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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：JSZC-320413031-JTHR-G2026-0001
2.项目名称：金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目通讯、智能化改造
3.项目预算金额：320万元
项目最高限价（如有）： 2101646.06元，投标报价超过最高限价和最高限制单价的作无效投标文件处理。
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目通讯、智能化改造
	320
	1
	详见采购需求


5.合同履行期限：接到采购人入场通知后100天内完成本项目的安装调试，验收合格并正常使用。质保期2年。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
□否
☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求： /。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：自发布公告之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云” 政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间、开标时间：2026年11月23日9点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。采购人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的响应，其投标文件采购人不予受理）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、本国产品。
2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。
运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163
2.1办理CA认证证书
申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
2.4获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作投标文件并进行线上响应，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：常州市金坛区金城镇人民政府
地    址：江苏省常州市金坛区江南路99号
联系方式：0519-82858581
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：江苏和润工程项目管理有限公司
地    址：江苏省常州市金坛区汇贤中路989号
联系方式：0519-82809789
3.项目联系方式
项目联系人：胡女士
电      话：0519-82809789
[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127151777]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226309763]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：☑服务

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：☑否

	3
	核心产品
	□关于核心产品本项目_/_包不适用。

	4
	是否专门面向中小企业
	☑本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予  20%  的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	5
	现场考察
	不组织

	
	开标前答疑会
	☑不召开

	6
	样品
	投标样品递交： ☑不需要

	7
	标的所属行业
	详见“采购需求”

	8
	是否需要通过系统上传演示视频
	☑否

	9
	投标报价
	投标报价的特殊规定：☑无

	10
	投标保证金
	免收

	11
	履约保证金
	本项目履约保证金为合同价的 5%（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。

	12
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算120日历天。

	13
	投标文件份数
	无需提供纸质投标文件。
中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。

	14
	解密地点
	地点：通过系统在线解密。

	15
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许

	16
	询问
	已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2026年11月4日17时00分前将相关疑问发送至邮箱（478104987@qq.com）进行咨询并电话确认（0519-82809789），如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。
未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将在常州市政府采购网公布。

	17
	异常低价审查要求
	具体要求详见第四章投标文件有关事项的澄清或者说明。

	18
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式：
联系部门：江苏和润工程项目管理有限公司、常州市金坛区金城镇人民政府；
联系电话：0519-82809789、0519-82858581；
通讯地址：江苏省常州市金坛区汇贤中路989号、常州市金坛区江南路99号。

	19
	代理费
	收费对象：£采购人    R中标人
收费标准：按人民币6651元计取；
时间：由中标人在领取中标通知书时支付代理费，请投标单位综合考虑在报价中。


[bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc264969207]
投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151190147]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774727]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：


            5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
            5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
           5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
           5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
                5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
                5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
                5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
                5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
                5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
                  5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
 5.8     绿色采购政策
5.8.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
     采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.9      采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc264969221]投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13 [bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226965722]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774738]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193922]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc264969225]投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226309780]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”一体化平台。
17 [bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774742]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193926]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc142311041]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用“苏采云”一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc195842905]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc226965820]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由评标小组现场抽取确定。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc305158818]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。

常州市政府采购项目公开招标文件示范文本
[bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc99301421]
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[bookmark: _Toc487900382]第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
3、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函（如需要）
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc99301423]
[bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251]一、评标程序
投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	9
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
江苏省财政厅《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定:
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。


1 
1 投标文件有关事项的澄清或者说明
1.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
1.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
1.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：____/__________
☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
1.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
1.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
1.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
1.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
1.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
1.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
1.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
1.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价按比例扣除（扣除比例详见前附表），用扣除后的价格参加评审。
1.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
1.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
1.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
1.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
1.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
1.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2 投标文件的比较和评价
2.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.2 评标方法和评标标准
2.2.1 本项目采用的评标方法为：
☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
2.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
☑随机抽取
□其他方式，具体要求：_/____
2.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。
2.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。
3 [bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150774751]确定中标候选人名单
3.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
☑随机抽取
□其他方式，具体要求：_/____
3.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
3.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
3.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
3.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5  报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	[bookmark: _Toc99301424]序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	
	

	1.1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》1.4及1.5。
	

	2
	主观分
	25
	
	

	2.1
	项目的理解及需求分析
	5
	1) 评分内容：
考察响应人对项目的理解及需求分析，应包含以下内容：
1. 本项目通信改造的理解及需求分析；
2. 本项目智能化改造的理解及需求分析
2) 评审依据：
1. 以上内容，满足上述任意一项内容的得30%，最高得60%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。
	

	2.2
	本项目需求的详细点位方案
	5
	1）评分内容：
考察响应人对本项目需求的详细点位布置方案分析，应包含以下内容：
1.本项目通信改造详细点位布置方案；
2.本项目智能化改造详细点位布置方案
2）评审依据：
1. 以上内容，满足上述任意一项内容的得30%，最高得60%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。
	

	2.3
	项目组织管理方案
	5
	1. 评分内容：
考察响应人提供的服务方案，应包含以下内容：
1. 项目组织构架；
2. 项目组织实施目标与进度计划；
3. 项目的人员组织；
1. 评审依据：
1. 以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得60%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。
	

	2.4
	安全保证措施、质量保证措施方案
	5
	1）评分内容：
投标人提供的安全保证措施、质量保证措施方案，包含但不限于以下内容：
1.项目安全管理保障措施；
2.项目质量管理保障措施；
3.安全风险管理措施与应急预案；
2）评审依据：
1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得60%；其他不得分。
2.在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。
	

	2.5
	售后服务方案及培训计划
	5
	1）评分内容：
考察投标人提供的安全保证措施、质量保证措施方案，应包含以下内容：
1.售后时间安排，包括售后服务响应时间、到场时间及解决时间；
2.售后服务保障方案；
3.培训服务方案；
2）评审依据：
1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得60%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加40%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加20%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加10%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。
	

	3
	客观分
	45
	
	

	3.1
	企业实力
	20
	1） 投标人具有信息安全服务资质证书（安全应急）一级得5分，二级得3分，三级得1分。
2） 信息安全服务资质（安全集成）一级得5分，二级得3分，三级得1分。
3）信息安全服务资质认证证书（安全运维）得5分，二级得3分，三级得1分。
4）信息化工程与技术服务能力，卓越级E级得5分，一级得3分，二级得1分。
注：提供证书，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	

	3.2
	项目人员
	20
	1 投标人拟派驻本项目的项目负责人
1.1具有信息系统项目管理师证书得2分；
1.2具有信息系统管理工程师证书得2分；
1.3具有ITSS IT服务工程师证书得2分；
1.4具有注册信息安全专业人员得2分；
项目负责人最高得8分。
2 投标人拟派驻本项目的技术负责人：
2.1具有系统规划与管理师证书得2分；
2.2具有系统架构设计师证书得2分；
2.3具有信息安全保障人员证书（安全运维）得2分；
技术负责人最高得6分。
3、 投标人拟派驻本项目的安全负责人；
3.1具有系统架构设计师证书得2分；
3.2具有信息系统项目管理师证书得2分；
3.3具有注册信息安全专业人员得2分；
安全负责人最高得6分。
注：1.提供证书材料； 
2.提供投标人为其缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料；
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分；
    4.项目负责人、技术负责人及安全负责人不得为同一人。
	

	3.3
	业绩
	5
	供应商近五年（响应截止日期往前推算）承担过老旧小区升级改造类项目的，有一个得1分，最高得5分。
注：须提供合同证明材料（主要内容需清晰可见），未提供不得分。
	


注：1）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。


第五章   采购需求
[bookmark: _Toc99301425]一、采购标的
1．项目名称：金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造 
2．预算金额：320万元 
3．最高限价：2101646.06元
[bookmark: _Hlk240981312]4．采购项目概况（简介）：根据常州市金坛区金城镇2026年度八达新村、四中教工楼、江南路45栋、江南路22、24、26栋、西门大街85栋、西门大街88栋、西门大街56、61、63栋、西门大街18栋、矢巷、横街、龙山路42、43栋改造需求，需对通信及智能化设备进行更新改造，增加通信线路、监控设备、存储设备及传输专线等，以达到小区环境及安全系数提升的目的。
5．合同履行期限：接到采购人入场通知后100天内完成本项目的安装调试，验收合格并正常使用。质保期2年。 
6．是/否接受联合体投标：否
7．是/否接受分支机构参与响应：否
8．是/否属于政府购买服务：是
9．是/否接受进口产品投标：否
10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：否
11．本项目的特定资格要求：无
12．项目类别：服务类
二、商务要求
1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：
交付（实施）的时间（期限）：接到采购人入场通知后100天内完成本项目的安装调试，验收合格并正常使用。质保期2年。
地点（范围）：涉及小区有八达新村、四中教工楼、江南路45栋、江南路22、24、26栋、西门大街85栋、西门大街88栋、西门大街56、61、63栋、西门大街18栋、矢巷、横街、龙山路42、43栋。
2.付款条件（进度和方式）
①合同签订后10个工作日内采购人按合同价的10%支付项目预付款；
②项目完成验收合格后30日内支付至合同金额的80%，
③项目完成验收合格经审计单位审定后 30 日内，采购人支付至审定价的97%。
④质保期满后,支付至审定价的 100%。
⑤如涉及甲方要求的变更，增加的内容在清单中有适用的，则按投标时的报价结算；若增加的内容在清单中只有相类似的，可参照类似内容的响应报价进行结算；若增加的内容在清单中无适用或相类似的，结算原则为：由乙方申报单价，经甲方签证后进行结算。
注：乙方在收款时提供等额合规且符合甲方要求的增值税发票。
当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
本合同约定的结算以审计机关的审计结果为准。结算经审计机关审定后，核减率在8%以内（含8%）的由建设方支付全部审计费；如12%≥核减费费率＞8%时，该项目所有审计费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。前述分段不为累进制。
三、技术要求
★1.基本要求
	1
	400万高清红外枪式摄像机
	★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章）

	2
	
	★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章）

	3
	48盘位云存储
	★支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章）

	4
	
	★同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章）

	5
	
	★云存储系统支持标准SNMP协议，支持获取超600种云存储集群信息。支持6大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。其中网络接口类信息监控支持超20种大类信息，包括服务器网络带宽、物理MAC地址、接收字节数等；存储介质类支持获取50种大类信息，包括硬盘容量、使用率、硬盘类型等；支持获取30种CPU运行信息，例如CPU负载、空闲CPU百分比、CPU实际消耗使用时间等；扩展支持26种云存储集群大类信息，包括集群带宽、读写速度、总文件数、总bucket数、总用户数、集群规模节点数、CPU和操作系统种类等。云存储服务器支持BMC远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章）

	6
	社会面接入
网关
	★具备双向IP地址映射功能，产品应能够限制内网用户可以访问的外部网络地址范围以及外网用户能够访问的内部网络地址范围

	7
	
	★能够限制内网用户可以访问的外部网络端口范围以及外网用户能够访问的内部网络端口范围

	8
	
	★能够限制接入的外网或者内网用户允许通过的最大流量

	9
	
	★具备端口隔离，能够将内网用户与外网用户隔离，两端用户均无法直接访问对端的网络资源

	10
	
	★需符合JCTJ 005-2016（6.2.1/6.2.2）中的安全要求。

	11
	
	加★项提供公安部检测报告（加盖制造商公章的扫描件）

	注：（1）带★号的要求为不可偏离要求，若存在负偏离，将导致投标无效。
（2）针对上述带★项要求的相关证明材料，投标人在投标阶段无需提交，但必须在投标文件中提供承诺函（承诺函格式详见响应文件格式）。
（3）中标后、合同签订前，采购人有权要求中标人提交上述检测报告并开展审核。若中标人出现以下任一情形，采购人有权取消其中标资格，并依法追究其相关责任：
a.未在合同签订前提交检测报告；
b.提交的检测报告内容不全，或不符合采购需求要求；
c.检测报告存在伪造、变造、冒用等弄虚作假行为。


★2.投标人需承诺金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目通讯改造建设过程中确保现有网络用户平稳迁移并承担迁移过程中产生的所有费用。须提供承诺书（承诺书格式详见响应文件格式）否则做无效标处理。

4、 清单
	金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目通讯、智能化改造控制价明细

	序号
	项目名称
	项目特征描述及工作内容
	计量单位
	工程数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	全费用单价
	合价
	备注

	一）八达新村（32户）
	
	
	
	106689.50 
	

	1 
	架空吊线
	钢绞线架设墙壁吊线(7/2.2条千米)
	m
	66 
	5.08 
	335.28 
	

	2 
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	19.70 
	7.92 
	156.02 
	

	3 
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	99.4
	8.99 
	893.61 
	

	4 
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	98
	14.71 
	1,441.58 
	

	5 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1760.00 
	7.13 
	12,548.80 
	

	6 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	50.00 
	11.22 
	561.00 
	

	7 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	4.00 
	7.72 
	30.88 
	

	8 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	57.05 
	114.10 
	

	9 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	96
	69.60 
	6,681.60 
	

	10 
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2.00 
	1601.54 
	3,203.08 
	

	11 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3.00 
	1861.51
	5,584.53 
	

	12 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含光缆接头盒、配套材料（室外接续）
	头
	1.00 
	2409.00 
	2,409.00 
	

	13 
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	3908.84
	3,908.84 
	

	14 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	160
	26.55
	4,248.00 
	

	15 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	5
	553.04
	2,765.20 
	

	16 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	10846.27
	10,846.27 
	

	17 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	128.64
	257.28 
	

	18 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	45.64
	182.56 
	

	19 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	371.74
	371.74 
	

	20 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	119.49
	119.49 
	

	21 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	64.00 
	29.43 
	1,883.52 
	

	22 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	1160
	15.73 
	18,246.80 
	

	23 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	20
	21.22
	424.40 
	

	24 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	10.00 
	10.09
	100.90 
	

	25 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	1
	2189.63
	2,189.63 
	

	26 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	700.21
	700.21 
	

	27 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.16
	519.96
	83.19 
	

	28 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24
	23.29 
	558.96 
	

	29 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	0.37
	531.86
	196.79 
	

	30 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	3
	945.38
	2,836.14 
	

	31 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	3
	35
	105.00 
	

	32 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	3
	40
	120.00 
	

	33 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	3
	124
	372.00 
	

	34 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	1441
	2,882.00 
	

	35 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	400
	800.00 
	

	36 
	接电配套
	定制
	套
	1
	500
	500.00 
	

	37 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	130
	7.87
	1,023.10 
	

	38 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	70
	6.11
	427.70 
	

	39 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	70
	4.33
	303.10 
	

	40 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	40
	15.73
	629.20 
	

	41 
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	90
	37.2
	3,348.00 
	

	42 
	手孔井
	500*500*600
	座
	4
	650
	2,600.00 
	

	43 
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	2000
	2,000.00 
	

	44 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	650
	1,300.00 
	

	45 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	1800
	1,800.00 
	

	46 
	传输费
	监控至320平台传输,2个点位
	条
	1
	3600
	3,600.00 
	

	47 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000
	1,000.00 
	

	二）四中教工楼（120户）（含智能化管道PE60/50管2孔计290米，监控井6套等）
	
	
	
	325245.08 
	

	1 
	光缆
	敷设管道光缆 24芯 GYTA24B1.3
	m
	1599.40 
	14.05 
	22471.57 
	

	2 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	6600.00 
	7.13 
	47058.00 
	

	3 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	120.00 
	11.22 
	1346.40 
	

	4 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	24.00 
	7.72 
	185.28 
	

	5 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	48.00 
	57.05 
	2738.40 
	

	6 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	288.00 
	69.60 
	20044.80 
	

	7 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	12.00 
	1861.51
	22338.12 
	

	8 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	492.00 
	26.55
	13062.60 
	

	9 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	12.00 
	553.04
	6636.48 
	

	10 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	10846.27
	10846.27 
	

	11 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	128.64 
	257.28 
	

	12 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	45.64 
	182.56 
	

	13 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	371.74 
	371.74 
	

	14 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	119.49 
	119.49 
	

	15 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	240.00 
	29.43 
	7063.20 
	

	16 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	600.00 
	15.73 
	9438.00 
	

	17 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	15.00 
	21.22 
	318.30 
	

	18 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	20.00 
	10.09 
	201.80 
	

	19 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	17.00 
	2189.63 
	37223.71 
	

	20 
	砖检查井
	500*500砖砌监控井
	座
	6.00 
	990.07 
	5940.42 
	

	21 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	700.21 
	700.21 
	

	22 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	17.815
	519.96 
	9263.09 
	

	23 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	74.40 
	23.29 
	1732.78 
	

	24 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	1334.80 
	38.2
	50989.36 
	

	25 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	46.319
	531.86 
	24635.22 
	

	26 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	5
	945.38
	4726.90 
	

	27 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	5
	35
	175.00 
	

	28 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	5
	40
	200.00 
	

	29 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	5
	124
	620.00 
	

	30 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	1441
	2882.00 
	

	31 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	400
	800.00 
	

	32 
	接电配套
	定制
	套
	1
	500
	500.00 
	

	33 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	180
	7.87
	1416.60 
	

	34 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	250
	6.11
	1527.50 
	

	35 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	250
	4.33
	1082.50 
	

	36 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	190
	15.73
	2988.70 
	

	37 
	监控立杆拆除
	含杆件、弱电箱拆除、原有线路回抽、搬运、清理等
	根
	1
	1240.8
	1240.80 
	

	38 
	监控立杆恢复
	6米监控立杆恢复，含吊车、基础、地笼等
	根
	1
	1500
	1500.00 
	

	39 
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	2000
	2000.00 
	

	40 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	650
	1300.00 
	

	41 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	1800
	1800.00 
	

	42 
	传输费
	监控至320平台传输,3-4个点位
	条
	1
	4320
	4320.00 
	

	43 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000
	1000.00 
	

	三）江南路45幢、43幢（46户，含店面房等8户）
	
	
	
	68724.74 
	

	1
	光缆
	光缆敷设吊线式96芯光缆GYTA96B1.3
	m
	415.9
	16.22
	6745.90 
	

	2
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	80.00 
	11.22 
	897.60 
	

	3
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	2090.00 
	7.13 
	14901.70 
	

	4
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	96
	69.60 
	6681.60 
	

	5
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3
	1601.54 
	4804.62 
	

	6
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2
	1861.51
	3723.02 
	

	7
	光缆接续
	光缆接续 （96芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	4882.48
	4882.48 
	

	8
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	188.00 
	26.55
	4991.40 
	

	9
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	5
	553.04
	2765.20 
	

	10
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	92.00 
	29.43 
	2707.56 
	

	11
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	130
	15.73 
	2044.90 
	

	12
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	2
	945.38
	1890.76 
	

	13
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	2
	35
	70.00 
	

	14
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	2
	40
	80.00 
	

	15
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	2
	124
	248.00 
	

	16
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	1441
	1441.00 
	

	17
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	400
	400.00 
	

	18
	接电配套
	定制
	套
	1
	500
	500.00 
	

	19
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	50
	7.87
	393.50 
	

	20
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	40
	6.11
	244.40 
	

	21
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	40
	4.33
	173.20 
	

	22
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	30
	15.73
	471.90 
	

	23
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	30
	37.2
	1116.00 
	

	24
	手孔井
	500*500*600
	座
	2
	650
	1300.00 
	

	25
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	650
	650.00 
	

	26
	传输费
	监控至320平台传输,2个点位
	条
	1
	3600
	3600.00 
	

	27
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000
	1000.00 
	

	四）江南路24、22、26（94户，含散户、商铺等）
	
	
	
	159223.45 
	

	1 
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	111.2
	7.92 
	880.70 
	

	2 
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	100.7
	8.99 
	905.29 
	

	3 
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	19.3
	14.71 
	283.90 
	

	4 
	光缆
	敷设管道光缆 72芯 GYTA72B1.3
	m
	44.00 
	21.60 
	950.40 
	

	5 
	光缆
	敷设管道光缆 144芯 GYTA144B1.3
	m
	44
	27.69
	1218.36 
	

	6 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	5170.00 
	7.13 
	36862.10 
	

	7 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	251.00 
	11.22 
	2816.22 
	

	8 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	4.00 
	7.72 
	30.88 
	

	9 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	57.05 
	114.10 
	

	10 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	216
	69.60 
	15033.60 
	

	11 
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	5.00 
	1601.54 
	8007.70 
	

	12 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	6.00 
	1861.51
	11169.06 
	

	13 
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	3908.84
	3908.84 
	

	14 
	光缆接续
	光缆接续 （144芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1
	5381.42 
	5381.42 
	

	15 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	404
	26.55
	10726.20 
	

	16 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	11
	553.04
	6083.44 
	

	17 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	10846.27
	10846.27 
	

	18 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	128.64
	257.28 
	

	19 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	45.64
	182.56 
	

	20 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	371.74
	371.74 
	

	21 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	119.49
	119.49 
	

	22 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	188.00 
	29.43 
	5532.84 
	

	23 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	455
	15.73 
	7157.15 
	

	24 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	35
	21.22
	742.70 
	

	25 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	15.00 
	10.09
	151.35 
	

	26 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	2
	2189.63
	4379.26 
	

	27 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	700.21
	700.21 
	

	28 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	1
	519.96
	519.96 
	

	29 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24
	23.29 
	558.96 
	

	30 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	96
	38.2
	3667.20 
	

	31 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	2.97
	531.86
	1579.62 
	

	32 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	3
	945.38
	2836.14 
	

	33 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	3
	35
	105.00 
	

	34 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	3
	40
	120.00 
	

	35 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	1
	124
	124.00 
	

	36 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	1441
	1441.00 
	

	37 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	400
	400.00 
	

	38 
	接电配套
	定制
	套
	1
	500
	500.00 
	

	39 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	50
	7.87
	393.50 
	

	40 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	80
	6.11
	488.80 
	

	41 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	80
	4.33
	346.40 
	

	42 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	60
	15.73
	943.80 
	

	43 
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	30
	37.2
	1116.00 
	

	44 
	手孔井
	500*500*600
	座
	2
	650
	1300.00 
	

	45 
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	2000
	2000.00 
	

	46 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	650
	650.00 
	

	47 
	传输费
	监控至320平台传输,3-4个点位
	条
	1
	4320
	4320.00 
	

	48 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000
	1000.00 
	

	五）西门大街88幢（34户，含商铺4户）
	
	
	
	68262.04 
	

	1 
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	27.1
	8.99 
	243.63 
	

	2 
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	47
	14.71 
	691.37 
	

	3 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1870.00 
	7.13 
	13333.10 
	

	4 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	30.00 
	11.22 
	336.60 
	

	5 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	2.00 
	7.72 
	15.44 
	

	6 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	4.00 
	57.05 
	228.20 
	

	7 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	72
	69.60 
	5011.20 
	

	8 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3
	1861.51
	5584.53 
	

	9 
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	3908.84
	3908.84 
	

	10 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	140
	26.55
	3717.00 
	

	11 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	3
	553.04
	1659.12 
	

	12 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	10846.27
	10846.27 
	

	13 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	128.64
	257.28 
	

	14 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	45.64
	182.56 
	

	15 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	371.74
	371.74 
	

	16 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	119.49
	119.49 
	

	17 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	62.00 
	29.43 
	1824.66 
	

	18 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	160
	15.73 
	2516.80 
	

	19 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	10
	21.22
	212.20 
	

	20 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	6.00 
	10.09
	60.54 
	

	21 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	2
	2189.63 
	4379.26 
	

	22 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	700.21 
	700.21 
	

	23 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.775
	519.96
	402.97 
	

	24 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24
	23.29 
	558.96 
	

	25 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	28
	38.2
	1069.60 
	

	26 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	1.012
	531.86
	538.24 
	

	27 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	1
	945.38
	945.38 
	

	28 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	1
	35
	35.00 
	

	29 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	1
	40
	40.00 
	

	30 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	1441
	1441.00 
	

	31 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	400
	400.00 
	

	32 
	接电配套
	定制
	套
	1
	500
	500.00 
	

	33 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	30
	7.87
	236.10 
	

	34 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	20
	6.11
	122.20 
	

	35 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	20
	4.33
	86.60 
	

	36 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	15
	15.73
	235.95 
	

	37 
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	2000
	2000.00 
	

	38 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	650
	650.00 
	

	39 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	1800
	1800.00 
	

	40 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000
	1000.00 
	

	六）西门大街56幢（33户，含商铺等14户）、西门大街63、61幢（98户、含商铺38户）
	
	
	
	206554.54 
	

	1
	架空吊线
	钢绞线架设墙壁吊线(7/2.2条千米)
	m
	66
	5.08 
	335.28 
	

	2
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	137.2
	14.71 
	2018.21 
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	170.9
	7.92 
	1353.53 
	

	4
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	45.6
	8.99 
	409.94 
	

	5
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1815.00 
	7.13 
	12940.95 
	

	6
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	35.00 
	11.22 
	392.70 
	

	7
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	4.00 
	7.72 
	30.88 
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	72
	69.60 
	5011.20 
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2.00 
	1601.54 
	3203.08 
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2
	1861.51
	3723.02 
	

	11
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	3908.84
	3908.84 
	

	12
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	138
	26.55
	3663.90 
	

	13
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	4
	553.04
	2212.16 
	

	14
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	52.00 
	29.43 
	1530.36 
	

	15
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	155
	15.73 
	2438.15 
	

	16
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	24.2
	7.92 
	191.66 
	

	17
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	37.4
	8.99 
	336.23 
	

	18
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	19.2
	14.71 
	282.43 
	

	19
	光缆
	光缆敷设吊线式96芯光缆GYTA96B1.3
	m
	46.4
	16.22
	752.61 
	

	20
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	5390.00 
	7.13 
	38430.70 
	

	21
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	300.00 
	11.22 
	3366.00 
	

	22
	光缆
	敷设管道光缆 12芯 GYTA12B1.3
	m
	6.00 
	13.22 
	79.32 
	

	23
	光缆
	敷设管道光缆 48芯 GYTA48B1.3
	m
	6.00 
	17.31
	103.86 
	

	24
	光缆
	敷设管道光缆 72芯 GYTA72B1.3
	m
	6.00 
	21.60 
	129.60 
	

	25
	光缆
	敷设管道光缆 96芯 GYTA96B1.3
	m
	6.00 
	24.80 
	148.80 
	

	26
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	6.00 
	7.72 
	46.32 
	

	27
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	4.00 
	57.05 
	228.20 
	

	28
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	228.00 
	69.60 
	15868.80 
	

	29
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	4.00 
	1601.54 
	6406.16 
	

	30
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	7.00 
	1861.51
	13030.57 
	

	31
	光缆接续
	光缆接续 （48芯以下）含光缆接头盒配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	3498.06 
	3498.06 
	

	32
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	3908.84
	3908.84 
	

	33
	光缆接续
	光缆接续 （96芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	4882.48
	4882.48 
	

	34
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	412.00 
	26.55
	10938.60 
	

	35
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	11.00 
	553.04
	6083.44 
	

	36
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	10846.27
	10846.27 
	

	37
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	128.64 
	257.28 
	

	38
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	45.64 
	182.56 
	

	39
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	371.74 
	371.74 
	

	40
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	119.49 
	119.49 
	

	41
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	160.00 
	29.43 
	4708.80 
	

	42
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	425.00 
	15.73 
	6685.25 
	

	43
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	2.00 
	21.22 
	42.44 
	

	44
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	0.50 
	10.09 
	5.05 
	

	45
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	1.00 
	2189.63
	2189.63 
	

	46
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	700.21
	700.21 
	

	47
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.3
	519.96 
	155.99 
	

	48
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24.00 
	23.29 
	558.96 
	

	49
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	8.00 
	38.2
	305.60 
	

	50
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	1.2
	531.86 
	638.23 
	

	51
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	2
	945.38 
	1890.76 
	

	52
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	2
	35.00 
	70.00 
	

	53
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	2
	40.00 
	80.00 
	

	54
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	1
	124.00 
	124.00 
	

	55
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	1441.00 
	2882.00 
	

	56
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	400.00 
	800.00 
	

	57
	接电配套
	定制
	套
	1
	500.00 
	500.00 
	

	58
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	100
	7.87 
	787.00 
	

	59
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	30
	6.11 
	183.30 
	

	60
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	30
	4.33 
	129.90 
	

	61
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	40
	15.73 
	629.20 
	

	62
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	80
	37.20 
	2976.00 
	

	63
	手孔井
	500*500*600
	座
	3
	650.00 
	1950.00 
	

	64
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	2000.00 
	4000.00 
	

	65
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	2000.00 
	4000.00 
	

	66
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	650.00 
	1300.00 
	

	67
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	2
	1800.00 
	3600.00 
	

	68
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	

	七）西门大街18幢（54户，含商铺14户）
	
	
	
	81766.45 
	

	1
	光缆
	光缆敷设吊线式144芯光缆GYTA144B1.3
	m
	71.2
	25.71
	1830.55 
	

	2
	光缆
	敷设管道光缆 144芯 GYTA144B1.3
	m
	90.90 
	27.69 
	2517.02 
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	181.5
	8.99 
	1631.69 
	

	4
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	2970.00 
	7.13 
	21176.10 
	

	5
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	50.00 
	11.22 
	561.00 
	

	6
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	2.00 
	7.72 
	15.44 
	

	7
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	57.05 
	114.10 
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	144.00 
	69.60 
	10022.40 
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	5.00 
	1861.51
	9307.55 
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （144芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1
	5381.42 
	5381.42 
	

	11
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	252.00 
	26.55
	6690.60 
	

	12
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	5.00 
	553.04
	2765.20 
	

	13
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	80.00 
	29.43 
	2354.40 
	

	14
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	230.00 
	15.73 
	3617.90 
	

	15
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	1.00 
	945.38 
	945.38 
	

	16
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	1.00 
	35.00 
	35.00 
	

	17
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	1.00 
	40.00 
	40.00 
	

	18
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1.00 
	1441.00 
	1441.00 
	

	19
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1.00 
	400.00 
	400.00 
	

	20
	接电配套
	定制
	套
	1.00 
	500.00 
	500.00 
	

	21
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	30.00 
	7.87 
	236.10 
	

	22
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	10.00 
	6.11 
	61.10 
	

	23
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	10.00 
	4.33 
	43.30 
	

	24
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	40.00 
	15.73 
	629.20 
	

	25
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1.00 
	2000.00 
	2000.00 
	

	26
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2.00 
	2000.00 
	4000.00 
	

	27
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1.00 
	650.00 
	650.00 
	

	28
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1.00 
	1800.00 
	1800.00 
	

	29
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1.00 
	1000.00 
	1000.00 
	

	八）西门大街85幢（45户，含商铺等）
	
	
	
	75348.87 
	

	1
	光缆
	光缆敷设吊线式96芯光缆GYTA96B1.3
	m
	58.2
	16.22
	944.00 
	

	2
	光缆
	敷设管道光缆 96芯 GYTA96B1.3
	m
	48.00 
	24.80 
	1190.40 
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	62.4
	8.99 
	560.98 
	

	4
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	2475.00 
	7.13 
	17646.75 
	

	5
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	60.00 
	11.22 
	673.20 
	

	6
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	6.00 
	7.72 
	46.32 
	

	7
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	57.05 
	114.10 
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	84.00 
	69.60 
	5846.40 
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	4.00 
	1861.51
	7446.04 
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （96芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	4882.48
	4882.48 
	

	11
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	186.00 
	26.55
	4938.30 
	

	12
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	4.00 
	553.04
	2212.16 
	

	13
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	700.21 
	700.21 
	

	14
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	10846.27
	10846.27 
	

	15
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	128.64 
	257.28 
	

	16
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	45.64 
	182.56 
	

	17
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	371.74 
	371.74 
	

	18
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	69.00 
	29.43 
	2030.67 
	

	19
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	195.00 
	15.73 
	3067.35 
	

	20
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	1.00 
	2189.63 
	2189.63 
	

	21
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.175
	519.96 
	90.99 
	

	22
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24.00 
	38.2
	916.80 
	

	23
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	4.00 
	23.29 
	93.16 
	

	24
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	0.455
	531.86 
	242.00 
	

	25
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	1
	945.38 
	945.38 
	

	26
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	1
	35.00 
	35.00 
	

	27
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	1
	40.00 
	40.00 
	

	28
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	1441.00 
	1441.00 
	

	29
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	400.00 
	400.00 
	

	30
	接电配套
	定制
	套
	1
	500.00 
	500.00 
	

	31
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	40
	7.87 
	314.80 
	

	32
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	25
	6.11 
	152.75 
	

	33
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	25
	4.33 
	108.25 
	

	34
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	30
	15.73 
	471.90 
	

	35
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	650.00 
	650.00 
	

	36
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	1800.00 
	1800.00 
	

	37
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	

	九）横街东路散居楼（194户，含商铺、散户等）
	
	
	
	466331.09 
	

	1 
	光缆
	敷设管道光缆 12芯 GYTA12B1.3
	m
	1066.30 
	13.22 
	14096.49 
	

	2 
	光缆
	敷设管道光缆 24芯 GYTA24B1.3
	m
	1599.40 
	14.05 
	22471.57 
	

	3 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	10670.00 
	7.13 
	76077.10 
	

	4 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	683.00 
	11.22 
	7663.26 
	

	5 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	44.00 
	7.72 
	339.68 
	

	6 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	34.00 
	57.05 
	1939.70 
	

	7 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	444.00 
	69.60 
	30902.40 
	

	8 
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	7.00 
	1601.54 
	11210.78 
	

	9 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	15.00 
	1861.51
	27922.65 
	

	10 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	444.00 
	26.55
	11788.20 
	

	11 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	22.00 
	553.04
	12166.88 
	

	12 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-1152,安装落地式光缆交接箱(1152芯）
	架
	1
	15751.27
	15751.27 
	

	13 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	128.64 
	257.28 
	

	14 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	45.64 
	182.56 
	

	15 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	371.74 
	371.74 
	

	16 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	119.49 
	119.49 
	

	17 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	329.00 
	29.43 
	9682.47 
	

	18 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	970.00 
	15.73 
	15258.10 
	

	19 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	15.00 
	21.22 
	318.30 
	

	20 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	20.00 
	10.09 
	201.80 
	

	21 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	14.00 
	2189.63
	30654.82 
	

	22 
	砖检查井
	500*500砖砌监控井
	座
	12.00 
	990.07 
	11880.84 
	

	23 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	700.21
	700.21 
	

	24 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	20.435
	519.96 
	10625.38 
	

	25 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	222.60 
	23.29 
	5184.35 
	

	26 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	1293.60 
	38.2
	49415.52 
	

	27 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	56.731
	531.86 
	30172.95 
	

	1 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	10
	945.38 
	9453.80 
	

	2 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	10
	35.00 
	350.00 
	

	3 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	10
	40.00 
	400.00 
	

	4 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	5
	124.00 
	620.00 
	

	5 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	6
	1441.00 
	8646.00 
	

	6 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	6
	400.00 
	2400.00 
	

	7 
	接电配套
	定制
	套
	1
	500.00 
	500.00 
	

	8 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	320
	7.87 
	2518.40 
	

	9 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	110
	6.11 
	672.10 
	

	10 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	110
	4.33 
	476.30 
	

	11 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	190
	15.73 
	2988.70 
	

	12 
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	150
	37.20 
	5580.00 
	

	13 
	手孔井
	500*500*600
	座
	7
	650.00 
	4550.00 
	

	14 
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	2000.00 
	4000.00 
	

	15 
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	2000.00 
	4000.00 
	

	16 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	6
	650.00 
	3900.00 
	

	17 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	3
	1800.00 
	5400.00 
	

	18 
	传输费
	监控至320平台传输,2个点位
	条
	2
	3600.00 
	7200.00 
	

	19 
	传输费
	监控至320平台传输,3-4个点位
	条
	1
	4320.00 
	4320.00 
	

	20 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	

	十）龙山路42、43(24户)
	
	
	
	67956.30 
	

	1
	光缆
	敷设管道光缆 72芯 GYTA72B1.3
	m
	580
	21.60 
	12528.00 
	

	2
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	420
	14.71 
	6178.20 
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆 GYTA24B1.3
	m
	46.3
	8.99 
	416.24 
	

	4
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1320.00 
	7.13 
	9411.60 
	

	5
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	30.00 
	11.22 
	336.60 
	

	6
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	6.00 
	7.72 
	46.32 
	

	7
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	57.05 
	114.10 
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	72.00 
	69.60 
	5011.20 
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3.00 
	1861.51
	5584.53 
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	3908.84
	3908.84 
	

	11
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	120.00 
	26.55
	3186.00 
	

	12
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	3.00 
	553.04
	1659.12 
	

	13
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	48.00 
	29.43 
	1412.64 
	

	14
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	120.00 
	15.73 
	1887.60 
	

	15
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.24
	519.96 
	124.79 
	

	16
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	9.60 
	23.29 
	223.58 
	

	17
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	0.624
	531.86 
	331.88 
	

	1
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	2
	945.38 
	1890.76 
	

	2
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	2
	35.00 
	70.00 
	

	3
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	2
	40.00 
	80.00 
	

	4
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	1
	124.00 
	124.00 
	

	5
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	1441.00 
	2882.00 
	

	6
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	400.00 
	800.00 
	

	7
	接电配套
	定制
	套
	1
	500.00 
	500.00 
	

	8
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	60
	7.87 
	472.20 
	

	9
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	40
	6.11 
	244.40 
	

	10
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	40
	4.33 
	173.20 
	

	11
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	50
	15.73 
	786.50 
	

	12
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	10
	37.20 
	372.00 
	

	13
	手孔井
	500*500*600
	座
	2
	650.00 
	1300.00 
	

	14
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	650.00 
	1300.00 
	

	15
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	2
	1800.00 
	3600.00 
	

	16
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	1000.00 
	1000.00 
	

	十一）后端机房设备
	
	
	
	475544.00 
	

	1
	48盘位云存储
	（关键部件采购要求：需要通过财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)
视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.；
卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；
视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；
流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议；
★支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。
★同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。
★云存储系统支持标准SNMP协议，支持获取超600种云存储集群信息。支持6大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。其中网络接口类信息监控支持超20种大类信息，包括服务器网络带宽、物理MAC地址、接收字节数等；存储介质类支持获取50种大类信息，包括硬盘容量、使用率、硬盘类型等；支持获取30种CPU运行信息，例如CPU负载、空闲CPU百分比、CPU实际消耗使用时间等；扩展支持26种云存储集群大类信息，包括集群带宽、读写速度、总文件数、总bucket数、总用户数、集群规模节点数、CPU和操作系统种类等。云存储服务器支持BMC远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。
主处理器：高性能六核处理器；
操作系统：国产欧拉系统；
控制器：单控制器；
高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz；
电源冗余：1+1冗余电源；
网络接口：8个千兆数据电口；
eSATA接口：1个；
RS-232接口：1个；
USB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口；
硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘；
供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；
功耗：不大于800W（含硬盘）；
工作温度：0℃～+45℃；
工作湿度：10%～80%RH（无凝结）；
	套
	1
	149392.00 
	149392.00 
	

	2
	云存储硬盘
	8000G；7200RPM；
	套
	48
	4299.00 
	206352.00 
	

	3
	24口千兆汇聚交换机
	24口2.5G光+4口万兆光三层全网管 核心汇聚 企业级分线交换器
	套
	1
	14800.00 
	14800.00 
	

	4
	社会面接入网关
	支持不少于1个10/100Base-TX上行电口和4个10/100Base-TX用户端口，百兆吞吐量支持不大于12路 720/1080p(4M)高清并发调用
★具备双向IP地址映射功能，产品应能够限制内网用户可以访问的外部网络地址范围以及外网用户能够访问的内部网络地址范围
★能够限制内网用户可以访问的外部网络端口范围以及外网用户能够访问的内部网络端口范围
★能够限制接入的外网或者内网用户允许通过的最大流量
★具备端口隔离，能够将内网用户与外网用户隔离，两端用户均无法直接访问对端的网络资源
支持静态路由功能；具备网络扫描防护功能
具备包过滤功能，安全策略包含基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、协议的访问控制
★需符合JCTJ 005-2016（6.2.1/6.2.2）中的安全要求。
支持包括Onvif、GB/T28181、第三方SDK等协议设备的接入；支持GA/T 1400.1-2017协议传输，支持结构化数据透传；支持专线、VPN、宽带固定地址；防内网攻击、外网攻击；
产品支持对登录用户的周期性身份确认工作温度：-20～70℃；
	台
	20
	5000.00 
	100000.00 
	

	5
	机房辅材
	含托盘，网络跳线等系统配套辅材
	套
	1
	5000.00 
	5000.00 
	

	
	合计
	
	
	
	
	2101646.06
	

	说明:

	1、 以上价款包括按招标文件规定的招标范围内采购清单所列项目的全部费用总和，包含但不限于深化设计、人工、辅材、设备硬件、线缆、运输、安装、调试、质保运维、保险、利润、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、检测费用，直至通过甲方、监理单位及其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用等全过程服务费用。

	2、清单中项目材质、颜色、款式、做法需符合甲方要求，安装位置根据甲方要求设置，投标报价不因任何因素调整。



注：投标产品技术指标，打“★”的项有：
	1
	400万高清红外枪式摄像机
	★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角

	2
	
	★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作

	3
	48盘位云存储
	★支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。

	4
	
	★同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。

	5
	
	★云存储系统支持标准SNMP协议，支持获取超600种云存储集群信息。支持6大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。其中网络接口类信息监控支持超20种大类信息，包括服务器网络带宽、物理MAC地址、接收字节数等；存储介质类支持获取50种大类信息，包括硬盘容量、使用率、硬盘类型等；支持获取30种CPU运行信息，例如CPU负载、空闲CPU百分比、CPU实际消耗使用时间等；扩展支持26种云存储集群大类信息，包括集群带宽、读写速度、总文件数、总bucket数、总用户数、集群规模节点数、CPU和操作系统种类等。云存储服务器支持BMC远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。

	6
	社会面接入
网关
	★具备双向IP地址映射功能，产品应能够限制内网用户可以访问的外部网络地址范围以及外网用户能够访问的内部网络地址范围

	7
	
	★能够限制内网用户可以访问的外部网络端口范围以及外网用户能够访问的内部网络端口范围

	8
	
	★能够限制接入的外网或者内网用户允许通过的最大流量

	9
	
	★具备端口隔离，能够将内网用户与外网用户隔离，两端用户均无法直接访问对端的网络资源

	10
	
	★需符合JCTJ 005-2016（6.2.1/6.2.2）中的安全要求。





五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造
	信息传输行业



六、其他要求
 1.本清单所列数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报采购人认可的、按图纸和规范要求实际完成的数量为依据。
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark19]2.供应商须自行考虑整个范围内，各种材料设备的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用，结算时均不另行计算。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark25]3.本工程所需水、接电或自行发电等费用由供应商负责，相关费用在投标报价中考虑，安装过程中不另计量。
4.小区用户割接费和拆除旧光缆杆线及设备费用投标时供应商自行考虑相关费用，清单不再单独列项，结算时均不另行计算。
5.对于超出招标文件服务范围和服务要求以外增加的费用，依据实际核定增加现场通信铺设长度和监控安装情况，由采购人按实际需要和支出另行结算，不超合同总价的10%。




第六章   拟签订的合同文本


金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目通讯、智能化改造合同


项目编号：
项目名称：
采购人名称：
供应商名称：


[bookmark: _Toc99301426]政府采购合同协议书
采购人（以下简称甲方）： 常州市金坛区金城镇人民政府
成交供应商（以下简称乙方）：                          
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
一、项目信息
1.项目名称：
2.项目编号：
3.项目内容：
4.政府采购组织形式：分散采购
5.政府采购方式：公开招标
二、合同金额
1.本合同金额为（大写）： _____________（______元）人民币；合同价款包括按招标文件规定的招标范围内采购清单所列项目的全部费用总和，包含但不限于深化设计、人工、辅材、设备硬件、线缆、运输、安装、调试、质保运维、保险、利润、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、检测费用，直至通过甲方、监理单位及其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用等全过程服务费用。
2.付款方式：
①合同签订后10个工作日内甲方按合同价的10%支付项目预付款；
②项目完成验收合格后30日内支付至合同金额的80%；
③项目完成验收合格经审计单位审定后 30 日内，甲方支付至审定价的97%；
④质保期（二年）满后,支付至审定价的 100%（无息）。
每次采购人付款前，中标人需向采购人出具付款申请及正式的、符合法律规定的增值税发票。
⑤如涉及甲方要求的变更，增加的内容在清单中有适用的，则按投标时的报价结算；若增加的内容在清单中只有相类似的，可参照类似内容的响应报价进行结算；若增加的内容在清单中无适用或相类似的，结算原则为：由乙方申报单价，经甲方签证后进行结算。
注：乙方在收款时提供等额合规且符合甲方要求的增值税发票。
当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
本合同约定的结算以审计机关的审计结果为准。结算经审计机关审定后，核减率在8%以内（含8%）的由建设方支付全部审计费；如12%≥核减费费率＞8%时，该项目所有审计费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。前述分段不为累进制。
三、合同履行
1.接到采购人入场通知后100天内将货物交付采购人，完成安装调试，验收合格并正常使用。
2.履约地点：八达新村、四中教工楼、江南路45栋、江南路22、24、26栋、西门大街85栋、西门大街88栋、西门大街56、61、63栋、西门大街18栋、矢巷、横街、龙山路42、43栋
3.履约担保：是否收取履约保证金：þ是
收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
履约保证金退还时间：甲方应在项目完成验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。
履约保证金退还条件：项目完成验收合格且经过甲乙双方确认，扣除乙方应承担的款项后（若有）。
履约保证金不予退还的情形：若乙方未能履约或合同期内乙方给甲方造成的损失超出履约保证金的额度，甲方有权不予退还。
四、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
六、质量保证
1.乙方所提供的服务的技术条款应与采购文件规定的技术条款及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十条承担违约责任。
七、包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。 
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
八、交付和验收
1.乙方应当在合同签定后在100日历天内全部安装调试完毕交付甲方，甲方应在5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖公章。招标文件有约定的，从其约定；
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。 
3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。 
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。 
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
九、伴随服务／售后服务 
本合同货物的免费质保年限：免费质保 贰 年，软件终身免费升级。
乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。 
除前款规定外，乙方还应提供下列服务： 
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督； 
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
（3）乙方接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。
（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；
（5）若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定： 
①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方指定；
②所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；
③保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
④货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；
⑤若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；
⑥所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；
⑦保修期后的货物维护由双方协商再定。
十、违约责任
（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权取得补偿。
①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金；
②乙方逾期交货的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；
③乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货）、交货不合格或不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付货款，并向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；因交货不合格或不符合合同约定的，乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行承担退货所引发的一切费用。甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。
（2）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分百分之五违约金；导致甲方、采购代理机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、采购代理机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。
十一、争议的解决
（1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；
（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
十三、附加条款
（1）本项目不得分包、转包，如有分包、转包，一旦查实甲方有权终止合同.
（2）该项目建设过程中，乙方在项目建设过程中必须服从常州市公安局金坛分局的统一协调。项目验收过程中，乙方必须配合甲方完成监控系统向常州市公安局金坛分局的移交，以及三网系统通过常州市通信行业协会金坛区通信基础设施共建共享办公室验收的相关工作。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。
（3）乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代甚至停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。
（4）乙方安装队伍必须满足项目质量、进度和文明安装等方面的要求，设备供应、安装期间，机械、人身安全由乙方负责。在项目建设维护过程中发生的安全事故及纠纷均由乙方负责解决，并承担相应责任。。
十四、合同生效及其它
（1）合同经甲乙双方法定代表人（或托代理人）签字（或盖章）并加盖CA电子公章（或合同章）后生效；
（2）除《中华人民共和国政府采购法》 第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；
（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，采购代理机构按相关的法律、法规处罚；
（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；
（5）合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，采购代理机构贰份；
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	日期
	
	日期
	


（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第七章   投标文件格式
乙方编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                            法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日


说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

营业执照（扫描件或图片）（可另起一页放置）
	



2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
（6）《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <80000
	300≤Z <5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<50000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <10000
	2000≤Z <5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z <120000
	100≤Z <8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

中小企业声明函（服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                单位名称（加盖公章）：________
                             日  期：________

2-3 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）
3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2其他特定资格要求：（详见公告）
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1 投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就     （项目名称，项目编号/包号）    组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件截止之日起120个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243]

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书（一）
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
     系（投标单位名称）的法定代表人。为参与   （项目名称）    的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



授权委托书（二）
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系   （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托     （被授权人的姓名）     ，为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章： 
法定代表人、签章或印鉴：                     
日期：

附：1.委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

	


	





备注：
1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标人本人身份证。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4 开标一览表（实质性格式）
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	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	项目负责人

	
	
	
	



  注：1.投标单位在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。                       
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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5 投标清单报价表（实质性格式）

投标分项报价表

                                                               报价单位：人民币元
	金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目通讯、智能化改造清单明细

	序号
	项目名称
	项目特征描述及工作内容
	计量单位
	工程数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	全费用单价
	合价
	备注

	一）八达新村（32户）
	
	
	
	
	

	1 
	架空吊线
	钢绞线架设墙壁吊线(7/2.2条千米)
	m
	66 
	
	
	

	2 
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	19.70 
	
	
	

	3 
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	99.4
	
	
	

	4 
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	98
	
	
	

	5 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1760.00 
	
	
	

	6 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	50.00 
	
	
	

	7 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	4.00 
	
	
	

	8 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	
	
	

	9 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	96
	
	
	

	10 
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2.00 
	
	
	

	11 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3.00 
	
	
	

	12 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含光缆接头盒、配套材料（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	13 
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	14 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	160
	
	
	

	15 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	5
	
	
	

	16 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	
	
	

	17 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	
	
	

	18 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	
	
	

	19 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	
	
	

	20 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	
	
	

	21 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	64.00 
	
	
	

	22 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	1160
	
	
	

	23 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	20
	
	
	

	24 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	10.00 
	
	
	

	25 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	1
	
	
	

	26 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	
	
	

	27 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.16
	
	
	

	28 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24
	
	
	

	29 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	0.37
	
	
	

	30 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	3
	
	
	

	31 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	3
	
	
	

	32 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	3
	
	
	

	33 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	3
	
	
	

	34 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	
	
	

	35 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	
	
	

	36 
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	37 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	130
	
	
	

	38 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	70
	
	
	

	39 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	70
	
	
	

	40 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	40
	
	
	

	41 
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	90
	
	
	

	42 
	手孔井
	500*500*600
	座
	4
	
	
	

	43 
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	
	
	

	44 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	
	
	

	45 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	
	
	

	46 
	传输费
	监控至320平台传输,2个点位
	条
	1
	
	
	

	47 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	二）四中教工楼（120户）（含智能化管道PE60/50管2孔计290米，监控井6套等）
	
	
	
	
	

	1 
	光缆
	敷设管道光缆 24芯 GYTA24B1.3
	m
	1599.40 
	
	
	

	2 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	6600.00 
	
	
	

	3 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	120.00 
	
	
	

	4 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	24.00 
	
	
	

	5 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	48.00 
	
	
	

	6 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	288.00 
	
	
	

	7 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	12.00 
	
	
	

	8 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	492.00 
	
	
	

	9 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	12.00 
	
	
	

	10 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	
	
	

	11 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	
	
	

	12 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	
	
	

	13 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	
	
	

	14 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	
	
	

	15 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	240.00 
	
	
	

	16 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	600.00 
	
	
	

	17 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	15.00 
	
	
	

	18 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	20.00 
	
	
	

	19 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	17.00 
	
	
	

	20 
	砖检查井
	500*500砖砌监控井
	座
	6.00 
	
	
	

	21 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	
	
	

	22 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	17.815
	
	
	

	23 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	74.40 
	
	
	

	24 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	1334.80 
	
	
	

	25 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	46.319
	
	
	

	26 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	5
	
	
	

	27 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	5
	
	
	

	28 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	5
	
	
	

	29 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	5
	
	
	

	30 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	
	
	

	31 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	
	
	

	32 
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	33 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	180
	
	
	

	34 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	250
	
	
	

	35 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	250
	
	
	

	36 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	190
	
	
	

	37 
	监控立杆拆除
	含杆件、弱电箱拆除、原有线路回抽、搬运、清理等
	根
	1
	
	
	

	38 
	监控立杆恢复
	6米监控立杆恢复，含吊车、基础、地笼等
	根
	1
	
	
	

	39 
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	
	
	

	40 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	
	
	

	41 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	
	
	

	42 
	传输费
	监控至320平台传输,3-4个点位
	条
	1
	
	
	

	43 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	三）江南路45幢、43幢（46户，含店面房等8户）
	
	
	
	
	

	1
	光缆
	光缆敷设吊线式96芯光缆GYTA96B1.3
	m
	415.9
	
	
	

	2
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	80.00 
	
	
	

	3
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	2090.00 
	
	
	

	4
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	96
	
	
	

	5
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3
	
	
	

	6
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2
	
	
	

	7
	光缆接续
	光缆接续 （96芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	8
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	188.00 
	
	
	

	9
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	5
	
	
	

	10
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	92.00 
	
	
	

	11
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	130
	
	
	

	12
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	2
	
	
	

	13
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	2
	
	
	

	14
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	2
	
	
	

	15
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	2
	
	
	

	16
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	
	
	

	17
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	
	
	

	18
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	19
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	50
	
	
	

	20
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	40
	
	
	

	21
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	40
	
	
	

	22
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	30
	
	
	

	23
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	30
	
	
	

	24
	手孔井
	500*500*600
	座
	2
	
	
	

	25
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	
	
	

	26
	传输费
	监控至320平台传输,2个点位
	条
	1
	
	
	

	27
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	四）江南路24、22、26（94户，含散户、商铺等）
	
	
	
	
	

	1 
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	111.2
	
	
	

	2 
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	100.7
	
	
	

	3 
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	19.3
	
	
	

	4 
	光缆
	敷设管道光缆 72芯 GYTA72B1.3
	m
	44.00 
	
	
	

	5 
	光缆
	敷设管道光缆 144芯 GYTA144B1.3
	m
	44
	
	
	

	6 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	5170.00 
	
	
	

	7 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	251.00 
	
	
	

	8 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	4.00 
	
	
	

	9 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	
	
	

	10 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	216
	
	
	

	11 
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	5.00 
	
	
	

	12 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	6.00 
	
	
	

	13 
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	14 
	光缆接续
	光缆接续 （144芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1
	
	
	

	15 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	404
	
	
	

	16 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	11
	
	
	

	17 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	
	
	

	18 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	
	
	

	19 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	
	
	

	20 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	
	
	

	21 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	
	
	

	22 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	188.00 
	
	
	

	23 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	455
	
	
	

	24 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	35
	
	
	

	25 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	15.00 
	
	
	

	26 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	2
	
	
	

	27 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	
	
	

	28 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	1
	
	
	

	29 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24
	
	
	

	30 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	96
	
	
	

	31 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	2.97
	
	
	

	32 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	3
	
	
	

	33 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	3
	
	
	

	34 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	3
	
	
	

	35 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	1
	
	
	

	36 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	
	
	

	37 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	
	
	

	38 
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	39 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	50
	
	
	

	40 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	80
	
	
	

	41 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	80
	
	
	

	42 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	60
	
	
	

	43 
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	30
	
	
	

	44 
	手孔井
	500*500*600
	座
	2
	
	
	

	45 
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	
	
	

	46 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	
	
	

	47 
	传输费
	监控至320平台传输,3-4个点位
	条
	1
	
	
	

	48 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	五）西门大街88幢（34户，含商铺4户）
	
	
	
	
	

	1 
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	27.1
	
	
	

	2 
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	47
	
	
	

	3 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1870.00 
	
	
	

	4 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	30.00 
	
	
	

	5 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	2.00 
	
	
	

	6 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	4.00 
	
	
	

	7 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	72
	
	
	

	8 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3
	
	
	

	9 
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	10 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	140
	
	
	

	11 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	3
	
	
	

	12 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	
	
	

	13 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	
	
	

	14 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	
	
	

	15 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	
	
	

	16 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	
	
	

	17 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	62.00 
	
	
	

	18 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	160
	
	
	

	19 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	10
	
	
	

	20 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	6.00 
	
	
	

	21 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	2
	
	
	

	22 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	
	
	

	23 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.775
	
	
	

	24 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24
	
	
	

	25 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	28
	
	
	

	26 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	1.012
	
	
	

	27 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	1
	
	
	

	28 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	1
	
	
	

	29 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	1
	
	
	

	30 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	
	
	

	31 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	
	
	

	32 
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	33 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	30
	
	
	

	34 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	20
	
	
	

	35 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	20
	
	
	

	36 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	15
	
	
	

	37 
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1
	
	
	

	38 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	
	
	

	39 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	
	
	

	40 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	六）西门大街56幢（33户，含商铺等14户）、西门大街63、61幢（98户、含商铺38户）
	
	
	
	
	

	1
	架空吊线
	钢绞线架设墙壁吊线(7/2.2条千米)
	m
	66
	
	
	

	2
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	137.2
	
	
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	170.9
	
	
	

	4
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	45.6
	
	
	

	5
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1815.00 
	
	
	

	6
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	35.00 
	
	
	

	7
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	4.00 
	
	
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	72
	
	
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2.00 
	
	
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	2
	
	
	

	11
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	12
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	138
	
	
	

	13
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	4
	
	
	

	14
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	52.00 
	
	
	

	15
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	155
	
	
	

	16
	光缆
	光缆敷设吊线式12芯光缆 GYTA12B1.3
	m
	24.2
	
	
	

	17
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	37.4
	
	
	

	18
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	19.2
	
	
	

	19
	光缆
	光缆敷设吊线式96芯光缆GYTA96B1.3
	m
	46.4
	
	
	

	20
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	5390.00 
	
	
	

	21
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	300.00 
	
	
	

	22
	光缆
	敷设管道光缆 12芯 GYTA12B1.3
	m
	6.00 
	
	
	

	23
	光缆
	敷设管道光缆 48芯 GYTA48B1.3
	m
	6.00 
	
	
	

	24
	光缆
	敷设管道光缆 72芯 GYTA72B1.3
	m
	6.00 
	
	
	

	25
	光缆
	敷设管道光缆 96芯 GYTA96B1.3
	m
	6.00 
	
	
	

	26
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	6.00 
	
	
	

	27
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	4.00 
	
	
	

	28
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	228.00 
	
	
	

	29
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	4.00 
	
	
	

	30
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	7.00 
	
	
	

	31
	光缆接续
	光缆接续 （48芯以下）含光缆接头盒配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	32
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	33
	光缆接续
	光缆接续 （96芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	34
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	412.00 
	
	
	

	35
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	11.00 
	
	
	

	36
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	
	
	

	37
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	
	
	

	38
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	
	
	

	39
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	
	
	

	40
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	
	
	

	41
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	160.00 
	
	
	

	42
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	425.00 
	
	
	

	43
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	2.00 
	
	
	

	44
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	0.50 
	
	
	

	45
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	1.00 
	
	
	

	46
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	
	
	

	47
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.3
	
	
	

	48
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24.00 
	
	
	

	49
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	8.00 
	
	
	

	50
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	1.2
	
	
	

	51
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	2
	
	
	

	52
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	2
	
	
	

	53
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	2
	
	
	

	54
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	1
	
	
	

	55
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	
	
	

	56
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	
	
	

	57
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	58
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	100
	
	
	

	59
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	30
	
	
	

	60
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	30
	
	
	

	61
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	40
	
	
	

	62
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	80
	
	
	

	63
	手孔井
	500*500*600
	座
	3
	
	
	

	64
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	
	
	

	65
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	
	
	

	66
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	
	
	

	67
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	2
	
	
	

	68
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	七）西门大街18幢（54户，含商铺14户）
	
	
	
	
	

	1
	光缆
	光缆敷设吊线式144芯光缆GYTA144B1.3
	m
	71.2
	
	
	

	2
	光缆
	敷设管道光缆 144芯 GYTA144B1.3
	m
	90.90 
	
	
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	181.5
	
	
	

	4
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	2970.00 
	
	
	

	5
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	50.00 
	
	
	

	6
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	2.00 
	
	
	

	7
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	
	
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	144.00 
	
	
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	5.00 
	
	
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （144芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1
	
	
	

	11
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	252.00 
	
	
	

	12
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	5.00 
	
	
	

	13
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	80.00 
	
	
	

	14
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	230.00 
	
	
	

	15
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	1.00 
	
	
	

	16
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	1.00 
	
	
	

	17
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	1.00 
	
	
	

	18
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1.00 
	
	
	

	19
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1.00 
	
	
	

	20
	接电配套
	定制
	套
	1.00 
	
	
	

	21
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	30.00 
	
	
	

	22
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	10.00 
	
	
	

	23
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	10.00 
	
	
	

	24
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	40.00 
	
	
	

	25
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	1.00 
	
	
	

	26
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2.00 
	
	
	

	27
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1.00 
	
	
	

	28
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1.00 
	
	
	

	29
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1.00 
	
	
	

	八）西门大街85幢（45户，含商铺等）
	
	
	
	
	

	1
	光缆
	光缆敷设吊线式96芯光缆GYTA96B1.3
	m
	58.2
	
	
	

	2
	光缆
	敷设管道光缆 96芯 GYTA96B1.3
	m
	48.00 
	
	
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆GYTA24B1.3
	m
	62.4
	
	
	

	4
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	2475.00 
	
	
	

	5
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	60.00 
	
	
	

	6
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	6.00 
	
	
	

	7
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	
	
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	84.00 
	
	
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	4.00 
	
	
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （96芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	11
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	186.00 
	
	
	

	12
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	4.00 
	
	
	

	13
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	
	
	

	14
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-576,安装落地式光缆交接箱(576芯、满配）
	个
	1
	
	
	

	15
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	
	
	

	16
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	
	
	

	17
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	
	
	

	18
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	69.00 
	
	
	

	19
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	195.00 
	
	
	

	20
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	1.00 
	
	
	

	21
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.175
	
	
	

	22
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	24.00 
	
	
	

	23
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	4.00 
	
	
	

	24
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	0.455
	
	
	

	25
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	1
	
	
	

	26
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	1
	
	
	

	27
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	1
	
	
	

	28
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	1
	
	
	

	29
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	1
	
	
	

	30
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	31
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	40
	
	
	

	32
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	25
	
	
	

	33
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	25
	
	
	

	34
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	30
	
	
	

	35
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	1
	
	
	

	36
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	1
	
	
	

	37
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	九）横街东路散居楼（194户，含商铺、散户等）
	
	
	
	
	

	1 
	光缆
	敷设管道光缆 12芯 GYTA12B1.3
	m
	1066.30 
	
	
	

	2 
	光缆
	敷设管道光缆 24芯 GYTA24B1.3
	m
	1599.40 
	
	
	

	3 
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	10670.00 
	
	
	

	4 
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	683.00 
	
	
	

	5 
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	44.00 
	
	
	

	6 
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	34.00 
	
	
	

	7 
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	444.00 
	
	
	

	8 
	光缆接续
	光缆接续 （12芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	7.00 
	
	
	

	9 
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	15.00 
	
	
	

	10 
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	444.00 
	
	
	

	11 
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	22.00 
	
	
	

	12 
	机柜、机架
	光缆交接箱,GXF5-67C-1152,安装落地式光缆交接箱(1152芯）
	架
	1
	
	
	

	13 
	接地极
	角钢接地极 ∠5*50*50*1500
	根
	2.00 
	
	
	

	14 
	接地母线
	户外接地母线敷设 40*4
	m
	4.00 
	
	
	

	15 
	接地装置
	接地装置调试，6根接地极为一组
	组
	1.00 
	
	
	

	16 
	防火堵洞 (隔板〕、孔洞封堵
	进局光(电)缆防水封堵
	处
	1.00 
	
	
	

	17 
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	329.00 
	
	
	

	18 
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	970.00 
	
	
	

	19 
	拆除路面
	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置
	m2
	15.00 
	
	
	

	20 
	余方弃置
	破除路面混凝土及土方外运，运输至建设单位指定位置
	m3
	20.00 
	
	
	

	21 
	砖检查井
	600*1000砖砌距形手孔井(井深800)，C250级钢纤维混凝土井框盖（热镀锌角钢包边）
	座
	14.00 
	
	
	

	22 
	砖检查井
	500*500砖砌监控井
	座
	12.00 
	
	
	

	23 
	混凝土基础
	浇筑交接箱基座
	m3
	1.00 
	
	
	

	24 
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	20.435
	
	
	

	25 
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	222.60 
	
	
	

	26 
	电缆排管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	1293.60 
	
	
	

	27 
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	56.731
	
	
	

	1 
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	10
	
	
	

	2 
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	10
	
	
	

	3 
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	10
	
	
	

	4 
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	5
	
	
	

	5 
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	6
	
	
	

	6 
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	6
	
	
	

	7 
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	8 
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	320
	
	
	

	9 
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	110
	
	
	

	10 
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	110
	
	
	

	11 
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	190
	
	
	

	12 
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	150
	
	
	

	13 
	手孔井
	500*500*600
	座
	7
	
	
	

	14 
	人脸结构化枪式摄像机拆除及恢复
	原有公安400万结构化枪式摄像机、箱体、补光灯、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	
	
	

	15 
	治安枪/球摄像机拆除及恢复
	原有公安400万高清红外枪/球式摄像机、箱体、传输报备拆除；监控、摄像机、3.5米杆件恢复；含电源、传输接入，摄像机、箱体安装，地笼及立杆浇筑等；
	套
	2
	
	
	

	16 
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	6
	
	
	

	17 
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	3
	
	
	

	18 
	传输费
	监控至320平台传输,2个点位
	条
	2
	
	
	

	19 
	传输费
	监控至320平台传输,3-4个点位
	条
	1
	
	
	

	20 
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	十）龙山路42、43(24户)
	
	
	
	
	

	1
	光缆
	敷设管道光缆 72芯 GYTA72B1.3
	m
	580
	
	
	

	2
	光缆
	光缆敷设吊线式72芯光缆GYTA72B1.3
	m
	420
	
	
	

	3
	光缆
	光缆敷设吊线式24芯光缆 GYTA24B1.3
	m
	46.3
	
	
	

	4
	光缆
	墙壁式敷设蝶形光缆,GJRH-1B6（白色、圆形、室内、带钢丝）
	m
	1320.00 
	
	
	

	5
	光缆
	钉固式墙壁光缆
	m
	30.00 
	
	
	

	6
	光缆
	穿放引上光缆
	m
	6.00 
	
	
	

	7
	配管
	安装引上钢管(φ50以下) 墙上/杆上
	m
	2.00 
	
	
	

	8
	光缆成端接头
	光缆成端接头（束状）光缆成端接头
	芯
	72.00 
	
	
	

	9
	光缆接续
	光缆接续 （24芯以下）含配套材料（分纤箱内直熔）
	头
	3.00 
	
	
	

	10
	光缆接续
	光缆接续 （72芯以下）含光缆接头盒、配套材料等（室外接续）
	头
	1.00 
	
	
	

	11
	光纤测试
	光缆中继段测试
	芯
	120.00 
	
	
	

	12
	分线接线箱（盒）
	光分纤箱、光分路箱(墙壁式）;400*350*110
	个
	3.00 
	
	
	

	13
	开孔
	打穿楼墙洞（混泥土楼层）
	个
	48.00 
	
	
	

	14
	配管
	敷设硬质PVCφ25管
	m
	120.00 
	
	
	

	15
	混凝土垫层
	管道混凝土基础，C15非泵送商品砼
	m3
	0.24
	
	
	

	16
	电缆排管
	PE管DN32埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	m
	9.60 
	
	
	

	17
	管道包封
	管道包封C20混凝土包封
	m3
	0.624
	
	
	

	1
	400万高清红外枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
★镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角
★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码技术；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；绊线入侵；区域入侵；智能动检（人）；智能动检（机动车）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE （802.3af）；
防护等级：IP67；
	套
	2
	
	
	

	2
	枪机支架
	1、铝合金材质；2、多维度调节；3、支持内部出线；
	套
	2
	
	
	

	3
	摄像机电源
	支持DC12V2A输出
	只
	2
	
	
	

	4
	围墙加高支架
	定制支架
	根
	1
	
	
	

	5
	室外不锈钢弱电箱
	500*600*200监控弱电箱，含空开、拖线板等；安装方式：落地或挂壁安装；
	套
	2
	
	
	

	6
	贰级防雷
	贰级防雷，浪涌保护器；
	只
	2
	
	
	

	7
	接电配套
	定制
	套
	1
	
	
	

	8
	主电源线
	RVV2*2.0
	米
	60
	
	
	

	9
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	40
	
	
	

	10
	超五类非屏蔽双绞线
	超五类非屏蔽网线
	米
	40
	
	
	

	11
	配管
	PVCφ25硬管
	米
	50
	
	
	

	12
	预埋管
	PE管DN50埋地敷设，含挖土、敷设、填实土方
	米
	10
	
	
	

	13
	手孔井
	500*500*600
	座
	2
	
	
	

	14
	光网络单元GPONONU
	满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余
	套
	2
	
	
	

	15
	传输费
	监控至320平台传输,1个点位
	条
	2
	
	
	

	16
	安装材料
	系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	十一）后端机房设备
	
	
	
	
	

	1
	48盘位云存储
	（关键部件采购要求：需要通过财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)
视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.；
卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；
视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；
流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议；
★支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。
★同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。
★云存储系统支持标准SNMP协议，支持获取超600种云存储集群信息。支持6大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。其中网络接口类信息监控支持超20种大类信息，包括服务器网络带宽、物理MAC地址、接收字节数等；存储介质类支持获取50种大类信息，包括硬盘容量、使用率、硬盘类型等；支持获取30种CPU运行信息，例如CPU负载、空闲CPU百分比、CPU实际消耗使用时间等；扩展支持26种云存储集群大类信息，包括集群带宽、读写速度、总文件数、总bucket数、总用户数、集群规模节点数、CPU和操作系统种类等。云存储服务器支持BMC远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。
主处理器：高性能六核处理器；
操作系统：国产欧拉系统；
控制器：单控制器；
高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz；
电源冗余：1+1冗余电源；
网络接口：8个千兆数据电口；
eSATA接口：1个；
RS-232接口：1个；
USB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口；
硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘；
供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；
功耗：不大于800W（含硬盘）；
工作温度：0℃～+45℃；
工作湿度：10%～80%RH（无凝结）；
	套
	1
	
	
	

	2
	云存储硬盘
	8000G；7200RPM；
	套
	48
	
	
	

	3
	24口千兆汇聚交换机
	24口2.5G光+4口万兆光三层全网管 核心汇聚 企业级分线交换器
	套
	1
	
	
	

	4
	社会面接入网关
	支持不少于1个10/100Base-TX上行电口和4个10/100Base-TX用户端口，百兆吞吐量支持不大于12路 720/1080p(4M)高清并发调用
★具备双向IP地址映射功能，产品应能够限制内网用户可以访问的外部网络地址范围以及外网用户能够访问的内部网络地址范围
★能够限制内网用户可以访问的外部网络端口范围以及外网用户能够访问的内部网络端口范围
★能够限制接入的外网或者内网用户允许通过的最大流量
★具备端口隔离，能够将内网用户与外网用户隔离，两端用户均无法直接访问对端的网络资源
支持静态路由功能；具备网络扫描防护功能
具备包过滤功能，安全策略包含基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、协议的访问控制
★需符合JCTJ 005-2016（6.2.1/6.2.2）中的安全要求。
支持包括Onvif、GB/T28181、第三方SDK等协议设备的接入；支持GA/T 1400.1-2017协议传输，支持结构化数据透传；支持专线、VPN、宽带固定地址；防内网攻击、外网攻击；
产品支持对登录用户的周期性身份确认工作温度：-20～70℃；
	台
	20
	
	
	

	5
	机房辅材
	含托盘，网络跳线等系统配套辅材
	套
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	说明:

	1、以上价款包括按招标文件规定的招标范围内采购清单所列项目的全部费用总和，包含但不限于深化设计、人工、辅材、设备硬件、线缆、运输、安装、调试、质保运维、保险、利润、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、检测费用，直至通过甲方、监理单位及其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用等全过程服务费用。

	2、清单中项目材质、颜色、款式、做法需符合甲方要求，安装位置根据甲方要求设置，投标报价不因任何因素调整。





                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 
 6 合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号
（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

7 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：1. 对采购需求中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



承诺函
[bookmark: _GoBack]常州市金坛区金城镇人民政府：
1、 我单位承诺我司提供的本项目产品均满足清单中★号参数要求。
2、 若我单位中标，将在合同签订前 ，按采购人要求提交所投产品对应的完整、真实、有效的检测报告供采购人审核；检测报告内容应涵盖采购需求中明确要求的技术参数或性能指标（如有）；如未能按时提供、提供不全、所提供内容与投标文件不符或存在弄虚作假行为，本公司自愿接受采购人取消中标资格，并承担由此产生的一切法律责任。


投标人：                        （盖单位公章）
日期：         年        月        日


注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

















承诺书

              （响应人名称）：

我单位承诺金坛区金城镇2026年度城镇老旧小区改造项目智能化、通讯改造建设过程中确保现有网络用户平稳迁移并承担迁移过程中产生的所有费用。


响应人名称（电子签章）：

日      期：

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

























8参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]

9相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

