
清  单  编  制  说  明
工程名称：江苏省第二中医院老门诊及行政楼一楼改造项目  
	一、工程概况 
1.建设规模：江苏省第二中医院老门诊及行政楼一楼改造项目，本工程实施范围主要包括江苏省第二中医院老门诊及行政楼室内拆除、装饰、安装、四层加建等内容，具体详见工程量清单。
2.计划工期：详见招标文件。
3.现场及交通运输情况：施工道路、用水、用电情况各投标人自行勘察现场。
4.环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。
二、招标范围：
1.招标范围：具体详见招标文件规定及工程量清单。
三、工程量清单编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；
2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；
3.苏建价[2014]448号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；
4.《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价[2019]178号文）。
5.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号）。
6.关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字[2018]528号）。
7.省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（〔2019〕第19号文）。
8.招标图纸及答疑文件。
9.江苏省、南京市相关计价文件。
四、工程量清单编制说明
1.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。
2.对于清单项目特征描述不清楚的，请投标人结合设计图纸报价，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。
3.投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。
4.人工效降低费、高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，投标人应予以服从，并按要求作出必要的配合，这可能降低投标人的工效，发包人不向投标人增加费用支出。投标人在投标报价时应在措施费中列入此项费用，结算时不予调整；
5.各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各项检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。
五、材料与施工特殊要求
1.砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。
2.砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑， 结算时不作调整。
3.其它详见招标文件。
六、其它说明
1.本工程拆除及垃圾外运等工作内容，投标人自行勘察现场，铲除后的界面需符合二次施工要求。请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。
2.各投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑物料二次转运费、机械进退场时移位费等；踏勘现场后视为投标人对现场情况已有充分了解，所有现场可以预见的施工费用在投标报价中予以考虑，结算时以上费用不予调整。
3.投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。
4.各投标人在投标报价时，需结合现场情况进行报价，实际施工时无论挖土深度、人工运输距离、湿土或干土、土壤类别等有无变化，其单价均不调整。
5.拆除垃圾清运的挖、人工装袋、二次倒运、上下楼搬运、装车、外运距离等由投标单位自行确定并报价，报价必须含保洁费等全部外运费用。
6.总价措施项目，投标人可根据工程实际施工组织的需要进行增补，结算时费率不得调整。充分考虑施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，外部协调（居民、商户等）、二次搬运、施工难度等因素，相关费用投标人在报价中充分考虑，与此有关的费用不予调整。
7.施工时为确保工程的顺利实施，投标人应充分考虑现场的实际情况，采取必要措施，对于措施项目清单中实际需要发生而未列出的措施费项目投标人可以自行增补，并计入总价措施项目清单中。投标人应根据自身编制的施工组织设计自主确定施工技术措施项目及其报价。
8.单价措施项目工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它
费用。
9.本项目对于施工时间的限制、拆除垃圾的运输、施工场地、临设场地、二次搬运的影响等，
请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
10.对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘
控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
11.成品保护由投标单位负责。
12.现场需符合“精细化建设管理要求”，所需费用投标人自行考虑在报价中。
13.根据《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（[2018]第24
号），在安全文明施工费用中增列扬尘污染防治增加费。
14.执行省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〔2019〕19号文。
15.本项目所有管道的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、开孔、封堵、修补等一系列相关工作内容，请投标单位按规范及图纸要求自行考虑在投标总价中，施工过程中不再另行办理工程签证。
16.各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱、配电箱及消火栓箱等预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），请投标人在投标报价中充分考虑，结算时不予调整。
17.施工图设计以外的防粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。
18.对于设计中应该埋置的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，幕墙设计图纸要求的螺栓、埋件等必须根据设计要求安装到位，请投标人在报价中充分考虑，竣工结算时不予调整。
19.内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中；外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在投标报价中。
20.对于现场实际情况（如场地不平、现场排水、基坑降排水等）由投标人在投标报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。
21.请投标人结合本工程特点、建设方的要求、政府政策、周围环境等一切因素，在报价中充分考虑赶工措施费用，结算时不另增加费用。
22.对于预留金、暂估价费用为招标人费用，投标人不得让利，否则按招标人给定的价格扣除。
23.砼模板材质由投标人自行考虑进行投标报价，结算时不得因材质不同增加相关费用。
24.投标人应对招标文件及其附件和本次工程量清单中的每一个清单项进行报价 ，如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其他项目的单价或合价中，结算时不予调整。
25.招标人在实施过程中保留调整工程量清单或改变主要材料、设备等供应方式的权利。
26.本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况以及城管、文保、环保等行政主管部门的监督检查，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。
七、品牌及质量要求：
招标人对以下材料、设备有品牌要求，投标人报价时可参照或不低于材料、设备品牌表要求选择。招标人在实施过程中保留调整工程量清单或改变主要材料、设备等供应方式的权利。所有材料、设备等进场前必须报招标人和监理确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。
	序号
	材料名称
	材料品牌或型号
	备注

	1
	龙骨
	泰山、龙牌、可耐福
	75型厚0.8

	2
	石膏板
	泰山、龙牌、可耐福
	1200*2400*12mm

	3
	木工板
	兔宝宝、莫干山、大王椰
	2440*1220*18mm

	4
	灯具
	雷士、欧普、三极雄光
	

	5
	电线
	远东、江南、上上
	NH-BV

	6
	开关面板
	施耐德、罗格朗、公牛
	

	7
	电缆
	远东、江南、上上
	

	8
	电箱及空气开关
	施耐德、正泰、西门子
	

	9
	插座
	西门子、施耐德、公牛
	

	10
	水泥
	海螺、雨花、中联
	

	11
	上、下水管材及配件
	伟星、公元、联塑、
	

	12
	卫生洁具
	九牧、恒洁、箭牌
	

	13
	换气扇
	松下、绿岛风、鸿雁
	

	14
	走廊吊顶
	美惠、益飞、通达
	

	15
	走廊护墙板
	富慧、双景、邦弛
	

	16
	复合地板
	圣象、菲林格尔、大自然
	

	17
	网线
	普天、安普
	

	18
	木门
	盼盼 梦天 丰鸣木门
	

	19
	防火门
	上海森林 江苏集曼 万邦
	

	20
	地弹簧
	皇冠 坚朗 国强
	

	21
	地弹簧门玻璃
	信义 南玻 台玻
	

	22
	钢板
	宝钢、南钢、马钢
	

	23
	钢材
	南钢、马钢总厂、永钢
	

	24
	钢筋
	南钢、马钢总厂、永钢
	

	25
	商品混凝土
	中联、双龙、普迪
	

	26
	预拌砂浆
	中联、双龙、普迪
	

	27
	聚氨酯防水涂料
	黑豹、赛力克、宇虹
	抗冻低于-10度以上，满足设计要求。

	28
	自粘高分子防水卷材
	黑豹、赛力克、宇虹
	抗冻低于-10度以上，满足设计要求。

	29
	水泥基聚合物防水涂料
	黑豹、赛力克、宇虹
	抗冻低于-10度以上，满足设计要求。

	30
	瓷砖粘合剂
	汉高、德高、立邦
	施工温度：5-35°C

	31
	闭门器
	盖泽、GMT、多玛
	材质：SUS304不锈钢。

	32
	门锁
	保德安、安恒、安朗杰
	把手：SUS304不锈钢，送样甲方确认。
锁芯：铜质C级锁芯

	33
	木门铰链
	
	材质：SUS304不锈钢，厚度3mm，四轴承合页。

	34
	铝型材
	凤铝、亚铝、兴发
	满足设计要求。

	35
	玻璃
	台玻、南玻、信义
	深加工厂：江苏飞天、上海耀皮、南京新宁耀。

	36
	密封胶、结构胶
	杭州之江、广州白云、山东永安
	

	37
	五金配件
	立兴杨氏、坚朗、丝吉利娅SIEGENIA、兴三星、诺托ROTO、
	

	38
	铝板、穿孔铝板等铝质造型板
	上海吉祥（原厂）、江阴利泰（海达）、聆听
	氟碳喷涂，满足设计要求。投标品牌不满足要求，在推荐品牌里另行选择。
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	乳胶漆
	美涂士、雅乐士、欧龙
	满足国家标准GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》、GB18582-2009室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量及GB/T 9756-2009合成树脂乳液内墙涂料要求，环保等级达到E0级。

	40
	无机涂料
	美涂士、雅乐士、欧龙
	

	41
	无机涂料（A级）
	美涂士、雅乐士、欧龙
	

	42
	弹性涂料
	美涂士、雅乐士、欧龙
	满足国家标准。

	43
	墙、地砖
	博华、美陶、卡米亚
	1.满足GB/T 4100-2015标准和甲方需求，砖位置、颜色、尺寸详见设计说明及装修设计，材质除特殊要求外，均用抛光砖，瓷质砖。
2.根据具体使用位置明确档次。
3. 要求原厂生产，甲方可临时到厂家抽检，现场送样封样甲方认可。

	44
	PVC地板
	LG、阿姆斯壮、洁福
	满足GB/T 4085-2015《半硬质聚氯乙烯块状地板》、GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

	45
	方块地毯
	 林坤宏源、高嘉、大于
	满足GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、QB/T 2755-2005《拼块地毯》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

	46
	胶水
	美圣雅恒、康龙、耐齐
	满足GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

	47
	吸音矿棉板
	星牌优时吉、阿姆斯壮、龙牌
	1.装饰效果：表面喷砂，呈现细腻效果；
2.防潮等级：保证抗挠强度，板材防潮等级需达到RH99；
3.防火等级：矿棉板防火等级按设计；
4.烤漆龙骨用同品牌。

	48
	铝板吊顶
	华源、普瑞、欧斯宝
	

	49
	木夹板
	金秋、森美、万华
	环保等级ENF级，厚度见设计说明。

	50
	石材
	产地：新疆、山东、福建
	水性防护剂六面防护、抛光、洁晶处理；颜色尺寸厚度详设计说明及装修方案，送样甲方确认。

	51
	铝方通（金属格栅）
	上海吉祥、艾普迈尔、聆听
	按设计要求

	52
	白色透光软膜
	朗域、顶彩、沃朗
	防火达到A级；厚度0.2mm；布基纹理：斜纹；表面涂层：纳米无机材料；透光率：45%-60%。

	53
	碳晶板饰面
	国产名优
	GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，环保等级ENF级。

	54
	美缝剂
	德高、卓高、立邦
	

	55
	玻璃门轨道电机
	松下、飞利浦、多玛
	

	56
	桥架
	国产名优
	板材要求（南钢Q235镀锌钢板）；
钢制桥架（屋面等防腐场所要求热镀锌或不锈钢）；
宽度小于100mm最小板材厚度1mm；
宽度100（含100）~150最小板材厚度1.2mm；
150（含150）~400最小板材厚度1.5mm；
400（含400）~800最小板材厚度2mm；
800（含800）以上板材厚度2.5mm。

	57
	JDG管、KBG管
	上海万帆、河北宏强、北京泰瑞安
	国标

	58
	AP、AC控制器、POE交换机、网管系统、核心交换机、OLT
	华为、中兴、H3C
	参数满足设计要求

	59
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