泗洪县太平实验学校体育设施改造项目
[bookmark: _GoBack]更正公告(二）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-321324-JSSL-G2026-0007
原公告的采购项目名称：泗洪县太平实验学校体育设施改造项目，首次公告日期：2026年09月24日
二、更正信息
更正事项：采购文件
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc17996]更正内容1：“第三章  资格审查及评标方法  二、评分办法—综合评分法 3、详细评审。-----2.技术参数响应”中部分内容。
原内容：
针对招标文件“第四章、采购需求”中的采购清单及技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得20分。
1、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共26条，合计13分），每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
2、采购清单中技术要求前标有“＃”部分，为一般技术参数（共1000条，合计7分），每有一项负偏离扣0.007分,扣完为止。
注：上述1-2项中，（1）投标人须详尽真实的提供投标产品的《技术要求响应及偏离表》，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的逐条提供偏差情况，否则将视为负偏离。（2）有指定证明材料要求的未按指定要求提供相关证明材料的将视为负偏离。（3）无指定证明材料要求的以加盖投标人公章的《技术要求响应及偏离表》为准。
更正为：
针对招标文件“第四章、采购需求”中的采购清单及技术参数要求”表中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得19分。
1、采购清单中技术要求前标有“▲”部分，为重要技术参数（共24条，合计12分），每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
2、采购清单中技术要求前标有“＃”部分，为一般技术参数（共1000条，合计7分），每有一项负偏离扣0.007分,扣完为止。
注：上述1-2项中，（1）投标人须详尽真实的提供投标产品的《技术要求响应及偏离表》，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的逐条提供偏差情况，否则将视为负偏离。（2）有指定证明材料要求的未按指定要求提供相关证明材料的将视为负偏离。（3）无指定证明材料要求的以加盖投标人公章的《技术要求响应及偏离表》为准。
更正内容2：“第三章  资格审查及评标方法  二、评分办法—综合评分法 3、详细评审。-----12.售后服务方案要求”中部分内容。
原内容：
投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（六）售后服务方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得3分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
更正为：
投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施方案要求—（六）售后服务方案要求”制定方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评审：优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得2分；偏离采购需求的，得1分，未提供不得分。
更正内容3：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  智慧体育助手”中部分内容。
原内容：
＃10、支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置。系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、小程序布置体育作业视频、智慧体育平台操作视频等。
    更正为：
＃10、支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置。
更正内容4：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  50米跑AI系统”中部分内容。
原内容：
▲6、同测人数：支持至少10跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行短跑的训练与测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
更正为：
▲6、同测人数：支持不少于6跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行短跑的训练与测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
更正内容5：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  50米跑配套设备”中部分内容。
原内容：
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
更正为：
＃6、电源供应：12 V ± 20%。
更正内容6：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  100米跑AI系统”中部分内容。
原内容：
＃6、同测人数：支持至少10跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行短跑的训练与测试。
更正为：
＃6、同测人数：支持不少于6跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行短跑的训练与测试。
更正内容7：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  100米跑配套设备”中部分内容。
原内容：
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
更正为：
＃6、电源供应：12 V ± 20%。
更正内容8：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  800米&1000米跑AI系统”中部分内容。
原内容：
▲5、支持同测人数：支持跑步项目80-150人同时测试，分别记录成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃6、多组同测：多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测，自动计时、自动计圈。
＃7、班级名单测试：选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，学生通过穿戴号码衣开展测试，最多分别支持40人同时测试，并分别记录成绩，且成绩检出率：≥99.6%。
▲8、人脸识别测试：选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-150人人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃9、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括起跑动作、结束动作等。
＃10、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊。
＃11、成绩补录：支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩。
＃12、找回成绩：支持多种方式找回成绩；①通过人脸识别，可以快速定位学生运动成绩；②观看回放，直接定位疑似过线成绩便于老师判断。
＃13、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩。
＃14、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
    更正为：
＃5、多组同测：多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测，自动计时、自动计圈。
＃6、班级名单测试：选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，学生通过穿戴号码衣开展测试，最多分别支持40人同时测试，并分别记录成绩，且成绩检出率：≥99.6%。
▲7、人脸识别测试：选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80人以上同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃8、动作关键帧：支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括起跑动作、结束动作等。
＃9、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊。
＃10、成绩补录：支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩。
＃11、找回成绩：支持多种方式找回成绩；①通过人脸识别，可以快速定位学生运动成绩；②观看回放，直接定位疑似过线成绩便于老师判断。
＃12、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩。
＃13、测试记录：支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。
更正内容9：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  800米&1000米跑配套设备”中部分内容。
原内容：
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
更正为：
＃6、电源供应：12 V ± 20%。
更正内容10：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  计圈跑跑圈打卡系统”中部分内容。
原内容：采用人工智能视觉算法分析，针对计圈跑项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测。
＃1、成绩误差：≤0.02秒；响应时间：≤0.5秒。
▲2、自定义圈数：支持根据实际训练或测试需求，灵活设置跑步圈数，圈数范围：1-20圈。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃3、同步开启：支持计圈跑及其他跑步类项目同步开启使用，互不干扰检测，并精准检录计圈跑步成绩。
▲4、支持同测人数：支持计圈跑单组支持80-150人同时测试，并分别记录成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃5、多组同测：支持多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起 跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测。
▲6、人脸识别测试：支持人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多支持80-150人人同时测试，且支持最多十组分别发令开跑，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃7、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊。
＃8、成绩显示：支持手机端及配置的显示屏实时展测试人信息、已跑圈数及测试成绩。
＃9、成绩补录：支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩。
更正为：
采用人工智能视觉算法分析，实现精准成绩检测。
＃1、成绩误差：≤0.02秒；响应时间：≤0.5秒。
▲2、自定义圈数：支持根据实际训练或测试需求，灵活设置跑步圈数，圈数范围：1-20圈。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃3、同步开启：支持计圈跑及其他跑步类项目同步开启使用，互不干扰检测，并精准检录计圈跑步成绩。
＃4、多组同测：支持多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测。
▲5、人脸识别测试：支持人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，支持80人以上同时测试，且支持最多十组分别发令开跑，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃6、异常成绩过滤：支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊。
＃7、成绩显示：支持手机端及配置的显示屏实时展测试人信息、已跑圈数及测试成绩。
＃8、成绩补录：可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩。
更正内容11：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求 引体向上配套设备”中部分内容。
原内容：
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
更正为：
＃6、电源供应：12 V ± 20%。
更正内容12：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  多人实心球配套设备”中部分内容。
原内容：
＃6、电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。
更正为：
＃6、电源供应：12 V ± 20%。
更正内容13：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  排球AI测试站系统”中部分内容。
原内容：
＃2、技术要求有效量程：0~99。
次，分度值：1 次，允许误差±1 次。
    更正为：
＃2、技术要求有效量程：0~99次，分度值：1 次，允许误差±1 次。
更正内容14：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  排球AI测试站配套设备”中部分内容。
原内容：
＃9、电源：安装方式：壁挂式；线长：≥40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。
更正为：
[bookmark: OLE_LINK13]＃9、电源输出规格：DC12V/2A，输出功率：≤24W，具备短路保护、输出过压保护功能；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%。
更正内容15：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  足球AI测试站系统”中部分内容。
原内容：
＃6、考试模式：支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。
更正为：
＃6、支持一键导出测试成绩。
更正内容16：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  足球AI测试站配套设备”中部分内容。
原内容：
＃9、电源：安装方式：壁挂式；线长：≥40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。
更正为：
＃9、电源输出规格：DC12V/2A，输出功率：≤24W，具备短路保护、输出过压保护功能；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%。
更正内容14：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  篮球AI测试站配套设备”中部分内容。
原内容：
＃9、电源：安装方式：壁挂式；线长：≥40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。
更正为：
＃9、电源输出规格：DC12V/2A，输出功率：≤24W，具备短路保护、输出过压保护功能；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%。
更正内容15：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  身高体重测试机”中部分内容。
原内容：
＃2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长等特点)。
＃3、体型：国际通用体格指数（BMI)。
＃4、显示方式：≥19寸高清液晶触摸屏。
＃5、屏幕分辨率≥1920*1080。
＃6、运行内存≥2G；存储:≥16G。
＃7、测量范围：身高：20cm－200cm。            
＃8、体重：1kg－500kg。
＃9、精确度：身高：±0.1cm ，体重：±0.1kg。
＃10、摄像头像素：≥≥500万像素内置摄像头。
更正为：
＃2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。
＃3、测量标准：国际通用体格指数（BMI)。
＃4、显示方式：≥19寸高清液晶触摸屏。
＃5、屏幕分辨率≥1920*1080。
＃6、运行内存≥2G；存储:≥16G。
＃7、测量范围：身高：50cm－200cm。            
＃8、体重：5kg－500kg。
＃9、精确度：身高：±0.1cm ，体重：±0.1kg。
＃10、摄像头像素：≥500万像素内置摄像头。
更正内容16：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  肺活量测试机”中部分内容。
原内容：
＃5、分度值：1ml；精度：不大于2.5%FS；误差：不大于2.5%FS。
＃6、摄像头：≥≥500万像素内置摄像头。
更正为：
＃5、分度值：1ml；精度：不大于2.5%FS。
＃6、摄像头：≥500万像素内置摄像头。
更正内容17：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  室外体育数据展示终端”中部分内容。
原内容：
＃2、技术配置：4K高清、纳米级触摸 ,亮度：2000cd，自带人脸识别摄像头。
＃3、散热方式：风冷+调速。
＃4、采用AR钢化玻璃，支持防雨、防尘、防、过热、户外喷涂、防球击。
＃5、外壳：≥ 5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上。
＃6、开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级。
＃7、配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据。
＃8、支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧。
＃9、支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看。
更正为：
＃2、技术配置：自带人脸识别摄像头。
＃3、散热方式：风冷+调速。
＃4、采用AR钢化玻璃，支持防雨、防尘、防、过热、户外喷涂、防球击。
＃5、外壳：≥ 5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上。
＃6、开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级。
＃7、配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据。
＃8、支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧。
＃9、支持：周榜、月榜、学期榜进行查看。
更正内容18：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  AI智慧体育锻炼设备(室外版)”中部分内容。
原内容：
＃6、多人并发：支持多版本选择部署
版本1：支持单设备单摄像头同时支持8人跳绳同步测试、支持4人纵跳、4人蹲
跳、4人投球等游戏运动体验。
版本2：支持单设备单摄像头同时支持4人跳绳同步测试、支持2人立定跳远同步
测试、支持4人纵跳、4人蹲跳、4人投球、12人飞刺等游戏运动体验。
更正为：
＃6、多人并发：支持多版本选择部署
版本1：支持单设备单摄像头同时支持8人跳绳同步测试、支持4人纵跳、4人蹲跳、4人投球等游戏运动体验。
版本2：支持单设备单摄像头同时支持4人跳绳同步测试、支持2人立定跳远同步测试、支持4人纵跳、4人蹲跳等游戏运动体验。
更正内容19：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  AI智慧体育教学设备(室外版)”中部分内容。
原内容：
（一）、AI立定跳远
＃1、成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩。
＃2、成绩误差：≤0.1厘米，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动 仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。
＃5、容错机制：学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。
▲6、运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
＃8、作弊检测：支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离、摄像头遮挡，系统自动检测并语音播报“疑似违规”,且作弊成绩无效，可支持识别99%作弊场景。
（四）、运动风云榜展示
更正为：
（一）、AI立定跳远
＃1、成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩。
＃2、成绩误差：≤0.1厘米，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动 仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人。
＃5、容错机制：学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。
▲6、运动切片：系统自动生成运动关键帧，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议。
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
8、作弊检测：支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离、摄像头遮挡，系统自动检测并语音播报错误提示,且作弊成绩无效，可支持识别99%作弊场景。
（四）、运动数据展示
更正内容20：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  AI智慧体测设备(室外版)”中部分内容。
原内容：
（一）、AI立定跳远
＃1、成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩。
＃2、成绩误差：≤0.1厘米，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
▲5.容错机制：学生落地时若用手撑地，支持以手为基准检测计算成绩，学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃6、运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩。
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
（二）、AI跳绳教学版
＃1、成绩误差：≤1次/分钟，响应时间：≤0.5秒。
＃2、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
▲3、多人同测：支持采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员同时进行测试，支持多名学生人脸识别同时开启测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃4、支持中途终止：支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩。
＃5、时长配置：后台支持设置测试时间为30S、60S、120S、180S、240S。
＃6、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
更正为：
（一）、AI立定跳远
＃1、成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩。
＃2、成绩误差：≤0.1厘米，响应时间：≤0.5秒。
＃3、违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒。
＃4、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
▲5.容错机制：学生落地时若用手撑地，支持以手为基准检测计算成绩，学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。
＃6、运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩。
＃7、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
（二）、AI跳绳教学版
＃1、成绩误差：≤1次/分钟，响应时间：≤0.5秒。
＃2、背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少6人。
▲3、多人同测：支持至少10名学生人脸识别同时开启测试。（提供由第三方检验检测机构出具的有效的检测报告扫描件）
＃4、支持中途终止：支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩。
＃5、时长配置：后台支持设置测试时间。
＃6、排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。
更正内容21：“第四章采购需求  四、清单及技术参数要求  128路网络硬盘录像机”中部分内容。
原内容：
＃1、具有≥4个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RS485接口、≥4个USB接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥4个RJ45 接口。
＃2、存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔。
更正为：
#1、具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个RS485接口、≥1个USB接口;具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥1个RJ45 接口。
#2、存储接口:≥9个SATA接口，支持硬盘热插拔。
更正内容22：提交投标文件截止时间、开标时间变更为：2026年11月17日09点00分（北京时间）
更正日期：2026年10月30日
三、其他补充事项
其他内容不变，各投标人及时登录系统下载更正文件，如因投标人未及时下载更正文件产生的一切后果由投标人自行承担。
财政部门监督电话：0527-88359233
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名   称：泗洪县太平实验学校 
地   址：泗洪县太平镇太平街
联 系 人： 项威 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13951299198 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏盛力项目管理有限公司
地  　址：泗洪县金港湾东门南侧第一间二楼
联 系 人：江娟 
联系方式：18071686767 
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