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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-SZMK-G2026-0012

	2
	招标内容
	无人机创新应用实训室建设

	3
	采购预算
	人民币壹佰万元整（¥：1000000.00）

	4
	联合体
	不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。

	5
	投标有效期
	九十天（日历日）

	6
	
投标保证金
	不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见招标文件第六章）。

	7
	投标文件网上
提交截止时间
	提交截止时间：2026年11月02日09:30时北京时间
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间
开标地点
	时间：2026年11月02日09:30时北京时间
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	9
	评标时间
评标地点
	时间：2026年11月02日09:30时北京时间
地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	10
	中标通知书
	确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	11
	中标单位数量
	由招标单位授权评标委员会直接确定 1 家中标单位

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。

	13
	中标服务费
	本项目代理服务费采购单位已考虑在招标预算范围内，由中标单位支付，该费用综合含在投标报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法计算并支付中标服务费：
预算金额100万元以内1.5%、100～500万元以内1.1%、500~1000万元以内0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。
本项目服务费：人民币壹万伍仟元整（¥：15000.00）
户  名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
账  号：504070117536
开户行：中国银行苏州沧浪支行

	14
	评标方法
	综合评分法，具体见招标文件。

	15
	导致无效
投标因素
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 
4.因重大变故，采购任务取消的。
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第一章招标公告
项目概况
无人机创新应用实训室建设招标项目的潜在供应商在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月02日09:30（北京时间）前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-SZMK-G2026-0012
2、项目名称：无人机创新应用实训室建设
3、预算金额（最高限价）：人民币壹佰万元整（¥：1000000.00）
4、采购需求：本项目构建无人机创新应用实训室，涵盖装调检修与驾驶员等级认定、视觉避障、飞控开发、室内编队、嵌入式与AI开发、无人值守巡检等模块，整体配置满足职业本科层次无人机系统应用技术教学、实训、认定、竞赛与科研需求，技术路线贴合行业发展，预算合理，实用性强，响应了国家低空经济发展战略和专业群对复合型低空工程技术与服务人才的迫切需求。具体要求详见招标文件第三章。
5、合同履行期限：签订合同后45天内完成供货、安装、调试并能正常运行
6、 交货地点：苏州职业技术大学石湖校区
7、本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc498096313][bookmark: _Toc451533885][bookmark: _Toc426125472][bookmark: _Toc510189380][bookmark: _Toc451936434][bookmark: _Toc527647061][bookmark: _Toc521868318][bookmark: _Toc508971134][bookmark: _Toc465952427][bookmark: _Toc518732542][bookmark: _Toc522734474][bookmark: _Toc466029764][bookmark: _Toc495834719][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc460611469][bookmark: _Toc501112109][bookmark: _Toc521857248][bookmark: _Toc424825740][bookmark: _Toc461621154][bookmark: _Toc509671234][bookmark: _Toc529876195][bookmark: _Toc497672700][bookmark: _Toc470779421][bookmark: _Toc496545108][bookmark: _Toc461547726][bookmark: _Toc512247196][bookmark: _Toc456266095][bookmark: _Toc425515052][bookmark: _Toc515141033]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
注：
投标单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]2、采购人的其他特定资格要求：无
3、本项目非专门面向中小企业采购
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：苏采云系统 
方式：线上获取
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月02日09:30（北京时间）
2、开标地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购单位信息
名    称：苏州职业技术大学
地    址：苏州市吴中区国际教育园致能大道106号
联 系 人：黄博
联系方式：18601770838
2、采购代理机构信息
名    称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
地    址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧
联系方式：0512-65615552
3、项目联系方式
项目联系人：马燕（项目负责人）、陈军、郁文华
电  话：0512-65615552
第二章 投标人须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。
2.词语释义
2.1招标人（招标单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2招标代理机构：指依法接受招标单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.4响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.7乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财政[2008] 14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的条件：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术力量；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目是□/否☑专门面向中小企业采购；
（2）供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及分包转包
6.1本次招标不接受联合投标的方式；
6.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
7.2 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标单位或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的招标文件的质疑
8.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期；
8.4.7供应商参加投标确认函;
8.4.8供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证(如有授权)。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：
https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
8.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：马燕
联系电话：0512-65615552
通讯地址：苏州高新区塔园路379号盛运大厦1幢10楼东侧
9.招标文件的澄清和修改
9.1招标单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
9.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”、“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。
9.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标单位或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网、江苏政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标单位或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。
四、投标文件说明
10．提示与要求
10.1 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2 无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
12. 投标文件的组成（部分格式见第六章，顺序以苏采云系统中为准）
12.1封面；
12.2开标一览表；
12.3公开分项报价；
12.4资格审查文件
12.4.1关于资格文件的声明函；
12.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
12.4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；
12.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
12.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期经审计的财务报告（须带二维码可查询），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（提供税务登记证（如有）和最近一期的依法缴纳税收的凭据，最近一期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
12.4.6其它有关资格证明文件。
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函；
12.5.2技术参数响应及偏离表；
12.5.3商务条款响应及偏离表；
12.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
12.5.5其他有关符合性证明的文件；
12.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
12.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
12.8《关于符合本国产品标准的声明函》；
12.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：
（1） 以上12.4.1-12.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5.1-12.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.4-12.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（6）投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应招标文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。
13.投标文件编制要求
13.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。
14.投标文件的制作、签署、上传
14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
15.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
16.投标保证金
本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式详见招标文件第六章）
17.投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
18.投标文件的递交
18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
19.投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。
19.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3资格审查
21.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
21.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
21.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
22.评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；
22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；
22.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
22.3.4参与评标报告的起草；
22.3.6配合财政部门的投诉处理工作。
23.评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
24.对投标文件初审
24.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
24.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；
24.1.2与招标文件有重大偏离；
24.1.3投标单位拒绝修正错误；
24.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
24.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
24.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。
24.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
24.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
24.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；
24.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.5.4第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
24.5.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
24.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
24.7异常低价投标审查
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
24.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
24.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
24.7.1.3投标（响应）报价低于采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购预算（最高限价）×45%；
24.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第24.7.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
25.投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
26.废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3投标单位的报价均超过采购预算；
26.1.4因重大变故，采购任务取消的；
26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。
27. 投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。
27.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。
27.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。
27.4本次招标的中标人数量为：1家单位。	
七、授予合同
28. 中标单位的确认
28.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标单位的委托向招标单位推荐中标候选单位。
28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。
28.3 招标单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。
29. 合同授予标准
29.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。
30. 中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。
30.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
31. 合同的签订
31.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
32. 履约保证金
中标金额的5%
八、其他事项
33. 中标服务费
33.1中标单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取政府采购合同时向采购代理机构一次性付清。
33.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。
34. 监督和公证
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证（如有）。
35. 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章 招标书
受苏州职业技术大学的委托，苏州铭坤招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的无人机创新应用实训室建设项目的政府采购进行国内公开招标。
1、 招标编号：JSZC-320500-SZMK-G2026-0012
2、 项目名称：无人机创新应用实训室建设
三、预算金额：人民币壹佰万元整（¥：1000000.00）
[bookmark: _Toc167885183][bookmark: _Toc178438216]四、采购清单：
（一）需实现的功能或者目标
本项目构建无人机创新应用实训室，涵盖装调检修与驾驶员等级认定、视觉避障、飞控开发、室内编队、嵌入式与AI开发、无人值守巡检等模块，整体配置满足职业本科层次无人机系统应用技术教学、实训、认定、竞赛与科研需求，技术路线贴合行业发展，预算合理，实用性强，响应了国家低空经济发展战略和专业群对复合型低空工程技术与服务人才的迫切需求。
（二）采购清单
	序号
	设备名称
	功能参数要求
	数量
	单位(台/套)

	1
	无人机飞行平台
	技术参数
1. 机架布局为“X”；机身轴距≥550mm。
2. 机身：机臂≥Φ20mm碳纤维圆管，全铝合金折叠锁扣；中心板≥150×150mm，1.5mm碳纤维双层板，板间距≥37mm；起落架高度≥260mm，防滑橡胶缓冲支脚。
3. 最大飞行时间不低于20min,最大起飞重量≥2kg。
4. 电池：6S 8000mAh，接口：XT60大电流插头，适配分电板输入；尺寸：≥165×78×42mm，重量≥980g。
5. 最大上升速度≥3.2m/s；最大下降速度≥4m/s；最大平飞速度≥25m/s。
6. 最大可承受风速≥6m/s。
7. 电调：输入电压：2~6S锂电池（7.4V~22.2V）；持续电流：40A，峰值瞬时电流60A；BEC：无内置稳压，需外接分电板供电外设；油门响应：最高621Hz PWM信号，多轴专用固件；尺寸：≥65.5×25.0×8.7mm，重量≥28g；出线：电源长线≥150mm，信号线≥200mm，输出3.5mm香蕉头。
8. 无刷电机规格型号：尺寸≥43mm 外径≥10mm ，400KV，共4个。
9. 桨叶规格型号：≥5×5英寸（15寸5螺距），纯碳纤维一体成型，单片重量：≥18g，1对正反各2片，共3对。
10. 多轴电调：输入2~6S锂电池宽压输入（7.4~22.2V）多路输出：4路电机供电焊盘；多路稳压12V输出（GPS、云台、图传、相机供电）集成BEC稳压模块，大电流铜箔走线，支持总电流120A，集成电压检测、BB响低压报警接口，预留电流计焊位，共4个。
11. 多功能平衡充电器：输入：AC 110~240V家用市电内置电源，也支持12V直流外接输入；支持电池LiPo/LiFe/Li-ion/NiMH/NiCd/Pb 铅酸，1~6S锂电池平衡充；充电功率50W，最大充电电流5A；充电/放电/存储平衡模式，电池内阻检测、电压回显、过充过放保护；适配6S航拍电池日常充放电维护。
12. 电流计供电稳压模块：电压采集0~30V 电池总电压实时检测；电流量程0~100A高精度霍尔电流采样；输出稳压12V/3A 稳压输出，独立给云台、图传供电隔离干扰；数据接口I2C对接飞控，实时回传功耗、剩余电量。
13. ▲内置机载计算机飞控系统（一体式）（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告（至少包含WIFI模块和机载计算机模块性能检测））
（1）飞行控制器
1)	内置主控芯片，微控制器具有不低于2MB闪存和512KBRAM。允许运行复杂的算法和模型。
2)	内置板载高性能、低噪声IMU，独立总线上的三重冗余IMU和双冗余气压计。当检测到传感器故障时，系统会无缝切换到另一个以保持飞行控制的可靠性。
3)	一个独立的 LDO 通过独立的电源控制为每个传感器组供电。内置隔振装置，可滤除高频振动并降低噪音，确保读数准确，使车辆达到更好的整体飞行性能。
4)	内置以太网，通过以太网与任务计算机进行高速通信。
5)	内置小型千兆机载局域网系统，可将用户计算机、飞控系统、机载任务计算机、高清数字链路系统无缝连接。相互设备之间均可通讯，并且地面站数据和高清图像回传可达15km，数据链路延迟可低至1ms，图像链路延迟可低至50ms
6)	内置USB3.0 x3 ,RJ45开发接口 x1,以太网接口 x1，PWM端口 x4，一路UWB接口和两路GPS RTK接口。
7)	两路电源总线端口，可实现电源无缝切换。
8)	板载 IMU 加热电阻器，开机后IMU会自动升温至最佳工作温度。
（2）内置机载计算机
1)	采用嵌入式架构运算平台
2)	CPU、ROM、RAM
3)	网络：10/100/1000Mbit
4)	视频编码
5)	摄像头双目视差角：大于3°
（3）机载任务计算机和飞控系统之间采用100Mbps以太网进行通讯，无延迟，大吞吐量，可实时上传至少1024个航点信息至飞控系统。同时可以读取高达800Hz的原始传感器数据。
（4）板载一路USB-C接口，内置AUX音频协议和PD快充协议。USB-C支持外接显示器和移动硬盘，USB-C可以兼容显示器，通过显示器可以直接进入飞行器机载计算机系统，对其进行二次开发。
（5）▲可通过QT图形界面监测飞行器所有数据，支持图形化和Python和C++进行开发，内置 VS Code，无需额外主机即可进行二次开发操作。（提供相关功能界面截图，加盖供应商公章）
（6）▲内置机载计算机飞控系统（一体式）结构（提供最终交付产品实物图片，加盖供应商公章）
14. 支持 GPS+北斗双模定位；罗盘：内置三轴电子罗盘，抗铝电磁干扰 ；搜星通道：不低于72通道，冷启动28秒内，热启动不超过1秒；定位精度：水平不高于2.5m，垂直不高于3m。
15. [bookmark: OLE_LINK3]遥控器：支持频段：2.4G DSSS+FHSS混合双扩频，抗干扰；通道：≥10通道（SBUS 模式），PWM 模式≥9通道；供电：7.4~18V宽压，支持2S~4S锂电/8节5号电池；屏幕：彩色液晶实时回传电压、卫星数、飞行状态；操控延迟：小于3ms，支持曲线微调、失控保护、多机型存储。
16. FPV显示屏：屏幕尺寸：≥7英寸高清液晶；分辨率：≥800×480，内置5.8G 双路接收；供电：7~12V 锂电，内置遮阳罩，AV 视频输入输出；功能：自动扫频、频道锁定、低电压报警，内置喇叭接收图传音频。
17. 图传发射机：频段：5.8GHz ISM，≥48个可调频点；发射功率：≤600mW，开阔传输距离800~1000米；视频接口：AV 模拟信号输入，带音频传输；供电：7~12V，工作电流300mA；尺寸：≥64.7×54.4×32.3mm，标配单棒全向天线。
18. 航拍运动相机：视频录制：4K 30fps/1080P 60fps 高清摄像；感光：广角 170°航拍畸变镜头，防水外壳；输出：AV 模拟视频输出直连 OSD / 图传，TF 卡存储；供电：5~12V 外接供电，适配云台稳压输出、视频输出排线（搭配二轴增稳航拍云台：轴数：俯仰 + 滚转双轴机械增稳）
19. 视频叠加模块：视频制式：PAL/NTSC 自动识别切换；叠加数据：飞行高度、速度、电压、剩余电量、坐标、航向、卫星数量、飞行模式；接口：视频输入（相机）、视频输出（图传）、飞控串口数据对接；供电：5V，低功耗，无视频延迟，适配 FPV 航拍画面叠加。
20. 整套系统采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；使用场景；室内、室外。
21. ▲所投设备满足江苏省无人机装调检修工职业技能等级认定相关通用技术要求，满足教学评价与考核使用。（投标人须提供承诺函，加盖投标人公章）
	25
	台

	2
	云台相机
	1. 对角线轴距≥410mm
2. 无人机尺寸≤335×335×230mmmm，机架材质为碳纤维机臂+ 双层碳纤维中心板，折叠快拆内走线机臂，铝合金锁扣
3. 最大起飞重量≤2.2kg
4. 悬停续航时间≥10min
5. 三维激光下悬停精度:垂直 ≤±0.1m 水平 ≤±0.1m
6. 机载计算机重量≤190g
7. 机载计算机尺寸≤102.5mm * 62.5mm * 31mm
8. ▲处理器算力≥100 TOPS，显存≥16GBLPDDR5，显存16GB，支持接口（MIPI接口，以太网口，USB3.2，USB2.0，GPIO,CAN收发器，UART,SPI,I2C），GPU最大频段918MHz，CPU 8 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3，CPU最大频段2GHz整机功率6~27W，电源输入10~26V，或同等性能机载电脑。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告）
9. 深度相机深度分辨率≥1280×720
10. 深度相机最小深度距离≥0.105m
11. 光流测距范围≥0.01m~3m
12. 通信链路传输距离≥600m，带宽≥40M
13. 三维激光雷达波长≤905nm，点云输出≥200000点/秒，重量≤265g
14. ▲部署开源自研软件，结合 PX4 和 ROS，可实现以下功能：
（1） 提供定位信息、飞行模式、电池状态、IMU等无人机状态及传感器数据接口，提供位置、速度、加速度及姿态等控制接口。
（2） EGO-Swarm激光雷达路径规划，避障速度≥2m/s
（3） FAST-LIO 三维激光SLAM建图
（4） EGO-Swarm视觉路径规划
（5） 部署好Spirecv 视觉库，可实现Yolo v5目标检测，实时锁定；可实现nanotrack目标点击跟踪
（提供功能图片，加盖投标人公章）
15. 配套地面站，采用TCP/UDP通信，可实现对于无人机状态的实时监控，并提供一键起飞、降落、位置控制等指令操作。
16. RTK模式支持GPS+GLONASS+BDS+GALILEO+QZSS联合定位
17. RTK水平精度：0.01m+1ppm CEP
18. RTK垂直精度：0.01m+1ppm CEP
19. 配套教学资源：配套完整开发教程文档、案例源码包、驱动固件资源。
云台相机开发配套套件
（1） 遥控器
（1） 主控与显示模块：搭载高通嵌入式处理器；安卓 13/14 操作系统；10.1 寸阳光可视触控屏；分辨率 1920×1200；支持 4K H.264/H.265 硬解码；本地 NPU 算力，支持 AI 目标跟踪画面处理；内置扬声器与降噪麦克风。
（2） 通信链路模块：双频 2.4GHz 遥控 + 5.8G 图传自适应切换；常规无线版开阔地最远 30km 数图控一体传输；光纤版搭配 GR03 光纤接收机，规避电磁干扰；常规版搭配 GR01 无线接收机；射频抗干扰滤波设计；低延迟图像回传，图传延迟＜120ms。
（3） 操控按键模块：双霍尔线性摇杆；2 路三段拨动开关 SW1/SW2；2 路旋钮 AUX1/AUX2；4 颗可编程按键 L1/L2/R1/R2+ 自定义 H 按键；多路独立载荷控制通道，支持云台、激光雷达、抛投设备联动控制；支持 SBUS/PPM/ 光纤多种输出协议。
（4） 拓展接口模块：Type-C PD60W 快充口；USB3.0+USB2.0 数据口；千兆网口；SIM 流量卡槽；光纤 FC 通信接口；视频输入输出端子；无人机接收机专用串口；可外接鼠标、存储硬盘、地面站外设。
（5） 供电续航模块：内置大容量锂电池；标准工况续航 4–6 小时；支持边充边用快充模式；低电量分级告警；整机低功耗休眠策略。
（6） 物理环境参数：整机一体化防滑手持外壳；内置多频段高增益天线；工作温度 - 10℃~+50℃；配套收纳包、充电适配器、光纤线、备用天线配件。
（2） 三轴双光云台摄像头
（1） 整机云台机械模块：工业级三轴无刷增稳云台；内置高精度磁编码器，关节定位精度≥0.01°；整机含快拆减震板重量≥110g；外形尺寸≥62mm×65mm×86mm；支持正装/倒装两种安装方式；内置 IMU 惯性单元，角速度精度 ±0.02°/s。
（2） 可见光成像模组：500 万像素 CMOS 传感器；镜头焦距 3.5~4.75mm，光圈 F2.0；视场角水平 100°/垂直 52°/对角 122°；4 倍电子数字变焦；实时图传输出 1280×720；本地录像 2560×1440（2K 分辨率）。
（3） 红外热成像模组：红外像素 256×192；热像焦距固定，光圈 F1.0；红外视场 24.8°×18.7°；热响应时间＜10ms；测温动态画面同步叠加可见光画面，双光融合显示。
（4） 电气通信模块：工作电压 7.2V~72V 宽压供电；静态工作电流 210mA；LAN 网口控制 + 视频输出双合一接口；支持云台角度回传、目标跟踪指令接收；兼容云卓G系列遥控器地面站联动智能跟随。
（5） 功能算法模块：内置人体/车辆热源智能追踪算法；自动防抖动态增稳；画面畸变矫正；支持定点锁定、航线跟随拍摄；低温高温环境图像自适应调节。
（6） 环境适配参数：工作温度 - 10℃~+50℃；出厂整机减震校准；配套无人机减震安装座、通信网线、供电端子线。
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	无人机飞控开发系统
	1.STM32嵌入式实验板卡；
2.实验箱配套无人机地面站软件
(1)无人机所有状态(含传感器数据、姿态数据、控制数据等)实时可视化数据回显;
(2)无人机姿态3D仿真模型实时回显;
(3)在线实时整定无人机所有控制参数并回显;
(4)无人机各状态参数数据曲线实时回显，并支持数据曲线本地保存;
(5)在线进行无人机打舵飞行等测试;
3.配套文件:使用说明、测试说明、使用说明视频、实验指导书、例程代码等在内的文档资料。
▲4.至少可完成如下相关实验内容:流水灯实验、按键操作实验、外部中断实验、串口收发实验、呼吸灯实验、蜂鸣器实验、空心杯电机实验、显示屏实验、ADC采样实验、DAC正弦波实验、气压计实验、SD卡读取实验、SPI读取IMU数据实验、PPM协议实验、磁力计数据获取实验、陀螺仪积分获取角度实验、传感器低通滤波实验、加速度计三轴分解实验、音频输出播放实验、音频输入及信号处理输出实验、姿态解析实验、DCM方向余弦矩阵姿态解析实验、传感器校准及巴特沃斯滤波实验、滤波实验、无人机对轴平衡调试实验、无人机对轴平衡PID调试实验、空心杯飞机飞行实验。(提供承诺书，加盖投标人公章)
4.防护网：尺寸50*50*50cm,垂直悬挂竖帘式柔性围网 + 矩形外框
	15
	套

	4
	飞行表演套装
	技术参数
（一）产品主要功能特点：
1. 续航时间5min(带保护罩+灯光)；
每套30架无人机，自动充电，自动编号，箱式起飞，方便快速布置与常态化驻场飞行。
2. 每套30架无人机，自动充电，自动编号，箱式起飞，方便快速布置与常态化驻场飞行。
3. 采用无线融合3D定位技术（厘米级）
4. 支持多基站级联，飞行架次更多、范围更广
5. 
（二）规格参数
1、整机基础参数
（1） 重量：总重量≤100g
（2） 轴距：≤90mm
（3） 抗风等级：＜3 级风（风速＜4m/s）
（4） 定位方式：无线融合定位
（5） 定位精度：水平 ±20cm，垂直 ±20cm
2、电池参数
（1） 电池类型：锂离子电池
（2） 容量：≥350mAh
（3） 标称电压：3.8V
（4） 充电限制电压：4.35V
3、续航与表演时长
（1） 续航时间：≥5min
（2） 建议表演时长：2-4min
4、全模式飞行速度性能
（1） 常规飞行
1) 最大水平飞行速度：≥3m/s
2) 最大上升飞行速度：≥2m/s
3) 最大下降飞行速度：≥2m/s
（2） 舞步编队模式
1) 舞步最大水平飞行速度：≥2m/s
2) 舞步最大上升飞行速度：≥2m/s
3) 舞步最大下降飞行速度：≥2m/s
5、灯光系统
（1） LED 规格：全彩 LED
（2） 最大灯光功率：≥1W
6．集群通讯与定位基站
（1） 最小安全飞行间距：≤0.5m
（2） 单机通讯距离：≥50m
（3） 基站有效定位空间：25m×25m×15m
7. 3 台智能充电收纳箱；3 台基础通信基站；1 台 WiFi 拓展基站；1 台信号中继器；4 支基站升降三脚架；配套通信数据线、电源适配器、备用桨叶耗材；
9．▲配套教学资源与质保服务模块：整机 5 年标准硬件质保；附赠全套编队软件操作、舞步设计、室内部署高清教学视频；提供上门设备部署、操作人员培训服务；线上专属技术答疑、远程舞步调试支持（附赠编队软件操作、舞步设计、室内部署高清教学视频）
（三）配套设备
配套设备具备3D 打印功能，用于飞行表演套装外壳等配件修复
[bookmark: OLE_LINK5]1、整机机身结构模块：机身钢材 + 铝合金一体框架；封闭恒温钣金玻璃外壳；裸机外形尺寸≥492mm×514mm×626mm；裸机净重≥31kg；外包装尺寸≥620mm×620mm×755mm；包装总重≥44.7kg；单喷嘴成型尺寸≥325mm×320mm×325mm；双喷嘴交集≥300mm×320mm×320mm；双喷嘴并集≥350mm×320mm×320mm；标配不小于 5 英寸 720P 触控彩屏；内置≥32GB 高速 EMMC 存储；支持 U 盘外接扩容；内置独立急停物理按键；双频 WiFi 2.4G/5G + 有线网口。
2、双喷嘴高温热端动力模块：双独立全金属高温热端；最高喷嘴加热温度 350℃；标配碳化钨耐磨喷嘴 HRA90 硬度；热床最高 120℃；整机 65℃主动恒温加热腔；自适应内外循环风道；永磁同步伺服挤出电机；最大挤出力 10kg；挤出采样频率 20000次/秒；最大持续打印速度 800mm/s；最大运动加速度 20000mm/s；工具头移动极限 1000mm/s；高流量挤出速率 40mm³/s；新增工具头离心散热风扇；支持 0.2/0.4/0.6/0.8mm 快拆喷嘴；兼容 PLA/PETG/ABS/ASA/PC/ 尼龙 / PPS-CF 全系列工程纤维耗材；30 秒免工具快拆热端；堵料自动检测补偿。
3、高精度视觉编码传感模块：标配全域视觉编码校准板；全域运动重复精度≤50μm；光学测量分辨率 5μm；4 路机载高清监控摄像头；内置 2TOPS 神经网络处理单元；AI 实时打印异常识别；首层自动检测、翘曲/断料/偏移自动停机；视觉空间对齐精度 0.3mm；自动机械误差全域补偿；耗材湿度、磨损实时监测；远程手机 APP 实时画面回看；支持打印全程视频录制存档。
4、多色高温供料 AMS HT 模块（套装标配）：双 AMS HT 高温耗材盒；单AMS支持4色同步存储；耗材烘干仓最高 85℃恒温；实时湿度监测防潮密封仓；RFID 芯片自动识别耗材参数；自动换料、断料续打；专用高温仓适配尼龙、碳纤维耗材；耗材余量精准计量；支持多色渐变、支撑耗材自动切换；兼容 1.75mm 标准线材；支持最大线轴直径 202mm。
5、闭环运动控制系统模块：高速闭环运动固件；双核 M4 + 单核 M7 运动控制器；四核 A7 应用处理器；全域振动自适应补偿；自动流量动态校准；双喷头协同运动控制；静音阻尼减震结构；高精度线性导轨；伺服电机全闭环位置反馈；无丢步高速打印；长时间高精度稳定输出；支持自定义运动曲线工艺调参。
6、空气净化安全防护模块：G3 初效 + H12 HEPA + 椰壳活性炭三层复合滤芯；过滤打印颗粒物与异味；整机 220V 工业宽幅电源；整机峰值功率 850W；过载 / 过流 / 过热三重断电保护；恒温腔超温自动降温停机；机身阻燃钣金外壳；断电续打记忆功能；耗材仓高温过热防护；耗材缠料自动停机检测。
7、打印平台耗材适配模块：弹性磁吸钢板打印平台；标配纹理 PEI 打印板；兼容光面 PEI 打印板；耗材支持 PLA、PETG、ABS、ASA、PC、PA、PPS、碳纤维复合耗材、TPU、水溶性支撑耗材；耗材直径统一 1.75mm；旁路通道兼容高柔性 TPE、大比例碳纤维耗材；潮湿 PVA/BVOH 耗材禁止上机；支持耗材烘干工艺参数自动匹配。
8、软件配套资源模块：专属专业切片软件；百万免费模型资源库；支持 Windows/macOS/ 手机 APP 多端远程控制；离线打印任务本地缓存；云端任务批量下发；内置工程耗材专用工艺模板。
9、配套增值服务模块：完整案例工程模型文件资源包；全套设备开箱组装、校准调试、高温耗材打印完整教学视频；全开源工艺参数文档、故障排查资料库。
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	智能飞行器
	1、四轴八桨构型；62 英寸碳纤维桨叶；轴距≥2330mm；折叠尺寸≥1105×1265×975mm；空机重量≥55kg；最大起飞重量≥148kg；单轴最大拉力≥82kg；防护等级IP55及以上；工作温度 - 20℃~+40℃。
2、载重续航模块：单电模式最大载重≥80kg，续航≥6km；双电模式最大载重≥65kg，续航≥12km；空载最大航程≥26km；S 模式最大飞行速度≥20m/s；最大航线速度≥15m/s；最大飞行海拔≥6000m；最大抗风 12m/s（5 级风）及以上。
3、空吊卷扬模块：30 米电动收放线缆；重载收放速度≥1.2m/s；双电机协同卷扬架构；三向力传感器 + 自动消摆算法；智能实时称重；电动开合主动挂钩；一键 0.3 秒安全弃绳脱困；双重制动器断电锁止。
4、感知避障模块：激光雷达 + 毫米波雷达 + 五目视觉全向感知系统；高密度激光雷达点云速率≥30 万点 / 秒；360° 全域障碍物检测；机载夜视补光；标配应急降落伞系统。
5、动力电池模块：智能锂电池，单块 41Ah；≥1500 次保内循环寿命；9 分钟极速快充（30%-95%）；低温电池加热；支持双电池热替换、电池冗余供电；兼容智能充电器。
6、通信遥控模块： 7 英寸显示屏；高清图传系统，图传距离≥20km；支持一机双控；司运调度平台；开放载荷拓展接口。
7、安全配套模块：全向智能避障算法、货物联动避障；自动姿态纠偏；紧急降落伞保护；支持挂载灭火、抛投、供水等第三方重载载荷；适配山地物流、应急救援、基建物料投送场景。
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	航拍无人机
	1、机架整体与翼型
复合翼（垂直起降＋水平巡航）布局；翼展 2500±50mm，机长 1080±60mm，机翼面积 ≥32dm²；采用 Eppler 374 改进型高升力翼型；机翼中段对称布置垂直升力电机，尾部后推布局布置水平推进电机。
2、结构
主梁采用 T700 级碳纤维或 3K 碳布铺层，模压 / 真空袋压成型，比刚度高、轻量化，承力结构反复拆装不变形、不衰减；机头罩、机翼前缘、起落架安装区、舵面铰接部位作芳纶（凯夫拉）增强，抗冲击耐摔；机身三段式快速连接＋快拆机翼，起落架可拆卸，螺丝/卡扣可反复拆装；成型工艺 RTM / 真空袋压或模压，表面光洁、无毛刺、无分层，装配对位精度高、同规格结构件可互换。
3、电机
垂直起降升力电机 ×4，单台功率约 200-300W，工作电压 3S-4S，KV 700-900（低KV大扭矩），对称分布于机翼中段两侧、独立调速，满足垂直起降与姿态控制；尾部水平推进电机 ×1，匹配 36-42 级，直径≈36mm、长度≈48mm，KV 900-1400，工作电压 3S-4S，最大拉力 ≥2000g，含尾部安装座、电机座及整流罩适配结构。
4、桨叶参数
垂直起降螺旋桨 ×4，12×3.8 英寸（或同类多旋翼专用升力桨），正桨＋备桨，碳纤维或尼龙增强，含桨夹、桨帽、垫片；尾部推进螺旋桨 ×1，9×6 或 10×7 英寸推进桨（正桨＋备桨），碳纤维或尼龙增强，含桨夹、桨帽、垫片，适配尾部电机 KV 值范围。
5、配套
空机质量 2.6-3.6kg；随机附带装箱清单、装配图纸、备用紧固件及易损件清单；质保期内非人为结构件损坏免费更换；配套航空箱采用 6061 航空铝皮＋铝合金框架，内衬 EVA 泡棉分段开槽，适配 2.5m 复合翼机架分段收纳，底部万向轮×4＋可伸缩拉手，防震防潮密封，随机架 1 个。
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	航拍无人机装配（学生）
	1、全碳纤维六轴折叠机架模块：对角轴距≥680mm；3K 全碳机臂 + 3mm 加厚双层中心板；伞式快拆铝合金锁扣；加高≥260mm 防滑碳纤起落架；一体化 PCB 大电流集成分电中心板；全套机架铝柱、减震硅胶、固定螺丝、桨夹垫片；空机架重≥680g；预留云台、视觉避障、机载电脑拓展安装位。
2、工业重载动力电机模块： 400KV 无刷工业电机；3 正 3 反转出线 3.5mm 镀金香蕉头；单电机最大拉力≥1.6kg，整机总拉力≥9.6kg；适配 6S 工业高压锂电；8 孔通用云台安装底座；耐高温绕组，支持长时间重载作业。
3、工业高压无刷电调模块： 40A OPTO 多轴电调 6 个；支持 2~6S 宽压锂电； 50~621Hz 油门响应；无内置 BEC，独立隔离供电；峰值 60A 瞬时输出，适配测绘、巡检重载工况。
4、重载碳纤维螺旋桨配件模块：≥15×5 寸碳纤维正反桨 6 对（6 正 6 反）；配套金属桨夹、防滑橡胶垫、防松螺母；出厂动平衡校准；低风阻静音设计，适配 4 级风户外工业飞行。
5、飞控主控模块：双冗余 MPU+ IMU；高精度气压计；16MB 飞行日志存储；飞控专用双层减震安装座；配套 USB 调试数据线、I2C 拓展排线。
6、RTK 厘米级定位导航模块： GPS + 北斗双模 RTK 定位模组；内置高精度电子罗盘；金属加高隔离支架；抗电磁干扰屏蔽外壳；水平定位精度 ±1cm，垂直 ±2cm；支持精准定点、仿地航线、自动降落。
7、工业级电源配电检测模块：12V 多路隔离稳压分电板；100A 霍尔高精度电流计；整机总电源安全船型开关；低压声光报警蜂鸣器；XT60 大功率焊盘端子；全套电源排线、屏蔽信号线；为云台、机载电脑、视觉模块独立稳压供电。
8、工业远距离遥控通信链路模块：≥10 通道工业遥控器；开阔遥控距离≥ 1500 米；接收机减震固定底座、延长信号线；遥控器 Type-C 充电线；支持载荷通道独立控制云台、避障设备。
9、工业飞行数据叠加模块：高清视频字符叠加器；自动适配图像制式；实时叠加电压、高度、坐标、姿态、故障告警；配套视频输入输出屏蔽排线；地面站同步回传整机工况数据。
10、拓展载荷预留配套组件模块：二轴无刷云台安装拓展板；机载电脑减震固定支架；双目视觉避障模组安装底座；激光雷达拓展滑轨；预留多路 I2C/UART 拓展接口排线。
11、全套组装调试工具耗材模块：十字防滑螺丝刀套装；精密尖嘴镊子；阻燃热缩管、多规格扎带；不同长度硅胶屏蔽杜邦线；备用螺丝、垫片、减震球耗材包；电调焊接辅助端子。
12、工业配套软件教学资源模块：地面站调参软件；工业航线规划、RTK 校准、PID 重载调参全套高清教学视频；六轴多旋翼工业巡检 / 测绘控制原理实训文档；故障排查、电磁兼容调试手册；完整开源例程源码。
	4
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	图形开发套件
	1、STM32 核心主控模块：STM32 最小系统板；配套 STM32 拓展板；STM32 底板；引出全部 IO 外设接口，免接线实验；支持基础单片机控制、电机驱动、无线通信综合实验。
2、仿真下载调试模块：大 DAP 仿真器；大串口调试模块；直插免接线设计；支持程序烧录、串口打印调试、在线断点仿真。
3、环境传感采集模块：反射红外传感器；光敏传感器；热敏传感器；对射红外传感器；陀螺仪模块；超声波测距模块；电位器可调模拟输入；多类模拟 / 数字信号采集实验。
4、执行驱动与动力模块：蜂鸣器；直流电机；电机驱动模块；风扇叶；舵机；鳄鱼夹接线端子；支持直流电机调速、舵机角度控制、声光报警实验。
5、显示交互屏幕模块：OLED 单色屏幕；TFT 彩屏；12864 点阵屏；实现字符、图像、动态人机交互界面开发。
6、无线通信传输模块：蓝牙模块；WIFI 无线模块；收音机调频模块；配套完整驱动源码；支持手机 APP 控灯、自动搜台、无线数据收发实验。
7、存储与编码输入模块：存储模块；旋转编码器；按键输入模组；实现脉冲计数、参数调节、本地数据存储功能。
8、面包板与接线耗材模块：标准面包板；万用板；盒装面包板跳线；40PIN 单排针；10PIN 排线；母对母杜邦线；公对母杜邦线；面包板跳线；螺丝、螺母；镊子；配套安卓数据线、网线；电路 DIY 搭建实验耗材。
9、辅助工具配件模块：一字螺丝刀；绝缘鳄鱼夹；电源电解包；LED 灯灯组；配套安装收纳耗材；完整实训 DIY 工具套装。
10、配套教学软件资源模块：全套模块底层驱动源码；收音机、蓝牙 WIFI、超声波测距、彩屏交互等配套例程；完整 STM32 入门教学资料；配套同步教学课程；全套电路 DIY 设计 demo 测试案例。
11、配套服务模块：单片机实验实操指导资源。
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	无人机机场
	1、无人值守机场：防护等级≥IP56；工作温度范围-30℃～+50℃；整机重量约55kg；占地面积约2㎡；支持固定部署与车载移动部署；内置D-RTK 3双RTK天线基站，飞行器无需等待RTK收敛即可获取厘米级返航位置；起飞响应时间≤10秒。
2、充电系统：充电功率≥1200W；飞行器电池从15%充至95%时间≤27分钟；支持飞行器降落后自动充电、充满后自动起飞，实现无人值守循环作业；供电输入AC 220V/50Hz；内置加热与制冷空调系统，保障极端温度下正常充电。
3、图传与通信：原生O4图传距离≥12km；地面站中继站时图传距离≥25km，网关模式单站覆盖半径≥30km；支持4G蜂窝模块增强图传（选配），实现O4图传+4G双链路冗余；机场配备RJ45千兆网口；支持云端远程标定机场位置。
4、环境感知与监控：内置气象站，实时采集风速、风向、温度、湿度、雨量数据；舱内配备鱼眼监控相机，实时监控飞行器状态与充电过程；舱外配备鱼眼监控相机，实时监控起降平台与周边环境；大风、大雨、极端温度等异常天气自动告警并支持短信通知。
5、安全与合规：支持ADS-B信号接收，实时感知周边载人航空器并预警潜在冲突；支持向空域管理服务商实时报送飞行数据；支持多角色权限管理、安全登录验证与多因素认证；云平台通过ISO 27001、ISO 27701认证及信息安全等级保护第三级。
6、飞行器平台：最大起飞重量≥2090g；最大飞行时间（无风）≥54分钟；防护等级≥IP55；工作温度范围-20℃～+50℃；最大抗风速度≥12m/s；最大起飞海拔≥6500m；定位模块支持GPS+北斗+Galileo+RTK，定位精度达厘米级；配备全向双目视觉+红外传感器避障系统。
7、云台相机系统——广角相机：有效像素≥4800万；传感器尺寸≥1/1.3英寸CMOS；等效焦距24mm；支持静态拍照与视频录像。
8、云台相机系统——中长焦相机：有效像素≥4800万；支持混合光学变焦≥10倍，最大变焦≥200倍；支持自动变焦锁定并持续跟踪移动目标。
9、云台相机系统——红外热成像：热成像分辨率≥640×512；支持超分辨率模式输出≥1280×1024；测温精度≤±2℃；支持点测温、区域测温、等温线分析；支持红外/可见光双光融合与画中画显示。
10、云台相机系统——激光测距与补光：内置激光测距模块，最远测距距离≥1800m；内置近红外补光灯，夜间补光距离≥100m，支持无光环境辅助成像。
11、智能功能：内置AI算法，支持人、车、船等目标自动检测、分类统计与实时告警；支持智能追踪，自动锁定并持续跟踪车辆、船只等移动目标；支持智能变化检测，周期性对比同一区域变化并生成报告；搭载多模态大模型（VLM），支持通过文字或图片输入检索任意目标类型并实时检测告警；支持Copilot自然语言对话操控，语音描述需求自动拆解为飞行指令。
12、遥控器：配备行业版遥控器1台；支持飞行器脱离机场单独手飞操作；支持空中中继功能，将一架飞行器升高作为中继站，另一架飞远作业，无4G信号或遮挡环境下保障图传畅通；遥控器与机场、飞行器三端对频绑定。
13、云平台软件——套餐规格：订阅期限2年；年费包含直播时长≥2000分钟/月（未用完可结转至下月）；云存储空间≥500GB；建图张数≥3000张/月（未用完可结转至下月）；绑定设备数量不限；同时在线设备数量不限；组织账号数量不限；项目数量不限；单次建模任务最多支持2000张照片。
14、云平台软件——航线规划：支持沉浸式3D航线编辑器，基于三维模型"所见即所得"编辑航点；支持航点飞行航线，逐航点配置高度、速度、机头朝向、云台角度及拍照/录像/智能检测动作；支持巡逻航线，根据指定区域及检测对象自动规划巡逻路径；支持面状测绘航线，大范围二维/三维测绘，可设置重叠率、仿地飞行、自定义限飞区绕行；支持航带航线，适用于河道、管线、道路等线性场景并自动拆分多架次；支持贴近摄影航线、斜面航线、几何体航线等精细化测绘航线；航线文件自动同步至遥控器端。
15、云平台软件——远程飞行控制：支持虚拟座舱功能，通过电脑浏览器以鼠标键盘远程操控飞行器飞行及云台角度；键盘WASD控制前后左右、Q/E控制转向、C/Z控制升降、空格键急停；支持指点飞行，在地图上右键点选目标位置后自动规划最优路径飞往；支持一键起飞与一键返航；支持智能路径规划，根据风速、风向、障碍物自动调整飞行高度与速度；支持多机同步操控，具备接力任务与一键多机返航功能；实时图传支持FPV飞行相机+云台负载相机+机场监控三路画面，分辨率≥1080P@30fps，端到端延迟≤1秒。
16、云平台软件——AI与算法：支持官方人车船目标检测与告警，不限制使用次数；支持多模态大模型目标检测，赠送1000分钟AI检测直播时长；支持AI自动巡逻，在航线飞行中自动发现目标并记录告警；支持智能变化检测，使用次数不限；支持媒体库智能搜索，以文字或图片检索采集的图片与视频素材，使用次数不限；支持第三方算法接入，包括机载算力与云端算法两种方式。
17、云平台软件——数据与建模：支持云端实时建图（边飞边建）与离线模型重建，生成二维正射影像与三维实景模型/点云；建模成果精度满足1:500比例尺制图要求，支持导出多种行业标准格式；配备分析器功能，支持二维/三维模型量测、体积计算（≥4种方法）、多期模型进度对比；配备组织数据看板，实时展示设备状态、任务执行进度与飞行统计数据；支持飞行记录完整导出至本地（CSV格式，含时间、项目、直播类型、操作人、设备等字段）。
18、云平台软件——自动化工作流：支持定时任务，按设定时间自动执行航线任务，完成后自动返航充电；支持自动派遣工作流，AI检测告警后自动或手动派遣飞行器前往目标位置执行任务，串联"触发器→指令飞行→飞行器动作"三节点；支持周期性自动化工作流，以拖拽方式配置"采集→重建→分析→应用"全链路，实现周期性自动采集、建模、量测、分析与报告生成；支持蛙跳任务，飞行器从A机场起飞、B机场降落（多机场组网场景）。
19、云平台软件——直播与协作：支持多路直播同屏显示，可灵活切换布局；支持直播画面手动/自动录制，录制文件为MP4格式可下载；支持直播分享，生成自定义链接或二维码，移动端扫码即可观看；支持多端标注与同步，团队成员可在地图上标记目标、规划路线、分配作业区域并实时同步；支持自定义项目角色与权限管理；支持更换组织Logo。
20、云平台软件——集成开发：提供OpenAPI接口（RESTful标准），支持核心功能与二三维建模能力的二次开发；提供无代码集成工具，支持文件同步（航线、媒体、模型、标注）与直播转发；直播转发支持RTMP、RTSP、GB28181协议，可将飞行画面推送至第三方指挥大屏系统；Web端兼容Windows/macOS/Android/iOS，推荐Chrome浏览器92及以上版本；建议网络带宽≥50Mbps，推荐主机配置Intel Core i5 12代及以上CPU、≥16GB内存。
21、云平台软件——远程运维：无需到现场即可远程查看机场与飞行器状态信息，包括GPS/RTK状态、温度、湿度、电池、网络等；支持远程调试设备；完整记录飞行任务与用户操作日志，支持一键导出飞行报告；机场设备凌晨自动重启维护。
22、首绑赠送资源：组织首次绑定设备（机场或飞行器）赠送云存储空间≥100GB、直播时长≥5000分钟、建图张数≥3000张，有效期3个月；另赠送多模态AI目标检测直播时长≥1000分钟。
23、套装配置清单：本体1台；飞行器1架；行业版遥控器1台；机场内置充电模块、D-RTK 3基站、气象站、舱内/舱外鱼眼监控相机各1套；备用螺旋桨1套；出厂合格证、使用说明书及必要连接线材。
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	无人机机载建模
	1. 处理器：16核16线程，顶配功耗cTDP 65W（峰值115W）、中低配 cTDP 40W； AI 算力最高 99 TOPS。
2. 显卡：集成核显（140T 级，顶配款最高动态频率 2.35GHz），支持光线追踪。
3. 内存：2× SO-DIMM / CSO-DIMM 插槽（262pin），最大支持 96GB（2×48GB）；支持 DDR5-5600（SO-DIMM）或 DDR5-6400（CSO-DIMM），双通道。
4. 存储：双独立NVMe 插槽；插槽1为 M.2 2280 接口，支持 PCIe Gen5 ×4，容量 128GB~8TB；插槽2为 M.2 2242 接口，支持 PCIe Gen4 ×4，容量 128GB~2TB。
5. 网络：无线支持 Wi-Fi 7（802.11be）与蓝牙 5.4；有线为 2.5G 以太网口，满足高速网络接入。
6. 接口：前置 1× USB 3.2 Gen2×2 Type-C（20Gbps）、2× USB 3.2 Gen2 Type-A；后置 2× HDMI 2.1（4K@60Hz）、2× Thunderbolt 4（40Gbps，含 DP 2.1 与 USB4）、1× USB 3.2 Gen2 Type-A、1× USB 2.0、1× RJ45 2.5G 网口、1× DC 电源输入、1× 防盗锁孔；支持最多 4 路 4K 多屏输出。
7. 供电、散热与尺寸：电源适配器顶配 150W（19.5V/7.69A）、中低配 120W（19V/6.32A）；0.7L 紧凑机箱、静音散热（噪音较上代降低约1.2倍）；外形尺寸 144 × 112 × 41.8mm，重量约 0.66–0.68kg，免工具拆装银色铝合金机身；支持 Windows 11 / Ubuntu 24.04 LTS 系统，工作温度 0–35°C、存储 -40–60°C。
8.混合固态3D激光雷达
（1） 激光测距光学模块：激光波长 905nm；量程（100klx 日光下）：40m@10% 低反射物体、70m@80% 高反射物体；近场盲区≤0.1m；测距随机误差：≤2cm@10m，≤3cm@0.2m；角度随机误差＜0.15°。
（2） 视场与点云输出模块：全域视场 FOV 水平 360°× 垂直 59°；点云输出速率 200000 点 / 秒；标准帧率 10Hz；非重复螺旋扫描轨迹，短时视场覆盖率高；内置抗太阳光干扰算法，强光误报率＜0.01%。
（3） 内置传感与同步模块：板载六轴 IMU；支持时钟同步、GPS PPS 秒脉冲同步；多雷达多机时间对齐，适配无人机集群、多传感器融合定位。
（4） 电气硬件参数：供电 DC 9~27V；平均整机功耗 6.5~7W；数据接口 100M BASE-TX 以太网；防护等级 IP67；整机尺寸 65×65×60mm；净重≥260g。
（5） 环境工作参数：工作温度 - 20℃~+55℃；存储温度 - 40℃~+85℃；防水防尘，可室外无人机挂载、室内实验室仿真测试；配套点云可视化、SLAM 建图、避障调试软件资源。
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	飞行器平台
	技术参数
（一）无人机驾驶员评价设备
1、无人机本体
（1） ▲对称电机轴距：≥680mm（提供最终交付产品实物图片，加盖供应商公章）
（2） 自身重量：≥1.8KG（不含电池）
（3） 最大起飞重量：7Kg
（4） 最大飞行时间：45min(空载）30min（满载）
（5） 包装：便携式行李箱
2、智能电池特性
（1） ▲标称容量：≥5800mAH*2/架（提供最终交付产品实物图片，加盖供应商公章）
（2） 标称电压：22.8±0.5V
（3） 锂电池组类型：LiPo 6S-HV
（4） 物理保护：内置自热/保护铝板，可对电池组全方面防护、工业级注塑外壳。
3、电机参数
（1） 散热方式：离心散热
（2） KV值：330KV 5%
4、桨叶特性
（1） 1755碳塑复合
（2） 便携类型：快拆
5、▲内置机载计算机飞控系统（一体式）（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告（至少包含WIFI模块和机载计算机模块性能检测））
（1） 飞行控制器
1) 内置板载高性能、低噪声IMU。
2) 一个独立的 LDO 通过独立的电源控制为每个传感器组供电。内置隔振装置。
3) 内置以太网，通过以太网与任务计算机进行高速通信。
4) 两路电源总线端口，可实现电源无缝切换。
（2） 内置机载计算机
1) 采用嵌入式架构运算平台
2) 内置CPU模块
3) 内置ROM模块
4) 内置RAM模块
（3） ▲内置机载计算机飞控系统（一体式）结构（提供最终交付产品实物图片，加盖供应商公章）
6、电子调速器
（1） 电压范围:6s-6sHV
（2） 最大持续电流:30A
7、图数一体链路
（1） 通道：≥13
（2） 显示设备：不小于5.5英寸高清高亮触摸LCD显示屏
8、▲下视觉传感器（提供最终交付产品实物图片，加盖供应商公章）
（1） 采用光流量传感器
（2） 工作范围从 80mm 到 30m
（3） 板载 2W IR LED 以改善低光操作
（4） 内置6 轴 IMU
（5） 内置STM32高性能微处理器
9、▲内置独立检修板（提供最终交付产品实物图片，加盖供应商公章）
（1） 内置两路电池监测计，可以实时检测电池电压电流和温度。
（2） 支持接入示波器和DRONE探针，支持万用表接口，可以快速测量飞行器中4种不同通讯协议的交互过程。
（3） 可以实时测得2种不同电压的电源信息，可以接入示波器对电源频率和EMI干扰进行分析。
10、性能要求
（1） API接口提供基本的飞行控制功能，主要包括获取机载计算平台UID、飞控FCU的UID飞控FCU的基本配置参数、电机加解锁、自动起飞、自动返航、自动降落、点即飞等；
（2） 内置视觉导航传感器，下置双目视觉相机，可开启或关闭视觉定点，支持视觉校准软件，支持通过API接口进行二次开发；
（3） 提供专用API通信接口，并提供Andriod/IOS的SDK，同时与OCP相结合，支持各类无人机配套产品并可进行机载软件的二次开发。
二、配套电池
1、标称容量：≥5800mAH
2、锂电池组类型：LiPo 6S-HV
三、充电器
1、配套电池充电使用
2、满足两块电池同时充电
四、无人机保险
1、机损险
2、三者险（每年2次赔付，每次不超过25万元）
五、▲所投设备满足江苏省无人机驾驶员职业技能等级认定相关通用技术要求，满足教学评价与考核使用。（投标人须提供承诺函，加盖投标人公章）
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	无人机算力盒子
	1、主板模块：内存8GB；搭载2.4GHz 四核 ARM处理器；内置GPU；双HDMI 视频输出口；千兆以太网口；双 USB3.0 + 单 USB2.0 接口；PCIe 拓展插槽；40 针 GPIO 拓展排针；内置 WiFi6 + 蓝牙 5.3；支持 5V 直流供电。
2、存储卡模块：容量 32GB；Micro SD（TF 卡）规格；预装操作系统；Class10 高速读写；配套 USB 读卡器实现电脑读写镜像。
3、USB 读卡器配件模块：USB2.0 接口；适配 Micro SD 卡；免驱即插即用；用于系统烧录、文件拷贝。
4、直流电源适配器模块：输出规格 5V 5A DC；Type-C 供电接口；国标美规插头；足额 25W 功率；满负载稳定供电；带过压 / 过流 / 短路保护。
5、防护外壳模块：黑色 ABS 工程塑料材质；精准开孔适配主板接口；散热镂空设计；可拆卸组装；防护防尘防磕碰。
6、散热风扇模组：一体式散热鳍片 + 微型鼓风风扇；主动强制散热；降低高负载运行温度；降低芯片过热降频风险。
7、视频传输线模块：两端 Micro HDMI 公头；高清视频音频同步传输；支持 4K 视频输出；连接主板与显示器。
8、千兆网线配件模块：千兆网线；适配主板网口；稳定有线网络传输，降低无线延迟。
9、设备收纳盒模块：透明塑料便携收纳盒；可完整收纳主板、配件；分区卡位，方便存放携带。
10、手册配套资料模块：入门教程；系统安装、基础编程案例；Linux 基础操作教学文档；配套实操实验指引。
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注：请投标单位在下载招标文件后仔细研究项目需求说明。投标单位不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术参数响应及偏离表》和《商务条款响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
（三）人员要求
投标单位应提供 1 名项目负责人,配备不少于 2人的项目组团队(含项目负责人),服务人员有良好的沟通能力和产品功能、使用的解释能力。未经采购方同意,项目负责人不得更换。
五、综合说明：
（一）本次采购的核心产品：无人机飞行平台、无人机飞控开发系统。
（二）若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品中强制采购产品品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
（三）3C认证：本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须符合3C认证相关规定；供应商在投标文件中须提供3C认证产品承诺书或3C认证证书复印件或扫描件。
中标单位在交货时向采购单位提供所投产品中涉及到国家强制认证产品目录的产品的3C认证证书，否则采购单位有权不予接收相关货物或终止合同，相关损失和责任由中标单位全部承担。
（四）采购文件中如涉及品牌型号，仅作参考，投标人提供质量功能等于或者高于此类产品均可。
（五）投标人明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
（六）投标人所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。
（七）按招标要求完成安装调试、系统整体建设、部署、调试及培训采购人人员操作。投标单位应根据自身投标需要，对有关现场和周围环境自行进行勘察，充分了解现场环境并在投标文件中提供具体实施方案。中标单位需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。
（八）投标总报价一次报定，包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、端口接入费、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、拆除、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差、代理服务费等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（九）交货时间：签订合同后45天内完成供货、安装、调试并能正常运行。
（十）交货地点：苏州职业技术大学石湖校区。
（十一）质保及售后服务要求：
1、质保要求自最终验收合格之日起，免费质保期不少于5年，并在质保期内提供软件升级服务。
2、售后服务要求
投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。无法在24小时内解决的，应在48小时内提供同样功能的备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）提供配套软件更新和设备程序更新。
3、人员培训要求
投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，包括软硬件的使用和维护培训，使采购人使用人员能够正常操作，投标人为采购人至少提供10次以上人员培训。
4、其他要求：
中标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标单位承担所有相关责任。投标人须承诺所提供中标的软件有相应版权或授权。
（十二）验收要求（根据采购文件要求及国家有关规定验收通过）：
中标人负责设备的入场、安装与调试。验收前设备能够100%正常运行，验收的同时，设备能够立即投入使用。在验收完成后，当设备出现故障时，中标人在质保期内必须及时派人予以解决。质保期后当设备出现故障时，中标人在必须及时予以协助解决。
（1）货物到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出签收单，双方签字确认。
（2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。
（3）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
(3.1)设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
(3.2)货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
(3.3)在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
(3.4)在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
（4）中标人提供货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（十三）本次招标不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
六、政府采购政策：
（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型、微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
对于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（三）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK2]适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（五）绿色采购
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2、为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
（一）采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
（二）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（三）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
（四）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上公示的补充通知为准。
[bookmark: _Toc465952430][bookmark: _Toc21235][bookmark: _Toc470779424][bookmark: _Toc495834730][bookmark: _Toc466029767][bookmark: _Toc496545119][bookmark: _Toc509671237][bookmark: _Toc521857255][bookmark: _Toc515141040][bookmark: _Toc522734481][bookmark: _Toc425515055][bookmark: _Toc527647068][bookmark: _Toc510189383][bookmark: _Toc521868325][bookmark: _Toc501112112][bookmark: _Toc456266098][bookmark: _Toc529876202][bookmark: _Toc497672707][bookmark: _Toc451533888][bookmark: _Toc518732549][bookmark: _Toc424825495][bookmark: _Toc451936437][bookmark: _Toc426125475][bookmark: _Toc512247206][bookmark: _Toc424825743][bookmark: _Toc508971137][bookmark: _Toc461547756][bookmark: _Toc460611499][bookmark: _Toc498096316][bookmark: _Toc461621184][bookmark: _Toc465952431][bookmark: _Toc466029768][bookmark: _Toc496545120][bookmark: _Toc23679][bookmark: _Toc470779425][bookmark: _Toc495834731][bookmark: _Toc461621185][bookmark: _Toc424825744][bookmark: _Toc460611500][bookmark: _Toc495834732][bookmark: _Toc456266099][bookmark: _Toc451936438][bookmark: _Toc465952432][bookmark: _Toc470779426][bookmark: _Toc426125476][bookmark: _Toc466029769][bookmark: _Toc451533889][bookmark: _Toc425515056][bookmark: _Toc21542][bookmark: _Toc461547757]第四章 合同主要条款
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联系人：
电话：

乙方：
联系人：
电话：
根据苏州市政府采购招标编号JSZC-320500-SZMK-G2026-0012招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的无人机创新应用实训室建设项目事宜，签订本合同书。
一、采购内容、总金额、交付期限及交付地点
（一）采购内容：
（二）合同总金额：￥元（大写：人民币元），本合同价格包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、端口接入费、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、拆除、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差、代理服务费等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（三）交付期限：签订合同后45天内完成供货、安装、调试并能正常运行
（四）交货地点：苏州职业技术大学石湖校区
二、付款步骤
（一）本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单（若有）
C、履约验收报告单
D、履约保证金缴纳凭证
若乙方向甲方提供的发票为虚假、违法、无效或过期的，甲方有权暂不支付该笔款项，并有权要求乙方提供合法有效的发票。此时甲方不承担任何逾期付款违约责任，一切损失由乙方自行承担。
（二）支付方式：银行转账等。
三、质量标准与检验
如采购项目中含有编写的操作手册、指导书等类纸质材料或录制的音频视频材料，在项目验收前，该类纸质或音频视频材料需由本院部总支书记和校党委宣传部审核通过。
4.1乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务，满足各采购项技术指标及要求。                                   
4.2如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
4.3货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.4货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
4.5货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。
4.6经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
4.7甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
四、售后服务及培训服务
按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。
五、所有权及知识产权
乙方应保证对其提供的产品享有完全的、合法的所有权及知识产权，乙方应保证甲方在使用过程中免受第三方提出侵犯其知识产权或其他合法权益的起诉或主张。如果发生此类问题，乙方应负责交涉，且一切经济和法律责任均由乙方承担。
六、违约责任
（一）甲方违约责任及违约金支付：
1.在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.甲方无正当理由逾期付款的应按照合同总价金额的每天万分之四支付合同总价违约金。
（二）乙方违约责任及违约金支付：
1.乙方不能提供货物的，或货物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2.乙方逾期提供货物的，应与甲方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供货物按照合同总价的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。
（三）本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。
七、不可抗力
（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同的解除和转让
（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3.经甲方【2】次验收不合格的，甲方有权解除合同。
（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（四）合同的部分和全部都不得转让。
[bookmark: _Hlk31709859]九、争议解决方法
（一）因本合同产生的或与其有关的任何争议或分歧，包括本合同的成立、解释、效力、终止或履行等有关的任何问题，均适用中国法律。
（二）因本合同所发生的或与本合同有关的一切争论、争议和要求，包括关于本合同的存在和有效性的争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，任何一方均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其它
（一）合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
（二）本合同一式六份，甲方执三份、乙方执两份，招标代理机构执一份。
（三）双方文首所确认的送达地址、联系人、联系方式为双方平时函件和法律文书的送达地址、联系人和联系方式，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，否则自行承担由此引起的不利后果。
（四）下列文件为本合同不可分割部分：
① 中标通知书；              
② 乙方的投标文件；
③ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④ 招标文件及其附件；        
⑤ 合同附件；      
 ⑥补充协议
以上与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：
  年    月    日                             年    月    日

第五章 评标办法与评分标准
[bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc16264][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
[bookmark: OLE_LINK13]5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]6.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25]6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“格式4公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
二、评分标准：
（一）价格分（30分）
第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。（价格权值为30%）
（二）所投产品技术参数响应 (30分)
1、根据投标人提供的投标文件中“《技术参数响应及偏离表》”，投标人所投产品完全满足招标文件技术功能指标、参数及技术规格要求的,得30分。带“▲”项为技术参数或技术功能指标，每负偏离一项扣2分，其他项（未标注▲的技术参数或技术功能指标）负偏离一项扣1分；扣完为止。
注：
（1）标注▲的指标须提供相关证明材料扫描件，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理，视为负偏离。
（2）同一条指标若出现多项负偏离，只计算一次。
（三）服务方案比较（20分）
1、投标人提供的实施方案比较（5分）
投标人根据招标文件要求提供具体详实的实施方案，包含但不限于组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、项目安装、调试、验收方案等。
方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；
方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；
方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；
不提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK9]2、投标人提供的培训方案比较（5分）
投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，包括但不限于培训方案、培训内容、培训师资、培训频次、培训资料等。
方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；
方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；
方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；
不提供不得。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK10]3、投标人提供的供货方案比较（5分）
投标人根据招标文件要求提供具体详实的供货方案，包括但不限于供货时间、供货运输及设备安装、货物交接方案等。
方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；
方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；
方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；
不提供不得。
4、投标人提供的售后服务方案比较（5分）
投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，包括但不限于售后服务方案、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、售后服务电话等。
方案详细完整、有针对性、可操作性强得5分；
方案较完整、较有针对性、可操作性较强的得3分；
方案完整性、针对性、可操作性一般的得1分；
不提供不得分。
（四）投标人综合实力比较（20分）
1、投标人自2019年1月1日以来获得全国一类技能大赛“无人机”相关项目技术支持，有一次得1分，获得过由省政府举办的省级一类大赛“无人机应用技术”项目技术支持，有一次得1分，最高得6分。
投标人作为省级技能人才评价技术资源快速响应重点开发项目开发单位的，一次得2分，最高得4分。
本项最高得10分。未提供不得分。
注：提供官方相关证明材料复印件或表彰材料或现场技术服务图片。
2、投标人自2023年1月1日具有类似项目业绩的，有一个得1分，最高得4分。（日期以合同签订日期为准，投标文件中提供合同复印件，未提供不得分）
3、投标人拟派本项目的技术服务人员具有民用无人机驾驶员操控员执照，至少包含以下内容：多旋翼超视距驾驶员、垂直起降教员、直升机教员资格，每提供一个资格，得2分，最高得6分，证明材料有缺项或未提供的不得分。
注：提供证书原件截图及投标人为相关人员缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

备注：
1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2、投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
第六章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
格式1：

投标函
苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标总报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、端口接入费、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、拆除、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差、代理服务费等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。
4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。
5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
9.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                              联系人：
地址：                              邮政编码：
联系电话：                          传真：

投标人：（公章）
定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月 日

























格式2：

	法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加（采购代理机构名称）组织实施的编号为 （项目编号）的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面扫描件
	 
要求：真实、有效、清晰
 














格式3：
开标一览表按投标系统内统一格式
格式4：
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币 元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。



投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日

注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。




格式5：
技术参数响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年  月  日







格式6：
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。


投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年  月  日








格式7：
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年月日

















格式8：

关于资格文件的声明函

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为        号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人：（公章）
投标单位法定代表人或委托代理人：（签字或签章）
日期：  年月日




























格式9：
投标单位情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	










格式10：
投标（响应）保证承诺书
致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。 
投标（响应）人（签章）：                      
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                 
日期：     







格式11：
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期内
	免费更换
	
	

	2
	
	免费维修
	
	

	3
	质保期满后免人工维修
	
	

	4
	服务响应
	
	

	5
	到达现场
	
	

	6
	解决问题
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；
2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：  年 月 日














格式12：

中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ，制造商为 （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请填写：中型、小型、微型）企业。
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：	
日 期：

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报； 
2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；
3、若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 
5、需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（1）自主生产的产品项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称、品牌、型号
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期： 
注：投标单位是小型和微型企业的的须填报。
















（2）投报的产品是小型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）



法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日
注：如果投标单位投报的产品是小型企业生产的项目，需提供生产单位是小型企业的相关证明，否则不予认定。

























（3）投报的产品是微型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是微型企业生产的项目，需提供生产单位是微型企业的相关证明，否则不予认定。


























（4）投报的产品是中型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日

注：如果投标单位投报的产品是中型企业生产的项目，需提供生产单位是中型企业的相关证明，否则不予认定。


























（5）投报的产品是大型企业生产的项目报价汇总表（格式）

投标单位名称（盖章）              采购编号： 
	序号
	名称
	参数和配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价（人民币大写）                                       （¥：     ）


法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）           
日期：  年  月  日


注：如果投标单位投报的产品是大型企业生产的项目，需提供生产单位是大型企业的相关证明，否则不予认定。
















格式13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：



注：供应商如为残疾人福利性单位，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












格式14：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。
（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期： 


注：供应商如为监狱企业，需上传加盖公章的原件彩色(扫描)件至电子投标（响应）文件中，否则视为未提供。












格式15：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：年月日

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


（全文完）
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