淮安市政府采购项目公开招标文件


公开招标文件



项目名称:盱眙县生活垃圾收转运设施设备更新项目

项目编号:JSZC-320830-HART-G2026-0001


采购人：盱眙县住房和城乡建设局（盖章）


采购代理机构：淮安荣腾工程项目管理有限公司（盖章）

二〇二六年十月

第一章 投标邀请
受盱眙县住房和城乡建设局的委托，淮安荣腾工程项目管理有限公司就该单位盱眙县生活垃圾收转运设施设备更新项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
	项目概况:盱眙县生活垃圾收转运设施设备更新项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年11月04日09点00分（北京时间）前提交投标文件。


[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320830-HART-G2026-0001
（二）项目名称:盱眙县生活垃圾收转运设施设备更新项目
（三）预算金额:6000万元
（四）最高限价:6000万元，其中：采购包1最高限价为3500万元；采购包2最高限价为1380万元；采购包3最高限价为1120万元。
（五）采购需求:盱眙县生活垃圾收转运设施设备更新项目，本项目共分三个采购包，详细内容见本招标文件第五章项目采购需求。
采购包1：密封式垃圾转运车（新能源）8辆，压缩式后装吊桶车（燃油）2辆，压缩式吊桶车（新能源）17辆，洗扫车（新能源）8辆，无人洗扫车4辆，无人洗扫设备8台；
采购包2：高位卸料水平式移动中转站压缩设备和除臭设备11套，地下水平式中转站压缩设备和除臭设备21套，勾臂车配套移动压缩箱体7套；
采购包3：吸粪车（新能源）1辆，垃圾箱勾臂车（燃油）7辆，压缩式吊桶车（燃油）11辆，洗扫车（新能源）2辆。
投标人可投一个或三个采购包，按采购包1、采购包2、采购包3顺序评审；实行兼投不兼中规则：同一投标人只能中一个采购包，若为前一采购包第一中标候选人，不再参与后一采购包第一中标候选人排序。
（六）合同履行期限:
采购包1：合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
采购包2：合同签订生效后40天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
采购包3：合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。
（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1、提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
[bookmark: _GoBack]2.投标人须具有在有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照（提供营业执照扫描件并加盖CA电子签章）。
3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目采购包1按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求，采购包2、采购包3按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求:无。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
（二）方式：在“江苏政府采购网、淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年11月04日09时00分
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理或网上办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“淮安政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人联系方式
采购包1、采购包2、采购包3
单位名称：盱眙县住房和城乡建设局
单位地址：盱眙县十里营大街90号山水商务大厦7层
联系人：袁虎
联系电话：0517-89735697
2、采购代理机构信息
单位名称:淮安荣腾工程项目管理有限公司
单位地址:盱眙县盱城街道东湖东路70号
联系方式:顾景红
联系电话:18362871176
3.项目联系方式
项目联系人：顾景红
电话：18362871176






第二章 投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。
2.2满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，盱眙县住房和城乡建设局（以下简称采购人）和淮安荣腾工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购包1的招标代理费为人民币26000元整，采购包2的招标代理费为人民币10000元整，采购包3的招标代理费为人民币8000元整，由中标人在中标通知书发出前向采购代理机构一次性交纳，各投标人在报价时必须将费用包含在投标报价中，无需单独列项计取。中标人在领取中标通知书时，递交三份系统打印的纸质版投标文件至采购代理机构。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成:
6.1投标邀请
6.2投标人须知
6.3评标方法与评标标准
6.4合同格式及条款
6.5项目采购需求
6.6投标文件
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分（如本项目涉及的话）
17.1本项目评标标准中的方案部分进行评审。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
[bookmark: _Toc162083530]五、开标及评标
21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）》异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照（财库〔2026〕2号）文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.11评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.1.12按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的；
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28．质疑处理
28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
32.1乙方交纳人民币为中标金额的 1 %作为本合同的履约保证金。
32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目质保期满15个工作日内无息退还给乙方。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1小微型企业价格扣除
33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2联合体及分包
33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
34.节能、环保政策
34.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2节能产品（本项目不涉及）
本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行（优先采购）。
34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36.履约资金扶持政策
36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章 评标方法与评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
三、具体标准:
采购包1：评标标准
	序号
	评分项目
	评分内容
	分值

	1
	价格评分（30分）
	投标报价
（30分）
	满足招标文件要求、不超过招标控制价且投标价格最低的投标报价为评标基准价；
报价得分＝30×评标基准价/投标人的投标报价
注：报价得分按四舍五入保留两位小数。
	30分

	





2
	







技术评分标准（32分）
	技术响应（22分）
	投标产品完全响应招标文件技术要求的得满分22分，对于招标文件中标注“★”号的技术参数,每负偏离一项扣3分；标注“▲”号的技术参数，每负偏离一项扣2分；其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
所投设备技术参数需提供相关证明材料加盖公章，否则不得分。
证明材料不限于产品公告、产品技术白皮书或检验报告。
各投标人针对采购需求在投标文件技术要求响应及偏离表中列出响应及偏离情况，若未提供或未列明偏离情况的对应项按负偏离处理。
	22分

	
	
	技术实力
(10分）
	根据投标人所投车辆生产过程、工艺方案、质量控制方法评审，包含①冲压、机械加工工艺、②焊接工艺、③防腐工艺、④装配工艺、⑤质量控制方法：
（1）以上内容不存在瑕疵：10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：8分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：6分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：4分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：2分；
（6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	10分
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商务因素评分标准（38分）
	项目的实施方案
(8分）
	根据投标人提供的详细的项目实施方案评审，包含①项目实施进度安排、②货物运输方案、③交验方案、④安装、调试方案方面打分：
（1）以上内容不存在瑕疵：8分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：6分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：2分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：1分；
（6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	8分

	
	
	质量保证措施能力
(8分）
	投标人或所投产品制造商具有完善的质量保障体系，能为客户提供优质的产品，根据提供的详细的质量保证措施能力方案评审，包含①质量保证方针和质量保证标准的制定、②产品各阶段的质量保证方案、③重要质量问题的提出与分析解决、④质量检测设备配置方面打分：
（1）以上内容不存在瑕疵：8分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：6分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：2分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：1分；
（6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	8分

	
	
	售后服务及优惠承诺
（10分）
	根据投标人售后服务及优惠承诺内容评审，包含①售后服务认证情况、②服务承诺、③服务团队、④服务内容、⑤优惠条件和合理化建议方面打分：
（1）以上内容不存在瑕疵：10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：8分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：6分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：4分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：2分；
（6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	10分

	
	
	技术培训方案（5分）
	根据投标人技术培训方案评审，包含①培训内容和时间、②培训方式、③培训考核办法、④培训人员、⑤培训资料情况打分：
（1）以上内容不存在瑕疵：5分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：4分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：3分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：2分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：1分；
（6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
(本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。
	5分

	
	
	综合实力
（7分）
	1.投标人或所投产品制造商重视产品质量管理，具有ISO9001质量管理体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书且在有效期内的，每有1个得1分，未提供不得分，本项最高得4分。（以中国CNCA认证认可查询网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中须附网上查询结果截图）
	4分

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK2]2.投标人或所投产品制造商具有售后服务相关认证证书，达到5星的得1分，达到7星的得2分，达到7星（不含）以上的得3分。（以中国认证认可监督平台查询结果为准，网址：http://cx.cnca.cn/，投标文件中附查询结果网页截图）
	3分


注：评分标准中要求提供的材料、证书证明等材料均以扫描件上传电子投标文件，否则不予得分。



采购包2：评标标准
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	投标报价部分
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
	30分

	2
	技术要求部分
（26分）
	投标人所投设备的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应采购文件要求的得26分，标“▲”项技术参数为重要参数，每有一项负偏离扣2分，本项分值扣完为止。其他参数每有一项负偏离扣1分，本项分值扣完为止。
注：投标人须提供技术要求响应及偏离表，标注对应证明材料页码。
	26分

	3
	改造实施方案
（24分）
	针对各垃圾中转站单独编制专属方案
所有方案均需按单个垃圾中转站逐一单独编制；需充分结合各中转站现状作业特性、场地条件、设备原有布局、配套设施结构现状编制，保障改造后作业安全、功能达标、落地可行，评标委员会依据各站点专项方案、图纸资料、安全保障措施综合打分。
一、针对每一座垃圾中转站，独立梳理设备更换、位置调整、整体布局优化内容，包含站点现状设备配置、老旧设备拆除清单、新设备选型及安装位置、设备间距布局、作业动线规划、设备运行适配性、场地设备排布合理性、作业安全防护布局等全部核心内容。
1、各站点设备布局方案科学合理、内容完整全面，完全贴合该中转站现有作业特性、场地现状；设备更换位置规划精准，布局动线顺畅，作业安全控制措施完善有效，配套设计效果图齐全、布局设计合理，可直接落地实施。通过设备位置优化、新设备更换，有效改善中转站内部作业空间环境、消除布局死角，完全满足垃圾转运、作业通行、设备运维等全部功能需求。得8分
2、各站点设备布局方案较科学合理、内容较完整，基本贴合站点作业及场地现状；设备位置更换、布局规划基本合理，安全保障措施较为完善，具备较强落地可行性。能够改善站点空间作业环境，基本满足日常垃圾转运、设备运行等核心功能需求，无功能缺陷。得6分
3、各站点设备布局方案内容常规、合理性一般，基本适配站点现状；设备布局及更换规划无明显问题，但优化性、落地性一般，安全管控措施常规。空间改善效果不明显，功能适配性一般，仅满足基础简易作业需求。得4分
4、未编制对应站点设备布局专项方案，或方案脱离站点实际、无法落地。布局改造无法满足站点基本作业功能需求，改造后空间及设备运行存在缺陷。不得分

二、各中转站设备布局方案需配套提供图纸资料，按单站点完整交付，每提供1份合格资料得2分，累计最高8分，缺项、不合格不得对应分数：
1、各站点设备改造3D效果图截图
2、各站点设备布局电气平面图
3、各站点室内设备布局平面图
4、各站点房屋立面图

三、针对每一座垃圾中转站现状独立编制配套基础实施改造专项方案，包含：站点现状勘察、原有基础缺陷排查、设备安装配套改造、老旧结构拆除修复等基础改造内容，确保基础完全适配新设备安装、长期稳定运行及日常作业安全。
1、各个站点配套基础实施改造方案科学完整，精准贴合站点原有现状、新设备安装基础要求；改造流程清晰、施工工艺合理、安全保障措施到位，完全适配设备更换及日常转运作业，可行性极强，配套效果图、改造示意图齐全合理。得8分
2、各个站点配套基础实施改造方案较完整，基本匹配站点现状及新设备基础需求；改造工艺、施工规划较合理，具备较强落地性，可满足设备稳定安装运行。得6分
3、配套基础实施改造方案内容常规，改造措施通用性强、针对性弱，基本满足基础改造需求，落地效果及适配性一般。得4分
4、未编制站点配套基础改造方案。不得分
	24分

	4
	服务承诺
（7分）
	一、售后服务（方案类）
1、方案中售后服务及时、维保方案全面、备品备件库建立完备，备品备件充足，方案科学合理的得2分；方案中售后服务较为及时、维保方案较为全面、备品备件库建立较为完备，备品备件较为充足，方案较为科学合理的得1分；方案中售后服务、维保方案、备品备件一般完善的得0.5分；不提供不得分。
二、售后服务（时长类）
整机质保期12个月为基本要求，整机质保同时增加12个月得2分；
整机质保增加24个月及以上得5分（提供承诺函）
	7分

	5
	供货保证措施
（3分）
	投标人应充分了解项目内容、供货时间要求及货物特性，以保证项目顺利实施，编制完善、有效的安全控制措施，评标委员会根据投标人提供的货物供应安全控制措施进行打分。
1、各项措施完善，能够保证项目顺利实施的得3分；
2、各项措施齐全，内容较完整、思路较清晰，能够保证项目实施的得1分；
3、个别措施不完备，内容基本完整、基本能够保证项目实施的得0.5分；
4、不提供不得分。
	3分

	6
	资质证书（7分）
	1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、5星及以上售后服务体系完善程度认证证书的，每有一个得1分，本项最高得4分（提供证书原件扫描件加盖公章上传）。
2、投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级或以上的得2分。
3、拟派项目组成员中具有焊接与热切割作业操作证的，每有一人得0.5分，本项最高得1分。（提供操作证原件扫描件及近三个月任意一个月投标单位为其缴纳社保证明上传）
	7分

	7
	成功案例（3分）
	投标人或者所投产品制造商自2023年1月1日以来，实施过类似垃圾压缩设备的成功案例，每提供一个成功案例得1分，本项最高限得3分；
注：成功案例时间以合同签订时间为准。提供中标（成交）通知书、合同及有资质的第三方检测单位对该项目压缩设备出具的验收检测报告扫描件。成功案例需分别涉及水平垃圾压缩设备或移动压缩设备合同扫描件（需能体现上述内容）上传至电子标文件中并进行电子签章，未按要求提供或少提供证明材料不得分。
	3分


注：评分标准中要求提供的材料、证书证明等材料均以扫描件上传电子投标文件，否则不予得分。







采购包3：评标标准
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	
1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
	
30分

	

2
	
技术参数响应
	投标人所投产品技术参数能够完全响应招标文件技术参数要求的得35分。标注“★”号的技术参数,每负偏离一项扣3分；标注“▲”号的技术参数，每负偏离一项扣2分；其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。各投标人针对采购需求在投标文件《响应偏离表》中列出响应及偏离情况，若未提供或未列明偏离情况的对应项按负偏离处理。
	

35分

	



3
	


项目实施方案
	1.评标委员会根据投标人提供的供货实施方案内容，从①质量保证措施、②人员、③材料、④设备计划等方面综合评定；
（1）实施方案（包含上述4项内容）全面详细，各方面措施完备可操作性强，人员、材料、设备计划可行性强得7分；
（2）实施方案（包含上述4项内容），缺少1项，可操作性较强，可行性较强得5分；
（3）实施方案（包含上述4项内容），缺少2项及以上，可操作性较弱，基本可行得3分；
2.投标人接到采购人服务需求通知后立即响应，承诺1小时内到达现场，一般问题2小时内解决，重大故障15小时内解决，供应常用配件24小时内到货，得3分；承诺2小时内到达现场，一般问题4小时内解决，重大故障24小时内解决，供应常用配件48小时内到货，得1分，未提供不得分。（须提供承诺书扫描件并加盖单位公章，承诺书格式自拟，内容须满足上述内容要求，不提供或缺漏项不得分，满分3分）。
3.评标委员会根据投标人提供的售后服务方案，从①培训体系及培训方案、②服务体系、③服务内容、④故障解决方案、⑤专业技术人员保障及服务电话进行评分；
（1）售后服务方案完整（包含上述5项内容），针对性强，可操作性强的得7分；
（2）售后服务方案（包含上述5项内容），缺少1项，针对性较强，可操作性较强的得5分；
（3）售后服务方案（包含上述5项内容），缺少2项及以上，针对性较弱，可操作性较弱的得3分；
不提供不得分，本项最高得17分
	





17分

	

4
	
综合实力

	1.投标人或投标品牌获得省级及以上政府部门颁发的“服务型制造示范企业”的得3分，获得市级政府部门颁发的得2分，获得区县级及以下政府部门颁发的得1分；（提供有效证书原件扫描件加盖投标人公章上传）
2.投标人或投标品牌获得省级及以上政府部门颁发的“安全生产和职业健康优秀单位”的得3分，获得市级政府部门颁发的得2分，获得区县级及以下政府部门颁发的得1分;（提供证明材料原件扫描件加盖投标人公章上传）
3.投标人或投标品牌获得国家级政府部门颁发“创新型企业”的得3分，获得省级政府部门颁发的得2分，获得市区级及以下政府部门颁发的得1分；（提供证明材料原件扫描件加盖投标人公章上传）
4、投标人具有售后服务相关认证证书，
达到5 星的得1分，达到7星的得2分，达到7星（不含）以上的得5分；本项最多得5分（提供相关证书及国家级政府机关主管平台查询截图加盖投标人公章，并提供网址链接，没有或不在有效期内不得分，证书覆盖范围包含“环卫车辆”，否则不得分）；
5.企业业绩
投标人或者所投产品制造商具有2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似环卫车辆销售或制造业绩的，每提供一项得1分，本项最高得4分。
注：业绩证明材料需提供合同复印件加盖投标人公章。提供的证明材料要求能够反映出投标人或者所投产品生产厂家名称、合同内容等。
不提供不得分，本项最高得18分。
	


18分


注：评分标准中要求提供的材料、证书证明等材料均以扫描件上传电子投标文件，否则不予得分。





第四章 合同文本





财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
4.本项目分为采购包1、采购包2、采购包3，每个采购包对应的具体合同内容，由甲乙双方依据本项目招标文件、中标人的投标文件、中标通知书为基础，就各采购包项下细节经双方友好协商后进行修改、细化、补充。
对每个采购包合同进行协商修改时，不得违背以下底线：
（1）不得改变各采购包的中标标的、中标总价、核心技术参数实质性条款、重要商务条款、供货交付期限、付款方式、履约保证金、质量保证期等招标文件及投标承诺的实质性内容；
（2）协商修改仅允许针对各包实施细节、现场对接事项、勘察落地细节、资料提交细节、现场安全管理细化、培训实施方案细化、售后响应落地细节、资料交接、旧设备拆除转运、充电桩安装点位确认、设备现场适配对接、验收流程细化等非实质性商务、技术细节进行调整完善；
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：             （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：            （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：            
（2）采购项目编号：            
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：       
品牌：                    规格型号：       
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：          
关键部件：           品牌：         型号：       
关键部件：           品牌：         型号：       
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   数量：   金额：   
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购
（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：       
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
（7）合同是否分包：是否
分包主要内容：                                                    
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：       
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业  
残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：        
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：         
强制采购       优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：     
强制采购       优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：        
强制采购       优先采购    
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是否不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                        
大写：                         
分包金额（如有）小写：             
大写：             
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：             
分期付款：合同签订后10日内支付合同款项的40%作为预付款，余款待货物交付、调试、经验收合格并提供全额发票后一次性付清；（3个采购包通用，涉及车辆和无人洗扫设备的采购包，需完成车辆保险，上牌等手续，符合正常道路行驶使用并验收合格后付清）
成本补偿：   /   （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
绩效激励：   /   （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：甲方指定地点
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否
收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收取履约保证金金额：合同金额的1% 
履约担保期限：至项目质保期届满后15个工作日内.质保期内，乙方不履行保修、维修义务的，甲方有权按合同约定从履约保证金中扣除相应维修费用、违约金。质保期满，无质量争议，无息退还履约保证金。
乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向甲方缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
乙方选取以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起15个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
（4）分期履行要求：  /  
（5）风险处置措施和替代方案：在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织委托第三方组织
验收主体：   采购人   
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：      否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：    /    
（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：申请启动—小组组建—实施验收—意见确认—资料归档。
（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。
（6）履约验收标准：依据法律法规、采购文件与合同，对货物、商务、数量、质量、服务等进行客观量化核验，确保合规履约并形成可追溯结论。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK182]（8）履约验收其他事项：乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自           生效。
7. 合同份数
本合同一式 陆 份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：   年    月    日
合同订立地点：      
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不涉及联合体

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	[bookmark: OLE_LINK200]1.验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标，并由采购方验收通过。
（1）中标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人将对设备的数量、品质进行逐项检查；
（2）验收以最终采购人及相关部门（如有）验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标人提供货物保修文件。
2. 验收要求
（1）中标人必须严格按照投标时所投原产品品牌进行供货，提供货物绝不低于投标和招标文件规定的规格和材质要求，验收时将逐项核对货物的技术、服务、安全标准，验收结果须经采购人确认。
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]（2）在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标人并提出索赔。
（3）验收组织与费用承担
[bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK198]本项目履约验收工作，甲方有权组织行业专家、具备法定资质的第三方检测机构共同参与验收，出具正式检测验收报告。首次验收、初次第三方检测、专家劳务、检测采样、设备检测、相关费用由甲方承担。若因乙方供货货物不符合国家规范、招标文件及合同标准，验收判定不合格，后续复检、二次验收产生的所有重复检测费、专家费、现场配套费用均由乙方承担。
（5）验收期限：
采购包1，合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，并完成验收；
采购包2，合同签订生效后40天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，并完成验收；
采购包3，合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，并完成验收；
特殊情况需延长的，双方应特别约定。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方按双方合同约定支付合同款。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.设备交付
（1）按时交付：按照合同约定的时间、地点交付设备，确保运输过程中设备完好无损，附随文件（如说明书、合格证、保修卡）齐全。
（2）质量
设备需符合国家相关规定及合同约定的技术参数（如性能指标、使用寿命）；提供设备质量检测报告、生产许可证等证明文件，确保无质量缺陷或安全隐患。
2.安装、调试与培训
（1）专业安装调试：派遣具备资质的技术人员到现场进行设备安装、校准及功能调试，确保设备达到正常运行标准。
（2）操作培训服务：为甲方提供免费技术培训，内容包括设备操作流程、日常维护、常见故障处理等，培训后需通过甲方考核确认。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方先履行，不履行或履行不符合约定需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任，依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	[bookmark: OLE_LINK260][bookmark: OLE_LINK261]1.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
2.装运标志
（1）乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：（l收货人）（2合同号）（3装运标志）（4收货人代号）（5目的地）（6货物）（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7毛重／净重）（8尺寸）（长X宽X高，以厘米计）
（2）如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。
（3）因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

	
	指定现场
	具体地点由甲方指定

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	本项目涉及保险均由乙方全额购买。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	中标单位货物经过双方检验认可后，新能源车整车质保期壹年，三电质保期八年；燃油车整车质保期壹年；中转站设备和其他设备质保期壹年（投标文件另有质保承诺的除外）。质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购人的损失，由中标单位负责，采购人应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后10日内支付合同款项的40%作为预付款，余款待货物交付、调试、经验收合格并提供全额发票后一次性付清；（3个采购包通用）

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方未能履行合同规定的义务。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起15个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	不少于3年（以投标人投标时承诺的时间为准）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1.货物到实施地点至安装验收合格之前，由乙方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的一切责任与经济损失由乙方承担。
2.设备安装须按实施方案进行，涉及基础配套设施项目乙方必须定期向甲方汇报项目进度，涉及隐蔽工程，在将被下一工序所封闭前，乙方须通知甲方现场进行查勘确认。
3.设备安装及施工时，乙方必须做好各项安全防护措施，确保安全施工、文明施工，若发生意外事故及其他安全等责任事故安全事故，全部责任与经济损失由乙方承担，与甲方无关。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到彻底消除缺陷、质保期自缺陷纠正完成之日起重新计算。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。

	第二节
第15.3款
	[bookmark: OLE_LINK4]逾期付款利息
	甲方逾期支付合同款项的，对逾期未付部分承担逾期付款利息。若乙方属于中小企业，逾期利息按照每日万分之五计算；乙方不属于中小企业的，按中国人民银行同期贷款基准利率计算。甲方不得以机构变动、人员更替、内部流程等理由拖延付款。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向 淮安 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向淮安市盱眙县人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	无




第五章 项目采购需求
一、采购包1标的清单
	采购包
	采购标的
	型号
	计量单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	密封式垃圾转运车（新能源）
	18吨
	辆
	8
	工业

	
	压缩式后装吊桶车（燃油）
	18吨
	辆
	2
	

	
	压缩式吊桶车（新能源）
	12吨
	辆
	8
	

	
	
	4.5吨
	辆
	9
	

	
	洗扫车（新能源）
	18吨
	辆
	4
	

	
	
	12吨
	辆
	4
	

	
	无人洗扫车
	6吨
	辆
	4
	

	
	无人洗扫设备
	3吨
	台
	3
	

	
	
	1吨
	台
	5
	


注：新能源车和无人洗扫车和设备须配备充电桩，根据采购人要求在指定地点安装。













采购包1技术参数要求：
①18吨密封式垃圾转运车（新能源）技术参数要求
产品主要参数要求：
	项目
	项目名称
	技术规格及参数要求

	整车参数
	整车外形尺寸（长×宽×高 ，mm）
	≥7800×2500×3150

	
	总质量（kg）
	≥18000

	
	整备质量（kg）
	≤12000

	
	★额定载质量（kg）
	≥6500

	
	轴距（mm）
	≥4500

	
	▲前悬/后悬（mm）
	≥1430/1800

	动力部分
	动力电池类型
	磷酸铁锂（或优于其性能）

	
	▲驱动电机峰值功率(kW)
	≥180

	
	电池电量（kWh）
	≥210

	
	电池能量密度（Wh/kg）
	≥168(需提供工信部公告备案参数证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)

	专用部分
	垃圾箱容积（m³）
	≥19

	
	污水箱容积（L）
	≥100

	
	箱体底板离地高度（mm）
	≤1480


产品主要性能要求:
1、整车车架需采用阴极电泳防腐工艺，其中电泳涂层耐盐雾性大于720小时，在正常使用工况下，车架6-8年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，更加耐用可靠。
2、车辆驱动电机需带有抗凝露结构结构防护装置，提高电机在高寒、高湿环境下的良好绝缘性，保证电机的可靠性和安全性。
3、车辆需配有坡道辅助系统，当车辆传感器识别到车辆在坡道停驻时，驾驶人员松开制动踏板瞬间，在车辆启动的时候电控通过延迟刹车制动力和精准计算电机动力让车辆平稳且迅速的起步，避免车辆发生“溜坡”现象。
4、车辆需配有牵引力控制系统，避免车辆在光滑路面制动时车轮打滑甚至失控，维持车辆行驶稳定性。
5、箱体采用全密封结构，箱体尾门为液压式翻转开合，尾门打开后翻转至车厢顶部，尾门采用加强结构，防止侧架开裂、后门变形。
6、驾驶室内配有翘板开关，可以控制箱体升降、尾门开合，方便操作人员进行操作。
7、为提升整车舒适性，底盘驾驶室内配备电动冷暖空调。
8、为提升了车辆操作的安全性，车辆应具备油门防误踩功能、蠕行功能，低速作业巡航（3-60km/h）。（投标厂家提供证明材料并加盖投标人公章）。
9、车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，国家强制性产品认证（3C）和带CNAS或MA标识的第三方检验报告（如出现公告参数和第三方检测报告参数不一致的，以公告参数为准）。
10、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年；
11、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。




























②18吨压缩式后装吊桶车（燃油）技术参数要求
产品主要参数要求：
	项目
	项目名称
	技术规格及参数要求

	整车参数
	整车外形尺寸（长×宽×高，mm）
	≥8750×2500×3000

	
	总质量（kg）
	≥18000

	
	整备质量（kg）
	≤10600

	
	★额定载质量（kg）
	≥7300

	
	轴距（mm）
	≥4500

	
	▲前悬/后悬（mm）
	≥1450/2350

	动力部分
	燃油种类
	柴油

	
	▲底盘发动机功率(kW)
	≥169

	专用部分
	箱体容积（m³）
	≥13

	
	压缩密度（t/ m3）
	0.6-0.8

	
	污水箱容积（L）
	≥800


产品主要性能要求:
1、车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，尾气排放必须达到国六标准，性能可靠，节能环保，驾驶室配备空调；
2、箱体内部表面需有防腐涂层，以提高抗腐能力，有效延长箱体使用寿命；
3、填料器与箱体密封采用三唇密封胶条截面，胶条压缩后形成三层密封，有效防止作业滴漏。
4、箱体内推铲油缸应配备双作用油缸。控制阀设有背压阀且背压可调，可对垃圾进行双向压缩；
5、车辆需具有手动、自动及机械式操纵系统；可实现在驾驶室内控制推卸垃圾功能；电路系统布线隐蔽，需采用防水接头，保证使用的安全性及可靠性；
6、车辆需采用双联动结构，配备单次循环、多次循环等，可满足边上料、边压缩，大幅提升作业效率；
7、驾驶室内配有翘板开关，车辆尾部配有操作盒，操作方便。
8、车辆具备油量监控功能，油箱内应装有油量液位传感器，将液位高度转化为可识别的电信号，由仪表显示当油量数据。
9、车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，国家强制性产品认证（3C）和带CNAS或MA标识的第三方检验报告（如出现公告参数和第三方检测报告参数不一致的，以公告参数为准）。
10、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。
③12吨压缩式吊桶车（新能源）技术参数要求
产品主要参数要求：
	项目
	项目名称
	技术规格及参数要求

	整车参数
	整车外形尺寸（长×宽×高，mm）
	≥6800×2200×2600

	
	总质量（kg）
	≥12495

	
	整备质量（kg）
	≤8000

	
	★额定载质量（kg）
	≥5000

	
	轴距（mm）
	≥3300

	
	▲前悬/后悬（mm）
	≥1150/2000

	动力部分
	动力电池类型
	磷酸铁锂（或优于其性能）

	
	▲驱动电机峰值功率(kW)
	≥160

	
	电池电量（kWh）
	≥150

	
	电池能量密度（Wh/kg）
	≥168(需提供工信部公告备案参数证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)

	专用部分
	垃圾箱容积（m³）
	≥7

	
	污水箱容积（L）
	≥250


产品主要性能要求:
1、整车车架需采用阴极电泳防腐工艺，其中电泳涂层耐盐雾性大于720小时，在正常使用工况下，车架6-8年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，更加耐用可靠。
2、填料器与箱体密封采用三唇密封胶条截面，胶条压缩后形成三层密封，有效防止作业滴漏。
3、车辆驱动电机需带有抗凝露结构结构防护装置，提高电机在高寒、高湿环境下的良好绝缘性，保证电机的可靠性和安全性。
4、车辆需配有坡道辅助系统，当车辆传感器识别到车辆在坡道停驻时，驾驶人员松开制动踏板瞬间，在车辆启动的时候电控通过延迟刹车制动力和精准计算电机动力让车辆平稳且迅速的起步，避免车辆发生“溜坡”现象。
5、车辆需配有牵引力控制系统，避免车辆在光滑路面制动时车轮打滑甚至失控，维持车辆行驶稳定性。
6、垃圾箱体由前框、后框、左右弧形侧板、弧形顶板和底板组成，垃圾箱外表面光滑，强度可靠，美观大方。驾驶室内应配有翘板开关、车尾部配有操作盒，标配无线遥控器，方便操作人员进行操作，符合人体工程学。
7、为保证作业效率，车辆应采用双联动结构，配备单次循环、多次循环等模式，可满足边上料、边压缩。
8、为提升整车舒适性，底盘驾驶室内配备电动冷暖空调；为方便环卫工人随车作业，要求驾驶室准乘人数3人。
9、车辆需具有手动、自动及机械式操纵系统；可实现在驾驶室内控制推卸垃圾功能；电路系统布线隐蔽，需采用防水接头，保证使用的安全性及可靠性。
10、为提升了车辆操作的安全性，车辆应具备油门防误踩功能、蠕行功能，低速作业巡航（3-60km/h）。（投标厂家提供证明材料并加盖投标人公章）。
11、车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，国家强制性产品认证（3C）和带CNAS或MA标识的第三方检验报告（如出现公告参数和第三方检测报告参数不一致的，以公告参数为准）。
12、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年；
13、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。




















④4.5吨压缩式吊桶车（新能源）技术参数要求
产品主要参数要求：
	项目
	项目名称
	技术规格及参数要求

	整车参数
	整车外形尺寸（长×宽×高，mm）
	≥5100×1650×2300

	
	总质量（kg）
	≥4495

	
	整备质量（kg）
	≤3350

	
	★额定载质量（kg）
	≥1000

	
	轴距（mm）
	≥2600

	
	▲前悬/后悬（mm）
	≥1190/1000

	电动部分
	动力电池类型
	磷酸铁锂（或优于其性能）

	
	▲电机峰值功率（kW）
	≥110

	
	电池电量(kWh)
	≥53

	
	电池能量密度（Wh/kg）
	≥140(需提供工信部公告备案参数证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)

	专用部分
	垃圾箱容积（m³）
	≥4

	
	上料循环时间（s）
	≤20

	
	压缩循环时间（s）
	≤20

	
	卸料循环时间（s）
	≤50

	
	上料形式
	后部挂桶上料


产品主要性能要求:
1、底盘采用永磁同步电机，具有制动能量回馈功能；
2、为提高驾驶的舒适性，底盘驾驶室内需配备冷暖空调；
3、车辆垃圾箱采用船型设计，采用后部上料的形式，箱体底部密封，解决垃圾运输过程中的跑冒滴漏问题；
4、车辆配置无线遥控+固定操作盒，操作更方便。
5、投料口在顶部，四周采用密闭焊接，顶部投料口以下密闭、无渗漏。
6、压缩机构安装在箱体顶部，通过油缸伸缩实现压缩功能及投料口遮盖。
7、提升机构采用夹桶、提升、翻桶三段动作，将装有垃圾的垃圾桶提升到箱体上方，将垃圾倒入垃圾箱，然后将垃圾桶放回地面，提升机构可同时提升2个120L或240L垃圾桶。
8、底盘纵梁、衬梁、横梁均采用U型截面设计，底盘纵梁厚度不低于4mm，衬梁、横梁厚度不低于3mm，使用周期内车架不变形。
9、箱体带刮、滑板机构，刮板、滑板采用HG785材质（或优于），强度高，承压力强。
10、箱体顶部滑板滑道采用矩形截面设计，矩形截面尺寸不低于80*60（mm），强度高，不变形。
11、车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，国家强制性产品认证（3C）和带CNAS或MA标识的第三方检验报告（如出现公告参数和第三方检测报告参数不一致的，以公告参数为准）。
12、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年；
13、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。





























⑤18吨洗扫车（新能源）技术参数要求
产品主要参数要求：
	项目
	项目名称
	技术规格及参数要求

	整车参数
	整车外形尺寸（长×宽×高，mm）
	≥8500×2450×3150

	
	总质量（kg）
	≥18000

	
	整备质量（kg）
	≤12000

	
	★额定载质量（kg）
	≥6000

	
	轴距（mm）
	≥4500

	
	▲前悬/后悬（mm）
	≥1450/2300

	动力部分
	动力电池类型
	磷酸铁锂（或优于其性能）

	
	▲驱动电机峰值功率(kW)
	≥160

	
	电池电量（kWh）
	≥230

	
	电池能量密度（Wh/kg）
	≥168(需提供工信部公告备案参数证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)

	专用部分
	清水箱容积（m³）
	≥10

	
	污水箱总容积（m）
	≥8

	
	清扫宽度（m）
	≥3.5


产品主要性能要求:
1、整车车架需采用阴极电泳防腐工艺或优于该质量工艺，其中电泳涂层耐盐雾性大于720小时，在正常使用工况下，车架6～8年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，更加耐用可靠；
2、为了保证车辆电池的安全，并防止发生操作人员误触碰而产生安全事故，电池需要设计单独的碳钢箱体或优于该材质箱体。为保证新能源车辆用车安全，车辆电池系统可实现24小时监控功能，实现对电池状态全天候无缝隙监控；
3、车辆驱动电机需带有抗凝露结构防护装置，提高电机在高寒、高湿环境下的良好绝缘性，保证电机的可靠性和安全性；
4、车辆需配有坡道辅助系统，当车辆传感器识别到车辆在坡道停驻时，驾驶人员松开制动踏板瞬间，在车辆启动的时候电控通过延迟刹车制动力和精准计算电机动力让车辆平稳且迅速的起步，避免车辆发生“溜坡”现象。
5、车辆需配有牵引力控制系统，避免车辆在光滑路面制动时车轮打滑甚至失控，维持车辆行驶稳定性。
6、采用“中置两立扫＋中置宽吸嘴内置高压水喷杆＋中置高压侧喷杆”技术结构，集扫路车和清洗车于一体，一车多用。
7、具有道路清扫、污水回收、箱体自洁等多种作业功能；
8、高压水泵采用柱塞泵，当高压水泵启动及工作水阀切换时，水路系统能自动卸荷，降低额外电耗，水箱内设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；
9、（污水）箱体侧板、底板采用304不锈钢材质，厚度不低于3mm；（清水箱）采用侧板、底盘采用碳钢材质，厚度不低于3mm；
10、采用CAN总线控制技术，常用作业模式实现一键操作，并且需拥有故障智能诊断功能。
11、车辆配备全气囊减震司机椅，提升驾驶舒适性；
12、具备上装作业智能启停功能，在等红绿灯时，自动停止扫盘转动和喷杆喷水作业，避免污水横流，降低电机转速，实现节约用水量和降低车辆能耗效果；
13、扫盘具备触地压力自适应功能，扫盘能自动调节扫刷触底压力，始终保持刷毛与地面接触，直至刷毛磨完更换，避免人工调节不及时导致扫刷悬空影响作业效果。需提供车辆生产厂家承诺函。
14、采用扫刷中档帘+吸盘前挡帘+吸盘侧挡帘+侧喷杆挡帘结构布置，挡帘避免作业污泥飞溅、水雾吹着树叶乱飞。
15、车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，国家强制性产品认证（3C）和带CNAS或MA标识的第三方检验报告（如出现公告参数和第三方检测报告参数不一致的，以公告参数为准）。
16、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年；
17、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。










⑥12吨洗扫车（新能源）技术参数要求
产品主要参数要求：
	项目
	项目名称
	技术规格及参数要求

	整车参数
	整车外形尺寸（长×宽×高，mm）
	≥7000×2200×2800

	
	总质量（kg）
	≥12495

	
	整备质量（kg）
	≤9650

	
	★额定载质量（kg）
	≥3500

	
	▲前悬/后悬(mm)
	≥1180/2100

	
	轴距（mm）
	≥3900

	电动部分
	动力电池类型
	磷酸铁锂（或优于其性能）

	
	▲底盘驱动电机峰值功率（kW）
	≥185

	
	电池电量(kWh)
	≥140

	
	电池能量密度（Wh/kg）
	≥168(需提供工信部公告备案参数证明或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)

	专用部分
	清水箱容积（m³）
	≥5.5

	
	垃圾箱有效容积（m³）
	≥3

	
	洗扫宽度（m）
	≥3.2


产品主要性能要求:
1、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年；
2、底盘采用永磁同步电机，具有制动能量回馈功能；
3、驱动电机、整车控制器防护等级达到IP67，电池防护等级达到IP68，确保整车安全；
4、为提高驾驶的舒适性，底盘驾驶室内需配备冷暖空调；
5、采用“中置两立扫＋中置宽吸嘴内置高压水喷杆＋中置高压侧喷杆”技术结构，集扫路车和清洗车于一体，一车多用。
6、具有道路清扫、污水回收、箱体自洁等多种作业功能；
7、高压水泵采用柱塞泵，当高压水泵启动及工作水阀切换时，水路系统能自动卸荷，降低额外电耗，水箱内设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；
8、污水箱采用不锈钢材质制作，箱体瓦楞板结构，强度高；
9、采用CAN总线控制技术，常用作业模式实现一键操作，并且需拥有故障智能诊断功能。
10、为了保证车辆电池的安全，并防止发生操作人员误触碰而产生安全事故，电池需要设计单独的箱体。
11、车辆带作业监控，司机在驾驶室可实时观察作业状态。
12、车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，国家强制性产品认证（3C）和带CNAS或MA标识的第三方检验报告（如出现公告参数和第三方检测报告参数不一致的，以公告参数为准）。
13、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。
⑦6吨无人洗扫车技术参数要求
产品主要参数要求：
	项目内容
	基本技术参数

	车身尺寸（不含边刷和传感器，长×宽×高，mm）
	≥5600×1800×2400

	整备质量（kg）
	≤5000

	最高速度（km/h）
	≥20

	爬坡度（%）
	≥20

	电池容量（kW∙h）
	≥80磷酸铁锂电池

	最高作业速度（km/h）
	≥10

	转弯半径(mm)
	≤7500

	清扫宽度（mm)
	≥2500

	垃圾箱容量（L）
	≥1500

	清水箱容量（L）
	≥2000

	清扫效率(㎡/h)
	≥25000

	是否支持远程OTA升级
	是

	驱动电机峰值功率（KW）
	≥110

	激光雷达数量（个）
	≥5

	摄像头数量（个）
	≥12


产品技术性能：
1、清扫宽度：具备不低于2.5米的清扫宽度，同时配备可灵活伸缩的边刷，当设备在狭窄路段作业时，可收缩扫刷，以此提升作业的灵活性与适应性。
2、作业速度：作业过程中，并可根据道路路况在0-10km/h范围内的速度连续自动调节，转场最高速度≥10km/h。
3、续航能力：电池容量≥80kWh的磷酸铁锂电池，在满电状态下，综合作业时间不少于8小时。
4、制动优先：整车控制系统当制动信号和加速信号同时发生时，优先响应制动信号。
5、行车制动：具有完好的行车制动系统，行车制动采用双回路。
6、车辆传感器配置：车辆必须具备360度无死角的障碍物感知能力，包含激光雷达、视觉相机等传感器，能够200米范围内有效识别行人、车辆、小型障碍物（如锥桶、石墩等），能稳定检测高度不低于10cm的低矮障碍物。
7、导航定位：支持北斗卫星或GPS、RTK和IMU组合定位，实现车辆的精确定位，定位精度≤5cm。
8、自主作业：支持通过专用管理平台实现多设备协同作业调度，可自定义设置清扫计划，包括当日计划及循环计划。
9、清扫功能要求
（1）洗扫功能：具备全自动洗扫一体化作业能力，对路面进行高压冲洗与垃圾清扫回收，实现路面深层清洁，扫净率≥97%。
（2）双边扫单边洗功能：支持根据作业场景，切换双边扫刷与单边高压清洗的协同模式，精准清除路边污染带，节水率≥30%，作业时长延长≥30%。
（3）清扫功能：吸扫结合构造，车辆通过扫刷收集垃圾，结合强力真空吸拾系统，实现路面常规干式或湿式清扫，有效回收颗粒物、树叶、纸屑、矿泉水瓶等常见废弃物。
（4）对冲功能：车辆底部应布置两排相向的高压喷杆，通过调整喷杆角度与压力，利用水流对向冲击，将垃圾冲至路沿或路边。
（5）贴边清扫：具备贴边清扫功能,扫刷离边间隙≤5cm。
（6）工作环境适应性：设备的工作温度范围为-10℃至45℃
（7）防护等级不低于IPX5，可在5级风、小雨（1小时内的雨量小于等于2.5mm的雨）、小雾、轻度雾霾等以下天气正常作业。
（8）应急处理机制：遇到极端天气（如大雨、大风、大雪等），设备自动停止作业并返回指定安全区域或就近停车避险。
10、设备安全要求
（1）机械安全：设备前后保险杠以及两侧都配备防撞胶条，当接触障碍物时，设备立即停止运行。
（2）安全开关：具备≥2个紧急制动按钮，车内外均各不少于1个，提升紧急情况的安全性。
（3）电气安全：具备漏电保护、过流保护、过压保护功能。充电接口设置防水、防触电保护装置，充电过程中出现异常自动切断电源。
（4）警示标识：设备前后方、侧面粘贴反光警示标识，作业时开启警示灯与语音提示功能，提示行人、车辆注意避让，在设备明显位置标注安全操作说明与紧急停止按钮位置。
（5）作业区域管控：设备支持通过管理平台划定作业禁区、危险区域，当设备接近边界时自动减速并发出警示，若超出设定范围则立即停止作业，可设置作业时段，非工作时间禁止设备启动。
（6）安全冗余设计：关键系统（如导航、避障、制动系统）采用冗余设计，当某一模块出现故障时，备用模块自动接管工作，确保设备安全运行。
（7）系统安全：系统须具备完善的网络安全防护能力，防止被黑客攻击、恶意控制或数据窃取。设备运行数据、作业数据在传输与存储过程中采用符合国家密码管理要求的加密算法，防止数据泄露与篡改；
（8）数据备份：作业路线、作业班次、历史轨迹、统计数据等运营数据可在云控平台存储，存储期限不低于1年。
（9）数据接口：支持HTTP通用协议，采购人能够自行获取现有的智慧管理平台设备状态、设备位置、清扫路线等信息。
（10）车辆须具备完善的多重安全系统，包括但不限于：感知系统（激光雷达、摄像头等）冗余、紧急制动系统（AEB）、远程紧急停机、声光警示装置、物理防撞机构（如碰撞条）等。
11、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年。
12、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。
⑧3吨无人清扫设备技术参数要求
产品技术参数要求：
	项目内容
	基本技术参数

	设备尺寸（含扫盘），长×宽×高，mm）
	≤4000×1500×2400

	整备质量（kg）
	≤3000

	爬坡度（%）
	≥20

	电池容量（kw∙h）
	≥35磷酸铁锂电池

	最高作业速度（km/h）
	≥10

	转弯半径(mm)
	≤2000

	清扫宽度（mm)
	≥1300

	垃圾箱容量（L）
	≥1000

	清水箱容量（L）
	≥500

	清扫效率(㎡/h)
	≥13000

	是否支持远程OTA升级
	是

	驱动电机峰值功率（KW）
	≥25


产品技术性能：
1、清扫宽度：具备不低于2米的清扫宽度，配置4个扫刷，作业清扫宽度范围为1300mm至2200mm，用户可根据作业道路的实际宽度和环境需求进行灵活调节，以适应不同道路场景清扫作业。
2、作业速度：作业过程中，并可根据道路路况在0-10km/h范围内的速度连续自动调节，转场最高速度≥10km/h。
3、续航能力：电池容量≥35kWh的磷酸铁锂电池，在满电状态下，综合作业时间不少于6小时。
4、紧急制动系统：设备搭载先进的自动紧急制动系统（AEB），能够实时监测设备前方道路状况，通过激光雷达、摄像头对潜在障碍物和碰撞风险进行精准识别。当系统检测到前方出现突发障碍物或可能导致碰撞的紧急情况时，能够迅速响应，自动触发紧急制动操作，最大限度降低事故发生的概率。
5、设备传感器配置：设备必须具备360度无死角的障碍物感知能力，包含激光雷达、视觉相机等传感器。
6、导航定位：通过融合多源感知设备，包括激光雷达、高清视觉摄像头、GPS+北斗双模高精度定位系统、惯性导航系统（IMU）等，实现对周边环境的全方位感知和动态建图（SLAM），能够识别道路、行人、非机动车、障碍物、信号灯等交通要素。
7、自主作业：支持通过专用管理平台实现多设备协同作业调度，可自定义设置清扫计划，包括今日计划及循环计划。
8、自动驾驶系统功能要求
自动驾驶系统功能能够识别道路、行人、非机动车、障碍物、信号灯等交通要素。多传感器融合的自动驾驶系统其核心功能包括：
（1）高精度定位与建图能力：通过GNSS与IMU的联合导航算法，实现厘米级定位精度，确保清扫路线执行精准不偏移，特别适用于道路边缘、绿化带边缘等要求高的贴边作业场景。
（2）智能路径规划与动态避障：系统根据作业区域地图及任务目标，自主生成最优路径并实时根据路况调整行驶策略，具备障碍物预判与实时避让能力。
（3）全天候作业能力：设备具备优秀的低光环境适应能力，即使在夜间、雨雾天气或视线受限场景下，仍能保持稳定运行，通过雷达感知保障安全。
（4）自动起停与区域作业识别：设备具备根据设定任务点自动启停、区域作业精确划定、自动判断作业完成状态的能力，确保作业全过程无需人工干预，提升自动化水平。
（5）OTA远程升级与安全加固：所有设备软件系统支持远程无感升级机制，后台可根据任务场景优化算法参数，实现软件持续迭代优化，保障设备适应复杂多变的道路环境。
（6）远程驾驶舱应急接管保障：为提升系统整体的安全可靠性，产品还配备远程驾驶舱系统。当设备在复杂工况下如“突遇大件障碍物”、“路径被遮挡”、“交通突发事件”时，可通过平台实现远程人工接管。接管端通过多视角摄像头回传画面、位置坐标、设备状态等信息，实现对目标设备的全面掌控与远程驾驶操作，确保无人作业设备在突发情况仍能安全、高效脱困。
9、清扫功能要求
（1）清扫功能：设备通过前置4个扫刷收集垃圾，结合强力真空吸拾系统，实现路面清扫作业，有效回收颗粒物、树叶、纸屑、矿泉水瓶等常见废弃物。
（2）贴边清扫：具备贴边清扫功能,扫刷离边间隙≤5cm。
（3）工作环境适应性：设备的工作温度范围为-10℃至45℃
（4）防护等级不低于IPX5，可在5级风、小雨（1小时内的雨量小于等于2.5mm的雨）、小雾、轻度雾霾等以下天气正常作业。
（5）应急处理机制：遇到极端天气（如大雨、大风、大雪等），设备停止作业作业并返回指定安全区域或就近停车避险。
10、设备安全要求
（1）机械安全：设备配备防撞胶条，当接触障碍物时，设备立即停止运行。
（2）安全开关：具备≥2个紧急制动按钮，提升紧急情况的安全性。
（3）电气安全：具备漏电保护、过流保护、过压保护功能。充电接口设置防水、防触电保护装置，充电过程中出现异常自动切断电源。
（4）警示标识：设备前后方、侧面粘贴反光警示标识，作业时开启警示灯与语音提示功能，提示行人、车辆注意避让，在设备明显位置标注安全操作说明与紧急停止按钮位置。
（5）安全冗余设计：关键系统（如导航、避障、制动系统）采用冗余设计，当某一模块出现故障时，备用模块自动接管工作，确保设备安全运行。
（6）系统安全：系统须具备完善的网络安全防护能力，防止被黑客攻击、恶意控制或数据窃取。设备运行数据、作业数据在传输与存储过程中采用符合国家密码管理要求的加密算法，防止数据泄露与篡改；
（7）数据备份：作业路线、作业班次、历史轨迹、统计数据等运营数据可在云控平台存储，存储期限不低于1年。
（8）数据接口：支持HTTP通用协议，采购人能够自行获取现有的智慧管理平台设备状态、设备位置、清扫路线等信息。
（9）设备须具备完善的多重安全系统，包括但不限于：感知系统（激光雷达、摄像头等）冗余、紧急制动系统（AEB）、远程紧急停机、声光警示装置、物理防撞机构（如碰撞条）等。
11、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年。
12、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。








⑨1吨无人清扫设备技术参数要求
主要技术产品参数：
	项目内容
	基本技术参数

	设备尺寸（不含边刷和传感器，长×宽×高，mm）
	≤1700×1100×1100

	整备质量（kg）
	≤600

	最高速度（km/h）
	≥4.5

	爬坡度（%）
	≥12

	电池容量（kw∙h）
	≥7磷酸铁锂

	最高作业速度（km/h）
	≥3

	最小转弯半径(mm)
	≤1400

	清扫宽度（mm)
	≥1400

	垃圾箱容量（L）
	≥150

	清水箱容量（L）
	≥70

	清扫效率(㎡/h)
	≥5000

	通过宽度要求（mm）
	≤1800

	越障能力（mm）
	≥50

	越沟槽能力（mm）
	≥60

	是否支持远程OTA升级
	是


产品技术性能：
1、清扫宽度：具备不低于1.4米的清扫宽度，同时配备可灵活伸缩的边刷，当设备在狭窄路段作业时，可收缩扫刷，以此提升作业的灵活性与适应性。
2、作业速度：作业过程中，并可根据道路路况在0-3.6km/h范围内的速度连续自动调节。
3、续航能力：在满电状态下，综合作业时间不少于5小时。
4、制动优先：整车控制系统当制动信号和加速信号同时发生时，优先响应制动信号。
5、行车制动：具有完好的行车制动系统。
6、设备传感器配置：设备必须具备360度无死角的障碍物感知能力，包含激光雷达、视觉相机等传感器，能够有效识别行人、车辆、小型障碍物（如锥桶、石墩等），能稳定检测高度不低于12cm的低矮障碍物。
7、导航定位：支持北斗卫星或GPS、RTK和IMU组合定位，实现设备的精确定位，定位精度≤5cm。
8、自主作业：支持通过专用管理平台实现多设备协同作业调度，可自定义设置清扫计划，包括今日计划及循环计划。
9、调试接口:要求具备调试接口,预留USB2.0调试接口数量≥1个;网线接口≥1个。
10、显示屏：要求机身具备10寸以上多点触控电容式显示屏，分辨率≥1280*800
11、前照灯：支持环境亮度变暗，自动开启前照灯
12、自动驾驶系统功能要求
自动驾驶系统功能要求需至少具备以下自动驾驶功能：
（1）面对障碍物的识别及响应
（2）自动紧急避险
（3）停车
（4）最小风险策略
（5）动态驾驶任务干预及接管
13、清扫功能要求
（1）清扫功能：吸扫结合构造，设备通过扫刷收集垃圾，结合强力真空吸拾系统，实现路面常规干式或湿式清扫，有效回收颗粒物、树叶、纸屑等常见废弃物。
（2）贴边清扫：具备贴边清扫功能,扫刷离边间隙≤5cm。
（3）工作环境适应性：设备的工作温度范围为-10℃至45℃
（4）防护等级不低于IPX5，可在5级风、小雨（1小时内的雨量小于等于2.5mm的雨）、小雾、轻度雾霾等以下天气正常作业。
14、设备安全要求
（1）机械安全：设备前方装有保险杠，当接触障碍物时，设备立即停止运行。
（2）安全开关：具备≥2个紧急制动按钮，提升紧急情况的安全性。
（3）电气安全：具备漏电保护、过流保护、过压保护功能。充电接口设置防水、防触电保护装置，充电过程中出现异常自动切断电源。
（4）警示标识：设备前后方、侧面粘贴反光警示标识，作业时开启警示灯与语音提示功能，提示行人、设备注意避让，在设备明显位置标注安全操作说明与紧急停止按钮位置。
（5）作业区域管控：设备支持通过管理平台划定作业禁区、危险区域，当设备接近边界时自动减速并发出警示，若超出设定范围则立即停止作业，可设置作业时段，非工作时间禁止设备启动。
（6）系统安全：系统须具备完善的网络安全防护能力，防止被黑客攻击、恶意控制或数据窃取。设备运行数据、作业数据在传输与存储过程中采用符合国家密码管理要求的加密算法，防止数据泄露与篡改；
（7）数据备份：作业路线、作业班次、历史轨迹、统计数据等运营数据可在云控平台存储，存储期限不低于7天。
（8）数据接口：支持HTTP通用协议，采购人能够自行获取现有的智慧管理平台设备状态、设备位置、清扫路线等信息。
（9）设备须具备完善的多重安全系统，包括但不限于：感知系统（激光雷达、摄像头等）冗余、紧急制动系统（AEB）、远程紧急停机、声光警示装置、物理防撞机构（如碰撞条）等。
15、整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年。
16、为环卫企业管理者提供全面数字化支持，提升管理效率、降低运营成本，要求免费提供用车+运营+售后一体化城市智慧环卫管理系统平台，具有车辆监控、能耗管理、充电管理、驾评管理、维保预约等功能。（提供承诺书，并加盖投标人公章）。























二、采购包2标的清单
	采购包
	采购标的
	型号
	计量单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	2
	高位卸料水平式移动中转站压缩设备和除臭设备
	17立方米
	套
	11
	工业

	
	
	配套小型除臭设备
	套
	11
	

	
	地下水平式中转站压缩设备和除臭设备
	8吨
	套
	21
	

	
	
	配套小型除臭设备
	套
	21
	

	
	勾臂车配套移动压缩箱体
	17立方米
	套
	7
	


注:1）、设备安装必须与现状无缝对接，投标供应商自行勘察现场，符合采购人使用要求；2）、32个垃圾中转站明细
	序号
	所属镇街
	名称
	位置
	压缩设备型号

	1
	天泉湖镇
	王店垃圾中转站
	天泉湖镇工业集中区内
	地下水平式

	2
	天泉湖镇
	陡山垃圾中转站
	陡山村雄郢组
	地下水平式

	3
	天泉湖镇
	龙山垃圾中转站
	龙山社区向右过桥300米
	地下水平式

	4
	河桥镇
	河桥垃圾中转站
	河桥镇龙泉村
	垂直式

	5
	河桥镇
	仇集社区垃圾中转站
	河桥镇仇集社区
	垂直式

	6
	淮河镇
	明祖陵龚庄中转站
	盱仁路边
	地下水平式

	7
	淮河镇
	明祖陵街道中转站
	加油站对面
	垂直式

	8
	淮河镇
	杨嘴中转站
	老杨嘴小学旁边
	地下水平式

	9
	淮河镇
	镇区中转站
	镇区污水处理厂旁
	地下水平式

	10
	管仲镇
	兴隆垃圾中转站
	兴隆社区大寨路
	垂直式

	11
	管仲镇
	姬庄垃圾中转站
	姬庄社区王咀路
	地下水平式

	12
	鲍集镇
	鲍集镇铁佛垃圾中转站
	邓圩东侧
	地下水平式

	13
	鲍集镇
	鲍集镇环卫中转站
	鲍集污水厂旁边
	地下水平式

	14
	官滩镇
	官滩镇垃圾中转站
	盱眙县官滩镇古河漕西侧
	地下水平式

	15
	穆店镇
	穆店镇新垃圾中转站
	过山通道北侧
	地下水平式

	16
	穆店镇
	穆店镇垃圾中转站
	过山通道南侧
	垂直式

	17
	黄花塘镇
	岗村垃圾中转站
	岗村社区大连庄
	地下水平式

	18
	黄花塘镇
	旧铺垃圾中转站
	旧铺社区黄营组
	地下水平式

	19
	马坝镇
	马坝镇镇区垃圾中转站
	盱眙县马坝镇涧边路
	垂直式

	20
	马坝镇
	马坝镇工业园区垃圾中转站
	盱眙县马坝镇西工业园区
	地下水平式

	21
	马坝镇
	马坝镇云山垃圾中转站
	盱眙县马坝镇东阳山西侧
	地下水平式垃圾压缩机

	22
	马坝镇
	马坝镇桥北垃圾中转站
	马坝镇卧龙村委会旁
	地下水平式垃圾压缩机

	23
	马坝镇
	马坝镇观音寺垃圾中转站
	盱眙县马坝镇观音寺
	垂直式垃圾压缩机

	24
	桂五镇
	桂五镇东中转站
	桂五镇花元村
	地下水平式

	25
	桂五镇
	桂五镇西中转站
	桂五社区
	地下水平式

	26
	古桑街道
	古桑街道垃圾中转站
	盱眙县疏港路
	地下水平式

	27
	盱城街道
	林园路中转站
	盱眙县金源南路
	垂直式

	28
	盱城街道
	淮河东路中转站
	盱眙县淮河东路
	垂直式

	29
	盱城街道
	天鹅湖中转站
	盱眙县天鹅湖路
	垂直式

	30
	盱城街道
	宝积山路垃圾中转站
	盱眙县城区宝积山路
	地下水平式

	31
	盱城街道
	泽兰路中转站
	盱眙县石牛村前洼组18号
	地下水平式

	32
	太和街道
	工五路中转站
	洪武大道新城市广场北门
	垂直式


采购包2技术参数要求
①高位卸料水平式移动中转站压缩设备
技术参数要求
1、设备综合要求：
整个垃圾压缩设备由压缩腔及压缩头、料斗举升装置及连体式料斗、压缩垃圾存储部分、后门及密封系统、液压系统、控制系统组成。
2、压缩腔及压缩头要求：
2.1、压缩头在压缩腔内为无导轨、小间隙、水平式运动；压缩腔后部应有排污口，采用消防接头密封。
2.2、压缩头和压缩腔材料采用高强度耐磨钢，其屈服强度大于等于1200MPa，硬度大于等于450HBW。
2.3、压缩室设置检修门，以便清理压缩腔内残留的污水及污泥。检修门需采用把手式结构（或压杆式机构）以保证检修门的密封性。
3、料斗举升装置及连体式料斗：
3.1、设备的料斗采用连体式结构，放下时用于收集车倒料，盖起时为压缩腔上盖。
3.2、料斗有效宽度2100mm±50mm，容积2.8m³±0.2m³。
4、压缩垃圾存储部分：
4.1、侧边板为整板制作，无外漏加强筋。
4.2、压缩垃圾存储部分的有效装载容积大于等于17m³。
4.3、压缩垃圾存储部分的整体造型为倒锥体，倒料口大于压缩口，保证垃圾可以依靠自重完全倾倒出箱。
4.4、压缩垃圾存储部分需设置箱体内部泄压及排污功能（二合一功能），可以减低箱体内部压力以及将箱体后部污水有序排入压缩腔内部。
5、后门及密封系统：
5.1、后门为整板制作，无外漏加强筋。
5.2、后门锁紧采用从车厢可卸式垃圾车取力的液压锁紧装置锁紧，可在驾驶室内进行开门、倾倒、锁门的所有作业。
5.3、后门密封可靠，采用可产生双道迷宫式密封线的密封件。
6、液压系统要求：
6.1、液压系统关键元器件：选用优质元器件。
6.2、液压系统中压缩油缸确保其耐腐蚀性，以保证使用寿命
6.3、液压系统原动机采用不大于5.5KW的380V三相交流电机。
6.4、液压系统可加装液压油自动加热装置。
6.5、增加推头辅助卸料装置，保证清理干净卸料时残留的垃圾。

7、控制系统要求：
7.1、控制系统采用微处理器控制原理。
7.2、控制系统关键元器件:编程微处理器PLC、触摸屏显示器、各类继电器、保护器、变压器、各类连接器、换向器具插座等均需采用优质元器件。
7.3、控制系统能够实现装载量分段指示及满载警示功能；具有紧急停机功能；具有压缩头强制回退功能。
7.4、控制系统能够实现设备故障自动报警、诊断功能，报警诊断故障类型应包括：探头故障、电机过载、油温过高、相序错误、紧急停止、油压过低等。
7.5、显示器可显示系统的工作压力，压头前进与后退情况及设备压缩工作时间计时。
7.6、设备至少具备两种可在使用过程中互换的操作方式，以增加设备使用的可靠性，降低因操控装置故障导致停机的可能性。
8、其它结构要求：
8.1、垃圾集装箱的拖箱装置应符合1570mm±5mm的拉臂车配套标准。
8.2、垃圾集装箱的底梁应符合1060mm±5mm的拉臂车装载标准。
9、设备的防腐处理工艺要求：
设备的所有钢制部件应经过严格的防腐处理，应采用高压喷丸除锈工艺；采用优质耐磨防腐底漆及优质高耐候性面漆喷涂。箱体表面要求采用高光油漆进行喷涂，高光度≥90°。
10、设备参数要求：
	序号
	项目内容
	参数要求
	备注

	10.1
	功能参数要求
	▲设备垃圾处理能力（m³/h）
	≥120
	1-10项参数需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告（投标时提供检测报告原件或复印件加盖制造商公章）予以说明

	10.2
	
	▲压缩机最大压缩力（KN）
	≥340
	

	10.3
	
	▲压缩腔有效容积（m³）
	≥3.5
	

	10.4
	
	▲压缩循环时间（s）
	≤40
	

	10.5
	
	▲压缩头单行程压缩量（m³）
	≥1.5
	

	10.6
	
	▲吨垃圾耗电量（KWh/T）
	≤0.28
	

	10.7
	
	▲压实密度（t/m³）
	≥0.8
	

	10.8
	
	▲电机功率（kW）
	≥5.5
	

	10.9
	
	设备的绝缘电阻(MΩ)
	≥500
	

	10.10
	
	▲料斗举升机构满载时任意工作位置停止15min油杠杆沉降量(mm)
	≤10
	


11、采购安装必须与现状无缝对接，投标供应商自行勘察现场，并把该费用综合考虑进投标报价中。
②地下水平式中转站压缩设备
1、项目采购基本内容
水平预压垃圾压缩设备垃圾压缩设备日处理量≥100吨以及配套附属工程。
注：采购安装必须与现状无缝对接，投标供应商自行勘察现场，并把该费用综合考虑进投标报价中。
2、技术参数及总体要求
水平预压垃圾压缩设备分为：压缩仓、受料仓、液压仓、压缩装置、前闸门、上压门、举升装置、自动平衡系统、液压系统、电器控制系统、保险装置及排污装置。
2.1压缩机
▲2.1.1、主机材质：侧板、底板、压头采用≥12mm钢板且材质不低于NM450制作。
▲2.1.2、整机大梁、立柱采用H型钢、Q235方管及Q355钢板组成，保证整体结构的强度、刚度和稳定性。垃圾压缩设备所用120×120×5mm方管材质不低于Q235，12mm钢板材质不低于NM450，上述两种材料母材抗拉强度检测结果为合格。
▲2.1.3、额定压缩力（T）≥100。
2.1.4、单机重量（T）≥15。
2.1.5、单机日处理能力（T）：≥100。
▲2.1.6、垃圾块成型密度(kg/m3)≥750。
▲2.1.7、垃圾块成型尺寸（mm）长*宽*高：（3000-3500）*1980*1300(8吨汽车可一次装车完成)。
▲2.1.8、压缩机噪声（dB）：<80。
2.1.9、压头压缩到极限位置设置自动保险装置。
2.1.10、整机的表面采用防腐工艺进行防腐处理。
2.1.11、箱体具有专门的污水收集槽，可实现污水密闭化收集和有序排放，通过排水管道排入室外沉淀池，减少恶臭源头。
2.1.12、卸料斗能满足各种垃圾收集车一次性卸完。
2.1.13、采用PLC可编程控制器及HMI人机界面。PLC控制维护简单方便；HMI应用实现设备运行状态及垃圾压缩情况。控制设有自动和手动切换，方便操作。系统可自动记录垃圾压缩的时间和体积，方便识别和统计。控制按钮相互连锁，防止误操作。
▲2.1.14、垃圾压缩设备所用涂装采用水性聚氨酯面漆适用于金属材质NM450，检测结果为合格。
▲2.1.15、垃圾压缩设备所用涂装采用水性环氧富锌底漆适用于金属材质NM450，附着力检测结果为合格。
2.1.16、需与各城乡现有转运车辆匹配（现有车辆型号、尺寸、接口请与采购人联系）。

2.2液压系统
2.2.1、具有双向压榨压缩两套液压装置。
2.2.2、具有四根主油缸：一根上压油缸、三根平推油缸。
2.2.3、箱体举升时须设置四根油缸，能自动起到上、下平衡作用。
2.2.4、主压缩油缸最大行程（mm）：≥5000。
2.2.5、单机油泵功率(kW)：≥15。
2.2.6、具有超负荷保险装置。
2.2.7、液压系统最大压力≥22Mpa。
2.2.8、组合泵压力（Mpa）：高压≥22；低压≥10(可调、可保压)。
2.2.9、在额定压力下液压系统无外渗漏油现象。
2.2.10、液压机构密封部件必须采用优质品牌，液压件采用知名品牌。
2.2.11、油箱容积（L）≥1000。

2.3电控系统和操作柜
2.3.1、采用电控液压传动，自动控制。
2.3.2、电器控制采用PLC可编程控制模块输入操作程序，可完成各项压缩、提升、装车等的所有动作。
2.3.3、具有垃圾压满后指示功能。
2.3.4、紧急事件时急停功能。
2.3.5、压缩推头处于任意位置的强退功能。
2.3.6、故障警示功能。
2.3.7、电器控制柜采用不锈钢制作，柜门须有钥匙开闭。
2.3.8、电器操作柜面板上须设置压缩机每个动作的操作按钮和报警指示按钮。
2.3.9、电器控制采用24V控制电压，符合国家有关安全规定。
2.3.10、电器控制柜面板需设置罩盖，并能上锁。
2.3.11、能够控制压缩垃圾包块的长度，在操作显示屏上具有先进的垃圾长度显示功能。避免过短、过长导致垃圾外溢和尾部吊挂，以满足各类转运车辆的装箱要求；
③喷淋除臭系统技术参数及性能要求
1、前端降尘除臭系统
前端降尘除臭系统由控制系统、储液箱、管道、喷头等组成。
2、降尘喷口应安装在卸料口周边附近，喷头喷射水雾成圆锥形区域，可覆盖整个卸料口。
3、系统既可单独喷射自来水降尘，也可喷射自来水与植物除臭液的混合液进行降尘、除臭。
4、主要结构要求：储液箱、喷口均为不锈钢材料制作，管道采用PVC材质。
5、空间喷淋除臭系统
采用空间雾化除臭系统进行转运站内扬尘控制和异常臭味的有效清除，包括控制装置、压力泵、溶液输送装置、雾化喷嘴装置、溶液过滤装置等单元组成。
具体配置及性能要求如下：
6、压缩机作业面雾化喷头，雾化效果好，有防堵塞、结垢措施；
7、主控制箱：采用PLC控制；设备的加药箱与混药箱采用集成一体化设计，能实现自动配液，并提供产品实物照片
8、喷嘴能分组或全部工作；
9、主要技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	9.1
	除臭范围
	卸料大厅、压缩装箱作业区

	9.2
	主控箱柜体
	材质：SUS304不锈钢

	9.3
	药剂
	1） 除臭剂应釆用植物提取液或生物除臭液；
2）免费提供一年的药剂使用。

	9.4
	输送泵
	1）	流量≥20L/min；
2）	功率≤3kW；
3）	压力≥100bar。

	9.5
	高压管路
	采用PVC管路



④、其他要求
1、投标供应商须自行至采购单位考察现有设备，并在投标文件中提供拟投标设备必须与现有设备场地无缝对接的承诺。（提供承诺函）
2、压缩设备质量保修期壹年。
3、投标人需编制垃圾中转站设备改造设计方案、包含但不限于项目现状了解分析、场地设备布置方案、3D效果图、垃圾中转站房屋内布局平面图、垃圾中转站房屋立面图等。
4、投标人编制的售后服务实施方案需包含报修响应时间、备品保障、定期巡检等内容。
5、货物交货地点统一由采购人指定目的地。
6、培训计划，培训时间为货到后不得超过15个工作日。
7、标“▲”项技术参数以检测报告中内容为准，提供具有的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，送检单位需为投标人或设备生产商。未按要求提供或少提供证明材料不得分。
8、付款方式：付款前,每类设备由第三方有检测机构抽检三至五套，按照招标文件要求进行抽检验收，验收合格，出具验收检测报告，如两次验收不合格，甲方有权退回全部设备，赔偿甲方经济损失，扣除履约保证金。
9、原有旧组件由中标人拆卸并运送至采购人指定地点。
10、货物到实施地点至安装验收合格之前，由乙方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的一切责任与经济损失由乙方承担。
11、设备安装须按实施方案进行，涉及基础配套设施项目乙方必须定期向甲方汇报项目进度，涉及隐蔽工程，在将被下一工序所封闭前，乙方须通知甲方现场进行查勘确认。
12、设备安装及施工时，乙方必须做好各项安全防护措施，确保安全施工、文明施工，若发生意外事故及其他安全等责任事故安全事故，全部责任与经济损失由乙方承担，与甲方无关。涉及到的费用均含在本次报价中，中标后采购人不因此部分内容作任何价格的调整。










三、采购包3标的清单
	采购包
	采购标的
	型号
	计量单位
	数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	3
	吸粪车（新能源）
	4.5吨
	辆
	1
	工业

	
	垃圾箱勾臂车（燃油）
	25吨
	辆
	7
	

	
	压缩式吊桶车（燃油）
	12吨
	辆
	11
	

	
	洗扫车（新能源）
	4.5吨
	辆
	2
	


注：新能源车须配备充电桩，根据采购人要求在指定地点安装。
























采购包3技术参数要求
①吸粪车（新能源）4.5吨
	序号
	参数名称
	技术指标

	1
	功率（KW）
	≥80

	2
	▲外形尺寸长(mm)
	≥5060

	3
	▲外形尺寸宽(mm)
	≥1660

	4
	▲外形尺寸高(mm)
	≥2200

	5
	▲车辆总质量(Kg)
	≤4495

	6
	▲额定载质量(Kg)
	≤1635

	7
	▲车辆整备质量(Kg)
	≥2500

	8
	★接近角（°）
	≤20

	9
	★离去角（°）
	≤20

	10
	轴距(mm)
	≥2700

	11
	前悬（mm）
	≥1090

	12
	后悬（mm）
	≥1120

	13
	最高车速（km/h）
	≥90



注、1）以上技术参数提供国家工信部公告查询数据截图以及查询网址链接。
2）新能源车整车三电（电池、电机和电控系统）安全可靠，质保期不小于8年；

产品主要性能要求：
1、整车为专用纯电动吸污作业设备，可实现污水的抽吸、转运作业。
2、配备耐磨吸污管，采用快速接头连接方式。
3、配备防溢保护装置，可有效防止污水倒灌、罐体吸满溢液，规避真空泵损坏风险。
4、吸污口、排污口均采用刀阀或球阀结构，密封性能优异。
5、罐体配备液位显示装置，液位状态直观可视，便于实时掌握储污量，且拆装清洗维护便捷。
6、可实现一键即可完成吸污的作业流程。








②垃圾箱勾臂车（燃油）25吨
	序号
	参数名称
	技术指标

	1
	▲整车总质量（kg)
	≥25000

	2
	▲整备质量（kg)
	≤11400

	3
	▲额定载质量（kg)
	≥13400

	4
	▲整车外廓尺寸长(mm)
	≥8500

	5
	▲整车外廓尺寸宽(mm)
	≥2500

	6
	▲整车外廓尺寸高(mm)
	≥3050

	7
	发动机功率(kW)
	≥230kW

	8
	接近角(°)
	≥18

	9
	离去角(°)
	≥19

	10
	前悬(mm)
	≤1480

	11
	后悬(mm)
	≤1295


注、以上技术参数提供国家工信部公告查询数据截图以及查询网址链接。

产品主要性能要求:
1、车辆应配备减震座椅，全浮式驾驶室悬置，电动玻璃升降，遥控中控锁，冷暖空调，提升驾驶人员舒适度。
2、钩头、导向滚轮等关键部位采用高强度精铸件，提高安全性和延长使用寿命。
3、自锁保护：设有接近开关，各动作关联互锁，作业安全无忧。
4、防止翘头：尾部设置后支撑结构，确保钩箱作业不翘头，安全可靠。
5、缓冲回落：电路控制液压系统中的缓冲阀，使箱体能平缓回落，避免刚性冲击。














③压缩式吊桶车（燃油）12吨
	序号
	参数名称
	技术指标

	1
	发动机功率（kW）
	≥120

	2
	最高车速（km/h）
	≥90

	3
	▲外形长（mm）
	≥7640

	4
	▲外形宽（mm）
	≤2280

	5
	▲外形高（mm）
	≥2780

	6
	▲总质量（kg）
	≤11995

	7
	▲整备质量（kg）
	≤7320

	8
	▲额定装载质量（kg）
	≥4480

	9
	轴距（mm）
	≤3800

	10
	准乘人数（人）
	≥3

	11
	接近角（°）
	≤21

	12
	离去角（°）
	≤12

	13
	前悬（mm）
	≤1250

	14
	后悬（mm）
	≤2280


注、以上技术参数提供国家工信部公告查询数据截图以及查询网址链接。

产品主要性能要求:
1、车厢采用圆弧流线型造型，整体电泳处理。
2、车辆采用双污水收集箱，防止泄漏和二次污染。
3、车辆采用小压力角平推型推板，动作顺滑，可实现双向压缩。
4、填装器滑板缸外置，滑道结构带嵌入滑块，带动作反转功能，耐磨损，寿命长。
5、驾驶室内配置CAN 通讯控制面板；驾驶室（外）后部配置手动控制多路换向阀手柄。
6、设置紧急制动按钮，保证作业及检修安全，保证垃圾压填机构在任何状态或任何位置停止。










④洗扫车（新能源）4.5吨
	序号
	参数名称
	技术指标

	1
	▲总质量(Kg)
	≥4495

	2
	▲整备质量(Kg)
	≥4230

	3
	▲额定载质量(Kg)
	≤150

	4
	★轴距(mm)
	≤3000

	5
	▲外形长(mm)
	≥5390

	6
	▲外形宽(mm)
	≤1900

	7
	▲外形高(mm)
	≤2500

	8
	★接近角(°)
	≤17

	9
	★离去角(°)
	≤16

	10
	最高车速
	≥90

	11
	驾驶室准乘人数
	2

	12
	发动机功率（kW）
	≥100

	13
	前悬(mm)
	≥1115

	14
	后悬(mm)
	≥1420



产品主要性能要求：
1、清扫机构、侧喷杆具备自动避障功能，延长清扫机构及侧喷杆使用寿命长。
2、驻车洗扫作业自启停功能，智能、节能，配备手持喷枪清洗功能。
3、车辆风机.油泵.高压水泵采用三电机直驱技术，作业更高效。
4、具有吸嘴前翻盖+翘吸功能：吸嘴右前挡板增加翻盖功能，同时吸嘴可整体翘起，北方落叶季节，轻松吸拾树叶，不堵塞吸嘴。
5、一体化瓦楞全不锈钢楞水箱结构简单，防腐蚀，坚固耐用。
6、采用环卫专用纯电动底盘，整车布置、冷却系统等一体化设计，性能优良、驾乘舒适、操作体验好。
7、具有防抱死系统。








[bookmark: OLE_LINK473]四、商务要求（适用各个包）
（一）货物要求
1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。
2、报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。
3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。
[bookmark: OLE_LINK466]4、凡是国家强制3C认证目录中的车辆，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件或全国认证认可信息公共服务平台网站截图送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。（提供承诺书，并加盖投标人公章）
（二）包装和装运
1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）。
（三）安装、检验与质量保证
1、安装
（1）如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。
（2）中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。
2、验收依据
（1）验收标准：中标人提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和中标人承诺的其它指标，并由采购方验收通过。
（2）中标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人将对设备的数量、品质进行逐项检查；
（3）验收以最终采购人及相关部门（如有）验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由中标人提供货物保修文件。
3.验收要求
[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK249]（1）中标人必须严格按照投标时所投原产品品牌进行供货，提供货物绝不低于投标和招标文件规定的规格和材质要求，验收时将逐项核对货物的技术、服务、安全标准，验收结果须经采购人确认。
（2）在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知中标人并提出索赔。
（3）验收组织与费用承担
本项目履约验收工作，采购人有权组织行业专家、具备法定资质的第三方检测机构共同参与验收，出具正式检测验收报告。首次验收、初次第三方检测、专家劳务、检测采样、设备检测、相关费用由招标人承担。若因中标人供货货物不符合国家规范、招标文件及合同标准，验收判定不合格，后续复检、二次验收产生的所有重复检测费、专家费、现场配套费用均由中标单位承担。
4、质量保证
（1）中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
（2）履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。
（3）若货物验收时货物质量不能满足要求，采购人有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。
[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK137]（四）售后服务
1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，新能源车整车质保期壹年，三电质保期八年；燃油车整车质保期壹年；中转站设备和其他设备质保期壹年（投标文件另有质保承诺的除外）。质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283]2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购人的损失，由中标单位负责，采购人应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。（提供承诺书，并加盖投标人公章）
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK79]3、中标单位应派专业技术人员免费为采购人进行操作及业务功能培训，提供详细培训计划，内容包括工作原理、操作方法、日常维护保养及常见故障排除方法，并确保培训考核通过率不低于85%。
[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK142]4、中标单位应派专业运维人员建立标准化预防体系，涵盖事前预防、动态排查、提前预警、全员可控；重点核查设备运行、器材完好及线路状态，发现一般故障24小时内、重大故障72小时内解决，每季度开展1次专项深度隐患排查，每年组织1次全域风险大排查，切实保障基础运行。
5、专业售后人员配备
[bookmark: OLE_LINK219]中标单位应配备至少一名专业售后人员负责车辆、设备日常保养、故障维修维护与易损件更换、建立车辆、设备及配件维保台账，管理备品备件，配合第三方检测工作。
（五）供货时间: 
采购包1：合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
采购包2：合同签订生效后40天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
采购包3：合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；
（六）供货地点:淮安市盱眙县行政区域内采购人指定地点。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]（七）付款方式:合同签订后10日内支付合同款项的40%作为预付款，余款待货物交付、调试、经验收合格并提供全额发票后一次性付清；（3个采购包通用，涉及车辆和无人洗扫设备的采购包，需完成车辆保险，上牌等手续，符合正常道路行驶使用并验收合格后付清）
五、其他要求：
1、项目属性:货物类项目。
2、核心产品
	采购包号
	[bookmark: OLE_LINK456][bookmark: OLE_LINK457]核心产品

	1
	12吨压缩式吊桶车（新能源）

	2
	8吨地下水平式中转站压缩设备

	3
	12吨压缩式吊桶车（燃油）


3、进口产品投标
	采购包号
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否






第六章   投  标  文  件


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6]项 目 名 称：


项 目 编 号：


采购包*


投标人名称：（加盖CA电子公章）



日       期：    年    月    日



一、投标函
（采购人名称）:
关于（项目名称）采购项目（采购包*）（项目编号:     ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。
投标人名称（加盖CA电子公章）:             
地址:             邮编:             
电话:             传真:             
日期:       年     月     日

[bookmark: OLE_LINK5]二、开标一览表

	项目名称
	

	采购包号
	采购包*

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	核心产品
	


[bookmark: _Toc136924766][bookmark: _Toc157775459]
投标人：  （加盖CA电子公章）

日  期：       年      月      日
[bookmark: _Toc157775468]













三、投标分项报价表（采购包*）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



投标人：  （加盖CA电子公章）

日  期：       年      月      日
备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、上牌、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
[bookmark: OLE_LINK1]四、技术要求响应及偏离表（采购包*）
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	.......
	.......
	
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

投标人:（加盖CA电子公章） 

日期：       年      月      日

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。
（3）如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]五、商务要求响应及偏离表（采购包*）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	投标人的承诺或说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……

投标人:（加盖CA电子签章）

日期：       年      月      日














六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1、提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2.投标人须具有在有效期内的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照（提供营业执照扫描件并加盖CA电子签章）。
3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
[bookmark: _Toc157775454]





七、综合评分时投标人需提供的证明文件
（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）



八、示范格式

示范格式一
法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）（采购包*），签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
投标人:    （加盖CA电子签章）     
日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。





示范格式二
授权委托书
致（采购人）:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身份证:                联系方式:       
兹委托受托人          代表我公司参加（采购人名称）组织的（项目编号:        ）（项目名称）采购项目（采购包*）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


投标人:     （加盖CA电子签章）    
日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。



示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致（采购人）:
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:      ）（项目名称）采购项目（采购包*）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人:     （加盖CA电子签章）
日期:       年      月      日







示范格式四
企业声明函（货物类）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（采购包*）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人:        （加盖CA电子签章）     
日期:        年      月      日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致（采购人）:
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）（采购包*）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （加盖CA电子签章）     
日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。





示范格式六
关于符合本国产品标准的声明函（采购包*）
致（采购人）:
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：  
日期：   年   月   日
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                  
地址：                             邮编：                     
联系人：                      联系电话：                      
授权代表：                                                    
联系电话：                                                    
地址：                         邮编：                         
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                              
质疑项目的编号：                         包号：               
采购人名称：                                                  
采购文件获取日期：                                            
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                   
事实依据：                                                    
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                       
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

























投标时无需提供
政府采购廉政监督承诺书
（采购人与采购代理机构版）
一、采购人承诺
1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。
[bookmark: _Hlk174982067]2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，严禁超标准、无预算或超预算采购。
3.公平、公正择优选择采购代理机构，严格执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事。
4.选择合理的采购方式，应当采用公开招标方式的，不得擅自采用其他方式采购。不化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购，不擅自改变采购方式。
5.不索取、不收受采购代理机构赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品，不参加采购代理机构组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购代理机构报销应当由个人承担的费用，以及获取其他不当利益。
6.不干预和插手政府采购活动，不利用职权或者职务上的影响，为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在政府采购方面打招呼，谋取利益。
7.不与采购代理机构、供应商恶意串通。与供应商有利害关系，主动申请回避。
8.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明。不泄露标底和评委名单。
9.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。
10.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。
11.如违反以上承诺，愿依照相关法律法规接受处理并承担相应的法律责任。
二、采购代理机构承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购、代理机构管理以及廉洁从业的各项规定。
2.不向采购人行贿或者采取其他不正当手段获取政府采购代理业务、谋取非法利益。
3.认真执行双方签订的委托代理合同文件，自觉按合同办事，不超越代理权限。
4.不为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询，不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。
5.不参加采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
6.依法抽取评审专家，不向评审专家作倾向性解释或者说明，不泄露标底和评委名单。
7.不与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
8.对开标、评审活动全程录音录像，对每项采购活动的采购文件妥善、完整保存。
9.如违反相关法律法规，提供真实情况，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。
采 购 人（盖章）：                      采购代理机构（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字）：          单位负责人或授权代表（签字）：
日 期：  年  月  日                     日 期：  年  月  日   








投标时无需提供，中标后需提供
政府采购廉政监督承诺书
（采购人与中标、成交供应商版）
一、采购人承诺
1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。
2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。
[bookmark: _Hlk174982092]3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。
4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。
5.不恶意串通操纵政府采购活动。
6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。
7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。
8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。
10.如违反以上承诺，愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。
二、供应商承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。
2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。
3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。
4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
5.不提供假冒伪劣产品。
6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。
7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。


采购人（盖章）：                    中标、成交供应商（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字）：       单位负责人或授权代表（签字）：
日期：  年  月  日                   日期：  年  月  日


政府采购履约验收书(货物类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□    否□
	分期（段）情况
	共分     期（段），此为第    期（段）验收

	验收时间
	
	验收
地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、
数量及外观质量
	技术、性能指标
	运行状况及
安装调试
	质量证明文件
	售后服务承诺
	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□
	合格□
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和
改进意见
	

	最终结论
	合格□              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：     负责人：    （采购代理机构公章）
	经办人：     负责人：    （采购人公章）

	供应商确认：                                    （单位公章或授权代表签字）


说明:1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。
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