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第一章  磋商邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0343
2.项目名称：南京鼓楼医院研究型智慧病房终端及配套软件
3.预算金额：94.31万元
4.最高限价：94.31万元
5.采购需求（简介）：本项目以研究型病房场景为核心，依托物联网感知、大数据分析与边缘计算技术，打通患者生命体征监测、医护服务调度、病房环境管控、医疗物资管理等多个分散的业务环节，构建全链路智能化的病房服务体系。在降低医护人员非必要工作负荷、减少人为疏漏风险的同时，大幅提升患者住院期间的服务响应效率与就医体验，最终实现病房临床服务的精细化、高效化与人性化升级。（详细内容见本磋商文件第四章） 
6.合同履行期限：30天
7.本项目不接受联合体参加磋商。
8.本项目不接受进口产品。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交响应文件截止时间
    2026年11月3日14时00分（北京时间）。
五、公告期限
公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他事宜
1.本次磋商不收取磋商保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子响应文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、供应商资格要求、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：张老师，收件地址：南京市玄武区双龙巷5号4楼410，联系电话：025-83105006。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次磋商联系方式
1.采购人
名  称：南京鼓楼医院          
地  址：南京市鼓楼区中山路321号    
联系人：张老师 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-83105006 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：陈先生 
联系电话：025-68505719 


第二章  供应商须知
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称“磋商”）方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1 满足采购公告对供应商资格要求。
2.2 满足磋商文件规定的实质性要求。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。
5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7.磋商文件的澄清或修改
7.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或修改的内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、响应文件的编制
8.响应文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.响应文件构成
9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价表、分项报价表、响应及偏离表、磋商响应函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的磋商文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838]10.磋商报价
10.1 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。
10.2 供应商应按照磋商文件规定完整、准确填报磋商报价表和分项报价表，否则作为无效响应。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]11.响应及偏离表
11.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.磋商响应函和授权委托书
12.1 供应商应按照磋商文件规定完整、正确填报磋商响应函和法定代表人授权委托书，否则作为无效响应。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]13.磋商有效期
13.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件，其磋商响应将被拒绝。
14.磋商有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _GoBack]四、响应文件的递交、撤回和修改
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]15.响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]15.1 供应商应在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。提交响应文件截止时间后上传的响应文件将被拒绝。
15.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第22.1条规定做无效响应处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]16.响应文件的撤回和修改
16.1 响应文件的撤回
16.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。
16.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
16.1.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
16.2 响应文件的修改
16.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改。
16.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
17.响应文件解密
17.1 供应商应当在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
18.评审
18.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。
18.2 磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
19.评审过程的保密与公正
19.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
19.2 供应商不得以任何方式影响评审过程。
19.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]20.评审过程中的澄清
20.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
20.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。
20.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]21.响应文件的审查
21.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
21.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
21.4 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.5 异常低价审查
21.5.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：
（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；
（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×50%；
（3）报价低于采购项目最高限价50%的，即报价<采购项目最高限价×50%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.5.2磋商小组启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。
22.无效响应
22.1 无效响应情形
22.1.1 未在磋商文件规定时间内上传电子响应文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定的时间内成功解密电子响应文件。
22.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者报价（磋商文件另有约定的除外）。
22.1.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。
22.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 磋商小组按照本磋商文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
22.1.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
22.1.10 供应商串通响应。
22.1.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
22.2 有下列情形之一的视为供应商串通响应：
22.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。
22.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
22.2.5 不同供应商的响应文件相互混装。
22.2.6 不同供应商的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
23.磋商程序及采购活动终止
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]23.1 磋商程序
23.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
23.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
23.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
23.2 采购活动终止情形
23.2.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。
23.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
23.2.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。
23.2.4 除本磋商文件第二章第23.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。
23.2.5 法律法规规定的其他应当终止情形。
六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]24.确定成交单位
24.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。
24.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
24.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
24.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
24.4.1 提供虚假材料谋取成交。
24.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
24.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
24.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
24.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]25.成交通知书
25.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
25.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
26.签订合同
26.1 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
26.3 磋商文件不允许分包或允许分包但供应商未在响应文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，成交供应商不得进行分包，否则采购人有权取消成交供应商成交资格或终止合同；磋商文件允许分包但供应商未按磋商文件要求和响应文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消成交供应商成交资格或终止合同。成交供应商存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
26.4成交供应商不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其成交资格或终止合同。转包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
26.5 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
27.标的物的追加
27.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
28.政府采购履约资金扶持政策
28.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
28.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
29.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
30.供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第32条、第33条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
30.1 对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
30.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
30.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
32.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
33.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见磋商文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。
34.以下情形的质疑不予受理：
34.1 超出政府采购法定期限的质疑；
34.2 属于第31条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；
34.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
35.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
36.促进中小企业发展
36.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
36.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
36.3 在服务采购项目中，供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。
36.4 评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
36.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
36.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
36.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
37.节能产品和环境标志产品
37.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
37.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
37.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
38.绿色采购
38.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。磋商文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
38.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。磋商文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
38.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
38.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
39.创新产品采购
39.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
40.网络产品、市场准入类产品采购
40.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
40.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
41.实施本国产品标准及相关政策
41.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
41.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
41.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
41.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
41.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
42.数据交易说明
数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。
数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。
数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。
数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。



第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。
1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的磋商文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。
三、技术资料
3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除磋商文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。
8.1.3 满足合同约定支付条件且预算资金下达后，甲方收到乙方发票10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额
 0.01% 的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.01% 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 0.1 %。
11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5% 的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）
    如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]
第四章  采购需求
一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
本项目以研究型病房场景为核心，依托物联网感知、大数据分析与边缘计算技术，打通患者生命体征监测、医护服务调度、病房环境管控、医疗物资管理等多个分散的业务环节，构建全链路智能化的病房服务体系。在降低医护人员非必要工作负荷、减少人为疏漏风险、保障患者隐私、数据安全、信息安全的同时，大幅提升患者住院期间的服务响应效率与就医体验，最终实现病房临床服务的精细化、高效化与人性化升级。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
3、 项目清单
    
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	产品类型
	单价上限
（元）
	中小企业划分标准
所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品（如有）

	1
	智慧病房综合管理平台
	1
	套
	主要产品
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	2
	床旁交互终端软件
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	3
	护理白板子系统
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	4
	护理电子白板
	1
	台
	
	20000
	工业
	货物
	

	5
	护士站管理机
	1
	台
	
	8500
	工业
	货物
	

	6
	液晶走廊双面显示屏
	2
	台
	
	12000
	工业
	货物
	

	7
	病房门口机
	15
	台
	
	4500
	工业
	货物
	

	8
	床旁交互终端
	30
	台
	
	5400
	工业
	货物
	

	9
	悬臂支架
	30
	台
	
	1800
	工业
	货物
	

	10
	床头屏（标准版）
	26
	台
	
	1800
	工业
	货物
	

	11
	输液监控
	10
	台
	
	3500
	工业
	货物
	

	12
	毫米波雷达边缘计算节点
	1
	台
	
	55000
	工业
	货物
	

	13
	无线AP
	15
	台
	
	4200
	工业
	货物
	

	14
	毫米波雷达
	30
	台
	
	2700
	工业
	货物
	

	15
	智能手表
	5
	台
	
	2000
	工业
	货物
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK7]SAAS（病区智能健康监护系统） 
	1
	套
	
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	17
	床头屏（多参数监护仪）
	4
	台
	
	8000
	工业
	货物
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
[bookmark: _Toc120614281]（一）技术要求
[bookmark: _Hlk242346752]1、智慧病房综合管理平台
（1）综合管理平台：采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，支持不同账户远程访问系统管理平台；支持多系统集成于同一管理平台，包含医护对讲系统、物联网管理系统、护理大屏系统、床旁交互系统等以及第三方集成平台（如生命体征、输液监测和院内定位等），实现互联互通功能统一管理。支持系统间的互联互通、数据采集融合功能。
    （2）多种操作系统部署：支持包括但不限于Linux 、Ubuntu、等国产操作系统；多种数据库部署：支持包括但不限于人大金仓等国产数据库。
（3）双重容错保障机制：一是支持双机热备功能，平台可同时部署在2台或2台以上的服务器上，当一台服务器宕机后，其余服务器可继续运行，保障整个系统继续正常使用；二是支持服务器与前端设备功能流转，系统可主动监测服务器的工作状态，一旦发现服务器宕机、停电和重启等故障，能够迅速做出响应，并将服务处理转移至前端设备，以保障系统的正常呼叫对讲。（需提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（4）账户登陆：可通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应权限的功能模块;支持记住账户密码、动态验证码功能。
（5）床位详情：支持对每一个床位详情进行查看和编辑，其中包括患者的基本信息、换床信息、服药提醒计划、手术信息和安排、交接班记录的、护理标签的选择。
（6）患者信息：可查看患者的基本信息包括“床位名称、所属科室、所属病区、住院号、住院流水号、患者姓名、患者年龄、患者性别、床位代码、诊断结果、二维码编码、VTE评分、责任医生、责任护士、入院时间、出院时间、护理级别、病情症状、过敏类型、隔离类型、饮食状况、安全防范”，可对患者进行“出院”操作；可对患者进行“出院”操作；支持在网页端查看患者医嘱、检验检查报告。
（7）手术信息：可查看患者的手术相关信息，包括“手术室名称、手术间号、手术台号、手术名称、手术医生、麻醉医生、麻醉方式、手术状态、术前诊断、手术计划开始时间、手术实际开始时间、手术实际结束时间”。
（8）房态图：支持全院病房数据查看，可根据登录账号的权限分配不同范围病房数据，显示每个病房内的床位数与患者，可根据病区、科室、病房名称、满床状态进行检索。
（9）排班管理：支持对医护人员排班进行管理，可以自定义排班周期，支持添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。
（10）护理行为统计：支持以图表形式显示各个病区的呼叫次数；显示所有病区的平均呼叫次数；按每天/每小时显示各个病区的呼叫响应时间；显示所有病区的平均呼叫响应时间；按每天/每小时显示各个病区呼叫处理时间。
（11）患者体征数据：支持查看患者体征数据、睡眠综合情况、心率呼叫情况、体动情况、呼吸率情况、离床情况等分析报告以及月分析报告，并支持导出数据信息。
（12）医院信息管理：支持上传医院logo、院区名称、组织代码、地址、床位数量、医院介绍等基础信息，为多院区统一管理提供基础信息服务。
（13）科室管理：支持手动添加、一键导入全院科室、同步HIS数据中的科室信息，可根据可科室名称搜索、选择编辑科室相关数据，包括但不限于科室名称、科室地址、科室电话、科室负责人、科室介绍等信息。
（14）病区管理：支持手动添加病区、批量导入病区数据或同步HIS中病区信息，可按照名称搜索病区并选择编辑科室相关数据，包括病区名称、地址、归属/关联科室、病区电话、病区护士长、病区简介等信息。
（15）床位管理：支持手动添加、一键导入全院病床数据，同步HIS数据中的病床数据，可按照床位名称、科室、病区进行搜索和筛选病床，选择编辑病床数据，包括床位名称、所属科室、所属病区、所属病房、管床医生、管床护士、床位类型等信息；支持换床管理，可选择需更换的床位和更换时间，同时可以显示对应的换床记录。
（16）呼叫组管理：可根据不同科室、不同病区的需要设定呼叫的通知对象，支持配置主呼叫组和超时呼叫组，当主呼叫组无法使用和接通时，系统将自动转移到超时呼叫组，可自定义转移策略。
（17）消息通知：支持选择主动下发和定时下发通知消息，每条消息通知的范围可按病区、科室、病房、患者姓名进行筛选自定义下发。
（18）智能消息下发：支持按照病区、科室设置其多类型智能消息提醒，设置后和根据患者诊断及护理安排智能下发消息，设置包括手术提醒、检查项目提醒、欠费提醒，生日祝福提醒等不同类型。
（19）生日祝福提醒：支持在患者生日当天进行祝福提醒，可选择提醒时间点、生日图标提醒、祝福文字、祝福视频。
（20）问卷调查：支持管理员统一管理全院的调查问卷题库，自定义创建问卷并选择下发到不同科室、病区，对已经下发的问卷做数据统计分析，并支持展示问卷的各类统计信息；支持在新建或编辑问卷的时候直接引用题库中的题目。
（21）备忘录：支持选择创建重要信息或普通信息的备忘录，创建后的备忘录将同步在护士站护理大屏展示，同时记录本次备忘录的编辑人员和更新时间。
（22）服药提醒：支持根据设置的“服药时间、周期、提醒方式、频率、药物清单”对患者进行提醒，同时可查看患者的历史服药记录。
（23）宣教通知：支持医护人员选择适当的视频、音频、图片、文章等宣教内容，并将其下发给需要接受宣教的患者，也可以设置定时提醒和推送功能，将宣教内容发送给患者。通过设置完成的时间和频率，确保患者能够及时收到宣教内容的提醒和推送。支持统计为各个患者分发的宣教内容的观看状态、观看次数以及观看时长。
（24）事件处理查询：支持对各类事件处理情况的信息查询，包括对呼叫、输液、报警（跌倒报警、卫生间报警）等事件的处理情况，可按照科室、病区、时段筛选查询上述各类事件处理信息，支持导出和打印。
（25）门禁信息查询：支持查看门禁的开门记录，包括设备名称、出入状态、用户姓名、卡号、开锁类型（远程开门、刷卡开门、人脸开门、密码开门等）、开门时间、开门人脸记录。
（26）留言留影备份：支持对院内各科室、病区的留言留影定时上传到平台备份，平台端可按照科室、病区进行筛选并查看留言留影内容，可自定义备份空间的容量和备份内容的保留时间。
（27）医护站登录记录：支持医护人员通过前端设备人脸识别、密码、刷卡、移动手持终端扫码登入并生成医护站登录记录，同时上传至服务器可以随时查阅，支持根据科室、病区、设备类型、登录方式、开始时间、结束时间、输入用户姓名、输入卡号等进行组合筛选和导出与打印；支持显示设备名称、设备类型、登录方式、用户名称、登录时间、卡号、科室、病区等信息。
（28）呼叫报警通知：支持在网页端接收患者的呼叫信息、报警信息，包括普通呼叫、输液报警、卫生间报警等信息提醒。
（29）支持定位系统对接：通过前端管理机、床头分机、门口机、床旁设备等设备用于物联网定位系统的接入，从而实现展示患者、医护人员实时运行轨迹记录。
（30）设备管理：支持对床头智能终端、床旁智能终端、病房智能终端、走廊显示屏、医护管理机、值班室分机、家属探视分机、护理智能看板、手持机、无线网关、探视大屏等终端设备进行对接、管理，具备设备添加、删除、划归病区等功能。支持对单个或多个设备进行在线升级，设备升级过程中除升级设备本身外，其他所有设备均能正常工作。
（31）系统支持不少于100个用户并发登录,系统呼叫响应时间小于0.1秒,登录响应时间小于0.2秒,支持不少于4000个终端的分机负载。（成交后提供第三方专业检测机构出具的的检验报告复印件佐证）
（32）自定义UI模板：支持通过平台端对终端显示设备进行模板的界面设计，保存后直接下发修改到终端显示设备，可根据不同病区、科室下发不同的UI模板，同时具备完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能界面设计。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（33）终端界面模板设计功能：系统支持模板设计功能，并且出厂内置不少于30种以上模板；支持自定义从0到1设计床头卡、门口机、护理白板、护理看板、床旁终端、LCD走廊屏主页界面；支持基础组件、布局组件、高级组件等多种组件方式；支持文本、矩形、图片、普通容器、渐变文本多种组件；支持设置组件的尺寸、位置、背景颜色、圆角、内边距；支持墨水屏设备的模板设计。
（34）节假日模板：支持根据节假日自动切换不同的节日模板，包括生日、元旦、春 节、建军节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节等节日，系统自带不少于8套节日模板。
（35）宣教视频管理：支持上传宣教视频形成宣教资源库，并按照病区、科室、宣教类型（包括但不限于注意事项宣教、检查宣教、药物宣教、饮食宣教）进行分类，支持按照视频观看率进行筛选。
（36）题库管理：管理员统一管理全院的调查问卷题库，展示答卷的各类统计信息以及问卷的排序等相关操作，方便在新建或编辑问卷的时候直接引用题库中的题目。
（37）音频广播单：支持音频广播单管理，可以查看音频广播节目单名称、所属科室、病区、是否启用、当前广播单播放时段；支持手动下发；支持定时播放。
（38）护理标签配置：支持自定义配置院区内护理标签，可对标签的图标、字体大小、背景颜色、字体颜色进行编辑。
（39）系统支持信创目录设备、国产数据库产品、国产操作系统（Linux Centos 、Ubuntu）及中间件，兼容医院现有使用的多种浏览器；（成交后提供兼容性认证证书）
    ▲（40）睡眠报告及查询功能：支持接入人体跌倒报警雷达、呼吸心率雷达、智能床垫等设备，查看患者的睡眠报告，包括呼吸率、心率、深睡时间、浅睡时间、体动次数以及清醒时间等信息；可按照科室、病区患者姓名筛选并查看每位患者的睡眠检测报告。（成交后提供平台功能界面截图证明佐证）
2、床旁交互终端软件
（1）护理信息：展示患者信息，信息同步HIS系统，包括饮食事项、过敏事项、防范事项、护理等级、年龄、性别、入院时间、住院编号；
（2）我的消息通知：消息通知可在‘我的信息’中反复查看，点击首页中‘我的信息’进入通知页面。包括消息通知、公告通知，支持检查预约通知、手术安排通知、查房通知、续费提示通知、生日、白天等日程进行推送；
（3）入院须知：管理机可向床旁终端推送入院须知，下发后床旁终端会进入入院须知界面，引导患者进行查看和确认。可以通过“我已阅读”按键，将自己的阅读情况远程反馈给护士站进行查看。同时阅读记录会上传后台进行记录；
（4）医院介绍：患者可以在床旁终端点击‘医院介绍’功能，查阅医院/科室的介绍。通过了解自己所住科室的强项，历史等信息，解除患者焦虑，入住更加安心；
（5）问卷调查：床旁终端显示当前病区的问卷调查，患者可以方便的进行服务反馈，护理质量反馈，提交后，可以在管理后台查看每份问卷的统计信息；
（6）医嘱查询：护士可以在床旁终端方便快捷的查询长期医嘱/临时医嘱。有助于护士进行三查七对工作，并且表明医嘱状态，可以提升护士的护理质量，和减少医疗事故的发生。同时也让医生的床旁查房时更加方便快捷的核对医嘱，不容易遗漏关键信息，提升医疗质量和护理质量；
（7）费用清单：患者和陪护人员可以查询每日费用清单，护士可以通过费用清单了解到患者的费别，缴费情况等信息；
（8）报告查询：患者可以在床旁及时查看检查报告和检验报告，减少患者或陪护来回跑动拿取纸质报告的负担；医生和护士在床旁就可以查看患者的相关报告，更加及时，同时也让医生的床旁查房更加方便快捷的核对病情发展，不容易遗漏关键信息，提升医疗质量和护理质量；
（9）院内服务：支持院方接入第三方的二维码提供费用结算、订餐服务、订餐二维码、护工服务、推车服务等院内服务功能；
（10）音视频对讲：患者可以在床旁终端呼叫护士，和护士通过音频或视频沟通需求，表述更加清楚，需求更加明确，沟通更加通畅；
（11）输液告警：患者可以通过手柄上的功能键提示护士输液完毕，以便快速识别患者需求，提前做到护理准备；
（12）视频探视：面对隔离病患，家属在医院可以进行视频探视，床旁终端也可以更加清晰的让患者和家属进行探视，大屏幕双方画面展示更好，沟通更加顺畅；
（13）护理记录：支持查阅医护人员对患者执行的护理记录，同时可查阅患者的关键体征数据（体温、心率、脉率、血压、呼吸、血氧饱和度、ADL以及意识等内容），便于医护人员床旁交接班；
（14）巡视记录：支持通过床旁智能终端刷脸、刷卡或密码登入、PDA扫码等多种登陆方式，支持在后台查看医护站登陆记录；支持登陆医护站后同步生成巡视记录；支持查看今天、昨天、近7天以及近30天巡视记录情况，记录内容包含巡视人、巡视时间、巡视间隔时长、上次巡视时间以及上次巡视人等信息；
（15）护理任务：支持护理任务包括护理状态、护理类型、项目名称等的信息查询；
（16）医学计算器：支持医学计算器包括静脉输液滴速、平均动脉压、日胰岛素用量等的工具；
（17）预约检查：支持患者的预约检查计划的信息查询；
（18）手术安排：支持患者的手术安排的信息查询；
（19）患者任务：支持按时间顺序展示该床位患者的今日待执行治疗计划，可根据全部、注射、用药、治疗、体征等类别分类筛选；支持在任务执行前15分钟（时间可通过后台配置）弹窗提示患者；
    ▲（20）血糖感知：支持为测血糖医嘱患者自动生成自主用餐反馈功能，在患者用餐反馈2小时后自动提醒护士进行血糖测量，并在后台生成对应记录；疼痛反馈：集成面部表情疼痛评估法，支持患者在床旁进行疼痛反馈，并在后台生成反馈记录；睡眠分析功能：支持通过毫米波雷达技术对患者的在床、离床，清醒、浅睡、深睡、翻身次数等数据进行统计并输出睡眠统计报告。(成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（21）护理定位功能：支持一键开启护理定位功能，当开启护理定位功能时，可接收和处理其他床旁终端、床头终端的呼叫信息；
（22）医护模式切换：支持医护人员通过人脸识别、刷卡或密码登入、PDA扫码登录的方式将床旁智能终端切换至医护模式，可实现护理定位、增援呼叫、护理计时、记录、医嘱查询、巡视记录、护理任务、医学计算器等医护功能；
3.护理白板子系统
（1）病区概况信息：可查看各级患者总数、患者床位号和患者名字（默认脱敏）；支持转床信息自动同步。
（2）患者总数统计：今日出院人数、今日入院人数、转出人数、转入人数、换床人数及显示相应床位号。
（3）高危患者显示：可查看“高危压疮、高危跌倒、高危拔管、高危压力性损伤”对应的患者总数和患者床位号。
（4）预约检查信息：患者信息、是否完成检查、检查项目、时间点。
（5）支持展示每个病区患者今日检查和明日检查信息；展示内容包含患者姓名、预约时间、检查名称、检查类型、状态等信息，方便医护人员及时了解患者检查情况。
（6）特殊用药患者列表：支持显示特殊用药患者列表。
（7）值班人员信息：在护理大屏上显示值班医生，可在护理大屏上选择添加值班医生信息。
（8）备忘录：支持显示备忘录，可查看备忘录的“信息类型（普通信息/重要信息）、过期时间、备忘录内容”。
（9）紧急通知消息：支持平台上发布紧急通知信息，通过护理大屏通知到全院或者指定的病区。
（10）特殊提醒：对患者的特殊用药与派发、护理任务时间针对提醒、术后患者回病房等特殊提醒。
（11）护士排班显示：显示病区每日护士排班人数、排班时间段以及排班班次等情况。
（12）患者信息：显示当前病区所有患者的患者信息，包括床位号、护理等级、患者姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、诊断、过敏、饮食、责任医生、责任护士。
（13）模式切换功能：支持护理大屏切换普通病区、保健中心、ICU病区模式。
（14）输液一览表：支持实时展示病区内输液进度，包括输液总量、输液余量、输液状态、滴速、输液剩余时间等；持接收输液报警，包括输液结束报警，输液滴速过快/过慢报警，低电量报警，设备离线报警等报警信息。
（15）模板设计：支持模板设计功能，可对护理白板首页展示的信息字段、布局、颜色、字体大小进行任意调整。
（16）患者导管信息查询：患者床位号、姓名（脱敏）、导管风险、导管名称、置管周期、换药时间。
（17）手术信息查询：可查看今日、明日手术情况，查看患者“床位号、患者姓名（脱敏）、手术名称、手术状态”。
（18）今日治疗任务及床位分配：可查看不同职工今日治疗任务以及床位号。
（19）体征信息查询：支持查询体征信息。
（20）检查报告查询：支持查询患者检查报告。
（21）查询患者一览表：显示患者信息，诊断，食物注意事项，过敏，责任医生，责任护士，可支持 60-70 个床位患者信息的同时展示。
（22）护理记录：支持编辑不同床位的护理记录。
（23）接收呼叫信息功能：当床头智能终端、床旁智能终端、病房智能终端呼叫、增援、输液完毕以及卫生间报警等类型的消息，护士站智慧终端将接收相关信息提示，并多个呼叫信息可一键处理。
（24）紧急通知：支持平台发布紧急通知到全院或选择的病区。
（25）交班记录：显示当前病区全部患者的交接班记录，包括交班记录和患者信息（床位号、患者姓名、性别、年龄、住院号、入院天数、主治医生、责任护士、饮食、过敏、入院时间等。
    ▲（26）体征监测功能：支持通过毫米波雷达技术对对患者的体征数据包括心率、呼吸率以及在床、离开床以及睡眠状态进行监测，点击可查看患者的心率波形以及呼吸率波形还有人员在床、体动、深睡等数据，包括床位监测历史；体征监护联动：支持与生命体征智能测量终端、智能监护仪、耳温枪、电子血压计、血氧仪、定位手环、胸牌、人体跌倒报警雷达、呼吸心率雷达等病房患者监护设备联动，展示患者体温、血压、血氧、呼吸、心率、心率波形、呼吸率波形、在床、离床、跌倒状态、驻留时长等信息，针对数据异常情况，进行联动报警。（成交后第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
4.护理电子白板
（1）屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840 * 2160
（2）整机亮度≥350cd/㎡
（3）动态对比度≥1200
（4）可视角度(上下/左/右)： 89/89/89/89 (Min.)
（5）屏幕比例：16:9
（6）CPU≥八核，主频≥ 1.5GHz
（7）运行内存≥4GB
（8）机身存储≥32GB
（9）无线通信：wifi 
（10）操作系统：不低于开源鸿蒙5.0或Android 12
（11）接口包含但不限于HDMI*1，USB*2，TF卡输入*1，RJ网络输入*1，LINEOUT*1
红外识别
（12）≥10点触摸，响应时间 ≤5ms
（13）带钢化玻璃
（14）安装方式：壁挂安装
5.护士站管理机
★（1）显示屏：≥15.6英寸IPS液晶屏，分辨率：1920*1080；运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；CPU≥四核64位，主频≥2.0GHz；GPU≥四核，主频最高≥800MHz；NPU≥1T算力；WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，WIFI6(802.11 ax协议)，支持2.4GHz频段和5GHz频段；蓝牙：支持蓝牙5.0版本，支持双模蓝牙。（成交后提供产品彩页或检测报告或功能规格书）
（2）操作系统：不低于开源鸿蒙5.0或不低于Android 12（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（3）触控：电容式触摸屏，支持≥10点触控。
（4）具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡；支持IC卡读卡模块以及NFC识别。
（5）多媒体：支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码，支持8M ISP，支持HDR；
（6）音频：G.711/G.729编解码
（7）网络：10-100Mbps 自适应
（8）通信协议：TCP/IP
（9）通话手柄采用有线连接，信号传输稳定，声音质量良好。
（10）支持多屏异显，支持eDp/HDMI2.0等接口；支持USB3.0等接口；
（11）接口包含但不限于RS485物联网接口*1、4路防区报警接口、电源接口*1、RJ45网口*1、HDMI接口*1
（12）喇叭正面出声，声音效果好，同时避免环境遮挡。
（13）供电方式:支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。
（14）静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。
（15）床位一览表：展示病区内所有显示患者信息以及诊断、食物、防护、过敏等信息，支持分页预览，统计各护理等级人数。每个床位模块显示对应患者的姓名、年龄、性别等患者基本信息、床位信息、住院号信息、入院时间、责任医生信息、责任护士信息、护理等级等内容，支持自动更新信息；支持显示当前病区所有床头/床旁设备在线、离线、护理中等状态；支持在患者生日时显示生日图标；支持点击床位格子后选择下呼到对应床位的床旁终端、床头机。
（16）病房一览表：支持展示当前病区所有病房的病房格子；展示病房内的床位号；支持通过对接跌倒检测雷达实时展示病房的卫生间状态：卫生间无人、卫生间有人、卫生间长期驻留异常。
（17）同步HIS数据：实时更新床位关联患者信息数据。
（18）通讯录：系统自动按科室生成内部通讯录，告别记背枯燥的数字，找人更高效，在管理机的通讯录界面上，可以直接点击对应的管理机或者副机名称，就能直接呼叫过去，接听后通话对讲;也可以根据类型来查找要呼叫的目标，比如管理机类型。
（19）不间断呼叫：支持管理机显示多路分机的呼叫，并记忆保持，不论管理机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入。
（20）呼叫队列可视化：当有多个呼叫的时候，医护管理机上会有呼叫的队列显示，支持选择接听。
（21）呼叫未处理提醒：按规则生成未处理事件，每次呼叫或者报警未被处理的事件上都会生成一条未处理事件记录。
（22）一键呼叫保安：可通过医护管理机主页一键呼叫指定值班安保室对应终端设备，呼叫安保按钮特殊颜色标记，方便医护人员快速识别定位。
（23）呼叫语音反馈：接收到床头端输液完毕呼叫请求后，可进行知晓处理，患者床头端会有“护士已知晓，请稍等片刻”的语音反馈。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（24）双向对讲：可与其他管理机双向对讲；可与床头智能终端、病房智能终端、病区门禁机对讲；通话页面可进行关闭麦克风、通话保持、通话转移至其它管理机、挂断等操作；对讲方式包括免提、摘机，可自由切换。
（25）通话转移，接听患者呼叫请求后可将该通话转接至其他医护管理机。
（26）多路通话：支持一病区多管理机模式，当一个正在通话中时，不影响其他管理机等终端处理患者呼叫。
（27）呼叫托管：可设置托管管理机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管管理机上处理；支持立即托管与定时段托管模式。定时托管模式可设置每天重复、设置重复日期；开启托管后，将按所设定的时间段进入托管，直至手动取消托管。
（28）呼叫记录：展示病区历史呼叫记录（呼入、呼出、未处理记录），包括呼叫方向、类型、呼叫设备、时间、通话时长等信息；支持在呼叫记录里面通过房间号、床号、呼叫类型来快速查找呼叫记录。
（29）通讯录查询:支持查询医护管理机名称、医护管理机类型、移动终端类型。
（30）接收呼叫：支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，支持接听、挂断、知晓三种形式的处理呼叫方式，知晓后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端呼叫接收；支持手持端PDA显示所有医护主机接收到的呼叫信息，支持接听、挂断两种形式的处理呼叫方式，支持分组接收呼叫。
（31）支持患者信息管理：采用多点触控电容显示屏，通过触控方式显示整个病区患者的名字、性别、护理等级以及其他详细信息。
（32）异常报警：支持开启体征监测雷达和跌倒监测雷达的报警通知；支持的报警类型包括：离床提醒、长时间离床未归、长时间未离床、心率异常、呼吸异常、跌倒报警、长期驻留等报警类型；支持对每一位患者设定不同的报警触发条件。
（33）同步显示：病床智能终端、分机呼叫，医护管理机、病房智能终端、双面走廊屏可同步显示各个床位患者呼叫信息。
（34）支持多种管理模式切换：支持普通病区管理模式、传染病区管理模式、ICU病区管理模式等多种管理模式的灵活配置，不同模式下在界面功能、风格等方面具有不同的显示形式，同时各个模式下均可选择设置免打扰管理。
▲（35）体征监测功能：支持通过毫米波雷达技术对对患者的体征数据包括心率、呼吸率以及在床、离开床以及睡眠状态进行监测，点击可查看患者的心率波形以及呼吸率波形还有人员在床、体动、深睡等数据，包括床位监测历史；体征监护联动：支持与生命体征智能测量终端、智能监护仪、耳温枪、电子血压计、血氧仪、定位手环、胸牌、人体跌倒报警雷达、呼吸心率雷达等病房患者监护设备联动，展示患者体温、血压、血氧、呼吸、心率、心率波形、呼吸率波形、在床、离床、跌倒状态、驻留时长等信息，针对数据异常情况，进行联动 
（36）护士进入及定位功能：配合门口操作、门口分机的护士进入功能，支持查看病区护士所在房间位置及查看哪些房间有护士进。
（37）留言功能：支持录制、查看、删除音频文件，同时设置有信息已读、未读提示。
（38）广播喊话：支持自定义全区、分区广播喊话，进行播报喊话时，发出“叮咚”提示，给予患者提醒，避免突然发声导致患者惊吓，支持外接音源播放。支持远程传输媒体文件并进行广播，广播的同时可以进行通话对讲。
（39）在线检测：支持对本机和床头智能终端的网络状态实时检测，当网络异常，如网络无法连接服务器、IP地址冲突等均可以直观展示，方便调试、检修和维护。
（40）消息推送：支持通过患者详情页对该床位的床旁终端、床头机下发消息并在管理平台实时显示消息阅读状态；可发送的消息类型包括：手术提醒、预约检查提醒、欠费提醒、生日祝福、宣教信息。
（41）血糖测量提醒、疼痛处理提醒：支持显示床旁智能终端反馈的疼痛、血糖测量提醒。
（42）早期预警提示功能：支持根据体征监测数据计算早期预警评分，当预警评分达到预警值时进行报警提示。
（43）宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向医护主机的呼叫功能，可正常接收呼叫、音频对讲、文件广播、录音存储，呼叫记录存储在医护主机上，等恢复后重新上传。
    6.液晶走廊双面显示屏
（1）显示屏≥28.6英寸
（2）分辨率≥1920*560
（3）CPU≥四核,主频≥2.0GHz
（4）操作系统不低于OpenHarmony5.0或Android 12
（5）运行内存≥4GB
（6）机身存储≥32GB
（7）网络≥10-100Mbps自适应
7.病房门口机
★（1）显示屏≥15.6英寸IPS液晶屏，分辨率≥1920*1080；运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；CPU≥四核64位，主频≥2.0GHz；GPU≥四核，主频最高800MHz；NPU:≥1T算力；WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，WIFI6(802.11 ax协议)，支持2.4GHz频段和5GHz频段；蓝牙：支持蓝牙5.0版本，支持双模蓝牙。（成交后提供产品彩页或检测报告或功能规格书）
（2）操作系统：不低于开源鸿蒙5.0或Android 12
（3）触控：电容式触摸屏，支持≥10点触控。
（4）具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡；支持IC卡读卡模块以及NFC识别。
（5）设备自带门灯，一体化设计，门灯颜色7色。
▲（6）多媒体：支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码，支持8M ISP，支持HDR；支持多屏异显，支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/24bit RGB等接口；支持USB3.0/PCIE3.0/PCIE2.1/SATA3.0等接口；（成交后提供相应芯片官方网站详细参数截图佐证）
（7）网络：10-100Mbps 自适应
（8）通信协议：TCP/IP、RTSP、SIP
（9）接口包含但不限于RS485物联网接口*1、4路防区报警接口、电源接口*1、RJ45网口*1
（10）供电方式:支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。
（11）静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。
（12）支持显示医院名称、医院LOGO、房间号、床位号，并显示患者姓名、护理等级等以及责任医生、责任护士头像，信息可根据后台设置显示或者隐藏，支持自定义背景设置，支持隐藏姓名中单字以*代替。
（13）病房类型切换：支持医护人员在刷卡或密码验证后，根据病房情况选择、修改病房类型（如普通病房、隔离病房、感染病房、VIP病房）并同步信息至管理平台。
（14）医生信息显示：支持显示该房间的责任护士姓名、责任医生姓名,点击头像可查看相应职工的简介。
（15）宣教视频查看：支持图文、音频、视频等形式展示诸如护理区简介等宣教文章，实现走廊宣教等功能。
（16）接收广播播放：可通过网络接收医护管理机的MP3文件广播或喊话。
（17）支持输液功能：展示病房内患者输液剩余时间、滴速、剩余时间、输液状态，可根据用户自由配置需求；当输液异常情况或者输液完成时，病房门口机联动显示病房输液情况。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（18）患者状态：支持在门口机查看患者的状态，包括离床、在床、输液中、输液完毕、手术中、治疗中、检查中等。
（19）系统呼叫联动：支持脱机、宕机呼叫。当病区网络与中心服务器平台断开连接时，仍可实现医护管理机、病房智能终端和病床智能终端设备之间呼叫联动功能，同时支持10台设备呼叫联动。
（20）护理定位：护士按下病房智能终端上的“护理”按键或刷卡触发定位，该病房智能终端信息提示灯常亮绿色，提示护士位置。
（21）隔离场景呼叫：支持呼叫医护管理机或本病房内的特定患者床位，在隔离场景下减少进入房间与护患接触的次数。
（22）呼叫处理：患者发起呼叫后，门口分机可以处理相应呼叫，包括“接听”“挂断”“知晓”三种处理方式，接听后与患者进行双工对讲。
（23）节日模板功能：支持根据节假日自动切换不同的节日模板，包括元旦、春节、建军节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节等节日，系统自带7套模板。
（24）呼叫功能：支持同步显示患者求助和医护对讲事件，包括分机呼叫、换药提醒、按钮报警、增援等提示信息，医护人员在走廊可通过就近的门口分机查看到具体的提示信息。
（25）IP组网：采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。
（26）双向对讲：可呼叫医护管理机，进行双向对讲。
（27）分时段音量设置：支持单独设置白天、夜晚病房智能终端的呼叫音量、通话音量。
（28）IP地址冲突检测：可实现实时提醒IP地址冲突功能。
（29）屏幕旋转功能：支持一键屏幕旋转功能，包括横屏、竖屏、反向横屏、反向竖屏四种不同的角度设置，适用于不同的安装使用场景。
8.床旁交互终端
（1）显示屏≥15.6英寸IPS液晶屏，分辨率≥1920*1080；运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；CPU≥四核64位，主频最高2.0GHz；GPU≥四核，主频最高800MHz；NPU≥1T算力；WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，WIFI6(802.11 ax协议)，支持2.4GHz频段和5GHz频段；蓝牙：支持蓝牙5.0版本，支持双模蓝牙。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（2）操作系统：不低于开源鸿蒙5.0（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（3）触控：电容式触摸屏，支持≥10点触控。
（4）具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡；支持IC卡读卡模块以及NFC识别。
（5）多媒体：支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码，支持8M ISP，支持HDR；
（6）音频：G.711/G.729编解码
（7）网络：10-100Mbps 自适应
（8）通信协议：TCP/IP、RTSP、SIP
（9）支持多屏异显，支持HDMI2.0等接口；支持USB3.0/等接口；
（10）接口包含但不限于RS485物联网接口*1、4路防区报警接口、电源接口*1、RJ45网口*1、HDMI接口*1
（11）设备正面带灯，当设备有异常，方便识别。
（12）供电方式:支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。
（13）静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（14）呼叫手柄：磁吸手柄，具有≥2物理按键，其中一个为呼叫键，另一个为自定义键，可根据现场应用场景设置为输液完毕或者亮屏息屏功能。
（15）电子床头卡：床位号、病人姓名、性别、年龄、护理等级、责任医生、责任护士、入院时间、住院编号、医生诊断、时间、饮食注意事项、过敏史、防范事项、费用类别、隔离标识等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息；支持当患者生日时显示生日祝福图标；可在后台设计床头卡模板，调整显示字体大小、颜色、各模块布局等；护理等级模块颜色可随护理等级自动变化，护理等级颜色可在管理平台自由配置。
（16）电子床位牌：支持在没有患者信息时自动切换到电子床位牌模式，展示医院Logo、床位号等信息。
（17）问卷调查：支持填写调查问卷，包括二维码和题目问答两种问卷调查形式，可在管理平台查看问卷调查的结果。
（18）预约检查显示：同步HIS系统数据展示患者今日、昨日、全部预约检查信息，预约检查展示完成状态、项目名称、检查时间等内容。
（19）患者手术安排显示：显示当前患者今日手术、昨日手术、全部手术等内容，手术记录展示手术简称、手术名称、手术医生、手术室、开始时间、手术状态等内容。
（20）宣教二维码：通过平台下发宣教二维码，实现压力性损伤预防、糖尿病预防、管道安全、预防跌倒、静脉血栓预防等健康宣教内容，患者通过手机扫码查看健康宣教内容。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（21）广播播放：可通过网络接收医护管理机的MP3文件广播或喊话。
（22）入院须知朗读功能：患者进入院须知页面，可以自动朗读入院须知内容且查看入院须知内容，可在后台查看入院须知的患者阅读记录。
（23）医院介绍朗读功能：患者进入医院介绍，可以自动朗读医院介绍且查看医院介绍文档。
（24）科室介绍朗读功能：患者进入科室介绍，可以自动朗读科室介绍且查看科室介绍内容。
（25）医嘱查询：支持查看长期医嘱、临时医嘱；支持查看医嘱状态、开始时间、医嘱内容、用量、单位、用药方式、频率、开嘱医生、停嘱医生。
（26）宣教视频：可播放医护管理机发送的宣教视频，并自动弹窗播放宣教视频；患者进入宣教视频模块可显示“未观看”和“已观看”状态的宣教视频。
（27）我的报告：支持查看患者的检查报告、检验报告详情，包括报告类型、报告日期、检查时间 、报告时间、检查名称等信息。
（28）我的消息：支持查看包括消息提醒、宣教信息的，可在“我的消息”中重复查看，支持语音朗读消息通知的标题。
（29）患者任务：支持按时间顺序展示该床位患者的今日待执行治疗计划，可根据全部、注射、用药、治疗、体征等类别分类筛选；支持在任务执行前15分钟（时间可通过后台配置）弹窗提示患者。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（30）护理记录：支持查阅医护人员对患者执行的护理记录，同时可查阅患者的关键体征数据（体温、心率、脉率、血压、呼吸、血氧饱和度、ADL以及意识等内容），便于医护人员床旁交接班。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（31）血糖感知：支持为测血糖医嘱患者自动生成自主用餐反馈功能，在患者用餐反馈2小时后自动提醒护士进行血糖测量，并在后台生成对应记录。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（32）疼痛反馈：集成面部表情疼痛评估法，支持患者在床旁进行疼痛反馈，并在后台生成反馈记录。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（33）呼叫对讲：支持一键发起/解除呼叫请求，支持普通呼叫、增援呼叫、用药提醒、输液完毕、卫生间报警、定时报警等不同的呼叫类型。
（34）接收呼叫与广播：支持被管理机一键下呼直接开始通话，支持接收管理机喊话、广播。
（35）护理增援：当医护人员进入病房护理病人时，按下分机上的“增援”键，可呼唤增派医护人员到场，方便护理人员迅速定位所需增援床位，使病人得到及时的护理。
（36）医嘱核对功能：护士在床头服务时，根据医嘱床旁智能终端自动显示该患者的专项检查、服务、当日使用的药品，提醒护士逐一核对。
（37）护理倒计时：护士可以在床旁智能终端设备设置计时器，如：吸氧计时，输血计时，输液计时，定时体征采集等。设定后床旁智能终端设备会进入计时，首页与护理信息页会显示倒计时弹窗。当计时完成后，床旁智能终端会主动上报护士站。提醒护士要及时到病房进行相应处理。
（38）护理定位功能：支持一键开启护理定位功能，当开启护理定位功能时，可接收和处理其他床旁终端、床头终端的呼叫信息。
（39）巡视记录：支持通过床旁智能终端刷卡或密码登入、PDA扫码等多种登陆方式，支持在后台查看医护站登陆记录；支持登陆医护站后同步生成巡视记录；支持查看今天、昨天、近7天以及近30天巡视记录情况，记录内容包含巡视人、巡视时间、巡视间隔时长、上次巡视时间以及上次巡视人等信息。
（40）白天黑夜模式切换：床旁智能终端支持白天与夜晚模式切换包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变，病人可根据需要自行手动进行设置。
（41）医学计算器：支持医学计算器功能，包括计算静脉输液滴速、平均动脉压、日胰岛素用量、粪便渗透压差、血浆渗透压等护理指标，辅助计算，提高护理效率。
（42）呼叫功能：支持呼叫及增援功能；支持直接发起换药呼叫请求，无需接通。支持呼叫转移功能，护士进入房间后，可使用该房间内床头分机接听其他房间患者床头分机的呼叫，并进行双向对讲。
（43）设备呼叫联动：支持脱机呼叫，当病区网络与中心服务器平台断开连接时，仍可实现医护管理机、病房智能终端和床旁智能终端设备之间呼叫联动功能，同时支持10台设备呼叫联动。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
9.悬臂支架
（1）材质：支架铝合金 底座铁质
（2）俯仰角：仰角≥20度，俯角≥45度，水平旋转：水平540度限位，承重范围：0.5-2kg
（3）升降结构：机械弹簧
（4）支架长度：≥1200mm支架宽度：≥32mm
（5）升降范围：≥500mm安装方式：壁挂安装
（6）VESA孔距100*100mm兼容75*75mm
10.床头屏（标准版）
（1）显示屏≥10.1英寸IPS液晶屏，分辨率：1280*800；运行内存≥4GB，机身存储≥32GB；CPU≥四核64位，主频最高≥2.0GHz；GPU≥四核，主频最高800MHz；NPU≥1T算力；WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，WIFI6(802.11 ax协议)，支持2.4GHz频段和5GHz频段；蓝牙：支持蓝牙5.0版本，支持双模蓝牙。
（2）操作系统：不低于开源鸿蒙5.0或Android 12
（3）触控：电容式触摸屏，支持≥10点触控。
（4）具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡；支持IC卡读卡模块以及NFC识别。
（5）音频：G.711/G.729编解码
（6）网络：10-100Mbps 自适应
（7）通信协议：TCP/IP
（8）接口包含但不限于RS485物联网接口*1、4路防区报警接口、电源接口*1、RJ45网口*1
（9）供电方式:支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。
（10）静电防护等级：接触放电不小于±15KV，空气放电不小于±20KV。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
★（11）呼叫手柄：磁吸手柄，具有≥2物理按键，其中一个为呼叫键，另一个为自定义键，可根据现场应用场景设置为输液完毕或者亮屏息屏功能。（成交后提供产品功能界面截图佐证，功能界面截图应包括自定义键设置输液完毕或者亮屏息屏功能选项）
（12）电子床头卡：床位号、病人姓名、性别、年龄、护理等级、责任医生、责任护士、入院时间、住院编号、医生诊断、时间、饮食注意事项、过敏史、防范事项、费用类别、隔离标识等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息；支持当患者生日时显示生日祝福图标；可在后台设计床头卡模板，调整显示字体大小、颜色、各模块布局等；护理等级模块颜色可随护理等级自动变化，护理等级颜色可在管理平台自由配置。
（13）电子床位牌：支持在没有患者信息时自动切换到电子床位牌模式，展示医院Logo、床位号等信息。
（14）问卷调查：支持填写调查问卷，包括二维码和题目问答两种问卷调查形式，可在管理平台查看问卷调查的结果。
（15）预约检查显示：同步HIS系统数据展示患者今日、昨日、全部预约检查信息，预约检查展示完成状态、项目名称、检查时间等内容。
（16）患者手术安排显示：显示当前患者今日手术、昨日手术、全部手术等内容，手术记录展示手术简称、手术名称、手术医生、手术室、开始时间、手术状态等内容。
（17）宣教二维码：通过平台下发宣教二维码，实现压力性损伤预防、糖尿病预防、管道安全、预防跌倒、静脉血栓预防等健康宣教内容，患者通过手机扫码查看健康宣教内容。
▲（18）今日特检提醒功能：当患者今日有特检时，提醒内容从当日0点至检查结束且在检查前2h语音播报1次特检内容；明日特检提醒功能：当患者明日需要特检时，今日14点语音播报一次明日需要特检内容，提醒内容显示的时间为今日14点到24点；血糖感知：支持为测血糖医嘱患者自动生成自主用餐反馈功能，在患者用餐反馈2小时后自动提醒护士进行血糖测量，并在后台生成对应记录；疼痛反馈：集成面部表情疼痛评估法，支持患者在床旁进行疼痛反馈，并在后台生成反馈记录。（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件佐证）
（19）广播播放：可通过网络接收医护管理机的MP3文件广播或喊话。
（20）入院须知朗读功能：患者进入院须知页面，可以自动朗读入院须知内容且查看入院须知内容，可在后台查看入院须知的患者阅读记录。
（21）医院介绍朗读功能：患者进入医院介绍，可以自动朗读医院介绍且查看医院介绍文档。
（22）科室介绍朗读功能：患者进入科室介绍，可以自动朗读科室介绍且查看科室介绍内容。
（23）医嘱查询：支持查看长期医嘱、临时医嘱；支持查看医嘱状态、开始时间、医嘱内容、用量、单位、用药方式、频率、开嘱医生、停嘱医生。
（24）宣教视频：可播放医护管理机发送的宣教视频，并自动弹窗播放宣教视频；患者进入宣教视频模块可显示“未观看”和“已观看”状态的宣教视频。
（25）我的报告：支持查看患者的检查报告、检验报告详情，包括报告类型、报告日期、检查时间 、报告时间、检查名称等信息。
（26）我的消息：支持查看包括消息提醒、宣教信息的，可在“我的消息”中重复查看5支持语音朗读消息通知的标题。
（27）患者任务：支持按时间顺序展示该床位患者的今日待执行治疗计划，可根据全部、注射、用药、治疗、体征等类别分类筛选；支持在任务执行前15分钟（时间可通过后台配置）弹窗提示患者。
（28）护理记录：支持查阅医护人员对患者执行的护理记录，同时可查阅患者的关键体征数据（体温、心率、脉率、血压、呼吸、血氧饱和度等内容），便于医护人员床旁交接班。
（29）呼叫对讲：支持一键发起/解除呼叫请求，支持普通呼叫、增援呼叫、用药提醒、输液完毕、卫生间报警、定时报警等不同的呼叫类型。
（30）接收呼叫与广播：支持被管理机一键下呼直接开始通话，支持接收管理机喊话、广播。
（31）护理增援：当医护人员进入病房护理病人时，按下分机上的“增援”键，可呼唤增派医护人员到场，方便护理人员迅速定位所需增援床位，使病人得到及时的护理。
（32）医嘱核对功能：护士在床头服务时，根据医嘱床旁智能终端自动显示该患者的专项检查、服务、当日使用的药品，提醒护士逐一核对。
11.输液监控
（1）内部电池续航时长：正常工作模式下≥380小时。
（2）规格：≤140mm X120mm X50mm。
（3）重量：≤120g。
（4）输液滴速控制范围：设备能够控制输液速度，输液滴速调节范围等于或大于30ml/h——450ml/h
（5）状态识别：设备能够识别输液状态，且状态识别功能≥6种，输液状态需包含但不限于输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态、低电量报警状态。
（6）医用设备专用标准要求：设备符合《GB 9706.224-2021 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》中关于输液准确度的要求。
（7）输液完成状态：准确识别出输液完成状态。持在输液完成时自动锁死输液管路并发出声光报警。
（8）输液堵塞状态：准确识别出输液堵塞状态。支持在输液堵塞时发出声光报警。
（9）输液速度异常状态：准确识别出输液速度过快/过慢状态并发出声光报警。
▲（10）空气报警状态：在输液过程中，能够有效的检测出输液管路中的空气，防止空气输入人体。支持在输液管路进入空气时报出声光报警。成交后提供第三方检验机构出具的检测报告并加盖输液控制设备制造商公章。
（11）设备状态报警：支持在电池低电压时发出声光报警。支持在滴壶移开时发出声光报警。支持在设备故障时发出声光报警。
（12）提供输液控制设备配套护士站软件
（13）物联网基站：
（14）功耗：支持低功耗，功耗≤30mW传输距离：室内有效传输距离≥10m数据传输：支持接收和转发输液信息信息协议：支持蓝牙、LoRa、Zigbee等主流物联网协议之一，网络安全：符合无线网络安全要求。
★（15）具备二类医疗器械注册证。

12.毫米波雷达边缘计算节点
（1）设备整机吞吐量≥120Gbps；单台最大同时可管理AP数≥4000个；
（2）单台配置40G光口≥2个，10GE光口≥12个, GE电口≥8个，2个交流电源，配置本次AP的管理授权许可；
▲（3）设备CPU芯片采用国产化芯片（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的第三方检测报告）；
（4）支持直接转发、 隧道转发、集中认证，分布转发多种转发方式；
▲（5）支持可编程系统(OPS)和故障策略中心 (EVA)功能，可以编写json 脚本，在脚本中定义事件、策略和任务，并记录命令执行结果至文件（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的第三方检测报告）；
（6）支持802.11k、802.11v协议的智能漫游；
▲（7）支持容器功能，可安装毫米波智慧监测APP（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的检测报告）；
（8）支持802.11r协议的快速漫游，漫游时长≤50ms（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的检测报告）；
（9）支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的检测报告）；
（10）支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步；
（11）支持基于用户、AP、无线控制器 三个维度的一键式智能诊断，并且针对故障问题提供可行性处理建议。
（12）支持被医院现有网络分析器纳管。
13.无线AP
（1）支持2.4GHz/5GHz/6GHz三频段，整机8条空间流；整机速率≥12Gbps；≥1个10M/100M/1000M/2.5GE/5GE电口，1个10M/100M/1000M 电口；
（2）全频段(2.4G、5G、6G)支持 IEEE 802.11be 标准；
▲（3）设备CPU和WIFI基带芯片采用国产化芯片（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的检测报告）；
（4）支持智能天线；
▲（5）支持MLO 高可靠和高并发模式高可靠模式即冗余传输 (多链路发送相同报文)，可提升可靠性;开启 MLO 后，时延降低（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的检测报告）；
（6）支持通过USB接口、PCIE拓展插槽、多种IOT拓展方式，实现医疗物联网应用；
（7）支持空口密盾(基于SSID 和基于 VIP)功能，使能 VIP 用户空口密盾后，无法抓到 VIP用户报文 (即有效信息，如图片和文字)，普通用户可抓到报文；
▲（8）支持CSI 人员感知功能，可感知到人员存在并将有人或无人状态上报给 网络分析平台。同时支持与第三方应用联动(比如楼宇管理系统等)，检测到无人时自动关闭灯，检测到有人时自动打开，即人来灯亮，人走灯灭（成交后提供含链接官网证明截图或第三方专业检测机构出具的检测报告）；
（9）支持蓝牙沉底(内置蓝牙，可安装蓝牙沉底容器包支持电子价签 ESL 等物联扩展)功能，无需使用外置插卡；
（10）支持 MACSec 加密功能，开启后AP-交换机的报文被加密，报文显示为 MACSec 协议，无法解析即无法获取报文内空。
（11）支持被医院现有网络分析器纳管
14.毫米波雷达
（1）非接触式监测：通过发射电磁波并捕获反射信号，实现对人体生命体征的非接触式监测，降低交叉感染风险，提高医疗保健的便捷性
（2）高精度检测：具备毫米级别的精度，能够准确捕捉到人体胸腔的微小变化，为生命体征监测提供精确的数据支持
（3）生命体征参数监测：可监测呼吸频率、心率等生命体征参数，实时反映人体的健康状况和身体机能，为医疗保健人员提供诊断依据
（4）连续监测：对患者的连续监控，实时跟踪生命体征的变化趋势，为病情观察和治疗方案调整提供数据支持
（5）睡眠质量评估：通过监测呼吸频率、心率等参数，结合相关信号处理方法，评估患者的睡眠质量，为睡眠障碍的治疗提供参考
（6）患者活动监测：可实时监测患者的活动情况，为康复护理和日常活动管理提供便利
（7）数据传输与分析：毫米波雷达将监测到的生命体征数据传输至相关设备，进行实时分析，为医疗保健人员提供便捷的数据处理和诊断工具
（8）硬件参数：（1）雷达频率：24-30GHz，雷达调制权限：调频连续波雷达，WIFI连接：2.4G/5G，蓝牙参数：BLE5.2（2）供电方式和接口：TYPC DC5V 2A/POE（3）无需任何佩戴设备，即可实现对监测心率、呼吸频率监测功能（4）安装方式：挂壁；工作温湿度：5℃-40℃、0-80%。
★（9）设备具备二类医疗器械注册证。
15.智能手表
（1）具备ECG监测、心电分析功能，性能指标需满足GB 9706.1-2020、YY 0885-2013、YY 9706.247-2021、GB 9706.225-2021等国家和行业标准，并提供具有国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检测认证报告，相关分析算法成交后提供临床验证材料；
（2）具备心率监测、脉搏波房颤和早搏分析功能，性能指标需满足GB 9706.1-2020、YY/T 1896-2023等国家和行业标准（成交后提供具有国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检测认证报告，相关分析算法需提供临床验证材料）
（3）具备血氧监测、睡眠呼吸暂停分析功能，性能指标需满足GB 9706.1-2020、YY 9706.261-2023等国家和行业标准（成交后提供具有国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检测认证报告，相关分析算法需提供临床验证材料）；
（4）腕表主控芯片国产化，具备本地私有化部署功能，具备与第三方数据管理平台的定制化通联融合功能，具备腕表端侧系统软件内核层及应用层的定制化开发能力；
（5）腕表具备（不限于）下列传感器：加速度传感器、陀螺传感器、地磁传感器、气压传感器、环境光传感器、温度传感器、心电传感器、心率血氧传感器; 
（6）腕表电池容量≮500mAh（额定值）； 
（7）腕表最高亮度≮2000尼特； 
（8）腕表具备定制化国产自主加密数据通信功能； 
（9）腕表具备（不限于）下列健康监测功能：跌倒检测、睡眠呼吸暂停筛查、呼吸健康管理、脉搏波房颤和早搏提示、体温监测、风险评估； 
（10）定位系统：支持双频GNSS，L1：GPS+GALILEO+北斗+QZSS，L5：GPS+ GALILEO+北斗+QZSS； 
（11）充电类型：支持无线充电； 
（12）腕表防尘防水性能：≮IP68防护等级要求； 
（13）腕表内存容量：≮ROM 32GB+RAM 2GB； 
（14）具备eSIM独立通话功能；
（15）腕表工作环境温度：0℃～40℃；腕表存储环境温度：-20℃～55℃ 16、电池待机时间：重度使用场景（医疗健康监测功能全开）≮3天；
16.SAAS（病区智能健康监护系统）
（1）系统架构：采用 “前端感知层 - 数据传输层 - 平台应用层” 三层架构，支持设备接入、数据采集、加密传输、分析处理、多端展示全流程闭环。
（2）设备与用户管：支持手环设备批量录入，通过 SN 码管理设备生命周期（入库、绑定、解绑、报废）。支持患者建档管理，可绑定患者信息与手环设备，支持批量绑定 / 解绑操作。支持设备状态实时监控，显示在线 / 离线状态、信号强度等信息。
（3）健康监测与预警：支持患者心率、血氧、步数、睡眠、压力等健康数据的实时监测与历史查询，支持数据趋势分析 。支持健康风险分级预警，心率 / 血氧异常自动报警，可向医生、管理员推送预警信息 。支持电子围栏功能，可配置患者活动区域，超出范围触发越界预警，同时记录患者活动轨迹数据（区域时长、频次、频数等）； 
（4）科学锻炼管理：支持多种模式数据记录，可统计时长、卡路里、步数等指标。支持方案制定与推送，可根据患者健康数据定制个性化建议。支持多维度数据统计分析，生成病房/个体情况报表。
（5）多端管理与展示：Web 管理端：支持医生、患者、病房管理，权限分配，数据导出，系统配置等功能。可视化大屏端：支持区域状态、告警总览、患者列表、健康画像的集中展示 。
17.床头屏（多参数监护仪）
（1）CPU：≥四核
（2）内存：≥4GB
（3）外部存储：≥32G 
（4）系统：Android 12.0及以上，或鸿蒙、linux等具备OTA能力的系统。
（5）尺寸：≥10.3英寸
（6）液晶屏：亮度≥250cd/㎡，颜色数量16.7M
（7）触摸：电容触摸屏
（8）分辨率：≥1600×720
（9）可视角度：全视角
（10）显示比例：20:9
（11）屏幕亮度：要求可以按照不同床位、时间段进行设置
（12）拾音：要求终端设备及手柄分别具有全向拾音麦克风
（13）手柄：为减少患者使用过程中手柄的损坏频率要求为磁吸手柄，手柄与医疗带及床头终端之间均为磁吸方式，便于使用和收纳；要求手柄带有呼叫按键及夜灯设计；（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件）
（14）控制：远程控制，支持OTA
（15）满载功率：≤5W  
（16）工作电压：DC 12V-24V
（17）屏寿命：＞2万小时
（18）工作时间：可7*24小时不间断工作
（19）复位设计：要求具有看门狗设计，要求具备隐蔽设计的复位按键（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件）
★（20）安全性要求：设备要求满足安全电压接入；要求终端外壳采用抗菌材料；要求设支持延时启动；（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件）
（21）传输性要求：要求数据传输采用TLS或SSL安全传输协议；
（22）管控性要求：要求设备支持在线监控；要求可远程重启；要求可远程控制音量、亮度；要求支持设定夜间模式；要求支持离线工作；要求支持文字生成语音播报； 
（23）触摸要求：要求钢化玻璃≥1.0mm（成交后提供第三方专业检测机构出具的检验报告复印件）
（24）安装要求：可壁挂至各种规格治疗带
（25）防静电要求：要求接触≥4KV，非接触≥8KV
（26）消毒要求：设备支持医用消毒
★（27）功能要求：需提供配套软件
▲（28）测量功能：要求至少包含血压计、体温计、脉搏血氧仪、呼吸检测仪、心电图检测仪等体征数据测量功能。
[bookmark: OLE_LINK4]★（29）具备二类医疗器械注册证。
（30）配套血压模块
符合标准：YY 9706.230-2023
工作模式：支持手动测量/自动间隔测量/连续测量
测量模式：支持自动测量/连续测量
脉率范围：40–240 bpm
测量范围：
成人：收缩压40–260mmHg（5.3–34.6kPa）
平均压26–220mmHg（3.4–29.3kPa）
舒张压20–200mmHg（2.6–26.6kPa）
儿童：收缩压40–230mmHg（5.3–30.7kPa）
平均压26–170mmHg（3.4-22.6kPa）
舒张压20-160mmHg（2.6–21.3kPa）
量程范围：0mmHg～300mmHg
显示分辨率：1mmHg（0.133kPa）
平均误差：±5mmHg
标准误差：±8mmHg
过压保护：
成人：300 mmHg±3 mmHg
儿童：280 mmHg±3 mmHg。
（31）配套体温测量模块
符合标准：YY 9706.256-2023
通道数：2通道
测量范围：0℃～50℃
测量精度：25℃～45℃，误差±0.2℃；其他范围测量精度为±0.4℃
响应时间：＜35s
（32）配套脉搏血氧模块
符合标准：YY 9706.261-2023
血氧饱和度测量范围：0～100%
血氧饱和度精度：70%～100% 误差为±2%，70%以下不定义精密
脉率测量范围：30bpm～300bpm
脉率精度：3bpm
（33）配套呼吸监测模块 
呼吸阻抗检测范围：（0.3～3）Ω
基阻抗范围：（200～4000）Ω
带宽：（0.1～2.5）Hz
呼吸率范围：
成人：7bpm～120bpm
儿童：7bpm～145bpm
呼吸率分辨率：1 bpm；
呼吸率精度：±2 bpm
窒息报警：10～40秒
（34）配套心电图监测模块
符合标准：GB9706.227-2021
导联配置：
导联方式：三导联、五导联
标准三导联电缆：RA、LA、LL
标准五导联电缆：RA、LA、LL、RL、V
三导联导联方式：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
五导联导联方式：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V
增益：0.25（2.5mm/mV），0.5（5mm/mV），1（10mm/mV），2（20mm/mV），自动
误差均小于±5%
心率测量范围：
1）成人：15 ～ 300bpm (搏/分)
2）儿童：15 ～ 350 bpm(搏/分)
心率准确度：精度±10%或±5bpm，取大者；分辨率1 bpm(搏/分)。
心电信号范围：0.2～8mV
输入抗阻：﹥5 (兆欧)
带宽：参考模式  0.05Hz～100Hz； 监护模式  0.5Hz～40Hz； 手术模式  1Hz～20Hz
共模抑制比：参考模式 ﹥90 dB；  监护模式 ﹥100 dB； 手术模式 ﹥100 dB
电极极化电压范围：±300mV
起搏脉冲检测：对于符合下面条件的起搏脉冲，可以检测：幅度：±2mV ～ ±700mV；  宽度：0.5ms ～ 2ms；  上升时间：10µs～100µs
起搏脉冲抑制：在起搏分析开关打开时，可以抑制符合下面条件的起搏脉冲，不影响心率计算；
幅度：±2 mV ～ ±700mV； 宽度：0.1ms ～ 2ms； 上升时间：10µs ～ 100µs
基线恢复时间：除颤后﹤5秒钟
校准信号：1mV(峰峰值)，准确度±5%
导联脱落检测电流：＜0.1μA
系统噪音：＜0.1μA
心率平均：通过以下方法计算心率平均值：如果最后连续三个RR间隔大于1200 ms，则对4个最近的RR间隔取平均来计算心率;否则，就取12个最近的RR间隔，减去最大值和最小值，然后取平均来计算心率。
屏幕上显示的心率值每秒钟刷新一次。
心动过速报警时间：＜15s。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商负责平台的部署；在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求，软件功能满足采购人个性化需求定制；供应商提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。
（2）质量要求
①供应商提供的系统能够根据采购人实际需求与医院各院区所有信息系统、集成平台做对接及集成（对接人：李工；联系电话：025-83106666转60618）：本项目系统软、硬件接口终身开放，无站点限制，可满足采购人所有终端客户使用，供应商需无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本系统对接，并保证所涉系统正常运行。如需接口开发，由于关联不确定的第三方，如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费；供应商提供的系统能配合采购人以后的所有过级、评级、电子病历改造需求；供应商提供的系统可根据采购人实际需求部署同一法人单位不同院区。
②本章中所列技术要求为医院项目初步需求，具体需求以国家最新政策标准为准。
（3）验收要求
①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。
②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。
③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。
（4）运维要求
①运维期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定运行，提供软硬件整体3年运维服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维保期，相关费用包含在本次报价中）。运维期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。
②运维期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务，小型故障4小时内恢复，严重故障24小时内恢复，并及时有效提供解决方案。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。
③供应商须提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务。
④所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。
⑤本采购项目出保后每年的维护费不超过合同总金额的5%。
⑥运维期内供应商提供的系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。运维期满后软件版本内终身升级。
（5）人员要求
①项目经理：1人。 
②技术负责人1人。  
③开发实施人员：不少于5人，具有信息化工作经验，项目开发期间须2人驻场服务。 
④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。 
（6）知识产权及保密要求
①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。供应商应当在验收后10日内，将本项目产生的全部软件源代码交付采购人。
②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。
③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。
④采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：
满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。
系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。
提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。
（7）建设成果要求
供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：
①项目启动阶段：项目实施方案。 
②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。
③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。 
④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。 
⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。 
⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。
（8）信创适配要求
项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。
（9）网络安全等级保护测评要求
供应商配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。
（10）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求
符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。
（11）系统培训要求
供应商应负责对采购人相关人员（包括但不限于信息科室、项目主管科室等至少5人）进行全面培训，使受训者能够独立、熟练地完成各系统操作，实现系统的目标和功能。培训应达到以下目标：操作人员能熟练使用各系统系统每项功能，完成日常工作；接收培训老师能全面了解各系统运行模式，熟知业务流程，能判断一般故障；全面掌握系统安装、设置和使用。三年内每年上门培训不低于二次，提供软件终身升级服务，费用包含在投标报价中。
3.付款条件
以合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后30天内完成系统开发及整体交付验收工作。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章 评审方法与评审标准”。








第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法
1.采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“评审标准2.技术项”得分由高到低顺序推荐。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在响应文件中对此作出承诺的（按照磋商文件要求在《分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照磋商文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评审标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。
	20
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应，打▲指标（共14项）为重要指标，有1项负偏离扣0.5分，其余指标（共340项）有1项负偏离扣0.05分，扣完为止。
	24
	客观分

	2.2
	需求理解
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.业务需求分析；2.建设目标分析；3.建设依据、必要性分析。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整深刻、具有可行性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	2.3
	总体技术方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.总体设计；2.架构设计；3.关键技术描述和说明。以上每项内容逐条阐述。 
方案内容清晰完整、科学、具有前瞻性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.4
	实施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.对项目时间进度安排；2.调试测试方案；3.项目管理方案。以上每项内容逐条阐述。
方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.5
	视频演示
	评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过10分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 
1、医护管理机：管理机支持勿扰模式功能：支持一键开启勿扰模式，可根据每周不同时间段设置不同接听类型，如管理机呼叫、请求增援、普通呼叫、定时报警、卫生间报警、输液报警。
2、床旁交互终端：医护模式切换：支持医护人员通过刷卡或密码登入将床旁智能终端切换至医护模式，可实现护理定位、增援呼叫、护理计时、记录、医嘱查询、巡视记录、护理任务、医学计算器等医护功能。
3、床头屏系统呼叫联动：支持脱机、宕机呼叫。当病区网络与中心服务器平台断开连接时，仍可实现医护管理机、病房智能终端和病床智能终端设备之间呼叫联动功能，同时支持10台设备呼叫联动。
以上每项采用类似真实系统及实物演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，每项得2分;建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分;其他不得分。以上采用非类似真实系统(如DEMO、PPT等方式)演示每项减半得分。
（未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。）
	6
	主观分

	3.服务

	3.1
	运维服务方案
	评委根据供应商提供的运维服务方案综合评分，包括：1.服务措施及服务流程；2.应急举措；3.服务保障体系。以上每项内容逐条阐述。 
方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	4.业绩

	4.1
	供应商业绩
	供应商提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（合同内容至少包含智慧病房或医护管理），每提供1个得3分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	6
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	（1）供应商拟投入本项目的项目经理具有高级工程师（电子信息化类或数字经济类通信工程专业）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、信息系统项目管理师证书、ITSS服务项目经理证书，每提供1个证书得2分，最多得6分。
（2）供应商拟投入本项目的技术负责人：
①具有中级工程师（电子信息化类或数字经济类通信专业）或以上资格证书得1分；
②具有注册信息安全专业人员（CISP）、系统规划与管理师（高级）证书、系统架构设计师（高级）证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。
（提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2026年3月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	11
	客观分

	5.2
	履约能力2
	供应商拟投入本项目的项目实施团队（不含项目经理和技术负责人）：
（1） 具有网络工程师（中级）、ITSS IT服务工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得2分；
（2） 具有注册信息安全专业人员（CISP）证书、系统分析师、网络规划设计师（高级），每提供一类证书得2分，最高得4分。
（多人一证、一人多证不重复计分，提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年3月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	6
	客观分

	5.3
	履约能力3
	供应商具有本项目相关的软件著作权证书，包括“医疗护理类” “医疗大数据类”“医护管理类”“异构数据采集类”等相关内容，每提供1个证书得2分，最多得8分。
（所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。）
	8
	客观分

	6.节能环保

	6.1
	节能
	1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。

	1
	客观分

	合计
	
	100分






第六章  响应文件格式 
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响  应  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、磋商响应函
四、磋商报价表
五、分项报价表
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、中小企业声明函（如有）
九、残疾人福利性单位声明函（如有）
十、关于符合本国产品标准的声明函（如有）








一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：


二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在响应、磋商、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
供应商名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
代理人联系方式（手机号码）：________________
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限磋商文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.供应商为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.供应商应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按磋商文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc120614284]
三、磋商响应函
磋商响应函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：


四、磋商报价表
磋商报价表
供应商名称：（加盖电子公章） 
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：                                 
	总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：












五、分项报价表
分项报价表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	总报价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，磋商文件另有规定的除外。
2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。
3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。
5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。


六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



备注： 
1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效响应。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按磋商文件要求和响应文件内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。
3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
供应商名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
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	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



备注： 
1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。
2.行数不够，可自行添加。


八、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。磋商文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：



十、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。







质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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