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第一部分  招标公告
	项目概况

2026年南京质检院检验检测设备项目（五）的潜在投标人应在“江苏政府采购网苏采云系统”获取招标文件，并于2026年11月06日09点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况  


项目编号：JSZC-320100-JSHY-G2026-0249
项目名称：2026年南京质检院检验检测设备项目（五）

采购需求：设备清单如下：
	序号
	名称
	数量
	最高限价（万元）
	是否接受进口
	项目预算（万元）

	1
	水泥压蒸釜
	1套
	4.3
	否
	760.36

	2
	燃气灶具综合性能测试系统
	1套
	31.6
	否
	

	3
	湿式气体流量计（蒸汽发生器水汽分离器）
	1套
	15
	否
	

	4
	密度天平
	1套
	5.38
	否
	

	5
	气密性试验台
	1套
	1.98
	否
	

	6
	软管扁平性试验机
	1套
	3.2
	否
	

	7
	被覆层通气性检测设备
	1套
	3.9
	否
	

	8
	标志耐擦性装置
	1套
	1.45
	否
	

	9
	耐振动性试验机
	1套
	3.5
	否
	

	10
	泄漏电流测试仪
	1套
	0.35
	否
	

	11
	程控绝缘电阻测试仪
	1套
	0.5
	否
	

	12
	水嘴寿命试验台
	1套
	23.9
	否
	

	13
	声级计
	1套
	0.79
	否
	

	14
	温度巡检仪
	1套
	2.5
	否
	

	15
	燃气阀抗扭转耐久性能综合测试机
	1套
	11.4
	否
	

	16
	燃气阀抗弯曲试验机
	1套
	6.85
	否
	

	17
	电器倾斜试验台
	1套
	1.8
	否
	

	18
	连接接头抗扭试验机
	1套
	4.2
	否
	

	19
	红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
	1套
	1.96
	否
	

	20
	接触电阻测试仪
（高精度导线测试仪）
	1套
	35.56
	是
	

	21
	高效液相色谱仪（核心产品）
	1套
	15.7
	否
	

	22
	低温保存箱
	1套
	1.5
	否
	

	23
	顶空气体分析仪
	1套
	6.5
	否
	

	24
	电子天平（220g）
	2套
	5.1
	否
	

	25
	恒温恒湿培养箱
	1套
	6.2
	否
	

	26
	钻石快速鉴定仪
	1套
	8.398
	否
	

	27
	马弗炉
	1套
	6.56
	否
	

	28
	电子天平（5kg)
	1套
	13
	否
	

	29
	钻石图像观察仪
	1套
	8.8
	否
	

	30
	三重四级杆液质联用仪（核心产品）
	1套
	224
	是
	

	31
	雨伞抗风强度试验机
	1套
	7.7
	否
	

	32
	快速八篮烘箱
	1套
	0.82
	否
	

	33
	恒温水浴振荡器
	1套
	0.63
	否
	

	34
	碎布机
	1套
	8
	否
	

	35
	缕纱测长机
	1套
	0.52
	否
	

	36
	纱线捻度仪
	1套
	0.6
	否
	

	37
	摩擦法防钻绒仪（含测厚仪）
	1套
	2.2
	否
	

	38
	液态水分管理测试仪
	1套
	13.12
	否
	

	39
	眼镜装配检测仪
	1套
	7.65
	否
	

	40
	牙刷毛束强度测试机
	1套
	4.45
	否
	

	41
	微波消解仪
	1套
	23.5
	否
	

	42
	涂覆织物低温弯曲试验仪（含防污试验筒）
	1套
	5.95
	否
	

	43
	全自动织物胀破强度仪
	1套
	5.98
	否
	

	44
	瓶壁厚底厚测量仪
	1套
	1.3
	否
	

	45
	扭矩测试仪
	1套
	0.92
	否
	

	46
	镍释放滚筒
	1套
	3.35
	否
	

	47
	落球落锥测试仪
	1套
	2.1
	否
	

	48
	拉链负荷拉次试验机
	1套
	3.2
	否
	

	49
	镜片静压测试机
	1套
	2.76
	否
	

	50
	干态落絮测试仪
	1套
	3.1
	否
	

	51
	电子压缩试验仪（含配件）
	1套
	2.172
	否
	

	52
	玻璃瓶耐冷热冲击测试仪
	1套
	4.98
	否
	

	53
	 织物保温性能测试仪
	1套
	4.6
	否
	

	54
	分液漏斗振荡器
	1套
	2.9146
	否
	

	55
	全自动蒸馏仪
	1套
	4.48
	否
	

	56
	织物褶皱回复仪
	1套
	2.9
	否
	

	57
	电脑式织物透湿仪
	1套
	6.5
	否
	

	58
	汗渍色牢度仪
	1套
	0.3
	否
	

	59
	色牢度制样机
	1套
	0.8
	否
	

	60
	汗渍色牢浸湿仪
	1套
	5.75
	否
	

	61
	皂洗色牢度自动配液系统
	1套
	4.26
	否
	


最高限价：人民币593.3846万元
合同履行期限：供应商应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据采购人要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过采购人初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）

本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前1年内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。
5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.南京市政府采购供应商信用承诺书。
（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：
1.1.供应商须提供进口产品制造商出具的授权函加盖公章；
1.2.进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件加盖公章；
1.3.投标人取得的进口产品代理证书扫描件加盖公章。
2.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
2.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
2.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“江苏政府采购网苏采云系统”

3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2026年11月06日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6、 其他补充事宜
1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见苏采云系统。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2、信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 

（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 

（2）依法缴纳税收的证明材料； 

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 

   供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 

   供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 

（1）供应商被列入严重失信主体名单； 

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
地址：南京市嘉陵江东街3号南京质量安全技术中心
联系方式：025-86673826

2.采购代理机构信息
名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼
联系方式：025-52278756 
传  真：025-52278761
3.项目联系方式
项目联系人：季金金、刘青、尹辰星
电话：025-52278756
            第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3
	投标有效期
	90日（从提交投标文件截止之日起算）

	4
	评标办法
	综合评分法

具体评标办法详见招标文件第三部分。

评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。

	5
	中标通知书领取
	领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

需提供材料：中标服务费缴纳截图

	6
	中标服务费的收取
	本项目中标服务费参照苏政采协[2024]20号的65%收取，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

预算不包含代理服务费，采购人支付。


账户信息：


户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司


开户银行：中国银行南京市中华路支行   


账    号：527460884999

	7
	履约保证金
	中标单位在签订合同后10日内、支付进度款前须向采购单位交纳合同金额5%的履约保证金，在项目最终综合验收合格后退还。（必须由银行开具的保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起最低一年，货到之后，综合验收合格就可以取回履约保证金；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。

	8
	采购标的所属行业
	本项目采购标的对应的行业主要为工业。


一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知； 

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。 

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。   
三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

11.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报表，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

11.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前1年内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）；

11.1.5 参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

11.1.7南京市政府采购供应商信用承诺书；
11.1.8投标货物如为进口产品，投标人须提供下列授权文件之一：
11.1.8.1供应商须提供进口产品制造商出具的授权函加盖公章；
11.1.8.2进口产品制造商对授权的区域代理商出具的授权函扫描件及该区域代理商对投标人出具的授权函扫描件加盖公章；
11.1.8.3投标人取得的进口产品代理证书扫描件加盖公章。
11.1.9拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
11.1.9.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11.1.9.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
11.1.9.3 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
11.2投标函；

11.3报价文件

11.3.1开标一览表；

11.3.2明细报价表。

11.4技术文件

11.4.1技术响应偏差表。

11.4.2其他技术文件（根据评分点自行提供）

11.5商务文件

11.5.1商务响应偏差表；

11.5.2投标人承担类似项目业绩一览表

11.5.3其他商务文件（根据评分点自行提供）。

12、 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：人工费（工资、社保、公积金、制服、福利费、高温费）、管理服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用（加班费在服务过程中根据实际产生的另行结算）。
13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1招标代理服务费按苏政采协[2024]20号的65%收取，由采购人支付给采购代理机构，应在领取成交通知书前缴纳

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。     
四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。 

17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的（以文字表明的实质性要求和标注“★”的内容均为实质性要求）。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；
18.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.15投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.16其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。 

29、 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。 

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

 29.10落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.11 支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。
29.12涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

29.13采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

29.14创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

29.15 网络产品、市场准入类产品采购

29.15.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

29.15.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

29.16落实《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

29.17政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
29.17.1.本项目对采购本国产品给予政策支持。

29.17.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

29.17.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

29.18根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29.19未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

29.20在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。  

八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 

十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

 

第三部分  评标方法和标准

一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	南京市政府采购供应商信用承诺书
	

	符合联合体规定
	符合招标文件规定

	特定资格要求（如有）
	符合招标文件规定


二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件的要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件的要求

	签署和盖章符合要求
	符合招标文件规定

	开标一览表及投标报价 
	格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价）

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


     三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，服务方案得分高优先；评分、报价、方案得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。 

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。  

 2、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

	（一）价格分（30分） 
1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。

（二）技术参数响应情况 （38分）

2.1根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得38分，▲参数负偏离一项扣1分；一般参数有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（要求投标人提供可以满足“▲”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书或制造商官网截图或符合要求的计量报告，并在证明材料上醒目标注对应参数，未标注的评审委员会有权认作无效响应），完全按照招标文件技术参数复制作为响应文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会将有可能视为不满足。）
（三）项目实施方案（10分）
3.1根据供应商制定的项目组织管理与实施计划（包括但不限于项目综述、组织管理方案、阶段工作划分、时间节点安排及进度控制方案等）综合评价：

①计划具体详细、各阶段工作划分合理、节点明确清晰，进度控制及时间安排合理、可行性强且完全满足项目实际需求，得10分；

②计划基本完整，各阶段工作有划分及节点但略有瑕疵、进度控制及时间安排基本合理、可基本满足项目实际需求，得7分；

③计划内容有缺失、各阶段工作及节点不明确、进度控制欠缺，得4分；

④项目实施方案、人员配置、实施保障措施存在明显缺失，内容不完善、规范性不足的得1分
⑤未描述或不能满足项目实际需求不得分。
（四）售后服务方案（10分）
4.1评委根据供应商按项目要求提供的售后服务（包括但不限于：咨询服务、售后服务是否及时等进行综合评分）。对能提供及时响应服务的承诺进行评审打分。

①响应能力及售后服务措施方案全面完善，科学合理，针对性和可行性强，且响应供应商1小时内到达现场，一般问题2小时内解决，重大问题4个小时内解决，最长不超过48小时解决问题，得10分；

②响应能力及售后服务措施方案一般，针对性、可行性一般，且响应供应商2小时内到达现场，一般问题3小时内解决，重大问题5个小时内解决，最长不超过48小时解决问题，得7分；

③响应能力及售后服务措施方案欠缺，可行性较差，且响应供应商3小时内到达现场，一般问题4小时内解决，重大问题6个小时内解决，最长不超过48小时解决问题，得4分；

④售后服务方案内容粗略简略，可操作性不足，服务响应时效、质保服务存在短板，服务覆盖范围缺少实质性内容的得1分；
⑤未提供不得分。

（五）培训方案（10分）
5.1根据供应商提供的针对本项目的服务培训方案（包括但不限于培训人员、培训方式等方面）进行综合评分。

①方案全面、详尽，符合项目特点，完全满足本项目需求的，得10分；

②方案较为全面、详尽，基本符合项目特点，基本满足本项目需求的，得7分；

③方案简单、粗略，不符合项目特点，不能满足项目需求的，得4分；

④方案草率，与项目特点及项目情况关联性差的，得1分。

⑤未描述或不能满足项目实际需求不得分。
（六）投标人履约能力（2分）

6.1成功案例（2分）。制造商或代理商关于核心产品自2023年9月1日以来供货业绩的，每提供1个得1分，最多得2分（必须提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体，时间以合同签订为准）。（2分）


说明：

（1）、评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

（2）、对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

（3）、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

（4）、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）、支持乡村产业振兴管理：落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求。
6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
第4部分 采购需求

1、 项目概况

	序号
	货 物 名 称
	数量
	质保期

	1
	水泥压蒸釜
	1套
	1年

	2
	燃气灶具综合性能测试系统
	1套
	1年

	3
	湿式气体流量计（蒸汽发生器水汽分离器）
	1套
	1年

	4
	密度天平
	1套
	1年

	5
	气密性试验台
	1套
	1年

	6
	软管扁平性试验机
	1套
	1年

	7
	被覆层通气性检测设备
	1套
	1年

	8
	标志耐擦性装置
	1套
	1年

	9
	耐振动性试验机
	1套
	1年

	10
	泄漏电流测试仪
	1套
	1年

	11
	程控绝缘电阻测试仪
	1套
	1年

	12
	水嘴寿命试验台
	1套
	1年

	13
	声级计
	1套
	1年

	14
	温度巡检仪
	1套
	1年

	15
	燃气阀抗扭转耐久性能综合测试机
	1套
	1年

	16
	燃气阀抗弯曲试验机
	1套
	1年

	17
	电器倾斜试验台
	1套
	1年

	18
	连接接头抗扭试验机
	1套
	1年

	19
	红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
	1套
	1年

	20
	接触电阻测试仪
（高精度导线测试仪）
	1套
	1年

	21
	高效液相色谱仪（核心产品）
	1套
	1年

	22
	低温保存箱
	1套
	1年

	23
	顶空气体分析仪
	1套
	1年

	24
	电子天平（220g）
	2套
	1年

	25
	恒温恒湿培养箱
	1套
	1年

	26
	钻石快速鉴定仪
	1套
	1年

	27
	马弗炉
	1套
	1年

	28
	电子天平（5kg)
	1套
	1年

	29
	钻石图像观察仪
	1套
	1年

	30
	三重四级杆液质联用仪（核心产品）
	1套
	1年

	31
	雨伞抗风强度试验机
	1套
	1年

	32
	快速八篮烘箱
	1套
	1年

	33
	恒温水浴振荡器
	1套
	1年

	34
	碎布机
	1套
	1年

	35
	缕纱测长机
	1套
	1年

	36
	纱线捻度仪
	1套
	1年

	37
	摩擦法防钻绒仪（含测厚仪）
	1套
	1年

	38
	液态水分管理测试仪
	1套
	1年

	39
	眼镜装配检测仪
	1套
	1年

	40
	牙刷毛束强度测试机
	1套
	1年

	41
	微波消解仪
	1套
	1年

	42
	涂覆织物低温弯曲试验仪（含防污试验筒）
	1套
	1年

	43
	全自动织物胀破强度仪
	1套
	1年

	44
	瓶壁厚底厚测量仪
	1套
	1年

	45
	扭矩测试仪
	1套
	1年

	46
	镍释放滚筒
	1套
	1年

	47
	落球落锥测试仪
	1套
	1年

	48
	拉链负荷拉次试验机
	1套
	1年

	49
	镜片静压测试机
	1套
	1年

	50
	干态落絮测试仪
	1套
	1年

	51
	电子压缩试验仪（含配件）
	1套
	1年

	52
	玻璃瓶耐冷热冲击测试仪
	1套
	1年

	53
	 织物保温性能测试仪
	1套
	1年

	54
	分液漏斗振荡器
	1套
	1年

	55
	全自动蒸馏仪
	1套
	1年

	56
	织物褶皱回复仪
	1套
	1年

	57
	电脑式织物透湿仪
	1套
	1年

	58
	汗渍色牢度仪
	1套
	1年

	59
	色牢度制样机
	1套
	1年

	60
	汗渍色牢浸湿仪
	1套
	1年

	61
	皂洗色牢度自动配液系统
	1套
	1年


2、 产品清单及技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	水泥压蒸釜
	1、釜体内径：φ160mm
3、工作压力：0.10~2.0MPa（连续可设）
3、标准升压时间：65~90min（可调整为75min）
4、压力自动控制的波动范围:≯±0.05Mpa
5、保压时间：1~99h（连续可设定）
6、安全温度设定:220℃
7、额定电压:220V
8、安全阀设定压力：2.5Mpa
9、额定功率：1200+600W
10、配套独立温度测量装置，同步采集蒸汽温度，不仅依靠压力换算温度，≥7寸触摸屏控制
	1

	2
	燃气灶具综合性能测试系统
	1、▲符合标准：1)GB 16410-2020《家用燃气灶具》；2）GB/T 30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》；
2、主要测试功能：
1)热效率测试；2)热负荷准确度；3)燃气温度测试；4)热负荷测试；5)燃气压力测试；6)燃气流量测试；7)水温（初温、实时监视温度、终温）测试；8）烟气中CO/O2测试
3、主要技术要求：
1）工作电源：交流220V±10%，50Hz；▲2）燃气压力测试：100-5000Pa，精度：±0.25% F.S.；▲3）燃气温度测试：0-60℃，精度：0.1±0.002t ±0.15%t（t为当前温度），显示精度：0.1℃；▲4）水温测试：0-100℃，精度：±0.5% F.S.，显示精度：0.1℃，热响应时间≤0.5s能模拟国标中要求的水银温度计的测试速度,以达到同手工测试的数据统一性；▲5）燃气流量计：0-3m³/h，精度：不低于满量程的±1.0%，重复精度±0.5% F.S.；6）环境温度测试：0-100℃，精度：0.1±0.002t ±0.15%t（t为当前温度），显示精度：0.1℃；7）大气压测试：0-110kPa，精度：±0.075% F.S；8）烟气温度测试：根据实际情况填写入测试界面，进行数据运算或数据记录；9)配套烟气分析仪1台能与主机连用。
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	湿式气体流量计（蒸汽发生器水汽分离器）
	1.▲符合标准：1)满足GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》；2)GB/T 30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》；
2.燃气气体流量计（W-NK-10BE）：0.01m3/h～6.0m3/h，重复精度±0.5% F.S.，1.5级；
3.燃气气体流量计：量程:0.15～25m2/h：精度±1.5%FS.；罗茨表；
4.蒸汽发生器水汽分离器：符合GB 35848-2024要求。
5.▲以上两个燃气气体流量计及蒸汽发生器水汽分离器，需与实验室原有型号HX-1031BD的商用燃气灶综合性能测试系统连用，由企业承担所有升级改造的费用。
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	密度天平
	1、最大秤量：120g；

2、可读性：0.1mg；

3、重复性：0.05mg；

4、线性偏差：0.06mg；

5、最小称量值（USP，允差=0.10%）：100mg
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	气密性试验台
	1、适用范围：0～50KPa，精度5%；

2、差压传感器精度：≤+(1%R.D.+2Pa)；

3、直压传感器精度：≤±0.5%F.S；

4、温、湿度范围：使用：0～40°C 储存:-5～45°C <85%RH(无结露)；

5、预标定传感器，即插即用，降本增效；

6、内置差压/流速模块，实现质量流量测量；

7、传感器关断保护与量程扩展（高浓度时）；

8、需有直接读样品容积的功能。
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	软管扁平性试验机
	1、试验力范围：从5KN 不等（约10公斤至10吨）；

2、精度等级：通常为 0.5级 或 1级；

3、控制方式：微机控制（电脑操作）；

4、试验速度：范围很广，通常为50~500 mm/min。
	1

	7
	被覆层通气性检测设备
	1、 试验介质：空气；

2、 精密调压阀；

3、 精密压力表量程0～600kPa，精度0.1kPa；
4、 定制工装1套
5、配套传感器；

5、 缓冲槽符合国家安全标准规范

7、电源：220V
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	标志耐擦性装置
	1、质量为750g的重块；

2、设备支架沿水平方向运动，每次运动距离20mm；
3、做10次往复摩擦标志动作。
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	耐振动性试验机
	1、调频范围（Hz）：1~600（软件设置:1Hz~5000Hz）；
2、扫频范围（Hz）： 1~600（软件设置:1Hz~5000Hz）；
3、最大加速度（m/s2）：170；
4、最大试验负载（kg）：100；
5、空载随机最大振幅（mmp-p）：0~5（可调节范围）；
6、振动波形: 正弦波；
7、振动轴向：3轴一体机（上下、左右和前后）；
8、激振方式：电磁激振；
9、振动控制方式：开环控制；
10、数据采集方式：振动数据采集仪+加速度传感器；
11、加速度传感器:  1只（外置振动台体）传感器类型：压电加速度传感器， 信号输入通道：1通道输入，输入阻抗大于220KΩ，通道自动设置量程、预设传感器的灵敏度、耦合方式（DC），分辨率：24位A/D转换器滤波器：模拟抗混叠滤波器+160dB/oct数字滤波器消除非线性相位变形和混叠信号调理：电荷输入，内置传感器恒流源和电荷放大器。信噪比： >100 dB；
12、功能：调频、扫频、可程式、调幅、最大加速度、时间控制
13、台体减震装置：1套（适合高楼层和实验室使用）
14、隔离磁场功能：合金材料的面板可完全隔离磁场
15、扫频方式：线性、对数
16、操作方式：触摸屏控制+电脑软件控制（不含电脑主机）
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	泄漏电流测试仪
	1、时间，测试电压，测试电流同时显示；

2、输出电压范围：0～300V；
3、最大输出功率：500VA；
4、电流上限设定：0.01mA～20.00mA；
5、测试时间设定：0.0～999s；
6、换相方式：自动、手动；
7、电压表范围：0～300V，精度：+3%，分辨率：1V；
8、电流表范围：0.01mA～20.00mA，精度：+5%，分辨率：2mA档：0.001mA，20mA档：0.01mA；
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	程控绝缘电阻测试仪
	1、输出电压(DC)范围：1.0V～1000V，精度：±（2%+2‰FS），分辨率：0.01V（1.0V～10V）、0.1V（10V～100V）、1V（100V～1000V ）；

2、电阻设定：100kΩ～50.00GΩ；
3、测试时间设定：0.3～999.9S；
4、延时报警时间：0.3～999.9s，分辨率:0.1s；
5、间隔时间：0～999.9s，分辨率:0.1s；
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	水嘴寿命试验台
	1、▲符合标准：GB/T 23447-2023《卫生洁具　淋浴用花洒》，GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》，GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》；
2、设备供电：AC380V三相五线制，<20kVA；供气：压缩空气：0.6～0.8MPa，无水无油。
3、工位数：6个（其一：单柄单控、双柄双控；其二：单柄双控；其三：旋转出水管；其四：功能转换开关；其五： 抽取式水嘴；其六：预留一个工位空置）。
4、水箱：双水箱，100L的水箱2个，材质304不锈钢，厚度≥1.2mm。一个冷水箱（5~30℃），一个热水箱（50~100℃），两个增压泵（可承接冷水热水增压）。
5、冷水泵：静压：0.050～1.000MPa，精度0.5级，显示精度0.001MPa；动压：0.050～0.600MPa，精度0.5级，显示精度0.001MPa。
6、热水泵：静压：0.050～1.000MPa，精度0.5级，显示精度0.001MPa；动压：0.050～0.600MPa，精度0.5级，显示精度0.001MPa。
7、流量测试范围：0.5L/min~50L/min，精度0.8级。
8、温度测试范围：-50～150℃，A级，显示精度0.1℃。
9、冷水温度测试范围及精度：5～50℃，±1.0℃，显示精度0.1℃；热水温度测试范围及精度：室温～100℃，±1.0℃，显示精度0.1℃。
10.时间设置：1.0～999.9s。（断电保持）
11、次数设置、计数：1～999999次。（断电保持）
12、旋转动作采用伺服电机驱动，角度范围：0～270°，精度：0.2°。
13、开合（手柄开关）动作由气缸驱动。
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	声级计
	1. 测量范围：30-130dB；

2. 本底噪声：<30dB(A)；

3. 频率范围：20～8000HZ；

4. 设备精度：±1.4dB（基准条件：94dB、1000HZ）；

5. 频率加权：A，C；

6. 时间加权：慢，快和脉冲；

7. 数据显示：同时显示即时噪声Lp和大噪声Lmax；

8. 大值保持：大值显示无衰减，直到用户按复位键；

9. 显示分辨率：数字显示0.1dB，模拟显示1dB；

10. 显示更新：0.5秒更新一次。
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	温度巡检仪
	1. 显示器：5.7英寸TFT彩色LCD2.触屏：

2. 4线电阻式触屏，2点触摸检测；
3. 最多连接模块数：30；
4. 运算通道数：50；
5. 通信通道数：50；
6. 高度灵活的可扩展结构；
7. 模块化结构支持输入/输出扩展；
8. 多通道测量与记录：支持多达100通道的输入。GP10最大通道数30个；20个通道。
	1

	15
	燃气阀抗扭转耐久性能综合测试机
	1、 可根据产品的长短位置调节；

2、 产品固定接头尺寸DN15，配套转换接头；
3、 试验管子为50cm，可更换；
4、 扭力范围：0.5-300N·m，精度：1%；
5、 压力传感器：量程0.1～1.7MPa，精度0.5%；
6、 流量计：3-300L/min，精度0.1L/min；
7、 操作循环时间：5±1次/min8、测试次数1-100万次，达到次数自动停止工作
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	燃气阀抗弯曲试验机
	1. 外接电压 AC220V/50HZ；1KW；

2. 外接气压 0.7-0.8Mpa；
3.测试抗力 0-2500N;精确度0.5%；
4.速率调节范围：0.01～5%FS/S；

5.速率相对误差：设定值的±1%以内；
6.驱动系统：伺服电机，最大操作扭矩≥3.2N·m；
7.采用减速箱来实现最大拉力3000N；
8.测试规格 DN8-DN50内螺纹阀门，配转换接头
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	电器倾斜试验台
	1. 满足：GB6932-2015《家用燃气快速热水器》、GB16410-2020《家用燃气灶具》中倾斜试验；

2. 尺寸：直径≥1米；

3. 倾倒台角度调节范围为0°～30°；

4. 量角器：0-30°；

5.稳定性要求：阻止产品在斜面下滑；

6.倾倒台首选使用电动角度控制，或采用手动螺杆控制，可稳定停止在预订角度；
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	连接接头抗扭试验机
	1、扭矩量程：50N.m；

2、扭矩测量范围：2%-100%Fs（1Nm-50N.m）；

3、扭矩分辨率：0.01N.m；

4、试验扭矩分辨率： ±1/300000；

5、扭矩示值相对误差： ≤±0.5% （正转和反转两个方向）；

6、扭矩重复性相对误差： ≤0.5%；

7 、转角测量范围：0-10000 °；

8、 转角示值相对误差： ≤±1% ；

9、 转角最小分辨率：0.01 °；
10、 试验转速：0.1-720 °/min。
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	红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
	1.测量范围：0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2 或 0~200.0×10-6CO、0~1.000%CO2;

2.分 辨 率：0.1×10-6 CO；0.001% CO2；

3.重 复 性：≤1% F·S；

4.零点漂移：≤±2% F·S /h；

5.跨度漂移：≤±2% F·S /3h；

6.线性偏差：≤±2% F·S；

7.温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% F·S /10℃；

8.一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% F·S
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	接触电阻测试仪
（高精度导线测试仪）
	▲作为恒流源，测量接触电阻时输出电流须覆盖（25mA～50A）DC(须连续可调，调节分辨率不大于0.5A)；
▲电阻测量量程须覆盖0.00uΩ-100kΩ，电阻测量精度不低于±(0.1%*读数+5*最小位数)；
▲提供远程控制测试软件、厂家授权书；
▲不少于2路电阻测量通道，且均支持自动温度/电阻数值修正；
▲支持快速的充放电能力，可应对≥1500H的高感性负载；
▲支持显示测量结果的趋势图；
▲支持USB和RS232通讯端口，支持数据交互和远程控制；
支持过热保护功能，支持智能散热系统以消散内部热量；
支持数据存储功能，可存储不少于10000组测试结果；
支持开机自校验和回路自检功能；
主机一台、电流线测试线至少一根，电压测试线至少两根；
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	高效液相色谱仪
	1.模块参数

1.1输液泵：四元输液泵；

1.2进样器：自动进样器；

检测器：紫外检测器、示差检测器；

1.4柱温箱：柱温箱。

2.输液泵

2.1输液泵类型：四元输液泵，直驱式双柱塞串联泵，柱塞冲程可变 ；

2.2最高运行压力：10440 psi；

2.3泵流速：0.001-10.000mL/min，步长0.001ml/min；

2.4流动相数量：4通道；

2.5单向阀：被动阀；

2.6梯度曲线：支持11条梯度曲线（包括线性曲线、梯级曲线[2]、凹曲线[4]和凸曲线[4]）；2.7柱塞杆清洗：柱塞清洗；

2.8耗材记录：自动记录柱塞杆、密封圈的使用次数，并具备寿命提醒功能；

2.9漏液管理：漏液传感器，漏液后仪器报警并可选择自动停泵；

3.进样器

3.1进样模式：FTN进样；

3.2最大耐压：10440psi（72MPa）；

3.3进样体积：0.1-100ul；

3.4样品瓶规格：2ml样品瓶大于130位，兼容96孔板；

3.5样品残留：≤0.002%；

3.6样品室温度：配制冷模块；

4柱温箱

4.1温控范围：室温+5-90℃；

4.2放置方式：侧面放置；

4.3色谱柱容量：3根250mm色谱柱；

5紫外检测器：

5.1检测波长：190-950nm

5.2光源：氘灯

5.3采集通道：双波长

5.4线性范围：>2.5AU

5.4检测池控温：检测池可控温，最高可到60℃

5.5最大采集频率：120 Hz

6.示差检测器

6.1光源 ：850nmLED 

6.2折光率范围 ：1~1.75 

6.3检测范围 ：0.25~512µRIU 

6.4线性范围 ：600µRIU 

6.5检测池体积 ：8µL 

6.6检测池耐压 ：0.5MPa 

6.7最大流速：10mL/min（纯水）

色谱数据工作站

全面保障数据的完整性和安全性，工作站中内嵌pH值计算、峰匹配、HPLC和UHPLC方法转换等小工具，方便用户日常使用。具有方法模拟开发助手，可根据历史数据构建大模型，利用AI算法给出合适的色谱分析条件
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	低温保存箱
	工作环境要求：环境温度16~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10%，功率120W
1、箱壳材质：PCM钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁
2、内胆材质：PCM钢板，优化密封结构，密封效果好，不易结霜
3、发泡层：保温效果好，产品节能，发泡层设计更合理，空间利用率高
4、标配7层HIPS注塑抽屉，强度高，确保存储安全，用户分类存放物品，便于查找，合理调整箱内利用空间
5、标配铝合金助力明把手，可保证负压状况下开门更省力
6、冰箱自带转锁设计，配置2把钥匙，可选配外挂锁
7、配备4个万向轮，其中2个带锁止，灵活，可移动、可调节，保持设备平衡
8、整机功率≤87W，耗电量≤1.36 kWh/24h，
9、制冷剂：采用无氟环保碳氢制冷剂，制冷高效，环保节能
10、▲设定温度在-10℃~-30℃范围调节，微电脑温度控制系统，标配2路温度传感器，确保产品运行状态
11、▲微电脑控制系统，可确保精度稳定的运行；显示精度0.1℃，可直观感受箱内温度变化
12、▲高效制冷系统，丝管式蒸发器，作为箱内置物搁架，制冷更快速，从常温降到-30℃时间≤3.1h，
13、▲箱内温度均匀度≤2.5℃，波动度≤1.5℃，
14、两种报警方式：声、光报警；多种报警功能：包含高温、低温、环温、断电、开门、传感器故障等，标配远程报警接口
15、压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护、断电记忆保护、显示面板密码保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定
16、LED数字式显示界面，白色灯光显示箱内实时温度数据
17、箱体左侧标配两个测试孔，方便检测箱内数据
18、低噪音，稳定运行时噪音值≤46db(A)，
19、标配蓄电池，断电后可继续提供报警功能，并实时显示箱内温度变化
20、通过双层门封条，多层气囊密封设计，让冰箱内部与外界之间形成多层阻隔，可有效减少冷量泄露，保温效果更好，断电后从-30℃回温到0℃时间≥6.7h,
21、开门一分钟之后，温度降到-30℃时间≤2min，
22、标配USB接口，温度数据可溯源，随时查询并保存温度数据
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	顶空气体分析仪
	1、适用范围：高精度顶空气体分析仪采用全新一体机设计，可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐 等中空包装容器中氧气含量及二氧化碳含量。                       
2、四传感器高精度配置。                                                             
3、主机采用彩色全触摸屏操作界面，无需连接计算机可独立操作，具备一键式操作更便捷。                                                   
4、内置数据存储至少可达 1500条，满足大数据量存储的需求。      
▲5、测量气体种类 O2 CO2
▲6、测试原理 ：电化学/红外吸收法                                       
7、传感器寿命 氧气传感器≥两年，二氧化碳传感器 >15年
8、传感器规格氧气 0 ~ 25% 二氧化碳 0 ~ 100%
▲9、仪器分辨率 氧气0.001 % /二氧化碳0.01 %
▲10、测量精度 0-0.5%氧浓度精度为±0.005%
               0.5%-5%氧浓度精度为±0.05%
               5%-25%氧浓度精度为±0.25% ±（0.03%＋示值5%）                                             
              0-100%二氧化碳±（0.03%＋示值5%）          
11、取样量 ＜10ml（标准模式） ＜15ml（标准模式）
12、电源 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz
13、配置：主机、采样针、过滤器、密封垫
	1

	24
	电子天平（220g）
	1.最大量程：不小于220g
2.可读性：不大于0.1mg
3.重复性典型值（5%负载）：不大于0.08mg
4.重复性典型值（约最大负载）：不大于0.1mg
5.线性偏差允差：不大于0.2mg
6.线性偏差典型值：不大于0.06mg
7.偏载偏差允差（100g测试砝码）：不大于0.4mg
8.偏载偏差典型值（100g测试砝码）：不大于0.12mg
9.灵敏度漂移（+10℃至+30℃）：不大于1ppm/K
10.天平准确度等级：不小于一级
11.数据接口：USB-C≥3、RS232、以太网接口，可连接打印机、PC、扫描枪等外设，接口全开放，无需软件即可轻松连接管理系统
12.秤盘：不小于Ø90 mm，称量室高度：不小于240 mm
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	恒温恒湿培养箱
	1.显示器≥7英寸16位真彩触摸屏；保温层厚度≥100MM，带有气压平衡装置。
2.故障报警及原因、处理提示功能、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能。
3.*PID＋SSR能量调节节能技术，功率可自动调节；优质品牌压缩机和优质品牌元器件；电源缺相及相序错误保护，漏电保护，加热器超温保护，加热器短路等过流保护。
4.采用双层硅橡胶密封条及防结露电热装置，密封效果好；独特可调节风道，均匀性好，工作室底板设有冷凝水引流槽。
5.高效电磁挤压水泵，RO膜+活性炭供水过滤器可拆卸清洗；高低温双水位电子液位开关可防止误动作，缺水超温保护+超低水位保护+供水超时，确保设备安全运行；回水PP棉过滤，减少设备用水消耗，虑出回水杂质。
6.▲温度范围：-10℃～+100℃（25℃，20%，运行48小时内不化霜温湿度不波动，含除湿系统）
7.▲温度偏差：≤±2℃(空载，恒定状态时)
8.温度均匀度：≤2℃(空载，恒定状态时)
9.温度波动度：±0.5℃(空载，恒定状态时)
10.▲湿度范围范围：20～98%RH（空载，无发热）
11.▲湿度偏差： ±3%RH（75%以上）；±5%RH（75%以下）
12.▲温度均匀性：≤2.0℃
13.升温速率：-10℃→＋100℃，平均每分钟＞5℃(全程平均，空载）
14.降温速率：85℃→-10℃ 30min以内，平均每分钟＞1℃（全程平均，空载）
15.总功率：约4.5KW   电源：220V
16.运行功率：约1—4.5KW（根据升降温速率，开启制冷机组相关）
17.A声级≤65dB (各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米)。
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	钻石快速鉴定仪
	最大测量范围：350-900nm，▲信噪比：优于520:1，▲分辨率：优于0.3nm，▲图谱显示：415nm 吸收峰
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	马弗炉
	温度范围：300-1200℃，▲升温时间小于30分钟，控温精度优于±1℃，▲温度分辨率优于1℃，配氢气发生器，过塑机2台，切割机一台
	1
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	电子天平（5kg)
	1极限值▲1.1最大秤量：不小于5.1kg▲1.2可读性：不大于1mg1.3重复性：不大于1.4mg1.4线性偏差：不大于6mg；2典型值2.1重复性：不大于0.9mg 2.2线性偏差：不大于2mg2.3灵敏度偏移（标称加载下）：不大于3mg2.4最小称量值（USP，允差= 0.10%）：不大于1.8g2.5最小称量值（允差=1%）：不大于180mg2.6稳定时间：不大于2s
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	钻石图像观察仪
	1. 诱导波长：高能213nm，带宽10nm,能够有效激发宝石表面发光特征（荧光、磷光）；

2. 激发光源光斑大小：不小于20mm x 20mm；

3. 采样方式：连续采集，单帧图像和录像；

4. 低照度高感相机，与显微镜接口方式：C-Mount；

5. 显微系统：最大放大倍数不低于40倍，调焦行程不小于35mm

6. 三维载物台，调节范围不低于70 x 30 x 35mm

7. 仪器具有动态实时观察荧光、磷光图像功能
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	三重四级杆液质联用仪
	1. 仪器主要用途：
食品接触材料等痕量和超痕量有机物的筛查和定量分析。
2.主要产品技术参数：
2.1 液相色谱部分
2.1.1 超高压梯度泵
▲2.1.1.1 采用串联式双柱塞往复泵，泵压力范围：≥1290bar或≥18850psi，自动连续可变冲程25～100ul，可以在软件里直接调节（提供泵压官网截图证明和冲程参数设置操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。
2.1.1.2 可设定流量范围：0.001 mL/min–5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min。泵步进体积：≤300皮升。
2.1.1.3 流量精度：≤0.072 %RSD。
2.1.1.4  梯度精度：<0.15%RSD。
2.1.1.5  含真空在线脱气装置。
2.1.1.6  可通过智能模拟或其他技术可模拟不同型号仪器的方法，做到一机多用。  
2.1.2 智能化可降温柱箱
▲2.1.2.1 柱温范围：4℃–110℃（提供官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。
2.1.2.2 温度稳定性：±0.03℃。
2.1.2.3   温度精度：0.05℃。
2.1.2.4 柱容量：同时容纳30cm柱四根或10cm柱8根（提供官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。
2.1.2.5  独立控温区域：最少2个独立控温区域。
2.1.2.6  柱温箱高压阀最大压力≥1290bar或≥18850psi（提供制造商官网截图和操作软件截图证明文件，并提供网址备查）。
2.1.2.7具备色谱柱自动切换功能，与液相色谱仪操作软件兼容直接控制，自动进行溶剂置换、色谱柱切换及系统平衡，自动进行系统冲洗、色谱柱冲洗及保存，实现不同方法无缝衔接，提供阀切换功能的官网截图，评标现场核查网址
2.2 三重串联四极杆质谱仪
2.2.1 离子源：具有独立ESI源。
2.2.2 接口多样性：具有同品牌的毛细管电泳（CE）及与质谱联机方案，具有超临界流体色谱（SFC）-质谱联机方案，且均为同一品牌，联机性能好，同一软件控制。
2.2.3源内流路切换设计：内置电子控制阀，软件可编程控制任意时间段或多个时间段，在MS或废液间切换。
2.2.4 方法开发全自动一体化：质谱方法优化全参数自动化，包括化合物母离子等参数，同时包括离子源如雾化气流速、压力、温度等所有参数，并可直接生成候选方法供使用。
2.2.5离子源接口采用非锥孔的离子传输管设计，拥有抗污染的技术，确保系统不受污染，维护简单，无需卸真空，使用成本低。
2.2.6扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、触发式MRM（用于二级离子定性）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换。
2.2.7检测性能：
▲2.2.7.1 质量范围：母离子单电荷m/z6–2800amu（提供官网截图和操作软件截图证明材料，并提供网址备查）。
2.2.7.2 最大扫描速率：≥185,000amu/s（以0.1amu步径做全扫描）（提供官网截图，并提供网址备查）。
2.2.7.3 动态范围：≥6*106。
▲2.2.7.4灵敏度：ESI+模式1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥850,000: 1; ESI-模式，1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥850,000: 1，提供盖章的制造商官网参数文件。
2.2.8 正负模式切换时间：≤25ms。
2.2.9 MRM最小驻留时间：0.5ms。
2.2.10 可同时做500个MRM离子对检测（提供制造商官网截图，并提供网址备查）。
2.2.11重复性：10ug/kg 红茶提取物加标农残样品MRM模式连续进样300针，噻菌胺（penthiopyrad）, 灭蝇胺（Cyromazine）， 氟虫腈（Fipronil sulfone） RSD不得大于5%，提供官方数据支持证明文件。
2.2.12 碰撞反应池：弯曲高压加速碰撞反应池，锥形设计，提高离子传输效率以及碰撞反应稳定性，零交叉污染。；验收时，提供拆机验收碰撞室结构服务）。
▲2.2.13 四极杆温度：恒温温控不低于90度，质谱工作站软件实时显示温度，提供厂家盖章软件控温截图证明。
2.2.15 检测器：电子倍增器。
2.2.16气体：离子源和碰撞气只需氮气一种气体，无需氩气，节省使用成本。
2.2.17 仪器检测性能：硝基呋喃衍生物（AOZ, AMOZ），浓度1ng/L 进样量10ul, S/N >10。1ng/mL 连续进样10针，峰面积RSD<1%，提供原始图谱数据证明。
2.2.5.14 ESI正离子模式，维生素D2，D3，浓度0.1ng/mL, 进样量10ul, S/N>10。 1ng/mL连续进样10针，峰面积RSD<5%, 提供原始图谱数据证明。
2.2.18 ESI负离子模式，17-α-雌二醇， MRM 295.2-183/145，检出限不低于20ng/L。 17-β-雌二醇，MRM 271.2-183/145，检出限不低于5ng/L。提供制造商官方应用文献和制造商官网截图证明，网址备查。
2.2.19色谱纯水处理系统：电阻率 18.2MΩ，TOC<5ppb。
2.2.20通量能力：一针进样，20分钟内质谱端不分时间段至少可同时检测500种以上化合物，无需手动设定保留时间和驻留时间，提供应用文献支持，提供官网截图证明和网址备查。
2.2.21智能工作流技术：设定序列数据自动分析，并执行分析反馈，对于污染超限等数据进行清洗或再分析等自动化操作。
2.2.22 真空系统: 带有差动抽气真空系统，分子涡轮泵抽速大于800升/秒和大抽速的前级机械泵。具有自动断电保护功能。

2.3 工作站软件
2.3.1 全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化。无需配置针泵或注射泵，即可完成调谐。
2.3.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量。
2.3.3 离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度。
2.3.4多反应监测 (MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入，可以对每一个离子设定驻留时间、碰撞电压、碰撞能量。一次进样可同时进行500对离子检测。
2.3.5 同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。
2.3.6 液相色谱和质谱为同一品牌。色谱和质谱需使用同一个软件平台，以保证服务的一致性。
2.3.7 为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，质谱软件平台可独立控制液相色谱。所配的质谱软件要求可以反控全套液相色谱系统。
2.3.8 智能数据储存管理系统，具备云管理服务，提供安全可靠、可扩展的共享文件存储服务。
    
2.4 智能化面板
▲2.4.1 可提供5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限（提供智能化面板设置截图证明）；
▲2.4.2可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等；（提供智能化面板设置可设定不少于50个任务程序和每个任务程序中包含至少3项不同工作截图证明）
▲2.4.3 至少2种判定仪器Purge和色谱柱平衡终点的方式；（提供智能化面板设置截图证明）
▲2.4.4 至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间；（提供智能化面板设置截图证明）
2.4.5 锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器；
2.4.6 面板操作不会干扰样品分析过程。

2.5工作站硬件 
服务器级工作站：配置不低于4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, 最新操作系统，液晶显示器，激光双面打印机。

2.6  辅助设备
2.6.1 UPS电源续航时间≥1小时。
2.6.2氮气发生器：最大气体输出流速：≥30 L/min，最大气体输出压力：≥ 6.9bar。
2.7 配置要求
1.  三重四级杆质谱主机      1套
2.  超高效液相二元泵         1套
3.  超高效液相柱温箱          1套
4.  色谱柱切换系统                     1套

5.  电喷雾针         1个
6.  品牌配套氮气发生器                 1套
7.  品牌配套UPS稳压电源及电池组    1套
8.  原装质谱操作系统                   1套
9.  品牌配套商用台式电脑                  1套
10. 激光打印机        1台
11. 纯水处理系统        1套
12. 前级机械泵         1套
13. 工作站软件         1套
14. 智能数据存储管理系统      1套
15. UHPLC分析型色谱柱      1根
16. 配套启动备件及安装维护工具等   1套
17. 在线过滤器         1套
18. 在线过滤器滤芯        1个
19. PEEK管         8米
20. 机械泵油（规格1L/瓶）     1瓶
21. 安装标准测试溶液包       1套
22. 溶剂瓶          4个
23.色谱柱接头         10个
24. 毛细管传输管线       1个
25.全氟化合物分析专用管线包     1套
26.2ml进样瓶（带瓶盖及垫片）        500个
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	雨伞抗风强度试验机
	▲1)风速：0~18m/s可调
▲2)叶轮直径：1000mm,叶片安装角度：60°
▲3)风速仪：0.3m/s~45m/s(可出具校准报告)
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	快速八篮烘箱
	适用标准：GB/T5883；GB/T9995；FZ/T01033；FZ/T20002主要技术指标：
▲烘篮数量：八篮
▲ 烘干时间：＜40min（棉）
▲温度范围：室温-150℃ LED
▲ 控制精度：±1℃
▲ 温度均匀性：±2℃
▲ 换气速度：每分钟大于 1/4 的烘箱容积
  通风形式：强制热风对流
▲ 接近试样的风速：＞0.5m/s
▲ 天平称量：500g， 0.01g

外形尺寸：≤990×870×1150mm
电源：AC380V,2.75KW
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	恒温水浴振荡器
	1、用于实验室作纤维含量分析及化学分析试验时需要加热振荡及辅助匀和。                                                                                       2、使用温度：室温-100℃。
▲3、杯位数:24杯（单槽）。
4、加热方式：电加热，220V单相，功率4KW。
▲5、振荡速度50-200往覆/分钟,静音设计。
6、染杯：250ml三角玻璃烧杯。
▲7、 温度、时间控制采用独立模块，温度控制具有 PID 自整定功能，双数字显示，能有效抑制温度过冲现象。时间控制具有定时报警提示功能。
▲8、驱动系统采用可调速带减速箱电机，具有良好的转矩特性。
9、 整机外壳、工作室、摇架、加热管等部件，采用 316#不锈钢制造。
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	碎布机
	1、技术参数：适用范围：织物，皮革，塑料等柔性片状物；剪切厚度：经送料轮压缩后不超过 4mm，剪切布样标准:5*5mm

▲2、效率高、剪切速度快，能够连续工作，可以多层同时剪切。
▲3、操作简单：采用单片机程序控制，剪切过程一键完成，操作轻松便捷。
▲4、安全性强：设有双重安全保护功能，遇到安全隐患自动停机。
5、清洁系统：配备自动内循环清洁系统和手动清洁装置，方便清理机构上附着的织物碎屑，确保无批次混杂。
▲6、刀具自磨：特殊材料和工艺加工的螺旋剪刀具有自磨功能，无需对其进行定期磨削。
7、整机移动性好

8、运行成本低，无需耗材。
9、静电消除：配备静电消除装置，有效地消除织物剪切过程产生的静电，防止织物碎屑吸附在机构上造成的清理困难。
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	缕纱测长机
	▲1、可摇取纱管数：1～6
▲2、纱框周长：1000±1 mm
▲3、纱锭距离：65 mm
▲4、纱框转速：50～300 r/min
▲5、导纱杆往复动程：35 mm
▲6、单根纱张力调节范围：0～100 cN
▲7、圈数设定范围：1～9999 圈
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	纱线捻度仪
	▲1、测量长度:25mm,50mm,100mm,200mm,250mm,500mm(任意设定)
▲2、捻度测试范围:1~9999.9抢/10cm,1~9999.9捻/m
▲3、退捻伸长范围:最大60mm(标尺指示)
▲4、测定最大捻缩:20mm
▲5、动夹钳转速:800 r/min,1500r/min(可设定)
▲6、预加张力:0~171.5cN(分档调节)
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	摩擦法防钻绒仪（含测厚仪）
	防钻绒摩擦仪：
▲1、不锈钢试样夹板距离：3~60mm 可调，数字显示
▲2、摩擦速度：135±1r/min
▲3、驱动轮轴心与基板的距离：（100±1）mm；
▲4、摆动杆支承点中心与驱轮轴心距离：（25±0.5）mm；
▲5、摆杆长度：（150±1）mm；
▲6、连接摆杆与基板的支承杆长度：(95±1)mm；
▲7、驱动轮轴心与支承杆在基板固定点的距离：（170±1)mm；
▲8、夹板尺寸：（180±2）x（80±2）mm；
▲9、计数范围：0~999999 次
10、摇轮调距。
11、电源：AC220V 50Hz 30W
测厚仪：
▲1、压盘尺寸：160×180±2mm
▲2、压盘重量：14.7±0.2N
▲3、测试精度：0.1mm
▲4、测量厚度范围：0.1~45mm
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	液态水分管理测试仪
	▲1. 滴水量可设置。
▲2. 滴水精度：±0.003ml。
3. 测试时间可设置。
▲4. 测试压力 1.0kg, 1.5kg, 2.0kg 可选：加载装置自动调整加载在样品表面上的压力。
5. 测试头探针低弹力设计，改善接触性能，便于提高测量精度。
6. GB 和 AATCC 两套测试方法可供用户选择。
7. 数据传输：USB 数据传输。
8. PC 软件标配，实时显示测试数据，自动保存测试结果。
9. PC 软件可实现多结果比对。
10. 测试界面：可将测试结果和数据的以 PDF 或 Excel 格式导出，曲线及图表并存，自动保存，方便打印.。
11. 测试结果可选择性导出数据、曲线或图标，自定义报告格式。
12. 能测试以下数据：
a) 整体液态水份管理能力。
b) 累积单向传递能力。
c) 底层/表层浸湿时间。
d) 底层/表层吸水速度。
e) 底层/表层最大吸水半径。
f)  底层/表层液态水份扩散速度。
g) 底层/表层扩散面积。
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	眼镜装配检测仪
	▲精度：优于0.01mm
▲测量范围：0~110mm
▲角度分辨率：0.1°
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	牙刷毛束强度测试机
	▲1.传感器容量：50N
▲2.传感器精度：±0.05N
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	微波消解仪
	1、适用范围
用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于环境、食品、药品、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测,且可用于实验室中各种样品中有机化合物的微波萃取。
2、技术指标
▲1、腔体采不锈钢制造的工业级微波谐振腔，体积≥62L，炉腔提供至少5年质保；微波最大输出功率≥2000W，为保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性，额定微波输出功率偏差值≤5%。
2、安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，仪器具备机械和电子双重门锁功能，同时具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷。
▲3、视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备≥7寸彩色触摸屏及≥7寸彩色视频监控屏，可实时显示实验参数及温压变化曲线，又可同时清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。仪器具有≥4种颜色变化功能，可远距离通过可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态。
▲4、仪器采用非接触式中红外全罐测温技术，直接测量每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于60-400℃，检测精度±0.1℃； 同时配备光纤测温系统，低温段测温准确，也可避免其他插入式测温方式易产生火花等危险，测温范围不小于-40℃～305℃，检测精度：±0.1℃。
5、仪器采用高精度压力传感器主控罐测压，可实时显示压力数值，传感器测压范围不小于0-15MPa，检测精度±0.01MPa或1PSI，同时具备全罐压力监控，实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值可调。
6、配备COT实时异常监控系统，能够在任意消解罐出现异常时，自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行。
7、 仪器外罐采用宇航复合纤维材质，不接受PEEK或者陶瓷材料，耐压≥20Mpa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。
▲8、内罐容积≥110mL，可适配一次性萃取组件。带有识别编码无需手写；内罐、罐盖等应采用TFM材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性。
9、批次处理量≥24位，可升级40位消解转子，罐体可适配一次性萃取组件。转子应为上下双层高强度联体结构设计，以保证运行过程安全；消解转子可整体转移，使用更加方便。
10、仪器最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥4MPa。（提供带有CMA和CNAS标志的仪器运行检测报告）
11、内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动识别转子类型，自动判断消解罐位置并计数消解罐数量，使用更加方便快捷；同时配备≥7寸彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。
12、可置顶最近用过的实验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，仪器内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。
13、 可通过电脑工作站控制仪器，实时查看实验运行情况。
▲14、配备专用工具，用于升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作；配备电动拧罐工具，消解罐可快速组装，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致。
15、标配赶酸仪位数不低于配套罐体位数，赶酸仪器孔深≥10cm，加快赶酸进度，防止酸气冷凝造成实验时间过长。
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	涂覆织物低温弯曲试验仪（含防污试验筒）
	1.操作界面： 触摸屏显示操作
▲2.温度范围： -20℃ -- 100℃
▲3.湿度范围：30% — 95 %RH
▲4.钢制上梁及其质量：（100mm*25mm*13mm）（250g±5g）；弯曲板/弯曲铝板（100mm*95mm*13mm）（375g±2.5g包括活节）；
▲5.温湿度控制精度：±0.5℃；±2.5％RH.
▲6.温湿度分布均匀：±2.0℃；±3.0％R.H.
▲7.加温时间：从室温至 100℃时，在 30 分钟以内（空载时）。
▲8.降温时间：从室温至-0℃时，在 40 分钟以内（空载时）
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	全自动织物胀破强度仪
	1、测试方法：膜片胀破法；
▲2、胀破强力测量范围及分辨率：0～2000KPa，分辨率：1KPa；
▲3、液压油体积增长速度范围及精度：8ml/min～500ml/min（可调节）；
▲4、试验面积：50cm2（直径 79.8mm±0.2mm）、7.3cm2（直径 30.5mm±0.2mm）四种面积可更换；
▲5、扩张度测定范围：0.1～70mm，精度±0.1mm；
6、控制操作：大屏幕触摸屏控制，中英文菜单操作；
7、测试结果：胀破压力、膜片压力、胀破强力、胀破高度、胀破时间；
8、电源：Ac220V，50Hz，2KW
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	瓶壁厚底厚测量仪
	▲量程0～12.7 mm，精度0.001mm
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	扭矩测试仪
	▲量程0-5.000N·m，精度0.001N·m
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	镍释放滚筒
	滚筒:不锈钢六角滚筒外壳，内壁镶嵌有机玻璃，配惰性材料治具
控制:PLC一体机控制器
▲旋转速度：(30士2)r/min（可设置）、可正反转
外形尺寸≤840*400*540mm
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	落球落锥测试仪
	▲落球高度:127～130cm
▲试验球1∶直径16±0.1mm，质量≥16g
▲试验球2:直径22±0.1mm，质量≥43g
▲落锥高度:1270±1mm
▲实验锥:直径25.4±0.1mm，质量（500～505）g
▲头模:成人头模
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	拉链负荷拉次试验机
	▲1、往复行程：75mm
▲2、横向夹紧装置宽度：25mm
▲3、纵向夹紧装置总重 ：(0.28～0.34)kg
▲4、两夹紧装置相距 ：6.35mm
▲5、试件开启角度 ：60°
▲6、试件啮合角度：30°
▲7、计数器：0～999999
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	镜片静压测试机
	▲静压力度:100N±2N
▲接触面钢球:φ22mm±0.1mm
▲压杆长度:70mm±1mm
▲静压垫圈:内径35±0.1mm
▲压圈横截面:φ3mm±0.1mm
▲压圈硬度:40+5IRHD
▲压圈质量:250+5g
运行方式:自动压力
▲压进速度:（350±50）mm/分钟
▲测试时长:10秒±2秒(可设定)
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	干态落絮测试仪
	▲扭曲速度:60次/分
▲钟扭曲角度/行程:180°/120mm
▲样品夹具82.8mmm
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	电子压缩试验仪（含配件）
	▲测量范围 5～3000N
▲精度0.1N
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	玻璃瓶耐冷热冲击测试仪
	▲温度范围：常温～99℃，精度0.1℃
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	 织物保温性能测试仪
	▲1、加热板温度调节范围：(30～39)℃
▲2、热阻（Rct）量程 ： 0.002-2.000m²•K/W 分辨率 0.0001m² •K/W
传热系数(U)量程：0.500-500 W/(m².K)
保温率量程：0.1% - 99.9%
▲3、 预热时间设定范围：1～999min
▲4、 温控精度：±0.1℃
▲5、温度示值分辨率：0.01℃
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	分液漏斗振荡器
	1、整机采用品质不锈钢材料，精细装配，仪器要求坚固、稳定、静音。

2、 ▲无刷电机，可长时间稳定振荡，节能；

3、 ▲传动皮带需保证仪器能够长时间运转；
4、▲配备高精度控制器，能够轻松精准调控振荡频率。

5、 ▲具有加减速时间控制功能，保证启动和停止稳定顺畅，防止意外发生；
6、满足多种振荡方式，垂直振荡 10~300rpm，倾斜振荡 10~250rpm；
7、 定时功能，可设定 0 秒 -99 小时 59 分钟；
8、分液漏斗夹具采用卷簧紧压方式，使用寿命更长、更安全；
9、▲可选配自动排气吸附装置，自动排气泄压。
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	全自动蒸馏仪
	▲1、加热系统：加热方式：采用碗状远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热（无明火加热、防水），加热过程更加安全稳定，导热效果更佳，单孔加热功率：0-500W(单孔可调），加热系统带有微沸和全沸模式，可根据样品情况选择切换，确保蒸馏实验安全稳定，防止爆沸
2、智能终点控制系统：蒸馏终点控制：采用压力称重传感器控制蒸馏终点，可任意设置蒸馏体积重量，自动停止加热，蒸馏结束后灯光报警，整个实验过程无需人员看守，自动化程度高；带有防过量截止阀，实现自动精确定量，定量范围：1-500g（ml）。
▲3、清洗系统：冷凝管与蒸馏烧瓶采用全玻连接，连接处采用磨砂口，冷凝管顶部不能采用瓶塞，避免蒸馏过程漏气。（需提供实物图片或相关证明文件），实验结束后可对冷凝管实现一键清洗功能，智能化程度高；
4、冷却系统：采用封闭式内循环回流系统，内置压缩机制冷方式，无需外接冷却水源，适合大批量样品连续工作;压缩机制冷量≥2000W；温度范围：5℃-35℃可调
5、防倒吸系统：防倒吸：设有防真空电磁阀，自动识别瓶内压力，具有自动泄压功能；
6、接收装置：接收者装置不受限制，默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其他器皿接收，托盘可灵活配置；
7、一键式内循环水箱加水，具有自动停止功能；
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	织物褶皱回复仪
	▲1、 加压范围：39.2±1N；
▲2、速度：200±10mm/min；
▲3、时间范围：1～999min；
▲4、上下压头直径：89±0.5mm；
▲5、行程：110±1mm；
▲6、旋转角：180 度
▲7、试样尺寸：150*280mm
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	电脑式织物透湿仪
	▲1.标准温、湿度的控制精度：
温度38ºC、相对湿度90%--- 温度±2℃ 相对湿度±2%RH
温度20ºC、相对湿度65%--- 温度±2℃ 相对湿度±2%RH
温度23ºC、相对湿度50%--- 温度±2℃ 相对湿度±2%RH
温度38ºC、相对湿度50%--- 温度±2℃ 相对湿度±2%RH
▲2.透湿室内气流速度：0.02～1.2m/s
▲3.透湿杯最大数量： 24个（三层×8个）（国标、美标、英标选配）；
4.电源：AC220V±10%；
5.功率：3.5 KW
▲6.透湿室容积：≥392×400×552
7.外形尺寸：1800×1000×760
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	汗渍色牢度仪
	1、不锈钢架 2 副，重锤两个可提供 45N、50N 两种压重（含弹簧压板）；
▲2、仪器结构可保证试样（10cm×4cm）受压 12.5kpa；
3、树脂夹板面积及个数：夹板尺寸：115mm×60mm×2mm(L×W×H)；≥42 块夹板；
4、试样盒（浸渍试样用）数量：≥20 个；
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	色牢度制样机
	▲1.切断长度：20-99999mm可设定
▲2.最大切断宽度：120mm
3.切断速度：120P/min 可设定
4.电压：220V   额定功率：0.22KW
5.包装尺寸：≤560mm*420mm*405mm
6.重量：27KG
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	汗渍色牢浸湿仪
	1.真空舱内体积：≤宽度*深度*高度（373*309*283）mm
▲2.最多可放置试样数：40 个
▲3.试样尺寸：40*100mm
4.最大真空压力：99KPa
5.压力分辨率: 0.1KPa
6.真空压力控制方式：自动
7.仪器外型尺寸：≤宽度*深度*高度（650*475*640）mm
8.仪器使用电源：220V，50Hz
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	皂洗色牢度自动配液系统
	1、加液工位数≥3 个
2、加液精度： ±1ml
3、控温范围：室温-99℃
4、温度显示分辨率：0.01℃；
▲5、控温精度：±1℃；
6、加热功率：1.5KW
7、搅拌速度：无刷电机 0-2000r/min
8、液箱容量：≥7L
9、产品尺寸：≤500x400x525（mm）
10、电源：AC /220V 50HZ 2K
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3、 ★服务要求
1、项目工期：供应商应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据采购人要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过采购人初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
2、地点：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）。
3、验收要求
①到货验收：中标供应商供货时，应与采购人当面验收、清点、确保产品型号吻合。
②最终验收：中标供应商完成投标文件承诺的所有软硬件的部署和调试，并按采购人要求完成对现有业务承载的测试并出具完整竣工结算资料。
4、 报价要求
①报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装调试及验收合格之前及保修期内备品备件、供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用发生的所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
②供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
③供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
5、 合同签订后，甲方支付合同金额的50%作为预付款；根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，甲方再支付30%作为进度款；剩余20%尾款，在剩余设备最终综合验收合格后、乙方开具合法有效发票后，甲方启动付款审批流程。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
6、 售后服务
1　 售后服务：除特别说明外，质量保证期为自验收合格后1年，在此期间，中标供应商提供售后服务，服务费用包含在总报价中；
2　 投标人承诺针对本次采购的所有产品须提供三年7*24小时免费技术支持（投标人提供加盖公章的承诺函）；
3　 中标后提供原厂一年质保函最终用户为南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院），400及设备官网可查。
注：本部分标注★的参数为实质性条款，如有负偏离将作为无效投标处理
 第五部分 合同格式及条款
（参考格式
）
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，采购当事人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。
南京市政府采购合同
合同编号 ：
项目名称 ：
分 包 号 ：
采 购 人 ：南京市产品质量监督检验院
(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
供 应 商 ：
签订日期 ：  年  月  日
	南京市市场监督管理局
	监制

	南  京  市  财  政  局
	


	采购人（以下简称甲方）：
	中标供应商：（以下简称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  
1.乙方根据甲方需求提供下列货物：
	序号
	名称
	规格型号、品牌
	生产厂家
	单价
（元）
	单位及数量
（台/套）
	小计
（元）
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2.货物名称及参数详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款
1.本合同项下货物总价款为人民币          （大写），¥           （小写），不含税金额              ，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。
2.本合同总价款应为完成本项目所需要的全部费用，应包括但不限于设备的供货、运输、安装费用、辅材、人工、材料、机械、管理、运杂、安装调试、计量费用、配合、验收、技术服务、规费、税金、运输保险、备品备件、伴随服务/售后服务、人员培训等合同期限内所涉及的一切费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。
3.本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.招标文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.供货一览表；
4.交货一览表；
5.成交承诺/服务承诺；
6.中标通知书；
7.甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.质保期：         。
第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1.合同履行期限：乙方应在合同签订收到预付款后90日内（含备货）根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，剩余合同金额占比20%的对应供货量在合同签订后120天内供货完成。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）

2.供货地点：甲方指定地点。
3.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
4.货物验收：

（1）货物的到货验收包括型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好；

（2）参数性能评价、设备计量工作在货物安装调试完成后的最终验收阶段开展，需计量的设备应当依据计量结果开展综合验收。

（3）最终综合验收：乙方完成设备安装调试并自检合格后，向甲方提交最终验收申请。甲方组织开展参数性能评价，对照合同及采购文件技术指标逐项实测验证；需计量的设备，由乙方委托具备法定计量资质的机构开展计量检定并取得有效计量证书。参数性能评价合格且计量结果合格，方可通过最终综合验收；参数不达标或计量不合格的，由乙方限期整改，整改完成后重新开展评价及计量。以上产生的一切费用由乙方承担。
5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
6.货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机及配件清单设备进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后8小时内响应，并在仪器出现故障后的48小时之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用（备用货物的参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书方可使用），直至故障货物完全修复，并通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。若故障货物无法修复，乙方应根据甲方需求更换故障货物，更换后的设备按本合同约定开展验收，参数性能评价合格且计量结果合格并取得有效计量证书，方可通过最终综合验收，由此产生的一切费用由乙方承担。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金
本次    ☑收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为见索即付银行保函。
第十条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的50%作为预付款；根据甲方要求完成合同金额占比80%的对应供货量并通过甲方初步验收合格，甲方再支付30%作为进度款；剩余20%尾款，在剩余设备最终综合验收合格后、乙方开具合法有效发票后，甲方启动付款审批流程。（特殊情况时根据双方协商的意见办理。）
第十一条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.甲方未按合同约定期限支付货款的，每逾期一日，按当期应付未付款项的万分之五向乙方支付逾期付款违约金，累计违约金总额不超过当期欠款总额的5%。逾期付款不免除甲方后续付款义务。
3.乙方完全无法交付货物、无法完成合同约定安装调试工作，导致合同目的无法实现的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并无条件退还甲方已支付的全部款项。
4.乙方逾期交付货物/完成安装调试的，每逾期一日，按合同总价万分之五向甲方支付逾期履约违约金，累计违约金最高不超过合同总价10%；逾期超过10日的，甲方有权单方解除本合同，解除通知送达乙方之日生效。合同解除的，乙方须退还全部已付款项，并承担相应违约损失。
5.乙方交付货物的品种、型号、规格、技术参数与合同约定不符的，甲方有权选择要求乙方限期整改、换货或退货；若甲方选择拒收货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并在3日内退还全部已付款项；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。
6.在本合同约定质量保证期内，货物出现质量问题的，乙方须在甲方通知时限内完成免费维修或更换；经乙方两次有效维修、更换后，货物仍无法达到合同约定质量标准、无法正常使用的，甲方有权全额退货，乙方应退还甲方全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于拆装费、仓储费、替代采购差价、人工成本等）。
7.乙方未按合同约定及投标服务承诺提供伴随服务、售后服务、维保服务的，甲方有权根据违约情节轻重追责：轻微瑕疵且及时整改，不影响合同履约的，不予计分追责；逾期或未按要求履约的，按合同总价的5%承担违约责任；造成甲方损失的，另行赔偿直接损失。
8.乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方存在投标虚假承诺、提供货物经第三方权威机构检测不符合招标文件及合同核心要求、因乙方单方过错导致合同目的无法实现等根本违约情形的，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方另行补足差额。

10.甲方需计量才能使用的产品，乙方必须配合完成计量，首次计量费用由双方协商、乙方酌情承担，若首次计量不通过，乙方需承担后续计量费用。如有争议以市级及以上计量机构出具报告为准。。

第十二条 项目履约验收
1.甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3.参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
第十三条 合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十八条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方(采购人)：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
	乙方(供应商)：

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：交通银行南京玄武支行
	开户银行：

	账号：320006610013001447712
	账号：

	日期：                年     月     日
	日期：                年     月     日


《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

1． 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

2． 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

3． 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

封面

投 标 文 件
项   目   名   称：               
项   目   编   号：               

投 标 人 名 称 ： （加盖CA电子公章）           
日    期 ：                               
 

 

一、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


二、投标人资质（按资格要求提供）

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供符合招标文件要求的资料
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：

   我单位具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。
单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供符合招标文件要求的资料
六、无重大违法行为声明
无重大违法行为声明
 （采购人名称）：
我单位在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
（说明：《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）
单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
     年      月      日
七、南京市政府采购供应商信用承诺书
南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日
	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


八、承诺函
（采购人名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

1.本单位与其他参与本项目采购活动的供应商之间，不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系。

2.除本项目为单一来源采购项目的情况外，本单位未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，且不会在本项目中参与上述服务之外的其他采购活动。

本单位承诺以上内容真实有效，若经查实存在虚假陈述，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消参与资格、中标无效等。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

九、投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

十、对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人名称）：

我司在参加编号为（项目编号）号（项目名称）项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

十一、投标函
                      ：
 经研究，我们决定参加项目编号为           ,项目名称为：    ，包号（如有）为  ：      的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；
二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。 
三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系； 
四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。 
五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。
七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。
八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；
九、我方响应招标文件规定的投标有效期。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
十一、与本投标有关的正式联系方式为： 
联系人：               
地址：                 
电话：                         
十三、我方正式开户银行和帐号为： 
开户银行：                               
银行账号：                               
投标人名称：                 （加盖CA电子公章） 
日 期： 年 月 日
十二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）               

单位名称：             （加盖CA电子公章）
法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）
     年      月      日
法定代表人授权委托书
  本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

     代理人无权转委托，特此委托。

                         单位名称：             （加盖CA电子公章）
      法定代表人：           （签字或盖法定代表人章）
         投标人代表（签字）：           
            日期：     年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；

2、需提供被授权人近6个月内（截止到开标时间）至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明（如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

十三、开标一览表
项目编号：
项目名称：
	投标报价：

	小写：                 （人民币：元）


日期：       年   月   日
单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
注：此开标一览表中填报明细报价表中的投标报价总计。

十四、明细报价表
	序号
	货 物 名 称
	数量
	规格\型号、品牌
	生产厂家
	单价
（元）
	单位及数量
（套）
	小计
（元）
	备注

	1
	水泥压蒸釜
	1套
	
	
	
	
	
	

	2
	燃气灶具综合性能测试系统
	1套
	
	
	
	
	
	

	3
	湿式气体流量计（蒸汽发生器水汽分离器）
	1套
	
	
	
	
	
	

	4
	密度天平
	1套
	
	
	
	
	
	

	5
	气密性试验台
	1套
	
	
	
	
	
	

	6
	软管扁平性试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	7
	被覆层通气性检测设备
	1套
	
	
	
	
	
	

	8
	标志耐擦性装置
	1套
	
	
	
	
	
	

	9
	耐振动性试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	10
	泄漏电流测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	11
	程控绝缘电阻测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	12
	水嘴寿命试验台
	1套
	
	
	
	
	
	

	13
	声级计
	1套
	
	
	
	
	
	

	14
	温度巡检仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	15
	燃气阀抗扭转耐久性能综合测试机
	1套
	
	
	
	
	
	

	16
	燃气阀抗弯曲试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	17
	电器倾斜试验台
	1套
	
	
	
	
	
	

	18
	连接接头抗扭试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	19
	红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	20
	接触电阻测试仪
（高精度导线测试仪）
	1套
	
	
	
	
	
	

	21
	高效液相色谱仪（核心产品）
	1套
	
	
	
	
	
	

	22
	低温保存箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	23
	顶空气体分析仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	24
	电子天平（220g）
	2套
	
	
	
	
	
	

	25
	恒温恒湿培养箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	26
	钻石快速鉴定仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	27
	马弗炉
	1套
	
	
	
	
	
	

	28
	电子天平（5kg)
	1套
	
	
	
	
	
	

	29
	钻石图像观察仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	30
	三重四级杆液质联用仪（核心产品）
	1套
	
	
	
	
	
	

	31
	雨伞抗风强度试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	32
	快速八篮烘箱
	1套
	
	
	
	
	
	

	33
	恒温水浴振荡器
	1套
	
	
	
	
	
	

	34
	碎布机
	1套
	
	
	
	
	
	

	35
	缕纱测长机
	1套
	
	
	
	
	
	

	36
	纱线捻度仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	37
	摩擦法防钻绒仪（含测厚仪）
	1套
	
	
	
	
	
	

	38
	液态水分管理测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	39
	眼镜装配检测仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	40
	牙刷毛束强度测试机
	1套
	
	
	
	
	
	

	41
	微波消解仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	42
	涂覆织物低温弯曲试验仪（含防污试验筒）
	1套
	
	
	
	
	
	

	43
	全自动织物胀破强度仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	44
	瓶壁厚底厚测量仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	45
	扭矩测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	46
	镍释放滚筒
	1套
	
	
	
	
	
	

	47
	落球落锥测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	48
	拉链负荷拉次试验机
	1套
	
	
	
	
	
	

	49
	镜片静压测试机
	1套
	
	
	
	
	
	

	50
	干态落絮测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	51
	电子压缩试验仪（含配件）
	1套
	
	
	
	
	
	

	52
	玻璃瓶耐冷热冲击测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	53
	 织物保温性能测试仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	54
	分液漏斗振荡器
	1套
	
	
	
	
	
	

	55
	全自动蒸馏仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	56
	织物褶皱回复仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	57
	电脑式织物透湿仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	58
	汗渍色牢度仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	59
	色牢度制样机
	1套
	
	
	
	
	
	

	60
	汗渍色牢浸湿仪
	1套
	
	
	
	
	
	

	61
	皂洗色牢度自动配液系统
	1套
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计
	￥                          
人民币（大写）：
    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元   角   分

	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
注：
1、“分项报价表”中“投标报价总计”金额应当与“开标一览表”中“投标报价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十五、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖CA电子公章）                 

日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。  
中小微企业划型标准 

中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）
十六、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称：　（加盖CA电子公章）  

                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线     划除的地方无需填写。

十七、响应偏差表
（一）技术响应偏差表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
注：1.投标人须对照招标文件第四部分“采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。
（二）投标商务偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：（加盖CA电子公章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）              
注：
1、投标人须对照招标文件第五部分 合同格式及条款中所列商务要求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。
十八、服务方案
按照招标文件要求，格式自拟
十九、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。
第七部分：特别提醒
（有关围标串标情形的判定）
各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：
1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标； 

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标； 

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。

� 本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准
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