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第一章　投标邀请函

                   编号：JSZC-320281-HCCG-G2026-0059
项目概况： 

2027年度江阴公路路网监测设施维护JSZC-320281-HCCG-G2026-0059的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026- 11-04  14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2026-0059

2、项目名称：2027年度江阴公路路网监测设施维护

3、本项目预算金额：199.5万元
4、最高限价：199.5万元
5、采购需求：本项目为2027年度江阴公路路网监测设施维护。主要内容：对全市17个一类交通量调查站点及99个视频监控点进行全年维护，保障设施正常运行。
6、合同履约期限：2027年1月1日—2027年12月31日。
7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目是否专门面向中小企业：是。

9、本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业（运行维护服务）。
二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。
3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 

本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。  

（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-11-04   14:00 （北京时间）

地点：苏采云平台 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、本次招标联系事项：

江阴市公路事业发展中心

联 系 人：李先生
联系电话：0510-86081220
联系地址：江阴市滨江中路207号

江苏鸿成工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913202827293299437  

联系人： 张亚利   居丽萍       联系电话：0510-80627633、15190346483

传真电话：0510-80627600      邮箱：499022870@qq.com
联系地址：江阴市滨江路534号嘉年华广场十楼
 2026年 10 月15 日
第二章　 投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至采购代理机构（江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼1002代理部），并将电子文档形式发至邮箱：499022870@qq.com。
2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的组成
投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；
（4）*项目服务方案；

（5）*投标偏离表；
（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。
文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

  文件4：本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件））；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
（8）评分标准中对应的其它所需证明材料
（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。
④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑦本项目不接受纸质投标文件。
 六、投标文件的制作、提交与解密：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                             

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                       

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；                                   

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由采购代理机构主持。

2、开标过程由采购代理机构工作人员负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件4）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（b）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（c）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（d）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（e）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购代理机构将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担）
5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定综合得分排序前三名为中标候选单位，并依法确定排名第一的为中标人。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购人不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址江阴市滨江中路534号10楼1002办公室，收件电话：15190346483）的应当在快递寄出后联系代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，将不予承担责任。
6、潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：

本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在代理机构档案留存。
2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件及投标文件扫描件1份。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
4、履约保证金的收取：合同签署并见证前，中标方向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金。采购单位需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。收取履约保证金的，采购人应当允许中标方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标方出具有效的履约保证金收款凭证。
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》(国办发〔2024〕33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。
江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/
3、履约保证金退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
5、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。
十五、付款方式：

见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参加，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十八、质量及验收：
1、质量：所有工作内容事项均符合采购需求，同时满足国家相关规定。
2、验收：项目完毕后，中标方应先进行自检，自检合格后书面通知采购人验收。中标方根据相关规定提供履约验收证明材料，采购人根据国家、省、市相关验收规范，结合招标文件，响应承诺等，按照“转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”（澄财购〔2025〕1号）进行验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由中标方承担。
十九、中标服务费：
本项目中标服务费由中标人支付。中标服务费按以下收费标准92%计取，计取方式采用差额定率累进法。中标人须在领取中标通知书之前，以支票、汇票、电汇、现金等形式向代理机构交纳中标服务费。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元-500万元（含）以下部分
	0.4
	

	3
	500万元-1000万元（含）以下部分
	0.3
	

	4
	1000万元-5000万元（含）以下部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	


2.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二十、监督：   
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
二十一、未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章　项目要求和有关说明
（以下除“备品备件技术参数要求”中的非打“★”项外，其余均为实质性要求）

一、项目概述:

 为了提升路网监测设施运行稳定性和数据质量，保障数据应用的可靠性和可信度，充分发挥路网监测设备的使用效能，强化管理，建立路网监测设施规划、建设、运维、应用的长效机制，努力实现“可视、可测、可控、可服务”目标。

路网监测设备的维护保养是管、用、养、修等各项工作的基础，是保持设备经常处于完好状态的重要手段，是一项积极的预防工作。设备的保养也是设备运行的客观要求，设备在日常使用过程中，由于设备的物质和环境的作用，必然会产生技术状况的不断变化和难以避免的不正常现象，以及环境因素造成的问题，例如松动、干摩擦、腐蚀等。做好设备的维护保养工作，及时处理随时发生的各种问题，改善设备的运行条件，就能防患于未然，避免不应有的损失。实践证明，设备的寿命在很大程度上决定于维护保养的程度。

因此，对设备的维护保养工作必须强制进行，并严格督促检查，强调“预防为主、养为基础”。
二、总体要求：

（一）项目内容

1、保证全市17个一类交通量调查站点及99个视频监控点的正常运行；

2、保证17个一类交调站点及99个视频监控点的网络通畅，保证17个一类交调站点及99个视频监控点的电源线路畅通，承担17个一类交调站点及99个视频监控点维护期间所产生的电费、网络费；

3、维护期间，对出现视频采集器、微波处理模块，交调终端设备、车牌识别设备故障，应及时免费维修和免费更换设备；

4、保证17个一类交调站点及99个视频监控点设施安全无隐患，定期巡检排除杆件及基础安全隐患，及时维护保养确保设施完好无损；

5、保证17个一类交调站点及99个视频监控点的24小时全天候正常联动及正常联网，交调站点、视频点位（龙门架及T型杆）采用50M数据专线，其余点位采用30M数据专线接入现有的公路专网，确保数据正常采集；

6、保证“智慧路网”云控平台（视频上云节点）正常运行，包含平台100M专线宽带租用费及相关链路服务费；

7、保证安全网关设备的正常运行，确保许可有效。提供网络安全巡检和应急演练服务，配合完成网络安全检查，对网络安全设备扫描出现的相关问题进行修复。

（二）服务依据

《江苏省公路交通情况调查工作考核办法》

《江苏省普通干线公路路网监测工作管理办法》

《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程》

《公路网运行监测与服务暂行技术要求》交通运输部2012年第3号公告

（三）服务目标

1、基本目标：满足交通运输部、省交通运输厅对交调站运行维护工作相关要求，确保交调站设备正常运转、数据采集准确、传输完整及时，顺利完成各项交调统计任务。

2、质量控制目标：

（1）设备运行监测。交调设备运行指标为：数据在线率95%以上，完整率95%以上，及时率90%以上，异常率5%以内。

（2）期间数据核查。每小时机动车及各车型观测的误差率应控制在2%以内，每小时混合交通量观测的误差率应控制在5%以内。

（3）本项目的主要服务人员应保持稳定，合同签署后，合同人员原则上不允许更换。

三、维护设备清单：

（一）点位清单

	序号
	线路编号
	桩号
	站点名称
	监测设施
	立柱类型
	数量

	1
	G346
	155.86
	澄张道班
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	2
	G346
	187.9
	利港
	一类交调站点（含监控）
	龙门架
	1项

	3
	S122
	158.1
	江阴超限检测站
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	4
	S122
	176.65
	万安桥
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	5
	S229
	193.55
	胥林立交
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	6
	S232
	292.779
	石庄
	一类交调站点
	立杆
	1项

	7
	S259
	17
	苏州交界
	一类交调站点（含监控、车牌识别）
	龙门架
	1项

	8
	S260
	8.9
	青阳
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	9
	S260
	17.7
	徐霞客
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	10
	S442
	9.4
	顾山
	一类交调站点（含监控）
	龙门架
	1项

	11
	S357
	23.92
	北湾
	一类交调站点
	立杆
	1项

	12
	S357
	43.9
	世博大桥
	一类交调站点
	立杆
	1项

	13
	S443
	7.595
	新桥
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	14
	S444
	9.812
	金东大桥
	一类交调站点
	立杆
	1项

	15
	X208
	9.05
	月城
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	16
	X302
	7.42
	申港桥
	一类交调站点（含监控）
	立杆
	1项

	17
	S122
	131.02
	利港
	一类交调站点
	立杆
	1项

	18
	G346
	162.02
	要塞
	视频监控点
	立杆
	1项

	19
	G346
	167.276
	月星家居
	视频监控点
	立杆
	1项

	20
	G346
	172.57
	普惠公园
	视频监控点
	立杆
	1项

	21
	G346
	152.82
	陆家庄
	视频监控点
	立杆
	1项

	22
	G346
	191.55
	滨江之风
	视频监控点
	立杆
	1项

	23
	S232
	292.029
	石庄
	视频监控点
	立杆
	1项

	24
	S357
	38.25
	霞客耕耘园
	视频监控点
	立杆
	1项

	25
	S357
	44.302
	世博大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	26
	S444
	10.181
	金东大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	27
	G346
	153.369
	滨江东路口
	视频监控点
	立杆
	1项

	28
	G346
	155.478
	长山大道北路口
	视频监控点
	立杆
	1项

	29
	G346
	171.1
	江阴超限检测站
	视频监控点
	立杆
	1项

	30
	G346
	184.916
	芦埠港桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	31
	G346
	190.689
	黄丹桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	32
	G346
	194.493
	无锡交界
	视频监控点
	立杆
	1项

	33
	S122
	147.178
	月城高架桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	34
	S122
	154.585
	岐北高架桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	35
	S229
	183
	于门立交桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	36
	S229
	183.699
	申南立交桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	37
	S357
	36.298
	青墩大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	38
	S122
	114.293
	常州无锡交界
	视频监控点
	立杆
	1项

	39
	S122
	131.542
	利璜路
	视频监控点
	立杆
	1项

	40
	S122
	133.178
	大丰河桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	41
	S122
	134.601
	亚包大道
	视频监控点
	立杆
	1项

	42
	S122
	139.569
	华家立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	43
	S122
	151.155
	霞客立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	44
	S122
	156.61
	绮红立交桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	45
	S122
	163.5
	华宏大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	46
	S122
	168.5
	芙蓉大道南
	视频监控点
	立杆
	1项

	47
	S229
	196.025
	黄桥立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	48
	S229
	198.764
	树家立交桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	49
	S229
	200.347
	冯家圩立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	50
	S232
	283.5
	利港汽渡
	视频监控点
	立杆
	1项

	51
	S232
	310.622
	常州交界
	视频监控点
	立杆
	1项

	52
	S260
	4.9
	灰罗圩
	视频监控点
	立杆
	1项

	53
	S357
	12.9
	锡沙线市界
	视频监控点
	立杆
	1项

	54
	S357
	17.99
	沙子港大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	55
	S357
	19.1
	习礼大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	56
	S357
	30
	长山大道南路口
	视频监控点
	立杆
	1项

	57
	S442
	5.2
	苏州无锡交界
	视频监控点
	立杆
	1项

	58
	S444
	1.776
	新宕桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	59
	S444
	2.5
	霞客出口西
	视频监控点
	立杆
	1项

	60
	S122
	135.2
	张家桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	61
	S122
	178.6
	张家港
	视频监控点
	立杆
	1项

	62
	S259
	15.5
	江阴苏州交界
	视频监控点
	立杆
	1项

	63
	S340
	10.2
	江阴苏州交界
	视频监控点
	立杆
	1项

	64
	S357
	10.15
	张家港交界
	视频监控点
	立杆
	1项

	65
	G346
	156.9
	白沙路口
	视频监控点
	立杆
	1项

	66
	S122
	137.7
	百士特
	视频监控点
	立杆
	1项

	67
	S122
	141.35
	焦山大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	68
	S122
	141.9
	江阴路网分中心
	视频监控点
	立杆
	1项

	69
	S122
	144
	卧龙立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	70
	S122
	145.38
	白马桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	71
	S259
	18.75
	华北村
	视频监控点
	立杆
	1项

	72
	S259
	21.25
	红旗路口
	视频监控点
	立杆
	1项

	73
	S259
	37.15
	邢家宕
	视频监控点
	立杆
	1项

	74
	S443
	5.9
	新华路口
	视频监控点
	立杆
	1项

	75
	S122
	123.24
	常泽大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	76
	S122
	148.6
	下穿南沿江高铁
	视频监控点
	立杆
	1项

	77
	S122
	149.8
	冯泾河大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	78
	S122
	152.96
	斜泾河大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	79
	S122
	155.9
	岐北高架桥东
	视频监控点
	立杆
	1项

	80
	S122
	157.26
	长兴立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	81
	S122
	159.25
	云顾立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	82
	S122
	160.6
	吡山立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	83
	S122
	161.45
	双桥立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	84
	S122
	175
	华西大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	85
	S259
	31.05
	张家圩大桥北
	视频监控点
	立杆
	1项

	86
	S260
	7.9
	红菱立交
	视频监控点
	立杆
	1项

	87
	S442
	6.92
	张家港桥南
	视频监控点
	立杆
	1项

	88
	S444
	6.7
	新南大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	89
	G346
	157.7
	下穿新长铁路
	视频监控点
	立杆
	1项

	90
	G346
	160.45
	江阴第二中学
	视频监控点
	立杆
	1项

	91
	G346
	161.7
	果园路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	92
	G346
	165.3
	工农路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	93
	S122
	118.5
	吉祥桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	94
	S122
	163.4
	世纪大道交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	95
	S122
	164.3
	三房巷路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	96
	S122
	165.05
	周庄客运站
	视频监控点
	立杆
	1项

	97
	S122
	166.17
	周庄西大街交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	98
	S122
	167.09
	友谊西路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	99
	S122
	169.85
	光辉路交叉口
	视频监控点
	T型杆
	1项

	100
	S122
	170.35
	宗言路交叉口
	视频监控点
	T型杆
	1项

	101
	S122
	172.2
	砂山大道交叉口
	视频监控点
	T型杆
	1项

	102
	S122
	173.42
	东风大道交叉口
	视频监控点
	T型杆
	1项

	103
	S122
	175.29
	红旗路交叉口
	视频监控点
	T型杆
	1项

	104
	S122
	177.27
	S443 交叉口
	视频监控点
	T型杆
	1项

	105
	S259
	27.09
	下穿沪武高速
	视频监控点
	立杆
	1项

	106
	S357
	10.85
	红豆村弯道
	视频监控点
	立杆
	1项

	107
	S357
	12.3
	S19 出入口
	视频监控点
	立杆
	1项

	108
	S357
	13.98
	福民路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	109
	S357
	15.94
	三官宕
	视频监控点
	立杆
	1项

	110
	S357
	16.64
	夏庄大桥
	视频监控点
	立杆
	1项

	111
	S357
	21.74
	聚谊路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	112
	S357
	23
	凤窠庄
	视频监控点
	立杆
	1项

	113
	S357
	24.65
	协进路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	114
	S357
	26.45
	祝文路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	115
	S357
	28.13
	环西路交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项

	116
	S357
	30.65
	S444 交叉口
	视频监控点
	立杆
	1项


（二）内外场设备清单

内外场设备主要由数据采集模块、数据传输模块、供电模块以及其他辅助设备组成，具体设备配置详见下表：

内外场设备基本配置表
	序号
	系统组成
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	交调设备

	1
	数据采集

模块
	一类交调
	台
	17
	

	
	
	微波传感器
	只
	17
	

	2
	数据传输

模块
	传输终端
	套
	17
	包含供电、通讯、传

输等线路。

	3
	辅助设备
	室外机箱
	个
	17
	

	
	
	连接线路
	套
	17
	

	
	
	杆件
	个
	17
	定期巡检排除杆件及基础安全隐患，及时维护保养确保设施完好无损

	监控设备

	1
	监控
	高清监控设备
	套
	111
	

	2
	存储设备
	视频储存
	套
	7
	

	上云设备

	1
	视频上云
	视频上云网关
	套
	2
	

	2
	语音上云
	语音上云网关
	套
	1
	

	
	
	模拟中继设备
	套
	1
	

	
	
	网络电话机
	部
	2
	

	车牌识别设备

	1
	摄像机
	车牌识别摄像机
	套
	2
	

	2
	服务器
	终端服务器
	套
	1
	

	3
	辅助设备
	多合一补光灯
	套
	6
	

	网络安全设备

	1
	网络安全
	下一代防火墙
	台
	2
	

	2
	
	上网行为管理
	台
	1
	

	3
	
	日志审计
	台
	1
	

	4
	
	堡垒机
	台
	1
	


注：供应商需提供相对应的备品备件（数量和技术参数要求详见“六、备品备件”），并交由采购人保管，方便及时更换，保证设备正常运行。
四、具体维护要求

1、日常检查工作，主要包括交调及视频监控设备每日运行状态检查和数据采集情况检查，以及出现异常情况的处置措施；每天提供线上巡检报告，每季度提供实地巡检照片及维护文档。日常检查工作细则见下表：

日常检查工作细则
	序号
	名称 
	工作内容
	操作流程及要求
	检查频度

	1
	数据检查
	设备运行状态
	检查交调站的系统工作状态，查询每个站点设备发送至省厅数据中心的工作状态是否正常。
	1次/日

	2
	
	数据采集情况
	检查交调站的交通量数据采集情况，监测交调站数据在线率、传输完整率等指标是否满足相关要求。
	1 次/日

	3
	异常情况处置
	异常情况处置
	以上检查中如发现异常的情况，及时采取相应处理措施，同时向上级单位汇报。
	

	4
	
	应急处置
	如遭遇交通事故、设备损坏等突发事件，按照应急处置章节中应急抢修流程执行。
	


2、定期维护工作，主要为数据采集模块定期维护，全年维护次数不低于1次；

a.模块构成：

数据采集模块由微波传感器和交通信息检测器两部分组成：

微波传感器垂直安装在检测断面的龙门架上，对应每个车道安装1-2套微波传感器，用于采集检测断面的流量、车型、车速等数据，对传感器的要求是：采集数据完整、准确、及时以及工作稳定不受外界干扰。

交通信息检测器安装在室外机箱内，采用工业级室外设备标准，工作稳定可靠，设备表面的所有开口均经过密封处理，防水防尘，传感器采集的数据通过连接线路传送到交通信息检测器，交通信息检测器将接收到的微波信号经过整形、放大、对比、确认，最后将流量、车型和车速等数据按照交通运输部标准数据格式通过网络传输终端传送至省厅数据中心。

b.维护内容：

数据采集模块的定期维护内容包括设备外部清洁及检查、电路检查、性能检查、数据调查几个方面，具体维护细则如下：

数据采集模块定期维护细则

	序号
	维护内容
	操作流程及要求
	维护频度

	1
	微波传感器
	内、外部清洁及直观检查
	1、系好安全带登高作业（沿门架立柱爬上横梁或使用升降机）；

2、用湿布清洁传感器内外部的灰尘、昆虫尸体或异物，保证微波收发不受影响；

3、检查传感器内部是否有雨水进入、后盖是否旋紧、外壳是否破损或裂痕、紧固件是否松动等；

4、检查微波传感器与地面的垂直度，确保没有；

5、因震动或大风使传感器的角度发生变化。
	不低于

1次/年

	
	
	电路检查
	1、接上便携机检查传感器收发信号是否正常，数据是否完整、准确；

2、是否因传感器安装角度偏离出现数据误差。
	

	2
	交通信息检测器
	机箱清洁和直观检查
	清洁机箱内外部灰尘和异物；

2、交通信息检测器电源开关是否良好并处于开启状态，电源指示灯是否亮；

3、与微波传感器、供电系统之间的所有的连线是否牢固可靠。
	不低于

1次/年

	
	
	性能检查
	1、检查交通信息检测器系统时间是否准确；

检查和调整微波传感器的灵敏度；

检查微波传感器与地面的距离，确保其误差小于1%；

3、检测微波传感器信号受干扰情况，确保受干扰点数小于2%；

4、检测微波传感器信号丢失情况，确保丢失点数小于1%；

5、检测微波传感器的数据采集及信号传输情况，确保数据采集准确，传感器与检测器之间的信号传输正常；

6、检测检测器与通信系统之间的通讯情况，确保数据传输正常。
	

	3
	数据调查
	交通量调查
	在交调站现场采用录像机等设备录取1小时的现场交通量数据，人工调取录像数据进行调查， 分方向、分车型统计通行车辆数，检查检测器采集的交通量、车型数据是否准确。
	不低于

1次/年


3、常规巡检：主要根据各站点的分布情况、重要程度、运行状态等情况进行常规巡检，巡检次数每季度不低于1次。

4、应急处置工作：主要包括遭遇突发事件（如地震、台风、暴雨、交通事故等不可预测事件）的破坏或其他原因损坏，在设备故障通知后，在确保人身安全的前提下，4小时内报修响应、24小时内到达现场修复交调站相关设备、设施，消除安全隐患，并恢复其正常运行，将突发事件造成的数据缺损及对社会效益的影响降到最低程度。

5、技术支持工作：按照交通运输部《公路交通情况调查报表制度》规定以及省交通运输厅相关要求，提供技术支持，指导、协助完成交通情况调查统计数据的及时报送。

6、人员驻场服务：要求做好值班值守工作，至少2人进行驻场服务（工作日及应急时期），驻场地点为江阴市公路事业发展中心工区。供应商人员应在江阴市公路事业发展中心工区按要求开展值班值守。
7、由修路、开挖、交通事故造成线路设备损坏由供应商负责。
五、项目团队要求：

供应商应为本项目配备不少于5人的项目维护团队，包括项目负责人1人、技术负责人1人、专职安全员1人、巡视检修人员2人。其中2人须提供驻场服务，驻场地点为江阴市公路事业发展中心工区。签订合同时明确驻场人员名单。
六、备品备件：（打“★”项为不可负偏离项）
供应商需根据本项目的维保清单设备，购买相应备品备件并放置采购人机房，以满足采购人的维修需要，更换后的备品备件质保期不低于一年，运维期满后未使用的备品备件产权归中标单位所有。

要求准备备件清单如下：

	序号
	备件名称
	备件数量
	技术参数要求
	备注

	1
	一类交调
	1套
	识别机动车车型分类标准：7 种车型； 

车型分类精度：大于等于 90%； 
流量检测方式：分车道和方向； 
车速检测精度：大于等于 92%； 
采集周期：以分钟为单位可调； 
故障检测功能：具备实时检测和上报能力； 
工作环境温度：-55°～+70°，工作环境湿度：0%～98%； 
在采集机动车车型分类数据时，其单类车型识别相对误差和总体车型识别相对误差均应在 ±10%内； 
设备的流量数据采集相对误差应在±5%内； 
设备地点车速数据采集的相对误差应在±8%内； 
设备车头时距数据采集的相对误差应在±10%内； 
设备车头间距数据采集的相对误差应在±10%内；
采集的车速数据应可分行驶方向、可分车道、可按要求进行机动车分型，车速的采集范围为 1～180km/h； 
探测车道数：每个检测器检测车道可由用户在 2 米范围内自行设置并可进行微调； 
设备在正常工作状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态；在通讯恢复后，设备应将通讯中断期间保存的数据顺序传输至监控分中心和联网中心； 
设备应具备 USB 接口及串行通信接口（包含 RS-232C 阴性插座或 RS-485 阳性插座）。串行通信接口与外部的连接应便于安装和维护，并采取防水、防尘等措施。设备应具备 RJ45 网络接口或 SC/ST 光网络接口,以便与相关网络设备互联。 
设备的电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻在正常状态下不应小于 100MΩ； 
具备本地存储功能，其设备数据存储空间不应小于 1024M，本地数据存储时间大于 1 年； 

采用交流电网电压 220V（1±15%），频率 50（1±4%）Hz。设备可配备备用电源，配备UPS 电源（UPS 电源应符合现行有效的UPS相关国家标准及行业标准，具备识别 UPS性能分类代码，在断电的情况下应能保证现场的交通情况调查设备正常工作 24 小时以上），以防止正常供电意外中断。 
通信规程：应符合交通运输部固定式交通设备与数据服务中心通信协议，符合 GB/T 3453的规定； 
设备配有过电压和浪涌电压保护装置，设备应采用必要的防雷电和过电压保护措施，采用的接口、元器件和防护措施应符合有关标准要求，并按 GB/T 21714 有关雷电电磁脉冲的防护的规定执行。在雷击时设备不受影响，做到在公路使用环境下均能保证设备正常工作； 
★22、设备应符合国家发布的“固定式交调设备技术条件”和“固定式交调设备与数据服务中心通讯协议”的相关标准以及江苏省发布的（《关于加强公路交通情况调查设备技术管理的指导意见》（厅规划字[2007]52 号文的修订稿）（2011.8.30）中的相关标准。设备须接入现有江苏省公路事业发展中心路网平台。
	

	2
	室外机箱
	1套
	整体材料采用 201 不锈钢材质，700*500*288（mm）含温控风扇，空开，漏电保护器，厚度 1.5mm，拼接处满焊；焊接质量应符合 GB/T 12469 的要求，不得有影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔，并且无折皱和中断等缺陷，所有焊接缝平整、均匀、无漏焊、缺焊等现象。底部 4 个边角部各打 1 个排水孔，底部放置防尘网；门板采用注胶密封工艺；
智能机箱防护性能等级不低于IP55；智能机箱符合耐高温和低温测试，在+55℃到-20℃的试验下，产品结构件不应产生变形和其他损伤； 

多状态远程监测智能机箱，具备电源重合闸功能，电源异常时可以自动断闸，电源正常时，自动合闸； 

多状态远程智能机箱具有智能锁，可实现扫码开门、远程开启及机械钥匙开启等功能；具备远程控制和操作日志记录功能，可实现对负载设备的电源打开、关闭、重启操作。
	

	3
	高清监控设备
	1套
	1、摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为2688x1520@30fps；

2、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm；

3、设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭；

4、设备安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘)；

5、支持最低照度可达彩色0.0005Lx，黑白0.0001Lx；

6、设备可对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤；可对停车事件中的施工车辆进行过滤；可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤；

7、设备镜头防护玻璃呈倾斜状，防护玻璃与镜头平面呈≥30°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，当镜头前方出现机动车补光灯或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低鬼影对视频画面的影响；

8、在设备视窗外镜片表面喷纯净水，视窗水平方向放置，喷水持续时间1min。试验后，设备视窗外镜片表面应无明显水渍和印记；

9、补光灯具有偏光设计，在下雨时，开启补光灯后，视窗前不会形成明显的反射区域，减轻对画面成像的影响；

10、具有超宽动态强光分级抑制功能，在检测区域内，可对高速车流连续大灯照射、对向车流强光交汇场景进行强光抑制动态调节，逆光、强光环境下视频画面亮度均衡，不出现画面黑屏、局部暗区丢失现象。
	

	4
	存储设备
	1套
	1、2U标准机架式网络硬盘录像机，可内置不少于9个SATA接口硬盘，

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘;

2、支持接入不小于64路H.264、H.265格式高清码流接入；

3、支持最大接入带宽384Mbps，最大输出带宽256Mbps；

4、支持不少于32×1080P解码能力；

5、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘;

6、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别，总库容不少5万张；

7、支持2个HDMI，2路VGA视频输出，支持报警16进9出，支持2个USB 2.0，2个USB 3.0接口，支持两个千兆自适应以太网口；

8、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
9、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；
10、支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；
	


七、考核要求：

在维护年度内，招标人将根据制定的年度考核办法对中标单位进行考核，并根据考核结果于2027年12月一次性支付维护费用。考核评分表如下：

2027年度江阴公路路网监测设施维护项目年度考核评分表

中标单位：



年
  月

	项目
	分数
	考核内容
	评分细则

	一、合同履约时间、地点、方式
	15 分
	1、按合同要求开展日常巡检、维护工作，并做好相关台账记录。
	（1）未开展日常巡检、维护工作，每次扣1分；

	
	
	
	（2）日常巡检、维护台账不全，每次扣1分；

	
	
	
	（3）无日常巡检、维护台账，每次扣 3 分；

	
	
	2、按合同要求每年进行1次定期维护保养工作，并做好记录。
	（1）年度维护保养记录不全，每次扣 1 分；

	
	
	
	（2）无年度维护保养记录，每次扣 2 分；

	二、人员、设备配备情况
	15 分
	1、指派专人组成合同维护项目服务小组，明确联络人，维修电话保持畅通。
	（1）项目小组人员配备不齐，扣 5 分；

	
	
	
	（2）维修电话畅通，联络人响应回复不及时，每次扣 1 分；

	
	
	
	（3）维修电话不畅通，1 小时以上未响应每次扣 2 分；

	
	
	
	（4）联络人更换未及时通知招标人，扣 3分；

	
	
	2、配备巡检抢修车辆，常用维护、维修检测工具、设备等以及安全防护用品等。
	（1）车辆、工具、设备配备不齐全，每次扣 2 分；

	
	
	
	（2）安全防护用品配备不齐全，每次扣 2分；

	
	
	3、对影响到设备运行的关键配件，应自备一定数量的备件，以应对突发故障。
	（1）未及时补充常用备件，每项扣 1 分；

	
	
	
	（2）未按要求准备备件，且影响设备运行，
扣 5 分；

	三、服务进度
	15 分
	1、出现设备软硬件故障，应在接到通知后迅速响应并在规定时限内修复。
	（1）简单设备软硬件故障响应不及时，每次扣 1 分；

	
	
	
	（2）重要设备软硬件故障响应不及时，每次扣 2 分；

	
	
	
	（3）未在规定时限内修复故障，每次扣 3分；

	
	
	2、每次维护服务后，应向招标人进行维护服务确认。
	（1）未及时向招标人确认，每次扣 1 分；

	
	
	3、建立完善的维护资料、定期归档。
	（1）档案资料未装订成册，每次扣 1 分；

	
	
	
	（2）档案资料不齐全，每次扣 2 分；

	
	
	
	（3）档案资料缺失且未及时归档扣 5 分；

	四、服务质量
	15 分
	1、保证设备的清洁、整齐、标签清晰、布线合理。
	（1）未保持设备清洁、整齐，每次扣 1 分；

	
	
	
	（2）标签不清晰，每次扣 1 分；

	
	
	
	（3）线缆裸漏或者布线不合理，每次扣 2分；

	
	
	2、施工结束后施工现场不留任何杂物，防止对环境造成污染。
	（1）施工完毕未及时处理废旧杂物，每次扣 2 分；

	
	
	
	（2）施工现场脏、乱、差，造成环境污染扣 5 分；

	
	
	3、更换或新增的设备必须保

证质量，不得使用“三无”产品。
	（1）使用“三无”产品，发现一次扣 5 分；

	五、安全标准
	30 分
	1、按要求进行安全检查，并

做好安全检查记录。
	（1）未做安全检查，每次扣 2 分；

	
	
	
	（2）安全检查记录不全，每次扣 1 分；

	
	
	2、坚持每月至少组织一次安全会议，要有会议记录。
	（1）缺少安全会议记录每次扣 1 分；

	
	
	
	（2）未召开安全会议每次扣 2 分；

	
	
	3、户外维护工作人员必须穿戴安全防护用品，上路操作符

合安全操作规程。
	（1）未穿戴防护反光背心的，发现一人扣1 分；

	
	
	
	（2）违反安全操作规程，每次扣 2 分；

	
	
	4、机械、车辆等操作人员严格按安全操作规程作业。
	（1）机械、车辆操作不规范每次扣 1 分；

	
	
	
	（2）机械、车辆操作人员未做安全防护的每次扣 2 分；

	
	
	
	（3）未持证上岗或者驾驶未年审车辆扣 5分；

	
	
	5、未经同意不得在服务器使用外接存储设备、安装无关程序，做好防毒查毒工作。
	（1）未做好防毒查毒工作，每次扣 1 分；

	
	
	
	（2）违规使用外接存储设备，每次扣 2 分；

	
	
	
	（3）未经同意，服务器上安装无关程序，

每次扣 5 分；

	六、服务承诺兑现
	10 分
	1、考核项目整改情况
	（1）整改未完成扣 1 分；

	
	
	
	（2）整改未达标，扣 2 分；

	
	
	
	（3）未进行整改一项扣 3 分；

	合
计:

	考核人员：

	中标单位人员：


八、付款方式

维护期满，招标人根据考核结果于2027年12月一次性支付维护费用：

考核得分高于90分（含90分） 不扣维护费用；考核得分低于90分，高于80分（含80分），扣减合同金额的10%；考核得分低于80分，高于70分（含70分），扣减合同金额的20%；考核得分低于70分，扣减合同金额的50%。
九、有关说明
1、公开招标为一次性报价。该项目为一个包，供应商报价内容必须报全，不得漏项。

2、项目总价中应包括一年服务期内所发生的一切费用。供应商报价时可根据现场踏勘情况及采购文件所提出的管理服务项目、服务要求、人员配备、人员工资等各类费用组成进行综合报价。报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

3、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、供应商需提交详细的服务计划，列出详细的服务实施方案、服务保障措施等诸多要素。

5、涉及招标文件的补充说明或修正，均以书面文件通知为准。

6、采购人、代理机构对本次招标结果不作任何解释。
第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

评分标准：

	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（20分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分
	20

	二、技术部分
（60分）
	2.1
	项目理解
	投标人针对本项目提供项目理解方案：包括①对本项目环境及需求了解、熟悉程度、②总体项目运维思路、③结合维护设备清单和采购人业务特点提供关联分析描述，方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	
	2.2
	运维服务方案
	投标人针对本项目提供运维服务方案：包括①工作计划、②工作程序和步骤、③管理措施、方法、④关键步骤的思路、⑤运维服务重点和亮点，方案内容描述全面合理符合采购需求的得15分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	15

	
	2.3
	组织机构及管理制度
	投标人针对本项目提供组织机构及管理制度，包括①公司组织及项目组织架构、②岗位责任、③各项管理规章制度，方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	
	2.4
	应急方案
	投标人针对本项目提供应急方案，包括①应急管理制度及操作规程、②故障响应时间、③系统重大故障的应急预案及措施安排，方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	
	2.5
	备品备件技术参数响应
	根据投标人提供备品备件的技术参数响应情况进行评审打分，产品技术参数完全符合招标文件要求，无负偏离得18分，非打“★”项共计45项，有一项负偏离扣0.4分，扣完为止。
	18

	三、商务部分
（20分）
	3.1
	综合实力
	①投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的，得2分。

②投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。

注：提供上述证书扫描件制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。
	6

	
	3.2
	信用评价
	投标人信用等级为AAA级得1分，信用等级为AA级得0.75分，信用等级为A级得0.5分，未提供得0分。

注：提供信用等级证书（或报告）原件扫描件制作进入投标文件，未提供或未按要求提供的均不得分。
	1

	
	3.3
	项目团队
	投标人为本项目配备的项目团队中：
①项目经理具有公路工程或机电工程专业注册二级及以上建造师证书，并承诺在维护期间不得承担其他项目的（承诺书格式自拟，并加盖单位公章），得3分。
②技术负责人具有电子类或智能化类相关专业中级及以上工程师证书的，得2分。
③专职安全员具有安全员证书的，得2分。
【须提供人员名单、证书、承诺书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	7

	
	3.4
	业绩
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似路网监测设施项目成功案例的，有一个得2分，最高得6分。

注：提供合同原件扫描件加盖投标供应商公章制作进入投标文件，未提供或未按要求提供的均不得分。
	6


第五章　　合同书（格式）
甲方（采购单位）：江阴市公路事业发展中心　
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：2027年度江阴公路路网监测设施维护（JSZC-320281-HCCG-G2026-0059）
2、服务内容：

（1）保证全市17个一类交通量调查站点及99个视频监控点的正常运行；

（2）保证17个一类交调站点及99个视频监控点的网络通畅，保证17个一类交调站点及99个视频监控点的电源线路畅通，承担17个一类交调站点及99个视频监控点维护期间所产生的电费、网络费；

（3）维护期间，对出现视频采集器、微波处理模块，交调终端设备、车牌识别设备故障，应及时免费维修和免费更换设备；

（4）保证17个一类交调站点及99个视频监控点设施安全无隐患，定期巡检排除杆件及基础安全隐患，及时维护保养确保设施完好无损；

（5）保证17个一类交调站点及99个视频监控点的24小时全天候正常联动及正常联网，交调站点、视频点位（龙门架及T型杆）采用50M数据专线，其余点位采用30M数据专线接入现有的公路专网，确保数据正常采集；

（6）保证“智慧路网”云控平台（视频上云节点）正常运行，包含平台100M专线宽带租用费及相关链路服务费；

（7）保证安全网关设备的正常运行，确保许可有效。提供网络安全巡检和应急演练服务，配合完成网络安全检查，对网络安全设备扫描出现的相关问题进行修复。
3、服务范围：江阴市　
4、服务期限：2027年1月1日—2027年12月31日　　　　
5、其他：　满足本项目需求及需提供的一切技术服务详见投标文件。　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。
本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条  履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：是 。
履约保证金缴纳金额：元。
履约保证金的缴纳时间：合同签署并见证前，缴纳形式：中标方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金的退付时间：服务期结束后，退付办法：原路退还。
履约保证金不予退还的情形：/。
    逾期退还履约保证金的违约责任：/。
第四条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证和售后服务
1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：按招标文件要求及投标文件响应提供质量保证
3、售后服务：按招标文件要求及投标文件响应提供售后服务
第七条　验收
验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1 号）组织验收，费用由 乙方  承担。
第八条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：维护期满，招标人根据考核结果于2027年12月一次性支付维护费用：

第九条　违约责任

1、考核得分高于90分（含90分） 不扣维护费用；考核得分低于90分，高于80分（含80分），扣减合同金额的10%；考核得分低于80分，高于70分（含70分），扣减合同金额的20%；考核得分低于70分，扣减合同金额的50%。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十一条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十二条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十三条　争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。
2、本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构执一份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（采购单位）：　        （盖章）
	
	乙方（中标单位）：　（盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方：江苏鸿成工程项目管理有限公司（盖章）
	
	

	见证方代表：　　　
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	


（本页无正文）

第六章　投标文件的组成和格式
投

标

书

项目名称：2027年度江阴公路路网监测设施维护

项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2026-0059 

投标单位：

二○二六年  月  日

一、投标函

致江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司

我方收到贵单位JSZC-320281-HCCG-G2026-0059招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加2027年度江阴公路路网监测设施维护的投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。 

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。
投标单位：（电子签章）

电话：                            传真：

地址：                            电子邮箱：

日期：         年         月       日
二、开标一览表
	项目编号
	JSZC-320281-HCCG-G2026-0059 

	项目名称
	2027年度江阴公路路网监测设施维护

	项目总价

（单位：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中
填写的金额为准。


投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日
三、报价明细表
采购编号：                                                     单位：元
	序号
	费用名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	……
	
	

	
	
	

	合计
	小写：￥                                
大写：人民币                            


投标单位（电子签章）：  

                                        日期：     年    月    日
四、项目服务方案
根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
五、投标偏离表
投标人名称（盖章）                              采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
六、供应商综合实力
（一）投标单位情况表

单位名称（盖章）

	一、公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	帐号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）：
	

	三、投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、其他投标单位综合实力证明材料

	


（二）拟派项目组团队一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称、资质
	岗位
	证明材料页码

	1
	
	
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（三）类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	实施时间
	合同内容
	合同金额（万元）
	业主联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（四）拟投入设备设施一览表
	序号
	设备设施名称
	数量
	品牌型号
	设备功能

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）。

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

部分格式                  
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）
（一）法定代表人授权委托书

江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：　　　　　　
身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　
通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：　　　　　　　
                     　　 法定代表人（签名或盖章）：　　　　　　　
【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】
	法定代表人身份证
复印件
	
	授权委托人身份证
复印件


（一）法定代表人亲自投标声明

江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    
（二）、（投标人）关于资格的声明函

江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。
二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。
五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
投标单位（电子签章）：  
 日期：     年    月    日
说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
（三）、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为          万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；
   ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 （四）、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需填写提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位（公章）：
日期：     年    月    日　　　　　　　　　　

