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[bookmark: _Toc5223][bookmark: _Toc3217]第1章 竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc25295][bookmark: _Toc21928][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: OLE_LINK2]一、项目基本情况
1.项目名称：城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购
2.计划编号：JSZC-320682-NTGS-T2026-0008                             
3.预算金额：人民币330万元
4.最高限价：人民币330万元，报价超过最高限价视为无效响应。
5.采购需求：本项目为城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购，详见第3章。
6.合同履行期限：自合同签订之日起40个日历天内完成供货、安装调试及验收。
7.本项目是否接受进口产品：否。
8.本项目是否接受联合体：否。
9.本项目是否专门面向中小企业采购：是。
10.项目类型：货物。
11.项目所属行业：工业
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc15743][bookmark: _Toc11104]二、响应人的资格要求：
1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]（1）具有独立承担民事责任的能力;
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4.本项目的特定资格要求：
（1）本项目专门面向中小企业采购，响应供应商须提供《中小企业声明函》，该项目所属行业为工业。
5.供应商的法定代表人参加谈判采购活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加谈判采购活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。
6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc24791]三、获取竞争性谈判文件
1. 时间：公告发布之日起3个工作日内
2. 地点：江苏省政府采购网
3.方式：通过“苏采云”系统网上注册登记后获取，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc14758]四、竞争性谈判响应文件提交和开启
截止时间：2026年11月3日09点00分（北京时间）
地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。
[bookmark: _GoBack]开启时间：2026年11月3日09点00分（北京时间）
开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc15564][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc11367]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc3045][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc19334][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：
（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；
（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。
（3）使用谷歌浏览器。
（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。
（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。
2.谈判保证金：免收
履约保证金：成交人按照成交金额10%向采购单位缴纳履约保证金。
3.本项目为了保证响应供应商能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有响应供应商需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约，自行负责现场踏勘安全。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc131][bookmark: _Toc31537][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28413][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097]1. 采购人信息
名    称：如皋市人民政府城北街道办事处
地    址：南通市如皋市时代大厦
项目经办人姓名：吴鑫 
项目经办人联系方式：15851365398 
2. 采购代理机构信息
名    称：南通皋审工程项目管理有限公司
地　　址：如皋市健康路1号
项目经办人姓名：钱敏航
项目经办人联系方式：13862967155
附件:
1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函
2.谈判文件
3.采购人信用承诺
[bookmark: _Toc14110][bookmark: _Toc11146]
第2章 谈判须知
[bookmark: _Toc26909][bookmark: _Toc26459]1. 参加谈判费用
参加竞争性谈判活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判活动有关的费用，无论谈判过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc26151][bookmark: _Toc24189]2. 谈判文件的约束力
2.1供应商一旦参加本项目谈判活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。本谈判文件由谈判公告、谈判须知、采购需求、合同文本、响应文件组成、“苏采云”系统相关要求等部分组成。
2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以发布更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc26183][bookmark: _Toc22570]3.响应文件编制
3.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照 第5章响应文件组成”要求编写。
[bookmark: _Hlt26670354][bookmark: _Hlt26668969][bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Hlt26670348][bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26954830][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Toc8216][bookmark: _Toc150]4.响应文件提交、撤回和修改
4.1供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
4.2供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。
4.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
4.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
4.5供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。
4.6供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.7供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目谈判活动。
4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.9采购代理机构可以通过修改谈判文件，酌情延长响应文件提交截止时间。
4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。
[bookmark: _Hlt26954864][bookmark: _Hlt26670523][bookmark: _Toc29404][bookmark: _Toc8275]5. 谈判
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]5.1采购人或者代理机构将在竞争性谈判公告中规定的时间和地点组织竞争性谈判活动。
5.2竞争性谈判开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。
5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。
5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。
5.5 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。
5.6 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。谈判小组审查中分为资格审查和符合性审查。响应供应商未通过审查的，告知其具体原因。
5.7 谈判小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
5.8 接到澄清要求的供应商，应在谈判小组规定的时间内作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5.9 供应商在评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评审小组联系。
5.10各供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查和符合性审查完毕后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判。
5.11在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。
5.12需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后最后报价最低的供应商获得成交人推荐资格。
5.14 当最后报价中具有最低报价的供应商多于1名时，组织报价最低的供应商进行现场竞价，直至报价出现差别时为止。
5.15 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：
5.15.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
5.15.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
5.15.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；
5.15.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；
5.15.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性谈判文件、上传响应文件；
5.15.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.15.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
5.15.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5.15.9不同供应商的谈判保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。
5.16出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序： 
5.16.1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
5.16.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
5.16.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
5.16.4谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc11672][bookmark: _Toc10768]6.成交和合同
6.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。
6.2 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: _Toc3128][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]7.政府采购政策功能落实
7.1 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <80000
	300≤Z <5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<50000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <10000
	2000≤Z <5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z <120000
	100≤Z <8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
7.2 残疾人福利单位价格扣除
7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。
7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.3 监狱和戒毒企业价格扣除
7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：
7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。
7.4.2对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。
7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似制品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。
[bookmark: _Toc3084][bookmark: _Toc16753]8.无效响应和谈判活动终止
8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
8.1.1 不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的。
8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。
8.1.3 未通过符合性审查的。
8.1.4 不符合法律法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。
8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。
8.1.8 响应文件未按照谈判文件要求加盖电子签章。
8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
8.1.12其他法律法规及本谈判文件规定的属于无效响应的情形。
8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
8.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
8.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc1182][bookmark: _Toc8423]9. 询问、质疑和投诉
9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。
9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。
9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。
9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见谈判文件第1章。
9.7 以下情形的质疑不予受理：
9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。
9.7.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
9.7.4 供应商组成联合体参加谈判活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
9.9 质疑函范本
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：              公章：                      
日期：
9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。
9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。
9.14 投诉书范本
投诉书
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：联系电话：
授权代表：联系电话：
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
[bookmark: _Toc28889][bookmark: _Toc12034]10. 政府采购合同信用融资扶持政策
10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
11. 采购代理服务费
11.1采购代理服务费依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)及《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）的规定执行。收取标准：以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟元按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。
11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。
11.3 采购代理机构账户信息：
收款单位名称：南通皋审工程项目管理有限公司；
账户号码：1111221209000069572；
开户行：中国工商银行股份有限公司如皋环南支行。
[bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc16796]
第3章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
[bookmark: _Toc10810][bookmark: _Toc24350]一、项目简介
城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购
[bookmark: _Toc31881][bookmark: _Toc18829]二、采购内容
[bookmark: _Toc4737][bookmark: _Toc28862]采购清单如下:
3台45吨（半静态）烘干机135吨批次烘干线及辅助设备
	序号
	设备名称
	规格
	功率（KW）
	单位
	数量
	参数要求

	一、烘干机

	1
	低温谷物烘干机
	处理量45T/台
	31.15
	套
	3
	低温横流式上下有绞龙谷物干燥机主要技术指标及控制系统指标：
1、爆腰率增值：≤2％；2、烘后破碎率增加值：≤0.3％；3、干燥不均匀度：≤1%；4、干燥段主要结构为打孔角管，尺寸不低于长2500mm宽4500mm高5800mm；5、干燥速率：≥1.2%/h； 6、噪音≤75dB；7、粉尘浓度≤6mg/m3； 8、处理量≥45T/批；9、谷物干燥机控制系统；10、自动化上下粮控制系统；11、烘干机热源控制系统；12、烘干机远程售后控制系统；13、烘干机清选自动化控制系统；14、角管材质：顶层不锈钢材质+底层镀锌板；15、排粮大斗：不锈钢材质
设备配置：含满粮报警装置、热继电器、温度控制仪、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置、在线水分检测、缓苏段、提升机、低噪音抽风机、输送系统、排粮系统、干燥系统、自动控制系统。

	2
	130型颗粒炉
	处理量130万大卡/小时
	5.6
	台
	2
	1.采用生物质颗粒为燃料，热功率≥130万大卡/小时（约1.51MW），充分满足烘干热量需求。
2.热风炉应通过换热器对自然常态空气进行加热，以加热后的热空气作为烘干介质，为烘干机提供洁净热风，不对粮食产生污染。
3.热风炉供热效率≥80%，输出热风温度70~120℃，热风温度波动为±5℃。
4.热风炉炉体需为保温炉体，采用内外双层夹板保温层结构。
5.热风炉配有喂料斗及自动螺旋供料装置，自动为热风炉炉膛内提供燃料，配有温控系统、增氧系统。
6.热风炉需配备有单独的电气控制系统。
7.需配备远程控制系统。

	二、投料清理设备

	1
	投料坑锥斗与后挡板
	不小于长 4m× 宽 4m× 高 4m
	/
	套
	1
	斗体用不小于3mm钢板,5#角钢 

	
	滤杂钢格栅
	不小于 3.5m×2.5m
	/
	
	
	钢格栅以16mm圆钢焊接形式制作，有足够的承载力和合适的“网孔”大小。主要作用为可以过滤出砖块、线绳、袋皮、布条等较大的杂物，避免后道设备的损坏。

	
	闸门与压杆
	/
	/
	
	
	5mm铁板、30*50方管、16圆钢

	
	提升机地坑上面盖板与后档板
	/
	/
	
	
	3mm花纹板、5#角钢、40*80mm矩形管

	2
	1#提升机（入初清筛）
	产量：40-50T/H
含头尾高度：13M
	5.5KW
	台
	1
	1.斗提机的牵引带速应≤2.1m/s，机筒应采用1.5mm厚冷板钢板制造；2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘；3、提升机减速机为摆线针减速器；4、畚斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯，带宽330mm；5、采用高密度聚乙烯畚斗。

	
	检修平台与楼梯
	/
	/
	套
	1
	40方管、30方管、2.5花纹板

	
	入初清筛流管
	/
	/
	套
	1
	4#角钢，5mm玻璃

	3
	含风选器的圆筒清理筛
	/
	/
	台
	1
	1、处理量为：50-60T小时；2、同时进行风选及筛选，可选除呆谷、稻秆、稻梗及灰尘；3、多道风路设计，风选能力好、效果佳；4、双层筛网设计，体积小、处理量大；5、刮板装置，枝梗、杂物不易阻塞网孔。

	
	初清筛到提升机流管
	/
	/
	套
	1
	4#角钢，5mm玻璃

	
	大杂出料管
	/
	/
	套
	3
	4#角钢，1.5冷板

	
	初清筛检修平台、护栏
	/
	/
	套
	1
	120方管、40方管、2.5花纹板

	
	上初清筛检修平台楼梯
	/
	/
	套
	1
	50*120矩形管、2.5花纹板、30方管

	三、进料设备

	1
	2#提升机（入刮板机）
	产量：50T/H
含头尾高度：14M
	5.5KW
	台
	1
	1.斗提机的牵引带速应≤2.1m/s，机筒应采用1.5mm厚冷板钢板制造；2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘；3、提升机减速机为摆线针减速器；4、畚斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯，带宽330mm；5、采用高密度聚乙烯畚斗。

	
	检修平台与楼梯
	     /
	/
	套
	1
	40方管、30方管、2.5花纹板

	
	入刮板机流管
	/
	/
	套
	1
	4#角钢，5mm玻璃

	2
	进料刮板输送机
	产量：50T/H
总长度：15M
	7.5KW
	台
	1
	1.机筒板采用不小于3mm的Q235A钢板制作，头部有溢粮装置；2、机筒槽宽320mm;3、刮板为防破碎尼龙材质，刮板厚度不小于14mm，链条线速度不大于0.4m/s；4、链条采用节距为66.5mm滚子链，加斜支撑，材料为∅10mm圆钢，降低余料；5、采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。6、减速机为摆线针减速器。

	3
	气动闸门
	/
	/
	台
	3
	1.稻谷流量为60t/h；2、操作方便、轻巧、无明显阻卡现象；3、配DC24V电磁阀；4、阀门开关设有状态指示灯。

	四、出料设备

	1
	出粮皮带输送线
	产量：50-60T/H
总长度：15M
	5.5KW
	台
	2
	1.Ｖ型，带宽800mm，产量为60吨/小时；2.输送带应采用聚酯尼龙橡胶带，输送机的带速≤2.5m/s，托辊带式输送机的倾角≤15°。上托辊间距在500mm，下托辊间距应≤1.25m；3. 减速机为摆线针减速器。

	
	皮带输送线入料缓冲料斗
	/
	/
	个
	4
	1.料斗内4mm玻璃；2、斗体采用2.5mm钢板自制，外形美观。

	五、电气控制与气源系统设备

	1
	集中控制柜
	/
	/
	台
	1
	含交流接触器、断路器、热保护器

	2
	线缆
	/
	/
	宗
	1
	1.线缆采用国标；2、含烘干机电源线缆。

	3
	线管与桥架
	/
	/
	宗
	1
	线管与桥架满足工艺要求

	4
	空压机、气路
	0.36㎥/min
	3KW
	套
	1
	排气量0.36㎥/min

	六、类别: 其它

	1
	出粮玻璃管道
	/
	
	根
	3
	根据现场实际工况确定




	3台1000吨钢板仓及配套辅助

	序号
	设备名称
	规格
	单机功率（KW）
	单位
	数量
	参数要求

	一、钢板仓设备

	1
	1#入仓刮板机
	/ 
	11
	台
	1
	19.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。

	2
	2#入仓刮板机
	/ 
	7.5
	台
	1
	14.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。

	3
	1#提升机
	/ 
	22
	台
	1
	36.7米，头轮覆胶，防止皮带机打滑，皮带采高强度EP带，高强度 塑料畚头，配备止逆装置，装有皮带张紧装置，轴承采用优质轴承提升机管壁镀锌。

	4
	1#提升机井架
	2.5m*2.5m*35m
	/
	座
	1
	全部采用镀锌。主材料为国标100#100#角钢，辅助横支撑为特制63#角钢，斜拉为特制50#角钢。每隔2米一层转向休息平台、折返步梯和安全扶手，顶部加简易遮雨棚。

	5
	入仓溜管及悬梯
	300*300mm*7.4m
	/
	套
	1
	镀锌材质制作，玻璃溜管内衬，配置悬梯方便上下及检修。

	6
	上下缓冲器
	/
	/
	个
	2
	消除物料冲击力，调整物料入仓流向

	7
	3#入仓刮板机
	/
	5.5
	台
	1
	6.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。

	8
	电动方三通
	/
	/
	台
	1
	电动控制物料流向。

	9
	溜管
	300*300mm*2m
	
	根
	1
	镀锌材质制作，玻璃溜管内衬。

	10
	4#入仓刮板机
	/
	7.5
	台
	1
	14.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。

	11
	电动方三通
	/
	/
	台
	1
	电动控制物料流向。

	12
	溜管
	300*300mm*1.5m
	/
	根
	1
	镀锌材质制作，玻璃溜管内衬。

	13
	5#入仓刮板机
	   14.2m
	7.5
	台
	1
	14.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。

	14
	1#仓顶通廊平台
	1.5m*1.2m*35.7m
	/
	座
	1
	敞开式通廊，长度35.7米，宽度1.5米，安全护栏高度1.2米，承载行人和刮板机，底板铺设钢网板底面铺钢网格，涂漆防腐,两端固定在仓顶上，中间由安装于仓壁板的刀架支撑，镀锌件。

	15
	通廊支架
	/
	/
	组
	3
	配套支撑通廊与仓壁支撑加固架。

	16
	钢板仓
	Φ11m×15c
	/
	座
	3
	仓型：Ø11m*16.8m，直径11000mm，檐高16800mm，15层。

	
	
	
	
	
	
	单仓容积：不少于1851m³，仓顶倾角25°，顶高2.58m，仓顶入粮口Ø300mm。

	
	
	
	
	
	
	仓壁板：压型波纹板，热镀锌防腐，镀锌量不少于275g/m²(双面)。

	
	
	
	
	
	
	立柱：双S型断面加强筋，沿圆周均布36根Ø600mm双层仓壁门，安装于最下层仓壁板上，外侧有平台仓顶骨架用18根C型钢檩条装配而成仓顶盖板由0.75mm热镀锌板压型，装配仓顶有1.2m高的护栏，配有2个自然通风帽，一个观察孔。

	17
	基础
	/
	/
	项
	1
	供应商须结合采购人提供场地条件进行设计施工，满足国家粮食钢板仓相关规范，基础设计满足当地地质条件。

	18
	钢锥底
	Φ11m×45°
	/
	座
	3
	全钢锥斗：Ø11m，倾角45°，出料口直径300mm

	
	
	
	
	
	
	材质16锰，高强度螺栓装配式结构形式，上沿与环形钢圈梁焊接，热镀锌处理。

	19
	钢架
	Φ11m×6.8m
	/
	座
	3
	钢架高为6.8米，钢架柱子采用300*200 H型钢。

	
	
	
	
	
	
	横拉杆、斜拉杆用5#角铁，圈梁采用300*200 H型钢。

	
	
	
	
	
	
	螺栓装配式连接加焊接形式，热镀锌处理。

	20
	料位器
	/
	0.003
	个
	3
	用国产阻旋式料位器，当筒仓内装满物料时，报警显示。

	21
	仓顶引风机
	/
	0.15
	台
	12
	每仓4台轴流引风机，缓解空汽结露，消除仓内冷凝水。

	22
	测温系统
	粮情监控
	/
	套
	1
	无线数据传输，电脑实施监控（甲方自行配备打印机、电脑）。

	
	
	测温电缆
	/
	套
	3
	每仓配套3支测温电缆，测温电缆为钢丝铠装电缆，手持式测温仪，人工巡检方式。

	23
	通风系统
	/
	7.5*2
	套
	3
	钢锥斗内辐射状均布通风圆管，下部与外面的环形供风管相连，抗压环形风道通风效果更均匀，每仓配2台4—72-4.5A风机。

	24
	出仓手电动闸门
	/
	0.37
	台
	3
	进出口通径不小于 300mm,手电动两用,碳钢材质制作，开启方便，调节流量。

	25
	1#出仓皮带机
	宽度800mm
	15
	台
	1
	皮带宽度800mm，设备头尾中心距长度 26 米，喷涂防腐处理，减速机减速，国标电机。

	二、辅助部分

	26
	电控
	/
	/
	宗
	1
	含电缆电线，镀锌线槽，控制柜，甲方自备主电源接入控制柜。


本项目核心产品为低温谷物烘干机。
1.以上参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离。
2.响应供应商须在响应文件中提供“低温谷物烘干机”和“130型颗粒炉”制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或技术规格书或产品使用说明书或农业机械推广鉴定检验报告证明材料，证明材料中须能佐证烘干机处理量≥45T/批、130型颗粒炉热功率≥130万大卡/小时（约1.51MW），未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。
3.采购文件清单参数要求为指定值的，均指该参数的最低要求，供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。
4.设备总长、安装高度、溜管长度、平台外形等，受现场土建、设备布局影响，允许供应商结合现场优化，具体尺寸根据现场实际工况确定，满足工艺对接要求。
5.响应供应商根据自身情况自行组织现场勘察，本采购清单所列内容为采购需求的基本组成部分，包含但不限于清单所列项目，具体以现场实际情况为准。投标报价包含项目所需全部产品及材料，采购人不再另行追加增补。供应商可在满足基本使用需求的前提下提供优化方案。
三、质量标准
[bookmark: _Toc31132][bookmark: _Toc5403]1.供应商须明确响应货物的生产厂家、品牌、规格、外形和尺寸等；质量标准合格，符合相关工程施工及验收规范要求。
2.供应商必须保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求，随机资料及相关软件资源必须齐全。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担；
3.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果；
4.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能；
5.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险；
6.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等；
7.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果；
8.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。
[bookmark: _Toc31201][bookmark: _Toc21049]四、供货期和地点
[bookmark: _Toc13568][bookmark: _Toc13136]供货期：自合同签订之日起40个日历天内完成供货、安装调试及验收。
地点：采购人指定地点
[bookmark: _Toc21712][bookmark: _Toc9697]五、验收方案
1.所提供项目质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。
2.在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。
3.验收标准
成交供应商提供的货物有国家标准的应符合国家标准，根据产品对外观、数量、规格型号、外包装等进行验收。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足采购文件及采购人需求。
4.不能通过验收的，将按照退货处理，供应商应在采购人限定时间内予以更换符合要求的货物。
[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc17705]六、售后服务
1.在免费质保期内设备发生非人为故障，成交供应商应免费上门检修维修，免费更换原厂原规格同质量的零部件。
2.在免费质保期内，成交人接需方电话后2小时内响应，4～6小时内到达现场维修，非采购人人为引起的故障一概由成交供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。
质保期内如果成交供应商对于产品故障未在规定时间内进行处理，采购人有权交具有资质的第三方进行维修处理，所产生的费用由成交供应商支付。
3.负责终身维修。质保期满后若设备出现故障，成交供应商应在接到用户通知后12小时内派维修人员上门修理。保修期外供货方提供有偿服务或签订维护服务合约委托供货方进行定期维护，零配件按成交价分解结算。
4.技术服务信息（要求提供成交供应商设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。
[bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc9497]5.供应商必须向采购方提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。供应商须针对不同的培训对象，制定全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等。供应商派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。成交供应商应按采购方约定，合理地安排培训时间。
七、质量保证期
[bookmark: _Toc23029][bookmark: _Toc20599]质保期及维修维保承诺：免费质保期不得少于二年；供应商承诺终身免费每年巡检两次；承诺免费维修维保期内在故障发生时接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修（自行编制承诺书加盖响应供应商公章，未提供或不符合采购要求，做无效响应处理）。
[bookmark: _Toc23889]八、付款方式
[bookmark: _Toc7765][bookmark: _Toc16253]全部设备、材料进场通过设备核验，取得采购人出具的设备核验清点记录后支付合同价的30%，安装调试结束经采购项目履约验收合格且审计结束后付清余款。每次付款前成交供应商需提供符合采购人财务要求和税务要求的相应数额正式发票。
[bookmark: _Toc23044][bookmark: _Toc30028][bookmark: _Toc12729][bookmark: _Toc2133]九、结算方式及报价要求
本项目采用固定总价报价，响应供应商报价应包含本项目产品（货物）的研发、制造、深化设计、检验、包装、运输、装卸、保险、钢板仓的基础、设备损耗、卸粮坑及设备防雨棚、油漆、吊车、预埋件费用、安装调试、人员培训、售后服务、验收、利润、税金、采购代理费等交付使用过程中涉及到的其他一切费用。采购人不再另行追加增补。供应商可在满足基本使用需求的前提下提供优化方案。
响应供应商的报价应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。
[bookmark: _Toc3913][bookmark: _Toc17802]十、其他要求
1.履约期间，成交供应商工作人员发生工伤或其他人身伤亡事故的，由成交供应商负责；因成交供应商人员操作过程中安全防护不当，造成工作人员或其他人员人身损害或事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。
2.所有设备的运输、安装、调试均由供应商承担，在货物到达使用单位后,供应商派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用。 
3.培训：供应商免费为使用单位操作人员培训，培训人员需能熟练掌握设备的使用和后期的处理。 
4.项目所使用的设备主材必须经发包人同意后方可进场并施工，否则发包人有权不予支付相关工程款。
十一、履约保证金
1.本项目履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以银行转账、电汇、数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后退还履约保证金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。


第4章 [bookmark: _Toc11065][bookmark: _Toc14674]
合同文本
如皋市政府采购合同
甲方 :                           
乙方 :                           
    （如皋市人民政府城北街道办事处）（城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购）委托（南通皋审工程项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
一、货物及其数量如下表：
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总      计
	（大写）
	￥


二、质保期：自交货并验收合格之日起计贰年。
三、交货时间：自合同签订之日起40个日历天内完成供货、安装调试及验收。
四、交货地点：如皋市 
五、付款：
全部设备、材料进场通过设备核验，取得甲方出具的设备核验清点记录后支付合同价的30%，安装调试结束经采购项目履约验收合格且审计结束后付清余款。每次付款前乙方需提供符合甲方财务要求和税务要求的相应数额正式发票。
六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。
七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
八、组成本合同的文件包括：
1.本合同专用条款；
2.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。
	甲方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：



年 月 日
	乙方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
联系电话：
户名：
开户银行：
账号：
年 月 日




合同专用条款
第一条 供货及知识产权
乙方应按竞争性谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
第二条 合同总价款    
本合同总价款是本项目产品（货物）的研发、制造、深化设计、检验、包装、运输、装卸、保险、钢板仓的基础、设备损耗、卸粮坑及设备防雨棚、吊车、预埋件费用、安装调试、人员培训、售后服务、验收、利润、税金、采购代理费等交付使用过程中涉及到的一切费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，甲方不再另行追加增补。供应商可在满足基本使用需求的前提下提供优化方案。实际项目实施过程中如需要减少相应设备，该部分费用在结算时必须予以扣除，不得计入设备部分总价中。
第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务
1.所提供产品应包含不少于2年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。
2.在免费质保期内设备发生非人为故障，成交供应商应免费上门检修维修，免费更换原厂原规格同质量的零部件。
3.在免费质保期内，成交人接需方电话后2小时内响应，4～6小时内到达现场维修，非采购人人为引起的故障一概由成交供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。
质保期内如果成交供应商对于产品故障未在规定时间内进行处理，采购人有权交具有资质的第三方进行维修处理，所产生的费用由乙方支付。
4.负责终身维修。质保期满后若设备出现故障，成交供应商应在接到用户通知后12小时内派维修人员上门修理。保修期外供货方提供有偿服务或签订维护服务合约委托供货方进行定期维护，零配件按成交价分解结算。
5.技术服务信息（要求提供成交供应商设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。
6. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。
第四条 质量保证期外的技术支持与服务
按乙方竞争性谈判响应文件执行。
第五条  项目管理服务
1. 甲方项目负责人姓名：        ； 联系电话：                。
2. 乙方项目负责人姓名：        ； 联系电话：                。
第六条 交货和验收
1.在货物进场时必须得到甲方及监理单位的认可，否则不得进场使用。乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。
2.乙方提供的产品及配件均必须为按国家规格条例生产的合格正规产品，符合设计规范要求，质量符合国际或国家通用标准，所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格的全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。如有瑕疵（缺陷）、质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方负责，同时甲方保留追诉的权利。
甲方在安装调试运行后的1个月内有对有关配置要求、所供产品的技术性能及技术参数等方面的问题提出异议的权利。
乙方所供产品安装、调试完毕后，由甲方进行初验。初验合格后，由乙方向甲方提出书面验收申请（并提供设备清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后5个工作日内，将组织验收小组根据响应文件对乙方所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与响应文件不一致，或存在安全隐患等，甲方将根据相关部门的意见，向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保采购人正常使用。
第7条 履约保证金
1.本项目履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以银行转账、电汇、数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.乙方全部履行合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后退还履约保证金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
    第八条 货款支付
全部设备、材料进场通过设备核验，取得甲方出具的设备核验清点记录后支付合同价的30%，安装调试结束经采购项目履约验收合格且审计结束后付清余款。每次付款前乙方需提供符合甲方财务要求和税务要求的相应数额正式发票。
第九条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
3.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件、响应文件、合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。
7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条 合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
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第5章  竞争性谈判响应文件组成

如皋市政府采购竞争性谈判响应文件







项目名称：城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购
计划编号：JSZC-320682-NTGS-T2026-0008                             













供应商名称：
地址： 
联系电话： 
年月日


[bookmark: _Toc22501][bookmark: _Toc25069]一、资格证明文件
（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。
（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。
声  明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：________。
主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
                       供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年 月日

























（六）法定代表人身份证明及身份证复印件
法定代表人身份证明
供应商名称：                    
单位性质：                    
地址：                         
成立时间：   年   月   日 
经营期限：                      
姓名：         性别：          
年龄：         职务：         联系电话：        
系              （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。 
 
法定代表人身份证
 供应商名称（公章）：              
 日期：   年   月   日 



（七）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加谈判采购活动的，无需提供）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：              （供应商名称）授权           （代理人的姓名）为我方就项目名称：城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购项目编号:JSZC-320682-NTGS-T2026-0008采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）： 
身份证号码：
  联系电话（手机）：

代理人姓名：
身份证号码：                         
联系电话（手机）：                    

供应商名称（加盖公章）：
    年   月   日
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]法定代表人身份证

代理人身份证复印件
供应商的法定代表人参加谈判采购活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加谈判采购活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。
（八）竞争性谈判响应函。
竞争性谈判响应函
致：如皋市人民政府城北街道办事处
根据贵方的城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购（项目编号：JSZC-320682-NTGS-T2026-0008）竞争性谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。
2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性谈判活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。
6.我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目。
7.遵守竞争性谈判文件中要求的收费项目和标准。
8.与本次竞争性谈判活动有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日


（九）中小企业声明函     

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：
注：1.如项目类型为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.响应供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加谈判，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效谈判响应文件。
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二、商务技术文件
（一）符合技术要求的相关证明材料
响应供应商须在响应文件中提供“低温谷物烘干机”和“130型颗粒炉”制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或技术规格书或产品使用说明书或农业机械推广鉴定检验报告证明材料，证明材料中须能佐证烘干机处理量≥45T/批、130型颗粒炉热功率≥130万大卡/小时（约1.51MW），未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。

（二）技术部分正负偏离表
技术部分正负偏离表
1.货物名称：低温谷物烘干机
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1
	处理性能和控制系统
	低温横流式上下有绞龙谷物干燥机主要技术指标及控制系统指标：
1、爆腰率增值：≤2％；2、烘后破碎率增加值：≤0.3％；3、干燥不均匀度：≤1%；4、干燥段主要结构为打孔角管，尺寸不低于长2500mm宽4500mm高5800mm；5、干燥速率：≥1.2%/h； 6、噪音≤75dB；7、粉尘浓度≤6mg/m3； 8、处理量≥45T/批；9、谷物干燥机控制系统；10、自动化上下粮控制系统；11、烘干机热源控制系统；12、烘干机远程售后控制系统；13、烘干机清选自动化控制系统；14、角管材质：顶层不锈钢材质+底层镀锌板；15、排粮大斗：不锈钢材质。
	
	
	

	2
	设备配置
	含满粮报警装置、热继电器、温度控制仪、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置、在线水分检测、缓苏段、提升机、低噪音抽风机、输送系统、排粮系统、干燥系统、自动控制系统。
	
	
	


	2.货物名称：130型颗粒炉
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1
	热工性能指标
	1.采用生物质颗粒为燃料，热功率≥130万大卡/小时（约1.51MW），充分满足烘干热量需求。
2.热风炉应通过换热器对自然常态空气进行加热，以加热后的热空气作为烘干介质，为烘干机提供洁净热风，不对粮食产生污染。
3.热风炉供热效率≥80%，输出热风温度70~120℃，热风温度波动为±5℃。
4.热风炉炉体需为保温炉体，采用内外双层夹板保温层结构。
5.热风炉配有喂料斗及自动螺旋供料装置，自动为热风炉炉膛内提供燃料，配有温控系统、增氧系统。
6.热风炉需配备有单独的电气控制系统。
7.需配备远程控制系统。
	
	
	


3.货物名称：投料清理设备
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1

	投料坑锥斗与后挡板
	不小于长 4m× 宽 4m× 高 4m；斗体用不小于3mm钢板,5#角钢 。
	
	
	

	
	滤杂钢格栅
	不小于 3.5m×2.5m；钢格栅以16mm圆钢焊接形式制作，有足够的承载力和合适的“网孔”大小。主要作用为可以过滤出砖块、线绳、袋皮、布条等较大的杂物，避免后道设备的损坏。
	
	
	

	
	闸门与压杆
	5mm铁板、30*50方管、16圆钢
	
	
	

	
	提升机地坑上面盖板与后档板
	3mm花纹板、5#角钢、40*80mm矩形管
	
	
	

	2
	1#提升机（入初清筛）
	1.产量：40-50T/H
含头尾高度：13M。斗提机的牵引带速应≤2.1m/s，机筒应采用1.5mm厚冷板钢板制造；2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘；3、提升机减速机为摆线针减速器；4、畚斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯，带宽330mm；5、采用高密度聚乙烯畚斗。
	
	
	

	
	检修平台与楼梯
	40方管、30方管、2.5花纹板
	
	
	

	
	入初清筛流管
	4#角钢，5mm玻璃
	
	
	

	3
	含风选器的圆筒清理筛
	1、处理量为：50-60T小时；2、同时进行风选及筛选，可选除呆谷、稻秆、稻梗及灰尘；3、多道风路设计，风选能力好、效果佳；4、双层筛网设计，体积小、处理量大；5、刮板装置，枝梗、杂物不易阻塞网孔。
	
	
	

	
	初清筛到提升机流管
	4#角钢，5mm玻璃
	
	
	

	
	大杂出料管
	4#角钢，1.5冷板
	
	
	

	
	初清筛检修平台、护栏
	120方管、40方管、2.5花纹板
	
	
	

	
	上初清筛检修平台楼梯
	50*120矩形管、2.5花纹板、30方管
	
	
	


4.货物名称：进料设备
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1
	2#提升机（入刮板机）
	1.产量：50T/H，含头尾高度：14M。斗提机的牵引带速应≤2.1m/s，机筒应采用1.5mm厚冷板钢板制造；2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘；3、提升机减速机为摆线针减速器；4、畚斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯，带宽330mm；5、采用高密度聚乙烯畚斗。
	
	
	

	2
	检修平台与楼梯
	40方管、30方管、2.5花纹板
	
	
	

	3
	入刮板机流管
	4#角钢，5mm玻璃
	
	
	

	4
	进料刮板输送机
	1.产量：50T/H，总长度：15M。
机筒板采用不小于3mm的Q235A钢板制作，头部有溢粮装置；2、机筒槽宽320mm;3、刮板为防破碎尼龙材质，刮板厚度不小于14mm，链条线速度不大于0.4m/s；4、链条采用节距为66.5mm滚子链，加斜支撑，材料为∅10mm圆钢，降低余料；5、采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。6、减速机为摆线针减速器。
	
	
	

	5
	气动闸门
	1.稻谷流量为60t/h；2、操作方便、轻巧、无明显阻卡现象；3、配DC24V电磁阀；4、阀门开关设有状态指示灯。
	
	
	


5.货物名称：出料设备
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1
	出粮皮带输送线
	1.产量：50-60T/H，总长度：15M。Ｖ型，带宽800mm，产量为60吨/小时；2.输送带应采用聚酯尼龙橡胶带，输送机的带速≤2.5m/s，托辊带式输送机的倾角≤15°。上托辊间距在500mm，下托辊间距应≤1.25m；3. 减速机为摆线针减速器。
	
	
	

	2
	皮带输送线入料缓冲料斗
	1.料斗内4mm玻璃；2、斗体采用2.5mm钢板自制，外形美观。
	
	
	


6.货物名称：电气控制与气源系统设备
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1
	集中控制柜
	含交流接触器、断路器、热保护器
	
	
	

	2
	线缆
	1.线缆采用国标；2、含烘干机电源线缆。
	
	
	

	3
	线管与桥架
	线管与桥架满足工艺要求
	
	
	

	4
	空压机、气路
	排气量0.36㎥/min
	
	
	


7.货物名称：钢板仓
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1
	仓型
	Ø11m*16.8m，直径11000mm，檐高16800mm，15层。
	
	
	

	2
	单仓容积
	不少于1851m³，仓顶倾角25°，顶高2.58m，仓顶入粮口Ø300mm。
	
	
	

	3
	仓壁板
	压型波纹板，热镀锌防腐，镀锌量不少于275g/m²(双面)。
	
	
	

	4
	立柱
	双S型断面加强筋，沿圆周均布36根Ø600mm双层仓壁门，安装于最下层仓壁板上，外侧有平台仓顶骨架用18根C型钢檩条装配而成仓顶盖板由0.75mm热镀锌板压型，装配仓顶有1.2m高的护栏，配有2个自然通风帽，一个观察孔。
	
	
	

	5
	基础
	供应商须结合采购人提供场地条件进行设计施工，满足国家粮食钢板仓相关规范，基础设计满足当地地质条件。
	
	
	



8.货物名称：钢板仓配套设备
	序号
	技术指标名称
	竞争性谈判文件规定要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	响应品牌型号

	1
	1#入仓刮板机
	19.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。
	
	
	

	2
	2#入仓刮板机
	14.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。
	
	
	

	3
	1#提升机
	36.7米，头轮覆胶，防止皮带机打滑，皮带采高强度EP带，高强度 塑料畚头，配备止逆装置，装有皮带张紧装置，轴承采用优质轴承提升机管壁镀锌。
	
	
	

	4
	1#提升机井架
	全部采用镀锌。主材料为国标100#100#角钢，辅助横支撑为特制63#角钢，斜拉为特制50#角钢。每隔2米一层转向休息平台、折返步梯和安全扶手，顶部加简易遮雨棚。
	
	
	

	5
	入仓溜管及悬梯
	镀锌材质制作，玻璃溜管内衬，配置悬梯方便上下及检修。
	
	
	

	6
	上下缓冲器
	消除物料冲击力，调整物料入仓流向
	
	
	

	7
	3#入仓刮板机
	6.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。
	
	
	

	8
	电动方三通
	电动控制物料流向。
	
	
	

	9
	溜管
	300*300mm*2m,镀锌材质制作，玻璃溜管内衬。
	
	
	

	10
	4#入仓刮板机
	14.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。
	
	
	

	11
	电动方三通
	电动控制物料流向。
	
	
	

	12
	溜管
	300*300mm*1.5m,镀锌材质制作，玻璃溜管内衬。
	
	
	

	13
	5#入仓刮板机
	14.2米长，喷涂防腐处理，电机减速机选用硬齿减速，国标电机。动力部分防雨罩，安装采用螺栓装配，拆装方便，要做到防雨。刮板机做好防跑灰处理，加密封胶条。刮板机尾部弧形设计。
	
	
	

	14
	1#仓顶通廊平台
	敞开式通廊，长度35.7米，宽度1.5米，安全护栏高度1.2米，承载行人和刮板机，底板铺设钢网板底面铺钢网格，涂漆防腐,两端固定在仓顶上，中间由安装于仓壁板的刀架支撑，镀锌件。
	
	
	

	15
	通廊支架
	配套支撑通廊与仓壁支撑加固架。
	
	
	

	16
	钢锥底
	1.全钢锥斗：Ø11m，倾角45°，出料口直径300mm；2.材质16锰，高强度螺栓装配式结构形式，上沿与环形钢圈梁焊接，热镀锌处理。
	
	
	

	17
	钢架
	1.钢架高为6.8米，钢架柱子采用300*200 H型钢。2.横拉杆、斜拉杆用5#角铁，圈梁采用300*200 H型钢。3.螺栓装配式连接加焊接形式，热镀锌处理。
	
	
	

	18
	料位器
	用国产阻旋式料位器，当筒仓内装满物料时，报警显示。
	
	
	

	19
	仓顶引风机
	每仓4台轴流引风机，缓解空汽结露，消除仓内冷凝水。
	
	
	

	20
	测温系统
	1.粮情监控：无线数据传输，电脑实施监控（甲方自行配备打印机、电脑）。2：测温电缆：每仓配套3支测温电缆，测温电缆为钢丝铠装电缆，手持式测温仪，人工巡检方式。
	
	
	

	21
	通风系统
	钢锥斗内辐射状均布通风圆管，下部与外面的环形供风管相连，抗压环形风道通风效果更均匀，每仓配2台4—72-4.5A风机。
	
	
	

	22
	出仓手电动闸门
	进出口通径不小于 300mm,手电动两用,碳钢材质制作，开启方便，调节流量。
	
	
	

	23
	1#出仓皮带机
	皮带宽度800mm，设备头尾中心距长度 26 米，喷涂防腐处理，减速机减速，国标电机。
	
	
	

	24
	电控
	含电缆电线，镀锌线槽，控制柜，甲方自备主电源接入控制柜。
	
	
	



（三）商务部分正负偏离表
商务部分正负偏离表
供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表签字：        
	序号
	商务条款
	竞争性谈判文件要求
	供应商响应具体情况
	结论（正偏离、符合或负偏离）
	备注

	1
	质量标准

	1.供应商须明确响应货物的生产厂家、品牌、规格、外形和尺寸等；质量标准合格，符合相关工程施工及验收规范要求。
2.供应商必须保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求，随机资料及相关软件资源必须齐全。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担；
3.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果；
4.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能；
5.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险；
6.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等；
7.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果；
8.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

	
	
	

	2
	交货期限
	自合同签订之日起40个日历天内完成供货、安装调试及验收。
	
	
	

	3
	地点
	如皋市城北街道纪港村
	
	
	

	4
	质量保证期限
	质保期及维修维保承诺：免费质保期不得少于二年；供应商承诺终身免费每年巡检两次；承诺免费维修维保期内在故障发生时接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修（自行编制承诺书加盖响应供应商公章，未提供或不符合采购要求，做无效响应处理）。
	
	
	

	5
	售后服务
	1.在免费质保期内设备发生非人为故障，成交供应商应免费上门检修维修，免费更换原厂原规格同质量的零部件。
2.在免费质保期内，成交人接需方电话后2小时内响应，4～6小时内到达现场维修，非采购人人为引起的故障一概由成交供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。
质保期内如果成交供应商对于产品故障未在规定时间内进行处理，采购人有权交具有资质的第三方进行维修处理，所产生的费用由成交供应商支付。
3.负责终身维修。质保期满后若设备出现故障，成交供应商应在接到用户通知后12小时内派维修人员上门修理。保修期外供货方提供有偿服务或签订维护服务合约委托供货方进行定期维护，零配件按成交价分解结算。
4.技术服务信息（要求提供成交供应商设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。
	
	
	

	6
	付款方式
	全部设备、材料进场通过设备核验，取得采购人出具的设备核验清点记录后支付合同价的30%，安装调试结束经采购项目履约验收合格且审计结束后付清余款。每次付款前成交供应商需提供符合采购人财务要求和税务要求的相应数额正式发票。
	
	
	

	7
	结算方式及报价要求
	本项目采用固定总价报价，响应供应商报价应包含本项目产品（货物）的研发、制造、深化设计、检验、包装、运输、装卸、保险、钢板仓基础、设备损耗、卸粮坑及设备防雨棚、吊车、预埋件费用、安装调试、人员培训、售后服务、验收、利润、税金、采购代理费等交付使用过程中涉及到的其他一切费用。采购人不再另行追加增补。供应商可在满足基本使用需求的前提下提供优化方案。
响应供应商的报价应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。
	
	
	

	8
	其他要求
	1.履约期间，成交供应商工作人员发生工伤或其他人身伤亡事故的，由成交供应商负责；因成交供应商人员操作过程中安全防护不当，造成工作人员或其他人员人身损害或事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。
2.所有设备的运输、安装、调试均由供应商承担，在货物到达使用单位后,供应商派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用。 
3.培训：供应商免费为使用单位操作人员培训，培训人员需能熟练掌握设备的使用和后期的处理。 
4.项目所使用的设备主材必须经发包人同意后方可进场并施工，否则发包人有权不予支付相关工程款。
	
	
	

	9
	履约保证金
	1.本项目履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以银行转账、电汇、数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后退还履约保证金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
	
	
	


注：按照竞争性谈判文件要求详细填列，可增减行。

（四）竞争性谈判文件规定提交的其他材料

[bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc16272]质保期及维修维保承诺：免费质保期不得少于二年；供应商承诺终身免费每年巡检两次；承诺免费维修维保期内在故障发生时接到报修电话30分钟内响应，两小时内到现场进行维修（自行编制承诺书加盖响应供应商公章，未提供或不符合采购要求，做无效响应处理）。
三、报价文件
（一）竞争性谈判响应报价表
竞争性谈判响应报价表
	供应商名称（加盖公章）：

	项目名称：城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购

	项目编号：JSZC-320682-NTGS-T2026-0008                             
	分包号：

	竞争性谈判响应报价（元）
	小写：

	
	大写：

	




（二）竞争性谈判响应报价明细表
竞争性谈判响应报价明细表

项目名称：城北街道纪港农产品加工及仓储物流中心项目烘干机及储粮塔采购 
项目编号：JSZC-320682-NTGS-T2026-0008                 分包号：                   
	3台45吨（半静态）烘干机135吨批次烘干线及辅助设备

	序号
	设备名称
	品牌和型号
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
（万元）
	单项
合计价
（万元）
	备注

	1
	低温谷物烘干机
	
	
	套
	3
	
	
	

	2
	130型颗粒炉
	
	
	台
	2
	
	
	

	3
	投料坑锥斗与后挡板
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	滤杂钢格栅
	
	
	
	
	
	
	

	
	闸门与压杆
	
	
	
	
	
	
	

	
	提升机地坑上面盖板与后档板
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1#提升机（入初清筛）
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修平台与楼梯
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	入初清筛流管
	
	
	套
	1
	
	
	

	5
	含风选器的圆筒清理筛
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	初清筛到提升机流管
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	大杂出料管
	
	
	套
	3
	
	
	

	
	初清筛检修平台、护栏
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	上初清筛检修平台楼梯
	
	
	套
	1
	
	
	

	6
	2#提升机（入刮板机）
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	检修平台与楼梯
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	入刮板机流管
	
	
	套
	1
	
	
	

	7
	进料刮板输送机
	
	
	台
	1
	
	
	

	8
	气动闸门
	
	
	台
	3
	
	
	

	9
	出粮皮带输送线
	
	
	台
	2
	
	
	

	
	皮带输送线入料缓冲料斗
	
	
	个
	4
	
	
	

	10
	集中控制柜
	
	
	台
	1
	
	
	

	11
	线缆
	
	
	宗
	1
	
	
	

	12
	线管与桥架
	
	
	宗
	1
	
	
	

	13
	空压机、气路
	
	
	套
	1
	
	
	

	14
	出粮玻璃管道
	
	
	根
	3
	
	
	

	3台1000吨钢板仓及配套辅助

	序号
	设备名称
	品牌和型号
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
（万元）
	单项
合计价
（万元）
	备注

	1
	1#入仓刮板机
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	2#入仓刮板机
	
	
	台
	1
	
	
	

	3
	1#提升机
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	1#提升机井架
	
	
	座
	1
	
	
	

	5
	入仓溜管及悬梯
	
	
	套
	1
	
	
	

	6
	上下缓冲器
	
	
	个
	2
	
	
	

	7
	3#入仓刮板机
	
	
	台
	1
	
	
	

	8
	电动方三通
	
	
	台
	1
	
	
	

	9
	溜管
	
	
	根
	1
	
	
	300*300mm*2m

	10
	4#入仓刮板机
	
	
	台
	1
	
	
	

	11
	电动方三通
	
	
	台
	1
	
	
	

	12
	溜管
	
	
	根
	1
	
	
	300*300mm*1.5m

	13
	5#入仓刮板机
	
	
	台
	1
	
	
	

	14
	1#仓顶通廊平台
	
	
	座
	1
	
	
	

	15
	通廊支架
	
	
	组
	3
	
	
	

	16
	钢板仓
	
	
	座
	3
	
	
	

	17
	基础
	
	
	项
	1
	
	
	

	18
	钢锥底
	
	
	座
	3
	
	
	

	19
	钢架
	
	
	座
	3
	
	
	

	20
	料位器
	
	
	个
	3
	
	
	

	21
	仓顶引风机
	
	
	台
	12
	
	
	

	22
	测温系统（粮情监控）
	
	
	套
	1
	
	
	

	
	测温系统（测温电缆）
	
	
	套
	3
	
	
	

	23
	通风系统
	
	
	套
	3
	
	
	

	24
	出仓手电动闸门
	
	
	台
	3
	
	
	

	25
	1#出仓皮带机
	
	
	台
	1
	
	
	

	26
	电控
	
	
	宗
	1
	
	
	

	总 计
	小写：                  
大写：                 



注：
1.此表可以根据需要自行增减行数。
2.项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。


（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的项目编号为  的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                 供应商全称（盖章）：
                              日  期：
注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。


（四）关于符合本国产品标准的声明函（在有进口产品参加的采购项目中，享受本国产品价格扣除优惠的，须提供此函）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
        公司（单位）名称（盖章）：　
       日期：　
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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