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第一章   招标公告

溧阳市沙河、塘马水库无人机巡检及大溪水库智能界桩建设项目招标公告

项目概况
溧阳市沙河、塘马水库无人机巡检及大溪水库智能界桩建设项目 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026年11月18日9点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320481-DCHR-G2026-0023 
2.项目名称：溧阳市沙河、塘马水库无人机巡检及大溪水库智能界桩建设项目

3.采购方式：公开招标
4.项目预算金额：3429500元
5.项目最高限价：3211510元
6.采购需求：溧阳市沙河、塘马水库无人机巡检及大溪水库智能界桩建设项目，具体详见第四章《采购需求》。
7.合同履行期限：90日历天。
8.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：/ 。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：苏采云
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子版采购文件。
4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年11月18日9点00分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线解密电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业，本国产品。  

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163
2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。
2.2注册

供应商登录苏采云“下载中心”-"苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载

供应商登录苏采云“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子投标文件并进行线上投标，电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。
2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者苏采云--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：溧阳市水利局
地    址：溧阳市溧城镇南大街135号
联系方式：0519-87221978
2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司
地    址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼
联系方式：沈女士  0519-87630906
3.项目联系方式
项目联系人：沈女士
电      话：0519-87630906
第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

■服务

□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：__年_月_日_点_分

考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无

□有，具体情形：       。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：_____；

（2）允许分包的金额或者比例：_____；

（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面送达

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司招投标室    ；

联系电话：0519-87630906；

通讯地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼。

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人

■成交供应商

收费标准：中标服务费按照苏政采协【2024】20号收取；
缴纳时间：领取成交通知书前一次性付清。


投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体
采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.8     绿色采购政策
5.8.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

招标公告
投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式
投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、加盖公章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。
投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在苏采云公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

   27.2  集中采购机构不收取代理费。
第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《招标公告》
	提供营业执照等相关证明材料。

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。
	无需投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《招标公告》
	

	2-1
	中小企业声明函
	投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	无
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《招标公告》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	不接受联合体投标
	

	3-2
	其他特定资格要求
	无
	


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	报价的修正
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；

	9
	报价符合性审查
	（1）超预算/最高限价审查要求：投标（响应）报价不得超过采购项目预算/最高限价。（2）异常低价审查要求：对于符合异常低价情形的投标（响应）报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序，审查标准和程序详见采购文件。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，投标人可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	10
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	11
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	12
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	13
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4）评标委员会会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间（30分钟）内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整：
本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
对本国产品给予的价格评审优惠与小微企业价格扣减的优惠政策可重复享受。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	20
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》3。

	2
	主观分
	44
	
	

	2.1
	沙河、塘马水库无人机巡检系统建设及维护方案
	12
	由评审小组根据投标人提供的沙河、塘马水库无人机巡检系统建设及维护方案的合理性及可行性进行评审。包含但不限于以下内容：①水库无人机巡检系统建设方案，②水库无人机巡检系统维护方案。

上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣6分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.2
	大溪水库智能界桩与界线管理系统建设及维护方案
	12
	由评审小组根据投标人提供的大溪水库智能界桩与界线管理系统建设及维护方案的合理性及可行性进行评审。包含但不限于以下内容：①水库智能界桩与界线管理系统建设方案，②水库智能界桩与界线管理系统维护方案。

上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣6分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.3
	进度方案及保障措施
	6
	由评审小组根据投标人提供的进度方案及保障措施的合理性进行评审。包含但不限于以下内容：①项目进度方案，②项目保障措施。
上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得6分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.4
	系统维护及售后服务方案
	8
	由评审小组根据投标人提供的系统维护及售后服务方案的合理性进行评审。包含但不限于以下内容：①软硬件系统维护方案，②故障处理与应急保障，③售后服务体系，④质保服务。
上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。
	

	2.5
	培训方案
	6
	由评审小组根据投标人提供的培训方案的合理性进行评审。包含但不限于以下内容：①培训目标，②培训方式，③培训内容。
上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、仅有框架或标题的任意一种情形）的得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。
	

	3
	客观分
	36
	
	

	3.1
	拟投入项目负责人
	14
	1、项目负责人具有水利工程或计算机类高级职称的得2分；具有水利工程或计算机类中级职称的得1分。

2、项目负责人自2023年1月1日（含）以来，承担过水库电子界桩建设或水利数字孪生或水利信息化系统相关业绩的每有一个得3分。本项最高得12分。
	1、提供供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖公章（社保缴纳从2026年8月至资审时间内的任何时间均可）。需在附件9：《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。

2、提供业绩中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章。项目负责人以中标通知书或合同上所载的项目负责人为准。若中标通知书或合同上未载明项目负责人，则必须提供由项目建设单位出具的证明材料原件（证明材料必须加盖签发单位公章），否则视为无效证明。

3、业绩时间以合同签订时间为准。

4、业绩需在附件10：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。

	3.2
	拟投入项目组成员
	10
	除项目负责人外，其他拟投入人员：

具有高级职称的每有一个得2分；具有中级职称的每有一个得1分。本项最高得10分。
	1、提供相关证书原件扫描件加盖公章。需在附件9：《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。

2、提供供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖公章（社保缴纳从2026年8月至资审时间内的任何时间均可）。3、同一人员证书不重复计分。

	3.3
	企业

类似业绩
	12
	投标人自2023年1月1日（含）以来，承担过水库电子界桩建设或水利数字孪生或水利信息化系统相关业绩的每有一个得3分。本项最高得12分。


	1、提供业绩中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章。时间以合同签订时间为准。
2、需在附件10：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。

3、项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。

	合计
	100
	


第五章   采购需求
一、采购标的
1.采购项目标的如下：

溧阳市沙河、塘马水库无人机巡检及大溪水库智能界桩建设项目
招标控制价及清单

溧阳市沙河、塘马水库无人机巡检及大溪水库智能界桩建设项目清单汇总表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	招标控制价（元）
	备注

	1
	无人机巡检建设
	1
	项
	1603010
	

	2
	智能界桩建设
	1
	项
	1337500
	

	3
	服务器部署
	1
	项
	271000
	

	
	合计
	3211510
	


无人机巡检建设清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	招标控制单价(元）
	招标控制合价（元）
	规格参数

	1
	硬件设备及安装


	无人机场
	4
	套
	90000
	360000
	1、机场整机重量≤55kg；舱盖开启外形尺寸：≥长 1750 毫米×宽 740 毫米×高 480 毫米。
2、无人机起飞重量≥1850 g；最大起飞重量：≥ 2000 g。
3、无人机折叠后尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm；对角线轴距：≤500 mm。
4、无人机具有全向感知系统，支持全向避障功能。
5、无人机最长飞行时间：≥54 分钟。
6、无人机支持可见光相机，广角相机有效像素≥4800万；变焦相机有效像素≥4800万。
7、无人机支持热成像功能，分辨率≥640×512，支持超分模式。
8、无人机具有近红外补光功能。
9、无人机具备激光测距功能，满足正入射量程≥1800m。

	2
	
	无人机
	4
	套
	41000
	164000
	

	3
	
	备用电池
	8
	块
	2000
	16000
	1、容量：≥6768毫安时
2、能量：≥149.9瓦时
3、重量：≤640g
4、循环次数：≥400次

	4
	
	带屏遥控器
	2
	套
	9000
	18000
	1、重量：≥1.15kg（不带外置电池）
2、屏幕分辨率：≥1920×1200
3、工作温度：-20℃至50℃
4、尺寸：≥260mm×160mm×90mm
5、内置电池续航时间：≥3.8小时
6、外置电池续航时间：≥3.2小时

	5
	
	探照灯
	4
	套
	2000
	8000
	1、重量：≥99g（含支架）
2、尺寸：≥90mm×160mm×25mm（含支架）
3、最大功率：≥32瓦
4、有效照射角度：≥23°
5、工作方式：常亮、爆闪

	6
	
	喊话器
	4
	套
	1500
	6000
	1、重量：≥90g（含支架）
2、尺寸：≥70mm×65mm×50mm（含支架）
3、最大功率：≥15瓦
4、最大响度：≥114分贝
5、有效广播距离300m
6、广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音

	7
	
	信号中继站
	4
	套
	15000
	60000
	1、尺寸：长170毫米×宽170毫米×高352毫米

2、防护等级：IP67

3、工作温度：使用 IEEE 802.3bt Type 4（PoE++）电源：-40℃ 至 55℃

4、备用电池容量：3250毫安时

5、支持PoE电源供电

	8
	
	机巢及设备安装
	4
	次
	20000
	80000
	安装部署的人力、交通费用、安装部署中使用的路由器、视频监控、电源防水盒及五金件费用、护栏；含电线、网线、避雷设施、配电箱的材料费用及施工所需的人工&进场费用；（距离不超过50m）（电费、网费、场地费、吊车费用由业主承担）

	9
	保险及服务
	50万三责险
	12
	年/份
	1250
	15000
	1年版第三方责任险，保额为50万元人民币

	10
	
	无人机保险
	8
	年/份
	5100
	40800
	无人机旗舰版保险一年

	11
	
	无人机机场保险
	8
	年/份
	5900
	47200
	机巢旗舰版保险一年

	12
	
	常规保养服务
	8
	年/份
	1320
	10560
	无人机常规保养一年/次

	13
	
	深度保养服务
	4
	年/份
	2800
	11200
	无人机深度保养三年/次

	14
	溧阳市级管理平台定制开发部署
	无人机巡检数智大厅
	设备概况
	1
	项
	5000
	5000
	无人机巡检数智大厅提供全市水利无人机巡检业务展示门户，数智大厅以巡检一张图为背景，通过图层叠加实现巡检业务可视化，用户可通过大厅总览无人机设备情况，大厅左侧展示巡检频次，问题数量等数据统计结果，大厅右侧滚动展示巡检问题。

	15
	
	
	巡检一张图
	1
	项
	20000
	20000
	

	16
	
	
	巡检数据
	1
	项
	20000
	20000
	

	17
	
	
	问题滚动
	1
	项
	10000
	10000
	

	18
	
	数据汇总交互
	数据集成
	1
	项
	25000
	25000
	数据汇总交互模块为用户提供巡检数据汇总交互平台，将不同无人机数据整合集成，开发数据治理算法对冗杂数据进行优先级标注和分级展示，支持不同格式数据文件一键导出功能，开发标准化接口具备统一向上汇交和向下发送能力。

	19
	
	
	数据治理
	1
	项
	40000
	40000
	

	20
	
	
	数据导出
	1
	项
	20000
	20000
	

	21
	
	
	数据汇交
	1
	项
	25000
	25000
	

	22
	
	业务管理
	巡检问题汇总
	1
	项
	20000
	20000
	业务管理模块包括问题汇总、问题筛分、工单闭环等功能，市局可通过该模块调用任意水库无人机巡检问题列表，具备对不同问题的标注和分类能力，用户可选定问题并派出任务工单，必要时可向水库本地发出飞控调用要求。

	23
	
	
	问题智能筛分
	1
	项
	80000
	80000
	

	24
	
	
	工单派出闭环
	1
	项
	50000
	50000
	

	25
	
	
	飞控系统调用
	1
	项
	20000
	20000
	

	26
	
	设备管理
	设备台账
	1
	项
	20000
	20000
	设备管理模块为全市水利无人机提供统一设备归口，整合设备台账，提供设备状态查询和运维记录管理能力，同时展示设备责任人和联系方式以及责任人职责。

	27
	
	
	设备状态
	1
	项
	20000
	20000
	

	28
	
	
	运维记录
	1
	项
	20000
	20000
	

	29
	
	
	责任人管理
	1
	项
	20000
	20000
	

	30
	水库本地无人机巡检平台部署
	首页
	地图详情
	1
	项
	10000
	10000
	首页支持GIS一张图，叠加倾斜摄影、正射影像、KML、KMZ矢量文件、全景图等，页面显示当前登录用户、地图、标注按钮、多画面直播入口、设备信息列表。

	31
	
	
	设备信息面板
	1
	项
	4000
	4000
	

	32
	
	
	远程调试
	1
	项
	6000
	6000
	

	33
	
	
	高清直播
	1
	项
	8000
	8000
	

	34
	
	
	AI直播
	1
	项
	10000
	10000
	

	35
	
	
	多画面直播
	1
	项
	8000
	8000
	

	36
	
	标注管理
	点标注、线标注、面标注
	1
	项
	8000
	8000
	平台支持标注记录功能，包括点标注、线标注和面标注，可通过地图右侧的标注工具在地图上圈画标注。

	37
	
	设备管理
	机场设备
	1
	项
	8000
	8000
	设备管理模块主要用于机场、飞行器以及空气监测设备管理。支持机场、飞行器设备状态查看、设置以及硬件升级等操作。

	38
	
	
	无人机飞行器设备
	1
	项
	8000
	8000
	

	39
	
	航线管理
	新建航线
	1
	项
	10000
	10000
	航线管理模块支持用户设置无人机自动巡检路线，设定航线支持二次编辑修改，平台提供kmz等格式的多航线导出/导入功能。

	40
	
	
	编辑航线
	1
	项
	8000
	8000
	

	41
	
	
	下载及导入航线
	1
	项
	5000
	5000
	

	42
	
	记录管理
	机场任务记录
	1
	项
	8000
	8000
	记录管理模块支持无人机作业记录详情查询，用户可通过巡检记录列表调取历史巡检成果和影像。

	43
	
	
	飞行器任务记录
	1
	项
	8000
	8000
	

	44
	
	任务管理
	新增任务
	1
	项
	10000
	10000
	任务管理模块支持无人机任务派发，包括立即执行、定时执行和重复定时等任务模式。

	45
	
	
	挂起和终止任务
	1
	项
	5000
	5000
	

	46
	
	媒体文件管理
	媒体文件管理
	1
	项
	10000
	10000
	媒体文件管理模块支持巡检素材查看，用户可以点开照片或者视频进行翻页查看无人机巡检拍摄的画面，照片视频支持点击下载删除。

	47
	
	应用管理
	问题清单
	1
	项
	10000
	10000
	应用管理集成问题清单、摄影成图管理、图层管理等功能。在问题清单应用中用户可调取问题清单查看、编辑、删除、地图标注和推送问题图片。成图管理功能主要用于正射和倾斜影像生成。图层管理功能支持影像图层的添加和删除。

	48
	
	
	成图管理
	1
	项
	5000
	5000
	

	49
	
	
	图层管理
	1
	项
	5000
	5000
	

	50
	
	AI智能识别
	漂浮物识别算法
	1
	项
	10000
	10000
	包含算法服务和水库实地数据补充训练费用

	51
	
	
	违法施工识别算法
	1
	项
	10000
	10000
	

	52
	
	
	人员识别算法
	1
	项
	10000
	10000
	

	53
	
	
	钓鱼识别算法
	1
	项
	10000
	10000
	

	54
	
	
	识别与成果可视化
	1
	项
	10000
	10000
	

	55
	
	测量测绘功能
	正摄影像
	1
	项
	10000
	10000
	具备无人机测量测绘功能，可指定范围派出无人机执行自动测绘作业，测绘路线由平台自动生成，支持测绘作业断点续飞。

	56
	
	
	倾斜摄影
	1
	项
	10000
	10000
	

	57
	技术服务
	机巢/无人机接入费用
	5
	套
	9450
	47250
	4套新建、大溪已建接入

	58
	
	硬件技术服务
	2
	项
	30000
	60000
	2个水库3年无人机硬件技术支撑

	59
	
	平台接入服务
	1
	项
	20000
	20000
	提供标准化接口，安排人员配合水库矩阵等水利局已有平台接入

	
	总计
	1603010
	


智能界桩建设清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	招标控制单价(元）
	招标控制合价（元）
	规格参数

	1
	硬件设备
	电子界桩-基础款
	160
	个
	3000 
	480000 
	1、升级同时具备4G和LoRa通信
2、界桩姿态监测（周边地面塌陷、界桩倾倒监测）
3、振动监测（周边施工监测等）
4、电池供电，支持4至5年工作
5、10*15*100cm热镀锌材质

	2
	
	电子界桩-红外款
	80
	个
	3500 
	280000 
	1、升级同时具备4G和LoRa通信
2、界桩姿态监测（周边地面塌陷、界桩倾倒监测）
3、振动监测（周边施工监测等）
4、电池供电，支持4至5年工作
5、10*15*100cm热镀锌材质
6、界桩顶部加装红外感知探头，感知人员进出

	3
	
	智能界桩
	2 
	个
	40000 
	80000 
	1、400W像素智能球机，128G TF卡，移动物联网卡，5G/月流量，3年流量；
2、AI智慧互动屏幕
3、IP无线广播音柱
4、水库情况语言介绍及科普讲解脚本
5、红蓝双色警报器
6、SOS求助及违法事件语音留言
7、边缘计算模块，具备AI视频识别、智能语音互动
8、配电系统（市电供电，空气开关、漏电保护、浪涌保护、AC-DC开关电源）
9、304不锈钢界桩主体

	4
	
	电子围栏
	1 
	个
	25000 
	25000 
	1.支持智能变频技术，每一光束都有唯一的发射和接收频率，有效降低光束间相互串光干扰；
2.警戒距离：0～200m；
3.采用四位数码管显示，可实时显示每一光束信号的微小变化；
4.支持设置遮挡任意一光束、两光束或多光束报警，适用于各种环境应用；
5.激光头使用寿命＞15万小时；

	5
	
	智能高清球机
	1 
	个
	4500 
	4500 
	1、400W像素智能球机，128G TF卡，移动物联网卡（接入光纤，流量备用），3年备用流量5G/月流量
2、市电供电

	6
	
	电子界桩备用电池
	240 
	块
	575 
	138000 
	38AH7.2V锂亚电池模块（包含安装服务和信号调试）

	7
	安装
	电子界桩安装
	240 
	项
	500 
	120000 
	基坑制作、混凝土、填埋

	8
	
	智能界桩安装
	2 
	项
	7000 
	14000 
	基坑制作、混凝土、填埋

	9
	
	电子围栏安装
	1 
	项
	5000 
	5000 
	基坑制作、混凝土、填埋

	10
	
	高杆摄像安装费（智能高清球机）
	1 
	项
	1000 
	1000 
	利用原有立杆

	11
	界桩与界线管理系统开发
	市级统一门户
	1
	项
	50000 
	50000 
	权限分级管理、数据汇总展示、界桩报警分析等管理功能

	12
	
	平台大厅
	1
	项
	40000 
	40000 
	包括水库简介、GIS底图、界桩情况概览、基础信息展示、实时告警和告警情况展示等功能模块

	13
	
	管理后台
	1
	项
	40000 
	40000 
	界桩基本信息管理、告警信息统计分析、历史告警查询等功能模块

	14
	
	移动端APP
	1
	项
	40000 
	40000 
	开发界桩与界线管理系统手机移动端程序，展示界桩信息、人员入侵、实时监控等界线管理信息。

	15
	
	配合接入已有相关平台
	1
	项
	20000 
	20000 
	提供数据接口、平台跳转等服务，配合水利局已有水库矩阵等系统接入

	
	总计
	1337500
	


服务器部署清单
	序号
	项目
	数量
	单位
	招标控制单价(元）
	招标控制合价（元）
	规格参数

	1
	AI算力服务器
	1
	台
	135000
	135000
	CPU：不低于Intel Xeon Gold 5318Y*2性能
GPU：不低于2*NVIDIA Tesla L20性能
内存：DDR4 64GB*2（共 128GB）
存储：2*960G SSD +1*8TB HDD （SATA）
系统：Ubuntu—server 22.04   LTS（amd64位）
电源：2*1200W（以上）

	2
	系统部署服务器
	1
	台
	86000
	86000
	CPU：不低于2*Inter6330,28Core 2.0GHz性能
GPU：不低于4090 24G显卡*1性能
内存：128GB内存(4x32G)
硬盘：2*960GB固态硬盘+4块8T机械硬盘
RAID卡：Raid (0、1、5，10)，2GB缓存，含超级电容 掉电保护
网卡：四口千兆
其他：1600双电源（含国标电源线）/导轨

	3
	系统访问服务器
	4
	台
	12500
	50000
	I7-13700/32GB/512G/2THHD/图形GPU
27寸显示器

	
	合计
	271000
	


二、商务要求

合同履行期限：90日历天。

售后服务期：①自项目竣工验收合格之日起提供两年设备免费质保服务；②自项目竣工验收合格之日起提供五年软件免费维保服务（含一次电子界桩电池免费更换服务，保证5年内电子界桩电源稳定）。
付款方式：

合同签订后，按合同总价的30%支付预付款；

项目完成并验收合格后付清余款。

如因采购人原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

履约担保：

1）投标人是否提供履约担保：是。

2）履约担保形式：履约保函（保险）等。

3）履约担保范围：包括本项目全部服务内容。90日历天内完成项目并通过竣工验收、竣工验收合格之日起两年设备免费质保、竣工验收合格之日起五年软件免费维保（含一次电子界桩电池免费更换服务、5年内电源稳定保障等全部售后服务）。
3）提供履约担保的金额及期限：合同签订前，供应商必须向采购人缴纳合同总价的3%作为履约担保，在售后服务期满后一周内一次性退还。

5. 质量要求：合格。
6. 服务标准：

中标供应商提供的服务需达到本采购文件所述的技术要求且通过采购人验收。

7. 结算方式：固定总价。 
8. 报价要求
（1）本项目的投标报价应包括除招标文件所确定的招标范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、福利费、劳保费、保险费、培训、办公设备、工具、耗材、管理费、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。

（2）供应商的投标总价均不得高于招标控制价，且不得超过每个子目的招标控制单价，否则作无效标处理。

三、技术要求

1.服务内容
服务内容为大溪水库智能界桩建设和沙河、塘马水库高性能无人机巡检建设，包括智能界桩、无人机等硬件设备采购安装和相应管理系统软件等内容，具体如下：

（1）智能界桩等设备建设及维护

在大溪水库管理范围线拐点等能够体现管理范围线特征的点位安装电子界桩240个（其中靠近大坝的80个为红外版），管理所、主要出入路口安装智能界桩2个，关键部位建设电子围栏及语音告警1套，溢洪道西侧利用原有立杆安装智能高清球机1个。包括电子界桩电池更换服务1次，及运维期电子界桩信号调试服务。

（2）智能化界桩与界线管理系统建设
基于B/S架构开发界桩管理系统，包括界桩点位信息、水库管理范围线等数据标准化处理，水库流域范围、水库管理范围等图层信息管理功能，电子界桩编号、类型、位置、状态等界桩管理功能，智能界桩、电子界桩告警功能，配合水库矩阵系统接入。开发界桩与界线管理系统手机移动端程序，展示界桩信息、人员入侵、实时监控等界线管理信息。

（3）无人机及机场安装部署

在沙河水库安装部署无人机3套、塘马水库安装部署无人机1套。合计设备包括无人机机场4个、无人机机身4架、信号中继站4个以及无人机巡检需要配套的探照灯、喊话器、备用电池、保险等。

（4）无人机巡检系统建设
定制化开发溧阳市级管理平台和水库本地巡检平台，实现无人机巡检业务分离、权限分级、流程闭环的建设目标。市级平台涵盖数据汇总交互、业务管理、设备管理等功能；水库本地采购成品巡检平台服务，涵盖首页、标注管理，设备管理、航线管理、记录管理、任务管理、媒体文件管理、应用管理等核心功能模块。

（5）计算机服务器采购

服务器资源考虑AI算法算力和系统平台运行需求配置，采购业务系统服务器1台，AI算力服务器1台，系统访问工作站4台，将业务系统和AI计算分别部署，保障AI算力服务器满负荷运行时不影响业务系统流畅性。

2.技术要求
2.1沙河、塘马水库无人机巡检建设

2.1.1硬件设备

无人机巡检建设涉及的硬件设备主要包括无人机机身、机场、信号中继站以及设备部署所需的电路和网络。

2.1.1.1无人机机身

无人机机身采用高性能巡检型号。机型为智能巡检、建筑监测等场景设计，具备全天候作业能力和多传感器融合技术。配置广角、中长焦、长焦（4800万像素，112倍混合变焦）、激光测距仪及640x512@30Hz热成像相机（支持红外超分至1280x1024），IP55防护。关键优势：夜视（全彩/黑白+近红外补光）、温度异常检测（坝体渗漏点）、远距离细节观测（裂缝、设施状态）。

核心功能与技术参数：

‌硬件配置‌：搭载4800万像素主相机、热成像相机及激光测距模块，支持五向智能摆拍及实时仿地飞行。‌

‌环境适应性‌：IP55防护等级，配备静音抗结冰桨叶，可在-20℃至50℃环境中稳定运行，最高抗风等级达12m/s。‌

‌智能化功能‌：内置车辆/船只检测模型，支持AI实时分析，结合无人机巡检平台实现全自动航线规划与数据回传。‌

2.1.1.2无人机机场

机场整机重量约55kg，占地小于0.37平方米。采用全新一体化、轻量化设计，集成了气象站、图传模块、RTK模块、4G Dongle接口和边缘计算模块接口。支持固定部署（水库管理区/关键点位）与车载移动部署（应急、库周长距离灵活补点）。只需将产品固定、接入电源和网络，即可完成安装。内置无线快充模块。

支持快速起飞，无需等待自身RTK收敛。满电状态下续航时间长达54分钟，使机场的有效作业半径可达10km。可自动完成起飞、降落、充电、作业，实现无人化、网格化的测绘与巡查作业。配合无人机智能巡检系统，支持云端建模、指点飞行、AI智能识别等多种智能功能。IP56防护等级，宽温工作（-30℃至50℃），抗风12米/秒。安全起降。

2.1.1.3.信号中继站

在与机场距离1公里范围内选择高点部署信号中继站增强机场与无人机之间信号连接。信号中继站可以在不接入网络情况下，增加无人机图传距离，也可以给飞行器提供RTK定位。

中继器通过私有链路链接无人机与机场，为两者提供信号传输的中继服务，最终经机场网络与系统平台连接。为了保证机场、无人机、中继器之间能够有效作业，拟选择高点部署中继站，考虑中继站和机场之间信号传输稳定性，通常中继器与机场之间的距离不超过1KM，具体部署位置根据现场情况确定。

2.1.1.4.无人机配件

根据水库巡检需求配件，主要包括实时喊话器（警告非法捕鱼、游泳等）、随动式探照灯（夜间作业）、备用电池等。

2.1.2软件平台建设
2.1.2.1.平台架构

无人机巡检平台建设包括市级管理平台和水库本地无人机巡检平台两部分。平台主要服务于水库运管人员，用于智能巡检业务，具备人工操控无人机能力。市级平台主要用于市管水库无人机巡检的统一管理，主要功能包括数据的汇总和巡检发现问题的筛选，同时具备调用飞控平台能力。平台采用分层、模块化的现代软件架构设计，具备高度的开放性与集成能力，能够支撑水利、公安等多场景，多行业应用。

2.1.2.2.市级管理平台定制开发

针对溧阳市现有无人机设备和拟建无人机，定制化开发服务于水利局水库运行管理业务的市级平台。市级平台主要用于市管水库无人机巡检的统一管理，同时具备调用飞控平台能力，实现对巡检工作的全面、高效掌控。主要功能包括数据的汇总交互、业务管理、设备管理等模块。数据交互主要功能涉及数据集成、数据治理、数据导出、数据汇交等；业务管理模块主要功能涉及巡检问题汇总、问题智能筛分、工单派出闭环、飞控系统调用等；设备管理模块主要功能包括设备台账、设备状态、运维记录、设备责任人管理等功能。

平台具备统一管理、智能处理、高效协同、设备保障等优势：

（1）统一管理：实现市管水库无人机巡检工作的集中统一管理，打破信息孤岛，提高管理效率。

（2）智能处理：借助数据治理和问题智能筛分等功能，提高数据处理和问题解决的智能化水平，减少人工干预，提升工作准确性和效率。

（3）高效协同：工单派出闭环管理和飞控系统调用功能，促进各部门之间的协同工作，确保巡检任务的顺利执行和问题的及时解决。

（4）设备保障：完善的设备管理模块，保障无人机及相关设备的正常运行，为巡检工作提供可靠的硬件支持。

2.1.2.3.水库本地无人机巡检平台部署服务

水库本地采购无人机巡检平台部署服务，提供买断式软件服务。智能巡检系统平台采用模块化架构设计，主要由首页、标注管理、设备管理、航线管理、记录管理、任务管理、媒体文件管理、应用管理八大核心功能模块构成，共同集成为统一的智能运维与决策指挥中枢。

（1）首页

无人机巡检平台支持GIS一张图，叠加倾斜摄影、正射影像、KML、KMZ矢量文件、全景图等，页面显示当前登录用户、地图、标注按钮、多画面直播入口、设备信息列表。

（2）标注管理

平台支持标注记录功能，包括点标注、线标注和面标注，可通过标注工具在地图上圈画标注。点标注的信息主要有名称、颜色、经纬度、ASL、AGL；线标注的信息主要有名称、颜色、水平距离、直线距离；面标注的信息主要有名称、颜色、水平面积、水平周长、高度差，可以通过新建文件夹来管理标注，文件夹内标注支持单个删除，也可以整体清空文件夹，通用标注支持导入、导出文件夹的功能。

（3）设备管理

设备管理模块主要用于机场、飞行器以及空气监测设备管理。

（4）航线管理

航线管理模块支持用户设置无人机自动巡检路线，设定航线支持二次编辑修改，平台提供kmz等格式的多航线导出/导入功能。

（5）记录管理

记录管理模块支持无人机作业记录详情查询，用户可通过巡检记录列表调取历史巡检成果和影像。

（6）任务管理

任务管理模块支持无人机任务派发，包括立即执行、定时执行和重复定时等任务模式。任务管理页面的任务列表主要分机场任务和无人机任务两种，当任务数据较多时，用户可以通过最左侧的日期滚动条选择指定日期查看对应的任务，也可以用右侧的设备信息筛选框进行对任务的筛选查看。

（7）媒体文件管理

媒体库是存储着所有执行过的任务中拍摄的照片和视频页面最左侧会统计媒体库的使用情况，显示照片/视频/其他三种数据的大小，列表中一级文件名是以飞机SN号命名；二级文件名是由任务名称＋第几次计划＋第几个架次组成。若是不在任务下飞行拍摄的媒体文件，此时会以上传的当天日期为文件名储存。用户点开文件夹，可以点开照片或者视频进行翻页查看，此页面的照片视频支持点击下载删除。

（8）应用管理

应用管理集成问题清单、摄影成图管理、图层管理等功能。在问题清单应用中用户可调取问题清单查看、编辑、删除、地图标注和推送问题图片。成图管理功能主要用于正射和倾斜影像生成。图层管理功能支持影像图层的添加和删除。

（9）AI智能识别

此模块是平台的“智慧大脑”，将原始数据转化为可直接行动的洞察。

①自动化AI识别

在无人机巡检过程中，视频流与图片被实时回传，后台自动调用AI算法模型进行分析识别，并将识别结果（如问题类型、置信度）与原始影像一同存储。

②洞察结果可视化

所有AI识别出的问题点，均可在地图上进行精确标注和分类展示，形成问题分布热力图，一目了然地呈现重点关注区域，为精准治理提供直观依据。

（10）测量测绘功能

具备无人机测量测绘功能，可指定范围派出无人机执行自动测绘作业，测绘路线由平台自动生成，支持测绘作业断点续飞。

①正摄影像

沙河水库、塘马水库在管辖区域内存在土地管理、环境监测等业务需求。在日常巡检工作中，可通过机场无人机在无人机管理系统中选定需获取正射影像的目标区域，系统将自动生成该区域的航点航线规划。无人机管理系统会将正射影像采集任务下发至机场无人机，由其自动执行影像拍摄作业。当目标区域面积超出单次飞行覆盖范围导致无人机电量不足时，设备将自动返回机巢进行充电。充电完成后，机场无人机具备断点续飞功能，可继续执行未完成的正射影像采集任务。

②倾斜摄影

采购人如需获取管理区域三维实景数据，可通过无人机管理平台智能选定倾斜摄影区域，系统将自动规划最优航点航线。任务指令下达后，机场无人机即刻开展自主航拍作业。针对大面积摄影区域，无人机具备智能电量管理功能，可自动返航充电并实现断点续飞，确保作业连续性。

（11）业务应用场景

此模块将平台能力与水库业务深度结合，提供开箱即用的场景化解决方案。

①工程全周期管理

支持水库地形测绘，为运行管理提供基础数据；通过定期航拍进行水库周边地形复核，利用正射影像与实景三维模型进行土方量算与进度比对。

②设施自动化巡检

可对水库坝体（裂缝、风化、位移监测）、水利设备（水泵、水轮机外观状态）、河道水域（水尺读数、“四乱”巡查、水质观感）进行标准化、自动化巡检。
③安全与应急保障

执行放水前安全巡查，通过摄像头监控与喊话器预警，保障下游安全；利用AI能力进行非法钓鱼、人员入侵等安全事件智能识别。

2.1.3.水库巡检

2.1.3.1.巡检场景

为精准应对传统水库巡检中“效率低、风险高、盲区多、数据管理粗放”等核心痛点，并紧密结合溧阳市水利局对沙河、塘马水库的精细化、智能化管理需求，规划设计一套以任务场景为驱动的无人机智能巡检体系。
2.1.3.2.巡检路线

（1）沙河水库部署

由于沙河水库周长28公里左右，考虑沙河水库的地理环境，选出溧阳市沙河水库管理处为1号部署点、三胜村为2号部署点、水库东岸电站为3号部署点。

沙河水库周边有山，为了确保无人机与机场之间的信号传输良好，此处需要为两台机场各配置一套信号中继站，信号中继站部署在相应机场安装部署点位的1KM通视范围内，具体部署位置可以根据现场情况为定。
（2）塘马水库部署

塘马水库的周长为10公里，考虑周边地理环境，选出溧阳市塘马水库管理处为部署点，具体以现场情况为定。

塘马水库周边有山，为了确保无人机与机场之间的信号传输良好，此处需要为机场配置一套信号中继站，信号中继站部署在相应机场安装部署点位的1KM通视范围内，具体部署位置可以根据现场情况为定。

2.1.4.智能AI识别

智能AI识别包括算法服务和水库实地数据补充训练等内容。溧阳市水利局下属沙河水库管理所及塘马管理所对于管辖区域、水库大坝、水利设施、河道两岸、河道水域等区域有管理需求，根据需求为溧阳市水利局定制AI智能算法，提供AI算法本地部署和实地数据补充训练服务，建成后可显著提高管理人员业务效率。

2.2.大溪水库智能界桩建设

在大溪水库管理范围线拐点等能够体现管理范围线特征的点位安装电子界桩240个（其中靠近大坝的80个为红外版），管理所、主要出入路口安装智能界桩2个，关键部位建设电子围栏及语音告警1套，溢洪道西侧利用原有立杆安装智能高清球机1个。

2.2.1.硬件设备

2.2.1.智能界桩

2.2.1.1.功能简介

智能界桩可集成多种功能模块，包括AI视频、边缘计算、语音对讲、声光报警、AI语音交互、智慧屏幕等，根据水库实际需设计界桩功能模块。智能界桩主要安装在人员进出频繁的关键点位，运用AI视频识别记录进出人员，通过声光报警提示进入库区人员注意保护水源地和自身安全。具体功能点如下：

AI视频识别：运用红外入侵、可见光图像传感等复合传感与AI技术和数学模型技术实现人员闯入识别与报警；

声光报警：人员闯入自动声光报警警示;

IP广播：管理中心可以远程播放提示信息；

边缘计算：内置边缘计算模块，用于闯入识别，可根据需求加装水库洪水预报边缘计算模型，提供预报调度服务；

SOS求助：通过按SOS按钮，后台系统会实时接收求助信息，并通过语音对讲和求助人员取得联系；

LCD显示：界桩面板安装智慧屏幕，智能界桩通过内部集成的边缘计算设备，可实现基本的AI人机交互功能，包括在智慧屏上展示水库介绍、当天天气、水库水位预报（预报模型计算）等信息。

可扩展性：可外接雨量计、温湿度计、空气质量监测等模块。

固定方式：化学螺栓固定安装
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2.2.1.2.智能界桩设计

（1）智能界桩外观

下图为大溪水库拟安装的智能界桩外观示意图，智能界桩主要包括不锈钢外壳、边缘计算机、高清摄像头等模块，外观根据水库实际运用需求可选配颜色，智能界桩立杆连接在底座上，底座采用C25混凝土浇筑，界桩顶部安装AI摄像头。
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图3.1-2 智能界桩效果图

（2）规格参数

	项目
	说明

	桩体
	304不锈钢桩体，喷涂材料具有防水、防晒、防蚀、防冻、坚固、耐用的特性

	AI视觉识别
	支持在感应到人、车辆进入时自动抓拍图片并进行识别

	IP语音广播
	检测到人员车辆进入时，自动语音警示宣传，实现P语音喊话

	紧急求助
	现场人员可以通过界桩上的求助按钮，向管理中心申请可视通话进行求助

	声光报警器
	人员闯入声光报警提醒

	LCD显示
	10.1寸LCD显示屏

	电源管理
	支持设备电池电压和电量监测，支持定时上传电量电压监测数据

	CPU
	工业级32位超低功耗处理器

	存储
	视频录像机+2T硬盘

	远程通信
	以太网光纤通信/4G通信 任选其一

	蓝牙通信
	支持手机 APP 对终端参数进行本地运维

	雨量计
	支持雨量计接入，可选择是否配置雨量计采集降雨量数据

	边缘计算模块
	实现模型计算结果推送到库区管理中心

	电压采集
	采集供电电压、电池电压并上报

	供电方式
	1、太阳能+电池组，120W 光伏板+65AH12V 胶体电池     2、市电供电方式

	工作温度
	-20~80℃

	防水等级
	IP67


2.2.1.3.界桩安装

采用基坑浇筑地笼安装，底座采用化学螺栓固定，根据安装条件尽可能就近安全取电，确保电力供应稳定，室外线缆使用PVC管铺设，并埋地处理。无法实现埋地的位置，使用镀锌钢管铺设后紧固至地面，并将钢管良好接地。

（1）安装位置

智能界桩安装在水库坝顶、溢洪道等重要部位，或人员出入频繁不易管理部位，具体安装位置选择大坝两端、溢洪道进行安装，初步选定下图所示2个点位，安装时结合现场情况进一步核实安装条件确定。
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图3.1-4 智能界桩安装位置图

1）1号智能界桩

1号智能界桩安装在大坝的左肩位置，能够全面而有效地监控所有进入坝顶的人员和车辆动态。其主要功能在于严格防止任何人员翻越围栏，非法进入水库区域进行钓鱼活动，从而保护水库的生态环境和水质安全，同时也确保了人员自身的安全，采用市电供电。

2）2号智能界桩

2号智能界桩设立在大坝的右肩，与1号智能界桩形成呼应，共同建设起一道严密的监控网络。同样承担着监控进入坝顶区域的人员和车辆的重要任务，通过实时监控，确保任何可疑行为都能被及时发现并处理，为水库的安全管理提供有力支持，采用市电供电。

表 3.1-2 智能界桩安装坐标

	编号
	经度
	纬度

	1
	119.3572
	31.3920

	2
	119.3609
	31.3944


（2）基坑开挖

基础开挖前，现场施工人员应清楚基坑开挖的尺寸及要求。立杆基础的坑深应以设计的施工基面为基准。若设计无施工基面要求时，应以立杆中心桩顶面为基准。

基坑开挖按设计及施工要求，先降基后进行基坑开挖；对于降基量较小，可与基坑开挖同时完成。杆件基础采用明挖法施工，根据现场浇筑条件，尺寸不小于500*500*500，对基底及基础四周应先整平、夯实，浇筑前应确保基层基坑内无淤泥杂物及积水。

开挖过程中，对开挖出的泥土、石块等要及时清理，尽量减少对周边绿化、路面的损坏。

基坑开挖遇土体强度较弱时应用模板固定四周，防止四周土体倾覆，保证坑壁四周有足够的强度和稳定性，时刻注意并检查开挖过程土体情况。

（3）设备供电

智能界桩根据安装位置采用2种供电模式。对靠近水库管理所，具备接入市电条件的区域，采用市电方式保障供电稳定。对远离水库管理所的水库上游，采用风电+光电组合方式供电，尽可能保障阴雨天持续运行。

（4）综合接地系统

由于前端设备安装于室外，易遭到雷电打击；前端设备的电源一般在现场就近取用或采用太阳能供电方式，易受雷电波影响产生高压或浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致设备短期内大量损坏，使系统瘫痪。为了前端设备能可靠、长久地运行，设备主体、前端机箱及相应设备须接地。

2.2.2.电子界桩

拟在坝址周边及水库上游人员进出频繁的重要区域，沿水库管理范围线安装240个电子界桩（其中靠近大坝的80个为红外版），具备倾斜震动感知、精准定位、人员进出红外识别等功能。
2.2.2.1.功能简介

电子界桩符合江苏省地标DB32/T 4402-2022《河湖和水利工程管理范围划定技术规程》标准，主要作用是替换水库管理范围线布设的传统界桩，实现防丢失损毁和周边进出监管功能。（1）界桩内部集成了加速度传感器、振动传感器，能够实时监测界桩的倾斜角度以及周边的振动情况，能够实现定位信号稳定传输和震动感知报警等功能，监测结果可通过4G信号或LoRa物联传输等方式上传至云端服务器，进行实时预警监测，确保了界桩不易丢失，损毁有迹可循。（2）针对钓鱼、游泳频繁发生区域，在界桩顶部加装红外热感知探头，初步判断是否有人员闯入，结合无人机定点巡查可实现业务闭环。电子界桩采用超低功耗设计，可使用5年。

2.2.2.2.电子界桩设计

（1）电子界桩设计方案

界桩主机上，内置温湿度传感器、姿态传感器、能够监测主机的工作状态、界桩姿态以及界桩周边环境状况。

界桩内置蓝牙通信功能，通过手机app实现界桩的安装调试。

界桩的无线通信模块设计的时候兼容4G/LoRa通信模块，可在生产的时候根据需要选装所需模块。

界桩天线均可内置在界桩主机壳体内，无需外引天线。

电子界桩主体采用不锈钢方管，外表面喷塑处理，方管上方固定主机箱体，箱体正上方放置天线。

电子界桩可选用太阳能或电池供电，针对本项目综合界桩安装位置的光照条件，拟采用内置电池供电，以降低因光照，锂电池损坏导致的运维工作，尽量达到免维护的目标。

（2）电子界桩设计图纸

下图以塘马、王母坝水库实施的智能界桩项目为例展示界桩涉及图纸，电子界桩主要包括不锈钢外壳、锂亚电池、电子元件模块、顶部防水盖板等模块。外观方面依据DB32/T 4402-2022《河湖和水利工程管理范围划定技术规程》刻制丝印。

界桩尺寸为150×100×1000mm(长×宽×高)，在向水库面喷涂“严禁破坏”（竖排，字规格为50mm×50 mm），背向水库面喷涂“严禁移动”（竖排，字规格为50mm×50 mm），字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。

向水库面左侧面从上至下分别刻注水利标志（蓝色，长50mm×宽25mm）、大溪水库（红色，字规格为30mm×30mm，字间距5mm，字数超过4个排两行、行间距10mm）、管理范围线（蓝色，字规格为22mm×22mm，字间距5mm，与水库名称行间距20 mm），并留出部分空间喷涂编号（字体长仿宋、规格10mm×20mm）。

在向水库面右侧面刻注“溧阳市人民政府”（红色，竖排，字规格为40mm×40mm字距顶面20mm，字间距5mm，行政区名字长的其高度可适当调整，字体宽度不变），以上字体（除喷涂编号外）均为阴文，字体为隶书。

整个管理界桩盖顶刷亮蓝色（共桩为红色），厚度15mm。以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小其大小，以美观、清晰为宜。

界桩外露地面采用白色油漆喷涂，喷涂长度0.4m。
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电子界桩设计图纸

电子界桩规格参数

	项目
	说明

	CPU
	工业级 32 位超低功耗处理器

	远程通信
	可以选择4G/LORA中的一种通信模式

	蓝牙通信
	支持BLE5.0蓝牙通信，通过手机APP可以本地运维

	通信天线
	内置天线，一体安装内部安装

	定位方式
	GPS+北斗双模定位，误差10米

	姿态监测
	XYZ三轴90°，倾角精度0.1°

	振动监测
	XYZ三轴监测，振动分辨率±0.1G

	红外识别
	红外识别界桩周边人员经过，识别半径5米

	温湿度采集
	内置温湿度传感器，对机壳内部工作环境进行监控

	电压采集
	采集电池电压并上报

	供电方式
	内置电池供电，电子界桩标配19AH7.2V，红外界桩标配38AH7.2V电池，可使用5年以上

	工作温度
	-20~80℃

	防水等级
	IP68

	设备材质
	304不锈钢+PC面板


2.2.2.3.界桩安装

（1）安装位置

电子界桩安装按照DB32/T 4402-2022《河湖和水利工程管理范围划定技术规程》的要求施工，基础采用35cmC25混凝土，上覆25cm回填土，确保电子界桩不易发生倾斜或位移。水库原有混凝土界桩522个，部分点位安装条件差或周边属于荒山，几乎无人员进出，根据实际需求拟在坝址周边及水库上游人员进出频繁的重要区域，沿水库管理范围线安装240个电子界桩，其中靠近大坝的80个为红外版。

按照DB32/T 4402-2022《河湖和水利工程管理范围划定技术规程》要求，在非城市段界桩间距宜小于250米，生产、生活活动较少的荒山、森林处，可根据实际情况加大间距，应小于1000米。本项目界桩点位布设重点考虑管理范围线拐点等能够描绘水库界线形状的特征点位，水库管理所及大坝周边布设间距按不小于250米控制，水库上游以荒山、森林为主，按小于1000米布设。本次根据规范要求充分利用已有混凝土界桩选定安装点位。在管理范围线上设有传统界桩，此次将在管理范围线拐点及村庄人员生活密集区域，将传统界桩替换为电子界桩。现场安装位置根据管理范围线和实施过程现场情况调整确定，实际安装存在困难的适当调整安装位置，安装后记录经纬度。

[image: image5.png]



电子界桩安装位置图（红色为红外功能电子界桩）

电子界桩安装坐标表
	编号
	经度
	纬度
	界桩类型

	DXSK-CZLY-S0508
	119.3553
	31.37412
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0509
	119.3561
	31.37362
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0510
	119.357
	31.37361
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0510-1
	119.3572
	31.37498
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0512
	119.3584
	31.37518
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0539
	119.3544
	31.38519
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0545
	119.3539
	31.38788
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0548
	119.358
	31.38819
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S00O3
	119.3566
	31.39323
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S00O3-1
	119.3561
	31.39398
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S00O4-1
	119.3594
	31.39603
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S00O5
	119.3622
	31.39479
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0005-2
	119.3576
	31.39667
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S00O5-1
	119.3543
	31.39555
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S00O6
	119.3546
	31.39625
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0009
	119.3573
	31.39718
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0015
	119.3617
	31.39717
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0016Y
	119.3622
	31.39748
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0018-1
	119.362
	31.3982
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0019
	119.3625
	31.3984
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0020
	119.3623
	31.39872
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0021-1
	119.364
	31.39929
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0022
	119.3646
	31.39989
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0025Y-1
	119.3642
	31.4043
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0028
	119.3647
	31.40484
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0030
	119.3651
	31.40629
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0033
	119.367
	31.40479
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0037
	119.3665
	31.40343
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0039
	119.3686
	31.40184
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0042
	119.3698
	31.39916
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0043
	119.3689
	31.39833
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0043-1
	119.3691
	31.3967
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0045
	119.3709
	31.39764
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0085-1
	119.3735
	31.38227
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0084
	119.3716
	31.38229
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0081
	119.3694
	31.38525
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0079
	119.3704
	31.38787
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0078-1
	119.372
	31.38811
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0075
	119.3726
	31.3907
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0071
	119.3754
	31.39061
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0066
	119.3803
	31.39061
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0063
	119.3788
	31.39287
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0060-1
	119.377
	31.39517
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0061Y
	119.3763
	31.39375
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0058
	119.3738
	31.39545
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0057
	119.373
	31.39655
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0055
	119.3722
	31.39576
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0092
	119.3803
	31.37712
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0097
	119.3837
	31.37271
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0517
	119.3619
	31.37633
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0520
	119.3597
	31.37801
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0523
	119.3603
	31.37965
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0524
	119.3589
	31.37974
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0526
	119.3584
	31.37852
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0528
	119.3576
	31.38046
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0537
	119.3557
	31.38624
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0050
	119.3707
	31.39197
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0048-1
	119.3697
	31.39435
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0101
	119.3872
	31.37394
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0090
	119.3779
	31.37889
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0087
	119.3746
	31.38064
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0547
	119.356
	31.38814
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0027
	119.3634
	31.40457
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0031
	119.3665
	31.40635
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0541Y
	119.3534
	31.38681
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0007
	119.3554
	31.39651
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0004
	119.3589
	31.39574
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0023Y
	119.3643
	31.40067
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0024Y
	119.3642
	31.40217
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0025Y
	119.3642
	31.40371
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0018
	119.3621
	31.39833
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0017Y
	119.3622
	31.39784
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0002
	119.3564
	31.39297
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0001
	119.3564
	31.39198
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0549
	119.3568
	31.38941
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0550
	119.3564
	31.39079
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0011
	119.3586
	31.39744
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0012
	119.3591
	31.39757
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0013
	119.3604
	31.39746
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0014
	119.3609
	31.39733
	红外界桩

	DXSK-CZLY-S0173-1
	119.3998
	31.35379
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0175-1
	119.3991
	31.35285
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0178
	119.4016
	31.35305
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0179-1
	119.4033
	31.35432
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0179-2
	119.4035
	31.354
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0179-3
	119.4049
	31.35423
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0181
	119.4052
	31.35555
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0184-1
	119.4068
	31.35523
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0184
	119.4074
	31.35553
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0185
	119.4086
	31.35535
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0196-1
	119.4016
	31.34907
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0195-1
	119.405
	31.34953
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0197
	119.4055
	31.34892
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0236
	119.4008
	31.34432
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0245
	119.3942
	31.34291
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0247
	119.3943
	31.34476
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0249
	119.3922
	31.34454
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0251
	119.3912
	31.34301
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0256
	119.3883
	31.34457
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0257
	119.3876
	31.34512
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0259-1
	119.3869
	31.34702
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0261-1
	119.3896
	31.34707
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0275
	119.3835
	31.34425
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0274
	119.3834
	31.34508
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0276
	119.3851
	31.34354
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0278-1
	119.3855
	31.34224
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0279
	119.3869
	31.34245
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0283
	119.3852
	31.3398
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0285
	119.3842
	31.33832
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0300
	119.3784
	31.33086
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0302
	119.3775
	31.33273
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0320
	119.3745
	31.34061
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0322
	119.375
	31.3387
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0325
	119.3748
	31.33679
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0326
	119.3746
	31.33588
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0332
	119.3718
	31.33517
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0336
	119.3708
	31.33524
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0334
	119.3713
	31.3367
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0345
	119.3695
	31.32721
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0346
	119.3696
	31.32696
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0348
	119.37
	31.3253
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0350
	119.37
	31.32307
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0354-1
	119.3687
	31.31976
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0358
	119.3672
	31.32015
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0359
	119.3661
	31.31956
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0360
	119.3652
	31.31895
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0361-2
	119.3638
	31.31827
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0363
	119.3632
	31.31664
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0363-1
	119.362
	31.31616
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0365
	119.3612
	31.31554
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0365-1
	119.3613
	31.31476
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0367
	119.361
	31.31359
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0368
	119.3608
	31.31118
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0369
	119.3597
	31.3124
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0370
	119.3589
	31.31303
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0370-1
	119.359
	31.31388
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0371
	119.3585
	31.31442
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0371-1
	119.3582
	31.31352
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0374
	119.3558
	31.31249
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0374-1
	119.3555
	31.31311
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0385
	119.3587
	31.32002
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0386
	119.3598
	31.32054
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0387-1
	119.3598
	31.32134
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0387-2
	119.3593
	31.32158
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0387-3
	119.3597
	31.322
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0388
	119.3606
	31.32159
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0388-2
	119.3605
	31.32225
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0390
	119.3609
	31.32326
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0391
	119.3617
	31.3244
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0396
	119.3625
	31.32834
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0397-1
	119.3636
	31.32923
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0398-1
	119.3638
	31.33022
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0399
	119.363
	31.33101
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0400
	119.362
	31.33158
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0401
	119.3623
	31.33261
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0402-1
	119.3615
	31.33395
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0402-2
	119.3607
	31.33393
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0405
	119.3599
	31.3357
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0407
	119.3629
	31.33558
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0408
	119.3632
	31.33652
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0410-1
	119.3635
	31.33749
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0411
	119.3644
	31.33749
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0412-1
	119.3657
	31.33792
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0412-2
	119.3658
	31.33861
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0413
	119.3642
	31.33884
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0415
	119.3641
	31.34049
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0416
	119.365
	31.34053
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0417-1
	119.3661
	31.34093
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0418
	119.3665
	31.34235
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0419
	119.3644
	31.34263
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0420
	119.363
	31.34297
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0421
	119.3622
	31.34179
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0430
	119.3609
	31.3456
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0431
	119.3617
	31.34573
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0431-1
	119.362
	31.34672
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0435
	119.3641
	31.34551
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0441
	119.3663
	31.34964
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0444
	119.3679
	31.34852
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0447
	119.368
	31.35061
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0449
	119.3663
	31.35028
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0460
	119.3603
	31.35218
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0461
	119.3596
	31.35291
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0462
	119.3591
	31.35235
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0467
	119.3547
	31.35554
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0469
	119.3538
	31.35634
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0474
	119.3573
	31.3572
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0479
	119.3607
	31.35598
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0480
	119.3611
	31.35766
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0482
	119.3593
	31.35923
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0485Y
	119.3603
	31.36202
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0486
	119.359
	31.36354
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0490
	119.3555
	31.36627
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0492Y
	119.3577
	31.3671
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0496
	119.3546
	31.36851
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0497
	119.3539
	31.36744
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0499
	119.3526
	31.3688
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0500
	119.3536
	31.36895
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0502
	119.3549
	31.3701
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0172
	119.4014
	31.35463
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0169-1
	119.4021
	31.35557
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0168-1
	119.4007
	31.35625
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0167-1
	119.4026
	31.35751
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0164
	119.4009
	31.3593
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0161-1
	119.4008
	31.36091
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0158
	119.4001
	31.36396
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0154
	119.3984
	31.36048
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0152
	119.3978
	31.35755
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0147
	119.3947
	31.35686
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0145
	119.3944
	31.35932
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0139
	119.3948
	31.36432
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0105
	119.3857
	31.36884
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0108
	119.3888
	31.36957
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0110
	119.3892
	31.36789
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0116
	119.3913
	31.37185
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0118
	119.3899
	31.3736
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0122
	119.3932
	31.37457
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0126
	119.3968
	31.37727
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0133-1
	119.3991
	31.3683
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0265
	119.3878
	31.35096
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0269
	119.3844
	31.34921
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0295-1
	119.383
	31.32971
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0292
	119.3816
	31.33334
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0315
	119.3773
	31.33962
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0313
	119.3784
	31.34076
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0309
	119.3785
	31.33795
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0306
	119.3772
	31.33551
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0343
	119.3704
	31.32969
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0242
	119.3969
	31.34323
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0298-1
	119.3804
	31.32895
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0378
	119.358
	31.31506
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0383
	119.3583
	31.31858
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0162-1
	119.4017
	31.36027
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0456
	119.3617
	31.34934
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0452
	119.3641
	31.35169
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0424
	119.3603
	31.34307
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0428
	119.362
	31.34465
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0191
	119.4102
	31.35108
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0204
	119.4023
	31.34507
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0203
	119.4008
	31.34657
	电子界桩

	DXSK-CZLY-S0198
	119.4055
	31.34759
	电子界桩


（2）基坑开挖方式

基础开挖前，现场施工人员应清楚基坑开挖的尺寸及要求。立杆基础的坑深应以设计的施工基面为基准。若设计无施工基面要求时，应以立杆中心桩顶面为基准。

基坑开挖按设计及施工要求，先降基后进行基坑开挖；对于降基量较小，可与基坑开挖同时完成。杆件基础采用明挖法施工，必须垂直下挖，规格为400*400*600，四方有形，对基底及基础四周应先整平、夯实，浇筑前应确保基层基坑内无淤泥杂物及积水。

开挖过程中，对开挖出的泥土、石块等要及时清理，要尽量减少对周边绿化、路面的损坏。

基坑开挖遇土体强度较弱时应用模板固定四周，防止四周土体倾覆，保证坑壁四周有足够的强度和稳定性，时刻注意并检查开挖过程土体情况。
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图3.1-11界桩安装示意

2.2.3.智能高清球机

2.2.3.1.功能简介

在水库溢洪道处结合原有电源和网络安装智能高清球机，通过深度学习算法对视频内容进行分析和识别，提供更为直观和准确的监控信息。包括对人物、车辆、动物等目标的识别，以及对异常行为的检测。当有人试图非法闯入水库界线时，智能高清球机能够立即捕捉该行为，并通过管理平台向管理人员发送预警信息。管理人员可根据报警情况及时通过实时监控了解目标的运动轨迹进行实时追踪，为管理人员提供了更为全面和准确的监控数据。同时，布设智能球机也是对水库监控死角的补充，泄洪闸放水前能够更好观察是否存在人员安全隐患，并结合无人机、喊话器及时提醒驱离，保障水库运行管理安全。

智能高清球机参数表

	项目
	说明

	立杆支架
	利用原有立杆

	供电及网络
	利用原有线路

	通信网关
	4G工业级通信网关

	4G物联网卡
	3年备用通信流量，5G/月

	智能控制系统
	智能界桩系统控制接入

	智能高清球机
	传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：彩色：0.0002 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 
宽动态：120dB超宽动态 
焦距：4 mm
视场角：水平视场角：89°
垂直视场角：45°
对角视场角：107.0°  
补光灯距离：柔光照射距离：最远可达30 m 
水平范围：水平350° 垂直范围：垂直0°-90°  
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 
电源输出：DC12V;电流小于60mA
网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
音频输入：内置麦克风，1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 KΩ ± 10%
电源：PoE（802.3at），DC12 V设备功耗：最大功耗：14 W
工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 
防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准


2.2.3.2.安装施工

高清摄像头位于溢洪道西侧，充分利用原有立杆和线路安装。摄像头通过实时监控，能够及时发现并阻止任何未经授权的进入行为，确保溢洪道的畅通无阻，从而保障水库安全运行，安装位置如下图所示。
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智能高清球机安装位置图
智能高清球机安装坐标表
	编号
	经度
	纬度

	1
	119.3617
	31.3970


2.2.4.电子围栏

2.2.4.1.产品功能

通过产生和接收脉冲信号，并在前端探测围栏处于触网、短路、断路状态时能产生报警信号，并把入侵信号发送到安全报警中心，达到非法闯入监管作用。

电子围栏属于主动入侵探测器类，又称激光对射，主要由激光发射器和激光接收器组成。发射器可向接收器发射单束或多束经过调制的激光光束，方向性好，相位一致，形成单束或多束不可见的激光警戒线。激光对射采用遮挡激光光束的方式，实现报警功能。若激光发射器和激光接收器两者之间激光光束未被遮挡，设备不报警；若两者之间激光光束被遮挡，设备就会立即触发报警。

电子围栏具有探测距离远，灵敏度高，误报率低，安全可靠，隐蔽性好，检修调试方便，适应各种恶劣自然气候情况等优点。可广泛用于监狱、军事单位、住宅、厂房、仓库、变电站、石油化工等场所的安全防范预警。
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图3.1-14电子围栏效果图

2.2.4.2.规格参数

	项目
	说明

	室外警戒距离
	0~200m

	报警方式
	相邻 1、2、3、4 光束遮挡模式可调

	激光波长
	980nm

	电源电压
	DC/AC12V~24V

	激光光源等级
	为ClassI

	工作电流
	90~200mA

	MTBF
	>150000小时

	报警输出
	常闭常开可选 触点容量 AC125V/0.5A、DC24V/1A max

	两个光束间的距离
	15cm

	发射器发散角度
	<8'

	接收器接收角度
	>10°

	光轴调整角度
	水平+15°垂直±15°

	响应时间
	50ms/100ms/300ms/700ms 可调

	报警时间
	1.5s

	射束频率
	每个光束都唯一的频率

	材质
	壳体，304 不锈钢;中心支撑柱，铝合金;底座，压铸铝

	防护等级
	IP67

	工作环境
	温度-25℃~70℃/湿度:95% max

	安装孔尺寸
	4个$10孔均匀分布

	安装位置
	室内/室外，墙体/杆柱安装


2.2.4.3.安装部署

电子围栏安装在水库防汛物资仓库，初步选定下图所示1个点位，安装时结合现场情况进一步核实安装条件确定。就近接入仓库电源，采用市电供电。

该仓库存储了大量关键防汛物资，如沙袋、抽水泵、救生衣等，在水库面临汛情时起着至关重要的作用。安装电子围栏可以有效防止无关人员进入仓库区域，避免物资被盗取、破坏或因人为疏忽而受损，确保在紧急情况下防汛物资能够完好无损且及时投入使用，从而保障水库在面对汛情时的应对能力和安全稳定运行。
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电子围栏安装位置图

电子围栏安装坐标表
	编号
	经度
	纬度

	1
	119.3596
	31.3950


2.2.5智能化界桩与界线管理系统平台建设
2.2.5.1.总体架构设计

水库界线管理与运行保障示范应用系统采用B/S架构进行设计，系统设计以满足界桩定位监测、水库界线管理、人员闯入报警等业务需求。平台总体架构设计包括基础设施层、数据中心层和业务应用层。

（1）基础设施层

采用4G/5G，光纤、水利专网、互联网等途径进行数据信息的采集。

（2）数据中心层

制定数据资源目录，形成数据资源管理规范，按照标准化的数据结构进一步补充数据库。

（3）业务应用层

管理水库界桩与界线管理业务应用系统，制定统一的系统展示模式和统一的登录方式，便于集成和扩充。

2.2.5.2.平台大厅

能够动态展示界桩与界线管理的各类信息，包括界桩概览、界桩分类、在线监测、告警统计、实时告警、界桩模型等功能模块。

2.2.5.3.界线管理后台

包括界桩基本信息管理、告警信息统计分析、历史告警查询等功能模块。

2.2.5.4.移动端程序开发

开发界桩与界线管理系统手机移动端程序，展示界桩信息、人员入侵、实时监控等界线管理信息。包括界桩状态的实时监控和报警处理两个主要功能模块，辅助管理人员远程管理。

2.3.系统部署和网络架构
为满足无人机巡检和智能界桩系统部署需要的算力、存储等资源，拟采购AI算力服务器1台、系统部署服务器1台、平台访问工作站4台。为保障系统运行稳定，将业务系统和AI算力分开部署，可以保障AI算力服务器满负荷运行时不影响业务系统流畅性。根据系统访问流畅性需求，在大溪、沙河、塘马水库管理所和溧阳市水利局部署4台平台访问工作站。

2.3.1.业务系统服务器

业务系统服务器用于部署无人机巡检系统和智能化界桩与界线管理系统，主要负责数据存储和系统管理，对算力资源依赖较低，拟采用配置如下表。

	类别
	配置参数

	CPU
	不低于2块Inter6330,28Core 2.0GHz性能

	GPU
	不低于1块4090 24G显卡性能

	内存
	128GB内存(4x32G)

	网口
	4*千兆网口

	系统
	国产系统

	硬盘
	2*960GB固态硬盘+4块8T机械硬盘

	电源
	1600双电源（含国标电源线）/导轨


2.3.2.算力服务器

算力服务器用于部署AI识别算法，为AI模型的识别、训练和推理提供强大、高效且稳定的计算能力。无人机AI识别算法与机组数量相关，本项目拟新建3套无人机，接入大溪水库无人机1台，综合考虑算力富余和未来新建无人机统一接入，拟配置服务器参数如下，该配置下最多具备5台无人机AI识别算力。

无人机巡检对服务器的算力需求主要是内存和GPU。64G双通道共128G。其中主要是视频流缓冲池占用和AI后台服务占用，尤其是在高帧率高分辨率多路视频接入的情况下，资源占用更为明显。具体来说，系统以及常驻后台中间件约占20-24GB，加上每路视频流按1080P@30Hz标准RGB视频计算，约每路2GB的缓冲池，按5路输入计算，缓冲池约12GB左右。此外，为加速数据处理，需开辟shm( shared memory)共享内存池以提供高频文件的快速访问，shm约占总物理内存的50%约64GB。

以L20算力卡计算性能为例，单卡峰值约119.5 TFLOPS，为满足5路无人机实时识别算力需求，并为后期新建无人机巡检预留一定算力空间，取利用系数η≈0.6，则单卡有效算力约为119.5×0.4=71.7 TFLOPS。项目使用的算法模型多为yolov8，5路AI识别需求推理的持续算力需求就约为 660.8B×125=82.6 TFLOPS，已显著超过单张L20的71.7TFLOPS，并且还要叠加解码/预处理、NMS、跟踪与跨帧事件评估（钓鱼行为/违法施工的时序判定）、规则引擎与告警聚合等工程开销与峰值冗余，因此需要不低于两张L20分摊负载（有效算力约2×71.7=143.4TFLOPS**）才能稳定做到不丢帧、低时延，并为后期无人机扩建提供算力空间。
	类别
	配置参数

	CPU
	不低于2块Intel  Xeon  Gold  5318Y性能

	服务器
	机架式服务器

	内存
	DDR4 64GB*2（共 128GB）

	GPU
	不低于2*NVIDIA Tesla L20性能

	电源
	2*1200W（以上）

	存储
	2*960G SSD +1*8TB HDD （SATA）

	操作系统
	Ubuntu—server 22.04   LTS（amd64位）


2.3.3.平台访问工作站

平台访问工作站用于大溪、沙河、塘马三座水库管理所和溧阳市水利局系统访问。确保文件上传下载、数据查询、报表生成等操作流畅无卡顿；存储方案兼顾速度与容量，满足日常办公及数据归档需求，显卡与显示器配置保障系统访问显示要求。服务器最低配置要求如下：I7-13700/32GB/512G/2THHD/无光驱/GT730-4G/260W电源/WIN11+27寸显示器。

2.3.4.部署架构
本项目采用“市局中心机房集中部署+水库分站访问+前端分布式感知”三级部署架构，所有核心业务系统、算力设备统一部署于溧阳市水利局机房，终端访问设备、前端感知设备分区部署至三座水库，具体划分如下：

（1）水利局中心机房（核心部署区）

系统部署服主要软硬件设备考虑部署在溧阳市水利局专用机房，借助机房建设的环境、电力、网络、安全等条件，为项目提供核心算力、存储、业务等资源。机房符合政务机房建设标准，场地布局规整，地面承重、防尘防静电等基础条件良好，实现恒温恒湿的设备运行环境，同时配备人脸门禁、全域监控、消防系统，搭建起完善的物理安防与消防体系；机房采用双路独立市电供电方案，辅以分级配电、综合防雷设施，电力供应安全可靠，再结合标准化分区管理与常态化运维机制，整体运行环境优良，能够为本项目业务服务器、AI算力服务器及整套软硬件提供7×24小时稳定运行保障，可充分支撑本项目落地部署、调试运行及长期运维工作。

项目部署硬件设备主要包括：

1）业务系统服务器1台：承载溧阳市级无人机巡检管理平台、智能化界桩与界线管理系统、数据汇总服务、省级矩阵平台对接服务；

2）AI算力服务器1台：提供AI识别算法、模型推理等服务，实现算力与业务物理隔离，避免高负载影响常规业务运行；

项目部署软件系统主要包括：

1）市级无人机管理平台

2）水库无人机巡检平台

3）智能化界桩与界线管理系统

4）AI算法套件、数据治理工具、接口服务程序、日志审计系统、权限管理系统、省级矩阵平台对接接口、跨部门数据共享接口等。

（2）水库分站访问端

主要在大溪、沙河、塘马三座水库管理处和溧阳市水利局部署系统平台访问工作站用于管理人员日常系统访问与使用。

溧阳市水利局：供市局管理人员、运维人员日常操作、数据查看、工单派发、远程调度使用；

沙河水库管理处：负责本地无人机巡检任务管理、实时监控、问题处置；

塘马水库管理所：承担本地无人机设备管控、巡检成果查看、告警处置；

大溪水库管理处：负责智能界桩、电子围栏等界线管理的全流程操作与告警处理。

（3）前端感知设备

沙河水库：包括无人机机场、架无人机、信号中继站、喊话器、探照灯等配套硬件；

塘马水库：包括无人机机场、无人机、信号中继站及附属配件；

大溪水库：包括电子界桩、智能界桩、电子围栏以及高清球机等。

2.3.5.网络架构
网络架构采用分层设计方式，分为水库本地边缘层、水利局核心层，根据应用需求设计网络架构，并在水利局以专网形式为水利厅或城运中心等上级或平级单位提供数据调用服务。将业务系统服务器与算力服务器部署于溧阳市水利局机房，4台平台访问工作站分别部署在大溪、沙河、塘马水库管理所和溧阳市水利局，为系统平台访问提供硬件保障。水库本地采用内网+外网结合方式，便于设备和软件远程维护和手机端APP访问，无人机机场与水库本地采用有线网络连接方式，智能界桩设备通过4G流量形式将数据上传至云端，经外网将数据传输至水库本地工作站。水库与水利局之间以水利专网方式连接，使水库无人机和智能界桩数据能够传输至水利局服务器，并结合溧阳市水利局网络安全建设补充网闸和防火墙，确保市局网络安全。溧阳市水利局无人机巡检数据通过专网形式为水利厅和城运中心提供数据调用接口，水利厅可调用无人机巡检视频，城运中心可申请水库无人机使用权，实现一飞多用。
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网络架构图

2.3.6.共享对接
（1）已有平台对接。配合水利局水库矩阵等其他平台对接，提供数据接口、平台跳转等服务。本项目涉及的软硬件与水利局矩阵等已建成平台对接费用包含在项目实施经费内，应根据溧阳市水利局需求提供数据对接服务，包括但不限于提供标准化数据接口和相关说明文件，并配合相关单位开展数据对接工作，若涉及矩阵等非本项目平台页面功能修改，则由平台建设单位承担。

（2）跨部门共享。本项目整套系统部署在水利专网内，通过网络安全设备实现与市级政务外网的合规互通，严格遵循全市政务信息化及大数据共享管理相关规定，可按需向市大数据局、城运中心、生态环境局、城管局等部门推送水库巡检、智能界桩监测、隐患告警、现场视频等业务数据，实现跨部门数据流转与业务协同，满足市级政府对信息化项目的数据共享要求。

四、其他要求

成交供应商须在合同签订后3天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章。
第六章   拟签订的合同文本

合同书
（项目编号：      ）

	甲  方
	：
	溧阳市水利局

	乙  方
	：
	


年    月   日
合同主要条款
甲方: 溧阳市水利局      
乙方:    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意订立合同如下：
一、服务范围及文件组成
1、组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件构成及优先解释顺序如下：
（1）本项目招标采购文件；（2）乙方提交的投标文件；（3）乙方投标的其他资料及承诺；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他文件等。
2、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，各文件之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
3、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
二、合同金额及服务清单（详见报价表，附后）
1、合同价格（大写）人民币（¥）。
其名称、数量、单价、合价等详见乙方投标文件（详见报价表，附后）。
本合同为 固定总价 合同。
应包括除招标文件所确定的招标范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、福利费、劳保费、保险费、培训、办公设备、工具、耗材、管理费、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。
甲方无需在合同价以外，另行向乙方支付任何费用。乙方不得以任何理由要求甲方增加辅材、附件、人工费等，任何漏报、少报的其它费用均视为已包含在报价中，以后不得追加任何费用。

2、地点：甲方指定地点。                                                                                                
3、合同履行期限：90日历天。

4、质量要求：合格。
5、售后服务期：①自项目竣工验收合格之日起提供两年设备免费质保服务；②自项目竣工验收合格之日起提供五年软件免费维保服务（含一次电子界桩电池免费更换服务，保证5年内电子界桩电源稳定）。
6. 服务标准：乙方提供的服务需达到本采购文件所述的技术要求且通过甲方验收。
三、付款方式
1、合同签订后，按合同总价的30%支付预付款；

2、项目完成并验收合格后付清余款。

3、如因甲方原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

四、履约担保

1、履约担保形式：履约保函（保险）等。

2、履约担保范围：包括本项目全部服务内容。90日历天内完成项目并通过竣工验收、竣工验收合格之日起两年设备免费质保、竣工验收合格之日起五年软件免费维保（含一次电子界桩电池免费更换服务、5年内电源稳定保障等全部售后服务）。

3、提供履约担保的金额及期限：合同签订前，乙方必须向甲方缴纳合同总价的3%作为履约担保，在售后服务期满后一周内一次性退还。

五、服务要求
1. 乙方应保证投入服务的设备为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，且符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
2.乙方应保证设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。最终验收后，在售后服务期内，乙方应对投入服务的设备发生的故障负责，费用由乙方负担。

3. 乙方应保证所提供的服务不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。
4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。
六、售后服务
严格遵守售后服务承诺，出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后6小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1.在售后服务期内，若投入服务的设备发生故障，乙方需免费调查故障原因并修复直至系统恢复正常运行，包括但不限于更换整个或部分有缺陷的设备、修补系统漏洞或缺陷等（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。如果乙方收到通知后在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用应由乙方承担。

2. 乙方应配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。甲方在向乙方发出维保通知后，乙方应在2小时内响应、6小时内维修人员到达现场处理，并于到达现场后2日内解决故障。若乙方不履行、延迟履行售后服务义务或其履行不符合合同约定（包括但不限于甲方在向乙方发出通知后，乙方没有按规定时间到达现场进行处理或其处理不符合要求等），则甲方有权自行处理、另行委托第三方处理或另行采购，发生的所有费用、风险和损失等均由乙方承担，且甲方有权从合同价款中直接扣除。如由于乙方原因需要更换、修理有缺陷的软件而使设备停机时，则维保期应按实际延误或受影响的时间做相应的延长。
3.在售后服务期内，如果甲方为适应新的标准和工作要求，须对系统做小范围改进或增加新功能等，乙方应免费、及时进行修改或提供相关系统软件给甲方单位使用。
4.系统正常运行后，由于乙方对系统软件进行版本升级，乙方应向甲方提供免费升级服务。
5.提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。
七、相关权利及义务
1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的服务有权追究违约责任。
2. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。
3. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。
4. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

5. 乙方有义务保证所提供服务达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足甲方正常工作需求。
6. 乙方有义务提供相应的伴随服务。免费提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备、维护系统。

八、违约责任
1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额1%的标准收取违约金。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第九条处理。
2.乙方应严格遵守售后服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若甲方电话通知乙方，乙方未按承诺时限到场维修，超过2天未解决问题的，甲方有权自行进行故障处理，并凭票扣除合同价款，追究服务违约的相关责任。

3.乙方投入本项目的设备必须符合招标文件要求，如在送达甲方现场后，被检查出存在假冒、伪劣情况，甲方有权拒绝接收并按该批设备的投标价格金额的双倍金额对乙方的违约行为实施罚款，罚款将在合同价款中扣除，乙方必须按招标文件要求整改，且甲方有根据乙方的整改情况采取进一步处罚的权力。
九、不可抗力
甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议
双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向溧阳市人民法院通过法律诉讼解决。
十一、生效和其他
1.本合同自甲方、乙方签章之日起生效，到乙方完成全部项目经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
2. 本合同在执行期间，如有未尽事宜，须由甲方、乙方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
3.本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
单位名称（章）：溧阳市水利局         单位名称（章）：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人或                         法定代表人或
委托代理人（签字或盖章）：           委托代理人（签字或盖章）：
电话（传真）：                       电话（传真）：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

税号：                               税号：

日期：   年    月    日              日期：   年    月    日
第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
一、资格证明文件格式
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
一、资格证明文件
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

       日  期：
2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求
二、商务技术文件格式
1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日
说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、苏采云。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
4  开标一览表

开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日 

5  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：                 项目名称：                报价单位：人民币元

溧阳市沙河、塘马水库无人机巡检及大溪水库智能界桩建设项目

清单汇总表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	报价（元）
	备注

	1
	无人机巡检建设
	1
	项
	
	

	2
	智能界桩建设
	1
	项
	
	

	3
	服务器部署
	1
	项
	
	

	
	投标总价
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


无人机巡检建设清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价

(元）
	合价

（元）
	规格参数

	1
	硬件设备及安装


	无人机场
	4
	套
	
	
	

	2
	
	无人机
	4
	套
	
	
	

	3
	
	备用电池
	8
	块
	
	
	

	4
	
	带屏遥控器
	2
	套
	
	
	

	5
	
	探照灯
	4
	套
	
	
	

	6
	
	喊话器
	4
	套
	
	
	

	7
	
	信号中继站
	4
	套
	
	
	

	8
	
	机巢及设备安装
	4
	次
	
	
	

	9
	保险及服务
	50万三责险
	12
	年/份
	
	
	

	10
	
	无人机保险
	8
	年/份
	
	
	

	11
	
	无人机机场保险
	8
	年/份
	
	
	

	12
	
	常规保养服务
	8
	年/份
	
	
	

	13
	
	深度保养服务
	4
	年/份
	
	
	

	14
	溧阳市级管理平台定制开发部署
	无人机巡检数智大厅
	设备概况
	1
	项
	
	
	

	15
	
	
	巡检一张图
	1
	项
	
	
	

	16
	
	
	巡检数据
	1
	项
	
	
	

	17
	
	
	问题滚动
	1
	项
	
	
	

	18
	
	数据汇总交互
	数据集成
	1
	项
	
	
	

	19
	
	
	数据治理
	1
	项
	
	
	

	20
	
	
	数据导出
	1
	项
	
	
	

	21
	
	
	数据汇交
	1
	项
	
	
	

	22
	
	业务管理
	巡检问题汇总
	1
	项
	
	
	

	23
	
	
	问题智能筛分
	1
	项
	
	
	

	24
	
	
	工单派出闭环
	1
	项
	
	
	

	25
	
	
	飞控系统调用
	1
	项
	
	
	

	26
	
	设备管理
	设备台账
	1
	项
	
	
	

	27
	
	
	设备状态
	1
	项
	
	
	

	28
	
	
	运维记录
	1
	项
	
	
	

	29
	
	
	责任人管理
	1
	项
	
	
	

	30
	水库本地无人机巡检成品平台服务采购
	首页
	地图详情
	1
	项
	
	
	

	31
	
	
	设备信息面板
	1
	项
	
	
	

	32
	
	
	远程调试
	1
	项
	
	
	

	33
	
	
	高清直播
	1
	项
	
	
	

	34
	
	
	AI直播
	1
	项
	
	
	

	35
	
	
	多画面直播
	1
	项
	
	
	

	36
	
	标注管理
	点标注、线标注、面标注
	1
	项
	
	
	

	37
	
	设备管理
	机场设备
	1
	项
	
	
	

	38
	
	
	无人机飞行器设备
	1
	项
	
	
	

	39
	
	航线管理
	新建航线
	1
	项
	
	
	

	40
	
	
	编辑航线
	1
	项
	
	
	

	41
	
	
	下载及导入航线
	1
	项
	
	
	

	42
	
	记录管理
	机场任务记录
	1
	项
	
	
	

	43
	
	
	飞行器任务记录
	1
	项
	
	
	

	44
	
	任务管理
	新增任务
	1
	项
	
	
	

	45
	
	
	挂起和终止任务
	1
	项
	
	
	

	46
	
	媒体文件管理
	媒体文件管理
	1
	项
	
	
	

	47
	
	应用管理
	问题清单
	1
	项
	
	
	

	48
	
	
	成图管理
	1
	项
	
	
	

	49
	
	
	图层管理
	1
	项
	
	
	

	50
	
	AI智能识别
	漂浮物识别算法
	1
	项
	
	
	

	51
	
	
	违法施工识别算法
	1
	项
	
	
	

	52
	
	
	人员识别算法
	1
	项
	
	
	

	53
	
	
	钓鱼识别算法
	1
	项
	
	
	

	54
	
	
	识别与成果可视化
	1
	项
	
	
	

	55
	
	测量测绘功能
	正摄影像
	1
	项
	
	
	

	56
	
	
	倾斜摄影
	1
	项
	
	
	

	57
	技术服务
	机巢/无人机接入费用
	5
	套
	
	
	

	58
	
	硬件技术服务
	2
	项
	
	
	

	59
	
	平台接入服务
	1
	项
	
	
	

	
	总计
	
	


智能界桩建设清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价

(元）
	合价（元）
	规格参数

	1
	硬件设备
	电子界桩-基础款
	160
	个
	
	
	

	2
	
	电子界桩-红外款
	80
	个
	
	
	

	3
	
	智能界桩
	2 
	个
	
	
	

	4
	
	电子围栏
	1 
	个
	
	
	

	5
	
	智能高清球机
	1 
	个
	
	
	

	6
	
	电子界桩备用电池
	240 
	块
	
	
	

	7
	安装施工
	电子界桩施工
	240 
	项
	
	
	

	8
	
	智能界桩施工
	2 
	项
	
	
	

	9
	
	电子围栏施工
	1 
	项
	
	
	

	10
	
	高杆摄像安装费（智能高清球机）
	1 
	项
	
	
	

	11
	界桩与界线管理系统开发
	市级统一门户
	1
	项
	
	
	

	12
	
	平台大厅
	1
	项
	
	
	

	13
	
	管理后台
	1
	项
	
	
	

	14
	
	移动端APP
	1
	项
	
	
	

	15
	
	配合接入已有相关平台
	1
	项
	
	
	

	
	总计
	
	


服务器部署清单
	序号
	项目
	数量
	单位
	单价(元）
	合价（元）
	规格参数

	1
	AI算力服务器
	1
	台
	
	
	

	2
	系统部署服务器
	1
	台
	
	
	

	3
	系统访问服务器
	4
	台
	
	
	

	
	合计
	
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。                 

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
沙河、塘马水库无人机巡检系统建设及维护方案；

2）大溪水库智能界桩与界线管理系统建设及维护方案；

3）进度方案及保障措施；

4）系统维护及售后服务方案；

5）培训方案；

6）其他。
9  参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
10  相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
11  关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购编号：   ）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

                              日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
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