苏州卫康采购文件
[bookmark: _Toc142194265][bookmark: _Toc13642114]招标公告
[bookmark: _Hlk45004396]项目概况
教室及宿舍家具采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年11月11日09点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。
一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0336
2、项目名称：教室及宿舍家具采购
3、采购预算及最高限价：
	序号
	采购内容
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）

	1
	教室及宿舍家具采购
	297
	296.8


4、采购需求的简要说明：包括学生宿舍家具采购，包含单人公寓床、两人位公寓床、写字椅、接待沙发、茶几等。详见第四章招标书。
5、合同履行期限：
（1）项目建设周期：2026年12月15日前完成供货、安装。
（2）质保期：自整体设备验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），提供免费质保期至少2年。
（3）验收标准：采购方根据国家和行业标准及招投标文件内容进行验收。
6、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。不允许成交后转包或分包。
7、本项目不接受进口产品投标。
8、本项目专门面向中小企业采购的项目，所属行业为工业。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
投标人必须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明。
3.本项目的特定资格要求：无
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取招标文件
1、获取时间：自招标公告发布之日起五个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年11月11日09点30分
2、开标时间：2026年11月11日09点30分
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、采购文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。
3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子响应文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。
8、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。
9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人：苏州市立医院
联系人：王俊文
联系电话：0512-62362603
2.采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
联系方式：0512-69165625
3.项目联系方式：
项目联系人：陈璐佳、李晶晶
电话：0512-69165615
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
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采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0336
采购项目：教室及宿舍家具采购
采购单位：苏州市立医院







苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
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前 附 表
（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320500-SZWK-G2026-0336

	2
	采购内容
	教室及宿舍家具采购

	3
	采购人
	苏州市立医院
联系人：王俊文            联系电话：0512-62362603

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层   邮编：215000
联系人：陈璐佳、李晶晶
联系电话：0512-69165615，传真：0512-65153553

	5
	投标有效期
	九十天（日历日） 

	6
	投标保证金
	无

	7
	网上获取截止时间
	自招标公告发布之日起五个工作日

	8
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

	9
	上传投标文件截止时间
	2026年11月11日09点30分

	10
	开标、评标时间、地点
	开标时间：2026年11月11日09点30分
开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

	11
	中标服务费
	本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由中标单位支付，在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
请各供应商在投标报价时综合考虑

	12
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	13
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
                               ：
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市立医院委托，对其教室及宿舍家具采购进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。
1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0336
2、采购项目名称：教室及宿舍家具采购
3、采购预算及最高限价：
	序号
	采购内容
	预算金额
（万元）
	最高限价
（万元）

	1
	教室及宿舍家具采购
	297
	296.8


4、采购内容：详见采购文件
5、网上获取截止时间：自招标公告发布之日起五个工作日
6、上传投标文件截止时间：2026年11月11日09点30分
7、开标时间：2026年11月11日09点30分
8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
9、采购项目联系人及联系方式：
（1）采购人：苏州市立医院
联系人：王俊文             联系电话：0512-62362603
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
联系人：陈璐佳、李晶晶      联系电话：0512-69165615
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层    邮政编码： 215000
请贵单位购买本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制电子投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
[bookmark: _Hlk99527734]
第二章 投标人须知

一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。
2、词语释义
2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提交货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提交货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其他义务。
2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10 天：日历日。
2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.7本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为：工业。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：季欣怡（前台）
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3投标报价明细表
13.4资格审查响应文件
（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；
（2）投标人情况表（格式见第三章）；
（3）合格供应商的资格条件
3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；
3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料；
3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；
3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；
3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
13.5符合性审查响应文件
13.5.1商务条款偏离对照表；
13.5.2投标函等其他投标材料（如有）；
13.6综合评审响应文件
13.6.1偏离表（技术参数响应及偏离表和商务条款响应及偏离表）；
13.6.2与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.7企业报价折扣证明
本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。
13.8投标文件由13.1至13.7款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。
14.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.6投标报价（编制）要求的说明
14.6.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.6.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.6.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.6.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.6.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.6.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
[bookmark: _Hlk50468759]18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6异常低价审查
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
24.3评标委员会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提交货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
无
八、其他事项
33、中标服务费
33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Hlk99527780][bookmark: _Hlk110604834]
第三章 电子投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


格式1：（投标人）法人授权委托书
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

法定代表人（签名）：
被授权人（签名）：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：      年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。 

法定代表人（签名）：
联系电话：（手机）
单位名称：（加盖公章）
单位地址：
日期：      年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书、法人及被授权人的身份证复印件；
被授权人是法定代表人的，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件。



格式2：投标函
投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。
3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权利；
9、与本投标有关的通讯地址：
联 系 人：_____________________                
联系手机：_____________________
地    址：_____________________
开户银行：
银行账号：

投标人：（公章）
单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式3、开标一览表
开标一览表
（格式）
采购编号：：JSZC-320500-SZWK-G2026-0336
	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	教室及宿舍家具采购
	
	

	投标总报价：
	（小写）：
（大写）：




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日


注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。




格式4、投标报价明细表

投标分项报价表
（格式）

采购编号：                                                     单位：元
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：                                          元




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日 

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。
2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式5、投标产品技术对照表
投标产品（设备、材料）技术对照表
采购编号： 
	序号
	采购文件技术条款描述
	投标文件响应条款描述
	响应情况（响应或不响应）
	对应页码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日



注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标产品（设备、材料）技术对照表》投标。
2、投标人须对照采购技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。





格式6、备品备件、易损件一览表

备品备件、易损件一览表
 招标编号：                   
	设备（配件）名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

格式7、商务条款偏离表
商务条款偏离表
采购编号：
	序号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日


格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书
采购编号：
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

格式9、类似项目一览表
类似项目一览表
采购编号：
	序号
	货物名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。


投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函



关于资格文件的声明函


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人法定代表人签字：
投标人：（公章）
日  期：          年     月     日



（2）声明函
声明函
我公司：                      ，特此承诺：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。


投标单位（公章）
年   月  日

（3）投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。  


供货一致性及接受抽检承诺书

致：（采购人名称）
我公司自愿参加贵单位组织的（项目名称 / 编号）采购活动，现郑重承诺：
一、我公司保证所供货物与投标（响应）文件及中标（成交）文件载明的技术参数、材质、性能完全一致，不降低配置、不以次充好。
二、我公司自愿接受采购人（含其委托的第三方机构）在到货验收、安装、质保期内对供货进行随机抽检，抽检费用按采购文件及合同约定承担。
三、如供货与承诺不符或抽检不合格，我公司愿按采购文件及合同约定承担相应违约责任。
特此承诺。
承诺人（盖章）：____________ 
法定代表人或授权代表（签字）：____________ 
日期：______年____月____日



（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料



依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


注：
提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收以及缴纳社会保障资金的证明材料扫描件。





（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                          
                                               供应商名称（公章）：
                                                  日期：    年   月   日


（4）投标单位情况表

投标单位情况表
采购编号：                       
	1
	企业法人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	企业或社会团体办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、____________________________________
……

	10
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况
	




格式11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、  ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；
2、  ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；
…………


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

格式12、残疾人福利性单位声明函



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                      单位名称（盖章）：
                 日  期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。


[bookmark: _Hlk99527844][bookmark: _Hlk110604870]
格式13、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         


注：
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6、用斜线划除的地方无需填写。

第四章 采购书
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市立医院委托，对其教室及宿舍家具采购进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。
一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0336
二、采购项目名称：教室及宿舍家具采购
三、采购技术要求：
（一）采购清单及要求：


[bookmark: _GoBack]



（二）核心货物技术标准及重要技术参数要求
1、本次采购货物达到以下标准，投标人提供货物原材料及货物成品经国家认可的第三方检测机构出具的抽样检验报告佐证（投标文件截止之日止近三年），检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志；
2、公寓床：符合国家相关标准。
执行标准及技术要求：
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	执行标准
	1、公寓床床架检测依据包括但不限于：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 5617-2021《单层床通用技术条件》标准；检测指标包含但不限于:主要尺寸（床、扶梯）、邻边垂直度、翘曲度、分缝、着地平稳性、金属件外观要求（含管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层、电镀层）、木制件外观要求（含封边处理、表面装饰层）、塑料件外观要求、其他外观要求、人造板含水率、金属件表面涂层理化性能（含冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀）、力学性能（床类：铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击）、力学性能（扶梯：挠度和强度）、力学性能（安全栏：静载荷）、安装要求、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、单层床强度和耐久性（床铺面垂直静载荷测试、侧边垂直静载荷测试、水平静载荷、床铺面垂直耐久性测试、垂直冲击测试、床结构耐久性试验）、单层床稳定性、床架水平耐久性、结构要求（可触及的危险锐利边缘、可触及的危险锐利尖端、危险突出物、孔、间隙及开口）、软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、耐磨性、抗冲击）、基本结构安全、孔及间隙，以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）
2、衣柜检测依据包括但不限于：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准；检测指标包括但不限于：主要尺寸（衣柜）、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件外观要求（管材、焊接件、冲压件、喷涂层、电镀层）、塑料件外观要求、其他外观要求、金属件表面涂层理化性能（冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀）、力学性能（柜类:拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门耐久性40000次、挂衣棍支承件强度、挂衣棍弯曲）、安装要求、柜架类强度和耐久性（结构底架和/腿强度试验），以上检测内容须检测合格。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）
3、书架检测依据包括但不限于：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》标准；检测指标包括但不限于：力学性能（书架：搁板弯曲、搁板支承件强度）、金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、金属电镀层（抗盐雾）、全静载荷，以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）
4、书台检测依据包括但不限于：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 43002-2023《儿童家具 质量检验及质量判定》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》标准；检测指标包括但不限于:主要尺寸（桌）、金属件外观要求（冲压件、喷涂层、电镀层）、木制件外观要求（封边处理、表面装饰层）、塑料件外观要求、其他外观要求、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨1000r、抗冲击）、金属件表面涂层理化性能（冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀）、力学性能（桌类：桌面垂直静载荷）、通用结构安全（基本结构安全、孔及间隙）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、桌类强度和耐久性（水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、其他桌面的垂直冲击试验、结构强度试验、桌面挠度试验）、软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、耐磨性、抗冲击）、结构要求（外角、可触及的危险锐利边缘、可触及的危险锐利尖端、危险突出物、孔、间隙及开口），以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	2
	规格
	1.公寓床床架规格：3980mm（长）*960mm（宽）*2100mm（高）（±5mm）
2.公寓床衣柜规格：700mm（长）*600mm（宽）*1720mm（高）（±5mm）
3.公寓床书架规格：1200mm（长）*300mm（宽）*350mm（高）（±5mm）
4.公寓床书台规格：1210mm（长）*600mm（宽）*750mm（高）（±5mm）
5.公寓床书台侧柜规格：600mm（长）*300mm（宽）*725mm（高）（±5mm）

	3
	床立柱
	1、▲采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm。（需提供产品材料结构图纸佐证）

	
	
	2、钢管检测依据包括但不限于：GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术要求》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；检测指标包括但不限于：下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、C、Si、Mn、P、S、中性盐雾试验（中性盐雾150h；涂层的耐蚀等级≥9级）、乙酸盐雾试验（乙酸盐雾150h；涂层的耐蚀等级≥9级），以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	4
	中立柱
	▲采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm。（需提供产品材料结构图纸佐证）

	5
	床横梁
	▲采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm。（需提供产品材料结构图纸佐证）

	6
	床头侧横梁
	采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm。

	7
	床头护栏
	采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；透气孔采用塑料注塑成型，椭圆形设计。

	8
	中间隔护栏
	采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺。
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。
（需提供产品部件结构图纸佐证）

	9
	床板支撑横梁
	采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响。

	10
	安全前护栏
	采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。

	11
	安全后护栏
	采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺。

	12
	床下拉杆
	采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm。

	13
	爬梯
	▲立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。
踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能。（需提供产品部件结构图纸佐证）

	14
	金属涂层
	涂层选用热固性粉末涂料经高温固化工艺成型，涂层应完全覆盖基体，无漏喷、锈蚀及界面剥离现象；固化后涂层应具备稳定的色牢度，无褪色、脱色等色相异常；表面应达到平整光滑、色泽均匀的视觉效果，无流挂、颗粒、桔皮、飞溅等涂装缺陷；粉末具备抗菌和抗病毒性能。
抗菌粉末（塑粉）检测依据包括但不限于：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》、HG/T 3950-2025《抗菌和抗病毒涂料》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准；检测指标包括但不限于：耐霉菌性（耐霉菌性等级-黑曲霉-0级）、胶化时间、粒径分布、流动性、外观、筛余物、密度、涂膜外观、附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）、铅笔硬度、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性、耐酸性（240h）无异常、耐碱性（168h）无异常、耐沸水性（100h）无异常 、耐盐雾性-中性盐雾、耐湿性-室内用、耐人工气候老化性、抗细菌涂料性能（抗细菌性能-抗细菌性等级-金黄色葡萄球菌-I级≥99%、抗细菌性能-抗细菌性等级-肺炎克雷伯氏菌-I级≥99%）、抗霉菌涂料性能（抗霉菌性能-抗霉菌等级-土曲霉-0级、抗霉菌性能-抗霉菌等级-绳状青霉-0级）、抗菌性能（抗菌率-大肠埃希氏菌≥99%）、抗菌耐久性（抗菌率-大肠埃希氏菌≥99%）；以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	15
	脚套及顶盖
	采用环保PP（聚丙烯）工程塑料，通过注塑工艺成型，内嵌式塞入，具备防滑、防潮及耐磨性能。
脚套检验依据包括但不限于： GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》标准；检测指标包括但不限于：耐盐雾性168h无变色、裂纹等明显变化；抗菌性能（抗菌活性值-大肠杆菌≥3，抗菌率-大肠杆菌≥99.9%）：防霉性能（防霉等级-黑曲霉：0级）；塑料材料理化性能；外观；塑料件（耐冷热循环、硬度）；弯曲性能（弯曲弹性模量）；以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	16
	床板
	1、采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。

	
	
	2、床板检验依据包括但不限于：GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T44690-2024《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》标准；检测指标包括但不限于：木材名称鉴别、木制件外观要求、木材含水率、可接触实木部件中五氯苯酚（PCP）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC，以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	17
	书架主材
	采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性。

	18
	书架隔板
	采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺。

	19
	书架塑料构件
	采用环保型聚酰胺（PA）塑料通过精密注塑工艺成型，顶部及底部转角处采用复合R圆角设计，实现壁厚均匀的圆角过渡；整体采用科学脱模斜度设计，配合模温控制系统，有效避免顶出变形同时保证表面光洁度。（需提供产品部件结构图纸佐证）

	20
	书台桌面板
	1、采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；

	
	
	2、桌面板检测依据包括但不限于：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准：检测项目包含但不限于：表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、表面情况-图案纹）、表面耐干热、表面耐污染腐蚀（图案纹）、表面耐龟裂、耐大球冲击（凹痕直径）、高温尺寸稳定性（纵向、横向）、常温尺寸稳定性（纵向、横向）、甲醛、可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、多环芳烃【苯并[α]芘、18种多环芳烃（PAH）总量】、多溴联苯、多溴二苯醚、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、气味等级，以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	21
	书台侧柜
	主材采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性；塑料构件采用环保型聚酰胺（PA）塑料通过精密注塑工艺成型，顶部及底部转角处采用复合R圆角设计，实现壁厚均匀的圆角过渡；整体采用科学脱模斜度设计，配合模温控制系统，有效避免顶出变形同时保证表面光洁度。

	22
	衣柜主材
	采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性。

	23
	衣柜塑料构件
	采用环保PA（聚酰胺）工程塑料，通过精密注塑工艺成型，人体接触面（侧边、顶边、底边）采用R圆角连续弧面过渡设计，确保边缘触感柔滑无锐角；顶部及底部转角处采用复合R圆角设计，实现壁厚均匀的圆角过渡；整体采用科学脱模斜度设计，配合模温控制系统，有效避免顶出变形同时保证表面光洁度。

	24
	衣柜挂衣套件
	挂衣杆采用不低于φ19精密冷轧成型钢管制造，管材壁厚不低于1.0mm；挂衣托采用改性增强PP（聚丙烯）材料注塑成型，原料符合食品接触级标准，采用旋转卡扣式可拆卸结构，接触面设置R圆角过渡，底部设计加强筋结构，经紫外线老化试验验证，承重能力≥30kg。

	25
	衣柜锁具
	1、采用环保PP（聚丙烯）注塑成型工艺制作凹式底座，通过精密模具实现加强筋结构设计；配套锻造工艺明耳挂锁，耳环经电镀防锈处理，锁体表面采用抗老化涂层，整体结构通过防水测试及开合耐久性验证。

	
	
	2、PP塑料检验依据包括但不限于：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、标准；检测指标包括但不限于：塑料件理化性能（耐冷热循环、硬度）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、苯并 [α] 芘、16种多环芳烃[PAH]总量、多溴联苯、多溴二苯醚，以上检测内容须检测合格。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	26
	衣柜要求
	衣柜采用上下分区设计：上部为储物区，下部为挂衣区；整体深度不小于600mm，确保挂衣区空间充裕；柜体顶部及底部的所有边角均采用圆弧倒角工艺，消除锐角隐患；底部配备高分子树脂防潮脚垫，可有效隔绝地面湿气。


2、阶梯教室排椅：符合国家相关标准。
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	执行标准
	阶梯教室固定排椅检验依据包括但不限于： QB/T4071-2021、GB/T3976-2014、GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 35607-2024、GB 28008-2024、GB/T3325-2024，检测内容包含但不限于金属件外观（电镀层、焊接件、冲压件、喷涂层）检测结果符合要求，课桌力学性能（桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌面水平静载荷检）测结果符合要求，课椅力学性能（座面椅背联合静载荷、座面、椅背联合耐久性、座面冲击、椅背冲击）检测结果符合要求，甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出、TVOC检测合格，可迁移有害元素（锑Sb、砷As、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）未检出、钡Ba检测合格。以上检测内容须符合国家标准。（需提供带CMA标志检测报告佐证材料）

	2
	规格
	530mm（长）*810mm(宽）*810mm（高）±5mm

	3
	座包
	1、435mm×390mm×座面高：430mm±3mm采用优质环保PU自结皮（聚氨酯）发泡成型，符合人体工程学的形状设计。座面中呈现凹面曲率半径≥600mm。座内板采用环保优质尼龙材料尺寸：420mm×353mm±3mm壁厚3mm。座底板采用优质ADC12尺寸：485mm×270mm±3mm环保铝合金。座包活动回方式：采用阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。座侧挂码四柱连接机构设计，有效承重300KG,采用优质ADC12环保铝合金。

	
	
	2、中心轴采用优质GB-A380铝合金支撑结构，经模具一次压铸成型。中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径30mm±0.5mm。座包结构采用国际先进技术、内置安全限位防夹设计，承载力可达300KG以上。

	4
	背
	背板采用优质多层板厚度18 mm。椅背采用优质环保PU自结皮（聚氨酯）发泡成型，尺寸：530mm×370mm±3mm。靠背点以上向后倾斜6-12度。背面中呈现凹面曲率半径≥500mm。背内板采用环保优质PP材料尺寸：514mm×350mm±3mm壁厚2.5mm。
提供带 CMA 标识第三方出具的多层实木板检测报告，检测依据包含但不限于GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、 GB 8624-2012、GB/T 40493-2021、QB/T 4371-2012；检测报告内容包含但不限于：胶合强度1.06MPa-1.17MPa、甲醛释放量符合Eᴏ级、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出、符合燃烧性能等级B₁（C）级、人造板饰面材料中重金属元素含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。

	5
	写字板首层固定桌面
	采用优质多层板宽350mm×厚18mm高730mm±3mm。
第二层采用冷轧钢支架，固定板面采用优质三聚氰胺板、经模具热压成型，面粘防火板。
提供带 CMA 标识第三方出具的三聚氰胺饰面中纤板检测报告,检测依据包含但不限于GB/T 15102-2017 、GB/T 40493-2021 、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021 、QB/T 4371-2012 、JC/T 2039-2010 ；检测报告内容包含但不限于：静曲强度≥29MPa、弹性模量≥3400MPa、内结合强度≥1MPa、24h吸水厚度膨胀率≤6%、含水率7%、表面胶合强度≥1MPa、表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕：1.5N表面无大于90％的连续划痕、表面耐香烟灼烧5级、表面耐干热5级、表面耐污染腐蚀达到5级、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出、甲醛释放量符合ENF级、燃烧性能等级B₁（C）级、防霉菌等级1级、抗菌性能抑菌率不小于90％、人造板饰面材料中重金属元素含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。

	6
	写字板支架
	采用优质ADC12环保铝合金，经模具压铸无缝连接脚架一体成型，牢固耐用。
提供带 CMA 标识第三方出具的热固性粉末检测报告，检测依据包含但不限于HG/T2006-2022、QB/T4371-2012；检测报告内容包含但不限于：耐湿性（室内用 500h无异常）检验合格、耐盐雾性（中性盐雾）合格、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]合格、抗菌性能(抑菌率,金黄色葡萄球菌ATCC65380＞99%。

	7
	站脚架
	▲采用优质ADC12环保铝合金经模具压铸一体成型、尺寸:240mmx40mmx715mm±3mm，脚底长220mm±3mm。脚架设计有11组圆孔，可以根据阶梯不同的高度进行调整(阶梯高度最高可实行150MM)，利用阶梯高度实行不同孔位的调节安装;脚架设计5度重心、加强产品承重力、符合人体工程学。并经打磨、抛光除锈、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理，整个站脚永不生锈，经久耐用。（需提供产品部件结构图纸佐证）
提供带 CMA 标识第三方出具的铝合金型材检测报告，检测依据包含但不限于GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999：检测报告内容包含但不限于：铸造件（应无缩孔、缩松、砂眼等）符合要求、中性盐雾实验（（NSS）法，连续喷雾≥450h）涂层本身耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级达到10级。



注：1、本次不采购进口产品。上述技术要求中涉及规格、尺寸允许有限定偏离，但不得影响其使用功能。如招标文件中涉及品牌、型号、图片，仅供参考，凡是等于或优于所列要求的均可参加响应。
2、本项目确定核心产品为：“公寓床、阶梯教室排椅”。
3、响应文件中必须列明投标产品的品牌、规格和生产厂家，否则投标无效。
4、中标单位在合同签订后供货前提供样品供采购人核实，才可批量进行生产安装、调试。
（三）商务条款
1、交付期限：2026年12月15日前完成供货、安装。
2、交付地点：采购方指定地点
3、付款步骤：详见合同条款。
4、包装和运输要求
（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。
（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。
（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。
5、售后服务要求
（1）免费质保期：自验收合格之日起，应提供至少五年质量保证期。
（2）除非因采购方使用不当，货物在免费质保期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，中标单位应免费负责对货物进行修补和退换。更换的货物的免费质保期应重新计算。
（3）在免费质保期内，中标单位应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，中标单位保证在接到通知2小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内完成采购人提出的维修要求；修理、更换或退货，费用由中标单位负责，同时在质保期内，每半年须组织售后服务人员对所供货物进行巡检一次。
（4）中标单位如在24小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的的产品更换到位。如中标单位在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，采购方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由中标单位承担。
（四）供货安装售后等要求
1、投标单位应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备；有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；必须提供原厂配套的配件。
2、如项目实施过程中存在安全风险的，中标方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。
四、其他需求
1、货物到达采购单位后，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。
2、投标文件中供货保障计划方案，内容应包括但不限于①对本项目整体交货工期保障方案；②具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案；③进度安排及保证措施；④货物运输及配送方案。
3、提供产品的安装、调试检查方案，内容应包括但不限于①对本项目主要产品的安装方案说明；②项目实施中的难点及解决方案；③调试检查方案（包括设备调试与其他施工单位消防工程间的检查）；④保证工程顺利移交的具体措施和解决方案
4、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。
5、投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容、关于所投产品的售后服务承诺书、优惠措施等。
6、勘查现场：投标单位可前往项目现场，对现场环境、现有设施情况进行详细勘察，全面了解清楚项目现场的所有内容和情况后进行投标。勘查现场所需费用，由投标单位自理。统一勘查现场时间：2026年10月29日10：00，勘查现场采购单位联系人：联系电话：鲍一明，联系电话：17712666116，投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求，对此招标单位不承担任何责任。
7、根据现场勘察情况提供产品的工艺效果图及主要区域的整体陈设效果。

五、产品质量要求：
1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。
2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。
3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

六、验收要求及标准：
1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。
2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。
3、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。
4、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。
5、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
6、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。
7、交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

七、政府采购政策执行
1、本次招标不接受进口产品的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2、中、小企业：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：
（1）本项目专门面向中小企业采购。
（2）依据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（5）本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
3、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。
4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
5、绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第七章 评标方法、评分标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

八、综合说明及其它要求：
1、投标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。
2、验收：
（1）投标产品由采购方及有关部门进行验收；
（2）产品到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收；
（3）产品安装调试完成后，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自检测合格之日起算。
4、投标人须提供主要产品材料的技术资料（如测试报告、彩页等）。
5、报价要求：投标总报价一次报定，报价包含所有设备的提供、商检、运输、装卸、安装、调试、使用培训、售后服务等一切费用。
6、付款方式：详见合同条款。
7、项目建设周期：2026年12月15日前完成供货、安装。
8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网所发布的公告为准。
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第五章 合同主要条款
甲方：    
联系人：   
电话： 
地址： 

乙方： 
联系人： 
电话： 
地址： 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及苏州市政府采购编号为                     招标文件及乙方的投标文件、中标通知书、在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等，经甲乙双方友好协商，就此次成交的医用气体（以下简称“标的物”）的购销事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。本合同由一般条款与特殊条款二部分组成。
第一部分  合同一般条款
一、合同文件
1. 合同文件适用法律
1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2. 合同文件组成和解释顺序
2.1合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1 合同的特殊性条款
2.1.2 合同的一般性条款
2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件
2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3. 合同文件使用文字
3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 
二、标的物的一般条款
4.  完整物权
     对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.  质量保证
5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。
6.  包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7. 售后服务
7.1质保期内，乙方对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由乙方承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。对于损坏的零部件，乙方应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给甲方。
7.2按合同定期到货，安装前乙方需把设备资料报甲方审核；
7.3终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；
7.4在质保期满后，乙方需长期提供优惠价格的主要零配件；
7.5乙方保证接到故障电话后能保证2小时内到现场，如需更换设备或送修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。
7.6伴随服务：质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人在电子投标文件中投报）。
三、标的物的交付、检验和验收
8.标的物的交付
8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9. 验收标准和方式：
9.1验收条件：
（1）乙方应在电子投标文件中提供一份验收大纲，在甲方确认后作为甲方验收的依据；
（2）投标设备由甲方及有关部门进行验收；
（3）设备到达采购方指定地点，应提前通知甲方，由甲方会同专业人员根据有关清单进行验收；
（4）设备安装调试完成后，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按合同文件、国家制造和安装的标准等要求进行检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。
9.2验收方式：
（1）设备安装后，甲方按国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。
（2）验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告
四、对标的物提出异议的时间和办法
10.  对标的物提出异议的时间和办法 
10.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
10.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
10.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
11.  合同价款和支付
11.1本合同的结算货币为人民币，单位元。
11.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
11.2.1合格的销售发票；
11.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。
11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
11.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任
12.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
12.2甲方违约责任
12.2.1在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
12.2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
12.2.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
12.3乙方违约责任
12.3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
12.3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
七、不可抗力
13.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
13.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、索赔
14. 索赔
14.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
14.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
14.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
14.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
14.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。
九、合同的解除和转让
15. 合同的解除
15.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
15.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
15.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
15.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
16. 合同的转让
合同不得转让。


第二部分  合同特殊条款
一、合同内容
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：               元整                           ¥：          


二、价格与支付：
1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民               元整（￥          ），投标总价一次报定，总报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、施工审图费、总包现场施工配合费等各项应有费用。
2、付款方式：
乙方完成安装调试且经甲方阶段验收后，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后，甲方向乙方支付至合同总价的70%；项目经甲方最终验收合格，并经项目结算审计结束后，由甲方支付至乙方审计价95%；余款在验收合格满一年后，由甲方向乙方一次性无息付清审计价。
A、甲方签收的送货回单。
B、合格销售发票。
C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》
账户信息：
乙方开户名称：
开户银行：
银行账号：
3、付款方式：银行汇票或转账。
三、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格货物；
2、质量出现问题，乙方负责包退、包换，费用由乙方承担；
3、验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；
4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；
5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；
四、售后服务：
1、质保期为   年；
2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。
五、交货和安装：
1、交货时间：自合同签订生效后接甲方进场通知后45天内供货并安装调试结束且应通过甲方最终验收。
2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到采购人所在地。
3、如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。
六、违约责任：
按采购文件的规定执行。
七、合同生效及其它：
1、本合同在双方签名盖章后即生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。
（以下无正文）
甲方（公章或合同专用章）：                 
法定代表人或授权代表：                   


乙方（公章或合同专用章）：
法定代表人或授权代表：



                                                        签约日期：
[bookmark: _Hlk63064420][bookmark: _Hlk99527987][bookmark: _Hlk110605095]
第七章 评标方法、评分标准
[bookmark: _Hlk124435630]一、评标方法：
1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。
[bookmark: _Hlk124435667]评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。
5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
二、政府采购政策执行办法：
1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
2、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
三、评分标准：
本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
（一）价格（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）
（二）技术和商务（55分）
1、产品工艺比较：15分
投标人按照招标文件中的执行标准与技术要求中标注“▲”的提供的实物图片不少于前、后、左、右及俯视角度实物照片，实物照片需准确显示（任一角度实物照片显示均可）：整体形状、尺寸大小（实物照片中须体现使用相关测量工具准确测量的数值）。
每套照片清晰完整、完全满足招标清单内实际采购需求样式、工艺结构及招标清单材质要求的每套每项得3分，有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。每个▲得3分，最高分15分。
注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用产品设计实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。
2、本项目主要区域的整体陈设效果设计比较：6分
投标人根据本项目特点及采购需求，可自行踏勘现场制定方案布置图及效果图。整体区域：①学生服务中-13#1F接待区，②阶梯教室，③宿舍家具，包含区域清单内的全部产品，根据提供空间的：1.空间布局；2.色彩搭配；3.动线规划。
上述区域布置图及效果图每项应逐条叙述，方案完整、符合本项目实际需求的，每个区域得2分，投标单位提供方案中每区域要求内容里有一处内容不合理或错误的得1分，未提供或出现二处及以上内容不合理或错误的此项不得分。本项最高6分。注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。
3、核心产品技术响应情况（8分）：除注“▲”的技术要求，其他技术参数共40项，由评委根据招标文件中执行标准与技术要求参数审核各供应商的响应文件的技术响应、作为评审依据的证明材料进行打分，满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得8分，每负偏离一项扣0.2分，最多扣8分。
注：供应商须对招标文件中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写数据文件中的需求响应表，要求提佐证材料的提供相关佐证证书复印件。
4、本项目的交货工期保障计划方案：8分
投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。
①对本项目整体交货工期保障方案；②具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案；③进度安排及保证措施；④货物运输及配送方案。
方案完整，符合本项目实际需求的，每项得2分，投标单位提供方案中每项内容有一处内容不合理不错误的得1分，未提供或出现二处以上内容不合理或错误的此项不得分，最高分8分。
注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用交货实施方案实际情况，套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。
5、本项目产品安装、调试检查方案比较：8分
投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试检查方案。
①对本项目主要产品的安装方案说明；②项目实施中的难点及解决方案；③调试检查方案（包括设备调试与其他施工单位消防工程间的检查）；④保证工程顺利移交的具体措施和解决方案。
方案完整，符合本项目实际需求的，每项得2分，投标单位提供方案中每项内容有一处内容不合理不错误的得1分，未提供或出现二处以上内容不合理或错误的此项不得分，最高分8分。
注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用交货实施方案实际情况，套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。
6、售后服务方案及质保：10分
投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。
①整体售后服务方案；②服务响应时间方案；③保修措施方案；④为本项目配备专职服务人员；⑤退换货方案。
方案完整，符合本项目实际需求的，每项得2分，投标单位提供方案中每项内容有一处内容不合理不错误的得1分，未提供或出现二处以上内容不合理或错误的此项不得分，最高分10分。
注：以上内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用交货实施方案实际情况，套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。

（三）投标人履约能力（15分）
1、投标人（或所投产品生产厂家）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得0.5分，最多得1.5分。
注：须同时提供以上证书扫描件或复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可 信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图，失效、撤销或 暂停的对应证书项不得分。因企业成立时间不足，导致未能取得相关认证 ，但提供相关认证书面说明的，可获得对应证书的分值
2、投标人（或所投产品生产厂家）具有有效期内的符合国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》的五星售后服务认证证书的得1分。 
3、公寓床系列绿色认证（1分）：
投标人或制造厂商提供中国环保产品认证证书，证书内容中同时包含木制家具类、金属家具类、塑料家具类的三类产品，得1分。
4、阶梯教室排椅及培训桌椅相关系列绿色认证（1分）：
投标人或制造厂商提供防霉、抗菌认证证书，证书内容中同时包含软体家具、钢木家具、塑钢家具的三类产品，得1分。
5、设备生产能力比较（9.5分）
（1）公寓床相关系列：（4.5分）
投标人或所投产品制造商具有以下设备的，每满足以上1项得0.5分，满分4.5分，不满足不得分。
1）木材加工中心；
2）管状类类光纤激光切管/切割机（含激光切割机操作软件、智能调度控制系统）；
3）钣金类光纤激光切割机（含激光切割机操作软件、智能调度控制系统）；
4）数控折弯机；
5）多边折弯中心
6）热溶钻攻机；
7）焊接机器人系统；
8）喷粉涂装生产线（含喷粉系统设备、静电喷枪设备）；
9）塑料注射成型机（含全伺服机器手）；
注：投标文件中同时提供：
（1）上述设备清单（格式自拟）
（2）提供以上对应生产设备的购买发票（发票日期必须是在截止至投标截止时间止，否则为无效证明）复印件并加盖制造商公章，生产设备名称要与上述要求名称一致。
（3）如未按要求提供证明材料或所提供的证明材料未能体现清单评分内容的，视为不满足。
（4）如设备名称与上文不同，但具备同等功能或更好性能的，投标文件中附上设备产品说明书等证明材料，经评标委员会认可后可以得分。

（2）阶梯教室排椅及培训桌椅相关系列：（5分）
投标人或所投产品制造商具有以下设备的，每满足以上1项得0.5分，满分5分，不满足不得分。
1）液压冲口机；
2）四柱双动伺服节能液压拉伸机；
3）全自动弯管机；
4）*木工加工器械*异型砂光机；
5）*木工加工器械*三面砂光机； 
6）焊接机器人；
7）全自动切管机;
8）焊接机器人（铝材）；
9）全自动激光切管机；
10）光纤激光切割机。
注：投标文件中同时提供
（1）上述设备清单（格式自拟）
（2）提供以上对应生产设备的购买发票（发票日期必须是在截止至投标截止时间止，否则为无效证明）复印件并加盖制造商公章，生产设备名称要与上述要求名称一致。
（3）如未按要求提供证明材料或所提供的证明材料未能体现清单评分内容的，视为不满足。
（4）如设备名称与上文不同，但具备同等功能或更好性能的，投标文件中附上设备产品说明书等证明材料，经评标委员会认可后可以得分。
6、投标人类似项目经验（1分）
投标人自2023年1月1日以来，承接过的类似项目，每提供一个得0.5分,最高1分。
注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同任意一期发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准
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采购清单-确认版. xls


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
办公家具类

		采购清单

		序号		家具名称		规格mm		款式图片		主要材质		单位		数量

		宿舍家具-3号楼

		1		单人位公寓床		2000*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		23

		2		两人位公寓床		3980*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床中立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		1

		3		写字椅		常规				1.整体基材：一体成型高强度改性 PP 环保聚丙烯塑料，添加食品级抗老化母粒，物理性能稳定，耐高低温、不易开裂变形，承重性能优异，单椅静态承重可达 150kg 以上。
2.表面工艺：哑光磨砂柔面喷塑处理，浅奶茶米杏纯色通体一色，无反光刺眼亮面，触感细腻亲肤，防指纹、耐日常刮擦；表层添加抗 UV 防晒助剂，长期室内使用不易泛黄褪色。
3.结构细节：椅身一体化注塑成型，靠背、座板与椅腿无拼接缝隙，椅腿内置加厚加强筋结构，四角均衡受力；座面人体工学弧度一体注塑成型，无海绵、皮革等易损耗软包，防水防油污，水渍餐渍一擦即净。
		把		25

		宿舍家具-4号楼

		4		单人位公寓床		2000*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		4

		5		两人位公寓床		3980*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床中立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		8

		6		写字椅		常规				1.整体基材：一体成型高强度改性 PP 环保聚丙烯塑料，添加食品级抗老化母粒，物理性能稳定，耐高低温、不易开裂变形，承重性能优异，单椅静态承重可达 150kg 以上。
2.表面工艺：哑光磨砂柔面喷塑处理，浅奶茶米杏纯色通体一色，无反光刺眼亮面，触感细腻亲肤，防指纹、耐日常刮擦；表层添加抗 UV 防晒助剂，长期室内使用不易泛黄褪色。
3.结构细节：椅身一体化注塑成型，靠背、座板与椅腿无拼接缝隙，椅腿内置加厚加强筋结构，四角均衡受力；座面人体工学弧度一体注塑成型，无海绵、皮革等易损耗软包，防水防油污，水渍餐渍一擦即净。
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		7		两人位公寓床		3980*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床中立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		56

		8		写字椅		常规				1.整体基材：一体成型高强度改性 PP 环保聚丙烯塑料，添加食品级抗老化母粒，物理性能稳定，耐高低温、不易开裂变形，承重性能优异，单椅静态承重可达 150kg 以上。
2.表面工艺：哑光磨砂柔面喷塑处理，浅奶茶米杏纯色通体一色，无反光刺眼亮面，触感细腻亲肤，防指纹、耐日常刮擦；表层添加抗 UV 防晒助剂，长期室内使用不易泛黄褪色。
3.结构细节：椅身一体化注塑成型，靠背、座板与椅腿无拼接缝隙，椅腿内置加厚加强筋结构，四角均衡受力；座面人体工学弧度一体注塑成型，无海绵、皮革等易损耗软包，防水防油污，水渍餐渍一擦即净。
		把		112

		宿舍家具-13号楼

		9		单人位公寓床		2000*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		105

		10		单人位公寓床		2000*960*2100						组		3

		11		两人位公寓床		3980*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床中立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		12

		12		写字椅		常规				1.整体基材：一体成型高强度改性 PP 环保聚丙烯塑料，添加食品级抗老化母粒，物理性能稳定，耐高低温、不易开裂变形，承重性能优异，单椅静态承重可达 150kg 以上。
2.表面工艺：哑光磨砂柔面喷塑处理，浅奶茶米杏纯色通体一色，无反光刺眼亮面，触感细腻亲肤，防指纹、耐日常刮擦；表层添加抗 UV 防晒助剂，长期室内使用不易泛黄褪色。
3.结构细节：椅身一体化注塑成型，靠背、座板与椅腿无拼接缝隙，椅腿内置加厚加强筋结构，四角均衡受力；座面人体工学弧度一体注塑成型，无海绵、皮革等易损耗软包，防水防油污，水渍餐渍一擦即净。
		把		132

		宿舍家具-14号楼

		13		单人位公寓床		2000*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		128

		14		两人位公寓床		3980*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床中立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		20

		15		两人位公寓床		3980*960*2100						组		3

		16		两人位公寓床		3980*960*2100						组		3

		17		写字椅		常规				1.整体基材：一体成型高强度改性 PP 环保聚丙烯塑料，添加食品级抗老化母粒，物理性能稳定，耐高低温、不易开裂变形，承重性能优异，单椅静态承重可达 150kg 以上。
2.表面工艺：哑光磨砂柔面喷塑处理，浅奶茶米杏纯色通体一色，无反光刺眼亮面，触感细腻亲肤，防指纹、耐日常刮擦；表层添加抗 UV 防晒助剂，长期室内使用不易泛黄褪色。
3.结构细节：椅身一体化注塑成型，靠背、座板与椅腿无拼接缝隙，椅腿内置加厚加强筋结构，四角均衡受力；座面人体工学弧度一体注塑成型，无海绵、皮革等易损耗软包，防水防油污，水渍餐渍一擦即净。
		把		180

		宿舍家具-15号楼

		18		单人位    （含床垫）		1000*2000				1.床箱体侧板：25mm 厚 E0 级实木多层胶合板，整板无缝拼接，内置横向承重龙骨；整体静态承重≥1200kg，多人承压不变形
2.床头板：18mm 同基材实木多层板，平板简约造型，板面平整，四角 R3 圆弧防撞处理落地封闭式箱体结构，底部无镂空，侧板预留透气防潮孔，隔绝地面潮气，保护床垫
3.板材环保等级 E0 级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合国标 GB 18580-2017《室内装饰装修 人造板及其制品中甲醛释放限量》		张		58

		19		床头柜		500*400*500						只		29

		宿舍家具-33号楼

		20		单人位公寓床		2000*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		11

		21		单人位公寓床		2000*960*2100						组		1

		22		两人位公寓床		3980*960*2100				床体部分：
床外立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外立面转角采用R角过渡处理，精细倒圆，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为70mm*70mm(±2mm)，边宽20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床中立柱：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，外边作斜边设计，有效规避接触伤害，内侧保留精准直角构造，确保整体结构刚性，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*20mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
床主横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，底端外侧采用R角圆润处理，底部内侧和顶端保持直角造型，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为80mm*22mm(±2mm)，材料厚度为≥1.2mm；
承托床板横梁：采用冷轧钢管经一体成型工艺打造闭合管体结构，实现平滑过渡与无锐角处理，截面尺寸为30mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，数量≥5根，须与床横梁、床头侧横梁一体焊接成型，避免出现异响；
爬梯：立柱、扶手均采用椭圆形冷轧钢管，断截面成型尺寸为40mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm；踏面支撑管采用方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为50mm*20mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。踏面采用环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，成型尺寸为365mm（±5mm）*80mm（±2mm），设置有防滑功能；
内侧护栏板：采用E0级环保浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
上床前护栏：采用E0级浸渍胶膜纸饰面多层胶合板，板体厚度≥18mmm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
前端拉手采用PA（聚酰胺）环保工程塑料，注塑一体成型配件加固，前端弧形中间镂空设计，立面成型为308mm（±5mm）*156mm（±5mm）*22mm（±2mm）。 
床下柜体部分：
衣柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体正面所有 R 角均为圆角设计，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
书架：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，隔板采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥18mm（±0.2mm），经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于1.5mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌下柜：采用精密冷轧钢板制造，板材厚度不低于0.8mm，连续退火工艺，消除加工应力，确保产品具备优异的机械强度和耐久性，柜体采用钢板+塑料构件连接组合，柜体拆装结构设计；
桌面：采用E0级浸渍胶膜纸饰面颗粒板，板体厚度≥25mm，经高温高压工艺成型，表面耐磨、防漫射；封边工艺：采用同色系不低于2.0mm厚环保PVC封边条，热熔胶复合工艺，四边自动圆角包覆处理，二次精细修边抛光工艺；
床板：采用环保实木多层板，板材厚度≥15mm，表面需达到光滑平整工艺标准，杜绝切角、毛刺等瑕疵，基材须经防虫、除脂及干燥工艺处理，成品要求无腐朽、霉变、虫蛀、开裂等质量缺陷，含水率需符合国家木质品加工标准。		组		3

		23		写字椅		常规				1.整体基材：一体成型高强度改性 PP 环保聚丙烯塑料，添加食品级抗老化母粒，物理性能稳定，耐高低温、不易开裂变形，承重性能优异，单椅静态承重可达 150kg 以上。
2.表面工艺：哑光磨砂柔面喷塑处理，浅奶茶米杏纯色通体一色，无反光刺眼亮面，触感细腻亲肤，防指纹、耐日常刮擦；表层添加抗 UV 防晒助剂，长期室内使用不易泛黄褪色。
3.结构细节：椅身一体化注塑成型，靠背、座板与椅腿无拼接缝隙，椅腿内置加厚加强筋结构，四角均衡受力；座面人体工学弧度一体注塑成型，无海绵、皮革等易损耗软包，防水防油污，水渍餐渍一擦即净。
		把		18

		学生服务中-13# 1F 接待区

		24		接待沙发		定制				1、面料：采用优质皮，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、椅架：采用优质特制沙发脚,经抗酸、防锈、防蚀处理，坚固耐用，沙发脚垫采用优质尼龙脚垫。		套		1

		25		茶几		常规				1、茶几面：采用优岩板， 耐腐蚀，耐磨性强；                                                                               2、茶几脚：采用优质实木茶几脚，面漆和底漆采用优质“大宝”牌环保油漆，经“五底三面”油漆工艺处理，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高。            		组		1

		26		接待桌椅		常规				1、面料：采用优质皮，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、椅架：采用优质特制沙发脚,经抗酸、防锈、防蚀处理，坚固耐用。		套		2

		27		接待前台		4000*700*760				1、面材：采用人造石；耐腐蚀耐酸碱、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保E1级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质2MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：采用优质五金配件：三节导轨、缓冲门铰链及锁具。		组		1

		28		办公椅		常规				1.面料：
椅背：定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成，可达10万次耐磨测试，撕裂强度≥116N,密度达222g/m²,具有阻燃功能；
坐垫：高弹高密度面料，干湿耐摩擦色牢度4级可达10万次耐磨测试；
2.背框：采用全新尼龙材料一体注塑成型黑色尼龙背框，背框中间采用弧形横杆支撑结构，提升椅背强  度同时，可以方便手握用于座椅移动；背框采用下分离支撑结构，椅背宽大满足不同人群的需求；头枕具有多角度升降功和多角度旋转功能；
3.腰包：采用非对称受力片状结构，为腰部提供健康舒适支撑；
4.扶手：环形180度扭转结构，坚固耐用连体尼龙扶手，过国检检测要求，扶手面宽窄渐变设计，与椅座连接一端呈现扭面设计增加受力稳固度，突破传统扁条或方正设计，手感舒适、耐用；     
5.椅座：定型棉采用符合人体工程学造型，前部左右两个弧形下凹，包裹大腿，减少腿部压力，后部高度略低，有U型切口设计，有效降低臀部压力；
4.海绵：人体工学定型海绵，采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米 ，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm±1,甲醛含量低于国家检测标准；                      
6.底盘：原位锁定机械手柄底盘、底盘钢板为2.5MM厚度，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响； 
7.气压棒：采用品牌三级气压棒，行程10MM；
8.五星脚：340#尼龙五星爪、增加底部加强筋设计，承重力度更强，着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋，出厂承重＞1136KG  ；         
9.脚轮：5cm 静音轮，转动10万次无损坏；		张		2

		学生服务中-13# 1F 综合阅览区

		29		接待沙发		定制				1、面料：采用优质皮，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、椅架：采用优质特制沙发脚,经抗酸、防锈、防蚀处理，坚固耐		套		1

		30		茶几		常规				1、茶几面：采用优岩板， 耐腐蚀，耐磨性强；                                                                               2、茶几脚：采用优质实木茶几脚，面漆和底漆采用优质“大宝”牌环保油漆，经“五底三面”油漆工艺处理，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高。            		组		1

		31		阅览桌子		2000*900*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           		张		2

		32		阅览椅		常规						张		8

		学生服务中-13# 1F 党建活动室

		33		会议桌		7000*2000*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		张		1

		34		会议椅		常规				1、坐垫和靠背：面材采用优质皮，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便；
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、扶手及五星脚：采用优质灰色尼龙可升降扶手及尼龙五星脚。		张		20

		35		旁听椅		常规				1、坐垫和靠背面材：采用优质环保透气网布，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；     		张		20

		36		茶水柜		1200*400*800				1.基材：采用优质E1级环保实木颗粒板，颗粒板经过防虫、防腐、烘干等处理，
2、饰面采用E1级环保三聚氰胺纸饰面，经国家绿色环保认证。板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防
潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形；
3、封边采用一次性PVC同色封边条封边，无脱胶，修边平滑，无切伤，不开裂，美观。
4、采用优质五金件，采用DTC或同档次及以上品牌304不锈钢阻尼铰链，所有五金配件全部经过防锈，防
腐处理。		个		1

		培训教室-中教室（3间）

		37		两人位培训桌		1200*400*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		张		3

		38		三人位培训桌		9500*400*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		组		48

		39		培训椅		常规				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		把		150

		40		讲台		1100*660*1000				1、环抱型一体式设计布局，既保留了传统讲台的木质元素，又加入了金属部分元素，两者优雅结合，带给使用者不一样的效果及体验。
2、材料及加工工艺：钢木结合环抱型多媒体讲桌，钢制主体部分采用1.0-1.2mm优质冷轧钢板，经数控加工一次成型，整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，表面平整性优越，工艺精湛，高贵大方。所有钢制部分表面经特殊处理后静电喷塑,塑面经久耐用。
3、学生侧与左右侧面转角采用大圆弧角多折弯线段阵列成型过渡。将侧面木板与正面白枫木板完美结合，层次分明，彰显档次；桌面同样采用白枫木板覆盖，增加美观的同时，避免了使用过程中出现的静电及钢制桌面带来的冰冷感等问题；桌面可放置电脑和其他教学物品。
4、前置开放式隐藏抽拉抽屉，可放置鼠标键盘等其他物品，按弹自锁式设计，使用方便快捷。
5、桌面下体采用前置对开活动门设计，便于进行电脑主机的维修。配备标准19寸网络机架和托盘；下体空间可以放置台式机电脑主机，中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等教学设备；下体内凹缩进设计，保证老师站立或坐下时更加贴合讲台，更加人性化。
6、讲台结构部件采用分体设计，方便搬运进出较高楼层，同时降低运输成本和提高运输安全性。		张		3

		培训教室-大教室

		41		三人位培训桌		9500*400*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		组		27

		42		培训椅		常规				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		把		82

		43		讲台		1100*660*1000				1、环抱型一体式设计布局，既保留了传统讲台的木质元素，又加入了金属部分元素，两者优雅结合，带给使用者不一样的效果及体验。
2、材料及加工工艺：钢木结合环抱型多媒体讲桌，钢制主体部分采用1.0-1.2mm优质冷轧钢板，经数控加工一次成型，整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，表面平整性优越，工艺精湛，高贵大方。所有钢制部分表面经特殊处理后静电喷塑,塑面经久耐用。
3、学生侧与左右侧面转角采用大圆弧角多折弯线段阵列成型过渡。将侧面木板与正面白枫木板完美结合，层次分明，彰显档次；桌面同样采用白枫木板覆盖，增加美观的同时，避免了使用过程中出现的静电及钢制桌面带来的冰冷感等问题；桌面可放置电脑和其他教学物品。
4、前置开放式隐藏抽拉抽屉，可放置鼠标键盘等其他物品，按弹自锁式设计，使用方便快捷。
5、桌面下体采用前置对开活动门设计，便于进行电脑主机的维修。配备标准19寸网络机架和托盘；下体空间可以放置台式机电脑主机，中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等教学设备；下体内凹缩进设计，保证老师站立或坐下时更加贴合讲台，更加人性化。
6、讲台结构部件采用分体设计，方便搬运进出较高楼层，同时降低运输成本和提高运输安全性。		张		1

		培训教室-24号楼教室办公室（3间）

		44		办公桌		1400*700*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		张		10

		45		办公椅		常规				1、坐垫和靠背：面材采用“颐达”牌优质环保透气网布，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、扶手及五星脚：采用优质灰色尼龙可升降扶手及尼龙五星脚。		把		10

		46		文件柜		800*400*2000				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		组		10

		47		茶水柜		800*400*800				1、面材：选用优质环保0.8mm厚“可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度的E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、五金件：铰链和滑轨采用优质五金配件。		组		3

		培训教室-19-21#一层讨论室（6间）

		48		两人位培训桌		1200*400*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、钢脚：采用优质可折叠钢脚，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀性能，使用年限长等特点，表面采用优质环保耐磨的环氧树脂粉末涂料。		张		24

		49		三人位培训桌		9500*400*750						组		20

		50		培训椅		常规				1、坐垫和靠背：坐垫和靠背采用优质白色工程塑料制成，坐垫面材采用“颐达”牌优质环保透气网布，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、椅架：采用优质特质钢管椅脚，经抗酸、防锈、防蚀处理，坚固耐用，椅垫采用优质尼龙椅垫。		把		108

		51		升降讲台		750*500*690-1080				1.桌面材质：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以放置手机，ipad和铅笔等物品，桌面材质：采用优质MDF环保板材，厚度≥25mm；环保无味，稳定性强，不易变形。
2.桌架：采用精铝制王金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm。
3.升降结构：一键式气运升降，操作简洁，轻便，桌面底部设有折叠开关。
4.底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性能。
5.脚轮：PU静音万向滚轮，可刹车，灵活方便。		张		6

		培训教室-19-21#二层讨论室（5间）

		52		两人位培训桌		1200*400*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、钢脚：采用优质可折叠钢脚，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀性能，使用年限长等特点，表面采用优质环保耐磨的环氧树脂粉末涂料。		张		36

		53		三人位培训桌		9500*400*750						组		18

		54		培训椅		常规				1、坐垫和靠背：坐垫和靠背采用优质白色工程塑料制成，坐垫面材采用“颐达”牌优质环保透气网布，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、椅架：采用优质特质钢管椅脚，经抗酸、防锈、防蚀处理，坚固耐用，椅垫采用优质尼龙椅垫。		把		126

		55		升降讲台		750*500*690-1080				1.桌面材质：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以放置手机，ipad和铅笔等物品，桌面材质：采用优质MDF环保板材，厚度≥25mm；环保无味，稳定性强，不易变形。
2.桌架：采用精铝制王金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm。
3.升降结构：一键式气运升降，操作简洁，轻便，桌面底部设有折叠开关。
4.底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性能。
5.脚轮：PU静音万向滚轮，可刹车，灵活方便。		张		5

		培训教室-19-21#三层讨论室（7间）

		56		两人位培训桌		1200*400*750				1、面材：选用优质环保0.8mm厚可弯曲防火板贴面，正反双面贴面、耐磨度达700圈，阻燃性能达到B1级、阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强；                                                                                                                        2、基材：选用优质环保25mm厚度E0级刨花板，强度高、不变形、承重性强。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；                                                                                                                                  3、封边条：采用优质3MM厚度的激光封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑；                           4、钢脚：采用优质可折叠钢脚，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀性能，使用年限长等特点，表面采用优质环保耐磨的环氧树脂粉末涂料。		张		28

		57		三人位培训桌		9500*400*750						组		10

		58		培训椅		常规				1、坐垫和靠背：坐垫和靠背采用优质白色工程塑料制成，坐垫面材采用“颐达”牌优质环保透气网布，柔软贴手，透气性好，经防污处理，清洁方便； 
2、海绵：采用优质环保高密度定型海绵，高密度泡棉及超弹力定型海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适，靠背及座参照人体体态制成；
3、椅架：采用优质特质钢管椅脚，经抗酸、防锈、防蚀处理，坚固耐用，椅垫采用优质尼龙椅垫。		把		86

		59		升降讲台		750*500*690-1080				1.桌面材质：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以放置手机，ipad和铅笔等物品，桌面材质：采用优质MDF环保板材，厚度≥25mm；环保无味，稳定性强，不易变形。
2.桌架：采用精铝制王金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm。
3.升降结构：一键式气运升降，操作简洁，轻便，桌面底部设有折叠开关。
4.底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性能。
5.脚轮：PU静音万向滚轮，可刹车，灵活方便。		张		7

		阶梯教室

		60		阶梯排椅		前排				1、整体规格：530mm（长）*810mm(宽）*810mm（高）±5mm。
2、座包：435mm×390mm×座面高：430mm±3mm采用优质环保PU自结皮（聚氨酯）发泡成型，符合人体工程学的形状设计。座面中呈现凹面曲率半径≥600mm。座内板采用环保优质尼龙材料尺寸：420mm×353mm±3mm壁厚3mm。座底板采用优质ADC12尺寸：485mm×270mm±3mm环保铝合金。座包活动回方式：采用阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。座侧挂码四柱连接机构设计，有效承重300KG,采用优质ADC12环保铝合金。
3、座包中心轴采用优质GB-A380铝合金支撑结构，经模具一次压铸成型。中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径30mm±0.5mm。座包结构采用国际先进技术、内置安全限位防夹设计，承载力可达300KG以上。
4、背板采用优质多层板厚度18 mm。椅背采用优质环保PU自结皮（聚氨酯）发泡成型，尺寸：530mm×370mm±3mm。靠背点以上向后倾斜6-12度。背面中呈现凹面曲率半径≥500mm。背内板采用环保优质PP材料尺寸：514mm×350mm±3mm壁厚2.5mm。
提供带 CMA 标识第三方出具的多层实木板检测报告，检测依据包含但不限于GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、 GB 8624-2012、GB/T 40493-2021、QB/T 4371-2012；检测报告内容包含但不限于：胶合强度1.06MPa-1.17MPa、甲醛释放量符合Eᴏ级、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出、符合燃烧性能等级B₁（C）级、人造板饰面材料中重金属元素含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。
5、写字板首层：采用优质多层板宽350mm×厚18mm高730mm±3mm。
第二层采用冷轧钢支架，固定板面采用优质三聚氰胺板、经模具热压成型，面粘防火板。
提供带 CMA 标识第三方出具的三聚氰胺饰面中纤板检测报告,检测依据包含但不限于GB/T 15102-2017 、GB/T 40493-2021 、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021 、QB/T 4371-2012 、JC/T 2039-2010 ；检测报告内容包含但不限于：静曲强度≥29MPa、弹性模量≥3400MPa、内结合强度≥1MPa、24h吸水厚度膨胀率≤6%、含水率7%、表面胶合强度≥1MPa、表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕：1.5N表面无大于90％的连续划痕、表面耐香烟灼烧5级、表面耐干热5级、表面耐污染腐蚀达到5级、挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出、甲醛释放量符合ENF级、燃烧性能等级B₁（C）级、防霉菌等级1级、抗菌性能抑菌率不小于90％、人造板饰面材料中重金属元素含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。
6、写字板支架：采用优质ADC12环保铝合金，经模具压铸无缝连接脚架一体成型，牢固耐用。
提供带 CMA 标识第三方出具的热固性粉末检测报告，检测依据包含但不限于HG/T2006-2022、QB/T4371-2012；检测报告内容包含但不限于：耐湿性（室内用 500h无异常）检验合格、耐盐雾性（中性盐雾）合格、耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]合格、抗菌性能(抑菌率,金黄色葡萄球菌ATCC65380＞99%。
7、站脚架：▲采用优质ADC12环保铝合金经模具压铸一体成型、尺寸:240mmx40mmx715mm±3mm，脚底长220mm±3mm。脚架设计有11组圆孔，可以根据阶梯不同的高度进行调整(阶梯高度最高可实行150MM)，利用阶梯高度实行不同孔位的调节安装;脚架设计5度重心、加强产品承重力、符合人体工程学。并经打磨、抛光除锈、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理，整个站脚永不生锈，经久耐用。（需提供产品部件结构图纸佐证）
提供带 CMA 标识第三方出具的铝合金型材检测报告，检测依据包含但不限于GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999：检测报告内容包含但不限于：铸造件（应无缩孔、缩松、砂眼等）符合要求、中性盐雾实验（（NSS）法，连续喷雾≥450h）涂层本身耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级达到10级。		位		15

		61				中排						位		165

		62				后排						位		15
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