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	项目概况
连云区燃气设施提升改造项目物联产品数智化监管平台建设项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网 ”自行免费下载获取招标文件，并于 2026 年11月12日下午14:30:00（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。



一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320703-JSSZ-G2026-0066
项目名称：连云区燃气设施提升改造项目物联产品数智化监管平台建设项目
预算金额：人民币378.88 万元。
最高限价（如有）：人民币378.88万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：连云区燃气设施提升改造项目物联产品数智化监管平台建设项目；主要包括但不限于平台建设、配套项目、运行等；详见“项目服务需求 ”。
合同履行期限：2026年12月底前完成验收，终验通过后进入3年运维期。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见招标文件）；
[bookmark: bookmark8]（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见招标文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传响应文件中。
3.本项目的特定资格要求：
（1）项目负责人具备：本项目要求授权委托人必须为项目负责人，不接受项目负责人以外的人员作为委托人参与投标过程中各环节的活动。拟派项目负责人必须为投标人的员工，提供2026年01月（含）至今任意一个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供社会保险缴纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）；（提供项目负责人社保缴纳证明扫描件）
（2）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
备注：招标人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（3）若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。
（4）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布起5个工作日；
地点：在“江苏政府采购网 ”自行免费下载招标文件
方式：“苏采云 ”系统用户注册--获取“CA 数字证书 ”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt ”）--将后缀名为“.kedt ”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云 ”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件接收（上传）截止时间：2026 年11月12日下午14:30:00（北京时间）
地点：“苏采云 ”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
1、根据苏财购［2020］52 号文规定，本次招标不收取投标保证金；
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由招标人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，招标人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，
其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统 C A 数字证书和电子签章的通知》(苏财购(2023)101 号)，“苏采云 ”政府采购交易系统(以下简称苏采云系统)的 CA 数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心 CA 和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换 CA 数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接:
http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce 9.html。
领取 CA 和办理电子签章(请至连云港市公共资源交易中心3号楼一楼大厅办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》 (以下简称《操作手册》))、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
名    称：连云港市连云区住房和城乡建设局
地    址：连云区连云新城广州路88 号
联系方式：0518-80198017 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司
地    址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦B座707
联系方式：胡工
电    话：0518-81599189
3.项目联系方式
项目联系人：张先生
电      话：0518-80198017 
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[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc13144]第二部分  投标人须知

[bookmark: _Toc20118]一、总则

[bookmark: _Toc20936]1 、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc21027]2 、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc22832]3 、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc31200]4 、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏咨工程咨询有限责任公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目招标代理费按苏招协（2022）002 号文标准的45 %收取，招标代理费等费用由中标人领取中标通知书时一次性付清。投标人在投标报价时应综合考虑以上费用，但不得单列。
[bookmark: _Toc19388]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc31250]
2、 招标文件

[bookmark: _Toc1087]6 、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc25439]7 、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。
[bookmark: _Toc21881]8 、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。
8.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

[bookmark: _Toc30572]三、投标文件的编制

[bookmark: _Toc29884]9 、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc12161]10 、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网 ”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网 ”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc4740]11 、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc27952]12 、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc22782]13 、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。 （如有请提供）
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc19794]14 、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc1936]15 、投标有效期
15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
[bookmark: _Toc6105]16 、投标有效期的延长
[bookmark: _Toc23522]16.1 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

[bookmark: _Toc23370]17 、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc15356]18 、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第 26.1.2 条 规定做无效投标处理。
18.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc30934]19 、投标文件的拒收
19.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc29293]20 、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc20073]20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

[bookmark: _Toc5276]21 、开标
21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc22073]22 、评标委员会
22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc11442]23、评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc3975]24 、投标文件的澄清
24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函 ”，接到“澄清要求函 ”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函 ”并加盖 CA 电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc25267]25 、对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 未实质性响应招标文件的情形
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（3）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖 CA 电子公章的；
（5）其他法律、法规及本招标文件规定的其他情形。
25.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc3574]26 、无效投标条款和废标条款
26.1 无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.4 未通过符合性审查的。
26.1.5 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国 ”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.6 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
26.1.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.8 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc741]六、定标
[bookmark: _Toc10850]27、确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三部分规定。
27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理公司将在“江苏政府采购网 ”发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向招标人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与招标人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
[bookmark: _Toc8640]28、质疑处理
28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
28.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述 28.4 条款的规定向代理公司或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。
[bookmark: bookmark11]投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向招标人提出，由招标人负责答复。
代理公司及招标人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和代理公司不接受未填写快递运单的快件）。
招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
[bookmark: _Toc12307]29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起 30 日内,使用CA 数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限， 自中标结果公告届满之日起 30 日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
[bookmark: _Toc11783]
七、授予合同

[bookmark: _Toc26324]30. 签订合同
30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc23583]31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。
[bookmark: _Toc13850]32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷 ”专栏。
33 、政策功能
33.1 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。
33.2 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
33.3 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，
招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
33.4 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
33.5 坚持绿色发展：
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
[bookmark: _Toc28614]33.6 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财库〔2023〕7  号）相关要求。
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[bookmark: _Toc19546]第三部分  评标办法
一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、评标标准：
1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2、本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。
3、总得分 = 价格分 + 商务技术分
4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%；
4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
招标人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
综合评分法
	序号
	项目
	评审内容
	评审标准

	

1
	

价格分（10 分）
	
报价
得分
（10 分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)× 10（小数点保留两位）。

	





2
	




技术
部分
（38分）
	


项目概况
及前期分
析方案
（9分）
	投标人应充分了解招标需求及客户现场情况，编写可行的需求分析方案，主要从以下几个方面进行详细阐述：
（1）项目建设背景及必要性，包含但不限于：项目建设背景、规划政策符合性、建设必要性；
（2）项目需求分析，包含但不限于：建设现状、问题分析、需求分析、建设设目标与建设边界；
根据方案科学性、完善性、实用性等情况评分：
① 方案科学合理，内容详细完整，操作性、实用性强的，得9分；
② 方案较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性较强的，得6分；
③ 方案基本合理，内容不太详细、不完整，可行性一般的，得3分；
④ 方案不太合理，内容不详细、完整性，可行性较差的，得1分。
满分9分，未见阐述此项不得分。

	
	
	

项目
建设
方案
（9分）
	根据投标人提供的项目建设方案进行评分；包括但不限于：设计方案（总体设计、物联设备接入与应用设计、数据资源与系统对接设计、系统部署安全及信创设计）、建设内容（智能运营中心、厂站场景管理、管网场景管理、户内场景管理、工程场景管理、三方施工AI监管、厂站无人化AI巡检管理、大数据监管平台、物联网监管平台、移动端应用与基础支撑）、项目实施与运行维护等内容；
(1)方案科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对性强的，得9分；
(2)方案较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对性较强的，得6分；
(3)方案基本合理，内容不太详细、不完整，可行性、针对性一般的，得3分；
(4)方案不太合理，内容不详细、完整性，可行性、针对性较差的，得1分。
满分9分，未见阐述此项不得分。

	
	
	

质量
控制
方案
（9分）
	根据投标人提供项目质量控制方案进行评分；包含但不限于：质量管理组织保障、需求与设计阶段质量管控、软件开发质量控制、物联网硬件及接入质量管控、实施部署与联调质量管控、安全质量控制、试运行、验收及质保期质量保障等内容：
(1)方案科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对性强的，得9分；
(2)方案较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对性较强的，得6分；
(3)方案基本合理，内容不太详细、不完整，可行性、针对性一般的，得3分；
(4)方案不太合理，内容不详细、完整性，可行性、针对性较差的，得1分；
[bookmark: _Toc14469]满分9分，未见阐述此项不得分。

	
	
	


培训
方案
（9分）

	根据投标人提供项目培训方案进行评分；包含但不限于：培训时间、培训频次、培训方式、培训内容等内容：
(1)方案科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对性强的，得9分；
(2)方案较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对性较强的，得6分；
(3)方案基本合理，内容不太详细、不完整，可行性、针对性一般的，得3分；
(4)方案不太合理，内容不详细、完整性，可行性、针对性较差的，得1分；
[bookmark: _Toc21052]满分9分，未见阐述此项不得分。

	
	
	售后
服务
响应
（2分）

	根据投标人在发生紧急故障时的应急预案、运行维护等承诺内容，1小时内到达故障现场，科学、合理得2分，基本有效且2小时内到达故障现场得1分，其余不得分。
注：证明材料提供投标人承诺书（格式自拟，盖章有效），未提供或未按要求提供此项不得分。
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商务
部分
（52分）
	
认证
证书
（3分）
	1、投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高3分。
注：证明材料提供证书原件彩色扫描件及证书查询网站截图（国家市场监督总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page），未提供或未按要求提供此项不得分。

	
	
	

履约
能力
（26分）
	1、投标人具有有效期内的CMMI5级证书的得4分，CMMI4级证书的得2分，CMMI3级证书的得1分，最高得4分，其它不得分。
2、投标人具有有效期内信息系统建设服务能力4级证书的得4分，3级证书的得2分，2级证书的得1分，最高得4分，其它不得分。
3、投标人具有信息系统服务资质（安全集成），信息系统服务资质（安全运维），每提供一个得2分，最高得4分。
4、投标人具有有效期内数据管理能力成熟度等级证书（DCMM）三级以上（含三级）证书的及数据安全能力成熟度等级证书（DSMM）三级以上（含三级）证书的，每类提供一个证书得2分，最高得4分。
5、投标人具有①智慧燃气运营中心系统②厂站智能巡检系统③管网隐患识别软件④燃气居民用户户内安全隐患识别平台⑤工程施工工序管理系统⑥燃气运营第三方施工安全隐患识别平台⑦大数据支撑管理服务平台⑧智能物联安全风险预警与标准化管理平台⑨基于GIS的城市燃气管道完整性管理系统⑩安全风险智能地图著作权登记证书，每提供一个得1分，最高得10分。
注：上述1-5项证明材料提供证书原件彩色扫描件，未提供或未按要求提供此项不得分。

	
	
	




项目
人员
配备
（17分）

	1、 项目负责人1名（5分）：
（1）具有信息系统项目管理证书（高级）得3分，具有信息系统项目管理证书（中级）得1分，最高得3分；
（2）具有系统集成项目管理工程师证书（中级及以上）得2分，最高得2分。
2、软件技术负责人1名（6分）：
（1）具有信息系统项目管理证书（中级）得1分，具有信息系统项目管理证书（高级）得3分，最高得3分；
（2）具有计算机技术与应用专业高级工程师及以上职称，得3分，具有计算机技术与应用专业中级工程师职称，得1分，最高得3分。
3、项目组其他成员(6分）
（项目负责人及技术负责人除外）
投标人针对本项目拟派出的技术团队人员中具有①数据治理工程师②系统架构设计师③软件设计师④安全运维证书⑤安全集成证书⑥IT服务工程师证书的，每有一人得1分，本项最高得6分(同一人员有 2个及以上证书，只计取一次)。
注：上述1-3项证明材料须同时提供① 供应商针对本工程的拟派项目组成员一览表（见响应文件格式，盖章签字有效）② 项目组人员有效的相关证书原件彩色扫描件 ③ 上述得分人员磋商供应商为其缴纳的2026年01月至今任意一个月社保证明（高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供社会保险缴纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）；未提供或未按要求提供，此项不得分。

	
	
	
业绩
（6分）
	投标人自 2024年 1 月 1 日以来承担过燃气领域信息化类似项目业绩，有一个得 3 分，本项最高得 6 分。
注：时间以合同签订时间为准。证明材料提供合同原件彩色扫描件，未提供或未按要求提供此项不得分。合同类似或是否符合要求，由评审委员会统一认定后给予得分。
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[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc32417]第四部分  项目需求

说明：采购方式为公开招标
项目属性：服务类项目。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 软件和信息技术服务业 。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由招标人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
一、项目需求
1、总体要求
本项目是连云区燃气设施提升改造工程的配套信息化建设内容。依托调压设施、阀门井、居民立管和商业用户端安全装置提升改造，同步建设物联产品数智化监管平台，并接入企业既有商业、工业和民用户报警器数据，配置场站AI一体机、第三方施工AI一体机及项目配套设备，将现场感知、企业运营、风险预警、事件处置、设备运维和城市生命线风险协同纳入统一体系。
2、采购内容
连云区燃气设施提升改造项目物联产品数智化监管平台建设项目；主要包括但不限于平台建设、配套项目、运行等采购。平台以连云区城市燃气企业日常运营和安全生产为主线，面向管理、调度、巡检、维修、工程、客服和安全岗位提供统一应用。燃气企业负责设备运行、告警研判、风险处置和持续运维；约定范围内的重大风险、关键告警及处置结果按照城市生命线平台接口规范进行共享。本项目主要建设范围包括：
	建设板块
	建设属性
	主要服务对象
	建设说明

	智能运营 中心
	本期新建
	企业管理、调度和值班人员
	统一态势、告警、事件、调度和信息管理

	厂站场景 管理
	优化提升
	厂站运营人员
	集成SCADA和视频数据，形成厂站统一运营视图

	管网场景管理 
	优化提升
	巡检、维修和管网管理人员
	集成GIS数据，关联巡检、设备和风险事件

	户内场景 管理
	优化提升
	客服、安全和入户人员
	承接本期商业用户报警器及切断阀、既有商业和工业及民用户报警器数据

	工程场景 管理
	优化提升
	工程管理人员
	管理工程进度、质量、安全和第三方施工风险

	第三方施工AI监管
	本期新建
	管网保护和安全人员
	开展施工线索识别、人工复核和事件闭环

	厂站无人化AI巡检
	本期新建
	厂站运营和安全人员
	开展巡检任务、仪表识别、异常复核和处置闭环

	大数据监管平台
	优化提升
	数据和管理人员
	统一数据资源、质量、服务和分析

	物联网监管平台
	优化提升
	设备和信息人员
	统一设备接入、协议适配、消息和生命周期管理

	移动端及基础支撑
	优化提升
	现场和管理人员
	提供移动闭环、消息、权限、配置和审计

	SCADA、GIS、视频、客服、身份 系统
	存量利旧
	/
	新增接口和协同能力

	城市生命线平台
	优化提升
	/
	外部平台对接

	硬件采购
	本期新建
	现场和管理人员
	16TB网络附加存储、项目办公笔记本电脑、场站AI一体机、第三方施工AI一体机


二、技术要求（技术条款）
                            （一）软件
	序号
	模块
名称
	一级
功能
	二级
功能
	功能描述

	1
	智能运营中心
	工作台
	分析
预测
	工作台集中展示工商户安检率、昨日第三方施工未落实看护数、管网慧眼在线数和管网监测数等关键指标，支持查看指标明细、月度趋势和服务站排名，为识别当日工作重点和运营短板提供依据。

	2
	
	工作台
	便捷
导航
	工作台提供可配置的场景导航，支持按管网、厂站、户内、工程等业务场景设置常用模块，并在场景切换后展示巡检地图、检漏任务、设备告警等高频功能，简化操作路径。

	3
	
	工作台
	告警
	聚焦管网、厂站、户内、工程等全业务场景，以简洁直观的列表或卡片布局呈现告警信息，按时间倒序排列，未处置告警置顶标红。

	4
	
	工作台
	示险
	聚焦管网、厂站、户内、工程等全业务场景，以简洁直观的布局呈现示险信息，示险条目按风险等级（高、中、低）用不同颜色标识。支持快速查看示险对象的基础信息（对象类型、名称、所属单位）、实时的进度跟踪情况（是否有整改方案、计划完成时间、当前完成百分比）。

	5
	
	工作台
	地图
	在工作台首页快速嵌入地图缩略视图，展示物联设备、人员、作业、车辆、告警、示险、客户等多类业务图层的简略信息。地图支持缩放与平移，但主要定位为快速概览，选择地图中的设备或人员图标可弹出简要信息卡，如需详细操作可跳转至完整的示险大屏地图模块。

	6
	
	工作台
	危险
作业
	面向管网和工程等场景的高风险作业，展示作业名称、级别、时间和负责人，并关联审批单、安全措施、现场问题、整改反馈、安全标准、作业方案和应急预案，支持危险作业全过程留痕和风险控制。

	7
	
	工作台
	常规
监察
	覆盖管网、厂站、户内、工程等核心场景，集中展示管网巡检计划、厂站设备维保任务、户内安检任务和工程质量抽查等常规检查项目，支持查看计划周期、完成进度、检查点位、检查人员、检查结果和异常记录。

	8
	
	工作台
	户内
抢险
	聚焦户内场景抢险需求，以简洁布局展示当前未完结的户内抢险工单，按紧急程度排序。每条工单显示报警时间、用户地址、简要描述。

	9
	
	工作台
	通信录
	聚焦核心联络需求，在右侧边栏提供通信录快捷入口。支持按姓名、职位、部门等条件进行模糊查询，搜索结果直接展示人员姓名、职位、联系电话等关键信息，并支持一键拨号（集成软电话或调起手机拨号应用）。

	10
	
	综合应急指挥
	首页
	提供应急指挥的统一驾驶舱视图，以左侧事件列表、中间GIS地图、右侧资源面板的三栏布局展现。

	11
	
	综合应急指挥
	应急预案
	支持常规应急预案（如燃气泄漏、火灾爆炸、第三方破坏）和专项场景应急预案（如汛期保供、重大活动保供）的线上查询、在线编辑与修订维护。预案以结构化文档形式存储，包含应急组织架构、响应流程、资源清单、联络表等内容，支持版本管理，每次修订生成新版本并保留历史版本。

	12
	
	综合应急指挥
	事件管理
	统筹突发事件全流程信息管控，统一管理事件发生场景（管网、厂站、户内等）、上报来源（客服电话、物联告警、巡检上报）、处置进度（已上报、已核实、处置中、已结案）及流转状态（待派单、已派单、已接收、已完成）。

	13
	
	综合应急指挥
	车辆/物资
	实现应急物资库存储备、出入库台账管理，完成应急信息建档与日常运维一体化管理。物资库信息包括物资名称、规格、数量、存放位置、有效期、责任人。支持入库、出库、盘点操作，库存低于阈值时自动提醒补货。

	14
	
	综合应急指挥
	应急人员
	完成应急队伍人员信息录入维护，包括姓名、所属队伍、岗位、专业特长、应急资质、联系方式。支持岗位职责角色划分（指挥员、抢险员、医疗员等），应急队伍分组整编（管网抢修队、户内维修队、后勤保障队等）。
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	综合应急指挥
	应急值班
	提供日常应急值班排班规划、班次调整管理，统筹应急备勤人员值守安排。支持按月度、周度生成值班表，值班人员可设置主班、副班。值班人员可通过APP签到，记录到岗时间。系统在交接班时间自动推送提醒通知。确保任何时候都有足够的应急力量处于待命状态，提升应急响应的及时性。值班记录自动归档，便于考勤与工作交接。
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	综合应急指挥
	配置管理
	统一开展模板配置，完成系统通用基础参数、业务通用能力的后台配置与规则设置。包括但不限于：事件类型字典、应急响应等级定义、通知模板（短信、语音内容格式）、任务流转规则等。为应急指挥各业务场景提供灵活的配置支撑，适应不同企业的应急管理模式，无需代码开发即可调整业务逻辑。
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	数据
中心
	告警示险列表
	覆盖管网、厂站、户内、工程等全业务场景，以表格形式集中展示所有告警和示险记录。支持按告警类型（泄漏、压力、离线等）、告警状态（未处置、处置中、已完结）、数据类型（告警/示险）、告警对象名称（支持模糊搜索）、告警时间范围、所属公司等多维度组合筛选查询。

	18
	
	数据
中心
	无效告警过滤
	聚焦管网、厂站等重点场景的无效告警管理，提供独立的无效告警查询页面。支持按告警类型、告警对象名称、过滤注释（如“误报”“测试”“设备维护”）、所属公司、告警时间精准筛选。

	19
	
	数据
中心
	常规监察列表
	面向管网、厂站、户内和工程等场景的日常检查管理，集中展示巡检、维保和安检任务，支持按检查类型、评价结果和时间范围组合查询，并查看检查内容、标准、人员、结果、问题及整改情况。

	20
	
	数据
中心
	奖罚记录
	聚焦工程、管网、厂站等核心业务场景的奖惩事项管理，用于记录各类合规操作奖励、违规行为处罚及整改相关奖惩记录。支持按项目名称、奖惩单号、奖惩类型（奖励/处罚）、处置状态（未执行/已执行）、奖惩时间多条件组合筛选查询。

	21
	
	数据
中心
	数据报表
	整合全业务场景核心数据，提供运营日报、安全日报、物联在线分析三大核心报表类型。所有报表支持按日期范围查询、导出PDF/Excel。
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	数据
中心
	外呼/短信记录
	涵盖语音外呼记录与短信群发记录两大核心类型，以列表形式展示所有通过平台发起的通讯记录。支持按场景（告警通知、应急呼叫、日常提醒）、通讯对象（手机号/姓名）、时间范围、状态（成功/失败/占线/未接通）多维度筛选查询。

	23
	
	数据
中心
	工程视频检查
	面向燃气工程全建设周期的可视化管理，支持按项目、视频设备类型、问题类型和检查时间组合查询，并将视频截图、AI识别结果与工程问题关联。企业工程管理人员可查看工地实时视频和抽查历史时段，支撑工程质量远程检查和过程留痕。

	24
	
	数据
中心
	问题反馈记录
	对工程、管网、厂站、户内等场景的问题上报与闭环管理，以工单形式记录所有问题反馈。支持按项目名称、反馈单号、反馈状态（待受理、处置中、待复核、已闭环）、发起人、反馈时间等条件组合筛选。

	25
	
	数据
中心
	物联故障管理
	专注于物联设备全生命周期的故障监测与处置闭环，覆盖设备离线、数据异常、硬件故障等多类故障类型。支持按设备类型（压力计、泄漏报警器、阀门执行器等）、故障问题（离线、电池低电压、数据跳变）、处置状态（未处理、处理中、已修复）、关键字精准查询搜索。

	26
	
	数据
中心
	物联设备配置
	提供物联设备全生命周期的配置管理功能，以表格形式展示所有物联设备信息。支持按设备编号、设备名称、设备类型快速查询搜索。具备设备新增（录入编码、型号、位置、所属组织）、编辑（修改位置、阈值等参数）、删除基础操作。

	27
	
	企业
配置
	场景配置
	聚焦告警示险、危险作业、慧眼安全帽、常规监察、户内抢险等核心业务场景的个性化管控需求，为每个场景提供独立的配置页面。支持按场景类型进行精细化配置与规则定义，例如：危险作业场景可配置作业审批流程（申请人→安全员→负责人）、作业超时提醒阈值。

	28
	
	企业
配置
	白名单配置
	聚焦系统信息展示、权限管控与通知推送的精准化管理需求，支持三类白名单的配置与维护，每类白名单提供独立的管理界面。

	29
	
	企业
配置
	分析预测配置
	支持对工作台首页的分析预测条目进行配置，提供可视化的指标选择器。

	30
	
	企业
配置
	便捷导航配置
	提供工作台页面的场景化快速配置与导航功能，支持用户根据管网、厂站、户内、工程等不同业务场景，自定义配置常用功能。配置方式为：从功能树中选择需要纳入导航的功能模块，为每个场景设置默认展示顺序。

	31
	
	企业
配置
	企业通信录
	聚焦各场景下的人员管理需求，支持配置管网、厂站、户内、工程等场景相关人员信息，涵盖姓名、联系电话、职位、所属部门等核心字段。提供人员信息新增、编辑、删除基础操作，同时支持批量人员信息一键导入（Excel模板下载，按模板填写后上传）及标准下载模板功能。

	32
	
	企业
配置
	应急通信录
	支持新增应急人员，可添加人员姓名、联系电话、职位、应急角色等关键字段。具备批量导入、下载模板功能，便于快速导入外部支援单位人员名单。

	33
	
	企业
配置
	超时提醒配置
	支持超时提醒配置，针对告警、示险、户内抢险三类关键场景进行提醒规则设置。每个场景可独立配置提醒次数（例如告警场景可配置超过10分钟未处置发送首次提醒，超过30分钟发送第二次提醒，超过60分钟升级为督办）。

	34
	
	企业
配置
	问题类型配置
	针对工程、厂站、管网三个核心燃气场景的问题类型进行统一配置管理，以树形结构维护问题分类体系。工程场景：包含分析预测-慧眼/安全帽、危险作业-高处作业、危险作业-基坑(槽)、危险作业-吊装作业等。

	35
	
	企业
配置
	管网场景配置
	提供管网场景下的评价配置功能，重点支持针对第三方施工场景的评价规则配置。例如配置评价指标：施工前是否报备（权重30%）、现场是否有警示标识（权重20%）、是否有专人看护（权重25%）、是否有管网保护方案（权重25%），并设置各项评分标准。

	36
	
	企业
配置
	户内场景配置
	提供户内安检示险配置功能，支持根据安检年度、状态（启用/停用）、组织（分公司/服务站）等维度进行查询，并可根据示险规则自定义安检示险条件。

	37
	
	企业
配置
	厂站场景配置
	提供厂站场景下的多项配置能力，每项配置独立页面： 巡检频次配置：根据不同厂站（门站、储配站、加气站）、不同场景（日常巡检、专项巡检）设置巡检开始时间、结束时间以及巡检频次（每日一次、每班一次等）。

	38
	
	企业
配置
	视频告警场景配置
	提供施工现场和厂站场景下的视频告警配置功能，支持查询和新增告警规则。用户可根据站点名称进行模糊查询，查询结果列表展示站点ID、实体名称、经度、纬度、站长名称及电话、运行工名称及电话、配置时间、操作（编辑/删除）。

	39
	
	消息
中心
	公告通知
	聚焦系统发版类核心公告，支持用户查看历史发版公告存档，按发布时间倒序排列。新发版公告发布后，会自动在用户工作台右下角弹出提醒窗，弹窗持续展示24小时（用户可手动关闭），内容包括公告标题、发布版本号、发布概要。

	40
	
	帮助
中心
	常见问题
	覆盖系统使用过程中的高频疑问，按问题类型（登录问题、功能操作、数据查询、告警处置等）进行分组折叠展示。用户可展开每个问题，查看详细的解决办法，内容包括问题现象、可能原因、解决步骤、截图示例。

	41
	
	示险
大屏
	地图
	打造综合一张图可视化管控界面，以管网GIS地图为底图，集成物联设备、人员、作业、车辆、告警、示险、客户等多类业务图层。系统支持图层的独立隐藏与显示切换，用户可按需组合查看目标信息，例如同时开启“告警图层”和“人员图层”即可快速定位告警点周边最近的处置人员。

	42
	
	示险
大屏
	告警及处置
	针对管网、厂站、户内和工程等场景的压力超限、燃气泄漏、设备离线等告警，系统通过界面提醒和语音播报提示告警类型与位置，并展示设备编码、安装位置、告警值、阈值、发生时间、处置状态和完整流程日志。

	43
	
	示险
大屏
	场景示险
	针对管网腐蚀高风险、户内安检长期未覆盖和特种设备临近到期等潜在隐患，系统通过界面提醒和语音播报形成示险信息，并展示示险对象、所属区域、整改计划、处置进度和完成结果，支持风险前置干预。

	44
	
	示险
大屏
	危险作业
	针对高风险作业（如动火、受限空间、吊装、带气碰接等）实施全流程监控管理。在大屏上以卡片列表形式展示当日所有危险作业，每项作业标注作业名称、作业单位、作业负责人、作业时间。

	45
	
	示险
大屏
	户内抢险
	聚焦户内安全场景，实时展示抢险报警信息（报警来源：用户来电、物联报警器）、详情信息（用户地址、联系方式、泄漏描述）、进度跟踪（接单、出发、到场、维修、完工）。同时在地图上标注抢险车辆和人员的位置与移动轨迹。调度人员可根据进度跟踪节点进行催办或资源协调，保障户内安全工作高效推进，压缩用户停气等待时间。

	46
	
	示险
大屏
	视频监控
	覆盖工程、管网、厂站等重点场景，支持多个监控点位的实时视频、多画面展示、单画面放大、云台控制和历史回放，便于管理人员掌握现场作业、设备运行和环境安全状况，形成远程可视化管理能力。

	47
	厂站管理场景
	生产
运营
	基础数据
	维护厂站基本信息，包括门站、储配站、运行人员、设备设施等基础档案。支持按厂站类型（门站、储配站、加气站、灌装站）分类管理，每条档案记录包含厂站名称、编码、地址、经纬度、负责人、联系电话、投产日期、设计能力等。为厂站管理提供统一的数据基础，确保各业务模块引用数据准确一致。

	48
	
	生产
运营
	运营指标
	以仪表盘和趋势图形式统计告警处置率、隐患整改率、设备信息完整性（必填字段填写比例）、设备维保完成率、设备检定完成率、设备在线率、加臭浓度合格率等核心指标。支持按日、周、月查看变化趋势，量化评估厂站运营水平，直观展示管理短板。

	49
	
	生产
运营
	风险监控
	实时汇聚厂站告警（压力高/低、泄漏、设备离线）、示险（维保到期、检定到期）、隐患（未整改隐患）等风险信息，按风险等级（红/橙/黄/蓝）分类展示。选择风险条目可跳转至详情处置页面，实现风险信息的集中展示与快速定位。

	50
	
	生产
运营
	设备设施
	以列表和卡片形式展示设备台账，包含设备名称、编码、型号、位置、运行状态、维保记录、检定记录。支持按设备类型筛选和关键字搜索。选择设备可查看完整生命周期信息，包括安装日期、维保历史、故障记录、下次维保/检定日期。实现设备全生命周期可视化。

	51
	
	生产
运营
	合规风控
	重点监控厂站合规关键指标：加臭浓度实时值与设定值偏差（超标自动告警）、阈值调整记录（何人何时修改了什么阈值）、进出站管理（外来人员/车辆登记完整率）。确保厂站运营符合安全规范和管理制度要求。

	52
	
	生产
运营
	生产作业
	包括巡检巡视（计划与实际完成情况）、安全培训（培训次数、参与人数、考核通过率）、应急演练（演练时间、脚本、总结）、卸车作业（卸车记录、气源来源、卸车量）等信息管理。支持作业记录的增删改查和附件上传（照片、视频、文档），规范日常生产作业行为。

	53
	
	生产
运营
	厂站人员
	对厂站人员的岗位（站长、值班员、维修工等）、业务负责人（工艺、设备、安全等条线负责人）等信息进行管理。支持人员与厂站关联，记录其资质证书、培训记录。人员信息同步至通信录，方便联络。

	54
	
	生产运营
	危险作业
	对厂站内的危险作业（动火、受限空间、高处作业等）进行统一管理，包括作业申请（填写作业内容、时间、安全措施）、审批（逐级审批）、过程监控（现场视频接入、气体检测数据）、作业后归档（完工报告、验收记录）。确保危险作业受控。

	55
	
	生产运营
	供气量
	从SCADA系统或人工录入获取供气数据，以曲线图和柱状图展示日供气量、月累计供气量、年累计供气量，并自动计算同比、环比。支持切换气源类型（管道气、LNG、CNG）。为气量调度与经营分析提供依据。

	56
	
	生产运营
	智能评价
	基于多维度指标（设备完好率、巡检完成率、隐患整改率、安全培训覆盖率、合规检查得分）自动计算厂站安全水平，生成评价得分及等级（优秀、良好、合格、待改进），并提供改进建议。评价报告可导出打印，用于管理考核。

	57
	
	运营台账
	告警示险
	归档厂站所有告警、示险事件及处置记录，每条记录包含事件发生时间、事件类型、设备/区域、处置人、处置动作、处置结果、耗时等字段。支持多条件组合查询和导出，形成完整的事件处置台账，便于复盘分析。

	58
	
	运营台账
	巡检管理
	管理厂站日常巡检、专项巡检、设备巡检的各类记录。包括巡检计划（计划名称、周期、点位）、巡检任务（执行人、执行时间、检查结果）、巡检异常（异常描述、照片、跟进整改）。可查看巡检到位率和异常发现率。

	59
	
	运营台账
	设备管理
	记录厂站设备全生命周期台账，包括设备档案、维保记录（维保项目、维保人、费用、验收）、检定记录（检定日期、有效期、检定单位）、维修记录（故障现象、维修措施、更换零件）。支持到期提醒和维保计划自动生成。

	60
	
	运营台账
	隐患管理
	实现厂站隐患排查、上报、整改、验收、归档的闭环管理。隐患单包含隐患位置、隐患描述、隐患等级、发现人、发现时间、整改责任人、整改期限、整改措施、整改后照片、验收人、验收结论。支持逾期提醒和整改进度跟踪。

	61
	
	运营台账
	工艺运行
	记录运行数据（压力、温度、流量、加臭量等关键工艺参数的时点值或小时均值）、阈值设定（各参数的上下限及修改记录）、气质检查（组分、热值、含硫量等化验报告）。支撑工艺优化和异常溯源。

	62
	
	运营台账
	交接班台账
	记录交接班信息，包括班次、交班人、接班人、交接时间、待办事项、遗留问题、设备运行状态、安全注意事项。支持电子签名确认，未完成事项可自动转入下一班待办列表，确保工作有效衔接。

	63
	
	运营台账
	布防撤防
	管理厂站安防系统的布防、撤防记录，包括操作人、操作时间、操作类型（布防/撤防/半布防）、原因（正常交接班、临时检修等）。同时记录安防报警事件（探测器触发、门磁异常）及处置情况，强化厂站安防管理。

	64
	
	运营台账
	教育培训
	记录安全培训的详细情况，包括培训主题、培训时间、讲师、参训人员名单、考核成绩、现场照片/课件附件。支持按人员统计培训学时，确保培训全覆盖、可追溯。

	65
	
	运营台账
	进出站管理
	登记外来人员、车辆的进出记录，包括姓名、单位、证件号、进站事由、进站时间、出站时间、接待人、安全告知签字。支持打印临时出入证。强化厂站外来人员安全管理。

	66
	
	运营台账
	资料管理
	对人员证书（特种设备操作证、安全员证）、资质证照（燃气经营许可证、安全生产许可证）等进行电子化归档，记录有效期、发证机关、附件。支持到期自动提醒，方便资质管理。

	67
	
	运营台账
	验证检查
	记录各类验证检查结果，包括安全检查（周检、月检）、设备检查、工艺检查、合规检查等。支持自定义检查表模板，自动生成检查任务，记录检查结果和整改要求。

	68
	
	运营台账
	卸车管理
	管理卸车作业的全流程，包括卸车计划（气源、预计量）、卸车操作记录（开始时间、结束时间、实际量、卸车人员）、安全检查记录（卸车前检查、卸车中监护、卸车后确认）、视频监控关联。支持卸车数据统计和质量追溯。

	69
	
	系统设置
	基础数据
	配置厂站、人员等基础信息的字典项，如厂站类型、岗位类型、设备分类等。支持增删改查和排序。

	70
	
	系统设置
	远传设备
	配置视频摄像头、物联传感器等远传设备的参数，包括设备名称、IP地址、端口、接入协议、数据采集频率、告警阈值等。

	71
	
	系统设置
	巡检配置
	配置巡检点位（绑定设备或区域）、巡检对象（检查项及标准）、巡检计划（周期、执行角色）。支持复制和批量编辑。

	72
	
	系统设置
	设备配置
	配置设备维保计划（如每季度维保一次）、检定计划（如压力表半年一检）、作业标准（维保作业指导书、安全操作卡）。支持关联设备类型。

	73
	
	系统设置
	交接班配置
	配置交接班的人员角色、交接班事件类型（常规交接、特殊交接）、必须填写的内容项（如气量读数、设备状态）。

	74
	
	系统设置
	告警配置
	配置厂站告警的阈值（压力上限、泄漏浓度）、告警等级（紧急、重要、一般）、推送策略（告警推送对象、推送方式（短信、语音、APP））。支持批量导入阈值。

	75
	
	系统设置
	示险配置
	配置厂站示险的规则（如维保超期3天示险、检定到期前15天示险）、类型（安全、设备、合规）、触发条件（基于数据库字段判断）。支持自定义示险模板。

	76
	
	系统设置
	安全培训配置
	配置培训的上传人员（哪些角色可以上传培训记录）、上传频次（如每月至少一次）、培训类型必填项等。

	77
	
	系统设置
	激光云台设置
	配置激光甲烷云台的标定参数（零漂、量程）、推送规则（检测到泄漏时自动推送告警视频至指定人员）。

	78
	
	系统设置
	消息配置
	配置各类业务消息的推送规则，包括设备维保提醒、巡检巡视任务提醒、交接班提醒、安全培训通知、设备检定到期提醒等，可设置推送时间（提前多久）、推送对象（角色或个人）、推送渠道。

	79
	
	系统设置
	卸车配置
	配置卸车基础信息（气源供应商、卸车鹤位）、卸车巡查项（卸车前检查清单、卸车中监护要点）、卸车工艺参数（最大流速、压力范围）。支撑卸车作业标准化。

	80
	
	厂站运营大屏
	待办任务
	以列表或卡片形式展示厂站所有待办、督办、逾期任务统计。待办任务包括未执行的巡检任务、未整改的隐患、未审批的作业等。选择可跳转处理。逾期任务用红色高亮，并显示超期天数。提醒管理人员及时处理，避免积压。

	81
	
	厂站运营大屏
	告警示险
	展示厂站告警、示险的实时数量（今日新增、未处置数），并以饼图/柱状图展示分布（按类型、按区域）。下方展示趋势折线图（近7天告警量变化）。选择某类告警可下钻查看详细列表。

	82
	
	厂站运营大屏
	到期提醒
	集中展示即将到期的项目，包括设备维保到期、设备检定到期、人员证件到期、培训到期。每个条目显示剩余天数，支持按剩余天数排序和筛选。选择可查看详情并快速处理。

	83
	
	厂站运营大屏
	视频监控
	以多画面布局展示厂站重点区域（门卫、工艺区、储罐区、卸车区）的实时视频画面，支持轮播和云台控制。支持画面放大并查看录像回放。可设置一键抓拍取证。

	84
	
	厂站运营大屏
	供气情况
	以仪表盘和大字显示实时供气流量、今日累计供气量，以曲线图显示近24小时负荷变化。下方显示月度累计供气量、年度累计供气量以及与目标的对比进度。支持切换门站/储配站等不同气源点。

	85
	
	厂站运营大屏
	隐患治理
	以仪表盘统计隐患总数、整改率（已整改/总数）、待整改数。按隐患等级（一般、较大、重大）分布展示。最近一周隐患新增趋势图。未整改隐患列表滚动显示。

	86
	
	厂站运营大屏
	厂站负责人
	展示当前厂站的管理负责人、值班人员信息（姓名、职务、联系电话、当前是否在岗）。提供一键拨号功能入口，便于紧急联络。值班信息同步自交接班台账，确保实时准确。

	87
	管网管理场景
	地图展示
	地图展示
	以GIS地图展示巡检人员位置、当日巡检里程、在线时长和历史轨迹，支持按班组筛选和到位率分析，为核验巡检执行情况提供依据。

	88
	
	地图展示
	地图展示(物联)
	在地图上叠加展示燃气管网走向（按压力级别分色显示：高压红色、次高压橙色、中压蓝色、低压绿色），以及物联设备点位（压力计、泄漏报警器、阀门执行器等），选择设备图标弹出实时数据窗口（当前值、状态、最近上报时间）。实现管网资产与感知数据的空间融合。

	89
	
	管网运行
	人员位置
	实时定位巡检人员位置信息，支持按时间段查看任意人员的轨迹回放（在地图上绘制移动路径），并统计在线时长、有效巡检里程。人员位置每30秒刷新一次，支持SOS一键报警（人员在现场遇险可触发紧急求助）。

	90
	
	管网运行
	补算轨迹
	当巡检人员手机或GPS设备信号丢失时（如进入隧道、地下室），系统可根据手机基站定位、运动传感器数据补全缺失轨迹，并核算真实巡检里程、有效时长、到位率（基于关键点位打卡）。减少因信号问题导致的数据失真。

	91
	
	管网运行
	区域管理
	将管网按网格或行政区域划分责任区，每个责任区绑定对应的巡检班组或责任人。系统支持在地图上绘制责任区边界，关联责任人信息。用于任务自动分配和绩效考核。

	92
	
	管网运行
	区域边缘捕捉
	当巡检轨迹显示人员未覆盖到责任区边界区域或盲区时，系统自动记录并发送提醒给该责任人，提示需要补巡。管理员也可在后台查看边缘未覆盖区域，安排专项补巡任务。

	93
	
	管网运行
	盲区管理
	通过分析历史巡检轨迹与管网覆盖范围的差值，系统自动识别长期未被巡检的盲区、薄弱区域，生成盲区清单，并在地图上高亮显示。管理员可一键为盲区生成补巡任务，确保管网全量覆盖。

	94
	
	管网运行
	巡视计划制定
	支持按区域、管线等级（高压、次高压、中压）、巡检周期（每日、每周、每月）灵活制定巡检计划。可设置计划的有效期和适用条件（如雨季增加巡检频次）。计划审批后自动生成周期性任务。

	95
	
	管网运行
	巡视任务总览
	以看板形式实时展示当日或本周巡检任务的完成进度，包括总任务数、已完成数、进行中数、未开始数，以及到位率（关键点位打卡率）、完成率。按班组排名展示，促进良性竞争。

	96
	
	管网运行
	排班管理
	对巡检人员进行排班管理，支持白班/夜班、工作日/周末排班，支持调班申请和审批。排班数据自动同步至巡检任务分配，确保每个时段有足够人员在线。

	97
	
	管网运行
	管网检漏计划
	制定常规性（如季度的全线检漏）和临时性（如接到泄漏报警后的专项检漏）的检漏任务计划。计划可关联检测设备（手持检漏仪、激光车载检漏），并指定检测标准和路线。

	98
	
	管网运行
	管网检漏任务
	执行检漏任务时，APP端记录检测路径、检测值（ppm）、异常点标记。发现泄漏隐患可一键上报隐患工单，系统自动关联位置和设备信息。任务完成后生成检漏报告，支持导出。

	99
	
	管网运行
	巡、检卫士计划
	针对特定高风险区域（如老旧管网段、人员密集区）或重要活动（两会、节日）制定专项巡检、重点排查计划。计划可设置加密频次和特殊检查项。

	100
	
	管网运行
	巡、检卫士任务
	管理专项巡检任务的执行，支持任务下发、进度跟踪、结果上报、发现问题闭环。任务完成后自动归档，形成专项报告。

	101
	
	设备管理
	物联设备台账
	建立管网压力、流量、泄漏、阀门、井盖位移等物联设备的电子档案，包含设备编码、型号、安装位置（经纬度）、生产厂家、投运日期、通信方式、数据上报频率、电池电量。支持批量导入导出。

	102
	
	设备管理
	设备台账
	建立非物联设备（阀门、调压箱、凝水缸、阴极保护等）的档案，记录设备类型、规格、材质、安装位置、竣工日期、维护记录。支持GIS地图定位和附件管理（图纸、照片）。

	103
	
	设备管理
	计划性维护计划
	制定设备的定期维保、保养计划，如阀门每年注脂保养、调压器每半年清洗等。计划可设置执行周期（周期天数或日期规则）、执行角色、标准工时。

	104
	
	设备管理
	计划性维护任务
	根据维护计划自动生成任务，派发给维保人员。APP端接收任务，记录维保过程（检查项、更换零件、现场照片），提交验收。维保记录自动归档至设备台账。

	105
	
	设备管理
	设备位置
	在地图上展示所有设备点位，支持按设备类型筛选。选择设备可查看档案卡和责任人信息。支持导航至设备所在位置（调用地图APP）。

	106
	
	设备管理
	故障体系
	维护故障分类（机械故障、电气故障、通信故障等）、故障原因（腐蚀、外力破坏、老化等）、处置流程（标准化操作步骤）、知识库（常见故障解决方案）。故障体系用于故障申报和处理时统一分类，便于统计分析。

	107
	
	设备管理
	作业标准
	维护管网巡检、维修、检漏、施工等各类作业的操作规范文档（PDF、视频链接），支持版本管理和权限控制。作业人员在APP端可随时查阅最新标准。

	108
	
	设备管理
	作业类型
	对巡检、维保、抢修、检漏、施工等作业进行分类管理，每个作业类型可关联不同的作业标准、表单模板、审批流程。

	109
	
	设备管理
	有限空间规则配置
	配置有限空间（阀门井、调压箱等）作业的审批流程、安全条件（气体检测要求、通风要求、监护要求）。作业申请时自动匹配规则，不符合条件则无法提交，防范有限空间事故。

	110
	
	设备管理
	危险作业申请
	支持动火、开挖、碰接、置换等危险作业的线上申请与审批。申请单填写作业内容、时间、地点、安全措施、应急预案。审批流程可配置（申请人→安全员→负责人→领导）。审批通过后生成作业许可证，支持电子签名。

	111
	
	设备管理
	危险作业报备
	对危险作业过程进行报备管理，作业开始前和结束后需在APP端报备，上传现场照片或视频，系统记录时间戳。支持管理人员远程抽查作业现场（如通过视频监控），确保作业安全措施落实到位，实现闭环管理。

	112
	
	统计分析
	超速里程统计
	统计巡检车辆的超速次数、超速里程（基于GPS速度数据），可按车辆、驾驶员、时间段筛选。报表支持导出，用于驾驶员安全考核。

	113
	
	统计分析
	尽职履责分析
	分析巡检人员的到位率（应到点位/实到点位）、任务完成率（完成任务数/分配任务数）、合规率（按标准流程执行的占比）。按人员排名，生成雷达图或个人履职报告。

	114
	
	统计分析
	GPS日报
	每日自动生成人员、车辆的位置日报，包含在线时长、轨迹里程、关键点位打卡统计。支持PDF导出，用于班组晨会总结。

	115
	
	统计分析
	轨迹详情统计
	对每条巡检轨迹进行详细分析，统计总时长、有效里程、停留点（超过5分钟的位置）、关键点位通过时间。帮助识别不合理路径或异常停留。

	116
	
	统计分析
	巡视任务分析
	对已完成巡视任务的质量、效率、合规性进行综合评价，计算任务平均耗时、到位率达标比例、隐患发现率。按任务类型对比分析。

	117
	
	统计分析
	巡线任务统计
	汇总各类巡线任务的数量、完成率、耗时，支持按日、周、月、年趋势展示，并与目标值对比。

	118
	
	统计分析
	巡线人员在线里程/时长
	统计每位巡线人员的在线工作时长和巡检里程，支持排行榜和趋势图，用于绩效核算。

	119
	
	统计分析
	第三方施工统计报表
	统计企业管网保护范围内的第三方施工数量、看护落实率（已落实看护施工数/施工总数）和施工相关隐患数，支持按区域和施工类型筛选。

	120
	
	统计分析
	第三方施工统计
	建立施工台账，分析施工风险等级分布（高风险/中风险/低风险）及报备、保护协议签署情况，用于企业管网保护和风险防控。

	121
	
	统计分析
	企业隐患整改统计
	统计各企业（或下属单位）的隐患整改率、整改时效（平均整改天数）、整改质量（复核一次通过率）。用于企业间对标考核。

	122
	
	统计分析
	隐患事件统计报表
	按隐患类型（泄漏、腐蚀、占压等）、隐患等级（一般、较大、重大）、区域分布、时间趋势等维度统计隐患事件。支持导出，用于安全形势分析。

	123
	
	统计分析
	养护任务统计
	统计管网养护任务（如阀门保养、防腐层修复）的完成率、成本（人工+材料），与计划对比，评估养护投入产出。

	124
	
	统计分析
	设备维保统计
	统计设备维保任务的完成率、按时完成率、验收合格率，以及故障率变化（维保前后对比）。用于评估维保效果。

	125
	
	统计分析
	工商户安检统计
	统计工商户安检覆盖率、安检合格率、隐患发现率（隐患用户数/总安检用户数），按区域或安检员排名。

	126
	
	统计分析
	工商户抄表统计
	统计工商户抄表完成率、抄表数据质量（异常数据占比）、抄表及时率。支持移动端抄表后自动统计。

	127
	
	统计分析
	第三方施工示险统计
	统计第三方施工风险的示险数量、类型（未报备施工、无保护方案施工等），示险推送后企业的响应率及响应时间。

	128
	
	统计分析
	运营基础台账填报统计
	统计各类运营台账（巡检记录、隐患台账、维保记录等）的填报完成率、填报及时率、填报质量（必填项完整度）。用于督促数据规范化。

	129
	
	统计分析
	巡线任务明细表
	提供巡线任务的明细报表，包含任务名称、执行人、计划时间、实际时间、完成状态、到位率、发现问题数。支持多条件查询和Excel导出。

	130
	
	统计分析
	客户维修工单统计
	统计客户维修工单的数量、平均响应时间、平均修复时间、客户满意度评分。支持按区域、维修类型分类统计。

	131
	
	统计分析
	维修工单统计
	汇总分析所有维修工单（含抢修），分析常见故障类型、高发区域、维修耗材成本，为备件库存和预防性维护提供依据。

	132
	
	统计分析
	灯塔企业指标报表
	汇总企业级核心运营指标，如管网泄漏率、第三方破坏率、巡检到位率、隐患整改率、客户满意度等，生成企业综合健康度评分。

	133
	
	统计分析
	管网检漏任务统计报表
	统计检漏任务的完成数、计划数、完成率，以及检漏发现的泄漏点数、泄漏等级分布（微漏、漏气、严重泄漏）。

	134
	
	统计分析
	检漏任务明细统计
	提供每次检漏任务的明细数据，包括检测路线、检测时长、异常点坐标、泄漏浓度值、处置闭环状态，支持轨迹回放。

	135
	户内管理场景
	上门服务运营
	上门服务监督
	管理所有上门服务工单（安检、维修、抄表、挂表等）的执行过程。工单包含用户信息（地址、联系方式）、服务类型、派单时间、接单时间、到达时间、完成时间。

	136
	
	上门服务运营
	统计查询
	支持对工单、人员、客户、隐患等多维度信息进行灵活条件查询。如查询某安检员本月完成的所有安检工单，或查询某小区所有隐患工单。查询结果可导出。

	137
	
	上门服务运营
	上门服务统计报表
	对上门服务的服务量（总工单数）、服务时效（平均响应时长、平均处理时长）、满意度（用户评价星级）、合格率（审核通过率）等信息进行统计分析，按人员、服务站排名，生成服务红黑榜。

	138
	
	上门服务运营
	服务站管理
	对各服务站（或营业所）的关键信息进行维护与管理，包括服务站名称、编码、负责人、联系电话、服务区域、人员编制。服务站数据用于工单派发时按区域就近分配。

	139
	
	上门服务运营
	上门服务数据看板
	以大屏可视化展示上门服务的核心指标，如实时待办工单数、今日已完成工单、超时工单数、各服务站完成率排名、满意度趋势。用于管理人员监控服务效能。

	140
	
	上门服务运营
	派工订单管理
	支持智能派单（基于服务人员位置、技能、当前任务量自动分配）和人工派单（调度员手动指定）。已派发的工单可根据实际情况进行改派（转给其他人员）或转派（升级给组长）。用户来电催单时，可发起催办指令，服务人员APP端收到催办提醒。

	141
	
	上门服务运营
	零星业务单管理
	管理零散的报修、咨询、投诉工单，支持客服手动创建工单，填写用户诉求，派发给相应岗位处理。工单处理完成后需填写处理结果和回访记录，形成闭环。

	142
	
	专项检查
	专项任务管理
	制定入户安检计划（如年度普检、季度抽检、重大活动前的专项检查），设定任务周期、覆盖范围（小区、街道）、安检内容模板。计划审批后自动生成具体安检任务并下发至安检员APP。

	143
	
	专项检查
	专项任务明细
	对已发布的安检任务进行明细管理，包括安检明细台账（每户安检记录）、工单详情查看（安检照片、隐患记录、用户签字）、工单审核（管理员后台审核安检是否合格）、任务改派、导出台账及明细报告。支持批量审核。

	144
	
	专项检查
	非专项安检单
	支持客服或安检员手动创建非计划的安检任务，例如用户主动预约安检、投诉后复检。任务创建后按正常流程派发和管理。

	145
	
	专项检查
	安检短信日志
	记录安检相关的短信通知记录，如提前通知用户安检时间、安检完成后的满意度回访短信。每条记录包含接收号码、发送时间、短信内容、发送状态。用于确认通知触达情况。

	146
	
	专项检查
	隐患列表查询
	展示安检过程中发现的隐患明细台账，包含隐患类型（胶管老化、灶具无熄火保护、漏气等）、隐患等级、用户信息、安检员、发现时间、整改状态（未整改、整改中、已整改、已验收）。支持查看详情并发起整改或生成整改工单。

	147
	
	专项检查
	户内风险地图
	基于GIS地图，以热力图和气泡图形式展示户内隐患分布、风险等级。颜色越深代表隐患密度越高。支持按区域下钻查看具体隐患清单。帮助管理者识别高风险片区，针对性加强安检或宣传。

	148
	
	专项检查
	安检审核驳回统计
	统计安检工单审核不合格、被驳回的数量及原因分类，以及驳回后的整改情况（返工数量、返工合格率）。用于考核安检质量，发现薄弱环节。

	149
	
	专项检查
	安检质量分析
	利用AI智能分析技术，对安检照片进行图像识别，自动检测安检员是否按标准拍摄（如表具读数清晰、隐患部位特写），以及识别常见隐患（如胶管穿墙、使用非标灶具）。生成质量分析报告，提升审核效率。

	150
	
	专项检查
	七进宣传
	对“七进”（进社区、进学校、进企业、进家庭、进机关、进工地、进农村）安全宣传活动的数据进行统计分析，统计活动次数、覆盖人数、宣传材料发放量，支持上传活动照片和总结报告。用于安全宣传教育管理。

	151
	
	专项检查
	立管隐患排查
	针对楼栋燃气立管（户外立管）开展专项排查，排查内容包括立管腐蚀、泄漏、老化、支架松动、被封闭等情况。排查任务可独立于入户安检下发，排查人员使用APP记录每根立管的排查结果和照片。

	152
	
	专项检查
	立管隐患排查统计
	对立管隐患排查数量、发现隐患数、整改完成数、整改率进行统计分析，按小区或街道排序，识别高风险立管集中区域。

	153
	
	专项检查
	隐患AI识别看板
	集中展示AI识别出的户内隐患、不合格项、违规操作等。以卡片形式展示识别结果（隐患类型、置信度、原始照片），支持人工确认和转为正式隐患工单。持续优化AI模型。

	154
	工程管理场景
	工程治理
	工程检查
	管理工程现场的各类检查单，包括现场检查单（检查员现场填写，支持离线）、线上检查单（远程视频检查）、评分表（对施工质量、安全文明施工打分）。检查单可自定义模板，检查结果自动汇总生成问题清单。

	155
	
	工程治理
	工程赋能
	管理工程赋能（培训、技术交底、新工艺导入）的执行状态、赋能详情（培训课件、参与人员、考核成绩）。赋能记录关联至工程项目，确保施工人员具备相应能力。

	156
	
	工程治理
	施工动态
	实时管理施工动态信息（当前施工部位、作业内容、人员投入）、危险作业动态（正在进行的危险作业及监护情况）。管理人员可远程掌握工程实时状态，及时介入。

	157
	
	工程实况
	球机直播查看
	支持工地现场部署的4G球机实时视频查看和历史录像回放（按时间轴）。视频流支持H.264/H.265解码，可截图、录制。用于远程监督施工安全和进度。

	158
	
	工程实况
	球机直播汇总
	集中展示多个工地的球机直播画面，支持分页、多画面查看和单画面全屏查看，为多工地视频统一管理和远程检查提供支撑。

	159
	
	生态伙伴
	数字监理
	对工程的进度、安全、质量进行线上化监理管理。监理人员通过APP填报监理日志、记录旁站情况、发现问题并下发监理通知单。施工单位在线回复整改，监理复核后闭环。监理过程可追溯。

	160
	
	生态伙伴
	人员管理
	管理施工人员（项目经理、安全员、焊工、管工等）的资质、培训记录、持证情况、在岗状态（通过APP打卡确定）。人员信息与实名制系统对接，确保人证合一。

	161
	
	生态伙伴
	人员履职
	对工程相关人员的履职情况进行管理与评价，包括按时到岗率、发现问题数、整改响应速度等。履职评价作为工程款支付或后续招标的参考。

	162
	
	质量管理
	设计任务
	对设计阶段的任务（出图、审图、变更）进行线上管理，记录设计进度、图纸版本、设计交底记录。设计图纸上传至系统，施工方可在线查看最新版本。

	163
	
	质量管理
	施工任务
	对施工阶段的任务信息（施工计划、任务分解）、施工信息（每日施工日志、人员出勤）、关键节点（管道焊接、吹扫、试压）进行管理。施工任务完成需经监理验收确认。

	164
	
	质量管理
	图纸会审
	记录图纸会审过程，包括会审时间、参与单位、提出问题、答复结果。支持上传会审纪要。问题整改情况需跟踪闭环。

	165
	
	质量管理
	技术交底
	管理技术交底的状态（是否已完成）、交底详情（交底内容、交底人、接受人照片签名）。确保关键工艺要求传达到每位施工人员。

	166
	
	质量管理
	设计变更
	管理设计变更的审批流程（申请、审核、批准），变更执行记录（变更单号、变更内容、涉及部位），以及变更后的图纸归档。避免随意变更影响质量和造价。

	167
	
	质量管理
	问题整改
	对工程中发现的质量问题（如焊缝不合格、埋深不足）进行整改管理，下发整改通知单，施工单位上报整改措施和整改后照片，监理复查确认。形成闭环。

	168
	
	质量管理
	竣工验收
	管理工程竣工验收过程，包括验收申请、验收小组、验收检查记录、验收结论。验收合格后，相关竣工资料（包括影像资料）归档至工程档案库。

	169
	
	质量管理
	工程量上报
	支持施工单位按进度上报工程量（土方量、管材量、焊接口数等），监理和业主在线审核，作为工程款支付依据。减少扯皮。

	170
	
	质量管理
	项目碰接
	管理燃气管道项目碰接作业的状态（计划碰接时间、实际碰接时间、碰接位置）、内容（碰接管径、压力等级）。碰接作业需提前申报，审批后方可执行。

	171
	
	质量管理
	问题反馈
	对工程质量问题的快速反馈与闭环管理，任何人员发现质量问题时可通过APP拍照上报，系统自动推送至相关责任人处理，处理完成后上报人可确认关闭。

	172
	
	质量管理
	管件管理
	管理管材、管件（钢管、PE管、阀门、法兰等）的质量检测记录（材质报告、合格证）、入库台账、使用去向（关联至具体工程）。实现质量追溯。

	173
	
	质量管理
	管道探伤
	管理焊缝探伤（射线、超声波）的检测记录，包括探伤报告、底片或电子影像、检测结论。探伤合格率作为焊接质量考核指标。

	174
	
	质量管理
	地勘委托
	管理地质勘察的委托流程（委托书、勘察要求）、勘察结果（地勘报告）、资料归档。地勘数据用于设计依据。

	175
	
	质量管理
	联络单
	记录工程各参与方（业主、施工、监理、设计）之间的往来函件（工作联系单、会议纪要、变更申请），分类归档，便于查阅。

	176
	
	安全管理
	安全交底
	记录工程安全交底的风险告知内容（危险源清单、防护措施）与交底记录（交底人、接受人、交底时间、现场照片）。交底记录需全员签字，未交底不得进场作业。

	177
	
	安全管理
	危险作业
	对工程现场的动火、开挖、吊装、有限空间等危险作业进行审批（电子作业票）与过程监控（视频接入、气体检测数据）。作业结束后关闭审批单，记录作业总结。

	178
	
	工程资料
	竣工资料管理
	对竣工资料（竣工图、验收报告、质量评估报告、无损检测报告）进行电子化归档，支持按工程名称、编号检索，资料长期保存，避免纸质丢失。

	179
	
	工程资料
	报建合规性管理
	管理工程报建流程（施工许可证、规划许可）及合规性审查记录，记录报建状态、批复文号、有效期。超期未报建的系统自动示险。

	180
	
	工程资料
	竣工资料移交
	记录竣工资料的移交与接收过程，生成移交清单，双方电子签字确认。资料移交后自动归档至业主档案库。

	181
	
	工程资料
	监检管理
	记录第三方监检机构（特种设备监督检验所等）的监检记录，包括监检时间、发现问题、整改情况、监检结论。用于压力管道监检合规性管理。

	182
	
	物联设备
	热熔焊接查询
	追溯PE管热熔焊接过程中的关键数据（焊接时间、温度、压力、位移曲线），通过焊机数据上传自动存储。如发现焊接参数异常，可查询该焊口信息并判定是否需返工。

	183
	
	物联设备
	电熔焊接查询
	追溯电熔焊接数据（电压、电流、时间、电阻值），与焊机输出比对，判断焊接质量。

	184
	
	物联设备
	管道试压查询
	追溯管道试压数据（压力曲线、保压时间、试验压力），上传试压记录表，判定试压是否合格。不合格需重新试压。

	185
	
	物联设备
	陀螺仪查询
	查询陀螺仪测量的管道轨迹、走向数据（三维坐标点集），生成管道走向图，用于竣工测量和管线探测。

	186
	
	物联设备
	焊接设备管理
	管理焊机台账（设备编码、型号、厂家）、校准记录（校准日期、有效期）、维保记录。确保焊机在有效期内使用。

	187
	
	示险中心
	示险列表
	汇总工程各类风险事件（质量示险、安全示险、进度示险、合规示险），按风险等级排序展示，每项风险包含风险标题、发生时间、工程名称、当前状态。

	188
	
	示险中心
	人证示险
	对工程人员无证上岗或资质过期的风险进行示险，系统自动比对人员证书有效期和岗位要求，产生示险事件并推送至项目经理和安全员。

	189
	
	示险中心
	穿戴示险
	利用AI视频识别技术检测现场施工人员是否佩戴安全帽、反光衣，未穿戴时自动截图并产生示险，发送至现场管理人员APP，要求立即整改。

	190
	
	示险中心
	质量示险
	对关键工序（焊接、防腐、埋深）出现的质量问题（如探伤不合格、防腐层破损）进行风险示险，示险单关联问题照片和检测报告，督促监理和施工单位整改。

	191
	
	示险中心
	危险作业
	对未审批擅自进行危险作业、或作业时安全措施不到位的行为进行示险，系统可通过视频识别或人工上报触发。

	192
	
	示险中心
	熔接告警
	对焊接质量异常（如焊接参数超差、无焊接记录）进行实时告警，告警推送至质量管理人员，并要求对该焊口进行复检。

	193
	
	进度管理
	工程量查看
	可视化展示工程量完成情况（计划工程量vs实际工程量），以进度条和百分比形式呈现，支持按单体工程或分部分项查看。

	194
	
	进度管理
	工程计划制定
	支持制定工程的总计划（里程碑计划）、月计划、周计划，计划可导入Project或在线编辑。计划与任务关联。

	195
	
	进度管理
	计划进度管理
	跟踪计划执行情况，自动计算进度偏差（提前/滞后），当偏差超过阈值时预警。计划调整需经审批。

	196
	
	进度管理
	进度示险
	对工期滞后超过阈值（如滞后15%）的项目进行示险，自动推送至项目负责人和上级领导，要求提交赶工措施。

	197
	
	工程评价
	工程评价看板
	基于质量、安全、进度、合规、资料完整性等多维度指标（如质量合格率、安全事故数、进度偏差率、资料归档率），对已完工工程进行综合评分，生成得分及等级（优秀、良好、合格、不合格）。评价结果可导出，用于工程绩效考核和供应商评价。

	198
	三方施工AI监管
	视频接入
	授权视频资源接入
	支持经授权接入的公共视频资源、企业自有视频资源或施工现场视频流，并按照接口条件进行集中管理、实时查看、录像回放和AI分析。

	199
	
	线索发现
	视频施工线索识别
	利用AI算法对视频流进行实时分析，识别施工特征要素。识别规则包括： 不告警：单独人员佩戴安全帽出现、单独反光背心出现。 告警：出现管材（PE管、钢管）、挖机、围挡中任意一种或多种要素；出现人员与工程车距离相近（小于5米）；出现以上混合要素组合。识别到告警后自动生成施工线索。

	200
	
	线索发现
	施工线索列表
	分区域（按行政区划或网格）展示所有被AI识别出或人工上报的异常施工线索，呈现线索概要信息（位置、识别时间、告警原因、置信度），支持按状态（未确认、已确认、已无效）筛选。

	201
	
	线索发现
	施工线索详情查看
	选择线索可查看详细内容，包括线索产生时的AI告警截图、关联视频片段、线索地址、上报时间、相关管网单位及联系人信息。辅助燃气企业人员判断是否为真实施工活动，并进行核实确认。

	202
	
	线索发现
	施工及线索统计
	统计线索总数、智能过滤数、人工确认数和平均核验时长，用于掌握第三方施工风险管理态势并评估AI识别效果。

	203
	
	线索发现
	巡检车施工发现接入
	接入巡检车（激光燃气检测车）的视频巡检能力，巡检车行驶过程中通过车载摄像头实时识别路边施工活动，识别到的施工信息自动上传为施工线索，与视频AI线索合并处理。

	204
	
	线索发现
	GIS地图
	在GIS地图上综合展示区域内各类管网（燃气管网、供水管网、通讯、电力等）、施工线索位置（闪烁图标）、已确认施工位置、巡检车实时位置。支持图层控制和距离测量。

	205
	
	线索发现
	查看管网保护方案
	针对特定施工线索或已确认施工项目，支持上传燃气管网保护方案，包括管位图、保护措施和应急联系人，供企业管网保护人员查阅。

	206
	
	线索发现
	管网保护区域分析
	系统自动分析施工位置（基于GIS坐标）与燃气管网的距离和空间关系（平行、交叉、垂直距离），当距离小于安全范围时，生成风险提示和对燃气企业、施工单位的保护建议方案（如人工探坑、现场监护、限制作业时间）。

	207
	
	线索发现
	施工异常提醒
	对施工线索长期未确认（如超过24小时未处理）、施工项目未进行安全交底、施工未落实每日看护打卡等异常情况进行示险提醒，通过APP推送和短信通知相关燃气企业责任人，必要时升级为督办。

	208
	
	线索发现
	施工单位上报
	支持施工单位通过APP（或Web端）进行施工计划报备，填写施工位置、时间范围、施工类型、联系人、是否已与燃气公司对接。报备后系统自动通知燃气企业。

	209
	
	线索发现
	施工单位线上物探
	施工单位在报备时，可在线查看施工区域涉及的燃气管网及企业相关负责人信息（基于GIS空间分析）。避免盲目施工，减少破坏风险。

	210
	
	线索发现
	线索合并
	系统对同一施工活动来自AI识别、巡检车辆、企业人员和施工单位的多次上报线索进行合并，基于位置和时间相似度形成统一施工记录，减少重复信息。

	211
	
	线索发现
	施工汇总
	从区域视角分析不同下级区域（区县）、燃气经营企业的施工数据，包括不同状态（待确认、已确认、施工中、已完工）、不同类型（道路施工、房屋建设、管线铺设）的施工数量，也可从时间维度分析年度新增、开工、完工数据。支持导出报表。

	212
	
	线索发现
	施工档案
	汇总每条施工的完整档案，包括施工基本信息、线索来源、确认记录、交底记录、看护记录、意外事件记录。支持多条件组合查询、导出，并提供GIS服务直观查看施工位置分布。

	213
	
	线索确认
	施工线索确认
	燃气企业安全管理人员收到线索后，可进行核实和确认：确认为真实施工的，转为施工项目并安排后续交底；确认为误报的，标记为无效并说明原因。

	214
	
	线索确认
	线索拆解
	对合并后的线索，经核实发现实际包含多个独立施工项目时，可进行拆解，并分别创建新的施工记录，实现精细管理。

	215
	
	看护交底
	施工看护
	对已确认的施工项目实施重点管理，看护人员通过移动应用签到并上传现场照片、异常情况和方案执行记录，系统记录看护时长和内容，支持管理人员抽查。

	216
	
	看护交底
	看护方案分析
	系统为已确认的施工项目，基于施工类型、与管网相对位置、历史事故数据，自动生成安全保护方案建议（如人工监护、围挡隔离、气体检测频次），供企业参考并执行。

	217
	
	看护交底
	施工交底看护
	支持对已确认的施工项目进行线上安全交底（发送交底资料、线上签收），并要求施工单位通过APP进行每日看护打卡（上传现场照片、是否按方案执行）。打卡记录自动汇总，未打卡系统自动提醒。

	218
	
	事件上报
	施工信息上报
	支持手动新增或批量导入施工信息（如通过Excel导入已知施工项目），并对已上报的信息进行更新管理（修改状态、补充资料）。

	219
	
	事件上报
	意外事件上报
	支持上报施工过程中产生的管网损坏、气体泄漏等意外事件信息，填写事件详情、损失情况、原因分析、处理措施。意外事件作为施工档案的一部分，用于事后追责和改进。

	220
	厂站无人化AI巡检管理
	巡检路线配置
	巡检路线配置功能
	支持按厂站工艺路径（如调压区、计量区、储罐区、卸车区、加气区等）自定义巡检路线。用户可在GIS地图或二维平面图上通过拖拽点位、连接路径的方式绘制巡检路线，每条路线可设定起始点、途经关键设备位、终止点。

	221
	
	巡检动作规划
	巡检动作规划功能
	在每条巡检路线的关键点位，支持精细化的动作顺序编排。例如，在调压区可编排“云台转动至压力表预置位→激光云台扫描泄漏→拍照→恢复原位”等一系列连续动作，确保巡检过程标准化、全覆盖。

	222
	
	物联设备集成
	物联设备集成功能
	系统深度集成多种厂站专用智能感知设备。激光云台采用开放式可调谐激光吸收光谱技术（TDLAS），可对厂站内工艺区进行水平360°、垂直±90°旋转扫描，实时检测甲烷气体泄漏，检测灵敏度达ppm级，最远探测距离可达150米。

	223
	
	自动巡检执行
	自动巡检执行功能
	系统按照预设的巡检路线和动作规划，自动下发巡检任务至现场智能设备，无需人工干预。执行过程中，用户可通过平台查看实时巡检画面和进度。支持一键启动或停止所有巡检任务，也支持单独启动某条路线。

	224
	
	仪表识别
	仪表识别功能
	AI视觉识别算法可实时分析云台相机拍摄的图像，自动识别多种仪表类型，包括压力表、温度表、液位计、流量计、加臭机液位等。支持识别不同类型的仪表形态：指针表（单针、双针）、数字表（LED/LCD数码显示）、液位计（玻璃管、磁翻板）。

	225
	
	读数联动与比对
	读数联动与比对功能
	系统自动读取仪表数值后，执行三重比对校验：第一重与历史巡检值比对（判断是否出现突变）；第二重与IoT远传数据（如已安装的无线压力/温度传感器）实时联动比对，验证一致性；第三重与预设的安全阈值（压力上下限、温度范围、液位高低）进行比对。

	226
	
	异常判定
	异常判定功能
	自动标记识别失败（如表盘模糊、反光、遮挡）、读数不一致（巡检值与IoT值偏差超过设定百分比）、超阈值（压力/温度/液位越限）等异常情况。系统生成异常记录，包含异常类型、发生时间、设备点位、识别图片、实际读数、阈值等信息，并自动触发告警推送给厂站值班人员，要求立即核实或处置。

	227
	
	隐患识别
	隐患类型
	系统识别并管理的隐患类型包括但不限于：仪表异常（读数超阈值、指针卡滞、数字显示乱码）、泄漏隐患（激光云台检测到的甲烷浓度异常升高）、设备外观异常（管道锈蚀、法兰螺栓松动、保温层破损）、遮挡隐患（摄像头被异物遮挡、仪表前堆放杂物）、环境异常（烟雾、明火等）。

	228
	
	闭环流程
	闭环流程功能
	隐患识别后，系统根据预设规则自动派发给对应的责任人（厂站安全员、设备员、值班长），通过APP推送、短信等方式通知。责任人接收任务后，现场核实隐患情况并开展整改（如调整仪表、紧固螺栓、清理遮挡）。

	229
	
	处置记录
	处置记录功能
	系统完整记录每项隐患的处置过程，包括：隐患发现时间（AI识别时间）、发现方式（自动巡检/人工上报）、现场证据（图片或视频片段）、隐患描述（类型、位置、数值）、处置人（接收人、整改人、复核人）、处置动作（具体维修措施）、处置结果（完成时间、关闭说明）。

	230
	
	巡检记录回看
	巡检记录回看功能
	用户可在平台上按时间轴回放任一巡检任务的执行过程。回放界面同步显示巡检路线轨迹、云台转动路径、各点位拍摄的图片/视频、仪表识别结果、异常标记。支持时间轴拖拽快速定位到特定时间点，支持过程回放（以视频流方式连续展示巡检画面），如同重新巡视一遍现场。回放功能可用于事后审计、问题追溯和员工培训。

	231
	
	多维度检索
	多维度检索功能
	系统提供丰富的检索维度，方便用户快速找到目标巡检记录： 按时间：选择起止日期范围；按站点/区域：选择具体厂站或站内区域（调压区、计量区等）；按执行人员：选择执行巡检任务的设备或人工操作员。

	232
	
	数据导出
	数据导出功能
	支持将巡检历史数据和异常记录导出为Excel报告，可选择巡检时间、站点、路线、执行设备、识别仪表数、异常数、处置状态、隐患类型和关闭时间等字段，满足企业日常统计和安全管理报送需要。

	233
	大数据监管平台
	接入概况
	数据来源概况
	从接入的业务系统数、接入源数量、数据表数量、数据记录总数、数据存储总量几个方面进行全局展示。以仪表盘形式展示当前接入总量，并基于初始基值和每日/每月接入增量进行数据增长叠加展示，直观反映数据汇聚规模。

	234
	
	接入概况
	数据量详情
	从数据表、数据记录、数据存储三个维度，按数据类型（结构化、半结构化、非结构化）、来源类型（燃气企业系统、政务系统、物联设备）分类别、分层级（地市-区县-企业）进行统计，支持下钻查看明细。

	235
	
	接入概况
	数据增量趋势
	从表、记录、存储三个维度按天、周、月、年或全量周期展示最新全量数据量及增量变化趋势，以折线图形式呈现。帮助掌握数据接入的活跃度和增长情况。

	236
	
	接入管理
	多源异构接入
	数据库：支持经批准接入的主流关系型数据库和非关系型数据库。文件：CSV、TXT、EXCEL，支持FTP上传和文件压缩包解压；通过驱动、接口或数据交换组件完成异构数据接入。

	237
	
	接入管理
	数据清洗
	提供数据过滤（按条件剔除无效数据）、去重（按主键或关键字段）、格式转换（如日期格式统一、单位换算）等清洗能力，通过可视化规则配置实现。

	238
	
	接入管理
	监控调度
	对接入任务进行统一管理，支持任务的启用、停用、废止、重新汇聚等操作。实时监控任务运行状态、数据增量情况、数据对账情况（源端数据量与接入端数据量比对），异常时告警。

	239
	
	接入管理
	批量操作
	支持对接入任务的批量启动与批量停止，提升运维效率。

	240
	
	接入监控
	监控概况
	统筹监控各类接入源（数据库、接口、文件）的数据接入过程，展示各数据源的接入状态（正常、异常）、今日接入数据量、最近一次接入时间。

	241
	
	接入监控
	监控详情
	实时查看每个接入任务的详细执行情况，包括任务耗时、读取记录数、写入记录数、错误记录数、错误日志。支持查看历史执行记录（按日期检索），便于问题排查。

	242
	
	数据标准化
	数据提取
	根据预先定义的数据映射规则（源字段→目标字段），从源格式数据中提取目标格式数据，支持字段拼接、拆分、类型转换。

	243
	
	数据标准化
	数据清洗
	执行数据过滤、去重、格式转换、空值处理、异常值校验等操作，生成符合数据标准和质量要求的数据。

	244
	
	数据标准化
	数据关联
	根据关联规则（如企业名称关联、设备编码关联），将数据与其他知识库、业务数据进行关联，支持关联回填（将关联到的信息自动填入目标表）和关联提取（从关联表中提取指定字段）。

	245
	
	数据标准化
	数据标识
	基于预定义的标签知识库，利用标签引擎开展规则匹配或模型计算并形成数据标签，为风险预警和风险分级管理提供支撑。

	246
	
	处理监控
	任务调度
	监控数据标准化任务（提取、清洗、关联、标识）的运行状态，支持任务的起停调度和失败重试。

	247
	
	处理监控
	监控统计
	监控治理过程的实时运行状态、数据处理量、数据变化情况，及时发现异常并告警，形成运维报表（日、周、月）。

	248
	
	处理监控
	处理日志
	记录数据处理过程的详细日志，包括执行时间、处理记录数、错误信息，支持按任务名称、时间范围检索查询。

	249
	
	模型管理
	治理建模
	提供可视化建模工具（拖拽式流程编排），通过选择数据源、算子（过滤、转换、聚合等）、调优参数等方式构建数据治理模型，用于复杂的数据处理逻辑。

	250
	
	模型管理
	函数管理
	统一管理建模时可支持的各类函数（字符串处理、日期函数、数学函数等），支持自定义函数注册。

	251
	
	模型管理
	可视化模型构建及调优
	支持在图形界面中编排模型流程，实时预览中间结果，进行参数调优和模型版本管理。

	252
	
	治理监控
	监控统计
	监控治理过程的实时运行状态、数据处理量、数据变化情况，及时发现异常并告警，形成运维报表（日、周、月）。

	253
	
	资产概况
	资产概况功能
	统计并展示各数据区域（原始库、资源库、主题库、业务库、知识库）的数据项集数量、记录数、存储量等数据资产信息，以卡片和图表形式展示。

	254
	
	资源中心
	资源中心功能
	对原始库、资源库、主题库、业务库、知识库等各库区的数据项集（表、视图、文件集）进行统一维护与查看，支持数据预览、字段说明、数据血缘查看。

	255
	
	数据资源管理
	数据资源注册/审核
	支持对数据资源（表、API、文件）进行注册，填写资源名称、来源、字段说明、共享属性（无条件共享、有条件共享、不共享）。资源发布需经过管理员审核，审核通过后纳入资源目录。

	256
	
	资源目录管理
	资源目录管理功能
	对已注册的数据资源进行分类编目（按主题、按部门、按业务域），形成多级目录树，支撑数据资源的检索与定位。

	257
	
	大屏中心
	综合展示
	综合展示数据采集、数据治理、数据服务的运行结果及趋势，为数据管理提供可视化指挥界面。数据采集：分时间段（今日、本周、本月）、按来源类别（数据库、文件、接口）展示采集数据量；按来源系统量进行排名（TOP10）。

	258
	
	库区注册
	数据资源注册/审核
	支持对数据资源（表、API、文件）进行注册，填写资源名称、来源、字段说明、共享属性（无条件共享、有条件共享、不共享）。资源发布需经过管理员审核，审核通过后纳入资源目录。

	259
	
	服务发布
	服务发布/申请审批
	对数据服务的发布进行合规性审核（服务内容是否符合安全要求）；对应用方提交的服务申请进行审核（申请用途、数据范围是否合理），通过后方可调用。

	260
	
	服务监控
	服务监控功能
	监控数据服务运行的整体情况（调用次数、成功率、平均响应时间）与详细报表（按服务排名、按调用方排名），异常调用可追溯。

	261
	
	服务管理
	服务规约
	维护对外数据服务的规约信息，如服务名称、版本、接口协议、调用频率限制、鉴权方式。

	262
	
	服务管理
	查询检索服务
	配置查询检索类服务的资源列（哪些字段可查询）、数据发布范围（按条件过滤数据）、调用参数（输入参数、返回字段格式），自动生成标准RESTful接口。

	263
	
	服务管理
	比对订阅服务
	配置比对订阅服务的资源、比对规则（如比对两个库表的关键字段）、推送方式（结果推送到指定接口或消息队列），实现数据变动对比后主动推送。

	264
	
	服务管理
	数据推送服务
	配置数据推送的规则（如定时推送增量数据）、推送标准（数据格式、加密方式）、推送种类、推送周期。

	265
	
	质量概况
	质量概况功能
	以仪表盘统计展示数据质量的总体情况（各库区质量得分、质量趋势），用红黄绿灯标识质量等级。

	266
	
	质量方案
	质量方案功能
	制定数据资源质量的检测规则，如完整性（字段非空率）、准确性（值域校验）、一致性（跨表比对）、唯一性（主键重复）、及时性（数据延迟时长）。支持按方案配置检测任务和调度频率，并对检测服务运行进行监控。

	267
	
	质量报告
	质量报告功能
	基于质量方案定期生成数据质量评估报告，给出各数据表的综合质量评分，列出不符合规则的异常数据样例。报告支持导出。

	268
	
	数据元管理
	数据元管理功能
	现数据元的创建、启用、删除、更新、申请、审批及生命周期管理（定义标准数据元的业务定义、数据类型、表示格式）。数据元是数据标准化的基础。

	269
	
	限定词管理
	限定词管理功能
	对限定词（如“性别”的男/女）进行创建、启用、删除、更新等操作，用于数据元的取值范围约束。

	270
	
	数据标签
	数据标签功能
	对数据标签（如“敏感数据”“核心数据”“临时数据”）进行创建、启用、删除、更新等操作，便于数据分类分级管理。

	271
	
	数据字典
	数据字典功能
	对数据字典（如“告警类型”对应编码表）进行创建、启用、删除、更新等操作，统一维护代码含义。

	272
	物联网监管平台
	数据网关
	多种设备接入协议
	支持设备使用CoAP（轻量级）、MQTT（主流物联网协议）、HTTPS、AMQP、XMPP、WebSockets等协议接入平台，适配不同硬件能力和网络环境的设备。

	273
	
	数据网关
	多种通信模式
	支持RRPC（请求-响应模式，适用于设备远程控制）和PUB/SUB（发布-订阅模式，适用于设备数据上报）两种通信模式。

	274
	
	数据网关
	数据透传
	支持将设备上报的二进制数据原封不动地透传至用户自建服务器，平台不存储、不解码，保障敏感数据安全可控，满足数据不出厂等合规要求。

	275
	
	数据网关
	消息实时到达
	设备与网关之间维持长连接（如MQTT keepalive），减少握手时间，端到端消息延迟可达毫秒级，保证告警等实时消息的及时性。

	276
	
	数据网关
	全链路加密
	整个通信链路采用RSA（非对称加密用于握手）、AES（对称加密用于数据）等算法加密，防止中间人攻击和数据窃听。

	277
	
	数据网关
	设备管理
	提供感知设备接入的统一管理功能，包括设备注册、鉴权、状态监控、在线/离线状态维护、设备影子（存储设备最新状态）。

	278
	
	通信网关
	设备管理
	管理感知设备的生命周期（注册、激活、在线、离线、注销），支持批量导入导出设备信息。

	279
	
	通信网关
	消息分发
	实现设备上行数据（上报数据）和下行指令（控制命令、配置下发）的消息路由与分发，支持根据消息主题或设备ID进行定向转发。

	280
	
	通信网关
	协议转换
	适配设备私有协议至物联网平台标准协议（如MQTT/SRMP），屏蔽设备差异。支持传输协议包括：NB-IoT、RS485/RS232、BLE、ZigBee、Modbus、LoRa、2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、Bluetooth、OPC UA等。

	281
	
	通信网关
	本地存储
	在网关侧实现设备采集原始数据的本地缓存与边缘存储（如SD卡或固态硬盘），网络中断时可存储7天以上数据，恢复后自动补传，防止数据丢失。

	282
	
	自定义适配网关
	设备接入层
	用于解决无法直接接入数据网关或通信网关的存量或特殊设备，提供物理接口适配（串口、网口）和驱动适配。

	283
	
	自定义适配网关
	协议桥接适配层
	针对此类设备提供的专用协议（如厂家私有自定义协议），进行定制化开发，编写协议解析插件，实现私有协议到标准协议的桥接与适配。支持热插拔部署。

	284
	
	SDK开发包
	静态配置管理
	基于配置文件的静态配置管理能力（如服务器地址、认证凭据、上报周期）。

	285
	
	SDK开发包
	连接管理
	设备连接管理能力（自动重连、心跳保活、断线缓存）。

	286
	
	SDK开发包
	上行通信
	上行数据通信能力（属性上报、事件上报、标签上报）。

	287
	
	SDK开发包
	下行通信
	下行指令通信能力（接收平台命令、执行结果回传）。

	288
	
	SDK开发包
	动态配置管理
	基于接口的动态配置管理能力（运行时修改配置参数）。

	289
	
	SDK开发包
	封装接口
	封装好的属性、事件、标签数据上报接口，开发者只需调用即可完成上报，无需关心底层协议细节。


                                   
 （二）硬件
	设备名称
	数量
	主要配置及用途

	16TB网络附加存储
	1套
	四盘位、八核、32GB内存、10GbE网口，配置16TB容量。用于项目资料集中临时存放、权限共享和阶段备份，不承载生产数据库。

	项目办公笔记本电脑
	1台
	 32GB 1T商务办公轻薄笔记本，用于驻场办公、协议调试、接口联调、数据核验、AI测试和验收演示。

	场站AI一体机
	1套
	8核处理器、64GB DDR4、SC7 HP75-2 TPU，含表计照片刻度数值识别算法和预集成OpenClaw管理平台。用于场站巡检图像推理、表计识别和结果上报。

	第三方施工AI一体机
	1套
	8核处理器、64GB DDR4、SC7 HP75-2 TPU，内置人工智能芯片，含第三方施工算法和预集成OpenClaw管理平台。用于授权视频分析、施工线索识别和告警推送。


三、商务要求（商务条款）
1、服务期：2026年12月底前完成验收，终验通过后进入3年运维期。
2、付款方式：合同签订后支付合同额的30%，系统上线并通过初步验收后支付至合同的80%，通过终验后支付至合同额的90%,余款系统运维服务结束后一次性付清。（请业主最终确定）
3、质保期：投标人应提供3年免费硬件质保（自验收合格之日起），3年免费系统运维服务（自终验合格之日起计算）（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
4、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
      5、服务质量：合格；符合招标人项目需求技术要求。
四、项目实施要求
1、中标人应具备完善的项目管理体系，同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。
2、中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照招标人的要求，提交相对项目各个阶段的质量进行控制。
3、中标人应积极配合招标人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实招标人和监理单位提出的整改要求。
4、人员配置要求：本项目须配备不少于5人。其中，项目负责人 1 人，技术负责人1人，其他人员不少于3人（证明材料须提供项目组成员一览表及项目组成员由投标人为其缴纳的（2026 年01 月至今任意一个月）社保证明加盖公章扫描件）
5、项目售后服务要求
（1）质保期及服务范围
1）投标人应提供3年免费硬件质保（自验收合格之日起），3年免费系统运维服务（自终验合格之日起计算）（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
2）运维期内，中标人须承担除不可抗力外的所有硬件设备更换、维修及系统维护，系统软件开发需遵循招标人要求建设。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（2）售后服务内容
1）硬件设备维护
3年内对项目建设的硬件监测设备进行维护，确保设备正常运行。
2）软件系统支持
保障所有系统的正常运行，发现问题后需提出解决方案并协助变更、升级。
3）数据运维服务
提供全生命周期的数据治理、对接、开发及报送运维服务，确保数据共享的高质量与及时响应。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]运维期内，支撑响应系统各类故障及日常设备巡检与维护、数据开发、系统运行等运行维护要求。提供及时响应及现场支持服务并提供承诺函，系统上线后系统运维期内运维负责人常驻运营中心值班值守（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
（3）响应机制
1）中标人须指派专人负责运行维护，接受技术咨询并解决用户问题。
2）可通过网络协作工具提供一对一远程协助支持。
3）若远程支持无法解决问题，须指派技术人员赶赴现场处理；重大技术问题需组织专家会诊并采取应急措施
6、对接要求
连云区燃气设施提升改造工程配套信息化平台依是托于连云区燃气设施提升改造工程的配套信息化建设内容。投标人需在连云区城燃企业的信息化平台的基础上建设，与原有城燃企业平台无缝对接，接入、其他产生的一切对接费用由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
五、验收要求
1、初验的前置条件
（1）本项目合同约定全部软件模块、功能开发完成，部署到甲方指定环境，系统正常上线
（2）所有定制开发功能、接口对接（第三方系统对接）全部联调完毕，业务流程跑通
2、验收前置条件
（1）完成招标文件及合同约定全部建设内容，软硬件安装部署、接口联调全部完成；
（2）完成系统功能、性能、安全专项测试，按要求取得等保测评报告；
（3）系统连续试运行1个月，试运行台账完整，发现问题全部闭环整改；
（4）竣工资料齐全，完成对甲方运维、调度、巡检人员的培训。
3、硬件及物联网感知终端验收标准
（1）设备型号、参数、防爆证书、合格证、检测报告与合同一致；安装、接地、防水、防爆符合燃气规范；
（2）终端通信稳定，断线自动重连，传感器采集精度、报警触发准确；
（3）支持本地缓存，断网数据不丢失，联网自动补传。
4、平台软件功能验收标准
（1）GIS管网模块：管网、阀门、调压设施定位与属性准确，支持查询、统计、风险标注、管网分析；
（2）SCADA实时监控：压力、流量、泄漏浓度实时展示，支持分级告警，告警推送及时；
（3）业务模块：告警处置闭环、巡检抢修工单、设备资产管理、可视化大屏；
（4）系统接口：与现有燃气系统对接，数据同步稳定，接口文档完整；
（5）权限审计：分级角色权限，关键操作日志完整留存、不可篡改。
5、系统性能指标
（1）满足合同约定终端并发接入、多用户在线操作，无卡顿崩溃；
（2）实时数据传输时延满足设计要求；
6、试运行验收标准
连续试运1个月，设备在线率、采集成功率、告警准确率达标；试运行期间所有缺陷整改复验销项，提交试运行报告。
7、竣工资料及培训
（1）交付竣工图纸、设备资料、软件介质、全套设计、测试、用户手册、运维手册，纸质+电子档案；
（2）完成实操培训，受训人员可独立操作系统，培训记录完整。
8、验收判定规则
（1）一票否决项：等保不合格、核心告警失效、管网GIS基础数据严重错误、重大安全漏洞，直接判定验收不通过；
（2）一般缺陷：限期整改，复验合格后方可验收；重大缺陷不予通过；
（3）全部合格，各方签署竣工验收报告，进入质保期。
六、其他要求
（1）报价费用包括但不限于人员成本、运营费、各类劳务费用、材料费用、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位项班、 日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。
（2）工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标投标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：      。
1.2 服务要求：      。
1.3 服务标准：      。
1.4 补充条款：      。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。
2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本合同不收取履约保证金。
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七、合同转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得整体转让他人供应，如有分包需甲方同意。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1 服务时间：            。
九、合同内容的交付
9.1 交 付 期：_________。
9.2 交付方式：_________。
9.3 交付地点：_________。
9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。
9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十、合同款支付
10.1 付款方式：_________。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额10%的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 10% 。
[bookmark: _GoBack]14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的  10% 。逾期超过约定日期 10日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。
十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     
                                     
签订日期：       年    月    日





48


[bookmark: _Toc19602]第六部分  投标文件格式



投  标  文  件













项 目 名 称 ：                
项 目 编 号 ：                
投标人名称 ：（加盖 CA 电子公章）日       期 ：                
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[bookmark: _Toc25323]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


[bookmark: _Toc8532]二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


[bookmark: _Toc30768]三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：招标人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc14852]四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


[bookmark: _Toc27452]五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc21932]六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）

[bookmark: _Toc13702]七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


[bookmark: _Toc11307]八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


[bookmark: _Toc27280]九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：招标人名称
本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 招标人名称
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             

日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc22937]十、投标函
投标函
致：招标人名称 
根据贵方的 _________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc6725]十一、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。


[bookmark: _Toc18845]十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。




[bookmark: _Toc22387]十三、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      
单位：元
	序号
	产品、服务
（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项
合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

[bookmark: _Toc19077]十四、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc2817]十五、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066]
[bookmark: _Toc28202]十六、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc16836]十七、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：     
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	性别
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

[bookmark: _Toc20196]十八、开标一览表
项目编号：      分包号： 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：             （电子签章）


十九、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：【采购单位】
我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
招标人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


