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第一章  投标邀请函
	[bookmark: OLE_LINK2]项目概况
运西消防站配套设施项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取采购文件，并于2026年10月30日09:30（北京时间）前提交投标文件。


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320509-ZHXM-G2026-0001
2.项目名称：运西消防站配套设施项目	
3.采购方式：公开招标
4.采购标的所属行业：工业
5.预算金额（最高限价）：人民币壹佰玖拾万元整（￥1900000.00）
	标段号
	标段名称
	数量/单位
	各标段采购预算（最高限价）

	第一标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（一标段）
	1批
	人民币柒拾捌万叁仟贰佰肆拾贰元贰角玖分（￥783242.29）

	第二标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（二标段）
	1批
	人民币壹拾伍万壹仟贰佰柒拾柒元贰角陆分（￥151277.26）

	第三标段
	运西消防站配套设施项目-厨房设备采购（三标段）
	1批
	人民币贰拾陆万贰仟玖佰玖拾叁元伍角贰分（￥262993.52）

	第四标段
	运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段）
	1批
	人民币柒拾万贰仟肆佰捌拾陆元玖角叁分（￥702486.93）


★各标段核心产品一览表
	标段号
	标段名称
	本标段核心产品

	第一标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（一标段）
	高清视频会议终端、119接处警联动控制设备

	第二标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（二标段）
	智能119联动快速滑升式消防车库门（成套）

	第三标段
	运西消防站配套设施项目-厨房设备采购（三标段）
	电磁双眼大锅灶、油烟净化一体机

	第四标段
	运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段）
	餐椅、单兵战备管理仓、多功能单人床


6.采购需求：详见招标文件第四章。
7.合同履行期限：
7.1 第一、二、三标段（运西消防站配套设施项目-接警系统采购、联动消防门采购、厨房设备采购）：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品免费质保期为验收合格之日起二年。
7.2 第四标段（运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段））：自合同签订生效后40天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品免费质保期为验收合格之日起二年。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标单位必须在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标。项目所属行业为工业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.本项目不接受联合体投标。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：“苏采云”系统 
方式：“苏采云”系统线上获取 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年10月30日09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.采购文件获取方式：   
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。
5.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
6.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单、质疑格式按照苏州市政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：
采购代理机构：苏州中海工程项目管理有限公司
地址：苏州市吴中区吴中大道70号6楼
联系人：王新东  
联系电话：0512-67087921
响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。
7.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
8.标段划分说明：
（1）标段划分说明：本项目分标段采购，共分为四个标段，每个标段中标（成交）单位为一名。评标委员会按标段编号由小到大的顺序依次开展各标段评审工作。投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但最多只能中标1个标段。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求的投标供应商，均可进入该标段的评审；如投标人已经在前面标段被推荐为中标候选人（达到本项目中标标段数量上限），则不再具备后续其他标段的得标权，且不再参与剩余标段的评审。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。
（2）投标人投标时，仅可在其报名时选择确定的标段范围内进行投标，超报名时确定的标段范围的投标视为投标无效。
[bookmark: _Toc7788][bookmark: _Hlk533436111]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：吴江经济技术开发区建设局
单位地址：苏州市吴江区云梨路1688号
联系人：李岗
联系方式：0512-63960757
[bookmark: _Toc30403]2.采购代理机构信息
单位名称：苏州中海工程项目管理有限公司
单位地址：苏州市吴中区吴中大道70号6楼
联系人：王新东
联系方式：0512-67087921
3.项目联系方式
项目联系人：王新东
电话：0512-67087921

[bookmark: _Toc17344]
第二章  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州中海工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州中海工程项目管理有限公司。
2. 词语释义
2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标单位（人）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标单位根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备及其备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标单位
3. 合格投标单位的一般条件
3.1具有独立承担民事责任的能力； 
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.7投标邀请函中规定的其他条件。
4. 投标单位代表
4.1指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。 
5. 投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 联合投标及分包转包
6.1本次招标不接受联合投标的方式；
6.2本次招标不接受转包；不接受分包。
三、 招标文件的说明
7. 招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8. 招标文件的澄清
8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将通知相关的投标人。
8.2投标人的询问通知不得迟于招标文件规定时间。
9.招标文件的询问
网上询问。报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的，可在“苏采云系统”中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。
招标文件的质疑
9.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
9.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
9.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
9.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
9.4.2质疑项目的名称、编号；
9.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
9.4.4事实依据；
9.4.5必要的法律依据；
9.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项
9.5质疑接收人：苏州中海工程项目管理有限公司
联系人：王新东
质疑接收方式：现场或邮寄（不支持到付）
联系电话：0512-67087921
地址：苏州市吴中区吴中大道70号6楼
10. 勘察现场
10.1勘察现场（勘察现场产生的费用由各投标单位自行承担）：为更好地了解现场情况，各投标供应商可自行现场踏勘，未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔或其他要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。
四、投标文件说明
11. 提示与要求
11.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12. 投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，招标代理机构概不负责。
13. 投标文件的组成
（一）文件组成（部分格式见附件）
13.1封面
13.2开标一览表
13.3投标分项报价表（格式见附件）；
13.4资格审查文件
13.4.1合格投标方资格证明材料
（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供参加本次采购活动前的最新一期经审计的财务报告或企业财务报表（2024年度或2025年度）或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面声明函（格式自拟）；
（7）《中小微企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》；（如涉及残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）；（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；
（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：根据供应商的实际情况提供或承诺；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动：根据供应商的实际情况提供或承诺；
（10）法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。根据供应商的实际情况提供或承诺。
13.5符合性审查文件
13.5.1商务条款偏离表（格式见附件）；
13.5.2技术参数偏离表（格式见附件）；
13.5.3投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表（本表格中不得出现价格）（格式见附件）
13.5.4投标函（格式见附件）；
13.5.5投标人基本情况表（格式见附件）；
13.5.6关于资格文件的声明函；
13.5.7投标人法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书（如有授权，格式见附件）；投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
13.5.8投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供视为无效标）；
13.5.9对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
13.5.10其他有关符合性证明的文件（实质性条款响应证明等）；
13.6综合评审文件
13.6.1质保期内备品备件、易损件一览表；质保期满后备品备件、易损件报价表；
13.6.2技术服务方案（详见评分标准）；
13.6.3投标单位类似业绩情况（格式见附件）；
13.6.4项目组人员表（格式见附件）；
13.6.5与此次招标有关的其他证明材料。
13.7价格折扣响应文件
13.7.1《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》；（如涉及残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）；（本项目专门面向中小企业采购。所属行业为工业。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）
13.7.2关于符合本国产品标准的声明函。（如有）
注：（1）以上13.4为资格审查要求提供的材料，是作为对投标人资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上13.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“13.4-13.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与投标人联系。请投标人确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由投标人自行承担。
（6）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。上述文件内容分类如与电子文件内的编排顺序不一致，以软件格式中的顺序为准。
14.投标文件编制要求
14.1投标文件按统一格式、顺序编写。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
15. 投标报价（编制）要求的说明
15.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标分项报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括招标文件规定的各项应有费用，投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2《开标一览表》由法定代表人或委托代理人签署。
15.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4 本项目投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.6最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
16. 投标保证金
无，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件附件）
17. 投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18. 投标文件的制作、签署、上传
18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交
19. 投标文件的制作、签署、上传
19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
20. 投标截止时间
20.1投标文件必须在投标截止时间前提交。
20.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以网站公示的形式，通知所有投标单位。在这种情况下，招标代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间以后提交的投标文件，招标代理机构拒绝接收。
20.4在投标截止时间止招标代理机构收到的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标失败。
21. 投标文件的补充、修改和撤回
21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、 开标和评标
22. 开标
22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3资格审查
22.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23. 评标委员会或评标小组
23.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位负责依法组织组建。
23.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
23.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.2.3对投标文件进行比较和评价；
23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
23.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合财政部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24. 评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
25. 对投标文件初审
25.1开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查，评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。
投标文件有下列情况之一者将被拒绝，作无效投标处理：
25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不符合招标要求的；
25.1.3与招标文件有重大偏离；
25.1.4投标单位拒绝修正错误；
25.1.5投标单位的报价是选择性的；
25.1.6投标单位的报价只投了部分内容；
25.1.7投标单位的报价不符合采购规定或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.1.8其他被评委会认定无效的情况。
25.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
25.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。
25.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
25.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
25.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
25.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
25.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
25.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性。
25.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
25.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
25.6评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标单位不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.7评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会根据《苏财购〔2025〕62号》文应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26. 投标的澄清 
26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
27.无效投标和废标
27.1无效投标的具体情形有：
27.1.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；
27.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
27.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
27.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
27.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
27.1.6投标文件与招标文件有重大偏离；
27.1.7平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；
27.1.8不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
27.1.9因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况。
27.1.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
27.2废标的具体情形有： 
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3投标单位的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的； 
27.2.4因重大变故，采购任务取消的。
27.3投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。
评标过程中发现投标单位有下述情形的，评标小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。
有下列情形之一的，视为投标单位恶意串通，其投标无效：
（1）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标单位的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同投标单位的投标文件相互混装。
28. 投标文件的评价和比较
28.1招标采购单位对投标单位的资格条件进行审查，评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选供应商或中标供应商。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标文件内容进行比较评价，同时考虑以下因素：     
28.2.1交货状态和交货期；
28.2.2零配件价格及维修服务措施；
28.2.3货物设备出厂验收情况；
28.2.4投标人的履约能力；
28.2.5投标人提供的其他优惠条件；	
28.2.6参与苏州市吴江区政府采购工作的态度及信誉；
28.2.7最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
七、授予合同
29. 中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标单位资格审查和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。
29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。
29.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.中标人标准
30.1确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2在合同签订之前，采购人和采购代理机构有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的投标文件和有关材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格。
31. 合同授予标准
31.1招标采购单位将与其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位签订合同。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31.3在合同签订之前，采购方有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其签约资格，重新组织招标。 
32. 中标通知书
32.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33. 合同的签订
33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报相关政府采购监督部门处理。
34.中标服务费：
34.1为优化预算执行流程，提高采购效率，经采购人研究确定，本项目代理费由中标（成交）供应商支付，相关收费方式、标准及定价依据已在本项目采购文件中明确公示，相关费用已包含在供应商的投标总报价中。
34.2【报价要求】供应商报价应当包含本项目全部代理服务费。
34.3【收取方式】中标供应商在领取成交通知书时，向采购代理机构一次性付清。
34.4【收费标准及依据】按中介超市发出的中标通知书金额收取，本项目代理服务费总额为人民币21165元。各标段按预算占总预算比例分摊，各标段代理费金额如下：第一标段（接警系统采购）：人民币8725.04元；第二标段（联动消防门采购）：人民币1685.14元；第三标段（厨房设备采购）：人民币2930.01元；第四标段（家具采购）：人民币7824.81元。
35.履约保证金：无。
36.监督
36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
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第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


附件1、投标函
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苏州中海工程项目管理有限公司 ：
我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项目的一切费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3.我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起90天内，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4.我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5.我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标人。
6.我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，招标人有权要求我方全额赔偿。
7.我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
9.我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
10.我方同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。
11.我方愿意按招标文件的规定向贵方交纳人民币     /     元的投标保证金。
12.如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构有权没收投标保证金，并可提出诉讼的权利。
13.与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）               年     月     日

附件2、法人授权委托书
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本授权委托书声明：我   X   X   X  （姓名）系     X    X    X    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   X  X  X   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州中海工程项目管理有限公司组织实施的编号为   X   X   X    号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字）

      年    月    日

附件3、开标一览表
[bookmark: _Toc48639201][bookmark: _Toc48639330][bookmark: _Hlk142048489]开标一览表
招标编号：
标段号：
标段名称：
	标段名称
	投标总报价
	免费质保期
	交货时间

	


	
	
	

	投标总报价（人民币大写）

	投标总报价（人民币小写）




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日



附件4、投标分项报价表（报价分析）
[bookmark: _Hlk142048514][bookmark: _Toc48639202][bookmark: _Toc48639331][bookmark: _Hlk142048538]投标报价分析表1（标段     ）
（格式）
采购编号：
	序号
	费用明细
	费用（元）
	备注

	1
	货物费用
	
	

	2
	运输费用
	
	

	3
	人工
	
	

	4
	其他费用
	
	

	5
	……
	
	

	6
	管理费
	
	

	7
	税金
	
	

	8
	利润
	
	

	投标总报价：
	大写：                                           元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

注：1.本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。
    2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。所列费用项目仅供参考，项目明细自拟。

投标报价分析表2（标段     ）
（格式）
招标编号：  
项目名称：                        单位：元
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	交付期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：                                           元

	交货时间：



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。
    2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。
附件5：投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表

投标货物和服务数量、品牌、规格、质保期限说明表（标段     ）
（本表中不得出现价格）
招标编号：                                        
	序号
	项目名称
	规格型号
	品牌、产地
	数量
	质保期限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日
备注：1、投标单位应对各投标设备及部件的内容详细列出，信息应与“投标报价分析表”内容一致，本表中不得出现价格。
（格式为参考，投标单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

附件6：质保期内备品备件、易损件一览表
质保期内备品备件、易损件一览表（标段     ）
招标编号：                                     
	设备（配件）名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
注：1、各投标单位可参照上述格式自制《质保期内备品备件、易损件一览表》投标，本表格包括质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购单位不再另行支付备品备件费用。

附件7.技术参数偏离表
技术参数偏离表（标段     ）
招标编号：                              
	序号
	产品（服务）名称
	招标技术要求
	响应技术指标
	选择项
（正偏离、负偏离或无偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
注：1.各投标单位可参照上述格式自制《技术参数偏离表》进行投标。
2.投标单位必须对照招标文件的技术规格，逐条说明所提供的设备已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供产品的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。未列明的视为投标单位满足招标技术要求，如中标后所供设备无法满足该项要求的，视为投标单位虚假应标。
3.各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标人的投标文件中应提供技术支持资料（包括设备的样本、说明书、图纸等），若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。
4.投标单位须对所有技术应答负责，如技术参数偏离表中出现提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
5.投标单位应根据清单技术要求中要求提供相关资料证明的在投标文件中清晰的体现，应便于评标委员会评审。


附件8.商务条款偏离表
[bookmark: _Toc48639337][bookmark: _Toc48639208]商务条款偏离表（标段     ）
采购编号：
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc48639338][bookmark: _Toc48639209]
附件9、售后服务承诺书

[bookmark: _Toc48639210][bookmark: _Toc48639339]售后服务承诺书（标段     ）
采购编号：
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	…
	
	


注：1.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日
[bookmark: _Ref392256331][bookmark: _Toc48639211][bookmark: _Toc48639340]
附件10、项目组人员表
[bookmark: gpcItem_pack_1_code_3]项目组人员表（标段     ）
采购编号：
	序号
	岗位名称
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人（投资人）或被授权人（签字或盖章）：                        
日期：       年      月     日
注：请按以上格式自制表格填写后投标。










[bookmark: _Toc48639212][bookmark: _Toc48639341][bookmark: gpcItem_pack_1_code_7]
附件11、项目实施方案
项目实施方案（标段     ）
	提示：
1.投标人应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。
2.投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	













                              投标人（公章）：                       
日  期：






附件12、投标单位类似业绩情况
投标单位类似业绩情况（标段     ）
采购编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日


附件13、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函

[bookmark: _Toc48639214][bookmark: _Toc48639343]关于资格文件的声明函（标段     ）

                                    ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc48639215][bookmark: _Toc48639344]
（2）投标人情况表
[bookmark: _Toc48639216][bookmark: _Toc48639345]投标人情况表（标段     ）
采购编号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况
	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（3）投标单位资格承诺书
投标单位资格承诺书（标段     ）
采购编号：
	序号
	投标单位部分资格要求
	是否完全响应
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	提供参加本次采购活动前的最新一期经审计的财务报告或企业财务报表（2024年度或2025年度）或其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供基本开户银行出具的资信证明；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	根据供应商的实际情况提供或承诺

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	提供参加本次采购活动前的最新一期的依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	
	提供承诺函（格式自拟）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	提供承诺函（格式自拟）

	7
	满足政府采购政策需满足的资格要求
	
	本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标单位必须在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标。项目所属行业为工业。


	8
	合格投标单位特定要求（如涉及）
	
	


投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月    日
附件14、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（工业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日 期：


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应优惠。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
附件15、残疾人福利性单位声明函（固定格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
[bookmark: _Toc48639219][bookmark: _Toc48639348]附件16、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。
（1） 本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：
附件：提供监狱企业证明材料。

附件17：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。






















附件18：关于符合本国产品标准的声明函（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件19、关于投标报价合理性的澄清说明（如有）

关于投标报价合理性的澄清说明

致：         （采购代理机构名称）：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	响应单位应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]备注:根据招标文件第二章“投标人须知”要求，在评审过程中当出现投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的或者投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%或者投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%或者评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。评审委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评审委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日
附件20、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人（盖公章）：                       
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                     
日期：
[bookmark: _Toc14716]
第四章  招标书
受吴江经济技术开发区建设局的委托，苏州中海工程项目管理有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的“运西消防站配套设施项目”进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。
一、招标项目概况：
1.招标编号：JSZC-320509-ZHXM-G2026-0001
2.招标项目名称：运西消防站配套设施项目
3.预算金额：人民币壹佰玖拾万元整（￥1900000.00）
	标段号
	标段名称
	数量/单位
	各标段采购预算（最高限价）

	第一标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（一标段）
	1批
	人民币柒拾捌万叁仟贰佰肆拾贰元贰角玖分（￥783242.29）

	第二标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（二标段）
	1批
	人民币壹拾伍万壹仟贰佰柒拾柒元贰角陆分（￥151277.26）

	第三标段
	运西消防站配套设施项目-厨房设备采购（三标段）
	1批
	人民币贰拾陆万贰仟玖佰玖拾叁元伍角贰分（￥262993.52）

	第四标段
	运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段）
	1批
	人民币柒拾万贰仟肆佰捌拾陆元玖角叁分（￥702486.93）


★各标段核心产品一览表
	标段号
	标段名称
	本标段核心产品

	第一标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（一标段）
	高清视频会议终端、119 接处警联动控制设备

	第二标段
	运西消防站配套设施项目-接警系统采购（二标段）
	智能 119 联动快速滑升式消防车库门（成套）

	第三标段
	运西消防站配套设施项目-厨房设备采购（三标段）
	电磁双眼大锅灶、油烟净化一体机

	第四标段
	运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段）
	餐椅、单兵战备管理仓、多功能单人床


4.技术条款标识说明（适用于一二三标段）
4.1标注“★”的条款为实质性条款，投标人须完全满足参数要求，本条明确要求提供佐证材料的，须按要求提供；参数不满足要求或未提供佐证材料的，作无效投标处理；
4.2标注“▲”的条款为重要技术条款，投标人须满足参数要求，本条明确要求提供佐证材料的，须按要求提供；参数不满足要求或未提供佐证材料的，均视为该项负偏离，按评分标准扣分；
4.3未标注标识的条款为普通技术条款，投标人须满足参数要求，本条明确要求提供佐证材料的，须按要求提供；参数不满足要求或未提供佐证材料的，均视为该项负偏离，按评分标准扣分。
二、招标技术要求：
（一）第一标段：运西消防站配套设施项目-接警系统采购（一标段）
	[bookmark: _Toc224471068][bookmark: _Toc224470008][bookmark: _Toc224470237][bookmark: _Toc224471927][bookmark: OLE_LINK6]序号
	标的物名称
	数量
	单位
	技术要求（涉及尺寸的偏差在±5%以内）

	1
	高清视频会议终端
	1
	台
	1.4K硬件会议终端，分体式设计，可外接摄像头、麦克风、扬声器等外设。
2.设备运行的操作系统需支持Android 10及以上
3.会议终端支持PoE+供电方式（提供设备前后面板接口截图，提供供电方式说明）
4.会议终端采用无电源开关设计，接上电源设备开机启动，断开电源设备则关机（提供设备前后面板接口截图，提供无开关说明）
5.会议终端具有磁吸设计，可以吸附在可被磁吸的金属物质上，如会议大屏的后背板、电视机支架上等，既节省安装空间，又方便拆卸
6.会议终端需采用环保设计，使用不少于80%的再生塑料，使用不少于20%回收金属（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
7.支持ITU H.323和IETF SIP协议
8.支持H.264 AVC，H.264 High Profile，H.265协议
9.终端具备对称4K30fps编解码能力，并向下兼容1080P、720P等各种图像格式
10.支持在512Kbps呼叫速率下实现720p30帧/秒高清的效果，在1M带宽下实现以及1080p30帧/秒的高清效果。在2Mbps呼叫速率下实现4K30帧/秒的高清效果。
11.通过主流视频会议平台官方认证，包括但不限于微软 Teams Rooms、Zoom Rooms、腾讯会议 Rooms（提供上述平台的官网认证链接及截图）
12.支持在不增加额外硬件设备的情况下，通过HDMI线缆连接
13.支持在不增加额外硬件设备的情况下，通过USB-C线缆连接PC和会议一体机，实现有线方式共享PC桌面（提供此功能的连线拓扑和说明）
14.具备无线投屏功能，在不增加额外硬件设备的情况下，通过App、Airplay、Miracast等实现PC、平板、手机等设备的快速连接及内容共享（提供此功能的设置截图）
15.支持电子白板功能，可对共享的内容进行实时批注、传输及交互，支持魔笔功能，可动态标注，自动擦除消隐。
16.支持USB外设模式，在不增加额外硬件设备的情况下，设备就可以当作PC的音视频外设，让PC上的会议软件通过一个USB-C接口就可以使用会议主机的摄像头、麦克风、扬声器，并同时将PC桌面显示在会议室显示设备上（提供此功能的连线拓扑和说明）。
17.支持丰富的跟踪能力，如群组取景、发言人取景、多人特写取景、演讲者追踪等跟踪模式
18.支持设定智能跟踪的取景边界（提供此功能的设置截图）
19.支持外接不少于3路IP摄像机（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
20.支持外接不少于3路USB摄像头（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
21.支持外接第三方USB摄像头（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
22.支持通过USB采集卡外接第三方非USB摄像头或者视频矩阵的输出
23.支持两个HDMI输出，支持双屏双显
24.支持将USB-A接口转换成HDMI输出，在Zoom Rooms模式下支持三屏三显
25.支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719等音频标准和协议，支持最高22kHz（频响范围）的音频标准（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
26.支持外接不少于8个原厂全向麦克风，单个全向麦克风的拾音半径不小于4.3米
27.支持外接不少于3个原厂吊顶麦克风（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
28.支持自动屏蔽各种非人声噪音，如：敲键盘、倒水、走动、翻阅资料、吃零食等噪音
29.支持设定一定边界范围内的人声可传到会议中，保证在嘈杂或开放式区域开会时的音频质量及效果（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
30.支持对会议室的声音质量进行实时评分，让管理员直观了解会议室声场情况，以及降噪功能开启/关闭对声音质量的影响（提供此功能的设置截图）
31.支持与不少于4台IP会议电话集成，利用IP会议话机的音频能力，提供更大范围的拾音及扩声效果（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
32.支持通过USB接口与第3方DSP数字音频系统集成，如：Shure、QSC、Biamp等DSP数字音频系统（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。，需给出兼容型号清单）
33.支持通过3.5mm输入/输出音频接口与模拟音频系统集成
34.支持通过网络配对原厂触摸屏，实现对会议终端的操控，且单台会议终端可配对的原厂触摸屏数量最多可支持5台，满足大会议室多人控制的需求（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
35.支持通过USB线缆，让第三方触控电视/会议大屏/USB鼠标对设备的显示界面进行触控操作
36.支持对接第三方数字标牌，需内置AppSpace、Raydiant数字标牌功能（提供此功能的设置截图）
37.支持Bluetooth 5.1和WiFi 6.0（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
38.支持标准防盗锁孔（提供设备前后面板接口截图，提供防盗锁孔位置）
39.支持通过红外遥控器和蓝牙遥控器对会议主机进行操控
40.支持通过Web页面对设备进行远程控制和管理
41.支持通过云管理平台对设备进行统一管理（提供云管理平台的会议终端管理截图）
42.支持通过本地化部署的管理平台对设备进行统一管理
43.支持会议过程中的人数统计
44.支持H.235，可实现256位AES媒体加密
45.支持EAP/802.1X，提供网络接入安全
46.支持固定TCP/UDP端口、H.460、NAT等防火墙穿越安全设置
47.支持Web代理接入互联网，并支持用户名和密码验证
48.支持Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)协议（提供产品官方网站对应页面截图（截图须包含完整浏览器地址栏、对应产品型号及参数内容，局部截图无效）；或提供制造商盖章的正式技术说明文件（须加盖投标人电子公章，明确标注对应产品型号及参数）作为替代佐证。两种形式具备同等效力，满足其一即可。）
49.支持账户锁定、登录凭据、管理员/房间密码等本地账户安全设置
50.支持设置定期重启（提供此功能的设置截图）
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	高清显示设备
	1
	台
	75英寸 MiniLED 高刷
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	视频会议移动支架
	1
	套
	配套支架，双托盘，含摄像头固定底座
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	指挥调度无线话筒
	1
	个
	技术参数
1.频率范围：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。
2.调制方式：宽带FM。
3.频道数目：100-200个/每个频率段。
4.频道间隔：25KHz的倍数。
5.频率稳定度：±0.005%以内。
6.动态范围：100dB。
7.最大频偏：±45KHz。
8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）。
9.综合信噪比：105dB。
10.综合失真：≤0.5%。
11.工作距离：约100m，直线无障碍。
21.工作温度：-10℃～+60℃。
接收机指标
1.接收机方式：二次变频超外差。
2.中频频率：110MHz、10.7MHz。
3.无线接口：BNC/50Ω。
4.灵敏度：12dBμV（80dB S/N）。
5.灵敏度调节范围：12-32dBμV。
6.离散抑制：≥75dB。
7.最大输出电平：+10dBV。
8.供电方式：DC12V-1A输入。
9.重量：约1.95kg，不含天线。
10.尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm。
发射机指标
1.发射机音头：动圈式麦克风，双手持话筒。
2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线。
3.输出功率：高功率30mW，低功率3mW。
4.离散抑制：-60dB。
5.供电：2节5号1.5V碱性电池。
6.电池寿命：30mW时约6小时，取决于电池容量。
7.功能特点：采用真分集接收方式，有效避免断频现象并延长接收距离。
8.音质特点：中频丰富，声音具有磁性和混厚感。
9.重量：约0.34kg（手持），不含电池。
10.尺寸：长268mm×直径35mm。
11.配套：1台接收主机和2个无线手持话筒。
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	室外防水音柱
	2
	个
	1.大功率室外防水音柱，全金属结构，六级防水。
2.外壳采用冷轧板材料，表面喷粉工艺，抗氧化；
3.网罩采用铝质，表面喷粉，增加强度，再加一层防水布，防水防尘。
4.采用3只6.5寸全频喇叭单元和1只3寸高音，低频饱满、高音清晰、人声突出、承载功率较大、穿透力强。
5.内置高性能100V音频变压器，能够减少电路中因阻抗产生的损耗，多功率选择，灵活接线方式。
6.标配支架，安装方便。
7.适用场景：户外广场、学校、公园等户外场所。
8.额定功率（100V）：90W。
9.额定功率（70V）：45W。
10.灵敏度：93dB。
11.阻抗：黑COM，白110Ω。
12.频率响应：110Hz-15kHz。
13.防护等级：IP66。
14.尺寸：240×190×746mm。
15.喇叭单元：6.5"×3+3"×1。
16.重量：8.4kg。
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	网络高清星光级球机
	2
	台
	1.需接入部局综合管理平台
2.支持最大1920×1080@60fps高清画面输出
3.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
4.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。
5.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m。
6.支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出。
7.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。
8.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。
9.支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪。
10.支持车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能。
11支持断网续传功能，保证录像不丢失，配合NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。
12.支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、智能红外等功能。
13.支持360°水平旋转，垂直方向-20°～90°。
14.支持300个预置位，8条巡航扫描。
15.支持3D定位，可通过鼠标框选目标实现快速定位与捕捉。
16.支持定时抓图与事件抓图功能。
17.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。
18.支持雨刷功能。
19.内置光模块，支持FC光纤接口与以太网电口输出。
20.支持1路音频输入和1路音频输出。
21.内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。
22.支持最大128G的MicroSD/SDHC/SDXC卡存储。
23.支持SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181等协议接入。

	7
	立杆（含基础）
	1
	根
	3.5米，镀锌喷塑，含基础
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	指挥调度专网交换机
	2
	台
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥51Mpps/126Mpps；
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；
3、MAC地址≥16K；
4、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
5、采用静音无风扇节能设计；
6、支持IPV4/IPV6静态路由。

	9
	机柜
	1
	个
	标准服务器机柜，尺寸 600mm×600mm×2055mm（宽 × 深 × 高）（±10mm）
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	对讲专业功放
	1
	台
	1.标准机柜式设计（1U），精巧的SMT工艺设计。
2.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。
3.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 
4.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。
5.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。
6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。
7.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。
8.高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计完美结合。
9.宽电压供电：180V-240V 能正常工作。
10.输出端子：4-16Ω, 100V
11.输出功率：350W
12.输入灵敏度&阻抗：MIC1、2、3、4输入:5mV/600Ω 非平衡
13.3连接端子；AUX1、2 输入:350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子；EMC输入:775mV/10KΩ 非平衡6.3连接端子
14.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子
15.音调：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz
16.频率响应：80Hz～16KHz(+1dB,-3dB)
17.信噪比：MIC1、2、3:66dB；AUX1、2:80dB
18.失真：小于 0.5%(在1KHz，1/3 额定功率)
19.默音功能：MIC 1 优先于 MIC2-4,AUX1-2音频输入,EMC优先于所有音频输入
20.通道串音衰减：≥50dB
21.散热：侧入后出强制风扇冷却，开机启动风扇，无极变速处理
22.保护：过热保护、过流保护、短路保护
23.电源：～220-240V /50Hz 
24.电源功耗：500W
25.尺寸：484×300×44mm
26.重量：3.9Kg
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	350兆数字集群基地台
	1
	台
	1：▲通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证复印件。
2：▲不低于IP54的国标外壳防护等级，投标文件中须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
3：频率范围：350-400MHz；
4：信道容量：≥1024
5：区域容量：≥64（每区域支持不少于32组）
6：接收音频额定功率：≥3W，接收音频最大功率：≥6W
7：工作电压：直流13.6V± 15%
8：整机重量：≤1300g
9：外形尺寸：≤49*178*156mm
10：标配独立点火线功能：在汽车点火时，车载台自动开机，熄火时，自动关闭
11：工作温度范围：包括 -30°~+60°
12：存储温度范围：包括 -40°~+85°
13：数字声码器：AMBE++/NVOC双模声码器，两种模式可在终端本地菜单中切换
14：▲工作模式：支持数模常规包含模拟常规、数字常规（DMR数字常规、PDT数字常规）、PDT数字集群、模拟集群、增强型常规六种工作模式，可在不重启的条件下自由切换，切换完成后可正常工作，投标文件中须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
15：手咪：全键盘手咪，具备独立PTT按键、独立紧急报警按键且可编程按键数量不少于4个
16：通过菜单可设置手持台的日期和时间，在常规直通状态下可显示实时时间
17：▲中文短信功能：支持分组数据组呼，可按组发送长短消息，最大支持512个汉字字符。投标文件中须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
18：旋钮：支持单旋钮，可切换音量调节和选组调节
19：显示屏尺寸：≥2.0寸真彩屏，分辨率不低于220*176，不少于4行文本显示
20：支持发送讲话方别名，在呼叫建立时，发射方能将本机的ID和别名同步发送出去，接收方可显示或自动保存、更新通讯录别名
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	18M桅式天线塔
	1
	套
	1. 18米带避雷装置
2.铜芯管，三节拼接，每节6米，采用焊接方式成一整体，管内可走线，顶端含避雷装置，螺丝固定后，再用混泥土浇筑，保证使用的安全性，另需用钢丝分三个角度拉伸固定，保证天线杆的稳定性
3.铜芯管，直径20cm
4.为保证信号的远距离传输，需安装在办公楼三楼平台，并加以必要的安全防护
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	全向天线
	1
	个
	350MHz频段室外全向天线，含配套安装支架
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	集群稳压电源
	1
	套
	定制，400W/12V 输出，输入电压 176-264VAC，适配数字集群基地台供电
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	馈线馈管接头
	5
	套
	施工配套，与基地台和全向天线接口配套，定制

	16
	低耗损通讯电缆（含尾线连接器，同轴连接器
	2
	付
	1.0-12同轴射频通讯电缆
2.200米（含腔体合路器D≤346mm,W≤440mm,H≤308mm  3.361-366MHz频段 5M带宽 插损≤3.0dB 4CH 端口隔离≥75dB 反向隔离≥65dB 载波功率≥100W -30~+75℃，含避雷器含1只。
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	三级防雷设备
	1
	套
	1.模块型防雷及SPD保护
2.频率范围：0～2.5GHz
3.标称阻抗：50Ω
4.接头型号：N（F-F）、N（F-M）
5.驻波系数：≤1.2
6.峰值功率:200W
7.通流容量：50KA　　                     
8.插入损耗：≤0.1dB
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	通讯班接地网络
	1
	套
	定制

	19
	UPS主机
	1
	台
	1.在线式UPS主机，额定容量10KVA/10KW；
2.220V输入/220V输出；
3.输入功率因数≥0.99

	20
	蓄电池
	16
	节
	蓄电池，规格12V/100Ah

	21
	电池柜
	1
	个
	可放置16节蓄电池，含直流开关；尺寸约470mm×780mm×1190mm（宽×深×高）（±10mm）

	22
	蓄电池内部连接线
	1
	套
	定制BVR-10mm²连接线，含跨层线及UPS主机至电池柜连接线缆

	23
	配电箱
	1
	项
	含UPS输出总开63A/2P,输出回路16A/2P带漏保；标配防雷器，零地排，内部跳线；壁挂式箱体；

	24
	录音电话机
	2
	门
	支持通话录音、来电显示功能

	25
	消防动态值勤软件
	1
	套
	定制开发，消防兼容能连接同步接警平台接警信息，实时显示辖区火灾情况，救援情况，出动车辆情况，出发及返回时间

	26
	119接警终端软件 
	1
	台
	定制开发，消防兼容实时接收火灾指令，同步语音播报，实时播放出动车辆的型号，车牌号码，出动人员，并配合消防联动控制器触发警铃警灯，同步自动开启车库门

	27
	接警电脑
	1
	台
	台式计算机，配置不低于：i5 处理器、16G 内存、2G 独显、512G 固态 + 1T 机械硬盘，配 23.5 英寸显示器

	28
	激光打印机
	1
	台
	黑白激光打印机

	29
	接处警联动控制设备（含一短三快）
	1
	套
	适用苏州市消防救援支队智能接处警系统联动需求
1)可通过部局统一开发的火警受理软件的控制接口进行控制和管理，无需二次开发；
2)采用1U机架式设计，可安装于19英寸机架内；
3)基于嵌入式硬件平台设计，内带实时较强的嵌入式Linux操作系统；
4)前面板带有LED日夜切换按钮，可手动切换日、夜间模式，同时带有5色LED等级手控按钮，可根据警情级别手动控制一级至五级不同警情，显示清晰，超控简单；并配备桌面同步按钮，可根据需求放置操作台面方便操作；在系统异常时，支持手动控制切换操作等；
6)后面板接口齐全，提供车库门控制、警铃控制、警灯控制等接口，带有1路五色警灯接口、1路倒计时屏接口，1路红外雷达控制开关接口；1路桌面同步控制接口；
7)接线柱采用太空航空接口防止误插
8)提供后置485控制端口，便于远距离控制设备；
9)提供1个10M/100M RJ-45自适应以太网口，可远程访问及上传下载数据等；
L0)提供1路USB软件端口，可根据需求对设备进行内部升级；
11)提供开放的软件接口，便于与第三方软件无缝集成。
12)硬件设计与终端软件同步性优，可手、自动控制，能与现有智能接警系统联动
13）有色高亮LED灯组，颜色分别独立，显示更夺目直观,抗摔灯罩更耐久，根据警情级别独立爆闪，内置70W有源音箱，兼容音频输入，出车倒计时单色LED显示设备，尺寸640*320，带音频倒计时输出接口。联动设备收到受理台不同类别的驱动指令时，向倒计时展示终端发送倒计时指令，出动时间可自由设定。

	30
	警铃警灯
	13
	套
	定制，8寸内击式，220V供电，响度≥85分贝

	31
	硬盘录像机
	1
	台
	2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
1.存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘
2.视频接口：2×HDMI，2×VGA
3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
4.报警接口：16路报警输入，4路报警输出
5.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
6.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
1.输入带宽：256Mbps
2.输出带宽：160Mbps
3.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
4.解码能力：最大支持12×1080P
5.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

	32
	监控硬盘
	2
	块
	4TB监控级硬盘

	33
	电源线
	600
	米
	1.符合额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆 软电缆要求。
2.导线采用99.99%无氧铜，高导电率，抗老化，低损耗，不易发热寿命长，电流负载力强。
3.满足GB/T 5023 额定电压 300/500V 及以下聚氯乙烯软电线（软线）要求。                                                    4.符合中国国家标准要求；
5.获得中国国家第三方认证。

	34
	网线
	500
	米
	1.线缆导体采用99.95%以上高纯度无氧铜，采用高精度拉丝工艺生产，经专业检测仪器出厂测试，电气性能满足相关标准要求；
2.线缆采用十字骨架结构，有效隔离线对，降低线对间信号干扰；
3.产品须通过国家权威第三方检测机构认证，质量符合国家标准；
4.铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；最小弯曲半径：8倍外径（安装时）4倍外径（安装后）；
5.高于标准规定的250MHz传输带宽，70内应用时可达到6A性能500M带宽传输；
6.绝缘材料：聚氯乙烯 H70，护套材料：优质 PVC；
7.工作温度范围：-20℃～+75℃，具备防潮防水性能；
8.符合中国国家标准要求；
9.符合TIA/EIA-CAT6类单体性能；
10.获得中国国家第三方认证，符合ROHS要求。

	35
	音频线
	450
	米
	RVPE 2×0.5 音频线缆

	36
	广播线
	100
	米
	1.符合额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆 软电缆要求。
2.导线采用99.99%无氧铜，高导电率，抗老化，低损耗，不易发热寿命长，电流负载力强。
3.满足GB/T 5023 额定电压 300/500V 及以下聚氯乙烯软电线（软线）要求。                                                    4.符合中国国家标准要求；
5.获得中国国家第三方认证。

	37
	单兵DV（含5块电池）
	1
	台
	1.配备HDMI输出接口，传感器类型：背照式Exmor R CMOS
2.传感器尺寸：1/2.5英寸
3.总像素：约857万像素
4.最大扩容容量：256GB
5.容量：64GB内存
6.内置变焦麦克风，单声道扬声器，平稳光学防抖，光圈：F2.0-3.8,数码变焦：250X*9
7.支持自动风噪减弱，双摄录制。

	38
	语音自组网
	1
	台
	1、级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s；须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
2 ★操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率；须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
3、兼容性：支持标准PDT对讲机接入；
4 ▲频率范围：350-400MHz；
5、组网要求：支持2跳以上光纤级联（设备端口直连，非转接），支持无线联网，有线、无线混合组网；支持多个基站，无线无中心自动组网的工作状态下，基站能自动路由判选，分级转发互联。
6 ▲具备有PTT按键、麦克、喇叭、爆闪灯；
7 ▲为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；为方便回收，可远程控制声光提示；
8 ▲内置公网4G/5G模块；须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
9 ▲发射功率：10W/25W/45W功率可调，支持远程可控；须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
10▲ 防护等级：≥IP67(含电口、光口、供电等相关接口)；须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
11、定位：支持北斗定位；水平定位精度≤10米； 
12 ▲支持低电量告警提示，电池支持快捷更换，支持电池单独充电,电池自带智能电量显示；须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
13、接口：光纤防水接口（内置）、防水航空网口；
14、重量：≤4.5kg；
15、显示屏：≥2.0吋；
16、工作时间：≥20小时；须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
17 ★设备具有部署基站专用键。
18 ▲部署基站的便利性：可通过声音或屏幕实时指示相邻自组网基站的信号强度。须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
19、设备具备把手、背带扣，架设时可悬挂、吊装。
20、Type-C接口：1个，内置光纤接口：2个。
21 ▲语音自组网基站产品具有显示讲话人方位、距离，并可透传的功能，须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
22 ★设备支持面板PTT呼叫，须提供有效期内的检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；检测项目须覆盖本条款全部指标且结果合格，报告在有效期内。
23、配备三防箱，尺寸≥479*387*210(长*宽*高)，防护等级：≥IP67。
24、天线：1根三节鞭状天线，增益不小于5.5dBi，长度不大于1.1M，专网使用

	39
	辅材
	1
	批
	定制，含PVC管材等安装配套辅材


（二）第二标段：运西消防站配套设施项目-接警系统采购（二标段）
	序号
	标的物名称
	数量
	单位
	技术要求（涉及尺寸的偏差在±5%以内）

	1
	智能119联动快速滑升式消防车库门（成套）
	6
	樘
	1.门型：分节上滑升式消防专用车库门
2.门洞设计尺寸：宽4m × 高4m（产品制作前投标人须自行复核现场实际尺寸，避免制作安装误差）
3.门体结构：专用铝合金型材框架+透明PC板组合，采用多片分节式设计；配色采用消防红与火焰蓝组合，具体配色方案由采购人确定。
4.启闭性能：提升速度≥0.16m/s，门体全开/全关时间≤25s（对应门高4.5m工况）
5.配置快速消防门专用开门机，运行稳定可靠，适配消防场景高频快速启闭需求。
6.控制模式：支持单门侧按钮控制、通讯室集中控制、119 接警系统联动控制、应急手动控制四种方式
7.联动功能：可与119接处警系统联动，接收到出警指令后自动开启车库门，满足快速出警要求。
8.每樘门配置专用安全防撞开关，门体下降过程中检测到障碍物可自动停止并反向运行
9.配备应急手动开启装置，断电或系统故障时可手动操作门体
四、安装及布线
10.配套高强度专用门轨、门轮、安装支架、弹性储力机构等全套安装配件
11.配套电源及控制布线系统，采用金属专用线槽 + PC 管防护敷设，包含动力线缆、网络线缆，布线范围为各车库门至通信室。


（三）第三标段：运西消防站配套设施项目-厨房设备采购（三标段）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	参考图片
	技术要求（涉及尺寸的偏差在±5%以内）

	一、仓库区域

	1
	四层平板货架
	1
	台
	
	外形尺寸：1100×500×1500mm；层板采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	2
	地架
	1
	台
	

	外形尺寸：1100×500×200mm；排档采用 SUS304 2B 1.0mm 不锈钢板，横档及立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	二、清洗间区域

	3
	单层墙架
	1
	台
	
	外形尺寸：1300×350mm；层板采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，支撑肋采用 δ=1.2mm 不锈钢板

	4
	双层工作台
	1
	台
	
	外形尺寸：1300×700×800+150mm；台面采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，下层配 15mm 厚防火板；立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	5
	挂墙刀具消毒柜
	1
	台
	

	外形尺寸：450×200×600mm；柜体采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，配防辐射玻璃门；采用紫外线消毒技术，带 90 分钟定时功能，配备钥匙锁具

	6
	三眼水池
	1
	台
	
	外形尺寸：1800×750×800+150mm；台面及池体采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，配不锈钢防臭落水头，池体深度 300mm；立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	7
	冷热水龙头
	3
	个
	
	陶瓷阀芯，冷热水两用

	三、烹饪间区域

	8
	电热单门蒸饭柜
	1
	台
	

	容量 60kg；柜门及柜体采用 SUS304 δ=0.8mm 不锈钢板，内胆采用 SUS304 δ=0.8mm 不锈钢板；填充阻燃保温层，门铰配耐热防漏密封胶边；配 Φ150 重型万向活动轮；电压 380V，功率 12kW

	9
	不锈钢方盘
	12
	个
	
	外形尺寸：600×400mm；采用 SUS304 δ=1.0mm 不锈钢材质

	10
	电磁双眼大锅灶（含锅）
	1
	台
	
	外形尺寸：1800×1000×800+400mm；锅直径 700mm；电压 380V，功率 2×20kW；台面采用 SUS304 1.2mm 厚不锈钢板；配置靠背防水散热风机，具备过热保护、防干烧保护、自动报警功能；采用数字信号处理器，机芯分层散热、机芯外壳全密封设计；配清晰LED 显示屏，数字化控制

	11
	电磁单眼矮汤炉（含汤桶）
	1
	台
	
	外形尺寸：650×800×500+700mm；电压 380V，功率 15kW；台面采用 SUS304 1.2mm 厚不锈钢板；配置靠背防水散热风机，具备过热保护、防干烧保护、自动报警功能；采用数字信号处理器，机芯分层散热、全密封设计；配清晰LED 显示屏，数字化控制，8 档磁控火力调节

	12
	油烟净化一体机（带 UV 除味）
	3.5
	米
	
	外形尺寸：3500×1200mm；油烟净化效率≥96%；电压 380V，总功率 2×2kW，风机功率 2×1.1kW；采用静电式自动净化技术，自带风机，带 UV 除味功能；处理风量 2×4000m³/h，出风口尺寸 305×345mm

	13
	不锈钢封墙板
	6.4
	㎡
	
	外形尺寸：3500×1850mm；采用 SUS304 δ=1.0mm 不锈钢板

	14
	不锈钢风管
	17
	㎡
	
	管体采用 SUS304 δ=1.0mm 不锈钢板制作

	15
	铝合金百叶窗
	1
	个
	

	外形尺寸：750×750mm；铝合金材质，具备防雨、防虫害功能

	16
	单门热风循环消毒柜
	1
	台
	
	外形尺寸：650×620×1950mm；侧板、门板及内胆采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板；采用聚氨酯发泡保温层，配置 2 套不锈钢加热管、2 套耐高温循环风机；电压 380V，功率 2.2kW

	17
	平冷工作台
	1
	台
	
	外形尺寸：1800×800×800mm；温度范围 0℃～10℃；电压 220V，输入功率 0.18kW；铜管盘制作

	18
	单层墙架
	1
	台
	
	外形尺寸：2200×350mm；层板采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，支撑肋采用 δ=1.2mm 不锈钢板

	19
	单眼水池
	1
	台
	
	外形尺寸：800×800×800+150mm；台面及池体采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，配不锈钢防臭落水头，池体深度 300mm；立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	20
	冷热水龙头
	1
	个
	
	陶瓷阀芯，冷热水两用

	21
	四门双温冰箱
	1
	台
	
	外形尺寸：1200×700×1915mm；双机双温，冷冻温度 - 15℃～-6℃，冷藏温度 0℃～+10℃；电压 220V/50Hz，输入功率 0.37kW；铜管盘制作

	22
	电热开水器（带底座）
	1
	台
	
	功率 9kW，容积 80L；电压 380V；内胆及底座采用 SUS304 不锈钢材质；采用步进水逐层加热技术，配环保防火保温层

	23
	四层平板货架
	1
	台
	
	外形尺寸：1100×500×1500mm；层板采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	24
	双孔残菜台
	1
	台
	
	外形尺寸：1400×700×800mm；台面采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板；立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	25
	单门玻璃门冷藏冰箱
	1
	台
	

	外形尺寸：610×800×1980mm；温度范围 0℃～+10℃；电压 220V，输入功率 0.32kW；铜管盘制作

	26
	菜品留样柜
	1
	台
	

	外形尺寸：610×800×1980mm；温度范围 0℃～+10℃；电压 220V，输入功率 0.32kW；铜管盘制作

	四、备餐间区域

	27
	电热六格保温台
	1
	台
	
	外形尺寸：2100×700×800mm；台面及侧板采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板；电控恒温数显控制；立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座；配套份数盒

	28
	双层工作台
	1
	台
	
	外形尺寸：500×700×800mm；台面采用 SUS304 2B δ=1.0mm 不锈钢板，下层配 15mm 厚防火板；立柱采用 38×38×1.0mm 不锈钢方管，配可调节脚座

	五、卫生防疫用品

	29
	粘捕式灭蝇灯
	2
	台
	
	额定电压 220V，额定功率 30W；外形尺寸：500×120×290mm

	30
	紫外线杀菌灯
	1
	台
	
	额定电压 220V，额定功率 40W；采用石英高压放电灯管，灯管长度 1200mm

	31
	风幕机
	1
	台
	
	外形尺寸：900×145×185mm；额定电压 220V，功率 100W；风速 9～11m/s，风量 1310m³/h

	32
	风幕机
	1
	台
	
	外形尺寸：1500×145×185mm；额定电压 220V，功率 160W；风速 9～11m/s，风量 2580m³/h

	六、地沟及盖板

	33
	不锈钢 U 型地沟
	8.5
	米
	
	沟槽高度 H=300mm；采用 SUS304 δ=1.2mm 不锈钢板制作

	34
	不锈钢冲孔盖板
	8.5
	米
	
	宽度 W=350mm；采用 SUS304 δ=2.0mm 不锈钢板冲孔而成

	七、厨房配套水电部分

	35
	总配电柜
	1
	只
	
	总功率适配 110kW 负荷，带漏电保护功能，含空气开关、断路器，按实际配置

	36
	电缆桥架
	25
	米
	
	含铺设辅料及安装

	37
	电力电缆
	78
	米
	
	规格 YJV 4×10+1×6；含开槽、墙面恢复辅料及安装

	38
	电力电缆
	20
	米
	
	规格 YJV 4×6+1×4；含开槽、墙面恢复辅料及安装

	39
	塑铜线
	500
	米
	
	规格 BV 4mm²；含开槽、墙面恢复辅料及安装

	40
	塑铜线
	600
	米
	
	规格 BV 2.5mm²；含开槽、墙面恢复辅料及安装

	41
	电源插座
	27
	个
	
	包含单相五孔、单相三孔、三相四孔规格；含开槽、墙面恢复辅料及安装

	42
	PPR 冷热给水管
	70
	米
	
	规格 De25；符合国家 PPR 给水管标准，含开槽、墙面恢复辅料及安装

	43
	PPR 冷热给水管
	30
	米
	
	规格 De40；符合国家 PPR 给水管标准，含开槽、墙面恢复辅料及安装

	44
	角阀
	15
	个
	
	规格 De20；铜芯材质，含辅料及安装

	45
	PVC 排水管
	50
	米
	
	规格 De50；含开槽、墙面恢复辅料及安装


（四）第四标段：运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段）
	序号
	所属区域
	标的名称
	参考图片
	技术要求（涉及尺寸的偏差在±5%以内）
	数量
	单位

	一、一层

	1
	门卫
	写字桌
	
	尺寸：1200*600*750mm（侧柜尺寸：400*580*725mm）
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质喷涂钢脚；优质五金连接件，静音滑轨；
4、工艺要求：侧柜带锁、单抽+开门；桌子满足走线要求。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	2
	张

	2
	门卫
	办公椅
	
	尺寸：610*625*920mm（坐高420mm）
1、面料：座面采用优质环保化纤材料，网布靠背，质地柔软、耐磨性强，经防污处理,清洁方便，麻绒的环保性（可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、断裂强力、撕破强力、起球、燃烧性能B1级）等符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》、GB8624-2012《建筑材料或制品燃烧性能分级》中的技术要求；
2、背框：PP聚丙烯材料背框，塑料的外观、熔体质量流动速率、拉伸屈服应力>29.0、弯曲模量>1000、简支梁缺口冲击强度（23℃）>1.0、负荷变形温度>60符合标准GB/T12670-2008《聚丙烯（pp）树脂》的要求；
3、海绵：采用优质高密度定型绵，密度为30KG/M3。性能要求V类（回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、灰分、甲醛散发）、40%压陷硬度偏差等符合国标GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
4、四脚架：Φ25mm管/1.8mm壁厚金属管，表面喷塑处理，硬度高抗氧化；PP连体固定扶手，手感舒适。
成品要求：参考标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 39223.2-2020《健康家居的人类功效学要求  第3部分：办公桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的外观、理化性能、力学性能、有害物质（甲醛释放量、TVOC等）、安全性、阻燃性、人体功效学等都需符合国家标准。
	2
	把

	3
	门卫
	储物架
	
	尺寸：1000*500*2000mm
1、用材：采用优质0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固，冷轧钢板参考标准GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 28907-2021《 耐硫酸露点腐蚀钢板和钢带 》，冷轧钢板的弯曲性能、力学性能（室温拉伸）（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率）、耐腐蚀性能、表面质量、冲击性能、拉伸试验都符合国家标准的要求；                                                     
2、工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；           
3、处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质塑粉粉末静电喷涂，具保护视力的浅灰亚光色，永不变色；塑粉的涂膜外观、耐碱性、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐酸性、重金属元素含量、有机锡化合物都符合标准HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》,产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、有害物质限量等都需符合国家标准。
	1
	个

	4
	休息室
	多功能单人床
	
	尺寸：1050*2150*1000mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、靠背覆面材料选用优质PU皮，参考标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》，PU皮的耐磨性、剥离负荷、可溶解的有害元素、感官要求、理化性能（游离甲醛、禁用偶氮染料）、摩擦色牢度、撕裂力等符合标准的要求；
4、工艺要求：底部单侧含3个抽屉（单个抽屉尺寸为450*400*300），使用便利；靠背含皮质/布艺软包设计，整个靠背符合人体工学设计，在使用上健康舒适，整个床摆放平稳，结构牢固，舒适性好；
5、五金件及配件：优质五金连接件；
6、说明：含床垫；
7、床垫材料：优质棕垫，一面硬，一面软，表层采用耐污针织布料，针织布料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中的技术要求；床垫参考标准GB/T26706-2011《软体家具  棕纤维弹性床垫》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的面料外观、缝纫、封边、面料及复合面料理化性能、芯料、安全卫生、阻燃性、耐久性、甲醛释放量、TVOC等都需符合国家标准。
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可接触的实木部件中五氯苯酚等都需符合国家标准。
	3
	个

	5
	休息室
	床头柜
	
	尺寸：430*400*450mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，静音导轨；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	2
	个

	6
	休息室
	开门衣柜
	
	尺寸：800*500*2000mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；金属衣柜拉手；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	3
	个

	7
	餐厅
	圆形餐桌
	
	尺寸：直径1800*750mm
1、基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，板材含水率符合国家标准，甲醛释放量及分级符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛限量值（≤0.05mg/m³），表面贴实木木皮；
2、油漆：环保水性漆，其不挥发物、耐人工气候老化、硬度、防霉等级、细度、耐冻融性、涂膜外观、附着力、抗粘连性、耐磨性、耐划伤性、耐醇性、耐污染性、耐干热性、打磨性、耐黄变形、耐冲击性、耐水性、耐碱性、防霉等级0级必须达到GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求；
3、胶水：采用优质环保型家具用胶黏剂，其甲醛及有害物质含量符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；
4、配件：桌面配玻璃转盘；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、外观性能要求、理化性能、力学性能、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）等都需符合国家标准。
	3
	张

	8
	餐厅
	餐椅
	
	尺寸：485*550*815mm（坐高440mm）
1、用料：采用全新PP聚丙烯材料一体注塑成型，参考标准GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T12670-2008《聚丙烯（pp）树脂》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料制品》，工程塑料的有害物质限量（多环芳烃、重金属、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出，拉伸屈服应力、弯曲模量、简支梁缺口冲击强度23℃、负荷变形温度、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%、增塑剂、重复回收率等符合标准的要求；
2、座面：座高440mm，座宽420mm，座深440mm，座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座感好等，有5种常规颜色可选；
3、椅背：4mm宽19条镂空设计，增强背部散热，可独立拆卸式靠背，具备使用者单手手提功能，圆润椅角无毛边，不伤手，背重0.35KG，背高300mm，背宽425mm，背下厚6mm/上厚4mm，背弧度R250mm包覆性明显，提高整椅的舒适度，6种常规颜色可选；
4、四脚：40*35mm成菱形设计、结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉，可承重150KG。
成品要求：参考标准GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，产品的有害物质（邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）均未检出、 室内耐老化500h测试符合要求，抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%等都需符合国家标准。
	30
	把

	9
	餐厅
	餐边柜
	
	尺寸：1200*600*800mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；      
3、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤1.0g/kg。整体板遇水不易发泡起胀，不易开裂，稳定性好；   
4、五金件：优质连接件，优质静音轨道，优质铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	10
	包厢
	圆形餐桌
	
	尺寸：直径2200*750mm
1、木皮：优质天然木皮贴面，≥0.6mm实木木皮，木皮纹理颜色一致，无疤结、无瑕疵，经过防虫防腐处理，耐磨性好；
2、基材：选用符合室内排放标准的中密度纤维板，桌面斜切+倒圆处理，板材的外观质量、厚度偏差、板内密度偏差、长度与宽度偏差、垂直度、密度、含水率、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内胶合强度、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等都需符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；
3、胶水：采用优质环保型家具用胶黏剂，符合标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》； 
4、油漆：环保水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率（≥99%）；防霉等级（0级），不挥发物，硬度，耐干热性，耐污染性，耐磨性，耐水性，涂膜外观，附着力，漆膜168h以上耐黄变检测符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆　涂层老化的评级方法》的标准要求； 
5、五金件：优质连接件，桌面配圆形转盘；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》，产品的外观、安全性能、理化性能、力学性能、有害物质限量等都需符合国家标准。
	1
	张

	11
	包厢
	餐椅
	
	尺寸：480*490*830mm（坐高420mm）
1、面料：优质PU皮，耐磨耐脏，抗水性好，皮革耐磨性、可溶解的有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、有机锡化合物、挥发性物质、氯乙烯单体、感官要求需符合GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》、GB/T16799-2018《家具用皮革》的要求；
2、海绵：一体成型高密度定型海绵，海绵的感官和物理力学性能，海绵的25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率/回弹性、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率、恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值、甲醛释放量、TVOC含量、抗引燃性均需符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》的要求； 
3、支架：实木框架，油漆均匀喷涂，保证色泽一致。
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，漆膜外观，木工要求、表面理化性能要求，力学性能，安全性能（结构安全）、甲醛释放量等有害物质等都需符合国家标准。
	12
	把

	12
	包厢
	餐边柜
	
	尺寸：1200*600*800mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；      
3、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤1.0g/kg。整体板遇水不易发泡起胀，不易开裂，稳定性好；   
4、五金件：优质连接件，优质静音轨道，优质铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	13
	包厢
	四脚桌
	
	尺寸：800*800*750mm
1、框架：整体框架采用优质橡胶木实木，肉眼观测没有损木、无虫蛀及疤节，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。料与料之间采用榫眼或者刻口相互衔接，再用黏胶剂，使之用力前后左右摇晃都不会有松动感；
2、饰面：表面环保木蜡油涂饰，呈现木材的自然纹理；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	张

	14
	包厢
	四脚椅
	
	尺寸：500*450*800mm（坐高 440mm）
1、框架：整体框架采用优质橡胶木实木，肉眼观测没有损木、无虫蛀及疤节，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。料与料之间采用榫眼或者刻口相互衔接，再用黏胶剂，使之用力前后左右摇晃都不会有松动感；
2、饰面：表面环保木蜡油涂饰，呈现木材的自然纹理；
3、靠背及座面采用透气生态纺织布，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》纤维原材料要求、染料要求、助剂要求等都符合国家标准；填充物高密度海绵组合，阻燃性能符合国家标准；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	4
	把

	15
	器材库
	货架
	
	尺寸：1500*600*2000mm
1、用材：采用优质0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固，冷轧钢板参考标准GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 28907-2021《 耐硫酸露点腐蚀钢板和钢带 》，冷轧钢板的弯曲性能、力学性能（室温拉伸）（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率）、耐腐蚀性能、表面质量、冲击性能、拉伸试验都符合国家标准的要求；                                                     
2、工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；           
3、处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质塑粉粉末静电喷涂，具保护视力的浅灰亚光色，永不变色；塑粉的涂膜外观、耐碱性、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐酸性、重金属元素含量、有机锡化合物都符合标准HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》,产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、有害物质限量等都需符合国家标准。
	5
	个

	16
	装备区
	单兵战备管理仓
	
	尺寸：750*750*2100mm
用材：优质冷轧钢板表面采用优质塑粉粉末静电喷涂制作，塑粉的涂膜外观、耐碱性、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐酸性、重金属元素含量、有机锡化合物都符合标准HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求；骨架用38*38*1.2mm方管；封板用1.0mm板材带透气孔，封板用从一层封至三层顶端；立柱用25*1.5mm圆管；冷轧钢板参考标准GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 28907-2021《 耐硫酸露点腐蚀钢板和钢带 》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》，冷轧钢板的弯曲性能、力学性能（室温拉伸）（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率）、耐腐蚀性能、表面质量、冲击性能、拉伸试验都符合国家标准的要求；
①双面存放单元，须同时满足战斗服和救援服的存放；
②旋转板上下配优质轴承，旋转舱能实现360度角度旋转，旋转限位装置能旋转180度自动限位，手动旋转，并且能保持正常状态；
③置物架：应设有上、中、下三层置物架；
④中面板设置有透气孔和挂钩，满足呼吸面罩，头罩等装备的悬挂设置，双面配色处理；
衣架承重：采用金属材质，施加20KG拉力的情况下衣架应无变形，不锈钢一键快折衣架，快速拿取衣服，衣架的表面耐腐蚀性能、耐湿热型、额定承重、结构稳定性、使用寿命等符合标准QB/T2821-2021《金属晾衣架》的要求，底板的材料厚度大于等于2.5mm；
⑤顶部灯箱（红色灯光）及86面板插座（五孔2个，带USB)设计，紫外消毒灯具备杀菌消毒功能，热风烘干机可快速烘干；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》,产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、有害物质限量、金黄色葡萄球菌≥99%、大肠杆菌≥99%等都需符合国家标准。
	30
	个

	二、二层

	17
	干部备勤室
	多功能单人床
	
	尺寸：1250*2150*1000mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、靠背覆面材料选用优质PU皮，参考标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》，PU皮的耐磨性、剥离负荷、可溶解的有害元素、感官要求、理化性能（游离甲醛、禁用偶氮染料）、摩擦色牢度、撕裂力等符合标准的要求；
4、工艺要求：底部单侧含3个抽屉（单个抽屉尺寸为450*400*300），使用便利；靠背含皮质/布艺软包设计，整个靠背符合人体工学设计，在使用上健康舒适，整个床摆放平稳，结构牢固，舒适性好；
5、五金件及配件：优质五金连接件；
6、说明：含床垫；
7、床垫材料：优质棕垫，一面硬，一面软，表层采用耐污针织布料，针织布料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中的技术要求；床垫参考标准GB/T26706-2011《软体家具  棕纤维弹性床垫》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的面料外观、缝纫、封边、面料及复合面料理化性能、芯料、安全卫生、阻燃性、耐久性、甲醛释放量、TVOC等都需符合国家标准。
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可接触的实木部件中五氯苯酚等都需符合国家标准。
	4
	张

	18
	干部备勤室
	床头柜
	
	尺寸：500*450*450mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件；阻尼静音导轨；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	4
	个

	19
	干部备勤室
	写字桌
	
	尺寸：1600*600*750mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	2
	张

	20
	干部备勤室
	软包休闲椅
	
	尺寸：580*570*800mm（坐高440mm）
1、座壳及靠背：整体采用PP聚丙烯材料注塑一体成型椅座，注塑成型连体椅背和椅座，环保无毒无异味；色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好，长期使用腰不酸，参考标准GB/T12670-2008《聚丙烯（pp）树脂》，PP聚丙烯材料的拉伸屈服应力、弯曲模量、简支梁缺口冲击强度23℃、负荷变形温度都符合标准要求。
2、覆面材料：优质生态纺织布/环保皮，精致的缝制工艺，细节精致，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》品质属性（有害染料、邻苯二甲酸酯总量、有机锡化合物）要求等都符合国家标准；
3、内衬：内衬高密度海绵，触感细腻柔软；
4、钢脚：优质烤漆处理，稳固耐用，承重力强，同时呈现金属质感，细腻光滑，直径12mm圆柱形管脚，整体支撑性好。
5、工艺要求：座面、靠背软包四周采用滚条设计，靠背中间车线工艺。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价  家具》：产品外观性能（金属件、软包件、塑料件、可触及区域）、产品表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品有害物质（纺织品和皮革中五氯苯酚、多环芳烃、甲醛释放量）、产品寿命（椅座椅背耐久性）都符合国家标准。
	4
	把

	21
	战士备勤室
	多功能单人床
	
	尺寸：1250*2150*1000mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、靠背覆面材料选用优质PU皮，参考标准GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》，PU皮的耐磨性、剥离负荷、可溶解的有害元素、感官要求、理化性能（游离甲醛、禁用偶氮染料）、摩擦色牢度、撕裂力等符合标准的要求；
4、工艺要求：底部单侧含3个抽屉（单个抽屉尺寸为450*400*300），使用便利；靠背含皮质/布艺软包设计，整个靠背符合人体工学设计，在使用上健康舒适，整个床摆放平稳，结构牢固，舒适性好；
5、五金件及配件：优质五金连接件；
6、说明：含床垫；
7、床垫材料：优质棕垫，一面硬，一面软，表层采用耐污针织布料，针织布料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中的技术要求；床垫参考标准GB/T26706-2011《软体家具  棕纤维弹性床垫》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的面料外观、缝纫、封边、面料及复合面料理化性能、芯料、安全卫生、阻燃性、耐久性、甲醛释放量、TVOC等都需符合国家标准。
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可接触的实木部件中五氯苯酚等都需符合国家标准。
	30
	张

	22
	战士备勤室
	床头柜
	
	尺寸：500*450*450mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件；阻尼静音导轨；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	30
	个

	23
	战士备勤室
	休闲长桌
	
	尺寸：2400*1200*750mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、桌架：回字形喷涂钢架；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	3
	张

	24
	战士备勤室
	休闲长桌
	
	尺寸：2400*1000*750mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、桌架：回字形喷涂钢架；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	2
	张

	25
	战士备勤室
	软包休闲椅
	
	尺寸：580*570*800mm（坐高440mm）
1、座壳及靠背：整体采用PP聚丙烯材料注塑一体成型椅座，注塑成型连体椅背和椅座，环保无毒无异味；色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好，长期使用腰不酸，参考标准GB/T12670-2008《聚丙烯（pp）树脂》，PP聚丙烯材料的拉伸屈服应力、弯曲模量、简支梁缺口冲击强度23℃、负荷变形温度都符合标准要求。
2、覆面材料：优质生态纺织布/环保皮，精致的缝制工艺，细节精致，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》品质属性（有害染料、邻苯二甲酸酯总量、有机锡化合物）要求等都符合国家标准；
3、内衬：内衬高密度海绵，触感细腻柔软；
4、钢脚：优质烤漆处理，稳固耐用，承重力强，同时呈现金属质感，细腻光滑，直径12mm圆柱形管脚，整体支撑性好。
5、工艺要求：座面、靠背软包四周采用滚条设计，靠背中间车线工艺。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价  家具》：产品外观性能（金属件、软包件、塑料件、可触及区域）、产品表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品有害物质（纺织品和皮革中五氯苯酚、多环芳烃、甲醛释放量）、产品寿命（椅座椅背耐久性）都符合国家标准。
	30
	把

	26
	办公室
	办公桌
	
	尺寸：1500*1500*750mm（侧柜尺寸1500*400*650mm）
1、板材：采用25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、框架：桌腿为30*60矩形管焊接成型，Q235B碳素钢，表面静电粉末喷涂；
工艺要求：标配铝合金桌面翻盖及“86”型底盒；侧柜含双空格及主机存放格、开门储物空格。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	5
	张

	27
	办公室
	办公椅
	
	尺寸：650*605*1130mm（坐高 420mm）
1、面料：优质PU皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面手感柔软舒适，光泽持久，且透气性、韧性等理化指标更胜一筹，环保皮的五氯苯酚、耐热老化性能、表面颜色迁移性、拉伸负荷（A类）、断裂伸长率（A类）、撕裂负荷（A类）、剥离负荷（A类）、表面颜色牢度、耐寒性、老化性、可溶性重金属限量、氯乙烯单体限量需符合GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》、GB/T8948-2008《聚氯乙烯人造革》、GB21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》的要求；
2、椅背：高密度定型绵内衬Φ10钢筋+7厘切割板，高密度定型绵达到国家阻燃标准，符合标准GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
3、坐垫：固定座垫，高密度定型绵内衬12厘单层夹板，牢固性好；
4、椅脚：电镀弓形脚。金属表面理化性能要求：经18小时抗盐雾试验，1.5mm以下锈点≤20点/dm2；
5、扶手：PP扶手面，舒适性好；
6、椅脚：弓形脚，钢管弯制而成，表面精细抛光的处理，带来更加稳重牢固的视觉感受，参考标准GB/T 14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》，钢管的端头外形、不圆度和壁厚不均、弯曲度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、硬度、密度符合标准的要求；
成品要求：参考标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》，产品的外观（金属件外观、软硬包件外观）、理化性能、力学性能、阻燃性、产品有害物质（甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯）、五氯苯酚、苯并芘都符合国家标准。
	5
	把

	28
	办公室
	文件柜
	
	尺寸：800*400*1950mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	5
	个

	29
	办公室
	茶水柜
	
	尺寸：792*400*790mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	30
	会议室
	12 人会议桌
	
	尺寸：4200*1400*750mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	张

	31
	会议室
	会议椅
	
	尺寸：650*605*1130mm（坐高420mm）
1、面料：优质PU皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面手感柔软舒适，光泽持久，且透气性、韧性等理化指标更胜一筹，环保皮的五氯苯酚、耐热老化性能、表面颜色迁移性、拉伸负荷（A类）、断裂伸长率（A类）、撕裂负荷（A类）、剥离负荷（A类）、表面颜色牢度、耐寒性、老化性、可溶性重金属限量、氯乙烯单体限量需符合GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》、GB/T8948-2008《聚氯乙烯人造革》、GB21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》的要求；
2、椅背：高密度定型绵内衬Φ10钢筋+7厘切割板，高密度定型绵达到国家阻燃标准，符合标准GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
3、坐垫：固定座垫，高密度定型绵内衬12厘单层夹板，牢固性好；
4、椅脚：电镀弓形脚。金属表面理化性能要求：经18小时抗盐雾试验，1.5mm以下锈点≤20点/dm2；
5、扶手：PP扶手面，舒适性好；
6、椅脚：弓形脚，钢管弯制而成，表面精细抛光的处理，带来更加稳重牢固的视觉感受，参考标准GB/T 14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》，钢管的端头外形、不圆度和壁厚不均、弯曲度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、硬度、密度符合标准的要求；
成品要求：参考标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》，产品的外观（金属件外观、软硬包件外观）、理化性能、力学性能、阻燃性、产品有害物质（甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯）、五氯苯酚、苯并芘都符合国家标准。
	12
	把

	32
	会议室
	茶水柜
	
	尺寸：792*400*790mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	33
	装备室
	装备柜
	
	尺寸：900*400*1850mm
1、框架用材：采用优质0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固。冷轧钢板的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、金属件喷涂层外观、金属喷漆（塑）涂层理化性能符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求；
2、经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理；
3、采用静电无磷塑粉涂装，色泽均匀，光滑平整；
4、焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊，便于钢柜的长久使用和搬迁；
5、优质配色折弯拉手，优质锁具，内置一块层板及挂衣杆；
6、优质五金配件，顶部及底部加强筋配置；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	12
	个

	34
	更衣间 / 理发区
	理发小桌
	
	尺寸：1000*500*780mm
1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸,经热压可相互与人造板基材胶合。                                      2、基材：采用优质多层板。板材具有防火性、防腐化等化学处理。具有耐高温、耐冲击、易清洁、韧性强、抗刻刮性能好等特点。              
3、封边：2mm厚PVC同色封边，一次性热压成型，进一步杜绝板材中甲醛分子的释放。                          4、五金：优质五金配件。
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	35
	更衣间 / 理发区
	理发镜
	
	尺寸：700*1000mm
靠墙壁固定，高清浮法镜片，呈现清晰逼真的效果；带有抗氧化层、保护层、反射层、浮法玻璃，共四层配置；加厚太空铝材，四周大圆角设计，美观时尚，强度加大，不易变形。
	1
	块

	36
	更衣间 / 理发区
	理发椅
	
	尺寸：920*650*800-1000mm
1、表面材料：采用环保PU皮，内衬高回弹海绵，耐污、易清洁。
2、底盘：加厚圆形底盘，十分稳重。
3、功能配置：含椅子后端含升降脚踏，座椅可实现上下高度调节；前端含搁脚双管脚踏，舒适性好。
	1
	把

	37
	更衣间 / 理发区
	理发椅
	
	尺寸：360*320*730mm
1、表面材料：采用环保PU皮，内衬高回弹海绵，耐污、易清洁。
2、底盘：加厚五星底盘，十分稳重。
3、功能配置：含椅子后端含升降脚踏，座椅可实现上下高度调节，舒适性好。
	1
	把

	38
	更衣间 / 理发区
	六门更衣柜
	
	尺寸：900*500*1850mm
1、框架用材：采用优质0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固。冷轧钢板的下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、金属件喷涂层外观、金属喷漆（塑）涂层理化性能符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求。
2、经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理。
3、采用静电无磷塑粉涂装，色泽均匀，光滑平整。
4、焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊，便于钢柜的长久使用和搬迁。
5、优质拉手，优质锁具，内置一块层板及挂衣杆。
6、优质五金配件，层板承重60KG，底部加强筋配置。
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	3
	个

	39
	更衣间 / 理发区
	更衣凳
	
	尺寸：1200*450*400mm
1、凳面采用优质实木材料，表面环保水性漆涂饰，其不挥发物、耐人工气候老化、硬度、防霉等级、细度、耐冻融性、涂膜外观、附着力、抗粘连性、耐磨性、耐划伤性、耐醇性、耐污染性、耐干热性、打磨性、耐黄变形、耐冲击性、耐水性、耐碱性必须达到GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的标准；经多道油漆工艺，产品表面色彩色泽一致，无褪色、掉色，涂层无皱皮、发粘、漏漆，平整光滑、清晰、无粒子、涨边、流挂、雾光、裂纹现象，漆膜的耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击性（漆面硬度高，耐划痕耐摩擦）都符合要求；
2、框架：金属框架，表面喷塑处理；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	1
	个

	三、三层

	40
	办公室（财务室）
	办公桌
	
	尺寸：1500*1500*750mm（侧柜尺寸1500*400*650mm）
1、板材：采用25mm厚三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，板材的外观、理化性能、挥发性有机化合物符合标准要求；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、框架：桌腿为30*60矩形管焊接成型，Q235B碳素钢，表面静电粉末喷涂；
工艺要求：标配铝合金桌面翻盖及“86”型底盒；侧柜含双空格及主机存放空格，双抽设计，带锁。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	2
	张

	41
	办公室（财务室）
	办公椅
	
	尺寸：650*605*1130mm（坐高420mm）
1、面料：优质PU皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面手感柔软舒适，光泽持久，且透气性、韧性等理化指标更胜一筹，环保皮的五氯苯酚、耐热老化性能、表面颜色迁移性、拉伸负荷（A类）、断裂伸长率（A类）、撕裂负荷（A类）、剥离负荷（A类）、表面颜色牢度、耐寒性、老化性、可溶性重金属限量、氯乙烯单体限量需符合GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》、GB/T8948-2008《聚氯乙烯人造革》、GB21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》的要求；
2、椅背：高密度定型绵内衬Φ10钢筋+7厘切割板，高密度定型绵达到国家阻燃标准，符合标准GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
3、坐垫：固定座垫，高密度定型绵内衬12厘单层夹板，牢固性好；
4、椅脚：电镀弓形脚。金属表面理化性能要求：经18小时抗盐雾试验，1.5mm以下锈点≤20点/dm2；
5、扶手：PP扶手面，舒适性好；
6、椅脚：弓形脚，钢管弯制而成，表面精细抛光的处理，带来更加稳重牢固的视觉感受，参考标准GB/T 14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》，钢管的端头外形、不圆度和壁厚不均、弯曲度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、硬度、密度符合标准的要求；
成品要求：参考标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》，产品的外观（金属件外观、软硬包件外观）、理化性能、力学性能、阻燃性、产品有害物质（甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯）、五氯苯酚、苯并芘都符合国家标准。
	2
	把

	42
	办公室（财务室）
	文件柜
	
	尺寸：800*400*1950mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	2
	个

	43
	办公室（财务室）
	茶水柜
	
	规格：792*400*790mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	44
	档案室
	储物架
	
	尺寸：1500*600*2000mm
1、用材：采用优质0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固，冷轧钢板参考标准GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 28907-2021《 耐硫酸露点腐蚀钢板和钢带 》，冷轧钢板的弯曲性能、力学性能（室温拉伸）（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率）、耐腐蚀性能、表面质量、冲击性能、拉伸试验都符合国家标准的要求；                                                     
2、工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；           
3、处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质塑粉粉末静电喷涂，具保护视力的浅灰亚光色，永不变色；塑粉的涂膜外观、耐碱性、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐酸性、重金属元素含量、有机锡化合物都符合标准HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》,产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、有害物质限量等都需符合国家标准。
	2
	个

	45
	灭火救援研讨室
	固定条桌
	
	尺寸：1400*500*750mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：固定脚，可翻转折叠,前置波纹型亚克力下挂挡板；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	6
	个

	46
	灭火救援研讨室
	软包讨论椅
	
	尺寸：580*570*800mm（坐高440mm）
1、座壳及靠背：整体采用PP聚丙烯材料注塑一体成型椅座，注塑成型连体椅背和椅座，环保无毒无异味；色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好，长期使用腰不酸，参考标准GB/T12670-2008《聚丙烯（pp）树脂》，PP聚丙烯材料的拉伸屈服应力、弯曲模量、简支梁缺口冲击强度23℃、负荷变形温度都符合标准要求。
2、覆面材料：优质生态纺织布/环保皮，精致的缝制工艺，细节精致，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》品质属性（有害染料、邻苯二甲酸酯总量、有机锡化合物）要求等都符合国家标准；
3、内衬：内衬高密度海绵，触感细腻柔软；
4、钢脚：优质烤漆处理，稳固耐用，承重力强，同时呈现金属质感，细腻光滑，直径12mm圆柱形管脚，整体支撑性好。
5、工艺要求：座面、靠背软包四周采用滚条设计，靠背中间车线工艺。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价  家具》：产品外观性能（金属件、软包件、塑料件、可触及区域）、产品表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品有害物质（纺织品和皮革中五氯苯酚、多环芳烃、甲醛释放量）、产品寿命（椅座椅背耐久性）都符合国家标准。
	12
	把

	47
	医疗室
	诊疗桌
	
	尺寸：1500*1500*750mm（侧柜尺寸1500*400*650mm）
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链及导轨；配置双抽屉及单开门，桌子含走线功能；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	张

	48
	医疗室
	药品柜
	
	尺寸：1000*500*2000mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	49
	医疗室
	办公椅
	
	尺寸：650*605*1130mm（坐高420mm）
1、面料：优质环保皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面手感柔软舒适，光泽持久，且透气性、韧性等理化指标更胜一筹，环保皮的五氯苯酚、耐热老化性能、表面颜色迁移性、拉伸负荷（A类）、断裂伸长率（A类）、撕裂负荷（A类）、剥离负荷（A类）、表面颜色牢度、耐寒性、老化性、可溶性重金属限量、氯乙烯单体限量需符合GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》、GB/T8948-2008《聚氯乙烯人造革》、GB21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》的要求；
2、椅背：高密度定型绵内衬Φ10钢筋+7厘切割板，高密度定型绵达到国家阻燃标准，符合标准GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
3、坐垫：固定座垫，高密度定型绵内衬12厘单层夹板，牢固性好；
4、椅脚：电镀弓形脚。金属表面理化性能要求：经18小时抗盐雾试验，1.5mm以下锈点≤20点/dm2；
5、扶手：铝合金扶手+PP扶手面，舒适性好；
6、椅脚：弓形脚，表面精细抛光的处理，带来更加稳重牢固的视觉感受；
成品要求：参考标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》，产品的外观（金属件外观、软硬包件外观）、理化性能、力学性能、阻燃性、产品有害物质（甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯）、五氯苯酚、苯并芘都符合国家标准。
	1
	把

	50
	医疗室
	软包休闲椅
	
	尺寸：580*570*800mm（坐高440mm）
1、座壳及靠背：整体采用PP聚丙烯材料注塑一体成型椅座，注塑成型连体椅背和椅座，环保无毒无异味；色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好，长期使用腰不酸，参考标准GB/T12670-2008《聚丙烯（pp）树脂》，PP聚丙烯材料的拉伸屈服应力、弯曲模量、简支梁缺口冲击强度23℃、负荷变形温度都符合标准要求。
2、覆面材料：优质生态纺织布/环保皮，精致的缝制工艺，细节精致，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》品质属性（有害染料、邻苯二甲酸酯总量、有机锡化合物）要求等都符合国家标准；
3、内衬：内衬高密度海绵，触感细腻柔软；
4、钢脚：优质烤漆处理，稳固耐用，承重力强，同时呈现金属质感，细腻光滑，直径12mm圆柱形管脚，整体支撑性好。
5、工艺要求：座面、靠背软包四周采用滚条设计，靠背中间车线工艺。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价  家具》：产品外观性能（金属件、软包件、塑料件、可触及区域）、产品表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品有害物质（纺织品和皮革中五氯苯酚、多环芳烃、甲醛释放量）、产品寿命（椅座椅背耐久性）都符合国家标准。
	1
	个

	51
	医疗室
	诊疗床
	
	尺寸：1970*650*650mm（侧柜尺寸：450*630*600mm）
1、覆面材料：医用级环保水性皮，皮革的甲醛含量、可萃取重金属、皮革抗菌（大肠杆菌、金色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型）、皮革防霉（产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉）、往复式摩擦色牢度、增塑剂、可分解有害芳香胺染料、涂层粘着牢度等符合标准要求；
2、海绵：高密度回弹海绵，座面密度≥28kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35%；内衬E1级成型胶合板，甲醛释放量≤0.050mg/m³；                                                       
3、下架：不锈钢架，壁厚2.0mm，涂层附着力不低于2级，耐腐蚀100h，可承受136kg冲击及57kg耐久100000次冲击试验；
4、钢脚地面接触面采用塑胶脚塞，防滑耐磨静音；
5、工艺要求：钢制双抽设计，增加储藏功能；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求，产品有害物质（甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷），五氯苯酚等都需符合标准。
	1
	个

	52
	战士之家
	电子阅览桌
	
	尺寸：1200*600*750mm（侧柜尺寸400*600*650mm）
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、框架：桌腿为五边形异形管材，框架采用魔术贴快装结构，安装方式便捷，表面静电粉末喷涂；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	4
	张

	53
	战士之家
	电子阅览椅
	
	尺寸：580*570*800mm（坐高440mm）
1、座壳及靠背：整体采用PP聚丙烯材料注塑一体成型椅座，注塑成型连体椅背和椅座，环保无毒无异味；色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好，长期使用腰不酸，参考标准GB/T12670-2008《聚丙烯（pp）树脂》，PP聚丙烯材料的拉伸屈服应力、弯曲模量、简支梁缺口冲击强度23℃、负荷变形温度都符合标准要求。
2、覆面材料：优质生态纺织布/环保皮，精致的缝制工艺，细节精致，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH值、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》品质属性（有害染料、邻苯二甲酸酯总量、有机锡化合物）要求等都符合国家标准；
3、内衬：内衬高密度海绵，触感细腻柔软；
4、钢脚：优质烤漆处理，稳固耐用，承重力强，同时呈现金属质感，细腻光滑，直径12mm圆柱形管脚，整体支撑性好。
5、工艺要求：座面、靠背软包四周采用滚条设计，靠背中间车线工艺。
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2024《绿色产品评价  家具》：产品外观性能（金属件、软包件、塑料件、可触及区域）、产品表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、产品有害物质（纺织品和皮革中五氯苯酚、多环芳烃、甲醛释放量）、产品寿命（椅座椅背耐久性）都符合国家标准。
	4
	把

	54
	战士之家
	造型书架
	
	尺寸：2400*400*1800mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、框架：整体采用金属框架；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	1
	组

	55
	战士之家
	乒乓球桌
	
	尺寸：2740*1500*760mm
1、单折移动型，由支架、台面、网架组成。
2、支架底部有万向脚轮，单边折起后可多方向移动，支架采用40×40×1.1mm的方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。
3、台面采用两块专用球台高密度板组成，弹性及平整度达到国家标准。台面厚度为18mm，台面颜色为墨绿色，台面无有划痕、明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷；球台的边线和和端线为20mm，中线为3mm，为白色，台面弹性230～260 mm，弹性均匀度≤10 mm，球台稳定性≤14 mm，台面光泽度60°，配网架、网架高15.25 mm,长度152.5mm，网子为深蓝色或墨绿色。
4、添加安全设备。折叠后锁定的安全插销以固定折叠后的状态避免折叠后易倒易滑的情况。
5、球台球网组件连接区底面应有保护垫板，以保护球台。乒乓球网的台面底部要有相对应的保护垫板。
	1
	台

	56
	战士之家
	组合沙发
	
	尺寸：三人位：2600*800*700mm（坐高420mm）；两人位：1950*800*700mm（坐高420mm）
1、覆面材料：优质生态纺织布，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面手感柔软舒适，光泽持久，且透气性、韧性等理化指标更胜一筹，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》纤维原材料要求、染料要求、助剂要求等都符合国家标准；
2、内衬海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的长度、宽度偏差、厚度偏差、外观、表观密度偏差、40%压陷硬度偏差、性能要求V类（75%压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、灰分、甲醛散发）均需符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求；
3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，肉眼观测没有损木、无虫蛀及疤节，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。料与料之间采用榫眼或者刻口相互衔接，再用黏胶剂，使之用力前后左右摇晃都不会有松动感；
成品要求：参考标准 QB/T 1952.1-2023《软体家具  沙发》，产品用料加工、外观性能（面料、缝纫和包覆、木制件），力学性能、理化性能、安全性能（抗引燃特性）、产品有害物质甲醛释放量等都需符合国家标准。
	1
	组

	57
	战士之家
	空格书架
	
	尺寸：1000*500*2100mm（六层书架）
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、工艺要求：中间分割段采用冷轧钢板折弯而成，四周采用五金配件连接牢固，表面静电粉末喷涂；满足书架的使用需求； 
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	8
	个

	58
	战士之家
	休闲圆桌
	
	尺寸：680*680*450mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、框架：采用直径50抛光铝合金脚；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	2
	张

	59
	战士之家
	休闲椅
	
	尺寸：600*560*750mm（坐高 420mm）
1、覆面材料：优质环保皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面手感柔软舒适，光泽持久，且透气性、韧性等理化指标更胜一筹，环保皮的五氯苯酚、耐热老化性能、表面颜色迁移性、拉伸负荷（A类）、断裂伸长率（A类）、撕裂负荷（A类）、剥离负荷（A类）、表面颜色牢度、耐寒性、老化性、可溶性重金属限量、氯乙烯单体限量需符合GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》、GB/T8948-2008《聚氯乙烯人造革》、GB21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》的要求；
2、内衬海绵：海绵采用优质高密度定型绵，密度≥30KG/m³。海绵的长度、宽度偏差、厚度偏差、外观、表观密度偏差、40%压陷硬度偏差、性能要求V类（75%压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、灰分、甲醛散发）均需符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求；
3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，肉眼观测没有损木、无虫蛀及疤节，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%。料与料之间采用榫眼或者刻口相互衔接，再用黏胶剂，使之用力前后左右摇晃都不会有松动感；
4、支撑脚：铝合金四星脚，可旋转，不带升降功能；
成品要求：参考标准QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》，产品的外观（金属件外观、软硬包件外观）、理化性能、力学性能、阻燃性、产品有害物质（甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯）、五氯苯酚、苯并芘都符合国家标准。
	4
	张

	60
	战士之家
	按摩椅
	
	尺寸：1735*735*1040mm
可以满足肩部、手臂、腿足、腰部的按摩，可自动揉搓小腿、360°顶刮腿肚，创新足底刮痧轮，部位分区着重按摩。3D曲线机芯，6大按摩手法局部释压，手臂带可“呼吸”式气囊按摩；肩部智能检测。
	1
	张

	四、四层

	61
	探亲用房
	皮质软包床
	
	尺寸：1800*2000*1050mm
1、框架主体：床身及床头内框架采用优质实木，木材经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，结构稳固； 
2、床框及床背采用优质超纤皮，皮革的耐磨性、可溶解的有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、有机锡化合物、挥发性物质、氯乙烯单体、感官要求需符合GB/T 40350-2021《家居用聚氯乙烯人造革通用技术要求》、GB/T16799-2018《家具用皮革》的要求； 
3、内衬优质定型海绵，密度≥30KG/m³，海绵的感官和物理力学性能，海绵的压陷变形回弹程度、甲醛释放量、TVOC等都需符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准要求；
4、床架采用优质排骨架；地面接触面采用橡胶静音脚垫；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4190-2021《软体家具 软体床》，成品外观、理化性能、力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	62
	探亲用房
	床头柜
	
	尺寸：500*450*450mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，静音导轨；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	2
	个

	63
	探亲用房
	弹簧软床垫
	
	尺寸：1800*2000*200mm
1、采用连锁弹簧系统，弹力强、垂直支撑性能卓越、坚固耐用，稳固支撑脊背健康；钢丝的表面状态及要求、表面质量、工艺性能、焊接及力学性能符合GB/T 4357-2022《冷拉碳素弹簧钢丝》；                                                                           2、表面采用抗菌防螨、阻燃针织面料；面料的防螨效果检测符合GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》，驱避率＞99%；经抗菌技术处理，抑菌率＞99%，符合GB/T 20944.2-2007《纺织品 抗菌性能的评价》标准；                                                                         
3、海绵：超软海绵+高回弹海绵；     
4、成品检测标准：各项性能符合标准QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》，产品的外观性能、安全性能、理化性能、功能特性（抑螨、面料抗菌率）、耐久性、标志等都需符合国家标准。
	1
	个

	64
	探亲用房
	电视机柜
	
	尺寸：2000*250*150mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	65
	探亲用房
	鞋柜
	
	尺寸：1200*300*900mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	个

	66
	探亲用房
	单人椅
	
	尺寸：720*740*800mm（坐高 380mm）
1、面料：优质生态纺织布，布料要求符合标准参考标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》，布料的PH、甲醛含量、可萃取重金属、总铅、紫外光稳定剂、GB/T 35611-2024《绿色产品评价  纺织产品》纤维原材料要求、染料要求、助剂要求等都符合国家标准；
2、海绵：一体成型高密度定型绵，海绵的长度、宽度偏差、厚度偏差、外观、表观密度偏差、40%压陷硬度偏差、性能要求V类（75%压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、灰分、甲醛散发）均需符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的要求； 
3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%；
4、沙发脚：金属脚架，防潮防滑；
成品要求：参考标准 QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品用料、加工、外观性能、力学性能、理化性能（覆面材料理化性能）、安全性能、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷、五氯苯酚）等都符合国家标准。
	2
	个

	67
	探亲用房
	茶几
	
	尺寸：500*500*450mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、框架：金属茶几脚；
成品要求：参考标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等）等都需符合国家标准。
	1
	把

	68
	探亲用房
	组合衣柜
	
	尺寸：1600*500*2200mm
1、板材：采用三聚氰胺饰面刨花板，经过高温蒸汽烘干，防虫防腐，木质结构均匀，木质较硬，纹理清晰自然，色泽一致，表面无明显疤节，参考标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；甲醛释放量≤0.050mg/m³符合标准GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求；
2、封边：采用优质同色PVC封边条，根据QB/T 4463-2025《家具用封边条》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)、甲醛释放量、开裂性（耐龟裂性）、耐老化性无开裂、耐光色牢度、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚都符合国家标准；
3、五金件及配件：优质五金连接件，阻尼铰链，内含挂衣杆，底部含层板；
成品要求：参考标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，成品的形状和位置公差、外观性能要求、软硬质覆面要求、成品的力学性能、安全性能、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等都需符合国家标准。
	1
	组

	69
	储藏室
	储物架
	
	尺寸：1500*600*2000mm
1、用材：采用优质0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固，冷轧钢板参考标准GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 28907-2021《 耐硫酸露点腐蚀钢板和钢带 》，冷轧钢板的弯曲性能、力学性能（室温拉伸）（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率）、耐腐蚀性能、表面质量、冲击性能、拉伸试验都符合国家标准的要求；                                                     
2、工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；           
3、处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质塑粉粉末静电喷涂，具保护视力的浅灰亚光色，永不变色；塑粉的涂膜外观、耐碱性、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐酸性、重金属元素含量、有机锡化合物都符合标准HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》,产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、有害物质限量等都需符合国家标准。
	2
	个

	70
	阳光房
	洗衣台
	
	尺寸：1400*600*960mm
台面：采用石材台面，硬度高，台面漂洗区、搓洗区、活动区设计；平盆设计，台盆深度220mm；机位空格设计；。
	4
	个

	71
	阳光房
	六层折叠式凉鞋架
	
	尺寸：850*300*1020mm
整体采用304不锈钢材质，材料的耐腐蚀性好、高强度、耐热性、易清洁、美观性好、可回收性强、耐久性；‌
工艺要求：立柱采用30*30的不锈钢管，承载力强；下方采用层板式的晒鞋区，上层采用斜挂式靴架的晾晒设计，防止鞋内水渍滋生细菌。
	6
	个

	五、室内健身区

	72
	室内健身区
	成品旋转楼梯
	
	尺寸：直径2600*高4500mm（楼高具体按现场测量）
1、整体采用钢结构框架（壁厚≥5mm），焊接处采用氩弧焊的焊接方式，整体焊接质量高，焊缝表面光滑、整齐，避免了焊瘤、未焊透和凹陷等缺陷，特别适用于对焊接质量要求高的场合；
2、中间立柱直径≥200mm(壁厚8mm)，高度4500mm；
3、扇形防滑钢制踏步，最大深度可达260mm，踏步高度可以在150~200mm之间；踏步宽度1000~1200mm之间；
4、弧形楼梯的直径可达≥2600mm；
5、楼梯踏步、平台踏步（内外两侧10毫米厚钢板围栏,5毫米踏立板）；
成品要求：参考标准GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》,产品的形状和位置公差、产品外观性能、安全性能、理化性能、力学性能要求、有害物质限量等都需符合国家标准。
	1
	件


注：上述第四标段技术要求为基本功能参数，投标单位须根据采购文件提供的平面尺寸图进行布局设计深化；本章节所有参考图片仅为样式示意，以文字技术参数描述作为履约验收依据。
五、投标货物要求及相关说明（适用于各标段）：
（一）货物要求
1.货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。
2.报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。
3.本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。
4.凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，如不符合则视为虚假应标，上报相关部门进行处罚。
[bookmark: _Toc224470239][bookmark: _Toc415898841][bookmark: _Toc414941686][bookmark: _Toc224471929][bookmark: _Toc414954229][bookmark: _Toc414952902][bookmark: _Toc414941976][bookmark: _Toc414944747][bookmark: _Toc415395220][bookmark: _Toc224470010][bookmark: _Toc414954409][bookmark: _Toc224471070][bookmark: _Toc415039054]（二）特别说明
1.“采购清单及技术要求”及相关要求是是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”中的一级序号进行任何修改（可根据产品配置增加二级子序号，且不得遗漏任何采购内容）。
2.投标单位应对“采购清单及技术要求”中的所有货物进行完整报价。
3.投标单位根据采购文件提供的《技术参数偏离表》格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同完全响应。
4投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
5.采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看，如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的，采购单位有权终止合同履行，相关损失由中标单位承担。
（三）包装和装运
1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。
2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。
（四）安装、检验与质量保证
1.安装
1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。
1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。
2.验收依据
2.1中标单位应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，中标单位应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
2.3项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。
2.4中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。
2.5如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
3.质量保证
3.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。
3.2中标单位应严格履行其投标文件中的服务承诺。
3.3中标单位交货时需提供同一批次产品的检测报告、合格证，否则采购单位有权拒收。
3.4采购单位对中标单位所供产品随机进行抽样检测，如任何一项不符合投标文件及中标单位投标相关承诺的，中标单位须无条件进行退货、换货，不配合退换货或退换货后再次不合格的，采购单位有权扣除合同总金额的30%货款。
（五）售后服务
[bookmark: _Toc48639351][bookmark: _Toc48639222]1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于二年（招标文件具体技术要求另有说明的按照技术要求说明中的规定），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。
2、在质保期内出现质量问题，中标单位须在1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内完成修复或更换。若无法在24小时内排除故障，须提供备用设备或采取应急措施保障采购人正常使用。
3、中标单位须为采购单位提供针对本项目中设备的使用和维护培训。
4、质保期满以后，中标单位应按同类货物的优惠价格提供维保服务。
五、综合说明及其它要求（适用于第一、二、三、四标段）
1.投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
2.投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 
4.交货期：
4.1第一、二、三标段（运西消防站配套设施项目-接警系统采购、联动消防门采购、厨房设备采购）：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品免费质保期为验收合格之日起二年。
4.2 第四标段（运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段））：自合同签订生效后40天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品免费质保期为验收合格之日起二年。
5.交货地点：运西消防站（具体按照采购单位要求）。
6.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。
7.知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
七、政策执行
1.本次招标各标段均不接受整体全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
（5）绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
（6）根据《苏财购〔2025〕62 号》文，异常低价投标（响应）审查按照第二章投标人须知第25.7条相关规定执行。
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第五章  合同的主要条款
甲方（采购单位）：
地址：
联系人：
联系电话：
 
乙方（中标单位）：
地址：
联系人：
联系电话：

[bookmark: _Toc48639384][bookmark: _Toc48639255]依据甲方委托苏州中海工程项目管理有限公司进行运西消防站配套设施项目（招标编号：JSZC-320509-ZHXM-G2026-0001）采购的中标结果，确定乙方为本次中标单位，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同内容：
1.1乙方负责完成甲方委托的运西消防站配套设施项目【第    标段：      （标段名称）】，详见《标的物清单》。
1.2下列文件为本合同不可分割部分：
[bookmark: _Toc48639385][bookmark: _Toc48639256]（1）招标文件；
（2）乙方中标的投标书；
（3）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4）中标通知书；
（5）合同附件。
1.3本合同标的总价已包含货物生产、包装、运输、装卸、保险、安装调试、检测验收、人员培训、质保期运维、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，甲方无需另行支付任何费用。
二、价格与支付：
2.1本合同固定总价为：人民币大写        元（小写：__________），该价格为固定不变价，合同履行期间不因市场波动、政策调整等任何因素调整。
2.2付款方式：
合同签订生效后，所有货物到场，经甲方确认付至合同价款的60%的货款，调试完成并经甲方确认竣工验收合格后支付至合同金额的80%，待审计结束后支付至审定金额的95%,余审定金额的5%作为质保金待质保满两年后的一个月内付清。
2.3付款方式：银行汇票或转账。
乙方收款账户名称： 
开户银行名称： 
收款账号：
数字人民币钱包ID：
2.4甲方付款时，乙方需提供以下资料：
A.需方签收的送货回单。
B.合格发票。
C.由供需双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》
[bookmark: _Toc48639386][bookmark: _Toc48639257]三、交付与安装调试：
3.1交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。
3.2交货期及免费质保期：
本项目共分4个独立标段，各标段独立签约，各标段合同履行期限、免费质保要求如下：
（1）第一、二、三标段（运西消防站配套设施项目-接警系统采购、联动消防门采购、厨房设备采购）：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品免费质保期为验收合格之日起二年。
（2）第四标段（运西消防站配套设施项目-家具采购（四标段））：自合同签订生效后40天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品免费质保期为验收合格之日起二年。
3.3交货地点：甲方指定的苏州市吴江区项目现场。
3.4乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。
3.5在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的规格、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的点验，并出具一份点验清单，点验清单作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。
四、质量与验收：
[bookmark: _Toc48639258][bookmark: _Toc48639387]4.1产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。
4.2所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。 
4.3所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后方可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4.4所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
4.5缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
4.6如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
4.7验收要求：
（1）履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。
（2）履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。
（3）履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。
（4）验收时间：
1　 政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。
2　 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。
4.8其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
[bookmark: _Toc48639230][bookmark: _Toc48639359]4.9异议处理：甲方在验收过程中发现货物质量、规格、性能不符合合同约定的，有权向乙方提出书面异议，乙方须在收到异议后7个工作日内予以处理并回复，逾期未回复的，视为认可甲方提出的异议，须按甲方要求承担相应责任。
五、售后服务及其他要求
5.1 质保期服务：
（1）乙方应以优良的服务态度，乙方提供2小时以内响应，4小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求。其他按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行。
（2）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。本项目免费质保期为2年。
5.2其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。
六、知识产权
6.1 乙方保证其提供的货物、软件、技术服务，不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密等知识产权；若甲方因使用乙方提供的货物或服务，被第三方主张侵权索赔的，乙方须承担全部法律责任，全额赔偿甲方因此产生的全部损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失等）。
6.2 本项目配套的数据复核和重积分软件，乙方须保证甲方拥有永久、免费的合法使用权，不得设置使用期限、功能限制；软件相关的源代码、技术文档，乙方须按甲方要求完整提供。
6.3 甲方因本项目产生的监测数据、分析成果的全部知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用、复制、泄露或向第三方提供。
[bookmark: _Toc48639369][bookmark: _Toc48639240]七、双方全力与义务
7.1 甲方权利与义务：
（1）按合同约定支付合同款项，提供项目安装调试必要的现场配合条件；
（2）有权对乙方的供货、安装调试、售后服务全过程进行监督检查，对不符合合同约定的内容，有权要求乙方整改；
（3）负责组织项目竣工验收，协调项目现场的相关事宜；
（4）因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方不承担乙方的窝工、仓储等额外费用。
7.2 乙方权利与义务：
（1）严格按合同约定完成货物供货、安装调试、培训、售后等全部义务，确保项目按期交付、质量达标；
（2）对项目现场的安装人员进行安全管理，承担安装调试过程中的全部安全责任，若造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方全额赔偿；
（3）不得将本合同项下的全部或部分义务转包、分包给第三方；
（4）配合甲方完成项目验收、政府采购备案等相关工作，按要求提交全部资料。
八、违约责任
[bookmark: _Toc48639370][bookmark: _Toc48639241]8.违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
[bookmark: _Toc48639371][bookmark: _Toc48639242]8.1甲方违约责任
（1）在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
8.2乙方违约责任
（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。
（3）乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每日万分之三支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。
8.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。
[bookmark: _Toc48639372][bookmark: _Toc48639243]九、不可抗力
9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
[bookmark: _Toc48639244][bookmark: _Toc48639373]十、索赔
[bookmark: _Toc48639375][bookmark: _Toc48639246]10.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
10.3乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
（1）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
10.4如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
10.5甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。
十一、合同的解除和转让
[bookmark: _Toc48639377][bookmark: _Toc48639248]11.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
11.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
11.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
11.3合同的部分和全部都不得转让。
十二、争议解决
[bookmark: _Toc48639261][bookmark: _Toc48639390]11.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
11.2 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。
[bookmark: _Toc48639262][bookmark: _Toc48639391]十二、合同生效及其它：
1.本合同在甲乙双方签字（或盖章）并加盖公章（或合同专业章）后即生效，合同签订后2个工作日内上传系统网上公示及网上备案。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。
3.本合同一式六份，甲方执二份、乙方执二份、采购代理机构执一份、政府采购监管部门执一份，具有同等法律效力。
采购合同签约与备案签署栏：

甲方：                                    乙方： 
（公章或合同专用章）                      （公章或合同专用章）
法定代表人（授权委托人）：                法定代表人（授权委托人）：  
合同签订日期：                            合同签订日期：  

合同签订地：苏州市吴江区。
[bookmark: _Toc26836][bookmark: _Toc48639263]
第六章  评标方法、评分标准
[bookmark: _Toc48639393][bookmark: _Toc48639264]一、评标方法：
本次采购评审方法为综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商的评审方法。
综合评分的主要因素为：综合实力、业绩、技术、财务状况、信誉、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人。（保留小数点后2位）
多标段中标限制及核心产品（相同品牌）认定规则
1.本项目评标委员会按标段编号由小到大的顺序依次开展各标段评审工作。投标人可投一个或多个标段，但本项目投标人最多只能中标1个标段。
2.已对某标段递交有效且实质性响应投标文件的供应商，均可进入该标段评审；若该供应商在序号靠前标段评审中已经被推荐为中标候选人（达到本项目中标标段数量上限），则该供应商不再具备后续标段的中标资格，且不再参与后续标段的评审打分。
3.若某标段综合得分排名靠前的供应商已达到中标上限，则由该标段内得分次高、具备得标权的供应商顺位递补成为中标候选人。
4.各标段评审相互独立；合同签订前，某标段因质疑、投诉造成中标结果改变的，不影响其余标段评审及中标结果。
5.投标人仅可参与报名时已选择的标段投标，超出报名标段范围的对应标段投标按无效投标处理。
6.各标段核心产品详见第一章投标邀请函《各标段核心产品一览表》；同一标段内不同投标人提供本标段任意一项核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算；得分最高同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，得分相同取技术得分高者，技术得分相同由评标委员会随机抽取确定，其余同品牌投标人不作为本标段中标候选人；本规则仅约束本标段，跨标段无效。
针对中小型企业的评审：
根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“苏财购〔2022〕16号” 关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知规定，本项目专门面向中小企业，小微企业不再享受优惠评审。
（1）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”
（2）中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
（3）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若响应单位提供的 “中小企业声明函”（见第六章格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
针对残疾人福利性单位的评审：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的响应单位给予评审：
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。响应单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
针对监狱企业的评审：
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的响应单位给予评审：
监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc48639401][bookmark: _Toc48639272]上述优惠政策不重复享受。
采购本国产品的评审加分：（本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。）
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第四章 投标文件格式”的“附件4 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
投标人对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
根据《苏财购〔2025〕62号》文，异常低价投标（响应）审查按照第二章投标人须知第25.7条相关规定执行。
二、综合评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
适用于第一至三标段
（一）价格分（60分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格及最高限价的，为有效投标报价。超采购预算或最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位等相关评审政策调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后四舍五入保留两位（价格权值为60%）
（二）投标产品技术质量（10分）
1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为10分
投标人所投产品完全满足或优于招标文件产品技术要求的得最高分10分。标注“★”的条款为实质性条款，投标人必须完全满足，不满足的作无效投标处理，不参与后续评审；标注“▲”的条款为重要技术条款，未提供佐证材料或参数负偏离的，每项扣0.5分；其余普通条款出现一项负偏离扣0.2分，扣完本项为止。技术参数需按招标文件要求提供相应的佐证材料，若招标文件未作规定的，可提供技术参数响应对照表或厂家盖章的证明材料或其他证明材料，否则评委可视为负偏离处理。
（三）项目实施方案及售后服务（26分）
1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）
根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得4分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得2分；未提供方案或方案逻辑错误、前后矛盾的不得分。
2、售后服务方案（最高6分）
根据投标单位针对本项目编制的售后服务方案评审，包含售后服务范围、售后服务网点、售后服务人员配置、故障响应时间、售后服务承诺等内容：方案内容完整无缺项、详实合理、贴合项目实际、可行性高得6分；方案阐述不够全面、存在缺项，内容简要，针对性和可行性一般得4分；方案内容简略、缺少针对性，可行性较差得2分；未提供方案或方案逻辑错误、前后矛盾的不得分。
3、应急和重大故障解决方案（最高6分）
根据投标单位针对本项目编制的应急和重大故障解决方案评审，包含应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等内容：方案内容完整无缺项、详实合理、贴合项目实际、可行性高得6分；方案阐述不够全面、存在缺项，内容简要，针对性和可行性一般得4分；方案内容简略、缺少针对性，可行性较差得2分；未提供方案或方案逻辑错误、前后矛盾的不得分。
4、使用方人员技术培训方案（最高5分）
根据投标单位提供的使用方人员技术培训方案评审，包含设备操作、常规检查、保养维护、日常使用注意事项等：培训方案考虑周全、针对性强、实操性强得5分；培训方案较为完整，针对性、实操性较好得3分；培训方案笼统简略，针对性、可操作性较差得1分；未提供方案或方案逻辑错误、前后矛盾的不得分。
5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）
根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。
（四）投标单位综合履约能力（4分）
1、投标单位2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承担的类似项目业绩，每提供1个符合要求业绩得2分，本项最高得4分。（投标文件中提供完整合同复印件，并加盖投标人电子公章；未提供或提供不全不得分。）

适用于第四标段
（一）价格分（60分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位等相关评审政策调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后四舍五入保留两位（价格权值为60%）
（二）投标产品技术质量情况比较（9分）
1、原材料检测报告（最高为7分）
投标人须提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的完整检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章；原材料供应商出具的符合要求的检测报告同样有效。每类原材料对应1份检测报告，每份得1分，不提供或不符合要求的不得分，本项最高7分。
中标后采购人将核查检测报告真实性，若存在弄虚作假情形，将上报监管部门处理。 提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则不得分。
1.为落实《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》相关要求：
①2026年6月1日前出具的检测报告，需具有CMA认证标志。
②2026年6月1日及之后出具的检测报告：对应检验检测项目已纳入国家检验检测机构资质认定能力项目库的，须由具备法定CMA资质的检测机构出具，并加盖CMA标志；对应检验检测项目未纳入资质认定能力项目库的，提供符合招标文件要求及执行标准的检测报告即可。若同一份检测报告中同时包含库内、库外两类检验检测项目，整份报告须加盖CMA标志。
注：“一单一库”是指《检验检测机构资质认定事项清单》和《检验检测机构资质认定能力项目库》。
2.检测报告的检测（判定）依据，须参照以下所列检测标准或其他现行国家/行业标准执行。
3.检测报告须覆盖以下全部检测项目，且各项检测结果均为合格。
（1）三聚氰胺饰面刨花板：甲醛释放量达到E0级及以上，符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》要求；7d 挥发性有机化合物释放浓度中，苯、甲苯、二甲苯均未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗菌率≥99%，符合 LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》要求；外观、理化性能（含水率、表面耐磨、表面耐划痕）符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求。
（2）生态纺织布：pH 值、甲醛含量、可萃取重金属符合 GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》要求；可分解有害芳香胺染料、邻苯二甲酸酯总量、有机锡化合物符合 GB/T 35611-2024《绿色产品评价 纺织产品》要求。
（3）铝合金：抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、维氏硬度、压痕硬度、耐冲击性、耐盐酸性、光泽、抗弯曲性符合 GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材》要求。
（4）海绵：外观、表观密度偏差、40% 压陷硬度偏差、V 类性能要求（75% 压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳后的 40% 压陷硬度损失值、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、灰分、甲醛散发）符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》要求。
（5）PP 聚丙烯材料：塑料材料理化性能（耐老化性、冲击强度）、有害物质限量（多环芳烃、邻苯二甲酸酯）符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》要求；拉伸屈服应力、23℃简支梁缺口冲击强度、负荷变形温度符合 GB/T 12670-2008《聚丙烯（PP）树脂》要求。
（6）冷轧钢板（牌号 Q195）：力学性能（抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、弯曲试验）、表面结构（光亮表面）、表面质量（较高级表面）符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求。
（7）PVC 封边条：理化性能（耐干热性、耐龟裂性、耐光色牢度）、有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯）符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》要求；氙弧灯老化试验 120h 合格，符合 GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯》要求。
2、成品检测报告（最高2分）
投标人须提供所投产品的成品检测报告，由具备CMA或CNAS资质的检测机构出具完整检测报告扫描件，并加盖投标人电子公章。每类产品对应1份检测报告，每份得1分，不提供或不符合要求的不得分，本项最高2分。
中标后采购人将核查检测报告真实性，若存在弄虚作假情形，将上报监管部门处理。 提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则不得分。
1.为落实《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施 “一单一库” 管理的公告》相关要求： 
① 2026 年 6 月 1 日前出具的检测报告，需具有CMA认证标志。
② 2026 年 6 月 1 日及之后出具的检测报告：对应检验检测项目已纳入国家检验检测机构资质认定能力项目库的，须由具备法定CMA资质的检测机构出具，并加盖CMA标志；对应检验检测项目未纳入资质认定能力项目库的，提供符合招标文件要求及执行标准的检测报告即可。若同一份检测报告中同时包含库内、库外两类检验检测项目，整份报告须加盖CMA标志。 
注：“一单一库” 是指《检验检测机构资质认定事项清单》和《检验检测机构资质认定能力项目库》。
2.检测报告的检测判定依据，须参照以下所列检测标准或其他现行国家/行业标准执行。
3.检测报告须覆盖以下全部检测项目，且各项检测结果均为合格。
（1）单兵战备管理仓：产品的形状和位置公差、外观性能（金属件、塑料件、玻璃件）、安全性能（结构安全、有害物质限量 - 甲醛、电气安全）、力学性能符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求。
（2）餐椅：外观、理化性能（耐冷热循环、硬度）、力学性能（椅、凳类强度和耐久性、椅、凳类稳定性）、甲醛释放量、总挥发性有机化合物符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》要求；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99%，符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求。
（三）布局设计和产品工艺设计的比较（20分）
1、布局设计比较（最高8分）
投标单位结合本项目特点，制定方案布置图及效果图。
主要空间（装备区、战士备勤室）上述两个空间应逐条叙述，评委根据提供的方案布置图及效果图进行评审，主要包括以下内容：
空间布局、动线规划、色彩搭配及点位结合实际场地使用功能等。
上述布置图及效果图每项应逐条叙述，整体方案全面合理、操作性强、贴合项目实际的得4分；整体方案合理性较弱、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得2分；整体方案叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的得1分。
本项共2个空间，每个空间满分4分，本项最高8分。
2、产品工艺图设计（最高12分）
投标单位结合本项目特点，提供家具清单中下述产品的深化方案：
① 单兵战备管理仓(序号16）；
② 多功能单人床（序号21）。
上述每项应逐条叙述，每个产品的安全性、功能性与实用性贴合项目实际特点的得6分；每个产品的安全性、功能性、实用性与项目实际特点贴合度不高的得3；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的得1分。本项共2个产品，每种产品满分6分，本项最高12分。
（四）生产交货、安装调试及售后服务（9分）
1、项目整体交货实施方案比较（最高3分）
投标单位结合本项目特点，制定工期保障措施、现场维护及安全保障措施方案，主要包括以下内容：
对本项目整体交货工期保障的措施、现场维护及安全保障措施等。
上述每项应逐条叙述，整体方案全面合理、操作性强、贴合项目实际特点的得3分；整体方案合理性较弱、操作性不强、与项目实际特点贴合度不高的得2分；整体方案叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的得1分。本项最高3分。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]2、本项目产品安装、调试检查方案比较（最高3分）
投标单位结合本项目特点，制定产品安装、调试检查方案，主要包括以下内容：
安装前准备工作、安装步骤、设备调试方案及检查方案等。
上述每项应逐条叙述，整体方案全面合理、操作性强、贴合项目实际特点的得3分；整体方案合理性较弱、操作性不强、与项目实际特点贴合度不高的得2分；整体方案叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的得1分。本项最高得3分。
3、售后服务及质量保证方案比较（最高3分）
投标单位结合本项目特点，制定售后服务及质量保证方案，主要包括以下内容：
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]整体售后服务方案、质量保证方案等。
上述每项应逐条叙述，整体方案全面合理、操作性强、贴合项目实际特点的得3分；整体方案合理性较弱、操作性不强、与项目实际特点贴合度不高的得2分；整体方案叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的得1分。本项最高得3分。
（五）投标单位综合履约能力（2分）
1、投标单位2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承担的类似项目业绩，每提供1个符合要求业绩得1分，本项最高得2分。（投标文件中提供完整合同复印件，并加盖投标人电子公章；未提供或提供不全不得分。）
注：
1、付款步骤、交货期、免费质保期如有负偏离的不得中标。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应如实提供相关资料和相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。
3、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理。
（全文完）
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战士备勤室图纸：
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