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第一章 投标邀请
受扬州工业职业技术学院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州工业职业技术学院化工教学动画及思政动画资源采购项目（JSZC-320000-SWGC-G2026-0134号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州工业职业技术学院化工教学动画及思政动画资源采购项目JSZC-320000-SWGC-G2026-0134号 招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载 获取招标文件，并于2026年11月12日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SWGC-G2026-0134号
项目名称：扬州工业职业技术学院化工教学动画及思政动画资源采购项目
预算金额：180万元

采购包1：危险化学品（取复证）及特殊作业类视频课件资源,预算金额90万元；

采购包2：仪器原理解析、仪器操作演示视频课件资源,预算金额60万元；

采购包3：石油化工专业相关的思政动画资源，预算金额30万元。
最高限价：180万元

采购包1：危险化学品（取复证）及特殊作业类视频课件资源,最高限价90万元；

采购包2：仪器原理解析、仪器操作演示视频课件资源,最高限价60万元；

采购包3：石油化工专业相关的思政动画资源，最高限价30万元。
报价超过最高限价的为无效投标文件。

采购需求：具体详见招标文件第四章项目需求。
合同履行期限：签订合同30天内，完成交付验收。  
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7法律、行政法规规定的其他条件；（投标文件中无需提供证明材料）

（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
地点：“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月12日09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html.
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
4.本次招标不收取投标保证金。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
8.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
9.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
10.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
11.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
12.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州工业职业技术学院
地 址：扬州市邗江区华扬西路199号  
联系人：周老师 

联系方式：18762796747
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市邗江区翠岗路48号
联系人：颜耀、缪晓庆
联系方式：0514-87302219、0514-87982240
3.项目联系方式
项目联系人：颜耀、缪晓庆
电　　 话：0514-87302219、0514-87982240

第二章 投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-320000-SWGC-G2026-0134号项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费（具体计算方式详见下表）。
	项目
类型
	50万以下
	50万以上
	代理服务费最高限价

	
	代理费
（单位：元）
	代理费
（折扣率）
	代理费
（单位：元）

	货物
	2000元
	36%
	25000元

	服务
	
	
	

	工程
	
	
	


基准费率表
	中标（成交）金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	50以下
	固定价2000元

	50-100
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100-500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500以上
	0.8％
	0.45％
	0.55％


（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。
（3）代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由成交人支付给代理机构。
代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
    开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
    开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）执行，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知


（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）投标分项报价表 
（6）技术要求响应及偏离表 
（7）商务要求响应及偏离表 
（8）拟投入人员一览表
（9）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的招标文件为准。
10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2苏采云系统相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至苏采云系统，逾期提交的投标文件，苏采云系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构组织。“苏采云系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评标委员会）进行评标。
22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评标委员会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
25.8.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1评标委员会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐中标候选人。
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3代理机构将在“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同
30.l中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
31.服务的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33.其他
33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
扬州工业职业技术学院合同（服务类）

项目名称：   

项目编号： 

甲方（采购人/买方）：扬州工业职业技术学院 

乙方（投标人/卖方）：                    

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    政府采购结果签订本合同。

1.合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                   。

服务内容等要求详见本合同附件、采购文件及响应文件（包括成交单位投标文件或报价文件等，下同）。
2、 合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：        元人民币（¥                   元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供服务的服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，除该费用外，甲方不需要为本合同项下的交易向乙方支付任何其他费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3.组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；                  （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表；              （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                  （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；          （8）乙方投标时提供的响应文件。

4.知识产权保证

乙方保证所提供产品未侵犯第三人专利权、版权、商标权、著作权和工业设计权或者其他知识产权，并保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.产权保证

乙方保证对所交付的服务和服务所涉及的物品拥有合法和完整的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵，并保证第三人不能就该服务和服务所涉及的物品向甲方主张任何权利。

6.履约保证金

6.1 签订合同时，乙方应向甲方支付合同总价10%的履约保证金。

6.2 履约保证金允许乙方自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

6.3 履约保证金的退还：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续，乙方递交材料后10日内甲方无息退还履约保证金，甲方逾期未退还履约保证金，应当按照银行同期借款利息偿还。

6.4 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.5 履约保证金不予退换的情形：（a）签订合同后，乙方不得将项目及其他服务进行转包，未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，乙方应承担赔偿责任；(b)如乙方不能按时完成服务内容，给甲方造成损失的，履约保证金将不予退还。

7.转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8.服务期限：签订合同30天内，完成交付验收。
9.服务方式及服务地点

9.1 服务地点：甲方指定地点。
10.货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具全额增值税发票。

10.3 付款方式：

合同签订后，支付合同价30%的预付款，所有服务完成交付，经甲方验收合格后一次性付清合同款。（以上所有款项在满足时间节点后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付款）

11.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12.质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生故障或质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场，如逾期到达，则每逾期1小时，需向甲方支付违约金200元。

12.4 服务期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13.交付和验收

13.1 乙方应当在本合同签订后    天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在 10个 工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方指定为 甲方代表，对产品进行验收并签收相关文件。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：       无          。
14.包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15.违约责任

    15.1 乙方提供的货物存在权属保证不实、侵犯他人知识产权或产品存在质量问题的，甲方可以选择要求乙方支付合同总价5%作为违约金，或者要求乙方赔偿甲方因此遭受的以及甲方因使用乙方所提供产品构成侵权的赔偿等直接和间接的所有损失，并应承担甲方为此支出的包括但不限于律师代理、调查取证、差旅等一切相关费用。

15.2 乙方发生逾期交货等违约情形时，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.3 乙方发生逾期交付服务项目15日以上、权属保证不实、侵犯他人知识产权等其他违约行为，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.5合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 50 %赔偿金。

16.不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17.争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18.合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方贰份。

甲方：扬州工业职业技术学院               乙方： 

  地址：华扬西路199号


           地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                               联系电话：

日期：  年    月    日                   日期：      年    月    日

供应商廉政承诺书

扬州工业职业技术学院：

为规范   （采购项目名称） 项目的实施过程，确保采购项目质量和效率，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，切实维护合同双方合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任规定，乙方特向甲方作出如下廉政承诺：

一、不以任何理由向甲方单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

二、不以任何理由为甲方单位及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

三、不以任何理由为甲方单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

四、不以任何理由为甲方单位及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动。

五、以上廉政承诺，如有违反，乙方愿意承担如下责任：乙方工作人员有违反以上廉政承诺行为的，按照管理权限和有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；甲方有权视情中止合同执行，给甲方造成直接经济损失的，乙方应给予全额赔偿，并在项目验收或决算时扣除。

六、本《廉政承诺书》作为《合同》的附件，与《合同》具有同等法律效力。《廉政承诺书》的有效期为双方签署《合同》之日起至该项目验收合格并决算完毕时止。

七、本《廉政承诺书》除了作为《合同》的附件，还应递交双方的监督部门各一份。

乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

第四章 采购需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。
项目属性：服务类项目
1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给 予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	危险化学品（取复证）及特殊作业类视频课件资源
	软件和信息技术服务业

	2
	仪器原理解析、仪器操作演示视频课件资源
	软件和信息技术服务业

	3
	石油化工专业相关的思政动画资源
	软件和信息技术服务业


5.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应，填写《符合性审查响应对照表》。
6.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《技术要求响应及偏离表》
7.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《商务要求响应及偏离表》
采购包1：危险化学品（取复证）及特殊作业类视频课件资源
一、采购范围

本次采购范围包括三大类安全培训课件资源，具体如下：

1、基础安全类视频课件资源，不少于35个课件；

2、特殊作业类视频课件资源，不少于36个课件；

3、危险化学品取复证视频课件资源，不少于180个课件。

以上三类课件资源合计不少于251个课件，涵盖现场急救、消防应急、危险化学品知识、特殊作业安全管理、危化品工艺安全技术等安全生产培训核心领域。

二、总体技术要求

1、课程内容应依据国家安全生产相关法律法规、行业标准及企业安全管理制度编制，确保内容的权威性、准确性和时效性。

2、课件展示形式应多样化，包括但不限于3D动画、卡通动画、MG动画、图文动画、真人实拍、视频拍摄等形式，以增强教学效果和学员学习体验。

3、课件应支持部署到学校的教学运行管理平台。

4、课件应画面清晰、音质良好，配备中文字幕及配音。

5、投标方应提供完整的课件清单、课件编码、课程说明等技术资料，并承诺所供课件内容与本技术参数文件一致。

6、视频编码及技术指标：课件视频统一采用H.264（MPEG-4 Part 10：profile=main，level=1.0）编码方式，码流率不低于256Kbps，帧率不低于25fps，分辨率不低于1920×1080（16:9），声音与画面同步，无明显失真、放音过冲、过弱或交流声、杂音等缺陷。

7、动画制作质量要求：课件动画应画面高清、图像清晰、色彩饱和，动画色彩搭配合理、造型和谐，画面简洁清晰；动画连续，帧与帧之间关联性强，演播过程流畅，不出现卡顿、跳帧等现象，静止画面时间不超过5秒；有醒目的标题文字，标题能体现动画表现内容，文字字体、字号与内容协调，字体颜色避免与背景色相近；三维动画模型仿真程度应较高、贴图材质真实，水、火、气、雾等动态效果表现真实，具备良好的宏观与微观展示能力。

8、音频及配音要求：课件应实现声画结合，满足视觉和听觉的统一；配音应标准清晰、无噪声，音量适当、快慢适度；背景音乐与内容相符，音量不宜过大；有解说或对话的课件，语音与画面内容同步。

9、存储及交付格式要求：课件采用MP4或SWF格式存储，有交互的动画使用SWF格式，无交互的动画使用MP4格式；交付时应同时提供课件清单、课件编码、课程说明等技术资料。

10、内容合规及呈现要求：课件内容应符合我国法律法规，尊重各民族风俗习惯，知识产权不存在争议；若课件包含少数民族或外国语言文字信息，应遵循原内容的完整性，使用原语言进行处理；对抽象、不可直接观测的知识与技能，应采用可视化、具象化方式呈现，帮助学习者建立直观形象记忆，提升教学效果。

▲11、课件资源须支持部署到学校自有二级平台，实现统一管理与在线学习，并满足以下要求：

（1）部署方式：课件须支持批量上传部署至学校自有二级平台，无需安装额外插件或专用播放器；投标方负责完成课件与平台的对接、联调及上线验证，确保交付后即可正常运行。

（2）在线播放：课件在学校平台网页端可直接在线播放，兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器，播放流畅、画面清晰，支持全屏显示。

（3）播放与进度控制：支持暂停、继续、进度条拖动；支持断点续学，学员中途退出后再次进入可自动定位至上次学习位置继续学习，杜绝挂机刷课。

（4）学习记录：平台须完整记录学员学习行为，包括学习时长、有效学习时长、学习进度（完成百分比）；学习记录支持按课程、所属机构、用户名多维度查询，并支持导出 Excel 报表，满足学员“一人一档、终身有效”的培训档案管理要求。

需提供证明材料：

①投标文件中须提供真实运行截图，涵盖课件上传部署、在线播放、播放与进度控制及学习记录四类功能界面各不少于2张；

②课件与学校平台兼容对接的承诺函，格式自拟，原件扫描上传。
▲12、要求基础安全类视频课件资源、特殊作业类视频课件资源、危险化学品取复证视频课件资源合计时长不少于6200分钟。投标方须提供承诺函，以保证产品合计时长满足采购方使用要求，格式自拟，原件扫描上传。
（一）基础安全类课件资源

1、总体要求

基础安全类课件资源面向企业全员安全教育培训需求，内容覆盖现场急救及应急管理、火灾与消防、输配电和供用电安全、危险化学品基础知识及危害、危险化学品储存安全等核心安全知识领域。该类课程旨在提升从业人员的安全意识和应急处置能力，筑牢企业安全生产基础防线。基础安全类课件资源不少于35个课件。
本类课程要求涵盖以下知识点领域：

1.1 知识点覆盖范围包含但不限于：现场急救及应急管理、消防设备、常见危险化学品火灾的扑救方法、输配电和供用电安全、常见危险化学品、危险化学品的危害、危险化学品储存。

1.2 展示形式：本类课件采用真人实拍、卡通动画、3D动画、图文动画、MG动画等多种展现形式。

▲1.3 基础安全类课件资源展现形式应至少涵盖真人实拍、卡通动画、3D动画、图文动画、MG动画等5种形式。需提供证明材料：每种形式的截图数量不少于6张。
1.4 课程时长：各课件时长详见分项技术参数表。

1.5 内容要求：课件内容应紧扣安全生产实际场景，结合典型事故案例进行讲解，确保培训内容的实用性和针对性。心肺复苏、止血包扎等急救类课件应采用真人实拍形式，确保操作演示的规范性和可操作性。课件内容应基于企业安全生产真实场景开发，结合一线岗位作业实际，突出培训内容的实用性和可操作性。

★1.6 要求提供演示视频：提供基础安全类“心肺复苏”课件，时长不少于4分钟，展现形式是真人实拍，课件内容演示急救操作的规范性，包含判断意识呼吸、呼救取AED、胸外按压、AED 使用、开放气道、人工呼吸、循环复苏等。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

★1.7 要求提供演示视频：提供基础安全类“二氧化碳灭火器(手提和推车）”课件，时长不少于7分钟，展现形式是3D动画，课件内容包含适用范围、设备介绍、使用方法、注意事项等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

★1.8要求提供演示视频：提供基础安全类“氯气”课件，时长不少于9分钟，展现形式是3D动画，课件内容围绕氯气的理化性质、危险特性、安全注意事项、现场急救措施及泄漏应急处置展开系统讲解。重点强调氯气的职业接触限值、中毒症状、慢性影响以及在生产使用中的严格操作要求，明确设备选材、安全装置配置、个人防护装备配备等关键安全措施。针对泄漏事故，提出警戒、防护、关阀堵漏、稀释、输转导罐和化学中和六项应急处置步骤，并详细说明各项操作的技术要点与实施方法。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

1.9 验收标准：投标方应提供全部不少于35个课件的完整视频文件，课件内容、展示形式、时长均应符合本表所列技术参数要求。验收时如发现课件数量不足或内容不符，投标方应无条件补齐或更换。验收时将核对视频编码格式、分辨率、帧率、时长及内容合规性。
2、分项技术参数要求

以下为基础安全类课件资源分项技术参数明细表，1-35项为评分表中的一般参数，投标方应在《技术要求响应及偏离表》中逐项响应。

	序号
	知识点
	课程产品名称
	课件内容要求
	展示形式要求
	时长

要求

	1
	现场急救及应急管理
	心肺复苏
	心搏骤停一旦发生，如得不到即刻及时地抢救复苏，4～6min后会造成患者脑和其他人体重要器官组织的不可逆的损害，因此心搏骤停后的心肺复苏（cardiopulmonary resuscitation, CPR）必须在现场立即进行。
	真人实拍
	不少于1分钟

	2
	现场急救及应急管理
	止血包扎
	血液是维持生命的重要物质。当受外伤引起大出血，出血量超过全身血量的四分之一时，生命就会受到威胁。所以当伤员有大量出血时，要及时进行止血包扎。下面我们就来介绍
	真人实拍
	不少于5分钟

	3
	现场急救及应急管理
	火灾爆炸应急管理
	在日常工作中，我们应该做到安全生产，但如果发生了火灾爆炸事故我们应该如何处理呢？下面我们就来一起学习一下吧！
	卡通动画
	不少于1分钟

	4
	现场急救及应急管理
	中毒窒息应急管理
	中毒窒息是常见的事故情况之一，当面对有人中毒窒息的紧急情况，该如何正确处理呢？下面我们就来一起学习一下吧！
	卡通动画
	不少于1分钟

	5
	现场急救及应急管理
	触电的救护处理
	触电救护先切断电源，或用绝缘物（如干燥木棍）挑开电线。检查伤者意识与呼吸，无意识立即呼救。若呼吸心跳停止，立即行心肺复苏（胸外按压 + 人工呼吸），持续至专业人员到达，避免拖拉造成二次伤害。
	卡通动画
	不少于1分钟

	6
	现场急救及应急管理
	常用急救器材
	急救包作为日常生活和工业生产中的必备安全用品，包括急救包、户外急救包等不同类型，适用于处理擦伤、碰伤及烧伤等意外伤害。其特点包括坚固的尼龙牛津布面料、醒目的十字标记以及内置的药品袋、包扎塑料袋、器械带和药粒盒等，还配备非药品类应急用品如小手电、瑞士军刀、哨子和火柴等，能在急救车到来前最大限度缓解伤情。 冰袋由内外两层塑料袋封装，内含冷却剂和水液，施压后水液与冷却剂混合产生吸热效应，用于降温、消炎、止痛、止血和护肤。
	卡通动画
	不少于5分钟

	7
	现场急救及应急管理
	烧、灼伤的救护处理
	您岗位有可能发生的人身伤害事故是哪类？如何预防？毒物中毒、烧伤、触电、机械伤害等事故常常给员工带来极度痛苦，甚至终身残疾。怎样才能有效地防止各类事故发生呢？首先要正确分析产生事故的原因，然后采取相应的安全防范措施。您会对常见人身伤害事故进行预防吗？
	卡通动画
	不少于1分钟

	8
	现场急救及应急管理
	火灾逃生方法及注意事项
	课件内容主要讲述火灾逃生方法及注意事项的相关知识
	卡通动画
	不少于5分钟

	9
	现场急救及应急管理
	化工厂泄漏事故逃生方法
	课件内容主要讲述化工厂泄漏事故逃生方法的相关知识
	卡通动画
	不少于5分钟

	10
	消防设备
	固定式消防水炮
	固定式消防水炮是安装在固定支座上，能够将一定流量，压力的水以非常高的速度从喷嘴喷出，形成射流，从而扑灭一定距离以外、以内火灾的设备。
	3D动画
	不少于1分钟

	11
	消防设备
	干粉灭火器(手提和推车）
	干粉灭火器适用于初期的一般固体物质、水溶性和非水溶性液体、可燃气体火灾，以及一般带电设备的火灾，但不适用于金属物质火灾。其使用方法和注意事项需严格遵守以确保有效灭火并避免安全隐患。 介绍了干粉灭火器的两种类型：手提式和推车式，详细描述了它们的结构组成和使用步骤，强调了使用前的准备工作和正确的操作姿势。
	3D动画
	不少于5分钟

	12
	消防设备
	二氧化碳灭火器(手提和推车）
	二氧化碳灭火器(手提和推车）1、适用范围2、设备介绍3、使用方法4、注意事项
	3D动画
	不少于5分钟

	13
	常见危险化学品火灾的扑救方法
	扑救压缩气体或液化气体火灾的基本方法
	切忌盲目灭火。扑救气体火灾时，如果在没有采取堵漏措施，盲目把火扑灭，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸。
	卡通动画
	不少于1分钟

	14
	常见危险化学品火灾的扑救方法
	扑救易燃液体火灾的基本方法
	控制燃烧范围。切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力容器、密闭容器和可燃物，积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌，关闭罐区边沟闸板，防止外溢。
	卡通动画
	不少于1分钟

	15
	常见危险化学品火灾的扑救方法
	扑救易燃固体、自燃物品火灾的基本方法
	一般都可用水和泡沫扑救，相对其他种类的化学危险品而言是比较容易扑救的。只要控制住燃烧范围。逐步扑灭即可。
	卡通动画
	不少于1分钟

	16
	常见危险化学品火灾的扑救方法
	扑救遇湿易燃物品火灾的基本方法
	明确物品特性。应了解清楚遇湿易燃物品的品名、性质、数量、是否与其他物品混存、燃烧范围、火势蔓延途径。
	卡通动画
	不少于1分钟

	17
	常见危险化学品火灾的扑救方法
	扑救有毒品、腐蚀品火灾的基本方法
	1. 灭火人员必须按照要求穿着防护服，佩戴隔绝式防护面具。2. 积极抢救受伤和被困人员，限烧范围。
	卡通动画
	不少于5分钟

	18
	常见危险化学品火灾的扑救方法
	易燃、可燃液体贮罐初起火灾的扑救
	易燃、可燃液体贮罐发生着火、爆炸，特别是罐区某一贮罐发生着火、爆炸是非常危险的。一旦发现火情，应迅速向消防部门报警，并向厂调度室报告。报警和报告中需说明罐区的位置、着火罐的位号及贮存物料的情况，以便消防部门迅速赶赴火场进行扑救。
	3D动画
	不少于1分钟

	19
	输配电和供用电安全
	输配电安全
	架空输电线路安全运行、变配电安全、供用电安全
	图文动画
	不少于1分钟

	20
	输配电和供用电安全
	供用电安全
	由于石油化工企业对供电可靠性的要求非常高，在设计石化企业电气主接线时，应针对不同的需要，采用不同的接线方式。对全厂供电影响最大的主要变电所可考虑采用双母线带旁路母线的接线方式，这样在母线检修和开关检修时不影响正常供电。
	图文动画
	不少于1分钟

	21
	输配电和供用电安全
	UPS电源
	ups的分类，ups的组成及工作原理，ups现状，ups的工作模式
	卡通动画
	不少于5分钟

	22
	常见危险化学品
	硫化氢
	硫化氢标准状况下是无色、易燃并有剧毒的酸性气体，常在天然气生产、含硫原油生产和原油馏分分馏中产生。
	3D动画
	不少于5分钟

	23
	常见危险化学品
	液氨
	液氨又称无水氨，在工业上应用广泛，一般储存液氨罐中。化工事故发生率很高。
	3D动画
	不少于5分钟

	24
	常见危险化学品
	氢气
	氢气是一种无色、无味且密度小于空气的气体，广泛应用于石油化工生产中。其物理性质包括极低的密度、沸点和熔点，以及相对分子质量为2.0157。化学性质上，氢气在特定条件下易燃易爆，燃烧后与氧气生成水，与氯气加热生成氯化氢。应急处理方面，氢气泄漏时需迅速疏散人员并切断泄漏源，而氢气起火则应先切断气源再采取适当的灭火措施，包括使用雾状水、泡沫、二氧化碳或干粉等灭火剂。若无法切断气源，则需保持冷却直至燃气耗尽。
	3D动画
	不少于1分钟

	25
	常见危险化学品
	一氧化碳
	一氧化碳通常情况下是一种无色无味的有毒气体，密度比空气略小，不溶于水，易溶于氨水等弱极性的溶剂。
	3D动画
	不少于1分钟

	26
	常见危险化学品
	氮气
	氮气，化学式为N2，是大气中的主要成分，占空气体积的78%。在常温下，它是无色无味的气体，密度为1.25克每升。氮气的化学性质不活泼，但在高温高能条件下，能与某些物质反应，生成多种化合物。吸入高浓度氮气会导致人体缺氧，产生氮酩酊现象，严重时可导致昏迷甚至死亡。液氮直接接触可造成冻伤。此外，氮气瓶在高热条件下有爆炸危险。 在进入受限空间前，需对内部气体进行采样分析，特别是针对无色无味的氮气，确保氧含量合格。进入前必须获取作业许可证，作业人员须佩戴气体检测仪，一旦报警立即撤离。使用鼓风机或抽风机置换氮气时，监护人员应避免缺氧区域。发生氮气泄漏时，应迅速撤离并隔离泄漏区，救援前需确保自身安全，穿戴正压式空气呼吸器。强调安全意识，避免盲目救援。
	3D动画
	不少于1分钟

	27
	常见危险化学品
	氯气
	氯气是剧毒化学品：吸入高浓度氯气可致死；包装容器受热有爆炸的危险。
	3D动画
	不少于5分钟

	28
	常见危险化学品
	苯的性质与危害
	讲解了苯的物理和化学性质，包括其沸点、熔点、密度以及良好的溶剂特性。同时，详细阐述了苯对健康的危害，包括可能导致的造血系统异常、神经系统异常、癌症诱发、胎儿发育影响以及皮肤和视觉问题。
	3D动画
	不少于5分钟

	29
	常见危险化学品
	液氯
	讲解了液氯的物理和化学性质，包括其沸点、熔点、密度等以及危害性质。
	3D动画
	不少于5分钟

	30
	常见危险化学品
	硝酸
	讲解了硝酸的物理和化学性质，包括其沸点、熔点、密度等以及危害性质。
	3D动画
	不少于5分钟

	31
	常见危险化学品
	柴油
	课件内容主要讲述柴油的相关知识
	3D动画
	不少于5分钟

	32
	常见危险化学品
	甲醇的性质与危害
	课件内容主要讲述甲醇的性质与危害的相关知识
	MG动画
	不少于1分钟

	33
	危险化学品的危害
	化学品的燃爆危害
	化学品燃爆危害是指化学品能引起燃烧、爆炸的危险程度。
	卡通动画
	不少于1分钟

	34
	危险化学品的危害
	几种常见危险化学品事故的处置方法
	1. 运输过程中危险化学品泄漏的处置2. 库存和车间危险化学品泄漏事故的处置3. 危险化学品爆炸事故的处置4. 危险化学品燃烧的处置5. 危险化学品致伤的处置
	卡通动画
	不少于1分钟

	35
	危险化学品储存
	储存危险化学品的基本要求
	储存是指产品在离开生产领域尚未进入消费领域之前，在流通过程中形成的一种停留。危险化学品的生产、经营、储存、使用单位都存在危险化学品的储存问题。根据物质的理化特性和储存量的大小，储存分为整装储存和散装储存两类。
	卡通动画
	不少于10分钟


（二）特殊作业类课件资源

1、总体要求

特殊作业类课件资源面向石油化工等高风险行业特殊作业安全培训需求，内容涵盖中国石化及中国石油两大集团的安全管理规定、安全与监护（国标版）、特殊工种作业（国标版）等知识领域。课程体系覆盖受限空间作业、高处作业、动火作业、临时用电作业、起重作业、动土作业、试压作业、施工作业、盲板抽堵作业、脚手架作业等十大特殊作业类型，以及焊工、架子工、电工、起重工、放射线作业人员、车辆驾驶员等特殊工种入场安全培训。特殊作业类课件资源，不少于36个课件。

本类课程涵盖以下知识点领域：

1.1 知识点覆盖范围包含但不限于：安全管理规定（中石化）、安全管理规定（中石油）、安全与监护(国标版)、特殊工种作业(国标版)。

1.2 展示形式：本类课件采用卡通动画、ＭＧ动画、图文动画、视频拍摄等多种展现形式。

1.3 课程时长：各课件时长详见分项技术参数表。

1.4 内容要求：安全管理规定类课件应严格依据中国石化、中国石油现行有效的安全管理制度编制，确保条款引用的准确性和时效性。安全与监护类课件应重点讲解监护人职责、监护要点及常见问题，提升监护人员的实操能力。各课件内容应基于企业真实作业场景开发，真实还原受限空间、高处、动火等特殊作业现场环境，符合安全与监护实际工作要求。

根据课程资源要求提供：受限空间作业3D虚拟仿真教学服务系统教学软件，使用期限不少于12个月。
1.4.1 总体建设要求

1.4.1.1 建设背景

受限空间作业3D虚拟仿真教学服务系统，依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)国家标准进行开发，旨在培养学生在受限空间作业方面的安全意识与技术能力，以满足学员基于实际任务的项目化实训需求。该系统采用最新的虚拟现实Unity3D技术和三维建模技术，构建高度仿真的受限空间作业场景，使学生能够在安全可控的虚拟环境中进行沉浸式学习。

系统操作形式多样，既支持多人联合操作以完成任务，也支持单人操作练习。学生能够掌握受限空间作业的整体流程，并通过团队协作提升特殊作业的协同能力，加强化工安全管理意识。系统内含丰富的理论教学资源，通过模块化、标准化的教学训练及考核，加强学员的理论基础和实际操作能力。
1.4.1.2 教学内容

教学内容应全面包含JSA风险评估、作业票办理、安全措施的执行、工作及过程监督的安全管理、完工验收流程等多个方面。

（1）满足化工企业对安全人才的需求，整合安全专业知识，帮助学生解决工程实践问题，掌握受限空间作业流程，提升特殊作业安全管理能力。培养熟悉工艺流程、精通安全知识、技术精湛、管理能力卓越的化工复合型人才，助力化工行业安全发展。
（2）满足学校专业课程建设要求，以化工安全知识应用为核心，结合安全理论与实践，应用于理论课程和专业实训课，展现化工教育特色，强调开放性和共享性。
1.4.1.3 包含模块

系统高度复现真实的化工企业受限空间作业场景，覆盖受限空间作业的整个流程，包括四大模块：作业申请及JSA风险评估、安全措施检查与审批、工作及过程监督、完工验收。
1.4.1.4 工艺内容

本系统以石化行业中典型的分馏工艺装置为开发背景。主要工艺流程概述如下：在特定的温度和压力条件下，原料液进入分馏塔，轻组分在精馏段逐渐浓缩。随后，这些轻组分在离开塔顶后完全冷凝，流入回流罐。在回流罐中，一部分轻组分作为塔顶产品（即馏出液）被导出，而另一部分则被重新送入塔内作为回流液。回流液的作用在于提供气相轻组分进行传质和传热的介质，维持塔板上液体组成的稳定性，确保分馏操作的连续性和稳定性。与此同时，重组分在提馏段浓缩后，作为塔釜产品（即残液）被排出装置。
1.4.1.5 设备内容

场景中包含精馏塔、再沸器、冷却器、回流罐、回流泵两个、产品泵两个，这些设备组合于三层框架之中，相连的管线及控制阀（包括调节阀、手阀、导淋等）满足精馏工艺流程的要求。塔包含进料管线、塔顶出料管线、塔釜出料管线、回流管线、蒸汽管线、氮气管线，并有操作平台。
1.4.2 培训内容要求

1.4.2.1 作业申请及JSA风险评估

本部分主要目的是通过作业申请流程，确保受限空间作业得到必要的审批和许可，同时利用JSA风险评估方法，全面识别和分析作业过程中可能存在的安全风险，制定相应的风险控制和预防措施，以保障作业人员的安全，防止事故发生。

在“作业申请及JSA风险评估”模块中，开发包含作业票申请过程、JSA风险评估过程、劳保用品穿戴过程等主要步骤。

▲要求系统具备作业票申请部分的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
▲要求系统具备JSA风险评估表及资料说明的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
1.4.2.2 安全措施检查及审批

本部分主要目的是通过安全措施检查及审批流程，确保受限空间作业所需的安全措施得到全面的审查和批准。这一环节要求详细列出所有必要的安全措施，包括但不限于通风、照明、防护设备、应急设备等，并由对应的人员对措施的有效性和可行性进行审查确认。审查通过后，方可进入下一步作业实施阶段，从而确保作业过程的安全性和可控性。

在“安全措施检查查及审批”模块中，开发包含作业票安全措施编制、作业票安全措施确认、现场设备工器具检查、气体检测分析、现场安全措施落实、安全交底等主要步骤。

▲要求系统具备作业票安全措施编制部分的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
▲要求系统具备气体检测数据填写及气体检测依据资料的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
1.4.2.3 工作及过程监督
本部分主要目的是通过工作及过程监督，实现对受限空间作业全过程的有效监控和管理。确保作业过程严格按照既定的安全措施和操作规程进行，及时发现并纠正作业中的违规行为或安全隐患。通过实时记录作业过程中的关键信息和数据，为后续的安全评估和改进提供依据，进一步提升受限空间作业的安全性和效率。

在“工作及过程监督”模块中，开发包含票证公示、作业前信息登记、检修过程、作业过程中安全检查实施、应急处置流程等主要步骤。

▲要求系统具备票证公示、进入受限空间信息登记的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
▲要求系统具备应急处置的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
1.4.2.4完工验收

确保受限空间作业项目按照既定的安全标准和操作规程顺利完成，对作业质量、安全措施落实情况及作业效果进行全面检查和评估。通过完工验收，及时发现并纠正可能存在的安全隐患或不足之处，确保受限空间作业项目的安全性和可靠性，为后续的安全生产提供有力保障。

在“完工验收”模块中，开发包含现场清理、填写受限空间登记表、作业票验收、验收交付等主要步骤。

▲要求系统具备作业票验收签字部分的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
▲要求系统具备受限空间登记表（出来登记）的内容截图。需提供证明材料：不少于2张截图。
★1.5 要求提供演示视频：提供特殊作业类“盲板抽堵安全与监护”课件，时长不少于8分钟，展现形式是MG动画，课件内容包含但不限于认识盲板抽堵作业、工作安全分析JSA（包含相关人员的个人防护、作业工艺交底、作业安全注意事项）、作业安全标准、监护注意事项等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

★1.6 要求提供演示视频：提供特殊作业类“高处作业安全与监护”课件，时长不少于7分钟，展现形式是MG动画，课件内容包含认识高处作业（包含定义、类型、级别、种类等）、工作安全分折JSA（包含个体防护检查、确认作业人员资格、高处区域检查、核实天气情况）、警戒线设置与安全距离、监护注意事项等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

1.7 验收标准：投标方应提供全部不少于36个课件的完整视频文件。课件时长应符合本表所列参数要求。验收时将核对视频编码格式、分辨率、帧率、时长及制度引用的准确性。

▲1.8 电工人员入场安全培训课件资源，面向石油化工等企业电工特种作业人员入场安全教育，围绕“临时用电作业”核心场景，系统讲解电工入场安全资质要求、临时用电作业许可、用电设备与配电箱管理、架空线路敷设、特殊环境用电限制等知识模块，突出“一机一闸一保护”、漏电保护、接地接零、停送电专人负责等关键安全规程。本课件资源时长不少于4分钟。

需提供证明材料：截图数量不少于20张，要求包含但不限于电工人员作业时的安全注意事项的要点：（1）临时用电作业必须持有临时用电作业许可证的截图。

（2）临时用电作业必须持有动火作业证的截图。

（3）临时用电作业人员必须持有特种作业证的截图。

（4）使用电焊机或其他电气设备和工具时应设置漏电保护器，严格执行一机一闸一保护制度的截图。

（5）主产运行装置临时用电作业必须使用防爆插坐的截图。

（6）临时用电必须由电源提供点的属地单立接电的截图。

（7）临时用电作业人员必须按规定佩戴个人防护装备的截图。

（8）临时用电作业应有专人监护的截图。

（9）在接引拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁的截图。

（10）建筑物内固有的插坐接引临时用电必须办理动火作业许可证的截图。

（11）漏电保护器在每次使用之前都应该进行侧试的截图。

（12）动力和照明线路必须分路设置的截图。

（13）临时用电设备在5台以上(含5台)或设备总容量在50kW以上(含50kW)的用电单立应制定专门的临时用电万案和应急预案的截图。

（14）临时配电箱应接线整齐、洁净，使用时每天应进行检查、填写检查记录的截图。

（15）临时配电箱暂停使用或维修时，应对其上一级相应的电源隔离开关分闸断电，上锁，并悬洼“禁止合闸、有人工作”标示牌的截图。

（16）临时配电箱必须设置电压标只和危险际识的截图。

（17）架空线路应设置专用电杆或支架，不得在树木、脚手架及临时设施上架设线路的截图。

（18）临时架空线最大弧垂与地面距离在施工现场不得低于2.5m，穿越机动车道不得低于5m的截图。 

（19）在起重机等大型设备进出的区域内严禁使用架空线路的截图。

（20）在受限空间内作业严禁使用非安全电压的照明的截图。

▲1.9 放射线作业管理课件资源，面向石油化工等企业放射线作业人员及相关作业人员，系统讲解放射线对人体的辐射危害、放射线作业区域隔离与警示、放射源警示标志设置、作业现场人员管控等知识模块，重点突出“远离放射线作业区”“警示带全封闭围护”“无关人员严禁进入”等核心管理要求。本课件资源时长不少于1分钟。

需提供证明材料：截图数量不少于6张。要求包含但不限于：

（1） 放射线对人体的辐射危害机理（如白血球减少、神经系统损害、遗传影响等图标化示意）及远离放射线作业区的提示画面截图不少于2张。

（2） 展示沿防护半径设置的警示带全封闭围护场景、红色频闪警示灯画面、含“当心电离辐射”中文警示语的警示牌及放射源警示标志画面的截图不少于3张。

（3）展示监护人员阻止无关人员进入放射线作业区域画面的截图不少于1张。
2、分项技术参数要求

以下为基础安全类课件资源分项技术参数明细表，1-36项为评分表中的一般参数，投标方应在《技术要求响应及偏离表》中逐项响应。

	序号
	知识点
	课程产品名称
	课件内容要求
	展示形式要求
	时长

要求

	1
	安全管理规定（中石化）
	中国石化受限空间作业安全管理规定
	受限空间作业是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。
	卡通动画
	不少于15分钟

	2
	安全管理规定（中石化）
	中国石化高处作业安全管理规定
	高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上（含2米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。
	卡通动画
	不少于15分钟

	3
	安全管理规定（中石化）
	中国石化动火作业安全管理规定
	讨论了一起因错误电焊用火作业引发的液化气储罐爆炸事故，强调了中国石化用火作业安全管理规定的重要性。在进行用火作业前，必须开具合格的用火作业票，并提高工人的安全意识。此外，对话还解释了用火作业的广泛定义，包括在装置区使用火以及机动车进入装置区需安装阻火器的情况。
	卡通动画
	不少于20分钟

	4
	安全管理规定（中石化）
	中国石化临电作业安全管理规定
	围绕石化企业中临时用电作业的安全管理规定展开，强调了临时用电的定义、作业许可制度、火灾和爆炸危险场所的特殊要求、工程施工现场的管理、高电压临时电源的申请流程、作业人员的资格要求以及全程视频监控的必要性。
	卡通动画
	不少于10分钟

	5
	安全管理规定（中石化）
	中国石化起重作业安全管理规定
	在一次检修现场，某员工因违章操作在吊车下行走导致被掉落材料砸伤胳膊。此事故强调了遵守中国石化起重作业安全管理规定的重要性，明确规定了起重作业的定义和涉及的起重机械类型，以防止类似事故再次发生。 起重作业根据起吊物体的重量和长度分为三个等级，各企业需建立起重机械台账和技术档案，确保设备具有合格证、安全使用说明书及政府主管部门颁发的相关资质。
	卡通动画
	不少于15分钟

	6
	安全管理规定（中石化）
	中国石化动土作业安全管理规定
	动土作业是指在燕山石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
	卡通动画
	不少于10分钟

	7
	安全管理规定（中石化）
	中国石化试压作业安全管理规定
	为确保试压作业安全，根据《特殊设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全管理与监察规程》制定本规定。
	卡通动画
	不少于5分钟

	8
	安全管理规定（中石化）
	中国石化施工作业安全管理规定
	为规范施工检修作业安全管理，根据集团公司《施工作业安全管理规定》，制定本规定
	卡通动画
	不少于50分钟

	9
	安全管理规定（中石化）
	中国石化盲板抽堵安全管理规定
	为规范公司盲板管理，保证检修、生产安全或避免物料互窜、计量准确，根据《中国石化盲板抽堵作业安全管理规定》，并结合公司管理实际，制定本规定。本规定所称的“盲板”，是指公司的“装置（或系统）盲板”，是用来保证检修、生产安全或避免物料互窜、计量准确的硬隔离设施。盲板分常用盲板和临时盲板二大类。
	卡通动画
	不少于10分钟

	10
	安全管理规定（中石化）
	中国石化脚手架作业安全管理规定
	本标准规定了脚手架 搭设及使用的管理内容和要求。适用于公司所属各单位以及进入公司范围内从事脚手架搭设、使用的施工承包商。
	卡通动画
	不少于25分钟

	11
	安全管理规定（中石油）
	中国石油动土作业安全管理规定
	动土作业是指在生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
	卡通动画
	不少于25分钟

	12
	安全管理规定（中石油）
	中国石油放射作业安全管理规定
	规定了公司风险评估许可（RAP）系统中放射性同位素与射线装置探伤作业的管理内容与要求。
	卡通动画
	不少于20分钟

	13
	安全管理规定（中石油）
	中国石油高处作业安全管理规定
	高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上（含2米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。
	卡通动画
	不少于30分钟

	14
	安全管理规定（中石油）
	中国石油脚手架作业安全管理规定
	本标准规定了脚手架 搭设及使用的管理内容和要求。适用于公司所属各单位以及进入公司范围内从事脚手架搭设、使用的施工承包商。
	卡通动画
	不少于25分钟

	15
	安全管理规定（中石油）
	中国石油进入受限空间作业安全管理规定
	受限空间作业是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。
	卡通动画
	不少于40分钟

	16
	安全管理规定（中石油）
	中国石油临时用电作业安全管理规定
	临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。
	卡通动画
	不少于30分钟

	17
	安全管理规定（中石油）
	中国石油起重作业安全管理规定
	起重作业是指利用起重机械将设备、工件、器具材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。
	卡通动画
	不少于20分钟

	18
	安全管理规定（中石油）
	中国石油涂装作业安全管理规定
	规定了设备及管道腐蚀与防护的设计、选型、采购、制造、安装、使用、检验、修理、改造、更新等方面的管理内容与要求。适用于公司所属各单位及进入公司范围内从事设备及管道的腐蚀防护施工的承包商。
	卡通动画
	不少于10分钟

	19
	安全管理规定（中石油）
	中国石油用火作业安全管理规定
	用火作业是指在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。
	卡通动画
	不少于30分钟

	20
	安全与监护(国标版)
	受限空间作业安全与监护
	进行受限空间作业，必须要有监护人，监护人的工作要点。
	ＭＧ动画
	不少于10分钟

	21
	安全与监护(国标版)
	用火作业安全与监护
	在用火作业的监护过程中，监护人应该主要从用火作业监护人工作要点和用火作业监护过程中常见问题两个方面来学习：工作要点主要分为六个部分
	ＭＧ动画
	不少于5分钟

	22
	安全与监护(国标版)
	临电作业安全与监护
	石油化工装置中，临时用电作业每天都在进行，而身为监护人你是否掌握了正确监护临时用电作业呢？
	ＭＧ动画
	不少于5分钟

	23
	安全与监护(国标版)
	起重作业安全与监护
	本次要给大家讲的内容是起重作业的安全与监护。各位监护人是否对起重作业足够了解呢？让我们一起学习起重作业安全与监护，重温一下起重的相关知识吧！起重作业是石油化工装置检维修中最常见的作业形式之一。
	ＭＧ动画
	不少于5分钟

	24
	安全与监护(国标版)
	动土作业安全与监护
	本次要给大家讲的内容是动土作业的安全与监护。各位监护人是否对动土作业足够了解呢？让我们一起学习动土作业安全与监护吧！
	ＭＧ动画
	不少于5分钟

	25
	安全与监护(国标版)
	盲板抽堵安全与监护
	盲板抽堵作业是石油化工装置检维修中常见的作业形式之一。各位监护人是否对盲板抽堵作业足够了解呢？下面就和我一起学习盲板抽堵安全与监护，系统的了解相关知识吧！
	ＭＧ动画
	不少于5分钟

	26
	安全与监护(国标版)
	断路作业安全与监护
	断路作业是石油化工装置常见的作业形式之一。各位监护人是否对动土作业足够了解呢？下面就和我一起学习断路作业安全与监护，系统的了解断路作业的相关知识吧！
	ＭＧ动画
	不少于1分钟

	27
	安全与监护(国标版)
	高处作业安全与监护
	高处作业是石油化工装置检维修中最常见的作业形式之一。各位监护人是否对高处作业足够了解呢？下面大家一起来学习高处作业安全与监护，系统的了解高处的相关知识吧！
	ＭＧ动画
	不少于5分钟

	28
	安全与监护(国标版)
	放射线作业管理
	放射线对人体是有很多的辐射危害的，如果保护不当，可能会造成射线伤害，造成白血球减少,人体免疫能力下降,损害神经系统,甚至对遗传因素造成不良影响。
	ＭＧ动画
	不少于1分钟

	29
	安全与监护(国标版)
	能量隔离作业管理
	能量隔离是防止日常操作、维护和检修中可能会因为意外的电能、化学能、设备启动或其他能量释放导致的人员伤害、环境破坏或设备损坏。你足够了解能量隔离吗，下面我们就来系统的学习一下能量隔离作业管理规定吧！
	ＭＧ动画
	不少于1分钟

	30
	安全与监护(国标版)
	挖掘作业管理
	挖掘作业是石油化工装置常见的作业形式之一。各位监护人是否对挖掘作业足够了解呢？下面就和我一起学习挖掘作业安全与监护，系统的了解挖掘作业的相关知识吧！
	ＭＧ动画
	不少于5分钟

	31
	安全与监护(国标版)
	有限空间作业安全知识警示教育培训
	课件内容主要讲述有限空间安全知识的相关知识
	图文动画
	不少于1分钟

	32
	安全与监护(国标版)
	高温中暑安全生产事故案例警示及预防
	在高温环境下，户外工作者如高空作业人员极易发生中暑，甚至热射病，这是一种严重的中暑类型，可能导致多器官衰竭和高达70%至80%的死亡率。2012年，国家安监局等部门联合印发的防暑降温措施管理办法对高温天气作业的劳动保护进行了规定，要求用人单位合理安排工作时间，轮换作业，增加休息时间和减少劳动强度，以预防因高温引发的安全生产事故。根据安全生产法，企业单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
	视频拍摄
	不少于5分钟

	33
	特殊工种作业(国标版)
	焊工人员入场安全培训
	施工人员入场前首先要进行安全培训，焊工作为特殊工种，更要加强安全意识。焊工人员作业时的安全注意事项。
	卡通动画
	不少于1分钟

	34
	特殊工种作业(国标版)
	架子工人员入场安全培训
	施工人员入场前首先要进行安全培训，架子工作为特殊工种，更要加强安全意识。架子工人员作业时的安全注意事项。
	卡通动画
	不少于1分钟

	35
	特殊工种作业(国标版)
	电工人员入场安全培训
	施工人员入场前首先要进行安全培训，电工作为特殊工种，更要加强安全意识。电工人员作业时的安全注意事项有以下要点：
	卡通动画
	不少于1分钟

	36
	特殊工种作业(国标版)
	起重工入场安全培训
	施工人员入场前首先要进行安全培训，起重工作为特殊工种，更要加强安全意识。起重工人员作业时的安全注意事项有以下要点：
	卡通动画
	不少于5分钟


（三）危险化品取复证课件资源
1、总体要求

危险化学品取复证课件资源面向危险化学品特种作业人员取复证培训需求，内容体系完整覆盖安全设备技术、烷基化工艺、胺基化工艺、合成氨工艺、化工自动化控制仪表、加氢工艺、聚合工艺、裂解（裂化）工艺、硝化工艺、氯化工艺、电气安全技术、防火防爆技术、直接作业安全、自动化安全控制技术、生产与安全生产技术、生产与安全生产管理、经营与安全生产职责、经营与安全生产技术、经营与安全生产管理、法律法规与安全标准、职业卫生管理、职业健康、消气防、事故预防与应急处置、安全生产法律法规等25个知识点领域。该类课程严格依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》及相关国家标准编制，满足危险化学品特种作业人员取复证培训学时要求。危险化品取复证课件资源，不少于180个课件。

本类课程涵盖以下知识点领域：

1.1 知识点覆盖范围包含但不限于：安全设备技术、烷基化工艺、胺基化工艺、合成氨工艺、化工自动化控制仪表、加氢工艺、聚合工艺、裂解（裂化）工艺、硝化工艺、职业健康、消气防、事故预防与应急处置、安全生产法律法规、氯化工艺、电气安全技术、防火防爆技术、直接作业安全、自动化安全控制技术、生产+安全生产技术、生产+安全生产管理、经营+安全生产职责、经营+安全生产技术、经营+安全生产管理、法律法规与安全标准、职业卫生管理。

1.2 展示形式：本类课件采用图文动画展现形式。

1.3 课程时长：各课件时长详见分项技术参数表，单课件时长不少于15分钟，以保证培训学时满足取复证考核要求。

1.4 内容要求：各工艺类课件应系统讲解工艺概念、分类、典型过程、安全生产技术及自动化安全控制技术，确保培训内容的系统性和完整性。课件内容应与国家应急管理部门发布的危险化学品特种作业人员培训大纲保持一致。课件内容应基于企业真实生产场景开发，对抽象、不可直接观测的工艺原理与危害进行可视化、具象化呈现。

▲1.5 要求危化品取复证类课件须完整覆盖烷基化、胺基化、合成氨、加氢、聚合、裂解（裂化）、硝化、氯化等国家重点监管的危险化工工艺。

需提供证明材料： 

烷基化工艺课件要求提供包含工艺安全基础、工艺安全生产技术、自动化安全控制技术、机电设备安全技术、环境保护等内容的截图不少于18张；
胺基化工艺课件要求提供包含工艺安全基础、工艺安全生产技术等内容的截图不少于10张；

合成氨工艺课件要求提供包含工艺安全基础、工艺安全生产技术等内容的截图不少于10张；

加氢工艺课件要求提供包含工艺安全生产技术、安全设备设施等内容的截图不少于12张；

聚合工艺课件要求提供包含工艺安全基础、工艺安全生产技术等内容的截图不少于11张；

裂解（裂化）工艺课件要求提供包含工艺安全基础、工艺安全生产技术等内容的截图不少于8张；

硝化工艺课件要求提供包含工艺安全基础、工艺安全生产技术等内容的截图不少于11张；

氯化工艺课件要求提供包含工艺安全技术、工艺概况、工艺危险性、环境保护、设备安全技术、物料危险性、重大危险源等内容的截图不少于7张。
★1.6 要求提供演示视频：提供危险化学品取复证类“危化品基础知识上”和“危化品基础知识下”课件，总时长不少于60分钟，展现形式是图文动画，课件内容包含危险化学品概念、危险化学品分类、重点监管危险化学品名录、特别管控危险化学品目录、易制爆危险化学品目录、易制毒化学品目录、危险化学品防护等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。
1.7 验收标准：投标方应提供全部不少于180个课件的完整视频文件及配套教学资料（含课件编码清单）。验收时将逐项核对课件内容、展示形式及时长，不符合要求的课件投标方应无条件更换或补齐。验收时将核对视频编码格式、分辨率、帧率、时长及内容合规性。

2、分项技术参数要求

以下为基础安全类课件资源分项技术参数明细表，1-180项为评分表中的一般参数，投标方应在《技术要求响应及偏离表》中逐项响应。
	序号
	知识点
	课程产品名称
	课件内容要求
	展示形式要求
	时长要求

	1
	安全设备技术
	设备安全技术（一）
	本次学习聚焦于压力容器与压力管道设备的安全技术，涵盖了压力容器的概念、分类及安全附件等关键内容。压力容器被定义为承载一定压力的密闭设备，其最高压力不小于0.1MPa，且压力与容积的乘积不小于2.5MPa·L，适用于气体、液化气体和特定温度下的液体。此外，还介绍了压力容器的结构组成、材质要求以及压力与安全的关系。
	图文动画
	不少于35分钟

	2
	安全设备技术
	设备安全技术（二）
	本节课深入探讨了量化生产中设备的密封与阀泄漏问题，强调了密封在防止物料溢出或空气渗入形成爆炸性混合物中的重要性。课程覆盖了反应器、金流塔、风离器等多种设备的密封技术，以及第二密封、填料密封、基建密封和迷宫密封等主要密封形式。
	图文动画
	不少于20分钟

	3
	安全设备技术
	设备安全技术（三）
	本节课详细介绍了压力管道的定义，包括在不同规定中的差异性描述，以及其主要组成部分如管子、管件、阀门等。此外，还讲解了压力管道的分类方法，依据输送介质和设计压力的不同，分为液化石油气管道、氢气管道、水蒸气管道等类型，以及低压、增压和高压管道的压力范围，与压力容器的压力范围进行了对比。
	图文动画
	不少于25分钟

	4
	安全设备技术
	设备安全技术（四）
	本节课深入探讨了生产中设备的密封与阀泄漏问题，强调了密封在防止物料溢出或空气渗入形成爆炸性混合物中的重要性。课程覆盖了反应器、金流塔、风离器等多种设备的密封技术，以及第二密封、填料密封、基建密封和迷宫密封等主要密封形式。
	图文动画
	不少于25分钟

	5
	安全设备技术
	设备安全技术（五）
	课程重点讨论了化工生产过程中机械设备的维护保养和在线检测的重要性。强调了巡回检查与在线监测在确保设备平稳运行、预防事故中的关键作用，详细介绍了检查内容，包括工艺参数监控、设备启动前检查、物料投料规范等。同时，讲解了转动设备日常维护保养的要求，如盘车润滑、密封检查等，以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
	图文动画
	不少于30分钟

	6
	安全设备技术
	设备安全技术（六）
	本次课程主要讨论了电器安全技术在化工行业中的重要性，包括电力的危害及其预防措施，以及电气系统的安全技术。详细讲解了触电的概念、电流对人体的三种伤害形式（电击、电伤和电磁场生理伤害），并区分了直接电击和间接电击。此外，课程还强调了对电击危害的预防措施，旨在提升化工行业的用电安全。
	图文动画
	不少于35分钟

	7
	安全设备技术
	设备安全技术（七）
	本次课程重点讨论了化工检修作业，即陶瓷作业的安全技术与要求。课程详细讲解了化工检修作业的特点，包括作业量大、设备种类繁多、作业形式多样以及环境条件限制等。同时，课程强调了化工检修作业的危险性，如易燃、易爆、有毒或腐蚀性物质的存在，以及可能引发的火灾、爆炸和中毒事故。
	图文动画
	不少于30分钟

	8
	安全设备技术
	设备安全技术（八）
	内容讨论了动火区的定义及其分类，进一步深入讲解了固定动火区的五个主要条件，以及进行动火作业时需要采取的八个安全措施。此外，还介绍了带压不动火置换的概念及其操作过程中的注意事项，强调了操作过程中设备和管道必须保持稳定增压，以及控制含氧量和作业期间监护人员不能离开现场等关键点。
	图文动画
	不少于25分钟

	9
	安全设备技术
	机电设备安全生产技术（一）
	本次讨论聚焦于机电设备安全技术中的压力容器，详细解释了压力容器的定义，即内部或外部承受气体或液体压力的密封容器，强调其密封性的重要性。此外，还介绍了压力容器的主要形状为圆柱形和球形，其中球形能承受更高压力。圆柱形压力容器由筒体、封头、接管、法兰等部件组成，工作压力与筒体壁厚成正比，压力越高，壁厚需越厚以确保安全。
	图文动画
	不少于20分钟

	10
	安全设备技术
	机电设备安全生产技术（二）
	讲解了压力管道的定义，强调了其为管状设备，最高工作压力需大于或等于0.1兆帕，且工程直径大于25毫米。同时提及了压力管道输送的介质类型，包括气体、液化气体、蒸汽、可燃、易燃、有毒、有腐蚀性的液体。
	图文动画
	不少于25分钟

	11
	安全设备技术
	机电设备安全生产技术（三）
	本次讨论聚焦于机电设备安全技术中的电气安全，详细解析了电流对人体的危害及其影响因素。强调了电流强度、持续时间、电压频率、人体电阻、通过人体途径以及个人健康状况对电流影响的重要性，同时介绍了电流对人体的伤害种类，包括电击伤和电伤。
	图文动画
	不少于20分钟

	12
	安全设备技术
	机电设备安全生产技术（四）
	石油化工行业因高温、高压、强腐蚀等特点，设备长期运行后需进行检修以消除隐患，提高效率。中石油要求检修后至少三年内无需再次检修，争取达到四年。石油化工装置检修具有高度的危险性和复杂性，因其设备非定型、种类繁多、规格不一，要求检修人员具备广泛的知识和技术。
	图文动画
	不少于30分钟

	13
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全基础（一）
	烷基化工艺简介，主要包括烷基化工艺的概念、烷基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于20分钟

	14
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全基础（二）
	烷基化工艺简介，主要包括烷基化工艺的概念、烷基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于20分钟

	15
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全基础（三）
	烷基化工艺简介，主要包括烷基化工艺的概念、烷基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	16
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全基础（四）
	烷基化工艺简介，主要包括烷基化工艺的概念、烷基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于20分钟

	17
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全基础（五）
	烷基化工艺简介，主要包括烷基化工艺的概念、烷基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于20分钟

	18
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全生产技术（一）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	19
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全生产技术（二）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	20
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全生产技术（三）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	21
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全生产技术（四）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	22
	烷基化工艺
	烷基化工艺安全生产技术（五）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	23
	烷基化工艺
	烷基化自动化安全控制技术（一）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	24
	烷基化工艺
	烷基化自动化安全控制技术（二）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	25
	烷基化工艺
	烷基化自动化安全控制技术（三）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	26
	烷基化工艺
	烷基化机电设备安全技术（一）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	27
	烷基化工艺
	烷基化机电设备安全技术（二）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	28
	烷基化工艺
	烷基化机电设备安全技术（三）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	29
	烷基化工艺
	烷基化机电设备安全技术（四）
	烷基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于30分钟

	30
	烷基化工艺
	烷基化环境保护
	烷基化环境保护措施的相关知识
	图文动画
	不少于20分钟

	31
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全生产技术（一）
	胺基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于35分钟

	32
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全生产技术（二）
	胺基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于40分钟

	33
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全生产技术（三）
	胺基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于35分钟

	34
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全生产技术（四）
	胺基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于30分钟

	35
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全生产技术（五）
	胺基化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于40分钟

	36
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全基础（一）
	胺基化工艺简介，主要包括胺基化工艺的概念、胺基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于45分钟

	37
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全基础（二）
	胺基化工艺简介，主要包括胺基化工艺的概念、胺基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	38
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全基础（三）
	胺基化工艺简介，主要包括胺基化工艺的概念、胺基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	39
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全基础（四）
	胺基化工艺简介，主要包括胺基化工艺的概念、胺基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于20分钟

	40
	胺基化工艺
	胺基化工艺安全基础（五）
	胺基化工艺简介，主要包括胺基化工艺的概念、胺基化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	41
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全基础（一）
	合成氨工艺简介，主要包括合成氨工艺的概念、合成氨工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于40分钟

	42
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全基础（二）
	合成氨工艺简介，主要包括合成氨工艺的概念、合成氨工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	43
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全基础（三）
	合成氨工艺简介，主要包括合成氨工艺的概念、合成氨工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	44
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全基础（四）
	合成氨工艺简介，主要包括合成氨工艺的概念、合成氨工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	45
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全基础（五）
	合成氨工艺简介，主要包括合成氨工艺的概念、合成氨工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	46
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全技术（一）
	合成氨工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	47
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全技术（二）
	合成氨工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	48
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全技术（三）
	合成氨工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	49
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全技术（四）
	合成氨工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	50
	合成氨工艺
	合成氨工艺安全技术（五）
	合成氨工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	51
	化工自动化控制仪表
	过程安全管理基本知识
	讲解过程安全管理基本知识
	图文动画
	不少于15分钟

	52
	化工自动化控制仪表
	爆炸危险场所划分
	防爆基础知识分为三个部分，爆炸危险场所的划分。第二部分是电气设备的防爆形式，第三部分是苯胺防爆技术。我们先看看爆炸危险场所的划分。
	图文动画
	不少于15分钟

	53
	化工自动化控制仪表
	电气设备的防爆形式
	讲解电气设备的防爆形式
	图文动画
	不少于15分钟

	54
	化工自动化控制仪表
	本安防爆技术
	讲解本安防爆技术
	图文动画
	不少于15分钟

	55
	化工自动化控制仪表
	化工过程及设备基本知识（一）
	化工过程及设备基本知识讲解
	图文动画
	不少于25分钟

	56
	化工自动化控制仪表
	化工过程及设备基本知识（二）
	化工过程及设备基本知识讲解
	图文动画
	不少于25分钟

	57
	化工自动化控制仪表
	电工基础知识
	电工基础知识讲解
	图文动画
	不少于30分钟

	58
	化工自动化控制仪表
	简单控制系统（一）
	简单控制系统介绍
	图文动画
	不少于25分钟

	59
	化工自动化控制仪表
	简单控制系统（二）
	简单控制系统介绍
	图文动画
	不少于30分钟

	60
	化工自动化控制仪表
	复杂控制系统（一）
	复杂控制系统介绍
	图文动画
	不少于30分钟

	61
	化工自动化控制仪表
	复杂控制系统（二）
	复杂控制系统介绍
	图文动画
	不少于25分钟

	62
	化工自动化控制仪表
	复杂控制系统（三）
	复杂控制系统介绍
	图文动画
	不少于30分钟

	63
	化工自动化控制仪表
	压力测量原理及仪表
	讲解压力测量原理及仪表
	图文动画
	不少于15分钟

	64
	化工自动化控制仪表
	流量测量原理及仪表
	讲解流量测量原理及仪表
	图文动画
	不少于20分钟

	65
	化工自动化控制仪表
	温度测量原理及仪表
	讲解温度测量原理及仪表
	图文动画
	不少于15分钟

	66
	化工自动化控制仪表
	液位测量原理及仪表
	讲解液位测量原理及仪表
	图文动画
	不少于15分钟

	67
	化工自动化控制仪表
	自动控制系统（一）
	讲解自动控制系统
	图文动画
	不少于15分钟

	68
	化工自动化控制仪表
	自动控制系统（二）
	讲解自动控制系统
	图文动画
	不少于25分钟

	69
	化工自动化控制仪表
	集散控制系统
	讲解集散控制系统
	图文动画
	不少于30分钟

	70
	化工自动化控制仪表
	可编程控制器
	讲解可编程控制器
	图文动画
	不少于30分钟

	71
	化工自动化控制仪表
	执行机构的结构及应用
	讲解执行机构的结构及应用
	图文动画
	不少于20分钟

	72
	化工自动化控制仪表
	控制阀的结构特点及应用
	讲解控制阀的结构特点及应用
	图文动画
	不少于20分钟

	73
	化工自动化控制仪表
	控制阀附件
	讲解控制阀附件
	图文动画
	不少于20分钟

	74
	化工自动化控制仪表
	自控专业标准规范
	讲解自控专业标准规范
	图文动画
	不少于25分钟

	75
	化工自动化控制仪表
	仪表图纸资料解读
	讲解仪表图纸资料解读
	图文动画
	不少于20分钟

	76
	化工自动化控制仪表
	仪表校验与检修
	讲解仪表校验与检修
	图文动画
	不少于25分钟

	77
	化工自动化控制仪表
	仪表故障检查判断与处理
	讲解仪表故障检查判断与处理
	图文动画
	不少于15分钟

	78
	加氢工艺
	加氢工艺安全基础知识（一）
	加氢工艺简介，主要包括加氢工艺的概念、加氢工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	79
	加氢工艺
	加氢工艺安全基础知识（二）
	加氢工艺简介，主要包括加氢工艺的概念、加氢工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于20分钟

	80
	加氢工艺
	加氢工艺安全基础知识（三）
	加氢工艺简介，主要包括加氢工艺的概念、加氢工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	81
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（一）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	82
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（二）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	83
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（三）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	84
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（四）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	85
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（五）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	86
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（六）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	87
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（七）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	88
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（八）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于30分钟

	89
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（九）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	90
	加氢工艺
	加氢工艺安全生产技术（十）
	加氢工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	91
	加氢工艺
	加氢工艺安全设备设施（一）
	讲解加氢工艺安全设备设施
	图文动画
	不少于25分钟

	92
	加氢工艺
	加氢工艺安全设备设施（二）
	讲解加氢工艺安全设备设施
	图文动画
	不少于25分钟

	93
	聚合工艺
	聚合工艺安全基础（一）
	聚合工艺简介，主要包括聚合工艺的概念、聚合工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	94
	聚合工艺
	聚合工艺安全基础（二）
	聚合工艺简介，主要包括聚合工艺的概念、聚合工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	95
	聚合工艺
	聚合工艺安全基础（三）
	聚合工艺简介，主要包括聚合工艺的概念、聚合工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	96
	聚合工艺
	聚合工艺安全基础（四）
	聚合工艺简介，主要包括聚合工艺的概念、聚合工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	97
	聚合工艺
	聚合工艺安全生产技术（一）
	聚合工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于30分钟

	98
	聚合工艺
	聚合工艺安全生产技术（二）
	聚合工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于30分钟

	99
	聚合工艺
	聚合工艺安全生产技术（三）
	聚合工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	100
	聚合工艺
	聚合工艺安全生产技术（四）
	聚合工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	101
	聚合工艺
	聚合工艺安全生产技术（五）
	聚合工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	102
	聚合工艺
	聚合工艺安全生产技术（六）
	聚合工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	103
	聚合工艺
	聚合工艺安全生产技术（七）
	聚合工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于30分钟

	104
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全基础（一）
	裂解（裂化）工艺简介，主要包括裂解（裂化）工艺的概念、裂解（裂化）工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	105
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全基础（二）
	裂解（裂化）工艺简介，主要包括裂解（裂化）工艺的概念、裂解（裂化）工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	106
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全基础（三）
	裂解（裂化）工艺简介，主要包括裂解（裂化）工艺的概念、裂解（裂化）工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于20分钟

	107
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全基础（四）
	裂解（裂化）工艺简介，主要包括裂解（裂化）工艺的概念、裂解（裂化）工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	108
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全生产技术（一）
	裂解（裂化）工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	109
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全生产技术（二）
	裂解（裂化）工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	110
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全生产技术（三）
	裂解（裂化）工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	111
	裂解（裂化）工艺
	裂解（裂化）工艺安全生产技术（四）
	裂解（裂化）工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于35分钟

	112
	硝化工艺
	硝化工艺安全基础（一）
	硝化工艺简介，主要包括硝化工艺的概念、硝化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于35分钟

	113
	硝化工艺
	硝化工艺安全基础（二）
	硝化工艺简介，主要包括硝化工艺的概念、硝化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	114
	硝化工艺
	硝化工艺安全基础（三）
	硝化工艺简介，主要包括硝化工艺的概念、硝化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于25分钟

	115
	硝化工艺
	硝化工艺安全基础（四）
	硝化工艺简介，主要包括硝化工艺的概念、硝化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	116
	硝化工艺
	硝化工艺安全基础（五）
	硝化工艺简介，主要包括硝化工艺的概念、硝化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于40分钟

	117
	硝化工艺
	硝化工艺安全基础（六）
	硝化工艺简介，主要包括硝化工艺的概念、硝化工艺的分类及典型过程；
	图文动画
	不少于30分钟

	118
	硝化工艺
	硝化工艺安全技术（一）
	硝化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	119
	硝化工艺
	硝化工艺安全技术（二）
	硝化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于25分钟

	120
	硝化工艺
	硝化工艺安全技术（三）
	硝化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于35分钟

	121
	硝化工艺
	硝化工艺安全技术（四）
	硝化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于20分钟

	122
	硝化工艺
	硝化工艺安全技术（五）
	硝化工艺特种作业人员应接受安全和技能培训，具备与所从事的作业活动相适应的安全生产知识和安全操作技能。
	图文动画
	不少于45分钟

	123
	职业健康
	职业健康（一）
	1、职业健康与职业病预防

2、职业危害因素

3、常见的职业危害因素
	图文动画
	不少于35分钟

	124
	职业健康
	职业健康（二）
	1、生产性毒物的防控

2、生产性粉尘的防控

3、化学灼伤的防控

4、工业噪声的防控
	图文动画
	不少于30分钟

	125
	消气防
	消气防
	1、消防知识

2、气防安全知识
	图文动画
	不少于25分钟

	126
	事故预防与应急处置
	事故预防与应急处置
	1、事故应急救援预案

2、事故应急演练

3、突发事故应急处置
	图文动画
	不少于25分钟

	127
	安全生产法律法规
	安全生产法律法规（一）
	1、安全生产方针

2、安全生产法
	图文动画
	不少于35分钟

	128
	安全生产法律法规
	安全生产法律法规（二）
	1、其他法律法规

2、安全生产监督管理体制

3、从业人员的权利和义务
	图文动画
	不少于40分钟

	129
	氯化工艺
	工艺安全技术 氯化工艺
	1、工艺安全基本要求

2、工艺安全操作要点

3、开停车安全要点

4、紧急情况处置
	图文动画
	不少于35分钟

	130
	氯化工艺
	工艺概况 氯化工艺
	1、氯化反应原理

2、苯取代氯化生产氯苯

3、乙炔氯化氢法生产氯乙烯

4、乙烯氧氯化法生产氯乙烯
	图文动画
	不少于40分钟

	131
	氯化工艺
	工艺危险性 氯化工艺
	1、化学反应过程中的主要危险因素

2、化学反应过程中的危险因素控制

3、氯化工艺危险性
	图文动画
	不少于40分钟

	132
	氯化工艺
	环境保护 氯化工艺
	1、工业“三废”及处理方法

2、消防污水回收及无害化处理

3、氯化工艺排放物管理

4、氯化工艺废弃物处置
	图文动画
	不少于40分钟

	133
	氯化工艺
	设备安全技术 氯化工艺
	1、化工机械设备分类

2、压力容器安全技术

3、气瓶安全技术

4、工业管道安全技术

5、氯化工艺主要设备

6、设备腐蚀监控
	图文动画
	不少于60分钟

	134
	氯化工艺
	物料危险性 氯化工艺
	1、化学品安全技术说明书（SDS）

2、物料的危险性
	图文动画
	不少于45分钟

	135
	氯化工艺
	重大危险源 氯化工艺
	1、重大危险源辨识

2、重大危险风险防控

3、氯化工艺重大危险源
	图文动画
	不少于40分钟

	136
	电气安全技术
	电气安全技术1
	1）电气安全基础知识

2）电气防火防爆

3）静电防护

4）雷电防护
	图文动画
	不少于35分钟

	137
	电气安全技术
	电气安全技术2
	1）电气安全基础知识

2）电气防火防爆

3）静电防护

4）雷电防护
	图文动画
	不少于45分钟

	138
	防火防爆技术
	防火防爆技术1
	1）燃烧及其特性

2）爆炸及其特性

3）防火防爆技术
	图文动画
	不少于45分钟

	139
	防火防爆技术
	防火防爆技术2
	1）燃烧及其特性

2）爆炸及其特性

3）防火防爆技术
	图文动画
	不少于30分钟

	140
	直接作业安全
	直接作业安全
	1）化工检修作业安全

2）特殊作业安全
	图文动画
	不少于50分钟

	141
	自动化安全控制技术
	自动化安全控制技术
	1）化工自动化

2）自动控制系统组成

3）自动控制系统运行及维护
	图文动画
	不少于50分钟

	142
	生产+安全生产技术
	化工工艺过程安全上
	1）化工生产单元安全技术

2）化工生产关键装置及要害部位的安全管理

3）化工生产岗位操作安全技术

4）化工生产紧急情况处理措施
	图文动画
	不少于35分钟

	143
	生产+安全生产技术
	化工工艺过程安全下
	1）化工生产单元安全技术

2）化工生产关键装置及要害部位的安全管理

3）化工生产岗位操作安全技术

4）化工生产紧急情况处理措施
	图文动画
	不少于30分钟

	144
	生产+安全生产技术
	化工机械设备安全第一集
	1）化工机械设备管理概述

2）锅炉安全技术

3）压力容器安全技术

4）气瓶安全技术

5）工业管道安全技术

6）起重技术安全

7）密封安全技术

8）化工腐蚀与防护技术

9）设备状态监测与故障诊断技术

10）化工机械设备维修检修安全
	图文动画
	不少于45分钟

	145
	生产+安全生产技术
	化工机械设备安全第二集
	1）化工机械设备管理概述

2）锅炉安全技术

3）压力容器安全技术

4）气瓶安全技术

5）工业管道安全技术

6）起重技术安全

7）密封安全技术

8）化工腐蚀与防护技术

9）设备状态监测与故障诊断技术

10）化工机械设备维修检修安全
	图文动画
	不少于35分钟

	146
	生产+安全生产技术
	化工机械设备安全第三集
	1）化工机械设备管理概述

2）锅炉安全技术

3）压力容器安全技术

4）气瓶安全技术

5）工业管道安全技术

6）起重技术安全

7）密封安全技术

8）化工腐蚀与防护技术

9）设备状态监测与故障诊断技术

10）化工机械设备维修检修安全
	图文动画
	不少于45分钟

	147
	生产+安全生产技术
	化工机械设备安全第四集
	1）化工机械设备管理概述

2）锅炉安全技术

3）压力容器安全技术

4）气瓶安全技术

5）工业管道安全技术

6）起重技术安全

7）密封安全技术

8）化工腐蚀与防护技术

9）设备状态监测与故障诊断技术

10）化工机械设备维修检修安全
	图文动画
	不少于35分钟

	148
	生产+安全生产技术
	重点监管工艺安全上
	重点监管的危险化工工艺：第一批15种，第二批：增加3种，合计18种。
	图文动画
	不少于50分钟

	149
	生产+安全生产技术
	重点监管工艺安全下
	重点监管的危险化工工艺：第一批15种，第二批：增加3种，合计18种。
	图文动画
	不少于45分钟

	150
	生产+安全生产管理
	化工安全生产
	1、化工企业安全生产特点。

2、化工企业过程安全管理。
	图文动画
	不少于35分钟

	151
	生产+安全生产管理
	危化品基础知识上
	1）危险化学品概念

2）危险化学品分类

3）重点监管危险化学品名录

4）特别管控危险化学品目录

5）易制爆危险化学品目录

6）易制毒化学品目录

7）危险化学品防护
	图文动画
	不少于25分钟

	152
	生产+安全生产管理
	危化品基础知识下
	1）危险化学品概念

2）危险化学品分类

3）重点监管危险化学品名录

4）特别管控危险化学品目录

5）易制爆危险化学品目录

6）易制毒化学品目录

7）危险化学品防护
	图文动画
	不少于30分钟

	153
	生产+安全生产管理
	危化品生产管理
	1）危险化学品生产的基本要求

2）安全生产标准化
	图文动画
	不少于30分钟

	154
	经营+安全生产职责
	企业安全生产主体责任
	本课程讲解了2021年新版安全生产法对企业安全生产职责的影响，重点介绍了企业安全生产主体责任的五个方面：第一责任人、全员岗位、安全防控、基础管理和应急处置。同时，强调了管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，以及生产经营单位、职工、政府、行业和社会的共同监督机制。
	图文动画
	不少于35分钟

	155
	经营+安全生产职责
	违法行为的法律责任上
	违法行为的法律责任1
	图文动画
	不少于40分钟

	156
	经营+安全生产职责
	违法行为的法律责任下
	违法行为的法律责任2
	图文动画
	不少于35分钟

	157
	经营+安全生产职责
	三类人员的责任与义务
	三类人员的责任与义务
	图文动画
	不少于40分钟

	158
	经营+安全生产技术
	电气安全上
	1）电气安全基础知识

2）电气防火防爆

3）静电防护

4）雷电防护
	图文动画
	不少于50分钟

	159
	经营+安全生产技术
	电气安全中
	1）电气安全基础知识

2）电气防火防爆

3）静电防护

4）雷电防护
	图文动画
	不少于45分钟

	160
	经营+安全生产技术
	电气安全下
	1）电气安全基础知识

2）电气防火防爆

3）静电防护

4）雷电防护
	图文动画
	不少于45分钟

	161
	经营+安全生产技术
	防火防爆上
	1）燃烧与火灾

2）爆炸

3）防火防爆技术
	图文动画
	不少于25分钟

	162
	经营+安全生产技术
	防火防爆中
	1）燃烧与火灾

2）爆炸

3）防火防爆技术
	图文动画
	不少于35分钟

	163
	经营+安全生产技术
	防火防爆下
	1）燃烧与火灾

2）爆炸

3）防火防爆技术
	图文动画
	不少于35分钟

	164
	经营+安全生产技术
	压力容器上
	1）基本概念

2）压力容器分类

3）压力容器安全操作的一般要求

4）运行工艺参数的控制

5）压力容器的维护保养

6）压力容器的定期检验

7）压力容器的安全附件
	图文动画
	不少于30分钟

	165
	经营+安全生产技术
	压力容器下
	1）基本概念

2）压力容器分类

3）压力容器安全操作的一般要求

4）运行工艺参数的控制

5）压力容器的维护保养

6）压力容器的定期检验

7）压力容器的安全附件
	图文动画
	不少于35分钟

	166
	经营+安全生产管理
	安全管理理论上
	安全生产管理原理与原则

1、系统原理

2、人本原理

3、预防原理

4、强制原理
	图文动画
	不少于25分钟

	167
	经营+安全生产管理
	安全管理理论下
	安全生产管理原理与原则

1、系统原理

2、人本原理

3、预防原理

4、强制原理
	图文动画
	不少于30分钟

	168
	经营+安全生产管理
	危化品登记
	1）危险化学品登记制度。

2）经营中对安全技术说明书和安全标签的使用与管理。
	图文动画
	不少于30分钟

	169
	经营+安全生产管理
	危化品经营管理上
	一）危险化学品经营安全管理的意义

二）危险化学品经营单位的安全管理体系

三）生产安全事故分类和事故调查处理
	图文动画
	不少于35分钟

	170
	经营+安全生产管理
	危化品经营管理下
	一）危险化学品经营安全管理的意义

二）危险化学品经营单位的安全管理体系

三）生产安全事故分类和事故调查处理
	图文动画
	不少于25分钟

	171
	经营+安全生产管理
	危化品储存、运输、包装安全管理上
	一、危险化学品储存的安全管理

二、危险化学品运输的安全管理

三、危险化学品包装的安全管理
	图文动画
	不少于30分钟

	172
	经营+安全生产管理
	危化品储存、运输、包装安全管理下
	一、危险化学品储存的安全管理

二、危险化学品运输的安全管理

三、危险化学品包装的安全管理
	图文动画
	不少于30分钟

	173
	经营+安全生产管理
	危化品废弃物处置
	一）废弃危险化学品处置的有关规定

二）废弃危化品处置的基本方法
	图文动画
	不少于30分钟

	174
	法律法规与安全标准
	法律法规基础知识
	1）法律法规基本知识

2）安全生产法立法的必要性和意义

3）安全生产法法律法规体系
	图文动画
	不少于35分钟

	175
	法律法规与安全标准
	安全生产基本方针、政策
	1）安全生产方针

2）安全生产政策
	图文动画
	不少于35分钟

	176
	法律法规与安全标准
	法律法规规章第一集
	1、为了加强安全生产工作

2、防止和减少生产安全事故

3、保障人民群众生命和财产安全

4、促进经济社会持续健康发展
	图文动画
	不少于40分钟

	177
	法律法规与安全标准
	法律法规规章第二集
	1、为了加强安全生产工作

2、防止和减少生产安全事故

3、保障人民群众生命和财产安全

4、促进经济社会持续健康发展
	图文动画
	不少于40分钟

	178
	法律法规与安全标准
	法律法规规章第三集
	1、为了加强安全生产工作

2、防止和减少生产安全事故

3、保障人民群众生命和财产安全

4、促进经济社会持续健康发展
	图文动画
	不少于50分钟

	179
	法律法规与安全标准
	法律法规规章第四集
	1、为了加强安全生产工作

2、防止和减少生产安全事故

3、保障人民群众生命和财产安全

4、促进经济社会持续健康发展
	图文动画
	不少于40分钟

	180
	法律法规与安全标准
	法律法规规章第五集
	1、为了加强安全生产工作

2、防止和减少生产安全事故

3、保障人民群众生命和财产安全

4、促进经济社会持续健康发展
	图文动画
	不少于40分钟


采购包2：仪器原理解析、仪器操作演示视频课件资源

一、项目总体建设要求

本项目针对专业教学需求，建设一套分析仪器多媒体教学资源库及配套教学管理平台。资源库围绕至少20类主流大型分析仪器，构建集原理可视化、结构拆解、标准操作于一体的数字化教学资源；配套教学管理平台实现课程组织、题库考试、仿真练习、成绩统计、教学数据分析全流程管理。资源可服务课堂理论授课、实训课前预习、课后巩固复习、学生自主学习等多种教学场景，解决大型贵重仪器设备台套数不足、仪器内部微观结构不可视、高危操作无法实操演示等教学痛点，提升专业课程数字化教学水平。

（一）资源内容范围及呈现形式

本项目素材为清单所列20余种分析仪器配套开发的多媒体教学资源库，素材完整覆盖仪器宏观结构、微观工作原理、核心部件拆解、标准操作流程、关键实验技术、常见基础应用等多维度内容，视频资源主体应采用二维动画或三维视频形式进行呈现。资源体系完整，满足课前预习、课中教学、课后复习的完整教学使用需求。

（二）视频通用技术质量
所有交付视频文件应满足如下技术指标：

（一般参数）2.1 分辨率：1920×1080；

（一般参数）2.2 画质画面：画面清晰稳定，无抖动、花屏、色块，画面构图合理；

（一般参数）2.3 输出格式：主流通用 MP4 格式，编码通用，兼容主流播放器、智慧教室大屏、校内教学平台，可流畅播放；

（一般参数）2.4 单条视频碎片化拆分，便于碎片化课堂教学使用。

（一般参数）（三）多媒体素材资源清单

	序号
	仪器名称
	素材内容

	1
	气相色谱仪
	1、宏观微观原理视频；

2、检测器通用知识讲解视频；

3、FID 检测器讲解视频；

4、TCD 检测器讲解视频；

5、ECD 检测器讲解视频；

6、仪器拆分视频；

7、分流、不分流进样原理。

	2
	液相色谱仪
	1、液相色谱仪原理视频；

2、二极管阵列检测器原理；

3、流动相过滤操作；

4、流动相预处理；

5、六通阀进样原理与操作；

6、液相色谱仪工作原理视频。

	3
	气质联用仪
	1、 电子轰击离子源原理；

2、 四级杆质量分析器原理；

3、 气质联用仪操作流程视频。

	4
	液质联用仪
	1、 电喷雾离子源原理；

2、 质谱仪基础原理视频。

	5
	离子色谱仪
	1、 离子色谱仪原理；

2、 抑制器的作用原理讲解；

3、 离子交换分离动画演示。

	6
	毛细管电泳仪
	1、电泳现象原理；

2、胶束电动色谱原理；

3、区带电泳分离原理视频。

	7
	蛋白层析仪
	1、蛋白层析分离原理；

2、关键部件结构展示；

3、仪器流路系统完整讲解视频。

	8
	原子吸收分光光度计
	1、火焰原子吸收分光光度计原理；

2、管式石墨炉原子化器原理动画视频。

	9
	紫外可见光谱仪
	1、定量分析方法讲解；

2、定性分析方法讲解；

3、仪器基础工作原理；

4、紫外可见光谱仪宏观微观原理视频。

	10
	红外光谱仪
	1、 分子振动红外吸收原理；

2、 工作原理；

3、 迈克尔逊干涉仪原理动画视频。

	11
	荧光光谱仪
	1、 仪器光路系统展示；

2、 荧光原理视频。

	12
	原子荧光光度计
	1、 光电倍增管原理；

2、 光路原理图动态演示；

3、 原子化器结构展示；

4、 间歇泵进样系统讲解；

5、 原子化系统讲解。

	13
	电感耦合等离子发射光谱仪
	1、 仪器完整工作流程；

2、 农产品样品前处理视频。

	14
	X 射线多晶衍射仪
	1、 X 射线衍射仪工作原理；

2、 X 射线管原理；

3、 仪器发展简史、工作原理及应用简介视频。

	15
	扫描电镜
	1、 二次电子产生过程动画；

2、 真空系统原理与作用；

3、 仪器工作流程视频。

	16
	透射电镜
	1、 特征 X 射线产生过程展示；

2、 透射电镜工作原理；

3、 仪器发展简史、工作原理及应用简介视频。

	17
	扫描探针显微镜
	1、 AFM 原理；

2、 STM 原理；

3、 STM讲解。

	18
	扫描X射线电子能谱仪
	1、 样品杆移入样品舱操作；

2、 样品杆移出样品舱操作；

3、 仪器工作原理；

4、 光电效应原理动画；

5、 能量分析器原理；

6、 仪器发展简史、工作原理及应用简介视频。

	19
	核磁共振波谱仪
	1、核磁共振波谱仪工作原理。

	20
	同步热分析仪
	1、 同步热分析仪宏观微观原理视频；

2、 同步热分析仪仪器结构视频

	21
	电化学工作站
	1、 三电极体系原理讲解视频

	22
	粒度仪
	1、 Zeta 电位测量系统原理；

2、 布朗运动原理动画；

3、 粒径测量系统原理视频。

	23
	激光导热仪
	1、激光导热仪工作原理视频

	24
	电子探针显微分析仪
	1、 仪器工作原理；

2、 仪器发展简史、工作原理及应用简介视频。


（四）教学管理平台
5.1 用户端

（一般参数）5.1.1 登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录；

（一般参数）5.1.2 个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息；

（一般参数）5.1.3 学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、培训、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容。

5.2 管理员端(PC)

5.2.1 考试管理
（一般参数）5.2.1.1 题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；
（一般参数）5.2.1.2 试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等；
（一般参数）5.2.1.3 考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出；

（一般参数）5.2.1.4 考试分析：考试在进行中和已结束状态下可点击考试分析查看相应考试数据分析页面；考试分析数据包含：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统统计、浏览器统计等。
5.2.2 课程管理
（一般参数）5.2.2.1 课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源；支持上传jpg、png、mp3、wav、mp4、doc、docx、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt等格式文件；内置不少于100套仪器分析软件；
（一般参数）5.2.2.2、课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等；
（一般参数）5.2.2.3 开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情；

（一般参数）5.2.2.4 开课详情：默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学生信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、工号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出(支持根据课程内容及组织架构导出或全部成绩导出)；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计。
5.2.3 仿真管理
（一般参数）5.2.3.1 仿真练习：学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格；

（一般参数）5.2.3.2 仿真考试：创建仿真考试，根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息；
（一般参数）5.2.3.3 仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出。

5.2.3.4 仿真软件资源

模块一：气相色谱仪仿真软件
（一般参数）1、系统简介
软件依据《NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》进行开发。模拟采用气相色谱仪进行样品中农药残留检测的全流程操作，包括样品前处理、标样配制、仪器开机、进样检测、数据分析流程。
2、技术规格要求
（一般参数）2.1 软件基于C/S架构开发，支持客户端模式及在线模式运行。客户端模式下支持通过教师站进行班级管理、试卷管理、成绩管理、项目启动、练习和考核模式设定等。在线模式下，支持学生、管理员使用不同的身份登录平台使用软件，不同的身份具有不同的操作权限，提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限等；
（一般参数）2.2 支持采用文字的形式对操作步骤进行指引，引导完成虚拟仿真学习；
▲ 2.3软件采用模块式结构设计，提供截图展示将整个仿真流程分为若干个主要模块，用户可以根据需要任意选择任务模块，进行练习，方便教学和针对性练习。（需提供证明材料：截图数量不少于10张，需体现模块选择，以及选择对应模块后进入的场景画面）
（一般参数）2.4 针对不同基础程度的用户，配有不同的软件模式。分别为演示、练习和考核，可根据需要自主选择；
（一般参数）2.5 支持采用智能评价系统对实验操作过程进行评价，评分类型包括针对操作步骤的步骤评分、对参数控制的质量评分和对违规操作的扣分等。
（一般参数）3、培训项目：小白菜中有机磷杀虫剂残留的检测
4、软件内容
4.1 3D场景仿真模块
（一般参数）4.1.1 基础知识模块：包括理论知识、操作规程、注意事项等，通过动画展示气相色谱仪的工作原理、整体运行过程；
（一般参数）4.1.2 前处理模块：虚拟对小青菜样品进行前处理的操作流程，包括样品粉碎、称量、溶解、涡旋、离心、定容等实验操作；
（一般参数）4.1.3 仪器模块：虚拟采用Agilent7890气相色谱仪进行农残检测的操作流程，包括仪器电源开关、仪器面板、进样针进样的操作，色谱仪屏幕显示跟随操作过程实时变化。
4.2、工作站仿真模块
（一般参数）4.2.1 模拟工作站的操作，可实现检测条件设置、数据采集、数据处理等功能；
（一般参数）4.2.2 检测条件设置：实现对柱温、进样口温度、检测器温度、进样模式、流量等条件的设置；
（一般参数）4.2.3 数据采集：样品信息编辑；方法保存、调用；谱图记录；
（一般参数）4.2.4 数据处理：数据谱图调用；自动积分及积分方法设置；校正曲线制作；外标法定量；

★4.2.5 视频演示：系统须兼容不少于两种主流品牌的可编程控制器编程环境，演示在不同品牌的PLC编程软件中编写的逻辑程序，可驱动虚拟场景内的执行机构动作；同时，编程软件能够实时同步接收仿真场景中虚拟元件的状态变化，并在线监控程序内部变量的数值波动。（上传演示视频）
5、色谱模拟系统

（一般参数）5.1 软件采用指数修正的高斯模型（EMG模型）对气相色谱拖尾峰进行全谱图拟合，可根据分离需要，选择柱温、色谱柱、化合物等操作条件，进行分离效果的模拟。可应用于分离条件摸索及布置教学实验任务。
    5.2、分离条件摸索
    （一般参数）5.2.1 根据分离需要，选择柱温（等温、程序升温）、色谱柱、化合物等操作条件，进行不同参数下分离效果模拟；
    （一般参数）5.2.2 化合物：预设一些常见类型的化合物，形成化合物数据库，可通过名称或CAS号快速查找；
    （一般参数）5.2.3固定相：预设常用固定相，分别为非极性固定相、中等极性固定相和强极性固定相，可根据分离需要自由选择；
    （一般参数）5.2.4 柱温：可设置恒定柱温或程序升温程序；
    （一般参数）5.2.5 色谱图显示屏：显示色谱图流出曲线，可调整xy轴刻度，可保存色谱图，可调整修正某化合物色谱峰峰宽及响应值，可上传色谱峰峰形参数，可对比显隐多条件下的色谱峰。
    5.3、教学实验任务
    （一般参数）5.3.1 分离模拟实验：内含几个气相色谱分离模拟实验，选定实验后，根据实验题目中的要求，选择化合物及色谱参数，模拟化合物的出峰情况，根据谱图结果填写完成实验报告；
    （一般参数）5.3.2 定量分析实验：内含几个气相色谱定量分析模拟实验，选定实验即选定固定相及化合物，根据实验题目中的要求，选择单个或混合标样，可以设置程序升温、修改浓度，模拟标样及未知样的出峰情况，根据谱图结果做校正曲线及计算未知样含量，填写完成实验报告，内设计算工具，方便线性回归计算；
    （一般参数）5.3.3 设计分离模拟实验：可边模拟边设计实验报告，报告中包含实验目的、实验原理、实验条件、实验步骤、结果讨论等，设计完成后，点击“存储报告”，此实验即保存在“分离模拟实验”目录下；
    （一般参数）5.3.4、设计定量分析实验：包含设计分离模拟实验的功能，还可选择化合物，保存标样参数，设置样品中各化合物含量，可以设置多个不同含量的样品。
（一般参数）5.4、开放式数据平台：建立可扩充的化合物数据库，设置数据上传系统，教师端可将新增数据或实验任务上传至平台，学生端可下载，完成实验任务。

5.5 ★提供视频演示以下内容（上传演示视频）：

（1）在分离条件摸索模块，通过名称或CAS号可快速查找到新增化合物；

（2）可设置柱温、色谱柱长度、色谱柱内径等参数，模拟在不同分离条件下的出峰结果，各条件下的谱图可采用不同颜色叠加显对比示；

（3）通过调节峰型参数，可调节色谱峰峰宽及拖尾程度；

（4）通过开放式数据平台设置化合物相关参数，新增化合物；

（5）色谱图显示屏可调整xy轴刻度，可保存色谱图。

模块二：液相色谱仪仿真软件
（一般参数）1、软件培训内容
系统采用虚拟现实技术进行开发，仿真的范围包括实验室安全隐患排查、上机仿真操作等内容。软件具备机理模型，以真实实验数据库作为支撑，仿真操作过程与真实实验室操作过程极其相似，仿真结果与真实系统结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核各种需求。
2、总体技术要求
（一般参数）2.1 三维实验室场景实现对液相色谱仪实验室的1：1高度还原；
（一般参数）2.2 具有步骤指引功能，引导完成虚拟仿真学习；
（一般参数）2.3 具备智能评分系统，对实验操作过程进行评定；
（一般参数）2.4 软件采用Unity3D引擎开发而成，系统交互性良好，用户使用鼠标、键盘即可完成实验操作；
（一般参数）2.5 软件采用模块式结构设计，将整个仿真流程分为若干个主要模块，用户可以根据需要任意选择任务模块，进行练习，方便教学和针对性练习；
（一般参数）2.6 实验过程中所有的设置数据能与仿真系统过程进行交互，符合教学及相关标准规范，不能有知识性错误。
（一般参数）3、培训项目：乳品中三聚氰胺含量的检测
4、仿真系统模块
（一般参数）4.1 实验室安全管理模块
通过对实验室常见的安全隐患和不规范操作进行还原，引导学员逐一排查并进行处理，处理后的部分恢复至正常状态，旨在培训学员养成良好的实验室安全习惯。内容涉及:
安全防护用品使用及穿戴:如实验人员身体防护、面部防护和手的防护；
实验仪器设备的管理与维护:如仪器设备的使用规范，精密仪器实验室环境确认等。
▲4.2 检测过程所涉及实验室安全隐患排查：如实验室隐患查找，检测过程异常现象原因排查及解决。需同时具有安全类软件著作权证书及软件产品证书。（提供证书原件扫描上传）
4.2、上机仿真操作模块
（一般参数）4.2.1 标样配制及过滤
主要用于实现实验所用标样的配制，配样方式灵活，可完成任意浓度的标样的配制。配制完成后需要采用微滤膜过滤标准溶液和待测未知样品。
4.2.2 仪器上机操作
此部分为实验预习模块、场景操作模块两个部分。
（一般参数）4.2.2.1 实验预习模块
实验课件：讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识等；
实验原理：以视频的形式展示仪器的工作原理；
演示视频：观看整个实验的操作演示视频，内置语音讲解。
（一般参数）4.2.2.2 场景操作模块
模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。
a.流动相处理模块
体现流动相的配制、过滤、脱气等实验操作。
b.液相色谱仪模块
体现仪器的开关机、流动相管路排气、标准品和未知样进样等实验操作。
c.仿真工作站模块
模拟工作站的操作。实现检测条件设置、数据采集、数据处理等功能。
①检测条件设置
泵设置：排除管路中的气泡、泵流量及运行时间设置
流动相比例：等度洗脱、梯度洗脱
进样器进样方式的选择
柱箱参数设置：柱箱温度、运行时间
VWD检测器设置：检测波长选择、运行时间
②数据采集
采集方法编辑
样品信息编辑
序列表编辑：设置自动进样瓶位置信息、方法信息、保存名称信息
方法保存调用
运行序列，谱图记录
③数据处理
数据谱图调用
定性分析
校正曲线制作
外标法定量
④分析结果
分析报告查看
分析报告保存      

★4.3 提供视频演示实验报告评价系统：演示内容包含基本内容设置、数据表格考核点设置、数据图表考核点设置、实验结论设置、防抄袭设置及其他设置，可设置分数占比、正确名称、符号、单位及单位换算、取值范围、计算误差等内容，演示成绩导出和整份报告以PDF和WORD的形式一键导出，实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计，生成实验报告评价报告。（上传演示视频）
5、培训系统功能
（一般参数）5.1 数学模型：为虚拟实验平台提供后台逻辑支撑运算。前台利用虚拟现实技术搭建可视化的实验场景、实验物品。前台虚拟仿真结合后台数学模型，达到支持演示、交互、计算、设计于一体化的实验环境。
（一般参数）5.2 智能评分系统：虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。

★5.3 提供视频演示AI助手：①管理员上传文本类资源，格式包括word、pdf、ppt、pptx、excel。②管理员上传多媒体类资源，格式包括：png、jpeg、jpg、gif、mp4、wav和mov等格式;③管理员上传至少支持预览三维模型资源，格式包括传fbx、dwg、dxf、obj、sol和grdecl等三维格式。④管理员可上传H5应用。⑤管理员可通过模块拖拽和连线方式完成问答机器人过程定义，模块结构支持用户输入、聊天记录、AI对话、知识库搜索、指定回复、问题分类和文本内容等模块。连线结构连接不同的模块，表示数据的输入输出关系。⑥AI助手需通过软件管理界面和手机扫描二维码两种方式启动;⑦针对学员问题，AI助手以内置窗口形式，展示文本，视频，三维程序和H5应用程序等格式的回答内容。（上传演示视频）
（一般参数）5.4 学习模式选择：包括演示、练习和考核模式，方便老师教学和考核。
（一般参数）5.5 智能引导系统：具体的操作流程，系统能够引导学生从进入实验室到各操作程依次进行学习。
模块三：原子吸收仿真软件

1、软件培训内容
▲1.1 本软件依据仪器分析实验课程相关教材及相关检测标准进行开发。主要培训学员学习实验室安全管理知识和安全意识，样品前处理的操作流程和基本知识，仪器的基本操作流程和基本知识。需同时具有分析检测类软件著作权证书及软件产品证书。（提供证书原件扫描上传）
（一般参数）1.2 仿真仪器型号
普析 TAS-990
（一般参数）1.3 培训项目
茶叶中重金属含量的检测
1.4 软件内容
软件包括实验室安全隐患排查及事故处理模块、样品前处理模块、上机测试模块等内容。
1.4.1 实验室安全隐患排查及事故处理模块
★1.4.1.1 隐患排查：通过对实验室常见的安全隐患和不规范操作进行还原，引导学员逐一排查并进行处理，处理后的部分恢复至正常状态，旨在培训学员养成良好的实验室安全习惯。内容涉及个人防护、废弃物处理、设备安全等内容。视频演示实验室安全巡查软件：在移动端开展实验室巡查时，支持现场拍照，将发现的隐患直接上传，用户可以描述隐患的具体情况、选择隐患等级，并依据教育部《高校教学实验室安全工作检查要点（2025版）》中的分类标准对隐患进行分类。同时，手机端可随时查看安全督导台账。管理端则支持导出督导台账、巡查报告以及整改通知书，便于后续跟踪与归档。（上传演示视频）
（一般参数）1.4.1.2 事故处理部分
通过情景再现实验室常见安全事故，引导学员依据安全事故处理流程，处理事故，旨在培养应对突发事故的能力。

1.4.2 样品前处理
参考<<GB5009.12-2023食品中铅的测定>>，进行茶叶样品的前处理操作，内容涉及样品的取用、消解液的添加、电热板消解、消解后的样品溶液定容以及标样配制等。
（一般参数）1.4.2.1 标样配制
主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可完成任意浓度的标样的配制。
（一般参数）1.4.2.2 样品前处理操作
样品加消解液：体现取用高危险性强酸的操作和消解液添加比例、顺序；
样品预消解：体现预消解效果；
电热板升温消解：体现湿法消解的升温过程和实验现象；
样品定容：体现样品定容的操作。
1.4.3 上机测试
（一般参数）1.4.3.1 原子吸收光谱仪模块：体现仪器的开关机操作、元素灯的拆装、元素灯信号调节等。
（一般参数）1.4.3.2 电脑模块：体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。
（一般参数）1.4.3.3 气路系统模块：体现气路总阀及减压阀开关时的顺反操作、压力及阀门的开度显示。
（一般参数）1.4.3.4、冷却水循环机模块：体现冷却水循环机的开关。
（一般参数）1.4.3.5 进样模块：真实再现进样过程。
1.4.4 仿真工作站
（一般参数）1.4.4.1 编辑测量参数：仪器初始化过程；设置测量元素、灯位、灯电流、波长等参数；寻峰操作；设置样品信息，如标准样品和未知样的个数与名称、标准样品浓度；石墨炉升温程序设置；
（一般参数）1.4.4.2 设置测量方法：可选择火焰法或石墨炉法，并在场景中体现更换测量方法时，燃烧器和石墨炉位置的变化；
（一般参数）1.4.4.3 优化过程：燃气及助燃气流量、燃烧头高度等参数的调整
（一般参数）1.4.4.4 点火时的操作和现象
（一般参数）1.4.4.5 测量过程：校零、开始、终止；
（一般参数）1.4.4.6 数据处理：校正曲线制作、未知样定量、分析结果查看。
2、培训系统功能
（一般参数）2.1 数学模型：为虚拟实验平台提供后台逻辑支撑运算。前台利用虚拟现实技术搭建可视化的实验场景、实验物品。前台虚拟仿真结合后台数学模型，达到支持演示、交互、计算、设计于一体化的实验环境。
（一般参数）2.2 评分系统：虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。
（一般参数）2.3 学习模式选择：包括演示、练习和考核模式，方便老师教学和考核。
（一般参数）2.4 智能引导系统：具体的操作流程，系统能够引导学生从进入实验室到各操作程依次进行学习。
2.5 模块式结构：将整个仿真流程分为若干个主要模块，用户可以根据需要任意选择任务模块，进行练习，方便教学和针对性练习。★视频演示软件集成动态任务指引功能，实时动态呈现任务全景视图，精准标识进行中、已完成与待开展任务，赋能学员高效规划实训路径，实现全流程自主掌控。（上传演示视频）

模块四：液质联用仪仿真软件

1、软件内容
软件须以三重四级杆液质联用仪（建议型号：SCIEX QTRAP 6500）为仿真原型，并基于利血平样品测试案例，实现从理论基础教学到全流程操作模拟的一体化培训。仿真内容须涵盖仪器原理、开机、调谐、方法建立、进样测试、数据分析及关机等环节。须具备智能评分、操作步骤指引、多模式选择等功能。
（一般参数）1.1 理论学习
理论学习模块须至少包含实验介绍、理论知识、实验须知及实验原理四部分内容。其中，实验介绍应阐明目的、仪器试剂与检测条件；理论知识需展示仪器结构并进行模块讲解；实验须知应明确设备使用注意事项；实验原理则须采用动画形式，直观演示液质总原理、四级杆原理与ESI离子源原理。
（一般参数）1.2 3D仿真操作
软件须允许用户在三维虚拟环境中，完整模拟仪器的启动与关闭流程，并能进行样品瓶的取放操作。具体表现为：可独立控制液相色谱仪各模块（包括脱气机、泵、自动进样器、柱温箱、检测器）的电源开关；可控制质谱仪的整体电源开关；可执行自动进样盘的取出、放置动作，并可在盘中放置或取出指定样品瓶。
（一般参数）1.3 工作站仿真
须模拟真实的工作站，能在工作站中完成联机、调谐、检测条件设置、仪器运行、实时谱图记录、谱图分析等操作，具体如下：
（一般参数）1.3.1 调谐操作仿真
软件须实现与质谱仪系统的联机控制，并具备针泵启停功能。系统支持切换至调谐模式，能够选择Q1正离子模式，采集数据，完成自动调谐流程。
1.3.2 检测条件设置仿真
（一般参数）1.3.2.1 须支持多种质谱扫描类型的选择，至少包括Q1、MS、MS2及MRM等基本类型。
（一般参数）1.3.2.2 须支持离子化模式的切换，涵盖正离子扫描模式与负离子扫描模式。
（一般参数）1.3.2.3 须支持对质谱扫描参数进行设置，至少包括扫描范围、扫描时间、扫描速率及信号叠加次数等关键参数。
（一般参数）1.3.2.4 须具备数据采集任务的开始与停止控制功能。
（一般参数）1.3.2.5 须提供DP、CE等关键质谱参数的优化功能，并允许用户设置参数的起始值、终止值及步长。
（一般参数）1.3.2.6 在MRM定量模式下，须支持离子对通道的编辑，并可为每个通道输入优化的DP、CE等参数。
（一般参数）1.3.2.7 须支持液相色谱方法的自主编辑，至少包括流动相流速、梯度程序、色谱柱温度及进样体积。所有设定方法须支持保存与调用。
（一般参数）1.3.2.8 须具备批处理方法编辑功能，可设置样品名称、样品类型、进样体积、样品瓶位置等序列信息。编辑完成后，可启动序列并自动运行批处理任务。
（一般参数）1.3.3 仪器运行仿真
须支持查看实时谱图采集画面，并可显示采集进度。
（一般参数）1.3.4 谱图分析

须支持调用并显示已保存的数据文件，能够查看包括总离子流色谱图。须具备完整的定量分析功能，包括定量方法建立、标准曲线绘制（含线性范围、相关系数等），报告生成保存等功能。

▲1.3.5 提供截图展示液质联用仪仿真软件的实验操作，内容涵盖液质联用仪整机外观、工作站仿真操作，其中工作站部分体现：（1）仪器硬件配置选择；（2）质谱扫描类型选择，包含Q1 MS、MS2及MRM等基本类型；（3）DP及CE等参数优化，涵盖Start、Stop、Step等参数编辑（4）离子对通道建立，包含Q1、Q3、DP、EP、CE、CXP等参数编辑。（需提供证明材料：截图数量不少于10张）
    2、软件功能
▲2.1 须集成智能评分、演示/练习/考核双模式、实时步骤指引等功能。需同时具有考核类软件著作权证书及软件产品证书。（提供证书原件扫描上传）
（一般参数）2.2 具备对虚拟现实场景操作与工艺参数的实时监测与评定功能，支持生成并导出、打印详细成绩报告。
（一般参数）2.3 为适配不同用户，软件须提供演示、练习及考核等模式，用户可根据需要自主选择。
（一般参数）2.4 练习模式下须以文字形式提供明确的操作步骤指引，引导用户逐步完成虚拟仿真学习流程。
模块五：电位滴定分析仿真软件
1、软件概述

软件以真实仪器和实验室场景为参照，为满足软件不同功能需求，构建仪器认知场景与实验操作场景，不同的操作模块在不同的实验室环境下进行。总共包含两个模块：认知模块、仿真实训模块，认知模块可学习软件相关理论知识及仪器构造，仿真实训模块可进行整个流程的模拟操作。
1.1 培训项目
（一般参数）1.1.1 水中微量氟的测定
（一般参数）1.1.2 电位滴定法连续测定混合液中盐酸和醋酸
1.2 软件内容
（一般参数）1.2.1 仪器认知模块
通过交互式操作实现对各电极的认识、仪器原理的学习、仪器部件的构造认知及知识点学习，从深层次上促进学生对仪器本身结构和基本操作原理的真正掌握。
实验介绍：包括电极概述、理论基础及实验内容；
仪器原理：学习pH离子交换原理、F离子交换原理，加入生动形象的原理动画使学员对原理理解更为透彻；
仪器构造：设置模型标签指引、以文字及语音讲解的形式引导学习，加深对仪器构造的理解。
1.2.2 仿真实训模块
★该模块学习软件的操作流程，视频演示模块集成模型标签指引、步骤指引、实时评分、数据记录及处理、相机截图、场景切换、操作演示等功能。操作采用自由以拖拽交互模式，模型支持在三维空间自由拖拽，同时兼容WSAD键辅助实现前后左右的拖拽。拖拽全程配备目标位置高亮指引，实现操作路径可视化引导。（上传演示视频）
（一般参数）1.2.2.1 水中微量氟的测定
该实验流程操作包括：
F离子选择电极的浸泡；
标样配制（氟化钠及TISAB溶液的取样及定容）；
未知样的配制（未知氟化钠溶液及TISAB溶液的取样及定容）；
F离子选择电极及甘汞电极的安装、清洗及擦拭；
标样与未知样的测试；
数据记录、标准曲线绘制及更新；
未知样中氟含量的数据计算。
（一般参数）1.2.2.2 电位滴定法连续测定混合液中盐酸和醋酸
该实验流程操作包括：
pH电极的浸泡;
天平开关、样品称量，数据记录及计算；
氢氧化钠的标定，及加入虚拟操作手展示手指捏和及松开滴定管；
酸度计打开及标准缓冲溶液定位；
混合酸的滴定、数据记录、数据处理。
2、培训系统功能
（一般参数）2.1 智能引导系统:采用文字指引和视频讲解的形式引导完成仿真操作。
（一般参数）2.2 拖拽操作：以拖拽模型的形式完成实验操作，高度还原真实实验操作。
（一般参数）2.3 数学模型:为虚拟实验平台提供后台逻辑支撑运算。前台利用虚拟现实技术搭建可视化的实验场景、实验物品。前台虚拟仿真结合后台数学模型，达到支持演示、交互、计算、设计于一体化的实验环境。
（一般参数）2.4 评分系统:虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出成绩。
（一般参数）2.5 学习模式选择:包括演示、练习和考核模式。
演示模式：跟随视频学习实验流程；
练习模式：3D操作界面上有操作步骤指引，可根据提示完成操作；
考核模式：屏蔽评分系统、任务指引及操作演示，方便老师教学和考核。
（一般参数）2.6 丰富的素材库资源:软件辅以大量的多媒体素材，如结构原理动画，丰富培训内容，使学员全方位学习仪器分析知识。
（一般参数）2.7 提供相机截图功能，可随时将场景界面截图或所需理论课件内容保存至桌面上。
5.2.4 数据大屏

（一般参数）5.2.4.1 展示课程学习人次、考试总人次、注册账号数等统计数据；

（一般参数）5.2.4.2 展示课程模块展示当前开课数、已结束课程数、课程完成数、课程完成率；考试模块展示考试考试总数、考试合格人次、考试合格率、练习题量；仿真模块展示仿真考试人次、仿真合格人次、仿真合格率、仿真练习总人次等数据；

（一般参数）5.2.4.3 展示热门课程分类占比统计、理论考试成绩分布统计等图表。

（一般参数）5.2.4.4 展示热门课程统计、热门理论考试分类统计、热门仿真考试分类统计、月度学习人员趋势、仿真练习软件TOP5等图表；

（一般参数）5.2.4.5 展示每日学习人员趋势图、每日学习时长统计图等。

▲5.2.4.6 具有平台类软件著作权证书及产品证书。（提供证书原件扫描上传）
5.2.5、配套素材库账号
（一般参数）5.2.5.1 人身防护及应急处理素材库学习账号：包括穿戴规则讲解、心肺复苏讲解、手套分类及适配性选择、A级防护服讲解、安全帽讲解等视频，视频素材风格统一，每个素材都带有同一个标志性人物进行引导，视频不少于14个，总时长不少于30分钟。

（一般参数）5.2.5.2 消防安全素材库学习账号：包括火灾分类、预防火灾的基本措施、灭火毯使用方法讲解、扑救氧化剂和有机过氧化物火灾的基本方法、消防栓分类及使用等视频，视频素材风格统一，每个素材都带有同一个标志性人物进行引导，视频不少于20个，总时长不少于35分钟。

（一般参数）5.2.5.3 实验室安全设施素材库学习账号：包括实验室安全介绍、门口信息牌、烟感报警器介绍、静电释放器介绍、紧急器材柜介绍等视频，视频素材风格统一，每个素材都带有同一个标志性人物进行引导，视频不少于10个，总时长不少于18分钟。

（一般参数）5.2.5.4 用电安全素材库学习账号：包括触电的紧急处理、实验室安全用电规范、配电箱讲解及注意事项、插线板的使用规范、实验室带电设备维护等视频，视频素材风格统一，每个素材都带有同一个标志性人物进行引导，视频不少于5个，总时长不少于6分钟

（一般参数）5.2.5.5 电化学测量安全素材库学习账号：包括电极的使用、电解池的使用、电化学工作站的使用、电池性能测试仪的使用、手套箱的使用等视频，视频素材风格统一，（每个素材都带有同一个标志性人物进行引导），视频不少于5个，总时长不少于5分钟。

▲5.2.5.6化学素材库学习账号：包括仪器设备讲解、实验装置搭建、实验操作、反应原理、有机化学原理、药物化学实验等模块分类，详细列举了滴定管、容量瓶、移液管等常用仪器的规范操作，以及蒸馏、抽滤、萃取、重结晶等核心实验技术。同时，还系统展示了多种化学反应机理（如SN1、SN2、亲电加成等）和原理动画，兼顾基础操作与理论教学，视频不少于150个，总时长不少于100分钟。（需提供证明材料：不少于30张截图，需覆盖仪器设备讲解、实验装置搭建、实验操作、反应原理、有机化学原理、药物化学实验等大类模块；其中，各模块下应体现细分资源数量，且每个模块均不少于5张截图。）
（一般参数）5.2.5.7 分析仪器相关专业精品课程资源。（精品课程资源需为专家课程资源，实地高清拍摄专家讲师讲授仪器分析课程），视频长度不少于220分钟。视频画面清晰流程、风格统一，音质清晰。包含有：

（1）滴定分析基本操作练习：

①滴定分析基本操作练习——吸管

②滴定分析基本操作练习——容量瓶

③滴定分析基本操作练习——分析天平

④滴定分析基本操作练习——滴定管

（2）酸碱溶液的配制和HCl溶液的标定

（3）混合碱的测定（理论+实验两部分）

（4）EDTA标准溶液的配制及标定

（5）铅铋混合液中铅铋含量的连续滴定

（6）KMnO4标准溶液的配制和标定

（7）石灰石中钙含量的测定（理论+实验两部分）

（8）恒电流电解法测定铜含量

（9）循环伏安法研究电极反应过程（理论+实验两部分）

（10）邻二氮菲分光光度法测定微量铁

（11）醇系物的气相色谱法（理论+实验两部分）

（12）离子选择性电极法测定水中氟含量

（13）高效液相色谱法测定硝基苯酚的三种同分异构体（理论+实验两部分）

（14）有机化合物的紫外吸收光谱测定

（15）原子吸收法测定废液中铜的含量（理论+实验两部分+2个flash）等不少于15个。

▲5.2.5.8 发展简史视频资源库：聚焦四大高端材料表征仪器——X射线多晶衍射仪、透射电镜、X射线光电子能谱及电子探针显微镜，旨在系统梳理其发展脉络与技术要点。系列视频将统一风格，内容涵盖：高精度的仪器3D模型拆解、核心结构透视展示、运行原理的动画演绎、清晰的技术演进时间轴，以及典型应用场景的案例演示。全套视频不少于4个，总时长不低于30分钟。（需提供证明材料：不少于20张截图，每款设备的截图数量不少于5张，要求能够体现3D模型拆解、核心结构透视展示、运行原理的动画、技术演进时间轴、应用场景案例）
采购包3：石油化工专业相关的思政动画资源

一、总体参数要求

聚焦化工类专业课程思政可视化教学资源开发，依托现代化工行业岗位场景、生产工艺、技术研发、安全管控、绿色发展及行业报国典型案例，打破传统思政教育与专业教学脱节、说教式灌输的痛点，将思政育人内核深度嵌入化工专业知识、岗位技能、行业标准与职业规范中，实现价值引领、知识传授、能力培养的深度融合、润物无声。

（一般参数）二、建设内容要求

	序号
	建设内容
	内容
	视频形式

	1
	匠心化工
	1.视频内容：包含但不限于榜样人物、技能细节等方向内容。

2.视频时长：单个视频不少于3分钟。

3.文档数量：视频脚本不少于7个。

4.视频数量：不少于7个。
	二维动画

	2
	绿色化工
	1.视频内容：包含但不限于理念原则、技术路径、产业转型等方向内容。

2.视频时长：单个视频不少于3分钟。

3.文档数量：视频脚本不少于8个。

4.视频数量：不少于8个。

▲5.具有化工类软件著作权证书及软件产品证书。（提供证书原件扫描上传）
	

	3
	安全生产
	1.视频内容：包含但不限于意识文化、技术装备、制度操作等方向内容。

2.视频时长：单个视频不少于3分钟。

3.文档数量：视频脚本不少于8个。

4.视频数量：不少于8个。

▲5.具有安全类软件著作权证书及软件产品证书。（提供证书原件扫描上传）
	

	4
	报国立业
	1.视频内容：包含但不限于先驱创业、建设攻坚、科技自强等方向内容。

2.视频时长：单个视频不少于3分钟。

3.文档数量：视频脚本不少于7个。

4.视频数量：不少于7个。

▲5.具有思政类软件著作权证书。（提供证书原件扫描上传）
	


动画作品融入四大指定核心元素：匠心化工、绿色化工、安全生产、报国立业，各元素须结合化工专业场景落地呈现，禁止文字堆砌、空泛说教、脱离专业，成型塑造学生敬业守规、精益求精、绿色发展、安全履职、担当报国的职业素养，实现知识、技能、素养、价值四位一体育人效果，符合高校立德树人建设指标。

▲（1）装置安全资源需保持视频风格统一，每个视频都带有同一个标志性人物进行引导，共分为5个模块：①职业危害与防护模块内容至少包含职业危害因素识别、职业病危害基本知识、预防工业毒物、预防生产性粉尘、职业病的三级预防；②HSE基础知识模块视频数量内容至少包含HSE意识培训、HSE管理知识培训、HSE技能培训；③个体防护模块内容至少包含正确使用安全帽、正确使用呼吸器、正确使用安全带、正确使用眼面部防护用品、正确使用听觉器官防护用品、正确使用躯体防护服、正确使用安全鞋、心肺复苏、硫化氢中毒、静电释放器、喷淋洗眼器、急救药箱；④火灾与消防类视频内容至少包含燃烧爆炸基本知识认知、灭火器的分类和使用方法、生产装置初期火灾扑救、石化装置火灾扑救、输油管道火灾扑救、控制消除火源、控制危险物料、灭火时的防护设备使用、火源探测器的应用；⑤电气安全知识模块内容至少包含触电伤害与急救、静电危害与防护、雷电危害与防护、预防电气火灾等内容，5个模块视频总时长不少于50min。（需提供证明材料：不少于30张截图）

★（2）演示U型管式换热器、浮头式换热器、板式（平板带翘片）换热器、固定管板式换热器等四种类型换热器3D设备拆分软件，软件提供手动和自动模式将设备拆解和组装，体现其内部构造，并提供详细讲解设备运行原理讲解、设备运行过程通过动画特效形式进行详细展示。（上传演示视频）
★（3）演示设备类、仪表类及作业安全类隐患排查三维动画视频，视频内容至少包含车间场景的设备类、罐区场景的设备类、车间场景的仪表类、罐区场景的仪表类、仓库场景的仪表类、动火作业安全类、临时用电作业安全类、受限空间作业安全类，视频数量不少于30个，并提供对应的隐患点及隐患截图标记文档，其中隐患点数量不少于180个。（上传演示视频）
★（4）供应商需提供化工原理实操教学视频资源，覆盖传热、流体输送单元设备开停车全流程操作，实操视频需同时包括专业师资讲解+真人操作结合形式设计。讲解内容需涵盖实训功能讲解、流程介绍、开车前准备操作、开车操作、停车操作；讲解中同步展示工艺流程及实景设备，展示物料流动走向，实操视频数量不少于4个，视频时长不少于20分钟。并对以上内容进行现场演示。（上传演示视频）

（5）应急处置软件功能，包含：

★1.设备寿命属性：场景中如灭火器、呼吸器等具有使用寿命的器械，在使用条件下可用时长会逐渐降低，当器具寿命降为0的条件下，项目防护及使用效果消失。（上传演示视频）

★2.录制功能：记录考生操作过程并保存，如有疑问可追溯考试记录；在培训时，学员可录制操作过程并保存，通过记录的内容，发现演练过程中的不足，不断积累演练经验。（上传演示视频）
▲3.人物生命值属性：人物具有生命值属性，在缺乏安全保护措施的危险环境下会受到与现实中同样的不同程度的人身伤害。（需提供证明材料：不少于2张截图）

▲4.自动寻路功能：软件内嵌入自动寻路功能，学员通过点击右上角小地图，放大厂区地图，通过地图及工艺图上设备的点击，人物会自动寻路到相应位置。（需提供证明材料：不少于1张截图）

▲操作计时：系统会对学员的操作进行计时，练习模式下为正计时，方便学生自测，考核模式下在软件场景界面内会进行倒计时，学员需在倒计时的时间内完成操作。在计时情况下，系统会定时提醒操作时间，若计时结束，学生也可以继续练习，但得分表中超过计时时间的操作不得分。（需提供证明材料：不少于5张截图）

三、二维动画制作要求

本项目二维动画成品制作、播放及交付需严格遵循以下统一规范，整合画质、参数、音画、内容、功能、格式全部核心要求，无冗余、无重复标准，具体要求如下：

二维动画成品视频≥30个，单个视频时长≥3分钟，时长结构要求：开篇铺垫、专业讲解、思政融入、结尾总结结构完整，节奏配比合理，无内容缺失、无无效注水、无剪辑过快、无逻辑断层，满足标准化教学使用时长规范。

（一般参数）1．动画画质与制作标准

本项目成品为二维动画，全程不得穿插3D建模动画片段。整体画面高清清晰、色彩饱和搭配合理、造型和谐、画质稳定简洁，动画帧间关联性强、播放连续流畅。动画采用写实风格，依托专业镜头语言及镜头衔接方式，全方位呈现内容细节，逼真还原场景效果，提升课程整体品质。

（一般参数）2.视频分辨率与绘图规范

成品视频分辨率不低于1920×1080（1080P），视频帧率不低于25帧/秒。画面无模糊、卡顿、色差、残影等问题。其中化工场景、设备、管路、仪表及工艺流程等绘图内容，需还原精准、标注规范，完全贴合行业标准图样，保证内容专业性。同时动画设置醒目标题文字，精准对应动画核心展示内容，保障演示效果清晰直观。

（一般参数）3.音画同步与视听配置

整体声画结合、节奏适配、视听统一，贴合思政教学场景调性。语音解说采用标准普通话，无口音、无错读漏读，语速、音量适中，吐字清晰、语气沉稳庄重；配套背景音乐轻柔舒缓、贴合内容主题，音量合理不掩盖人声。全程无杂音、爆音、电流声等违和音效，音画同步无延迟、无错位，整体听觉效果优质。上传音频采样率不低于48KHz；音频码流率不低于128Kbps。视频字幕要求使用符合国家标准的规范字，避免繁体字、异体字、错别字。
（一般参数）4.内容创作与合规要求

动画内容严格契合国家教育方针、课程思政建设要求、化工行业现行标准及安全生产规范，内容科学严谨、准确无误，无知识性错误、行业误区及逻辑漏洞。思政导向积极正向、三观端正，弘扬正能量，无低俗化、片面化、误导性内容，不违背国家政策、行业规范与育人理念，符合高校思政教育宣传审核标准。同时结合课程知识点做合理延伸拓展，整体内容结构富有张力、表现性强。

（一般参数）5.播放功能与交付格式

成品交付格式为通用MP4格式，编码规范、兼容性强，可适配智慧课堂、线上教学、慕课、校园宣传等各类教学平台，支持二次教学使用。动画具备灵活的播放功能，支持单次播放、循环播放、暂停、进度调节等操作，适配日常教学使用及教学资源交流场景。

同时，在智慧课程平台中直接组建并交付完整课程，具备课程图谱、能力图谱、问题图谱等智慧化教学功能，学生可在前端进行课程学习，教师可在管理端查看学习情况及统计数据。学生可在线完成课程学习任务，达到合格标准，支持查看、下载课程证书。
▲5.1 具有网络资源库管理著作权证书。（提供证书原件扫描上传）

★5.2 演示动火作业、受限空间作业培训课程，两门课程均包含理论知识讲解、作业流程介绍、仿真软件练习及实训装置实操视频等内容，其中理论知识讲解需以GB30871-2022标准为依据，结合化工企业实际作业现场过程进行实景拍摄讲解，包括作业分析、人员职责、风险识别、措施落实、票证管理等5类独立视频讲解要点；作业流程介绍需包含作业过程讲解，采用二维动画效果展示，时长均不少于5min；同时，仿真软件练习需包含作业申请、风险评估、安全措施、书面审查、现场核查、批准作业、安全交底、实施作业、作业完成、关闭作业等步骤操作；实训装置实操视频需以罐区为背景，不少于15min。（上传演示视频）
三、教学管理平台

1.用户端

（一般参数）1.1.登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录；

（一般参数）1.2.个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息；

（一般参数）1.3.学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、培训、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容；

▲1.4 具有平台类软件著作权证书及软件产品证书。（提供证书原件扫描上传）
2.管理员端(PC)

2.1.考试管理

（一般参数）2.1.1题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；

（一般参数）2.1.2试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等；

（一般参数）2.1.3考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出；

（一般参数）2.1.4考试分析：考试在进行中和已结束状态下可点击考试分析查看相应考试数据分析页面；考试分析数据包含：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统统计、浏览器统计等；

2.2.课程管理

（一般参数）2.2.1课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源；支持上传jpg、png、mp3、wav、mp4、doc、docx、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt等格式文件；内置不少于25套化工原理仿真软件、不少于30套化工工艺仿真软件。
（一般参数）2.2.2课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等；

（一般参数）2.2.3开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情；

（一般参数）2.2.4开课详情：默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学生信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、工号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出(支持根据课程内容及组织架构导出或全部成绩导出)；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计；

2.3.仿真管理

仿真练习：学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格；

2.3.2仿真考试

（一般参数）2.3.2.1创建仿真考试：根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息；

（一般参数）2.3.3仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出；

2.4.数据大屏

（一般参数）2.4.1展示课程学习人次、考试总人次、注册账号数等统计数据；

（一般参数）2.4.2展示课程模块展示当前开课数、已结束课程数、课程完成数、课程完成率；考试模块展示考试考试总数、考试合格人次、考试合格率、练习题量；仿真模块展示仿真考试人次、仿真合格人次、仿真合格率、仿真练习总人次等数据；

（一般参数）2.4.3展示热门课程分类占比统计、理论考试成绩分布统计等图表。

（一般参数）2.4.4展示热门课程统计、热门理论考试分类统计、热门仿真考试分类统计、月度学习人员趋势、仿真练习软件TOP5等图表；

（一般参数）2.4.5展示每日学习人员趋势图、每日学习时长统计图等。

3.智慧课程建设

（一般参数）3.1智慧课程体系建设

课程首页信息：支持显示课程详情与教学数据统计，支持AI解析文件或课程基本信息生成课程详情，以卡片形式展示课程章节体系。支持显示课程图谱、能力图谱、问题图谱，支持用户评价与知识属性情况统计。

课程信息编辑：支持在课程编辑界面编辑、查看课程相关内容，包括课程名称、封面、所属分类等。支持富文本在线编辑课程介绍，支持通过上传文件解析或依据课程基本信息AI生成课程介绍。师资信息设置支持通过表格形式添加/编辑教师信息，包括姓名、部门等。

课程内容设置：支持Excel模版下载导入课程框架内容，可创建适应不同教学场景的课程图谱，每个课程章节均支持挂载不限数量/类型的教学资源。

课程教学管理：支持课程图谱课程建设授权功能，机构可在授权页面选择创建常规课程或课程图谱课程。

3.2课程图谱建设

（一般参数）3.2.1 支持快速建立课程图谱节点，可自定义创建图谱知识点，数量≥500个。图谱节点关系支持网状图谱知识关系线连接，支持从视觉上分级设置知识点间的关系线。支持编辑知识点基本信息，包括名称、上级知识点、标签等，简介字数支持≥150字，支持选择关联知识点教学资源。
★3.2.2 视频演示导入功能：支持上传文件后，生成知识点层级结构，可对解析结果进行编辑。课程图谱可大纲模式、思维导图、图谱模式查看。（上传演示视频）
（一般参数）3.2.3 大纲模式知识点编辑：支持添加知识点，修改知识点名称、标签、描述等。支持AI添加子级，可关联课程资源，设置知识点的父子、前置、后置、关联关系，支持上移、下移等操作，支持批量修改名称与删除。
★3.2.4 视频演示课程图谱展示功能：具备全局展示功能，包括知识点名称、关系及多维度筛选，可通过颜色区分不同主题。系统自动统计并展示知识点、知识关系和学习资源的数量。支持标签查询、层级查询、全部关系查询。支持点击知识点展示具体介绍，包括名称、学习进度等信息。（上传演示视频）

第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


二、政府采购政策功能落实
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	是

	2
	是

	3
	是


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准

采购包1：危险化学品（取复证）及特殊作业类视频课件资源

	评审内容
	评分细则
	分值

	报价

（30分）
	以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%，小数点保留2位。
	30

	技术指标响应

（36分）
	招标文件第四章项目需求中采购包1：危险化学品（取复证）及特殊作业类视频课件资源,标记“▲”条款共14项为重要参数，全部满足得28分，每有一项负偏离的扣2分。其他为一般参数，共251项；全部满足得8分，1-6项负偏离的扣2分，7-12项负偏离的扣4分，13-18项负偏离的的扣6分；≥19项负偏离的扣8分，此项最高得8分。
注：

1、标“▲”号项指标参数需按参数后要求提供相关证明材料，并同时须在《技术要求响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。

2、其他项一般参数仅需在《技术要求响应及偏离表》中逐条应答，未按要求逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
	36

	演示

（24分）
	项目需求部分带★项为演示内容。投标人提供所投真实产品演示视频上传，共演示6项内容。提供相关功能视频演示进行证明：满足招标文件中对于演示内容要求的，每满足一项得4分，每项功能有缺失不得分，本项最高得24分。

注：苏彩云系统演示视频大小要求：单个视频不超过50M，最多不超过300M。

1、要求提供演示视频：提供基础安全类“心肺复苏”课件，时长不少于4分钟，展现形式是真人实拍，课件内容演示急救操作的规范性，包含判断意识呼吸、呼救取AED、胸外按压、AED 使用、开放气道、人工呼吸、循环复苏等。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

2、要求提供演示视频：提供基础安全类“二氧化碳灭火器(手提和推车）”课件，时长不少于7分钟，展现形式是3D动画，课件内容包含适用范围、设备介绍、使用方法、注意事项等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

3、要求提供演示视频：提供基础安全类“氯气”课件，时长不少于9分钟，展现形式是3D动画，课件内容围绕氯气的理化性质、危险特性、安全注意事项、现场急救措施及泄漏应急处置展开系统讲解。重点强调氯气的职业接触限值、中毒症状、慢性影响以及在生产使用中的严格操作要求，明确设备选材、安全装置配置、个人防护装备配备等关键安全措施。针对泄漏事故，提出警戒、防护、关阀堵漏、稀释、输转导罐和化学中和六项应急处置步骤，并详细说明各项操作的技术要点与实施方法。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

4、要求提供演示视频：提供特殊作业类“盲板抽堵安全与监护”课件，时长不少于8分钟，展现形式是MG动画，课件内容包含但不限于认识盲板抽堵作业、工作安全分析JSA（包含相关人员的个人防护、作业工艺交底、作业安全注意事项）、作业安全标准、监护注意事项等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

5、要求提供演示视频：提供特殊作业类“高处作业安全与监护”课件，时长不少于7分钟，展现形式是MG动画，课件内容包含认识高处作业（包含定义、类型、级别、种类等）、工作安全分折JSA（包含个体防护检查、确认作业人员资格、高处区域检查、核实天气情况）、警戒线设置与安全距离、监护注意事项等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。

6、要求提供演示视频：提供危险化学品取复证类“危化品基础知识上”和“危化品基础知识下”课件，总时长不少于60分钟，展现形式是图文动画，课件内容包含危险化学品概念、危险化学品分类、重点监管危险化学品名录、特别管控危险化学品目录、易制爆危险化学品目录、易制毒化学品目录、危险化学品防护等内容。要求画面清晰、字幕与配音同步，以及播放控制（暂停、进度拖动）功能。
	24

	售后服务（9分）
	投标人承诺：动画资源自交付之日起一年内，若采购人有修改要求，免费按采购人要求进行修改的（包括但不限于片头片尾剪辑，内容细化，字幕调整等），得3分。在此基础上每增加1年加3分，本项最高得9分。（提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传。）
	9

	业绩

（1分）
	投标人提供2023年1月1日至今(以合同签订时间为准）类似的完整项目业绩合同，每提供一份计1分,满分1分。（提供合同原件扫描上传）
	1


采购包2：仪器原理解析、仪器操作演示视频课件资源
	评审内容
	具体标准和要求
	分值

	报价

（30分）
	以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%，小数点保留2位。
	30

	技术指标响应

（32分）
	招标文件第四章项目需求中采购包2：仪器原理解析、仪器操作演示视频课件资源，标“▲”条款共8项为重要参数，全部满足得24分，每有一项负偏离的扣3分。
项目需求中参数前标“（一般参数）”的为一般参数，共119项；全部满足得8分，1-4项负偏离的扣2分，5-8项负偏离的扣4分，9-12项负偏离的的扣6分；≥13项负偏离的扣8分，此项最高得8分。
注：
1、标“▲”号项指标参数需按参数后要求提供相关证明材料，并同时须在《技术要求响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。

2、其他项一般参数仅需在《技术要求响应及偏离表》中逐条应答，未按要求逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。
	32

	演示

（28分）
	项目需求部分带★项为演示内容。投标人提供所投真实产品演示视频上传，共演示7项内容。提供相关功能视频演示进行证明：满足招标文件中对于演示内容要求的，每满足一项得4分，每项功能有缺失不得分，本项最高得28分。

注：苏彩云系统演示视频大小要求：单个视频不超过50M，最多不超过300M。

要求提供以下演示视频：

1、系统须兼容不少于两种主流品牌的可编程控制器编程环境，演示在不同品牌的PLC编程软件中编写的逻辑程序，可驱动虚拟场景内的执行机构动作；同时，编程软件能够实时同步接收仿真场景中虚拟元件的状态变化，并在线监控程序内部变量的数值波动。

2、（1）在分离条件摸索模块，通过名称或CAS号可快速查找到新增化合物；（2）可设置柱温、色谱柱长度、色谱柱内径等参数，模拟在不同分离条件下的出峰结果，各条件下的谱图可采用不同颜色叠加显对比示；（3）通过调节峰型参数，可调节色谱峰峰宽及拖尾程度；（4）通过开放式数据平台设置化合物相关参数，新增化合物；（5）色谱图显示屏可调整xy轴刻度，可保存色谱图。

3、提供视频演示实验报告评价系统：演示内容包含基本内容设置、数据表格考核点设置、数据图表考核点设置、实验结论设置、防抄袭设置及其他设置，可设置分数占比、正确名称、符号、单位及单位换算、取值范围、计算误差等内容，演示成绩导出和整份报告以PDF和WORD的形式一键导出，实验报告参与人次统计及实验报告分数段统计，生成实验报告评价报告。
4、AI助手：①管理员上传文本类资源，格式包括word、pdf、ppt、pptx、excel。②管理员上传多媒体类资源，格式包括：png、jpeg、jpg、gif、mp4、wav和mov等格式;③管理员上传至少支持预览三维模型资源，格式包括传fbx、dwg、dxf、obj、sol和grdecl等三维格式。④管理员可上传H5应用。⑤管理员可通过模块拖拽和连线方式完成问答机器人过程定义，模块结构支持用户输入、聊天记录、AI对话、知识库搜索、指定回复、问题分类和文本内容等模块。连线结构连接不同的模块，表示数据的输入输出关系。⑥AI助手需通过软件管理界面和手机扫描二维码两种方式启动;⑦针对学员问题，AI助手以内置窗口形式，展示文本，视频，三维程序和H5应用程序等格式的回答内容。

5、隐患排查：通过对实验室常见的安全隐患和不规范操作进行还原，引导学员逐一排查并进行处理，处理后的部分恢复至正常状态，旨在培训学员养成良好的实验室安全习惯。内容涉及个人防护、废弃物处理、设备安全等内容。视频演示实验室安全巡查软件：在移动端开展实验室巡查时，支持现场拍照，将发现的隐患直接上传，用户可以描述隐患的具体情况、选择隐患等级，并依据教育部《高校教学实验室安全工作检查要点（2025版）》中的分类标准对隐患进行分类。同时，手机端可随时查看安全督导台账。管理端则支持导出督导台账、巡查报告以及整改通知书，便于后续跟踪与归档。

6、软件集成动态任务指引功能，实时动态呈现任务全景视图，精准标识进行中、已完成与待开展任务，赋能学员高效规划实训路径，实现全流程自主掌控。

7、该模块学习软件的操作流程，视频演示模块集成模型标签指引、步骤指引、实时评分、数据记录及处理、相机截图、场景切换、操作演示等功能。操作采用自由以拖拽交互模式，模型支持在三维空间自由拖拽，同时兼容WSAD键辅助实现前后左右的拖拽。拖拽全程配备目标位置高亮指引，实现操作路径可视化引导。
	28

	售后服务

（9分）
	投标人承诺：动画资源自交付之日起一年内，若采购人有修改要求，免费按采购人要求进行修改的（包括但不限于片头片尾剪辑，内容细化，字幕调整等），得3分。在此基础上每增加1年加3分，本项最高得9分。（提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传。）
	9

	业绩

（1分）
	投标人提供2023年1月1日至今(以合同签订时间为准）类似的完整项目业绩合同，每提供一份计1分,满分1分。（提供合同原件扫描上传）
	1


采购包3：石油化工专业相关的思政动画资源
	评审内容
	具体标准和要求
	分值

	报价

（30分）
	以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%，小数点保留2位。
	30

	技术指标响应

（35分）
	招标文件第四章项目需求中采购包3：石油化工专业相关的思政动画资源，标“▲”条款共9项为重要参数，全部满足得27分，每有一项负偏离的扣3分，此项最高得27分。
项目需求中参数前标“（一般参数）”的为一般参数，共27项；全部满足得8分，1-2项负偏离的扣2分，3-4项负偏离的扣4分，5-6项负偏离的的扣6分；≥7项负偏离的扣8分，此项最高得8分。
注：

1、标“▲”号项指标参数需按参数后要求提供相关证明材料，并同时须在《技术要求响应及偏离表》中逐条应答，未按要求提供证明材料并逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可。

2、其他项一般参数仅需在《技术要求响应及偏离表》中逐条应答，未按要求逐条应答的视为负偏离，评审时不予认可，并按供应商提供虚假材料谋取中标相关规定报送监管部门处理。
	35

	演示

（20分）
	项目需求部分带★项为演示内容。投标人提供所投真实产品演示视频上传，共演示8项内容。提供相关功能视频演示进行证明：满足招标文件中对于演示内容要求的，每满足一项得2.5分，每项功能有缺失不得分，本项最高得20分。

注：苏彩云系统演示视频大小要求：单个视频不超过50M，最多不超过300M。

要求提供以下演示视频：

1、演示U型管式换热器、浮头式换热器、板式（平板带翘片）换热器、固定管板式换热器等四种类型换热器3D设备拆分软件，软件提供手动和自动模式将设备拆解和组装，体现其内部构造，并提供详细讲解设备运行原理讲解、设备运行过程通过动画特效形式进行详细展示

2、演示设备类、仪表类及作业安全类隐患排查三维动画视频，视频内容至少包含车间场景的设备类、罐区场景的设备类、车间场景的仪表类、罐区场景的仪表类、仓库场景的仪表类、动火作业安全类、临时用电作业安全类、受限空间作业安全类，视频数量不少于30个，并提供对应的隐患点及隐患截图标记文档，其中隐患点数量不少于180个。

3、供应商需提供化工原理实操教学视频资源，覆盖传热、流体输送单元设备开停车全流程操作，实操视频需同时包括专业师资讲解+真人操作结合形式设计。讲解内容需涵盖实训功能讲解、流程介绍、开车前准备操作、开车操作、停车操作；讲解中同步展示工艺流程及实景设备，展示物料流动走向，实操视频数量不少于4个，视频时长不少于20分钟。并对以上内容进行现场演示。

4、设备寿命属性：场景中如灭火器、呼吸器等具有使用寿命的器械，在使用条件下可用时长会逐渐降低，当器具寿命降为0的条件下，项目防护及使用效果消失。

5、录制功能：记录考生操作过程并保存，如有疑问可追溯考试记录；在培训时，学员可录制操作过程并保存，通过记录的内容，发现演练过程中的不足，不断积累演练经验。

6、演示动火作业、受限空间作业培训课程，两门课程均包含理论知识讲解、作业流程介绍、仿真软件练习及实训装置实操视频等内容，其中理论知识讲解需以GB30871-2022标准为依据，结合化工企业实际作业现场过程进行实景拍摄讲解，包括作业分析、人员职责、风险识别、措施落实、票证管理等5类独立视频讲解要点；作业流程介绍需包含作业过程讲解，采用二维动画效果展示，时长均不少于5min；同时，仿真软件练习需包含作业申请、风险评估、安全措施、书面审查、现场核查、批准作业、安全交底、实施作业、作业完成、关闭作业等步骤操作；实训装置实操视频需以罐区为背景，不少于15min。

7、视频演示导入功能：支持上传文件后，生成知识点层级结构，可对解析结果进行编辑。课程图谱可大纲模式、思维导图、图谱模式查看。

8、视频演示课程图谱展示功能：具备全局展示功能，包括知识点名称、关系及多维度筛选，可通过颜色区分不同主题。系统自动统计并展示知识点、知识关系和学习资源的数量。支持标签查询、层级查询、全部关系查询。支持点击知识点展示具体介绍，包括名称、学习进度等信息。
	20

	项目负责人

（3分）
	投标人承诺：投入的本项⽬负责⼈具有化学工程专业工程技术高级工程师证书，得3分。（提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传。）
	3

	售后服务

（9分）
	投标人承诺：动画资源自交付之日起一年内，若采购人有修改要求，免费按采购人要求进行修改的（包括但不限于片头片尾剪辑，内容细化，字幕调整等），得3分。在此基础上每增加1年加3分，本项最高得9分。（提供承诺函，格式自拟，原件扫描上传。）
	9

	业绩

（3分）
	投标人提供2023年1月1日至今(以合同签订时间为准）类似的完整项目业绩合同，每提供一份计1分,满分3分。（提供合同原件扫描上传）
	3


第六章 投标文件格式 

投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
投标文件的组成
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标分项报价表
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、其他（投标所需其他相关内容）
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	

	2
	上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	6
	供应商信用承诺书；
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件；（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）
	

	本项目的特定资格要求

	9
	无
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：
投标单位名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人签章：                  
日期：  年  月  日
参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标单位名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人签章：                  
日期：  年  月  日
供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                     承诺单位（加盖CA电子公章）：  

　　　　　　　　　                               　年    月    日
投标函
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的JSZC-320000-SWGC-G2026-0134号招标文件，正式授权下述签字人          （姓名）代表我方          （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，          签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
日 期：    年    月    日
法人授权书
本授权书声明：                     （投标人名称）授权                  （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-SWGC-G2026-0134号（项目名称）  项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                        
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                             
法定代表人及被授权人身份证复印件：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函或未按要求对所有采购设备逐项填写完整，价格将不做相应扣除。
3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5.货物类声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。
6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	
	

	2
	……
	
	


附件：证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	3
	……
	
	


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-320000-SWGC-G2026-0134号的         项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。
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四、开标一览表
投标单位全称（加盖CA电子公章）：
项目编号： 
	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：                       

小写：                            （人民币：元   ）


日期：    年   月    日
五、投标分项报价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	单项合计价
（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	人民币（大写）：       圆整
￥：           

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


说明：
1.本项目投标报价应按招标文件要求详细列明数量、单价、总价、备注（如有）等内容，报价应清晰、完整、准确。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.本项目招标代理服务费应包含在投标总价中。
六、技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	
	

	 
	……
	
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：                
日期：    年    月    日   
附件:证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
七、商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	
	

	 
	……
	
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   
附件:证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
八、其他
投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分标准、项目需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料）
主要标的信息（中标后将公示）
投标单位名称（加盖CA电子公章）
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


业绩表（格式仅供参考）
	序号
	项目名称
	合同内容
	合同金额
	签订时间
	业主单位
	备注 

	1
	　
	
	　
	　
	　
	

	
	　……
	
	　
	　
	　
	


投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   
