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1． 投标邀请函

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处委托，对2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目
2.项目编号：JSZC-320205-CXLT-G2026-0013
3.项目预算：104万元/年，投标最高限价为104万元/年，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。
4.合同履约期限：1年。
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处
7.本项目标的所属行业：其他未列明行业
注：其他未列明行业中小微企业认定标准：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
8.本项目是否专门面向中小企业：是
（二）投标供应商资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）本项目不接受联合体投标；
（三）供应商主体信息库注册
[bookmark: _Toc112006902]1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
（四）完成项目报名，获取招标文件
[bookmark: _Toc112006903]1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（江苏政府采购网－江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“ .kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
2.招标文件（后缀名为“ .kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已参与项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－“资料下载”－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2026年11月5日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-CXLT-G2026-0013项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006904]（六）网上投标及开标、定标时间、地点
[bookmark: _Toc112006905]本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
网上投标截止时间：2026年11月20日9时30分（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2026年11月20日开启解密后半小时。
投标及开标地点：网上线上投标。 
定标时间：评标结束
定标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc112006909]（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（9） 本次采购联系方式
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。
采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处
采购人地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道安国路8号 
联系人：安镇街道办事处
联系电话：0510-88785289
采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司
代理机构统一社会信用代码：91320211MA27L8HP69
联系人：朱莉、张雯
联系电话：15651907773、17715690881
联系地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202
邮政编码：214000
电子邮件地址：237773493@qq.com


















二、投标人须知
[bookmark: _Toc112006911]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc112006912]（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
[bookmark: _Toc112006913]（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司。
[bookmark: _Toc112006914]（四）招标文件的补充或修正：
1.无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1．投标函（格式见附件）
2．资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4）投标供应商法定代表人身份证；
（5）投标供应商法定代表人授权代表人身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（10）服务保障承诺书（格式见附件）；
（11）供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》的格式见附件）；
（12）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之4中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
[bookmark: _Hlk23510977][bookmark: _Hlk529436263]3．开标一览表（格式见附件）
4．明细报价表（格式见附件）
5. 服务保障承诺书（格式见附件）
6．投标偏离表（格式见附件）
7．投标供应商情况表（格式见附件）
8. 提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料
9．运行管理方案（如有格式自拟并自行添加）
10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
12. 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的制作：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标费用自理。
（七）网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
9.电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），对投标（响应）价格作出解释，由评标委员依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
22.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；
23.暗标未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；
24.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九）开标、评标：
[bookmark: _Toc112006921][bookmark: _Toc112006920]1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
3．投标文件的审查
（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

	3
	投标人法定代表人授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	投标人法定代表人身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	投标人法定代表人授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）

	11
	特定资格要求
	（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之4中要求）；

	12
	信用记录
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	3
	明细报价表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	服务保障承诺
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	满足采购需求
	满足采购文件第三章项目要求和有关说明，提供相关证明材料。

	8
	投标文件内容
	不存在投标人须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
（3）采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
[bookmark: _GoBack]（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
6．评标标准：详见附件。
（十）定标：
[bookmark: _Toc112006922]1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。
3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7.采购人、采购代理机构发现评审小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；
8.中标供应商拒绝签订政府采购合同的。
有上述1至8项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
1.中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
2.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
3.拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：
1.本项目招标代理服务费按差额定率累进方法计算：100万元以下乘以1.2%，100万元-500万元乘以0.64%，项目预算中已综合包含代理费，代理费由中标供应商支付，投标人报价需包含代理费。
2.领取中标通知书时由采购人向采购代理机构一次性付清。
3.采购人如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
（十六）合同融资、履约担保
1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网、江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。


3. 项目要求和有关说明
一、采购内容
1、项目名称：2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目；
2、采购内容：安镇街道15个闸站泵站及5个村级排涝站的日常运行养护、防汛物资仓库管理、河道巡查船舶服务等；
3、项目地点：无锡市锡山区安镇街道；
4、管理期限：1年；
5、费用方式：费用包干；
6、资金来源：度假区预算；
7、管养明细：芙蓉塘闸站、吼山浜闸站、吼山浜南闸站、九里河西控制闸、西仓浜节制闸、栈房浜闸站、谈村排涝站、兴塘北圩排涝站、夹蠡河橡胶坝、丁巷东排涝站、乌金浜引流泵站、吼山北联河（北）引流泵站、山林河引流泵站、东峰河引流泵站、山林河闸站、5个村级排涝站等。
二、管理范围、内容、期限
1、管理范围：上述工程各个建筑物确权划界范围内的水工及泵房建筑物维修养护、水泵电机等设备维修养护、闸门及启闭机设备维修养护、坝体维修养护、配电控制柜及辅助设备维修养护等。
2、管理内容：上述工程建（构）筑物、设备及附属设施的管理、工程用地范围土地管理、水域及环境管理、工程运行管理、泵站机组运行、所有工程设施的安全保卫工作等。
3、管理期限：1年。
三、维修养护管理要求
（一）、通用导则
1.1 一般规定
1.1.1泵站主要设备、设施应建立巡视检查制度，根据设备系统运行特点，制定各责任岗位巡回路线、重点巡查项目和巡查周期。
1.1.2检查与养护应有专人负责，按规定要求定期进行。
1.1.3检查工作应做好记录，及时分析整理，定期进行整编和归档。
1.2建筑物检查
1.2.1泵站主要结构部位和其他建筑物的检查可分为经常检查、定期检查、特别检查，它们的检查周期和检查范围为：
经常检查，检查范围为泵站范围内的水工建筑物、泵站建筑物、交通桥、工作桥、道路等。泵站运行期间，主要结构部位应每班巡查一次：定期检查为汛前和汛后各一次，检查范围同经常检查；特别检查为当泵站遭受强热带风暴或台风、暴雨、高潮水位、洪水、强烈地震或其他严重自然灾害、重大工程事故时进行的检查，检查范围主要是工程受损部位和重要部位。
1.2.2检查内容：
水面污染、漂浮物与水质情况；土堤、墙后填土有无雨淋沟、沉陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁、害兽危害等：砌石结构有无勾缝脱落、裂缝、渗水、松动、隆起、底部掏空、垫层散失等现象；砌石、混凝土墩、墙有无沉陷、倾斜、滑动；排水设施有无堵塞、损坏、失效；混凝土结构有无人为、机械损坏、剥蚀、露筋、风化、碳化等；
混凝土结构、钢筋混凝土管道是否有裂缝、渗水；伸缩缝与止水是否损坏、渗漏；工程水下部位有无淤积、冲刷，剥蚀损坏等：泵站屋面有否渗漏、墙面裂缝，内外墙涂料、贴面有无剥落，房屋设施有无损坏。
1.3主要设备、设施巡查
1.3.1值班人员除正常巡查外，遇有下列情况应增加巡查次数：
恶劣气候：设备过负荷或负荷有显著增加时；设备缺陷近期有发展时；新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。
1.3.2巡视检查由责任值班人员执行，巡视检查中应认真执行安全规程，注意设备及人身安全。
1.3.3巡查人员应定期对高压电气设备进行巡查，巡查人员必须持高压电工证； 
1.3.4在巡查中发现设备缺陷或异常运行情况，应及时处理并详细记录在运行日志上，对重大缺陷或严重情况应及时向上级汇报。
1.3.5巡查的内容：
养护责任是否落实；卫生保洁与养护维修情况简述；运行状况是否正常：各项技术指标是否正常；安全、消防设施是否完善、可靠：其他需要巡查的情况。
1.3.6巡查的重点：
操作过的设备和投入运行的设备；检修、试验工作中的安全措施；设备缺陷消除后的运行情况；运行参数异常的设备；防火检查。
（二）、机电设备的养护与维修
2.1 一般规定
2.1.1泵站设备的运行、维护应符合国家和地方有关环境保护的规定。
2.1.2水泵、闸门、管道等泵站设备设施检查、维护时，必须采取有效的安全措施，确保人身与设备的安全。
2.1.3起重设备定期检查（巡查）。
2.1.4水泵维修后，机组各运行参数在正常允许范围内，无异常振动和声响；
2.1.5泵站机电、仪表与自控设备，应配备易损零配件。
2.1.6泵站机电设备及管配件外表锈蚀及时进行除锈和防腐处理；
2.1.7泵站应做好完整的运行与维护记录，逐步推广电子信息化管理。
2.2水泵机组
2.2.1水泵运行前的检查，应符合下列规定：
盘车检查时，水泵叶轮及电机转子不得有碰檫和轻重不均匀现象；
弹性联轴器的轴向间隙和同轴度，应符合产品的技术要求；水泵机组轴承润滑应良好。油、水系统等辅助设备应完好；水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固；进、出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位：检查相应的进水闸门，应开启；启闭闸门的操作系统工作应正常。
2.2.2水泵运行中的巡视检查，应符合下列规定：水泵机组应在规定的电压、电流、流量、扬程范围内运行；水泵机组在运行中应转向正确，运行平稳，无异常振动与噪声，连接法兰处无漏水：采用油轴承的机组，应检查运行前后油位变化的情况，不应过高或过低，否则应查明原因：轴承允许最高温度不应超过制造厂的规定值，如制造厂无规定，最高温度不应超过下列值：滚动轴承为95℃，滑动轴承为70℃，弹性金属塑料轴承（轴瓦）为65℃；填料函处应有少量滴水，但不应滴水成线。填料函处泵轴应无偏磨、过热现象，温度不大于50℃；水泵运行时，进水池水位不应低于最低运行水位；潜水泵机组应巡视并检查轴承与电机定子绕组的温度以及机组油腔内的含水率，均应在正常范围内；泵站格栅内外水位差不应大于设计要求；任何水泵机组运行时不允许产生汽蚀现象，否则要查明原因。水泵运行应平稳，振动与噪声应在正常范围内；泵机运行中应加强巡视检查，做到“六勤”：勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤清和勤劳。
1）勤看：仪表与监控显示屏，电压、电流、温度、进出水池水位、设备运行工况等应正常；
2）勤听：轴承、叶轮、电机、变压器等，应无不正常的异声；
3）勤嗅：轴封机构、联轴器、电机、电气设备等应无异常的焦味：
4）勤摸：无需采取特别安全措施，能用手摸的部位，用手摸感觉检查温度、振动等，如油箱、冷却水箱、电动机外壳、轴承外壳等部位的温度和振动应正常：
5）勤清：经常做好设备、设施及工作环境的清洁保养工作，经常做好设备的润滑工作；
6）勤劳：经常检查与清除格栅上及水泵内的垃圾，保持泵站排水畅通。
2.2.3水泵机组停止运行后的检查，应符合下列规定：检查与观察机组停机后惰走的时间，应正常合适；机组的轴封机构处渗漏水应符合要求；管路上的止回阀、拍门闭合应紧密，不应有倒流水现象。
柔性止回阀的闭合应正常，不得有回缩现象；出水口闸门应关闭可靠。
2.2.4不经常运行的水泵机组的养护，应符合下列规定：每月试泵一次，每次运行时间不少于30min。
2.2.5水泵的日常养护，应符合下列规定：做好水泵机组的日常清洁工作，外壳应无尘垢（潜水泵机组除外）；紧固机组与管路连接螺栓：做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定；检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、湿度传感器，其参数应符合产品技术要求：按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。
2.2.6水泵电动机启动前的检查，应符合下列规定：测量电动机定子绕组及电缆的绝缘电阻，必须符合安全运行的要求；开启式电动机内部应无杂物；轴承润滑应良好，润滑及冷却水系统应正常；绕线式电动机的滑环与电刷应接触良好，电刷压力应正常：电动机引出线与电缆连接应紧固，无松动；电动机除湿保温装置电源应断开；电动机外壳接地应牢靠。
2.2.7水泵电动机运行中的检查，应符合下列规定：电动机工作时，电压与电流应在规定的范围内；电动机在运行中，内部不得有摩擦现象与异常的响声；电动机轴承润滑良好，无漏油现象，轴承温度应正常；电动机定子绕组的温升不应超过规定的允许值；电动机的散热装置及冷却系统应完好；绕线式电动机的电刷与滑环接触应良好，不得产生火花及烧毛。
2.2.8水泵电动机的日常养护，应符合下列规定：做好电动机外壳、电缆接线盒等处的清洁工作，并保持清洁；梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿、保温；适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油；冷却水管路应保持畅通无堵；经常做好绕线式电动机的滑环、电刷、电刷架及引线等处的清扫工作，每周至少一次清扫电刷磨损散落的粒子，必须保持该处的清洁。滑环表面如有氧化或凹凸不平，必须磨光并保证圆度及光洁度。如调换电刷，则应与滑环保持面接触，并调整电刷的压力达到规定的要求。
2.3闸门与启闭设备
2.3.1闸门的日常养护，应符合下列规定：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，做好闸门防腐漆重新喷涂，不得有锈迹；闸门吊点处不得有裂纹或其他缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。
2.3.2闸门的定期维修，应符合下列规定：检查与维修门框、门板及导向支撑；检查与维修闸门连接杆、楔紧块、推力螺母及密封面；闸门应每月启闭一次，检查运行工况、丝杆磨损、密封及腐蚀情况。
2.3.3启闭设备的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动。主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。
2.3.4启闭设备电动装置的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备电动装置外壳及机构的清扫工作，并保持清洁；经常检查启闭设备电动装置的运行工况，应运行平稳、无异声，无渗漏油、油及限位正确可靠；检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；检查电控箱及电气元器件应完好，工作正常；每月一次拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置，应手感啮合良好；经常检查自控系统中启闭设备电动装置的运行工况，必须与实际工况一致。
2.3.5启闭设备电动装置的定期维修应符合下列规定：定期检查轴承润滑和磨损情况，并按需加注润滑油；每月检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件与其触点，并调换不符合要求的电气元件；定期检查轴承润滑和磨损情况，并按需加注润滑油；定期检查齿轮箱油质和油位以及油箱密封渗油情况，检查齿轮磨损情况，必要时进行更换；定期检查电机、电器各部件运行是否正常等。
2.4清污设备
2.4.1拦污栅的日常养护，应符合下列规定：及时清除拦污栅片上的垃圾及污物；及时冲洗拦污栅平台，保持环境清洁；检查拦污栅片，如有松动、变形与腐蚀，则应及时整修。
2.4.2拦污栅的定期维修，应符合下列规定：定期对拦污栅锈蚀部位进行除锈防腐处理；拦污栅如腐蚀严重、影响机械强度，则应及时更换格栅。
2.4.3 泵站进水口拦污帘的管理与养护，应及时清理拦污帘处积压的树枝、水草、其他漂浮物等河面垃圾，定期清理拦网，确保河道排水畅通；发现破损的，及时修复或加固。
2.5拍门
2.5.1拍门的定期维修，应符合下列规定：每月检查或更按需换转动销；出水口拍门关、闭灵活，无卡阻现象，拍门转动部位每月加注润滑油一次；每月检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；每月检查或按需更换门板的密封圈；每月检查对钢制拍门作防腐涂漆处理。
2.6辅助设备与设施
2.6.1手动（电动）葫芦的日常养护，应符合下列规定：每月检查钢丝绳索具，应完好。每月及时对钢丝绳、索具涂抹防锈油；检查升、降及行走机构，运行应灵活、稳定、制动可靠：检查升、降及行走机构的限位，位置应准确、可靠；检查电控箱及手控按钮箱，应正常可靠；检查接地线，应连接牢靠。
2.6.3手动（电动）葫芦的定期维修，应符合下列规定：每月清扫电动葫芦，外部应保持清洁：每月一次检查电动葫芦减速箱，按需加注润滑油。每月清减速箱并按需换油；每月检查电动葫芦的卷扬机构、制动器、电控箱，更换磨损及损坏的机械与电气部件；每月检查电动葫芦的轮箍与工字钢轨道侧面的磨损程度，如出现问题及时处理。
2.6.4泵站消防器材的管理与养护
消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。泵站消防器材的管理与养护还应符合下列规定：灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。
2.6.5电气安全用具的管理，应符合下列规定：电气安全用具应定点放置；
2.7电气设备
2.7.1电气设备的定期清扫、检查及运行中的巡视应符合下列规定：所有电气设备的名称、编号、铭牌应齐全，并固定在醒目的位置。线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色显示相序；每班巡视一次运行中的电气设备，特殊情况应增加巡视次数，并做好记录；电气设备运行参数应每两小时记录一次，有监控系统的应每15min记录一次。如间隔中出现不正常情况，应做记录：每月检查、清扫电气设备，恶劣环境应增加清扫次数；电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸。
2.7.2电气设备维修包括定期维修、故障维修、电气试验不合格的维修和日常巡视中发现问题后的维修等。
2.7.3低压配电装置的定期维修，应符合下列规定：每月对低压配电装置进行定期维修；电柜箱体及内部铜排导线要保持干净整洁、接触良好，底部孔洞要封堵到位，接地良好；低压配电装置的维修项目与要求见表2.7.3。
表2.7.3低压配电装置的定期维修项目与要求
	部件名称
	维修项目
	要求

	一、插入式熔断器
	1.瓷盒或瓷盖断裂；
	1.更换；

	
	2. 插口处触头氧化；
	2.除去氧化层；

	
	3. 插口处弹性不足，产生过热或触头变色。
	3. 调换零件或更换。

	二、热继电器
	1.调整装置松动；
	1.坚固并重新调整与整定；

	
	2.通电校验，检查热元件和双金属片的变形情况；
	2.双金属片永久性变形应更换；

	
	3.整定热继电器。
	3.与电动机额定电流匹配。

	
三、闸刀开关
	1.修整刀片触头；
	1.磨光被电弧烧毛的痕迹；

	
	2.刀座弹性不足；
	2.调整放松螺母，使达到要求；

	
	3.分、合闸时不同步；
	3.调整刀片，使分、合闸动作一致；

	
	4.刀片触头氧化。
	4.清除氧化层，涂抹凡士林。

	四、自动空气断路器
	1.触头弹簧变形、氧化、张力减退或消失
	1.调换弹簧；

	
	2.触头烧毛、熔焊；
	2.修整或调换触头；

	
	3.灭弧罩受潮；
	3.进行干燥处理；

	
	4.灭弧罩表面烧焦；
	4.清除烧焦部分，并将微粒吹刷干净；

	
	5.灭弧罩破损、栅片严重烧熔；
	5.必须及时更换灭弧罩；

	
	6.调整触头的开距、初压力、终压力及超行程；
	6.应符合产品的技术要求；

	
	7.整定过流脱扣器和热脱扣器的动作电流；
	7.与控制的电动机相匹配；

	
	8.三相合闸不同步；
	8.调整后使用三相合闸同步；

	
	9.如有条件对自动空气断路器做脱扣试验。
	9.符合产品技术要求。

	五、交流接触器
	1.触头表面被电弧灼伤；
	1. 修整或调换触头；

	
	2.灭弧罩表面烧焦、破裂、栅片严重烧毁；
	2.清除烧焦部分，并将微粒吹刷干净或更换灭弧罩；

	
	3.铁芯短路环断裂、响声较大；
	3.焊接或调换短路环；

	
	4、铁芯极表面高低不平，响声较大；
	4.锉平铁芯接触面；

	
	5.分合闸时有卡阻现象；
	5.检查与调整机械活动部分；

	
	6.调整触头开距、压力、超行程。
	6.应符合产品的技术要求。


2.7.4电动机启动装置
l.自耦减压启动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查各接线应紧固牢靠，减压启动的接头位置应合适：自耦变压器的绝缘应良好，响声应正常；交流接触器机构动作应灵活，触点应完好，接触器的联锁应可靠；各继电器工作应可靠，时间继电器整定应准确，并锁定牢固。
2、自耦减压器启动装置的定期维修，应符合下列规定：每月维修，检查并紧固进出引线与内部连接螺栓；检查与维修直流接触器，可参照表2.7.3；检查与整修机械联锁机构，保持联锁可靠；检查自耦变压器的绝缘电阻，如有受潮或绝缘能力降低，可进行浸漆处理：自耦变压器铁芯响声较大，可紧固铁芯螺栓；检查与整修各种继电器触点，保持接触良好及可靠；检查与调整时间继电器的整定值，并锁紧调整装置。
3、软起动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查外控接口等连接线，应牢固无松动；旁路交流接触器、自动空气断路器的日常养护可参照2.7.16条：检查软起动器的工作温度应正常，散热风扇运行应良好；检查启动电流倍数的设定应准确。
4、软起动装置的定期维修，应符合下列规定：每月检查与维修；紧固所有连接螺栓：清扫软起动装置内外部，保持清洁无积灰尘与通风散热良好；检查各设定值，应符合要求，然后重新调试；自动空气断路器与旁路交流接触器的定期维修可参照表2.7.5；软起动装置的晶闸管组件及CPU芯片如发生问题，必须送专业厂家检查与维修。
2.8仪表与自控
2.8.1检测仪表的日常养护，应符合下列规定：仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀；仪表接地应牢固可靠；仪表供电与过电压保护必须可靠；仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗；仪表显示应正常，否则应及时检查、分析原因，并做好记录。
2.8.2检测仪表的定期维护，应符合下列规定：仪表传感器每月至少清洗一次，清洗后应进行零点和量程检查；自动清洗的传感器，其自动清洗装置每月至少检查一次。
（三）、建筑物的养护
3.1 一般规定
3.1.1养护是指为保持建筑物清洁完好所进行的日常保养，包括修补轻微损坏。
3.1.2对管理区范围内的生产、生活设施按有关规定进行的安全监督与管理均为养护内容。
3.1.3建筑物养护要做详细记录。
3.1.4对可能受冰冻破坏的设施（如供电、排水管、冷却水管、生活用水水管等）应采取有效的防冻保暖措施。
3.1.5雨雪后应及时消除交通要道与工作桥、交通桥等工作场所的积水、积雪。
3.2进、出水建筑物及引河。
3.2.1进、出水池四边设置的防护栅墙应保持完好。
3.2.2进、出水池旁的杂草、杂物应及时清除，进水池的拦污栅应及时清理。清污机清出的污物、杂物应及时清运至规定地点。
3.2.3进出水池及引河的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。
3.2.4土工建筑物应无雨淋沟、蜂窝、塌陷，砌体墙后土方应无塌陷，如发现上述情况，应随即修补，恢复原样。
3.2.5土工、石工的排水设施应保持畅通有效，否则应予及时疏通。
3.2.6砌石勾缝有少量脱落或开裂的，应用水冲洗干净后，再用1:2水泥砂浆重新勾缝。
3.2.7进水建筑物基底的反滤排水应畅通。
3.2.8墩、台表面必须保持清洁，应及时清除青苔、杂草和污物。
3.3泵房
3.3.1泵站运行时应观测旋转机械或水力引起的振动，严禁在共振状态下运行。
3.3.2应防止过大的冲击荷载直接作用于泵站建筑物。
3.3.3建筑物屋顶应防止漏水，泛水、天沟、落水斗、水落管应完好且排水畅通， 少量损坏的应安排适当修补；外露的金属结构应定期油漆，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方，应根据具体情况适当增加油漆的次数。
3.3.4内外墙涂层或贴面应清洁、美观，无起壳、脱落、裂缝、渗水等现象，少量损坏的应安排适当修补。
3.3.5门窗应保持清洁完好、无破损，应定期清洁门窗及玻璃，破损的玻璃和小五金配件要及时更换。
3.3.6泵房地面要清洁，无破损、裂缝。
3.3.7栏杆、扶梯、平台等设施应保持清洁，需油漆的应定期油漆。
3.3.8泵站进、出水流道的金属管道，管壁内外部分及钢支撑构件应无锈蚀，并应定期进行冲洗和涂刷防腐漆等。
3.4工作桥、交通桥及其他
3.4.1桥面养护要求：无坑塘、无拥包、无开裂。
3.4.2进、出水池设置的金属护栏、栏杆、爬梯等表面应保持清洁，不破损，如需要油漆的，应定期油漆。
3.4.3水尺、铭牌等表面应保持完好、洁净、醒目，如损坏必须更换。
3.4.7水管如存在漏水现象，及时修复。
（四）、环境与绿化
4.1一般规定
4.1.1在执行本章条款时，有关细节应参照环保、绿化、环卫、市政等部门的相关规定和要求。
4.1.2在泵站管理区范围内，未经批准，不准违章建筑和违规堆物。严禁在防汛通道和墩、墙安全区内堆置物料。
4.1.3妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，防止人为破坏。
4.1.4禁止超重车辆和铺垫的铁轮车、履带车和未经许可的社会货运车辆等占用防汛通道。
4.2水域保护
4.2.1泵站水面应保持清洁，水面基本无垃圾杂物，及时清捞水面垃圾及漂浮物。
4.2.2依法保护水环境，严禁向河道排放污水、废油、各种有害液体，倾倒废渣、垃圾污染水体的，一经发现，应立即予以制止，并及时报上级主管部门和环保部门。
4.2.3服从防汛和上级的调水指令，控制排水量，科学地调节河道径流，保证防汛安全和减轻河水污染、改善水质。
4.2.4 严格管控，闸站区域管理范围内禁止投放丝网捕鱼和钓鱼，确保闸站运行安全。
4.3陆域保护
4.3.1泵站管理区范围内的陆域应整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物。
4.3.2泵站管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，无乱贴、乱挂和明显的污迹及过时的破损宣传品张贴在墙上。
4.3.3泵站管理区道路应保持完好、整洁，应定期清扫，清扫作业应在当日完成。
4.3.4道路排水应畅通，下水道和窨井应定期疏通，污泥应定期清捞，窨井盖损坏、丢失的应及时更换。
4.4绿化
4.4.1应做好泵站管理区范围内的林木（草）防护工作，积极进行绿化，充分开发利用水土资源。
4.4.2不准占绿、毁绿，草坪、乔木、灌木等植物应保持无霉污、病枝、虫害、枯枝、烂头、肢体倾斜、叶面破损等现象。闸站范围内，不得私自垦种，不得种植果树等其他经济作物，发生纠纷的，一律不予赔偿。
4.4.3绿篱、球形植物、攀绿植物应按时中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、整形修剪、防病除害、加土扶正、清除枯枝、树坛切边、环境修理、灌溉排水及设施维护。
4.4.4花境、花坛、造型植物应按时深耕翻土、整地施肥、清理杂物、放样栽种、浇水排涝、清除枯叶、缺株补植、修枝整形、防病除害、环境清理、设施维护。
4.4.5草坪应按时整地镇压、轧草修边、草屑清除、排除杂草、空秃补植、加工施肥、灌溉排水、防病除害、环境清理、设施维护等。
4.5其他环境设施
4.5.1景观雕塑建筑小品、亭阁、座椅及防护设施应保护完整、美观。亲水平台应保持整洁和完好。
4.5.2景观花式园路应保持清洁、平整，整体路面无松动、缺损、坑洼现象。
（五）、档案资料收集与管理
5.1泵站维修养护单位应有熟悉工程管理、懂得维修养护工作及掌握一定档案管理知识的人员管理档案，并建立一套健全的技术资料和档案管理制度。
5.2各类工程和设备均应建立维修养护档案。技术档案应包括以文字、图表等纸质件及音像、电子文档等磁介质、光介质等形式存在的各类资料。技术档案、图表资料等应规范齐全、分类清楚、存放有序、按时归档。
5.3泵站维修养护单位应对工程在维修养护过程中所积累的技术资料进行分类收集、整理、编目、存档。
5.4泵站工程技术档案的主要内容应包括：国家有关法律法规、政策、指令、批示和泵站工程管理、维修养护的各种规范、规程、标准和办法等；检查档案：在巡查、经常检查、定期检查、特别检查中形成的资料；观测、测量档案：规定的观测、测量项目及其他专门性观测项目的观测成果；日常养护的记录和形成的资料：岁修、大修、抢修的工程档案。包括批准实施的工程计划、设计、施工、验收等技术文件及图纸以及概、预、决、结算等。资料明细，包括但不限于：定期检查表、特别检查表、安全生产隐患排查记录表、泵站运行数据记录表、节制闸运行数据记录表、维修养护记录表、经常检查表、消防器材检查记录、闸站值班记录表。
5.5 严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。
5.6  维修养护单位应逐步实行技术档案的数字化及计算机管理。
（六）、防汛仓库管理
6.1 加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作，建立健全管理制度。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符，非汛期每三月盘点一次，汛期每10天盘点一次。仓库物资干净整洁，分区堆放。对防汛物资出新一次（水泵等物资刷漆之类的）。
6.2 管理人员根据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
6.3 保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、私拉接电等。定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
6.4 物资进仓须有严格登记手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。出借的水泵、电柜等防汛物资，如发现有损坏的，无法正常运行的，及时汇报街道水利站。
6.5 物资申领须经街道水利站同意，并且手续完备、齐全，否则不予拨付。
四、报价说明
1．除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为外包服务过程中的全部费用（包括招标文件所列出的服务管理项目的管理酬金、易耗材料费用、管理所需设备及物品购置、设备器具维修、养护费用、租赁费用、人员工资福利、办公行政费用、税金费用等）。
2．中标单位需要负责的维护范围包括水泵机组、闸门与启闭设备、拦污栅、简易拦污设施、阀门、手动（电动）葫芦、泵站消防器材、拍门、特种设备、建筑物的养护等排涝站范围内的所有设备及设备年检，合同期内的维修养护均由中标单位承担（工程建设质保范围内维修除外）；但因调度运行不规范导致机泵、闸门损坏的，由其无条件修复并承担全部费用（包括大修），甲方不承担维修养护期间产生的措施费。
3．投标报价含闸站工程钢丝绳现存在缺陷，影响安全运行，在经甲方认定后，必须更换的费用（含配件、主材、人工）。
4．投标人按每个闸站工程的人员配置要求和设备数量规模进行报价，报价应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。报价中应由投标人支付的所有税收和其他费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费率、招标文件中规定的相关费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于自身失误的漏项，不允许再补列，甲方不承担任何经济责任。
5．投标单位必须加强对各闸站及其附属设施、设备的维修和养护，并根据维修养护工程量清单进行报价（维修、养护中涉及人工、耗材和配件均包含在报价中）。合同外由甲方组织实施的检测、观测及试验等常规工作，投标人需对相应专业公司的工作情况进行监督检查及协调配合等。
6．招标单位已为投标单位配置相应的外包服务管理用房，投标人项目管理所需办公和生活设施和设备需在投标时自行考虑配备。
7．中标单位配备人员满足以下要求：
1）所配备人员数量及工种须满足闸站相关规定，具体配置岗位及工种（包括但不限于）如下：岗位设置必须包含项目负责人、技术负责人、运行管理人员、巡检维修人员；
2）投标人中标后按规定为从业人员缴纳社会保险、提供相关福利等，人员工资、社保及福利等必须符合国家及地方相关政策最低要求；
3）投标人为全部服务人员购买人身意外伤害险，须报采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。
现场管理所需配备的人员投标人须按岗位人数要求在中标之后配置到位，相关人员费用由投标人综合考虑在投标报价中。
4）项目实施过程中派驻现场的负责人原则上不得随意更换，更换负责人须经招标人同意；中标单位正式进场时人员需满足标书要求，在满足工程实际运行及岗位需求时，在经得招标人同意后可做适当调整，否则采购人有权取消其中标资格，并没收履约保证金，一切损失由中标方负责。
5）投标人可根据工程实际运行工况和岗位需求，设置岗位并编排运行班组，岗位设置必须满足行业相关规程规范要求，考核过程中若发现不能满足要求，按每少一人0.5万元/人/次在外包服务费中扣除，同时中标公司须在一周内补足至投标文件中配置的数量，考核办法和标准同时执行。
6）各投标人须对项目进行现场踏勘，认识到现状与项目招标要求存在的差异，在投标报价时充分考虑在1个月内将作业质量提升至项目招标要求所需成本。
7）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和响应标准在签订合同后一周内进行验收。如中标方所配备的人员和设备没有达到招标文件规定的要求，导致外包服务无法正常运行，采购人有权终止合同并没收履约保证金，一切损失由中标方负责。
8）退出机制：一个合同期内累计2个月月度考核得分低于75分时终止合同。
备注：人员岗位定员表（下表仅供参考，实际配置须满足闸站管理规范相关要求）
	序号
	闸站名称
	人员配备
	备注

	1
	芙蓉塘闸站
	2
	24小时值班

	2
	吼山浜闸站
	2
	24小时值班

	3
	吼山浜南闸站
	2
	24小时值班

	4
	九里河西控制闸
	
	机动人员，随叫随到

	5
	西仓浜节制闸
	
	机动人员，随叫随到

	6
	栈房浜闸站
	2
	24小时值班

	7
	谈村排涝站
	2
	24小时值班

	8
	兴塘北圩排涝站
	2
	24小时值班

	9
	夹蠡河橡胶坝
	
	机动人员，随叫随到

	10
	丁巷东排涝站
	2
	24小时值班

	11
	乌金浜引流泵站
	
	机动人员，随叫随到

	12
	吼山北联河（北）引流泵站
	
	机动人员，随叫随到

	13
	山林河引流泵站
	
	机动人员，随叫随到

	14
	东峰河引流泵站
	
	机动人员，随叫随到

	15
	山林河闸站
	1
	24小时值班

	16
	鸭荡圩排涝站
	
	机动人员，随叫随到

	17
	丁巷中排涝站
	
	机动人员，随叫随到

	18
	潭塘桥排涝站
	
	机动人员，随叫随到

	19
	何夹里排涝站
	
	机动人员，随叫随到

	20
	迎龙排涝站
	
	机动人员，随叫随到

	21
	汛期物资仓库管理
	1
	防汛物资出入库登记、物资整理、保管、环境卫生管理、电气设备维护、建筑物维护（包含门窗等）、汛期随叫随到。对防汛物资出新一次（水泵物资刷漆之类等作业内容）。

	22
	专业技术人员
	2
	具备泵配维修、电气管理、水工管理等经验

	23
	机动人员
	4
	不少于4人，随叫随到

	24
	河道巡查
	预估不低于32次
	包含：排污口巡查预估不低于24次和领导巡查预估不低于8次。最终按实结算。

	25
	合计
	22
	


投标单位应根据本工程管理的实际需要及招标单位的有关要求，合理配置有丰富实践经验的闸站运行管理人员，基本要求如下：
项目负责人：具有水利设施闸站（水闸和泵站）工程管理养护经验，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，负责全面的运行、技术管理工作。
技术负责人：具有水利设施闸站（水闸和泵站）工程管理养护经验，具有水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，全面负责闸站技术管理工作。
闸站看护人员：65周岁以内，年龄结构合理，身体健康，岗位设置科学齐全，作业时需符合规范要求。人员达到65周岁时，必须及时退岗。
机动人员：能够进行水泵、闸门开关机操作，作业时符合规范要求，运行时需有人员看护，不得断岗。
防汛仓库管理人员：为人做事踏实认真，能够制作相关统计报表，汛期需随叫随到。
专业技术人员：配备高级工程师及泵配专业维修人员，具备水利设施闸站（水闸和泵站）工程管理养护经验，具有泵站维修、电气管理、水工管理等经验，负责闸站巡检、维修养护等工作。
电工：电工不少于2人，其中：高压电工1人，低压电工1人。
以上合计：项目配备人员总数≥22，须符合管理实际需求。
项目编号：JSZC-320205-CXLT-G2026-0013             无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

项目编号：JSZC-320205-CXLT-G2026-0013              无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司
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水利站主要设备统计表
	序号
	闸站名称
	闸孔净宽（米）
	水泵台数
	水泵型号
	总功率（千瓦）

	1
	芙蓉塘闸站
	8
	3
	32ZLB-125
	95×3

	2
	吼山浜闸站
	8
	3
	800QZB-160
	95×3

	3
	吼山浜南闸站
	8
	3
	900QZB-160
	125×3

	4
	九里河西控制闸
	32
	
	
	

	5
	西仓浜节制闸
	8
	
	
	

	6
	栈房浜闸站
	6
	1
	800QZB-125G
	110

	7
	谈村排涝站
	
	2
	20ZLB-70 
	30×2

	8
	兴塘北圩排涝站
	
	2
	700ZLB-160   500HW-6
	75×2

	9
	夹蠡河橡胶坝
	15
	
	
	

	10
	丁巷东排涝站
	
	1
	500QZB-700，双向出水
	30

	11
	乌金浜引流泵站
	
	2
	250QLB
	22×2

	12
	吼山北联河（北）引流泵站
	
	1
	300HLB
	37

	13
	山林河引流泵站
	
	1
	250QLB
	22

	14
	东峰河引流泵站
	
	1
	300HLB
	22

	15
	山林河闸站
	8
	2
	400QW1260-5-30
	60


5座村级排涝站参数：
	序号
	泵站名称
	地点
	所属圩区
	建设年份
	设备数量
	电机功率（kW）
	排涝流量（m3/s）

	1
	鸭荡圩排涝站
	鸭荡圩
	鸭荡圩
	2020
	12混/2
	22*2
	0.44

	2
	丁巷中排涝站
	董  巷
	丁巷联圩
	2002
	16混/1
	30
	0.3

	3
	潭塘桥排涝站
	春光村
	潭塘桥小包围
	2016
	16混/2
	30、22
	0.6

	4
	何夹里排涝站
	春光村
	何夹里小包围
	2017
	16混/2
	30*2
	0.7

	5
	迎龙排涝站
	春光村
	丁巷联圩
	2012
	12混/1
	22
	0.2




无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处
小型闸站工程及防汛仓库规范化管理考核办法
第一条  为加强水利配套工程管理，科学、规范、精细地评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，参照《江苏省水利工程管理考核办法》，结合小型闸站及防汛仓库实际，制定本办法。
    第二条  本办法只适用于无锡市锡山区安镇街道范围内管辖的小型闸站工程及防汛仓库。
    第三条  本办法考核的对象为养护单位。
    第四条  本着“重在平时、抓在平时、平时与考时一个样”的原则进行考核。
    第五条  考核方式为月度考核。月度考核每月不定时对闸站进行检查考核。
第六条  按照人员管理、安全管理、闸站管理、防汛物资管理、档案资料收集与管理，共六大类别分别执行相应的考核标准进行考核。
第七条  考核实行100分制。
考核结果为95分以上（含95分）为A级；考核结果为90—94分（含90分）为B级；考核结果为85—89分的（含85分）为C级；考核结果为75—84分的（含75分）为D级；考核结果为75分以下的，鉴定为不合格，我站将终止合同并没收履约保证金，一切损失由中标方负责。
第八条  月度考核的级别作为养护单位的经费结算的重要参考依据。项目服务费分为小型闸站工程管理费、汛期物资仓库管理及河道巡查费用，其中小型闸站工程管理费、汛期物资仓库管理根据第七条进行考核，河道巡查费用按实结算。每月分别对小型闸站工程和防汛仓库两项进行考核，每半年的考核分平均后考核结果为B级及以上的，支付该项经费全额；考核结果为C级的，支付95%的该项经费；考核结果为D级的，支付85%的该项经费。
第九条  水利工程养护单位应根据考核标准加强工程日常养护管理工作，同时，应按照考核扣分原因及整改意见，努力提高管理水平。
第十条  服务外包单位如有工作人员请假，外包单位负责人需做好工作安排并及时书面汇报。在检查与定期考核中，根据招投标文件中每个闸站的人员配置，若发现人员缺岗，于当月养护经费中扣除3000元。若被上级部门检查到有人员缺岗，于当月养护经费中扣除5000元。
第十一条 未定期维修、未及时上报存在问题及解决方案、未及时按解决方案进行维修于当月养护经费中扣除3000元。
第十二条 无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改，中标单位需无条件执行。

安镇水利站小型闸站运行管理考核表--月报表
闸站名称：                                             年    月
	考核项目
	内       容
	标准分
	考核分

	水闸（闸门、启闭机、钢丝绳及辅机设备）（28分）
	闸门、启闭机运行正常（每月一次试运行）、无异常的振动和噪音，启闭机开、闭时钢丝绳不得过松，闸门止水橡皮密封可靠、无磨损变形。
	3
	

	
	闸门外观整洁，表面附着的水生物、泥沙和漂浮物等杂物，并定期清理
	2
	

	
	闸门行走支撑（主滚轮和侧滚轮）运转部位每月检查、加注润滑油一次，运转灵活
	2
	

	
	吊耳板、吊座无裂纹、锈损或者螺栓松动，每月涂油脂一次，防锈蚀
	3
	

	
	搁门器每月检查、加注润滑油一次，运转灵活，无锈蚀
	2
	

	
	启闭机机体等附机设备表面保持清洁，无灰尘、油污
	2
	

	
	启闭机传动部位每月检查、润滑一次，防磨损、锈蚀，齿轮啮合面无磨损锈蚀
	2
	

	
	减速箱内油位保持在上、下限之间，轴周及外壳不得漏油，每月检查一次
	2
	

	
	启闭机传动部位油嘴内每年加油脂一次，油杯内油量充足、油脂每年更换一次
	3
	

	
	制动轮、闸瓦表面无裂纹、划痕、油污、油漆、水分
	2
	

	
	制动闸瓦铆钉或螺钉无断裂、脱落，制动闸瓦磨损在范围内
	2
	

	
	钢丝绳每月一次定期清洗保养并涂抹防水油脂，要求有无锈蚀、断丝，在卷筒上排列整齐、不咬边、不爬绳，擦洗光亮、上油适度
	3
	

	水泵（水泵、电机及附机设备）（23分）
	电动机和水泵表面保持无尘、无油污、无锈蚀
	2
	

	
	做好水泵轴承的润滑工作，每月加注润滑油脂，油杯内油量充足、油脂每年更换一次
	3
	

	
	联轴器及各传动部位连接完好，运转灵活
	3
	

	
	附属设备的铁件无锈蚀现象；手动（电动）葫芦运转灵活、无锈蚀
	3
	

	
	出水口拍门关、闭灵活，无卡阻现象，拍门转动部位每月加注润滑油一次
	3
	

	
	检查或更换转动销；检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；检查或更换门板的密封圈；检查对钢制拍门作防腐涂漆处理。
	3
	

	
	水泵运行正常（每月一次试运行，每次运行时间不少于30min）、无异常的振动和噪音
	3
	

	
	消防器材定点放置，定期检查，处于完好状态
	3
	

	供电设备（动力、照明设备）（20分）
	每月一次清扫与检查低压配电装置，配电柜内、外不得有蜘蛛网、飞虫，易损件损坏维修或更换
	3
	

	
	按钮、开关必须灵活可靠，开、停、运行标识明显，安全警示线及安全垫醒目、完整
	3
	

	
	电气线路无损坏、受潮、老化等不正常现象
	3
	

	
	闸刀开关、自动空气断路器、交流接触器应动作灵活，无卡阻现象，三相同步性良好
	3
	

	
	各限位开关工作准确可靠，信号灯指示准确，照明工作正常。
	2
	

	
	电线无乱拉、老化烧焦、拼接现象，沿墙直角走线，无悬空线，接线处牢固无松动
	4
	

	
	电压表、电流表、计量表计指示完好
	2
	

	水工建筑物、环境卫生（8分）
	水工建筑物（含栏杆）应保持完好状态，对损坏部分及时修复，无安全隐患
	2
	

	
	拦污栅上游处的无水生物泥沙和漂浮物等杂物、锈蚀部位进行除锈防腐处理到位
	2
	

	
	建筑物室内外不随意乱挂衣物，闸站管理范围内无乱垦乱种现象。
	2
	

	
	门窗完好、干净整洁，物品摆放整齐，闸站管理区无乱堆乱放杂物；绿化工作符合规范要求。室外、门厅、机房、办公室等区域无卫生死角、厕所便池无污垢、异味
	2
	

	安全保卫（15分）
	维护闸站工程的安全和保护国家财产不受损失，做好防火、防盗等工作
	3
	

	
	坚持24小时值班制度；外来人员未经批准，不得进入闸站管理区
	3
	

	
	禁止超重车辆和铺垫的铁轮车、履带车和未经许可的社会货运车辆等占用防汛通道。
	3
	

	
	严禁向河道排放污水、废油、各种有害液体，倾倒废渣、垃圾污染水体的，一经发现，应立即予以制止，并及时报上级主管部门和环保部门。
	3
	

	
	 严格管控，闸站区域管理范围内禁止投放丝网捕鱼和钓鱼，确保闸站运行安全。
	3
	

	管理台账
	水泵运行记录、水闸运行记录、值班记录等台账资料齐全，台账记录清晰、详细、完整、符合要求；用黑色水笔记录
	3
	

	（3分）
	
	
	

	人员技能考核（3分）
	操作人员熟练掌握所辖各类机电设备的操作、维护技能，能发现日常操作故障情况并采取应急措施。
	3
	

	考核情况
	

	记录
	

	考核人员
	

	签名
	年    月   日



外包单位负责人：
项目编号：JSZC-320205-CXLT-G2026-0013             无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

项目编号：JSZC-320205-CXLT-G2026-0013             无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司
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	安镇水利站防汛仓库管理考核表--月报表

	                                                                                              年    月

	考核项目
	考核主要内容
	详细考核评分标准
	标准分
	考核分

	防汛仓库（100分）
	仓库硬件及环境管理（20分）                                   重点考核仓库场地、设施设备、环境卫生、防潮防火防盗、隐患排查等工作。要求仓库选址合规、封闭完好，通风、防潮、防雨、防火、防盗、防鼠防虫设施齐全有效；仓库内外干净整洁，物资分区摆放规范，无杂物堆积、无积水潮湿、无安全隐患；照明、通风、消防、监控、温湿度监测等设备完好可用。
	1. 仓库墙体、门窗、屋顶完好，无漏雨、破损、通透隐患（4分），发现一处破损、漏雨、封闭不严扣2分，扣完为止。
2. 通风、防潮、防雨、防鼠、防虫设施齐全完好，正常使用（4分），设施缺失、失效一处扣2分。
3. 消防器材、监控设备、照明设备、齐全有效、定期校验（4分），设备缺失、过期、失效一处扣2分。
4. 仓库内外整洁干净，无杂物、无积水、无油污、无垃圾，通道畅通（4分），发现杂物堆积、通道堵塞、环境脏乱一处扣1-2分。
5. 物资分区标识、库区警示标识、安全管理制度上墙公示，清晰规范（4分），标识缺失、模糊、未公示一处扣1分。
	20
	

	
	物资储备与保管管理（35分）
核心考核防汛物资储备达标率、物资完好率、保质期管理、分类保管、维保养护等工作。严格按照防汛物资储备定额足额储备，无缺额、挪用、私用情况；物资分类、分规格、分区、离地离墙存放，标识清晰统一；定期开展物资巡检、保养、除锈、通风晾晒，杜绝物资受潮、破损、老化、过期、失效；过期、破损、报废物资及时清理、报备、更新，实现动态轮换。
	1.严格按照储备定额足额储备各类防汛物资，无短缺、无缺口（5分），物资缺额按比例扣分，单项物资储备不足扣3-5分。
2. 物资分类、分区、离地离墙规范存放，堆放整齐、稳固，无混放、乱堆乱放（5分），发现混放、乱堆、堆放不规范一处扣1分。
3. 所有物资悬挂标识卡，注明物资名称、规格、数量、入库时间、保质期、责任人，信息准确完整（5分），标识缺失、信息错误、模糊一处扣1分。
4. 定期开展物资巡检、养护、通风、晾晒，有完整养护记录（5分），未定期养护、无记录每次扣1分。
5. 无过期、失效、破损、变质物资，报废物资及时清理、报备、更新（5分），发现一处过期、失效物资扣3分，未及时清理报废物资扣2分。
6. 按需对水泵、出水管等设备物资及时刷漆出新，确保无老化、生锈、腐蚀等，有完整养护记录（5分），未定期养护、无记录每次扣2分。
7.失窃、被保管人损坏（5分），发现一次失窃或扣被保管人损坏2.5分。
	35
	

	
	台账档案管理（10分）
考核物资台账、报表、档案资料的规范性、完整性、时效性。要求建立完善的物资总账、明细账、出入库台账、巡检台账、维保台账、报废更新台账；台账数据真实准确、账物相符、账账相符；各类报表、检查记录、整改资料、调拨凭证、验收资料齐全归档，电子台账与纸质台账同步更新，可追溯、可核查。
	台账档案管理（10分）
1. 建立完整的物资总台账、出入库台账、巡检台账、维保台账、报废台账，台账齐全（3分），缺失一类台账扣1分。
2. 台账数据真实、准确、规范，账物相符、账账相符，无错登、漏登、虚登（3分），发现一处数据错误、账物不符扣1分。
3. 各类检查记录、整改资料、调拨凭证、验收单据、培训资料分类归档，存放有序（2分），资料混乱、缺失一处扣1分。
4. 电子台账及时更新，与纸质台账同步一致，定期备份（2分），未及时更新、未备份扣1-2分。
	10
	

	
	出入库管理（15分）
考核物资入库验收、出库审批、调拨登记、归还核销等流程规范性。物资入库严格验收数量、质量、规格，不合格物资严禁入库；物资出库、调拨履行审批手续，登记信息完整清晰；应急出库事后及时补齐手续，物资借用、归还、核销流程规范，无私自出库、无台账漏登错登情况。
	出入库管理（15分）
1.物资入库严格执行验收制度，核对规格、数量、质量，验收记录完整（3分），未验收、无记录每次扣2分。
2.物资出库、调拨、借用严格履行审批手续，凭证齐全、登记完整（3分），无审批出库、漏登记每次扣2分。
3.应急抢险出库事后及时补齐手续，物资归还、核销及时规范（3分），手续补办不及时、核销不规范每次扣1分。
4.无私自挪用、外借、私占防汛物资情况（3分），发现违规情况本项清零。
5.指令响应，响应不及时,超过15分钟回复（3分），响应不及时,不超过15分钟回复（2分）
	15
	

	
	应急保障管理（12分）
考核汛期应急值守、物资快速调拨、应急响应、演练配合、物资补给能力。要求汛期24小时值守到位，管理人员通讯畅通；熟悉各类物资存放位置、调拨流程，能够快速完成物资清点、装车、出库；配合防汛应急演练、抢险救援工作，及时完成物资调度；抢险后及时回收、清点、检修、补充物资，快速恢复储备状态。
	应急保障管理（12分）
1.汛期严格落实24小时值守制度，值守人员在岗在位、通讯畅通（4分），脱岗、通讯不畅每次扣2分。
2.管理人员熟练掌握物资存放位置、调拨流程，能够快速完成物资出库、清点、装车（3分），应急操作不熟练、响应缓慢扣1-3分。
3.积极配合防汛应急演练、抢险保障工作，物资调度及时、准确、无误（3分），配合不力、调度失误每次扣3分。
4.抢险结束后按要求完成物资设备回收、登记、清点、清理、整理码放（2分），未及时回收补充扣2分。
	12
	

	
	人员履职与安全管理（8分）
考核仓库管理人员岗位职责落实、业务能力、安全管理、培训学习等工作。管理人员定岗定责、熟悉防汛物资管理规范和应急流程；定期参加防汛仓储管理培训、安全培训；严格落实仓库安全管理制度，严禁违规堆放、违规操作，无安全事故、无违规违纪行为。
	人员履职与安全管理（8分）
1. 管理人员定岗定责，岗位职责清晰，认真落实日常管理工作（2分），履职不到位、工作敷衍扣1-2分。
2. 按时参加防汛仓储管理、安全操作培训，熟悉管理制度和操作规范（2分），未参加培训、业务不熟练扣2分。
3. 严格遵守仓库安全管理规定，无违规操作、无安全隐患（2分），存在违规操作、安全隐患每次扣1分。
4. 考核周期内无仓库安全事故、无物资丢失损毁责任事故（2分），发生责任事故本项清零。
	8
	

	考核情况
	
	

	记录
	
	

	考核人员
	
	

	签名
	
	年    月   日

	 
	
	
	
	

	外包单位负责人：
	
	
	
	



四、合同书（格式）
甲方（采购人）：
乙方（中标方）：
1、 项目编号：
2、 采购内容： （服务名称及服务内容）
3、 中标总金额：      人民币（大写）元 ；     人民币（小写）元
4、 质量和服务要求及验收标准：
5、 服务期限：
6、 服务地点和方式：
7、 货款支付步骤和办法：日常养护经费按半年度支付，采购人对中标单位管理情况进行考核、验收合格，按考核结果支付。  
8、 违约责任：
9、 解决争议的方式：
10、 其他事项：
11、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在开标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
12、 合同备案：
合同一式捌份，发包人肆份，中标方叁份，采购代理机构壹份。
13、 合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）             供方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：
年月日                                年月日
供方户名：
见证单位：                         供方开户银行：
                                  供方账号：
★ 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款（格式）
甲方根据无锡市锡山区水利局锡水发〔2008〕46号文件精神，按照“管养分离，市场化、专业化、社会化运作”的原则，以实现水利工程安全运行、充分发挥工程效益为目标，现将安镇街道范围内闸站的运行养护管理项目委托乙方实施，甲乙双方经过协商签订本合同。
一、甲方将安镇街道范围内闸站的日常运行管理（包括日常调试运行、汛期排涝及调水工作）、日常养护、安全保卫及闸站内、外部环境卫生工作委托乙方实施管理。项目概况如下：
养护闸站明细：芙蓉塘闸站、吼山浜闸站、吼山浜南闸站、九里河西控制闸、西仓浜节制闸、栈房浜闸站、谈村排涝站、兴塘北圩排涝站、夹蠡河橡胶坝、丁巷东排涝站、乌金浜引流泵站、吼山北联河（北）引流泵站、山林河引流泵站、东峰河引流泵站、山林河闸站、5个村级排涝站等。
二、甲方作为上述小型闸站的管理单位，按照《江苏省水利工程养护工作考核办法》《无锡市城市防洪工程小型闸站水闸、泵站技术管理制度》等相关水利规范明确专人负责指导运行养护管理工作，并按规定进行考核检查。
三、上述二十个小型闸站是无锡锡东新城商务区防洪排涝及调水的重要配套工程设施，运行养护责任重大，乙方配备的闸站运行操作人员需持证上岗。乙方必须服从甲方的相关运行调度指令，确保小型闸站的安全运行。
四、甲方应按规定制定上述小型闸站的运行管理及操作规章制度，乙方在日常运行养护过程中应严格按甲方制定的操作规程实施。
五、日常运行养护管理经费金额为      万元/年，     万元/年，上述养护管理经费包含1名专业高级工程师及泵配专业维修人员工资（按实结算），不包含闸站所产生的水电费及设备的大修理费用。
六、乙方应做好闸站管理区的相关防盗、防火等安全保卫工作。乙方因工作失职造成闸站设备损坏、闸站设备、物资等失窃的，乙方负责照价赔偿。
七、养护管理经费结算方式：日常养护经费按半年度支付，采购人对中标单位管理情况进行考核、验收合格，按考核结果支付。
八、上述二十个小型闸站属于国有资产，原有产权性质不变。委托管理的闸站管理区范围内的土地、树木、绿化、水面等自然资源以及各种机电设备、房屋资产、护栏栏杆、电力设施等仍由甲方归口管理。乙方不得擅自对外出租房屋以及提供水电等设施。
九、本合同期限为  年，自2026年  月  日至     年  月  日止。
十、违约责任：因甲方原因（包括甲方自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因） 导致终止政府采购合同的，甲方给予乙方合同金额5%的补偿，补偿在出现上述情况并收到乙方相应发票后支付。
十一、履约保证金
收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。      
收取履约保证金金额：合同价款的10%                            
履约担保期限：履约保证金在本项目服务期满后一次性退还；                                  
履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。        
退付办法：与供方提交履约保证金的方式相同。                                      
履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。
逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约
十二、合同一式捌份，发包人肆份，中标方贰份，采购代理机构壹份，锡山区财政局壹份。本合同自甲乙双方签字盖章并经采购代理机构见证后生效。未尽事宜另行协商解决。















廉政建设协议

工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
为规范工程建设项目合同执行过程中承发包双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。
甲乙双方的责任
应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉履行合同相关规定。
业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的招投标阶段、施工合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：
不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
甲方的权利
  乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。
  乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。
股份公司系统内单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将向股份公司领导汇报，请求对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，甲方将依法追究其法律责任。
乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。
乙方的权利
甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。
乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。
乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。
本协议作为投标人须知或工程施工合同的附件，与投标人须知或工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

安全生产协议

甲方：
乙方：
为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。
为确保顺利完成，	（业主）特与（承包人）签订安全生产
责任状：
一、承包人必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产主体责任，建立覆盖全员的安全生产责任制。
二、承包人必须坚决落实安全生产培训制度，现场必须配备专职安全员，项目经理、安全管理人员、特种作业人员一律经严格考核、持证上岗；施工人员必须全部经培训合格后上岗。
三、承包人必须全面认知风险，辨识危险源，提高风险控制和应急处置能力。
四、承包人必须加强生产经营场所设备设施的安全设计、施工和安全防护，安全防范措施至少包括以下内容：
    1、现场安全负责人应对施工机械、电气设备等定期进行安全检查，每周不少于一次，发现隐患及时处理。
2、施工场地内必须配备消防器材等安全防护设备。
3、进入施工现场必须戴安全帽，不得赤膊、穿拖鞋，严禁酒后作业。
4、严禁操作工无证上岗，操作工在作业时间内不准擅自离开工作岗位，严格执行操作规程。
5、承包人应注重用电安全，配备必要的漏电保护装置，严禁乱拉乱接，电气设备及架设的电线（缆）应有电力标记。雨天施工要加强防护措施，出现短期雷阵雨时应立即停工。
6、高空作业必须做好安全防护，否则，不得进行施工作业。
五、承包人必须提供符合职业卫生条件的工作场所，为员工配备符合要求的劳动防护用品。
六、承包人必须严格安全生产现场管理，执行岗位操作规程，坚决杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为。
七、项目经理、专职安全员必须坚守岗位，因故离开工地应报请业主同意，且指定专人负责。
八、业主不定期进行安全检查，如发现承包人违反安全要求、存在事故隐患，将及时通知承包人整改，承包人应在规定的时间内完成整改要求，并报请业主验收合格后方可复工。
九、如发现由于项目经理、安全员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者，业主单位有权通知承包人停工整改，或调换项目经理、安全员。


甲方单位：                                 乙方单位：
（盖章）                                  （盖章）
法定代表人：                               法定代表人：
地址：                                     地址：   
年  月   日                                年   月   日

                     六、 附件
附件一：评分标准：
（一）评分项目及分值
（1）报价                         20分
（2）运行管理方案                 62分
（3）业绩                         6分
（4）资源配置                     12分
（二）具体评分标准如下：
1、报价（20分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2、 运行管理方案（62分）
1）运行管理总体方案（8分）
包括但不限于：①方案总体设想及思路；②运行管理方案针对性内容。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
2）运行管理机构及管理制度（6分）
包括但不限于：①运行管理机构；②运行管理制度。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
3）安全生产方案（9分）
包括但不限于：①安全生产组织管理体系；②安全生产实施方案；③应急处置方案。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。
4）检查方案（6分）
包括但不限于：①日常检查；②全面检查；③专项检查方案。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
5）养护方案（15分）
包括但不限于：①主机泵；②闸门；③启闭机；④电气设备；⑤自动监控系统；⑥辅机；⑦起重设备；⑧拦污栅；⑨土工；⑩石工及其他日常养护方案。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。
6）运行方案（6分）
包括但不限于：①执行指令方案；②运行操作方案；③运行记录方案。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
7）防汛方案（6分）
包括但不限于：①防汛组织体系；②防汛责任制落实方案。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
8） 提供相关技术性表格（6分）
包括但不限于：①日常巡视记录表、维养记录、调度通知记录；②经常检查记录表、定期检查记录表；③运行日志及运行参数记录、操作票等技术性表格的描述。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
3、业绩（6分）（以签订合同日期为准，且同一项目不同年份的合同只算一个业绩，技术服务类项目不作为有效业绩。投标时须提交项目合同和对应的结算税务发票记账联扫描件，缺一项不计分）
（1）投标供应商2023年7月1日以来承担过类似项目，每一个得2分，最多得4分；
（2）项目负责人2023年7月1日以来承担过类似项目，每一个得2分，最多得2分；
4、资源配置（12分）
（1）项目负责人要求：（3分）
具有特种设备安全管理和作业人员证书（A）的，得1.5分；
具有生产经营单位安全生产培训合格证书的，得1.5分。
（2）技术负责人要求：（3分）
具有特种设备安全管理和作业人员证（Q2限桥式起重机）的，得1.5分。
具有生产经营单位安全生产培训合格证书的，得1.5分；
（3）运行管理人员（除项目负责人和技术负责人）（6分）
高压（或低压）电工在满足基本要求的基础上每增加一个得1分，最多得3分；
具有特种设备安全管理和作业人员证（Q2限桥式起重机）的，有一个得1.5分，最多得3分。
【注：提供上述人员相关证书、供应商最近三个月中任意一个月（不含投标当月））缴纳社保的证明（需提供带有清晰二维码的官网打印件），以上原件扫描件扫上传至系统中并加盖公章（新成立公司除外、法定代表人除外），未提供或提供不全不得分。】


附件二：投标文件格式





投

标

文

件



项 目 编 号： JSZC-320205-CXLT-G2026-0013

采购项目名称：2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目

投标人：

二〇二六年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]



（一）投标函（格式）：

投  标  函
致无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：
我方收到贵方编号（项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。








投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：





（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

        项目编号：
        日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：
我公司（单位）愿针对本次2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目进行投标。
我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                               投标人（盖章）：
                        法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]



（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

项目编号：
                                   日期：
无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：
系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：









投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件
（反面）


法定代表人身份证扫描件
（正面）











法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）

































（四）承诺书（格式）：

承诺书


（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 ）所提供的货物符合招标文件要求；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。



投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 

投标人名称（盖章）                       项目编号：
	项目名称
	2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目

	投标报价
	人民币（小写）：            元
人民币（大写）：



填写说明：
1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：
（六）明细报价表（格式）：
明细报价表

投标人名称（盖章）                       项目编号：

	2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目汇总表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	1
	芙蓉塘闸站
	
	详见附件

	2
	吼山浜闸站
	
	详见附件

	3
	吼山浜南闸站
	
	详见附件

	4
	九里河西控制闸
	
	详见附件

	5
	西仓浜节制闸
	
	详见附件

	6
	栈房浜闸站
	
	详见附件

	7
	谈村排涝站
	
	详见附件

	8
	兴塘北圩排涝站
	
	详见附件

	9
	夹蠡河橡胶坝
	
	详见附件

	10
	丁巷东排涝站
	
	详见附件

	11
	乌金浜引流泵站
	
	详见附件

	12
	吼山北联河（北）引流泵站
	
	详见附件

	13
	山林河引流泵站
	
	详见附件

	14
	东峰河引流泵站
	
	详见附件

	15
	山林河闸站
	
	详见附件

	16
	鸭荡圩排涝站
	
	详见附件

	17
	丁巷中排涝站
	
	详见附件

	18
	潭塘桥排涝站
	
	详见附件

	19
	何夹里排涝站
	
	详见附件

	20
	迎龙排涝站
	
	详见附件

	21
	河道巡查船只租赁费用
	
	详见附件

	22
	防汛物资仓库管理
	
	详见附件

	23
	专业技术人员工资
	
	现场须配备有专业高级工程师1名及泵配专业维修人员1名。

	24
	机动人员工资
	
	

	25
	合计（1年）
	
	




	芙蓉塘闸站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括水龙头、热水器、卫生设施、水池、墙面、局部幕墙玻璃、地面、水电管线、车棚、门窗维修等）

	3
	站区绿化养护
	
	1260㎡按三级养护标准进行养护

	4
	围栏、河道护栏、水尺维修养护
	
	围栏破损修补，清洗除锈上漆；河道石护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准--养护工程量

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、闸门防腐处理、闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	3
	钢丝绳维修养护
	
	含每月清洁上油养护，钢丝绳缺陷更换

	4
	传（制）动系统维修养护
	
	含制动器、刹车片更换及每年更换液压油

	四
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	配备2名看护人员

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	




	吼山浜闸站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括水龙头、热水器、卫生设施、水池、墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	河道护栏、水尺维修养护
	
	河道石护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、闸门防腐处理、闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	3
	钢丝绳维修养护
	
	含每月清洁上油养护，钢丝绳缺陷更换

	4
	传（制）动系统维修养护
	
	含制动器、刹车片更换及每年更换液压油

	四
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	配备看护人员2名

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	

	
	
	
	

	吼山浜南闸站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括水龙头、热水器、卫生设施、水池、墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	站区绿化养护
	
	95㎡按三级养护标准进行养护

	4
	围栏、河道护栏、水尺维修养护
	
	围栏破损修补；河道不锈钢护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、闸门防腐处理、闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	3
	钢丝绳维修养护
	
	含每月清洁上油养护，钢丝绳缺陷更换

	4
	传（制）动系统维修养护
	
	含制动器、刹车片更换及每年更换液压油

	四
	操作设备、配电设备、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	配备看护人员2名

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	

	九里河西控制闸养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	绿化养护
	
	42㎡按三级养护标准进行养护

	3
	围栏维修养护
	
	不锈钢围栏破损修补。

	二
	电机维修养护
	
	

	1
	电机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	三
	闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	液压启闭机维修养护
	
	漆防腐处理、补油及养护

	2
	自动排水泵维修养护
	
	包含所有维修配件及修理费用

	3
	传动系统维修养护
	
	油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件）

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	




	西仓浜节制闸养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	泵房（管理房）维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	站区绿化养护
	
	410㎡按三级养护标准进行养护

	4
	围栏、河道护栏、水尺维修养护
	
	外侧铁丝围栏破损修补；河道不锈钢栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	闸门维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	2
	启闭机维修养护
	
	油漆防腐处理、补油及养护

	三
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件）

	四
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	五
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	





	栈房浜闸站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括水龙头、热水器、卫生设施、水池、墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	站区绿化养护
	
	100㎡按三级养护标准进行养护

	4
	围栏、河道护栏、水尺维修养护
	
	围栏破损修补，清洗除锈上漆；河道不锈钢护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组维修养护
	
	水泵参数与吼山浜闸站相同

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、闸门防腐处理、闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	3
	钢丝绳维修养护
	
	含每月清洁上油养护，钢丝绳缺陷更换

	4
	传（制）动系统维修养护
	
	含制动器、刹车片更换及每年更换液压油

	四
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	配备看护人员2人

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	

	谈村排涝站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房养护
	
	含日用设施的维修养护（包括水龙头、卫生设施、水池、墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	围栏、河道护栏、水尺养护
	
	围栏破损修补，清洗除锈上漆；河道不锈钢护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组养护
	
	

	1
	水泵机组养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	拦污栅维修养护
	
	

	1
	拦污栅维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	
	操作设备、配电设备、输变电系统、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	五
	看护人员工资
	
	配备看护人员2名

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	

	兴塘北圩排涝站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括卫生设施、墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	站区绿化养护
	
	按三级养护标准进行养护

	4
	围栏、河道护栏、水尺维修养护
	
	不锈钢围栏破损修补；河道不锈钢护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	涵闸闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	配备看护人员2名

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	



	夹蠡河橡胶坝养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	机房建筑物维修养护
	
	

	1
	机房建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及清理

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次

	三
	坝体维修养护
	
	

	1
	坝体维修养护
	
	

	四
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件）

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	




	丁巷东排涝站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括水龙头、热水器、卫生设施、水池、墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	站区绿化养护
	
	270㎡按三级养护标准进行养护

	3
	围栏、河道护栏、水尺维修养护
	
	围栏破损修补；河道不锈钢护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	涵闸闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、起重设备、发电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	配备看护人员2名

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	

	乌金浜引流泵站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	二
	水泵电机维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	水泵保养小维修

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	胶南河涵闸闸门、水泵拦污栅及金属网维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	胶南河启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件）

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	




	吼山北联河（北）引流泵站养护经费报价表

	序号
	项目名称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房（管理房）维修养护
	
	含日用设施的维修养护（墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	河道护栏维修养护
	
	浅红仿石护栏清洗，并含闸站管理范围内河道栏杆维修更换

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	涵闸闸门维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、起重设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、起重设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	




	山林河引流泵站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房（管理房）维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	河道护栏维修养护
	
	浅红仿石护栏清洗，并含闸站管理范围内河道栏杆维修更换

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	涵闸闸门维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	

	东峰河引流泵站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房（管理房）维修养护
	
	含日用设施的维修养护（主要包括墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	河道护栏维修养护
	
	外侧铁丝围栏破损修补；河道石护栏破损维修。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	涵闸闸门维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件）

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	





	山林河闸站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	机房及管理房维修养护
	
	含日用设施的维修养护（包括水龙头、热水器、卫生设施、水池、墙面、地面、水电管线、门窗维修等）

	3
	围栏、河道护栏、水尺维修养护
	
	围栏破损修补，清洗除锈上漆；河道不锈钢护栏破损维修；水尺清洁除锈，保持刻度清晰固定牢固。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准--养护工程量

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、闸门防腐处理、闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	3
	钢丝绳维修养护
	
	含每月清洁上油养护，钢丝绳缺陷更换

	4
	传（制）动系统维修养护
	
	含制动器、刹车片更换及每年更换液压油

	四
	操作设备、配电设备、起重设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、起重设备、避雷设施、自动控制设施及辅助设备维修养护
	
	含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	配备看护人员1名

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	



	鸭荡圩排涝站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	四
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	五
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	









	丁巷中排涝站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	四
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	五
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	




	潭塘桥排涝站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	河道护栏维修养护
	
	河道不锈钢护栏破损维修。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	涵闸闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	





	何夹里排涝站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	2
	河道护栏维修养护
	
	河道不锈钢护栏破损维修。

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	涵闸闸门及启闭机维修养护
	
	

	1
	涵闸闸门、拦污栅维修养护
	
	含止水更换、涵闸闸门防腐处理、涵闸闸门预埋件防腐处理

	2
	启闭机维修养护
	
	含油漆防腐处理及养护

	四
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	五
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	六
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	

	迎龙排涝站养护经费报价表

	序  号
	名  称
	维修养护费用
（元）
	备  注

	一
	水工及机房建筑物维修养护
	
	

	1
	水工建筑物维修
	
	含混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充及工程范围围墙内（含河面、出入口5米内）保洁清运

	二
	水泵机组维修养护
	
	

	1
	水泵机组维修养护
	
	要求至少每年清洗上漆一次，具体详见水利工程维修养护定额标准（养护工程量）

	2
	水泵易损配件
	
	含电线接头、螺丝、接地线、拍门更换

	三
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	

	1
	操作设备、配电设备、避雷设施及辅助设备维修养护
	
	包含仪表、接触器、热继电器、时间继电器等易损件维修（含配件），工字钢轨道油漆

	四
	物资消耗
	
	

	1
	油料、油漆、标识标牌、绝缘垫等
	
	

	五
	看护人员工资
	
	机动人员，随叫随到

	1
	看护人员工资
	
	

	小计
	
	
	







	河道巡查船只租赁费用

	序号
	项目
	内容
	金额       （元/次）
	预估巡查次数（次）
	小计（元）
	备注

	1
	排污口巡查，船只租赁费用
	河道巡查船只租赁，陪同巡查（包含：船只油费、保养、租赁费用、陪同人员费用）
	
	24
	
	按实结算

	2
	领导巡查，船只租赁费用
	河道巡查船只租赁，陪同巡查（包含：船只油费、保养、租赁费用、陪同人员费用）
	
	8
	
	按实结算

	合计
	
	
	
	

	





	汛期物资仓库管理费用

	序号
	项目内容
	金额       （元/月）
	小计（元）
	备注

	1
	物资仓库管理
	
	
	防汛物资出入库登记、物资整理、保管、环境卫生管理、电气设备维护、建筑物维护（包含门窗等）、汛期随叫随到。对防汛物资出新一次（水泵物资刷漆之类等作业内容）。

	合计
	
	
	







（七） 服务保障承诺书（格式）：
服务承诺

（投标人名称）针对本次2026-2027年度安镇街道闸站日常运行养护项目在此承诺：


…………………


如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。









（八）投标偏离表（格式）：


投标偏离表


投标人名称（盖章）                  项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。
    （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；












（九）投标供应商情况表（格式）
投标供应商情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年 万元
	
	

	营业面积
	     平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	





[bookmark: _Toc112006946]（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

[bookmark: _Toc112006947]中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。


报价人（盖章）：

日　        期：

说明： 
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
2. 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。
3. 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。 
4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：


（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                 日期：　     年　  月　  日         
 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。


（十三）运行管理方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。



投标人名称（盖章）：
日  期：
JSZC-320205-CXLT-G2026-0013                   无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

[bookmark: _Toc112006949]（十四）（投标人）其他材料：





投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加






投标人名称（公章）：
                                     法定代表人或授权委托人（签字）：
                   日期：     年  月   日


