电子胃镜数量*2
1. [bookmark: OLE_LINK8]光学系统
1.1视野角：常规观察140°
1.1. 视野方向：直视
1.2. 景深：常规观察：7-100mm，放大观察1.5-3mm
2. 插入部
2.1. 先端部外径9.9mm
2.2. 插入部外径9.6mm
2.3. 有效长度1030mm
3. 钳子管道
[bookmark: _GoBack]3.1钳道内径2.8mm
3.2最小可视距离：距离先端部3.0mm
4. 弯曲部弯曲角度：上210°下90°左右100°
5. 全长1350mm
6.窄波光观察功能：具备
7. 附送水管道：具备
8.防水的一触式接头功能：具备





[bookmark: OLE_LINK1]电子胃镜数量*1
1. 光学系统
1.1 视野角140°
1.2 视野方向0°前视
1.3 景深3-100mm
2. 插入部
2.1 先端部外径9.8mm
2.2 软性部外径9.9mm
2.3 插入部有效长度1030mm
3. 钳子管道
3.1 最小器械管道内径3.2mm
3.2 最小可视距离3mm
4. 送气/送水按钮的送气量30cm³/s
5. 弯曲部角度范围：上210°下120°左100°右100°
6. 全长1350mm
7.防水的一触式接头功能：具备
8.窄带光观察模式：具备
9.附送水管道：具备


