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第一章  投标邀请

受宿迁市消防救援支队的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市消防救援支队灭火类消防车采购项目(JSZC-321300-JZCG-G2026-0081)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市消防救援支队灭火类消防车采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年11月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0081
2.项目名称：宿迁市消防救援支队灭火类消防车采购项目
3.预算金额：290万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为：279万元（其中水罐消防车（3.5吨及以上）最高限价48万元、泡沫消防车（3.5吨及以上）最高限价55万元、泡沫消防车（8吨及以上）每辆车最高限价88万元）。
5.采购需求（简介）：宿迁市消防救援支队拟采购泡沫消防车3辆和水罐消防车1辆。详见采购需求内容。
6.合同履行期限：自合同签订之日起4个月内交付；自项目验合格之日起整车售后质保服务5年，随车器材售后质保服务3年。
7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。
（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年 11 月 10 日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”。
七、本次招标联系方式

1.采购人信息
名   称：宿迁市消防救援支队  
地   址：宿迁市富康大道2188号  
联 系 人： 吴正书          

联系方式：0527-80909135 
2.采购代理机构信息
名    称：宿迁市公共资源交易中心
地  　址：宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2号楼 
联 系 人： 胡海洋     
联系方式：0527-84396036
第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	本项目属性按以下第1种确定：
1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	90日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。

评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无

2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	本项目不收取代理费。

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。


一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.4.1         
6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。
三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查
依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的5%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及报价
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。
四、评标标准

	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

注：符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术参数响应
	36.00分
	依据采购文件“第四章 采购需求”中的“三、技术参数要求”所列内容（★项除外）进行评分，所投产品技术方案完全满足或优于采购文件技术参数要求的得 36分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共12项）不满足的扣0.6分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★”、“▲”项除外，共144项）负偏离扣0.2分，扣完为止。
注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况。《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业业绩
	12.00分
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。
注：1、提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同内容、合同金额、合同盖章页等）。2、一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。

	项目实施方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“六、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	质量保障方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“七、质量保障要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	应急响应方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“九、应急响应要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	售后服务方案
	5.00分
	针对采购文件“第四章 采购需求”中“十、售后服务要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。

	质保期
	2.00分
	所投全部车辆在满足本项目整车5年质保期要求的基础上，投标人承诺所有车辆的质保期每增加6个月的，得1分，最高得2分。


第四章  采购需求

一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	水罐消防车（3.5吨及以上）
	工业

	2
	泡沫消防车（3.5吨及以上）
	工业

	3
	泡沫消防车（8吨及以上）
	工业


二、采购清单
	序号
	名称
	数量
	每辆车最高限价（万元）
	是否核心产品

	1
	水罐消防车（3.5吨及以上）
	1辆
	48
	否

	2
	泡沫消防车（3.5吨及以上）
	1辆
	55
	否

	3
	泡沫消防车（8吨及以上）
	2辆
	88
	是


三、技术参数要求
（一）水罐消防车（3.5吨及以上）
	序号
	名称
	技术参数

	1
	底盘
	1．外形尺寸（长×宽×高）：≤长7300mm×宽2500mm×高3300mm。
2．车辆满载总质量：≥10000kg。
3．驱动型式：4×2。
★4.发动机：额定功率≥150KW（投标文件中提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册等材料）。
★5.排放标准：不低于国Ⅵ排放标准，交车时符合办理应急牌、地方牌标准。
6.油箱容积≥100L、材质铝合金或铁质、配有滤网。
7.座位设置：
7.1  乘员≥6人，设置≥3具6.8L或9L空气呼吸器支架。
7.2  所有座椅均配备三点式安全带。

	2
	驾驶室
	驾驶室前仪表加装控制开关：上装总电源开关、照明电源开关、警灯电源开关、取力开关等开关。

	3
	容罐部分
	▲1.水罐载水量：≥3500kg。
★2.水罐材质：304不锈钢材质，并经防腐处理。
3．结构：焊接式结构，内设防荡板，格间留有人孔，符合国家标准；前后封板、两侧壁板、隔板、防荡板均设有可增加强度的梯形折筋。
4．设备：不锈钢浮球式液位指示器，在操作仪表板上设显示仪表；罐体底部设有1个≥DN40球阀控制的排污口。

	4
	消防泵系统部分
	▲1.额定流量：≥40L/s。
2．引水时间：≤50s（吸深7m时）。
3．安装形式：后置式。
4．最大真空度：≥85kPa。

	5
	管路系统
	1．进水管路：
1.1内进水管路：1个≥Φ125mm的后进水管路，由罐体进入消防泵，装1只≥DN125气动蝶阀控制，连接液罐与水泵。
1.2外进水管路：1个≥Φ125mm外进水管路，管牙接口（闷盖密封）。
2．出水管路：水泵两侧各设≥1个DN80手动球阀控制的出水口；1个Φ80mm的炮管路。
3．外注水管路：泵房左右两侧各设有1个≥Φ65mm接口的外注水管路，可通过消防栓及外接水源向罐内注水。
4．内注水管路：泵房内设置1个≥Φ65mm内注水管路，可通过水泵向罐内注水，并设有≥DN65的气动阀控制。
5．放余水管路：为保护水泵及各球阀，在水泵及球阀的最低处加装放余水阀。
6．冷却水管路：为使取力器在工作中能正常运行，配有与进出水管路连通的冷却水管路及控制阀。

	6
	消防炮
	▲1.额定流量：≥30L/s。
2．额定压力：≥0.8MPa。
▲3.射程：水≥60m。  
4.回转角度：360°。
5.仰角：≥60°。

	7
	器材箱及泵房
	1.器材箱卷帘门材质不低于铝合金，上部设有排水槽，安装门锁，其内外表面均光滑平整，防水防尘，不易冻结，器材箱内配备照明设备，取拿器材方便。
2．泵房设有水泵系统流程图、消防泵性能参数、简要操作说明，真空、压力、液位、转速等信息显示，电气操控开关、发动机转速调节功能、紧急停止按钮。
3．整车后部安装1个爬梯，不低于铝合金材质，扶手、脚蹬防滑设计。
4．泵房内配备照明设备。
5．车厢顶部配备能放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯的设施。
6．车尾顶部安装照明灯具。

	8
	电气系统
	1．警报器:功率≥100W的调音调频警报器，具有驾驶室内喊话功能；车头前顶部设置长排式警灯，车厢左右两侧上部配置频闪灯。
2．驾驶室内安装倒车影像（液晶倒车监视屏）、倒车雷达、行车记录仪（内存≥128G）、高清摄像头，报警器及警灯开关等，预留警灯安装孔及线束接头。
3．车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶（包括液罐顶部）表面均覆盖有防滑措施；安装有后保险杠，加贴反光标志条。

4．器材箱内有照明设备，车厢两侧上部配置照明设备。
5．安装自动充电装置，市供电、发动机启动时自动脱离。

	9
	随车附件和备件配备表
	1．消防水带
       16-65－20m
            8卷，
2．消防水带        16-80－20m
            8卷，
3．分水器
       FIII80/65×3-1.6
        1件，
4．集水器  JⅡ125/80×2 或 JⅡ150/80×2     1件，
5．直流开关水枪
   QZG3.5/7.5
            2支，
6．直流喷雾水枪
   QLD6.0/8III
            2支，
7．水带护桥

    DN80                    2副，
8．吸水管扳手 
    125型或150型
        2件，
9．橡皮锤
       锤头橡胶，木质手柄        1把，
10．地上消火栓扳手
通用型                  1件，
11．地下消火栓扳手
通用型
                1件，
12．干粉灭火器
    8kg
                    1具，
13．异径接口
    65/80（内扣）           2只，
14．吸水管同型接口  125型或150型            1件，
15．水带包布
    通用型

            8件，
16．水带挂钩
   通用型

                8件，
17．消防平斧
   高强度优质碳钢   
            1把，
18．充电式手提灯   额定功率:≥3*3W 、LED         2只，
19．吸水管
        Φ125(2m)或 Φ150(2m)
    4根，
20．滤水器
        FLF125
或FLF125            1件，
21．泡沫枪
        QP4
                        1只，
22．泡沫枪
        QP8
                        1只，
23．消防钩
        总长≥2m
                    1把，
24．挂钩梯
        TGZ4
                    1副，
25．单杠梯
        TDZ3
                    1副，
26．拉梯
        TEZ6
                    2副，
27．制动垫块

通用型                       2个。

	10
	车身要求
	1．整车外观平整、光洁、美观，所有焊接牢固可靠。
2．整车涂装为消防红烤漆，外观喷涂造型及相关标识符合国家局要求。
3．随车设备，除底盘自带的设施，如空调等之外，配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足消防用的设备，预留相应的存储空间。
4．自动充电装置：安装自动充电装置。
5．协助采购方车辆上牌、采购方可对车辆布局进行适当调整。

	11
	其他
	1．消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号；其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行；在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识；标识牌材质为金属，文字采用激光镌刻。
2.警灯警报器，具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W；消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。 

3．车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识；各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。 

★4.按照消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于32GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，具有4G通信模块；应随车安装北斗定位终端和车载台，车载350M电台接入当地公安350M集群网；应设置限速装置，最高车速≤95Km/h，底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP；消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。
5. 主动安全部分，配备感知系统，具备双目相机、毫米波雷达及超声波雷达中的两种及以上；系统能检测道路行驶中对本车产生危险的障碍物并能针对障碍物进行紧急制动（障碍物包含但不限于：打伞行人、儿童、异型特种车辆、非金属障碍物、纸箱等非标障碍物、路面遗撒物和路面车辆等），并提供三维点云数据及视差图像；系统相机能100%探测到常规障碍物及非标障碍物，在100米内测距精度最大误差≤3%。（投标文件中提供白皮书或设备生产厂家证明或彩页或手册。）


（2） 泡沫消防车（3.5吨及以上）
	序号
	名称
	技术参数

	1
	底盘参数
	1．外形尺寸（长×宽×高）：≤长7300mm×宽2500mm×高3300mm。
2．满载总质量：≤11600kg。
3．驱动型式：4×2。
★4.发动机：额定功率≥150KW（投标文件中提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册等材料）。
★5．排放标准：不低于国Ⅵ排放标准，交车时符合办理应急牌、地方牌标准。
6．油箱容积:≥100L、材质铝合金或铁质、配有滤网。
7．座位设置：
7.1  乘员≥6人，设置 ≥3具6.8L或9L空气呼吸器支架。
7.2  所有座椅均配备三点式安全带。
8．驾驶室前仪表加装控制开关：上装总电源开关、照明电源开关、警灯电源开关、取力开关等开关。

	2
	容罐部分
	▲1.罐载液量：≥3500kg（水≥3000kg+泡沫≥500kg)。
★2.材质：304不锈钢材料，底板≥4mm，侧板及隔板≥3mm，并经防腐处理。
3.结构：水罐和泡沫灌各设置1个≥450mm人口孔、具有泄压功能；≥2个溢流/卸压装置；≥2个液位传感器；≥1个放余水装置。

	3
	泵炮系统
	1.泡沫比例混合器：
1.1控制方式：手动。
1.2泡沫混合比：6%。
2.管路系统
2.1吸水口：泵室尾部安装≥DN125吸水口，配有易拆卸的抗腐蚀不锈钢滤网及闷盖。
2.2注水口：液罐左右两侧安装≥DN80注水口, 配有手动阀和接口、闷盖。
2.3出水口：泵室左右两侧各安装≥2个DN80出水口，配有手动阀和卡式接口和闷盖。
2.4放余水管路：为保护水泵，在管路中加装放余水阀。
3.消防泵
▲3.1额定流量：≥40L/s。
3.2额定压力：1.0MPa 。
3.3安装形式：后置式。
3.4最大真空度：≥85kPa。
3.5引水时间：≤60s。
3.6最大吸水深度：≥7m。
4.消防炮
4.1压力：≤1.0MPa。
▲4.2流量：≥30L/s。
▲4.3射程：水≥60m 、 B类泡沫≥45m。
4.4水平回转角：360°。
4.5仰角：≥60°。

	4
	器材箱及泵房
	1．器材箱卷帘门材质不低于铝合金，上部设有排水槽，安装门锁，其内外表面均光滑平整，防水防尘，不易冻结，器材箱内配备照明设备，取拿器材方便。
2．泵房设有水泵系统流程图、消防泵性能参数、简要操作说明，真空、压力、液位、转速等信息显示，电气操控开关、发动机转速调节功能、紧急停止按钮。
3．整车后部安装1个爬梯，不低于铝合金材质，扶手、脚蹬防滑设计。
4．泵房内配备照明设备。
5．车厢顶部配备能放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯的设施。
6．车尾顶部安装照明灯具。

	5
	电气系统
	1．警报器:功率≥100W的调音调频警报器，具有驾驶室内喊话功能；车头前顶部设置长排式警灯，车厢左右两侧上部配置频闪灯。
2．驾驶室内安装倒车影像（液晶倒车监视屏）、倒车雷达、行车记录仪（内存≥128G）、高清摄像头，报警器及警灯开关等，预留警灯安装孔及线束接头。
3．车外翻板、踏脚板、梯蹬、车顶（包括液罐顶部）表面均覆盖有防滑措施；安装有后保险杠，加贴反光标志条。
4．器材箱内有照明设备，车厢两侧上部配置照明设备。
5．安装自动充电装置，市供电、发动机启动时自动脱离。

	6
	随车附件和备件
	随车附件：
1．整车操作使用维护说明书（中文），
2．装备操作使用说明书（中文），
3．底盘使用说明书（中文），
4．底盘操作维修手册（中文），
5．底盘质量保修卡，
6．底盘合格证、整车合格证、公告，
7．随车器材清单，
8．消防车交接清单。
随车器材配备：
1．轻质吸水管  DN125-2000 或 DN150-2000        4根，
2．消防水带    PU20-65-20                      10条，
3．消防水带    PU20-80-20                      6条，
4．滤水器（内扣式）  FLF125或FLF150           1个，
5．吸水管扳手        125型或150型             2把，
6．地上消火栓扳手     通用型                   1把，
7．地下消火栓扳手     通用型                   1把，
8．三分水器(卡式)       FⅢ80/65×3            2个，
9．集水器(卡式) JⅡ125/80×2 或 JⅡ150/80×2   1个，
10．异型异径接口  KY125/KT100或KY150/KT100    1个，
KY125/KT150或KY150/KT150    1个，
11．异径接口  KJK65/80AZ                       2个，
12．异径接口  KJK65A/80Z                       2个，
13．异型接口  KY80/KYK80AZ                     2个，
14．异型接口  KY65/KYK65AZ                     2个，
15．二节梯     TEZ6                            1把。
随车工具及装置要求：
1．随车配置的工具、附件均装夹牢固取用方便。
2．随车配备的底盘随车工具按底盘出厂规定配备，随车器材符合使用要求。
3．在设备操作处制作有操作程序说明。

	7
	车身要求
	1．整车外观平整、光洁、美观，所有焊接牢固可靠。
2．整车涂装为消防红烤漆，外观喷涂造型及相关标识符合国家局要求。
3．随车设备，除底盘自带的设施，如空调等之外，配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足消防用的设备，预留相应的存储空间。
4．协助采购方车辆上牌、采购方可对车辆布局进行适当调整。

	8
	其他
	1．消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号；其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行；在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识；标识牌材质为金属，文字采用激光镌刻。
2.警灯警报器，具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W；消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。 

3．车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识；各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。 

★4.按照消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于32GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，具有4G通信模块；应随车安装北斗定位终端和车载台，车载350M电台接入当地公安350M集群网；应设置限速装置，最高车速≤95Km/h，底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP；消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。
5.主动安全部分，配备感知系统，具备双目相机、毫米波雷达及超声波雷达中的两种及以上；系统能检测道路行驶中对本车产生危险的障碍物并能针对障碍物进行紧急制动（障碍物包含但不限于：打伞行人、儿童、异型特种车辆、非金属障碍物、纸箱等非标障碍物、路面遗撒物和路面车辆等），并提供三维点云数据及视差图像；系统相机能100%探测到常规障碍物及非标障碍物，在100米内测距精度最大误差≤3%。（投标文件中提供白皮书或设备生产厂家证明或彩页或手册。）


（三）泡沫消防车（8吨及以上）
	序号
	名 称
	技术参数

	1
	底盘
	1．外形尺寸：≤长8700mm×宽2550mm×高3800mm。
2．满载总质量：≤19500kg。
3．驱动形式：4×2。
★4. 发动机：额定功率≥250KW（投标文件中提供检测报告、白皮书、设备生产厂家证明、彩页或手册等材料）。
★5．排放标准：不低于国Ⅵ排放标准，交车时符合办理应急牌、地方牌标准。
6．燃油系统：燃油柴油，容量≥200L，材质铝合金或铁质、配有滤网。

	2
	驾驶室及乘员室
	1．结构：双排四开门。
2．座位设置：
2.1  乘员≥6人，设置 ≥3具6.8L或9L空气呼吸器支架。
2.2  所有座椅均配备三点式安全带。
3．电动加热后视镜，自动冷暖空调，电动玻璃升降器，车载多媒体。
4．除原车设备外，加装电器照明、取力器控制开关及指示灯、警灯、功率≥100W的警报器、爆闪灯开关等。
5．充电装置：安装220V交流电插座，设置快速充电装置，便于其他用电设备充电。

	3
	上装部分
	警示系统：
1．安装火场通信车载电台，在驾驶室内预留车载电台电源接口。
2．驾驶室顶部安装红色长排警灯，配置≥100W警报控制系统。
3.车厢两侧安装红色频闪灯和外部照明设备；车厢后端顶部安装红色警灯和全方位搜索照明灯各1只。
4．配备360°全景车载监控系统（内存≥128G）和定位、倒车雷达、倒车影像、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸。
车厢：
1．结构：骨架不低于优质型钢，蒙皮选用不低于平铝板和花纹铝板，底板不低于铝合金花纹板，内饰板采用阳极化处理平面铝板；顶部和踏板站立面采用不低于防滑大花纹防锈铝合金板，达到轻型、防滑和耐腐等要求。
2．厢体：厢体门采用材质不低于轻型优质铝合金卷帘门，阳极氧化处理，采用拉杆式；启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能，门上各设有门锁，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。
3．踏脚翻板：采用气弹簧和门止口双重锁定，安全可靠，顶部设计。
4．照明：车厢两侧上方安装红色频闪灯与车头警灯同步工作；车厢后部红色爆闪灯；按国标要求配备前后有视廊灯及示宽灯等；泵房、器材箱内部设有照明设备；卷帘门上方设有外照明灯。
5.整车后部安装1个爬梯，不低于铝合金材质，扶手、脚蹬防滑设计。
6.车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯。

	4
	消防泵、消防炮、引水装置部分
	消防泵：
1．安装方式：后置式。
▲2.额定流量：≥80L/s。
3．工作压力：1.0MPa。
消防炮：
▲1.额定流量：≥60L／s。
2．回转角度：水平≥340°，仰角：≥60°。
▲3．水射程：≥75m。
4. 泡沫射程：≥70m。
★5.控制方式：电动控制方式。
6．安装形式：后置式。
引水装置：
1．最大真空度：≥85KPa。
2．引水时间：≤60S。
3．最大吸深：≥7M。
泡沫系统：
1．泡沫比例混合系统：环泵式泡沫比例混合管路。
2．混合液流量（L/S）：≥45。
3．混合比：6%。
4．控制方式：电动控制。

	5
	容罐部分
	1．安装方式：外露式，泡沫罐与水罐一体式。
★2.材质：304不锈钢材料，并经防腐处理。
▲3.装载量：装水≥6000kg，泡沫≥2000kg。
4．结构：底板≥4mm、侧板≥4mm、顶板≥3mm、封板等均设有提高罐体强度的梯形或三角形加强筋，内设纵横网格式隔防荡板以减少水的冲击力、格间留有人孔，便于保养和维修。
5．其他：水罐设有快速锁紧、开启及卸荷装置的Φ450 mm人孔盖、上翻式充水管路和水位指示器，溢流管及排污口。
管路系统：
1．吸水管路：后置1个DN150吸水口，配DN150内扣式接口、滤网及闷盖。
2．出水管路：1个DN150罐出水管路，配DN150气动蝶阀。
3．注水管路：1个DN65罐注水管路，配DN65气动蝶阀。
4．出水口设置：车辆左右各1个DN80和DN65出口，配手动球阀、卡式接口。
5．炮出水管路：≥DN100炮出水管路，由≥DN100手动阀控制。
6．泡沫引射管路：泡沫罐至泡沫比例混合器管路，由DN20手动球阀控制。

	6
	随车附件和备件(须列明细)
	随车附件：
1．整车操作使用维护说明书（中文），
2．装备操作使用说明书（中文），
3．底盘使用说明书（中文），
4．底盘操作维修手册（中文），
5．底盘质量保修卡，
6．底盘合格证、整车合格证、公告，
7．随车器材清单，
8．消防车交接清单。
随车器材配备：
1．轻质吸水管    DN150-2000                      4根，
2．消防水带      PU20-65-20                      10条，
3．消防水带      PU20-80-20                      6条，
4．滤水器（内扣式）  FLF150                      1个，
5．吸水管扳手        150型                      2把，
6．地上消火栓扳手    FB400                       1把，
7．地下消火栓扳手    FBA800                      1把，
8．三分水器(卡式)    FⅢ80/65×3                 2个，
9．集水器(卡式)   JⅡ125/80×2-1、0              1个，
10．异型异径接口  KY150/KT100、KY150/KT150      各1个，
11．异径接口      KJK65/80AZ                     2个，
12．异径接口      KJK65A/80Z                     2个，
13．异型接口      KY80/KYK80AZ                   2个，
14．异型接口      KY65/KYK65AZ                   2个，
15．异型接口      KY65/KYK80Z                    2个，
16．水带包布      通用型                         8条，
17．水带挂钩      通用型                         8个，
18．空气泡沫枪    PQ4                            1把，
19．空气泡沫枪    PQ8                            1把，
20．干粉灭火器    8kg                            1把，
21．消防尖斧      高强度优质碳钢                  1把，
22．铁铤          高强度优质碳钢                  1把，
23．二节梯        TEZ6                           1把，
24．水带护桥      DN80                           1副，
25．橡皮锤        锤头橡胶，木质手柄              1个，
26．可充电式手提照明灯  额定功率:≥3×3W、LED     2副，
27．泡沫外吸液管        ≥2m                     1根，
28．三用扳手       手自一体加长1/2棘轮扳手      2个，
29．导流式直流喷雾水枪  QLD6、0/5.0-KYKA65       2个，
30．直流开关水枪(卡式)  QZG3、5/7.5              2个。
随车工具及装置要求：
1．随车配置的工具、附件均装夹牢固取用方便。
2．随车配备的底盘随车工具按底盘出厂规定配备，随车器材符合使用要求。
3．在设备操作处制作有操作程序说明。

	7
	车身要求
	1．整车外观平整、光洁、美观，所有焊接牢固可靠。
2．整车涂装为消防红烤漆，外观喷涂造型及相关标识符合国家局要求。
3．随车设备，除底盘自带的设施，如空调等之外，配有警示灯及标识、通讯接口、照明系统、满足消防用的设备，预留相应的存储空间。
4．自动充电装置：安装自动充电装置。
5．协助采购方车辆上牌、采购方可对车辆布局进行适当调整。

	8
	其他
	1．消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号；其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行；在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识；标识牌材质为金属，文字采用激光镌刻。
2．警灯警报器，具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W；消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。 

3．车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识；各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。 

★4.按照消防局要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于32GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，具有4G通信模块；应随车安装北斗定位终端和车载台，车载350M电台接入当地公安350M集群网；应设置限速装置，最高车速≤95Km/h，底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP；消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。
5.主动安全部分，配备感知系统，具备双目相机、毫米波雷达及超声波雷达中的两种及以上；系统能检测道路行驶中对本车产生危险的障碍物并能针对障碍物进行紧急制动（障碍物包含但不限于：打伞行人、儿童、异型特种车辆、非金属障碍物、纸箱等非标障碍物、路面遗撒物和路面车辆等），并提供三维点云数据及视差图像；系统相机能100%探测到常规障碍物及非标障碍物，在100米内测距精度最大误差≤3%。（投标文件中提供白皮书或设备生产厂家证明或彩页或手册。）


注：供应商在《技术响应偏离表》中对“技术参数要求”表格中内容进行逐条响应。严禁在投标文件中照抄招标文件中技术参数，车辆及附件要给出详细列表说明性能、配置，具体性能指标表述明确，严禁模糊处理；相关技术性能模糊处理的视为未响应招标文件要求。
四、交货期限及地点
1.交货期限：自合同签订之日起4个月内交付；自项目验收合格之日起整车售后质保服务5年，随车器材售后质保服务3年。
2.交货地点：宿迁市富康大道2188号（宿迁市消防救援支队）。
3.交货方式：交货时甲乙双方均要有项目负责人现场清点移交。
五、付款方式
预付款：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%。
进度款：车辆、附件和备件交付且经采购单位验收合格后，采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的100%。
注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
2.付款前，中标人应向采购人提供符合要求的增值税发票等，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。
六、项目实施要求   
1. 项目管理要求
项目实施进度：合同签订后 4个月内完成交付，5个月内完成设备调试、人员培训，6个月内完成验收和资产入库并投入使用。各环节按节点推进，逾期将按合同约定追责。

改装设计：包括设计图纸（总图及各子系统图纸）、三维效果图、实物照片及文字说明文件，全面展示改装结构、布局与功能。图纸标注关键尺寸、技术参数及管线走向，效果图清晰呈现外观与内部空间；实物照片反映真实工艺与装配质量。设计文件需与采购技术参数一致，并经审核确认后作为生产与验收依据，随车交付存档。

排产保障：中标人优先排产本项目，锁定生产线与零部件供应，确保按期投产。建立周报制度，每周反馈生产进度与瓶颈问题；对影响交期的风险环节提前预警，明确应急措施，必要时启用备用产能，全力保障按时交付。
专项供货计划：中标后7日内提交供货计划，明确批次与时间节点，4个月内全部供货完毕。供货车辆需符合合同技术参数，随车资料齐全，每批次到货当场核验签收，逾期按合同追责。
精准调试：交付前完成整车性能、水炮射程、泵炮流量及报警联动等逐项测试，按技术参数校准至标准值。调试由专业工程师全程负责，留存调试记录与合格报告；不合格项当场整改复测，全部达标后方可办理验收，确保车辆即到即用。
风险应对：一是交付风险，车企排产紧张或供应链波动，可能导致延期交付；二是质量风险，车辆或改装工艺不达标，影响出警安全；三是技术风险，参数配置与实际需求不符，验收困难；四是履约与售后风险，维保不及时影响长期使用。供应商明确如何通过合同约定节点、违约责任及第三方检测等措施，全程加强管控，确保采购安全规范。
实施过程中，一是要保持及时有效沟通，供应商要主动反馈项目进展；二是供应商应定期提交项目实施相关信息。
2．制造、安装和运输等过程要求
完成项目提供以下服务但不仅限于以下：
（1）制造、包装、运输
按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货，负责设备运输至采购人指定地点，并负责卸货，包括安装过程中的二次搬运吊装。设备的各个部件需防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。
投标人在投标时间需提供所供设备与材料的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。机组及器材外表面应洁净，无折皱和剥落等。无油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组及器材所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。
所有器材应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。备品备件、易损件、检测维修工具等应单独包装。箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。包装费应包括在合同总价中，包装材料应属于采购人所有。在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显地方。
每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。
（2）到货查验
中标人在所供设备到指定地点时应通知采购人到场进行到货查验。所交货车辆非型式检验检测试验车辆或投标时的样车。若发现车辆、随车附件、备品备件任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意。由此所发生费用由中标人承担。
交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。供应商交货时需同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或 U 盘）等证明材料。

（3）安装调试
投标人负责产品安装、调试、试运行等，直至拿到相关部门验收证书，验收费用包括在投标报价中。
系统中各类设备的制造需取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。
在交货期间，中标人负责提供装备、运输、卸货、就位中需要的起重、运输、维修所需辅助设备，所有这些设备都应符合安全作业要求。
3．测试和试运行
（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员。
中标人应派有三年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
（2）程序和表格
中标人需在安装结束前一周，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。
（3）测试
部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给采购人。如采购人对测试报告有疑问，采购人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。
（4）试运行
设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。
4．检验和维修设备及工具
（1）需提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备需在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。
（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供，相关费用均包含在投标报价中。
（3）所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。
5.培训要求
（1）中标人有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。
（2）培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。
（3）对于所有培训，投标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。投标供应商应按照采购人要求在用户地培训。
（4）投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案，方案合理、详尽，能贴合消防类项目用户使用需求。
（5）培训过程中涉及到人工费、讲课费、培训材料费、差旅费等一切费用均由中标人承担。
6．技术材料提供
投标人提供所投全部车辆设计图纸、三维效果图、实物图片及相关说明文件，所投车辆的总体技术方案和结构设计、管路设计、电气系统设计、器材箱结构、关键部件设计结构等，描述详细具体，管路设计、电气系统设计、器材箱结构齐全清晰。
7．其他服务要求
（1）提供完整成套的设备。
（2）产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收。
（3）完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过验收；提供使用说明、影音视频、数据等各种资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。
（4）供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。
（5）所提供货物的技术规格和标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。
（6）保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。
（7）投标报价包含车辆（底盘、泵、炮或泡沫消防车的泡沫系统等）、附件、备品备件、安装、装卸、运输、税费、人工费等为完成本项目的一切费用。
（8）消防车辆必须经过国家消防装备质量监督检验中心检验合格，符合国家规定的规范标准。
（9）供应商要充分考虑天气、节假日和其他不利情况影响，避免影响工期。每延迟交付一天，按合同总价款的5‰支付违约金，违约金采购单位有权从货款中直接扣除。
七、质量保障要求
1. 严格执行国家及行业标准组织生产，车辆、底盘及关键部件提供合格证明与检测报告；改装工艺须符合设计要求，焊缝、管线、防腐等逐项检验。建立质量追溯机制，实行出厂检验与到货复检双重把关，关键部件留存合格记录。质保期内实行免费保修，出现质量问题免费维修更换，并提供及时的技术支持与售后服务，确保车辆安全可靠、性能稳定。全面覆盖消防车辆生产材料、生产过程、出厂检验、测试、仓储保管、运输防护、安装调试、售后质保等全流程质量保障，各项保障措施清晰具体、可操作、落地性强和符合本项目实际情况。
2.供应商提供的装备符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。
3.供应商所交的货物质量不符合合同约定和法律规定的，采购人一律拒收该货物，供应商实施更换货物或整改但逾期交货的，按供应商逾期交货处理，并追究违约责任；供应商未在合同约定的期限内更换或整改的，采购人可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令供应商限期整改，整改次数不超过 2 次，总的整改时间不超过 30 个工作日。因供应商所供货物质量未按合同约定履约的，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，采购人有权追究供应商所造成的经济损失、法律和社会责任（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由中标供应商承担一切后果，并承担法律责任）。
八、验收要求
1．验收前产品保护
验收前，中标人负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。
2．验收合格条件
（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。
（3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。
（4）设备在交由采购人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。
（5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。
九、应急响应要求
1.投标人针对本项目提供应急和重大故障解决方案，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的补救措施等，应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况。
2．供应商应针对各阶段工作内容和要求，制定完善的应急风险管理措施。接到培训、演练、增援等临时任务需求时，及时安排技术人员到队支持。
3.供应商需建立完善的项目应急管理体系及高效的服务响应机制，保障项目突发问题快速处置、产品质量、服务质量高效可控。
4.供应商应建立7×24应急响应机制，配备专职安全质保团队，明确指挥、技术、联络三类角色。重大故障无法现场修复的，需提供应急备用方案或替代车辆，保障消防执勤不受影响
5.储备常用配件，遇突发情况优先保障供应，全力支撑救援行动高效开展。
十、售后服务要求

1.供应商在投标文件中提供维保方案，应包括但不限于售后服务收费（包括零配件、备品、备件价格）清单及价格、整个售后服务具体内容、流程、规范标准、档案等情况，收费清单涵盖全面，价格优惠力度合理，服务内容涵盖全面不少于以上要求，流程及规范科学合理，可实施性强，档案建立标准规范。
2．供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。供应商保证向采购人供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。 

3.供应商提供的整车质保期不低于 5 年，随车器材质保期不低于 3 年（自验收合格之日起开始计算），供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应在 15 个工作日内负责更换，相关费用包含在预算金额内，采购人不再另外支付。对超过质保期发生故障的货物，供应商应当在 15 个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： 

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。 

4．技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、合同等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

5．供应商接到采购人故障通知后，2小时内响应（可电话或远程指导），不能远程解决的，8小时内到达现场（紧急情况4小时内到达），一般故障24小时内修复。
6．供应商提供具备相关维修经验的售后服务人员、维修设备等。

7．供应商提供具备相关教学经验的培训人员。培训内容包括但不限于车辆基本操作、日常维护保养、故障排查等。培训对象包括但不限于采购人的车辆驾驶员、操作人员及维护管理人员。培训结束后，投标人须形成培训记录。
十一、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
十二、快递包装环保要求
1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10、快递应使用电子面单；
11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
第五章  合同格式及条款
财政部 政府采购货物买卖合同（草案）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 

项目信息

（1）采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          

（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      

品牌：                    规格型号：               

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         

关键部件：           品牌：         型号：        

关键部件：           品牌：         型号：        

关键部件：           品牌：         型号：       

注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：                                            

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  

残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

国别：         品牌：         规格型号：              

 否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

强制采购       优先采购    

否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          

强制采购       优先采购    

否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

强制采购       优先采购    

否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           大写：                     
分包金额（如有）小写：                   大写：                   
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
分期付款：
预付款：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%。
进度款：车辆、附件和备件交付且经采购单位验收合格后，采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的100%。
注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
2.付款前，中标人应向采购人提供符合要求的增值税发票等，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
2.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    

履约保证金提交金额：按采购合同总价的 5 %提交。
履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（应提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容详见江苏政府采购网“保险保函”模块。
履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还。
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（4）分期履行要求：                                                     
（5）风险处置措施和替代方案：                                           

3.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

主体：                  
是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
一次性验收 

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：
履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向投标人发出《政府采购履约验收通知单》。
验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。
采购人、投标人对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况） 
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

4.组成合同的文件
如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
5.合同生效
本合同自                             生效。

6.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，纸质合同和双方在“苏采云”系统签订的电子合同均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标投标人按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：
1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               
投标文件目录
一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、技术响应偏离表
七、企业业绩

八、投标所需其他材料
一、投标函

投标函

宿迁市消防救援支队：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JZCG-G2026-0081  的 宿迁市消防救援支队灭火类消防车采购项目 的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。
投标人名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2026-0081 号宿迁市消防救援支队灭火类消防车采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                         
三、开标一览表
格式详见投标文件制作工具
四、分项报价表
分项报价表

（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、售后维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具
六、技术响应偏离表（技术参数响应）

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）
备注：1. 针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，“★”内容作无效响应处理，非“★”内容予以扣分。
2. 供应商在《技术响应偏离表》中对“技术参数要求”表格中内容进行逐条响应。严禁在投标文件中照抄招标文件中技术参数，车辆及附件要给出详细列表说明性能、配置，具体性能指标表述明确，严禁模糊处理；相关技术性能模糊处理的视为未响应招标文件要求。
3.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求，按负偏离进行扣分处理。
七、企业业绩

投标人自2023年01月01日以来承担
类似项目业绩一览表

	序
号
	项目名称
	采购单位
	合同主要标的
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。

八、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。



