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第一章投标邀请
受[扬州市公安局]的委托，扬州筑苑工程招标咨询有限公司就[扬州市公安局2026年和2027年交通安全设施建设维护项目]（JSZC-321000-ZYCG-G2026-0017）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况：
（扬州市公安局2026年和2027年交通安全设施建设维护项目）招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc109304963]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-ZYCG-G2026-0017
2.项目名称：扬州市公安局2026年和2027年交通安全设施建设维护项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	1年预算289万元，2年总预算578万元

	2
	1年预算185万元，2年总预算370万元

	3
	1年预算168.2万元，2年总预算336.4万元

	4
	1年预算243万元，2年总预算486万元

	5
	1年预算204万元，2年总预算408万元

	6
	1年预算584万元，2年总预算1168万元

	7
	1年预算493万元，2年总预算986万元


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标。

	2
	是
	按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标

	3
	是
	按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标

	4
	是
	按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标

	5
	是
	按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标。

	6
	是
	按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标。

	7
	是
	按单价报价，单价的最高限价详见附表，超过单价的最高限价视为无效投标。



5.采购需求（简介）：道路交安设施建设维护工作是城市道路交通正常运转的基本保障。近年来，交警部门围绕市政府重大活动和重要节点，围绕“12345”服务热线、城管数字化交办件等社情民意反映诉求，围绕道路交通精细、精致化管理的实际需要，全面加强和规范市区道路交安设施建设维护工作，较好地维护了城市交安设施的安全、规范、清晰、完好，有力地保证了城市文明交通形象和广大群众的安全畅通出行。本项目需要对市公安局交警支队直接管理辖区的标志、标线、护栏、信号灯和监控等设施进行补盲建设和维护。
采购包1、采购包2、采购包3：交通标线、标志、护栏类建设维护；
采购包4、采购包5：信号灯及配套系统建设维护；
采购包6、采购包7：监控系统建设维护。
本项目七个包的开标评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7。投标人可以兼投。
（1）采购包1、采购包2、采购包3可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。
（2）采购包4、采购包5可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。
（3）采购包6、采购包7可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。
6.合同履行期限：2年。
本项目合同首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人和中标人签订下一年合同。
[bookmark: _Toc109304964]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6投标人信用承诺函；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.本项目（是/否）接受联合体投标：
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	否
	/

	3
	否
	/

	4
	否
	/

	5
	否
	/

	6
	否
	/

	7
	否
	/


5.本项目（是/否）接受进口产品投标：
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否

	4
	否

	5
	否

	6
	否

	7
	否



（二）本项目的特定资格要求：
	采购包号
	特定资格要求

	1
	投标人须具有公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级(含)以上资质并取得安全生产许可证。(证书原件扫描上传）

	2
	投标人须具有公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级(含)以上资质并取得安全生产许可证。(证书原件扫描上传）

	3
	投标人须具有公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级(含)以上资质并取得安全生产许可证。(证书原件扫描上传）

	4
	[bookmark: OLE_LINK2]投标人须具有公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质并取得安全生产许可证。(证书原件扫描上传)

	5
	投标人须具有公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质并取得安全生产许可证。(证书原件扫描上传)

	6
	投标人须具有公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质并取得安全生产许可证。(证书原件扫描上传)

	7
	投标人须具有公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包或电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质并取得安全生产许可证。(证书原件扫描上传)



[bookmark: _Toc109304965]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc109304966]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc109304968]1.2026年11月11日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
[bookmark: _Toc109304969]为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc109304970]1.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
3.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
6.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的信息。
9.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：扬州市公安局
地址：扬州市邗江区润扬中路98号
联系人：夏斌 杨斌
联系方式：13912131622  15952774596 
2.采购代理机构信息
名   称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司  
地　　址：扬州市润扬北路19号
联系人：薛梦宇
联系方式：0514-87116778
[bookmark: _Toc109304972]
第二章投标人须知
[bookmark: _Toc109304973]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州筑苑工程招标咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk115095815]4.2因本次采购预算中已包含代理服务费，故由中标人在领取中标通知书前按照以下标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。
	采购包号
	代理费金额（元）

	1
	6580

	2
	4212

	3
	3830

	4
	5533

	5
	4645

	6
	13298

	7
	11226


招标代理服务费开户银行：江苏银行股份有限公司扬州分行
开户名称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司
开户账号：90080188000034881 
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
 23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
 23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
 23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10 异常低价投标（响应）
27.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
27.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
27.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
27.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形
27.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述27.1.10.1至第27.1.10.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。
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第三章合同文本
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：扬州市公安局2026年和2027年交通安全设施建设维护项目
项目编号：JSZC-321000-ZYCG-G2026-0017
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方按照扬州筑苑工程招标咨询有限公司关于项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：______
1.2标的质量：______
1.3 标的数量（规模）：______
1.4 履行时间（期限）：______
1.5 履行地点：______
1.6履行方式：______
二、合同金额
2.1 合同单价详见附件，最终结算总价不得超过预算总价。本合同为固定单价合同。本合同项下各分部分项工程综合单价一经合同签订即固定，除合同约定可调情形外，合同履行期间综合单价不予调整。综合单价已包含完成本清单项目规定工作内容所需的人工、材料、机械、管理费、利润、施工损耗、成品保护、风险、检验试验等全部费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。
8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具6%的发票。
8.3合同款项的支付方式及进度安排
合同签订，甲方收到发票15日内，支付合同总价30%；每半年维护项目结束后，10日内由乙方提交维修工作量清单、决算，合同等资料，甲方核对、初审，报送市财政局对项目审定后，甲方收到发票15日内支付款项。
九、税金
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
10.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物及服务免费保修期为叁年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作，每半年一次。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
15.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。
	甲方：扬州市公安局
	乙方：

	地址：
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	经办人：
	经办人：

	联系电话：
	联系电话：


[bookmark: _Toc109304974]签订日期：年月日



[bookmark: _Toc109304975]第四章采购需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
一、项目属性：服务类项目。
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	二大队（含辖区快速路）交通标线、标志、护栏类
	其他未列明行业 

	2
	一、七大队（含辖区快速路）交通标线、标志、护栏类
	其他未列明行业 

	3
	三、四大队（含辖区快速路）交通标线、标志、护栏类
	其他未列明行业 

	4
	文昌东、中、西路以北（含文昌路）信号灯及配套系统建设维护
	其他未列明行业 

	5
	文昌东、中、西路以南信号灯及配套系统建设维护
	其他未列明行业 

	6
	文昌东、中、西路以北（含文昌路）监控系统建设维护
	其他未列明行业 

	7
	文昌东、中、西路以南监控系统建设维护
	其他未列明行业 



本项目七个包的开标评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7。投标人可以兼投。
（1）采购包1、采购包2、采购包3可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。
（2）采购包4、采购包5可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。
（3）采购包6、采购包7可以兼投但不得兼中。如同一中标人已中标前一个采购包的，则此采购包由第二中标候选人中标，并以此类推。
二、采购包1、采购包2、采购包3项目需求
交通标线类
（一）标线项目技术及要求
要严格按照中华人民共和国国家标准（GB5768-2009）《道路交通标志和标线》、中华人民共和国国家标准（GB51038-2015）《城市道路交通标志和标线设置规范》及扬州市杨府办发[2016]125号文件等相关标准要求设置设计。
1、标线材料要符合中华人民共和国交通行业标准JT/T280-2004《路面标线涂料》的标准，产品有交通部交通工程监理检测中心出具的合格证书。
2、道路标线漆划质量须符合中华人民共和国交通行业标准GB/T16311-2009《道路标线质量要求和检测方法》的标准。
3、一般标线分为溶剂型（冷喷）、热熔型、双组份及减速标线四种，溶剂型（冷喷）厚度0.3mm-0.8mm，有效寿命4-8个月；热熔型厚度0.7mm-2.5mm，有效寿命20-36个月；双组份型(喷涂)厚度0.5mm-0.7mm，有效寿命12个月；双组份型(甩涂)厚度1.5mm-3mm，有效寿命12个月。减速标线，宽度：15cm，20cm，30cm，基线的厚度1mm-2mm，突起部分3mm-7mm，突起部分间隔可调节约5cm-8cm。减速标线漆材料为高品质热熔涂料，有效寿命20-36个月。白度和黄度要符合标准，并有良好的反光效果。
4、标线在使用时间内，发现标线有严重磨损（标线表面能见到沥青路面的）、剥落、裂纹等情况，必须自行重新漆划。
（二）人员及车辆设备要求
1、投标人拟派项目负责人须具有公路工程或者市政工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证，投标人须配备安全员不少于1名；（提供拟派项目负责人公路工程或者市政工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书，提供安全员有效的C类及以上安全生产考核合格证书；以及提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明，原件扫描上传。）投标人须聘用B2照（含）以上驾驶员不少于2名。
2、投标人公司具有或租赁双组份划线机、水除线机、防撞缓冲车各不少于1台，货车不少于3辆，货车需要核定载质量1吨以上。
（三）维护方案要求
提供完整详实的维护方案，维护方案应包括但不限于：原材料进货和质量保证措施、现场施工安全管理措施、现场施工工序规范措施、施工质量保证措施、服务响应时效管理措施及其他必要的施工组织计划等。
1、原材料进货和质量保证：合理组织材料供应，确保施工正常进行；加强材料检查验收，严把材料质量关。
2、现场施工安全管理：施工前对施工人员进行安全教育培训；所有施工人员应配备反光背心等安全防护服饰，施工机械需有安全施工标识；施工队到达施工现场后，应首先使用安全警示设施和标志等将作业面隔离出来，以保证施工安全。城市快速路施工时，施工作业面后方必须设置防撞缓冲车。
3、现场施工工序规范措施：在施划道路交通标线以前，应对道路进行清扫，确保道路干净、清洁，无松散粒料或粘结杂物；道路交通标线固化前，施工单位应设锥形路标指引车辆绕行，对标线采取措施进行保护，以免受到损坏；道路标线符合通行要求后，进行检查，拍照，恢复交通。道路交通标线维护前后需交通标线磨损情况及出新情况进行拍照，并建立维护台账。
4、施工质量保证：道路交通标线(含导向箭头、文字标记)等施划要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果；道路交通标线施划应平直、整齐，标线界外不得粘有标线材料；标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。交通标线杜绝以下质量问题：涂膜纵向有长的起筋或拉槽、涂膜表面有气泡和小沟、夜间反光不良、剥落和脱落、变色、在涂膜上出现凹坑网状裂缝，起泡现象。
5、服务响应时效管理：采购人根据道路交通标线磨损情况和交通管理的需求，通知（口头或书面）中标人；中标人必须按照通知要求按时保质完成指定工作。中标人应在接到维护通知之时起立即派人维护，2小时内维护完毕，情况复杂的，8小时内维护完毕。中标人不能在采购人要求时限完成项目的，采购人可委托其他中标人维护（维护费用按实际施工单位中标价结算）。市区重大活动标线复划按照采购人的施划进度时间要求完成。
（四）定期的维护巡查计划与内容要求
提供完整详实的维护检查计划与内容，包括但不限于：检查人员安排、检查计划安排、专项检查计划，检查的内容项目等。
1、检查人员安排：根据本项目的实际情况，中标人建立检查制度，明确扬州市市区道路交通安全设施建设维护项目定期维护检查人员，全面负责本项目的定期维护检查工作。
2、检查计划安排：中标人为检查责任单位，对管理对象的日常检查内容每周不少于一次现场检查，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。
3、专项检查计划：中标人为检查责任单位，遇有大型安保、文明城市创建等重大活动，根据采购人的要求，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。
4、检查的内容项目：交通标线被污损的，交通标线老旧模糊识别不清的，无效交通标线未撤除或清除不彻底的，人行横道线设置不合理的（位置不合理、路段近距离重复设置，被隔离栏、绿化带、其它杆件或建筑物体阻隔等），交通标线颜色、线型不规范的，交通标线和交通标志不匹配、不一致的，交通标线应设未设的。
（五）售后服务方案要求
提供完整详实的售后服务方案，售后服务方案应包括但不限于：售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺、24小时售后服务响应措施、免费培训计划等。
1、维修时间要求：中标人维护服务期内为业主人提供全天24小时服务电话，解答业主在使用中遇到的问题，及时响应业主下达的指令要求。中标单位必须安排专人、专车进行维护，夜间与节假日必须有人值班。
2、中标单位应备足交通标线正常维修所需的材料，不得以购货、发货为由拖延维修时间。
3、中标人必须加强维修保养队伍管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，安全施工，中标人维护期间严格按照国家有关规定维护，确保维护质量和生产安全，自行承担全部安全生产责任。因中标人在维护过程中或维护质量原因造成人身和财产损害的，中标人应承担全部损害赔偿责任。
4、无论维修保养期间或退换过程中，中标人负责及时清理现场。
5、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。
交通标志、护栏等设施建设维护维修类
（一）标志、护栏等交通设施建设维护项目技术及要求
交通设施维护项目有：标志、护栏（含绿岛护栏）、警示桩、交通凸面镜、防撞桶、悬臂杆、立柱杆、戗牌、指挥台、突起路标等交通设施。
基本要求
1、要严格按照中华人民共和国国家标准（GB5768-2009）《道路交通标志和标线》、中华人民共和国国家标准（GB5768.2-2022）《道路交通标志和标线.第二部分：道路交通标志》、中华人民共和国国家标准（GB51038-2015）《城市道路交通标志和标线设置规范》、《道路交通反光膜》GB/T18833等相关标准要求设计设置。
2、交通标志的设计设置要符合按照扬州市杨府办发[2016]125号文件中道路交通安全设施建设标准有关规定要求。
3、标志、护栏（含绿岛护栏）、警示桩、交通凸面镜、防撞桶、悬臂杆、立柱杆、戗牌、指挥台、突起路标等设施的设计及特殊设施的设计设置需按交警支队的要求制作。
4、标志反光膜要求为IV超强级反光膜，通常为微棱镜型结构，使用寿命10年。
5、损坏更换的破旧不能使用的交通设施由维护单位自行处置。
（二）人员及车辆设备要求
1、投标人拟派项目负责人须具有公路工程或者市政工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证，投标人须配备安全员不少于1名；（提供拟派项目负责人公路工程或者市政工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书，提供安全员有效的C类及以上安全生产考核合格证书；以及提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明，原件扫描上传。）投标人须聘用B2照（含）以上驾驶员不少于2名。
2、投标人公司具有或租赁货车不少于3辆、防撞缓冲车不少于1辆，其中货车需要核定载质量1吨以上。
（三）标志、护栏等交通设施规格材料尺寸
1、路侧F型悬臂式交通标志：
（1）指路标志：①版面尺寸为5m×2.8m，标志下边缘距路面的净高度为5.5m,交通标志反光膜底膜为IV类超强级反光膜,底板为3㎜厚的铝合金板。②悬臂杆（F型）采用φ325×10mm热扎无缝钢管立柱、长度8300mm；横杆用φ146mm×8mm热扎无缝管（3根），长度5750 mm+699mm；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防锈外喷塑（白色）处理。③基础为2.4m×1.8m×1.8m (含钢筋、C25混凝土等材料)。
（2）车道行驶方向标志（分向行驶标志）：①版面尺寸为4m×2m，标志下边缘距路面的净高度为5.5m,交通标志反光膜底膜为IV类超强级, 底板为3㎜厚的铝合金板。②悬臂杆（F型）φ325mm×10热扎无缝钢管立柱、立柱长度7500mm；横杆用φ146mm×8mm热扎无缝管（2根），横杆长度4900mm+699 mm；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防锈外喷塑（白色）处理，③基础为2.4m×1.8m×1.8m (含钢筋、C25混凝土等材料)。
（3）禁令标志：①（限速、禁停、禁止掉头、禁鸣）版面为标志直径为圆形￠1米，底板为2㎜厚的铝合金板，反光膜为IV类超强级,标志下边缘距路面的净高度为6m。②悬臂杆（F型）φ165mm×8mm热扎无缝钢管立柱、立柱长度7500mm；横杆用φ89mm×4.5mm热扎无缝管（2根），长度6435mm+365 mm；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防。③基础为1.5m×1m×1m (含钢筋、C25混凝土等材料)。
2、单杆立柱交通标志
①标志：圆形、八角形版面Ф800㎜，三角形版面Ф900㎜、方形版面1000㎜×2000㎜、方形800mm×1600mm、800㎜×1200㎜、800㎜×800㎜、800㎜×400㎜，标志底板均为2㎜厚的铝合金板，反光膜为IV类超强级。②立柱Ф102×5㎜，长度4.5m；钢管材料为热扎无缝钢管并进行热镀锌防锈外喷塑（白色）处理,下部20cm-30cm处焊长30cm圆铁3根作基础固定用。③基础为600mm×600mm×800mm(C25混凝土)，标志下边缘距路面的净高度为2.5m。
3、护栏
（1）白色护栏中央隔离护栏：护栏底座至上横管高900 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1000 mm采用Ф80mm×80mm×2mm方管，上横管采用Ф56mm×39mm×1.5mm异形管，下横管采用Ф55mm×30mm×1.5 mm异形管，竖管高400 mm采用Ф51mm×28mm×1.2mm，竖管两侧贴蓝色反光膜，底座为FMC高分子材料Ф330mm×250mm×130mm，立柱附反光轮廓标。
（2）古铜色中央隔离护栏：护栏底座至上横管高1180 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1280 mm采用Ф120mm×120mm×3.5mm方管，上下横管采用Ф80mm×60mm×3.0mm异形管，中横管采用Ф40mm×60mm×3.0 mm异形管，竖管高570 mm采用Ф50mm×30mm×3.0mm，底座为钢壳水泥Ф400mm×300m×150mm，立柱内嵌反光轮廓标。
（3）咖啡色中央隔离护栏：护栏底座至上横管高1025 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1095 mm采用Ф100mm×100mm×3mm方管，上横管采用Ф65mm×63mm×2.0mm异形管，下横管采用Ф65mm×38mm×2.0 mm异形管，竖管高578 mm采用Ф20mm×20mm×1.2mm，底座为黑色花型树脂墩Ф428mm×400m×150mm，立柱附反光轮廓标。
（4）古铜色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高900 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1080 mm采用Ф120mm×120mm×3.5mm方管，上下横管采用Ф80mm×60mm×3.0mm异形管，中横管采用Ф40mm×60mm×3.0 mm异形管，竖管高400 mm采用Ф50mm×30mm×3.0mm，底座为钢壳水泥Ф400mm×300m×150mm，立柱内嵌反光轮廓标。
（5）咖啡色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高830 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高1000 mm采用Ф80mm×80mm×3mm方管，上横管采用Ф65mm×63mm×2.0mm异形管，下横管采用Ф65mm×38mm×2.0 mm异形管，竖管高578 mm采用Ф20mm×20mm×1.2mm，底座为黑色花型树脂墩Ф408mm×400m×150mm，立柱附反光轮廓标。
（6）古铜色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高670 mm，每片长度3000 mm，每片竖管16根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高850mm采用Ф120mm×120mm×3.5mm方管，上下横管采用Ф60mm×40mm×2.0mm异形管，中横管采用Ф40mm×30mm×2.0 mm异形管，竖管高240 mm采用Ф30mm×20mm×2.0mm，底座为钢壳水泥Ф400mm×300m×150mm，立柱内嵌反光轮廓标。
（7）咖啡色机非隔离护栏：护栏底座至上横管高600 mm，每片长度3000 mm，每片竖管12根，为钢管材质、整体镀锌后采用纯聚脂高压静电粉末喷涂工艺；涂层厚度为≥75um，立柱高700 mm采用Ф80mm×80mm×3mm方管，上横管采用Ф55mm×40mm×2.0mm异形管，下横管采用Ф55mm×30mm×2.0 mm异形管，竖管高350 mm采用Ф20mm×20mm×1.2mm，底座为黑色花型树脂墩Ф330mm×250m×150mm，立柱附反光轮廓标。
（8）移动护栏：护栏高1000mm，每片长1500mm为方钢管材质、热镀锌防锈外喷塑（白色）处理，立柱采用Ф45mm×45mm×2mm方管,横管采用Ф25mm×25mm×2mm方管，竖管采用Ф15mm×15mm×1.2mm方管，立柱下支撑采用Ф45mm×45mm×2mm方管焊接，下支撑为八字型高100mm，下宽400mm，支腿与地面夹角45°。
（9）绿岛护栏：立柱采用Ф80mm×80mm×2mm方管，高650mm,上下两道横梁采用Ф40mm×40mm×2mm方管，横杆冲孔竖杆穿插，3000mm为一档，每档竖杆为16根，竖杆为采用Ф19mm×19mm×1.2mm，高度为880mm,顶端装白色盖帽，立柱端盖下方贴红色反光膜。
（10）绿岛护栏（高）：①立柱采用Ф80mm×80mm×3mm方管，高2000mm（其中地面1600mm、地下400mm）,上下两道横梁采用Ф55mm×30mm×1.5mm方管，横杆冲孔竖杆穿插，3000mm为一档，每档竖杆为13根，竖杆为采用Ф56mm×30mm×1.2mm，高度为1500mm,顶端装绿色盖帽，立柱附反光轮廓标。②钢管材质、整体热镀锌静电喷涂。③基础为400mm×400mm×500mm(C25混凝土)。
4、警示桩、凸面镜、橡胶减速带等
（1）警示桩：材质为热镀锌管Ф114mm×1200mm，壁厚4.0mm，表面贴白色和红色(或者黄色和黑色)工程级反光膜，警示桩埋入地面深度40cm，警示桩底端焊长15cm圆铁2根作基础固定用。
(2)LED太阳能警示桩：材质为热镀锌管Ф114mm×1200mm，壁厚3.0mm，表面贴白色和红色工程级反光膜，警示桩埋入地面深度40cm，警示桩底端焊长15cm圆铁2根作基础固定用。白色部分白色LED灯珠、红色部分黄色LED 灯珠，顶部采用太阳能供电，智能感应，电池保质期一年。
（3）凸面广角镜
外形尺寸：φ800mm，材质：聚酸碳脂，镜面采用金属镀层，平均使用寿命不少于3年。
（4）橡胶减速带：1000mm×350mm×50mm。，须符合国家橡胶减速带中华人民共和国公共安全行业标准（GA/T487-2020）
（5）石球：材质为五莲花，Ф500mm（实心）。
（6）活动戗牌：版面500mm×1200mm，500mm×1000mm、600mm×800mm、800mm×1200mm、300mm×600mm，背板材质分别为铝合金（厚2mm）、镀锌板（厚1.2mm）、304不锈钢板（厚1.2mm），支架为镀锌铁管（厚2mm）、304不锈钢管（厚2mm），方管Ф25mm×25mm，壁厚2mm，贴膜尺寸根据版面尺寸设计，反光膜要求为IV超强级反光膜。
（7）突起路标（双面反光片）：反光面底边宽度100mm±2mm、侧面底边宽度90mm±2mm、高度20mm±2mm，突起路标的反光片（颜色黄色或者白色）为具有高反射率的微棱镜结构反光片，在雨夜天气和雾夜天气情况下保持较好的警示效果。突起路标采用配套粘结剂固定，施工中无需打孔、开槽等破坏路基操作。须符合中华人民共和国国家标准《突起路标》GB/T24725-2009。
 (8)可导向防撞垫：防护等级TB，防护性能应满足《公路护栏安全性能评价标准》（J7G B05-01-2013）规定的碰撞条件，可导向防撞垫结构总体分为六大部分：前部吸能组件1件、中间吸能组件4节（含滑块16件）、后部支撑组件1件、导向索2根、前部基础预埋件1件、后部基础预埋件1件。外形尺寸：长2925mm、宽760mm、高850mm
(9)弹性交通柱：材质为热塑性聚氨酯橡胶简称TPU，具有高弹性、耐候性、能承受车辆冲撞，柱体颜色为红色，满足国家标准《弹性交通柱》GB/T24972的要求，反光膜应为白色或者黄色，要求为IV级反光膜。外形尺寸：高度700mm、底座200mm、柱直径80mm
5、其他交通设施：交警支队如需新建、维护维修或采购其他交通设施时，以协议和合同方式进行处理，并报审计。
（四）维护方案要求
提供完整详实的维护方案，维护方案应包括但不限于：原材料进货和质量保证措施、现场施工安全管理措施、现场施工工序规范措施、施工质量保证措施、服务响应时效管理措施及其他必要的施工组织计划等。
1、原材料进货和质量保证：合理组织材料供应，确保施工正常进行；加强材料检查验收，严把材料质量关。
2、现场施工安全管理：施工前对施工人员进行安全教育培训；所有施工人员应配备反光背心等安全防护服饰，施工机械需有安全施工标识；施工队到达施工现场后，应首先使用安全警示设施和标志等将作业面隔离出来，以保证施工安全。城市快速路施工时，施工作业面后方必须设置防撞缓冲车。
3、现场施工工序规范措施：交通标志施工需前期进行交通标志的制作并出场检验，到达施工现场后需清理路面、测量放样，根据需要进行基础开挖、浇捣混凝土基础、现场安装等措施，施工完成后进行检查验收、现场清理、撤离。护栏施工应对地面上拆除的旧护栏、杂物、油污、浮浆等清理干净，对凹凸不平的路面进行简单修补，测量出施工路段的长度，计算出所需护栏的数量，先放出护栏安装的线路，放边线坐标时按3米一个底座点放样，确保曲线段护栏线形圆滑顺畅，与路面线形协调一致，施工完成后进行检查验收、现场清理、撤离。道路交通设施维护前后需交通设施损坏情况及修复情况进行拍照，并建立维护台账。
4、施工质量保证：标志标牌维修要规范、齐全、醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，清洁、无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；修复、更换的护栏和立柱需线型顺畅，表面色泽一致，外观不得有剥落、裂纹、疤痕和擦伤等缺陷；因更换立柱和标志设施等需要浇筑砼基础的要符合强度要求。质保期：3年。
5、服务响应时效管理：采购人根据道路交通损坏情况和交通管理的需求，通知（口头或书面）中标人；中标人必须按照通知要求按时保质完成指定工作。中标人应在接到维护通知之时起立即派人维护，2小时内维护完毕，情况复杂的，8小时内维护完毕。中标人不能在采购人要求时限完成项目的，采购人可委托其他中标人维护（维护费用按实际施工单位中标价结算）。市区重大活动标线复划按照采购人的施划进度时间要求完成。
（五）定期的维护巡查计划与内容要求
提供完整详实的维护检查计划与内容，包括但不限于：检查人员安排、检查计划安排、专项检查计划，检查的内容项目等。
1、检查人员安排：根据本项目的实际情况，中标人建立检查制度，明确扬州市市区道路交通安全设施建设维护项目定期维护检查人员，全面负责本项目的定期维护检查工作。
2、检查计划安排：中标人为检查责任单位，对管理对象的日常检查内容每周不少于一次现场检查，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。
3、专项检查计划：中标人为检查责任单位，遇有大型安保、文明城市创建等重大活动，根据采购人的要求，对管理对象是否存在检查维护管理重点问题逐项进行检查确认。对存在问题的，应当记录管理对象种类、具体位置、具体问题等详细信息，并拍摄反映问题的图片，将检查出问题及时向采购人反馈。
4、检查的内容项目：交通标志板面被遮挡的；交通标志板面及杆件破损、污损、转向、歪斜的；交通标志及杆件有倒伏、倾覆、坠落危险的；交通标志反光膜老旧褪色、主动发光标志发光效果差或不发光的；交通标志中设置商业广告等与道路交通无关信息的；交通标志颜色、形状、字符、尺寸、版面、图案不规范的；交通护栏破损、歪斜的；交通护栏外观污损的。
（六）售后服务方案要求
提供完整详实的售后服务方案，售后服务方案应包括但不限于：售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺、24小时售后服务响应措施、免费培训计划等。
1、维修时间要求：中标人维护服务期内为业主人提供全天24小时服务电话，解答业主在使用中遇到的问题，及时响应业主下达的指令要求。中标单位必须安排专人、专车进行维护，夜间与节假日必须有人值班。
2、中标单位应备足交通设施正常维修所需的材料，不得以购货、发货为由拖延维修时间。
3、中标人必须加强维修保养队伍管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，安全施工，中标人维护期间严格按照国家有关规定维护，确保维护质量和生产安全，自行承担全部安全生产责任。因中标人在维护过程中或维护质量原因造成人身和财产损害的，中标人应承担全部损害赔偿责任。
4、无论维修保养期间或退换过程中，中标人负责及时清理现场。
5、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。
二、采购包4采购需求
（一）具体服务内容
[bookmark: OLE_LINK8]扬州市公安局交通管理支队直接管辖区域文昌东路、文昌中路、文昌西路沿线以北（含文昌东、中、西路全线）的的交通信号灯、路口显示屏、网络音柱、雷达、声呐抓拍以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施巡查和维护，确保各类设备运行使用正常，具体内容由甲方指定，根据投标单项报价、具体工程量和考核情况结算费用，涉及范围如下：
[bookmark: OLE_LINK1]1、交通信号灯：486个路口信号灯，17个快速路匝道信号灯（含：灯具、倒计时器、待行提示屏、电子可变标志、信号机、停电报警设备等）。另改造或建设1个标准路口信号灯（或与1个路口信号灯同等工程量的多处新建更新），具体位置和内容由采购人扬州市公安局交警支队指定。
2、221块诱导屏/公交屏/匝道屏维护，另改造或建设1块诱导屏，具体点位和内容由采购人扬州市公安局交警支队指定。
3、雷达设备200套、声呐设备4套、网络音柱399套。另改造或建设2套雷达、2套网络音柱，具体点位和内容由交警支队指定。
4、相关设备的杆件、电源、信号灯、倒计时、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆、窨井、管道、机箱等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。
5、其它应急性、临时性维护。
6、服务地点：采购单位指定地点，地点范围随着城市发展变化有少量变动。
（二）具体服务要求
中标单位必须采用主动巡检与应急抢修相结合的方式进行维护，主动发现各系统日常存在的问题，采用技术手段与现场巡查来确认设备状态，提高系统的维护标准。
1、信号灯巡检维护要求
[bookmark: OLE_LINK10]中标单位必须配备专业的巡检队伍对合同范围内信号灯设备定周期的进行现场巡检工作，并符合如下要求：
（1）本项目范围内所有信号灯路口每天视频巡检一遍，每个月外场巡检一遍，建立巡检统计表以备检查考核。
（2）检查内容：
检查设施的完好性、规范性和正常使用情况；
检查管道和窨井堵塞情况、井盖及周边缺失破损情况；
检查机箱门（锁）关闭和完好情况、手控按钮正常使用情况；
检查信号灯路口有无第三方单位施工开挖情况；
检查信号灯是否缺亮、颜色是否失真；
检查信号灯杆、信号灯、信号机柜结构件是否有锈蚀、倾斜、损坏，是否存在安全隐患或被附着其他设施；
检查信号设施供电电缆和控制电缆是否外露、破损、漏电，机箱和杆体是否带电的情况。
（3）其他要求。
每日需上路检查设施的完好性、准确性，包括交通标志指示是否有冲突、供电及线路是否正常、井盖是否完整、井框是否塌陷、信号灯朝向正确性、灯具显示时序及内容是否正常、灯具显示的完整性、有否污损及是否被遮挡等。
根据甲方要求，对不符合国家规范的信号灯设施进行整改，包括采用迁移、调整、灯组补盲等方法。
巡检当中发现的重大安全隐患要及时处置，并立即报告。
遇等级勤务任务，能按照采购人指令，至少能同时派出10人到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯。
2、显示屏类设备巡检维护要求
中标单位必须配备专业的巡检队伍对合同范围内显示屏类设备设备定周期的进行现场巡检工作并符合如下要求：
公交专用道及交通限速显示屏、可变车道、诱导屏类等，每日需上路巡查，显示信息内容纠错、设置纠错、牌面污损等、井盖是否完整、井框是否塌陷、设施是否断电、发光异常、完好性、是否被遮挡等；
3、故障维修台账日志要求
中标单位应建立日常巡查维护日志，安排专人负责填写记录，具体内容包括巡查时间、巡查点位、故障原因、修复时间、更换配件种类等。招标人将不定期对日常巡查日志进行检查并进行考核。
维护台账要求
（1）中标单位的文档管理工作要由专人负责，制定完善的管理制度。
（2）中标单位须每日提交系统维修记录表并由交警支队专人确认。
（3）中标单位每月提交一次维护工作报告，同时将该月更新后的系统技术文档和设备管理文档交付采购方，并附上电子文档。
（4）所有维修台账和工作日志要求同时采用纸质和电子文档两种方式报送。
4、维护时限要求
（1）信号灯类故障时限要求。
中标单位接到信号灯类故障报警后（故障报警即包括运维管理系统的主动报警，也包括相关人员的电话、短信报警），应在相应时限内到达现场。白天时段（早上7点至晚上19点），环高速公路内圈城区半小时内到达现场，环高速公路外圈1小时到达现场。晚上时段（晚上19点至第二天早上7点）设置值班人员，接到故障报警后90分钟内到达现场。
对于信号灯一般性故障，包括灯组发光单元不亮、信号机控制线接触不良等非复杂性故障，应在到现场1小时内排除故障。
对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标单位应在抵达现场确认后及时报备，且采购人认为需要设置太阳能临时信号灯的，维修人员应在1小时内设置临时信号灯；复杂故障，最迟应在24小时内排除故障。
（2）其它故障时限要求。
对于信号灯以外的设施故障，中标单位应在2小时内到达维护现场，对于一般性故障，抵达现场后的1小时内排除故障。
对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标单位应在抵达现场确认后及时报备；复杂故障，最迟应在24小时内排除故障。
（3）其它要求和说明
接通知后，因未按时到达现场处置或处置时间超过时限要求的，甲方有权临时指定其它单位接手处置，相关费用从中标单位中扣除。
对于网络中断等非本项目维护范围内造成的信号灯、视频监控的故障，应立即通知采购人转网络运营商处置。
5、第三方故障维修要求
以下内容为第三方故障：
（1）由于道路改造、市政工程施工、人为破坏、电力异常、系统设备被盗的、交通事故、房屋拆迁造成系统损坏的；
（2）由于交通管理的需要，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；
（3）由于道路发展变化，对不在项目点位清单的信号灯故障，进行应急性的维修恢复，此部分控制在当月维修次数的10%以内；
（5）中标单位对于第三方故障要及时跟踪处理。按照如下流程进行处理：
①现场勘察取证，并保留可以证明为第三方故障的图片或视频。
②根据勘察记录整理第三方故障报告（故障及原因、修复方案、费用预算和修复计划）。
③在取得甲方书面签证后（抢修类故障处理可以先施工后签证）进入维修服务流程，并在相应服务时限完成修复，恢复费用包含在投标报价内。
第三方故障修复过程中，须协调市政、路政、绿化等相关部门的，由中标单位负责自行协调，公安交警支队协助。
6、人员要求
（1）投标人须配备安全员不少于1名（提供安全员有效的C类及以上安全生产考核合格证书；以及提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明，原件扫描上传。）
（2）驻场人员要求：服务期内，中标单位须提供不少于1名驻场人员，工作地点在甲方提供的办公室，不参与外场作业，服务内容主要包括：系统软件运维、新增设备接入、信号方案更改、故障巡检、机房设备维护等工作。驻场人员须具有计算机、网络、网络安全、数据中心、交通管理行业等2年以上相关工作经验，按照招标人的工作时间驻场服务。对信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等外场设施及后台系统等进行日常巡检，通过系统对信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等交通设施运行情况的日常巡检，及时发现信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等交通设施故障，督导维修进度及对外场设备维修后状态进行功能检查。如遇紧急任务、突发状况、重大活动等情况，中标单位驻场工程师须无条件服从招标人的工作安排。中标单位应积极主动采取相应措施保障设施设备及系统运行良好，发现超出服务范围的问题，必须立即通知招标人。
（3）外场人员要求：中标单位外场交通设施班组应不少于5组，每组不少于2人。中标后，外场交通设施班组所有人员须提供7×24小时服务，在上岗前，应进行相关硬件、软件等知识培训。信号灯简易故障维护人员应具备信号灯故障原因排查能力，能够独立完成推电闸、清除故障码等故障维修工作；综合维修班组维护人员应具备排查管线、用电等能力，能够快速完成信号机相关设备、信号灯具、信号灯杆、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等故障维修工作。
（4）其它要求：中标单位应定期对外场交通设施班组所有人员进行相关知识培训，提高维护人员理论知识水平和运维技术水平。
中标单位必须制定详细的恶劣天气抢修预案，须按招标人要求全员上岗，完成抢修任务，并向支队报备。
中标单位投入的人员在服务前向招标人进行人员备案，所有服务人员未经招标人同意，不得随意更换。
如招标人认为投入的人员无法满足服务要求，中标单位须无条件更换符合招标人要求的服务人员。
中标单位应根据采购人需要安排本项目负责人及相关人员到招标人指定场所召开例会，负责人不能如期参会应提前向招标人请假并说明原因，无故不参会的按合同予以处罚。
维护单位提供建设维护必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括车辆）、设备材料等。投标提供的车辆应保证技术性能良好、保险齐全并保证车辆专用在本项目维护工作中。
7、服务期限
服务期限：自合同签订之日起两年。
（三）维护服务考核标准
每月扣款大于等于3000元的，即为不及格.全年累计有三个月不及格，采购人有权视情终止合同。
[bookmark: _Toc30213]1、因设备故障没有及时发现或修复，造成负面舆情或上级通报的，每次扣500元；造成有责信访或重大舆情的，每次扣2000元。
2、遇等级勤务任务或采购人认定的特别重要任务，未能按照采购人指令，派人（最多同时调派10人）到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯的，每次每人扣500元。
3、设施故障接到人民群众通过12345热线等方式反馈或投诉的，公安交警接到时中标人尚未发现故障的，每次扣300元。
4、重要时段即早晚高峰、重大警卫任务、大型活动期间报修故障，未按照时限要求达到现场的，每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，重要时段单次维修迟到上限扣2000元。
5、其它考核负面清单。
（1）接通知后未按要求上述时间要求及时到达现场或接任务后未及时开展维修的；
（2）一般性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]（3）复杂性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
（4）设施结构件有变形、倾斜、掉落等安全隐患，未及时报告和修复的；
（5）设施供电及控制电缆有破损漏电，机箱和杆体带电，未及时报告和修复的；
（6）因道路积水或城市内涝造成信号设施漏电；
（7）现场作业未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患；
（8）作业现场未配管理人员的；
（9）经查未落实设施巡查制度的；
（10）未定期清洁和检查设备、维修记录不完整的；
（11）更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外的；
（12）由于维护工作不彻底，15天内在同一地点发生同类故障的；
（13）虚假谎报维护的每次维护单位；
（14）现场人员未穿指定的工作制服或安全背心；安全措施不到位,每次每项维护单位扣2分；
（15）维护单位在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施（包括：信号机参数配置、设施的移动和拆除），如造成安全事故的，由维护单位承担一切法律和经济责任。
（16）对于不在本项目详细清单点位设备，但按照甲方安排进行临时性、应急性维修（见“第三方故障”第3条），不能完成的。
	考核表

	序号
	类型
	扣款金额
	数量
	小计
	备注

	1
	一般舆情或上级通报批评
	500
	
	
	每次扣500元

	2
	有责信访或重大舆情
	2000
	
	
	每次扣2000元

	3
	等级勤务任务保障
	500
	
	
	每次每人扣5000元

	4
	群众投诉或12345工单
	300
	
	
	每次扣300元

	5
	重要时段报修故障维修
	200
	
	
	每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，单次维修迟到上限扣2000元

	6
	其它考核负面清单。
	200
	
	
	每次扣200元

	合计
	
	



（四）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：
《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006)；
《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2008；
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《道路交通信号灯》 (GB 14887－2011)
《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）
《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)
《人行横道信号控制设置规范》(GA/T 851-2009)
《太阳能黄闪信号灯》（GA/T743-2007）
《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016
《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）
《道路交通信号灯技术条件及测试方法》（GB14887-2003）
《公安交通管理外场设备》（GA/T652-2008）
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497 
《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198
安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022 
在管线施工中，如有特殊要求，应按要求进行施工。其他管线施工要求按照《GA/T652公安交通管理外场设备基础施工通用要求》标准实施。
（五）中标单位承诺
1、中标单位须承诺，所有的服务均满足招标人关于交通安全设施维护及管理的相关工作规定，接受招标人的日常考核。
2、中标单位须承诺，无论何时，自故障发生之时起，在接到招标人通知起，中标单位人员应在实效要求内到达现场，并上报故障原因、维修方式、维修时间、维修结果等，自然条件恶劣等不可抗力除外；
3、中标单位须承诺，服务期满后，经招标人验收合格，涉及到本项目的所有材料及档案均须移交招标人。
4、中标单位须承诺每月1日（遇节假日顺延至下一个工作日）准备齐全上月的结算审核全部材料，交由招标人审核。
5、中标单位须承诺，因设备巡查排查不到位，安全防护不到位等造成施工作业人员和其它第三方人员人身损伤的，由中标单位自行承担全部民事责任。
（六）常用设备参数要求
[bookmark: _Toc148537878]1、信号灯
投标产品需出具符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）标准，报告需在有效期内。（提供检测报告原件扫描上传）
信号灯安装符合《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）相关要求。
道路交通信号灯智能控制系统应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）的要求。
为了保证交通信号灯的整体效果，本次机动车道信号灯采用直径400mm箭头灯和满屏灯，倒计时器800*600mm，行人灯采用直径300mm。
道路交通信号灯灯壳结构要求采用铝合金型材制造，开启式，外壳表面喷塑，颜色可根据实际需求定制，美观轻巧，便于维修与安装。
道路交通信号灯内所有密封应采用硅橡胶材料，使其在10年使用期内在高温和低温环境下不至于出现老化和硬化现象。
道路交通信号灯除电气零件外其余具有不低于10年的抗老化性能、抗腐蚀性能，在10年使用期内金属件不能出现锈斑。
道路交通信号灯的附属金属结构件、标准紧固件应用不锈钢制造，以符合GB14887-2003的相关规定。
道路交通信号灯出线孔应设置在灯壳的背面，并且能容纳￠20的电缆自由通过，以利于线路安装和连接其他设备，而且电缆进入口应有可靠的绝缘、防水、防尘措施，确保该道路交通信号灯不低于应有的IP54防护等级。
信号灯、倒计时器LED使用寿命不少于80000小时，LED信号灯、倒计时器可视距离不低于500米，单灯功率小于15W，工作电压在AC180－260之间，无颜色变化。
PCB电路板要采用阻燃材料制作的刚性印刷电路板，并进行镀锡处理，镀层无氧化，焊接面加绿色阻焊层，板厚1.8MM以上。
每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。
信号灯具电源部分不得采用电阻电容降压的方法。
[bookmark: _Toc148537879]1.1、满屏机动车信号灯、箭头机动车信号灯、非机动车信号灯
满屏机动车信号灯由红、黄、绿三个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。
信号灯规格为Φ400㎜，信号灯灯头采用发光二级管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；
工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%
可视距离：大于1000米
可视角度：优于30度
发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感(保证良好的视认效果)
色度：满足国标要求。
MTBF：大于10000小时。
工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%。
寿命：不少于10万小时，质保期为三年。
环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度。
环境湿度：小于95RH。
信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施。
所提供的信号设备必须达到最新交通信号灯检测标准（检测内容参照GB14887-2011《道路交通信号灯技术条件及测试方法》）。
PCB电路板要进行镀金或镀锡处理，镀层无氧化，焊接面加绿色阻焊层，而且要均匀。电路板线路双面走线，无短路、粘连、开路断线和过空不良等问题。
交通信号灯的电源电路具有稳压和抗干扰功能，能有效抑制电网频繁波动对二极管发光强度、色度的影响。
道路交通信号灯的电路板应保证在1个或数个LED管发生故障时，不对其它LED管和整体发光图形造成影响。
★满屏机动车信号灯具备夜间降光功能：以交流220V电压为信号灯供电使其正常发光1min，然后以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100V-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于150cd且不大于250cd。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★箭头机动车信号灯具备夜间降光功能：以交流220V电压为信号灯供电使其正常发光1min，然后以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100V-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于1500cd/㎡且不大于2500cd/㎡。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★非机动车信号灯具备夜间降光功能：以交流220V电压为信号灯供电使其正常发光1min，然后以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100V-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于150cd且不大于250cd。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
外壳防护等级：≥IP55
[bookmark: _Toc148537880][bookmark: _Toc148537881]1.2、行人灯
每套信号灯由红色站立、绿色行走两个几何单元合并组成，灯体外壳颜色为黑色，底壳、前门盖、透光片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷，表面有牢固的防锈、防腐蚀层。前门盖和底壳采用卡扣式连接方式，方便徒手开启和关闭。
信号灯规格为Φ300㎜，信号灯灯头采用发光二级管，壳体采用超薄一次成型压铸铝或聚碳酸酯材料；
工作电压：220V±20%   AC：50HZ±5%
可视距离：大于500米
可视角度：优于30度
发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观LED灯发光管不应有明显离散感(保证良好的视认效果)
色度：满足国标要求。
MTBF：大于10000小时。
工作电流：恒流驱动，具有过压、过热、过流保护功能，正常工作电流为最大值的60%。
寿命：不少于10万小时，质保期为三年。
环境温度：-30摄氏度～+60摄氏度。
环境湿度：小于95RH。
信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施。
所提供的信号设备必须达到最新交通信号灯检测标准（检测内容参照GB14887-2011《道路交通信号灯技术条件及测试方法》）。
PCB电路板要进行镀金或镀锡处理，镀层无氧化，焊接面加绿色阻焊层，而且要均匀。电路板线路双面走线，无短路、粘连、开路断线和过空不良等问题。
交通信号灯的电源电路具有稳压和抗干扰功能，能有效抑制电网频繁波动对二极管发光强度、色度的影响。
道路交通信号灯的电路板应保证在1个或数个LED管发生故障时，不对其它LED管和整体发光图形造成影响。
★具备夜间降光功能：以交流220V电压为信号灯供电使其正常发光1min，然后以调幅或调相方式降低信号灯供电电源电压，在100V-150V电压有效值范围内，信号灯应能正常工作，发光单元基准轴上的发光强度应不小于150cd且不大于250cd。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
外壳防护等级：≥IP55
[bookmark: _Toc148537882]1.3、信号灯杆件
采用热镀锌处理，表面喷粉末。结构采用普通碳素结构钢，在焊接时要保证焊缝质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌工作应保证锌层的厚度及均匀性。杆件式样、颜色与原杆件相同或按指定要求定制。
横臂5米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥5mm厚、下口径≥280mm、上口径≥220mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥180mm、小头口径≥110mm。
横臂6米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥5mm厚、下口径≥280mm、上口径≥220mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥180mm、小头口径≥110mm。
横臂7米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥300mm、上口径≥240mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥210mm、小头口径≥110mm。
横臂8米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥300mm、上口径≥240mm，横臂臂厚≥4mm厚、大头口径≥210mm、小头口径≥110mm。
横臂9米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥330mm、上口径≥280mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥240mm、小头口径≥110mm。
横臂10米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥330mm、上口径≥280mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥240mm、小头口径≥110mm。
横臂11米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥370mm、上口径≥310mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥270mm、小头口径≥110mm。
横臂12米：立杆高≥6.8米，锥形杆。臂厚≥6mm厚、下口径≥370mm、上口径≥310mm，横臂臂厚≥5mm厚、大头口径≥270mm、小头口径≥110mm。
[bookmark: _Toc148537883]2、倒计时
投标产品需出具符合《道路交通信号倒计时显示器》（GAT508-2014）相关要求的产品检测合格报告，报告需在有效期内。（提供检测报告原件扫描上传）
本项目所有倒计时显示器应采用通讯型倒计时。所有倒计时器均要求为“倒9秒”型显示，并与原信号机兼容。
倒计时器机箱采用优质铝合金材料制作，内、外表面光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形和毛刺等缺陷。箱体表面黑色喷塑。转动部件活动灵活，紧固部件紧固。
显示单元与倒计时器箱体连接紧密，无松动。显示单元由底壳、透光罩及密封圈组成，单元密封，密封表面平整。
性能指标
输入电压 : 176V～264VAC
电源频率 : 48～52Hz
发光亮度：红色大于6000 cd/㎡，黄色大于6000 cd/㎡，绿色大于8000 cd/㎡
色度：符合GA/T 508-2014标准
光源寿命：≥10万小时
可视角度：≥30度
可视距离：≥ 400m
外壳防护等级：≥IP54
耐温：－40℃～+80℃
湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95%±2％
绝缘电阻：≥500MΩ
防护等级大于 IP54。
抗振动：符合GA/T 508－2014标准 
[bookmark: _Toc148537884]3、交通信号控制机
根据城市智能交通发展要求，以及近年来公安部、省公安厅对发展智能协调控制信号机的考核要求，所有新建信号控制机都应采用协调控制式信号机（C类联网信号机）。单点信号机只进行维修工作，如不能修复应更新为C类联网信号机。
[bookmark: _Toc148537885]3.1、单点信号机
信号机采用模块化的设计模式。
功能：1、可实现22路信号灯控制：即主线左转、直行、右转，支线左转、直行、右转，主线行人、支线行人的单独驱动。
2、系统至少可以设置 10 个时段。
3、右转参数主线与支线分别可以分别设置。
[bookmark: _Toc148537886]3.2、协调控制式信号机（C类智能信号机）
集中协调式信号机符合GB25280-2016标准要求并提供公安部检测报告。（提供检测报告扫描上传）
接入协议支持GBT20999-2007,GBT20999-2017及NTCIP协议体系结构，通过权威部门评测并提供检测报告。
主机配置：支持32个主相位，标准48路灯驱输出（每路输出端子包含短路保险丝及断路LED指示）最大支持96路灯驱输出实现双路口的集中16阶段控制；
流量采集功能:支持地磁检测器、视频检测器及微波雷达接入并实时LED指示车辆触发状态，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。；
支持远程程序升级维护，支持U盘导入设置，支持笔记本现场运行参数设置；
可配置2块控制板：实现双CPU控制，实现双机备份、智能降级、公交优先、视频检测、地磁检测、无线控制等；
可配置全彩色液晶面板及键盘人机界面，全彩色中文友好界面，可现场监测运行状态、模拟路口、配置设备参数；交通信号控制机对每一个输出单元LED等（每一组灯或其他设备）的电压和电流进行检测，如果信号灯故障实时上报中心；
支持每个路口可设置8个方向岔口（正东、正南、正西、正北、东南、西南、西北、西北、东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道；
在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制；
支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行；
方案放行灯色特殊控制，包括：全红、黄闪、关灯、红闪；
发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案；
支持可变车道配置，满足不同时段下车流变化，且需单独控制的需求，适用于潮汐车道、闸道、普通可变车道路口；
支持待行区配置，确保车辆在安全的前提下，有序且快速通行，提高通行效率；
支持学习式、脉冲式、RS-485通讯式倒计时屏连接，满足不同国标波特率的灵活配置，最大支持32路通讯式倒计时信号输出；
支持网络风暴防护功能，确保网络异常情况下设备正常运行；
支持通过中心客户端、现场维护工具进行配置，方便用户应用；
支持平台临时方案及特勤任务下发，应对多种紧急突发路况；
支持车流量统计、饱和度、占有率推送平台，支撑中心控制业务；
支持全面的故障诊断功能，日志存储，方便故障诊断；
支持配置方案导出导入，方便客户备份使用，支持短连接路口配置，独立控制，支持非协调式行人过街请求控制；
★控单元失效处置：信号机当主控单元发生故障时，当前路口放行状态不受影响，继续执行原定周期工作方式，无灭灯现象，当主控单元故障解除后自动恢复自主控制；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★手动自动退出功能：当信号机执行侧门手动控制时，侧门关闭需自动退出手动；当信号机执行面板手动控制时，正门关闭需自动退出手动；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★侧门手柄功能：信号机支持打开侧门能指定方向、指定放行、黄闪、全红、关灯灯控制；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★配置数据备份与恢复功能：支持USB扩展存储功能，能进行配时方案的备份及恢复；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★图形化配置功能：信号机配置软件采用中文图形化配置路口渠化、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★工作环境状态监视功能：信号机能对机器内温度、湿度及市电输入电压进行实时检测；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★拥堵控制功能：当路口缓行时，上游路口应能减少绿灯放行时间，下游路口增加绿灯放行时间。当路口拥堵时，上游路口能截止当前绿灯放行时间，下游路口能继续增加绿灯放行时间，当通行车道排队消失后，路口控制状态自动恢复正常；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
短信报警功能：能将故障信息及断电信息通过短信发送到设定的手机中；
★具有控制机信息发布接口功能，用于面向车联网应用的道路交通信号机与交通管控与信息服务平台、路测车联网通信设备的通信。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
支持配置无线接收单元，配合遥控器可实现>500米无线遥控设备运行，可实现指定路口控制、群控、指定相位放行、勤务路线选择放行等功能；支持配置车载GPS单元，配合无线接收单元，实现中心专网内自动勤务放行控制，不需要中心人员手控干预实现自动勤务放行功能；支持配置控制手柄：能实现指定阶段、指定灯色、步阶切换、手动控制等交通管制控制；实时监测信号机运行状态、通讯状态、控制方式状态等；
目前，扬州市区在用的信号控制机品牌：江苏金通JT-16、江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00以及升级型号。目前，我市市区信号控制平台为数家企业共同开发建设并使用多年，已经接入全市一千多台C类智能信号控制机。
如投标人采用非上述品牌的信号控制机及配件投标，需做出以下承诺，并提交承诺书：一是确保投标信号控制机与公安交警系统现有信号控制系统无缝对接，实现包括信号机运行状态及参数的调取、查看，中心方案的下发，指定相位控制、绿波控制、警卫路线控制等全部招标技术方案相关功能。二是信号机配件如主控板、灯控板等需要与现有信号控制机兼容使用，以便于维修替换。三是与在用交警信号平台、信号机的兼容对接和开发，由投标人在中标后15个工作日内建设完成，并且不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用。扬州公安交警支队仅提供测试所需的公安内部网络环境及协调中标人与原建设单位对交警信号平台、信号机的兼容进行对接和开发。
[bookmark: _Toc148537887]3.3、信号机交通参数检测设备（微波雷达）
检测器支持进行大区域检测，纵向可对前方距其350米机动车检测，横向检测不少于8个车道，跟踪目标数不少于256个目标；
检测器支持采用“雷达+视频”一体化设计，支持视频采集编码功能，视频分辨率不低于500w像素，内置车辆智能识别算法，支持雷达信息与视频数据的融合，并能在界面融合展示车牌、车速等结果并输出结果信息；
检测器跟踪检测每个目标的位置坐标（x,y）、速度（Vx, Vy）、目标类型，具有图形化操作软件，实时显示每个目标在检测区域内被跟踪情况以及目标即时位置、速度等实时信息；
检测器具备多功能的数据检测功能，可替代多组其他类型检测器，检测每车道至少5断面的车流量、平均速度等统计数据；
支持通过雷达数据列表显示目标的编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等信息；
★支持按信号机指令设置信号周期的起始与截止时间点，并输出信号周期内的交通参数统计数据；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★检测器支持静态和动态排队长度检测功能，可通过上位机软件输出排队长度、队首队尾车辆位置、排队车辆数，可根据需求设置动态排队条件参数值，检测器可对检测区域内的车辆进行持续跟踪，并统计车辆（统计包括复合车道）跨过停止线后具体转向的流量比例；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定(标定方式支持自动/手动两种方式)，实现雷达检测数据和视频检测数据的融合。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
★支持配置多种车道属性，包括左转、直行、右转及组合车道，左转待转区，专用道，非机动车道，潮汐车道，可变车道，应急车道等，并支持进行弯道配置。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
检测器数据统计周期：1～3600秒范围，可由用户自行设定；
支持时钟同步功能，可配置NTP和GNSS校时服务，自动同步系统时间；
接口：RJ45，检测器可通过网络可方便的远程调试、升级；
检测器采用前向检测方式，支持正装和侧装，可方便地利用既有杆件，安装高度6～8米；
防护等级：IP67；
温度：－40℃~ +70℃；湿度：最大95％；
投标人需做出承诺，并提交承诺书：设备支持无缝接入现有交警支队雷达交通微观大数据平台，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；
3.4、信号机故障报警模块
市电检测功能：检测到市电情况，断电情况下可以上报离线故障信息。
后备UPS电源模块：当市电故障时，后备电源可以提供12V电力，支持运维系统工作30分钟以上。结合物联网，上报市电异常故障信息。"
电压、电流检测显示功能：检测电压值、电流值及功率。辅助判定设备状态。
柜门状态检测功能：获取柜门开启/关闭状态，并发送柜门状态故障信息到平台软件。
温度检测显示功能：检测箱体内实时温度，并可根据温度自动判定，启动风扇散热/加热器加热。
设备功耗检验：≤6W（空载）
电源适应性检验：电源电压在AC100V-AC250V范围内变化时，智维终端能正常工作。
市电采集：支持市电电压、电流采集；精度0.1%
温度采集：支持箱体温度采集，温度采集精度±0.5℃
负载电流：整机最大支持20A，220V输出单个接口最大支持5A
风扇温控：当箱内温度超过设定范围时，自动启动风扇降温，支持多点位批量温度设置。可以通过平台软件显示风扇工作状态，可以手动开启/关闭。也可以根据设备温度自动控制风扇开启/关闭。温度阈值可以本地存储，风扇控制可以脱机运行。当风扇损坏可以通过设备巡检功能上报设备故障告警。
远程检测：支持，箱门、防雷失效、网络、视频、市电、补光灯、风扇、加热器检测、用电监控等功能。
故障分析：支持断电、断网、视频设备、补光灯、风扇、加热器、防雷器、箱门等异常上报
支持TCP/IP有线传输及无线传输双网网络传输，支撑设备断网后的设备运行及异常上报。
★要求提供符合GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》的检测报告扫描件。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
投标人需做出承诺，并提交承诺书：设备支持无缝接入现有交警支队故障报警平台，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；
3.5、网络音柱
全天候防水音柱，专业防水防潮设计；铝镁合金材料外壳，铝面罩永不生锈。
采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级。
内置嵌入式网络语音解码模块、30W通道输出功放，提高设备使用稳定性。
选择多种不同的主机音源节目并在本机播放；可播放来自主机的广播节目，包括寻呼、消防警报、电话自动强插等。
独立IP地址：具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。
数字音频输入、高保真音质、对人声、音乐都有还原真实的放大特性。
具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。满足国家节能环保要求。
带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。
通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。
一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。
具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。
网络接口: RJ45、10M/100M
网络协议: TCP/IP、UDP
投标人需做出承诺，并提交承诺书：设备支持无缝接入现有交警支队网络音柱平台，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；
[bookmark: _Toc148537888]4、公交专用屏（路口提示屏）
公交专用车道信息发布屏，前维护开启式室外防水箱体，便于维修与安装。外壳表面喷塑，安装于信号灯杆对应公交专用车道正上方，颜色可以定制，美观轻巧，便于维修与安装。
[bookmark: _Toc148537889]4.1、LED显示屏
显示净尺寸1.92m*0.8m；
像素点间距：10mm
管芯封装：SMD3535
基色：红色+绿色+蓝色，每像素点采用一颗1红1绿1蓝发光管
发光点颜色组合：1R1G1B
物理密度：10000点/m2
显示模组分辨率：长32点×高16点
显示模组尺寸：320mm×160mm
显示模组像素数：512点/块
刷新频率：≥900HZ
屏体显示面积：1.92*0.8=1.536㎡
物理分辨率： 192*80   
视角：水平140°，垂直120°
色温（K）：3200-9300
存贮温度： -40℃～ +85℃
工作温度：-20℃～ +60℃
相对湿度：10%～95%
防护等级：IP65
箱体：前维护定制防雨箱体，8风扇对流散热
工作电压：交流220V±5%
平均功耗： 200～450W/㎡
最大功耗： 640W/㎡
[bookmark: _Toc148537890]投标人需做出承诺，并提交承诺书：设备支持无缝接入现有交警支队集中显示控制系统，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；
4.2、控制系统
异步全彩控制
输入接口：网络信号输入
输出：支持1920*1080高清视频输出支持画面分割合并等
刷新频率：≥1920Hz
换帧频率：换帧频率不小于60Hz。
亮度调节方式：自动256级级可调，手动100级
控制系统采用：远程服务器＋异步全彩控制＋（网线/光纤）传输
支持1-32任意扫描方式，满足不同点间距LED屏设计需求。
支持LED屏任意扫描方式一级起灰，色彩细节更好
支持温度检测；
[bookmark: _Toc148537891]4.3、主要技术参数
帧频：≥60Hz
亮度：≥5500cd/m2（开机白平衡状况下）
寿命：10万小时
平整度：任意相邻像素间≤0.1mm
单元板拼接间隙＜0.1mm
均匀性：像素光强、单元板亮度均匀
白平衡：在最高灰度/亮度显示全白色的情况下测试白场色坐标值，应符合SJ/T 11281-2007中4.2.5的要求。
均匀性：彩色LED显示屏应在50％亮度的条件下，目视没有明显的色块、亮点、暗点。
视角：水平和垂直视角不小于140度。
盲点率：＜0.0001  且为离散分布
开关电源负荷：5V/40A
有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km
[bookmark: _Toc148537893]5、交通诱导屏
5.1组成
主要由LED诱导显示屏屏体、控制机、显示软件、立柱、支撑架、基础安装连接件、供电及防雷装置等软硬件设备组成
5.2 全彩P4主要技术指标
★显示亮度≥4500cd/㎡；亮度均匀性≥99%（需提供公安部或第三方机构检测报告）
100%亮度，灰度等级为≥16bit；
70%亮度，灰度等级为≥14bit；
50%亮度，灰度等级为≥13bit；
20%亮度，灰度等级为≥12bit；
★LED像素点间距≤4mm;像素密度≥62500点/㎡。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
模组尺寸≤320mmX160mm；单元分辨率≥80×40 。
★模组平整度≤0.2mm；发光点中心偏差≤1%。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
符合GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±6KV，空气放电±8KV
依据 GB/T 2423.2-2008标准进行检测;将受试样品正常点亮放入温度60℃士2℃的环境中放置 48h，试验后受试样品外观结构和功能均应正常。
按照GB/T 5169.16-2017对产品PCB进行阻燃测试，阻燃测试等级应达到V-0级；产品底壳套件阻燃等级达到V-0级；产品面罩阻燃等级满足HB级。
依据GB/T 2423.24-2022试验类型：程序SaL，试验箱内温度在照射期开始前2h开始升温（小于1K/min的速率）；试验参数值：40度，照射期时间8h；25度，黑暗期时间16h为一个循环，共测试10个循环。试验中，试验后受试样品外观结构和功能均应正常。
NTSC色域覆盖率≥110%
LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装，表面哑黑处理。
亮度0-4500cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可手动、自动、软件三种调节方式；
支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正。
投标人需做出承诺，并提交承诺书：设备支持无缝接入现有交警支队集中显示控制系统，不能对现有系统操作和前端设备使用产生任何影响，并自行承担可能产生的一切费用；
5.3杆件
杆圆柱377-10mm厚，高10.6米，横臂方管150*250-6mm厚，长3.9＋0.8米，底法兰600-20mm厚，横臂法兰500*350-20mm厚，焊检修平台，爬梯及护栏，镀锌喷塑白色，下沿高6m
5.4其他指标
温度：-25℃～65℃
湿度：10%～95%RH
抗风速：40M/S
设备可在上述环境中每天24小时正常工作。
供电电源：AC220V（-15% +20%），50±5Hz
最大功率：3200W
平均功率：<8000W
防护等级：IP65
箱体材料：冷轧钢板
箱体表面处理：喷塑
接地：接地电阻≤ 4Ω
悬臂杆件和主立杆采用整体成型，具有良好的抗风性。根据路口的实际情况采用F型。
所有的钢结构都进行热电镀防腐处理，并进行喷塑处理。
焊接部分采用全满焊，部分采用加强处理，使更结构牢固，焊接点光滑，表面更加美观。
悬臂杆中心线与道路保持水平，立杆及机箱有可能影响交通安全的位置加贴反光膜。
光缆，电源线缆联结可靠，安全。线缆及管线符合国家有关要求。
机箱设备的防护符合国家要求，做到防尘，防潮等功能，有一定的预留空间供其它系统设备的摆放。
系统配件内部的线路板全部做三防处理，提高使用寿命及设备的可靠性。
控制卡必须能够使交通诱导屏正常显示、控制和联网。
控制系统需接入扬州市公安局交警支队交通管控平台。
诱导屏显示模块需与原屏同尺寸，颜色与原版面相同或接近。
（七）维护路口清单（包含但不限于下列路口）
	信号灯维护路口清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	万福西路与马太路-万马岗
	信号灯
	北区

	2
	万福西路与观潮路-万观岗
	信号灯
	北区

	3
	万福西路与京杭北路-茱萸湾西岗
	信号灯
	北区

	4
	万福西路与秦邮路-茱萸湾岗
	信号灯
	北区

	5
	万福西路与临湾路-茱萸湾东岗
	信号灯
	北区

	6
	沙湾北路与万福西路-沙万岗
	信号灯
	北区

	7
	万福西路与凤凰岛路-生态岗
	信号灯
	北区

	8
	烟花三月路过街-生态南岗
	信号灯
	北区

	9
	凤凰岛路与万福闸路-生态北岗
	信号灯
	北区

	10
	国展路与博物馆路与七里甸路-国博岗
	信号灯
	北区

	11
	司徒庙路与山水路
	信号灯
	北区

	12
	京杭路与锦河路
	信号灯
	北区

	13
	竹西路与叶桥路-竹叶岗
	信号灯
	北区

	14
	上方寺路与叶桥路-明月岗
	信号灯
	北区

	15
	鸿福路与三星路-鸿三岗
	信号灯
	北区

	16
	北城路与叶桥路-北叶岗
	信号灯
	北区

	17
	物港路与三星路-物三岗
	信号灯
	北区

	18
	黄金坝路与秋实路-黄秋岗
	信号灯
	北区

	19
	北城路与黄金坝路-北黄岗
	信号灯
	北区

	20
	北城路与上院路-北上岗
	信号灯
	北区

	21
	北城路与史可法路-北史岗
	信号灯
	北区

	22
	瘦西湖路与北城路-友堡岗
	信号灯
	北区

	23
	文昌西路与扬子江中路-市府岗
	信号灯
	北区

	24
	扬子江北路与四望亭路-双桥岗
	信号灯
	北区

	25
	扬子江北路与念泗新村西门-念泗岗
	信号灯
	北区

	26
	扬子江北路与念四桥路-瘦西湖岗
	信号灯
	北区

	27
	扬子江北路与杨柳青路-税院岗
	信号灯
	北区

	28
	扬子江北路与平山堂东路-维扬岗
	信号灯
	北区

	29
	扬子江北路与鉴真路-鉴真岗
	信号灯
	北区

	30
	扬子江北路与司徒庙路-司徒庙岗
	信号灯
	北区

	31
	扬子江北路与双塘东路-西湖岗
	信号灯
	北区

	32
	扬子江北路与蜀岗东路-五亭岗
	信号灯
	北区

	33
	扬子江北路与荷叶西路-荷叶岗
	信号灯
	北区

	34
	扬子江北路与S28启扬高速出入口-扬启岗
	信号灯
	北区

	35
	念泗路与大虹桥路-念虹岗
	信号灯
	北区

	36
	司徒庙路与新谊路
	信号灯
	北区

	37
	瘦西湖路与平山堂东路-平山东岗
	信号灯
	北区

	38
	瘦西湖路与邗沟路-螺丝湾岗
	信号灯
	北区

	39
	瘦西湖路与漕河西路-蓝盾岗
	信号灯
	北区

	40
	四望亭路与淮海路-邮政岗
	信号灯
	北区

	41
	淮海路与盐阜西路-新北门桥岗
	信号灯
	北区

	42
	瘦西湖路与大虹桥路-红园岗
	信号灯
	北区

	43
	瘦西湖路与梅岭西路-迎宾岗
	信号灯
	北区

	44
	梅岭西路与北门外大街-梅岭西岗
	信号灯
	北区

	45
	梅岭东路与高桥路-梅岭东岗
	信号灯
	北区

	46
	高桥路与老虎山路-梅花岗
	信号灯
	北区

	47
	文昌中路与泰州路-解放桥岗
	信号灯
	北区

	48
	文昌中路与市一中南门
	信号灯
	北区

	49
	文昌中路与皮市街-银河岗
	信号灯
	北区

	50
	文昌中路与国庆路-琼花岗
	信号灯
	北区

	51
	文昌中路与北柳巷-教场岗
	信号灯
	北区

	52
	文昌中路与仁丰里-萃园岗
	信号灯
	北区

	53
	文昌中路与汶河南路-文昌阁岗
	信号灯
	北区

	54
	文昌中路与淮海路-石塔岗
	信号灯
	北区

	55
	文昌中路与石塔南街-汇银家电
	信号灯
	北区

	56
	文昌中路与大学北路-京华岗
	信号灯
	北区

	57
	文昌中路与贾庄南巷-京华西岗
	信号灯
	北区

	58
	文昌西路与新城河路-水利岗
	信号灯
	北区

	59
	四望亭路与汶河北路-四望亭岗
	信号灯
	北区

	60
	盐阜西路与汶河北路-冶春岗
	信号灯
	北区

	61
	盐阜东路与国庆路-友谊岗
	信号灯
	北区

	62
	泰州路与盐阜东路-便益门岗
	信号灯
	北区

	63
	文昌东路与曙光路-曙光岗
	信号灯
	北区

	64
	文昌东路与金湾路-金湾岗
	信号灯
	北区

	65
	文昌东路与烟花三月路-高铁站岗
	信号灯
	北区

	66
	文昌东路与滨水路-滨水岗
	信号灯
	北区

	67
	文昌东路与沙湾中路-广沙岗
	信号灯
	北区

	68
	文昌东路与福康路-文福岗
	信号灯
	北区

	69
	文昌东路与临湾路-市民中心岗
	信号灯
	北区

	70
	文昌东路与秦邮路-警校岗
	信号灯
	北区

	71
	文昌东路与京杭北路-广陵岗
	信号灯
	北区

	72
	翠岗路与五里北街
	信号灯
	北区

	73
	S611沿湖大道与槐南路
	信号灯
	北区

	74
	玉人路与黄金坝路-玉人岗
	信号灯
	北区

	75
	鸿福路与黄金坝路-金福岗
	信号灯
	北区

	76
	黄金坝路与上方寺路-黄金坝岗
	信号灯
	北区

	77
	高桥路与邗沟路-高桥岗
	信号灯
	北区

	78
	江都路与解放北路-万颐岗
	信号灯
	北区

	79
	江都路与安康路-江安岗
	信号灯
	北区

	80
	观潮路与安康路-观安岗
	信号灯
	北区

	81
	万福西路与江都北路-五台山岗
	信号灯
	北区

	82
	江都北路与竹西路-江竹岗
	信号灯
	北区

	83
	江都北路与上方寺路-江上岗
	信号灯
	北区

	84
	江都北路与鸿福路-江鸿岗
	信号灯
	北区

	85
	江都北路与玉箫路-江玉岗
	信号灯
	北区

	86
	江都北路与北城路-江北岗
	信号灯
	北区

	87
	江都北路与秋实路-江秋岗
	信号灯
	北区

	88
	瘦西湖路与学士西路-扬学岗
	信号灯
	北区

	89
	瘦西湖路与隋炀东路-扬隋岗
	信号灯
	北区

	90
	瘦西湖路与扬菱路-扬槐岗
	信号灯
	北区

	91
	朱塘路与平山北路-朱塘东岗
	信号灯
	北区

	92
	春风十里路与淮都路-淮都西岗
	信号灯
	北区

	93
	春风十里路与耿云路-耿云西岗
	信号灯
	北区

	94
	春风十里路与盐运路-盐运西岗
	信号灯
	北区

	95
	春风十里路与夏桥路-夏桥西岗
	信号灯
	北区

	96
	烟花三月路与淮都路-淮都岗
	信号灯
	北区

	97
	烟花三月路与盐运路-盐运岗
	信号灯
	北区

	98
	烟花三月路与夏桥路-夏桥岗
	信号灯
	北区

	99
	烟花三月路过街-新桥岗
	信号灯
	北区

	100
	烟花三月路与兴盛刷业-朱庄岗
	信号灯
	北区

	101
	江城路与盐运路-盐运东岗
	信号灯
	北区

	102
	江城路与夏桥路-夏桥东岗
	信号灯
	北区

	103
	曙光路与盐运路-曙盐岗
	信号灯
	北区

	104
	曙光路与夏桥路-曙夏岗
	信号灯
	北区

	105
	临湾路与兴泰路
	信号灯
	北区

	106
	临湾路与林泓路
	信号灯
	北区

	107
	临湾路与林汐路
	信号灯
	北区

	108
	文昌西路与聚盛路-西部枢纽岗
	信号灯
	北区

	109
	文昌西路与站南路-火车站岗
	信号灯
	北区

	110
	文昌西路与真州北路-体育岗
	信号灯
	北区

	111
	文昌西路与博物馆路-双博岗
	信号灯
	北区

	112
	文昌西路与国展路-国展岗
	信号灯
	北区

	113
	文昌西路与百祥路-邗中岗
	信号灯
	北区

	114
	司徒庙路与万科路-司万岗
	信号灯
	北区

	115
	文昌中路与观潮路-鸿泰岗
	信号灯
	北区

	116
	凤凰岛路与钢材市场路-勤俭南岗
	信号灯
	北区

	117
	邗江北路与西湖路-邗西岗
	信号灯
	北区

	118
	邗江北路与西峰路(台扬路)-邗台岗
	信号灯
	北区

	119
	真州北路与体育公园路-真体岗
	信号灯
	北区

	120
	真州北路与润蜀南路-真蜀岗
	信号灯
	北区

	121
	真州北路与茶园路-真茶岗
	信号灯
	北区

	122
	真州北路与双墩路-双墩岗
	信号灯
	北区

	123
	真州北路与果园路-果园岗
	信号灯
	北区

	124
	真州北路与国防路-国真岗
	信号灯
	北区

	125
	文昌东路与江都路-沙北岗
	信号灯
	北区

	126
	美湖路与司徒庙路-司美岗
	信号灯
	北区

	127
	真州北路与司徒庙路-真徒岗
	信号灯
	北区

	128
	司徒庙路与刘庄路-司刘岗
	信号灯
	北区

	129
	司徒庙路与维扬中学北门
	信号灯
	北区

	130
	司徒庙路与润蜀路-司蜀岗
	信号灯
	北区

	131
	司徒庙路与汇锦花苑北门
	信号灯
	北区

	132
	司徒庙路与蜀秀路-蜀秀岗
	信号灯
	北区

	133
	邗江北路与司徒庙路-司徒庙西岗
	信号灯
	北区

	134
	扬冶路与泰和佳园西侧
	信号灯
	北区

	135
	扬冶路与站北路-扬北岗
	信号灯
	北区

	136
	扬冶路与茶园路-扬茶岗
	信号灯
	北区

	137
	真州北路与扬冶路-扬真岗
	信号灯
	北区

	138
	扬冶路与尚书路-尚书岗
	信号灯
	北区

	139
	扬冶路与润蜀路-扬蜀岗
	信号灯
	北区

	140
	杨柳青路与翠岗路-扬翠岗
	信号灯
	北区

	141
	文昌西路与维扬路-海关岗
	信号灯
	北区

	142
	维扬路与四望亭路-海关北岗
	信号灯
	北区

	143
	维扬路与念四桥路-念维岗
	信号灯
	北区

	144
	维扬路与杨柳青路-维蜀岗
	信号灯
	北区

	145
	润蜀南路与华严路
	信号灯
	北区

	146
	平山堂路与润蜀路-平蜀岗
	信号灯
	北区

	147
	润蜀路与孔庄路-蜀冈小学岗
	信号灯
	北区

	148
	润蜀路与怡扬路-蜀高岗
	信号灯
	北区

	149
	润蜀路与龙岗路-俞庄岗
	信号灯
	北区

	150
	邗江北路与平山堂西路-平山西岗
	信号灯
	北区

	151
	杨柳青路与红马甲路-杨红岗
	信号灯
	北区

	152
	邗江北路与杨柳青路-海德岗
	信号灯
	北区

	153
	百祥路与杨柳青路-百杨岗
	信号灯
	北区

	154
	百祥路与翠岗路-百翠岗
	信号灯
	北区

	155
	邗江北路与锦绣路-邗锦岗
	信号灯
	北区

	156
	邗江北路与翠岗路-雍华岗
	信号灯
	北区

	157
	文昌西路与邗江中路-来鹤台岗
	信号灯
	北区

	158
	文昌东路与解放北路-解放桥东岗
	信号灯
	北区

	159
	怡扬路与尚书路-孙庄岗
	信号灯
	北区

	160
	尚书路与龙岗路-黄竹岗
	信号灯
	北区

	161
	润蜀路与新邗中东门
	信号灯
	北区

	162
	司徒南路与西湖南路-司西岗
	信号灯
	北区

	163
	西峰路（台扬路）与西湖南路-台西岗
	信号灯
	北区

	164
	西湖路与台扬二路-西台岗
	信号灯
	北区

	165
	西湖南路与经圩二路-西经岗
	信号灯
	北区

	166
	司徒南路与经圩二路-司纬岗
	信号灯
	北区

	167
	司徒南路与台扬二路-司台岗
	信号灯
	北区

	168
	司徒南路与西峰路（台扬路）
	信号灯
	北区

	169
	史可法路与邗沟路-邗沟岗
	信号灯
	北区

	170
	真州北路与怡扬路-怡扬岗
	信号灯
	北区

	171
	真州北路与龙岗路-龙岗岗
	信号灯
	北区

	172
	真州北路与平山堂西路-真平岗
	信号灯
	北区

	173
	真州北路与唐悦路-唐悦岗
	信号灯
	北区

	174
	新甘泉大道与俞桥路
	信号灯
	北区

	175
	新甘泉大道与科技园路
	信号灯
	北区

	176
	新甘泉路与邗江北路
	信号灯
	北区

	177
	江都北路与新民路
	信号灯
	北区

	178
	观潮路与新民路
	信号灯
	北区

	179
	京杭南路与翠月路-京翠岗
	信号灯
	北区

	180
	怡扬路与新邗中北门
	信号灯
	北区

	181
	滨水路与廖家沟生态观光公园
	信号灯
	北区

	182
	蜀冈西路与金槐路-蜀冈西岗
	信号灯
	北区

	183
	凤凰岛路与包院路-包院岗
	信号灯
	北区

	184
	凤凰岛路与横河路-横河岗
	信号灯
	北区

	185
	凤凰岛路与金中路-金中岗
	信号灯
	北区

	186
	凤凰岛路与包院路南行人过街-包院南岗
	信号灯
	北区

	187
	凤凰岛路与钢材市场路北行人过街-勤俭北岗
	信号灯
	北区

	188
	凤凰岛路与润泰路
	信号灯
	北区

	189
	扬冶路与产业路
	信号灯
	北区

	190
	平山堂路与红马甲路
	信号灯
	北区

	191
	瘦西湖路与宋夹城东门过街
	信号灯
	北区

	192
	杨柳青路御园南门-水政岗
	信号灯
	北区

	193
	曙光路与千灯路-曙千岗
	信号灯
	北区

	194
	曙光路与碧云路-曙碧岗
	信号灯
	北区

	195
	万福西路与史可法路-漕河岗
	信号灯
	北区

	196
	西峰路（台扬路）与蜀霞路
	信号灯
	北区

	197
	蜀冈路与南庄路
	信号灯
	北区

	198
	邗江北路与蜀冈西路
	信号灯
	北区

	199
	茶园路与果园路
	信号灯
	北区

	200
	茶园路与国防路
	信号灯
	北区

	201
	茶园路与双墩路
	信号灯
	北区

	202
	双墩路与润蜀路
	信号灯
	北区

	203
	真州路与产业路
	信号灯
	北区

	204
	产业路与双墩路
	信号灯
	北区

	205
	蜀冈路与五亭龙北门
	信号灯
	北区

	206
	平山堂西路与七星路
	信号灯
	北区

	207
	孔庄路与励志路
	信号灯
	北区

	208
	怡扬路与七星路
	信号灯
	北区

	209
	泰安学校
	信号灯
	北区

	210
	平山堂西路与蜀岗生态公园
	信号灯
	北区

	211
	史可法路与梅岭小学
	信号灯
	北区

	212
	长春路与宋夹城南门
	信号灯
	北区

	213
	平山堂西路与励志路-杏圃岗
	信号灯
	北区

	214
	站北路与国防路-站国岗
	信号灯
	北区

	215
	瘦西湖路与万福西路-隧道东岗
	信号灯
	北区

	216
	解放北路与观潮路-解鸿岗
	信号灯
	北区

	217
	史可法路与史可法西路-史可法岗
	信号灯
	北区

	218
	梅岭西路与史可法路-梅岭岗
	信号灯
	北区

	219
	四望亭路与新城河路-吟月岗
	信号灯
	北区

	220
	邗江北路与经圩二路-邗纬岗
	信号灯
	北区

	221
	上方寺路与史可法路-鸿福岗
	信号灯
	北区

	222
	文昌西路与市府西巷-市府西岗
	信号灯
	北区

	223
	新城河路与念四桥路
	信号灯
	北区

	224
	新城河路与锦绣路
	信号灯
	北区

	225
	杨柳青路与国展路-杨国岗
	信号灯
	北区

	226
	杨柳青路与怡扬路-宗庄岗
	信号灯
	北区

	227
	怡扬路与励志路-励志岗
	信号灯
	北区

	228
	文昌西路与甘八路-文甘岗
	信号灯
	北区

	229
	文昌西路与新杨南路-文甘西岗
	信号灯
	北区

	230
	文昌西路与兰苑北门
	信号灯
	北区

	231
	盐运路与韩万河西路
	信号灯
	北区

	232
	文昌西路与东方医院
	信号灯
	北区

	233
	侨城路与隋炀路-扬隋西岗
	信号灯
	北区

	234
	盐运路与韩万河东路
	信号灯
	北区

	235
	盐运路与科技三路
	信号灯
	北区

	236
	盐运路与科技四路
	信号灯
	北区

	237
	盐运路与海川路
	信号灯
	北区

	238
	盐运路与科技二路
	信号灯
	北区

	239
	淮都路与江城路
	信号灯
	北区

	240
	江城路与千灯路
	信号灯
	北区

	241
	江城路与碧云路
	信号灯
	北区

	242
	体育公园路与七里甸路
	信号灯
	北区

	243
	文昌中路与曲江北路-鸿泰西岗
	信号灯
	北区

	244
	华侨城与侨香路
	信号灯
	北区

	245
	真州北路与华严路
	信号灯
	北区

	246
	善和路与林汐路
	信号灯
	北区

	247
	善和路与林泓路
	信号灯
	北区

	248
	善和路与兴泰路
	信号灯
	北区

	249
	福康路与兴泰路
	信号灯
	北区

	250
	彩凤路与润泰路
	信号灯
	北区

	251
	彩凤路与正泰路
	信号灯
	北区

	252
	梅岭东路与马太路-马太岗
	信号灯
	北区

	253
	司徒庙路与泰和路
	信号灯
	北区

	254
	瘦西湖路与侨香路
	信号灯
	北区

	255
	江都路与和煦酒店过街
	信号灯
	北区

	256
	曙光路与朱庄路
	信号灯
	北区

	257
	安康路与五里庙路
	信号灯
	北区

	258
	曜阳路与万福闸路
	信号灯
	北区

	259
	润蜀路与大王路
	信号灯
	北区

	260
	万福西路与顾庄北门-五台山东岗
	信号灯
	北区

	261
	秋实路与吉亮路
	信号灯
	北区

	262
	果园路与润蜀路
	信号灯
	北区

	263
	果园路与规划路
	信号灯
	北区

	264
	果园路与七星路
	信号灯
	北区

	265
	国庆路与东关街西门-双东岗
	信号灯
	北区

	266
	泰禾路与唐悦路
	信号灯
	北区

	267
	邗沟路与玉人路
	信号灯
	北区

	268
	王庄路与双塘路王双岗
	信号灯
	北区

	269
	人民西路与柏树路人柏岗
	信号灯
	北区

	270
	杨菱路与峰明大道扬峰岗
	信号灯
	北区

	271
	扬菱路与柏树路扬柏岗
	信号灯
	北区

	272
	新姚岗
	信号灯
	北区

	273
	甘泉岗
	信号灯
	北区

	274
	曙光路与迎宾大道-曙迎岗
	信号灯
	北区

	275
	曙光路与董庄河路-曙董岗
	信号灯
	北区

	276
	韩许河路与罗庄路
	信号灯
	北区

	277
	韩许河路与汇智路
	信号灯
	北区

	278
	烟花三月路与裔王路
	信号灯
	北区

	279
	烟花三月路与韩许河路
	信号灯
	北区

	280
	曙光路与韩许河路-曙韩岗
	信号灯
	北区

	281
	曙光路与裔王路-曙裔岗
	信号灯
	北区

	282
	朝阳路与松柏北路松柏岗
	信号灯
	北区

	283
	金湾路与张家路
	信号灯
	北区

	284
	金湾路与G328国道
	信号灯
	北区

	285
	金湾路与G328国道立交南口
	信号灯
	北区

	286
	大官桥岗
	信号灯
	北区

	287
	新甘泉岗
	信号灯
	北区

	288
	扬双岗
	信号灯
	北区

	289
	甘扬岗
	信号灯
	北区

	290
	扬七岗
	信号灯
	北区

	291
	甘八线与合墩路
	信号灯
	北区

	292
	扬天线与甘八线
	信号灯
	北区

	293
	扬天路与长塘路
	信号灯
	北区

	294
	双古路与中心路
	信号灯
	北区

	295
	赤滨岗
	信号灯
	北区

	296
	润翠岗
	信号灯
	北区

	297
	扬天线与香巷路扬香岗
	信号灯
	北区

	298
	扬天线与久盟路扬久岗
	信号灯
	北区

	299
	甘八线与长塘路甘长岗
	信号灯
	北区

	300
	津一岗
	信号灯
	北区

	301
	津二岗
	信号灯
	北区

	302
	扬健岗
	信号灯
	北区

	303
	健康岗
	信号灯
	北区

	304
	四通路与方兴路四通岗
	信号灯
	北区

	305
	烟花三月路与迎宾大道
	信号灯
	北区

	306
	文甘岗
	信号灯
	北区

	307
	观潮路与颐和路-观颐岗
	信号灯
	北区

	308
	北城路与太平路-北太岗
	信号灯
	北区

	309
	秋实路与叶桥路-秋叶岗
	信号灯
	北区

	310
	黄金坝路与春辰路-黄春岗
	信号灯
	北区

	311
	秋实路与史可法路-秋史岗
	信号灯
	北区

	312
	史可法路与春辰路-史春岗
	信号灯
	北区

	313
	文昌东路与市民中心北-警校东岗
	信号灯
	北区

	314
	真州北路与华严路
	信号灯
	北区

	315
	吉亮路与北城路
	信号灯
	北区

	316
	吉亮路与鸿福路
	信号灯
	北区

	317
	北城路与佳家花园南门
	信号灯
	北区

	318
	江平西路与邗江北路-邗平岗
	信号灯
	北区

	319
	真州北路与大王路
	信号灯
	北区

	320
	临湾路与锦河路
	信号灯
	北区

	321
	临湾路与建新路
	信号灯
	北区

	322
	茱萸湾路与锦河路
	信号灯
	北区

	323
	京杭北路与天顺路-京天岗
	信号灯
	北区

	324
	天顺路与秦邮路
	信号灯
	北区

	325
	临湾路与天顺路
	信号灯
	北区

	326
	蜀岗东路与平山北路-蜀岗东岗
	信号灯
	北区

	327
	西湖路与万科路-西久岗
	信号灯
	北区

	328
	西湖路与日新路-西日岗
	信号灯
	北区

	329
	司徒庙路与新甘泉大道
	信号灯
	北区

	330
	司徒庙路与高蜀北路-司高岗
	信号灯
	北区

	331
	荷叶西路与金槐路-荷叶西岗
	信号灯
	北区

	332
	双塘东路与平山北路-平塘岗
	信号灯
	北区

	333
	滨水路与新农东路
	信号灯
	北区

	334
	沙湾北路与新农东路
	信号灯
	北区

	335
	福康路与新农东路
	信号灯
	北区

	336
	临湾路与新农东路
	信号灯
	北区

	337
	沙湾北路与天顺路
	信号灯
	北区

	338
	天顺路与广陵实验初中
	信号灯
	北区

	339
	迎宾路与长安路
	信号灯
	北区

	340
	茱萸湾路与建新路
	信号灯
	北区

	341
	茱萸湾路与玉康路
	信号灯
	北区

	342
	茱萸湾路与长安路
	信号灯
	北区

	343
	茱萸湾路与古玉路
	信号灯
	北区

	344
	京杭北路与建新路
	信号灯
	北区

	345
	京杭北路与玉康路
	信号灯
	北区

	346
	外滩路与玉康路
	信号灯
	北区

	347
	曙光路与杭府街
	信号灯
	北区

	348
	曙光路与园丁路
	信号灯
	北区

	349
	富民路与三笑大道
	信号灯
	北区

	350
	江广路与水榭路-江运东岗
	信号灯
	北区

	351
	江广路与新星路-江滩西岗
	信号灯
	北区

	352
	江广路与外滩路-江滩岗
	信号灯
	北区

	353
	江广路与京杭北路-江京岗
	信号灯
	北区

	354
	江广路与茱萸湾路-江茱岗
	信号灯
	北区

	355
	江广路与临湾路-江临岗
	信号灯
	北区

	356
	江广路与健康路-江福岗
	信号灯
	北区

	357
	江广路与沙湾北路-江沙岗
	信号灯
	北区

	358
	江广路与滨水路-江滨岗
	信号灯
	北区

	359
	文昌西路与润扬北路-新区岗
	信号灯
	北区

	360
	润扬北路与翠岗路-润翠岗
	信号灯
	北区

	361
	润扬北路与杨柳青路-润杨岗
	信号灯
	北区

	362
	润扬北路与平山堂西路-平江岗
	信号灯
	北区

	363
	润扬北路与经圩二路-润纬岗
	信号灯
	北区

	364
	润扬北路与西峰路（台扬路）-润台岗
	信号灯
	北区

	365
	润扬北路与江平西路-润江岗
	信号灯
	北区

	366
	润扬北路与润蜀路-润蜀岗
	信号灯
	北区

	367
	真州北路与润扬北路-真润岗
	信号灯
	北区

	368
	扬冶路与江平西路-扬体岗
	信号灯
	北区

	369
	江平西路与怡扬路-江怡岗
	信号灯
	北区

	370
	江平西路与平山堂西路-江平岗
	信号灯
	北区

	371
	江平西路与司徒庙路-司江岗
	信号灯
	北区

	372
	扬子江北路与江平西路-扬塘岗
	信号灯
	北区

	373
	江平西路与平山北路-扬塘东岗
	信号灯
	北区

	374
	江平西路与双塘东路-江双岗
	信号灯
	北区

	375
	江平东路与雷塘路-江雷岗
	信号灯
	北区

	376
	江平东路与瘦西湖路-友塘岗
	信号灯
	北区

	377
	江平东路与黄金坝路-江黄岗
	信号灯
	北区

	378
	江平东路与佳家花园北门-佳家岗
	信号灯
	北区

	379
	江平东路与江都北路-双江岗
	信号灯
	北区

	380
	江平东路与叶桥路-江叶岗
	信号灯
	北区

	381
	江平东路与太平路-江太岗
	信号灯
	北区

	382
	江平东路与新竹路
	信号灯
	北区

	383
	运河北路与江平东路-运江岗
	信号灯
	北区

	384
	运河北路与江平东路支线-运物北岗
	信号灯
	北区

	385
	运河北路与物港路-运物岗
	信号灯
	北区

	386
	运河北路与秋实路-运秋岗
	信号灯
	北区

	387
	运河北路与北城路-运城岗
	信号灯
	北区

	388
	运河北路与竹西路-运竹岗
	信号灯
	北区

	389
	运河北路与江广路-太运岗
	信号灯
	北区

	390
	运河北路与太平路
	信号灯
	北区

	391
	运河北路与万福西路-江阳大桥岗
	信号灯
	北区

	392
	运河北路与安康路-安康岗
	信号灯
	北区

	393
	运河北路与二里桥路-运北岗
	信号灯
	北区

	394
	运河北路与文昌中路-文昌大桥岗
	信号灯
	北区

	395
	司徒庙路与扬州西入口
	匝道信号灯
	北区

	396
	平山北路东南匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	397
	友塘岗西南匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	398
	友塘岗东南匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	399
	双江岗东南匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	400
	友塘岗东北匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	401
	友塘岗西北匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	402
	平山北路东北匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	403
	扬塘岗东南匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	404
	扬塘岗西北匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	405
	扬塘岗西南匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	406
	平山堂西路与江运互通入口
	匝道信号灯
	北区

	407
	润扬路与经九路东南匝道入口
	匝道信号灯
	北区

	408
	文昌大桥岗东北匝道-南向北
	匝道信号灯
	北区

	409
	运北岗北90米路东-南向北
	匝道信号灯
	北区

	410
	运北岗南350米路西-北向南
	匝道信号灯
	北区

	411
	运河水庭西门-南向北
	匝道信号灯
	北区

	412
	新甘泉大道与沿湖大道-新甘岗
	信号灯
	北区

	413
	扬菱路与正大路-正大岗
	信号灯
	北区

	414
	扬菱路与朝阳东路-和天下岗
	信号灯
	北区

	415
	扬菱路与方兴东路-方兴岗
	信号灯
	北区

	416
	甘八路与合墩路-公墩岗
	信号灯
	北区

	417
	甘八线与乐星路-杨裔岗
	信号灯
	北区

	418
	甘八路与杨爱路-杨爱岗
	信号灯
	北区

	419
	谷营路与曹公路-曹公岗
	信号灯
	北区

	420
	曹扬路与红石路-红石岗
	信号灯
	北区

	421
	曹扬路与扬菱路-公赤岗
	信号灯
	北区

	422
	柏树路与扬菱路-扬柏岗
	信号灯
	北区

	423
	人民西路与柏树路-人柏岗
	信号灯
	北区

	424
	新苑北路与扬菱路-扬新岗
	信号灯
	北区

	425
	新苑北路与曹公路-新苑岗
	信号灯
	北区

	426
	运河北路与扬菱路-运扬岗
	信号灯
	北区

	427
	老扬菱路与扬菱路-扬菱岗
	信号灯
	北区

	428
	扬菱路与X302-裔家岗
	信号灯
	北区

	429
	老扬菱路与X302-裔扬岗
	信号灯
	北区

	430
	公瓜线与文昌西路-文甘岗
	信号灯
	北区

	431
	新杨南路与S418-文甘西岗
	信号灯
	北区

	432
	甘八路与山杨路-山杨岗
	信号灯
	北区

	433
	甘八线与扬冶路（杨庙镇府门口）-杨庙岗
	信号灯
	北区

	434
	甘八线与扬冶路-甘冶岗
	信号灯
	北区

	435
	甘八路与司徒庙路-花瓶岗
	信号灯
	北区

	436
	永双线与西双线-双庙岗
	信号灯
	北区

	437
	甘八路与泰达路-甘泰岗
	信号灯
	北区

	438
	永双线与泰达路-泰达岗
	信号灯
	北区

	439
	甘八路与甘杨路-甘龙岗
	信号灯
	北区

	440
	甘八路与长塘路-甘长岗
	信号灯
	北区

	441
	甘八路与扬天公路-扬公岗
	信号灯
	北区

	442
	甘八路与七泉路-甘七岗
	信号灯
	北区

	443
	扬菱路与花城路-花城岗
	信号灯
	北区

	444
	光明路与方兴东路-光明岗
	信号灯
	北区

	445
	四通北路与方兴东路-四通岗
	信号灯
	北区

	446
	四通北路与朝阳路-朝阳岗
	信号灯
	北区

	447
	松柏北路与朝阳路-松柏岗
	信号灯
	北区

	448
	扬菱路北湖湿地公园门口-北湖岗
	信号灯
	北区

	449
	沿湖大道与赤滨路-赤滨岗
	信号灯
	北区

	450
	沿湖大道与杨庄路-杨庄岗
	信号灯
	北区

	451
	沿湖大道与公滨路-公滨岗
	信号灯
	北区

	452
	新甘泉大道与姚大线-新姚岗
	信号灯
	北区

	453
	扬菱路潍柴厂东门-亚星岗
	信号灯
	北区

	454
	扬菱路与潍柴大道-潍柴岗
	信号灯
	北区

	455
	扬菱路与峰明大道-扬峰岗
	信号灯
	北区

	456
	甘杨路与香巷路-甘香岗
	信号灯
	北区

	457
	王庄路与锦塘路-王双岗
	信号灯
	北区

	458
	扬天公路与香巷路-扬香岗
	信号灯
	北区

	459
	扬天公路与久盟路-扬久岗
	信号灯
	北区

	460
	扬天公路与长塘路-扬长岗
	信号灯
	北区

	461
	扬天公路甘泉服务区门口-甘泉岗
	信号灯
	北区

	462
	合墩路与回归路-合墩岗
	信号灯
	北区

	463
	王庄路与回归路-王庄岗
	信号灯
	北区

	464
	新甘泉大道与团陈路-团甘岗
	信号灯
	北区

	465
	新甘泉大道杜庄过街-杜甘岗
	信号灯
	北区

	466
	新甘泉大道与弘扬南路-弘甘岗
	信号灯
	北区

	467
	新甘泉大道与瘦西湖路-吉甘岗
	信号灯
	北区

	468
	新甘泉大道与扬菱路-扬甘岗
	信号灯
	北区

	469
	酒槐路与扬菱路-扬酒岗
	信号灯
	北区

	470
	酒槐路与瘦西湖路-酒槐岗
	信号灯
	北区

	471
	新甘泉大道与龙沈路-沈东岗
	信号灯
	北区

	472
	新甘泉大道与龙凤路-沈营岗
	信号灯
	北区

	473
	新甘泉大道与沈营路-沈西岗
	信号灯
	北区

	474
	新甘泉大道与北源路-新北岗
	信号灯
	北区

	475
	新甘泉大道与扬子江北路-新甘泉岗
	信号灯
	北区

	476
	扬子江北路大官人家西门-大官桥岗
	信号灯
	北区

	477
	锦塘路与扬子江北路-扬双岗
	信号灯
	北区

	478
	七泉路与扬子江北路-扬七岗
	信号灯
	北区

	479
	甘杨路与扬天公路-甘扬岗
	信号灯
	北区

	480
	回归路与扬天公路-公路集岗
	信号灯
	北区

	481
	公焦路与甘八路-公焦岗
	信号灯
	北区

	482
	扬天公路与G345-宝女岗
	信号灯
	北区

	483
	扬天公路与纲要公路-扬古岗
	信号灯
	北区

	484
	沿湖大道与陈沟路-酒陈岗
	信号灯
	北区

	485
	运河路与沿湖大道-姚大岗
	信号灯
	北区

	486
	沿湖大道孔桥村过街-姚槐岗
	信号灯
	北区

	487
	沿湖大道与开合线-开合岗
	信号灯
	北区

	488
	沿湖大道与李庄路-中港河岗
	信号灯
	北区

	489
	沿湖大道与合墩线-中港河北岗
	信号灯
	北区

	490
	沿湖大道与沿湖路-沿湖岗
	信号灯
	北区

	491
	沿湖大道与土良路-博览园岗
	信号灯
	北区

	492
	九龙西路与运河南路-九龙岗
	信号灯
	北区

	493
	花园西路与新苑北路-花苑岗
	信号灯
	北区

	494
	七泉路与久盟路-七久岗
	信号灯
	北区

	495
	聚福园与酒陈线
	信号灯
	北区

	496
	运河路与酒运线
	信号灯
	北区

	497
	正大路与建业路-正大岗东一
	信号灯
	北区

	498
	正大路与纬一路-正大岗东二
	信号灯
	北区

	499
	朝阳东路与建业路
	信号灯
	北区

	500
	朝阳东路与纬一路
	信号灯
	北区

	501
	方兴东路与建业路
	信号灯
	北区

	502
	永爱路与永和路
	信号灯
	北区

	503
	正大路与光明路
	信号灯
	北区





	诱导屏/公交屏/匝道屏路口清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	海关岗-西向东
	诱导屏
	北区

	2
	解放桥东岗东
	诱导屏
	北区

	3
	京华西岗西口-西向东
	诱导屏
	北区

	4
	来鹤台岗西口
	诱导屏
	北区

	5
	螺丝湾岗北口
	诱导屏
	北区

	6
	双桥岗北口-北向南
	诱导屏
	北区

	7
	四望亭岗北口-北向南
	诱导屏
	北区

	8
	市府西岗点阵屏
	诱导屏
	北区

	9
	维扬岗北口-北向南
	诱导屏
	北区

	10
	文昌阁岗东口-东向西
	诱导屏
	北区

	11
	文昌路与真州路东口西向东
	诱导屏
	北区

	12
	文昌路与真州路西口西向东
	诱导屏
	北区

	13
	真州路与体育公园路南口口北向南
	[bookmark: RANGE!J15]诱导屏
	北区

	14
	火车站岗东公交屏
	公交屏
	北区

	15
	火车站岗西公交屏
	公交屏
	北区

	16
	体育岗东公交屏
	公交屏
	北区

	17
	体育岗西公交屏
	公交屏
	北区

	18
	双博岗东公交屏
	公交屏
	北区

	19
	双博岗西公交屏
	公交屏
	北区

	20
	国展岗东公交屏
	公交屏
	北区

	21
	国展岗西公交屏
	公交屏
	北区

	22
	新区岗东公交屏
	公交屏
	北区

	23
	新区岗西公交屏
	公交屏
	北区

	24
	邗中岗东公交屏
	公交屏
	北区

	25
	邗中岗西公交屏
	公交屏
	北区

	26
	来鹤台岗东公交屏
	公交屏
	北区

	27
	来鹤台岗西公交屏
	公交屏
	北区

	28
	水利岗东公交屏
	公交屏
	北区

	29
	水利岗西公交屏
	公交屏
	北区

	30
	海关岗东公交屏
	公交屏
	北区

	31
	海关岗西公交屏
	公交屏
	北区

	32
	市府岗东公交屏
	公交屏
	北区

	33
	市府岗西公交屏
	公交屏
	北区

	34
	京华岗东公交屏
	公交屏
	北区

	35
	京华岗西公交屏
	公交屏
	北区

	36
	石塔岗东公交屏
	公交屏
	北区

	37
	石塔岗西公交屏
	公交屏
	北区

	38
	文昌阁岗东公交屏
	公交屏
	北区

	39
	文昌阁岗西公交屏
	公交屏
	北区

	40
	琼花岗东公交屏
	公交屏
	北区

	41
	琼花岗西公交屏
	公交屏
	北区

	42
	银河岗东公交屏
	公交屏
	北区

	43
	银河岗西公交屏
	公交屏
	北区

	44
	解放桥岗东公交屏
	公交屏
	北区

	45
	解放桥岗西公交屏
	公交屏
	北区

	46
	解放桥东岗东公交屏
	公交屏
	北区

	47
	解放桥东岗西公交屏
	公交屏
	北区

	48
	沙北岗东公交屏
	公交屏
	北区

	49
	沙北岗西公交屏
	公交屏
	北区

	50
	鸿泰岗东公交屏
	公交屏
	北区

	51
	鸿泰岗西公交屏
	公交屏
	北区

	52
	文昌大桥岗东公交屏
	公交屏
	北区

	53
	文昌大桥岗西公交屏
	公交屏
	北区

	54
	广陵岗东公交屏
	公交屏
	北区

	55
	广陵岗西公交屏
	公交屏
	北区

	56
	警校岗东公交屏
	公交屏
	北区

	57
	警校岗西公交屏
	公交屏
	北区

	58
	市民中心岗东公交屏
	公交屏
	北区

	59
	市民中心岗西公交屏
	公交屏
	北区

	60
	广沙岗东公交屏
	公交屏
	北区

	61
	广沙岗西公交屏
	公交屏
	北区

	62
	滨水岗东公交屏
	公交屏
	北区

	63
	滨水岗西公交屏
	公交屏
	北区

	64
	新甘泉岗南公交屏
	公交屏
	北区

	65
	新甘泉岗北公交屏
	公交屏
	北区

	66
	扬启岗南公交屏
	公交屏
	北区

	67
	扬启岗北公交屏
	公交屏
	北区

	68
	荷叶岗南公交屏
	公交屏
	北区

	69
	荷叶岗北公交屏
	公交屏
	北区

	70
	西湖岗南公交屏
	公交屏
	北区

	71
	西湖岗北公交屏
	公交屏
	北区

	72
	鉴真岗南公交屏
	公交屏
	北区

	73
	鉴真岗北公交屏
	公交屏
	北区

	74
	双桥岗南公交屏
	公交屏
	北区

	75
	双桥岗北公交屏
	公交屏
	北区

	76
	邗西岗南公交屏
	公交屏
	北区

	77
	邗西岗北公交屏
	公交屏
	北区

	78
	邗台岗南公交屏
	公交屏
	北区

	79
	邗台岗北公交屏
	公交屏
	北区

	80
	邗纬岗南公交屏
	公交屏
	北区

	81
	邗纬岗北公交屏
	公交屏
	北区

	82
	平山西岗南公交屏
	公交屏
	北区

	83
	平山西岗北公交屏
	公交屏
	北区

	84
	海德岗南公交屏
	公交屏
	北区

	85
	海德岗北公交屏
	公交屏
	北区

	86
	来鹤台岗南公交屏
	公交屏
	北区

	87
	来鹤台岗北公交屏
	公交屏
	北区

	88
	扬真岗南公交屏
	公交屏
	北区

	89
	扬真岗北公交屏
	公交屏
	北区

	90
	国真岗南公交屏
	公交屏
	北区

	91
	国真岗北公交屏
	公交屏
	北区

	92
	江广快速-京杭北路西北侧匝道-东向西
	匝道屏
	北区

	93
	江广快速-江茱岗东南侧主线-西向东
	诱导屏
	北区

	94
	江广快速-沙湾路东南侧匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	95
	江广快速-江运东岗东北侧主线-东向西
	诱导屏
	北区

	96
	江平快速-江都路东匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	97
	江平快速-史可法路东匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	98
	江平快速-廋西湖路东匝道-东向西
	匝道屏
	北区

	99
	江平快速-廋西湖路西匝道-东向西
	匝道屏
	北区

	100
	江平快速-雷塘路东匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	101
	江平快速-双塘路西匝道-东向西
	匝道屏
	北区

	102
	江平快速-平山北路东匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	103
	江平快速-扬子江北路东匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	104
	江平快速-扬子江北路西匝道-东向西
	匝道屏
	北区

	105
	江平快速-扬子江北路西匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	106
	江平快速-扬塘岗北-北向南
	诱导屏
	北区

	107
	江平快速-扬塘岗南-南向北
	诱导屏
	北区

	108
	江平快速-润扬路东-东向西
	诱导屏
	北区

	109
	江平快速-润扬路东-西向东
	诱导屏
	北区

	110
	江平快速-扬子江北路东-东向西
	诱导屏
	北区

	111
	江平快速-平山北路东-东向西
	诱导屏
	北区

	112
	江平快速-双塘路西-东向西
	诱导屏
	北区

	113
	江平快速-相别路西-西向东
	诱导屏
	北区

	114
	江平快速-相别路东-东向西
	诱导屏
	北区

	115
	江平快速-佳家花园东-东向西
	诱导屏
	北区

	116
	江平快速-江都路东-西向东
	诱导屏
	北区

	117
	江平快速-太平路东-东向西
	诱导屏
	北区

	118
	江平快速-江平岗北东匝道-南向北
	匝道屏
	北区

	119
	江平快速-司江岗南主线东侧-南向北
	诱导屏
	北区

	120
	江平快速-司江岗南主线西侧-北向南
	诱导屏
	北区

	121
	江平快速-司江岗南西匝道-北向南
	匝道屏
	北区

	122
	江平快速-江怡岗南主线东侧-南向北
	诱导屏
	北区

	123
	润扬快速-经九路西匝道-西向东
	匝道屏
	北区

	124
	润扬快速-润蜀路东-东向西
	诱导屏
	北区

	125
	润扬快速-经圩二路西-北向南
	诱导屏
	北区

	126
	润扬快速-平山堂西路东-南向北
	诱导屏
	北区

	127
	润扬快速-润杨岗南主线西侧-北向南
	诱导屏
	北区

	128
	润扬快速-润杨岗东北高架匝道-南向北
	匝道屏
	北区

	129
	润扬快速-润杨岗西南高架匝道-北向南
	匝道屏
	北区

	130
	润扬快速-新区岗东北高架匝道-南向北
	匝道屏
	北区

	131
	润扬快速-蜀冈枢纽出口-西向东
	诱导屏
	北区

	132
	运河快速-运北岗北90米路东-南向北
	匝道屏
	北区

	133
	运河快速-运北岗北110米路东-南向北
	诱导屏
	北区

	134
	运河快速-运物岗南20米路西-北向南
	诱导屏
	北区

	135
	运河快速-运北岗南350米路西-北向南
	匝道屏
	北区

	136
	运河快速-上方寺路北55米路西-北向南
	诱导屏
	北区

	137
	运河快速-太运岗北150米路东-南向北
	诱导屏
	北区

	138
	运河快速-太运岗北80米路西-北向南
	诱导屏
	北区

	139
	运河快速-文昌大桥岗东北-南向北
	诱导屏
	北区

	140
	运河快速-文昌大桥岗东北匝道-南向北
	匝道屏
	北区

	141
	江怡岗南公交屏
	公交屏
	北区

	142
	江怡岗北公交屏
	公交屏
	北区

	143
	江平岗南公交屏
	公交屏
	北区

	144
	江平岗北公交屏
	公交屏
	北区

	145
	润江岗南公交屏
	公交屏
	北区

	146
	润江岗北公交屏
	公交屏
	北区

	147
	司江岗北公交屏
	公交屏
	北区

	148
	邗平岗东公交屏
	公交屏
	北区

	149
	邗平岗西公交屏
	公交屏
	北区

	150
	扬塘岗西公交屏
	公交屏
	北区

	151
	扬塘东岗东公交屏
	公交屏
	北区

	152
	扬塘东岗西公交屏
	公交屏
	北区

	153
	江双岗东公交屏
	公交屏
	北区

	154
	江双岗西公交屏
	公交屏
	北区

	155
	江雷岗东公交屏
	公交屏
	北区

	156
	江雷岗西公交屏
	公交屏
	北区

	157
	友塘岗东公交屏
	公交屏
	北区

	158
	友塘岗西公交屏
	公交屏
	北区

	159
	江黄岗东公交屏
	公交屏
	北区

	160
	江黄岗西公交屏
	公交屏
	北区

	161
	佳家岗东公交屏
	公交屏
	北区

	162
	佳家岗西公交屏
	公交屏
	北区

	163
	双江岗东公交屏
	公交屏
	北区

	164
	双江岗西公交屏
	公交屏
	北区

	165
	江叶岗东公交屏
	公交屏
	北区

	166
	江叶岗西公交屏
	公交屏
	北区

	167
	江太岗东公交屏
	公交屏
	北区

	168
	江太岗西公交屏
	公交屏
	北区

	169
	润蜀岗东公交屏
	公交屏
	北区

	170
	润蜀岗西公交屏
	公交屏
	北区

	171
	润江岗东公交屏
	公交屏
	北区

	172
	润江岗西公交屏
	公交屏
	北区

	173
	润台岗北公交屏
	公交屏
	北区

	174
	润台岗南公交屏
	公交屏
	北区

	175
	润纬岗北公交屏
	公交屏
	北区

	176
	润纬岗南公交屏
	公交屏
	北区

	177
	平江岗北公交屏
	公交屏
	北区

	178
	平江岗南公交屏
	公交屏
	北区

	179
	润杨岗南公交屏
	公交屏
	北区

	180
	润翠岗南公交屏
	公交屏
	北区

	181
	润翠岗北公交屏
	公交屏
	北区

	182
	新区岗南公交屏
	公交屏
	北区

	183
	新区岗北公交屏
	公交屏
	北区

	184
	运江岗南公交屏
	公交屏
	北区

	185
	运江岗北公交屏
	公交屏
	北区

	186
	运物北岗南公交屏
	公交屏
	北区

	187
	运物北岗北公交屏
	公交屏
	北区

	188
	运物岗南公交屏
	公交屏
	北区

	189
	运物岗北公交屏
	公交屏
	北区

	190
	运秋岗南公交屏
	公交屏
	北区

	191
	运秋岗北公交屏
	公交屏
	北区

	192
	运城岗南公交屏
	公交屏
	北区

	193
	运城岗北公交屏
	公交屏
	北区

	194
	运竹岗南公交屏
	公交屏
	北区

	195
	运竹岗北公交屏
	公交屏
	北区

	196
	太运岗南公交屏
	公交屏
	北区

	197
	太运岗北公交屏
	公交屏
	北区

	198
	运河北路与太平路南公交屏
	公交屏
	北区

	199
	运河北路与太平路北公交屏
	公交屏
	北区

	200
	江阳大桥岗南公交屏
	公交屏
	北区

	201
	江阳大桥岗北公交屏
	公交屏
	北区

	202
	安康岗南公交屏
	公交屏
	北区

	203
	安康岗北公交屏
	公交屏
	北区

	204
	运北岗南公交屏
	公交屏
	北区

	205
	运北岗北公交屏
	公交屏
	北区

	206
	文昌大桥岗南公交屏
	公交屏
	北区

	207
	文昌大桥岗北公交屏
	公交屏
	北区

	208
	人柏岗（人民路与柏树路）
	诱导屏
	北区

	209
	柏树路与红石路
	诱导屏
	北区

	210
	峰明大道与先惗线
	诱导屏
	北区

	211
	先惗线与雕菰南街
	诱导屏
	北区

	212
	双塘路与五湖路
	诱导屏
	北区

	213
	扬菱路与人民路
	诱导屏
	北区

	214
	甘八路第三人民医院
	诱导屏
	北区

	215
	光明岗（方兴路与光明路）
	诱导屏
	北区

	216
	扬双岗（扬子江路与双塘路）
	诱导屏
	北区

	217
	杨庙岗（扬冶路与甘八线）
	诱导屏
	北区

	218
	杨庄岗（S611与杨庄路）
	诱导屏
	北区

	219
	S611槐泗段五年庄
	诱导屏
	北区

	220
	裔家岗（合墩线与扬菱路）
	诱导屏
	北区

	221
	扬甘岗（新甘泉大道与扬菱路）
	诱导屏
	北区





	雷达/声呐/网络音柱维护清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	北区车管所北口音柱
	网络音柱
	北区

	2
	漕河岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	3
	漕河岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	4
	漕河岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	5
	高桥岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	6
	高桥岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	7
	高铁站岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	8
	高铁站岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	9
	高铁站岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	10
	高铁站岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	11
	国展岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	12
	国展岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	13
	海关北岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	14
	海关北岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	15
	海关北岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	16
	海关北岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	17
	海关岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	18
	海关岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	19
	海关岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	20
	海关岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	21
	邗沟岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	22
	邗锦岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	23
	邗锦岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	24
	邗锦岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	25
	邗锦岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	26
	邗台岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	27
	邗台岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	28
	邗台岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	29
	邗台岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	30
	邗西岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	31
	邗西岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	32
	邗西岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	33
	邗西岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	34
	邗中岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	35
	邗中岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	36
	邗中岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	37
	邗中岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	38
	何园岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	39
	何园岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	40
	何园岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	41
	何园岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	42
	红园岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	43
	红园岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	44
	红园岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	45
	红园岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	46
	鸿泰岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	47
	鸿泰岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	48
	鸿泰岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	49
	鸿泰岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	50
	火车站岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	51
	火车站岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	52
	火车站岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	53
	火车站岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	54
	江阳大桥岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	55
	江阳大桥岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	56
	江阳大桥岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	57
	江阳大桥岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	58
	江竹岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	59
	江竹岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	60
	解放桥岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	61
	解放桥岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	62
	解放桥岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	63
	解放桥岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	64
	京华岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	65
	京华岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	66
	京华岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	67
	京天岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	68
	京天岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	69
	京天岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	70
	京天岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	71
	来鹤台岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	72
	来鹤台岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	73
	来鹤台岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	74
	来鹤台岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	75
	平江岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	76
	平江岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	77
	平江岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	78
	平江岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	79
	平山东岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	80
	平山东岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	81
	平山东岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	82
	平山东岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	83
	平山西岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	84
	平山西岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	85
	平山西岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	86
	平山西岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	87
	琼花岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	88
	琼花岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	89
	琼花岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	90
	琼花岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	91
	润杨岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	92
	润杨岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	93
	润杨岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	94
	润杨岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	95
	沙北岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	96
	沙北岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	97
	沙北岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	98
	沙北岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	99
	生态岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	100
	生态岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	101
	生态岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	102
	石塔岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	103
	石塔岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	104
	石塔岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	105
	石塔岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	106
	市府岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	107
	市府岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	108
	市府岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	109
	市民中心岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	110
	市民中心岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	111
	市民中心岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	112
	市民中心岗音柱
	网络音柱
	北区

	113
	市一中北口音柱
	网络音柱
	北区

	114
	市一中南口音柱
	网络音柱
	北区

	115
	瘦西湖岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	116
	瘦西湖岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	117
	瘦西湖岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	118
	瘦西湖岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	119
	蜀岗生态公园东北角音柱
	网络音柱
	北区

	120
	蜀岗生态公园东南角音柱
	网络音柱
	北区

	121
	蜀岗生态公园西北角音柱
	网络音柱
	北区

	122
	蜀岗生态公园西南角音柱
	网络音柱
	北区

	123
	蜀秀岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	124
	蜀秀岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	125
	蜀秀岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	126
	蜀秀岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	127
	曙光岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	128
	曙光岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	129
	曙光岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	130
	曙光岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	131
	双博岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	132
	双博岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	133
	双博岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	134
	双博岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	135
	双东岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	136
	双东岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	137
	双桥岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	138
	双桥岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	139
	双桥岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	140
	双桥岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	141
	水利岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	142
	水利岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	143
	水利岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	144
	水利岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	145
	税院岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	146
	税院岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	147
	税院岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	148
	司徒庙西岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	149
	司徒庙西岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	150
	司徒庙西岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	151
	司徒庙西岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	152
	隧道东岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	153
	隧道东岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	154
	隧道东岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	155
	隧道东岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	156
	万观岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	157
	万观岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	158
	万观岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	159
	万观岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	160
	维扬岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	161
	维扬岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	162
	维扬岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	163
	维扬岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	164
	文昌阁岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	165
	文昌阁岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	166
	文昌阁岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	167
	文昌阁岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	168
	扬真岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	169
	扬真岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	170
	扬真岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	171
	扬真岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	172
	迎宾岗东北角音柱
	网络音柱
	北区

	173
	迎宾岗东南角音柱
	网络音柱
	北区

	174
	迎宾岗西北角音柱
	网络音柱
	北区

	175
	迎宾岗西南角音柱
	网络音柱
	北区

	176
	扬凌路与酒槐路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	177
	扬凌路与酒槐路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	178
	扬凌路与酒槐路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	179
	扬凌路与酒槐路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	180
	瘦西湖路与酒槐路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	181
	瘦西湖路与酒槐路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	182
	瘦西湖路与酒槐路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	183
	扬子江北路大官人家交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	184
	扬子江北路大官人家交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	185
	扬子江北路大官人家交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	186
	扬子江北路大官人家交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	187
	杨子江路与新甘泉大道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	188
	杨子江路与新甘泉大道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	189
	杨子江路与新甘泉大道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	190
	杨子江路与新甘泉大道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	191
	回归大道与王庄路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	192
	回归大道与王庄路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	193
	回归大道与王庄路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	194
	回归大道与王庄路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	195
	扬子江北路与双塘路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	196
	扬子江北路与双塘路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	197
	扬子江北路与双塘路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	198
	扬子江北路与双塘路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	199
	扬子江北路与七泉路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	200
	扬子江北路与七泉路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	201
	扬子江北路与七泉路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	202
	扬子江北路与七泉路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	203
	扬子江北路与甘杨路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	204
	扬子江北路与甘杨路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	205
	扬子江北路与甘杨路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	206
	扬天线与甘八路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	207
	扬天线与甘八路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	208
	扬天线与甘八路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	209
	扬天线与甘八路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	210
	扬天线与长塘路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	211
	扬天线与长塘路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	212
	扬天线与长塘路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	213
	扬天线与长塘路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	214
	扬天公路与回归路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	215
	扬天公路与回归路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	216
	扬天公路与回归路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	217
	扬天公路与G345交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	218
	扬天公路与G345交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	219
	扬天公路与G345交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	220
	扬天公路与G345交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	221
	新甘泉大道与北源路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	222
	新甘泉大道与北源路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	223
	新甘泉大道与北源路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	224
	611省道与博览园路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	225
	611省道与博览园路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	226
	611省道与博览园路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	227
	611省道与博览园路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	228
	公瓜线与曹公路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	229
	公瓜线与曹公路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	230
	公瓜线与曹公路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	231
	公瓜线与曹公路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	232
	四通北路与朝阳路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	233
	四通北路与朝阳路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	234
	四通北路与朝阳路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	235
	四通北路与朝阳路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	236
	新甘泉大道（杜甘岗）交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	237
	新甘泉大道（杜甘岗）交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	238
	扬菱路与方兴东路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	239
	扬菱路与方兴东路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	240
	扬菱路与方兴东路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	241
	扬菱路与方兴东路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	242
	公瓜线与甘杨路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	243
	公瓜线与甘杨路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	244
	公瓜线与甘杨路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	245
	公瓜线与甘杨路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	246
	甘八线与泰达路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	247
	甘八线与泰达路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	248
	甘八线与泰达路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	249
	甘八线与泰达路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	250
	公瓜线与扬冶路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	251
	公瓜线与扬冶路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	252
	公瓜线与扬冶路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	253
	公瓜线与扬冶路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	254
	611省道与公滨路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	255
	611省道与公滨路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	256
	611省道与公滨路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	257
	611省道与公滨路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	258
	扬菱路与公瓜线交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	259
	扬菱路与公瓜线交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	260
	扬菱路与公瓜线交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	261
	扬菱路与公瓜线交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	262
	方兴东路与光明路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	263
	方兴东路与光明路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	264
	方兴东路与光明路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	265
	方兴东路与光明路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	266
	扬凌路与和天下路口交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	267
	扬凌路与和天下路口交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	268
	扬凌路与和天下路口交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	269
	扬凌路与和天下路口交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	270
	弘扬北路与新甘泉大道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	271
	弘扬北路与新甘泉大道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	272
	弘扬北路与新甘泉大道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	273
	弘扬北路与新甘泉大道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	274
	公瓜线与红石路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	275
	公瓜线与红石路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	276
	公瓜线与红石路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	277
	公瓜线与红石路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	278
	扬菱路与花城路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	279
	扬菱路与花城路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	280
	扬菱路与花城路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	281
	扬菱路与花城路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	282
	公瓜线与司徒庙路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	283
	公瓜线与司徒庙路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	284
	公瓜线与司徒庙路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	285
	公瓜线与司徒庙路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	286
	扬菱路与槐甘线交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	287
	扬菱路与槐甘线交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	288
	扬菱路与槐甘线交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	289
	扬菱路与槐甘线交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	290
	新甘泉大道与瘦西湖路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	291
	新甘泉大道与瘦西湖路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	292
	新甘泉大道与瘦西湖路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	293
	新甘泉大道与瘦西湖路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	294
	扬菱路与靳桥路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	295
	扬菱路与靳桥路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	296
	扬菱路与靳桥路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	297
	扬菱路与靳桥路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	298
	611省道与酒陈路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	299
	611省道与酒陈路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	300
	611省道与酒陈路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	301
	611省道与酒陈路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	302
	611省道与开合线交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	303
	611省道与开合线交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	304
	611省道与开合线交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	305
	611省道与开合线交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	306
	公瓜线与山杨璐交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	307
	公瓜线与山杨璐交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	308
	公瓜线与山杨璐交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	309
	公瓜线与山杨璐交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	310
	龙沈路与新甘泉大道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	311
	龙沈路与新甘泉大道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	312
	龙沈路与新甘泉大道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	313
	龙沈路与新甘泉大道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	314
	新甘泉大道与沈营路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	315
	新甘泉大道与沈营路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	316
	龙凤路与新甘泉大道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	317
	龙凤路与新甘泉大道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	318
	泰达路与中心路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	319
	泰达路与中心路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	320
	泰达路与中心路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	321
	泰达路与中心路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	322
	团陈路与新甘泉大道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	323
	团陈路与新甘泉大道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	324
	潍柴大道与扬菱路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	325
	潍柴大道与扬菱路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	326
	潍柴大道与扬菱路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	327
	潍柴大道与扬菱路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	328
	文昌西路与甘八路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	329
	文昌西路与甘八路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	330
	文昌西路与甘八路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	331
	文昌西路与甘八路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	332
	文昌西路与新扬村路口交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	333
	文昌西路与新扬村路口交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	334
	文昌西路与新扬村路口交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	335
	文昌西路与新扬村路口交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	336
	611省道与新甘泉大道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	337
	611省道与新甘泉大道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	338
	611省道与新甘泉大道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	339
	611省道与新甘泉大道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	340
	曹公路与新苑北路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	341
	曹公路与新苑北路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	342
	曹公路与新苑北路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	343
	曹公路与新苑北路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	344
	扬菱路潍柴厂东门交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	345
	扬菱路潍柴厂东门交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	346
	611省道与沿湖路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	347
	611省道与沿湖路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	348
	611省道与沿湖路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	349
	611省道与沿湖路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	350
	扬菱路与新甘泉大道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	351
	扬菱路与新甘泉大道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	352
	扬菱路与新甘泉大道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	353
	扬菱路与新甘泉大道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	354
	扬天线与古井路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	355
	扬天线与古井路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	356
	扬菱路新苑北路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	357
	扬菱路新苑北路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	358
	扬菱路新苑北路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	359
	扬菱路新苑北路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	360
	公瓜线与杨爱路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	361
	公瓜线与杨爱路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	362
	公瓜线与杨爱路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	363
	公瓜线与杨爱路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	364
	扬冶路与杨庙镇府南门交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	365
	扬冶路与杨庙镇府南门交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	366
	扬冶路与杨庙镇府南门交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	367
	公瓜线与县道302交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	368
	公瓜线与县道302交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	369
	公瓜线与县道302交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	370
	公瓜线与县道302交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	371
	611省道与杨庄路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	372
	611省道与杨庄路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	373
	611省道与杨庄路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	374
	611省道与杨庄路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	375
	611省道与姚大路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	376
	611省道与姚大路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	377
	611省道与姚大路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	378
	611省道与姚大路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	379
	611省道孔桥村交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	380
	611省道孔桥村交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	381
	扬菱路与县道302交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	382
	扬菱路与县道302交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	383
	扬菱路与县道302交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	384
	扬菱路与县道302交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	385
	扬菱路与运河路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	386
	扬菱路与运河路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	387
	扬菱路与运河路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	388
	扬菱路与正大路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	389
	扬菱路与正大路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	390
	扬菱路与正大路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	391
	扬菱路与正大路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	392
	611省道与合墩线交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	393
	611省道与合墩线交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	394
	611省道与合墩线交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	395
	611省道与合墩线交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	396
	611省道与先惗线交叉口东北角音柱
	网络音柱
	北区

	397
	611省道与先惗线交叉口东南角音柱
	网络音柱
	北区

	398
	611省道与先惗线交叉口西北角音柱
	网络音柱
	北区

	399
	611省道与先惗线交叉口西南角音柱
	网络音柱
	北区

	1
	瘦西湖路扬菱线南进口
	广域雷达
	北区

	2
	瘦西湖路扬菱线西进口
	广域雷达
	北区

	3
	瘦西湖路扬菱线北进口
	广域雷达
	北区

	4
	瘦西湖路扬菱线东进口
	广域雷达
	北区

	5
	瘦西湖路扬菱线北电警V49
	广域雷达
	北区

	6
	瘦西湖路启扬高速桥下监控
	广域雷达
	北区

	7
	瘦西湖路扬隋岗南进口
	广域雷达
	北区

	8
	瘦西湖路扬隋岗西进口
	广域雷达
	北区

	9
	瘦西湖路扬隋岗北进口
	广域雷达
	北区

	10
	瘦西湖路蓝盾岗南进口去向补盲
	广域雷达
	北区

	11
	瘦西湖路扬隋岗北电警V49
	广域雷达
	北区

	12
	瘦西湖路扬隋岗南电警V49
	广域雷达
	北区

	13
	瘦西湖路扬隋岗南信号灯V49
	广域雷达
	北区

	14
	瘦西湖路学士西路南进口
	广域雷达
	北区

	15
	瘦西湖路学士西路西进口
	广域雷达
	北区

	16
	瘦西湖路学士西路北进口
	广域雷达
	北区

	17
	瘦西湖路学士西路东进口
	广域雷达
	北区

	18
	瘦西湖路学士西路北电警V49
	广域雷达
	北区

	19
	瘦西湖路学士西路南电警V49
	广域雷达
	北区

	20
	瘦西湖路友堡岗北100路灯ld179
	广域雷达
	北区

	21
	瘦西湖路友堡岗南进口
	广域雷达
	北区

	22
	瘦西湖路友堡岗西进口
	广域雷达
	北区

	23
	瘦西湖路友堡岗北进口
	广域雷达
	北区

	24
	瘦西湖路友堡岗东进口
	广域雷达
	北区

	25
	瘦西湖路友堡岗北电警V49
	广域雷达
	北区

	26
	瘦西湖路友堡岗南电警V49
	广域雷达
	北区

	27
	瘦西湖路友堡岗北向南（车尾（进口道补盲）
	广域雷达
	北区

	28
	瘦西湖路友堡岗南向北（车尾）进口道补盲
	广域雷达
	北区

	29
	瘦西湖路友堡岗南100米分道标志牌
	广域雷达
	北区

	30
	瘦西湖路上方寺路南进口
	广域雷达
	北区

	31
	瘦西湖路上方寺路西进口
	广域雷达
	北区

	32
	瘦西湖路上方寺路北进口
	广域雷达
	北区

	33
	瘦西湖路上方寺路东进口
	广域雷达
	北区

	34
	瘦西湖路上方寺路南电警V49
	广域雷达
	北区

	35
	瘦西湖路上方寺路北电警V49
	广域雷达
	北区

	36
	瘦西湖路上方寺路北向南（车尾）进口道补盲
	广域雷达
	北区

	37
	瘦西湖路上方寺路南向北（车尾）进口道补盲
	广域雷达
	北区

	38
	瘦西湖路邗沟路南进口
	广域雷达
	北区

	39
	瘦西湖路邗沟路西进口
	广域雷达
	北区

	40
	瘦西湖路邗沟路北进口
	广域雷达
	北区

	41
	瘦西湖路邗沟路东进口
	广域雷达
	北区

	42
	瘦西湖路邗沟路北电警V49
	广域雷达
	北区

	43
	瘦西湖路邗沟路南电警V49
	广域雷达
	北区

	44
	瘦西湖路邗沟路北向南（车尾）进口道补盲
	广域雷达
	北区

	45
	瘦西湖路邗沟路南向北（车尾）进口道补盲
	广域雷达
	北区

	46
	瘦西湖路友谊路路侧（立杆）
	广域雷达
	北区

	47
	瘦西湖路蓝盾岗南进口
	广域雷达
	北区

	48
	瘦西湖路蓝盾岗北进口
	广域雷达
	北区

	49
	瘦西湖路万福西路南进口
	广域雷达
	北区

	50
	瘦西湖路万福西路西进口
	广域雷达
	北区

	51
	瘦西湖路万福西路北进口
	广域雷达
	北区

	52
	瘦西湖路万福西路东进口
	广域雷达
	北区

	53
	瘦西湖路万福西路北电警V49
	广域雷达
	北区

	54
	瘦西湖路万福西路南电警V49
	广域雷达
	北区

	55
	瘦西湖路梅岭西路南进口
	广域雷达
	北区

	56
	瘦西湖路梅岭西路西进口
	广域雷达
	北区

	57
	瘦西湖路梅岭西路北进口
	广域雷达
	北区

	58
	瘦西湖路梅岭西路东进口
	广域雷达
	北区

	59
	瘦西湖路上方寺路北面广告牌
	广域雷达
	北区

	60
	瘦西湖路梅岭西路南信号灯V49
	广域雷达
	北区

	61
	瘦西湖路大虹桥路南进口
	广域雷达
	北区

	62
	瘦西湖路大虹桥路西进口
	广域雷达
	北区

	63
	瘦西湖路大虹桥路北进口
	广域雷达
	北区

	64
	瘦西湖路大虹桥路北电警V49
	广域雷达
	北区

	65
	瘦西湖路大虹桥路南电警V49
	广域雷达
	北区

	66
	盐阜西路淮海路西进口
	广域雷达
	北区

	67
	盐阜西路淮海路南电警V49
	广域雷达
	北区

	68
	汶河北路盐阜西路南进口
	广域雷达
	北区

	69
	汶河北路盐阜西路西进口
	广域雷达
	北区

	70
	汶河北路盐阜西路北进口
	广域雷达
	北区

	71
	汶河北路盐阜西路东进口
	广域雷达
	北区

	72
	汶河北路盐阜西路南电警V49
	广域雷达
	北区

	73
	汶河北路盐阜西路西卡口V49
	广域雷达
	北区

	74
	汶河北路四望亭路南进口
	广域雷达
	北区

	75
	汶河北路四望亭路西进口
	广域雷达
	北区

	76
	汶河北路四望亭路北进口
	广域雷达
	北区

	77
	汶河北路四望亭路西向东（车头）进口道补盲
	广域雷达
	北区

	78
	汶河北路四望亭路北电警V49
	广域雷达
	北区

	79
	汶河北路四望亭路南电警V49-1
	广域雷达
	北区

	80
	汶河北路四望亭路南电警V49-2
	广域雷达
	北区

	81
	文昌中路淮海路南进口
	广域雷达
	北区

	82
	文昌中路淮海路西进口
	广域雷达
	北区

	83
	文昌中路淮海路东进口
	广域雷达
	北区

	84
	文昌中路淮海路西电警V49
	广域雷达
	北区

	85
	文昌中路淮海路东电警V49
	广域雷达
	北区

	86
	文昌中路淮海路西信号灯V49
	广域雷达
	北区

	87
	文昌中路淮海路西向东（车头）进口道补盲
	广域雷达
	北区

	88
	文昌中路汇银电器北监控V49
	广域雷达
	北区

	89
	文昌中路汇银电器南监控V49
	广域雷达
	北区

	90
	文昌中路大学北路南进口
	广域雷达
	北区

	91
	文昌中路大学北路西进口
	广域雷达
	北区

	92
	文昌中路大学北路北进口
	广域雷达
	北区

	93
	文昌中路大学北路东进口
	广域雷达
	北区

	94
	文昌中路大学北路西电警V49
	广域雷达
	北区

	95
	文昌中路大学北路东电警察V49
	广域雷达
	北区

	96
	文昌中路京华西岗西电警V49
	广域雷达
	北区

	97
	文昌中路京华西岗东电警V49
	广域雷达
	北区

	98
	文昌中路北监控V49
	广域雷达
	北区

	99
	扬州中医院北侧监控V49
	广域雷达
	北区

	100
	扬子江北路文昌中路南进口
	广域雷达
	北区

	101
	扬子江北路文昌中路西进口
	广域雷达
	北区

	102
	扬子江北路文昌中路北进口
	广域雷达
	北区

	103
	扬子江北路文昌中路东进口
	广域雷达
	北区

	104
	扬子江北路文昌中路东电警V49
	广域雷达
	北区

	105
	瘦西湖路与蓝盾岗南向北车尾
	广域雷达
	北区

	106
	扬子江北路文昌中路西电警V49
	广域雷达
	北区

	107
	扬子江北路鉴真路南进口
	广域雷达
	北区

	108
	扬子江北路鉴真路西进口
	广域雷达
	北区

	109
	扬子江北路鉴真路北进口
	广域雷达
	北区

	110
	扬子江北路鉴真路东进口
	广域雷达
	北区

	111
	扬子江北路平山堂东路南进口
	广域雷达
	北区

	112
	扬子江北路平山堂东路西进口
	广域雷达
	北区

	113
	扬子江北路平山堂东路北进口
	广域雷达
	北区

	114
	扬子江北路平山堂东路东进口
	广域雷达
	北区

	115
	扬子江北路杨柳青路南进口
	广域雷达
	北区

	116
	扬子江北路杨柳青路西进口
	广域雷达
	北区

	117
	扬子江北路杨柳青路北进口
	广域雷达
	北区

	118
	扬子江北路念四桥路南进口
	广域雷达
	北区

	119
	扬子江北路念四桥路西进口
	广域雷达
	北区

	120
	扬子江北路念四桥路北进口
	广域雷达
	北区

	121
	扬子江北路念四桥路东进口
	广域雷达
	北区

	122
	扬子江北路四望亭路南进口
	广域雷达
	北区

	123
	扬子江北路四望亭路西进口
	广域雷达
	北区

	124
	扬子江北路四望亭路北进口
	广域雷达
	北区

	125
	扬子江北路四望亭路东进口
	广域雷达
	北区

	126
	念四桥路大虹桥路南进口
	广域雷达
	北区

	127
	念四桥路大虹桥路东进口
	广域雷达
	北区

	128
	念四桥路大虹桥路北进口
	广域雷达
	北区

	129
	瘦西湖南门监控
	广域雷达
	北区

	130
	宋佳城体育休闲公园门口电警
	广域雷达
	北区

	131
	菊花楼1
	广域雷达
	北区

	132
	菊花楼2
	广域雷达
	北区

	133
	宋佳城西门停车场
	广域雷达
	北区

	134
	三角岛1
	广域雷达
	北区

	135
	三角岛2
	广域雷达
	北区

	136
	保障湖1
	广域雷达
	北区

	137
	瘦西湖北门监控
	广域雷达
	北区

	138
	瘦西湖路扬隋路南200米监控V49
	广域雷达
	北区

	139
	瘦西湖路梅岭西路南电警杆件
	广域雷达
	北区

	140
	京华岗南进口
	广域雷达
	北区

	141
	七里甸路体育馆公园北进口
	广域雷达
	北区

	142
	七里甸路体育馆公园东进口
	广域雷达
	北区

	143
	维蜀岗西进口
	广域雷达
	北区

	144
	维蜀岗北进口
	广域雷达
	北区

	145
	瘦西湖岗南进口
	广域雷达
	北区

	146
	瘦西湖岗北进口
	广域雷达
	北区

	147
	广沙岗东进口
	广域雷达
	北区

	148
	文昌岗东进口
	广域雷达
	北区

	149
	漕河岗北进口
	广域雷达
	北区

	150
	漕河岗南进口
	广域雷达
	北区

	151
	江平东路一期北侧JK5+580
	广域雷达
	北区

	152
	江平东路三期南侧JK1+700
	广域雷达
	北区

	153
	江平东路三期北侧JK1+400
	广域雷达
	北区

	154
	江平西路一期南侧JK5+800西向
	广域雷达
	北区

	155
	江平西路一期南侧JK4+450
	广域雷达
	北区

	156
	江平西路二期涉铁段东侧RK1+500南向
	广域雷达
	北区

	157
	江平西路二期设铁段东侧RK0+520
	广域雷达
	北区

	158
	平山隧道东入口
	广域雷达
	北区

	159
	平山隧道西入口
	广域雷达
	北区

	160
	润通-江平路JK1+400
	广域雷达
	北区

	161
	润通-江平路JK3+00
	广域雷达
	北区

	162
	YHK3-769雷达
	广域雷达
	北区

	163
	YHK4-015雷达
	广域雷达
	北区

	164
	YHK2-252雷达
	广域雷达
	北区

	165
	江广快速路-京杭北路南进口雷达
	广域雷达
	北区

	166
	江广快速路-临湾路西进口雷达
	广域雷达
	北区

	167
	江广快速路-临湾路北进口雷达
	广域雷达
	北区

	168
	江广快速路-临湾路东进口雷达
	广域雷达
	北区

	169
	江广快速路-临湾路南进口雷达
	广域雷达
	北区

	170
	江广快速路-沙湾路东进口雷达
	广域雷达
	北区

	171
	润通-江平路JK3+660
	广域雷达
	北区

	172
	润通-江平路JK2+490
	广域雷达
	北区

	173
	润通-江平路JK1875
	广域雷达
	北区

	174
	瘦西湖路铁路桥北江平东路北100mV49
	广域雷达
	北区

	175
	瘦西湖路江平东路西进口
	广域雷达
	北区

	176
	瘦西湖路江平东路北进口
	广域雷达
	北区

	177
	瘦西湖路江平东路东进口
	广域雷达
	北区

	178
	瘦西湖路江平东路北电警V49
	广域雷达
	北区

	179
	瘦西湖路江平东路南电警V49
	广域雷达
	北区

	180
	瘦西湖路江平东路北进口（进口道补盲）
	广域雷达
	北区

	181
	江平东路二期北侧JK3+600东向
	广域雷达
	北区

	182
	江平西路一期北侧JK5+100东向
	广域雷达
	北区

	183
	江平西路二期涉铁段南侧RK2+490北向
	广域雷达
	北区

	184
	江平西路二期涉铁段北RK1+880南向
	广域雷达
	北区

	185
	润通-江平路JK1800
	广域雷达
	北区

	186
	江广快速路-京杭北路北进口
	广域雷达
	北区

	187
	江广快速路-京杭北路东进口
	广域雷达
	北区

	188
	江广快速路-沙湾路西进口雷达
	广域雷达
	北区

	189
	江广快速路-沙湾路南进口雷达
	广域雷达
	北区

	190
	江广快速路-京杭北路西进口雷达
	广域雷达
	北区

	191
	YHK1-457雷达
	广域雷达
	北区

	192
	YHK1-845雷达
	广域雷达
	北区

	193
	杨庄路-S611东进口
	广域雷达
	北区

	194
	杨庄路-S611南进口
	广域雷达
	北区

	195
	杨庄路-S611西进口
	广域雷达
	北区

	196
	杨庄路-S611北进口
	广域雷达
	北区

	197
	姚大线-S611东进口
	广域雷达
	北区

	198
	姚大线-S611南进口
	广域雷达
	北区

	199
	姚大线-S611西进口
	广域雷达
	北区

	200
	姚大线-S611北进口
	广域雷达
	北区

	1
	市府岗西炸街抓拍
	声呐
	北区

	2
	雍华岗东炸街抓拍
	声呐
	北区

	3
	滨水岗东炸街抓拍
	声呐
	北区

	4
	江平东路与黄金坝路西炸街抓拍
	声呐
	北区





（八）每年度维护预估设备清单及改造新建清单
根据最近两年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，但实际维修数量应以发生发现情况为准。根据服务工程量、中标单位报价和考核情况据实结算，并定期进行验收审计。
	
序号
	名称
	规格型号或参数
	单位
	数量

	1
	满屏信号灯
	Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩
	套
	66

	2
	满屏信号灯
	红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	12

	3
	满屏信号灯
	绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	12

	4
	满屏信号灯
	黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	12

	5
	箭头信号灯
	Ф400三灯三色LED，含壳体、灯罩
	套
	1

	6
	箭头信号灯
	Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩
	套
	42

	7
	箭头信号灯
	红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	8

	8
	箭头信号灯
	绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	8

	9
	箭头信号灯
	黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	8

	10
	信号灯电源
	12V、18V、20V等类型
	组
	20

	11
	可变信号灯
	Ф400三灯单色LED，发光单元可自动切换两种图案，含壳体、灯罩
	套
	3

	12
	可变信号灯
	可变图案LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1

	13
	行人信号灯
	LED人行灯（Ф300 双联）
	套
	30

	14
	黄闪信号灯
	LED太阳能黄色闪光信号灯
	套
	1

	15
	一体化信号灯
	高4.5-5米满屏带倒计时
	套
	2

	16
	一体化行人灯
	高3米带倒计时
	套
	1

	17
	信号灯电源
	与信号灯配套
	块
	50

	18
	空开
	与路口配套
	个
	20

	19
	网络音柱
	可联网，后台控制播放内容，质保2年
	套
	55

	20
	行人触控装置
	行人手动触控装置
	对
	1

	21
	倒计时器
	800*600 型两位
	套
	42

	22
	倒计时器控制板
	倒九秒、通讯型
	套
	50

	23
	电源防雷器
	220V1P+N电源防雷器
	套
	10

	24
	光纤收发器,千兆
	国产
	对
	30

	25
	光缆终端盒
	国产
	个
	40

	26
	交换机
	工业级百兆5口
	台
	20

	27
	尾纤及熔纤
	国产
	根
	80

	28
	C类智能协调信号机
	C类智能协调时信号控制机备选型号：江苏金通JT-16、江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XT-TSC-48等（其它品牌应确保能够接入平台，并自行解决软件开发对接）
	台
	6

	29
	雷视一体机及安装
	Ø 检测器支持雷达监测信息与视频信息叠加，包括目标类型、位置、速度等，检测范围不少于200米
	套
	2

	30
	C类智能协调信号机主控板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	30

	31
	C类智能协调信号机电源板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	15

	32
	C类智能协调信号机灯控板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	15

	33
	信号机故障报警模块
	可区别主机断电、断网、温度、箱门等各类故障
	套
	60

	34
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	座
	4

	35
	两相位临时信号灯
	配太阳能板，最大高度可达3米以上
	台
	2

	36
	四相位临时信号灯
	配太阳能板，最大高度可达3米以上
	台
	1

	37
	信号灯信号电缆
	RVV-16*1
	米
	3500

	38
	信号灯信号电缆
	RVV-10*1
	米
	6000

	39
	信号灯信号电缆
	RVV-7*1
	米
	1000

	40
	信号灯信号电缆
	RVV-4*1
	米
	6000

	41
	信号灯信号电缆
	RVVP-2*1
	米
	5000

	42
	电源线
	RVV-2*2.5
	米
	1000

	43
	电源电缆
	YJV-3*10
	米
	2000

	44
	电源电缆
	YJV-3*6
	米
	5000

	45
	电源线
	RVV3*1
	米
	8000

	46
	光缆
	室外四芯单模
	米
	5000

	47
	防水五类线
	室外防水超五类线
	米
	2000

	48
	交通诱导屏模组
	双基色室外P10
	块
	70

	49
	交通诱导屏电源
	5V 40A
	台
	120

	50
	交通诱导屏控制器
	网络型接收卡
	套
	10

	51
	控制卡
	双基色LED网络控制卡
	套
	10

	52
	全彩控制设备
	全彩LED网络控制卡+播放盒
	套
	1

	53
	避雷器
	国产
	台
	10

	54
	公交专用屏
	P10室外全彩LED屏，显示面积1.92m*0.8m，异步网络控制
	套
	10

	55
	室外挂杆箱
	不锈钢 450*400*220
	只
	25

	56
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600
	只
	3

	57
	预埋管
	镀锌钢管Ø75*4.5
	米
	10

	58
	预埋管
	尼龙管Ø50
	米
	1500

	59
	管线顶管施工
	尼龙管Ø75PE80*4.5
	米
	300

	60
	手孔井圈井盖
	定制，水泥预制，和原现场配套
	套
	55

	61
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂6米,基础
	套
	6

	62
	行人灯杆件
	立杆3米
	套
	12

	63
	杆件基础
	普通立柱行人灯基础
	座
	15

	64
	杆件接地
	含接地棒及连接线
	项
	10

	65
	较大杆件出新
	5米及以上高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色
	套
	2














所有改造或建设设备均需无缝对接交警支队现有平台
[bookmark: OLE_LINK3]单个信号灯路口参考清单（本包需要改造或新建1个路口，或同等工作量的多个路口更新）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	C类智能协调信号机
	详见设备技术参数要求
	1
	套

	2
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	1
	座

	3
	改造或建设岗点平台软件接入调试
	接入交警支队平台
	1
	项

	4
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂6米,含基础
	4
	套

	5
	满屏信号灯
	详见设备技术参数要求
	4
	套

	6
	箭头信号灯
	详见设备技术参数要求
	4
	套

	7
	倒计时器
	详见设备技术参数要求
	4
	套

	8
	行人信号灯
	详见设备技术参数要求
	8
	套

	9
	行人灯杆件
	立杆3米
	8
	套

	10
	行人灯杆件基础
	普通行人灯基础
	8
	座

	11
	电源电缆
	RVV-3*6
	1
	项

	12
	信号灯信号电缆
	RVV-10*1.5
	1
	项

	13
	信号灯信号电缆
	RVV-3*1.5
	1
	项

	14
	信号灯信号电缆
	RVV-4*1.5
	1
	项

	15
	防水五类线
	室外防水超五类线
	1
	项

	16
	管线顶管施工
	尼龙管Ø75
	1
	项

	17
	预埋管
	尼龙管Ø50
	1
	项

	18
	路面施工
	路面开挖及修复
	1
	项

	19
	手孔井
	500*500
	1
	批

	20
	手孔井盖
	水泥预制  450*450
	1
	批

	21
	线路租赁
	点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口
	1
	条/3年






单处诱导屏参考清单（本包预估需要改造或新建1处）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	全彩显示屏
	P4户外全彩LED显示屏、3.84米*3.2米
	12.288
	平方

	2
	显示屏箱体
	全户外防雨箱体，工业风扇、3.84米*3.2米
	1
	项

	3
	全彩控制设备
	全彩LED网络控制卡+播放盒
	1
	项

	4
	避雷器
	国产
	1
	项

	5
	交通诱导屏电源
	5V 40A
	1
	项

	6
	诱导屏杆件
	杆圆柱377-10mm厚，高10.6米，横臂方管150*250-6mm厚，长3.9＋0.8米
含基础
	1
	项

	7
	电源线
	RVV3*10
	1
	项

	8
	光缆
	室外四芯单模
	1
	项

	9
	防水五类线
	室外防水超五类线
	1
	项

	10
	光缆终端盒
	国产
	1
	项

	11
	尾纤及熔纤
	国产
	1
	项

	12
	手孔井
	500*500
	1
	项

	13
	手孔井盖
	水泥预制  450*450
	1
	项

	14
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600
	1
	项

	15
	千兆光纤收发器
	国产
	1
	项



网络音柱参考清单（本包需要新建3处）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	网络音柱
	详见设备技术参数要求
	2
	套

	2
	电源线
	RVV3*1
	1
	项

	3
	网线
	室外防水超五类
	1
	项



雷达参考清单（本包预估需要新建4处）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	微波雷达
	详见设备技术参数要求
	2
	套

	2
	电源线
	RVV3*1
	1
	项

	3
	网线
	室外防水超五类
	1
	项





三、采购包5采购需求
（一）具体服务内容
交通信号灯、路口显示屏、网络音柱、雷达、声呐抓拍以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施维护，确保各类设备运行使用正常，具体内容如下：
1、交通信号灯：445个路口信号灯，19个快速路匝道信号灯（含：灯具、倒计时器、待行提示屏、电子可变标志、信号机、停电报警设备等）。另改造或建设1个标准路口信号灯（或与1个路口信号灯同等工程量的更新），具体路口由采购人扬州市公安局交警支队指定。
2、151块诱导屏/公交屏/匝道屏维护，另改造或建设1块诱导屏，具体点位由采购人扬州市公安局交警支队指定。
3、雷达设备47套、声呐设备2套、网络音柱304套。另改造或建设2套雷达、2套网络音柱，具体点位由交警支队指定。
4、相关设备的杆件、电源、信号灯、倒计时、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆、窨井、管道、机箱等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。
5、其它应急性、临时性维护。
6、服务地点：采购单位指定地点，地点范围随着城市发展变化有少量变动。

（二）具体服务要求
中标单位必须采用主动巡检与应急抢修相结合的方式进行维护，主动发现各系统日常存在的问题，采用技术手段与现场巡查来确认设备状态，提高系统的维护标准。
1、信号灯巡检维护要求
中标单位必须配备专业的巡检队伍对合同范围内信号灯设备定周期的进行现场巡检工作，并符合如下要求：
（1）本项目范围内所有信号灯路口每天视频巡检一遍，每个月外场巡检一遍，建立巡检统计表以备检查考核。
（2）检查内容：
检查设施的完好性、规范性和正常使用情况；
检查管道和窨井堵塞情况、井盖及周边缺失破损情况；
检查机箱门（锁）关闭和完好情况、手控按钮正常使用情况；
检查信号灯路口有无第三方单位施工开挖情况；
检查信号灯是否缺亮、颜色是否失真；
检查信号灯杆、信号灯、信号机柜结构件是否有锈蚀、倾斜、损坏，是否存在安全隐患或被附着其他设施；
检查信号设施供电电缆和控制电缆是否外露、破损、漏电，机箱和杆体是否带电的情况。
（3）其他要求。
每日需上路检查设施的完好性、准确性，包括交通标志指示是否有冲突、供电及线路是否正常、井盖是否完整、井框是否塌陷、信号灯朝向正确性、灯具显示时序及内容是否正常、灯具显示的完整性、有否污损及是否被遮挡等。
根据甲方要求，对不符合国家规范的信号灯设施进行整改，包括采用迁移、调整、灯组补盲等方法。
巡检当中发现的重大安全隐患要及时处置，并立即报告。
遇等级勤务任务，能按照采购人指令，至少能同时派出10人到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯。
2、显示屏类设备巡检维护要求
中标单位必须配备专业的巡检队伍对合同范围内显示屏类设备设备定周期的进行现场巡检工作并符合如下要求：
公交专用道及交通限速显示屏、可变车道、诱导屏类等，每日需上路巡查，显示信息内容纠错、设置纠错、牌面污损等、井盖是否完整、井框是否塌陷、设施是否断电、发光异常、完好性、是否被遮挡等；
3、故障维修台账日志要求
中标单位应建立日常巡查维护日志，安排专人负责填写记录，具体内容包括巡查时间、巡查点位、故障原因、修复时间、更换配件种类等。招标人将不定期对日常巡查日志进行检查并进行考核。
维护台账要求
（1）中标单位的文档管理工作要由专人负责，制定完善的管理制度。
（2）中标单位须每日提交系统维修记录表并由交警支队专人确认。
（3）中标单位每月提交一次维护工作报告，同时将该月更新后的系统技术文档和设备管理文档交付采购方，并附上电子文档。
（4）所有维修台账和工作日志要求同时采用纸质和电子文档两种方式报送。
4、维护时限要求
（1）信号灯类故障时限要求。
中标单位接到信号灯类故障报警后（故障报警即包括运维管理系统的主动报警，也包括相关人员的电话、短信报警），应在相应时限内到达现场。白天时段（早上7点至晚上19点），环高速公路内圈城区半小时内到达现场，环高速公路外圈1小时到达现场。晚上时段（晚上19点至第二天早上7点）设置值班人员，接到故障报警后90分钟内到达现场。
对于信号灯一般性故障，包括灯组发光单元不亮、信号机控制线接触不良等非复杂性故障，应在到现场1小时内排除故障。
对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标单位应在抵达现场确认后及时报备，且采购人认为需要设置太阳能临时信号灯的，维修人员应在1小时内设置临时信号灯；复杂故障，最迟应在24小时内排除故障。
（2）其它故障时限要求。
对于信号灯以外的设施故障，中标单位应在2小时内到达维护现场，对于一般性故障，抵达现场后的1小时内排除故障。
对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标单位应在抵达现场确认后及时报备；复杂故障，最迟应在24小时内排除故障。
（3）其它要求和说明
接通知后，因未按时到达现场处置或处置时间超过时限要求的，甲方有权临时指定其它单位接手处置，相关费用从中标单位中扣除。
对于网络中断等非本项目维护范围内造成的信号灯、视频监控的故障，应立即通知采购人转网络运营商处置。
5、第三方故障维修要求
以下内容为第三方故障：
（1）由于道路改造、市政工程施工、人为破坏、电力异常、系统设备被盗的、交通事故、房屋拆迁造成系统损坏的；
（2）由于交通管理的需要，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；
（3）由于道路发展变化，对不在项目点位清单的信号灯故障，进行应急性的维修恢复，此部分控制在当月维修次数的10%以内；
（5）中标单位对于第三方故障要及时跟踪处理。按照如下流程进行处理：
①现场勘察取证，并保留可以证明为第三方故障的图片或视频。
②根据勘察记录整理第三方故障报告（故障及原因、修复方案、费用预算和修复计划）。
③在取得甲方书面签证后（抢修类故障处理可以先施工后签证）进入维修服务流程，并在相应服务时限完成修复，恢复费用包含在投标报价内。
第三方故障修复过程中，须协调市政、路政、绿化等相关部门的，由中标单位负责自行协调，公安交警支队协助。
6、人员要求
（1）投标人须配备安全员不少于1名（提供安全员有效的C类及以上安全生产考核合格证书；以及提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明，原件扫描上传。）
（2）驻场人员要求：服务期内，中标单位须提供不少于1名驻场人员，工作地点在甲方提供的办公室，不参与外场作业，服务内容主要包括：系统软件运维、新增设备接入、信号方案更改、故障巡检、机房设备维护等工作。驻场人员须具有计算机、网络、网络安全、数据中心、交通管理行业等2年以上相关工作经验，按照招标人的工作时间驻场服务。对信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等外场设施及后台系统等进行日常巡检，通过系统对信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等交通设施运行情况的日常巡检，及时发现信号灯、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等交通设施故障，督导维修进度及对外场设备维修后状态进行功能检查。如遇紧急任务、突发状况、重大活动等情况，中标单位驻场工程师须无条件服从招标人的工作安排。中标单位应积极主动采取相应措施保障设施设备及系统运行良好，发现超出服务范围的问题，必须立即通知招标人。
（3）外场人员要求：中标单位外场交通设施班组应不少于5组，每组不少于2人。中标后，外场交通设施班组所有人员须提供7×24小时服务，在上岗前，应进行相关硬件、软件等知识培训。信号灯简易故障维护人员应具备信号灯故障原因排查能力，能够独立完成推电闸、清除故障码等故障维修工作；综合维修班组维护人员应具备排查管线、用电等能力，能够快速完成信号机相关设备、信号灯具、信号灯杆、网络音柱、公交屏、诱导屏、雷达等故障维修工作。
（4）其它要求：中标单位应定期对外场交通设施班组所有人员进行相关知识培训，提高维护人员理论知识水平和运维技术水平。
中标单位必须制定详细的恶劣天气抢修预案，须按招标人要求全员上岗，完成抢修任务，并向支队报备。
中标单位投入的人员在服务前向招标人进行人员备案，所有服务人员未经招标人同意，不得随意更换。
如招标人认为投入的人员无法满足服务要求，中标单位须无条件更换符合招标人要求的服务人员。
中标单位应根据采购人需要安排本项目负责人及相关人员到招标人指定场所召开例会，负责人不能如期参会应提前向招标人请假并说明原因，无故不参会的按合同予以处罚。
维护单位提供建设维护必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括车辆）、设备材料等。投标提供的车辆应保证技术性能良好、保险齐全并保证车辆专用在本项目维护工作中。
7、服务期限
服务期限：自合同签订之日起两年。
（三）维护服务考核标准
每月扣款大于等于3000元的，即为不及格.全年累计有三个月不及格，采购人有权视情终止合同。
1、因设备故障没有及时发现或修复，造成负面舆情或上级通报的，每次扣500元；造成有责信访或重大舆情的，每次扣2000元。
2、遇等级勤务任务或采购人认定的特别重要任务，未能按照采购人指令，派人（最多同时调派10人）到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯的，每次每人扣500元。
3、设施故障接到人民群众通过12345热线等方式反馈或投诉的，公安交警接到时中标人尚未发现故障的，每次扣300元。
4、重要时段即早晚高峰、重大警卫任务、大型活动期间报修故障，未按照时限要求达到现场的，每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，重要时段单次维修迟到上限扣2000元。
5、其它考核负面清单。
（1）接通知后未按要求上述时间要求及时到达现场或接任务后未及时开展维修的；
（2）一般性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
（3）复杂性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
（4）设施结构件有变形、倾斜、掉落等安全隐患，未及时报告和修复的；
（5）设施供电及控制电缆有破损漏电，机箱和杆体带电，未及时报告和修复的；
（6）因道路积水或城市内涝造成信号设施漏电；
（7）现场作业未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患；
（8）作业现场未配管理人员的；
（9）经查未落实设施巡查制度的；
（10）未定期清洁和检查设备、维修记录不完整的；
（11）更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外的；
（12）由于维护工作不彻底，15天内在同一地点发生同类故障的；
（13）虚假谎报维护的每次维护单位；
（14）现场人员未穿指定的工作制服或安全背心；安全措施不到位,每次每项维护单位扣2分；
（15）维护单位在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施（包括：信号机参数配置、设施的移动和拆除），如造成安全事故的，由维护单位承担一切法律和经济责任。
（16）对于不在本项目详细清单点位设备，但按照甲方安排进行临时性、应急性维修（见“第三方故障”第3条），不能完成的。
	考核表

	序号
	类型
	扣款金额
	数量
	小计
	备注

	1
	一般舆情或上级通报批评
	500
	
	
	每次扣500元

	2
	有责信访或重大舆情
	2000
	
	
	每次扣2000元

	3
	等级勤务任务保障
	500
	
	
	每次每人扣5000元

	4
	群众投诉或12345工单
	200
	
	
	每次扣200元

	5
	重要时段报修故障维修
	200
	
	
	每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，单次维修迟到上限扣2000元

	6
	其它考核负面清单。
	200
	
	
	每次扣200元

	合计
	
	


（四）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：
《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006)；
《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2008；
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《道路交通信号灯》 (GB2
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497 
《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198
安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022 
在管线施工中，如有特殊要求，应按要求进行施工。其他管线施工要求按照《GA/T652公安交通管理外场设备基础施工通用要求》标准实施。

（五）中标单位承诺
1、中标单位须承诺，所有的服务均满足招标人关于交通安全设施维护及管理的相关工作规定，接受招标人的日常考核。
2、中标单位须承诺，无论何时，自故障发生之时起，在接到招标人通知起，中标单位人员应在1小时内到达现场，并上报故障原因、维修方式、维修时间、维修结果等，自然条件恶劣等特殊情况除外；
3、中标单位须承诺，服务期满后，经招标人验收合格，涉及到本项目的所有材料及档案均须移交招标人。
4、中标单位须承诺每月21日（遇节假日顺延至下一个工作日）准备齐全上月的结算审核全部材料，交由招标人审核。
（六）常用设备参数要求
同本项目采购包四“常用设备参数要求”
（七）路口维护清单（包含但不限于下列路口）
	信号灯维护路口清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	施井路与观潮路
	信号灯
	南区

	2
	S356省道S39江宜高速高架东
	信号灯
	南区

	3
	S356沿江公路与四通路（八达路）
	信号灯
	南区

	4
	环洲大道与富民西路
	信号灯
	南区

	5
	江扬路与富民西路-江富岗
	信号灯
	南区

	6
	太平洋大道与富民西路
	信号灯
	南区

	7
	太平洋大道与横三路
	信号灯
	南区

	8
	环洲大道与横三路
	信号灯
	南区

	9
	江扬路与横三路
	信号灯
	南区

	10
	太平洋大道与S356省道-太沿岗
	信号灯
	南区

	11
	健安南路与X305李朴线
	信号灯
	南区

	12
	大学南路与扬联新村
	信号灯
	南区

	13
	江都南路与横二路
	信号灯
	南区

	14
	真州路与明月湖路-真明岗
	信号灯
	南区

	15
	真州中路与京华城路-真京岗
	信号灯
	南区

	16
	真州中路与同泰路-真同岗
	信号灯
	南区

	17
	真州中路与文汇西路-真文岗
	信号灯
	南区

	18
	真州中路与兴城西路-兴真岗
	信号灯
	南区

	19
	真州中路与栖祥路-真栖岗
	信号灯
	南区

	20
	真州中路与吉祥路-真吉岗
	信号灯
	南区

	21
	博物馆路与吉祥路-吉博岗
	信号灯
	南区

	22
	博物馆路与栖祥路-博栖岗
	信号灯
	南区

	23
	博物馆路与兴城西路-兴博岗
	信号灯
	南区

	24
	博物馆路与文汇西路-博文岗
	信号灯
	南区

	25
	博物馆路与同泰路-同博岗
	信号灯
	南区

	26
	博物馆路与京华城路-京博岗
	信号灯
	南区

	27
	博物馆路与明月湖路-明博岗
	信号灯
	南区

	28
	站南路与吉祥路-站吉岗
	信号灯
	南区

	29
	站南路与栖祥路-站栖岗
	信号灯
	南区

	30
	站南路与兴城西路-兴站岗
	信号灯
	南区

	31
	站南路与文汇西路-站文岗
	信号灯
	南区

	32
	站南路与新盛路-站新岗
	信号灯
	南区

	33
	站南路与同泰路-站同岗
	信号灯
	南区

	34
	站南路与京华城路-站南岗
	信号灯
	南区

	35
	国展路与红旗大街-国红岗
	信号灯
	南区

	36
	国展路与引潮河路-星悦岗
	信号灯
	南区

	37
	国展路与吉祥路-业恒岗
	信号灯
	南区

	38
	国展路与栖祥路-国栖岗
	信号灯
	南区

	39
	兴城西路与国展路-兴国岗
	信号灯
	南区

	40
	国展路与文汇西路-国文岗
	信号灯
	南区

	41
	国展路与同泰路-国同岗
	信号灯
	南区

	42
	国展路与京华城路-京华东岗
	信号灯
	南区

	43
	国展路与五彩路-星耀天地
	信号灯
	南区

	44
	国展路与明月湖路-国明岗
	信号灯
	南区

	45
	新城河路与望月路-望月岗
	信号灯
	南区

	46
	文汇西路与新城河路-揽月桥岗
	信号灯
	南区

	47
	兴城西路与新城河路-得月岗
	信号灯
	南区

	48
	顺达路与开发西路-顺开岗
	信号灯
	南区

	49
	顺达路与二桥河路-顺二岗
	信号灯
	南区

	50
	G328国道与顺达路-国顺岗
	信号灯
	南区

	51
	百祥路与紫阳巷-紫阳岗
	信号灯
	南区

	52
	百祥路与百吉巷-百吉岗
	信号灯
	南区

	53
	百祥路与兴城西路-百兴岗
	信号灯
	南区

	54
	文汇西路与百祥路-康城岗
	信号灯
	南区

	55
	百祥路与同泰路-同泰岗
	信号灯
	南区

	56
	百祥路与望月路-栖月岗
	信号灯
	南区

	57
	百祥路与邗中门口-百邗岗
	信号灯
	南区

	58
	京华城路与御景路-御京岗
	信号灯
	南区

	59
	绿杨路与京华城路-绿京岗
	信号灯
	南区

	60
	绿杨路与同泰路-绿同岗
	信号灯
	南区

	61
	绿杨路与文汇西路-绿文岗
	信号灯
	南区

	62
	运河东路与沙湾南路-严桥岗
	信号灯
	南区

	63
	连运路与江都南路
	信号灯
	南区

	64
	S356沿江公路与友谊路
	信号灯
	南区

	65
	S356沿江公路与小虹桥村委会
	信号灯
	南区

	66
	S356沿江公路与双柏路
	信号灯
	南区

	67
	京杭南路与开发东路-嘉京岗
	信号灯
	南区

	68
	秦邮南路与开发东路-嘉秦岗
	信号灯
	南区

	69
	龙泉路与扬霍路-龙扬岗
	信号灯
	南区

	70
	扬霍路与创业路-扬创岗
	信号灯
	南区

	71
	董庄路与扬霍路-董扬岗
	信号灯
	南区

	72
	沙湾南路与新扬霍路-沙新岗
	信号灯
	南区

	73
	沙湾南路与大众港路-沙头岗
	信号灯
	南区

	74
	沙湾南路与G40沪陕高速出入口-沙湾岗
	信号灯
	南区

	75
	沙湾南路与迎春路-沙迎岗
	信号灯
	南区

	76
	沙湾南路与三星东路-沙三岗
	信号灯
	南区

	77
	湾沙南路与305县道-沙施岗
	信号灯
	南区

	78
	S356省道与沙湾南路-沙春岗
	信号灯
	南区

	79
	江都南路与七里河路
	信号灯
	南区

	80
	荷花池路与荷花池南街
	信号灯
	南区

	81
	大学南路与荷花池南街
	信号灯
	南区

	82
	连运路与中心路
	信号灯
	南区

	83
	连运路与联谊路
	信号灯
	南区

	84
	连运路联谊花园南门行人过街
	信号灯
	南区

	85
	连运路与鸿运街
	信号灯
	南区

	86
	汶河南路与南通西路-荷花池岗
	信号灯
	南区

	87
	汶河南路与甘泉路-仙鹤岗
	信号灯
	南区

	88
	文汇东路与淮海路-放鹤岗
	信号灯
	南区

	89
	大学南路与文汇东路-大学岗
	信号灯
	南区

	90
	扬子江中路与秋雨东路-时代岗
	信号灯
	南区

	91
	扬子江中路与文汇东路-新闻岗
	信号灯
	南区

	92
	扬子江中路与兴城东路-潘桥岗
	信号灯
	南区

	93
	文汇东路扬州大学行人过街-大学西岗
	信号灯
	南区

	94
	明发路与扬霍路-明扬岗
	信号灯
	南区

	95
	明发路与东盛路-明东岗
	信号灯
	南区

	96
	运河东路与明发路-运明岗
	信号灯
	南区

	97
	健民路与临湾路-健民岗
	信号灯
	南区

	98
	健民路与秦邮南路-健秦岗
	信号灯
	南区

	99
	健民路与京杭中路-健京岗
	信号灯
	南区

	100
	健民路与福康路-健福岗
	信号灯
	南区

	101
	健民路与声谷路-健声岗
	信号灯
	南区

	102
	沙湾中路与健民路-广新岗
	信号灯
	南区

	103
	秦邮南路与东盛路-秦东岗
	信号灯
	南区

	104
	开发东路与大学南路-宝塔岗
	信号灯
	南区

	105
	开发东路与杉湾路-杉湾岗
	信号灯
	南区

	106
	开发东路与福缘南巷-福开岗
	信号灯
	南区

	107
	开发东路与九龙路-九龙岗
	信号灯
	南区

	108
	开发东路与文峰河路-文开岗
	信号灯
	南区

	109
	渡江南路与连运路-渡连岗
	信号灯
	南区

	110
	连运路与文峰河路
	信号灯
	南区

	111
	连运路与九龙路
	信号灯
	南区

	112
	连运路与杉湾路
	信号灯
	南区

	113
	连运路与大学南路-三湾公园东岗
	信号灯
	南区

	114
	G328国道与临江路-国临岗
	信号灯
	南区

	115
	临江路与鼎兴路-扬鼎岗
	信号灯
	南区

	116
	临江路与华扬东路-临华岗
	信号灯
	南区

	117
	临江路与东风河路-临东岗
	信号灯
	南区

	118
	临江路与吴州东路-吴州东岗
	信号灯
	南区

	119
	临江路与江海路
	信号灯
	南区

	120
	临江路与汪家路-临汪岗
	信号灯
	南区

	121
	临江路与施沙路
	信号灯
	南区

	122
	临江路与裕元路
	信号灯
	南区

	123
	临江路与邗江河路
	信号灯
	南区

	124
	扬子江南路与S356春江路-沿江岗
	信号灯
	南区

	125
	S356春江路与公园路
	信号灯
	南区

	126
	S356春江路与三联路
	信号灯
	南区

	127
	S356春江路与兴席路-三联岗
	信号灯
	南区

	128
	扬子江南路与邗江河路
	信号灯
	南区

	129
	京杭南路与扬霍路-京扬岗
	信号灯
	南区

	130
	秦邮南路与扬霍路-秦扬岗
	信号灯
	南区

	131
	秦邮南路与宦桥路-秦宦岗
	信号灯
	南区

	132
	安林路与宦桥路-安宦岗
	信号灯
	南区

	133
	泰州路与广陵路-圣心岗
	信号灯
	南区

	134
	南通东路与皮市街-何园岗
	信号灯
	南区

	135
	南通东路与渡江南路-渡江桥岗
	信号灯
	南区

	136
	江阳东路与联谊路-东花园岗
	信号灯
	南区

	137
	江阳东路与施井路-施井岗
	信号灯
	南区

	138
	运河西路苏果超市-曲江西岗
	信号灯
	南区

	139
	运河西路与江都南路-曲江岗
	信号灯
	南区

	140
	江都路与立新路-东园岗
	信号灯
	南区

	141
	运河西路与曲江南路-运曲岗
	信号灯
	南区

	142
	运河西路与观潮路-花园岗
	信号灯
	南区

	143
	运河东路与滨河路-大桥东岗
	信号灯
	南区

	144
	运河南路与鼎兴路-运鼎岗
	信号灯
	南区

	145
	鼎兴路与香来路-鼎香岗
	信号灯
	南区

	146
	鼎兴路与绿禾路-鼎绿岗
	信号灯
	南区

	147
	鼎兴路与望江路-扬兴岗
	信号灯
	南区

	148
	扬子江南路与毓秀路-保税区岗
	信号灯
	南区

	149
	扬子江南路与施沙路-施沙岗
	信号灯
	南区

	150
	扬子江南路与吴州东路-吴州岗
	信号灯
	南区

	151
	扬子江南路与华扬东路-华扬岗
	信号灯
	南区

	152
	G328国道与扬子江南路-国扬岗
	信号灯
	南区

	153
	扬子江南路与裕元路-扬裕岗
	信号灯
	南区

	154
	扬子江南路与江海路-江扬岗
	信号灯
	南区

	155
	扬子江南路与依人路-依人岗
	信号灯
	南区

	156
	扬子江南路与G40沪陕高速出入口-南绕城岗
	信号灯
	南区

	157
	扬子江中路与开发东路-开发岗
	信号灯
	南区

	158
	扬子江南路与金山路-金山岗
	信号灯
	南区

	159
	大学南路与运博路
	信号灯
	南区

	160
	文峰河路与文苑路-文峰小学
	信号灯
	南区

	161
	马港河路与定浦路
	信号灯
	南区

	162
	文汇西路与邗江法院
	信号灯
	南区

	163
	文汇西路与水晶湖路
	信号灯
	南区

	164
	大学北路与扬大东门
	信号灯
	南区

	165
	扬子江南路与扬子津路
	信号灯
	南区

	166
	联谊路与文苑路
	信号灯
	南区

	167
	运河南路与东风河东路
	信号灯
	南区

	168
	马港河路与九龙湖路
	信号灯
	南区

	169
	栖祥路与润雅路-栖雅岗
	信号灯
	南区

	170
	运河东路与京杭中路
	信号灯
	南区

	171
	S356春江路与金春路（二电厂）
	信号灯
	南区

	172
	马港河路与金港路
	信号灯
	南区

	173
	马港河路与建华路
	信号灯
	南区

	174
	S356春江路与马港河路
	信号灯
	南区

	175
	马港河路与金山路
	信号灯
	南区

	176
	马港河路与水泥厂路
	信号灯
	南区

	177
	马港河路与天威路
	信号灯
	南区

	178
	维扬路与兴扬路-维兴岗
	信号灯
	南区

	179
	维扬路与鸿扬路-维鸿岗
	信号灯
	南区

	180
	维扬路与华扬西路-维华岗
	信号灯
	南区

	181
	维扬路与下圩河路-维河岗
	信号灯
	南区

	182
	维扬路与吴州西路-维吴岗
	信号灯
	南区

	183
	邗上北街与兴城西路
	信号灯
	南区

	184
	江都路与二畔铺路
	信号灯
	南区

	185
	福康路与沙联路-福沙岗
	信号灯
	南区

	186
	京华城路与怡景路-怡景苑岗
	信号灯
	南区

	187
	维扬路与蝶湖路-维蝶岗
	信号灯
	南区

	188
	沙湾南路与银焰路-沙银岗
	信号灯
	南区

	189
	龙泉路与创业路-龙创岗
	信号灯
	南区

	190
	维扬路与茉莉花路-茉莉花岗
	信号灯
	南区

	191
	扬子江南路与九龙湖路
	信号灯
	南区

	192
	施沙路与施桥路-施县岗
	信号灯
	南区

	193
	吴州东路与望江路-吴望岗
	信号灯
	南区

	194
	运河东路与金韵路-东站岗
	信号灯
	南区

	195
	沙湾南路与海沃路-创业岗
	信号灯
	南区

	196
	沙湾南路与创业路-沙创岗
	信号灯
	南区

	197
	龙泉路与董庄路-龙董岗
	信号灯
	南区

	198
	龙泉路与广沃路-龙广岗
	信号灯
	南区

	199
	金苑路与广沃路-金广岗
	信号灯
	南区

	200
	秦邮南路与大众港路-秦大岗
	信号灯
	南区

	201
	龙泉路与大众港路-龙大岗
	信号灯
	南区

	202
	兴城西路与水晶湖路-兴水岗
	信号灯
	南区

	203
	兴城西路与润雅路-润雅岗
	信号灯
	南区

	204
	扬子江中路与新华中学
	信号灯
	南区

	205
	华扬东路与云霞路-华云岗
	信号灯
	南区

	206
	施沙路与宝顺路-施宝岗
	信号灯
	南区

	207
	渡江南路与连运小区西门
	信号灯
	南区

	208
	渡江南路与文苑路
	信号灯
	南区

	209
	邗江南路与鸿扬路-邗鸿岗
	信号灯
	南区

	210
	G328国道与邗江南路-国邗岗
	信号灯
	南区

	211
	邗江南路与华扬西路-邗华岗
	信号灯
	南区

	212
	维扬路油田门口-油田岗
	信号灯
	南区

	213
	施井路与江都南路-施江岗
	信号灯
	南区

	214
	施井路与东花园东路-施东岗
	信号灯
	南区

	215
	扬子江南路与金港路-金港岗
	信号灯
	南区

	216
	维扬路与开发西路-维开岗
	信号灯
	南区

	217
	祥和路与开发西路-祥开岗
	信号灯
	南区

	218
	鸿大路与开发西路-鸿开岗
	信号灯
	南区

	219
	邗江中路与开发西路-邗开岗
	信号灯
	南区

	220
	邗江中路与美琪小区-邗美岗
	信号灯
	南区

	221
	邗江中路与望月路-凯莱岗
	信号灯
	南区

	222
	邗江中路与文汇西路-邗上岗
	信号灯
	南区

	223
	邗江中路与兴城西路-邗江岗
	信号灯
	南区

	224
	邗江中路与春晖巷-邗春岗
	信号灯
	南区

	225
	大学南路与兴城东路-砚池岗
	信号灯
	南区

	226
	真州中路与蒋王路-真蒋岗
	信号灯
	南区

	227
	文汇东路与维扬路-宝带西岗
	信号灯
	南区

	228
	兴城西路与维扬路-大剧院岗
	信号灯
	南区

	229
	维扬路与秋雨路-四季园岗
	信号灯
	南区

	230
	邗江中路与二桥河路-二桥河岗
	信号灯
	南区

	231
	临江路与古渡路
	信号灯
	南区

	232
	维扬路与龙庄路
	信号灯
	南区

	233
	邗江南路与保来得公司-邗保岗
	信号灯
	南区

	234
	维扬路与新城花园过街
	信号灯
	南区

	235
	翠月路与滨河路
	信号灯
	南区

	236
	S356春江路与临江路
	信号灯
	南区

	237
	施桥南路与扬子西路
	信号灯
	南区

	238
	邗水路与邗上南街
	信号灯
	南区

	239
	人民南路与创业东路
	信号灯
	南区

	240
	龙地路与九龙湖路
	信号灯
	南区

	241
	施沙路与施普路
	信号灯
	南区

	242
	文汇西路与何桥路
	信号灯
	南区

	243
	文汇西路与七里沟路-文沟岗
	信号灯
	南区

	244
	文汇西路与公瓜线-文公岗
	信号灯
	南区

	245
	蒋王路与何桥路-何桥岗
	信号灯
	南区

	246
	蒋王路与七里沟路-七里沟岗
	信号灯
	南区

	247
	运河南路与华扬东路
	信号灯
	南区

	248
	金鱼塘路与育文路
	信号灯
	南区

	249
	临江路与扬子公园
	信号灯
	南区

	250
	甪里路与横二路
	信号灯
	南区

	251
	京华城路与新盛路
	信号灯
	南区

	252
	二里桥路与五里庙路
	信号灯
	南区

	253
	G345国道与S356省道-第二江南
	信号灯
	南区

	254
	G345国道与曹桥村村部-曹桥岗
	信号灯
	南区

	255
	G345国道与仪扬河桥南-梁弯岗
	信号灯
	南区

	256
	G345国道与仪扬河桥北-李桥岗
	信号灯
	南区

	257
	G345国道与大樟沟桥北-隆觉岗
	信号灯
	南区

	258
	观潮路与江涛路
	信号灯
	南区

	259
	新城河路与荷香路
	信号灯
	南区

	260
	文峰路与横九路
	信号灯
	南区

	261
	G328国道与江阳路-国江岗
	信号灯
	南区

	262
	临江路与金港路
	信号灯
	南区

	263
	S356春江路与画舫路-土桥岗
	信号灯
	南区

	264
	春江路与钢材市场
	信号灯
	南区

	265
	京杭南路与宦桥路-京宦岗
	信号灯
	南区

	266
	金港路与金春路
	信号灯
	南区

	267
	汇智路与锐智路
	信号灯
	南区

	268
	汇智路与裔王路
	信号灯
	南区

	269
	运河南路与吴州东路
	信号灯
	南区

	270
	吴州东路与古津路
	信号灯
	南区

	271
	龙地路与毓秀路
	信号灯
	南区

	272
	望江路与东风河东路-望东岗
	信号灯
	南区

	273
	九龙路与跃进河路
	信号灯
	南区

	274
	临江路与金山路
	信号灯
	南区

	275
	S356春江路与永顺路
	信号灯
	南区

	276
	S356春江路与西江生态园
	信号灯
	南区

	277
	东桂路与凤栖路
	信号灯
	南区

	278
	京杭南路与翠月路
	信号灯
	南区

	279
	东盛路与滨河路
	信号灯
	南区

	280
	亨通路与金山路
	信号灯
	南区

	281
	亨通路与金港路
	信号灯
	南区

	282
	华扬东路与古津路
	信号灯
	南区

	283
	华扬东路与周庄河路
	信号灯
	南区

	284
	定浦路与龙地路
	信号灯
	南区

	285
	东桂路与九龙湖路
	信号灯
	南区

	286
	唐桥路与毓秀路
	信号灯
	南区

	287
	唐桥路与邗江河北路
	信号灯
	南区

	288
	马港河北路与毓秀路
	信号灯
	南区

	289
	马港河北路与邗江河北路
	信号灯
	南区

	290
	龙地路与邗江河北路
	信号灯
	南区

	291
	金港路与金河路
	信号灯
	南区

	292
	金河路与金山路
	信号灯
	南区

	293
	金山路与金春路
	信号灯
	南区

	294
	金春路与宜城路
	信号灯
	南区

	295
	施港河路与兴业北路
	信号灯
	南区

	296
	聚贤路与兴业北路
	信号灯
	南区

	297
	聚贤路与纵九路（圩城路）
	信号灯
	南区

	298
	施桥南路与九龙湖路
	信号灯
	南区

	299
	施桥南路与裕元路
	信号灯
	南区

	300
	S356省道与运河南路
	信号灯
	南区

	301
	运河南路与古渡路
	信号灯
	南区

	302
	扬子江路与古渡路
	信号灯
	南区

	303
	S356省道与临安路
	信号灯
	南区

	304
	S356省道与人民南路
	信号灯
	南区

	305
	人民南路与主河路
	信号灯
	南区

	306
	人民南路与施沙路
	信号灯
	南区

	307
	人民北路与三星东路
	信号灯
	南区

	308
	施沙路与黄港路
	信号灯
	南区

	309
	黄港路与主河路
	信号灯
	南区

	310
	八达路与主河路
	信号灯
	南区

	311
	沙湾南路与邱卜路
	信号灯
	南区

	312
	沙湾南路与富民路
	信号灯
	南区

	313
	富民路与文汇路
	信号灯
	南区

	314
	霍桥学校与文汇路向北
	信号灯
	南区

	315
	霍桥学校与文汇路向南
	信号灯
	南区

	316
	东盛路与京杭南路
	信号灯
	南区

	317
	东盛路与安林路
	信号灯
	南区

	318
	开发东路与明发路
	信号灯
	南区

	319
	G40沪陕高速出入口与运河南路-国运南岗
	信号灯
	南区

	320
	G328国道南出入口与运河南路-国运岗
	信号灯
	南区

	321
	G328国道北出入口与运河南路-国运北岗
	信号灯
	南区

	322
	运河南路行人过街-固业岗
	信号灯
	南区

	323
	运河南路与连运路-运连岗
	信号灯
	南区

	324
	运河南路与开发东路-运开岗
	信号灯
	南区

	325
	开发东路与中心路-亚联岗
	信号灯
	南区

	326
	开发东路与江都南路-江开岗
	信号灯
	南区

	327
	开发东路与汤汪路-汤汪岗
	信号灯
	南区

	328
	开发东路与大陈巷-汤汪西岗
	信号灯
	南区

	329
	开发东路与联谊路-联开岗
	信号灯
	南区

	330
	开发东路与渡江南路-渡开岗
	信号灯
	南区

	331
	江阳东路与渡江南路-车站岗
	信号灯
	南区

	332
	江阳中路与荷花池路-嘉荷东岗
	信号灯
	南区

	333
	江阳中路与大学南路-嘉荷西岗
	信号灯
	南区

	334
	扬子江中路与江阳中路-皇都岗
	信号灯
	南区

	335
	江阳中路与维扬路-商城岗
	信号灯
	南区

	336
	江阳中路与邗江中路-西站岗
	信号灯
	南区

	337
	润扬中路与江阳西路-珠宝岗
	信号灯
	南区

	338
	江阳西路与吉安北路-吉安岗
	信号灯
	南区

	339
	江阳西路与祥园路-祥园岗
	信号灯
	南区

	340
	江阳西路与银柏路-银柏岗
	信号灯
	南区

	341
	真州中路与江阳西路-真江岗
	信号灯
	南区

	342
	润扬中路与开发西路-扬瓜岗
	信号灯
	南区

	343
	润扬中路与红旗大街-润红岗
	信号灯
	南区

	344
	润扬中路与百吉巷-桃源居岗
	信号灯
	南区

	345
	润扬中路与兴城西路-润兴岗
	信号灯
	南区

	346
	润扬中路与文汇西路-润文岗
	信号灯
	南区

	347
	润扬中路与同泰路-公安岗
	信号灯
	南区

	348
	润扬中路与望月路-奥都岗
	信号灯
	南区

	349
	运河北路与运河东路-扬州大桥岗
	信号灯
	南区

	350
	运河南路与施井路-施运岗
	信号灯
	南区

	351
	运河南路与七里河路-七里河岗
	信号灯
	南区

	352
	新城河路匝道北入口
	匝道信号灯
	南区

	353
	顺达路匝道北入口
	匝道信号灯
	南区

	354
	宏大路匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	355
	百祥路匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	356
	G328国道匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	357
	真州路匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	358
	润扬路匝道北入口
	匝道信号灯
	南区

	359
	真州路匝道西入口
	匝道信号灯
	南区

	360
	扬大匝道
	匝道信号灯
	南区

	361
	通洋桥匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	362
	文峰路匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	363
	广菱电子匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	364
	汤汪岗西匝道北入口
	匝道信号灯
	南区

	365
	一大队匝道东入口
	匝道信号灯
	南区

	366
	汤汪收费站匝道南入口
	匝道信号灯
	南区

	367
	润兴岗西南方向-北向南
	匝道信号灯
	南区

	368
	文昌大桥岗西南匝道-北向南
	匝道信号灯
	南区

	369
	扬州大桥岗西南匝道-北向南
	匝道信号灯
	南区

	370
	施运岗东南匝道-南向北
	匝道信号灯
	南区

	371
	邗江南路与团结河行人过解-邗南岗
	信号灯
	南区

	372
	扬子津路东行人-津一岗
	信号灯
	南区

	373
	扬子津路西行人-津二岗
	信号灯
	南区

	374
	健康一路与扬子津路-扬健岗
	信号灯
	南区

	375
	健康二路与扬子津路-健康岗
	信号灯
	南区

	376
	润扬南路润镇扬汽渡-汽渡岗
	信号灯
	南区

	377
	润扬南路与翠屏路-润翠岗
	信号灯
	南区

	378
	洛家西路与芳甸路-洛家岗
	信号灯
	南区

	379
	洛家西路与芳甸路-芳洛岗
	信号灯
	南区

	380
	春江路与邗江南路-春邗岗
	信号灯
	南区

	381
	春江路与润扬南路-瓜洲岗
	信号灯
	南区

	382
	春江路与吉安南路-吉沿岗
	信号灯
	南区

	383
	瓜洲高速口与春江路-沿瓜岗
	信号灯
	南区

	384
	春江路与建华路-建华岗
	信号灯
	南区

	385
	邗江南路与华兴路-华兴岗
	信号灯
	南区

	386
	邗江南路与金荣路-邗康岗
	信号灯
	南区

	387
	邗江南路与逸居路-邗逸岗
	信号灯
	南区

	388
	邗江南路与运西路-邗运岗
	信号灯
	南区

	389
	邗江南路与怡园路-邗怡岗
	信号灯
	南区

	390
	邗江南路与红庙路-邗红岗
	信号灯
	南区

	391
	邗江南路与职中南路-邗职岗
	信号灯
	南区

	392
	邗江南路与扬子津路-邗津岗
	信号灯
	南区

	393
	邗江南路与高旻寺路-高旻寺岗
	信号灯
	南区

	394
	润扬南路与金荣路-润金岗
	信号灯
	南区

	395
	润扬南路与运西路-运西岗
	信号灯
	南区

	396
	润扬南路与安桥路-润安岗
	信号灯
	南区

	397
	吉安南路与安桥路-安桥岗
	信号灯
	南区

	398
	润扬南路与华声路-润声岗
	信号灯
	南区

	399
	润扬南路与华钢路-润钢岗
	信号灯
	南区

	400
	润扬南路与职中路-职中岗
	信号灯
	南区

	401
	润扬南路与扬子津路-润津岗
	信号灯
	南区

	402
	润扬南路与高旻寺路-润高岗
	信号灯
	南区

	403
	润扬南路与宏溪路-润宏岗
	信号灯
	南区

	404
	润扬南路与薛楼路-薛楼岗
	信号灯
	南区

	405
	润扬南路与银河路-润银岗
	信号灯
	南区

	406
	润扬南路与328国道-国润岗
	信号灯
	南区

	407
	润扬中路与牧羊路-润牧岗
	信号灯
	南区

	408
	吉安南路与团结路-吉建岗
	信号灯
	南区

	409
	吉安南路与科苑路-吉科岗
	信号灯
	南区

	410
	吉安南路与兴农路-吉兴岗
	信号灯
	南区

	411
	吉安南路与创富路-吉创岗
	信号灯
	南区

	412
	吉安南路与运西路-吉运岗
	信号灯
	南区

	413
	吉安南路与青年路-吉青岗
	信号灯
	南区

	414
	吉安南路与华声路-吉声岗
	信号灯
	南区

	415
	吉安南路与华钢路-吉钢岗
	信号灯
	南区

	416
	吉安南路与扬子津路-吉津岗
	信号灯
	南区

	417
	银柏路与张房路-张银岗
	信号灯
	南区

	418
	银柏路与宏溪路-宏银岗
	信号灯
	南区

	419
	祥园路与宏溪路-宏祥岗
	信号灯
	南区

	420
	吉安北路与宏溪路-吉宏岗
	信号灯
	南区

	421
	吉安北路与华扬西路-吉华钢
	信号灯
	南区

	422
	银柏路与华扬西路-华银岗
	信号灯
	南区

	423
	祥园路与华扬西路-华祥岗
	信号灯
	南区

	424
	吉安北路与银河路-银吉岗
	信号灯
	南区

	425
	祥园路与银河路-祥银岗
	信号灯
	南区

	426
	银柏路与银河路-柏银岗
	信号灯
	南区

	427
	吉安北路与328国道-国吉岗
	信号灯
	南区

	428
	祥园路与328国道-国祥岗
	信号灯
	南区

	429
	银柏路与328国道-国银岗
	信号灯
	南区

	430
	赵家河路与328国道-国赵岗
	信号灯
	南区

	431
	328国道邗江区消防救援大队-国消岗
	信号灯
	南区

	432
	完美路与328国道-国美岗
	信号灯
	南区

	433
	胡庄中心路与328国道-国庄岗
	信号灯
	南区

	434
	完美路与牧羊路-完牧岗
	信号灯
	南区

	435
	银柏路与牧羊路-银牧岗
	信号灯
	南区

	436
	祥园路与牧羊路-祥牧岗
	信号灯
	南区

	437
	吉安北路与牧羊路-吉牧岗
	信号灯
	南区

	438
	吉安北路与开发西路-吉开岗
	信号灯
	南区

	439
	祥园路与开发西路-祥开岗
	信号灯
	南区

	440
	银柏路与开发西路-开银岗
	信号灯
	南区

	441
	祥园路与祥云路-祥云岗
	信号灯
	南区

	442
	吉安北路与祥云路-祥吉岗
	信号灯
	南区

	443
	赵家河路与牧羊路-牧赵岗
	信号灯
	南区

	444
	赵家河路与开发西路-开赵岗
	信号灯
	南区

	445
	张房路与经四路-张房岗
	信号灯
	南区

	446
	健康一路与健康大道-健生岗
	信号灯
	南区

	447
	健康二路与健生路
	信号灯
	南区

	448
	华钢路与吉庆路-吉庆岗
	信号灯
	南区

	449
	华声路与吉庆路-华庆岗
	信号灯
	南区

	450
	安桥路与吉庆路
	信号灯
	南区

	451
	邗江南路与宝石路-邗宝岗
	信号灯
	南区

	452
	福尔喜路与建华路
	信号灯
	南区

	453
	新桥路与建华路
	信号灯
	南区

	454
	团结路与建华路
	信号灯
	南区

	455
	福尔喜路与兴华路
	信号灯
	南区

	456
	张房路与吉安北路
	信号灯
	南区

	457
	祥园路与华星路
	信号灯
	南区

	458
	健康二路与横二路
	信号灯
	南区

	459
	健康大道与横二路
	信号灯
	南区

	460
	健康一路与横二路
	信号灯
	南区

	461
	团结路与吉利路
	信号灯
	南区

	462
	慧园路与吉庆路
	信号灯
	南区

	463
	建华路建华新苑南侧
	信号灯
	南区

	464
	张房路宏溪新苑三期南侧
	信号灯
	南区




	诱导屏/公交屏/匝道屏路口清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	新城花园过街西南-北向南
	诱导屏
	南区

	2
	荷花池岗东口育才大屏-西向东
	诱导屏
	南区

	3
	新闻岗南口-南向北
	诱导屏
	南区

	4
	真京岗北-南向北
	诱导屏
	南区

	5
	新闻岗南公交屏
	公交屏
	南区

	6
	新闻岗北公交屏
	公交屏
	南区

	7
	潘桥岗南公交屏
	公交屏
	南区

	8
	潘桥岗北公交屏
	公交屏
	南区

	9
	开发岗南公交屏
	公交屏
	南区

	10
	开发岗北公交屏
	公交屏
	南区

	11
	国扬岗南公交屏
	公交屏
	南区

	12
	国扬岗北公交屏
	公交屏
	南区

	13
	南绕城岗南公交屏
	公交屏
	南区

	14
	南绕城岗北公交屏
	公交屏
	南区

	15
	华扬岗南公交屏
	公交屏
	南区

	16
	华扬岗北公交屏
	公交屏
	南区

	17
	雍华岗南公交屏
	公交屏
	南区

	18
	雍华岗北公交屏
	公交屏
	南区

	19
	邗美岗南公交屏
	公交屏
	南区

	20
	邗美岗北公交屏
	公交屏
	南区

	21
	凯莱岗南公交屏
	公交屏
	南区

	22
	凯莱岗北公交屏
	公交屏
	南区

	23
	邗上岗南公交屏
	公交屏
	南区

	24
	邗上岗北公交屏
	公交屏
	南区

	25
	邗江岗南公交屏
	公交屏
	南区

	26
	邗江岗北公交屏
	公交屏
	南区

	27
	邗春岗南公交屏
	公交屏
	南区

	28
	邗春岗北公交屏
	公交屏
	南区

	29
	邗开岗南公交屏
	公交屏
	南区

	30
	邗开岗北公交屏
	公交屏
	南区

	31
	二桥河岗南公交屏
	公交屏
	南区

	32
	二桥河岗北公交屏
	公交屏
	南区

	33
	国邗岗南公交屏
	公交屏
	南区

	34
	国邗岗北公交屏
	公交屏
	南区

	35
	邗鸿岗南公交屏
	公交屏
	南区

	36
	邗鸿岗北公交屏
	公交屏
	南区

	37
	邗华岗南公交屏
	公交屏
	南区

	38
	邗华岗北公交屏
	公交屏
	南区

	39
	邗江南路与扬子津路南公交屏
	公交屏
	南区

	40
	邗江南路与扬子津路北公交屏
	公交屏
	南区

	41
	真同岗南公交屏
	公交屏
	南区

	42
	真同岗北公交屏
	公交屏
	南区

	43
	真文岗南公交屏
	公交屏
	南区

	44
	真文岗北公交屏
	公交屏
	南区

	45
	兴真岗南公交屏
	公交屏
	南区

	46
	兴真岗北公交屏
	公交屏
	南区

	47
	扬鼎岗南公交屏
	公交屏
	南区

	48
	扬鼎岗北公交屏
	公交屏
	南区

	49
	临华岗南公交屏
	公交屏
	南区

	50
	临华岗北公交屏
	公交屏
	南区

	51
	吴州东岗南公交屏
	公交屏
	南区

	52
	吴州东岗北公交屏
	公交屏
	南区

	53
	临江路与江海路南公交屏
	公交屏
	南区

	54
	临江路与江海路北公交屏
	公交屏
	南区

	55
	临江路与施沙路南公交屏
	公交屏
	南区

	56
	临江路与施沙路北公交屏
	公交屏
	南区

	57
	城南快速-八字桥-出口
	诱导屏
	南区

	58
	城南快速-八字桥-立交桥门架
	诱导屏
	南区

	59
	城南快速-国江岗北侧-北向南
	诱导屏
	南区

	60
	城南快速-国江岗南侧-南向北
	诱导屏
	南区

	61
	城南快速-国运北岗北侧上高架匝道-南向北
	诱导屏
	南区

	62
	城南快速-国运北岗北侧高架上-南向北
	诱导屏
	南区

	63
	城南快速-邗江路隧道-北洞出口
	诱导屏
	南区

	64
	城南快速-邗江路隧道-南洞出口
	诱导屏
	南区

	65
	城南快速-皇都岗北侧-北向南
	诱导屏
	南区

	66
	城南快速-皇都岗南侧-南向北
	诱导屏
	南区

	67
	城南快速-吉安岗高架上-东向西
	诱导屏
	南区

	68
	城南快速-吉安岗高架上-西向东
	诱导屏
	南区

	69
	城南快速-嘉荷东岗东侧通扬桥上-西向东
	诱导屏
	南区

	70
	城南快速-起点上高架匝道-南往北
	诱导屏
	南区

	71
	城南快路—汤汪岗东向西上
	诱导屏
	南区

	72
	城南快速-汤汪岗东侧高架上-西向东
	诱导屏
	南区

	73
	城南快速-汤汪岗西侧高架上-东向西
	诱导屏
	南区

	74
	城南快速-汤汪岗西侧上高架匝道-东向西
	诱导屏
	南区

	75
	城南快速-汤汪收费站上高架匝道-西向东
	诱导屏
	南区

	76
	城南快速-西站岗北侧-北向南
	诱导屏
	南区

	77
	城南快速-西站岗南侧-南向北
	诱导屏
	南区

	78
	城南快速-扬子江路隧道-北洞出口
	诱导屏
	南区

	79
	城南快速-运开岗东侧-东向西
	诱导屏
	南区

	80
	城南快速-启扬高速桥西侧主线-东向西
	诱导屏
	南区

	81
	城南快速-启扬高速桥西侧主线-西向东
	诱导屏
	南区

	82
	城南快速-真江岗北侧-北向南
	诱导屏
	南区

	83
	城南快速-真江岗南侧上高架匝道-西向东
	诱导屏
	南区

	84
	润扬快速-润牧岗东北60米-南向北
	诱导屏
	南区

	85
	润扬快速-润牧岗东北主线入口匝道-南向北
	诱导屏
	南区

	86
	润扬快速-珠宝岗向北185米主线-南向北
	诱导屏
	南区

	87
	润扬快速-城南快速进润扬快速匝道-东向西
	诱导屏
	南区

	88
	润扬快速-珠宝岗向南250米辅路-南向北
	诱导屏
	南区

	89
	润扬快速-珠宝岗向北120米辅路-北向南
	诱导屏
	南区

	90
	润扬快速-珠宝岗向西150米辅路-西向东
	诱导屏
	南区

	91
	润扬快速-珠宝岗向东150米辅路-东向西
	诱导屏
	南区

	92
	运河快速-施运岗东南高架上-南向北
	诱导屏
	南区

	93
	运河快速-施运岗西南高架上-北向南
	诱导屏
	南区

	94
	运河快速-扬州大桥岗东南-南向北
	诱导屏
	南区

	95
	运河快速-扬州大桥岗西南-北向南
	诱导屏
	南区

	96
	运河快速-施运岗东南匝道-南向北
	诱导屏
	南区

	97
	运河快速-扬州大桥岗西南匝道-北向南
	诱导屏
	南区

	98
	运河快速-文昌大桥岗西南匝道-北向南
	诱导屏
	南区

	99
	真江岗东公交屏
	公交屏
	南区

	100
	银柏岗东公交屏
	公交屏
	南区

	101
	祥园岗东公交屏
	公交屏
	南区

	102
	祥园岗西公交屏
	公交屏
	南区

	103
	吉安岗东公交屏
	公交屏
	南区

	104
	吉安岗西公交屏
	公交屏
	南区

	105
	珠宝岗东公交屏
	公交屏
	南区

	106
	珠宝岗西公交屏
	公交屏
	南区

	107
	西站岗东公交屏
	公交屏
	南区

	108
	西站岗西公交屏
	公交屏
	南区

	109
	商城岗东公交屏
	公交屏
	南区

	110
	商城岗西公交屏
	公交屏
	南区

	111
	皇都岗东公交屏
	公交屏
	南区

	112
	皇都岗西公交屏
	公交屏
	南区

	113
	嘉荷西岗东公交屏
	公交屏
	南区

	114
	嘉荷西岗西公交屏
	公交屏
	南区

	115
	嘉荷东岗东公交屏
	公交屏
	南区

	116
	嘉荷东岗西公交屏
	公交屏
	南区

	117
	车站岗南公交屏
	公交屏
	南区

	118
	车站岗西公交屏
	公交屏
	南区

	119
	渡开岗东公交屏
	公交屏
	南区

	120
	渡开岗北公交屏
	公交屏
	南区

	121
	联开岗东公交屏
	公交屏
	南区

	122
	联开岗西公交屏
	公交屏
	南区

	123
	汤汪岗东公交屏
	公交屏
	南区

	124
	汤汪岗西公交屏
	公交屏
	南区

	125
	江开岗东公交屏
	公交屏
	南区

	126
	江开岗西公交屏
	公交屏
	南区

	127
	亚联岗东公交屏
	公交屏
	南区

	128
	亚联岗西公交屏
	公交屏
	南区

	129
	运开岗东公交屏
	公交屏
	南区

	130
	运开岗西公交屏
	公交屏
	南区

	131
	奥都岗南公交屏
	公交屏
	南区

	132
	奥都岗北公交屏
	公交屏
	南区

	133
	公安岗南公交屏
	公交屏
	南区

	134
	公安岗北公交屏
	公交屏
	南区

	135
	润文岗南公交屏
	公交屏
	南区

	136
	润文岗北公交屏
	公交屏
	南区

	137
	润兴岗南公交屏
	公交屏
	南区

	138
	润兴岗北公交屏
	公交屏
	南区

	139
	润红岗南公交屏
	公交屏
	南区

	140
	润红岗北公交屏
	公交屏
	南区

	141
	珠宝岗南公交屏
	公交屏
	南区

	142
	珠宝岗北公交屏
	公交屏
	南区

	143
	扬州大桥岗南公交屏
	公交屏
	南区

	144
	扬州大桥岗北公交屏
	公交屏
	南区

	145
	七里河岗南公交屏
	公交屏
	南区

	146
	洛家岗（润扬路与洛家路）
	诱导屏
	南区

	147
	润扬路与华声路
	诱导屏
	南区

	148
	瓜洲岗（润扬南路与春江路）
	诱导屏
	南区

	149
	328国道与西银沟
	诱导屏
	南区

	150
	邗津岗（邗江南路与扬子津路）
	公交屏
	南区

	151
	邗津岗（邗江南路与扬子津路）
	公交屏
	南区




	雷达/声呐/网络音柱维护清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	百兴岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	2
	百兴岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	3
	百兴岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	4
	百兴岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	5
	宝带西岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	6
	宝带西岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	7
	宝带西岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	8
	宝带西岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	9
	曹桥岗北边东口音柱
	网络音柱
	南区

	10
	曹桥岗北边西口音柱
	网络音柱
	南区

	11
	曹桥岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	12
	曹桥岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	13
	车站岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	14
	车站岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	15
	车站岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	16
	车站岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	17
	大剧院岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	18
	大剧院岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	19
	大剧院岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	20
	大剧院岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	21
	大学岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	22
	大学岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	23
	大学岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	24
	大学岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	25
	第二江南北边东口1音柱
	网络音柱
	南区

	26
	第二江南北边东口2音柱
	网络音柱
	南区

	27
	第二江南北边西口1音柱
	网络音柱
	南区

	28
	第二江南北边西口2音柱
	网络音柱
	南区

	29
	第二江南东北角1音柱
	网络音柱
	南区

	30
	第二江南东北角2音柱
	网络音柱
	南区

	31
	渡开岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	32
	渡开岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	33
	渡开岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	34
	渡开岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	35
	国扬岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	36
	邗江中学东南角音柱
	网络音柱
	南区

	37
	邗江中学西北角音柱
	网络音柱
	南区

	38
	邗上岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	39
	邗上岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	40
	邗上岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	41
	邗上岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	42
	荷花池岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	43
	荷花池岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	44
	荷花池岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	45
	荷花池岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	46
	京华东岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	47
	京华东岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	48
	京华东岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	49
	京华东岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	50
	开发岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	51
	开发岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	52
	开发岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	53
	开发岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	54
	凯莱岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	55
	凯莱岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	56
	康城岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	57
	康城岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	58
	康城岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	59
	康城岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	60
	李桥岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	61
	李桥岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	62
	梁弯岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	63
	梁弯岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	64
	隆觉岗西口音柱
	网络音柱
	南区

	65
	潘桥岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	66
	西站岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	67
	西站岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	68
	西站岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	69
	新华中学东口音柱
	网络音柱
	南区

	70
	新华中学西口音柱
	网络音柱
	南区

	71
	新闻岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	72
	新闻岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	73
	真京岗东北角音柱
	网络音柱
	南区

	74
	真京岗东南角音柱
	网络音柱
	南区

	75
	真京岗西北角音柱
	网络音柱
	南区

	76
	真京岗西南角音柱
	网络音柱
	南区

	77
	瓜洲润扬森林公园东门交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	78
	瓜洲润扬森林公园东门交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	79
	洛家西路与润扬南路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	80
	洛家西路与润扬南路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	81
	洛家西路与润扬南路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	82
	洛家西路与润扬南路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	83
	春江路与润扬南路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	84
	春江路与润扬南路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	85
	春江路与润扬南路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	86
	春江路与润扬南路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	87
	润扬南路与兴荣路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	88
	润扬南路与兴荣路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	89
	润扬南路与兴荣路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	90
	润扬南路与兴荣路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	91
	运西路与润扬南路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	92
	运西路与润扬南路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	93
	运西路与润扬南路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	94
	运西路与润扬南路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	95
	润扬南路与安桥路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	96
	润扬南路与安桥路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	97
	润扬南路与安桥路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	98
	润扬南路与华声路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	99
	润扬南路与华声路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	100
	润扬南路与华声路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	101
	润扬南路与华刚路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	102
	润扬南路与华刚路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	103
	润扬南路与华刚路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	104
	润扬南路与职中路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	105
	润扬南路与职中路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	106
	润扬南路与职中路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	107
	润扬南路与扬子津路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	108
	润扬南路与扬子津路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	109
	润扬南路与扬子津路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	110
	润扬南路与扬子津路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	111
	润扬南路与高旻寺路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	112
	润扬南路与高旻寺路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	113
	润扬南路与高旻寺路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	114
	润扬南路与高旻寺路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	115
	润扬南路与宏溪路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	116
	润扬南路与宏溪路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	117
	润扬南路与宏溪路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	118
	润扬南路与牧羊路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	119
	润扬南路与牧羊路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	120
	润扬南路与牧羊路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	121
	润扬南路与牧羊路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	122
	吉安路与祥云路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	123
	吉安路与祥云路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	124
	吉安路与祥云路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	125
	吉安路与祥云路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	126
	吉安路开发西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	127
	吉安路开发西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	128
	吉安路开发西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	129
	吉安路开发西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	130
	吉安路与牧羊路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	131
	吉安路与牧羊路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	132
	吉安路与牧羊路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	133
	吉安路与牧羊路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	134
	吉安路与银河路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	135
	吉安路与银河路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	136
	吉安路与银河路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	137
	吉安路与银河路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	138
	吉安路与华扬西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	139
	吉安路与华扬西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	140
	吉安路与华扬西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	141
	吉安路与华扬西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	142
	吉安路与宏溪路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	143
	吉安路与宏溪路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	144
	吉安路与宏溪路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	145
	吉安路与宏溪路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	146
	吉安南路与华声路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	147
	吉安南路与华声路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	148
	吉安南路与华声路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	149
	吉安南路与华声路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	150
	吉安南路与安桥路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	151
	吉安南路与安桥路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	152
	吉安南路与安桥路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	153
	吉安南路与安桥路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	154
	吉安南路与青年路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	155
	吉安南路与青年路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	156
	吉安南路与青年路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	157
	吉安南路与运西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	158
	吉安南路与运西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	159
	吉安南路与运西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	160
	吉安南路与运西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	161
	吉安南路与创富路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	162
	吉安南路与创富路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	163
	吉安南路与创富路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	164
	吉安路与兴荣路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	165
	吉安路与兴荣路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	166
	吉安路与兴荣路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	167
	吉安路与兴荣路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	168
	吉安路与科苑路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	169
	吉安路与科苑路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	170
	吉安路与科苑路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	171
	邗江南路与春江路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	172
	邗江南路与春江路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	173
	邗江南路与华兴路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	174
	邗江南路与华兴路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	175
	邗江南路与华兴路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	176
	邗江南路与华兴路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	177
	邗江南路与运西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	178
	邗江南路与运西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	179
	邗江南路与运西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	180
	邗江南路与运西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	181
	邗江南路与红庙路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	182
	邗江南路与红庙路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	183
	邗江南路与红庙路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	184
	邗江南路与职中路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	185
	邗江南路与职中路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	186
	邗江南路与职中路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	187
	邗江南路与职中路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	188
	邗江南路与扬子津路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	189
	邗江南路与扬子津路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	190
	邗江南路与扬子津路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	191
	邗江南路与扬子津路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	192
	邗江南路与高旻寺路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	193
	邗江南路与高旻寺路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	194
	邗江南路与高旻寺路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	195
	邗江南路与高旻寺路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	196
	祥云路祥园路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	197
	祥云路祥园路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	198
	祥云路祥园路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	199
	祥云路祥园路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	200
	祥园路与开发西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	201
	祥园路与开发西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	202
	祥园路与开发西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	203
	祥园路牧羊路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	204
	祥园路牧羊路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	205
	祥园路牧羊路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	206
	祥园路牧羊路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	207
	祥园路与银河路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	208
	祥园路与银河路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	209
	祥园路与银河路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	210
	祥园路与银河路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	211
	祥园路与华扬西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	212
	祥园路与华扬西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	213
	祥园路与华扬西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	214
	祥园路与华扬西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	215
	宏溪路与祥云路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	216
	宏溪路与祥云路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	217
	宏溪路与祥云路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	218
	银柏路与开发西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	219
	银柏路与开发西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	220
	银柏路与开发西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	221
	银柏路与开发西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	222
	银柏路与牧羊路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	223
	银柏路与牧羊路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	224
	银柏路与牧羊路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	225
	银柏路与牧羊路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	226
	银河路与银柏路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	227
	银河路与银柏路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	228
	银河路与银柏路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	229
	银河路与银柏路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	230
	银柏路与华扬西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	231
	银柏路与华扬西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	232
	银柏路与华扬西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	233
	银柏路与华扬西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	234
	完美路与牧羊路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	235
	完美路与牧羊路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	236
	完美路与牧羊路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	237
	吉安北路上方公馆交叉口东音柱
	网络音柱
	南区

	238
	吉安北路上方公馆交叉口西音柱
	网络音柱
	南区

	239
	吉安南路与扬子津路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	240
	吉安南路与扬子津路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	241
	邗江南路与怡园路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	242
	邗江南路与怡园路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	243
	邗江南路与怡园路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	244
	328国道消防队交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	245
	328国道消防队交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	246
	芳甸路与洛家西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	247
	芳甸路与洛家西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	248
	芳甸路与洛家西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	249
	芳甸路与洛家西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	250
	328国道与吉安路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	251
	328国道与吉安路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	252
	328国道与吉安路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	253
	328国道与吉安路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	254
	328国道与江阳西路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	255
	328国道与江阳西路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	256
	328国道与江阳西路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	257
	328国道与江阳西路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	258
	328国道与完美路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	259
	328国道与完美路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	260
	328国道与完美路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	261
	润扬南路与328国道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	262
	润扬南路与328国道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	263
	润扬南路与328国道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	264
	润扬南路与328国道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	265
	328国道与祥园路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	266
	328国道与祥园路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	267
	328国道与祥园路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	268
	328国道与祥园路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	269
	银柏路与328国道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	270
	银柏路与328国道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	271
	银柏路与328国道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	272
	银柏路与328国道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	273
	328国道与赵家河路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	274
	328国道与赵家河路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	275
	328国道与赵家河路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	276
	328国道与赵家河路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	277
	328国道与胡庄路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	278
	328国道与胡庄路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	279
	328国道与胡庄路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	280
	328国道与胡庄路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	281
	吉安路与团结路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	282
	吉安路与团结路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	283
	吉安路与团结路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	284
	吉安路与团结路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	285
	吉安路与春江路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	286
	吉安路与春江路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	287
	吉安路与春江路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	288
	吉安路与春江路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	289
	春江路与建华大道交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	290
	春江路与建华大道交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	291
	春江路与建华大道交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	292
	春江路与建华大道交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	293
	润扬路与银河路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	294
	润扬路与银河路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	295
	润扬路与银河路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	296
	润扬路与银河路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	297
	华扬西路与润扬路交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	298
	华扬西路与润扬路交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	299
	华扬西路与润扬路交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	300
	华扬西路与润扬路交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	301
	春江路瓜洲高速出口交叉口东北角音柱
	网络音柱
	南区

	302
	春江路瓜洲高速出口交叉口东南角音柱
	网络音柱
	南区

	303
	春江路瓜洲高速出口交叉口西北角音柱
	网络音柱
	南区

	304
	春江路瓜洲高速出口交叉口西南角音柱
	网络音柱
	南区

	1
	扬子江中路秋雨路南进口
	广域雷达
	南区

	2
	扬子江中路秋雨路西进口
	广域雷达
	南区

	3
	扬子江中路秋雨路北进口
	广域雷达
	南区

	4
	扬子江中路文汇路西进口
	广域雷达
	南区

	5
	扬子江中路文汇路北进口
	广域雷达
	南区

	6
	扬子江中路文汇路东进口
	广域雷达
	南区

	7
	扬子江中路兴城东路南进口
	广域雷达
	南区

	8
	扬子江中路兴城东路西进口
	广域雷达
	南区

	9
	扬子江中路兴城东路北进口
	广域雷达
	南区

	10
	扬子江中路兴城东路东进口
	广域雷达
	南区

	11
	潘桥岗南进口
	广域雷达
	南区

	12
	潘桥岗西进口
	广域雷达
	南区

	13
	潘桥岗北进口
	广域雷达
	南区

	14
	维扬岗西进口
	广域雷达
	南区

	15
	商城岗北进口
	广域雷达
	南区

	16
	南绕城岗北进口
	广域雷达
	南区

	17
	严桥岗南进口
	广域雷达
	南区

	18
	大桥东岗西进口
	广域雷达
	南区

	19
	润扬快速-文昌西路隧道敞口段K1575
	广域雷达
	南区

	20
	扬子江隧道西进口
	广域雷达
	南区

	21
	扬子江隧道东进口
	广域雷达
	南区

	22
	吉安路-G328东进口
	广域雷达
	南区

	23
	吉安路-G328南进口
	广域雷达
	南区

	24
	吉安路-G328西进口
	广域雷达
	南区

	25
	吉安路-G328北进口
	广域雷达
	南区

	26
	春江路-润扬南路东进口
	广域雷达
	南区

	27
	春江路-润扬南路南进口
	广域雷达
	南区

	28
	春江路-润扬南路西进口
	广域雷达
	南区

	29
	春江路-润扬南路北进口
	广域雷达
	南区

	30
	邗江南路-春江路北进口
	广域雷达
	南区

	31
	邗江南路-春江路东进口
	广域雷达
	南区

	32
	邗江南路-春江路南进口
	广域雷达
	南区

	33
	邗江南路-春江路西进口
	广域雷达
	南区

	34
	吉安南路-春江路北进口
	广域雷达
	南区

	35
	吉安南路-春江路东进口
	广域雷达
	南区

	36
	吉安南路-春江路南进口
	广域雷达
	南区

	37
	吉安南路-春江路西进口
	广域雷达
	南区

	38
	春江路-瓜州高速口西进口
	广域雷达
	南区

	39
	春江路-瓜州高速口南进口
	广域雷达
	南区

	40
	春江路-瓜州高速口东进口
	广域雷达
	南区

	41
	春江路-建华路北进口
	广域雷达
	南区

	42
	春江路-建华路东进口
	广域雷达
	南区

	43
	春江路-建华路西进口
	广域雷达
	南区

	44
	高旻寺路-邗江南路东进口
	广域雷达
	南区

	45
	高旻寺路-邗江南路南进口
	广域雷达
	南区

	46
	高旻寺路-邗江南路西进口
	广域雷达
	南区

	47
	高旻寺路-邗江南路北进口
	广域雷达
	南区

	1
	开发岗北炸街抓拍
	声呐
	南区

	2
	商城岗西炸街抓拍
	声呐
	南区



（八）每年维护预估设备清单及改造新建清单
根据最近两年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，但实际维修数量应以发生发现情况为准。根据服务工程量、中标单位报价和考核情况据实结算，并定期进行验收审计。
	
序号
	名称
	规格型号或参数
	单位
	数量

	1
	满屏信号灯
	Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩
	套
	58

	2
	满屏信号灯
	红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	11

	3
	满屏信号灯
	绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	11

	4
	满屏信号灯
	黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	11

	5
	箭头信号灯
	Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩
	套
	38

	6
	箭头信号灯
	红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	10

	7
	箭头信号灯
	绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	10

	8
	箭头信号灯
	黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	10

	9
	信号灯电源
	12V、18V、20V等类型
	组
	30

	10
	可变信号灯
	Ф400三灯单色LED，发光单元可自动切换两种图案，含壳体、灯罩
	套
	1

	11
	可变信号灯
	可变图案LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1

	12
	行人信号灯
	LED人行灯（Ф300 双联）
	套
	30

	13
	黄闪信号灯
	LED太阳能黄色闪光信号灯
	套
	2

	14
	一体化信号灯
	高4.5-5米满屏带倒计时
	套
	4

	15
	一体化行人灯
	高3米带倒计时
	套
	1

	16
	信号灯电源
	与信号灯配套
	块
	50

	17
	空开
	与路口配套
	个
	10

	18
	行人触控装置
	行人手动触控装置
	对
	1

	19
	倒计时器
	800*600 型两位
	套
	55

	20
	倒计时器控制板
	倒九秒、通讯型
	套
	90

	21
	电源防雷器
	220V1P+N电源防雷器
	套
	10

	22
	光纤收发器,千兆
	国产
	对
	20

	23
	光缆终端盒
	国产
	个
	20

	24
	交换机
	工业级百兆5口
	台
	20

	25
	尾纤及熔纤
	国产
	根
	40

	26
	C类智能协调信号机
	C类智能协调时信号控制机备选型号：江苏金通JT-16、江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XT-TSC-48等（其它品牌应确保能够接入平台，并自行解决软件开发对接）
	台
	7

	27
	C类智能协调信号机主控板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	30

	28
	C类智能协调信号机电源板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	18

	29
	C类智能协调信号机灯控板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	18

	30
	信号机故障报警模块
	可区别主机断电、断网、温度、箱门等各类故障
	套
	100

	31
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	座
	2

	32
	两相位临时信号灯
	配太阳能板，最大高度可达3米以上
	台
	5

	33
	四相位临时信号灯
	配太阳能板，最大高度可达3米以上
	台
	5

	34
	信号灯信号电缆
	RVV-16*1
	米
	3500

	35
	信号灯信号电缆
	RVV-10*1
	米
	4000

	36
	信号灯信号电缆
	RVV-7*1
	米
	1000

	37
	信号灯信号电缆
	RVV-4*1
	米
	6000

	38
	信号灯信号电缆
	RVVP-2*1
	米
	6000

	39
	电源线
	RVV-2*2.5
	米
	1000

	40
	电源电缆
	YJV-3*10
	米
	1500

	41
	电源电缆
	YJV-3*6
	米
	4000

	42
	电源线
	RVV3*1
	米
	7000

	43
	光缆
	室外四芯单模
	米
	2000

	44
	防水五类线
	室外防水超五类线
	米
	1500

	45
	交通诱导屏模组
	双基色室外P10
	块
	50

	46
	交通诱导屏电源
	5V 40A
	台
	50

	47
	交通诱导屏控制器
	网络型接收卡
	套
	10

	48
	控制卡
	双基色LED网络控制卡
	套
	10

	49
	全彩控制设备
	全彩LED网络控制卡+播放盒
	套
	1

	50
	避雷器
	国产
	台
	10

	51
	室外挂杆箱
	不锈钢 450*400*220
	只
	10

	52
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600
	只
	2

	53
	预埋管
	镀锌钢管Ø75*4.5
	米
	10

	54
	预埋管
	尼龙管Ø50
	米
	1400

	55
	管线顶管施工
	尼龙管Ø75PE80*4.5
	米
	300

	56
	手孔井圈井盖
	定制，水泥预制，和原现场配套
	套
	50

	57
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂6米,基础
	套
	6

	58
	行人灯杆件
	立杆3米
	套
	7

	59
	杆件基础
	普通立柱行人灯基础
	座
	17

	60
	杆件接地
	含接地棒及连接线
	项
	20

	61
	较大杆件出新
	5米及以上高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色
	套
	2







所有改造或建设设备均需无缝对接交警支队现有平台
单个信号灯路口参考清单（本包预估需要改造或新建1个路口，或同等工作量的多处更新）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	C类智能协调信号机
	详见设备技术参数要求
	1
	套

	2
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	1
	座

	3
	改造或建设岗点平台软件接入调试
	接入交警支队平台
	1
	项

	4
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂6米,含基础
	4
	套

	5
	满屏信号灯
	详见设备技术参数要求
	4
	套

	6
	箭头信号灯
	详见设备技术参数要求
	4
	套

	7
	倒计时器
	详见设备技术参数要求
	4
	套

	8
	行人信号灯
	详见设备技术参数要求
	8
	套

	9
	行人灯杆件
	立杆3米
	8
	套

	10
	行人灯杆件基础
	普通行人灯基础
	8
	座

	11
	电源电缆
	RVV-3*6
	1
	项

	12
	信号灯信号电缆
	RVV-10*1.5
	1
	项

	13
	信号灯信号电缆
	RVV-3*1.5
	1
	项

	14
	信号灯信号电缆
	RVV-4*1.5
	1
	项

	15
	防水五类线
	室外防水超五类线
	1
	项

	16
	管线顶管施工
	尼龙管Ø75
	1
	项

	17
	预埋管
	尼龙管Ø50
	1
	项

	18
	路面施工
	路面开挖及修复
	1
	项

	19
	手孔井
	500*500
	1
	批

	20
	手孔井盖
	水泥预制450*450
	1
	批

	21
	线路租赁
	点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口
	1
	条/3年






网络音柱清单（本包预估需要新建4处）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	网络音柱
	详见设备技术参数要求
	2
	套

	2
	电源线
	RVV3*1
	1
	项

	3
	网线
	室外防水超五类
	1
	项



雷达清单（本包需要新建2处）
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	微波雷达
	详见设备技术参数要求
	1
	套

	2
	电源线
	RVV3*1
	1
	项

	3
	网线
	室外防水超五类
	1
	项





四、采购包6采购需求
（一）具体服务内容
电子警察、视频监控以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施维护，确保各类设备运行使用正常，根据要求采集统计交通数据，具体内容如下：
1、电子警察：403个路口电子警察设备（含电警、卡口、行人闯红灯设备、球机等）。另改造或建设9个标准路口电子警察（或同等工作量的多处更新），具体路口由交警支队指定。
2、视频监控：588处视频监控（含卡口及测速点位）。
[bookmark: OLE_LINK21]3、相关的摄像机、杆件、电源、补光灯、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆、窨井、管道、机箱等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。
4、机房空调、核心交换机、UPS等设备维护。
5、交警支队所属大队（不含县市大队）网络、视频会议等设备维护。
6、交通流量、非现场执法量等交通数据调查，违章抓拍备案等。
7、其它应急性、临时性维护。
8、服务地点：采购单位指定地点，地点范围随着城市发展变化有少量变动。
（二）具体服务要求
中标单位必须采用主动巡检与应急抢修相结合的方式进行维护，主动发现各系统日常存在的问题，采用技术手段与现场巡查来确认设备状态，提高系统的维护标准。
1、电子警察、视频监控、显示屏类设备巡检维护要求
中标单位必须配备专业的巡检队伍对合同范围内电子警察、视频监控、显示屏类设备设备定周期的进行现场巡检工作并符合如下要求：
（1）维护单位每个月必须对维护区域的电子警察、监控系统前端及管井巡查一次，且需在每个巡查点位做好巡查签到记录，检查设施的完好性、供电及线路是否正常、井盖是否完整、井框是否塌陷、配套标牌正确性、有否污损及是否被遮挡等，及时发现隐患问题。每季度对片区全部的相机护罩玻璃清洗除尘一次，对相机聚焦模糊、相机角度、设备时间校正等取证要素及抓拍率、识别率自查一次；每两周应对外场电子警察、卡口闪光灯白天、夜间异常巡查一次。
（2）每季度对片区全部电子警察相机护罩玻璃清洗除尘一次，对相机拍摄的取证要素（含图片清晰度、车辆违法轨迹、闪光灯状况、对相机聚焦模糊、镜头角度、设备时间校正、信号灯色彩、路口停车线、导向箭头线、分道线、路面标牌等；配合质保单位完成需要调试的项目）及每季度对抓拍率、识别率自查一次；每两周应对外场电子警察、卡口闪光灯白天、夜间异常巡查一次。
（3）公交专用道及交通限速显示屏、曝光提示屏类等，每日需上路巡查，显示信息内容纠错、设置纠错、牌面污损等、井盖是否完整、井框是否塌陷、设施的断电、发光异常、完好性、是否被遮挡等；
2、故障维修台账日志要求
中标单位应建立日常巡查维护日志，安排专人负责填写记录，具体内容包括巡查时间、巡查点位、故障原因、修复时间、更换配件种类等。招标人将不定期对日常巡查日志进行检查并进行考核。
维护台账要求
（1）中标单位的文档管理工作要由专人负责，制定完善的管理制度。
（2）中标单位须每日提交系统维修记录表并由交警支队专人确认。
（3）中标单位每月提交一次维护工作报告，同时将该月更新后的系统技术文档和设备管理文档交付采购方，并附上电子文档。
（4）所有维修台账和工作日志要求同时采用纸质和电子文档两种方式报送。
3、维护时限要求
（1）其它故障时限要求。
对于设施故障，中标单位应在2小时内到达维护现场，对于一般性故障，抵达现场后的1小时内排除故障。
对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标单位应在抵达现场确认后及时报备，但最迟应在24小时内排除故障。
（2）其它要求和说明
接通知后，因未按时到达现场处置或处置时间超过时限要求的，甲方有权临时指定其它单位接手处置，相关费用从中标单位中扣除。
对于网络中断等非本项目维护范围内造成的信号灯、视频监控的故障，应及时通知采购人转网络运营商处置。
4、第三方故障维修要求
以下内容为第三方故障：
（1）由于道路改造、市政工程施工、人为破坏、电力异常、系统设备被盗的、交通事故、房屋拆迁造成系统损坏的；
（2）由于交通管理的需要，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；
（3）由于道路发展变化，对不在项目点位清单的视频监控故障，进行应急性的维修恢复，此部分控制在当月维修次数的10%以内；
（4）中标单位对于第三方故障要及时跟踪处理。按照如下流程进行处理：
①现场勘察取证，并保留可以证明为第三方故障的图片或视频。
②根据勘察记录整理第三方故障报告（故障及原因、修复方案、费用预算和修复计划）。
③在取得甲方书面签证后（抢修类故障处理可以先施工后签证）进入维修服务流程，并在相应服务时限完成修复，恢复费用包含在投标报价内。
第三方故障修复过程中，须协调市政、路政、绿化等相关部门的，由中标单位负责自行协调，公安交警支队协助。
5、人员要求
（1）投标人须配备安全员不少于1名（提供安全员有效的C类及以上安全生产考核合格证书；以及提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明，原件扫描上传。）
（2）驻场人员要求：服务期内，中标单位须提供不少于1名驻场人员，服务内容包括：系统软件运维、新增设备接入、监控设备备案、故障巡检、机房设备维护等工作。驻场人员须具有计算机、网络、网络安全、数据中心、交通管理行业等2年以上相关工作经验，按照招标人的工作时间驻场服务。对视频、电警、卡口等外场设施及后台系统等进行日常巡检，通过系统对电警、卡口等交通设施运行情况的日常巡检，及时发现电警、监控等交通设施故障，督导维修进度及对外场设备维修后状态进行功能检查。如遇紧急任务、突发状况、重大活动等情况，中标单位驻场工程师须无条件服从招标人的工作安排。中标单位应积极主动采取相应措施保障设施设备及系统运行良好，发现超出服务范围的问题，必须立即通知招标人。
（3）外场人员要求：中标单位外场交通设施班组应不少于5组，每组不少于2人。中标后，外场交通设施班组所有人员须提供7×24小时服务，在上岗前，应进行相关硬件、软件等知识培训。信号灯简易故障维护人员应具备信号灯故障原因排查能力，能够独立完成推电闸、清除故障码等故障维修工作；综合维修班组维护人员应具备排查管线、用电等能力，能够快速完成信号机相关设备、信号灯具、信号灯杆、视频、电警、卡口等故障维修工作。
（4）其它要求：中标单位应定期对外场交通设施班组所有人员进行相关知识培训，提高维护人员理论知识水平和运维技术水平。
中标单位必须制定详细的恶劣天气抢修预案，须按招标人要求全员上岗，完成抢修任务，并向支队报备。
中标单位投入的人员在服务前向招标人进行人员备案，所有服务人员未经招标人同意，不得随意更换。
如招标人认为投入的人员无法满足服务要求，中标单位须无条件更换符合招标人要求的服务人员。
中标单位应根据采购人需要安排本项目负责人及相关人员到招标人指定场所召开例会，负责人不能如期参会应提前向招标人请假并说明原因，无故不参会的按合同予以处罚。
维护单位提供建设维护必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括车辆）、设备材料等。投标提供的车辆应保证技术性能良好、保险齐全并保证车辆专用在本项目维护工作中。
[bookmark: OLE_LINK15]6、服务期限
服务期限：自合同签订之日起两年。
（三）维护服务考核标准
每月扣款大于等于3000元的，即为不及格.全年累计有三个月不及格，采购人有权视情终止合同。
1、因设备故障没有及时发现或修复，造成负面舆情或上级通报的，每次扣500元；造成有责信访或重大舆情的，每次扣2000元。
2、遇等级勤务任务或采购人认定的特别重要任务，未能按照采购人指令，派人（最多同时调派10人）到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯的，每次每人扣500元。
3、设施故障接到人民群众通过12345热线等方式反馈或投诉的，公安交警接到时中标人尚未发现故障的，每次扣300元。
4、重要时段即早晚高峰、重大警卫任务、大型活动期间报修故障，未按照时限要求达到现场的，每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，重要时段单次维修迟到上限扣2000元。
5、其它考核负面清单。
（1）接通知后未按要求上述时间要求及时到达现场或接任务后未及时开展维修的；
（2）一般性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
（3）复杂性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
（4）设施结构件有变形、倾斜、掉落等安全隐患，未及时报告和修复的；
（5）设施供电及控制电缆有破损漏电，机箱和杆体带电，未及时报告和修复的；
（6）因道路积水或城市内涝造成信号设施漏电；
（7）现场作业未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患；
（8）作业现场未配管理人员的；
（9）经查未落实设施巡查制度的；
（10）未定期清洁和检查设备、维修记录不完整的；
（11）更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外的；
（12）由于维护工作不彻底，15天内在同一地点发生同类故障的；
（13）虚假谎报维护的每次维护单位；
（14）现场人员未穿指定的工作制服或安全背心；安全措施不到位,每次每项维护单位扣2分；
（15）维护单位在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施（包括：信号机参数配置、设施的移动和拆除），如造成安全事故的，由维护单位承担一切法律和经济责任。
（16）对于不在本项目详细清单点位设备，但按照甲方安排进行临时性、应急性维修（见“第三方故障”第3条），不能完成的。
	考核表

	序号
	类型
	扣款金额
	数量
	小计
	备注

	1
	一般舆情或上级通报批评
	500
	
	
	每次扣500元

	2
	有责信访或重大舆情
	2000
	
	
	每次扣2000元

	3
	等级勤务任务保障
	500
	
	
	每次每人扣5000元

	4
	群众投诉或12345工单
	200
	
	
	每次扣200元

	5
	重要时段报修故障维修
	200
	
	
	每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，单次维修迟到上限扣2000元

	6
	其它考核负面清单。
	200
	
	
	每次扣200元

	合计
	
	



（四）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：
《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006)；
《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2008；
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《道路交通信号灯》 (GB 14887－2011)
《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）
《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)
《人行横道信号控制设置规范》(GA/T 851-2009)
《太阳能黄闪信号灯》（GA/T743-2007）
《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016
《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）
《道路交通信号灯技术条件及测试方法》（GB14887-2003）
《公安交通管理外场设备》（GA/T652-2008）
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497 
《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198
安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022 
在管线施工中，如有特殊要求，应按要求进行施工。其他管线施工要求按照《GA/T652公安交通管理外场设备基础施工通用要求》标准实施。
（五）中标单位承诺
1、中标单位须承诺，所有的服务均满足招标人关于交通安全设施维护及管理的相关工作规定，接受招标人的日常考核。
2、中标单位须承诺，无论何时，自故障发生之时起，在接到招标人通知起，中标单位人员应在1小时内到达现场，并上报故障原因、维修方式、维修时间、维修结果等，自然条件恶劣等特殊情况除外；
3、中标单位须承诺，服务期满后，经招标人验收合格，涉及到本项目的所有材料及档案均须移交招标人。
4、中标单位须承诺每月21日（遇节假日顺延至下一个工作日）准备齐全上月的结算审核全部材料，交由招标人审核。
（六）常用设备参数要求
[bookmark: _Toc148537895][bookmark: _Toc148537899][bookmark: _Toc148537903]1、卡口型闯红灯自动记录系统
[bookmark: _Toc148537896]1.1系统总体要求
（1）系统检测方式：视频检测方式。
（2）违法抓拍要求：能连续抓拍机动车闯红灯、逆行、不按规定车道行驶、不按所需行进方向驶入导向车道的车辆（车尾），抓拍车道包括机动车道、支路小路（按1个车道计算）、路口右转单独渠化车道（按1个车道计算）、机非未隔离的非机动车道（按1个车道计算）。闯红灯抓拍时应连续抓拍反映车辆动态闯红灯违法过程的三张图片。图片格式按公安部标准应采用JPEG格式。对机动车闯红灯违法行为进行抓拍，闯红灯捕获率不小于95%，记录有效率不小于90%；对机动车逆行、不按规定车道行驶、不按所需行进方向驶入导向车道等违法行为进行抓拍，捕获率不小于80%，记录有效率不小于80%。
（3）通过车辆抓拍要求：能连续（逐车）抓拍通过的机动车辆（车尾），抓拍车道包括机动车道、支路小路（按1个车道计算）、路口右转单独渠化车道（按1个车道计算）、机非未隔离的非机动车道（按1个车道计算）。能连续（逐车）抓拍通过的机动车辆，通过车辆捕获率不小于95%。同时能连续（逐车）抓拍通过的机动车辆（车头），抓拍车道包括机动车道、支路小路（按1个车道计算）、路口右转单独渠化车道（按1个车道计算）、机非未隔离的非机动车道（按1个车道计算）、机非隔离的非机动车道（按1个车道计算）。通过车辆图像捕获率不小于99%。抓拍图片包含驾驶人面部特征，驾驶人面部的分辨率应不小于100×100像素点，能清晰认定机动车驾驶人。
（4）补光要求：采用低功率、寿命长的发光器件作为补光设备。每个车道增加辅助照明，并采取措施减少对周边环境的影响，不得影响周边环境及驾驶员安全驾驶。在无路灯照明状态下，补光应能满足抓拍车辆、人脸抓拍和录像的功能要求。
（5）号牌识别：对车牌照号码进行自动定位、识别, 号牌识别准确，车辆号牌准确识别率日间不小于90%、夜间不小于80%。
1.2系统主要功能
（1）闯红灯抓拍功能：系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：第一张：能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二张：能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三张：能反映机动车与第二张图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。
（2）通过车辆抓拍功能：系统必须具有利用高清摄像机连续抓拍每辆通过车辆的功能，能在各种环境下及时、准确、清晰地捕获车辆图像图片，并能提取车辆特征图片（专门显示车辆号牌的图片），可以清晰分辩车辆牌照号及颜色、尾部特征、驾驶人面部特征等，反映车辆行驶方向、行驶车道、经过时间、地点等信息。
（3）违法抓拍功能：除闯红灯抓拍功能以外，系统应具备能连续抓拍机动车逆行、不按规定车道行驶、不按所需行进方向驶入导向车道、不系安全带等违法行为。
（4）录像功能：系统支持利用高清摄像机录像的功能，高清录像中应能够看清通过的车牌号码、车型、停止线、车道线、信号灯状态、路口环境等。同时对违法行为同步录像（截取），从违法行为开始前5秒至违法行为的全过程结束。
（5）存储功能：在路口的每个方向单独配备存储设备，具备存储高清录像、违法图片和通过车辆图片及各类信息的功能。可通过web方式进行查看、检索和管理。
（6）数据传输功能：系统应具备将高清视频、违法图片（录像）和通过车辆图片及各类信息通过网络自动实时传输至后台平台，与后台服务器实时通讯的功能。因传输线路中断或其他故障，系统设备应能暂存信息，待故障排除后能自动上传，不丢失信息。
（7）适应多相位信号灯功能：系统可以根据各车道不同的信号灯相位进行抓拍，应采用视频检测信号灯相位的方式进行相位检测，不得用线缆连接信号机获取相位（红灯信号）。
（8）校时功能：系统应具备自动校时的功能，能定时自动对系统设备的时间进行校准。
（9）系统日志管理功能：包括系统运行日志、设备故障报警日志等。
（10）设备监控管理功能：系统应支持用户通过后台平台对系统运行情况进行管理，对系统参数进行设置，可对高清实时视频及录像、违法图片和通过车辆图片及各类信息进行浏览和查询。同时，支持远程维护功能，可实时监控设备状态，可以通过网络进行系统参数设置，包括路口设备的通讯、控制等参数设置、系统故障诊断和记录，当系统设备发生故障时支持将报警记录传输至后台。
（11）硬件保护功能：系统必须具有过载、接地、漏电、防雷等保护装置并符合国家相关电器安全标准；各金属零部件应该与保护接地端子连接，安装防雷器。
（12）支持二次开发功能：免费开放接口，可实现与监控平台和全国机动车缉查布控系统对接，可实时传输通过车辆图片、车辆特征图片、高清视频及其它各类信息信息进入上述平台，并根据实际需要免费做适应性调整。
1.3主要设备参数
系统设备应能承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘等各种气候环境；各类设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘；在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障，系统内已贮存的图像、数据不应丢失；设备安装应与现场环境相协调。
（1）摄像机配置
闯红灯抓拍时（车尾）：
一个方向4个机动车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖；
一个方向1-3个机动车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖；
右转单独渠化机动车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖；
人脸抓拍时（车头）：
每2个机动车道采用1台900万像素摄像机覆盖、非机动车道采用1台800万像素摄人脸像机覆盖；同时1个方向增加1台900万像素摄像机作为全景监控（具备违法抓拍及交通检测功能）。
右转单独渠化车道的：采用1台900万像素摄像机覆盖。
（2）工业高清一体化抓拍摄像机
摄像机为高清工业级彩色网络摄像机。必须采用集视频图像分析、处理、号牌识别、抓拍、存储等功能为一体的嵌入式摄像机，对经过的每一辆机动车及违法车辆进行抓拍，在照片中要可以清晰分辨车辆牌照号码及颜色、车辆尾部或头部状况及特征等。
环保型抓拍车尾900万像素摄像机
支持包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
应支持采用不小于1.1英寸传感器；
应支持视频分辨率不低于4096×2336；
应支持内置不少于3颗暖光LED频闪灯；
应支持帧率1~50fps可调；
应支持当开启低延时模式时，视频延时不大于200ms；
应支持3D降噪和透雾功能；
应支持单快门、全息双快门、三快门等快门方式；
应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；
★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
应支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；
★应支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持连续闯红灯事件检测功能，可对连续闯红灯事件进行报警；
应支持对路口右转车辆不让非机动车/行人进行检测抓拍；
★支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能；
应支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟不大于45秒；
应支持抓图功能，通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设，抓拍图片从触发到输出的延时不高于69ms ；
应支持不少于460种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
应支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；
★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌;（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持异常车牌检测功能，对遮挡及污损车牌进行判断和识别；
应支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储；
应支持目标跟踪功能，支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车尾识别车辆子品牌不少于3900种；
应支持对视频画面中设定区域的信号灯在白天和夜晚色彩进行矫正并进行局部增强显示；
应支持车流量统计功能，支持按车道和时段进行辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表，流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%；
应支持AC100V~AC240V供电方式；
应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；
应支持IP67防护等级；
应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；
环保型抓拍车头900万像素摄像机
包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
★应支持采用不小于1.1英寸传感器；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持夜间无需使用白光爆闪灯，即可输出高质量全彩图像；
应支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%；
应支持图像分辨率不少于4096×2336；
应支持帧率1~50fps可调；
应支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30；
最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；
应支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设；
应支持在补光照度80lx的环境下输出全彩照片，图片中车内人像清晰可见；
★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能；
应支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置
应支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍
应支持车牌识别功能，白天和晚上准确率不低于99.9%；
应支持压线抓拍，白天和晚上准确率不低于99%；
应支持违章变道抓拍功能，白天和晚上准确率不低于99%；
应支持驾驶员打电话、不系安全带、驾驶员抽烟等为违法行为的检测与抓拍；
应支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%；
应支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能
应支持混合目标检测抓拍功能，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。摄像机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；
应支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测抓拍；
应支持不少于460种车标识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
应支持IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；
应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌不少于7200种；
应支持智能帧功能，支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；
★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms;（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持AC100V~AC240V供电方式，支持DC12V±10%电源返送；
应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；
应支持IP67防护等级；
应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；
800万像素人脸摄像机
设备应采用双舱一体化设计，设备具有两个独立仓体和两个镜头，双通道采用高性能传感器，通道分别采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
应支持内置CPU/GPU/NPU一体化芯片；
应支持两路通道均支持独立电动云台控制,通道1支持水平旋转范围0°~355°，垂直旋转范围-5°~30°;通道2支持垂直旋转范围-5°~15°；
应支持全景通道中心水平分辨力检验不小于1500TVL，细节通道中心水平分辨力检验不小于2000TVL；
应支持视频结构化，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别；
应支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情；
应支持智能行为分析功能，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、机动车、人和机动车进行检测;可对人员及机动车的正面、侧面、背面进行检测;可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测;可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测;可对目标的像素值进行设置,摄像机只对在像素值范围内的目标人员或车辆进行检测;样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式；
应支持优选抓拍功能，可通过IE浏览器开启或关闭优选抓图功能,开启该功能后,摄像机可在目标进入监控区域到离开监控区域时,选取1帧人脸图像进行保存；
应支持开启AI场景自适应功能后,摄像机可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数；
应支持内置不低于2个mic和1个扬声器；
应支持DC12V（±30%）供电方式；
应支持在温度30℃～+60℃，湿度不大于95%环境下正常工作；
应支持IP67防护等级。
应支持符合GB/35114A标准；
（3）照明部分（多合一爆闪灯）
应支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪以及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；
应支持通过光敏进行红外和白光切换；
支持补光距离16m~26m；
应支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光；
应支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光；
应支持回电时间不大于70ms；
应支持在温度-40℃~+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作；
支持电压AC220V±20％下正常工作；
★符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》0类危险要求；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
可提供GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告
（4）前端存储设备
应支持添加不少于16路IP摄像机，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps；
应支持无风扇散热结构设计，设备内无风扇；
应支持卡口合成和视频接入两种工作模式切换；
应支持违法图片合成功能，支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边；
★支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持预览窗口1、4、9、16分割；
应支持图片及关联录像下载功能，支持选择车牌图片、特写图片、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下载图片的同时将抠图分离下载；
★支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持交通流量统计功能，实时显示和存储车流量信息，支持按时间、通道查询流量信息，支持展示索引号、通道号、车道号、起始时间、周期（分钟）、流量、平均车速（km/h）、占有率、空间占有率、车头时距（秒/辆）、车头间距（米/辆）、排队长度（米）、道路状态等详细流量信息，并支持将查询结果表格导出。
可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。
应支持数据直存功能，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间不大于0.3s；
应支持图片和录像的存储空间配额比例设置；支持显示本地存储的状态信息：是否存在坏道，容量，使用率等；支持将硬盘设置为只读模式或读写模式；
应支持无硬盘、硬盘空间不足、非法访问、安全异常等状况报警；
应支持设置磁盘满后自动循环覆盖或停止；
应支持具有18个网络接口，含2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）和16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），支持具有2个1000M光纤SFP接口；
应支持可通过web、NTP服务器、GPS/北斗等对设备进行校时；
支持DC12V供电方式；
支持在温度-30℃~+65℃，湿度10%～90%（无凝结）环境下正常工作；
（5）杆件和杆件基础部分
新建杆件、基础、管道、线缆。杆件及基础应由有相应资质的设计单位进行设计，并出具杆件及基础设计图，中标单位严格按照设计图纸施工。
杆件的挑臂长度以实际场地情况为准，应覆盖全部车道，必须确保各车道抓拍效果。
杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。
（6）联网要求
路口杆件之间的联网由投标人完成，所需设备、线缆、管道及施工由投标人负责。视频式公路车辆智能监测记录系统和公路车辆智能监测记录系统、非机动车道监控系统需支持接入支队监控平台和全国机动车缉查布控系统。
[bookmark: _Toc148537897]2、行人闯红灯抓拍人脸识别曝光系统
系统应可对行人闯红灯的违法行为进行自动检测抓拍，并与市局人脸识别系统对接，将拍摄图片及识别结果（包括姓名、身份证号码等）在前端大屏幕上显示。
2.1系统技术要求
（1）脸部特征识别
人脸识别要求：系统应对扬州常驻人口信息库中的所有图片进行特征提取建模，建模后数据保存到系统的人脸特征库中。当有行人闯红灯时，前端设备能抓拍行人的人脸特征图片，通过特征提取建模。并将该特征值与人脸特征库中的每一个特征值进行1：N特征比对，最终返回包含行人身份信息以及相似度的比对结果。
（2）人脸识别业务流程要求
当路口行人检测相机检测到有行人闯红灯时，应将该行人违法证据信息以及人脸特征图片同时上传至交警支队指挥中心视频专网内的数据接入平台，再通过安全接入边界共享给公安网内的数据共享平台。
人脸识别比对平台进行实时比对分析，返回该行人的身份信息，比如姓名、单位、住址等，依据这些信息对闯红灯的行人采取处置措施。
行人闯红灯人脸审核平台应负责将视频专网推送过来的脸部特征图片推送给人脸识别服务器进行脸部特征识别比对，同时将人脸识别服务器返回的识别结果进行展现，识别结果包含人员姓名、单位、住址等身份信息以及相似度，再通过人工审核的方式进行确认和管理。
该系统应能与市局人脸识别比对系统无缝对接，支持将行人检测相机抓拍到的行人人脸特征图片与扬州市常驻人口信息库中的人员图片进行实时分析比对，返回达到预警相似度值的人员身份信息及对应相似度，并支持后续与扬州市其他人口库（如逃犯库、重点人员库）的对接。中标后需提供样机与扬州市公安局已建常驻人口库及人脸识别比对系统进行对接测试
（3）违法取证
1）行人闯红灯分析
系统应采用视频检测方式，自动对视频流中运动行人进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，设备应采用900万及以上像素高清抓拍摄像机，系统稳定，结构简单，便于安装维护。单个相机检测一个方向，安装两台行人检测相机进行双向检测。同时可支持室外喇叭用于行人闯红灯提醒。
终端管理设备应应实时存储行人检测相机传输的视频和图片，具备视频管理、数据管理、实时存储、图片显示和网络交换等基础功能，同时内置大容量硬盘，具有图片断点续传、图片录像检索等特色功能。可以实现实时视频、违法图片、违法数据的短时存储。
2）违法取证过程
行人闯红灯整个违法过程应抓拍3张图片，并合成1张图片。
第1张：信号灯红灯时，行人越过等候区，系统抓拍第一张图片，并声音提醒不要闯红灯；
第2张：如行人无视声音提醒，继续行进，至摄像机视野中央时，抓拍第二张图片；
第3张：当行人行走到摄像机视野下方时，抓拍第三张图片；
第4张：闯红灯行人的特写图片，能够清晰看清及分析出该行人全貌。特写图片选择从前三张图片中截取，同时应截取人脸特写图像叠加到图像中；
合成图片：四张图片合成为一张图片，作为反映行人闯红灯整个违法过程的证据图片，上传至中心平台。
（4）显示曝光功能
显示曝光单元包含户外高清LED显示屏或液晶屏、配套发布程序以及中心联网发布平台。户外显示屏，应具有发光亮度强，自动亮度调节功能，应可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。具备违法信息发布和联网信息发布功能。
（5）违法信息发布
大屏配套的联动信息发布程序应可实时接收行人检测相机抓拍的违法合成图片，并将合成图片实时发送至路口曝光大屏上进行显示曝光。
主要功能如下：
	支持被中心联网发布平台接入管理和控制；
	支持文字和图片动态显示；
	支持视频和实时视频播放；
	支持信息离线发布；
	支持行人闯红灯监控报警发布；
	支持一机多屏部署；
	支持分屏控制和信息显示；
中心联网信息发布平台应可以对多个大屏配套信息发布程序进行联网配置管理，比如信息停留时间、绑定的视频通道等
（6）联网信息发布
1）日常信息发布
系统应支持通过播放计划来实现多时段定时发布，包括支持按日、按周、按月和自定义的时间段计划，以满足各种发布计划需求。
a、播放计划，以一天24小时为一个计划单位。可根据实际应用，添加一个日常计划，计划类型可选按日、按周、按月和自定义，系统会根据计划类型优先级，自动排成一天24小时时间段计划对当天播放计划进行更新。计划类型优先级从高到低依次是自定义、按月、按周和按日。除了人为新增日常计划来更新播放计划，系统应可每天自动生成当天的最新播放计划。系统应支持历史播放计划可查看、日常信息发布计划可管理。
背景节目，是指当某时段内，没有任何日常节目和即时信息发布时播放，播放优先级最低。每个诱导屏最多可设置一个背景节目，支持背景节目修改和清除。
更新发布，日常信息发布计划中所播放的节目信息在节目管理中被人为修改，通过更新发布可自动将修改之后的最新信息更新到播放计划中，并立即发布到诱导屏上。
B、在播放方式上，应支持节目的实时播放、循环播放、计划播放、插播和指定时间插播。
C、在发布方式上，应支持日常信息按照发布计划进行多屏批量发布。
2）即时信息发布
即时信息发布，信息可立即发布到诱导屏，立即替换屏幕上正在播放的节目信息，实现节目插播功能。
即时信息发布，应支持使用模板节目，支持节目发布的播放时间配置，支持多屏立即发布，支持节目发布之后停用撤销。
2.2主要设备参数
（1）一体化行人闯红灯抓拍单元
支持包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
应支持采用不小于1.1英寸传感器，视频分辨率不低于4096×2336；
应支持内置不少于3颗暖光LED频闪灯；
应支持帧率1~50fps可调；
应支持当开启低延时模式时，视频延时不大于200ms；
应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；
应支持标配16mm～40mm自动变焦镜头；
应支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正；
最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
应支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；
★应支持行人闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的条件下：白天和晚上的捕获率均不低于99%；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测、载人人数统计功能；
应支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测；
应支持非机动车逆行抓拍功能；
应支持非机动车遮阳伞检测功能；
应支持非机动车、行人人体抠图；
应支持目标跟踪功能，支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车尾识别车辆子品牌不少于3900种；
应支持对视频画面中设定区域的信号灯在白天和夜晚色彩进行矫正并进行局部增强显示；
应具有"去鬼影"设置选项，开启后可消除强光源反射成像产生的"鬼影"对视频图像的影响，支持光晕消除设置，支持消除光源周围产生的光晕效果；
支持AC100V~AC240V供电方式；
支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；
支持IP67防护等级；
应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；
（2）落地式室外LED交通违章发布屏
像素间距：≤ 3.846mm
像素密度：≥  67600 pixels/m2
使用环境：室外
LED屏应具有防尘防水IP65证书	
（3）户外65寸交通违章信息发布屏
采用户外专用高亮液晶屏，AR镀膜防眩光
镀锌钢板外壳，防暴钢化玻璃
配置双台工业空调，实现机箱内部的智能温控
机箱、立柱和顶棚采用结构化设计，箱门防盗锁
防雷，抗腐蚀，防护等级IP66
（4）杆件和杆件基础部分
新建杆件、基础、管道、线缆。杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。
[bookmark: _Toc148537900]3、机动车人行横道不礼让行人监测记录系统
3.1系统总体要求
（1）不礼让行人记录功能
系统采用视频检测技术，900万像素摄像机可以检测3个车道。能自动检测抓拍到机动车不礼让行人的连续照片，违章照片能清晰地反映“行人数量、停车线、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录。
系统采用国际领先的计算机智能跟踪算法技术，对图像中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并结合行人人数和行驶方向智能判断车辆运行是否不礼让行人。当判定车辆有不礼让行人时，记录车辆违法过程中三个位置的信息以反映机动车不礼让行人违法过程。
第一个位置可清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二位置可清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域的情况，第三个位置可清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况。通过系统记录的信息，至少有一张图片能够清晰辨别号牌号码。
系统记录的各个位置间保持适宜的距离以反映机动车不礼让行人违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。
（2）车辆捕获功能
系统除了能够捕获违法不礼让行人的车辆外，还能捕获在车道上正常行驶的车辆（卡口功能），能捕获记录车辆不礼让行人过程中三个不同位置的信息以反映机动车不礼让行人违法全过程。
（3）违法短时录像
系统支持截取能反映机动车不礼让行人整个违法过程的短时录像，并在智能终端盒中进行短周期存储，同时会将短时录像实时上传至指挥中心，作为非常处罚的证据之一。短时录像的时长可以根据用户实际需要配置。
（4）卡口记录功能
系统兼顾卡口功能，当车辆未越过停车线，系统会根据运动状态轨迹跟踪的情况，拍摄一张图片对过往车辆进行记录。图片能清晰的清晰辨别车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。
（5）高清录像功能
系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能，。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264；可自动记录车辆通过时间、地点、所在车道、违法类型等信息；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。
（6）远程系统管理维护功能
系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、终端管理设备、服务器等）和主要运行软件的工作状态（采集识别软件、传输软件等）等功能。
系统具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。
系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。
系统具有主动校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。
系统具备远程维护及参数的设置等功能。
3.2主要设备参数
不礼让行人抓拍单元
包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
应支持采用不小于1.1英寸传感器；
应支持夜间无需使用白光爆闪灯，即可输出高质量全彩图像；
应支持红外模式下的车牌识别功能，白天识别准确率≥99.9%；晚上识别准确率≥99.9%；
应支持图像分辨率不少于4096×2336；
应支持帧率1~50fps可调；
应支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30；
最低照度要求：支持在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，支持在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征；
应支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值；
应支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设；
应支持主副驾驶人脸抓拍功能，在实时记录通行车辆的同时，支持主/副驾驶员人脸检测以及抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图不小于120×120像素点；
应支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能；
应支持车牌识别功能，白天和晚上准确率不低于99.9%；
应支持压线抓拍，白天和晚上准确率不低于99%；
应支持违章变道抓拍功能，白天和晚上准确率不低于99%；
★应支持斑马线不礼让行人抓拍功能，对斑马线不礼让行人进行抓拍；支持车头、车尾检测模式；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持驾驶员打电话、不系安全带、驾驶员抽烟等为违法行为的检测与抓拍；
应支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%；
应支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能
应支持混合目标检测抓拍功能，支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。摄像机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；
应支持对行驶在车道内的车辆的停车行为进行检测抓拍；
应支持不少于460种车标识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；
应支持IP 冲突报警、设备温度过高报警（温度报警阀值可设置）；
应支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌不少于7200种；
应支持智能帧功能，支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；
应支持AC100V~AC240V供电方式，支持DC12V±10%电源返送；
应支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%环境下正常工作；
应支持IP67防护等级；
应支持满足GB 35114-A级加密标准，支持GA/T 1400视图库协议；
要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告；
[bookmark: _Toc148537901]4、机动车超速自动监测系统
4.1主要设备参数
（1）一体化抓拍单元
摄像机靶面尺寸不小于1英寸
要求图像分辨率不少于4096x2160
支持帧率1~50fps可调
支持当开启低延时模式时，视频延时≤200ms
具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式，支持快门自适应，1/1s~1/100000s可调
支持3D降噪和透雾功能
支持车辆黑白名单功能，最大可设置50万条黑名单和50万条白名单
支持帧率动态控制功能，当无目标触发时可降低帧率，当有目标触发时自动调整至正常值
支持车型识别功能，车头支持识别特殊车型有18种,包括：普通罐车、油罐车、三轮车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车；车头支持识别国标要求的24种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引车、重型多结构货车、重型厢式挂车、渣土车、油罐车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%
支持图像OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间；可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式可叠加位置可设；具有图片叠加到视频画面功能
支持抓图功能，通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设，抓拍图片从触发到输出的延时不高于69ms
支持350种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%
支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%
支持机动车闯导流鱼腹线检测抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%
支持抠取上传机动车驾驶员 /非机动车 /行人的图片，支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出
支持潮汐车道变换时间段设置，对车辆违反潮汐车道当前道路属性的行为进行抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%
支持智能编码功能，在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264/H.265视频编码方式，当开启智能编码后，码流可降低至未开启时的1/30
支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7000种，在天气晴朗无雾，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率≥98%；晚上识别准确率≥96%
支持车流量统计功能，支持按车道和时段进行辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表，流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%
单车道场景下，支持车内前排人脸像素点≥120*120
支持宽压供电，在30V~315V供电的条件下正常工作
支持外壳防护等级IP67
（2）测速雷达
应采用24G毫米波雷达技术，测速精度高；
★应支持具备符合GB/T 21255-2019《机动车测速仪》的检测报告；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持测速量程（5～250）km/h；
应支持通过 WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置；
应支持DC12V供电方式；
应支持在温度-40℃～+70℃，湿度10%～90%RH（无凝结）环境下正常工作；
[bookmark: _Toc148537902]5、球型监控系统
5.1违法自动抓拍球型摄像机
应支持内置GPU芯片，支持采用深度学习算法；
	应支持采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；
	应支持不低于33倍光学变倍，16倍数字变倍；
应支持最低照度要求，球机在补光光源关闭的情况下:彩色:<0.00021x(AGCON、RJ45输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块);黑白:≤0.00011x(AGCON、RJ45输出,应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)；
应支持在RJ45输出情况下设备的最大亮度鉴别等级应大于11级；
应支持在分辨率设置为2592×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出情况下水平中心分辨力不小于1500线；
应支持云台定位准确度小于等于0.01º；
应支持设备水平手控最小速度应不大于0.01º/s，水平手控最大速度应不小于600º/s；
★应支持在天气晴朗无雾,号牌无遮挡,无污损的条件下进行测试,白天测试时的环境光照度不低于200lx,晚上不高于50lx,球机处于设定的预置场景,且开启违法停车抓拍规则时,能够对违法停车行为进行抓拍，白天和晚上各测试100次,捕获次数均应不少于99次，图片模式应符合GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式九的相关规定；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持对识别为违法停车行为的同一辆车,在设定的时间间隔内不应重复抓拍，时间间隔可设置为0-1440min
应支持机动车违停抓拍上报时，具备防重复上传功能，即可设置预定时间内只上报
1次，抓拍上传过滤阈值0-1440分钟可设，支持0点计时后清零；
应支持设备镜头倍率为一倍的情况下，违法停车的白天有效检测距离最不低于150m，其他倍率下，白天有效检测距离不低于300m；
应支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
	应支持DC36V±25%宽电压输入
应支持在温度-40℃~+70℃，湿度不大于95%环境下正常工作；
应支持IP67防护等级；
应支持满足GB 35114-A级加密标准
5.2高空球型摄像机
应支持内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
应支持双路视频输出：全景400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节400W、32倍光学变倍，16倍数字变倍、1/2.8英寸 CMOS 传感器；
应支持全景摄像机视频分辨率不小于3840×2160细节摄像机分辨率不小于2688×1520；
应支持H.265编码，支持超低码流传输；
★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
应支持在彩色模式下,当环境照度降低至设定阈值时,摄像机可自动开启白光灯补光:在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；
应支持在RJ45输出情况下，最大亮度鉴别等级不低于11级；
最低照度要求：彩色不大于0.0002lx（RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白不大于0.0001lx（RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；
应支持细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；
支持设备设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标；当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测；
应支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪；
应支持内部温度显示功能，可通过IE浏览器显示设备内部温度；
应支持在线升级功能检查;支持设备在线升级,升级过程设备不重启,业务不中断；
应支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
应支持DC36V±25%宽电压输入；
应支持GB35114 A级；
6、违法鸣号抓拍系统
6.1系统总体要求
系统应由前端抓拍识别部分和后端信息管理平台组成，其中前端包含鸣笛检测定位子系统和车牌跟踪识别子系统，后端由执法信息管理子系统组成。
鸣笛检测定位子系统应实时监测监控区域内的声纹特征，通过特殊的算法，有效屏蔽周围环境干扰和其他干扰噪声，准确捕捉车辆喇叭，并同时启动定位软件快速准确的进行声源定位，并自动生成声音效果图，叠加到声源位置，同时，将定位点坐标经过特殊换算，发出命令给车牌跟踪识别子系统，完成车辆的定位跟踪和识别，并实时记录图像和音视频文件，并通过数据处理单元，将抓拍结果实时传输至指定位置。
（1）鸣笛检测定位子系统
系统应由一体化声呐阵列单元组成，能实时准确判断喇叭声，精确定位声源位置。
鸣笛检测子系统应采用先进的基于声阵列的波束形成（beamforming）技术，实现交通中鸣笛车辆声源的准确定位。通过由若干个传声器组成的阵列，实时采集空间中传输来的信号，根据不同方位的声源到达阵列中各传声器的相位差，通过先进的波束形成（beamforming）算法，确定出声源的位置。
（2）车牌跟踪识别子系统
系统应由高清摄像单元、补光控制照明单元、数据处理单元等组成。该系统能根据鸣笛检测子系统给出的准确的声源位置，从摄像视野中准确找到鸣笛车辆，自动识别车型并跟踪车辆直至相机可完整识别车牌的位置，然后给出准确违法鸣笛车牌，同时数据处理单元自动记录违法行为图像和音视频信息，并自动上传抓拍结果至指定位置，同时实时推送到现场LED进行显示。
（3）执法信息管理子系统
用于抓拍结果的管理和分析，能提供多方位立体化分析，并形成乱鸣喇叭地图，支持从时间、安装地点上对乱鸣喇叭数据做详细的分析，能方便统一管理城市多个路口中违法行为的图像、音频、视频信息。
6.2主要设备参数
（1）违法鸣笛抓拍声呐
1）包含的拾音单元（麦克风）个数不少于32个；
2）麦克风类型：数字麦克风；
3）麦克风可测量声音声压级范围不小于30.2～118.5dB；
4）麦克风总谐波失真不大于0.2%（94dB SPL 1KHz）；
5）麦克风信噪比不小于58.9dB；
6）麦克风±1dB频响范围不小于100～10kHz；
7）所有通道声音信号采样率不小于25.2kS/s；
8）麦克风阵型：呈非对称随机排布，无对称中心点和对称中心线；
9）含千兆以太网接口、RS485接口与220V供电接口；
10）探头中心位置集成一个摄像头, 且装有可拆卸替换滤镜；
★11）鸣笛声定位探头内置处理器，运行实时操作系统，对音视频在探头内独立实时完成、采集、存储和定位算法计算，无需外部处理器或计算机参与；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
12）自带防雨罩；
13）外壳防护等级IP65及以上；
14）自带温湿度传感器；
15）探头尺寸不大于400 x 300 x 300 mm，重量不大于4kg；
★16) 声源定位单元对鸣笛声可检测并准确定位的距离最远可达55米；（需提供公安部或第三方机构检测报告）
17）内置网络防雷器；
18）工作温度范围不小于：-20~70℃;
19) 抗冲击：X、Y、Z方向10g、11ms脉冲；
20）绝缘电阻大于等于10MΩ；
21）湿热环境下正常工作，通过恒定湿热试验（条件：40℃、RH90%-95%）不小于6小时；
22）耐压：1500V无击穿现象；
23）在静电环境下不出现电气故障，符合GB/T 17626.2中3级要求；
24）在浪涌等电磁骚扰环境下不出现电气故障，符合GB/T 17626.5中2级要求；
25）可覆盖最大车道数：5车道。
（2）一体化鸣笛抓拍摄像机
1）分辨率：≥3392(H)×2008(V)；
2）帧率： 25fps；
3）内部配置：防尘、防水滴面板，网络防雷器；
4）摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制；
5）H.264、MJPEG：支持H.264 码流输出，同时支持MJPEG码流输出；
6）输出图片格式： JPEG；
7）接口：≥1 个100M/1000M 自适应RJ45 接口；≥1 个RS－485 半双工接口；
8）触发输出：≥ 3路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制；
9）电压：100VAC～240VAC；
10）频率：48Hz～52Hz；
11）功耗：＜20W；
12）工作环境温度： -30℃～+60℃；
13）工作环境湿度： 5%~95%。
（3）违法鸣笛抓拍工控机
1）采用无风扇设计；
2）处理器：不低于因特尔i3处理器；
3）内存：4GB及以上；
4）主硬盘：不低于256 GB，可增加第二扩展硬盘；
5）网口：不低于5个千兆网口；
6）接口：不少于2个USB接口。
（4）违法鸣笛显示屏
1）显示尺寸：不小于1280mm X 768mm；
2）外屏尺寸：不小于1450mm X 1250mm；
3）像素间距：大于等于16mm；
4）分辩率不少于80X48点；
5）LED波长 590±5nm；
6）峰值亮度≥5000cd/M2；
7）最佳视距：20-200M；
8）工作电压：AC220V；
9）最大功耗：400W；
10）材料：箱体用1.5MM铝板制作，贴3MM反光膜；
11）系统软件：异步控制系统；
12）亮度等级：31级；
13）通信接口：以太网。
14）显示方式：可直接显示、左移、右移、上移、下移，出字方式、出字速度、停留时间、字体、大小可设置。
15）铝箱一体化设计。
（5）抓拍补光灯
1）灯珠：≤16颗；
2）光源波长：400-780nm；
3）光照度：≤40lx@20m；
4）光照角度: 支持10度、30度、45度（可选）；
5）启闭功能：支持摄像机控制；
6）防误触发：错误脉冲保护功能；
7）供电电源：≥AC165-220V；
8）平均功耗：≦35W；
9）补光范围：距离15-28M，宽度5-10M；
10）同步接口：频闪触发输入；
11）触发方式：开关量；
12）防雷：共模4KV、差模2KV；
13）外壳材质：金属铝+钢化玻璃；
14）支架：多向转动方式；
15）散热方式：直导式散热；
16）外壳防护等级：≥IP65。
（6）车辆鸣笛抓拍后台软件
1）声音图像采集与记录
鸣笛声定位探头上的摄像头视频信号和麦克风声音信号实现同步采集与记录，实时生成声音视频。
2）鸣笛触发记录
自动保存高清图片和鸣笛前后各几秒的音视频信号，保存音视频时间长短可设置。
3）抗干扰
对于车辆引擎声、鸟叫声、雨点声、刹车声、音乐声、人声等其他城市非鸣笛噪声有一定的抗干扰能力。
4）鸣笛证据生成
4.1）鸣笛发生时，抓拍系统应自动生成含有鸣笛机动车的图片和视频，并对鸣笛机动车进行有效标识，图片和视频应符合GA/T 832的技术要求。
4.2）鸣笛发生时，抓拍系统应自动生成声成像视频。播放声成像视频时，声成像图的显示应和声音同步，无明显延迟，可清晰判断出鸣笛声来自鸣笛机动车。声成像视频的时间长度应不小于2秒。
4.3）鸣笛发生时，抓拍系统自动生成的声成像图和声成像视频中显示的鸣笛机动车应与实际鸣笛机动车一致。
4.4）当抓拍系统有效抓拍区域内有多辆机动车同时鸣笛时，抓拍系统应自动生成一辆或多辆鸣笛机动车的有效抓拍记录。
4.5）记录图片格式要求符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832-2014》要求。每条违法信息记录至少3幅图片，第一、二幅为远景图片，应能清晰还原车辆在检测车道内连续行驶的两个位置、车辆类型、车牌号码、车身颜色、标志标线位置及颜色。第三幅为从第二张图片中截取的车辆特写图片，应能清晰辨认车辆号牌。设备自动拍摄违法图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:1994的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求。图片组合时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。拍摄图片不应出现拍摄图片宽度、景深狭小的情况。
4.6）图片叠加信息检查系统生成的每幅证据图片应叠加信息包括：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、设备编号、防伪码等信息。
4.7）软件界面实时显示温度、湿度。
5）抓拍性能（按T/SCJA 2-2019附录A，执行固定式抓拍系统样机试验，在三车道测试区域内检测鸣笛捕获率。测试区域覆盖离安装横杆路面垂直投影线15m-45m范围内的最近端和最远端，日间和夜间各测试鸣笛54次，其中各有9次在行驶速度不低于60km/h下鸣笛。）5.1）捕获率(鸣笛捕获率检查)要求有效抓拍区域内的机动车鸣笛，日间鸣笛捕获率应不小于98%，夜间鸣笛捕获率应不小于98%。5.2）有效率（鸣笛有效率检查）要求有效抓拍区域内的机动车鸣笛，日间鸣笛记录有效率应不小于96%，夜间鸣笛记录有效率应不小于96%。5.3）误报率要求鸣笛记录误报率不高于5%。
6）号牌识别要求鸣笛抓拍系统在实时记录通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能，符合《GA/T 833-2016机动车号牌图像自动识别技术规范》有关要求。其用于号牌识别的字符库应齐全，即应能识别在我国道路上行驶的机动车号牌，至少包括GA36规定的号牌、武警汽车号牌、军队汽车号牌和新能源车辆号牌等。鸣笛抓拍系统的白天和夜间车辆号牌号码识别准确率都应不小于95%。
7）高清摄像头与声音定位探头的位置标定，通过高清摄像头图片和声音定位探头中心摄像头图片间的自动配准即可完成；
8）支持NTP校时功能；
9）支持通过Web浏览器对鸣笛声定位探头的运行参数进行配置，包括IP地址修改等
（7）室内监控设备
7.1一体式会议系统
产品应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线。
产品集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、360°数字麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品。
所投产品集成一台高清显示器，尺寸不小于50寸，支持1080p高清显示；
所投设备集成的高清摄像机支持1080p30fps高清视频采集及输出，支持3倍光学变焦。
所投产品具备滚轮，可移动，方便部署。
产品采用结构化设计,易安装、易维护，2人15分钟即可完成安装；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态。
可提供所投产品整机的第三方机构功能类检测报告，只提供单独的编解码器检测报告视为不满足。
支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率最高支持8Mbps。
支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。
支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
支持H.239标准双流协议。
1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。
可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1.5M实现1080p60、1M实现1080p30、512K实现720p30，有效节约网络带宽资源。
所投产品标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。
产品具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电。
产品具备收纳盒，可收纳遥控器等会议室常用物品。
支持一个遥控器控制所投产品编解码器、摄像机的待机、唤醒、会议操作，操作便捷。
所投产品在空闲时，支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。
所投产品在会议中时，支持辅流音视频输入即插即发送双流，可通过遥控器进行界面布局切换。
可选配无线模块支持无线共享技术，本地会议时可通过无线将音视频输入分享到本地显示器；远程会议时可通过无线将音视频输入分享到远端显示器。
系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。
主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。
终端需要保证能够和市公安局视频会议软件无缝对接，需要实现视频会议软件对终端的直接数字点调、并实现对于终端的统一权限管理、统一设备管理。
7.2会议监控终端
采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。
★终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件，支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口（需提供公安部或第三方机构检测报告）。
支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
支持选配12G-SDI超清视频接口，满足广电级超清摄像机的接入。
支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。
支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。
支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。
支持多视功能，终端可将3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。
投标人须承诺本次所投设备必须能够与扬州市公安局现有高清视频会议系统兼容，实现互联、互通、PTZ控制、双流收发、唇音同步等功能。（提供承诺书原件，中标后五个工作日内提供所投设备与原有视频会议系统兼容对接测试，若测试不通过采购人有权视其为虚假响应并报监管部门处理，并对其进行追偿的书面承诺函。）
7.3会议监控摄像机
支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
图像传感器采用不小于1/2.8""4KCMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
★具备 HDMI、HDBaseT、USB输出接口，支持所有视频接口同时输出图像（需提供公安部或第三方机构检测报告）
支持广角镜头，水平视角不小于72°。
支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。
支持通过一根超五类网线可实现供电、图像显示、摄像机控制，可实现信号100米长距离传输。
支持RS422、HDbaseT，网络控制接口，支持标准VISCA协议，实现菊花链控制。支持网口VISCA控制。
支持保存不少于255个预置位。支持自动曝光功能，自动聚焦功能。
支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。
7.4全向话筒
360°全向智能数字话筒, 抗射频干扰,频响100Hz～20KHz,灵敏度-12dB,信噪比≥71dB,USB接口，与视频会议终端配套。


（七）维护路口清单（包含但不限于下列路口）
	电子警察维护路口清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	扬子江北路与双塘东路-西湖岗
	路口监控
	北区

	2
	扬子江北路与蜀岗东路-五亭岗
	路口监控
	北区

	3
	万福西路与京杭北路-茱萸湾西岗
	路口监控
	北区

	4
	万福西路与秦邮路-茱萸湾岗
	路口监控
	北区

	5
	万福西路与临湾路-茱萸湾东岗
	路口监控
	北区

	6
	沙湾北路与万福西路-沙万岗
	路口监控
	北区

	7
	万福西路与凤凰岛路-生态岗
	路口监控
	北区

	8
	烟花三月路过街-生态南岗
	路口监控
	北区

	9
	凤凰岛路与万福闸路-生态北岗
	路口监控
	北区

	10
	国展路与博物馆路与七里甸路-国博岗
	路口监控
	北区

	11
	司徒庙路与山水路
	路口监控
	北区

	12
	竹西路与叶桥路-竹叶岗
	路口监控
	北区

	13
	上方寺路与叶桥路-明月岗
	路口监控
	北区

	14
	鸿福路与三星路-鸿三岗
	路口监控
	北区

	15
	北城路与叶桥路-北叶岗
	路口监控
	北区

	16
	物港路与三星路-物三岗
	路口监控
	北区

	17
	黄金坝路与秋实路-黄秋岗
	路口监控
	北区

	18
	北城路与黄金坝路-北黄岗
	路口监控
	北区

	19
	北城路与上院路-北上岗
	路口监控
	北区

	20
	北城路与史可法路-北史岗
	路口监控
	北区

	21
	瘦西湖路与北城路-友堡岗
	路口监控
	北区

	22
	文昌西路与扬子江中路-市府岗
	路口监控
	北区

	23
	扬子江北路与四望亭路-双桥岗
	路口监控
	北区

	24
	扬子江北路与念泗新村西门-念泗岗
	路口监控
	北区

	25
	扬子江北路与念四桥路-瘦西湖岗
	路口监控
	北区

	26
	扬子江北路与杨柳青路-税院岗
	路口监控
	北区

	27
	扬子江北路与平山堂东路-维扬岗
	路口监控
	北区

	28
	扬子江北路与鉴真路-鉴真岗
	路口监控
	北区

	29
	扬子江北路与司徒庙路-司徒庙岗
	路口监控
	北区

	30
	万福西路与马太路-万马岗
	路口监控
	北区

	31
	万福西路与观潮路-万观岗
	路口监控
	北区

	32
	扬子江北路与荷叶西路-荷叶岗
	路口监控
	北区

	33
	扬子江北路与S28启扬高速出入口-扬启岗
	路口监控
	北区

	34
	念泗路与大虹桥路-念虹岗
	路口监控
	北区

	35
	司徒庙路与新谊路
	路口监控
	北区

	36
	瘦西湖路与平山堂东路-平山东岗
	路口监控
	北区

	37
	瘦西湖路与邗沟路-螺丝湾岗
	路口监控
	北区

	38
	瘦西湖路与漕河西路-蓝盾岗
	路口监控
	北区

	39
	四望亭路与淮海路-邮政岗
	路口监控
	北区

	40
	淮海路与盐阜西路-新北门桥岗
	路口监控
	北区

	41
	瘦西湖路与大虹桥路-红园岗
	路口监控
	北区

	42
	瘦西湖路与梅岭西路-迎宾岗
	路口监控
	北区

	43
	梅岭西路与北门外大街-梅岭西岗
	路口监控
	北区

	44
	梅岭东路与高桥路-梅岭东岗
	路口监控
	北区

	45
	高桥路与老虎山路-梅花岗
	路口监控
	北区

	46
	文昌中路与泰州路-解放桥岗
	路口监控
	北区

	47
	文昌中路与市一中南门
	路口监控
	北区

	48
	文昌中路与皮市街-银河岗
	路口监控
	北区

	49
	文昌中路与国庆路-琼花岗
	路口监控
	北区

	50
	文昌中路与北柳巷-教场岗
	路口监控
	北区

	51
	文昌中路与仁丰里-萃园岗
	路口监控
	北区

	52
	文昌中路与汶河南路-文昌阁岗
	路口监控
	北区

	53
	文昌中路与淮海路-石塔岗
	路口监控
	北区

	54
	文昌中路与石塔南街-汇银家电
	路口监控
	北区

	55
	文昌中路与大学北路-京华岗
	路口监控
	北区

	56
	文昌中路与贾庄南巷-京华西岗
	路口监控
	北区

	57
	文昌西路与新城河路-水利岗
	路口监控
	北区

	58
	四望亭路与汶河北路-四望亭岗
	路口监控
	北区

	59
	盐阜西路与汶河北路-冶春岗
	路口监控
	北区

	60
	盐阜东路与国庆路-友谊岗
	路口监控
	北区

	61
	泰州路与盐阜东路-便益门岗
	路口监控
	北区

	62
	文昌东路与曙光路-曙光岗
	路口监控
	北区

	63
	文昌东路与金湾路-金湾岗
	路口监控
	北区

	64
	文昌东路与烟花三月路-高铁站岗
	路口监控
	北区

	65
	文昌东路与滨水路-滨水岗
	路口监控
	北区

	66
	文昌东路与沙湾中路-广沙岗
	路口监控
	北区

	67
	文昌东路与福康路-文福岗
	路口监控
	北区

	68
	文昌东路与临湾路-市民中心岗
	路口监控
	北区

	69
	文昌东路与秦邮路-警校岗
	路口监控
	北区

	70
	文昌东路与京杭北路-广陵岗
	路口监控
	北区

	71
	翠岗路与五里北街
	路口监控
	北区

	72
	S611沿湖大道与槐南路
	路口监控
	北区

	73
	玉人路与黄金坝路-玉人岗
	路口监控
	北区

	74
	鸿福路与黄金坝路-金福岗
	路口监控
	北区

	75
	黄金坝路与上方寺路-黄金坝岗
	路口监控
	北区

	76
	高桥路与邗沟路-高桥岗
	路口监控
	北区

	77
	江都路与解放北路-万颐岗
	路口监控
	北区

	78
	江都路与安康路-江安岗
	路口监控
	北区

	79
	观潮路与安康路-观安岗
	路口监控
	北区

	80
	万福西路与江都北路-五台山岗
	路口监控
	北区

	81
	江都北路与竹西路-江竹岗
	路口监控
	北区

	82
	江都北路与上方寺路-江上岗
	路口监控
	北区

	83
	江都北路与鸿福路-江鸿岗
	路口监控
	北区

	84
	江都北路与玉箫路-江玉岗
	路口监控
	北区

	85
	江都北路与北城路-江北岗
	路口监控
	北区

	86
	江都北路与秋实路-江秋岗
	路口监控
	北区

	87
	瘦西湖路与学士西路-扬学岗
	路口监控
	北区

	88
	瘦西湖路与隋炀东路-扬隋岗
	路口监控
	北区

	89
	瘦西湖路与扬菱路-扬槐岗
	路口监控
	北区

	90
	朱塘路与平山北路-朱塘东岗
	路口监控
	北区

	91
	春风十里路与淮都路-淮都西岗
	路口监控
	北区

	92
	春风十里路与耿云路-耿云西岗
	路口监控
	北区

	93
	春风十里路与盐运路-盐运西岗
	路口监控
	北区

	94
	春风十里路与夏桥路-夏桥西岗
	路口监控
	北区

	95
	烟花三月路与淮都路-淮都岗
	路口监控
	北区

	96
	烟花三月路与盐运路-盐运岗
	路口监控
	北区

	97
	烟花三月路与夏桥路-夏桥岗
	路口监控
	北区

	98
	烟花三月路过街-新桥岗
	路口监控
	北区

	99
	烟花三月路与兴盛刷业-朱庄岗
	路口监控
	北区

	100
	江城路与盐运路-盐运东岗
	路口监控
	北区

	101
	江城路与夏桥路-夏桥东岗
	路口监控
	北区

	102
	曙光路与盐运路-曙盐岗
	路口监控
	北区

	103
	曙光路与夏桥路-曙夏岗
	路口监控
	北区

	104
	临湾路与兴泰路
	路口监控
	北区

	105
	临湾路与林泓路
	路口监控
	北区

	106
	临湾路与林汐路
	路口监控
	北区

	107
	文昌西路与聚盛路-西部枢纽岗
	路口监控
	北区

	108
	文昌西路与站南路-火车站岗
	路口监控
	北区

	109
	文昌西路与真州北路-体育岗
	路口监控
	北区

	110
	文昌西路与博物馆路-双博岗
	路口监控
	北区

	111
	文昌西路与国展路-国展岗
	路口监控
	北区

	112
	文昌西路与百祥路-邗中岗
	路口监控
	北区

	113
	司徒庙路与万科路-司万岗
	路口监控
	北区

	114
	文昌中路与观潮路-鸿泰岗
	路口监控
	北区

	115
	凤凰岛路与钢材市场路-勤俭南岗
	路口监控
	北区

	116
	邗江北路与西湖路-邗西岗
	路口监控
	北区

	117
	邗江北路与西峰路(台扬路)-邗台岗
	路口监控
	北区

	118
	真州北路与体育公园路-真体岗
	路口监控
	北区

	119
	真州北路与润蜀南路-真蜀岗
	路口监控
	北区

	120
	真州北路与茶园路-真茶岗
	路口监控
	北区

	121
	真州北路与双墩路-双墩岗
	路口监控
	北区

	122
	真州北路与果园路-果园岗
	路口监控
	北区

	123
	真州北路与国防路-国真岗
	路口监控
	北区

	124
	文昌东路与江都路-沙北岗
	路口监控
	北区

	125
	美湖路与司徒庙路-司美岗
	路口监控
	北区

	126
	真州北路与司徒庙路-真徒岗
	路口监控
	北区

	127
	司徒庙路与刘庄路-司刘岗
	路口监控
	北区

	128
	司徒庙路与维扬中学北门
	路口监控
	北区

	129
	司徒庙路与润蜀路-司蜀岗
	路口监控
	北区

	130
	司徒庙路与汇锦花苑北门
	路口监控
	北区

	131
	司徒庙路与蜀秀路-蜀秀岗
	路口监控
	北区

	132
	邗江北路与司徒庙路-司徒庙西岗
	路口监控
	北区

	133
	扬冶路与泰和佳园西侧
	路口监控
	北区

	134
	扬冶路与站北路-扬北岗
	路口监控
	北区

	135
	扬冶路与茶园路-扬茶岗
	路口监控
	北区

	136
	真州北路与扬冶路-扬真岗
	路口监控
	北区

	137
	扬冶路与尚书路-尚书岗
	路口监控
	北区

	138
	扬冶路与润蜀路-扬蜀岗
	路口监控
	北区

	139
	杨柳青路与翠岗路-扬翠岗
	路口监控
	北区

	140
	文昌西路与维扬路-海关岗
	路口监控
	北区

	141
	维扬路与四望亭路-海关北岗
	路口监控
	北区

	142
	维扬路与念四桥路-念维岗
	路口监控
	北区

	143
	维扬路与杨柳青路-维蜀岗
	路口监控
	北区

	144
	润蜀南路与华严路
	路口监控
	北区

	145
	平山堂路与润蜀路-平蜀岗
	路口监控
	北区

	146
	润蜀路与孔庄路-蜀冈小学岗
	路口监控
	北区

	147
	润蜀路与怡扬路-蜀高岗
	路口监控
	北区

	148
	润蜀路与龙岗路-俞庄岗
	路口监控
	北区

	149
	邗江北路与平山堂西路-平山西岗
	路口监控
	北区

	150
	杨柳青路与红马甲路-杨红岗
	路口监控
	北区

	151
	邗江北路与杨柳青路-海德岗
	路口监控
	北区

	152
	百祥路与杨柳青路-百杨岗
	路口监控
	北区

	153
	百祥路与翠岗路-百翠岗
	路口监控
	北区

	154
	邗江北路与锦绣路-邗锦岗
	路口监控
	北区

	155
	邗江北路与翠岗路-雍华岗
	路口监控
	北区

	156
	文昌西路与邗江中路-来鹤台岗
	路口监控
	北区

	157
	文昌东路与解放北路-解放桥东岗
	路口监控
	北区

	158
	怡扬路与尚书路-孙庄岗
	路口监控
	北区

	159
	尚书路与龙岗路-黄竹岗
	路口监控
	北区

	160
	润蜀路与新邗中东门
	路口监控
	北区

	161
	司徒南路与西湖南路-司西岗
	路口监控
	北区

	162
	西峰路（台扬路）与西湖南路-台西岗
	路口监控
	北区

	163
	西湖路与台扬二路-西台岗
	路口监控
	北区

	164
	西湖南路与经圩二路-西经岗
	路口监控
	北区

	165
	司徒南路与经圩二路-司纬岗
	路口监控
	北区

	166
	司徒南路与台扬二路-司台岗
	路口监控
	北区

	167
	司徒南路与西峰路（台扬路）
	路口监控
	北区

	168
	史可法路与邗沟路-邗沟岗
	路口监控
	北区

	169
	真州北路与怡扬路-怡扬岗
	路口监控
	北区

	170
	真州北路与龙岗路-龙岗岗
	路口监控
	北区

	171
	真州北路与平山堂西路-真平岗
	路口监控
	北区

	172
	真州北路与唐悦路-唐悦岗
	路口监控
	北区

	173
	新甘泉大道与俞桥路
	路口监控
	北区

	174
	新甘泉大道与科技园路
	路口监控
	北区

	175
	新甘泉路与邗江北路
	路口监控
	北区

	176
	江都北路与新民路
	路口监控
	北区

	177
	观潮路与新民路
	路口监控
	北区

	178
	怡扬路与新邗中北门
	路口监控
	北区

	179
	滨水路与廖家沟生态观光公园
	路口监控
	北区

	180
	蜀冈西路与金槐路-蜀冈西岗
	路口监控
	北区

	181
	凤凰岛路与包院路-包院岗
	路口监控
	北区

	182
	凤凰岛路与横河路-横河岗
	路口监控
	北区

	183
	凤凰岛路与金中路-金中岗
	路口监控
	北区

	184
	凤凰岛路与包院路南行人过街-包院南岗
	路口监控
	北区

	185
	凤凰岛路与钢材市场路北行人过街-勤俭北岗
	路口监控
	北区

	186
	凤凰岛路与润泰路
	路口监控
	北区

	187
	扬冶路与产业路
	路口监控
	北区

	188
	平山堂路与红马甲路
	路口监控
	北区

	189
	杨柳青路御园南门-水政岗
	路口监控
	北区

	190
	曙光路与千灯路-曙千岗
	路口监控
	北区

	191
	万福西路与史可法路-漕河岗
	路口监控
	北区

	192
	茶园路与果园路
	路口监控
	北区

	193
	茶园路与国防路
	路口监控
	北区

	194
	茶园路与双墩路
	路口监控
	北区

	195
	双墩路与润蜀路
	路口监控
	北区

	196
	真州路与产业路
	路口监控
	北区

	197
	蜀冈路与五亭龙北门
	路口监控
	北区

	198
	怡扬路与七星路
	路口监控
	北区

	199
	泰安学校
	路口监控
	北区

	200
	平山堂西路与蜀岗生态公园
	路口监控
	北区

	201
	史可法路与梅岭小学
	路口监控
	北区

	202
	长春路与宋夹城南门
	路口监控
	北区

	203
	平山堂西路与励志路-杏圃岗
	路口监控
	北区

	204
	瘦西湖路与万福西路-隧道东岗
	路口监控
	北区

	205
	解放北路与观潮路-解鸿岗
	路口监控
	北区

	206
	史可法路与史可法西路-史可法岗
	路口监控
	北区

	207
	梅岭西路与史可法路-梅岭岗
	路口监控
	北区

	208
	四望亭路与新城河路-吟月岗
	路口监控
	北区

	209
	邗江北路与经圩二路-邗纬岗
	路口监控
	北区

	210
	上方寺路与史可法路-鸿福岗
	路口监控
	北区

	211
	文昌西路与市府西巷-市府西岗
	路口监控
	北区

	212
	新城河路与念四桥路
	路口监控
	北区

	213
	新城河路与锦绣路
	路口监控
	北区

	214
	杨柳青路与国展路-杨国岗
	路口监控
	北区

	215
	杨柳青路与怡扬路-宗庄岗
	路口监控
	北区

	216
	怡扬路与励志路-励志岗
	路口监控
	北区

	217
	文昌西路与甘八路-文甘岗
	路口监控
	北区

	218
	文昌西路与新杨南路-文甘西岗
	路口监控
	北区

	219
	文昌西路与东方医院
	路口监控
	北区

	220
	侨城路与隋炀路-扬隋西岗
	路口监控
	北区

	221
	盐运路与韩万河东路
	路口监控
	北区

	222
	盐运路与科技三路
	路口监控
	北区

	223
	盐运路与科技四路
	路口监控
	北区

	224
	盐运路与海川路
	路口监控
	北区

	225
	盐运路与科技二路
	路口监控
	北区

	226
	淮都路与江城路
	路口监控
	北区

	227
	江城路与千灯路
	路口监控
	北区

	228
	江城路与碧云路
	路口监控
	北区

	229
	体育公园路与七里甸路
	路口监控
	北区

	230
	文昌中路与曲江北路-鸿泰西岗
	路口监控
	北区

	231
	华侨城与侨香路
	路口监控
	北区

	232
	真州北路与华严路
	路口监控
	北区

	233
	善和路与林汐路
	路口监控
	北区

	234
	善和路与林泓路
	路口监控
	北区

	235
	善和路与兴泰路
	路口监控
	北区

	236
	福康路与兴泰路
	路口监控
	北区

	237
	彩凤路与润泰路
	路口监控
	北区

	238
	彩凤路与正泰路
	路口监控
	北区

	239
	梅岭东路与马太路-马太岗
	路口监控
	北区

	240
	瘦西湖路与侨香路
	路口监控
	北区

	241
	江都路与和煦酒店过街
	路口监控
	北区

	242
	曙光路与朱庄路
	路口监控
	北区

	243
	安康路与五里庙路
	路口监控
	北区

	244
	曜阳路与万福闸路
	路口监控
	北区

	245
	润蜀路与大王路
	路口监控
	北区

	246
	万福西路与顾庄北门-五台山东岗
	路口监控
	北区

	247
	秋实路与吉亮路
	路口监控
	北区

	248
	果园路与润蜀路
	路口监控
	北区

	249
	果园路与规划路
	路口监控
	北区

	250
	果园路与七星路
	路口监控
	北区

	251
	三笑大道与琼花路-三琼岗
	路口监控
	北区

	252
	G40沪陕高速出入口与泰李路-杭集南收费站
	路口监控
	北区

	253
	金湾路与张家路
	路口监控
	北区

	254
	金湾路与G328国道
	路口监控
	北区

	255
	金湾路与G328国道立交南口
	路口监控
	北区

	256
	伟业路与兴隆路
	路口监控
	北区

	257
	伟业路与利民路
	路口监控
	北区

	258
	翟庄路与三笑大道-翟庄岗
	路口监控
	北区

	259
	翟庄路与通州路-翟通岗
	路口监控
	北区

	260
	三笑大道与龙王路-锦都岗
	路口监控
	北区

	261
	三笑大道与三星路
	路口监控
	北区

	262
	曙光路与四通路-曙通岗
	路口监控
	北区

	263
	曙光路与三星路-曙星岗
	路口监控
	北区

	264
	曙光路与龙王路-曙龙岗
	路口监控
	北区

	265
	曙光路与翟庄路-曙翟岗
	路口监控
	北区

	266
	曙光路与兴隆路-曙兴岗
	路口监控
	北区

	267
	曙光路与琼花路-曙花岗
	路口监控
	北区

	268
	曙光路与富民路
	路口监控
	北区

	269
	江广路与水榭路-江运东岗
	路口监控
	北区

	270
	江广路与新星路-江滩西岗
	路口监控
	北区

	271
	江广路与外滩路-江滩岗
	路口监控
	北区

	272
	江广路与京杭北路-江京岗
	路口监控
	北区

	273
	江广路与茱萸湾路-江茱岗
	路口监控
	北区

	274
	江广路与临湾路-江临岗
	路口监控
	北区

	275
	江广路与健康路-江福岗
	路口监控
	北区

	276
	江广路与沙湾北路-江沙岗
	路口监控
	北区

	277
	江广路与滨水路-江滨岗
	路口监控
	北区

	278
	文昌西路与润扬北路-新区岗
	路口监控
	北区

	279
	润扬北路与翠岗路-润翠岗
	路口监控
	北区

	280
	润扬北路与杨柳青路-润杨岗
	路口监控
	北区

	281
	润扬北路与平山堂西路-平江岗
	路口监控
	北区

	282
	润扬北路与经圩二路-润纬岗
	路口监控
	北区

	283
	润扬北路与西峰路（台扬路）-润台岗
	路口监控
	北区

	284
	润扬北路与江平西路-润江岗
	路口监控
	北区

	285
	润扬北路与润蜀路-润蜀岗
	路口监控
	北区

	286
	真州北路与润扬北路-真润岗
	路口监控
	北区

	287
	扬冶路与江平西路-扬体岗
	路口监控
	北区

	288
	江平西路与怡扬路-江怡岗
	路口监控
	北区

	289
	江平西路与平山堂西路-江平岗
	路口监控
	北区

	290
	江平西路与司徒庙路-司江岗
	路口监控
	北区

	291
	扬子江北路与江平西路-扬塘岗
	路口监控
	北区

	292
	江平西路与平山北路-扬塘东岗
	路口监控
	北区

	293
	江平西路与双塘东路-江双岗
	路口监控
	北区

	294
	江平东路与雷塘路-江雷岗
	路口监控
	北区

	295
	江平东路与瘦西湖路-友塘岗
	路口监控
	北区

	296
	江平东路与黄金坝路-江黄岗
	路口监控
	北区

	297
	江平东路与佳家花园北门-佳家岗
	路口监控
	北区

	298
	江平东路与江都北路-双江岗
	路口监控
	北区

	299
	江平东路与叶桥路-江叶岗
	路口监控
	北区

	300
	江平东路与太平路-江太岗
	路口监控
	北区

	301
	江平东路与新竹路
	路口监控
	北区

	302
	运河北路与江平东路-运江岗
	路口监控
	北区

	303
	运河北路与江平东路支线-运物北岗
	路口监控
	北区

	304
	运河北路与物港路-运物岗
	路口监控
	北区

	305
	运河北路与秋实路-运秋岗
	路口监控
	北区

	306
	运河北路与北城路-运城岗
	路口监控
	北区

	307
	运河北路与竹西路-运竹岗
	路口监控
	北区

	308
	运河北路与江广路-太运岗
	路口监控
	北区

	309
	运河北路与太平路
	路口监控
	北区

	310
	运河北路与万福西路-江阳大桥岗
	路口监控
	北区

	311
	运河北路与安康路-安康岗
	路口监控
	北区

	312
	运河北路与二里桥路-运北岗
	路口监控
	北区

	313
	运河北路与文昌中路-文昌大桥岗
	路口监控
	北区

	314
	新甘泉大道与沿湖大道-新甘岗
	路口监控
	北区

	315
	扬菱路与正大路-正大岗
	路口监控
	北区

	316
	扬菱路与朝阳东路-和天下岗
	路口监控
	北区

	317
	扬菱路与方兴东路-方兴岗
	路口监控
	北区

	318
	甘八路与合墩路-公墩岗
	路口监控
	北区

	319
	甘八线与乐星路-杨裔岗
	路口监控
	北区

	320
	甘八路与杨爱路-杨爱岗
	路口监控
	北区

	321
	谷营路与曹公路-曹公岗
	路口监控
	北区

	322
	曹扬路与红石路-红石岗
	路口监控
	北区

	323
	曹扬路与扬菱路-公赤岗
	路口监控
	北区

	324
	柏树路与扬菱路-扬柏岗
	路口监控
	北区

	325
	人民西路与柏树路-人柏岗
	路口监控
	北区

	326
	新苑北路与扬菱路-扬新岗
	路口监控
	北区

	327
	新苑北路与曹公路-新苑岗
	路口监控
	北区

	328
	运河北路与扬菱路-运扬岗
	路口监控
	北区

	329
	老扬菱路与扬菱路-扬菱岗
	路口监控
	北区

	330
	扬菱路与X302-裔家岗
	路口监控
	北区

	331
	老扬菱路与X302-裔扬岗
	路口监控
	北区

	332
	公瓜线与文昌西路-文甘岗
	路口监控
	北区

	333
	新杨南路与S418-文甘西岗
	路口监控
	北区

	334
	甘八路与山杨路-山杨岗
	路口监控
	北区

	335
	甘八线与扬冶路（杨庙镇府门口）-杨庙岗
	路口监控
	北区

	336
	甘八线与扬冶路-甘冶岗
	路口监控
	北区

	337
	甘八路与司徒庙路-花瓶岗
	路口监控
	北区

	338
	永双线与西双线-双庙岗
	路口监控
	北区

	339
	甘八路与泰达路-甘泰岗
	路口监控
	北区

	340
	永双线与泰达路-泰达岗
	路口监控
	北区

	341
	甘八路与甘杨路-甘龙岗
	路口监控
	北区

	342
	甘八路与长塘路-甘长岗
	路口监控
	北区

	343
	甘八路与扬天公路-扬公岗
	路口监控
	北区

	344
	甘八路与七泉路-甘七岗
	路口监控
	北区

	345
	扬菱路与花城路-花城岗
	路口监控
	北区

	346
	光明路与方兴东路-光明岗
	路口监控
	北区

	347
	四通北路与方兴东路-四通岗
	路口监控
	北区

	348
	四通北路与朝阳路-朝阳岗
	路口监控
	北区

	349
	松柏北路与朝阳路-松柏岗
	路口监控
	北区

	350
	扬菱路北湖湿地公园门口-北湖岗
	路口监控
	北区

	351
	沿湖大道与赤滨路-赤滨岗
	路口监控
	北区

	352
	沿湖大道与杨庄路-杨庄岗
	路口监控
	北区

	353
	沿湖大道与公滨路-公滨岗
	路口监控
	北区

	354
	新甘泉大道与姚大线-新姚岗
	路口监控
	北区

	355
	扬菱路潍柴厂东门-亚星岗
	路口监控
	北区

	356
	扬菱路与潍柴大道-潍柴岗
	路口监控
	北区

	357
	扬菱路与峰明大道-扬峰岗
	路口监控
	北区

	358
	甘杨路与香巷路-甘香岗
	路口监控
	北区

	359
	王庄路与锦塘路-王双岗
	路口监控
	北区

	360
	扬天公路与香巷路-扬香岗
	路口监控
	北区

	361
	扬天公路与久盟路-扬久岗
	路口监控
	北区

	362
	扬天公路与长塘路-扬长岗
	路口监控
	北区

	363
	扬天公路甘泉服务区门口-甘泉岗
	路口监控
	北区

	364
	合墩路与回归路-合墩岗
	路口监控
	北区

	365
	王庄路与回归路-王庄岗
	路口监控
	北区

	366
	新甘泉大道与团陈路-团甘岗
	路口监控
	北区

	367
	新甘泉大道杜庄过街-杜甘岗
	路口监控
	北区

	368
	新甘泉大道与弘扬南路-弘甘岗
	路口监控
	北区

	369
	新甘泉大道与瘦西湖路-吉甘岗
	路口监控
	北区

	370
	新甘泉大道与扬菱路-扬甘岗
	路口监控
	北区

	371
	酒槐路与扬菱路-扬酒岗
	路口监控
	北区

	372
	酒槐路与瘦西湖路-酒槐岗
	路口监控
	北区

	373
	新甘泉大道与龙沈路-沈东岗
	路口监控
	北区

	374
	新甘泉大道与龙凤路-沈营岗
	路口监控
	北区

	375
	新甘泉大道与沈营路-沈西岗
	路口监控
	北区

	376
	新甘泉大道与北源路-新北岗
	路口监控
	北区

	377
	新甘泉大道与扬子江北路-新甘泉岗
	路口监控
	北区

	378
	扬子江北路大官人家西门-大官桥岗
	路口监控
	北区

	379
	锦塘路与扬子江北路-扬双岗
	路口监控
	北区

	380
	七泉路与扬子江北路-扬七岗
	路口监控
	北区

	381
	甘杨路与扬天公路-甘扬岗
	路口监控
	北区

	382
	回归路与扬天公路-公路集岗
	路口监控
	北区

	383
	公焦路与甘八路-公焦岗
	路口监控
	北区

	384
	扬天公路与G345-宝女岗
	路口监控
	北区

	385
	扬天公路与纲要公路-扬古岗
	路口监控
	北区

	386
	沿湖大道与陈沟路-酒陈岗
	路口监控
	北区

	387
	运河路与沿湖大道-姚大岗
	路口监控
	北区

	388
	沿湖大道孔桥村过街-姚槐岗
	路口监控
	北区

	389
	沿湖大道与开合线-开合岗
	路口监控
	北区

	390
	沿湖大道与李庄路-中港河岗
	路口监控
	北区

	391
	沿湖大道与合墩线-中港河北岗
	路口监控
	北区

	392
	沿湖大道与沿湖路-沿湖岗
	路口监控
	北区

	393
	沿湖大道与土良路-博览园岗
	路口监控
	北区

	394
	九龙西路与运河南路-九龙岗
	路口监控
	北区

	395
	花园西路与新苑北路-花苑岗
	路口监控
	北区

	396
	七泉路与久盟路-七久岗
	路口监控
	北区

	397
	正大路与建业路-正大岗东一
	路口监控
	北区

	398
	正大路与纬一路-正大岗东二
	路口监控
	北区

	399
	朝阳东路与建业路
	路口监控
	北区

	400
	朝阳东路与纬一路
	路口监控
	北区

	401
	方兴东路与建业路
	路口监控
	北区

	402
	永爱路与永和路
	路口监控
	北区

	403
	正大路与光明路
	路口监控
	北区



	路段视频监控维护清单

	序号
	位置
	类型
	所属区域

	1
	江平快速路-扬子江路南侧向西匝道入口
	路段监控
	北区

	2
	江平快速路-扬子江路南侧向西匝道出口
	路段监控
	北区

	3
	江平快速路-扬子江路北侧向西匝道入口
	路段监控
	北区

	4
	江平快速路-扬子江路北侧向西匝道出口
	路段监控
	北区

	5
	江平快速路-双塘路向西南侧匝道出口-向东卡口
	路段监控
	北区

	6
	江平快速路-双塘路向西南侧匝道出口-向西卡口
	路段监控
	北区

	7
	江平快速路-黄金坝路向西南侧匝道入口
	路段监控
	北区

	8
	京沪上行925+50卡口
	路段监控
	北区

	9
	启扬高速253km+100m（蜀岗枢纽南）北向南
	路段监控
	北区

	10
	蜀岗西至东-新扬高速284km+390m（蜀岗枢纽东）
	路段监控
	北区

	11
	蜀岗南至北-启扬高速250km+600m（蜀岗枢纽北）南向北卡口
	路段监控
	北区

	12
	蜀岗东至西-新扬高速282km+430m（蜀岗枢纽西侧）
	路段监控
	北区

	13
	水岸泓庭高空球机
	路段监控
	北区

	14
	文昌大桥高空球机
	路段监控
	北区

	15
	京华大酒店高空球机
	路段监控
	北区

	16
	金陵大饭店高空球机
	路段监控
	北区

	17
	旅游商贸学校-晶福园高空球机
	路段监控
	北区

	18
	体育公园北门高空球机
	路段监控
	北区

	19
	8074-扬子江北路与司徒庙路交叉口东100米
	路段监控
	北区

	20
	7421-美竹路与太平路东球机1
	路段监控
	北区

	21
	宋夹城南门-西球机_1
	路段监控
	北区

	22
	1515-竹西路与松桂路交叉口北侧球机-新
	路段监控
	北区

	23
	7446-白鹭中街与竹西路交叉口
	路段监控
	北区

	24
	7443-白鹭中街与白鹭东街交叉口
	路段监控
	北区

	25
	7445-白鹭东街与吾悦首府
	路段监控
	北区

	26
	7444-叶桥路与白鹭东街交叉口
	路段监控
	北区

	27
	1230-秋实路-佳佳花园南门
	路段监控
	北区

	28
	1199-曲江北路与文昌中路-西南
	路段监控
	北区

	29
	1233-瘦西湖路-友谊新村东门
	路段监控
	北区

	30
	1429-芳庭路与芳景路东南角
	路段监控
	北区

	31
	7464-邗江北路与司徒庙路北球机
	路段监控
	北区

	32
	7465-邗江北路与司徒庙路南球机
	路段监控
	北区

	33
	8042-五台山医院门诊楼南侧
	路段监控
	北区

	34
	8043-五台山医院门卫室门口
	路段监控
	北区

	35
	8041-五台山与万福路交叉口
	路段监控
	北区

	36
	1530-梅岭东路-窦庄菜场
	路段监控
	北区

	37
	1531-肖庄街-华建上院南门
	路段监控
	北区

	38
	1532-史可法西路-旅游商贸学校
	路段监控
	北区

	39
	1533-长征路-琴行
	路段监控
	北区

	40
	1534-秋实路-江秋岗岔口西
	路段监控
	北区

	41
	1535-墨香路-扬子佳竹苑西南门
	路段监控
	北区

	42
	1536-玉箫路-中海嘉靖北门
	路段监控
	北区

	43
	1184-旺庭巷南
	路段监控
	北区

	44
	1038-国庆路与萃园路岔口南
	路段监控
	北区

	45
	1042-文昌中路-萃园
	路段监控
	北区

	46
	1062-西站车站北路-站东路叉口南
	路段监控
	北区

	47
	1065-火车站高架路-西侧
	路段监控
	北区

	48
	1066-火车站高架路-东侧
	路段监控
	北区

	49
	1141-京杭路-环球金融城南出入口
	路段监控
	北区

	50
	1250-杨庙镇山杨路巡考场
	路段监控
	北区

	51
	1183-黄金坝路-瘦西湖鼎苑西门
	路段监控
	北区

	52
	1267-临湾路与万福西路交叉口南侧
	路段监控
	北区

	53
	1268-天顺路与秦邮路交叉口东侧
	路段监控
	北区

	54
	1269-天顺路与临湾路交叉口西侧
	路段监控
	北区

	55
	1283-金融路与京杭北路交叉口东侧
	路段监控
	北区

	56
	1284-金融路-交通银行北门
	路段监控
	北区

	57
	1285-京杭北路-新东方国际学校西门
	路段监控
	北区

	58
	1303-扬冶路与茶园路西球机
	路段监控
	北区

	59
	1307-扬冶路泰和家园门口球机
	路段监控
	北区

	60
	1325-史可法西路与重宁南巷西球机
	路段监控
	北区

	61
	1343车管所楼顶
	路段监控
	北区

	62
	1143-秦邮路-田庄车管所
	路段监控
	北区

	63
	车管所入口球机
	路段监控
	北区

	64
	331-博物馆路-音乐厅门前-双博岗
	路段监控
	北区

	65
	356-市府西巷-南口西
	路段监控
	北区

	66
	358-国展路-国展中心东门
	路段监控
	北区

	67
	362-扬天线-甘泉卡口东_1
	路段监控
	北区

	68
	388-马太路与史可法路东路南
	路段监控
	北区

	69
	391-盐阜东路-治淮新村门口南
	路段监控
	北区

	70
	392-扬天线-甘泉服务区东
	路段监控
	北区

	71
	399-四望亭路与大学北路交叉口西
	路段监控
	北区

	72
	414-北外门大街与长征路交叉口南
	路段监控
	北区

	73
	415-杨柳青路-念香苑北门
	路段监控
	北区

	74
	419-文昌西路与聚盛路北球机
	路段监控
	北区

	75
	439-叶桥路梅岭中学运河校区门南侧
	路段监控
	北区

	76
	440-叶桥路梅岭中学运河校区门北侧
	路段监控
	北区

	77
	1051-扬江公路（万福闸东）
	路段监控
	北区

	78
	1052-扬江公路-欢乐岛南
	路段监控
	北区

	79
	1053-扬江公路-太平闸西
	路段监控
	北区

	80
	1054-扬江公路-太平闸东
	路段监控
	北区

	81
	8003-史可法路与老虎山路交叉口_1
	路段监控
	北区

	82
	8001-老虎山路御景园东
	路段监控
	北区

	83
	1115-平山堂东路-平山堂脚下
	路段监控
	北区

	84
	1095-四望亭路-双桥西
	路段监控
	北区

	85
	1257-平山堂东路-瘦西湖悦园北门
	路段监控
	北区

	86
	1214-司徒庙路-鸿丰超市购物广场
	路段监控
	北区

	87
	1216-司徒庙路-维扬中学北门
	路段监控
	北区

	88
	1128-盐阜东路-个园
	路段监控
	北区

	89
	1131-文昌中路-珍园门前
	路段监控
	北区

	90
	1132-文昌中路-琼花观
	路段监控
	北区

	91
	1190-汶河北路-蓝天大厦
	路段监控
	北区

	92
	1228-扬子路与花园路东北角
	路段监控
	北区

	93
	1231-史可法路-文昌都市136宾馆
	路段监控
	北区

	94
	1204-解放北路-凯运天地东
	路段监控
	北区

	95
	300-聚盛路东
	路段监控
	北区

	96
	8063-史可法路梅岭小学花都汇校区-东门
	路段监控
	北区

	97
	8064-博雅路梅岭小学花都汇校区（西门南50米）
	路段监控
	北区

	98
	8065-博雅路梅岭小学花都汇校区（西门北50米）
	路段监控
	北区

	99
	7009-西湖印象与山水锦城中间路球机
	路段监控
	北区

	100
	7010-司徒庙路与蜀绣路东侧球机
	路段监控
	北区

	101
	7011-司徒庙路与蜀绣路西侧球机
	路段监控
	北区

	102
	7012-司徒庙路与蜀秀路南侧球机
	路段监控
	北区

	103
	7015-司徒庙路与蜀绣路-汇锦花苑东门
	路段监控
	北区

	104
	7014-司徒庙路与蜀绣路-汇锦花苑东南角-球机
	路段监控
	北区

	105
	7028-润蜀路与蜀秀路-修路
	路段监控
	北区

	106
	7025-蜀秀花苑南门-球机-修路中
	路段监控
	北区

	107
	7016-司徒庙路与刘庄路东侧球机
	路段监控
	北区

	108
	7017-司徒庙路与刘庄路西侧球机
	路段监控
	北区

	109
	7018-司徒庙路与刘庄路北侧球机
	路段监控
	北区

	110
	7022-司徒庙路与美湖路东-球机
	路段监控
	北区

	111
	7023-司徒庙路与美湖路西-球机
	路段监控
	北区

	112
	7026-马太路梅岭中学南_1
	路段监控
	北区

	113
	7027-马太路梅岭中学北
	路段监控
	北区

	114
	7029-司徒庙路公交回车场_1
	路段监控
	北区

	115
	7043-百祥路与邗扬路球机1_修路
	路段监控
	北区

	116
	7042-百祥路与邗扬路球机_修路
	路段监控
	北区

	117
	7024-西峰路与西湖路-球机
	路段监控
	北区

	118
	7013-汇锦花苑南门道路球机
	路段监控
	北区

	119
	1326-北门外大街与梅岭西路南球机
	路段监控
	北区

	120
	1313-高速四大队门前球机_1
	路段监控
	北区

	121
	8050-大东门街31号_修路
	路段监控
	北区

	122
	1306-扬冶路高架桥东球机_1
	路段监控
	北区

	123
	8046-新民路学校北门西_修路
	路段监控
	北区

	124
	8009-史可法东路-莱茵苑大门东
	路段监控
	北区

	125
	华城广场西门_1
	路段监控
	北区

	126
	1437-维扬路与念四桥路北球机
	路段监控
	北区

	127
	1342念四二村西球机
	路段监控
	北区

	128
	1026-文昌西路-大润发
	路段监控
	北区

	129
	1067-火车站高架东路-中铁东支路交叉口南
	路段监控
	北区

	130
	1360-扬子江北路二十四桥宾馆-隧道南出口
	路段监控
	北区

	131
	1046-文昌东路-市民中心广场
	路段监控
	北区

	132
	1280-福康路与文昌东路南侧
	路段监控
	北区

	133
	1234-万福西路与玉器街_1
	路段监控
	北区

	134
	百祥路与杨柳青路-东球机_1
	路段监控
	北区

	135
	7301-百祥路与杨柳青路南球机
	路段监控
	北区

	136
	1467-文昌中路-曲江街道办对面
	路段监控
	北区

	137
	1328-火车站西出口北球机_1
	路段监控
	北区

	138
	1327-火车站东入口南球机_1
	路段监控
	北区

	139
	1329-火车站转盘西侧球机_1
	路段监控
	北区

	140
	1332-聚盛路中段球机_1
	路段监控
	北区

	141
	1333-火车站汉庭酒店球机_1
	路段监控
	北区

	142
	1334-文昌西路喷泉广场停车场出入口球机_1
	路段监控
	北区

	143
	1335-文昌西路扬溧高速入口球机_1
	路段监控
	北区

	144
	1336-文昌西路扬溧高速出口球机_1
	路段监控
	北区

	145
	1506-维扬路-扬州市图书馆球机
	路段监控
	北区

	146
	1497-禅智路与江都北路交叉口球机
	路段监控
	北区

	147
	1498-禅智路与江都北路东侧150米
	路段监控
	北区

	148
	1499-怀演路-恒大帝景西门球机
	路段监控
	北区

	149
	1500-玉人路与上方寺路交叉口球机
	路段监控
	北区

	150
	1502-玉人路-鸿福三村北门球机
	路段监控
	北区

	151
	1503-上方寺路-瘦西湖新苑南门球机
	路段监控
	北区

	152
	1504-上方寺路-瘦西湖景苑南门球机
	路段监控
	北区

	153
	7228-锦秀路与邗江北路西20米球机_修路
	路段监控
	北区

	154
	7229-锦秀路与邗江北路西200米球机_修路
	路段监控
	北区

	155
	1501-玉人路与鸿福路叉口北侧150米
	路段监控
	北区

	156
	1030-七里甸路-市委党校
	路段监控
	北区

	157
	1507-簪花街-御龙湾花园南门对面
	路段监控
	北区

	158
	1508-簪花街东首球机
	路段监控
	北区

	159
	1511-叶桥路与禅智路交叉口东侧球机
	路段监控
	北区

	160
	1512-上方寺路-月明苑南门球机
	路段监控
	北区

	161
	1515-竹西路与松桂路交叉口北侧球机
	路段监控
	北区

	162
	1516-邗沟路与金园街交叉口北侧球机
	路段监控
	北区

	163
	1517-金园街-黄金苑东门球机
	路段监控
	北区

	164
	1519-秋实路-竹西芳庭南门球机
	路段监控
	北区

	165
	1518-簪花街与四项街交叉口东侧球机
	路段监控
	北区

	166
	1378-文昌西路-东方医院球机
	路段监控
	北区

	167
	1204-解放北路-凯运天地东-新_1
	路段监控
	北区

	168
	1496-禅智路与松桂路球机
	路段监控
	北区

	169
	8033-迎春巷北
	路段监控
	北区

	170
	1114-文昌中路-汇银家电
	路段监控
	北区

	171
	368-平山西路-八卦塘东
	路段监控
	北区

	172
	1179-平山堂转盘东
	路段监控
	北区

	173
	1047-文昌东路市民中心北
	路段监控
	北区

	174
	8075-司徒庙路-万科花园南门东侧50米
	路段监控
	北区

	175
	8076-司徒庙路与平山北路西50米
	路段监控
	北区

	176
	1527-国泰大厦东门-动
	路段监控
	北区

	177
	1527-国泰大厦东门-固
	路段监控
	北区

	178
	8014-安康路-附中东校区南门
	路段监控
	北区

	179
	1109-万福路-太平村路口-固
	路段监控
	北区

	180
	7048-北城路与上院路东球机
	路段监控
	北区

	181
	3006-北城路与上院路西球机
	路段监控
	北区

	182
	7242-北城路与黄金坝路东球机
	路段监控
	北区

	183
	7243-北城路与黄金坝路西球机
	路段监控
	北区

	184
	3030-瘦西湖路与北城路东球机
	路段监控
	北区

	185
	1127-观音山脚下-球机
	路段监控
	北区

	186
	1063-西站聚盛路车站北路叉口西
	路段监控
	北区

	187
	426-玉人路-安平社区南侧
	路段监控
	北区

	188
	427-安平路-竹西小学北门东侧
	路段监控
	北区

	189
	1235-平山堂东路与西华门路
	路段监控
	北区

	190
	1266-秦邮路与万福西路交叉口南侧
	路段监控
	北区

	191
	1270-天顺路与秦邮路交叉口西侧
	路段监控
	北区

	192
	1236-友谊路-扬州瘦西湖友谊智助酒店
	路段监控
	北区

	193
	8030-迎春巷南
	路段监控
	北区

	194
	1211-邗江北路与锦绣路东北角
	路段监控
	北区

	195
	8060-前进路与观潮路东南角
	路段监控
	北区

	196
	8061-前进路中海玺园北门东100米
	路段监控
	北区

	197
	8062-前进路天俊悦府南门玺20米
	路段监控
	北区

	198
	8067-广储门街与花家巷交叉口西南角
	路段监控
	北区

	199
	8070-前进路与观潮路交叉口西200米
	路段监控
	北区

	200
	8077-京杭北路与金融路交叉口西200米
	路段监控
	北区

	201
	1413-瘦西湖遂道东向西球机
	路段监控
	北区

	202
	1414-瘦西湖隧道西向东球机
	路段监控
	北区

	203
	1419-朱塘路与芳庭路交叉口南200米
	路段监控
	北区

	204
	1420-朱塘路与芳庭路交叉口西南角
	路段监控
	北区

	205
	1421-朱塘路与蜀景路南
	路段监控
	北区

	206
	1422-维扬实验小学东门北50米
	路段监控
	北区

	207
	1423-芳景路与蜀景路交叉口北
	路段监控
	北区

	208
	1424-蜀景路-石油山庄南区西门
	路段监控
	北区

	209
	1425-蜀景路-石油山庄南区西门对面
	路段监控
	北区

	210
	1426-双塘东路与蜀景路交叉口北
	路段监控
	北区

	211
	1427-蜀景路与芳景路交叉口西南角
	路段监控
	北区

	212
	1428-芳景路-蜀景花园北门对面
	路段监控
	北区

	213
	1430-芳景路-石油山庄西区南门对面东50米
	路段监控
	北区

	214
	1431-淮海路-扬州教育局东门球机
	路段监控
	北区

	215
	1418-双塘东路与芳庭路交叉口北球机_1
	路段监控
	北区

	216
	1438-念四路中段球机
	路段监控
	北区

	217
	1462-维扬路-梅岭小学球机
	路段监控
	北区

	218
	1465-文昌中路-火晶数码球机
	路段监控
	北区

	219
	1464-体育公园路与七里甸路球机
	路段监控
	北区

	220
	1524-维扬路-建筑安全监察站对面
	路段监控
	北区

	221
	维扬路-建筑安全监察站对面全景
	路段监控
	北区

	222
	1097-念四路-瘦西湖新天地
	路段监控
	北区

	223
	1120-解放北路-宝军电子
	路段监控
	北区

	224
	342-邗沟路与墨香路交叉口南
	路段监控
	北区

	225
	1231-史可法路-文昌都市136宾馆-新_1
	路段监控
	北区

	226
	7326-司徒庙路与蜀冈西路北球机
	路段监控
	北区

	227
	6062-真州北路-启迪科技城
	路段监控
	北区

	228
	1205-文昌中路-金鹰幼儿园
	路段监控
	北区

	229
	1080-文昌西路-来鹤台东-新
	路段监控
	北区

	230
	1210-司徒庙路-新东方中学门
	路段监控
	北区

	231
	359-文昌中路-建设银行南
	路段监控
	北区

	232
	1050-体育公园路-体育场北门
	路段监控
	北区

	233
	文昌阁高空
	路段监控
	北区

	234
	扬州市政府高空
	路段监控
	北区

	235
	体育公园南门-品尊国际高空
	路段监控
	北区

	236
	江广快速路南侧K0+600西向
	路段监控
	北区

	237
	江广快速路南侧K0+600东向
	路段监控
	北区

	238
	江广快速路南侧K1+000西向
	路段监控
	北区

	239
	江广快速南侧K1+000东向
	路段监控
	北区

	240
	江广快速北侧K0+800西向
	路段监控
	北区

	241
	江广快速北侧K0+800向东
	路段监控
	北区

	242
	江广快速路北侧K0+400向西
	路段监控
	北区

	243
	江广快速路南侧K0+600-球机
	路段监控
	北区

	244
	江广快速路南侧K1+000-球机
	路段监控
	北区

	245
	江京岗-北侧上桥匝道-卡口
	路段监控
	北区

	246
	江广快速路高北侧K1+200-向东
	路段监控
	北区

	247
	江广快速路北侧K1+200-向西
	路段监控
	北区

	248
	江广快速路南侧K3+400东向
	路段监控
	北区

	249
	江广快速路南侧K3+400西向
	路段监控
	北区

	250
	江广快速路-江滨岗南侧K3+400球机
	路段监控
	北区

	251
	江广快速路北侧k3+200东向
	路段监控
	北区

	252
	江广快速路北侧k3+200西向
	路段监控
	北区

	253
	江沙岗南侧上匝道卡口
	路段监控
	北区

	254
	江沙岗北侧下匝道卡口
	路段监控
	北区

	255
	江广快速路南侧K1+400-西向全景
	路段监控
	北区

	256
	江广快速路南侧K1+400-东向全景
	路段监控
	北区

	257
	江广快速路南侧K1+800-西向全景
	路段监控
	北区

	258
	江广快速路南侧K1+800-东向全景
	路段监控
	北区

	259
	江广快速路南侧K2+200-西向全景
	路段监控
	北区

	260
	江广快速路南侧K2+200-东向全景
	路段监控
	北区

	261
	江广快速路南侧K2+600-西向全景
	路段监控
	北区

	262
	江广快速路南侧K2+600-东向全景
	路段监控
	北区

	263
	江广快速路南侧K3+000-西向全景
	路段监控
	北区

	264
	江广快速路南侧K3+000-东向全景
	路段监控
	北区

	265
	江广快速路北侧K2+800-西向全景
	路段监控
	北区

	266
	江广快速路北侧K2+800-东向全景
	路段监控
	北区

	267
	江广快速路北侧K2+400-西向全景
	路段监控
	北区

	268
	江广快速路北侧K2+400-东向全景
	路段监控
	北区

	269
	江广快速路北侧2K+000-西向全景
	路段监控
	北区

	270
	江广快速路北侧2K+000-东向全景
	路段监控
	北区

	271
	江广快速路北侧1K+600-西向全景
	路段监控
	北区

	272
	江广快速路北侧1K+600-东向全景
	路段监控
	北区

	273
	江广快速路南侧K3+400东向
	路段监控
	北区

	274
	江广快速路南侧K3+400西向
	路段监控
	北区

	275
	江广快速路北侧k3+200东向
	路段监控
	北区

	276
	江广快速路北侧k3+200西向
	路段监控
	北区

	277
	江广快速路南侧K1+400-向西
	路段监控
	北区

	278
	江广快速路南侧K1+400-向东
	路段监控
	北区

	279
	江广快速路南侧K1+800-西向
	路段监控
	北区

	280
	江广快速路南侧K1+800-东向
	路段监控
	北区

	281
	江广快速路南侧K2+200-西向
	路段监控
	北区

	282
	江广快速路南侧K2+200-东向
	路段监控
	北区

	283
	江广快速路南侧K2+600-西向
	路段监控
	北区

	284
	江广快速路南侧K2+600-东向
	路段监控
	北区

	285
	江广快速路南侧K3+000-西向
	路段监控
	北区

	286
	江广快速路南侧K3+000-东向
	路段监控
	北区

	287
	江广快速路北侧K2+800-西向
	路段监控
	北区

	288
	江广快速路北侧K2+800-东向
	路段监控
	北区

	289
	江广快速路北侧K2+400-西向
	路段监控
	北区

	290
	江广快速路北侧K2+400-东向
	路段监控
	北区

	291
	江广快速路北侧2K+000-西向
	路段监控
	北区

	292
	江广快速路北侧2K+000-东向
	路段监控
	北区

	293
	江广快速路北侧1K+600-西向
	路段监控
	北区

	294
	江广快速路北侧1K+600-东向
	路段监控
	北区

	295
	江广快速路南侧K1+400-球机
	路段监控
	北区

	296
	江广快速路南侧K1+800-球机
	路段监控
	北区

	297
	江广快速路南侧K2+200-球机
	路段监控
	北区

	298
	江广快速路南侧K2+600-球机
	路段监控
	北区

	299
	江广快速路南侧K3+000-球机
	路段监控
	北区

	300
	7190-平山堂路北匝道东50米球机
	路段监控
	北区

	301
	7191-平山堂路北匝道东100米球机
	路段监控
	北区

	302
	7182-JK1+800怡扬路桥上球机
	路段监控
	北区

	303
	雷塘路隧道东侧球机
	路段监控
	北区

	304
	雷塘路隧道东向西球机
	路段监控
	北区

	305
	雷塘路隧道西侧匝道球机
	路段监控
	北区

	306
	江平快速路雷塘路隧道西向东球机
	路段监控
	北区

	307
	江平快速路-瘦西湖路隧道西向东入口球机
	路段监控
	北区

	308
	江平快速路-瘦西湖路隧道西向东球机
	路段监控
	北区

	309
	江平快速路-瘦西湖路隧道东向西入口球机
	路段监控
	北区

	310
	江平快速路-瘦西湖路隧道东向西球机
	路段监控
	北区

	311
	7206-JK2+460蜀冈枢纽桥上球机
	路段监控
	北区

	312
	7207-JK2+490蜀冈枢纽匝道球机
	路段监控
	北区

	313
	7208-JK2+670球机
	路段监控
	北区

	314
	7209-JK3+000球机
	路段监控
	北区

	315
	7210-JK3+660球机
	路段监控
	北区

	316
	7211-JK3+950球机
	路段监控
	北区

	317
	7189-JK1+090平山堂路西南匝道口球机_1
	路段监控
	北区

	318
	润江互通西北球机
	路段监控
	北区

	319
	润江互通润扬转江平（北向东）球机
	路段监控
	北区

	320
	CCTV-2-7 JK2+100
	路段监控
	北区

	321
	润江互通江平转润扬球机
	路段监控
	北区

	322
	润江互通南-球机
	路段监控
	北区

	323
	VC-2-1 RK0+700
	路段监控
	北区

	324
	润江互通西南-球机
	路段监控
	北区

	325
	润江转江平（南向东）-球机
	路段监控
	北区

	326
	扬子江路北侧向西高杆球机
	路段监控
	北区

	327
	黄金坝路向东南侧全程监控-球机
	路段监控
	北区

	328
	黄金坝路向西北侧高杆球机
	路段监控
	北区

	329
	黄金坝路向西北侧全程监控-球机
	路段监控
	北区

	330
	叶桥路高架南侧向东全程监控-球机
	路段监控
	北区

	331
	叶桥路向西北侧高杆球机
	路段监控
	北区

	332
	江都路向东北侧全程监控-球机
	路段监控
	北区

	333
	扬子江路高架南侧向西全程监控-球机
	路段监控
	北区

	334
	平山北路北侧向西全程监控-球机
	路段监控
	北区

	335
	平山北路北侧向西高杆球机
	路段监控
	北区

	336
	平山北路向东南侧全程监控-球机
	路段监控
	北区

	337
	真州路向东400米全程监控-球机
	路段监控
	北区

	338
	叶桥路高架北侧向东全程监控-球机
	路段监控
	北区

	339
	相别路向西南侧全程监控-球机
	路段监控
	北区

	340
	相别路向东北侧全程监控-球机
	路段监控
	北区

	341
	江平快速路西向东雷塘路出口-球机
	路段监控
	北区

	342
	7325-江平路与扬子江北路-扬塘岗-北球机
	路段监控
	北区

	343
	东-JK1+875-全景
	路段监控
	北区

	344
	西-JK1+875-全景
	路段监控
	北区

	345
	西-JK1+800怡扬路桥上-全景
	路段监控
	北区

	346
	东-JK1+800怡杨路桥上-全景
	路段监控
	北区

	347
	相别路向东北侧全程监控-向西
	路段监控
	北区

	348
	东-JK2+490蜀冈枢纽匝道-全景
	路段监控
	北区

	349
	西-JK2+490蜀冈枢纽匝道-全景
	路段监控
	北区

	350
	西-JK3+000-全景
	路段监控
	北区

	351
	东-JK3+000-全景
	路段监控
	北区

	352
	东-JK3+660-全景
	路段监控
	北区

	353
	西-JK3+660-全景
	路段监控
	北区

	354
	7181-JK1+400平山堂路桥上球机
	路段监控
	北区

	355
	润江互通西北向东
	路段监控
	北区

	356
	润江互通西北向西
	路段监控
	北区

	357
	CCTV-2-4 RK1+730向东
	路段监控
	北区

	358
	CCTV-2-4 RK1+730向西
	路段监控
	北区

	359
	润江互通中段-向南
	路段监控
	北区

	360
	润江互通中段-向北
	路段监控
	北区

	361
	润江互通南-向南
	路段监控
	北区

	362
	润江互通南-向北
	路段监控
	北区

	363
	润江互通西南-向东
	路段监控
	北区

	364
	润江互通西南-向西
	路段监控
	北区

	365
	宝应服务区交警监控
	路段监控
	北区

	366
	高邮服务区交警监控
	路段监控
	北区

	367
	陈集服务区交警监控
	路段监控
	北区

	368
	仪征服务区交警监控
	路段监控
	北区

	369
	正谊服务区交警监控
	路段监控
	北区

	370
	瘦西湖服务区交警监控
	路段监控
	北区

	371
	郭村服务区交警监控
	路段监控
	北区

	372
	黄金坝路向东南侧全程监控-向东
	路段监控
	北区

	373
	黄金坝路向东南侧全程监控-向西
	路段监控
	北区

	374
	江平快速路-黄金坝路向西北侧匝道出口
	路段监控
	北区

	375
	黄金坝路向西北侧全程监控-向东
	路段监控
	北区

	376
	黄金坝路向西北侧全程监控-向西
	路段监控
	北区

	377
	江广互通-运河快速路-运河北路与江广路向南100米路东球机
	路段监控
	北区

	378
	叶桥路高架南侧向东全程监控-向东
	路段监控
	北区

	379
	叶桥路高架南侧向东全程监控-向西
	路段监控
	北区

	380
	江都路向东北侧全程监控-向东
	路段监控
	北区

	381
	江都路向东北侧全程监控-向西
	路段监控
	北区

	382
	江平快速路-江都路北侧向东匝道出口
	路段监控
	北区

	383
	扬子江路高架南侧向西全程监控-向东
	路段监控
	北区

	384
	扬子江路高架南侧向西全程监控-向西
	路段监控
	北区

	385
	江平快速路-扬子江路向东南侧匝道入口卡口
	路段监控
	北区

	386
	江平快速路-扬子江路向东北侧匝道出口
	路段监控
	北区

	387
	江平快速路-双塘路向西北侧匝道入口
	路段监控
	北区

	388
	江平快速路-平山北路向东北侧匝道出口-向东卡口
	路段监控
	北区

	389
	江平快速路-平山北路向东北侧匝道出口-向西卡口
	路段监控
	北区

	390
	平山北路北侧向西全程监控-向东
	路段监控
	北区

	391
	平山北路向东北侧匝道出口-向西卡口
	路段监控
	北区

	392
	江平快速路-平山北路向东南侧匝道入口
	路段监控
	北区

	393
	平山北路向东南侧全程监控-向东
	路段监控
	北区

	394
	平山北路向东南侧全程监控-向西
	路段监控
	北区

	395
	真州路向东400米全程监控-向东
	路段监控
	北区

	396
	真州路向东400米全程监控-向西
	路段监控
	北区

	397
	润扬路经九路匝道南侧
	路段监控
	北区

	398
	润扬路经九路匝道北侧
	路段监控
	北区

	399
	叶桥路高架北侧向东全程监控-向东
	路段监控
	北区

	400
	叶桥路高架北侧向东全程监控-向西
	路段监控
	北区

	401
	江平快速路-江都路南侧向东匝道入口
	路段监控
	北区

	402
	江平快速路-相别路向西南侧匝道入口
	路段监控
	北区

	403
	相别路向西南侧全程监控-向东
	路段监控
	北区

	404
	相别路向西南侧全程监控-向西
	路段监控
	北区

	405
	江平快速路-相别路向东南侧匝道出口-向东卡口
	路段监控
	北区

	406
	江平快速路-相别路向东南侧匝道出口-向西卡口
	路段监控
	北区

	407
	江平快速路-相别路向东北侧匝道入口
	路段监控
	北区

	408
	相别路向东北侧全程监控-向东
	路段监控
	北区

	409
	江平快速路-相别路向西北侧匝道出口-向东卡口
	路段监控
	北区

	410
	江平快速路-相别路向西北侧匝道出口-向西卡口
	路段监控
	北区

	411
	平山北路北侧向西全程监控-向西
	路段监控
	北区

	412
	江平快速路东向西雷塘路出口照东
	路段监控
	北区

	413
	江平快速路东向西雷塘路出口照西
	路段监控
	北区

	414
	南-江平西路与平山堂路下匝道-卡口
	路段监控
	北区

	415
	南-江平西路与平山堂路上匝道-电警
	路段监控
	北区

	416
	南-江平西路与平山堂路入口-电警
	路段监控
	北区

	417
	南-江平西路与平山堂路出口卡口
	路段监控
	北区

	418
	南-江平西路与怡扬路入口-电警
	路段监控
	北区

	419
	润扬快速路-平山堂路高架北向南测速卡口
	路段监控
	北区

	420
	润扬快速路-平山堂路高架南向北测速卡口
	路段监控
	北区

	421
	江平快速路-瘦西湖路隧道西向东测速卡口
	路段监控
	北区

	422
	江平快速路-瘦西湖路隧道西向东入口卡口
	路段监控
	北区

	423
	江平快速路-瘦西湖路隧道东向西测速卡口
	路段监控
	北区

	424
	江平快速路-瘦西湖路隧道东向西入口卡口
	路段监控
	北区

	425
	江平快速路-扬子江北路南侧高架测速-卡口
	路段监控
	北区

	426
	江平快速路-扬子江北路北侧向西测速-卡口
	路段监控
	北区

	427
	江平快速路-黄金坝路向东北侧测速-卡口
	路段监控
	北区

	428
	江平快速路-叶桥路南侧高架由西往东测速-卡口
	路段监控
	北区

	429
	运河快速路-夫差桥南137米路西-北向枪机
	路段监控
	北区

	430
	运河快速路-夫差桥南137米路西-南向枪机
	路段监控
	北区

	431
	江运互通B匝道入口向东27米事件检测
	路段监控
	北区

	432
	运河快速路-江运互通B匝道入口向东90米西向-枪机
	路段监控
	北区

	433
	运河快速路-江运互通B匝道入口向东90米东向-枪机
	路段监控
	北区

	434
	运河快速路-江运互通D匝道入口南30米-事件检测
	路段监控
	北区

	435
	运河快速路-运河北路与江广路向南100米路东北向-枪机
	路段监控
	北区

	436
	运河快速路-运河北路与江广路向南100米路东南向-枪机
	路段监控
	北区

	437
	运河水庭西门路西北向枪机
	路段监控
	北区

	438
	运河水庭西门路西南向枪机
	路段监控
	北区

	439
	运河快速路-运河北路与北城路向南330米路西上匝道-卡口
	路段监控
	北区

	440
	运河快速路-运河北路与北城路向南420米路东下匝道-卡口
	路段监控
	北区

	441
	运河快速路-运河北路与竹西路向南400米路-东南向枪机
	路段监控
	北区

	442
	运河快速路-运河北路与竹西路向南400米路-东北向枪机
	路段监控
	北区

	443
	运河快速路-运河北路与竹西路桥上路-西南向枪机
	路段监控
	北区

	444
	运河快速路-运河北路与竹西路桥上路-西北向枪机
	路段监控
	北区

	445
	运河快速路-文昌大桥岗西北快速路匝道卡口-出口照南
	路段监控
	北区

	446
	运河快速路-西匝道-运河北路与万福西路-卡口1
	路段监控
	北区

	447
	江平快速路-叶桥路北侧高架由东往西测速-卡口
	路段监控
	北区

	448
	江阳大桥北-北向南匝道出-运河水庭西门路西-球机
	路段监控
	北区

	449
	运河快速路-运河北路与竹西路桥上路西-球机
	路段监控
	北区

	450
	运河快速路-运河北路与竹西路向南400米路东-球机
	路段监控
	北区

	451
	运河快速路-运河北路与物港路向北100米路西.球机
	路段监控
	北区

	452
	运河快速路-运河北路与物港路向南220米路东-球机
	路段监控
	北区

	453
	运河快速路-西匝道-运河北路与万福西路-电警1
	路段监控
	北区

	454
	运河快速路-东匝道-安康路-卡口1
	路段监控
	北区

	455
	运河快速路-4+600安康路东治安卡口
	路段监控
	北区

	456
	YHK 4+600安康路东治安电警
	路段监控
	北区

	457
	文昌大桥岗东南快速路出口照南
	路段监控
	北区

	458
	文昌大桥岗东南快速路全程监控照南
	路段监控
	北区

	459
	文昌大桥岗东南快速路全程监控照北
	路段监控
	北区

	460
	文昌大桥岗西南快速路入口照南
	路段监控
	北区

	461
	文昌大桥岗东北匝道入口地面违法枪机_1
	路段监控
	北区

	462
	江运互通-运江岗江平快速路西北全程监控照西
	路段监控
	北区

	463
	江运互通-运江岗江平快速路西北全程监控照东
	路段监控
	北区

	464
	江运互通-运江岗江平快速路北侧全程监控照东
	路段监控
	北区

	465
	江运互通-高架江平快速路北侧照西全程监控
	路段监控
	北区

	466
	江运互通-高架江平快速路东北照东
	路段监控
	北区

	467
	江运互通-高架江平快速路东北照西全程监控
	路段监控
	北区

	468
	江运互通-高架运河快速路西侧照北全程监控
	路段监控
	北区

	469
	江运互通-高架运河快速路西侧照南
	路段监控
	北区

	470
	江运互通-高架运河快速路西南照南全程监控
	路段监控
	北区

	471
	江运互通-高架运河快速路西南照北全程监控
	路段监控
	北区

	472
	YHK 4+050 万福路西治安-球机
	路段监控
	北区

	473
	北隧道-运河北路与万福西路-云台
	路段监控
	北区

	474
	万福西路隧道南向北出口-江阳大桥岗南--球机
	路段监控
	北区

	475
	西匝道-安康路-云台
	路段监控
	北区

	476
	隧道路面-二里桥-云台
	路段监控
	北区

	477
	文昌大桥岗东南匝道出口地面路段球机
	路段监控
	北区

	478
	文昌大桥岗东南匝道出口地面违法球机
	路段监控
	北区

	479
	文昌大桥岗西北匝道出口地面违法球机
	路段监控
	北区

	480
	江运互通-运江岗江平快速路西北全程监控球机
	路段监控
	北区

	481
	江运互通-运江岗江平快速路北侧全程监控球机
	路段监控
	北区

	482
	江运互通-运江岗江平快速路东北全程监控球机
	路段监控
	北区

	483
	江运互通-运江岗运河快速路西侧全程监控球机
	路段监控
	北区

	484
	江运互通-运江岗运河快速路西南全程监控球机
	路段监控
	北区

	485
	江运互通-运江岗江平快速路西南全程监控球机
	路段监控
	北区

	486
	江运互通-高架江平快速路南侧球机_1
	路段监控
	北区

	487
	江运互通B匝道入口向东27米事件检测
	路段监控
	北区

	488
	运河快速路江运互通B匝道入口向东90米西向枪机
	路段监控
	北区

	489
	运河快速路江运互通B匝道入口向东90米东向枪机
	路段监控
	北区

	490
	运河快速路江运互通B匝道入口向东90米球机
	路段监控
	北区

	491
	运河快速路江运互通B匝道入口向东90米西向枪机
	路段监控
	北区

	492
	运河快速路运河北路与江广路向南100米路东北向枪机
	路段监控
	北区

	493
	运河快速路运河北路与江广路向南100米路东南向枪机
	路段监控
	北区

	494
	运河快速路运河北路与江广路向南100米路东球机
	路段监控
	北区

	495
	江运互通东北高架上-全程监控-球机
	路段监控
	北区

	496
	江运互通东北高架上-全程监控-照南
	路段监控
	北区

	497
	江运互通东北高架上-全程监控-照北
	路段监控
	北区

	498
	运河北路与秋实路向南20米路西-下匝道卡口
	路段监控
	北区

	499
	运河北路与北城路向北160米路西下匝道卡口
	路段监控
	北区

	500
	运河北路与北城路向北70米路东上匝道电警
	路段监控
	北区

	501
	运河水庭西门路东上匝道电警
	路段监控
	北区

	502
	运河水庭西门路西下匝道卡口
	路段监控
	北区

	503
	运河北路与北城路向北100米路东-北向
	路段监控
	北区

	504
	运河快速路-运河北路与北城路向北100米路东-南向_1
	路段监控
	北区

	505
	运河北路与北城路向南400米路西-北向
	路段监控
	北区

	506
	运河快速路-运河北路与北城路向南400米路西-南向_1
	路段监控
	北区

	507
	扬子江北路毛绒市场东门对面
	路段监控
	北区

	508
	扬子江北路与朱塘路西侧
	路段监控
	北区

	509
	大官桥岗向北200米
	路段监控
	北区

	510
	扬子江北路税友软件园东门向南20米
	路段监控
	北区

	511
	扬子江北路与学校路西侧
	路段监控
	北区

	512
	扬子江北路和泰毛毯西门向北100米
	路段监控
	北区

	513
	扬子江北路毛绒市场东门
	路段监控
	北区

	514
	扬子江北路麦乐顿宾馆东侧
	路段监控
	北区

	515
	扬子江北路万乐福超市对面
	路段监控
	北区

	516
	扬子江北路税友软件园
	路段监控
	北区

	517
	扬子江北路与学校路西侧对面
	路段监控
	北区

	518
	扬子江北路东风风行西侧对面
	路段监控
	北区

	519
	黄金坝路御龙湾西门
	路段监控
	北区

	520
	文昌路金鹰幼儿园
	路段监控
	北区

	521
	维扬路翠岗中学
	路段监控
	北区

	522
	杨柳青路扬州天下二期
	路段监控
	北区

	523
	七里甸路市委党校西门
	路段监控
	北区

	524
	1537-竹西路-江竹岗西球机
	路段监控
	北区

	525
	1538-汶河北路-四望亭岗东北角球机
	路段监控
	北区

	526
	1539-汶河北路-四望亭岗东南角球机
	路段监控
	北区

	527
	1540-金湾岛路-金凤岗东球机
	路段监控
	北区

	528
	12-公道大桥北
	路段监控
	北区

	529
	16-杨寿镇新杨广场南侧
	路段监控
	北区

	530
	41-吉兴北路与吉兴东路叉口东北
	路段监控
	北区

	531
	42-吉兴南路与吉兴西路叉口西南
	路段监控
	北区

	532
	43-弘扬北路与吉兴东路叉口西北
	路段监控
	北区

	533
	46-扬冶路(杨庙苏果超市东)
	路段监控
	北区

	534
	47-扬冶路与教场路叉口
	路段监控
	北区

	535
	48-杨庙菜场
	路段监控
	北区

	536
	49-杨庙菜场西路
	路段监控
	北区

	537
	51-迎新路100米
	路段监控
	北区

	538
	52-迎新路50米
	路段监控
	北区

	539
	59-扬冶路-杨庙老菜场叉口
	路段监控
	北区

	540
	60-公瓜路-苏北医院新区分院门口
	路段监控
	北区

	541
	74-方兴东路与光明路-光明岗西
	路段监控
	北区

	542
	75-公道镇运河路与人民东路转盘
	路段监控
	北区

	543
	76-公道镇人民东路-龙岗小区南门
	路段监控
	北区

	544
	77-公道镇人民东路与吉祥路
	路段监控
	北区

	545
	78-公道镇人民东路-世纪联华西20米
	路段监控
	北区

	546
	109-槐泗镇瘦西湖路-新禹丰家俱城
	路段监控
	北区

	547
	110-新甘泉大道与瘦西湖路西300米
	路段监控
	北区

	548
	115-先惗线-黄珏学校北门球机
	路段监控
	北区

	549
	116-方兴路与四通路叉口东北球机
	路段监控
	北区

	550
	扬槐岗球机
	路段监控
	北区

	551
	108-新甘泉大道-双吉园茗园南门
	路段监控
	北区

	552
	107-新甘泉大道-茉莉花园北门
	路段监控
	北区

	553
	1064-华通路与杨爱路球机
	路段监控
	北区

	554
	2139-华通路与王庄路叉口
	路段监控
	北区

	555
	2140-华杨路与新风路叉口
	路段监控
	北区

	556
	126-回归路与王庄路叉口
	路段监控
	北区

	557
	2143-王庄路与兴杨路叉口
	路段监控
	北区

	558
	127-迎宾路与兴杨路叉口
	路段监控
	北区

	559
	128-迎宾路与兴杨路叉口
	路段监控
	北区

	560
	129-迎宾路与华杨路叉口
	路段监控
	北区

	561
	124-华通路与新风路叉口
	路段监控
	北区

	562
	1065-乐星路与兴杨路叉口
	路段监控
	北区

	563
	125-华通路与迎宾路叉口
	路段监控
	北区

	564
	1067-回归路与迎宾路叉口
	路段监控
	北区

	565
	4029-弘扬北路与与陈俊学校南门路口
	路段监控
	北区

	566
	611省道向阳河特大桥桥头球机
	路段监控
	北区

	567
	8002-山杨路-杨庙小学东三岔口球机
	路段监控
	北区

	568
	8001-甘八线与山杨路-南球机
	路段监控
	北区

	569
	甘八线与樱花大道朝北
	路段监控
	北区

	570
	甘八线与樱花大道朝南
	路段监控
	北区

	571
	柏树路与花园西路-监控朝东
	路段监控
	北区

	572
	柏树路与花园西路-监控朝南
	路段监控
	北区

	573
	柏树路与花园西路-监控朝北
	路段监控
	北区

	574
	谷营新村(柏树路)-朝南
	路段监控
	北区

	575
	谷营新村(柏树路)-朝北
	路段监控
	北区

	576
	先惗线与开扬路-监控朝东
	路段监控
	北区

	577
	先惗线与开扬路-监控朝南
	路段监控
	北区

	578
	先惗线与开扬路-监控朝北
	路段监控
	北区

	579
	先惗线与开扬路-球机
	路段监控
	北区

	580
	南-柏树路与红石路-微卡
	路段监控
	北区

	581
	南-柏树路与红石路-全景
	路段监控
	北区

	582
	北-柏树路与红石路-微卡
	路段监控
	北区

	583
	北-柏树路与红石路-全景
	路段监控
	北区

	584
	西-峰明大道与先惗线-全景
	路段监控
	北区

	585
	南-峰明大道与先惗线-全景
	路段监控
	北区

	586
	北-峰明大道与先惗线-全景
	路段监控
	北区

	587
	南-邗江区三里桥村村委会北-全景
	路段监控
	北区

	588
	北-邗江区三里桥村村委会北-全景
	路段监控
	北区




（八）每年度维护预估设备清单及改造新建清单
根据最近两年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，但实际维修数量应以发生发现情况为准。根据服务工程量、中标单位报价和考核情况据实结算，并定期进行验收审计。
	
序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	环保型900万像素电警抓拍单元
	内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。
	台
	36

	2
	环保型900万像素卡口抓拍单元
	内含深度学习芯片，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像
	台
	26

	3
	多功能补光灯
	多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式，减少光污染光源可智能切换可见光（波长350-780nm）和红外（截止710nm）
	台
	50

	4
	路口提示屏
	P10室外全彩LED屏，显示面积1.92m*0.8m，异步网络控制
	套
	2

	5
	大货车右转预警柱
	支持检测30m以内右转车道大型车辆，联动语音播报，投射地灯预警
支持检测10m以内非机动车道是否有行人和非机动车，根据右转车辆情况进行预警
支持对接LED信息发布屏进行文字提醒，如“有车右转，注意避让”，支持文字可配置；
支持语音柱功能，预警、闲置状态语音可配置，播放次数、周期可配置；
	套
	1

	6
	终端管理设备
	至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义
	台
	25

	7
	900万像素行人、非机动车违法抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向
	台
	4

	8
	信息播放单元
	性能不低于CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能；内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓；网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时
	台
	1

	9
	900万礼让行人抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；
	台
	2

	10
	高空球型摄像机
	采用双400万像素，全景1/1.8英寸CMOS，细节1/1.8英寸CMOS
细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍
支持超星光级超低照度，全景：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux；细节：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux
支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控
为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35
设备具备全景、细节两个通道且都支持云台转动位置，全景水平旋转范围：水平角度0～360°，细节水平旋转范围：水平角度0～250°
支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
支持看清150米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图
	台
	1

	11
	违法自动抓拍球型摄像机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
支持抓拍图片分辨率不小于2592*1520
内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距6mm～180mm
同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启智能編码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
支持智能红外功能，红外灯开启，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度
支持视频画面上叠加512*512像素24位BMP格式图片，叠加位置可调
支持噪声过滤设置，支持断电保护
可通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；以主码流、子码流、第三方码流录像；可设置预录、延录、存储介质写满后循环写入等
	台
	50

	12
	200万枪式红外摄像机
	具有200W像素 CMOS传感器
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx
支持自动变焦、自动调节光圈；支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示
	台
	22

	13
	200万像素红外半球摄像机
	具有200W像素CMOS传感器；具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽；在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；支持红外补光距离不小于60米
	台
	20

	14
	网络硬盘录像机
	支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口；
可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片
	台
	1

	15
	一体式高清视频会议终端
	支持移动部署，包含核心编解码器、摄像机、遥控器
	台
	1

	16
	会议监控终端
	分体式终端、支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能
	台
	1

	17
	会议监控摄像机
	镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口
	台
	1

	18
	服务器机柜
	600*1000*42U
	台
	5

	19
	三脚架
	1.8米视频会议摄像机三脚架
	台
	5

	20
	视频分配器
	1分2HDMI分配器
	台
	1

	21
	高清解码器
	9路高清解码输出，4路高清编码输入
	台
	1

	22
	硬盘
	与设备配套
	块
	45

	23
	移动硬盘
	2T2.5英寸USB3.0
	块
	2

	24
	多孔插排
	公牛6位10A
	只
	50

	25
	机柜专用插座
	PDU插座 8插孔
	只
	10

	26
	工业交换机
	8电口，千兆非网管交换机
	台
	48

	27
	工业交换机
	8光8电，千兆网管交换机
	台
	25

	28
	工业交换机
	4光8电，千兆网管交换机
	台
	5

	29
	光纤收发器
	单纤，千兆网络
	对
	32

	30
	光纤收发器
	单纤，双千兆物理隔离网络
	对
	2

	31
	核心交换机板卡
	华为12700/12800板卡，48个千兆光口
	台
	3

	32
	交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1

	33
	交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1

	34
	光模块
	20KM千兆光模块
	只
	52

	35
	电源线
	RVV-3*1.5
	米
	5000

	36
	电源线
	RVV-3*4
	米
	2000

	37
	信号电缆
	RVVP-2*1
	米
	2000

	38
	光缆
	室外4芯单模
	米
	11000

	39
	6类网络跳线
	按机房规格定制
	根
	350

	40
	高清视频线缆
	按设备定制
	根
	40

	41
	光缆熔接终端盒
	8口
	只
	50

	42
	跳纤
	1.5米/2米/5米/10米
	根
	100

	43
	光缆熔接
	
	芯
	200

	44
	网线
	室外防水超五类
	米
	3000

	45
	网线
	室内超五类
	米
	3000

	46
	网线
	室内六类
	米
	1500

	47
	水晶头
	六类RJ45 
	只
	500

	48
	水晶头
	超五类RJ45 
	只
	500

	49
	理线架
	19寸标准理线架
	只
	50

	50
	配线架
	19寸标准24口配线架，含RJ45模块
	只
	10

	51
	室外挂杆箱
	不锈钢 450*400*220，含空开插座
	只
	22

	52
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600，含空开插座
	只
	8

	53
	空气开关
	与设备配套
	只
	20

	54
	摄像机支架
	原厂配套
	套
	100

	55
	摄像机电源
	原厂配套12V/24V
	台
	150

	56
	预埋管
	镀锌钢管Ø75*4.5
	米
	20

	57
	预埋管
	尼龙管Ø50PE80*4
	米
	1200

	58
	手孔井圈井盖
	定制，水泥预制，和原现场配套
	套
	50

	59
	网卡
	1000M网卡
	块
	10





所有改造或建设设备均需无缝对接交警支队现有平台
[bookmark: OLE_LINK4]单个电子警察路口参考清单（本包预估需要改造或新建9个路口，或完成同等工作量的多处更新）

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	环保型900万像素电警抓拍单元
	详见设备技术参数要求
	4
	台

	2
	环保型900万像素卡口抓拍单元
	详见设备技术参数要求
	8
	台

	3
	200万枪式红外摄像机
	详见设备技术参数要求
	4
	台

	4
	多合一爆闪灯
	详见设备技术参数要求
	16
	只

	5
	终端管理设备
	详见设备技术参数要求
	4
	台

	6
	违法自动抓拍球型摄像机
	详见设备技术参数要求
	2
	台

	7
	室外落地箱
	不锈钢450*400*600，含空开插座
	1
	只

	8
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	1
	座

	9
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂10米
	4
	套

	10
	室外挂杆箱
	不锈钢 600*540*250，含空开插座
	4
	只

	11
	杆件基础开挖
	含开挖、弃土
	4
	套

	12
	地笼
	M27-450-8-1270
	4
	组

	13
	基础混凝土浇筑
	C25商品砼
	4
	套

	14
	电源线
	RVV3*1.5
	1
	项

	15
	光缆
	室外4芯单模
	1
	项

	16
	网线
	室外防水超五类
	1
	项

	17
	跳纤
	3米
	1
	项

	18
	光缆熔接
	
	1
	项

	19
	终端盒
	国产定制
	1
	项

	20
	管线顶管施工
	尼龙管Ø75
	1
	项

	21
	预埋管
	尼龙管Ø50
	1
	项

	22
	手孔井
	500*500
	4
	4

	23
	手孔井盖
	水泥预制  450*450
	4
	4

	24
	光纤收发器
	工业级千兆1光1电
	4
	对

	25
	工业交换机
	工业级8光8电
	1
	台

	26
	线路租赁
	点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口
	1
	条/1年







五、采购包7采购需求
（一）具体服务内容
电子警察、视频监控以及上述前端设备相关的机房网络、存储和服务器等设施维护，确保各类设备运行使用正常，具体内容如下：
1、电子警察：352个路口电子警察设备（含电警、卡口、行人闯红灯设备、球机等）。包含改造或建设7个标准路口电子警察（或同等工作量的多处更新），具体路口由交警支队指定。
2、视频监控：496处视频监控（含卡口及测速点位）。
3、相关的摄像机、杆件、电源、信号灯倒计时、补光灯、交换机、数据传输设备、防雷设备、支架及电源线缆、传输线缆等用于保证功能完整性所必须的其他配套、辅助材料和设施。
4、机房空调、核心交换机、UPS等设备维护。
5、交警支队所属大队（不含县市大队）网络、视频会议等设备维护。
6、交通流量、非现场执法量等交通数据调查，违章抓拍备案等。
7、其它应急性、临时性维护。
8、服务地点：采购单位指定地点，地点范围随着城市发展变化有少量变动。
（二）具体服务要求
中标单位必须采用主动巡检与应急抢修相结合的方式进行维护，主动发现各系统日常存在的问题，采用技术手段与现场巡查来确认设备状态，提高系统的维护标准。
1、电子警察、视频监控、显示屏类设备巡检维护要求
中标单位必须配备专业的巡检队伍对合同范围内电子警察、视频监控、显示屏类设备设备定周期的进行现场巡检工作并符合如下要求：
（1）维护单位每个月必须对维护区域的电子警察、监控系统前端及管井巡查一次，且需在每个巡查点位做好巡查签到记录，检查设施的完好性、供电及线路是否正常、井盖是否完整、井框是否塌陷、配套标牌正确性、有否污损及是否被遮挡等，及时发现隐患问题。每季度对片区全部的相机护罩玻璃清洗除尘一次，对相机聚焦模糊、相机角度、设备时间校正等取证要素及抓拍率、识别率自查一次；每两周应对外场电子警察、卡口闪光灯白天、夜间异常巡查一次。
（2）每季度对片区全部电子警察相机护罩玻璃清洗除尘一次，对相机拍摄的取证要素（含图片清晰度、车辆违法轨迹、闪光灯状况、对相机聚焦模糊、镜头角度、设备时间校正、信号灯色彩、路口停车线、导向箭头线、分道线、路面标牌等；配合质保单位完成需要调试的项目）及每季度对抓拍率、识别率自查一次；每两周应对外场电子警察、卡口闪光灯白天、夜间异常巡查一次。
（3）公交专用道及交通限速显示屏、曝光提示屏类等，每日需上路巡查，显示信息内容纠错、设置纠错、牌面污损等、井盖是否完整、井框是否塌陷、设施的断电、发光异常、完好性、是否被遮挡等；
2、故障维修台账日志要求
中标单位应建立日常巡查维护日志，安排专人负责填写记录，具体内容包括巡查时间、巡查点位、故障原因、修复时间、更换配件种类等。招标人将不定期对日常巡查日志进行检查并进行考核。
维护台账要求
（1）中标单位的文档管理工作要由专人负责，制定完善的管理制度。
（2）中标单位须每日提交系统维修记录表并由交警支队专人确认。
（3）中标单位每月提交一次维护工作报告，同时将该月更新后的系统技术文档和设备管理文档交付采购方，并附上电子文档。
（4）所有维修台账和工作日志要求同时采用纸质和电子文档两种方式报送。
3、维护时限要求
（1）其它故障时限要求。
对于设施故障，中标单位应在2小时内到达维护现场，对于一般性故障，抵达现场后的1小时内排除故障。
对于地下敷设的管道或电缆线引起的复杂性故障较难立即修复的，中标单位应在抵达现场确认后及时报备，但最迟应在24小时内排除故障。
（2）其它要求和说明
接通知后，因未按时到达现场处置或处置时间超过时限要求的，甲方有权临时指定其它单位接手处置，相关费用从中标单位中扣除。
对于网络中断等非本项目维护范围内造成的信号灯、视频监控的故障，应及时通知采购人转网络运营商处置。
4、第三方故障维修要求
以下内容为第三方故障：
（1）由于道路改造、市政工程施工、人为破坏、电力异常、系统设备被盗的、交通事故、房屋拆迁造成系统损坏的；
（2）由于交通管理的需要，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；
（3）由于道路发展变化，对不在项目点位清单的视频监控故障，进行应急性的维修恢复，此部分控制在当月维修次数的10%以内；
（4）中标单位对于第三方故障要及时跟踪处理。按照如下流程进行处理：
①现场勘察取证，并保留可以证明为第三方故障的图片或视频。
②根据勘察记录整理第三方故障报告（故障及原因、修复方案、费用预算和修复计划）。
③在取得甲方书面签证后（抢修类故障处理可以先施工后签证）进入维修服务流程，并在相应服务时限完成修复，恢复费用包含在投标报价内。
第三方故障修复过程中，须协调市政、路政、绿化等相关部门的，由中标单位负责自行协调，公安交警支队协助。
5、人员要求
（1）投标人须配备安全员不少于1名（提供安全员有效的C类及以上安全生产考核合格证书；以及提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明，原件扫描上传。）
（2）驻场人员要求：服务期内，中标单位须提供不少于1名驻场人员，服务内容包括：系统软件运维、新增设备接入、监控设备备案、故障巡检、机房设备维护等工作。驻场人员须具有计算机、网络、网络安全、数据中心、交通管理行业等2年以上相关工作经验，按照招标人的工作时间驻场服务。对视频、电警、卡口等外场设施及后台系统等进行日常巡检，通过系统对电警、卡口等交通设施运行情况的日常巡检，及时发现电警、监控等交通设施故障，督导维修进度及对外场设备维修后状态进行功能检查。如遇紧急任务、突发状况、重大活动等情况，中标单位驻场工程师须无条件服从招标人的工作安排。中标单位应积极主动采取相应措施保障设施设备及系统运行良好，发现超出服务范围的问题，必须立即通知招标人。
（3）外场人员要求：中标单位外场交通设施班组应不少于5组，每组不少于2人。中标后，外场交通设施班组所有人员须提供7×24小时服务，在上岗前，应进行相关硬件、软件等知识培训。信号灯简易故障维护人员应具备信号灯故障原因排查能力，能够独立完成推电闸、清除故障码等故障维修工作；综合维修班组维护人员应具备排查管线、用电等能力，能够快速完成信号机相关设备、信号灯具、信号灯杆、视频、电警、卡口等故障维修工作。
（4）其它要求：中标单位应定期对外场交通设施班组所有人员进行相关知识培训，提高维护人员理论知识水平和运维技术水平。
中标单位必须制定详细的恶劣天气抢修预案，须按招标人要求全员上岗，完成抢修任务，并向支队报备。
中标单位投入的人员在服务前向招标人进行人员备案，所有服务人员未经招标人同意，不得随意更换。
如招标人认为投入的人员无法满足服务要求，中标单位须无条件更换符合招标人要求的服务人员。
中标单位应根据采购人需要安排本项目负责人及相关人员到招标人指定场所召开例会，负责人不能如期参会应提前向招标人请假并说明原因，无故不参会的按合同予以处罚。
维护单位提供建设维护必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括车辆）、设备材料等。投标提供的车辆应保证技术性能良好、保险齐全并保证车辆专用在本项目维护工作中。
6、服务期限
服务期限：自合同签订之日起两年。
（三）维护服务考核标准
每月扣款大于等于3000元的，即为不及格.全年累计有三个月不及格，采购人有权视情终止合同。
1、因设备故障没有及时发现或修复，造成负面舆情或上级通报的，每次扣500元；造成有责信访或重大舆情的，每次扣2000元。
2、遇等级勤务任务或采购人认定的特别重要任务，未能按照采购人指令，派人（最多同时调派10人）到指定的信号机位置，进行应急响应或手动调控信号灯的，每次每人扣500元。
3、设施故障接到人民群众通过12345热线等方式反馈或投诉的，公安交警接到时中标人尚未发现故障的，每次扣300元。
4、重要时段即早晚高峰、重大警卫任务、大型活动期间报修故障，未按照时限要求达到现场的，每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，重要时段单次维修迟到上限扣2000元。
5、其它考核负面清单。
（1）接通知后未按要求上述时间要求及时到达现场或接任务后未及时开展维修的；
（2）一般性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
（3）复杂性故障维护，未按时修复完成或无故拖延施工时间的；
（4）设施结构件有变形、倾斜、掉落等安全隐患，未及时报告和修复的；
（5）设施供电及控制电缆有破损漏电，机箱和杆体带电，未及时报告和修复的；
（6）因道路积水或城市内涝造成信号设施漏电；
（7）现场作业未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患；
（8）作业现场未配管理人员的；
（9）经查未落实设施巡查制度的；
（10）未定期清洁和检查设备、维修记录不完整的；
（11）更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外的；
（12）由于维护工作不彻底，15天内在同一地点发生同类故障的；
（13）虚假谎报维护的每次维护单位；
（14）现场人员未穿指定的工作制服或安全背心；安全措施不到位,每次每项维护单位扣2分；
（15）维护单位在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施（包括：信号机参数配置、设施的移动和拆除），如造成安全事故的，由维护单位承担一切法律和经济责任。
（16）对于不在本项目详细清单点位设备，但按照甲方安排进行临时性、应急性维修（见“第三方故障”第3条），不能完成的。
	考核表

	序号
	类型
	扣款金额
	数量
	小计
	备注

	1
	一般舆情或上级通报批评
	500
	
	
	每次扣500元

	2
	有责信访或重大舆情
	2000
	
	
	每次扣2000元

	3
	等级勤务任务保障
	500
	
	
	每次每人扣5000元

	4
	群众投诉或12345工单
	300
	
	
	每次扣300元

	5
	重要时段报修故障维修
	200
	
	
	每迟到1次扣200元并且后续累计每迟1小时扣200元，单次维修迟到上限扣2000元

	6
	其它考核负面清单。
	200
	
	
	每次扣200元

	合计
	
	



（四）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。依据如下：
《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006)；
《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T669-2008；
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《道路交通信号灯》 (GB 14887－2011)
《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）
《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)
《人行横道信号控制设置规范》(GA/T 851-2009)
《太阳能黄闪信号灯》（GA/T743-2007）
《城市道路交通信号控制方式适用规范》GA/T 527-2016
《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）
《道路交通信号灯技术条件及测试方法》（GB14887-2003）
《公安交通管理外场设备》（GA/T652-2008）
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497 
《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198
安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 28181
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022 
在管线施工中，如有特殊要求，应按要求进行施工。其他管线施工要求按照《GA/T652公安交通管理外场设备基础施工通用要求》标准实施。
（五）中标单位承诺
1、中标单位须承诺，所有的服务均满足招标人关于交通安全设施维护及管理的相关工作规定，接受招标人的日常考核。
2、中标单位须承诺，无论何时，自故障发生之时起，在接到招标人通知起，中标单位人员应在1小时内到达现场，并上报故障原因、维修方式、维修时间、维修结果等，自然条件恶劣等特殊情况除外；
3、中标单位须承诺，服务期满后，经招标人验收合格，涉及到本项目的所有材料及档案均须移交招标人。
4、中标单位须承诺每月21日（遇节假日顺延至下一个工作日）准备齐全上月的结算审核全部材料，交由招标人审核。
（六）常用设备参数要求
同采购包6“常用设备参数要求”
（七）维护路口清单（包含但不限于下列路口）
	电警警察维护路口清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	施井路与观潮路
	路口监控
	南区

	2
	S356省道S39江宜高速高架东
	路口监控
	南区

	3
	环洲大道与富民西路
	路口监控
	南区

	4
	江扬路与富民西路-江富岗
	路口监控
	南区

	5
	太平洋大道与富民西路
	路口监控
	南区

	6
	太平洋大道与横三路
	路口监控
	南区

	7
	环洲大道与横三路
	路口监控
	南区

	8
	江扬路与横三路
	路口监控
	南区

	9
	太平洋大道与S356省道-太沿岗
	路口监控
	南区

	10
	健安南路与X305李朴线
	路口监控
	南区

	11
	大学南路与扬联新村
	路口监控
	南区

	12
	江都南路与横二路
	路口监控
	南区

	13
	真州路与明月湖路-真明岗
	路口监控
	南区

	14
	真州中路与京华城路-真京岗
	路口监控
	南区

	15
	真州中路与同泰路-真同岗
	路口监控
	南区

	16
	真州中路与文汇西路-真文岗
	路口监控
	南区

	17
	真州中路与兴城西路-兴真岗
	路口监控
	南区

	18
	真州中路与栖祥路-真栖岗
	路口监控
	南区

	19
	真州中路与吉祥路-真吉岗
	路口监控
	南区

	20
	博物馆路与吉祥路-吉博岗
	路口监控
	南区

	21
	博物馆路与栖祥路-博栖岗
	路口监控
	南区

	22
	博物馆路与兴城西路-兴博岗
	路口监控
	南区

	23
	博物馆路与文汇西路-博文岗
	路口监控
	南区

	24
	博物馆路与同泰路-同博岗
	路口监控
	南区

	25
	博物馆路与京华城路-京博岗
	路口监控
	南区

	26
	博物馆路与明月湖路-明博岗
	路口监控
	南区

	27
	站南路与吉祥路-站吉岗
	路口监控
	南区

	28
	站南路与栖祥路-站栖岗
	路口监控
	南区

	29
	站南路与兴城西路-兴站岗
	路口监控
	南区

	30
	站南路与文汇西路-站文岗
	路口监控
	南区

	31
	站南路与新盛路-站新岗
	路口监控
	南区

	32
	站南路与同泰路-站同岗
	路口监控
	南区

	33
	站南路与京华城路-站南岗
	路口监控
	南区

	34
	国展路与红旗大街-国红岗
	路口监控
	南区

	35
	国展路与引潮河路-星悦岗
	路口监控
	南区

	36
	国展路与吉祥路-业恒岗
	路口监控
	南区

	37
	国展路与栖祥路-国栖岗
	路口监控
	南区

	38
	兴城西路与国展路-兴国岗
	路口监控
	南区

	39
	国展路与文汇西路-国文岗
	路口监控
	南区

	40
	国展路与同泰路-国同岗
	路口监控
	南区

	41
	国展路与京华城路-京华东岗
	路口监控
	南区

	42
	国展路与五彩路-星耀天地
	路口监控
	南区

	43
	国展路与明月湖路-国明岗
	路口监控
	南区

	44
	新城河路与望月路-望月岗
	路口监控
	南区

	45
	文汇西路与新城河路-揽月桥岗
	路口监控
	南区

	46
	兴城西路与新城河路-得月岗
	路口监控
	南区

	47
	顺达路与开发西路-顺开岗
	路口监控
	南区

	48
	顺达路与二桥河路-顺二岗
	路口监控
	南区

	49
	G328国道与顺达路-国顺岗
	路口监控
	南区

	50
	百祥路与紫阳巷-紫阳岗
	路口监控
	南区

	51
	百祥路与百吉巷-百吉岗
	路口监控
	南区

	52
	百祥路与兴城西路-百兴岗
	路口监控
	南区

	53
	文汇西路与百祥路-康城岗
	路口监控
	南区

	54
	百祥路与同泰路-同泰岗
	路口监控
	南区

	55
	百祥路与望月路-栖月岗
	路口监控
	南区

	56
	百祥路与邗中门口-百邗岗
	路口监控
	南区

	57
	京华城路与御景路-御京岗
	路口监控
	南区

	58
	绿杨路与京华城路-绿京岗
	路口监控
	南区

	59
	绿杨路与同泰路-绿同岗
	路口监控
	南区

	60
	绿杨路与文汇西路-绿文岗
	路口监控
	南区

	61
	运河东路与沙湾南路-严桥岗
	路口监控
	南区

	62
	连运路与江都南路
	路口监控
	南区

	63
	S356沿江公路与友谊路
	路口监控
	南区

	64
	S356沿江公路与小虹桥村委会
	路口监控
	南区

	65
	S356沿江公路与双柏路
	路口监控
	南区

	66
	沙湾南路与新扬霍路-沙新岗
	路口监控
	南区

	67
	沙湾南路与大众港路-沙头岗
	路口监控
	南区

	68
	沙湾南路与G40沪陕高速出入口-沙湾岗
	路口监控
	南区

	69
	沙湾南路与迎春路-沙迎岗
	路口监控
	南区

	70
	沙湾南路与三星东路-沙三岗
	路口监控
	南区

	71
	湾沙南路与305县道-沙施岗
	路口监控
	南区

	72
	S356省道与沙湾南路-沙春岗
	路口监控
	南区

	73
	江都南路与七里河路
	路口监控
	南区

	74
	大学南路与荷花池南街
	路口监控
	南区

	75
	连运路与中心路
	路口监控
	南区

	76
	连运路与联谊路
	路口监控
	南区

	77
	汶河南路与南通西路-荷花池岗
	路口监控
	南区

	78
	汶河南路与甘泉路-仙鹤岗
	路口监控
	南区

	79
	文汇东路与淮海路-放鹤岗
	路口监控
	南区

	80
	大学南路与文汇东路-大学岗
	路口监控
	南区

	81
	扬子江中路与秋雨东路-时代岗
	路口监控
	南区

	82
	扬子江中路与文汇东路-新闻岗
	路口监控
	南区

	83
	扬子江中路与兴城东路-潘桥岗
	路口监控
	南区

	84
	文汇东路扬州大学行人过街-大学西岗
	路口监控
	南区

	85
	明发路与扬霍路-明扬岗
	路口监控
	南区

	86
	明发路与东盛路-明东岗
	路口监控
	南区

	87
	运河东路与明发路-运明岗
	路口监控
	南区

	88
	健民路与临湾路-健民岗
	路口监控
	南区

	89
	健民路与京杭中路-健京岗
	路口监控
	南区

	90
	健民路与福康路-健福岗
	路口监控
	南区

	91
	沙湾中路与健民路-广新岗
	路口监控
	南区

	92
	秦邮南路与东盛路-秦东岗
	路口监控
	南区

	93
	开发东路与大学南路-宝塔岗
	路口监控
	南区

	94
	开发东路与杉湾路-杉湾岗
	路口监控
	南区

	95
	开发东路与福缘南巷-福开岗
	路口监控
	南区

	96
	开发东路与九龙路-九龙岗
	路口监控
	南区

	97
	开发东路与文峰河路-文开岗
	路口监控
	南区

	98
	渡江南路与连运路-渡连岗
	路口监控
	南区

	99
	连运路与文峰河路
	路口监控
	南区

	100
	连运路与九龙路
	路口监控
	南区

	101
	连运路与杉湾路
	路口监控
	南区

	102
	连运路与大学南路-三湾公园东岗
	路口监控
	南区

	103
	G328国道与临江路-国临岗
	路口监控
	南区

	104
	临江路与鼎兴路-扬鼎岗
	路口监控
	南区

	105
	临江路与华扬东路-临华岗
	路口监控
	南区

	106
	临江路与吴州东路-吴州东岗
	路口监控
	南区

	107
	临江路与江海路
	路口监控
	南区

	108
	临江路与汪家路-临汪岗
	路口监控
	南区

	109
	临江路与施沙路
	路口监控
	南区

	110
	临江路与裕元路
	路口监控
	南区

	111
	临江路与邗江河路
	路口监控
	南区

	112
	扬子江南路与S356春江路-沿江岗
	路口监控
	南区

	113
	S356春江路与公园路
	路口监控
	南区

	114
	S356春江路与三联路
	路口监控
	南区

	115
	S356春江路与兴席路-三联岗
	路口监控
	南区

	116
	曙光路与迎宾大道-曙迎岗
	路口监控
	南区

	117
	曙光路与董庄河路-曙董岗
	路口监控
	南区

	118
	京杭南路与扬霍路-京扬岗
	路口监控
	南区

	119
	秦邮南路与扬霍路-秦扬岗
	路口监控
	南区

	120
	秦邮南路与宦桥路-秦宦岗
	路口监控
	南区

	121
	安林路与宦桥路-安宦岗
	路口监控
	南区

	122
	泰州路与广陵路-圣心岗
	路口监控
	南区

	123
	南通东路与皮市街-何园岗
	路口监控
	南区

	124
	南通东路与渡江南路-渡江桥岗
	路口监控
	南区

	125
	江阳东路与联谊路-东花园岗
	路口监控
	南区

	126
	江阳东路与施井路-施井岗
	路口监控
	南区

	127
	运河西路苏果超市-曲江西岗
	路口监控
	南区

	128
	运河西路与江都南路-曲江岗
	路口监控
	南区

	129
	江都路与立新路-东园岗
	路口监控
	南区

	130
	运河西路与曲江南路-运曲岗
	路口监控
	南区

	131
	运河西路与观潮路-花园岗
	路口监控
	南区

	132
	运河东路与滨河路-大桥东岗
	路口监控
	南区

	133
	运河南路与鼎兴路-运鼎岗
	路口监控
	南区

	134
	鼎兴路与望江路-扬兴岗
	路口监控
	南区

	135
	扬子江南路与毓秀路-保税区岗
	路口监控
	南区

	136
	扬子江南路与施沙路-施沙岗
	路口监控
	南区

	137
	扬子江南路与吴州东路-吴州岗
	路口监控
	南区

	138
	扬子江南路与华扬东路-华扬岗
	路口监控
	南区

	139
	G328国道与扬子江南路-国扬岗
	路口监控
	南区

	140
	扬子江南路与裕元路-扬裕岗
	路口监控
	南区

	141
	扬子江南路与江海路-江扬岗
	路口监控
	南区

	142
	扬子江南路与依人路-依人岗
	路口监控
	南区

	143
	扬子江南路与G40沪陕高速出入口-南绕城岗
	路口监控
	南区

	144
	扬子江中路与开发东路-开发岗
	路口监控
	南区

	145
	扬子江南路与金山路-金山岗
	路口监控
	南区

	146
	大学南路与运博路
	路口监控
	南区

	147
	文峰河路与文苑路-文峰小学
	路口监控
	南区

	148
	马港河路与定浦路
	路口监控
	南区

	149
	文汇西路与邗江法院
	路口监控
	南区

	150
	文汇西路与水晶湖路
	路口监控
	南区

	151
	大学北路与扬大东门
	路口监控
	南区

	152
	扬子江南路与扬子津路
	路口监控
	南区

	153
	烟花三月路与韩许河路
	路口监控
	南区

	154
	联谊路与文苑路
	路口监控
	南区

	155
	马港河路与九龙湖路
	路口监控
	南区

	156
	运河东路与京杭中路
	路口监控
	南区

	157
	S356春江路与金春路（二电厂）
	路口监控
	南区

	158
	马港河路与金港路
	路口监控
	南区

	159
	马港河路与建华路
	路口监控
	南区

	160
	S356春江路与马港河路
	路口监控
	南区

	161
	马港河路与金山路
	路口监控
	南区

	162
	马港河路与水泥厂路
	路口监控
	南区

	163
	马港河路与天威路
	路口监控
	南区

	164
	维扬路与兴扬路-维兴岗
	路口监控
	南区

	165
	维扬路与鸿扬路-维鸿岗
	路口监控
	南区

	166
	维扬路与华扬西路-维华岗
	路口监控
	南区

	167
	维扬路与下圩河路-维河岗
	路口监控
	南区

	168
	维扬路与吴州西路-维吴岗
	路口监控
	南区

	169
	邗上北街与兴城西路
	路口监控
	南区

	170
	曙光路与韩许河路-曙韩岗
	路口监控
	南区

	171
	江都路与二畔铺路
	路口监控
	南区

	172
	曙光路与裔王路-曙裔岗
	路口监控
	南区

	173
	福康路与沙联路-福沙岗
	路口监控
	南区

	174
	京华城路与怡景路-怡景苑岗
	路口监控
	南区

	175
	维扬路与蝶湖路-维蝶岗
	路口监控
	南区

	176
	沙湾南路与银焰路-沙银岗
	路口监控
	南区

	177
	维扬路与茉莉花路-茉莉花岗
	路口监控
	南区

	178
	扬子江南路与九龙湖路
	路口监控
	南区

	179
	运河东路与金韵路-东站岗
	路口监控
	南区

	180
	沙湾南路与海沃路-创业岗
	路口监控
	南区

	181
	沙湾南路与创业路-沙创岗
	路口监控
	南区

	182
	兴城西路与水晶湖路-兴水岗
	路口监控
	南区

	183
	兴城西路与润雅路-润雅岗
	路口监控
	南区

	184
	扬子江中路与新华中学
	路口监控
	南区

	185
	华扬东路与云霞路-华云岗
	路口监控
	南区

	186
	施沙路与宝顺路-施宝岗
	路口监控
	南区

	187
	渡江南路与连运小区西门
	路口监控
	南区

	188
	渡江南路与文苑路
	路口监控
	南区

	189
	邗江南路与鸿扬路-邗鸿岗
	路口监控
	南区

	190
	G328国道与邗江南路-国邗岗
	路口监控
	南区

	191
	邗江南路与华扬西路-邗华岗
	路口监控
	南区

	192
	维扬路油田门口-油田岗
	路口监控
	南区

	193
	施井路与江都南路-施江岗
	路口监控
	南区

	194
	施井路与东花园东路-施东岗
	路口监控
	南区

	195
	扬子江南路与金港路-金港岗
	路口监控
	南区

	196
	维扬路与开发西路-维开岗
	路口监控
	南区

	197
	祥和路与开发西路-祥开岗
	路口监控
	南区

	198
	鸿大路与开发西路-鸿开岗
	路口监控
	南区

	199
	邗江中路与开发西路-邗开岗
	路口监控
	南区

	200
	邗江中路与美琪小区-邗美岗
	路口监控
	南区

	201
	邗江中路与望月路-凯莱岗
	路口监控
	南区

	202
	邗江中路与文汇西路-邗上岗
	路口监控
	南区

	203
	邗江中路与兴城西路-邗江岗
	路口监控
	南区

	204
	邗江中路与春晖巷-邗春岗
	路口监控
	南区

	205
	大学南路与兴城东路-砚池岗
	路口监控
	南区

	206
	文汇东路与维扬路-宝带西岗
	路口监控
	南区

	207
	兴城西路与维扬路-大剧院岗
	路口监控
	南区

	208
	维扬路与秋雨路-四季园岗
	路口监控
	南区

	209
	邗江中路与二桥河路-二桥河岗
	路口监控
	南区

	210
	临江路与古渡路
	路口监控
	南区

	211
	维扬路与龙庄路
	路口监控
	南区

	212
	邗江南路与保来得公司-邗保岗
	路口监控
	南区

	213
	翠月路与滨河路
	路口监控
	南区

	214
	S356春江路与临江路
	路口监控
	南区

	215
	施桥南路与扬子西路
	路口监控
	南区

	216
	人民南路与创业东路
	路口监控
	南区

	217
	龙地路与九龙湖路
	路口监控
	南区

	218
	施沙路与施普路
	路口监控
	南区

	219
	文汇西路与何桥路
	路口监控
	南区

	220
	文汇西路与七里沟路-文沟岗
	路口监控
	南区

	221
	文汇西路与公瓜线-文公岗
	路口监控
	南区

	222
	蒋王路与何桥路-何桥岗
	路口监控
	南区

	223
	蒋王路与七里沟路-七里沟岗
	路口监控
	南区

	224
	烟花三月路与迎宾大道
	路口监控
	南区

	225
	运河南路与华扬东路
	路口监控
	南区

	226
	金鱼塘路与育文路
	路口监控
	南区

	227
	甪里路与横二路
	路口监控
	南区

	228
	三笑大道与富民路
	路口监控
	南区

	229
	二里桥路与五里庙路
	路口监控
	南区

	230
	G345国道与S356省道-第二江南
	路口监控
	南区

	231
	G345国道与曹桥村村部-曹桥岗
	路口监控
	南区

	232
	G345国道与仪扬河桥南-梁弯岗
	路口监控
	南区

	233
	G345国道与仪扬河桥北-李桥岗
	路口监控
	南区

	234
	G345国道与大樟沟桥北-隆觉岗
	路口监控
	南区

	235
	观潮路与江涛路
	路口监控
	南区

	236
	新城河路与荷香路
	路口监控
	南区

	237
	文峰路与横九路
	路口监控
	南区

	238
	G328国道与江阳路-国江岗
	路口监控
	南区

	239
	G40沪陕高速出入口与运河南路-国运南岗
	路口监控
	南区

	240
	G328国道南出入口与运河南路-国运岗
	路口监控
	南区

	241
	G328国道北出入口与运河南路-国运北岗
	路口监控
	南区

	242
	运河南路行人过街-固业岗
	路口监控
	南区

	243
	运河南路与连运路-运连岗
	路口监控
	南区

	244
	运河南路与开发东路-运开岗
	路口监控
	南区

	245
	开发东路与中心路-亚联岗
	路口监控
	南区

	246
	开发东路与江都南路-江开岗
	路口监控
	南区

	247
	开发东路与汤汪路-汤汪岗
	路口监控
	南区

	248
	开发东路与大陈巷-汤汪西岗
	路口监控
	南区

	249
	开发东路与联谊路-联开岗
	路口监控
	南区

	250
	开发东路与渡江南路-渡开岗
	路口监控
	南区

	251
	江阳东路与渡江南路-车站岗
	路口监控
	南区

	252
	江阳中路与荷花池路-嘉荷东岗
	路口监控
	南区

	253
	江阳中路与大学南路-嘉荷西岗
	路口监控
	南区

	254
	扬子江中路与江阳中路-皇都岗
	路口监控
	南区

	255
	江阳中路与维扬路-商城岗
	路口监控
	南区

	256
	江阳中路与邗江中路-西站岗
	路口监控
	南区

	257
	润扬中路与江阳西路-珠宝岗
	路口监控
	南区

	258
	江阳西路与吉安北路-吉安岗
	路口监控
	南区

	259
	江阳西路与祥园路-祥园岗
	路口监控
	南区

	260
	江阳西路与银柏路-银柏岗
	路口监控
	南区

	261
	真州中路与江阳西路-真江岗
	路口监控
	南区

	262
	润扬中路与开发西路-扬瓜岗
	路口监控
	南区

	263
	润扬中路与红旗大街-润红岗
	路口监控
	南区

	264
	润扬中路与百吉巷-桃源居岗
	路口监控
	南区

	265
	润扬中路与兴城西路-润兴岗
	路口监控
	南区

	266
	润扬中路与文汇西路-润文岗
	路口监控
	南区

	267
	润扬中路与同泰路-公安岗
	路口监控
	南区

	268
	润扬中路与望月路-奥都岗
	路口监控
	南区

	269
	运河北路与运河东路-扬州大桥岗
	路口监控
	南区

	270
	运河南路与施井路-施运岗
	路口监控
	南区

	271
	运河南路与七里河路-七里河岗
	路口监控
	南区

	272
	邗江南路与团结河行人过解-邗南岗
	路口监控
	南区

	273
	扬子津路东行人-津一岗
	路口监控
	南区

	274
	扬子津路西行人-津二岗
	路口监控
	南区

	275
	健康一路与扬子津路-扬健岗
	路口监控
	南区

	276
	健康二路与扬子津路-健康岗
	路口监控
	南区

	277
	润扬南路润镇扬汽渡-汽渡岗
	路口监控
	南区

	278
	润扬南路与翠屏路-润翠岗
	路口监控
	南区

	279
	洛家西路与芳甸路-洛家岗
	路口监控
	南区

	280
	洛家西路与芳甸路-芳洛岗
	路口监控
	南区

	281
	春江路与邗江南路-春邗岗
	路口监控
	南区

	282
	春江路与润扬南路-瓜洲岗
	路口监控
	南区

	283
	春江路与吉安南路-吉沿岗
	路口监控
	南区

	284
	瓜洲高速口与春江路-沿瓜岗
	路口监控
	南区

	285
	春江路与建华路-建华岗
	路口监控
	南区

	286
	邗江南路与华兴路-华兴岗
	路口监控
	南区

	287
	邗江南路与金荣路-邗康岗
	路口监控
	南区

	288
	邗江南路与逸居路-邗逸岗
	路口监控
	南区

	289
	邗江南路与运西路-邗运岗
	路口监控
	南区

	290
	邗江南路与怡园路-邗怡岗
	路口监控
	南区

	291
	邗江南路与红庙路-邗红岗
	路口监控
	南区

	292
	邗江南路与职中南路-邗职岗
	路口监控
	南区

	293
	邗江南路与扬子津路-邗津岗
	路口监控
	南区

	294
	邗江南路与高旻寺路-高旻寺岗
	路口监控
	南区

	295
	润扬南路与金荣路-润金岗
	路口监控
	南区

	296
	润扬南路与运西路-运西岗
	路口监控
	南区

	297
	润扬南路与安桥路-润安岗
	路口监控
	南区

	298
	吉安南路与安桥路-安桥岗
	路口监控
	南区

	299
	润扬南路与华声路-润声岗
	路口监控
	南区

	300
	润扬南路与华钢路-润钢岗
	路口监控
	南区

	301
	润扬南路与职中路-职中岗
	路口监控
	南区

	302
	润扬南路与扬子津路-润津岗
	路口监控
	南区

	303
	润扬南路与高旻寺路-润高岗
	路口监控
	南区

	304
	润扬南路与宏溪路-润宏岗
	路口监控
	南区

	305
	润扬南路与薛楼路-薛楼岗
	路口监控
	南区

	306
	润扬南路与银河路-润银岗
	路口监控
	南区

	307
	润扬南路与328国道-国润岗
	路口监控
	南区

	308
	润扬中路与牧羊路-润牧岗
	路口监控
	南区

	309
	吉安南路与团结路-吉建岗
	路口监控
	南区

	310
	吉安南路与科苑路-吉科岗
	路口监控
	南区

	311
	吉安南路与兴农路-吉兴岗
	路口监控
	南区

	312
	吉安南路与创富路-吉创岗
	路口监控
	南区

	313
	吉安南路与运西路-吉运岗
	路口监控
	南区

	314
	吉安南路与青年路-吉青岗
	路口监控
	南区

	315
	吉安南路与华声路-吉声岗
	路口监控
	南区

	316
	吉安南路与华钢路-吉钢岗
	路口监控
	南区

	317
	吉安南路与扬子津路-吉津岗
	路口监控
	南区

	318
	银柏路与张房路-张银岗
	路口监控
	南区

	319
	银柏路与宏溪路-宏银岗
	路口监控
	南区

	320
	祥园路与宏溪路-宏祥岗
	路口监控
	南区

	321
	吉安北路与宏溪路-吉宏岗
	路口监控
	南区

	322
	吉安北路与华扬西路-吉华钢
	路口监控
	南区

	323
	银柏路与华扬西路-华银岗
	路口监控
	南区

	324
	祥园路与华扬西路-华祥岗
	路口监控
	南区

	325
	吉安北路与银河路-银吉岗
	路口监控
	南区

	326
	祥园路与银河路-祥银岗
	路口监控
	南区

	327
	银柏路与银河路-柏银岗
	路口监控
	南区

	328
	吉安北路与328国道-国吉岗
	路口监控
	南区

	329
	祥园路与328国道-国祥岗
	路口监控
	南区

	330
	银柏路与328国道-国银岗
	路口监控
	南区

	331
	赵家河路与328国道-国赵岗
	路口监控
	南区

	332
	328国道邗江区消防救援大队-国消岗
	路口监控
	南区

	333
	完美路与328国道-国美岗
	路口监控
	南区

	334
	胡庄中心路与328国道-国庄岗
	路口监控
	南区

	335
	完美路与牧羊路-完牧岗
	路口监控
	南区

	336
	银柏路与牧羊路-银牧岗
	路口监控
	南区

	337
	祥园路与牧羊路-祥牧岗
	路口监控
	南区

	338
	吉安北路与牧羊路-吉牧岗
	路口监控
	南区

	339
	吉安北路与开发西路-吉开岗
	路口监控
	南区

	340
	祥园路与开发西路-祥开岗
	路口监控
	南区

	341
	银柏路与开发西路-开银岗
	路口监控
	南区

	342
	祥园路与祥云路-祥云岗
	路口监控
	南区

	343
	吉安北路与祥云路-祥吉岗
	路口监控
	南区

	344
	赵家河路与牧羊路-牧赵岗
	路口监控
	南区

	345
	赵家河路与开发西路-开赵岗
	路口监控
	南区

	346
	张房路与经四路-张房岗
	路口监控
	南区

	347
	健康一路与健康大道-健生岗
	路口监控
	南区

	348
	健康二路与健生路
	路口监控
	南区

	349
	华钢路与吉庆路-吉庆岗
	路口监控
	南区

	350
	华声路与吉庆路-华庆岗
	路口监控
	南区

	351
	邗江南路与宝石路-邗宝岗
	路口监控
	南区

	352
	祥园路与华星路
	路口监控
	南区



	视频监控路口清单

	序号
	路口
	类型
	所属区域

	1
	3009-沪陕高速355K+060B-蒋王北
	路段监控
	南区

	2
	4003-启扬高速242K+309B-瘦西湖东
	路段监控
	南区

	3
	5004-扬溧高速3K+492A-润扬卡口南
	路段监控
	南区

	4
	3001-沪陕高速323K+600B-正谊东
	路段监控
	南区

	5
	润扬大桥收费站出口1
	路段监控
	南区

	6
	启扬高速260K转沪陕高速
	路段监控
	南区

	7
	3014-沪陕高速353K+450下行汊河北2
	路段监控
	南区

	8
	沪陕下行K351-300球机
	路段监控
	南区

	9
	沪陕高速上行K354-700球机_1
	路段监控
	南区

	10
	启扬下行K259+400球机
	路段监控
	南区

	11
	宁扬高速323KM+600M-正谊枢纽高架桥东侧
	路段监控
	南区

	12
	宁扬高速380KM+120M-仪征服务区西侧
	路段监控
	南区

	13
	京沪972+540正谊东向西卡口1_1
	路段监控
	南区

	14
	沪陕高速353K+450下行汊河北
	路段监控
	南区

	15
	沪陕高速上行352+350
	路段监控
	南区

	16
	润扬大桥收费站入口
	路段监控
	南区

	17
	润扬大桥收费站出口
	路段监控
	南区

	18
	扬州中学门口-球机_1
	路段监控
	南区

	19
	5600-百祥路邗江中学门口
	路段监控
	南区

	20
	1203-解放南路-解放桥农贸市场
	路段监控
	南区

	21
	1070-荷花池路-扬州市地方海事局门口
	路段监控
	南区

	22
	7420-开发路与纵一路岔口球机
	路段监控
	南区

	23
	1226-茉莉花路与维扬路叉口西200米
	路段监控
	南区

	24
	1276-福康路与健民路交叉口南侧
	路段监控
	南区

	25
	1279-福康路与沙联路交叉口南侧
	路段监控
	南区

	26
	1480-滨河路-盛城世家西门球机
	路段监控
	南区

	27
	1265-秦邮路与天顺路交叉口
	路段监控
	南区

	28
	7461-扬子江中路-宝龙广场东门球机
	路段监控
	南区

	29
	8032-毓贤街西
	路段监控
	南区

	30
	润文岗北隧道入口
	路段监控
	南区

	31
	7469-扬州大学-扬子津校区东门球机
	路段监控
	南区

	32
	7462-邗江中路-骏和玲珑湾东门球机
	路段监控
	南区

	33
	7470-江阳中路与新城河路交叉口球
	路段监控
	南区

	34
	7475-新城河路与秋雨路向东130米-球机
	路段监控
	南区

	35
	1039-秋雨路-四季园岗西
	路段监控
	南区

	36
	1145-秦邮路-市民中心西
	路段监控
	南区

	37
	1146-秦邮路-停车场出入口
	路段监控
	南区

	38
	1147-秦邮路-市民中心西动车道
	路段监控
	南区

	39
	1148-秦邮路-停车场出入口非
	路段监控
	南区

	40
	1149-临湾路-停车场东出入口
	路段监控
	南区

	41
	1150-临湾路-市民广场东
	路段监控
	南区

	42
	1151-健民路-创客咖啡
	路段监控
	南区

	43
	1152-健民路-国家电网北门
	路段监控
	南区

	44
	1153-声谷路与沙联路西南角
	路段监控
	南区

	45
	1154-健民路-信息产业园一期北门
	路段监控
	南区

	46
	1155-健民路-声谷路东南角
	路段监控
	南区

	47
	1156-声谷路-信息产业基地
	路段监控
	南区

	48
	1158-声谷路-锦华路东北角
	路段监控
	南区

	49
	1159-锦华路-东站北出口
	路段监控
	南区

	50
	1251-文汇西路康民巷入口
	路段监控
	南区

	51
	1278-锦华路与福康路交叉口西侧
	路段监控
	南区

	52
	1282-锦华路与嘉和路西北角
	路段监控
	南区

	53
	1289-京杭路与健民路南
	路段监控
	南区

	54
	1292-健民路与秦邮路交叉口西侧
	路段监控
	南区

	55
	1315-京杭南路与嘉苑路南侧
	路段监控
	南区

	56
	1316-秦邮南路与嘉苑路北侧
	路段监控
	南区

	57
	1317-秦邮南路翠月东苑西门
	路段监控
	南区

	58
	1318-扬霍路翠月嘉苑北门
	路段监控
	南区

	59
	1319-扬霍路与京杭南路北侧
	路段监控
	南区

	60
	1320-扬霍路怡新花园南门
	路段监控
	南区

	61
	1321-明发路淮扬春
	路段监控
	南区

	62
	1323-金韵路与东盛路南侧
	路段监控
	南区

	63
	8010-施桥北路与扬子东路
	路段监控
	南区

	64
	345-邗江中路与二桥河路交叉口南
	路段监控
	南区

	65
	347-京华城路-育才西校区北
	路段监控
	南区

	66
	366-春江路-瓜洲收费站北
	路段监控
	南区

	67
	372-扬子江南与九龙湖路交叉口东
	路段监控
	南区

	68
	379-绿杨路-绿杨新苑二期大门东
	路段监控
	南区

	69
	384-秋雨路-康乐小区门口东
	路段监控
	南区

	70
	397-望江路与滨江花园交叉口东
	路段监控
	南区

	71
	403-红星路（供电所门口）
	路段监控
	南区

	72
	404-通达路与大同路交叉口
	路段监控
	南区

	73
	405-西贝大道-农贸市场门口
	路段监控
	南区

	74
	406-通达路与朝阳路交叉口
	路段监控
	南区

	75
	407-红星路-头桥镇政府门口
	路段监控
	南区

	76
	421-邗江中路邮政枢纽西门
	路段监控
	南区

	77
	337-便益门桥南球机
	路段监控
	南区

	78
	424-运河东路扬州大桥卡口西
	路段监控
	南区

	79
	433-彩弘巷与武庄南巷
	路段监控
	南区

	80
	434-彩弘巷-万达金街入口处
	路段监控
	南区

	81
	435-富川瑞园南门东侧
	路段监控
	南区

	82
	436-古津路-中海运河丹堤一期东门
	路段监控
	南区

	83
	437-古津路中海运河丹堤二期东门
	路段监控
	南区

	84
	438-古津路-金地艺境北门
	路段监控
	南区

	85
	8034-赞化巷_1
	路段监控
	南区

	86
	8031-毓贤街东
	路段监控
	南区

	87
	8015-施井路-扬名苑南门西_1
	路段监控
	南区

	88
	8013-兴扬路-华建雅筑南门_1
	路段监控
	南区

	89
	8011-兴扬路-华建雅筑南门西
	路段监控
	南区

	90
	6002-富川瑞园北门
	路段监控
	南区

	91
	6006-百祥路（邗江实验学校西门）
	路段监控
	南区

	92
	6007-锦春路（邗江区政府北门）
	路段监控
	南区

	93
	6008-康民路（新港名仕花园东门）
	路段监控
	南区

	94
	6009-康民路（北段）
	路段监控
	南区

	95
	6010-邗城路（邗江区档案馆西侧）
	路段监控
	南区

	96
	6019-吴州东路-金地艺境南门
	路段监控
	南区

	97
	6021-邗上北街邗江区税务局东侧
	路段监控
	南区

	98
	6022-邗上北街与锦春路交叉口
	路段监控
	南区

	99
	6022-奥凯支路邗江实验学校北门
	路段监控
	南区

	100
	6022-奥凯支路-八方汇南门
	路段监控
	南区

	101
	6023-邗上南街邗江实验学校东门
	路段监控
	南区

	102
	6026-武庄南巷-万达华府西门
	路段监控
	南区

	103
	1111-淮海路-时代通道
	路段监控
	南区

	104
	1113-新城河路-邗江交大
	路段监控
	南区

	105
	1121-南通东路-扬泰医疗机械
	路段监控
	南区

	106
	1123-邗江中路-力宝广场
	路段监控
	南区

	107
	1218-顺达路与二河桥路叉口东南角
	路段监控
	南区

	108
	1247-京华城路-印象浅水湾
	路段监控
	南区

	109
	1246-京华城路-阳光美地南门
	路段监控
	南区

	110
	1241-文汇西路-邗江法院南门西侧_1
	路段监控
	南区

	111
	1222-大学南路-荷花池公园西门
	路段监控
	南区

	112
	1225-扬子江中路-春江花园西门
	路段监控
	南区

	113
	1239-文汇西路-紫金保险大厦东
	路段监控
	南区

	114
	1226-茉莉花路与维扬路叉口西200米
	路段监控
	南区

	115
	1192-淮海路-苏北医院北门
	路段监控
	南区

	116
	1227-蝶湖路-骏和国际北门
	路段监控
	南区

	117
	1193-文汇东路-双虹桥桥东
	路段监控
	南区

	118
	1207-大学北路华懋广场南停车场进出口
	路段监控
	南区

	119
	1201-运河西路与解放路西北角
	路段监控
	南区

	120
	6011-金河路北段
	路段监控
	南区

	121
	288-百祥路万鸿城市花园西北门_1
	路段监控
	南区

	122
	6017-新盛路-扬大附属泰和幼儿园东
	路段监控
	南区

	123
	6016-和盛路与邻里巷交叉口
	路段监控
	南区

	124
	388-306县道与通江路交叉口东
	路段监控
	南区

	125
	7006-连运小区南门球机1
	路段监控
	南区

	126
	7008-联谊路联谊南园联福苑东门-球机
	路段监控
	南区

	127
	7035-鼎兴路与临江路
	路段监控
	南区

	128
	7036-鼎兴路与望江路
	路段监控
	南区

	129
	7037-鼎兴路德辉天玺湾南门_1
	路段监控
	南区

	130
	7038-月城路与月祥路三岔口-西球机
	路段监控
	南区

	131
	7039-月城路与扬瓜路三岔口北_1
	路段监控
	南区

	132
	7040-月祥路月城科技广场_1
	路段监控
	南区

	133
	7041-月祥路与江阳西路南_1
	路段监控
	南区

	134
	6003-南绕城扬力集团南门_1
	路段监控
	南区

	135
	6001-汪家路-醒园门前_1
	路段监控
	南区

	136
	1277-福康路与锦华路交叉口西北角_1
	路段监控
	南区

	137
	1274-锦华路与新东路交叉口东侧
	路段监控
	南区

	138
	8022-施井路-添茂鞋业门口_1
	路段监控
	南区

	139
	曲江装饰城门口_1
	路段监控
	南区

	140
	1157-锦华路-信息二期南门_1
	路段监控
	南区

	141
	396-305县道-7.5公里北_1
	路段监控
	南区

	142
	1272-新东路与锦华路交叉口东南角
	路段监控
	南区

	143
	1273-新东路与健民路交叉口南侧
	路段监控
	南区

	144
	1275-锦华路与新东路交叉口西侧
	路段监控
	南区

	145
	1286-健民路与临湾路交叉口北侧
	路段监控
	南区

	146
	1288-京杭路与健民路北
	路段监控
	南区

	147
	7200-大学北路华懋停车场入口
	路段监控
	南区

	148
	1457-南通西路-育才小学球机
	路段监控
	南区

	149
	385-开发西路与杉湾路交叉口西_1
	路段监控
	南区

	150
	6012-金河路金港北苑东门
	路段监控
	南区

	151
	1094-扬子江中路-广源汽修
	路段监控
	南区

	152
	1439-南通西路-广源丁山大酒店球机
	路段监控
	南区

	153
	1468-横二路-金湾1号东门球机
	路段监控
	南区

	154
	1469-秦邮南路-恒大翡翠华庭东门球机
	路段监控
	南区

	155
	1470-宦桥路-怡心花园北门球机
	路段监控
	南区

	156
	1471-秦邮南路-怡心花园西门球机
	路段监控
	南区

	157
	1472-翠月路-盛城世家南门球机
	路段监控
	南区

	158
	1473-安林路-香槟园西门球机
	路段监控
	南区

	159
	1474-明发路与东盛路交叉口东球机
	路段监控
	南区

	160
	1475-东盛路与金韵路交叉口东球机
	路段监控
	南区

	161
	1476-龙泉路-丰树扬州综合产业园西门球机
	路段监控
	南区

	162
	1477-大众港路与龙泉路交叉口向东500米球机
	路段监控
	南区

	163
	1478-翠月路-翠月南苑南门球机
	路段监控
	南区

	164
	1479-京杭南路-翠月花园西门球机
	路段监控
	南区

	165
	1481-滨河路与扬霍路交叉口南球机
	路段监控
	南区

	166
	1482-滨河路-翠月西苑西门北侧球机_1
	路段监控
	南区

	167
	1484-创业路-科技创业园门口球机_1
	路段监控
	南区

	168
	1485-京杭南路与东盛路北侧球机_1
	路段监控
	南区

	169
	1486-安林路-恒大翡翠华庭西门_1
	路段监控
	南区

	170
	1505-汶河南路-格林豪泰球机
	路段监控
	南区

	171
	1486-新城河路-刑警支队对面球机
	路段监控
	南区

	172
	1488-新城河路-安心苑东门球机
	路段监控
	南区

	173
	1489-新城河路-幸福小区东门
	路段监控
	南区

	174
	1490-新城河路与幸福街交叉口
	路段监控
	南区

	175
	1491-新城河路-得祥园东门
	路段监控
	南区

	176
	1492-新城河路-兰苑东门球机
	路段监控
	南区

	177
	1494-水景西路-京华御景苑东门
	路段监控
	南区

	178
	1495-水景西路-京华青庭东北门球机
	路段监控
	南区

	179
	1441-荷花池路-元祖门前球机
	路段监控
	南区

	180
	1361-扬子江中路-新华中学
	路段监控
	南区

	181
	1223-兴城东路-砚池小区南门
	路段监控
	南区

	182
	1338-新盛路与同泰路交叉口西侧球机_1
	路段监控
	南区

	183
	8011-兴扬路-华建雅筑南门西-新
	路段监控
	南区

	184
	1209-大学北路-贾庄巷-新
	路段监控
	南区

	185
	1225-扬子江中路-春江花园西门-新
	路段监控
	南区

	186
	1240-文汇西路-现代广场北门-新_1
	路段监控
	南区

	187
	1361-扬子江中路-新华中学-新_1
	路段监控
	南区

	188
	1072-大学南路与土坝路叉口西南-新
	路段监控
	南区

	189
	1221-文汇东路-双子星国际广场北-新_1
	路段监控
	南区

	190
	1202-江都南路-沙口小学-新
	路段监控
	南区

	191
	1220-兴城西路-得祥园北门
	路段监控
	南区

	192
	1123-邗江中路-力宝广场_新
	路段监控
	南区

	193
	332-望月路-兰苑小区南门
	路段监控
	南区

	194
	1171-廖家沟大桥球机
	路段监控
	南区

	195
	6020-荷香路万象世家北门
	路段监控
	南区

	196
	3069-江都南路七里河路北球机
	路段监控
	南区

	197
	3000-连运路祥龙苑东南门球机
	路段监控
	南区

	198
	3002-连运路与文峰路交叉口西球机
	路段监控
	南区

	199
	3042-站东路与韩许河路东球机
	路段监控
	南区

	200
	3043-站东路与韩许河路球机
	路段监控
	南区

	201
	3044-站东路与韩许河路北球机
	路段监控
	南区

	202
	6015-金山路国家电网门前
	路段监控
	南区

	203
	1133-汶河南路-堂子巷交叉口东
	路段监控
	南区

	204
	1181-何园球机
	路段监控
	南区

	205
	1224-扬子江中路-开发区房产局
	路段监控
	南区

	206
	1217-顺达路-顺达广场东门
	路段监控
	南区

	207
	1229-安居路-江阳家园
	路段监控
	南区

	208
	1254-同泰路-美琪小学北门
	路段监控
	南区

	209
	1298-花园南路与花园西路
	路段监控
	南区

	210
	6013-金河路金港花园中段
	路段监控
	南区

	211
	6014-金河路八里村便民服务中心门前
	路段监控
	南区

	212
	1070-荷花池路-扬州市地方海事局门口
	路段监控
	南区

	213
	1071-荷花池路与土坝路叉口北
	路段监控
	南区

	214
	1240-文汇西路-现代广场北门
	路段监控
	南区

	215
	8012-维扬路与兴扬路东
	路段监控
	南区

	216
	1197-江都路-东方美味酒店1
	路段监控
	南区

	217
	1202-江都南路-沙口小学
	路段监控
	南区

	218
	1209-大学北路-贾庄巷
	路段监控
	南区

	219
	1271-新东路与健民路交叉口北侧
	路段监控
	南区

	220
	1324-月城路月城熙庭北门_1
	路段监控
	南区

	221
	1196-江都路-东方美味酒店2
	路段监控
	南区

	222
	1287-健民路与临湾路交叉口西侧
	路段监控
	南区

	223
	1242-文汇西路-邗江司法局北门东侧_1
	路段监控
	南区

	224
	东-江阳西路与吉安北路-球机
	路段监控
	南区

	225
	1281-临湾路与锦华路交叉口西北角
	路段监控
	南区

	226
	1219-顺达路-星都芳庭西门南侧
	路段监控
	南区

	227
	6044-九龙湖路与龙地路交叉口西侧-球机
	路段监控
	南区

	228
	6045-九龙湖路与晶龙湾1期南门东侧-球机
	路段监控
	南区

	229
	6046-九龙湖路与东桂路交叉口东侧-球机
	路段监控
	南区

	230
	6047-东桂路与九龙湖路交叉口北侧-球机
	路段监控
	南区

	231
	6048-东桂路晶福园晶龙湾1期西门-球机
	路段监控
	南区

	232
	6049-定浦路与东桂路交叉口东南角-球机
	路段监控
	南区

	233
	6050-定浦路与东桂路交叉口东侧-球机
	路段监控
	南区

	234
	1432-扬州大学附属医院东区-球机
	路段监控
	南区

	235
	1246-京华城路-阳光美地南门-新
	路段监控
	南区

	236
	1247-京华城路-印象浅水湾-新
	路段监控
	南区

	237
	1337-新盛路北段球机-新
	路段监控
	南区

	238
	1069-苏北医院南门-球机
	路段监控
	南区

	239
	1239-文汇西路-紫金保险大厦东_新
	路段监控
	南区

	240
	1198-江都路-名都华庭东门_1
	路段监控
	南区

	241
	1296-X305县道与典前街
	路段监控
	南区

	242
	沪陕高速上行K354-700卡口
	路段监控
	南区

	243
	沪陕高速下行K351-300卡口
	路段监控
	南区

	244
	3011-沪陕高速372K+910A-仪征南
	路段监控
	南区

	245
	3012-沪陕高速379K+100B-服务区北
	路段监控
	南区

	246
	3013-沪陕高速380K-050A-服务区南
	路段监控
	南区

	247
	3002-沪陕高速330K+950A-江都南
	路段监控
	南区

	248
	3003-沪陕高速332K+950B-杭集北
	路段监控
	南区

	249
	3004-沪陕高速343K+600B-汤汪北
	路段监控
	南区

	250
	3005-沪陕高速342K+850B-汤汪北
	路段监控
	南区

	251
	3006-沪陕高速348K+110A-扬州南
	路段监控
	南区

	252
	3007-沪陕高速352K+055B-汊河北
	路段监控
	南区

	253
	3008-沪陕高速353K+500A-汊河南
	路段监控
	南区

	254
	3010-沪陕高速372K+230仪征北
	路段监控
	南区

	255
	启扬高速下行K259-400卡口
	路段监控
	南区

	256
	4001-启扬高速232K+068B-双沟北
	路段监控
	南区

	257
	4002-启扬高速256K+600B扬州西
	路段监控
	南区

	258
	4004-启扬高速247K+900A-扬州北
	路段监控
	南区

	259
	4005-启扬高速260K+800B启扬转沪陕
	路段监控
	南区

	260
	5001-扬溧高速9K+400B-瓜洲西
	路段监控
	南区

	261
	5002-扬溧高速2K+100B-检查站南
	路段监控
	南区

	262
	5003-扬溧高速0K+672B-润扬卡口北
	路段监控
	南区

	263
	5005-扬溧高速1K+300上行检查站北
	路段监控
	南区

	264
	东仓K1+740-北向
	路段监控
	南区

	265
	东仓K1+740-南向
	路段监控
	南区

	266
	东仓-K1+680-南向
	路段监控
	南区

	267
	东仓-K1+575-南向
	路段监控
	南区

	268
	西仓-K1+575-北向_1
	路段监控
	南区

	269
	西仓-K1+575-南向
	路段监控
	南区

	270
	K1+740-北向
	路段监控
	南区

	271
	k1+740-南向
	路段监控
	南区

	272
	润扬快速路K1+575西侧北向南1-区间测速1开始
	路段监控
	南区

	273
	润扬快速路K1+575西侧北向南2-区间测速1开始
	路段监控
	南区

	274
	东仓K1+740-球机
	路段监控
	南区

	275
	西仓-K1+575-球机
	路段监控
	南区

	276
	K1+740-球机
	路段监控
	南区

	277
	润扬岗南侧下匝道口
	路段监控
	南区

	278
	润扬快速路西侧K1-581-匝道出口卡口
	路段监控
	南区

	279
	润扬快速路西侧K1-490卡口
	路段监控
	南区

	280
	润扬快速路东侧K1-250卡口
	路段监控
	南区

	281
	润扬岗南侧下匝道球机
	路段监控
	南区

	282
	润扬快速路西侧K1-581匝道-球机
	路段监控
	南区

	283
	润扬快速路东侧K0+400-北向
	路段监控
	南区

	284
	润扬快速路东侧K0+400-南向
	路段监控
	南区

	285
	润扬快速路西侧-K0+800-北向
	路段监控
	南区

	286
	润扬快速路西侧-K0+800-南向
	路段监控
	南区

	287
	润扬快速路西侧-K1+250-北向
	路段监控
	南区

	288
	润扬快速路西侧-K1+250-南向
	路段监控
	南区

	289
	润扬快速路东侧K0+400-球机
	路段监控
	南区

	290
	润扬快速路西侧-K0+800-球机
	路段监控
	南区

	291
	润扬快速路西侧-K1+250-球机
	路段监控
	南区

	292
	润杨岗南侧上匝道正向卡口
	路段监控
	南区

	293
	润扬北路与翠岗路南侧上匝道正向卡口
	路段监控
	南区

	294
	润扬北路与真州北路西侧路北照西
	路段监控
	南区

	295
	润扬北路与真州北路西侧路北照东
	路段监控
	南区

	296
	润扬北路与真州北路高架北侧照西
	路段监控
	南区

	297
	润扬北路与真州北路高架北侧照东
	路段监控
	南区

	298
	润扬北路与真州北路西侧路南照西
	路段监控
	南区

	299
	润扬北路与真州北路西侧路南照东
	路段监控
	南区

	300
	润扬北路与真州北路西侧路北球机
	路段监控
	南区

	301
	润扬北路与真州北路高架北侧球机
	路段监控
	南区

	302
	润扬北路与真州北路西侧路南球机
	路段监控
	南区

	303
	西匝道-运河北路与万福西路-雷达
	路段监控
	南区

	304
	运河北路与万福西路-卡口1
	路段监控
	南区

	305
	北隧道-运河北路与万福西路-雷达
	路段监控
	南区

	306
	西匝道-安康路-雷达
	路段监控
	南区

	307
	隧道路面-二里桥-雷达
	路段监控
	南区

	308
	东治安-安康路-雷达
	路段监控
	南区

	309
	运河快速路-5+600 二里桥路西治安-卡口
	路段监控
	南区

	310
	YHK 5+660 二里桥路西治安-电警
	路段监控
	南区

	311
	润扬快速路文昌西路隧道西仓K4-157相机1-区间测速1结束
	路段监控
	南区

	312
	润扬快速路文昌西路隧道西仓K4-157相机2-区间测速1结束
	路段监控
	南区

	313
	润扬快速路文昌西路隧道西仓K4-157相机1-区间测速2结束
	路段监控
	南区

	314
	润扬快速路文昌西路隧道西仓K4-157相机2-区间测速2结束
	路段监控
	南区

	315
	东K3710交警南枪机
	路段监控
	南区

	316
	东K3710交警北枪机
	路段监控
	南区

	317
	东K3980交警南枪机
	路段监控
	南区

	318
	东K3980交警北枪机
	路段监控
	南区

	319
	东敞开段K3+980交警东墙照南枪机
	路段监控
	南区

	320
	西匝道K3+100交警照南枪机
	路段监控
	南区

	321
	西匝道K3+100交警照北枪机
	路段监控
	南区

	322
	西仓交警监控K3+145照北枪机
	路段监控
	南区

	323
	西仓交警监控K3+145照南枪机
	路段监控
	南区

	324
	西匝道敞口段照北枪机
	路段监控
	南区

	325
	西K3430交警南枪机
	路段监控
	南区

	326
	西仓K3+428交警照北枪机
	路段监控
	南区

	327
	西K3705交警南枪机
	路段监控
	南区

	328
	西仓K+3705交警照北枪机
	路段监控
	南区

	329
	西仓K3+982交警照南枪机
	路段监控
	南区

	330
	西仓K3+982交警照北枪机
	路段监控
	南区

	331
	敞口段照南枪机
	路段监控
	南区

	332
	东K3710交警球机
	路段监控
	南区

	333
	东K3980交警球机
	路段监控
	南区

	334
	文昌西路隧道-文汇西路出口（北向南）
	路段监控
	南区

	335
	西仓交警监控K3+145球机
	路段监控
	南区

	336
	西仓K3+428交警球机
	路段监控
	南区

	337
	西仓K3+705交警球机
	路段监控
	南区

	338
	西仓K3+982交警照北球机
	路段监控
	南区

	339
	润扬快速路高架桥北-西侧
	路段监控
	南区

	340
	润扬路高架匝道东侧下口抓车头
	路段监控
	南区

	341
	施运岗高架西侧违法抓拍球机
	路段监控
	南区

	342
	施运岗高架东北全程监控由南向北
	路段监控
	南区

	343
	施运岗高架东北全程监控球机
	路段监控
	南区

	344
	施运岗高架西南全程监控
	路段监控
	南区

	345
	施运岗东南匝道入口地面违法枪机由南向北
	路段监控
	南区

	346
	施运岗西南匝道出口地面匝道卡口由北向南
	路段监控
	南区

	347
	施运岗高架西南侧高架路段枪机1由北向南
	路段监控
	南区

	348
	施运岗高架西南侧高架路段枪机2由北向南
	路段监控
	南区

	349
	施运岗高架东北侧高架路段枪机1由南向北
	路段监控
	南区

	350
	施运岗高架东北侧高架路段枪机2由南向北
	路段监控
	南区

	351
	施运岗西南高架球机
	路段监控
	南区

	352
	施运岗高架西侧违法抓拍球机
	路段监控
	南区

	353
	施运岗高架东北侧高架路段球机由南向北
	路段监控
	南区

	354
	运河快速路-扬州大桥岗往南快速路匝道卡口-出口往北照
	路段监控
	南区

	355
	运河快速路-扬州大桥岗往南快速路匝道卡口-出口往南照
	路段监控
	南区

	356
	运河快速路-扬州大桥岗往南快速路匝道卡口-入口
	路段监控
	南区

	357
	城南快速路曙光西苑东向西测速点
	路段监控
	南区

	358
	城南快速路邗江路隧道东侧雅居乐西向东测速点
	路段监控
	南区

	359
	城南快速路渡江南路入口处卡口
	路段监控
	南区

	360
	城南快速路渡江南路出口处卡口
	路段监控
	南区

	361
	城南快速路汤汪路东侧高架测速点
	路段监控
	南区

	362
	城南快速路汤汪路西侧高架测速点
	路段监控
	南区

	363
	城南快速路运河路高架北向南
	路段监控
	南区

	364
	城南快速路运河路高架南向北
	路段监控
	南区

	365
	城南快速路扬子江隧道东向西卡口1
	路段监控
	南区

	366
	城南快速路扬子江隧道东向西卡口2
	路段监控
	南区

	367
	城南快速路扬子江隧道东向西卡口3
	路段监控
	南区

	368
	城南快速路扬子江隧道东向西卡口4
	路段监控
	南区

	369
	城南快速路扬子江隧道东向西卡口5
	路段监控
	南区

	370
	城南快速路扬子江隧道东向西卡口6
	路段监控
	南区

	371
	城南快速路扬子江隧道东向西卡口7
	路段监控
	南区

	372
	城南快速路扬子江隧道西向东卡口1
	路段监控
	南区

	373
	城南快速路扬子江隧道西向东卡口2
	路段监控
	南区

	374
	城南快速路扬子江隧道西向东卡口3
	路段监控
	南区

	375
	城南快速路扬子江隧道西向东卡口4
	路段监控
	南区

	376
	城南快速路扬子江隧道西向东卡口5
	路段监控
	南区

	377
	城南快速路扬子江隧道西向东卡口6
	路段监控
	南区

	378
	城南快速路扬子江隧道西向东卡口7
	路段监控
	南区

	379
	城南快速路邗江路隧道西向东卡口1
	路段监控
	南区

	380
	城南快速路邗江路隧道西向东卡口2
	路段监控
	南区

	381
	城南快速路邗江路隧道西向东卡口3
	路段监控
	南区

	382
	城南快速路邗江路隧道西向东卡口4
	路段监控
	南区

	383
	运河快速路文昌路南南向北禁货卡口
	路段监控
	南区

	384
	运河快速路文昌路南北向南禁货卡口
	路段监控
	南区

	385
	城南快速路开发路隧道东卡口
	路段监控
	南区

	386
	运河路夫差桥桥北10米路东-北向
	路段监控
	南区

	387
	运河路夫差桥桥北10米路东-南向
	路段监控
	南区

	388
	运河路夫差桥桥北10米路西-北向
	路段监控
	南区

	389
	运河路夫差桥桥北10米路西-南向
	路段监控
	南区

	390
	运河快速路-运河北路与竹西路向北20米路东-下匝道卡口
	路段监控
	南区

	391
	运河北路与物港路向北100米路西-北向枪机
	路段监控
	南区

	392
	运河北路与物港路向北100米路西-南向枪机
	路段监控
	南区

	393
	运河北路与物港路向南220米路东-北向枪机
	路段监控
	南区

	394
	运河北路与物港路向南220米路东-南向枪机
	路段监控
	南区

	395
	运河快速路-夫差桥南137米路西-球机
	路段监控
	南区

	396
	江运互通-运河快速路-江运互通B匝道入口向东90米-球机
	路段监控
	南区

	397
	江运互通-运江岗运河快速路西南违法抓拍球
	路段监控
	南区

	398
	江运互通-运江岗运河快速路东南违法抓拍球
	路段监控
	南区

	399
	运河快速路-二里桥-区间测速4
	路段监控
	南区

	400
	运河快速路-二里桥-区间测速
	路段监控
	南区

	401
	运河快速路-运河北路与北城路向北100米路东-球机
	路段监控
	南区

	402
	运河快速路-运河北路与北城路向南400米路西-球机
	路段监控
	南区

	403
	运河北路与秋实路向南75米路西-球机
	路段监控
	南区

	404
	运河北路与秋实路向南75米路西-南向枪机
	路段监控
	南区

	405
	运河北路与秋实路向南75米路西-北向枪机
	路段监控
	南区

	406
	运河快速路-夫差桥南40米路西-事件检测
	路段监控
	南区

	407
	7476-江都路与解放北路-南球机
	路段监控
	南区

	408
	7477-二里桥路与江都路北球机
	路段监控
	南区

	409
	7478-临江路与江海路南球机
	路段监控
	南区

	410
	开发东路与大运河博物馆北门球机
	路段监控
	南区

	411
	7501-八字桥-宁海线328国道北辅道东150米球机
	路段监控
	南区

	412
	7516-望月路栖月苑南门球机
	路段监控
	南区

	413
	S356检测站卡口
	路段监控
	南区

	414
	甘泉路小东门桥球机
	路段监控
	南区

	415
	广陵路广陵有盐球机
	路段监控
	南区

	416
	广陵路广陵中医院球机
	路段监控
	南区

	417
	兴园路三笑物流园球机
	路段监控
	南区

	418
	江阳路宏景台门口球机
	路段监控
	南区

	419
	三星路中段球机
	路段监控
	南区

	420
	渡江南路与宝塔东路禁货卡口
	路段监控
	南区

	421
	邗江河南路与牌楼路球机
	路段监控
	南区

	422
	邗江河南路与临江路东300米球机
	路段监控
	南区

	423
	邗江河南路与临江路球机
	路段监控
	南区

	424
	邗江河南路与扬子江南路球机
	路段监控
	南区

	425
	邗江河南路与扬子江南路东500米球机
	路段监控
	南区

	426
	邗江河南路与临江路西300米球机
	路段监控
	南区

	427
	6068-蓝爵庄园北门球机
	路段监控
	南区

	428
	6069-东桂路与毓秀路北侧球机
	路段监控
	南区

	429
	6069-东桂路与毓秀路南侧球机
	路段监控
	南区

	430
	7540-开发路与宝龙巷南球机
	路段监控
	南区

	431
	7541-开发路与宝龙广场南门球机
	路段监控
	南区

	432
	文苑路-连运小区北门-球机
	路段监控
	南区

	433
	G328与渡江南路东700米货车靠右卡口
	路段监控
	南区

	434
	开发东路与金鱼塘路禁货卡口
	路段监控
	南区

	435
	沙湾中路与沙联路禁货卡口
	路段监控
	南区

	436
	江阳西路与武庄南巷禁货卡口
	路段监控
	南区

	437
	江阳中路与新城河路禁货卡口
	路段监控
	南区

	438
	3-银柏路与华扬路叉口南200米
	路段监控
	南区

	439
	24-S243省道1KM+900M
	路段监控
	南区

	440
	25-S243省道2KM+300M
	路段监控
	南区

	441
	26-S243省道2KM+800M
	路段监控
	南区

	442
	祥园路-银河广场公交站台
	路段监控
	南区

	443
	瓜洲小学东门-球机
	路段监控
	南区

	444
	祥园路-范庄公交站台
	路段监控
	南区

	445
	银柏路与银河路岔口南100米
	路段监控
	南区

	446
	44-银柏路-银柏岗南50米
	路段监控
	南区

	447
	45-银柏岗路-银柏岗南150米
	路段监控
	南区

	448
	54-243省道扬瓜路通达学院西门
	路段监控
	南区

	449
	61-绿地上方公馆东庭北门
	路段监控
	南区

	450
	62-西银河桥桥西
	路段监控
	南区

	451
	63-绿地中餐厅南
	路段监控
	南区

	452
	64-银河路南浦花园门口
	路段监控
	南区

	453
	65-银河路阳光地带门口
	路段监控
	南区

	454
	66-银河路汊河便民服务中心门口
	路段监控
	南区

	455
	67-银河路银河花园B区北出入口
	路段监控
	南区

	456
	68-银河路银河花园E区北出入口
	路段监控
	南区

	457
	69-吉安路智谷华府门口
	路段监控
	南区

	458
	70-祥园路与江阳西路-南
	路段监控
	南区

	459
	73-洛家东路-中国邮政门前
	路段监控
	南区

	460
	79-宏溪路-宏溪新苑北门球机
	路段监控
	南区

	461
	80-宏溪路-风林花园小区北门球机
	路段监控
	南区

	462
	81-宏溪路-高新区幼儿园南门球机
	路段监控
	南区

	463
	82-银柏路与华扬西路北220米球机
	路段监控
	南区

	464
	83-扬州广电网络汊河营业厅球机
	路段监控
	南区

	465
	84-高新区实验小学南门球机
	路段监控
	南区

	466
	85-祥园路与利民路球机
	路段监控
	南区

	467
	86-汊河农贸市场球机
	路段监控
	南区

	468
	87-江苏虎豹集团门前球机
	路段监控
	南区

	469
	88-银桥小区北门球机
	路段监控
	南区

	470
	89-华扬西路农商行
	路段监控
	南区

	471
	101-迎江路-陈家湾粮油铺叉口
	路段监控
	南区

	472
	102-瓜洲镇洛家东路与迎江路西南角
	路段监控
	南区

	473
	117-瓜洲镇芳甸路瓜洲中学东门球
	路段监控
	南区

	474
	118-瓜州镇渡口路与迎江路叉口
	路段监控
	南区

	475
	119-瓜洲镇芳甸路鞠庄桥南球
	路段监控
	南区

	476
	122-宏溪路与银柏路叉口西200米
	路段监控
	南区

	477
	56-吉安北路与利民路叉口
	路段监控
	南区

	478
	100-瓜洲镇渡口路-杜十娘广场球机
	路段监控
	南区

	479
	吉安路与牧羊路叉口东300米
	路段监控
	南区

	480
	S243与华声路球机
	路段监控
	南区

	481
	运西恒园小区南门-球机
	路段监控
	南区

	482
	牧羊路与润扬路向西200米
	路段监控
	南区

	483
	祥云路-万都装饰城南门
	路段监控
	南区

	484
	1324-月城路月城熙庭北门
	路段监控
	南区

	485
	7038-月城路与月祥路三岔口西
	路段监控
	南区

	486
	7040-月祥路月城科技广场
	路段监控
	南区

	487
	7039-月城路与扬瓜路三岔口北
	路段监控
	南区

	488
	7046-月祥路月城科技广场北侧-球机
	路段监控
	南区

	489
	芳甸路与翠屏路交叉口北250米球机
	路段监控
	南区

	490
	芳甸路与翠屏路交叉口北250米全景
	路段监控
	南区

	491
	瓜洲镇-西康路中段球机
	路段监控
	南区

	492
	瓜洲镇-西康路中段全景向北
	路段监控
	南区

	493
	瓜洲镇-宝石路与沙田路叉口西侧球
	路段监控
	南区

	494
	瓜洲镇-宝石路与沙田路叉口全景东
	路段监控
	南区

	495
	翠屏路扬州市天海职业技术学校门口球机
	路段监控
	南区

	496
	翠屏路扬州市天海职业技术学校门口全景东
	路段监控
	南区



（八）每年度维护预估设备清单及改造新建清单
根据往年维修工程量，预估维修工程量清单如下表，如实际维修量未达到预估工程量，中标单位需按采购人扬州市公安局交警支队指定地点完成不足工程量部分，提供承诺函。
	
序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	环保型900万像素电警抓拍单元
	内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。
	台
	33

	2
	环保型900万像素卡口抓拍单元
	内含深度学习芯片，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像
	台
	25

	3
	高清镜头
	M2514-MP 2/3 25mm手动光圈百万像素镜头
	只
	40

	4
	多功能补光灯
	多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式，减少光污染光源可智能切换可见光（波长350-780nm）和红外（截止710nm）
	台
	50

	5
	终端管理设备
	至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义
	台
	30

	6
	900万像素行人、非机动车违法抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向
	台
	4

	7
	信息播放单元
	性能不低于CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能；内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓；网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时
	台
	1

	8
	900万礼让行人抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；
	台
	2

	9
	违法自动抓拍球型摄像机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
支持抓拍图片分辨率不小于2592*1520
内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距6mm～180mm
同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启智能編码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
支持智能红外功能，红外灯开启，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度
支持视频画面上叠加512*512像素24位BMP格式图片，叠加位置可调
支持噪声过滤设置，支持断电保护
可通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；以主码流、子码流、第三方码流录像；可设置预录、延录、存储介质写满后循环写入等
	台
	50

	10
	200万枪式红外摄像机
	具有200W像素 CMOS传感器
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx
支持自动变焦、自动调节光圈；支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示
	台
	18

	11
	200万像素红外半球摄像机
	具有200W像素CMOS传感器；具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽；在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；支持红外补光距离不小于60米
	台
	16

	12
	网络硬盘录像机
	支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口；
可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片
	台
	1

	13
	三脚架
	1.8米视频会议摄像机三脚架
	台
	1

	14
	视频分配器
	1分2HDMI分配器
	台
	1

	15
	高清解码器
	9路高清解码输出，4路高清编码输入
	台
	1

	16
	硬盘
	与设备配套
	块
	60

	17
	多孔插排
	公牛6位10A
	只
	10

	18
	工业交换机
	8电口，千兆非网管交换机
	台
	60

	19
	工业交换机
	8光8电，千兆网管交换机
	台
	23

	20
	工业交换机
	4光8电，千兆网管交换机
	台
	5

	21
	光纤收发器
	单纤，千兆网络
	对
	52

	22
	光纤收发器
	单纤，双千兆物理隔离网络
	对
	2

	23
	核心交换机板卡
	华为12700/12800板卡，48个千兆光口
	台
	2

	24
	交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1

	25
	交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1

	26
	光模块
	20KM千兆光模块
	只
	10

	27
	电源线
	RVV-3*1.5
	米
	5000

	28
	电源线
	RVV-3*4
	米
	2000

	29
	信号电缆
	RVVP-2*1
	米
	2000

	30
	光缆
	室外4芯单模
	米
	12000

	31
	6类网络跳线
	按机房规格定制
	根
	50

	32
	高清视频线缆
	按设备定制
	根
	40

	33
	光缆熔接终端盒
	8口
	只
	50

	34
	跳纤
	1.5米/2米/5米/10米
	根
	100

	35
	光缆熔接
	
	芯
	200

	36
	网线
	室外防水超五类
	米
	3000

	37
	网线
	室内超五类
	米
	3000

	38
	网线
	室内六类
	米
	1500

	39
	水晶头
	六类RJ45 
	只
	500

	40
	水晶头
	超五类RJ45 
	只
	500

	41
	理线架
	19寸标准理线架
	只
	10

	42
	配线架
	19寸标准24口配线架，含RJ45模块
	只
	2

	43
	室外挂杆箱
	不锈钢 450*400*220，含空开插座
	只
	30

	44
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600，含空开插座
	只
	8

	45
	空气开关
	与设备配套
	只
	25

	46
	摄像机支架
	原厂配套
	套
	50

	47
	摄像机电源
	原厂配套12V/24V
	台
	100

	48
	预埋管
	镀锌钢管Ø75*4.5
	米
	20

	49
	预埋管
	尼龙管Ø50PE80*4
	米
	1200

	50
	手孔井圈井盖
	定制，水泥预制，和原现场配套
	套
	60

	51
	网卡
	1000M网卡
	块
	5







所有改造或建设设备均需无缝对接交警支队现有平台
单个电子警察路口参考清单（本包预估需要改造或新建7个路口，或完成同等工作量的多处更新）

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	环保型900万像素电警抓拍单元
	详见设备技术参数要求
	4
	台

	2
	环保型900万像素卡口抓拍单元
	详见设备技术参数要求
	8
	台

	3
	200万枪式红外摄像机
	详见设备技术参数要求
	4
	台

	4
	多合一爆闪灯
	详见设备技术参数要求
	16
	只

	5
	终端管理设备
	详见设备技术参数要求
	4
	台

	6
	违法自动抓拍球型摄像机
	详见设备技术参数要求
	2
	台

	7
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600，含空开插座
	1
	只

	8
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	1
	座

	9
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂10米
	4
	套

	10
	室外挂杆箱
	不锈钢600*540*250，含空开插座
	4
	只

	11
	杆件基础开挖
	含开挖、弃土
	4
	套

	12
	地笼
	M27-450-8-1270
	4
	组

	13
	基础混凝土浇筑
	C25商品砼
	4
	套

	14
	电源线
	RVV3*1.5
	1
	项

	15
	光缆
	室外4芯单模
	1
	项

	16
	网线
	室外防水超五类
	1
	项

	17
	跳纤
	3米
	1
	项

	18
	光缆熔接
	
	1
	项

	19
	终端盒
	国产定制
	1
	项

	20
	管线顶管施工
	尼龙管Ø75
	1
	项

	21
	预埋管
	尼龙管Ø50
	1
	项

	22
	手孔井
	500*500
	4
	4

	23
	手孔井盖
	水泥预制  450*450
	4
	4

	24
	光纤收发器
	工业级千兆1光1电
	4
	对

	25
	工业交换机
	工业级8光8电
	1
	台

	26
	线路租赁
	点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口
	1
	条/1年





六、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评审方法与评审标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
    3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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第五章评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]一、评标方法
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	
1
	
3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


	2
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


	3
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


	4
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


	5
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	6
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	7
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	是

	2
	是

	3
	是

	4
	是

	5
	是

	6
	是

	7
	是


 1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




三、采购包1、采购包2、采购包3评标标准
	项目
	评分标准

	投标报价（交通标线类）
（15分）
	1、施划地面热熔交通标线，满分3分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分3分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×3×100％（小数点保留两位）

	
	2、车行道横向震荡标线（热熔），满分0.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位）

	
	3、施划地面溶剂交通标线，满分7分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分7分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×7×100％（小数点保留两位）

	
	4、施划地面双组份交通标线（喷涂）, 满分0.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位）

	
	5、施划地面双组份交通标线（甩涂）, 满分0.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位）

	
	6、小型车辆停车位（实线边框）溶剂，满分1.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分1.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×1.5×100％（小数点保留两位）

	
	7、老旧标线打磨（除线），（投标分项报价表中序号7-8投标报价之和）满分0.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位）

	
	8、路口左转待转区、人行横道预告标识线（即投标分项报价表中序号9-10投标报价之和），满分0.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位）

	
	9、非机动车图案、文字（即投标分项报价表中序号11-16投标报价之和），满分0.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位）

	
	10、交叉路口中心圈（300㎝）（溶剂），满分0.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分0.5分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×0.5×100％（小数点保留两位）

	投标报价（交通标志、护栏等设施类）
（15分）
	1、指路标志、车道行驶方向标志、组合式禁令牌增设（即投标分项报价表中序号1-4投标报价之和），满分1.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分1.5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×1.5×100％（小数点保留两位）

	
	2、禁令标志、警告标志、指示标志、机非分道标志增设（即投标分项报价表中序号5-15投标报价之和），满分1.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分1.5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×1.5×100％（小数点保留两位）

	
	3、活动戗牌（插牌式）、背板及支架增设（即投标分项报价表中序号16-33投标报价之和），满分2.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分2.5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×2.5×100％（小数点保留两位）

	
	4、警示桩、交通凸面镜、橡胶减速带、突起路标等增设（即投标分项报价表中序号34-42投标报价之和），满分1分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分1分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×1×100％（小数点保留两位）

	
	5、指路标志、车道行驶方向标志、禁令标志维护维修（即投标分项报价表中序号43-46投标报价之和），满分1.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分1.5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×1.5×100％（小数点保留两位）

	
	6、禁令标志、警告标志、指示标志、机非分道标志维护维修（即投标分项报价表中序号47-57投标报价之和），满分1.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分1.5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×1.5×100％（小数点保留两位）

	
	7、警示桩、交通凸面镜、橡胶减速带等维护维修（即投标分项报价表中序号58-61投标报价之和），满分1.5分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分1.5分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×1.5×100％（小数点保留两位）

	
	8、固定护栏、移动护栏增设（即投标分项报价表中序号62-71投标报价之和），满分2分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分2分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×2×100％（小数点保留两位）

	
	9、固定护栏、绿岛护栏维护（即投标分项报价表中序号72-80投标报价之和），满分2分，
以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分2分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×2×100％（小数点保留两位）

	服务方案（交通标线类）
（12分）
	1、根据对扬州交警支队现有的交通标线了解程度，提供详细、科学、合理的维护方案，优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得2分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
2、定期的维护检查计划与内容；计划与内容优于招标文件要求得3分；计划与内容符合招标文件要求得1分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
3、制定售后服务方案，优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
4、投标人承诺维护维修的响应到达时间为1个小时内的得1分，2小时的得0.5分，其他不得分。（提供承诺函）

	服务方案（交通标志、护栏等设施类）
（12分）
	1、根据对扬州交警支队现有的交通标志、护栏等设施了解程度，提供详细、科学、合理的维护方案，优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得2分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
2、定期的维护检查计划与内容；计划与内容优于招标文件要求得3分；计划与内容符合招标文件要求得1分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
3、制定售后服务方案，优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
4、投标人承诺维护维修的响应到达时间为1个小时内的得1分，2小时的得0.5分，其他不得分。

	设备配备（交通标线类）
（8分）
	投标人公司具有或租赁热熔划线机、常温型划线机、双组份划线机、水除线机（每台设备需配1辆货车），防撞缓冲车、货车等相应的机械设备和交通工具配备情况。
具备热熔划线机1台、常温型划线机2台、双组份划线机1台、水除线机1台及以上（每台设备需配1辆货车）和防撞缓冲车得8分；
具备热熔划线机1台、常温划线机1台、双组份划线机1台、水除线机1台（每台设备需配1辆货车）和防撞缓冲车得6分；
具备热熔划线机1台、常温划线机1台、水除线机1台（每台设备需配1辆货车）和防撞缓冲车得4分；
不满足的不得分。
[须在《主要施工机械设备表》（格式自拟）中列表说明并附照片，隶属于本公司的车辆行驶证原件扫描上传，提供除车辆外的其他机械设备购买发票原件扫描上传且购买方为投标人；若为租赁车辆设备则提供租赁协议、行驶证原件和其他机械设备购买发票原件扫描上传]。（货车需要核定载质量1吨以上）

	设备配备（交通标志、护栏等设施类）
（8分）
	投标人公司具有或租赁高空作业车、吊车、防撞缓冲车、货车等相应的机械设备和交通工具配备情况。
具备高空作业车、吊车、防撞缓冲车、货车2辆及以上得8分；具备高空作业车、吊车、防撞缓冲车、货车1辆得6分；
具备高空作业车、防撞缓冲车、货车1辆得4分；
不满足的不得分。
[须在《主要施工机械设备表》（格式自拟）中列表说明并附照片、隶属于本公司的车辆行驶证原件扫描上传；若为租赁车辆则提供租赁协议、行驶证原件扫描上传]。（货车需要核定载质量1吨以上）

	业绩（交通标线类）
(8分)
	2023年1月1日至今，投标人承担过交通标线类相关项目业绩，每提供1份合同得2分，满分8分；（须提供合同原件扫描上传，业绩日期以合同签订日期为准）

	业绩（交通标志、护栏等设施类）
(8分)
	2023年1月1日至今，投标人承担过交通标志、护栏等设施类相关项目业绩，每提供1份合同得2分，满分8分；（须提供合同原件扫描上传，业绩日期以合同签订日期为准）

	项目实施能力
(3分)
	1、投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的得1分（须提供证书原件扫描上传）
2、投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的，得1分（须提供证书原件扫描上传）
3、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的，得1分（须提供证书原件扫描上传）

	人员配备
（11分）
	1、投标人拟派项目组成员（不含项目负责人）具有公路工程或者市政工程专业二级及以上注册建造师证书的，每有一人得2分，满分4分。（须提供人员名单、身份证原件、有效的注册证书原件扫描上传及投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）
2、投标人配备1名安全员基础上，每增加一名得1分，满分3分。（须提供人员名单、身份证原件、有效的C类及以上安全生产考核合格证书原件扫描上传及投标人近 3 个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）
3、聘用B2照（含）以上驾驶员2名得1分，每增加1名得1分。满分4分（须提供人员名单，有效的驾驶证原件扫描上传及投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）（驾驶员不得与1、2两项人员重复）
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四、采购包4、采购包5评标标准
	项目
	评分标准

	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为该部分报价评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×各分项满分值。
信号灯灯组及配件综合报价之和（投标分项报价表中序号1-56投标报价之和），满分12分。
线材综合单价（序号57~70投标报价之和），满分5分。
交通诱导屏及公交专用屏综合单价之和（即投标分项报价表中序号71-86投标报价之和），满分5分。
施工综合单价之和（即投标分项报价表中序号87-100投标报价之和），满分5分。
杆件综合单价之和（即投标分项报价表中序号101-131投标报价之和），满分3分。

	技术方案（20分）
	投标人的产品技术完全满足20个标“★”项的，得20分；有一项不满足的扣1分，扣完为止。带“★”的按要求提供证明材料，不提供的视为不满足。

	服务方案（18分）
	1、根据对扬州交警支队智能交通系统现有的了解程度，提供详细、科学、合理的维护方案，主要包括现有设备分布情况、配件储备和质量保证措施、现场施工安全管理措施、施工质量保证等，优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
2、定期的维护检查计划与内容，主要包括检查人员安排、日常巡检计划、定期检查计划、检查内容项目等；计划与内容优于招标文件要求得5分；计划与内容符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
3、投标人承诺报修电话必须保持24小时开机，紧急抢修工程（信号灯不亮的故障、杆件被撞倒）必须在接到通知后半小时内到达现场予以先期处置与维修的，得3分。
4、制定售后服务方案，主要包括售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺等，优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供不得分。

	人员配备及设备配备（16分）
	1、投标人具有5人及以上电工证书（低压电工作业或建筑电工）的2分；具有3-4人得1分；其余不得分；（须提供证书及投标人近 3个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）。
2、投标人具有5人及以上高空作业证书（高处安装、维护作业）的得2分；具有3-4人得1分；其余不得分；（须提供证书及投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）。
3、投标人具有IT服务工程师证书或IT服务项目经理证书的每有1人得1分；最多得3分；（须提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传及证书原件扫描上传）。
4、投标人配备1名安全员基础上，每增加一名得0.5分，满分1分。（须提供人员名单、身份证原件、有效的C类及以上安全生产考核合格证书原件扫描上传及投标人近 3 个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）
5、投标人具有自有或租赁的用于维护的防撞车的得2分；（须提供有效的车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同）
6、投标人具有自有或租赁的高空作业车、吊车或其他带有升降设备的作业车辆3辆及以上的，得3分；具有2辆的，得2分；具有1辆，得1分；没有不得分。（须提供有效的车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同）
7、投标人为维护人员提供≥50万元意外伤害险的得3分，为维护人员提供＜50万元意外伤害险的得1分，没有不得分。（须提供投标人有效期内保险证明原件扫描上传）。

	项目实施能力(4分)
	1、投标人具有信息系统集成及服务或信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度三级及以上符合性证书，得1分；（须提供证书原件扫描上传）
2、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的得0.5分（须提供证书原件扫描上传）
3、投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的，得0.5分（须提供证书原件扫描上传）
4、投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的，得1分（须提供证书原件扫描上传）
5、具有有效期内信息技术服务管理体系认证的，得1分（须提供证书原件扫描上传）

	业绩(12分）
	2023年1月1日至今，投标人承担过交通信号灯类维护相关项目业绩，每提供1份合同得2分，满分12分；（须提供合同原件扫描上传，业绩日期以合同签订日期为准）
















五、采购包6、采购包7评标标准
	项目
	评分标准

	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为各分项评标基准价，其价格分为各分项满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×各分项满分。
电警/卡口/测速系统/大货车右转抓拍系统设备单价之和，满分12分。
违法鸣号抓拍系统设备单价之和，满分4分。
球型监控系统及室内监控设备单价之和，满分4分。
中心数据处理设备/网路传输设备之和，满分6分。
配套项目及基础设施单价之和，满分4分。

	技术方案（30分）
	根据投标投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得30分。招标文件产品技术要求中加“★”号条款有一项不满足扣1.5分。
带“★”设备产品有具体要求的按照招标文件要求提供公安部或第三方机构检测资料，以验证所投产品的符合性，不提供的视为不满足。
请投标人提供技术参数响应对照表。

	服务方案（15分）
	1、根据对扬州交警支队监控系统及机房现有的了解程度，提供详细、科学、合理的建设方案，主要包括现有设备分布情况、配件储备和质量保证措施、现场施工安全管理措施、施工质量保证等，优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
2、定期的检查计划与内容，主要包括检查人员安排、日常巡检计划、定期检查计划、检查内容项目等；计划与内容优于招标文件要求得5分；计划与内容符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供不得分。
3、根据售后服务方案，主要包括售后服务体系、售后服务承诺、质量保证承诺等，优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或不提供不得分。

	人员配备及设备配备(16分)
	1、投标人具有5人及以上电工证书（低压电工作业或建筑电工）的2分；具有3-4人得1分；其余不得分；（须提供证书及投标人近 3 个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）。
2、投标人具有5人及以上高空作业证书（高处安装、维护作业）的得2分；具有3-4人得1分；其余不得分；（须提供证书及投标人近 3 个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）。
3、投标人具有IT服务工程师证书或IT服务项目经理证书的每有1人得1分；最多得3分；（须提供投标人近3个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传及证书原件扫描上传）。
4、投标人配备1名安全员基础上，每增加一名得0.5分，满分1分。（须提供人员名单、身份证原件、有效的C类及以上安全生产考核合格证书原件扫描上传及投标人近 3 个月任意一份为其缴纳社保的证明扫描上传）
5、投标人具有自有或租赁的用于维护的防撞车的得2分；（须提供车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同）
6、投标人具有自有或租赁的高空作业车、吊车或其他带有升降设备的作业车辆3辆及以上的，得3分；具有2辆的，得2分；具有1辆，得1分；没有不得分。（须提供车辆行驶证扫描件及车辆外观照片上传，如租赁的还需要提供租赁合同）
7、投标人为维护人员提供≥50万元意外伤害险的得3分，为维护人员提供＜50万元意外伤害险的得1分，没有不得分。（须提供投标人有效期内保险证明原件扫描上传）。

	项目实施能力(分)
	1、投标人具有信息系统集成及服务或信息技术服务运行维护（ITSS）成熟度三级及以上符合性证书，得1分；（须提供证书原件扫描上传）
2、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的得0.5分（须提供证书原件扫描上传）
3、投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的，得0.5分（须提供证书原件扫描上传）
4、投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的，得1分（须提供证书原件扫描上传）
5、具有有效期内信息技术服务管理体系认证的，得1分（须提供证书原件扫描上传）

	业绩(5分）
	2023年1月1日至今，投标人承担过电子警察类业绩，每提供1份合同得1分，满分5分。（须提供合同原件扫描上传，业绩日期以合同签订日期为准）





第六章投标文件格式

投标文件






项目名称：
采购包号：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、投标人信用承诺函
七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
八、法人授权书
九、投标函
十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2025年度的财务状况报告
投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



253




6、 投标人信用承诺函
投标人信用承诺函
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　承诺单位（加盖CA电子公章）：           
年    月    日



七、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于____年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
法定代表人身份证号码：
法定代表人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：








九、投标函
致：（扬州筑苑工程招标咨询有限公司）
根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号：
日期：________年____月____日

十、中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


[bookmark: _Toc109304977]中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                      日期：___年____月____日



十一、联合体协议（参考格式）
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1、我们（投标人1），（投标人2），……自愿组成联合体，参加扬州筑苑工程招标咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各投标人全称（公章）：
日期：
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十二、投标分项报价表
[bookmark: _Toc109304978]（一）投标分项报价表（采购包1、采购包2、采购包3）
1、投标分项报价表（标线类）
	序号
	项目内容
	单位
	数量
	单价（最高限价）元
	投标报价（元）

	1
	施划地面热熔交通标线
	㎡
	1
	35
	

	2
	车行道横向震荡标线（热熔）
	㎡
	1
	50
	

	3
	施划地面溶剂交通标线
	㎡
	1
	11
	

	4
	施划地面双组份交通标线（喷涂）
	㎡
	1
	49.4
	

	5
	施划地面双组份交通标线（甩涂）
	㎡
	1
	90
	

	6
	小型车辆停车位（实线边框）溶剂（含箭头）
	个
	1
	30
	

	7
	老旧标线打磨（机械除线）
	㎡
	1
	9.6
	

	8
	老旧标线打磨（水除线）
	㎡
	1
	36.4
	

	
	综合单价（序号7~8投标报价之和）
	

	9
	路口左转待转区（1200㎝×350㎝）（溶剂）
	㎡
	1
	12
	

	10
	人行横道预告标识线（300㎝×150㎝）（溶剂）
	个
	1
	20
	

	
	综合单价（序号9~10投标报价之和）
	

	11
	非机动车图案（溶剂）
	个
	1
	22
	

	12
	文字（60㎝×40㎝）（溶剂）
	个
	1
	5
	

	13
	文字（80㎝×100㎝）（溶剂）
	个
	1
	10
	

	14
	文字（90㎝×90㎝）（溶剂）
	个
	1
	10
	

	15
	文字（120㎝×120㎝）（溶剂）
	个
	1
	18
	

	16
	文字（100㎝×300㎝）（溶剂）
	个
	1
	36
	

	
	综合单价（序号11~16投标报价之和）
	

	17
	交叉路口中心圈（300㎝）（溶剂）
	个
	1
	65
	



注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。


2、投标分项报价表（标志、护栏等设施的建设维护维修）

	序号
	名称
	单位
	单价（最高限价）元
	包含形式
	规格
	单位
	版面尺寸
	单位
	投标报价（元）

	1
	指路标志
	1套
	27089.4　
	单悬臂（立柱）
	Ф325*8300*10㎜
	1根
	2-5000*2800*3㎜
	2块
	

	
	
	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф146*5750*8㎜
	3根
	（正面为指路、反面为宣传标语）
	
	

	
	
	
	
	基础
	1.8*1.8*2.4m
	个
	　
	
	

	2
	指路标志
	1套
	25500
	单悬臂（立柱）
	Ф325*7500*10㎜
	1根
	2-4000*2000*3㎜
	2块
	

	
	
	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф146*4900*8㎜
	2根
	（正面为指路、反面为宣传标语）
	
	

	
	
	
	
	基础
	1.8*1.8*2.4m
	1个
	　
	
	

	3
	车道行驶方向标志
	1套
	27900　
	单悬臂（立柱）
	Ф325*7500*10㎜
	根
	2-4000*2250*3㎜
	2块
	

	
	
	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф146*4900*8㎜
	2根
	（正面为指路、反面为宣传标语）
	
	

	
	
	
	
	基础
	1.8*1.8*2.4m
	1个
	　
	
	

	4
	组合式禁令牌（圆形）
	1套
	14500　
	单悬臂（立柱）
	Ф165*7500*8㎜
	根
	4-1000*2㎜
	4块
	

	
	
	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф89*6435*8㎜
	2根
	
	
	

	
	
	
	
	基础
	1*1*1.5 m
	1个
	
	
	

	综合单价（序号1~4投标报价之和）
	

	5
	禁令标志（圆形）
	1套
	842.4
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	Ф800*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	
	
	

	6
	禁令标志（圆形）
	1套
	962.4　
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	Ф1000*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	
	
	

	7
	禁令标志（减速让行三角形）
	1套
	750　
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	Δ900*2㎜(边长)
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	
	
	

	8
	警告标志（三角形）
	1套
	750
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	Δ900*2㎜(边长)
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	
	
	

	9
	禁令标志（停车让行八角形外径）
	1套
	842.4　
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	Ф800*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	
	
	

	10
	指示标志（方形）
	1套
	1514.4
	单立柱
	Ф102*5500*5㎜
	1根
	1000*2000*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	
	
	

	11
	指示标志（方形）
	1套
	1118.4
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	800*1600*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	
	
	

	12
	指示标志（方形）
	1套
	974.4
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	800*1200*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	
	
	

	13
	指示标志（方形）
	1套
	860.4
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	800*800*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	
	
	

	14
	指示标志（方形）
	1套
	700
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	800*400*2㎜
	1块
	

	
	
	
	
	基础
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	
	
	

	15
	机非分道标志
	1套
	1080
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	Ф800*2㎜
	2块
	1080　

	
	
	
	
	基础（含配件）
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	
	
	

	综合单价（序号5~15投标报价之和）
	

	16
	活动戗牌的背板
	1套
	1150
	铝合金（含反光膜）
	1000*2000*2㎜
	块
	　
	　
	

	17
	活动戗牌的背板
	1套
	286
	
	500*1200*2㎜
	块
	
	
	

	18
	活动戗牌的背板
	1套
	260
	
	500*1000*2㎜
	块
	　
	　
	

	19
	活动戗牌的背板
	1套
	253.5
	
	600*800*2㎜
	块
	　
	　
	

	20
	活动戗牌的背板
	1套
	530
	
	800*1200*2㎜
	块
	　
	　
	

	21
	活动戗牌的背板
	1套
	143
	
	300*600*2㎜
	块
	　
	　
	

	22
	活动戗牌的背板
	1套
	170
	镀锌板（含反光膜）
	500*1200*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	23
	活动戗牌的背板
	1套
	130
	
	500*1000*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	24
	活动戗牌的背板
	1套
	130
	
	600*800*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	25
	活动戗牌的背板
	1套
	250
	
	800*1200*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	26
	活动戗牌的背板
	1套
	80
	
	300*600*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	27
	活动戗牌支架
	1套
	200
	镀锌铁方管（支架）
	Ф25*25*2㎜
	套
	　
	　
	

	28
	活动戗牌的背板
	1套
	286
	304不锈钢（含反光膜）
	500*1200*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	29
	活动戗牌的背板
	1套
	260
	
	500*1000*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	30
	活动戗牌的背板
	1套
	250
	
	600*800*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	31
	活动戗牌的背板
	1套
	429
	
	800*1200*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	32
	活动戗牌的背板
	1套
	140
	
	300*600*1.2㎜
	块
	　
	　
	

	33
	活动戗牌支架
	1套
	550
	304不锈钢方管（支架）
	Ф25*25*2㎜
	套
	　
	　
	

	综合单价（序号16~33投标报价之和）
	

	34
	警示桩
	根
	184
	热镀锌钢管
	Ф114*1200*4㎜
	根
	　
	　
	

	35
	LED太阳能警示桩
	根
	390
	LED太阳能供电
	Ф114*1200*3㎜
	根
	
	
	

	36
	弹性交通柱
	根
	90
	热塑性聚氨酯橡胶简称TPU
	高度700mm、底座200mm、柱直径80mm
	根
	　
	　
	

	37
	交通凸面镜
	1套
	1000
	镜面采用金属镀层
	φ800mm
	个
	　
	　
	

	38
	橡胶减速带
	个
	120
	橡胶
	1000*350*50 mm
	个
	　
	　
	

	
39
	石球
	个
	300
	五莲花
	φ500mm
	个
	
	
	

	40
	指挥台(材质为不锈钢，踏板为铝合金防滑板)
	个
	4200　
	上层（铝合金防滑板)
	Ф1100*3.5㎜
	套
	　
	　
	

	
	
	
	
	力围高度（不锈钢）
	Ф200*1.5㎜
	套
	　
	　
	

	
	
	
	
	下层（铝合金防滑板)
	Ф1500*3.5㎜
	套
	　
	　
	

	
	
	
	
	力围高度（不锈钢）
	Ф250*1.5㎜
	套
	　
	　
	

	
	
	
	
	内框架（不锈钢方管）
	Ф25*25*2㎜
	套
	　
	　
	

	41
	突起路标（双面反光片）
	个
	32
	具有高反射率的微棱镜结构反光片
	长100mm、宽100mm、高20mm
	个
	
	
	

	42
	可导向防撞垫
	套
	8280
	防护等级TB，包含六大组件
	长2925mm、宽760mm、高850mm
	套
	
	
	

	综合单价（序号34~42投标报价之和）
	


。
	序号
	名称
	形式
	　规格
	单位
	单价（最高限价）元
	工作内容
	投标报价（元）

	43
	指路标志
	单悬臂（立柱）
	Ф325*8300*10㎜
	1根
	7345
	拆除、更换
	

	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф146*5750*8㎜
	3根
	4628
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	5000*2800*3㎜
	块
	7280
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	5000*2800㎜
	块
	5500
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	1.8*1.8*2.4m
	个
	6000
	拆除、更换
	

	44
	指路标志
	单悬臂（立柱）
	Ф325*8300*10㎜
	1根
	7345
	拆除、更换
	

	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф146*5750*8㎜
	2根
	3048.5
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	5000*2250㎜
	块
	5850
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	5000*2250
	块
	4200
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	1.8*1.8*2.4m
	个
	4800
	拆除、更换
	

	45
	指路标志或车道行驶方向标志
	单悬臂（立柱）
	Ф325*8300*10㎜
	1根
	7345
	拆除、更换
	

	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф146*5750*8㎜
	2根
	3048.5
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	4000*2000*3㎜
	块
	4160
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	4000*2000
	块
	1014
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	1.8*1.8*2.4m
	个
	4800
	拆除、更换
	

	46
	禁令标志（圆形）
	单悬臂（立柱）
	Ф165*7500*8㎜
	1根
	4050
	拆除、更换
	

	
	
	单悬臂（横杆）
	Ф89*6435*4.5㎜
	2根
	2295
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	Ф1000*2mm
	1块
	480
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	Ф1000*2㎜
	块
	360
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	1*1*1.5m
	1个
	1600
	拆除、更换
	

	综合单价（序号43~46投标报价之和）
	

	47
	禁令标志（圆形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	550
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	Ф800*2㎜
	块
	337.5
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	Ф800*2㎜
	块
	140
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	220
	拆除、更换
	

	48
	禁令标志（减速让行三角形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	550
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	Δ900*2㎜(边长)
	块
	300
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	Δ900*2㎜(边长)
	块
	120
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	220
	拆除、更换
	

	49
	警告标志（三角形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	550
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	Δ900*2㎜(边长)
	块
	300
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	Δ900*2㎜(边长)
	块
	120
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	220
	拆除、更换
	

	50
	禁令标志（停车让行八角形外径）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	550
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	Ф800*2㎜
	块
	337.5
	拆除、更换
	

	51
	禁令标志（停车让行八角形外径）
	反光膜（不含铝板）
	Ф800*2㎜
	块
	140
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	220
	拆除、更换
	

	52
	机非分道标志（圆形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	550
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	Ф800*2㎜
	块
	337.5
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	Ф800*2㎜
	块
	127.5
	拆除、更换
	

	
	
	基础
	0.6*0.6*0.8m
	1个
	220
	拆除、更换
	

	53
	指示标志（方形）
	单立柱
	Ф102*5500*5㎜
	1根
	562
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	1000*2000*2㎜
	块
	910
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	1000*2000*2㎜
	块
	279.5
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	300
	拆除、更换
	

	54
	指示标志（方形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	550
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	800*1600*2㎜
	块
	585
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	800*1600*2㎜
	块
	188.5
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	300
	拆除、更换
	

	55
	指示标志（方形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	482
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	800*1200*2㎜
	块
	429
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	800*1200*2㎜
	块
	162.5
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	300
	拆除、更换
	

	56
	指示标志（方形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	550
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	800*800*2㎜
	块
	305.5
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	800*800*2㎜
	块
	136.5
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	300
	拆除、更换
	

	57
	指示标志（方形）
	单立柱
	Ф102*4500*5㎜
	1根
	482
	拆除、更换
	

	
	
	版面（含反光膜）
	800*400*2㎜
	块
	195
	拆除、更换
	

	
	
	反光膜（不含铝板）
	800*400*2㎜
	块
	84.5
	拆除、更换
	

	
	
	基础（含配件）
	0.8*0.8*0.8m
	1个
	300
	拆除、更换
	

	
综合单价（序号47~57投标报价之和）
	

	58
	警示桩
	热镀锌钢管
	φ114*1200*4mm
	根
	184
	拆除、更换
	

	59
	LED太阳能警示桩
	LED太阳能供电
	φ102*1200*4mm
	根
	184
	拆除、更换
	

	60
	交通凸面镜
	镜面采用金属镀层
	φ800mm
	个
	1000
	拆除、更换
	

	61
	橡胶减速带
	橡胶
	1000*350*50 mm
	个
	120
	拆除、更换
	

	综合单价（序号58~61投标报价之和）
	



	序号
	名称
	材质
	尺寸
	单位
	单价（最高限价）元
	工作内容
	投标报价（元）

	62
	白色中央隔离
护栏
（护栏底座至上横管高900 mm）
	钢管材质
	　
	　
	175
	

增设
	

	
	
	上横管
	φ56*39*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ55*30*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ51*28*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*2mm
	根
	
	
	

	63
	古铜色中央隔离
护栏
（护栏底座至上横管高1180 mm）
	钢管材质
	　
	　
	620
	

增设
	

	
	
	上下横管
	φ80*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	中横管
	φ40*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ50*30*3.0mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ120*120*3.5mm
	根
	
	
	

	  64
	咖啡色中央隔离
护栏
（护栏底座至上横管高1025 mm）
	钢管材质
	　
	　
	385
	


增设
	

	
	
	上横管
	φ65*63*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ65*38*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ20*20*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ100*100*3.0mm
	根
	
	
	

	  65
	古铜色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高900 mm）
	钢管材质
	　
	　
	530
	

增设
	

	
	
	上下横管
	φ80*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	中横管
	φ40*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ50*30*3.0mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ120*120*3.5mm
	根
	
	
	

	66
	
咖啡色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高830 mm）
	钢管材质
	　
	　
	270
	
增设
	

	
	
	上横管
	φ65*63*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ65*38*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ20*20*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*3.0mm
	根
	
	
	

	67
	古铜色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高670 mm）
	钢管材质
	
	
	500
	


增设
	

	
	
	上横管
	φ60*40*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ60*40*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ30*20*2.0mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ120*120*3.5mm
	根
	
	
	

	68
	咖啡色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高600mm）
	钢管材质
	　
	　
	155
	


增设
	

	
	
	上横管
	φ55*40*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ55*30*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ20*20*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*3.0mm
	根
	
	
	

	69
	移动护栏
	方钢管材质
	　
	　
	135
	



增设
	

	
	
	上横管
	φ25*25*2mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ15*15*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ45*45*2mm
	根
	
	
	

	
	
	力柱下支撑（为八字型高100mm，下宽400mm，支腿与地面夹角45°
	φ45*45*2mm
	块
	
	
	

	70
	绿岛护栏
	方钢钢管材质
	　
	　
	155
	


增设
	

	
	
	横管
	φ40*40*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ19*19*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*2mm
	根
	
	
	

	    71
	绿岛护栏（高）
	方钢钢管材质
	　
	　
	260
	


增设
	

	
	
	横管
	φ55*30*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ56*30*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*3mm
	根
	
	
	

	综合单价（序号62~71投标报价之和）
	




	序号
	名称
	材质
	尺寸
	单位
	单价（最高限价）元
	工作内容
	投标报价（元）

	72
	白色中央隔离
护栏
（护栏底座至上横管高900 mm）
	钢管材质
	　
	　
	140
	

维修
	

	
	
	上横管
	φ56*39*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ55*30*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ51*28*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*2mm
	根
	75
	
	

	73
	古铜色中央隔离
护栏
（护栏底座至上横管高1180 mm）
	钢管材质
	　
	　
	480
	

维修
	

	
	
	上下横管
	φ80*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	中横管
	φ40*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ50*30*3.0mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ120*120*3.5mm
	根
	180
	
	

	74
	咖啡色中央隔离
护栏
（护栏底座至上横管高1025 mm）
	钢管材质
	　
	　
	300
	维修
	

	
	
	上横管
	φ65*63*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ65*38*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ20*20*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ100*100*3.0mm
	根
	120
	
	

	75
	古铜色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高900 mm）
	钢管材质
	　
	　
	440
	维修
	

	
	
	上下横管
	φ80*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	中横管
	φ40*60*3.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ50*30*3.0mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ120*120*3.5mm
	根
	180
	
	

	76

	
咖啡色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高830 mm）
	钢管材质
	　
	　
	270
	
维修
	

	
	
	上横管
	φ65*63*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ65*38*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ20*20*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*3.0mm
	根
	100
	
	

	77
	古铜色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高670 mm）
	钢管材质
	
	
	400
	维修
	

	
	
	上横管
	φ60*40*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ60*40*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ30*20*2.0mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ120*120*3.5mm
	根
	180
	
	

	78
	咖啡色机非隔离
护栏
（护栏底座至上横管高600mm）
	钢管材质
	　
	　
	120
	
维修
	

	
	
	上横管
	φ55*40*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	下横管
	φ55*30*2.0mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ20*20*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*3.0mm
	根
	100
	
	

	79
	绿岛护栏
	方钢钢管材质
	　
	　
	140
	
维修
	

	
	
	横管
	φ40*40*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ19*19*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*2mm
	根
	75
	
	

	  80
	绿岛护栏（高）
	方钢钢管材质
	　
	　
	221
	维修
	

	
	
	横管
	φ55*30*1.5mm
	米
	
	
	

	
	
	竖管
	φ56*30*1.2mm
	根
	
	
	

	
	
	立柱
	φ80*80*3mm
	根
	100
	
	

	综合单价（序号72~80投标报价之和）
	




注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。
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（二）投标分项报价表（采购包4、采购包5）

投标分项报价表（信号灯及配套系统建设维护）
信号灯及配套系统报价清单
	
序号
	分类
	名称
	规格型号或参数
	单位
	数量
	品牌型号
	单价（最高限价）元
	投标报价（元）

	1
	信号灯灯组及配件
	满屏信号灯
	Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	2200
	　

	2
	
	满屏信号灯
	红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	480
	　

	3
	
	满屏信号灯
	绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	480
	　

	4
	
	满屏信号灯
	黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	480
	　

	5
	
	箭头信号灯
	Ф400三灯三色LED，含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	3200
	　

	6
	
	箭头信号灯
	Ф400三灯单色LED，含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	2000
	　

	7
	
	箭头信号灯
	红色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	420
	　

	8
	
	箭头信号灯
	绿色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	420
	　

	9
	
	箭头信号灯
	黄色LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	420
	　

	10
	
	信号灯电源
	12V、18V、20V等类型
	组
	1
	　
	330
	　

	11
	
	可变信号灯
	Ф400三灯单色LED，发光单元可自动切换两种图案，含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	2900
	　

	12
	
	可变信号灯
	可变图案LEDФ400灯盘，不含壳体、灯罩
	套
	1
	　
	736
	　

	13
	
	行人信号灯
	LED人行灯（Ф300 双联）
	套
	1
	　
	1953
	　

	14
	
	行人信号灯
	LED人行灯（Ф301 双联）带倒计时
	套
	1
	　
	2755
	　

	15
	
	黄闪信号灯
	LED太阳能黄色闪光信号灯
	套
	1
	　
	2002
	　

	16
	
	一体化立柱信号灯
	立杆4.5-5米，一体化立柱框架（双面箭头信号灯）
	套
	1
	　
	6150
	　

	17
	
	一体化立柱信号灯
	立杆4.5-5米，一体化立柱框架（双面满屏信号灯）
	套
	1
	　
	5650
	　

	18
	
	一体化行人灯
	红绿人形，立柱一体化框架，高3米
	套
	1
	　
	5340
	　

	19
	
	一体化信号灯
	高4.5-5米满屏带倒计时
	套
	1
	　
	6777
	　

	20
	
	一体化行人灯
	高3米带倒计时
	套
	1
	　
	5500
	　

	21
	
	信号灯电源
	与信号灯配套
	块
	1
	　
	90
	　

	22
	
	空开
	60A
	个
	1
	　
	45
	　

	23
	
	网络音柱
	可联网，后台控制播放内容，质保2年
	套
	1
	　
	1395
	　

	24
	
	行人触控装置
	行人手动触控装置
	对
	1
	　
	3500
	　

	25
	
	公交定位信号接收装置
	接受公交车GPS或射频信号
	套
	1
	　
	2200
	　

	26
	
	手动遥控器
	手动控制路口信号机
	套
	1
	　
	1472
	　

	27
	倒计时
	倒计时器
	800*600 型两位
	套
	1
	　
	2000
	　

	28
	
	倒计时器控制板
	倒九秒、通讯型
	套
	1
	　
	750
	　

	29
	
	倒计时控制器
	外接独立式倒计时控制终端
	台
	1
	　
	650
	　

	倒计时综合报价（序号27~29投标报价之和）
	　
	　

	30
	通信设备
	串口服务器
	单端口RS232串口服务器
	台
	1
	　
	736
	　

	31
	
	通信防雷器
	RS232 通信防雷器
	台
	1
	　
	460
	　

	32
	
	通信防雷器
	RS485 通信防雷器
	台
	1
	　
	690
	　

	33
	
	电源防雷器
	220V1P+N电源防雷器
	套
	1
	　
	322
	　

	34
	
	光纤收发器,千兆
	国产
	对
	1
	　
	850
	　

	35
	
	光缆终端盒
	国产
	个
	1
	　
	36
	　

	36
	
	交换机
	工业级百兆5口
	台
	1
	　
	475
	　

	37
	
	尾纤及熔纤
	国产
	根
	1
	　
	53
	　

	38
	信号机及检测感知设备
	单点信号机
	单点信号机
	台
	1
	　
	3000
	　

	39
	
	C类智能协调信号机
	C类智能协调时信号控制机备选型号：江苏金通JT-16、江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XT-TSC-48等（其它品牌应确保能够接入平台，并自行解决软件开发对接）
	台
	1
	　
	35000
	　

	40
	
	雷视一体机及安装
	检测器支持雷达监测信息与视频信息叠加，包括目标类型、位置、速度等，检测范围不少于200米
	套
	1
	　
	14500
	　

	41
	
	微波检测器及安装
	检测器支持进行大区域检测，纵向可对前方距其350米机动车检测，横向检测不少于8个车道，跟踪目标数不少于256个目标；
	套
	1
	　
	19500
	　

	42
	
	嵌入式信组倒计时故障检测设备
	可对交通信号灯灯盘异常现象进行监测，异常现象包括：红、黄、绿灯盘全灭，红、黄、绿灯盘两两同亮或三者同亮，单灯盘不亮，单灯盘常亮，倒计时灯不亮；
	套
	1
	
	16800
	

	43
	信号机主要配件
	C类智能协调信号机主控板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	1
	　
	6500
	　

	44
	
	C类智能协调信号机电源板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	1
	　
	2200
	　

	45
	
	C类智能协调信号机灯控板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	1
	　
	1650
	　

	46
	
	C类智能协调信号机通信板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	1
	　
	1200
	　

	47
	
	C类智能协调信号机接线板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	块
	1
	　
	680
	　

	48
	
	C类智能协调信号机背板
	备选型号：江苏顺泰ST1648、扬州鑫通XTAB00等
	套
	1
	　
	725
	　

	49
	
	信号机故障报警模块
	可区别主机断电、断网、温度、箱门等各类故障
	套
	1
	　
	988
	　

	50
	
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	座
	1
	　
	980
	　

	51
	
	新建岗点平台软件接入调试
	接入交通管理支队平台
	项
	1
	　
	4800
	　

	52
	临时信号灯
	两相位临时信号灯
	配太阳能板，最大高度可达3米以上
	台
	1
	　
	5560
	　

	53
	
	四相位临时信号灯
	配太阳能板，最大高度可达3米以上
	台
	1
	　
	7560
	　

	54
	
	临时信号灯
	配太阳能板，支持远程控制
	台
	1
	　
	11850
	　

	55
	
	太阳能板
	临时信号灯太阳能板
	套
	1
	　
	2050
	　

	56
	
	蓄电池
	临时信号灯电池
	块
	1
	　
	820
	　

	临时信号灯及配件综合单价（序号1~56投标报价之和）
	　
	　

	57
	线材
	信号灯信号电缆
	RVV-19*1.5
	米
	1
	　
	33.65
	　

	58
	
	信号灯信号电缆
	RVV-16*1.5
	米
	1
	　
	29.65
	　

	59
	
	信号灯信号电缆
	RVV-10*1.5
	米
	1
	　
	19.58
	　

	60
	
	信号灯信号电缆
	RVV-7*1.5
	米
	1
	　
	11.97
	　

	61
	
	信号灯信号电缆
	RVV-6*1.5
	米
	1
	　
	10.58
	　

	62
	
	信号灯信号电缆
	RVV-4*1.5
	米
	1
	　
	7.36
	　

	63
	
	信号灯信号电缆
	RVV-3*1.5
	米
	1
	　
	7.6
	　

	64
	
	信号灯信号电缆
	RVV-2*1.5
	米
	1
	　
	4.3
	　

	65
	
	电源线
	RVV-3*2.5
	米
	1
	　
	8.82
	　

	66
	
	电源电缆
	YJV-3*6
	米
	1
	　
	19.66
	　

	67
	
	电源电缆
	YJV-3*10
	米
	1
	　
	31.13
	　

	68
	
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	1
	　
	5.94
	　

	69
	
	光缆
	室外四芯单模
	米
	1
	　
	4.29
	　

	70
	
	防水五类线
	室外防水超五类线
	米
	1
	　
	4
	　

	线材综合单价（序号57~70投标报价之和）
	　
	　

	71
	交通诱导屏及公交专用屏
	交通诱导屏模组
	双基色室外P16
	块
	1
	　
	190
	　

	72
	
	交通诱导屏模组
	双基色室外P10
	块
	1
	　
	190
	　

	73
	
	交通诱导屏电源
	5V 40A
	台
	1
	　
	140
	　

	74
	
	交通诱导屏控制器
	网络型接收卡
	套
	1
	　
	2350
	　

	75
	
	全新双色显示屏
	P10户外双色LED显示屏、3.84米*3.2米
	块
	1
	　
	58000
	　

	76
	
	全彩显示屏
	P8户外全彩LED显示屏
	㎡
	1
	　
	10500
	　

	77
	
	全彩显示屏
	P4户外全彩LED显示屏
	㎡
	1
	　
	13000
	　

	78
	
	显示屏箱体
	全户外防雨箱体，工业风扇、3.84米*3.2米
	套
	1
	　
	5500
	　

	79
	
	控制卡
	双基色LED网络控制卡
	套
	1
	　
	800
	　

	80
	
	全彩控制设备
	全彩LED网络控制卡+播放盒
	套
	1
	　
	2300
	　

	81
	
	避雷器
	国产
	台
	1
	　
	300
	　

	82
	
	公交专用屏
	P10室外全彩LED屏，显示面积1.92m*0.8m，异步网络控制
	套
	1
	　
	6800
	　

	83
	
	公交专用屏2
	P10室外全彩LED屏，显示面积2.56m*0.8m，异步网络控制，可实现倒计时功能
	套
	1
	　
	12000
	　

	84
	
	便携式LED显示屏
	发光直径80-90厘米,警示距离大于200米，可编辑图案和文字，内装不少于3000mah锂电池，带遥控器。
	套
	1
	　
	9800
	　

	85
	
	新建诱导屏后台软件接入调试
	接入交通管理支队平台，并软件维护3年
	项
	1
	　
	2500
	　

	86
	
	新建公交诱导屏接入调试
	接入交通管理支队平台，并软件维护3年
	项
	1
	　
	800
	　

	交通诱导屏及公交专用屏综合单价（序号71~86投标报价之和）
	　
	　

	87
	施工
	室外挂杆箱
	不锈钢 450*400*220
	只
	1
	　
	475
	　

	88
	
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600
	只
	1
	　
	1380
	　

	89
	
	预埋管
	镀锌钢管Ø75*4.5
	米
	1
	　
	62.5
	　

	90
	
	预埋管
	尼龙管Ø75PE80*4.5
	米
	1
	　
	16.9
	　

	91
	
	管线拖拉管（定向钻）施工
	尼龙管Ø75PE80*4.5
	米
	1
	　
	188
	　

	92
	
	路面施工
	人行道或绿化带开挖和修复，宽度不小于20公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	　
	33.25
	　

	93
	
	路面施工
	沥青路面开挖及修复，宽度不小于15公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	　
	140
	　

	94
	
	路面施工
	道板砖开挖及修复，宽度不小于20公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	　
	140
	　

	95
	
	路面施工
	水泥路面开挖及修复，宽度不小于15公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	　
	140
	　

	96
	
	砖砌手孔井
	500*500，深度不低于40公分。包含土方开挖回填、余土外运等
	座
	1
	　
	330
	　

	97
	
	手孔井盖及井圈
	水泥预制  450*450
	套
	1
	　
	190
	　

	98
	
	手孔井盖及井圈
	铸铁500*600
	套
	1
	　
	660
	　

	99
	
	手孔井盖及井圈
	铸铁φ600
	套
	1
	　
	765
	　

	100
	
	手孔井盖及井圈
	铸铁φ800
	套
	1
	　
	1100
	　

	施工综合单价（序号87~100投标报价之和）
	　
	　

	101
	杆件
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂5米
	套
	1
	　
	4950
	　

	102
	
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂6米
	套
	1
	　
	5200
	　

	103
	
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂7米
	套
	1
	　
	5700
	　

	104
	
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂8米
	套
	1
	　
	6000
	　

	105
	
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂9米
	套
	1
	　
	6500
	　

	106
	
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂10米
	套
	1
	　
	7850
	　

	107
	
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂11米
	套
	1
	　
	8650
	　

	108
	
	机动车信号灯杆件
	立杆6.8米，横臂12米
	套
	1
	　
	9200
	　

	109
	
	一体化框架信号灯杆件
	立杆8米，横臂9米
	套
	1
	　
	17000
	　

	110
	
	行人灯杆件
	立杆3米
	套
	1
	　
	520
	　

	111
	
	诱导屏杆件
	杆圆柱377-10mm厚，高10.6米，横臂方管150*250-6mm厚，长3.9＋0.8米
	套
	1
	　
	33150
	　

	112
	
	杆件基础开挖
	含开挖、弃土
	立方
	1
	
	350
	

	113
	
	地笼
	M22-350-6-1100
	组
	1
	
	350
	

	114
	
	地笼
	M24-400-6-1270
	组
	1
	
	380
	

	115
	
	地笼
	M24-450-8-1350
	组
	1
	
	470
	

	116
	
	地笼
	M27-500-8-1500
	组
	1
	
	590
	

	117
	
	地笼
	M30-540-8-1500
	组
	1
	
	720
	

	118
	
	地笼
	M32-600-8-1500
	组
	1
	
	800
	

	119
	
	地笼
	M32-650-8-1700
	组
	1
	
	848.9
	

	120
	
	地笼
	M36-650-8-1600
	组
	1
	
	1450
	

	121
	
	地笼
	M42-700-8-1800
	组
	1
	
	1830
	

	122
	
	基础混凝土浇筑
	C25商品砼
	立方
	1
	
	520
	

	123
	
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	座
	1
	
	700
	

	124
	
	杆件基础
	普通Г型立杆基础
	座
	1
	　
	552
	　

	125
	
	杆件基础
	一体化框架信号灯基础
	座
	1
	　
	460
	　

	126
	
	杆件基础
	普通立柱行人灯基础
	座
	1
	　
	460
	　

	127
	
	杆件基础
	一体化框架人行灯基础
	座
	1
	　
	460
	　

	128
	
	杆件基础
	诱导屏杆件基础
	座
	1
	　
	5520
	　

	129
	
	杆件接地
	含接地棒及连接线
	项
	1
	　
	322
	　

	130
	
	较大杆件出新
	5米及以上高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色
	套
	1
	　
	1200
	　

	131
	
	较小杆件出新
	5米以下高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色
	套
	1
	　
	600
	　

	杆件综合单价（序号101~131投标报价之和）
	　
	　



法定代表人或授权代表签字：
注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。故障设施及设备的拆除及运输至指定地点的费用应含在投标报价中，不再另计。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。














（三）投标分项报价表（采购包6、采购包7）
投标分项报价表（监控系统建设维护）
	
序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌型号
	单价（最高限价）元
	投标报价（元）

	一、
	电警/卡口/测速系统/大货车右转抓拍系统
	　
	　
	
	　
	

	1
	环保型900万像素电警抓拍单元
	内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。
	台
	1
	
	15000.00 
	

	2
	环保型900万像素卡口抓拍单元
	内含深度学习芯片，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像
	台
	1
	
	15300.00 
	

	3
	800万像素交通信息检测相机
	≥1/1.8英寸CMOS传感器；有效像素830W,3840×2160，支持人体及人脸特征识别功能，支持年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西、上衣颜色、下衣颜色、是否戴帽子、是否撑伞等
	台
	1
	
	11300.00 
	

	4
	交通流量采集一体机
	检测器采用二维主动扫描式阵列雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向以每秒20次的扫描频率可靠地检测路上每一车道的动态或静态目标；检测器采用“雷达+视频”一体化设计，支持视频采集编码功能,500万像素(2560*1920)；检测器能进行大区域检测，沿来车方向正常检测区域可达200米，能同时检测可达8个车道；可同时跟踪检测多达128个目标；
	台
	1
	
	13000.00
	

	4
	雷达测速卡口抓拍单元
	图片有效像素不小于300万像素，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；要求最大视频分辨率不少于2048（H）×1536（V），视频帧率1~50fps可调；要求视频格式支持H.265、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG等视频压缩编码，支持超速和欠速抓拍功能
	台
	1
	
	6800.00 
	

	5
	定点测速雷达系统
	采用一体化设计，集高清摄像机、平板窄波测速雷达、嵌入式主机、工业级全触控触摸LCD液晶显示屏、高性能工业级图像专用存储器、内置大容量锂电池，室外防爆机箱，支持10km/h~250km/h测速范围，测速精度为测速精度(-4～0)km/h；支持1~2车道同时监控，可区分车道；支持超速抓拍捕获率≥95%，大小车识别率≥90%，车道识别率≥90%；支持多种抓拍模式，如车头抓拍、车尾抓拍、车头车尾双向抓拍等
	台
	1
	
	29,000.00 
	

	6
	高清镜头
	M2514-MP 2/3 25mm手动光圈百万像素镜头
	只
	1
	
	580.00 
	

	7
	偏振镜
	PL M30.5P0.5 与镜头滤镜尺寸匹配
	只
	1
	
	195.00 
	

	8
	测速抓拍仪防暴机箱
	与定点测速雷达系统配套
	台
	1
	
	4800.00 
	

	9
	LED补光灯
	暖光LED频闪灯,不少于20颗白光LED，支持补光装置频闪模式：恒定工作功率≤10W；支持频闪、持续发光、爆闪三种发光方式，二种发光方式可组合使用
	台
	1
	
	1750.00 
	

	10
	多功能补光灯
	多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式，减少光污染光源可智能切换可见光（波长350-780nm）和红外（截止710nm）
	台
	1
	
	1950.00 
	

	11
	平板雷达
	要求采用24G毫米波雷达技术，提高测速精度；测试范围可达10km/h～250km/h；支持测速误差检验范围在-2km/h—0km/h
	台
	1
	
	7000.00 
	

	12
	智能交通信号检测器
	支持16路信号灯状态输入，输入电压范围AC100V~AC270V，支持16路信号灯状态通断检测，具备对应指示灯显示
	台
	1
	
	1900.00 
	

	13
	900万像素摄像机
	内含深度学习芯片，内置补光灯，无需额外补光灯，抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820，在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。
	台
	1
	
	15000.00
	

	14
	路口提示屏
	P10室外全彩LED屏，显示面积1.92m*0.8m，异步网络控制
	套
	1
	
	9500.00
	

	15
	大货车右转预警柱
	支持检测30m以内右转车道大型车辆，联动语音播报，投射地灯预警
支持检测10m以内非机动车道是否有行人和非机动车，根据右转车辆情况进行预警
支持对接LED信息发布屏进行文字提醒，如“有车右转，注意避让”，支持文字可配置；
支持语音柱功能，预警、闲置状态语音可配置，播放次数、周期可配置；
	套
	1
	
	42000.00
	

	16
	终端管理设备
	至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义
	台
	1
	
	9700.00 
	

	17
	900万像素行人、非机动车违法抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向
	台
	1
	
	9200.00 
	

	18
	落地式室外LED交通违章发布屏
（7.2㎡，P3.84全彩，含控制部分）
	全彩，像素间距：≤ 3.846mm；使用环境：室外；素密度：≥67600 pixels/m2；具备低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度；设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能
	套
	1
	
	88000.00 
	

	19
	室外65寸交通违章信息发布屏
	采用户外专用高亮液晶屏，AR镀膜防眩光
镀锌钢板外壳，防暴钢化玻璃；配置双台工业空调，实现机箱内部的智能温控；机箱、立柱和顶棚采用结构化设计，箱门防盗锁；防雷，抗腐蚀，防护等级IP66
	台
	1
	
	55000.00 
	

	20
	信息播放单元
	性能不低于CPU：四核ARM Cortex A53，最高支持2.0GHz频率，支持 DVFS、AVS 动态降功耗功能；内存容量：DDR3/4 1 GB；存储容量：16 GB；操作系统：安卓；网络接口：10M/100M/1000M *1个； WiFi及其天线；可选配3G/4G模块；设备可支持实时动态数据内容的播放，包括：实时天气、动态Web页面、年月日、星期、时间、倒计时
	台
	1
	
	2000.00 
	

	21
	智能化抱杆机柜
	支持前端设备电流电压监测和报警，可远程硬重启前端设备；可适合接入不同类型传感器，实现环境数据采集；实现自动温控功能，保障路口设备正常运行；支持断电续航功能，可在断电时及时将相关信息回传中心平台；支持大容量数据存储，管理路口运营状态；前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度1.2mm
	台
	1
	
	1600.00 
	

	22
	智能化落地机柜
	支持前端设备电流电压监测和报警，可远程硬重启前端设备；可适合接入不同类型传感器，实现环境数据采集；实现自动温控功能，保障路口设备正常运行；支持断电续航功能，可在断电时及时将相关信息回传中心平台；支持大容量数据存储，管理路口运营状态；一体化设计、高度集成，集机箱、智能监测仪（主机）、传感器、电源模块等设备于一身；支持设备状态监测、电力控制、供电监测、环境监测、远程控制、智能温控、针孔摄像、门禁报警、短信报警、能耗统计、断电续航等强大功能
	台
	1
	
	3500.00 
	

	23
	900万礼让行人抓拍单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820
；支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内最多5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框；
	台
	1
	
	10400.00 
	

	24
	频闪补光灯
	具备不少于16颗Cree高亮LED灯珠，支持低照度下6级光敏检测自动开启补光
	台
	1
	
	1720.00 
	

	25
	爆闪灯
	闪光灯寿命可达1000万次以上，低照度下可达2000万次；亮度等级1~16级可调，可通过软件对样机亮度进行调节；回电时间＜60ms，满足相机2张连拍需求
	台
	1
	
	1950.00 
	

	二、
	违法鸣号抓拍系统
	　
	　
	
	　
	

	1
	违鸣抓拍一体化单元
	内含深度学习芯片；抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820；在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色；支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域
	台
	1
	
	8400.00 
	

	2
	鸣笛抓拍软件
	声源定位单元对鸣笛声可检测并准确定位的距离应不小于45m；抓拍系统应能正确识别机动乍鸣笛声,能正确区分鸣笛机动车与非鸣笛机动车；鸣笛事件发生时,抓拍系统应自动生成含有鸣笛机动车的图片和视频,并对鸣笛机动车进行有效标识,图片和视频应符合GA/T832的技术要求；鸣笛事件发生时,抓拍系统应自动生成声成像图
	套
	1
	
	33000.00 
	

	3
	工控机
	声呐定位数据处理工控机，号牌抓拍分析、定位、显示、协议定制对接
	台
	1
	
	8200.00 
	

	4
	声音定位探头
	定位声呐探头，覆盖四车道，最远50米，最近10米；
	台
	1
	
	215000.00 
	

	5
	违法鸣喇叭提示屏
	现场提示LED屏，红绿双基色；有效显示尺寸1280*800mm，与工控机对接同步显示
	套
	1
	
	12700.00 
	

	6
	显示屏杆件框架
	与提示屏配套
	套
	1
	
	4500.00 
	

	7
	显示屏定制支架
	与提示屏配套
	套
	1
	
	1150.00 
	

	三、
	球型监控系统及室内监控设备
	　
	　
	
	　
	

	1
	高空球型摄像机
	采用双400万像素，全景1/1.8英寸CMOS，细节1/1.8英寸CMOS
细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍
支持超星光级超低照度，全景：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux；细节：彩色：0.0002Lux，黑白：0.0001Lux
支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控
为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需要≥F1.0，细节摄像机需要≥F1.35
设备具备全景、细节两个通道且都支持云台转动位置，全景水平旋转范围：水平角度0～360°，细节水平旋转范围：水平角度0～250°
支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径
支持看清150米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图
	台
	1
	
	12500.00 
	

	2
	违法自动抓拍球型摄像机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
支持抓拍图片分辨率不小于2592*1520
内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀
支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距6mm～180mm
同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265编码方式时，开启智能編码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
支持智能红外功能，红外灯开启，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度
支持视频画面上叠加512*512像素24位BMP格式图片，叠加位置可调
支持噪声过滤设置，支持断电保护
可通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；以主码流、子码流、第三方码流录像；可设置预录、延录、存储介质写满后循环写入等
	台
	1
	
	8000.00 
	

	3
	终端管理设备
	至少16个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘，支持接入16路高清网络摄像机，支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义
	台
	1
	
	9700.00 
	

	4
	无线4G球机
	支持水平手控最大速度600°/s,最小速度不大于0.01°/s
水平中心分辨力不小于2000线（分辨率设置为2592x1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出）
支持最低照度彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
支持最低可用照度彩色0.01Lx，黑白0.001Lx
支持灰度等级不小于11级（RJ45输出）
支持照度范围不小于150dB
支持几何失真≤1.9%
支持宽动态能力综合评分不低于140分
支持自动增益控制，自动白平衡调整，逆光补偿给你，彩色/黑白模式，电子快门，自动聚焦功能，手动控制功能
支持2049个预置位
支持按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可以添加128个预置点；在IE浏览器下，具有一健巡航控制按纽，支持一键巡航功能
支持光学防抖功能，可通过IE浏览器开启/关闭光学防抖功能
可通过IE浏览器将透雾功能设置为自动、手动、关闭，透雾等级可设置为高、中、低；当设置为自动模式时，样机检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在电子透雾和光学透雾间切换
支持4G信号显示功能，样机接入4G SIM卡后可在监控画面上显示4G信号条，并以百分比显示
	台
	1
	
	6600.00 
	

	5
	200万枪式红外摄像机
	具有200W像素 CMOS传感器
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx
支持自动变焦、自动调节光圈；支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示
	台
	1
	
	1300.00 
	

	6
	200万像素红外半球摄像机
	具有200W像素 CMOS传感器；具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽；在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL；支持红外补光距离不小于60米
	台
	1
	
	1350.00 
	

	7
	网络硬盘录像机
	支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口；
可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片
	台
	1
	
	5800.00 
	

	8
	一体式会议监控终端
	50寸单屏，支持移动部署。包含核心编解码器、摄像机、显示器、一体化可移动支架、360度数字麦克风、遥控器
	台
	1
	
	55000.00 
	

	9
	一体式高清视频会议终端
	支持移动部署，包含核心编解码器、摄像机、遥控器
	台
	1
	
	48500.00
	

	10
	会议监控终端
	分体式终端、支持不少于2进1出独立的音频输入输出接口，支持HDMI伴随音频输入输出功能
	台
	1
	
	43500.00 
	

	11
	会议监控摄像机
	镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口
	台
	1
	
	21300.00 
	

	12
	磁盘阵列
	设备采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，系统稳定可靠；支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度；
含16个8T的企业级硬盘
	台
	1
	
	82000.00
	

	13
	IP网络音频终端(机架式）
	支持1路网络信号输入，1路音频信号输出，2路电源控制（220V），兼容TCP/IP网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控。具有点播、选播、优先广播功能，全中文液晶显示。
	台
	1
	
	2300.00 
	

	14
	合并式功放240W
	应配有高音/低音控制,总音量和独立的音量控制， 2个话筒输入,3个辅助输入,1个辅助输出，70V、100V或8欧定阻扬声器输出,输出功率≥240W， MIC1具有最高优先静音功能，自动抑制其它输入信号
	台
	1
	
	3000.00 
	

	15
	50W室外宽屏号角
	额定功率：50W；频响：250HZ-18KHZ；灵敏度：90db
	只
	1
	
	1280.00 
	

	四、
	中心数据处理设备/网路传输设备
	　
	　
	
	　
	

	1
	高清混合矩阵
	模块式矩阵箱体
	台
	1
	
	23400.00 
	

	2
	混合矩阵板卡
	模拟视频、HDMI、VGA、音频、DVI板卡
	块
	1
	
	10000.00 
	

	3
	液晶拼接屏
	屏幕尺寸46寸，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦100W；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；
	块
	1
	
	8580.00 
	

	4
	屏幕驱动盒
	输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体(含升级功能)*1，支持4路1080P/16路D1解码显示，支持轮巡，并兼容第三方设备解码)，输出接口：CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1
	台
	1
	
	3800.00 
	

	5
	网络存储设备
	24盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；支持接入6T、8T、10T磁盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔
	台
	1
	
	18720.00 
	

	6
	网络存储设备
	48盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；支持接入6T、8T、10T磁盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔
	台
	1
	
	34500.00 
	

	7
	感知设备
	CPU：2颗X86CPU，16核32线程，2.1GHz
内存：8根16GB DDR4内存条
硬盘：5块3.5寸4T硬盘
网口：2个万兆/千兆自适应网口+4个千兆自适应网口
	台
	1
	
	79200.00
	

	8
	GPU卡
	具备2560个CUDA核心，单卡提供 130 TOPS INT8算力，支持标准PCIe x16，支持JPEG和视频硬件编解码，提升图片和视频类应用性能，实现快速高效的处理推理、图像识别及处理等工作。
	个
	1
	
	20000.00
	

	9
	服务器机柜
	600*1000*42U
	台
	1
	
	3400.00 
	

	10
	三脚架
	1.8米视频会议摄像机三脚架
	台
	1
	
	 620.00 
	

	11
	视频分配器
	1分2VGA分配器
	台
	1
	
	 150.00 
	

	12
	视频分配器
	1分2HDMI分配器
	台
	1
	
	 300.00 
	

	13
	VGA矩阵
	8进16出
	台
	1
	
	4,200.00 
	

	14
	高清解码器
	9路高清解码输出，4路高清编码输入
	台
	1
	
	15000.00 
	

	15
	硬盘
	2T监控级3.5英寸
	块
	1
	
	670.00 
	

		 16
	硬盘
	4T监控级3.5英寸
	块
	1
	
	1150.00 
	

	17
	硬盘
	6T监控级3.5英寸
	块
	1
	
	1450.00 
	

	20
	硬盘
	8T监控级3.5英寸
	块
	1
	
	1750.00 
	

	21
	硬盘
	2T企业级3.5英寸
	块
	1
	
	1250.00
	

	22
	硬盘
	4T企业级3.5英寸
	块
	1
	
	1460.00 
	

	21
	硬盘
	6T企业级3.5英寸
	块
	1
	
	1760.00 
	

	22
	硬盘
	8T企业级3.5英寸
	块
	1
	
	2250.00 
	

	23
	硬盘
	146G 10K 服务器2.5寸硬盘
	块
	1
	
	980.00 
	

	24
	硬盘
	300G 10K 服务器2.5寸硬盘
	块
	1
	
	1400.00 
	

	25
	硬盘
	600G 10K 服务器2.5寸硬盘
	块
	1
	
	2200.00 
	

	26
	硬盘
	1.0T 10K 服务器2.5寸硬盘
	块
	1
	
	2250.00 
	

	27
	硬盘
	1.2T 10K 服务器2.5寸硬盘
	块
	1
	
	2500.00 
	

	28
	硬盘
	1.8T 10K 服务器2.5寸硬盘
	块
	1
	
	2700.00 
	

	29
	硬盘
	2.4T 10K 服务器2.5寸硬盘
	块
	1
	
	2950.00 
	

	30
	硬盘
	240G 密集读取型SSD
	块
	1
	
	1450.00 
	

	31
	硬盘
	480G 密集读取型SSD
	块
	1
	
	1950.00 
	

	32
	硬盘
	960G 密集读取型SSD
	块
	1
	
	2950.00 
	

	33
	移动硬盘
	2T2.5英寸USB3.0
	块
	1
	
	 760.00 
	

	34
	多孔插排
	6位10A
	只
	1
	
	  50.00 
	

	35
	机柜专用插座
	PDU插座 8插孔
	只
	1
	
	430.00 
	

	36
	工业交换机
	8电口，千兆非网管交换机
	台
	1
	
	750.00 
	

	37
	工业交换机
	1光4电，千兆非网管交换机
	台
	1
	
	1104.00 
	

	38
	工业交换机
	8光8电，千兆网管交换机
	台
	1
	
	5460.00 
	

	39
	工业交换机
	2光4电，千兆网管交换机
	台
	1
	
	2090.00 
	

	40
	工业交换机
	4光8电，千兆网管交换机
	台
	1
	
	3150.00 
	

	41
	光纤收发器
	单纤，百兆网络
	对
	1
	
	 700.00 
	

	42
	光纤收发器
	单纤，千兆网络
	对
	1
	
	 980.00 
	

	43
	光纤收发器
	单纤，双千兆物理隔离网络
	对
	1
	
	3220.00 
	

	44
	核心交换机板卡
	华为12700/12800板卡，48个千兆光口
	台
	1
	
	19500.00 
	

	45
	核心交换机板卡
	华为12700/12800板卡，16个千兆光接口板+16个万兆光接口板
	台
	1
	
	19500.00 
	

	46
	核心交换机主控
	华为12700/12800控制模块
	台
	1
	
	25000.00 
	

	47
	核心交换机板卡
	华为12700/12800万兆接口板
	台
	1
	
	9500.00 
	

	48
	核心交换机电源
	华为12700/12800电源模块
	台
	1
	
	6500.00 
	

	49
	交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1
	
	3465.00 
	

	50
	交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网口，4个万兆SFP+接口
	台
	1
	
	4529.10 
	

	51
	光模块
	40KM万兆光模块
	只
	1
	
	1196.00 
	

	52
	光模块
	10KM千兆光模块
	只
	1
	
	 680.00 
	

	53
	光模块
	20KM千兆光模块
	只
	1
	
	 950.00 
	

	54
	专线链路
	点到点光纤链路，提供10/100/1000M 网络端口
	条/月
	1
	
	 500.00 
	

	五、
	配套项目及基础设施
	　
	　
	
	　
	

	1
	电源线
	RVV2*1
	米
	1
	
	3.73
	

	2
	电源线
	RVV-2*1.5
	米
	1
	
	4.30 
	

	3
	电源线
	RVV-3*1
	米
	1
	
	4.56 
	

	4
	电源线
	RVV-3*1.5
	米
	1
	
	5.94 
	

	5
	电源线
	RVV-2*2.5
	米
	1
	
	8.82 
	

	6
	电源线
	RVV-4*1
	米
	1
	
	5.54 
	

	7
	电源线
	RVV-4*1.5
	米
	1
	
	7.36 
	

	8
	电源线
	RVV-3*4
	米
	1
	
	12.81 
	

	9
	电源线
	BVR4
	米
	1
	
	4.10 
	

	10
	接地线
	BVR10
	米
	1
	
	9.54 
	

	11
	电源电缆
	YJV-3*4
	米
	1
	
	14.78
	

	12
	电源电缆
	YJV-3*6
	米
	1
	
	19.66
	

	13
	信号线
	RVS-2*1
	米
	1
	
	2.93 
	

	14
	视频线
	SYV75-5
	米
	1
	
	2.95
	

	15
	信号电缆
	RVVP-2*1
	米
	1
	
	4.72
	

	16
	光缆
	室外4芯单模
	米
	1
	
	4.22
	

	17
	光缆
	室外16芯单模
	米
	1
	
	9.48 
	

	18
	6类网络跳线
	RJ45,1米
	根
	1
	
	4.36 
	

	19
	6类网络跳线
	RJ45,2米
	根
	1
	
	7.26 
	

	20
	6类网络跳线
	RJ45,3米
	根
	1
	
	10.28 
	

	21
	6类网络跳线
	RJ45,5米
	根
	1
	
	15.06 
	

	22
	6类网络跳线
	RJ45,10米
	根
	1
	
	25.55 
	

	23
	高清视频线缆
	DVI/HDMI线缆，10米以下
	根
	1
	
	146.24 
	

	24
	高清视频线缆
	DVI/HDMI线缆，10~20米
	根
	1
	
	326.54 
	

	25
	光缆熔接终端盒
	8口
	只
	1
	
	50.50
	

	26
	跳纤
	1.5米/2米/5米/10米
	根
	1
	
	40.11
	

	27
	光缆熔接
	　
	芯
	1
	
	28.50
	

	28
	航空插头
	3芯32A
	套
	1
	
	70.00
	

	29
	网线
	室外防水超五类
	米
	1
	
	4.22
	

	30
	网线
	室内超五类
	米
	1
	
	3.98
	

	31
	网线
	室内六类
	米
	1
	
	4.36
	

	32
	水晶头
	六类RJ45 
	只
	1
	
	2.55
	

	33
	水晶头
	超五类RJ45 
	只
	1
	
	1.84
	

	34
	理线架
	19寸标准理线架
	只
	1
	
	170.00
	

	35
	配线架
	19寸标准24口配线架，含RJ45模块
	只
	1
	
	356.00
	

	36
	室外挂杆箱
	不锈钢450*400*220，含空开插座
	只
	1
	
	550.00
	

	37
	挂杆箱抱箍
	不锈钢
	套
	1
	
	45.00
	

	38
	室外落地箱
	不锈钢 450*400*600，含空开插座
	只
	1
	
	1200.00
	

	39
	空气开关
	2P 10~20A
	只
	1
	
	26.80
	

	40
	空气开关
	2P 32A~63A
	只
	1
	
	40.50
	

	41
	空气开关
	2P 80A
	只
	1
	
	70.00
	

	42
	漏电保护器
	2P 20~32A
	只
	1
	
	45.50
	

	43
	自动重合闸
	防浪涌、防感应雷击冲击；过压、过流、短路、漏电保护；故障后检查判别，自恢复供电；故障跟踪检查。
	只
	1
	
	150.00
	

	44
	枪机支架
	原厂配套
	套
	1
	
	42.60
	

	45
	球机支架
	原厂配套
	只
	1
	
	108.00
	

	46
	摄像机电源
	原厂配套12V/24V
	台
	1
	
	75.60
	

	47
	预埋管
	镀锌钢管Ø75*4.5
	米
	1
	
	61.75
	

	48
	预埋管
	尼龙管Ø32PE80*3
	米
	1
	
	8.50
	

	49
	预埋管
	尼龙管Ø50PE80*4
	米
	1
	
	15.50
	

	50
	预埋管
	尼龙管Ø60PE80*4.5
	米
	1
	
	16.50
	

	51
	预埋管
	尼龙管Ø75PE80*4.5
	米
	1
	
	18.90 
	

	52
	管线拖拉管（定向钻）施工
	尼龙管Ø75PE80*4.5
	米
	1
	
	188.00 
	

	53
	路面施工
	人行道或绿化带开挖和修复，宽度不小于20公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	
	33.25
	

	54
	路面施工
	沥青路面开挖及修复，宽度不小于15公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	
	 145.00 
	

	55
	路面施工
	道板砖开挖及修复，宽度不小于20公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	
	 145.00
	

	56
	路面施工
	水泥路面开挖及修复，宽度不小于15公分，深度不低于40公分。
	米
	1
	
	 145.00 
	

	57
	砖砌手孔井
	500*500，深度不低于40公分。包含土方开挖回填、余土外运等
	座
	1
	
	 330.00 
	

	58
	手孔井盖及井圈
	水泥预制  450*450
	套
	1
	
	 190.00 
	

	59
	手孔井盖及井圈
	铸铁500*600
	套
	1
	
	 660.00 
	

	60
	手孔井盖及井圈
	铸铁φ600
	套
	1
	
	765.00 
	

	61
	手孔井盖及井圈
	铸铁φ800
	套
	1
	
	1100.00 
	

	62
	监控杆件
	立杆4米，横臂3米
	套
	1
	
	1200.00 
	

	63
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂3米
	套
	1
	
	2800.00 
	

	64
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂4米
	套
	1
	
	3700.00 
	

	65
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂5米
	套
	1
	
	4500.00 
	

	66
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂6米
	套
	1
	
	4800.00 
	

	67
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂7米
	套
	1
	
	5300.00 
	

	68
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂8米
	套
	1
	
	5500.00 
	

	69
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂9米
	套
	1
	
	6100.00 
	

	70
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂10米
	套
	1
	
	7000.00 
	

	71
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂11米
	套
	1
	
	7900.00 
	

	72
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂12米
	套
	1
	
	8500.00 
	

	73
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂13米
	套
	1
	
	9000.00 
	

	74
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂14米
	套
	1
	
	9500.00 
	

	75
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂15米
	套
	1
	
	12018.00 
	

	76
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂16米
	套
	1
	
	12331.00 
	

	77
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂17米
	套
	1
	
	12649.00 
	

	78
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂18米
	套
	1
	
	12964.00 
	

	79
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂19米
	套
	1
	
	17030.00 
	

	79
	监控杆件
	立杆6.5米，横臂20米
	套
	1
	
	17381.00 
	

	80
	监控杆件
	立杆高6.5米，横臂7+3米
	套
	1
	
	6000.00 
	

	81
	监控杆件
	立杆高6.5米，横臂9+3米
	套
	1
	
	7500.00 
	

	82
	监控杆件
	立杆8米，横臂5米
	套
	1
	
	5500.00 
	

	83
	监控杆件
	立杆8米，横臂8米
	套
	1
	
	7000.00 
	

	84
	监控杆件
	附加3.5米横臂
	套
	1
	
	850.00 
	

	85
	主机基础
	85砖、砂浆粉刷
	座
	1
	
	720.00 
	

	86
	杆件基础开挖
	含开挖、弃土
	立方
	1
	
	380.00 
	

	87
	地笼
	M22-350-6-1100
	组
	1
	
	350.00 
	

	88
	地笼
	M24-400-6-1270
	组
	1
	
	380.00 
	

	89
	地笼
	M24-450-8-1350
	组
	1
	
	470.00 
	

	90
	地笼
	M27-500-8-1500
	组
	1
	
	590.00 
	

	91
	地笼
	M30-540-8-1500
	组
	1
	
	720.00 
	

	92
	地笼
	M32-600-8-1500
	组
	1
	
	800.00 
	

	93
	地笼
	M32-650-8-1700
	组
	1
	
	848.90 
	

	94
	地笼
	M36-650-8-1600
	组
	1
	
	1450.00 
	

	95
	地笼
	M42-700-8-1800
	组
	1
	
	1830.00 
	

	96
	基础混凝土浇筑
	C25商品砼
	立方
	1
	
	520.00 
	

	97
	图形工作站显卡
	8G独显及以上
	块
	1
	
	3,500.00 
	

	98
	视频监控工作站主板
	兼容原有CPU及内存
	块
	1
	
	1500.00 
	

	99
	视频监控工作站显卡
	2G独显及以上
	块
	1
	
	650.00 
	

	100
	国产工作站
	国产处理器≥8核16线程，主频≥3.0GHz，≥16G内存，≥256SSD+1T机械硬盘
支持国产系统。终端设备为原厂整机出厂。
	台
	1
	
	6000.00
	

	101
	网卡
	1000M网卡
	块
	1
	
	95.00 
	

	102
	无线网卡
	PCI-E无线网卡
	块
	1
	
	150.00
	

	103
	杆件拆除
	含运输及临时存放
	根
	1
	
	600.00 
	

	104
	控制主机及其他设施拆除
	含运输及临时存放
	台
	1
	
	450.00 
	

	105
	机房施工
	人工及辅材
	工日
	1
	
	300.00 
	






注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。故障设施及设备的拆除及运输至指定地点的费用应含在投标报价中，不再另计。
  2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。



十三、技术要求响应及偏离表

	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc109304979]
十四、商务要求响应及偏离表

	项目
	采购文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	


[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999]
十五、开标一览表（按各包预算价填写）

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购包号：
招标编号：

	投标总报价

	大写：（人民币：元）

	小写：（人民币：圆）



日期：年月日


十六、主要标的信息
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：



关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。











质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


