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江苏海事职业技术学院
智能焊接实训室改扩建项目
（机器人相关采购）





招 标 文 件
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0171



采购人：江苏海事职业技术学院
采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司
日期：二〇二六年十月

第一章  投标邀请
	项目概况
 智能焊接实训室改扩建项目（机器人相关采购） 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月9日14点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0171	
项目名称：智能焊接实训室改扩建项目（机器人相关采购）
预算金额：186.9万元
最高限价：186.9万元，投标报价超过对应最高限价的按无效投标处理。
采购需求：智能焊接实训室改扩建项目，根据教学需求，需采购协作机器人工作站、焊接机器人虚拟操作工作站等货物。详见招标文件。
合同履行期限：自合同签订之日起，30个日历日内供货到位。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：
①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；
②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表，并加盖公章）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月9日14点00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目标的所属行业：工业
2.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。
3.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。
5.集中考察或答疑：采购人不组织统一现场勘察，供应商可自行联系。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
勘察联系人：丁立南18796013252 （供应商应提前联系并按要求办理入校手续）
6.公告媒体
（1）本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。
7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：江苏海事职业技术学院
地址：江苏省南京市江宁区格致路309号
联系方式：陈老师025-86176900 ，丁立南18796013252
2.采购代理机构信息
名称：南京苏宁工程咨询有限公司
地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室
联系方式：张薇025-84207240、025-83616261
3.项目联系方式
项目联系人：张薇
电话：025-84207240、025-83616261

第二章  投标人须知
一、总则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
2.1“采购人”是指江苏海事职业技术学院
2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司
2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
3.政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。
3.4 脱贫攻坚支持政策
根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。
各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。
各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。
3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.6 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.8 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.9实施本国产品标准及相关政策
3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.9.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.9.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.9.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.9.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.10 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4.招标文件的约束力
4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
5.招标文件组成
5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。
5.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。
5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。
6.招标文件的澄清修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。
三、投标
7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制
7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。
7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 投标人应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人签字或盖章，或授权委托人签字或加盖投标人公章。
7.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。
8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。
8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。
8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
9.投标费用
9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准的60%计算，向招标代理机构支付招标代理服务费，该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。
10.投标文件组成
10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。
10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或相关服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。
10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。
11.投标文件的商务部分
11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函；
（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证复印件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；
（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；
（4）《商务条款偏离表》；
（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
12.投标文件的技术部分
12.1 技术部分是证明投标人提供的货物及相关服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的货物及相关服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3 提供的货物及相关服务的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
13.投标文件的价格部分
13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。
13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。
13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
14.投标文件的其他部分
14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15.投标保证金：无
16.投标有效期
16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。
16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。
17.投标文件的签署
17.1 投标文件须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的授权委托人签字（可采用电子签名）和加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。
19.有下列情形之一的投标文件将被拒收
19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标人
21.开标
21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.4 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。
22.评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格审查
22.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。
22.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。
22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的；
（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
22.2.2 投标文件的符合性审查
22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。
22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
22.2.2.4 算术错误的修正
22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.2.5 相同品牌产品投标的处理方法
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.2.2.6 异常低价审查
22.2.2.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.2.2.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
22.2.2.7 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（11）未实质性响应招标文件要求的；
（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；
（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
（15）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（16）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.8 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）评标委员会认为招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；
（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。
如出现（1）或（4）情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。
22.2.2.9 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理
（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
22.2.2.10 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。
22.2.3 投标文件的进一步评审
22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
22.2.3.2 澄清有关问题。
22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.2.2 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。
23.确定中标人
23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人
（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。
23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。
23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。
23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
23.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。
24.编写评审报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。
25.评标过程的保密与公正
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
五、签订合同
26.签订合同
26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
27.询问
27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
28.质疑
28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。
28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对质疑供应商第一次质疑作出答复。
28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
29.投诉
29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
30.诚实信用
30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。


第三章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
1.评标方法：
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。
2.定标原则：
采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。
二、综合评分标准
	评分因素
	分值
	评分标准

	投标报价
	60
	投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60。

	技术指标响应情况
	15
	根据招标文件《第四章采购需求》的“技术参数”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审：
完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得15分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣0.3分；其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.02分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。
投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。
注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。

	业绩
	8
	评委根据供应商提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过的同类案例进行综合评分，每提供1个合同得2分，本项最多得8分（投标文件中提供合同复印件及付款发票复印件并加盖公章，合同应能反映相关内容）。

	质保期
	6
	供应商质保期在满足招标文件采购项目需求的基础上，每增加一年得2分，最多得6分（投标文件中提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。

	实施方案
	5
	评委根据供应商提供的项目整体实施方案进行综合评分，方案包括但不限于项目的整体实施过程等。方案优于采购需求的，得5分；符合采购需求的，得3分；部分满足采购需求的，有明显缺项的，得1分；不符合或未提供方案不得分。

	售后服务方案
	6
	评委根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于响应速度、售后服务内容、故障解决方案、响应次数、响应时间、软件升级、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件等内容，方案优于采购需求的，得6分；符合采购需求的，得4分；部分满足采购需求的，有明显缺项的，得2分；不符合或未提供方案不得分。


评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：
政府采购政策功能落实：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为残疾人福利性单位。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为监狱企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式及附件”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求
一、采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	进口产品
	核心产品

	1
	ABB和KUKA焊接机器人工作站改造
	套
	2
	30000
	不接受
	否

	2
	FANUC焊接机器人工作站改造
	套
	1
	25000
	不接受
	否

	3
	协作机器人工作站
	套
	3
	130000
	不接受
	否

	4
	焊接机器人虚拟操作工作站
	套
	4
	330000
	不接受
	是

	5
	实训机房改造
	套
	1
	74000
	不接受
	否


注：投标人所投报价不得超过每个产品所对应的单价最高限价，否则作无效投标处理。
二、技术参数
模块一 已有KUKA、ABB机器人的搬迁改造，数量2
 一、 工位治具（以下参数为单台配置要求，数量为2套）
 1) 三维柔性工作台，采用铸铁材料，表面防锈处理;
 2) 具有高精度孔网格系统，网格间距为≤100*100mm;
 3) 平台设计有标准孔，孔径φ16mm，孔公差是d10级，与平台相配的锁销为h7级。相邻两孔的孔心距为100±0.05mm;
 4) 尺寸不小于2*1.5m；
 5) 配套组合工装夹具1套；
 6) 可通过组合适应不同产品在工作台上的定位加紧，应具有足够的强度和刚度，夹紧可靠，操作灵活；
 7) 可对平板类，方管类，圆管类及异形件零件夹持定位，实现堆焊，对接，角接等;
 8) 种类包含支承角铁，定位角尺，定位平尺，平面角尺，V型定位件，锁紧销，压紧器及地线夹等;
 9) 配套升级机器人底座1套，机器人高度可以匹配三维柔性工作台，运动范围满足要求。
 二、 监控系统（以下参数为单台配置要求，数量为2套）
 （1）红外球形摄像机
 1) 数量：1个;
 2) 传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS；
 3) 调节角度:水平:0－60°，垂直:0－75°，旋转:0－360°；
 4) 焦距&视场角：≥4mm.水平视场角:≥81.3”，垂直视场角:≥43.6°，对角视场角:≥96.9°；
 5) 镜头尺寸接口：M12；
 6) 最大光圈数：F2.0；
 7) 补光距离：≥30 m；
 8) 补光灯类型：红外灯；
 9) 最大图像尺寸：≥1920x1080；
 10) 主码流帧率分辨率：50Hz :25fps(1920x1080，1280x720)；
 11) 子码流帧率分辨率：50Hz :25fps(640x480,640x360)；
 12) 网络协议：TCP/IP ,ICMP ,HTTP ,DHCP,DNS ,RTP ,RTSP,NTP ,IGMP , QOS ,IPV6 ,UDP；
 13) 启动和工作温湿度：-30“C－60’C，湿度小于95%(无凝结)；
 14) 供电方式：DC:12v±25%，支持防反接保护POE:IEEE802.3af.CLASS3*/PoE型号支持PoE；
 15) 存储温湿度：-30°C－60’C，湿度小于95%(无凝结)；
 （2） 硬盘录像机
 1) 可接第三方支持ONVIF协议的网络摄像机;
 2) 支持最大16路视频实时同步回放及多路同步倒放;
 3) 支持预览图像与回放图像的电子放大;
 4) 支持场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入联动;
 5) 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询;
 6) 录像分辨率：≥1920x1080/1280x720 ;
 7) 预览分辨率：1920x1080/1280x720/640x352/432x240;
 8) 显示输出：HDMI/VGA;
 9) USB接口：≥2个USB接口;
 10) 硬盘接口：最大支持4T容量硬盘;
 （3） 存储硬盘
 1) 硬盘容量: ≥2TB;
 2) 硬盘转速: 7200转;
 3) 缓存容量: ≥64M;
 4) 接口类型: SATA3
 （4） 无线路由器
 路由器数量：1个
 ≥3根外置全向天线，2.4GHz无线传输率，有线传输率: 10/100Mbps;无线传输速度: 450Mbps;
 三、安全系统（以下参数为单台配置要求，数量为2套）
 1) 设备工作异常需要有明显可辨识的声、光报警;
 2) 设备危险部位、易损部件和按钮处必须标有警示标志和提醒标志;
 3) 设备的操作机构设置应操纵方便、安全省力、标志清晰、齐全完整、牢固可靠;
 4) 设备所有运动部件及受限空间,均需有效科学的安全防呆设计,避免安全事故;
 5) 安全围栏参数：
 ①、采用铝型材45×45形式;
 ②、高度≥2000mm;
 ③、围栏总长≥12米，上层采用亚克力弧光板，下层采用网格铁丝网;
 ④、配备安全门锁、安全插销、安全开关;
 ⑤、围栏外围留有急停按钮、按钮指示灯;
 ⑥、配备智能安灯。
 四、强弱电（以下参数为单台配置要求，数量为2套）
 （1） 强弱电
 1) 强电系统施工要求‌：包括分户配电箱的设置、漏电断路器的安装、电路排布、导线规格与布置等。
 2) 弱电系统施工要求‌：包括线缆选择与布放、强弱电分离、线管与桥架安装等。
3）电缆需求，焊接机器人距配电柜较远，以上设备需电缆连接，电缆由中标单位提供。
 （2） 电源要求
 1) 控制配电柜（简称为PDP）为机床、机器人系统、传送系统、电控系统和焊接设备供电，应通过车间专用控制母线引入三相五线制380V交流电。
 2) 每个PLC控制区域应仅有一个主PDP柜来为单元内的所有设备或分电柜进行供电。
 3) 采用PLC的CPU，具有24V直流输出、最大负载电流为10A，宽输入电压范围为120-230VAC，提供高效能的电源转换和短路保护功能。
 4) 控制系统设计时，控制柜的插座和照明电源必须提供带漏电保护的断路器，热电源（主空开之前的电源或外部电源，即电柜主空开断电后，仍然带电）线缆为橙色。
 5) 各种电源的剩余额定容量应大于计算容量的20%。
 6) 对于分散总线信号系统，各总线从站需配置单独的信号供电直流电源。
 7) 电压等级主电源的进线电压为380V±10%，频率50HZ±2HZ（三相五线，3P+N+PE）。
 控制柜（配电柜/主控制柜）
 （3） 厂房内部电源
 供电条件
 配电电压 380V/220V
 控制电源电压 AC220V DC24V （或其它）
 电压波动范围 +10%，-15%
 频率及波动范围 50±1Hz
模块二  已有FANUC工业机器人搬迁改造，数量1
 一、 监控系统
 （1）红外球形摄像机
 1) 数量：1个;
 2) 传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS
 3) 调节角度:水平:0－360°，垂直:0°－75°，旋转:0－360°
 4) 焦距&视场角：≥4mm.水平视场角:≥81.3”，垂直视场角:≥43.6°，对角视场角:≥96.9°
 5) 镜头尺寸接口：M12
 6) 最大光圈数：F2.0
 7) 补光距离：≥30 m
 8) 补光灯类型：红外灯
 9) 最大图像尺寸：≥1920 x1080
 10) 主码流帧率分辨率：50Hz :25fps(1920x1080，1280x720)
 11) 子码流帧率分辨率：50Hz :25fps(640x480,640x360)
 12) 网络协议：TCP/IP ,ICMP ,HTTP ,DHCP,DNS ,RTP ,RTSP,NTP ,IGMP , QOS ,IPV6 ,UDP
 13) 启动和工作温湿度：-30“C－60’C，湿度小于95%(无凝结)
 14) 供电方式：DC:12v±25%，支持防反接保护POE:IEEE802.3af.CLASS3*/PoE型号支持PoE
 15) 存储温湿度：-30°C－60’C，湿度小于95%(无凝结)
 （2） 硬盘录像机
 1) 可接第三方支持ONVIF协议的网络摄像机;
 2) 支持最大16路视频实时同步回放及多路同步倒放;
 3) 支持预览图像与回放图像的电子放大;
 4) 支持场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入联动;
 5) 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询;
 6) 录像分辨率：≥1920x1080/1280x720;
 7) 预览分辨率：1920x1080/1280x720/640x352/432x240;
 8) 显示输出：HDMI/VGA;
 9) USB接口：≥2个USB接口;
 10) 硬盘接口：最大支持4T容量硬盘;
 （3） 存储硬盘
 1) 硬盘容量: ≥2TB;
 2) 硬盘转速: 7200转;
 3) 缓存容量: ≥64M;
 4) 接口类型: SATA3
 （4） 无线路由器
 路由器数量：1个
 ≥3根外置全向天线，2.4GHz无线传输率，有线传输率: 10/100Mbps;无线传输速度: 450Mbps;
 二、安全系统
 1) 设备工作异常需要有明显可辨识的声、光报警;
 2) 设备危险部位、易损部件和按钮处必须标有警示标志和提醒标志;
 3) 设备的操作机构设置应操纵方便、安全省力、标志清晰、齐全完整、牢固可靠;
 4) 设备所有运动部件及受限空间,均需有效科学的安全防呆设计,避免安全事故;
 5) 安全围栏参数：
 ①、采用铝型材45×45形式;
 ②、高度≥2000mm;
 ③、围栏总长≥12米，上层采用亚克力弧光板，下层采用网格铁丝网;
 ④、配备安全门锁、安全插销、安全开关;
 ⑤、围栏外围留有急停按钮、按钮指示灯;
 ⑥、配备智能安灯。
 三、强弱电
 （1） 强弱电
 1) 强电系统施工要求‌：包括分户配电箱的设置、漏电断路器的安装、电路排布、导线规格与布置等。
 2) 弱电系统施工要求‌：包括线缆选择与布放、强弱电分离、线管与桥架安装等。
3）电缆需求，焊接机器人距配电柜较远，以上设备需电缆连接，电缆由中标单位提供。
 （2） 电源要求
 1) 控制配电柜（简称为PDP）为机床、机器人系统、传送系统、电控系统和焊接设备供电，应通过车间专用控制母线引入三相五线制380V交流电。
 2) 每个PLC控制区域应仅有一个主PDP柜来为单元内的所有设备或分电柜进行供电。
 3) 采用PLC的CPU，具有24V直流输出、最大负载电流为10A，宽输入电压范围为120-230VAC，提供高效能的电源转换和短路保护功能。
 4) 控制系统设计时，控制柜的插座和照明电源必须提供带漏电保护的断路器，热电源（主空开之前的电源或外部电源，即电柜主空开断电后，仍然带电）线缆为橙色。
 5) 各种电源的剩余额定容量应大于计算容量的20%。
 6) 对于分散总线信号系统，各总线从站需配置单独的信号供电直流电源。
 7) 电压等级主电源的进线电压为380V±10%，频率50HZ±2HZ（三相五线，3P+N+PE）。
 控制柜（配电柜/主控制柜）
 （3） 厂房内部电源
 供电条件
 配电电压 380V/220V
 控制电源电压 AC220V DC24V （或其它）
 电压波动范围 +10%，-15%
 频率及波动范围 50±1Hz
 四、三合一清枪剪丝一体机
1.剪丝专项参数
 最大剪切焊丝直径：碳钢实芯 φ1.6mm；不锈钢/铝焊丝 φ1.2mm；药芯φ2.0mm
 切动作时长：0.3～0.8s可调
 剪丝工位：封闭式剪丝仓，防飞溅、防焊丝碎屑飞溅
2.气动系统参数
 气源要求：干燥洁净压缩空气 0.6～0.7MPa（6～7bar）
 持续耗气量：≈10L/s
 气缸驱动：双作用气动剪钳，复位稳定无卡丝
3.电气控制参数
 工作电压：DC24V（标准机器人控制柜输出）
 输入信号：4 路 IO（剪丝/清枪/喷油/完成反馈），NPN 标配，可切换 PNP
 控制模式：由现场机器人程序触发
4.整机物理参数
 外形尺寸（长×宽×高）：不小于250×300×1000mm
 整机重量：不小于25kg；
 防飞溅剂储液罐：500mL，喷射量 0～0.5mL/s 多档位可调
 整机噪声：≤70dB
▲5. 配套功能
 清枪铰刀：适配 φ12～φ22 标准喷嘴，旋转清渣 4～5s 完成
 喷油机构：双交叉雾化喷嘴，全覆盖喷嘴内壁
 TCP 校正定位柱：集成剪丝工位，剪丝后直接 TCP 补偿校准。
模块三 协作机器人工作站 数量3
 1、协作机器人系统（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
（1）协作机器人本体
 1) 最大负载：≥5kg；
▲2)最大臂展：≥950mm;
▲3) 重复定位精度：≤±0.02mm;
 4) 本体重量：≤ 25kg;
 5) 机器人轴数：6
 6) 机器人数据采集二次开发接口程序（TCP速度、位置、关节等信息）
 7) 温度范围：0-50°C
 8) 通讯标配：TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet(从站), Ethernet/IP
 9）IP等级：IP54(末端关节4/5/6:IP67)
 10) 主要功能特点
 ① 节省安装空间、高精度密度要求的柔性化生产线;
▲② 拖拽示教:拖拽集成于第六轴顶端和末端，方便不同场景下拖拽示教;
 ③ 支持工艺数据统一管理，支持参数上传下载积累复用；
 ④ 功能模块丰富齐全，编程界面简明清晰;
 ⑤支持C#、Python等多种语言做二次开发。
11)各关节(关节1/2/3/4/5/6)运动范围:≥士360°
12）图形化编程，程序编辑支持复制粘贴、方便快捷;
 （2）机器人控制系统
 1) 包含型号系列内功能模块;满足后续工艺开发需求
 2) 工具I/O端口：数字输入 2 数字输2 模拟输入2
 3) 工具I/O电源：100-240VAC,50-60Hz
 4) 电控柜I/O端口：16个数字输入，16个数字输出，2个模拟输入或输出
 2、 工位治具（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
 1) 三维柔性工作台，采用铸铁材料，表面防锈处理;
 2) 具有高精度孔网格系统，网格间距为≤100*100mm，保证较高的精度和重复性，方便快速安装组合工装夹具;
 3) 平台设计有标准孔，孔径φ16mm，孔公差是d10级，与平台相配的锁销为h7级。 相邻两孔的孔心距为100±0.05mm;
 4) 尺寸不小于2*1.5m
 5) 配套组合工装夹具1套
 6) 可通过组合适应不同产品在工作台上的定位加紧，应具有足够的强度和刚度，夹紧可靠，操作灵活;
 7) 可对平板类，方管类，圆管类及异形件零件夹持定位，实现堆焊，对接，角接等;
 8) 种类包含支承角铁，定位角尺，定位平尺，平面角尺，V型定位件，锁紧销，压紧器及地线夹等;
 3、 监控系统（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
 （1）红外球形摄像机
 1) 数量：1个;
 2) 传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS
 3) 调节角度:水平:0－360°，垂直:0°－75°，旋转:0－360°
 4) 焦距&视场角：≥4mm.水平视场角:≥81.3”，垂直视场角:≥43.6°，对角视场角:≥96.9°
 5) 镜头尺寸接口：M12
 6) 最大光圈数：F2.0
 7) 补光距离：≥30 m
 8) 补光灯类型：红外灯
 9) 最大图像尺寸：≥1920 x1080
 10) 主码流帧率分辨率：50Hz :25fps(1920x1080，1280x720)
 11) 子码流帧率分辨率：50Hz :25fps(640x480,640x360)
 12) 网络协议：TCP/IP ,ICMP ,HTTP ,DHCP,DNS ,RTP ,RTSP,NTP ,IGMP , QOS ,IPV6 ,UDP
 13) 启动和工作温湿度：-30“C~60’C，湿度小于95%(无凝结)
 14) 供电方式：DC:12v±25%，支持防反接保护POE:IEEE802.3af.CLASS3*/PoE型号支持PoE
 15) 存储温湿度：-30°C~60’C，湿度小于95%(无凝结)
 （2） 硬盘录像机
 1) 可接第三方支持ONVIF协议的网络摄像机;
 2) 支持最大16路视频实时同步回放及多路同步倒放;
 3) 支持预览图像与回放图像的电子放大;
 4) 支持场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入联动;
 5) 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询;
 6) 录像分辨率：≥1920x1080/1280x720 ;
 7) 预览分辨率：1920x1080/1280x720/640x352/432x240;
 8) 显示输出：HDMI/VGA;
 9) USB接口：≥2个USB接口;
 10) 硬盘接口：最大支持4T容量硬盘;
 （3）存储硬盘
 1) 硬盘容量: ≥2TB;
 2) 硬盘转速: 7200转;
 3) 缓存容量: ≥64M;
 4) 接口类型: SATA3
 （4）无线路由器
 路由器数量：1个
 ≥3根外置全向天线，2.4GHz无线传输率，有线传输率: 10/100Mbps;无线传输速度: 450Mbps;
 4、安全系统（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
 1) 设备工作异常需要有明显可辨识的声、光报警;
 2) 设备危险部位、易损部件和按钮处必须标有警示标志和提醒标志;
 3) 设备的操作机构设置应操纵方便、安全省力、标志清晰、齐全完整、牢固可靠;
 4) 设备所有运动部件及受限空间,均需有效科学的安全防呆设计,避免安全事故;
 5) 安全围栏参数：
 ①、采用铝型材45×45形式;
 ②、高度≥2000mm;
 ③、围栏总长≥12米，上层采用亚克力弧光板，下层采用网格铁丝网;
 ④、配备安全门锁、安全插销、安全开关;
 ⑤、围栏外围留有急停按钮、按钮指示灯;
 ⑥、配备智能安灯。
 5、 强弱电（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
 （1）强弱电
 1) 强电系统施工要求‌：包括分户配电箱的设置、漏电断路器的安装、电路排布、导线规格与布置等。
 2) 弱电系统施工要求‌：包括线缆选择与布放、强弱电分离、线管与桥架安装等。
3）电缆需求，协作机器人距配电柜较远，以上设备需电缆连接，电缆由中标单位提供。
 （2） 电源要求
 1) 控制配电柜（简称为PDP）为机床、机器人系统、传送系统、电控系统和焊接设备供电，应通过车间专用控制母线引入三相五线制380V交流电。
 2) 每个PLC控制区域应仅有一个主PDP柜来为单元内的所有设备或分电柜进行供电。
 3) 采用PLC的CPU，具有24V直流输出、最大负载电流为10A，宽输入电压范围为120-230VAC，提供高效能的电源转换和短路保护功能。
 4) 控制系统设计时，控制柜的插座和照明电源必须提供带漏电保护的断路器，热电源（主空开之前的电源或外部电源，即电柜主空开断电后，仍然带电）线缆为橙色。
 5) 各种电源的剩余额定容量应大于计算容量的20%。
 6) 对于分散总线信号系统，各总线从站需配置单独的信号供电直流电源。
 7) 电压等级主电源的进线电压为380V±10%，频率50HZ±2HZ（三相五线，3P+N+PE）。
 控制柜（配电柜/主控制柜）
 （3） 厂房内部电源
 供电条件
 配电电压 380V/220V
 控制电源电压 AC220V DC24V （或其它）
 电压波动范围 +10%，-15%
 频率及波动范围 50±1Hz
 6、吸烟除尘系统（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
1) 可移动式，根据不同焊接工位调整抽风位置;
2) 抽风量：≥2000m³/h;
3) 过滤方式：滚筒式;
4) 噪音：≤75dB;
5) 配有360°旋转抽排臂及吸尘罩;
6) 具有电机过载保护功能;
7) 清灰方式：自动清灰;
8) 电源：380V/3PH/50Hz;
9) 整机功率：3KW;
10) 过滤效率：≥99.99%;
11) 用于清灰的压缩空气：0.4-0.5Mpa;
 7、焊接电源系统（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
（1） 低飞溅脉冲焊机
▲1) 工艺：直流、软件低飞溅、短弧脉冲、碳钢、不锈钢、恒熔深;
2) 功能：USB接口、推拉丝焊枪接口、群控接口、送丝机A/V数显（手工款）;
▲3) 控制方式：全数字;
4) 送丝控制方式：光电编码盘反馈+独立芯片高速环路控制，远端电机同步控制;
5) 输入电压：三相 AC 380 V(±25%)
6) 输入频率（宽广）：40～70HZ;
7) 输入容量：≥15KVA/12.5KW;
8) 输入功率因素：≥0.95;
9) 效率：≥85%;
10) 额定空载电压：75V;
11) 额定输出电流：350A;
12) 给定电流范围：30-350A;
13) 给定电压范围：12-45V;
14) 额定暂载率（40℃）：60%;
15) 额定暂载率（25℃）：100%;
16) 电磁兼容性：GB/T 15579.10-2020;
17) 防雷等级：Class D (6000V/3000A);
18) 绝缘等级：H;
19) 防护等级：≥IP23S;
20) 主机环境：-39℃～+40℃;
（2） 配套送丝机
▲1) 送丝传动控制方式：光电编码器反馈/反电动式控制;
2) 送丝机额定电流：4.5A;
3) 送丝机额定电压：24V;
4) 送丝机速度：0.8～24m/min;
5) 送丝轮直径：φ0.8～1.6mm;
6) 焊丝盘类型：标准焊丝盘;
▲7) 驱动装置：四轮送丝驱动装置;
（3） 空冷焊枪
1) 冷却方式：空冷;
▲2) 额定电流：≥500A 二氧化碳;350A 混合气M21(ISO14175)
3) 暂载率：100%;
4) 直径：0.8－1.6mm;
5) 焊枪角度15°-22°
 8、可视化教学系统（以下参数为单台配置要求，数量为3套）
 一、机架参数：
 1.整车采用一体化，可扩充功能组件，方便安装、使用，维护。
 2.立柱采用加宽加厚铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面涂层做防刮处理。
 3.立柱顶部配置云台托架，可上下移动调节。
 4.可搭配多种显示器，上下调节。固定架Vesa接口, 可进行左右及俯仰30度摆动。
 5.车体附带五金台面板，可放置鼠标键盘等物品。人工学把手，与台面一休化，方便单手推动
 6.整车可以满足15度倾斜测试，80kg的行走测试。
 7.车体转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直60度调节。
 8.活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作。
 9.支持多种摄像机安装，支持多线束内部穿线，整车隐藏式走线设计，整体干净整洁。
 10.车体底部采用四轮与箱体结合一体化设计，配套脚轮采用静音轮设计，带脚刹装置。
 11.箱体采用前开门设计，方便放置内部产品及调试。
 12.箱体内置双层隔板设计，可拆卸，可移动。
 13.箱体采用多功能接口设计，配电源开关，电量显示屏，预留HDMI/网络/USB扩展接口。
二、车体参数
1.整车高度≥1.8米；
2.左侧横臂展开尺寸≥1.2米（可选配0.9米）,可折叠收缩 ；
3.右侧横臂展开尺寸≥1.2米（可选配0.9米）,可折叠收缩 ；
4.箱体尺寸：≥420（宽）x400（深）x480（高）MM ；
5.键盘托尺寸：≥450(长)x215（宽）MM；
6.车体转臂水平360度旋转，垂直60度调节，转臂托架可对接多种摄像机固定接口；
三、实训高清摄像机（2个）
1.采用五金外壳结构，表面防尘处理，易清洁
▲2.有效像素≥840 万，满足高清图像采集要求。 
▲3.分辨率4K(3840x2160)， 1080P(1920x1080) 
▲4.图像采集镜头采用10倍光学变焦，5倍数字变焦
5.焦距范围：5.76-46mm，光圈范围： F1.8--F2.6
6.镜头可视视角：57度（广角端）到3.7度（远端）
7.支持自动对焦，短焦近景采集，近距离50CM大倍率拍摄
8.最低照度：0.01lux (F1.8，AGC ON，彩色) 0.001lux (F1.8，AGC ON，黑白)
9.支持宽动态、自动追踪白平衡、3D数字降噪、防闪烁 
10.信躁比：大于50dB
11.高清HDMI输出格式： 3840x2160-25/30fps ;1920×1080-25/30 fps 
12.视频压缩：H.264 /H.265 
13.USB接口：USB3.0  输出格式YUV/H.264/MJPEG
14.网络接口支持WEB访问，支持网页功能菜单调整
15.网络分辨率及帧率：3840X2160 25/30fps， 1920X1080 25/30fps
16.网络协议; Ipv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, NTP,DNS, DHCP,ARP, RTSP, RTP,RTCP, RTMP9
17.应用编程:支持标准协议(ONVIF)、支持私有SDK和第三方管理平台接入
18.支持手动按键操作摄像机缩放变焦
19.支持遥控器控制
20.电源：DC 12V 
21.尺寸: ≥150mmx65mmx60mm 
22.固定方式:底部安装，M6螺孔，孔间距20MM
四、视频显示装置（数量2）
1.尺寸: ≥27英寸;比例:16:9;面板:IPS;
2.分辨率:3840x2160;刷新率:60Hz;色域:131% sRGB色域面积;
3.接口音频输出:HDMI2.0x2,DP,音频输出。
五、NVR硬盘录像机
1.压缩标准:H.265压缩
2.视频分辨率:1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz
3.图像质量:预览分屏：1/4/6/8/9画面
4.录像方式:手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像
5.录像帧率:8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
6.录像回放:即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访
7.视频输入:4路
8.视频输出:1个HDMI接口，1个VGA接口
9.音频输出:1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
10.其它接口:2个SATA接口，1个RJ45接口，1个USB2.0，1个USB3.0
11.本地存储:8TB；网络输入带宽：80Mbps；网络输出带宽：160Mbps；视频解码能力：8*1080P
12.视频同步回放：8；音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC
13.内存：≥2T
六、画面分配器
 2进一出分割器，1进4出分配器
 
模块四 焊接机器人虚拟操作工作站 数量4
 1、协作机器人系统（以下参数为单台配置要求，数量为4套）
 （1）协作机器人本体
 1) 最大负载：≥5kg；
▲2) 最大臂展：≥950mm;
▲3) 重复定位精度：≤±0.02mm;
 4) 本体重量：≤25kg;
 5) 机器人轴数：6
 6) 机器人数据采集二次开发接口程序（TCP速度、位置、关节等信息）
 7) 温度范围：0-50°C
 8) 通讯标配：TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet(从站), Ethernet/IP
 9）IP等级：IP54(末端关节4/5/6:IP67)
 10) 主要功能特点
① 节省安装空间、高精度密度要求的柔性化生产线;
 ▲② 拖拽示教:拖拽集成于第六轴顶端和末端，方便不同场景下拖拽示教;
 ③ 支持工艺数据统一管理，支持参数上传下载积累复用；
 ④ 功能模块丰富齐全，编程界面简明清晰;
 ⑤支持C#、Python等多种语言做二次开发。
11）各关节（关节1/2/3/4/5/6）运动范围：≥±360°
12）图形化编程，程序编辑支持复制粘贴、方便快捷；
 （2）机器人控制系统
 1) 包含型号系列内功能模块;满足后续工艺开发需求
 2) 工具I/O端口：数字输入2，数字输出2，模拟输入2
 3) 工具I/O电源：100-240VAC,50-60Hz
 4) 电控柜I/O端口：16个数字输入，16个数字输出，2个模拟输入或输出
 5）配置专用机器人运动控制器，具备稳定的运动运算与逻辑控制能力，支持标准工业通讯协议，可与虚拟焊接仿真系统建立实时数据交互，实现机器人真机动作与虚拟焊接场景同步联动。可配合虚拟焊接系统完成各类焊接轨迹仿真训练，可配合虚拟焊接系统完成虚实一体化焊接实训操作。
 2、 工位治具（以下参数为单台配置要求，数量为4套）
 1) 三维柔性工作台，采用铸铁材料，表面防锈处理;
 2) 具有高精度孔网格系统，网格间距为≤100*100mm，保证较高的精度和重复性，方便快速安装组合工装夹具;
 3) 平台设计有标准孔，孔径φ16mm，孔公差是d10级，与平台相配的锁销为h7级。 相邻两孔的孔心距为100±0.05mm;
 4) 尺寸不小于2*1.5m
 5) 配套组合工装夹具1套
 6) 可通过组合适应不同产品在工作台上的定位加紧，应具有足够的强度和刚度，夹紧可靠，操作灵活;
 7) 可对平板类，方管类，圆管类及异形件零件夹持定位，实现堆焊，对接，角接等;
 8) 种类包含支承角铁，定位角尺，定位平尺，平面角尺，V型定位件，锁紧销，压紧器及地线夹等;
 3、 监控系统（以下参数为单台配置要求，数量为4套）
 （1）红外球形摄像机
 1) 数量：1个;
 2) 传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS
 3) 调节角度:水平:0－360°，垂直:0°－75°，旋转:0－360°
 4) 焦距&视场角：≥4mm.水平视场角:≥81.3”，垂直视场角:≥43.6°，对角视场角:≥96.9°
 5) 镜头尺寸接口：M12
 6) 最大光圈数：F2.0
 7) 补光距离：≥30m
 8) 补光灯类型：红外灯
 9) 最大图像尺寸：≥1920x1080
 10) 主码流帧率分辨率：50Hz :25fps(1920x1080，1280x720)
 11) 子码流帧率分辨率：50Hz :25fps(640x480,640x360)
 12) 网络协议：TCP/IP ,ICMP ,HTTP ,DHCP,DNS ,RTP ,RTSP,NTP ,IGMP , QOS ,IPV6 ,UDP
 13) 启动和工作温湿度：-30“C－60’C，湿度小于95%(无凝结)
 14) 供电方式：DC:12v±25%，支持防反接保护POE:IEEE802.3af.CLASS3*/PoE型号支持PoE
 15) 存储温湿度：-30°C－60’C，湿度小于95%(无凝结)
 （2） 硬盘录像机
 1) 可接第三方支持ONVIF协议的网络摄像机;
 2) 支持最大16路视频实时同步回放及多路同步倒放;
 3) 支持预览图像与回放图像的电子放大;
 4) 支持场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入联动;
 5) 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询;
 6) 录像分辨率：≥1920x1080/1280x720 ;
 7) 预览分辨率：1920x1080/1280x720/640x352/432x240;
 8) 显示输出：HDMI/VGA;
 9) USB接口：≥2个USB接口;
 10) 硬盘接口：最大支持4T容量硬盘;
 （3） 存储硬盘
 1) 硬盘容量: ≥2TB;
 2) 硬盘转速: 7200转;
 3) 缓存容量: ≥64M;
 4) 接口类型: SATA3
 （4） 无线路由器
 路由器数量：1个
 ≥3根外置全向天线，2.4GHz无线传输率，有线传输率: 10/100Mbps;无线传输速度: 450Mbps;
 4、安全系统（以下参数为单台配置要求，数量为4套）
 1) 设备工作异常需要有明显可辨识的声、光报警;
 2) 设备危险部位、易损部件和按钮处必须标有警示标志和提醒标志;
 3) 设备的操作机构设置应操纵方便、安全省力、标志清晰、齐全完整、牢固可靠;
 4) 设备所有运动部件及受限空间,均需有效科学的安全防呆设计,避免安全事故;
 5) 安全围栏参数：
 ①、采用铝型材45×45形式;
 ②、高度≥2000mm;
 ③、围栏总长≥12米，上层采用亚克力弧光板，下层采用网格铁丝网;
 ④、配备安全门锁、安全插销、安全开关;
 ⑤、围栏外围留有急停按钮、按钮指示灯;
 ⑥、配备智能安灯。
 5、 强弱电（以下参数为单台配置要求，数量为4套）
 （1） 强弱电
 1) 强电系统施工要求‌：包括分户配电箱的设置、漏电断路器的安装、电路排布、导线规格与布置等。
 2) 弱电系统施工要求‌：包括线缆选择与布放、强弱电分离、线管与桥架安装等。
3）电缆需求，协作机器人距配电柜较远，以上设备需电缆连接。
 （2） 电源要求
 1) 控制配电柜（简称为PDP）为机床、机器人系统、传送系统、电控系统和焊接设备供电，应通过车间专用控制母线引入三相五线制380V交流电。
 2) 每个PLC控制区域应仅有一个主PDP柜来为单元内的所有设备或分电柜进行供电。
 3) 采用PLC的CPU，具有24V直流输出、最大负载电流为10A，宽输入电压范围为120-230VAC，提供高效能的电源转换和短路保护功能。
 4) 控制系统设计时，控制柜的插座和照明电源必须提供带漏电保护的断路器，热电源（主空开之前的电源或外部电源，即电柜主空开断电后，仍然带电）线缆为橙色。
 5) 各种电源的剩余额定容量应大于计算容量的20%。
 6) 对于分散总线信号系统，各总线从站需配置单独的信号供电直流电源。
 7) 电压等级主电源的进线电压为380V±10%，频率50HZ±2HZ（三相五线，3P+N+PE）。
 控制柜（配电柜/主控制柜）
 （3） 厂房内部电源
 供电条件
 配电电压 380V/220V
 控制电源电压 AC220V DC24V （或其它）
 电压波动范围 +10%，-15%
 频率及波动范围 50±1Hz
  6、虚拟焊接操作系统（以下参数为单台配置要求，数量为4套）
 （一）AR虚拟焊接仿真系统
   系统由虚拟焊接仿真主机、AR视觉采集模块、仿真焊枪操作装置、虚实联动通讯模块组成，基于增强现实技术构建沉浸式焊接实训环境，可模拟真实机器人焊接工艺、焊接动作与焊接效果，支持无耗材、高安全、可量化的标准化焊接实训与考核。
 （二）对协作机器人要求
1. 机械本体：采用六轴垂直多关节协作机械臂，机身柔性高、运动精度高，适配多角度、多姿态机器人焊接实训作业，可配合虚拟焊接系统完成各类焊接轨迹仿真训练。
2. 控制系统：配置专用机器人运动控制器，具备稳定的运动运算与逻辑控制能力，支持标准工业通讯协议，可与虚拟焊接仿真系统建立实时数据交互，实现机器人真机动作与虚拟焊接场景同步联动。
3. 操作单元：配备彩色触摸屏手持示教器，支持机器人点位示教、程序编辑、轨迹设定、焊接参数调用等功能，可配合虚拟焊接系统完成虚实一体化焊接实训操作。
功能要求
 协作机器人可执行模拟焊接操作，与虚拟系统联动进行焊接路径、姿态和参数控制的训练。虚拟焊接系统，配备焊接仿真主机和焊枪操作装置，为操作者提供沉浸式焊接训练体验。大型展示屏幕实时同步显示焊接过程、操作数据及评估结果，便于教学演示和技能考核，是智能焊接实训教学的重要组成部分。虚拟焊接系统在焊接模拟主机不变的情况下可以升级拓展增强现实手工焊接培训功能。
AR虚拟焊接仿真系统
 （一）、视觉头盔：
 1) 规格：与模拟器连接头戴设备；
 2) 视觉模块：屏幕尺寸≥ 4.7英寸，分辨率≥1280x720像素，24位真彩色 ；
 3) 摄像头数量≥2个； 
 4) 带集成耳机和光线补偿功能；
 5) 造型设计贴合真实焊接面罩。
（二）、模拟器主机技术参数：
 ▲1)处理器：不少于4核8线程，基础工作频率≥2.9GHz，最大加速频率不低于4.3GHz，三级缓存容量≥6MB，支持 64 位运算。
 ▲2)芯片组：配套工业级芯片组，具备多串口、稳定扩展能力，支持远程管理，可提供丰富 I/O扩展接口，具备长期供货工业级规格，芯片组综合性能、扩展能力及稳定性不低于Q470E工业级芯片组。
 3)内存：容量≥16GB；采用 2×8GB双通道 DDR4 2400 MHz 规格；
▲4)显卡：采用专业图形处理显卡，独立显存≥4GB，显存位宽≥128bit，支持 OpenGL、DirectX 等主流图形 API，支持多显示器输出，满足三维建模、图像处理等专业图形运算需求。
 5)硬盘：固态硬盘，容量≥128GB；
 6)声卡：主板集成高保真音频控制器，支持立体声音频输出，可实现高清音频回放。
 7)显示屏：LCD液晶屏幕，分辨率≥1024×768（XGA）；
 8)外接显示接口：配备 HDMI 高清输出接口，支持外接显示器、投影仪投屏输出；
 9)供电电源：交流宽幅输入 100V～240V，适配 50/60Hz 市电；
 ▲10)至少支持 Wi-Fi、有线以太网、无线 AP 热点三种网络连接模式；设备联网后，可通过配套客户端访问仿真模拟器系统。
（三）、模拟器附件：
▲1)焊枪：配套机器人AR焊枪；
 2)焊接工件：
▲配套不少于5套标准训练工件（板对接、管对接、管板角接、T 型板、板板搭接），且要求板与板的平板对接、角接、搭接工件的长度≥250mm；管试件的直径≥165mm；
 3)工件固定架：用于焊接工件固定于不同的焊接位置；支持和展现的焊接练习位置，不少于PA、PB、PC、PD、PE、PF/PG、PH/PJ；
4) AR 光线校准纸：可完成 AR 焊接头盔的光线校准。
（四）、机器人虚拟仿真焊接实训专用软件系统：
 系统需采用基于物理的渲染（PBR）引擎，通过真实世界材料表面测量数据构建材质模型，实现不同母材（碳钢、不锈钢、铝合金等）在焊接过程中的高仿真视觉呈现，包括弧光、熔池、焊缝成型及表面反光效果，各工艺的视觉特征需符合实际焊接场景的光学与物理表现。
▲1)视觉技术：焊缝画面逼真度高，接近真实焊缝; 使用增强现实技术来模拟焊接技术。焊枪在真实的环境中移动时，透过焊接头盔可以看到周围真实环境。只有工件和焊枪被赋予动画效果。
 2)操作练习模式：支持学员的自由练习和根据教师设定要求的考核练习；
 ▲3)支持熔化极气体保护焊实芯焊丝焊（GMAW）、熔化极气体保护焊药芯焊丝焊（FCAW）两种焊接工艺；
 4)支持和展现的焊接材料：至少包括碳钢、不锈钢、铝合金；
 5)焊接工件的厚度选择支持包括至少3种 (3mm、6mm、10mm)；
 6)要求支持多层多道焊接，提供包括不少于3层焊缝的练习功能；
 7)支持和展现的焊接要素，包括焊接操作中的熔池、焊缝、飞溅、电弧、声效；
 8)焊材的材料及直径：支持选择；
 9)难度等级：支持初级、中级和高级三个难度等级可选，不同难度等级的允许误差范围要求不同，并且针对WPS焊接练习中的焊接参数（如电流，电压）和焊接操作练习过程的变量（如工作角、行走角、干伸长、焊接速度等）的要求和标准，可以调整标准范围；
▲10)支持机器人焊接实时提示：模拟练习过程中能显示实时提示，机器人焊接的工作角、行走角、干伸长，能以具体数值显示设备参数设定是否合理, 并可支持机器人从焊接模拟器中选择焊接参数；
 ▲11)支持分析评价模块：每次练习支持分析评价，评价内容包括工作角，行走角，干伸长，轨迹吻合度，焊接速度等，支持每项分项评分并带有曲线显示整个过程动态，并可以停留在任何一处观察在此瞬间的各项焊接参数和焊接结果；焊接过程可视频回顾，并支持不同视觉角度观看（不小于180°）；
 12)支持学员练习的单次和多次综合的报告输出；
 13)支持通过不少于Modbus和Ethernet/IP的通讯协议和真实机器人进行通讯连接，可以实现通过真实示教器编程设置，来调用焊接模拟器中的焊接参数，进行机器人增强现实焊接训练。
（五）、焊接教学管理和学习平台
 电子教学平台包括教师使用的客户端（用于教学设计和管理）、学员使用的云学习平台，以及已授权的专业焊接培训课程内容。
1.教师客户端：
教师客户端是一款独立于模拟器的软件，该软件安装在电脑上，教师登录其专有账户，通过该软件管理所有学员端模拟器。教师可通过该软件进行至少如下操作：
 1)支持使用和管理已授权提供的课程；
 2)支持自定义设计课程，上传内容。课程包括不少于理论知识、理论测试、模拟练习及考核等模块，并支持针对学员进行个性化定制；
 3)支持可以创建和管理学员档案；
4)支持虚拟教室功能，教师客户端可以通过同一局域网和焊接模拟器进行连接，并且可以通过教室端的虚拟教室功能，观察模拟器进行的焊接操作等过程。学员焊接练习完成后，教师可查看所有学员历史练习记录与视频回放。教师可生成个体学员学习报告，输出形式不少于PDF格式；
 5)支持可以将定义好的课程同步到学员云学习平台，自定义设计课程须包含如下内容：
 理论知识：老师可根据自身需求自定义来上传理论知识，内容支持不少于PDF格式；
 知识测试：以选择题结构形式创建，支持单选与多选，且可选择性为部分题目增加注解，便于学员理解。
2．学员云学习平台：
学员可使用台式电脑、笔记本电脑，通过WEB端登陆其专有账户进行学习。该学习平台至少应支持以下：
 1)学员学习平台完成教师为其设计课程的理论学习、理论测验、焊接练习要求、焊接练习结果展示、学习报告；
 2)平台支持展示不少于PDF、在线视频形式的学习内容；
 3)支持学员的学习状态及测试结果均支持存档，并支持同步到教师客户端查看。
（六）、功能拓展性
虚拟焊接系统以机器人虚拟焊接功能为基础，焊接模拟主机无需更换，通过后期升级，可拓展增强现实手工焊接实训功能，支持手工虚拟焊接以下功能:
1)至少支持增强现实焊接培训方法：手工焊条焊（SMAW）、钨极惰性气体保护焊（GTAW/TIG）、实芯焊丝熔化极气体保护焊（GMAW）、药芯焊丝熔化极气体保护焊（FCAW）；其中 FCAW 需支持气体保护（FCAW-G）、自保护（FCAW-S）两种工况；
 2)支持和展现的焊接练习位置，不少于PA、PB、PC、PD、PE、PF/PG、PH/PJ；
 3)支持调节的参数至少包含电压值、电流值、焊接送丝速度、保护气量、保护气类型；工艺参数（电压、电流、焊接送丝速度等）调整后，系统需实时反馈对应的焊接效果变化，且变化规律模拟真实焊接物理特性。不少于在气保焊接中，调整电压电流可以实现短路/颗粒/喷射过渡的过渡状态和不同的焊接声音，系统需显示不同的熔滴过渡方式，同时焊缝尺寸也会发生明显变化。在关闭气体或者气体流量过大时，产生焊接气孔；
 4)支持分析评价，评价内容包括电流，电压，气流量，工作角，行走角，干伸长/弧长，焊接速度，轨迹吻合等，支持每项分项评分并带有曲线显示整个过程动态，焊接过程可视频回顾，并支持不同视觉角度观看（不小于180°）；
 5)支持模拟练习任务创建：模拟练习任务的参数设定中，至少包含焊接方法、焊接材料、焊接接头，工件位置、焊接工艺参数（电流、电压、气流量），焊接操作参数（工作角、行走角、干伸长、焊接速度、焊接层数、摆弧方式、摆弧宽度、焊缝长度、焊接方向、焊接分段）。
模块五 实训机房改造  数量1间
一、机房现有设备
负责对实训机房现有55台台式电脑的布线、组装、联网，确保设备正常使用
二、网络与供电
  交换机：24 口 / 48 口千兆交换机（1-2 台）
  路由器 / 防火墙：教育级网关（1 台）
  机柜：19 英寸标准机柜（1 台）
  网线 + 模块 + 配线架：超六类网线、信息面板、理线架
防雷PDU插座：每桌独立插座、带过载保护
  强电改造：空气开关、接地、线路规整
三、教学管理软件
  ▲机房管控软件：屏幕广播、远程控制、文件分发、锁屏、作业提交
  系统还原/保护卡：每次开机还原，防病毒、防误改
四、其他
配套音响 / 麦克风（1 套）
★三、商务要求
（一）服务要求：
1.交付使用时间及交货地点：
（1）交付使用时间（合同履行期限）：自合同签订之日起，30个日历日内供货到位。
（2）交货地点：江苏海事职业技术学院力行楼105大车间。
（3）设备包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（4）安装、调试和验收设备到达最终采购人现场并且现场条件合格后，在接到采购人通知后，供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场指导安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。如因产品质量导致产品无法正常使用，由供应商无偿更换。
（5）验收标准：设备参数满足技术协议要求；厂家安装培训已完成；随机资料及清单已收到；设备安装完成15天内，正常使用无异常。
2.付款方式：
自合同签订生效之日起，合同签订完成后15个工作日内甲方向乙方支付合同总额的30％，货物安装完成并验收通过后15个工作日内支付剩余合同价款。
3.售后服务及质保：（1）免费质保期：自设备最终验收合格之日起，供应商提供1年的免费质保期。（2）在质保期内，因供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，供应商在接到采购人通知（包括书面通知、电话、传真、电子邮件等）2 小时内予以回复，8 小时内提出解决方案，2 个工作日内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。（3）在质保期内，因采购人使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到采购人通知后，应在上述序号（2）条款中所述的时限内响应并派有经验的技术人员赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，供应商维修后只核收工本费。（4）质保期满后，如设备出现故障，供应商在接到采购人通知后，仍应在上述时限内响应、派有经验的技术人员赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，供应商只收取所更换零配件的成本费。
4.实施方案要求：本项目包含 5 个模块建设：KUKA、ABB机器人的搬迁改造、FANUC 机器人搬迁改造、协作机器人焊接工作站、焊接机器人虚拟操作工作站及实训机房改造，涵盖设备供货、安装、强弱电施工、联调、培训及验收。项目实施按现场勘测、设备进场核验、现场施工、设备就位布线、单机调试、真机与 AR 虚拟系统联动调试、仿真教学软件部署、实操培训、72 小时试运行、竣工验收及资料移交流程推进。施工严格遵守电气安全规范，完成安全回路、急停、报警系统专项测试，做好现场成品保护，服从甲方现场管理。项目交付同步开展机器人操作、焊接工艺调试、虚拟仿真平台使用及日常点检培训，按期完成项目建设。


第五章  合同主要条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏海事职业技术学院货物采购合同

甲方（采购人）：江苏海事职业技术学院
乙方（供应商）：
合同编号：
签订时间：    年   月   日
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏海事职业技术学院智能焊接实训室改扩建项目（机器人相关采购）（项目编号：        ）采购文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物。本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
1.货物清单及金额
	序号
	产品名称
	品牌
	规格
	型号
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


1.1 本合同价款包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
1.2 本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
1.3 本合同执行期间合同价格不变。
2.组成本合同的有关文件
2.1 组成本合同的有关文件下列关于政府采购号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和报价表；
（2）供货/交货一览表；
（3）技术条款偏离表；
（4）乙方承诺；
（5）服务承诺；
（6）中标通知书；
（7）甲乙双方商定的其他文件等。
3.权利保证
3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
4.质量保证
4.1 免费质保期：自设备最终验收合格之日起，供应商提供    年的免费质保期。
4.2 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4.3 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
5.包装要求
5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
5.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
6.交货时间：自合同签订之日起，30个日历日内供货到位。
7.交货地点：江苏海事职业技术学院力行楼105大车间
8.验收
8.1 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
8.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
8.3 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的， 由乙方承担相关的违约责任。
8.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
9.伴随服务／售后服务
9.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
9.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
9.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理， 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。
10.履约保证金
无
11.合同款支付
11.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。
11.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
11.3 付款条件：
自合同签订生效之日起，合同签订完成后15个工作日内甲方向乙方支付合同总额的30％，货物安装完成并验收通过后15个工作日内支付剩余合同价款。
11.4中标人需向招标人提供符合国家规定的相应数额的增值税专用发票。
12.违约责任
12.1甲方违约责任
12.1.1甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
12.2乙方违约责任
12.2.1如乙方不能交付货物、完成安装调试的， 甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方 支付合同总价 5%的违约金。
12.2.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
12.2.3乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加江苏海事职业技术学院的政府采购活动的处理。
12.2.4在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
12.2.5乙方未按本合同第8条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
12.2.6乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲 方承担违约责任。
12.2.7乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
12.2.8乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方 的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
13.合同的变更和终止
13.1除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
13.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏海事职业技术学院组织的政府采购活动。
14.合同的转让
14.1乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
15.争议的解决
15.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
15.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
16.诚实信用
16.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
17.合同生效及其它
17.1本合同自签订之日起生效。
17.2本合同一式肆份，自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有叁份，乙方持有壹份。
17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（公章）：江苏海事职业技术学院

年  月  日
	乙方（公章）：

年  月  日

	单位地址：江苏省南京市江宁区格致路 309 号
	单位地址：

	邮政编码：215009
	邮政编码：

	法定代表人（或委托代理人）

（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）

（签字）：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	
	联行号：




第六章  投标文件格式及附件
注：
1.本部分内容仅提供格式参考。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。


投标文件封面格式：
正本/副本


投  标  文  件





项目编号：_______________
项目名称：_______________







投标人名称：（加盖电子公章）
日      期：________________


投标文件目录
（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录）


目录一、开标一览表
开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：
	投标项目名称
	总价（小写）

	
	          元


年   月    日


目录二、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为        %。


投标人全称（CA公章）：


目录三、投标函
投标函
致：江苏海事职业技术学院
根据贵方                       （项目名称、项目编号、采购包号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。
5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6.与本次投标有关的正式联系方式为：
地址：
固定电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：
投标人名称（盖章）：
日期：    年   月   日

目录四、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式
法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）
投标人名称：
地址：
姓名：          性别：        年龄：           职务：            
身份证号码：
系                   （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
    年    月    日

附：法定代表人身份证复印件





法定代表人授权委托书
江苏海事职业技术学院：
本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的                        （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称、项目编号、采购包号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
投标人名称（盖章）：
日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：



授权委托人身份证复印件：



投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：



目录五、资格证明文件
资格证明文件
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）








2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：
①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；
②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表，并加盖公章）。
[bookmark: _GoBack]






3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏海事职业技术学院：
我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。（若有）
主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）
日期：   年   月  日
其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）


4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】





5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

江苏海事职业技术学院：
我公司            （投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标人名称（盖章）：               
日期：     年  月  日


目录六、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：                 （盖章）
说明：1.如果行数不够，请自行增加；
2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。


附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）


目录七、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：                 （盖章）
说明：1.如果行数不够，请自行增加。
2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）



目录八、政府采购政策功能
（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：        
日期：                      
注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注3：投标人如不提供此声明函，不享受中小企业扶持政策。


（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）
日期：            
注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。


（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。


目录八、投标需要的其他证明文件及材料
投标需要的其他证明文件及材料（若有）


目录九、项目组人员名单格式
项目组人员名单
	序号
	姓名
	职称
	本项目所承担角色
	相关项目经验简介

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	



投标人名称：                 （盖章）
注：
1.格式仅供参考，投标人可根据实际情况自行调整。
2.相关证明材料附后。
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