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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-SZSC-G2026-0016

	2
	项目内容
	具身智能创新应用实训室建设项目

	3
	项目预算
	人民币叁佰捌拾柒万肆仟元整（¥：3874000.00）

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	招标代理机构
	苏州市诚源招投标代理有限公司
联系人：金兰、浦沁、杨莹   电 话：0512-69228578
地  址：苏州市金门路1072号苏州金门国际商业广场6楼C区（11/12号电梯直达）

	6
	投标有效期
	九十天（日历日）

	7
	投标保证金
	无

	8
	投标文件份数
及装订
	本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统

	9
	开标时间
及地点
	2026年11月24日 13:00-13:30整（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	10
	评标时间
及地点
	2026年11月24日13:30整（北京时间）
地点：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼，苏州市公共资源交易中心

	11
	中标服务费
	由中标人支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%、500万元～1000万元以内0.80%差额定率累进法计算并支付中标服务费。该费用应在领取中标通知书时付清。
本项目中标服务费：
人民币肆万陆仟陆佰壹拾肆元整（¥：46614.00元）
账户名：苏州市诚源招投标代理有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司苏州国贸支行
账  号：10553901040020646

	12
	评标标准
	根据质量、服务与价格的比较

	13
	评标方法
	综合评分法

	14
	中标原则
	以评标总得分最高的投标单位作为相应标段的中标候选人。

	15
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的投标单位或对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；
（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（三）投标单位的报价均超过了招标预算，招标单位不能支付的；
（四）因重大变故，招标任务取消的。

	16
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的按照无效投标处理：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有招标单位不能接受的附加条件的；
（五）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
项目概况
具身智能创新应用实训室建设项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2026年11月24日13:30整（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况：
1.招标编号：JSZC-320500-SZSC-G2026-0016
2.采购方式：公开招标
3.项目内容：具身智能创新应用实训室建设项目
4.项目预算：人民币叁佰捌拾柒万肆仟元整（¥：3874000.00）
5.交付时间：合同签订生效之日起30个日历日内全部设备到货、安装、调试、培训并验收合格。
6.交货地点：苏州市致能大道106号苏州职业技术大学（采购人指定地点）。
7.本项目不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许分包、转包。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、报名及获取采购文件
1.报名截止时间：2026年11月9日。
2.获取方式：网上报名
（1）申领CA证书
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》
（2）登录报名
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。
（3）供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打注册咨询：18261002950；CA技术咨询电话：400-608-6099；签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
（4）依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.售价：无
4.本项目采用网上开评标的方式。
四、电子响应文件上传
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、提交电子响应文件截止时间、开标时间
1.提交响应文件截止时间：2026年11月24日 13:30整（北京时间）
2.开标时间：2026年11月24日 13:30整（北京时间）
3.开标解密：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.政府采购监督电话：0512-68616651
2.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网中央主网；江苏政府采购网；苏州政府采购网。
3.有关该采购项目的澄清、修正及中标（成交）等信息亦在以上网站发布，请随时关注。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：苏州职业技术大学
地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号
联系人：邓静
电话：15889464628
2.代理机构信息
名称：苏州市诚源招投标代理有限公司
地址：苏州市金门路1072号苏州金门国际商业广场6楼C区（11/12号电梯直达）
联系人：金兰、浦沁、杨莹
电话：0512-69228578
[bookmark: _Toc28861883]苏州市诚源招投标代理有限公司
2026年10月29日

第二章 投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市诚源招投标代理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市诚源招投标代理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。
2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。
二、 投标人
3.A投标单位应当具备下列一般条件：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
B.本项目的特定资格要求：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4. 投标方代表
指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》。
5. 投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 联合投标（本次招标不接受联合投标）
两个或两个以上单位组成的联合体投标时，除按本须知相关条款提供联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：
6.1联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。
6.2由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书，委托投标人代表参加投标。
6.3联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。
6.4所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。
6.5联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。
6.6参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
6.7同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。
三、 招标文件的说明
7. 招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。
8. 招标文件的澄清
8.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获得招标文件的投标人。
8.2投标人的询问通知不得迟于法律规定时间前使招标代理机构收到。
9. 招标文件的修改
9.1在投标截止时间15日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
10. 答疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。
10.4在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
10.5接收质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市诚源招投标代理有限公司
10.7收件人：金兰、浦沁、杨莹
10.8联系电话：0512-69228578
10.9通讯地址：苏州市金门路1072号苏州金门国际商业广场6楼C区（11/12号电梯直达）
10.10供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11. 勘察现场
    无
四、投标文件说明
12．提示与要求
12.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
14. 投标文件的组成
14.1报价部分
14.1.1封面
14.1.2开标一览表（格式详见第三章）
14.1.3投标报价明细表（格式详见第三章）
14.2资格性审查文件
14.2.1关于资格文件的声明函；
14.2.2投标单位情况表；
14.2.3投标单位《营业执照》副本复印件；
14.2.4投标单位的法定代表人/负责人身份证复印件；
14.2.5投标单位代理人身份证复印件及授权委托书（若有）；
14.2.6合格投标人资格证明材料
14.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
14.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期的财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人、及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
14.2.6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供针对本项目的相关设备及相关专业技术人员配备情况）；
14.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止之日前近12个月内任意一期依法缴纳税收的完税凭证、银行缴税回单或税务机关出具的纳税证明；并提供同一合理期限内社会保险缴纳凭据（社保专用缴款收据、社保经办机构出具的社会保险缴纳清单或税务部门社保缴费凭证）。投标人依法免税、无需缴纳社会保险资金的，须提供税务、社保主管部门出具的免税或免缴社保的正式证明文件。
14.2.6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
14.2.7 中小型企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的相关证明材料（如有），未提供不享受中小企业扶持政策；
14.3符合性审查文件
14.3.1投标函（格式详见第三章）
14.3.2《投标保证承诺书》（格式详见第三章）
14.3.3《技术部分正负偏离表》
14.3.4《商务部分正负偏离表》、《企业类似业绩一览表》；
14.3.5其他有关符合性证明的文件；
14.4其它投标文件
14.4.1项目需求及评分标准中所涉及到的其他相关材料及承诺书；
14.4.2其他有关资格证明及人员上岗证等证明文件；
14.4.3评分标准中涉及的其他证明材料；
注：投标人所提交的资料文件完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将解除其协审服务合同，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关条款处理。
15.对本次投标的详细说明的编制
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖电子印章或加盖投标单位公章上传；若未按上述要求签署的电子投标文件将被否决。
16.投标文件的制作、签署、上传
16.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
16.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]16.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
17. 报价（编制）要求的说明
17.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。
17.3一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。
17.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其投标无效。
17.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
17.6关于落实苏财购〔2025〕62号文件的要求
根据苏财购〔2025〕62号文件要求，关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，对异常低价响应进行审查：
①评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
A、响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
B、响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
C、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
②启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
18. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。投标单位应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（格式详见招标文件附件）
19. 投标文件的有效期
19.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。
五、投标文件的递交
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标单位和采购代理机构拒绝接收。
21.2招标单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，招标单位应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
24.评标委员会或评标小组
24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标单位代表和评审专家组成；
24.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；
24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.2.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.2.3对投标文件进行比较和评价；
24.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标单位委托直接确定中标单位；
24.2.5向招标单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合财政部门的投诉处理工作。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。
26.对投标文件初审
26.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：
26.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2与招标文件有重大偏离；
26.1.3投标单位拒绝修正错误；
26.1.4投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.5其他被评标委员会认定无效的情况。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.3除特别说明外招标文件提供的设备、材料、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标单位在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。
26.4评标委员将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
26.5.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.5.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；
26.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。
26.5.4投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
26.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
27. 投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.废标
28.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
28.1.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.1.3投标单位的报价均超过采购预算；
28.1.4因重大变故，采购任务取消的；
28.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。
29.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。
29.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。	
29.4本次招标的中标人数量为：1家单位。
七、授予合同
30. 中标单位的确认
30.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购单位的委托向采购单位推荐中标候选单位。
30.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.3 招标采购单位在合同履行过程中时可以增加（或减少）中标货物和服务的数量，但增加的金额不得超过中标货物和服务金额的10%。
31. 合同授予标准
31.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标单位。确定为中标单位的必须具有实施本合同的能力和资源。
32. 中标通知书
32.1 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2 中标通知书将成为合同的组成部分，对招标单位和中标人具有同等法律效力。
32.3中标通知书发出后，招标单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33. 合同的签订
33.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，招标单位与中标单位原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标单位及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
33.2 招标单位与中标单位所签订的合同不得对招标单位确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改，招标单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
33.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.4政府采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
34. 履约保证金：中标金额的5%
八、其他事项
35. 中标服务费
35.1 中标单位须按前附表的规定按其采购预算总金额支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清。
35.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。
36. 监督和公证
36.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.2 采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
36.3 未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc28861884]
第三章  投标文件格式

说明：对本章所有的格式及内容，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改部分不得造成与本章格式及内容实质性的违背，否则其投标文件将被拒绝。

一、法定代表人授权委托书



法定代表人授权委托书



本授权委托书声明：我        （姓名）系        （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的     （姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在    号项目的开标、投标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标文件提交开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月     日



二、投标函


投标函

                             ：
我方收到贵单位                            号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：
1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成本次项目的所有服务内容需要的各项应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3.我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
4.我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5.我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
6.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
7.我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。
8.如果我方中标，我方愿意并按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
9.与本投标有关的通讯地址：
单位：                           联系人：
地址：                           邮政编码：
联系电话：                       传真：

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日




三、投标保证承诺书
投标保证承诺书

致：苏州市诚源招投标代理有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称、采购编号）的投标,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；
2.中标后不依法与采购单位签订合同；
3.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：（盖章）

地址：
电话：
电子邮件：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）：

日期：



四、开标一览表


开标一览表
投标单位：
招标编号：
	序号
	采购内容
	报价（元）

	1
	
	

	投标总价
	人民币大写：                     （￥           ）



注：价格包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。


投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日


五、分项报价明细表

（1）投标报价明细表
	序号
	货物
名称
	规格、型号
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	质保期限（年）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	合计：人民币          元（￥          ）



注：
“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”（投标总价）相等，如不相等，投标总价以“开标一览表”为准。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日


六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	货物名称
	招标技术参数要求
	投标响应的技术参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


注：1.投标人应根据本项目“第四章项目需求”中的“三、技术参数要求”对照所投设备的配置及技术性能进行逐项评议。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。
3.表格不够可另接。
4.投标文件中需提供技术性能参数正偏离的证明材料及按“第四章 项目需求”中要求提供相关证明材料。





七、商务部分正负偏离表
商务部分正负偏离表

	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第三条 合同货物
	
	

	第四条 权利保证
	
	

	第五条 质量保证
	
	

	第六条 包装要求
	
	

	第七条 交货
	
	

	第八条 到货验收
	
	

	第九条 伴随服务
	
	

	第十条 最终验收
	
	

	第十一条 售后服务
	
	

	第十二条 违约责任
	
	

	第十三条 不可抗力
	
	

	第十四条 合同的变更、中止
	
	

	第十五条 合同的终止
	
	

	第十六条 合同的转让
	
	

	第十七条 履约保证金
	
	

	第十八条 争议解决方式
	
	

	第十九条 通知与送达
	
	

	第二十条 合同生效及其他
	
	


注：1.投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标单位：（盖章）
 
法定代表人或代理人：（签字或盖章）                
                                          日 期：        年    月    日


八、人员配置一览表


人员配置一览表

项目名称：         	招标编号：          
	序号
	岗位
	姓名
	身份证号码
	学历
	备注

	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日












九、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：                            	             招标编号：                  
	序号
	项目名称
	服务单位
	合同签订日期
	合同金额（万元）
	备注

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年     月    日









十、关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函


苏州市诚源招投标代理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为          号的采购活动进行商务投标。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标单位：（盖章）


法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日














十一、投标人情况表

投标人情况表
投标人名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	           万元
	净资产
	万元

	股东权益
	           万元
	销售收入
	年      万元

	实现利润
	年     万元

	营业面积（含厂房面积）
	         平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	






十二、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


最近三年内无重大违法记录声明


______________________参加投标项目名称_____________________招标编号：_____________________项目，在此郑重声明：我公司近三年内未因自身的任何违约、违法、不良记录及违反商业道德的行为而导致合同接触或招致法律诉讼。

特此承诺！

投标单位：（盖章）

日期：        年    月    日










十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；



……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


十四、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：苏州市诚源招投标代理有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加             （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。


投标单位：（盖章）

地址：
电话：
传真：
电子邮件：
邮编：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日













十五、残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

苏州市诚源招投标代理有限公司
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位：（盖章）

[bookmark: _Toc28861885]日期：        年    月    日
第4章 
 项目需求

一、招标编号：JSZC-320500-SZSC-G2026-0016
二、项目内容：具身智能创新应用实训室建设项目
三、项目预算：人民币叁佰捌拾柒万肆仟元整（¥：3874000.00）
四、采购需求
1.需实现的功能或者目标
学校“具身智能工程技术”专业招生在即，本项目建设具身智能创新应用实训室的采购范围与内容如下：数据采集与治理、训练与部署平台12套，主从臂数采套件12套，轮式半人形机器人1套，导览人形机器人1套，舞蹈表演人形机器人1套，巡检作业四足机器人2套，舵机机械臂1套，算力主机2套，双人桌椅25套。采购设备主要用于具身智能实训教学和教师开展课程教学改革需要，形成可支撑教学、实训、科研、竞赛和社会服务的具身智能创新应用环境。
采购清单
（1）“▲”项的重要技术参数投标文件中需提供以下任意一种证明材料：1.具有权威检测资质机构出具的检测报告证书、检测报告等；2.官网截图证明；3.产品规格书/功能界面彩图；4.采购文件中重要技术参数载明要求提供的相关证明材料；未按要求提供证明材料的视为负偏离；无特殊标注的技术参数的偏离情况则需在技术偏离表中详细列明，不提供视为负偏离。
（2）针对涉及演示视频要求的技术参数（即带“●”项技术参数），分项制作独立演示视频，单个视频仅演示对应的一项技术参数，演示内容的文件名称需要与下述技术参数的序号相对应，单项功能演示视频时长不超过2分钟。
	序号
	产品名称
	产品要求
（需执行的相关标准、规范，质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
	数量
	单位
	质保要求

	1
	数据采集与治理、训练与部署平台
	1. 数据采集与治理、训练与部署平台组成与功能要求：
1.1算力平台
1.1.1处理器：核数≥20；
1.1.2内存：≥24G×2； 
1.1.3固态硬盘：≥1TB；
1.1.4网络：≥2.5Gb网卡；
1.1.5显卡：显存≥24G ；
1.2具身智能场景构建平台
提供可供机器人本体进行训练的仿真环境，提供场景模板与场景构建工具。根据现场真实物理环境构建场景，供机器人训练。具体如下：
1.2.1空间编辑
1.2.1.1提供BS图形化界面，支持通过拖拽方式快速构建场景；
●1.2.1.2支持用户上传空间结构平面图，系统自动识别墙体，快速生成场景的三维空间结构；支持在场景中添加光源及摄像机，支持添加的光源类型不少于3种、摄像机类型不少于2种；支持对光源进行位置、强度、颜色的参数修改，并实时渲染光照效果；支持对摄像机进行位置、角度的参数设置，并可捕获场景的视觉数据；支持在3D视图下对场景进行360°旋转观测，支持对视图进行缩放观测。
▲1.2.1.3支持用户自由编辑场景，支持对场景元素的尺寸、质量等物理参数，位置、角度等位置参数进行编辑；支持创建场景集合，对场景进行集合管理。（提供编辑面板（可输入尺寸、坐标、旋转角度）、场景集合/场景分组列表界面截图，对应功能需清晰标注）
●1.2.1.4支持素材库、编辑区、属性区三区实时联动渲染：编辑区实时渲染从素材库中拖入的元素，编辑区实时渲染元素属性修改后的效果；编辑区支持3D视图模式。
1.2.1.5支持场景的保存、加载、副本创建以及打标签。
1.2.2仿真素材库
1.2.2.1具备物体素材库功能，支持按家具、食材等对物体资产进行分类管理。
1.2.2.2支持立方体、圆柱体、球体等基础几何体物体资产，几何体物体资产支持颜色、贴图的参数设置。
1.2.2.3机器人素材库功能，支持按机械臂、复合机器人等对机器人资产进行分类管理。
1.2.2.4所有素材（空间结构素材、仿真物体素材、机器人素材）中的元素，均支持拖拽至编辑区的任意位置。
1.2.2.5支持上传3D模型文件（.glb、.obj格式），解析生成3D数据资产。
●1.2.2.6支持通过上传机器人真机的3D模型文件及MJCF文件，生成机器人数据资产；机器人资产支持多级分类查询管理；支持机器人资产发布到机器人素材库并可添加到场景中；支持机器人资产在3D视图下的360°旋转观测及缩放观测。
1.2.2.7内置高保真3D资产不少于1000个，包含但不限于几何体、日用品、水果、厨房用品、家具等。
1.2.2.8内置训练场景模板不少于20套。
1.2.3 提供软件著作权证明
1.3具身智能机器人训练平台
支持具身智能机器人训练，具备数据采集、模型训练、模型推理及仿真测评等能力。能够完成真机数据采集，并可基于场景构建生成的仿真环境，进行仿真数据采集、算法模型仿真测评。具体如下：
1.3.1 数据采集
1.3.1.1支持数据采集的全流程管理：支持数据采集的任务创建、数据采集、数据标注、数据审核、数据集导出。
1.3.1.2支持创建真机数据采集、仿真数据采集两类任务；
1.3.1.3支持对每个采集任务设置采集机器人、采集员、标注员、审核员，支持设置采集数量、时长、场景要求；
1.3.1.4具备标准化采集动作字典，支持使用标准化动作配置采集动作。
●1.3.1.5支持真机设备视觉数据、关节数据、夹爪数据的数据采集，遥操设备至少包含同构臂、VR遥操两类。
1.3.1.6支持基于用户自建仿真场景的仿真数据采集，支持仿真空间机器人视觉数据、关节数据、夹爪数据的数据采集，遥操设备至少包含同构臂、VR遥操两类。
1.3.1.7支持采集数据的在线回放。
1.3.1.8支持采集数据的真机回放，真机运动轨迹与采集数据中运动轨迹保持一致。
1.3.1.9支持标注员对每条采集数据进行标注。
1.3.1.10支持采集数据的批量导出与删除，导出格式支持LeRobot数据格式。
1.3.1.11支持审核员对采集数据及标注结果进行查看、审核。
1.3.2 模型训练
●1.3.2.1支持创建模型训练任务，支持对模型训练任务设置算力、选择基础模型、设置训练参数、选择数据集；平台内置基础模型，支持seed、batch_size等不少于10种参数的设置，平台能够依据不同模型为参数配置默认值；支持导入本地数据集文件用于训练。
1.3.2.2支持基于本地算力的模型训练。
1.3.2.3支持训练任务的管理，包括开始训练、停止训练、重启训练、训练用时统计等。
1.3.2.4支持查看训练任务的实时日志，支持查看Loss等不少于3种训练指标变化。
1.3.2.5支持训练过程中记录CheckPoint模型。
1.3.2.6支持模型的导出。
1.3.3 模型推理
1.3.3.1支持创建模型推理任务，支持对模型推理任务设置机器人构型、配置模型文件等。
1.3.3.2支持仿真推理，支持选择仿真场景，进行仿真推理。
1.3.3.3支持真机推理，支持连接真机，进行真机推理。
1.3.4仿真测评
仿真测评指算法模型在仿真环境中执行任务，测试其准确率等指标，评估模型的有效性，平台支持对仿真测评的全流程管理，覆盖任务管理、测评执行、测评审核。具体如下：
1.3.4.1任务管理
●1.3.4.1.1支持测评任务的全流程管理：支持仿真测评的任务创建、测评执行、测评审核，系统自动形成测评报告。支持用户自建测评任务，支持选择任务类型、算法、测评机器人、人员，支持设置测评场景要求、测评指标等，不同任务类型配有演示视频。
1.3.4.1.2支持任务进度的查看。
1.3.4.2 测评执行
1.3.4.2.1支持算法模型在用户自建仿真场景中进行测评；至少支持2种不同类型任务在仿真环境的执行。
1.3.4.2.2支持测评指标：提供自动化测评指标，支持自定义测评指标，自定义测评指标至少支持通过/不通过、5分制两种标注方式。
1.3.4.2.3支持同一算法模型在不同场景测评分析，支持一个测评场景测试不同的算法模型。
1.3.4.2.4支持同一场景内设置不同的测试用例，支持对每个测试用例进行测评动作、执行时长的设置，根据设置进行用例执行。
●1.3.4.2.5支持测试用例的自动化批量执行，并记录每次执行过程数据，过程数据包含不少于3个视角的视觉数据及关节轨迹数据;支持过程数据的在线回放;支持每个测试用例每次执行结果的指标评价;自动化测评指标结果自动生成，非自动化测评指标的结果手工标注;手工标注至少支持通过/不通过、5分制两种标注方式。
1.3.4.2.6支持自动生成测评报告；报告支持测评任务的基本信息、测评场景信息、测评结果概况、不同场景下测评指标分析等。
1.3.4.3 测评审核
1.3.4.3.1 支持审核员对测评任务的每项测评数据、报告数据进行审核。
1.3.4.3.2 支持审核任务的回退与提交。
1.3.5技能库
●1.3.5.1内置具身智能机器人技能库，具备物体抓取等不少于2种任务类型的技能；具备仿真技能及真机技能；支持技能的运行展示，仿真技能支持在仿真环境运行展示，真机技能支持连接真机运行展示。
1.3.6平台授权与监控
1.3.6.1平台客户端支持序列号授权，对每台电脑终端进行单独授权。
1.3.6.2支持平台客户端在线状态监控。
1.3.6.3支持平台客户端在线升级。
1.3.6.4支持平台客户端开机自启动。
▲1.3.7提供与平台配套的实训指导书1份（纸质盖章版扫描件），内容包含至少一种机械臂实训任务的数据采集、模型训练和模型推理的完整实训操作和步骤图片。
▲1.3.7 提供软件著作权证明
2. 教学资源
包含PPT/讲义、微课视频等类型的教学资源。包含微课视频资源不少于32个。
一、《具身数据采集与处理》
实训项目1：机械臂安装调试
（1）硬件上电与通信链路验证
（2）机械臂使能与基础运动测试
（3）夹爪调试与零点标定
实训项目2：机械臂关节控制
（1）安全规范与设备认知
（2）示教器基础操作与坐标系认知
（3）关节坐标系正反向运动测试
实训项目3：机械臂运动轨迹复现
（1）使能拖动示教与轨迹数据采集
（2）手动拖动示教与轨迹数据采集
（3）示教器编程与轨迹指令复现
（4）离线仿真环境下的轨迹规划与验证
实训项目4：3D仿真资产开发实践
（1）资产建模认知与配置
（2）基础几何体建模
（3）模型优化、格式导出
（4）场景搭建、灯光渲染与环境布置
实训项目5：同构臂遥操真机数据采集
（1）同构遥操系统硬件部署与环境配置
（2）主从臂零点标定与关节映射配置
（3）同构遥操规范操作与手感适应
（4）规范遥操作与多模态真机数据同步录制
（5）数据自检清洗、回放验证与工程交付
实训项目6：VR遥操真机数据采集
（1）真机遥操作软硬件环境搭建
（2）规范遥操作与多模态真机数据同步录制
（3）真机数据质量自检与初步清洗
（4）数据回放验证、标准化输出与工程交付
实训项目7：VR遥操仿真数据采集
（1）VR遥操作仿真环境部署
（2）遥操作手感适应与重定向验证
（3）规范遥操作与多模态数据同步录制
（4）数据回放验证与工程交付
实训项目8：数据质量审核
（1）数据模态认知
（2）审核规则制定
（3）动作质量与数据准确性验证
实训项目9：实现数据集格式转换
（1）数据集格式解析与结构分析
（2）单数据文件从源格式到目标格式的转换
（3）批量转换脚本与并行处理
二、《具身智能训练与测评》
实训项目1：ACT模型训练与过程监控
（1）根据任务复杂度规划数据采集目标
（2）数据采集
（3）在本地GPU环境成功启动ACT模型训练，并理解核心超参数的作用
（4）训练过程实时监控与日志分析
实训项目2：深度相机开发，数据获取与可视化
（1）环境搭建与设备基础通信
（2）多传感器数据流同步采集
（3）数据记录与离线回放
实训项目3：仿真环境模型能力测评
（1）基准环境与测评指标体系构建
（2）输出一份《测评环境说明书》
（3）物理参数泛化性测评
（4）测评自动化与可视化报告生成
实训项目4：机器人控制开发
（1）单关节点动控制
（2）正运动学计算
（3）逆运动学求解
三、《数据采集与遥操作项目实践》
项目1：搭建一个仿真场景。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
项目2：完整实现桌面零售抓取与放置的数据集生成。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
四、《具身智能训练与测评实训》
项目1：以物体分类任务为实例，完成采训推全流程项目实践。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
项目2：基于手势识别的机械臂运动控制项目，包括深度相机视觉数据读取、手部动作识别、机械臂控制与路径规划等。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
	12
	套
	项目验收合格之日起3年。

	2
	主从臂数采套件
	1.主从臂数采套件设备组成：
1.1机械臂
数量：2条
1.1.1自由度：≥6；
1.1.2有效负载：≥1.0KG；
1.1.3本体重量：≤5KG；
1.1.4重复定位精度： ≤±0.1mm；
1.1.5工作半径：≥600mm；
1.1.6标准供电电压：最小工作电压≤24V,最大工作电压≥26V；
1.1.7功耗：最大功耗≤120W ；综合功耗≤40W；
1.2两指夹爪
数量：1个
1.2.1本体重量：≤500g；
1.2.2精度：±0.5mm；
1.2.3开合间距：0-70mm；
1.2.4额定夹合⼒：≥40N；
1.2.5最⼤夹合⼒：≥50N；
1.2.6供电电压：≥DC24V；
1.2.7功耗 最⼤功耗≤50W 综合功耗≤30W；
1.2.8噪⾳≤60dB；
1.3.夹爪示教器
数量：1个
1.3.1本体重量：≤600g；
1.3.2精度：±0.5mm；
1.3.3开合间距：0-70mm；
1.3.4额定夹合⼒：≥40N（⼒控，⼒反馈）；
1.3.5最⼤夹合⼒：≥50N（⼒控，⼒反馈）；
1.3.6功耗 最⼤功耗≤50W 综合功耗≤30W；
1.3.7噪⾳≤60dB；
1.4.双目相机
数量：3个
1.4.1水平 FOV：≥90°；
1.4.2垂直 FOV：≥65°；
1.4.3对角 FOV：≥95°；
1.5.VR眼镜
数量：1个
1.5.1瞳距调节范围：62mm-72mm；
1.5.2分辨率：≥4K；
1.5.3机身存储：≥256GB；
1.5.4运行内存：≥12GB。
1.6.其他配件
固定支架、围挡等。
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	轮式半人形机器人
	轮式半人形机器人组成与功能要求如下：
一、机器人本体
1.机器人采用轮式移动底盘、双机械臂、升降机构及多模态感知系统一体化设计，整机高度不低于1850mm。
▲2.机器人整机自由度不少于19个，其中单机械臂自由度不少于7个。（本项需提供产品彩页证明）
▲3.双机械臂额定负载不低于30kg，最大负载能力不低于50kg。（本项需提供产品彩页证明）
4.机械臂最大关节扭矩不低于380N·m，采用高集成度模块化关节设计。
5.机器人垂直方向作业行程不低于2000mm，可覆盖地面至约2m高度范围内的操作任务。
6.机器人末端配置平行夹爪，并采用模块化末端接口设计，支持根据任务需求快速更换夹爪、灵巧手、视触觉夹爪等末端执行器。
7.机器人移动速度不低于1m/s，支持前进、后退、旋转、转弯等全向移动控制。
8.机器人爬坡能力不低于3%，可通过宽度不低于35mm的沟槽及高度不低于25mm的地面障碍。
9.配置3D激光雷达不少于1套，支持360°环境感知，可用于机器人建图、定位、自主导航及动态避障。
10.配置头部深度视觉相机不少于1套，具备RGB及深度信息采集能力，可用于环境感知、目标识别及空间定位。
11.双机械臂腕部配置视觉相机不少于2套，实现双臂近距离视觉感知及视觉引导操作。
12.机器人配置高性能边缘AI计算平台，AI算力不低于275TOPS，支持视觉感知、导航、运动控制及具身智能模型端侧部署。
13.机器人支持Wi-Fi、蓝牙或有线网络等不少于2种通信方式，满足远程控制、数据传输及系统联网需求。
14.机器人采用双电池供电设计，电池容量不低于15Ah×2，采用磷酸铁锂电池，支持快速拆装。
15.机器人电池系统支持热插拔换电，在机器人正常运行状态下可进行电池更换，满足长时间连续运行需求。
16.机器人单次续航时间不低于8小时，并支持通过备用电池快速换电延长连续作业时间。
▲17.机器人提供标准化SDK、API接口及二次开发文档，支持用户开展机器人应用、算法及任务流程二次开发。
18.机器人SDK支持机械臂关节级控制，可获取机械臂关节位置、速度、状态等信息，并支持关节运动指令下发。
19.机器人开放移动底盘、双机械臂、升降机构、末端执行器及主要传感器相关控制或数据接口，满足具身智能算法开发需求。
20.支持图形化任务编排或机器人任务流程配置，可根据实际应用需求组合移动、感知、机械臂操作及末端执行等功能。
21.支持无线VR遥操作功能，可实现操作者双臂动作与机器人双机械臂运动映射，用于机器人远程操作、任务示范及真机数据采集。
22.支持采集机器人视觉图像、机械臂关节状态、末端状态及控制指令等多模态数据，用于模仿学习、行为克隆及具身智能模型训练。
二、质检工作台及物料
1.配置工业质检工作台不少于3张，单张尺寸约1500mm×800mm×750mm；
2.配置FX3SA系列工业控制产品质检样件不少于20件，覆盖FX3SA-10MR-CM、FX3SA-14MR-CM、FX3SA-20MR-CM、FX3SA-30MR-CM、FX3SA-10MT-CM、FX3SA-14MT-CM、FX3SA-20MT-CM、FX3SA-30MT-CM等不少于8种指定型号。
3.样件长度范围约60～100mm、宽度约90mm、高度约75mm、重量约0.3～0.45kg，可用于机器人视觉识别、6D位姿估计、抓取、姿态调整、翻转及多视角质检任务。
4.配套工件摆放区域、任务区域标识及基础质检场景布置。
三、质检AI模型
1.提供针对FX3SA系列工业控制产品的机器人视觉质检AI模型，支持不少于8种指定型号产品的视觉识别、目标定位及6D位姿估计；
2.支持同系列不同型号产品及不同摆放姿态的识别，并输出目标产品空间位置及姿态信息，为机器人抓取、姿态调整及质检操作提供视觉数据；
3.支持针对指定产品配置外观、结构特征及装配状态等视觉检测任务，并可结合机器人完成“产品识别—6D位姿估计—机器人抓取—姿态调整/翻转—视觉检测”的任务流程；
4.模型支持在机器人边缘计算平台部署，并提供模型推理及机器人调用接口，支持后续同系列产品检测任务扩展。
四、数采套件
1机械臂
数量：2条
1.1自由度：≥6；
1.2有效负载：≥1.0KG；
1.3本体重量：≤5KG；
1.4重复定位精度： ≤±0.1mm；
1.5工作半径：≥600mm；
1.6标准供电电压：最小工作电压≤24V,最大工作电压≥26V；
1.7功耗：最大功耗≤120W ；综合功耗≤40W；
2.夹爪示教器
数量：2个
2.1本体重量：≤600g；
2.2精度：±0.5mm；
2.3开合间距：0-70mm；
2.4额定夹合⼒：≥40N（⼒控，⼒反馈）；
2.5最⼤夹合⼒：≥50N（⼒控，⼒反馈）；
2.6功耗 最⼤功耗≤50W 综合功耗≤30W；
2.7噪⾳≤60dB；
3.其他配件
固定支架、围挡等。
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	导览人形机器人
	1.导览人形机器人组成与功能要求：
一、机器人本体
1.高宽厚（站立）≥1320x450x200mm
2.高宽厚（折叠）≥690x450x300mm
3.带电池重量≥35kg
4.总自由度（关节电机）≥29个（单腿自由度≥6个，单手臂自由度≥7个，腰部自由度≥3个）
5.膝关节最大扭矩≥120N.m
6.手臂最大负载≥3kg
7.小腿+大腿长度≥0.6m
8.手臂臂展≥0.45m
9.全关节中空内走线：有
10.关节编码器：双编码器
11.散热系统：局部风冷散热
12.供电方式：13串电池
13.算力配置：≥8核高性能CPU，内置≥100Tops算力拓展坞
14.感知传感器：深度相机D435i≥1、3D激光雷达≥1
15.无线功能：支持WiFi6、蓝牙5.2
16.音频配置：标配立体声扬声器和麦克风阵列
17.标配配件：充电器≥1台，智能电池（快拆）≥1块，手持式遥控器≥1台
18.续航时间≥2h
19.开发支持：支持智能OTA升级，支持高层和低层二次开发，含AI算法及技术支持
20.保修期不少于18个月
21.备用电池≥1块
22.备用脚垫≥1双
二、导览系统及配件
1.蓝牙音箱：JBL CLIP5蓝牙音响
2.收音麦克风：大疆一拖二麦克风 mini-mic
3.视觉模块：加装的帽子配件，包含带表情眼睛和摄像头
4.通过遥控机器人，可以实现快速扫描周围环境，自动构建高精度地图，为导航与避障提供环境点云数据
5.系统具备自主导航与定位能力，能根据环境建图规划最优导览路线，确保高效导览
6.系统在动态环境中可实现±5cm的定位精度，满足每秒20帧以上的激光数据处理速率、10Hz的导航路径更新频率以及20Hz以上的局部地图输出
7.具备自主避障/绕障功能，系统通过多源传感器融合实现语义增强的自主避障功能，能够在动态环境中精准识别障碍并灵活规避，40cm 以上的障碍物绕障成功率95%以上
8.支持用户根据自身需求，定制导览任务流、迎宾任务流等，包含自定义导航点位、自定点配置点位语音讲解内容、自定义配置动作等，任务流支持暂停、继续、结束、循环等灵活操作
9.具备互动对话交互能力，可通过APP端进行语音互动，并支持麦克风语音唤醒机器人动作、表演、导览任务等
10.支持导览、迎宾等固定任务的执行，用户可自定义讲解词、互动流程、动作指令等内容，实现机器人按预定流程进行导览、讲解或迎宾，并支持任务暂停、结束、跳过。适用于展会、活动、场馆等多种场景
11.具备视觉能力，提供基于RGB视觉，支持人脸识别、行人检测等，增强导航避障和交互能力
12.提供功能丰富，易用的网页端管理后台，方便用户对系统进行远程配置、监控与管理，需要包含场景智能体配置、知识库内容上传等
13.提供简单易用的APP操作页面，实现对机器人任务指令执行、语音互动对话、地图打点、地图切换等功能
14.支持安卓系统安装。后台响应延迟≤2 秒，最大同时在线管理设备数≥10 台，具备状态统一管理功能
15.支持人脸识别与行人识别等，在迎宾场景实现，自主迎宾打招呼。也支持视觉大模型识别能力，针对特定场景，进行当前画面的识别分析
16.支持根据场景需要进行大模型配置，比如语言大模型等
17.机器人管理：可管理多机器人信息，包括在线情况、电量等信息
18.语音交互服务：包含语音识别、语音合成服务。支持中文和英语两种语言切换，可选配多国语言。支持多种音色合成
19.智能体服务：支持通过构建智能体，实现不同场景任务的自定义配置，支持多种构建方式，支持基于大模型的自主任务规划智能体，支持构建固定任务流智能体，包含导览场景智能体、迎宾智能体、表演智能体
20.地图服务：支持上传多个三维点云地图，支持多点位标记、路径绘制，支持多场景地图切换、点位属性自定义编辑等
21.知识库服务：支持导入本地文档，并构建领域知识库，让机器人能针对领域内知识完成互动问答，支持知识库问答测试
22.大模型服务：支持针对不同应用场景，配置不同的大模型
23.工具服务：支持多种工具调用，如天气查询、知识库助手工具等
24.动作舞蹈服务：支持拖拽式机器人上肢动作编排，包含仿真编排以及真机编排，支持音频和动作融合自定义舞蹈编排
25.基于雷达和视觉融合信息实现精准定位导航避障
▲26.提供软件著作权证明
▲27.提供不少于1年原厂质保，投标文件中需提供原厂商出具的售后服务承诺函
28.含现场系统部署实施1次
29.含3年大模型Token套餐和云服务
三、教学资源
配套理论与实验模块的教学PPT，逻辑清晰，适合课堂演示，配套学校机器人可直接运行的底层/高层接口调用Demo、数据采集或基础控制的开源参考代码及环境配置说明。
（一）《具身智能机器人部署与运维》
实训项目1：基础硬件认知
（1）主控单元实物认知与内部结构解析
（2）关节执行器实物认知与内部结构解析
（3）IMU实物认知与内部结构解析
实训项目2：系统与配置
（1）嵌入式系统与网络配置实操
（2）Linux基础操作演练
（3）传感器数据读取与可视化实验
实训项目3：操作与安全
（1）操作前准备演练
（2）遥控器/APP连接调试实验
（3）常见异常状态判断与初步处置实操
实训项目4：运动控制
（1）基本行走控制
（2）转向控制实验
（3）抬升/降低身体高度与姿态控制实验
（4）基于SDK的运动控制开发实践
实训项目5：舞蹈动作训练
（1）动捕系统认知
（2）动捕数据采集
（3）舞蹈动作复现
实训项目6：导览机器人导览应用
（1）迎宾话术和背景信息配置
（2）语音唤醒机器人动作表演
（3）快速建图，通过遥控机器人快速扫描周围环境，自动构建高精度地图
（4）自主导航
（5）自主避障和绕障
实训项目7：自主导航巡检实验
（1）建图定位
（2）导航避障
（3）路径规划
（4）超视距遥操作
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	舞蹈表演人形机器人
	舞蹈表演人形机器人组成与功能要求：
一、机器人本体
1.高宽厚（站立）≥1320x450x200mm
2.高宽厚（折叠）≥690x450x300mm
3.带电池重量≥约35kg
4.整机自由度达≥29个
5.单腿自由度≥6
6.腰部自由度≥3
7.单手臂自由度≥7
8.膝关节最大扭矩≥120N.m
9.手臂最大负载≥3kg
10.小腿+大腿长度≥0.6m
11.手臂臂展≥约0.45m
12.超大关节运动空间：腰部Z轴关节：±155°膝关节：0~165°髋关节：P±154°、R-30~+170°、Y±158°
13.全关节中空内走线：有
14.关节编码器：双编码器
15.散热系统：局部风冷散热
16.供电方式：13串电池
17.基础算力：8核高性能CPU
18.感知传感器：深度相机+3D激光雷达
19.WiFi 6 、蓝牙 5.2：有
20.标配立体声扬声器和麦克风阵列
21.充电器1台，智能电池（快拆）1块
22.手持式遥控器1台
23.续航时间：≥约2h
24.智能OTA升级：支持
25.二次开发：内置100Tops算力的拓展坞，支持高层和低层的二次开发，含AI算法及技术支持
26.电池容量不得低于9000mAh
二、全身动作捕捉有限抗磁套装
（一）硬件参数
1.传感器数量：身体传感器*15个+动捕手套*2个
2.陀螺仪：±2000dps
3.加速计：±8g
4.姿态传感器最小分辨率：0.02°
5.时延：<5ms
6.静态姿态精度：Roll 0.5°/ Pitch 0.5°/Yaw 1.5°
7.工作温度：0℃~40℃
8.数据采集帧率：400Hz
9.数据输出帧率：24/25/30/50/60/90/96/100/120/240Hz
10.是否抗磁：是
（二）系统参数
1.支持同场人数：同一场地内支持有线100人、无线连接40人
2.连接方式：有线：千兆以太网（RJ45）、无线：支持Wi-Fi（2.4GHz/5GHz）
3.供电方式：通过PoE或 Type-C接口（支持移动电源）供电
4.系统状态：故障指示灯等易辨识的交互信号
5.信号覆盖范围：半径50M（无线模式）
6.抗磁功能：磁免疫
7.数据更新频率：≥100Hz
8.时间同步：支持IEEE1588 PTP同步协议
9.接口协议：支持tcp/udp协议
（三）穿戴模式
1.束线层：均码（160–190cm）
（四）软件参数
1.多样性切换捕捉模式
(1)全身+手套模式：17个传感器+1双手套
(2)上半身模式：11个传感器
(3)下半身模式：7个传感器
(4)单臂模式：3个传感器
(5)手套模式：12个传感器
2.多点接触：算法支持脚部、手部、臀部接触点的判断，支持实现模型的高度判定（如爬楼梯、转椅子等）
3.磁状态轨迹显示：将空间中的磁场数据可视化，利于选择合适的惯性动作捕捉场地
4.完整插件与软件整合：支持将实时、离线数据发送至Unreal Engine、Unity、Maya、Motion Builder、iClone、C4D、Blender等软件
5.软件支持Windows 7/10/11
6.系统校准：≤30秒
7.可以自由调节数据播放速度，1/10、1/5、1/2、1、2、5、10倍可选
8.支持自定义骨骼角色：Mixamo、Maya/MOBU/Human IK、Unreal Engine、Metahuman、UE_Mannequin
9.支持设置头、脖子、肩宽、体长、大臂、前臂、手掌、臀宽、大腿、小腿、脚跟高、腿长的数值
10.支持导出.FBX\.CSV\.BVH格式数据
11.每台主机最多支持5套动作捕捉设备的动作捕捉
12.多功能动捕软件界面：可视化界面包括信号、磁状态、电量、双视图、三视图、四视图等实时查看功能，提供了精准的实时动捕和数据的后处理算法库
13.可精确捕捉跳跃、腾空旋转、翻滚、上下楼梯、俯卧撑等大动态动作
14.SDK适配（Windows： C/C++/C#/Python;Linux：C++/Python）
15.支持开启分锁指模式
16.支持迷你悬浮窗控制
17.支持外部时码输入
18.支持VRPN数据格式
三、智能动作系统
（一）运动控制能力
1.全动态平衡步态，支持大范围肢体运动：行走、奔跑、跳跃、蹲下、跳舞、武术、踢腿等任意运动动作
2.系统具备高鲁棒性：通信受阻后自动调整策略保持稳定姿态；可适应光滑、粗糙、平面等不同地形；可承受多方向外力，运动状态下承受外力后调整策略抵抗干扰并保持持续运动
3.端到端延迟≤200ms
4.动作预测：模型可根据系统延迟适应性调整预测提前量，使生成的未来动作与执行端实际时序对齐
（二）操控模式
1.支持基于键盘、鼠标的“动作引擎控制模式”（WASD移动与转向）
2.支持外接硬件的“动捕控制模式”，兼容诺亦腾、凌云光、青瞳视觉、Vicon等主流品牌
3.支持机器人本体摄像头或第三方摄像头流媒体视角接入（兼容whep及WebRTC协议）
4.支持上下半身混合控制
（三）操控场景
1.单机遥操：局域网与无线网下均可使用
2.远程遥操（超视距控制）：支持远程沉浸式控制
（四）动作库功能
1.客户端提供动作库功能（动作广场），支持动作下载/上传
2.支持动作录制与播放（3秒-5分钟自定义动作采集）
（五）操控模型
1.提供“跃动模型”（运动型：跑跳舞蹈，高动态）和“灵动模型”（敏捷低延迟型，如影随形）两种可选模型
2.两种模型特性不同，可根据场景需求灵活切换
（六）系统功能
1.支持中文（简体）与英文双语切换
2.支持网络延迟实时监测（局域网显示ping，无线网显示PING+RobotPING）
3.急停安全功能：机器人异常/失衡/即将碰撞时一键急停
4.原地模式：用于调整操作者与机器人站位距离与朝 向
	1
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	项目验收合格之日起1年。
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	巡检作业四足机器人
	巡检作业四足机器人组成与功能要求：
一、机器人本体
1.产品尺寸≥70cmx31cmx40cm
2.整机重量≥15kg（含电池）
3.载荷约8kg(极限~10kg)
4.运动速度：0~3.7m/s
5.最大攀爬落差高度：≥16cm
6.膝关节内走线，关节热管辅助散热
7.超大关节运动空间：机身≥-48~48°；大腿≥-200~90°；小腿≥-156~-48°
8.超长续航：2h~4h
▲9.需提供以下试验测试报告：
(1)谐波电流发射试验
(2)电压波动和闪烁试验
(3)静电放电抗扰度试验
(4)电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
(5)浪涌(冲击)抗扰度试验
(6)射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
(7)工频磁场抗扰度试验
(8)电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
▲10.提供原厂授权函
二、巡检上装套件+智能巡检软件
（一）配置需求
1.自主充电：
机器狗应具备自动充电功能，快充33.6V 9A
2.控制器：
机器狗控制器CPU≥8核，内存≥16G，算力≥6TOPS，为保证各类外设能够稳定接入控制，避免外部通过交换机、USB-HUB等进行多层拓展带来的不稳定性，要求控制器具备丰富接口数量，以太网接口≥7，UART ≥4 ，RS485 ≥2 ，CAN ≥2，USB3.0 ≥4， USB2.0 ≥6，DI ≥4，DO≥12
3.激光雷达：
机器狗集成头部激光雷达数量至少1颗，尾部激光雷达数量至少1颗；其中头部激光雷达的激光波长≥905nm，视野角：水平：360°，垂直：-7°~52°测量精度：重复测量精度±20mm探测距离：40m@10%反射率；尾部激光雷达的激光波长≥905nm，FOV：360°(H)*60°(V)（垂直-15°~45°），测量精度：重复测量精度±15mm探测距离：40m@10%反射率，以保证机器狗在前进后退时均能够进行安全避障
4.通讯模块：
具备wifi蓝牙模块，支持AP、AC；具备5G模块，支持5G与4G（2选1）
5.语音模块：
具备高音喇叭，喇叭功率≥5W；具备双向语音对讲功能，支持循环播放；支持到点播放；固定音频播报
6.建图定位能力：
提供3D点云地图在cloudcompare等点云显示工具中的截图，其box dimensions的XY均应≥150m；端侧建图范围≥150*150m，重复定位精度≤5cm；支持多层建图与定位切换
7.障碍物处理能力：
为保障机器狗安全稳定运行，在装载上装的情况下，需具备停障和绕障功能，最远绕行距离≤2m；支持任务控制：暂停/继续/停止/启动；支持停障与绕障
8.云台相机：
不低于如下配置：云台可控角度范围：-90°~+10°(俯仰轴)；-90°~+90°(方向轴)。可见光：图传分辨率：1280*720，拍照分辨率：3840×2160；重量≤200g
（二）机器人管理平台
1.运行监控
提供运行监控，实时展示机器狗业务整体运行态势，包括在线设备数量、报警提醒、地图全局视图、机器狗实时位置分布、实时视频流等。包含下列功能点：
(1)测距：支持在地图上点击两个点，测量两点之间的实际距离
(2)模拟规划：支持输入起点和目的地，模拟规划两点之间的导航路径
(3)定位点云展示：实时展示机器狗的定位激光点云数据，辅助确认机器狗定位精度
(4)点位重定位：支持指定地图上的目标点位，遥控机器狗移动到该点位后快速定位
2.任务管理
(1)任务配置：支持创建任务，自动生成唯一任务编号，可设定任务名称、执行机器狗、执行时间、优先级。支持任务模板管理，可基于模板快速创建任务。模板需包含执行周期（分钟、小时）、间隔时间、默认执行序列等
(2)任务点管理：支持新增、删除、修改任务点，信息包括点位名称、导航坐标、关联被检设备。支持配置动作流模板，定义子任务列表及执行顺序
(3)子任务管理：支持定义子任务类型（如云台控制、变倍、拍照），并为子任务配置具体参数（如云台角度、变焦倍数）
(4)子任务类型参数管理：支持新增、删除、修改子任务类型参数（参数名称、数据类型、取值约束、数据值等）
(5)任务流配置：支持在特定任务点配置单个/多个子任务序列，并定义执行顺序
(6)状态监控：支持查看任务执行详情（任务执行信息、已完成子任务、执行时长），并支持对执行中任务进行手动启动、终止、暂停、恢复
3.设备注册纳管
(1)设备管理：支持新建机器狗设备档案，分配唯一设备标识（DeviceID），支持新增本体机器狗设备，可填写设备名称、设备编号、所属场景、绑定点位，以及四个电量等级阈值、电池温度阈值、机器狗关节温度阈值，还可配置设备的功耗模式、是否支持站立趴下功能、绑定的子设备类型，同时可填写MAC地址、网关、子网掩码、设备IP等网络与授权信息，可设置设备的启用/禁用状态，填写完成后确认即可完成设备的新增
(2)子设备管理：支持定义机器狗加载的外设设备类型（如双光云台、警闪灯、探照灯、喇叭、麦克风等），支持新增、删除、修改子设备类型，配置是否显示操作按钮、绑定子任务类型
(3)设备状态查看：提供机器狗状态总览视图，展示在线/离线状态、电量。支持机器狗电量低于安全阈值时自动告警
(4)充电维护：支持设置电量安全阈值和充电策略（自动/手动）。提供一键回充功能
(5)导出设备列表：支持将设备列表信息导出为Excel或PDF文件
4.地图编辑
(1)地图管理：支持上传地图文件（支持。png/yaml等格式），自动解析地图信息
(2)移动点位管理：支持在地图上编辑导航点、路径、充电桩位置、可通行区域/禁区等
5.导航与控制管理
(1)运动控制：支持通过界面远程控制机器狗的行进、姿态
(2)子设备控制：支持机器狗上装设备云台转动、摄像头变焦，并支持发起语音播报
(3)运动状态监控：提供实时视频显示，支持多视频流切换
(4)告警通知：通知机器狗的状态异常信息，包括离线、低电量等
3、 教学资源
配套理论与实验模块的教学PPT，逻辑清晰，适合课堂演示，配套学校机器人可直接运行的底层/高层接口调用Demo、数据采集或基础控制的开源参考代码及环境配置说明。
（一）《具身智能强化学习与应用》
实训项目1：基础环境搭建
（1）Isaac、MuJoCo环境安装
（2）MuJoCo启动实操
（3）Isaac启动实操
实训项目2：算法设计与调参
（1）奖励函数设计
（2）调参迭代实验
（3）基线模型训练全流程
（4）日志评估回放
实训项目3：仿真验证
（1）鲁棒地形目标训练
（2）域随机化策略实操
（3）Sim2Sim不同地形与扰动集评估
实训项目4：实机部署应用
（1）四足机器人安全边界设置实验
（2）仿真到现实迁移（Sim2Real）策略实机部署
（3）综合运行评估
（二）《数据采集与遥操作项目实践》
项目1：基于机器人SDk开发VR遥操数据采集应用。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
项目2：巡检数据及状态采集上传。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
（三）《具身智能训练与测评实训》
项目1：基于四足机器人爬楼梯的sim2real实验。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
（四）《具身智能模型应用实践》
项目1：基于激光雷达的路径规划与自主导航实验。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
项目2：基于人体姿态识别的追踪跟随实验。配备案例工程文件、指导手册、PPT、任务评分表及评分标准等教学资源。
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	舵机机械臂
	1.自由度：≥6
2.负载：≥500g
3.最大臂展：≥600mm（不含夹爪长度，后续结构变更可能有小范围变动），715mm（包含夹爪长度，后续结构变更可能有小范围变动）
4.电源需求：24V2.5A(MAX5A)
5.接口：DC5.5-2.1
6.功率：≥60W
7.控制接口：控制通信接口RJ45（ETH）
8.关节参数：J1±135°；J2±90°；J3±90°；J4±135°；J5±90°；J6±135°
	1
	套
	项目验收合格之日起1年。
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	算力主机
	1、 硬件组成：
1.处理器：核数≥20；
2.内存：≥24G*2；
3.固态硬盘：≥1TB；
4.网络：≥2.5Gb网卡；
5.显卡：显存≥84G；
二、模型训练模块：
1. 提供具身智能机器人训练工具模板，覆盖数据采集、模型训练、模型推理；
●2. 工具模板支持工作流形式的预览，支持工作流节点的YAML文件预览；支持依赖项的下载安装；支持用户基于工具模板创建任务，支持用户绑定资源，支持用户在线编辑 工作流节点的YAML文件并自动更新工作流；
3. 支持任务的启动前检查，启动后提供实时日志；具备任务列表，支持历史任务的查询、筛选与管理；
4. 数据采集工具模板，支持真机数据采集、仿真数据采集；支持机械臂、人形等不同构型机器人的数据采集；
5. 具备数据中心，支持采集数据的集中管理。支持设置多级文件目录，可依据目录检索数据；支持采集数据的回放；支持采集数据的批量导出、移动与删除，导出格式支持LeRobot数据集；
6. 支持采集数据的批量标注，支持创建标注任务，支持设置标注标签，支持分段标注；支持快速标注，一键完成同一任务内所有数据的标注；
●7. 模型训练工具模板，支持不少于2种模型的训练；支持不少于10种训练参数的设置，并为训练参数配置默认值；支持选择平台内训练数据集训练，支持导入本地数据集训练；支持基于训练任务的CheckPoint模型继续训练，支持导入本地模型继续训练；
8. 支持基于本地算力的模型训练；
●9. 支持训练任务的集中管理，支持查看训练任务的实时日志，支持查看Loss等不少于3种训练指标的变化，支持训练过程中记录CheckPoint模型；提供CheckPoint模型文件的本地存储路径；
10. 模型推理工具模板，支持真机推理、仿真推理；支持选择CheckPoint模型文件推理，支持导入本地模型文件推理；
●11. 预置纸质包装盒的双臂柔性包装场景模型，包含物体装盒、胶带封装等至少2个步骤的自主执行，支持该场景数据采集、模型训练与推理的完整过程复现。
▲12. 预置叠毛巾的双臂场景模型，支持毛巾折叠的自主执行，支持该场景数据采集、模型训练与推理的完整过程复现。（本项提供该场景数据采集、模型训练与推理的完整过程复现的功能截图、实操图片和说明）
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	双人桌椅
	1. 双人位桌子：1600×800×750mm、烤漆钢架、E1级颗粒板，厚度 ≥2.5cm；
2. 配套椅子两张。
	25
	套
	项目验收合格之日起1年。



[bookmark: _bookmark30][bookmark: _Toc28861886]3.交付或者实施的时间和地点要求
交付时间：合同签订生效之日起30个日历日内全部设备到货、安装、调试、培训并验收合格。
实施地点：苏州市致能大道106号苏州职业技术大学（采购人指定地点）。
4.需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）总体质量要求
4.1.1供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、采购人的要求做好供货工作。
4.1.2质保期质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。
（二）其他服务要求
4.2.1政府采购合同签订时间及要求：供应商自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
4.2.2安装调试要求：中标人负责设备安装调试，费用包含在投标总价内，采购人不再支付其他费用。
4.2.3本项目为整体工程，安装所需零配件均视为已经包含在主体设备中，供应商报价时需涵盖安装所需一切费用。比如搬迁、运输、设备安装与调试等，其报价均包含在相应主要材料设备安装项目中，不再单列，由中标供应商按照实际情况完成整体系统安装，采购人不再支付额外费用。
4.2.4供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。
4.2.5接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。
5.人员要求
投标单位应提供1名项目负责人,配备不少于3人的项目组团队(含项目负责人),服务人员有良好的沟通能力和产品功能、使用的解释能力。未经采购方同意,项目负责人不得更换。
6.质保及售后服务要求
6.1质保要求
（1）数据采集与治理平台、训练与部署平台、算力主机：免费质量保修期为3年，包含本项内全部软硬件产品；
（2）本项目其余所有采购货物及配套服务项：免费质量保修期为1年，包含本项内全部软硬件产品。
6.2售后服务要求
（1）质保期内上门维修或更换服务。供应商需保证 7×24 小时报修受理。供应商接到报修电话后应在2小时内做出明确响应和安排，有必要的还需在自接到采购人通知之时4小时内到达采购人指定地点（履约地点）排查故障。同一货物如因货物性能故障连续维修两次仍不能正常使用的，供应商在一个月内无偿更换相同型号及同等功能的全新货物并重新计算质保期。
（2）质保期满后，供应商也应提供与质保期内同等质量的技术服务和维修服务，维修所需配件或材料成本费由采购人支付。
（3）供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
（4）所有货物保修及维护方式均为供应商上门保修（维护），即由供应商派人员到货物现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。
6.3人员培训要求
（1）供应商就设备使用等对采购人技术人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作。
（2）供应商提供不少于3个工作日培训。
五、其他要求：
1.所有投标设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范，所有报价设备技术参数应达到采购文件要求。
2.投标设备是全新的、未使用过的、原厂包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能,并提供所有产品的附件、说明书。
3.投标人所提供设备涉及产品专利的，投标人须提供专利编号及证明材料，不得仿冒或侵犯他人专利。应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由中标人承担所有相关责任。
4.中标人须做好供货及安装调试期间与其他单位、部门的综合协调工作，及时完成本项目。
5.中标单位提供的所有货物及附（配）件应满足该类产品的功能要求，质量符合相关的国家规范，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。
6.配套教学资源（教材、教学手册等）的知识产权归属甲方。
7.安装调试要求：
（1）所有设备须负责安装调试到位；
（2）中标单位须及时与采购人联系，并将进度计划、方案等与采购人进一步沟通；
（3）待与采购人沟通完成后，中标单位须及时组织人员、设备进场安装，现场由采购人组织协调；
（4）中标单位应服从采购人的过程性安排、要求，遵守现场的一切规章制度，文明施工；
（5）中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件，直至完成安装调试后交付采购人；
（6）中标单位负责对现场原有设施设备及安装设备（包括工具）等提供全面有效的保护，包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；
（7）中标单位安装工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；在安装、运输等过程中发生的一切事故由中标单位承担，与采购人无关。
（8）调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清扫现场，清理垃圾并外运出校。
8.验收要求：
（1）验收时间：所有设备安装调试完成后，供应商向采购人提出验收申请，收到供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。 
（2）技术验收内容：包括采购内容、具体技术参数指标（技术服务要求）、售后服务及供应商响应及实施情况等所有内容。 
（3）商务验收内容：包括本项目所有商务要求供应商响应及实施情况，验收时如发现供应商所提交的产品设备不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。 
（4）如验收合格，双方签署验收报告； 
（5）项目验收结果合格的，供应商凭《验收报告》办理相关手续；验收不合格且拒不整改的，甲方将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚； 
（6）验收标准：按国家有关规定以及采购文件的具体技术参数指标（技术服务要求）、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对具体技术参数指标（技术服务要求）的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在国家有关规定、采购文件、投标文件及承诺与采购合同约定中按具体技术参数指标（技术服务要求）比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
（7）履约验收其他事项：其他未尽事宜应严格按照根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于全面落实预算单位采购人主体责任的工作意见》（苏财购﹝2019﹞16号）及采购文件相关规定组织验收。
9.本次采购项目内容包含室内原有设备的拆除、搬运、安置等工作，新设备安装需重新布线，安装布线对原装修破坏的，需负责免费修复，并承担所有设备安装所需的线材、辅材、配件等，各投标供应商自行将其考虑在内，甲方不再承担其他任何增加费用。
六、综合说明：
1.投标人应对所投标段的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标总报价一次报定，包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若采购方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，采购方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工，同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期内不得调整。
2.投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
4.知识产权：乙方所投货物配套内置软件的版权许可费、知识产权授权使用费已全部包含在合同总价内。在本项目质保期内，采购人使用本项目货物及配套软件，不再另行支付任何版权费、软件授权费、许可年费。乙方保证质保期内免费提供软件授权、软件维保、版本补丁、必要的小幅升级，不收取任何知识产权相关费用。乙方承诺保障采购人使用本项目货物、软件不会遭受第三方知识产权侵权索赔，如发生侵权纠纷，全部责任由乙方承担。
七、信用查询
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。
（2）查询渠道：通过苏州市公共资源交易中心“交易管理平台”实现，一是：信用苏州涉及政府采购数据无缝对接并嵌入到“交易管理平台”，在评标过程中，在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况，对于失信投标供应商将展现‘其处罚行为信息，采购人（代理机构）、评审专家等即可根据获取信息进行评审；二是“交易管理平台”与中国政府采购网相对接，实现自动跳转至“中国政府采购失信行为信息记录”查询页面，采购人（代理机构）、评审专家等进一步审核各投标供应商的信用情况。
（3）查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者根据(苏财购〔2022〕4号)通知要求，对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网中央主网、苏州政府采购网、江苏政府采购网上发布的补充通知为准。

第五章 合同拟定条款

甲方（需方）：
地址：
联系人：
联系电话：

乙方（供方）：
地址：                    
联系人：                       
联系电话：

[bookmark: _Toc28861887]根据苏州市诚源招投标代理有限公司招标编号        号政府采购文件及成交单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的标的物的购销事宜，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格
	序号
	产品名称
	规格、型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合价
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	合同金额：（大写）人民币                          元整 ，小写（￥           元）


1.本合同价格包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。
2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3.支付步骤：
本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%即￥元(大写：)的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方支付不超过合同总价的90%（含预付款）。待验收合格满1年且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单
C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《履约验收报告单》
D、履约保证金缴纳凭证
（1）乙方开具增值税专用发票（有发票联、抵扣联），“货物或应税劳务、服务名称”栏（或“项目名称”栏）需填列货物名称，不可填开“详见销货清单”。
（2）开票信息如下：
名  称：
识别号：                       
地  址：                        
电  话：                              
开户行：
帐  号：                                                    
二、标的物的交付
1.交付时间：合同签订生效之日起30个日历日内全部设备到货、安装、调试、培训并验收合格。
2.交付地点：苏州市致能大道106号苏州职业技术大学（采购人指定地点）。（甲方指定地点）
3.标的物的所有权自标的物交付时转移。
4.包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
三、技术规范
所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购约定的技术要求和规范。
四、质量要求
1.所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。
2.乙方应保证根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
3.乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。
4.不合格货物处理：退货整改，整改期限10天（整改期限内必须完成整改及供货，以甲方书面退货单上日期为开始日），整改期限内未完成合格产品供货的，乙方赔偿甲方损失合同金额的5%；整改完成后供货进行随机抽样，送甲方指定的第三方检测机构进行检测，检测不合格的乙方赔偿甲方损失合同金额的5%，赔偿款在未付货款中扣除，且甲方有权无偿解除合同。
五、验收
1.验收时间：所有设备安装调试完成后，乙方向甲方提出验收申请，收到乙方提出验收申请之日起10日内组织验收。
2.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的具体技术参数指标（技术服务要求）、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对具体技术参数指标（技术服务要求）的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在国家有关规定、采购文件、投标文件及承诺与采购合同约定中按具体技术参数指标（技术服务要求）比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
六、对标的物货物提出异议的时间和办法
1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
2.如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、售后服务
1.质保要求
（1）数据采集与治理平台、训练与部署平台、算力主机：免费质量保修期为3年，包含本项内全部软硬件产品；
（2）本项目其余所有采购货物及配套服务项：免费质量保修期为1年，包含本项内全部软硬件产品。
2.售后服务要求
（1）质保期内上门维修或更换服务。乙方需保证 7×24 小时报修受理。乙方接到报修电话后应在2小时内做出明确响应和安排，有必要的还需在自接到甲方通知之时4小时内到达甲方指定地点（履约地点）排查故障。同一货物如因货物性能故障连续维修两次仍不能正常使用的，乙方在一个月内无偿更换相同型号及同等功能的全新货物并重新计算质保期。
（2）质保期满后，乙方也应提供与质保期内同等质量的技术服务和维修服务，维修所需配件或材料成本费由甲方支付。
（3）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
（4）所有货物保修及维护方式均为乙方上门保修（维护），即由乙方派人员到货物现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.人员培训要求
（1）乙方就设备使用等对甲方技术人员进行培训，直至甲方的技术人员能独立操作。
（2）乙方提供不少于3个工作日培训。
八、违约责任
（一）甲方违约责任及违约金支付：
1.在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3.甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
（二）乙方违约责任及违约金支付：
1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
九、不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、索赔
1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2.在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十一、合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。
十二、转让和分包
1.采购合同的部分和全部都不得转让。
2.经甲方事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
十三、合同的解除
1.有下列情形之一，合同一方可解除合同：
（1）因不可抗力致使双方或一方不能如约履行合同的，双方经协商后可解除合同且不承担违约责任；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十四、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方应当向甲方所在地人民法院起诉。
十五、合同生效及其他
1.下列文件为本合同不可分割部分：中标通知书；乙方中标的投标文件；招标文件；乙方在招标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
2.合同生效：本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。
3.合同份数：本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

甲方盖章：                                           乙方盖章：

甲方代表签字：                                       乙方代表签字：

日期：                                               日期：

第六章 评标办法及标准
一、评标方法：
1.本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。
2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标单位；得分且实际投标报价相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标单位。
3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标单位的投标文件进行评价，并汇总每个投标单位的得分，按算术平均方法计算出每个投标单位的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标单位的总得分。
4.针对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的价格分评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定执行，对属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格评审加分。
4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.2中小微企业在投标文件中，必须提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供《中小企业声明函》。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
注：
①若响应人提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
②监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
5.异常低价投标审查程序
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号，自2026年2月1日起施行）及本项目采购需求实际，异常低价投标（响应）审查程序明确如下：
5.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%。本项系采购人结合本项目设备技术复杂、软硬件集成度高、成本构成多元、质量与履约保障要求严的实际，依据财库〔2026〕2号“采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%”的规定，将财政部规定的第3项默认启动标准（最高限价的45%）提高后确定，提高幅度未超过财政部规定的65%上限；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _GoBack]异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料以及评标委员会有关查询记录一并归档。
[bookmark: 评分标准]二、评分标准：
（一）价格基准分：（30分）
第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后四舍五入保留两位。价格权值为30%。
注：如属于小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的，则用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际投标报价为准。
（二）服务方案：（16分）
1.项目方案综合比较（4分）
针对本项目提供的项目实施方案（包含但不限于进度计划、供货期保证措施等）
方案完善全面，安排合理，各环节质量标准和保障措施合理可行的得4分；
方案较完善全面，安排较合理，各环节质量标准和保障措施较合理可行的得2分；
方案一般，各环节质量标准和保障措施合理性一般的得1分；不提供不得分。
2.培训方案综合比较（4分）
提供详细的培训方案，包括培训计划、培训时间、培训师资、培训次数/时长等内容
方案完善全面，设置合理的得4分；
方案较完善全面，设置较合理的得2分；
方案一般，设置合理性一般的得1分；不提供不得分。
3.安装调试方案综合比较（4分）
安装调试方案包括安装调试的流程、标准、质量要求等。
方案完善全面，可行性强的得4分；
方案较完善全面，可行性较强的得2分；
方案一般，可行性一般的得1分；不提供不得分。
4.售后服务方案（4分）
具有完善的售后服务方案，包括但不限于响应时间、专业技术支持、备品备件保障措施、免费质保期满后的保障措施等内容的综合比较。
方案完善全面，可行性强的得4分；
方案较完善全面，可行性较强的得2分；
方案一般，可行性一般的得1分；不提供不得分。
（3） 技术参数：（22分）
1.招标文件带“▲”标注的参数为重要技术参数（共11项），重要技术参数负偏离的，每有一项扣2分；其余无特殊标注的技术参数负偏离的，每一项扣0.5分，直至本项分数扣完为止。
注：带“▲”项的重要技术参数投标文件中需提供以下任意一种证明材料：1.具有权威检测资质机构出具的检测报告证书、检测报告等；2.官网截图证明；3.产品规格书/功能界面彩图；4.采购文件中重要技术参数载明要求提供的相关证明材料；未按要求提供证明材料的视为负偏离；无特殊标注的技术参数的偏离情况则需在技术偏离表中详细列明，不提供视为负偏离。
（四）功能展示（18分）
投标单位根据项目要求提供下述技术要求的演示视频：
1.投标单位根据招标文件要求进行演示，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。
2.投标单位须针对涉及演示视频要求的技术参数（即带“●”项技术参数），分项制作独立演示视频，单个视频仅演示对应的一项技术参数，演示内容的文件名称需要与下述技术参数的序号相对应，单项功能演示视频时长不超过2分钟。
3.文件类型为压缩包，视频需为mp4格式。
4.单个视频大小不得超过40MB，整体压缩包文件不得超过480MB。
需提供演示视频的技术参数如下：
（1）支持用户上传空间结构平面图，系统自动识别墙体，快速生成场景的三维空间结构；支持在场景中添加光源及摄像机，支持添加的光源类型不少于3种、摄像机类型不少于2种；支持对光源进行位置、强度、颜色的参数修改，并实时渲染光照效果；支持对摄像机进行位置、角度的参数设置，并可捕获场景的视觉数据；支持在3D视图下对场景进行360°旋转观测，支持对视图进行缩放观测。
（2）支持素材库、编辑区、属性区三区实时联动渲染：编辑区实时渲染从素材库中拖入的元素，编辑区实时渲染元素属性修改后的效果；编辑区支持3D视图模式。
（3）支持通过上传机器人真机的3D模型文件及MJCF文件，生成机器人数据资产；机器人资产支持多级分类查询管理；支持机器人资产发布到机器人素材库并可添加到场景中；支持机器人资产在3D视图下的360°旋转观测及缩放观测。
（4）支持真机设备视觉数据、关节数据、夹爪数据的数据采集，遥操设备至少包含同构臂、VR遥操两类。
（5）支持创建模型训练任务，支持对模型训练任务设置算力、选择基础模型、设置训练参数、选择数据集；平台内置基础模型，支持seed、batch_size等不少于10种参数的设置，平台能够依据不同模型为参数配置默认值；支持导入本地数据集文件用于训练。
（6）支持测评任务的全流程管理：支持仿真测评的任务创建、测评执行、测评审核，系统自动形成测评报告。支持用户自建测评任务，支持选择任务类型、算法、测评机器人、人员，支持设置测评场景要求、测评指标等，不同任务类型配有演示视频。
（7）支持测试用例的自动化批量执行，并记录每次执行过程数据，过程数据包含不少于3个视角的视觉数据及关节轨迹数据;支持过程数据的在线回放;支持每个测试用例每次执行结果的指标评价；自动化测评指标结果自动生成，非自动化测评指标的结果手工标注;手工标注至少支持通过/不通过、5分制两种标注方式。
（8）内置具身智能机器人技能库，具备物体抓取等不少于2种任务类型的技能；具备仿真技能及真机技能；支持技能的运行展示，仿真技能支持在仿真环境运行展示，真机技能支持连接真机运行展示。
（9）工具模板支持工作流形式的预览，支持工作流节点的YAML文件预览；支持依赖项的下载安装；支持用户基于工具模板创建任务，支持用户绑定资源，支持用户在线编辑工作流节点的YAML文件并自动更新工作流。
（10）模型训练工具模板，支持不少于2种模型的训练；支持不少于10种训练参数的设置，并为训练参数配置默认值；支持选择平台内训练数据集训练，支持导入本地数据集训练；支持基于训练任务的CheckPoint模型继续训练，支持导入本地模型继续训练。
（11）支持训练任务的集中管理，支持查看训练任务的实时日志，支持查看Loss等不少于3种训练指标的变化，支持训练过程中记录CheckPoint模型；提供CheckPoint模型文件的本地存储路径。
（12）预置纸质包装盒的双臂柔性包装场景模型，包含物体装盒、胶带封装等至少2个步骤的自主执行，支持该场景数据采集、模型训练与推理的完整过程复现。
以上（1）-（12）项技术参数演示视频评分细则如下：
视频画面中系统界面完整展示对应功能，操作过程流畅，功能实现效果与招标要求完全一致，得1.5分；
视频画面中系统界面未能完整展示对应功能，操作过程不流畅，功能实现存在明显缺陷、仅展示部分操作步骤的，得0.5分；
视频经评委判定为AI生成/模拟内容；或未演示对应功能、或演示内容与招标要求完全不符的，不得分。
（五）人员配备（5分）
1.拟派项目负责人：（2分）
投标单位为本项目拟配备的项目负责人具备本科及以上学历，且同时具备5年以上工作经验的，得2分；
注：须提供人员有效的学历证明材料、简历表、身份证扫描件及投标单位自2026年度起至少连续3个月为其缴纳的社保证明；工作经验年限按毕业起（毕业证书或学位证发证日期）至开标当日计算，不提供或提供不清晰不完整的不得分。
2.拟派团队成员（项目负责人除外）：（3分）
投标单位须为本项目至少为本项目拟配备4名团队成员，其中，每有一位成员具备本科及以上学历，且同时具备3年以上工作经验的得1分，最多得3分。
注：须提供人员有效的学历证明材料、简历表、身份证扫描件及投标单位自2026年度起至少连续3个月为其缴纳的社保证明；工作经验年限按毕业起（毕业证书或学位证发证日期）至开标当日计算，不提供或提供不清晰不完整的不得分。
（六）履约能力比较（9分）
1.过往业绩：（5分）
投标单位提供自2024年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）具有类似智能平台建设和机器人设备供货项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。
注：须提供完整合同复印件及任意一期结算发票并加盖公章，不提供或提供不清晰不完整的不得分。
2.技术能力：（4分）
投标单位每提供1项自有与本项目具身智能相关的软件著作权得2分，本项最高得4分，同一份软件著作权不重复计分。
注：须提供清晰有效的软件著作权登记证书扫描件（著作权人须为投标单位）并加盖公章，不提供或提供不清晰不完整的不得分。
（全文完）
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