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第1章  投标邀请
受南通市通州区二甲镇人民政府的委托，南通市通州区公共资源交易中心就二甲便民服务中心智能化采购项目(项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2026-0025)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
二甲便民服务中心智能化采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月16日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2026-0025
2.项目名称：二甲便民服务中心智能化采购项目
3.预算金额：本项目预算金额为人民币102.967588万元，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理，采购内容详见采购清单。
4.本项目设定最高限价，最高限价为95万元。
5.本项目质保期：自验收合格之日起两年。
6.采购需求：详见本招标文件第四章。
7.合同履行期限：100日历天。
8.项目类型：货物。
9.所属行业：工业。
10.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]11.本项目核心产品：全彩电子LED显示屏P4。
二、投标人资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 提供2025年度由会计师事务所（或者审计机构）出具的财务报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间近6个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：
地点：江苏政府采购网
获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。
2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月16日9时00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。
2.项目投标活动模式：不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.本次招标落实的政府采购政策
（1）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（2）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（4）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
①投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
②投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
（5）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
①适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
②本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
采购人：南通市通州区二甲镇人民政府
地址：南通市通州区二甲镇
联系人：彭先生
联系电话：0513-86416733
2.采购代理机构信息
采购代理机构：南通市通州区公共资源交易中心
地址：南通市通州区碧华路197号
联系方式：0513-86524079　
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806
第2章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，需在中国政府采购网可查询到。）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第3章  合同文本
政府采购合同



  
项目名称：二甲便民服务中心智能化采购项目






甲方：

乙方：


签订地：

签订日期：      年    月    日

 
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                    
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         □否
    （4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购 □限额以下采购。
（5）政府采购方式：☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商
                  □询价   □单一来源 □框架协议 □其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是      □否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是   □否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是   □否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是   □否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是   □否
（7）合同是否分包：□是       ☑否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 □大型企业         □中型企业  □小微型企业  
 □残疾人福利性单位 □监狱企业  □其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是    □否
     外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 □否
    （10）是否涉及节能产品：
         □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                □强制采购       □优先采购    
         □否
          是否涉及环境标志产品：
         □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                □强制采购       □优先采购    
         □否
          是否涉及绿色产品： 
     □是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                □强制采购       □优先采购    
     □否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
☑是       □否      □不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  □固定总价 ☑固定单价□固定费率  □成本补偿□绩效激励 □其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
□全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
☑分期付款：采购安装到位且验收合格后付至合同价的40%，验收合格满一年付至合同价的70%，验收合格满两年后按审计价付清。
□成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
□绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期： 2026年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否
    收取履约保证金形式：履约保证金应当以银行转账或银行汇票或现金支票或银行履约保函（需为不可撤销的见索即付独立保函）等形式提交。
    收取履约保证金金额：合同价的10%。
    履约担保期限：合同生效之日起至竣工验收合格后。
乙方交纳人民币 合同价款的10%，计取：   元作为本合同的履约保证金。经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：履约保证金不予退还的情形：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织
         验收主体：南通市通州区二甲镇人民政府 
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否
是否邀请专家参加验收：□是  □否
是否邀请服务对象参加验收：□是  □否
是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否
是否进行抽查检测：☑是，抽查比例：         □否
是否存在破坏性检测：☑是，采购人在履约验收阶段随机抽取本项目所供家具中的1–2件进行破坏性检测（含材质、结构强度、环保、力学性能等），检测的费用及因检测造成的损坏由供应商负责，不修复、不返还、不替换，也不减少合同数量，不增加合同价款。若检测不合格：视为整体验收不合格，采购人有权拒收、退货、全部换货或解除合同；被检测家具及同批次货物由供应商无条件运回并销毁/处置，费用及损失由供应商承担，同时供应商须承担由此给采购人造成的一切损失（含另行采购差价、工期延误、检测费、律师费等）。
                    □否
验收组织的其他事项：货物生产期间，甲方有权组织相关人员对原材料进行抽检，第三方权威检测机构出具合格的检测报告后，乙方方可继续生产。在供货前甲方有权组织相关人员对成品货物进行抽检，第三方权威检测机构出具合格的检测报告后，方可供货。所有抽检费用包含在报价中。
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
（3）履约验收方式：☑一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  □否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：2026年      月      日
合同订立地点： 南通市通州区二甲镇人民政府
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	（1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项；
（2）接收货物的义务；
（3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务；
（4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务；
（5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.质量保证
1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。
1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。
1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。
1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
1.5保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按照国家法律法规要求执行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

	
	指定现场
	按照甲方要求

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运费已包含在合同价内。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如在发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	验收合格之日起2年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	（1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。
（2）供方免费送货上门、安装调试、人员培训。
（3）供应商应具备完善售后服务体系，本地化服务有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（4）24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。
（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	采购安装到位且验收合格后付至合同价的40%，验收合格满一年付至合同价的70%，验收合格满两年后按审计价付清。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。
1.安装
1.1乙方必须向甲方提供合同货物所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。
1.3乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出10天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为      ；
（2）向南通市通州区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	若实际供货产品出现与封存样品材质不一致或者是与清单参数材质不一致等情况时，采购人将采取按货物中标价进行假一罚三，或者罚款或其他处罚措施。




发包人保留对合同修改和完善的权利。



第4章  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80] 

 
设备清单
	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]综合布线系统
	综合布线系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	一、工作区子系统
	
	
	
	
	
	

	
	1
	单口面板
	产品应用：工作区子系统
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①国标 86 型面板，具有原厂丝印 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴
②标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护
③适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块
④采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性
⑤防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入
⑥接口上方带 180°可翻转数据/语音标识块，便于端口管理
⑦左右两侧微弧面设计，线条流畅，外框下扣位式设计，防施工污染
	个
	33
	
	
	

	
	2
	双口面板
	产品应用：工作区子系统
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①国标 86 型面板，具有原厂丝印 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴
②标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护
③适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块
④采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性
⑤防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入
⑥接口上方带 180°可翻转数据/语音标识块，便于端口管理
⑦左右两侧微弧面设计，线条流畅，外框下扣位式设计，防施工污染
	个
	32
	
	
	

	
	3
	单口信息地插（含六类模块）
	网络地插(含金属底盒)平推式,不锈钢，含1个六类非屏蔽模块
	个
	28
	
	
	

	
	4
	双口信息地插（含六类模块）
	网络地插(含金属底盒)平推式,不锈钢，含2个六类非屏蔽模块
	个
	28
	
	
	

	
	5
	六类非屏蔽网络模块
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次
②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次
③核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高
④高抗压及阻燃塑料材质，保证模块的使用牢固、耐用性
⑤模块自带防尘盖，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接
	个
	99
	
	
	

	
	6
	3m六类非屏蔽网络跳线
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能
②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合
③水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次
④水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠
⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性
⑥传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格
	根
	188
	
	
	

	
	二、水平子系统
	
	
	
	
	
	

	
	1
	六类4对非屏蔽双绞线
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径0.57±0.02mm/23AWG
②绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm
③骨架采用十字型结构
④护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0±0.3mm
护套材料可选PVC、LSZH、LDPE
⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%
⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz）
⑦特性阻抗100±15Ω（4-250MHz）
⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径
⑨带宽≥250MHz
	米
	11416.48
	
	
	

	
	三、管理间子系统
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24口网络配线架含模块（语音）
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次
②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次
③核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高
④高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性
⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方
⑥标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜
⑦配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑
⑧配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理
⑨内置 24 个防尘盖，有效固定芯线，防止灰尘掉入
	个
	1
	
	
	

	
	2
	24口网络配线架含模块（政务网）
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次
②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次
③核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高
④高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性
⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方
⑥标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜
⑦配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑
⑧配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理
⑨内置 24 个防尘盖，有效固定芯线，防止灰尘掉入
	个
	6
	
	
	

	
	3
	24口网络配线架含模块（互联网）
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次
②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次
③核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高
④高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性
⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方
⑥标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜
⑦配线架后置可折叠式扎线杆，大圆孔设计便于扎带捆绑
⑧配线架正面直观标签窗分组标签区，按压式取标签，为书写提供方便的管理
⑨内置 24 个防尘盖，有效固定芯线，防止灰尘掉入
	个
	4
	
	
	

	
	4
	110语音配线架
	产品应用：百兆以太网，满足语音数据传输
产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①提供带背板机架式安装方式
②IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接>250次
③优质冷轧钢板，表面静电喷涂，塑料材质进口ABS，阻燃环保，产品美观大方
④标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜
⑤跳线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理
⑥标准配置为20个4对连接端子和4个5对连接端子
	个
	1
	
	
	

	
	5
	金属理线架
	产品应用：网络机房、数据中心
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求
②提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观
③优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方
④标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜
⑤理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径
	个
	22
	
	
	

	
	6
	3m六类非屏蔽网络跳线
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网
产品标准：YD/T 926.3 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能
②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合
③水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次
④水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠
⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性
⑥传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格
	根
	224
	
	
	

	
	7
	六类RJ45-鸭嘴跳线/3m
	产品应用：百兆以太网，满足语音数据传输
产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能
②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合
③水晶头采用PC料，触点表面镀金50μ(inch)，插拔寿命>1000次
④水晶头簧片采用磷青铜3叉结构，保证连接的稳定、牢靠
⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性
⑥鸭嘴插头采用阻燃透明聚碳酸酯材质
⑦每根成型跳线通过100%测试合格
	根
	23
	
	
	

	
	8
	3米LC-LC单模双芯光跳线
	产品应用：光纤通信系统
产品标准：YD/T 1272 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性
②重复性好，耐久性≥1000次
③互换性好，插入损耗≤0.2dB
④低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求
⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好
⑥各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制
	根
	11
	
	
	

	
	9
	机柜600*600*2000
	标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
特点:
单开白色钢化玻璃前门；
单开钣金后门；
前后门免焊加强筋结构，美观牢固；
前后门配高级典雅锁；
可配客户需要的各种锁；
前后门可改为双开。
承载:静载800KG(带支架)
防护等级:IP20
主要材料:
方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；
其余：SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。
表面处理:
方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
	个
	2
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]计算机网络系统
	计算机网络系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	政务网
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24口千兆接入交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口（提供相关证明材料加盖投标人公章）；
2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF
3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备
4、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图证明加盖投标人公章；
5、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
6、端口防雷≥10KV；
7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）
8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
	台
	4
	
	
	

	
	2
	千兆单模光模块
	1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	8
	
	
	

	
	互联网
	
	
	
	
	
	

	
	1
	24口千兆接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；
2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF
3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备
4、内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
6、端口防雷≥10KV；
7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）
8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
10、实配千兆堆叠线≥1根
	台
	3
	
	
	

	
	2
	24口千兆POE接入交换机
	1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥405W（提供相关证明材料加盖投标人公章）；
2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF
3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备
4、内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
6、端口防雷≥10KV；
7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）
8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
	台
	1
	
	
	

	
	3
	千兆单模光模块
	1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	8
	
	
	

	
	4
	AC控制器
	1、设备吞吐量≥10G，可支持管理AP数≥144个，配置2.5G电口≥2个，千兆电口≥8个，万兆光口≥2个；
2、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；
3、支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能，AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销；
4、支持SSID自主逃生，当射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；
5、支持策略转发双网关，方便总部分支网络用户办公，同时减少AC AP中间链路资源占用；
6、▲为分析无线网络IP地址异常变化上网体验差的原因，支持对终端IPV4和IPV6地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示，提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件证明加盖投标人公章；
7、为有效排查无线网络中存在的匿名攻击的隐患，支持终端仿冒检测能力，通过分析option60(系统信息)和Option12(设备名称)字段，进行终端辨别；
8、支持基于802.11k 、802.11v、802.11r协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题；
9、支持AP-Group，可对大量AP进行批量配置操作；
10、能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制；
11、可通过无线AP探测范围内的客户端，并将客户端信息上报审计或运维管理平台；
12、支持WIPS，可对钓鱼AP检测及反制，可针对不同区域设定不同安全级别；
	台
	1
	
	
	

	
	5
	授权
	1、提供无线授权≥24点
	套
	1
	
	
	

	
	6
	放装AP
	1、★采用双频四流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps，支持2.4GHz、5GHz工作频段（提供相关证明材料加盖投标人公章）
2、提供固化1G以太网电接口≥1个
3、内置智能天线系统
4、支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；
5、支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；
6、支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制；
7、★要求与无线控制器同品牌
	台
	21
	
	
	

	
	7
	高密AP
	1、★采用三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，整机协商速率≥6.453Gbps，支持2.4GHz、5GHz工作频段（提供相关证明材料加盖投标人公章）
2、提供固化2.5G以太网电接口≥2个
3、内置智能天线系统
4、支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；
5、支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；
6、支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制；
7、★要求与无线控制器同品牌
	台
	2
	2364.94
	4729.88
	

	
	设备网（接入政务网）
	
	
	
	
	
	

	
	1
	汇聚盒式交换机
	1、★交换容量≥688Gbps，包转发率≥171Mpps，以官网最小值为准，千兆以太网光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆以太网光口≥4个（提供相关证明材料加盖投标人公章）；
2、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；
3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；
4、▲内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图证明加盖投标单位公章；
6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）
7、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
9、支持MAC认证、802.1x认证、portal认证；
10、配置双电源；
	台
	1
	
	
	

	
	2
	24口千兆POE接入交换机
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆光电复用口，整机POE输出功率≥405W；
2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF
3、支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备
4、内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
6、端口防雷≥10KV；
7、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）
8、支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
9、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
	台
	2
	
	
	

	
	3
	千兆单模光模块
	1、光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	块
	6
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]视频监控系统
	视频监控系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1
	400万半球网络摄像机
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；最大分辨率：2688×1520；
★最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；（提供相关证明材料加盖投标人公章）
最大补光距离：50m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；
补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
支持，内置1个麦克风；支持，内置1个扬声器；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；
▲定时语音播报功能检验：支持定时语音播报，最大可添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置，支持针对不同语音单独配置播放时间计划（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标单位公章）
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
最大Micro SD卡：512GB；
★音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；（提供相关证明材料加盖投标人公章）
报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；
报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
防护等级：IP67；
	台
	14
	
	
	

	
	2
	400万半球网络摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；最大分辨率：2560×1440；
★最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；（提供相关证明材料加盖投标人公章）
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
内置1个麦克风；
支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
	台
	10
	
	
	

	
	3
	400万枪式网络摄像机（含摄像机支架）
	像素：400万；最大分辨率：2560×1440；
★最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；（提供相关证明材料加盖投标人公章）
最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；
设备内置4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯
补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致
补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm可选；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
内置1个麦克风；
支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作
防护等级：IP67；
	台
	6
	
	
	

	
	4
	400万人脸抓拍半球摄像机（含摄像机支架）
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；最大分辨率：2688×1520；
★最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；（提供相关证明材料加盖投标人公章）
最大补光距离：50m（红外）；20m（暖光）；5m（人脸检测距离）；
补光灯：2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；
镜头类型：电动变焦；2.7mm～13.5mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：102.6°～30.5°；垂直：54.2°～17.3°；对角：122.4°～35°；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
内置双麦克风，内置1个扬声器；
开启区域入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动
支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可减少误报事件;最大支持关联5个经验库
▲环境照度不高于0.51x,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标单位公章）
支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划
支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器
支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能
支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装
支持IP67，IK10防护等级
	台
	2
	
	
	

	
	5
	拾音器
	灵敏度：-34dB；
信噪比：60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa；
指向特性：全指向性；
动态范围：70dB（1kHz at Max dB SPL）；
连接方式：三条引线：（电源、音频、公共地）；
应用场景：室内
	台
	10
	
	
	

	
	6
	安防综合管理平台
	一、集成视频监控、门禁、周界、可视对讲、停车场管理、访客登记、考勤、园区测速、客流统计、智慧用电、网络拓扑等业务功能。
1、支持接入路数：256路前端设备（各业务模块接入规格总和上限），2000路室内机；
2、支持视频监控系统，支持256个相机接入；
（1）支持实时事件报警视频显示（1、4、9分屏可选）；
（2）支持报警视频窗口直接显示对应最新报警事件；
（3）支持展示实时事件信息（事件类型，事件截图，发生时间，设备名称，通道名称，事件详情，处理状态），并按照时间顺序排列；
（4）支持当日事件总数、处理率信息统计，各类事件数量排序展示；
3、支持门禁管理系统，可对门禁设备进行管理和控制, 支持256路门禁设备接入；
（1）支持首卡开门、多人开门、反潜回、多门互锁功能；
（2）支持门禁配置功能（别名，读头设置，门状态，常开/常闭时段，报警使能，门磁，管理者密码，远程验证，绑定视频通道，保持时间，超时时间，解锁方式配置）
4、支持考勤管理，支持人脸门禁和人脸相机实现考勤打卡功能；
（1）支持展示当日考勤统计信息（应到/实到率饼图，迟到人数及近7天迟到趋势，各部门到岗情况）；
（2）支持展示实时考勤信息（当前时间，人脸比对图，考勤点，姓名，部门，考勤时间等）；
（3）支持19种报表，按时间，按人员导出；
5、支持客流管理系统，可实现门禁和客流相机客流统计；
（1）支持看板展示客流统计信息；
（2）支持对客流看板文字、阈值、背景进行编辑；
6、支持本地45路1080P分辨率相机解码；
7、支持设备本地128路一键上云，支持APP报警功能；
8、支持分配4个客户端安装在电脑进行远程管理；
二、硬件参数：
1、CPU为intel芯片，I3-1215U；内存8G，硬盘：256G SSD，可外接1块SATA硬盘；
2、外接接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口），4个USB接口，2个前置USB2.0、2个后置USB3.0；1路音频输出和1路音频输入，3.5mm接口；1个4K HDMI接口，1个VGA接口；
3、产品功耗：≤60W，供电方式：DC12V，5A；单电源；
4、产品尺寸：330mm×280mmx52.5mm（宽x深x高）；
5、工作温度：0℃～55℃；工作湿度：10℅～90℅（非凝露）；
	套
	1
	
	
	

	
	7
	32路硬盘录像机
	支持WEB、本地GUI界面操作
★支持最大32路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、128Mbps储存、60Mbps转发（提供相关证明材料加盖投标人公章）
支持不开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 解码。或开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps 解码。最大支持16路视频回放
支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
支持2路后智能智能动检
▲最大可接入9块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T、18T、20T容量的SATA接口硬盘；，可通过eSATA接口接入外置硬盘或磁盘柜，样机可支持SSD固体硬盘，可配置IPSAN网盘、支持对加密硬盘的适应接入;可支持硬盘热插拔和休眠（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标单位公章）
支持16路报警输入、4路报警输出
支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式
设备支持单独对算法模型文件进行升级
支持将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
存储安全保障功能，当业务变化导致存储压力过高或硬盘出现性能不足时，系统会开启增强模式优先录像业务存储；
支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持自动维护功能，可根据时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。
	台
	1
	
	
	

	
	8
	人脸抓拍管理终端
	具有1个多核处理器， 8GB内存， 可扩展至64GB；具 有 1 个 64GB eMMC ， 可 扩 展 至 512GB eMMC
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
GPU：设备内置1颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成3个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；
★GPU采用国产化64位多核处理器（提供相关证明材料加盖投标人公章）
后智能分析：1.支持最大选配4类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；；
人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；；
人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；；
结构化（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；；
通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持16路200万或8路400万分辨率前智能；；
接入路数：16路；
▲可通过内嵌加密芯片、 外置加密机等多种方式， 对视频数据加密传输、 加密存储、 数据防篡改保护、 解密输出， 加密芯支持SM1、 SM2、 SM3、 SM4， 加密机支持SM1、 SM2、 SM3、 SM4、 SM7； 在Web端配置国密算法为启用状态后， 用户无法直接预览监控画面， 可利用Ukey完成身份认证， 解密后， 用户可查看监控画面； 针对加密存储的视频文件， 如果录像文件被篡改，则无法进行播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标单位公章）
支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、 更新、 删除， 导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法；当智能引擎发生异常， 可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行；支持展示已添加算法版本、 有效期、 已添加的算法包数量和算法包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析
网络带宽：96Mbps接入；96Mbps存储；96Mbps转发；
分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；D1；
解码能力：9路1080p (30fps)；
音频输入：1路；
音频输出：1路；
报警输入：4路；
报警输出：2路；
硬盘接口：1个；SATA；单盘最大24TB；
	台
	1
	
	
	

	
	9
	企业级硬盘
	16T硬盘
	块
	9
	
	
	

	
	10
	监控级硬盘
	4T硬盘
	块
	1
	
	
	

	
	11
	50寸液晶显示器
	亮度：380cd/m²；
面板技术：VA
屏幕比例：16:9
分辨率：3840×2160
刷新率：60Hz
色域：65% NTSC
亮度：380cd/m²
对比度：4000:1
可视角度：178°(H) / 178°(V)
响应时间：8ms
使用寿命：30000小时
输入接口：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1
输出接口：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2
附件：底座、电源线、遥控器、HDMI信号线、壁装支架，干电池
	台
	1
	
	
	

	
	12
	高清解码器
	1个HDMI输出口，1个VGA输出口;
支持1路HDMI音频输出
支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码
支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
支持通过串口控制屏幕开关
支持开窗功能，最大支持64路开窗。
支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码
支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示
HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率
支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入；
支持远程录像文件的解码输出
支持解码轮巡；
支持smart IPC；
支持底色选择；
支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口
加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理
	台
	1
	
	
	

	
	13
	电脑
	★海光C3350/≥16G/≥512G SSD/≥2G独显/≥23.8显示器，正版麒麟操作系统（提供相关证明材料加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	
	14
	电源
	DC12V5A
	台
	2
	
	
	

	
	15
	六类4对非屏蔽双绞线
	产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G以太网、5G以太网
产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018
产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径0.57±0.02mm/23AWG
②绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm
③骨架采用十字型结构
④护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0±0.3mm
护套材料可选PVC、LSZH、LDPE
⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%
⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz）
⑦特性阻抗100±15Ω（4-250MHz）
⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径
⑨带宽≥250MHz
	米
	1336.43
	
	
	

	
	16
	拾音器信号线缆
	RVV2*0.5
	米
	10.52
	
	
	

	
	17
	拾音器电源线缆
	RVV2*1.0
	米
	286.9
	
	
	

	
	18
	主干电源线
	RVV3*1.5
	米
	50
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]残卫紧急求助系统
	残卫紧急求助系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1
	紧急按钮（本白）
	常开报警输出(干接点),接点容量24VDC，500mA；
按钮和拉绳触发报警，0.8m拉绳；
工作温度：-10℃～+55℃，工作湿度：0%～95%RH（无凝结）
产品尺寸：86mm×86mm×9.5mm（长×宽×高）
净重：75g，安装方式：壁装（86盒/3M胶）
外壳材料，PC+ABS
	个
	1
	
	
	

	
	2
	警灯（室内）
	声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）
	个
	1
	
	
	

	
	3
	室内报警单防区扩展模块
	单防区扩展；单路继电器输出扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus
	个
	1
	
	
	

	
	4
	总线型网络报警主机
	报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；
报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；
无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；
网络制式：4G可选；
网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；
电话线：1路PSTN；
RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；
M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；
蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；
辅电输出：1路DC12V/1A；
蜂鸣器：1个；
供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；
功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W；
工作湿度：10%～90%RH（无凝结）
	台
	1
	
	
	

	
	5
	高端键盘
	分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接；支持IC卡刷卡鉴权布撤防功能
	台
	1
	
	
	

	
	6
	电源
	DC12V5A
	个
	1
	
	
	

	
	7
	信号线
	RVV4*1.0
	米
	50.57
	
	
	

	
	8
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	57.95
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]信息发布及排队叫号系统
	信息发布及排队叫号系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1
	无线呼叫器
	1）显示所有窗口可办理业务的总的等待人数和本窗口可办理的所有业务的等待人数；
2）显示器：128×64点阵；
3）显示内容：窗口号、时间、日期、当前呼叫号码、显示等待人数（已经取票人数、所有业务等待总人数）；
4）21功能按键：具有26个英文字母任意切换； 按键点击寿命≥1000万次；
5）具有顺呼、重呼、指呼、传呼、暂停、转移、登入、查询、优先、弃号、登录、返回、取消、评价、参数设置等功能；
6）全无线通讯模式，每个呼叫器单独无线，并具备蜂窝组网信号级联覆盖；
7）排队序号显示：4位；
8）等候人数显示：2位； 
9）部件地址：在线编码。
	台
	28
	
	
	

	
	2
	液晶窗口评价器
	1.≥10.1寸、分辨率：IPS屏≥1280*800（16:10）                                                                                           
2.≥A7四核1.3GHz 、2G、16G                                                                                                       
3.WiFi、扬声器、麦克风、前200W摄像头、多点触控、输入电压12V                                                                            
4.系统：≥Android 6.0                                                                                                                
5.机身尺寸≥243*170*117mm                                                                                                                    
6.可与排队机呼叫器匹配、后台统计评价数据，也可以单独使用当作独立评价器使用                                                                 
7.显示评价结果，非常满意、满意、一般、不满意，同时可以播放视频，文字，图片
	台
	28
	
	
	

	
	3
	窗口LED屏
	F3.75单色16点阵8汉字条屏
尺寸：638*200*60mm
	套
	28
	
	
	

	
	4
	落地式取号机
	物理尺寸： ≥436×430×1489.72mm（宽×深×高）
机柜质材： 全钢板，金属烤漆
主    控：≥Intel 四核处理器 CPU。
低功耗，运行速度快 1000M+ICH8 Plus，
DIMM DDR3，≥8G内存，≥128G固态硬盘
集成gma3150显示核心，支持动态内存分配（DVMT）
显示支持VGA，18位LVDS。
显 示 器： ≥19寸三星液晶显示器
触 摸 屏：≥19寸电容触摸屏
打印寿命： 大于150km打印速度:200mm/sec 打印纸宽:80mm
电    源： AC220V 50HZ 最大功耗： 350W
打印机：热敏打印机
内置功放及音响背板有散热孔2个音箱
节点机（232转485）无线模块 
★内置身份证刷卡模块（提供相关证明材料加盖投标人公章）
	台
	1
	
	
	

	
	5
	无线有源天花吸顶喇叭
	额内置功放，高保真无线音频接收模块。直接连接220V电源使用，无需布线。
无线频率：798MHZ, 
无线距离：半径：120-150米
喇叭功率：10W，尺寸：220*75mm
可1发 200接收，声音无延迟。
吸顶喇叭，开孔尺寸：180-190，都可以。
	个
	4
	
	
	

	
	6
	无线喇叭发射器
	高保真无线音频发射器无线频率：798MHZ
发射功率14-16DBM
无线距离：半径：150-180米
尺寸：115*75*35mm，信号穿透性好。
	台
	2
	
	
	

	
	7
	多媒体控制器
	嵌入式安卓操作系统, 工业控制主板、嵌入式无风扇 (被动散热) 处理器, 数字HDMI、双声道音频输出，高清HDMI、CVBS端口。CPU：四核处理器；1GB DDR3；FLASH：8GB EMMC； 视频输出支持1080P，网络10/100Mbps，电源：12V/1A；,内置客户端软件及用户并发许可Lincese；
	台
	1
	
	
	

	
	8
	排队叫号系统软件
	系统功能
1、业务事项：支持对事项名称、事项状态进行搜索、新增、修改、删除、管理事项分类操作。
2、号源管理
1）现场排号：支持网点共用放号、事项单独单独放号、每天各时间段放多少号，支持应用到天。
2）★预约排号：支持网点共用放号、事项单独单独放号、每天各时间段放多少号，支持应用到天；可实现微信公众号预约。（提供相关证明材料加盖投标人公章）
3、记录查询
1）预约记录：支持对网点、选择事项、预约码、预约人、身份证号、手机号码、预约状态、预约时间段进行搜索。
2）办理记录：支持对网点、选择事项、办理人、身份证号、手机号码、办理状态、办理时间、取号类型、评价状态进行搜索。
4、基础管理
1）基础设置：支持添加组织名称、LOGO、节假日是否放号、呼叫播报模板、LED显示模板、网络显示模板、支持取号类型、预约取号时是否需提供证件号码、预约日期范围、现场取号取号时是否需要提供证件号码、取号时段信息。
2）网点管理：支持对网点名称、网点状态进行搜索、新增、修改、删除操作。
3）区域管理：支持对区域名称、所属网点进行搜索、新增、修改、删除操作，可实现一机取号，分区叫号。
4）窗口管理：支持对各个网点进行窗口名称、窗口状态搜索、新增、修改、删除操作。
5）员工管理：支持对各个网点进行员工姓名、登陆账号、手机号码、状态进行搜索、新增、修改、删除、重置员工密码操作。
5、设备管理
1）综合设备：支持对各个网点设备编码、设备名称、设备类型、状态进行搜索、新增、修改、删除、设置开关机时间、重启操作。
2）窗口设备：支持对各个网点进行添加各个窗口的呼叫器地址码、窗口屏地址码、评价器地址码。
3）模板管理：支持对模板进行搜索、新增、修改、删除、设计模板操作。
4）通知管理：支持对各个网点的通知内容、状态、创建时间段进行搜索、新增、修改、删除、查看生效设备操作。
6、系统管理
1）角色管理：支持对角色名称、权限字符、角色状态进行搜索、新增、修改、删除、数据权限、分配用户操作。
2）菜单管理：支持对菜单名称、状态进行搜索、新增、修改、删除操作。
3）登录日志:支持对登录地址、登陆账号、状态、登录时间段进行搜索、删除、清空、解锁、导出操作。
4）操作日志：支持对操作地址、系统模块、操作人员、类型、状态、操作时间段进行搜索、删除、清空、导出操作。
6、★为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一品牌。
7、▲提供排队叫号软件著作权证书复印件加盖投标单位公章。
	台
	1
	
	
	

	
	9
	微信预约子模块
	微信推送接口（预约成功推送、提醒推送）
预约（列表、预约条件规则管理、查询）、取号（列表、查询）
用户管理（用户信息管理、办理人员信息管理）
系统账户密码设置
	套
	1
	
	
	

	
	10
	评价系统子模块
	1.提供文字、窗口号、图片、图片集、视频、滚动字幕、网页、时间、窗口星级、实时统计图表不同元素动态显示
2.提供叫号和宣传页面自助或手动显示切换功能；
3.提供显示员工工号、员工图片、姓名、岗位、星级、叫号信息；
4.提供实时更新当前等待人数和叫号信息；
5.提供窗口叫号字体颜色变化及闪烁功能；
6.提供评价、宣传、暂停页面手动和自动切换功能；
7.提供评价提示语音设置；
8.支持的播放的视频格式如下：3g2、3gp、3gp2、3gpp、asf、avi、divx、f4v、flv、m1v、m2t、m2ts、m2v、m4b、m4p、m4v、mkv、mov、mp2v、mp4、mpe、mpeg、mpg、mpv2、mts、qt、rm、rmvb、swf、ts、vob、webm、wm、wmp、wmv；
9.图片集播放支持三十种特效过渡方式；
	套
	1
	
	
	

	
	11
	显示客户端软件
	多媒体播放器客户端软件及用户并发许可Lincese
	套
	28
	
	
	

	
	12
	55寸立式触摸一体机
	液晶尺寸 55英寸
液晶规格 全新原厂原包LED商用液晶面板
分 辨 率 1920*1080
显示面积 681*1209mm
显示比例 16:9
可视角度 89/89/89/89（左/右/上/下）
亮    度 350cd/m2
背光类型 ELED
响应时间 16.7M（8-bit）
工作频率 60HZ
像素排列 RGB垂直条装
操作系统 安卓
触摸方式 红外触摸
CPU RK3288  四核芯片
系统版本 Android 7.1   内存 2GB   存储 16GB
系统接口 DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2
视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式
图片播放 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式
网络通信 支持以太网、WIFI    
定时开关机 支持自定义开关机
鼠标键盘 支持热拔插
边框材质 氧化拉丝铝型材
边框颜色 银色、黑色可选
机身材质 金属喷涂五金冷轧钢板
钢化玻璃 ≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃
机身尺寸 1850*727.8*33mm
裸机重量 44KG
含包装重 50KG
安装方式 落地款
使用场景 室内使用
输入电压 AC110-220V
待机功率 ≥1W
整机功率 ≥90W
使用环境 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH
存储环境 温度‐15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH
	套
	1
	
	
	

	
	13
	交互式触摸查询系统
	1）管理后台B/S架构
后台集中化对素材及终端内容数据更新、管理和维护功能，终端展示查询页面的页面模块的数据维护
2） 信息编辑展示模块
支持各类信息，支持音频、视频、图文混排、天气、时间；实现终端页面信息列表多样化展示等。
3）综合信息查询，对内容字段的查询；无限级内容模块结构。
4）中英语言切换。
5）终端管理：终端的位置管理，监控终端信息运行情况，远程监控操作，实现重启、截图、固定开关机。
6）标准UI界面的素材更换；
7）待机状态下自动播放宣传广告。
8）如需在标准页面模版下，对UI结构界面的设计修改或第三方数据的拼接，需另行定制，费用根据实际需求进行评估。
9）★为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一品牌。
10）▲提供触摸查询软件著作权证书复印件加盖投标单位公章。
	台
	1
	
	
	

	
	14
	管理电脑
	海光C3350/≥16G/≥512G SSD/≥2G独显/≥23.8显示器，正版麒麟操作系统
	台
	1
	
	
	

	
	一层大厅北边LED屏
	
	
	
	
	
	

	
	1
	全彩电子LED显示屏P4（含大屏支架）（含网线、电源线等配套辅材）
	像素结构：1R1G1B，像素间距：≤4mm，维护方式：完全前维护 
灯珠尺寸：2121，模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：104 × 52
信号接口：HUB75E *  16（出货配置为16口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳 
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：3000：1
	平方
	6.76
	
	
	

	
	2
	异步播放盒
	设备前面板具备按键，可支持信源切换。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
支持1路视频信号输入，支持HDMI1.3 分辨率1920*1080@60Hz。
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。
支持2路网口带载输出，带载高达130万像素；单台设备最大带载最大宽度2048，最大高度2048，每网口 最大65W。
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持信源切换。
支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。
支持自定义EDID设置。
支持任意走线、无矩形框架限制。
支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。
支持屏幕底图配置设置和更换。
支持开机logo配置。
支持屏幕除湿配置。
支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。
支持输出画面的亮度、对比度、色温等参数的调整。
支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。
支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。
支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。
支持查看设备与LED屏幕的带载关系。
支持查看运行过程中屏幕异常的定位。
支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。
支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。
支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。
支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。
支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。
内置安卓14系统，2G内存+64G存储空间，可支持多媒体内容的信息发布播放。
支持通过U盘进行节目播放。
支持2路 1080P多媒体视频解码
	台
	1
	
	
	

	
	3
	配电箱
	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制
电脑控制: 可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。
电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。
中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议
自动联机，直接操作，不用人工设置
保护内容：1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护
	套
	1
	
	
	

	
	4
	电脑
	海光C3350/≥16G/≥512G SSD/≥2G独显/≥23.8显示器，正版麒麟操作系统
	台
	1
	
	
	

	
	一层大厅南边LED屏
	
	
	
	
	
	

	
	1
	全彩电子LED显示屏P4（含大屏支架）（含网线、电源线等配套辅材）
	像素结构：1R1G1B，像素间距：≤4mm，维护方式：完全前维护 
灯珠尺寸：2121，模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：104 × 52
信号接口：HUB75E *  16（出货配置为16口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳 
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：3000：1
	平方
	6.76
	
	
	

	
	2
	异步播放盒
	设备前面板具备按键，可支持信源切换。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
支持1路视频信号输入，支持HDMI1.3 分辨率1920*1080@60Hz。
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。
支持2路网口带载输出，带载高达130万像素；单台设备最大带载最大宽度2048，最大高度2048，每网口 最大65W。
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持信源切换。
支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。
支持自定义EDID设置。
支持任意走线、无矩形框架限制。
支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。
支持屏幕底图配置设置和更换。
支持开机logo配置。
支持屏幕除湿配置。
支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。
支持输出画面的亮度、对比度、色温等参数的调整。
支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。
支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。
支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。
支持查看设备与LED屏幕的带载关系。
支持查看运行过程中屏幕异常的定位。
支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。
支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。
支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。
支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。
支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。
内置安卓14系统，2G内存+64G存储空间，可支持多媒体内容的信息发布播放。
支持通过U盘进行节目播放。
支持2路 1080P多媒体视频解码
	台
	1
	
	
	

	
	3
	配电箱
	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制
电脑控制: 可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。
电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。
中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议
自动联机，直接操作，不用人工设置
保护内容：1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护
	套
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]会议系统
	会议系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	二层多功能厅
	
	
	
	
	

	
	A、LED屏显示系统
	
	
	
	
	
	

	
	主屏(显示屏净尺寸4.8m*2.56m）
	
	
	
	
	
	

	
	1
	P1.86室内全彩LED屏（含大屏支架）（含网线、电源线等配套辅材）
	★LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡（提供相关证明材料加盖投标人公章）
★显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡ （提供相关证明材料加盖投标人公章）
支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 
支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。
支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 
▲视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章）
	平方米
	12.2880
	
	
	

	
	2
	LED控制器
	输入接口：具有1个HDMI2.0输入接口、1个HDMI1.4输入接口、1个DVI输入接口、1个USB2.0输入接口、1个DEBUG接口、2个网络通信网口、2个RS485接口、1个IR IN、1个Genlock In接口；
输出接口：具有1个HDMI2.0(Loop)输出接口、1个DVI（Loop）输出接口、1个HDMI1.4(Monitor)输出接口、12个带载网口、1个GenLock Out输出接口、1个Audio OUT输出接口，具有1个开关按键、3个功能按键。
具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。
单网口带载支持65W像素，设备总带载支持780W像素。
支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。
支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。
支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。
支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。
支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。
支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。
设备支持通过客户端、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。
可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。
支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式。
▲支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章）
支持手动校时，支持 NT校时。
支持查看网络在线设备列表，可根据IP地址进行搜索，支持日志查询和用户手册查看功能。章
支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。
支持标准带载模式，该模式下单网口最大支持带载292.5W像素点。
支持带载模式切换，支持在客户端、web端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常。
支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示。
可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。
	台
	1
	
	
	

	
	3
	配电箱
	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制
电脑控制: 可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。
电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。
中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议
自动联机，直接操作，不用人工设置
保护内容：1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护
	套
	1
	
	
	

	
	4
	电脑
	海光C3350/≥16G/≥512G SSD/≥2G独显/≥23.8显示器，正版麒麟操作系统
	台
	1
	
	
	

	
	会标屏(显示屏净尺寸8.96m*0.32m）
	
	
	
	
	
	

	
	1
	P3室内LED会标屏（含大屏支架）（含网线、电源线等配套辅材）
	室内明320 SMD P3.076模组
画面均匀一致，拼接显示无黑线，实现真正无缝拼接 
高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 
像素结构：1R1G1B
像素间距：3.076 mm
像素密度：105625 点/㎡
维护方式：完全前维护 
灯珠尺寸：2121
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：104 × 52
模组重量：0.34 kg/块
信号接口：HUB75E *  16（出货配置为16口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳  
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
	平方米
	2.8672
	
	
	

	
	2
	LED异步控制器
	4网口 2K LED异步控制器
1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。
图像带载输出支持RGB444 无损画质。
支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口 最大65W。
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持信源切换。
支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。
支持自定义EDID设置。
支持双备份，支持双电源备份、发送卡双网口备份，双发送卡双接收卡备份。
支持任意走线、无矩形框架限制。
支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。
支持屏幕底图配置设置和更换。
支持开机logo配置。
支持屏幕除湿配置。
支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。
支持通过按键进行亮度调节等操作。
支持输出画面的亮度、对比度、色温等参数的调整。
支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。
支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。
支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。
支持护眼模式，有效保护观看者视力。
支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。
支持查看设备与LED屏幕的带载关系。
支持查看运行过程中屏幕异常的定位。
支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。
支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。
支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。
支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。
支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。
内置安卓12系统，2G内存+8G存储空间，可支持多媒体内容的播放。
支持通过U盘进行节目播放。
支持1路 4K多媒体视频解码 或 6路1080P30Hz多媒体视频解码
	台
	1
	
	
	

	
	3
	配电柜
	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制
电脑控制: 可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。
电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。
中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议
自动联机，直接操作，不用人工设置
保护内容：1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护
输入电压：380V
输出电压：220V
额定功率：10KW
输出回路：3个单相回路（AC220V） 
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：单回路
远程控制：有
分步逐级上电：有
计划任务上电：有
温度检测：有
壳体尺寸：400*300*130 单位mm
逻辑联动控制：有
主断路器：德力西32A断路器*1
交流接触器：德力西32A交流接触器*1
子断路器：德力西32A微型1P断路器*3
控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1
零地排：8位铜排*1
PLC控制器：正松PLC-180控制器*1
PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1
串口服务器：485转USB头*1
总重量：12KG
380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm²
220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根
	台
	1
	
	
	

	
	B、扩声系统
	
	
	
	
	
	

	
	1
	专业音箱（含支架）
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于55Hz~20KHz
3.★额定功率≥300W（提供相关证明材料加盖投标人公章）
4.灵敏度≥98dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥10"低音×1
	只
	2
	
	
	

	
	2
	专业音箱（含支架）
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.灵敏度≥96dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥8"低音×1
	只
	4
	
	
	

	
	3
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于50Hz-20KHz
3.额定功率≥400W
4.灵敏度≥99dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1
	只
	2
	
	
	

	
	4
	专业音箱
	1.阻抗：≤8Ω
2.频响等同或优于40Hz~400Hz
3.额定功率≥600W
4.灵敏度≥99dB/W/M
5.低音：≥18"低音×1
	只
	2
	
	
	

	
	5
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	台
	1
	
	
	

	
	6
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	2
	
	
	

	
	7
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	台
	1
	
	
	

	
	8
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。
	台
	1
	
	
	

	
	9
	调音台
	1.★支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。（提供相关证明材料加盖投标人公章）
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	台
	1
	
	
	

	
	10
	AI音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
▲12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料加盖投标单位公章）
12.▲具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。（提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件作为该技术参数证明材料）
	台
	1
	
	
	

	
	11
	AI反馈抑制器
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
▲10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证、提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件加盖投标单位公章）
10.▲反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，支持扫描同款产品多台在线设备状态，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息。（提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件作为该技术参数证明材料）
	台
	1
	
	
	

	
	12
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	台
	1
	
	
	

	
	13
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。
5.具有≥1路USB接口。
	台
	1
	
	
	

	
	14
	U段无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	套
	2
	
	
	

	
	15
	U段无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	套
	2
	
	
	

	
	16
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	套
	1
	
	
	

	
	17
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
	套
	1
	
	
	

	
	18
	音箱地插盒
	弹起式/2个欧姆头
	个
	2
	
	
	

	
	19
	多媒体地插座
	多媒体地插座全铜隐藏式五孔HDMI高清音视频3.5音频6.35话筒卡农地插 模块任意搭配
	个
	2
	
	
	

	
	C、数字会议系统
	
	
	
	
	
	

	
	1
	全数字会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。
10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
▲14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告和软件界面截图作为该技术参数证明材料加盖投标单位公章）
15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
17.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或讯笛数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。
18.会议主机可受全数字会议系统综合控制软件的控制，实现会议室布局（至少包括添加、扫描和管理多台单元；EQ调节；自动增益、自动混音参数配置；灵敏度设置）、话筒管理（至少包括查看会议单元发言最大数量；自定义单元发言人数；设置话筒模式；签到；自定义表决形式；摄像、语言跟踪）、会议室可视化布局管理（至少包括模拟排位；自动排位；在线编辑单元编号）、会议议程（至少包括投票参数设置、投票结果实时投屏展示；译员机语种选择和设置；电子铭牌设置）等功能。
	台
	1
	
	
	

	
	2
	智享MIX会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。
	台
	1
	
	
	

	
	3
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：380mm（黑色）
	台
	1
	
	
	

	
	4
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.★具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。（提供相关证明材料加盖投标人公章）
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）
	台
	7
	
	
	

	
	5
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	台
	1
	
	
	

	
	6
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	台
	1
	
	
	

	
	7
	交换机
	8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。
	台
	1
	
	
	

	
	8
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	个
	1
	
	
	

	
	D、矩阵系统
	
	
	
	
	
	

	
	1
	超高清视频无缝切换矩阵
	1.★具备≥4个HDMI输入接口、≥4个HDMI输出接口，以及≥4个3.5mm模拟音频输入接口、≥4个3.5mm模拟音频输出接口。（提供相关证明材料加盖投标人公章）
2.支持音视频信号同时切换，也支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。
3.输入输出分辨率支持≥3840×2160P@60Hz。
4.具备LCD显示屏拼接功能，可设置1×2、1×3、1×4、2×2、2×1、3×1、4×1 LCD显示屏拼接模式；以及支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。
5.控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。
6.面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。
7.支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。
	台
	1
	
	
	

	
	E、舞台灯光系统
	
	
	
	
	
	

	
	面光
	
	
	
	
	
	

	
	1
	影视灯（含灯杆）
	1.采用COB白光200W LED 3200K光源。
2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。
3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。
4.具有散热功能，采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。
5.具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。
6.支持DMX控制通道数量为2通道。
	台
	11
	
	
	

	
	2
	控台
	1.具备≥256个DMX控制通道，≥1路光电隔离信号输出。
2.支持≥16台电脑灯控制或≥64路调光控制。
3.支持RDM远程识别灯具。
4.采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。
5.具备≥35个内置图形。
6.具备可独立设置图形参数。
7.具备可储存≥80个重演场景，支持每个多步场景可储存≥100个单步。
8.具备≥16个重演场景，可同时输出和运行。
9.具备≥16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。
10.具备关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
11.具备U盘可备份控台数据，支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
12.支持远程软件升级。                                                                                                    
13.具备预置推杆可控制电脑灯的属性。
14.支持立即黑场。
	台
	1
	
	
	

	
	3
	直通箱
	1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.具备≥12路×4KW功率输出。
3.支持A.B.C三相工作指示灯。
4.支持两脚和三脚万能用插座。
	台
	1
	
	
	

	
	4
	信号放大器
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
3.支持≥8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                            
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                               
6.具备独立的LED信号指示。
	台
	1
	
	
	

	
	5
	多功能灯勾
	1.规格：30mm厚；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。
	t
	0.02
	
	
	

	
	6
	安全绳
	1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。
	条
	13
	
	
	

	
	7
	电源线
	RVV3*2.5
	批
	1
	
	
	

	
	8
	信号线
	RVVP2*0.5
	批
	1
	
	
	

	
	9
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	条
	16
	
	
	

	
	10
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	条
	1
	
	
	

	
	11
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	条
	1
	
	
	

	
	12
	机柜
	42U，600*800*2000，钢化玻璃门
	个
	1
	
	
	

	
	13
	音频线
	RVPE2*0.5
	米
	31.22
	
	
	

	
	14
	音箱线
	EVJV2*2.5
	米
	189.86
	
	
	

	
	15
	音箱线
	EVJV2*4
	米
	31.31
	
	
	

	
	16
	HDMI线
	支持4K,15米
	根
	1
	
	
	

	
	17
	HDMI线
	支持4K,10米
	根
	1
	
	
	

	
	18
	HDMI线
	支持4K,5米
	根
	1
	
	
	

	
	二层会议室（1间）
	
	
	
	
	

	
	1
	86寸交互智能平板（含移动支架）
	86寸交互智能平板
1. 内置高性能 8 核处理器，支持双系统，支持 4K 超分显示。
2. 5000 万像素摄像头，支持 Auto-Framing AI 功能；8 阵列麦克风 12 米远距离拾音；2.2 声道，40W大功率扬声器。
3. 支持传屏器/Airpaly/P2P 多种无线投屏方式，支持超声波免码投屏。
4. 支持 WIFI6，独立双无线模块保障网络快速稳定。
5. 支持 40 点触控，支持批注、书写等功能。
6. 支持免 OPS 视频会议，BYOM 视频会议，及 Windows 系统内置视频会议功能。
7. 支持第三方应用、IOT 平台及硬件接口调用，还可自定义桌面和信源。
8.▲电脑与大屏无需连接在同一网络，可通过建立WiFi P2P点对点链路进行传屏，无线传屏器最快支持5s配对、3s快速连接，在传屏开启独占模式之后，其他人无法传屏（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告复印件加盖投标单位公章）
9.OPS模块：英特尔酷睿第12代处理器；ADL-Hi5-12450H；内存 DDR4  8GB（4G×2）  3200MT/s；SSD 256GB ；显卡：核显UHD Graphics
移动支架
1.可搭载55/65/75/86寸会议平板
	台
	1
	
	
	

	
	2
	无线传屏器
	单按键设计，一按即可传屏
功耗低，无需单独供电
最长连接距离：12m
支持操作系统：win7/win10/win11/Mac OS 10.12 及以上
支持触摸回传
内置USB Type-C 1个，USB Type-A（转接头）1个
	台
	1
	
	
	

	
	3
	红外智能笔
	适用于红外屏
支持无线上下翻页
笔头直径 4.5mm
书写精度 3.0mm
通信距离 ≥10m
	支
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]机房工程
	机房工程系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1
	防静电活动地板
	全钢无边防静电地板
	m2
	2.25
	
	
	

	
	2
	接地铜排
	40*4mm
	米
	4
	
	
	

	
	3
	等电位接电箱
	定制
	个
	1
	
	
	

	
	4
	金属踢脚线
	踢脚线 100mm，不锈钢
	米
	7
	
	
	

	
	5
	机房UPS配电箱
	定制
	套
	1
	
	
	

	
	6
	壁挂空调
	1.5P
	套
	1
	
	
	

	
	7
	机柜支架
	定制
	个
	2
	
	
	

	
	8
	PDU
	6插位10A
	个
	4
	
	
	

	
	9
	UPS不间断电源
	5KVA
	台
	1
	
	
	

	
	10
	蓄电池
	12v65ah
	只
	20
	
	
	

	
	11
	电池柜
	定制
	套
	1
	
	
	

	
	12
	微型断路器
	Z7-63Z/2P  63A
	个
	1
	
	
	

	
	13
	电源线
	WDZD-YJY-3*4mm2
	M
	30
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	[二甲便民服务中心智能化采购项目清单]综合管网
	综合管网系统清单

	
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	1
	JDG管
	₵20
	米
	1286.59
	
	
	

	
	2
	JDG管
	₵25
	米
	248.15
	
	
	

	
	3
	JDG管
	₵32
	米
	88.52
	
	
	

	
	4
	热镀锌桥架
	规格：300*100mm*1.2
	米
	135.11
	
	
	

	
	5
	桥架、吊顶内配管支架制作安装
	型钢
	kg
	184.06
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	



提供三年的不限次上门运维服务,包括但不限于驻场保障服务，网络及强弱电维护、软硬件适配调试、培训、日常报修及巡检服务，其他相关技术服务等；
投标人投标时须将上述各实施要求与服务期内上门服务所需的各项费用（含材料）及风险全部测算包含在报价中。

（三）商务要求
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]说明：以下表格中带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
	序号
	目录
	商务需求

	1
	★交货地点与交货期
	1.1交货地点：南通市通州区二甲镇便民服务中心

	
	
	1.2交货期：100日历天内完成项目整体交付

	2
	★佐证材料
	投标人标书内响应的功能参数以及提供的所有证明材料必须真实可靠，中标后须提供投标文件中全部证明材料原件。未能提供上述相关原件的，应按虚假材料谋取中标追究、取消中标资格，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

	3
	★质保期
	自验收合格之日起两年。

	4
	付款方式
	采购安装到位且验收合格后付至合同价的40%，验收合格满一年付至合同价的70%，验收合格满两年后按审计价付清。

	5
	关于售后服务和培训
	5.1投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。

	
	
	5.2供方免费送货上门、安装调试、人员培训。

	
	
	5.3供应商应具备完善售后服务体系，本地化服务并有能力及时处理所有可能发生的故障。

	
	
	5.4 24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。

	6
	★安全可靠性要求
	投标人所投的计算机CPU与操作系统需通过国家安全可靠性测评。



第5章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目确定1名中标候选人。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
评标程序及评标标准
（一）评标小组对供应商资格进行审查。
 资格性审查必要合格条件标准如下：
（1）供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证明；
（3）法定代表人（或单位负责人）身份证明书及法定代表人（或单位负责人）身份证扫描件；
（4）法定代表人（或单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证扫描件（如有授权）； 
（5）投标人为授权委托人缴纳的近6个月任意一个月社保证明（复印件加盖公章）（如有授权）；
（6）提供2025年度由会计师事务所（或者审计机构）出具的财务报告（成立不满一年无需提供）；
（7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标文件截止时间近6个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（10）报价折扣证明材料；
（11）其它招标公告资格要求中应当提供相应的佐证材料。
（二）评标小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（1）投标函；
（2）投标分项报价表；
（3）技术要求响应及偏离表；
（4）商务要求响应及偏离表。
（三）商务技术标及报价标评审标准（100分）
[bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc184635088][bookmark: _Toc474229428]本项目总分值为100分，其中商务技术部分70分，价格部分30分；投标得分=商务技术部分得分+价格部分得分。
1. 商务技术评审标准（70分）
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	实施方案
	评委根据供应商根据项目具体实施方案，包括本项目采购设备的安装调试方案、安装调试项目人员安排、质量管理和保证措施、安全防护措施、项目验收方案等方面进行综合评分。
（1）方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得12分；
（2）方案基本完整、基本满足采购人实际需求的得8分；
（3）方案内容不够完整，可行性有所欠缺的得4分；
（4）未提供不得分。
	12分

	2
	技术指标响应
	投标人按要求提供全部规格参数的清晰、准确证明文件，且所投产品响应情况与证明材料一致的得满分，其中标注“★”号条款项为重要技术指标，未按照要求提供证明文件的每项扣2分；其它标注“▲”技术指标项未按照要求提供证明文件的每项扣1分；扣完为止。
	30分

	3
	投标供应商实力
	1、供应商具有服务质量管理体系评价证书(认证范围与本项目需求相关)达到5A的或具有CCRC信息安全服务资质认证(信息安全应急处理)一级服务资质认证证书的得3分，没有不得分。
2、供应商具有信息化工程与技术服务能力评价证书的得3分，没有不得分。
(以上相关证书均需在有效期内，提供证书扫描件，加盖投标人公章。)
	6分

	4
	技术团队
	1、 供应商拟派至本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师、高级电子信息工程师、信息系统业务安全服务工程师、IT服务工程师(ITSS)专业资质证书的每一个得1分，最多得2分。具有类似项目负责经验并能提供相关证明的，每一个得0.5分，最多得1分。（3分）
2、 供应商拟派至本项目的技术负责人具有高级工程师证书的得1分；具有CISP注册信息安全管理人员(CISO)证书或具有信息安全保障人员认证证书的得1分，没有不得分。（2分）
3、 项目组其他成员具有IT服务工程师(ITSS)、高级弱电系统工程师、高级智能化系统工程师、高级安防系统工程师四个类型技术人员的，每提供一个类型资格证书的得1分，最多得3分。同一人员具备多个证书的不重复计算。（3分）
（注：以上技术团队人员须提供有效期内证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，提供证书扫描件，加盖公章。）
	8分

	5
	售后服务方案及保障措施
	根据各投标人售后服务方案及保障措施的合理性和可行性，对本项目质保期限及后续服务的便捷性、时效性进行综合评分：
（1）售后服务及保障措施方案完全满足项目需求，故障解决方案完整且切实可行的得8分；
（2）售后服务方案及保障措施基本满足，细节考虑一般的得5分；
（3）售后服务方案及保障措施简单、考虑不全、流程模糊，不能完全满足项目实际需求的得2分；
（4）未提供不得分。
	8分

	6
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），有类似项目业绩的，每有一个得3分，本项最高6分。须提供中标通知书和合同原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。
	6分


2.报价标评审标准（30分）
价标分的评审标准为：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分（即报价标分）为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重（30%）*100。
注：评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
1、 政府采购政策功能落实 
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持：
1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第6章  投标文件格式


投  标  文  件















项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




格式附件如下：

开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	                      投标总报价

	小写：                元（人民币：            元）



                               日期：       年   月   日




法定代表人资格证明书


（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件
（正面）


法定代表人身份证复印件
（反面）










投标人全称：（盖章）

2026年  月  日



法定代表人授权书

（采购人名称）：
（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
2026年  月  日

附：
授权代表姓名：
职务：                电话：
传真：                邮编：
通讯地址：

授权代表身份证复印件
（反面）


授权代表身份证复印件
（正面）







投标人符合《中华人民共和国政府采购法》
第二十二条规定条件的声明函  
我单位参加              （项目名称），             （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                       承诺人名称（加盖CA电子签章）：
    
                              日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc120614284]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：贵方组织的              （项目名称），我单位       （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                     


投标人全称：（盖章）

2026年  月  日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标人全称：（盖章）

2026年  月  日




投标函
致：
根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方_               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，          签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：
          日期：


备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
             日  期：


监狱企业证明函
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。
特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
 1、 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。










技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。


[bookmark: _Hlt26955054]

商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（以上内容按照本项目招标文件实际情况填写）。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


image1.wmf

