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第一部分投标邀请
	序号
	内容

	1
	项目名称：341省道无锡竺山湖隧道2026年定期检查项目
采购项目编号：JSZC-320200-XCSZ-G2026-0001
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市公路事业发展中心
采购人地址：无锡市五爱路200号
采购代理机构：苏州新成工程咨询有限公司
采购代理机构地址：苏州市相城区嘉元路1060号中翔金融大厦9005室

	3
	采购项目概况、要求：
1、项目概况：竺山湖隧道全长7810米，其中暗埋段7190m，敞开段620m，本次定期检查内容包括上、下行隧道主线及中管廊的土建结构外观检查、机电设施检查、其他工程设施检查以及隧道变形及侵限专项检查等。按照《公路隧道养护技术规范》（JTG5130—2026）、《公路水下隧道养护技术规范》（JTG/T5131—2026）等技术规范标准对隧道进行定期检查及技术状况评定。如期间有新的技术标准规范颁布，参照新的技术标准规范执行。
2、招标内容如下：检查内容包括上、下行隧道主线及中管廊的土建结构外观检查、机电设施检查、其他工程设施检查以及隧道变形及侵限专项检查，中标供应商应在规定时间内完成上述全部检查、检测工作并按相关规范要求及招标人要求提交最终的检查检测成果报告资料（含土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、其他工程设施技术状况评定、总体技术状况评定、隧道变形及侵限专项检查报告、相关图片影像资料、养护维修建议等），做好养隐患排查实施细则、科学决策制度、风险防控辨识手册等编制及内业档案资料整理归档等。
3、服务期：2026年12月31日前完成当年的所有工作。具体时间安排按招标人要求。
4、质量要求：符合国家规定，满足招标人要求；
5、成果要求：依据相应标准，出具完整检测报告。
6、预算金额：1208935.98元；最高限价：1208935.98元；
7、本项目是否专门面向中小企业：否；
8、本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	投标供应商资格要求：
[bookmark: _Hlk25577401]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）关于资格的声明函；
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记证书；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；
（5）项目负责人、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为项目负责人、授权委托人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（6）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告【新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告】；
（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9）承诺书（格式见附件）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/
（三）本项目的特定资格要求：
（1）投标供应商必须在中国大陆境内合法注册的法人或其他组织；
[bookmark: _Hlk25577430]（2）投标供应商须具备①或②并同时具有③资质要求：①交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书和交通行政主管部门颁发的公路工程交通工程专项工程试验检测机构等级证书；②公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书和交通行政主管部门颁发的公路工程交通工程专项工程试验检测机构等级证书；③取得省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》；（提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）；
（3）投标供应商拟派项目负责人必须持有交通主管部门颁发的《公路工程试验检测工程师证书》（隧道或桥梁隧道专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业），同时必须具备高级及以上职称；（提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）；
（4）授权委托人和项目负责人须为投标供应商在职员工；
（5）本项目接受联合体投标，联合体牵头人须由①交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书；或②公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书的供应商承担，联合体各成员单位须在共同签订的联合体投标协议书（格式见附件）中明确联合体牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工（具体到各个实施模块）；联合体各方签订联合体投标协议书后，不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的投标，联合体一旦中标，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，项目负责人由联合体牵头人拟派。组成联合体的供应商最多不超过二家。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	5
	[bookmark: _Hlk14869782]采购文件提供期限：2026年10月12日—2026年10月19日，每天0:00-23:59（北京时间），采购文件提供期限届满后仍可下载采购文件，但不作为投标供应商权益受到损害的证明材料和依据。
采购文件获取地点：投标供应商登录苏采云http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/进行获取。
售价：0元。
获取采购文件的方式：投标供应商可在项目公告附件中查看采购文件，如确定参加本次项目采购的，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与。

	6
	踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。
投标供应商要求修改采购文件的截止时间：2026年10 月20日10时，以书面形式送达采购代理机构。
采购人对采购文件澄清修改的时间：投标截止时间前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。

	7
	投标有效期：投标截止之日起90天

	8
	网上投标截止时间（开标时间）：2026年11月 5日13时30分
投标文件递交网址：江苏省政府采购（苏采云）平台中上传。
注：
（1）投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标供应商谨慎处理。
（2）请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，投标供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。
（3）本次投标无需制作纸质投标文件，但中标供应商在领取中标通知书时需提供纸质版投标文件三份（纸质投标文件应与苏采云系统中上传的投标文件一致并加盖公章），用于项目存档。

	9
	开标时间：2026年11 月 5日13时30分
开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅（推荐使用谷歌浏览器）
评标时间：2026年11月 5日开标结束后
评标地点：无锡市滨湖区梁清路555号龙山大厦1807
注：
1、本项目为不见面开标，开标当日，投标供应商仅需在任意地点通过“苏采云不见面开标大厅”参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（采购人或招标代理）进行互动交流、澄清、答疑、询问以及文件传送等活动。
2、投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。

	10
	确定中标单位时间：2026年11月5日评审结束
确定中标单位地点：无锡市滨湖区梁清路555号龙山大厦1807

	11
	投标文件制作要求：
1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），投标供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。
3.投标供应商请仔细阅读投标供应商注册流程和公开采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或通过移动电话咨询。
4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	12
	采购人：无锡市公路事业发展中心
联系地址：无锡市五爱路200号
联系人：武工
联系电话：0510-82813620
采购代理机构名称：苏州新成工程咨询有限公司
代理机构联系人：马银霞、孙靓靓
联系电话：0512-67599004
联系地址：苏州市相城区嘉元路1060号中翔金融大厦9005室
邮政编码：215000
电子邮件地址：xczxsz@126.com
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	13
	其他事项：
1.请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼1楼政务服务大厅D区西侧CA认证（行政复议对面）），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（4）技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的投标供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.投标供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，投标供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如投标供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统投标供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏省政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统投标供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
5.投标供应商可在项目公告附件中查看采购文件，如确定参加本次项目采购，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续。



第二部分.投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）采购文件：
1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。
2．投标供应商应在http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。
4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。
（三）采购文件的解释：
1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将书面形式送至采购代理机构，联系方式详见投标邀请第12项。
2．采购人、采购代理机构将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）采购文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间三日前，视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
4.投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成：
投标文件相应内容上传至投标客户端。
1.证明文件部分：
1.1资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需按规定提供）
（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记证书；（原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需按规定提供）
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，由联合体各方委托）；
（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（原件的正、反双面扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方法人均需提供）
（5）投标供应商须具备①或②并同时具有③资质要求：①交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书和交通行政主管部门颁发的公路工程交通工程专项工程试验检测机构等级证书；②公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书和交通行政主管部门颁发的公路工程交通工程专项工程试验检测机构等级证书；③取得省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》；（提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）；（原件扫描件上传投标系统）
（6）投标供应商拟派项目负责人必须持有交通主管部门颁发的《公路工程试验检测工程师证书》（隧道或桥梁隧道专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业），同时必须具备高级及以上职称；（提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章）；（原件扫描件上传投标系统）
（7）项目负责人、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为项目负责人、授权委托人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统）
[bookmark: _Hlk202731105]（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告【新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告】；（原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）
（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）
（10）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）
（11）承诺书（格式见附件）。（原件扫描件上传投标系统）（原件扫描件上传投标系统，如为联合体投标，联合体各方均需提供）
（12）联合体投标协议；（联合体投标的必须提供，格式见附件）
*注：上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。
1.2补充证明文件
（1）投标供应商简介和经营情况说明；
（2）项目负责人情况一览表（格式见附件）及相关证明材料；
（3）中小企业声明函；（供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）
（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）
（5）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）
（6）投标供应商认为需要提供的其他证明材料（按评分标准要求提供）；
2．响应函部分：
（1）响应函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）明细报价表（格式见附件）；
3.报价部分；（编制说明及清单见附件）
4.技术文件部分。
（六）投标报价说明：
1、本项目为固定单价合同，包含但不限于本项目服务过程中的检测服务人员费用（人员工资福利保险费、检测服务费、技术咨询服务费）、差旅费、食宿费、运营管理费、税金，以及一切不可预见的车辆费用、风险费用、利润等。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。
2、投标供应商需自行踏勘，充分了解项目现场及任何其他足以影响投标报价的情况，在投标报价中综合考虑，一旦中标，不得以不完全了解本项目现场为由，提出增加费用等要求。
3、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场0.5小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
4、投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件所列采购需求、采购代理费等全部费用。
5、本项目总报价中应包括人员、机械、应急保障、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。
6、除非采购人对采购文件予以修改，报价人应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。报价人未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
7、投标报价，以人民币万元或元为单位报价。
8、如果投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料。
9、本项目适用于营改增后的一般计税方法。
[bookmark: _Hlk221041335]10、异常低价审查
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求：强化政府采购异常低价审查，出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任：
（一）政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（七）投标文件的制作要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
6.投标费用自理。
（八）网上投标：
1、投标供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功作无效响应处理。
2、投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请投标供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，投标供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。
3、投标供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。投标供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后未提出的，视同认可开启结果。
4、因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，由电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5、投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
6、投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
7、投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
特别提醒：开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1. 电子投标文件未按规定时间上传的；
2. 电子投标文件未按采购文件要求加盖公章或签电子公章的；
3. 投标供应商未按采购文件要求解密的；
4. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；
6. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7. 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写、制作的；
8. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
10. 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；
11. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
12. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
13. 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或被授权委托人签字和盖章的；
14. 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
15. 不同投标供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；
16. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
17. 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
18. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
19. 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
20. 改变采购文件规定的误期违约金、质量标准等的；
21. 商务标和技术标，其中某一标被本项目评审小组确认为无效投标文件的；
22. 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
23. 报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；
24. 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能在评标现场半小时内提供书面说明及相关证明材料，无法证明其报价合理性的；
25. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
26. [bookmark: _Hlk17040205]列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
27. 未按要求提供技术文件的；
28. 投标供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
29. 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
30. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
31. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
32. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；
33. 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；
（十）开标、评标：
1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件：
解密后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。
2.投标截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足3家的，不进行评审；
3.评标工作程序：
（1）由专家组成评标委员会，并实行回避制度。
（2）由采购代理机构负责组织评标工作：
2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对专家职责履行情况予以记录；
2.2宣布评标纪律；
2.3公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
2.4组织评标委员会推选评标组长，采购人不得担任组长。
（3）投标文件的审查：
3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：
3.2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
4.资格性审查：
（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表（商务、技术、报价）
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	投标报价唯一，且没有超过本项目预算金额或最高限价。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（0.5小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	（二）商务要求

	1
	投标有效期
	投标有效期满足采购文件要求。

	2
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合采购文件的签署和签章要求。

	3
	实质性响应
	评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

	4
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	5
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

	（三）技术要求

	6
	技术文件
	满足采购文件要求

	注：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查对应的模块中。


C.未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中发送询标内容，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评审。
5.评标方法
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入评审程序。
采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
1、评分项目及分值（总分100分）
[bookmark: _Hlk17021334]（一）报价20分
（二）商务资信分20分
（三）技术文件60分
[bookmark: _Hlk17021311]1、报价（20分）
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20。
注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
[bookmark: _Hlk204005033]③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
④根据财库〔2020〕46号文件、财库〔2022〕19号文件的规定大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
2、投标供应商评价（20分）
（1）业绩（6分）：
企业业绩：投标供应商近三年内（自2023年1月1日以来，以合同签订日期为准）承担过类似项目的有一项得2分，本项最高得2分。【投标文件中提供合同原件扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分】
项目负责人业绩（4分）：项目负责人近三年内（自2023年1月1日以来，以合同签订日期为准）承担过类似项目的有一项得2分，本项最高得4分。【投标文件中提供合同原件扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分】
注：（1）同一业绩只计取一次得分，企业业绩与项目负责人业绩不得重复计分； 
（2）项目负责人相关业绩不是投标人承担的项目，不得作为项目负责人类似工程业绩。 
（3）项目负责人发生过变更的，该项目的业绩属于变更后的项目负责人，投标人应当提供相关变更证明。）
（2）企业证书（1分）：
①投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书三证齐全的得1分，本项最高1分。【须提供相关证书原件及认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页截图扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分】。
3）项目管理机构（8分）
①拟投入本项目的技术负责人具有桥梁隧道试验检测工程师证书的得1分，具有高级及以上职称的得1分，本项目最多得2分。
②拟投入本项目的安全负责人持有有效期内安全生产考核合格证书（C 证）得 1分。
③拟投入本项目的检测人员（不含项目负责人、技术负责人、安全负责人）具有公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程）资格，有1人得1分，满分5分。
注：项目管理组成员一人一证，①、②、③项同一人员不重复计分。投标时提供项目管理组成员法定的社保收缴部门出具的由投标人本企业为其依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）、注册证书、职称证书等有效期内原件扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分。
4）拟投入设备（5分）
对拟投入的检测设备在满足采购文件的基础上每额外增加一类与隧道土建、机电、结构监测、数据分析等相关的专业设备得1分，如精密水准仪、全站仪、地质雷达等，本项最多得5分。
注：同类不同型号设备，只计 1 次分，不重复累加；
自有的提供：（①购买设备发票原件；②设备照片；发票或设备照片如不能反映规格参数，提供相关证明材料）以上材料需提供原件扫描件；
租赁的提供：[按自有提供的资料外还需另提供租赁协议、租赁发票、租赁费用缴费凭证（租赁费用缴费单位与供应商名称一致）等相关证明材料，租赁协议时间不得少于服务期限]以上材料需提供原件扫描件；
承诺：承诺中标后购买或租赁的，需在投标文件中提供书面承诺函原件（承诺函格式、内容自拟），承诺函需经投标供应商法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。
注：对于承诺中标后再购买或租赁设备的供应商，采购人将在发出中标通知书7个工作日后进行设备核查。若届时设备未到位或与承诺不符，将直接视为放弃中标资格。
3、技术文件（60分）
1）本项目实施的总体检测方案（包括但不限于项目概况、检测目的、检测依据、检测内容等；需结合竺山湖水下隧道特点、结构水文地质与运营现状掌握程度及规范引用进行检测）（9分）
对项目背景、隧道结构特点、水文地质条件理解深入；检测目的明确、检测依据全面，对隧道检测需求分析具体到位得9分；
对项目背景及隧道结构特点有一定认识；检测目的较明确，检测依据较全面，对中管廊检测需求有基本分析的得6分；
对项目背景理解一般；检测目的和依据基本明确，但未能体现对本隧道特点的针对性分析的得3分；
未提供方案，或方案存在逻辑错误、前后矛盾，或引用已废止规范，或未结合本隧道实际情况编制的不得分。
2）土建结构检测与分析方案（包括但不限于裂缝、渗漏水、接缝、断面变形、沉降观测、外观病害排查等）（9分）
方案细致全面合理，充分考虑水下隧道工程特点，技术可行性强，检测方法规范，可输出完整病害清单，得9分；
包含主要土建检测内容，方法基本合规，可输出土建基本状态结论，得6分；
内容简单，指标覆盖不全，方法不明确，得3分；
未提供土建检测方案，或检测方法存在原则性错误、完全未考虑水下隧道工况要求、无法支撑现场检测实施的，不得分.
3）机电与运营环境检测分析方案（包括但不限于供配电、照明、通风、消防、隧道运营环境等）（9分）
充分考虑水下隧道工况；检测标准、依据明确，可有效分析设备运行状态、识别设备隐患，得9分；
包含主要机电检测项目，检测方法合理，可判定基本运行状态，得6分；
内容不完整，指标覆盖不全，判定依据不明确，得3分；
未提供机电检测方案，或检测标准依据严重错误、存在重大设备安全风险、完全不适应水下隧道运营环境的，不得分。
4）其他设施检测分析方案（包括但不限于电缆沟、污水处理设施、洞口附属设施等）（6分）
检测方法标准明确，可全面分析设施的运行可靠性，有效识别渗漏、功能失效、排水不畅等风险，满足隧道安全运营要求，得6分；
包含主要设施检测内容，检测方法基本可行，可完成各设施基本功能状态判定，得4分；
方案检测内容片面，覆盖设施不全，分析深度不足，针对性不强，得 2 分；
未提供其他设施检测方案，或方法存在错误、无法判定安全运行状态的，不得分。
5）智慧运维系统检测方案（包括但不限于运营管理平台、数字孪生、结构健康监测系统等）（6分）
可核查数据统一管理、综合调用能力，能够提供完整的数据支撑，得6分；
包含系统主要检测内容，具备对接核查方法，可满足数据分析需求，得4分；
检测内容简单，检测方法笼统，数据支撑性不足，得2分；
未提供智慧运维系统检测方案，或系统检测方法完全不可行、不具备基本数据对接能力、无法提供有效数据支撑的，不得分。
6）隧道技术状态评价与养护建议（6分）
技术状况评定全面，按规范划分结构健康等级，评价贴合隧道实际，养护建议清晰可落地，得6分；
可完成基本评定，建议基本满足养护需求，得4分；
内容笼统，依据不充分，可操作性不足，得2分；
未提供状态评价及养护建议，或评价依据严重错误、养护建议完全不可行、与本次检测结果严重脱节的，不得分。
7）养护单位培训方案（包括但不限于培训对象、培训内容、培训形式、培训计划等）（6分）
面向全体参与人员，涵盖水下隧道病害识别、实操要点及养护规范，培训方式清晰，贴合隧道实际，实用性强，得6分
内容较全面，覆盖主要培训要点，能够满足养护人员基础学习需求，得4分
内容基本覆盖但不够具体，或培训方式可行性不强，内容较笼统，得2分
未提供培训方案，或培训内容存在明显错误、完全不具备可实施性的，不得分。
8）本项目实施的检测工作安全保证措施（包括但不限于安全管理制度、个人防护用品配备、对成品保护、文明作业、应急预案等）（6分）
安全管理制度健全；占道检测交通组织方案具体可行；有限空间作业措施明确；个人防护用品配备完整；应急预案可操作性强，得6分；
安全管理制度较健全；交通组织方案基本可行；有基本应急措施，得4分；
安全管理制度基本完整；交通组织及应急措施较为笼统，得2分；
未提供方案或存在明显安全隐患，或安全措施与本项目实际作业环境不符的不得分。
9）特色增值服务（3分）
提出不少于3项特色服务，且内容具体、贴合实际需求，具有实质性增值价值，得3分
提出2项特色服务，内容较具体，基本贴合运维需求，具有一定参考价值，得2分
提出1项特色服务，内容基本可行，得1分
未提供特色服务承诺，或所列内容仅为常规检测义务、不具有增值性服务的不得分。
（十一）定标：
1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行详细评审，确定中标供应商。中标候选投标供应商并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。对未通过资格审查的投标供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法的，告知其未中标投标供应商本人的评审得分与排序。采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网上发布中标公告。
（十二）废标的确认：
在招标中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响招标公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过招标预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，招标任务取消。
5.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
（十三）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与招标单位、其他投标供应商恶意串通的；
4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购工程中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）质疑处理
1.提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。潜在投标供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，投标供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由投标供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。投标供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。
4.投标供应商（含潜在投标供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、投标供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑投标供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2超出政府采购法定期限的质疑。
5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的投标供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标供应商所提出的质疑。
5.5投标供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚和记录该投标供应商的失信信息。
（十五）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经采购代理机构见证后生效。
2.采购代理机构监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3.本项目需提交履约保证金，详见合同条款约定。
（十六）代理服务费：
1、本项目代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。项目代理服务费：中标金额100万元以下（含100万元）乘以1.5%，100-500万元乘以0.8%，按此基础的70%计取，预估金额1.1667万元。
2、中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
（十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：
0. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购投标供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
0. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
0. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标供应商应按合同约定提供设备或服务。
0. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
0. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
0. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏省政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
0. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
0. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标供应商账户。
（十八）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为投标供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十九）电子履约保函
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现投标供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。投标供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。投标供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、投标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（二十）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的投标供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附：政府采购合同融资政策告知：
中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各投标供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏政府采购交易管理一体化系统查询联系。


附件1.政府采购履约担保函（项目用）
编号：
（采购人）：

鉴于你方与（以下简称投标供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，投标供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                               。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为    元（大写   ），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果投标供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标供应商违约事实的证明材料。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与投标供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使投标供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成投标供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日
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第三部分．采购需求
投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
一、当适用于试验检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：
1、中华人民共和国国家标准；
2、现行的交通运输部的行业标准或规范；
3、现行相关行业的标准或规范。
二、标准与规范
1、招标文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。在工程实施全过程，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否采用新标准或规范，检测单位应按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由检测单位承担。
2、列出项目的相关标准和规范（包括但不限于）。
（1）《公路隧道养护技术规范》（JTG5130—2026）；
（2）《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）；
（3）《公路水下隧道养护技术规范》（JTG/T5131—2026）；
（4）《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》T/CECSG:E41-04-2019；
（5）《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令2023年第9号）；
（6）《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG2182-2020）；
（7）《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》（GB/T10111-2008）；
（8）《公路机电系统维护技术指南》2006年；
（9）《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）；
（10）《公路机电工程测试规程》（JTG/T3520-2021)；
（11）《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）；
（12）《单位消防安全管理规范》（DB32/T4444-2023）
（13）省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知（苏交规〔2025〕1号）
（14）公路工程建设项目安全生产费用清单及计量规范（JTG/T 3841-2026）
（15）《公路冬季养护技术规范》（JTG/T 5111-2026）等，如有最新文件的按最新的执行。
三、技术要求
1、试验检测人应认真做好检测前期工作，试验检测人应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经评审后方可实施。
2、试验检测人应根据委托人规定的检测内容和要求，及时、主动组织检测活动，并及时主动与被检单位联系，按时间要求做好检测活动安排。
3、检测结束后，及时按委托人要求提交检测报告。
4、试验检测报告中至少应包括以下内容：
试验检测概况：检测项目、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等；
试验检测结果：根据检测结果得出土建结构、机电设施和其他工程设施的技术状况评分等；
试验检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的病害提出初步结论及养护维修建议等，以及委托人提出的其他检测结果要求；
5、工作报告中至少应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。
6、每次检测需项目负责人及安全负责人到场进行监督。
四、检查工作内容及要求
341省道无锡竺山湖隧道2026年定期检查项目需全面审查管养资料（含初始检查结果、日常巡查、经常检查记录及分析总结、清洁台账、养护日志、各级巡查台账、周报月报、夜间巡查记录等），同步检查竺山湖隧道运营管理平台中资料数字化存储情况与信息化系统运行状态，并严格按照CBMS隧道管理系统要求提供数据。做好养隐患排查实施细则、科学决策制度、风险防控
辨识手册等编制。
1.1土建结构检查
检查需要配备必要的检查工具或设备，进行目测或量测检查。可采用隧道检测车、检测(巡检)机器人等自动化、智能化设备进行定期检查。检查时，宜靠近结构，依次检查各个结构部位，注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化。对有异常情况的结构，应在其适当位置做出标记。如对检查中发现的裂缝应进行重点检测。检测内容包括裂缝的位置、长度、宽度、形态、数量等。裂缝宽度在有代表性的部位用裂缝观测仪直接读取。将裂缝位置、长度形态采用表格、图形或照片的形式记录。
检查结果应尽可能量化，主要检查内容包括有：
隧道土建结构定期检查内容
	项目名称
	检查内容

	洞口
	敞开段结构：结构裂缝位置、情况、宽度、长度范围及深度;渗漏水位置、水量、浑浊、冻结；

	
	遮光设施：设施缺损、松动、脱落、锈蚀等范围和程度；

	洞门
	结构裂缝的位置、宽度、长度、范围和程度；结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势；
洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势；混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、锈蚀；墙背填料流失范围和程度；

	衬砌结构
	堰筑法现浇结构：混凝土裂缝、破损的位置、宽度、长度、深度、范围或程度;结构表面起层、酥松、起、剥落、剥离范围和深度、发展程度;变形缝、施工缝开裂宽度、错位量；渗漏水位置、湿渍面积、水量、浑浊、冻结情况；

	
	变形缝：错台、破损位置、范围和程度；渗漏水位置、范围和状态;变形缝处接水盒松动及溢水情况；

	路面
	　路面起拱、沉陷、错台、开裂、溜滑、裂缝、车辙和推移、坑槽和泛油的范围和程度；
　路面积水、结冰等范围和程度；
　伸缩缝破损的范围和程度；

	附属结构
	排烟道、电缆廊道：构件损坏、盖板缺损的位置和状况；

	
	逃生通道：构件损坏、盖板缺损的位置和状况;防火门外观破损变形情况、防火门密闭性；

	
	地下设备用房：混凝土裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度;结构表面起层、剥落范围和深度;渗漏水位置、水量、浑浊、冻结情况；

	排水管沟
	　排水管沟结构缺损程度，中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况；
　排水管沟、集水池等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况；

	内装饰
	　装饰板、防火板或保温板脏污、变形、缺损的范围和程度等；
　防火板（涂料）松动脱落、缺损范围、位置及程度；

	吊顶及预埋件
	　吊顶及预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危及安全的现象和程度；
　漏水（挂冰）范围及程度；

	交通安全设施
	　外观缺损、表面脏污状况，连接件锈蚀、脱落的程度；


隧道洞口、洞门、路面、排水管沟、内装饰、吊顶及预埋件、交通安全设施分项的检查应按《公路隧道养护技术规范》（JTG5130-2026）表5.2.5执行，隧道衬砌结构、附属结构分项的检查宜按现行《公路水下隧道养护技术规范》(JTG/T5131)的有关规定执行。
定期检查结果应及时按《公路隧道养护技术规范》（JTG5130-2026）附录A中表A-2“定期、应急、初始检查记录表”填写，将检查数据及病害形态按附录A中图A-1~图A-3绘制“隧道病害展示图”。
定期检查完成后，应编制土建结构定期检查报告，报告应包括下列内容:
1） 隧道基本情况；
2） 检查目的、内容、方法、交通组织等；
3） 检查记录表、隧道病害展示图及相关调查资料等；
4） 对土建结构的技术状况评定；
5） 对土建结构的养护维修状况的评价及建议；
6） 需要实施专项检查的建议；
7） 需要采取养护工程的建议。
完成上述土建结构定期检查工作后，开展隧道土建结构专项检查，具体工作内容如下：
1）隧道断面净空尺寸初始数据采集及侵限专项检查
检查范围覆盖隧道暗埋段 7190m，左、右线行车孔按每 200m 间距布设检查断面，单行车孔设置 36 个断面，双线共计 72 个断面，完成断面净空尺寸初始数据采集与侵限专项核查。
2）隧道线形高程测量
开展隧道全线线形与高程测量，完整采集线形、高程数据，分析隧道整体线形走势及断面变形变化情况，掌握结构沉降、位移发展趋势。
3）中管廊逃生通道裂缝调查
实施中管廊逃生通道专项裂缝调查，全面排查裂缝的位置、宽度、长度、深度、分布范围及发展趋势；同步检查混凝土剥落、起层、渗漏、钢筋锈蚀等结构病害情况。
1.2机电设施检查
本项目按照《公路隧道养护技术规范》（JTG5130-2026）及《公路水下隧道养护技术规范》（JTG/T5131—2026）中要求的内容进行检查评定，设备完好率计算方法依据现场检测时现场设备正常工作台数占该类设备总台数的百分比进行统计。
供配电系统、照明系统、通风系统、消防系统、监控与通信系统定期检查主要内容和技术要求应按《公路隧道养护技术规范》（JTG5130-2026）表6.2.3~表6.2.7及《公路水下隧道养护技术规范》（JTG/T5131—2026）相关要求执行。
机电设施分项工程划分表
	分部工程
	分项工程

	隧道机电设施
	供配电系统

	
	照明系统

	
	通风系统

	
	消防系统

	
	监控与通信系统

	
	各项软件检测



	需要检测的软件系统

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	综合监控平台客户端软件-大为平台
	套
	1
	

	2
	竺山湖隧道运营管理平台
	套
	1
	

	3
	大屏可视化软件
	套
	1
	

	4
	数字孪生软件
	套
	1
	

	5
	防火墙
	项
	1
	

	6
	智能机箱状态监控软件
	套
	1
	

	7
	视频管理平台软件
	套
	1
	

	8
	动力环境监控系统软件
	套
	2
	

	9
	隧道环境监测及疏散诱导系统软件
	套
	1
	

	10
	有线电话系统软件
	套
	1
	

	11
	有线广播系统软件
	套
	1
	

	12
	多目标雷达系统软件
	套
	1
	

	13
	振动光纤系统软件
	套
	1
	

	14
	可视化人员定位系统软件
	套
	1
	

	15
	积水监测系统软件
	套
	1
	

	16
	北斗信号系统软件
	套
	1
	

	17
	电力监控系统软件
	套
	1
	

	18
	照明系统普通照明软件
	套
	1
	

	19
	照明系统应急照明软件
	套
	1
	

	20
	消防系统火灾报警软件
	套
	1
	

	21
	消防系统两电一门软件
	套
	1
	

	22
	无人机
	套
	1
	

	23
	隧道轨道机器人
	套
	1

	



机电设施定期检修主要项目
	设施名称
	检查项目
	主要检查内容

	高压断路器柜
	断路器触头、真空泡
	１触头有无烧损，接触是否紧密，动静触点中心是否相对；２触头或真空泡是否损坏；３操作机构是否正常，分、合闸时间是否符合生产厂规定；

	
	“五防”功能
	１在断路器处于分闸位置时，手车能否抽出和插入；２在手车处于不同位置时一次、二次回路是否正常；３断路器与接地开关的机械联锁是否正常；４柜后的上、下门联锁是否正常５仪表板上带钥匙的控制开关（或防误型插座）是否正常；

	
	穿墙套管
	穿墙套管有无破损；

	
	排气通道
	排气通道有无堵塞；

	
	二次端子
	端子有无污染、松动；

	
	线圈
	线圈绝缘是否良好

	
	分合闸试验
	１分、合闸能否正常进行；２电磁式弹簧操动机构有无卡塞，是否正常；

	
	运行
	１电气整定值是否满足电力系统要求２保护装置能否与中央信号系统协调配合；

	高压互感器与避雷器柜
	高压互感器
	有无污染、裂痕，绝缘是否良好；

	
	避雷器
	１避雷器外观有无损伤；２有无放电痕迹；３接地装置有无腐蚀；４预防性试；

	高压计量柜
	电流互感器
	有无污染、损伤，绝缘是否良好

	
	计量仪表
	１计量仪表有无污染，计量是否准确；２仪表检验按“电力电容器柜”中“仪表”执行；

	


高压隔离开关和负荷开关
	触头
	１有无污染、损伤；２接触是否紧密；３灭弧装置是否烧损；

	
	操作机构
	１操作机构有无污染；２有无卡塞，转动是否灵活；

	
	负荷开关
	１操作机构有无污染；２有无卡塞，转动是否灵活；３采用SF6绝缘和灭弧的装置应观测其壳体漏气率是否符合生产厂规定；

	
	高压熔断器
	１外观有无污染、烧伤痕迹；２熔断丝是否熔断；

	35kV电力变压器
	总体
	１有无污染、漏油，油量是否足够；２有无异常声响和过热；
３噪声是否符合要求；４内部线圈直流电阻是否符合生产厂规定；
５内部相间、线间及对地绝缘是否符合要求；６铭牌有无污染；
７绝缘套管有无污染及裂痕；８接线端子有无污染、松动；
９变压器油耐压测试；

	10kV电力变压器
	干式
	１有无异常声响和过热；２噪声是否符合要求；３内部线圈直流电阻是否符合生产厂规定；４内部相间、线间及对地绝缘是否符合要求；５铭牌有无污染；６绝缘套管有无污染及裂痕；７接线端子有无污染、松动；８检查所有分接头的变压比。

	
	油式
	１有无异常声响和过热；２噪声是否符合要求；３内部线圈直流电阻是否符合生产厂规定；４内部相间、线间及对地绝缘是否符合要求；５铭牌有无污染；６绝缘套管有无污染及裂痕；７接线端子有无污染、松动；８检查所有分接头的变压比；9变压器油化色谱分析。

	电力电容器柜
	电力电容器
	１外观有无污染，接头有无松动２有无漏油、过热、膨胀现象３绝缘是否正常，有无击穿现象

	
	接触器
	１有无机械卡塞，噪声是否符合要求２线圈直流电阻是否符合生产厂规定３触头有无烧损痕迹，闭合是否紧密，动静触头是否中心相对４能否正常动作５引线接头有无污染、松动

	
	控制器
	控制器能否正常工作

	
	熔断器
	１有无烧伤痕迹２电熔丝是否完好

	
	仪表
	１外表有无污染２仪表能否正常显示

	低压开关柜
	断路器
	１外观有无污染、裂痕２触头有无烧伤，接触是否紧密３有无明显的噪声４脱扣器是否正常５绝缘是否良好６整定值能否满足系统保护要求７引线接头有无污染、松动

	
	接触器
	按“电力电容器柜”中“接触器”执行

	
	互感器
	１有无污染２绝缘是否良好３外部接线是否断开

	
	熔断器
	按“电力电容器柜”中“熔断器”执行

	
	热继电器
	１外部检查１）继电器外壳是否清洁、完整、嵌接良好２）外壳与底座接合是否紧密牢固，防尘密封是否良好，安装是否端正２内部和机械部分检查１）热元件是否烧毁２）进出线头是否脱落３）接线螺钉是否拧紧４）触头是否烧坏或动触头杆的弹性是否消失５）双金属片是否变形６）动作机构是否卡死７）继电器内是否清洁８）整定把手是否能可靠固定在整定位置９）触点固定是否牢固３校验１）一般性校验２）整定动作值与整定值误差不应超过±3%

	
	二次回路
	端子排是否污染，接线是否松动

	
	仪表
	按“电力电容器柜”中“仪表”执行

	
	双电源转换开关
	１外部检查１)转换开关外壳是否清洁、完整、嵌接良好２)外壳与底座接合是否紧密牢固，防尘密封是否良好，安装是否端正２内部和机械部分检查１)转换开关端子接线是否牢固可靠２)构件是否磨损、损坏３)转换开关端子有无锈蚀４)手柄转动后，静触头和动触头是否同时分合５)转换开关可动部分是否灵活，旋转定位是否可靠、准确６)开关接线柱相间是否短路７)控制是否达到要求８)各部件的安装是否完好，螺丝是否拧紧，焊头是否牢固

	配电箱、插座箱、控制箱
	断路器
	按“低压开关柜”中“断路器”执行

	
	接触器
	按“电力电容器柜”中“接触器”执行

	
	熔断器
	按“电力电容器柜”中“熔断器”执行

	
	二次回路
	按“低压开关柜”中“二次回路”执行

	
	箱体
	接地是否良好

	
	照明控制箱
	1可编控制程序是否正确2自动集控手动操作是否正确

	
	风机启动及控制柜
	1有无腐蚀及积水2接触是否良好

	电力电缆
	总体
	1外表有无损伤2电缆线间、相间和对地绝缘是否正常3接头处是否正常，有无烧焦痕迹4电缆沟是否干净，有无杂物垃圾，有无积水、积油，盖板是否完整5高压架空线路及其附属设施巡查6高压架空线路及其附属设施登杆检查

	电缆托架及支架
	总体
	1外表有无变形、断开2各部件连接是否牢固3有无腐蚀4接地是否良好

	变电所铁构件
	总体
	有无腐蚀

	



综合微机
保护装置

	主站硬件设备
	1硬件设备运行状况检查，并记录2系统时钟检查3数据保存、备份设备整理4缆线检查、接插件紧固5设备的避雷性能与接地电阻检测

	
	子站硬件设备
	1硬件设备运行状况检查，并记录2缆线检查、接插件紧固3通信管理机设备的除尘、清扫4设备的避雷性能与接地电阻检测

	
	主站软件系统
	1数据备份2主站软件测试功能3日志检查4数据库检查5记录异常情况，处理、系统优化与调整6系统软件升级和补丁7防病毒软件升级

	
	通讯网络
	按“监控与通讯设施”中“通讯网络设备”执行

	
	计算机设备及软件
	按“监控与通讯设施”中“计算机设备”和“软件系统”执行

	直流电源、UPS电源、EPS电源
	箱体
	1清洁表面2检测/紧固连接端子3测量/记录输入输出电压4接地是否良好

	
	电池组
	1电池组外观有无污染损伤，电池的电解液是否正常，温度是否正常2电池的电压是否正常3电池的绝缘是否正常4进行一次容量恢复试验

	
	充电机及浮充电机
	1输出直流电压、电流是否正常2整流装置是否正常

	自备发电设备
	润滑油装置
	1外观有无污染、损伤2燃料过滤器手动操作是否正常3泵的运行状态有无异常4油的黏度是否正常5保温装置的运行状态有无异常6除渣、放水

	
	冷却塔方式冷却装置
	1外观有无污染、损伤2冷却水量、水温是否正常，有无漏水3运行状态4浮球阀的工作状态是否正常5轴承部位加油

	
	散热器方式冷却装置
	1外观有无污染、损伤2冷却水量、水温是否正常、有无漏水3风扇工作状态是否正常4压力栓的工作状态是否正常

	
	空气净化器或换气扇
	1外观有无污染、损伤2工作状况有无异常3排气颜色有无异常4排气管、支撑接头有无裂纹、腐蚀5空气净化器有无污染

	
	减振装置
	减振橡胶、锚具螺栓有无变形损伤

	
	控制台
	1外观有无污染、损伤2计量仪表、显示灯、故障显示器有无异常3操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器等的异常4盘内配线的异常、有无污染、损伤、过热、松动、断线5电压、电流、电量测量6运行时间计量是否正常7供配电盘中定期检修项目

	
	配线管
	各接头有无松动

	
	接地线
	有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常

	防雷接地设施
	防雷装置
	1电源和信号输入端的浪涌保护器是否完好、2雷雨季节加强浪涌保护器的巡查、3外部防雷装置安装是否牢固，连接导线绝缘是否良好

	
	接地装置
	1有无腐蚀2接地电阻是否正常3紧固接地连接4保护处理接地连接端

	



隧道灯具
	总体
	1电压是否稳定，灯的亮度是否正常2灯泡的损坏与更换3引入线检查，电磁接触器、配电盘是否积水4开关装置定时的准确性与动作状态有无异常5脱漆部位补漆及灯具修理更换6补偿电容器、触发器、镇流器、金属器是否损坏7对地绝缘检查

	
	各安装部位
	有无松动、腐蚀

	
	密封性
	灯具内是否有尘埃、积水、密封条是否老化

	
	检修孔、手孔
	有无积水

	
	照度测试
	超过灯具寿命周期后应进行照度测试

	照明控制柜
	总体
	1检查柜体防护及内部元器件、接线完好情况2核查手动-自动控制、时序/调光控制功能3检验监控系统远程控制、消防联动切换及故障信号上传功能4检查双电源切换、接地、浪涌保护5排查柜内积尘、凝露隐患

	洞外路灯
	灯杆
	1外观有无裂纹、焊接及连接部位状况2有无损伤及涂装破坏3接地端子有无松动

	
	基础
	1设置状况是否稳定2有无开裂、损伤3锚具、螺栓有无生锈、松动

	
	灯体
	1有无损坏、亮度目测是否正常2防护等级检查

	照明线路
	总体
	1回路工作是否正常2有无腐蚀及损伤3托架是否松动及损伤4对地绝缘检查

	





射流风机
	总体
	1风机运转过程中有无异响2风机运转时电流值是否在额定值内3风机反转是否正常

	
	各安装部位
	1有无松动、腐蚀现象2安全吊链的松紧程度

	
	叶片
	1叶片有无损伤与裂纹、叶片清洁2叶片与机壳有无摩擦3叶片涂装有无剥离

	
	电动机
	1转动轴有无振动、异响、过热2润滑油的检查、更换及轴承清洗3电机的拆卸检查、轴承清洗与油脂更换4防护情况检查5绝缘测试6三相电流平衡试验7运行中的电动机温升是否正常

	
	其它
	拆卸组装后的风速及推力测试

	





轴流风机
	总体
	１运转状态有无异响和异常振动2各计量仪器、仪表读数是否正常3基础螺栓及连接螺栓的状态有无异常4轴承温度、油温、油压有无异常5振动测试有无异常6逆转1h以上的工作状况有无异常7与监控测试联动试验8手动旋转的平衡状态9正、反转间隔一定时间的试验10叶片安装状态检查11维护性开启频率

	
	减速机
	1油量是否正常2有无异响，油温是否正常3润滑油老化试验4更换油脂

	
	润滑油冷却装置
	１配管、冷却器、交换器、循环泵的状态２运转中有无振动、异响、过热现象

	
	气流调节装置
	１动作状态有无异常２内翼有无损伤、裂纹３密封材料状态

	
	动翼、静翼及叶轮
	１翼面有无损伤、剥离２焊接部有无损伤３检查叶轮液压调节装置

	火灾报警设施
	点型感烟、感温探测器
	1感应部的清洁2各回路的报警随机抽检试验

	
	双/三波长火焰探测器
	1感应部的清洁2各回路的报警随机抽检试验

	
	线型感温光纤火灾探测系统
	1感应部的清洁2各回路的报警随机抽检试验

	
	光纤光栅感温火灾探测系统
	1感应部的清洁2各回路的报警随机抽检试验

	
	视频型火灾报警装置
	1感应部的清洁2各回路的报警随机抽检试验

	
	手动报警按钮
	1感应部的清洁2检查防水性能3报警信号及传输测试4各回路的报警随机抽检试验

	
	火灾报警控制器
	1清洁表面2检查防水性能3线缆连接是否正常4报警试验

	液位检测器
	总体
	１电极棒液位控制装置检查２浮球磁性液位控制器检查３超声波液位计检查４仪器检测精度标定

	消火栓及灭火器∗
	总体
	１有无漏水、腐蚀，软管、水带有无损伤２室外消火栓的放水试验及水压试验３泡沫消火栓的使用与防渣检查４消水栓的放水试验及水压试验５寒冷地区消防管道的防冻检修６确认灭火器的数量及其有效期７灭火器腐蚀情况８设备箱体及标识检查

	阀门
	总体
	１外观检查，有无漏水、腐蚀２操作试验是否正常３导通试验４保温装置的状况

	水喷雾灭火设施
	总体
	１检查系统组件工作状态２检查设备外表３检查管路压力４检查报警装置５检查系统功能６清洗雨淋阀本体的密封圈７检查阀瓣断头和锁紧销８清洗控制阀和密封膜９管网耐压试验

	水泵接合
器
	总体
	１清洁表面、内部２检查密封性３送水加压功能是否正常

	水泵
	总体
	１运转时有无异响、振动、过热，压力上升时闸阀的动作是否正常２外观有无污染与损伤３轴承部位加油与排气检查４启动试验与自动阀同时进行５紧固泵体各部连接螺栓６清除离心泵泵内垃圾

	水泵控制柜
	总体
	１、柜体有无变形、锈蚀、掉漆，门锁、密封胶条是否完好2、内部元器件无烧损、发热、松动、老化，电表按钮、转换开关操作灵活可靠3、控制功能正常，运行状态反馈准确4、主泵与备用泵自动切换功能可靠，故障切换符合要求

	电动机
	总体
	１运转时有无异响、振动、过热２外观有无污染、损伤３电压、电流检测４启动试验５各连接部情况６绝缘试验

	给排水管
	总体
	１有无漏水，闸阀操作是否灵活２管支架是否腐蚀、松动３洞外及隧道内水管的防冻、防盐雾腐蚀４管过滤器清洗

	气体灭火设施
	总体
	１与火灾报警控制器联动试验２检查气溶胶

	消防水池
	总体
	１有无渗漏水２水位是否正常及液位检测器是否完好３泄水孔是否通畅４水池的清洁５寒冷地区保温防冻检查

	电光标志
	总体
	１检查、调节LED集束像素管的发光亮度２检查显示功能是否正常３外观有无污染、破损、锈蚀，字迹是否清晰

	亮度检测器
	总体
	1有无误差2安装是否松动3仪器检测精度标定

	能见度检
测器
	感光单元
	1外观有无污染、损伤2聚焦镜防护罩全面检查

	
	监控单元
	1外观有无污染、损伤2调整工作状态、透过率指标3计量仪、显示器、故障显示灯是否正常4操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常5配线有无异常、污染、损伤、过热、松动、断线等

	
	仪器标定
	仪器整体检测精度

	




CO检测仪
	分析仪及自动校正装置
	1确认分析仪的指示值是否正确2空气过滤器是否有污染3确认除湿装置的功能4确认自动校正装置的功能5检查通风装置的功能

	
	吸气装置
	1吸气泵的运转有无异响、过热、振动2外观有无污染、损伤3检查检测仪读数有无异常

	
	采气口
	隧道采气口过滤器的清洁与更换

	
	监控单元
	按“能见度检测器”中“监控单元”执行

	
	仪器标定
	仪器整体检测精度

	风速风向检测仪
	分析仪及自动校正装置
	1确认分析仪的指示值是否正确2确认自动校正装置的功能

	
	监控单元
	按“能见度检测器”中“监控单元”执行

	
	仪器标定
	仪器整体检测精度

	车辆检测器
	检测单元
	1外观有无污染、损伤2检查动作及调整灵敏度3安装状态

	
	监控单元
	1外观有无污染、损伤2运行状态3各种测量数据可靠度4测量仪、显示器、故障显示灯有无异常5测定传输电流6电子线路板、继电器的安装状态7盘内配线有无损伤、过热、松动、断线8检测线圈绝缘电阻及电感量

	

闭路电视
监控设施
	摄像机
	1外观有无污染、损伤2动作确认3电流电压测量4调整聚焦及焦距

	
	安装部位
	是否松动、锈蚀

	
	控制装置
	1外观是否污染、损伤2操作是否灵敏、正常3与紧急电话等的联动试验4与防灾控制的联动试验5电压、电流测量6机内保养

	
	编解码器
	编解码是否正常

	
	视频矩阵
	视频切换、控制是否正常

	
	操作台
	1外观有无污染、损伤2功能是否正常

	
	监视器
	1外观有无污染、损伤2图像是否清晰、稳定

	
	硬盘录像机
	1检查BNC接头2测试硬盘录像机指标

	视频交通事件检测器
	总体
	1外观有无污染、损伤2各种测量数据可靠度

	大屏幕投影系统
	总体
	1亮度一致性2色彩、分辨率3经图像拼接控制器的视频图像4经RGB矩阵的PC信号质量5经网络的PC信号质量6对视频矩阵的调用、切换7开关视频、PC信号窗口8电源测试9窗口缩放、移动、多视窗显示等10图像参数调整

	紧急电话及广播
	中波播音装置
	1行车接听试验2外观有无污染、损伤3电压及输出功率测定4调制输入确认5设备清洁

	
	扩音装置
	1外观是否有污染、损伤2电压、电流测量3确认输出功率

	
	操作平台
	1外观有无污染、损伤2紧急播音试验3监控试验4电流、电压测量

	
	话筒
	1外观检查2紧急播音试验

	
	扩音器
	1安装状态检测2接听试验

	
	紧急电话
	1外观有无污染、损伤2通话效果试验3内部检查4测定输入输出电流5强制切断试验6测定接地阻抗

	本地控制器
	总体
	1浪涌保护器检查2加热器或散热器检查3电源测试4数据采集周期5发送控制命令时延6独立运行功能测试7通信功能8传输性能9自检功能检查

	横通道门
	总体
	1是否损坏2开关是否自如

	横通道控制箱
	总体
	1可编控制程序是否正确2自动及手动操作是否正确

	交通控制及诱导设施
	可变信息标志
	１外观检查２查找不良像素管３清洁像素管、电路板４运行检测程序检测整体性能５各接线端子是否松动６更换像素管７紧固连接螺栓

	
	可变限速标志
	１外观检查２查找不良像素管３清洁像素管、电路板４运行检测程序检测整体性能５各接线端子是否松动６更换像素管

	
	车道指示器
	１外观检查２查找不良像素管３清洁像素管、电路板４各接线端子是否松动５更换像素管６紧固连接螺栓

	
	交通信号灯
	１外观检查２查找不良像素管３清洁像素管、电路板４各接线端子是否松动５更换像素管

	



通信设施
	光缆、电缆
	1光缆、电缆线路巡视检查2尾纤（缆）、终端盒、配线架外观检查3人孔内检查4光纤通道后向散射信号曲线测试检查5电缆绝缘电阻测试6光缆、电缆防雷和接地装置检查

	
	光端机
	１发送光功率２光接收灵敏度３传输误码率

	
	路由器、交换机
	1设备运行情况和网络运行数据检查2告警显示检查3路由器的路由表和端口流量检查4交换机的VLAN表和端口流量检查5散热风扇检查

	监控室设备及系统
	总体
	１各部位清洁检查２各部位的电压、电流检查３发热检查４病毒的防治５系统启动的动作确认６控制软件维护与系统联动７打印设备状况检查８系统时钟检查９硬件设备运行状况检查10设备功能与工作状态检查11数据保存、备份设备检查

	监控室
	总体
	1温湿度及清洁检查2地板抗静电检查

	软件
	总体
	软件各项检测

	无人机检测系统
	总体
	1、检查机身结构、动力系统及云台成像设备状态2、核查通信导航、定位避障功能3、检验图像采集存储、航线飞行与定点拍摄性能，按周期开展设备维护校准与试飞验证。

	隧道检测机器人
	总体
	1、检查行走驱动机构、传感成像单元及供电通信模块状态2、本地与远程控制功能，3、病害识别、数据传输及全行程运行性能4、开展整机调试维护与标定。

	结构健康监测系统
	总体
	1、检查前端传感器、数据采集传输单元及监控主机设备状态，2、监测软件运行、数据存储查询功能3、超限报警联动及数据准确性，4、开展传感器标定与系统校验。



1.3其他工程设施检查

其他工程设施检查主要内容
	检查项目
	定期检查内容

	电缆沟
	是否完好，有无杂物、积尘、积水

	设备洞室、工作井
	是否完好，有无渗漏水、杂物、积尘，标志是否齐全、清晰

	洞外联络通道
	隔离设施是否完好，标志是否齐全、清晰，路面是否清洁、有无隆起积水

	洞口绿化设施
	树木是否妨碍行车，有无树木枯死、草皮失养，整体绿化效果是否美观

	洞口限高门架
	结构是否完好，标志是否齐全、清晰、门架有无变形、净空误差能否满足限高要求

	消音设施
	是否完好，是否具备消音功能

	污水处理设施
	是否渗漏，有无杂物、泥沙沉积

	洞口雕塑、隧道铭牌
	表面是否脏污，是否存在毁损

	附属房屋、通风塔
	承重构件有无变形、裂缝、松动；墙体有无开裂、渗漏、破损等；屋面排水是否通畅、有无渗漏；楼地面、门窗是否完好；顶棚有无变形；水卫、电照、暖气等设备是否完好、能否正常使用



1.4内业档案资料整理
根据标准、规范以及相关文件要求，每年开展隧道管养内业档案资料整理归档，并协助业主积极做好国检预检及技术指导工作，为以后国检做准备。主要包括制定或完善隧道小修保养管理办法与大中修养护工程管理制度、预防性养护制度以及开展后评价工作等。
1.5技术状况评定
隧道技术状况评定应包括隧道土建结构、机电设施、其他工程设施技术状况评定和总体技术状况评定。公路隧道技术状况评定应采用分层综合评定与隧道单项控制指标相结合的方法，先对隧道各检测项目进行评定，然后对隧道土建结构、机电设施和其他工程设施分别进行评定，最后进行隧道总体技术状况评定。
1.6其他要求
1、合同签订三十日内，承包人应向发包人汇报工作大纲、进度计划、内业外业检查时间等详细内容。
2、乙方提交技术服务工作的形式： 在规定时间内，提供5套隧道检查和技术状况评定报告（按照“一隧一档”原则）及电子文档；根据甲方要求提供隧道分析病害成因并提出养护建议报告。
3、主要仪器设备一览表
主要仪器设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	仪器型号
	用途及功能

	1
	裂缝综合检测仪
	
	裂缝综合检测

	2
	钢卷尺
	
	长度测量

	3
	激光断面检测仪
	
	断面尺寸检测

	4
	绝缘电阻表
	
	绝缘检测

	5
	接地电阻测试仪
	
	接地电阻检测

	6
	色彩辉度计
	
	亮度检测

	7
	温湿度计
	
	温湿度检测

	8
	万用表
	
	电流检测

	9
	照度计
	
	照度检测

	10
	风速风向计
	
	风速风向

	11
	数字兆欧表
	
	绝缘电阻检测

	12
	声级计
	
	音量检测

	13
	雷达测速仪
	
	车辆速度检测

	14
	一氧化碳气体检测仪
	
	一氧化碳气体检测

	15
	能见度仪
	
	能见度检测



注：自有的提供：（①购买设备发票原件；②设备照片；发票或设备照片如不能反映规格参数，提供相关证明材料）以上材料需提供原件扫描件；
租赁的提供：[按自有提供的资料外还需另提供租赁协议、租赁发票、租赁费用缴费凭证（租赁费用缴费单位与供应商名称一致）等相关证明材料，租赁协议时间不得少于服务期限]以上材料需提供原件扫描件）
承诺：承诺中标后购买或租赁的，需在投标文件中提供书面承诺函原件（承诺函格式、内容自拟），承诺函需经投标供应商法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。
注：对于承诺中标后再购买或租赁设备的供应商，采购人将在发中标通知书7个工作日后进行设备核查。若届时设备未到位或与承诺不符，将直接视为放弃中标资格。






5、 清单
	序号
	工作内容
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	说明

	1
	隧道土建结构检查小计
	
	

	1.1
	隧道表观病害检查
	延米
	15620
	
	
	检测包含但不限于敞开段、遮光段、明挖堰筑段等表观病害检查。
注：341省道无锡竺山湖隧道（K13+647.544-K22+147.544）所有检测。

	1.2
	中管廊设施表观病害检查
	延米
	7810
	
	
	每延米检测电缆通道、安全通道主体结构表观病害，排烟通道结构表观病害检查。

	1.3
	其他工程设施表观病害检查
	项
	1
	
	
	对隧道洞口限高门架、电缆沟、泵房、设备用房、管理用房等表观病害进行检查。
注：341省道无锡竺山湖隧道（K13+647.544-K22+147.544）所有检测。

	2
	隧道机电设施检查小计
	
	

	2.1
	机电设施定期检查
	处
	4374
	
	
	包括但不限于隧道的供配电系统、照明系统、通风与空调系统、消防与给排水系统、监控与通讯系统、智慧隧道软件、管理用房进行检查。
注：341省道无锡竺山湖隧道（K13+647.544-K22+147.544）所有检测。

	3
	安全生产费
	项
	1
	
	
	安全生产费=（1+2）*1.5%，按实结算，超出部分由乙方自行承担。

	4
	登高车
	台班
	60
	
	
	按本地平台车收费市场行情计算，工期暂定60天。按实结算，超出部分由乙方自行承担。

	合计
	
	





第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）
[bookmark: _Toc508137105]合同书（格式文本）
甲方（采购人）：                   
乙方（成交方）：                   
1、 采购内容：
2、 成交总金额：人民币（大写）       元；人民币（小写）      元
3、 质量和服务要求及验收标准：                                        
4、 质保期：                                                          
5、 服务期限：                                                        
6、 服务地点和方式：                                                   
7、 服务支付步骤和办法：                                               
8、 违约责任：                                                         
9、 解决争议的方式：                                                   
10、 履约保证金：                                                       
11、 其他事项：                                                         
12、 合同不可分割部分：
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在报价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
13、 合同备案：
合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。
14、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。
甲方（采购人）：（盖章）                   乙方（成交方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：
年月日                                 年月日
乙方户名：
乙方开户银行：
乙方账号：
见证方：（盖章）
见证人：
年月日


合同条款（格式）
1．定义与解释
1.1.1项目
项目名称：                                                                    
委托人名称：                                                                  
[bookmark: _Toc493408519]1.1.2工程
工程地点：无锡      
采购人联系人：           联系电话：                
中标人项目负责人：        联系电话：               
2．试验检测人的义务
2.1.1服务形式
2.1.2服务范围
2.1.2.1检测服务的工作范围：检查内容包括上、下行隧道主线及中管廊的土建结构外观检查、机电设施检查、其他工程设施检查以及隧道变形及侵限专项检查，中标供应商应在规定时间内完成上述全部检查、检测工作并按相关规范要求及招标人要求提交最终的检查检测成果报告资料（含土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、其他工程设施技术状况评定、总体技术状况评定、隧道变形及侵限专项检查报告、相关图片影像资料、养护维修建议等），做好养隐患排查实施细则、科学决策制度、风险防控辨识手册等编制及内业档案资料整理归档等。
2.1.2.2检测服务的工程范围：竺山湖隧道全长7810米，其中暗埋段7190m，敞开段620m，本次定期检查内容包括上、下行隧道主线及中管廊的土建结构外观检查、机电设施检查、其他工程设施检查以及隧道变形及侵限专项检查等。按照《公路隧道养护技术规范》（JTG5130—2026）、《公路水下隧道养护技术规范》（JTG/T5131—2026）等中技术规范标准对隧道进行定期检查及技术状况评定。如期间有新的技术标准规范颁布，参照新的技术标准规范执行。
2.3检测职责
①认真执行关于检测的各项规范、制度，规范检测和报告程序，切实做到真实、全面、独立、公正、准确、及时。
②有关规范、规程、标准等技术文件应齐全，检测人员要严格按有关标准、规程及规范进行操作，保证检测数据的准确性。
③对检测工作统筹安排，细化工作内容，根据本项目情况制定切实可行的检测工作方案，保证检测工作的全面完成。
[bookmark: _GoBack]④保证检测数据真实反映现场情况。
⑤保证检测设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，为检测数据的准确提供良好的基础。
⑥严格执行台账制度，保证检测各个环节都有台账记录，做到所有检测数据都可追溯。
⑦严格执行环境安全管理制度，保证检测工作的正常开展。
⑧保证检测的及时性，及时进行相关检测，及时出具报告，及时上报检测中发现的问题。
⑨加强对检测方法的研究，积极采用先进的检测方法。
⑩严格执行工作人员守则，加强廉政管理。
2.4检测人员
2.4.1委托人对重要岗位检测人员的要求
重要岗位检测人员的技术职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等的具体要求满足招标公告的资格要求和检测工作需要。
[bookmark: _Toc493408521]2.5保密
在检测合同有效期内及其终止或履行完毕后3年内，未经委托人书面同意，试验检测人不得以任何方式向任何第三方泄露、披露、转让或不当使用委托人与本项目、本工程及本检测合同有关的保密资料，包括但不限于检测数据、成果报告、管养资料、运营数据等。试验检测人违反保密义务的，应向委托人支付合同总价10%的违约金；违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失。
3．委托人的义务
3.1.1文件和资料
（1）委托人将向检测单位免费提供与履行服务有关的资料；
（2）委托人应指定一名授权代表与检测单位的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知检测单位。
3.2决定
委托人根据试验检测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。委托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日。
3.3代表
委托人授权代表：
4．责任和保障
4.1试验检测人的违约及赔偿责任
[bookmark: _Toc493408527]4.1.1如果试验检测人将任务违法转包或者分包，委托人有权立即解除合同，除整改外委托人将按合同价的10%扣除试验检测人的违约金；违约金不足以弥补因违法转包或者分包造成委托人损失的，试验检测人还应承担全部赔偿责任。
4.1.2合同生效后，如试验检测人提出终止合同，应向委托人支付不低于合同总金额10%的违约金；若该违约金不足以弥补委托人损失的，试验检测人还应赔偿差额部分。
4.1.3未经委托人许可，更换项目负责人或现场负责人，按5000元/人向委托人支付违约金；项目负责人或现场负责人不能按时到位履职的，按2000元/人/次向委托人支付违约金。
4.1.4未按照《公路隧道养护技术规范》（JTG 5130-2026）《公路水下隧道养护技术规范》（JTG/T 5131-2026）要求实施检测作业的、检测过程中对应拆除的设施未拆除，或拆除后未恢复原状（如瓷钢板等）的、检测作业磕碰损坏隧道设施构件的，试验检测人应按2000元/处向委托人支付违约金，并按实际产生的维修费用及因此造成的隧道封闭、交通中断等间接损失另行计取赔偿费。
4.1.5正式检测报告若存在章节缺失、夹带其他项目字样、错别字、内容粗制滥造、未排查潜在通病等质量问题的，试验检测人应按2000元/章/次向委托人支付违约金，且委托人有权要求试验检测人在5个工作日内无偿修改至合格。
4.1.6未落实安全防护措施、作业人员未按规定佩戴防护用品，存在安全隐患的，试验检测人应按2000元/处向委托人支付违约金；发生安全事故的，按合同另行追究责任。
4.1.7拒不配合甲方日常管理工作的，试验检测人应按2000元/处向委托人支付违约金。
4.1.8若发生上述（4.1.1）～（4.1.7）情况中任一款委托人有权收回已委托的全部或部分工作，试验检测人无条件接受；对非严重违规事项（如报告错别字、安全防护不到位等），首次发生以书面警告为主，不予处罚；重复发生再执行处罚，但如同一事项重复发生超过三次的，委托人有权视为严重违约并解除合同，要求试验检测人承担合同价10%的违约金。因隧道封闭、恶劣天气、政府管制等不可抗力导致延误的，不计入考核扣款；伪造检测数据、发生重大安全责任事故，甲方有权终止合同并追究法律责任。
4.1.9因试验检测人违约造成委托人损失的，试验检测人除按本合同约定承担违约责任外，还需另行赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于委托人受到的直接损失、为减小损失采取合理措施所产生的费用、为维护合法权益产生的诉讼费、律师费、诉讼保全担保费、公证费、鉴定费、差旅费等。
4.2保险
检测人员应对投入的人员进行必要的安全教育，配备必要的安全装备，并为相关现场人员投保。检测人投入设备险和职工的（人身）事故险均由检测人投保，保险费由检测人承担并支付。在本合同工程实施过程中，检测单位雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由检测单位自行负责，委托人不予赔偿。
5．检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除
5.1检测合同协议书生效的条件和期限：
（1）合同经双方法定代表人或授权代表签字（章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
（2）双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
（3）对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。
（4）委托人如果要求检测单位全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知检测单位，检测单位应当立即安排停止执行检测工作。
委托人有权根据项目实际需求提前14日书面通知试验检测人解除全部或部分合同，无需承担任何违约责任；双方仅就试验检测人已完成且经委托人验收合格的工作量据实结算。
（5）如检测单位发生考核办法的违约行为，检测单位除偿付委托人违约金和损失赔偿费外，委托人有权随时解除本合同。合同解除后，委托人不承担任何责任。
（6）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。
5.2检测服务的时间和期限
2026年12月31日前完成当年的所有工作。具体时间安排按招标人要求。
[bookmark: _Toc493408528]5.4.4物价变动的调整办法
不调整。
6.检测服务的费用与支付
6.1检测服务费用内容
（1）本合同采用固定单价合同。
包含但不限于本项目服务过程中的检测服务人员费用（人员工资福利保险费、检测服务费、技术咨询服务费）、差旅费、食宿费、运营管理费、税金，以及一切不可预见的车辆费用、风险费用、利润等。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。
（2）在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，委托人对合同价格不予调整。
6.2.1动员预付费
本项目无动员预付费。
6.2.2履约保证金
本项目无履约保证金。
6.2.4支付方式与支付内容
检查工作结束后，试验检测人应提交定检报告及完整归档资料。定检报告经委托人验收合格，且中标人完成全部资料归档后，委托人有权优先扣除试验检测人依约应承担的违约金、赔偿金等款项，再按合同审定金额支付剩余款项。委托人支付款项前，试验检测人应提供对应金额的合规发票，发票内容应与合同约定的服务一致，否则委托人有权顺延支付，不承担违约责任。
6.2.5动员预付费的扣回
删除通用条款本条内容。
6.2.6最低支付限额
最低支付限额：人民币/万元
6.2.7结算
本项目采用固定单价合同。
[bookmark: _Toc493408530]6.3货币
委托人支付检测服务费用的货币种类：人民币。
[bookmark: _Toc493408531]7．其他
7.2语言和法律
检测合同的主导语言：中文。
检测合同所遵循的法律：本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检测合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc493408533]7.5.2版权
[bookmark: _Toc493408534]委托人就本项目试验检测而向试验检测人提供的成果为委托人所拥有。试验检测人因受委托人委托进行的本项目试验检测而产生的成果为委托人所拥有。乙方不得擅自使用、许可他人使用或向任何第三方泄露、披露、转让本项目检测成果，否则乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应承担由此给委托人造成的全部损失。
8争端的解决
双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；若不能达成一致，双方约定通过诉讼方式解决。如诉讼，向招标人所在地人民法院提起诉讼。






附件一：合同协议书
合同协议书（格式）
本协议书由           （以下简称“甲方”）为一方，与         （以下简称“乙方”）为另一方，共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为（工程名称）标段提供检测服务，并已接受了乙方就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：
一、协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。
1、本合同协议书及附件；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、招标文件（含补遗书）；
7、投标文件；
8、在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。
三、采购人联系人：         联系电话：           ；
中标人项目负责人：       联系电话：            ；技术负责人：        联系电话：               
四、本合同计划服务期      个月，计划开工日期为          ，计划完工日期为       。
五、本项目合同价为           。
六、甲方在此同意按照合同规定的期限和方式，向乙方支付根据检测服务合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。
七、乙方基于委托方的上述承诺，在此向甲方保证按照合同条款的规定履行检测任务。
八、本合同经双方法定代表人或授权代表签字（章）并加盖公章（或合同专用章）后生效，至双方按照检测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。
九、合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。






本页无正文

	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人或
其授权的代理人：（职务）
	法定代表人或
其授权的代理人：（职务）

	（签字）
	（签字）

	
	日期：年月日



















附件二：廉政合同
廉政告知书
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，从源头上有效预防违法违纪行为和腐败问题发生，保证工程建设廉洁高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（工程名称）的委托人      （以下简称委托人）与试验检测人    （以下简称试验检测人），特订立如下合同：
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（二）严格执行（项目名称）检测的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。
第二条委托人的义务
（一）委托人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的委托人责任。
（二）委托人及其工作人员不得索要或接受试验检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在试验检测人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。
（三）委托人工作人员不得参加试验检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受试验检测人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（四）委托人及其工作人员不得要求或者接受试验检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（五）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的检测分包项目。
第三条试验检测人的义务
（一）试验检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）试验检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
（三）试验检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）试验检测人不得为委托单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）试验检测人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系中报销任何应由试验检测人或个人支付的费用。
（六）试验检测人及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害委托人利益。
第四条违约责任
（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）试验检测人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予试验检测人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请试验检测人或试验检测人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目检测报告验收后止。
第七条本合同作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。

	委托方：（盖章）
	检验检测人：（盖章）

	法定代表人
或其授权的代理人：（职务）
	法定代表人
或其授权的代理人：（职务）

	（签字）
	（签字）

	
	

	
	日期：年月日






附件三：安全生产合同
安全生产合同
为在    （项目名称）标段合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人   （委托人名称，以下简称“委托人”）与试验检测人   （试验检测人名称，以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：
1、委托人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（4）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患。
2、试验检测人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）试验检测人员在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）试验检测人员必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）试验检测人员必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
（12）现场作业应采取安全措施，在现场作业前24小时向委托人进行书面报备，紧急情况除外。
3、违约责任
如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，完成双方协议约定的工作内容后自然失效。
5、合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构一份。





	委托方：（盖章）
	检验检测人：（盖章）

	法定代表人
或其授权的代理人：（职务）
	法定代表人
或其授权的代理人：（职务）

	（签字）
	（签字）

	
	

	
	日期：年月日



第五部分．附件（投标文件格式）
封面格式：
                  项目
投标文件



项目编号：                                                 
项目名称：	                                           		
投标文件内容：			                                 		
年    月    日时分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：	                                       （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：	                                （签字或盖章）

日期：         年          月          日





（一）响应函（格式）：
响应函（格式）
致：（采购人名称）
一、根据已收到的采购项目编号为的（采购项目名称）的公开招标采购文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：    ，小写金额：￥      的价格，按采购文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。
我公司出具的项目负责人为：        ，资质及职称情况：          。
2、 我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定中标人。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标人，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
投标供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：
传真：
地址：
邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函（格式）
采购项目编号：
日期：

（采购人名称）：
我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。



投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或授权代表签字或盖章：










（三）（投标供应商）授权委托书（格式）：

授权委托书（格式）
采购项目编号：
日期：

（采购人名称）：
（投标供应商名称）系中华人民共和国合法设立的企业
住所：      ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：   ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：    性别：    年龄：    职务：
身份证号码：      电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年    月    日
	

法定代表人身份证正反面复印件
	
	

授权代表身份证正反面复印件



（四）承诺书（格式）：
承诺书一
致：无锡市公路事业发展中心
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若出现该行为，我公司自动放弃报价资格，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



投标供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
日期：年月日
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承诺书二、承诺书（格式）

（投标供应商）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2.
3.
4.
5.
……
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。



投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。


（五）中小企业声明函（格式）：
[bookmark: _Hlk70346973]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


（六）残疾人福利性单位声明函（格式）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                              单位名称（盖章）：
                                               日 期：















（七）投标供应商简介和经营情况说明（格式）
投标供应商情况表

单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	主营收入
	2025年万元

	实现利润
	2025年万元
	
	

	营业面积
	平方米
	其中：
	自有面积      平方米
承租面积      平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	




（八）开标一览表（格式）
开标一览表

	341省道无锡竺山湖隧道2026年定期检查项目投标报价
	小写金额：         元

大写金额：         人民币

	[bookmark: _Hlk25664502]项目负责人
	                 



投标供应商（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：年月日

（九）明细报价表（格式自拟）

（十）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

1 [bookmark: _Toc36830599]人员配备清单（表）


	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	职务
	专业
	类似业绩
	身份证号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.表格可自行延长；








投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：

日　　期：




②拟派项目负责人简历
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	岗位
	

	3
	联系电话/传真：

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于类似方面的奖励情况：

	7
	近三年负责的类似服务项目：

	8
	其他需要说明的情况




（十一）投标供应商拟投入本项目车辆设备一览表（格式）
拟投入本项目的车辆设备配备表
项目名称：项目编号：
	序号
	车辆或设备名称
	品牌规格型号
	数量
	制造年份
	技术参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。
（十二）偏离表
商务条款偏离表

项目名称：                 项目编号：
	序号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。偏离说明应填写”正偏离”（投标文件优于采购文件要求）、“负偏离”（投标文件低于采购文件要求）或”无偏离”（投标文件完全符合采购文件要求）。如有负偏离，应详细说明负偏离内容。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：   年   月  日

技术要求条款偏离表

项目名称：                                                   项目编号：
	序号
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标供应商的投标文件关于技术要求与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。偏离说明应填写”正偏离”（投标文件优于采购文件要求）、“负偏离”（投标文件低于采购文件要求）或”无偏离”（投标文件完全符合采购文件要求）。如有负偏离，应详细说明负偏离内容。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：年月日
[bookmark: _Toc36830600]（十三）企业业绩一览表
企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：年月日


[bookmark: _Toc36830601]（十四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


单位名称（公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
年月日






注：“较大数额罚款”的金额标准是指：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》－财库〔2022〕3号，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。





（十五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：               。
主要专业技术能力有：           。



单位名称（公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
年月日










（十六）联合体协议书
牵头人名称：
法定代表人：
法定住所：
成员二名称：
法定代表人：
法定住所：
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成             (联合体名称)联合体，共同参加(采购人名称)(以下简称采购人)(项目名称)(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表负责投标文件盖章签字等工作。
4.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。
5．联合体各成员单位内部的职责分工必须如下：          。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                   。
6．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
7．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
9．本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。
10.小微企业的合同份额占到合同总金额的       %。
牵头人名称：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)

成员二名称：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)
年    月    日
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

-80-
