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第一章  投标邀请



















常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关货物及服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。
[bookmark: _Toc517793358]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2026-0036                           
1.2项目名称：三星村考古遗址公园远古文化体验中心智能化系统集成采购及安装                                                                         
1.3预算金额：385万元                                         
1.4最高限价：384.950702万元
1.5采购需求
	标的名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务需求
	备注

	三星村考古遗址公园远古文化体验中心智能化系统集成采购及安装
	1
	项
	详见招标文件。
	/


1.6合同履行期限：80日历天，配合总包。（具体开工日期以采购人开工令为准）  
[bookmark: _Toc517793362]1.7 本项目不接受联合体投标        
二、供应商资格要求（须同时满足）：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
2.1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求： 
2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。
2.3.2其他特定资格要求：无。                                                                  
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login） 
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版招标文件。 
售价：0.00元 
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-06-09:00 （北京时间）
地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前登录苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易模式，供应商必须登录“苏采云”系统，按要求进行登记、参与并下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。
6.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。获取采购文件成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
6.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。
6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。
6.5领取CA和办理电子签章，请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。
6.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
6.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
6.9关于常州市政府采购供应商信用管理
  6.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务：
  1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；
  2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；
   3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；
   4）法律法规规定的其他诚信义务。
  6.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。
  6.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。 
6.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网——政采融资平台栏目。
6.11关于电子履约保函（保险），详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号）。
6.12若采购公告与采购文件不一致，一切以采购文件为准。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：常州市金坛区文体广电和旅游局                   
联系人：彭女士               
联系电话：0519-82802686             
地址：常州市金坛区清风路1号                 
2.集中采购机构信息
名称：常州市金坛区政府采购中心
地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室 　　 
邮箱：530013921@qq.com
项目经办人：李先生         联系电话：0519-82330578
项目负责人：张先生         联系电话：0519-82900387  
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第二章  投标须知













投标须知前附表
本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。	
	序号
	条款名称
	内容

	1
	项目基本情况
	*1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2026-0036      
*1.2项目名称：三星村考古遗址公园远古文化体验中心智能化系统集成采购及安装      
*1.3采购人名称：常州市金坛区文体广电和旅游局      

	2
	最高限价
	*2.1最高限价为人民币384.950702万元
*2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者超过最高限制单价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。

	3
	是否接受分支机构参与投标
	■ 否

	4
	投标人提供的资格要求材料
	*4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。

	
	
	*4.2投标人特定资格要求材料：无                         

	
	
	*4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。

	5
	*是否需要通过系统上传演示视频
	■ 否

	6
	*是否允许联合体投标
	■ 否    

	7
	*是否接受进口产品投标
	■ 否

	8
	

电
子
投
标
文
件
格
式
	基本目 录
	8.1封面；
8.2 投标人情况说明；
*8.3开标一览表；
*8.4投标函；
*8.5法定代表人授权委托书；
*8.6法人或其他组织的营业执照等证明文件；
*8.7分项报价明细表；
*8.8实质性条款响应情况表。

	9 
	
	资格条件
	*9.1资格审查材料；
注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条材料。
*9.2政府采购供应商信用承诺书；
9.3与资性证明相关的其他材料。

	10
	
	符合条件
	10.1报价符合性审查（异常低价投标人请上传证明材料，详见本附表第25条或者第四章第三节第2条）
10.2与评审相关的其他符合证明文件材料。
注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。

	12
	
	价格折扣文件格式
	12.1本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于工业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，投标人需按照招标文件格式要求提供（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件，声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。
12.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），符合条件的投标人需按照招标文件格式要求提供企业报价折扣证明（《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。对于符合标准条件货物的企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
12.4以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。
12.5企业报价折扣证明—详见第七章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件（上述证明材料仅作为公示材料）或《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

	13
	是否组织现场考察（标前答疑会）
	■ 否

	14
	构成招标文件的其他材料
	招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等

	15
	答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条）
	本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2026年10月22日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如是口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对招标文件的相关异议。

	16
	采购人对招标文件澄清、修改时间
	2026年10月22日至投标文件接收截止之日15日前

	17
	采购人对招标文件澄清方式
	在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。

	18
	投标文件（电子标书）份数及相关说明
	*18.1开标前不需要提供纸质投标文件。中标人打印一份投标文件正本，自中标通知书在“苏采云”系统发送之日起30日内送（邮寄）至常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室。
*18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。
注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。

	19
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	■ 不允许

	20
	投标文件有效期
	* 120日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，有效期短于该规定期限的投标无效）

	21
	采购资金的支付方式、时间、条件
	详见采购需求、合同部分。

	22
	投标保证金
	■ 本项目不收取投标保证金

	23
	是否收取履约保证金
	■ 是，成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交）。采购人将在终验完毕后返还履约保证金。

	24
	主观分是否暗标
	■ 是  
技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，请投标人按以下要求进行编制。否则所有技术部分（主观分）均不得分，具体要求详见第四章第五节评标标准。

	25
	样品
	投标样品递交：
■不需要

	26
	是否有节能、环保产品
	本次投标产品类别如属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。详见采购需求。

	27
	*核心产品及评审要求
	■核心交换机（名称）
27.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	28
	异常低价审查要求
	1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
具体要求详见第四章第三节投标文件有关事项的澄清或者说明。
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	其他
	*满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。


注：上表中加 * 项目若有缺失或无效或错误情形，该投标将被拒绝或按无效投标处理，且不允许在开标后补正。

本文件系依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及国家和江苏省现行相关法律、法规与规章制度编制。参与本项目投标的投标人应遵守本招标文件就电子招投标所规定的各项要求。

第一节  说明
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次采购公告所涵盖的项目及其相关内容。
1.2本招标文件的解释权归属常州市金坛区政府采购中心，并以书面解释为最终依据。
1.3投标人如对本招标文件存在任何理解上的不确定之处，均应依照招标文件规定的澄清等程序提出；否则，由此可能产生的任何不利后果均由投标人自行承担。
2.定义
2.1“采购人”系指依法实施政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人的具体信息详见投标须知前附表第1条。
2.2“采购代理机构”系指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目采购代理机构为常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。
2.3“投标人”（亦称“供应商”“申请人”“响应人”）系指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3.1合格投标人应具备的条件详见第一章投标邀请。
2.3.2关于参与供应商信用记录的政府采购要求如下：
2.3.2.1采购人在资格审查环节应通过“信用中国”网站或“中国政府采购网”，以供应商全称或统一社会信用代码查询其信用记录。
2.3.2.2采购人对供应商进行资格性审查时，应依据查询结果逐项甄别并确认供应商的不良信用记录。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝该供应商参加政府采购活动的失信信息：
（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且处于处罚有效期内。
（2）由财政部门、法院、工商、税务等部门依法实施惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法失信主体名单；
（3）企业经营异常名录中存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或因经营活动中的违法行为被处以较大数额罚款等行政处罚的信用记录，且处罚生效日至投标文件递交之日未满三年。注：关于较大数额罚款金额，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上罚款；法律、行政法规以及国务院有关部门就相关领域“较大数额罚款”标准另有规定且高于200万元的，从其规定。上述较大数额罚款金额认定依据为《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）。
2.3.2.3对于存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签字确认。同时，采购中心工作人员应依据采购人确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中不得存在重大违法记录，并在投标文件中提交无重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成）。投标人只要存在上述2.3.2.2项所列失信信息情形之一的，均视为未实质性响应，其投标文件按无效处理。“信用中国”网站或“中国政府采购网”为查询供应商信用记录的主要网站；供应商失信信息记录的查询范围包括但不限于“信用中国”网站。
2.4“货物”是指供应商按招标文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。具体内容详见第五章采购需求。
2.5“联合体”系指两个以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。若允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：
2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方应满足该特定条件。
2.5.2联合体中具有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。
2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另行组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若上述情形被发现，其单独投标以及相关的联合体投标均将被拒绝。
2.5.4联合体应确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务。无论联合体各方是否实际参与以及具体情形如何，一旦联合体实际开始投标，联合体各方均应对本次采购所引起或相关的任何及所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。
2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以使合同对联合体成员作为整体及其各自作为独立体均具有法律约束力。若上述签字或公章不齐全或缺失，联合体全权代表方的签署或类似意思表示具有代表该联合体签署或意思表示的法律效力，各成员应据此就履行合同向采购中心与采购人承担连带责任。
2.6本招标文件规定按日计算期间的，开始当日不计入，自次日起计算。期限的最后一日为国家法定节假日的，顺延至节假日后的次日作为期限的最后一日。
3.资金来源、项目属性
3.1本项目采购人已取得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金及本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。
3.2项目属性详见投标须知前附表第12.1条。
3.3核心产品详见投标须知前附表第27条。
4.样品
4.1本项目关于投标人是否须提交样品、样品制作标准与要求、是否须随样品提交相关检测报告，以及样品递交与退还等要求，以投标须知前附表第25条为准。
5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1进口产品
5.1.1进口产品系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品。进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。
5.1.2进口货物及其相关服务应符合原产地和/或中华人民共和国的设计、制造标准或行业标准。进口货物应具备合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。
5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
5.2.1.1中小企业系指在中华人民共和国境内依法设立，并依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业；但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
5.2.1.2供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；
（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。
5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第12.1条。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第12.2条。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实行品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门依据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单形式发布并适时调整。政府优先采购和强制采购依据品目清单和认证证书实施。
5.3.2当采购人拟采购产品列入品目清单范围时，对于经国家指定认证机构认证且证书处于有效期内的节能产品或环境标志产品，应依据其认证证书实施政府优先采购或强制采购。政府采购节能产品、环境标志产品的相关规范依据包括《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
5.3.3若本项目采购产品属于政府强制采购品目清单所列节能产品范围，则投标人拟供产品须取得国家指定认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书；未能提供该证书的，其投标应被认定为无效。
5.3.4对于不属于政府强制采购范围的节能产品或环境标志产品，应依据品目清单及认证证书实施政府优先采购。
5.3.5根据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的精神，若采购人在招标文件中已明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求，并在政府采购合同中载明相应包装要求及履约验收相关条款，中标或成交供应商应严格履行上述要求；必要时，应按要求在履约验收环节提供检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴
5.4.1为贯彻落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）的相关要求，推进支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中涉及支持乡村振兴管理的相关要求，按相关规定执行（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1根据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品以及包含无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品，应优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。对于国家有特殊信息安全要求的项目，必须采购通过认证的产品，否则其投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展以及无线局域网产品技术成熟度和市场状况，从国家指定认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购产品，并以《无线局域网认证产品政府采购清单》（以下简称清单）形式公布。清单中新增认证产品厂商及型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布，并适时调整。
5.5.2各级政府部门采购计算机办公设备时，应采购已预装正版操作系统软件的计算机产品。相关规范依据包括《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）及《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.6 信息安全产品
5.6.1具体规定参见《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。
5.7 政府采购创新产品政策
5.7.1采购人应将创新要求纳入采购项目需求，可在招标文件中设定相应评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的、处于有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》所列创新产品。对于上述《目录》内的创新产品，自认定之日起2年内可视为已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时其业绩分值为满分。
6. 相关要求
6.1供应商应自行承担与准备及参加报价相关的全部费用。无论电子响应结果如何，采购人和采购中心均不承担由此产生的任何费用或义务。
6.2本项目涉及采购货物的，合格货物及其相应服务应符合下列要求：
6.2.1货物（包括零部件）应为全新、未使用过的原装合格正品；如安装或配置软件，该软件须为正版软件。
6.2.2国产货物及其相关服务应符合中华人民共和国有关设计、制造、生产标准或行业标准。招标公告另有规定的，从其规定。
6.2.3供应商应保证其所提供的货物（服务）在交付采购单位前具有完整所有权，且采购单位在中华人民共和国境内使用该货物（服务）或其任何组成部分时，不因第三方提出的包括但不限于侵犯专利权、商标权、工业设计权等知识产权以及侵犯所有权、抵押权等物权或其他权利而引发纠纷。若发生上述纠纷，供应商应承担全部责任。
第二节  招标文件
7.招标文件的构成
7.1招标文件由以下七章内容构成：
第一章   投标邀请
第二章   投标须知
第三章   资格审查
第四章   评审程序、评标方法和评标标准
第五章   采购需求
第六章   合同文本（范本）
第七章   投标文件组成
7.2投标人应审慎阅读招标文件全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，保证所提供全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应；否则其投标应被认定为无效。
8.招标文件的澄清和修正
8.1投标人收到招标文件后，如存在疑问需予以澄清，应在规定的答疑截止时间前以书面形式向采购人提出；如未提出疑问，则视为投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改，应以发布更正公告的形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人。
8.2在投标截止时间前，采购人可基于任何原因对招标文件进行澄清或修正，并可根据具体情况酌情延长投标截止时间。
8.3招标文件及其澄清、修改、补充等内容，均以常州市政府采购网发布的内容为准。潜在投标人可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”的“更正公告”栏目定期自行查阅、下载相关采购项目的补充通知。
8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件就同一事项表述不一致的，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布，作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
第三节  投标文件的编制
9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可对其中一个采购包投标，也可同时对多个采购包投标。投标人应针对所投采购包对应的第五章采购需求所列全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标；否则，其对该采购包的投标应被认定为无效投标。
9.2除招标文件另有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及往来函电均应使用中文书写；必要时，专用术语应附中文解释。投标人提交的支持资料和已印制文献可使用外文，但相应内容应附中文翻译本；在解释投标文件时，以中文翻译本为准。未附中文翻译本或中文翻译本内容明显与外文内容不一致的，由此产生的不利后果由投标人自行承担。
10.投标文件组成及相关要求
10.1投标文件的组成包括基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第四章评审程序、评标方法和评标标准所要求提供的材料以及价格折扣文件格式。上述五部分内容系指投标人提交的用于证明其具备投标资格、中标后具备履约能力以及所供货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标中，投标人应按投标须知前附表第8至12条规定提交材料；其中加*项目若存在缺失或无效情形，将导致其投标被拒绝，且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。
10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，并按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。因编排混乱导致投标文件被误读或相关内容无法查找的，相关责任应由投标人承担。
10.3对于招标文件第七章投标文件组成中涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改均视为非实质性响应投标，将导致该投标被拒绝，并作无效投标处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编制。
11.投标报价
11.1 所有投标均应使用人民币报价。
11.2投标人的报价应包含为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人不再另行支付报价范围以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容：若投标须知资料表另有特殊规定，应从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），以及运至最终目的地的运输费和保险费、安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目所需的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目所发生的全部相关服务费用。
11.3采购人不得向供应商索取或接受其提供的赠品、回扣以及与采购无关的其他商品、服务。
11.4投标人不得提供任何具有选择性或可调整性的报价；否则其投标应被认定为无效。
12.投标文件其他证明文件的要求
12.1对于招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容，以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料的扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸与清晰度应能够满足电脑阅读、识别和判断的要求。若投标人未按要求提供证明材料，或仅提供部分证明材料，或所提供的扫描件（或照片）不清晰，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求作出响应；涉及资格性检查或符合性检查的，对其投标作无效处理；涉及《评标标准》打分项的，该项评分按0分处理。评审委员会负责对投标人提交的投标资料是否存在异常及是否有效进行核查与认定。经核查认定投标资料存在异常或无效情形的，若该情形涉及资格性审查或符合性审查条款，应作投标无效处理；若涉及评分事项，则按不得分处理。
12.2本项目要求提供的相关资质（资格）证书，若原证书处于年审期间，投标人须提交由证书颁发部门出具的能够证明该证书依然有效的回执（若法规范围内无需提供的，投标人应作出书面说明并提供证明文件，否则该证书视为无效）。投标人提供年审证明的，可按原资质（资格）参与投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）参与投标。
12.3 电子签章
12.3.1招标文件要求加盖公章的内容，一般应通过投标文件编制工具加盖电子签章。
13 投标保证金
依据江苏省和常州市相关文件规定，本项目免收投标保证金。
14 投标有效期
14.1投标文件应在招标文件投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。投标有效期短于招标文件规定期限的，其投标按无效处理。
14.2在特殊情形下，采购人或采购中心可与投标人协商延长投标文件有效期。相应要求与答复均须以书面形式作出。同意延长有效期的投标人除按采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。
第四节  投标文件的提交
15. 投标内容填写应符合下列要求
15.1投标人应完整阅读招标文件全部内容。投标文件须对招标文件内容作出实质性且完整的响应；若投标文件填报的内容资料不详，或未提供招标文件要求的全部资料及数据，应视为投标文件完整性存在缺陷。
15.2投标文件应按招标文件规定的格式逐项填写，不得留有空项。未按规定提交或存在空项的投标文件，应视为完整性存在缺陷。
15.3投标人应保证投标文件所载全部资料真实、可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料作进一步审查的要求。
15.4投标人在投标文件中所加盖的公章，应为与投标人名称全称一致的标准公章（联合体投标的，联合体各方均应加盖公章），并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。
15.5投标人应关注：为合理降低政府采购评审成本，倡导诚实信用原则，投标人应在本次投标文件的偏离情况和其他偏离文件中，以审慎态度明确、清晰地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否构成偏离无法确定，亦应在偏离表中清楚载明该偏离事项，并可注明“不能确定”字样。凡投标人未在偏离表中明确、清晰披露的事项，包括可能在偏离表中被遗漏披露的事项，一经评审发现存在偏离或被认定为偏离，评标委员会有权视具体情形予以处理，包括按规则扣分、在规则基础上加重直至加倍扣分或拒绝该投标。
16. 投标截止时间
16.1投标人应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标可能带来的网络影响，尽量避开投标高峰时段，错峰提交电子投标文件。系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为投标时间；截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，其投标应被拒绝。
16.2本项目采用不见面交易方式，投标人无需到达开标现场。各投标人应在开标前使用“验证CA”功能对本地计算机硬件环境进行验证（计算机须配备摄像头、音响和麦克风，以保障不见面交易中的视频对话）。开评标过程中不得随意更换计算机，必须使用验证通过的计算机进行操作，并应确保操作计算机前由相关责任人值守，否则由此产生的相应后果由投标人自行承担。
16.3投标人存在下列情形之一的，评标委员会应认定为串通投标，其投标按无效处理，并向财政部门书面报告：
16.3.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
16.3.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
16.3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
16.3.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
16.3.5 不同投标人的投标文件相互混传；
16.3.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
16.4评标期间，投标人实施任何意在影响采购人、采购中心或评标委员会评审公正性的活动，应导致其投标无效，并由该投标人承担相应法律责任。
17. 投标文件的补充、修改和撤回
17.1投标人在投标截止时间前，可通过“苏采云”系统对其已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。投标人在投标截止时间前需对投标文件进行补充、修改的，应使用投标文件制作工具重新制作并上传。投标截止时间届满后，投标人不得撤回投标。
第五节  开标、资格审查及评标
18. 开标
18.1采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标。本项目采用不见面交易方式，投标人无需到达开标现场，但应确保操作计算机前由相关责任人值守，否则由此产生的相应后果由投标人自行承担。
18.2系统语音提示允许解密后，投标人应在30分钟内完成解密；逾期未完成解密的，视为该投标人自动放弃本项目投标，其投标文件不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格及招标文件规定应宣布的其他内容。若因“苏采云”系统自身原因导致所有电子投标文件均无法解密，本项目按废标处理。
18.3开标过程采用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格及招标文件规定应宣布的其他内容并予以记录，由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认且未提出异议的，系统视为已确认。
18.4投标人代表对开标过程和开标记录有异议，或认为采购人、采购中心相关工作人员存在依法应予回避情形的，应当场通过业务系统提出询问或回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或回避申请应及时处理。
18.5投标人不足3家的，不予开标。
18.6因本项目采用不见面交易方式，开标、评审过程中供应商应确保操作计算机前由相关责任人值守，及时对系统或评标委员会发出的指令和要求作出响应。因无人值守未能及时响应系统或评标委员会指令和要求，进而影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.7若采购活动过程中出现下列情形，致使“苏采云”系统无法正常运行，或无法保障本项目采购活动公平、公正和安全的，采购人或采购中心可延缓或暂停采购活动；情节严重的，可终止采购活动：
18.7.1 平台系统发生故障而无法登录访问的；
18.7.2 平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
    18.7.3 平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
    18.7.4 病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
    18.7.5 其他无法保证本次采购活动公平、公正和安全的情况。
上述情形出现后，若不实质影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可在该情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可决定某些环节以纸质形式进行；若影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应终止本次项目并重新组织采购。
18.8 开标开始后，不再接受投标人提供的任何补充材料。
19. 资格审查
19.1开标结束后，采购人应依法按招标文件规定，依据投标文件中的资格审查材料对投标人资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体事项详见第三章 资格审查。
20. 组建评标委员会
20.1采购中心应根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应为7人（含）以上单数。
20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不得参加评标：
20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或曾担任供应商董事、监事，或为供应商控股股东、实际控制人的；
20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人存在夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；
20.2.3与供应商存在其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系的。
20.3采购人仅可以采购人代表身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。
20.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
20.4.1审查并评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
20.4.2 要求投标人就投标文件有关事项作出澄清或说明；
20.4.3 对投标文件进行比较与评价；
20.4.4 确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标人；
20.4.5向采购人、采购中心或有关部门报告评标过程中发现的违法行为。
21. 评标程序、评标方法和评标标准
21.1具体内容详见第四章 评标程序、评标方法和评标标准。
第六节  确定中标
22. 确定中标人
22.1 采购中心应在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。
22.2 采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章“评标程序、评标方法和评标标准”。
22.3 采购人收到评标报告后5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，且不能说明合法理由的，视为按评标报告推荐顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
23. 中标通知
23.1中标供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但中标结果的有效性不依赖于未中标投标人是否已收到该通知。
23.2中标结果公告应当载明以下内容：采购人及其委托的采购中心之名称、地址及联系方式；项目名称及项目编号；中标人名称、地址及中标金额；主要中标标的之名称、规格型号、数量、单价及服务要求；中标公告期限；以及评审专家名单。  
23.3中标通知书对采购人及中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人变更中标结果，或中标供应商放弃中标资格的，应依法承担相应法律责任；发生争议的，报财政部门处理。  
24. 采购项目的废标情形  
24.1 招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：  
24.1.1符合专业条件的投标人，或对招标文件作出实质性响应的投标人，不足三家的；  
24.1.2 出现影响采购公正性的违法、违规行为的；  
24.1.3 投标人报价均超过采购预算，且采购单位无法支付的；  
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的；  
 24.1.5平台系统出现本章第五节第18.7条所述情形，且情节严重，影响采购活动公平性、公正性的。  
应予说明的是，在评标期间，符合专业条件的供应商，或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，经评标委员会审查确认招标文件不存在不合理条款且招标程序符合规定，经审批后，可依法变更为其他采购方式。  
24.2 废标后，采购人或采购中心应将废标理由通知所有投标人。  
25. 合同签订  
25.1采购人与中标供应商应自中标通知书发出之日起三十日内，依据招标文件确定的合同文本及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项，签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件规定范围的要求作为合同签订条件，亦不得与中标供应商订立背离招标文件所确定的合同文本及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。  
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，亦可重新组织政府采购活动。  
25.3采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但全部补充合同的采购金额累计不得超过原合同金额的百分之十。  
25.4中标供应商成交并签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同项下全部或部分权利、义务转让予第三方；违反前述规定的，视为严重违约。  
25.5采购人允许以分包方式履行合同的，中标人可依法在中标后将中标项目中的非主体、非关键性工作以分包方式履行。本项目非主体、非关键性工作是否允许分包，详见投标须知前附表第19条。政府采购合同采取分包履行的，投标文件中应当载明分包承担主体；分包承担主体应具备相应资质条件，且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目及分包项目向采购人承担责任，分包供应商就分包项目承担相应责任。
26. 询问、质疑与投诉  
26.1 询问  
26.1.1供应商对政府采购活动存在疑问的，可按照投标须知前附表第15条要求，向采购人或采购中心提出询问。  
26.2 质疑  
26.2.1投标人（含潜在投标人）对招标文件条款或技术参数存有异议的，应在投标截止时间前提出；投标截止时间后对招标文件提出质疑的，该质疑视为无效。  
26.2.2投标人（含潜在投标人）认为招标文件、招标过程或中标结果损害其合法权益的，可自知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心质疑。投标人应知其权益受到损害之日，按下列情形确定：  
26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足第26.2.1条的前提下，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；  
26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为相应招标程序环节结束之日；  
26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。  
26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；在法定质疑期内就同一采购程序环节重复提出质疑的，采购人、采购中心有权不予答复。  
26.2.4提出质疑的投标人（含潜在投标人）应为参与所质疑项目采购活动的供应商；潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可就该文件提出质疑。  
26.2.5招标文件中采购需求及相关部分（第四章、第五章、第六章及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理。投标人对该部分内容提出询问或质疑的，应以书面形式向采购人提出，由采购人负责受理和答复。  
26.2.6质疑函应采用财政部制定的范本文件（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。  
26.2.7 采购中心仅受理以纸质原件形式送达的质疑。  
采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。  
26.2.8 下列情形的质疑不予受理：  
26.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；  
26.2.8.2 超出政府采购法定期限的质疑；  
26.2.8.3 以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式质疑；  
26.2.8.4未参加采购活动的供应商，或在采购活动中自身权益未受损害的供应商所提出的质疑。  
应予强调的是，供应商提出书面质疑应基于事实和依据，不得捏造事实或提供虚假材料进行恶意质疑。经查实存在前述行为的，采购中心有权依据政府采购相关规定，报请政府采购监管部门对该供应商予以行政处罚，并记录其失信信息。  
26.3 投诉  
26.3.1质疑人对采购人或采购中心的答复不满意，或采购人、采购中心未在规定期限内作出答复的，质疑人可自答复期满之日起十五个工作日内，依法向财政相关部门提起投诉。  
27. 投标人在参与政府采购活动中失信行为的惩戒规定  
27.1被处以行政处罚且尚处于禁止参加政府采购活动期限内的投标人，不得参加政府采购活动；违反前述规定参加并中标的，中标、成交结果无效。  
27.2被作出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时，应给予一定的评分扣减或价格加价。具体标准为：采用综合评分法的，一级失信行为供应商总分值扣减百分之二，二级失信行为供应商总分值扣减百分之四，三级失信行为供应商总分值扣减百分之六。采用最低评标价法的，一级失信行为供应商报价加价百分之二，二级失信行为供应商报价加价百分之四，三级失信行为供应商报价加价百分之六。  
28. 保密与信息披露  
28.1投标人自获取招标文件之日起，应履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获知的信息向第三方泄露。  
28.2采购人或采购中心有权将投标人提交的全部资料向有关政府部门或评审委员会披露。  
28.3在采购人或采购中心认为适当的情形下，或国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征得投标人同意，即可披露采购过程、合同文本、签署情况的相关资料，投标人的名称、地址，投标文件的有关信息及补充条款等，但应限于合理且必要的范围。对已经公开或内容相同的资料，以及投标人已自行泄露或公开的信息，不再承担保密责任。  
29. 代理费用  
29.1 本项目不收取代理费。  
30. 未尽事宜  
30.1未尽事宜，依照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。


政府采购告知书
致各投标人及项目参与人：
为维护政府采购市场的公开性与公正性，保障政府采购活动规范有序运行，现将相关事项告知如下：
一、鼓励投标人及项目参与人对政府采购工作人员实施监督。凡发现政府采购工作人员存在下列情形之一的，均可采用书面具名方式向金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830）举报：
（一）接受采购人或供应商安排的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与供应商或采购人之间存在恶意串通行为的；
（三）在采购过程中收受贿赂或者谋取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或供应商披露招投标或评审信息的；
（五）其他违反纪律或规定的行为。
二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则。存在下列情形之一的，政府采购项目实施组织机构将把相关主体列入不良行为记录，并建议政府采购监督管理部门在一至三年内禁止其参与政府集中采购机构组织的一切项目，同时在相关媒体网站予以公布：
（一）在政府采购实施过程中存在吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序，或者在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段对其他供应商实施诋毁、排挤的；
（三）提供虚假材料以谋取中标、成交的；
（四）向采购人或政府采购机构工作人员行贿，或者提供其他不正当利益的；
（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；
（六）未依照规定程序提出质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。
监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科
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第三章  资格审查

   











[bookmark: _Toc12924]第一节  资格审查程序  
1.开标程序结束后，采购人应依据本章第二节“资格审查要求”所列规定，对照投标文件中的资格审查材料，对投标人的资格条件进行审查。若合格投标人不足3家，则不得进入评标程序。  
2.对于“资格审查要求”中标注“*”的格式文件，除可填报内容外，任何实质性修改均应认定为未对招标文件作出实质性响应，进而导致该投标被拒绝，并认定其投标无效。  
3.投标人的资格审查材料中若存在任何一项不符合“资格审查要求”的情形，应认定资格审查不合格，其投标无效。  
第二节  资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	提供的材料要求

	1
	投标人基本资格条件
	具体规定见第一章投标邀请。
	详见第七章《资格审查材料》

	2
	投标人特定资格要求
	如有，具体规定见第一章投标邀请。
	详见第七章《资格审查材料》

	3
	投标人信用记录
	采购人于资格审查时通过“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	4
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体规定见第一章投标邀请。
	详见第七章《资格审查材料》

	5
	是否接受联合体投标
	如有，具体规定见第二章投标须知。
	详见第七章《资格审查材料》

	6
	政府采购供应商信用承诺书
	提供符合招标文件要求的承诺书。
	详见第七章《政府采购供应商信用承诺书》

	7
	与资性证明相关的其他材料
	如有，投标人认为的其他资性证明材料。
	如有，自行在系统中上传至对应模块
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第四章  评标程序、评标方法和评标标准












第一节  评标程序
1.投标文件的符合性审查  
1.1评标委员会应对资格审查合格的投标人的投标文件实施符合性审查，以判定其是否满足招标文件所规定的实质性要求。  
1.2 评标委员会应依据本章第二节“符合性审查要求”明确的审查因素与审查内容，对投标文件是否构成对招标文件的实质性响应进行符合性审查，并形成相应的符合性审查评审结果。投标文件中出现“符合性审查要求”所列任一情形的，应将其作为无效投标文件处理；无效投标文件不得参与后续评审。  
第二节  符合性审查要求  
	序号
	审查内容
	是否需要提供其他材料佐证

	1
	未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	2
	将一个采购包中的内容拆开投标。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	3
	投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	4
	投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	5
	投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	6
	未按照招标文件要求签署、加盖公章的。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	7
	未按招标文件第五章《采购需求》所有“★”号条款中，标注需要提供额外证明材料的。
	如有，投标人按照第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。

	8
	逾期上传的电子投标文件。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	9
	投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	10
	10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）；
10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	11
	投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	12
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	13
	投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。

	14
	报价符合性审查
投标报价出现异常低价投标（异常低价投标具体情形详见本章第三节第二条），评审委员会启动异常低价投标审查后，投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会判定将其作为无效投标处理。
	投标报价未出现异常低价投标情形的无需额外提供材料；若投标报价出现异常低价投标情形的，请上传证明材料并由评标委员会判定。

	15
	15.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；
15.2招标文件中约定的其他无效标要求；
15.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。
	否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。



第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明  
1.在评标过程中，评标委员会应通过“苏采云”系统，以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者存在明显文字与计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或补正。投标人所作的澄清、说明或补正应采用书面形式，并加盖电子公章。该等澄清、说明或补正不得超出投标文件的原定范围，亦不得改变投标文件的实质性内容。澄清文件应作为投标文件内容的组成部分。  
2.根据财库〔2026〕2号文件的规定，评标委员会应针对投标文件进行政府采购异常低价审查：  
（一）采购人应当在招标文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：  
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。  
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。  
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者所提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。  
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。  
4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。
5. 落实政府采购政策的价格调整：
5.1中小微企业扣除政策见投标须知前附表第12条。
[bookmark: _Toc24545]5.2采购本国产品的支持政策注意事项：
5.2.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
5.2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 
5.2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.2.5 评标过程中，如发现供应商《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第四节 投标文件的比较和评价  
1.评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件开展商务评估与技术评估，进行综合比较和评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价阶段。  
2.评标方法和评标标准  
2.1本次招标采用综合评分法，以评审因素中的量化指标等各项要素作为评价基础，综合评选出最优投标方案。每一投标人的最终得分取所有评标委员会成员所评分值的算术平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定各投标人的分值，并依据最终评审得分由高到低的顺序进行排列。当出现得分相同情形时，应按投标最后报价由低到高的顺序进行排列。若得分与投标报价均相同，则由采购人通过现场抽签方式确定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，由评标委员会成员分别作出书面说明。
2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的投标进行重点复核。
2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会推荐不少于3名中标候选人。
3.评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第五节 评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	1
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
	0
	30
	
	

	2
	技术部分（主观分）
	技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，编制要求详见本节注意事项。
	0
	30
	是
	否

	2.1
	项目实施理解及需求分析
	（一）评分内容：
投标人针对本项目的实施理解及需求分析方案，包含但不限于以下内容:
（1）项目理解；
（2）需求分析；
（3）项目的重点和难点；
（二）评审依据：
1.考察以上内容，满足上述三项内容的得60%；满足上述任意两项的得30%；满足任意上述一项的得10%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
（3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加10%；
（4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	0
	8
	是
	否

	2.2
	供货方案及技术措施方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的供货方案及技术措施方案，包含但不限于以下内容:
（1）供货方案；
（2）技术方案；
（3）风险控制措施；
（二）评审依据：
1.考察以上内容，满足上述三项内容的得60%；满足上述任意两项的得30%；满足任意上述一项的得10%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
（3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加10%； 
（4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	0
	8
	是
	否

	2.3
	人员组织管理方案
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的人员组织管理方案，包含但不限于以下内容:
（1）人员组织架构；
（2）岗位分工及职责；
（二）评审依据：
1.考察以上内容，满足上述任意一项内容的得30%；最高得60%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加40%；
（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加20%；
（3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加10%； 
（4）方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。
	0
	8
	是
	否

	2.4
	售后服务及培训计划
	（一）评分内容：
投标人针对本项目提供的售后服务及培训计划方案，包含但不限于以下内容:
1.售后服务；
2.培训计划；
（二）评审依据：
1.考察以上内容，满足上述任意一项内容的得30%；最高得60%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
（1）方案完整、可行，针对性强，能完全满足项目实施要求的，评审为优加40%；
（2）方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，评审为良加20%；
（3）提供方案内容简单、不够完善，评审为中加10%； 
（4）方案可行性差或阐述不充分的，评审为差的，不加分。
	0
	6
	是
	否

	3
	[bookmark: _GoBack]商务部分（客观分）
	
	0
	40
	否
	是

	3.1
	人员配备
	1.投标人拟派本项目负责人具有(仅限1人，不得兼职）: 
（1）信息系统项目管理师证书的得2分；
（2）注册信息安全工程师认证证书的得2分；
（3）系统规划与管理师认证证书得2分；
（4）网络安全管理认证证书得2分；
本小项最高得8分。
2.投标人拟派本技术负责人具有(仅限1人，不得兼职）: 
（1）软件评测师认证证书的得2分；
（2）系统分析师认证证书得2分；
（3）网络工程师认证证书得2分；
本小项最高得6分。
3.投标人拟派本维护负责人具有(仅限1人，不得兼职）: 
（1）信息安全保障人员证书（安全运维）得2分；
（2）网络安全技术认证证书得2分；
（3）系统集成项目管理工程师证书得2分；
本小项最高得6分。
本大项最高得20分。
注：1.提供证书材料；
2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料；
    3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	20
	否
	是

	3.2
	企业认证
	投标人具有国家认可且在有效期内的：
1.信息系统安全集成服务资质一级服务资质认证证书得2分，二级及以下得1分；
2.信息系统安全运维服务资质认证一级的得2分，二级及以下的得1分；
3.信息系统服务交付能力资质证书得2分；
4.国产化信息系统集成和服务能力服务认证证书得2分；
5.商品售后服务认证证书得2分；
本项最高得10分。
注：提供有效期内的认证证书材料，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	10
	否
	是

	3.3
	企业业绩
	投标人近三年（投标截止时间往前推）完成过智慧安防建设或智能化项目业绩，每提供一个得2分，本项最高得10分。
注：1.提供合同材料。
2.项目业绩时间以合同签订时间为准。
3.同一业主单位同一项目不同年度的业绩不重复计分。
 4.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0
	10
	否
	是



注：1.投标人依据评分细则所获得的全部得分项目，均应视为对本次招标作出的承诺，并在中标后构成合同的有效组成部分。
        2.技术部分（主观分）评分项为暗标评审项目，投标人须按照下列要求编制。如未按要求编制，技术部分（主观分）均不予计分：
      （1）技术部分方案内容应依照招标文件第四章第五节所规定的评分标准顺序与要求进行编制，方案整体内容须为黑白色。
      （2）技术部分方案中的正文、各类图表及框图须统一采用黑色，投标文件技术部分中不得出现其他颜色的文字或图表。
      （3）技术部分方案内容应使用A4纸张并采用纵向排版，文字字体与字号不作限制，但颜色须为黑色；不得设置页码、页眉及页脚。
      （4）技术部分方案内容中不得出现彩色文字、图片或照片；不得出现任何能够识别投标人身份的文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员的姓名应以职务或职称代替。
3.技术部分（篇幅编制要求）：
技术部分序号2.1项目实施理解及需求分析：篇幅编制页数应不少于12页且不得超过60页；若篇幅页数不足或超出，则2.1项目实施理解及需求分析不得分。
技术部分序号2.2供货方案及技术措施方案：篇幅编制页数应不少于12页且不得超过60页；若篇幅页数不足或超出，则2.2供货方案及技术措施方案不得分。
技术部分序号2.3人员组织管理方案：篇幅编制页数应不少于6页且不得超过40页；若篇幅页数不足或超出，则2.3人员组织管理方案不得分。
技术部分序号2.4售后服务及培训计划：篇幅编制页数应不少于6页且不得超过40页；若篇幅页数不足或超出，则2.4售后服务及培训计划不得分。

常州市金坛区政府采购中心	                                          招标文件-评标程序、评标方法和评标标准 
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第五章   采购需求















第一节  项目基本信息
	序号
	项目编号
	采购项目名称
	最高限价（万元）

	1
	JSZC-320413-JZCG-G2026-0036   
	三星村考古遗址公园远古文化体验中心智能化系统集成采购及安装
	384.950702


[bookmark: _Hlk72073432]
第二节  货物需求明细
	序号
	货物名称
（标的名称）
	单位
	数量
	备注（拒绝进口/接受进口）
	所属行业
	其他

	常州市金坛区三星村遗址博物馆智能化系统

	一
	信息网络系统设备清单

	1 
	多业务安全网关
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	2 
	防火墙
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	3 
	上网行为管理设备
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	4 
	无线AC控制器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	5 
	用户电话交换服务器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	6 
	核心层上行光模块
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	7 
	设备上下行光模块
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	8 
	核心层交换机
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	9 
	8口ONU
	台
	36 
	拒绝
	工业
	

	10 
	16口ONU
	台
	2 
	拒绝
	工业
	

	11 
	8口POE ONU
	台
	19 
	拒绝
	工业
	

	12 
	OLT
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	13 
	分光器
	台
	9 
	拒绝
	工业
	

	14 
	ONU光模块
	个
	114 
	拒绝
	工业
	

	15 
	OLT光模块
	个
	18 
	拒绝
	工业
	

	16 
	放装型无线AP
	台
	53 
	拒绝
	工业
	

	二
	综合布线系统
（一）工作区子系统设备清单

	1 
	六类非屏蔽模块
	个
	245 
	拒绝
	工业
	

	2 
	单孔墙面插座面板(TO\TP\TV)
	个
	129 
	拒绝
	工业
	

	3 
	双孔墙面插座面板(2TO\TOP)
	个
	52 
	拒绝
	工业
	

	4 
	双孔地面插座面板(TOP\2TP\TOP)
	个
	6 
	拒绝
	工业
	

	5 
	六类四对非屏蔽跳线
	根
	287 
	拒绝
	工业
	

	6 
	ONU上行单模SC尾纤
	根
	41 
	拒绝
	工业
	

	
	（二）水平子系统设备清单

	1 
	六类四对非屏蔽双绞线(305米/箱)
	米
	4575 
	拒绝
	工业
	

	2 
	2芯蝶形用户光缆
	米
	260.0 
	拒绝
	工业
	

	
	（三）主干子系统设备清单

	1 
	室内8芯0S2单模光缆
	米
	160.0 
	拒绝
	工业
	

	
	（四）管理间子系统设备清单

	1 
	24芯光纤配线架
	个
	4 
	拒绝
	工业
	

	2 
	12芯光纤耦合器适配板(SC)
	根
	4 
	拒绝
	工业
	

	3 
	单模光纤跳线(SC-SC)
	根
	93 
	拒绝
	工业
	

	4 
	单模SC插头尾纤(含现场熔接)
	根
	246 
	拒绝
	工业
	

	5 
	配线柜(落地)
	台
	4 
	拒绝
	工业
	

	6 
	六类24口铜缆配线架(数据)
	个
	5 
	拒绝
	工业
	

	7 
	六类四对非屏蔽跳线
	根
	75 
	拒绝
	工业
	

	8 
	光纤终端盒
	个
	57 
	拒绝
	工业
	

	9 
	耦合器
	个
	114 
	拒绝
	工业
	

	
	（五）设备间子系统设备清单

	1 
	24芯光纤配线架
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	2 
	12芯光纤耦合器适配板(SC)
	个
	4 
	拒绝
	工业
	

	3 
	单模光纤跳线(SC-SC)
	对
	6 
	拒绝
	工业
	

	4 
	单模尾纤
	根
	32 
	拒绝
	工业
	

	
	（六）网络机房工程设备清单

	1 
	机房配电柜
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	2 
	机柜
	套
	4 
	拒绝
	工业
	

	3 
	机柜底座
	套
	4 
	拒绝
	工业
	

	4 
	PDU
	条
	10 
	拒绝
	工业
	

	
	（七）建筑设备监控与能耗系统设备清单

	1 
	信号线WD-RYJSP-2*1.5mm²
	米
	586 
	拒绝
	工业
	

	2 
	信号线WD-RYJ-2*1.5mm²
	米
	1012 
	拒绝
	工业
	

	3 
	信号线WDZB-RYJS-2x1.0mm²
	米
	605 
	拒绝
	工业
	

	4 
	信号线ZR-RVV-8*1.0mm²
	米
	455 
	拒绝
	工业
	

	5 
	信号线ZR-RVVP-6*1.0mm²
	米
	1020 
	拒绝
	工业
	

	6 
	信号线ZR-RVSP-4*1.0mm²
	米
	355 
	拒绝
	工业
	

	三
	会议系统设备清单

	1 
	16路调音台
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	2 
	8路数字音频矩阵
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	3 
	反馈抑制器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	4 
	数字会议系统主机
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	5 
	主席机
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	6 
	代表机
	台
	8 
	拒绝
	工业
	

	7 
	手持无线话筒
	套
	2 
	拒绝
	工业
	

	8 
	主功率放大器
	台
	2 
	拒绝
	工业
	

	9 
	主扩声音箱
	台
	4 
	拒绝
	工业
	

	10 
	24路高清视频矩阵
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	11 
	高清摄像机
	台
	3 
	拒绝
	工业
	

	12 
	录播一体机
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	13 
	视频会议终端
	台
	2 
	拒绝
	工业
	

	14 
	LED显示屏控制器
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	15 
	LED全彩主显示屏
	平方
	14.75 
	拒绝
	工业
	

	16 
	集中控制中央控制器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	17 
	无线路由器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	18 
	无线平板触控终端
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	19 
	红外发射棒
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	20 
	音视频线缆组合地插
	对
	2 
	拒绝
	工业
	

	21 
	电源时序器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	22 
	机柜
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	四
	访客管理子系统设备清单

	1 
	访客管理软件
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	2 
	人证对比访客管理终端
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	3 
	访客临时卡发卡机
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	4 
	访客CPU卡
	张
	50 
	拒绝
	工业
	

	5 
	线缆等辅材
	项
	1
	拒绝
	工业
	

	五
	售检票管理系统设备清单

	1 
	自助售取票机
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	2 
	手持检票机
	台
	4 
	拒绝
	工业
	

	六
	建筑设备监控系统设备清单

	1 
	管理服务器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	2 
	服务器操作系统软件
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	3 
	服务器数据库软件
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	4 
	建筑设备管理系统专用软件
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	5 
	管理工作站
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	6 
	工作站操作系统软件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	7 
	高级报警功能包
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	8 
	打印机
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	9 
	组合型DDC控制器
	台
	3 
	拒绝
	工业
	

	10 
	数字量DDC控制器
	台
	5 
	拒绝
	工业
	

	11 
	组合型IO模块
	台
	4 
	拒绝
	工业
	

	12 
	数字量IO模块
	台
	2 
	拒绝
	工业
	

	13 
	CPU模块
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	14 
	电源模块
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	15 
	8路数字量输入模块
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	16 
	16路数字量输入模块
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	17 
	8路数字量输出模块
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	18 
	16路数字量输出模块
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	19 
	8路模拟量输入模块
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	20 
	4路模拟量输出模块
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	21 
	模块连接端子
	对
	2 
	拒绝
	工业
	

	22 
	协议转换模块
	个
	8 
	拒绝
	工业
	

	23 
	协议转换模块
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	24 
	室内自控专用控制箱（含电源）
	个
	8 
	拒绝
	工业
	

	25 
	室内自控专用控制箱（含电源）
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	26 
	执行机构 专用电源
	个
	4 
	拒绝
	工业
	

	27 
	多参数环境探测器
	个
	26 
	拒绝
	工业
	

	28 
	液位开关
	个
	4 
	拒绝
	工业
	

	29 
	水管压差开关
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	30 
	水管温度传感器
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	31 
	水管流量传感器
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	32 
	水流开关
	个
	2 
	拒绝
	工业
	

	33 
	风阀执行器(开关型)
	个
	3 
	拒绝
	工业
	

	34 
	风阀执行器(调节型)
	个
	8 
	拒绝
	工业
	

	35 
	风管湿度探测器
	个
	3 
	拒绝
	工业
	

	36 
	风道温湿度传感器
	个
	7 
	拒绝
	工业
	

	37 
	风管二氧化碳浓度探测器
	个
	4 
	拒绝
	工业
	

	38 
	风管压差开关
	个
	14 
	拒绝
	工业
	

	39 
	风管防冻开关
	个
	7 
	拒绝
	工业
	

	40 
	线缆等辅材
	项
	1 
	拒绝
	工业
	

	七
	建筑能效监管系统设备清单

	1 
	管理服务器
	台
	1 
	拒绝
	工业
	

	2 
	服务器操作系统软件
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	3 
	服务器数据库软件
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	4 
	建筑能效监管系统专用软件
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	5 
	管理工作站
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	6 
	工作站操作系统软件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	7 
	建筑能效监管系统上传模块
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	8 
	建筑能效监管系统OPC服务端
	套
	1 
	拒绝
	工业
	

	9 
	网络控制器
	台
	2 
	拒绝
	工业
	

	10 
	数字式电表
	个
	4
	拒绝
	工业
	

	11 
	数字式冷水表
	个
	4
	拒绝
	工业
	

	12 
	AC220V/DC24V电源装置
	个
	1 
	拒绝
	工业
	

	13 
	线缆等辅材
	项
	1 
	拒绝
	工业
	

	常州市金坛区三星村遗址博物馆安全防范系统

	一
	入侵和紧急报警系统设备清单

	1
	网络型报警控制主机
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	2
	报警主机备用蓄电池
	块
	1
	拒绝
	工业
	

	3
	报警编程键盘
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	4
	通信模块
	块
	1
	拒绝
	工业
	

	5
	防区模块
	台
	65
	拒绝
	工业
	

	6
	总线驱动模块
	块
	1
	拒绝
	工业
	

	7
	数据集成模块
	块
	1
	拒绝
	工业
	

	8
	IP网络通讯模块
	台
	11
	拒绝
	工业
	

	9
	网络集成软件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	10
	安防报警管理系统
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	11
	跟踪报警系统
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	12
	吸顶式被动红外探测器
	只
	18
	拒绝
	工业
	

	13
	壁挂式被动红外探测器
	只
	39
	拒绝
	工业
	

	14
	微波探测器
	只
	30
	拒绝
	工业
	

	15
	多维驻波探测器
	只
	18
	拒绝
	工业
	

	16
	红外幕帘探测器
	套
	28
	拒绝
	工业
	

	17
	红外电子光栅探测器
	对
	10
	拒绝
	工业
	

	18
	红外电子光栅探测器支架
	对
	10
	拒绝
	工业
	

	19
	振动探测器
	只
	5
	拒绝
	工业
	

	20
	周界雷达探测器
	只
	1
	拒绝
	工业
	

	21
	防拆报警探测器
	只
	11
	拒绝
	工业
	

	22
	紧急报警按钮
	只
	18
	拒绝
	工业
	

	23
	开关电源
	只
	27
	拒绝
	工业
	

	24
	探测器专用底座
	只
	116
	拒绝
	工业
	

	二
	视频监控、辅助照明系统设备清单

	1
	智能球型高清网络摄像机
	台
	10
	拒绝
	工业
	

	2
	全彩枪型高清网络摄像机
	台
	20
	拒绝
	工业
	

	3
	全彩半球型网络摄像机
	台
	75
	拒绝
	工业
	

	4
	星光级半球型网络摄像机
	台
	30
	拒绝
	工业
	

	5
	智能人脸网络高清摄像机
	台
	6
	拒绝
	工业
	

	6
	电梯半球型网络高清摄像机
	台
	3
	拒绝
	工业
	

	7
	枪型摄像机安装支架
	个
	17
	拒绝
	工业
	

	8
	球机安装支架
	个
	7
	拒绝
	工业
	

	9
	辅助照明白光灯
	个
	44
	拒绝
	工业
	

	10
	智能灯光联动器
	套
	44
	拒绝
	工业
	

	11
	补光联动控制系统
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	12
	网络接口模块
	块
	1
	拒绝
	工业
	

	13
	视频综合解码平台
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	14
	32路超脑智能分析录像机
	台
	5
	拒绝
	工业
	

	15
	存储硬盘/8T
	块
	51
	拒绝
	工业
	

	16
	视频管理服务器
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	17
	摄像机专用电源
	套
	43
	拒绝
	工业
	

	三
	声音复核系统设备清单

	1
	声音复核探测器
	只
	31
	拒绝
	工业
	

	2
	音频处理器
	只
	31
	拒绝
	工业
	

	3
	专用电源
	只
	31
	拒绝
	工业
	

	4
	有源音箱
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	四
	专用通信系统设备清单

	1
	专用对讲主机
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	2
	专用对讲分机
	只
	18
	拒绝
	工业
	

	3
	IP地址模块
	只
	1
	拒绝
	工业
	

	4
	电源接线箱
	项
	1
	拒绝
	工业
	

	5
	分机专用底盒
	只
	18
	拒绝
	工业
	

	6
	专用通信对讲管理系统平台
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	五
	出入口控制系统设备清单

	1
	双门门禁控制器
	台
	30
	拒绝
	工业
	

	2
	键盘门禁读卡器
	只
	58
	拒绝
	工业
	

	3
	无键盘门禁读卡器
	只
	58
	拒绝
	工业
	

	4
	人脸识别主机
	只
	1
	拒绝
	工业
	

	5
	门磁
	把
	64
	拒绝
	工业
	

	6
	门禁卡
	张
	50
	拒绝
	工业
	

	7
	发卡器
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	8
	门禁管理平台软件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	9
	门禁管理主机
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	10
	磁力锁
	把
	63
	拒绝
	工业
	

	11
	门禁电气组
	组
	30
	拒绝
	工业
	

	12
	开关电源
	只
	30
	拒绝
	工业
	

	13
	出门按钮、读卡器安装盒
	只
	117
	拒绝
	工业
	

	六
	防爆安全检查系统设备清单

	1
	智能X射线安检机
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	2
	金属探测安检门
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	3
	手持安检测试仪
	台
	4
	拒绝
	工业
	

	4
	安检机滞留台
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	5
	安检机操作台
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	七
	电子巡查系统设备清单

	1
	电子巡查读卡器
	只
	13
	拒绝
	工业
	

	2
	智能PDA手持巡检机
	台
	4
	拒绝
	工业
	

	3
	电子巡查管理系统平台
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	4
	巡查管理服务器
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	5
	无线巡查数字对讲机(10KM)
	套
	4
	拒绝
	工业
	

	6
	对讲数字载台(10KM)
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	八
	UPS供配电系统设备清单

	1
	模块化UPS电源30KVA
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	2
	UPS电池100AH/12V
	节
	80
	拒绝
	工业
	

	3
	蓄电池柜（定制）
	台
	5
	拒绝
	工业
	

	4
	UPS电池柜承重架
	套
	5
	拒绝
	工业
	

	5
	UPS专用配电箱
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	6
	UPS接线电缆
	批
	1
	拒绝
	工业
	

	7
	UPS输入主电缆
	米
	60
	拒绝
	工业
	

	8
	保护管JDG40
	米
	60
	拒绝
	工业
	

	9
	电源管理保护装置
	套
	12
	拒绝
	工业
	

	九
	防雷接地系统设备清单

	1
	电源防雷器
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	2
	电源避雷器
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	3
	电源避雷器
	套
	12
	拒绝
	工业
	

	4
	PDU机房专用防雷插座
	只
	12
	拒绝
	工业
	

	5
	低压电源防雷器
	只
	20
	拒绝
	工业
	

	6
	网络信号避雷器
	只
	20
	拒绝
	工业
	

	7
	视频组合信号避雷器
	只
	20
	拒绝
	工业
	

	8
	机房等电位汇集装置
	米
	4
	拒绝
	工业
	

	9
	铜铁转换排
	块
	10
	拒绝
	工业
	

	10
	接地母线35mm²
	米
	50
	拒绝
	工业
	

	11
	接地母线16mm²
	米
	50
	拒绝
	工业
	

	12
	接地母线6mm²
	米
	100
	拒绝
	工业
	

	13
	室内接地母线
	米
	30
	拒绝
	工业
	

	14
	联合地网
	项
	1
	拒绝
	工业
	

	15
	室外监控地网
	套
	8
	拒绝
	工业
	

	16
	抗电磁干扰措施
	项
	1
	拒绝
	工业
	

	17
	电磁兼容
	项
	1
	拒绝
	工业
	

	十
	监控中心系统设备清单

	1
	110联网报警设备
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	2
	综合安防管理平台服务器
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	3
	声光一体化报警器
	只
	1
	拒绝
	工业
	

	4
	报警系统专用打印机
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	5
	综合安防集成管理系统平台
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	6
	操作工作站组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	7
	电子地图组件
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	8
	报警服务组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	9
	视频服务组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	10
	门禁服务组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	11
	对讲联动组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	12
	电子巡更组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	13
	视频巡视组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	14
	屏幕墙组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	15
	智能运维组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	16
	智慧用电组件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	17
	联动接口模块
	只
	4
	拒绝
	工业
	

	18
	联动接口软件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	19
	46寸1.8mm超窄边液晶拼接屏
	台
	12
	拒绝
	工业
	

	20
	单屏处理器
	台
	12
	拒绝
	工业
	

	21
	大屏专用线缆HDMI线，12m
	根
	12
	拒绝
	工业
	

	22
	电源集配器
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	23
	屏幕拼接专用管理软件
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	24
	维护机架
	组
	12
	拒绝
	工业
	

	25
	设备机柜
	套
	3
	拒绝
	工业
	

	26
	可视对讲7寸
	套
	2
	拒绝
	工业
	

	27
	防护器械（钢叉、警棍等）
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	28
	操作台（定制3工位）
	联
	3
	拒绝
	工业
	

	十一
	通信传输系统设备清单

	1
	核心交换机（核心产品）
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	2
	48口接入交换机
	台
	3
	拒绝
	工业
	

	3
	24口接入交换机
	台
	5
	拒绝
	工业
	

	4
	光模块（1G）
	只
	22
	拒绝
	工业
	

	5
	万兆光模块（10G）
	只
	4
	拒绝
	工业
	

	6
	防火墙
	台
	1
	拒绝
	工业
	

	7
	六类非屏蔽网线
	米
	10688.9
	拒绝
	工业
	

	8
	信号线ZR-RVV-6*1.0mm²
	米
	7850
	拒绝
	工业
	

	9
	信号线ZR-RVV-4*1.0mm²
	米
	4880
	拒绝
	工业
	

	10
	电源线FSZR-RVV-2*1.0mm²
	米
	7610
	拒绝
	工业
	

	11
	信号线ZR-RVVP-5*1.0mm²
	米
	6150
	拒绝
	工业
	

	12
	电源线ZR-RVV-3*4mm2
	米
	915
	拒绝
	工业
	

	13
	电源线ZR-RVV-3*2.5mm2
	米
	536.4
	拒绝
	工业
	

	14
	电源线WDZ-BYJ 450/750V-3x4
	米
	556.1
	拒绝
	工业
	

	15
	电源线WDZ-BYJ 450/750V-3x2.5
	米
	566.27
	拒绝
	工业
	

	16
	室内设备箱600*800*220*1.5（mm）
	套
	8
	拒绝
	工业
	

	17
	单模，8口光纤接线盒(含熔接材料)
	套
	11
	拒绝
	工业
	

	18
	单模，24口机架式光纤配线架(含熔接材料)
	套
	1
	拒绝
	工业
	

	19
	单模光纤跳纤
	根
	50
	拒绝
	工业
	

	20
	理线架
	套
	6
	拒绝
	工业
	

	21
	6类非屏蔽跳线  3米
	根
	100
	拒绝
	工业
	

	22
	桥架200*100
	米
	120
	拒绝
	工业
	

	23
	#25线管
	米
	800
	拒绝
	工业
	

	24
	保护钢管 SC50
	米
	100
	拒绝
	工业
	

	25
	地埋PE50管
	米
	90
	拒绝
	工业
	

	26
	#25金属软管
	米
	300
	拒绝
	工业
	


注意事项：
1.备注栏注明“拒绝进口”的产品，不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品，允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。所谓进口产品是指制造过程均在国外的产品。如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
3.本项目核心产品为：核心交换机。如出现多家投标人提供的核心产品品牌相同的情况，将由评审委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条的规定进行处理。
4.若投标人提供的货物符合中小企业价格扣除政策，则中小企业声明函中（标的名称）请按照上表逐一填写，漏填或填写错误则不享受中小企业价格扣除。

第三节  实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	满足采购需求加★项条款内容

	2
	★打印机注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

	3
	★报警系统专用打印机注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

	4
	★46寸1.8mm超窄边液晶拼接屏注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。


注：实质性条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

第四节  技术规格及具体参数部分
1.带★号要求为不可偏离要求，如出现负偏离，将导致投标无效。带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理。如注明要求提供相关佐证材料的，需以佐证材料作为是否偏离的依据。（投标产品的参数响应招标参数范围内的任意值或响应招标参数范围都视为符合招标文件要求）
2.所列的技术参数需求中如出现品牌信息仅供参考，不作为参数要求，目的只为投标人更清楚地了解采购需求，投标人可提供其他品牌设备投标。
3.方案中所有类似可实现、可实现、可支持、可支持等描述，均表示本方案需要实现的功能或应满足的要求，即本项目在验收时无须增加其他额外设备或系统，使用本项目中的设备或系统即能实现相应功能或满足相关要求。    
一、采购标的
1.项目名称：三星村考古遗址公园远古文化体验中心智能化系统集成采购及安装
2.预算金额：385万元
3.最高限价：384.950702万元，供应商应有明确报价，超过最高限价或者超过最高限制单价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。
4.采购项目概况（简介）：安防系统、综合布线系统、信息网络系统、会议系统、访客管理系统、售检票系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统等。
5.合同履行期限：80日历天，配合总包（具体开工日期以采购人开工令为准）。
6.是/否接受联合体投标：否。
7.是/否接受分支机构参与响应：否。
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否。
11．本项目的特定资格要求：无
12．项目类别：货物类
二、商务要求
1.实施的时间：80日历天，配合总包（具体开工日期以采购人开工令为准）；
实施的地点：常州市金坛区。
2.付款条件：(1)合同签订后30天内支付至合同价的30%;
(2)货物到场，包装完好、数量准确，并经采购人确认无误后付至合同价的80%;
(3)项目验收合格并审计结束后，付至审定价的95%;
(4)剩余5%验收合格满一年后付清(不计利息)。
注：（1）采购人付款前，中标供应商应提供相应金额的增值税专用发票（13%），如为小微企业可按相关规定执行，小规模纳税人征收率可按现行优惠政策执行。如为小微企业，提供小微企业声明函，格式自拟，否则采购人有权延期付款。
（2）每阶段付款时，采购人有权直接按照本协议约定扣除违约金等相应款项。
（3）相关部门包括但不限于公安部门、文物部门等。
3.质量要求：合格
4.质保期：项目竣工（履约）验收合格之日起三年。
5.投标人人员配备要求
本项目为博物馆智能化系统建设项目，项目建设内容包含博物馆技防系统建设、文物库房安防、入侵报警、门禁管控、视频监控、环境监测、网络架构、信息安全体系、系统集成、测试验收及长期运维保障，需严格遵循博物馆文物保护相关规范、安全防范工程及三防（人防、物防、技防）建设相关标准。投标人须为本项目配置项目负责人、技术负责人、维护负责人，三名岗位人员相互独立，不得兼任。
 1）项目负责人
全面负责本博物馆智能化项目各系统规划及组织实施，统筹管理项目进度、质量、安全、成本管理、多方协调、变更管控及项目风险处置。熟悉文博单位安防管理模式、文物保护要求、安全防范工程规范、博物馆三防体系建设、信息系统网络安全总体管控要求。能够具备信息安全方案落实能力，统筹安全设备策略与敏感数据保护，保障安全合规交付。能够统筹项目全生命周期管理，组织落实项目网络安全方案，协调处置项目实施阶段各类安全风险，保障智能化系统建设满足博物馆文物安全、运行稳定、合规建设要求。
2） 技术负责人
负责本博物馆智能化项目总体技术方案设计、系统架构规划、软硬件选型、系统集成设计、网络方案设计、系统测试验证、技术难点攻关。熟悉博物馆技防系统、安防平台、库房环境监控、入侵报警、门禁视频联动机制，掌握安全防范工程技术标准、信息系统集成、软件评测、计算机网络部署相关技术。能够结合博物馆三防建设需求，完成各系统需求分析、系统架构设计、系统功能验证、安全方案落地，保障智能化系统满足文物场所高可靠、高安全、联动应急的技术要求。
3）维护负责人
负责本项目竣工交付后的智能化系统运维、安防设备巡检、系统故障处置、安全基线核查、网络安全运维、应急响应、运维台账管理，熟练掌握本项目各系统架构及工作原理，对集成项目运维阶段实施过程管控，统筹运维资源，落实运维变更、技术协调与服务质量管控。熟悉博物馆技防设施运维流程、文物场所安防值守与应急处置机制、信息系统安全运维规范。针对博物馆三防运行要求，制定常态化运维方案，保障安防系统、网络系统持续稳定可靠运行，发生报警、设备故障、网络安全事件时能够快速响应处置，保障博物馆文物与场所安全。
6.投标人企业服务能力要求
本项目属于博物馆文物场所智能化及三防体系建设项目，项目兼具安防集成、信息系统建设、网络安全实施、国产化适配、长期售后运维等多重需求。投标人应具备类似智能化、安全防范、信息系统安全集成实施经验，具备信息系统安全集成、安全运维、项目交付实施能力；因本项目中的管理主机等为信创产品，投标人需具备国产化信息系统建设能力；本项目售后运维尤为重要，投标人须具备完善的售后组织架构、较强的故障维修能力、齐全的备品备件及商品售后服务保障能力。能够按照文博场所安全管理、三防建设相关规范，完成项目建设、系统交付、培训、质保及后期运维服务，保障系统稳定、安全、持续运行，满足博物馆文物安全保护管理要求。
三、各系统设备清单及最高限价（设计图纸详见招标文件附件）
	三星村考古遗址公园远古文化体验中心智能化系统集成采购及安装 汇总表

	序号
	系统名称
	系统合价（元）
	配置说明

	1
	安防系统
	2733953.19
	按一级风险防护标准建设

	2
	智能化系统
	1115553.83
	含服务器、能效监管软件、数据库软件、网络控制器等

	3
	项目总价（元）
	3849507.02
	

	注：本工程单价为全费用单价，全费用单价包括：设备主材费、其他费，其他费指除主材费外的一切费用，包括但不限于人工费、辅材费、机械费、材料损耗费、工程所须的各种材料检测费及试验费、材料场内运输费、技术处理费、材料的卸车、吊装、制作、安装、场内运转及保管、设备调试费、脚手架搭拆费、合同工期内的赶工费、技术措施费(包括冬季及异常气候施工措施费)、管理费、文明施工措施费、临时设施费、施工用水用电费用及其它措施费、税金（税率13%）、利润、工程保修费、政策性文件规定及合同实施阶段包含的所有风险（含设计图纸及报价清单内所描述或描述不全的相关内容需要满足招标人实际使用需求）、责任等各项与本项目相关的全部应有费用。除上述费用外，招标人不再支付其他任何费用。


常州市金坛区政府采购中心	                                                            招标文件-采购需求 

	表1：常州市金坛区三星村遗址博物馆智能化系统
	
	

	序号
	设备、材料名称
	型号及技术参数
	单位
	数量
	最高限制单价（元）
	合计（元）

	一
	信息网络系统
	
	
	
	

	1 
	多业务安全网关
	1.支持千兆电口≥8个，支持千兆光口≥1个，支持万兆光口≥1个，硬盘容量≥1T，内存≥2GB；
2.内置状态防火墙，支持应用层协议过滤、支持安全域，支持抗攻击防扫描，支持安全审计，可对进出网络的流量进行全方位控制/审计；
3.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；
4.支持设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP；
5.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择；
6.支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容管理256个；
7.支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制；
8.支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度；
9.支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术；
10.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种；
11.支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类；
12.支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式；
13.支持SSL VPN，支持IPSec VPN；
	台
	1 
	27680.00 
	27680.00 

	2 
	防火墙
	主要技术参数：采用非X86多核架构，支持（双）交/直流电源；千兆电口≥16，千兆光口≥8；扩展插槽≥2个；整机吞吐量≥6Gbps；；最大并发连接数≥800万；每秒新建连接数≥8万；实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能，提供国家相关部委认可的权威机构测试报告；；实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式；实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议；实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能；提供海量预分类的URL地址库（本地+云端方式），支持根据URL类别实现URL过滤；设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持丰富的攻击防范功能。
	台
	1 
	24500.00 
	24500.00 

	3 
	上网行为管理设备
	电源交流电源，AC 100-240V，支持VPN，网络端口4GE+2Combo，扩展槽位：可扩展千兆电口/千兆光口，HDD：选配可热插拔硬盘；工作温度0-40℃，工作湿度10%-90%。
	台
	1 
	8000.00 
	8000.00 

	4 
	无线AC控制器
	整机配置≥10个千兆以太网口，支持端口聚合功能。设备支持多VLAN、多网段划分，可自定义VLAN。集成统一网络控制器功能，可管理≥150台AP或网管交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。
	台
	1 
	2200.00 
	2200

	5 
	用户电话交换服务器
	（1）支持的分机数量≥300，并发数量≥60，并支持扩展；
（2）支持模拟口分机数量≥4；
（3）支持接入E1线路；支持500条SIP中继；
（4）千兆自适应网口≥2个10/100/1000M 千兆自适应网口；
（5）支持自动录音功能，SATA接口硬盘≥1块，容量≥2T ；
	台
	1 
	5270.00 
	5270

	6 
	核心层上行光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	个
	2 
	480.00 
	960

	7 
	设备上下行光模块
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	个
	2 
	480.00 
	960

	8 
	核心层交换机
	交换能力交换容量：38.4Tbps/168Tbps；包转发率：7200Mpps/36000Mpps；冗余主控、冗余模块化电源,300W电源模块*2，交换路由引擎：24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)*1、48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)*1；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1Q VLAN封装，最大VLAN数4094,支持IPV4、IPV6路由功能,支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约,支持IP、MAC、端口三元素绑定,IPv6基础协议、IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、MLD,端口防雷≥10KV.
	台
	1 
	21970.00 
	21970

	9 
	8口ONU
	10/100/1000M自适应电口≥8个，PON口≥2个，支持PON链路冗余，交换容量≥192Gbps，包转发率≥46Mpps；支持无源全光纤局域网组网，二层架构，支持光链路故障自动预警，兼容1G和2.5G分光；端口防雷能力≥6kV。
	台
	36 
	860.00 
	30960

	10 
	16口ONU
	10/100/1000M自适应电口≥16个，PON口≥2个，支持PON链路冗余，交换容量≥336Gbps，包转发率≥60Mpps；支持无源全光纤局域网组网，二层架构，支持光链路故障自动预警，兼容1G和2.5G分光；端口防雷能力≥6kV。
	台
	2 
	1890.00 
	3780

	11 
	8口POE ONU
	10/100/1000M自适应电口≥8个，PON口≥2个，支持PON链路冗余，交换容量≥192Gbps，包转发率≥46Mpps，整机最大PoE输出功率≥120W，单口最大PoE输出功率≥30W；支持无源全光纤局域网组网，二层架构，支持光链路故障自动预警，兼容1G和2.5G分光；端口防雷能力≥6kV。
	台
	19 
	1380.00 
	26220

	12 
	OLT
	交换容量≥758Gbps，包转发率≥252Mpps，配置≥2个业务线卡槽位，≥2个电源槽位，支持设备虚拟化热备组网，配置≥16个千兆光口，≥8个千兆电口，≥2个万兆光口。
	台
	1 
	20800.00 
	20800

	13 
	分光器
	2进16出光分路器，均分型，SC类型，铁壳，可单品上机架，可多台组合上机架
	台
	9 
	485.00 
	4365

	14 
	ONU光模块
	1G单模单纤ONU以太分光光模块，SC类型，波长1310nm，最大传输距离10km
	个
	114 
	165.00 
	18810

	15 
	OLT光模块
	千兆单纤单模以太分光光模块，SC类型，波长1490/1310nm，最大传输距离10km，光发送功率3 ~ 7dB，光接收灵敏度-12 ~ -32dB
	个
	18 
	520.00 
	9360

	16 
	放装型无线AP
	1.支持标准的802.11ax协议，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.975Gbps；
2.支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G光口，内置蓝牙5.1；
3.新一代Wi-Fi6技术，更高并发，更低延迟；
4.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用；
5.AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09；
6.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP41；
7.AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰；
8.支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报，内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测；
	台
	53 
	980.00 
	51940

	二
	综合布线系统
	
	
	
	

	
	（一）工作区子系统
	
	
	
	

	1 
	六类非屏蔽模块
	接口数：单口，安装方式：明装，平均插入损耗：5dB，反射损耗：4dB，工作温度：0℃~60℃，
工作相对湿度：5%~95%RH（无冷凝），抗拉强度：20N，适配器类型：RJ45，材质：ABS。
	个
	245 
	16.50 
	4042.5

	2 
	单孔墙面插座面板(TO\TP\TV)
	1.符合国标86型结构.采用双层设计的嵌入式组合方式，
2.防尘滑门设计.遮蔽灰尘和污物　
3.采用PC和ABS阻燃型混合塑料
4.自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 
5.自带标签条，方便管理
	个
	129 
	7.60 
	980.4

	3 
	双孔墙面插座面板(2TO\TOP)
	1.符合国标86型结构.采用双层设计的嵌入式组合方式，
2.防尘滑门设计.遮蔽灰尘和污物　
3.采用PC和ABS阻燃型混合塑料
4.自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 
5.自带标签条，方便管理
	个
	52 
	11.50 
	598

	4 
	双孔地面插座面板(TOP\2TP\TOP)
	1.规格：双口铜制弹起式地插
应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上；通过转接板可安装数据、语音、视频、光纤等模块。材料坚固一体成型具有防渗、防尘构造。符合UL认证准、FCCPart67标准；
2.产品特点：外型尺寸符合国家标准；嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框；在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫。
	个
	6 
	128.00 
	768

	5 
	六类四对非屏蔽跳线
	无氧铜双绞线 2米
	根
	287 
	16.50 
	4735.5

	6 
	ONU上行单模SC尾纤
	长度：1.5m，；光纤芯数：12芯，允许抗拉强度：1500N；光缆外径：0.3mm；允许侧压力：1000N
	根
	41 
	6.80 
	278.8

	
	（二）水平子系统
	
	
	
	

	1 
	六类四对非屏蔽双绞线(305米/箱)
	1、名称：六类非屏蔽网线
2、规格：（1）国标阻燃、低烟无卤（HDPE绝缘.LSZH外被环保料）；
（2）六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.57mm²，内含十字骨架；
（3）性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018六类标准；
（4）足米包装，外被喷有米数标识；
（5）工作温度：－20至+60℃。
	米
	4575 
	3.95 
	18071.25

	2 
	2芯蝶形用户光缆
	允许抗拉强度：300；允许侧压力：1000
	米
	260.0 
	1.20 
	312

	
	（三）主干子系统
	
	
	
	

	1 
	室内8芯0S2单模光缆
	8芯室内单模光纤，国标阻燃、低烟无卤
	米
	160.0 
	2.65 
	424

	
	（四）管理间子系统
	
	
	
	

	1 
	24芯光纤配线架
	LIU 光纤配线架 24口
	个
	4 
	385.00 
	1540

	2 
	12芯光纤耦合器适配板(SC)
	3米，国标阻燃、低烟无卤
	根
	4 
	359.00 
	1436

	3 
	单模光纤跳线(SC-SC)
	3米，国标阻燃、低烟无卤
	根
	93 
	12.50 
	1162.5

	4 
	单模SC插头尾纤(含现场熔接)
	3米，国标阻燃、低烟无卤
	根
	246 
	28.00 
	6888

	5 
	配线柜(落地)
	插拔次数：1000，回波损耗：0.3，材质：冷轧板
	台
	4 
	1650.00 
	6600

	6 
	六类24口铜缆配线架(数据)
	19"机架式1U可拆卸六类24口非屏蔽免打式配线架
	个
	5 
	480.00 
	2400

	7 
	六类四对非屏蔽跳线
	无氧铜双绞线 2米
	根
	75 
	18.50 
	1387.5

	8 
	光纤终端盒
	光纤终端盒 2口
	个
	57 
	20.00 
	1140

	9 
	耦合器
	SC耦合器
	个
	114 
	6.00 
	684

	
	（五）设备间子系统
	
	
	
	

	1 
	24芯光纤配线架
	LIU 光纤配线架 24口
	个
	2 
	385.00 
	770

	2 
	12芯光纤耦合器适配板(SC)
	3米，国标阻燃、低烟无卤
	个
	4 
	369.80 
	1479.2

	3 
	单模光纤跳线(SC-SC)
	3米，国标阻燃、低烟无卤
	对
	6 
	30.00 
	180

	4 
	单模尾纤
	3米，国标阻燃、低烟无卤
	根
	32 
	6.80 
	217.6

	
	（六）网络机房工程
	
	
	
	

	1 
	机房配电柜
	防雷、漏保、背板、接线端子等
	套
	1 
	3850.00 
	3850

	2 
	机柜
	600*1200*2000mm，42U机柜
	套
	4 
	2650.00 
	10600

	3 
	机柜底座
	焊接结构底座，现场组装，四角可调平
	套
	4 
	460.00 
	1840

	4 
	PDU
	1、规格：机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量不少于8位；机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯；
	条
	10 
	480.00 
	4800

	
	（七）建筑设备监控与能耗系统
	
	
	
	

	1 
	信号线WD-RYJSP-2*1.5mm²
	WD-RYJSP-2*1.5mm²
	米
	586 
	7.85 
	4600.1

	2 
	信号线WD-RYJ-2*1.5mm²
	WD-RYJ-2*1.5mm²
	米
	1012 
	5.64 
	5707.68

	3 
	信号线WDZB-RYJS-2x1.0mm²
	WDZB-RYJS-2x1.0mm²
	米
	605 
	3.88 
	2347.4

	4 
	信号线ZR-RVV-8*1.0mm²
	ZR-RVV-8*1.0mm²
	米
	455 
	12.76 
	5805.8

	5 
	信号线ZR-RVVP-6*1.0mm²
	ZR-RVVP-6*1.0mm²
	米
	1020 
	12.48 
	12729.6

	6 
	信号线ZR-RVSP-4*1.0mm²
	ZR-RVSP-4*1.0mm²
	米
	355 
	9.70 
	3443.5

	三
	会议系统
	
	
	
	

	1 
	16路调音台
	1、16通道设计  2、2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.  3、7段均衡，内置99种DSP效果  4、单独+48v幻象电源开关  5、MP3大屏播放器（支持SD卡）  6、高品质USB音乐播放器.带录音和蓝牙播放
7、设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.  8、100mm长寿命高分析推子. 9、-60dB
10、立体声通道输入Stereo channel input：-40dB  11、效果发送Echo send：-20dB  12、效果返回Echo back：-20Db  13、输出Output：最大4V  14、信噪比S/N：-80Db  15、均衡Equalization：  16、高频high：±15dB/10KHZ  17、中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ  18、低频Low：±15dB/60HZ
19、 output level：20dBm   20、信噪比S/N:80Db 21、幻相电压MIC:48V
	台
	1 
	2065.00 
	2065

	2 
	8路数字音频矩阵
	产品技术参数
1.数字音频处理器支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口凤凰端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、8段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，配置4通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出XZ）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
8.通过基于 Ethernet 网络传输墙面板、 WIFI 和第三方触摸屏实现控制。
9.支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码。可以通过主机界面自编 手机APP ，提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理.                                                                                                                                           
10.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。
二：适用场所：会议室  体育场   户外演出 多功能厅等场所
	台
	1 
	2900.00 
	2900

	3 
	反馈抑制器
	功能特点
采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出，
内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。
1.内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫。
2、全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。
3、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。
4、内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 5、内置数字高低通调节控制，可限制语音频响  6、内置数字压限器:可提高拾音的距离 7、内置10段图示均衡器：频率控制更精确
8、各功能可通过本机或连接电脑设置
技术参数：1、输入通道: 2-XLR和2-TRS、平衡或非平衡输入 2、输入阻抗：平衡22K 3、最大输入电平：4（VPP）  4、输出通道：2-XLR和2-TRS、平衡或非平衡输出  5、输出阻抗：平衡150欧，非平衡300欧  6、最大输出电平：4.0V（VPP） 7、采样频率：48KHz  动态范围：>100dB（A计权） 8、失真度：<0. 5%
9、频率响应：+/- 2dB（直通频响30Hz-20kHz.反馈抑制频响 50Hz-18KHz)  10、底噪声：<1mV  11、电源：AC190-240V/50-60Hz  12、电源消耗：<20W  13、体积（宽X深X高）：480*220*44MM 14、毛重：约3.3KG
	台
	1 
	1980.00 
	1980

	4 
	数字会议系统主机
	1、带有录音接口，可进行会议录音。
2、采用彩色电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数。
3、具有密码管理模式，设置密码时输入正确的密码才可又进入菜单进行设置。
4、带有茶水、需求帮助功能 在主机会提示功能。
5、主机带有签到、投票表决、选举、等功能。可以脱离电脑在主机显示屏实现签到、投票表决、选举、等功能，也可以连接电脑配合电脑软件进行会议管理，签到、投票表决、选举、等功能。
6、具有RJ45的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔，可接入多路会议单元。
7、同时具有8芯话筒单元接口，可接入多路会议单元。
8、具有多种会议模式： 先进先出模式、后进先出模式）、限制模式、主席模式、全开模式。
9、发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量，主席单元不受限制。
	台
	1 
	2065.00 
	2065

	5 
	主席机
	1、全数控化设计
2、集发言、视像跟踪功能、签到功能。
3、话筒采用铝合金外壳设计，经久耐用。
4、带2.4寸彩色显示屏，内容有绿色和红色圆形图案显示，具发言计时功能
5、金属方形短麦杆设计，可以上下≥55度，左右≥180度旋转
6、单元话筒麦杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。
7、软体硅胶静音开关设计，话筒开启图案常亮发光红色
8、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围
9、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置
10、主席优先控制按键，可终止代表麦克风发言
11、单元具1个8芯和1个RJ45网络接口，满足各种工程连接
使用技术参数：工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN*1 RJ45*1  输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 k 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 信噪比 ＞80dB 通道串音 ＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 安装方式 桌面式 连接电缆：8P屏蔽T型线  2.1米*1.5米
	台
	1 
	780.00 
	780

	6 
	代表机
	1、全数控化设计
2、集发言、视像跟踪功能、签到功能。
3、话筒采用铝合金外壳设计，经久耐用。
4、带2.4寸彩色显示屏，内容有绿色和红色圆形图案显示，具发言计时功能
5、金属方形短麦杆设计，可以上下≥55度，左右≥180度旋转
6、单元话筒麦杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。
7、软体硅胶静音开关设计，话筒开启图案常亮发光红色
8、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围
9、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置
10、主席优先控制按键，可终止代表麦克风发言
11、单元具1个8芯和1个RJ45网络接口，满足各种工程连接
使用技术参数  工作电压 DC24V(由主机供给)
输入、输出 8P-DIN*1 RJ45*1   输入 心形指向性驻极体  灵敏度 -46 dBV/Pa  频率响应 20Hz~20KHz
输入阻抗 2 k 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz)  等效噪声 20 dBA (SPL)  话筒最大声压级 125 dB (THD<3%)
信噪比 ＞80dB  通道串音 ＞80dB  总谐波失真 ＜0.05%  安装方式 桌面式   连接电缆：8P屏蔽T型线  2.1米*1.5米
	台
	8 
	780.00 
	6240

	7 
	手持无线话筒
	1.采用23级电子音量控制,简约搭配
2.采用真分集接收技术，空阔最大使用距离300米
3.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能
4.300组频点红外线对频，手咪通用，抗干扰能力强
5.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机
6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
7.适用于大小舞台，会议厅等
系统指标: 频率范围：735-795MHz  调制方式：宽带FM  可调范围：60MHz  信道数目：300  信道间隔：200KHz  频率稳定度：±0.005%以内  动态范围：>105dB  最大频偏：±45KHz
音频响应：40Hz-18KHz(±3dB)  综合信噪比：>110dB
综合失真：≤0.2%  工作温度：-25℃--+40℃
接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差
输入功率：5W  中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz
无线接口：BNC/50Ω  灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)
灵敏度调节范围：10-32dBμV  杂散抑制：≥95dB 最大输出电平：+10 dBV
发射器指标：天线程式：佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风
内置天线  输出功率： 20mW  杂散抑制：-60dB  供电：两节 AA 电池 使用时间：约8—10小时
	套
	2 
	1450.00 
	2900

	8 
	主功率放大器
	8 Ω立体声RMS:850W*2  4 Ω立体声RMS:1190W*2
限幅保护:可达到10V  频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB)
灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB  总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ
阻尼系数:≥900  信噪比:≥108dB  互调失真:≤0.02%  转换速率:≥50V/µs  机箱尺寸（W×H×D）:482×88×290mm(2U)  净重量:   约14 kg
	台
	2 
	1680.00 
	3360

	9 
	主扩声音箱
	单12"全频音箱 320W  12"*1  低音170磁65芯(铝盆架) 高音34芯  技术指标
系    统:     2-分频 频率响应:     60Hz-19KHz 
低高音单元配置:
LF:1*12"(305mm)/3"(75mm)   HF:1*1"(25mm)/1.73"(44mm)
阻    抗:    8Ω  灵 敏 度:    96dB  最大声压:    121dB  功    率:    320W   油漆表面处理: 聚酯胺小点喷漆
板材材质:    夹板  外形尺寸:    不小于365*400*600mm(宽*厚*高）  包装尺寸:  不小于  460*455*710mm
净   重:    约 23KG  毛   重:     约25.5KG
	台
	4 
	1160.00 
	4640

	10 
	24路高清视频矩阵
	1. 无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头；
2. 输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏；
3. 每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节；
4. 可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱；
5. DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线；
6. DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出；
7. HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离；
8. 插卡式结构设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号， 可以配置AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输；
9. 支持RS-232、红外（选配）、网口（选配）控制信号切换功能；
10. 一体化全铝拉丝面板、蓝光液晶显示屏，美观高档的外观设计；
11. 采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定；
12. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态；
13. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态；
14. 标准机架安装的金属机箱。 
15. 采用国际通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性，16系列最大功耗55W，32系列最大功耗100W。
16. 全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能；
17. 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出；
18. 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； 19. 机架安装：标准3-12U ； 20. 带宽：5.25Gbps  增益：0dB 21. 位时钟抖动：<0.15Tbit 22. 位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%） 23. 位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%） 24. 最大传输延时：5nS 25. 切换速度：200ns（最长时间） 26. 串行控制接口：RS-232, 9-针公 D型 接口,波特率：9600, 数据位8位， 停止位1, 无奇偶校验；2 = RX, 3 = TX, 5 = GND 27. 以太网控制接口（选配）: RJ-45母接口,TCP/IP Server或UDP模式,自适应10M或100M,全双工;
	台
	1 
	21400.00 
	21400

	11 
	高清摄像机
	1、智能教学跟踪：内置领先的图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标稳、准、快的跟踪；
2、抗干扰能力强：更多更灵活的识别屏蔽区设置，使得跟踪目标一旦锁定，不受其它运动目标或投影仪等干扰的影响；
3、跟踪平稳：动作灵敏度可调节，跟踪目标小幅移动以及手部等动作不会造成摄像机的误操作；
4、环境适应性强：跟踪效果不受教室大小、形状和座席布置的影响；
5、超宽动态曝光功能：避免了投影仪等强光背景下跟踪目标变暗的问题；
6、多种跟踪模式：支持多种跟踪模式切换（跟踪模式、电影模式和区域跟踪模式）
7、超高清：采用1/2.5英寸高品质4K CMOS传感器，呈现清晰逼真的超高清视频，生动的展现人物的表情和动作；
8、EPTZ功能：支持3倍电子变倍，同时支持EPTZ控制；
9、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，即便在超低照度情况下，依然保持画面干净清晰；
10､多种视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG；
11､多种视频输出接口：支持HDSDI等多种方式输出视频；
12､支持多码流输出：支持四码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景码流和板书码流；
13､支持POE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装；
14､安装多样化：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式； 
15､控制接口网络化：产品的控制信息实现网络化传输，满足各种场景的产品连接布署；
16､应用场所多：教学录播、远程互动教学等应用场景。
	台
	3 
	3600.00 
	10800

	12 
	录播一体机
	1. 系统结构：一体嵌入式结构；1U机架式全铝机箱；1个内部3.5寸 SATA盘位;
2. 视频采集：硬件采集方式；视频输入接口： HDMI*5 (任意选2路4KP30其余1080P60)；
3. 输入分辨率：640x480 ~ 3840*2160，支持自动侦测分辨率及帧率功能，不但支持常见的4k,1080P60/50,1024x768@60fps等常见的分辨率，也支持1080P25/P30等分辨率
4. 支持4K H265或H264编码及解码； 
5. 支持1个USB3.0接U盘及移动硬盘，1个USB2.0接鼠标，不用接网络即可直接操控本地回放及文件导出等操作；
6. 支持外接13寸或23寸触摸屏显示图像及触控，实现所见及所得的导播效果；支持VGA及2个HDMI输出，HDMI支持4KP60帧输出;
7. 网络流煤体延时：＜=１秒；
8. 录制格式：MP4；
9. 录播功能：同步录制／同步直播／在线点播／远程导播／本地导播/互动录播；
10. 录播模式：多流多画面(资源模式)／单流单画面(电影模式)/单流多画面(画中画)；
11. 支持一路rtsp/ts流解码，分辨率支持4k，解码流可进行导播后录制,直播及点播，支持解码流全屏显示及声音单独输
12. 支持rtmp/http ts/udp ts/rtsp直播协议，内嵌rtmp server功能，不需要安装fms/red5等服务端软件直接实现网页直播；
13. 支持浏览器直接观看直播并不用装插件，支持html5点播；
14. 提供远程导播软件，可实时监控4画面并实时导播一路导播流，并实时录制，且同时支持网页按纽导播；
15. 支持叠加4行字幕，每行字幕可设置开关，字体大小，色彩，坐标，并能支持中英文；
16. 支持透明背景logo图片叠加，支持自动叠片头片尾；
17. 每路录制文件及直播流均支持1080p60帧H265或H264编码，帧率提高一倍从而可使效果得到极大的提升，彻底消灭切帧现象；HDMI支持4k分辨率及4k分辨率直播，录制及点播；
18. 支持开机就录，硬盘录满会自动循环覆盖时间最老文件，支持自动分段且分段时间可设置，彻底实现无人值守的全自动录播；支持ftp自动上传至指定帐号及密码的ftp服务器；
19. 程序固化在内置芯片中，稳定高效，使用嵌入式Linux系统，不会中毒，可随时断电及长时间开机。用户可自行安装硬盘，彻底摆脱售后烦恼；支持MP4录制实时保护，断电文件可自动恢复；
20. 支持多级用户管理，分管理员用户和一般用户；
21. 提供android及apple版本的APP，APP用户及密码由管理员设置，支持200+用户，APP支持实时观看直播及vod点播，端对端延时小于3秒，观看页面可直接切换任意通道观看；
	台
	1 
	7800.00 
	7800

	13 
	视频会议终端
	分辨率：1080P，接口：多端口，视频输入：8路，图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器，信噪比>55，光学变倍：12倍，镜头：120°广角
	台
	2 
	9850.00 
	19700

	14 
	LED显示屏控制器
	实现千兆网口输出点对点显示；自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能；
3D同步信号输入、输出接口：发送卡支持处理3D信号；
音频设备接入：发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口；光感扩展：发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能；双模式遥控器扩展接口：具备红外及USB射频WIFI扩展接口，双模式支持遥控器远程操作控制；带载能力强：大于1000万像素；支持遥控控制，屏幕显示遥控UI 菜单；场景管理：支持场景自定义，多种场景任意切换；支持8级多设备统一级联管理 ,实现统一操控；3840 Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅；视频输入接口：HDMI1.4*1+DVI*1；视频输入分辨率：总分辨率不超过 260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz；视频输入极限宽度：320~4096；视频输入极限高度：180~4096；LED带载输出接口：千兆网口*8；
LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载520万像素，可自定义分辨率；视频输出极限宽度：480~7680；视频输出极限高度：270~4320；音频输入接口：HDMI内嵌*1+LINE IN 3.5mm*1；音频输出接口：HDMI环通输出内嵌*1 +LINE OUT 3.5mm*1 其他接口：HDMI1.4*1（视频环通输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（级联管理使用）、SYNC 3D接口*1、3.5mm IR输入*1、串口*1、光感航空头*1、USB 2.0*2；电源：100～240 VAC, 50/60 Hz；整机功耗：≤31W；
	套
	1 
	36500.00 
	36500

	15 
	LED全彩主显示屏
	像素结构：1R1G1B；封装方式：SMD；像素间距：1.25mm；像素密度：≥640000点/㎡；
模组分辨率：不低于256×128；白平衡亮度：≥500 cd/㎡；色温：3000-10000 K可调；
可视角：160°(H)/160°(V)；对比度：3000：1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；
亮度均匀性：≥ 97％ ；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60 Hz；
刷新率：3840 Hz；灰度等级：最大支持16 bit；峰值功耗：≤450W/㎡；
平均功耗：≤150W/㎡；供电要求：200~240 VAC ± 10％ ；工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃；
工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）；存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃；存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水）；含安装LED全彩主显示屏所需的其他配套设备及支架等所有项目。
	平方
	14.75 
	14850.00 
	219037.5

	16 
	集中控制中央控制器
	1. 支持RTC实时时钟模块，在UI上显示年月日时分秒显示。
2. 控制软件同时支持平板电脑、信创、windows电脑等，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，提升项目可靠性。
3. 除app外，同时支持浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。打开控制网页时，必须先输入密码进行登录。
4. 支持双向反馈，界面可显示串口及网口被控设备的状态，支持脚本代码程序，可用代码程序处理被控设备的反馈协议。
5. 多屏联动同步，支持多台平板电脑及电脑同时控制，一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端（电脑）上，状态值由主机保存，控制终端（平板电脑）关闭后重新打开时，软件自动和主机同步，保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值。
6. 可视化预览在平板电脑操作界面嵌入网页，嵌入视频播放组件，可播放常见种类的视频文件，也可以显示摄像头等的 RTSP\RTMP\HTTP视频流图像。
7. 支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，以实现更高级的逻辑控制功能，比如实现校验和计算。
8. 支持端口间的数据相互转发，比如串口1收到的数据，可以从其它串口或网络输出，网络收到的数据也可从串口输出。
	台
	1 
	2860.00 
	2860

	17 
	无线路由器
	内存容量：≥256MB，5G MIMO技术，2x2 MIMO；支持IPv6；无线协议：WiFi 6，无线速率：1800M；LAN输出口：千兆网口，支持APP控制，WAN千兆网口，
内置天线；2.4G MIMO技术，2x2 MIMO；LAN口数量：4个
	台
	1 
	650.00 
	650

	18 
	无线平板触控终端
	处理器主频：2.0GHZ；电池容量：6000mAh；屏幕：10.5英寸，前置摄像头：800W，可插卡，网络类型：WIFI
	台
	1 
	5860.00 
	5860

	19 
	红外发射棒
	用于搭配MT系列中控主机控制红外设备。
	个
	2 
	280.00 
	560

	20 
	音视频线缆组合地插
	标配，3C额定电压范围：50V以上440V及以下
	对
	2 
	126.00 
	252

	21 
	电源时序器
	1. 8路电源时序开关  2. 每路电源面板上单独控制开/关  3. 面板按键锁定   4. 液晶显示屏电压显示                        
5. Rs232、Rs485连接中控   6. 多台本款机器级联  7. 可外接延长线，延伸到机柜上控制双面板+SMT表面贴片工艺， 30A大电流继电器 13A高精度磷铜输出万能插座确保产品超高品质。 进线采用具有CCC认证的国标4平方RVV软电缆 输入电压范围（180V-250V） 机器每路输出配置单独控制开关。
	台
	1 
	1200.00 
	1200

	22 
	机柜
	19”标准机柜，42U
	台
	1 
	2200.00 
	2200

	四
	访客管理子系统
	
	
	
	

	1 
	访客管理软件
	1、访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；
2、访客基础配置：支持自定义新增访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置；支持自定义配置访客单模板，并且可以预览排布效果；
3、访客审核标准配置：访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；
4、访客区域配置：访客区域自定义配置，可授权门禁、可视对讲等；访问区域精细化权限管控，按被访人部门实现权限隔离；
5、访客机现场登记预约：支持二代身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证、台胞证等扫描登记；支持对来访人员进行实时图像抓拍；
6、访客记录查询：支持列表展示访客通行记录，支持按开始时间、结束时间、访客姓名、通行方式、通行结果查询通行记录；访客异常信息记录展示，支持展示访客进入非指定区域后被智能设备抓拍的相关信息；
	套
	1 
	16500.00 
	16500

	2 
	人证对比访客管理终端
	设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 支持搭配打印底座使用，或通过USB接口外接打印机，完成访客凭条打印功能； 记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录 ISC版支持访客预约功能，支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约 单屏型号支持自助访客登记功能 处理器主频：4核，最大2.0GHz 操作系统：android11  尺寸：≥10.1英寸+≥15.6英寸 分辨率：≥15.6寸，1920*1080； ≥10.1寸，1280*800 类型：LCD屏
操作方式：双屏型号：1个触摸屏，1个显示屏 像素：200W 镜头数量：2个，1个可见光，1个红外光  音频输入：不支持 音频输出：内置扬声器 音量调节：本机或软件调节
音频压缩标准：G.711U 音频压缩码率：64Kbps 音质：数字降噪  有线网络：10M/100/1000M自适应 Wi-Fi：支持 3G/4G：支持  网口：1个 RS-485：1个 韦根：否  门锁输出：1个
开门按钮：否 门磁输入：否 IO输入：1个 IO输出： 防拆：否 USB：3个 TF卡：不支持 SIM卡：1个 PSAM卡：否  卡片容量：NA 人脸容量：NA 指纹容量：NA 事件容量：30万条访客记录 
读卡类型：M1卡/IC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号/内容 读卡频率：13.56MHz 读卡距离：0~3cm，M1卡 、CPU 0~4cm 读卡时间：<1秒 人脸比对时间：＜1秒  按键：开关键按键
补光灯：人脸镜头红外补光灯、底部摄像头白光补光灯 指示灯：支持红绿双色 工作温度： -10℃~＋50℃ 工作湿度：10％-90％ 使用环境：室内
安装方式：桌面式  二维码识别：支持 真人检测：支持 视频预览：支持 对讲功能：不支持 广告播放：支持 语音播报：支持 多重认证：不支持 校时功能：支持
	套
	1 
	6580.00 
	6580

	3 
	访客临时卡发卡机
	支持声音提示，电源220V或者DC 5V,读卡距离1cm,读卡类型： ID卡IC卡，材质PVC,接触式读卡
	台
	1 
	580.00 
	580

	4 
	访客CPU卡
	访客CPU卡 标配
	张
	50 
	15.00 
	750

	5 
	线缆等辅材
	线缆等辅材 标配
	项
	1
	800.00 
	800

	五
	售检票管理系统
	套
	1 
	
	0

	1 
	自助售取票机
	43寸立式自助取票机  可实现购票、取票触摸广告屏  可精准投放广告  可通过后台进行设备管理、售票情况适时监控、报表分析等  可作为乘车票、景点入园票、演出票等主要配置模块  定制机柜工控主机  43寸触摸显示器 二维码扫描仪  票纸打印机  身份证卡读卡器
	台
	1 
	38500.00 
	38500

	2 
	手持检票机
	1) 功能：安卓系统，android11以上版本 支持4G卡 支持前后摄像头扫码 专用扫码模块 身份证信息读取 待机时间≥2天 可核销订单门票
2) 性能：操作系统版本Android11以上版本 CPU性能不低于1.1GHz 内存性能不少于1GBDDR3  闪存性能8GB  EMMC LCD液晶显示器性能不小于IPS 5英寸，分辩率720X1280  触摸屏性能电容式多点触摸屏 摄像头性能：置摄像头不低于30万像素，带LED闪光灯辅助，自动对焦 二维码/条码识读头性能：嵌入式硬解码模块
 IC读卡器  兼容加密IC卡，智能IC卡  符合ISO7816标准
RFID读卡器（NFC）  需满足非接触式 
 数字音频功放性能满足高效DSP处理，SD音效，单声道输出  进口低功耗，58MM热敏打印机芯
 通讯制式及频段  支持LTE-FDD（B1/B3/B8）  支持LTE-TDD（B38/B39/B40/B41）  支持WCDMA（B1/B8）  支持TD-SCDMA（B34/B39）  支持EVDO/CDMA（BC0）  支持GSM（900/1800MHz）  支持WiFi（802.11b/g/n 2402-2482MHz）  支持BT4.1（LE 2402-2480MHz）  支持GNSS（GPS/GLONASS/北斗）
 外部接口  USB接口（1个OTG）  TF卡，支持32G卡  满足DC插座（DC IN）  支持直插式SIM卡
 电池组  待机时间大于48h
	台
	4 
	4200.00 
	16800

	六
	建筑设备监控系统
	
	
	
	

	1 
	管理服务器
	CPU:四核3.1-4.6GHz 32G内存|2×1T SSD固态|RAID1;
	台
	1 
	8600.00 
	8600

	2 
	服务器操作系统软件
	根据系统所需配套服务器专业操作系统及软件工具包等
	套
	1 
	500.00 
	500

	3 
	服务器数据库软件
	根据系统所需配套数据库平台等
	套
	1 
	7000.00 
	7000

	4 
	建筑设备管理系统专用软件
	1、基于B/S架构，方便用户根据需要选择弹性服务器部署；
2、设备监控：对空调、新风、送排风、给排水、环境监测、风机盘管、冷热源、多联机、电梯各个子系统进行监测、控制与记录；
3、列表查询：支持各个子系统设备数据的列表分类显示及控制功能，支持数据筛选；
4、电子地图：支持上传自定义底图，支持添加设备，移动设备，删除设备，点击设备图标可以查看设备详情；
5、场景配置：支持场景设定，用户可以自由选择执行设备及执行动作，适应不同需求；
6、定时配置：支持定时设定，用户可以自由选择执行设备、执行时间及执行动作，适应不同需求；
7、权限控制：控制对系统的访问权限，确保只有授权人员能够进行操作，保障数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和非法访问。
8、历史数据：各类参数可记录存储在数据库中，以备后期查询，分析，统计。用户可设置查询条件，查找历史库中目标信息，并可生成历史曲线；
9、告警管理：系统支持配置各类告警级别、告警方式，当设备触发报警条件时，系统自动弹出重要报警，并且支持多种形式的告警推送；
10、消息通知：支持短信、邮件、语音通知；
11、通讯状态：系统支持以树形的方式展示设备的通讯状态，通过颜色可以快速区分在线和离线的设备，实现离线设备快速定位，同时设备离线也可以联动报警，第一时间可以通知到相关人员；
12、操作日志：随时记录不同账号的操作记录，方便对特殊操作行为进行定位；
	套
	1 
	28500.00 
	28500

	5 
	管理工作站
	CPU：不小于8核，主频不小于2.8GHz
硬盘：不小于1TG SATA+512GB SSD
内存：不小于16GB
显卡：不小于2GB显存独立显卡
系统：预装所需的专业版操作系统
安装方式：塔式
显示屏：分辨率1080P(1920*1080)
	台
	1
	6500.00 
	6500

	6 
	工作站操作系统软件
	根据系统所需配套专业版操作系统及软件工具包等
	套
	1
	6500.00 
	6500

	7 
	高级报警功能包
	包含数据接口接入开发服务等
	套
	1 
	28900.00 
	28900

	8 
	★打印机注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
	A4激光打印机，双接口设计：USB/网络等
	台
	1
	960.00 
	960

	9 
	组合型DDC控制器
	组合式控制器,  内建处理器及IO处理单元，可扩展I/O模块3个
电源：DC24V，功耗<6W
防护等级：IP40，安装方式：标准DIN35导轨安装
处理器主频300Mhz，RAM64MB，FLASH128MB
开关输入：12路，干接点，光耦隔离，LED状态指示
开关输出：6路，继电器，10A，LED状态指示
模拟输入：6路，电压（0~10V）/电流（0~20mA）/温度电阻（NTC10K）
模拟输出：4路，电压（0~10V）
串行接口：2路RS-485，支持上、下行自由口通讯，
通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA
功能说明：（1）支持微信小程序，离线进行数据监测和控制（2）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（3）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	台
	3 
	2650.00 
	7950

	10 
	数字量DDC控制器
	组合式控制器,  内建处理器及IO处理单元，可扩展I/O模块3个
电源：DC24V，功耗<6W
防护等级：IP40，安装方式：标准DIN35导轨安装
处理器主频300Mhz，RAM64MB，FLASH128MB
开关输入：20路，干接点，光耦隔离，LED状态指示
开关输出：8路，继电器，10A，LED状态指示
串行接口：2路RS-485，支持上、下行自由口通讯，
通信接口：上行支持ModbusTCP，OPCDA
功能说明：（1）支持微信小程序，离线进行数据监测和控制（2）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（3）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	台
	5 
	2480.00 
	12400

	11 
	组合型IO模块
	IO扩展处理单元
电源：DC24V，功耗<6W
开关输入：12路，干接点，光耦隔离，LED状态指示
开关输出：6路，继电器，10A，LED状态指示
模拟输入：6路，电压（0~10V）/电流（0~20mA）/温度电阻（NTC10K）
模拟输出：4路，电压（0~10V）
功能说明：
（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。
（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	台
	4 
	2650.00 
	10600

	12 
	数字量IO模块
	IO扩展处理单元
电源：DC24V，功耗<6W
防护等级：IP40，安装方式：标准DIN35导轨安装
开关输入：20路，干接点，光耦隔离，LED状态指示
开关输出：8路，继电器，10A，LED状态指示
功能说明：（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	台
	2 
	1560.00 
	3120

	13 
	CPU模块
	电源：DC18-30V 、功耗：<4W 
状态指示：电源、运行、网口、串口、CAN
防护等级：IP20，安装方式：标准DIN35导轨安装
CPU主频：300MHz、RAM：64MB、Flash：128MB
总线接口：1路CAN，支持最高速率1Mbps
串行接口：2路RS-485，支持上、下行自由口通讯，
通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，MQTT，OPCDA；支持OTA
扩展性：可扩展I/O模块32个，数字量点位：<=512、模拟量点位：<=256
功能说明：（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。（3）支持掉电保存2KB
	个
	1 
	6800.00 
	6800

	14 
	电源模块
	IO电源供应单元
输入电压：AC88~220V，输入频率：47~63Hz
输出电压：DC24V，输出电流1.1A，输出功率：25W
防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨
	个
	1 
	780.00 
	780

	15 
	8路数字量输入模块
	IO数字量扩展处理单元
尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W
防护等级：IP20，安装方式：标准DIN35导轨安装
开关输入：8路，干接点，光耦隔离，状态显示；
功能说明：
（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。
（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	个
	1 
	780.00 
	780

	16 
	16路数字量输入模块
	IO数字量扩展处理单元
尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W
防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装
开关输入：16路，干接点，光耦隔离，状态显示；
功能说明：（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	个
	2 
	960.00 
	1920

	17 
	8路数字量输出模块
	IO数字量扩展处理单元
尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<5W
防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装
开关输出：8路，继电器，5A，状态显示；
接线方式：通道独立接线模式(默认)/通道共地接线模式(可选)
功能说明：（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	个
	1 
	1280.00 
	1280

	18 
	16路数字量输出模块
	IO数字量扩展处理单元
尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<5W
防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装
开关输出：16路，继电器，5A，状态显示
功能说明：（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	个
	1 
	1560.00 
	1560

	19 
	8路模拟量输入模块
	IO模拟量扩展处理单元
尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W
防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装
模拟输入：8路，电压（0~10V）/电流（0~20mA）/温度电阻（NTC10K），状态显示；
功能说明：（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	个
	2 
	1680.00 
	3360

	20 
	4路模拟量输出模块
	IO模拟量扩展处理单元
尺寸：W108xH112xD62（mm)，电源：DC24V，功耗<2W
防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装
模拟输出：4路，电压（0~10V），状态显示；
功能说明：（1）全系列模块在-30℃~+80℃高低温极值下连续工作超过4小时。（2）全系列模块在（40±2℃）90%~95%潮湿环境下连续工作超过48小时。
	个
	2 
	1680.00 
	3360

	21 
	模块连接端子
	模块总线专用连接器
	对
	2 
	35.00 
	70

	22 
	协议转换模块
	电源：DC12-48V，功率：<2W
下行接口：1路RS485/422/232，上行接口：1路以太网
处理模式：数据整理，协议转换，数据容量：512个16位数据
	个
	8 
	1450.00 
	11600

	23 
	协议转换模块
	电源：DC12-48V，功率：<2W
下行接口：4路RS485/422/232，上行接口：1路以太网
处理模式：数据整理，协议转换，数据容量：1024个16位数据
	个
	1 
	3850.00 
	3850

	24 
	室内自控专用控制箱（含电源）
	电源：AC220V，防护等级：IP54
外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂
成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源
配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V
配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨
工作环境：-30~+70℃
	个
	8 
	1250.00 
	10000

	25 
	室内自控专用控制箱（含电源）
	电源：AC220V，防护等级：IP54
外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂
成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排/配套电源
配套电源尺寸：L90xW52.5xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V
配套电源输出电压：DC24V，输出功率：60W，安装方式：DIN35导轨
工作环境：-30~+70℃
	个
	2 
	1360.00 
	2720

	26 
	执行机构 专用电源
	电源：AC220V，输出电压：AC24V，输出功率：100VA，安装方式：螺丝固定
工作环境：-30 ~ +70℃，20 ~ 90%无冷凝
	个
	4 
	660.00 
	2640

	27 
	多参数环境探测器
	电源：DC 12~24V 输出信号：Modbus RS-485，9600bps
量程：PM：0~1000µg/m3;（可检测PM2.5PM1.0//PM10三个参数） CO2：400~5000ppm,±50ppm±3%读数; 温度：-40 ~ 100℃,±0.3℃; 湿度：0 ~ 99%RH,±3%RH; 甲醛：0~1.5mg/m³ 工作温度：-10°C～50℃ 0%RH~95%RH 安装方式：壁挂/吸顶
	个
	26 
	1450.00 
	37700

	28 
	液位开关
	电源：无源
输出信号：触点信号, 量程：0.3~3m
工作温度：0℃-60℃ 5~95%无冷凝
防护等级：IP65, 安装方式：投入介质, 介质：水
	个
	4 
	110.00 
	440

	29 
	水管压差开关
	电源：DC24V
输出信号：4~20ma, 量程：0~16bar±0.5%F.S
工作温度：-20℃~85℃
防护等级：IP65, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa
	个
	1 
	650.00 
	650

	30 
	水管温度传感器
	电源：无源
温度信号：NTC10K, 量程：-20℃-120℃±1.5℃
安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装, 耐压：1.6Mpa
	个
	2 
	295.00 
	590

	31 
	水管流量传感器
	电源：DC24V
输出信号：4-20mA/RS485, 量程：0~64m/s；管径范围：DN50-700
安装方式：外敷式, 介质：水、海水、污水、酒精、各种油类能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体
	个
	1 
	4580.00 
	4580

	32 
	水流开关
	电源：无源
输出信号：触点信号, 最大工作压力1MPa
液体温度： 0-120℃
环境温度：0-60℃
防护等级：IP53, 安装方式：开孔焊接底座，螺纹安装
	个
	2 
	195.00 
	390

	33 
	风阀执行器(开关型)
	电源：DC24V
输入信号：开、关触点， 反馈信号：开、关触点， 扭矩：10Nm
工作温度：-30℃~80℃ 95%RH，无凝露
	个
	3 
	520.00 
	1560

	34 
	风阀执行器(调节型)
	电源：DC24V
输入信号：0-10v， 反馈信号：0-10v， 扭矩：10Nm
工作温度：-30℃~80℃ 95%RH，无凝露
	个
	8 
	680.00 
	5440

	35 
	风管湿度探测器
	电源：DC24V
输出信号：4~20ma, 量程：0℃-50℃±0.4℃（默认），可跳针修改为-40℃-60℃。
湿度：4-20ma, 量程：0%RH-100%RH±3%RH
防护等级：IP65, 安装方式：风道式
	个
	3 
	680.00 
	2040

	36 
	风道温湿度传感器
	电源：DC24V
输出信号：4~20ma, 量程：0℃-50℃±0.4℃（默认），可跳针修改为-40℃-60℃。
湿度：4-20ma, 量程：0%RH-100%RH±3%RH
防护等级：IP65, 安装方式：风道式
	个
	7 
	540.00 
	3780

	37 
	风管二氧化碳浓度探测器
	电源：DC24V
输出信号：4~20ma, 量程：0-2000ppm±10%F.S
工作温度：0°C~50℃ 0~95%无冷凝
安装方式：风道插入"
	个
	4 
	960.00 
	3840

	38 
	风管压差开关
	电源：无源
输出信号：触点信号, 量程：30-300pa/50-500pa
工作温度：-20℃~85℃ 5~95%无冷凝
防护等级：IP54, 安装方式：垂直安装
	个
	14 
	155.00 
	2170

	39 
	风管防冻开关
	电源：无源
输出信号：触点信号, 量程：1℃~7.5℃±1%F.S
工作温度：-40℃~85℃ 5~95%无冷凝
防护等级：IP54, 安装方式：风道式
	个
	7 
	520.00 
	3640

	40 
	线缆等辅材
	标配
	项
	1 
	500.00 
	500

	七
	建筑能效监管系统
	
	
	
	

	1 
	管理服务器
	CPU:四核基础频率≥3.1GHz 最大睿频≥4.6GHz ；32G内存；2×1T SSD固态；支持RAID1;
	台
	1 
	11600.00 
	11600

	2 
	服务器操作系统软件
	根据系统所需配套服务器专业操作系统及软件工具包等
	套
	1 
	6500.00 
	6500

	3 
	服务器数据库软件
	根据系统所需配套数据库平台等
	套
	1 
	4200.00 
	4200

	4 
	建筑能效监管系统专用软件
	1、基于B/S架构，方便用户根据需要选择弹性服务器部署；
2、表具列表：监测表具实时收集能耗数据，可查看表具在线状态、表具用量详情；
3、分时统计：支持日统计、月统计、年统计的数据查询；
4、数据报表：能够根据能源类型、分组类型、不同地址和自定义时间段等查询条件，查询分、时、日、月的表具用量；
5、能耗总览：展示项目整体用能情况，支持同比、环比数据分析，支持自定义时间查询不同阶段的整体用能情况；
6、报警配置：可以对表具设置报警阈值，方便监测异常能耗情况出现；
7、分组管理：支持自定义创建能源分组并将不同的设备划分到不同的组别中，以便进行集中监测或管理；
8、能耗分项：支持设置表具的能耗分项，便于不同分项用能之间的数据分析；
9、权限控制：控制对系统的访问权限，确保只有授权人员能够进行操作，保障数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和非法访问；
	套
	1 
	26500.00 
	26500

	5 
	管理工作站
	CPU：不小于8核，主频不小于2.8GHz
硬盘：不小于1TG SATA+512GB SSD
内存：不小于16GB
显卡：不小于2GB显存独立显卡
系统：预装所需的专业版操作系统
安装方式：塔式
显示屏：分辨率1080P(1920*1080)
	台
	1
	5500.00 
	5500

	6 
	工作站操作系统软件
	根据系统所需配套专业版操作系统及软件工具包等
	套
	1
	1500.00 
	1500

	7 
	建筑能效监管系统上传模块
	建筑能效监管系统上传模块 配套
	套
	1 
	580.00 
	580

	8 
	建筑能效监管系统OPC服务端
	建筑能效监管系统OPC服务端 配套
	套
	1 
	580.00 
	580

	9 
	网络控制器
	智能仪表计量区域管理器，电源：DC18-30V，功耗：＜0.5W
规格：W100，H121，D59（mm)，安装方式：标准DIN35导轨安装
下行接口：2路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议
上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议
设备功能：支持本地数据存储，掉电保存。
	台
	2 
	3850.00 
	7700

	10 
	数字式电表
	参比电压：220V，电流倍率：1，基本电流：5A，频率：50Hz，相数：单相/三，准确度等级：0.5s级，通讯接口：RS-485接口
	个
	4
	680.00 
	2720

	11 
	数字式冷水表
	读数：0.00001，分界流量：0.3m³/h，刻度：99999，口径：DN25，适用介质：冷热水，通径：DN25mm
	个
	4
	450.00 
	1800

	12 
	AC220V/DC24V电源装置
	电源：AC220V，防护等级：IP54
外壳材质：铁，开门形式：单开门，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂
成套电器：空气开关/导轨/配套电源
配套电源尺寸：L90xW35xH58.5 (mm)，输入电源：AC220V
配套电源输出电压：DC24V，输出功率：30W，安装方式：DIN35导轨
工作环境：-30~+70℃
	个
	1 
	450.00 
	450

	13 
	线缆等辅材
	标配
	项
	1 
	500.00 
	500

	
	合计
	
	
	
	
	1115553.83






	表2：常州市金坛区三星村遗址博物馆安全防范系统

	序号
	设备、材料名称
	项目特征
	单位
	数量
	最高限制单价（元）
	合计（元）

	一、入侵和紧急报警系统
	311935.04 

	1
	网络型报警控制主机
	1、名称：网络型报警控制主机
2、功能：1）纯硬件嵌入式系统设计，采用不低于32位处理器；2）可扩展≥63个总线编制模块；3）板载不少于1个IP网络接口，可通过总线/网络通讯转换接口模块，扩充接入各类型总线编址模块；4、支持通过板载的RS485总线、IP有线网络独立或混合扩充总线编址模块,支持≥255个不同类型总线编址模块接入；5）总线/网络通讯转换模块采用双RJ45网口设计，内置≥100MHUB交换功能；6）主机板载不少于PSTN、LAN通信接口，可扩展LAN/4G（GPRS）网络通讯，实现PSTN、LAN、4G（GPRS）等多种通信方式同步报告、分类报告或备份报告，支持6个网络接警中心、2个电话线接警中心、3个短信中心；7）自带不少于16个防区，通过总线编址模块扩充，单机≥4080个报警防区；8）具备64个子系统划分功能，支持防区归属指定子系统设置，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、独立自动撤布防工作；9）多种总线扩充模块类型可选，支持总线通信不间断稳压电源进行报警系统全局备电；10）主机报警响应时间＜2s；11）支持快速布防、强制布防、事件布防、自动定时布防、GSM短信布防；12、支持中文LCD键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置；13、板载4路可编程输出接口，支持128个联动输出模块总线扩充，总线联动输出模块可与防区扩展模块公用同一设备总线,且继电器输出支持管理软件远程开启及关闭；14、具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持本机自我校时设置，具备≥5000条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理软件读取查阅；15、支持按系统/子系统/防区分别独立控制；16）支持控制键盘与IP网络同时独立控制；17）可采用不少于PSTN/GSM(CDMA)/LAN/4G(GPRS)可编程多重冗余传输、互为备份上传；18）当控制指示设备处于设防状态时，设置为瞬时响应的探测回路被触发后，应能立即给出规定的指示和入侵报警信号和信息。在180s以内，多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录，并至少给出一次规定的指示及入侵报警信号和信息；19）当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。20）控制指示设备处于工作状态,设置为24h响应的探测回路被触发后，应立即给出相应指示及入侵报警信号和信息。在180s以内,多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录,并至少给出一次规定的指示及入侵报警信号和信息。
	台
	1
	4054.60 
	4054.60 

	2
	报警主机备用蓄电池
	1、采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造
2、额定容量（AH）不低于7.0
3、额定电压（V)不少于12.0
	块
	1
	180.00 
	180.00 

	3
	报警编程键盘
	1、名称：报警编程键盘
2、功能：（1）直流10-18V供电，具备反接保护，工作电流≤50mA；
（2）中文控制键盘带液晶显示屏，至少包含背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟、网络状态、撤布防状态等系统信息；
（3）直观显示灵巧的快捷功能键和导航操作键设计，各项操作灵活便捷；
（4）采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统；
（5）可分别按系统/子系统/防区查看运行状态，并可分别按系统/子系统/模块/防区独立操作控制；
（6）系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询；
（7）系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询。
	套
	1
	1650.00 
	1650.00 

	4
	通信模块
	1、名称：通信模块
2、规格：（1）采用柔性连接线与主机板相应插座连接，扩充出有线网络通信接口，实现主机接入软件联网工作；
（2）通过主机编程配置有线网络参数、网络报告中心网络参数等，实现在网络中心通过综合安防管理平台软件对报警控制主机进行在线控制管理；
（3）工作电源：DC 10-18V，工作电流：≤400mA；支持电磁隔离；
（4）通信协议：TCP/IP，目标IP、端口、心跳间隔均可设置
（5）支持有线/无线连接：支持至少GPRS、4G、5G、WIFI、TCP/IP等多种连接方式；
	块
	1
	1500.00 
	1500.00 

	5
	防区模块
	1、名称：防区模块
2、规格：（1）线末电阻标准接线防区≥8路；
（2）工作电源：10V-28V直流，具备反极性保护；
（3）防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分；
（4）可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令，实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出；
（5）防区监控保护：2KΩ±30%线末监控电阻；
（6）报警输出/接点容量：不少于1路常开/常闭。
	台
	65
	1500.00 
	97500.00 

	6
	总线驱动模块
	（1）具备2条RS485总线接口，可接入63个总线扩充模块，并通过TCP/IP网络接口连接至大型网络报警控制主机，改变了传统的依靠RS485线路建立的总线结构。
（2）工作电源：10-18V直流电源，具备反极性保护；
（3）工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA；
（4）输出指示：工作状态LED指示灯；
（5）通信接口：两线485总线通信接口；
（6）通讯协议格式：MODBUS工业控制器网络通信协议；
（7）网络接口：两个TCP/IP网络通讯口；
（8）拨码开关：两位；
（9）工业级芯片；
（10）硬件看门狗功能；
（11）防雷、过流、过压多重保护措施；
（12）工作温度：-20ºC～50°C；
（13）工作湿度：不大于90%。
	块
	1
	1200.00 
	1200.00 

	7
	数据集成模块
	1、名称：数据集成模块
2、规格：（1）通过数据集成模块实现平台与报警设备通信与控制；
（2）实时的接收报警控制主机的布防、撤防、离线、防区报警、短路等信息；
（3）实时下发综合安防管理平台的控制指令；
（4）联动响应时间＜2s；
	块
	1
	1200.00 
	1200.00 

	8
	IP网络通讯模块
	1、名称：IP网络通讯模块
2、规格：（1）IP联网报警模块，接入报警主机使用；
（2）工作电压：10-18V直流电源，具备反极性保护；
（3）工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA；
（4）输出指示：工作状态LED指示灯；
（5）通信接口：不少于1路RS485总线通信接口；
（6）网络接口：不少于两个TCP/IP网络通讯口；
（6）拨码开关：不少于两位；
（7）工业级芯片，支持硬件看门狗功能；
（8）防雷、过流、过压多重保护措施；
（9）含网络集成、安防报警管理等功能。
	台
	11
	2650.00 
	29150.00 

	9
	网络集成软件
	1、报警语音、电子地图、防区面板、打印、短信、开关联动、平台转发，   历史记录查询、EXCEL导出。
2、 温湿度显示、高低温、湿度报警。
3、手机APP报警显示、撤布防操作。
4、设备手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。
5、刷卡、考勤支持。在线注册、注销、编辑卡。
6、开关面板控制、每天三时段定时开关、开关组多开关同时控制。
7、设备定时测试，允许/禁止防区实时状态上报并通过防区面板实时显示
	套
	1
	4500.00 
	4500.00 

	10
	安防报警管理系统
	1、名称：安防报警管理系统
2、功能：入侵报警系统运行管理
	套
	1
	3500.00 
	3500.00 

	11
	跟踪报警系统
	定制开发，实现报警跟踪
	套
	1
	3500.00 
	3500.00 

	12
	吸顶式被动红外探测器
	1、名称：吸顶式被动红外探测器
2、功能：（1）采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度；
（2）探测距离：直径≥10m；
（3）灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲可选、自检功能；
（4）⼯作电压范围(V/DC)8V--16V，⼯作电流范围(mA)≤15；
（5）安装高度满足2.4m～4.8m(吸顶安装)；
（6）抗白光干扰≥9000LUX；
（7）支持抗辐射干扰≥30V/m (30MHz～1GHz)
	只
	18
	778.53 
	14013.54 

	13
	壁挂式被动红外探测器
	1、名称：壁挂式被动红外探测器
2、功能：（1）采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度；
（2）微处理器提供人性化智能报警分析功能；
（3）⼯作电压范围(V/DC)8V--16V，⼯作电流范围(mA)≤15；
（4）全密闭的防虫光路系统；
（5）灵敏度：可调至少包含高或正常两档；
（6）探测范围：前方≥10M；
（7）支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）；
（8）支持抗辐射干扰，抗白光干扰：不小于6500Lux；
	只
	39
	794.20 
	30973.80 

	14
	微波探测器
	1、名称：微波探测器
2、功能：（1）支持微波步行测试
（2）采用新型滤光片，提升室内抗干扰能力，减少误报、漏报
（3）下视窗设计，消除探测死角
（4）全密闭防虫结构设计
（5）探测距离：≥10m
（6）探测角度：≥90°
	只
	30
	992.75 
	29782.50 

	15
	多维驻波探测器
	（1）超声波、震动、位移多种信号检测，安全性更高；
（2）驻波、震动、位移任意一个触发，都会产生报警信号；
（3）通过建立固定的驻波场，检测受保护的展柜；
（4）灵敏度可调，工作频率稳定；
（5）支持防拆功能；
（6）在展柜中，如有干扰，可通过工作模式的探头LED灯指示；
（7）在同一展柜，可安装多个探测器；
（8）探测体积：0.03~1 m3；
（9）位移震动灵敏度：0.1-0.8m/s。
	只
	18
	1672.00 
	30096.00 

	16
	红外幕帘探测器
	（1）动态温度补偿–在任何环境中都可提供卓越的捕获性能；
（2）微波噪音自适应处理–减少由重复的报警源产生的误报；
（3）墙壁-墙壁覆盖–卓越的捕获性能；
（4）灵活的安装高度，不需调节–减少安装时间和误报，提高捕获性能；
（5）自锁式外壳和内置气泡水平仪–减少安装时间；
（6）一步探测技术(FSP)；
（7）微波噪音自适应处理；
（8）动态温度补偿；
（9）电流（报警/待机）：10mA；
（10）宽工作电压：9VDC至15VDC；
（11）探测范围:≥8m。
	套
	28
	606.10 
	16970.80 

	17
	红外电子光栅探测器
	1、名称：红外电子光栅探测器
2、（1）探测距离≥50m；
（2）探测方式：相邻两光束遮断检知式；
（3）光束数≥六光束（互射式）；
（4）通讯距离≥2000米；
（5）光源：不少于红外LED；
（6）感应速度≥40m/sec；
（7）报警输出：不少于继电器输出（开关信号）；
（8）电源、电压：DC10~18V；
（9）消耗电流≥30~90mA max；
（10）防拆输出：不少于1B接点输出或DC26V/0.5Amax；
（11）光轴调整角度（水平）：≥180°；
	对
	10
	898.70 
	8987.00 

	18
	红外电子光栅探测器支架
	红外电子光栅探测器支架
	对
	10
	219.45 
	2194.50 

	19
	振动探测器
	1、名称：震动电缆探测处理器
2、功能：.警戒长度：不小于200米，电缆呈无源分布式，最大拉力：不小于70N；控制器最大耗散功率：≤15W；感应距离为不小于0.3米。
	只
	5
	1285.35 
	6426.75 

	20
	周界雷达探测器
	（1）工作频率：80～81GHz（ISM 毫米波）
（2）调制方式：FMCW（调频连续波）
（3）探测距离：≥120m（行人）
（4）水平视场角：22°（窄角远距离），垂直视场角：13°
（5）测距精度：±0.3m
（6）距离分辨率：0.58m
（7）测速范围：0.05～30m/s（支持蹲行 / 爬行探测）
（8）刷新率：12.5Hz（80ms / 帧）
（9）目标分类：人（精准识别，滤除飞鸟 / 小动物）
（10）最大跟踪目标数：32 个
（11）同时报警输出数：16 个
（12）探测概率：≥99%（标准环境）
（13）误报抑制：AI+DBF 数字波束合成，抗雨雪雾沙尘强光
（14）防区管理：支持二级区域报警，自定义防区级别
	只
	1
	9560.00 
	9560.00 

	21
	防拆报警探测器
	（1）常开/常闭可调；
（2）联动报警时间小于2S。
	只
	11
	256.00 
	2816.00 

	22
	紧急报警按钮
	1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
2、支持86盒安装方式，螺丝固定
3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
4、设备无需供电
5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位
6、性能稳定，经久耐用
	只
	18
	31.35 
	564.30 

	23
	开关电源
	AC100V~240V-12V2A
	只
	27
	365.75 
	9875.25 

	24
	探测器专用底座
	1、名称：探测器专用底座
2、安装形式：定制，支持壁装、吊装等多种方式，满足安全防范系统要求。
	只
	116
	15.00 
	1740.00 

	二、视频监控、辅助照明系统
	568769.05 

	1
	智能球型高清网络摄像机
	1、名称：智能球型高清网络摄像机
2、功能参数：（1）镜头采用不低于1/1.8＂CMOS传感器，高清成像;
（2）支持多种智能资源切换：视频结构化，周界防范，人脸检测
（3）支持不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍;
（4）支持不低于2560×1440@30fps高清画面输出;
（5）支持双光补光，暖白光补光距离：不低于30米，红外补光距离：不低于150米;
（6）支持不低于IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波;
（7）最低照度：彩色：≤0.005Lux,黑白：≤0.001Lux;
（8）宽动态：≥120dB超宽动态;
（9）焦距：不低于32倍光学变倍;
（10）暖白光补光距离：≥30米，红外补光距离：≥150米;
（11）功耗：≤42 W。
	台
	10
	3762.00 
	37620.00 

	2
	全彩枪型高清网络摄像机
	1、名称：全彩枪型高清网络摄像机
2、功能参数：（1）具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
（2）支持越界/绊线侦测，区域入侵侦测；
（3）高灵敏度传感器，F1.0大光圈镜头；
（4）最低照度：彩色≤0.0005Lux@;黑白≤0.0001Lux@，0LuxwithLight；
（5）补光灯类型：暖光补光，补光距离：≥30m；
（6）图像尺寸：≥2560×1440；
（7）音频不小于1路输入，1路输出；
（8）报警不少于1路输入，1路输出（报警输入支持开关量）；
（9）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电；
（10）防护≥IP66；
	台
	20
	992.75 
	19855.00 

	3
	全彩半球型网络摄像机
	1、名称：全彩半球型网络摄像机
2、功能参数：（1）具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
（2）高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头;
（3）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
（4）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;
（5）最低照度：彩色≤0.0005Lux@;黑白≤0.0001Lux@，0LuxwithIR；
（6）补光灯类型：暖光补光，补光距离：≥30m；
（7）最大图像尺寸≥2688×1520
（8）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电。
	台
	75
	1024.10 
	76807.50 

	4
	星光级半球型网络摄像机
	1、名称：星光级半球型网络摄像机
2、功能参数：（1）具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
（2）采用深度学习算法，支持人员统计，行为分析，区域关注度，热度图多种智能，并支持多种智能模式同时运行；
（3）支持不少于8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏支持不少于64个目标检测；
（4）人员统计智能：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警；
（5）行为分析智能：支持离岗检测，以及在岗和离岗检测报警；
（6）支持通过接入烟感等消防探测器，探测器报警信息可上传至中心平台，并叠加至视频画面；
（7）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON）;黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR；
（8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m；
（9）最大图像尺寸≥2688×1520
（10）报警：不少于3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）
（11）音频：不少于2路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器
（12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电；
（13）防水防尘≥IP67
	台
	30
	1797.40 
	53922.00 

	5
	智能人脸网络高清摄像机
	1、功能参数：（1）采用双通道一体化设计，一路搭载变焦镜头，专注细节抓拍，清晰捕捉局部特征；另一路提供广角全景监控，实现大范围无死角覆盖；
（2）支持深度学习算法，有效提升检测准确率；
（3）支持智能资源模式：通用行为分析、全结构化、人脸抓拍、人数统计等
（4）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；
（5）支持人脸检测，支持去误报、快速抓拍人脸；
（6）支持多个人脸库的管理；
（7）支持人脸快速比对；
（8）支持抓拍人体的运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型等属性识别功能；
（9）支持越界/绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
（10）双通道传感器类型均具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
（11）图像尺寸：不低于2688×1520；
（12）双通道超星光照度：彩色≤0.0005Lux@，0LuxwithLight；黑白≤0.0001Lux@，0LuxwithIR；
（13）焦距通道1：大于等于4倍：通道2：定焦；
（14）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m；
（15）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器；
（16）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电；
（17）防水防尘≥IP67；
	台
	6
	2769.25 
	16615.50 

	6
	电梯半球型网络高清摄像机
	电梯半球型网络高清摄像机
1、功能参数：（1）具有不小于1/1.8"靶面尺寸；
（2）高灵敏度传感器，F1.0大光圈镜头;
（3）支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
（4）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;
（5）最低照度：彩色≤0.0005Lux@;黑白≤0.0001Lux@，0LuxwithIR；
（6）补光灯类型：暖光补光，补光距离：≥30m；
（7）最大图像尺寸≥2688×1520
（8）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电。
	台
	3
	1024.10 
	3072.30 

	7
	枪型摄像机安装支架
	1、功能参数：铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；≥15KG；厚度≥2mm：
	个
	17
	112.00 
	1904.00 

	8
	球机安装支架
	铝合金支架，满足摄像机安装需求
	个
	7
	185.00 
	1295.00 

	9
	辅助照明白光灯
	1、功能参数：（1）照射距离≥80米；
（2）照射角度≥45°的光束；
（3）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护。
	个
	44
	350.00 
	15400.00 

	10
	智能灯光联动器
	1、功能参数：（1）配合白光灯使用；工作电压：直流12~24V；大功率开关量输出；
（2）支持不小于250V/10A交流的开关量输出。
	套
	44
	650.00 
	28600.00 

	11
	补光联动控制系统
	1、功能参数：定制开发；主要功能：联动同防区报警探测器，触发报警后开启补光灯，为同防区内监控摄像机补光，警情消失后自动关闭补光灯，联动时间小于2S。具备远程控制和管理功能。
	套
	1
	6500.00 
	6500.00 

	12
	网络接口模块
	1、名称：网络接口模块
2、规格：支持8/16路有线电话报警主机；支持1个触发器输出，撤布防事件联动；支持双中心上报信息及控制主机；有效自检测机制，及时上报数据线故障；采用通信加密技术，有效防止网络上的窃听和中间人攻击。
	块
	1
	2194.50 
	2194.50 

	13
	视频综合解码平台
	（1）支持H.264/H.265视频编码、解码；
（2）支持本地信号/网络信号的输入和矩阵输出；
（3）支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能;
（4）支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。
（5）产品支持不少于1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示；
（6）不少于4路DVI或HDMI输入（支持转VGA）；
（7）不少于16路HDMI输出；
（8）整机支持解码不小于12路2400W@25fps、或24路1200W@25fps、或48路800W@25fps、或96路400W@25fps、或192路200W@30fps以下分辨率；
	台
	1
	26961.00 
	26961.00 

	14
	32路超脑智能分析录像机
	1、规格：1）标准机架式IP存储；输入/输出带宽：≥320Mbps/256Mbpss，视频输入路数≥32路H.265、H.264混合接入；
（2）不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源；
（3）不少于16盘位，可满配硬盘≥18TB，支持硬盘热插拔；
（4）支持不少于RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10的RAID模式，支持全局热备盘；
（5）支持整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；
（6）支持组合报警模式，可设置将硬盘录像机的报警输入口关联IPC的报警事件，当至少两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；；
（7）配合具有客流统计功能的摄像机，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；：
（8）接入警戒摄像机，支持对摄像机的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个摄像机的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
	台
	5
	8913.85 
	44569.25 

	15
	存储硬盘/8T
	1、名称：存储硬盘/8T
2、规格：（1）容量≥8T/块,转速≥7200RPM,缓存≥256MB, 速速≥6Gb/s；（2）支持RAID应用；（3）高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧（4）MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时（5）年写入负载：不小于550TB（6）24×7全天候高效稳定运行
	块
	51
	4023.25 
	205185.75 

	16
	视频管理服务器
	（1）标准机箱，满足中小规模的监控需求；
（2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；
（3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型；
（4）内置不少于1颗高性能处理芯片；
（5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB；
（6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB；
（7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求；
（8）采用H.264视频压缩标准；
（9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码；
（10）支持DVI、HDMI输出显示；
（11）显示屏分辨率≥1920x1080像素；
	台
	1
	12540.00 
	12540.00 

	17
	摄像机专用电源
	1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装：
（2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W：
（3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；
（4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；
（5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；
	套
	43
	365.75 
	15727.25 

	三、声音复核系统设备清单
	56895.00 

	1
	声音复核探测器
	1、功能参数：（1）拾音范围≤100m2；
（2）灵敏度≥-30dB；
（3）信噪比≥70dB；
（4）配置报警干接点；报警输出声压可调；
	只
	31
	679.25 
	21056.75 

	2
	音频处理器
	1、规格1、工作电压：DC 12V；2、声音范围：35dB-110dB；3、配置报警干接点；报警输出声压可调。
	只
	31
	750.00 
	23250.00 

	3
	专用电源
	1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装：
（2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W：
（3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；
（4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；
（5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；
	只
	31
	365.75 
	11338.25 

	4
	有源音箱
	1、名称：有源音箱
2、规格：（1）一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；（2）采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；（3）支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集进行实时输出现场采集的声音；（4）具有离线功能，内置≥32GB大容量存储器，支持报警触发任务；（5）标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；（6）具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异；（7）支持通过音量调节旋钮进行输出音量的调节；（8）具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态；（9）音箱不进行输出声音时，自动关闭扬声器电源，节能环保；（10）支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作；（11）支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置；（12）含音频集线放大器
	套
	1
	1250.00 
	1250.00 

	四、专用通信系统
	56864.55 

	1
	专用对讲主机
	1、规格：（1）可接入≥256路分机；
（2）至少支持包括TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议；
（3）至少支持包括6K～48KHz等音频采样率；
（4）至少支持包括16位立体声、CD音质等音频模式；
（5）至少支持包括MP3、WAV等广播音频格式；
（6）谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB；
（7）扬声器功率≤3W；功耗：<7W；
（8）声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V；
（9）摄像头≥500万像素；
（10）显示屏分辨率≥1920x1080像素；
（11）实现安全防范联动，联动时间≤2s；
	台
	1
	5036.90 
	5036.90 

	2
	专用对讲分机
	1、规格：（1）至少支持包括TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议；
（2）至少支持包括6K～48KHz等音频采样率；
（3）至少支持包括16位立体声、CD音质等音频模式；
（4）至少支持包括MP3、WAV等广播音频格式；
（5）谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB；
（6）扬声器功率≤5W；功耗：<7W；
（7）声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V；
（8）摄像头≥200万像素；
（10）显示屏分辨率≥1920x1080像素；
（12）联动输出极点负载≥24V/3A；
	只
	18
	2455.75 
	44203.50 

	3
	IP地址模块
	设备管理：支持对网络设备的注册和管理。
音视频代理：支持音视频代理功能，实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲。
备份还原：支持本地数据库的备份和还原。
NTP服务：支持与NTP服务器时间同步，并提供系统时间同步服务。
远程升级：支持远程升级软件。
供电方式：DC14V/0.8A。
	只
	1
	1567.50 
	1567.50 

	4
	电源接线箱
	（1）定制，形式：壁挂式；
（2）规格：不小于400*500*200（mm）;（3）内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能：
	项
	1
	470.25 
	470.25 

	5
	分机专用底盒
	1.接线盒明装 普通接线盒（铁制）
2.定制
	只
	18
	4.80 
	86.40 

	6
	专用通信对讲管理系统平台
	1、规格：（1）实时监听通过接入对讲分机与主机，并可将对讲分机管理、配置等操作；（2）支持分区管理，支持对讲分机点的分区管理，可选择单个\多个分区进行操作；（3）实时喊话，支持通过实时喊话进行与分机实时通话；（4）媒体播放，支持选择媒体文件进行实时播放媒体库管理。
	套
	1
	5500.00 
	5500.00 

	五、出入口控制系统
	302236.33 

	1
	双门门禁控制器
	1、规格：（1）管控门数：不少于2门;通讯方式：不少于TCP/IP;（2）读卡器：不少于RS485读卡器*4;存储容量：不少于10万张卡和30万记录存储;（3）门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等;（4）输入接口不少于报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1;输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4;其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口，含蓄电池*2；（5）工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；（6）具有反潜回及胁迫码设定功能。
	台
	30
	2250.00 
	67500.00 

	2
	键盘门禁读卡器
	（1）读卡频率：13.56MHz；
（2）支持触摸按键的密码输入方式；
（3）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式;
（4）指纹容量：5000枚；
（5）支持防拆，具备防拆报警；
（6）支持不少于RS485等通讯方式；
（7）功耗：≤6W;
（8）防水防尘≥IP65;
	只
	58
	1200.00 
	69600.00 

	3
	无键盘门禁读卡器
	1、规格：（1）读卡频率：13.56MHz；
（2）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式;
（3）指纹容量：5000枚；
（4）支持防拆，具备防拆报警；
（5）支持RS485通讯方式；
（6）功耗：≤6W；
（7）防水防尘≥IP65;
	只
	58
	1200.00 
	69600.00 

	4
	人脸识别主机
	人脸识别仪；支持活体检测类似技术，需能够有效防范照片、视频、模型等造假行为；99%的识别准确率；人脸识别时间<500ms；支持人脸库的管理，支持至少50000张人脸库；支持门禁多时间段管控设置；支持强光、逆光、星光等各种恶劣条件下能有效识别；语音播报：支持人脸识别验证结果播报、异常播报、刷卡语音提示播报；支持不少于100000条记录可存可导出，方便回溯；支持CPU卡识别：自由切换CPU卡、人脸识别、CPU卡+人脸识别模式等多种单一或组合识别模式；支持识别二维码；支持防拆报警功能、门被外力开起报警、胁迫报警、黑名单报警；支持自动校时、NTP校时；不小于7英寸电容式多点触控触摸屏；设备需支持数据通过网络上传功能，可将比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；支持断网情况下单机运行，设备离线状态下产生的事件信息在与平台连接后可重新上传；能够兼容原有门禁系统软硬件设备，能够接入安防平台并实现门禁系统原有相关功能
	只
	1
	4580.00 
	4580.00 

	5
	门磁
	1、类别：（1）采用金属电镀外壳材料|防水|防震（2）缝隙距离<1cm；
（3）实时侦测门的开关状态；
	把
	64
	120.00 
	7680.00 

	6
	门禁卡
	1.（1）感应频率13.56MHZ；（2）容量为8K byte；（3）主体材质：PVC；（4）支持CPU加密算法；（5）标准白卡外形。
	张
	50
	7.32 
	366.00 

	7
	发卡器
	1、规格：（1）支持不少于人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集的功能；
（2）支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能；
（3）支持在线采集，实时上传至综合安防管理平台；
（4）工作电流≤0.2A；
	台
	1
	3003.33 
	3003.33 

	8
	门禁管理平台软件
	1、名称：门禁管理平台软件
2、功能：（1）设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式；
（2）门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示；
（3）门组分配，支持门禁通道按组进行管理；
（4）门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持人员权限excel导出；
	套
	1
	4500.00 
	4500.00 

	9
	门禁管理主机
	（1）标准机箱，满足中小规模的监控需求；
（2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；
（3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型；
（4）内置不少于1颗高性能处理芯片；
（5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB；
（6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB；
（7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求；
（8）采用H.264视频压缩标准；
（9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码；
（10）支持DVI、HDMI输出显示；
（11）显示屏分辨率≥1920x1080像素；
	台
	1
	5852.00 
	5852.00 

	10
	磁力锁
	1、规格：（1）安全类型：通电上锁，断电开锁；
（2）拉力≥300KG*2；
（3）功率≤6W；
（4）工作寿命≥100万次；
（5）适用木门、玻璃门、金属门等多种安装方式；
	把
	63
	560.00 
	35280.00 

	11
	门禁电气组
	1、规格：含电源、标准接口、电气线路等
	组
	30
	679.25 
	20377.50 

	12
	开关电源
	1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装：
（2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W：
（3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；
（4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；
（5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；
	只
	30
	365.75 
	10972.50 

	13
	出门按钮、读卡器安装盒
	出门按钮、读卡器安装盒（铁制）
	只
	117
	25.00 
	2925.00 

	六、防爆安全检查系统
	100015.50 

	1
	智能X射线安检机
	1、名称：智能X射线安全检查机
2、功能参数：线分辨力:不劣于φ0.0787mm; 空间分辨力不劣于 1.0mm（水平和竖直）;X射线发生器140kV 0.8mA（可调）;X射线冷却/工作周期;油冷/连续;胶卷安全符合ASA/ISO1600标准交卷安全;辐射剂量泄露剂量＜1μGy/h，距离设备外壳50mm;传送系统参数传送带高度 672mm±20mm;传送带速度0.2m/s ;监控系统参数 传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS;摄像头数量1路;宽动态范围120dB;视频压缩标准H.265 /H.264 / MJPEG;最大图像尺寸1920× 1080;帧率50Hz: 25fps (1920× 1080，1536× 864，1280 × 720）;存储时长不低于30天;智能功能违禁品识别种类15大类41小类; 系统登录方式指纹/密码;显示参数显示屏尺寸分辨率≥21.5"，单显，1920×1080;整机参数 功耗＜0.56KVA;电源220VAC(±10%) 50±3Hz;工作湿度10%至90%(在不凝结水滴状态下);工作温度0℃～45℃;
	台
	1
	75132.50 
	75132.50 

	2
	金属探测安检门
	1、名称：金属探测安检门
2、功能参数：门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数等；金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。模块化组件设计：运输、维护方便快捷。
	台
	1
	12630.00 
	12630.00 

	3
	手持安检测试仪
	1、名称：手持安检测试仪
2、功能参数：检测探头面积大，探测速度快。
	台
	4
	888.25 
	3553.00 

	4
	安检机滞留台
	1、名称：安检物品滞留台
2、用途：用于智能安检机的出口安检物品滞留
3、整体尺寸：根据安检机定制
4、材质：304不锈钢
	台
	1
	5200.00 
	5200.00 

	5
	安检机操作台
	定制，符合现场安装尺寸
	台
	1
	3500.00 
	3500.00 

	七、电子巡查系统
	55696.47 

	1
	电子巡查读卡器
	1、一体化总线通信内置读卡模块；2、四层电路板设计双面表贴，EMC性能优良；3、设计紧凑体积小巧，读卡操作蜂鸣器声音提示。
	只
	13
	720.00 
	9360.00 

	2
	智能PDA手持巡检机
	1、名称：智能PDA手持巡检机
2、类别：（1）内置芯片，后置摄像头不低于2000万像素CMOS自动对焦、具备人脸检测功能；
	台
	4
	4399.45 
	17597.80 

	3
	电子巡查管理系统平台
	（1）系统软件支持B/S架构，使用数据库，所有的巡检数据通过网络统一保存在服务器中，管理人员无须在电脑上安装任何程序，可直接在任何一台电脑通过浏览器访问，输入用户名和密码后查看实时的巡检数据和统计报表。数据查询可按权限分级权限查看，满足数据安全性管理需求。（2）手机APP查询，用户在用手机上安装APP，即可实现随时随点在手机上查看报表，漏检、异常报警、日报、月报等一目了然
（3）数据实时显示：系统上可实时显示设备巡逻传回来的数据、及时显示报警信息；（4）电子地图：可在地图上实时监控设备当前的位置信息，可同时实时监控多台设备，也可查看设备的轨迹回放；（5）完善的权限控制体系：通过用户管理可创建多个用户账户，可严格控制用户的查询、设置等功能权限，即能实现数据的统一集中管理，又保证相对独立，保证数据安全。（6）多种数据报表：系统对回传的数据进行分析处理，生成多种报表，详细显示应检、实检、合格、漏检以及记录的事件、项目等信息，巡检结果一目了然。
	套
	1
	6500.00 
	6500.00 

	4
	巡查管理服务器
	（1）标准机箱，满足中小规模的监控需求；
（2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；
（3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型；
（4）内置不少于1颗高性能处理芯片；
（5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB；
（6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB；
（7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求；
（8）采用H.264视频压缩标准；
（9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码；
（10）支持DVI、HDMI输出显示；
（11）显示屏分辨率≥1920x1080像素；
	台
	1
	5852.00 
	5852.00 

	5
	无线巡查数字对讲机(10KM)
	1、名称：无线巡查数字对讲机
2、规格：1、具有频率和信道两种工作模式；2、不少于128个信道存储，信道名称用户可编辑；3、异频收发，差频范围：0~69.995MHZ；4、高/低功率可选，高功率≥2W，低功率≤0.5W。
	套
	4
	2538.31 
	10153.24 

	6
	对讲数字载台(10KM)
	标配、10KM
	套
	1
	6233.43 
	6233.43 

	八、UPS供配电系统
	213870.50 

	1
	模块化UPS电源30KVA
	1、名称：模块化UPS电源30KVA
2、规格：（1）主机容量≥30KVA；具备模块式叠加扩展功能；（2）支持包括3相+N线+PE的输入；（3）功率因数>0.99；（4）电流畸变率THDi<3%（100%线性负载）；（5）电池电压支持±240VDC(32~44节可调）；（6）充电功率≤20%*系统功率；（7）充电电压精度±1%；（8）电压畸变率THD<1%(线性负载)，THD<5%(非线性负载)；（9）过载能力：过载≤110%1小时后转旁路；过载≤125%10分钟后转旁路；过载≤150%1分钟后转旁路，过载>150%，200ms后转旁路；（10）电池模式效率≥0.95；（11）通信接口不少于RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO；（12）UPS输出有功功率≥15kW；（13）产品最高效率应不低于95%（50%负载）；
	台
	1
	50357.90 
	50357.90 

	2
	UPS电池100AH/12V
	1、规格：（1）额定电压：12V，单块额定容量≥100AH，不少于由16块模块组成
（2）寿命≥10年
（3）安装结构：接线端子有明显标志，便于连接。
（4）阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。
（5）气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
（6）大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。
（7）容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。
（8）安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。
（9）防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。
（10）热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。
（11）低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。
（12）含：安装柜（安装柜采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力）、开关及连接铜排线缆等；
	节
	80
	1200.00 
	96000.00 

	3
	蓄电池柜（定制）
	冷轧钢板材质，表面喷塑；模块化组装，配合模块化蓄电池组安装形制。
	台
	5
	1985.50 
	9927.50 

	4
	UPS电池柜承重架
	1、规格：根据现场定制
	套
	5
	486.90 
	2434.50 

	5
	UPS专用配电箱
	1、规格：（1）不小于400*500*300（mm）；
（2）不少于8回路，不锈钢材质；
（3）内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能；
	台
	1
	1306.25 
	1306.25 

	6
	UPS接线电缆
	1、规格：配套线缆、含热缩管、铜质镀铬接线端子、铜螺丝等。
	批
	1
	992.75 
	992.75 

	7
	UPS输入主电缆
	WDZ-YJY5*16
	米
	60
	135.03 
	8101.80 

	8
	保护管JDG40
	穿线钢管40管径，含开槽、回填、表面恢复、余土外运等。
	米
	60
	15.61 
	936.60 

	9
	电源管理保护装置
	（1）电量、功率、电流（三相电流）、电压（三相电压）、剩余电流、温度等，测量准确值可以达到0.005；
（2）自定义设置电流、过欠压、电量等阈值，当测量值越过设定的限值时报警
（3）支持本地控制、远程控制、定时控制
（4）过温保护（70℃温度报警，80℃断电保护）、过欠压保护（欠压：170V-190V可设，过压：235V-265V可设）、过载保护（达到设置额定电流 1.1 倍时候动作）、漏电保护（漏电值达到 20mA） 、短路保护
（5）本地挂锁，挂锁后远程及本地都无法控制通断
（6）过流指示、过温指示、过欠压指示、漏电指示，绿灯常亮为正常工作，红灯常亮为故障，红色闪烁为报警
（7）联网模块功能：内置联网模块 WIFI ，通过联网传输，在 APP端实现远程控制；
（8）额定电流：≥20A,额定电压:2P,220/240V
	套
	12
	3651.10 
	43813.20 

	九、防雷接地系统
	98909.20 

	1
	电源防雷器
	1、规格：In（8/20μs）≥80kA；Imax（8/20μs）≥80kA；电压保护水平Up：≤1.8KV；响应时间：≤25ns。
	套
	1
	2351.25 
	2351.25 

	2
	电源避雷器
	1、规格：In（8/20μs）≥40kA；Imax（8/20μs）≥80kA；电压保护水平Up：≤1.8KV；响应时间：≤25ns。
	套
	1
	1619.75 
	1619.75 

	3
	电源避雷器
	1、规格：In（8/20μs）≥20kA；Imax（8/20μs）≥40kA；电压保护水平Up：≤1.8KV；响应时间：≤25ns。
	套
	12
	1100.00 
	13200.00 

	4
	PDU机房专用防雷插座
	1、规格：机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量不少于8位；机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯；
	只
	12
	606.10 
	7273.20 

	5
	低压电源防雷器
	1、名称:低压电源避雷器
2、参数:In（8/20μs）：10 kA；Imax（8/20μs）：20 kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：25ns。
	只
	20
	536.00 
	10720.00 

	6
	网络信号避雷器
	1、名称:网络信号避雷器
2、参数:In (8/20μs )L-PG：10kA；线-地间Imax(8/20μs)L-PG：2.5kA。
	只
	20
	522.00 
	10440.00 

	7
	视频组合信号避雷器
	1、名称:视频组合避雷器
2、参数:Imax（8/20μs）：10 kA；电压保护水平Up：80V；响应时间：25ns；线-地间Imax(8/20μs)L-PG：2.5kA。
	只
	20
	750.00 
	15000.00 

	8
	机房等电位汇集装置
	定制加工，镀镍
	米
	4
	350.00 
	1400.00 

	9
	铜铁转换排
	规格：40mm*4mm；热熔焊接，四面满焊；含药剂、工具。
	块
	10
	378.70 
	3787.00 

	10
	接地母线35mm²
	1.名称：接地线
2.参数：BVR-35mm2 黄绿双色
	米
	50
	45.44 
	2272.00 

	11
	接地母线16mm²
	1.名称：接地线
2.参数：BVR-16mm2 黄绿双色
	米
	50
	22.72 
	1136.00 

	12
	接地母线6mm²
	1.名称：接地线
2.参数：BVR-6mm2 黄绿双色
	米
	100
	8.66 
	866.00 

	13
	室内接地母线
	1.名称：网格接地铜排
2.参数：30*3 国标紫铜排
	米
	30
	150.00 
	4500.00 

	14
	联合地网
	含40mm*4mm铜质材料、40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等，接地电阻小于1Ω。
	项
	1
	3344.00 
	3344.00 

	15
	室外监控地网
	含40mm*4mm铜质材料、40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等，接地电阻小于4Ω。
	套
	8
	1500.00 
	12000.00 

	16
	抗电磁干扰措施
	现场制作，紫铜材质、热熔焊接，含药剂、工具等。
	项
	1
	4500.00 
	4500.00 

	17
	电磁兼容
	紫铜材质；现场加工；热熔焊接，含药剂、工具等。
	项
	1
	4500.00 
	4500.00 

	十、监控中心系统
	514278.42 

	1
	110联网报警设备
	1、名称：110联网报警设备
2、功能：确定报警信号后实现与110联动报警，满足规范要求
	套
	1
	4054.60 
	4054.60 

	2
	综合安防管理平台服务器
	1、规格：（1）文物安全机架式管理终端；（2）CPU：1颗服务器级处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz；（3）内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；（4）硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；（5）阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；（6）PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；（7）通信接口：2个千兆电口，2万兆光口；（8）其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；（9）电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ；（10）其他：含导轨、操作系统、满足使用需求。
	台
	1
	36276.00 
	36276.00 

	3
	声光一体化报警器
	1、名称：声光一体化报警器
2、规格：（1）⼯作电压范围(V/DC)9〜15V；
（2）⼯作电流范围(mA)≤300；
（3）声压(dB)≥105dB/m；
（4）声光连续⼯作时间≥45min；
（5）闪灯次数(分钟)≥180；
	只
	1
	188.10 
	188.10 

	4
	★报警系统专用打印机注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
	1、名称：报警系统专用打印机
2、规格：采用针式；宽度(mm)：≥266；接口类型：不限于IEEE-1284并行接口及USB2.0接口
	台
	1
	2403.50 
	2403.50 

	5
	综合安防集成管理系统平台
	1、名称：综合安防集成管理系统平台
2、功能要求：（1）专业适应于文物建筑的综合集成安防管理平台；（2）以专业报警系统管理为核心，集合视频监控、门禁控制、语音对讲、电子巡更、智慧用电、大屏控制、智能运维等众多安全防范子系统综合管理为一体；（3）支持各种等大型数据库，提供多种数据库服务器选项以满足不同的使用需求；（4）集成专业化数据维护工具，包括数据修复、备份和恢复等功能，确保数据的安全性和稳定性；（5）支持双机热备,大大提高系统可靠性；（6）兼容市场上大多数常见的报警、视频相关设备；（7）支持系统内所有设备的自动校时，确保系统内所有设备时间同步；（8）通过智能调度资源预案，系统自动实现更高效的任务分配；（9）提供多种数据的智能分析工具，用于分析统计结果或即将发生的预测趋势；（10）支持自定义软件控制台项目名称主标题及相关特征图片展示；（11）具备强大的智能联动能力，支持集成平台内任意子系统的任意事件触发联动任意子系统自动执行相关动作；（12）实时反映报警系统各设备状态，支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等；（13）多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等；（14）支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报；（15）支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略；（16）支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印；（17）支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作；（18）可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录；（19）具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息；（20）包含：-智能联动组件、电子地图组件、报警服务组件、视频服务组件、视频解码矩阵控制组件、门禁服务组件、对讲服务组件、视频巡检组件、视频智能分析系统和智能运维组件。（21）软件产品需适用于安防领域。
	套
	1
	130800.00 
	130800.00 

	6
	操作工作站组件
	1、名称：操作工作站组件
2、功能参数：1.分屏联动显示：支持平台各系统组件的分屏联动显示，提高监控效率和响应速度。2.屏幕墙管理：支持2-4路屏幕输出，支持管理及自定义报警模块位置。3.报警与视频系统联动：实现报警系统与视频系统的联动，包括报警时实时画面显示和录像回放，以及云台摄像机角度或焦距的自动调整。4.报警与门禁系统联动：在报警情况下，实现与门禁系统的联动，如自动开启或关闭门禁。5.报警与对讲系统联动：报警事件发生时，自动呼叫对讲系统以快速响应。6.视频与门禁/对讲系统联动：开门动作或对讲呼叫时，联动视频系统显示相关画面。7.视频与巡更系统联动：巡更事件（正常或异常）发生时，视频系统联动显示相关画面。8.其他系统联动：实现包括智能空开的自动开启/关闭，紧急广播的自动启动等其他系统的联动。9.地理信息系统（GIS）集成：集成GIS以实现更准确的位置追踪和事件响应。10.远程设备管理：支持远程控制和管理设备。11.高级数据分析和报告：提供高级数据分析工具和自定义报告生成。12.客户自定义联动逻辑：允许用户自定义联动逻辑，以适应特定需求。
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	7
	电子地图组件
	1、名称：电子地图组件
2、功能参数：1、支持电子地图缩放、拖动。2、支持地图菜单兼容树形与列表两种模式，当多个地图存在时，可根据鸟瞰图快速定位。3、支持报警防区、视频、巡更等各类图标及状态指示。4、支持报警、门禁、视频、门禁以及对讲系统通过图标在线管理与控制。5、支持防区报警时点位图标红色呼吸灯闪烁提示、并自动切换至点位所在的地图。6、支持报警时防区图自动放大，以报警点位为中心居中显示。7、支持报警轨迹显示，便于识别入侵方向。8、支持各类图标样式自定义配置。例如，支持视频点位图标多角度朝向设定。支持周界探测器的长度设定。
	台
	1
	15000.00 
	15000.00 

	8
	报警服务组件
	可读性和个性化。5、TTS智能语音播报：集成TTS智能语音播报功能，提高了事件响应的及时性和有效性。6、流水账事件记录：支持以流水账形式记录事件，并允许用户通过任一事件快速查询到该主机的所有其它事件信息，同时支持直接在历史报警事件处调阅该报警时段的视频录像。7、大数据管理：提供数据分析工具，用于分析及相关趋势。8、多维度报警筛选：支持按时间、类型、地点等多维度筛选报警事件。9、地图集成与定位：集成地图功能，实现事件地点的快速定位。10、访问控制和权限管理：增强访问控制和用户权限管理，保障数据安全。11、自定义报告生成：提供自定义报告生成工具，方便管理。
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	9
	视频服务组件
	1、名称：视频服务组件
2、功能参数：1、支持视频通道分组管理。2、支持视频高清/流畅模式快捷切换。3、支持网络对讲、云台控制。4、支持客户端轮训预案管理，多组预案自动切换播放。5、支持前端录像回放、中心定时录像、中心报警录像回放，速放、慢放、暂停等操作。6、支持直接在报警事件上调阅联动的报警录像回放。7、支持主码流、子码流播放，支持码流切换。8、支持分组显示。9、支持搜索快速添加。10、支持在/离线状态显示。
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	10
	门禁服务组件
	1、名称：门禁服务组件
2、功能参数：1.支持门禁状态实时监测；2.支持开/关门在线控制；3.支持区分刷卡开门/按钮开门/远程开门等多种开门事件；4.支持人员信息的录入与管理；5.支持事件记录查询及导出；
	套
	1
	12000.00 
	12000.00 

	11
	对讲联动组件
	1、名称：对讲联动组件
2、功能参数：1.支持对讲主机在线管理；2.支持对讲的远程呼叫/挂断；3.支持对讲事件的查询及导出；4.实现对讲系统与其他子系统之间的各种联动；
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	12
	电子巡更组件
	1、名称：电子巡更组件
2、功能参数：1.支持巡更点、巡更路线、巡更时间段灵活设置。2.支持多条并发线路：一个巡更员在同一时间段具有多个巡更路线。3.巡更任务采用图形化处理方式，巡更信息与计划执行进度更加直观。4.支持巡更人员在线管理。5.支持正常/异常巡更的提示与记录。如正常巡更、超前巡更、未及时巡更、忘记巡更等。
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	13
	视频巡视组件
	1、名称：视频巡视组件
2、功能参数：1.视频巡视计划管理：支持点位图配置、巡视顺序及时间间隔设定。2.支持客户端自主响应视频巡视计划的各个子任务，支持巡视处置意见的录入，方便日常视频巡视管理。3.直观查看巡视计划执行进度与巡视结果。
	套
	1
	12000.00 
	12000.00 

	14
	屏幕墙组件
	1、名称：屏幕墙组件
2、功能参数：1.支持多屏幕墙自定义配置，如4/9/16/25分屏控制。2.支持播放预案设置及多组播放预案的自动切换播放。3.支持不同屏幕联动指定类别事件进行视频复核，如报警、布撤防、门禁、对讲以及巡更等。
4.支持电视墙轮巡预案设置，支持手动/自动切换。5.支持各种主流摄像机品牌。6.支持拼接控制。
	套
	1
	12000.00 
	12000.00 

	15
	智能运维组件
	1、名称：智能运维组件
2、功能参数：1.支持数据信息的图表化显示与汇总。如主机数、防区数以及警情处置超时等。2.支持报警系统重要事件监测与提示，如频繁误报、异常撤防、未及时布防、设备故障以及故障超时等。3.支持视频系统异重要事件监测与提示，如视频丢失、越界报警、设备故障以及故障超时等。4.支持门禁系统以及对讲系统重要事件监测与提示，如胁迫开门、异常刷卡、频繁呼叫等。5.支持电子巡更与视频巡更系统重要事件监测与提示，如未按时巡更、视频巡更异常等。6.支持其它定制需求信息的显示与汇总。
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	16
	智慧用电组件
	1、名称：智慧用电组件
2、功能参数：1.支持智慧用电功能设备的数据采集、管理分析、数据归档、数据订阅和发布管理。2.支持WEB管理服务。3.支持可视化数据查询、隐患分析、能耗统计和参数设置等功能。
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	17
	联动接口模块
	1、名称：联动接口模块
2、功能参数：报警、门禁、对讲、巡查与视频接口
	只
	4
	4500.00 
	18000.00 

	18
	联动接口软件
	1、名称：联动接口软件
2、功能参数：报警、门禁、对讲、巡查与视频联动
	套
	1
	8000.00 
	8000.00 

	19
	★46寸1.8mm超窄边液晶拼接屏注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
	1、支持安防、汇报等多场景模式切换；
2、支持多块屏同源信号自拼接、分割显示；
3、视角不小于178°，趋近于水平；
4、运行稳定，可24小时持续工作；
5、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式；
6、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；
7、支持HDMI信号环通功能；
8、模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，不少于1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。
9、尺寸不小于1021.98 × 576.57mm。                                                                                                                                   10、安装拼接屏所需的其他配套设备及支架等所有项目。
	台
	12
	11320.00 
	135840.00 

	20
	单屏处理器
	1、名称：单屏处理器
2、规格：模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。
	台
	12
	1901.90 
	22822.80 

	21
	大屏专用线缆HDMI线，12m
	HDMI、DVI高清成品线，长度满足现场实际需求
	根
	12
	207.96 
	2495.52 

	22
	电源集配器
	标配
	台
	1
	3344.00 
	3344.00 

	23
	屏幕拼接专用管理软件
	1、功能要求：通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作。
	套
	1
	4500.00 
	4500.00 

	24
	维护机架
	1、名称：维护机架(含电源集配器和线缆)
2、规格：4cm高强度铝合金型材拼接支架；配有六方位调节件。110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出；内置稳压设置；具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施。
	组
	12
	1567.50 
	18810.00 

	25
	设备机柜
	1、规格：钢制喷塑，600mm*1000mm*42U
	套
	3
	2403.50 
	7210.50 

	26
	可视对讲7寸
	1、规格：1.显示屏：不小于7寸彩色触摸TFT LCD；2.显示屏分辨率≥1024*600；3.操作方式：电容式触摸屏；4.支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门；5.网线供电：支持解码器网线供电；6.网口：不少于1路10M/100M自适应以太网口；7.网络协议：SIP2.0、RTSP；8.材质：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板；
	套
	2
	1912.35 
	3824.70 

	27
	防护器械（钢叉、警棍等）
	安保防护用具，防护器械（钢叉、警棍等）
	套
	1
	1567.50 
	1567.50 

	28
	操作台（定制3工位）
	1、名称：操作台
2、型号：钢制喷塑，不小于1.2mm
	联
	3
	2380.40 
	7141.20 

	十一、通信传输系统
	454483.13 

	1
	核心交换机（核心产品）
	1、名称：核心交换机
2、功能：（1）交换容量：≥51.2Tbps/201.6Tbps；
（2）包转发率：≥7200Mpps/36000Mpps；
（3）冗余主控、冗余模块化电源,300W电源模块*2，交换路由引擎：24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)*1、48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)*1；
（4）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1Q VLAN封装，最大VLAN数4094,支持IPV4、IPV6路由功能；
（5）支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约,支持IP、MAC、端口三元素绑定,IPv6基础协议、IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、MLD,端口防雷≥10KV.
	台
	1
	37959.63 
	37959.63 

	2
	48口接入交换机
	1、名称：48口接入交换机
2、功能：（1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；
（2）包转发率≥126Mpps；
（3）端口不少于48*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口；
（4）支持IP路由功能；
（5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能；
（6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W；
（7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。
	台
	3
	5688.85 
	17066.55 

	3
	24口接入交换机
	1、名称：24口接入交换机
2、功能：（1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；
（2）包转发率≥96Mpps；
（3）端口不少于24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口；
（4）支持IP路由功能；
（5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能；
（6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W；
（7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。
	台
	5
	4429.63 
	22148.15 

	4
	光模块（1G）
	传输数率≥1Gbps，传输距离≥10Km。
	只
	22
	794.20 
	17472.40 

	5
	万兆光模块（10G）
	传输数率≥10Gbps，传输距离≥10Km。
	只
	4
	978.12 
	3912.48 

	6
	防火墙
	（1）设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理
（2）接口不少于10*GE+2*SFP+1*Console；
（3）存储介质最大支持500G TF卡；
（4）可从用户、应用、时间、五元组等多个维度，对流量展开IPS、AV、DLP等一体化安全访问控制，能够有效的保证网络的安全；
（5）支持多种VPN业务，如L2TP VPN、GRE VPN 、IPSec VPN和SSL VPN等，与智能终端对接实现移动办公；
（6）提供丰富的路由能力，支持RIP/OSPF/BGP/路由策略及基于应用与URL的策略路由；
（7）支持IPv4/IPv6双协议栈同时，可实现针对IPV6的状态防护和攻击防范
	台
	1
	22811.70 
	22811.70 

	7
	六类非屏蔽网线
	1、名称：六类非屏蔽网线
2、规格：（1）国标阻燃、低烟无卤（HDPE绝缘.LSZH外被环保料）；
（2）六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.57mm²，内含十字骨架；
（3）性能符合ANSI/TIA-568.2-D-2018六类标准；
（4）足米包装，外被喷有米数标识；
（5）工作温度：－20至+60℃。
	米
	10688.9
	3.95 
	42221.16 

	8
	信号线ZR-RVV-6*1.0mm²
	1、名称：信号线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥6，线缆直径≥1mm2；（3）满足国标要求；
	米
	7850
	9.48 
	74418.00 

	9
	信号线ZR-RVV-4*1.0mm²
	1、名称：信号线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥4，线缆直径≥1mm2；（3）满足国标要求；
	米
	4880
	7.33 
	35770.40 

	10
	电源线FSZR-RVV-2*1.0mm²
	1、名称：电源线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1mm2；（3）满足国标要求；
	米
	7610
	4.00 
	30440.00 

	11
	信号线ZR-RVVP-5*1.0mm²
	1、名称：屏蔽信号线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥5，线缆直径≥1mm2；（3）满足国标要求；
	米
	6150
	7.63 
	46924.50 

	12
	电源线ZR-RVV-3*4mm2
	1、名称：电源线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm2；（3）满足国标要求；
	米
	915
	18.80 
	17202.00 

	13
	电源线ZR-RVV-3*2.5mm2
	1、名称：电源线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2；（3）满足国标要求；
	米
	536.4
	13.99 
	7504.24 

	14
	电源线WDZ-BYJ 450/750V-3x4
	1、名称：电源线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm2；（3）满足国标要求；
	米
	556.1
	18.80 
	10454.68 

	15
	电源线WDZ-BYJ 450/750V-3x2.5
	1、名称：电源线
2、规格：（1）采用阻燃、低烟、无卤材质；（2）线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2；（3）满足国标要求；
	米
	566.27
	13.99 
	7922.12 

	16
	室内设备箱600*800*220*1.5（mm）
	1、规格：（1）不小于600*800*220（mm）；
（2）不少于8回路，不锈钢材质；
（3）内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能；
	套
	8
	1765.90 
	14127.20 

	17
	单模，8口光纤接线盒(含熔接材料)
	（1）终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N；
（2）采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方；
（3）全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
（4）完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠；
（5）自带熔接盘翻盖式设计，操作维护方便，可熔纤≥8芯；
（6）钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；
（7）壳体表面无肉眼可见锈斑。
（8）在终端盒上面可以安装4种及以上的光纤适配器，自由组合满足不同需求；
（9）含光耦合器。
	套
	11
	196.46 
	2161.06 

	18
	单模，24口机架式光纤配线架(含熔接材料)
	（1）光纤配线架支持机架式安装和壁挂式安装；
（2）全程光纤敷设保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
（3）配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸；
（4）自带光纤熔接盒，熔纤芯数≥24；
（5）全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
（6）钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受≥250N以上垂直静压力；
（7）配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，表面无肉眼可见锈斑。
（8）在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；自由组合满足不同需求。
	套
	1
	804.00 
	804.00 

	19
	单模光纤跳纤
	（1）单模跳纤长度≥3米；
（2）结构特征：插针陶瓷氧化锆；插头主体PC；护套材质阻燃PVC；
（3）插入损耗＜0.2dB；最大插入损耗≤0.30dB；
（4）重复性≤0.10dB；互换性≤0.20；回波损耗PC≥45，UPC≥50dB，APC≥60dB。
	根
	50
	30.00 
	1500.00 

	20
	理线架
	（1）黑色烤漆钢质理线架，占用空间≤1U；
（2）整体板厚1.2mm，机械性能强。
	套
	6
	119.91 
	719.46 

	21
	6类非屏蔽跳线  3米
	1、名称：6类非屏蔽跳线
（1）线缆长度≥3米；
（2）采用阻燃材质；
（3）线缆对数≥4，线缆直径≥0.57mm2；
（4）满足国标要求；
	根
	100
	21.36 
	2136.00 

	22
	桥架200*100
	1、名称：桥架
2、规格：不小于200mm*100mm*1.2，含连接片各类配件等，含安装桥架所需要的开洞、补洞等完成桥架安装所需要的一切工作; 材质：金属防火桥架
	米
	120
	117.07 
	14048.40 

	23
	#25线管
	1、名称：JDG线管
2、规格：JDG25，含过线盒、开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作
	米
	800
	21.50 
	17200.00 

	24
	保护钢管 SC50
	（1）直径≥50mm²；
（2）满足国标要求。
	米
	100
	41.45 
	4145.00 

	25
	地埋PE50管
	（1）直径≥50mm²；
（2）满足国标要求。
	米
	90
	30.00 
	2700.00 

	26
	#25金属软管
	1、名称：金属软管
2、规格：Φ25
	米
	300
	2.38 
	714.00 

	
	总    计
	
	
	
	2733953.19 



四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	三星村考古遗址公园远古文化体验中心智能化系统集成采购及安装
	工业



★第五节  商务和服务要求
带★号条款为不可偏离条款，投标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。
	履约时间和地点
	80日历天，配合总包（具体开工日期以采购人开工令为准）

	付款期限和方式
	(1)合同签订后30天内支付至合同价的30%;
(2)货物到场，包装完好、数量准确，并经采购人确认无误后付至合同价的80%;
(3)项目验收合格并审计结束后，付至审定价的95%;
(4)剩余5%验收合格满一年后付清(不计利息)。
注：（1）采购人付款前，中标供应商应提供相应金额的增值税专用发票（13%），如为小微企业可按相关规定执行，小规模纳税人征收率可按现行优惠政策执行。如为小微企业，提供小微企业声明函，格式自拟，否则采购人有权延期付款。
（2）每阶段付款时，采购人有权直接按照本协议约定扣除违约金等相应款项。
（3）相关部门包括但不限于公安部门、文物部门等。

	验收条件
	（1）安装调试：在货物到达采购人指定地点后，中标供应商应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购人组织验收。中标供应商在竣工后需提供各智能化系统的操作说明书。中标供应商交付给发包人的智能化系统必须满足招标文件技术参数，如安装调试完毕后，不满足以上要求视为违约，须承担中标价的10%的违约金。
（2）交货验收：中标供应商应保证供应货物（含随机设备附（配）件）是全新、未使用过的原厂合格正品（有明确的生产厂商或制造厂商），并完全符合本次采购设备规定的规格和性能要求。若中标供应商提供伪劣假冒商品或非原装合格全新正品的，中标供应商应无条件更换为合格产品，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。投标货物经过双方检验认可后，签署验收报告。
设备性能及技术参数指标应达到招投标文件约定及现行国家相关规范、标准，竣工验收一次性合格。
（3）验收标准：项目实施质量要求须满足相关标准和规范要求，并通过相关部门验收。如因中标供应商原因导致最终无法通过相关部门验收，供应商应承担相应的损失。
中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由响应人承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由中标供应商承担采购人因此而造成的全部损失。同时，采购人有权立即终止合同的执行。

	付款方式
	转账

	违约责任
	中标人逾期未交货物的，中标人向采购人每日偿付未交货物款3‰的违约金。中标人超过交货期限30日仍未交货，采购人有权解除合同。

	售后服务及质保期要求
	（1）项目整体质保服务期为：项目竣工（履约）验收合格之日起三年。质保期内，所有服务及配件全部免费。自验收合格签字之日起计算。在质保期内出现故障，需免费提供1小时内电话响应，2小时内工程师到达现场。维修期为设备自然寿命。
（2）设备服务期内实行免费维修、维护并提供免费软件升级服务；终身对本次所采购的设备提供技术支持。但是因为人为的原因造成的损坏，由损坏方承担维护费用。 
（3）中标供应商应保证所供设备、货物在采购人安装合同设备、货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。中标供应商应在竣工后需提供各智能化系统的操作说明书，为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。
（4）质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如中标供应商逾期未派人维修，采购人有权另行委托他人维修，所需费用和采购人因此受到的损失由中标供应商承担。
（5）质保期结束，不能视为中标供应商对合同设备、货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备、货物在制造过程中未被发现的隐患，中标供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标供应商应立即予以无偿修复或更换。
（6）在质保期内因硬件位置变动，免费移机。
（7）负责本次所提供设备的安装、调试及优化调整。 
（8）配合采购人做好相应工作，定期上门维护（每月一次）。

	知识产权
	中标人提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证。
中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

	其他要求
	无


★第六节  其他重要条款
[bookmark: _Hlk72257111]1.本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。
2.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
3.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
4.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
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第六章   合同文本（范本）

















政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
常州市金坛区政府采购中心	                                                    招标文件—合同文本（范本）


[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
    甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
    乙方1（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
      关键部件：           品牌：         型号：        
      关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
    （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：
þ是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：
¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否 
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 þ否
    （10）是否涉及节能产品：
         þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         þ否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      þ不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式：
þ分期付款：
(1)合同签订后30天内支付至合同价的30%;
(2)货物到场，包装完好、数量准确，并经采购人确认无误后付至合同价的80%;
(3)项目验收合格并审计结束后，付至审定价的95%;
(4)剩余5%验收合格满一年后付清(不计利息)。
注：（1）采购人付款前，中标供应商应提供相应金额的增值税专用发票（13%），如为小微企业可按相关规定执行，小规模纳税人征收率可按现行优惠政策执行。如为小微企业，提供小微企业声明函，格式自拟，否则采购人有权延期付款。
（2）每阶段付款时，采购人有权直接按照本协议约定扣除违约金等相应款项。
（3）相关部门包括但不限于公安部门、文物部门等。
3. 合同履行
（1）80日历天，配合总包（具体开工日期以采购人开工令为准）；
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：常州市金坛区
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。
收取履约保证金金额：合同金额的5%
履约担保期限：满足工期要求
退换时间：采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。
（4）分期履行要求：/
（5）风险处置措施和替代方案：/
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：常州市金坛区文体广电和旅游局
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    þ否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：项目竣工（履约）后
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4） 履约验收程序：采购人验收
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：合格
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：无
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自甲方双方合同签订合同后生效。
7. 合同份数
本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：江苏常州
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]第二节 政府采购合同通用条款
    1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
    2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
    3.履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
    4.甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
    5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
    6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
    7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
    8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
    9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
    10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
    11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
    12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
    13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
    14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
    15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
    16.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
    18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
    19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
    20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
    21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	中标供应商的责任：
（1）中标供应商需配合相关实施单位的进度，局部需提前隐蔽的部分需提前完成管路、线路、设备的安装调试工作，如造成相关单位延误应负责。
（2）中标供应商需密切配合总包、精装修的隐蔽施工，智能化设备的位置、尺寸等必须满足最终装饰效果，由此导致的现场调整均由中标供应商负责，不再计取费用。
（3）中标供应商应加强对项目现场安全生产管理，制定安全生产管理制度、操作规程和有针对性的项目安全专项实施方案，报监理批准，送总承包单位备案，接受总承包单位和行业主管部门的安全生产跟踪监督管理。
（4）中标供应商应按照有关规定，保证个人防护用品、安全防护设施的有效投入，确保施工人员的健康与安全，并为项目实施人员办理保险。
（5）中标供应商应开展对项目实施从业人员的安全教育、安全技术交底活动，并正确使用个人安全防护用品，提高自我保护能力，特殊工种持证上岗(送总承包单位备案)。
（6）中标供应商按规定开展安全自查工作，消除事故隐患，确保安全生产。
（7）中标供应商对总承包单位提供的安全防护设施按有关规定进行先勘验，满足安全生产条件后方可使用。如经勘验后认为总承包单位提供的安全防护设施不满足安全生产条件，则其自行提供相关安全防护设施，因此产生的费用及责任均由中标供应商自行承担。
（8）对所使用的设备进行经常性维护、保养、并定期检测，做好相应的记录（签字），严禁使用应当淘汰的、危及生命安全的工艺、设备。


	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	（1）项目整体质保服务期为：项目竣工（履约）验收合格之日起三年。质保期内，所有服务及配件全部免费。自验收合格签字之日起计算。在质保期内出现故障，需免费提供1小时内电话响应，2小时内工程师到达现场。维修期为设备自然寿命。
（2）设备服务期内实行免费维修、维护并提供免费软件升级服务；终身对本次所采购的设备提供技术支持。但是因为人为的原因造成的损坏，由损坏方承担维护费用。 
（3）中标供应商应保证所供设备、货物在采购人安装合同设备、货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。中标供应商应在竣工（履约）后需提供各智能化系统的操作说明书，为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。
（4）质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。如中标供应商逾期未派人维修，采购人有权另行委托他人维修，所需费用和采购人因此受到的损失由中标供应商承担。
（5）质保期结束，不能视为中标供应商对合同设备、货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备、货物在制造过程中未被发现的隐患，中标供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标供应商应立即予以无偿修复或更换。
（6）在质保期内因硬件位置变动，免费移机。
（7）负责本次所提供设备的安装、调试及优化调整。 
（8）配合采购人做好相应工作，定期上门维护（每月一次）。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	（1）合同签订生效后，按合同价款的10%作为项目预付款；
（2）项目竣工（履约）经相关部门验收合格支付至内审价的70%；
（3）项目竣工（履约）经相关部门验收合格满一年且审计完成后支付至审定价的90%；
（4）项目竣工（履约）经相关部门验收合格满两年且审计完成后支付至审定价的97%；
（5）质保期期满付清余款(不计息)。
注：（1）采购人付款前，中标供应商应提供相应金额的增值税专用发票（13%），如为小微企业可按相关规定执行，小规模纳税人征收率可按现行优惠政策执行。如为小微企业，提供小微企业声明函，格式自拟，否则采购人有权延期付款。
（2）每阶段付款时，采购人有权直接按照本协议约定扣除违约金等相应款项。
（3）相关部门包括但不限于公安部门、文物部门等。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	所有智能化设备材料如有弄虚作假的，采购人直接没收履约保证金，同时承担由此造成的损失和相关责任。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	中标人逾期未交货物的，中标人向采购人每日偿付未交货物款3‰的违约金。中标人超过交货期限30日仍未交货，采购人有权解除合同。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	安装调试：在货物到达采购人指定地点后，中标供应商应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购人组织验收。中标供应商在竣工（履约）后需提供各智能化系统的操作说明书。中标供应商交付给采购人的智能化系统必须满足招标文件技术参数，如安装调试完毕后，不满足以上要求视为违约，须承担中标价的10%的违约金。

	第二节第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向   仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.中标供应商提供的材料和设备质量保证：
（1）中标供应商应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货，安装，系统调试，配合验收、交付、培训、质保和维保等服务，并对其质量负责。
（2）中标供应商负责供应的设备，其品牌、规格型号等必须与投标一致，严禁擅自更改、不得以次充好，并提供产品说明书，检测报告和合格证。设备性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家、省、市现行的相关质量验收标准。 
（3）采购人有权对材料设备在进场时按规定比例抽检，检测合格的费用由采购人承担，不合格的由中标供应商承担，同时承担由此造成的损失。
（4）采购人、中标供应商双方对材料设备质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
（5）中标供应商所选品牌的产品必须为原厂正品，在施工过程中，若采购人及相关单位检验出产品为非原厂正品，中标供应商须无条件更换。
2.关于结算：
（1）本项目结算价款以采购人委托的第三方造价咨询企业出具的审计结果为准。 
（2）关于结算审核费：本项目结算审核的核减率在 8%内（含 8%）由采购人支付；如 12%≥核减率＞8%时，该项目所有审核费用承发包双方各承担50%；核减率＞12%时，该项目所有审核费用均由中标供应商承担。上述费用不为累进制。 
（3）按照坛政规【2021】2号文要求,本项目如被列为复核审计项目，以复核审计结果作为结算依据。
（4）结算送审：按中标供应商提交的竣工（履约）资料移交时间，竣工（履约）验收合格后90日内。结算文件的编制要求参照常州市金坛区审计局的要求实施，如未按此规定时间提供按2000元/天支付违约金。如影响进度款支付，中标供应商自行负责。
3.安装调试、交货验收及验收标准：
（1）安装调试：在货物到达采购人指定地点后，中标供应商应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购人组织验收。中标供应商在竣工（履约）后需提供各智能化系统的操作说明书。中标供应商交付给采购人的智能化系统必须满足招标文件技术参数，如安装调试完毕后，不满足以上要求视为违约，须承担中标价的10%的违约金。
（2）交货验收：中标供应商应保证供应货物（含随机设备附（配）件）是全新、未使用过的原厂合格正品（有明确的生产厂商或制造厂商），并完全符合本次采购设备规定的规格和性能要求。若中标供应商提供伪劣假冒商品或非原装合格全新正品的，中标供应商应无条件更换为合格产品，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。投标货物经过双方检验认可后，签署验收报告。设备性能及技术参数指标应达到招投标文件约定及现行国家相关规范、标准，竣工（履约）验收一次性合格。
（3）验收标准：项目实施质量要求须满足相关标准和规范要求，并通过相关部门验收。如因中标供应商原因导致最终无法通过相关部门验收，供应商应承担相应的损失。
中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由响应人承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由中标供应商承担采购人因此而造成的全部损失。同时，采购人有权立即终止合同的执行。
4.本项目的实施进度必须满足采购人进度安排且不影响其它专业项目的进度，否则采购人有权按招标文件中的相关条款处违约责任，情节严重的采购人有权终止合同。
中标供应商必须确保材料、劳动力、施工机械等资源投入，满足各实施阶段需求，确保实施进度计划的工期节点：
（1）中标供应商应与其他专业承包队伍做好协调、配合工作。中标供应商必须提供实施进度月计划表，明确采购人指定供应商在各区各层各部位的进场施工、供货时间，在经监理、采购人批准后，中标供应商应严格按照批准的实施进度安排采购人指定供应商进行实施、供货。由于中标供应商未能及时提供实施条件或配合采购人指定供应商进行实施、供货，而造成的工期延误和损失，由中标供应商承担全部责任，未能完成月进度计划表的按2万元/次承担违约金。
（2）预留和预埋配合：中标供应商按图实施预留预埋工作，由于预埋位置不准确或缺失造成无法实施或返工的损失由中标供应商承担，由此增加的费用在中标供应商结算款中直接扣除。
5.中标供应商必须服从采购人（总包单位）管理和安排，充分配合所涉及到的其他标段的实施，如未能按采购人（总包单位）要求的时间节点提供其他标段实施所需要的作业面、因本标段实施导致其他标段无法按采购人要求的工期和质量如期完工，中标供应商支付违约金10万元；如因其他标段未能按采购人（总包单位）提供本标段实施所需要的作业面、因其他标段实施导致本标段无法按采购人要求的工期如期完工，相应工期顺延，但采购人不为此补偿费用。
针对本项目与其它专业项目存在交叉施工的特点，中标供应商的承包内容存在多次进出场的可能，中标供应商必须无条件服从采购人和监理人的指令要求，且不得以此为理由提出增加费用或索赔，否则由此造成的损失由中标供应商承担；中标供应商需服从统一调度，由此导致的工期延误，采购人不扣工期，但中标供应商不得以此提出费用索赔或增加费用的要求。
6.中标供应商必须服从总承包单位的总包管理、配合与协调。中标供应商必须遵守采购人发布的项目变更签证管理制度及各项管理规定。包括采购人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。中标供应商如不执行上述各类文件，视为违约，并且采购人将向中标供应商追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。
7.总承包单位配合责任（总承包单位为江苏儒林建设工程有限公司）：
（1）总承包单位应与中标供应商签订总包配合管理协议，配合内容包括提供脚手（现场现有的在合理工期内的脚手架，如根据中标供应商要求需承包人另外搭设或调整脚手架，其费用由中标供应商另行承担）、整个项目实施期间中标供应商所需的现场现有的垂直运输、施工用水电接口、安全防护设施、临时设施用房用地、临时材料堆场及需土建专业配合的专业实施项目的门窗及其他洞口粉刷、收刹、孔洞（沟槽）修补等。
（2）总承包单位实施现场现有的道路，包括总承包单位所需的及中标供应商进出实施场地必要的道路和场地，总承包单位有义务保证其通行、排水排污照明等设施的通畅和完好，并满足中标供应商的实施要求和其他大型机械和设备进出场地的要求。 
（3）垂直运输需包括但不限于以下内容：总承包单位须为中标供应商提供垂直运输机械能力范围内的垂直运输服务、并合理安排使用时间，机械使用时间为从中标供应商进场至施工结束。其费用在专业项目分包管理服务费内。
（4） 脚手架需包括但不限于以下内容：总承包单位应不限制所有专业施工单位在施工期间利用现场搭设的脚手架。 
（5）关于预留和预埋的配合：总承包单位需配合中标供应商在主体及二次结构实施期间的预留和预埋工作，其中：设备安装所需预留由中标供应商提出预留要求，总承包单位预留。若总承包单位已按图纸预埋到位，因中标供应商原因造成预埋、预留位置调整，由中标供应商自行实施，相关费用已含在合同价中。
（6）总承包单位隐蔽工程验收前主动与中标供应商确定预留配件、预埋套筒、管槽、孔洞、榫眼等的位置，并给予中标供应商足够时间去供应及放置各自的预埋线缆、管线、预留配件等。
（7） 本工程的管井、孔洞，套管、桥架外部的封堵由总承包单位负责，套管、桥架内部的封堵由本工程施工单位自行完成；所有设备、管道与结构之间的缝隙需要封堵的，由总承包单位负责。
8.总承包管理责任 
（1）工程质量管理内容包括但不限于：总承包单位作为整个工程施工责任主体，须按照工程创优的要求对中标供应商实行质量监管。 
（2）进度管理内容包括但不限于：总承包单位须按照工程总体进度要求对中标供应商实行进度监管，使本项目进度能满足工程施工总进度要求。 
（3）安全文明管理内容包括但不限于：总承包单位作为整个工地安全文明施工的责任主体，应负责对整个现场施工做好日常管理工作，并根据江苏省、常州市的安全文明施工要求及采购人对施工现场的要求做好检查和监督工作。使所有参与各方均达到相关标准。
（4）工程资料、信息管理内容包括但不限于：总承包单位负责对整个工程全部过程控制资料的监督和竣工资料的归类及汇总。 
9.公安技防需细化相关功能区的详细设计，进行针对性的技防布置，使用的相关技防产品需符合新国标。如使用的相关技防产品不符合新国标要求，须承担合同价总额5%的违约金，并更换相应产品至满足新国标和验收要求。
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	名称
	文档
	章节

	电
子
投
标
文
件
格式
	基本目录
	封面

	
	
	投标人情况说明

	
	
	*开标一览表

	
	
	*投标函

	
	
	*法定代表人授权委托书

	
	
	*法人或其他组织的营业执照等证明文件

	
	
	*分项报价明细表

	
	
	*实质性条款响应情况表

	
	资格条件
	*资格审查材料

	
	
	*政府采购供应商信用承诺书

	
	
	与资性证明相关的其他材料

	
	符合条件
	报价符合性审查

	
	
	与评审相关的其他符合证明文件材料。
注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。

	
	综合评审评分项
	根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

	
	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件
《关于符合本国产品标准的声明函》——本项目为服务类项目，无需提供。

	投标人提交文件须知

	1.本节内容仅就文件格式作出要求，并非表明所列格式文件均须在本项目中全部提交；但标注“*”的章节材料必须提交，否则该投标文件按无效投标处理。
2.投标人应严格依照下列顺序填写并编制本节规定的全部格式文件及其他相关资料；因编排混乱致使投标文件被误读或无法检索的，相关后果由投标人自行承担。
3.投标文件应按照招标文件规定的格式逐项填写；对无相应内容可填写的项目，应填写“无”等明确的答复性文字。
4.所附表格中要求答复的全部问题与信息均须予以正面回应，并保证各项答复的真实性与准确性。
5.对于标注“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改均视为对招标文件的非实质性响应，该投标将因此被拒绝，并按无效投标文件处理。
6.评标委员会应依据投标人提交的资料，并结合其独立判断，对投标人履行合同的合格性及能力作出认定。
7.投标人提交的材料将予以妥善保存，不予退还。
8.全部文件均应按投标人须知所规定的语言和方式提交。


                                   











投   标   文   件





项 目 名 称：               

项 目 编 号：               
      
投标人名称 ：               
      
日      期 ：               




投标人情况说明
 
投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍
















*开标一览表


注意：投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。















* 投标函
  
我单位于收悉JSZC-320413-JZCG-G2026-0036（项目编号）招标文件后，经审慎研究，决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下各点，并承担相应法律责任。
1.我方同意，在本项目招标文件规定的开标日起120天内，遵守本投标文件中的承诺，且在此期限届满之前均具有约束力。
2.我方提交招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表及资格审查材料等。
3.我方按照招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价，详见开标一览表。
4.我方完全知悉，投标报价超出预算金额或最高限价时，投标无效。
5.开标一览表或投标文件中未注明归属的优惠金额，可由采购人按用户利益最大化原则分摊至主要设备费用；经折算后的价格作为维保及追加设备的计费依据，集成费、服务费、培训费等非设备费用保持原值不变。
6.我方保证忠实履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。我方已完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，如存在偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确说明。
7.我方完全理解，贵方并不必然接受最低价投标或所收到的任何投标。
8.我方愿意向贵方提供与本项投标有关的任何数据、情况和技术资料；如贵方需要，我方亦愿提供支撑所作各项承诺的证明材料。
9.我方已对全部投标文件，包括投标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件进行了详细审核，确认无误。
10.若采购人需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方承诺按相同或更优惠的折扣率保证供货。
11.我方接受招标文件中《中标合同》的全部条款，且对此无任何异议。
12.我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定；如存在下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，并在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料以谋取中标、成交的；
（2）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员进行恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿，或提供其他不正当利益的；
（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝接受有关部门监督检查或提供虚假情况的。
若我方违反上述承诺，或所作承诺内容失实，我方愿承担由此产生的一切不利法律后果。
凡与本投标有关的一切往来通讯，请寄至：
地址：                        
邮编：                          
电话：                        
传真：                        
投标人代表姓名：                
投标人代表联系电话（手机、座机）：                    
投标人代表电子邮箱：                              
投标人名称（电子签章）：                                  
日期： 

注：除可填报项目外，任何实质性修改均将被视为对招标文件的非实质性响应，进而导致该投标被拒绝，按无效投标文件处理。

* 法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称），其法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下方签字或盖章的            （投标人代表姓名、职务）为本公司合法代理人，负责处理贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义办理一切相关事务。
本授权书自    年  月  日签字或盖章之日起生效，特此声明。
法定代表人姓名（签字或盖章）：                              
日期：                                                                  
联系电话：                                                              
身份证号码：                                                            
投标人代表姓名（签字或盖章）：                                                
日期：                                                                
联系电话：                                                            
身份证号码：                                                          
投标人全称：                                                          
投标人名称（电子签章）：                      
投标人代表身份证
	身份证正面

	身份证反面




备注：
1.除可填报项目外，任何实质性修改均将被视为对招标文件的非实质性响应，进而导致该投标被拒绝，按无效投标文件处理。
2.仅当招标文件明确注明允许分支机构参与响应时，法定代表人栏项下的签署人方可由单位负责人担任。
* 法人或其他组织的营业执照等证明文件
 
	





投标人名称（电子签章）：                                  

日期：
 












*分项报价明细表

	序号
	货物名称
	规格/品牌/型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） ：

	核心产品品牌
我单位所投核心产品的品牌为：                           。
备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为        %。



投标人名称（电子签章）：                                  

日期：

填写说明：
1.本表可按同样格式扩展。
[bookmark: _Hlk73646428]2.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担，经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求作负偏离处理。
[bookmark: _Hlk72074795]3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
4.所投货物均应填写制造商名称。
5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。
6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的最高限价，否则将导致投标无效。
8.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。






*实质性条款响应情况表

	[bookmark: _Hlk72092651]序号
	实质性条款具体内容
	投标响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	满足采购需求加★项条款内容
	
	
	

	2
	★打印机注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
	
	
	

	3
	★报警系统专用打印机注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
	
	
	

	4
	★46寸1.8mm超窄边液晶拼接屏注：1.投标人需提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，否则作无效投标文件处理。2.请上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
	
	
	





投标人名称（电子签章）：

日      期：


注：
1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏、“偏离情况”栏及“说明”栏相关内容。
2.“实质性条款具体内容”栏中，序号1至4内容若作任何修改，将被视为非实质性响应，进而导致该投标（响应）被拒绝，并按无效投标文件处理。
3.“投标响应情况”栏应据实填写“响应”或“不响应”。
4.“偏离情况”栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。其中，“正偏离”表示投标响应优于实质性条款具体内容要求，填写“正偏离”的，还应在对应“说明”栏中载明具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示投标响应不满足实质性条款具体内容要求；“无偏离”表示投标响应与实质性条款具体内容要求一致。
5.评审委员会有权就投标响应情况作出判断并形成评审结论。
6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容存在冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。
7.对于要求提供证明材料的，应按规定提交至相应模块，以供评审；未要求提供证明材料的，投标人可不提供。


[bookmark: _Ref493492102]*资格审查材料

（一）投标人资格审查承诺书

常州市金坛区文体广电和旅游局 ：
贵单位组织的JSZC-320413-JZCG-G2026-0036（项目编号）采购活动，本单位自愿参加，并承诺下列文件、证明及陈述均真实、准确。若与实际情况不符，本单位愿承担由此产生的一切后果。
	序号
	承诺内容
	投标人承诺

	1
	我单位具有独立承担民事责任的能力。
	是

	2
	我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	是

	3
	我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	是

	4
	我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	是

	5
	我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
	是

	6
	我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
	是


投标人承诺：严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定；如有违反，依法承担相应法律责任。

投标人名称（电子签章）：                                  

日期：  
说明：
1.未提供本表或对本表作实质性修改的，投标无效。
2.投标人须就本表所载内容作出承诺，否则其投标无效。
3.采购人可根据本表对投标人承诺事项进行查询；投标人承诺与查询结果不一致的，以查询结果为准。
4.采购人（采购人负责资审的项目）保留对中标人在上表中所涉凭证原件或复印件进行核查的权利。
（二）投标人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的） 
	









*政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：                                  

日期： 
说明：
1. 未提供本表或对本表作实质性修改的，投标无效。
2. 投标人须就本表所载内容作出承诺；未作出承诺的，投标无效。
3. 采购人有权依据本表对投标人承诺事项进行查询；投标人承诺与查询结果不一致的，以查询结果为准。   




与资性证明相关的其他材料
此模块非强制性上传材料，投标人认为要上传其他证明材料的可以上传。




报价符合性审查
此模块非强制性上传材料，投标报价未出现异常低价投标情形的无需额外提供材料；若投标报价出现异常低价投标情形的，请上传证明材料并由评标委员会判定。






















与评审相关的其他符合证明文件材料 

《证明材料》

投标人名称（电子签章）：                                  

日期：

    注：1.按照采购需求要求逐条提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书材料，缺项或者未上传作无效投标文件处理。2.请将证明材料上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块，若未上传至相应模块，导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。


综合评审评分项材料

根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

















企业报价折扣证明

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （采购人名称）的                （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
1.        （标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：                                  
日期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（电子签章）：                                  

日期：
监狱企业证明文件
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：
1.本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。
2.此模块填写仅作为随中标结果同时公告材料，接受社会监督。
3.若投标人提供的货物符合中小企业价格扣除政策，则中小企业声明函中（标的名称）请按照第五章采购需求第二节货物需求明细中货物名称（标的名称）逐一填写，漏填或填写错误则不享受中小企业价格扣除政策。

（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

响应人名称（电子签章）：                                  

日期：
       
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.若提供的所供产品为本国产品的有关证明文件【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】，则上述声明函无需重复提供。






常州市金坛区政府采购中心		                                        招标文件-投标文件组成
（全文完）
关于招标文件的询问内容

项目名称：                      
项目编号： 

内容：







投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
联系电话：
日      期：

