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[bookmark: 报价方须知前附表]
一、投标邀请函
我公司受无锡市滨湖区农业农村局委托，对滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目
编    号：JSZC-320211-HYFW-G2026-0012
采 购 人：无锡市滨湖区农业农村局
采购方式：公开招标
服务期限：三年（自合同签订生效之日起）
采购预算：135.95万元
本项目是否专门面向中小企业采购：否
标的行业：软件和信息技术服务业
根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，软件和信息技术服务业，从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

	2
	采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 
地        址：无锡市太湖西大道2188号901-902室

	3
	投标人条件：供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
注：本项目不接受联合体投标。

	4
	招标文件获取信息：
（1）获取招标文件方式：投标人登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。
（2）招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
（3）招标文件获取地点：网上获取
(http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?)
投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。
说明：投标人须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传投标文件，对投标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

	5
	本项目线上答疑
提疑截止时间：2026年11月2日17:00，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构；
答疑时间：2026年11月3日，以书面形式（含电子邮件）回发给投标人。

	6
	投标保证金：无

	7
	投标有效期：提交投标文件的截止之日起90天

	8
	本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。
投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。
网上投标截止时间：2026年11月16日13:30截止（截止期后的投标文件恕不接受）；
网上投标解密时间：2026年11月16日开启解密后半小时；

	9
	开标有关信息：
开标时间：2026年11月16日13:30
开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号)

	10
	评标有关信息：
评标时间：2026年11月16日13:30
评标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	11
	1.本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质投标文件。投标人需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。
2.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。
3.开标当天投标人无须到达开标现场，请被授权代表保持通信畅通。

	12
	有关本次政府采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡市滨湖区农业农村局
联系地址：无锡市金城西路500号
[bookmark: _Hlk21622344]联系人：冯郁
联系电话：0510-81173050
采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 
联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室
联系人：封维苑、孙加琛
联系电话：0510-85011990、18051937382
电子邮件地址：htztb2016@163.com

	13
	投标人主体信息库注册：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
（服务时间：工作日9:00-17:00）
2.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。


[bookmark: 二．报价方须知]
二、投标人须知
[bookmark: 四．合同书][bookmark: 三．项目技术配置和有关说明]（一）遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求；
2.投标人应在投标邀请函规定的地点及方式获取招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效；
3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定；
4.招标文件仅作为本次采购使用。
（三） 招标文件的解释
1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，于“投标邀请函”第5项规定的时间前以电子邮件形式（htztb2016@163.com）发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司。
2.本文件的最终解释权归采购人。
（四） 招标文件的澄清或修改
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；
2.澄清或者修改的内容如果影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；
3.请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（传真件）采购代理机构，传真：0510-85011990，逾期不回视同收到此书面通知。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标材料不符合采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
（五） 投标文件的组成（相应内容以数据电文形式上传至苏采云平台）
1.投标函（格式见附件）；
2.资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人有效期内的营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内的营业执照复印件或扫描件（投标人和投标人总公司的营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；
    （3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；
（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表人身份证原件扫描件（投标时必须提交有效身份证明，法定代表人亲自参与报价的不用提供被授权代表的身份证复印件）；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]（6）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况（不包括个人所得税、社会保险费）证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 
（7）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）被授权代表由本企业缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9）经第三方专业机构审计的2025年度的审计报告（所附的资产负债表、利润表），或近一年中任意一个月（不含投标当月）的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件；
（10）承诺书（格式见附件）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。
3.开标一览表（格式见附件）
4.明细报价表（格式见附件）
5.补充性文件
（1）中小企业声明函（格式见附件）
（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（投标人如是监狱企业的提供）
6.投标人情况表（格式见附件）
7.人员配置表（格式见附件）
8.服务方案
9.投标偏离表（格式见附件）
10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
 （六） 投标文件的要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标费自理。
（七）网上投标
1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（八）无效投标文件的确认
投标单位有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定在“江苏政府采购云平台”注册的；
2.电子投标文件未按规定的期限报价的；
3.电子投标文件未按要求签署、盖章的；
4.投标人未按采购文件要求解密投标文件的；
5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
9.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；
14.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
15.投标文件未按招标文件格式加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
16.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
17.投标系统中不同投标人上传或编制电子投标（响应）文件的IP地址（与MAC地址一致的；或标书制作工具客户端标识码信息一致的），或MAC地址一致，或标书制作工具客户端标识码信息一致的； 
18.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；
19.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
20.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购-苏采云平台通知之时起半个小时内）提供书面说明或相关证明材料；以证明其报价合理性的；
22.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
23.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
25.不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；
26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九）开标、评标
1.开标相关规定
（1）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度；
（2）所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；
（3）开标在提交投标文件截止时间的同一时间进行；
（4）开标过程由采购代理机构主持并负责记录；
（5）投标人对开标过程和开标记录如有疑义，或认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的，应当场提出询问或者回避申请，采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理；
（6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以价格响应表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（7）电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；
	（8）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（9）唱标
1）开标后，宣读各投标人的《开标一览表》；
2）唱标内容仅涉及《开标一览表》。
（10）信用证明审查
1）采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
2）采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
（11）资格性审查：投标文件资格性审查由采购代理机构或采购人负责，对投标人投标文件中的资格、资信证明文件进行审查。
2.评标
（1）投标文件符合性审查
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc116946315]符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标人须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	评标委员会认为投标人的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	4
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述第③项情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。

	（二）商务、技术要求

	4
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（90天）。

	5
	投标文件的签署和盖章
	投标文件符合招标文件的签署和签章要求。

	6
	投标文件内容
	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。

	7
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	8
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	9
	投标方案
	投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。

	特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。


（2）询标
评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，评标委员会可以通过“苏采云”系统发起 “澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。接到“澄清要求函”的投标人应当通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或补正的内容作为投标文件的补充部分，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（3）比较与评价
1）投标文件资格性、符合性检查结束后，评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。
2）评标方法与评审标准
本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本次评标评分保留小数点后两位。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由评审小组确定最终投标总报价最低的同品牌供应商获得评审排名资格；最终投标总报价相同的，由采购人委托评审小组确定一个该品牌提供更优售后服务的供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
3.评分标准
本项目采用综合评分法，评标分值为100分，其中价格分23分，综合实力22分，服务方案55分。
（1）价格分（23分）
1）本项目采购预算为135.95万元，投标人报价高于采购预算的，投标无效；
2）采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且价格最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分。
3）计算公式：报价得分=（评标基准价／投标人报价）×价格权值×100。
备注：对小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格给予10%的扣除，对扣除后的价格进行评审，同一供应商，以上三项价格扣除优惠不得重复享受。
参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件），对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。
参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。
参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
按属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
[bookmark: OLE_LINK22]4）对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
①本国产品价格扣除政策
a.当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
b.当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
②注意事项
a.提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
b.评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
c.当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细分项报价表》中进行承诺（格式见附件），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
d.对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价100000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：100000×[1-（10%+20%）]=70000元。
（2）综合实力（22分）
1）业绩（2分）
[bookmark: OLE_LINK5]自2023年1月1日以来，投标人承接过或正在履行的类似业绩，有一个得1分，最高得2分。（提供合同扫描件或协议书或中标通知书复印件，不提供不得分）
2）企业资质认证（3分）
投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。（须提供有效期内的认证证书，不提供不得分）
3）团队配置（6分）（填写人员配置表，格式见附件）
①项目负责人（3分）
投标人为本项目实施、服务配备的项目负责人具有有效的信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师、系统架构设计师（高级）证书，每提供一类证书得1分，最高得3分。
②项目实施与维护人员技术配置（3分）
投标供应商为本项目配备的项目组成员（除项目负责人外）具有弱电系统工程师证书，智能化系统工程师(高级)，高级IT运维工程师证书，每提供一类证书得1分，最高得3分。
[bookmark: OLE_LINK8]投标人需提供上述人员的证书复印件或扫描件，并提供投标人为其缴纳近一年中任意1个月的社保证明材料复印件或扫描件，不提供不得分。
4）产品配置（11分）
①微转台摄像机的转速：水平不低于0.01°/s～180°/s；俯仰不低于0.01°/s～100°/s（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
②微转台摄像机水平俯仰角度：水平360°；俯仰±90°（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
③微转台摄像机巡航预置位大于3000个（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
④微转台摄像机巡航扫描：支持12条以上，每条可支持200个以上（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
⑤微转台摄像机防护等级：≥IP67（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
⑥微转台摄像机跟踪稳定精度：不大于0.1°（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
⑦微转台摄像机安装方式：支持正装、吊装、侧装、壁装、临时架设5种安装方式，支持画面反转（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
⑧微转台摄像机一体化设计5窗口多通道（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
⑨微转台摄像机热成像伪彩极性：支持16种以上伪彩色显示（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
⑩高清激光高速球机的激光照明：为连续波CW激光（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
⑪高清激光高速球机的同步功能：镜头变倍过程中，激光光斑的大小会同步变化（1分）
（投标时提供带有CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件）
（3）服务方案（55分）
1）项目技术方案（20分）
包括但不限于①项目整体需求分析（2.5分）②项目总体方案（2.5分）③视频监控点位设计方案（2.5分）④视频监控点位建设方案（2.5分）⑤网络系统设计方案（2.5分）⑥网络信息安全实现方案（2.5分）⑦视频数据接入服务方案（2.5分）⑧项目重难点分析与解决措施（2.5分）
投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1.5分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得1分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得20分。
2）组织实施方案（10分）
包括但不限于①工作进度安排（2.5分）②组织施工方案（2.5分）③项目质量保障方案（2.5分）④施工安全保障措施（2.5分）
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1.5分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得1分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得10分。
3）产品配置服务方案（6分）
包括但不限于①软硬件产品的质量保障方案（3分）②网络租赁服务方案（3分）
投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
4）运维服务方案（6分）
包括但不限于①网络系统运维方案（2分）②监控系统运维方案（2分）③运维服务重难点及应对措施（2分）
投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
5）服务团队建设方案（6分）
包括但不限于①团队组建方案（2分）②各岗位职责分工及管理机制（2分）③人员管理与考核方案（2分）
投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。
6）培训及服务响应（4分）
包括但不限于①培训服务方案（2分）②质保期服务及故障处理流程、响应时间（2分）
投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得4分。
7）应急预案（2分）
包括但不限于①突发事件视频调度应急保障（1分）②系统设备故障应急处置（1分）
投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得1分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得0.5分；缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得2分。
8）加分因素（1分）
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的分别加0.5分。（提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。
（十）定标
1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1家中标人；
2.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书； 
3.投标人如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。
4.投标、开标及定标的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市滨湖区政府采购监督管理部门的监督。
（十一）签订、履行合同
1.采购代理机构宣布中标结果，按照本招标文件和中标单位投标文件的约定，采购人应当自中标通知书发出之日起30内，按照采购文件确定的事项与中标单位签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。与中标单位所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改；
2.履约保证金：中标单位须自合同签订生效后十日内，向采购人提交合同金额的2%履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或保函的方式向采购人出具。在本项目服务期满并经验收合格后二个月内不计利息退回。
（十二）废标的确认
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.因重大变故，采购任务取消。 
（十三）中标无效的确认
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1项至5项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）其他
招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。
（十五）关于招标代理服务费
1.本项目招标代理服务费为7686元，由采购人在该项目中标合同签订完成后支付；
2.招标代理机构出具全额发票。
（十六）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
（十七）政府采购信用担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十八）各方无条件遵守中华人民共和国法律

三、项目需求及有关说明

（一）项目介绍
1.项目背景
为进一步落实党中央、国务院，省、市有关决策部署，扎实推进长江“十年禁渔”落地见效，加强保护太湖水域水生生物资源、保护生物多样性、促进生态渔业可持续发展和生态文明保护和修复，围绕智能执法巡查、事件预警、执法调度、现场处置，事件回溯，业务归档全流程智能AI监管，坚决清除涉渔违法违规行为。经研究决定，对滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目进行招标采购。
2.项目目标
实现滨湖区所辖106.8公里太湖水域重点禁捕水域视频监控的全覆盖，将前期建设过程中以及系统使用过程中发现的监控盲点进行补充和完善。
3.服务内容
（1）新增胥山、龙头渚踏青农庄、外水、沙渚庙、杨干港、长广溪、胡埭富安商业广场格林豪泰酒店、杨家固城河闸口、富安大桥九个视频监控点位。
（2）已建成的慕湾果园监控点位将向西移动30米左右新位置。
（3）新增九个点位的视频监控将接入滨湖区渔政指挥调度平台，同时将新增的视频信号接入公安雪亮平台和城运网。
4.服务期限：三年（自合同签订生效之日起）
5.硬件交付期限：签订合同后6个月内完成现场安装、调试
6.交付地点：采购人指定地点
7.质保期：项目整体硬件质保5年（自验收通过之日计）
8.采购人不统一组织现场勘查，投标人如需勘查可与采购人联系，经采购人同意后由采购人安排人员陪同前往现场踏勘，投标人自行承担勘查费用和保障勘查人员的人身及财产安全。
[bookmark: OLE_LINK3]（二）技术规格及数量明细清单
1.硬件设备（核心产品为微转台摄像机）
	序号
	名称
	参数要求
	所属系统及部署位置
	单位
	数量

	1
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]微转台摄像机
	可见光
1.镜头焦距：7mm～300mm
2.变焦倍数：光学变倍43倍，数字变倍16倍
3.对中型车辆作用距离（4.6m×2.3m）：探测不小于7000m，识别不小于4000m
4.对站立人员作用距离（1.8m×0.5m）：探测不小于5000m，识别不小于2500m
5.分辨率：1920×1080
6.照度：彩色0.01Lux，黑白0.001Lux
7.视频编码：H.265/H.264/MJPEG，支持多码流
8.图像处理：白平衡、电子快门、背光补偿、强光抑制、数字降噪、电子防抖、宽动态等
9.透雾：支持光学/电子双重透雾
红外热成像
1.作用距离：在能见度不小于10km、常温通视条件下，对中型车辆（4.6m×2.3m）探测不小于5000m，识别不小于1800m；对站立人员（1.8m×0.5m）探测不小于2500m，识别不小于900m；对火源(2m×2m) 探测不小于2000m
2.探测器：非制冷VOx红外焦平面阵列
3.阵列规模：640×512
4.光谱范围：8μm～14μm
5.NETD：40mK（@25℃ F1.0）
6.镜头焦距：不小于50mm，定焦，无热化或电动聚焦可选
7.视场：8.8°×7.0°
8.图像增强：数字图像增强技术，支持热像图像增强调节
9.伪彩极性：16种伪彩色图像，热黑/热白两种极性
10.图像调节：AGC自动增益控制，亮度、对比度调节
11.电子变倍： 1.0×～8.0×连续变倍（步长0.1），支持全局鹰眼显示
12.测距标尺：支持被动测距
13.坏点矫正：支持
14.图像校正：支持手动校正、背景校正、自动校正
15.强光保护：支持抗阳光损伤
智能化
1.火点检测报警：灵敏度阈值支持连续无级精细调节、目标大小、目标数量1-16个可设置，自动选择最突出目标显示，热点追踪，跟踪稳定精度：不大于0.2°
2.智能分析：支持入侵侦测、越界侦测、进入/离开区域侦测、移动侦测、徘徊检测、人员聚集、快速移动、目标跟踪、物品遗留、物品拿取；人/车目标检测、人脸检测；支持人、车辆筛选过滤功能
3.自动跟踪：支持多场景跟踪，支持报警联动跟踪，支持在可见光和热成像的场景下对移动目标进行框选跟踪
4.AR信息融合：点位200–500个
报警管理：支持报警抓拍上传
5.转速：水平不低于0.01°/s～180°/s；俯仰不低于0.01°/s～90°/s
6.俯仰角度：水平不小于270°；俯仰不小于±80°
7.预置位巡航：预置位不少于3000个
8.巡航扫描：支持12条巡航路线，每条可支持200个
整机要求
1. 支持正装、吊装、侧装、壁装、临时架设中至少3种安装方式，支持画面反转
2. 一体化设计，至少4窗口多通道；
3.防护等级不小于IP66
	胥山，龙头渚踏青农庄，外水，沙渚庙，杨干港
	台
	5

	2
	高清激光高速球机
	1.传感器：1/2.8''CMOS，日夜切换
2.分辨率：200万像素,1920×1080
3.照度：彩色:0.01 Lux，黑白:0.001Lux（@F1.2 AGC ON）
4.电子快门：50Hz，1/3 秒至 1/100000 秒；60Hz，1/3 秒至 1/100000 秒
5.水平旋转范围，可0°-360°连续旋转
6.垂直旋转范围，可0°-90°自动翻转
7.第三码流分辨率：支持主、子码流所有分辨率
8.激光照明和同步：镜头变倍过程中支持激光照射
9.宽动态范围：120dB
10.白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯（自然光）/钠灯（路灯）
11.支持SD卡本地存储（最大支持256G）,断网续传，增益控制自动/手动，背光补偿、电子透雾、强光抑制、3D数字降噪，饱和度、亮度、对比度、锐度可调
12.焦距：5～117mm，高清电动变焦
13.聚焦：手动/自动/半自动聚焦，3A自适应主动式聚焦算法，支持多种触发模式，精准高速
14.日夜型通光：保证夜间激光补光状态下画面清晰无雾化、无眩光
15.预置位：变倍聚焦位置定位、反馈
16.湿度：<90%
17.防雷击：接口电路内置浪涌保护，电源4000V，信号2000V 
18.防盐雾：在盐雾环境下可正常工作
19.防护等级不小于IP66
	长广溪、胡埭富安商业广场格林豪泰酒店、杨家固城河闸口、富安大桥
	台
	4

	3
	定制拼接式立杆
	1.圆形立杆4+2M，上口径为φ160mm，下口径为φ260mm，壁厚6mm；4米处采用套筒连接2米高端杆件，可360度旋转，可可靠固定；底法兰尺寸为500*500*16mm，整体热浸锌，喷塑
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用4台卷扬机、吊杆等设备人工安装                          
	胥山，龙头渚踏青农庄，外水
	个
	3

	4
	定制立杆
	1.圆形立杆4+2M，上口径为φ160mm，下口径为φ260mm，壁厚6mm；4米处采用套筒连接2米高端杆件，可360度旋转，可可靠固定；底法兰尺寸为500*500*16mm，整体热浸锌，喷塑
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用4台卷扬机、吊杆等设备人工安装                          
	沙渚庙，长广溪，杨干港
	个
	3

	5
	定制回转挑臂
	1.挑臂3米，远端口径为φ120mm，近端口径为φ160mm，壁厚4mm；与主杆采用法兰连接，整体热浸锌喷塑。   
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用4台卷扬机、吊杆等设备人工安装              
	胥山，龙头渚踏青农庄，外水，沙渚庙，长广溪，杨干港
	台
	6

	6
	C25混凝土基础
	1.1400*1400*1800，C25混凝土，预埋地笼尺寸为M24*6支*1.5米
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用卷扬机、吊杆等设备人工安装。                                 
	胥山，龙头渚踏青农庄，外水，沙渚庙，杨干港，长广溪
	项
	6

	7
	4.5米立杆主杆
	主杆为八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.8 米。整体热浸锌，喷塑。
	胡埭富安商业广场格林豪泰酒店、杨家固城河闸口、富安大桥
	个
	3

	8
	立杆横臂
	1～2米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。
	胡埭富安商业广场格林豪泰酒店、杨家固城河闸口、富安大桥
	台
	3

	9
	4.5米立杆基础
	1000*1000*1200，基础要求:土方开挖、弃土、回填。含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25；河边人工浇筑。
	胡埭富安商业广场格林豪泰酒店、杨家固城河闸口、富安大桥
	项
	3


2.综合布线
	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	立杆迁移
	1.8米立杆移位拆装
2.基坑1400*1400*1800，C30混凝土浇筑
3.预埋件尺寸为M24*8支*1.5米 
4.安装位置与站位距离较远，需大型汽吊进场吊装，人工固定
5.摄像机拆装
6.设备箱拆装
7.管线拆除
8.重新敷设电缆、光缆保护管150米
9.新增FSRVV3*4电源线180米，4芯单模光缆200米
10.光纤熔接
	套
	1

	2
	设备机箱
	机箱尺寸510mm*380mm*280mm左右，壁厚不小于1.2mm不锈钢材质，含底板、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架、机箱电源等配件,背包式机箱
	套
	9

	3
	电表
	导轨式，200V25A单相两线制
	只
	9

	4
	空气开关
	2P C型 16A220V
	只
	9

	5
	避雷器
	电源、网络二合一防雷器12V或24V
	套
	10

	6
	手孔井
	600*600*400含井盖
	套
	20

	7
	避雷针
	φ18热镀锌钢筋800高
	套
	10

	8
	接地装置
	每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16m㎡裸铜线和杆件连接，接地电阻为﹤4Ω
	套
	10

	9
	信号线
	防水六类网线
	米
	1200

	10
	电源线
	防水FSRVV3*1.5
	米
	1000

	11
	电源线
	防水FSRVV3*4
	米
	2000

	12
	电源线
	防水FSRVV3*2.5
	米
	500

	13
	单模光缆
	4芯单模
	米
	1600

	14
	电缆、光缆保护管（软管）
	PE32埋山地敷设
	米
	4500

	15
	辅材
	挂钩、紧固件、胶布、螺栓、不锈钢抱箍等
	套
	10

	16
	3米光跳线
	SC单模3米
	根
	10

	17
	2米网络跳线
	六类非屏蔽
	根
	10

	18
	摄像机支架
	定制（根据现场实际需求）
	个
	10

	19
	光纤熔接
	机械法
	芯
	40

	20
	光纤终端盒
	4口黑色烤漆0.8mm钢板
	个
	10

	21
	耦合器
	SC法兰主体陶瓷套管防尘帽
	个
	40

	22
	尾纤
	SC单头1m
	根
	40

	23
	摄像机电源
	220V5A
	个
	10

	24
	绿化开挖补偿
	根据现场实际情况确定（含25项-30项）
	套
	3

	25
	拆除路面
	1.拆除路面2、厚度:C30混凝土厚度25cm，锯缝机锯缝
	㎡
	40

	26
	路面修复与包封
	混凝土路面修复包封，C30混凝土。
	㎡
	40

	27
	绿化内开挖沟槽
	各种苗木、草坪拆除及恢复，沟槽开挖及回填。
	㎡
	450

	28
	挖沟槽土方
	人工开挖，山地、草地、道路等开挖。
	m³
	310

	29
	回填方
	人工回填，山地、草地、道路等。
	m³
	250

	30
	余土弃置
	多余土方外运弃置，运距20KM以内。
	m³
	60


3.网络租赁
	序号
	名称
	参数要求
	所属系统及部署位置
	单位
	数量
	备注

	1
	网络专线
	100M MPLS VPN
	9个新增监控点位到机房
	条
	9
	三年


注：以上所有内容都包含在项目中标价中，采购人除支付合同金额外，不再另行支付其他费用。
（三）技术规范
《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）
《城市消防远程监控系统技术规范》（GB50440-2007）
《城市消防远程监控系统》（GB26875.1-2011）
（如遇政策变化按照最新政策文件执行）
（4） 采购标的需满足的性能要求
1.视频监控系统要求
（1）高清图像采集：在光照充足的白天或良好的光线环境中，渔政视频监控系统的可见光摄像头须具备高分辨率的图像采集能力。应达到至少1080p及以上的分辨率，以清晰捕捉船只的各种细节，包括船只的类型（如渔船、货船、非法捕捞船等）、船体颜色、船身标识、船上设备等信息。热成像摄像头应具备高灵敏度的红外探测器，能够检测到微小的温度变化，确保在恶劣环境下能够有效发现目标船只。
（2）移动船只检测与框选：当有船只在监控水域内移动时，系统要能够迅速检测到目标。具有目标检测算法，对视频画面中的船只进行实时识别。一旦检测到移动船只，系统会自动在监控画面中以鲜明的矩形框将其框选出来，框选的颜色和样式应可根据用户需求进行自定义设置，以便于操作人员在众多监控画面中快速定位目标。
（3）跟踪功能系统须具备跟踪能力，确保框选标记能够紧密跟随移动船只。采用跟踪算法，对船只的运动轨迹进行实时预测和更新。无论船只以何种速度、方向行驶，包括加速、减速、转弯等复杂运动，框选标记都能准确跟踪，且跟踪误差应控制在极小范围内，保证对目标船只的持续监控。系统要能够在低光照或恶劣环境下持续跟踪移动船只，确保不丢失目标。同时，记录船只的热成像数据，包括热轮廓变化、温度分布等信息。
（4）系统的稳定性。系统应具备7×24 小时不间断工作的能力，在长时间运行过程中，不应出现死机、崩溃等故障。同时，要具备良好的抗干扰能力，能够抵御外界环境因素（如电磁干扰、温度变化、湿度变化等）和网络波动的影响，保证监控数据的稳定传输和处理。
（五）运维要求
1.总体要求
（1）系统需要24小时不间断运行，投标人应配备信息系统运维人员对设备进行日常维护保养工作，如排除系统软硬件故障、系统升级等。
（2）运维人员工作内容包括建立系统设备档案、系统维护记录、系统维护记录分析等服务项目。配合专业单位的技术支持，保障系统正常运行。
（3）对智能化系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件，即做到“四齐”，即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。
（4）在对智能化信息化系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。
2.网络系统运维要求。保障系统、网络的正常运行，日常检查：整体网络的运行和线路、系统的运行是否正常、关键数据的备份是否正常执行。维护内容包括但不限于:
（1）对系统配置列表中的计算机系统和网络设备进行检查、维护和更新；
（2）定期巡检:每月1次，提供巡检、维护、保养；
（3）检查系统运行状况，记录报警内容；
（4）对系统数据、设备配置进行备份工作；
（5）清洁主要设备内部灰尘。
3.监控系统运维要求
（1）负责对系统配置列表中所有的设施设备及强弱电连线维修或更换；
（2）定期巡检：每月1次，提供巡检、维护、保养；
（3）检查系统运行状况，记录报警内容；
（4）对系统主控设备、摄像机设备、硬盘录像设备、电源柜等进行预防性维护工作；
（5）对解码器、操作键盘进行功能性检查工作；
（6）对防盗报警设备(红外双监探测器、被动红外线探测器、紧急报警按钮)进行测试；
（7）周界报警探测器的校准，功能测试工作，硬件故障维修工作；
（8）安防系统各类信号线回路、供电回路、控制回路的检测及故障排除；
（9）硬盘录像机及磁盘阵列维护和硬件故障维修工作；
（10）对主控机的软件备份工作；
（11）矩阵报警接口、继电器接口模块、64路报警接口进行检查；
（12）清洁各设备内部灰尘，除静电；
（13）检查摄像机输入连接头是否牢固，线缆是否可靠连接；
（14）检查各环路输出连接头是否牢固，线缆是否可靠连接；
（15）检查硬盘录像机输入的各个连接头是否牢固，线缆是否可靠连接；
（16）检查摄像机输出连接头是否牢固，线缆是否可靠连接；
（17）检查摄像机供电是否正常。
（六）综合说明及其他说明
1.服务要求
（1）投标人应负责软硬件设备的运输、搬运、安装调试，直至验收合格。
（2）培训：投标人须对软硬件设备使用人员进行现场培训，直至使用人员能完全操作。
（3）响应时间：在质保期内，一旦发生质量问题，投标人接到通知2小时内响应，48小时内赶到现场进行修理、更换或退货。维修日程不超过7个工作日。
（4）硬件产品全部根据国家有关规定执行“三包”（包退、包换和包修）。
2.人员配置要求
（1）投标人须为本项目配置专职人员至少3人，其中项目负责人1名，工程师2名；相关人员须具备本项目安装调试和运维服务所需的技术能力与相关技能证书或职称证书；
（2）网络设备及硬件设备维保：投标人的服务团队需经过原厂认证的工程师或者原厂工程师；
（3）投标人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
3.投标人的报价应包括但不限于软硬件设备及其配件的采购、运输、安装调试、综合布线、网络租赁、培训、运维及售后服务等一切有关的为完成本项目发生的所有费用。
4.质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件的技术参数、中标单位的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。成交单位必须按采购人要求将本项目中硬件设备送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试和后期运维。
6.服务期满后说明：中标单位所建设的设备经双方协商处理，中标单位不得擅自拆除。服务期满后，本项目中的软硬件产权归采购人所有。
7.付款方式
（1）合同签订生效后，采购人向中标单位支付合同金额的50%作为预付款；项目终验合格后，采购人向中标单位支付至合同金额的80%；审定后采购人向中标单位支付至项目审定价的90%；在项目服务期满后，采购人向中标单位支付合同余款。
（2）采购人每次支付前，中标单位提供正规发票。
8.投标人负责用电及消防工作的安全，确保杜绝一切安全事故。因投标人的过错（包括故意和管理过失）发生施工、消防、用电等事故，由投标人承担一切责任，采购人不承担任何责任。



四、合同书
（本合同为基本格式，正式内容待公开招标后填制）

甲方（采购人）：无锡市滨湖区农业农村局
住所：
乙方（中标单位）：
住所：
丙方（见证人）：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 
住所： 

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的相关规定，为做好滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目（以下简称“本项目”）的服务工作，经甲乙双方友好协商，本着公平、自愿、诚实守信的原则，就本项目签订本合同：
一、采购内容
二、履行时限(期限)、地点和方式
三、合同金额及付款方式
1.合同金额
2.付款方式
3.收款人信息
四、服务内容与要求
五、验收要求、交付标准和方法
六、甲乙双方的权利和义务
七、履约验收实施方案
八、保密条款
乙方应加强本项目的信息管理，控制相关信息的使用范围，防止信息外泄和滥用。乙方在开展服务过程中获取的相关信息承担保密责任，不得将信息用于其他用途。乙方泄露本项目的相关信息，或未经允许用于其他用途的，任何信息的泄露，均为违约行为并承担相关的法律责任；给甲方造成损失的，由乙方应当承担赔偿责任。
九、违约责任
1.本合同签订后甲方不得无故要求终止本合同的履行或者解除本合同，否则视为乙方已经完成全部项目服务工作并达到符合合同约定的工作成果，甲方应向乙方支付本合同项下约定的全部合同价款。
2.本合同签订后乙方不得无故要求解除本合同或者中止本合同的履行，否则乙方须全额退还甲方已支付的费用。
3.违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任，任一方中途解除合同的应支付合同总金额的20%作为违约金；违约金无法弥补损失的，还应继续赔偿损失。
4.因不可抗力，造成甲乙双方不能履行合同义务的，双方均不承担违约责任。
十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十一、争议处理
在本合同执行中，发生的争议应由各方积极协商解决。协商不成时，可向甲方所在地（管辖）人民法院起诉。
十二、其他约定
1.本合同如有未尽事宜，经各方协商后可随时以书面形式修改或补充，并作为本合同的组成部分。修改或补充部分与本合同具有同等法律效力。
2.所有经各方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件、投标文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同与前述文件内容发生冲突的，以本合同为准。
[bookmark: bookmark36]3.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字，经丙方见证，并在各方单位盖章之日起生效。
4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，见证方贰份，具有同等法律效力。

甲方（采购人）：              （盖章）    乙方（中标单位）：         （盖章）
地址：                                    地址：                                 
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                   
        年      月       日                 年      月       日

见证方：                       （盖章）
地址：                                    
法定（授权）代表人：                      
        年      月       日
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滨湖区渔政指挥调度中心视频
监控扩容项目

投标文件







编号：JSZC-320211-HYFW-G2026-0012
投标人： 






二〇二六年 月

 （一）投标函（格式）
投标函
致无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：
我们收到你们编号JSZC-320211-HYFW-G2026-0012招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目的投标。
一、我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
第一部分：证明文件部分
1.投标函（格式见附件）；
2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）投标人有效期内的营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内的营业执照复印件或扫描件（投标人和投标人总公司的营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；
    （3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；
（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表人身份证原件扫描件（投标时必须提交有效身份证明，法定代表人亲自参与报价的不用提供被授权代表的身份证复印件）；
（6）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况（不包括个人所得税、社会保险费）证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 
（7）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）被授权代表由本企业缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9）经第三方专业机构审计的2025年度的审计报告（所附的资产负债表、利润表），或近一年中任意一个月（不含投标当月）的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件；
（10）承诺书（格式见附件）。
上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。
第二部分 报价部分
1.开标一览表（格式见附件）
2.明细报价表（格式见附件）
第三部分 补充证明文件部分
1.中小企业声明函（格式见附件）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）
3.由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（投标人如是监狱企业的提供）
4.投标人情况表（格式见附件）
5.人员配置表（格式见附件）
第四部分 评审材料部分
1.技术标（服务方案）
2.投标偏离表（格式见附件）
3.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
二、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日起90天；
三、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；
四、我们认为你们有权决定中标者；
五、我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；
六、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件质疑的权利。

投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
电话：                              传真：
地址：                              邮编：                             
开户名称：
开户银行：                   
开户账号：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函


无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：
   1.我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320211-HYFW-G2026-0012）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位              愿意承担由此而产生的一切后果。







投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准参照（财库〔2022〕3号）（苏财购〔2022〕2号）和（锡财购〔2022〕2号）的文件执行）




（三）委托投标授权书（格式）
（投标人如果是分支机构，投标时必须提交本授权书原件）

委托投标授权书
无锡浩源招投标咨询服务有限公司： 
                                   （法人名称），在此授权                                 （分支机构名称）参加贵公司组织的滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目（JSZC-320211-HYFW-G2026-0012）的投标具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成。我方在此承诺            （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行招标文件的各项要求和投标文件中作出的一切承诺。







法人（盖章）： 
法定代表人签字或盖章： 
日期：







（四）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
                                 
无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：
                          系中华人民共和国合法企业
法定地址：                特授权       代表我单位全权办理针对本项目（JSZC-320211-HYFW-G2026-0012）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：               单位名称（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：
	

法定代表人身份证复印件
	
	

授权代表身份证复印件



（五）承诺书（格式）

承诺书

                              （投标人名称）在此承诺：

1.本单位对本项目（JSZC-320211-HYFW-G2026-0012）在有效期限内按投标文件承诺进行优质服务，严格执行国家的有关规定。如不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本公司承诺响应招标文件的付款方式。
4.本公司（单位）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。




投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日    期：







（六）开标一览表（格式）

 
 开标一览表

                                 政府采购编号：JSZC-320211-HYFW-G2026-0012
	项目名称
	报价（元）

	滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目
	大写：                 
小写：                 


备注：本项目采购预算为135.95万元。



                                          投标人（盖章）：
                    法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：
                                              




（七）投标人情况表（格式）

投标人情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	         万元
	销售收入
	 2025年          万元

	实现利润
	 2025年   万元
	营业面积
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	









（八）人员配置表（格式）

（1）人员配置表


政府采购编号：JSZC-320211-HYFW-G2026-0012
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	




注：1、上表可自行延长。

投标人（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：







（2）拟派项目负责人简历
 

                                    政府采购编号：JSZC-320211-HYFW-G2026-0012
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 

	4
	从事工作时间及工作经历：

	5
	拥有的职称：

	6
	拥有的证书：

	7
	曾获得的奖励情况：

	8
	近5年内负责的类似项目：

	9
	其他需要说明的情况


注：投标人可根据自身情况调整表格及内容。

                                          投标人（盖章）：
            法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
                                           日期：
                                 




（九）投标偏离表（格式）



投标偏离表


项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



投标人名称（盖章）：








注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


（十）中小企业声明函（格式）


中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政府要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）： 
                             日  期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业可不填报；
2.本声明为承诺制，若中标后，中小企业声明函随中标公告一起挂网公示。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                     投标人（盖章）：
 日  期：

















（十二）关于符合本国产品标准的声明函





[bookmark: OLE_LINK54]关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（微转台摄像机），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。   的中国境内生产的组件成本占比≥     3。     的     4在中国境内生产。     的     5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。    的中国境内生产的组件成本占比≥     。     的     在中国境内生产。     的     在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称：         
                             年   月   日         
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附1：

政府采购履约担保函（项目用）
编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
(2)                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为采购人所在地人民        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                                          保证人：（公章）
                   
                                                        年     月      日








附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函
 
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。
















JSZC-320211-HYFW-G2026-0012  滨湖区渔政指挥调度中心视频监控扩容项目


1

3

附3：明细报价表（格式）


明细报价表

                                  政府采购编号：JSZC-320211-HYFW-G2026-0012
硬件设备
	序号
	名称
	参数要求
	品牌
	单位
	数量
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	微转台摄像机
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12]可见光
1.镜头焦距：7mm～300mm；
2.变焦倍数：光学变倍43倍，数字变倍16倍；
3.对中型车辆作用距离（4.6m×2.3m）：探测不小于7000m，识别不小于4000m；
4.对站立人员作用距离（1.8m×0.5m）：探测不小于5000m，识别不小于2500m；
5.分辨率：1920×1080；
6.照度：彩色0.01Lux，黑白0.001Lux；
7.视频编码：H.265/H.264/MJPEG，支持多码流；
8.图像处理：白平衡、电子快门、背光补偿、强光抑制、数字降噪、电子防抖、宽动态等；
9.透雾：支持光学/电子双重透雾。
红外热成像
1.作用距离：在能见度不小于10km、常温通视条件下，对中型车辆（4.6m×2.3m）探测不小于5000m，识别不小于1800m；对站立人员（1.8m×0.5m）探测不小于2500m，识别不小于900m；对火源(2m×2m) 探测不小于2000m；
2.探测器：非制冷VOx红外焦平面阵列；
3.阵列规模：640×512；
4.光谱范围：8μm～14μm；
5.NETD：40mK（@25℃ F1.0）；
6.镜头焦距：不小于50mm，定焦，无热化或电动聚焦可选；
7.视场：8.8°×7.0°；
8.图像增强：数字图像增强技术，支持热像图像增强调节；
9.伪彩极性：16种伪彩色图像，热黑/热白两种极性；
10.图像调节：AGC自动增益控制，亮度、对比度调节；
11.电子变倍： 1.0×～8.0×连续变倍（步长0.1），支持全局鹰眼显示；
12.测距标尺：支持被动测距；
13.坏点矫正：支持；
14.图像校正：支持手动校正、背景校正、自动校正；
15.强光保护：支持抗阳光损伤；
智能化
1.火点检测报警：灵敏度阈值支持连续无级精细调节、目标大小、目标数量1-16个可设置，自动选择最突出目标显示，热点追踪，跟踪稳定精度：不大于0.2°；
2.智能分析：支持入侵侦测、越界侦测、
进入/离开区域侦测、移动侦测、徘徊检测、人员聚集、快速移动、目标跟踪、物品遗留、物品拿取；
人/车目标检测、人脸检测；支持人、车辆筛选过滤功能；
3.自动跟踪：支持多场景跟踪，支持报警联动跟踪，支持在可见光和热成像的场景下对移动目标进行框选跟踪；
4.AR信息融合：点位200–500个；
报警管理：支持报警抓拍上传
5.转速：水平不低于0.01°/s～180°/s；俯仰不低于0.01°/s～90°/s；
6.俯仰角度：水平不小于270°；俯仰不小于±80°；
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK17]7.预置位巡航：预置位不少于3000个。
8.巡航扫描：支持12条巡航路线，每条可支持200个。
整机要求
1.支持正装、吊装、侧装、壁装、临时架设中至少3种安装方式，支持画面反转；
2.一体化设计，至少4窗口多通道；
3.防护等级不小于IP66。
	
	台
	5
	
	

	2
	高清激光高速球机
	1.传感器：1/2.8''CMOS，日夜切换；
2.分辨率：200万像素,1920×1080；
3.照度：彩色:0.01 Lux，黑白:0.001Lux（@F1.2 AGC ON）；
4.电子快门：50Hz，1/3 秒至 1/100000 秒；60Hz，1/3 秒至 1/100000 秒；
5.水平旋转范围，可0°-360°连续旋转；
6.垂直旋转范围，可0°-90°自动翻转；
7.第三码流分辨率：支持主、子码流所有分辨率；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK32]8.激光照明和同步：镜头变倍过程中支持激光照射；
9.宽动态范围：120dB；
10.白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯（自然光）/钠灯（路灯）；
11.支持SD卡本地存储（最大支持256G）,断网续传，增益控制自动/手动，背光补偿、电子透雾、强光抑制、3D数字降噪，饱和度、亮度、对比度、锐度可调；
12.焦距：5～117mm，高清电动变焦；
13.聚焦：手动/自动/半自动聚焦，3A自适应主动式聚焦算法，支持多种触发模式，精准高速；
14. 日夜型通光：保证夜间激光补光状态下画面清晰无雾化、无眩光；
15.预置位：变倍聚焦位置定位、反馈；
16.湿度：<90%；
17.防雷击：接口电路内置浪涌保护，电源4000V，信号2000V；
18.防盐雾：在盐雾环境下可正常工作；
19.防护等级不小于IP66。
	
	台
	4
	
	

	3
	定制拼接式立杆
	1.圆形立杆4+2M，上口径为φ160mm，下口径为φ260mm，壁厚6mm；4米处采用套筒连接2米高端杆件，可360度旋转，可可靠固定；底法兰尺寸为500*500*16mm，整体热浸锌，喷塑；
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用4台卷扬机、吊杆等设备人工安装。                           
	
	个
	3
	
	

	4
	定制立杆
	1.圆形立杆4+2M，上口径为φ160mm，下口径为φ260mm，壁厚6mm；4米处采用套筒连接2米高端杆件，可360度旋转，可可靠固定；底法兰尺寸为500*500*16mm，整体热浸锌，喷塑。 
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用4台卷扬机、吊杆等设备人工安装。                             
	
	个
	3
	
	

	5
	定制回转挑臂
	1.挑臂3米，远端口径为φ120mm，近端口径为φ160mm，壁厚4mm；与主杆采用法兰连接，整体热浸锌喷塑。   
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用4台卷扬机、吊杆等设备人工安装。              
	
	台
	6
	
	

	6
	C25混凝土基础
	1.1400*1400*1800，C25混凝土，预埋地笼尺寸为M24*6支*1.5米；
2.因湖边机械设备无法到达，需人工抬运至湖边，采用卷扬机、吊杆等设备人工安装。                           
	
	项
	6
	
	

	7
	4.5米立杆主杆
	主杆为八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.8 米。整体热浸锌，喷塑。
	
	个
	3
	
	

	8
	立杆横臂
	1～2米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。
	
	台
	3
	
	

	9
	4.5米立杆基础
	1000*1000*1200，基础要求:土方开挖、弃土、回填。含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25；河边人工浇筑。
	
	项
	3
	
	


综合布线
	序号
	名称
	参数要求
	品牌
	单位
	数量
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	立杆迁移
	1.8米立杆移位拆装；
2.基坑1400*1400*1800，C30混凝土浇筑；
3.预埋件尺寸为M24*8支*1.5米； 
4.安装位置与站位距离较远，需大型汽吊进场吊装，人工固定；
5.摄像机拆装；
6.设备箱拆装；
7.管线拆除；
8.重新敷设电缆、光缆保护管150米；
9.新增FSRVV3*4电源线180米，4芯单模光缆200米；
10.光纤熔接。
	
	套
	1
	
	

	2
	设备机箱
	机箱尺寸510mm*380mm*280mm左右，壁厚不小于1.2mm不锈钢材质，含底板、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架、机箱电源等配件,背包式机箱；
	
	套
	9
	
	

	3
	电表
	导轨式，200V25A单相两线制
	
	只
	9
	
	

	4
	空气开关
	2P C型 16A220V
	
	只
	9
	
	

	5
	避雷器
	电源、网络二合一防雷器12V或24V
	
	套
	10
	
	

	6
	手孔井
	600*600*400含井盖
	
	套
	20
	
	

	7
	避雷针
	φ18热镀锌钢筋800高
	
	套
	10
	
	

	8
	接地装置
	每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16m㎡裸铜线和杆件连接，接地电阻为﹤4Ω
	
	套
	10
	
	

	9
	信号线
	防水六类网线
	
	米
	1200
	
	

	10
	电源线
	[bookmark: OLE_LINK37]防水FSRVV3*1.5
	
	米
	1000
	
	

	11
	电源线
	防水FSRVV3*4
	
	米
	2000
	
	

	12
	电源线
	防水FSRVV3*2.5
	
	米
	500
	
	

	13
	单模光缆
	4芯单模
	
	米
	1600
	
	

	14
	电缆、光缆保护管
（软管）
	PE32埋山地敷设
	
	米
	4500
	
	

	15
	辅材
	挂钩、紧固件、胶布、螺栓、不锈钢抱箍等
	
	套
	10
	
	

	16
	3米光跳线
	SC单模3米
	
	根
	10
	
	

	17
	2米网络跳线
	六类非屏蔽
	
	根
	10
	
	

	18
	摄像机支架
	定制（根据现场实际需求）
	
	个
	10
	
	

	19
	光纤熔接
	机械法
	
	芯
	40
	
	

	20
	光纤终端盒
	4口黑色烤漆0.8mm钢板
	
	个
	10
	
	

	21
	耦合器
	SC法兰主体陶瓷套管防尘帽
	
	个
	40
	
	

	22
	尾纤
	SC单头1m
	
	根
	40
	
	

	23
	摄像机电源
	220V5A
	
	个
	10
	
	

	24
	绿化开挖补偿
	根据现场实际情况确定（含25项-30项）
	
	套
	3
	
	

	25
	拆除路面
	1.拆除路面
2.厚度:C30混凝土厚度25cm，锯缝机锯缝
	
	㎡
	40
	
	

	26
	路面修复与包封
	混凝土路面修复包封，C30混凝土。
	
	㎡
	40
	
	

	27
	绿化内开挖沟槽
	各种苗木、草坪拆除及恢复，沟槽开挖及回填。
	
	㎡
	450
	
	

	28
	挖沟槽土方
	人工开挖，山地、草地、道路等开挖。
	
	m³
	310
	
	

	29
	回填方
	人工回填，山地、草地、道路等。
	
	m³
	250
	
	

	30
	余土弃置
	多余土方外运弃置，运距20KM以内。
	
	m³
	60
	
	


网络租赁
	序号
	名称
	参数要求
	所属系统及部署位置
	单位
	数量
	备注
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	网络专线
	100M MPLS VPN
	9个新增监控点位到机房
	条
	9
	三年
	
	


 说明：明细报价表包含投标各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表合计金额为准。
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日期：   
