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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412056-CZYJ-G2026-0014
2.项目名称：经开区电子警察更新项目
3.项目预算金额：1440万元、项目最高限价：1440万元。
4.采购需求：本项目为经开区电子警察更新项目，详见采购需求。
	序号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	经开区电子警察更新项目
	1440
	1项
	本次项目主要包含更新前端电子警察108个路口、电子警察反向卡口4个路口、路口信号灯控制主机更换22个路口、后端信号灯控制平台升级、新建礼让行人10套、新建横林大道上林路电子警察、防控边界16个路口37个方向建设、朝阳路横林大道卡口迁移及更新1套、机房末端增加视频存储及图片存储各1台。具体详见采购需求。


5.合同履行期限：自合同签订之日起18个月内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：/。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年10月09日至2026年10月15日（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取电子版招标文件。
4.售价： 0 元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]投标截止时间、开标时间：2026年10月30日14点00分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：/。 
2.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-8558 8210、0519-8558 8163
CA认证证书办理（现场办理）联系电话   0519-8558 8120
3.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 ““苏采云”政府采购一体化平台（供应商）江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
3.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。
3.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]4.现场踏勘：投标人自行踏勘现场。
5.政府采购相关政策
（1）关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
（2）关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：
根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/439010462491795.html。
（3）现行国家、地方政府关于实施政府采购的一切法律、法规及部门规章、政策性文件等。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：常州市公安局常州经济开发区分局
地    址：江苏省常州市东方东路97号
联系方式：周警官，182 6117 8755
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州市阳峻项目管理有限公司
地    址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼
联系方式：0519-8366 1615
3.项目联系方式
项目联系人：叶工
电      话：0519-8366 1615

注：上述个人信息由于工作需要经机构/当事人同意对外公布。

[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774724]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目  包不适用。
□本项目 / 包为单一产品采购项目。
■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：900万环保高清电子警察抓拍单元。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购项目）或报价不作相应扣除（不专门面向中小企业采购项目）。




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：请将疑问于2026年10月16日中午12点前以邮件形式发送至邮箱czyjxmgl@163.com。（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件所有内容，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州市阳峻项目管理有限公司；
联系电话：0519-8366 1615；
通讯地址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：（1）本次采购预算金额中包含代理服务费，由中标人支付，投标人投标报价应包含代理费。（2）以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算后收取：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标金额在1000万元（不含）至5000万元（含）的为0.5%。（3）代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
缴纳时间：中标人应在中标结果公示结束后五个工作日内支付至代理机构。
收款单位：常州市阳峻项目管理有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司常州天宁支行
银行账号：1061 3001 0402 31265 

	28
	纸质投标文件
	中标人在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件：正本1套、副本2套，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。
【内容需打印清晰，标注目录及页码】，作为项目归档使用。


常州市阳峻项目管理有限公司
常州市阳峻项目管理有限公司
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[bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226337214]	一   说  明	
[bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229215]2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
3.现场考察、开标前答疑会
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3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4.样品
4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1进口产品
5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1中小企业定义：
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4支持乡村产业振兴管理
5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5正版软件
5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.6政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7绿色采购政策
5.7.1绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.8政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.投标费用
[bookmark: _1.8_计量单位]6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二   招标文件
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7.1招标文件包括以下部分：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 资格审查
第四章 评标程序、评标方法和评标标准
第五章 采购需求
第六章 拟签订的合同文本
第七章 投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8.对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
[bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193914]8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
三   投标文件的编制
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9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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[bookmark: _Ref467052588]10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5投标人认为应附的其他材料。
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11.1所有投标均以人民币报价。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.2.3参加投标的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用（包含代理服务费用）。无论最终中标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
11.2.4本项目采用固定总价报价。项目最高限价：1440万元，投标人的投标总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。
11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
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12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
12.2中标人须在合同签订之日起5日内向采购人提供金额为  / 的履约保证金或保函。
12.3履约保证金将项目结束后30日内无息退返中标人。
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13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
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14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
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15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。 
15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
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17.投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc520356169]18.开标
18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5投标人不足3家的，不予开标。
18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19.资格审查
19.1见第三章《资格审查》。
20.评标委员会
20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21.评标程序、评标方法和评标标准
21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
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22.确定中标人
22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23.中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州市阳峻项目管理有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24.废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25.签订合同
25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同（同时在“苏采云”政府采购一体化平台中签订线上合同）。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26.询问与质疑
26.1询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。【投标人在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子招标文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取招标文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。】
26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27.代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158896]28.纸质投标文件 
28.1 中标人在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件：正本1套、副本2套，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。【内容需打印清晰，标注目录及页码】，作为项目归档使用。
28.2 纸质投标文件需与“苏采云”政府采购一体化平台的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。
28.3 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。
[bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人营业执照
	有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	否
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
[bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251]1.投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需投标人提供）

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	详见下文2.6条，异常低价审查程序；

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2.投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6异常低价审查
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
2.6.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.6.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
2.6.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
2.6.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述2.6.1项至2.6.4情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于2.6.3情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.7政府采购中实施本国产品标准及相关政策
2.7.1当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值）。
2.7.2供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.3供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.4评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.投标文件的比较和评价
3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2评标方法和评标标准
3.2.1本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
£最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：   /  。
3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。
3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。
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4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：   /  
4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5.报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	50
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	主观分
	27
	
	

	2.1
	总体实施方案
	9
	评标委员会根据投标人针对现场实际情况以及招标文件要求提供的总体实施方案（包括但不限于方案需求、技术方案设计、施工安装、验收、实施计划及进度安排等）进行综合评审。
（1）总体实施方案内容完整、进度计划安排合理的，得9分；
（2）总体实施方案内容较完整、进度计划安排较合理的，得6分；
（3）总体实施方案内容一般、进度计划安排一般的，得4分；
（4）总体实施方案内容、进度计划安排较差的，得1分；
（5）未提供不得分。
	

	2.2
	突发事件应急处理预案
	8
	评标委员会根据投标人提供的应急预案（包括但不限于突发事件的响应速度、资源调度、处置措施、风险防范等）进行综合评审。
（1）突发事件应急处理预案全面、准确、可操作性强的，得8分；
（2）突发事件应急处理预案较全面、较准确、可操作性较强的，得5分；
（3）突发事件应急处理预案基本准确，可操作性一般的，得3分；
（4）突发事件应急处理预案全面性和准确性有欠缺，可操作性差的，得1分；
（5）未提供不得分。
	

	2.3
	售后服务方案
	10
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于技术支持与设备维护服务内容、服务响应方式、故障分级、响应及时性、驻场人员分工、备品备件方案等）进行综合评审。
（1）售后服务方案完整且合理，可行性高的，得10分；
（2）售后服务方案较为完整合理，可行性较高的，得7分；
（3）售后服务方案基本满足采购人售后要求的，得4分；
（4）售后服务方案较差，不能满足采购人售后要求的，得1分；
（5）未提供不得分。
	

	3
	客观分
	23
	
	

	3.1
	技术参数及性能
	18
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。全部符合技术要求的得18分。
（1）采购清单中标注“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。
注：其余参数以“采购需求偏离表”为准，签订合同前采购人有权对中标人进行技术参数响应核实，如不满足采购人需求作虚假应标处理。
	标注“▲”参数应按照要求提供相关证明材料原件扫描件并加盖投标人公章。未提供的或资料不全的或无效的，则视为“负偏离”。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。


	3.2
	企业综合实力
	2
	（1）投标人具有有效的信息安全服务资质认证（CCRC）安全集成服务一级证书的，得1分；二级及以下的，得0.5分；
（2）投标人具有有效的信息系统建设和服务能力评估（CS5）的，得1分；CS4及以下的，得0.5分。
	投标文件中提供相应证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供的或资料不全的或无效的不得分。

	3.3
	项目组团队
	3
	（1）拟派项目负责人:具有有效的信息系统项目管理师（高级）、通信工程高级工程师证书的，有一项得1分，本项最高得2分；
（2）拟派技术负责人：具有有效的高级网络工程师证书、高级安防系统工程师证书的，有一项得0.5分，本项最高得1分。
注:拟派项目负责人、技术负责人同一人不重复得分。
	投标文件中提供相应人员证书原件扫描件及近三个月（自投标截止之日起往前推算）中任意一个月投标人为相关人员缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供的或资料不全的或无效的不得分。

	合计
	100
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第五章   采购需求
[bookmark: _Toc2242][bookmark: _Toc3599]一、采购标的
1.项目名称：经开区电子警察更新项目
2.采购预算：1440万元。
3.采购清单
	序号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	经开区电子警察更新项目
	1440
	1项
	本次项目主要包含更新前端电子警察108个路口、电子警察反向卡口4个路口、路口信号灯控制主机更换22个路口、后端信号灯控制平台升级、新建礼让行人10套、新建横林大道上林路电子警察、防控边界16个路口37个方向建设、朝阳路横林大道卡口迁移及更新1套、机房末端增加视频存储及图片存储各1台。


二、商务要求
1.交货日期及交货地点
（1）交货日期：自合同签订之日起18个月内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。（2）交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点并承担相关费用。
2.结算原则及付款条件
2.1结算原则：全费用固定综合单价，按实结算。
2.2付款条件：（1）合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款；（2）乙方规定时间内交付货物，甲方在10个工作日内进行初步验收确认数量、规格等，支付至合同总金额的60%，如初步验收发现货物存在数量短缺，规格不符等问题，乙方需及时补换货，初验时间顺延；（3）货物交付且安装完成后(如需审计)则审计后，满足合同约定条件的，甲方在安装调试验收合格之日起60日付款至合同总金额（审定金额）的100%。
2.3特别说明：（1）结算审计核减率5%以下的审计费用由采购人承担；核减率5%（含）以上的审计费用一律由中标人承担，并直接在审定价中扣除。中标人应无条件接受采购人内部审计部门的延伸审计。（2）付款前，中标人应提供符合采购人要求的合同全额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3.质保期：自采购人验收合格之日起5年，质保期内免费升级、维护。
三、采购清单及技术要求
1



（一）采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述及技术参数
	单位
	数量
	备注

	一
	设备更新

	1
	900万环保高清电子警察抓拍单元
（核心产品）
	900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。
2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
3、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
4、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
5、支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌支持识别并显示不低于51种车辆类型。支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
6、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
7、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
8、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
9、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
10、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	157
	

	2
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。
1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辨率≥4096×4328。支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。
2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。
3、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
4、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
6、支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车。支持按通过置信度及车型配置过滤主/副驾驶不系安全带行为抓拍，其中车型包括大货车、中货车、客车、中客车和公交车，置信度1~100可设置。支持主副驾人脸抠图，且副驾驶抠图支持多人，车窗小图可叠加在抓拍原图上。
7、支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片；配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、斜刘海遮住一侧眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。
8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
9、支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌支持识别并显示不低于51种车辆类型。设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持非机动车越停止线停车、非机动车进入机动车车道、非机动车不带头盔、三轮车载人、逆行、超速等违法行为识别，同时联动音柱进行即时喊话提醒。
10、支持分别对9种以上车型(含大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等)进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	10
	

	3
	一体式环保补光灯
	1、集成高亮度LED光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED频闪、LED爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。
2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；
3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K；
4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx；
5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。
6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。
7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。
8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。
	套
	26
	

	4
	1400万环保高清抓拍单元
	1400万环保高清抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
▲1、采用不低于1.17英寸传感器；支持视频分辨率≥4480×3072，抓图分辨率≥4480×3072。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲2、支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
4、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。
5、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
6、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
▲7、支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。相机违章合成图支持插入自定义静态图，包括逆行、超速、禁行、禁摩、占道类违法等图片。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲8、支持信号灯增强，包括单个信号灯增强以及信号灯区域增强。支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
9、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
10、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
11、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
12、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
13、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
14、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤32W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	108
	

	5
	1600万环保高清电子警察抓拍单元
	1600万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
▲1、传感器类型：不低于1.1英寸背照式工艺传感器；抓图分辨率不低于5328×3040(不含OSD)；视频分辨率可设置为5328×3040、4096×2160、UXGA(1600×1200)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)。支持≥5个车道机动车违法监测抓拍。支持35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置。支持大场景五车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第一/二张图车牌清晰可见，其中第一张图车辆在停止线前，第二张图车辆越过停止线，第三张图车辆较第二张有明显位移，第二张图车牌像素可达≥100。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
2、支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍，支持不礼让横向行人、右转弯压线、右转不停再起步违法抓拍。具有倾斜护罩去除鬼影效果。支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。支持分别对≥12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
3、快门方式：支持单快门、双快门、三快门；电子快门：支持1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。
4、支持视频和图片具备水印和校验功能；车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
5、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。
6、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。
▲7、支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。设备支持搭配电警相机、杆下补盲鱼眼相机实现小车、大货车管控的闯红灯、违法变道等违法行为取证；支持输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出八合一合成鱼眼图，同时鱼眼可辅助变道判断；合成图中车头车尾关联准确率≥99%。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲8、支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持升级程序的版本号信息，支持在降版本升级时弹出降版本提示。支持特殊车牌固定字符匹配等级设置，包括模糊匹配、中等匹配、精准匹配和不启用。支持通过485接口连接补光灯，并在相机界面反馈补光灯型号信息、端口信息、版本信息。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
9、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。
10、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤32W。
	套
	65
	

	6
	交通灯信号检测器
	1、支持接入≥20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。
2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。
3、支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况。
4、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。
5、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口。
6、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃。
	台
	108
	

	7
	主控制器
	1、支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持≥16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持≥12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成。
2、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。
3、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表。支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果。
4、故障检测查询功能支持信号灯黄闪、信号灯遮挡、信号灯亮度不足、信号灯同亮、信号灯单色灯常亮、信号灯不亮六类故障检测图片存储。支持录像回放时叠加智能帧及检测框信息。支持以不同的方式接入球机，并在不同方式下可预览图片和视频。支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果。支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型。支持≥3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选。
5、支持关联合成不同形状的合成图，合成图时间与特写图序号可分别配置。支持关联合成高级配置，支持大车关联合成、小车关联合成的合成方式，支持无牌大货车关联合成。关联合成功能支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成，特写图可替换成其他抠图。
6、支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置。支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。
7、支持内置≥1块2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘。具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口、报警输入≥4路和报警输出≥4路（光耦输出）。
8、供电方式：DC12V；功耗：＜40W；工作温度：–30℃～+65℃。
	台
	112
	

	8
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
▲3、考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
▲5、支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
6、卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	296
	

	9
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
▲2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	108
	

	10
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	5
	老落地机柜换新

	11
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号（RAL 6003)改色
	套
	371
	

	12
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	4500
	

	13
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	4500
	

	二
	信号灯升级及更新

	1
	信号灯控制主机
	1、标配可接入至少48路独立信号灯，最大可扩展至120路；
2、信号机可检测信号灯的电流及电压，在检测到发生故障时，可进行报警提示；
3、可同时接入视频检测器、地磁检测器、RFID检测器、雷达检测器等多种车辆检测器的配套硬件；
4、支持绿信号冲突监控功能；
5、支持红绿冲突监控功能；
6、支持红灯故障监控功能；
7、最大时基调度表数量：≥40；
8、最大时段表数量：≥16；
9、时段表包含最大时段数：≥48；
10、最大相位表数：≥16；
11、每张相位表中最大相位数：≥16；
12、供电电源：支持220VAC±30%电源电压输入；
13、设备消耗功率：＜100W；
14、最大允许总负荷（灯负载）：3.3KW；
15、防雷、防浪涌设计；
16、每路灯输出驱动：≥1000W；
17、工作环境温度：－30～70℃；
18、相对工作湿度：20-95%。
	台
	22
	

	2
	信号灯远程控制平台升级
	1、 产品架构兼容开放：系统通信协议全面采用国内信号控制相关行业标准，通信协议的标准化使得产品更加开放；
2、信号监控“身临其境”：信号监控功能，能让交管在指挥中心查看并控制信号机的运行。可以查看信号机状态，放行相位，以及是否有故障等；
3、参数配置“深入浅出”：根据实际使用情况调整参数配置流程，突出在日常工作中的常用功能。并更多采用图形化方式，让用户“所见即所得”，让信号参数配置成为简单的工作；
4、快速通道“平战结合”：使用“快速警卫路线”。在地图上轻松配置，并且采用信号步进的方式，将快速放行与当前信号放行方案结合在一起。最大程度减少对日常通勤的干扰；
5、绿波配置“轻松快捷”：系统汇集绿波配置的理论与实践，将原本复杂难懂的绿波配置变得简单直观。在极短的时间内即可配置出专业的绿波道路，使工作效率大大提高。
	项
	1
	

	三
	礼让行人

	1
	高清抓拍单元
	1、900万环保高清电子警察抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
2、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率≥4096 × 2160。
3、机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 
闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。
白天闯红灯捕获率≥99%;
晚上闯红灯捕获率≥99%;
▲4、车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲5、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲6、闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
7、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
8、信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
9、支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)。
10、支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配。
11、支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示。
12、支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。
	套
	20
	

	2
	补光灯
	LED频闪灯
	套
	50
	

	
	
	光源类型：16颗原装大功率LED
	
	
	

	
	
	发光角度12°
	
	
	

	
	
	补光距离16米～25米
	
	
	

	
	
	响应时间小于20us
	
	
	

	
	
	触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）
	
	
	

	
	
	触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%
	
	
	

	
	
	外壳材质金属铝
	
	
	

	
	
	IP66
	
	
	

	
	
	工作温度：-40℃~70℃
	
	
	

	
	
	工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
	
	
	

	
	
	电源：220V±10%
	
	
	

	
	
	功耗：35W MAX
	
	
	

	
	
	防护等级：IP66
	
	
	

	3
	室外高清一体化双目球机
	传感器类型：【全景】1/1.8＂ 逐行扫描 CMOS,【细节】1/2.8" 逐行扫描 CMOS
最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；
【细节】彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
光学变倍：32倍
焦距：【全景】4mm；【细节】5.5-176mm
视场角：【全景】
水平视场角：88.7°
垂直视场角：44.7°
对角视场角：107.5°
【细节】
水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远）
垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远）
对角视场角：68.42°~2.6° （广角~望远）
补光灯类型：【全景】：白光
【细节】：红外，白光
补光灯距离：【全景】：白光30m
【细节】：红外100m，白光60m
红外波长范围：850 nm
水平范围：【细节】360°
垂直范围：-10°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-240°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：主码流：H.264/H.265+/H.265/H.264+ 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265/MJPEG
宽动态：支持真宽动态
网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）
内置麦克风：支持双mic
内置扬声器：支持
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
报警：2路报警输入，1路报警输出  
电源输出：DC36V
电流及功耗：最大功耗：24W（其中除雾加热1.6W，补光灯7W）
尺寸：241.8 ×216.4 × 333.6 mm
重量：4 KG
工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% ,(无凝结)
除雾：加热玻璃除雾
防护：防暴雨级，符合GB/T 17626.5 认证标准
	套
	20
	

	4
	球机安装支架及连接件
	依据杆件定制，球机吊装、壁装支架、连接件及其他安装附件
	个
	20
	

	5
	主控制器
	1、内置≥1块4T硬盘，具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
2、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能，设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
3、支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等。支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
4、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
5、外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
6、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
	台
	10
	

	6
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	10
	

	7
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	10
	

	8
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	10
	

	9
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	10
	

	10
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
▲2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	10
	

	11
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
▲3、考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
▲5、支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
6、卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	10
	

	12
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	60
	

	13
	L杆8M
	横臂：8M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角250-110mm，壁_≥4_mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	20
	

	14
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	20
	

	15
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	20
	

	16
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
	M3
	85.5
	

	
	
	含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	
	
	

	17
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	套
	90
	

	18
	摄像机电源线及敷设
	RVV3×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	

	19
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	2600
	

	20
	补光灯控制线及敷设
	RVV2×0.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	

	21
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	

	22
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	2600
	

	23
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	40
	

	24
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	40
	

	25
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	20
	

	26
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	270
	

	27
	道板内管沟开挖及管道线敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、道板恢复。含2*PE75mm管材（壁厚不小于7MM）
	米
	300
	

	28
	顶管
	含2*PE75mm；含材料费、钻孔、扩孔、回托布管、施工作业面开挖恢复、泥浆和弃土清运等所有费用。双PE75mm管材（壁厚不小于7mm）
	米
	800
	

	29
	借用旧管道查找清理
	借用旧管道查找清理疏通
	米
	200
	

	30
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	30
	

	31
	供电接入
	供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等
	处
	10
	

	32
	电能消耗
	每个用电设备5年*365天*24小时持续工作、供电不间断
	个
	10
	

	四
	横林大道上林路电子警察

	1
	900万环保高清电子警察抓拍单元
	900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。
2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
3、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
4、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
5、支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌支持识别并显示不低于51种车辆类型。支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
6、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
7、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
8、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
9、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
10、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	3
	

	2
	车道补光灯
	1、采用16颗Cree高亮LED灯珠；光源：可见光范围（波长350-780nm）；色温：6500K±200K；
	台
	6
	

	
	
	2、中心光照度：<40lx（20m光照度）；补光距离：16m-26m。
	
	
	

	
	
	3、光通量≥1800lm；日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置。
	
	
	

	
	
	4、支持远程显示补光灯故障、正常状态；支持低照度下6级光敏检测自动开启补光。
	
	
	

	
	
	5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V。
	
	
	

	3
	交通灯信号检测器
	1、支持接入≥20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。
2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。
3、支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况。
4、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。
5、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口。
6、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃。
	台
	1
	

	4
	主控制器
	1、支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持≥16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持≥12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成。
2、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。
3、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表。支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果。
4、故障检测查询功能支持信号灯黄闪、信号灯遮挡、信号灯亮度不足、信号灯同亮、信号灯单色灯常亮、信号灯不亮六类故障检测图片存储。支持录像回放时叠加智能帧及检测框信息。支持以不同的方式接入球机，并在不同方式下可预览图片和视频。
5、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果。支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型。支持≥3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选。
6、支持关联合成不同形状的合成图，合成图时间与特写图序号可分别配置。支持关联合成高级配置，支持大车关联合成、小车关联合成的合成方式，支持无牌大货车关联合成。关联合成功能支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成，特写图可替换成其他抠图。
7、支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置。支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。
8、支持内置≥1块2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘。具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口、报警输入≥4路和报警输出≥4路（光耦输出）。
9、供电方式：DC12V；功耗：＜40W；工作温度：–30℃～+65℃。
	台
	1
	

	5
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	3
	

	6
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	1
	

	7
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	2
	

	8
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	1
	

	9
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1.支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2.交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
3.考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。
4.支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
5.支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。
6.卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	3
	

	10
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。
3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	1
	

	11
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	8
	

	12
	L杆8M
	横臂：8M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角250-110mm，壁_≥4_mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	2
	

	13
	L杆4M
	横臂：4M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	1
	

	14
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	3
	

	15
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	3
	

	16
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
	M3
	12.8
	

	
	
	含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	
	
	

	17
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号（RAL 6003)改色
	套
	9
	

	18
	杆件喷特殊绿色
	根据道路色号（RAL 6003)改色
	根
	3
	

	19
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	300
	

	20
	信号线及敷设
	RVV4×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	50
	

	21
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	60
	

	22
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	300
	

	23
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	4
	

	24
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	8
	

	25
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	3
	

	26
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	60
	

	27
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	4
	

	五
	防控边界建设

	1
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元
	1、900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。
2、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率≥4096 × 2160。
3、无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
4、多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
5、右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。
6、外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。
7、车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色。
8、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
9、目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
10、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
11、司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
12、支持配置开启码流智能编码模式,通过算法识别画面中的关键目标,对高价值目标保留高清细节,重复背景信息进行超高压缩,降低码率功能,目标时间占有率低于50%时,码率可降低不少于50%,降低视频码流存储压力。
	套
	64
	

	2
	一体式环保补光灯
	1、集成高亮度LED光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED频闪、LED爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。
2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；
3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K；
4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx；
5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。
6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。
7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。
8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。
	套
	120
	

	3
	主控制器
	1、内置≥1块4T硬盘，具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
2、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能，设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
3、支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
4、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
5、外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
6、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
	台
	14
	

	4
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	9
	

	5
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	1
	

	6
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	2
	

	7
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	1
	

	8
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
3、考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。
4、支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
5、支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。
6、卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	9
	

	9
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。
3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	1
	

	10
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	1
	

	11
	L杆13M
	横臂：13M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚≥10mmmm；横臂口径对角300-110mm，壁厚≥6mm。底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。13M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	1
	

	12
	L杆8M
	横臂：8M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角250-110mm，壁_≥4_mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	2
	

	13
	L杆4M
	横臂：4M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	6
	

	14
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	8
	

	15
	基础预埋件8-M30×2000
	L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15杆件使用。，8-M30×2000mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	1
	

	16
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	9
	

	17
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
	M3
	41.3
	

	
	
	含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	
	
	

	18
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	套
	64
	

	19
	杆件喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	根
	9
	

	20
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	

	21
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	640
	

	22
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	100
	

	23
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	18
	

	24
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	18
	

	25
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	9
	

	26
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	270
	

	27
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	11
	

	六
	朝阳路横林大道卡口迁移及更新

	1
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元
	1、900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。
2、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率≥4096 × 2160。
3、无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
4、多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
5、右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。
6、外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。
7、车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
8、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
9、目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
10、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
11、司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
12、支持配置开启码流智能编码模式,通过算法识别画面中的关键目标,对高价值目标保留高清细节,重复背景信息进行超高压缩,降低码率功能,目标时间占有率低于50%时,码率可降低不少于50%,降低视频码流存储压力。
	套
	4
	

	2
	主控制器
	1、内置≥1块4T硬盘，具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。
支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
2、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能
设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
3、支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。
摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
4、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
5、外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。
支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；
支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
6、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
	台
	1
	

	3
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	1
	

	4
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	1
	

	5
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	2
	

	6
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	1
	

	7
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1.支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2.交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
3.考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。
4.支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
5.支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。
6.卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	1
	

	8
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。
3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	1
	

	9
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	1
	

	10
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	2
	

	11
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	2
	

	12
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
	M3
	8.6
	

	
	
	含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	
	
	

	13
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	套
	4
	

	14
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	200
	

	15
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	40
	

	16
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	200
	

	17
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	2
	

	18
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	2
	

	19
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	2
	

	20
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	80
	

	21
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	3
	

	22
	顶管
	含2*PE75mm；含材料费、钻孔、扩孔、回托布管、施工作业面开挖恢复、泥浆和弃土清运等所有费用。双PE75mm管材（壁厚不小于7mm）
	米
	80
	

	23
	原有杆件拆除、安装
	包含原有杆件上设备拆除、落地机柜拆除等
	根
	2
	

	七
	分局存储

	1
	视频存储
	系统架构：
全对称架构，业务负载均衡，节点故障业务自迁移；
内置流媒体服务，支持视频流直存，无需额外流媒体存储转发服务器；
支持容器云平台，视图管理软件容器化，存储、转发服务按需部署。
硬件配置：
处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.4GHz；
内存：配置≥48G 内存；
硬盘：配置≥2块960GB SAS SSD 系统盘，≥36 块 16TB SATA 硬盘；
网络接口：配置≥4*GE，≥2*10GE；
配置≥2个热插拔 2000W 交流电源模块,支持 1+1 冗余。
功能要求：
支持实况、录像回放、电视墙显示管理等；
支持 H.264、H.265、MJPEG 等格式；
支持 TCP，UDP，IPv4，HTTP，HTTPS，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP，
SMTP 等网络协议；
支持实时/历史视频、图片等备份模式。
性能要求：
最大支持 1200 路@2Mbps 视图接入；
最大支持 1200 路@2Mbps 实况转发。
开放框架：
南向对接：接入插件化集成，支持 Onvif2.4 以及 Onvif Profile S、GB/T28181、1400、主
流摄像机厂家 SDK；
北向对接：SDK、Restful；
质保：原厂5年质保（含硬盘不返还服务）。
对接要求：支持与分局视频存储平台无缝接入。
	台
	1
	

	2
	图片存储
	全对称分布式架构部署，单集群内不需要独立的元数据服务器，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量随着线性增长；支持创建单一文件系统和跨存储节点的单一全局命名空间功能。
硬件配置：
处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥48核，每颗CPU主频≥2.6GHz；
内存：配置≥256G 内存；
硬盘：配置≥36块 20TB SATA 硬盘，≥1块3.2TB SSD NVMe 缓存加速盘，≥2块480GB SSD系统盘；
内部网络：配置≥1块双口10G多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）；
外部网络：配置≥1块双口10G多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）；
配置≥2个2000W热插拔交流电源模块，支持 1+1 冗余电源。
功能要求：
支持对用户、用户组、目录设置配额；配额限制资源类型支持空间配额、文件数配额。空间配额用于管理和监控存储空间的使用情况；文件数配额用于管理和监控文件数量的使用情况；
支持在线扩容，扩容过程中业务不中断；
支持异常掉电数据不丢失功能；
支持 EC 纠删码数据保护方式，不依赖于硬件 RAID 保护；
一套存储支持 NFS/SMB/S3 多种访问协议，无需配置独立的网关节点；
支持多种网络类型，包括 10GbE、25GbE 等；
支持业务负载均衡，支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超 2%，节点间容量误差不超 0.2%；
支持以节点池为单位设定数据保护策略，可以设置不同的N+M配比，支持22+2的大比例配比，当节点故障时，支持自动调整配比；
支持将小文件（＜1M）自适应聚合成不同大小的文件写入磁盘；
支持元数据检索功能；可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元
数据项查询，且不区分不同服务写入的文件，可通过管理界面或REST接口查询，无需独立的服务节点；
支持回收站功能，回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置；
支持硬盘故障检测，提前感知硬盘故障风险；
性能要求：
1TB 数据修复时间小于 30 分钟
单节点可支持文件数不小于40亿。
监控管理：
支持集群资源管理、基本信息监控、性能监控、告警管理、用户管理、硬件管理、网络拓扑管理；
支持查看 CPU 利用率、内存利用率、带宽、IOPS 信息统计；支持监控集群、存储池、
节点、网口、客户端、硬盘、复制链路、数据流动、NFS 客户端、CIFS 客户端、并行客户端的性能指标，支持对监控对象的性能指标进行 TOPN 排序；
实时告警，支持 SNMP、邮件、syslog 等告警方式；
质保：原厂 5 年质保（含硬盘不返还服务）；
对接要求：支持与分局图片存储系统无缝接入。
	台
	1
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	序号
	路口名称
	隶属
区域
	方向
	车道
	型号
	设备名称
	备注

	1
	龙锦路东城路
	城区
	西
	1-3车道
	700W
	龙锦路东城路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西
	4-5车道
	300W
	龙锦路东城路西向东4-5车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	龙锦路东城路 西
	

	2
	龙锦路五一路
	城区
	西
	1-3车道
	700W
	龙锦路五一路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西
	4-5车道
	300W
	龙锦路五一路西向东4-5车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	龙锦路五一路 西
	

	3
	龙锦路兴东路
	城区
	南
	1-3车道
	700W
	龙锦路兴东路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南
	4车道
	300W
	龙锦路兴东路南向北4车道
	

	
	
	
	西
	1-3车道
	700W
	龙锦路兴东路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西
	4-5车道
	300W
	龙锦路兴东路西向东4-5车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	龙锦路兴东路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	龙锦路兴东路 西
	

	4
	龙锦路华丰路
	城区
	东
	1-3车道
	700W
	龙锦路华丰路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东
	4-5车道
	300W
	龙锦路华丰路东向西4-5车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	龙锦路华丰路 东
	

	5
	龙锦路常青路
	城区
	西向东
	1-3车道
	700W
	龙锦路常青路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	龙锦路常青路西向东4-5车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	龙锦路常青路 西
	

	6
	富民路华丰路
	城区
	东
	1-3车道
	700W
	富民路华丰路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南
	1-3车道
	700W
	富民路华丰路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西
	1-3车道
	700W
	富民路华丰路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西
	4车道
	300W
	富民路华丰路西向东4车道
	

	
	
	
	北
	1-3车道
	700W
	富民路华丰路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	富民路华丰路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	富民路华丰路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	富民路华丰路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	富民路华丰路 北
	

	7
	富民路大明路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	富民路大明路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	富民路大明路东向西4车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	富民路大明路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-5车道
	300W
	富民路大明路南向北4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	富民路大明路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	300W
	富民路大明路北向南4-5车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	富民路大明路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	富民路大明路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	富民路大明路 北
	

	8
	兴东路富民路
	城区
	南
	1-3车道
	700W
	兴东路富民路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南
	4车道
	300W
	兴东路富民路南向北4车道
	

	
	
	
	北
	1-3车道
	700W
	兴东路富民路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北
	4车道
	300W
	兴东路富民路北向南4车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	兴东路富民路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	兴东路富民路 北
	

	9
	延陵东路五一路
	城区
	东向西
	1-2车道
	300W
	延陵东路五一路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	延陵东路五一路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-5车道
	300W
	延陵东路五一路南向北4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	6-8车道
	700W
	延陵东路五一路南向北6-8车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	延陵东路五一路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	延陵东路五一路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	延陵东路五一路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	延陵东路五一路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	延陵东路五一路 北
	

	10
	潞横北路华丰路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横北路华丰路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	潞横北路华丰路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	潞横北路华丰路北向南1-3车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	潞横北路华丰路 南
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横北路华丰路 东
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横北路华丰路 北
	

	11
	潞横北路东城路
	城区
	东向西
	17-18车道
	300W
	潞横北路东城路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	潞横北路东城路南向北1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横北路东城路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	潞横北路东城路北向南1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	3车道
	300W
	潞横北路东城路北向南3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横北路东城路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	潞横北路东城路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横北路东城路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横北路东城路 北
	

	12
	中吴大道横林小学
	横林
	东向西
	1-3车道
	700W
	中吴大道横林小学东向西1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	300W
	中吴大道横林小学西向东1-3车道
	

	13
	丁剑路戚墅堰实验中学
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	丁剑路戚墅堰实验中学东向西1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	300W
	丁剑路戚墅堰实验中学西向东1-3车道
	

	14
	潞横路大明路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路大明路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-5车道
	300W
	潞横路大明路东向西4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	潞横路大明路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	700W
	潞横路大明路南向北4车道
	

	
	
	
	南向北
	5-6车道
	300W
	潞横路大明路南向北5-6车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路大明路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-6车道
	700W
	潞横路大明路西向东4-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	潞横路大明路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	300W
	潞横路大明路北向南4-5车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横路大明路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	潞横路大明路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路大明路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横路大明路 北
	

	15
	潞横路华丰路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路华丰路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-5车道
	300W
	潞横路华丰路东向西4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路华丰路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	潞横路华丰路西向东4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	潞横路华丰路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	潞横路华丰路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横路华丰路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路华丰路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横路华丰路 北
	

	16
	潞横路东城路
	城区
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路东城路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	潞横路东城路西向东4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	潞横路东城路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	300W
	潞横路东城路北向南4-5车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路东城路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横路东城路 北
	

	17
	潞横路五一路
	城区
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路五一路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	潞横路五一路西向东4-5车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路五一路 西
	

	18
	潞横路兴东路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路兴东路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-5车道
	300W
	潞横路兴东路东向西4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路兴东路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	潞横路兴东路西向东4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	潞横路兴东路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-6车道
	700W
	潞横路兴东路北向南4-6车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横路兴东路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路兴东路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横路兴东路 北
	

	19
	漕上路五一路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	漕上路五一路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-6车道
	300W
	漕上路五一路东向西4-6车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	漕上路五一路 东
	

	20
	漕上路剑横路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	漕上路剑横路东向西1-4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	漕上路剑横路西向东1-4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	漕上路剑横路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	漕上路剑横路 西
	

	21
	漕上路大明路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	漕上路大明路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-5车道
	300W
	漕上路大明路东向西4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	漕上路大明路西向东1-3车道
	

	
	
	
	东
	旧违停
	旧违停
	漕上路大明路 东
	

	
	
	
	西
	旧违停
	旧违停
	漕上路大明路 西
	

	22
	漕上路华丰路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	漕上路华丰路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	漕上路华丰路东向西4车道
	

	
	
	
	东向西
	5-6车道
	300W
	漕上路华丰路东向西5-6车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	漕上路华丰路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	漕上路华丰路西向东4车道
	

	
	
	
	西向东
	5-6车道
	300W
	漕上路华丰路西向东5-6车道
	

	
	
	
	东
	违停球
	违停球
	漕上路华丰路 东
	

	
	
	
	西
	违停球
	违停球
	漕上路华丰路 西
	

	23
	漕上路东城路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	漕上路东城路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	漕上路东城路东向西4车道
	

	
	
	
	东向西
	5-6车道
	300W
	漕上路东城路东向西5-6车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	漕上路东城路南向北1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	3-4车道
	300W
	漕上路东城路南向北3-4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	漕上路东城路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	漕上路东城路西向东4车道
	

	
	
	
	西向东
	5-6车道
	300W
	漕上路东城路西向东5-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	漕上路东城路北向南1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	3-4车道
	300W
	漕上路东城路北向南3-4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	漕上路东城路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	漕上路东城路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	漕上路东城路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	漕上路东城路 北
	

	24
	漕上路枫尚路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	漕上路枫尚路东向西1-3车道
	

	
	
	
	
	4车道
	300W
	漕上路枫尚路东向西4车道
	

	
	
	
	
	5-6车道
	300W
	漕上路枫尚路东向西5-6车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	漕上路枫尚路西向东1-3车道
	

	
	
	
	
	4-5车道
	300W
	漕上路枫尚路西向东4-5车道
	

	
	
	
	
	6车道
	300W
	漕上路枫尚路西向东6车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	漕上路枫尚路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	漕上路枫尚路 西
	

	25
	劳动东路河苑路(今创路)
	城区
	南向北
	1-2车道
	300W
	劳动东路今创路南向北1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	劳动东路今创路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	劳动东路今创路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	1车道
	300W
	劳动东路今创路东向西1车道
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	劳动东路今创路 北
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	劳动东路今创路 西
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	劳动东路今创路 南
	

	26
	东方二路大明路
	城区
	东向西
	1-2车道
	300W
	东方二路大明路东向西1-2车道
	

	
	
	
	东向西
	3-4车道
	300W
	东方二路大明路东向西3-4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	东方二路大明路北向南1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	3-4车道
	300W
	东方二路大明路北向南3-4车道
	

	
	
	
	北向南
	5车道
	300W
	东方二路大明路北向南5车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	东方二路大明路南向北1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	3-4车道
	300W
	东方二路大明路南向北3-4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	东方二路大明路 东
	

	27
	东方二路华丰路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	东方二路华丰路东向西1-3车道
	

	
	
	
	
	4-5车道
	300W
	东方二路华丰路东向西4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	东方二路华丰路西向东1-3车道
	

	
	
	
	
	4车道
	300W
	东方二路华丰路西向东4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	东方二路华丰路北向南1-3车道
	

	
	
	
	
	4车道
	300W
	东方二路华丰路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	东方二路华丰路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	东方二路华丰路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	东方二路华丰路 北
	

	28
	东方二路东城路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	东方二路东城路东向西1-3车道
	

	
	
	
	
	4-5车道
	300W
	东方二路东城路东向西4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	东方二路东城路南向北1-3车道
	

	
	
	
	
	4-5车道
	300W
	东方二路东城路南向北4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	东方二路东城路西向东1-3车道
	

	
	
	
	
	4-5车道
	300W
	东方二路东城路西向东4-5车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	东方二路东城路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	东方二路东城路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	东方二路东城路 西
	

	29
	东方二路五一路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	东方二路五一路东向西1-3车道
	

	
	
	
	
	4-5车道
	300W
	东方二路五一路东向西4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	东方二路五一路南向北1-2车道
	

	
	
	
	
	3-4车道
	300W
	东方二路五一路南向北3-4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	东方二路五一路西向东1-2车道
	

	
	
	
	
	3-4车道
	300W
	东方二路五一路西向东3-4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	东方二路五一路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	东方二路五一路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	东方二路五一路 东
	

	30
	五一路段前路
	城区
	南向北
	1-3车道
	700W
	五一路段前路南向北1-3车道
	

	
	
	
	
	4车道
	300W
	五一路段前路南向北4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	五一路段前路北向南1-3车道
	

	
	
	
	
	4车道
	300W
	五一路段前路北向南4车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	五一路段前路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	五一路段前路 北
	

	31
	五一路环卫路
	城区
	北向南
	1-3车道
	700W
	五一路环卫路北向南1-3车道
	

	
	
	
	
	4-5车道
	300W
	五一路环卫路北向南4-5车道
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	五一路环卫路 北
	

	32
	五一路丁剑路
	城区
	南向北
	1-3车道
	700W
	五一路丁剑路南向北1-3车道
	

	
	
	
	
	4车道
	300W
	五一路丁剑路南向北4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	五一路丁剑路北向南1-2车道
	

	
	
	
	
	3-4车道
	300W
	五一路丁剑路北向南3-4车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	五一路丁剑路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	五一路丁剑路 北
	

	33
	圩墩路戚南路
	城区
	西向东
	1-3车道
	700W
	圩墩路戚南路西向东1-3车道
	

	
	
	
	
	4车道
	300W
	圩墩路戚南路西向东4车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	圩墩路戚南路 西
	

	34
	延陵路徐窑路
	城区
	东向西
	1-2车道
	300W
	延陵路徐窑路东向西1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	延陵路徐窑路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	延陵路徐窑路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	延陵路徐窑路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	延陵路徐窑路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	延陵路徐窑路 北
	

	35
	义乌路丁塘河西路
	城区
	南向北
	1-3车道
	700W
	义乌路丁塘河西路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	义乌路丁塘河西路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	义乌路丁塘河西路北向南1-3车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	义乌路丁塘河西路西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	义乌路丁塘河西路北
	

	36
	义乌路智博路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	义乌路智博路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	义乌路智博路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	义乌路智博路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	义乌路智博路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	义乌路智博路东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	义乌路智博路西
	

	37
	义乌路湾城北路
	城区
	东向西
	1-3车道
	700W
	义乌路湾城北路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	义乌路湾城北路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	义乌路湾城北路南向北4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	义乌路湾城北路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	义乌路湾城北路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	义乌路湾城北路东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	义乌路湾城北路南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	义乌路湾城北路北
	

	38
	华昌路临津路
	遥观
	东向西
	1-3车道
	700W
	华昌路临津路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	700W
	华昌路临津路东向西4车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	华昌路临津路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	华昌路临津路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	华昌路临津路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	华昌路临津路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	华昌路临津路 北
	

	39
	华昌路人民路
	遥观
	东向西
	1-3车道
	700W
	华昌路人民路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	华昌路人民路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	华昌路人民路西向东1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	华昌路人民路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	华昌路人民路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	华昌路人民路 西
	

	40
	人民路常遥路
	遥观
	东向西
	1-3车道
	700W
	人民路常遥路东向西1-4车道
	

	
	
	
	南向北
	1车道
	300W
	人民路常遥路南向北1车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	人民路常遥路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	人民路常遥路西向东4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	人民路常遥路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	人民路常遥路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	人民路常遥路 西
	

	41
	朝阳路吴家头路
	横林
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路吴家头路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路吴家头路北向南1-3车道
	

	
	
	
	南
	违停球
	违停球
	朝阳路吴家头路 南
	

	
	
	
	北
	违停球
	违停球
	朝阳路吴家头路 北
	

	42
	横林大道杨北线
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	横林大道杨北线东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1车道
	300W
	横林大道杨北线南向北1车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	横林大道杨北线西向东1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	横林大道杨北线 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	横林大道杨北线 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	横林大道杨北线 西
	

	43
	朝阳路老横芙路
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路老横芙路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路老横芙路北向南1-3车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	朝阳路老横芙路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	朝阳路老横芙路 北
	

	44
	戚月线常芙东路(芙蓉街北路)
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	戚月线芙蓉街北路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	戚月线芙蓉街北路南向北1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	戚月线芙蓉街北路西向东1-2车道
	

	
	
	
	东
	违停球
	违停球
	戚月线芙蓉街北路 东
	

	
	
	
	南
	违停球
	违停球
	戚月线芙蓉街北路 南
	

	
	
	
	西
	违停球
	违停球
	戚月线芙蓉街北路 西
	

	45
	戚横线前杨工业园区路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	戚横线前杨工业园东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1车道
	300W
	戚横线前杨工业园南向北1车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	戚横线前杨工业园西向东1-2车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	戚横线前杨工业园 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	戚横线前杨工业园 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	戚横线前杨工业园 西
	

	46
	戚横线前杨村委
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	戚横线前杨村委东向西1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	戚横线前杨村委西向东1-2车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	戚横线前杨村委 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	戚横线前杨村委 西
	

	47
	朝阳路戚横公路
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路戚横公路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	朝阳路戚横公路西向东1-3车道
	

	
	
	
	南
	违停球
	违停球
	朝阳路戚横公路 南
	

	
	
	
	西
	违停球
	违停球
	朝阳路戚横公路 西
	

	48
	广电东路剑湖街(宋剑路)
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	广电东路剑湖街南向北1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	广电东路剑湖街西向东1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	广电东路剑湖街北向南1-2车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	广电东路剑湖街 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	广电东路剑湖街 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	广电东路剑湖街 北
	

	49
	S232潞横路
	
	南
	1-3车道
	700W
	S232潞横路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南
	4-5车道
	300W
	S232潞横路南向北4-5车道
	

	
	
	
	西
	1-3车道
	700W
	S232潞横路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西
	4-5车道
	300W
	S232潞横路西向东4-5车道
	

	
	
	
	北
	1-3车道
	700W
	S232潞横路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北
	4-5车道
	300W
	S232潞横路北向南4-5车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	S232潞横路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	S232潞横路 西
	

	
	
	
	北
	违停球
	违停球
	S232潞横路 北
	

	50
	潞横路横中路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路横中路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	潞横路横中路东向西4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路横中路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	潞横路横中路西向东4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横路横中路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路横中路 西
	

	51
	潞横路环镇西路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路环镇西路东向西1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路环镇西路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	潞横路环镇西路西向东4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横路环镇西路东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路环镇西路西
	

	52
	潞横路西崦中心路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路西崦中心路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	潞横路西崦中心路东向西4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路西崦中心路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	潞横路西崦中心路西向东4车道
	

	53
	潞横路江南路
	
	南向北
	1-3车道
	500W
	潞横路江南路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路江南路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	潞横路江南路西向东4-5车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路江南路 西
	

	54
	潞横路公园路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路公园路东向西1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路公园路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	潞横路公园路西向东4车道
	

	
	
	
	西
	违停球
	违停球
	潞横路公园路西
	

	55
	朝阳路横芙路
	
	东
	1-2车道
	300W
	朝阳路横芙路东向西1-2车道
	

	
	
	
	东
	3-4车道
	300W
	朝阳路横芙路东向西3-4车道
	

	
	
	
	南
	1-2车道
	300W
	朝阳路横芙路南向北1-2车道
	

	
	
	
	南
	3-4车道
	300W
	朝阳路横芙路南向北3-4车道
	

	
	
	
	西
	1-2车道
	300W
	朝阳路横芙路西向东1-2车道
	

	
	
	
	西
	3-4车道
	300W
	朝阳路横芙路西向东3-4车道
	

	
	
	
	北
	1-2车道
	300W
	朝阳路横芙路北向南1-2车道
	

	
	
	
	北
	3-4车道
	300W
	朝阳路横芙路北向南3-4车道
	

	
	
	
	东
	违停球
	违停球
	朝阳路横芙路 东
	

	
	
	
	南
	违停球
	违停球
	朝阳路横芙路 南
	

	
	
	
	西
	违停球
	违停球
	朝阳路横芙路 西
	

	
	
	
	北
	违停球
	违停球
	朝阳路横芙路 北
	

	56
	S232老东方大道
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	S232老东方大道南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	S232老东方大道南向北4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	S232老东方大道北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	S232老东方大道北向南4车道
	

	57
	S232洪庄路
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	S232洪庄路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	S232洪庄路南向北4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	S232洪庄路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	S232洪庄路北向南4车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	S232洪庄路 南
	

	58
	潞横北路五一路
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	潞横北路五一路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	潞横北路五一路西向东1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	潞横北路五一路北向南1-3车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	潞横北路五一路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横北路五一路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横北路五一路 北
	

	59
	潞横北路兴东路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横北路兴东路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	潞横北路兴东路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	潞横北路兴东路南向北4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横北路兴东路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	潞横北路兴东路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4
	300W
	潞横北路兴东路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横北路兴东路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	潞横北路兴东路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横北路兴东路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	潞横北路兴东路 北
	

	60
	戚横公路江南路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	戚横公路江南路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	戚横公路江南路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	戚横公路江南路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	戚横公路江南路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	戚横公路江南路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	戚横公路江南路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	戚横公路江南路 北
	

	61
	纬四路S232
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	纬四路S232东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-5车道
	300W
	纬四路S232东向西4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	纬四路S232南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-5车道
	300W
	纬四路S232南向北4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	纬四路S232北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	纬四路S232北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	纬四路S232 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	纬四路S232 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	纬四路S232 北
	

	62
	今创路华通路
	
	东向西
	1车道
	300W
	今创路华通路东向西1车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	今创路华通路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	今创路华通路南向北4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	今创路华通路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	今创路华通路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	今创路华通路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	今创路华通路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	今创路华通路 北
	

	63
	戚横公路红联路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	戚横公路红联路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	戚横公路红联路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	戚横公路红联路南向北4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	戚横公路红联路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	戚横公路红联路北向南1-2车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	戚横公路红联路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	戚横公路红联路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	戚横公路红联路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	戚横公路红联路 北
	

	64
	迎宾路崔北路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	迎宾路崔北路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	迎宾路崔北路南向北1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	迎宾路崔北路北向南1-2车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	迎宾路崔北路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	迎宾路崔北路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	迎宾路崔北路 北
	

	65
	朝阳路崔蓉路
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路崔蓉路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路崔蓉路北向南1-3车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	朝阳路崔蓉路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	朝阳路崔蓉路 北
	

	66
	横芙路蓉湖路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	横芙路蓉湖路东向西1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	横芙路蓉湖路西向东1-2车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	横芙路蓉湖路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	横芙路蓉湖路 西
	

	67
	朝阳路环山南路
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路环山南路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路环山南路西向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路环山南路北向南1-3车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	朝阳路环山南路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	朝阳路环山南路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	朝阳路环山南路 北
	

	68
	戚月线常焦线
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	戚月线常焦线东向西1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	戚月线常焦线西向东1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	戚月线常焦线北向南1-2车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	戚月线常焦线 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	戚月线常焦线 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	戚月线常焦线 北
	

	69
	戚月线江南路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	戚月线江南路东向西1-2车道
	城东改造

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	戚月线江南路南向北1-2车道
	城东改造

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	戚月线江南路西向东1-2车道
	城东改造

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	戚月线江南路北向南1-2车道
	城东改造

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	戚月线江南路 东
	城东改造

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	戚月线江南路 南
	城东改造

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	戚月线江南路 西
	城东改造

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	戚月线江南路 北
	城东改造

	70
	江南路环山北路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	江南路环山北路东向西1-2车道
	

	
	
	
	东向西
	3-4车道
	300W
	江南路环山北路东向西3-4车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	江南路环山北路南向北1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	江南路环山北路西向东1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	3-4车道
	300W
	江南路环山北路西向东3-4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	江南路环山北路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	江南路环山北路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	江南路环山北路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	江南路环山北路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	江南路环山北路 北
	

	71
	中吴大道顺通路
	
	东向西
	1-3车道
	900W
	中吴大道顺通路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	中吴大道顺通路东向西4车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	300W
	中吴大道顺通路南向北1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	3-4车道
	300W
	中吴大道顺通路南向北3-4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	中吴大道顺通路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	中吴大道顺通路西向东4-5车道
	

	
	
	
	东
	球机
	球机
	中吴大道顺通路 东
	

	
	
	
	南
	违停球
	违停球
	中吴大道顺通路 南
	

	
	
	
	西
	违停球
	违停球
	中吴大道顺通路 西
	

	72
	文明路西崦路
	
	东向西
	1车道
	300W
	文明路西崦路东向西1车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	文明路西崦路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1车道
	300W
	文明路西崦路西向东1车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	文明路西崦路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	文明路西崦路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	文明路西崦路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	文明路西崦路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	文明路西崦路 北
	

	73
	老东方大道剑横路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	老东方大道剑横路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1车道
	300W
	老东方大道剑横路南向北1车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	老东方大道剑横路西向东1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1车道
	300W
	老东方大道剑横路北向南1车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	老东方大道剑横路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	老东方大道剑横路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	老东方大道剑横路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	老东方大道剑横路 北
	

	74
	横芙路常芙西路
	
	东向西
	1车道
	300W
	横芙路常芙西路东向西1车道
	

	
	
	
	南向北
	1车道
	300W
	横芙路常芙西路南向北1车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	横芙路常芙西路西向东1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	横芙路常芙西路北向南1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	3-4车道
	300W
	横芙路常芙西路北向南3-4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	横芙路常芙西路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	横芙路常芙西路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	横芙路常芙西路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	横芙路常芙西路 北
	

	75
	漕上路新崔横路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	漕上路新崔横路东向西1-2车道
	城东改造

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	300W
	漕上路新崔横路北向南1-2车道
	城东改造

	
	
	
	北向南
	3-4车道
	300W
	漕上路新崔横路北向南1-2车道
	城东改造

	
	
	
	东
	违停球
	违停球
	漕上路新崔横路 东
	城东改造

	
	
	
	北
	违停球
	违停球
	漕上路新崔横路 北
	城东改造

	76
	潞横路常青路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	潞横路常青路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-5车道
	300W
	潞横路常青路东向西4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	潞横路常青路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	潞横路常青路西向东4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	潞横路常青路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-6车道
	900W
	潞横路常青路北向南4-6车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	潞横路常青路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	潞横路常青路 西
	

	
	
	
	北
	球机
	球机
	潞横路常青路 北
	

	77
	漕上路江南路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	漕上路江南路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4
	300W
	漕上路江南路东向西4车道
	

	
	
	
	东向西
	5-6车道
	300W
	漕上路江南路东向西5-6车道
	

	
	
	
	东南向北
	1-3车道
	700W
	漕上路江南路东南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	漕上路江南路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	漕上路江南路南向北4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	漕上路江南路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	漕上路江南路西向东4车道
	

	
	
	
	西向东
	5-6车道
	300W
	漕上路江南路西向东5-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	漕上路江南路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	漕上路江南路北向南4车道
	

	
	
	
	北向南
	5车道
	300W
	漕上路江南路北向南5车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	漕上路江南路 东
	

	
	
	
	东南
	监控球
	监控球
	漕上路江南路 东南
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	漕上路江南路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	漕上路江南路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	漕上路江南路 北
	

	78
	大明路杨园路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	大明路杨园路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	大明路杨园路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-5车道
	300W
	大明路杨园路南向北4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	大明路杨园路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	大明路杨园路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	700W
	大明路杨园路北向南4-5车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	大明路杨园路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	大明路杨园路 西
	

	79
	大明路广电路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	大明路广电路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	大明路广电路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-6车道
	700W
	大明路广电路南向北4-6车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	 300W
	大明路广电路西向东1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	3-4车道
	300W
	大明路广电路西向东3-4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	大明路广电路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-6车道
	700W
	大明路广电路北向南4-6车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	大明路广电路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	大明路广电路 西
	

	80
	大明路人民路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	大明路人民路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	大明路人民路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-6车道
	700W
	大明路人民路南向北4-6车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	大明路人民路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-2车道
	700W
	大明路人民路北向南1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	3-6车道
	700W
	大明路人民路北向南3-5车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	大明路人民路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	大明路人民路 南
	

	81
	纬四路戴洛路
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	纬四路戴洛路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	纬四路戴洛路西向东4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	纬四路戴洛路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	纬四路戴洛路北向南4车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	纬四路戴洛路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	纬四路戴洛路 北
	

	82
	纬四路经三路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	纬四路经三路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	纬四路经三路东向西4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	纬四路经三路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	纬四路经三路西向东4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	纬四路经三路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	纬四路经三路 西
	

	83
	S232漕上路
	
	东向西
	1-3车道
	900W
	S232漕上路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	S232漕上路东向西4车道
	

	
	
	
	东向西
	5-6车道
	300W
	S232漕上路东向西5-6车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	S232漕上路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	S232漕上路南向北4车道
	

	
	
	
	南向北
	5车道
	300W
	S232漕上路南向北5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	S232漕上路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	S232漕上路西向东4车道
	

	
	
	
	西向东
	5-6车道
	300W
	S232漕上路西向东5-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	S232漕上路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	S232漕上路北向南4车道
	

	
	
	
	北向南
	5车道
	300W
	S232漕上路北向南5车道
	

	
	
	
	东
	违停球
	违停球
	S232漕上路 东
	

	
	
	
	南
	违停球
	违停球
	S232漕上路 南
	

	
	
	
	西
	违停球
	违停球
	S232漕上路 西
	

	
	
	
	北
	违停球
	违停球
	S232漕上路 北
	

	84
	五一路山水路
	
	东向西
	1-3车道
	700W
	五一路山水路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	五一路山水路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	五一路山水路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	五一路山水路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	五一路山水路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	五一路山水路 北
	

	85
	漕上路常青路
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	漕上路常青路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	漕上路常青路西向东4车道
	

	
	
	
	西向东
	5-6车道
	300W
	漕上路常青路西向东5-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-4车道
	900W
	漕上路常青路北向南1-4车道
	

	
	
	
	北向南
	5-6车道
	300W
	漕上路常青路北向南5-6车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	漕上路常青路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	球机
	漕上路常青路 北
	

	86
	东方二路常青路
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	东方二路常青路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	300W
	东方二路常青路西向东4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	东方二路常青路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-6车道
	300W
	东方二路常青路南向北4-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	东方二路常青路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-6车道
	300W
	东方二路常青路北向南4-6车道
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	东方二路常青路 西
	

	
	
	
	南
	监控球
	球机
	东方二路常青路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	球机
	东方二路常青路 北
	

	87
	东方东路常青路
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	东方东路常青路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-6车道
	900W
	东方东路常青路南向北4-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	东方东路常青路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	900W
	东方东路常青路北向南4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	监控球
	球机
	东方东路常青路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	球机
	东方东路常青路 北
	

	88
	山水路常青路
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	山水路常青路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-6车道
	300W
	山水路常青路南向北4-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	山水路常青路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-6车道
	900W
	山水路常青路北向南4-6车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	球机
	山水路常青路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	球机
	山水路常青路 北
	

	89
	富民路常青路
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	富民路常青路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-5车道
	300W
	富民路常青路南向北4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	富民路常青路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-6车道
	300W
	富民路常青路北向南4-6车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	球机
	富民路常青路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	球机
	富民路常青路 北
	

	90
	潞横北路常青路
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	潞横北路常青路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-5车道
	300W
	潞横北路常青路南向北4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	潞横北路常青路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	300W
	潞横北路常青路北向南4-5车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	球机
	潞横北路常青路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	球机
	潞横北路常青路 北
	

	91
	丁剑路常青路
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	丁剑路常青路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	丁剑路常青路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	300W
	丁剑路常青路北向南4-5车道
	

	
	
	
	北向南
	球
	球机
	丁剑路常青路 北
	

	92
	山水路兴东路
	
	东向西
	1-3车道
	900W
	山水路兴东路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	山水路兴东路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	山水路兴东路南向北4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	山水路兴东路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	山水路兴东路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	山水路兴东路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	山水路兴东路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	山水路兴东路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	山水路兴东路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	山水路兴东路 北
	

	93
	朝阳路横林大道
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路横林大道南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	朝阳路横林大道西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路横林大道北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-6车道
	700W
	朝阳路横林大道北向南4-6车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	朝阳路横林大道 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	朝阳路横林大道 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	朝阳路横林大道 北
	

	94
	留道路华昌路
	
	东向西
	1-3车道
	900W
	留道路华昌路东向西1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	留道路华昌路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	留道路华昌路西向东1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	留道路华昌路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	留道路华昌路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	留道路华昌路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	留道路华昌路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	留道路华昌路 北
	

	95
	中吴大道朝阳路
	
	东向西
	1-3车道
	900W
	中吴大道朝阳路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4车道
	300W
	中吴大道朝阳路东向西4车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	中吴大道朝阳路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	中吴大道朝阳路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4车道
	300W
	中吴大道朝阳路西向东4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	中吴大道朝阳路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	中吴大道朝阳路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	中吴大道朝阳路 西
	

	96
	江南路崔西路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	江南路崔西路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	江南路崔西路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	江南路崔西路南向北4车道
	

	
	
	
	西向东
	1车道
	300W
	江南路崔西路西向东1车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	江南路崔西路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	300W
	江南路崔西路北向南4车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	江南路崔西路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	江南路崔西路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	江南路崔西路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	江南路崔西路 北
	

	97
	留道路常和路
	
	东向西
	1车道
	300W
	留道路常和路东向西1车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	留道路常和路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	留道路常和路西向东1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	留道路常和路北向南1-3车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	留道路常和路 东
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	留道路常和路 南
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	留道路常和路 西
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	留道路常和路 北
	

	98
	戚月线新董路
	
	东向西
	1-2车道
	300W
	戚月线新懂路东向西1-2车道
	

	
	
	
	西向东
	1-2车道
	300W
	戚月线新懂路西向东1-2车道
	

	
	
	
	东
	监控球
	监控球
	戚月线新懂路 东
	

	
	
	
	西
	监控球
	监控球
	戚月线新懂路 西
	

	99
	横洛路公园路
	
	南向北
	正向
	900W
	横洛路公园路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	反向
	900W
	横洛路公园路卡口南向北1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	正向
	900W
	横洛路公园路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	反向
	900W
	横洛路公园路卡口北向南1-2车道
	

	
	
	
	南
	监控球
	监控球
	横洛路公园路 南
	

	
	
	
	北
	监控球
	监控球
	横洛路公园路 北
	

	100
	朝阳路环山北路
	
	东向西
	1车道
	700W
	朝阳路环山北路东向西1车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路环山北路南向北1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路环山北路北向南1-3车道
	

	
	
	
	
	监控球
	监控球
	朝阳路环山北路
	

	101
	广电路华昌路（遥观工业大道）
	
	东向西
	1-2车道
	900W
	广电路华昌路东向西1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	1-2车道
	900W
	广电路华昌路南向北1-2车道
	

	
	
	
	南向北
	3-4车道
	900W
	广电路华昌路南向北3-4车道
	

	
	
	
	球机
	球机
	球机
	广电路华昌路(西北)
	

	
	
	
	广角
	广角
	广角
	广电路华昌路(西北)(广角)
	

	
	
	
	西向东
	1车道
	500W
	广电路华昌路西向东1车道
	

	
	
	
	西向东
	2-3车道
	900W
	广电路华昌路西向东2-3车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	广电路华昌路北向南1-3车道
	

	102
	S232勤新村
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	S232勤新村南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	500W
	S232勤新村南向北4车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	S232勤新村北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4车道
	500W
	S232勤新村北向南4车道
	

	103
	中吴大道剑湖街
	
	东向西
	1-3车道
	900W
	中吴大道剑湖街东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-5车道
	900W
	中吴大道剑湖街东向西4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	中吴大道剑湖街南向北1-3车道
	

	
	
	
	球机
	球机
	球机
	中吴大道剑湖街(南)
	

	
	
	
	广角
	广角
	广角
	中吴大道剑湖街(南)(广角)
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	中吴大道剑湖街西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-5车道
	900W
	中吴大道剑湖街西向东4-5车道
	

	
	
	
	球机
	球机
	球机
	中吴大道剑湖街(西)
	

	
	
	
	广角
	广角
	广角
	中吴大道剑湖街(西)(广角)
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	中吴大道剑湖街北向南1-3车道
	

	104
	中吴大道今创路
	
	东向西
	1-3车道
	900W
	中吴大道今创路东向西1-3车道
	

	
	
	
	东向西
	4-6车道
	900W
	中吴大道今创路东向西4-6车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	中吴大道今创路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4车道
	300W
	中吴大道今创路南向北4车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	中吴大道今创路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-6车道
	900W
	中吴大道今创路西向东4-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	中吴大道今创路北向南1-3车道
	

	
	
	
	球机
	球机
	球机
	中吴大道今创路(北)
	

	
	
	
	广角
	广角
	广角
	中吴大道今创路(北)(广角)
	

	
	
	
	东向西
	16-17
	900W
	中吴大道今创路东向西1-2车道
	反卡

	
	
	
	东向西
	18-19
	900W
	中吴大道今创路东向西3-4车道
	反卡

	
	
	
	西向东
	20-21
	900W
	中吴大道今创路西向东1-2车道
	反卡

	
	
	
	西向东
	22-23
	900W
	中吴大道今创路西向东3-4车道
	反卡

	
	
	
	西向东
	24
	300W
	中吴大道今创路西向东5车道
	反卡

	
	
	
	北向南
	25-26
	900W
	中吴大道今创路北向南1-2车道
	反卡

	105
	东城路富民路
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	东城路富民路北向南1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	东城路富民路南向北1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	700W
	东城路富民路西向东1-3车道
	

	106
	朝阳路东城湾北
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路东城湾北南向北1-2车道
	

	
	
	
	南
	球机
	球机
	朝阳路东城湾北南
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路东城湾北北向南1-2车道
	

	107
	朝阳路东城湾南
	
	南向北
	1-3车道
	700W
	朝阳路东城湾南南向北1-2车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	700W
	朝阳路东城湾南北向南1-2车道
	

	
	
	
	北
	球机
	球机
	朝阳路东城湾南北
	

	108
	S232东方东路
	
	南向北
	1-3车道
	900W
	S232东方东路南向北1-3车道
	

	
	
	
	南向北
	4-5车道
	900W
	S232东方东路南向北4-5车道
	

	
	
	
	西向东
	1-3车道
	900W
	S232东方东路西向东1-3车道
	

	
	
	
	西向东
	4-6车道
	900W
	S232东方东路西向东4-6车道
	

	
	
	
	北向南
	1-3车道
	900W
	S232东方东路北向南1-3车道
	

	
	
	
	北向南
	4-5车道
	900W
	S232东方东路北向南4-5车道
	

	
	
	
	南向北
	球机
	球机
	S232东方东路南
	

	
	
	
	南向北
	广角
	广角
	S232东方东路南广角
	

	
	
	
	北
	球机
	球机
	S232东方东路北
	


反向卡口点位
	序号
	路口名称
	方向
	车道
	型号
	设备名称

	1
	龙锦路东城路
	西
	6-8
	900W
	龙锦路东城路卡口西向东1-3车道

	
	
	
	9-10
	300W
	龙锦路东城路卡口西向东4-5车道

	2
	龙锦路五一路
	西
	6-8
	900W
	龙锦路五一路卡口西向东1-3车道

	
	
	
	9-10
	300W
	龙锦路五一路卡口西向东4-5车道

	3
	龙锦路兴东路
	南
	10-12
	900W
	龙锦路兴东路卡口南向北1-3车道

	
	
	
	13-14
	300W
	龙锦路兴东路卡口南向北4车道

	
	
	西
	15-17
	900W
	龙锦路兴东路卡口西向东1-3车道

	
	
	
	18-19
	300W
	龙锦路兴东路卡口西向东4-5车道

	4
	龙锦路华丰路
	东
	6-8
	900W
	龙锦路华丰路卡口东向西1-3车道

	
	
	
	9-10
	300W
	龙锦路华丰路卡口东向西4-5车道

	
	
	
	23-24
	900W
	延陵东路五一路卡口北向南3-4车道


（三）技术要求
1.投标要求
1.1投标人须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。
1.2投标人的投标文件必须对招标文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。
1.3本项目涉及的设备由中标人负责测试、安装、调试等工作。
1.4中标人应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。
2.报价要求
2.1本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、5年维护（包括5年维保服务期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、 税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
2.2投标人在报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力、材料涨价、通货膨胀、政府政策、天气变化影响等因素，结算时单价不予调整。
2.3投标人报价时应充分考虑合同期限内及维保服务时所产生的一切费用，采购人不再额外支付任何费用。
2.4投标人根据采购人提供的采购清单，根据项目实际情况，结合自身实力测算费用。
2.5中标人项目组人员的伙食费、住宿费、交通费用等一切费用由中标人负责，费用包含在报价中。
2.6由于中标人原因所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由中标人自行承担。若未按期整改，采购人有权立即解除合同，且一切损失均由中标人承担。
3.供货期要求
3.1供货期要求：自合同签订之日起18个月内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。
3.2采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，中标人应保证在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。
3.3中标人所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.4中标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据招采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。
4.验收要求
4.1整机包装完整，配件数量齐全。
4.2通电开机运行检查系统性能（功能应正常，符合技术参数指标）。 
4.3出厂检验报告、合格证、保修卡等配备齐全。
4.4设备安装后，采购人按相关标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。
4.5对于中标人提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，中标人不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付招标人使用，检测费用由中标人承担。如发现中标人所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，中标人必须整改到位，不得以任何理由拒绝。中标人拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。
4.6对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给招标人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。
4.7货物安装验收合格并通过公安交警部门的验收；监控设备的数据需接入现有公安后台进行应用，所有前后端产品需无缝兼容常州图像专网平台；设备性能及技术参数指标应达到招投标文件约定及现行国家相关规范、标准。
4.8执法办案管理应用所产生的业务数据，支持按照严格的规范和标准接入市局数据中心，确保数据的集中存储和管理，为后续的数据挖掘、分析以及应用提供基础，支撑整个业务系统的高效运行和持续优化。
5.安装要求
5.1严格执行设备安装规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照说明进行安装，做好各项质量检查记录。参加验收。
5.2遵守国家或地方政府及有关部门对安装现场管理的规定，妥善保护好安装现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好安装现场保卫、消防和垃圾清理等工作，处理好由于设备安装带来的扰民问题及与周围居民的关系。
5.3安装调试中未经采购人同意或有关部门批准，不得随便拆改原有的各种设备管线。
5.4安装调试未完成之前，负责对现场的一切设施进行保护。
5.5采购人有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，中标人应无条件接受。
5.6现场的材料及设备、工具由中标人自行保管。
5.7中标人在安装调试过程中，采购人有权要求对中标人的安装进行适当调整安排，对采购人提出的安排，中标人应积极服从。如中标人拒服从采购人的调整安排，采购人有权对中标人进行相应的经济处罚。
5.8安装调试完成后，中标人应通知采购人验收，采购人自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知中标人，另定验收日期，中标人在此期间应承担看管的相关费用。
5.9中标人负责完成安装调试后移交采购人之前的维护及保管工作。
5.10材料堆放及安装现场应服从采购人管理，做到材料堆放整齐、规范，安装现场保证安装完成场地清理干净。
5.11在安装设备区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，设备安装期间所发生伤亡等一切事故，均由中标人承担，所发生的一切费用均由中标人全部支付。
5.12中标人应随时接受采购人对设备安装的监督和检查，对不符合规范的无条件组织整改。
6.维保服务要求
6.1中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及投标文件中的“维保服务承诺”提供服务。
6.2维保服务期内需服从采购人统一管理。
6.3维保服务期内，中标人应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。中标人接到故障电话在1小时内响应，2小时内给出解决问题的方案。如果招标人按照中标人的指导不能解决问题，中标人在8小时内派出维修人员到现场维修或更换零件；复杂故障或需使用进口配件，4至6周内解决。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由中标人负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。中标人承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。
6.4维保服务期内，中标人应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，中标人应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。
6.5采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，中标人应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，中标人需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。
6.6维保服务期结束，中标人对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。
6.7维保服务期结束，不能视为中标人对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至服务期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。
6.8因中标人所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标人必须赔偿招标人或第三方因此造成的所有损失。
6.9中标人终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。
7.培训要求
7.1设备安装调试结束，中标人须在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
7.2采购人认为可以培训的前一周提出需求，由中标人提供培训计划及资料进行培训，确保采购人培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。中标人保证对采购人各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由双方另行协商确定。
7.3中标人派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交采购人，采购人认为培训指导人员不合适可要求更换，培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。
8.其他要求
8.1投标人必须响应本招标文件中规定的维保服务期。在此基础上，如其投标文件中承诺有延长维保服务期，则按其承诺的维保服务期执行。
8.2中标人必须提供在合同履行过程中，若其出现多次失误或拖延工作现象，采购人有权随时终止合同。中标人负有责任的安装进度滞后或质量安全事故所造成的损失应由其承担，并接受采购人作出的相应处罚。
9.售后及维保服务期
9.1双方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》，项目建设和管理单位为常州市公安局常州经济开发区分局，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，系统运行设备完好率每月必须达到95%以上，维修及时率达100%。
9.2质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算五年。
9.3中标人在项目建设完成、竣工验收时，需提供运维具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知采购人。
9.4中标人施工队伍必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，并提供所有施工人员的身份证原件（复印件留档），社保或保险缴纳证明，报采购人审核通过备案后方可进场施工。在实施过程中，施工队伍违反规定的，采购人可予以清退，所有违约责任由中标人承担。
9.5在运行维护期内，如遇其他原因搬迁，中标人应免费承担不超过前端设备、链路等10%的搬迁服务。
四、其他要求
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当
面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。
情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情
形。
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[bookmark: _Toc99301426][bookmark: _Toc331685783]甲方（全称）：        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：       （中标供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1） 采购项目名称：             
     采购项目编号：             
（2）项目内容：
2.合同金额
（1）合同金额小写：            
             大写：            
税率：            
 合同结算方式：全费用固定综合单价，即中标单价不变，最终按实际数量结算。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、5年维护（包括5年维保服务期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、 税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉 及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
（2）付款方式：①合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款；②乙方规定时间内交付货物，甲方在10个工作日内进行初步验收确认数量、规格等，支付至合同总金额的60%，如初步验收发现货物存在数量短缺，规格不符等问题，乙方需及时补换货，初验时间顺延；③货物交付且安装完成后(如需审计)则审计后，满足合同约定条件的，甲方在安装调试验收合格之日起60日付款至合同总金额（审定金额）的100%。
特别说明：①结算审计核减率5%以下的审计费用由甲方承担；核减率5%（含）以上的审计费用一律由乙方承担，并直接在审定价中扣除。乙方应无条件接受甲方内部审计部门的延伸审计。②付款前，乙方应提供符合甲方要求的合同全额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3.合同履行
（1）服务期限：自合同签订之日起18个月内完成合同范围内所有设备的供货并安装调试完成。
（2）履约地点：甲方指定地点  
（3）履约担保：否
4.合同验收
（1）乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
（2）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
（3）货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
（4）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
（5）货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（并不低于国家相关标准）。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购（招标）文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，代理机构持 壹 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	



见证方： 
代理机构（章）： 
经办人：                     电话：
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	合格并通过公安交警部门的验收；监控设备需接入现有公安后台进行应用，所有前后端产品需无缝兼容常州图像专网平台；设备性能及技术参数指标应达到招投标文件约定及现行国家相关规范、标准。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	1.乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明。
2.因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。
3.乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

	
	指定现场
	甲方指定现场

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	①违反合同义务且未承担违约责任；
②未按时履行违约责任；
③未能履行与甲方签订的合同，且损失超出保证金金额；

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	提供的产品若有缺陷，应主动召回。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
(3) 甲方因乙方违约而解除合同的，有权要求乙方按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向 常州市天宁区 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

	
	
	本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统，均应提供完全的资源、设备和系统接入、管理和应用许可，包括但不限于各类硬件设备、基础设施、分项系统、前端设备和点位的无限制接入、管理和应用许可；乙方承诺，本项目实施过程中和交付后全寿命周期内，支持甲方任意新增资源设施的接入需求，不得要求甲方额外支付任何资源、点位、硬件设备、基础设施、分项系统以及全部接口、端口、槽位、功能、性能、服务的授权、许可、软硬件部署、设计、实施及扩容费用。如需增加有关费用，由乙方自行解决。

	
	兼容性要求

	（1）本项目各平台应完全接入和管理所有公安现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。
（2）本项目各平台应安全接入公安现有已部署的各项前后端业务数据，提供兼容现有业务完整的接入、转发应用程序及各类服务中间件。
（3）前端终端服务器无论利旧或新建均支持全部前端在用的各型号监控设备（不论何厂商）数据缓存、图像拼接、违法数据生成和图像数据转发功能。
（4）平台支持各厂商视频设备、人车物结构化抓拍或分析设备接入、转发和平台自身业务应用，各类视频数据接入均保证符合主流技术标准要求的时间和质量特性。
（5）本项目配套的电子政务外网平台、互联网平台接入第三方数据应满足数据接入、清洗、存储和转发全流程稳定、高效的要求；同时支持项目建设单位提出的数据接入、清洗、存储和转发定制要求，在项目质保期内提供新增数据的接入、清洗、存储和转发需求，提供已接入数据调整、定制需求。

	
	信息安全要求

	（1）乙方保证其公司人员在服务期间所接触的甲方各种文件、数据、资料、系统操作等严格遵守甲方保密制度，不得向第三方泄露。
（2）公安业务系统数据属于公安秘密，乙方应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经甲方确认，乙方的其公司人员不得对甲方业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：
a、只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；
b、不得在任何设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；
c、不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；
d、不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；
e、不得私自允许无关人员接触和使用设备；
f、严禁擅自将工作用设备和文件带离甲方指定地点；
g、未经甲方同意，严禁以任何方式和介质拷贝任何信息及项目中涉及的信息；
h、对工作中接触到的信息做到保密；
i、不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；
j、不得有其他任何危害公安信息安全的行为。
（3）按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，乙方对本项目配备人员必须进行相关安全保密教育，与甲方签订保密协议，有履行保密的责任和义务。
（4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及维保单位的责任。
（5）项目结束后，所有资料全部移交给甲方。

	
	维保服务要求

	1.乙方应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及投标文件中的“维保服务承诺”提供服务。
2.维保服务期内需服从甲方统一管理。
3.维保服务期内，乙方应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。乙方接到故障电话在1小时内响应，2小时内给出解决问题的方案。如果甲方按照乙方的指导不能解决问题，乙方在8小时内派出维修人员到现场维修或更换零件；复杂故障或需使用进口配件，4至6周内解决。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发 现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。
4.维保服务期内，乙方应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，乙方应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。
5.甲方在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，乙方应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到甲方的正常运行要求，乙方需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。
6.维保服务期结束，乙方对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。
7.维保服务期结束，不能视为乙方对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至服务期终止后叁年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。
8.因乙方所提供的设备造成甲方设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，乙方必须赔偿甲方或第三方因此造成的所有损失。
9.乙方终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。




附件一：合同清单
附件二：项目进度计划表
附件三：常州市公安视频监控系统维护管理办法

常州市公安视频监控系统维护管理办法
第一章 总则
第一条.为规范“常州市视频监控系统”的运行维护管理工作，确保视频监控系统的安全可靠运行，切实提高系统运行效率和服务质量，使系统更好地服务于常州市公安局视频监控系统管理及应用，特制订本维护管理办法。
第二条.本维护管理办法适用于常州市各级政府出资建设，由公安具体实施的（含已建、在建）并在质保期内的视频监控系统，项目承建单位是维护管理、考核的责任主体，承建单位可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条.质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算。
第四条.视频监控系统维护管理内容分为前端设备维护、网络传输维护、机房环境维护、视频监控平台维护四部分：
1.前端设备指摄像机、立杆、补光灯、现场设备安装箱及手孔井等；
2.网络传输指保证系统相互通信和正常运行的网络系统，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和连接网络设备的传输线路等；
3.机房环境指保证系统正常稳定运行的基础设施，包含机房装饰、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等；
4.视频监控平台包括视频点播硬件、视频存储等硬件设备及平台软件。
第五条.在质保期内，设备发生损坏、被盗、拆除等情况，承建单位须无条件更换或重建，建设方不承担任何费用；同时在质保期内提供免费的设备、链路、平台等搬迁服务。
第六条.在质保期内，前端监控点因城市建设、道路改造等原因需要拆除的，由承建单位负责与拆迁单位联系赔补、重建事宜，相关拆迁补偿款归乙方所有，建设单位配合协调。在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用，建设单位不承担任何费用。
第七条.在质保期内，承建单位必须提供各类设备的备品备件，且数量不少于承建项目相应设备数量2%的比例。
第八条.在质保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。
第二章 维护管理组织要求
第九条.常州市视频监控系统的维护管理遵循在常州市公安局技防支队统一的领导下，组成分级管理和维护的模式。作为常州市视频监控系统的承建单位，具体组织实施系统的维护管理工作。
第十条.系统的维护管理单位组织结构。
1.系统承建单位负责项目建设范围内视频监控系统的维护管理和考核。
2.系统承建单位对系统建设单位（市公安局技防支队）负责，并接受建设单位的业务指导和归口管理。
3.承建单位成立维护管理小组，明确维护管理小组责任人。
第十一条. 承建单位负责本建设项目建设、维护工作。承建单位在项目建设完成、竣工验收时，需提供维护具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知建设单位；承建单位竣工验收后必须成立维护小组到常州市公安局技防支队现场办公，进行日常的维护保障工作。承建单位应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员由建设单位负责考核；派驻人员必须服从建设单位的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区、辖市（区）内的差旅费用由承建单位统一支付；派驻人员调整更换必须经建设单位同意。承建单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。
第三章 维护管理职责要求
第十二条.维护管理单位具体工作职责
1.贯彻国家及公安部门关于视频监控系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；
2.认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定项目范围内的系统维护管理实施细则；
3.负责项目范围内系统维护管理、监督检查工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并进行定期检查考核；
4.负责管理、考核系统设备供应商，制定对设备供应商的管理办法和考核指标，收集整理系统运行过程中的反馈意见，督促相关厂商提高服务质量；
5.系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并推广；
6.组织专业技术专家、设备厂商对系统进行定期巡检，巡检包括对系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；
7.负责归口管理系统范围内的系统优化、升级需求；
8.负责组织系统维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参加各种培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；
9.负责组织落实各项技术安全措施，确保系统安全稳定运行；
10.负责对系统范围内故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理。
第十三条.系统维护小组或维护人员职责
1.负责收集整理项目范围内的系统运行质量情况，每月向建设单位上报信息系统运行情况和所有的维护记录；
2.配合承建单位参与项目范围内系统运行质量分析，协助承建单位及时找出系统运行质量或效率下降的原因，提出改进建议，参与编写升级、扩容、实施、测试方案，并配合具体实施；
3.协助承建单位进行项目范围内的产品维保厂商的管理和考核；
4.负责项目范围内系统的故障申告和服务请求。系统发生较大故障时，按照重大突发事件汇报路径上报建设主管单位（常州市公安局技防支队）；
5.负责组织和编制系统优化、升级需求，上报系统维护管理单位审核；获得批准后，参与实施；
6.组织对项目范围内的系统进行定期巡检，落实配合人员，对巡检结果进行确认，对发现的问题进行整改。
7.负责项目范围内系统的设备硬件、配套网络和机房环境的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证系统正常运行；
8.对于系统的所有维护（包括故障处理、系统改进和功能完善增加）都必须填写维护记录，每月向承建单位上报项目范围内的系统运行情况和所有的维护记录；
9.负责项目范围内系统档案资料的维护，及时更新有关资料；
10.协助承建单位对所辖范围内系统的用户账号管理和数据安全管理，按照信息安全管理相关要求定期进行信息安全自我审核，每月向项目建设单位上报项目范围内的系统信息安全情况。
第四章 维护管理工作要求
第十四条.故障恢复：在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断地稳定正常运行并提供及时维护，避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，即由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。
（一）一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在12小时的期限内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。
（二）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于4个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复，特殊情况，最长不得超过48小时。
（三）因光缆断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。
（四）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。因此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。
1.要做好维护、维修人员的身份审核。
2.全程记录相关操作过程。记录必要的软件/设备信息。
3.应采用原有系统采购的软件与硬件。硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。
4.在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。
第十五条.应急处理：将各种系统故障和告警进行分级处理，可分为一般故障（仅为个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、致命故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。视频监控系统设备一旦发生重大故障，系统维护单位派人员应迅速进行抢修。为应对系统的突发性故障，保证系统在应急情况下能正常运行，必须建立系统紧急抢修的预案，并加以演练。例如，限制各级故障的处理时间，指定处理各级故障的厂商，并明确具体联系人和联系方式，对系统故障建立跟踪机制，跟踪故障处理的整个进程等。
第十六条.质保期内承建单位负责对其提供的所有系统功能调整、升级、维护服务工作，确保各类软件及时更新到最新版本，将成熟的新技术、新标准实时应用到常州市视频监控系统建设项目，以保证系统能正常高效运行。
第十七条.承建单位网络升级、调整及检修应选择非工作时段，且须提前一周以书面方式通知使用单位。
第十八条.摄像机护罩半年清洁一次，以保证图像的清晰，查看各安装点的摄像头线缆情况，弱电柜中的编码器、收发器、视频光端机灯状态是否正常，电源有否松动，对设备柜中的灰尘进行清洁，检查防雷、接地系统是否正常。
第十九条.承建单位负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：
1.系统结构图及相关技术资料；
2.机房平面图、设备布置图、电源电缆、信号线、地线图；
3.网络连接图和相关配置资料；
4.各类软硬件设备配置清单；
5.设备或系统使用手册、维护手册等资料；
6.工程资料，包括安装、工程设计、测试及开通、试运行、竣工等全套技术资料；
7.上述资料的变更记录。
第二十条.承建单位负责软件资料管理应包含以下内容：
1.所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；
2.所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；
3.上述资料的变更记录。
第二十一条.承建单位负责配置数据管理要求：
1.配置数据管理应包含各种静态数据资料（如系统的各种参数设置等）及变更记录；
2.维护人员必须维护最新的当前系统配置数据。
第二十二条.承建单位负责运行记录的管理：
1.维护作业计划和适用的各种规章制度；
2.系统运行记录和巡检记录；
3.故障及处理、设备检修、返修记录；
4.系统备份磁带、磁盘、光盘的更换及相关信息汇总记录；
5.软、硬件设备变更和系统参数变更。
第二十三条.承建单位负责对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。承建单位维护人员应每日对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并每周形成日志审查汇总意见报建设单位审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：
1.对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；
2.对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；
3.对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。
第二十四条.承建单位负责安全保密要求
1.联网设备必须采取必要的安全措施，以保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。在计算机上应安装防病毒软件，每天更新病毒库；
2.未经变更流程，严禁将视频监控系统与公众互联网进行连接； 
3.在与其他外部网络的网络连接处必须安装防火墙，并指定防火墙管理员，只有指定的系统（网络）管理员才能拥有防火墙管理帐号，未经批准，不得进行防火墙策略的更改；
4.严禁在系统中安装未经授权的软件；不得在系统上运行与工作无关的程序；未经批准，不得利用系统进行培训实习；
5.未经批准不得擅自抄录、复制配置资料、技术档案，内部资料不得泄露；
6.设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。
第五章 维护管理考核要求
第二十五条.在质保期内，每月20号为维护考核日期，当月20号形成上一月的维护考核报表，承建单位维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期承建单位未确认的，以技防支队考核为准。（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。
第二十六条.在质保期内，对故障点位，一个月内必须修复到位，若一个月内未及时修复，每个监控点扣1000元；对涉及前端监控点因城市建设、道路改造等原因拆除的，在条件具备情况下（以拆迁补偿协议为准），二个月内必须恢复；不具备重建条件的，由建设单位进行重新选址，承建单位负责迁址重新建设，点位自双方书面确认后二个月内完成建设、验收并投入使用。逾期未完成的，涉及的每个监控点扣1000元/月。
第二十七条.在质保期内，因乙方原因出现系统故障影响全市视频监控应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；影响辖市（区）级视频监控应用的，在24个小时内不能恢复的，扣5000元；影响派出所级视频监控应用的，在24小时内不能恢复的，扣3000元。
第二十八条.在质保期内，补光灯出现故障，在一个月内未及时修复的，扣1000元。
第二十九条.在质保期内，摄像机护罩半年未清洁一次的，扣5000元。
第三十条.在质保期内，每年对市局、分局、派出所系统、机房进行体检、维护保养（电力供应、UPS、布线、设备除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面体检报告为准）。
第三十一条.在质保期内，遇有其他故障情形，对建设单位发给承建单位的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元。
第三十二条.在质保期内，每年完好率扣款金额=当年资金支付费用总金额-当年资金支付费用总金额*（全年每月监控完好率平均数*100+5）/100，当全年每月监控完好率平均数*100+5≥100分时，按100分算。每年实际扣款金额=完好率扣款金额+故障扣除金额。
第三十三条.本办法的解释权属于常州市公安局技防支队。
第三十四条.本办法自2014年1月1日实行。

第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）


投 标 文 件




项 目 名 称：               

项 目 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               


一、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件
1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市阳峻项目管理有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。



中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫
                            日  期：

填写说明：
1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。
2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。
3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。
4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。
5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第X章 采购需求”-“2. 服务内容及要求/货物技术要求”-“2.2产品清单”中列出的名称进行填写，如：教室讲台、学生桌、台式计算机等；如没有产品清单的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。
6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业等。
7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。
8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。
10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。
11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
12.温馨提示
（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。
（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。
（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。
（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。
（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。
（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。


残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：















关于符合本国产品标准的声明函
 
[bookmark: _GoBack]本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                      日期：      年   月   日         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。




[bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226309800]
二、商务技术文件格式

1.投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]

2.法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。









3.政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc142311059]

4.开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc265228396]开标一览表
	投标人名称
	

	投标总价
	小写：                     元 

大写：                     圆

	其他需要说明的事项
	项目经理：              ，联系电话：            

合同履约期限：             

核心产品：             品牌：             


                                                       

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：___________



[bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc305158903]日期：___________年______月______日 




5.投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：___________   项目名称：__________                                                           报价单位：人民币（元）
	序号
	项目名称
	项目特征描述及技术参数
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	总价
（元）
	品牌
	备注

	一
	设备更新

	1
	900万环保高清电子警察抓拍单元
（核心产品）
	900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。
2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
3、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
4、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
5、支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌支持识别并显示不低于51种车辆类型。支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
6、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
7、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
8、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
9、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
10、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	157
	
	
	
	

	2
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。
1、采用不低于1.1英寸GS-CMOS传感器；图像分辨率未叠加字符分辨率≥4096×2160，叠加字符信息抓图分辨率≥4096×4328。支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。
2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。
3、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
4、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
5、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
6、支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车。支持按通过置信度及车型配置过滤主/副驾驶不系安全带行为抓拍，其中车型包括大货车、中货车、客车、中客车和公交车，置信度1~100可设置。支持主副驾人脸抠图，且副驾驶抠图支持多人，车窗小图可叠加在抓拍原图上。
7、支持在抓拍的基础上，抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸照片，场景全景照片；配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、斜刘海遮住一侧眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。
8、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
9、支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌支持识别并显示不低于51种车辆类型。设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持非机动车越停止线停车、非机动车进入机动车车道、非机动车不带头盔、三轮车载人、逆行、超速等违法行为识别，同时联动音柱进行即时喊话提醒。
10、支持分别对9种以上车型(含大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等)进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
11、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
12、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤15W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	10
	
	
	
	

	3
	一体式环保补光灯
	1、集成高亮度LED光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED频闪、LED爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。
2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；
3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K；
4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx；
5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。
6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。
7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。
8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。
	套
	26
	
	
	
	

	4
	1400万环保高清抓拍单元
	1400万环保高清抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
▲1、采用不低于1.17英寸传感器；支持视频分辨率≥4480×3072，抓图分辨率≥4480×3072。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲2、支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
3、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
4、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。
5、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
6、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
▲7、支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置。支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线。相机违章合成图支持插入自定义静态图，包括逆行、超速、禁行、禁摩、占道类违法等图片。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲8、支持信号灯增强，包括单个信号灯增强以及信号灯区域增强。支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
9、支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
10、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
11、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
12、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
13、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
14、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗：≤32W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	108
	
	
	
	

	5
	1600万环保高清电子警察抓拍单元
	1600万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
▲1、传感器类型：不低于1.1英寸背照式工艺传感器；抓图分辨率不低于5328×3040(不含OSD)；视频分辨率可设置为5328×3040、4096×2160、UXGA(1600×1200)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)。支持≥5个车道机动车违法监测抓拍。支持35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置。支持大场景五车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第一/二张图车牌清晰可见，其中第一张图车辆在停止线前，第二张图车辆越过停止线，第三张图车辆较第二张有明显位移，第二张图车牌像素可达≥100。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
2、支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍，支持不礼让横向行人、右转弯压线、右转不停再起步违法抓拍。具有倾斜护罩去除鬼影效果。支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。支持分别对≥12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
3、快门方式：支持单快门、双快门、三快门；电子快门：支持1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。
4、支持视频和图片具备水印和校验功能；车辆捕获率：白天车辆捕获率≥95%、夜间车辆捕获率≥95%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥95%，夜间车辆号牌识别准确率≥95%。支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
5、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。宽动态≥64 dB；支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。支持强光抑制；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。
6、支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。
▲7、支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。设备支持搭配电警相机、杆下补盲鱼眼相机实现小车、大货车管控的闯红灯、违法变道等违法行为取证；支持输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出八合一合成鱼眼图，同时鱼眼可辅助变道判断；合成图中车头车尾关联准确率≥99%。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲8、支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持升级程序的版本号信息，支持在降版本升级时弹出降版本提示。支持特殊车牌固定字符匹配等级设置，包括模糊匹配、中等匹配、精准匹配和不启用。支持通过485接口连接补光灯，并在相机界面反馈补光灯型号信息、端口信息、版本信息。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
9、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A。网络接口支持≥2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256G TF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。
10、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤32W。
	套
	65
	
	
	
	

	6
	交通灯信号检测器
	1、支持接入≥20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。
2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。
3、支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况。
4、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。
5、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口。
6、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃。
	台
	108
	
	
	
	

	7
	主控制器
	1、支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持≥16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持≥12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成。
2、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。
3、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表。支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果。
4、故障检测查询功能支持信号灯黄闪、信号灯遮挡、信号灯亮度不足、信号灯同亮、信号灯单色灯常亮、信号灯不亮六类故障检测图片存储。支持录像回放时叠加智能帧及检测框信息。支持以不同的方式接入球机，并在不同方式下可预览图片和视频。支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果。支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型。支持≥3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选。
5、支持关联合成不同形状的合成图，合成图时间与特写图序号可分别配置。支持关联合成高级配置，支持大车关联合成、小车关联合成的合成方式，支持无牌大货车关联合成。关联合成功能支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成，特写图可替换成其他抠图。
6、支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置。支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。
7、支持内置≥1块2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘。具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口、报警输入≥4路和报警输出≥4路（光耦输出）。
8、供电方式：DC12V；功耗：＜40W；工作温度：–30℃～+65℃。
	台
	112
	
	
	
	

	8
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
▲3、考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
▲5、支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
6、卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	296
	
	
	
	

	9
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
▲2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	108
	
	
	
	

	10
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	5
	
	
	
	老落地机柜换新

	11
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号（RAL 6003)改色
	套
	371
	
	
	
	

	12
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	4500
	
	
	
	

	13
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	4500
	
	
	
	

	二
	信号灯升级及更新

	1
	信号灯控制主机
	1、标配可接入至少48路独立信号灯，最大可扩展至120路；
2、信号机可检测信号灯的电流及电压，在检测到发生故障时，可进行报警提示；
3、可同时接入视频检测器、地磁检测器、RFID检测器、雷达检测器等多种车辆检测器的配套硬件；
4、支持绿信号冲突监控功能；
5、支持红绿冲突监控功能；
6、支持红灯故障监控功能；
7、最大时基调度表数量：≥40；
8、最大时段表数量：≥16；
9、时段表包含最大时段数：≥48；
10、最大相位表数：≥16；
11、每张相位表中最大相位数：≥16；
12、供电电源：支持220VAC±30%电源电压输入；
13、设备消耗功率：＜100W；
14、最大允许总负荷（灯负载）：3.3KW；
15、防雷、防浪涌设计；
16、每路灯输出驱动：≥1000W；
17、工作环境温度：－30～70℃；
18、相对工作湿度：20-95%。
	台
	22
	
	
	
	

	2
	信号灯远程控制平台升级
	2、 产品架构兼容开放：系统通信协议全面采用国内信号控制相关行业标准，通信协议的标准化使得产品更加开放；
2、信号监控“身临其境”：信号监控功能，能让交管在指挥中心查看并控制信号机的运行。可以查看信号机状态，放行相位，以及是否有故障等；
3、参数配置“深入浅出”：根据实际使用情况调整参数配置流程，突出在日常工作中的常用功能。并更多采用图形化方式，让用户“所见即所得”，让信号参数配置成为简单的工作；
4、快速通道“平战结合”：使用“快速警卫路线”。在地图上轻松配置，并且采用信号步进的方式，将快速放行与当前信号放行方案结合在一起。最大程度减少对日常通勤的干扰；
5、绿波配置“轻松快捷”：系统汇集绿波配置的理论与实践，将原本复杂难懂的绿波配置变得简单直观。在极短的时间内即可配置出专业的绿波道路，使工作效率大大提高。
	项
	1
	
	
	
	

	三
	礼让行人

	1
	高清抓拍单元
	1、900万环保高清电子警察抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
2、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率≥4096 × 2160。
3、机动车违法检测抓拍功能检查 ：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 
闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。
白天闯红灯捕获率≥99%;
晚上闯红灯捕获率≥99%;
▲4、车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲5、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲6、闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
7、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
8、信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
9、支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)。
10、支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配。
11、支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示。
12、支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。
	套
	20
	
	
	
	

	2
	补光灯
	LED频闪灯
光源类型：16颗原装大功率LED
发光角度12°
补光距离16米～25米
响应时间小于20us
触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）
触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%
外壳材质金属铝
IP66
工作温度：-40℃~70℃
工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结
电源：220V±10%
功耗：35W MAX
防护等级：IP66
	套
	50
	
	
	
	

	3
	室外高清一体化双目球机
	传感器类型：【全景】1/1.8＂ 逐行扫描 CMOS,【细节】1/2.8" 逐行扫描 CMOS
最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；
【细节】彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
光学变倍：32倍
焦距：【全景】4mm；【细节】5.5-176mm
视场角：【全景】
水平视场角：88.7°
垂直视场角：44.7°
对角视场角：107.5°
【细节】
水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远）
垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远）
对角视场角：68.42°~2.6° （广角~望远）
补光灯类型：【全景】：白光
【细节】：红外，白光
补光灯距离：【全景】：白光30m
【细节】：红外100m，白光60m
红外波长范围：850 nm
水平范围：【细节】360°
垂直范围：-10°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-240°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-200°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560×1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：主码流：H.264/H.265+/H.265/H.264+ 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265/MJPEG
宽动态：支持真宽动态
网络接口：RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）
内置麦克风：支持双mic
内置扬声器：支持
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
报警：2路报警输入，1路报警输出  
电源输出：DC36V
电流及功耗：最大功耗：24W（其中除雾加热1.6W，补光灯7W）
尺寸：241.8 ×216.4 × 333.6 mm
重量：4 KG
工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% ,(无凝结)
除雾：加热玻璃除雾
防护：防暴雨级，符合GB/T 17626.5 认证标准
	套
	20
	
	
	
	

	4
	球机安装支架及连接件
	依据杆件定制，球机吊装、壁装支架、连接件及其他安装附件
	个
	20
	
	
	
	

	5
	主控制器
	1、内置≥1块4T硬盘，具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
2、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能，设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
3、支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等。支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
4、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
5、外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
6、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
	台
	10
	
	
	
	

	6
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	10
	
	
	
	

	7
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	10
	
	
	
	

	8
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	10
	
	
	
	

	9
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	10
	
	
	
	

	10
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
▲2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
▲3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	10
	
	
	
	

	11
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
▲3、考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
4、支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
▲5、支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。【投标文件中提供国家认可的认证机构出具的带有CMA标志检测报告复印件并加盖投标人公章】
6、卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	10
	
	
	
	

	12
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	60
	
	
	
	

	13
	L杆8M
	横臂：8M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角250-110mm，壁_≥4_mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	20
	
	
	
	

	14
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	20
	
	
	
	

	15
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	20
	
	
	
	

	16
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	M3
	85.5
	
	
	
	

	17
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	套
	90
	
	
	
	

	18
	摄像机电源线及敷设
	RVV3×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	
	
	
	

	19
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	2600
	
	
	
	

	20
	补光灯控制线及敷设
	RVV2×0.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	
	
	
	

	21
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	
	
	
	

	22
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	2600
	
	
	
	

	23
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	40
	
	
	
	

	24
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	40
	
	
	
	

	25
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	20
	
	
	
	

	26
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	270
	
	
	
	

	27
	道板内管沟开挖及管道线敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、道板恢复。含2*PE75mm管材（壁厚不小于7MM）
	米
	300
	
	
	
	

	28
	顶管
	含2*PE75mm；含材料费、钻孔、扩孔、回托布管、施工作业面开挖恢复、泥浆和弃土清运等所有费用。双PE75mm管材（壁厚不小于7mm）
	米
	800
	
	
	
	

	29
	借用旧管道查找清理
	借用旧管道查找清理疏通
	米
	200
	
	
	
	

	30
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	30
	
	
	
	

	31
	供电接入
	供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等
	处
	10
	
	
	
	

	32
	电能消耗
	每个用电设备5年*365天*24小时持续工作、供电不间断
	个
	10
	
	
	
	

	四
	横林大道上林路电子警察

	1
	900万环保高清电子警察抓拍单元
	900万环保高清电子警察抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置补光灯、安装万向节等。
1、支持对摩托车闯红灯、不按导向行驶、闯禁令、不戴头盔、逆行、载人等违法行为进行抓拍。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。支持AI车牌增强功能，包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。
2、快门方式：支持单快门、全息双快门、三快门；电子快门：支持1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：支持全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：支持手动光圈、固定光圈、P-IRIS自动光圈。视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；图片编码格式：JPEG。
3、支持车辆子品牌识别功能，在目标清晰可辨的条件下进行测试，白天车辆子品牌识别准确率≥99%；晚上车辆子品牌识别准确率≥99%。
4、车辆捕获率：白天车辆捕获率≥98%、夜间车辆捕获率≥98%。号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率≥98%，夜间车辆号牌识别准确率≥98%。
5、支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌支持识别并显示不低于51种车辆类型。支持识别车标类型≥460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试：白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。
6、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T28181；GA/T1400；GB35114-A。
7、设备支持设置图片3D降噪功能，包括图片空域3D降噪及图片时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车等货车类型。
8、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能。
9、网络接口支持≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥1个，最大支持256GTF卡本地存储；I/O接口≥4个，用于I/O触发抓拍信号输入。光圈控制接口≥1个，P-IRIS自动光圈；变焦控制接口≥1个，可接电动变焦镜头；频率源同步接口≥1个，支持相机与市电同步；外置灯接口≥7个，光耦开关量信号输出；RS-485接口≥2个；RS-232接口≥4个。
10、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）；功耗：≤21W。工作温度：-40℃~+65℃；防护等级≥IP66；具有网络防雷和防浪涌功能。
	套
	3
	
	
	
	

	2
	车道补光灯
	1、采用16颗Cree高亮LED灯珠；光源：可见光范围（波长350-780nm）；色温：6500K±200K；
	台
	6
	
	
	
	

	
	
	2、中心光照度：<40lx（20m光照度）；补光距离：16m-26m。
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、光通量≥1800lm；日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、支持远程显示补光灯故障、正常状态；支持低照度下6级光敏检测自动开启补光。
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、功耗：<40W；供电方式：AC100V-AC240V。
	
	
	
	
	
	

	3
	交通灯信号检测器
	1、支持接入≥20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。
2、支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式。
3、支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况。
4、支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。
5、信号输入≥20路，AC220V红/绿灯信号；网络接口≥1个RJ-45以太网口。
6、供电方式DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃～+65℃。
	台
	1
	
	
	
	

	4
	主控制器
	1、支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持≥16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持≥12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成。
2、支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置。
3、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表。支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果。
4、故障检测查询功能支持信号灯黄闪、信号灯遮挡、信号灯亮度不足、信号灯同亮、信号灯单色灯常亮、信号灯不亮六类故障检测图片存储。支持录像回放时叠加智能帧及检测框信息。支持以不同的方式接入球机，并在不同方式下可预览图片和视频。
5、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果。支持手动上传图片至平台和FTP服务器，可自定义设置通道、时间、图片类型。支持≥3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选。
6、支持关联合成不同形状的合成图，合成图时间与特写图序号可分别配置。支持关联合成高级配置，支持大车关联合成、小车关联合成的合成方式，支持无牌大货车关联合成。关联合成功能支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成，特写图可替换成其他抠图。
7、支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式，可分卡口和违法自定义设置。支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。
8、支持内置≥1块2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘。具有≥16个10M/100M/1000M以太网接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥4个USB接口、报警输入≥4路和报警输出≥4路（光耦输出）。
9、供电方式：DC12V；功耗：＜40W；工作温度：–30℃～+65℃。
	台
	1
	
	
	
	

	5
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	3
	
	
	
	

	6
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	1
	
	
	
	

	7
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	2
	
	
	
	

	8
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	1
	
	
	
	

	9
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1.支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2.交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
3.考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。
4.支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
5.支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。
6.卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	3
	
	
	
	

	10
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。
3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	1
	
	
	
	

	11
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	8
	
	
	
	

	12
	L杆8M
	横臂：8M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角250-110mm，壁_≥4_mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	2
	
	
	
	

	13
	L杆4M
	横臂：4M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	1
	
	
	
	

	14
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	3
	
	
	
	

	15
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	3
	
	
	
	

	16
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	M3
	12.8
	
	
	
	

	17
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号（RAL 6003)改色
	套
	9
	
	
	
	

	18
	杆件喷特殊绿色
	根据道路色号（RAL 6003)改色
	根
	3
	
	
	
	

	19
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	300
	
	
	
	

	20
	信号线及敷设
	RVV4×1mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	50
	
	
	
	

	21
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	60
	
	
	
	

	22
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	300
	
	
	
	

	23
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	4
	
	
	
	

	24
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	8
	
	
	
	

	25
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	3
	
	
	
	

	26
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	60
	
	
	
	

	27
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	4
	
	
	
	

	五
	防控边界建设

	1
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元
	1、900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。
2、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率≥4096 × 2160。
3、无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
4、多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
5、右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。
6、外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。
7、车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色。
8、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
9、目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
10、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
11、司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
12、支持配置开启码流智能编码模式,通过算法识别画面中的关键目标,对高价值目标保留高清细节,重复背景信息进行超高压缩,降低码率功能,目标时间占有率低于50%时,码率可降低不少于50%,降低视频码流存储压力。
	套
	64
	
	
	
	

	2
	一体式环保补光灯
	1、集成高亮度LED光源、氙气灯管光源于一体，可实现LED频闪、LED爆闪、白光氙气爆闪及红外氙气爆闪功能。
2、支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；支持LED频闪同步相机视频补光；支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光；
3、可见光波长范围：350nm～780nm；氙气色温支持≥5800K±200K，LED色温支持≥3500K；
4、中心光照度：LED支持≤5lx（20m平均光照度）、≤20lx（20m有效光照度）、≤80lx（20m频爆光照度）；氙气≤4000lx；
5、光斑覆盖范围支持1车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间＜70ms；闪光持续时间范围：180μs～500μs；支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率：100Hz。
6、支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%。眩光阈值增量(TI)值TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms。
7、支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；支持抓拍同步补光功能；支持视频同步补光功能。
8、供电方式AC220V±10％；功耗：＜65J/次；防护等级≥IP66。
	套
	120
	
	
	
	

	3
	主控制器
	1、内置≥1块4T硬盘，具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
2、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能，设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
3、支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
4、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
5、外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
6、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
	台
	14
	
	
	
	

	4
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	9
	
	
	
	

	5
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	1
	
	
	
	

	6
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	2
	
	
	
	

	7
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	1
	
	
	
	

	8
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
3、考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。
4、支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
5、支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。
6、卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	9
	
	
	
	

	9
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。
3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	1
	
	
	
	

	10
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	1
	
	
	
	

	11
	L杆13M
	横臂：13M；立柱口径对角：300-380mm，壁厚≥10mmmm；横臂口径对角300-110mm，壁厚≥6mm。底盘法兰￠650×25mm。整体热浸锌，喷塑。13M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	1
	
	
	
	

	12
	L杆8M
	横臂：8M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚≥8mm；横臂口径对角250-110mm，壁_≥4_mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	2
	
	
	
	

	13
	L杆4M
	横臂：4M；立柱口径对角：300-250mm，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角250-110mm，壁厚≥4mm。底盘法兰￠550×20mm。整体热浸锌，喷塑。4M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。
	根
	6
	
	
	
	

	14
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	8
	
	
	
	

	15
	基础预埋件8-M30×2000
	L13、L15、L17、T13+6、T15+6、T15+15杆件使用。，8-M30×2000mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	1
	
	
	
	

	16
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	9
	
	
	
	

	17
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	M3
	41.3
	
	
	
	

	18
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	套
	64
	
	
	
	

	19
	杆件喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	根
	9
	
	
	
	

	20
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	600
	
	
	
	

	21
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	640
	
	
	
	

	22
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	100
	
	
	
	

	23
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	18
	
	
	
	

	24
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	18
	
	
	
	

	25
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	9
	
	
	
	

	26
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	270
	
	
	
	

	27
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	11
	
	
	
	

	六
	朝阳路横林大道卡口迁移及更新

	1
	900万高清环保人脸卡口抓拍单元
	1、900万高清环保人脸卡口抓拍单元；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节等。
2、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率≥4096 × 2160。
3、无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。
4、多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
5、右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。
6、外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。
7、车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
支持识别车身副颜色。
8、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
9、目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
10、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
11、司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
12、支持配置开启码流智能编码模式,通过算法识别画面中的关键目标,对高价值目标保留高清细节,重复背景信息进行超高压缩,降低码率功能,目标时间占有率低于50%时,码率可降低不少于50%,降低视频码流存储压力。
	套
	4
	
	
	
	

	2
	主控制器
	1、内置≥1块4T硬盘，具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。
支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。
2、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能
设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。
3、支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。
摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
4、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
5、外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警。
支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；
支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
6、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。
	台
	1
	
	
	
	

	3
	抱杆机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm；可调节层板；产品尺寸≥400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)；内部配置≥1个双路电源防雷器，≥1个双路10A电源空开模块，≥1个3芯插座。防护等级≥IP54
	台
	1
	
	
	
	

	4
	落地机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.2mm；可调节层板；有效防水防尘；产品尺寸≥630mm(宽)×510mm(深)×955mm(高)；内部配置≥1个双路220V电源防雷器，电源空开模块（≥1个2P40A、≥8个单P10A），≥1个3芯插座，≥2个风扇（带温控）；防护等级≥IP54。
	个
	1
	
	
	
	

	5
	多孔插座
	落地机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W；2孔*4+5孔*4
	个
	2
	
	
	
	

	6
	落地机柜基础浇筑
	落地箱基础尺寸不小于800*800*600；含挖填土、土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；2根PE75管连接线缆窖井；含基础养护、保护
	套
	1
	
	
	
	

	7
	4电1光全千兆工业级网管型交换机
	1.支持≥4个 10/100/1000Base-X 电口，≥1个 1000Base-X SFP光口，含1对千兆光模块传输距离不低于20km。
2.交换容量 52G，全线速转发，MAC 地址 8K。
3.考虑监控视频的特性，巨帧传输长度不小于 12000bytes,平均丢包率为 0 。接触放电±8kV,空气放电±15kV，符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验》并通过国家安全防范报警系统产品质量检测。
4.支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 
5.支持AC24V±30%供电，工作温度-40-85℃，1270nm≤中心波长≤1355nm，1530nm≤中心波长≤1565nm。
6.卡轨式波纹型材机壳，IP40 防护等级，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口。
	对
	1
	
	
	
	

	8
	8电4光全千兆工业级网管型交换机
	1、支持≥8个100Base-X电口，≥4个100Base-X SFP光口，含4对千兆光模块传输距离不低于20km。
2、支持设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警。符合GB/T 30094-2013工业以太网交换机技术规范并通过国家安全防范报警系统产品质量检测要求。
3、交换机主芯片采用国产化方案，符合YD/T1141-2022《以太网交换机测试方法》 
4、支持-40~85℃温度范围满负载工作，支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护
	对
	1
	
	
	
	

	9
	辅助材料
	抱箍、标签色带、套管、信号线、接地线、接头、五金件等
	车道
	1
	
	
	
	

	10
	基础预埋件8-M27×1500
	L4、L6、L8、T6+6、T8+4杆件使用。8-M27×1500mm（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。
	根
	2
	
	
	
	

	11
	立杆接地和基础包封系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。
	根
	2
	
	
	
	

	12
	杆件基础开挖及浇筑
	土方开挖尺寸为：（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.9米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.2米）×3，（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.4米），（落地柜—0.8米×0.8米×0.6米）；混凝土尺寸为（8-M27×1500mm—1.5米×1.5米×1.7米），（8-M27×1800mm—1.8米×1.8米×2.0米），（8-M30×1800及8-M30×2000mm—1.8米×1.8米×2.2米），（落地柜——0.8米×0.8米×0.6米）；本项按混凝土浇筑尺寸计量。
含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30CM木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含2根PE75管连接杆件；含基础养护、保护。
	M3
	8.6
	
	
	
	

	13
	设备喷特殊绿色
	根据道路色号改色
	套
	4
	
	
	
	

	14
	机箱电源线及敷设
	RVV3×1.5mm；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	200
	
	
	
	

	15
	网线及敷设
	室外防水六类；含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工
	米
	40
	
	
	
	

	16
	光缆及敷设
	室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付
	米
	200
	
	
	
	

	17
	光缆终端盒
	FC8口
	个
	2
	
	
	
	

	18
	光纤跳线
	FC-FC1.5米单模
	条
	2
	
	
	
	

	19
	金属波纹管及敷设
	金属波纹管,直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍
	米
	2
	
	
	
	

	20
	绿化内管沟开挖及管道敷设
	管顶至地面不得低于60CM；2*PE75mm管敷设施工要求；含开挖、PE管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。含2*PE75管材（壁厚不小于7MM）
	米
	80
	
	
	
	

	21
	窨井及井盖
	含500mm*500mm盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“经开公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500mm*500mm*50mm0；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。
	套
	3
	
	
	
	

	22
	顶管
	含2*PE75mm；含材料费、钻孔、扩孔、回托布管、施工作业面开挖恢复、泥浆和弃土清运等所有费用。双PE75mm管材（壁厚不小于7mm）
	米
	80
	
	
	
	

	23
	原有杆件拆除、安装
	包含原有杆件上设备拆除、落地机柜拆除等
	根
	2
	
	
	
	

	七
	分局存储

	1
	视频存储
	系统架构：
全对称架构，业务负载均衡，节点故障业务自迁移；
内置流媒体服务，支持视频流直存，无需额外流媒体存储转发服务器；
支持容器云平台，视图管理软件容器化，存储、转发服务按需部署。
硬件配置：
处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.4GHz；
内存：配置≥48G 内存；
硬盘：配置≥2块960GB SAS SSD 系统盘，≥36 块 16TB SATA 硬盘；
网络接口：配置≥4*GE，≥2*10GE；
配置≥2个热插拔 2000W 交流电源模块,支持 1+1 冗余。
功能要求：
支持实况、录像回放、电视墙显示管理等；
支持 H.264、H.265、MJPEG 等格式；
支持 TCP，UDP，IPv4，HTTP，HTTPS，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP，
SMTP 等网络协议；
支持实时/历史视频、图片等备份模式。
性能要求：
最大支持 1200 路@2Mbps 视图接入；
最大支持 1200 路@2Mbps 实况转发。
开放框架：
南向对接：接入插件化集成，支持 Onvif2.4 以及 Onvif Profile S、GB/T28181、1400、主
流摄像机厂家 SDK；
北向对接：SDK、Restful；
质保：原厂5年质保（含硬盘不返还服务）。
对接要求：支持与分局视频存储平台无缝接入。
	台
	1
	
	
	
	

	2
	图片存储
	全对称分布式架构部署，单集群内不需要独立的元数据服务器，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量随着线性增长；支持创建单一文件系统和跨存储节点的单一全局命名空间功能。
硬件配置：
处理器：配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥48核，每颗CPU主频≥2.6GHz；
内存：配置≥256G 内存；
硬盘：配置≥36块 20TB SATA 硬盘，≥1块3.2TB SSD NVMe 缓存加速盘，≥2块480GB SSD系统盘；
内部网络：配置≥1块双口10G多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）；
外部网络：配置≥1块双口10G多模 SFP+光纤网卡（满配光模块）；
配置≥2个2000W热插拔交流电源模块，支持 1+1 冗余电源。
功能要求：
支持对用户、用户组、目录设置配额；配额限制资源类型支持空间配额、文件数配额。空间配额用于管理和监控存储空间的使用情况；文件数配额用于管理和监控文件数量的使用情况；
支持在线扩容，扩容过程中业务不中断；
支持异常掉电数据不丢失功能；
支持 EC 纠删码数据保护方式，不依赖于硬件 RAID 保护；
一套存储支持 NFS/SMB/S3 多种访问协议，无需配置独立的网关节点；
支持多种网络类型，包括 10GbE、25GbE 等；
支持业务负载均衡，支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超 2%，节点间容量误差不超 0.2%；
支持以节点池为单位设定数据保护策略，可以设置不同的N+M配比，支持22+2的大比例配比，当节点故障时，支持自动调整配比；
支持将小文件（＜1M）自适应聚合成不同大小的文件写入磁盘；
支持元数据检索功能；可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元
数据项查询，且不区分不同服务写入的文件，可通过管理界面或REST接口查询，无需独立的服务节点；
支持回收站功能，回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置；
支持硬盘故障检测，提前感知硬盘故障风险；
性能要求：
1TB 数据修复时间小于 30 分钟
单节点可支持文件数不小于40亿。
监控管理：
支持集群资源管理、基本信息监控、性能监控、告警管理、用户管理、硬件管理、网络拓扑管理；
支持查看 CPU 利用率、内存利用率、带宽、IOPS 信息统计；支持监控集群、存储池、
节点、网口、客户端、硬盘、复制链路、数据流动、NFS 客户端、CIFS 客户端、并行客户端的性能指标，支持对监控对象的性能指标进行 TOPN 排序；
实时告警，支持 SNMP、邮件、syslog 等告警方式；
质保：原厂 5 年质保（含硬盘不返还服务）；
对接要求：支持与分局图片存储系统无缝接入。
	台
	1
	
	
	
	

	合计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
投标人名称（加盖公章）：___________
日期：________年______月______日    

 6.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

7.采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   






8.项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）总体实施方案；
2）突发事件应急处理预案；
3）售后运维方案；    
4）其他评标办法中涉及内容。































9.参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：拟派参与本项目组负责人及管理成员情况（可附人员学历、相应证书扫描件等材料）。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
10.相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注: 1、本表后附合同扫描件，否则不予认可。
2、本表可按同样格式扩展。



投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   















11.关于招标文件的询问内容
询问函
一、询问供应商基本信息
询问供应商:                                     
联系人：                       联系电话:        
二、询问项目基本情况
项目名称:                                       
项目编号:                      包号:            
采购人名称:                                     
三、询问事项具体内容
询问事项1:                                       
询问事项2：                                                                         
……
 
投标人名称（加盖公章）：____________
法定代表人或代理人（签字或盖章）：___________
                    日期：       年______月______日  

12.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料





【以下无正文】
*本招标文件的最终解释权归常州市阳峻项目管理有限公司所有*
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