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[bookmark: _Toc157500591]	第一章 投标邀请函	
宜兴市物业管理中心对2026年宜城街道老旧小区技防改造工程进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: _Toc29543]序号
	事项
	内    容

	1
	项
目
信
[bookmark: OLE_LINK108]息
	[bookmark: OLE_LINK192]项目名称：2026年宜城街道老旧小区技防改造工程                              
项目编号： JSZC-320282-HCCG-G2026-0060                         
品    目：货物
本项目是否专门面向中小企业：否
本项目标的所属行业：其他未列明行业                          
采购方式：公开招标                                  
评标方法：综合评分法
预算金额：354.4万元  
最高限价：同预算金额
是否接受进口产品：不接受
集中考察或答疑：无

	[bookmark: OLE_LINK61]2
	[bookmark: OLE_LINK208]资
格
审
查
	2.1投标人参加本次政府采购活动应具备下列资格条件：
①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
②落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。
③其他要求：
l无不良信用记录；
l不接受联合体，不接受中标后分包； 
l采购人特殊要求：无

	
	
	2.2 投标保证金：本项目免收投标保证金

	
	
	2.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动：
①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	3
	招标文件
	1. “招标文件”的获取：投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。
2.“CA锁”的使用：投标人须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。
3.CA锁办理方式、“苏采云”系统投标人操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)投标人操作指南》。

	4
	投标文件
	1.“投标文件”制作及提交：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具制作投标文件,导出加密的投标文件(后缀名为zip),通过“苏采云”系统上传投标文件。
2.提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。  

	5
	不见面开标
	本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
1.不见面开标注意事项：
1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程；
1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担；
1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照评标委员会澄清等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的人员应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人的被授权委托人或法人代表。
2.	采购活动时间：
2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间（同开标时间）：详见本项目招标公告
2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。

	[bookmark: OLE_LINK84]6
	联系方式
	采购人
	采购人：宜兴市物业管理中心
联系人：汤先生
联系电话：0510-87963960
联系地址：宜兴市东山西路62号
邮政编码：214200

	
	
	代理机构
	联系人：段女士，18800520402
联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼
邮政编码：214200

	
	
	“苏采云”客服
	投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。

	
	
	财政监管部门
	政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局                   
联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内



[bookmark: _Toc157500592][bookmark: OLE_LINK38]
第二章 投标人须知
一、总   则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
[bookmark: _Hlk151625213][bookmark: _Hlk164149790]2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的投标人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Hlk164149389]2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。
2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。
2.4 “产品”“货物”为同一意思，指招标文件中所述产品（含配件）及相关服务。
2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。
2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料。
2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。
2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。
2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。
2.10 “正偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的货物（服务）响应情况劣于招标文件要求。
3、政策功能
[bookmark: _Hlk151625314]3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。
3.2政府采购支持中小企业发展
3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
[bookmark: _Hlk161824916]3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Hlk160697267][bookmark: _Hlk164238594]3.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。
3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
[bookmark: _Hlk159419640]3.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。
3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.3强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。
3.4优先采购节能产品、环境标志产品。优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；优先采购环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。
3.5推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。
3.6鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。
3.7落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。
3.8采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，投标人应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。
注：支持中小企业发展、强制采购、优先采购及其他政府采购政策按相关文件规定执行。
4、投标费用
4.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。
4.2投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。
4.3 本项目采购代理服务费收费标准：按招标代理服务收费标准（货物招标）差额定率累进法计算的50%计取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清，请各供应商将上述费用考虑在内。

4、 保密要求
5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。
二、招标文件
6、招标文件的组成
6.1 投标人应登录“苏采云” 系统下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。
6.2 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。
6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。
6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。
7、招标文件的解释
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK13]7.1 本文件和“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。
8、招标文件的澄清、修改
8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告, 并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人应登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的招标文件、公告信息为准。
8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传投标文件导致其提交的投标文件不符合要求的，造成的损失及风险由投标人自行承担。
三、投标文件
9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。
（1） [bookmark: OLE_LINK51]开标一览表
（2） 资格条件
1　 资格声明函；关于资格的声明函；
2　 被授权代表身份证明（授权委托书）：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；
3　 具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；
4　 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
5　 有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
6　 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
7　 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）
8　 联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；
9　 分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；
10　 中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；
11　 采购人特殊要求：无
注：以上近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。
（3）符合条件
  ①投标函
②明细报价表
③技术参数及相关要求偏离表
（4）价格折扣文件
（5）其他相关资料
[bookmark: OLE_LINK219]上述（2）-（3）应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见“第六章 投标文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书的，视为投标人法定代表人亲自参加。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对投标人为非自然人。如上述“（2）资格条件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不得混用且不作为评标依据。
[bookmark: _Toc515647770][bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc23231][bookmark: _Toc2248]10、投标报价
[bookmark: OLE_LINK204]10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
10.2 投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
10.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
11、投标文件的制作
11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK225]11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]11.4本招标文件中要求提供相关证明材料的，原则上投标人在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担证明材料被判定为无效的风险。投标人提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评标标准不一致，评标委员会认为其实质相同的视作等同。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。
11.5投标人提交的投标文件中不得修改本次采购的货物名称、数量。
11.6投标人提交的投标文件中加盖的公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。
12、电子投标文件
12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）
12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。 
12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 
12.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收。
14、投标文件的真实性
14.1 投标人（含中标投标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。
[bookmark: OLE_LINK45]14.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标人）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。
15、投标文件的有效期
15.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。
16、投标文件的退还
16.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。
[bookmark: OLE_LINK260]17、投标文件的补充、修改或者撤回
[bookmark: OLE_LINK221]17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。
17.2 在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
    18、无效投标的确认
18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
（2） 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3） 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
（4） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6） 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
（8） 属于招标文件拒绝参加本次采购活动投标人的；
（9） 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
1　 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2　 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；
3　 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4　 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异。
（10） [bookmark: OLE_LINK137]提供虚假材料（含虚假承诺）的；
（11） 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
评标小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标小组未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告监管部门，由监管部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。
采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：
① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（12） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4、 联合体投标、中标后分包
[bookmark: _Hlk151449361][bookmark: _Hlk151562826]19、联合体、中标后分包（如有）
19.1、联合体
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK166]投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。
[bookmark: OLE_LINK128]以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。
19.2 中标后分包
投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
五、开标、资审、评标、定标、废标
20、开标
[bookmark: OLE_LINK224]20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。
提交投标文件或成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
20.2投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上平台运行无故障。
20.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，并由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。
21、资格审查
21.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。
资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。
21.2 资格审查包括两部分内容：
[bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK261]21.2.1 按照本须知“9、投标文件的组成”中“资格条件”的要求依法对投标文件中投标人的资格证明材料进行审查，不符合要求的，投标人资格审查不通过，其投标无效。
21.2.2 信用查询。
① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。
② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。存在以上任意一项不良信用记录的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK18]③查询及记录方式：评审当日，采购人在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变信用查询结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。
22、评标
22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。此处实质性要求是指本须知投标文件的组成 中“符合条件”和招标文件中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其投标无效。
22.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在项目评标全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若投标人同时提供了发文和证书，以发文时间为准。同一合同项下的续签合同、补充合同不单独作为有效证明材料。除以上评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要投标人提供相关证明材料外，投标人提供的投标文件以外的证明材料一概不作为评标依据。
22.3评标委员会可以在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）等政府网站查询投标人提供的强制采购节能产品或优先采购节能产品、环境标志产品的认证信息，查看认证信息中的“品目”与本项目相关产品在节能（环境标志）产品政府采购品目清单中的品目是否一致，判定投标人提供的相关产品是否满足采购需求。
22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK12]22.5 评标方法和标准。
22.5.1本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件规定的评审因素的量化指标分别评定各投标人的得分。各投标人的最终得分为评标委员会所有成员评审后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数），按最终得分由高到低顺序排列，并作为中标候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分且投标报价均相同的，由采购人代表抽签确定排序。评分标准详见“第四章 评标方法和标准”。
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK202]注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
[bookmark: OLE_LINK245]22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①  投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
④  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: OLE_LINK135]注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
22.5.3政府采购优惠政策：
对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业提供的产品，对产品的报价分别给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于同时属于小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复进行价格扣除）
22.5.4评标委员会对投标人提供的证明材料中关键要素应进行重点评审，以判定其是否符合要求。例如对节能产品认证证书的评审，应核对证书中的认证标准和技术要求、规格型号、生产厂家与投标文件中所提供的产品相关信息的一致性，以及证书的发证机构和有效期。
22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。
23、定标
23.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人。
23.2 采购人或采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。
23.3 中标结果确认后，采购代理机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。
24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1） 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2） 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。
25、废标的确认
25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
（1） 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为；
（3） 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；
（4） 因重大变故，采购任务取消。
六、投标保证金
26、投标保证金：本项目免收投标保证金。
七、签订合同
27、签订合同
27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
27.2 中标投标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。
中标投标人如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。
如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。
27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件为依据。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]27.4中标投标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标投标人，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
27.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
28、政府采购合同融资
28.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的投标人，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以投标人信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。投标人与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交投标人可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
28.2 中标、成交投标人可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
八、投标行为及投标产品
29、投标行为及投标产品：
（1） 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。
（2） 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。
（3） 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4） 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标投标人应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
（5） 招标文件中要求投标人出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。
九、验收
30、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。
十、质疑处理
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: _Toc23122]31、询问
31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
32、质疑
32.1质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（投标人）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标人质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。
[bookmark: OLE_LINK44]32.2 质疑答复责任主体：
（1） 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
[bookmark: OLE_LINK141]投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
    32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。
32.4采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“投标人诚信记录”，并按相关规定处理。
[bookmark: OLE_LINK142]33、投诉
33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。
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第三章 项目技术要求和有关说明
[bookmark: _Toc23355][bookmark: _Toc526779129][bookmark: _Toc157500595][bookmark: _Toc2535][bookmark: _Toc5576][bookmark: _Toc487900374]一、项目概况
本项目为2026年宜城街道老旧小区技防改造工程。
二、技术要求
1、建设背景
国务院办公厅发布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确指出：供水、排水、道路、安防等归为基础类改造，此类工程为中央财政重点支持内容。在安防改造方面，鼓励使用现代化、智能化的设备设施，综合运用物防、技防、人防等措施满足安全需要。
反观老旧小区安防现状，多数参与改造的小区房龄较长，面对最多的状况就是楼栋低矮密集、治安不够有序、流动人口管控难度大、缺乏必备的安防设施、陌生人可随意出入等，安全隐患大。我们经常看到的是无门禁或摆设门禁的情况，对于陌生人没有任何身份认证的举措，从而导致诸多老旧小区频发偷盗、小广告、打架斗殴等事件，安全无法保障。同时，老旧小区一般多以老人小孩居多，这部分人群对安全的需求更为迫切。
本年度规划涉及的老旧小区数量为5个。5个小区全部位于宜兴市宜城街道，分别是城市嘉苑、东庙巷46-49#、富雅苑、富卓苑、交机小区。
2、 小区清单如下：
	序号
	小区名称

	1
	城市嘉苑

	2
	东庙巷46-49#

	3
	富雅苑

	4
	富卓苑

	5
	交机小区



建设内容：
本次老旧小区改造项目主要的建设内容包括：
1、出入口控制系统（人员车辆管控）：（1）小区出入口处增设门禁设备，对进出人员进行技防管控。业主经人脸入录后，通过人脸识别方式出入小区。（2）具有门卫的小区增设人证核验访客录入设备，对临时访客进行管理。通过用户的身份证照片与摄像头拍摄的本人照片进行1：1的人脸比对访客人证核验比对通过后，由小区保安或物业人员与被访人员核实 ，确认后人脸权限下发进入小区。未带身份证人员，能够记录人脸以及其他相关证件的信息。（3）部分小区未安装车辆道闸，本次设计增设车牌识别式道闸，对进出车辆图像记录及验证，业主车辆自动放行、外来车辆登记放行。
2、监控系统：在小区出入口、主要道路、活动广场、布置监控摄像机，满足室外监控全覆盖要求，实现全天候24小时视频监控。录像资料存储不小于30天，抓拍照片不小于90天。其中，小区进出口增设人脸抓拍摄像头和车辆抓拍摄像机，其余部位均采用全彩摄像机，保证超低照度下亦能满足监控画面的清晰显示。监控点位布置应满足《宜兴市“智慧技防小区”建设要求》。
	序号
	范围
	要求

	1
	小区周边
	部分小区步道实现监控覆盖

	2
	出入口
	应能清晰显示出入人员面部特征、活动情况，车辆出入口还应清晰显示车辆牌号。

	3
	小区主次干道
	利用道路主要道路设置的摄像机覆盖。应能清晰显示过往人员的行为特征和机动车、非机动车的行驶情况，以及以摄像机为基准5m-10m范围监视区域内人员的面部特征和车辆牌号。

	4
	公共活动场所
	应能做到监控覆盖。


3、一键报警系统：有活动场所的小区布置一键报警系统，在出现紧急情况后，小区居民可以通过触动一键紧急报警按钮，将警情上报到监控中心。
4、综合布线：由于小区建成年代老旧，本次建设对改造小区的管线部分进行全部重新开挖敷设。
建设清单：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	一、出入口控制系统
	
	

	2
	人证访客录入设备
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
操作系统：Android 11.0；
产品款式：访客机；
显示屏：10.1英寸显示屏；
屏幕类型：电容触摸屏；非触摸屏；
显示屏分辨率：1280(H)×800(V)；
摄像头：1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头；
人证比对：支持；
居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准；
凭条打印机：需外接模块；
条码阅读器：需外接模块；
存储记录数量：100000
	台
	4

	3
	车辆广告道闸
	1.适用于日均车流量≤1000辆场景
2.右向4米广告道闸主机，配套4米广告杆
3.外形简洁独特，机箱结实耐用，表面采用先进的处理工艺，适用户外环境
4.采用一体化机芯，模具化生产，有效保证闸机运行平稳可靠
5.使用直流变频控制器，升落杆速度可调，闸杆运行更平稳
6.采用高亮LED灯条，光敏传感器自动控制亮灯，高效智能
7.道闸开关限位位置可调，灵活适应各种场景
8.数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
9.可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志
10.支持外接雷达、 线圈防砸功能，使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能
11.标配遇阻反弹功能， 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹
12.断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆
13.无线遥控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离30米（空旷无干扰）
13.遥控器一键车队模式
14.支持道闸计数模式
15.支持延迟落杆
16.电机寿命：300万次
17.弹簧寿命：100万次
18.工作温度：-35℃~80℃
19.工作湿度：10%~90%（无凝结）
20.外部供电电压：AC220V±10%
21.工作电压：AC220V
22.防护等级：IP54
	台
	6

	4
	抓拍机
	1、AI3.0智能算法，全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%。
2、 集成15.6 英寸 LCD 高亮屏幕，支持二维码、视频、图片显示，且屏幕亮度可自适应调节。
3.  支持语音对讲，语音播报，可自由配置播报内容。
4、内置 9 颗高亮 LED 暖光红外补光灯，可上下、左右调节，采用智能补光技术，支持时控和光控。
5、采用电动变焦镜头，远程调试，方便快捷，镜头方向支持三轴调节，场景适应性更强。
6、采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。
7、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤。
	台
	8

	5
	防砸雷达
	发射频率：77GHz～81GHz；
检测区域：0.3m～6m（可调）；
防砸区域：0～2m（可调）；
检测目标：人、车；
在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
工作电压：DC9–12V
	台
	6

	6
	加密狗软件
	设备性能：单台4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持5台级联；
车场管理：支持1个主车场+1个子车场；
车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车；
车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌；
白名单：支持添加2万条白名单，支持同步下发相机；
收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。；
云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付；
记录中心：进出记录、在场车辆、充值记录查询；
中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等；
异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌
	台
	3

	7
	安全岛
	道闸安全岛基础
	个
	6

	8
	人脸门禁一体机
	采用2.5D曲面IPS屏，时尚大方
采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
采用 200万双目摄像头
采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化版本操作系统。
支持自动补光，可有效降低环境光污染
支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录
支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行
支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
支持口罩检测、安全帽检测
支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持在线升级，USB升级
支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱
支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
支持门铃功能
★支持多人识别，最多可6人同时人脸识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
★人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
★认证成功和认证失败的语音可以分别配置6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
支持IP65防护等级
支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）
	个
	2

	9
	防雨遮阳罩
	外壳材料：PC+GF；
产品尺寸：237mm×124mm×54mm（高×宽×厚）；
安装方式：壁装；闸机安装
	个
	2

	10
	500KG单门磁力锁
	外壳材料：铝合金；
适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等；
信号输出：锁状态信号输出；
安全类型：断电开门；
最大拉力：500kg(1200Lbs)直线拉力；
工作温度：-30℃～+60℃
	把
	1

	11
	500KG磁力锁支架(L型)
	外壳材料：高强铝合金；
适用门型：木门\金属门\防火门等
	个
	1

	12
	室内塑料出门按钮
	外壳材料：ABS；
产品尺寸：86mm×86mm×30mm（长×宽×高）；
工作温度：-20°C～+55°C；
工作湿度：0%～95%RH（无凝结）；
防腐蚀等级：普通防护
	个
	1

	13
	人行道闸
	
	
	

	14
	室外摆闸（右闸，无开孔）
	产品类型：摆闸；
状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
语音提示：支持；
MCBF：300万次；
读卡距离：0cm～5cm；
通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）；
开关门速度：≥0.8s；
机身厚度：1.2mm；
工作温度：-25℃～+70℃；
工作湿度：10%～95%（无凝露）；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	个
	6

	15
	室外摆闸（左闸，无开孔）
	产品类型：摆闸；
状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
MCBF：300万次；
读卡距离：0cm～5cm；
通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）；
开关门速度：≥0.8s；
机身厚度：1.2mm；
工作温度：-25℃～+70℃；
工作湿度：10%～95%（无凝露）；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	个
	6

	16
	不锈钢摆臂（1500mm通道）
	材质：304不锈钢；
产品尺寸：794mm×52mm×398mm（长×宽×高）；
下摆臂离地高度：352mm；
外观颜色：不锈钢本色；
工作温度：-30℃～+80℃；
工作环境：室内；室外；
安装方式：闸机安装
	个
	2

	17
	不锈钢摆臂（1200mm通道）
	材质：304不锈钢；
通道宽度：1200mm；
产品尺寸：644mm×52mm×398mm（长×宽×高）
下摆臂离地高度：352mm；
外观颜色：不锈钢本色；
工作温度：-30℃～+80℃；
工作环境：室内；室外；
安装方式：闸机安装
	个
	2

	18
	不锈钢摆臂（1000mm通道）
	材质：304不锈钢；
通道宽度：1000mm；
产品尺寸：554mm×52mm×398mm（长×宽×高）
下摆臂离地高度：352mm；
外观颜色：不锈钢本色；
工作温度：-30℃～+80℃；
工作环境：室内；室外；
安装方式：闸机安装
	个
	6

	19
	不锈钢摆臂（800mm通道）
	材质：304不锈钢；
通道宽度：800mm；
产品尺寸：444mm×52mm×398mm（长×宽×高）
下摆臂离地高度：352mm；
外观颜色：不锈钢本色；
工作温度：-30℃～+80℃；
工作环境：室内；室外；
安装方式：闸机安装
	个
	2

	20
	人脸闸机支架
	外壳材料：铝合金；
产品尺寸：241.4mm×100mm×100mm（长×宽×高）；
安装方式：闸机安装
	个
	12
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	远程遥控器
	产品尺寸：55mm×49mm×24.1mm（长×宽×高）
	个
	6

	22
	远程遥控发射器
	产品尺寸：95.5mm×42mm×23.5mm（长×宽×高）
	个
	6
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	7英寸智能门禁一体机
	显示屏：7英寸显示屏
屏幕类型：电容触摸屏
显示屏分辨率：600(H)×1024(V)
摄像头：2MP CMOS高清双摄像头
设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙版本操作系统。
光照补偿：自动红外补光
外壳材料：玻璃;PC+ABS
验证方式：刷卡；密码；人脸识别
读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号
黑白名单设定：支持
广告播放：支持图文、视频广告播放
外接读卡器：支持1路485读卡器
实时监控：支持
抓拍功能：支持
WEB配置：支持
主动注册：支持
IC卡加密：支持
人脸识别速度：0.1s
人脸容量：50000
用户容量：50000
卡片容量：100000
密码容量：50000
存储记录数量：300000
RS-485接口：1个
RS-232接口：1个
韦根接口：1路，输入输出可配
USB接口：1个USB2.0接口
网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口
报警输入：2路（开关量）
报警输出：1路
报警联动：支持
开门按钮：支持
门状态检测：支持
门锁控制：支持
音频接口：支持
电源输出接口：支持，12V 1A
音频输出接口：支持
供电方式：DC 12V 2A
功耗：≤24W
产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）
包装盒尺寸：125mm×325mm×190mm（高×宽×厚，内箱单机包装）
工作温度：-30℃～+60℃
工作湿度：0%～90%RH（无凝结）
毛重：1.0kg
配件：壁装支架标配
安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装
	个
	12
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	7英寸防雨遮阳罩
	外壳材料：PC+GF；
产品尺寸：237mm×124mm×54mm（高×宽×厚）；
安装方式：壁装；闸机安装
	个
	12
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	辅材
	螺丝、扎带、钢丝、胶带、水晶接头等
	批
	1

	26
	二、监控系统
	

	27
	高清枪机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD；
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；
补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
	台
	235
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	人脸枪机
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）；
补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：8mm～32mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；
人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；
道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持机动车与非机动车车牌识别；
视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话） 非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；
AI编码：H.264；H.265；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
自适应镜头校正（图像矫正）：支持；
重瞳：支持；
音频接口：支持；
内置麦克风：支持，内置双麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； GB/35114A；；
预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；
最大Micro SD卡：512GB；
除雾功能：支持；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
音频输入：2路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：3路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；
报警输出：2路（干接点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
供电方式：DC12V/AC24V/PoE；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
★镜头前盖玻璃呈倾斜状，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
★支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	台
	16
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	车辆枪机
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）；
补光灯：4颗（混光（红外+白光）灯）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7mm～12mm；
镜头光圈：F1.2；
视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设；支持机动车与非机动车车牌识别；
视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；
AI编码：H.264：支持（固定码流压缩率≥25%）；H.265：支持（固定码流压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
自适应镜头校正（图像矫正）：支持；
重瞳：支持；
音频接口：支持；
内置麦克风：支持，内置双麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； GB/35114A；；
预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；
最大Micro SD卡：512GB；
RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；
音频输入：2路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：3路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；
报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；
电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
供电方式：DC12V/AC24V/PoE；
防护等级：IP67；
★具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加样机所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	台
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	全景球机
	传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；
像素：全景：400万；细节：400万；
最大分辨率：全景：2560×1440；细节：2560×1440；
最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；
最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；
补光类型：红外+白光；
镜头焦距：全景：4mm；细节：4.8mm～115mm；
镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6；
视场角：全景 水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节 水平：53.1°~3.4° 垂直：30.4°~1.95° 对角线：59.3°~3.9°；
光学变倍：细节：24倍；
定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
可视域功能：支持；
通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；
智能分类：易智能；
周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；
透雾功能：电子透雾；
网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；
音频输入：1路（LINE IN；裸线）；
音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；
报警接口：2进1出；
语音对讲：支持；
报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)；
报警输出：1路；
供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；
防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准；
球机尺寸：SDT-7C；
接口类型：RJ45接口
	台
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	NVR(人脸车牌专用)
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；
接入路数：32路；
分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；
RAID：RAID0/1/5/6/10；
报警输入：16路；
报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；
硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	5

	32
	8T硬盘
	8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM
	块
	6

	33
	16路NVR(普通摄像机)
	1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：160Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
	台
	1

	34
	8T硬盘
	8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM
	块
	2

	35
	64路NVR(普通摄像机)
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
周界前智能性能（路数）：8路；
人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
接入路数：64路；
分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；；
报警输入：16路；
报警输出：4路；
硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：1个；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	台
	4

	36
	8T硬盘
	8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM
	块
	22

	37
	操作管理终端
	内存：8GB；
硬盘：1个256G SSD
显卡：2G独显
键鼠：标配黑色有线键鼠；
前面板接口：读卡器接口：1个、耳机接口：1个、麦克风接口：1个、USB接口：3个；
	台
	5

	38
	监控监视器
	22寸监控监视器
	台
	5

	39
	切换器
	二进一出
	个
	2

	40
	切换器
	三进一出
	个
	1

	41
	HDMI高清线
	1米
	根
	13

	42
	机柜
	600*600*2000前门玻璃后门钢板，内配挡板
	台
	1

	43
	机柜
	600*600*1600前门玻璃后门钢板，内配挡板
	台
	4

	44
	PDU
	定制
	个
	30

	45
	门卫室桌子
	定制（含椅子1张）
	套
	4

	46
	辅材
	螺丝、扎带、钢丝、胶带、水晶接头等
	批
	1

	47
	三、一键报警系统
	

	48
	报警柱
	集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角105*88*44；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS
红外补光范围30米；支持昼夜切换；
音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米;
音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；
2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键；
支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽；
支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防；
支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆；
支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索；
供电AC110~240V；空载功耗：20W，满载功耗：55W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%&40℃；
产品尺寸2410mm*340mm*330mm，净重95kg，毛重110kg，地笼安装（不自带），外壳镀锌板，浅蓝，防护等级IPX5；
	个
	4

	49
	管理主机
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
操作系统：Android 11.0；
按键类型：机械按键；
接入标准：ONVIF；CGI；SDK；SIP；
网络协议：IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP；
屏幕类型：电容触摸屏；
显示屏：10.1英寸显示屏；
显示屏分辨率：1024(H)×600(V)；
音频输入：2路；
音频输出：内置喇叭;听筒扬声器；
状态指示灯：2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯；
通讯方式：全数字；
存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB；
WEB配置：支持；
主动注册：支持；
外壳材料：PC+ABS；
RS-485接口：1个；
HDMI接口：1个；
USB接口：1个USB2.0接口1个USB3.0接口；
电源输出：1路12V/200mA；
网络接口：1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应；
外观颜色：钛金灰；
供电方式：DC12V 4A；
安装方式：桌面安装；
功耗：≤5W(待机)，≤10W(工作)
	台
	3

	50
	辅材
	螺丝、扎带、钢丝、胶带、水晶接头等
	批
	1

	51
	四、管线
	

	52
	PE管
	φ50 材质：给水管  埋地敷设
	米
	9087

	53
	主电源线
	RVV3*2.5
	米
	4366

	54
	网线
	六类 4 对非屏蔽电缆
	米
	17547

	55
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	17547

	56
	光缆
	室外24芯
	米
	4138

	57
	终端盒
	4口光纤终端盒满配，含4根单模双芯LC尾纤（1m）及4只LC双芯耦合器
材质：冷轧钢板
尺寸：155*97*35
	个
	25

	58
	LC-LC跳纤
	单模LC-LC双芯光纤跳线
	根
	100

	59
	光纤配线架
	24位机架式光纤配线架
材质：冷轧钢板
尺寸：482*220*44（1U）
含24根双芯LC单模尾纤（3m）及24只LC双芯耦合器
	根
	5

	60
	LC-LC跳纤
	单模LC-LC双芯光纤跳线
	根
	120

	61
	光纤熔接
	光纤熔接含束套
	芯
	364

	62
	加厚立杆
	高度：3m  含避雷针、人工开挖、基础、地笼
	套
	110

	63
	加厚立杆
	高度：3.5m 含避雷针、人工开挖、基础、地笼
	套
	1

	64
	防雷器
	信号防雷
	个
	274

	65
	室外监控集中电源
	1.额定功率300W
2.输出12V/25A
3.风机散热
	个
	25

	66
	手井
	1.材料品种:M10水泥砂浆砌筑
2、规格尺寸:600*600*800mm ,
3、盖板材质、规格:铁制井盖,井盖规格600*600
手井人工开挖
	套
	143

	67
	防水箱
	300*400
	个
	2

	68
	拖线板
	3位
	个
	2

	69
	室外设备箱
	600*600*1200
内置高效散热风道设计
支持3阶段温控
支持空气循环控湿防止结露
基于防止昆虫侵入的风道架构
通风顶盖工程级PP
承重力1000KG
前后门板打印，电气安装竖板 32A2P 漏电保护空开，T0P 电源防雷器，5 孔排插，8 位 PDU，接地排。2块层板
	个
	25

	70
	室外设备箱基础
	定制
	个
	25

	71
	辅材
	螺丝、扎带、钢丝、胶带、水晶接头、配管接头等
	批
	1

	72
	五、网络系统
	

	73
	8口交换机(POE)
	提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口
交换容量：20 Gbps
包转发率：14.88 Mpps
支持IEEE 802.3at/af标准
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：110 W
支持PoE看门狗
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准
支持管理平台管理
支持手机APP管理
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
支持远程升级
支持PoE输出功率管理
支持VLAN
支持SNMPv1/v2c协议
支持DHCP Snooping
支持终端安全防护
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
安装方式：桌面式可壁挂
	台
	11

	74
	SFP光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	11

	75
	核心交换机(设备网)
	全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	台
	5

	76
	SFP光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	30

	77
	16口交换机（POE）
	交换容量：256Gbps；
包转发率：60Mpps；
业务端口：具备16个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口；
环网协议：STP、RSTP；
VLAN功能：支持；
链路聚合：支持；
设备管理：WEB管理、APP管理；
供电方式：默认内置电源：100–240VAC，47–63Hz，4A Max
空载功耗：≤11.8W；
满载功耗：≤253.5W；
PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-16≤30W，总功率≤240W；
散热方式：内置风扇散热；
安装方式：桌面式、机架式安装；
工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；
工作温度：-10℃～55℃；
	台
	19

	78
	SFP光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	19

	79
	光纤链路测试
	光纤链路测试
	对
	34

	80
	网线链路测试
	网线链路测试
	对
	270

	81
	辅材
	螺丝、扎带、钢丝、胶带、水晶接头等
	批
	1

	82
	六、其他
	

	83
	机械开挖
	部分管道的开挖
	项
	1

	84
	监控拆除
	拆除改造过程中要求拆除的监控
	项
	1

	85
	七、安装及平台服务
	

	86
	视频推送服务
	本项目5个小区与公安平台对接，主次出入口人脸识别摄像机、车辆摄像机、全景球机、全彩枪机需接入至公安雪亮工程平台
	项
	1

	87
	施工服务
	小区设备安装，线缆敷设等施工费用。
	项
	1

	88
	网络接入服务
	小区提供5年内项目正常运转涉及的运营商不小于100M VPN专线接入、数据传输等服务
	项
	5

	89
	网络安全等级保护三级
	项
	1

	90
	涉密信息系统安全保密测评
	项
	1



点位清单：
	城市嘉苑小区视频监控系统前端设备摄像机的点位表

	序号
	编号
	类型
	监视区域

	1
	RL-01
	人脸识别监控
	西门卫

	2
	RL-02
	人脸识别监控
	西门卫

	3
	RL-03
	人脸识别监控
	北门卫

	4
	CL-01
	车辆识别监控
	西门卫

	5
	CL-02
	车辆识别监控
	西门卫

	6
	CL-03
	车辆识别监控
	北门卫

	7
	JK-01
	全景球机
	小区活动区域

	8
	JK-02
	全景球机
	小区活动区域

	9
	QJ-01
	枪型摄像机
	西门卫

	10
	QJ-02
	枪型摄像机
	西门卫

	11
	QJ-03
	枪型摄像机
	1#道路

	12
	QJ-04
	枪型摄像机
	2#道路

	13
	QJ-05
	枪型摄像机
	3#道路

	14
	QJ-06
	枪型摄像机
	小区主要道路

	15
	QJ-07
	枪型摄像机
	小区主要道路

	16
	QJ-08
	枪型摄像机
	1#道路

	17
	QJ-09
	枪型摄像机
	小区主要道路

	18
	QJ-10
	枪型摄像机
	2#道路

	19
	QJ-11
	枪型摄像机
	小区主要道路

	20
	QJ-12
	枪型摄像机
	3#道路

	21
	QJ-13
	枪型摄像机
	小区主要道路

	22
	QJ-14
	枪型摄像机
	4#道路

	23
	QJ-15
	枪型摄像机
	小区主要道路

	24
	QJ-16
	枪型摄像机
	5#道路

	25
	QJ-17
	枪型摄像机
	6#道路

	26
	QJ-18
	枪型摄像机
	小区主要道路

	27
	QJ-19
	枪型摄像机
	小区主要道路

	28
	QJ-20
	枪型摄像机
	北门卫

	29
	QJ-21
	枪型摄像机
	小区主要道路

	30
	QJ-22
	枪型摄像机
	小区活动区域

	31
	QJ-23
	枪型摄像机
	小区活动区域

	32
	QJ-24
	枪型摄像机
	小区活动区域

	33
	QJ-25
	枪型摄像机
	小区活动区域

	34
	QJ-26
	枪型摄像机
	小区活动区域

	35
	QJ-27
	枪型摄像机
	小区活动区域

	36
	QJ-28
	枪型摄像机
	小区主要道路

	37
	QJ-29
	枪型摄像机
	小区主要道路

	38
	QJ-30
	枪型摄像机
	小区主要道路

	39
	QJ-31
	枪型摄像机
	小区主要道路

	40
	QJ-32
	枪型摄像机
	小区主要道路

	41
	QJ-33
	枪型摄像机
	小区主要道路

	42
	QJ-34
	枪型摄像机
	小区主要道路

	43
	QJ-35
	枪型摄像机
	小区主要道路

	44
	QJ-36
	枪型摄像机
	小区主要道路

	45
	QJ-37
	枪型摄像机
	小区主要道路

	46
	QJ-38
	枪型摄像机
	小区主要道路

	47
	QJ-39
	枪型摄像机
	小区主要道路



	富雅苑视频监控系统前端设备摄像机的点位表

	序号
	编号
	类型
	监视区域

	1
	RL-01
	人脸识别监控
	门卫

	2
	RL-02
	人脸识别监控
	门卫

	3
	CL-01
	车辆识别监控
	门卫

	4
	JK-01
	全景球机
	门卫

	5
	QJ-01
	枪型摄像机
	1#道路

	6
	QJ-02
	枪型摄像机
	小区主要道路

	7
	QJ-03
	枪型摄像机
	1#道路

	8
	QJ-04
	枪型摄像机
	1#道路

	9
	QJ-05
	枪型摄像机
	小区主要道路

	10
	QJ-06
	枪型摄像机
	1#道路

	11
	QJ-07
	枪型摄像机
	小区主要道路

	12
	QJ-08
	枪型摄像机
	2#道路

	13
	QJ-09
	枪型摄像机
	3#道路

	14
	QJ-10
	枪型摄像机
	小区主要道路

	15
	QJ-11
	枪型摄像机
	4#道路

	16
	QJ-12
	枪型摄像机
	小区主要道路

	17
	QJ-13
	枪型摄像机
	5#道路

	18
	QJ-14
	枪型摄像机
	5#道路

	19
	QJ-15
	枪型摄像机
	小区主要道路

	20
	QJ-16
	枪型摄像机
	4#道路

	21
	QJ-17
	枪型摄像机
	3#道路

	22
	QJ-18
	枪型摄像机
	2#道路

	23
	QJ-19
	枪型摄像机
	小区主要道路



	东庙巷46-49#视频监控系统前端设备摄像机的点位表

	序号
	编号
	类型
	监视区域

	1
	RL-01
	人脸识别监控
	西入口

	2
	RL-02
	人脸识别监控
	北人行出入口

	3
	RL-03
	人脸识别监控
	东人行出入口

	4
	RL-04
	人脸识别监控
	南出口

	5
	CL-01
	车辆识别监控
	西入口

	6
	CL-02
	车辆识别监控
	南出口

	7
	QJ-01
	枪型摄像机
	西入口

	8
	QJ-02
	枪型摄像机
	北人行出入口

	9
	QJ-03
	枪型摄像机
	小区主要道路

	10
	QJ-04
	枪型摄像机
	东人行出入口

	11
	QJ-05
	枪型摄像机
	小区主要道路

	12
	QJ-06
	枪型摄像机
	南出口



	交机小区视频监控系统前端设备摄像机的点位表

	序号
	编号
	类型
	监视区域

	1
	RL-01
	人脸识别监控
	北出入口

	2
	RL-02
	人脸识别监控
	北出入口

	3
	RL-03
	人脸识别监控
	西人行出入口

	4
	CL-01
	车辆识别监控
	北出入口

	5
	CL-02
	车辆识别监控
	北出入口

	6
	JK-01
	全景球机
	活动区域

	7
	JK-02
	全景球机
	活动区域

	8
	JK-03
	全景球机
	活动区域

	9
	QJ-01
	枪型摄像机
	北出入口

	10
	QJ-02
	枪型摄像机
	小区主要道路

	11
	QJ-03
	枪型摄像机
	小区主要道路

	12
	QJ-04
	枪型摄像机
	小区主要道路

	13
	QJ-05
	枪型摄像机
	小区主要道路

	14
	QJ-06
	枪型摄像机
	小区主要道路

	15
	QJ-07
	枪型摄像机
	小区主要道路

	16
	QJ-08
	枪型摄像机
	西人行出入口

	17
	QJ-09
	枪型摄像机
	小区主要道路

	18
	QJ-10
	枪型摄像机
	小区主要道路

	19
	QJ-11
	枪型摄像机
	小区主要道路

	20
	QJ-12
	枪型摄像机
	小区主要道路

	21
	QJ-13
	枪型摄像机
	小区主要道路

	22
	QJ-14
	枪型摄像机
	小区主要道路

	23
	QJ-15
	枪型摄像机
	小区沿河布道

	24
	QJ-16
	枪型摄像机
	小区主要道路

	25
	QJ-17
	枪型摄像机
	小区主要道路

	26
	QJ-18
	枪型摄像机
	小区主要道路

	27
	QJ-19
	枪型摄像机
	小区主要道路

	28
	QJ-20
	枪型摄像机
	小区主要道路

	29
	QJ-21
	枪型摄像机
	小区主要道路

	30
	QJ-22
	枪型摄像机
	小区主要道路

	31
	QJ-23
	枪型摄像机
	小区沿河布道

	32
	QJ-24
	枪型摄像机
	小区沿河布道

	33
	QJ-25
	枪型摄像机
	小区主要道路

	34
	QJ-26
	枪型摄像机
	小区主要道路

	35
	QJ-27
	枪型摄像机
	小区主要道路

	36
	QJ-28
	枪型摄像机
	小区主要道路

	37
	QJ-29
	枪型摄像机
	小区主要道路

	38
	QJ-30
	枪型摄像机
	小区主要道路

	39
	QJ-31
	枪型摄像机
	小区主要道路

	40
	QJ-32
	枪型摄像机
	小区主要道路

	41
	QJ-33
	枪型摄像机
	小区主要道路

	42
	QJ-34
	枪型摄像机
	小区主要道路

	43
	QJ-35
	枪型摄像机
	小区主要道路

	44
	QJ-36
	枪型摄像机
	小区主要道路

	45
	QJ-37
	枪型摄像机
	小区主要道路

	46
	QJ-38
	枪型摄像机
	小区主要道路

	47
	QJ-39
	枪型摄像机
	小区主要道路

	48
	QJ-40
	枪型摄像机
	小区主要道路

	49
	QJ-41
	枪型摄像机
	小区主要道路

	50
	QJ-42
	枪型摄像机
	小区主要道路

	51
	QJ-43
	枪型摄像机
	小区沿河布道

	52
	QJ-44
	枪型摄像机
	小区沿河布道

	53
	QJ-45
	枪型摄像机
	小区主要道路

	54
	QJ-46
	枪型摄像机
	小区主要道路

	55
	QJ-47
	枪型摄像机
	小区主要道路

	56
	QJ-48
	枪型摄像机
	小区主要道路

	57
	QJ-49
	枪型摄像机
	小区主要道路



	富卓苑小区视频监控系统前端设备摄像机的点位表

	序号
	编号
	类型
	监视区域

	1
	RL-01
	人脸识别监控
	北出入口

	2
	RL-02
	人脸识别监控
	北出入口

	3
	RL-03
	人脸识别监控
	东出入口

	4
	RL-04
	人脸识别监控
	东出入口

	5
	CL-01
	车辆识别监控
	北出入口

	6
	CL-02
	车辆识别监控
	北出入口

	7
	CL-03
	车辆识别监控
	东出入口

	8
	CL-04
	车辆识别监控
	东出入口

	9
	JK-01
	全景球机
	活动区域

	10
	JK-02
	全景球机
	活动区域

	11
	QJ-01
	枪型摄像机
	小区主要道路

	12
	QJ-02
	枪型摄像机
	1#道路

	13
	QJ-03
	枪型摄像机
	小区主要道路

	14
	QJ-04
	枪型摄像机
	1#道路

	15
	QJ-05
	枪型摄像机
	小区步道

	16
	QJ-06
	枪型摄像机
	2#道路

	17
	QJ-07
	枪型摄像机
	小区步道

	18
	QJ-08
	枪型摄像机
	小区步道

	19
	QJ-09
	枪型摄像机
	3#道路

	20
	QJ-10
	枪型摄像机
	小区步道

	21
	QJ-11
	枪型摄像机
	3#道路

	22
	QJ-12
	枪型摄像机
	小区主要道路

	23
	QJ-13
	枪型摄像机
	小区步道

	24
	QJ-14
	枪型摄像机
	小区步道

	25
	QJ-15
	枪型摄像机
	4#道路

	26
	QJ-16
	枪型摄像机
	小区主要道路

	27
	QJ-17
	枪型摄像机
	小区步道

	28
	QJ-18
	枪型摄像机
	小区步道

	29
	QJ-19
	枪型摄像机
	5#道路

	30
	QJ-20
	枪型摄像机
	6#道路

	31
	QJ-21
	枪型摄像机
	小区主要道路

	32
	QJ-22
	枪型摄像机
	小区步道

	33
	QJ-23
	枪型摄像机
	小区步道

	34
	QJ-24
	枪型摄像机
	7#道路

	35
	QJ-25
	枪型摄像机
	小区主要道路

	36
	QJ-26
	枪型摄像机
	7#道路

	37
	QJ-27
	枪型摄像机
	小区步道

	38
	QJ-28
	枪型摄像机
	小区步道

	39
	QJ-29
	枪型摄像机
	2#道路

	40
	QJ-30
	枪型摄像机
	8#道路

	41
	QJ-31
	枪型摄像机
	非机动车棚

	42
	QJ-32
	枪型摄像机
	小区主要道路

	43
	QJ-33
	枪型摄像机
	4#道路

	44
	QJ-34
	枪型摄像机
	4#道路

	45
	QJ-35
	枪型摄像机
	活动区域

	46
	QJ-36
	枪型摄像机
	4#道路

	47
	QJ-37
	枪型摄像机
	小区主要道路

	48
	QJ-38
	枪型摄像机
	11#道路

	49
	QJ-39
	枪型摄像机
	小区主要道路

	50
	QJ-40
	枪型摄像机
	小区主要道路

	51
	QJ-41
	枪型摄像机
	5#道路

	52
	QJ-42
	枪型摄像机
	小区主要道路

	53
	QJ-43
	枪型摄像机
	小区主要道路

	54
	QJ-44
	枪型摄像机
	小区主要道路

	55
	QJ-45
	枪型摄像机
	9#道路

	56
	QJ-46
	枪型摄像机
	小区主要道路

	57
	QJ-47
	枪型摄像机
	6#道路

	58
	QJ-48
	枪型摄像机
	12#道路

	59
	QJ-49
	枪型摄像机
	7#道路

	60
	QJ-50
	枪型摄像机
	13#道路

	61
	QJ-51
	枪型摄像机
	7#道路

	62
	QJ-52
	枪型摄像机
	13#道路

	63
	QJ-53
	枪型摄像机
	小区主要道路

	64
	QJ-54
	枪型摄像机
	小区主要道路

	65
	QJ-55
	枪型摄像机
	小区主要道路

	66
	QJ-56
	枪型摄像机
	小区步道

	67
	QJ-57
	枪型摄像机
	小区步道

	68
	QJ-58
	枪型摄像机
	10#道路

	69
	QJ-59
	枪型摄像机
	10#道路

	70
	QJ-60
	枪型摄像机
	小区主要道路

	71
	QJ-61
	枪型摄像机
	8#道路

	72
	QJ-62
	枪型摄像机
	9#道路

	73
	QJ-63
	枪型摄像机
	小区主要道路

	74
	QJ-64
	枪型摄像机
	15#道路

	75
	QJ-65
	枪型摄像机
	10#道路

	76
	QJ-66
	枪型摄像机
	17#道路

	77
	QJ-67
	枪型摄像机
	小区主要道路

	78
	QJ-68
	枪型摄像机
	11#道路

	79
	QJ-69
	枪型摄像机
	小区主要道路

	80
	QJ-70
	枪型摄像机
	#19道路

	81
	QJ-71
	枪型摄像机
	21#道路

	82
	QJ-72
	枪型摄像机
	12#道路

	83
	QJ-73
	枪型摄像机
	小区主要道路

	84
	QJ-74
	枪型摄像机
	23#道路

	85
	QJ-75
	枪型摄像机
	14#道路

	86
	QJ-76
	枪型摄像机
	小区主要道路

	87
	QJ-77
	枪型摄像机
	25#道路

	88
	QJ-78
	枪型摄像机
	小区步道

	89
	QJ-79
	枪型摄像机
	小区步道

	90
	QJ-80
	枪型摄像机
	小区步道

	91
	QJ-81
	枪型摄像机
	小区步道

	92
	QJ-82
	枪型摄像机
	小区主要道路

	93
	QJ-83
	枪型摄像机
	小区主要道路

	94
	QJ-84
	枪型摄像机
	小区主要道路

	95
	QJ-85
	枪型摄像机
	27#道路

	96
	QJ-86
	枪型摄像机
	小区主要道路

	97
	QJ-87
	枪型摄像机
	小区主要道路

	98
	QJ-88
	枪型摄像机
	17#道路

	99
	QJ-89
	枪型摄像机
	18#道路

	100
	QJ-90
	枪型摄像机
	小区主要道路

	101
	QJ-91
	枪型摄像机
	20#道路

	102
	QJ-92
	枪型摄像机
	小区主要道路

	103
	QJ-93
	枪型摄像机
	22#道路

	104
	QJ-94
	枪型摄像机
	21#道路

	105
	QJ-95
	枪型摄像机
	小区主要道路

	106
	QJ-96
	枪型摄像机
	小区主要道路

	107
	QJ-97
	枪型摄像机
	小区主要道路

	108
	QJ-98
	枪型摄像机
	25#道路

	109
	QJ-99
	枪型摄像机
	26#道路

	110
	QJ-100
	枪型摄像机
	24#道路

	111
	QJ-101
	枪型摄像机
	小区主要道路

	112
	QJ-102
	枪型摄像机
	25#道路

	113
	QJ-103
	枪型摄像机
	26#道路

	114
	QJ-104
	枪型摄像机
	27#道路

	115
	QJ-105
	枪型摄像机
	小区主要道路

	116
	QJ-106
	枪型摄像机
	小区主要道路

	117
	QJ-107
	枪型摄像机
	小区步道

	118
	QJ-108
	枪型摄像机
	小区主要道路

	119
	QJ-109
	枪型摄像机
	小区步道

	120
	QJ-110
	枪型摄像机
	16#道路

	121
	QJ-111
	枪型摄像机
	小区主要道路

	122
	QJ-112
	枪型摄像机
	小区主要道路

	123
	QJ-113
	枪型摄像机
	小区主要道路

	124
	QJ-114
	枪型摄像机
	小区主要道路

	125
	QJ-115
	枪型摄像机
	小区主要道路

	126
	QJ-116
	枪型摄像机
	小区主要道路

	127
	QJ-117
	枪型摄像机
	28#道路

	128
	QJ-118
	枪型摄像机
	小区主要道路

	129
	QJ-119
	枪型摄像机
	30#道路

	130
	QJ-120
	枪型摄像机
	小区主要道路

	131
	QJ-121
	枪型摄像机
	小区步道

	132
	QJ-122
	枪型摄像机
	14#道路



三、项目要求
1、以上标注“★”的参数为实质性条款，不接受负偏离，若不满足，则按无效投标处理。
2、投标人须现场踏勘充分摸排项目 5 个小区现有原有监控设备现状，对原有监控设备进行甄别评估：对性能完好、参数满足本项目技防建设标准、可以利旧复用的原有监控设备，实施拆除、移位、重新安装调试接入本项目系统；对损坏、老化、技术参数不满足本项目智慧技防小区建设要求，无法复用的原有监控设备必须全部拆除。
3、全部工作包含但不限于：原有监控摄像机、电源、支架、立杆、线缆、设备箱等设备设施的排查、断电、拆除、移位、搬运、旧设备分类整理、可复用设备检修维护、移位重新安装、点位调整、调试、接入新建系统；不可复用废旧设备拆除、清运出场处置；原有管线清理、废弃线缆抽除、孔洞修补、墙面路面恢复等全部工作。
4、本项目投标报价必须包含原有监控设备排查、拆除、移位、复用检修、重装调试、旧设备清运、现场恢复等所有相关人工、辅材、运输、处置、调试的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。
5、可复用旧设备移位后须达到新建设备同等使用效果，录像存储、图像质量、协议对接均满足《宜兴市 “智慧技防小区” 建设要求》以及公安雪亮平台接入要求；无法修复达到使用标准的旧设备不得复用，必须拆除。
6、拆除后的可利旧设备所有权归采购人所有，中标人拆除后整理完好移交采购人；报废不可复用设备由中标人负责清运处置，处置产生的相关费用包含在投标总价内。
四、交货地点：采购人指定地点。
五、交货期及维保期限：
①交货期：合同签订后三个月内安装到位。
②维保期：5年。
六、验收标准：招标文件、响应文件以及合同约定的内容组织验收；具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财采〔2025〕1号）。
七、付款步骤：到货安装调试并投入运行后支付合同价款的50%,验收合格后支付合同价款的50%。


















[bookmark: _Toc157500594]第四章 评标方法和标准
一、评分项目（总分100分）
	技术商务部分
	70分

	价格部分
	30分



二、评审内容：
	评审内容
	序号
	评审
项目
	分值
	评审细则

	技术部分
	1
	需求分析方案
	5
	根据投标人提供的需求分析方案进行评分：方案细致全面、合理，完全响应需求，可行性强得5分；方案较为完整，基本响应需求得3分；方案响应度低、技术可行性较低得1分；未提供不得分。

	
	
	项目管理方案
	5
	根据投标人提供的项目管理方案：项目管理方案具有针对性，对项目管理机构配备、实施总体计划、施工进度、安全、质量的保障措施等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。

	
	
	项目建设方案
	5
	根据投标人提供的项目实施方案：项目实施方案具有针对性，对项目整体建设系统部署方案，项目开工、实施阶段的方法及工艺、工程实施中的重点、难点的解决方案等的描述针对性、合理性、科学性强的得5分，内容较契合需求、详实全面的得 3分；其余得 1分，未提供不得分。

	
	
	施工进度方案
	5
	根据投标人提供的项目施工进度方案：项目施工进度方案对项目整体施工进度计划、管理方案等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。

	
	
	施工安全方案
	5
	根据投标人提供的项目施工安全方案：项目施工安全管理、安全措施、应急方案等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。

	
	
	培训方案
	5
	根据投标人提供的项目培训方案：对项目培训目标、计划、人员方案等描述清楚、合理、科学、有条理得5分，内容较契合需求、详实全面的得3 分；其余得 1分，未提供不得分。

	
	
	运维服务方案
	5
	详细阐述项目运维服务方案的合理性、服务流程、响应时间方案，针对本项目的特殊性、合理性、可行性，整体运维服务方案内容齐备、服务和响应契合用户需求，科学合理且操作性较强的得5分；方案描述基本合理，整体响应、服务内容涵盖、可行性一般的得3分；方案整体较差，响应时间、服务内容及可行性较差的得1分；未提供不得分。

	
	
	售后服务方案
	5
	根据投标人提供的售后服务方案：对售后服务的力量配备、售后服务响应方案等高度契合用户需求，方案完善合理的得5分；方案合理性、可操作性较为欠缺的得3分；其余得 1分，未提供不得分。

	商务部分
	2
	公司综合实力
	8
	1、 投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书（一级）证书的得2分；
2、投标人已纳入工程咨询单位名录备案，提供官方平台可查询的备案截图或备案证明材料的，得 2 分；未备案不得分。
3、投标人具有数据管理能力成熟度等级证书（DCMM）证书的得2分；
4、投标人具信ISV信息安全服务资质认证-信息系统安全运维服务，得2分；
（投标文件中需提供证明电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供则不得分。）

	
	
	项目负责人
	6
	投标人为本项目配备专业的项目团队负责人1名，该名项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）、安防系统工程师（高级）、智能建筑弱电工程师（高级）、，有一个得2分，最多得6分。
（投标文件中提供投标人（或其下属分支机构）为其缴纳的投标截止时间前近六个月中连续三个月份社保证明及相关证书电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分）

	
	
	人员配备-除项目负责人以外的项目组成员
	14
	1、投标人为本项目配备专业的技术负责人1名，该名其具有AIGC开发与应用工程师-高级、Java架构工程师高级、Java软件开发工程师高级的，有一个得2分，最多得6分。
2、投标人为本项目配备专业的网络组组长1名，该名其具有CCSC网络安全能力认证网络安全技术（I级）、CISAW信息安全保障人员认证证书、网络通信安全管理员三级的，有一个的2分，最多得6分。
3、投标人为本项目配备的团队人员中具有中华人民共和国特种作业（高处作业）操作证、建筑施工特种作业（建筑电工）操作资格证。的，有一个的1分，最多得2分。
（投标文件中提供投标人（或其下属分支机构）为其缴纳的投标截止时间前近六个月中连续三个月份社保证明及相关证书电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分）
注：以上人员不得重复。

	
	
	企业业绩
	2
	2022年1月1日以来，投标人承担过类似技防类项目的，每份得1分，最多得2分。
（投标文件中提供合同电子扫描件或者原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分）



2、价格部分
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。（以四舍五入法，保留两位小数）



备注：
1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；
2、投标文件中必须提供以上相关证明材料，未提供不得分。
3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。
4、所有提供的证明材料必须真实、有效，一旦发现虚假情况等，将报财政监督部门，对投标人进行相应处罚。



第五章 政府采购合同（格式）




第一部分 合同书



项目名称：                                   

        项目编号：                                  

甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
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        年    月    日， 宜兴市物业管理中心 以公开招标采购方式 对 2026年宜城街道老旧小区技防改造工程 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市物业管理中心确定 （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宜兴市物业管理中心 (以下简称：甲方)和 （中标投标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc24059]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300]1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631]1.3 价款
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071]1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250]1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375]1.7 合同争议的解决
[bookmark: _Toc11173][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc15322]1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。
1.8 合同生效
1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
1.8.2 本合同一式八份，供需双方各持三份，报送财政监管部门备案一份，代理机构存档一份。


[bookmark: _Toc331685783]甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：











第二部分 合同条款
[bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379109]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。
2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
[bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc279701241]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc9829]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。
[bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc29149]2.4 包装和装运
2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。
2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。
[bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc30272]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc259093676]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc774]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc14055][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc259093681]2.8 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364]2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc10366]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；
2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。
2.11.6如遇疫情或出现不可抗力因素影响而导致活动（比赛）延期或无法进行的，甲方应当提前告知，待因素消除后，由双方协商延后履行，甲方不做补偿。如比赛取消甲方退回乙方已交各项费用。
[bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc487900365]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc279701258]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc29333]2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc1125]2.15 检验和验收
2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
[bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc11284]2.16 通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc279701262]2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc30599]2.17 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc12773]2.18 合同使用的文字和适用的法律
2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。











[bookmark: _Toc27444][bookmark: _Toc157500596][bookmark: _Toc24602]第六章 投标文件（格式）

[bookmark: _Toc29240]投
标
文
件

[bookmark: _Toc2400]项目编号：
[bookmark: _Toc10010]项目名称：                                
[bookmark: _Toc8670][bookmark: _Toc24371]投标人（签章）：      

二〇二六年   月   日


（一）报价文件：

1、开标一览表（格式）：
[bookmark: _Toc32423][bookmark: _Toc4946]开标一览表
项目名称：2026年宜城街道老旧小区技防改造工程                                     
项目编号： JSZC-320282-HCCG-G2026-0060
                                          
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元


 单位：元




                             投标人（签章）：
 
                            
[bookmark: OLE_LINK27]

（二）资格证明文件
[bookmark: OLE_LINK6]
1、关于资格的声明函（格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函
               
宜兴市物业管理中心：
[bookmark: OLE_LINK242]我公司参加贵单位2026年宜城街道老旧小区技防改造工程项目（ JSZC-320282-HCCG-G2026-0060）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交投标文件时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（ JSZC-320282-HCCG-G2026-0060）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                 同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

[bookmark: OLE_LINK36]                              投标人（签章）：
                     

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明（格式）：
法定代表人授权委托书

                                        
宜兴市物业管理中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：
                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对2026年宜城街道老旧小区技防改造工程（ JSZC-320282-HCCG-G2026-0060）的采购活动，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。
被授权代表已知晓并接受委托事项。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：
姓名：           
身份证号码：                       
手机号码：              

                            
投标人（电子签章）：
日期：___年___月__日







3、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求






















8、联合体协议书（格式）：
联合体协议书
                                
（所有成员单位名称）                  自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：        ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。
2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                                                                   
5、 其他：                                
6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：
成员单位（盖章）：
日期：___年___月__日



[bookmark: _Hlk151451066]注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。




[bookmark: OLE_LINK82]9、分包情况说明（格式）：

分包情况说明

                        
我公司根据本项目（项目编号：      ）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。





[bookmark: _Hlk152583725]                              投标人（电子签章）：

[bookmark: OLE_LINK203]





[bookmark: _Hlk151451099]注：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。






10、中小企业声明

[bookmark: _Hlk151458964]注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。






11、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。




















（三）符合条件
[bookmark: OLE_LINK24]1、投标函（格式）：
投标函
致宜兴市物业管理中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：
我方收到你们 JSZC-320282-HCCG-G2026-0060招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。
1． 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。
2． 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。
3． 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。
4． 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。
5． 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。
6． 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。
7． 我方认为采购人有权确定中标投标人。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。
8． 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
9． 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。
10． 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。
11． [bookmark: OLE_LINK231]我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
12． [bookmark: OLE_LINK233]关联单位情况说明：
	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。
13． 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：
	[bookmark: OLE_LINK249]地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	




[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK34]                              投标人（签章）：

                 



2、明细报价表（格式）：
[bookmark: OLE_LINK3]明细报价表
项目名称：2026年宜城街道老旧小区技防改造工程                                     
项目编号： JSZC-320282-HCCG-G2026-0060
[bookmark: _Toc14859]                                                                       单位：元       
	[bookmark: OLE_LINK148]序号
	
设备名称
	品牌型号
	生产厂家
	质保期
	数量
	单价
	分项总报价
	产品
类别
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）
	

	核心产品
	
	序号：
	品牌：

	交付时间
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足询价通知书要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


                       
[bookmark: OLE_LINK149]                              投标人（签章）：

               
[bookmark: _Toc24943]注： 
[bookmark: _Hlk160007193]（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
（2）核心产品：投标人应在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同品牌投标人最高得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: _Hlk151708861][bookmark: _Hlk151708883]（3）政府采购优惠政策：若符合本项目小微企业报价扣除优惠政策的，投标人应在“产品类别”一栏中填入小微企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品，价格扣除比例（如有）详见“投标邀请函”；若不符合本项目政府采购优惠政策的，无需填写“产品类别”。
[bookmark: _Hlk162944129]（4）若享受本项目政府采购相关优惠政策的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供相关证明材料，以提供的有效证明材料为准，否则不享受相关优惠。
[bookmark: _Hlk163827407]（5）若本项目含有政府采购强制采购产品的，投标人必须按照本章“（四）报价折扣文件”要求提供有效证明材料，否则投标无效，详见投标人须知相关要求。





























[bookmark: OLE_LINK251]3、技术参数及相关要求偏离表（格式）：
技术参数及相关要求偏离表
项目名称：2026年宜城街道老旧小区技防改造工程                                    
项目编号： JSZC-320282-HCCG-G2026-0060
	序号
	标的名称
	招标标的参数、技术规格
	投标标的参数、技术规格
	正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



                              投标人（签章）：


注：（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；
（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的，请在本表后自行添加。




（四）价格折扣文件
1、 投标人企业性质及产品类别说明
项目名称：2026年宜城街道老旧小区技防改造工程            
项目编号： JSZC-320282-HCCG-G2026-0060
	序号
	企业（产品）性质
	投标产品类别
	须提交的证明材料

	1
	节能
	强制采购节能产品
	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书

	2
	信息安全
	强制采购信息安全产品
	由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料

	3
	小微型
企业产品
	货物由小微企业制造
	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK65]《中小企业声明函》（格式见附件1）

	4
	残疾人福利性单位
	货物由残疾人福利性单位制造
	[bookmark: OLE_LINK73]《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）

	5
	监狱
企业
	货物由监狱企业制造
	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件




                      投标人（签章）：                           
注：（1）相关证明材料请附在本表之后，若不享受政府采购政策优惠，附件1-附件2可自行删除；
（2）中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，采购人将随中标公告一并公示。




附件1：中小企业声明函（格式）：

[bookmark: OLE_LINK150]中小企业声明函


[bookmark: _Hlk131844526][bookmark: OLE_LINK205]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   宜兴市物业管理中心 的  2026年宜城街道老旧小区技防改造工程  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   投标人（电子签章）：




注：
[bookmark: _Hlk131935698]（1）投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK33]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____              __单位的____     __项目采购活动（项目编号： JSZC-320282-HCCG-G2026-0060）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             投标人（签章）：

                   















（五）其他相关材料
投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。
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