
工程量清单编制总说明

工程名称：南京东善桥-科学园220KV线路工程涉方前湾防洪影响补偿专项工程施工
	一、工程量清单编制依据：
1、《江苏省水利工程清单计价规范》；

2、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）；

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014）；

3、江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）；《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总2016〕132 号）、办财务函〔2019〕448 号文；

4、建设单位提供由南京市水利规划设计院股份有限公司设计的施工图 （2026年7月）。

二、工程概况：

本次补偿设计主要工程内容为:对隧道中心线上游16m至下游16m的堤防进行加固,采用充填灌浆处理;同时当两岸迎水坡钢板桩拔出时,进行逐桩灌浆,灌浆深度为钢板桩进入土层深度。对两岸隧道支护结构范围内及范围外上下游各13m堤身采用高压旋喷灌浆处理,高压旋喷桩防渗墙单排布置,左岸支护结构范围内防渗高程10.55~4.00m,右岸支护结构范围内防渗高程10.55~6.00m,两岸支护结构范围外上下游各13m范围内防渗高程10.55~-4.90m,桩径0.6m,成墙厚度≮0.3m。为防止隧洞所在河段土体冲刷,减小隧洞建设对堤防稳定的不利影响,对隧道穿越位置方前湾上下游各13m范围河段进行雷诺护垫护底;对左岸迎水坡高程7.0m以下采用C25素砼护坡,高程7.0m以上采用六角块护坡,加固总长约36m;对右岸迎水坡高程6.85m以下采用C25素砼护坡,高程6.85m以上采用六角块护坡,加固总长约32m;同时对两岸迎水坡施工临时放坡区域进行护坡修复,左岸长约11.5m,右岸长约9m。主体工程施工完成后对堤防及堤顶道路进行恢复,对施工中破坏的现状沥青路按原标准进行拆建,左岸35.5m,右岸39.5m。

编制说明：

1、防浪墙混凝土标号按C25计算；
2、草皮品种按百慕大计算，养护期一年；

3、第三方监测费用由街道另行委托，不在本次施工范围内；
4、措施费项目清单中内容仅供参考，工程围挡、扬尘、临时道路、临时水电、导流、排水、材料倒运等费用已含在清单报价内，投标人根据施工方案自行增添内容、自行报价，未计入部分按工程不涉及或已包含于其他造价中，结算时不增加其他措施费用；

5、本项目的混凝土项目单价为全费用单价，混凝土工程单价含商品砼购置（或自拌）、运输、浇筑、养护、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用，结算工程量按实调整，综合单价不予调整（清单列明除外）；

6、伸缩缝、泡沫板、沉降缝、砌体粉面、勾缝、砌体泄水孔、爬梯、脚手架等的费用均包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中；
7、图纸中有明确设计而本清单中遗漏项目，投标人自主报价，费用含在本清单的子目中，不再增加子目和费用；

8、本工程土方运距、购土费、渣土费等所有费用投标单位自行考虑；
9、工程量清单项目特征描述中未尽事宜按设计图纸及相关质量验收规范要求；

四、招标控制价

1、本工程招标控制价为1749980.03元；
2、安全文明措施费为不可竞争费，总计金额为34596.08元。
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