沭阳县海洋馆西侧道路硬化工程
工程量清单编制说明

一、工程概况：
沭阳县海洋馆西侧道路硬化工程，工程地点位于沭阳县南湖街道。对海洋馆西侧道路进行硬化。主要内容包括：
1、 新建混凝土道路205.77*9m（含路侧排水沟）；
2、 新建停车场约3320平方米
3、 新建围墙约217m
4、 新建排水沟（含暗涵）约435m
5、 配套水电安装工程。
二、编制依据
1、根据建设单位提供的图纸以及工程量进行计算。
2、建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）；房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（GB/T50854-2024）；江苏省建筑与装饰工程消耗量(2026)；江苏省市政工程消耗量（2026）；江苏省仿古建筑与园林工程计价表（2007）；江苏省安装工程消耗量（2026）。
3、人工费按照最新文件要求，材料价格参照《宿迁工程造价管理》2026年第7期信息指导价及市场价格。
5、本工程执行现行的相关定额、法律法规及相关政策文件。
6、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
三、其他说明
1. -增值税一般计税方法。
2. 道路区域做法参考停车场混凝土地面做法计算（12cm混凝土+300mm厚三七灰土垫层）
3. 安全生产取费为3.8%（建筑）1.9%（市政）0.9%（园林）、文明施工取费为0.6%（建筑）0.9%（市政）0.4%（园林）、环境保护取费为0.3%（建筑）1%（市政）0.5%（园林）、临时设施取费为1%（建筑）1.1%（市政）0.3%（园林）、建筑工人实名制0.045%（建筑）0.027%（市政）0.036%（园林）、增值税9%。
4. 道路施工区域现有构筑物的拆除，不在本预算范围内
5. 大型机械进出场的费用列在建筑工程的措施费项目中，其他单位工程中不另做列项
6. 清单项目特征与工作内容仅作必要的描述，施工图设计内任何分项工程或其细目未在工程量清单中出现的，则应被认为是其它相关工程的附属工作，不再另行增列。
7. 清单对一些做法虽未按图纸或施工规范完全描述，但报价时必须计入，并不影响中标人按图纸或施工规范施工。
8. 投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果投标人复核后认为描述有错误、不完整等情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复，投标人中标后不得以任何理由对清单描述不详、错误提出索赔要求。
9. 本工程有部分项目需要在原有工程项目上施工，投标人施工时如造成原有工程项目损坏由投标人承担费用进行修复。
10. 材料进场前必须经过业主单位、设计单位和监理单位的质量、样品、颜色等方面的认可，材料各项参数须满足设计院和业主要求。
11. 现场所有拆除以及施工产生的垃圾由投标方自行处理，并将费用综合考虑在综合单价中。
12. 施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查，充分考虑本工程特点等因素，自行考虑在投标报价中。
13. 施工完成后应对现场进行保洁，保洁标准应满足清单及建设单位相关要求。
14. 本项目图纸中内容作为投标单位报价的参考，存在需要深化设计的内容，投标单位结合图纸、清单和相关规范，与设计单位沟通进行深化设计，建设单位、监理单位同意后方可施工，此部分内容的深化设计及施工的费用综合考虑在清单报价内，结算不做调整。

