
招　标　文　件
 

项目名称：梁丰初中北校区信息化项目

项目编号： JSZC-320582-JZCG-G2026-0046
                        项目属性：货物
苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2026年11月

总  目  录

1

第一章  投标邀请

5

第二章  投标人须知

15

第三章 合同条款及格式

2

0第四章 项目需求

8

0第五章 评标方法与评标标准

第六章 投标文件格式
84


第一章  投标邀请

梁丰初中北校区信息化项目JSZC-320582-JZCG-G2026-0046招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026-11-27 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2026-0046
项目名称：梁丰初中北校区信息化项目

预算金额：135.16万元

最高限价（如有）：135.16万元

采购方式：公开招标 

采购需求：学校为满足日常教学、校园安全管理以及信息化运行的使用需求，本次对新建教学楼新增网络、安防、周界围栏、公共广播、教学信息化等软硬件设备，并实施相关配套施工，搭建完整的校园智能化体系，实现校园网络稳定覆盖、全方位安全防范、广播统一管控、信息化教学办公正常开展，保障校区教学活动有序开展、校园安全风险有效防控，提升校园整体智慧化管理水平。

合同履行期限：所有设备在合同生效后120天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经甲方同意后可适当延期。物品的免费质保期3年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.资格证明文件的书面承诺

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求

（四）本项目的特定资格要求： 

本项目无特定资格

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

售价：0.00元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-11-27 09:30（北京时间）

地点：苏采云系统 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，电子交易活动在省财政厅统一部署开发的“苏采云”系统实施，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息 

单位名称：张家港市教育技术装备室
单位地址：张家港市小河坝路138号

联系人：常老师

联系电话：0512-56997510

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：戴凤
联系电话：0512-58915390
3.项目联系方式
项目联系人：戴凤
电话：0512-58915390
第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10.投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关货物等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 
12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13.技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14.投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15.投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18.投标文件的递交

18.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

    23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 异常低价投标审查

26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29.质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金

32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的1％。 

32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

33.货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同
项目名称：                            

项目编号：                  

甲方：（买方）                    
乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	                       
	                     
	


二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。 

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包 

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                      
8.2 交货方式：                      
8.3 交货地点：                     
九、货款支付 

9.1 结付程序：       
9.2 结付期限：        

9.3 乙方收款账户：      
9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税 

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方： 

地址： 

法定代表人或授权代表： 

联系电话： 

签订日期： 年 月 日 

乙方： 

地址： 

法定代表人（或负责人）或授权代表： 

联系电话： 

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	汇聚交换机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	24口交换机
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	3
	24口POE交换机
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	8口POE交换机
	14
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	8口工业POE交换机
	14
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	千兆单模双纤光模块
	76
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	7
	万兆单模光模块
	4
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	网络模块
	70
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	双口面板
	35
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	网络理线架
	10
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	11
	多媒体设备箱
	14
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	12
	4芯熔接盒
	30
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	ODF光纤箱
	2
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	14
	光配线架
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	15
	网络机柜
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	16
	无线控制器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	17
	吸顶无线AP
	5
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	18
	400W高清半球型监控
	19
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	400W防拥挤半球型监控
	8
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	400W高清枪型监控
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	400W高清低照度枪型监控
	15
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	400W高清联动枪型监控
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	人脸抓拍相机
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	危险品检测相机
	2
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	时间同步器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	26
	声光报警
	4
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	27
	紧急按钮
	4
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	28
	立杆
	14
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	29
	摄像机二合一防雷器
	14
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	30
	室外设备箱
	14
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	31
	监控支架1
	6
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	32
	监控支架2
	7
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	33
	智慧存储
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	34
	硬盘
	24
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	35
	人脸门禁
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	36
	门禁电源
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	37
	磁力锁
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	38
	磁力锁支架
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	39
	出门按钮
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	40
	报警柱
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	41
	升降柱
	4
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	42
	升降柱控制盒
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	43
	路面开挖回填
	1
	项
	无
	建筑业
	配件、辅料
	服务类

	44
	访客机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	45
	广播综合管理平台
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	46
	控制主机
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	47
	调谐器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	48
	话筒
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	49
	信号发生器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	50
	电源管理器1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	51
	监听器
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	52
	数字功放1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	53
	数字功放2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	54
	电源管理器2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	55
	音量控制器
	11
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	56
	壁挂音箱
	22
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	57
	音频连接线1
	6
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	58
	音频连接线2
	1
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	59
	音频连接线3
	1
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	60
	张力围栏拆除
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	61
	张力控制器
	6
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	62
	电源1
	6
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	63
	防雨箱
	6
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	64
	避雷器
	12
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	65
	电源2
	12
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	66
	六线单防测控杆
	4
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	67
	六线双防测控杆
	1
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	68
	六线受力杆
	6
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	69
	受力杆固定件
	72
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	70
	六线转向杆
	3
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	71
	张力万向滑轮
	18
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	72
	万向底座
	28
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	73
	六线中间支撑杆
	46
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	74
	支撑杆固定件
	276
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	75
	万向底座
	46
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	76
	束线器
	288
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	77
	张力弹簧（新）
	72
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	78
	张力紧线器
	72
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	79
	张力线（400米/盘）
	2000
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	80
	张力警示牌
	24
	块
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	81
	警灯（室外）
	6
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	82
	双防区警灯支架（通用）
	3
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	83
	绿板
	20
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	84
	实物展示台
	20
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	85
	电子班牌管理系统
	1
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	86
	电子班牌
	11
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	87
	相机1
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	88
	相机2
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	89
	笔记本电脑
	3
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	90
	教师电脑
	50
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	91
	学生电脑
	51
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	92
	六孔插座
	51
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	93
	拼接屏
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30
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	94
	视频矩阵
	6
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	95
	液压支架
	30
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	96
	HDMI高清线
	31
	根
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	97
	拖线板
	6
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	98
	辅材附件
	1
	批
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	99
	六类网线
	3430
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	100
	五类网线
	5500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	101
	大对数电缆25对
	600
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	102
	室内4芯光纤
	2000
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	103
	室外4芯光纤
	3200
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	104
	室外12芯光纤
	1200
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	105
	电源线
	3400
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	106
	通信线
	500
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	107
	桥架1
	350
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	108
	桥架2
	80
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	109
	抗震支架
	43
	套
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	110
	穿线管
	2400
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	111
	安装调试费用
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2. 核心产品清单
	序号
	名称

	1
	汇聚交换机


注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2) 若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：
	序号
	名称

	1
	★笔记本电脑

	2
	★教师电脑

	3
	★学生电脑

	4
	★拼接屏


注：以★标注的为政府强制采购产品
凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品
环境标志产品政府采购品目清单:
	序号
	名称

	1
	笔记本电脑

	2
	教师电脑

	3
	学生电脑

	4
	拼接屏


4、绿色采购其他政策： 

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

注意事项：在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。
所有设备除满足产品各自行业标准外：

1）视频监控设备必须符合 GB/T28181‑2022；摄像机满足 GA/T1127‑2025；

2）所有网络设备安全执行 GB4943.1‑2022；

3）公共广播执行 GB/T50526‑2021；

4）张力围栏执行 GA/T1032‑2026；

5）安全防范工程满足 GB55029‑2022 强制性规范；

6）网络安全符合 GB/T22239‑2019 等保 2.0 相关要求。

2、 技术要求

	序号
	名称
	内容

	1
	汇聚交换机
	◆1、交换容量≥7Tbps 、包转发率≥270Mpps；
◆2、机身支持Console口（RJ45）、带外管理口（RJ45）、USB接口、Reset键；
◆3、支持静态、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP4/BGP4+等完善的IPv4/IPv6路由协议；
◆4、支持灵活QinQ功能，可以通过匹配具体的流来选择对进入的数据报文打外层tag，实现用户对多种业务实施不同的承载方案；
◆5、支持专业的IPv4/IPv6 ACL，提供丰富的安全以及业务策略； 
◆6、支持生成树快速收敛功能（收敛时间不高于60ms），支持多进程MSTP进程，支持FULL EAPS功能，在网络有环路时，实现防环路造成的网络故障；
◆7、支持多VLAN子网的流量工程，可以实现非环网条件下的快速收敛；
◆8、支持多台交换机虚拟化技术，实现整个虚拟化系统设备之间的信息共享及表项同步，在简化网络配置的同时，提高网络连接的带宽和可靠性；
◆9、支持基于流的负载分担，流量能够根据流的负载分担算法来选择出端口，实现更灵活的负载分担方式；
◆10、支持BFD（VRRP、静态路由、RIP、OSPF、BGP）功能，减小设备故障对业务的影响；
◆11、内置DHCPv6 Server，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性；
◆12、支持SFlow流量分析功能，可实现基于流的数据包流量分析；
◆13、支持CPU安全防护等技术，保障设备在攻击环境下正常转发数据；设备支持优雅重启（GR）功能，可以实现协议层面的无间断转发，避免协议震荡，保障业务连续性；
▲14、支持802.1agOAM；支持CFM-OAM功能，当ULPP组成员端口收到与配置匹配的CFM（超时或恢复超时）时，能够进行联动操作；支持交换机抓包功能，可以将抓到的报文存在flash中，后续可导出分析；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
15、配置要求：千兆SFP光口≥24个、复用千兆电口≥8个、10G SFP+光口≥4个，RJ45带外管理接口≥1个、USB接口≥1个，双电源冗余输入。

	2
	24口交换机
	◆1、交换容量≥3.3Tbps 、包转发率≥110Mpps；
◆2、设备采用绿色环保、无风扇静音设计，支持扩展槽≥2个，机身支持USB接口、reset键； 
◆3、支持IEEE 802.3az能效以太网标准，支持端口LED shutoff功能，可灵活设定指示灯自动的UP或者DOWN；
◆4、支持QinQ增强特性，具备灵活QinQ功能和选择性QinQ功能，提供更多、更灵活的业务承载方案；支持多对一VLAN转换功能，节省VLAN 资源；支持CPU镜像、多session镜像功能；
◆5、支持生成树快速收敛协议，广播收敛时间＜30ms，单播收敛时间＜35ms，降低拓扑变化对业务的影响；支持G.8032协议，具备防环功能；
▲6、支持信源组播受控、目的组播受控、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，保证数据的安全性；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆7、内置DHCPv6 Server，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性；
◆8、支持DHCP Snooping per vlan功能，能基于VLAN开启DHCP Snooping功能，可实现隔离各VLAN下联网络；
◆9、支持IPv4/IPv6 ACL、CPU安全保护机制、防止DOS攻击等安全防护功能，支持多种认证方式（802.1X认证、Portal认证等），提供丰富的接入安全以及业务策略；
◆10、支持ARP自动防御特性：ARP防扫描、ARP网关防护和 AM访问管理功能；支持动态ARP检测功能，从源头防止ARP欺骗和攻击；
◆11、支持sFlow功能，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表；
◆12、支持断电告警（Dying Gasp）功能和802.1agOAM，便于管理员及时有效的实现网络快速故障检测与定位；
13、配置要求：10/100/1000M电口≥24个、万兆SFP+接口≥4个，扩展槽≥2个。
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	24口POE交换机
	1、固化千兆电接口≥24个，固化SFP千兆光接口2个。固化交流电源，POE功耗输出≥370W
◆2、要求设备1U高，深度≤265mm。
◆3、支持console配置口进行配置，支持POE端口指示灯独立设置。
◆4、支持远程镜像（RSPAN）功能 ；
◆5、支持断电告警功能：交换机能在断电一瞬间通过网管端口将断电告警类型的trap包发送给管理端。
◆6、支持ARP 防扫描、ARP 网关防护、AM 访问管理和动态 ARP 检测（DAI)、SFLOW 流量监控；
◆7、支持多对一 vlan 转换功能；
◆8、支持IPv4/v6 组播-信源受控/目的受控和策略受控；
◆9、支持 DHCP Snooping per vlan 功能；
◆10、支持Portal 认证；
◆11、支持SNMPv1/v2c/v3，支持MIB接口，支持Trap，支持云端管理
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	8口POE交换机
	1、固化千兆电接口≥8个，固化SFP千兆光接口2个。固化交流电源，可上架、POE功耗输出≥125W；
2、要求设备1U高，深度≤165mm；
3、支持console配置口进行配置、支持POE端口指示灯独立设置；
4、远程镜像（RSPAN）功能；
5、支持OAM EFM和CFM功能、ERPS功能；
6、生成树快速收敛功能；
7、基于流的负载分担功能；
▲8、断电告警功能：交换机能在断电一瞬间通过网管端口将断电告警类型的trap包发送给管理端。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
9、支持SNMPv1/v2c/v3，支持MIB接口，支持Trap，支持云端管理

	5
	8口工业POE交换机
	◆卡轨式非网管工业以太网交换机，≥2个千兆SFP光口插槽，≥8个千兆电口，全部电口支持最大≥30W （802.3at标准）供电，48VDC冗余电源输入，防护等级≥IP40

	6
	千兆单模双纤光模块
	千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口
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	万兆单模光模块
	万兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口
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	网络模块
	1、RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，50μ镀金，可插拔次数≥1500次；                                                            
◆2、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，可接受22-26线规的电缆；
◆3、独特的PCB线路板线对平衡设计，通过余量高；
◆4、特有线缆保护盖，可维持线缆的垂直进线方式和防止灰尘，同时具有卡线功能；
◆5、端接口外壳材料采用高强度PC材料，坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接、接触针耐用性为1500次插拔，可提供高达350MHz的可用宽带，
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	双口面板
	1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：有白色、金色、银色等供现场选择使用；                                                                                                                                                                                                                                     
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	网络理线架
	1、冷轧钢板，静电粉末喷涂，硬度高不易发生变形
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、独特24条穿线槽，梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕，有效和安全管理
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合；
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	多媒体设备箱
	≥400mm*300mm*120mm，冷轧板制作，嵌墙安装
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	4芯熔接盒
	1、壳体采用冷轧钢板，表面环氧表电喷塑
2、可安装FC、SC、ST等多种适配器
3、可适用于平放、挂墙等安装方式 
4、满配4芯熔纤配件。                                                          
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	ODF光纤箱
	1、壳体采用冷轧钢板，表面环氧表电喷塑
2、结构紧凑，密度高，有利于实现大容量配线
3、采用19”标准机箱，容量最高可达96芯，密度高全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作的需要
4、可安装FC、SC、ST等多种适配器，且适用于普通尾纤及束状尾纤，配有12芯一体光纤熔接盘，供直接熔接
5、光纤的管理设计合理层次清晰，
6、可用于室内、室外配线设备中，并实现互换
7、熔接方便快接
8、满配96芯熔纤配件
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	光配线架
	1、支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；
2、采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器 安装提供可靠保护；
3、提供光纤熔接、配线管理；
4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口；
5、主要材料：冷轧钢板；档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料；
6、最大弯曲空间（mm）：≥30；
7、满配48芯熔纤配件
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	网络机柜
	1、规格：800mm*800mm*42U，黑色；
2、承载：静载800KG（带支架）；
3、方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；
4、其余：SPCC冷轧板；
5、方孔条厚度≥2.0mm；
6、安装梁厚度≥1.5mm；
7、其余部位厚度≥1.2mm；
8、方孔条、安装横梁为镀铝锌板；
9、其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑；
10、含1个6位国标插口PDU。                                                                                                                                                                                                                                               
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	无线控制器
	◆1.要求 19 英寸标准机箱；采用有线无线智能一体化控制和转发架构，集成了无线控制器和路由交换机的功能，交换能力≥360Gbps、包转发速率≥128Mpps。
2.配置要求：千兆以太网口≥24个、千兆SFP光口≥2个、万兆SFP+端口≥2个；RJ45带外管理接口≥1个、USB2.0 端口≥1个。
◆3.遵循标准的CAPWAP协议，支持CAPWAP隧道集中式转发、本地转发，支持N+1、N+N及1+1备份冗余机制；支持AC集群部署。
◆4.最大AP管理许可≥256个，本次配置可管理AP数≥16个。
◆5.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF路由协议，支持IGMP，PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM组播协议，支持IPV4/V6双栈、6to4隧道、IPv4 over IPv6 隧道。
◆6.支持Portal认证、MAC认证、802.1X认证；支持外部AD、Radius和LDAP认证，支持无感知认证功能；支持内置Portal认证功能，支持Portal页面定制功能。
◆7.每个SSID可以配置不同的管理员，设置不同的配置、查看权限，保证不同SSID网络之间的管理安全。
◆8.支持基于SSID和Radio的无线服务定时开启和关闭控制，支持对Free Resource免认证即可访问的功能。
◆9.适配AP远程抓包功能，并通过主流第三方的数据包分析工具分析无线数据。
◆10.支持非法无线设备检测、入侵检测以及黑名单和白名单等无线入侵检测和无线入侵防御特性，支持各种无线管理报文的防DoS攻击。
◆11.支持对非法AP和假冒AP的检测；支持对客户端的各种管理报文洪泛攻击检测。
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	吸顶无线AP
	◆1、要求产品形态为室内双频放装式AP，发射功率≥20dBm
◆2、可同时工作在802.11a/n/ac/ax、802.11b/g/n/ax模式
◆3、支持≥2个11ax 2x2MU-MIMO技术
◆4、整机支持两个射频模块
◆5、整机至少支持4条空间流
◆6、2.4G+5G工作模式时，整机最大接入速率不低于2975Mbps
◆7、2.4G射频模式整机可以最大支持2条空间流
◆8、5G射频模式整机可以最大支持2条空间流
◆9、支持SSID数≥32
◆10、支持1G以太网电口≥2个
◆11、内置天线设计，支持壁挂、放装、吸顶等安装方式
◆12、最大功耗不超过13W
◆13、支持标准PoE供电，并支持本地适配器供电
◆14、支持FIT/FAT模式可切换，可被本次招标的所有型号的无线控制器管理
◆15、支持AP逃生功能，AP-AC链接断开后AP可继续工作不影响用户使用
◆16、AP向AC注册支持AP mac地址认证，支持AP口令密码认证，支持AP、AC双向数字证书的认证
◆17、支持基于SSID和Radio的无线服务定时开启和关闭控制
◆18、支持wifi定位功能和wifi探针功能
◆19、支持频谱导航功能，能够自动引导双频无线终端工作在5GHz频段上
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	400W高清半球型监控
	1、 ≥400万像素CMOS图像传感器，在2688x1520 @30fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL
2、 最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001 lx
3、 最大红外监控距离不小于30米
4、 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
5、 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能
6、 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理功能
7、 支持码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级
8、 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址
9、 支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67防护等级
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	400W防拥挤半球型监控
	1、≥400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率≥2688x1520，清晰度≥1600TVL

2、最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001 lx。

3、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile

4、支持最多同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，支持≥10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能

5、支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能

6、支持人群拥挤检测功能，支持超过人员密度阈值时进行报警输出，可联动平台进行报警弹窗提醒

7、支持对a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品搬移；e）徘徊检测；f）停车检测；g）快速移动；h）人员聚集等行为进行智能分析，并通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式

8、具有黑白名单功能，黑白名单可添加≥100个IP地址

9、支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67防护等级
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	400W高清枪型监控
	1、 ≥400万像素CMOS图像传感器，清晰度≥1500TVL
2、 最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001 lx。
3、 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
4、 最大红外监控距离不小于50米
▲5、 支持镜头前盖玻璃呈倾斜状，补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
6、 支持最多同时开启不少于20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能
7、 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理功能
8、 支持码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级
9、 具有黑白名单功能，黑白名单可添加不少于100个IP地址
10、 支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67以上防护等级
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	400W高清低照度枪型监控
	1、 ≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片，最大分辨率≥2688×1520
2、 最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，信噪比≥62dB，灰度等级不小于11级
3、 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持90°/270°）
4、 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
5、 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
6、 支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能；支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置，可设焦距预置位以记录不同焦距位置
7、 支持通过IE浏览器在视频图像上叠加最多20行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置，设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共4档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字串支持矢量类型
8、 支持区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能
9、 支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、断电保护、用户管理、配置管理、同轴传输等功能
10、 支持通过客户端软件对画面中30个人脸进行检测和抓拍；支持将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片
11、 支持通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、硬盘已满、硬盘故障、视频篡改、外部报警、非法访问、音频检测、智能配置等报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图表提示或播放报警提示音，报警提示音支持文件导入
12、 支持电压在DC8V~24V或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作，支持电源备份功能
13、 支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67防护等级
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	400W高清联动枪型监控
	1、 ≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大分辨率≥2592x1520，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL
2、 最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001 lx
3、 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
4、 内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，内置扬声器，支持智能行为分析触发时联动声音告警和白光告警,音频联动支持自定义声音文件上传及下载,播放时长可设；白光支持闪烁与常亮模式切换,闪烁频率可调
5、 支持同时开启不少于20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能
6、 支持通过客户端软件或IE浏览器可以发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项，视音频信号的失步时间应≤1秒
7、 支持对人、非机动车、机动车进行检测；支持对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；支持对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；支持对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；支持对目标大小（像素值）范围进行设置，使相机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；支持智能分析抗干扰功能，可以过滤树叶、小动物等外界干扰
8、 具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端
9、 支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率
10、 支持通过客户端软件或正浏览器对音频文件进行管理。支持音频文件预览播放;默认内置音频文件不少于21个；支持通过设备自带mic进行自定义音频文件录制；支持自定义音频文件上传及下载；自定义音频支持PCW/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种音频文件格式
11、 支持对距离不小于20m处的40dB以上的声音进行采集，并输出播放；支持客户端双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项；视音频信号的失步时间应≤1秒
12、 支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67以上防护等级
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	人脸抓拍相机
	1、 ≥400W像素CMOS传感器，内置靶面尺寸不小于1/1.8"，内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9umx2.9um
2、 最低照度满足：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux
3、 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像
4、 在IE浏览器下，具有H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项；可将H. 264和H. 265格式设置 为 Baseline/Main/High Profile
5、 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和暖光灯组成；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑
▲6、 补光灯透镜采用多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
7、 在同一个客户端上，支持同时开启不少于30个视频窗口进行画面浏览
8、 支持通过IE浏览器在视频图像上叠加最多 20行字符，字符可选择项包括通道名称、 时间、地理位置，可设置字体颜色和设置字符大小，支持文字左右对齐， 可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型
9、 支持开启或关闭音视频加密传输功能，开启后可对传输的视频I帧进行加密；支持在回放模式下，可进行批量下载图片、录像到本地，录像类型dav、mp4可选
10、 支持检出、识别两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持预设角度值（0-90° )，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍
11、 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸抓拍率不低于99%
12、 在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况
13、 支持对机动车、非机动车、行人进行抓拍并可在IE浏览器实时显示
14、 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问
15、 支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作
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	危险品检测相机
	1、 ≥400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，默认输出400万(2688 × 1520)@25fps
2、 在IE浏览器下，具有H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项；可将H. 264和H. 265格式设置 为 Baseline/Main/High Profile
3、 支持三路码流功能 ，两路高清视频显示
4、 内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不少于60米，最大暖光监控距离30米
5、 支持物品检测目标类型及对应算法模型库自定义配置,可对视频画面中选定的混合运动目标进行检测、跟踪并分类,可在视频画面中实时叠加目标类型。支持检测规则配置,检测分类结果按照设置的规则过滤及上报,检测事件触发后,支持联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传发送邮件等。
6、 开启目标检测分类功能后,可实时检测、跟踪、识别视频画面中运动的物品(雨伞,剪刀,玻璃酒瓶、陶瓷茶杯、水果刀)在物品清晰可见、无遮挡,背景单一场景下进行测试,手持样本正对监视画面依次通行次数100,检出数不小于99,类型识别正确数不小于99。
7、 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8、 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置双麦克和扬声器
9、 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，支持IP67以上防护等级
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	时间同步器
	≥2路物理隔离网口、液晶显示，支持北斗卫星，WEB管理，支持NTP
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	声光报警
	1、声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
2、安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）
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	紧急按钮
	1、外壳材料：不锈钢外壳；最大耐用电流3A 36VDC；五十万次老化测试合格；
2、接点输出：NO/COM接点；工作电压：DC12V。
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	立杆
	≥3.5米，不锈钢材质
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	摄像机二合一防雷器
	1000M浪涌保护器POE摄像机避雷器
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	室外设备箱
	大于等于400mm*500mm*300mm，不锈钢制作，挂墙安装
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	监控支架1
	鸭嘴型壁装支架
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	监控支架2
	80cm支架
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	智慧存储
	◆1、 4U机箱，≥36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；采用一颗64位多核高性能处理器，内存≥2*8G，共16（GB)内存，可扩展至≥4个内存条，128(GB)内存，内置≥8颗高性能国产智能模块
◆2、 ≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口。
◆3、 支持适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持26TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB
◆4、 最大支持512路（1024 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放
◆5、 单卡高性能国产智能模块可支持16路1080p压缩存储或8路400万压缩存储或4路800万压缩存储或3路900万压缩存储或2路1200万压缩存储或2路1600万压缩存储或1路2400万压缩存储或1路3200万压缩存储
◆6、 视频压缩文件经过再次压缩后的压缩倍率不低于12倍， 压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致， 图像峰值信噪比 PSNR≥32.5dB ， 结构相似度SSIM≥0.95
◆7、 支持对普通录像、事件录像设置不同的压缩存储模式， 支持普通录像设置压缩下载， 事件录像采用非压缩下载进行混合存储。 对录像时间段同时存在压缩与非压缩录像进行回放或下载时录像连续， 无跳秒现象。 普通录像回放时支持普通回放或压缩回放，支持单倍速或多倍速回放。 普通录像下载时支持普通下载或压缩下载
◆8、 支持通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；支持对3200W/2400W/1600W/1200W/900W/800W/600W/500W/400W/300W/1080p 分辨率压缩，压缩前后分辨率可保持一致；
◆9、 存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源
◆10、 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖
◆11、 支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断
◆12、 支持查看整机最大支持压缩路数、剩余压缩路数，可查看样机接入的原始码流、压缩码流大小。可查看所有配置压缩通道信息，包含压缩类型、原始码率、原始分辨率、压缩码率、压缩分辨、压缩状态。支持通过过滤压缩类型、 压缩状态等字段快速查看通道运行情况
◆13、 支持配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台
◆14、 支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性。
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	硬盘
	1、单盘容量：≥6TB；
2、缓存：≥256MB；
3、转速：≥5400RPM；
4、硬盘接口：SATA
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	人脸门禁
	1、 采用≥200万CMOS双目摄像头，采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染
2、 支持≥2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张卡、30万条记录
3、 支持人脸、IC卡、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
4、 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
5、 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
6、 支持通过U盘导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息）；支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密
7、 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警；支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户
8、 支持可视对讲（与室内机、管理机对讲），云对讲（与手机APP对讲）
9、 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名
10、 支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放
11、 主界面应具有“信息展示区域”，文字内容可编辑，支持不少于10个中文汉字或30个英文字符（用以展示公司名称、位置地点、发布信息等内容）；具备滚动信息展示的能力，当文字内容超出显示区域时进行文字滚动播放展示
12、 支持多人识别，可6人以上同时人脸识别。
13、 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改，支持本地考勤管理和考勤报表导出功能，支持门铃功能
14、 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP，支持在线升级，USB升级
15、 支持IP65以上防护等级
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	门禁电源
	1、门禁电源12V3A
2、工作温度:-20～55℃
3、输入电压范围:标准AC110～220V、最小100VAC、最大240VAC /4输入频率:标准50～60Hz、最小47Hz、最大63Hz
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	磁力锁
	1、 双门五线磁力锁≥280KG
2、 工作电压:DC12V/DC24V
3、 工作电流:500mA*2/250mA*2
4、 承受拉力:280KG*2±10%
5、 讯号输出:无源干接点（锁状态信号输出）
6、 材质:铝合金
7、 安全类型:断电开门
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	磁力锁支架
	1、双门磁力锁L型支架
2、材质:高强铝合金
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	出门按钮
	1、 塑料开门按钮
2、 材质:塑料外壳
3、 接点输出:NO/COM接点
4、 使用环境:工作温度：-10℃~+55℃， 工作湿度：10%~90%
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	报警柱
	1、 集成≥200W高清摄像头、高灵敏度麦克风，双网口
2、 支持红外补光；支持昼夜切换；
3、 支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米;音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；
4、 2个功能指示灯（呼叫指示灯、通话指示灯灯），一个紧急求助呼叫按键；
5、 支持2路报警输入，支持4路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽；
6、 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防；
7、 支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆；
8、 支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条以上日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索。
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	升降柱
	1、工作电源：≤DC36V；
2、驱动方式：机电一体；
3、工作温度：-30℃～+55℃；
4、防护等级：≥IP68；
5、运行速度：≤4s；
6、应急方式：手动上升下降；
7、最大推力：≥100kg；
8、柱体高度：≥600mm；
9、柱体直径：≥220mm；
10、柱体壁厚：≥6mm；
11、柱体材质：304不锈钢管；
12、地基盒材质：Q235；
13、防腐工艺：电泳+喷塑；
14、最大通行压力：≥50T；
15、反光警示：户外反光膜（50mm宽）；
16、升降速度：上升和下降速度大于等于150mm/S；
17、耐受电压：产品电路导线与外壳之间应能承受历时1S时间的交流1000V、50Hz正弦工频耐压试验、无击穿现象。
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	升降柱控制盒
	1、 工作温度：-30℃~+55℃
2、 控制数量：≥6
3、 控制方式：遥控器／手控按钮盒／远程控制
4、 系统接口：地感线圈、红外感应、TCP/IP接口
5、 防护等级：IP54
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	路面开挖回填
	85米路面走线和4台升降柱安装所需的路面的开挖及柏油回填
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	访客机
	1、 ≥10.1英寸安卓人证访客终端，采用安卓操作系统，分辨率不低于1280×800；
2、 集成采用≥200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记，设备镜头支持访客二维码扫码识别
3、 支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对；
4、 支持图片、视频广告播放，提供增值服务；
5、 设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能；
6、 支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条
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	广播综合管理平台
	1.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序、定时任务设置等功能；
2.支持主程序+备程序自动控制功能；
3.支持分区/全区广播功能；
4.支持与消防设备联动紧急广播；
5.软件支持定点、定曲、定电源播放节目，实现无人值守；
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	控制主机
	功能特点：
1.轻触式快捷，单键飞梭操作编程，4.3英寸TFT显示器显示中文图形与文字结合操作菜单，图形化界面操作简单明了，支持多国语言；
2.4套一般（周历）时程方案+6套特殊（日历）时程方案，每套定时方案多达256个定时点；
3.内置MP3、FM收音、10可编程分区、6路可编程电源和两路短路输出。可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目；
4.5x2可编程分区，5路功放输入，10分区输出。每路功放输入对应两路分区输出，同时也可以自主并联到其它分区输出；
5.内置贴板式固态存储器，可外扩展SD卡，可直接连接PC存入音乐文件/定时程序文件；
6.强大的音乐播放功能，支持MPEG1/2Layer3、WMA、WAV等多种音频格式；
7.支持电脑联机编辑定时程序和电脑在线控制。通过电脑就可实现音源、分区、电源、时间设定、快捷功能配置等管理;
8.高精度RTC时钟、定时时间精确到秒;
9.支持一键快捷操作，可通过电脑预设面板或遥控按键功能，一键就可以定点、定曲，定电源播放节目;
10.支持消防联动功，可配置独立触发联动或N±1等多种消防联动触发方式，触发信号可触发播放指定音乐文件;
11.程控话筒可用网线通过RJ45接口与主机连接，远程控制主机。可实现本地音源输入、远程控制分区、点播、讲话等功能;
12.支持超视距无线遥控(每个遥控键功能均可自定义)，遥控距离无障碍200米;
13.主机可编程控制周边设备，如外控分区器、外控电源时序器、外控DVD、外控收音机、外控强切电源、消防采集器等;
14.可以扩展到多达128路分区和128路电源。
产品参数：
1.MP3频率响应：20Hz-20KHz/±1dB
2.MP3存储介质：SD储存卡
3.音乐格式：MPEG1/2Layer3、WMA、WAV
4.音频失真度：0.10%
5.功耗：50W
6.电源：AC220V~240V/50~60HZ
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	调谐器
	1.微电脑控制，轻触式按键操作。
2.采用1U标准机箱设计，铝合金面板。
3.采用液晶屏显示，轻触式按键操作，飞梭键选台控制，。
4.FM/AM采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定，
5.支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达≥99个；
6.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；
7.具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；
8.≥2路音频信号左右声道输出，输出频响范围≥20~20KHz
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	话筒
	1.电容式音头拾音；
2.适用于演讲、会议、公共广播、教学等场合；
3.咪管与座壳可拆分，工作指示灯环设计；
4.指向性：心型指向（驻极体电容式）；
5.灵敏度≥-38±2dB；
6.拾音距离≥30~60cm；
7.电源供应方式支持不少于2种，包含：DC9V/AC220V；
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	信号发生器
	1.19寸标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板；
2.≥2种提示音与1种报警声；
3.≥3种报警音频存储方式：1路话筒录音输入线路；1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频；
4.录、放音IC可存储≥1分钟的录音（可反复擦写）；
5.报警触发自动播放警报或录音，采用0V短路输入，自动触发报警；
7.带6.35单插TRS、双莲花RCA立体声接口，方便接线；
8.前面板具有启动/暂停警报、停止警报的功能按键；
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	电源管理器1
	1.支持7.8寸电容触摸屏控制，液晶显示线路独立开关、日期、时间、电压、电流、功率、电容、保护状态、联机状态、锁屏等；
2.8路供电输出，每路输出AC220V(10A)采用万能插座，最大输入电流：30A。
3.支持设置每路定时开机、关机功能。
4.支持延时功能，可设置时间内开启或关闭（0.1～999秒）安全控制投影机电动幕、升降架、以及电动窗帘电动备；
5.可设置用户登陆,密码锁定输入1-6个数字密码解锁或锁定：
6.最大可支持6台联机，1路RS-232 OUT,1路RS-232 IN级联接口；通过MCU控制实现智能化控制，具有多种控制方式和控制接口。符合依据GB 4943.1-2022标准；
7.电路板线路采用高纯度锡，分流技术，强化加粗处理。
8.支持语言切换功能，可选中文/英文两种语言
9.配置1路空气开关及带1路RS-485控制接口，可与中控设备接入使用。
10.支持物联网手机APP远程控制，一机一码，全方位防护,应用加固、隐私合规、内容风险检测、服务端综合防护。
11.支持开机LOGO更换，支持U盘插入更换LOGO
12支持屏幕工程图片、固件、用户MCU固件远程升级
13.嵌入式实时操作系统，800MHz 32位双核处理器
14.内置电容滤波器继电器
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	监听器
	1.标准机箱设计，2U铝合金面板，抽手设计；
2.具有≥10路功率信号隔离输入，监听≥10个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰；
3.内置宽频带高保真扬声器，音质丰满，清晰；
4.具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮；
5.≥10路独立的功率信号的输入，之间没有公共地线相通，不会造成功放之间的地线有短路的问题
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	数字功放1
	1.采用CLASS-D类先进数字功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、带载能力强等特点；
2.≥1路平衡XLR输入，≥1路非平衡RCA输入，≥1路平衡XLR输出，≥1路非平衡RCA输出，可级联到下一级功放；
3.设有音量调节功能；
4.设有先进短路保护、过热保护、过载保护、过压保护、欠压保护；
5.线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭；
6.支持多种指示灯显示(电源、信号、削峰、保护LED指示灯)；
7.采用风机强制散热结构，可以让机器长期时间工作；
8.放大效率达到≥90%以上，远优于传统模拟功放，具有高效节能的优点；
9.数字功放具备宽频响、低失真的特点，频响达到≥20～20KHz，失真度THD≤0.05%；
10.输出额定功率≥360W；
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	数字功放2
	1.采用传统AB类功放技术，采用高品质铜线环形变压器；
▲2.采用插卡式设计，功放输出通道数可根据实际需求进行插卡调整，支持1-8路插卡通道任意调节；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）；
3.采用电解电容作滤波电源，保证功放机满负载工作且具有极低失真，低频更加强劲有力；
4.具有良好的对流冷却系统，设计简洁直接，有效地利用空气流动，确保功放机器能长时间稳定工作；
5.内置智能保护电路，有效延长了机器的使用寿命；
6.具备温度控制系统能根据温度变化调整输出功率，无论是短路、长时间满载连续工作，或者增大输入信号超出正常范围，机器都能处于正常的工作状态；
7.输入座接地脚具有接地和悬浮控制；
8.采用特制管道式铝合金散热器，提高散热效率；
▲9.音频输入具有6路卡侬XLR，6路凤凰端子；（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）；
10.功率输出具有6路凤凰端子；
11.支持电脑/平板/手机 软件管理
12.通过电脑可实现单设备和多设备编组集中控制
13.支持远程开关机模块，通过电脑可实现多设备延时开关机功能，延时时间可调
14.支持中控协议控制；支持串口RS485、RS232接入方式；符合依据SJ/T 10406-2016标准；
15.支持4/8Ω定阻输出，可以接入定阻音箱，支持100V定压输出，可以接入定压音箱
16.输入信号指示灯，信号削波指示灯，保护指示灯，电源指示灯，定阻模式指示灯，定压模式指示灯。
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	电源管理器2
	1.接收短路触发信号，并输出直流24V电源强制打开音量控制器的设备；
2.适用于需要消防联动报警或强制打开音量控制器的广播系统；
3.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，抽手设计；
4.≥10路持续直流24V电源输出，最多可扩展至300个分区；
5.总输出功率最大达≥220W；每组最大输出功率≥150W；
6.警报短路触发时，能实现邻层分区强切电源直流24V输出；
7.具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，单独控制每路供电输出，连接更方便；
8.≥两路全区报警采集；两路报警短路信号输出；
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	音量控制器
	1.ABS工程塑料面板，旋钮调节方式；
2.采用标准通用型86底盒安装，简单易用；
3.控制方式：定压式；
4.功率≥30W；
5.信号输入：70V-100V；
6.信号输出：0-100V；
7.输出连接：定压喇叭；
8.面板颜色：白色
9.音控级别:≥5档
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	壁挂音箱
	1.额定功率（100V）≥10W
2.额定功率（70V）≥5W
3.最大功率≥20W
4.灵敏度(1W/1m）≥92dB±2dB
5.颜色：白色
6.频率响应≥80-18KHz
7.喇叭单元：≥6.5"×1+2.5"×1
8.外壳：ABS，铁网
9.室内壁挂音箱。
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	音频连接线1
	连接线[2米莲花(RCA)---莲花(RCA)(音频线)]
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	音频连接线2
	连接线[2米莲花头(RCA)---6.35单插头(音频线)]
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	音频连接线3
	连接线[3米-3.5耳机插头-双莲花头(RCA）]
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	张力围栏拆除
	教学楼与学校之间150米围墙上张力围栏拆除，包括联动相机、电源箱、围栏立杆，电子围栏主机。

	61
	张力控制器
	1、 显示：≥3.5英寸显示屏
2、 防区类型：单、双防区自适应
3、 线制类别：4~6线自适应
4、 主供电电源：DC24V或AC24V
5、 备用电源：≥DC12V蓄电池
6、 使用环境：温度：－40℃～+80℃   相对湿度≤95%
7、 报警延时：≤2s
8、 功率：最大功率≥15W
9、 通讯接口：≥1路RS485 接口
10、 报警输出接口：每防区≥1路，常开、常闭、公共
11、 电源输出接口：≥1路DC12V 800mA输出
12、 防拆输入：≥1路
13、 张力主机应具有 ≥4 组以上定时控制功能，应可实现对单个防区或全部防区定时控制。
14、 张力主机应能设置定时巡检，应能根据巡检时的静态张力值自动更新报警阈值。
15、 张力主机应能自动识别防区类别为单防区或双防区。
16、 张力围栏的警戒张力值应能自动调整，且应能在 20s 内自动收紧张力索至正常警戒张力值范围内。
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	电源1
	≥DC24V 1A
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	防雨箱
	SUS201不锈钢材质，≥500*400*200mm、壁厚≥0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关
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	避雷器
	化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。
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	电源2
	≥DC12V 1A
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	六线单防测控杆
	1、 警戒张力值：100～450N
2、 材质：铝合金

3、支持防区≥1
4、 防水等级：≥IP66
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	六线双防测控杆
	1、 警戒张力值：100～450N
2、 材质：铝合金

3、支持防区≥2
4、 防水等级：≥IP66
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	六线受力杆
	铝合金材质，≥40mm*40mm*1200mm。
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	受力杆固定件
	1、304不锈钢，M6*35
2、每个防区的每根线配置1个。
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	六线转向杆
	铝合金材质，≥40mm*40mm*1200mm，适应于转角处安装。
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	张力万向滑轮
	铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。
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	万向底座
	1、材质：铝压铸
2、多角度调节，安装不分左右

	73
	六线中间支撑杆
	铝合金材质，工字型
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	支撑杆固定件
	ABS材质，黑色
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	万向底座
	1、材质：铝合金
2、多角度调节，长方形
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	束线器
	铝合金材质，用于警固张力线
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	张力弹簧（新）
	304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。
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	张力紧线器
	铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮
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	张力线（400米/盘）
	直径≥1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀
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	张力警示牌
	黄底黑字，双面为夜光显示。
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	警灯（室外）
	室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者
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	双防区警灯支架（通用）
	用于安装两个室外警灯
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	绿板
	1、规格：外径≥4200mmX1300mm，可根据实际情况进行适当调整。
2、结构：内外双层。内层为一块固定书写板，不用固定件和螺丝即可与边框进行固定，外层为一块滑动书写板，可左右推拉。展开活动板后，可供教师多媒体互动教学使用。
3、书写面板：采用烤漆板，基板厚度≥0.3mm，整板无拼接；颜色：白色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光。
4、衬板：采用防潮、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动。
5、背板：采用防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度。
6、覆板：采用黑板专用，胶合牢固，不鼓包、不脱胶；书写板板体经复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。
7、边框：材质采用亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀，模具一次成型； 内边框规格≥30mmX20mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格≥60mmX80mm，采用双层加强结构，厚度≥15mm，承重部分适当加厚，确保牢固安全；轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装，外有护板，可有效保护轨道，确保推拉顺畅；侧挡板与竖框绞扣式镶嵌连接，不接受拉铆钉固定式，确保与触控设备厚度匹配。
8、包角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，一体化包角，无拼接。
9、滑轮：每块滑动板安装≥4组滑轮（滑轮数量≥8个）；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，采用钢制骨架组合滑轮组，特制聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢制骨架2轮组合滑轮组，为高强度减震特种尼龙滑轮。
10、缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，安装数目≥2个，保护边框，防止挤手。
11、除尘装置：橡胶粉尘刷与定位滑轮组一体化组合设计，安装于滑动板下方，方便清扫书写和擦拭落下的粉尘；下框两侧配置110mmX80mm抽拉式粉尘盒，可拆卸清洁。
12、安全性：保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；
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	实物展示台
	1、折叠直立，全金属外观，便携可移动。
2、像素：≥800万（3264*2448）
3、采用USB接口5V电源直接供电，无辐射
4、内置信号增强功能，支持5米USB数据线连接，性能稳定
5、拍摄幅面：A4
6、采用AF自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。
7、顶端内置超亮LED灯，可触摸式三级灯光调节
软件参数：
1、界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。
2、软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。
3、故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。
4、二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
5、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。
6、图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、旋转、屏幕录制。
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	电子班牌管理系统
	一、新增电子班牌需接入学校现有电子班牌管理系统实现统一管理，复用原有账号权限体系；实现设备统一注册、远程配置与状态监控；班级信息、师生信息、课表、人脸库同源同步；考勤签到数据、公告发布、校园文化内容、请假信息统一下发与归集；所有业务数据、操作日志、告警信息汇总至原有管理平台，共用原有报表、统计、运维功能，不单独建设独立管理后台。
二、班牌设备管理
◆1、支持班牌添加、删除、同步设备、移动位置、密码管理、adb调试、导入设备、导出设备
◆2、支持巡课配置，信息包括配置类型(平台设备/手动设置)、教师画面选择、学生画面选择、优先展示画面、码流(主码流/子码流)
◆3、班牌信息显示内容包括设备名称、设备序列号、人脸下发方式、设备型号、IPC地址、软件版本号、容量预警(正常/容量不足)、设备状态(在线/离线)
三、班牌管控
1、支持以列表方式展示，列表字段包括设备名称、所在位置、应下发人数(人/人脸)、实际下发人数、设备已有人数、触屏功能(开启/关闭)、定时熄屏(自动熄屏时间、每天生效时间)、定时开关机、门禁常开、门磁接线方式(断电常开/断电常关)、亮度、音量、在线状态
2、支持以卡片方式展示，信息包括班牌名称、班牌截图、所属区域、在线状态
3、支持远程控制(远程唤醒/远程休眠/远程开门/门禁常开)、班牌数据(课程清空/课程加载/一键清空/重新加载)、定时控制(定时熄屏/定时开关机)、刷新抓图
4、支持控制台操作，包括熄屏功能、配置NTP、音量设置、亮度设置、人脸功能配置、门禁时间配置、门磁接线方式
5、支持查看班牌管控记录，信息包括执行指令、内容、操作人、操作时间、下发进度
四、布局管理
1、支持模版配置，班牌首页部件库包括教室简介、天气、工具、课表、预约、空白卡、倒计时、新闻公告、相册视频等；部件支持1*1、1*2、2*1、2*2、3*3、4*3等
2、支持背景图片配置，支持背景图亮度设置(100%/70%/50%/30%/10%)
五、班牌导航配置
1、支持底部导航名称配置，可以配置显示隐藏
2、支持页面导航名称配置，校园信息包括校园新闻、校园公告、校园相册、校园视频；应用天地包括常用工具、网页、应用；个人中心包括个人课表、我的预约、考勤补签
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	电子班牌
	◆1、 屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≥21.5英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。
◆2、 屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。
◆3、 配置：Android智能操作系统；
◆4、 具有≥1颗4核处理器
◆5、 支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问
◆6、 支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护
◆7、 支持屏幕保护功能，支持在23:00-5:00进行关机保护屏幕
◆8、 内置光感：支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度
▲9、 内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆10、 系统内存：≧2G内存；系统存储空间：内置≥16G 
▲11、 支持门禁接口，包含RS485（485+,485-,GND），韦根接口（W0，W1，GND），门锁（NC，COM，NO），门磁（SENSOR，GND），按钮（BTN，GND）信号（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
◆12、 可最多同时支持10人做刷脸验证，单张刷脸验证结果确认时间≤0.5s
◆13、 屏幕亮度对比度≥3000：1
◆14、 屏幕亮度≥600cd/㎡
◆15、 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，出线孔在盖板上方，设备贴墙安装后，与墙面间隙≤1mm。
◆16、 具备RJ45接口为1000M/100M自适应以太网接口
◆17、 支持刷卡，感应距离≤30mm，识别速度≤1s
▲18、 具有防雾功能。（投标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料）
19、 内置麦克风。支持蓝牙与其它设备进行通信；支持WiFi 与网络进行连接，空旷区域内有效传输范围≥30 m
20、 内置天线：整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口
21、 扬声器：采用双通道3W功率立体扬声器
22、 支持解码显示接入IPC实时监控画面
23、 支持远程开关机，定时开关机。支持通过web端和USB端口进行软件升级。设备升级后保留原有参数配置，不需要重新进行参数配置。
24、 表面硬度：玻璃表面硬度达到7H。
25、 符合GA/T 1127-2013中5.3.1.7规定，摄像机宽动态能力综合得分≥80
26、 支持视力表功能
27、 可对视频、图片、打印的人脸照片进行过滤，支持活体检测，防假体准确率≥99%
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	相机1
	防水：裸机 ≥20m；
屏幕 ：前屏：≥1.46 英寸，342×342，331 ppi，典型亮度 800 cd/㎡，后屏：≥2.5 英寸，400×712，326 ppi，典型 800 cd/㎡，峰值 1000 cd/㎡；
麦克风：≥3 麦阵列，支持外接麦克风直连
存储：机身≥64GB；microSD 卡槽最大支持≥1TB
接口：USB‑C
传感器：1/1.1 英寸方形 CMOS
镜头：155° 超广角，f/2.0–f/4.0 可变光圈
ISO ：拍照：100～25600，录像：100～25600；超级夜景录像最高 51200；
电子快门：拍照 1/8000s～30s；录像 1/8000s 至帧率限制快门；
照片：≥3800 万像素（7168×5376）；JPEG / RAW；连拍最高≥30 张 / 3 秒；≥2倍数码变焦
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	相机2
	屏幕：≥2 英寸OLED 触控屏，≥556×314，1000 尼特，可旋转切换横竖拍；
麦克风：≥3 麦硬件；
存储：内置≥107GB，microSD 卡槽最大支持≥1TB
传输：Wi‑Fi6、USB3.1；有线 ≥800MB/s，无线≥90MB/s；
云台（三轴机械增稳）
- 平移：-235°~ 58°
- 俯仰：-120°~ 70°
- 横滚：-45°~ 45°
- 最大控制转速：≥180°/s
- 抖动抑制：±0.005°
ISO：拍照/录像50–12800；低光视频最高 25600
照片：≥3700万像素；≥7680×4320；格式 JPEG / DNG / JPEG+DNG
变焦：≥2 倍无损光学变焦；数码变焦≥4 倍（4K 录像）
视频编码：HEVC MP4，码流≥180Mbps
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	笔记本电脑
	一级指标

二级指标

技术要求

CPU规格

CPU 信息

处理器采用板载设计，配置1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每个物理核心主频≥2.8GHz，每颗CPU三级缓存≥8MB

内存规格

内存配置容量

≥16GB

内存类型

支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型

内存条配置数量（板载内存不涉及）

≥1

主板规格

主板集成模块

集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑 可通过处理器或交换电路实现

主板支持的 CPU和内存情况

主板板载国产架构芯片*1和DDR5内存*1

主板内置PCIe 插槽数量

≥0

特殊孔位及接口

主板支持安装多功能导入装置板 卡，或预留相应孔位及接口

单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）

≥16GB

内存插槽满配时提供的最高内存总容量

≥32GB

存储设备规格

固态盘数量

≥1 个

固态存储容量

≥512G

固态盘数量

≥1 个

固态存储接口协议

支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

固态存储形态

可采用插卡或板载形态，可选用符合M.2标准或PCIe标准的插卡形态

存储设备扩展盘位

≥0

存储设备其他参数要求

1. 固态盘应符合 SJ/T 11654-2016相关规定;
2. 机械硬盘准备时间应不大于 30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定

显卡规格

显卡类型

独立显卡或集成显卡

独立显卡显存类型

若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

独立显卡显存位宽

独立显卡，显存位宽≥32位

独立显卡显存容量

独立显卡，显存容量≥2GB

独立显卡接口协议

支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大 于等于 3.0 的独立显卡接口协议

显示设备规格

显示屏屏占比

≥80%

显示屏分辨率

≥1920x1200

显示屏像素密度

≥150 像素/英寸

显示屏可视角度

水平≥170°

显示屏尺寸

≥14英寸IPS屏

显示屏屏幕比例

16:9/3:2/21:9/16:10 等

显示屏防蓝光

支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮 度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦 每坎特拉每球面度）

显示屏低频闪

显示屏应支持低频闪≤-35dB

显示屏防炫目

显示器镜面反射率≤10%

外设规格

传声器数量

≥1 个

扬声器数量

≥1个

鼠标数量

≥1 个

键盘数量

≥1 个

触控板数量

≥1 个

摄像头数量

≥1 个

光驱数量

≥0

键盘按键数目

62 键/84 键/105 键

摄像头像素

≥200 万

摄像头分辨率

≥1920×1080

内置扬声器功率

≥1 瓦/个

内置扬声器频率范围

100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上

内置扬声器总谐波失真

总谐波失真在 300Hz-7kHz 频率范围 内宜不高于 5%

内置扬声器最大声压级

最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于 70dB

键盘键程

0.9mm ~ 2.3 mm

键盘按键压力

按键压力宜在 0.3～0.8N 之间

键盘颜色

黑色/银色/白色等商务色系

鼠标连接方式

有线或无线

有线键盘连接线

≥1.5 米

鼠标DPI 分辨率

800~1600

鼠标颜色

黑色/银色

鼠标其他要求

其它参数应符合 GB/T 26245的相关规定

触控板尺寸

≥70mm×50mm

触控板材质

采用麦拉片或玻璃等材质

光驱规格

配备光驱设备，可为外置光驱

网络设备规格

有线网卡数量

≥1（可通过扩展坞支持）

无线网卡及天线数量

≥1

单无线网卡天线数量

≥1

外部接口规格

USB 接口数量

USB 接口数量应不少于3个，至少包含1个 USB3.0

视频接口数量

≥1

输入充电接口数量

≥1

音频接口数量

≥1

存储卡接口数量

≥0

电池规格

电池额定能量

≥70Wh

电池充放电次数

≥800 次（常温下 800 次充放电后电池容量应不低于原始容量的 80%）

快速充电功能

支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD；

电池安全要求

符合 GB 31241的规定

电池电芯材质

锂电池聚合物

整机基础规格

整机外观

1.产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀， 不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金 属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
2.产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
3.宜在产品显著位置提供运行状 态指示功能，并提供详细参数

整机结构

1.产品应符合 GB/T 4208的相关规定；
2.产品内部结构应符合通用部件 的安装需要；
3.所有输入输出接口应符合相关 国家或行业标准；
4.产品零部件应紧固无松动，可插 拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
5.所有I/O连接器及需插接线缆的 部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
6.可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
7.拆装可能接触到的金属剪口或 金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
8.整机内部走线应规整，固线结构 和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
9.如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
10.各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
11.各主要部件拆装无障碍，使用常 规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
12.各主要部件拆装步骤要少，各自 拆装需避免相互干扰；
13.对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
14.显示屏的开合机械寿命应能承 受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上；
15.其它要求应符合GB/T 9813.2的相关规定

整机噪音

25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA 满载小于等于 45dBA

整机散热

产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应 不高于 45℃，各表面温度应符合以 下要求：
1.键帽温度不高于 38℃；
2.键盘间隙温度不高于 40℃；
3.掌托温度不高于 38℃；
4.触控板温度不高于 38℃；
5.底壳温度不高于 45℃

整机能效限定值

产品能效限定值应达到 GB 28380标准中能效等级1 级

整机重量

≤2.2kg

整机厚度

≤22mm（不含脚垫）

机身材质

塑料/金属等

机身颜色

深灰色/黑色/银色

CPU性能

CPU 物理核数

≥8

CPU 主频

≥2.8GHz

CPU 末级缓存容量

≥8MB

CPU 支持的内存最高速率

≥3200MT/s

内存性能

内存读写速率

≥3200MT/s

显卡性能

显示分辨率

≥1920x1200

显卡显示芯片核心频率

≥300MHz

显存等效频率

≥1000MT/s

显卡可支持多屏同时显示数量

显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应≥1920×1080

显示设备性能

显示屏刷新率

≥60Hz

显示屏位深

≥8 位

显示屏色域

≥99% sRGB

显示屏色准

△E ≤ 4

显示屏响应时间

≤20ms

显示屏亮度

≥250 尼特

显示屏亮度一致性

≥70%

显示屏对比度

≥500：1

显示屏其他参数

其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

网络设备性能

有线网卡速率

最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自 适应

支持无线网络通信技术协议

支持Wi-Fi6无线网络，支持802.11 b/g/n/ac/ax协议

无线网卡频宽

≥20MHz

电源适配器性能

电源适配器电源效率

在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%

待机性能

满载待机性能（LTP）

≥1.5 小时

主板功能

内存扩展接口(板载内存不涉及)

≥0

存储扩展接口(板载存储不涉及)

主板支持存储扩展接口类型M.2接口

主板USB 瞬间过流保护

支持瞬间过流保护功能

主板防静电保护

支持防静电保护功能

I/O 接口功能

内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接 口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件， 同时应具备接入键盘、鼠标、写字 板等外设的能力，宜支持触摸屏、 语音交互、手写笔等人机交互功能

显卡功能

显卡外接显示接口

至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

显示功能

支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式

外设功能

摄像头物理隐私保护开关

支持物理隐私保护开关

传声器降噪

支持降噪功能

音频处理功能

支持音频效果处理功能

键盘背光

支持键盘背光

触控板多点触控

支持 2 点及以上触控功能

光驱功能

光驱应支持只读、刻录等类型；
最大读取速度CD 不低于24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×1358KB/s；
最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；
最大刻录速度DVD 不低于6×1358KB/s；
应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

存储功能

存储功能

支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的 存储设备进行数据交互

网络设备功能

网络功能

1.支持网络连接、网络开启/关闭功能；
2.支持访问网络和数据交换功能

无线网卡频段

支持双频段

物理开关

支持网络设备物理开关

数据传输

支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

蓝牙协议

支持蓝牙模块，协议版本不低于5.0

无线网卡标准

符合 GB 15629.11所有部分

网络设备拆装

网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

外部接口功能

音频接口类型

不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式 接口，宜支持线序的自动识别及切 换功能

视频接口类型

至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口

HDMI、DP、Type-C显示接口要求

若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

输入充电接口类型

 Type-C 接口

电源功能

电池快充

支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD

电源线适配能力

符合GB 15934-2008 对于可拆线插头GB15934 不做要求

操作系统及软件功能

中文信息处理要求

符合 GB 18030的相关规定

操作系统备份及还原功能

支持操作系统备份及还原功能

固件备份还原能力

支持备份及还原固件的功能

操作系统及驱动升级

支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级

固件升级

支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

BIOS 支持关闭通讯接口

支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能

固件查看信息

支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

固件设置启动顺序

支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

固件设置口令

支持设置口令、修改口令、验证口令功能

固件设置网络引导

支持网络引导启动和关闭功能

硬件加速功能

NPU/GPU等 AI 加速模块

支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

视频编解码加速模块

支持视频编解码加速模块

影像处理加速模块

支持影像处理加速模块

存储设备可靠性

固态存储寿命

TBW ≥ 80TB（条件：1000GB 硬盘容量）

机械硬盘寿命

通电时间≥5 万小时

显示设备可靠性

显示屏屏幕失效点

符合 GB/T 9813.2 的要求

外设可靠性

键盘按键寿命

≥1000 万次

鼠标按键寿命

≥500 万次

键盘鼠标线材寿命

键盘鼠标所用线材经±60°弯折不 低于 3000 次，功能、外观完好

风扇寿命

≥4 万小时

整机可靠性要求

电磁兼容性要求的抗扰度

符合 GB/T 9254.2的规定

环境条件要求的气候环境适应性

符合 GB/T 9813.2中规定

环境条件要求的振动适应性

符合 GB/T 9813.2中规定

环境条件要求的冲击适应性

符合 GB/T 9813.2中规定

环境条件要求的碰撞适应性

符合 GB/T 9813.2中规定

环境条件要求的运输包装件跌落适应性

符合 GB/T 9813.2中规定

环境条件要求的运输包装件跌落适应性

符合 GB/T 9813.2中规定

兼容要求

常用软件兼容

支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件

数据库兼容

兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

中间件兼容

兼容 3 个及以上厂商中间件产品

平台软件兼容

兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

包装及运输要求

标志、包装、运输和贮存

符合 GB/T 9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定

服务要求

配置检查工具

提供自检测试工具

服务响应

1、供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕；
2、质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。
3、供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）
4、原厂三年保修服务，供货时提供原厂质保函原件或者满足质保年限的质保卡。

服务周期

支持产品延保≥3 年
提供每年延保服务报价
提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）

预装操作系统

预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版激活版操作系统

培训服务

供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

典型问题解决手册

供应商提供典型问题解决说明文档或视频

厂家升级软件与扩容服务

提供应商供上门升级部件/软件的增值服务

整机质量服务要求

整机提供≥3年原厂质保及免费上门服务

合格证书要求

供应商提供产品合格证

开箱组装/使用指导要求

供应商提供开箱组装/使用指导

驱动下载服务要求

供应商提供驱动光盘或下载方式

兼容适配软件下载服务要求

供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

跨架构平台应用兼容

供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架 构平台的应用运行

供应链合规性

产品部件保障

保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或 提供可兼容原设备的升级换代产品

供应链质量

抗干扰性

当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

供应能力证明

提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

关键部件安全要求

关键部件安全要求

CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

整机安全性要求

密码算法实现

CPU 芯片应符合 GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028的相关规定

USB 端口管控

支持 USB 端口管控

安全物理锁

支持安全物理锁

信息安全基本要求

1.应符合 GB/T 39276的 5.2 的规定；
2.应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
3.不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

固件安全启动

支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

限用物质的限量要求

符合 GB/T 26572中规定
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技术要求

CPU规格

CPU 信息

处理器采用板载设计，配置1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每个物理核心主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，线程数量≥16，

内存规格

内存配置容量

≥16GB

内存类型

支持DDR4 及以上内存类型

内存条配置数量（板载内存不涉及）

≥1

主板规格

主板集成模块

集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，主板采用全固态电容，避免爆浆、漏液

主板支持的 CPU和内存情况

主板板载国产架构芯片≥1和DDR4以上内存≥2

主板内置PCIe 插槽数量

主板板载数量≥2

特殊孔位及接口

1.预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
2.预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

主板其他内置接口

提供≥13个USB接口（其中USB 3.0接口≥12个，TYPE-C接口≥1个）；对外接口：千兆网口≥1个，音频输入输出接口≥1个；配置M.2 SSD槽位≥1个，3.5英寸硬盘位≥1个)

单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）

≥16GB

内存插槽满配时提供的最高内存总容量

≥32GB

存储设备规格

固态盘数量

≥1 个

固态存储容量

≥256G

机械硬盘数量

≥1 个

机械硬盘总容量

≥1000G

机械硬盘转速

≥5400 RPM

机械硬盘接口协议

SATA

机械硬盘形态

3.5英寸

固态存储接口协议

支持UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

固态存储形态

采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

存储设备扩展盘位

≥2

存储设备其他参数要求

1.固态盘应符合 SJ/T 11654-2016相关规定；
2.机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定

显卡规格

显卡类型

独立显卡

独立显卡显存类型

显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4及以上

独立显卡显存位宽

显存位宽≥16位

独立显卡显存容量

配置独立显卡，显存容量≥2GB

独立显卡接口协议

支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0的独立显卡接口协议

显示设备规格

显示屏屏占比

≥80%

显示屏分辨率

≥1920×1080

显示屏像素密度

≥85像素/英寸

显示屏可视角度

水平≥178°

显示屏尺寸

≥23.8 英寸IPS

显示屏屏幕比例

16:09

显示器外观颜色

黑色

显示屏防蓝光

支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.00030W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

显示屏低频闪

显示屏应支持低频闪≤-35dB

显示屏防炫目

显示屏镜面反射率≤10%

外设规格

鼠标数量

≥1 个

键盘数量

≥1 个

键盘按键数目

104键全键盘

键盘连接方式

USB有线

键盘键程

2.3mm ~ 4.0mm

键盘按键压力

按键压力应在0.54 N±0.14N

有线键盘连接线

≥1.5米

键盘颜色

黑色

键盘其他要求

键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081的相关规定

鼠标连接方式

有线

有线鼠标连接线

≥1.5 米

鼠标DPI 分辨率

800~1600

鼠标颜色

黑色

鼠标其他要求

其它参数应符合GB/T26245的相关规定

网络设备规格

有线网卡数量

≥1

外部接口规格

USB 接口数量

机箱前面板提供不少于6个USB 3.0接口 (要求以上均为主板原生非扩展接口,不接受通过主板接线扩展接口) 

视频接口数量

≥1

音频接口数量

≥1

整机基础规格

整机外观

1.产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
2.产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

状态指示灯

在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态

整机结构

1.机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
2.产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
3.所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
4.产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
5.所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
6.可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
7.拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
8.整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
9.如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理；
10.各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
11.各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
12. 机箱具备模块化设计，需可以免工具拆装；
13. 机箱须提供整体式常立顶置提手,不接受组装式打孔提手, 需符合人体工学设计,确保用户至少四指能够穿入提手并轻松提起；
14.其它要求应符合 GB/T 9813.1的相关规定

机箱防护要求

机箱应符合 GB/T 4208中IP20防护要求

整机噪音

产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过3.2Bel

整机散热

在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
1.出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃；
2.可触及面温度不高于 45℃；
3.显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃
4.整机需具备良好的散热技术功能;

整机能效限定值

产品能效限定值应达到 GB 28380标准中能效等级 2 级

机身材质

塑料/金属等

机身颜色

黑色

机箱尺寸容量

≥20L，不超过30L

CPU性能

CPU 物理核数

≥8

CPU 主频

≥3.0GHz

CPU 末级缓存容量

≥16MB

CPU 支持的内存最高速率

≥3200MT/s

内存性能

内存读写速率

≥3200MT/s

显卡性能

显示分辨率

≥1920×1080

显卡显示芯片核心频率

≥300MHz

显存等效频率

≥1000MT/s

显卡可支持多屏同时显示数量

显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

显示设备性能

显示屏刷新率

≥75Hz

显示屏位深

≥8 位

显示屏色域

≥99% sRGB

显示屏色准

△E ≤ 4

显示屏响应时间

≤8ms

显示屏亮度

≥250 尼特

显示屏亮度一致性

≥70%

显示屏对比度

≥500：1

显示屏其他参数

与主机同一品牌；其它参数应符合 SJ/T 11292-2016的相关规定

网络设备性能

有线网卡速率

最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

支持无线网络通信技术协议

支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议

主板功能

内存扩展接口(板载内存不涉及)

≥2个

存储扩展接口(板载存储不涉及)

支持存储设备扩展接口≥2个，如SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型

主板USB 瞬间过流保护

支持瞬间过流保护功能

主板防静电保护

支持防静电保护功能

I/O 接口功能

提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

显卡功能

显卡外接显示接口

显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

独立显卡数量

≥1

显示设备功能

显示器接口

显示器应与显卡外接显示接口匹配

显示器支架

提供显示器底座支架

显示器参数调节

1.提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；

2.支持色温、亮度、对比度调节

存储功能

存储功能

通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

网络设备功能

网络功能

1.支持网络连接、网络开启/关闭功能；
2.支持访问网络和数据交换功能

数据传输

支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

有线网卡接口类型

支持 RJ45 接口

网络设备拆装

网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

外部接口功能

音频接口类型

支持 3.5mm 孔径 4 段式接口

视频接口类型

显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

HDMI、DP、Type-C显示接口要求

若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

电源功能

电源线适配能力

电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 

操作系统及软件功能

中文信息处理要求

符合 GB 18030的相关规定

操作系统备份及还原功能

支持操作系统备份及还原功能。

固件备份还原能力

支持备份及还原固件的功能

操作系统及驱动升级

支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

固件升级

支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

BIOS 支持关闭通讯接口

支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口,可提供CPU同品牌的自研版本BIOS

固件查看信息

支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

固件设置启动顺序

支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

固件设置口令

支持设置口令、修改口令、验证口令功能

固件设置网络引导

支持网络引导启动和关闭功能

硬件加速功能

NPU/GPU等AI加速模块

支持 NPU/GPU 等AI 加速模块

视频编解码加速模块

支持视频编解码加速模块

影像处理加速模块

支持影像处理加速模块

存储设备可靠性

固态存储寿命

TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

机械硬盘寿命

通电时间≥5 万小时

显示设备可靠性

显示屏屏幕失效点

符合 GB/T 9813.2 的要求

外设可靠性

键盘按键寿命

≥1000 万次

鼠标按键寿命

≥500 万次

键盘鼠标线材寿命

键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

风扇寿命

≥4 万小时

整机可靠性要求

电磁兼容性要求的抗扰度

符合 GB/T 9254.2的规定

环境条件要求的气候环境适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的振动适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的冲击适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的碰撞适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的运输包装件跌落适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

MTBF测试

MTBF(m1)≥100万小时

兼容要求

常用软件兼容

支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件、解压软件、多媒体、图形图像处理、机房管理软件等常用软件

数据库兼容

兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

中间件兼容

兼容 3 个及以上厂商中间件产品

平台软件兼容

兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

包装及运输要求

标志、包装、运输和贮存

符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

服务要求

配置检查工具

供应商提供自检测试工具

服务响应

1、供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕；
2、质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。
3、供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）
4、原厂三年保修服务，供货时提供原厂质保函原件或者满足质保年限的质保卡。

服务周期

1.设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
2.产品停止服务时间应提前 1 年告知；
3.应明确产品发布日期

预装操作系统

预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

培训服务

供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

典型问题解决手册

供应商提供典型问题解决说明文档或视频

厂家升级软件与扩容服务

供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

整机质量服务要求

整机提供3年原厂质保及免费上门服务。

合格证书要求

供应商提供产品合格证

开箱组装/使用指导要求

供应商提供开箱组装/使用指导

驱动下载服务要求

供应商提供驱动光盘或下载方式

兼容适配软件下载服务要求

供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

跨架构平台应用兼容

提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

供应链合规性

产品部件保障

保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

供应链质量

抗干扰性

当产品部件出现供应风险时，供应商通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

供应能力证明

供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

关键部件安全要求

关键部件安全要求

CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

整机安全性要求

密码算法实现

CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

USB 端口管控

支持 USB 端口管控

安全物理锁

支持安全物理锁

信息安全基本要求

1.产品应符合 GB/T 39276-2020的 5.2 的规定；
2.应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
3.产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

固件安全启动

支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

限用物质的限量要求

符合 GB/T 26572中规定
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技术要求

CPU规格

CPU 信息

处理器采用板载设计，配置1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每个物理核心主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，线程数量≥16，

内存规格

内存配置容量

≥8GB

内存类型

支持DDR4 及以上内存类型

内存条配置数量（板载内存不涉及）

≥1

主板规格

主板集成模块

集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，主板采用全固态电容，避免爆浆、漏液

主板支持的 CPU和内存情况

主板板载国产架构芯片≥1和DDR4以上内存≥2

主板内置PCIe 插槽数量

主板板载数量≥2

特殊孔位及接口

1.预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；
2.预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

主板其他内置接口

提供≥13个USB接口（其中USB 3.0接口≥12个，TYPE-C接口≥1个）；对外接口：千兆网口≥1个，音频输入输出接口≥1个；配置M.2 SSD槽位≥1个，3.5英寸硬盘位≥1个)

单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）

≥16GB

内存插槽满配时提供的最高内存总容量

≥32GB

存储设备规格

固态盘数量

≥1 个

固态存储容量

≥256G

机械硬盘数量

≥1 个

机械硬盘总容量

≥1000G

机械硬盘转速

≥5400 RPM

机械硬盘接口协议

SATA

机械硬盘形态

3.5英寸

固态存储接口协议

支持UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

固态存储形态

采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

存储设备扩展盘位

≥2

存储设备其他参数要求

1.固态盘应符合 SJ/T 11654-2016相关规定；
2.机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定

显卡规格

显卡类型

独立显卡

独立显卡显存类型

显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4及以上

独立显卡显存位宽

显存位宽≥16位

独立显卡显存容量

配置独立显卡，显存容量≥2GB

独立显卡接口协议

支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0的独立显卡接口协议

显示设备规格

显示屏屏占比

≥80%

显示屏分辨率

≥1920×1080

显示屏像素密度

≥85像素/英寸

显示屏可视角度

水平≥178°

显示屏尺寸

≥23.8 英寸IPS

显示屏屏幕比例

16:09

显示器外观颜色

黑色

显示屏防蓝光

支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.00030W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

显示屏低频闪

显示屏应支持低频闪≤-35dB

显示屏防炫目

显示屏镜面反射率≤10%

外设规格

鼠标数量

≥1 个

键盘数量

≥1 个

键盘按键数目

104键全键盘

键盘连接方式

USB有线

键盘键程

2.3mm ~ 4.0mm

键盘按键压力

按键压力应在0.54 N±0.14N

有线键盘连接线

≥1.5米

键盘颜色

黑色

键盘其他要求

键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081的相关规定

鼠标连接方式

有线

有线鼠标连接线

≥1.5 米

鼠标DPI 分辨率

800~1600

鼠标颜色

黑色

鼠标其他要求

其它参数应符合GB/T26245的相关规定

网络设备规格

有线网卡数量

≥1

外部接口规格

USB 接口数量

机箱前面板提供不少于6个USB 3.0接口 (要求以上均为主板原生非扩展接口,不接受通过主板接线扩展接口) 

视频接口数量

≥1

音频接口数量

≥1

整机基础规格

整机外观

1.产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
2.产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

状态指示灯

在产品显著位置提供状态指示功能，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态

整机结构

1.机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；
2.产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
3.所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
4.产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
5.所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
6.可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
7.拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
8.整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
9.如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理；
10.各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
11.各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
12. 机箱具备模块化设计，需可以免工具拆装；
13. 机箱须提供整体式常立顶置提手,不接受组装式打孔提手, 需符合人体工学设计,确保用户至少四指能够穿入提手并轻松提起；
14.其它要求应符合 GB/T 9813.1的相关规定

机箱防护要求

机箱应符合 GB/T 4208中IP20防护要求

整机噪音

产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过3.2Bel

整机散热

在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
1.出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于 55℃；
2.可触及面温度不高于 45℃；
3.显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃
4.整机需具备良好的散热技术功能;

整机能效限定值

产品能效限定值应达到 GB 28380标准中能效等级 2 级

机身材质

塑料/金属等

机身颜色

黑色

机箱尺寸容量

≥20L，不超过30L

CPU性能

CPU 物理核数

≥8

CPU 主频

≥3.0GHz

CPU 末级缓存容量

≥16MB

CPU 支持的内存最高速率

≥3200MT/s

内存性能

内存读写速率

≥3200MT/s

显卡性能

显示分辨率

≥1920×1080

显卡显示芯片核心频率

≥300MHz

显存等效频率

≥1000MT/s

显卡可支持多屏同时显示数量

显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

显示设备性能

显示屏刷新率

≥75Hz

显示屏位深

≥8 位

显示屏色域

≥99% sRGB

显示屏色准

△E ≤ 4

显示屏响应时间

≤8ms

显示屏亮度

≥250 尼特

显示屏亮度一致性

≥70%

显示屏对比度

≥500：1

显示屏其他参数

与主机同一品牌；其它参数应符合 SJ/T 11292-2016的相关规定

网络设备性能

有线网卡速率

最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

支持无线网络通信技术协议

支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议

主板功能

内存扩展接口(板载内存不涉及)

≥2个

存储扩展接口(板载存储不涉及)

支持存储设备扩展接口≥2个，如SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型

主板USB 瞬间过流保护

支持瞬间过流保护功能

主板防静电保护

支持防静电保护功能

I/O 接口功能

提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

显卡功能

显卡外接显示接口

显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

独立显卡数量

≥1

显示设备功能

显示器接口

显示器应与显卡外接显示接口匹配

显示器支架

提供显示器底座支架

显示器参数调节

1.提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；

2.支持色温、亮度、对比度调节

存储功能

存储功能

通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

网络设备功能

网络功能

1.支持网络连接、网络开启/关闭功能；
2.支持访问网络和数据交换功能

数据传输

支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

有线网卡接口类型

支持 RJ45 接口

网络设备拆装

网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

外部接口功能

音频接口类型

支持 3.5mm 孔径 4 段式接口

视频接口类型

显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配

HDMI、DP、Type-C显示接口要求

若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

电源功能

电源线适配能力

电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 

操作系统及软件功能

中文信息处理要求

符合 GB 18030的相关规定

操作系统备份及还原功能

支持操作系统备份及还原功能。

固件备份还原能力

支持备份及还原固件的功能

操作系统及驱动升级

支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

固件升级

支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

BIOS 支持关闭通讯接口

支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口,可提供CPU同品牌的自研版本BIOS

固件查看信息

支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

固件设置启动顺序

支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

固件设置口令

支持设置口令、修改口令、验证口令功能

固件设置网络引导

支持网络引导启动和关闭功能

硬件加速功能

NPU/GPU等AI加速模块

支持 NPU/GPU 等AI 加速模块

视频编解码加速模块

支持视频编解码加速模块

影像处理加速模块

支持影像处理加速模块

存储设备可靠性

固态存储寿命

TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

机械硬盘寿命

通电时间≥5 万小时

显示设备可靠性

显示屏屏幕失效点

符合 GB/T 9813.2 的要求

外设可靠性

键盘按键寿命

≥1000 万次

鼠标按键寿命

≥500 万次

键盘鼠标线材寿命

键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

风扇寿命

≥4 万小时

整机可靠性要求

电磁兼容性要求的抗扰度

符合 GB/T 9254.2的规定

环境条件要求的气候环境适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的振动适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的冲击适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的碰撞适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

环境条件要求的运输包装件跌落适应性

符合 GB/T 9813.1中规定

MTBF测试

MTBF(m1)≥100万小时

兼容要求

常用软件兼容

支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件、解压软件、多媒体、图形图像处理、机房管理软件等常用软件

数据库兼容

兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

中间件兼容

兼容 3 个及以上厂商中间件产品

平台软件兼容

兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

包装及运输要求

标志、包装、运输和贮存

符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

服务要求

配置检查工具

供应商提供自检测试工具

服务响应

1、供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕；
2、质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。
3、供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）
4、原厂三年保修服务，供货时提供原厂质保函原件或者满足质保年限的质保卡。

服务周期

1.设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
2.产品停止服务时间应提前 1 年告知；
3.应明确产品发布日期

预装操作系统

预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

培训服务

供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

典型问题解决手册

供应商提供典型问题解决说明文档或视频

厂家升级软件与扩容服务

供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

整机质量服务要求

整机提供3年原厂质保及免费上门服务。

合格证书要求

供应商提供产品合格证

开箱组装/使用指导要求

供应商提供开箱组装/使用指导

驱动下载服务要求

供应商提供驱动光盘或下载方式

兼容适配软件下载服务要求

供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

跨架构平台应用兼容

提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

供应链合规性

产品部件保障

保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

供应链质量

抗干扰性

当产品部件出现供应风险时，供应商通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

供应能力证明

供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

关键部件安全要求

关键部件安全要求

CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

整机安全性要求

密码算法实现

CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块符合 GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

USB 端口管控

支持 USB 端口管控

安全物理锁

支持安全物理锁

信息安全基本要求

1.产品应符合 GB/T 39276-2020的 5.2 的规定；
2.应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
3.产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

固件安全启动

支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

限用物质的限量要求

符合 GB/T 26572中规定

管理软件要求

管理软件要求

预装网络同传软件，支持多个终端同时使用一个系统模板，也可多个终端分别设置不同模板；每个桌面支持单独设置对应的管理策略，如引导顺序、保护还原、系统是否隐藏等参数；设置还原策略；可根据应用场景需求，设置开启或关闭自动引用增量更新；



	92
	六孔插座
	1、电流：≥10A
2、插孔：≥6孔
3、电源米数：≥3米

	93
	拼接屏
	a-SiTFT-LCD液晶模组面板，尺寸：≥55 英寸，比例 16:9，分辨率：1920×1080 FHD，可视区域：1209.6 (W) × 680.4 (H) mm，物理拼缝：≤1.7mm（边到边），亮度：500 cd/m²(Typ)，对比度：1200:1 (Typ)，响应时间：≤8ms G‑to‑G，色深色彩：8bit，16.7M 色，72% NTSC，背光：WLED 直下式，LED 寿命 ≥50000 小时，信号接口：LVDS 2‑ch 8bit，51Pin 端子，表面：雾面防眩光，3H 硬化，工作温度：0℃ ~ +50℃，存储温度：‑20℃ ~ +60℃。

	94
	视频矩阵
	采用1路HDMI/DP输入接口，HDMI输出接口。输入最大支持3840x2400@60Hz，向下兼容，输出最大单路支持1920x1200@60Hz（输出支持定制标准分辨率）。输出支持首行180°旋转。不拉伸，不变形，无需对输入源进行压缩处理，画面清晰。支持单显模式（1x1），支持按键控制、红外遥控控制、串口RS232控制。低功耗节能设计，内部采用传导散热，不需任何外部散热措施。支持电脑、安卓盒子、游戏机等设备作为输入源。采用40nm工艺可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。

	95
	液压支架
	高强度冷轧钢，烤漆工艺

	96
	HDMI高清线
	≥1.5米HDMI高清线，支持4k60Hz

	97
	拖线板
	≥1.8米国标6位拖线板

	98
	辅材附件
	配置：不锈钢包边，接插件，网线，水晶头，膨胀螺丝，电工胶布，扎带等

	99
	六类网线
	1、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；
2、可提供≥350MHZ带宽，线规23AWG；
3、护套采用的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
4、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :8.2Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； 

	100
	五类网线
	1、可提供≥250MHZ带宽，线规24AWG；
2、护套采用的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度；
3、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :9.5Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km； 

	101
	大对数电缆25对
	1、线规：24AWG,导体为：0.4MM的无氧纯铜；
2、绝缘层为:PE，外护套为采用低烟无卤材料；
3、单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保绝缘单线；
4、特性阻抗：100±15%；单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m；
5、线对直流电阻不平衡：≤2.5%；延迟偏差：≤45ns/100m；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) ；

	102
	室内4芯光纤
	1、符合GB/T50312-2016标准；
2、外护套采用的PVC或LSZH材料；
3、光缆内排列加强作用的多股芳纶丝 , 再挤制阻燃外护套而成 . 通过选择光纤 , 使用专用设备 , 配合精密模具 ，增加光纤的强度；
4、使用温度：-10°C~60°C；
5、允许拉伸力（长期\短期）：200N\660N;长期允许压扁力：300N\100mm；短期允许压扁力：1000N\100mm；
6、动态弯曲半径：20*D（光缆短轴）；静态弯曲半径：10*D（光缆短轴）；
7、衰减：最大衰减值0.45db/km@1310nm  /0.40db/km@1550nm ；

	103
	室外4芯光纤
	1、通过GB/T50312-2016标准；                                                                                                                                                                                                                                                                    2、将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆；
3、精确控制光纤的余长保证了光缆具有机械性能和温度特性 ，松套管材料本身具有耐水解性能和较高的强度
4、良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（ PSP ）提高光缆的抗透潮能力
5、适用于室外直埋，管道和架空
6、规格：9/125um;
7、纤芯衰耗：最大0.45dB/km@1310nm,最大0.40dB/km@1550nm；
8、芯数：4芯；
9、类型：室外中心束管式。
10、运输温度：-20°C~70°C；储存温度：-40°C~70°C；安装温度：-5°C~50°C；使用温度：-20°C~70°C；

	104
	室外12芯光纤
	1、通过GB/T50312-2016标准；                                                                                                                                                                                                                                                                    2、将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆；
3、精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的机械性能和温度特性 ，松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
4、良好的抗压性和柔软性 双面涂塑钢带（ PSP ）提高光缆的抗透潮能力
5、适用于室外直埋，管道和架空
6、规格：9/125um;
7、纤芯衰耗：最大0.45dB/km@1310nm,最大0.40dB/km@1550nm；
8、芯数：12芯；
9、类型：室外中心束管式。
10、运输温度：-20°C~70°C；储存温度：-40°C~70°C；安装温度：-5°C~50°C；使用温度：-20°C~70°C；

	105
	电源线
	RYY2*2.5

	106
	通信线
	RYYP2*1.0

	107
	桥架1
	200*100镀锌桥架

	108
	桥架2
	300*100镀锌桥架

	109
	抗震支架
	镀锌抗震支架

	110
	穿线管
	PVC25

	111
	安装调试费用
	设备的安装及调试，含熔纤费用


三、商务条款

1 质保期

质保期自物品验收合格，物品的免费质保期3年。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术服务要求

（1）标准服务：提供7×24小时的服务。中标供应商接到报障电话30分钟内响应，若通过电话指导无法解决故障，在4小时内到达现场。须在24小时内完成故障修复，若无法解决故障则提供备用解决方案。

（2）应急服务：如遇到突发情况，成交供应商接到报障电话10分钟内响应，在3小时内到达现场。须在2小时内完成故障修复。若中标单位无法及时响应完成故障修，甲方可自行找第三方进行紧急故障修复，所产生的费用由中标单位负责。
（3）特殊场景现场保障服务：如遇重大节假日或重要活动，中标供应商应提前一周完成本项目设备系统的巡检工作，若需要安排工程师现场保障的，则供应商应无条件配合。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后120天内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经甲方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至张家港市杨舍镇近川路219，张家港市梁丰初级中学沙洲湖校区。

3.3、交货地点

张家港市杨舍镇近川路219，张家港市梁丰初级中学沙洲湖校区

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到甲方办理合同款结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，开具发票后，十个工作日内，支付货款总价的50%作为预付款；

（2）乙方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格并出具书面交货、验收报告后，开具发票后，十个工作日内，支付货款总价的50%并一次性退回履约保证金；

 5 投标货币

5.1、投标货币

人民币
4、 其他要求

1技术方案要求

技术方案需符合建设目标、实施依据、总体规划、各系统规划（包括：系统图、详细技术方案）等 。

2实施方案要求

实施方案应至少包含：设备供货计划、施工进度计划、管理人员投入计划、质量保证措施、施工安全措施、培训计划

3到货验收要求

（1）相关材料设备按照招标文件及国家强制标执行到货验收；

（2）设备检验、检测通过，由采购单位开具设备到货验收合格单。

（3）设备到货验收包括：

开箱验收：设备外包装检查、按照设备清单清点、设备型号及序列号核对及统计，形成《开箱验收报告》。

设备性能测试：甲方有权邀请国家认可的专业检测机构按照招标要求对主要设备的关键指标项逐一测试。若测试结果满足投标响应情况，所产生的费用由采购单位承担，若测试结果不满足投标响应情况，所产生的费用由中标单位承担。中标单位必须无条件根据采购单位及检测单位规定时间内完成所有测试环境搭建。若测试用例双方存在争议的，则根据项目实际使用需求进行协商处理，测试完成后形成《设备性能测试报告》。

4实施要求

4.1 总体要求

中标单位与原厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收。

安装、调试的主要目标是使本项目所采购的设备按照采购单位需求完成部署，并满足使用的需求。

中标单位不能在现场安装未经采购单位批准的任何设备或软件。

中标单位必须响应下列安装、调试要求：

1）按标书要求对其产品进行安装、配置、调试检测，并做出安装、调试报告。所供软件应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行。

2）当所供产品在安装、调试中出现性能指标或功能上不满足投标响应情况或合同时，由中标单位负责解决。

3）如安装、调试中出现不满足投标响应情况或合同要求的严重质量问题时，采购单位保留索赔的权利。

网络交换设备安装工程师要求：由原厂工程师上门安装调试服务。

中标人在进行项目实施时必须在采购人掌握项目建设进度条件下进行，并严格执行相关保密规定。

5项目组人员要求 

考虑到该项目涉及范围较广，为保证项目实施质量，确保项目如期交付，项目组人员岗位不得兼任，具体需求见下表：

 

	序号
	岗位名称
	岗位职责
	任职要求
	人数

	1
	项目经理
	负责该项目的管理工作。
	具有安防系统集成项目经理（高级）证书、高级工程师证书、信息安全工程师证书
	1人

	2
	项目安全负责人
	负责该项目的安全工作。
	具有智能化系统集成项目经理（高级）、高级网络信息安全工程师证书、网络安全能力认证（网络安全技术Ⅰ级）证书
	1人

	3
	项目运维负责人
	负责该项目的运维工作
	具有信息安全保障人员认证证书（安全运维）、信息安全工程师证书、IT服务工程师证书
	1人


6安防验收及违约责任

6.1 验收要求：本项目智能化安防系统必须依次完成学校内部三级安防竣工验收、张家港市技防管理部门官方竣工验收，两项验收出具合格文书，方认定安防专项验收完成。验收执行标准严格遵照国家校园技防规范、苏州市及张家港市技防验收现行规范、项目施工图纸及招投标文件要求。

6.2 不合格处置：若校内三级安防验收或技防办官方验收判定不合格，中标人须在甲方指定整改期限内完成全部整改、调试、修复工作，所有人工、材料、设备、检测、复验费用均由中标人全额承担。

6.3 损失赔付：因系统验收不合格、整改施工不当造成学校财产损失、行政处罚、运营损失等直接损失，全部由中标人据实赔付。

6.4 施工管控：中标人进场整改、施工须避让教学上课时段，合理利用寒暑假、夜间空档施工，不得扰乱学校正常教学秩序、校园管理秩序，违规施工校方有权责令停工并追究违约责任。

7履约能力 

（1）投标人提供2023年以来与本项目类似的主要业绩合同。

8售后服务方案 

售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则
1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
2、针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

3、采购本国产品的支持政策 

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标标准
1价格分35.0分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35.0%*100（保留二位小数）；

2性能质量和技术指标分30.0分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，技术要求中标注“▲”的为重要指标项(共 10条)，有1项负偏离减1分，技术要求中标注“◆”的为一般指标项(共 100条)，有1项负偏离减 0.2分。(“▲”为重要指标项，须在响应文件中提供第三方检测机构出具的合格的检验报告或功能截图等相关证明材料，未按要求提供的视为负偏离)

3 技术设计及实施方案分21.0分

3.1.技术方案

技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划、各系统规划（包括：系统图、详细技术方案）等评定，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得5分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

3.2.实施方案

实施方案应至少包含：设备供货计划、施工进度计划、管理人员投入计划、质量保证措施、施工安全措施、培训计划。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得5分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

3.3.售后服务方案

售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得5分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求的，得3分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的，不得分。

4 人员配置 9分

4.1 项目经理

投标人投入本项目的项目经理（1人）具有安防系统集成项目经理（高级）证书、高级工程师证书、信息安全工程师证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。（项目经理不可兼任；请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供的不得分）

4.2 项目安全负责人

投标人投入本项目的安全负责人（1人）具有智能化系统集成项目经理（高级）、高级网络信息安全工程师证书、网络安全能力认证（网络安全技术Ⅰ级）证书的，有一个证书得1分，本项最多得3分。（项目安全负责人不可兼任；请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供的不得分）

4.3. 项目运维负责人

投标人投入本项目的运维负责人（1人）具有信息安全保障人员认证证书（安全运维）、信息安全工程师证书、IT服务工程师证书的，有一项得1分，最多得3分。（项目运维负责人不可兼任；请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供不得分）。

5 履约能力分3分

5.1.业绩分

投标人提供2023年以来与本项目类似的业绩合同，有一个得1分，本项最多得3分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）

6 环境标志产品2分

6.1环境分
评委根据其投报产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单进行评分，有一个得0.5分，最多得2分（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供），不提供的不得分）。

注：以上证明材料，不提供不得分 
第六章 投标文件格式

投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
六、投标配置及分项报价表

七、常用零件及耗材报价表

八、技术参数响应及偏离表

九、服务方案

十、投标人情况介绍

十一、中小企业声明函等

十二、关于符合本国产品标准的声明函

一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
 
 
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：

	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）

     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日

填写说明：
1、 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

﻿ 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
     供应商名称（加盖公章）：
 
﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                供应商名称（加盖公章）：
 
  关于资格证明文件的书面承诺
我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 

         供应商名称（加盖公章）：

（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）
1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：    
日期：   年   月   日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 

特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：    
日期：   年   月   日
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2、技术要求的实质性格式

	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
六、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
七、常用零件及耗材报价表
﻿ 
常用零配件及耗材报价表

 
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。
八、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表 
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
九、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

十、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
1.类似业绩

……

十一、中小企业声明函等
中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
 
残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 
监狱企业的证明文件
（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 

 

十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。



