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项目概况
太仓市明德初级中学关于改扩建项目安防设备、控制软件及配套采购的潜在投标人应在“苏采云”系统下载获取电子招标文件，并于2026年11月26日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-YXCZ-G2026-0009
项目名称：太仓市明德初级中学关于改扩建项目安防设备、控制软件及配套采购
预算金额：970万元
最高限价：970万元
采购内容：本项目共涉及44个建设项（点）：多媒体展陈40项（覆盖主题展及吴氏家族纪念展览专题展）、设备管理系统1项、网络系统1项、总控系统1项、接入公安系统1项。详见第三部分项目需求。
合同履行期限：合同签订生效后90日历天内交货并安装调试完毕。自项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供3年整体免费保修服务。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统
方式：自行下载
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-11-26 13:30 （北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
3.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
4.有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
5.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
6.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
7.政府采购监督电话：0512-53890318
8.投标保证金：无
9.履约保证金：无
10.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Hlk69823300]名称：太仓市明德初级中学
地址：太仓市浏河镇迎福路
联系方式：施文 18662100868
2.采购代理机构信息
名称：苏州乐鑫诚项目管理有限公司
地址：太仓市北京东路77号中德大厦B座9楼
联系方式：15850283712
3.项目联系方式
项目联系人：周晓乐
电话：15850283712
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第二部分  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州乐鑫诚项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州乐鑫诚项目管理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州乐鑫诚项目管理有限公司。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4.合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 联合投标
6.1按招标公告规定。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。
10.招标文件的修改
10.1采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.4.2 质疑项目的名称、编号；
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.4.4 事实依据；
11.4.5 必要的法律依据；
11.4.6 提出质疑的日期。
[bookmark: baidusnap5]11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；
11.6.2质疑供应商的营业执照扫描件加盖单位公章；
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证扫描件加盖单位公章；
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证扫描件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；
11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12.提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成和顺序
15.1报价部分（详见投标文件格式）：
15.1.1封面
15.1.2《开标一览表》（统一格式）；
15.1.3投标报价明细表；
15.2资质证明和技术部分
15.2.1资质证明文件部分
15.2.1.1投标函；
15.2.1.2关于资格文件的声明函；
15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一营业执照扫描件；
15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；
15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；
15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；
15.2.1.9投标人基本情况表；
15.2.1.10投标人法定代表人身份证扫描件；
15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）；
15.2.1.12投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；
15.2.1.13中小企业声明函（如属）；
15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）。
15.2.2技术部分
15.2.2.1技术要求偏离表；
15.2.2.2商务要求偏离表；
15.2.2.3项目的技术及服务方案；
15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料；
15.2.2.5投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；
15.2.2.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；
15.2.2.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。
注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求   
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金
无
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、 投标文件的提交、撤回和修改
20. 投标文件的上传、提交
20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
23.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
26.1.2.1查询时间：评标开始前。
26.1.2.2查询渠道：信用中国、中国政府采购网。
26.1.2.3查询证据留存方式：采购代理机构工作人员登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商合理时间（一般不少于30分钟）。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.6法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容；
29.2.2服务配备的人员；
29.2.3投标者的资信情况和履约能力；
29.2.4投标者提供的其他优惠条件；
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30. 中标供应商的确认          
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容
31. 合同授予标准
31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
32.3中标通知书将成为合同的组成部分。
32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。
33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.3履约保证金（无息）将在合同履行完毕且无违约情形后5个工作日内无息退还。
34. 合同的签订
34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。
   34.2中标供应商应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc467507043][bookmark: _Toc315868058][bookmark: _Toc315875321][bookmark: _Toc467507037][bookmark: _Toc158691774]八、其他事项
35. 监督和公证
35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36.未尽事宜
36.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-YXCZ-G2026-0009
项目名称：太仓市明德初级中学关于改扩建项目安防设备、控制软件及配套采购
预算金额：970万元
最高限价：970万元
交付期限：合同签订生效之后90日历天内交货并安装调试完毕。
二、采购内容
1.本项目共涉及44个建设项（点）：多媒体展陈40项（覆盖主题展及吴氏家族纪念展览专题展）、设备管理系统1项、网络系统1项、总控系统1项、接入公安系统1项。项目具体内容以采购清单为准。
（1）多媒体展陈按展区布设，具体如下：
	展区
	展项（点位）
	数量

	序厅、第一部分
古港澎湃 紫薇初绽
	宣传照片影片；序厅影片；江海交汇 文脉绵延展陈；紫薇花开 吴家有女初长成展陈；明德浸润 女校星火展陈；明德浸润 女校星火展陈—矿石留声机；姑苏淬炼 金陵筑基（9-2）；姑苏淬炼 金陵筑基（10-2）；“胡佛总统号”展陈
	9项

	第二部分
越洋求索 科海奋楫
	漂洋过海的求学之路-1；漂洋过海的求学之路-2；紫薇树幻影成像；姑苏淬炼 金陵筑基（12-6）；战火硝烟的科学革命；成为β衰变领域的世界权威；报纸造型墙；享誉世界的学术灯塔-1；享誉世界的学术灯塔-2；荣誉电子查询
	10项

	第三部分
逐浪扬帆 星耀苍穹
	“曼哈顿计划”的“关键先生”；实验研究；气体扩散法交互装置；量子纠缠互动装置展陈-1；量子纠缠互动装置展陈-2；数字魔方屏；曼哈顿计划；物理成就展陈；巨型倾斜穹顶投影展陈
	9项

	第四部分
情系山河 魂牵故里
	越洋归来；吴健雄美国生活复原展陈；落叶归根；吴仲裔奖学金基金展项；明德承志
	5项

	尾厅娄水扬波薪火相传
	科创太仓影片；科创太仓沙盘；电子签名（一楼门厅）
	3项

	吴氏家族纪念展览
	休戚与共 坚守担当；百年明德 硕果累累-1；百年明德 硕果累累-2；百年明德 硕果累累-3
	4项





1

（2）设备管理系统：设备管理系统实现对全馆设备的集中监控管理。
（3）网络系统：网络系统为全馆展项设备、总控系统、信息发布及无线应用提供承载网络。
（4）总控系统：总控系统为全馆智能化运行的中枢，由机房中控计算机端与移动终端两部分组成，提供图形化操作界面，实现对各多媒体展项的状态综合控制，降低日常运维复杂度。
（5）接入公安系统：按公安机关技术要求，将馆内现有监控图像接入公安系统。
2.采购清单
	序号
	展区
	点位编号
	名称
	规格/功能
	数量
	单位
	所属
行业

	多媒体展陈

	1
	序厅
	4
	序厅播放平台
	硬件
	多功能展柜
	1、尺寸：长7550mm*3150mm
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	23.7825
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	影片围绕吴健雄展开叙事，梳理其生平履历、重大物理科研成就，记述她心系桑梓、助力太仓教育事业的贡献；展现太仓传承弘扬吴健雄精神之下，当下科创发展成果与未来发展展望。内容制作含素材合成、影像剪辑、专业配音、字幕制作。交付含静态屏保文件、成片影片，配套脚本、分镜等全套制作资料，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	2
	第一部分古港澎湃紫薇初绽
	5-1/5-2
	江海交汇 文脉绵延展陈
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长3850mm*2650mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	10.2025
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
支持影片互动及查询功能，通过查询互动对江海交汇文脉绵延展陈
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	千年古城太仓，坐拥娄水之灵秀，沐浴江南之文华，自古便是“天下粮仓”“人文渊薮”。明清以降，书院林立、士子辈出；近代以来，西学东渐、新潮涌动……吴健雄正是从这里走出，迈向更为广阔的世界。”包含合成、剪辑、配音
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	3
	
	6-1/6-2/6-3
	紫薇花开 
吴家有女初长成展陈
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长7150mm*2650mm
2、预留投影区域要求：骨架采用轻质材料骨架，面层采用专用投影环保有机涂料
3、电源要求：预留电源≤10Kw
4、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
5、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	18.9475
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	牌坊模型
	以现场老街老牌坊为原型1:1复刻造型，主打视觉仿真、艺术陈列效果，无需古建承重用料。模型成品尺寸：总高2.5m、总宽4m，整体比例精准、仿古质感强，适合室内长期展示。
制作核心：外观100%模仿老牌坊，材质选用轻质、稳定、仿真效果好的室内模型专用材料，不采用厚重实木、真实古建瓦，杜绝开裂、变形、掉皮问题。
二、整体艺术效果要求
1、完全复刻原牌坊飞檐、斗拱、梁枋、雕花、牌匾、瓦面、立柱造型，不简化结构细节。
2、整体呈现高端艺术品展示效果，仿古做旧自然、无工业塑料感，纹理层次清晰。
3、结构稳固、漆面耐久、防潮防氧化，满足室内常年静态陈列标准。
三、明确固定材质（全部定型，不模糊）
1、主体立柱、主框架材质（承重主体）
明确材质：松木实木方料
选用烘干松木方，含水率达标、无结疤、无开裂、不变形。经过烘干、防腐、防蛀、定型处理，质地稳定、性价比高、可塑性强，是室内仿古模型最优实木基材，承重足够、不易变形。
2、雕花、面层、檐板、造型板材材质
明确材质：高密度奥松板（MDF高密度纤维板）
板面平整、细腻无毛刺、适合精细雕刻、线条流畅，完美复刻牌坊所有花纹、线条、弧度造型，不开裂、不变形，仿真效果极佳，专为艺术模型造型使用。
3、屋面瓦片、瓦当、滴水材质
明确材质：轻质ABS仿古仿真青瓦（模型专用）
非真陶瓦、非树脂厚瓦，为室内展示专用仿真瓦片。颜色复刻古建青灰旧瓦哑光质感，瓦垄、弧度、檐口造型1:1还原老牌坊。材质轻质、不脆裂、不掉色、不脱皮，室内展示永久不老化，视觉效果和真古建瓦无差别。
	1
	套
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
支持影片互动及查询功能，通过查询互动对江海交汇文脉绵延展陈
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	浏河古镇木牌楼，结合水墨古镇背景墙投影影片，以幼年吴健雄与家人同行为核心动画线索，还原其成长故土记忆。内容围绕千年古城太仓的历史文脉、娄水灵秀、江南文化等背景展开，呈现吴健雄从太仓走出、迈向世界的人生起点。制作包含水墨场景合成、历史影像与动画剪辑、专业配音、字幕包装及成片交付，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	4
	
	8--2
	明德浸润
女校星火展陈
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长2150mm*2650mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	5.6975
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	复古留声机音频复原与播放系统。以复古留声机为展示载体，运用AI音频复原技术，重现百年校歌旋律及1913年明德女校校园读书声，增强观众沉浸式听觉体验。内容包含历史音频挖掘、AI 音色与旋律复原、音效制作、音量调试及展项联动播放脚本开发，确保历史氛围真实、清晰可辨。影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	5
	
	8--3
	明德浸润
女校星火展陈-矿石收音机
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长2150mm*2650mm；
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	5.6975
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：150W×2
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	互动矿石收音机展项数字音频内容，还原吴健雄少年时期自制矿石收音机的历史场景。观众转动旋钮触发交互，收听多段AI复原音频素材：包含吴健雄诵读诗文、她与祖父吴挹峰的对话、父亲吴仲裔指导制作矿石收音机的故事片段。内容含脚本撰写、人物配音、音效制作、交互触发逻辑开发；适配硬件联动播放。影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	6
	
	9--2
	姑苏淬炼 金陵筑基
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长4800mm*2650mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	12.72
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“负笈姑苏、金陵深造：在校期间，她展现出极强的学习天赋，国文、数学、物理、化学等科目均成绩优异，实现了文理兼修的扎实积累。1930年，吴健雄以最佳成绩保送国立中央大学就读”，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	7
	
	10--2
	姑苏淬炼 金陵筑基
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长5050mm*2650mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	13.3825
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	陀螺感应器
	机械电子记时器：六轴 MEMS IMU（3 轴陀螺 + 3 轴加速度计）
精度：陀螺量程 ±15.625~±2000dps，超低噪声
接口：I2C / SPI / I3C
特点：无人机、VR/AR 领域常用，高精度姿态追踪，2.5×3mm 微型封装，内置 2KB FIFO
注意：只有六轴。
	1
	套
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	复古手摇放映机互动内容：以复古手摇放映机为交互载体，通过动态动画还原吴健雄步步深耕、积淀学识的成长奋斗历程，重点呈现其国内求学阶段的故事。观众通过手摇触发影片播放，增强参与感与沉浸感。内容包含脚本撰写、历史场景动画制作、剪辑、配音、音效及交互播放逻辑开发。影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	8
	
	11--1
	“胡佛总统号”展陈
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长7550mm*2650mm
2、预留投影区域要求：骨架采用轻质材料骨架，面层采用专用投影环保有机涂料
3、电源要求：预留电源≤10Kw
4、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
5、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	20.0075
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“吴健雄出国留学”投影场景内容：以1936年8月上海港为历史背景，营造登船远行的沉浸式场景。画面呈现24岁的吴健雄怀揣科学梦想，在汽笛声中登上客轮的历史瞬间；配合上海港码头、客轮、海浪、烟雾等视觉元素，以及汽笛声、轮船启航声、环境声效，还原她从上海港启程赴美、探索物理科学的重要时刻。内容包含场景建模、动态投影、音效制作、氛围灯光联动。影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	9
	第二部分越洋求索科海奋楫
	12--2
	飘扬过海的求学之路-1
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长9100mm*2900mm
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	26.39
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	展示吴健雄赴美求学科研历程。内容讲述其抵达美国后，凭借出众天赋破格进入加州大学伯克利分校物理研究所，师从奥本海默、劳伦斯等物理学大师；依次呈现1938年β 衰变 X 光现象研究、1939年铀原子核分裂实验等科研工作，以及1940年获博士学位、1941年《奥克兰论坛报》专题报道等史实。包含图文排版、历史老照片修复、动态图文交互逻辑、字幕配音。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	10
	
	12--3
	飘扬过海的求学之路-2
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长2890mm*2900mm
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	8.381
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	大屏数字影片内容：钱学森拍摄的吴健雄婚礼影像还原展项。依托留存史料，修复并重现由钱学森拍摄的吴健雄婚礼珍贵影像片段，展现吴健雄与袁家骝的婚礼瞬间。内容包含历史老影像修复、动态画面合成、背景解说配音、字幕制作；梳理人物交往史实，还原这段科学家之间的交谊故事。影片适配大屏循环播放，兼顾人物故事与时代背景呈现。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	12-4/12-5
	紫薇树幻影成像
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长6000mm*2530mm
2、预留投影区域要求：骨架采用轻质材料骨架，面层采用专用投影环保有机涂料
3、电源要求：预留电源≤10Kw
4、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
5、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	15.18
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	紫薇树艺术装置展项，吴健雄人生中具有象征意义的时间节点为线索，打造“科学之树” 主题艺术装置。装置包含艺术造型设计、灯光互动控制、多媒体内容制作、图文数据可视化，实现观赏性与科普互动性融合。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	12--6
	姑苏淬炼 金陵筑基
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长4650mm*3800mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	17.67
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	AI老照片交互展项数字内容：展项以吴健雄海外科学征程为时间主线，通过多点触控交互，陈列并解读这一时期的珍贵历史照片。内容涵盖赴美求学、伯克利深造、原子核物理实验、博士学位、科研合作及重要学术经历，以照片修复、人物识别、场景还原和动态信息标签呈现。制作包含历史照片高清修复、AI 辅助上色与场景还原、图文信息编辑、交互查询逻辑开发。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	13--2
	战火硝烟的科学革命
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长4680mm*3800mm
2、预留投影区域要求：骨架采用轻质材料骨架，面层采用专用投影环保有机涂料
3、电源要求：预留电源≤10Kw
4、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
5、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	17.784
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“战火硝烟的科学革命：1943年，吴健雄接受了普林斯顿大学的邀请，成为该校有史以来第一位女性讲师，同时，她还参加了战时研究的实验室工作。1944年3月，吴健雄进入哥伦比亚大学任资深科学家，并获特殊保密许可，参加当时美国最机密、制造原子弹的“曼哈顿计划”，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	13--4
	成为β衰变领域的世界权威
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长5050mm*3300mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	16.665
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	成为β衰变领域的世界权威——1949年，吴健雄通过一系列艰苦卓绝的研究，以十分精巧设计的实验，来验证β衰变理论和实验间的歧异。实验结果一经发布，便震惊了整个学界，结束了科学界长达数十年的争论，吴健雄也因此在β衰变领域中，有了举世闻名、极端精确实验物理学家的声誉。包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	13--5
	报纸造型墙
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长8850mm*3300mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	29.205
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“报纸造型墙，集中展示吴健雄获得荣誉的报纸宣传资料”，内容包含报纸版式设计、标题信息梳理、历史文献复刻、灯光陈列设计及多媒体互动查询开发；报道年份、报刊名称、原文标题等史料准确、展陈层次清晰。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	14--2
	享誉世界的学术灯塔-1
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长5050mm*3300mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	16.665
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“宇称不守恒实验” 数字图文展项内容，以1956-1957年宇称不守恒重大科研突破为叙事主线，内容包含史料图文排版、历史照片修复、时间轴动态演示、解说配音与字幕制作，论文、实验背景、获奖史实准确，保证物理原理、时间节点与人物事迹准确。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	17
	
	14--3
	享誉世界的学术灯塔-2
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长2950mm*3300mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	9.735
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“ 物理科学的第一夫人：1978年，吴健雄因其在弱相互作用领域的开创性实验研究，成为首届沃尔夫物理学奖的获得者。吴健雄以其无与伦比的实验物理成就，被誉为“物理科学的第一夫人”，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	18
	
	14--4
	荣誉电子查询
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长2700mm*3800mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	10.26
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“展示吴健雄获得的具有代表性的荣誉证书奖牌”，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	第三部分逐浪扬帆星耀苍穹
	17--1
	“曼哈顿计划”的“关键先生”
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长3900mm*3480mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制化图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	13.572
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	曼哈顿计划中的“关键先生”：本展项以图文时序叙事，聚焦曼哈顿计划铀浓缩研发关键瓶颈——氙毒化难题。阐释氙- 135对中子的强吸收效应，说明其造成反应堆功率跌落、停堆的原理；呈现吴健雄凭借长期β衰变研究积淀，精准锁定问题根源，提出调控反应堆中子通量、平衡氙- 135生成与衰减的解决方案，攻克技术卡点，保障项目推进的史实。适配展板图文轮播展示。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	17--2
	实验研究
	硬件
	多功能展柜
	1、尺寸：长5050mm*3480mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制化图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	17.574
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“曼哈顿计划中的关键先生” 数字图文展项：展示她作为项目内重要实验研究者，在核物理相关实验测试中承担的关键工作，解读其在计划中发挥的独特价值。内容包含史料图文排版、历史影像修复、动态公式视觉效果、解说配音字幕制作。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	17--3
	气体扩散法交互装置
	硬件
	多功能展柜
	1、尺寸：长2830mm*3480mm
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制化图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	8.2824
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	气体扩散法交互装置：展项由实体操作台与异形LED透明屏组成，屏幕模拟可视化透明管道，管道内动态循环流动粒子，代表铀元素气体。观众旋转压力阀门进行交互操作，阀门调节压力大小，屏幕内不同质量粒子（铀-235、铀-238）随压力变化呈现差异化分离效果，阀门转动越快、压力越大，同位素分离效果越显著。配套图文解说吴健雄相关研究在浓缩铀-235 技术中的关键作用，解读气体扩散法原理与工业价值。内容包含粒子流体动态模拟、交互逻辑开发、物理原理可视化动画、科普图文与配音字幕。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	18--2
	量子纠缠互动装置展陈-1
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长7200mm*3480mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制化图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	25.056
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	联动按键
	串口联动通讯
	1
	套
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	量子纠缠互动装置数字内容：观众分别站立于左右感应站台，系统触发联动机制；转动身前操控支架，对应站台同向旋转，另一侧站台自动反向同步转动，模拟纠缠粒子状态相互牵绊的量子效应。两侧圆形屏同步播放量子纠缠通俗化科普动画，演示微观粒子超距关联原理。体验结束后屏幕弹出科普文案，介绍 1949 年吴健雄相关实验，阐释量子纠缠现象及其作为量子通信、量子计算的科学源头。包含互动感应程序开发、机械联动逻辑、科普动画制作、解说配音字幕。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	23
	
	18--3
	量子纠缠互动装置展陈-2
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长5600mm*3480mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制化图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	19.488
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	记录影片-杨振宁采访视频，播放杨振宁采访实录影片，通过亲历者口述，讲述吴健雄率先开展量子纠缠相关实验的史实，解读该实验在量子物理发展历程中的重要价值。内容包含采访视频剪辑修复、字幕制作、论文史料数字化排版、背景动画包装。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	24
	
	20
	数字魔方屏
	硬件
	多功能展柜
	1、尺寸：直径2000mm
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：玻璃围护
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	2
	m
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	数字魔方屏展项：数字魔方屏以深空科技蓝为基底，多面分板块演绎吴健雄三大核心科研成果。曼哈顿计划板块展示粒子裂变光束与演算数据流；宇称不守恒板块采用镜像粒子光影对比、低温冷雾动画直观拆解实验原理；量子纠缠板块展示成对粒子同步联动光带与波粒形态切换。内容包含三维粒子特效、物理可视化动画、多面画面联动程序开发、背景音乐与字幕制作。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	25
	
	19--4
	宇称不守恒
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长9570mm*3480mm
2、预留投影区域要求：骨架采用轻质材料骨架，面层采用专用投影环保有机涂料
3、电源要求：预留电源≤10Kw
4、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
5、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机口
	33.3036
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	宇称不守恒实验现场沉浸式体验空间——以沉浸式弧幕与环绕光影还原吴健雄完成钴-60 原子核β衰变实验的关键场景。空间中央设置实验装置式发光柱，两侧镜像画面呈现“宇称守恒”与“宇称不守恒”的对比：初始状态左右对称，随后通过电子发射方向、粒子轨迹与冷蓝色数据光带的不对称变化，直观展示弱相互作用中的宇称破缺。观众进入空间后，伴随低频环境音与解说，依次经历 “理论质疑—实验验证—镜像破缺—物理学改写”的叙事过程。内容包含沉浸式影片制作、三维粒子可视化、低温实验场景还原、环绕声与解说配音、字幕及互动触发设计。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	26
	
	20--2
	物理成就展陈
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长8360mm*3480mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制化图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	29.0928
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	物理成就多屏互动展项：三面圆形屏分别展示吴健雄多项重磅物理成果，配套三台操控台供观众交互查询。内容涵盖中微子左旋性验证、β衰变精细结构解析、“向量流守恒”实验、μ子俘获实验等研究，系统梳理系列实验如何持续完善弱相互作用理论体系，阐释其为现代粒子物理发展奠定的坚实基础。包含粒子动态可视化动画、多点交互查询程序、科普图文与解说配音。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	21--2
	巨型倾斜穹顶投影展陈
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长5200mm*3480mm
2、预留投影区域要求：骨架采用轻质材料骨架，面层采用专用投影环保有机涂料
3、电源要求：预留电源≤10Kw
4、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
5、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关接口
	18.096
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	“吴健雄星”天体投影与动态演示展项：利用穹顶或椭圆投影空间，动态展示“吴健雄星”的运行轨迹、轨道特征及其与太阳系天体的位置关联。画面以深蓝星空、轨道光带和天体运行模型呈现小行星绕日运动，观众可观察轨道变化、相对位置与运行周期，并通过解说理解“吴健雄星”的命名背景与纪念意义。内容包含天体运行模拟、轨道数据可视化、星空影片制作、解说配音与字幕。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	第四部分情系山河魂牵故里
	25--1
	越洋归来
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长12220mm*2700mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制化图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	32.94
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	1973年起，吴健雄九次回到祖国大陆。她的足迹遍及北京、南京、上海等地，在中科院、高校讲授前沿物理，捐赠仪器图书，推动中国高能物理发展；五次回到家乡浏河，捐建明德楼、风雨操场、紫薇阁，设立奖学金，亲审教材，题写校训。包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	26--1
	吴健雄美国生活复原展陈
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长11050mm*2700mm
2、预留投影区域要求：骨架采用轻质材料骨架，面层采用专用投影环保有机涂料
3、电源要求：预留电源≤10Kw
4、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
5、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机口
	29.835
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	结合实物展品，复原吴健雄美国生活场景，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	26--2
	落叶归根
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长9920mm*2700mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	26.784
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	1997年2月16日，吴健雄因突发脑溢血在美国纽约与世长辞，享年85岁。同年，遵照她的遗愿，长眠于父亲吴仲裔先生创办的明德学校校园内，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	27--1
	吴仲裔奖学金基金展项
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长8500mm*2700mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	22.95
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	软件
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	内容
	内容策划
	吴仲裔奖学金基金会捐资总数及全球汇款单数字展示，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	27--2
	明德承志
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长14180mm*2700mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	38.286
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	明德承志专题图文影像展项：展示1986年吴健雄将学术奖金与个人积蓄合计100万美元，于纽约设立吴仲裔奖学金基金会的史料。讲述基金会持续资助明德学校，用于建设科技特色办学、引进外籍师资、奖励优秀师生、邀请专家讲学。配套播放吴健雄夫妇捐赠相关影像视频，陈列今日明德教育集团办学成果纪实照片、优秀学子名录。内容包含历史照片数字化修复、纪录片剪辑、图文排版、字幕配音。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	尾厅娄水扬波薪火相传
	28、（28-1）
	科创太仓
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长37920mm*2700mm
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	102.33
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º(锥形)
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	科创太仓影片，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	34
	
	
	
	硬件
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	工业

	
	
	
	
	硬件
	沙盘制作
	科创太仓数字沙盘
一、本项目为科创太仓主题数字规划展示沙盘，为室内展厅专属定制，核心用于展示太仓市全域科创布局、高新技术产业分布、重点经济科创项目、城市板块规划与未来科技发展方向。沙盘采用传统精工沙盘工艺结合智能交互灯光系统打造，整体展示效果高端、规整、专业，适配政府展厅成果汇报、对外参观、科创成果展示使用。
沙盘制作规格：4㎡，严格按照4:3标准展示比例制作，精准成型尺寸：长度2.31m、宽度1.73m。沙盘全域地形、路网、水系、行政板块、产业园区均采用等比例实景还原，针对太仓重点科创项目、龙头产业项目、科创载体板块进行精细化细节放大处理，突出城市科技发展核心亮点与产业发展优势。
二、沙盘整体制作工艺标准（传统精工沙盘工艺）
1、基底结构工艺
沙盘整体采用高密度环保板材搭配实木龙骨加固基底，整体结构强度高、平整度极佳，杜绝后期变形、开裂、起翘等问题。基底整体经过找平、防潮、防渗、防变形多重工艺处理，结构稳定耐用，满足室内长期静态展陈使用标准。
2、城市板块与科创业态还原工艺
严格依据太仓市最新城市规划图纸、产业布局资料、科创园区分布数据，1:1等比例还原全域地形地貌、城市路网、水系河道、片区划分、产业园区、科创基地、科创楼宇及配套设施。整体板块边界清晰、路网规整、分区明确，完全贴合太仓城市发展现状与科创规划格局。
针对市级重点科创项目、高新技术产业园、重点经济产业项目、科创孵化载体进行精细化精工放大制作，建筑造型、组团布局、园区轮廓细节饱满，层次突出，直观展现太仓科技创新产业集聚优势。
3、景观与场地仿真工艺
城市绿化、市政道路、城市铺装、公共配套区域采用高端沙盘仿真工艺制作，色彩配比真实自然、质感细腻、层次分明。全域画面整洁统一、干净高级，无杂色、无粗糙瑕疵，贴合现代化科创城市风貌，整体视觉规整大气。
4、表面上色防护工艺
整体采用环保哑光仿真专用漆，经过多层打磨、分层上色、分区修色工艺处理。色彩沉稳耐看、不反光、不刺眼，适配展厅灯光环境，具备耐老化、耐褪色、防刮耐磨特性，可长期保持展示效果完好。
三、智能分区灯光交互系统（核心展示功能）
本沙盘搭载独立分区智能灯光控制系统，实现分区可控、单点点亮、分区演示的交互展示效果，适配展厅讲解、汇报、演示场景，做到精准展示、重点突出。
1、分区独立控制：按照太仓各科创板块、重点产业片区、核心经济项目划分独立灯光回路，支持单区点亮、多区联动、全域点亮、分区切换多种展示模式。
2、精准交互展示：实现“讲解到对应区域、对应区域自动点亮”，精准凸显各片区科创功能、产业定位与重点项目布局，大幅提升科创成果展示的直观性与专业性。
3、灯光硬件标准：采用低压高亮LED冷光源，光线柔和均匀、无频闪、低发热、使用寿命长。所有线路隐蔽式布设，无外露管线，沙盘整体整洁美观、规整统一。
4、控制系统性能：采用集成式智能控制模块，操作简单、响应灵敏、运行稳定，可适配展厅长期高频次展示使用，故障率低、维护便捷。
	1
	项
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	3
	宣传照片平台
	硬件
	多功能展柜
	1、尺寸：长6300mm*2500mm
2、钢制骨架：
（1）整体骨架采用镀锌钢骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用镀锌钢骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	15.75
	㎡
	

	
	
	
	
	
	全频吸顶音箱
	频率响应：65Hz-16kHz(±3dB)
持续功率处理：100W连续
阻抗：8Ω
辐射角度：160º（锥形）
	2
	只
	

	
	
	
	
	
	解码功放
	功放系统：解码功放
输出声道：2.0
输出功率：60W×1
解码功能：杜比数码、DTS和杜比定向逻辑II解码器
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	专业影片播放平台
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	吴健雄生平介绍及宣传照片，包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	3 2
	一楼门厅电子签名
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长2950mm*3150mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用定制与空间适配的环保有机涂料加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	9.2925
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	参观者最后留下对展馆的寄语总时长120秒
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	吴氏家族纪念展览
	35--1
	休戚与共 坚守担当
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长4180mm*2950mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用饰面板加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	12.331
	㎡
	工业

	
	
	
	
	硬件
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	吴氏家族史图文展项：墙面以历史老照片、文献复刻件、人物肖像、史料图文组合叙事，配套独立触摸查询台，可深度查阅人物生平、手稿档案；展柜陈列文献复制品。内容包含历史图文数字化整理、史料校勘、触摸查询交互程序、人物故事解说配音。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
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	37--1
	百年明德 硕果累累-1
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长11560mm*2950mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用饰面板加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	34.102
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	明德学校历经百年风雨，已从一所小小的女子学校发展为涵盖幼儿园、小学、初中、高中的十二年一贯制学校，如今又分立为太仓市明德高级中学和太仓市明德初级中学，各校在不同的时空里，共同书写着百年树人的辉煌篇章。包含合成、剪辑、配音，After Effect制作，影片总时长120秒。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	39
	
	37--2
	百年明德 硕果累累-2
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长11560mm*2950mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用饰面板加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	34.102
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	设置视频播放屏，循环播放三部影像素材：穿越机航拍《飞阅健雄》、“积健为雄” 二十周年纪录片、话剧《追寻吴健雄》快剪短片。内容包含校史图文整理、影像素材剪辑、字幕配音。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	40
	
	37--3
	百年明德 硕果累累-3
	硬件
	多功能展柜
	1、整体尺寸：长6580mm*2950mm
2、轻质材料骨架：
（1）整体骨架采用轻质材料骨架制作；
（2）预留设备底盒：设备底盒框架采用轻质材料骨架制作，结构便于安装和调试，设备采用金属包边；
3、面层材质：采用饰面板加图文展示
4、电源要求：预留电源≤10Kw
5、网络要求：具备智能远控功能并入中控系统联动
6、预留与控制智能柜系统、以太网交换机的对接接口及控制开关机
	19.411
	㎡
	工业

	
	
	
	
	
	以太网交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥132Mpps，
2.提供≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.支持九台设备堆叠，可实现集中管理；
7.支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；
8.支持CPU保护功能；
9.支持零配置启动功能；
10.支持IP分片和重组功能；
11.支持Secure boot功能；
12.能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	1
	台
	

	
	
	
	
	内容
	互动查询系统
	支持各类主流音视频格式解码；
支持非标、超大分辨率；
针对公共展示系统的特殊应急容错处理功能；
TCP/IP网络中控管理接口；
TCP/IP网络数据库伺服接口；
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	
	
	
	内容策划
	春华秋实 办学成果视频图文展项：设置视频播放屏，展播《双元结硕果》专题片，以及央视《新闻周刊》相关报道片段。内容包含图文史料整理、获奖资料汇编、视频剪辑、配音字幕。
	1
	项
	租赁和商务服务业

	
	
	
	
	
	专家论证
	对以上策划内容资料组织专家开展史料考证，确保内容严谨准确。
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	AI视频生成
	AI视频生成：三维建模动画：Maya、3ds Max、Blender、Cinema 4D；流体特效：Houdini、RealFlow；植被：SpeedTree；渲即梦AI/可灵KLING/RunwayChatGPT生成人物Model Tgent算力，1200Token
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	包装
	1.合成成片分辨率： 8K 7680×4320，无拉伸、无裁切、无缩放
2.色深：10bit/12bit，色域 BT.2020，HDR 高动态范围
3.输出编码：ProRes4444 无损合成母版 + H.265 8K 高清播出版
4.帧率：25/30/60fps 自适应匹配
5.支持8K 原生多轨道图层叠加，视频层、图片层、文字层、蒙版层、调色层、特效层
6.具备正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、差值、色相、饱和度、明度等全套专业图层混合模式。
7.所有合成运算支持 10bit/12bit 色深、BT.2020 广色域、HDR 亮度映射，合成过程无色带、无断层、无噪点增益。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	视频剪辑
	1.分辨率：8K 7680×4320，画幅比例16:9；
2.色深：≥10bit，支持 BT.2020 广色域，支持 HDR；
3.帧率：25fps（可根据甲方需求调整为 30fps/60fps）；
4.编码：交付母版采用 ProRes 4444 编码，同时交付 H.265（HEVC）8K 成品 MP4，码率≥120Mbps；
5.音频：48kHz 采样率，24bit，立体声；
6.画面要求：画面稳定、无卡顿、无马赛克、无明显噪点，编辑点无跳帧、色彩无突变，信噪比≥55dB；成片无任何水印、第三方 LOGO。
	120
	秒
	

	
	
	
	
	
	配音
	专业主持人配音
	2
	分钟
	

	设备管理系统
	

	41
	设备管理系统
	/
	/
	硬件
	计算机节点控制器
	计算机运行状态信息采集、开关机指令中转、计算机电源控制。
通讯接口：RJ45网络接口、RS-232
	40
	节点
	工业

	
	
	
	
	
	投影机指令控制器
	投影机运行状态信息采集、开关机指令中转、电源控制。
通讯接口：RJ45网络接口、RS-232
	40
	节点
	

	
	
	
	
	
	全展区灯光集控电箱
	12路灯光分区域集中控制
PLC控制器
上位通讯接口：RJ45网络接口、RS-232
含定制电箱
	2
	套
	

	网络系统
	

	42
	网络系统
	/
	/
	硬件
	无线AP
	1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式；支持WIFI7
2.整机协商速率≥3.57Gbps；
3.≥1个100/1000M/2.5G电口；
4.内置智能天线系统；
5.可扩展外置BLE， ZigBee、RFID等物联网协议；
	10
	台
	工业

	
	
	
	
	
	无线控制器
	1.技术标准（ax/ac/n）：11ax/ac/n；
2.为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电；
3.★接口数量≥8个千兆电接口，≥2个万兆光接口；（提供官网截图证明）
4.★支持常规AP最大数量≥144，本次配置20个AP管理授权；（提供官网截图证明）
5.集中转发性能≥10Gbps；
6.★支持访客接入Portal认证，支持无线用户下线原因追溯，支持信号覆盖黑洞检测；（应满足YDC 079-2009《移动用户终端无线局域网技术指标和测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
7.★支持认证用户授权限速，支持终端画像的漫游调度、支持终端业务的漫游调度；（应满足YDC 079-2009《移动用户终端无线局域网技术指标和测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	以太网交换机（核心产品）
	1.★交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，（提供官网截图证明）
2.★提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，≥4个1000BASE-X SFP端口；（提供官网截图证明）
3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3；
4.支持端口隔离、端口安全，支持 802.1X；
5.支持基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN；
6.★支持九台设备堆叠，可实现集中管理；（应满足YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
7.★支持流镜像、端口镜像、远程镜像，至少支持4个镜像组；（应满足YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
8.★支持CPU保护功能；（应满足YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
9.★支持零配置启动功能；（应满足YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
10.★支持IP分片和重组功能；（应满足YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
11.★支持Secure boot功能；（应满足YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
12.★能够限制用户向网络中发送ARP报文、DHCP请求报文等数据包的速率；（应满足YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》，采用CMA认证的第三方检测机构提供的检测结果为:“符合”或“达标”或“通过”或“合格”的检测报告为佐证并加盖投标单位公章）；
13.支持STP、RSTP、MSTP、PVST；
14.支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console口配置；
	3
	台
	

	总控系统
	

	43
	/
	/
	/
	控制系统
	全馆智能控制系统
（机房中控计算机）
	图形化操作界面；独立多媒体展项状态综合控制；智能分区语音切换控制；灯光独立控制；投影机开/关控制；计算机开/关控制（不含中控主机）；设备运行状态指示；与移动终端实时闭环通讯。
总控系统需包含以下功能：
1.实现全馆设备的开关控制及计算机系统的异常反馈；
2.展馆灯光开关控制功能；
3.影片播放暂停音量大小控制功能；
4.系统结构中控集成主机，需包括展项系统、电源管理器、功率放大器、灯光控制器、控制终端。
	1
	项
	软件和信息服务业

	
	
	
	
	
	全馆智能控制系统
（移动终端）
	图形化操作界面；独立多媒体展项状态综合控制；智能分区语音切换控制；灯光独立控制；投影机开/关控制；计算机开/关控制（不含中控主机）；设备运行状态指示；与中控计算机实时闭环通讯
	1
	项
	

	接入公安系统
	

	44
	/
	/
	/
	系统
	全馆现有监控设备与公安系统接入
	对馆内现有监控图像对接入公安系统做的实施监控公安系统随时调用，报警链接的接入调试。
	1
	项
	软件和信息服务业

	全项目辅材
	

	45
	/
	/
	/
	辅材
	全项目辅材
	1. 六类网线（CAT6）
作为系统最基础的网络传输介质，用于网络交换机、中控主机、智能网关、面板 AP、摄像头、各类网络型智能设备之间的信号连通。承担局域网数据传输，支持千兆网络，是大部分智能设备的主力布线材料，配套辅材包含六类水晶头、网络面板、信息模块、理线架、扎带、线管、底盒。
2. HDMI 高清线
专门负责高清视频信号传输，用于中控主机、影音播放器、电视、投影之间画面与音频信号传递，传输高清视频画面；如果距离较长，普通 HDMI 铜线信号衰减大，就需要搭配**网传（HDMI 网传，HDMI 网线延长器），把 HDMI 音视频信号转成网络信号，通过网线远距离传输，解决长线 HDMI 信号衰减问题。
3. 光纤
用于长距离、大带宽、抗干扰的主干信号传输。如果点位跨楼层、距离很远，或是需要隔绝强电带来的电磁干扰，就采用光纤做主干链路。配套包含光纤熔接、光纤终端盒、光纤跳线、光模块，优势是几乎无信号衰减、抗干扰能力强，适合远距离主干通信。
4. 其他配套辅材补充
 RVV 电源线：给中控、网关、各类智能设备供电；
-屏蔽控制线 / 两芯信号线：用于 RS485 总线设备、门禁、传感器、干接点信号传输；
-PVC / 金属线管、弯头、直接头：线缆防护，强弱电分离敷设；
-接地、防雷配件：机房弱电箱、交换机箱配套使用，保护智能主机设备。
	1
	项
	工业





注：1.核心产品：以太网交换机（清单序号42）
2本项目不接受进口产品投标，上述货物（服务）标的物所属行业详见清单。
3.本项目包含多项货物，供应商需要明确每个采购标的均由中小企业制造才能享受相关扶持政策。如果供应商提供的《中小企业声明函》未对所有标的进行有效响应，则声明函无效。
4.以上清单中的全部软硬件及展示视频，投标人需充分考虑其功能的完整性和功能的可实施性（如：为了实现功能需配套的硬件设备与调试），若投标人未充分考虑导致的项目不能满足采购人的采购需求，采购人有权终止合同，本次项目所产生的损失由投标人承担。
5.平面点位图详见附件。
三、一般技术要求
1.所提供货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。
2.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
3.所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购清单规定的质量、规格和性能的要求，投标单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
四、人员配置要求
	序号
	岗位
	人数
	基本要求

	1
	项目负责人
	1
	要求经验丰富的复合型专业人员作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平；负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、管理项目风险、沟通和报告。

	2
	技术负责人
	1
	要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目负责人开展各项工作，全面负责处理技术问题。负责组织项目组织自检，参加验收。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。

	3
	项目维护负责人
	1
	在项目负责人、技术负责人的领导下，完成项目维护工作，确保项目安全顺利进行。具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平。


五、商务要求
1.交货要求
（1）交付期限：合同签订生效后90日历天内将所供产品送至采购人指定地点，安装到位并调试完毕。
（2）交货方式及地点：原厂包装免费送货至采购人指定地点。
2.免费保修期：自项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供3年整体免费保修服务。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。
3.售后服务
免费保修期内中标人在接到采购人维修要求后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，6小时内到达维修现场，并在72小时内修复完毕，如72小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。
免费保修期内如有质量问题时（使用不当除外），中标人应免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。
免费质保期内定期对设备进行维保服务。
免费保修期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，零配件应保证5年以上的供应期，合同签订时提供原材料的价格、零配件的优惠价为免费保修期满后的结算依据，未提供在免费保修期满后价格维修清单的内容视为免费维修，不因时间的递增或物价上涨而改变结算价格。
中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对采购方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点协商而定。
4.付款
合同签订生效后预付签约合同价的30%，所有货物设备到现场并经采购人确认后支付至签约合同价的50%，项目全部完成且经采购人验收通过后支付至签约合同价的70%，验收通过后3年内付清余款。
六、验收要求及标准
1.验收：产品运抵采购单位指定地点后，采购人对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，中标人应根据采购人的要求免费补充、更换；安装调试完毕后，采购人组织质量性能验收，若发现中标人提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题采购人有权拒收或要求中标人更换、维修直至验收合格。
2.验收时，中标人必须参加，由双方签署验收单。
3.项目完成后，中标人需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。
4.本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。
5.验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。
按《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的通知要求，提供验收通知单、验收书，详见附件。
如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
6.交货过程中如发现不符合本次招标文件所规定产品，供方应无条件退换。
七、其他要求
1.中标人须负责其所提供的所有货物的安装调试，以及与之相关的一切必要配套工作。
2.货物进场后的搬运、成品保护、平面布置优化等措施，费用均在投标报价时自行考虑在内，结算不予增加。
3.投标人应认真考虑需配合项目、涉及范围及与其他单位的相关配合工作，如需涉及相关配合等费用投标时自行考虑在投标报价中，中标后不得以任何理由增加费用和延长交货期限。
4.货物搬运、安装、调试等过程中需对已有成品进行保护，如有损坏，由中标人负责修复，并承担相关费用。
5.中标后，采购人有权视情况需要（对于采购清单中不同类产品），组织合同相关方从所供货物中随机抽样，送相关检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准验收，如检测不合格，抽检不合格所有同类货物免费更换、检测费 + 工期损失全部由中标方承担。
6.投标应以人民币报价，投标总价一次报定，报价均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、吊装、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施过程中如果因自身原因造成辅助材料缺漏，投标人负责无条件补齐，不再增加费用。
7.现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标人自己承担。
八、实施方案及技术方案要求
1.投标文件中需提供项目实施方案，包括以下内容：
（1）项目总体实施部署，包括项目说明、实施原则、实施目标、实施特点分析等；
（2）项目实施的关键施工技术、工艺；
（3）明确的进度计划，包括总体工期进度计划、确保进度的实施措施，确保按期交付；
（4）实施资源配置计划，包括实施设备的合理配置、劳动力配置；
（5）质量和管理实施措施，包括质量保障措施、安全保障措施、文明保障措施、管理机构和管理制度。
2.投标文件中需提供完整的技术方案，包括以下内容：
（1）系统布置方案:立足太仓本地地缘文脉，梳理内容框架，需至少包含序厅、尾厅、古港澎湃紫薇初绽、越洋求索 科海奋楫、逐浪扬帆星耀苍穹、情系山河魂牵故里、吴氏家族纪念展览(包括休戚与共 坚守担当、百年明德 硕果累累);按采购清单展柜（共40项）的要求，提供展陈系统图，此展陈系统图至少保证每一个展柜有与清单编号一一对应的系统图。
（2）空间展柜效果方案：需包含序厅、尾厅、古港澎湃紫薇初绽、越洋求索 科海奋楫、逐浪扬帆星耀苍穹、情系山河魂牵故里、吴氏家族纪念展览(包括休戚与共 坚守担当、百年明德 硕果累累);建立系统完整的色彩体系，结合人物不同人生阶段匹配对应的空间色调，兼顾江南地域气质和现代科创展馆特质。按采购清单展柜（共40项）的要求，需提供空间展柜效果图，此效果图至少保证每一个展柜有与清单编号一一对应的效果图展示。
（3）深化方案：需包含序厅、尾厅、古港澎湃紫薇初绽、越洋求索 科海奋楫、逐浪扬帆星耀苍穹、情系山河魂牵故里、吴氏家族纪念展览(包括休戚与共 坚守担当、百年明德 硕果累累)部分。基于系统布置方案和空间展柜效果方案，提供配套的安装施工图纸；按采购清单展柜40项的要求，需提供展柜展深化图纸，此图纸至少保证每一个展柜有与清单编号一一对应的深化图纸。
九、政府采购政策
（一）节能产品和环境标志产品
[bookmark: _Hlk45012782]根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
（二）小微企业的价格分评审
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：
（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；
（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。
（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
（7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
（8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。
2.残疾人福利性单位政策：
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
3.监狱企业发展政策：
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。


附件 1
政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章
  年 月  日



附件 2
政府采购履约验收书参考样本（货物类）
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、数量及外观质量
	技术、性能指标
	运行状况及
安装调试
	质量证明文件
	售后服务
	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□
	合 格□ 
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购人意见

经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）





第四部分 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函
投标函
苏州乐鑫诚项目管理有限公司：
    我方收到贵公司JSZC-320585-YXCZ-G2026-0009号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对上述全部文件有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起 90 天。
5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。
9、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                   联 系 人：                   
地    址：                                   邮政编码：                
联系电话：                                   传    真：       


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日

格式2：法人授权委托书
法人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州乐鑫诚项目管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-YXCZ-G2026-0009的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）



                                       日期：        年     月     日








格式3：开标一览表
开标一览表
项目编号：
	项目名称
	

	投标报价（元）
	小写：
大写：




投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表
项目编号：                                               价格单位：元                                     
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：               元； 小写：               元


注：1.总价金额须与开标一览表投标报价一致。


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日





格式5、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表
项目编号：
	序号
	项目
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.投标单位必须明确所投产品的具体技术参数
3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日


格式6、商务偏离表
商务条款偏离表
项目编号：
	序号
	内容
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明
	备注

	1
	交付期限
	
	
	
	

	2
	供货地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保售后
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日





格式7、企业类似业绩一览表
类似业绩一览表
项目编号：
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	供货内容
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日















格式8、拟投入本项目的人员情况一览表

拟投入本项目的人员情况一览表
项目编号：
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业技术职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日
        











格式9、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

苏州乐鑫诚项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号JSZC-320585-YXCZ-G2026-0009的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日



（2）投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	 2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	





格式10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致苏州乐鑫诚项目管理有限公司：
我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：年月日




格式11、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、    ，属于  行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；
2、    ，属于  行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1、投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有货物制造商及服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。 




格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                企业名称（盖章）：
                                         日 期：






第五部分 评标方法与评标标准
评标方法
1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，确定核心产品后，多家投标人提供的核心产品品牌、型号相同的，按以上规定处理。
3、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
5、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。
评分标准
（一）投标报价（30分）
第一步：投标报价低于或等于预算金额（970万元）为有效投标报价；投标报价高于预算金额，按无效投标处理。 
第二步：所有通过资格审查、符合性审查的有效投标中，满足全部采购需求且总价最低的报价为评标基准价。 投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30％×100，计算结果四舍五入保留两位小数。 
（二）技术商务部分（70分）
	2.1技术方案及产品质量：29分

	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	2.1.1
	实施计划
（5分）
	5
	需结合本项目编制完整的实施计划：
1.项目总体实施部署，包括项目说明、实施原则、实施目标、实施特点分析等；
2.项目实施的关键施工技术、工艺；
3.明确的进度计划，包括总体工期进度计划、确保进度的实施措施，确保按期交付；
4.实施资源配置计划，包括实施设备的合理配置、劳动力配置；
5.质量和管理实施措施，包括质量保障措施、安全保障措施、文明保障措施、管理机构和管理制度。
内容详细全面，契合项目需求，每项得1分，最高5分。

	2.1.2
	技术方案（16分）
	8
	1.系统布置方案:立足太仓本地地缘文脉，梳理内容框架，需至少包含序厅、尾厅、古港澎湃紫薇初绽、越洋求索 科海奋楫、逐浪扬帆星耀苍穹、情系山河魂牵故里、吴氏家族纪念展览(包括休戚与共 坚守担当、百年明德 硕果累累);按采购清单展柜（共40项）的要求，提供展陈系统图，此展陈系统图至少保证每一个展柜有与清单编号一一对应的系统图：
（1）全部按平面点位图提供陈系统图并符合采购需求内容，每提供一项得0.15分，最高6分;
（2）合理布置参观动线，直观展现布局动线图得1分，不提供不得分；
（3）科学测算展厅客流容量得1分，不提供不得分。
注：具体编号详见采购清单与附件平面点位图。

	
	
	6
	2.空间展柜效果方案：需包含序厅、尾厅、古港澎湃紫薇初绽、越洋求索 科海奋楫、逐浪扬帆星耀苍穹、情系山河魂牵故里、吴氏家族纪念展览(包括休戚与共 坚守担当、百年明德 硕果累累);建立系统完整的色彩体系，结合人物不同人生阶段匹配对应的空间色调，兼顾江南地域气质和现代科创展馆特质。按采购清单展柜（共40项）的要求，需提供空间展柜效果图，此效果图至少保证每一个展柜有与清单编号一一对应的效果图展示：
（1）门厅空间展柜效果图，展柜一组；
（2）序厅、尾厅、古港澎湃 紫薇初绽、越洋求索 科海奋楫、逐浪扬帆星耀苍穹、情系山河 魂牵故里、科创太仓的空间展柜效果图，展柜三十五组；
（3）吴氏家族纪念展览陈效果图(涵盖休戚与共坚守担当、百年明德 硕果累累）的空间展柜效果图展柜四组；
每提供一组得0.15分，最高6分。
注：具体编号详见采购清单与附件平面点位图。

	
	
	2
	3.深化方案：需包含序厅、尾厅、古港澎湃紫薇初绽、越洋求索 科海奋楫、逐浪扬帆星耀苍穹、情系山河魂牵故里、吴氏家族纪念展览(包括休戚与共 坚守担当、百年明德 硕果累累)部分。基于系统布置方案和空间展柜效果方案，提供配套的安装施工图纸；按采购清单展柜40项的要求，需提供展柜展深化图纸，此图纸至少保证每一个展柜有与清单编号一一对应的深化图纸：
（1）明确展示区域的立面施工图纸：图纸需标注尺寸、材料得1分，不提供不得分；
（2）提供完整强弱电图纸得1分，不提供不得分。
注：具体编号详见采购清单与附件平面点位图。

	2.1.3
	系统功能演示（8分）
	8
	对“总控系统”功能进行视频展示；要求提供相关展示视频，每一个功能点演示全部满足要求的，最高得8分。未提供展示视频或展示视频不满足以下要求的，不得分。演示视频不可加速、不可恶意遮挡，否则视为无效演示；视频需添加人声讲解和字幕；合计演示时间不得超过10分钟，演示顺序须与得分要点顺序一致。有关视频上传等要求详见苏采云系统供应商操作手册。
总控系统需包含以下功能：
1.实现全馆设备的开关控制及计算机系统的异常反馈（2分）；
2.展馆灯光开关控制功能（2分）；
3.影片播放暂停音量大小控制功能（2分）；
4.系统结构中控集成主机，需包括展项系统、电源管理器、功率放大器、灯光控制器、控制终端（2分）。

	2.2履约能力：39分

	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	2.2.1
	设备参数响应（13分）
	13
	根据投标人对第三部分项目需求中的标“★”技术指标的响应情况进行评审，标明偏离情况。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术响应。其中标“★”项为重要指标，共13项，每满足一项1分，满分13分。
注：标“★”项技术条款必须在投标文件中提供对应证明材料并加盖公章，不提供不得分。

	2.2.2
	项目负责人（10分）
	10
	（1）具备高级工程师证书得2分；（人力资源和社会保障厅）
（2）具备注册信息安全管理人员CISO证书得2分；（中国信息安全评测中心）
（3）具备建筑电工证书得2分；（住房和城乡建设厅）
（4）具备IT服务项目经理证书得2分。（中国电子技术标准化研究院）
（5）具备高级信息系统项目管理师证书得2分。（人力资源和社会保障厅）
注：投标文件中须提供相关证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。

	2.2.3
	技术负责人（10分）
	10
	（1）具备高级工程师证书得2分；（人力资源和社会保障厅）
（2）具备一级注册建造师（机电专业）证书得2分。（中华人民共和国住房和城乡建设部）
（3）具备软件设计师证书得2分；（人事厅）
（4）具备IT服务工程师证书得2分；（中国电子技术标准化研究院）
（5）具备CISAW信息安全保障人员认证证书得2分。（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心）
注：投标文件中须提供相关证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。

	2.2.4
	维护负责人（6分）
	6
	（1）具备高级工程师证书得2分；（人力资源和社会保障厅）
（2）具备信息技术应用创新服务经理证书得2分；（中国电子技术标准化研究院）
（3）具备弱电系统工程师证书得2分；（工业和信息化部教育与考试中心）
注：投标文件中须提供相关证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。

	2.3类似项目业绩：2分

	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	2.3.1
	类似业绩（2分）
	2
	投标人自2023年10月1日至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩案例。每提供一份得1分，最高得2分。投标文件中提供业绩合同复印件并加盖公章，不提供不得分。



注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第六部分 合同主要条款
采购方（以下称甲方）：
供应商（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方按照太仓市明德初级中学关于改扩建项目家具采购（编号：YXC2026-G1626）的招标结果签订本合同。
一、定义：以下术语有特定的含义
货物是指乙方基于其已中标的响应文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的耗品。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其他伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据中标的响应文件和合同规定，乙方在完整、合格履行合同义务并经甲方验收合格后，甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用、诉讼费、保全费、鉴定费用等。
二、合同标的
	序号
	分项名称
	生产厂家、品牌、型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：        元；            小写：    元


三、合同总价款：大写人民币          ，小写¥        。 
合同总价款范围：包括但不限于由乙方为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、吊装、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定、水电费等交付使用前涉及的一切费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施过程中如果因乙方自身原因造成辅助材料缺漏，乙方负责无条件补齐，不再增加费用。
四、标的物交付
1.交货期： 自合同签订之日起______日内完成供货、安装调试。
2.交货方式：原厂原包装现场交货。
3.交货地点：采购人指定地点。
五、付款
1.付款：合同签订生效后预付签约合同价的30%，所有货物设备到现场并经采购人确认后支付至签约合同价的50%，项目全部完成且经采购人验收通过后支付至签约合同价的70%，验收通过后3年内付清余款。
2.乙方要求付款应提供以下资料：
（1）乙方符合规定的发票
（2）由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。
3.支付方式：转账等。
4.根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、验收 
产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换。供货安装调试全部完成后，乙方应提交全套书面资料（包括产品清单、产品合格证、附配件的合格凭证（如有）、产品质保书（保修证明）等），由甲方组织或邀请第三方专业机构对项目进行验收，根据招标文件内容及要求对乙方提供产品及其安装、调试质量和项目整体完成情况进行验收。如果验收不符合要求，甲方有权要求乙方对产品采取免费更换或其他必要补救措施，直至验收合格，由此造成的一切损失由乙方自行承担。乙方针对同一验收问题的整改次数不得超过2次，2次整改后仍不合格，或经甲方书面催告后逾期未整改完毕的，甲方有权直接退货并单方解除本合同，乙方除应退还全部已收款项外，造成甲方损失的还应向甲方支付违约金。
七、质保及售后
1.免费质保期
乙方针对本项目提供的设备及配件，产品免费质量保修期自验收合格之日起不少于3年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，乙方对货物进行免费维修或更换。
2.售后服务要求
免费保修期内，乙方在接到甲方维修要求后，必须在2小时内对甲方所提出的维修要求作出响应，8小时内到达维修现场，并在48小时内修复完毕；前述时限均按自然日连续计算，包含法定节假日。如48小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。乙方未按前述时限响应、到场、修复或更换的，每逾期一日应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金；逾期超过3日的，甲方有权自行委托第三方维修或更换，产生的合理费用由乙方承担，甲方有权直接从应付未付款项中扣除。因乙方未及时履行维修、更换义务造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。
免费保修期内如有质量问题时（使用不当除外），乙方应免费修复、更换，同一问题二次修复后仍有问题时，则全套更换。
乙方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。包括但不限于免费提供对甲方操作人员的免费应用技术培训，时间、地点协商而定。
八、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、产品合格证、使用说明、检测报告、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供维修、保养等；免费向甲方提供操作、维修培训，需覆盖甲方全部相关操作、维保人员。培训后应确保所有参训人员能够独立、熟练操作设备及处理常见故障，培训效果经甲方确认合格后视为完成该项义务。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家、地方及行业标准有关规定执行。
九、质量保证
1.乙方应保证所提供的货物是经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。
2.技术性能无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿损失。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担相应费用和法律责任。如因此给甲方造成任何损失的，乙方需全额向甲方赔偿。
3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权在知道或应当知道不符或缺陷后以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。 
十、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对产品缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担费用和风险，并负担甲方蒙受的全部损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，且乙方放弃就索赔事实、依据及程序提出异议的权利。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方书面同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款及履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
十一、误期赔偿 
1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定或甲方要求的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日万分之四计算。
2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。 
3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。 
4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定从而导致甲方合同目的无法实现的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并承担合同总额的10%作为违约金，返还甲方已支付的合同款。乙方逾期返还的，甲方有权以应付未付款项为基数按日万分之四计收资金占用利息。
5.乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款申请及有效发票并审定无误后，按期付款。甲方因非自身原因（包括但不限于财政审批流程、国库集中支付等客观程序）未按约定时间付款的，不承担逾期付款违约责任；除前述情形外，如甲方无正当理由未按约定时间付款，甲方按逾期付款金额每日万分之四支付逾期付款违约金。
十二、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方书面商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方；未按约定及时通知的，应承担由此给对方造成的扩大损失。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
十三、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。 
3.诉讼费及因诉讼产生的合理费用（包括但不限于律师费、保全保单费、差旅费、鉴定费等）由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。 
十四、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。 
（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 
十五、破产终止合同
如果乙方出现破产或丧失清偿能力、经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金、丧失商业信誉，或有其他丧失或可能丧失履行债务能力的情形，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。 
十六、采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自按过错比例承担相应的责任。 
十七、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。
十八、合同生效及其他
1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2.本合同一式五份，甲乙双方各执两份，代理机构执一份存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方（盖章）： 
	乙方（盖章）：

	
	

	法定代表人
	法定代表人

	或授权委托人：
	或授权委托人：

	
	

	签订日期： 
	


备案方：
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