[bookmark: _GoBack]徐州市公安局交通管理支队交通管理支队执法停车场服务更正（澄清）内容（一）
一、以下为澄清或者修改的内容
1、原招标文件《第四章  评标标准》中：
采购包1～18：
	项目要求响应方案
（38分）
	根据投标文件中“项目要求响应方案”进行评分：完全满足招标文件《第六章（采购需求）》中“四、项目要求”的得38分；
其中(二)带★为重要响应指标，不允许负偏离，若出现响应指标不满足或负偏离则未通过符合性审查；
未标符号的(不含（九）1、岗位人员配置），每有一项负偏离或不满足的扣1.5分；
（九）1、岗位人员配置，负偏离或不满足的扣2分；
未提供不得分，本项最低得0分，最高得38分。
注：投标人须对本招标文件项目要求进行点对点的应答，在引用本招标文件的基础上,须通过文字、图纸、照片、平面示意图、截图等的形式在投标文件中逐一介绍展示，进行逐条逐项答复或说明，不满足上述要求或未按招标文件要求提供证明材料的或提供内容模糊不清的所对应分项不得分。


现更正为：
采购包1～18：
	项目要求响应方案
（38分）
	根据投标文件中“项目要求响应方案”进行评分：完全满足招标文件《第六章（采购需求）》中“四、项目要求”的得38分；
其中(二)带★为重要响应指标，不允许负偏离，若出现响应指标不满足或负偏离则未通过符合性审查；
未标符号的(不含（九）1、岗位人员配置），每有一项负偏离或不满足的扣1.5分；
（九）1、岗位人员配置，负偏离或不满足的扣2分；
未提供不得分，本项最低得0分，最高得38分。
注：投标人须对本招标文件项目要求进行点对点的应答，应答材料形式以《采购需求》中“四、项目要求”各条款要求为准，在引用本招标文件的基础上,按条款要求通过文字、图纸、照片、平面示意图、截图等的形式在投标文件中逐条逐项答复或说明，不满足采购需求对应条款要求、未按条款要求提供证明材料的或提供内容模糊不清的所对应分项不得分。


2、原招标文件《第六章  采购需求》中：
四、项目要求：18个采购包
	序号
	具体要求

	（一）
	1、场地合规条件：投标人提供的涉案车辆停车场需具备合法经营资质，不得使用规划红线管控范围内土地、农田用地作为本项目停车场地；场地不存在产权、使用权权属纠纷，确保场地能够无障碍投入本项目使用。必须满足所报点位要求及交管支队停车需求。
2、停车分区及泊位条件：停车场至少可停放50辆涉案机动车，同时设置独立非机动车停放区域；场地须分区设置违法扣车车辆停放区、事故扣车车辆停放区，配置一定数量大型货车停车位。停车场地要划分为:大中型客、货车，小型客、货车及其他机动车，非机动车区域，施划导引线和停车区域，并悬挂相应指示牌。
3、场地独立条件：本投标申报涉案停车场场地须独立完整，不得与第三方共用场地，不得零散分割为多个独立小块场地，不允许出现同一场地内部分区域为本项目涉案停车区域、其余区域归属其他主体的情形；不得同时经营车辆修理、车辆拆解、拆旧项目；不得出租场地给车辆修理、车辆拆解、拆旧项目业主与停车场共用一处场地。
注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，投标时须提供不少于2张的完整无人机航拍影像图，航拍图应当能够完整反映停车场全貌、机非分区、车位施划、大型货车车位位置等空间位置关系。所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。

	★（二）
	停车场场地必须以沥青或水泥方式硬化。标注尺寸的平面示意图并标注地面硬化材质的百分占比。停车场路面硬化比例（即硬化面积占总面积的比率）不得低于70%，生态停车场不得低于50%。(提供承诺函，且以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所附照片、资料图像须画面清晰、内容完整可辨识，能够直观反映场地硬化材质、硬化区域范围；投标时须提供不少于2张的完整无人机航拍影像图，航拍图应完整覆盖整个停车场场地，画面清晰，可直观分辨硬化区域、非硬化区域边界，本项目为实质性要求和条件，未提供或提供不完整或从提供的航拍影像图来判断场地硬化指标明显未达到比例的，场地硬化指标不满足上述标准的，在符合性审查时按照投标无效处理。）

	（三）
	停车场地符合防盗、防损安全标准，严格落实防盗、防损安全措施。
1、 监控系统。停车场要安装全覆盖视频监控（1080p以上），录像连续完整存储时间≧30天，存储期内不得循环覆盖或提前删除。
2、 出入口控制。双向车道宽度≧6m,单向≧4m,道闸反应时间≦3秒；
3、 照明。夜间照明≧50lux,重点区域≧100lux；采用LED节能灯具，配备可正常投入使用的UPS应急电源，不接受闲置、故障、无法实际投入使用的设备。
4、 结构防护。柱体防撞护角高度≧1.2m,采用橡胶或金属材质，墙面反光警示条（黑白相间，间距≦30cm）。
5、 车辆防碰撞。车辆划线宽度≧150mm，设置车轮挡杆（距车位线0.8m），转弯半径≧6m，通道宽度≧5.5m（双向）。提供可保证车辆安全的证据，具有履行妥善保管涉案车辆的职责和义务，保障执法办案需要，防止车辆损毁或丢失，维护当事人合法权益。
6、 防火设备、标识标牌、道闸、门牌、车轮挡杆等全部硬件设施须保证在合同履约起始之时即可完整投入使用，完全满足涉案车辆保管使用要求。
注：投标人须在投标文件中提供加盖单位公章的书面承诺（格式自拟），对本条款全部防盗防损相关要求（含监控系统、出入口控制、照明及 UPS 应急电源、结构防护、车辆防碰撞、投标文件照片所体现全部道钉等）进行承诺：投标申报停车场上述设施设备全部完全符合本采购需求各项技术标准；投标文件所附照片、航拍图中展示的道钉、防撞设施均已现场固定安装到位，不存在临时摆放摆拍情形，不得以存放仓库、未打钉、怕被盗/风雨等为由推诿；全部设备工况完好，保证在合同履约起始之时即可完整投入涉案车辆保管使用，不存在故障、闲置、无法启用的设备。采购人将在签约前组织现场实地核查，如实地检查时发现前述设施设备达不到采购需求标准、达不到可直接投入使用状态，或道钉关键位置缺失、未固定安装、与投标照片明显不一致（因正常使用造成轻微个别损坏除外），视为投标人投标承诺不实。
(以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，并提供承诺书（格式自拟），所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（四）
	停车场地符合防火、防汛安全标准，严格落实防火、防汛安全措施。
1、 防火。耐火等级不低于二级，每50㎡至少1具4kg以上ABC干粉灭火器，配备必要防火毯；
2、 防汛。地面坡度≧1%，排水沟间距≦15m，汇水后接入市政管网；配备沙袋、防水挡板（高度≧500mm）及备用排水泵。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（五）
	1、 出入口通行条件：停车场出入口要规范合理（有良好的视野，距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道、交叉路口不宜过近），出入口不得存在逆行、跨实线变道等违反交通法规的情况，满足车辆正常出入条件，保证人员、车辆出入安全。
2、 标识标牌设置：停车场大门处须设置醒目的本项涉案停车场完整名称标牌，标识标牌应固定设置于主出入口大门处，不得随意手写于墙壁上且设置于场内其他位置。
3、 照明设施配置及业务办理要求：出入口安装1个以上照明设备，24小时办理车辆存取手续，做好登记备查，方便群众。停车场内场也应安装照明设备，方便群众取车。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（六）
	封闭管控及围墙建设要求：停车场停放车辆的区域需为封闭的区域，四周由大门和围墙组成。停车场围墙需为砖混结构或透视性围墙。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（七）
	1、 分类停放管理及防护物资配备：对涉案车辆按照事故、违法、机非分类管理。具备车棚、苫布等设施或物品（苫布须需有展状态并配比例尺的照片，规格能够完整覆盖停放车辆，不接受仅能局部遮盖、无法满足整车遮盖需求的小型苫布）。
2、 专场与隔离管控：一个停车场有多个服务项目的，要针对本标的单独设置醒目的划分范围，保证专场专用（交管支队扣留涉案车辆应当在专用区域停放，严禁与其他无关社会车辆混放；若场内存在其他无关车辆，必须设置硬性物理隔离设施实现完全隔离。）。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（八）
	定位截图及地理信息标注：投标人需提供场地位置定位（高德或百度地图或无人机航拍影像图或其他可佐证场地精确地理点位的清晰资料），并明确标明所属区、街道或镇。
(以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验场地地理位置；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分）

	（九）
	1、 岗位人员配置：投标人须指定1名项目负责人，负责整个项目的管理，停车场还须配置至少2名固定工作人员，负责车辆进出登记管理和门卫的管理（提供投标人为其缴纳的社保证明材料,未提供的不得分）。
2、 车辆进出核验：涉案车辆进场必须核对扣车强制措施凭证，离场必须核对放车单。
3、 台账与交接流程：建立完整车辆台账，完整登记车辆来源、强制措施凭证编号、车辆信息、随车物品、进场时间、离场时间、放车单号等全部信息。车辆入场时需由执法人员与停车场管理人员共同查验，记录车辆状态（外观、里程、油量、物品等），填写《涉案车辆交接单》。 
4、 随车物品保管：车辆钥匙、证件等随车物品应密封保存并登记。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。）

	（十）
	1、 办公用房及设备：停车场应具备砖混、集成式集装箱房等专用业务办公用房，具备连接互联网的办公设备。
2、 群众接待配套：设置群众接待区，接待区要干净整洁，配备便民服务设施设备。
3、 交通安全宣传设施：配备交通安全宣传板、栏（宣传内容须包含《中华人民共和国道路交通安全法》相关条文、交通安全典型警示案例，采用群众易于接受的图文、动漫等形式展示，不得仅以简短文字简单布置。）。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)


现更正为：
四、项目要求：18个采购包
	序号
	具体要求

	（一）
	1、场地合规条件：投标人提供的涉案车辆停车场需具备合法经营资质（提供相关资质扫描件），不得使用规划红线管控范围内土地、农田用地作为本项目停车场地；场地不存在产权、使用权权属纠纷，确保场地能够无障碍投入本项目使用。必须满足所报点位要求及交管支队停车需求。
2、停车分区及泊位条件：停车场至少可停放50辆涉案机动车，同时设置独立非机动车停放区域；场地须分区设置违法扣车车辆停放区、事故扣车车辆停放区，配置一定数量大型货车停车位。停车场地要划分为:大中型客、货车，小型客、货车及其他机动车，非机动车区域，施划导引线和停车区域，并悬挂相应指示牌。
3、场地独立条件：本投标申报涉案停车场场地须独立完整，不得与第三方共用场地，不得零散分割为多个独立小块场地，不允许出现同一场地内部分区域为本项目涉案停车区域、其余区域归属其他主体的情形；不得同时经营车辆修理、车辆拆解、拆旧项目；不得出租场地给车辆修理、车辆拆解、拆旧项目业主与停车场共用一处场地。
注：以上内容需通过文字、相关资质扫描件、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示。投标人须提供不少于2张的能够完整反映停车场全貌的影像资料（包括但不限于完整场地实拍照片、高处拍摄影像、卫星截图、无人机航拍或其他符合要求的合法影像资料），影像资料仅用于体现停车场整体范围、四周边界、机非分区、车位施划、大型货车车位及配套设施的空间布局关系，不要求体现场内实际停放车辆。资质类材料可提供证书扫描件；权属、合规承诺类无法以照片佐证的内容，可采用文字说明、书面承诺方式响应。所有附图、资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未按条款约定提供资料的不得分。

	★（二）
	停车场场地必须以沥青或水泥方式硬化。标注尺寸的平面示意图并标注地面硬化材质的百分占比。停车场路面硬化比例（即硬化面积占总面积的比率）：常规硬化停车场硬化比例不得低于70%，若为生态停车场，则硬化比例不得低于50%，二者按场地类型二选一适用。
注：提供承诺函，且以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所附照片、资料图像须画面清晰、内容完整可辨识，能够直观反映场地硬化材质、硬化区域范围；投标时须提供不少于2张的能够完整覆盖整个停车场场地的全貌影像资料（包括但不限于完整场地实拍照片、高处拍摄影像、卫星截图、无人机航拍或其他符合要求的合法影像资料），本项目为实质性要求和条件，未提供或提供不完整或从提供的影像图来判断场地硬化指标明显未达到比例的，场地硬化指标不满足上述标准的，在符合性审查时按照投标无效处理。

	（三）
	停车场地符合防盗、防损安全标准，严格落实防盗、防损安全措施。
1、监控系统。停车场要安装全覆盖视频监控（1080p以上），录像连续完整存储时间≧30天，存储期内不得循环覆盖或提前删除。
2、出入口控制。双向车道宽度≧6m,单向≧4m,道闸反应时间≦3秒；
3、照明。夜间照明照度标准≧50lux,重点区域照度标准≧100lux；采用LED节能灯具，配备可正常投入使用的UPS应急电源，不接受闲置、故障、无法实际投入使用的设备。
4、结构防护。柱体防撞护角高度≧1.2m,采用橡胶或金属材质，墙面反光警示条（黑白相间，间距≦30cm）。
5、车辆防碰撞。车辆划线宽度≧150mm，设置车轮挡杆（距车位线0.8m），转弯半径≧6m，通道宽度≧5.5m（双向）。提供可保证车辆安全的证据，具有履行妥善保管涉案车辆的职责和义务，保障执法办案需要，防止车辆损毁或丢失，维护当事人合法权益。
6、防火设备、标识标牌、道闸、门牌、车轮挡杆等全部硬件设施须保证在合同履约起始之时即可完整投入使用，完全满足涉案车辆保管使用要求。
注：投标人须在投标文件中提供加盖单位公章的书面承诺（格式自拟），对本条款全部防盗防损相关要求（含监控系统、出入口控制、照明照度指标及 UPS 应急电源、结构防护、车辆防碰撞、投标文件照片所体现全部道钉等）进行承诺：投标申报停车场上述设施设备全部完全符合本采购需求各项技术标准；投标文件所附照片、全貌影像图中展示的道钉、防撞设施均已现场固定安装到位，不存在临时摆放摆拍情形，不得以存放仓库、未打钉、怕被盗/风雨等为由推诿；全部设备工况完好，保证在合同履约起始之时即可完整投入涉案车辆保管使用，不存在故障、闲置、无法启用的设备。采购人将在签约前组织现场实地核查，如实地检查时发现前述设施设备达不到采购需求标准、达不到可直接投入使用状态，或道钉关键位置缺失、未固定安装、与投标照片明显不一致（因正常使用造成轻微个别损坏除外），视为投标人投标承诺不实。
(以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，并提供承诺书（格式自拟），所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（四）
	停车场地符合防火、防汛安全标准，严格落实防火、防汛安全措施。
1、防火。耐火等级不低于二级，每50㎡至少1具4kg以上ABC干粉灭火器，配备必要防火毯；耐火等级由文字进行承诺响应，照片佐证消防器材配置到位。
2、防汛。地面坡度≧1%，排水沟间距≦15m，汇水后接入市政管网；配备沙袋、防水挡板（高度≧500mm）及备用排水泵。坡度、排水沟间距、管网接入情况由文字进行承诺响应，照片佐证防汛物资、排水设施布设情况。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（五）
	1、出入口通行条件：停车场出入口要规范合理（有良好的视野，距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道、交叉路口不宜过近），出入口不得存在逆行、跨实线变道等违反交通法规的情况，满足车辆正常出入条件，保证人员、车辆出入安全。
2、标识标牌设置：停车场大门处须设置醒目的本项涉案停车场完整名称标牌，标识标牌应固定设置于主出入口大门处，不得随意手写于墙壁上且设置于场内其他位置。
3、照明设施配置及业务办理要求：出入口安装1个以上照明设备，24小时办理车辆存取手续，做好登记备查，方便群众。停车场内场也应安装照明设备，方便群众取车。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验标牌、照明等实物设施布设情况；出入口交通合规性、值守运营能力等无法仅凭照片核验的内容，由文字进行承诺响应。投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（六）
	封闭管控及围墙建设要求：停车场停放车辆的区域需为封闭的区域，四周由大门和围墙组成。停车场围墙需为砖混结构或透视性围墙。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（七）
	1、分类停放管理及防护物资配备：对涉案车辆按照事故、违法、机非分类管理。具备车棚、苫布等设施或物品（苫布提供照片佐证，照片需带有尺寸标签或比例尺等证明规格能够完整覆盖停放车辆，不接受仅能局部遮盖、无法满足整车遮盖需求的小型苫布）。
2、专场与隔离管控：一个停车场有多个服务项目的，要针对本标的单独设置醒目的划分范围，保证专场专用（交管支队扣留涉案车辆应当在专用区域停放，严禁与其他无关社会车辆混放；若场内存在其他无关车辆，必须设置硬性物理隔离设施实现完全隔离。）。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)

	（八）
	定位截图及地理信息标注：投标人需提供场地位置定位（高德或百度地图或无人机航拍影像图或其他可佐证场地精确地理点位的清晰资料），并明确标明所属区、街道或镇。
(以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验场地地理位置；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分）

	（九）
	1、岗位人员配置：投标人须指定1名项目负责人，负责整个项目的管理，停车场还须配置至少2名固定工作人员，负责车辆进出登记管理和门卫的管理（提供投标人为其缴纳的社保证明材料,未提供的不得分）。
2、车辆进出核验：涉案车辆进场必须核对扣车强制措施凭证，离场必须核对放车单。
3、台账与交接流程：建立完整车辆台账，完整登记车辆来源、强制措施凭证编号、车辆信息、随车物品、进场时间、离场时间、放车单号等全部信息。车辆入场时需由执法人员与停车场管理人员共同查验，记录车辆状态（外观、里程、油量、物品等），填写《涉案车辆交接单》。 
4、随车物品保管：车辆钥匙、证件等随车物品应密封保存并登记。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验登记办公区域、物品保管设施等硬件，其它由文字进行承诺响应；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。）

	（十）
	1、办公用房及设备：停车场应具备砖混、集成式集装箱房等专用业务办公用房，具备连接互联网的办公设备。
2、群众接待配套：设置群众接待区，接待区要干净整洁，配备便民服务设施设备。
3、交通安全宣传设施：配备交通安全宣传板、栏（宣传内容须包含《中华人民共和国道路交通安全法》相关条文、交通安全典型警示案例，采用群众易于接受的图文、动漫等形式展示，不得仅以简短文字简单布置。）。
(注：以上内容需通过文字、照片等的形式在响应文件中逐一介绍展示，所有附图资料图像清晰、要素齐全，可直观核验；投标时提供，资料不完整、图像模糊无法辨识、未提供的不得分。)


3、原招标文件中：
投标截止时间：2026年11月16日北京时间09:30。
开标时间：2026年11月16日北京时间09:30。
投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年11月16日北京时间09:30）前。

现更正为：
投标截止时间：2026年11月23日北京时间09:30。
开标时间：2026年11月23日北京时间09:30。
[bookmark: _Hlk178607025]投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年11月23日北京时间09:30）前。
二、其他事项不变，招标文件中具体要求以本次更改公告中的招标文件为准。  
                      
中通服网盈科技有限公司
                          2026年11月6日






