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第一章  投标邀请
受江苏省渔业安全应急中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省海洋渔船“宽带入海”建设项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0544 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]江苏省海洋渔船“宽带入海”建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月25日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0544  
2.项目名称：江苏省海洋渔船“宽带入海”建设项目
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	9000万元/三年（3000万元/年）


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	8910万元/三年（2970万元/年）


[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]本项目报价按照一年合同期限进行报价

5.采购需求(简介)：本项目实行“‌一采三年‌”模式（即通过一次采购确定三年服务供应商），‌合同执行采用“一年一签”的方式。
本项目为全省12米以上符合安装天线条件的3300条在册海洋渔船采购卫星宽带流量及相关服务。（详细内容见本招标文件第四章） 
注：（1）以上数量为初步统计的参考数量，鉴于渔船数量动态变化，最终结算金额以实际安装为准。
6.合同履行期限：自验收通过之日起三年。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月25日9时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　　1.采购人信息
名 称：　江苏省渔业安全应急中心
联系人： 沈雁 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：025-86269215
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：时富荣、许滢
联系方式：025-83668559
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。


二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14）
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：江苏省海洋渔船“宽带入海”建设项目                   
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-XXXX              
甲方：（买方/采购人）江苏省渔业安全应急中心
乙方：（卖方/中标供应商）________________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省海洋渔船“宽带入海”建设项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：3300艘渔船（以实际安装数量为准）
1.4 履行时间（期限）：安装完成并通过验收后1年
1.5 履行地点：全省范围
1.6 履行方式：
1.7 项目人员配置：
1.8 服务模式与年度考核：本项目采用一次招标、三年使用模式，服务期限自项目相关硬件设备安装完成并通过验收之日起计三年，实行一年一考核、一年一签合同。考核内容综合考量履约能力、服务满意度等指标。每年续期以甲方当年预算落实为前提，若中标服务商上一年度考核不合格，或甲方年度预算无法保障，甲方有权终止合同，不再续签下一年度合同。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方在通过甲方安装验收并提供服务起，交纳人民币____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：XXXX
6.2.2履约保证金退还时间：XXXX
6.2.3履约保证金退还条件：XXXX
6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。
8.1.2 第二笔款支付时间：根据甲方要求完成100艘渔船的试安装，并稳定运行满1个月后，乙方按甲方通知开具发票，甲方在开具发票后的10个工作日内，支付第二笔款项比例：合同金额的40%。
8.1.3 尾款支付时间：全部安装完成，稳定运行满1个月并获得验收合格后，甲方收到发票后10个工作日内，尾款支付金额：年度实际金额减去已支付金额。
8.1.4 上一年度考核合格后，第二年起重新签订当年合同，并按合同要求进行年度资金支付。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项（或履约保证金）中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                         
 
[bookmark: _Hlt16619369]签订日期：   年   月   日
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	江苏省海洋渔船“宽带入海”建设项目
	信息传输业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: _Toc120614281]三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求，投标人响应不满足的，作无效投标（一票否决），标注▲号的条款为重要技术指标，未标注符号的条款为一般技术指标。
[bookmark: OLE_LINK1]3.1▲总体要求
通过购买专业服务的方式，委托服务提供方围绕不同船型、不同作业特点进行全量监管服务，完成全量渔船智能监控系统终端的部署、安全生产监管指挥平台建设数据推送及预警处置等全部相关服务，预警数据逐步稳定后，推动数据最终实现渔船作业全流程风险智能识别与实时预警的服务目标。全套设备及其相关组配件均为未经使用的全新设备，更换备品维修也需为全新产品，设备需通过省级船检部门或相关部门的检验。
3.2硬件租用需求服务
3.2.1天线（包括5G CPE设备）
3.2.1.1基本要求：依托VSAT卫星通信终端与5G CPE终端，构建“远海卫星+近海5G”双网通信体系，满足全海域通信需求。近海优先使用5G网络，通过实时检测5G信号阈值，实现远海卫星通信、近海5G网络自动无缝切换。
3.2.1.2船载卫星通信天线参数要求：
（1）▲天线口径：≥0.45m；（供应商须提供不少于2种及以上不同口径规格供选型。在满足卫星通信链路、设备性能及船用安装要求前提下，结合渔船实际船长、安装条件、作业海区与作业方式，由县级渔业渔政主管部门会同船长确认最终选用口径；重点监管渔船天线口径不得小于0.6m。）
（2）天线重量：≤80kg；
（3）▲防护等级：≥IP66；（提供相关检验报告证明或白皮书）
（4）工作温度：-20℃～60℃；
（5）工作频段：Ku或Ka；
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Hlk243067347]（6）频率范围：Ku频段发射13.75～14.5GHz，接收12.25 GHz～12.75 GHz；Ka频段发射27.50 GHz～30.0GHz，接收17.7 GHz～20.2GHz；
（7）Ku频段增益：发射≥34.4dBi（14.25GHz）；接收≥33.2dBi（12.5GHz）；
     Ka频段增益：发射≥40.7dBi（29.5GHz）；接收≥37.1dBi（19.4GHz）；
（8）Ku频段G/T（晴空，仰角30°）：≥11.7dB/K；
     Ka频段G/T（晴空，仰角30°）：≥14.2dB/K；
（9）极化方式：Ku 频段采用线极化，Ka 频段采用圆极化；
[bookmark: OLE_LINK6]（10）交叉极化隔离度：线极化天线的交叉极化隔离度应始终大于30dB；圆极化天线的交叉极化隔离度应始终大于20dB 或轴比不高于1.5dB。
（11）天线功耗：0.45m≤天线口径＜0.6m，动态功率≤80W；天线口径≥0.6m，动态功率≤100W；
（12）天线供电：一般应采用直流电源供电，可采取多种形式提供如船电、蓄电池、POE等；
（13）跟踪精度：在规定海况（横摇±15°@6s、纵摇±10°@5s、航向±10°@15s）条件下，天线电轴指向误差的RMS值应≤接收半功率波束宽度（HPBW）的1/8；或者信号强度下降不应超过0.5dB。
（14）BUC功率模块：Ku频段BUC：≥6W；Ka频段BUC：≥4W；
（15）稳定方式：依据不同船型稳定要求，采取两轴或三轴稳定；
（16）定位方式：北斗定位；
（17）运动范围：方位：360°连续无限制旋转；俯仰范围：≥110°；极化：≥±167°；
（18）初始对星时间：≤180s；
（19）支持倾斜度报警；
（20）Modem：内置天线罩内；
（21）支持TR-069网管协议，具备5G CPE对接接口，网管通道支持优先选用5G专网，具备设备远程配置、升级、监控功能。
3.2.1.3 5G CPE设备参数要求：
（1）▲供电方式：支持POE供电和配属专用蓄电池供电；
（2）工作频段：低频范围90～960MHz，高频范围1710～2700MHz；
（3）▲增益：低频段690～960MHz频段内最小增益≥6dBi，高频段1.7GHz～2.7GHz频段内最小增益≥8dBi；
（4）极化方式：±45°双极化；
（5）SIM卡接口：配置2个SIM卡标准卡槽，支持不同运营商双卡双待备份；
（6）网络支持：4G/5G;
（7）天线功耗：≤20W；
（8）工作温度：-20℃～+60℃；
（9）工作湿度：最大95%@40℃（无凝露）；
（10）防护等级：≥IP66；
（11）抗风：最大35米/秒任意方向。
3.2.1.4 调制解调器设备参数要求：
（1）防护等级：≥IP55；
（2）工作温度：-20℃～60℃；
（3）国产自主控制，满足行业保密要求；
（4）业务接口：至少提供1路千兆以太网口，部分设备支持多口或带外管理口；
（5）监控接口：支持本地Web GUI或SNMP远程网管；
（6）IP吞吐能力：前向IP吞吐量应在100Mbps～300Mbps，返向IP吞吐量应在10Mbps～40Mbps。
3.2.1.5 *产品资质要求：（提供证书复印件并加盖公章）
（1）船载卫星通信天线具备中国船级社型式认可证书；
（2）船载卫星天线具备工信部颁发的无线电发射设备型号核准证书；
（3）船载卫星天线具有卫星公司出具的入网许可证。
3.2.2摄像头
3.2.2.1▲基本要求：摄像头安装应满足安全场景监控要求，其数量应结合渔船实际船长、安装条件及作业方式等因素，经县级主管部门与船长确认后确定。其中，实际船长≥24米的渔船，应安装4至7个摄像头；12米≤实际船长＜24米的渔船，应依据船型结构安装覆盖全景的多个摄像头，摄像头数量应在安装实施中依据船型一船一方案。
3.2.2.2 摄像头参数要求（所有配备的摄像头均需满足，含驾驶舱、机舱、前后甲板、左右船舷等，除驾驶舱摄像头外为按需配备）：
（1）像素≥400万；
（2）分辨率：最大分辨率≥2560x1440@25fps，最小分辨率≥ 1920×1080@25fps；
（3）▲分辨力试验满足C类1400TVL（2560x1440）；（提供相关检验报告证明或白皮书）
（4）▲防护等级：IP68防尘防水；（提供相关检验报告证明或白皮书）
（5）▲外壳防腐等级满足NEMA 4X防腐标准；（提供相关检验报告证明或白皮书）
[bookmark: _Hlk244421852]（6）*摄像头非金属外壳阻燃性应符合GB16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》8.3条款规定；（提供相关检验报告证明或白皮书）
（7）工作温度：-30℃～60℃；
（8）▲补光功能：设备支持红外补光；驾驶舱摄像头配备智能双补光（白光+红外），夜间工作模式下优先启用红外补光，白光补光开启时，可自动降低亮度，避免影响驾驶人员暗适应；
（9）防盐雾功能：应符合SC/T7002.7标准的规定；
（10）▲驾驶舱摄像头需具备双向语音对讲功能，音量应支持调节，禁止完全静音关闭，最低输出音量不低于60dB，在驾驶舱环境噪声条件下，4 m 范围内可清晰收听，满足监管需求。（提供相关检验报告或白皮书）
（11）机舱摄像头需支持热成像，分辨率≥256×192。
3.2.3传感器
    3.2.3.1基本要求：通过部署船舶姿态、烟雾、水浸、有毒气体感知传感器，采集数据并推送至智能终端，经终端算法分析研判，实现渔业安全生产风险的有效监测与预警。
3.2.3.2船舶姿态传感器参数要求：
    数据接口：RS485或更高性能接口；波特率4800bps～230400bps；数据输出频率0.2Hz～200Hz；输出内容包含片上时间、三轴加速度、三轴角速度、三轴磁场、三轴角度、四元数、端口状态；启动时间≤1s；工作温度-40℃～85℃；工作电压3.3V～5V；工作电流≤11.5mA；防护等级≥IP55。
3.2.3.3烟雾传感器参数要求：
供电电源DC 10～30V；数据接口：RS485或更高性能接口；整机功耗≤0.9W；温度测量范围-40℃～+80℃，温度精度±0.5℃（25℃）；湿度测量范围0～100%RH，湿度精度±3%RH（60%RH，25℃）；工作温度-20℃～50℃；工作湿度15～90%RH（无冷凝）；工作气压90～110kPa；稳定性≤2%FS/月；烟雾零点漂移（-20℃～40℃）±3%FS；重复性≤2%FS；烟雾测量量程：0～100% Obs；烟雾测量精度±5%FS；分辨率1ppm；响应时间≤35s。
3.2.3.4水浸传感器参数要求：
供电电源DC 10～30V；同时支持继电器常开触点和RS485双路输出；工作功耗：继电器输出模式最大功耗1.2W，RS485通讯输出模式最大功耗0.4W；工作温度-20℃～+60℃，工作湿度0%RH～95%RH（无冷凝）；继电器触点负载能力250VAC 1A/30VDC 1A。
3.2.3.5有毒气体（CO/H₂S）传感器参数要求：
供电电源DC 9V～30V；数据接口：RS485或更高性能接口；通信协议：支持标准Modbus-RTU协议；防护等级≥IP65；检测气体：CO、H₂S；测量范围：CO为0～500ppm，H₂S为0～100ppm；分辨率≤0.1ppm；测量精度±5%读数。
3.2.4 智能终端
3.2.4.1▲基本要求：智能终端能够接入渔船视频监控和多种传感器，实时采集、存储、分析和传输渔船运行状态、作业状态等数据，并根据预设条件输出声、光提示或者报警信号。应具有“六防”、人脸识别、人证识别及疲劳驾驶识别等能力；在规范采集环境下，AI识别准确率不低于85%。合同签订2个月内，设备须取得中国船级社型式认可或省级船舶检验机构认可。
3.2.4.2主要参数要求：
（1）智能终端包括微处理器、数据存储器、实时时钟、数据采集接口、网络接口、电源、不小于10英寸的触摸显示屏、卫星与5G CPE链路自动识别切换网关、告警扬声器（最低输出音量不低于60分贝，在驾驶舱环境噪声条件下、4m范围可清晰收听）等组件；
（2）▲CPU：64位八核及以上；GPU：四核及以上；AI算力：不低于8Tops；内存：不低于8GB；板载闪存：不低于8GB；本地存储：不低于2TB工业级固态硬盘；
[bookmark: _Hlk244421901]（3）▲防护等级：不低于IP66，一体式机型要求整机满足，多模块组合机型（终端主机、触摸屏、网络IP电话、切换网关、告警扬声器等）集成后整体满足该防护等级；
（4）*核心芯片自主可控：软硬件核心组件为国内研发、生产，系统符合《网络安全技术—软件供应链安全要求》（GB/T 43698-2024）；
（5）支持接入各类型传感器；
（6）支持视频接入、实时调取、录像存储及回放，连续存储时间不低于30天；
（7）▲具备接收中国渔政指挥系统和“苏渔安”平台相关数据的能力；（提供承诺函）
（8）支持船上业务场景的综合分析研判、事件与预警信息存储及上传；
（9）包括且不限于如下算法：身份核验、人数超定员、明烟明火、无人值守、未按规定穿救生衣、疲劳驾驶、有毒气体等功能。监测到危险行为（如明烟明火等）时自动录制视频并预警上传，同时要应具备迭代升级和功能拓展条件，如后期结合国家行业标准并运用成熟的情况下逐步实现网具核验、人脸识别、北斗拆卸等功能；
（10）支持视频、传感器数据的压缩传输；
（11）具备设备远程配置、升级、监控功能；支持故障告警、性能数据采集上报；
（12）在不影响安全监管前提下，支持第三方算法模型通过标准化接口导入及动态部署；算法运行环境应独立于主控系统，确保资源隔离与主控系统稳定性；
（13）不少于7路视频通道，可同步为摄像头供电并接入视频信号；支持监控画面显示、录像存储、录像回放、视频压缩回传功能。
（14）*可接收管理平台下发的预警消息并语音播报（最低输出音量不低于60分贝，在驾驶舱环境噪声条件下，4 m范围内可清晰收听）；（提供检测报告或测试白皮书）
（15）本地终端界面可以显示航速、航向、经纬度，可定制显示当地海域天气预报，可实时显示船舶横摇和纵摇角度；
（16）▲配属专用网络IP电话，接听来电免费，年度国内外呼语音电话时长不少于1500分钟，通过“苏渔安”平台及渔船内部组网小号接听、拨打的通话免费，并配套专用免费流量保障使用，该流量不计入套餐通用流量；紧急报警电话不受通话时长限制；IP电话通话记录支持明细查询；
    （17）卫星网络与5G CPE网络自动切换时，智能终端及连接船用网络的移动终端应具备提醒显示功能；
（18）在渔船上使用卫星网络与5G CPE网络时，所提供的无线网络支持使用人的人脸识别、身份证信息核验及手机短信验证码等多方式身份认证，身份认证登录完成前所有上网流量免费；实时比对使用人和进出港报备人员信息，如出现不符情况应作为预警上传；
（19）支持船用卫星网络和5G CPE使用情况实时查询，超出流量套餐时应提醒显示；
（20）当识别到驾驶舱摄像头处于非正常监管状态时，触发预警提示，并自动关闭该船舶非监管流量使用，恢复正常监管状态后自动开启；
（21）日志留存时间≥12个月。
3.2.5 ▲专用蓄电池或UPS电源
项目配套专用蓄电池或UPS不间断电源，依据船型结构调整设备容量，断电后保障所有设备独立连续工作时长不低于8小时，续航性能稳定可靠；支持船舶电源充电适配，可与现有船舶智能系统无缝融合、统一监测管控；设备采用一体化集成设计，仅限本项目配套设备使用，配备运行状态显示、防盗防护功能；蓄电池类型为铅酸蓄电池或镍碱性蓄电池，具备过充、过放、过流、短路、过温等多重电气保护机制；设备须取得中国船级社型式认可或省级船舶检验机构认可；具备良好热稳定性与阻燃性能，符合国家及船舶行业相关安全标准，可有效防范漏液、起火、爆炸等安全风险，适应海上渔船复杂工况安全稳定运行。
3.3*带宽和流量基本要求：（提供承诺函）
（1）卫星通信带宽：日常作业场景中，单船卫星通信链路上行带宽不低于1Mbps、下行带宽不低于3Mbps；触发应急扩容后，单船卫星通信链路上行带宽不低于3Mbps、下行带宽不低于8Mbps；
（2）卫星宽带年流量：卫星宽带总流量（监管专用流量和渔民激励生产流量之和）不低于50GB/船/年；
（3）船载 5G CPE 月流量：不限速5G总流量（监管专用流量和渔民激励生产流量之和）不低于100GB/船/月。
四、方案要求
4.1 项目实施方案
投标人需提供针对本项目需求的项目实施方案，包括但不限于方案设计、项目组织计划、进度管理、质量保证、风险控制、应急演练、人员分级培训等内容。方案应贴合渔船施工实际，各项内容清晰完整、具备可落地性，保障项目有序实施、稳定交付。
4.2宽带服务方案
4.2.1 带宽保障方案
投标人应针对项目特点提供带宽保障方案，具体要求如下：
（1）业务优先级管控：卫星通信终端采用Ka/Ku波段船载动中通天线，满足渔船基础视频回传、传感数据上报、告警信息推送等常规监管业务，在正常作业场景下保障监管业务数据包稳定传输。当触发风险告警或海上突发事件时，系统自动将涉事渔船通信链路调整为最高传输优先级，保障定位、音视频、告警等核心业务数据优先传输；各级渔业渔政指挥中心可对船端执行单向语音强插、视频强制调取，确保管控指令高效送达。
（2）应急带宽扩容能力：针对应急指挥通信保障需求，系统须支持单船独立保障带宽，并具备带宽扩容能力。扩容后，满足岸端与船端高清视频、语音通话等业务需求。
（3）多星与主站备份保障：卫星通信系统支持双星（多星）备份与多星自动切换，当单一卫星链路发生故障时，可自动切换至备用卫星链路，保障监管业务连续不中断；具备卫星主站异地备份能力，主站选址需征得甲方同意，当主站因天气或者故障宕机时，应立即启用异地备份站。服务期间本项目的数据处理、数据存储、数据查询等各类数据服务均在主站属地落地，本项目渔业数据与其他省份渔业相关数据进行隔离，服从采购方的数据管理要求。
（4）地面站要求：地面站、卫星基带满足国产自主可控要求，卫星网络信息系统须取得网络安全等级保护三级备案证明。地面站技术参数以农业农村部办公厅文件“农办渔〔2026〕12号”文中附件《海洋渔船宽带卫星网络与船载终端技术要求》规定的地面站相关参数作为本项目主站技术基准要求。
（5）功放与终端接入能力：主天线高功率放大器（HPA）输出功率不低于1000 W，采用 1:1 热备份配置；配置自动上行功率控制系统（UPC）；系统可同时在线管理不少于 1000 台船载卫星通信终端。
（6）卫星资源与基带组网性能：为保障渔船在海通信能力，优先选择恶劣天气下信号更加稳定的卫星资源，并针对江苏渔船业务大规模组网特性，服务供应商的主站基带系统单节点前向处理能力不低于400Msps；单个反向载波同时可以承载QPSK、8PSK、16QAM等多种调制方式，以适应同一个载波上不同船只的通信环境，提高信道利用率。
（7）供应链安全与资质要求：所提供的基带系统相关的发明专利证书和发明人应符合供应链安全需求，相关服务及相关交付产品需符合《网络安全技术—软件供应链安全要求》；主用主站应具备工信部门颁发的无线电频率使用许可证。
（8）近海5G通信能力：5G CPE船载设备搭载全频段高增益海域信号增强模块，近海区域通信速率≥10Mbps。
4.2.2流量方案
投标人应结合本项目业务特点，提供完善可行的流量方案，具体要求如下：
（1）卫星通信网络：卫星网络每船每年总流量可依据需要由甲方设定监管专用流量和渔民激励生产流量（供船上人员生产作业使用），支撑常态化在线监管、应急高清视频传输业务。单船生产流量建立每月最低和最高流量补贴标准。伏休期间或长时间停航渔船（伏休特许捕捞、交易过户、拆解销户、渔船新建等）的流量根据甲方管理要求可延期或结转集中使用，以单独船账户方式实施，生产流量超出流量套餐部分可由渔民自行订购。
（2）5G CPE网络：5G网络每船每月不限速总流量可依据需要由甲方设定监管专用流量和渔民激励生产流量，适配高清视频回传、边缘AI分析等高带宽业务。监管流量以总流量池方式实施，监管部门可实时查看和调配流量池。生产流量超出流量套餐部分由渔民自行订购。
（3）应急场景流量保障：除配置适配江苏渔业日常监管业务的流量额度外，渔船发生险情应急处置、重要违规核查等甲方所需的特殊场景，监管告警、现场音视频回传等核心监管业务流量（含卫星流量和5G流量）不受限流、降速限制，由服务商免费提供，优先保障险情处置通信通道畅通可用。
（4）渔民流量优惠定价：渔民订购流量价格根据市场行情变动，以服务商卫星流量实时最低单价、套餐价为基础实时调价，价格至少低于同期市场价30%。卫星宽带充值可通过专用APP或小程序操作，并提供对应联系人及联系方式供咨询办理。
（5）流量使用溯源管理：流量使用情况全程留痕，明细可查询、可追溯。
4.2.3 通信覆盖方案
投标人应结合本项目业务特点，提供完善可行的通信覆盖方案，具体要求如下：
（1）星地协同全域覆盖：卫星通信覆盖范围适配国内沿海主要渔业作业海域，岸基5G信号覆盖区域优先使用5G通信；离岸较远、岸基信号薄弱海域依托卫星通信进行信号补盲，满足渔船基础监管数据接入。
（2）卫星资源与海域说明：投标人须列明可投入本项目的卫星资源清单，并明确对应卫星覆盖强弱的具体海域范围，卫星覆盖应满足渔船基本通信信息需求。
（3）弱区自动卫星切换：渔船航行进入弱信号覆盖区域时，可自动完成对星调整，切换至信号更强的卫星覆盖区间。
4.2.4 网络稳定性方案
投标人应结合本项目业务特点，提供完善可行的网络稳定性方案，具体要求如下：
（1）双主站异地备份
系统配置异地双主站冗余架构，接入地理位置相互独立的主站系统，实现故障转移。当主用主站发生灾难性故障时，可完成完整、无缝链路切换；支持降雨分集机制，覆盖卫星主站射频子系统、基带子系统及地面传输链路；链路传输条件恢复后，可自动切回主用卫星主站，保障网络不发生服务降级。
（2）射频系统雨衰功率补偿
卫星通信主站配备完整的上行功率控制设备（UPC），可根据天气条件的变化，自动调整上行功率。通过UPC系统算法计算卫星主站上行的雨衰值，算法支持根据观测和测试数据动态更新；降雨引起信标电平变化时，系统自动调整上行链路输入功率，维持系统EIRP指标。系统支持宽上行频率范围，针对不同频率段内载波差异化调整功率，适配高频段雨衰更大的特性，全程电平自动调节。
（3）基带系统雨衰调制处理
基带系统支持前向信道和回传信道自适应编码调制；可配置MODCOD升阶和降阶余量，在卫星链路质量波动时有余量做缓冲和调整；基于QoS实现卫星资源动态分配。
（4）主站设备冗余设计
卫星主站采用多环节冗余架构，防止单点设备故障造成整条通信链路中断，分为射频系统设备冗余、基带系统设备冗余。
 ① 射频系统冗余：下行通道配置冗余备份低噪声放大器系统；上行通道配置冗余备份变频功放系统，实现上下行信号变频、放大环节冗余，消除射频单点故障。 
② 基带系统冗余：协议服务器支持负载均衡，网管服务器采用冗余配置，调制解调器采用 M+N 冗余配置；在信号调制解调、用户数据管理等环节保障单点故障不会造成通信链路中断。
（5）远距离 4/5G CPE 融合接入：系统支持通过船载CPE 实现公网融合接入能力，投标人须提供该 4/5G CPE相关实测指标，包括但不限于实测接入距离、实测天线增益等关键参数；可在近海公网信号可覆盖区域，优先复用4/5G 链路承载业务流量，与卫星宽带链路形成多链路互补备份。当4/5G 链路信号质量劣化、断开时，业务可平滑切换至卫星链路，进一步提升整体网络连续服务能力。
4.3软件平台服务方案
4.3.1 “苏渔安”平台数据推送及管理服务方案
投标人承诺向“苏渔安”平台推送项目全量业务数据，配合完成系统研发对接，保障本项目建设成果在“苏渔安”平台全量功能正常展示。具体要求如下：
（1）告警数据回传：支持业务告警数据实时推送至“苏渔安”平台，包含但不限于超员识别、明烟明火识别、驾驶室无人值守识别、未穿戴救生衣识别、疲劳驾驶识别、有毒气体等事件数据。
（2）视频点调功能：支持平台远程视频调取、实时语音对讲。
（3）迭代升级服务：根据甲方要求，免费配合做好后期功能迭代升级、新增功能拓展等工作。
4.3.2 企业自身备份平台服务方案
投标人承诺依据项目建设需求，设计搭建一套集态势监测、智能预警、设备管控、数据分析、远程运维、指令下达于一体的综合数字化船舶运维管理平台，并依据安全监管需要定制海洋气象及海浪预报。具体要求如下：
（1）数据管理服务
① “苏渔安”平台数据互通服务：搭建与“苏渔安”平台的专用数据通道，持续向“苏渔安”平台推送船载设备运行状态、AI告警事件、视频资源、对讲记录、处置记录等数据；同时接收“苏渔安”平台回传的全省渔船动静态基础数据（渔船档案、船员信息、进出港报告等）。支持监管策略配置和履职校验数据推送，适配系统后期迭代改造。
② 涉渔数据接入服务：具备接收中国渔政指挥系统或“苏渔安”平台原始数据能力，支持同步接入船员基础信息、渔船基础信息、船舶进出港报告等核心业务原始数据，实现监管基础档案统一管理与数据溯源。
③ 设备数据接入服务：支持船载卫星、5G CPE设备、摄像头、各类传感器、智能盒子、蓄电池等设备的实时数据采集；采集指标包含在线状态、电压、温度、链路、固件版本等；支持多路视频、多协议传感器数据接入。
④ 数据融合服务：提供多源数据融合服务，汇集渔船档案、船员信息、进出港记录、传感监测、AI告警、视频、通信、气象等数据，建立一船一档，形成统一数据资源池，供监测研判使用。
⑤ 数据监测服务：提供实时数据质量监测服务，监测数据接入时延、丢包率、字段异常、链路断流情况；识别异常上报与通信质量劣化问题；对异常自动标记并产生平台告警，支持查询导出。
⑥ 数据备份服务：采用全量+增量备份服务，对位置、告警、日志等业务数据进行备份；保障RTO≤15分钟，RPO≤1小时，采用云端备份与船端本地缓存互为冗余架构，备份数据加密存储，确保业务数据可恢复，具备高可靠的数据恢复能力。
⑦ 用户管理服务：提供分级授权服务，按省—市—县三级分级管控，账号实名管理，所有操作留痕审计；支持账号增删改权限，账号数量依据甲方业务需求设置。
（2）态势监测服务
① 电子海图管理服务：提供可矢量发布的全国海域电子海图服务，支持缩放、平移、图层控制；支持电子围栏绘制编辑，可展示禁渔区、航行区域、敏感水域、协定水域、网络覆盖范围等图层。
② 业务图层管理服务：支持渔船、告警、气象、围栏、通信质量等多图层叠加展示，图层可开关，透明度可调节；支持按船型、在线状态、告警类型筛选，可生成分布热力图。
③ 船舶态势展示服务：提供海图实时展示服务，呈现渔船位置、航向航速、姿态、链路、设备状态；支持轨迹回放；弹窗查看船舶、船员、设备、流量、告警等信息。
④ 档案展示服务：提供一船一档、一人一档查询服务；集中展示船舶、船员资质、进出港记录及船员动态登船信息，支持快速检索。
⑤ 海上作业监测服务：提供AI风险识别服务，识别渔船超员、明烟明火、安全装备使用、驾驶室无人值守、未穿戴救生衣、疲劳驾驶、人员落水、船体倾斜、烟感报警、水浸报警、有毒气体超标等风险事件，留存AI抓拍图片及视频片段，支持多条件筛选查询。
⑥ 渔船视频调阅服务：提供船载视频实时预览、回放、抓拍取证服务；适配卫星/5G带宽差异，兼容GB/T28181、ONVIF协议。
⑦ 渔船视频对讲服务：提供平台与船端音视频对讲服务，适配海上弱网环境，支持应急强插喊话，通话记录留存。
⑧ 渔船一键拨号服务：支持平台向船端IP电话呼叫、渔船间内网呼叫服务；船端一键报警触发后自动连通音视频并上报位置告警。
（3）智能管理研判能力
① 报警规则管理服务：提供规则配置服务，可配置船上智控设备报警规则，包括姿态、传感、AI识别、设备故障等告警阈值；划分一般、重要、紧急三级告警等级，配置告警推送对象，支持规则导入导出。
② 接警闭环处置服务：提供统一接警与闭环处置服务，接收设备状态、传感监测、AI识别、一键报警等各类告警信息；支持告警分派、处置录入、销号闭环，紧急告警超时升级，全流程操作留痕，记录可追溯查询。
③ 预警信息发布服务：提供预警发布服务，可按单船、分组、指定海域批量下发气象、安全管控预警信息，船端声光语音提示，记录下发及接收状态。
（4）高效化运维能力
集成船舶轨迹追踪、视频实时监控与回放、数据智能分析、设备远程升级、预警闭环处置等核心功能，简化船舶运维工作流程，替代传统人工现场作业模式，降低人工及现场运维成本，提升船载设备运维处置效率。
（5）监管化决策能力
提供全面的数据统计分析与智能决策服务：包含渔船在线、分布、流量及进出港统计，支持区域时间筛选出图；船员核验、超员及安全风险事件统计；多维度告警统计，包括类型、等级、时空分布、误报率与处置闭环率，并分析风险趋势；设备在线率、故障率、5G/卫星链路质量、远程升级运维成功率统计；汇聚多源数据，识别高风险船舶与海域，辅助监管调度与设备优化；支持多条件筛选自动生成设备、告警、运维报表，并可导出Excel、PDF格式，满足汇报存档需求。
4.3.3 数据统计服务方案
投标人应结合本项目业务特点，提供完整、可落地的数据统计服务方案，具体要求如下：
（1）设备运行状态统计：提供船载终端设备运行状态统计服务，包括：智能终端在线/离线状态统计、在线率统计、离线时长统计等；
（2）告警分级分析统计：提供船载终端告警分析统计服务，包含告警类型、告警数量、告警发生区域、告警发生时段等统计，同时支持按告警等级进行分级分类统计；
（3）报表生成导出能力：支持按时间范围、所属区域、船舶编号等多条件组合筛选统计，自动生成标准化统计报表，支持Excel、PDF格式导出，满足业务分析、工作汇报与数据存档需求。
（4）全流程操作留痕追溯：所有数据及视频的接入和输出，全流程操作留痕，记录可追溯核查。
4.3.4气象与海浪服务方案
投标人应结合本项目业务特点，提供服务期内完善可行的气象与海浪服务方案，具体要求如下：
（1）长时效海况预报：支持查询指定海域未来最长10天的气象、海况变化趋势并推送给智能终端，方便规划航程与作业周期。
（2）高影响天气预警：覆盖台风、寒潮、强对流等7类高影响天气，并提供小时级的短临强降水预报，用于防范突发性强对流。
（3）海洋专项灾害警报：向权威部门定制海浪、风暴潮、海啸、海冰的专项警报信息，包含预警级别、影响落区及防御指南。
（4）多渠道预警触达：通过手机APP/小程序、短信、智能终端多渠道推送预报预警信息，直达船东、渔民及管理人员，各类预警预报信息按照甲方管理要求及时发布。
 4.4 智能终端服务方案
投标人应结合本项目业务特点，提供完善可行的智能终端服务方案，具体要求如下：
（1）“六防”智能感知监测服务
按照农业农村部渔船安全生产“六防”（防大风、防碰撞、防侧翻、防漏水、防火灾、防中毒‌）要求及江苏省渔业安全生产“六化”建设标准，在渔船驾驶舱、甲板、作业区等核心重点区域，部署高清智能摄像头、多元传感器等采集设备。设备满足船用环境防护标准，舱外设备防护等级不低于IP66，具备防盐雾、防霉菌、抗振动、高低温适配能力，适配海上复杂作业环境。
系统支持多路视频实时采集、本地存储、远程回传，适配海上弱网通信场景，采用智能视频压缩编码技术，在带宽受限条件下优先保障关键监控画面、风险预警画面高清传输，实现弱网条件下视频数据稳定回传、不卡顿、不丢帧。同时搭载AI智能分析算法，支持驾驶室无人值守、明火明烟、违规作业、超员作业等风险行为智能识别、自动抓拍、实时告警，全方位赋能渔船安全生产智能监管。
（2）驾驶舱视频、语音双向对话服务
依托船舶驾驶舱摄像头集成视频对讲能力，实现岸基监管平台与船舶驾驶舱全天候实时双向语音通话，支持平台主动发起呼叫；适配海上通信环境，通话清晰稳定。可支撑远程调度、安全提醒、应急沟通、船舶问询等业务场景，系统通过集成网络电话，实现渔船内部组网通话，同时支持外部呼出、呼入。
（3）一键报警服务
船端设备需要有一键紧急报警功能，满足渔船海上遇险、应急处置、紧急作业调度等场景下快速呼叫渔船对应属地的渔业渔政指挥中心的需求，实现一键触发、直连监管平台、双向视频、语音交互、多信息同步上报的完整报警闭环，具体技术要求如下：
① “苏渔安”平台语音直连
触发报警后，终端自动向“苏渔安”平台的属地管理账号专属调度坐席（值班管理账号）发起语音呼叫，无需船员手动拨号。
② 双链路优先保障机制
紧急通信业务具备最高优先级，由终端内置智能网关自动调度VSAT卫星链路与4G/5G移动链路中的最优通路承载；链路带宽紧张时，优先保障报警语音传输，确保紧急通信畅通。
（4）智能人脸识别服务
① 船载智能终端集成人脸识别算法，通过驾驶舱摄像头采集人脸图像完成比对核验；
② 人员数量、船员身份核验：与“苏渔安”平台推送的船员数据进行比对，验证登船人员身份、人数，识别非本船人员、无证人员；
③ 职务船员配备核查：待后续技术迭代后，应能够核对在岗人员与船舶职务船员配置要求，识别职务船员缺岗情况；
④ 驾驶室无适任船员识别：待后续技术迭代后，应能够核验驾驶人员资质，识别无证驾驶、人证不符、无适任船员驾驶船舶的情况。
识别结果实时同步上传平台，形成人员在岗合规核验记录，支持历史记录查询与统计。
（5）网络电话服务
渔船配置网络语音电话，构建基于VSAT卫星网络与5G网络双链路承载的船载语音通信系统，实现渔船与各级渔业渔政指挥中心专线呼叫、国内公网电话双向互通，满足日常调度、应急指挥、渔民生产生活通信需求，具体技术要求如下：
① 基础呼叫能力
a.各级指挥中心专线呼叫：支持拨打各级渔业渔政指挥中心专属值班号码，支持内线短号快速拨号；各级渔业渔政指挥中心可主动呼叫任意船载网络电话终端，具备呼叫优先接入、强插，满足渔业监管调度场景需求。
b.国内公网电话呼叫：支持拨打国内固定电话、移动电话，支持国内公网电话呼入船载终端；默认关闭国际长途及高收费增值业务，可根据管理需求灵活开通，识别屏蔽诈骗电话。
c.网内协同呼叫：支持监管平台、作业渔船间免费双向通信，满足船队编队作业、生产协同、安全监管的通信需求。
② 双链路承载与智能切换：渔船语音业务同时承载于VSAT卫星链路与4G/5G链路，由终端内置智能网关根据链路质量自动选择最优传输通路；与监管平台双向语音业务设置为最高优先级，链路带宽紧张时自动限制民用互联网流量，优先保障语音通话畅通；一键报警触发时，报警语音呼叫强制抢占信道资源，确保紧急通信优先。
③ 语音质量保障：支持G.711A/U等多种语音编码方式，自动根据链路带宽适配最优编码，内置丢包补偿、抖动缓冲、回声消除机制，在海上卫星链路高时延、高丢包场景下保障语音清晰可懂。船载话机配备抗噪声拾音模块听筒，适配船舱发动机噪声、海风噪声环境，确保嘈杂作业场景下通话双方语音清晰。
④ 通话记录管理：具备记录完整通话详单，包含主被叫号码、通话时间、通话时长等信息，支持导出与统计查询。
（6）渔船点验服务
① 在岗状态识别：通过驾驶舱摄像头，AI自动识别是否长时间无人。系统会轮询视频，若发现驾驶台长时间空岗（时间可设置），立即触发报警，同时支持各级值班人员实时点调人员值守情况。
② “黑色四小时”点验：通过驾驶舱摄像头，AI自动识别夜间“黑色四小时”人员值守状态，可设置人员不在岗预警时间。
（7）惠民便民服务
配套面向渔民亲属的如“渔家通APP”移动端应用程序，家属可通过手机实时查看渔船位置和海洋专用气象服务信息；灾害性天气无法联系船员时，家属可以一键报警，便于渔政船或周边船只及时开展救援。
（8）系统迭代升级
在不影响安全监管业务运行的前提下，支持对船载智能终端开展远程软件迭代与算法升级。采用TR069公有协议实现终端远程集中管控，具备终端参数远程配置、软件版本远程下发、升级包推送、升级状态监测等功能；升级过程支持断点续传、升级失败自动回滚；升级日志自动留存，可在岸基企业自身平台查询。
4.5 安全保密服务方案
投标人承诺建立覆盖船载终端、通信链路、卫星地面站、各级渔业渔政指挥中心全链路的安全保密体系，从物理安全、数据安全、安全防护、安全管理、国产自主可控要求五个维度实施全流程安全管控，保障渔业监管业务安全、船舶数据安全与通信安全，符合国家网络安全、数据安全及渔业行业相关管理规定，包括不限于GB/T 43698-2024。具体要求如下：
（1）基础设施物理安全
① 船载设备环境防护：船载智能终端、卫星通信天线、5G CPE天线等核心船载设备应具备与海上使用环境相适应的防护能力，室外设备具备必要的防水、防盐雾等能力，保障设备在海上环境下稳定运行。
② 机房安全配套建设：卫星地面站及数据中心机房应配门禁、监控、消防、防雷、UPS及环境监控等设施，并按三级等保部署防火墙、WAF、IDS/IPS和日志审计，保障核心系统与数据安全。
③ 传输链路隔离防护：卫星地面站、数据中心与各级渔业渔政指挥中心根据业务需求采用专线或专用网络等方式进行数据传输；通过防火墙访问控制、网络区域隔离及必要的链路安全措施，对船舶定位、监管指令、视频监控等重要业务数据进行安全防护，降低数据在传输过程中被非法访问、截获或篡改的风险。
（2）数据安全
① 数据传输安全：船载终端与各级渔业渔政指挥中心之间传输的定位、视频、告警、语音、指令等业务数据，采用加密机制与安全通信协议传输，具备身份认证、完整性校验能力，防范窃听、篡改、伪造和重放攻击。
② 数据存储安全：甲方认定的重要数据按等级实施访问控制、权限隔离、加密保护；船载本地缓存和日志做好防泄露；建立定期备份恢复机制，保障完整性、可用性与可恢复性。
③ 数据隐私保护：严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，规范采集、存储和使用渔民个人信息、船舶作业信息等相关数据，对外共享涉及敏感信息的数据时，应按照相关规定采取脱敏等安全保护措施。
④ 数据全生命周期管理：建立渔业数据分类分级与全生命周期管理机制，重点保护重要数据如预警数据存储不低于12个月，严格跨境传输要求。
⑤ 数据权属约定：本项目产生的所有数据产权归甲方所有，未经授权不得进行任何转让和推送。
（3）安全防护
船载智能网关应具备访问控制与安全隔离能力，实现监管业务网络与渔民民用网络逻辑隔离，防止风险扩散。船载边缘计算终端须安全加固，关闭非必要端口服务，按最小权限配置权限，管控软件安装、程序运行及外接设备。卫星通信应稳定抗干扰，建立终端身份认证与接入控制，仅允许授权终端接入；5G CPE亦需采取安全防护，防止非法接入监管网络。
（4）安全管理
建立覆盖物理、数据、网络及人员的安全管理制度，明确岗位职责。实行分级授权与最小权限，账号实名管理，禁止共用重要账号，统一管理船载终端及业务系统权限，随人员、船舶变化及时调整注销。定期开展漏洞检查、风险评估与安全测试，留存操作、访问、告警日志，不低于12个月，按国家规定保存并配合检查审计。制定网络安全、数据安全应急预案，明确发现、研判、处置、恢复及上报流程，开展演练，重大事件及时启动响应并按规定报告。
（5）供应链安全要求
全面落实信息技术安全和供应链安全要求，船载终端、天线、调制解调器、5G CPE、核心软件等相关交付产品需符合《网络安全技术—软件供应链安全要求》系统自主可控能力。核心软硬件适配国产操作系统，确保无驱动冲突、功能缺失，核心业务延迟不高于600ms。
4.6项目运维服务方案
投标人应根据本项目业务特点，提供完善可行的项目运维服务方案，具体要求如下：
（1）7×24小时分级运维保障
① 在省内建立“省级—市级—渔业县区”三级运维架构，分级配置专职运维团队，分别承担全省总调度、本市运维管理、渔港现场快速处置职责；投标人在江苏省内设不少于6个维修点。其中南通、连云港、盐城均设立不少于2个维修服务点，且维修点从事相关服务年限不低于2年（需提供维修网点合作协议等相关佐证资料）；另外设立省外专职维护团队，解决停靠省外渔船的故障维修。
② 各级运维岗位实行负责人AB角双岗备份制度，主备岗互为补位、全时段覆盖，确保任何时间均有专人牵头处置故障，负责人在岗时应及时响应各级的处置需求，服务响应能力作为考核的重要依据。
③ 开通7×24小时不低于2部运维专用电话，保障全天候畅通；紧急故障15分钟内响应，一般故障30分钟内响应；应急通信故障优先调度处置，保障监管通信畅通。优先通过远程电话或视频通讯方式解答渔民的问题。对于远程技术不能排除系统、设备故障的，按照先换后修原则，由投标人设立的维修点专业人员负责拆装，并在全省渔港范围内实现船舶靠港后24小时内完成更换维修。
④ 供应商按用户要求免费提供重要时段的特殊保障服务。
（2）告警数据技术保障
协助“苏渔安”平台开展系统层面的告警数据技术保障。开展告警数据链路维护、系统BUG修复、平台算法迭代优化、告警识别准确率调优、误报率管控等工作，支撑告警数据链路稳定可靠运行。
（3）常态化定期巡检维护
① 船载设备：每艘渔船每年至少1次现场全面维护，涵盖天线检查加固、终端性能检测、核心功能验证、固件升级，维护记录归档。
② 地面设施与平台：卫星地面站每月巡检、每季度深度维护；企业自主平台平台每月开展系统健康检查与安全漏洞修复；每半年开展一次容灾演练。
③ 链路与流量：每周巡检通信链路质量，每月统计分析流量使用情况，定期优化双链路切换策略与流量管控规则。
④ 每季度向沿海三市渔业渔政主管部门和省级单位提交运维服务报告，每年提交年度运维总结报告，运维报告由沿海三市渔政主管部门签字确认后生效，并提交省级主管部门签字存档。
（4）用户满意度考评管理
建立售后服务考评机制，考评结果纳入供应商信用评价体系，并作为次年合同续签及经费支付依据。
4.7性能保障方案
投标人应根据本项目业务特点，提供完善可行的性能保障方案，具体要求如下：
（1）设备运行性能保障
① 环境适应性
船载全部终端设备需适配海上复杂恶劣工况，各项环境指标严格遵循行业标准。卫星通信终端、智能监控摄像机等船载设备需具备抵御海上高盐雾、高湿度、强振动的能力；设备标准工作温度区间为-20℃～60℃，可适配我国南北海域极端温差环境，同时具备防尘、防喷射水性能，保障开敞甲板、潮湿舱室长期稳定运行。
② 系统稳定性
项目核心终端与感知设备需具备高可靠性与连续工作能力，满足渔业全天候动态监管要求。船载智能监控终端、卫星通信终端平均无故障运行时间（MTBF）不低于5000小时，在船舶航行过程中横滚±25°、俯仰±10°的姿态范围内仍可保持正常工作状态，通信链路仍能保持连接。
（2）数据处理性能保障
① AI分析效率要求
船载智能监控终端内置边缘AI计算单元，AI算法单次处理延迟≤500ms；针对船舱起火、驾驶室无人值守等风险行为识别响应时长≤5秒，本地声光告警与远程平台数据推送同步触发。
② 存储性能要求
船载终端本地存储采用工业级固态硬盘，支持不少于30天高清视频、定位数据预警数据等连续存储，满足船舶航行全过程记录、历史回溯需求。企业提供的省级管理平台管理账号对业务数据、船舶定位数据、设备告警记录等结构化数据统一备份，作为“苏渔安”数据冗余备份；数据有效存储不低于12个月，杜绝业务数据丢失。
（3）通信传输性能保障
① 网络切换与传输延迟要求
多链路智能切换：支持卫星、5G网络自动切换，切换响应时长≤5秒，切换过程上层业务（如预警等）无感知、业务不中断；数据丢包率≤0.1%。
音视频传输时延：近海区域船端至“苏渔安”平台音视频传输时延≤0.5秒；远海卫星链路音视频时延≤1.5秒，画面传输流畅无卡顿。
应急指令下发：管控指令从“苏渔安”平台下发至船端总时延≤30秒。
② 通信覆盖能力要求
卫星通信覆盖：建立多卫星互相备份的通信覆盖要求。
5G网络覆盖：距岸20～40km近海海域、渔港周边5G信号覆盖率≥98%。
（4）终端兼容及联动性能保障
① 接口兼容性要求
所有船载信息终端严格遵循《农业农村部办公厅关于加快推进海洋渔船 宽带卫星网络与船载终端应用的通知》（农办渔〔2026〕12号）要求，与“苏渔安”平台无缝对接，接口应完全适配；设备满足自主可控要求。
② 告警联动响应要求
高风险告警触发后， “苏渔安平台”县级管理账号响应时长≤1分钟，同步推送视频画面、告警详情、船舶定位数据，本地声光告警与平台告警双向联动。
（5）运维管理性能保障
① 设备在线监控与故障告警
对船载终端、通信网络、存储设备实现全方位运行状态监控，实时监测硬件工况、视频传输链路、网络连接状态；设备故障自动上报，标准工况下告警识别准确率≥95%；持续监测网络信号强度、传输速率、时延、丢包率等通信质量指标，网络异常告警响应时长≤5分钟，支持多渠道分级推送告警信息。
② 远程运维管控
支持设备远程状态诊断、参数调整、固件升级、远程重启、运行日志拉取；网络正常条件下远程运维操作成功率≥95%；全部运维操作（账号登录、参数配置、固件升级、告警处置、权限变更等）完整留存操作日志，日志存储时长不少于12个月，数据加密存储、防篡改，支持审计追溯。
③ 系统扩展性能
整套企业自身备份平台采用分布式微服务架构，渔船终端接入、存储服务器可平滑扩容，扩展阶段无需重构核心业务模块；AI算法采用插件化、容器化部署，新型风险识别、目标检测算法可快速接入、热更新，适配后续渔业监管业务拓展与技术迭代升级需求。
五、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求，投标人响应不满足的，作无效投标（一票否决）。
5.1 中标人须严格按照投标文件规定的技术参数等要求供货，货物经检验验收合格后方可进行安装。
5.2 项目报价：本项目按年度进行报价，投标人报价采用单船总价包干模式，报价总额=单船总体综合单价×船舶数量，无须提供分项报价。报价包含项目实施所有费用，如成本、利润、税金和政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括供应商应当提供的伴随服务、售后服务费用。
5.3 本项目采用一次招标、三年使用模式，服务期限自项目通过验收之日起计三年，实行一年一考核、一年一签合同。考核内容综合考量履约能力、服务满意度等指标。若中标服务商上一年度考核不合格，甲方有权终止合同。
本项目单价最高限价9000元/艘/年。
 5.4 一年服务期满，因不可抗力因素，甲方未获得次年预算批复，经甲方提前书面通知中标服务商并协商同意后，合同终止。
5.5 款项支付：本项目所有款项均以人民币支付，签订合同并收到发票后，第一年采购人预付合同款的30%款项给中标服务商；第二次付款为沿海三市共100艘船试运行1个月后支付40%，第三次为安装完成并通过验收后，采购人收到发票再支付尾款（尾款金额为年度实际金额减去已支付金额）给中标服务商；上一年度考核合格后，第二年起重新签订当年合同，并按合同要求进行年度资金支付。
5.6 项目实施要求
5.6.1 组织管理要求
本次项目供应商需要设立主管项目经理1名，技术支撑人员5人，南通市、盐城市、连云港市，每个地区配备项目经理1名、技术负责人1名和现场施工人员5人。
5.6.2 施工主要内容
（1）根据项目需求，先行勘查船型，负责“宽带入海”项目涉及的所有设备的安装和调测工作，并进行技术调试。为保障数据的稳定性，本项目涉及的同种主流设备应当采用同一品牌、同一型号，并统一技术体制、接口协议和数据格式；本招标文件不指定、不推荐任何品牌、型号，由投标人自行选择，同步做好与“苏渔安”平台数据对接推送等工作，项目应于2027年10月前完成施工（特殊情况下经甲乙双方协商后确定）。
（2）试运行期间保障网络畅通，处理项目试运行中出现的问题。
（3）根据采购内容提供相关服务。
六、履约能力
    为了保障本次项目顺利实施完成，投标人需具有一定的履约能力。
    6.1投标人提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来与本项目类似的卫星移动网服务或海洋渔船安全监控服务等案例。（提供合同复印件并加盖投标人公章）
6.2 人员配备要求
投标人需针对本项目组建项目服务团队，具体要求如下：
6.2.1 配备1名主管项目经理，项目经理需要具有5年以上从事相关业务经验，并具有通信工程或电子信息专业高级工程师职称证书、信息技术（应用电子）高级工程师职称证书、信息系统项目管理师（软考高级）证书、ITSS IT 服务项目经理证书中任意一种证书；
配备5名技术支撑人员，具有通信工程或电子信息专业工程师职称证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、ITSS IT 服务工程师证书、信息技术（应用电子、技术开发）证书、网络工程师（软考中级）证书、机电制造（设计开发、技术服务）工程师证书、信息系统建设证书、运维管理工程师、信息安全保障人员认证（CISAW）证书中任意一种证书。
南通市、盐城市、连云港市，每个地区分别配备1名分管项目经理和1名技术负责人，分管项目经理和技术负责人都需具有通信工程或电子信息专业工程师职称证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、ITSS IT 服务工程师证书、信息技术（应用电子、技术开发）证书、网络工程师（软考中级）证书、机电制造（设计开发、技术服务）工程师证书、信息系统建设证书、运维管理工程师、信息安全保障人员认证（CISAW）等通信、电子、计算机、网络、信息安全等相关专业中级及以上职称或国家认可的职业资格、职业技能等级证书中任意一种证书。（提供投标人为以上人员在距离投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月社保缴纳证明文件复印件和有效期内的证书复印件，并加盖投标人公章）
6.2.2 南通市、盐城市、连云港市，每个地区分别配备5名现场施工人员，其中至少有1名安全员，须持有有效安全生产考核合格证书，登船作业人员须具备渔业船舶基本安全培训合格证明。（提供有效期内的证书复印件，并加盖投标人公章）
七、其他要求
1.项目属性:服务类项目。
2.进口产品投标
是否接受进口产品投标:否。



















第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准
  
	序号
	评标项目
	评审内容
	分值

	1、价格（10分）

	1.1
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价）×10分（小数点保留两位）
	10分

	2、需求响应（38分）

	2.1
	功能及技术要求
	供应商须如实填写技术要求响应及偏离表，对第四章 采购需求中“二、技术要求”里的全部技术指标进行响应。本条款负偏离指响应文件不满足招标文件技术指标要求；标注▲的为重要技术指标，共17项，一共17分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。未标注▲的为一般技术指标，共60项，一共18分，有一项负偏离扣0.3分，扣完为止。供应商应按要求提供对应证明材料，并在响应文件“技术参数响应及偏离表”中标明所在页码或位置，未如实填报响应情况或未提供佐证材料的，对应指标按负偏离认定。
	35分

	2.2
	卫星宽带流量指标
	评委根据投标文件对采购需求中3.3带宽和流量基本要求第（2）项的响应情况评审： 
在满足卫星宽带总流量50GB/船/年的基础上，每增加10GB得0.5分，本项最高3分（提供承诺函，格式内容自拟）
	3分

	3、方案要求（40分）

	3.1
	项目实施方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.1“项目实施方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目实施方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目实施方案”中“进度管理”、“风险控制”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目实施方案”中除“进度管理”、“风险控制”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得2分。
	2分

	3.2
	宽带服务方案
	10分

	3.2.1
	带宽保障方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.2.1“带宽保障方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“带宽保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“带宽保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）经评委认定，投标文件对“带宽保障方案”中“地面站要求”、“卫星资源与基带组网性能”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“宽带保障方案”中除“地面站要求”、“卫星资源与基带组网性能”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得2分。
	2分

	3.2.2
	流量方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.2.2“流量方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“流量方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“流量方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）经评委认定，投标文件对“流量方案”中“应急场景流量保障”、“渔民流量优惠定价”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“流量方案”中除“应急场景流量保障”、“渔民流量优惠定价”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得2分。
	2分

	3.2.3
	通信覆盖方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.2.3“通信覆盖方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“通信覆盖方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“通信覆盖方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）经评委认定，投标文件对“通信覆盖方案”中“星地协同全域覆盖”、“弱区自动卫星切换”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“通信覆盖方案”中除“星地协同全域覆盖”、“弱区自动卫星切换”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得2分。
	2分

	3.2.4
	网络稳定性方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.2.4“网络稳定性方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“网络稳定性方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“网络稳定性方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“网络稳定性方案”中“射频系统雨衰功率补偿”、“主站设备冗余设计”、“远距离 4/5G CPE 融合接入”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“网络稳定性方案”中除“射频系统雨衰功率补偿”、“主站设备冗余设计”、“远距离 4/5G CPE 融合接入”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4分

	3.3
	软件平台服务方案
	14分

	3.3.1
	“苏渔安”平台数据推送及管理服务方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.3.1“‘苏渔安’平台数据推送及管理服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“‘苏渔安’平台数据推送及管理服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“‘苏渔安’平台数据推送及管理服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“‘苏渔安’平台数据推送及管理服务方案”中“告警数据回传”、“迭代升级服务”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“‘苏渔安’平台数据推送及管理服务方案”中除“告警数据回传”、“迭代升级服务”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4分

	3.3.2
	企业自身备份平台服务方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.3.2“企业自身备份平台服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“企业自身备份平台服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“企业自身备份平台服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“企业自身备份平台服务方案”中“数据管理服务”、“智能管理研判能力”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“企业自身备份平台服务方案”中除“数据管理服务”、“智能管理研判能力”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4分

	3.3.3
	数据统计服务方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.3.3“数据统计服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“数据统计服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“数据统计服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）经评委认定，投标文件对“数据统计服务方案”中“设备运行状态统计”、“告警分级分析统计”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“数据统计服务方案”中除“设备运行状态统计”、“告警分级分析统计”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得2分。
	2分

	3.3.4
	气象与海浪服务方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.3.4“气象与海浪服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“气象与海浪服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“气象与海浪服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“气象与海浪服务方案”中“海洋专项灾害警报”、“多渠道预警触达”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“气象与海浪服务方案”中除“海洋专项灾害警报”、“多渠道预警触达”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4分

	3.4
	[bookmark: OLE_LINK2]智能终端服务方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.4“智能终端服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“智能终端服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“智能终端服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“智能终端服务方案”中“双链路优先保障机制”、“智能人脸识别服务”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“智能终端服务方案”中除“双链路优先保障机制”、“智能人脸识别服务”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4分

	3.5
	安全保密服务方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.5“安全保密服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“安全保密服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“安全保密服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。
（3）经评委认定，投标文件对“安全保密服务方案”中“基础设施物理安全”、“数据安全”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“安全保密服务方案”中除“基础设施物理安全”、“数据安全”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得2分。
	2分

	3.6
	 项目运维服务方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.6“项目运维服务方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“项目运维服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目运维服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“项目运维服务方案”中“7×24小时分级运维保障”、“告警数据技术保障”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“项目运维服务方案”中除“7×24小时分级运维保障”、“告警数据技术保障”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4分

	3.7
	性能保障方案
	评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中4.7“性能保障方案”要求的响应情况进行评审：
（1）投标文件未符合“性能保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“性能保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）经评委认定，投标文件对“性能保障方案”中“数据处理性能保障”、“运维管理性能保障”的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“性能保障方案”中除“数据处理性能保障”、“运维管理性能保障”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。
	4分

	4、履约能力（12分）

	4.1
	项目业绩
	投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的卫星移动网服务或渔船安全监控服务等类似业绩，每个有效业绩得0.5分，最高得2分。提供合同复印件及验收合格证明复印件加盖公章，缺一不可，未提供不得分。
	2分

	4.2
	人员配备要求
	（1）主管项目经理
① 具有 5 年及以上相关业务从业经验，满足要求得1分，本项满分1分；
② 持有通信工程或电子信息专业高级工程师职称证书、信息技术（应用电子）高级工程师职称证书、信息系统项目管理师（软考高级）证书、ITSS IT 服务项目经理证书中任意一项证书，满足要求得1分，本项满分1分。
（2）技术支撑人员
持有通信、电子、计算机、网络、信息安全等相关专业中级及以上职称或国家认可的职业资格、职业技能等级证书中任意一项，每配备符合条件1人得0.4分，本项满分2分；允许多名人员持有同一种证书计分，但取得计分的人员不得全部为同一类型证书；同一人员拥有多项证书只计1次，不重复计分。
（3）分管项目经理和技术负责人
① 按地市配置人员：南通市配备分管项目经理1名和技术负责人1名，满足配置要求得0.6分；盐城市配备分管项目经理1名和技术负责人1 名，满足配置要求得0.6分；连云港市配备分管项目经理1名和技术负责人1名，满足配置要求得0.6分，本项满分1.8分。
② 资质要求：南通市、盐城市、连云港市配备的分管项目经理及技术负责人，持有通信、电子、计算机、网络、信息安全等相关专业中级及以上职称或国家认可的职业资格、职业技能等级证书中任意一项的；每一地市人员资质全部满足得0.6分，本项满分1.8分。
（4）现场施工人员
① 按地市配置人员：南通市配备现场施工人员5名（其中至少含1名安全员），满足配置要求得 0.4 分；盐城市配备现场施工人员5名（其中至少含1名安全员），满足配置要求得0.4分；连云港市配备现场施工人员5名（其中至少含1名安全员），满足配置要求得0.4分，本项满分1.2分。
② 专项证书要求：南通市、盐城市、连云港市配备的安全员须持有有效安全生产考核合格证书；登船作业人员须持有渔业船舶基本安全培训合格证明；每一地市证书要求全部满足得0.4分，本项满分1.2分。
上述（1）～（4）所有人员均须提供有效资质证明材料复印件，并加盖投标人公章；（1）～（3）岗位人员须与投标人签订正式劳动合同，同时提供投标截止时间前任意一个月由投标人缴纳的社会保险证明材料。未按要求提供对应材料的，本项不予计分。
	10分

	合计
	100分
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.XXXX（格式见附件XX）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）







附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



本项目报价按照一年合同期限进行报价
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附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4

	
	服务
名称
	数量
（艘）
	单价
（元/艘/年）
	总价
（元/年）

	1
	海洋渔船卫星宽带流量及配套服务（单船包干）
	3300
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             


备注：
本项目单价最高限价9000元/艘/年
1.本项目按年度进行报价，投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.严禁对本表格结构进行调整。

                         
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     


附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         


附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 




供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日





[bookmark: _Toc120614284]附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   



附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。


附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。








附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件X14
 
提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G（C、T、K）20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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