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教室场景和设施智慧化升级改造（二期）招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取招标文件，并于2026年11月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0453
1.2项目名称：教室场景和设施智慧化升级改造（二期）
1.3预算金额：400.00万元
1.4最高限价：400.00万元
1.5采购需求：教室场景和设施智慧化升级改造（二期），70间教室场景和设施智慧化升级改造，具体详见采购文件第四章采购需求。
1.6合同履行期限：至合同内容全部履约完毕。
1.7行业划分：工业。
1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），执行价格扣除优惠政策，详见第三章评标标准。
1.9本项目不接受联合体投标。
1.10本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其2025年度的财务报告）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：江苏政府采购网苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载 
3.3方式：采用网上注册登记方式 
3.4售价：0.00元

四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月26日09点30分（北京时间）
4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）
4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。
6.2勘察现场：供应商根据项目需要自行勘察现场，勘察进校需提前和采购人联系；供应商应充分考虑现场条件对报价及工期的影响，将相关费用计入报价。现场勘察所发生的费用由供应商自行承担。
联系人：牟老师    联系电话：18913902332
勘察时间：2026年11月10日下午14:00。
6.3潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
③“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
④采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
“苏采云”江苏省客服热线：025-83633744、025-83633743。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：南京工程学院
地    址：南京市江宁区弘景大道1号
联系人：陈老师
联系电话：025-86118875
7.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
联 系 人：张志豪 褚晶晶
电    话：025-83306855
电子邮箱：zhangzhh@jcec.cn
地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室 
7.3项目联系方式
项目联系人：张志豪 褚晶晶
电话：zhangzhh@jcec.cn
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1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.7 本国产品支持政策
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（2）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、 联合体投标（本项目不接受联合体投标，本条不适用） 
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款，投标人提供能够证明满足该条款要求的证明材料（如白皮书、彩页、手册、检测报告、功能演示截图或书面承诺函等），具体以招标文件需求要求为准。未提供相应证明材料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失、提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《采购需求偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 投标有效期为自提交投标文件截止之日起90天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝延长投标有效期，接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人依据中标金额按照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）所列收费标准差额累进计算后的60%收取。由中标人向招标代理机构支付中标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
	服务费率类型
中标金额（万元）
	货物项目
	服务项目
	工程项目

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%


本项目供应商报价应包含完成本项目工作所需的全部费用，包括但不限于提供合同约定产品的报酬及乙方提供合同中产品所支出的必要费用，包括但不限于税金、利润及采购代理费等。根据采购文件及采购代理合同的约定，本项目采购代理费由中标供应商支付，供应商应在报价中综合考虑。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章或者签字的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中以“★”标注的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，在公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

[bookmark: _Toc695]第三章 评标标准
[bookmark: _Toc481057147]本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	[bookmark: _Hlk244078752]1
	价格
	采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×35。
	35

	2
	产品指标响应情况
	[bookmark: _GoBack]投标产品对招标文件“第四章 采购需求”中的“二、技术要求”的响应程度。全部满足采购文件要求的，得20分。
（1）带“★”的条款为实质性指标，不满足按无效投标处理；
（2）带“▲”的条款为重要技术指标，如带“▲”条款存在负偏离的，负偏离1项扣1分。
（投标人需在“采购需求偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	20

	3.1
	履约能力
	投标人自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）完成的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分，未提供或资料不全的不计分。（须提供合同、验收报告并加盖用户公章，合同须能反映项目主要内容、签订时间、签字/印章，否则不得分；投标人应关注合同中是否有签订日期、签字/印章信息等，不满足要求的视为未提供）
	4

	3.2
	
	自2021年1月1日（含）以来，投标人具有与本项目相关的数据采集与分析功能相关的软件著作权，每提供一个得2分，最高得4分。（提供有效证书，日期以证书颁发时间为准）
	4

	3.3
	
	[bookmark: OLE_LINK39]1.项目负责人：拟投入本项目的项目负责人具有信息电子类、计算机与信息类、教育技术类等相关专业高级及以上职称（职称证书不能体现上述专业的，须同时提供学历证书）或具有信息系统项目管理师证书的得1分；
2.技术负责人：拟投入本项目的技术负责人（与项目负责人不得同一人）具有信息电子类、计算机与信息类、教育技术类等相关专业高级及以上职称（职称证书不能体现上述专业的，须同时提供学历证书）或具有系统规划与管理师资质证书的得1分；
3.团队成员：除项目负责人、技术负责人外，项目组成员具有系统架构设计师、系统分析师、网络规划设计师、CISAW信息安全保障人员资质证书，提供有效期内的证书，每提供一个证书得1分，每类证书最多得1分，本项最高得2分，一人多证不重复得分。
注：须提供有效证书及投标人为上述人员缴纳的投标截止时间前近半年内（即2026年5月-2026年10月）任意一个月的社保证明材料，未提供的该项不得分。
	4

	3.4
	
	投标人在满足招标文件质保期（5年）要求的基础上，质保期每增加1年的得2分，最多得4分。（提供承诺书并加盖投标人单位公章）
	4

	3.5
	
	1.投标人具备信息安全服务资质认证的得1分。（提供有效证书）
2.投标人具备信息系统业务安全服务资质认证的得1分。（提供有效证书）
3.投标人承诺在项目实施完成后、验收前提供专人驻场技术服务的得1分。（提供承诺书并加盖投标人单位公章）
	3

	3.6
	
	1.投标人所投AI教学数智平台，承诺软件平台质保期满后2年内，继续免费提供平台版本升级、漏洞修复维护服务，免收平台升级及基础运维费用（不含新增定制开发），满足得3分，不满足不得分。（提供承诺书并加盖投标人单位公章）
2.服务期内，承诺建立线上即时沟通服务渠道，面向全校用户提供即时技术咨询服务（支持群组消息方式响应），提供承诺函得2分，未承诺不得分。（提供承诺书并加盖投标人单位公章）
	5

	4.1
	实施方案
	制定实施方案及进度计划
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的组织实施方案及进度计划：包括：1.实施内容与范围描述；2.实施进度计划（含时间节点）；3.实施管理措施；4.突发事件应对预案。以上每项内容逐条阐述。
1）实施内容与范围描述清晰明确、详实具体；实施进度计划详细完整、时间节点清晰规范；管理措施完善到位、分工清晰、管控机制健全；突发事件应对预案具体可操作性强、覆盖全面，紧贴项目实施要求的得8分；
2）实施内容与范围描述明确，基本符合项目要求；实施进度计划完整，时间节点基本清晰；管理措施基本完整，具备基础管控流程；突发事件应对预案基本可行，可处理常见突发情况，整体基本满足项目需求的得5分；
3）仅覆盖实施方案及进度计划四项内容中的部分模块，内容缺失较多；方案整体表述笼统、仅有基础框架，无细化落地实施细则；实施进度规划、实施管理、应急处置无系统性规划，流程不清晰、措施单一；仅能勉强满足项目最低实施需求；或方案存在不适用项目实际情况、内容前后不一致、逻辑偏差、规范标准不完善等缺陷的得2分；
4）未提供的不得分。
	8

	4.2
	
	保障项目顺利实施的技术方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，结合所投产品，提供具体详实的项目技术实施方案，包括：1.数据采集、多模态同步与对齐及边缘计算预处理；2.数据基座规范与数据深度分析；3.基于校方需求的网络架构、带宽、数据并发传输方案；4.贴合校园合规及师生隐私保护的数据安全方案；5.技术冗余与可拓展性设计；6.技术风险识别与技术风险预案。以上每项内容逐条阐述。
1）数据采集与预处理、数据基座分析、数据传输、数据安全、技术冗余拓展、技术风险预案六项内容完整详实、阐述清晰具体，针对性贴合本项目数据分析及校园使用需求，方案落地性强的得6分；
2）六项关键内容均完整覆盖，各项内容阐述较为清晰完整，针对本项目数据分析具备一定针对性，基本满足项目技术实施需求的得4分；
3）仅覆盖六项内容中的部分模块，内容缺失较多；方案整体表述笼统、仅有基础框架，无细化落地实施细则；各项技术规划无系统性设计、措施单一，项目针对性薄弱，仅能勉强满足项目最低技术实施需求；或方案存在不适用项目实际情况、内容前后不一致、逻辑偏差、规范标准不完善等缺陷的得2分；
4）未提供的不得分。
	6

	4.3
	
	售后服务方案
投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案：包括：1.售后服务响应时间；2.售后服务体系；3.故障解决方案；4.人员保障方案。以上每项内容逐条阐述。
1）售后响应时间明确且快速，可即时响应诉求；售后体系完善，分工清晰，具有规范流程及全程服务管控机制；故障解决方案详实，覆盖各类故障，可快速高效解决，具有复盘机制；保障人员专业达标、配置充足，紧贴招标文件中售后服务要求的得6分；
2）售后有明确响应时间，响应效率基本可行；售后体系基本完整，具有基础分工，流程较简单。有基础解决方案，可处理常见故障，效率一般。有基础保障人员，人员专业配置基本满足需求的得4分；
3）仅覆盖售后服务响应时间、售后服务体系、故障解决方案、人员保障方案四项内容中的部分模块，内容缺失较多；方案整体表述笼统、仅有基础框架，无细化落地实施细则；售后响应机制、服务体系、故障处置、人员保障均无系统性规划，服务流程不清晰、处置措施单一；无法有效应对各类售后问题，服务保障能力薄弱，仅能勉强满足项目最低售后保障需求；或方案存在不适用项目实际情况、内容前后不一致、逻辑偏差、规范标准不完善等缺陷的得2分；
4）未提供的不得分。
	6

	5
	节能环保
	根据政府采购要求，本项目对纳入节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单的产品实行优先采购政策。
5.1投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
5.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，得0.5分。
	1

	
	合计
	
	100



说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除， 
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


[bookmark: _Toc20257]第四章 采购需求
1、 采购标的清单
	[bookmark: _Hlk239949251]序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	86寸交互智能平板
	2
	套

	2
	86寸单块绿板
	2
	套

	3
	98寸交互智能平板
	25
	套

	4
	98寸推拉绿板
	23
	套

	5
	激光交互黑板（含OPS）
	43
	套

	6
	书写板组合套装含（150画框幕）
	2
	套

	7
	讲台触屏
	70
	台

	8
	辅助屏
	10
	台

	9
	导览屏
	3
	套

	10
	无感扩声系统（吊麦）
	43
	套

	11
	手持无线话筒（含座充）
	70
	套

	12
	课堂数据采集
	70
	台

	13
	教师摄像机
	70
	台

	14
	学生摄像机
	70
	台

	15
	智慧班牌
	70
	台

	16
	智慧空间管理平台接入或替代
	1
	项

	17
	中控接入
	1
	项

	18
	交换机
	70
	台

	19
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]AI教学数智平台（核心产品）
	1
	项

	20
	云桌面
	260
	点

	21
	AI教学数智平台对接服务
	1
	项

	22
	平台硬件
	1
	项




29
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2、 技术要求
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	86寸交互智能平板
	1.屏体硬件屏幕尺寸≥86英寸，16:9；全新A规工业级LED液晶显示屏；物理分辨率≥3840×2160（4K超高清）；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200:1；采用防眩光钢化防护玻璃，表面硬度≥莫氏7级，具备防反光、防划痕、低蓝光护眼设计。
2.整机通过背光增光技术对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一处的亮度观看视角≥130°，满足GB40070 关于亮度的要求。
3.触控性能：采用红外多点触控技术，Windows、安卓双系统均可正常触控；支持≥50点红外精准触控、≥10笔同时书写；触摸响应≤10ms；最小识别书写物≤3mm，满足精细化板书批注需求。 
4.嵌入式安卓系统：内置独立安卓嵌入式系统，版本≥Android 15；运行内存≥2GB，机身存储≥32GB；支持双系统一键无缝切换，开机默认系统可自定义；自带整机硬件自检程序。 
5.音频系统：内置立体声音响模组，总输出功率≥80W；内置麦克风，全向拾音；具备AI降噪、回声消除功能，适配常态化录播、远程同步授课收音。 
6.接口配置：≥2路USB3.0、1路HDMI‑IN、1路全功能Type‑C；RJ45千兆网口、RS232中控串口。
7.安全与护眼：机身配置前置实体按键，支持开关机、信号源切换、音量调节、一键息屏；支持硬件级防频闪护眼模式，满足教室近视防控相关国家标准。 
8.网络与投屏：内置2.4G+5G双频Wi-Fi、蓝牙5.0；支持无线投屏。
9. OPS可插拔电脑：标配免工具抽拉式OPS模块化主机；CPU性能不低于i5（十二代及以上）或者同等级国产处理器；内存≥8GB DDR4；SSD固态硬盘≥256GB；预装正版操作系统（Windows 或国产操作系统，含麒麟、统信等目录产品），支持独立拆装维护。
10.整机内置AI智能体，可根据教学和学习需求创建，支持个性化设定角色信息，包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
11.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持通过语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用，如教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。

	2
	86寸单块绿板
	参考尺寸：86寸，与86寸交互智能平板尺寸一样，可根据学校实际情况进行适当定制。
1）板面材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.3mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，易写易擦；颜色：墨绿色，无明显眩光，不反光，板面无拼接。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
2）衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≥15mm，面层无折痕。
3）背板采用彩色烤漆钢板，厚度≧0.22mm，不反光，挺度高。
4）粘合剂材料：采用防腐、防锈、防潮的黑板专用环氧复合胶，粘合牢固，甲醛释放量不大于1.5mg/L。
5）粘合工艺：面板、衬板与背板粘合，长、宽尺寸公差≦3mm，冷压时间≧72小时。
6）小边框材料：采用高档喷砂银白色或香槟色铝材，正面尺寸≥34mm，立面尺寸≥20mm，整长无拼接，防氧化，四角为圆角，无毛刺，无锋利角。符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》。
7）插角材质：采用ABS工程塑料，具有良好的耐脆性、耐磨性，抗冲击力强。

	3
	98寸交互智能平板
	★1.屏体硬件屏幕尺寸≥98英寸，16:9；全新A规工业级LED液晶显示屏；物理分辨率≥3840×2160（4K超高清）；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200:1；采用防眩光钢化防护玻璃，表面硬度≥莫氏7级，具备防反光、防划痕、低蓝光护眼设计；外观一体化、无外露触控组件、可靠性满足教学使用。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
▲2.整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°（须提供第三方检测报告并加盖投标人单位公章）。
3.触控性能: 红外多点触控技术，Windows、安卓双系统均可正常触控；支持≥50点红外精准触控、≥10笔同时书写；触摸响应≤10ms；最小识别物≤3mm，满足精细化板书批注。 
4.嵌入式安卓系统：版本≥Android 15；运行内存≥4GB，存储≥64GB；支持双系统一键无缝切换，开机默认系统可自定义；自带整机硬件自检程序，能够自动对整机进行故障检测，具备系统还原功能。 
5.内置立体声音响模组，输出功率≥80W；内置降噪麦克风≥8阵列，全向拾音；具备AI降噪、回声消除功能，适配常态化录播、远程同步授课收音；内置非独立广角高清摄像头。
6.接口配置 ≥2路USB3.0、2路HDMI‑IN、1路全功能Type‑C；后置接口：≥2路HDMI输入、1路HDMI输出、RJ45千兆网口、RS232中控串口。 
7.安全与护眼 机身配置前置实体按键，支持开关机、信号源切换、音量调节、一键息屏；支持硬件级防频闪护眼模式，满足教室近视防控相关国家标准。 
8.网络与投屏 内置2.4G+5G双频Wi-Fi、蓝牙5.0；支持无线投屏，同时支持≥6台终端投屏接入；支持手机、电脑、平板投屏。
9. OPS可插拔电脑 标配免工具抽拉式OPS模块化主机；CPU性能不低于酷睿i5（十二代及以上）或者同等级国产处理器；内存≥8GB DDR4；SSD固态硬盘≥256GB；预装正版操作系统（Windows 或国产操作系统，含麒麟、统信等目录产品），支持独立拆装维护。 
10、整机内置 AI 智能体，支持创建自定义角色（可配置角色名称、性格设定、头像，支持语音与文字双模态交互），创建后可上传至本校资源库共享使用。

	4
	98寸推拉绿板
	1）整体规格大于1325mm×4500mm，一侧为上下升降板，另一侧为98寸智慧交互屏空间，统一外框。尺寸可根据学校要求定制。安装要求：屏与上下升降绿板非一体，独立安装，同时要求屏与绿板外观统一。
2）书写面板：采用烤漆绿板，板面厚度≥0.3mm颜色：墨绿色，板面细腻平整，表面附有透明保膜，无明显眩光，不反光，光泽度：光泽度＜7%有效保护学生视力。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
3）衬板：采用消音聚苯乙烯板，整体厚度≥24mm，面层无折痕。
4）背板：采用防锈彩涂钢板，厚度≥0.22mm。
5）粘接剂：采用环氧复合胶，黏合强度高，不易脱胶。甲醛释放量未检出。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
6）粘合工艺：面板、衬板与背板粘合，长、宽尺寸公差≦3mm，冷压时间≧72小时。
7）边框材质：采用高级亚光铝合金型材，颜色：香槟色，表面氧化、磨砂涂层处理，内边框规格≥28mm×35mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥110mm×50mm，横框≥110mm×30mm。
8）插角材质：采用ABS工程塑料，邻苯二甲酸酯、多环芳烃含量符合HJ 572-2010 《环境标志产品技术要求 文具》。

	5
	激光交互黑板（含OPS）
	整机采用一体化设计：分为显示与书写两部分，显示部分支持触控、包含激光投影，书写部分由两组可上下升降黑板组成。整体性强，外形美观。总体尺寸大于4600mm×1640mm。安装要求：屏与上下升降绿板非一体，独立安装，同时外观统一美观。
一、激光投影模块
▲1）采用3LCD显示技术，纯激光光源，亮度≥4100流明，对比度：≥2500000:1，物理分辨率：≥1920*1080，镜头投射比：≤0.25:1，镜头具备数字变焦：1.35倍，光源寿命≥25000小时。标配接口：≥HDMI*3、≥VGA*2。（须提供第三方检测报告并加盖投标人单位公章）
二、触控显示面板
1）显示单元整体要求亮度≥350cd/㎡，主屏采用红外触摸技术，板体尺寸≥120英寸，显示比例 16:9，最高可支持 20 点触控。
2）采用电容触摸物理按键+亚克力面板，系统按键包括开关机、静音、音量加减、Windows/安卓系统切换，至少5个按键；开关键带红蓝双色指示灯；所有按键触摸时均带提示音； 
3）整机前置接口至少包含 Type-c、USB、HDMI，且所有按键及接口须位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面。
4）前置接口前采用铝合金翻转盖板，有效遮挡粉尘、灰尘的侵袭。接口旁设计移动硬盘放置盒，支持老师在教学过程中，放置移动硬盘使用。
5）支持NFC、面板按键两种开关机模式，在NFC开机模式下打开后面板按键不能开机，避免除使用者外的其他人操作机器。
6)支持外接中控并设有专用接口，外接中控可以控制整机开关机，信号通道，音量等。
7)嵌入系统下设备具备定时开关机功能，并可按照用户具体需求设置开关机时间等方便用户使用。
8)HDMI≥2路，设备设置信号源通道设置，具备智能识别、开机通道选择、无信号蓝屏、无信号返回通道选择设置、无信号待机通道选择设置
9)OPS配置要求：插拔式OPS微型PC设计，CPU≥Intel I5 12代或国产同性能产品、内存≥8GB、固态硬盘 ≥ 256G；开放式可插接INTEL规范接口。支持Wi-Fi无线网络，带双天线，带RJ45接口，支持100M/1000Mbs。
三、上下推拉黑板
整体尺寸：与120寸触控显示面板配套，黑板上下升降书写板构成（可根据教室实际尺寸调整）
1）升降结构：整体采用框架式升降结构，两块黑板在框架内上下升降；升降黑板两端的滑轨各有一个承重吊轮，每块黑板四角装有四组滑轮，两块黑板用不锈钢钢丝绳连接，悬挂于承重吊轮的凹槽内，黑板在滑轨内滑动，黑板可从前端拆卸而无须拆下整个框架，方便维护与更换，滑轨下端设有静音防撞限位装置，限位空间高度≥25mm。
2）书写面板采用优质墨绿色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥7H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；用粉笔书写时手感流畅，笔迹均匀，线条明显，好写易擦；漆膜硬度、表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》；
3）夹层采用高密度聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；
4）背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。
5）滑轮推拉测试≥10万次，黑板结构寿命、黑板本体的甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）等指标符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。
6）外框滑轨及黑板边框：立框与滑轨一体化流线型设计，滑动组件不可见；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘无毛刺；滑轨下端设有静音限位块，防止拉动黑板时撞击产生噪音；滑轨采用双滑槽双空腔设计增加滑轨强度，并使滑轮保持合理的滑动阻尼，防止擦写黑板时晃动。
7）包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，外观无尖锐角。
8）安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸，安全可靠。
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	书写板组合套装（150画框幕）
	1）规格说明：整体规格约为11.5m*2.8m（可根据用户实际情况进行调整），立柱高度3m。
中间为四段式升降板，规格为（2.6m*(1.4m*2))*2，升降板可独立自由上下升降，可内嵌98寸交互智能平板；左右两侧为150寸画框幕（投影利旧）。
2）升降结构：采用上下推拉升降形式，铝合金立式外框，内置隐藏式一体化承重侧凹式轨道，静音式设计；配备工业铝型材独立滑轮支架，每组支架配8个专用滑轮，每套板4组至少80cm长滑轮支架，滑轮采用高档不锈钢尼龙U型槽滑轮，滑轮支架起到定位作用，高耐磨，减少噪声，滑动轻便，左右不倾斜，前后不晃动，安装方便，具备很好的同步功能。滑动板上下均配有通长拉手，方便推拉，内置缓冲定位，可自由上下调节。
3）板面采用优质烤漆板面，板面呈墨绿色，厚度为≥0.3mm，没有明显眩光；表面附有保护膜，不反光、不变形，整板无拼接。符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
4）夹层为消音聚苯乙烯板，整体厚度≥24mm，面层无折痕、防潮不变形、整张无接缝。
5）背板：采用整块彩涂钢板，厚度≥0.20mm，由黑板专用环氧复合胶一次性定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、防水、防锈、环保，经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳。
6）外框：采用电泳银白色铝材，色泽柔和。外框与轨道一体化流线型设计，滑动组件不可视。立柱外框规格：宽117mm厚123mm，壁厚1.5mm；150寸画框幕立柱尺寸：上框：62mm*20mm，侧框：50mm*64mm黑板采用大小适合的小边框，宽28mm，厚35mm。符合HJ 572-2010《环境标志产品技术要求 文具》。
7）包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有外露的金属紧固件。
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	讲台触屏
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]▲1)屏体采用≥23英寸电容触摸屏，防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；屏幕带有支撑基座放于讲台桌面，屏幕手动可调节角度幅度≥60度。（须提供第三方检测报告并加盖投标人单位公章）
2）接口：HDMI，Type-C，USB，RJ45， 220V国标五插电源接口（支持对外供电）。
3）讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。
4）讲台屏具备锁屏功能，可以选择无密码锁屏、密码锁屏扫码锁屏方式进行锁屏，锁屏后每次设备开机都将自动进入锁屏界面。
5）提供书写笔。
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	辅助屏
	1）屏幕物理尺寸≥55吋、分辨率≥3840*2160、刷新率≥60Hz、可视角度≥±176度。
2）HDMI输入通道数量≥3。
3）支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。支持开机自定义设置。
4）支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。
5）整机能源效率等级不高于2级。
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	导览屏
	1）整机屏幕采用≥75寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡
2）色域≥90%DCI-P3(Typ）；
3）整机采用不低于安卓13.0系统，内置CPU性能≥四核，RAM≥4G。 
4）I/O接口：≥2路HDMI IN，≥2路 USB接口，≥1路TYPE C，≥1路LINE OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232；
5）采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W；
6）支持个性化设置开机logo及开机动画；
7）含安装支架。
导览软件
1）开机自启动：教学楼的显示设备开机时，客户端支持自动调起并全屏展示当前教学楼的教室实时数据。
2）实时人数统计：支持统计教室的实时人数；客户端页面中的教室状态包含上课中、考试中、借用中和空闲中；使用中的教室显示课程信息；空闲中的教室显示当前教室的实时人数、总座位数。
3）今日课表：支持显示每间教室当天各节课的使用情况，按照上课中、考试中、借用中、空闲中的状态进行分类显示。
4）教室统计：支持通过饼状图显示上课状态。
5）移动端扫码：客户端页面展示二维码，支持用户在手机端扫码打开教室实时统计页面，手机端页面支持与学校应用对接。
6）人数统计：支持用户手动滑动或自动滑动方式切换页面，页面支持定时自动滑动并更新教室实时人数数据。
7）页面解锁：客户端默认是锁定状态，输入解锁密码后，可进行修改配置和退出客户端操作。
▲8）适配多种终端：支持windows客户端、安卓客户端；支持在一体机、电视机、显示器终端上运行。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
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	无感扩声系统（吊麦）
	一、扩声主机
1）音频处理器和数字功率放大器一体式设计，嵌入式设计。
2）采用数字信号处理器， 满足实时扩声处理需要要求处理器主频≥700MHz。
3）可消除输入通道白噪声≥15dB。
4）具有≥2路麦克风输入、≥2路线路输入、≥2路输出。
5）具有≥4路输入，≥4路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块。
6）具有自动温控功能，当机箱内温度超过47±3℃自动启动风扇。
7）支持闪避器功能，可以软件设置阈值、衰减增益、启动时间、释放时间和保持时间。
8）带软件电平功能，可软件智能监视输入输出信号的动态，实现远程音频互动和本地扩声同时进行。
▲9）主机软件输入1参数均衡模块支持麦克风≥60段频谱实时显示分析功能。主机具有 “智能调音功能”，前面板按键和软件界面两种操作方式，智能调音具有两种环境调音模式，自动产生粉红噪声，每个输入通道支持参数均衡与频谱实时显示，满足教室扩声调试需要≥12 段参数均衡，调试完成后自动完成房间扩声均衡，保存设置参数。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章，证明材料应满足上述参数要求）
10）具有空间去混响算法功能，在有混响的教室扩声清晰洪亮，回声和混响时间≤1秒，不丢字、不卡字，在混响环境中扩声不会放大混响，且具有抑制和消除混响的功能。
11）具有音乐播放去回声算法：在扩声中消除音乐播放源，确保语音扩声不发生干扰。支持单声道和立体声AEC。
12）内置自适应反馈抑制和自适应回声消除算法。
13）信噪比（A计权）：≥93dB。
14）增益限制的有效频率范围：20Hz-20kHz（±3dB）。增益差：≤0.2dB。
▲15）扩声主机按教室面积与扬声器配置推算的功率要求 8Ω RMS 额定输出≥2*80W。总谐波失真：≤0.5%（1kHz）。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
二、吊麦
1）输出阻抗：250Ω±30%；灵敏度：-35dB；
2）具有抗手机、电磁、高频干扰功能；有效拾音距离≥6米
3）采用顶部吊装方式，离地安装高度≥2.5米；
4）频率响应：20-20KHZ；
5）最大声压级：135dB SPL；
6）信噪比（SNR）：≥80dB；
7）幻像供电：48V；
8）根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆；
三、音箱 
不少于2只（8欧）
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	手持无线话筒（含座充）
	1）工作频段：UHF 频段； 
2）同一话筒可在任意教室使用，且互不干扰；
3）红外对频方式：开机自动搜索并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；
4）采用≥24kHz采样率，保证人声音质，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；
5）采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音；
6）支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能；
7）支持激光笔教鞭；支持 PPT 翻页和一键黑屏/恢复功能，无需装驱动软件，支持不开主机使用PPT翻页功能；
8）支持 3.5MM 音频输入和麦克风输入；
9）全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声；
10）高清液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量，PPT 功能等；
11）内置可充式锂电池。电池容量：≥340mAh，带保护电路，安全可靠，TYPE C 接口充电。
12）智能低能耗设计，无信号输入时60分钟内自动关机，节能环保；
13）有手持麦克风固定槽，配合磁吸充电口可固定，具有5V1A电源，充满后自动保护，防止麦克风电池过载影响使用寿命。
14）兼容学校现有的扩声主机。
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	课堂数据采集
	1）整体采用嵌入式设计（非PC与服务器工作站），以保障系统运行稳定、安全。
2）集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、视频会议、行为分析、物联控制、远程运维参数设置等能力。
3）性能：主机采用ARM架构处理器，主CPU满足多路4K录制与实时AI分析需要 。
4）输出入接口：RJ45≥5个，其中POE接口≥3，HDMI输入≥1，HDMI输出≥2路，双向UVC输入输出≥1路，且输入输出分辨率均支持4K@30fps、1080P@30fps。主机支持≥1数字音频DMIC输入，≥1路3.5mmMIC IN输入，≥1路3.5mmLINE IN输入，≥2路3.5mmLINEOUT输出，支持回声抑制、增益、噪声抑制与音频均衡功能。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK12]▲85）采集主机支持本地实时AI处理，要求主机内置算力≥6TOPs（INT8）。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章，证明材料应满足上述参数要求）
6）算力扩展：支持内置原生SATA数据接口，方便扩展大容量硬盘设备做本地存储；设备主板上配置算力扩展卡槽，支持额外算力扩展。
[bookmark: OLE_LINK16]▲7）课堂AI分析：采集主机支持AI课堂行为分析能力，利用本机即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据进行基础分析；开启后可进行课堂行为、表情、语音等相关数据分析，在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析；教学行为分析及总结；问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、问答实录分析及总结；互动分析、教学分析及总结、高光时刻、教研指数、AI评课、教学一致性评价。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章，证明材料应满足上述参数要求）
8）4K视频录制：支持多路4K录制功能。
9）直播推流：支持设置≥4路RTMP直播推流，直播流可选择不同视频源，可选画面≥5个，推流单路可达1080p，推送的直播流可选择是否带有声音。支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择码流信号源进行推流，实现多流直播。
▲10）网络检测：支持录播网络状态检测，识别网络状态异常。检测内容包含：IP地址有效性、网关连通性、公网连通性、内网带宽测试、上下行网络速度和直播/互动/IOT服务连通性。并支持通过平台或网络查看设备在线和离线状态，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置等操作。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章，证明材料应满足上述参数要求）
11）网络接口：支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈。数据接口：支持≥4个USB接口，Type-C接口≥1个。控制接口：RS232接口数量≥2，RS485接口≥1，RS232/RS485双模式接口≥1。
12）双向UVC：UVC接口可自定义设置为画面输出模式和画面采集模式，切换到采集模式后，可将USB摄像头绑定到画面通道，兼容主流视频会议软件，实现远程教学、异地听课，具备通过此接口输入音视频信号作为一路音视频进行主机录制。
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	教师摄像机
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]1）具备全景镜头，全景水平视场角≥80°，特写水平视场角≥20°。
2）摄像机采用一体化集成设计，教师主讲画面支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率。
3）拍摄画面效果畸变低，图像边缘无明显形变。 
4）摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路，支持POE网络供电。
5）传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400 万，视频输出分辨率≥2560×1520；特写图像传感器有效像素≥800 万，支持 3840×2160（4K）原生输出，不接受软件插值放大方式实现 4K 输出。
6）支持自动白平衡，支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
7）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
8）主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
9）辅码流分辨率：2880x1620, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。
10）摄像头需确保7*24小时不间断运行。
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	学生摄像机
	1）具备全景镜头，全景水平视场角≥80°，特写水平视场角≥20°。学生全景与特写。
2）拍摄画面效果畸变低，图像边缘无明显形变。 
3）摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路，支持POE网络供电。
4）传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400 万，视频输出分辨率≥2560×1520；特写图像传感器有效像素≥800 万，支持 3840×2160（4K）原生输出，不接受软件插值放大方式实现 4K 输出。
5）支持自动白平衡，支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
6）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
7）主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
8）辅码流分辨率：2880x1620, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180。
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	智慧班牌
	1）电容显示屏≥21英寸，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥250cd/㎡。
▲2）整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
3）整机正面覆盖钢化玻璃。
4）内置2.0立体声道功放。
5）刷卡器：具有内置IC卡刷卡器。
6）整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。
7）整机采用内置天线设计，无任何天线外露。
8）系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；
9）整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。
10）整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。
11）支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。"
班牌软件：
12）班牌显示：电子班牌能够显示当前的教室信息，包括学校logo、教室名称、座位数，课程信息、授课时间、授课老师、授课班级、教室类型。
功能模式：前端软件具备多种显示模式，如课程模式、欢迎模式、考场模式、会议模式等。
13）多场景支持：前端软件能够兼容多种终端设备，如电子班牌、云屏、信息发布盒、LED等，具备实验实训室、行政班、会议室、公共区域、宿舍、办公室等多种场景选择。
14）信息发布：系统支持多种素材格式的播放，包括图片、网页、视频、HTML5页面、文字等。
15）菜单自定义：系统支持自定义增加、删除、修改主界面的菜单功能；支持自定义功能排序；支持第三方应用的接入。
16）预约查询：系统支持查询当前教室后续时间的课程情况、占用情况和预约情况。
17）课表查询：系统支持按周查询当前教室的课表，能满足学校单双周课表、大小节课表的显示要求；在电子班牌断网或无法连接服务器的情况下，能够保证教学课表正常的展示和使用，支持离线最大展示最大天数14天。
18）屏幕锁定：系统支持对前端进行触摸锁定。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]▲19）系统支持接入多路摄像头视频流，在终端上完成巡课操作，要求具备身份认证功能，完成身份认证后才能进入巡课界面。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）

	16
	智慧空间管理平台接入或替代
	1） 正方教务系统课表数据，教室使用状态数据对接。
2） 信息门户统一身份认证数据对接。
3） 将现有 36 间点位的智慧班牌纳管，实现统一平台管理。
（接口资料由采购人提供，供应商承担全部对接开发费用，相关费用均含在投标总价中。）

	17
	中控平台接入
	利旧现有多媒体教室中控系统，完成对接开发。（接口资料由采购人提供，供应商承担全部对接开发费用）

	18
	交换机
	1）交换容量：≥56Gbps，包转发率≥14.88Mpps
2）不少于8个10/100/1000Mbps自适应端口，支持POE/POE+；
3）支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能；
4）支持线缆检测；
5）支持802.1Q VLAN。

	[bookmark: _Hlk241057017]19
	AI教学数智平台
	平台应实现的功能与效果，具体交互方式由供应商自行设计。（其中要纳管现有36点位的智能督导功能）
一、平台定位
本平台为校园全场景 AI 教学数智平台，深度对接智慧教室硬件设备，依据学校组织架构完成用户角色与权限自定义配置，具备多角色分级权限管控、教学数据采集与 AI 分析能力，覆盖教学管理、质量督导、教师授课、学生学习等核心业务场景。平台应实现校园教学 “统一入口、统一权限、统一数据、统一分析”，构建规范化、数字化、智能化的教学管理运营体系，支撑校级、院级分层管理，达成教学全过程可管、可测、可追溯、可优化的建设效果。平台应具备自定义角色权限配置、层级化权限管控、教学数据沉淀、AI 智能研判预警、多维数据分析能力，完成录播硬件设备与平台业务数据打通，实现智慧教室设备状态、课堂教学行为、督导管理数据、教学资源数据的数据互通与智能业务赋能。
二、总体架构设计
平台采用模块化 B/S 架构，为保障校内教学数据安全，本地化部署。平台业务能力按功能模块解耦，可按需组合启用，业务范围应覆盖督导巡课与课堂智能分析、教师授课应用、学生 AI 助学、师生双向教与学应用，完整支撑教学管理全业务场景。平台整体业务逻辑：组织权限体系 → 教学与督导数据管理 → AI 分析能力→ 核心业务应用 → 平台管理能力 → 合规与安全保障。供应商可自主选择技术实现手段，满足该业务逻辑闭环即可。
三、组织架构与分级管理体系
平台应适配学校现有组织架构，自定义用户角色并分配对应权限，可完成不同业务角色人员的批量或单点纳入管理；按校级、院级维度完成数据筛选、统计分析，满足精细化层级化教学管理需要。
（一）校级管理
面向学校教务处、教学质量管理中心、信息化中心等校级职能部门。全局组织基础信息配置、角色权限集中管控、全校录播资源及设备统一管理、督导巡课统筹管理，可输出校级维度教学质量分析报告，支撑学校掌握整体教学质量态势。
（二）院级管理
以二级学院作为管理单元。按学院维度完成录播资源、督导评价数据的过滤统计，可输出院级教学质量分析报告，支撑二级学院完成本院教学数据统计及督导业务管理。
（三）课程与教师个人空间业务单元
以课程、教师个人空间作为业务单元。教师应能够查阅课程相关信息、教学 AI 分析结果，开展课程及教学资源管理维护工作。
四、多角色统一门户与分级权限体系
平台建设统一访问门户，覆盖系统管理员、教学督导、授课教师、在校学生、校外专家等使用对象，实现角色之间权限隔离、业务功能按需展示；校外人员账号管理，满足校外专家参与教学督导业务需要。各角色具体交互操作形式由供应商自行设计。
（一）超级管理员
具备系统最高管理权限，承担平台整体配置、运维管理、安全保障相关业务。
（二）教学督导
面向校级、院级专兼职教学督导，实现教学质量监督、课堂巡查、问题整改督办闭环。课堂巡查、教学质量评价、督导任务统筹管理、督导业务数据归档导出，督导评价意见与教师反馈的业务闭环；能够结合督导业务数据、AI 教学评价数据生成对应层级教学质量分析报告，开展教学质量研判分析。
（三）授课教师
课程教学资源管理维护、课前备课、课堂教学实施、课堂教学互动组织、教学资源发布；依托 AI 教学评价能力获取教学分析结论与改进方向，支撑教师开展教学反思与教学优化。
（四）在校学生
面向全校在读学生。查看个人课表、开展课程学习、查阅课程资料、留存个人学习记录；参与课堂教学互动；具备课程智能答疑、知识巩固练习、学习过程留存等助学能力。
五、数据管理与应用
应完成教学相关数据采集、治理、共享应用，打通录播资源、督导巡课、学情分析、教学资源等业务数据集，为上层 AI 分析、业务应用提供数据底座；对接学校现有业务系统，实现数据互联互通。
1、数据采集与管理范围：数据采集治理范围包含组织人员权限数据、课程录播资源数据、课堂行为学情数据、督导巡查评价数据、教学资源数据、业务过程日志数据。
2、核心数据能力：分级权限与场地隔离：自定义角色权限，可对管理人员划定业务管辖课堂 / 校区范围，用户仅可访问授权范围内教学业务数据。
3、录播与课表数据管理：录播教学资源检索管理；适配调课、停课、补课等教学变动，保障平台课表与校内实际教学安排保持一致；录播任务的计划管理。
4、设备与资源状态管理：应可监测录播设备运行健康状态；非教学时段数据传输策略配置，降低教学时段网络带宽占用。
信息安全管控：可配置教学视频下载访问权限；播放水印防护；5、课堂内容敏感风险识别统计。
系统对接服务：具备与校内课表系统、人员信息系统、统一身份认证系统对接能力，保障跨系统业务联动、数据一致性。
六、AI 智能体
应构建 AI 教评、AI 学伴、AI督导能力，形成 “采集 — 分析 — 问询 — 改进” 业务闭环。AI 能力业务按需配置，分析对话结果回溯查阅，AI 输出关键结论人工复核修正，兼顾智能化赋能与教学管理可控。面向管理者、教师、学生提供一体化智慧教学服务。支持统一身份认证、组织架构与权限管控，实现一号通行。打通督导巡课、评教、课程资源、学情等业务数据，多业务复用，破除数据孤岛，保障数据实时一致。主要功能至少满足且不限于以下要求：
1.AI 教评 
1）教师围绕教学业务发起分析问询，覆盖教学多维度能力分析，基于课堂分析结果输出教学改进建议，改进建议应覆盖课前备课、课中授课互动、课后作业、个性化教学等教学全环节。
▲2）应可基于课堂语音转写内容识别提炼课程目标、课程重难点内容，标记对应课堂时间节点；识别课程理论联系实际相关教学案例并输出优化建议，标记案例对应课堂时间节点，跳转定位案例教学片段。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章，证明材料应满足上述参数要求）
2.AI 学伴 
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]1）学生针对课程内容开展文本智能问答，基于课程上下文理解输出应答内容，支撑学生即时化解课程疑点。
2）可基于课程教学内容自动生成多种题型练习题目，用于学生课后知识巩固、学习效果检验。
3）完整留存学生 AI 交互学习记录，支持学习过程回顾。
4）基于历史学习对话继续开展问题追问，保障学习问题闭环。
3.AI 督导
▲1）通过自然语言与智能体对话方式开展平台业务数据查询，查询过程、历史查询对话及对应查询结果支持回溯查看。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
2）通过文本输入查询得到的数据结果可生成图表、文件等并导出，支撑业务二次分析汇报。

七、高阶课堂与课程分析能力
本模块为大模型高阶分析能力，依赖大模型 Token 完成语义理解、归纳、推理任务。本模块侧重课程内容结构化解析输出，AI 教评模块侧重教学评价与改进建议，交互实现方式不作限定。
1. 依托大模型结合课堂转写全文与知识库做上下文语义理解。结合专业课程知识库，筛选课程真正的教学重点术语，过滤无效高频口语词汇；提炼得到课程核心关键词、专业概念，关联课堂时序位置，可溯源定位对应教学片段。
2. 通过大模型深度解析完整课堂授课语义，输出具备阅读理解层级的课程全文概览，概括课程核心思想、教学逻辑脉络。
3. 基于语义逻辑自动按教学主题对授课内容智能切分，生成课程总摘要以及各分段主题摘要；所有主题分段、识别出的教学环节均附带课堂时间戳，支持溯源跳转至对应教学片段。
4．大模型解析授课全文，同时参照课程知识点体系，推理拆解本节课知识点清单，对课程内容进行结构与层次分析，提炼出课程的主题和子主题，明确各部分的关系，基于分析结果，自动生成课程思维导图，清晰展示课程框架和核心内容。
5、依托大模型，将课堂解析输出的知识点、重难点，与本地自建知识库中课程大纲、课程标准、教案文本进行语义推理比对，而非简单字符串匹配；识别实际授课内容与大纲要求的差异点、内容缺漏、拓展 / 超纲内容，输出课程授课内容达成情况的参考分析结论。

八、部署方式、数据安全与运行说明
1、部署方式：为保障校内教学数据安全，平台支持本地化部署；整体采用模块化 B/S 架构。语音转写、课程 AI 分析、AI 助学等高阶分析能力配套服务器资源由供应商结合方案配置，实施阶段确定最终部署形态。
2、数据安全保障：应落实多层级数据脱敏、访问隔离、操作审计闭环，符合教育行业数据合规要求。针对公有云调用场景，建立前置脱敏 + 传输加密 + 云端隔离 + 全程审计四重安全防护机制，防范教学数据泄露风险，满足《数据安全法》、《信息安全技术 个人信息安全规范》、《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）收集个人信息基本要求》、校园数据不出域管理相关要求：一是完成前置脱敏处理，对外传输的课堂音视频、课件、课堂实录数据，在校内网出口前完成师生人脸、身份信息等敏感信息屏蔽剔除，仅保留教学结构化内容用于 AI 分析；二是全链路加密传输，采用 HTTPS 加密协议，防范传输过程数据劫持、窃取、篡改；三是云端租户数据隔离，学校教学数据独立资源池推理存储，与其他租户数据相隔离；四是严格管控数据用途，校方教学数据仅限本次课堂 AI 分析推理使用，不得用于模型训练迭代、商业复用，保障学校数据主权；五是全流程操作日志留存，AI 调用、数据上传、推理运算、结果下载全程留痕，支持校方审计溯源，满足监管验收要求。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]★3、大模型算力与费用机制： 供应商需明确项目全部费用构成及费用上限，建设采用包干式一次性建设模式，服务周期内不产生额外收费；云端 AI 算力采用整体包干服务，项目验收交付后，服务周期内可无限制使用全部高阶 AI 大模型分析能力，不存在调用次数、流量、算力阶梯加价等计费项。云端算力运维、大模型版本迭代升级、安全策略更新均由承建方承担，校方无需额外采购算力硬件、无需承担后续续费成本，整体费用固定透明，规避后期隐性成本支出。（须提供加盖投标人单位公章的承诺书，承诺所投货物满足上述要求）
4、断网机制：平台应具备内网断网降级运行能力，网络中断时课堂录制、本地数据缓存、基础课堂分析业务可正常执行；网络恢复后自动完成数据同步。
九、核心业务模块
（一）智能导巡模块（纳管现有36点位）
依托督导巡课、移动端巡课、课堂智能分析、AI 教评能力，完成课堂教学质量监测追溯，量化课堂教学状态，实现教学监管数字化可视化。具体界面展示形式由供应商自主实现。
1、课堂学情量化感知：应能够统计课堂出勤、前排就座、课堂专注度相关学情指标；可查看指标变化趋势，支持溯源对应课堂视频片段。
2、自定义智能监测：支持配置课堂判定阈值，自动识别标记异常课堂、示范课堂，支持按学院、课程、教师多维度检索结果，结果可导出。
3、人工督导评价与标记：支持督导开展课堂评价记录，支持教师针对督导意见反馈，形成业务闭环；AI 识别输出结果支持人工复核修改并留存修改痕迹。
4、课堂明细数据查看与导出：课堂巡课业务相关学情指标、督导评价记录支持筛选排序，批量导出业务数据。
5、AI 评价模型自定义：支持配置 AI 教学评价指标库、指标权重、计分规则，可按需启用停用评价指标，支持评价模板自定义，适配不同教学场景评价需要。
6、场景化监测配置：支持组合多维度监测条件，自动识别匹配条件的课堂，适配不同学院、课程评价业务。
7、远程巡课与督导任务管理：支持线上课堂巡查，可按学院、教师、课节、权限下发督导工作任务；支持批量业务导入、校外专家开展督导工作，督导业务日志支持统计导出。
8、教室态势可视化轮播：支持多教室画面轮巡查看，可直观掌握教学楼教室使用状态、课表使用统计情况。
9、分层教学质量报告：可生成校级、院级教学质量报告，报告数据源可选择督导评价数据或 AI 教评分析数据，报告内容覆盖教学总结、业务覆盖率、得分情况、敏感内容统计、学情分析等维度，支持报告下载。
[bookmark: OLE_LINK18]（二）教师授课应用（师机端）
B/S 架构，适配教学一体机、PC 等主流终端设备，服务教师课堂授课辅助、课堂互动管控，赋能课堂全流程教学。交互实现方式供应商自行设计。
1、双授课模式适配：支持无需登录快速开课，也支持身份登录后开展课程授课，登录状态可切换多门课程，可生成课堂接入凭证供学生加入课堂。
2、快速课堂联动入会：学生可通过平台提供的接入方式进入课堂，教师可查看课堂入会情况，支持教学画面同步推送学生端。
3、课堂文件与板书：支持教学文件导入，具备板书书写能力，板书支持多端同步。
4、课件演示与创作协同：支持多份教学文件授课演示，具备课堂内容创作工具，支持桌面画面共享至学生端。
5、课堂互动与纪律管控：具备课堂讨论、随机点名、抢答、课堂答题、计时等课堂互动与秩序管控能力。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]▲6.代课识别：应比对人员信息识别课堂代课情形，整节课授课人员非登记任课教师时做疑似代课标记。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
（三）AI 学伴（生机端）
面向学生提供智能化学习助手，覆盖课后答疑、结构化学习、知识巩固、学习轨迹留存，实现课堂内容向课后学习的延伸。
▲知识库自动构建：课后24小时内自动对课堂视频结构化分析，生成课程概览、关键词与知识点；自动为知识点标注“重难点”，并附带对应课节视频时间点以便回看定位；同时可按知识点自动生成上述多类型练习题，形成“学—练—问”一体的课后学习支持。（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
（四）AI 教与学（师生双向）
打通教师教学改进、学生助学业务链路，整合 AI 教评助手、课堂智能分析、AI 学伴、教学空间，支撑 “教 — 学 — 评 — 练 — 改” 协同落地。
1、教师端核心能力 教学空间备课：支持课程维护、课前备课准备，支持协同备课。 课堂互动辅助：集成课堂各类互动工具，支撑课中教学组织。 作业与教学事务：可布置课程作业、组织话题讨论、开展班级相关管理工作。 学情监测与预警：依托多维度学情指标、异常课堂识别，帮助教师识别教学风险。 教学智能复盘：教师结合课堂转写、AI 教评报告、教学大纲开展教学分析反思；AI 输出教学优劣点与改进建议，联动督导意见反馈闭环。 评价与报告：查阅督导评价、AI 教学分析数据，生成下载教学质量报告，用于教学复盘归档。
2、学生端核心能力 个性化助学：课程智能答疑、知识点跳转回看、课后习题练习，补齐知识薄弱点。 结构化复习：依托课后自动构建课程知识库开展复习。 学习记录查询：查看课表、课程列表、个人学习记录，掌握学习进度。 课堂参与：使用平台提供接入方式参与课堂互动。 对话轨迹沉淀：完整保存 AI 助学交互记录，支持历史回看接续提问，留存学习过程档案。
十、平台管理能力
平台后台应具备系统配置、设备管控、门户配置、直播运维、数据看板、AI 数据管理、评教管理、多终端适配等管理能力，保障平台稳定、规范、高效运行。不指定界面拖拽、按钮等具体操作方式，供应商可自主实现管理交互。
1、自定义角色权限管理：可基于学校组织架构新增业务角色，配置角色操作权限，完成人员权限分配，实现精细化权限管控。
2、录播设备与资源管控：支持录播资源查询统计、录播设备运行状态监控；支持第三方视频流接入；可配置直播、存储服务器参数，设置存储、视频生命周期管理策略。
3、自定义评课评价体系：内置课堂评价模板，支持自定义评价维度、评分指标、权重，兼容主观、客观评价题型，评价数据支持导出。
4、可视化多模式巡课：支持多种巡课画面布局，支持教室画面轮巡，可跳转查看课堂详情。
5、课堂直播运维管理：支持直播业务创建、直播参数配置，生成直播访问信息，支持配置直播预热素材循环播放。
6、数据看板与 AI 数据管理：支持看板的新增删除、基础信息维护；支持多套看板主题配置；看板应具备丰富数据可视化组件，覆盖词云、柱状图、排行榜、曲线图等；看板指标应覆盖平台总览、督导巡课、AI 教评、教学资源四大类业务统计。AI 数据管理支持自然语言查询业务数据，可回溯查询历史；查询结果输出多种图表并支持导出 Excel，支持多维度筛选统计。
7、课堂内容合规管控：课堂转写文本匹配敏感词库，对风险内容进行提醒，统计敏感内容出现频次。
8、师生评教任务管理：支持发起学生评教、教师自评任务，支持配置任务基础信息、参评学期、评价量表，完整留存评教业务数据。
9、智能化教学质量报告：支持校级、院级范围筛选，自定义统计周期，融合督导、AI 教评两类数据源，可配置指标权重，自动输出教学质量分析报告。
10、教学资源门户自定义：支持门户展示样式配置，支持课程资源多级分类管理。
11、全终端适配与视频播放能力：适配 WEB、H5 访问模式，支持电脑、手机、平板终端；视频播放支持倍速、字幕、多画面切换、定点跳转播放等基础能力。 
12、AI 评价量表与模板配置：平台应具备不少于 20 项 AI 课堂分析指标；AI 分析结果输出模式可配置；支持自定义 AI 教评模板，配置评价维度、权重、观测指标。 
13、支持对 AI 教评报告进行修改：AI 识别得出的教师考勤、代课、迟到早退、着装；学生出勤、迟到早退、前排就座、抬头率；师生异常行为等识别结论，支持人工修正，填写修改原因，保存修改记录并支持查询。 
▲14、异常课堂与示范课堂监测：按学院、教师、课程名称、日期等条件检索异常课堂、示范课堂；可自定义业务判定阈值，监测维度不少于 20 项，自动筛查匹配课堂，业务记录与分析报告导出。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章，证明材料应满足上述参数要求）
15、数据看板多主题看板编辑：基础数据、质量管理、资源平台、AI 教评四类看板主题配置，按需启用对应业务看板。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]▲16. 数据看板可视化组件配置：平台看板可配置的可视化组件数量不少于 30 个，组件支持标题、展示规格调整，自由排布布局；图表类型包含词云、柱状图、排行榜、曲线等，满足各类业务指标可视化展示。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章，证明材料应满足上述参数要求）
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	云桌面
	1） 便携部署：支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。
2） 镜像同传：支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其他设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；支持手拉手和P2P同传方式；支持增量同传和断点续传。
▲3）同传速度：支持千兆网络环境下高效镜像同传，镜像同传：支持千兆网络环境下批量镜像同传，同传效率满足单次批量部署不少于 260 个终端的工期要求（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）
4）同传模式：支持在云桌面系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收。
5） 镜像下发：支持静默下发镜像，支持终端显示下发进度，支持镜像下发完成后终端停留在当前系统；支持镜像下发完成后终端自动重启，进入新镜像；支持镜像下发完成后终端自动关机。
6） 多镜像：支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响；在云桌面系统、操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像；支持镜像灵活快速复制，修改复制后的新镜像满足镜像差异化需求。
7） 多磁盘、多盘符：支持多磁盘管理，单个镜像可以设置多个磁盘占用和多个盘符；支持物理磁盘和云桌面磁盘类型的动态转换。
▲8） 局域网网盘——共享空间：集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端；每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限。（须提供功能截图或功能说明材料并加盖投标人单位公章）
9）个人空间：支持局域网网盘的个人空间，为便于使用访问入口集成在资源管理器中；网盘管理端支持用户创建、编辑、禁用、设置密码、重置密码和删除操作，输入用户名、密码登录后可以访问个人空间的资源。
10） 计划任务：支持计划任务设置，可以设置每日、每周、每月、指定日期和指定时间点进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、还原、切换镜像等。
11） 批量配置：支持设备的座位编号、设备名称 、IP地址、子网掩码、网关地址、DNS的批量配置。 
12) 设备信息查看：支持查看设备的相关信息，支持列表数据的排序、筛选与自动更新。
13） USB禁用：支持多种USB禁用模式和策略，支持一键快速禁用除键鼠外的USB设备。 
14) 外网访问禁用：支持外网访问禁用，禁用后操作系统将无法访问外网，局域网不影响访问，设置实时生效。
15） 系统升级：支持更新终端设备软件，支持传输指定的软件版本给设备更新系统，支持软件版本的升级与降级。
16） 镜像仓库：支持将终端镜像上传并存储到镜像仓库，管理员可以将镜像模板保存至镜像仓库，需要更新时再下发到终端进行更新。
17） 镜像管理：支持设置终端默认镜像，可设置存在多个镜像时优先引导默认镜像；支持删除镜像、隐藏镜像、修改镜像名称、查看镜像详情。
18） 镜像扩容：支持镜像扩容，可将系统盘空间扩大，以满足日常大型软件的安装需求。
19） 镜像复制：支持镜像复制，可快速实现镜像复制，新镜像与原始镜像互相隔离。
20） 导入导出镜像：支持管理员从USB移动存储设备中导入云桌面镜像系统镜像，支持编辑云桌面镜像的名称、自动识别操作系统类型。
21） 远程控制：支持对终端进行远程桌面操作，支持云桌面系统或操作系统的远程操作；支持远程终端镜像管理、镜像更新、镜像同传、应用软件安装等操作。
22） 设备定位：支持远程设备定位与取消定位，开启定位后，被定位设备会显示已被定位的特殊界面，便于快速找到设备位置。
23） 启动方式：支持系统启动方式配置，可配置成开机自动启动操作系统或进入云桌面系统。
24） 还原设置：支持批量下发还原策略，不同盘符可单独设置还原策略，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原。
25）多方式登录：终端设备配置管理平台后，提供用户统一登录认证功能，支持通过账号登录、手机扫码登录、本地管理密码登录。
26）云桌面管理平台：同时支持C/S架构和B/S架构协同管理；支持通过公网访问管理终端，也可以通过浏览器、客户端访问管理后台进行管理。
27） 云桌面管理平台部署：支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装；支持远程管理终端设备。
支持配置终端防盗用状态监控，当设备在管理员授权外的网络环境下使用终端设备时，会自动锁定设备，无法启动云桌面镜像或自动退出云桌面镜像；以免设备被挪用脱离管控。
28）硬盘保护：支持硬盘保护，支持常见硬盘，如SSD硬盘，不受病毒影响，重启即可还原；支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。
29）断网可用：支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致。
30）网络设置：支持配置多网卡网络，支持分别配置IP地址和DNS的自动或手动设置，支持显示网线连接状态与速率，配置的网络信息同步到启动的云桌面镜像中保持一致，多个系统切换启动后的网络信息保持一致。
31）网络状态：支持监测网络状态，支持查看当前网络类型，支持查看终端设备IP地址，支持查看与管理平台的网络连接质量，支持IP冲突、网关连通状态、互联网连通状态检测。
32）问题排查：支持查看设备信息支持导出结果。
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	AI教学数智平台对接服务
	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]1）提供课表对接服务，实现按课表安排控制教室录播主机的开启、关闭；
2）提供教职工信息对接服务，和学校教务系统对接教工学生信息标准API接口对接，保障系统数据一致；
3）提供单点登录系统对接，满足学校统一登录需求（需要学校配合提供相关H5页面和接口信息文档）；
4）将现有 36 间点位的数据采集及原有数据资源纳管，实现统一平台管理。
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	平台硬件
	本 AI 教学数智平台配套后端硬件包含流媒体及录播转码服务器、AI 推理及语音转写服务器、业务及数据库服务器、集中式存储，各设备技术指标不得低于下述要求；可基于自身硬件体系提供满足指标的对应配置方案。
流媒体及录播转码服务器 
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]用途：专职承载 70间教室视频并发接入、直播、录播合成、批量转码、时移缓存，分担 AI 服务器算力压力。
CPU：≥20 核，支持 H.264/H.265 硬件编解码，满70间教室并发视频处理；
内存：≥64GB；
缓存盘：配置 SSD 缓存盘，用于直播时移、转码临时缓存、并发读写加速；
网口：配置高速网口，满足大流量并发吞吐。
AI 推理及语音转写服务器（边际与后台协同，前端承担实时视频初级算力） 
用途：与教室前端边缘初级算力协同，承载全局 70 路音频实时转写、轻量化 AI 课堂分析、内容审核、资源智能分类，仅做模型推理，不支持模型训练，支持70间教室音视频结构化并发推理。
CPU：≥20 核；
内存：≥64GB，保障多路语音流并发转写不卡顿；
系统盘：配置 SSD 并采用 RAID1 冗余；
网口：配置高速网口上联核心交换机。
业务及数据库服务器 
用途：承载平台后台业务、数据库、任务调度、用户权限、报表统计、日志管理、接口服务，保障数据库高并发读写。
CPU：≥20 核；
内存：≥64GB；
硬盘：配置高速 SSD 数据盘；
网口：配置高速网口。
▲4）集中式存储（满足 6 个月录播全量留存） 用途：永久归档录播视频、转写文稿、资源文件、系统数据，满足 6 个月全量留存。
架构：双控冗余架构，支持 7×24 小时不间断运行；
有效可用容量：≥192TB，满足 70 间教室 6 个月录播全量存储；
配置：搭载 SSD 读写缓存，RAID6 容错机制，支持坏盘不丢数据；
功能：支持定时快照、自动过期清理、手动备份、目录权限隔离。
（须提供加盖投标人公章的承诺书，承诺所投货物满足上述参数要求）


备注：
1.所有设备及平台均含安装调试费用、辅材与拆装运输费用；
2.本项目所引用的国家标准，若与现行有效版本不一致，均以最新现行有效版本为准；
3.技术参数基于功能与性能需求设定必要的标准，不指向特定供应商或特定产品；
4.本文件所列参数为功能与性能的最低要求，任何不低于本要求的产品均可投标。



3、 项目其他需求
1.本项目建设的教室，投标人根据项目需要自行勘察现场，勘察进校需提前和采购人联系，因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，现场勘察所涉及的费用投标人自行考虑至报价中。
联系人：牟老师    联系电话：18913902332
勘察时间：2026年11月10日下午14:00。
2.原教室内黑板、投影、幕布、扩声等设备拆除并运输至校内指定位置，做好成品保护，损坏照价赔偿，供应商自行测算并包含在总报价中。
3.原有中控利旧，此次建设内容接入原有中控系统，包括设备控制开关，供应商自行测算并包含在总报价里。
4.OPS电脑声音接入教室扩声系统。
5.OPS电脑信号接入教师桌面显示器，通过桌面显示器操作反控显示大屏。
6.此次项目的强弱电的线缆、线槽敷设，开孔，设备安装、连接、调试等，供应商自行测算并包含在总报价中。
7.本项目能达到功能要求且技术指标不低于标书所列的产品亦可投标。
8.调试和验收
（1）验收组织：由国有资产与实验室管理处组织使用部门（教务处、信息化中心、后勤管理处等）、供应商共同验收，必要时可委托第三方检测机构，检测费用由供应商承担。
（2）验收依据：招标文件第四章采购需求逐项对照表（即《技术参数验收清单》）、投标文件、国家标准及合同约定。
（3）验收时限：①设备到货后 5 个工作日内完成到货验收；②乙方提交验收申请后，采购人应在 15 个工作日内组织验收并出具书面验收意见；③试运行期不少于 30 天，自初验合格之日起计算。
（4）验收程序：设备到货验收（外观、数量、型号核对）→ 安装调试初验（功能测试）→ 试运行（30 天运行记录、故障统计）→ 最终验收（技术参数逐项对照、功能实测、资料移交）。
（5）资料交付：最终验收前，乙方须向采购人交付下列资料，缺项的视为验收不合格：①部署与运维手册；②培训记录与培训签到表；③设备合格证、保修卡、序列号台账；④操作手册；⑤竣工图（如涉及线路改动）。
（6）验收不合格处理：验收不合格的，乙方应在采购人指定期限内（不超过 15 个工作日）整改并重新申请验收。连续两次验收不合格的，采购人有权解除合同。整改期间已付款项不退回，第三方检测费用由乙方承担。

4、 培训要求 
培训贯穿于整个项目的实施过程中，包括从项目准备、安装、调试到项目运行的全过程中。在项目合同中将具体规定培训内容、培训时间和培训名额等。投标人派出的培训教员具有丰富的同类项目的教学经验和应用经验。所有的培训教员必须用中文授课。投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。投标人按合同规定安排培训时间和培训名额，在实施过程中，针对系统管理人员提供培训，保证培训的效果，让采购人管理人员都能熟练掌握设备的使用方法。
5、 服务期
交货期：自合同生效之日起50个日历日内完成全部设备的供货、安装、调试、系统对接及培训，并通过甲方最终验收。
免费质保期：所投产品质保服务期从验收合格之日算起免费质保五年。
6、 付款方式
（1）预付款：合同签订后，支付合同价款的20%；
（2）到货安装完成，支付至合同价款的50%；
（3）项目完成安装调试、系统正常、经试运行30天无重大故障并通过最终验收合格后，且该项目审计结算审核完成后，付至结算价的100%，但应扣除应扣费用（例如审计费（如有）、水电费、违约金（如有）等）。
7、 项目方案
1.制定实施方案及进度计划
投标人应根据招标文件要求提供具体详实的组织实施方案及进度计划：包括：1.实施内容与范围描述；2.实施进度计划（含时间节点）；3.实施管理措施；4.突发事件应对预案。
2.保障项目顺利实施的技术方案
投标人应根据招标文件要求及本项目特点，结合所投产品，提供具体详实的项目技术实施方案，包括：1.数据采集、多模态同步与对齐及边缘计算预处理；2.数据基座规范与数据深度分析；3.基于校方需求的网络架构、带宽、数据并发传输方案；4.贴合校园合规及师生隐私保护的数据安全方案；5.技术冗余与可拓展性设计；6.技术风险识别与技术风险预案。
3.售后服务方案
投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案：包括：1.售后服务响应时间；2.售后服务体系；3.故障解决方案；4.人员保障方案。
8、 项目要求
1.项目属性：货物类项目。
2.核心产品
	采购包
	核心产品

	教室场景和设施智慧化升级改造（二期）
	AI教学数智平台


3.进口产品投标
	采购包
	是否接受进口产品投标（是/否）

	教室场景和设施智慧化升级改造（二期）
	否
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采购合同
项目编号：            采购单编号：
甲方：
乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                            公开招标的结果，依据本项目招标文件、投标文件等条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。
一、采购内容
	序号
	名称
	品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	含税合计（人民币）:     元
大写：


1.合同价格形式： 固定单价合同。
2.采购内容：70间教室教学场景和设施智慧化升级改造。
二、技术资料
1.乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
三、知识产权
1. 本项目所投硬件设备的知识产权归乙方所有，甲方享有永久免费使用权。
2. 乙方承诺：本项目质保期满后，免费提供版本升级、漏洞修复、安全补丁及技术支持，不得另行收费；因乙方原因停止服务的，应无偿将本项目软件迁移至甲方指定环境，并保证迁移前后功能一致性。
3. 本项目涉及的第三方软件授权（含大模型 API、语音识别等），乙方应保证甲方在服务期内享有免费或已包含在合同价款中的使用许可，不得因第三方计费政策调整向甲方主张追加费用。
4. 项目实施过程中产生的教学数据、课堂音视频数据、师生交互数据的权属归甲方所有，乙方仅在本项目范围内使用，不得留存、复制、转让或用于模型训练；项目完成后 30 日内，乙方应按甲方要求完成数据迁移与清除。
5.乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任。
四、产权担保
乙方保证所交付货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、质保期
质保期     年（自项目验收合格之日起计）。
六、交货及联系方式
1.交货期：
2.交货方式：现场交货。
3.交货地点：由乙方将货物搬运至甲方指定地点，并承担所有运输、卸载及搬运等费用。
4. 安装期间，乙方应每周向甲方提交书面进度报告，说明本周完成事项、下周计划及存在的风险。
5. 隐蔽工程（如线缆敷设、槽道开孔、设备基础）在覆盖前须经甲方或第三方书面验收确认，未经验收擅自覆盖的，乙方应负责剥开并重新验收，由此产生的费用由乙方承担。
6. 乙方进场安装应遵守学校作息制度，不得在正常教学时间内（含上午8:00—12:00、下午 13:30—18:00）进行产生噪音、粉尘、影响视听的作业；涉及停电、断网、停水的作业须提前 3 个工作日向甲方提出书面申请，经批准后方可实施。
7. 因乙方安装造成校方财产损坏的，乙方应照价赔偿。
8.甲方联系人：   移动电话：        所在部门：
乙方联系人：  移动电话：
七、履约保证金
（1）履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。
（2）履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
收款人名称：南京工程学院
开户银行：工行高新园支行
账号：4301000609100336356
（3）履约保证金的退还：自货物验收合格、投入运行正常后，供应商可向采购人提交履约保证金退还申请及配套证明材料。经使用单位签字确认，核实货物无质量问题、供应商不存在违约情形的，采购人于确认完成后 30 日内，无息退还履约保证金的 50%；自货物验收合格之日起满 3 年，经使用单位再次核实货物无质量问题、供应商无违约情形的，无息退还剩余履约保证金。办理保证金退还手续期间如遇寒暑假、法定节假日，退还期限相应顺延。
八、货款支付
（1）预付款：合同签订后，支付合同价款的20%；
（2）到货安装完成，支付至合同价款的50%；
（3）项目完成安装调试、系统正常、经试运行30天无重大故障并通过最终验收合格后，且该项目审计结算审核完成后，付至结算价的100%，但应扣除应扣费用（例如审计费（如有）、水电费、违约金（如有）等）。
九、税
1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
2.甲方购置的教学、科研设备（如果有），乙方必须开具增值税专用发票。
十、质量保证及售后服务
1.乙方按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所有责任；如因其他原因损坏，乙方负责维修并酌情收材料、人工费。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.乙方提供有关产品资料、技术咨询指导服务及零配件供应服务。乙方提供7×24小时技术支持。一般故障（不影响教学）须在接报后4小时内响应、24小时内修复；紧急故障（导致教学中断）须在接报后30分钟内响应、4小时内恢复基本功能。若乙方未在上述时限内有效处置，甲方可委托第三方维修，由此产生的合理费用（以第三方发票及甲方确认单为准）由乙方承担，甲方有权直接从应付货款或履约保证金中扣除，并按该费用的两倍向乙方追偿违约金。
4.若由于产品质量问题引起业主起诉，例如产品经政府或行业部门检测不符合相关标准，乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。
十一、调试和验收
1.如验收时发现产品不符合甲方要求或破损、缺件，乙方无条件负责调换，且不免除乙方逾期交货的责任。如在抽样后发现质量问题，乙方应在8小时内向甲方提交书面报告，并在2天内负责无条件调换，且不免除乙方逾期交货的责任。如属非人为因素的质量问题，乙方也负责调换。因上述问题造成的所有损失应全部由乙方承担。
2.若货物安装质量不合格或者安装不符合甲方要求的，乙方无条件负责返工直至验收合格，且不免除乙方逾期完工的责任。
十二、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、转包或分包
1.本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面终止合同。
十四、保密条款
乙方需遵守国家和学校网络及数据安全管理相关法律法规；
乙方不得使用获取的数据危害国家、社会、集体的利益以及公民的合法权益；乙方获取的数据仅限用于本项目范畴以内；
乙方可根据需要对获取的数据进行必要的修改和格式转换，转换后的数据不得提供他用。乙方获取的数据不得复制、传播、出版、传授、转让或以其他任何方式提供给第三方；
乙方须按国家有关法律法规要求，采取有效的安全措施和操作规范确保网络安全和数据安全，严防丢失泄露。
本项目数据仅限存储在甲方校内；乙方指定专人负责建设期间的网络安全和数据安全，包括接入账号、密码和有效期等的管理，确保责任压实到人；
乙方作为受托处理人处理师生个人信息，应严格遵守《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》及《信息安全技术 个人信息安全规范》、《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）收集个人信息基本要求》的要求，遵循合法、正当、必要和最小化原则。
涉及师生人脸、语音等敏感个人信息的采集，须由甲方事先取得个人单独同意并完成告知；乙方不得超范围处理，不得用于模型训练或商业用途。
乙方不得将本项目数据传输至境外；确因技术原因需调用云端算力服务的，须确保数据已在校内网出口前完成脱敏处理，且乙方承担由此产生的全部合规责任。
十五、违约责任
1.甲方无正当理由不得拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。
2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
3.乙方逾期交付货物的，以逾期交付部分货物价款为基数，按每日万分之三向甲方支付违约金；逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额 5% 的违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方就差额部分继续承担赔偿责任；甲方主张的实际损失与违约金合计不超过合同总金额的 20%。
十六、不可抗力
1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2.由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同项下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
3.不可抗力事件延续60天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十八、合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。
2.招标、投标文件及采购过程中的其他承诺、声明、书面澄清等是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。
3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字或签章并加盖公司公章后生效，补充协议具备与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。
	甲方：
	乙方：

	地址：
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	开户行：
	开户行：

	银行账号：
	银行账号：

	签订日期：    年   月  日




[bookmark: _Toc302461148][bookmark: _Toc197163454]附件
安全文明生产责任协议书
甲方：
乙方：
为落实安全文明生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方协商，一致同意如下：
一、甲方在安装开始前向乙方提交必要的安装场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责项目现场的安全管理工作，是项目现场的安全管理的责任单位。
 二、甲方可以组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
三、甲方有权组织对乙方安全规范作业、文明安装情况的检查；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人可以给予表彰和物质奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权进行教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚200—500元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重并造成一定后果的，对责任单位每次处罚1000元一2000元不等。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。每发生一起安全事故，承包人除赔偿全部损失以外，发包人可按违约责任要求承包人支付一次性违约金，金额为2000元至10000元；如发生重大安全事故，违约金最高为10万元。前述违约金与主合同约定的违约责任不重复适用，甲方有权选择适用较高者或合并主张实际损失赔偿。
五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律法规严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部及现行安全生产法律法规的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及项目现场条件编制安装组织设计和安装方案，制定和组织落实各项安全技术措施，并向全体安装人员进行安全技术交底。严格按照安装组织设计和有关安全要求安装。
七、乙方进入工地后应明确落实项目现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即安装人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2—3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁安装谁负责”的原则，负责单位内部和安装责任区域的安全生产管理工作。
八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求；要加强对全体安装人员安全作业、文明安装和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市安装的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保安装安全。
九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对安装责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、乙方主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、乙方在安装过程中注意对树木、花草、绿篱及校内路面等公共设施的保护。如有损坏，必须按有关规定予以恢复，乙方拒绝恢复或恢复不及时，按情节严重程度处以1000—5000元不等的违约金。
十三、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇国家和本市的有关法规不符的，按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。




甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：          法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日                            年   月   日



[bookmark: _Toc14111]第六章 附件

[bookmark: _Toc26810]


投标文件



项目名称：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：*代理机构*
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。
3.本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。
4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日


附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：


附件三、开标一览表

开标一览表详见苏采云系统

本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
[bookmark: _Toc12264]

附件四、分项报价表格式
关于分项报价清单说明：
1.投标报价采用全费用综合单价计价，该单价为包括完成本货物供应及伴随服务所涉及的全部费用的最终一次性包死价格。其具体涵盖（但不限于）货物成本（含产品价款、深化设计费、制作费）、运杂费（含运输、装卸、搬运、保管及包装）、安装调试费（含检测、验收、培训）、售后服务及质保期费用，以及管理费、利润、税金（增值税）等所有费用。投标人应充分考虑合同履行期间因市场价格波动、政策性调整、项目现场环境限制及为保证工期质量所采取的技术措施等一切可预见及不可预见因素所带来的风险，并将相关风险费用完全包含在报价中。一旦中标，该全费用综合单价在合同实施期间将不因任何因素而调整，结算时除经确认的变更增项外，不再另行追加任何费用。投标人递交投标文件即视为已完全接受上述计价原则并承担相应风险。

2.投标人不得改变分项报价表中设备名称、数量、单位，否则其投标将被否决。

76

83

分项报价表：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	品牌
	型号

	1
	86寸交互智能平板
	2
	套
	
	
	
	

	2
	86寸单块绿板
	2
	套
	
	
	
	

	3
	98寸交互智能平板
	25
	套
	
	
	
	

	4
	98寸推拉绿板
	23
	套
	
	
	
	

	5
	激光交互黑板（含OPS）
	43
	套
	
	
	
	

	6
	书写板组合套装含（150画框幕）
	2
	套
	
	
	
	

	7
	讲台触屏
	70
	台
	
	
	
	

	8
	辅助屏
	10
	台
	
	
	
	

	9
	导览屏
	3
	套
	
	
	
	

	10
	无感扩声系统（吊麦）
	43
	套
	
	
	
	

	11
	手持无线话筒（含座充）
	70
	套
	
	
	
	

	12
	课堂数据采集
	70
	台
	
	
	
	

	13
	教师摄像机
	70
	台
	
	
	
	

	14
	学生摄像机
	70
	台
	
	
	
	

	15
	智慧班牌
	70
	台
	
	
	
	

	16
	智慧空间管理平台接入或替代
	1
	项
	
	
	
	

	17
	中控接入
	1
	项
	
	
	
	

	18
	交换机
	70
	台
	
	
	
	

	19
	AI教学数智平台（核心产品）
	1
	项
	
	
	
	

	20
	云桌面
	260
	点
	
	
	
	

	21
	AI教学数智平台对接服务
	1
	项
	
	
	
	

	22
	平台硬件
	1
	项
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	





附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	产品名称
	招标要求技术参数
	技术参数响应情况
	是否偏离
	证明材料所在页码

	1
	
	★.....
	 
	 
	

	2
	
	.....
	 
	 
	

	3
	
	▲.....
	 
	 
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	普通条款（要求证明材料）
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	....
	我单位承诺，其余普通条款（除了要求证明材料的）均满足采购文件要求，无偏离
	均满足采购文件要求，无偏离
	无偏离
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
说明：投标文件的采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。证明材料以采购需求中的要求为准，证明材料中的文字说明与技术参数文字表达不完全一致的，其主要内容须满足设备功能要求。相应证明材料在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，如不提供或者证明材料无法反映相关内容按照负偏离处理。
其余条款（除了要求证明材料的）未列出的，视为响应采购文件要求。

投标单位（加盖电子公章）：                             

附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
说明：投标文件的商务部分内容响应存在正偏离或负偏离或无偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应采购文件要求。如果行数不够，请自行增加。



投标单位（加盖电子公章）：                             




附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。



 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             




附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             





附件十、企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（采购包号：**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（加盖电子公章）：
日 期：
[bookmark: _Toc31857][bookmark: _Toc12370][bookmark: _Toc9170][bookmark: _Toc15368]
[bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc13722]备注：
[bookmark: _Toc2938][bookmark: _Toc3322][bookmark: _Toc18101][bookmark: _Toc4087][bookmark: _Toc26583][bookmark: _Toc22289]1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc927][bookmark: _Toc7010][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc1944][bookmark: _Toc2574]2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
[bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc1268][bookmark: _Toc17905][bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc12857][bookmark: _Toc19903]3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
[bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc8833][bookmark: _Toc14061][bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc29908][bookmark: _Toc10257]4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日  期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3.（产品名称），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
           日期：　     年　  月　  日         
_______________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/”的地方无需填写）。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：　     年　  月　  日    



附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

*代理机构*：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：年月

附件十三、资格资信证明文件



附件十四、投标人需要提供的其他材料
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