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[bookmark: _Toc213847313]第一章　投标邀请

项目概况
江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）JSZC-320281-JZCG-G2026-0077 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-11-27      13:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc166593156][bookmark: _Toc166593358]
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0077
项目名称：江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）
预算金额：118万元
最高限价：112万元
采购方式：公开招标
采购需求：本项目为江阴市城市重点建设项目管理中心的江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）。（详见招标文件）
合同履行期限：详见招标文件
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供格式条款《关于资格的声明函》
2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）
3.未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 
本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-27   13:30（北京时间） 
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜 
（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 
1.采购人信息 
单位名称：江阴市城市重点建设项目管理中心
单位地址：江阴市大桥南路18号
项目联系人：花女士
联系电话：13921269798
2.采购代理机构信息
单位名称：江阴市政府采购中心
单位地址：江阴市长江路188号6楼
联系人：张先生 
联系电话：0510-88027621
3.项目联系方式 
项目联系人：张先生
电话：0510-88027621
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一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：	
1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。
2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。
四、招标文件的补充或修正： 
1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*分项报价表；
（4）*商务、技术要求响应及偏离表；
（5）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）
（6）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。
④制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格性审查不通过、符合性审查不通过等）由投标人自行承担。
⑤投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑥招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑦联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑧本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、投标的有效期为开标后90天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的；
9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由江阴市政府采购中心主持。
2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。
3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
B、符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。
4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担）
5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。
2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。
（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；
（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。
采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人收件人：花女士  收件地址：江阴市大桥南路18号707  收件电话：1392126979 
采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156
投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。
6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。
（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。
9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十九、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
二十、中标服务费：
本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。 
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（以下除“4.2主要技术参数”外，其余均为实质性要求）

一、项目概况：
江阴市消防教育馆位于无锡市江阴市高新区砂山路 119 号江阴市消防救援大队营区内，总建筑面积约900平方米，展馆分为两层，主要承担消防安全教育科普和领导接待展示的功能。随着科技进步和公众需求的变化，现有消防教育馆在展陈手段和内容上逐渐显现出陈旧老化的问题。一方面，馆内展览多以传统图板、实物展示和简单的机械式体验为主，数字化、互动化程度不高，难以充分调动特别是青少年群体的兴趣。另一方面，自 2011 年建馆以来，消防技术和城市应急管理发展迅速，新型消防装备、典型火灾案例等内容不断涌现，现有展陈内容更新不足，无法全面反映最新的消防科普知识和实践成果。本项目拟对江阴市消防教育馆进行数字化改造提升。
本项目最高限价：112万元
本项目标的所属行业：硬件产品：工业；软件产品：软件及信息技术服务业。

二、项目建设内容：
本次升级的目标是全面提升展馆的数字化水平和科普互动性，通过引入先进的数字技术手段，增强展馆的教育效果和参观体验。
项目建设内容包括：新增数字导览系统、沉浸式体验内容、互动科普系统等一系列数字化展示设施，打造数字人讲解员、虚拟消防主题城市、VR 逃生体验、互动知识问答等亮点展项；对现有展陈环境和设备进行改造整合，实现传统实体展品与数字多媒体技术的有机结合；完善展馆接待功能，优化布局以更好地满足公众教育和公务接待的双重需求。
项目计划工期3个月，主要技术经济指标包括展馆数字化覆盖率100%、年接待能力提升30%以上等。项目绩效目标是建设一个内容丰富、技术先进、互动性强的消防科普教育基地，进一步增强公众消防安全意识和应急自救能力，并为检查指导提供现代化展示平台。

三、项目建设原则：
技术先进性与实用性结合原则：采用成熟的VR/AR、AI数字人等前沿技术，注重技术与消防教育内容的深度融合，避免“为技术而技术”，确保展项互动性强、科普效果直观。
资源集约与可持续发展原则：充分利用现有场馆空间和基础设施，通过数字化改造实现“旧馆新升级”；采用节能设备与绿色施工工艺，降低能耗与碳排放，预留未来技术升级接口，保障长期运营活力。
安全第一原则：严格遵循消防与建筑安全规范，确保展馆设计、施工及运营全流程安全；同步强化网络安全防护，保障数据隐私和系统稳定。

四、项目采购清单及要求：
4.1项目技术参数
4.1.1硬件采购
	序号
	名称
	技术参数要求
	所属系统及部署位置
	单位
	数量

	（一）
	一楼LED屏设备
	

	1
	滑轨墙
	1.75系列轻钢龙骨+国标9mm阻燃板+灯箱专用反光膜+乳白亚克力板+冲孔铝板，造型处木龙骨+国标9mm阻燃板基层+9.5mm石膏板，石膏嵌缝，两遍腻子，打磨。
尺寸：6300*3016mm
	滑轨系统、一楼
	㎡
	19

	2
	LED屏模组P1.86
	尺寸：2720*4800mm
1. 参数详见4.2.1、 LED屏模组P1.86
2 .工作温度/湿度：-20-40℃/10％-65 %RH（无结露）
3.存储温度/湿度：-10-30℃/10％-60 %RH（无结露）
4 . 防护性能： 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷（可选）
5.衰减率 （工作3年）： ≤ 15%
6 .平均无故障时间/使用寿命： ≥1万小时/≥10万小时
7.刷新率  ≥3840Hz
	LED 屏系统、一楼
	㎡
	13.93

	3
	电源
	1. 电气输出参数
额定直流输出： DC 4.2V
额定输出 电流： 0～40A
额定功率： 168W
电压可调范围： 4.0V～4.5V
稳压精度： ≤ ± 2%
负载调整率： ≤ ± 2%
纹波噪声： ＜200mV（峰峰值）
满载效率： ≥89%
2. 交流输入
输入电压 ：AC 100～264V（宽电压）
工频 ：47～63Hz
额定输入电流： ≤2.0A（220V工况）
3. 保护功能（全部自动恢复）
短路保护：长期短路不坏，故障排除
自动重启
过流保护： 46～72A限流保护
过压保护： 输出高于4.8V 自动锁机
过温保护： 内部超温降功率 ，过热停机
具备防反接 、 防浪涌设计
4. 环境参数
工作温度： -25℃~+70℃
储存温度： -40℃~+85℃
工作湿度： 20%～90%RH ， 无凝露
散热： 无风扇 ， 自然风冷（超薄密封款）
无噪声 ， 密 闭 防尘
	LED 屏系统、一楼
	台
	46

	4
	接收卡
	1. 板载集成12路HUB75E接 口， 内置转接电路，无需额外外接HUB转接板，减少线路故障点。
2. 带载能力：单卡最大控制像素192行× 1024列，支持最多24组并行RGB数据输出，兼容1/32扫描柔性LED软模组。
3. 供电规格：支持DC 3.3V～6V宽电压输入 , 可稳定适配4.2V低压软模组电源，低压工况无花屏、无黑屏。
4. 图像性能：8bit亮度+8bit色度双精度逐点亮色度校正；画面刷新率最高可达3840Hz , 具备低亮高灰技术；支持单卡画面90 °、 180 ° 、270 °任意旋转，适配弧形柔性屏。
5. 异形功能：支持任意抽行、抽列、抽点  , 可自由配置圆柱、波浪造型柔性显示屏，支持多方向排线布线。
6. 网络冗余：配备双千兆网 口， 网 口不分输入输出，支持环路热备份；级联网线断开可无缝自动切换，整屏不黑屏；具备网线误码检测功能，可实时排查网络故障。
7. 固件安全：具备程序自动备份、断电保护功能，升级中途断电不会造成固件损坏，支持固件回读校验。
8. 调试维护：支持箱体一键闪烁标序定位 , 快速标定接收卡物理位置，便于弧形屏现场调试。
9. 运行环境：可7×24小时不间断连续运行 , 工作温度-25℃~+75℃ , 适配展厅长期不间断开机场景。
10. 配套兼容：可与同品牌发送卡、视频处理器无缝联动，软件统一调试，不兼容第三方配套软件。
	LED 屏系统、一楼
	张
	32

	5
	处理器
	1. 机箱规格：2U标准机架式结构 ，机身宽度482.6mm ， 高度44mm ，深度360mm ，便于机柜安装。
2. 视频输入：不少于6路信号输入 ，含1路DP1.2 、 1路HDMI2.0（4K@60Hz） 、4路HDMI1.4 ；自 带USB接 口，支持U盘脱机播放多媒体文件。
3. 网络输出： 具备8路千兆以太网输出端 口，整机最大带载像素≥524万点，输出最大画布16384×8192像素。
4. 开窗能力： 支持6层视频窗 口漫游 、叠加 、任意缩放 ， 最小窗 口64×64像素 ；支持双路4K画面同时上墙 ，信号切换无黑屏。
5. 画面处理：支持画面任意旋转 、裁剪 、 亮度色度统一调节 ， 可下发逐点校正数据 ，保障LED显示屏色彩均匀一致。
6. 场景存储： 预置场景数量≥128组 ，支持一键调用 、 定时 自动执行场景切换。
7. 音频系统：支持数字音视频同步解码 , 配备独立音频输入与输出接 口 ， 实现画面与背景音乐同步播放。
8. 多端控制：支持红外遥控 、本机按键 、 网页浏览器远程控制 ， 兼容国产信创操作系统。
9. 运行可靠性： 支持帧同步锁相 ，7 × 24小时连续开机运行 ； 配置断电记忆保护 ， 参数 自动保存。
10. 系统联动： 接收卡网 口支持环路冗余备份，可对接柔性LED接收卡，适配低压4.2V模组驱动 ， 画面输出稳定。
	LED 屏系统、一楼
	台
	1

	6
	框架包边
	1.国标镀锌钢材，
2.采用模块化安装结构，具有足够的静态与动态机械强度和刚度。
3.屏体支撑结构稳定牢固，安全可靠，保证受力均匀，年久无坍塌及变形情况发生。
4.屏幕与屏体框架采用无焊接简易拼装。
	LED 屏系统、一楼
	㎡
	13.93

	7
	功放
	一、两通道立体声功率放大器特点：
1.配置凤凰级联接 口；
2.多种输出接口：包括纽崔克、旋钮式接线柱；配置短路保护按键；面板配置重力把手；
二、参数：
1.RMS (EIAJ）功率：2X300W@8 Ω ;2X400W@4 Ω ;桥接：1X600W@8 Ω ;
2.输出连接器： 2 个-SPEAKON及两对接线柱
3.阻尼系数（1KHz）：500
4.失真率：0.5%,20Hz-20KHz
5.互调失真：-0.0035
6.转换速率：10V/us
7.频率响应 ：20-20KHz  +0/-1dB
8.信噪比 ：20Hz- 20kHz >100dB
9.串扰：At 1KHz   -75dB        At
20KHz   -59dB
10.电平增益： 29dB
11.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms
12.输入阻抗：非平衡 10K Ω ,  平衡20K Ω
13.输入连接器：每通道一路平衡 XLR及一路非平衡 RCA
14.控制：面板——AC 开关、CH1CH2 增益旋钮；背板——立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V 或1.4V
15.指示灯：开启－蓝灯／保护－绿灯 /压缩－黄灯／ 峰值－红灯／并联－黄灯；
16.智能保护系统： 防止短路、 空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
17.高功率环形变压器
18.平衡式XLR 输入/并联输出
19.冷却： 变速散热风扇， 内部空气强排散热 、温度保护
20.保护：直流/过热/削波/过载/短路保护
21.电源：220—240V (110—120V) AC 50—60Hz
	LED 屏系统、一楼
	台
	1

	8
	音响
	1.定阻6.5寸两分频吸顶喇叭。
25芯丝膜高音，6.5寸低音单元，窄边磁吸网罩。
声音清晰细腻，还原度高。
开孔安装即可，简单方便。
2.参数：
额定阻抗：4 ohm；
额定功率：60W；
峰值功率：240W；
频响范围：80HZ-18KHZ；
灵 敏 度：93dB/M/W；
最大声压：111dB；
保 护 网：钢网；
接线方式：线夹*1；
外观尺寸：Φ224mm；
开孔尺寸：Φ200mm。
	LED 屏系统、一楼
	台
	2

	9
	AI服务器
	1.CPU：24核处理器，主频≥3.0GHz
2.内存：128GB DDR4 高速国产内存
3.硬盘：1TB NVMe M.2 旗舰高速固态硬盘，读写≥3500MB/s
4.AI推理NPU卡：
板载内存：32GB LPDDR4X，ECC
算力：≥INT8 500TOPS
带宽：≥200GB/s
接口：PCIe5.0 x16
5.设备形态：标准 19 英寸 4U 机架式
6.网络配置：2×RJ45 千兆电口，每口 10/100/1000Mbps 自适应，全双工
7.操作系统：国产信创操作系统，支持CANN8.x 软件栈，满足大模型、多模态 AI 推理业务部署
8.主数据库：支持结构化业务数据存储，原生支持向量检索能力，可支撑 RAG 知识库语义检索、大模型推理会话管理；支持主备高可用、数据备份恢复；
9.缓存库：兼容 Redis 协议；面向大模型推理业务，支撑推理会话上下文缓存、高频请求加速；支持集群部署、数据持久化、故障自动切换；
	LED 屏系统、AI服务器一楼
	台
	1

	10
	播控主机
	1.CPU：国产16核处理器，主频≥3.0GHz
2.内存：16GB DDR4 高速国产内存
3.硬盘：1TB NVMe M.2 旗舰高速固态硬盘，读写≥3500MB/s
4.显卡：独立图形显卡（显存8G及以上）
5.操作系统：国产信创
6.外设配套：直线排布8麦克风阵列（6度可调节倾角），360度全向拾音（拾音距离半径3米）灵敏度-36dB±1dB可调增益，双核DSP+NPU专用语音处理单元；融合麦克风阵列技术、DNN  、AGC多种算法一体。
7.设备形态：标准 19 英寸 3U 机架式
8.网络配置：2×RJ45 千兆电口，每口 10/100/1000Mbps 自适应，全双工
	LED 屏系统、播控主机一楼
	台
	1

	11
	体感设备
	1.雷达体制：FMCW 调频连续波
2.工作频率：24～24.25GHz
3.探测能力：移动人体、呼吸微动、静坐存在
4.探测距离：运动最大 8～10m，微动静坐 4～5m
5.视场角：水平 ±60°
6.接口：UART 串口，可扩展 USB 转接
7.供电：DC5V
8.输出：有人 / 无人状态、距离、体动幅度
	LED 屏系统、一楼
	台
	1

	12
	不锈钢收条
	1.L型不锈钢收口条10mm×10mm
	LED 屏系统、一楼
	米
	10

	13
	灯带24V400W变压电源
	1.交流输入电压 AC100～240V，50/60Hz；
2.直流额定输出 DC24V
3.额定功率 400W
4.额定输出电流≤16.7A；
5.恒压驱动模式；内置过压保护、过流保护、短路保护、过热保护；
6.金属铝外壳，散热良好，支持长时间不间断运行。
	LED 屏系统、一楼
	台
	5

	（二）
	65寸滑轨（消防历史）
	

	1
	65寸触摸一体机
	1.触摸一体机：红外多点触摸，工业级触控方案，触摸使用寿命≥3500万次，触控稳定、精准无漂移，支持多人同时交互，适配信创操作系统触控协议
2.光学透光率：整机屏幕光学透光率≥90%，采用国产高透钢化玻璃，抗眩光、防反光，画面通透清晰；
3.参数详见4.2.2、65寸触摸一体机
4.内置系统：集成国产工业级电源控制系统、智能工业散热系统，宽温稳定运行，低噪散热、智能温控，长时间7×24小时不间断工作不卡顿、不死机；
5.PC配置：采用国产工控级处理器（兆芯/飞腾/海光可选），搭配国产DDR4 8G高速内存、120G国产固态硬盘；
6.国产信创操作系统
	滑轨系统、消防历史
	台
	1

	2
	电视小车
	1.小车立柱和电视挂点一体化，每一套滑轨都是根据现场结构和电视尺寸挂点单独设计加工。 
2.小车立柱用50mm*25mm型材，滑块座用30mm*80mm角铝，2组滑块，滑轮上5下3。
	滑轨系统、消防历史
	台
	1

	3
	双轨道
	1.轨道轴心采用高温处理，高强刚性，运行顺滑流畅。
2.材质：铝合金材质，表面阳极处理，轴心镀硬铬，具有高耐腐蚀性。
3.结构简单，互换方便，易组装。
	滑轨系统、消防历史
	米
	12

	4
	电机
	1.伺服电机控制器、驱动器，减速机法兰，额定扭矩：1.27N ·m，励磁方式： 永磁式 ，额定转速： 3000rpm
2.速度可调 、低噪音 ； 带 自动加减速
3.控制器带到位置后断电记忆、自动加减速
4. 每秒50 次数据同步
5.伺服电机、静音行星减速机、一体化电机支架 、膜片联轴器。
	滑轨系统、消防历史
	套
	1

	5
	控制器
	1、 .实时显示接收数据、位置数据、速度、加速度参数、行程开关状态等；
2.带自动加减速功能；
3.带互动软件位置同步功能，最大每秒60次；
4.老版本带到位置后断电记忆功能；
5.新版本控制器带任意位置断电记忆功能
6.带手动测试按键；
7.带串口接口、近限位接口、远限位接口、伺服电机驱动器接口。
	滑轨系统、消防历史
	套
	1

	6
	限位器
	1.有效感应行程15米，位置更新频率16次/秒；高精度分辨率1024；
2.断电记忆功能，机器就算没开机，也能正常记忆所在位置，且无需供电。
	滑轨系统、消防历史
	套
	1

	（三）
	透明柜（消防设备）
	

	1
	43寸透明屏
	1.液晶面板 工业透明液晶拼接屏  拼接方式（ 竖） （行）2*4（ 列）整机尺寸
2.拼接缝 ≤8mm；
透明度 85%；
亮度 ≥500cd/m2；
对比度 3000：1；
亮度均匀性 95%；
显示颜色 16.7M；
响应时间 8ms；
观看视角 水平178度，垂直178度；
信号输入接口 USB、SD、HDMI；
3.支持音视频格式 MP3、WMA、MEPG-4(AVI：DivX / X-Vid)、MPEG2（DVD：VOB/MPG2）、MPEG1（VCD：DAT/MPG1）、MOV等；信号格式 NTSC、PAL、408i、576、480P、576P、720P、1080P、3840*2160；
4.操作温度 0度 至 60度；
存放温度 0度 至 60度；
存放湿度 10 至 90%（无凝结）；
电流 G:50A(最大)，12V；
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz。
	透明柜系统、消防设备
	台
	8

	2
	红外框
	定制多点触摸框
一、触摸性能参数
1.触控方式：红外对管矩阵阻断感应，无压力触摸，支持手套、手指、不透光触控笔操作
2.触摸点数：10点
3.插值分辨率：32768×32768 / 4096×4096
4.定位精度：屏幕中心≤1mm，边缘≤2mm，整机90%区域误差≤±2mm
5.扫描帧率：标准120Hz，高端款200Hz~280Hz
6.响应时间：单点≤7ms，多点连续触摸≤10ms
7.最小识别物体：直径≥4~5mm不透光物体
8.触控无漂移，长期使用无需重复校准，无鬼点、断线、丢点问题
9.支持手势：放大、缩小、旋转、拖拽、书写，支持TUIO协议
二、电气与接口参数
1.供电规格：DC5V±5%，无需外接电源适配器
2.工作电流：100mA~350mA，整机功耗≤1.5W，待机功耗≤0.25W
3.通讯接口：标准USB-A
4.传输速率：12Mbps
5.静电防护：接触放电8KV，空气放电15KV，符合EMC B级标准
6.驱动特性：免驱即插即用
	透明柜系统、消防设备
	套
	1

	3
	驱动板
	一、输入电气参数
1.输入供电：24V直流
2.最大输入电流：5A，整机输入峰值功率120W
3.输入滤波：内置LC低纹波滤波电路
4.转换效率：满载效率≥88%
5. 功率因数PF≥0.88
二、高压恒流输出参数（升压式高压驱动）
1.拓扑结构：BOOST升压恒流架构，非隔离高压输出
2.输出通道：2路独立高压输出，左右侧边灯板分开驱动，亮度独立均衡
3.自适应高压输出区间：18V~88V高压自适应
4.标准输出恒流：300mA，硬件跳线可调200mA~600mA，适配5054大功率灯板
	透明柜系统、消防设备
	套
	8

	4
	荧光板
	定制 LED 荧光板
1. LED灯珠封装尺寸：5.0mm×5.4mm×1.0mm贴片SMD
2. 单珠额定功率：0.5W/1W双规格，商用背光常用1W款
3. 额定正向电流：150mA，最大脉冲电流170mA，极限300mA短时
4. 正向电压：白光3.0~3.4V；
5. 光通量（1W白光150mA）：典型180~220lm，高光效款240lm/W
6. 发光角度：120°广角，侧边入光无暗区
7. 极限温度：工作-30℃~+80℃，存储-40℃~+85℃
8.线路板材：2.0mm加厚铝基板
9. 供电制式：恒压DC24V
10.整板功率：720W
	透明柜系统、消防设备
	套
	1

	5
	包边
	1.材质：1.2mm厚304不锈钢
2.颜色：哑光黑
3.尺寸：10m×0.03m
	透明柜系统、消防设备
	套
	1

	
6
	
摄像头
	一、摄像头视频参数
1.传感器：CMOS，最高4K（4096×2160）
2.分辨率&帧率
4K UHD：4096×2160，30fps
1080P：1920×1080，30/60fps
720P：1280×720，30/60/90fps
3.视野FOV：65° / 78° / 90°
4.变焦：5倍数码变焦，支持数字云台平移俯仰
5.对焦：自动对焦
6.图像算法：RightLight 3 + HDR，自动补光，抑制逆光噪点
二、接口与驱动
1. 接口：USB-A（兼容USB-C转接头），必须USB3.0才能开启4K模式；USB2.0只能跑1080P
2.协议：UVC免驱，即插即用
3.尺寸：102×27×27mm，裸机重量63g
4.安装：带1/4英寸三脚架螺纹孔
	透明柜系统、消防设备
	台
	1

	7
	透明屏主机
	1.CPU：国产16核处理器，主频≥3.0GHz
2.内存：16GB DDR4 高速国产内存
3.硬盘：1TB NVMe M.2 旗舰高速固态硬盘，读写≥3500MB/s
4.显卡：独立图形显卡（显存8G及以上）
5.操作系统：国产信创
6.设备形态：标准 19 英寸 3U 机架式
7.网络配置：2×RJ45 千兆电口，每口 10/100/1000Mbps 自适应，全双工卡
	透明柜系统、消防设备
	
台
	
1

	（四）
	负一层形象区
	

	1
	动态数字化灯箱
	1.画面材质：PVC 透光 UV 软膜，具备防水、防霉、抗老化特性
2.软膜克重：≥280g/㎡
3.软膜透光率 ：60%~70%
4.内置分区独立控制 LED 灯带，实现光影动画：光束扫动、光影渐变、明暗流动、闪烁效果；模拟火焰、水流、烟雾、警报灯光、疏散光带等特效；多段动画循环播放，无需更换海报画面。
	动态灯箱系
统、负一层形
象区
	个
	28

	（五）
	负一层文物区
	

	1
	碳晶板
	1. 板材结构：PET耐磨饰面膜+热熔胶层+竹炭碳晶高密度基材，碳纤维网格增强一体热压成型
2. 基材成分：竹炭粉、PVC树脂、碳酸钙、碳纤维抗变形助剂，无实木填充
3. 密度：0.65~1.0g/cm³，8mm标准板单平方重量约5.2~6.5kg
4. 厚度：8mm
5. 拼接工艺：V型锁扣无缝拼接，拼接缝隙≤0.3mm
	负一层文物区
	㎡
	55

	（六）
	消防指挥中心
	

	1
	解码燃烧、初期火灾应对——43寸广告机
	1.通电开机即可循环播放
2.支持定时开关机，支持横屏、竖屏切换， 中文滚动字幕，支持多国语言 支持台标。
3.时间万年历（无内存，必须插 U 盘）
4.单机版基本功能：支持USB播放，支持热插拔， 内容更新方便快捷。 （支持CF 卡，SD 卡）：
5.音频格式:MP3,WMA,MPG,MPG-1,MPG-2,MPEG-4.AVI,MP4,DivX,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB 等；
6.播放模式：单曲重复播放、文件夹循环播放 、 全盘循环播放
	显示系统、解码燃烧
	台
	1

	2
	前维护壁挂架
	前检修伸缩支架
1. 主体板材：加厚冷轧钢板，主框架2.0mm
2. 表面工艺：黑色静电沙纹喷涂，防锈耐腐蚀，不易掉漆
3. 伸缩部件：高阻尼液压气弹簧+精密静音轴承，伸缩顺滑无卡顿
4. 承重结构：交叉X型稳定支撑结构，防下坠、防屏幕倾斜变形
	显示系统、解码燃烧
	套
	1

	3
	火灾由来、什么是火——55寸广告机
	1.通电开机即可循环播放
2.支持定时开关机，支持横屏。竖屏切换， 中文滚动字幕，支持多国语言 支持台标。
3.时间万年历（无内存，必须插 U 盘）
4.单机版基本功能：支持USB播放，支持热插拔， 内容更新方便快捷。 （支持CF 卡，SD 卡）：
5.音频格式:MP3,WMA,MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4.AVl,MP4,DivX,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB 等；
6.播放模式：单曲重复播放、文件夹循环播放 、 全盘循环播放
	显示系统、什么是火、火灾由来
	台
	2

	4
	前维护壁挂架
	前检修伸缩支架
1. 主体板材：加厚冷轧钢板，主框架2.0mm
2. 表面工艺：黑色静电沙纹喷涂，防锈耐腐蚀，不易掉漆
3. 伸缩部件：高阻尼液压气弹簧+精密静音轴承，伸缩顺滑无卡顿
4. 承重结构：交叉X型稳定支撑结构，防下坠、防屏幕倾斜变形
	显示系统、什么是火、火灾由来
	套
	2

	5
	燃烧材料-55寸一体机
	1.触摸一体机：红外多点触摸，工业级触控方案，触摸使用寿命≥3500万次，触控稳定、精准无漂移，支持多人同时交互，适配信创操作系统触控协议
2.参数详见4.2.3、55寸触摸一体机
3.音响系统：内置多媒体双声道立体声环绕功放系统，音质清晰饱满，人声通透、声场立体，适配国产化系统音频驱动、无杂音、无延迟；
4.内置系统：集成国产工业级电源控制系统、智能工业散热系统，宽温稳定运行，低噪散热、智能温控，长时间7×24小时不间断工作不卡顿、不死机；
5.PC配置：采用国产工控级处理器（兆芯/飞腾/海光可选），搭配国产DDR4 8G高速内存、120G国产固态硬盘；
6.国产信创操作系统
	显示系统、材
料燃烧大对决
	台
	1

	6
	燃烧材料-前维护壁挂架
	前检修伸缩支架
1. 主体板材：加厚冷轧钢板，主框架2.0mm
2. 表面工艺：黑色静电沙纹喷涂，防锈耐腐蚀，不易掉漆
3. 伸缩部件：高阻尼液压气弹簧+精密静音轴承，伸缩顺滑无卡顿
4. 承重结构：交叉X型稳定支撑结构，防下坠、防屏幕倾斜变形
	显示系统、材
料燃烧大对决
	套
	1

	7
	燃烧材料-机械按钮
	定制机械按钮
1.单按钮规格：直径≥60mm
2.按键数量：12只
3.按键材质：ABS塑料，内置硅胶缓冲，防刮耐磨
4.触发方式：机械复位按键
5.按键识别：单点独立识别，支持多台按钮同时抢答，无信号冲突
6. 指示灯：每键独立双色LED灯，答题未选灭灯、选中常亮、抢答闪烁，亮度可调
7. 面板防护：正面IP54防尘防潮，防指纹油污，展厅多人触摸不易脏污
8. 供电规格：DC12V集中供电，单块面板工作电流≤80mA，待机≤10mA
	显示系统、材料燃烧大对决
	套
	1

	8
	燃烧材料-采集盒子
	24路采集盒子
1. 外设通讯接口：双路RS485总线接口，支持手拉手连接答题按键面板
2. 信号识别响应：按键信号触发延迟≤10ms，多按键同时触发无丢包、无冲突
3. 总线接入容量：单条RS485总线最大挂载64组答题按键终端，支持分区分组识别
4. 传输线材：适配RVSP2×1.0屏蔽双绞线，最远稳定传输1200米
5. 拓展IO端口：24路无源开关量输入，可外接抢答按钮、人体感应、门磁开关
6. 联动输出：按键触发按钮灯光颜色
7. 串口协议：自定义串口通讯协议
	显示系统、材料燃烧大对决
	套
	1

	（七）
	城市消防-楼宇
	

	1
	86寸显示屏
	1.触摸方式：红外多点触摸，工业级触控方案，触摸使用寿命≥3500万次，触控稳定、精准无漂移，支持多人同时交互，适配信创操作系统触控协议
2.光学透光率：整机屏幕光学透光率≥90%，采用国产高透钢化玻璃，抗眩光、防反光，画面通透清晰
3.音响系统：内置多媒体双声道立体声环绕功放系统，音质清晰饱满，人声通透、声场立体，适配国产化系统音频驱动、无杂音、无延迟
4.参数详见4.2.4、86寸显示屏
5.PC配置：采用国产工控级处理器，搭配国产DDR4 8G高速内存、120G国产固态硬盘；
6.国产信创操作系统
	显示系统、楼宇消防互动
	台
	1

	2
	前维护壁挂架
	落地支架
1.立柱材质：加厚方形钢管，立柱壁厚2.5mm，承重横梁钢板厚度3.0mm
2.底座材质：一体成型加宽冷轧钢板，加宽防倾倒底
3.表面处理：黑色静电喷塑，防锈、防刮
4.防倾倒设计：加宽梯形底盘，前后配重均衡，满载无前倾风险
5.脚轮配置：4寸静音聚氨酯万向轮，前后双轮带刹车锁止
6.移动特性：静音顺滑，展厅地砖、地毯均可平稳推行
7.锁止功能：四轮独立刹车，锁定后整机无位移晃动
	显示系统、楼宇消防互动
	套
	1

	3
	体感设备
	一、核心成像与ToF参数
1.成像原理：iToF飞行时间3D深度感知，内置940nm VCSEL红外激光发射
2.激光安全等级：CLASS1人眼安全，展厅长时间使用无伤害
3.深度传感器：640×480全局快门CMOS，4:3画幅，10bit原始数据
4.深度输出帧率：25fps，人体动作识别无卡顿，延迟≤12ms
5.有效探测距离：0.1m~5m，适配展厅1-4米人体互动区间
6.深度测距精度：0.1~0.5m误差±2.5cm；0.5~5m测距误差≤1%
7.视场角FOV：水平100.2°，垂直75.1°，对角线125.5°，超大广角覆盖多人互动
8.红外图像畸变：TV畸变＜11.8%，深度图与彩图像素对齐误差±5像素
9.抗光干扰：室内可耐受10000Lux环境光，射灯、大屏强光不丢帧
二、RGB彩色图像模组参数
1.彩色分辨率：1920×1080 1080P高清，可选4K升级版本
2.成像快门：卷帘快门，固定焦距，F1.2大光圈低照度成像
3.彩图帧率：30fps，支持JPEG/RGB888图像输出
4.同步性能：RGB、IR、深度图硬件时间同步，多数据流同步偏差＜10ms
5.曝光模式：自动AE曝光
三、人体骨骼体感识别功能参数
1.人体骨骼追踪：单镜头识别21个人体躯干关节，支持30根手指精细手势捕捉
2.同时识别人数：最多同时识别6人，多人互动无冲突、无骨骼丢失
3.识别高度区间：0.8m~2.4m，适配儿童、成人全身高人群
4.交互识别：挥手、抬手、左右滑动、隔空点击、肢体跟随、人体轮廓分割
5.数据输出：骨骼3D坐标、人体ID、距离、动作状态，UDP网络实时广播
6.算法适配：数字人实时动捕、体感游戏、隔空翻页、人体触发播放
四、电气、接口与通讯参数
1.供电规格：DC5V±10%，平均工作电流0.6A，峰值1A
2.整机功耗：平均3W，低发热，密闭展柜顶部长期稳定工作
3.数据接口：USB2.0 Type-C一体化接口，供电+数据同线传输
	LED 屏系统、一楼
	套
	1

	4
	43寸卧式触摸一体机
	1.原设备维修，更换供电电源主板，更换主板散热风扇，所换配件只是处理供电及散热不影响原功能
	显示系统、楼宇消防互动
	台
	3

	5
	模拟灭火设备
	1.原设备维修，更换触发感应开关，所换配件只是开关，不影响原功能
	显示系统、楼宇消防互动
	套
	1

	（八）
	家中消防
	

	1
	逃生体验-55寸一体机
	1.通电开机即可循环播放
2.支持定时开关机，支持横屏。竖屏切换， 中文滚动字幕，支持多国语言 支持台标。
3.时间万年历（无内存，必须插 U 盘）
4.单机版基本功能：支持USB播放，支持热插拔， 内容更新方便快捷。 （支持CF 卡，SD 卡）：
5.音频格式:MP3,WMA,JPEG,MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4.AVl,MP4,DlVX,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB 等；
6.播放模式：单曲重复播放、文件夹循环播放 、 全盘循环播放

	家中消防
	台
	1

	2
	逃生体验-前维护壁挂架
	前检修伸缩支架
1. 主体板材：加厚冷轧钢板，主框架2.0mm
2. 表面工艺：黑色静电沙纹喷涂，防锈耐腐蚀，不易掉漆
3. 伸缩部件：高阻尼液压气弹簧+精密静音轴承，伸缩顺滑无卡顿
4. 承重结构：交叉X型稳定支撑结构，防下坠、防屏幕倾斜变形
	家中消防
	套
	1

	（九）
	城市消防-室内逃生
	

	1
	典型火灾
-55寸壁挂一体机
	1.触摸方式：红外多点触摸，工业级触控方案，触摸使用寿命≥3500万次，触控稳定、精准无漂移，支持多人同时交互，适配信创操作系统触控协议
2.光学透光率：整机屏幕光学透光率≥90%，采用国产高透钢化玻璃，抗眩光、防反光，画面通透清晰
3.音响系统：内置多媒体双声道立体声环绕功放系统，音质清晰饱满，人声通透、声场立体，适配国产化系统音频驱动、无杂音、无延迟
4.内置系统：集成国产工业级电源控制系统、智能工业散热系统，宽温稳定运行，低噪散热、智能温控，长时间7×24小时不间断工作不卡顿、不死机
5.PC配置：采用国产工控级处理器，搭配国产DDR4 8G高速内存、120G国产固态硬盘；国产信创操作系统
	显示系统、典型火灾
	台
	1

	
2
	典型火灾－前维护壁挂架
	一、前检修伸缩支架
1. 主体板材：加厚冷轧钢板，主框架2.0mm
2. 表面工艺：黑色静电沙纹喷涂，防锈耐腐蚀，不易掉漆
3. 伸缩部件：高阻尼液压气弹簧+精密静音轴承，伸缩顺滑无卡顿
4. 承重结构：交叉X型稳定支撑结构，防下坠、防屏幕倾斜变形
二、前检修伸缩支架
1. 主体板材：加厚冷轧钢板，主框架2.0mm
2. 表面工艺：黑色静电沙纹喷涂，防锈耐腐蚀，不易掉漆
3. 伸缩部件：高阻尼液压气弹簧+精密静音轴承，伸缩顺滑无卡顿
4. 承重结构：交叉X型稳定支撑结构，防下坠、防屏幕倾斜变形
	显示系统、典型火灾
	套
	1

	3
	商场消防－前维护壁挂架
	前检修伸缩支架
1. 主体板材：加厚冷轧钢板，主框架2.0mm
2. 表面工艺：黑色静电沙纹喷涂，防锈耐腐蚀，不易掉漆
3. 伸缩部件：高阻尼液压气弹簧+精密静音轴承，伸缩顺滑无卡顿
4. 承重结构：交叉X型稳定支撑结构，防下坠、防屏幕倾斜变形
	显示系统、典型火灾
	套
	1

	4
	商场消防-55 寸壁挂一体机
	1.触摸方式：红外多点触摸，工业级触控方案，触摸使用寿命≥3500万次，触控稳定、精准无漂移，支持多人同时交互，适配信创操作系统触控协议
2.光学透光率：整机屏幕光学透光率≥90%，采用国产高透钢化玻璃，抗眩光、防反光，画面通透清晰
3.音响系统：内置多媒体双声道立体声环绕功放系统，音质清晰饱满，人声通透、声场立体，适配国产化系统音频驱动、无杂音、无延迟
4.内置系统：集成国产工业级电源控制系统、智能工业散热系统，宽温稳定运行，低噪散热、智能温控，长时间7×24小时不间断工作不卡顿、不死机
5.PC配置：采用国产工控级处理器（兆芯/飞腾/海光可选），搭配国产DDR4 8G高速内存、120G国产固态硬盘；
国产信创操作系统
	显示系统、典型火灾
	台
	1

	（十）
	逃生通道
	

	1
	LED屏模组P2.5
	尺寸：9600mm*320mm
1.像素点间距： 2.5mm
2.模组尺寸 ： 320*160*7.4mm
3.灯管结构 ：1R1G1B灯驱合一，SMD1515 ;
4.驱动方式： 1/64恒流驱动
5. 单张分辨率 ： 128*64=8192点；
6.像素密度： 160000点/㎡
7. 亮度： ≥450cd/㎡ ,256级手动/自动；均匀度： ＞95%
8.灰度等级 ： 13-14bit ，43980色
9.水平/垂直视角 ：140±10度/130±10度
10.刷新率/换帧频率： 支持3840Hz/≥ 60帧/秒
11.平整度： ＜1mm/㎡ ；失控点/盲点率 : <0.0001/＜0.0003 ， 出厂时为0
12 .输入电压/电流： 4.5±0.1V/≤5A带5—6张 ； 单板功率： 23w
13.每平方米最大功率/配电功率：≤439w/ ㎡/≤663w/㎡
	显示系统、逃生通道
	㎡
	3.072

	2
	电源
	1. 电气输出参数
额定直流输出： DC 4.2V
额定输出 电流： 0～40A
额定功率： 168W
电压可调范围： 4.0V～4.5V
稳压精度： ≤ ± 2%
负载调整率： ≤ ± 2%
纹波噪声： ＜200mV（峰峰值）
满载效率： ≥89%
2. 交流输入
输入电压 ：AC 100～264V（宽电压）
工频 ：47～63Hz
额定输入电流： ≤2.0A（220V工况）
3. 保护功能（全部自动恢复）
短路保护：长期短路不坏，故障排除
自动重启
过流保护： 46～72A限流保护
过压保护： 输出高于4.8V 自动锁机
过温保护： 内部超温降功率 ，过热停机
具备防反接 、 防浪涌设计
4. 环境参数
工作温度： -25℃~+70℃
储存温度： -40℃~+85℃
工作湿度： 20%～90%RH ， 无凝露
散热： 无风扇 ， 自然风冷（超薄密封款）
无噪声 ， 密 闭 防尘
	显示系统、逃生通道
	台
	10

	3
	接收卡
	1. 板载集成12路HUB75E接 口， 内置转接电路，无需额外外接HUB转接板，减少线路故障点。
2. 带载能力：单卡最大控制像素192行× 1024列，支持最多24组并行RGB数据输出，兼容1/32扫描柔性LED软模组。
3. 供电规格：支持DC 3.3V～6V宽电压输入 , 可稳定适配4.2V低压软模组电源，低压工况无花屏、无黑屏。
4. 图像性能：8bit亮度+8bit色度双精度逐点亮色度校正；画面刷新率最高可达3840Hz , 具备低亮高灰技术；支持单卡画面90 °、 180 ° 、270 °任意旋转，适配弧形柔性屏。
5. 异形功能：支持任意抽行、抽列、抽点  , 可自由配置圆柱、波浪造型柔性显示屏，支持多方向排线布线。
6. 网络冗余：配备双千兆网 口， 网 口不分输入输出，支持环路热备份；级联网线断开可无缝自动切换，整屏不黑屏；具备网线误码检测功能，可实时排查网络故障。
7. 固件安全：具备程序自动备份、断电保护功能，升级中途断电不会造成固件损坏，支持固件回读校验。
8. 调试维护：支持箱体一键闪烁标序定位 , 快速标定接收卡物理位置，便于弧形屏现场调试。
9. 运行环境：可7×24小时不间断连续运行 , 工作温度-25℃~+75℃ , 适配展厅长期不间断开机场景。
10. 配套兼容：可与同品牌发送卡、视频处理器无缝联动，软件统一调试，不兼容第三方配套软件。
	显示系统、逃生通道
	台
	5

	4
	处理器
	1.支持USB播放，完美支持多种视频、图片格式。
2.EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。
3.支持画面静止，画面黑屏功能。
4.支持输出测试画面。
5.去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。
6.输入端口：DVI*1, HDMI*2音频*1，USB*1；
输出端口：LAN*2，音频*1；
控制端口：USB-CFG *1、COM *1；
带载点数：130万；
最大宽度：支持输出的最大LED屏横向分辨率4096。
最大高度：支持输出的最大LED屏纵向分辨率4096。
	显示系统、逃生通道
	台
	1

	5
	框架包边
	1.国标镀锌钢材，
2.采用模块化安装结构，具有足够的静态与动态机械强度和刚度。
3.屏体支撑结构稳定牢固，安全可靠，保证受力均匀，年久无坍塌及变形情况发生。
4.屏幕与屏体框架采用无焊接简易拼装。
	显示系统、逃生通道
	㎡
	3.072

	6
	感应器
	红外感应器
一、光学感应参数
1.检测原理：一体式漫反射红外光电，发射接收集成单探头，无需反光板
2.红外光源：940nm调制红外LED，无可见光不干扰展厅画面、展品灯光
3.标准感应距离：0~1000mm可调，展厅常用300~800mm，旋钮无级调灵敏度
4.检测物体：人体、纸张、塑料、金属等不透光物体；支持浅色/深色人体稳定识别
5.迟滞特性：感应回差≤15%，避免人体轻微晃动频繁误触发
6.重复定位精度：≤1mm，感应阈值稳定无漂移
7.抗光干扰：耐受环境自然光30000Lux、展厅射灯3000Lux强光，不丢信号
8.光斑尺寸：感应中心光斑φ10~30mm，近距离无盲区，远距离感应范围宽
9.响应时间：≤1ms，人体进入感应区毫秒级触发大屏、播放盒联动
二、电气供电与输出参数
1. 工作电压：DC10~30V宽压
2. 空载工作电流：≤30mA小
3. 输出类型：NPN/PNP双兼容开关量，常开NO/常闭NC可切换（亮通/暗通）
4. 最大负载电流：150mA
5. 内置多重保护：电源反接保护、输出短路保护、过流脉冲限流保护
6. 信号指示灯：绿色电源常亮、红色触发指示灯，远距离直观查看工作状态
7. 接线规格：3芯屏蔽PVC线缆，标配2米出线，可延长至20米无干扰
8. 静电防护：信号端接触放电±8KV，空气放电±15KV，抵御大屏电磁干扰
	显示系统、逃生通道
	套
	1
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	感应播放器
	1. 输出接口：标准HDMI2.0，最高4K@60Hz输出，向下兼容1080P
2. 分辨率自适应：1920×1080、3840×2160
3. 画面功能：画面缩放、横屏锁定、开机自动全屏，无系统状态栏
4. 音频输出：3.5mm独立音频口，外接展厅功放、吸顶音响
5. 解码能力：支持MP4、MOV、MKV、图片、文字素材本地解码，无需网络
6.IO端口：1路无源开关量输入，检测信号输入即播放，无信号即待机，支持红外感应器，微波感应器，物理按钮
	显⽰系统 、逃生通道
	台
	1
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	功放
	1.两通道立体声功率放大器特点，配置凤凰级联接 口；多种输出接 口：包括纽崔克接 口、旋钮式接线柱；配置短路保护按键；面板配置重力把手；
2.参数：
RMS(EIAJ)功率:2X300W@8Ω;2X400W@4Ω；
         桥接:1X600W@8Ω；
输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱；
阻尼系数（1KHz）：>500；
失真率：0.5%，20Hz-20KHz；
互调失真：-0.0035；
转换速率：>10V/us；
频率响应：20-20KHz  +0/-1dB；
信噪比：20Hz- 20kHz >100dB；
串扰：At 1KHz   -75dB；
      At 20KHz   -59dB；
电平增益：29dB；
输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms；
输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ；
输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA；
控制：面板：AC开关、CH!/CH2增益旋钮；
背板：立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V或1.4V；
指示灯：开启－蓝灯／保护－绿灯／压缩－黄灯／峰值－红灯／并联－黄灯；
智能保护系统   ：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；
高功率环形变压器：平衡式XLR输入/并联输出；
冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护；
保护：直流/过热/消波/过载/短路保护；
电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz。
	显示系统、逃生通道
	台
	1
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	音响
	1.定阻6.5寸两分频吸顶喇叭。
25芯丝膜高音，6.5寸低音单元，窄边磁吸网罩。
声音清晰细腻，还原度高。
开孔安装即可，简单方便。
2.参数：
额定阻抗：4 ohm；
额定功率：60W；
峰值功率：240W；
频响范围：80HZ-18KHZ；
灵 敏 度：93dB/M/W；
最大声压：111dB；
保 护 网：钢网；
接线方式：线夹*1；
外观尺寸：φ224mm；
开孔尺寸：φ200mm。
	显示系统、逃生通道
	台
	2

	（十一）
	综合布线工程
	

	1
	六类非屏蔽网线（展厅终端、 电脑、设备 、无线AP）
	1.CAT6 U/UTP 4 对非屏蔽双绞线
2.导体规格：23AWG 实心无氧铜，导体直径≥ 0.535mm
3.芯线数量：4对8 芯， 内置十字隔离骨架，带撕裂绳
4.绝缘层：HDPE 高密度聚乙烯，绝缘外径0.95mm
	网络综合布线
	米
	3600

	2
	六类网络水晶头（网线端接、设备接线）
	1.接口类型RJ45- 8P8C，六类非屏蔽（U/UTP ）
2.接触簧片：磷青铜合金，三叉分离式触点，镀镍打底 + 表面镀金
3.单孔孔径：1.10mm，适配六类粗线芯，错位分线结构，保护线对绞距不被破坏
	网络综合布线
	个
	200

	3
	网络面板+六类模块（墙面信息点位安装）
	1.CAT6 8P8C 非屏蔽信息模块，卡接式
2.导体接触件：磷青铜合金，镀金厚度 50 μ ″ , IDC 卡接端子
3.外壳材质： 阻燃 PC，UL94- V0
	
	个
	25

	4
	24口六类配线架（机房集中理线、汇总点位）
	1.CAT6 U/UTP 24 口非屏蔽配线架，机架式
2.端口数量：24×RJ45（8P8C）
3.外壳材质：金属机架，喷塑防锈；端口底座阻燃 PC，UL94- V0
	
	套
	3

	5
	网络理线架（机柜整理跳线、走线规整）
	1U 高度，19 英寸标准机架式，金属理线架主体材质：冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm
表面处理：静电喷塑，黑色，防锈耐磨损
梳齿数量：24 环
	
	个
	4

	6
	六类网络跳线（配线架接交换机、设备对接）
	1.1m/2m/3m CAT6 U/UTP 非屏蔽成品跳线
2.导体：24AWG 多股绞合无氧铜（7 股绞合软导体
3.线芯结构：4 对 8 芯多股软线， 内置十字隔离骨架
4.接头：两端预制磷青铜，镀金厚度 50 μ ″三叉触点 RJ45- 8P8C 六类水晶头
	
	米
	120

	7
	机柜（放置交换机、路由器、配线架、 电源设备）
	1.42U 19 英寸标准服务器 / 网络机柜
2.外部外形尺寸（宽 × 深 × 高）600mm (W) ×800mm (D)×2000mm (H)
3.主体材质：优质冷轧钢板；主框架≥2.0mm ；安装立柱≥2.0mm； 门板、侧板≥1.2mm；底板顶板≥1.0mm
	
	台
	2
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	智能中控主机
	1.采用可编程逻辑电路（FPGA），性能更稳定。支持红外遥控功能。
2.自动识别红外码型，使用了64位学习存储；使用灵敏方便。
3.最大8 路独立双向可编程RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；
4.8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口，支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备；
5.8路弱电继电器接口；
6.8路数字输入/ 输出IO 接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制；
7.支持USB3.0 和以太网编程通讯；
8.电源： AC110 或AC220 50/60Hz;
9.带状态反馈，可以实时显示设备状态。
10.定时任务，可以定时、每天，工作日执行任务。
11。触发io设置，在web端设置触发执行指令。
12.主机保存指令，平板按下场馆一键全开或一键全关，即可立即关闭平板，主机会把保存的指令按顺序发送到场馆的终端设备。误差1ms以内。
13. 可网络唤醒电脑主机，下发指令控制电源控制器的继电器吸合或释放，从而控制一体机，LED显示屏，广告机等电源的开和关。
14. 内置一路PC电脑控制接口,两个多功能USB3.0、一个多功能USB2.0接口。
15. 内置一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议SERVER或者CLIENT模式。
16. 内置双网卡，分别是服务器网口LAN1与数据交换网口LAN2。
	
	台
	1
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	电源控制器
	1.工作电压：DC24V
2.工作电流与功率：单路工作电流一般为 16A
3.输出回路：12路输出，可分别独立控制12个不同的设备或者灯光回路，可设置成时序上电及下电用于LED显示屏等大功率设备，减轻电网波动。
4.通讯接口：RS485通讯接口，支持 TCP UDP RS485总线方式通讯，标准 Modbus - RTU 通讯协议，通讯距离可达 1200M。
5.工作环境：工作温度范围-45℃~85℃，湿度＜90%，。
6.手动控制：具备手动开关，在通讯故障时可通过手动控制回路开关，方便现场应急操作。
7.场景设置：可通过中控软件设置场景，场景由任意回路组合而成，满足不同场景下的灯光或设备控制需求。
8.断电记忆：具有断电记忆功能，恢复供电时，可恢复断电前的输出状态，保持灯光或设备控制的一致性。
	
	套
	3
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	平板
	1.尺寸：高度 252.3mm，宽度 163.8mm，厚度 6.9mm。
2.重量：约 475 克（含电池）。
3.颜色：星云灰/黑色。
4.屏幕尺寸：11 英寸。
5.屏占比：85%。
6.分辨率：1920×1200 像素，207ppi。
7.色彩：1670 万色，100% sRGB。
8.类型：IPS 触控屏，电容触摸屏，多点触控，最多支持 10 点触控。
9.系统：国产。
10.机身内存（ROM）：128GB。
11.运行内存（RAM）：8GB。
12.后置摄像头：800 万像素高清摄像头（f/2.0 光圈，自动对焦），最大照片分辨率 3264×2448 像素，最大摄像分辨率 1080P（1920×1080）@30fps 视频录制，拍摄功能包括美肤、全景、声控拍照、定时拍照、延时摄影、水印、文档矫正、智慧视觉。
13.前置摄像头：500 万像素高清摄像头，f/2.2 光圈，最大照片分辨率 2592×1944 像素，最大摄像分辨率 720P（1280×720）@30fps 视频录制，拍摄功能有美肤、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、延时摄影、水印。
14.电池：7700mAh（典型值），电池额定容量为 7600mAh，内置不可拆卸。
15.充电：标配充电器支持 10V/2.25A，兼容 5V2A 或 9V2A 输出（最大支持 10V/2.25A 超级快充，兼容 9V/2A 快充）。
16.数据连接：WLAN：802.11a/b/g/n/ac，支持 WLAN Display，WLAN 频率为 2.4GHz 和 5GHz。
17.蓝牙：Bluetooth 5.1，支持 BLE，支持 AAC，SBC，支持蓝牙文件传输。
18.PC 数据同步
19.OTG：支持（反向供电时最大输出电流 1A/5V）。
20.USB：Type - C，支持 USB 2.0。
21.定位：仅支持 WLAN（Wi - Fi）网络定位。
22.感应器：环境光传感器、重力传感器。
23.音频：文件格式支持 *.mp3，.mp4，.3gp，.ogg，.amr，.aac，.flac，.wav，.midi。
24.视频：视频文件格式支持 *.mp4，*.3gp。
	
	台
	2
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	千兆交换机
	1.芯片采用国产ASIC芯片，符合 IEEE 802.3 系列标准
2.48 个 10/100/1000Base‑T 自适应 RJ45 千兆电口；4 个 SFP + 插槽（兼容千兆 / 万兆光模块）
3.交换容量≥336Gbps
4.包转发率≥132Mpps（全端口线速转发）
	
	台
	2

	12
	网关
	一、网口与PoE供电参数
 1.端口总数：10口10/100/1000M自适应千兆电口
2. 端口划分
固化WAN口：1个（无PoE）
固化LAN口：6个（支持PoE）
LAN/WAN复用切换口：3个（LAN6/LAN7/LAN8，支持PoE）
整机最大可配置4路WAN带宽叠加
3. PoE规格：IEEE802.3af/at标准PoE+
4. PoE端口：LAN1~LAN8共8口全部支持PoE输出
5. 单口PoE最大功率：30W
6. 整机PoE总输出功率：70W
7. 整机最大功耗：≤80W
8. 供电适配器：外置54V DC 80W电源，输入AC100~240V 50/60Hz
9. 网口防雷：以太网共模±4kV防雷
二、性能转发参数
1.整机吞吐量：极速模式1000Mbps，标准模式600Mbps
2.推荐并发终端带机量：200台
3.AC管理能力（路由模式）：最大管理150台无线AP
4.AC管理能力（纯AC模式）：最大管理500台AP
5. 并发连接数：12万条
6. 支持带宽多链路叠加、智能负载均衡
三、软件网络功能参数
1.上网模式：PPPoE、静态IP、DHCP自动获取多WAN混合接入
2.流量管控：智能应用识别、带宽限速、QoS流量优先级
3.安全防护：内网ARP防护、防火墙、端口过滤、访问控制列表
4.无线配套：内置AC控制器，统一管理AP，无缝漫游
5.拓展业务：IPTV透传、端口镜像、DMZ主机、远程管理
6.管理方式：本地Web网页管理
	
	台
	1
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	无线AP
	1.产品形态：室内吸顶放装型 Wi‑Fi6 双频无线 AP
2.主控芯片：全国产化芯片平台（国产企业级 WiFi6 芯片方案）
3.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi‑Fi6）
4.整机并发速率：2975Mbps；2.4G：574Mbps；5G：2401Mbps
5.发射功率：2.4GHz：≤20dBm；5GHz：≤20dBm，支持功率动态调节
6.供电方式：IEEE 802.3af/at PoE 供电
	
	个
	10

	14
	HDMI高清线
	1.HDMI 2.0，A‑Type 公对公接口
2.支持分辨率4K@60Hz（4096×2160）；向下兼容 HDMI1.4
3.24AWG 多股无氧铜，19 芯信号传输结构
4.带宽：18Gbps 总带宽
	
	根
	30
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	音频屏蔽线
	1.2×1.5mm² 双绞双屏蔽音频线缆
2.无氧铜多股绞合导体，单根导体截面积 1.5mm²
3.屏蔽结构：铝箔总屏蔽 + 镀锡铜编织网4.双层屏蔽，编织覆盖率≥85%，有效抑制电磁干扰
5.外护套：阻燃 PVC 护套，线缆外径约 7.0‑7.6mm
	
	米
	600
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	RS232/485控制线
	1.RVSP 2×0.75mm² 双绞屏蔽通信线缆
2.多股无氧铜，单芯截面积 0.75mm²，芯线双绞结构
3.铝箔全覆盖 + 镀锡铜编织网双层屏蔽，编织覆盖率≥90%，抗电磁干扰
	
	米
	700
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	莲花头/卡侬头
	1.XLR‑3P，3 芯卡侬公头 / 母头，焊接式
2.金属镀镍外壳，锁扣卡扣结构，插接后自锁防脱落
3.镀金镀层≥20μ″，耐腐蚀抗氧化
	
	个
	20
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	PVC穿线管
	1.Φ20/Φ25 阻燃管
2.壁厚：Φ20≥1.5mm；Φ25≥1.8mm
材质：硬质聚氯乙烯 PVC‑U
3.阻燃性能：阻燃 V0 级；离火自熄，不延燃；氧指数≥32%
	
	米
	900
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	金属桥架/镀锌桥架
	1.槽式封闭式镀锌电缆桥架（含盖板、连接片、螺栓、支架、吊框）
2.基材：Q235 冷轧钢板浸镀锌（热镀锌），3.锌层厚度≥65μm
4.规格：100×50mm、200×100mm
	
	米
	350

	20
	管卡、线卡、膨胀螺丝
	国标通用
	
	套
	1

	21
	绝缘胶带、扎带、理线卡扣
	阻燃电工专用
	
	套
	1

	22
	施工费
	综合布线施工费
	
	套
	1



4.1.2.软件采购
	[bookmark: _Toc13593]序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	中控软件
	参数详见4.2.5、中控软件
	套
	1

	2
	一楼弧形 led 软件管理器软件
	平板控制电脑软件切换，模式一键切换
1.【宣传片模式】 下发指令，大屏立即切换至视频轮播界面，自动循环播放消防安全宣传片、案例警示片；隐藏数字人交互界面。
2.【AI 数字人讲解模式】 下发指令，大屏关闭宣传片，唤醒 AI 数字人，启动虚拟讲解员；两种模式平滑切换，支持设置过渡黑屏 / 淡入淡出动画，避免画面生硬跳转。
3.运行流程：大屏默认宣传片循环播放；参观者来访，管理员操作中控平板，一键下发指令，大屏切换AI 数字人讲解模式；讲解结束，平板点击按钮，切回宣传片轮播；可随时远程暂停数字人、调节音量；网络断开时，大屏保持当前模式持续运行，不会程序闪退。
	套
	1

	3
	滑轨软件
	1.消防发展史时间轴展区背景长展板展示从古至今消防沿革，屏幕滑动到对应年代，弹出播放历史图文、老照片、消防演变纪录片。
参数详见4.2.6、滑轨软件
	套
	1

	4
	一楼滑轨内容
	1.UI界面设计，交互框架制作，数字内容集成
	套
	1

	5
	透明柜-互动软件
	1.UI界面设计，交互框架制作，数字内容集成
2.可选择背景：消防车库、火场救援、消防展厅背景图
3.虚拟换装展示，参与者对着橱窗内 的服装实物做选择，拍照摄像头捕捉到参与者，一键生成换装特效，增加趣味性多款消防形象模板选择：成人消防员、小小消防员、抢险救援服、灭火防护服；
4.摄像头实时取景，屏幕实时预览人像；
5.一键叠加消防制服、头盔、装备虚拟图层 ,  自动贴合人体。
	套
	1

	6
	燃烧材料-触摸软件
	交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出
1.可燃物分类触摸查询 屏幕展示常见可燃材料图标 / 图片，参观者手指点击机械按钮，屏幕弹出对应科普信息：
2.固体可燃物：木材、纸张 、布料、塑料、橡胶、家具、电线绝缘层；液体可燃物：汽油、酒精 、油漆、食用油；气体可燃物：天然气、液化气。同步展示：燃烧特性、引燃难易程度、燃烧产生有毒烟气、适用灭火方式。
3.模拟燃烧现象演示：点击启动模拟动画：材料被引燃、火焰蔓延、发烟效果 ；直观区分不同物质燃烧特征——食用油起火（油锅起火，不能用水扑救）、塑料燃烧（大量黑烟、有毒气体）、木材燃烧（明火、少量烟雾）、汽油燃烧（快速流淌火）。
	套
	1

	7
	城市消防-楼宇消防互动游戏 软件
	交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出
1.以城市高层楼宇建筑、商圈、社区作为游戏场景，属于体感类闯关式科普互动
2.参观者化身城市消防员，接收火情警情，完成隐患排查→接警报警→路线救援→选择灭火方式→人员疏散多关卡闯关，游戏同步讲解城市楼宇消防要点，寓教于乐。
	套
	1

	8
	典型火灾-互动软件
	交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出。
1.收录高层建筑、居民小区、商业综合体、电动车火灾、电气火灾、商铺火灾等城市楼宇典型火灾案例；每个案例包含：事发概况、起火原因、事故经过、伤亡损失、现场图片、事故视频 、官方调查结论、互动逻辑。
2.无人状态：自动轮播火灾案例警示短片；
人员触摸唤醒，进入案例选择界面。
3.自由选取案例，浏览案情 、推演过程、参与答题；长时间无操作，自动返回待机宣传页面。
	套
	1

	9
	商场消防——互动软件
	交互式程序框架制作，后台数据搭建，数字内容集成，特效合成，成品输出
1.虚拟完整商场场景：商铺 、餐饮后厨、走廊通道、地下车库、设备机房、仓储间。
2.参观者触摸查找消防隐患：商铺私拉电线、大功率电器违规使用；货物堆放遮挡消火栓、堵塞疏散通道；餐饮后厨油污堆积、燃气软管老化；安全出口上锁、防火门常开；消防通道停放车辆、占用避难空间 点击隐患弹出危害说明、整改标准。
	套
	2

	10
	逃生通道-互动软件
	交互式程序框架制作，搭配烟雾器、报警器、音响设备等合成，成品输出
1.一键启动整套流程：烟雾释放 → 声光警报启动→ 底部 LED显示火焰动画视频；
2.人体感应触发：参观者进入通道区域自动启动体验流程；
3.体验倒计时自动结束，关闭烟雾、LED恢复常态；
4.让体验者直观学习知识点：浓烟环境视线抬高易吸入有毒烟气，必须弯腰匍匐；高处标识容易被烟雾遮挡，地面低位引导标识至关重要；学会识别动态疏散灯光指引，正确选择逃生方向。
	套
	1

	11
	软件服务-游戏转码
	1.原消防 APP 小游戏的转码适配，安装在展厅一体机
2.原有消防科普小游戏为移动端 APP小游戏版本，进行转码重构、触控适配 、分辨率适配、系统兼容改造，打包部署至展厅触摸互动一体机，实现展厅显示设备独立运行，支持触摸操作、无人待机自动循环、与展厅中控联动。
	套
	1



4.1.3.定制软件开发详细技术参数
4.1.3.1AI数字人软件购置
	序号
	定制开发项名称
	功能指标
	单位
	数量

	1
	数字人软件
	参数详见4.2.7、数字人软件
	套
	1



4.1.3.2三维视觉动画制作
	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	消防服装（一楼消防变装区）
	一、1.1:1仿真还原
依据真实消防常识配置三维视觉动画制作
二、相关参数：
1.三维视觉动画：
基于现实世界设计，通过计算机生成，在多模态输出设备呈现的虚拟人物，多风格动画演示，多场景沉浸式展现。具有易于应用的拓扑结构，能够适应常态化的数据存储和传输需求，随时迭代更新消防科普内容、新增视频、替换内容、优化成片，长期可持续服务。
2.贴图：
PBR材质贴图制作，漫反射、法线、金属度、粗糙度4通道融合，高清面部纹理，还原真实材质质感。
3.动作：
①骨骼系统设计符合生物生理及运动结构，实现 自然、真实的动作效果；②蒙皮权重应适用于不同关节和组织部件，实现平滑过渡；
③将运动数据应用于虚拟人物角色的动画制作，可以实现逼真 、流畅、自然的运动效果。
	套
	5

	2
	消防历史科普短片
	配合地图的素材剪辑（5个以内）
1.分辨率参数
标准2K分辨率：2560 × 1440（1440p）
部分场景采用2048×1080（数字电影标准 ）;主流剪辑软件中建议优先选择2560× 1440以适配通用显示设备。
2.关键参数设置帧率选择
日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积）;
高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度）;
3.码率与编码格式
码率范围： 5-10Mbps（1080p参考值，2K需适当上调）
编码格式：H.264（兼容性强） 或H.265 （压缩效率高，需硬件支持）
4.三维场景演示动画：结合3D制作与AI同行 , 根据要求创作文学 、科普、短剧等类型剧本，拆解成分镜脚本后进行3维创作。人物模型C4D建模，通过白模确定人物形象，用ai渲染人物彩色三视图。根据脚本对人物进行3D打光，3D视角转换，同步ai生成视频。个别镜头通过视觉特效软件进行合成，二次创作。可根据历史图片真实还原场景，人物三维动效，火焰、烟雾、水等三维真实渲染，真实还原自然物理状态。
	秒
	120

	3
	消防科普动画
	灭火器的使用 、初期火灾应对等；（2 分钟以内） 相关参数：
1.分辨率参数
标准 2K 分辨率：2560 × 1440（1440p），部分场景采用 2048× 1080（数字电影标准），主流剪辑软件中建议优先选择2560× 1440以适配通用显示设备。
2.关键参数设置帧率选择
日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） 码率与编码格式
码率范围：5-10Mbps（1080p 参考值，2K需适当上调）
编码格式：H.264（兼容性强） 或 H.265 （压缩效率高，需硬件支持）
3.三维场景演示动画：三维模型三视图，精准还原设备外观、材质、配以文字描述用途、使用方式等。
	秒
	120

	4
	什么是火
	参数同上
	秒
	150

	5
	火灾的由来
	参数同上
	秒
	120

	6
	燃烧材料对比视频
	采用素材剪辑制作制作
相关参数：
1.分辨率参数
标准 2K 分辨率：2560 × 1440（1440p），部分场景采用 2048× 1080（数字电影标准），主流剪辑软件中建议优先选择2560× 1440以适配通用显示设备。
2.关键参数设置帧率选择
日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） 码率与编码格式
码率范围：5-10Mbps（1080p 参考值，2K需适当上调）
编码格式：H.264（兼容性强） 或 H.265 （压缩效率高，需硬件支持）
3.三维场景演示动画： 3D模型三视图360度展示材料外观，3D渲染粒子动画，使用烟雾流体物理引擎，通过重力 、风速、湍流等效果器来展示材料燃烧状态，配以文字描述科普内容。
	个
	1

	7
	高层消防科普动画
	1.分辨率参数
标准 2K 分辨率：2560 × 1440（1440p），部分场景采用 2048× 1080（数字电影标准），主流剪辑软件中建议优先选择2560× 1440以适配通用显示设备。
2.关键参数设置帧率选择
日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） 码率与编码格式
码率范围：5-10Mbps（1080p 参考值，2K需适当上调）
编码格式：H.264（兼容性强） 或 H.265 （压缩效率高，需硬件支持）
3.三维场景演示动画：结合3D制作与AI生成 , 根据要求创作文学 、科普、短剧等类型剧本，拆解成分镜脚本后进行3维创作。人物模型C4D建模，通过白模确定人物形象，用ai渲染人物彩色三视图。根据脚本对人物进行3D打光，3D视角转换，同步ai生成视频。个别镜头通过视觉特效软件进行合成，二次创作。1:1还原3D模型场景 , 楼房外观三视图，人物动效，3D渲染粒子动画，使用烟雾流体物理引擎，通过重力、风速、湍流等效果器来展示火灾火势状态，配以文字描述科普内容并进行后期包装。
	套
	1

	8
	数字人引导动画
	1.数字人引导游客体验的三维动画引擎渲染：三维人物三视图，还原真实光线阴影效果，结合真实场景的实景模型，完成引导。
2.支持图像增强技术，改善视频质量和用户体验。
	秒
	180

	9
	消防逃生通道
	1.分辨率参数
标准 2K 分辨率：2560 × 1440（1440p），部分场景采用 2048× 1080（数字电影标准），主流剪辑软件中建议优先选择2560×1440以适配通用显示设备。
2.关键参数设置帧率选择
日常内容：25-30fps（平衡流畅性与文件体积） 高速运动场景：60fps（提升动态画面流畅度） 码率与编码格式
码率范围：5-10Mbps（1080p 参考值，2K需适当上调）
编码格式：H.264（兼容性强） 或 H.265 （压缩效率高，需硬件支持）
3.三维场景演示动画：结合3D制作与AI同行 , 根据要求创作文学 、科普、短剧等类型剧本，拆解成分镜脚本后进行3维创作。人物模型C4D建模，通过白模确定人物形象，用ai渲染人物彩色三视图。根据脚本对人物进行3D打光，3D视角转换，同步ai生成视频。个别镜头通过视觉特效软件进行合成，二次创作。1:1还原3D场景模型 , 人物动效，3D渲染粒子动画，使用烟雾流体物理引擎，通过重力 、风速、湍流等效果器来展示火灾火势状态，配以文字描述科普内容并进行后期包装。
	秒
	120

	10
	剪辑服务
	1.身边的消防站、消防大纪事等区域：针对本市或本省等地区具有新闻意义的重大消防事件的视频剪辑、 图文制作，包含更新服务。
	个
	10



4.2、主要技术参数：（打“★”项为重要技术参数）
4.2.1、LED屏模组P1.86
1.像素点间距/最佳视距： 1.86mm/＞ 1.9m
2.模组尺寸 ： 320*160*7.4mm
3.灯管结构 ：1R1G1B灯驱合一，SMD1515 ;
4.驱动方式： 1/43恒流驱动
5. 单张分辨率 ： 172*86=14792点；
6.像素密度： 288906点/㎡
★7. 亮度： ≥450cd/㎡ ,256级手动/自动；均匀度： ＞95%(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)
8.灰度等级 ： 13-14bit ，43980色
9.水平/垂直视角 ：140±10度/130±10度
10.刷新率/换帧频率： 支持3840Hz/≥ 60帧/秒
11.平整度： ＜1mm/㎡ ；失控点/盲点率 : <0.0001/＜0.0003 ， 出厂时为0
12.输入电压/电流： 4.5±0.1V/≤5A带5—6张 ； 单板功率： 23w
13.每平方米最大功率/配电功率：≤439w/ ㎡/≤663w/㎡

4.2.2、65寸触摸一体机
★1.音响系统：内置多媒体双声道立体声环绕功放系统，音质清晰饱满，人声通透、声场立体，适配国产化系统音频驱动、无杂音、无延迟；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)

4.2.3、55寸触摸一体机
★1.光学透光率：整机屏幕光学透光率≥90%，采用国产高透钢化玻璃，抗眩光、防反光，画面通透清晰；(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)

4.2.4、86寸显示屏
★1.内置系统：集成国产工业级电源控制系统、智能工业散热系统，宽温稳定运行，低噪散热、智能温控，长时间7×24小时不间断工作不卡顿、不死机(投标时需提供第三方机构出具的检测报告扫描件)

4.2.5、中控软件
1.编程内核：嵌入式多线程事件调度引擎，支持时间轴时序逻辑、定时流程、触发联动程序
2.编程方式：可视化中文图形化编程，支持拖拽逻辑模块，无需代码编程；支持自定义串口指令编辑
3.事件触发源：红外感应、答题按钮、IO开关量、TCP/UDP网络指令、触摸屏按键
4.逻辑功能：延时、循环、条件判断、计数、变量存储、分组联动、场景一键切换
5.程序备份：本地主机一键备份程序文件，支持网页端上传/下载工程配置，断电程序不丢失
6.程序运行模式：上电自动加载预设主程序，7×24小时不间断稳定运行
7.界面自定义：支持自定义中文界面按钮、分区页面、多级菜单，可上传展厅LOGO、背景图
8.分区控制：支持多展厅分区独立页面，分区权限隔离，互不干扰
9.虚拟控件：电源开关、音量、播放、暂停、停止等场景快捷按键
10.分组场景：自定义一键场景模式（开场，闭馆），单页面一键执行整套时序动作
11.操作日志记录：完整记录所有设备操作、触发时间、操作终端，本地存储日志，网页可导出查看 
12.集中管控展厅全部弱电设备统一控制LED大屏、透明液晶展柜、红外触摸屏、电源控制器、无需单独操作每台设备。
13.一键场景模式切换预设开场、闭馆等成套场景，单键执行整套联动逻辑，同步开关屏幕、调节灯光、启停音视频、切换互动程序。

4.2.6、滑轨软件
1.缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。 同时减少设备的晃动
2.支持背景图实时同步
3.移动感应精度高达 1mm，有效行程内任意一点都可以设置为感应点
4.自动轮巡系统：自动往复运动
5.触屏互动系统：自定义添加按钮、显示窗口、视频图片混合窗口，自定义跳转逻辑，支持手势放大缩小、滚动翻页。
6.动画展示系统：自定义添加动画，物体闪烁、放大缩小、来回移动、子动画顺序等，让页面充满活力
7.支持设定主动画，固定在屏幕中间，屏幕移动会根据方向做出动作
8.控制方法多样：触摸屏控制、电机控制、中控控制、手动推拉
9.支持视频讲解，移动到指定位置停止移动，开始讲解，然后继续移动到下一个位置开始讲解
10.可视化的排版界面，内容修改,UI修改，简单完成
11.支持弹窗多级页面展示，自定义 目录按钮位置、样式
12.点位触发联动
在轨道行程内，可视化标定各个历史年代点位： 商周消防、古代消防建制、近代消防、建国初期消防、改革开放消防、新时代应急管理等节点，屏幕滑动进入点位区间，自动加载对应素材：年代文字介绍、历史老照片图集、消防演变纪录片、同期语音解说，离开当前点位，视频平滑停止，切换至下一组内容；支持视频断点记忆。
13.触摸交互能力
屏幕内容支持触摸操作：图片放大、视频播放 、暂停、图集左右翻页；可增设触摸按钮：控制电动滑轨左右移动、返回起点。
14.两种运行模式
模式A：游客触摸屏幕按钮控制移动。
模式B：无人自动巡航（长时间无触摸操作，程序自动控制滑轨从起点依次停靠各个年代点位，定点停留播放纪录片与图文；

4.2.7、数字人软件
1.系统支持物理隔离内网独立运行，全程无外网、无云端API依赖，语音识别、语音合成、本地大模型问答推理、内网RAG知识库检索、2D数字人表情口型驱动等所有AI核心能力，全部基于本机国产化硬件本地化运算完成。硬件架构完全兼容国产CPU、国产信创操作系统，适配银河麒麟、统信UOS生态；2D数字人驱动精度高，可精准实现面部微表情变化、自然眨眼动作、头部姿态自适应调整、音频实时驱动口型同步联动，画面贴合人声节奏、交互自然流畅。
2.支持全流程实时智能语音交互，具备智能语音打断功能，可随时终止当前对话并发起新指令，人机交互灵活自然；端到端整体交互响应延迟≤2秒，包含语音采集、离线转写、大模型推理、知识库检索、语音合成、数字人驱动全链路耗时。
3.支持本地化RAG知识库部署，业务文档、行业资料、政务规范等内容可在内网环境本地导入、离线更新、自主管理，全程无需联网同步。
4.所有交互语音素材、实时对话日志、语音资源文件、知识库数据均在设备本地存储、本地运算、本地调用，全程数据不出内网安全域，无数据外泄风险，完全满足政务内网信息安全、保密运行要求。
5.系统固化标准化离线交互流程：拾音麦克风采集语音信号→离线ASR本地语音转文字→本地大模型结合内网RAG知识库智能问答推理→离线TTS本地化语音合成→音频信号实时驱动2D数字人口型、表情、姿态联动变化→最终合成音画同步画面输出至大屏终端，全链路本地化闭环运行，无任何云端介入。

4.3、本地化部署要求
本地化部署：系统须支持本地化部署，所有功能模块部署于本地服务器（含 CPU 服务器、GPU 算力服务器、大模型服务器），不依赖外部云端服务，保障数据本地处理。系统需满足指定参观区域内的实时交互需求，确保人员在区域内可顺畅触发互动操作。
具体如下：
1、部署模式要求
数字人交互平台本地化部署服务器。语音识别准确率95%以上，语音合成还原度不低于85%，动作准确率不低于95%，口型准确率不低于90%。
数字人交互系统须支持本地化独立部署，系统所有功能模块（含交互引擎、模型推理、数据存储等）均部署于采购人自有服务器或硬件设备，不依赖外部云端服务器及公有云服务，确保数据处理、交互响应全流程在本地网络环境内完成。 
2、交互范围要求
数字人交互系统需支持采购人指定场地范围内的实时交互功能，保障参观人员在划定区域内可正常触发数字人互动操作，且交互响应无延迟、无卡顿。
3、兼容性要求
数字人交互系统包括模型专用纯国产硬件架构服务器，支持在该类服务器集群上完成安装部署、运行调试。
 
备注：
1、 本项目核心产品为：AI服务器。
    通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
2、采购清单中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，所有投标产品必须严格符合国家安全可靠测评相关标准及信创自主可控要求。
3、清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，投标人应根据现场勘察情况形成准确的报价方案，量差风险由投标人自行承担。
4、投标人提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。

五、项目实施要求：
5.1.项目实施地点：江苏省无锡市江阴市消防救援大队教育馆一层及负一层。
5.2.项目实施时间：建设方书面通知开始作业之日起90个自然日内完成交货及安装调试。
5.3.项目实施团队：投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求。为确保本项目顺利实施，投标人应成立项目组，针对本项目建设须配备至少6名人员，包括项目负责人1名、技术负责人1名、软件工程师1名、网络工程师1名、运维工程师1名和其他技术人员。

六、项目培训要求：
6.1投标人中标后应向采购人提供免费培训，须针对展厅管理人员、业务系统操作人员及系统管理人员等培训对象，制定有针对性的课程内容。投标单位应采用多种培训方式（如现场培训和远程培训），组织培训人员到现场进行实际操作练习，以确保参训人员能够熟练掌握智能化系统的基本操作、日常维护、故障排除等技能。
6.2投标人应在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训课程、培训时间、地点、授课老师等。
6.3投标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
6.4投标人应按采购人约定合理地安排培训时间。

七、项目验收：
7.1投标文件中应提供一份验收计划，其中至少应包含以下内容：
（1）验收单位；
（2）验收流程；
（3）初验、试运行、终验
（4）验收所依据的标准；
（5）验收所需的各种测试表格；
（6）与验收有关的文档；
（7）其他必要的内容。
7.2验收时间：符合验收条件后，由中标人书面向采购单位提出验收申请，采购单位确认后在14个工作日内组织验收。
7.3本项目的验收由采购单位按照国家规定的程序组织进行，依据是国家有关规定、投标文件、中标人的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，所需验收费用由中标单位承担。

八、质量保证及售后服务：
8.1.质量保证
在服务周期内遵照相关要求，提供软件3年硬件5年质保服务，质保期自项目验收合格之日起算。质保期满后提供终身的付费售后服务。
8.2.售后服务
（1）投标人负责产品准备、安装调试，系统安全与性能调优，免费配合其他系统安装、调试、调优、升级等工作。
（2）在保修期内，提供7*24小时技术支持服务，若出现因投标人产品质量导致的问题，免费提供维修服务。保修期满后，实行终身跟踪维修。
（3）服务响应时间：投标人承诺当日响应，如通过电话解决不了，电话或远程技术支持不能解决的问题，技术人员在48小时内到达现场协商解决问题；抵达现场后，当日解决故障问题。
（4）在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；在发生设备和配件停产时，质保期内提供的设备和配件不能低于采购需求中的参数。
（5）提供的产品若有重大缺陷，供应商应主动召回。
（6）软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

九、付款方式：
合同签订后支付预付款至合同金额的30%，验收合格并通过审计后支付至审定金额的90%，剩余10%在项目验收合格之日起满两年后一次性支付。

十、有关说明：
10.1.项目报价包括全部软硬件产品、辅助材料、仓储、运输、开发、系统对接、安装调试、人工、售后服务、培训、验收等一切费用。
10.2.产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置和供方承诺的其他指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。
10.3.投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。
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一、评标方法
本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（30分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
	30

	二、技术部分
（52分）
	2.1
	产品技术参数
	根据《技术要求响应偏离表》等对所投产品的技术参数响应情况进行评审打分：全部符合招标文件“4.2主要技术参数”要求，无负偏离得26分，打“★”项有一项负偏离扣1分，其余项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
(未按要求提供证明材料的视为负偏离)
	26

	
	2.2
	项目设计方案
	投标人针对本项目提供项目设计方案，包括：①详细描述各系统的设计方案；②本项目完整设计效果图；③数字人开发技术方案。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.3
	系统融合方案
	投标人针对本项目提供项目系统融合方案，包括：①系统设备融合设计方案；②兼容方案。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	
	2.4
	施工组织设计
	投标人针对本项目提供施工组织设计，包括：①项目组织管理；②施工进度计划安排；③团队人员配备；④施工质量控制。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	8

	
	2.5
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，包括：①售后服务内容及售后服务响应时间；②售后服务团队（提供维护人员名单）；③售后服务流程保障体系；
④培训方案。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	8

	三、商务部分
（18分）
	3.1
	综合实力
	投标人具有有效期内的
①ISO2000信息技术服务管理体系认证证书；②ISO27001信息安全管理体系认证证书；
③ISO9001质量管理体系认证证书；
④ITSS信息技术服务标准认证证书；
有一个得2分，最高得8分。
（须提供证书扫描件）
	8

	
	3.2
	项目负责人
	投标人为本项目配备的项目负责人具备信息系统项目管理师（软考高级）证书的，得2分。
【须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	2

	
	3.3
	项目组其他成员
	投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中：
①技术负责人具备信创集成项目管理师，得1分。
②项目组其他成员具备系统集成项目管理工程师（软考中级）、软件设计师（软考中级）、CISP注册信息安全专业人员证书的，有一项得1分，最高得3分。
【同一人员具有多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】
	4

	
	3.4
	业绩
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似智能化或数字化项目的成功案例的，每提供一个得2分，最高得4分。
（须提供合同扫描件）
	4


[bookmark: _Toc213847317]

第五章　合同书（格式）
[bookmark: _Toc251268363]
项目名称：                                  
项目编号：                                  
甲方：（买方/采购人）____                   
乙方：（卖方/供应商）____                   

甲、乙双方根据江阴市政府采购中心                            项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1标的名称：                                                            
1.2标的质量：                                                            
1.3标的数量（规模）：                                                    
1.4履行时间（期限）：                                                    
1.5履行地点：                                                            
1.6履行方式：                                                            
1.7包装方式：                                                            
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：                    圆（            元）人民币或其他币种。
三、组成本合同的有关文件
3.1下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
四、技术资料
4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
7.1 乙方交纳人民币_              元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
7.2.1履约保证金退还方式：                                                
7.2.2履约保证金退还时间：                                                
7.2.3履约保证金退还条件：                                                
7.2.4履约保证金不予退还的情形：                                          
八、合同转包或分包
8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
8.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
九、合同款项支付
9.1合同款项的支付方式及进度安排：                                                
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保修范围和保修期及售后服务
11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
11.3 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6上述货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
11.7乙方承诺的其他售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
十二、项目验收
12.1按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值   的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
17.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日




[bookmark: _Toc213847318]第六章　投标文件的组成和格式


投

标

书


项目名称：                                  
项目编号：                                  
投标单位：                                  


二○    年  月  日


一、投标函

致江阴市政府采购中心：
我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。
2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我方认为你们有权决定中标者。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
6、我方已详细审核全部招标（采购）文件及其有效补充文件，完全理解并接受招标（采购）文件的各项规定和要求，无任何异议。
7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。


投标单位（电子签章）：
电话：
传真：
地址：
邮编：
电子邮箱：
[bookmark: _Toc194739809][bookmark: _Toc222799676]


二、开标一览表

	项目编号
	JSZC-320281-JZCG-G2026-0077

	项目名称
	江阴市消防宣传教育馆升级改造项目（设备）

	项目报价
（单位：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中
填写的金额为准。


[bookmark: _Toc194386107][bookmark: _Toc158691780][bookmark: _Toc145474400]注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。


投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日




三、分项报价表

单位：元（人民币）
	（一）货物部分

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	质保期
	数量
	单位
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）服务部分

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	合计总价：人民币                      元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。



注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。
2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。
3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）
4、表格不够可另接。


投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。
2、商务要求是指采购需求中关于取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等；
技术要求是指采购需求中关于对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日



五、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：             
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：               
                      法定代表人（签名或盖章）：                



	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件










法定代表人亲自投标声明


江阴市政府采购中心：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     




单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    

           



附：
	法定代表人身份证
扫描件











六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物类项目）
（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。


二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日


三、关于符合本国产品标准的声明函
（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
