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第1章　 [bookmark: _Toc31221][bookmark: _Toc23092][bookmark: _Toc25300][bookmark: _Toc17527][bookmark: _Toc789][bookmark: _Toc3895]投标邀请
张家港市北部医疗中心标识系统项目（JSZC-320582-BSHC-G2026-0011）招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年11月27日13:30（北京时间）前递交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc1246][bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc19500]项目概况
项目名称：张家港市北部医疗中心标识系统项目 
项目编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0011
预算金额：300万元
最高限价：270万元
[bookmark: EB15a4221fd859434ca6bfa0460572710d]采购需求：本次招标的标的是张家港市中医医院申请购置的张家港市北部医疗中心标识系统项目，具体要求见招标文件第四章项目需求。
合同履行期限：合同签订后90日历天内完成深化设计、供货、安装、调试并通过验收。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: EB2a3fbbe4d23a4a20a304091141d77e03]本项目不允许进口产品投标。
2、 [bookmark: _Toc23113][bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc3044]供应商资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）关于资格证明文件的书面承诺；
（7）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目专门面向中小企业采购。
注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：无。
3、 [bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc29811][bookmark: _Toc11655]获取招标文件
[bookmark: _Toc14544][bookmark: _Toc18899][bookmark: _Toc22145]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策—《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅窗口，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件的日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。
4.售价：无
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月27日13:30（北京时间）
2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5、 [bookmark: _Toc17677][bookmark: _Toc27695][bookmark: _Toc17599]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc3003][bookmark: _Toc20437][bookmark: _Toc10825]其他补充事宜
[bookmark: _Toc5578][bookmark: _Toc24685][bookmark: _Toc12262]（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网发布通知，投标人可自行下载。
（三）本次招标不收取投标保证金。
7、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1. [bookmark: _Toc17256]采购人信息
名称：张家港市中医医院 
地址：张家港市康乐路4号 
联系人：顾老师
联系电话：0512-56380291
2. [bookmark: _Toc3823]采购代理机构信息
名称：张家港保税区汇采招投标代理有限公司
地址：张家港市杨舍镇乘航骏腾大厦5楼
联系人：陆燕静、王蕾、杨燕红
[bookmark: _Toc54119645][bookmark: _Toc256000001][bookmark: _Toc35244867]联系电话：0512-80156358 
[bookmark: _Toc30374]3.项目联系方式
项目联系人：陆燕静、王蕾、杨燕红
联系电话：0512-80156358 



第2章　 [bookmark: _Toc29007][bookmark: _Toc24105][bookmark: _Toc15478][bookmark: _Toc12702][bookmark: _Toc2894][bookmark: _Toc3236]投标人须知
1、 [bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc54119646][bookmark: _Toc21316][bookmark: _Toc35244868][bookmark: _Toc15644][bookmark: _Toc10713]总则
1. [bookmark: _Toc14561]招标方式
1.1. 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2. [bookmark: _Toc2878]合格的投标人
2.1. 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2. 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3. [bookmark: _Toc6011]适用法律
3.1. 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4. [bookmark: _Toc9150]投标费用
4.1. 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2. [bookmark: _Toc31542]本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.3. 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；为了张家港市北部医疗中心标识系统项目更高效的开展，代理服务费由各投标单位自行考虑在投标报价内。
4.4. 代理费用收取方式：转账
4.5. 收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100万～500万元内1.1%、500万～1000万元内0.8%，按差额定率累进法计算。
4.6. 收费金额：按上述收费标准的46%缴纳。
4.7. 服务费缴纳银行账户信息：
账户名称：张家港保税区汇采招投标代理有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司张家港城东支行
账号：512915944410008
5. 招标文件的约束力
5.1. [bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc54119647][bookmark: _Toc35244869]投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
2、 [bookmark: _Toc21400][bookmark: _Toc4727][bookmark: _Toc14347]招标文件
6. [bookmark: _Toc31846]招标文件构成
6.1. 招标文件由以下部分组成：
(1) 投标邀请
(2) 投标人须知
(3) 合同条款及格式
(4) 项目需求
(5) 评标方法与评标标准
(6) 投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区汇采招投标代理有限公司联系解决。
6.2. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7. [bookmark: _Toc21877]招标文件的澄清及修改
7.1. 在投标截止时间之前，张家港保税区汇采招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2. 张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3. 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
3、 [bookmark: _Toc35244870][bookmark: _Toc21471][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc54119648][bookmark: _Toc20600]投标文件的编制
8. [bookmark: _Toc4429]投标文件的语言及度量衡单位
8.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区汇采招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2. 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9. [bookmark: _Toc28334]投标文件构成
9.1. 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2. 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
10. [bookmark: _Toc5753]投标函和开标一览表
10.1. 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标函、开标一览表。
10.2. 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11. [bookmark: _Toc7298]投标人资格证明文件
11.1. 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
12. [bookmark: _Toc6816][bookmark: _Hlt26670373]投标配置与分项报价表或经费测算明细表
12.1. 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2. 标的物
12.2.1. 采购人需求的相关服务等。
12.2.2. 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、行业标准、地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3. 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4. 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.5. [bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403]本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13. [bookmark: _Toc5702]技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1. 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2. 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14. [bookmark: _Toc18124]投标人情况介绍
14.1. 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15. [bookmark: _Toc27190]投标保证金
15.1. 本次招标不收取投标保证金。
16. [bookmark: _Toc19819]投标有效期
16.1. 投标有效期为张家港保税区汇采招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2. 在特殊情况下，张家港保税区汇采招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区汇采招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17. [bookmark: _Toc16988]投标文件签署
17.1. 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
4、 [bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc54119649][bookmark: _Toc13063][bookmark: _Toc8407][bookmark: _Toc9093]投标文件的制作、上传、提交
18. [bookmark: _Toc12544]投标文件的制作
18.1. 电子投标文件的递交
投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19. [bookmark: _Toc19418][bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]投标截止日期
19.1. [bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
19.2. 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20. [bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc6389300][bookmark: _Toc28400]投标文件的递交
20.1. 张家港保税区汇采招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21. 投标文件的修改和撤回
21.1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2. 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3. 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4. 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5. 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
5、 [bookmark: _Toc35244872][bookmark: _Toc54119650][bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc21743][bookmark: _Toc5723][bookmark: _Toc22772]开标与评标
22. [bookmark: _Toc30366]开标
22.1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2. [bookmark: _Toc4671]开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会
23.1. 开标后，张家港保税区汇采招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2. 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3. 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4. 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24. [bookmark: _Toc2623]评标过程的保密与公正
24.1. 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2. 在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区汇采招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
25. [bookmark: _Toc6849]投标的澄清
25.1. 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2. 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
25.3. 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
26. [bookmark: _Toc13348]对投标文件的初审
26.1. 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1. 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1. 关于信用查询：
26.1.1.1.1. 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2. 查询时间：投标文件提交截止时间。
26.1.1.1.3. 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2. 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2. 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3. 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4. 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
26.5. 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6. 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求
26.6.1. 根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
26.6.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.6.1.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.6.1.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
26.6.1.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.6.3.3. 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.6.3.4.在评审报告中进行记录。
27. [bookmark: _Toc10736]无效投标条款和废标条款
27.1. 无效投标条款
27.1.1. 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2. 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；
27.1.3. 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4. 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5. 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.10. 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；
27.1.11. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12. 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；
27.1.13. 投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16. 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的； 
27.1.19. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21. 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22. 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 
27.2. 废标条款
27.2.1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
27.2.4. 因重大变故，采购任务取消的；
27.2.5. 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1. [bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc54119651][bookmark: _Toc35244873]如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
6、 [bookmark: _Toc24282][bookmark: _Toc4706][bookmark: _Toc23197]定标
28. [bookmark: _Toc19094]确定中标单位
28.1. 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
28.2. 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3. 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4. 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
(1) 提供虚假材料谋取中标的；
(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6) 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29. [bookmark: _Toc3103]质疑
29.1. 质疑形式
29.1.1. 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区汇采招投标代理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2. 质疑必须按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。
29.1.3. 质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4. 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5. 质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。
29.2. 特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3. 其他
29.3.1. 采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30. [bookmark: _Toc3291]中标通知书
30.1. 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2. [bookmark: _Toc54119652][bookmark: _Toc35244874][bookmark: _Toc256000008]中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc3470][bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc26742]授予合同
31. [bookmark: _Toc18927]签订合同
31.1. 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2. 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3. 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32. [bookmark: _Toc17363]货物和服务的追加、减少和添购。 
32.1. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2. 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33. [bookmark: _Toc18878]履约保证金
33.1. 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2％。
33.2. 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
33.3. 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
34. [bookmark: _Toc6954]监督和公证
34.1. 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
第3章　 [bookmark: _Toc26922][bookmark: _Toc9061][bookmark: _Toc9399][bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc10256][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Hlk65328514][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]合同条款及格式
以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
项目名称：               
项目编号：               
甲方：（买方）              
乙方：（卖方）              
甲、乙双方根据张家港保税区汇采招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	项目名称
	总价（元）
	备注

	               
	                
	             


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。
合同形式为固定单价合同。综合单价包含标牌深化设计、排版出图、材料采购、制作加工、表面处理、光源及配套电源、辅材、包装、运输装卸、现场安装、接线调试、成品保护、垃圾清运、安全文明施工、检测验收配合、质保、税费、中标服务费等完成该项工作全部费用。
合同清单内标牌规格、材质、工艺、安装要求不变的，综合单价不作调整。出现下列情形，方可按约定程序核定新单价：（1）采购人书面下达变更，标牌材质、厚度、工艺、发光方式、安装条件、技术标准发生变化；（2）采购人要求提供清单内未列明的新型标识标牌。新单价核定方式：（1）清单内已有项目，执行中标综合单价；（2）清单外新增标牌品类、规格，优先参照清单内相近子目单价；（3）无相近子目时，由成交供应商报送报价资料，经监理初审、采购人审核，并按院内变更审批流程履行手续后方可实施。达到政府采购限额标准的，按政府采购相关规定执行。
标识标牌具体文字内容根据实际情况确定，中标单位需配合采购方完成内容拟定及设计排版，经采购方确定后具体实施。采购数量为暂估数量，根据实际情况增减，按实结算。
结算价=经三方确认实际验收合格工程量×综合单价。所有现场计量资料须附对应图纸、点位图、变更审批单(如有）、现场照片、验收记录，资料不全的不予结算。（三方指采购人、中标人和审计公司）
项目实施过程中所有新增、调整、取消标牌点位及样式，均须履行书面变更审批手续，无审批手续的签证不予计量支付。约定累计变更金额不得超出预估总价10%。
三、技术资料
3.1乙方应按甲方规定的时间提供使用货物有关的技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。设计成果等项目相关成果知识产权归采购人所有。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕甲方无息退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：               
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：               
[bookmark: jiaohuodidian]8.3交货地点：               
九、货款支付
[bookmark: _Hlk65328430][bookmark: jiefuchengxu]9.1结付程序：                                             。
[bookmark: _Hlk65328439][bookmark: jiefuqixian]9.2结付期限：                                             。           
[bookmark: yifangzhanghao]9.3乙方收款账户：                                   
[bookmark: hetongzhifutype]9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate][bookmark: _Hlk65328481]11.3响应时间：             。
11.4在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5上述货物免费质保期为：           。
十二、调试和验收
12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。
12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
十三、货物包装、发运及运输
13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。
13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装完成，检验合格视为交付，乙方同时需通知甲方可投入使用。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2甲方逾期办理货款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
14.5乙方自接到甲方通知后应及时作出响应并按时完成修复，乙方未能在规定的时间内作出响应，未能按时完成修复的，将对乙方进行2000元/次扣款。如因未按时完成修复而造成的严重后果或其他重大事件，其责任和相关费用均由乙方自行承担，同时甲方有权终止合同并没收履约保证金。
十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）供方中标的投标书；
（3）招标文件；
（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。
18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、采购代理机构、张家港市政府采购管理中心各执一份。

	甲方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月   日
	乙方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月   日

	代理机构：张家港保税区汇采招投标代理有限公司
	张家港市政府釆购管理中心（备案章）



第4章　 [bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc18404][bookmark: _Toc13251][bookmark: _Toc25031][bookmark: _Toc3329][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc2284][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc7502]项目需求
1、 [bookmark: _Toc14486][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc9671]清单
[bookmark: _Toc256000013]1.清单
	序号
	编号
	项目名称
	图例
	尺寸
	数量
	计量单位
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	
	
	
	
	
	地下车库
	户外
	#1
医疗综合楼
	#2
感染楼
	合计
	
	
	
	

	室外标识

	1
	OUT-1
	外立面幕墙楼顶发光字
	
	27800*3060*150
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	OUT-2
	外立面幕墙楼顶发光字
	
	33200*2230*150
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	OUT-3
	外立面幕墙楼顶发光字
	
	3050*23200*150
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	OUT-4
	外立面幕墙楼顶发光字
	
	3050*23200*150
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	OUT-5
	雨棚发光字
	
	5200*2800
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	OUT-6
	雨棚发光字
	
	5100*2800
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	OUT-7
	墙面发光字
	
	9330*2720
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	OUT-8
	墙面发光字
	
	1900*720
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	OUT-9
	墙面发光字
	[bookmark: _GoBack]
	1930*690
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	OUT-10
	墙面发光字
	
	9100*3000
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	OUT-11
	墙面发光字
	
	2830*1300
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	OUT-12
	发光字-新增
	

	/
	
	5
	
	
	5
	平方
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	OUT-13
	墙面立体字
	
	6400*1300
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	OUT-13
	墙面立体字
	
	7030*1360
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	OUT-14
	墙面立体字
	
	3610*1350
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	OUT-15
	墙面立体字
	
	6310*1320
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	OUT-16
	墙面立体字
	
	3463*750
	
	1
	
	
	1
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	OUT-17
	综合平面索引标识
	
	1130*2300*150
	
	2
	
	
	2
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	OUT-18
	园区人行指引标识
	
	560*2500*150
	
	10
	
	
	10
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	OUT-19
	地下停车场入口龙门架标识
	
	6000*600*80
	
	4
	
	
	4
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	OUT-20
	入口编号标识
	
	700*700
	
	15
	
	
	15
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	OUT-21
	非机动车停车场标识
	
	410*2600*120
	
	3
	
	
	3
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	OUT-22
	禁止吸烟标识
	
	625*1250
	
	2
	
	
	2
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	室内标识

	1
	INT-01
	服务、分诊台柜面标识
	
	H:200
	
	
	59
	3
	62
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	INT-02
	服务、分诊台顶面标识
	
	H:200
	
	
	20
	3
	23
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	INT-03
	科室、区域名称标识
	
	H:1060
	
	
	29
	0
	29
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	INT-04
	窗口服务标识
	
	H:330
	
	
	54
	2
	56
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	INT-05
	自助挂号缴费标识
	
	H:330
	
	
	9
	2
	11
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	INT-06
	楼层平面图
	
	2700*2000
	
	
	20
	0
	20
	块
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	INT-07
	悬挂方向指引标识
（大）
	
	3300*460*120
	
	
	36
	0
	36
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	INT-08
	悬挂方向指引标识
（小）
	
	2000*350*120
	
	
	16
	0
	16
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	INT-09
	护士站，分诊台吊牌
	
	2400*350
	
	
	40
	0
	40
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	INT-10
	分区定点侧招
	
	H900*600*60
	
	
	46
	0
	46
	块
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	INT-11
	分区定点标识
	
	3000*600
	
	
	46
	0
	46
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	INT-12
	贴墙方向指引标识
（墙面）
	
	高1200 *宽500
字高100
	
	
	45
	20
	65
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	INT-13
	地贴指引标识
	
	250*900
	
	
	10
	0
	10
	平方
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	INT-14
	柱面楼层索引标识
	
	1000*3400
	
	
	35
	0
	35
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	INT-15
	电梯厅楼层索引标识
（综合楼）
	
	550*3400
	
	
	4
	0
	4
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	INT-16
	电梯厅楼层索引标识
（住院楼）
	
	3000*650
	
	
	4
	0
	4
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	INT-17
	电梯轿厢楼层索引标识
	
	860*470
	
	
	29
	0
	29
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	INT-18
	电梯厅楼层号
	
	H:250
	
	
	106
	4
	110
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	INT-19
	直梯停靠信息牌
	
	1200*150
	
	
	419
	4
	423
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	INT-20
	电梯编号
	
	H:80
	
	
	419
	4
	423
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	INT-21
	门头标识
	
	1500*200
	
	
	40
	2
	42
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	INT-22
	侧招（诊室）
	
	350*205
	
	
	700
	20
	720
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	INT-23
	门牌（诊室）
	
	200*250*8
	
	
	0
	5
	5
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	INT-24
	门牌（管理类）
	
	200*250*8
	
	
	520
	25
	545
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	INT-25
	门牌（办公）
	
	200*250*8
	
	
	220
	5
	225
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	INT-26
	病床指引
	
	H587*1015*40
	
	
	50
	
	50
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	INT-27
	门牌（设备间）
	
	280*80
	
	
	940
	19
	959
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	INT-28
	公区卫生间侧挑
	
	400*270
	
	
	20
	0
	20
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	INT-29
	卫生间、更衣室门牌标识
	
	H1400
	
	
	20
	0
	20
	块
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	INT-30
	后场卫生间、更衣室门牌标识
	
	115*225*3
	
	
	216
	8
	224
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	INT-31
	步梯间标识
	
	180*210
	
	
	195
	3
	198
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	INT-32
	步梯间楼层号
	
	310*250
	
	
	219
	4
	223
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	INT-33
	消防疏散图标识（公共空间）
	
	420*250
	
	
	70
	2
	72
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	34
	INT-34
	消防疏散图标识（病房）
	
	300*210
	
	
	450
	14
	464
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	35
	INT-35
	消防栓标识
	
	400*300
	
	
	680
	0
	680
	套
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	36
	INT-36
	物业编号
	
	180*50
	
	
	1936
	64
	2000
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	37
	INT-37
	无障碍电梯
	
	180*238
	
	
	53
	2
	55
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	38
	INT-38
	住院楼分区标识
	
	H:230
	
	
	26
	0
	26
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	39
	INT-39
	温馨提示
	
	200*200
	
	
	20
	10
	30
	块
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	40
	INT-40
	贴膜类物料
	
	/
	
	
	200
	
	200
	平方
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	41
	INT-41
	雪弗板类物料
	
	/
	
	
	50
	
	50
	平方
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	地库标识

	1
	PAK-01
	柱面刷漆
	
	根据现场实际测量结果
	316
	
	
	
	316
	平方
	其他未列明行业
	配件、辅料
	服务类

	2
	PAK-02
	柱面刷漆
	
	根据现场实际测量结果
	72
	
	
	
	72
	平方
	其他未列明行业
	配件、辅料
	服务类

	3
	PAK-03
	坡道刷漆
	
	根据现场实际测量结果
	287
	
	
	
	287
	平方
	其他未列明行业
	配件、辅料
	服务类

	4
	PAK-04
	墙面指引刷漆
	
	根据现场实际测量结果
	50
	
	
	
	50
	平方
	其他未列明行业
	配件、辅料
	服务类

	5
	PAK-05
	电梯厅墙面刷漆
	
	根据现场实际测量结果
	50
	
	
	
	50
	平方
	其他未列明行业
	配件、辅料
	服务类

	6
	PAK-06
	地库悬挂方向指引标识
（大）
	
	2400*300*80
	55
	
	
	
	55
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	PAK-07
	地库悬挂方向指引标识
（小）
	
	1500*300*80
	10
	
	
	
	10
	个
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
	序号
	名称

	1
	外立面幕墙楼顶发光字


注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 无 
环境标志产品政府采购品目清单:无
4.绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
注意事项：
1.项目需求中涉及的各项标准如有最新标准按最新标准执行。

2、 [bookmark: EB424572ee4dc14ad987ceaae00ebeca21]技术要求
（一）工艺说明    
	[bookmark: EB547595d0f7824228afceafc3b60cc3d8]序号
	编号
	项目名称
	工艺说明

	室外标识  

	1
	OUT-1
	外立面幕墙楼顶发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
LOGO：2.5mm铝板焊接底壳和面壳，内置方管骨架，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；室外白色灯布打底，专色透光膜粘贴，表面覆保护膜；
光源： 6500K防水LED模组；
钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	2
	OUT-2
	外立面幕墙楼顶发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组； 
钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	3
	OUT-3
	外立面幕墙楼顶发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
LOGO：2.5mm铝板焊接底壳和面壳，内置方管骨架，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；室外白色灯布打底，专色透光膜粘贴，表面覆保护膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	4
	OUT-4
	外立面幕墙楼顶发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
LOGO：2.5mm铝板焊接底壳和面壳，内置方管骨架，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；室外白色灯布打底，专色透光膜粘贴，表面覆保护膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接钢架，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	5
	OUT-5
	雨棚发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	6
	OUT-6
	雨棚发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	7
	OUT-7
	墙面发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	8
	OUT-8
	墙面发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	9
	OUT-9
	墙面发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架及斜撑，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	10
	OUT-10
	墙面发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	11
	OUT-11
	墙面发光字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；

	12
	OUT-12
	发光字-新增
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，内部整体刷白色防锈漆，外部专色氟碳烤漆；面板采用5mm灯白亚克力贴专色透光膜；
光源：6500K防水LED模组；
钢架：采用40*40*3热镀锌方管焊接钢架，做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；
备注：预先1:1实景放样；字高大于1米按字高*字高求和计算；字高小于1米按字高*1求和计算。

	13
	OUT-13
	墙面立体字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，外部专色氟碳烤漆；
备注：预先1:1实景放样；

	14
	OUT-13
	墙面立体字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，外部专色氟碳烤漆；
备注：预先1:1实景放样；

	15
	OUT-14
	墙面立体字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，外部专色氟碳烤漆；
备注：预先1:1实景放样；
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	OUT-15
	墙面立体字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，外部专色氟碳烤漆；
备注：预先1:1实景放样；
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	OUT-16
	墙面立体字
	主体：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，外部专色氟碳烤漆；
备注：预先1:1实景放样；
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	OUT-17
	综合平面索引标识
	主体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面专色氟碳烤漆；
总平面图：6mm超白钢化玻璃面板，背部检修更换；画面高精度内打光灯布，内置漫反射防水卷帘灯，正发光；
图标及英文：面板激光镂空，表面贴专色透光膜，内置防水LED光源，正发光；
预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天）
底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽）
预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米；

	19
	OUT-18
	园区人行指引标识
	主体：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型，表面专色氟碳烤漆；
面板：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型，表面专色烤漆；文字信息部分面板激光镂空，背衬5mm厚亚克力，内置防水LED光源，正发光；

	20
	OUT-19
	地下停车场入口龙门架标识
	主体：1.5mm304#不锈钢焊接折弯造型，表面专色氟碳烤漆；内部骨架50*50热镀锌方管
文字信息：工程级反光膜；
墙面固定：选用80*80*3mm的热镀锌方管焊接挑脚支撑，底部采用10mm铁板+16mm化学螺栓（焊接抗剪件），固定于梁上；

	21
	OUT-20
	入口编号标识
	面板：1.5mm304不锈钢，激光切割围边焊接字形，外部专色氟碳烤漆；
内部结构：采用40*40*3热镀锌方管焊接内部骨架，并做防锈处理；

	22
	OUT-21
	非机动车停车场标识
	主体：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型，表面专色氟碳烤漆；
面板：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型，表面专色烤漆；文字信息部分面板激光镂空，背衬5mm厚亚克力，内置防水LED光源，正发光；

	23
	OUT-22
	禁止吸烟标识
	主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架；
内容丝网印刷，贴墙安装；

	室内标识

	1
	INT-01
	服务、分诊台柜面标识
	3M背胶即时贴雕刻裱贴

	2
	INT-02
	服务、分诊台顶面标识
	5mm厚亚克力雕刻立体字，表面氟碳专色烤漆

	3
	INT-03
	科室、区域名称标识
	5mm厚亚克力雕刻立体字，表面氟碳专色烤漆

	4
	INT-04
	窗口服务标识
	主材：3M铸造级透明贴膜；
图文：高精度UV打印；

	5
	INT-05
	自助挂号缴费标识
	主材：1.5mm厚304#不锈钢围边焊接立体字，专色烤漆；
内衬：高密度雪弗板底板；
备件：1:1镂空字稿

	6
	INT-06
	楼层平面图
	底板：1.5mm304不锈钢焊接造型，厚度25mm，内置加强筋，专色氟碳烤漆；
分区：1.5mm不锈钢围边焊接立体字，字厚30mm，螺杆及套管挑空安装；
信息：图文磨砂贴UV打印；
地图：1.5mm镀锌板焊接分区地图模块，厚度20mm，专色烤漆，表面覆软瓷片UV打印信息可更换；
固定：墙面预先制作预埋件；

	7
	INT-07
	悬挂方向指引标识
（大）
	主体：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型，表面专色氟碳烤漆，木纹部分热转印；
面板：5mm定制亚克力，内容超透贴uv打印，可更换，内置LED光源，正发光；
固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管；

	8
	INT-08
	悬挂方向指引标识
（小）
	主体：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型，表面专色氟碳烤漆，木纹部分热转印；
面板：5mm定制亚克力，内容超透贴uv打印，可更换，内置LED光源，正发光；
固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管；

	9
	INT-09
	护士站，分诊台吊牌
	主体：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型，表面专色氟碳烤漆，木纹部分热转印；
面板：内容超透贴uv打印，可更换；
固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管；

	10
	INT-10
	分区定点侧招
	主体：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆；
面板：文字镂空内衬5mm亚克力，内置LED光源，双面发光；
灯带：侧面5mm亚克力热弯，内藏LED柔性灯带侧发光；
固定方式：顶部螺杆吊挂，吸顶安装；

	11
	INT-11
	分区定点标识
	底板：1.5mm304不锈钢焊接造型，厚度25mm，内置加强筋，专色氟碳烤漆；
信息：图文磨砂贴UV打印；
分区编码：1.5mm不锈钢围边焊接立体字，字厚30mm，螺杆及套管挑空安装；
固定：墙面预先制作预埋件；

	12
	INT-12
	贴墙方向指引标识
（墙面）
	主材：1.5mm厚不锈钢焊接立体字专色烤漆，字厚10mm；
图文：UV打印；
备件：雪弗板底板+镂空字稿

	13
	INT-13
	地贴指引标识
	3M背胶防滑斜纹膜地贴打印

	14
	INT-14
	柱面楼层索引标识
	主体：1.5mm厚304不锈钢焊接外框造型，表面专色氟碳烤漆;
面板：表面图文内容磨砂贴高精度UV打印；
固定：贴墙安装；

	15
	INT-15
	电梯厅楼层索引标识
（综合楼）
	主体:1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型底板，表面型材槽板，内容可更换

	16
	INT-16
	电梯厅楼层索引标识
（住院楼）
	主体:1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接造型底板，表面型材槽板，内容可更换

	17
	INT-17
	电梯轿厢楼层索引标识
	主体：8mm透明砂亚克力，背面专色烤漆;
索引信息：磨砂贴UV打印；
电梯维护信息记录表：A4亚克力插盒；

	18
	INT-18
	电梯厅楼层号
	主材：1.5mm厚304不锈钢焊接立体字；
颜色：专色氟碳烤漆；
备件：雪弗板底板+镂空字稿

	19
	INT-19
	直梯停靠信息牌
	主体:8mm亚克力雕刻底板，表面专色氟碳烤漆，图文信息UV打印；

	20
	INT-20
	电梯编号
	1.5mm厚304不锈钢围边焊接立体字，表面专色氟碳烤漆

	21
	INT-21
	门头标识
	1.5mm厚304不锈钢围边焊接，内容uv打印

	22
	INT-22
	侧招（诊室）
	主体：5mm亚克力雕刻，围边底层造型，表面专色氟碳烤漆，侧面开葫芦孔挂装；
面板：双面5mm亚克力专色氟碳烤漆，文字内容UV打印。

	23
	INT-23
	门牌（诊室）
	8mm亚克力激光切割造型，边缘打磨抛光,表面氟碳烤漆；
3mm亚克力激光切割造型，边缘打磨抛光,表面香槟金色金属烤漆；
信息内容丝网印刷，可更换。

	24
	INT-24
	门牌（管理类）
	8mm亚克力激光切割造型，边缘打磨抛光,表面氟碳烤漆；
3mm亚克力激光切割造型，边缘打磨抛光,表面香槟金色金属烤漆；
信息内容丝网印刷，可更换。

	25
	INT-25
	门牌（办公）
	8mm亚克力激光切割造型，边缘打磨抛光,表面氟碳烤漆；
3mm亚克力激光切割造型，边缘打磨抛光,表面香槟金色金属烤漆；
信息内容丝网印刷，可更换。

	26
	INT-26
	病床指引
	主体：1.5mm厚304不锈钢刨槽折弯焊接造型，专色氟碳烤漆；8mm亚克力立体字专色烤漆；
图文信息：丝网印刷；
安装：悬空10mm安装。

	27
	INT-27
	门牌（设备间）
	5mm厚磨砂亚克力雕刻造型，背面专色氟碳烤漆,图文UV打印；

	28
	INT-28
	公区卫生间侧挑
	主体：5mm亚克力雕刻，围边底层造型，表面专色氟碳烤漆，侧面开葫芦孔挂装；
面板：双面5mm亚克力专色氟碳烤漆，文字内容UV打印

	29
	INT-29
	卫生间、更衣室门牌标识
	8mm亚克力雕刻成型，边缘打磨抛光,表面氟碳烤漆。

	30
	INT-30
	后场卫生间、更衣室门牌标识
	5mm厚磨砂亚克力雕刻造型，背面专色氟碳烤漆

	31
	INT-31
	步梯间标识
	5mm厚磨砂亚克力雕刻造型，背面专色氟碳烤漆

	32
	INT-32
	步梯间楼层号
	5mm厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆

	33
	INT-33
	消防疏散图标识（公共空间）
	5mm厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，
图文信息UV打印

	34
	INT-34
	消防疏散图标识（病房）
	5mm厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，
图文信息UV打印

	35
	INT-35
	消防栓标识
	5mm厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，
图文信息UV打印

	36
	INT-36
	物业编号
	磨砂贴UV打印

	37
	INT-37
	无障碍电梯
	高精度磨砂贴UV打印；

	38
	INT-38
	住院楼分区标识
	5mm厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，
图文信息UV打印

	39
	INT-39
	温馨提示
	主材：5mm亚克力激光雕刻，背面烤漆，正面高清UV打印

	40
	INT-40
	贴膜类物料
	磨砂贴UV打印/车贴等

	41
	INT-41
	雪弗板类物料
	5mm雪弗板覆户外写真哑膜

	地库标识

	1
	PAK-01
	柱面刷漆
	防水防霉专业多乐士涂料滚涂;图文丝网印刷

	2
	PAK-02
	柱面刷漆
	防水防霉专业多乐士涂料滚涂;图文丝网印刷

	3
	PAK-03
	坡道刷漆
	防水防霉专业多乐士涂料滚涂;图文丝网印刷

	4
	PAK-04
	墙面指引刷漆
	防水防霉专业多乐士涂料滚涂;图文丝网印刷

	5
	PAK-05
	电梯厅墙面刷漆
	防水防霉专业多乐士涂料滚涂;图文丝网印刷

	6
	PAK-06
	地库悬挂方向指引标识
（大）
	主材：1.5mm金属板开槽，围边焊接整体造型；
面板：5mm定制PC透光面板，表面贴专色即时贴，内藏LED光源；
固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管；

	7
	PAK-07
	地库悬挂方向指引标识
（小）
	主材：1.5mm金属板开槽，围边焊接整体造型；
面板：激光镂空雕刻，内衬亚克力透光面板；
固定方式：顶部螺杆吊挂，配专色不锈钢套管；


（二）产品要求 
1.产品安全
1.1标识牌所用的材料应有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击；
1.2户外产品的力学性能必须满足在12级大风（最大平均风速32.7—41.4米/秒）的情况下不发生变形、倾斜、坠落等现象，所用的材料应有足够的强度，能承受一定的碰撞和冲击，标识牌、吊挂件等外部不能有尖角、锋边、毛刺等，避免对路人及操作员的伤害。
1.3标识牌吊挂结构，标识牌与混凝土顶板、墙面、地面的连接固定，其承载力、拉力等要求应有足够的结构强度，并符合国家有关标准，中标人应对标识牌挂接方式、地面安装方式进行充分论证，须对整个项目的结构完整性和各构件的安全性负责。
2.电气安全
2.1导向标识系统各单体灯箱内部应设置独立的电气开关和漏电保护开关，每个单体灯箱内部设置单独的断路器，以便于后期运营维护，箱内灯具包括光源、连接端子、开关等采用成套设备或模块化产品。
2.2线缆质量要求：选用低烟、无卤的阻燃B类线缆，需满足GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》要求，燃烧性能应满足GB31247 B1级要求。
2.3标识牌应有良好的接地措施以保证外壳不带电。标识牌内部应走线合理，采用连接器连接。箱体中的导线应捆扎整齐，便于检修和维护。
2.4标识牌外接电源的接线长度须预留1.5米，加装金属管护套，该电源线从标识牌的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，以防电源线被割破。
2.5标识灯箱的附件和配件喷以非硬化漆，以防止潮气进入，内部连接线采用有效措施进行固定，所有布线暗装于灯箱内部。
2.6所有内照式的标识灯箱，其电源线进线端子要有三个，要能接入不少于6平方毫米的导线。外接电源的接线长度须预留2米，该电源线从标识灯箱的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，在需要时接线要装有插头，以便与外接电源连接。
3.环境适应性
3.1标识牌所使用的各种材料应能适应张家港市的气候条件。
3.2标识牌所使用的各种材料应能适应尘土、高温、潮湿、震动、静电等恶劣环境。
3.3标识牌所使用的各种材料应满足防火、防潮、防酸碱和防水的要求。
4.可维修性
标识牌应做到降低维护保养需求、减少维修作业次数、减少维修时间、简化维修操作，减少零配件，减少出错可能性。具体满足下列要求：
4.1方便性：当维修人员维修某部件时无需拆除其他部件；在维修或更换某部件时无需拆换箱体；
4.2互换性：紧固件及标准件采用公制，相同功能的部件可以互换；
4.3可修复性：所有的机构组件都设计成可修复性，所有的产品都可以在现场维修条件下进行维修。
4.4安装和拆卸：相同尺寸设备的安装用同一规格的紧固件，所有人群接触到的标识牌外壳不得有外露紧固件，易磨损的材料组件在现场拆换时间尽可能短。
4.5维修管理：中标人应协助采购人制定设备维护计划和对备品备件进行管理。中标人应对所有零配件进行编号。
5.维修设备和工具：中标人应提供专用维修设备和工具，以方便维修。
6.环保性
供货商提供的所有设备材料均应符合国家环保标准。
7.对装配工艺要求
7.1保护：在安装过程中对所有完工后裸露可见的表面进行保护。
7.2冷成型弯曲通过冷成型工艺、冷弯成型机或冷卷曲来完成。
7.3转角：转角采用铸铝或注塑转角。
7.4孔洞：孔洞的开孔率按设计图纸及相关规范要求，各孔的中心距的偏差符合相关规定。
7.5活动部分：组装完成后，所有活动部分能自由移动没有阻碍。
7.6清洁：除去所有暴露的毛刺或锋边。
7.7粘贴：清洁金属表面的油污，用机械或化学方法进行表面处理以增加附着力，使用环保结构胶贴和粘合剂，在加压的情况下进行成型粘合。
7.8机械接合点：紧固情况下无可见的缝。
7.9各类导向标识牌各接口间材料的切割必须平直无毛刺，所有横向纵向的接口必须齐平，无空隙或毛病。
7.10保证所有安装好的导向牌零件结构必须合格无损坏，安装后导向牌上所有活动零件应提供安装措施，避免维护时因松动而造成坍塌或发生意外。部分导向牌内部件设计为免维护的活动零件和结构，或者设计为不需拆卸标识个体即可直接维护活动零件和结构，应便于检查及维护工作。所有带光源的标识牌均可开启盖板以便内部维护及检查。确保人群（或非工作人员）不能轻易开启或者进入标识牌或者箱体的内部。
7.11对于吊挂式、侧挂式导向、落地式导向、均需要提供安装配件。
7.12抗震标准：标识结构必须足够稳固，能有效避免由于气流振动而引起噪声。
8.对表面涂层要求
8.1在金属板材进行喷涂前，工件表面要经过去油去污及化学处理，以产生铬化膜，增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力，有利于延长漆膜的使用年限。
8.2底漆涂层：稳定金属表面层，加强面漆与金属表面的附着力，可以保证面漆涂层的颜色均匀性，漆层厚度一般为5-10微米。
8.3面漆涂层：为不受外界环境大气，酸雨，污染的侵蚀，防止紫外线穿透。极大增强抗老化能力，漆层厚度需达到23-30微米。
8.4罩光漆涂层：涂层厚度一般为5-10微米。
9.焊接要求：
9.1所有焊接工作必须符合电弧焊焊接工艺规程 GB/T 19867.1-2005。
9.2所有参加焊接的工作人员必须持有相关资格证书。
9.3除去焊接表面的锈迹、油脂、水雾和灰土。
9.4除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。
9.5精确度符合施工时使用夹具的要求。
9.6在夹具不能使用的地方采用平接焊接方式作为临时附加装置。
10.安装要求
10.1吊挂式、侧挂式标识安装
10.1.1吊挂式、侧挂式标识需结合装修吊顶的结构来设计，并且能确定出在横向、纵向可调节的装置，以适应在天花吊顶吊挂安装时的位置限制，满足安装要求。
10.1.2特殊位置的安装，应根据实际具体情况，做出深化固定方法制作。
10.1.3吊挂标识安装所采用的角钢、螺栓、吊杆等连接件需做防锈防腐处理，吊挂接点牢固，安装横向保持水平，竖向保持垂直，水平无歪斜、扭曲现象。并与周边其他专业设备安装协调。
10.1.4户外标识制作和安装需满足抗12级台风要求。
10.2落地式导向标识安装
10.2.1户外落地式标识制作时标识需考虑维护、检修的方便。安装前，需商品混凝土（等级为C30），预埋φ20钢筋，间距150mm，并配齐垫圈及螺母，标识安装后不晃动，不易被破坏和被盗。
10.2.2户外落地式导向标识制作和安装需满足抗12级台风要求。
10.3贴附式导向标识安装
10.3.1贴附式导向根据设计采用连接结构件或结构胶等将标识牌固定在墙面，柱面上。
10.3.2安装时应放水平线，确保标识牌水平度及垂直度控制在1%以内，结构结合面紧密结合，无翘边、翘角、无歪斜等现象。
10.3.3抗震标准：标识结构必须足够稳固，能有效避免气流振动而引起噪声。抗震标准必须符合国家相关标准。
三、商务条款 
1 质保期
免费质保期：自竣工验收合格之日起不低于3年免费保修，其中灯质保不低于5年。
免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。如由供应商造成的其他损失由供应商承担。（以双方在验收报告签订日期为准）。
2 售后技术服务要求
免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案。
3 交货要求
3.1、交货期
合同签订后90日历天内完成深化设计、供货、安装、调试并通过验收。
3.2、交货方式
原厂原包装现场交货。
3.3、交货地点
采购人指定地点。
4 货款支付
4.1、结付程序
供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。
4.2、结付期限
合同签订生效后，7个工作日内支付中标人货款总价的50%作为预付款；供方所有货物交货安装完成经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内支付余款，并返还履约保证金。
5 投标货币
5.1、投标货币：人民币
6 备品备件及耗材等要求
6.1、备品备件及耗材等要求
对于质保期内的产品出现质量问题，在修复期间，需用同样的产品提供给采购人使用，直到修复好交付使用为止。
四、其他要求
1.本项目的设计、实施和验收均按照设计方案、合同要求及现行国家和行业相关标准规范执行。中标人应严格按设计图纸和已确认的实施制作技术方案组织实施，并无条件地接受采购人对项目质量的监督和管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
2.中标人应对安装实施质量、安全全面负责，如投标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。
3.中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同款中扣除，由此造成的损失由中标人承担。
4.中标产品的规格尺寸变化时产生的相关费用，按照清单中的规格尺寸等比换算相应的金额。
5.中标人在中标文件中确定的项目负责人、项目班子主要成员及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不作调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
6.必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到采购人同意。需在项目完工后派专业的售后维护人员对项目进行现场维护管理。
7.验收：按国家标准最新标准及行业规范进行验收。
8.本招标文件所招标的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，中标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定。
9.中标人中标后，在安装期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度及项目所在地现行法律法规规定，无条件的接受采购人的质量监督。
10.中标人必须按照设计和技术标准进行安装调试，满足国家最新标准。中标后，中标人须无偿配合设计单位完成本项目深化设计，不得擅自修改设计，不得私自改变采购需求数量，不得偷工减料。
11.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽产品（设备）安装时应在隐蔽前通知采购人检查验收；本着谁安装谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。
12.中标人必须配置专业项目组人员定期参加现场会议，与采购人讨论关于设施的所有问题，在每次会议上，中标人应说明将来的工作计划、可能影响项目顺利进行的因素等。
13.中标人须根据采购人的项目进度、实施方案的要求，随时提供技术人员实施安装、调试等工作，并提供相关调试工具和材料。
14.中标人应选派有资格的技术人员对采购人有关人员进行免费培训。培训内容为所投产品的基本原理、操作维修、保养等。
15.合同形式为固定单价合同。综合单价包含标牌深化设计、排版出图、材料采购、制作加工、表面处理、光源及配套电源、辅材、包装、运输装卸、现场安装、接线调试、成品保护、垃圾清运、安全文明施工、检测验收配合、质保、税费、中标服务费等完成该项工作全部费用。
合同清单内标牌规格、材质、工艺、安装要求不变的，综合单价不作调整。出现下列情形，方可按约定程序核定新单价：（1）采购人书面下达变更，标牌材质、厚度、工艺、发光方式、安装条件、技术标准发生变化；（2）采购人要求提供清单内未列明的新型标识标牌。新单价核定方式：（1）清单内已有项目，执行中标综合单价；（2）清单外新增标牌品类、规格，优先参照清单内相近子目单价；（3）无相近子目时，由成交供应商报送报价资料，经监理初审、采购人审核，并按院内变更审批流程履行手续后方可实施。达到政府采购限额标准的，按政府采购相关规定执行。
标识标牌具体文字内容根据实际情况确定，中标单位需配合采购方完成内容拟定及设计排版，经采购方确定后具体实施。采购数量为暂估数量，根据实际情况增减，按实结算。
结算价=经三方确认实际验收合格工程量×综合单价。所有现场计量资料须附对应图纸、点位图、变更审批单(如有）、现场照片、验收记录，资料不全的不予结算。（三方指采购人、中标人和审计公司）
项目实施过程中所有新增、调整、取消标牌点位及样式，均须履行书面变更审批手续，无审批手续的签证不予计量支付。约定累计变更金额不得超出预估总价10%。
16.知识产权：设计成果等项目相关成果知识产权归采购人所有。投标人应保证采购人免除且投标人承担由于采购人使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用，且如有上述纠纷，采购人有权取消其中标资格。
17.投标时提供以下相关内容：
（1）项目实施方案：①项目实施计划、②项目人员组成及职责安排、③仓储、备货情况说明。
（2）安装实施方案：针对本项目设置合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装实施方案应包括：①施工方法、②施工措施、③运输计划、④安装调试等相关情况等描述。
（3）故障应急预案方案：根据往年货物故障案例，分析货物有可能出现的重大故障，制定合理的应急预案。故障应急预案应包括：①故障特征假设及分析；②应急组织与职责；③故障应急处置程序；④故障报告流程等。
（4）质量保证措施方案：①原材料质量控制、②生产 工艺、③生产流程、④生产设备等。
（5）技术培训方案：①培训内容、培训方式，②培训质量保证。
（6）售后服务方案：①服务机制、响应时间、故障解决等内容、②服务流程、③服务标准、维保档案等情况。
（7）提供的2023年以来的类似业绩
（8）提供投标人或所投产品的生产企业的体系认证证书
（9）提供体现投标人项目团队相关证书
 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc40428754][bookmark: _Toc35244880]一、评标方法与定标原则
1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: EB7740e15b02a344909a5d71e8b03a5f6a]2.采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc40428755]二、评标标准    
1 价格分 30.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
[bookmark: _Toc54119656][bookmark: _Toc256000012]投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0%* 100（保留两位小数）；
2 投标产品质量比较 13.0分
功能及技术参数、配置完全符合招标要求的得满分。技术指标出现负偏离的每项扣1分，扣完为止。投标人须对照招标文件第四章项目需求中工艺说明逐条列出并对比。
3 方案分  42.0分
3.1 项目实施方案  6分
项目实施包含：①项目实施计划、②项目人员组成及职责安排、③仓储、备货情况说明。每一项子方案描述齐全针对本项目的得2分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；
未提供方案对应子项不得分。
3.2安装实施方案   8分
针对本项目设置合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装实施方案应包括：①施工方法、②施工措施、③运输计划、④安装调试等相关情况等描述。
每一项子方案描述齐全针对本项目的得2分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；
未提供方案对应子项不得分。
3.3故障应急预案方案   8分
投标单位根据往年货物故障案例，分析货物有可能出现的重大故障，制定合理的应急预案。故障应急预案应包括：①故障特征假设及分析；②应急组织与职责；③故障应急处置程序；④故障报告流程等。
每一项子方案描述齐全针对本项目的得2分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；
未提供方案对应子项不得分。
3.4 质量保证措施方案  12分
质量保证措施方案包括①原材料质量控制、②生产 工艺、③生产流程、④生产设备等。
每一项子方案描述齐全针对本项目的得3分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1.5分；
未提供方案对应子项不得分。
3.5  技术培训方案   2分
技术培训方案包含：①培训内容、培训方式，②培训质量保证。
每一项子方案描述齐全针对本项目的得1分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得0.5分；
未提供方案对应子项不得分。
3.6  售后服务方案   6分
售后服务方案包含：①服务机制、响应时间、故障解决等内容、②服务流程、③服务标准、维保档案等情况。
每一项子方案描述齐全针对本项目的得2分
子方案描述模糊或未针对本项目或方案内有缺少内容得1分；
未提供方案对应子项不得分。
4 履约能力分 15.0分
4.1业绩分  6分
投标人提供自2023年1月1日（以合同签署日期为准）以来独立完成类似项目业绩，每提供1个得2分，本项最高得6分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。
4.2体系认证  3分
投标人或所投产品的生产企业具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供相关证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书在有效期内的截图的证明材料，不提供的不得分）。
4.3 项目团队组建  6分
1）本项目拟派的项目负责人具有有效的建筑工程专业二级注册建造师及以上证书，且具有由住建部颁发有效的安全生产考核合格证书（B类），得2分；
2）投标人拟派的安全负责人具有由住建部颁发有效的安全生产考核合格证书（C类），得2分；
3）投标人拟派的深化设计负责人具有视觉传达或艺术设计或产品设计或广告专业或与本次招标内容相关的设计专业能力，得2分（毕业证书扫描件或教育部学历证书电子注册备案表（教育部学籍在线验证报告(https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp)查询结果的截图）。
上述人员中项目负责人和安全负责人不得为同一人，并附上述人员的投标人近期为其社保缴费证明材料，不提供不得分。


第5章　 投标文件格式


一、 封面
二、 投标函格式
三、 开标一览表
四、 资格证明文件
五、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表
六、 投标配置及分项报价表
七、 常用零配件及耗材报价表
八、 技术参数响应及偏离表
九、 技术方案、服务方案
十、类似项目业绩一览表
十一、 投标人情况介绍
十二、 关于符合本国产品标准的声明函




1、 [bookmark: _Toc209797858]封面

投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
2、 投标函格式
投标函

致：    ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5.与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址： 
邮编： 
电话： 
传真： 
投标单位代表姓名： 
投标单位名称： 
公章： 
日期：








3、 开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）： 
项目编号： 
分包号： 
	项目名称
	投标总报价

	 
	小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期： 年 月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4、 资格证明文件

1、  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

2、 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

近年财务状况表
3、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。



4、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。





投标单位（加盖公章）：
日期：




5、 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明
 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 
                                                     
投标单位（加盖公章）：
日期：

6、 关于资格证明文件的书面承诺


关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述均符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标单位（加盖公章）：
日期：

7、 授权委托书

授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于          起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   

[bookmark: OLE_LINK6]注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书
兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任（投标人名称）      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   年   月   日

  

8、 中小企业声明函（专门面向中小企业）
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的标准，明确标的制造企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
残疾人福利性单位声明函

 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

10、 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

5、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表
 1.商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。





6、 分项报价表
 分项报价表 
	序号
	编号
	项目名称
	尺寸（mm）
	工程量
	计量单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	合计
	
	
	
	

	室外标识

	1
	OUT-1
	外立面幕墙楼顶发光字
	27800*3060*150
	1
	套
	
	
	

	2
	OUT-2
	外立面幕墙楼顶发光字
	33200*2230*150
	1
	套
	
	
	

	3
	OUT-3
	外立面幕墙楼顶发光字
	3050*23200*150
	1
	套
	
	
	

	4
	OUT-4
	外立面幕墙楼顶发光字
	3050*23200*150
	1
	套
	
	
	

	5
	OUT-5
	雨棚发光字
	5200*2800
	1
	套
	
	
	

	6
	OUT-6
	雨棚发光字
	5100*2800
	1
	套
	
	
	

	7
	OUT-7
	墙面发光字
	9330*2720
	1
	套
	
	
	

	8
	OUT-8
	墙面发光字
	1900*720
	1
	套
	
	
	

	9
	OUT-9
	墙面发光字
	1930*690
	1
	套
	
	
	

	10
	OUT-10
	墙面发光字
	9100*3000
	1
	套
	
	
	

	11
	OUT-11
	墙面发光字
	2830*1300
	1
	套
	
	
	

	12
	OUT-12
	发光字-新增
	/
	5
	平方
	
	
	字高大于1米按字高*字高求和计算；字高小于1米按字高*1求和计算

	13
	OUT-13
	墙面立体字
	6400*1300
	1
	套
	
	
	

	14
	OUT-14
	墙面立体字
	7030*1360
	1
	套
	
	
	

	15
	OUT-15
	墙面立体字
	3610*1350
	1
	套
	
	
	

	16
	OUT-16
	墙面立体字
	6310*1320
	1
	套
	
	
	

	17
	OUT-17
	墙面立体字
	3463*750
	1
	套
	
	
	

	18
	OUT-18
	综合平面索引标识
	1130*2300*150
	2
	个
	
	
	

	19
	OUT-19
	园区人行指引标识
	560*2500*150
	10
	个
	
	
	

	20
	OUT-20
	地下停车场入口龙门架标识
	6000*600*80
	4
	个
	
	
	

	21
	OUT-21
	入口编号标识
	700*700
	15
	套
	
	
	

	22
	OUT-22
	非机动车停车场标识
	410*2600*120
	3
	个
	
	
	

	23
	OUT-23
	禁止吸烟标识
	625*1250
	2
	个
	
	
	

	室内标识

	1
	INT-01
	服务、分诊台柜面标识
	H:200
	62
	套
	
	
	

	2
	INT-02
	服务、分诊台顶面标识
	H:200
	23
	套
	
	
	

	3
	INT-03
	科室、区域名称标识
	H:1060
	29
	套
	
	
	

	4
	INT-04
	窗口服务标识
	H:330
	56
	套
	
	
	

	5
	INT-05
	自助挂号缴费标识
	H:330
	11
	套
	
	
	

	6
	INT-06
	楼层平面图
	2700*2000
	20
	块
	
	
	

	7
	INT-07
	悬挂方向指引标识
（大）
	3300*460*120
	36
	个
	
	
	

	8
	INT-08
	悬挂方向指引标识
（小）
	2000*350*120
	16
	个
	
	
	

	9
	INT-09
	护士站，分诊台吊牌
	2400*350
	40
	个
	
	
	

	10
	INT-10
	分区定点侧招
	H900*600*60
	46
	块
	
	
	

	11
	INT-11
	分区定点标识
	3000*600
	46
	个
	
	
	

	12
	INT-12
	贴墙方向指引标识
（墙面）
	高1200 *宽500
字高100
	65
	套
	
	
	

	13
	INT-13
	地贴指引标识
	250*900
	10
	平方
	
	
	

	14
	INT-14
	柱面楼层索引标识
	1000*3400
	35
	套
	
	
	

	15
	INT-15
	电梯厅楼层索引标识
（综合楼）
	550*3400
	4
	套
	
	
	

	16
	INT-16
	电梯厅楼层索引标识
（住院楼）
	3000*650
	4
	套
	
	
	

	17
	INT-17
	电梯轿厢楼层索引标识
	860*470
	29
	套
	
	
	

	18
	INT-18
	电梯厅楼层号
	H：250
	110
	套
	
	
	

	19
	INT-19
	直梯停靠信息牌
	1200*150
	423
	套
	
	
	

	20
	INT-20
	电梯编号
	H：80
	423
	套
	
	
	

	21
	INT-21
	门头标识
	1500*200
	42
	个
	
	
	

	22
	INT-22
	侧招（诊室）
	350*205
	720
	个
	
	
	

	23
	INT-23
	门牌（诊室）
	200*250*8
	5
	个
	
	
	

	24
	INT-24
	门牌（管理类）
	200*250*8
	545
	个
	
	
	

	25
	INT-25
	门牌（办公）
	200*250*8
	225
	个
	
	
	

	26
	INT-26
	病床指引
	H587*1015*40
	50
	套
	
	
	

	27
	INT-27
	门牌（设备间）
	280*80
	959
	个
	
	
	

	28
	INT-28
	公区卫生间侧挑
	400*270
	20
	个
	
	
	

	29
	INT-29
	卫生间、更衣室门牌标识
	H1400
	20
	块
	
	
	

	30
	INT-30
	后场卫生间、更衣室门牌标识
	115*225*3
	224
	个
	
	
	

	31
	INT-31
	步梯间标识
	180*210
	198
	个
	
	
	

	32
	INT-32
	步梯间楼层号
	310*250
	223
	个
	
	
	

	33
	INT-33
	消防疏散图标识（公共空间）
	420*250
	72
	个
	
	
	

	34
	INT-34
	消防疏散图标识（病房）
	300*210
	464
	个
	
	
	

	35
	INT-35
	消防栓标识
	400*300
	680
	套
	
	
	

	36
	INT-36
	物业编号
	180*50
	2000
	个
	
	
	

	37
	INT-37
	无障碍电梯
	180*238
	55
	个
	
	
	

	38
	INT-38
	住院楼分区标识
	H：230
	26
	个
	
	
	

	39
	INT-39
	温馨提示
	200*200
	30
	块
	
	
	

	40
	INT-40
	贴膜类物料
	/
	200
	平方
	
	
	

	41
	INT-41
	雪弗板类物料
	/
	50
	平方
	
	
	

	地库标识

	1
	PAK-01
	柱面刷漆
	根据现场实际测量结果
	316
	平方
	
	
	

	2
	PAK-02
	柱面刷漆
	根据现场实际测量结果
	72
	平方
	
	
	

	3
	PAK-03
	坡道刷漆
	根据现场实际测量结果
	287
	平方
	
	
	

	4
	PAK-04
	墙面指引刷漆
	根据现场实际测量结果
	50
	平方
	
	
	

	5
	PAK-05
	电梯厅墙面刷漆
	根据现场实际测量结果
	50
	平方
	
	
	

	6
	PAK-06
	地库悬挂方向指引标识
（大）
	2400*300*80
	55
	个
	
	
	

	7
	PAK-07
	地库悬挂方向指引标识
（小）
	1500*300*80
	10
	个
	
	
	

	总计：
	
	
	
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注： 
1.图例及工艺说明详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7、 [bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc12686]常用零配件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	



注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

 
8、 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表 
  
	序号
	名称
	招标服务或货物的技术性能
	参与投标的服务或货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	
	


  
注： 
1.投标人应根据“招标文件第四章项目需求中工艺说明”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。 
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 
3.表格不够可另接。 


9、 技术方案、服务方案
[bookmark: _Toc35266041][bookmark: _Toc43285583]技术方案、服务方案

（投标人结合项目需求自行编写）

10、 类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







1


1



11、 投标人情况介绍
内容自定，可参考如下：
1.投标人拥有的设施设备情况（若有的话）
2.项目负责人及其他人员介绍
3.相关证书、奖项等
.............


12、 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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