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[bookmark: _Toc16874]第一章 投标邀请
受[宿迁学院]的委托，[江苏经天纬地建设项目管理有限公司]就[宿迁学院低空经济无人机实验室项目]([JSZC-321300-JING-G2026-0032]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁学院低空经济无人机实验室项目JSZC-321300-JING-G2026-0032招标项目的潜在投标人通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026年11月24日09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321300-JING-G2026-0032
2.项目名称：宿迁学院低空经济无人机实验室项目
3.预算金额：300万元
4.本项目设定（设定/不设定）最高限价：300万元
5.采购需求（简介）：本项目为宿迁学院低空经济无人机实验室项目，详细内容见第四章采购需求。
6.合同履行期限：合同签订后20日历天内完成全部设备到货、安装、调试、验收合格并交付使用。
7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或江苏政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分1个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月24日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]1.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次招标联系方式
1.招标人信息
名称：宿迁学院
地址：宿迁市宿城区黄河路399号
联系人：李明达
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13514497507
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：江苏经天纬地建设项目管理有限公司
地址：宿迁市宿豫区珠江路金融财富广场C栋15楼1502
联系人：赵心妍
联系方式：19825705911
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	[bookmark: EBfe735bb6fc4d4e5e9e350f940db98c5f]按照代理合同约定收取。

	10
	其他
	1.踏勘现场：本项目不组织踏勘现场，各投标人自行踏勘，费用自理。因未踏勘或未仔细踏勘造成的损失自负。
2.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。
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[bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc20956][bookmark: _Toc28142][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]一、总 则
1.招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2.合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律法规。
3.适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受到中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
4.投标费用
投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。
[bookmark: EB03f11de025af49a0b0680fbbffa2bc40]
5.政府采购政策
本项目落实的政府采购政策为应序号为5.1、5.3.1
5.1中小企业政策
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
本项目按以下第（2）项政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准）
5.2 政府采购节能产品、环境标志产品
5.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
5.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
5.2.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
5.3政府采购需求标准
5.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四部分采购需求。
5.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四部分采购需求。
[bookmark: _Toc4523][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc24837][bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc29306]二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
第一部分：投标邀请函；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：资格审查及评分办法；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
8.招标文件的修改
8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，并对投标人具有约束力。 
8.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 
[bookmark: EB2154fb7cf02b4b0980c6759aa29ee4ed][bookmark: EBec71fc1696a240c4b620fe1e00b2ce58][bookmark: EB453bde7f4ddc418fae2aad9fbcd82554]
[bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc2717][bookmark: _Toc11461]三、投标文件的编制
9.投标文件的编制要求
9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
9.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
9.3中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。 
9.4投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
9.5本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9.6投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.投标文件构成
10.1投标声明及承诺函。
10.2法人授权书；
10.3报价文件
10.3.1开标一览表；
10.3.2投标报价明细表。
10.4综合评审评分项相关技术文件
10.5商务文件
[bookmark: EBdc2c24f6358343e896cd43bd6621a619]10.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表；
10.5.2其他商务文件。
10.6投标人认为有必要提供的其他材料。
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被苏采云系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评标委员会可以视同其未提供。
11.投标文件的加密
投标人应使用经苏采云系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。
12.投标报价
12.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。
12.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、售后等完成本项目所涉及的一切相关费用。
12.3报价注意事项：投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
13.投标保证金
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]本项目不收取投标保证金。
14.投标有效期
14.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
14.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc81575195][bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc81575158]四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
15.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
投标人应将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
15.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
15.3网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
15.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16.投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。
[bookmark: _Toc81575196][bookmark: _Toc26208][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc81575159]五、无效标、废标、串通投标认定条款
17.无效投标条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]17.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；
17.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；
17.3未按招标文件要求提供电子投标文件，或者在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
17.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
17.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；
17.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
17.8其他评标委员会认为有必要取消的投标；
17.9法律法规规定的其他情况。
18.废标条款
18.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
18.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
18.4因重大变故，采购任务取消的。
18.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
18.6因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
19.投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
20.取消中标候选人资格条款
20.1提供虚假材料谋取中标的；
20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
20.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
20.6法律法规规定的其他情况。
21.串通投标的情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、中标；
21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、中标；
21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc24370][bookmark: _Toc20026]21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc24905]六、开标、资格审查、评标程序
22.开标会议
22.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。
22.2开标会议由代理机构项目负责人主持。
22.3开标时投标人应使用CA证书参与投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。
22.3.1采用不见面开标的项目，投标人应登录“苏采云”系统“开标大厅”或进入宿迁市政府采购网，点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”进入系统“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标。　　　　　
22.4苏采云系统将自动对项目进行开标，开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。
采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
23.开标流程
23.1不见面开标主要程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。
23.1.1开标主持；
23.1.2投标人对电子投标文件解密；
24.1.3唱标；
23.1.4开标会议结束。
投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。
24.资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]24.1开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
25.评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，独立履行相关职责并确定中标人候选人。
26.评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
27.评标程序
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]27.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、合同履行期限和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
27.2相同品牌产品投标
27.2.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
27.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]27.2.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27.3澄清有关问题。
27.3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或通过“苏采云”系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。
27.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，
27.3.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
27.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.5比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
27.6推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc5785][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc81575198]七、中标及合同签订
28.确定中标人
28.1中标投标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。
28.2在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
28.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。
28.4采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29.中标通知书
29.1中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人不得放弃中标。中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。
29.2中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供3份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
29.3采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
29.4项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、中标投标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、中标结果时应当同时公告中标、中标投标人的评审总得分。
30.签订和公告合同
30.1采购人与中标投标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
30.2中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
31.履约保证金
按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 %（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴履约保证金，按采购合同价的  %（以履约保证金原提交金额的6折））计取。除银行电汇、网上银行、数字人外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：
按合同约定完成节日提货凭证供货，经采购人确认无误后退还；
履约保证金退还时间：
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：
除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
32.线上融资
中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。
[bookmark: EBb07a540bbba846748e1de4dbefab2ad1]33.合同履行
33.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

[bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc81575199]八、验收及付款
34.验收（考核）
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]采购人应当组成验收（考核）小组，验收（考核）人员应当按照约定的验收（考核）标准，对投标人的履约情况开展验收（考核）。验收（考核）结束后，验收（考核）人员应当出具验收（考核）报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。
35.付款
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
[bookmark: EB859756b3800e4c948b9ef2cc4c48f3fa][bookmark: EB277cdb9ada634793b6698cebd3ac7144][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc27933][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc25046]九、质疑与投诉
36.质疑与投诉
36.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。
[bookmark: EB56bd2a40e102476eadbb1fc6a9202461]本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
[bookmark: EB587bd491a3fd493c8e729d1eaa56203a]联系部门：宿迁学院、江苏经天纬地建设项目管理有限公司
[bookmark: EB5b41b423f63941cebdd46b3e34fcab34]联系电话：13514497507、19825705911
[bookmark: EB572fd27c0a4b41898944b1b4aad84cb2]通讯地址：江苏省宿迁市黄河南路399号、宿豫区金融财富广场C栋15楼1502
36.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。
36.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
36.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间。
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
36.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。






[bookmark: _Toc118461986][bookmark: _Toc155086566][bookmark: _Toc4889][bookmark: _Toc104802328][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第三章 合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）
项目名称：宿迁学院低空经济无人机实验室项目
项目编号：JSZC-321300-JING-G2026-0032
甲方：（买方）宿迁学院
乙方：（卖方）                         
依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：
1、 乙方向甲方提供总价值为         元整（元）的标的货物和服务。
标的清单
标的清单另附。
二、交货时间、地点
（一）合同履行期限：合同签订后20日历天内完成全部设备到货、安装、调试、验收合格并交付使用。
（二）交货地点：甲方指定地点。
三、质量技术标准
乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
四、产品的包装、运输方式及费用
1.由乙方视情况自定运输方式，费用自负。
2.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
3.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知甲方，以准备接货。
5.产品在交付甲方前发生的风险均由投标人负责。
6.产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。
五、验收
1.到货开箱 初验：货物送达后，采购人与中标人共同开箱，核对设备名称、数量、规格型号、出厂合格证、装箱清单、外观完好；如不合格应无条件退货或换货。
2.安装调试验收：设备完成安装接线、系统联调，硬件、软件、实训功能逐项调试。
3.现场性能核验：对照招标文件全部技术参数开展现场实操核验，所有实训例程、实验项目现场实际运行验证。
4.最终验收：整套系统试运行稳定，可完整开展全部教学实训项目，中标人提交完整验收资料及验收申请，采购人收到申请后3个工作日内组织最终验收，验收合格出具验收报告。验收不合格，中标人无条件免费整改、更换直至验收合格，并承担由此产生全部损失。
5.若因中标人原因无法通过验收，采购人有权拒绝付款并追究中标人违约责任。
六、付款方式
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
七、售后服务要求
1.质保期：3年；自验收合格之日起计算。
2.中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。
3.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
4.售后响应：采购人通知故障后，7×24 小时技术支持；一般疑难问题24小时内予以答复；重大故障2小时响应，48小时内到达现场处置；如需更换设备送修，2个工作日内提供备用设备保障教学使用，采购人不承担任何费用。
5.培训服务：中标人提供不少于2次现场实操培训，包含设备操作、软件使用、实训项目开展、设备日常维护；提供全套纸质及电子版操作手册、实验指导资料。
八、违约条款
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方应当按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率承担违约金。
2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方未按照工期要求进行安装调试导致合同超期的，每超过1天乙方按合同总额每日6‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货（或未能按工期完工）的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。若甲方选择解除合同，乙方无条件将收取的全部货款全部退还甲方，且乙方应在甲方限制时间内将货物全部清场，逾期视为乙方自愿放弃，甲方有权对货物进行任意处置。乙方还应另行按合同总价10%标准向甲方支付违约金。
4.因一方违约，另一方为实现权益产生律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等由违约方承担。
九、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十一、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。
十二、本合同壹式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。
十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
[bookmark: _Toc394939153][bookmark: _Toc17969][bookmark: _Toc394939096][bookmark: _Toc24653762][bookmark: _Toc514426472][bookmark: _Toc19622844][bookmark: _Toc473126882][bookmark: _Toc24658094]通用条款
十四、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即宿迁学院。
（六）乙方：提供服务的公司或实体，即           。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十五、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十六、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十七、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。
十八、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的0.5%计收，直至提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
十九、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十一、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“《中华人民共和国政府采购法》”“《中华人民共和国民法典》”等规定提交调解和仲裁。
二十二、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人（签字或盖章）：
	法定（授权）代表人（签字或盖章）：

	联系电话：
	联系电话：

	年  月  日
	年  月  日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性：货物类项目
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
采购标的所属行业：工业
本项目核心产品：硬件在环 (HIL) 仿真套件。
一、项目概况
本项目为宿迁学院低空技术与工程综合实验室新建项目，采购无人机教学实训、低空测绘、行业应用实训全套设备，用于开展无人机装调焊接、飞行训练、飞控仿真、低空测绘、行业巡检应用等实验实训教学，支撑飞行原理、飞控系统、低空测绘等课程教学。建设内容分为四大模块：基础装调与飞行训练、控制与仿真实训、低空测绘实训、行业应用拓展。
本项目最高限价：300万元，超过此限价作无效标处理。
二、合同履行期限、地点及要求
1.合同履行期限：合同签订后20日历天内完成全部设备到货、安装、调试、验收合格并交付使用。
2.供货地点：招标人指定地点。
3.质量要求：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
三、付款方式
按照付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；
进度款：货物安装调试完成并经验收合格后付至合同价款的100%。
四、采购清单及技术要求
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	1
	无人机模块组装套件
	15套
	1.具备室内外遥控飞行功能。
★2.具备室内外激光定高，光流定点功能。
3.具备GPS航点飞行功能。
4.具备wifi数传模块，支持电脑和手机店面站软件配置功能。
5.具备低电量报警和低电量降落功能。
6.无人机具备定高定点模式，指导模式。
7.碳纤维机架，无人机机架轴距不大于360mm，机身结构主体为碳纤维。
8.具备安装至少三种激光雷达，三种机载计算机扩展接口，提供设备安装三种雷达的无人机图片。
▲9.电源和四合一电调一体电路板，至少包含2路4pin 5v 4A，至少包含2路4pin 12v 3A，至少包含1路10pin接口，具备测流测压功能；至少包含4路电调接口，每路至少支持30A电流；提供硬件图片。
10.飞控具备测压功能，低电量报警。
11.飞行控制器性能CPU内核‌：≥32 位 带双精度 FPU 和 DSP 指令，支持 MPU 内存保护单元，‌主频‌：最高 ≥‌480 MHz，‌算力‌：≥1027 DMIPS /≥ 2.14 DMIPS/MHz，陀螺仪性能量程‌：±15.625 至 ±2000 dps（8 档可调）；噪声密度‌：≥0.0038 dps/√Hz；零偏稳定性‌：±0.5 dps；加速度计参数‌：‌量程‌：±2g、±4g、±8g、±16g（4 档可调）‌噪声密度‌：70 µg/√Hz（典型值）‌零偏稳定性‌：±0.2 mg（典型值，气压计性能压力测量‌：量程30~110kPa；噪声与功耗‌：噪声最低0.4Pa RMS，功耗最低1.0µA，1Hz采样时≥1.7µA，典型待机电流≥2.65µA，地磁计3 轴磁传感器；I2C 从机模式，支持 Fast Mode 最高 ≥400kHz 速率，底板接口至少包含：1路usb接口，4路6pin卧式接口，1路4pin卧式接口，2路10pin卧式接口，3路8pin立式接口，1路6pin立式接口，4路4pin立式接口，1路3pin立式接口。
12. 设备具有RID模块，具备WiFi、蓝牙，具备通信功能，提供设备图片。
13.存储容量≥128Mbit，主频≥240 MHz，支持IEEE 802.11b/g/n-compliant，支持Bluetooth LE: Bluetooth 5, Bluetooth mesh；提供佐证的技术资料。
14.多合一模块集成激光模块、光流模块、接收机、数传模块、≥2路RGB灯、蜂鸣器，具备≥5路pwm扩展接口，支持扩展安装GPS模块，投标人须提供多合一模块硬件图片，同时提供所投产品公开发布的彩⻚资料。
15.传输频率≥2.4GHz，调制模式：GFSK，信道带宽：≥400KHz，信道间隔：≥1200KHz，发射功率：<100mW，接收灵敏度：-104dBM。扩频方式：FHSS，领道抑制比：>36dBM,传输速率：≥38kbps,通道分辨率：≥2048，PWM输出范围：1.0ms~2.0ms。重量：≥2.5g，≥8通道，同时支持SBUS和PWM，距离≥2km。
16.电脑和手机地面站软件功能：通过wifi方式连接飞控，查看飞控的飞行模式和飞行姿态，具备显示无人机的电池电压和电流信息，具备查看飞控的传感器数据，如陀螺仪、加速度计、气压计等传感器数据，可以设置飞控基本参数，如低电压阈值、飞控的PID参数等，可以校准飞控的传感器。
17.实训项目至少包含：
无人机机械结构与动力系统组装；
无人机功能调试与基本飞行测试；
传感器标定与环境适应性测试；
无人机飞行测试与故障处理；
无人机抗风性能与稳定性测试；
低电量自主降落调试；
无人机室内外光流定点测试；
无人机RID模块实训；
GPS定位系统校准与航线飞行；
提供设备整体图片。

	2
	无人机控制实训套件
	15套
	1.多功能箱体设计，无人机支架和四旋翼无人机可以伸缩进试验箱，做实验时可以放置在试验箱内相应的结构上，方便运输和收纳，节省空间,提供设备照片。
2.包含综合实训系统和四旋翼无人机，实训系统可以和无人机通过线缆通信控制，实训系统可以接收无人机数据和控制无人机姿态。
3.实验板支持≥6A电流。
4.综合实训系统控制器性能内核与主频带单精度浮点单元（FPU）和 DSP 指令最高主频≥168MHz，工作温度‌：支持 -40℃到 +85℃；供电范围 1.8V 至 3.6V；模拟功能‌：配备≥3 个 12 位 ADC、≥2 个 12 位 DAC。
5.综合实训系统板载传感器：至少包含陀螺仪，地磁计:≥3 轴磁传感器；I2C 从机模式，支持 Fast Mode 最高 ≥400kHz 速率，气压计：压力范围：300~1200 hPa（约-500m~9000m）绝对精度：±1 hPa（典型值）相对精度：±0.06 hPa（约±0.5米高度），分辨率：≥0.01 Pa（24位ADC）；温度范围：-40°C ~ +85°C，温度精度：±0.5°C，采样率：最高≥128Hz；≥64Mbit串行闪存。
▲6.包含板载GPS模块，支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位，以及任意组合的多系统联合定位，并支持QZSS和SBAS系统，支持A-GNSS，冷启动捕获灵敏度：-148dBm，跟踪灵敏度：-162dBm，定位精度：不低于2.5米（CEP50），低功耗：连续运行<25mA（@3.3V），内置天线检测及天线短路保护功能，提供设备照片。
7.综合实训系统至少包含1路485，1路can，1路232，1路USB_OTG,1路USB_TTL。
8.综合实训系统≥7个扩展按键，1路蜂鸣器，≥4路led灯，1路旋钮电位器。
9.综合实训系统引出接口：≥8路pwm接口，控制器的68的引脚全部引出，提供设备照片。
10.PPM和SBUS接口引出，可以选择，可通过此接口控制无人机的姿态，包括俯仰，翻滚，航向。
11.综合实训系统至少包含板载≥2.4G无线通信模块、蓝牙通信模块和sd卡接口。
12.综合实训系统≥16pin信号包含 4路pwm波，1路spi，3路gnd，3路vcc，提供设备照片。
13.综合实训系统至少包含板载≥2.8寸的屏幕。
▲14.无人机技术参数：控制器性能高性能≥32位微控制器‌，主频最高≥168MHz，带单精度 FPU 和 DSP 指令，性能约≥210 DMIPS，工作温度‌：-40°C ~ +85°C，工作电压‌：1.8V ~ 3.6V；陀螺仪气压计：压力范围：300~1200 hPa（约-500m~9000m）绝对精度：±1 hPa（典型值）相对精度：±0.06 hPa（约±0.5米高度），分辨率：不低于0.01 Pa（24位ADC）；温度范围：-40°C ~ +85°C，温度精度：±0.5°C，采样率：最高≥128Hz；具有蓝牙模块，至少包含2个按键，至少包含1个RGB三色灯，至少包含2路串口，至少包含1路iic接口，至少包含一个sbus/PPM接口；具有光流和激光二合一模块；提供飞行控制器和无人机图片。
15.四旋翼无人机采用全包围设计，提供设备照片。
16.激光测量量程：0.025-4m，测量盲区：≥2cm，视场角：水平/垂直：5度/4度，视场角：水平/垂直30度，帧率：≥50HZ，最高测量速度：≥7m/s。
17.飞控板具有过流保护功能，当电机堵转时，飞控板不易被烧坏。
18.无人机轴距：≥230mm，≥4 个电机，配备 1块锂电池：容量为≥600mAh。
▲19.基于国产实时操作系统rtt的飞控系统，可以遥控飞行，气压计定高飞行，无人机定高定点；投标⼈提供第三⽅检验（检测） 机构出具的检验（检测） 报告并加盖公章或提供所投产品公开发布的彩⻚资料。
20.无人机地面站软件：支持mp地面站，无人机所有状态（含传感器数据、姿态数据、控制数据等） 实时可视化实时显示。
▲21.系统包含四旋翼无人机和调试支架，四旋翼无人机通过调试支架装置连接，调试支架装置支持无人机三轴运动，即俯仰、横滚、航向调节，通过实训板上按键控制无人机三轴的P、I、D参数，方便学生直观观察不同的PID参数，无人机的姿态和响应情况，传感器数据无线方式上传到地面站显示，包含但不限于加速度信息，速度信息，姿态信息等；投标人须提供调试支架装置相关视频截图材料；同时，提供第三方检验检测机构出具的检测报告（加盖公章）或所投产品公开发布的彩页资料（二者任选其一）。
22.实训系统实验项目至少包含以下几类：LED实验项目，BEEP实验项目，KEY实验项目，USB_TTL实验项目，Bluetooth实验项目，LCD实验项目， MAVLink实验项目， Timer_pit实验项目，My_OS实验项目，Remoter实验项目，Motor实验项目，ADC实验项目， ICM20689实验项目， SPL06实验项目， IST8310实验项目， GPS实验项目，Flow_and_tof实验项目， Low_pass_filter实验项目， Attitude实验项目， DCM实验项目， PID实验项目， Sta_flight实验项目， Hei_flight实验项目， Ext_int实验项目， SD实验项目， NRF24L01实验项目， W25Q64实验项目， CAN实验项目， 232实验项目， 485实验项目， DAC实验项目， DAM实验项目。遥控器控制无人机俯仰、翻滚、航向试验；提供以上案例的实验指导书相关材料。
▲23.四旋翼无人机实验项目至少包含：
（1）基于RTT飞控系统驱动开发：wile中单LED
（2基于RTT飞控系统任务管理：任务中LED
（3）基于RTT飞控系统RGB状态显示
（4）基于RTT飞控系统蓝牙串口通信
（5）基于RTT飞控系统Mavlink通信：同时统一管理串口初始化
（6）基于RTT飞控系统航模遥控器
（7）基于RTT飞控系统飞行状态
（8）基于RTT飞控系统电机控制
（9）基于RTT飞控系统IMU
（10）基于RTT飞控系统气压计
（11）基于RTT飞控系统光流模块
（12）基于RTT飞控系统低通滤波器
（13）基于RTT飞控系统四元数姿态解算
（14）基于RTT飞控系统位置估计
（15）基于RTT飞控系统PID自稳飞行
（16）基于RTT飞控系统定高飞行
（17）基于RTT飞控系统降落检测
（18）基于RTT飞控系统定点飞行，提供以上实验项目软件截图。
24.具备综合测试例程，一个实验案例可以检测实训系统的所有硬件情况，方便检测排查，提供相关功能截图。
▲25.无人机遥控飞行实验，无人机定高飞行实验，无人机定点飞行，提供配套的教材资料；支持二次开发功能并提供案例源代码截图。

	3
	无人机飞行模拟器套件
	15套
	一、平台基础功能
1.系统包含场景元素:包含了森林、海滨、街道、山地、废墟、商场等典型场景或元素。
2.数/图传系统显示:支持无人机图传显示,飞行过程中实时显示无人机信息、包含当前飞行高度 、速度(垂直、水平)、RTK/GPS信号数量、飞行模式、操控端信号、飞行器/遥控器电量、实时罗盘方向指示等功能。
3.避障反馈:避障提示:支持无人机避障提示，显示无人机障碍方向、距离等信息。
4.数据模态显示:支持的感知数据仿真类型包括光电(可见光、红外)。
5.显示方式:支持普通PC端口显示。
6.云台挂载:支持普通无人机云台变焦、俯仰、左右调节，照片拍摄等操作。
7.操控方式:支持无人机遥控器操控(美国手、日本手、中国手切换)。
8.支持环境风配置:包含风向调节、风速等级调节。
9.天气设置:支持雨、雪、雾等气象环境调节。
10.支持环境光照设置，场景可依据设置条件进行光影效果与阴影变换。
11.支持不少于14种系列无人机进行虚拟飞行（提供系统功能截图）。
▲12.遥控器适配：IRC-N1/N2/N3,RC Pro,RC Plus遥控器，并支持传输图传画面至RC Pro,RC Plus遥控器屏幕（投标人须提供具备CMA资质认定的第三方检验检测机构出具的检测报告）。
二、基础技能训练
1.多旋翼无人机技能训练
系统需根据CAAC无人驾驶航空器操控员执照实操考试标准并结合行业实际教学规律进行无人机基础训练。
2.支持圆形航线、矩形航线、8字航线等基础航线模拟全通道进行飞行训练，支持视距内驾驶员、超视距驾驶员、教员等水平360°和水平8字技能训练与考核模拟。
3.支持分段学习，针对八字飞行训练中不同阶段的训练科目，包括四位悬停、八位悬停、四分之一圈、二分之一圈、完成一圈八字等进行训练（提供系统功能截图）。
4.操作提示与飞行航迹显示功能：训练过程中依据CAAC考试标准实时提示高度误差、水平误差、角度误差、水平速度误差，同时实时显示飞行轨迹。
5.成绩结算：包含匀速水平360°、匀速水平8字科目等科目；评分包含考核结果与飞行参数显示、本次考核/训练航迹显示。
6.多旋翼无人机训练模拟考试结束后可查看综合评分并支持使用跟随视角、自由视角和固定视角查看考试回放（提供三种视角系统截图）。
7.支持地面站教学
1）内置不少于20道初始题目，覆盖等边三角形、等腰三角形、五边形、正六边形、直角梯形、六条扫描航线、蝴蝶形等7种以上核心考试图形。
2）难度分级：每种图形均设1~5星难度等级，适配不同水平用户的训练需求。
3）完整复现界面与操作逻辑，涵盖地图加载、点位编辑、航线属性设置等全流程，确保模拟环境与实操无缝衔接。
4）双模式训练：
① 训练模式：供学员自由练习。
② 考试模式：严格模拟CAAC考试标准，限时6分钟，时间到自动交卷。
5）智能评判与解析：系统依据图形准确性、航线参数等维度自动评判，并提供标准答案、规划思路与常见错误解析（提供功能系统截图）。
8.场景自定义（支持三方建模数据导入）：1）支持无人机场景飞行、航测飞行；2）支持魔方龙门、环形龙门、刀旗、隧道门、隧道网、圆锥桶、停机坪、树木、灌木丛等不少于9种飞行道具选择；支持四边航线、圆周航线、水平八字航线等不少于3种飞行航线；支持主流建模软件生成FBX、OBJ格式模型导入航测飞行（投标人须提供具备 CMA 资质认定的第三方检验检测机构出具的检测报告）。
9.无人机装调应用
1）无人机组装：支持典型无人机的组装与拆解；支持无人机电池、桨叶、机臂、脚架、云台等典型无人机部件的组装与拆解。
2）无人机拆装：包含机型为多旋翼拆装训练无人机；支持机型参数信息展示，至少包括机型名称，重量、续航时间、最大速度、工作温度信息；设备认知支持语音功能，实时讲解无人机构建的相关知识点，并支持爆炸分解和组合两种形态进行结构查看；组装练习支持显示无人机组装进度、组装时长，高亮提示零部件放置位置；组装练习支持每次进入训练，组装零部件自动混淆功能；考核时自动根据组装时长、顺序，并展示至结算页面内。
10.扩展训练
1)支持三档难度无人机资质拓展训练，搭载40m超远距离异形训练场地，可展示飞行航道，支持FPV视角、固定视角、跟随视角切换，精准判定飞行点位。
2)支持40m直线航线飞行训练，锤炼无人机定点悬停操控能力。
3)支持垂直三角飞行训练，提升无人机垂直立体空间飞行操控水平。
4)支持圆周飞行训练，熟练无人机俯仰、偏航通道协同操控技巧。
5)支持紧急定点降落训练，提升突发场景下无人机应急操控与精准降落能力。
6)支持姿态模式全流程起降飞行训练，覆盖起飞、飞行、降落全环节，夯实姿态模式操控技巧。
7)支持特定角度侧向飞行训练，掌握无人机横滚、俯仰通道配合技巧，熟练侧向前后飞行操作。
8)训练过程支持航线小地图展示、飞行轨迹显隐、航迹清除，自动记录训练时间。
9)训练结束后，可统计记录飞行速度、水平及垂直误差、训练时长等数据，同步至成绩结算页面（投标人须提供具备 CMA 资质认定的第三方检验检测机构出具的检测报告）。
三.后台管理
系统支持同步配套无人机教学训练移动端APP用户账号（非WEB端及变相WEB形式）及PC客户端教师后台管理系统账号；移动端 APP 面向学员使用，支持学员在移动设备上完成竞技飞行、CAAC 理论学习、CAAC 实操训练、地面站预规划、航拍摄影及行业应用仿真训练等内容；PC客户端教师后台管理系统面向教师及管理员使用，支持用户管理、权限管理、训练数据管理、成绩管理、题库管理及统计分析等功能。
1.移动端APP竞技模式：支持无人机按照特定赛道快速完成飞行任务，考验学员飞行技巧掌握熟练度。赛道具备明显清晰的指示环或指示标，并伴随颜色变化，引导用户进行竞速飞行。训练过程中实时展示无人机飞行速度、飞行分数、飞行倒计时等信息，并支持竞速飞行任务结算，展示剩余时间、本次得分、通过结果等内容。
2.移动端APP CAAC理论训练：完整收录民航局官方1300道以上理论考试真题，并支持随官方更新实时同步；支持顺序练习、错题收藏、专项练习等刷题模式；每道题提供权威、详细的文字解析；支持真实考场模拟，界面、题型、题量、单题用时及总考试时间仿真CAAC正式考试系统；考后即时生成成绩报告，包含总分、错题收藏等内容，并支持考前密卷，聚焦高频考点、易错点和最新法规变化。
3.移动端APP CAAC实操训练：支持无人机基础训练、航向训练和考核训练。训练过程中支持飞行航线小地图显示、无人机飞行轨迹显示/隐藏及时间记录；评分模块可对训练和考核中的操作、速度、航向、角度等参数进行误差统计并反馈得分情况；支持视觉显示效果设置。航向训练包含无人机对头、对尾、机头向左、机头向右航线飞行训练，满足正方形航线、水平八字等训练要求。系统支持“视距内、超视距、教员级”三阶段关卡，并支持视距内、超视距、教员三个等级的360°自旋和水平8字科目考核，记录考核次数、速度、水平/垂直误差、考核时长等数据，生成考核评估结果（提供具备 CMA 资质认定的第三方检验检测机构出具的检测报告）。
4.移动端APP地面站预规划训练：内置不少于20道初始题目，覆盖等边三角形、等腰三角形、五边形、正六边形、直角梯形、六条扫描航线、蝴蝶形等不少于7种以上核心考试图形。每种图形设置1至5星难度等级，适配不同水平用户训练需求。系统完整复现地面站UI界面与操作逻辑，涵盖地图加载、点位编辑、航线属性设置等流程。支持训练模式和考试模式，考试模式严格模拟CAAC考试标准，限时6分钟，时间到自动交卷。系统可依据图形准确性、航线参数等维度自动评判，并提供标准答案、规划思路与常见错误解析。
5.移动端APP航拍摄影训练：支持1:1还原飞行操作界面，模拟真机操作流程；支持毫米级云台仿真，俯仰控制误差小于0.5°，真实还原变焦阻尼感。系统设计不少于12种标准运镜手法，包含正扣前飞、前飞俯拍、上升俯拍、下扣仰拍、向左平飞、环绕/渐远、环绕远离、环绕接近、希区柯克变焦、螺旋上升、S型轨迹、N型甩尾等。支持实时拆解云台俯仰角与杆量配合逻辑，支持偏航误差、画面稳定性智能诊断并生成训练报告。支持云台视角、跟随视角和全屏视角切换，支持动态追踪车辆模拟、360°避障提示、照片/视频一键保存至移动设备相册，并支持相机参数调节，如±3档EV值调节等。系统支持城市、雪山等不少于2种航拍场景切换。
6.移动端APP行业应用训练：支持输电线路典型塔型巡检仿真训练，支持训练模式和考核模式；训练模式支持步骤列表显示、无人机炸机复位提示、训练任务结算；考核模式支持任务结算。系统支持拍照成像距离、焦距、角度检测，计算拍摄照片正确性；内置动态缺陷库，可灵活设置常见缺陷类型。特种作业模块支持无人机搭载微小型喷火装置，完成导线异物查找及喷火烧毁作业；支持无人机搭载高压水枪装置，完成脏污绝缘子串查找及水冲洗作业（投标人须提供具备 CMA 资质认定的第三方检验检测机构出具的检测报告）。
7.PC端教师后台管理系统：后台管理端具备用户管理功能，包含学员、教师、超级管理员等信息管理。系统可根据不同账号权限展示不同管理内容。后台包含一体化数据展示界面，可展示训练人数、训练次数、训练时长、考核通过率、成绩分布等图表化内容，协助教师及管理员快速查看学员训练进度。成绩管理模块可展示学员姓名、训练模块、训练时间、得分情况、考核结果等信息，并支持对相关信息进行查询、编辑、删除和导出管理。
8.系统兼容性：移动端应用支持Android系统运行；教师端后台管理系统支持Windows主流操作系统及浏览器环境使用，满足日常教学管理、训练数据查看和成绩管理需求。
四、每个软件安装节点配套1个模拟操控遥控器。

	4
	硬件在环 (HIL) 仿真套件
	15套
	▲1.设备自带学习python语法的实验项目至少包含以下Python3教程，Python3基础语法，Python3基础数据类型，Python3 注释，Python3 运算符，Python3 数字(Number)，Python3 字符串，Python3 列表，Python3 元组，Python3 字典，Python3 集合，Python3 编程第一步，Python3 条件控制，Python3 循环语句，Python3 迭代器与生成器，Python3 函数，Python3 数据结构，Python3 模块，Python3 输入和输出，Python3 File(文件)方法，Python3 0s 文件、目录方法，Python3 错误和异常，Python3 面向对象，Python3 标准库概览，Python3 实例。提供实验项目截图。
2.设备自带学习图像处理的实验项目，至少包含以内实验内容图像处理基本操作，图像处理基础，图像运算，色彩空间类型转换，几何变换，阈值处理，图像平滑处理，形态学操作，图像梯度，Canny边缘检测，图像金字塔，图像轮廓，直方图，傅里叶变换，模板匹配，霍夫变换，图像分割与提取，视频处理，绘图及交互，K邻域算法，支持向量机，k均值聚类，人脸识别。提供实验项目截图。
3.提供配套的视频至少包含充电器的使用，比赛demo程序讲解，快速起飞2--基于航点程序，快速起飞1--基于地面站，地面站功能介绍，notebook运行例程说明，SSH连接工具的使用，提供视频界面截图。
4.无人机具备电脑地面站一键起飞，一键降落功能。提供地面站软件截图。
5.无人机具备低电量报警和低电量自动降落功能。
6.无人机具备定高模式，定点模式，指导模式。
7.具备激光光流定点。
8.支持计算机视觉。
▲9.无人机具备激光雷达定位下航点飞行，精度≥10cm支持二次开发功能并提供案例源代码截图。
10.至少支持定位算法:FAST-LIO，SUPER-LIO。提供仿真和实际运行截图。
11.至少支持路径规划算法:EGO-PLANNER，CERLAB UAV Autonomy；提供仿真和实际运行截图。
12.自动巡航降落功能。
13.机器学习实践：无人机至少适配MediaPipe、Yolo等开源机器学习框架，可实现人体姿态识别、目标检测和二维码识别等功能，提供对应机器学习框架的开发应用案例。
14.Python编程：基于ROS系统提供不少于10个机器人相关Python编程应用案例，包括对ROS部分功能的调用以及对机器人的控制，在学习机器人的同时，提升Python编程能力。
15.图像处理：至少提供基于OpenCV实现颜色识别、手势识别、人脸识别等10多个功能案例，并提供相应的开源代码。
16.实时图传：无人机支持基于组网模组，可实现第一视角视频实时拉流，提供视频流接口，便于后续项目开发获取实时图像、视频数据。
17.开放式无人机结构，方便用户添加自定义硬件。轴距不大于300mm，机身结构主体为碳纤维，桨叶为碳纤维全包围设计，提供设备图片。
18.整机重量不超过1.04kg，提供设备重量照片。投标⼈提供第三⽅检验（检测）机构出具的检验（检测）报告并加盖公章或提供所投产品公开发布的彩⻚资料。
▲19.续航时间不低于14分钟，提供技术证明材料。
▲ 20.主控制器性能CPU内核‌：≥32 位 带双精度 FPU 和 DSP 指令，支持 MPU 内存保护单元，‌主频‌：最高 ≥‌480 MHz，‌算力‌：≥1027 DMIPS / ≥2.14 DMIPS/MHz，陀螺仪性能量程‌：±15.625 至 ±2000 dps（8 档可调）；噪声密度‌：≥0.0038 dps/√Hz；零偏稳定性‌：±0.5 dps；加速度计参数‌：‌量程‌：±2g、±4g、±8g、±16g（4 档可调）‌噪声密度‌：≥70 µg/√Hz（典型值）‌零偏稳定性‌：±0.2 mg（典型值），气压计性能压力测量‌：量程30~110kPa；噪声与功耗‌：噪声最低0.4Pa RMS，功耗最低1.0µA，1Hz采样时≥1.7µA，典型待机电流2.65µA，地磁计3 轴磁传感器；I2C 从机模式，支持 Fast Mode 最高 ≥400kHz 速率。
▲21.底板接口至少包含：1路usb接口，≥4路6pin卧式接口，1路4pin卧式接口，≥2路10pin卧式接口，≥3路8pin立式接口，1路6pin立式接口，≥4路4pin立式接口，一路3pin立式接口；投标⼈提供第三⽅检验（检测） 机构出具的检验（检测） 报告并加盖公章或提供所投产品公开发布的彩⻚资料。
22.电源和四合一电调一体电路板，至少包含2路4pin 5v 4A，至少包含2路4pin 12v 3A，至少包含1路10pin接口，具备测流测压功能；至少包含4路电调接口，每路至少支持30A电流；提供硬件图片。
▲23.多合一模块集成摄像头、激光模块、光流模块、接收机、数传模块、2路RGB灯、蜂鸣器，具备≥5路pwm扩展接口，支持扩展安装GPS模块，投标⼈提供第三⽅检验（检测）机构出具的检验（检测）报告并加盖公章或提供所投产品公开发布的彩⻚资料。
24.激光测量量程：0.025-4m，测量盲区：≥2cm，视场角：水平/垂直：5度/4度，视场角：水平/垂直30度，帧率：≥50HZ，最高测量速度：≥7m/s。
25.智能数据处理平台：≥4个Cortex-A76和≥4个Cortex-A55，内嵌6TOPS算力的NPU。RAM：LPDDR5 8GB，存储：eMMC 32G；提供设备图片。
▲26.存储：MicroSD (TF) 插槽 （最大支持64G）；USB：Type-C USB3.0  ≥1个，Type-C USB2.0 ≥ 2个，GH1.25 USB2.0 ≥2个；视频输出：HDMI，摄像头：MIPI。板载Wi-Fi5+BT 5.0/BLE模块:WiFi+蓝牙二合一Combo模组‌，支持2.4G/5G双频802.11ac和蓝牙，Wi-Fi接口：SDIO3.0，BT接口：UART/PCM。按键：1* MaskROM，1*RESET，1 * PWR 。供电：支持Type-C和 GH1.25 4PIN 供电，5V @ 3A ；FAN：5V 2PIN SH1.0插座。调试：调试串口UART(S2)；网口：≥2个百兆网口、一个千兆网口。LED：RGB指示灯；串口：≥3个串口(S3、S4、S7)；投标⼈提供第三⽅检验（检测）机构出具的检验（检测）报告并加盖公章或提供所投产品公开发布的彩⻚资料。
27.量程不低于45米，截止量程≥100 米，近处盲区 ≤0.1m，水平360°，竖直不小于42度，点频不小于 100,000点/秒，点云帧率 ≥10Hz，重量不大于245g；提供设备图片。
28.支持了无人机的基础核心功能(起飞，降落，航点飞行等)，数据可视化界面，直观地反映无人机的姿态位置等信息。拥有日志系统，每一次的操作和无人机的信息反馈都会被日志记录，方便问题回溯。
29.地面站界面可以划分为四个部分：顶栏、功能窗口、快捷键侧栏、底栏。
30.具备设备连接栏，数据栏和姿态栏显示无人机的实时状态信息。
31.2D地图：显示无人机在局部地图中的位置、偏航角和轨迹，用户通过此界面可以直观查看无人机所处的位置，方便规划航点。鼠标放在地图中，按下左键并拖动，地图视角随着鼠标移动；按下右键会恢复默认的地图缩放比例和默认的地图视角；滑轮可以放大或缩小地面站的地图大小；提供软件截图。
32.节点信息：部分节点具备开启和关闭的权限。每一个卡片页代表一个功能节点，红色代表未启动，绿色代表正在运行。
33.数据监控：至少包含遥控器连接状态，电机解锁状态，飞控模式，电池电压，卫星数量。状态至少包含定位源，无人机控制模式，飞控连接状态，状态机。数据至少包含x，y，z的位置，x，y，z的速度，俯仰横滚航向信息，包含遥控器通道数值；提供软件界面截图。
34.视频监控：显示无人机相机视频。
▲35.3D地图：显示无人机的三维空间位置和轨迹，具备显示雷达的点云，直观的展示位置姿态等信息。小坐标轴表示局部坐标系的坐标原点以及坐标轴正方向，大坐标轴表示无人机的实时坐标和姿态；投标人提供软件界面截图；同时，提供第三方检验检测机构出具的检测报告（加盖公章）或所投产品公开发布的彩页资料（二者任选其一）。
36.快捷键侧栏至少包含：期望坐标，飞行控制，航点设置，电子围栏。
37.通过 param_config.yaml 统一配置所有参数（无人机编号、起飞高度、节点启动组合、超时阈值等）提供软件界面截图。
38.通过 ROS Service 接口下发飞行指令（起飞/降落/航点/模式切换/节点控制）提供软件界面截图。
39.全自主管理：从上电到起飞到降落到断电，全流程自动化管理。操作员只需下发高层指令（"飞到哪个点"），中间件自动处理解锁、模式切换、定位确认、起飞序列、航点执行、安全监控等全部底层逻辑。提供系统架构软件界面截图。
40.安全优先设计：在任何飞行状态下，系统持续监测 4 项安全条件（解锁状态、遥控器信号、定位源质量、电池电压），任一条件不满足立即触发紧急降落。航点任务中断时自动清空剩余航点，防止恢复后误执行；起飞序列每步设置超时保护，避免卡死；提供起飞流程步骤图。
41.低延迟数据通路：定位转发链路采用 tcpNoDelay（禁用 Nagle 算法）+ 事件驱动发布 + 原始时间戳保留，端到端延迟 < 100ms。节点健康检查采用后台缓存机制，查询操作零阻塞，不影响实时数据通路。
42.非阻塞架构：起飞流程、节点启停等耗时操作全部异步化，服务请求立即返回；主循环 ≥15Hz 稳定运行，不会因单个操作阻塞 ROS 通信，保证定位数据、状态监控、日志记录的实时性。
43.智能定位监控：三级定位源判断策略（异常检测 → 飞控反馈 → 辅助兜底），结合 SLAM 跳变检测、漂移检测、交叉比对，实现定位质量的全方位感知；定位降级时主动保护，不依赖操作员判断。
44.全程可追溯：结构化日志系统自动记录每次状态跳转、每条服务请求、每个起飞步骤、每次安全事件，附带当前飞行状态和时间戳；日志同时写入本地文件（支持轮转）和 ROS 话题（支持实时监控），为飞行分析和故障排查提供完整数据支撑。
▲45.高可扩展性：节点管理采用白名单 + 配置化方案，新增模块只需在 param_config.yaml 中添加 launch 配置即可纳入管理；服务接口统一规范，上层系统可通过标准 ROS Service 调用全部功能，无需关心中间件内部实现；
状态机至少包含WAIT_INIT，MANUAL_CTRL，AUTO_HOVER，CMD_CTRL，AUTO_TAKEOFF，AUTO_LAND，MATLAB_CMD；提供状态转换流程图界面截图；投标人提供状态转换流程图界面截图；同时，提供第三方检验检测机构出具的检测报告（加盖公章）或所投产品公开发布的彩页资料（二者任选其一）。
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	组合导航开发组件
	10套
	1. GNSS 导航模块：支持 BDS-3（B1I/B2b）等多系统多频接收；冷启动≤30s，热启动 / 重捕获≤1s；跟踪灵敏度≤-165dBm；单点定位精度＜2m（CEP50，开阔无遮挡 SPP）；支持接入外部 RTK 差分信号；测速精度＜0.05m/s；定位更新率最高 20Hz；输出 PPS 秒脉冲同步信号；3.3~5V 直流供电；支持输出伪距、载波相位、星历等 GNSS 原始观测数据；配套高增益有源 GNSS 天线 + 屏蔽航插。
2. 惯性测量单元 IMU：静态俯仰 / 横滚精度 0.03°，动态俯仰 / 横滚精度 0.08°；磁辅助绝对航向精度 0.3°（无铁磁干扰）；陀螺仪量程 ±2000°/s，陀螺零偏不稳定性≤1°/h（常温 25℃，逐台 Allan 方差标定，提供出厂标定报告）；加速度计量程 ±16G，加速度计零偏稳定性≤50μg；集成三轴高精度磁力计，支持硬铁、软铁、倾角联合校准；IMU 原始采样率≥200Hz，支持输出陀螺、加速度计、磁力计原始采样数据。
3. 组合导航解算单元：板载 GNSS/INS 紧组合卡尔曼滤波解算；具备 GNSS 失锁惯性姿态、位置推算能力；输出位置、速度、姿态、航向、角速度、加速度导航结果；支持二次开发，开放观测输入输出接口；提供标准通信协议、C 语言 SDK、ROS 驱动、二进制融合算法库及示例代码；GNSS 短时失锁位置保持性能由陀螺性能决定，中等车载机动工况下，60s 位置误差典型≤10m。
4. 配套上位机软件：支持设备参数配置、实时数据可视化、离线回放、IMU 标定、磁罗盘椭球校准、轨迹绘图；支持日志导出，日志可同时导出导航解算结果、GNSS 原始观测、IMU 原始采样数据；支持 Allan 方差分析工具、标定辅助工具。
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	五镜头倾斜摄影系统
	1套
	五镜头
1.总像素：≥2.2亿。
2.CMOS数量：5pcs。
3.重量：≤1140g。
4.体积：≤145×145×114mm。
5.CMOS尺寸：36mm*24mm。
6.焦距：正视40mm/侧视56mm。
7.最小曝光间隔（标准照片质量）：0.5s（单张照片分辨率＞4400万像素）。
▲8.环境适应性：温度-25℃~65℃，湿热40℃ 95%RH（提供具有 CNAS 标识的检测报告，报告加盖检测机构公章及投标人公章）。
▲9.相机布局方式：平行式布局，左、右向相机成像元件短边方向平行于飞行器飞行方向；提供证明资料。
10.图传分辨率切换：支持1080P图传分辨率。
11.数据最大拷贝速度：≥500MB/s。
12.航线规划功能：支持网格、环绕、仿地、立面、智能五向摆拍航线规划；（提供相机厂商配套软件著作权证书（盖章复印件））。
13.相机同步性：≤1ms。
14.相机参数设置：支持快门速度、ISO、EV值、白平衡、饱和度、清晰度、对比度等设置。
15.坏点矫正功能：支持使用遥控器/蓝牙小程序进行坏点矫正，可实现高ISO下无静态坏点，有助于航片质检。16.照片压缩：可以自定义照片压缩率1%-90%。
17.总存储器容量：640GB*2。
18.快门速度：1/100~1/2000s。
19.ISO范围：100~1600。
20.快门次数≥50万次。
21.存储器模式：外置快拆式高速存储器，支持统一存储数据，统一拷贝数据；
影像质量设置功能：可选择标准、精细、超精细、自定义四种影像质量作业，满足不同作业项目对影像质量的要求。
无人机
无人机：无人机主机（仅支持单北斗模式）。
1.裸机重量（含电池）＜10千克。
2.尺寸：展开尺寸＜1000mm * 800 mm* 500 mm（含脚架）。折叠尺寸＜500 mm*500mm *500 mm（含脚架及云台）。
3.最大载重≥6 千克。
4.最大起飞重量≥15 千克。
5.最大上升速度≥10 米/秒。
6.最大下降速度≥8 米/秒。
7.最长飞行时间（带负载无风环境）≥59 分钟。
8.最大抗风速度≥12 米/秒。
9.工作环境温度≥-20°C 至 50°C。
10.避障性能：≥25 米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物（供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
11.感知系统：具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障。
12.飞行器健康管理功能：具备飞行器健康管理系统，应能显示动力系统、航电系统、视觉系统、图传系统、电池系统等的健康状态。
▲13.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥40 公里；（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
14.双控模式：支持两个遥控器同时控制无人机并查看视频画面，应能实现其中一个遥控器控制无人机飞行，另一个遥控器控制无人机的云台相机；支持控制权切换功能。
无人机软件功能
1.航线功能：需支持应航点、面状航线、带状航线、斜面、几何体、贴近摄影航线多种航线设置。
2.AR 地图功能：需支持实时显示地图、街道等名称，并标记在遥控器相机画面上。
3.AR 电线显示：需支持避障系统自动检测无人机前方的电线障碍物，并以方便辨认的 AR 线条投射在遥控器画面上。
4.AI识别:支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计。
5.实时仿地:具备实时仿地功能，开启该功能后，无人机在面对起伏地形时，应能保持与地面相对高度一致进行飞行。
6.船上起降:支持在船舶上起飞及动态船舶降落，应能辨认船板上的降落点图案，自动安全降落（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
7.仿线飞行功能:需支持仿线飞行功能，可实现输电、配电线路仿线飞行，并可利用机身自带的环扫激光雷达实时感知障碍物，在遇到交跨线路时自动绕行。
8.导线巡检:支持激光雷达模块检测并锁定目标导地线，并保持机身与导地线固定距离，以设定好的速度侧向飞行，同时连续拍摄导地线照片。
电池及电池箱
1.主机电池容量≥20000mAh。
2.主机电池能量≥900 Wh。
3.主机电池循环次数≥400。
4.主机电池重量≤5000克。
5.主机电池到位检测：当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
6.充电箱尺寸≤610×410 ×250 mm（L×W×H）。
7.充电箱充电通道数量：飞机电池数量≥2，遥控器电池数量≥2。
8.充电箱充电模式：需支持待命模式 90%、标准模式 100%，需支持极速模式、静音模式；（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
9.电池箱状态查看：需支持遥控器连接电池箱并能在遥控器APP中查看电池箱状态，包括电池箱以及电池的版本信息、告警信息。
遥控器
1.屏幕尺寸≥7英寸。
2.遥控器增强图传模块。
3.内置电池续航时间≥3小时，外置电池续航时间≥3小时。
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	单人便携实时建模系统
	1套
	▲1.支持实时处理接收到的影像数据，即支持无人机数据的边飞边传输边实时三维建模生产点云和Mesh模型，无人机在航点采集中即开始渐进式的生产三维Mesh模型。
▲2.无人机边飞边建模模式下，不限面积大小，在影像数据传输完成后，实时完成该区域三维建模时间≤5min，三维实景建模空间分辨率优于10cm。
3支持单镜头下视、单镜头摆扫和倾斜5镜头数据的实时三维重建，包括各类飞机和相机如大疆飞机、纵横飞机、星展飞机、远渡飞机等，相机如赛尔相机、睿博相机、自主相机等采集的数据进行实时三维建模。
4.支持高精度位置模式和常规位置模式（影像位置不准）的实时三维建模处理。
5.支持根据测区范围、数据质量、算力资源自适应生成瓦片大小并实时展示瓦片范围和处理阶段。
6.支持影像抓取进度和正在处理影像序列的实时显示。
7.客户端实时获取影像并实时生产和显示高密度三维点云，同时实时生产和显示实景三维模型。
8.实时重建软件界面中支持影像位置、瓦片范围、瓦片数量、三维彩色点云、三维Mesh模型、网络地图的同步显示。
9.支持设置运算引擎能力，包括即时定位与地图构建能力、点云生产能力、实时三维重建能力。
▲10.支持一机多开运算引擎，合理利用计算资源并提高处理效率；如同一个计算机中开启三个运算引擎，第一个引擎运行即时定位与地图构建的任务，第二个引擎同时运行点云生产的任务，第三个引擎同时运行实时三维重建的任务。
支持多机集群计算提高实时重建的计算效率，不同计算机中的不同运算引擎可以运行同一个工程下的多个实时重建任务。
11.支持不同任务和状态采用不同颜色的范围框显示，便于作业员直观、简单地查看建模的进度、状态和质量。
12.支持实时点云按建模范围裁剪，可以显示裁剪后的点云和全域点云。
自带分析软件支持WGS84或CGCS2000经纬度坐标系的OSGB和3DTile格式模型的显示、浏览和分析。
13.支持同一区域多期模型的对比分析，通过卷帘功能和分屏显示功能能够查看两期模型的差异。
14.软件具备三维量测和空间分析如点线面的量测、坡度分析、视域分析、全景查看等功能。
15.软件具备基于三维模型的智能标绘如点、线、面标绘及设置属性信息，支持标绘数据导出。 
16.支持产出DOM/DEM/实景三维模型/高密度点云/全景图等测绘成果。
17.软件提供一键式配置文件，可供第三方软件一键式调用实时二三维建模。
▲18.可视化渲染功能，可在自带的浏览器软件中自定义天气系统（雨雪粒子效果）、放置各类汽车和人物模型并支持编辑运动轨迹设定行驶速度和行驶模式、批量种植树木、放置各类灯且光源支持自由编辑角度、大小、方向和任意切换光源颜色和强度等功能提升模型场景的可视化渲染效果；可设置不同风格的电子围栏凸显救援目标、规划救援路径等功能。
1.便携式硬件
1.CPU：频率不低于3.2-6GHz，不少于24个核心和32个线程，拥有36MB的二级缓存。
2.内存:不低于128GB，DDR5。
3.显卡：显存不低于16GB，位宽不低于 256bit，显存带宽不低于‌896GB/s，显存频率不低于28Gbps，‌‌GPU 核心不低于‌8960 个 CUDA 核心。
4.硬盘：存储不低于4T nyme ssd。
5.通讯模块：具备4/5G SIM卡、WiFi、WLAN模块。
6.标准接口: 具备USB3.0，USB3.1，Type-C，HDMI，WLAN网口，具备音频输入输出。
7.显示器:分辨率1920*1080，屏幕尺寸17.3寸，屏幕数量3。
8.可实时显示、回传的1080P等分辨率视频，具有RJ45和HDMI接口。
9.外设:集成键盘、触摸板。
10.重量：不高于16Kg。
11.功率：不高于800W。
12.工作温度：-20℃至55℃。
13.节点数量：1。
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	无人机激光雷达系统
	1套
	无人机主机（仅支持单北斗模式）
1. 裸机重量（含电池）＜10千克。
2. 尺寸：展开尺寸＜1000mm * 800 mm* 500 mm（含脚架），折叠尺寸＜500 mm*500mm *500 mm（含脚架及云台）。
3.最大载重≥6 千克。
4.最大起飞重量≥15 千克。
5.最大上升速度≥10 米/秒。
6.最大下降速度≥8 米/秒。
7.最长飞行时间（带负载无风环境）≥59 分钟（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
8.工作环境温度≥-20°C 至 50°C；最大抗风速度≥12 米/秒。
9.避障性能：≥25 米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
10.感知系统：具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
11.飞行器健康管理功能：具备飞行器健康管理系统，应能显示动力系统、航电系统、视觉系统、图传系统、电池系统等的健康状态。
▲12.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥40 公里；（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
13.双控模式：支持两个遥控器同时控制无人机并查看视频画面，应能实现其中一个遥控器控制无人机飞行，另一个遥控器控制无人机的云台相机；支持控制权切换功能。
14.无人机、遥控器均配备图传模块，可无限距离图传。
15.配备地面基站及三脚架，无人机卫星接收较差时仍可以获取高精度定位。
无人机软件功能
1. 航线功能：需支持应航点、面状航线、带状航线、斜面、几何体、贴近摄影航线多种航线设置。
2. AR 地图功能：需支持实时显示地图、街道等名称，并标记在遥控器相机画面上。
3. AR 电线显示：需支持避障系统自动检测无人机前方的电线障碍物，并以方便辨认的 AR 线条投射在遥控器画面上。
4. AI识别:支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计。
5. 实时仿地:具备实时仿地功能，开启该功能后，无人机在面对起伏地形时，应能保持与地面相对高度一致进行飞行。
6.船上起降:支持在船舶上起飞及动态船舶降落，应能辨认船板上的降落点图案，自动安全降落；（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
7.仿线飞行功能:需支持仿线飞行功能，可实现输电、配电线路仿线飞行，并可利用机身自带的环扫激光雷达实时感知障碍物，在遇到交跨线路时自动绕行。
8.导线巡检:支持激光雷达模块检测并锁定目标导地线，并保持机身与导地线固定距离，以设定好的速度侧向飞行，同时连续拍摄导地线照片。
电池及电池箱
1. 主机电池容量≥20000mAh。
2. 主机电池能量≥900 Wh。
3. 主机电池循环次数≥400。
4. 主机电池重量≤5000克。
5. 主机电池到位检测：当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示；（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
6. 充电箱尺寸≤610×410 ×250 mm（L×W×H）。
7. 充电箱充电通道数量：飞机电池数量≥3，遥控器电池数量≥2。
8.充电箱充电模式：需支持待命模式 90%、标准模式 100%。需支持极速模式、静音模式；（提供第三方检验检测机构出具的检测报告）。
9.电池箱状态查看：需支持遥控器连接电池箱并能在遥控器APP中查看电池箱状态，包括电池箱以及电池的版本信息、告警信息。
遥控器
1. 屏幕尺寸≥7英寸。
2. 遥控器增强图传模块。
3. 内置电池续航时间≥3小时，外置电池续航时间≥3小时。
激光雷达参数
1.重量≤1600g ±10g。
2.尺寸：长 192 毫米，宽 162 毫米，高 202 毫米。
3.增稳云台：具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），角度抖动量≤±0.01°。
4.扫描模式：需支持至少3种扫描方式。
5.可见光水平视场角：不低于107°。
6.有效像素：可设置2500万像素/1亿像素。
激光雷达软件功能
1. 点云实时预览：遥控器端支持点云模型实时预览：预览当前所录制的3D点云，帮助用户实时感知作业进程；预览过程中支持切换模型观察视角及着色模式。
2. 惯导自动校准：航线中支持惯导自动校准。
3. 点云模型回放：支持作业完成后直接在遥控器端下载并查看当前采集的点云3D模型，现场检查作业质量。也支持可将3D点云投射至 2D 地图进行查看。
4. 点云模型测量：遥控器端下载点云3D模型后，支持直接在点云上进行点线面测量。
5. 外业质量报告：支持在任务结束后，遥控器端自动生成作业质量报告，报告内容需包含但不限于：雷达、相机、惯导各模块的有效数据时长，用户可现场查看本次作业的质量及效果不佳的航线段。
6. 仿地飞行：配合无人机使用时，支持300m以下航高的实时仿地功能；也支持导入DSM文件并基于该文件进行仿地。
7. 点云重建相关功能：导入配套软件，可输出点云、DOM、三维模型、高斯泼溅模型成果。
8. 支持云PPK功能：点云重建支持通过云 PPK 功能匹配离线基站数据，无需自架基站，重建过程内置云PPK解算，提升数据解算精度。
9. 点云集群重建：激光雷达点云项目中的点云重建、二维地图、三维模型任务支持多台电脑集群重建一个项目。
10. 点云编辑：支持导入点云编辑软件，进行点云自动分类、手动分类等编辑操作。
11. 地形成果生产：支持基于分类后的点云，生成精度更高的地形成果，包括DEM，等高线，TIN和点网格。
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	全自动无人值守低空作业系统
	1套
	无人机机场（仅支持单北斗模式）
1. 低温运行：工作温度范围覆盖-40℃至50℃。
2. 防护等级：机场防护等级不低于IP56。
3. 自动补能：支持自动换电及电池仓自动充电。
4. 换电时间：舱盖完全关闭至换电完成的时间＜25秒。
5. 完整作业轮转：作业间隔小于45秒。
6. 电池仓充电：25℃环境下，单电池从15%充至95%的时间≤30分钟。
机场无人机（仅支持单北斗模式）
1. 低温运行：工作温度范围覆盖-40℃至50℃。
2. 防护等级：无人机防护等级不低于IP55。
3. 最长飞行时间：无风、空载条件下，最长飞行时间≥58分钟。
4. 最长悬停时间：无风条件下，最长悬停时间≥50分钟。
5. 最大作业半径：规定测试条件下，最大作业半径≥10公里。
6. 多载荷协同：支持降落伞、探照灯及喊话器同时挂载。
7. 最大挂载能力：飞机最大挂载能力≥450克。
8. 融合感知：集成毫米波及激光雷达，支持前、后、左、右、上、下全向感知及导线级避障能力。
9. 原生热成像：热成像原生分辨率≥1280×1024，帧率≥30Hz。
10. 广角相机：广角相机CMOS尺寸不小于1英寸，有效像素≥5000万。
11. 中长焦相机：中长焦相机CMOS尺寸不小于1/1.3英寸，有效像素≥5000万。
12. 长焦相机：长焦相机CMOS尺寸不小于1/1.5英寸，有效像素≥5000万。
13. 最大光学变焦倍数：最大光学变焦倍数≥11倍。
14. 激光测距：激光测距。
15. 多色警示灯：支持机身集成自定义多色警示灯，用于表明无人机所属。
16. 机载图传模块，支持eSIM及实体SIM卡。
17. 通信距离：图传最大通信半径≥30km。
18. 回巢高速下载：无人机返航后，最大下载速率≥80MB/s。
19. 低温灯及喊话：探照灯及喊话器工作温度覆盖-40℃至50℃，防护等级≥IP55。
20. 喊话效果：1米处最大响度≥120dB，有效广播距离≥400米。
配套控制软件系统。
机场系统控制软件（一年）：
1.无人机实时控制：1支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等。支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点。支持在自动作业时手动接管无人机。
2.负载实时控制：1支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标、拖动鼠标，或通过键盘方向键控制负载拍摄角度。激光测距功能支持负载直播画面显示直播画面中心点坐标，激光打点功能支持直接在画面中心点进行标注；
设备直播与详情：支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息。支持查看飞行相机或负载直播画面；直播画面支持通过二维码或链接分享给其他人观看。支持开启自动直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库。支持同时显示无人机云台画面与辅助影像功能。支持一键紧急降落功能。支持定时拍、存储设置、分辨率设置、联动变焦等功能。支持显示飞行器剩余作业时间。
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	多光谱无人机
	1套
	1.起飞重量（无配件）≤1000g。
2.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km。
3.最长飞行时间≥40 分钟。
4.可见光相机：具备可见光测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸；有效像素不低于2000万；最短连续拍照间隔不低于0.7秒；提供内参标定参数。
5.多光谱相机：应具备绿、红、红边、近红外多光谱相机，多光谱相机有效像素不低于500万，多光谱照片相机格式为TIFF。
配件：包含主机电池4块，图传模块2个，保险一年。
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	摄影测量教学系统
	4套
	▲1. 系统可在互联网或校园网环境下使用，支持用户在线注册与登录，在任意时间任意地点使用。
2. 支持用户单点登录，云桌面使用系统桌面及其上提供的教学工具、在线课程、在线技术论坛统一用户系统。
3. 系统自身能够自动在线升级，同时支持系统中安装的教学工具软件的在线分发与在线升级。
4. 提供在线教学资源，包括摄影测量基础教程、在线精品课程，支持相关学习资料的在线查看、下载等功能。
5. 提供教学数据、实习数据的下载及对应使用教程。
6. 提供远程教学答疑系统和在线技术论坛，教学及技术问题可在云端得到实时响应。
▲7.具备用户管理及统计功能，包括学生在线时间统计等。
8.支持各类教学模块生产实习软件桌面定制，按需完成桌面模块软件配置。
9. 具有全数字摄影测量系统和摄影测量网格系统相应功能，全数字摄影测量系统功能如下：
（1）测区工程的建立、维护，相机参数、控制点的设置，影像数据输入输出；
（2）DEM等其他数据的输入输出，影像漫游显示，符号库编辑等；
（3）扫描航片自动内定向；
（4）立体模型的建立，模型相对定向，绝对定向，生成模型的核线影像；
（5）传统航片的空中三角测量；
（6）影像自动匹配，匹配结果编辑；
（7）匹配结果生成DEM，DEM编辑、DEM拼接与裁剪、质量检查，DEM生成等高线；
（8）生成正射影像，正射影像拼接、修补、质量检查、裁切；
（9）正射影像成果图廓整饰；
（10）专题生产，包括单片纠正、配准融合、DRG地理校正；
（11）支持立体测图，手轮脚盘、普通鼠标等多种设备进行作业。
摄影测量网格系统如下：
▲（1）支持ContextCapture（Smart3D）、Pix4D、PhotoScan、ArcGIS、Inpho、SocetSet、SSK数据导入处理；
（2）支持航空数据、无人机数据空三及4D生产全流程处理；
（3）支持自标定平差，不需要严格的相机参数，可在平差过程中自动标定相机参数；
（4）支持GPS方式、航带方式、影像拼接方式多方式空三处理；
（5）支持自由网平差、带pos平差、控制点平差方式；
（6）支持ETM、EPip、SGM、VLL多种匹配算法；
（7）支持大las点云数据编辑处理，支持Pix4D点云数据编辑；
（8）支持TIN编辑，mesh教学；
（9）支持DEM编辑、DEM拼接、DEM质检；
（10）支持快拼影像图生产；
（11）支持影像实时拼图浏览；
（12）支持正射影像编辑、拼接、质检、分幅；
（13）支持影像地图制作；
（14）支持立体测图，手轮脚盘、普通鼠标等多种设备进行作业；
（15）支持基于三维模型、正射影像的二三维采集与编辑；
（16）支持OSGB三维实景模型快速浏览及点云输出；
（17）支持无人机数据云控制匹配处理技术；
（18）直接支持Pix4D处理模型，无数据损失；
（19）支持矢量地图整饰；
（20）支持专题生产，包括单片纠正、配准融合、匀光匀色、地图校正；
（21）支持全球SRTM查询、用RPC挖取DEM、获得任意位置的数字高程模型。
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	手搓微型无人机
	550台
	1. 机架尺寸65～75 mm。
2. 轴距≥ 65 mm。
3. 无刷电机1002～1102规格。
4. 四合一电调≥ 5A～12A。
5. 支持≥2S锂电池供电。
6. 配备遥控器、螺旋桨、充电器、调参线等组装调试工具，可完成机架组装、试飞验证等全过程实践教学。
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	多旋翼教学训练机
	8台
	主要技术参数：
1、机架轴距≥ 1015mm。
2、机架重量 不大于2.82kg。
3、PNP 重量 不大于4.85kg。
4、有效负载≥  0-3kg。
5、展开尺寸 ≥ 1076×940×521mm。
6、折叠尺寸 ≥ 542×495×521mm。
7、桨叶尺寸 ≥ 18inch。
8、电池 ≥ 16000（6S）。
9、机臂外径 ≥ 25mm。
10、控制器：F8SE激光雷达版。
11、遥控：双控（带教练、回传）。
12、续航时间（静风悬停）：15~20min。
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	任务挂载（喊话器/照明灯/抛投
器）
	5套
	包含喊话器、照明灯、抛投器三类独立功能挂载，适配对应行业级无人机机身快拆接口，支持机载与远程双向控制，满足应急场景下的信息传递、夜间照明、物资投送三类作业需求。
喊话器
1.重量：≤100g。
2.防护等级≥IP55。
3.有效传播距离：≥300 米。
4.广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音。
5.工作环境温度：-20℃ 至 50℃。
探照灯
重量：≤100g。
有效照明面积：≥ 1300 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，普通模式）
≥2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式）；
有效照明角度：23°（10% 相对照度）。
防护等级≥IP55。
工作环境温度：-20℃ 至 50℃。
抛投器
重量：≤50g。
单载荷最大承重≥1000g，支持双通道独立解锁，无机械误触发风险。
支持后台软件和遥控器按键控制抛投。


五、供货要求
1.产品必须是正规厂家全新正品，不得使用淘汰、拼凑、假冒伪劣部件及产品。所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。必须提供全新、未使用过的货物 (包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料、中文说明书、供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。交货时须提供主要产品原厂供货证明。中标人所供货物若与投标文件列明型号、技术指标不符，存在造假的，采购人有权终止合同，中标人承担全部损失。
2.在规定时间内按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损，由于运输造成的设备损坏、丢失均由中标人负责处理。未按进度供货的，责任中标人自负。
3.供货完成后，中标人须在合同工期内完成货物安装、调试工作；安装调试出现质量问题，中标人须及时更换整改。
4.中标人负责现场安装期间安全生产，并承担由此产生的安全问题。
六、售后服务要求
1.质保期：3年；自验收合格之日起计算。
2.中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。
3.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，中标人负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
4.售后响应：采购人通知故障后，7×24 小时技术支持；一般疑难问题24小时内予以答复；重大故障2小时响应，48小时内到达现场处置；如需更换设备送修，2个工作日内提供备用设备保障教学使用，采购人不承担任何费用。
5.培训服务：中标人提供不少于2次现场实操培训，包含设备操作、软件使用、实训项目开展、设备日常维护；提供全套纸质及电子版操作手册、实验指导资料。
七、验收要求
1.到货开箱 初验：货物送达后，采购人与中标人共同开箱，核对设备名称、数量、规格型号、出厂合格证、装箱清单、外观完好；如不合格应无条件退货或换货。
2.安装调试验收：设备完成安装接线、系统联调，硬件、软件、实训功能逐项调试。
3.现场性能核验：对照招标文件全部技术参数开展现场实操核验，所有实训例程、实验项目现场实际运行验证。
4.最终验收：整套系统试运行稳定，可完整开展全部教学实训项目，中标人提交完整验收资料及验收申请，采购人收到申请后3个工作日内组织最终验收，验收合格出具验收报告。验收不合格，中标人无条件免费整改、更换直至验收合格，并承担由此产生全部损失。
5.若因中标人原因无法通过验收，采购人有权拒绝付款并追究中标人违约责任。
八、项目整体实施要求
投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括实施方案、质量保证措施及售后服务方案等。
1.项目实施方案：投标人应根据本项目实施内容制定实施方案，包括但不限于①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。
2.质量保障措施：投标人应在投标文件中提出详细的质量控制措施，对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效。
3.售后服务方案：售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等，方案应详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强。
九、报价要求
本项目为总价包干，投标总报价包含设备货款、包装、运输、装卸搬运、现场安装、布线调试、系统联调、辅材耗材、培训、税金、质保期服务费等完成本项目全部内容的一切费用，采购人不再另行支付任何其他费用。
十、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
十一、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

[bookmark: _Toc120614281]
[bookmark: _Toc12800]第五章 评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	33.00
	针对招标文件“第四章、采购需求”的“四、采购产品参数要求”中所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得33分。标★项为实质性参数要求，不接受负偏离；标“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.6分；其余一般参数项每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★”“▲”项除外）负偏离扣0.04分，扣完为止。 
注：投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个业绩得2分，本项最高得6分。
注：须提供业绩合同原件扫描件和中标（成交）通知书原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分。

	项目实施方案
	实施方案
	12.00
	项目实施方案至少包括：①项目计划（含项目实施、供货、运输）、②项目保障措施、③工期进度保证措施、④项目安装、调试、验收方案等。实施方案详细全面、项目计划科学合理，整体针对性及可操作性强的得12分；实施方案较详细、项目计划较合理，整体针对性及可操作性较强的得9分；实施方案较简单、项目计划基本合理，整体针对性及可操作性一般的得6分；实施方案粗略、项目计划不合理，整体针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	
	质量保障措施
	10.00
	根据本项目提供质量保障措施。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的得10分；分析归纳详细、质量保证措施完整、满足采购需求的得8分；分析归纳较详细、质量保证措施较完整、基本满足采购需求的得6分；措施有欠缺，承诺经过后期优化可基本满足招标文件要求的得3分；未提供或与项目无关的不得分。

	其他
	售后服务方案
	9.00
	售后服务方案至少包括：①培训计划、②技术服务方案、服务体系说明、③质量保证承诺、服务质量保证标准、④售后服务承诺及保修细则、⑤售后服务工具配备、售后服务人员配置等。
方案详细全面、科学合理、职责清晰，针对性及可操作性强的得9分；方案较详细、较为合理、职责较清晰，针对性及可操作性较强的得7分；方案较简单、基本合理、职责基本清晰，针对性及可操作性一般的得5分；方案粗略、偏离实际、职责不明确，针对性及可操作性差的得3分；未提供或与项目无关的不得分。


（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、4
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
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投标文件





项目名称：
项目编号：
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：                       




投标文件目录

1、 投标声明及承诺函
2、 投标人基本信息
3、 法人授权书
4、 开标一览表
5、 投标报价明细表
6、 中小（微）企业声明函
7、 技术要求响应及偏离表
8、 项目组人员
9、 企业业绩
10、 投标所需其他材料
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一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JING-G2026-0032 的 宿迁学院低空经济无人机实验室项目项目招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：（加盖CA电子公章）
日期：   年   月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	
需提供营业执照等证明材料








三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JING-G2026-0032号宿迁学院低空经济无人机实验室项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该宿迁学院低空经济无人机实验室项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
[bookmark: _GoBack]被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（签字或盖章）：           
被授权代理人（签字或盖章）：           
单位地址：
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]日期：

四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：宿迁学院低空经济无人机实验室项目
招标编号：
	投标总报价

	小写：（人民币：元）



   年   月   日
















五、投标报价明细表
明细报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	



备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。



六、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加单位名称的宿迁学院低空经济无人机实验室项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日期：___年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：


七、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。
2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。









八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
九、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]

十、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。








[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]







[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。








