                                           苏州卫康招标文件                                 
[bookmark: _Hlk45004360][bookmark: _Toc142194265][bookmark: _Toc13642114]吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购招标公告
[bookmark: _Hlk45004396]项目概况
吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年11月23日13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0361
2、项目名称：吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购
3、采购预算：陆佰柒拾万元整（￥：6700000.00）
4、最高限价：伍佰玖拾万零壹仟陆佰捌拾捌元陆角伍分元整（￥：5901688.65）
5、采购需求的简要说明：本项目包含门诊大厅护士站、办公椅、办公桌、钢制文件柜、更衣柜、双层铁床、治疗柜、储物柜等医疗办公家具。
6、合同履行期限：
（1）质保期：原厂质保≥5年（质保期自设备经验收合格之日起计算）。
（2）交货期：签订合同生效接采购人送货通知后在60天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
交货地点：由投标人负责办理运输将标的物送到采购人所在地指定地点。
7、验收标准：按采购要求进行验收。
8、本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。
9、本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，本项目所属行业为工业。
3、本项目的特定资格要求：无。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
1、获取时间：自采购公告发布之日起五个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载（包括相关建筑平面图）
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年11月23日13:30
2、开标时间：2026年11月23日13:30
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、获取招标文件、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在获取招标文件、下载、制作招标文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、招标文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子投标文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：苏州市吴江区第四人民医院
地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇镇南一路1333号
联 系 人：戴剑虹
联系电话： 0512-63192201
2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
前台联系方式：0512-69165625
3、项目联系方式
项目联系人：沈超、吕兆莉
电话：0512-65158848-8013、0512-69165613


 政府招标文件	



            采购编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0361
采购项目：吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购
采购单位：苏州市吴江区第四人民医院
                        






苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
二〇二六年十月

前 附 表
（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320509-SZWK-G2026-0361

	2
	采购项目名称
	吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购

	3
	采购人
	苏州市吴江区第四人民医院
联系人：戴剑虹           联系电话：0512-63192201

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层  
电话：0512-69165613 联系人：沈超、吕兆莉
传真：0512- 65153553

	5
	投标有效期
	90天（日历日）

	6
	投标保证金
	无

	7
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的招标文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

	8
	中标服务费
	1、根据本项目代理协议，代理费由中标人支付。
2、代理费收取方式：银行转账
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
3、代理费标准：以中标金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%，500～100万元以0.8%差额定率累进法计算出金额*0.5支付中标服务费。
4、确立标准的依据：吴江中介超市

	9
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	10
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按招标文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
                               ：
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区第四人民医院委托，对其吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。
1、采购编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0361
2、采购项目名称：吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购
3、采购预算：陆佰柒拾万元整（￥：6700000.00）
4、最高限价：伍佰玖拾万零壹仟陆佰捌拾捌元陆角伍分元整（￥：5901688.65）
5、服务内容：详见招标文件
6、依法获取招标文件时间：自采购公告发布之日起五个工作日
7、开标时间：2026年11月23日13点30分（北京时间）
8、现场评标地点（投标人无须到场）：苏州市吴江区开平路998号三楼
9、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
10、采购项目联系人及联系方式：
（1）苏州市吴江区第四人民医院
联系人：戴剑虹   联系电话：0512-63192201
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005
联系人：沈超、吕兆莉
联系电话：0512-65158848-8013、0512-69165613
请贵单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

[bookmark: _Hlk99527734]
第二章 投标人须知

一、说明和释义
1、说明
1.1本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。
2、词语释义
2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 货物：系指乙方按采购招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8 服务：系指本次招标招标文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10 天：日历日。
2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
注：至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
注：
（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、招标文件的说明
7、招标文件
招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、招标文件的询问与澄清
8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。
9、招标文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本招标文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或下载文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：前台
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查投标文件
（1）合格供应商的资格条件
①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。
③承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
⑤参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
13.4符合性审查投标文件
13.4.1商务条款偏离对照表；
13.5综合评审投标文件
13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.6企业报价折扣证明
提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；提供《关于符合本国产品标准的声明函》。
13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。
14.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的招标文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
14.4电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.7投标报价（编制）要求的说明
14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.7.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按招标文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
[bookmark: _Hlk50468759]18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6关于异常低价的处理
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足招标文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
28.4中标人个数：1个
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
无。
八、其他事项
33、中标服务费
33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Hlk99527780][bookmark: _Hlk110604834]
第三章 电子投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


格式1：开标一览表
开 标 一 览 表
项目编号：                   
项目名称：                   
	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合计（人民币大写）：     小写：



投标人（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或签章）
日期：



















格式2：（投标人）法人委托书
法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字或签章）



                                       日期：     年    月     日



格式3：投标函
投标函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：
1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。
2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。
3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。
    5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。
    6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；
9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
地址：                 邮政编码：
联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）
[bookmark: _GoBack]法定代表人或被授权人：（签字或签章）
日期：2026年     月     日







格式4：分项报价表
分项报价表

招标编号：                              单位：元
	序号
	标的物名称
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	最终报价
	金额大写                    元



投标人：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：         年         月       日














[bookmark: _Toc18106]







格式5：技术参数偏离表
技术参数偏离表
供应商：                                      采购编号∶
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	招标技术要求
	投标技术指标
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：（单位公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）               
日期：   年     月     日

注：1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。 












格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	名称
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	交货要求
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	合同主要条款
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


格式7：售后服务方案
[bookmark: gpcItem_pack_1_code_7]售后服务方案
	提示：
1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	













                               






单位名称（盖章）：

日期：




格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日











格式9：货物清单表
货物清单表
（格式）
招标编号：        号
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）                       
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：

注：1、各投标人可参照上述格式自制《货物清单表》投标。
    2、各投标人必须附详细配置清单。
















格式10、声明函
（1）关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人法定代表人签字：
投标人：（公章）
日  期：          年     月     日


（2） 
声明函
声明函
我公司：                      ，特此承诺：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。


投标单位（公章）
年   月  日



格式11、中小企业声明资料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、 （产品名称），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；
2、（产品名称），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） 
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：


注：
1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。
5、供应商应当对采购清单中所有所投产品制造商一一进行声明。


格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称（盖章）：
                                                               日期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。








格式13.监狱企业声明函
监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。
（1） 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：         
日  期：    年   月   日
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格式14.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.供应商应当对采购清单中所有所投产品制造商一一进行声明。




第四章 采购书
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区第四人民医院委托，对其吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320509-SZWK-G2026-0361
二、采购项目名称：吴江四院扩建工程-医疗办公家具采购
三、采购清单及材质要求：
（一）综合楼医疗办公家具清单：
	序号
	区域
	名称
	规格
	图片
	数量
	单位
	层数/套数
	材质要求

	综合楼一层
	

	1
	门诊大厅护士站
	办公椅
	常规
	
	3
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	2
	
	圆型护士站钢架主体
	6200+3200*750/1130
	
	16
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*780*40
	
	16
	米
	1
	

	
	
	圆型人造石外挂（主体）
	造型
	
	16
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	14.4
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	14.4
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	14.4
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	16
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	6
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	6
	组
	1
	

	3
	所有等候区
	等候椅
	三人位
	
	37
	组
	1
	1.座背椅板为PU自结皮材质，内置铁板，铁板采用1.2㎜T优质冷轧钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，一体冷压成型。使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，PU椅板成型宽度500㎜/允许公差±3㎜，模内定型PU颜色。
2.座背连接支架、扶手脚：使用优质铝合金材料，通过专用大型精压模具压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
3.承重横档：采用1.5㎜T优质冷斩钢板，通过专用大型高精度拆边机成型，使用日本进口机器手及专用模具定位焊接，冲安装孔后打磨抛光再进行表面涂装处理。

	4
	挂号收费
	挂号收费桌
	1400*600*750
	
	8
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	5
	
	办公椅
	常规
	
	8
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	6
	
	矮柜
	800*600*850
	
	14
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	7
	办公室1
	会议桌
	2800*1200*750
	
	1
	张
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽。                            
5.优质钢脚，壁厚1.5mm，粉末喷涂。

	8
	
	椅子
	540*625*810
	
	10
	张
	1
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	7
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	7
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	值班室1
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	1
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	1
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	DR1
	矮柜
	800*600*850
	
	1
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	CT1
	矮柜
	800*600*850
	
	1
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	急诊登记/控制室
	挂号收费桌
	1400*600*750
	
	4
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	库房
	货架
	1800*600*2000
	
	2
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	登记1
	挂号收费桌
	1400*600*750
	
	3
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	3
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	护士准备及谈话
	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	桌子
	2400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	患者更衣
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	更衣凳
	1200*400*450
	
	1
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	主任、专家
	主任桌
	1500*750*750（1500*400*650）
	
	2
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3.桌脚；铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	椅子
	540*625*810
	
	2
	张
	1
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	值班室7、值班室8
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	4
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	示教读片室
	会议桌
	3300*1000*750
	
	1
	张
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽。                             
5.优质钢脚，壁厚1.5mm，粉末喷涂。
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	会议椅
	540*625*810
	
	12
	张
	1
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮
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	报告区
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	12
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	活动柜
	420*550*640
	
	12
	张
	1
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	屏风工作位
	1400*1600*750
	
	4
	张
	1
	1、面材：采用优质浸渍胶膜纸；甲醛释放量≤0.05mg/m³；厚度≥0.18mm；表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强；
2、基材：采用E0级≥25mm实木多层板；
3、封边:采用优质ABS封边条；
4、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、优质导轨、优质锁具，铰链具有匀速平稳的自关缓冲功能，三节走珠滑轨内置阻尼系统，有自吸功能，具有承重设计。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
5、屏风有强弱电分开走线高低可调节功能，白色铝合金框架，上部200H雾玻中间150H为板贴布(颐达15-49)桌下为灰白色三聚氰胺板(H-121)含踢脚板。
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	办公椅
	常规
	
	16
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	4
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	操作廊1-3
	办公桌
	1400*600*750
	
	3
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	3
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	3
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	男更衣
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	7
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	女更衣
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	6
	个
	1
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	护士站
	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	直型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	2.4
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	直型人造石外挂（主体）
	造型
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	1
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	1
	组
	1
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	中医门诊-中医诊室1-6诊室、中医办公室
	中医诊桌
	1400*700*750
	
	8
	张
	1
	1、主材：采用优质实木制作,经过防虫防腐处理，结实牢固，纹理清晰自然，色泽一致，木材干燥处理至11%-14%含水率；  
2、油漆：采用环保水性底漆水性面漆；不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。油漆颜色按甲方指定色板；
3、五金：优质五金；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
4、其它：木榫制作固定式。
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	中医诊椅
	常规
	
	8
	张
	1
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	中医病患诊椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、主材：采用优质橡胶木实木制作,经过防虫防腐处理，结实牢固，纹理清晰自然，色泽一致，木材干燥处理至11%-14%含水率；  
2、油漆：采用环保水性底漆水性面漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变；
3、油漆颜色按甲方指定色板；
4、其它：木榫制作固定式。
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	中医诊查床
	1900*700*650
	
	6
	张
	1
	1、主材：采用优质橡胶木实木制作,经过防虫防腐处理，结实牢固，纹理清晰自然，色泽一致，木材干燥处理至11%-14%含水率； 
2、油漆：采用环保水性底漆水性面漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。油漆颜色按甲方指定色板；
3、面：优质医用阻燃西皮，高密度阻燃海绵。
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	中医文件柜
	1000*350*2000
	
	6
	张
	1
	1、主材：采用优质实木制作,经过防虫防腐处理，结实牢固，纹理清晰自然，色泽一致，木材干燥处理至11%-14%含水率；  
2、油漆：采用环保水性底漆水性面漆；不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。油漆颜色按甲方指定色板；
3、五金：优质五金；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
4、其它：木榫制作固定式。
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	针灸室
	中医诊查床
	1900*650*650
	
	7
	张
	1
	1、主材：采用优质橡胶木实木制作,经过防虫防腐处理，结实牢固，纹理清晰自然，色泽一致，木材干燥处理至11%-14%含水率； 
2、油漆：采用环保水性底漆水性面漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。油漆颜色按甲方指定色板；
3、面：优质医用阻燃西皮，高密度阻燃海绵。
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	中医综合治疗区
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	中医诊查床
	1900*650*650
	
	7
	张
	1
	1、主材：采用优质橡胶木实木制作,经过防虫防腐处理，结实牢固，纹理清晰自然，色泽一致，木材干燥处理至11%-14%含水率； 
2、油漆：采用环保水性底漆水性面漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变。油漆颜色按甲方指定色板；
3、面：优质医用阻燃西皮，高密度阻燃海绵。
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	护工间+污洗
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	2
	个
	1
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	门急诊办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	4
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏。
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	活动柜
	420*550*640
	
	4
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	1
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	耗材室1
	办公桌
	1500*750*750（750*500*650）
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	耗材室2
	货架
	1800*600*2000
	
	5
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	值班室3-6
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	4
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	8
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	急诊3-4、犬伤、急诊1-2
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	5
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	68
	
	办公椅
	常规
	
	5
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	5
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	文件柜
	900*450*2000
	
	5
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	清创室换药
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	5.85
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。
5、台盆、水槽、龙头：水槽采用304不锈钢一体铸造成型，表面精细拉丝不粘油污，底部有加厚防凝露涂层和消声垫。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	5.85
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	5.85
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	5.05
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	5.85
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	5.85
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	
	
	不锈钢台盆
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	治疗室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	3.5
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	3.5
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	3.5
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	大输液柜
	520*660*2000
	
	1
	个
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.5
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.5
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	护士办
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	急诊挂号
	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	挂号收费桌
	1400*600*750
	
	2
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	急诊值班
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	1
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。

	80
	
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	急诊护士站
	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	直型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	2.4
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	直型人造石外挂（主体）
	造型
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	1
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	1
	组
	1
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	办公室2
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	85
	
	桌子
	1600*1000*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、钢制脚架。
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	文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	5
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	值班室2
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	1
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	西药房
	取药桌
	1400*2200*750
	
	7
	张
	1
	1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。
2、基材：采用 E0级三聚氰胺板；
3、封边：采用≥2mm 厚激光封边条，保证受热受冷不脱胶开裂。表面光滑，不易变形及开裂，封边细腻。
4、五金配件：优质导轨，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
5、桌架：优质钢架；优质钢架。
6、功能配置：台面板25mm厚,，其它全部使用18mm厚的板。
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	办公椅
	常规
	
	7
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	旋转药盘架
	Φ930*1780
	
	1
	组
	1
	1.立柱：采用φ50mm*1.2mm不锈钢光亮管，牢固可靠，耐久防锈，光洁度高，外形美观；
2.药盘：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面抗菌粉末静电喷塑，颜色可选，耐用性强；药盘层距可任意调节，每个药盘均有18度的倾斜角度，药品可自由滑落，先进先出，科学管控；每个药盘均可任意转动，存放药量大，充分利用空间；
3.护栏片：有机玻璃；
4.地脚：带可调式调节脚，可使药架放置平稳。

	92
	
	双面药架1
	800*860*2000
	
	10
	组
	1
	1.立柱采用优质碳钢40*40*1.2mm方管,背板为实心钢筋网结构或0.8mm冷轧钢板制作，挂壁采用1.5mm厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用0.8mm厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用；
2.配置：背架一个、底脚2个，药盘10个；药盘为抽屉式抽拉结构，每个药盘内带3块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；滑轨采用三节静音滑轨，底板2块，底脚带有调节脚；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；
3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
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	双面药架2
	800*860*2000
	
	40
	组
	1
	1.立柱采用优质碳钢40*40*1.2mm方管,背板为实心钢筋网结构，挂壁采用1.5mm厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用0.8mm厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用；
2.配置：中背架一个、顶板2块，药盘8个，底脚2个，每个托盘内带3块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。
3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
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	地架
	1200*600*200
	
	20
	个
	1
	采用优质冷轧钢板
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	中药房
	取药桌
	1400*600*750
	
	2
	张
	1
	1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。
2、基材：采用 E0级三聚氰胺板；
3、封边：采用≥2mm 厚激光封边条，保证受热受冷不脱胶开裂。表面光滑，不易变形及开裂，封边细腻。
4、五金配件：优质导轨，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
5、桌架：优质钢架；优质钢架。
6、功能配置：台面板25mm厚,，其它全部使用18mm厚的板。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	中药柜
	900*500*2000
	
	20
	组
	1
	1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。表面处理：钢制部件整体使用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
2、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
4、柜体、门板双层板工艺
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	操作台
	1600*500*850
	
	2
	组
	1
	1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。表面处理：钢制部件整体使用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
2、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
4、柜体、门板双层板工艺

	99
	
	地架
	1200*600*200
	
	2
	个
	1
	采用优质冷轧钢板

	100
	
	货架
	1800*600*2000
	
	2
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	药库
	货架
	1800*600*2000
	
	9
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            

	综合楼二层
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	护士站
	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	直型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	1.8
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	直型人造石外挂（主体）
	造型
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	1
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	1
	组
	1
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	骨科+外科护士站
	桌子
	2400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	105
	
	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	所有等候区
	等候椅
	三人位
	
	37
	组
	1
	1.座背椅板为PU自结皮材质，内置铁板，铁板采用1.2㎜T优质冷轧钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，一体冷压成型。使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，PU椅板成型宽度500㎜/允许公差±3㎜，模内定型PU颜色。
2.座背连接支架、扶手脚：使用优质铝合金材料，通过专用大型精压模具压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
3.承重横档：采用1.5㎜T优质冷斩钢板，通过专用大型高精度拆边机成型，使用日本进口机器手及专用模具定位焊接，冲安装孔后打磨抛光再进行表面涂装处理。

	108
	外科诊室1-2、骨科诊室1-2
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	4
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	4
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	文件柜
	900*450*2000
	
	4
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	石膏+换药室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	4.8
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	4.8
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	4.8
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	4
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	5.4
	米
	1
	

	
	
	大输液柜
	520*660*2000
	
	1
	个
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	4.8
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	输液室
	办公椅
	常规
	
	5
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	5
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度

	115
	成人输液
	单人位输液椅
	730*900*1110
	
	99
	张
	1
	1、扶手脚架 1.2MM厚30*60钢制旦形管弯曲焊接而成，靠背内钢管为φ25*1.2mm钢管经折弯焊接而成，链接横梁采用20*40*1.2MM方钢管组成，连接件材质厚度1.5mm，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。输液杆为φ18*1.2mm的不锈钢管。
2、椅面软垫采用内置钢架结构与木板、高回弹海绵及优质西皮钉制而成。海绵厚度在5CM，坐感舒适，久坐而不易变形。输液椅两边扶手西皮包海绵软扶手。座位前面配有搁脚。带不锈钢输液杆，靠背采用档位调节器，靠背可躺、角度可调节。 

	116
	输液室-犬伤输液抢救
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	3.2
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	117
	医废间
	医用无菌吊柜
	L*350*600
	
	3.97
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	1.97
	米
	1
	

	
	
	处置柜下柜
	500*570*850
	
	2
	米
	1
	

	
	
	脚踏处置不锈钢组件
	定制
	
	4
	组
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.97
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.97
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	118
	（犬伤）注射室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	2.4
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	5.13
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	5.73
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	5.73
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	119
	处置室
	上柜
	L*350*600
	
	4.52
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	15.72
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	4.52
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	4.52
	米
	1
	

	
	
	大输液柜
	520*660*2000
	
	2
	个
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	15.72
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	15.72
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	120
	茶水间
	下柜
	L*570*850
	
	1.7
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	1.7
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	1.7
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	121
	儿童输液
	输液椅
	1200*650*1100
	
	50
	张
	1
	1.采用E1级环保抗菌板，经过防潮防腐化学处理，强度高不变形甲醛释放含量≤9mg/100g;2.贴面:采用力道板装饰面;3.封边:2MM厚PVC封边带，环保，不含铅，不含重金属，不含16p，达到加州65检测标准;4.五金件:安全角:家具外露边角处均装配“安全角组件”，材质为6063工业铝型材，壁厚1.2mm以上，抗压，抗变形，表面粉沫静电喷涂处理，与板件组装结合采用标准三合一连接件。
2.坐面及靠背采用抗菌皮革。

	122
	护士办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1200*600*750
	
	4
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；

	123
	
	活动柜
	420*550*640
	
	4
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	双层铁床
	2000*900*1800
	
	2
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	文件柜
	900*450*2000
	
	3
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	4
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	母婴室
	下柜
	L*570*850
	
	1.2
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	1.2
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	1.2
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	
	
	换尿布台
	1200*600*800/900
	
	1
	组
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、铰链：优质铰链；

	
	
	沙发
	两人位
	
	1
	张
	1
	1、面材：采用阻燃西皮；
2、阻燃海绵：高密度回弹定型阻燃海绵；
3、内架采用榫卯结构，木方严格按照国家标准。
4、沙发脚：电镀钢架。
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	内科诊室1-6/皮肤科诊室1-3/预留治疗室
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	10
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。
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	办公椅
	常规
	
	10
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	10
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	文件柜
	900*450*2000
	
	10
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	专家门诊+内科护士站
	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	直型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	2.7
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	直型人造石外挂（主体）
	造型
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	1
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	1
	组
	1
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	专家诊室1-7
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	7
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	7
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	7
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	文件柜
	900*450*2000
	
	7
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	护工间+污洗
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	B超+心电检查护士站
	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	直型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	1.8
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	直型人造石外挂（主体）
	造型
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	1.8
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	1
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	1
	组
	1
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	超声1-5/心电图1-2
	心电B超桌
	1200*600*750
	
	7
	张
	1
	1、采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。
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	办公椅
	常规
	
	7
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	7
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	库房
	货架
	1800*600*2000
	
	3
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	医生办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	6
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	3
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	主任办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	值班室
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	1
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	6
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
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	活动柜
	420*550*640
	
	6
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	6
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	主任办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	值班室
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	1
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	1
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	男更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	4
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	女更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	4
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	采血、体液、发血
	办公椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	缓冲
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	检验科+输血科
	检验椅
	常规
	
	10
	张
	1
	椅面：PU聚氨酯一体成型发泡坐、靠背椅面，内置12mm厚夹板，靠背尺寸是410*305MM，坐垫尺寸是：460*425MM。                                                                        底盘：采用防爆钢板2.5MM厚多功能底盘，可自由升降、任意角度锁定椅背、椅背高度可上下调节的功能，结实耐用。                                                                          
气杆：360度旋转，三级优质电镀气杆，SGS认证，PICC承保，质保两年。常规高度采用140#气杆，坐高升降范围约440-580MM，特殊高度可定制。
五星脚： Φ640mm / 电镀五星脚，优质冷轧钢板冲压焊接成型,结实防锈，实用方便。  脚垫：配置高强度耐磨活动脚轮。
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	体液室
	标本接收台
	L*900*800
	
	1.35
	米
	1
	一、标本接收台、全钢实验台、临检台、转角台
1、台面：采用12.7mm厚国产实芯理化板单面覆膜台面，边缘加厚，小R圆弧收边处理，加厚至25.4 mm。理化板①、符合GB/T 26696-2011：理化性能：耐酸碱：≥1级；耐高温：≥1级；表面耐干热：≥1级；吸水率：≤0.5%；耐污染：≥1级；洛氏硬度：≥80。
②、符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：至少对变异库克菌、粘质沙雷氏菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、藤黄微球菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、粪肠球菌(粪链球菌)中的任意10种抗菌率≥99%。
③、氙灯老化(≥400h)：外观颜色变色等级≥3级。
④、燃烧性能B1级：平板状建筑材料：①火焰横向蔓延LFS未达到试样长翼边缘。②600s内无燃烧滴落物/微粒。③60s内焰尖高度Fs≤150mm。④60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。
⑤、耐磨性（500g/1000转）、压缩强度：耐磨性(500g/1000转)：≤0.14g、压缩强度≥32MPa。                                                                                     2、柜体：实验台柜体采用国标1.0mm厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重合页，三节滚珠静音滑轨，柜内不含层板。                         3、配件：一体成型拉手， DTC品牌导轨。 
4、门型：内嵌门。
二、中央台试剂架
1.0厚冷轧钢板，立柱40*100*1.0，挂片2.0mm,环氧树脂喷涂，双层8MM钢化玻璃层板，含插座
挡水条：采用12.7mm实芯理化板
钢制单联岛式插座：底盒+五孔插座+电线
三、水配件
1、PP中号水槽：采用高密度黑色 PP 一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≥7mm，平整不变形；槽沿表面处 
理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 
配件：下水管安装 PP 防虹吸瓶式存水器。 
颜色：与实验室台面颜色相仿。
2、滴水架：尺寸：400*120*550mmmm 。 
单面，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP 材质，滴水架钉子倾角为 40°， 用于置放各种实验室玻璃器皿。 提供至少 27 个滴水架钉子以及安装孔，用双手就能够拆装，插空防水。 
材质：高密度；PP类型：单面底部托盘中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用；安装方式：壁挂式/台式；颜色：黑色/灰色
3、洗眼器：涂层:高亮度环氧树脂喷涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 
喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡壮水柱，防止冲伤眼睛。 
防层盖：ABS 材质，使用时自动被水冲开。 
手柄：内铜制，外 PP。 
控水阀：加厚铜制，高密度 PP 手把，其闭门可自动关闭。 
供水软管：长度 1.5 米，软件 PVC 管外覆不锈钢网。 外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏。最大耐水压：6巴。
4、挡水条：采用12.7mm实芯理化板
5、感应水龙头：材质：全铜，外表镀铬
电源：交流AC220V 50/60Hz，DC6V 4节5号碱性电池
感应范围：12-18cm，对30×30标准白感应板，感应范围可根据环境自动调节
适合水压：0.05-0.6MPa   使用环境温度：1-45℃    进出口管径：G½（DN15）
进、出水：当用手接近感应窗前的感应区内时，机器将在0.5秒内自动开水。手一旦离开0.5秒将自动关闭出水。当洗涤时间超过一分钟或者感应区内有异物连续感应时，机器会自动断水。如需继续洗涤可把手移开10秒钟后重新感应即可
省 电：直流产品使用4节5号碱性电池时，按每天使用300次计算，两年内无需更换电池。
智 能：机器采用微电脑控制，自动设置最佳感应范围，无需人为调整，具有抗光线和紫外线功能，避免误出水
卫 生：不需要接触水龙头，出水和关水全部由感应自动完成，方便卫生，有效避免接触细菌的交叉感染。
微型控制：机器控制线路超微型设计，高度集成电子集中于感应头上，并彻底防水、防潮。
电源异常时自动关水：当交流电源（交流产品）突然停电或电池电量（电池产品）不足时，感应器自动停止冲水动作
四、紧急喷淋器
不锈钢材质，外层高亮度环氧树脂涂层，冲淋器 SUS304 不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、 
不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头，不锈钢洗眼盘，高密度 PP 洗眼喷头，内置过滤网，可过滤水 
中杂物，不锈钢脚踏板，控制洗眼器。 
1.主体材质：产品表面耐酸碱腐蚀，管子采用304不锈钢管，
2.连接件：采用304不锈钢制造，内壁防锈

	
	
	钢制单联岛式插座
	常规
	
	2
	个
	1
	

	172
	检验科+输血科
	全钢实验台
	L*750*800
	
	3.85
	米
	1
	

	
	
	全钢实验台
	L*750*800
	
	3.79
	米
	1
	

	
	
	中央台
	L*1500*800
	
	4
	米
	1
	

	
	
	中央台
	L*1800*800
	
	6.8
	米
	1
	

	
	
	中央台
	L*1800*800
	
	3.508
	米
	1
	

	
	
	中央台钢玻试剂架
	L*400*750
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	PP中号水槽（含上水管）
	550*450*310
	
	2
	个
	1
	

	
	
	感应水龙头
	常规
	
	2
	个
	1
	

	
	
	滴水架
	550*400
	
	2
	个
	1
	

	
	
	洗眼器
	常规
	
	2
	个
	1
	

	
	
	挡水条
	常规
	
	5.5
	米
	1
	

	
	
	钢制单联岛式插座
	常规
	
	24
	个
	1
	

	
	
	紧急喷淋器
	常规
	
	1
	个
	1
	

	173
	收/发血
	全钢实验台
	L*750*800
	
	2.557
	米
	1
	

	
	
	PP中号水槽（含上水管）
	550*450*310
	
	1
	个
	1
	

	
	
	感应水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	挡水条
	常规
	
	2.5
	米
	1
	

	
	
	钢制单联岛式插座
	常规
	
	2
	个
	1
	

	174
	配血室
	全钢实验台
	L*750*800
	
	3.38
	米
	1
	

	
	
	全钢实验台
	L*750*800
	
	2.97
	米
	1
	

	
	
	转角台
	1000*1000*800
	
	1
	台
	1
	

	
	
	PP中号水槽（含上水管）
	550*450*310
	
	1
	个
	1
	

	
	
	感应水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	挡水条
	常规
	
	2.5
	米
	1
	

	
	
	洗眼器
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	钢制单联岛式插座
	常规
	
	6
	个
	1
	

	175
	标本接收室
	全钢实验台
	L*750*800
	
	2.753
	米
	1
	

	
	
	PP中号水槽（含上水管）
	550*450*310
	
	1
	个
	1
	

	
	
	感应水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	洗眼器
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	钢制单联岛式插座
	常规
	
	2
	个
	1
	

	176
	培养鉴定区
	全钢实验台
	L*750*800
	
	5.465
	米
	1
	

	
	
	钢制单联岛式插座
	常规
	
	5
	个
	1
	

	177
	接种
	全钢实验台
	L*750*800
	
	3
	米
	1
	

	
	
	全钢实验台
	L*750*800
	
	3.16
	米
	1
	

	
	
	PP中号水槽（含上水管）
	550*450*310
	
	1
	个
	1
	

	
	
	感应水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	洗眼器
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	挡水条
	常规
	
	2.5
	米
	1
	

	
	
	钢制单联岛式插座
	常规
	
	5
	个
	1
	

	综合楼三层
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	护士站
	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	
	
	直型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	3.2
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	直型人造石外挂（主体）
	造型
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	2
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	2
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	2
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.2
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	2
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	2
	组
	1
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	所有等候区
	等候椅
	三人位
	
	39
	组
	1
	1.座背椅板为PU自结皮材质，内置铁板，铁板采用1.2㎜T优质冷轧钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，一体冷压成型。使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，PU椅板成型宽度500㎜/允许公差±3㎜，模内定型PU颜色。
2.座背连接支架、扶手脚：使用优质铝合金材料，通过专用大型精压模具压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
3.承重横档：采用1.5㎜T优质冷斩钢板，通过专用大型高精度拆边机成型，使用日本进口机器手及专用模具定位焊接，冲安装孔后打磨抛光再进行表面涂装处理。

	180
	五官诊室1-3/听力室 内镜/屈光检查
picc诊室1-2
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	7
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	7
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	182
	
	患者椅
	常规
	
	7
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	文件柜
	900*450*2000
	
	7
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	184
	暗室
	办公桌
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	187
	口腔科种植间
	上柜
	L*350*600
	
	3.43
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）；抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	3.43
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	3.43
	米
	1
	

	
	
	台面
	L*600*850
	
	3.43
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	2
	个
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.43
	米
	1
	

	188
	口腔科诊室1
	上柜
	L*350*600
	
	4.06
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	4.06
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	4.06
	米
	1
	

	
	
	台面
	L*600*850
	
	4.06
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	2
	个
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	4.06
	米
	1
	

	189
	口腔科诊室2
	上柜
	L*350*600
	
	2.8
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	台面
	L*600*850
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	2
	个
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.8
	米
	1
	

	190
	口腔科诊室3
	上柜
	L*350*600
	
	3.36
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	3.36
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	3.36
	米
	1
	

	
	
	台面
	L*600*850
	
	3.36
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	2
	个
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.36
	米
	1
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	口腔科诊室
	牙椅
	常规
	
	4
	张
	1
	（浅蓝色）
椅面：一体成型高密度定型海绵真空吸附PU皮，座垫直径约360MM
靠背：可旋转移动PU发泡（聚氨酯）一体成型靠背                                                                     
气杆：360度旋转，三级优质电镀气杆，SGS认证，PICC承保，质保两年。常规高度采用140#气杆，坐高升降范围约450-590MM，特殊高度可定制。                                                                   五星脚：Φ520mm / 铝合金五星脚，模具铸造一次成型，无焊接点，外观精美，防锈防腐蚀。  
脚轮：配置高强度耐磨活动脚轮。
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	技工间
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	5.13
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	4.6
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	4.6
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	4.6
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	操作
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.4
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	清洗间
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	4.09
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	清洗下柜
	L*570*850
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	4.09
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	3
	个
	1
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	无菌间
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.05
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	2.05
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.05
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	196
	更衣1-2
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	5
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	库房
	货架
	1800*600*2000
	
	3
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	医生办公室
	办公桌
	1400*700*750
	
	4
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	4
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	202
	孕妇学校
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	桌子
	1000*400*750
	
	8
	张
	1
	1、 基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3.桌脚；铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	钢架椅
	常规
	
	8
	张
	1
	材质：1.一体成型蓝色PP椅座，耐用不褪色，不变形；
2.椅架 ：细砂粉喷1.5mm厚20*40方管脚架。
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	出生证办公室
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	示教室/
资料存储室
	会议桌
	2800*1200*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、钢制脚架，
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	椅子
	540*625*810
	
	6
	张
	1
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	10
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	产后体检门诊
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	高危门诊/产科门诊
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	2
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	中心供氧抢救室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	3.75
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	3.75
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	3.75
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	2.95
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.75
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.75
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	处置室
	医用无菌上柜
	L*350*600
	
	2.04
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	2.04
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	0.8
	米
	1
	

	
	
	处置柜下柜
	500*570*850
	
	1
	米
	1
	

	
	
	脚踏处置不锈钢组件
	定制
	
	2
	组
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.04
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.04
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	冲洗室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	2.39
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	2.39
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	2.39
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	1.6
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.39
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.39
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	中心供氧计生手术室/计生检查/更衣
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	6
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	妇科-抢救室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	2.76
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	2.76
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	2.76
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	1.96
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.76
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.76
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	妇科-计划生育门诊/阴道镜检查室
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	2
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	妇科专家门诊/妇科门诊1-2
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	3
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	3
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	3
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	妇科-护办
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	3
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	236
	
	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	护工间+污洗
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	母婴室
	下柜
	L*570*850
	
	1.2
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。导轨：1）符合QB/T 2454-2013：①过载:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开：合格。②功能：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量：合格。2）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	1.2
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	1.2
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	
	
	换尿布台
	1200*600*800/900
	
	1
	组
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、铰链：优质铰链；铰链：1）符合QB/T 2189-2013：①过载：垂直静载荷、水平静载荷：合格。②功能：a)操作力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N。b）垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）：合格。c）下沉量：在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm。 2）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
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	沙发
	两人位
	
	1
	张
	1
	1、面材：采用阻燃西皮；2、阻燃海绵：高密度回弹定型阻燃海绵；3、内架采用榫卯结构，木方严格按照国家标准。
4、沙发脚：电镀钢架。
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	儿科诊室1-4/功能室
	儿科门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	4
	张
	1
	参数：（1）台面采用嘉宝莉品牌油漆，优质三底两面油漆工艺；防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好；
    （2）基材：采用E0级实木多层板板，所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；实木多层板；甲醛释放量≤0.5mg/L；对金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。
    （3）PVC封边条：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边；
    （4）五金配件：采用广东合资厂优质品牌的消声三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质拉手等优质五金配
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	患者椅
	常规
	
	4
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度
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	候诊区域
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	245
	
	办公椅
	630*650*(1185-1310)
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	等候椅
	三人位
	
	3
	组
	1
	1.座背椅板为PU自结皮材质，内置铁板，铁板采用1.2㎜T优质冷轧钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，一体冷压成型。使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机一体发泡成型，PU椅板成型宽度500㎜/允许公差±3㎜，模内定型PU颜色。
2.座背连接支架、扶手脚：使用优质铝合金材料，通过专用大型精压模具压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
3.承重横档：采用1.5㎜T优质冷斩钢板，通过专用大型高精度拆边机成型，使用日本进口机器手及专用模具定位焊接，冲安装孔后打磨抛光再进行表面涂装处理。
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	更衣、男更衣.女更衣
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	9
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	接诊
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	2
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	被服
	货架
	2000*600*2000
	
	2
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	干库房
	货架
	2000*600*2000
	
	2
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	血透中心护士站1
	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	桌子
	1500*700*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	桌子
	2250*700*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	活动柜
	420*550*640
	
	3
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	医废暂存
	医用无菌吊柜
	L*350*600
	
	3.65
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	下柜
	L*570*850
	
	1.65
	米
	1
	

	
	
	处置柜下柜
	500*570*850
	
	2
	米
	1
	

	
	
	脚踏处置不锈钢组件
	定制
	
	4
	组
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.65
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.65
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	治疗室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	2.4
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	5.6
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	2.4
	米
	1
	

	
	
	大输液柜
	520*660*2000
	
	1
	个
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	5.6
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	5.6
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	消化内镜1-3
	办公桌
	1400*700*750
	
	3
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	3
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	3
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	2.8
	米
	3
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	2.8
	米
	3
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	2.8
	米
	3
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	2.8
	米
	3
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.8
	米
	3
	

	266
	医护办
	办公桌
	1400*700*750
	
	4
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	4
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	男更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	女更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	护士站
	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	直型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	2.8
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	直型人造石外挂（主体）
	造型
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.8
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	1
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	1
	组
	1
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	麻醉评估
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	桌子
	2400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	3
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	治疗室准备
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	3.67
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	5.23
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	3.67
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	3.67
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	5.83
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	5.23
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	污物间
	下柜
	L*600*850
	
	0.8
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	处置柜下柜
	500*570*850
	
	1.5
	米
	1
	

	
	
	脚踏处置不锈钢组件
	定制
	
	3
	组
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.3
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.3
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	综合楼四层
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	男更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	6
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	女更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	10
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	发放区
	鞋柜
	900*500*2000
	
	3
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	更衣凳
	1200*400*450
	
	3.5
	米
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	库房
	货架
	2000*600*2000
	
	3
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	会议示教室
	会议桌
	3200*1200*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、钢制脚架，
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	椅子
	540*625*810
	
	12
	张
	1
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮
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	值班室
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	2
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	医生办
	办公桌（含桌上屏）
	1400*600*750
	
	5
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	5
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	护士办
	办公桌（含桌上屏）
	1400*600*750
	
	5
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	5
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	主任办/护士长办
	主任桌
	1500*750*750（1500*400*650）
	
	2
	张
	2
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3.桌脚；铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	2
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	2
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	一次品库房
	不锈钢货架
	1800*600*2000
	
	3
	个
	1
	全部采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm，具有防锈功能。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
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	一次品库房
	不锈钢货架（条板）
	1800*600*2000
	
	4
	个
	1
	全部采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm，具有防锈功能。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
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	药品库
	不锈钢货架
	1800*600*2000
	
	2
	个
	1
	全部采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm，具有防锈功能。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
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	库房
	不锈钢货架
	1800*600*2000
	
	3
	个
	1
	全部采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm，具有防锈功能。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
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	手术室护士站
	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	桌子
	2400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	305
	谈话间
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	信息值班
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。

	309
	
	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	双层铁床
	2000*900*1800
	
	1
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	6
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	4
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	主任办公室
	主任桌
	1500*750*750（1500*400*650）
	
	2
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3.桌脚；铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	男更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	8
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	女更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	8
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	医护办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	9
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	9
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	4
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	值班1-2
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	2
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	2
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	主任办/护士长办
	主任桌
	1500*750*750（1500*400*650）
	
	2
	张
	2
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3.桌脚；铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	2
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	2
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	ICU护站
	办公椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	U型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	14
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	14
	米
	1
	

	
	
	U型人造石外挂（主体）
	造型
	
	14
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	7
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	7
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	7
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	14
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	6
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	6
	组
	1
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	备餐间
	备餐柜下柜
	L*600*850
	
	2.9
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.9
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.9
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	332
	治疗
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	10.65
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	10.65
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	10.65
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	9.85
	米
	1
	

	
	
	大输液柜
	520*660*2000
	
	1
	个
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	10.65
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	10.65
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	333
	处置
	下柜
	L*570*850
	
	1.46
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	处置柜下柜
	500*570*850
	
	2.5
	米
	1
	

	
	
	脚踏处置不锈钢组件
	定制
	
	5
	组
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.96
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.96
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	污洗处置
污物存放
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	被服
	货架
	2000*600*2000
	
	4
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	药品
	货架
	2000*600*2000
	
	4
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	谈话间
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	综合楼五层
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	护士站
	办公椅
	常规
	
	5
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	护士站
	U型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	12.8
	米
	1
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	12.8
	米
	1
	

	
	
	U型人造石外挂（主体）
	造型
	
	12.8
	米
	1
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	10.4
	米
	1
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	10.4
	米
	1
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	10.4
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	12.8
	米
	1
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	5
	组
	1
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	5
	组
	1
	

	
	
	背柜
	800*600*850
	
	4
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	治疗准备室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	5.65
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	5.35
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	5.35
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	5.35
	米
	1
	

	
	
	大输液柜
	520*660*2000
	
	1
	个
	1
	

	
	
	高危药品柜
	800*600*850
	
	1
	组
	1
	

	
	
	高危药品密码锁
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	7.35
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	6.15
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	处置室
	下柜
	L*570*850
	
	4.59
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	处置柜下柜
	500*570*850
	
	3
	米
	1
	

	
	
	脚踏处置不锈钢组件
	定制
	
	6
	组
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	4.59
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	4.59
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	344
	换药室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	4.03
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	3.53
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	4.03
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	4.03
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.53
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.53
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	345
	开水+备餐
	备餐柜下柜
	L*570*850
	
	3.2
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.8
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.8
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	2
	个
	1
	

	346
	护工间
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	0.8
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	0.8
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	0.8
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	347
	
	货架
	1800*600*2000
	
	2
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            

	348
	护士办公室
	桌子
	1600*1000*750
	
	1
	张
	1
	1、采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、钢制脚架，

	349
	
	办公椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	350
	
	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	3
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	351
	
	矮柜
	800*600*850
	
	1
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	352
	更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	7
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     

	353
	护士长办公室
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
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	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	主任办公椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	椅子
	540*625*810
	
	2
	张
	1
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	主任办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	医生办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	8
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	活动柜
	420*550*640
	
	8
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	8
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	5
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	污洗间
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	值班室
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	2
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	6
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	矮柜
	800*600*850
	
	4
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	辅房1-2
	货架
	2000*600*2000
	
	4
	个
	1
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            
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	妇检室+换药
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	0.8
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	0.8
	米
	1
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	0.8
	米
	1
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	0.8
	米
	1
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	0.8
	米
	1
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	病区药房
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	4
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.含板式钢抽活动柜一个。
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	活动柜
	420*550*640
	
	4
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	4
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	5
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	取药桌
	1400*600*750
	
	2
	张
	1
	1、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。
2、基材：采用 E0级三聚氰胺板；
3、封边：采用≥2mm 厚激光封边条，保证受热受冷不脱胶开裂。表面光滑，不易变形及开裂，封边细腻。
4、五金配件：优质导轨，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
5、桌架：优质钢架；优质钢架。
6、功能配置：台面板25mm厚,，其它全部使用18mm厚的板。
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	办公椅
	常规
	
	7
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	双面药架2
	800*860*2000
	
	30
	组
	1
	层板采用1.0mm优质冷轧钢板，可水平和30°角度调节，上下任意调节。立柱1.5mm；表面经酸洗、磷化处理、耐腐蚀、防锈；静电喷塑，表面光洁无颗粒。
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	中药柜
	900*500*2000
	
	5
	组
	1
	1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。表面处理：钢制部件整体使用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
2、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
4、柜体、门板双层板工艺
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	单人间病房
	沙发
	双人位
	
	1
	张
	1
	1、面材：采用阻燃西皮；
2、阻燃海绵：高密度回弹定型阻燃海绵；
3、内架采用榫卯结构，木方严格按照国家标准。
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	茶几
	1200*600*450
	
	1
	个
	1
	实木
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	主任办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	医生办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	8
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	活动柜
	420*550*640
	
	8
	张
	1
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	8
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	5
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	矮柜
	1000*600*850
	
	3
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	值班室
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	3
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	9
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	矮柜
	800*600*850
	
	6
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	单人间病房
	沙发
	双人位
	
	1
	张
	1
	1、面材：采用阻燃西皮；2、阻燃海绵：高密度回弹定型阻燃海绵；3、内架采用榫卯结构，木方严格按照国家标准。
4、沙发脚：电镀钢架。
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	茶几
	1200*600*450
	
	1
	个
	1
	实木
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	宣教区
	折叠桌
	1200*450*750
	
	8
	张
	1
	1、桌面：采用优质三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用。选配挡板,挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚。
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	椅子
	540*625*810
	
	14
	张
	1
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮

	综合楼六、七层
	

	398
	护士站
	办公椅
	常规
	
	5
	张
	4
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	护士站
	U型护士站钢架主体
	L*720/1100
	
	12.8
	米
	4
	1、护士站主体、钢架、门板：采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm 。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	护士站台面
	L*750*40
	
	12.8
	米
	4
	

	
	
	U型人造石外挂（主体）
	造型
	
	12.8
	米
	4
	

	
	
	挑高钢架主体
	L*300*350
	
	10.4
	米
	4
	

	
	
	挑高台面
	L*300*40
	
	10.4
	米
	4
	

	
	
	挑高人造石外挂
	造型
	
	10.4
	米
	4
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	12.8
	米
	4
	

	
	
	主机柜
	300*400*680
	
	5
	组
	4
	

	
	
	三抽柜
	400*400*700
	
	5
	组
	4
	

	
	
	背柜
	800*600*850
	
	4
	个
	4
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	400
	治疗准备室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	5.6
	米
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	5.1
	米
	4
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	5.1
	米
	4
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	5.1
	米
	4
	

	
	
	大输液柜
	520*660*2000
	
	1
	个
	4
	

	
	
	高危药品柜
	800*600*850
	
	1
	组
	4
	

	
	
	高危药品密码锁
	常规
	
	1
	个
	4
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	6.5
	米
	4
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	6.5
	米
	4
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	4
	

	401
	处置室
	下柜
	L*570*850
	
	4.59
	米
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	处置柜下柜
	500*570*850
	
	3
	米
	4
	

	
	
	脚踏处置不锈钢组件
	定制
	
	6
	组
	4
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	4.59
	米
	4
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	4.59
	米
	4
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	4
	

	402
	换药室
	治疗柜上柜
	L*350*600
	
	3
	米
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	4.33
	米
	4
	

	
	
	背架
	L*40*2000
	
	3
	米
	4
	

	
	
	可调节层板
	L*350*25
	
	3
	米
	4
	

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	4.93
	米
	4
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	4.33
	米
	4
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	4
	

	403
	开水+备餐
	备餐柜下柜
	L*570*850
	
	3.2
	米
	4
	1、柜体、门板：SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	3.8
	米
	4
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	3.8
	米
	4
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	2
	个
	4
	

	404
	护工间
	治疗柜下柜
	L*570*850
	
	0.8
	米
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	0.8
	米
	4
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	0.8
	米
	4
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	4
	

	405
	
	货架
	1800*600*2000
	
	2
	个
	4
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            

	406
	污洗间
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	4
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	4
	

	
	
	不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	4
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	4
	

	407
	护士办公室
	桌子
	1600*1000*750
	
	1
	张
	4
	1、采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、钢制脚架，

	408
	
	办公椅
	常规
	
	6
	张
	4
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	409
	
	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	3
	个
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	410
	更衣室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	7
	个
	4
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     

	411
	护士长办公室
	办公桌
	1400*700*750
	
	1
	张
	4
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。

	412
	
	活动柜
	420*550*640
	
	1
	张
	4
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	413
	
	主任办公椅
	常规
	
	1
	张
	4
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	414
	
	椅子
	540*625*810
	
	2
	张
	4
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮

	415
	
	文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	416
	医生办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	10
	张
	4
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏

	417
	
	活动柜
	420*550*640
	
	10
	张
	4
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	418
	
	办公椅
	常规
	
	16
	张
	4
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	419
	
	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	420
	
	桌子
	2800*1600*750
	
	1
	张
	4
	1、采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、钢制脚架，

	421
	
	矮柜
	800*600*850
	
	4
	个
	4
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	422
	主任办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	4
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏

	423
	
	活动柜
	420*550*640
	
	2
	张
	4
	1、板材：采用优质三聚氰胺饰面板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。3、导轨：优质导轨； 4、锁具：优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	424
	
	主任办公椅
	常规
	
	2
	张
	4
	1、头枕:升降/PP/JYTW-01系列特网
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：
①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	425
	
	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	4
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	426
	值班室
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	2
	张
	4
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。

	427
	
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	5
	个
	4
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     

	428
	单人间病房
	沙发
	双人位
	
	2
	张
	4
	1、面材：采用阻燃西皮；
2、阻燃海绵：高密度回弹定型阻燃海绵；
3、内架采用榫卯结构，木方严格按照国家标准。
4、沙发脚：电镀钢架。

	429
	
	茶几
	1200*600*450
	
	2
	个
	4
	实木

	430
	辅房1-3
	货架
	2000*600*2000
	
	6
	个
	4
	1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕；
2、金属表面整体使用环氧聚酯粉末静电喷涂；
3、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹；                                            

	431
	宣教区
	折叠桌
	1200*450*750
	
	8
	张
	2
	1、桌面：采用优质三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用。选配挡板,挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚。

	432
	
	椅子
	540*625*810
	
	14
	张
	2
	1椅背：黑色背框
2椅座：座包采用定型绵
3扶手：前后滑动扶手
4椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
5椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮

	综合楼5层病房储物柜
	

	433
	病房
	储物柜
	1460*600*2400
	
	1.46
	米
	2
	1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。表面处理：钢制部件整体使用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
2、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、导轨、锁具。
4、柜体、门板双层板工艺

	434
	病房
	储物柜
	1560*600*2400
	
	1.56
	米
	7
	

	435
	病房
	储物柜
	1660*600*2400
	
	1.66
	米
	2
	

	436
	病房
	储物柜
	2050*600*2400
	
	2.05
	米
	5
	

	437
	单人病房
	储物柜
	2700*600*2400
	
	2.7
	米
	1
	

	438
	
	储物柜
	3000*600*2400
	
	3
	米
	1
	

	439
	
	储物柜
	3200*600*2400
	
	3.2
	米
	1
	

	440
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	11.9
	米
	1
	台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	综合楼6层病房储物柜
	

	441
	病房
	储物柜
	1310*600*2400
	
	1.31
	米
	2
	1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。表面处理：钢制部件整体使用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
2、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、导轨、锁具。
4、柜体、门板双层板工艺

	442
	病房
	储物柜
	1460*600*2400
	
	1.46
	米
	2
	

	443
	病房
	储物柜
	1560*600*2400
	
	1.56
	米
	10
	

	444
	病房
	储物柜
	1660*600*2400
	
	1.66
	米
	2
	

	445
	病房
	储物柜
	2050*600*2400
	
	2.05
	米
	4
	

	446
	病房
	储物柜
	2150*600*2400
	
	2.15
	米
	5
	

	447
	病房
	储物柜
	2250*600*2400
	
	2.25
	米
	1
	

	448
	单人病房
	储物柜
	2900*600*2400
	
	2.9
	米
	1
	

	449
	
	储物柜
	3000*600*2400
	
	3
	米
	2
	

	450
	
	储物柜
	3200*600*2400
	
	3.2
	米
	1
	

	451
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	12.1
	米
	1
	台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	综合楼7层病房储物柜
	

	452
	病房
	储物柜
	1310*600*2400
	
	1.31
	米
	2
	1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。表面处理：钢制部件整体使用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
2、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、导轨、锁具。
4、柜体、门板双层板工艺

	453
	病房
	储物柜
	1460*600*2400
	
	1.46
	米
	2
	

	454
	病房
	储物柜
	1560*600*2400
	
	1.56
	米
	10
	

	455
	病房
	储物柜
	1660*600*2400
	
	1.66
	米
	2
	

	456
	病房
	储物柜
	2050*600*2400
	
	2.05
	米
	4
	

	457
	病房
	储物柜
	2150*600*2400
	
	2.15
	米
	5
	

	458
	病房
	储物柜
	2250*600*2400
	
	2.25
	米
	1
	

	459
	单人病房
	储物柜
	2900*600*2400
	
	2.9
	米
	1
	

	460
	
	储物柜
	3000*600*2400
	
	3
	米
	2
	

	461
	
	储物柜
	3200*600*2400
	
	3.2
	米
	1
	

	462
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	12.1
	米
	1
	台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。





（二）行政楼办公家具清单：
	序号
	区域
	名称
	规格
	图片
	数量
	单位
	层数/套数
	材质要求

	行政楼一层
	

	1
	保安室
	办公桌
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；
3、桌脚：铝合金复合方管。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。

	2
	
	折叠椅
	540*625*810
	
	2
	张
	1
	椅背：黑色背框
椅座：座包采用定型绵
扶手：前后滑动扶手
椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮

	3
	
	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	4
	结核诊室/诊室
	门诊桌
	诊桌：1400*700*750
侧桌：1400*400*750
	
	2
	张
	1
	1、板材：采用三聚氰胺饰面板，板面平整。
2、封边：采用ABS封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L。
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	5
	
	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮

	6
	
	患者椅
	常规
	
	2
	张
	1
	椅 身：系选用25*25*1.2mm方钢管焊接而成，表面采用南宝树脂（中国）有限公司生产的热硬化分体涂料（色号：AV955））。 
座 垫：采用进口PE塑料中空成型，规格：340*240*20
脚 垫：以P.P塑胶制成，经久耐磨。
椅面板一次性注塑成型，预埋螺母，加强牢固度

	7
	
	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	8
	病人食堂
	餐桌
	1500*800*750
	
	16
	张
	1
	材质：台面为多层板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；台架选用优质钢管及钢板底座，表面做拉丝防污处理。   

	9
	
	餐椅
	475*D520*H820
	
	64
	张
	1
	材质：坐垫部分多层曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；椅脚选用优质201不锈钢钢管，表面经多次打磨亮光处理。

	行政楼二层
	

	10
	培训室
	讲台
	600*500*1160
	
	1 
	张
	1
	1、基材:使用E0级刨花板，甲醛释放量小于0.025mg/m³（气候箱法）刨花板；表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨：磨耗值：≤80mg/100r；表面耐香烟灼烧：达到4级以上；表面耐干热：达到4级以上；表面耐龟裂：达到4级以上。
2、封边:采用优质PVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部。
3、贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 
4、优质五金件

	11
	
	折叠桌
	1400*450*750
	张
	16
	张
	1
	1、桌面：采用优质三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用。选配挡板,挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚。

	12
	职工食堂
	餐桌
	2000*800*750
	
	3
	张
	1
	材质：台面为多层板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；台架选用优质钢管及钢板底座，表面做拉丝防污处理。

	13
	
	餐桌
	1500*800*750
	
	18
	张
	1
	

	14
	
	餐椅
	520*505*835
	
	57
	张
	1
	材质：坐垫部分为多层曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；软包35以上高密度海绵外扪耐磨西皮或布艺；椅脚选用优质201不锈钢钢管，表面经多次打磨亮光处理。

	15
	食堂15人
	圆餐桌
	Φ2600*750
	
	1
	张
	1
	1.桌面工艺：基材采用达标多层实木板，表层高压贴合天然白蜡木皮，木皮纹理顺直平整，无鼓包、开裂瑕疵，整体同色系环保漆面处理；
2.中心转盘：整盘采用加厚岩板材质，耐磨抗刮、防渗耐污、耐高温，边缘规整打磨，与外圈桌面贴合无缝隙；
3.桌桶底座：木质基材结构，整体精细化米白色环保哑光喷涂工艺，漆面均匀细腻、耐磕碰不掉色，结构稳固承重达标；
4.电动旋转系统（核心配置）：搭载商用优质静音大功率电动机芯，运行低噪平稳无晃动卡顿；支持多档位转速调节、正反转切换、启停定时功能，配套专属无线遥控器远程操控，机芯带过载保护、防夹停机防护，质保合规稳定耐用；

	16
	
	餐椅
	常规
	
	15
	张
	1
	1.椅身软包：靠背与座面采用双色拼接饰面，可选耐磨超纤皮材质，靠背做竖向立体车线菱格造型，版型饱满规整；
2.椅腿结构：优质实木框架椅腿，端部加装黄铜装饰脚套，稳固耐磨。

	17
	
	餐边柜
	900*400*850
	
	2
	个
	1
	1.柜体主体结构:采用实木多层板+实木辅条木结合结构，受力框架、隔板、侧板基材达标环保板材，结构稳固防变形防潮；整体饰面压贴白蜡木天然木皮，颜色可定制。实木多层板；甲醛释放量≤0.5mg/L；对金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。
2.柜门&抽屉面板:面板基材同柜体木结合标准，表层统一白蜡木皮饰面，同柜体配色做同色漆面处理；双开门+三抽屉结构尺寸精准，门缝均匀一致，推拉开合顺滑无异响。
3.五金配件:柜门配备静音缓冲铰链，抽屉搭载三节静音缓冲导轨，闭合轻柔防磕碰；拉手选用哑光黄铜轻奢长条拉手，款式、安装位置与附图完全匹配，防锈耐磨不易褪色。
4.柜脚与顶部细节:柜脚为实木一体成型小脚造型，同柜体白蜡木皮同色喷漆加固处理，承重稳定防受潮；台面前沿带一体式挡水围边，防止物品滑落磕碰，台面平整耐磨，整体漆面环保哑光工艺，耐刮耐污易日常打理。
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	食堂10人
	圆餐桌
	Φ1600*750
	
	1
	张
	1
	1.桌面工艺：基材采用达标多层实木板，表层高压贴合天然白蜡木皮，木皮纹理顺直平整，无鼓包、开裂瑕疵，整体同色系环保漆面处理；
2.中心转盘：整盘采用加厚岩板材质，耐磨抗刮、防渗耐污、耐高温，边缘规整打磨，与外圈桌面贴合无缝隙；
3.桌桶底座：木质基材结构，整体精细化米白色环保哑光喷涂工艺，漆面均匀细腻、耐磕碰不掉色，结构稳固承重达标；
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	餐椅
	常规
	
	10
	张
	1
	1.椅身软包：靠背与座面采用双色拼接饰面，可选耐磨超纤皮材质，靠背做竖向立体车线菱格造型，版型饱满规整；
2.椅腿结构：优质实木框架椅腿，端部加装黄铜装饰脚套，稳固耐磨。
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	餐边柜
	900*400*850
	
	2
	个
	1
	1.柜体主体结构:采用实木多层板+实木辅条木结合结构，受力框架、隔板、侧板基材达标环保板材，结构稳固防变形防潮；整体饰面压贴白蜡木天然木皮，颜色可定制。实木多层板；甲醛释放量≤0.5mg/L；对金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。
2.柜门&抽屉面板:面板基材同柜体木结合标准，表层统一白蜡木皮饰面，同柜体配色做同色漆面处理；双开门+三抽屉结构尺寸精准，门缝均匀一致，推拉开合顺滑无异响。
3.五金配件:柜门配备静音缓冲铰链，抽屉搭载三节静音缓冲导轨，闭合轻柔防磕碰；拉手选用哑光黄铜轻奢长条拉手，款式、安装位置与附图完全匹配，防锈耐磨不易褪色。
4.柜脚与顶部细节:柜脚为实木一体成型小脚造型，同柜体白蜡木皮同色喷漆加固处理，承重稳定防受潮；台面前沿带一体式挡水围边，防止物品滑落磕碰，台面平整耐磨，整体漆面环保哑光工艺，耐刮耐污易日常打理。
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	值班室1-3
	双层铁床
	2000*900*1800
	
	4
	张
	1
	1.立柱：采用 80*80*0.8mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤手。在床腿的两侧各有二条宽10MM，深2MM的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
2.横梁：采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带3条加强筋，立面成型后尺寸95mm×38mm，底部做圆弧面处理，材料厚度0.8mm，整体安装，方便，稳固结实；型材双面酸洗磷化喷塑处理，不易生锈；
3.床板支撑：床板横撑方管 20*30*0.8mm，五根均匀分布，床撑两端有倒刺锁定床撑功能，不易随便滑动、拔取。（床撑两侧加静音脚套，无异响）
4.前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制而成，长度为1130mm，高度为260mm。
5.侧护栏：床头护栏采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形，高度为225mm。
6.爬梯：支架采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。爬梯尺寸950mm（长）×305mm（宽），共3步踏板。
7.连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×26mm×26mm，材料厚度≥2.0mm。
10.套脚：立柱上端使用高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。
11.床板：采用13.5mm厚普通多层板。
12.床架：床体采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
13.颜色：常规哑光灰白色，黑色(颜色可定制)。
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	更衣柜（四门）
	900*500*2000
	
	4
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	污洗
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	 不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	行政楼三层
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	文印室
	矮柜
	1000*600*850
	
	3
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	污洗
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	 不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	办公室1
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	2
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	2
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	2
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	办公室2-12/党政办公室
	办公桌（含桌上屏）
	1400*700*750
	
	3
	张
	12
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.每张工位含板式活动柜一个。
7.单人位含一个桌上屏，双人位共用一个桌上屏
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	办公椅
	常规
	
	3
	张
	12
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	1
	个
	12
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	矮柜
	1000*700*800
	
	29.7
	米
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	医务科
	办公桌（含桌上屏）
	2800*1400*750
	
	1
	张
	1
	1.桌板：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.桌屏：5mm亚克力板，倒角50mm；
5.走线：桌面配走线盒，桌下配走线槽；
6.含板式钢抽活动柜一个。
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	屏风工作位
	1400*1400*750/1100
	
	2
	张
	1
	1、面材：采用优质浸渍胶膜纸；甲醛释放量≤0.05mg/m³；厚度≥0.18mm；表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强；
2、基材：采用E0级≥25mm实木多层板；
3、封边:采用优质ABS封边条；
4、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链、优质导轨、优质锁具，铰链具有匀速平稳的自关缓冲功能，三节走珠滑轨内置阻尼系统，有自吸功能，具有承重设计。
5、屏风有强弱电分开走线高低可调节功能，白色铝合金框架，上部200H雾玻中间150H为板贴布(颐达15-49)桌下为灰白色三聚氰胺板(H-121)含踢脚板。
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	办公椅
	常规
	
	6
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	6
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。
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	会议室
	折叠椅
	540*625*810
	
	48
	张
	1
	椅背：黑色背框
椅座：座包采用定型绵
扶手：前后滑动扶手
椅架：壁厚1.5MM椅架采用砂纹黑彰显档次全功能收起折叠
椅轮：可选择：A.固定脚轮 B.轮
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	折叠桌
	1200*450*750
	张
	24
	张
	1
	1、桌面：采用优质三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用优质ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：桌脚下方带万向轮方便产品室内的移动，其中两个万向轮带固定作用。选配挡板,挡板挂件，有效连接挡板与台面、挡板与桌脚。
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	讲台
	600*500*1160
	
	1 
	张
	1
	1、基材:使用E0级刨花板，甲醛释放量小于0.025mg/m³（气候箱法）刨花板；表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨：磨耗值：≤80mg/100r；表面耐香烟灼烧：达到4级以上；表面耐干热：达到4级以上；表面耐龟裂：达到4级以上。
2、封边:采用优质PVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部。
3、贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 
4、优质五金件
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	茶水间
	下柜
	L*570*850
	
	2.7
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	

	行政楼四层
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	茶水间
	下柜
	L*570*850
	
	2.7
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
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	污洗
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	 不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	党员活动室
	钢架椅
	常规
	
	52
	张
	1
	·黑色PP加玻纤背架
·高弹力海绵
·黑色连体固定扶手
·∮25管1.8厚电镀弓形架
西皮
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	茶水柜
	800*450*850
	
	1
	个
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨；
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	会议条桌
	1200*450*750
	
	12
	张
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 

	46
	
	会议桌
	7200*1500*750
	
	1
	张
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	院部办公会议室
	会议桌
	1500*600*750
	
	10
	张
	1
	1、基材:使用E0级刨花板。刨花板；表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨：磨耗值：≤80mg/100r；表面耐香烟灼烧：达到4级以上；表面耐干热：达到4级以上；表面耐龟裂：达到4级以上。
2、封边:采用优质PVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部。
3、贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 
4、优质五金件
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	钢架椅
	常规
	
	20
	张
	1
	·黑色PP加玻纤背架
·高弹力海绵
·黑色连体固定扶手
·∮25管1.8厚电镀弓形架
西皮
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	茶水柜
	800*450*850
	
	1
	张
	1
	1、基材:使用E0级刨花板。刨花板；表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨：磨耗值：≤80mg/100r；表面耐香烟灼烧：达到4级以上；表面耐干热：达到4级以上；表面耐龟裂：达到4级以上。
2、封边:采用优质PVC封边，用热熔胶经200℃高温压制于边部。
3、贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 
4、优质五金件

	50
	党政办公室1
	班桌
	1600*750*750（1600*400*650）
	
	2
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	51
	
	班椅
	
	
	2
	张
	1
	1、头枕：切割绵填充固定头枕
2、椅背：12mm厚单层板+切割绵
3、椅座：12mm厚单层板+切割绵
4、扶手：PU扶手支架的连动扶手，表面扪皮
5、底盘：四档倾仰锁定功能底盘
6、气杆：行程65mm沉口50mm电镀气杆
7、椅脚：355mm铝合金梅花脚。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
8、椅轮：50/38黑色PA防震轮
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	文件柜
	900*450*2000
	
	3
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公室1-2、4-7
	班桌
	1600*750*750（1600*400*650）
	
	6
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	54
	
	班椅
	
	
	6
	张
	1
	1、头枕：切割绵填充固定头枕
2、椅背：12mm厚单层板+切割绵
3、椅座：12mm厚单层板+切割绵
4、扶手：PU扶手支架的连动扶手，表面扪皮
5、底盘：四档倾仰锁定功能底盘
6、气杆：行程65mm沉口50mm电镀气杆
7、椅脚：355mm铝合金梅花脚。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
8、椅轮：50/38黑色PA防震轮

	55
	
	弓形椅
	
	
	12
	张
	1
	1、椅背：12mm厚单层板+切割绵
2、椅座：12mm厚单层板+切割绵
3、扶手：扪皮扶手面
4、椅脚：1.8mm厚扁管扶手连体弓形架
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	文件柜
	900*450*2000
	
	6
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。

	57
	办公室3
	班桌
	1600*750*750
	
	2
	张
	1
	1、采用三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：采用优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；钢制脚架，配单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	班椅
	
	
	2
	张
	1
	1、头枕：切割绵填充固定头枕
2、椅背：12mm厚单层板+切割绵
3、椅座：12mm厚单层板+切割绵
4、扶手：PU扶手支架的连动扶手，表面扪皮
5、底盘：四档倾仰锁定功能底盘
6、气杆：行程65mm沉口50mm电镀气杆
7、椅脚：355mm铝合金梅花脚。铝合金（家具用）符合化学成分：Si（0.20～0.6）％、Fe≤0.35%、Cu≤0.10%、Mn≤0.10 %、Mg(0.45～0.9)％、Cr≤0.10%、Zn≤0.10%、Ti≤0.10%；力学性能：
抗拉强度：≥160 N/mm 2 ，规定非比例延伸强度≥110 N/mm 2，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW，维氏硬度≥58HV；膜层性能：耐沸水性：附着性应达0级，耐盐酸性：合格，耐盐雾腐蚀性能：合格，耐洗涤剂性：合格，耐湿热性：综合评级1级；外观质量：合格。
8、椅轮：50/38黑色PA防震轮
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	矮柜
	1000*700*800
	
	2.65
	米
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.采用移门设计。
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	文件柜
	900*450*2000
	
	4
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	资料室
	文件柜
	900*450*2000
	
	5
	个
	1
	1.面材：优质耐火三聚氰胺饰面；
2.基材：E0级板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.封边：优质封边条，厚度2mm，封边严密.平整.无脱胶.表面无胶渍；
4.五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具。锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	财务办公室1-3
	办公桌
	1400*700*750
	
	8
	张
	1
	1、基材：采用E0级三聚氰胺板，板面平整；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；
3、五金配件：优质缓冲不锈钢铰链，优质锁具；锁具：①符合QB/T 1621-2015，互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；②符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002，乙酸盐雾试验(≥400h)：RA10级，Rp10级。
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	办公椅
	常规
	
	8
	张
	1
	1、头枕:无头枕
2、椅框:黑框
3、椅背:PP/JYTW-01系列特网
4、腰靠:弹性自适应，护腰片可升降25mm
5、扶手:PP扶手
6、坐垫:7.5CM定型绵/OS-300系列网布。网布（家具用）：①、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
②、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
③、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
④、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
⑤、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
⑥、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
⑦、胀破强度(kPa)：≥200。
⑧、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
⑨、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
⑩、pH值：4.0～9.0(C类)。
⑪、磷系阻燃剂：未检出。
7、底盘:原位锁定底盘
8、气杆:三级气压棒-85/40
9、椅脚:340mmPP五星脚
10、脚轮:55/25黑色PA轮
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	钢制文件柜
	900*450*2000
	
	7
	个
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度0.8mm。
2、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构。

	行政楼五层
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	大会议室
	演讲台
	常规
	
	1
	张
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	主席台
	1200*700*750
	
	5
	张
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	主席台
	600*700*750
	
	1
	张
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	主席椅
	如图
	
	10
	个
	1
	1、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高，纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤；
2、基材：采用E1级中密度纤维板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，稳定性好握钉力强，不易变形；                                                                                                                                                                   3、封边：采用同色封四边处理，物理性能佳，精密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐处理；
4、油漆：优质环保品牌油漆， 见光面采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，附着性强，色泽效果持久平整；
5、白乳胶（胶粘剂）：优质环保品牌胶粘剂；                                                                                                                                                                                           6、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达到国家标准。
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	会议条桌
	1400*450*750
	
	27
	张
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	椅子
	常规
	
	154
	张
	1
	聚丙烯树脂（pp）加玻璃纤维 混合注塑一体成型。
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	茶水柜
	800*450*850
	
	2
	个
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	男女浴室
	更衣柜（六门）
	900*500*2000
	
	4
	个
	1
	1.柜体钢板：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm。
2.表面处理：喷涂前必须前处理，钢制部件采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，高温固化，确保质量完美。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3.柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。
4.层板：内置可调节层板，金属挂衣杆。
5.五金配件：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕.毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺.裂纹等缺陷；
6.外观要求：涂层应无漏喷.锈蚀和脱色.掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂.疙瘩.皱皮等缺陷；
7.拉手，冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。                                                     
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	设备间
	会议条桌
	1600*450*750
	
	1
	张
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	主席椅
	常规
	
	1
	张
	1
	1.面料：黑色牛皮
2.海绵：座垫优质高密度定型绵，密度65kg/m3，无苯，正常使用十年以上不变形塌陷；                                                                                                                3.脚架：实木水性油漆。
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	接待室
	沙发
	单人位
	
	7 
	张
	1 
	1、面材：采用阻燃西皮，游离甲醛的含量≤75mg/kg，撕裂力≥20N，可萃取重金属（含铅、镉）≤75mg/kg，耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥3级，耐碱性汗液摩擦色牢度≥3级；2、阻燃海绵：高密度回弹定型阻燃海绵，阻燃海绵回弹率≥45%，撕裂强度≥2N/cm，拉伸强度≥90KPa，75%压缩永久变形≤5%；3、内架采用榫卯结构，木方严格按照国家标准；
4、沙发脚：电镀钢架。
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	茶几
	600*600*450
	
	5 
	张
	1 
	1、基材：采用三聚氰胺板，板面平整，内胶合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，握钉力板边≥1200N、板面≥1400N，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
2、封边：采用ABS激光封边条用激光封边机进行封边，严密的ABS封边起到很好的防水作用，也堵住了甲醛等有害物质向外泄露的通道，减缓了板材内有害物质的释放，甲醛释放量≤1.5mg/L；3、五金配件：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强。
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	茶水柜
	800*450*850
	
	1
	个
	1
	1.面材：优质木皮贴面，色泽一直，木皮完整干净；
2.基材：E0级环保板材，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.油漆：采用环保水性漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 
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	污洗
	不锈钢污洗柜
	800*600*1100
	
	0.8
	米
	1
	柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。304不锈钢板：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。

	
	
	普通冷热高抛水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
	

	
	
	 不锈钢拖把池
	1000*600*1800
	
	1
	米
	1
	

	
	
	普通水龙头
	常规
	
	1
	个
	1
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	茶水间
	下柜
	L*570*850
	
	2.7
	米
	1
	1、柜体、门板：采用优质电解钢板 ，钢板厚度1.0mm。
2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm，边缘加厚40mm 。医用人造石（医用亚克力人造石）：1）符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。2）抗菌性能：符合GB/T 31402-2023：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
3、表面处理：环保型环氧聚酯粉末静电喷涂 。电解钢板喷涂样块：1）符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。2）符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。3）符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。4）抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023：至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构 。

	
	
	医用人造石台面
	L*600*40
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	SUS304不锈钢踢脚线
	L*1*150
	
	2.7
	米
	1
	

	
	
	有机玻璃挡水
	680*500*380
	
	1
	个
	1
	


四、安装调试要求：
1、中标人应遵守现场的一切规章制度，文明施工；
2、中标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试验收合格后交付甲方；
3、中标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；
4、中标人施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担切费用；
5、无论调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾；
6、中标人须做好与安装、土建、装饰等施工队伍的配合工作；
7、中标人须自备施工或安装作业的必备工具和设备，含分电箱、电线和相关工具等；
8、中标人现场施工或作业的流程、工具或设备等须符合国家安全标准；
五、售后服务要求
1、产品质保期≥5年 , 质保期从取得验收合格之日起计算。在质保期内，投标人应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7★24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在采购人提出服务要求后，中标人需在30分钟内响应并提出解决方案，对于现场和远程无法解决的问题，需要在1小时内指派专业技术人员赶赴现场，投标人应提供具体的技术支持和售后服务方案。
2、提供专业的技术培训（操作、维修），保证需方操作人员正常使用设备的各项功能。 
3、在中标方承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标方承担。中标人免费提供并安装设备安装、调试、使用所需全部配件及易耗品，确保设备正常使用。
4、如有其他项目需中标方配合完成，中标方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。
5、投标人需编制售后服务方案，包括用户培训计划和服务措施、项目维护及应急方案等。
六、报价要求：投标总价一次报定，各投标人须对所有内容进行报价，报价中包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、监理、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、代理服务费、专利技术及质保期间等一切费用；甲方无须支付其他任何费用。
七、产品质量要求：
1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。
2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。本项目中水龙头属于《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购产品，投标人须在投标文件中提供所投水龙头的节能产品认证证书，否则视为无效投标。
3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。 
5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。
八、验收要求及标准：
1、中标供应商应按照本有关规定提供合格产品，并负责安装、调试。
2、本项目由采购方组织验收。
3、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能等；采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，因产品质量问题而造成采购单位的损失由供方承担。
4、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书（保修证明）等书面资料。
5、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。
6、验收标准：以本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用先由中标供应商支付，最终由有过失的一方支付。
7、由供方负责产品的保管。
8、交货过程中如发现不符合本次招标文件所定产品，供方应无条件退换及承担所有违约责任。
九、综合说明：
1、付款方式：详见合同主要条款
2、交货要求：签订合同生效接采购人送货通知后在60天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
    交货地点：采购人指定地点。
3、供应商所提供产品需明确生产厂家、品牌、规格、型号、数量及主要技术参数。
4、家具颜色由招标人确定，费用包含在报价内。
5、供应商必须承诺谈判招标文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出。
6、本项目核心产品：门诊大厅护士站。
7、知识产权：投标人应保证招标人免除且投标人承担由于招标人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

第五章 合同一般条款
  根据采购编号      号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就            的购销事宜，签订本合同书。
（一）、合同文件
1、合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2、合同文件组成和解释顺序
2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1.1 合同的特殊性条款
2.1.2 合同的一般性条款
2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4 中标通知书、投标文件和招标文件
2.1.5 有关图纸
2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3、合同文件使用文字
3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明
3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。
（二）、标的物的一般条款
1、完整物权
乙方确保对于出卖的标的物拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）等义务；如因知识产权等造成甲方损失的，甲方有权终止本合同、并有权要求乙方全额退还已收款项及承担本合同总金额20%违约金。
鉴于信息化的快速发展以及甲方自身各类发展需求，乙方应无条件向甲方及甲方合作方开放或提供各类端口或信息采集口，对此乙方予以再次确认且无权收取任何费用。如乙方不予配合，则甲方有权直接终止本合同并不予支付任何款项（如已支付、则乙方须全额归还）、不予退回履约保证金等，且有权要求乙方承担本合同总金额20%违约金。
注：本项目为交钥匙工程（设备如涉及与甲方端口或设备对接或改造现场设施等，费用均由乙方承担）。
2、质量保证
2.1 乙方应保证所供标的物是原厂全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在1年内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质保期限内，乙方应对由于工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应及时负责包退、包换或提供全新替代设备，确保不影响甲方正常运营，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题或未及时退还、提供替代设备等导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的或影响甲方运营导致各类损失等，乙方承担由此产生的全部责任。
2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据本合同第（六）条“违约责任”向乙方主张各项权利。
2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质保期均自标的物通过甲方最终验收之日起计算，如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长。
2.4 乙方再次承诺严格按照招标书及本合同等文件所记载内容提供服务内容，包括且不限于整体要求、各类功能要求等。
2.5 乙方承诺本合同所涉设备均与甲方现状吻合，确保各类设备及设施均能正常运行，甲方无须另行添置任何设备或设施；如有，则由乙方承担全部费用，包括且不限于添置设备或设施费、改建费等。
3、包装
乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
4、伴随服务（乙方对甲方待使用设施的周边配套实施等均已现场确认并认可，确保甲方无须另行添置设备或设施；且该部分费用已包括在合同总价内，甲方无须支付任何费用）
4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、培训、验收、维护、升级、监督、更换或设备替换等，以及招标书等文件所记录的服务项目；
4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；
4.1.4 按甲方要求，对甲方技术人员进行技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划；提供厂家免费培训、并提供维修资料及中文的用户操作手册。
4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的所有费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
（三）、标的物的交付、检验和验收
1、标的物的交付
1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移, 标的物交付行为不视为验收合格。
1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物的包括出厂证明、合格证、报关单及商检单等全部材料。
2、检验和验收
2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份书面合格检验证明，合格检验证明仅作为甲方接收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果及付款依据。
2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分（但不免除乙方对标的物生产厂家、质量等方面须承担的责任及义务）。
2.3  根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准在6个月内完成验收通过。特殊情况需延长的，双方应特别约定，特殊情况需延长的，双方应特别约定。
2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用先由乙方垫付、最终由有过失的一方支付。
3、货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：
3.1货物装箱清单 
3.2合格证（国产设备必须提供）    
3.3报关单&商检单（进口设备需提供）
3.4医疗器械注册证（医疗设备需提供）
3.5中英文技术资料                 
3.6使用维修保养中文说明书
3.7其它必备材料和必备工具等       
3.8保修单等其它必须材料
3.9质量合格材料（计量合格证）
（四）、对标的物提出异议的时间和办法
1、对标的物提出异议的时间和办法 
1.1  甲方在验收过程中，原则上于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方；如有特殊情况，甲方有权延长异议期。
注：甲方有权在中标后的项目实施过程中，对标的设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备的参数和功能与招标等文件要求及投标文件的承诺存在偏离，甲方仍有权退回设备，同时乙方须承担合同总金额20%的违约金，对此乙方予以认可。
1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定，但不免除本条款上述1.1约定的在项目实施过程中甲方的权利。
1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，同时异议期一并无限延长。
（五）、合同价款和支付
1、合同价款和支付
1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
1.2乙方应按照双方签订的合同规定完中标货、调试及经甲方验收合格后并在合同特殊条款规定的期限内持下列全部单据后方可结算货款：
1.2.1 满足甲方要求的合格的销售发票；
1.2.2 甲方盖章签收后的送货回单、乙方出具的合格检验证明和最终甲方出具的书面验收合格证明。
1.3如无异议、甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
1.4 根据现行税法对本合同有关的一切税费均由乙方承担，且已计入费用。
（六）、违约责任（除已有约定外）
1、违约责任
合同一方不履行合同任一义务或者履行合同义务不完全符合任一约定的，应当主动承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失等违约责任，但甲方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，乙方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。
2、甲方违约责任
2.1  在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2  甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。
2.3  甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的实际损失。
3、乙方违约责任
3.1  乙方不能交货(交货、安装或验收等如逾期超过十五天视为不能交货)的、交货不合格或交货未满足甲方要求的、履行合同给甲方造成损失的、违反其他合同约定的，甲方有权随时单方解除合同，不予支付任何款项，乙方应向甲方返还已收取的全部合同款并支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，乙方应自行取回货物并承担相应费用，且乙方须承担甲方为主张权利支出的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等
注：乙方提供的货物中有不符合招标文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。
3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，但如甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；如甲方不再需求，则甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。
4、不可抗力
4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
（七）、索赔
1、索赔
1.1  甲方有权根据自行检验标准检验或当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
1.2  在本合同规定的检验期和质保期内，乙方同意甲方有权按下列多种方式合并解决索赔事宜：
1.2.1  乙方负责及时退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于20%违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合并为甲方确定降低标的物的价格。
1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的原厂全新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。
1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
（八）、合同的解除和转让（除已有约定外）
1、合同的解除
1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2合同期间，因合同一方违约并无法获得守约方认可，甲方有权解除合同、乙方则退回已收款项并需承担本合同总价款20%作为违约金，并按本合同第六条承担各项违约责任；
1.2 有权解除合同的一方，可在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方时即告解除。
1.3 本合同当事人联系信息以企查查等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。
2、合同的转让等
合同任何部分均不得转让、分包、委托或授意给第三方，否则视为违约，甲方有权根据本合同第六条等全部条款的约定主张全部权利。
（九）、争议解决及未尽事宜
1、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规的规定执行。
十五、合同特殊条款
（一）、合同内容：
1、
	序号
	名称
	品牌（原厂全新）
	型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	   
	  
	 
	 
	 
	


2、 配置清单：
	序号
	货物名称（原厂全新）
	单位
	数量（每套）

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 


3、下列文件为本合同不可分割部分：
①招标文件；
②乙方中标的投标文件；
③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④中标通知书。
注：甲方有权选择对己优势条款合并主张全部权利，对此乙方无异议。
（二）、价格与支付：
1、合同总金额固定为人民币         元整（￥         ），包括但不限于本合同所涉全部货物、辅助材料、安装、调试、培训、验收、监理、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、代理服务费、专利技术及质保期间等一切费用；甲方无须支付其他任何费用。
2、付款方式：
在政府采购合同签订生效后，合同签订备案后甲方支付合同价款的30%的货款（乙方需提供相同金额的银行保函）；
货物到达现场，经监理、招标代理和采购人验收合格后甲方付至合同价款的50%；
专业验收合格后付至合同价款的80%（同时在乙方提交书面退还申请后，经甲方同意，无息退还30%预付款对应的银行保函）；
经审计后付至结算审定价的90%；
审计满一年付至97%；余款待质保期满后付清，审计晚于质保期满后完成的，余款10%支付时间延迟至审计后。
（三）质量与验收：
1、乙方应按照标书等全部文件的有关规定提供合格产品；
2、产品质量出现问题或使用过程中出现故障等，乙方负责及时包修、包退、包换或全新替代设备、确保甲方正常运营，费用均由乙方承担；
3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标；验收后使用阶段，甲方仍有权按本合同一般条款中第二条及第四条等约定主张各项权利。
4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准，确保甲方验收通过。
5、乙方交付及验收前均应先用书面等方式通告甲方。
（四）售后服务（乙方承诺严格按标书等“售后服务要求”提供全部服务；售后服务费用已包括在总费用内，甲方无须另行支付其他任何费用）：
1、产品质保期   年 , 质保期从取得验收合格之日起计算。在质保期内，乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7★24小时的维护支持能力以及优先服务级别。在采购人提出服务要求后，乙方需在30分钟内响应并提出解决方案，对于现场和远程无法解决的问题，需要在1小时内指派专业技术人员赶赴现场。
2、提供专业的技术培训（操作、维修），保证甲方操作人员正常使用设备的各项功能。 
3、在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。乙方免费提供并安装设备安装、调试、使用所需全部配件及易耗品，确保设备正常使用。
4、如有其他项目需中标方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。
（五）交货和安装
1、交货时间：签订合同生效接采购人送货通知后在60天内交货并安装调试结束。如无特殊原因必须在6个月内完成验收，具体根据采购单位要求。
2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地指定地点  。
（六）违约责任（除已有约定外）：
严格按本合同及其他招标文件的规定执行（含本合同全部条款等）。
（七）合同生效及其它：
1、本合同在双方签字盖章后生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
（八）合同争议
1、争议解决
 甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
（九）廉洁条款
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，特约定以下廉洁条款，以资合同各方共同遵守：
1、合同各方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材/试剂及行政办公物资等。
2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。
4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员非办公场所访谈并提供任何好处费等。
7、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。
8、本廉洁条款在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。
（十）附则
1、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，招标代理机构一份。
[bookmark: _Hlk110605095]




























第七章 评标办法及评分标准
[bookmark: _Hlk124435630]一、评标方法：
1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）。
[bookmark: _Hlk124435667]评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名中标候选人。
5、本项目采购人已委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
二、政府采购政策执行办法：
1、针对小微型企业的评审加分：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。
（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
2、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
二、综合评分标准：
（一）价格：（价格权值30分）
以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）
（二）产品检测报告情况比较（8分）：
投标人或所投产品生产厂家具有以下产品的检测报告，需提供完整的检测报告复印件，每提供一个符合要求的检测报告得1分，共8分。（检测报告须包含以下检测项数据，缺项或检测不合格均不得分；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并提供该检测机构在全国认证认可信息公共服务平台的资质认定获证机构查询截图。）
（1）医用人造石（医用亚克力人造石）：
1、符合JC/T 908-2013：①耐污染性：耐污值总和：≤64、最大污迹深度：≤0.12mm；②耐燃烧性能：实体面材阻燃性能：氧指数≥40%；③巴氏硬度（PMMA类A级）：≥65；④耐磨性：≤0.6g；⑤放射性防护分类控制(A类装饰装修材料)：外照射指数Ir≤1.3、内照射指数IRa≤1.0；⑥线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1。
2、抗菌性能：符合GB/T 31402-2023
至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
（2）电解钢板喷涂样块：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。
3、符合GB/T 35607-2024，环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。
4、抗菌性能：符合GB/T 24170.1-2023
至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
（3）304不锈钢板：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 24170.1-2023：抗菌性能：至少对 白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抗菌率≥99%。
（4）导轨：
1、符合QB/T 2454-2013：①过载:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开：合格。②功能：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量：合格。
2、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
（5）铰链：
1、符合QB/T 2189-2013：①过载：垂直静载荷、水平静载荷：合格。②功能：a)操作力：在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N；在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N。b）垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次）：合格。c）下沉量：在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm
2、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
（6）冷轧钢板：
1、符合GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验≥400h（连续喷雾）：①保护评级(RP)：10级；②外观评级(RA)：10级。
2、符合GB/T 3325-2024：金属喷漆（塑）涂层：①冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹②附着力：2级或优于2级。
3、符合GB/T 35607-2024：环境属性：产品有害物质：（家具涂层可迁移元素）铅Pb：≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Se≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg。
4、抗菌性能：符合QB/T 4371-2012
至少对白色链霉菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、肺炎链球菌、变异链球菌、粪肠球菌(粪链球菌）、幽门螺杆菌、粪产碱杆菌、变形杆菌、痢疾志贺氏菌、肠炎沙门氏菌中的任意10种抑菌率≥99%。
（7）理化板：
1、符合GB/T 26696-2011：理化性能：耐酸碱：≥1级；耐高温：≥1级；表面耐干热：≥1级；吸水率：≤0.5%；耐污染：≥1级；洛氏硬度：≥80。
2、符合QB/T 4371-2012：抗菌性能：至少对变异库克菌、粘质沙雷氏菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、藤黄微球菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌、粪肠球菌(粪链球菌)中的任意10种抗菌率≥99%。
3、氙灯老化(≥400h)：外观颜色变色等级≥3级。
4、燃烧性能B1级：平板状建筑材料：①火焰横向蔓延LFS未达到试样长翼边缘。②600s内无燃烧滴落物/微粒。③60s内焰尖高度Fs≤150mm。④60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。
5、耐磨性（500g/1000转）、压缩强度：耐磨性(500g/1000转)：≤0.14g、压缩强度≥32MPa。
（8）网布（家具用）：
1、符合GB/T 30126-2013：防蚊性能：至少达到B级（驱避率70%-50%），样品具有良好的驱避效果。
2、符合GB/T 20944.3-2008：抗菌性能：至少对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌、类白喉杆菌（无枝菌酸棒杆菌）、藤黄微球菌、变异库克菌中的任意5种抑菌率≥99%。
3、符合GB/T 2912.1-2009：甲醛含量 (mg/kg)：≤300(C类)。
4、符合GB/T 5453-1997：透气率(mm/s)：≥140。
5、符合GB 18401-2010：异味：无异味。
6、断裂强力(N)：经向 ≥100；纬向 ≥100。
7、胀破强度(kPa)：≥200。
8、易去污性（擦拭法）(级)：擦拭后色差 ≥3。
9、纤维含量(%)：聚酯纤维 100。
10、pH值：4.0～9.0(C类)。
11、磷系阻燃剂：未检出。
（三）技术参数符合性比较（13分）： 所投产品的功能、技术参数和配置符合或高于招标文件的要求的满分，每出现一个负偏离扣0.1分，扣完为止。
（四）产品生产、工艺能力比较（15分）：
1、投标单位须提供家具清单中下述产品的三视图（主视图、左视图、俯视图），总计5套，共5分。
①　产品一：综合楼序号：341  护士站           
②　产品二：综合楼序号：342  治疗准备室          
③　产品三：综合楼序号：343  处置室            
④　产品四：综合楼序号：344  换药室
⑤  产品五：综合楼序号：345  开水+备餐
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每套得1分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每套得0.5分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
2、投标单位须提供家具清单中下述产品的部件结构图及工艺结构图，总计5套，共5分。
①　产品一：综合楼序号：341  护士站           
②　产品二：综合楼序号：342  治疗准备室          
③　产品三：综合楼序号：343  处置室            
④　产品四：综合楼序号：344  换药室
⑤  产品五：综合楼序号：345  开水+备餐
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每套得1分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每套得0.5分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
3、投标单位须提供家具清单中下述产品的用料清单，总计5套，共5分。
①　产品一：综合楼序号：341  护士站           
②　产品二：综合楼序号：342  治疗准备室          
③　产品三：综合楼序号：343  处置室            
④　产品四：综合楼序号：344  换药室
⑤  产品五：综合楼序号：345  开水+备餐
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每套得1分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每套得0.5分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（五）主要区域整体陈设效果设计比较（10分）
投标人根据本项目特点、建筑平面图及采购需求，针对以下区域制定布置效果图。需考虑①空间布局；②色彩搭配；③点位考虑实际场地使用功能；④整体设计风格、有动线规划。共5个区域，每个区域2分，共10分。
1、综合楼一层：①所有等候区（清单序号3）、②西药房（清单序号89-94）；
2、综合楼二层：③儿童输液（清单序号121）；
3、综合楼五层：④护士站（清单序号341）、⑤治疗准备室（清单序号342）、⑥处置室（清单序号343）、⑦污洗间（清单序号366）、⑧单人间病房(清单序号380-381）；
4、行政楼三层：⑨办公室2-12/党政办公室（清单序号29-32）；
5、行政楼四层：⑩党员活动室（清单序号43-46）、⑪院部办公会议室（清单序号47-49）、⑫办公室1-2、4-7（清单序号53-56）。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每个区域得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每个区域得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（六）项目实施方案（8分）：投标人提供本项目的实施方案，包含：①项目交货工期保障计划方案、②项目人员组成及职责安排、③安装方案、④货物调试与验收方案。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（七）售后服务方案（8分）：投标人提供本项目的售后服务方案，包含①售后服务机制、响应时间、②售后服务流程、服务标准、③故障应急处置程序、④退换货方案。
上述内容详尽、可行性高且能够满足本项目需求的每一项得2分；各项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施或内容里有“不合理”、“错误”的每一项得1分（内容“不合理”、“错误”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况）；未提供相关项内容的相关项不得分。
（八）所投产品生产厂家环保性及投标人综合情况比较（8分）：
1、所投产品属于政府采购节能产品（优先采购）或环境标志产品品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。每提供一个认证证书复印件得1分，最高2分。（认证范围需与本次所投产品相关，证书须在有效期内，否则不得分）
2、投标人或所投核心产品生产厂家获得质量管理理体系认证证书的得1分；获得环境管理理体系认证证书的得1分；获得职业健康管理理体系认证证书的得1分；获得中国绿色产品认证证书的得1分。最高4分。（认证范围需与本次所投产品相关，证书须在有效期内，须提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询页面截图，否则不得分。
3、投标人或所投核心产品生产厂家2023年1月1日至今类似产品销售业绩比较（如涉及多个产品，提供其中一个或多个产品的销售业绩均可），每提供一份合同得1分，最高分2分。（以提供销售合同，已完工的验收报告或证明已完工的验收资料，销售发票等资料为准，三种资料不全不得分。销售发票汇总金额不低于合同金额的30%，日期以合同签订日期为准。）
备注：
针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。 
2、质保要求、付款方式及交付时间不满足招标文件要求的为无效投标。
                                                              （全文完） 
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