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未来软件编制 2026年11月6日



1
迎宾路校区智能制造产业学院企业化实训场
景建设配套工程改造项目



3121403.57 0.00 89435.55



合    计 3121403.57 0.00 89435.55











未来软件编制 2026年11月6日



1 土建装修工程 2021196.72 0.00 64732.78



2 A区加固工程 116947.62 0.00 3879.23



3 安装工程 736469.33 0.00 16986.65



4 室外工程 246789.90 0.00 3836.89



合    计 3121403.57 0.00 89435.55











未来软件编制 2026年11月6日



1 分部分项工程 1703494.29



1.1   A/B/C区拆除及清运工程 90000.00



1.2   A区装修 1178188.44



1.3   B/C区装修 435305.85



2 措施项目 150814.63



2.1 其中：安全生产 64732.78



3 其他项目 0.00



3.1 其中：暂列金额 0.00



3.2 其中：专业工程暂估价 0.00



3.3 其中：计日工 0.00



3.4 其中：总承包服务费 0.00



3.5 其中：合同中约定的其他项目 0.00



4 增值税 166887.80



合    计 2021196.72
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1 010101001001
拆除及清运工
程



1.此次改造、加固、新建
连廊范围内、室外管网所
有需要拆除的内容进行拆
除，包括室内装修、外墙
及外墙门窗、栏杆扶手、
屋面、绿化、仓库、水电
管线、灯具及开门洞等
（不限于上述内容） 以达
到此次装修工作界面
2.场地障碍物拆除，苗木
清理，场地清理找平
3.原有室内物品、办公桌
椅等所有搬运至甲方指定
位置
4.投标人勘探现场，结合
本次招标图纸，自行计
算，慎重报价
5.拆除物品甲方不考虑回
收
6.投标人拆除过程中应保
证结构安全，如造成破
坏，应自行进行加固处理
7.拆除垃圾投标人自行外
运、运距自行考虑
8.此项为包干价 结算时不
作调整



项 1 90000.00 90000.00 0.00



2 010102001004 挖基坑土方
1.土类别:三类土
2.开挖深度:1.5m内
3.基底处理方式:基地夯实



m3 161.91 12.68 2053.02 0.00



3 010102007006 回填方
1.填方部位:基础
2.材料品种:就地取土
3.密实度:0.97



m3 130.57 10.79 1408.85 0.00



4 010103001001 平整场地 1.土石类别:三类土 m2 183.8 1.10 202.18 0.00



5 010103002006 余方弃置 1.土石类别:三类土 m3 31.34 21.80 683.21 0.00



6 010402001006 砌块墙



1.砌块品种、规格、强度
等级:A3.5级B06级蒸压砂
加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:DMM5砌筑
砂浆



m3 25.1 663.38 16650.84 0.00



7 010501001006 基础垫层



1.基础形式:独立基础
2.厚度:100mm
3.材料品种、强度要求、
配比:C15预拌混凝土



m3 5.8 568.09 3294.92 0.00



本页小计 114293.02 0.00
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8 010501002037 楼地面垫层



1.部位:地面
2.厚度:详见图纸
3.材料品种、强度要求、
配比:C20预拌混凝土



m3 3.5 494.67 1731.35 0.00



9 010505001006 垫层模板 1.垫层部位:独立基础 m2 7.5 89.07 668.03 0.00



10 010502001001 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:独立基础



m3 18.85 424.83 8008.05 0.00



11 010505002010 基础模板 1.基础类型:独立基础 m2 26.88 79.07 2125.40 0.00



12 010502006001 钢筋混凝土柱
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30 m3 8 486.30 3890.40 0.00



13 010505004001 柱面模板 1.模板形式:直行模板 m2 10.3 81.43 838.73 0.00



14 010505004002 柱面模板
1.模板形式:直行模板
2.:5m内 m2 52.09 98.38 5124.61 0.00



15 010502011004 钢筋混凝土梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30 m3 41.93 451.04 18912.11 0.00



16 010502013001 实心楼板
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30 m3 16.95 455.58 7722.08 0.00



17 010502019001 其他板 1.板名称:雨蓬板 m3 0.87 512.73 446.08 0.00



18 010505008001 其他板模板
1.构件名称:雨蓬板
2.模板形式:直行模板 m2 9.14 103.63 947.18 0.00



19 010505006005 梁模板 1.模板形式:直行模板 m2 105.61 88.09 9303.18 0.00



20 010505006006 梁模板
1.模板形式:直行模板
2.:5m内 m2 195.44 105.68 20654.10 0.00



21 010505007001
楼板、屋面
板、坡道板模
板



模板形式:直行模板
2.:5m内 m2 141.28 88.29 12473.61 0.00



22 010502021007 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.58 824.57 2127.39 0.00



23 010502022008 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25 m3 1 666.38 666.38 0.00



24 010502023004 过梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.31 741.62 229.90 0.00



25 010505011007 构造柱模板 1.模板形式:直行模板 m2 28.5 99.28 2829.48 0.00



26 010505012007 圈梁模板 1.模板形式:直行模板 m2 10.4 70.18 729.87 0.00



27 010505013004 过梁模板 1.模板形式:直行模板 m2 3.98 96.12 382.56 0.00



28 010506001008
现浇混凝土基
础及联系梁钢
筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.558 4872.02 2718.59 0.00



本页小计 102529.08 0.00
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29 010506002001
现浇混凝土柱
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径10mm t 0.984 5080.33 4999.04 0.00



30 010506002002
现浇混凝土柱
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径20mm t 0.732 4778.30 3497.72 0.00



31 010506002003
现浇混凝土柱
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径22mm t 0.679 4730.13 3211.76 0.00



32 010506005017
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径6mm t 0.157 5338.08 838.08 0.00



33 010506005018
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 0.434 5220.63 2265.75 0.00



34 010506005019
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径10mm t 2.396 5080.33 12172.47 0.00



35 010506005020
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.63 4872.02 3069.37 0.00



36 010506005021
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径16mm t 1.028 5069.00 5210.93 0.00



37 010506005022
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径18mm t 1.121 5004.84 5610.43 0.00



38 010506005023
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径20mm t 1.646 4456.21 7334.92 0.00



39 010506005024
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径25mm t 0.016 4275.69 68.41 0.00



40 010506006001
现浇混凝土楼
板及屋面板钢
筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 1.932 5012.32 9683.80 0.00



41 010506008001
现浇混凝土其
他板钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 0.329 5220.63 1717.59 0.00



42 010506008002
现浇混凝土其
他板钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.124 4872.02 604.13 0.00



43 010506004001
现浇混凝土墙
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 0.837 5220.63 4369.67 0.00



44 010506010025
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径6mm t 0.031 5338.08 165.48 0.00



45 010506010026
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 0.116 5220.63 605.59 0.00



46 010506010027
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径10mm t 0.299 5080.33 1519.02 0.00



47 010506010028
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.01 4872.02 48.72 0.00



48 010506010029
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径14mm t 0.014 4872.02 68.21 0.00



49 010506017002
砌体工程内配
钢筋



1.钢筋种类、规格:HPB300 
直径6mm
2.布置方式:通长布置



t 0.139 7600.38 1056.45 0.00



本页小计 68117.54 0.00
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50 010902004005 屋面刚性层



1.50厚C30细石混凝土保护
层Φ4@100 双向焊接钢筋
网片
2.10厚1:3石灰砂浆隔离层
3.3厚SBS改性沥青防水卷
材（有胎）（另算）
4.2mm厚非固化橡胶沥青防
水涂料（另算）
5.15mm厚1:3水泥砂浆找平
6.最薄处20厚轻质泡沫混
凝土找坡
7.结构混凝土结构板
8.详见节点



m2 174.85 130.86 22880.87 0.00



51 010902001006 屋面卷材防水



1.卷材品种、规格、厚
度:3mmSBS改性沥青防水卷
材(有胎)
2.防水层数:1层
3.防水层做法:热熔满铺



m2 193.66 39.40 7630.20 0.00



52 010902002002 屋面涂膜防水
1.防水膜品种:非固化橡胶
沥青防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm



m2 193.66 41.38 8013.65 0.00



53 010901008001 屋面变形缝
屋面变形缝转角缝详见
14J936-2/BW3 m 15 67.25 1008.75 0.00



54 010903004001 墙面变形缝
外墙变形缝转角缝详见
14J936-2/BQ2 m 18.8 60.45 1136.46 0.00



55 010904004001
楼(地)面变形
缝



楼面铝合金变形缝转角缝
详见14J936-2/BD3 m 8.9 105.38 937.88 0.00



56 011201001016
墙、柱面一般
抹灰



1、8厚1:2.5水泥砂浆压实
抹平
2、12厚1:3水泥砂浆打底
扫毛
3、刷素水泥浆一道



m2 204.76 45.67 9351.39 0.00



57 011201001017
墙、柱面一般
抹灰



部位：新增外墙
1.8厚抗裂抹面砂浆压入耐
碱玻纤网格布
2.12厚1:3水泥砂浆
3.钢筋混凝土梁、柱、墙
（不同墙体材料交界面挂
钢丝网片）



m2 246.63 67.78 16716.58 0.00



58 011404001007 墙面喷刷涂料
外墙弹性涂料一底两面,柔
性耐水腻子打底刮平 m2 246.63 40.24 9924.39 0.00



59 011404002002 天棚喷刷涂料



现浇混凝土雨棚 顶面
1.涂刷两遍外墙涂料
2.满刮耐水腻子两道，砂
纸打平
3.填补缝隙，局部刮腻子



m2 13.32 34.00 452.88 0.00



本页小计 78053.05 0.00
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60 010501002038 楼地面垫层 C25混凝土修补拆除后墙体 m3 3 494.67 1484.01 0.00



61 011101003001 自流平楼地面



1.3厚环氧砂浆自流平面层
2.环氧底料一道
3.3厚水泥自流平砂浆基层
4.25厚1:2.5水泥砂浆找平
5.C25混凝土墙体，修补拆
除墙体（另算）
6.墙体、水磨石、地砖拆
除（已算至拆除项目中）



m2 114.28 133.45 15250.67 0.00



62 011104002001
竹、木(复合)
地板



1.12厚浅木色实木复合地
板  阴角处成品铝合金压
条
2.12厚阻燃板基层
3.50*50*5热镀锌方管@400   
抬高200mm
4.详见图纸
5.清单按展开面积



m2 9.84 395.68 3893.49 0.00



63 011105006013 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 43.08 29.42 1267.41 0.00



64 011105004001 塑料板踢脚线 成品PVC踢脚线H=300mm m 4.52 57.90 261.71 0.00



65 011403001033 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 165.95 28.32 4699.70 0.00



66 011403001034 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 159.22 30.27 4819.59 0.00



67 010501002013 楼地面垫层



1.100厚C25混凝土随捣随
抹光
2.素土夯实
3.铲除原地砖及混凝土
（已算至拆除项目中）



m2 115.52 52.08 6016.28 0.00



本页小计 37692.86 0.00
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68 011102003021 块料楼地面



地砖地面A
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.回填另算



m2 115.52 130.66 15093.84 0.00



69 011203003003 块料墙、柱面



1.600*1200面砖（全
瓷），砖缝预留宽度
2.5mm，清理砖缝美缝剂填
缝   
2.面砖专用背胶
3.5厚专用胶泥粘结层揉挤
压实
4.界面剂1道
5.清除原内墙涂料至粉刷
层（局部1:3水泥砂浆修
补）（修补另算）/粉刷层
墙体
6.消防栓暗门五金



m2 58.89 184.64 10873.45 0.00



70 011302004009 格栅吊顶



1.灰色铝方通50*80*0.8
2.专用龙骨@900
3.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm
4.（原顶喷黑、拆除内墙
处顶棚腻子找补后喷黑）
（另算）



m2 72.75 142.26 10349.42 0.00



71 011403001035 抹灰面油漆
1.铝方通吊顶顶部原顶黑
色无机涂料两遍
2.含梁侧、管线



m2 94.58 12.97 1226.70 0.00



72 011302002010 跌级吊顶天棚



1.满刮腻子两道，无机涂
料两遍
2.9.5mm厚双层纸面石膏板  
立面展开12mm阻燃板基层
3.CB50*20*0.6轻钢覆面横
撑龙骨，中距1200mm 
4.CB50*20*0.6轻钢覆面次
龙骨，中距400mm 
5.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm 
6.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 31.51 223.79 7051.62 0.00



73 010501002015 楼地面垫层
1.100厚C25混凝土随捣随
抹光
2.素土夯实



m2 167.08 52.08 8701.53 0.00



本页小计 53296.56 0.00
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74 011102003022 块料楼地面



地砖地面A
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.回填另算



m2 167.08 130.66 21830.67 0.00



75 011403001051 抹灰面油漆
1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平



m2 204.95 28.32 5804.18 0.00



76 011403001052 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平



m2 217.2 30.27 6574.64 0.00



77 010501002014 楼地面垫层



1.60厚C15混凝土垫层  随
捣随抹
2.素土夯实
3.清除原地砖及混凝土或
水磨石地面（已算至拆除
项目中）



m3 0.17 731.22 124.31 0.00



78 011403001036 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 21.8 28.32 617.38 0.00



79 011403001037 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 2.88 30.27 87.18 0.00



80 011101006001
平面砂浆找平
层



30mm1:2.5水泥砂浆找平
层，修补拆除墙体，原卫
生间砂浆找平，与周边结
构板齐平



m2 45 42.70 1921.50 0.00



本页小计 36959.86 0.00
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81 011101003003 自流平楼地面



1.3厚环氧砂浆自流平面层
2.环氧底料一道
3.3厚水泥自流平砂浆基层
4.原水磨石地面打磨
5.30mm1:2.5水泥砂浆找平
层，修补拆除墙体（另
算）
6.原卫生间地砖、隔墙及
木地板拆除（已算至拆除
项目中）



m2 317.23 99.72 31634.18 0.00



82 011104002003
竹、木(复合)
地板



1.12厚浅木色实木复合地
板  阴角处成品铝合金压
条
2.12厚阻燃板基层
3.50*50*5热镀锌方管@400   
抬高200mm
4.详见图纸
5.清单按展开面积



m2 19.68 395.68 7786.98 0.00



83 011105006017 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 124.76 29.42 3670.44 0.00



84 011403001040 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 390.67 28.32 11063.77 0.00



85 011403001041 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍浅灰色无机涂
料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 433.71 30.27 13128.40 0.00



86 011109001013 架空地板
1.600*600钢质陶瓷防静电
活动地板150高
2.原水磨石地面打磨



m2 166.82 230.22 38405.30 0.00



87 011105006014 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 62.38 29.42 1835.22 0.00



本页小计 107524.29 0.00
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88 011403001038 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 195.34 28.32 5532.03 0.00



89 011403001039 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍浅灰色无机涂
料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 216.87 30.27 6564.65 0.00



90 011503001003
带扶手的栏
杆、栏板



1.设置静电地板的房间内
侧加装150高304不锈钢护
窗栏杆 Φ50*1.5



m 10.1 116.09 1172.51 0.00



91 011101003004 自流平楼地面



1.3厚环氧砂浆自流平面层
2.环氧底料一道
3.3厚水泥自流平砂浆基层
4.原水磨石地面打磨
5.30mm1:2.5水泥砂浆找平
层，修补拆除墙体（另
算）
6.原卫生间地砖、隔墙及
木地板拆除（已算至拆除
项目中）



m2 29.1 99.72 2901.85 0.00



92 011102003024 块料楼地面



地砖楼面A
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.拆除原水磨石至结构板



m2 29.1 130.66 3802.21 0.00



93 011105006016 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 34.98 29.42 1029.11 0.00



94 011403001054 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 104.57 28.32 2961.42 0.00



本页小计 23963.78 0.00
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95 011403001053 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 37.83 30.27 1145.11 0.00



96 011101001006
水泥砂浆楼地
面



1.30厚1:2.5水泥砂浆面层  
随捣随抹
2.界面剂1道
3.清除原地面面砖及结合
层（另算）



m2 8.63 59.70 515.21 0.00



97 011403001066 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 58.95 28.32 1669.46 0.00



98 011403001067 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 8.64 30.27 261.53 0.00



99 011103002001
橡塑卷材楼地
面



1.3厚同质透心PVC地胶
2.专用PVC地板胶
3.原水磨石地面打磨



m2 108.06 113.13 12224.83 0.00



100 011105006015 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 66.18 29.42 1947.02 0.00



101 011403001055 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 189.35 28.32 5362.39 0.00



102 011403001056 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 140.48 30.27 4252.33 0.00



本页小计 27377.88 0.00
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103 011207003003 成品隔断



1.84系列2.0壁厚深灰色铝
合金   内置铝合金百叶
2.6+0.76PVB+6钢化玻璃隔
断
3.耐火极限≥1.0h
4.顶部固定



m2 31.86 500.00 15930.00 0.00



104 011102003025 块料楼地面



地砖楼面A
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.拆除原楼面水磨石至结
构板（已算至拆除项目
中）



m2 37.02 130.66 4837.03 0.00



105 011105006018 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 19.5 29.42 573.69 0.00



106 011403001042 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 58.7 28.32 1662.38 0.00



107 011403001043 抹灰面油漆



原涂料墙面未破损处
1.涂饰两遍白色无机涂料
2.原墙面涂料面层，清除
灰尘、打磨污斑



m2 25.16 16.60 417.66 0.00



108 011403001057 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.空鼓开裂处、腻子修补
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 48.13 30.27 1456.90 0.00



109 010501002001 楼地面垫层



1.蹲坑部位LC7.5轻骨料混
凝土垫层（根据洁具尺寸
确定），120厚MU10混凝土
砖槛，M5水泥砂浆砌筑
2.20厚1:3水泥砂浆找平层
及侧面粉刷



m3 4.07 600.56 2444.28 0.00



本页小计 27321.94 0.00
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110 011102003001 块料楼地面



地砖地面C 防水防滑
1.600*600*10厚防滑地砖
（全瓷），砖缝预留宽度
2.5mm，清理砖缝美缝剂填
缝
2.撒素水泥面，洒适量清
水
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
粘结层
4.20厚1:3水泥砂浆找平层
及侧面粉刷
注：蹲坑部位LC7.5轻骨料
混凝土垫层（根据洁具尺
寸确定），120厚MU10混凝
土砖槛，M5水泥砂浆砌筑
（另算）
5.1.5厚聚合物水泥防水涂
料（Ⅱ型），遇墙翻边
300mm （另算）
6.1.5厚聚合物水泥防水涂
料（Ⅱ型），遇墙翻边
300mm （另算）
7.最薄处20厚1:3水泥砂浆
找平层（1%坡向地漏），
周边抹小八字
8.回填另算



m2 25.75 163.76 4216.82 0.00



111 010501002005 楼地面垫层



1.60厚C15混凝土垫层
2.素土夯实
3.清除原地这面混凝土
（已算至拆除项目中）



m3 1.55 522.11 809.27 0.00



本页小计 5026.09 0.00
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112 011102003007 块料楼地面



地砖楼面B
1.600*600*10厚防滑地砖
（全瓷），砖缝预留宽度
2.5mm，清理砖缝美缝剂填
缝
2.撒素水泥面，洒适量清
水
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
粘结层
4.15厚1:3水泥砂浆找平层
及侧面粉刷
注：蹲坑部位LC7.5轻骨料
混凝土垫层（根据洁具尺
寸确定），120厚MU10混凝
土砖槛，M5水泥砂浆砌筑
（另算）
5.1.5厚聚合物水泥防水涂
料（Ⅱ型），遇墙翻边
300mm （另算）
6.1.5厚聚合物水泥防水涂
料（Ⅱ型），遇墙翻边
300mm （另算）
7.最薄处15厚1:3水泥砂浆
找平层（1%坡向地漏），
周边抹小八字
8.清除原楼面面砖至现浇
混凝土板（已算至拆除项
目中）



m2 76.93 161.35 12412.66 0.00



113 010904002001
楼(地)面涂膜
防水



1.1.5厚聚合物水泥防水涂
料（Ⅱ型）2道，遇墙翻边
1500mm
2.所有楼面与墙面竖管转
角处附加300宽一布一涂
3.清单为单层面积、定额
工程量为两道工程量



m2 321.16 63.60 20425.78 0.00



114 011105002001 石材止水条 石材止水条安装 50×30 m 1.54 119.63 184.23 0.00



115 011203003001 块料墙、柱面



1.300*600面砖（陶土釉面
砖），砖缝预留宽度
2.5mm，清理砖缝美缝剂填
缝
2.5厚1：2建筑胶水泥砂浆
粘结层
3.界面剂1道
4.清除原内墙涂料至粉刷
层（局部1:3水泥砂浆修
补）/粉刷层墙体（另算）



m2 362.44 111.64 40462.80 0.00



本页小计 73485.47 0.00
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116 011505001001 洗漱台



1.20厚石材台面+下挂
150mm （石材倒角、磨
边）
2.立面250mm仿木色钛晶板
3.立面12mm阻燃板基层
4.石材与钛晶板间黑钛不
锈钢收口
5.40*40*4镀锌角钢钢架台
面制安
6.详见图纸



m2 7 683.61 4785.27 0.00



117 011207003006 成品隔断
12厚木纹色PVC防水实心板  
配套收边条 五金 m2 94.6 137.52 13009.39 0.00



118 011207003007 成品隔断
小便斗挡板  12厚木纹色
PVC防水实心板 配套收边
条



m2 4.8 248.12 1190.98 0.00



119 011302001018 平面吊顶天棚



1-4层集成吊顶
1.铝扣板吊顶300*300*0.6
厚
2.安装型式配套专用龙骨
与吊杆联接后找平
3.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 103.4 95.74 9899.52 0.00



120 011102001008 石材楼地面
1.12厚浅灰色人造大理石   
30mm干硬性水泥砂浆粘贴
2.20mm水泥砂浆找平层



m2 12.21 322.85 3942.00 0.00



121 010801002001 木质门带套



M0922
1.成品单开平开实木复合
门，配套木门套  
2.门五金安装



m2 23.76 591.70 14058.79 0.00



122 010801002003 木质门带套



M1322
1.成品子母平开实木复合
门，配套木门套   
2.门五金安装



m2 8.25 571.48 4714.71 0.00



123 010801002004 木质门带套



M1827
1.成品双开平开实木复合
门，配套木门套   
2.门五金安装



m2 14.99 572.06 8575.18 0.00



124 010802004002 钢质防火门



FM甲2127
1.钢质丙级木纹防火门,配
套钢门套
2.防火门五金安装



m2 5.67 483.40 2740.88 0.00



125 010802004003 钢质防火门



FM乙0920
1.钢质乙级木纹防火门，
配套钢门套
2.防火门五金安装



m2 7.2 460.78 3317.62 0.00



126 010802004001 钢质防火门



FM乙1027
1.钢质乙级木纹防火门，
配套钢门套
2.防火门五金安装



m2 10.8 460.78 4976.42 0.00



本页小计 71210.76 0.00
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127 010808002001 金属门窗套
1.18mm阻燃板门套基层
2.0.8mm厚黑钛哑光不锈钢
门套洞口



m2 24.61 369.45 9092.16 0.00



128 011106003001 块料楼梯



地砖楼面A
1.600*600*10厚楼梯地砖
（倒角、抽槽），砖缝预
留宽度2.5mm，清理砖缝美
缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.拆除原楼面水磨石至结
构板（已算至拆除项目
中）



m2 51.65 225.34 11638.81 0.00



129 011105003001 块料踢脚线



1.10厚地砖（全瓷）踢脚
线100 高800长
2.5厚专用胶泥粘结层揉挤
压实
3.基础墙面



m 47.87 33.76 1616.09 0.00



130 011403001044 抹灰面油漆



原涂料墙面未破损处
1.涂饰两遍白色无机涂料
2.原墙面涂料面层，清除
灰尘、打磨污斑



m2 188.56 16.60 3130.10 0.00



131 011403001045 抹灰面油漆



原涂料墙面坡损处
1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.根据实际现场情况1:3水
泥砂浆粉刷修补，打磨平
整（另算）
4.清除原内墙面砖及粘结
层（已算至拆除项目中）



m2 80.81 28.32 2288.54 0.00



132 011403001047 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.填补缝隙，局部刮腻子
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中）



m2 65.1 30.27 1970.58 0.00



133 011503001004
带扶手的栏
杆、栏板



1.楼梯栏杆做法参见
22J403-1-C3/2-28
2.楼梯破损地面修补
3.详见图纸



m 22.74 366.77 8340.35 0.00



134 011201001001
墙、柱面一般
抹灰



有空鼓及开槽处
1.根据现场实际情况1:3水
泥砂浆粉刷修补
2.清除面层



m2 80 42.15 3372.00 0.00



135 011403001048 抹灰面油漆
拆除内墙处后顶棚腻子找
补 m2 10 17.88 178.80 0.00



本页小计 41627.43 0.00
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136 011205001001
墙、柱面装饰
板



吊顶低于窗高时，增加白
色铝塑板侧封
1.柱、梁面δ12mm阻燃板
基层 钉在龙骨上
2.3厚21丝白色铝塑板



m2 6.15 137.26 844.15 0.00



137 010402001001 砌块墙
专用砂浆砌筑B06砂加气混
凝土砌块墙200厚 m3 46.69 663.38 30973.21 0.00



138 010402001002 砌块墙
专用砂浆砌筑B06砂加气混
凝土砌块墙100厚 m3 14.62 732.30 10706.23 0.00



139 010502021001 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25 m3 4.65 615.88 2863.84 0.00



140 010505011001 构造柱模板 1.模板形式:直行模板 m2 50.84 99.28 5047.40 0.00



141 010502022001 圈梁



1.卫生间墙体根部浇筑
200mm高C25素混凝土翻边
（跨度同墙厚）
2.预拌混凝土



m3 2.58 666.38 1719.26 0.00



142 010502022002 圈梁
C25预拌混凝土腰梁/窗台
压顶  高度120与墙体同宽 m3 3.35 666.38 2232.37 0.00



143 010505012001 圈梁模板
1.模板形式:直行模板
2.圈梁 m2 74.55 73.20 5457.06 0.00



144 010502023005 过梁 C25预拌混凝土过梁 m3 0.85 741.62 630.38 0.00



145 010505013005 过梁模板
1.模板形式:直行模板
2.过梁 m2 8.5 96.12 817.02 0.00



146 010506017001
砌体工程内配
钢筋



1.钢筋种类、规格:HPB300 
直径6mm
2.布置方式:通长布置



t 0.825 7600.38 6270.31 0.00



147 010506010001
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径6mm t 0.891 5338.08 4756.23 0.00



148 010506010002
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径10mm t 0.613 5080.33 3114.24 0.00



149 010506010003
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.886 4872.02 4316.61 0.00



150 011201001002
墙、柱面一般
抹灰



1.8厚1:2.5水泥砂浆压实
抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫
毛
3.界面剂一道
4.新砌筑墙体（不同墙体
材料交界面挂钢丝网片）



m2 711.84 52.59 37435.67 0.00



151 011207002001 轻质隔断



1.卫生间水管包饰
2.40*40*3热镀锌角钢@≤
600mm钢骨架
3.8mm硅酸钙板基层
4.水泥砂浆找平层
5.墙砖另算
6.详见图纸



m2 5.43 178.10 967.08 0.00



本页小计 118151.06 0.00
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152 011207002002 轻质隔断



1.空调管包饰
2.40*40*3热镀锌角钢@≤
1200mm钢骨架
3.12mm阻燃板基层
4.饰面另算
5.留设0316暗门 20*40*3
热镀锌矩管@≤600   门距
地500mm
6.暗门五金：天地转轴、
门磁碰吸、限位链
7.详见图纸



m2 20.15 144.50 2911.68 0.00



153 011207001001 轻质隔墙



轻钢龙骨隔墙到顶（清单
按投影面积）
1.75系列轻钢龙骨
@400*400
2.单面12mm阻燃板基层
3.单面9.5mm石膏板基层
4.面层另算



m2 100.87 167.40 16885.64 0.00



154 010807001001 金属(塑钢)窗



1.80系列普通铝合金推拉
窗  型材壁厚外窗不应低
于1.8mm ,内窗不应小于
1.4mm 
2.6+12A+6中空钢化玻璃
3.配套窗五金
4.窗四周粉刷塞口
5.详见设计说明



m2 101.4 334.02 33869.63 0.00



155 010807001002 金属(塑钢)窗



1.90系列普通铝合金门联
窗M4626/M3632 型材壁厚
外门不应小于2.2mm ,内门
不应小于2.0mm 
2.窗6+12A+6中空钢化玻璃  
可开启门扇另算
3.配套窗五金（门五金另
算）
4.门四周粉刷塞口
5.详见设计说明



m2 13.96 357.79 4994.75 0.00



156 010807001005 金属(塑钢)窗



一层东立面橱窗
1.90系列普通铝合金2.0mm
厚固定窗
2.8+12A+8中空钢化玻璃  
3.门四周粉刷塞口
4.详见设计说明



m2 24.96 459.65 11472.86 0.00



157 010805004007 全玻自由门



1.90系列普通铝合金门框  
6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 
门洞2000*2600
型材壁厚外门不应小于



2.2mm ,内门不应小于
2.0mm 
2.双开门五金安装 重型地
弹簧  不锈钢管子拉手
（Φ50*1.0*1500，黑色哑
光不锈钢）
3.详见设计图纸



m2 5.2 626.66 3258.63 0.00



本页小计 73393.19 0.00
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158 010805004009 全玻自由门



1.90系列普通铝合金门框  
6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 
门洞1800*2400
型材壁厚外门不应小于



2.2mm ,内门不应小于
2.0mm 
2.双开门五金安装 重型地
弹簧  不锈钢管子拉手
（Φ50*1.0*1500，黑色哑
光不锈钢）
3.详见设计图纸



m2 4.32 660.09 2851.59 0.00



159 010805004006 全玻自由门



东入口
1.100系列普通铝合金门框   
6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 
折叠平开门ZD4127   型材
壁厚外门不应小于2.2mm ,
内门不应小于2.0mm 
2.平开门1500*2700  折叠
门2600*2700
3.双开门五金安装 重型地
弹簧  不锈钢管子拉手
（Φ50*1.0*1500，黑色哑
光不锈钢）折叠门五金
4.详见设计图纸
5.门套另算



m2 11.07 595.13 6588.09 0.00



160 010805004005 全玻自由门



1.100系列普通铝合金门框   
6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 
折叠平开门ZD3727  
型材壁厚外门不应小于



2.2mm ,内门不应小于
2.0mm 
2.平开门1400*2700  折叠
门2300*2700
3.双开门五金安装 重型地
弹簧  不锈钢管子拉手
（Φ50*1.0*1500，黑色哑
光不锈钢）折叠门五金
4.详见设计图纸



m2 9.99 602.34 6017.38 0.00



161 010608001001 钢构件制作



折叠门顶部钢架
1.40*40*3热镀锌方管 竖
向@600mm钢骨架制、安
2.详见图纸



t 0.24 6473.76 1553.70 0.00



162 010808002004 金属门窗套



ZD4130门套
1.2mm厚深灰色铝单板（同
窗色）
2.12mm阻燃板基层
3.门套钢架另算
4.详见图纸



m2 5.66 340.76 1928.70 0.00



163 011205001002
墙、柱面装饰
板



ZD3727顶部基层
1.9.5mm单层石膏板（饰面
另算）
2.12阻燃板基层钉在钢架
上
3.详见图纸



m2 3.11 87.71 272.78 0.00



本页小计 19212.24 0.00
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164 011206001001
构件式玻璃幕
墙



1.MQ1/MQ2幕墙玻璃更换为
6中透光LOW-E+12A+6透明
钢化玻璃，硅酮结构胶密
封
2.竖向增加明框  铝合金
氟碳喷涂盖板60mm宽*13mm
高，2.0壁厚
3.窗五金配件
4.原铝型材钢架修整、出
新
5.原玻璃拆卸（已算至拆
除项目中）



m2 43.05 498.64 21466.45 0.00



165 011201001003
墙、柱面一般
抹灰



部位：新增外墙、外墙空
鼓破损处
1.8厚抗裂抹面砂浆压入耐
碱玻纤网格布
2.12厚1:3水泥砂浆
3.钢筋混凝土梁、柱、墙
（不同墙体材料交界面挂
钢丝网片）



m2 247.89 67.78 16801.98 0.00



166 011404001001 墙面喷刷涂料
外墙弹性涂料一底两面，
柔性耐水腻子打底刮平
（分色根据图纸设计）



m2 619.72 40.24 24937.53 0.00



167 011404002001 天棚喷刷涂料



现浇混凝土雨棚 顶面
1.涂刷两遍外墙涂料
2.满刮耐水腻子两道，砂
纸打平
3.填补缝隙，局部刮腻子
4.清除原饰面至现浇混凝
土（已算至拆除项目中）



m2 50.96 34.00 1732.64 0.00



168 010506025001 预埋铁件



1.镀锌钢板埋件
230*230*14
2.构件防腐：水性无机富
锌底漆  环氧封闭漆  环
氧云铁漆
3.规格见设计图纸



t 0.029 10457.28 303.26 0.00



169 010506024001 螺栓 M10对拉锚栓 套 4 16.22 64.88 0.00



170 010506024002 螺栓 M10化学锚栓 套 16 12.02 192.32 0.00



171 010604001001 钢梁



1.Q235B  GL1国标热轧
HN200*100*5.5*8制作安装
2.构件防腐：水性无机富
锌底漆  环氧封闭漆  环
氧云铁漆
3.详见图纸



t 0.183 9377.26 1716.04 0.00



172 010604001002 钢梁



1.Q235B  GL2镀锌方管
B50*3.0制作安装
2.构件防腐：水性无机富
锌底漆  环氧封闭漆  环
氧云铁漆
3.详见图纸



t 0.133 8619.50 1146.39 0.00



本页小计 68361.49 0.00
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173 011206003001
构件式金属板
幕墙



1.2.0厚灰色氟碳铝单板  
专用挂件干挂（钢架另
算）
2.硅酮建筑密封胶  泡沫
条
3.详见图纸



m2 18.04 411.16 7417.33 0.00



174 010502032001 坡道



西侧连廊入口新增室外坡
道基础
1.180厚C25混凝土
2.250厚碎砖分层夯实
3.素土夯实，压实系数≥
0.93



m2 5.76 131.01 754.62 0.00



175 011102001014 石材楼地面



石材地面B  西侧连廊入口
新增室外坡道
1.20厚芝麻灰荔枝面花岗
岩石板，背面及四周涂满
防污剂 DTG砂浆摖缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.台阶基础另算



m2 5.76 163.26 940.38 0.00



176 010502031001 坡道



春晖路入口新增石材铺装
基础
1.180厚C25混凝土
2.250厚碎砖夯实
3.素土夯实，压实系数≥
0.93
4.拆除原台阶顶面（已算
至拆除项目中）



m2 24.48 131.01 3207.12 0.00



177 011102001011 石材楼地面



春晖路入口新增室外铺砖
石材
1.50厚芝麻灰花岗岩石
板，背面及四周涂满防污
剂 DTG砂浆摖缝（包含立
面） 
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.基层另算



m2 24.48 234.99 5752.56 0.00



178 010501002018 楼地面垫层
1.春晖路室外台阶等拆除
破损处等部位
2.C25混凝土修补整齐



m3 3.1 504.38 1563.58 0.00



179 010902004001 屋面刚性层



1.最薄处20厚1：3水泥砂
浆找坡
2.界面剂1道
3.混凝土结构板



m2 39.6 58.63 2321.75 0.00



本页小计 21957.34 0.00
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180 010902001002 屋面卷材防水
3厚SBS改性沥青防水卷材
（有胎）1道 m2 50 39.40 1970.00 0.00



181 010902008001 屋面排水板
屋面混凝土盖板维修与更
换



块 4 100.00 400.00 0.00



182 011303002011 成品装饰口



1.屋顶上人孔，参12J201-
H19
2.1.2厚304不锈钢盖板   
700*700



个 1 297.12 297.12 0.00



183 010902005001 屋面排水管
屋面PVC水落管及雨水口更
换 m 56 32.37 1812.72 0.00



184 010102001003 挖基坑土方
1.土类别:三类土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基地夯实



m3 13.53 12.68 171.56 0.00



185 010102007005 回填方
1.填方部位:基础
2.材料品种:就地取土
3.密实度:0.97



m3 8.55 33.79 288.90 0.00



186 010103002005 余方弃置 1.土石类别:三类土 m3 4.98 21.90 109.06 0.00



187 010501001005 基础垫层



1.基础形式:基础
2.厚度:100mm
3.材料品种、强度要求、
配比:C15预拌混凝土



m3 1.58 568.09 897.58 0.00



188 010502003002 筏形基础
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:筏板基础



m3 3.95 420.94 1662.71 0.00



189 010505001005 垫层模板 1.垫层部位:筏板基础 m2 3.3 89.07 293.93 0.00



190 010505002007 基础模板 1.基础类型:筏板基础 m2 5.5 70.21 386.16 0.00



191 010506001006
现浇混凝土基
础及联系梁钢
筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.309 4872.02 1505.45 0.00



192 010506001007
现浇混凝土基
础及联系梁钢
筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径14mm t 0.132 4872.02 643.11 0.00



193 010506025008 预埋铁件
1.钢材种类:Q235B
2.规格:M22
3.铁件尺寸:详见图纸



t 0.098 6401.76 627.37 0.00



194 010506025009 预埋铁件
1.钢材种类:Q235B
2.规格:240*240*6钢板
3.铁件尺寸:详见图纸



t 0.006 9081.76 54.49 0.00



195 010506025010 预埋铁件
1.钢材种类:Q235B
2.规格:220*220*18钢板
3.铁件尺寸:详见图纸



t 0.041 9081.76 372.35 0.00



196 010506024003 螺栓 M12化学锚栓 套 24 12.02 288.48 0.00



本页小计 11780.99 0.00
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197 010502024002 填充混凝土
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.填充部位:柱脚



m3 0.09 743.61 66.92 0.00



198 010505014002
零星现浇构件
模板



1.构件名称:柱脚包封
2.模板形式:直行模板 m2 1.15 51.14 58.81 0.00



199 010607006002 钢梯



1.钢材品种、规格:Q235B 
详见图纸
2.钢梯形式:双跑楼梯
3.:抛丸除锈(设计要求为
Sa2.5级)
4.:水性无机富锌底漆、环
氧封闭漆各1遍
5.:防火涂料1.0小时



t 6.163 11766.09 72514.41 0.00



200 011503001007
带扶手的栏
杆、栏板



1.栏杆具体做法参照
15J401-B12-TL22
2.水性无机富锌底漆、环
氧封闭漆、环氧云铁漆各1
遍



m 78 182.21 14212.38 0.00



201 010501002021 楼地面垫层
1.局部地沟80厚C25混凝土
修补
2.地沟碎砖回填夯实



m2 20 63.51 1270.20 0.00



202 011109001014 架空地板



1.600*600钢质陶瓷防静电
活动地板150高
2.30厚1:2.5水泥砂浆压实
抹平
3.局部地沟80厚C25混凝土
修补（另算）
4.地沟碎砖回填夯实（另
算）
5.铲除原地砖（已算至拆
除项目中）



m2 215.04 269.92 58043.60 0.00



203 011102003031 块料楼地面



地砖地面B
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.铲除原地砖（已算至拆
除项目中）



m2 4.8 130.66 627.17 0.00



204 011105006019 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 77.6 29.42 2282.99 0.00



本页小计 149076.48 0.00
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205 011403001058 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 213.02 28.32 6032.73 0.00



206 011302001010 平面吊顶天棚



1.铝扣板600*600（300）
*0.8厚与配套专用龙骨固
定
2.安装型式配套专用暗骨
勾搭专用次龙骨与吊杆联
接后找平
3.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm
4.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 219.84 135.11 29702.58 0.00



207 020910002001 橱窗玻璃安装
观察窗  6+0.76PVB+6钢化
夹胶玻璃安装 m2 3.12 225.53 703.65 0.00



208 010808002003 金属门窗套
1.18mm阻燃板门套基层
2.0.8mm厚黑钛哑光不锈钢
门套洞口



m2 2.59 369.45 956.88 0.00



209 011102003032 块料楼地面



地砖地面B
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.铲除原地砖（已算至拆
除项目中)



m2 16.06 130.66 2098.40 0.00



210 011105006020 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 15.12 29.42 444.83 0.00



211 011403001059 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 39 28.32 1104.48 0.00



本页小计 41043.55 0.00
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212 011302001020 平面吊顶天棚



1.铝扣板600*600（300）
*0.8厚与配套专用龙骨固
定
2.安装型式配套专用暗骨
勾搭专用次龙骨与吊杆联
接后找平
3.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm
4.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 16.08 135.11 2172.57 0.00



213 011102003033 块料楼地面



地砖地面B
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.铲除原地砖（已算至拆
除项目中)



m2 32.92 130.66 4301.33 0.00



214 011105006021 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 25.44 29.42 748.44 0.00



215 011403001060 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 63.48 28.32 1797.75 0.00



216 011302001021 平面吊顶天棚



1.铝扣板600*600（300）
*0.8厚与配套专用龙骨固
定
2.安装型式配套专用暗骨
勾搭专用次龙骨与吊杆联
接后找平
3.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm
4.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 32.92 135.11 4447.82 0.00



217 011207002003 轻质隔断



1.水管包饰
2.40*40*3热镀锌角钢@≤
1200mm钢骨架
3.12mm阻燃板基层
4.9.5mm石膏板面层
5.无机涂料面层另计



m2 2.9 237.53 688.84 0.00



本页小计 14156.75 0.00
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218 010501002024 楼地面垫层



1.60厚C15混凝土垫层  随
捣随抹
2.素土夯实
3.清除原地砖及混凝土或
水磨石地面（已算至拆除
项目中)



m3 0.33 724.41 239.06 0.00



219 011403001049 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 32.01 28.32 906.52 0.00



220 011403001050 抹灰面油漆



顶面
1.涂饰两遍无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.填补缝隙，局部刮腻子
4.清理原面层涂料（已算
至拆除项目中)



m2 5.43 30.27 164.37 0.00



221 010501002026 楼地面垫层



1.60厚C15混凝土垫层
2.素土夯实
3.清除原地这面混凝土
（已算至拆除项目中)



m3 2.01 522.06 1049.34 0.00



222 011102003028 块料楼地面



地砖地面C 防水防滑
1.600*600*10厚防滑地砖
（全瓷），砖缝预留宽度
2.5mm，清理砖缝美缝剂填
缝
2.撒素水泥面，洒适量清
水
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
粘结层
4.最薄处20厚1:3水泥砂浆
找平层（1%坡向地漏），
周边抹小八字
5.回填另算



m2 33.49 163.76 5484.32 0.00



223 011203003005 块料墙、柱面



1.300*600面砖（陶土釉面
砖），砖缝预留宽度
2.5mm，清理砖缝美缝剂填
缝
2.5厚1：2建筑胶水泥砂浆
粘结层
3.界面剂1道
4.清除原内墙涂料至粉刷
层（局部1:3水泥砂浆修
补）/粉刷层墙体（另算）



m2 114.73 111.64 12808.46 0.00



本页小计 20652.07 0.00
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224 011505001002 洗漱台



1.20厚石材台面+下挂
150mm （石材倒角、磨
边）
2.立面250mm仿木色钛晶板
3.立面12mm阻燃板基层
4.石材与钛晶板间黑钛不
锈钢收口
5.40*40*4镀锌角钢钢架台
面制安
6.详见图纸



m2 1.5 707.17 1060.76 0.00



225 011207003008 成品隔断
12厚木纹色PVC防水实心板  
配套收边条 五金 m2 27.28 137.52 3751.55 0.00



226 011207003009 成品隔断
小便斗挡板  12厚木纹色
PVC防水实心板 配套收边
条



m2 1.28 248.12 317.59 0.00



227 011302001019 平面吊顶天棚



集成吊顶
1.铝扣板吊顶300*300*0.6
厚
2.安装型式配套专用龙骨
与吊杆联接后找平
3.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 33.49 95.74 3206.33 0.00



228 011405002002 磨砂纸 卫生间窗内部贴磨砂纸 m2 2.72 53.66 145.96 0.00



229 010501002033 楼地面垫层
1.局部地沟80厚C25混凝土
修补
2.地沟碎砖回填夯实



m2 5 63.51 317.55 0.00



230 011103002002
橡塑卷材楼地
面



1.3厚同质透心PVC地胶
2.专用PVC地板胶
3.3厚水泥自流平砂浆基层
4.30厚1：2.5水泥砂浆找
平层
5.局部地沟80厚C25混凝土
修补（另算）
6.地沟碎砖回填夯实（另
算）
7.铲除原地砖（已算至拆
除项目中)



m2 26.79 171.52 4595.02 0.00



231 011105006022 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 20.7 29.42 608.99 0.00



232 011403001061 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 53.66 28.32 1519.65 0.00



本页小计 15523.40 0.00











未来软件编制 2026年11月6日



233 011302001022 平面吊顶天棚



1.铝扣板600*600（300）
*0.8厚与配套专用龙骨固
定
2.安装型式配套专用暗骨
勾搭专用次龙骨与吊杆联
接后找平
3.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm
4.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 26.79 135.11 3619.60 0.00



234 010501002034 楼地面垫层
1.局部地沟80厚C25混凝土
修补
2.地沟碎砖回填夯实



m2 5 63.51 317.55 0.00



235 011103002003
橡塑卷材楼地
面



1.3厚同质透心PVC地胶
2.专用PVC地板胶
3.3厚水泥自流平砂浆基层
4.30厚1：2.5水泥砂浆找
平层
5.局部地沟80厚C25混凝土
修补（另算）
6.地沟碎砖回填夯实（另
算）
7.铲除原地砖（已算至拆
除项目中)



m2 44.82 171.52 7687.53 0.00



236 011105006023 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 27.68 29.42 814.35 0.00



237 011403001062 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 68.39 28.32 1936.80 0.00



238 011302001023 平面吊顶天棚



1.铝扣板600*600（300）
*0.8厚与配套专用龙骨固
定
2.安装型式配套专用暗骨
勾搭专用次龙骨与吊杆联
接后找平
3.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm
4.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 44.82 135.11 6055.63 0.00



239 010501002035 楼地面垫层
1.局部地沟80厚C25混凝土
修补
2.地沟碎砖回填夯实



m2 5 63.51 317.55 0.00



本页小计 20749.01 0.00
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240 011103002004
橡塑卷材楼地
面



1.3厚同质透心PVC地胶
2.专用PVC地板胶
3.3厚水泥自流平砂浆基层
4.30厚1：2.5水泥砂浆找
平层
5.局部地沟80厚C25混凝土
修补（另算）
6.地沟碎砖回填夯实（另
算）
7.铲除原地砖（已算至拆
除项目中)



m2 26.79 171.52 4595.02 0.00



241 011105006024 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 20.7 29.42 608.99 0.00



242 011403001063 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 55.7 28.32 1577.42 0.00



243 011302001024 平面吊顶天棚



1.铝扣板600*600（300）
*0.8厚与配套专用龙骨固
定
2.安装型式配套专用暗骨
勾搭专用次龙骨与吊杆联
接后找平
3.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm
4.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 26.79 135.11 3619.60 0.00



244 011102003034 块料楼地面



地砖地面B
1.800*800*10厚地砖，砖
缝预留宽度2.5mm，清理砖
缝美缝剂填缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.界面剂1道
5.铲除原地砖（已算至拆
除项目中)



m2 17.28 130.66 2257.80 0.00



245 011105006025 金属踢脚线



1.60mm高0.8mm厚黑色哑光
不锈钢踢脚线  
2.12mm阻燃板基层
3.建筑墙面



m 19.4 29.42 570.75 0.00



本页小计 13229.58 0.00
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246 011403001065 抹灰面油漆



1.涂饰两遍白色无机涂料
2.满刮腻子两道，砂纸打
平
3.清除原内墙涂料至粉刷
层（已算至拆除项目中）
4.根据现场实际现场情况
局部1:3水泥砂浆粉刷修补
（另算）



m2 47.59 28.32 1347.75 0.00



247 011302001025 平面吊顶天棚



1.铝扣板600*600（300）
*0.8厚与配套专用龙骨固
定
2.安装型式配套专用暗骨
勾搭专用次龙骨与吊杆联
接后找平
3.CB60*27*1.2承载龙骨，
中距1200mm
4.Φ8全丝杆天棚吊筋，中
距1200mm



m2 26.79 135.11 3619.60 0.00



248 011102001013 石材楼地面



1.15厚浅灰色人造大理石   
30mm干硬性水泥砂浆粘贴
2.20mm水泥砂浆找平层
3.清除原地面（已算至拆
除项目中）



m2 4.1 322.85 1323.69 0.00



249 010801002005 木质门带套



M0922
1.成品单开平开实木复合
门，配套木门套  
2.门五金安装



m2 3.96 591.70 2343.13 0.00



250 010804006001 钢质花饰大门
M1022  950*2200
1.木纹钢质门,配套钢门套
2.门五金安装



m2 10.45 560.55 5857.75 0.00



251 010804006002 钢质花饰大门



M1022  1000*2200
1.木纹钢质门，配套钢门
套
2.门五金安装



m2 2.2 532.53 1171.57 0.00



252 010804006003 钢质花饰大门



M1222  
1.木纹钢质门，配套钢门
套
2.门五金安装



m2 5.28 595.29 3143.13 0.00



253 010804006004 钢质花饰大门



M1527 
1.木纹钢质门，配套钢门
套
2.门五金安装



m2 8.1 511.49 4143.07 0.00



254 010804006005 钢质花饰大门



M1827 
1.木纹钢质门，配套钢门
套
2.门五金安装



m2 9.72 529.12 5143.05 0.00



255 010802004006 钢质防火门



FM乙0922
1.钢质乙级木纹防火门，
配套钢门套
2.防火门五金安装



m2 1.98 460.78 912.34 0.00



本页小计 29005.08 0.00
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256 010804005001 金属格栅门



1.成品铝合金大门  含五
金配件  M3623/M3323
2.边框内衬钢80*40*2.5  
热镀锌方管
3.深灰色铝板2.0  双面板
材
4.详见设计图纸



m2 15.87 550.00 8728.50 0.00



257 010401005001 实心砖柱



1.成品铝合金门砖柱   
H=2600m
2.490mm厚混凝土砖砌砖柱   
490*600
3.详见图纸



m3 1.53 878.71 1344.43 0.00



258 011201001005
墙、柱面一般
抹灰



1.刷界面剂 混凝土墙面
2.20mm厚1:2.5水泥砂浆粉
刷



m2 8.79 61.58 541.29 0.00



259 010807001003 金属(塑钢)窗



1.80系列普通铝合金推拉
窗  型材壁厚外窗不应低
于1.8mm ,内窗不应小于
1.4mm 
2.6+12A+6中空钢化玻璃
3.配套窗五金
4.窗四周粉刷塞口
5.详见设计说明



m2 11.28 353.10 3982.97 0.00



260 010807001004 金属(塑钢)窗



1.未更换的外建筑窗整
修、视现场情况更换窗五
金  胶条
2.确保开启灵活
3.整体出新



项 1 600.00 600.00 0.00



261 011201001006
墙、柱面一般
抹灰



部位：外墙空鼓破损处
1.8厚抗裂抹面砂浆压入耐
碱玻纤网格布
2.12厚1:3水泥砂浆
3.钢筋混凝土梁、柱、墙
（不同墙体材料交界面挂
钢丝网片）



m2 122.5 67.78 8303.05 0.00



262 011404001002 墙面喷刷涂料
外墙弹性涂料一底两面，
柔性耐水腻子打底刮平
（分色根据图纸设计）



m2 680.58 40.24 27386.54 0.00



263 010102002003 挖沟槽土方
1.土类别:三类土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基地夯实



m3 26.42 12.68 335.01 0.00



264 010102007004 回填方
1.填方部位:基础
2.材料品种:就地取土
3.密实度:0.97



m3 21.88 33.79 739.33 0.00



265 010103002004 余方弃置 1.土石类别:三类土 m3 4.54 21.64 98.25 0.00



本页小计 52059.37 0.00











未来软件编制 2026年11月6日



266 010401001003 砖基础



1.砖品种、规格、强度等
级:M20混凝土标准砖
2.基础类型:墙下条基
3.砂浆强度等级:DMM10预
拌砂浆



m3 1.89 730.21 1380.10 0.00



267 010401003003 多孔砖墙



1.砖品种、规格、强度等
级:砼多孔砖 MU15
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:DMM7.5预
拌砂浆



m3 6.69 594.86 3979.61 0.00



268 010401003004 多孔砖墙



1.砖品种、规格、强度等
级:砼多孔砖 MU15
2.墙体类型:内外墙
3.墙体厚度:120mm
4.砂浆强度等级:DMM7.5预
拌砂浆



m3 2.46 623.66 1534.20 0.00



269 010501001004 基础垫层



1.基础形式:条形基础
2.厚度:100mm
3.材料品种、强度要求、
配比:C15预拌混凝土



m3 0.73 568.09 414.71 0.00



270 010501002036 楼地面垫层



1.部位:地面及隔墙下垫层
2.厚度:详见图纸
3.材料品种、强度要求、
配比:C20预拌混凝土



m3 2.5 494.67 1236.68 0.00



271 010505001004 垫层模板 1.垫层部位:条形基础 m2 2.3 89.07 204.86 0.00



272 010502002003 条形基础
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:条形基础



m3 1.53 508.57 778.11 0.00



273 010505002006 基础模板 1.基础类型:条形基础 m2 6.19 69.51 430.27 0.00



274 010502011003 钢筋混凝土梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.33 546.15 180.23 0.00



275 010502021005 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25 m3 5.22 824.57 4304.26 0.00



276 010502022006 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.3 666.38 866.29 0.00



277 010502023003 过梁
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.7 741.62 1260.75 0.00



278 010505011005 构造柱模板 1.模板形式:直行模板 m2 79.5 99.28 7892.76 0.00



279 010505012005 圈梁模板 1.模板形式:直行模板 m2 12.89 73.20 943.55 0.00



280 010505013003 过梁模板 1.模板形式:直行模板 m2 14.21 96.12 1365.87 0.00



281 010505006004 梁模板 1.模板形式:直行模板 m2 3.92 88.09 345.31 0.00



本页小计 27117.56 0.00
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282 010506001005
现浇混凝土基
础及联系梁钢
筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.06 4872.02 292.32 0.00



283 010506005013
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径6mm t 0.001 5338.08 5.34 0.00



284 010506005014
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 0.019 5220.63 99.19 0.00



285 010506005015
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径10mm t 0.004 5080.33 20.32 0.00



286 010506005016
现浇混凝土梁
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径20mm t 0.059 4275.69 252.27 0.00



287 010506010017
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 0.402 5220.63 2098.69 0.00



288 010506010018
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径12mm t 0.034 4872.02 165.65 0.00



289 010506010019
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径14mm t 0.788 4872.02 3839.15 0.00



290 010506010020
现浇混凝土二
次结构钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径18mm t 0.302 4828.15 1458.10 0.00



291 010506025006 预埋铁件



1.钢材种类:Q235B
2.规格:14mm
3.铁件尺寸:钢板
200*200mm+4C10



t 0.01 9081.76 90.82 0.00



292 010506025007 预埋铁件



1.钢材种类:Q235B
2.规格:18mm
3.铁件尺寸:钢板
240*520mm+8C12



t 0.039 9339.69 364.25 0.00



293 010604001006 钢梁



1.钢材品种、规格:Q235B  
HN300*150*6.5*9
2.:抛丸除锈(设计要求为
Sa2.5级)
3.:水性无机富锌底漆、环
氧封闭漆各1遍
4.:防火涂料1.5小时



t 0.181 10794.89 1953.88 0.00



294 010901001002 瓦屋面 30厚木望板 m2 154.21 80.74 12450.92 0.00



295 010901001003 瓦屋面 25厚木望板 m2 20 71.19 1423.80 0.00



296 010702003001 木檩 增加木檩条 m3 0.6 2603.00 1561.80 0.00



297 010901001004 瓦屋面



1.2.5厚灰色ASA合成树脂
瓦（含屋脊）
2.50×50×2mm热镀锌方管
龙骨@600



m2 544.13 139.50 75906.14 0.00



298 010901007002
屋面成品天
沟、檐沟



304不锈钢天沟,壁厚1.0mm m 23.42 254.51 5960.62 0.00



299 010902001005 屋面卷材防水
3厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材(PY)聚酯胎 m2 581.35 38.07 22131.99 0.00



本页小计 130075.25 0.00
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300 011201001013
墙、柱面一般
抹灰



1.8厚1:2.5水泥砂浆压实
抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫
毛
3.刷素水泥浆一道



m2 148.74 45.67 6792.96 0.00



301 011201001014
墙、柱面一般
抹灰



部位：新增外墙
1.8厚抗裂抹面砂浆压入耐
碱玻纤网格布
2.12厚1:3水泥砂浆
3.钢筋混凝土梁、柱、墙
（不同墙体材料交界面挂
钢丝网片）



m2 39.5 67.78 2677.31 0.00



本页小计 9470.27 0.00



合    计 1703494.29 0.00











未来软件编制 2026年11月6日



通用措施项目 91988.69



1 011601009001 安全生产
施工现场安全施工所需的各项
措施



64732.78



2 011601007001 文明施工
施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施 10220.97



3 011601008001 环境保护
施工现场为达到环保要求所需
的各项措施



0.00



4 011601006001 临时设施



为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物
和其他临时设施。包括临时设
施的搭设、移拆、维修、清
理、拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所负责
的有关内容



17034.94



5 011601010001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排除
雨雪等措施的增加，人工、施
工机械效率的降低等内容



0.00



6 011601011001 夜间施工增加



因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容



0.00



7 011601012001
特殊地区施工增
加



在特殊地区(高温、高寒、高
原、沙漠、戈壁、沿海、海洋
等)及特殊施工环境(邻公路、
邻铁路等)下施工时，弥补施
工降效所需增加的内容



0.00



8 011601013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容



0.00



9 011601014001
已完工程及设备
保护



建设项目施工过程中直至竣工
验收前，对已完工程及设备采
取的必要保护措施



0.00



10 011601015001
既有建(构)筑
物、设施保护



在工程施工过程中，对既有建
(构)筑物及地上、地下设施进
行的遮盖、封闭、隔离等必要
临时保护措施



0.00



11 011601016001 按质论价
招标文件或施工合同有质量目
标时，以达到质量目标为费用
计列条件的施工措施投入。



0.00



91988.69 —本页小计











未来软件编制 2026年11月6日



12 011601017001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名制管
理，包括封闭式施工现场的进
出场门禁系统和生物识别电子
打卡设备，非封闭式施工现场
的移动定位、电子围栏考勤管
理设备，现场显示屏，实名制
系统使用以及管理等。



0.00



13 011601018001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
由于施工场地非封闭式，施工
受行车、行人的干扰导致的人
工、机械降效以及为了行车、
行人安全发生的防护设施（不
包括防护通道）与疏导人员。
2.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
为了不干扰住户的正常作息时
间，每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 011601019001 协管



城镇老旧小区改造项目、历史
文化街区改造项目施工时，由
承包人负责的监管协调违建拆
除及恢复工作。



0.00



专业措施项目 58825.94



15 011601001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚手
板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归
库等



37320.74



16 011601002001 垂直运输



垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，
行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等



21505.20



17 011601003001
其他大型机械进
出场及安拆



除垂直运输机械以外的大型机
械安装、检测、试运转和拆
卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的
安装和拆除等



0.00



18 011601004001 施工排水



提供满足施工排水所需的排水
系统，包括设备安拆、调试及
配套设施的设置等，设备运
转、使用等



0.00



19 011601005001 施工降水



提供满足施工降水所需的降水
系统，包括设备安拆、调试及
配套设施的设置等，设备运
转、使用等



0.00



58825.94 —本页小计



150814.63 —合    计
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1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 0.00 —











(适用于价格信息调差法)
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本页小计



合    计
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1 分部分项工程 102085.05



2 措施项目 5206.34



2.1 其中：安全生产 3879.23



3 其他项目 0.00



3.1 其中：暂列金额 0.00



3.2 其中：专业工程暂估价 0.00



3.3 其中：计日工 0.00



3.4 其中：总承包服务费 0.00



3.5 其中：合同中约定的其他项目 0.00



4 增值税 9656.23



合    计 116947.62











未来软件编制 2026年11月6日



1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:三类土
2.开挖深度:1m内
3.基底处理方式:基地夯实



m3 20 13.27 265.40 0.00



2 010102007001 回填方
1.填方部位:基础
2.材料品种:就地取土
3.密实度:0.97



m3 17.4 35.40 615.96 0.00



3 010103002001 余方弃置 1.土石类别:三类土 m3 2.6 22.86 59.44 0.00



4 011101001004
板底碳纤维加
固



板底布置1层纤维布
（300g/m2 ）,包含构件表
面打磨清理



m2 50.7 475.15 24090.11 0.00



5 011101001002
梁底碳纤维加
固



梁底布置1层纤维布
（300g/m2 ）,包含构件表
面打磨清理



m2 53.56 475.15 25449.03 0.00



6 011101001003
梁底碳纤维加
固



梁底布置2层纤维布
（300g/m2 ）,包含构件表
面打磨清理



m2 10.98 611.97 6719.43 0.00



7 010601001001 构件包钢加固
1.杆件钢材品种、规
格:Q355B L50*4、40*6 t 0.799 17185.96 13731.58 0.00



8 011201001001
原结构表面处
理



1.混凝土面凿毛
2.原结构表面清洗
3.新老混凝土结合面刷界
面剂



m2 81.7 38.46 3142.18 0.00



9 010502006001 钢筋混凝土柱
1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.:扩大截面柱



m3 2.98 1634.44 4870.63 0.00



10 010505004001 柱面模板
1.模板形式:扩大截面柱复
合木模板 m2 56.16 116.06 6517.93 0.00



11 010506002003
现浇混凝土柱
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径8mm t 0.193 6074.60 1172.40 0.00



12 010506002005
现浇混凝土柱
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径18mm t 0.605 5888.45 3562.51 0.00



13 010506002004
现浇混凝土柱
钢筋



1.钢筋种类、规格:HRB400 
直径20mm t 0.29 5888.45 1707.65 0.00



14 040901007001 植筋 钢筋植筋 Φ8mm以内 根 360 6.36 2289.60 0.00



15 040901007005 植筋 1.钢筋植筋 Φ18mm以内 根 120 44.14 5296.80 0.00



16 040901007004 植筋 1.钢筋植筋 Φ20mm以内 根 48 54.05 2594.40 0.00



本页小计 102085.05 0.00



合    计 102085.05 0.00
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通用措施项目 5206.34



1 011601009001 安全生产
施工现场安全施工所需的各项
措施



3879.23



2 011601007001 文明施工
施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施 612.51



3 011601008001 环境保护
施工现场为达到环保要求所需
的各项措施



0.00



4 011601006001 临时设施



为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物
和其他临时设施。包括临时设
施的搭设、移拆、维修、清
理、拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所负责
的有关内容



714.60



5 011601010001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排除
雨雪等措施的增加，人工、施
工机械效率的降低等内容



0.00



6 011601011001 夜间施工增加



因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容



0.00



7 011601012001
特殊地区施工增
加



在特殊地区(高温、高寒、高
原、沙漠、戈壁、沿海、海洋
等)及特殊施工环境(邻公路、
邻铁路等)下施工时，弥补施
工降效所需增加的内容



0.00



8 011601013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容



0.00



9 011601014001
已完工程及设备
保护



建设项目施工过程中直至竣工
验收前，对已完工程及设备采
取的必要保护措施



0.00



10 011601015001
既有建(构)筑
物、设施保护



在工程施工过程中，对既有建
(构)筑物及地上、地下设施进
行的遮盖、封闭、隔离等必要
临时保护措施



0.00



11 011601016001 按质论价
招标文件或施工合同有质量目
标时，以达到质量目标为费用
计列条件的施工措施投入。



0.00



5206.34 —本页小计
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12 011601017001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名制管
理，包括封闭式施工现场的进
出场门禁系统和生物识别电子
打卡设备，非封闭式施工现场
的移动定位、电子围栏考勤管
理设备，现场显示屏，实名制
系统使用以及管理等。



0.00



13 011601018001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
由于施工场地非封闭式，施工
受行车、行人的干扰导致的人
工、机械降效以及为了行车、
行人安全发生的防护设施（不
包括防护通道）与疏导人员。
2.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
为了不干扰住户的正常作息时
间，每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 011601019001 协管



城镇老旧小区改造项目、历史
文化街区改造项目施工时，由
承包人负责的监管协调违建拆
除及恢复工作。



0.00



专业措施项目 0.00



15 011601001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚手
板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归
库等



0.00



16 011601002001 垂直运输



垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，
行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等



0.00



17 011601003001
其他大型机械进
出场及安拆



除垂直运输机械以外的大型机
械安装、检测、试运转和拆
卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的
安装和拆除等



0.00



18 011601004001 施工排水



提供满足施工排水所需的排水
系统，包括设备安拆、调试及
配套设施的设置等，设备运
转、使用等



0.00



19 011601005001 施工降水



提供满足施工降水所需的降水
系统，包括设备安拆、调试及
配套设施的设置等，设备运
转、使用等



0.00



0.00 —本页小计



5206.34 —合    计
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1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 0.00 —











(适用于价格信息调差法)
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本页小计



合    计
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1 分部分项工程 649296.66



1.1 智能制造A楼电气安装 196141.54



1.2 智能制造A楼弱电安装 55287.37



1.3 智能制造A楼消火栓安装 24086.47



1.4 智能制造A楼给排水安装 51773.20



1.5 智能制造BC楼电气安装 84627.48



1.6 智能制造BC楼弱电安装 24856.36



1.7 智能制造BC楼消火栓安装 6414.74



1.8 智能制造BC楼给排水安装 17044.08



1.9 室外水电工程 189065.42



2 措施项目 26363.28



2.1 其中：安全生产 16986.65



3 其他项目 0.00



3.1 其中：暂列金额 0.00



3.2 其中：专业工程暂估价 0.00



3.3 其中：计日工 0.00



3.4 其中：总承包服务费 0.00



3.5 其中：合同中约定的其他项目 0.00



4 增值税 60809.39



合    计 736469.33
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1 030402011007 成套配电箱



1.名称:配电箱 3ZAL1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地0.8m明装
4.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 3895.46 3895.46 0.00



2 030402011008 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=15个/≤
6=76个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 4456.15 4456.15 0.00



3 030402011009 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL2
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=12个/≤
6=119个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 5197.26 5197.26 0.00



4 030402011010 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL3
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=62个/≤
6=44个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 4182.05 4182.05 0.00



5 030402011011 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL4
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=12个/≤
6=95个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 5116.14 5116.14 0.00



6 030402011012 成套配电箱



1.名称:配电箱 3ZAP1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地0.8m明装
4.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 3576.06 3576.06 0.00



本页小计 26423.12 0.00
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7 030402011013 成套配电箱



1.名称:配电箱 AP1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤6=10个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 1720.10 1720.10 0.00



8 030402011014 成套配电箱



1.名称:配电箱 AP2/3/4
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=3个/≤
6=13个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 3 1826.49 5479.47 0.00



9 030402011015 成套配电箱



1.名称:配电箱 3ALE1
2.安装方式:距地1.5m明装
3.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=8个
4.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 1681.81 1681.81 0.00



10 030412003001 桥架



1.名称:热镀锌防火桥架
2.规格:200*50mm
3.类型:槽式
4.接地跨接方式:按设计规
范要求做好接地



m 125.23 54.20 6787.47 0.00



11 030412003002 桥架



1.名称:热镀锌防火桥架
2.规格:300*100mm
3.类型:槽式
4.接地跨接方式:按设计规
范要求做好接地



m 16 61.81 988.96 0.00



12 031301005011
支/吊架、基础
型钢



1.名称:桥架支吊架
2.材质:型钢 kg 211.85 8.83 1870.64 0.00



13 030409001004 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV



m 17.93 90.34 1619.80 0.00



14 030409001005 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*25+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV



m 23.01 123.54 2842.66 0.00



15 030409001006 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV



m 25.66 160.51 4118.69 0.00



本页小计 27109.60 0.00
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16 030409001007 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*50+1*25mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV



m 36.03 220.07 7929.12 0.00



17 030405013003 小电器
1.名称:压铜接线端子
2.型号:导线截面≤16mm2



个 10 10.41 104.10 0.00



18 030409003004 电力电缆头



1.名称:室内干包电缆头
2.型号:WDZ-YJY-
4*50+1*25mm2
3.电压(kV):0.6/1kV



个 6 100.49 602.94 0.00



19 030409003002 电力电缆头



1.名称:室内干包电缆头
2.型号:WDZ-YJY-
4*35+1*16mm2
3.电压(kV):0.6/1kV



个 4 100.49 401.96 0.00



20 030409003003 电力电缆头



1.名称:室内干包电缆头
2.型号:WDZ-YJY-
4*25+1*16mm2
3.电压(kV):0.6/1kV



个 4 87.82 351.28 0.00



21 030413014011 插座



1.名称:单相二、三极插座  
安全型
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 109 19.94 2173.46 0.00



22 030413014012 插座



1.名称:单相二、三极插座  
安全型 IP54
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 4 20.37 81.48 0.00



23 030413014013 插座



1.名称:单相三极插座 安
全型
2.规格:16A/250V
3.安装方式:暗装



套 9 19.73 177.57 0.00



24 030413014014 插座



1.名称:单相3+2+3孔插座  
安全型
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 26 23.28 605.28 0.00



25 030413014021 插座



1.名称:单相3+2+3孔防水
插座 安全型(IP54)（地
插）
2.规格:10A/250V
3.安装方式:地插



套 4 106.16 424.64 0.00



26 030413014022 插座
1.名称:8孔插排 独立开关
2.安装方式:接线固定安装



套 29 70.16 2034.64 0.00



27 030413014016 插座



1.名称:单相2+3孔防水插
座 安全型(IP54)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 4 21.98 87.92 0.00



28 030413014017 插座



1.名称:柜式空凋插座安全
型 带开关
2.规格:20A/250V
3.安装方式:暗装



套 3 24.98 74.94 0.00



本页小计 15049.33 0.00
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29 030413014018 插座



1.名称:壁挂空凋插座安全
型 带开关
2.规格:16A/250V
3.安装方式:暗装



套 3 23.92 71.76 0.00



30 030413014019 插座



1.名称:5孔三相柜式空调
插座 安全型
2.规格:20A/400V
3.安装方式:暗装



套 8 37.38 299.04 0.00



31 030413014020 插座



1.名称:5孔三相开水器安
全型防水插座(IP54)
2.规格:25A/400V
3.安装方式:暗装



套 4 41.89 167.56 0.00



32 030413013006
照明开关、按
钮



1.名称:单联单控开关
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 24 14.11 338.64 0.00



33 030413013007
照明开关、按
钮



1.名称:双联单控开关
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 3 16.94 50.82 0.00



34 030413013008
照明开关、按
钮



1.名称:三联单控开关
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 7 20.70 144.90 0.00



35 030413013010
照明开关、按
钮



1.名称:红外感应延时自熄
开关
2.规格:10A/250V,感应半
径不小于6米
3.安装方式:暗装



套 13 30.14 391.82 0.00



36 030413001003 普通灯具
1.名称:壁灯（带红外感应
延时自熄开关）
2.规格:LED 40W IP55



套 4 77.82 311.28 0.00



37 030413001002 普通灯具
1.名称:吸顶灯（带红外感
应延时自熄开关）
2.规格:LED 20W



套 12 69.41 832.92 0.00



38 030413003007 荧光灯
1.名称:LED平板灯
2.规格:200*1200mm 48W
3.安装方式:嵌入式安装



套 12 113.01 1356.12 0.00



39 030413003008 荧光灯
1.名称:LED平板灯
2.规格:300*1200mm 60W
3.安装方式:嵌入式安装



套 57 130.94 7463.58 0.00



40 030413003013 荧光灯
1.名称:LED平板灯
2.规格:300*300mm  20W
3.安装方式:嵌入式安装



套 28 87.02 2436.56 0.00



41 030413003011 荧光灯
1.名称:LED平板灯
2.规格:200*1500mm 48W
3.安装方式:嵌入式安装



套 18 119.28 2147.04 0.00



42 030413003010 荧光灯
1.名称:LED成品方通灯
2.规格:100*1200mm 40W
3.安装方式:嵌入式安装



套 18 100.47 1808.46 0.00



43 030413002003 装饰灯
1.名称:A型应急灯
2.规格:LED光源,5W,DC36V



套 11 34.07 374.77 0.00



本页小计 18195.27 0.00
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44 030413002005 装饰灯
1.名称:A型应急灯 IP67
2.规格:LED光源,5W,DC36V



套 22 40.00 880.00 0.00



45 030413002006 装饰灯
1.名称:A型应急安全出口
灯
2.规格:LED光源,1W,DC36V



套 4 34.07 136.28 0.00



46 030413002007 装饰灯
1.名称:A型双面多信息复
合标志灯
2.规格:LED光源,2W,DC36V



套 14 44.84 627.76 0.00



47 030413002008 装饰灯
1.名称:A型应急疏散出口
灯
2.规格:LED光源,1W,DC36V



套 10 34.07 340.70 0.00



48 030413002009 装饰灯
1.名称:A型楼层显示灯
2.规格:LED光源,1W,DC36V



套 3 34.07 102.21 0.00



49 030413002010 装饰灯
1.名称:A型应急疏散指示
灯
2.规格:LED光源,1W,DC36V



套 14 34.07 476.98 0.00



50 030405017002 其他电器
1.名称:卫生间通风器
2.安装方式:嵌入式安装



台 8 121.29 970.32 0.00



51 030412001010 配管



1.名称:电缆管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配



m 19.08 20.17 384.84 0.00



52 030412001012 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配



m 1182.14 6.88 8133.12 0.00



53 030412001013 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配



m 204.65 8.02 1641.29 0.00



54 030412001014 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:明配



m 788.1 9.29 7321.45 0.00



55 030412001021 配管
1.名称:灯具包塑金属软管
2.规格:DN20 m 140 5.44 761.60 0.00



56 030412004005 配线



1.名称:电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯



m 2335.75 4.54 10604.31 0.00



本页小计 32380.86 0.00
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57 030412004006 配线



1.名称:电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯



m 572.02 4.75 2717.10 0.00



58 030412004007 配线



1.名称:电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯



m 2495.94 6.27 15649.54 0.00



59 030412004009 配线



1.名称:电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯



m 359.7 8.47 3046.66 0.00



60 030412004008 配线



1.名称:火警信号总线
2.型号:WDZN-RYJS
3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯



m 69.25 5.73 396.80 0.00



61 030412004010 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯



m 1522.74 4.52 6882.78 0.00



62 030412004011 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯



m 4257.11 6.34 26990.08 0.00



63 030412004012 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯



m 1004.43 8.44 8477.39 0.00



64 030904007001 消防模块 1.名称:短路隔离器 个 2 97.31 194.62 0.00



65 031301001002
凿(压、切割)
槽



1.名称:剔堵槽、沟
2.规格:宽×深40×40mm以
内



m 992.75 9.06 8994.32 0.00



66 030412006003 接线盒



1.名称:开关(插座)盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:暗装



个 221 4.90 1082.90 0.00



67 030412006004 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:暗装



个 246 4.92 1210.32 0.00



68 030412006005 接线盒



1.名称:地面防水金属接线
盒(IP54)
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:暗装



个 55 15.92 875.60 0.00



本页小计 76518.11 0.00
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69 030410007003
等电位端子
箱、测试板



1.名称:总等电位联结端子
箱 MEB
2.规格:300*200*120mm



台 1 98.66 98.66 0.00



70 030410007004
等电位端子
箱、测试板



1.名称:局部等电位联结端
子箱 LEB
2.规格:200*150*120mm



台 4 57.64 230.56 0.00



71 030410002002 接地母线



1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:室内



m 5.2 26.16 136.03 0.00



72 030502010001
信息、网络插
座



1.名称:单口网络插座
2.类别:含6类模块
3.规格:86型



个 189 32.01 6049.89 0.00



73 030412006006 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:底盒



个 223 8.81 1964.63 0.00



74 030412006007 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:明装



个 55 5.86 322.30 0.00



75 030412003003 桥架



1.名称:热镀锌弱电桥架
2.规格:200*100mm
3.类型:槽式
4.接地跨接方式:按设计规
范要求做好接地



m 117.02 59.13 6919.39 0.00



76 031301005002
支/吊架、基础
型钢



1.名称:桥架支吊架
2.材质:型钢 kg 156.03 8.83 1377.74 0.00



77 030412001015 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配



m 1069.87 6.88 7360.71 0.00



78 030412001016 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配



m 225.73 8.02 1810.35 0.00



79 030412001017 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:明配



m 458.52 9.29 4259.65 0.00



80 030412001023 配管
1.名称:包塑金属软管
2.规格:DN20 m 55 5.44 299.20 0.00



81 030502003001 双绞线缆
1.名称:六类网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:穿管敷设



m 2168.91 3.90 8458.75 0.00



82 030502003002 双绞线缆
1.名称:六类网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:桥架敷设



m 2290.53 4.56 10444.82 0.00



83 030502005001 光缆
1.名称:8芯单模光纤
2.敷设方式:穿管敷设 m 35.77 3.41 121.98 0.00



本页小计 49854.66 0.00
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84 030502005002 光缆
1.名称:8芯单模光纤
2.敷设方式:桥架敷设 m 86.17 4.52 389.49 0.00



85 030412004013 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVV
4.规格:2*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 270.62 4.68 1266.50 0.00



86 030412004019 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯



m 27.13 5.50 149.22 0.00



87 030412004017 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架敷设
3.型号:RVV
4.规格:2*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 27.16 5.21 141.50 0.00



88 030412004018 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架敷设
3.型号:RVS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯



m 27.46 5.85 160.64 0.00



89 030412004014 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVV
4.规格:3*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 57.19 6.03 344.86 0.00



90 030412004015 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVV
4.规格:5*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 60.85 9.35 568.95 0.00



91 030412004016 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架敷设
3.型号:RVV
4.规格:5*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 286.82 10.03 2876.80 0.00



92 030901010005 室内消火栓



1.安装方式:室内明装
2.型号、规格:SG16E65Z-J
型
3.附件材质、规格:内设
SNZ65消火栓口一只，DN65
内衬里水龙带一根长25m，
φ19水枪一只，30m消防软
管卷盘一套，报警按钮一
只；规格为
1800*700*160mm，箱门采
用1.2mm厚304不锈钢。含
两具MF/ABC3灭火器。
4.具体详细图纸设计说明



套 9 1126.07 10134.63 0.00



本页小计 16032.59 0.00
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93 030901010006 室内消火栓



1.安装方式:室内明装
2.型号、规格:SG16E65Z-J
型（兼做试验消火栓）
3.附件材质、规格:内设
SNZ65消火栓口一只，DN65
内衬里水龙带一根长25m，
φ19水枪一只，30m消防软
管卷盘一套，报警按钮一
只；规格为
1800*700*160mm，箱门采
用1.2mm厚304不锈钢。含
两具MF/ABC3灭火器。
4.具体详细图纸设计说明



套 1 1126.07 1126.07 0.00



94 030901002005 消火栓钢管



1.安装部位:室内消火栓钢
管
2.材质、规格:内外热浸镀
锌钢管 DN100
3.连接形式:沟槽连接



m 63.77 73.47 4685.18 0.00



95 030901002006 消火栓钢管



1.安装部位:室内消火栓钢
管
2.材质、规格:内外热浸镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽连接



m 5.53 51.06 282.36 0.00



96 031001008003 塑料管



1.材质:钢丝网骨架复合管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗
5.介质:消防给水



m 6.62 70.33 465.58 0.00



97 031002001007 金属阀门



1.类型:蝶阀
2.材质:D71J-16
3.规格、压力等级:DN100 
1.6MPa



个 5 293.21 1466.05 0.00



98 031002001008 金属阀门



1.类型:闸阀
2.材质:Z41H-16
3.规格、压力等级:DN100 
1.6MPa
4.连接形式:法兰连接



个 4 503.02 2012.08 0.00



99 031002001009 金属阀门



1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接



个 1 108.51 108.51 0.00



100 031301003003 套管



1.名称:过楼板钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN150
4.填料材质:不燃密实材料
和防水油膏



个 6 130.28 781.68 0.00



本页小计 10927.51 0.00
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101 031201001004 管道刷油



1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:调和漆、红丹
防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:各
两遍
4.标志色方式、品种:红色
环



m2 24.15 37.12 896.45 0.00



102 031201003004 金属结构刷油



1.除锈级别:微锈
2.油漆品种:樟丹漆、灰色
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:各
两遍



kg 72.86 2.98 217.12 0.00



103 030910001004 灭火器 1.规格、型号:MF/ABC4 具 10 80.85 808.50 0.00



104 031301005012
支/吊架、基础
型钢



1.名称:管道支架
2.材质:型钢 kg 72.86 9.67 704.56 0.00



105 030909001001
水灭火控制装
置调试



1.消火栓灭火系统调试 点 10 39.77 397.70 0.00



106 031001008020 塑料管



1.材质:抗紫外线UPVC承压
型塑料管
2.规格:De110
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室外
5.介质:雨水



m 71.26 32.31 2302.41 0.00



107 031001008021 塑料管



1.材质:抗紫外线UPVC承压
型塑料管
2.规格:De75
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室外
5.介质:雨水



m 16.2 21.92 355.10 0.00



108 031001008022 塑料管



1.材质:UPVC塑料管
2.规格:De110
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 76.78 38.76 2975.99 0.00



109 031001008023 塑料管



1.材质:UPVC塑料管
2.规格:De75
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 36.17 26.97 975.50 0.00



110 031001008024 塑料管



1.材质:UPVC塑料管
2.规格:De50
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 39.93 18.13 723.93 0.00



111 031001008025 塑料管



1.材质:加厚UPVC塑料管
2.规格:De110
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 34.47 40.63 1400.52 0.00



本页小计 11757.78 0.00
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112 031001008026 塑料管



1.材质:加厚UPVC塑料管
2.规格:De75
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 16.85 28.01 471.97 0.00



113 031001008027 塑料管



1.材质:加厚UPVC塑料管
2.规格:De50
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 9.87 18.76 185.16 0.00



114 031001008028 塑料管



1.材质:UPVC塑料管
2.规格:De50
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室外
5.介质:冷凝水



m 10 14.16 141.60 0.00



115 031001008029 塑料管



1.材质:UPVC塑料管
2.规格:De40
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室外
5.介质:冷凝水



m 3 11.92 35.76 0.00



116 031001007002 复合管



1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:丝接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 20.94 63.39 1327.39 0.00



117 031001008030 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 12.73 48.14 612.82 0.00



118 031001008031 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 8.55 37.78 323.02 0.00



119 031001008035 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 6.3 26.29 165.63 0.00



本页小计 3263.35 0.00
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120 031001008032 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 30.95 20.97 649.02 0.00



121 031001008033 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 11.03 17.14 189.05 0.00



122 031001008034 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 44.84 15.01 673.05 0.00



123 031001008036 塑料管



1.材质:PP-R管 S3.2
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:热水



m 5.5 17.39 95.65 0.00



124 031003014007 给、排水附件
1.类型:侧排型雨水斗
2.规格:DN100



个 7 97.64 683.48 0.00



125 031003014008 给、排水附件
1.类型:87型雨水斗
2.规格:DN100



个 4 106.51 426.04 0.00



126 031003006002 大便器



1.类型:蹲式大便器 冲洗
阀（含角阀、软管、冲洗
阀等全套配件）
2.材质:陶瓷



组 24 550.28 13206.72 0.00



127 031003007002 小便器



1.类型:小便器 延时自闭
阀（含角阀、软管、自闭
阀等全套配件）
2.材质:陶瓷



组 19 640.08 12161.52 0.00



128 031003003002 洗脸盆



1.类型:洗脸盆（含角阀、
软管、水龙头等全套配
件）
2.材质:陶瓷



组 8 432.76 3462.08 0.00



129 031002001013 金属阀门



1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接



个 10 138.65 1386.50 0.00



130 031002001016 金属阀门



1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹连接



个 2 101.41 202.82 0.00



本页小计 33135.93 0.00
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131 031002001014 金属阀门



1.类型:止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接



个 1 195.10 195.10 0.00



132 031002001015 金属阀门



1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接



个 1 108.51 108.51 0.00



133 031002011002 水表
1.类型:水表
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接



组 1 220.79 220.79 0.00



134 031002004002 减压器



1.材质:可调式减压阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.附件配置:配套过滤器、
压力表



组 2 609.06 1218.12 0.00



135 031003014010 给、排水附件
1.类型:地漏
2.材质:不锈钢
3.规格:DN50



个 10 61.34 613.40 0.00



136 031003014013 给、排水附件
1.类型:地漏
2.材质:不锈钢
3.规格:DN80



个 3 100.69 302.07 0.00



137 031003014011 给、排水附件
1.类型:开水间地漏
2.材质:不锈钢
3.规格:DN50



个 4 66.99 267.96 0.00



138 031003014012 给、排水附件
1.类型:地面扫除口
2.材质:不锈钢
3.规格:DN100



个 8 101.66 813.28 0.00



139 031301001003
凿(压、切割)
槽



1.名称:剔堵槽、沟
2.规格:宽×深40×40mm以
内



m 70.39 9.06 637.73 0.00



140 031301003005 套管
1.名称:过楼板钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80



个 4 77.91 311.64 0.00



141 011102001001
给排水管道开
洞及恢复



1.A区楼给排水管道开洞及
恢复



项 1 443.61 443.61 0.00



142 011102001002
地面拆除及其
恢复



1.A区楼一层给排水、雨水
管道需要拆除地面并恢复
2.A区楼一层给排水、雨水
管道出墙需接至到井



项 1 1508.26 1508.26 0.00



143 030402011001 成套配电箱



1.名称:配电箱 2ZAL1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 3230.05 3230.05 0.00



本页小计 9870.52 0.00
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144 030402011002 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL-B1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=6个/≤
6=23个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 2932.47 2932.47 0.00



145 030402011003 成套配电箱



1.名称:配电箱 AP-B1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=3个/≤
6=23个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 2463.59 2463.59 0.00



146 030402011004 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL-B2
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=6个/≤
6=42个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 3458.04 3458.04 0.00



147 030402011005 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL-B3
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=6个/≤
6=42个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 3458.04 3458.04 0.00



148 030402011006 成套配电箱



1.名称:配电箱 AL-C1
2.型号:GXL-2
3.安装方式:距地1.2m明装
4.接线端子材质、规格:无
端子接线≤2.5=9个/≤
6=24个
5.其余技术参数详见设计
图纸说明



台 1 3520.07 3520.07 0.00



149 030405013002 小电器
1.名称:压铜接线端子
2.型号:导线截面≤16mm2



个 50 10.41 520.50 0.00



150 030405017001 其他电器
1.名称:卫生间通风器
2.安装方式:嵌入式安装



台 2 121.29 242.58 0.00



151 030409001001 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:穿管敷设



m 7.34 60.15 441.50 0.00



本页小计 17036.79 0.00
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152 030409001002 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:穿管敷设



m 87.75 90.34 7927.34 0.00



153 030413014001 插座



1.名称:单相二、三极插座  
安全型
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 85 19.94 1694.90 0.00



154 030413014002 插座



1.名称:单相二、三极插座  
安全型 IP54
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 1 20.37 20.37 0.00



155 030413014003 插座



1.名称:单相三极插座 安
全型
2.规格:16A/250V
3.安装方式:暗装



套 3 19.73 59.19 0.00



156 030413014004 插座



1.名称:单相3+2+3孔插座  
安全型
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 11 23.28 256.08 0.00



157 030413014006 插座



1.名称:单相2+3孔防水插
座 安全型(IP54)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 1 21.98 21.98 0.00



158 030413014023 插座



1.名称:单相3+2+3孔防水
插座 安全型(IP54)（地
插）
2.规格:10A/250V
3.安装方式:地插



套 1 106.16 106.16 0.00



159 030413014024 插座
1.名称:8孔插排 独立开关
2.安装方式:接线固定安装



套 25 70.16 1754.00 0.00



160 030413014007 插座



1.名称:柜式空凋插座安全
型 带开关
2.规格:20A/250V
3.安装方式:暗装



套 4 24.98 99.92 0.00



161 030413014008 插座



1.名称:壁挂空凋插座安全
型 带开关
2.规格:16A/250V
3.安装方式:暗装



套 2 23.92 47.84 0.00



162 030413014009 插座



1.名称:5孔三相柜式空调
插座 安全型
2.规格:20A/400V
3.安装方式:暗装



套 4 37.38 149.52 0.00



163 030413014010 插座



1.名称:5孔三相开水器安
全型防水插座(IP54)
2.规格:25A/400V
3.安装方式:暗装



套 1 41.89 41.89 0.00



本页小计 12179.19 0.00
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164 030413013001
照明开关、按
钮



1.名称:单联单控开关
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 6 14.11 84.66 0.00



165 030413013002
照明开关、按
钮



1.名称:双联单控开关
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 4 16.94 67.76 0.00



166 030413013003
照明开关、按
钮



1.名称:三联单控开关
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 3 20.70 62.10 0.00



167 030413013004
照明开关、按
钮



1.名称:四联单控开关
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装



套 2 28.35 56.70 0.00



168 030413013005
照明开关、按
钮



1.名称:红外感应延时自熄
开关
2.规格:10A/250V,感应半
径不小于6米
3.安装方式:暗装



套 2 30.14 60.28 0.00



169 030413001001 普通灯具
1.名称:壁灯（带红外感应
延时自熄开关）
2.规格:LED 40W IP55



套 9 77.82 700.38 0.00



170 030413003001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.规格:2*18W
3.安装方式:吸顶安装



套 1 70.00 70.00 0.00



171 030413003014 荧光灯
1.名称:LED平板灯
2.规格:300*1200mm 60W
3.安装方式:嵌入式安装



套 47 130.94 6154.18 0.00



172 030413003015 荧光灯
1.名称:LED平板灯
2.规格:300*300mm  20W
3.安装方式:嵌入式安装



套 9 87.02 783.18 0.00



173 030412001004 配管



1.名称:电缆管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:明配



m 5.2 32.75 170.30 0.00



174 030412001005 配管



1.名称:电缆管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN40
4.配置形式:明配



m 4.5 25.64 115.38 0.00



175 030412001006 配管



1.名称:电缆管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配



m 17.9 20.17 361.04 0.00



176 030412001007 配管



1.名称:电缆管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配



m 69.22 31.58 2185.97 0.00



177 030412001001 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配



m 755.5 6.88 5197.84 0.00



本页小计 16069.77 0.00
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178 030412001003 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配



m 118.85 8.02 953.18 0.00



179 030412001002 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:明配



m 323.79 9.29 3008.01 0.00



180 030412001022 配管
1.名称:灯具包塑金属软管
2.规格:DN20 m 35.5 5.44 193.12 0.00



181 030412004001 配线



1.名称:电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯



m 1015.4 4.54 4609.92 0.00



182 030412004004 配线



1.名称:电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯



m 120 4.75 570.00 0.00



183 030412004002 配线



1.名称:电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯



m 2777.06 6.27 17412.17 0.00



184 030412004003 配线



1.名称:火警信号总线
2.型号:WDZN-RYJS
3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯



m 110 5.73 630.30 0.00



185 031301001001
凿(压、切割)
槽



1.名称:剔堵槽、沟
2.规格:宽×深40×40mm以
内



m 819.35 9.06 7423.31 0.00



186 030412006001 接线盒



1.名称:开关(插座)盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:暗装



个 131 4.90 641.90 0.00



187 030412006002 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:暗装



个 65 4.92 319.80 0.00



188 030410007001
等电位端子
箱、测试板



1.名称:总等电位联结端子
箱 MEB
2.规格:300*200*120mm



台 1 98.66 98.66 0.00



189 030410007002
等电位端子
箱、测试板



1.名称:局部等电位联结端
子箱 LEB
2.规格:200*150*120mm



台 2 57.64 115.28 0.00



190 030410002001 接地母线



1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:室内



m 5.2 26.16 136.03 0.00



本页小计 36111.68 0.00
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191 030502010002
信息、网络插
座



1.名称:单口网络插座
2.类别:含6类模块
3.规格:86型



个 114 32.01 3649.14 0.00



192 030412006008 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:底盒



个 132 8.81 1162.92 0.00



193 030412006009 接线盒



1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:明装



个 34 5.86 199.24 0.00



194 030412003004 桥架



1.名称:热镀锌弱电桥架
2.规格:200*100mm
3.类型:槽式
4.接地跨接方式:按设计规
范要求做好接地



m 38.7 59.13 2288.33 0.00



195 031301005003
支/吊架、基础
型钢



1.名称:桥架支吊架
2.材质:型钢 kg 35.6 8.83 314.35 0.00



196 030412001018 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配



m 535.19 6.88 3682.11 0.00



197 030412001019 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配



m 51.09 8.02 409.74 0.00



198 030412001020 配管



1.名称:电线管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
4.配置形式:明配



m 178.4 9.29 1657.34 0.00



199 030412001024 配管
1.名称:包塑金属软管
2.规格:DN20 m 55 5.44 299.20 0.00



200 030502003003 双绞线缆
1.名称:六类网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:穿管敷设



m 696.77 3.90 2717.40 0.00



201 030502003004 双绞线缆
1.名称:六类网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:桥架敷设



m 1337.24 4.56 6097.81 0.00



202 030502005003 光缆
1.名称:8芯单模光纤
2.敷设方式:穿管敷设 m 65.32 3.41 222.74 0.00



203 030502005004 光缆
1.名称:8芯单模光纤
2.敷设方式:桥架敷设 m 13.32 4.52 60.21 0.00



204 030412004021 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVV
4.规格:2*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 144.86 4.68 677.94 0.00



本页小计 23438.47 0.00
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205 030412004022 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯



m 43.63 5.50 239.97 0.00



206 030412004023 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架敷设
3.型号:RVV
4.规格:2*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 68.43 5.21 356.52 0.00



207 030412004025 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVV
4.规格:3*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 16.44 6.03 99.13 0.00



208 030412004026 配线



1.名称:电线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:RVV
4.规格:5*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 40.69 9.35 380.45 0.00



209 030412004027 配线



1.名称:电线
2.配线形式:桥架敷设
3.型号:RVV
4.规格:5*1.0mm2
5.材质:铜芯



m 34.08 10.03 341.82 0.00



210 030901010001 室内消火栓



1.安装方式:室内明装
2.型号、规格:SG16E65Z-J
型
3.附件材质、规格:内设
SNZ65消火栓口一只，DN65
内衬里水龙带一根长25m，
φ19水枪一只，30m消防软
管卷盘一套，报警按钮一
只；规格为
1800*700*160mm，箱门采
用1.2mm厚304不锈钢。含
两具MF/ABC3灭火器。
4.具体详细图纸设计说明



套 1 1126.07 1126.07 0.00



211 030901010002 室内消火栓



1.安装方式:室内明装
2.型号、规格:SG16E65Z-J
型（兼做试验消火栓）
3.附件材质、规格:内设
SNZ65消火栓口一只，DN65
内衬里水龙带一根长25m，
φ19水枪一只，30m消防软
管卷盘一套，报警按钮一
只；规格为
1800*700*160mm，箱门采
用1.2mm厚304不锈钢。含
两具MF/ABC3灭火器。
4.具体详细图纸设计说明



套 1 1126.07 1126.07 0.00



本页小计 3670.03 0.00
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212 030901002002 消火栓钢管



1.安装部位:室内消火栓钢
管
2.材质、规格:内外热浸镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽连接



m 6.36 51.06 324.74 0.00



213 031001008001 塑料管



1.材质:钢丝网骨架复合管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗
5.介质:消防给水



m 49.96 70.33 3513.69 0.00



214 031002001003 金属阀门



1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接



个 1 108.51 108.51 0.00



215 031201001003 管道刷油



1.除锈级别:微锈
2.油漆品种:调和漆、红丹
防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:各
两遍
4.标志色方式、品种:红色
环



m2 1.51 37.12 56.05 0.00



216 031201003003 金属结构刷油



1.除锈级别:微锈
2.油漆品种:樟丹漆、灰色
调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:各
两遍



kg 6.33 2.98 18.86 0.00



217 031301005013
支/吊架、基础
型钢



1.名称:管道支架
2.材质:型钢 kg 6.33 9.67 61.21 0.00



218 030909001002
水灭火控制装
置调试



1.消火栓灭火系统调试 点 2 39.77 79.54 0.00



219 031001008037 塑料管



1.材质:UPVC承压型塑料管
2.规格:De110
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:雨水



m 21.02 30.78 647.00 0.00



220 031001008056 塑料管



1.材质:抗紫外线UPVC承压
型塑料管
2.规格:De110
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室外
5.介质:雨水



m 34.38 32.31 1110.82 0.00



221 031001008042 塑料管



1.材质:加厚UPVC塑料管
2.规格:De110
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 18.97 40.63 770.75 0.00



本页小计 6691.17 0.00
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222 031001008043 塑料管



1.材质:加厚UPVC塑料管
2.规格:De75
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 11.59 28.01 324.64 0.00



223 031001008044 塑料管



1.材质:加厚UPVC塑料管
2.规格:De50
3.连接形式:粘结
4.安装部位:室内
5.介质:污水



m 14.73 18.76 276.33 0.00



224 031001007003 复合管



1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:丝接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 5.68 63.39 360.06 0.00



225 031001008047 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 2.22 48.14 106.87 0.00



226 031001008048 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 7.14 37.78 269.75 0.00



227 031001008057 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 2.59 26.29 68.09 0.00



228 031001008050 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De32
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 22.63 20.97 474.55 0.00



229 031001008051 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 2.8 17.14 47.99 0.00



本页小计 1928.28 0.00
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230 031001008052 塑料管



1.材质:PP-R管 S5.0
2.规格:De20
3.连接形式:热熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗、消毒
5.安装部位:室内
6.介质:给水



m 16.34 15.01 245.26 0.00



231 031003014014 给、排水附件
1.类型:侧排型雨水斗
2.规格:DN100



个 6 97.64 585.84 0.00



232 031003014015 给、排水附件
1.类型:87型雨水斗
2.规格:DN100



个 3 106.51 319.53 0.00



233 031003006003 大便器



1.类型:蹲式大便器 冲洗
阀（含角阀、软管、冲洗
阀等全套配件）
2.材质:陶瓷



组 7 550.28 3851.96 0.00



234 031003007003 小便器



1.类型:小便器 延时自闭
阀（含角阀、软管、自闭
阀等全套配件）
2.材质:陶瓷



组 4 640.08 2560.32 0.00



235 031003003003 洗脸盆



1.类型:洗脸盆（含角阀、
软管、水龙头等全套配
件）
2.材质:陶瓷



组 2 432.76 865.52 0.00



236 031002001017 金属阀门



1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接



个 5 138.65 693.25 0.00



237 031002001023 金属阀门



1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹连接



个 1 101.41 101.41 0.00



238 031002001024 金属阀门



1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接



个 1 71.47 71.47 0.00



239 031002001025 金属阀门



1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接



个 1 54.80 54.80 0.00



240 031002001019 金属阀门



1.类型:止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接



个 1 195.10 195.10 0.00



241 031002001020 金属阀门



1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接



个 1 108.51 108.51 0.00



242 031002011003 水表
1.类型:水表
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接



组 1 220.79 220.79 0.00



本页小计 9873.76 0.00
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243 031002004003 减压器



1.材质:可调式减压阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.附件配置:配套过滤器、
压力表



组 1 609.06 609.06 0.00



244 031003014016 给、排水附件
1.类型:地漏
2.材质:不锈钢
3.规格:DN50



个 2 61.34 122.68 0.00



245 031003014018 给、排水附件
1.类型:开水间地漏
2.材质:不锈钢
3.规格:DN50



个 1 66.99 66.99 0.00



246 031003014019 给、排水附件
1.类型:地面扫除口
2.材质:不锈钢
3.规格:DN80



个 2 77.97 155.94 0.00



247 031301001004
凿(压、切割)
槽



1.名称:剔堵槽、沟
2.规格:宽×深40×40mm以
内



m 32.55 9.06 294.90 0.00



248 011102001003
地面拆除及其
恢复



1.BC区楼一层给排水、雨
水管道需要拆除地面并恢
复
2.BC区楼一层给排水、雨
水管道出墙需接至到井



项 1 1463.90 1463.90 0.00



249 030403007001
始端箱、分线
箱



1.名称:铜排分支接线箱
2.型号:XL-2型
3.规格:具体详见图纸设计
说明



台 1 4314.78 4314.78 0.00



250 030409001008 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:4*240mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:管内敷设



m 60.48 1039.83 62888.92 0.00



251 030409001009 电力电缆



1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:4*50+1*25mm2
4.材质:铜芯
5.电压(kV):0.6/1kV
6.敷设方式:管内敷设



m 62.53 243.65 15235.43 0.00



252 030409003005 电力电缆头



1.名称:热缩式电力电缆头
2.型号:YJY
3.规格:4*240mm2
4.电压(kV):0.6/1kV



个 2 223.56 447.12 0.00



253 030409003007 电力电缆头



1.名称:热缩式电力电缆头
2.型号:YJY
3.规格:4*50+1*25mm2
4.电压(kV):0.6/1kV



个 2 131.66 263.32 0.00



254 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:碎石垫
层
2.厚度:100mm



m3 2.27 370.53 841.10 0.00



本页小计 86704.14 0.00
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255 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:C20砼
2.厚度:100mm m3 2.27 450.36 1022.32 0.00



256 030409006001 电缆保护管



1.名称:电缆保护管（含
CPVC管枕）
2.材质:CPVC
3.规格:150*8mm
4.敷设方式:埋地敷设



m 272.49 43.96 11978.66 0.00



257 030409006002 电缆保护管



1.名称:电缆保护管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN150
4.敷设方式:埋地敷设



m 63 86.52 5450.76 0.00



258 030409006003 电缆保护管



1.名称:电缆保护管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN80
4.敷设方式:埋地敷设



m 20 45.75 915.00 0.00



259 040205001001 人(手)孔井



1.名称:手孔井
2.规格:800*800mm
3.配3x1型电缆支架
4.具体做法详见图纸设计
说明



座 2 1046.91 2093.82 0.00



260 040205001006 人(手)孔井



1.名称:手孔井
2.规格:800*800mm
3.配3x2型电缆支架
4.具体做法详见图纸设计
说明



座 3 1109.01 3327.03 0.00



261 040205001003 人(手)孔井



1.名称:手孔井
2.规格:1200*1200mm
3.配4x2型电缆支架
4.具体做法详见图纸设计
说明



座 1 2005.10 2005.10 0.00



262 040501009001
水平定向钻进
管道



1.名称:牵引管
2.规格:2xPE150
（1.6MPa，SDR11）
3.具体详见图纸设计说明



m 125 461.13 57641.25 0.00



263 031001008058 塑料管



1.材质:钢丝网骨架复合管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗
5.介质:消防给水



m 78 70.33 5485.74 0.00



264 031001008060 塑料管



1.材质:钢丝网骨架复合管
2.规格:De75
3.连接形式:电熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗
5.介质:给水



m 11.15 44.06 491.27 0.00



本页小计 90410.95 0.00
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265 031001008059 塑料管



1.材质:钢丝网骨架复合管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.管道消毒、冲洗:水压试
验及水冲洗
5.介质:给水



m 68 26.85 1825.80 0.00



266 031002001026 金属阀门



1.类型:闸阀
2.材质:Z41H-16
3.规格、压力等级:DN100 
1.6MPa
4.连接形式:法兰连接



个 1 503.02 503.02 0.00



267 031002001027 金属阀门



1.类型:闸阀
2.材质:Z41H-16
3.规格、压力等级:DN50 
1.6MPa
4.连接形式:法兰连接



个 1 237.55 237.55 0.00



268 040205001005 人(手)孔井



1.名称:给水管道阀门井
2.规格型
号:φ1200*1200mm
3.具体做法详见图纸设计
说明



座 1 2799.56 2799.56 0.00



269 040205001004 人(手)孔井



1.名称:消火栓管道阀门井
2.规格型
号:φ1200*1500mm
3.具体做法详见图纸设计
说明



座 1 3138.88 3138.88 0.00



270 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:二类土
2.挖土深度:2m内 m3 65.7 8.66 568.96 0.00



271 040103001001
沟槽、基坑回
填方



1.机械槽、坑填土夯实  m3 53.44 19.19 1025.51 0.00



272 040103001002
沟槽、基坑回
填方



1.密实度:≥90%
2.材料品种、规格:中粗砂 m3 6.13 372.31 2282.26 0.00



273 040103001003
沟槽、基坑回
填方



1.密实度:≥95%
2.材料品种、规格:中粗砂 m3 6.13 372.31 2282.26 0.00



本页小计 14663.80 0.00



合    计 649296.66 0.00
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通用措施项目 23429.86



1 031401009001 安全生产
施工现场安全施工所需的各项
措施



16986.65



2 031401010001 文明施工
施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施 2928.73



3 031401011001 环境保护
施工现场为达到环保要求所需
的各项措施



0.00



4 031401012001 临时设施



为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建筑物、构
筑物和其他临时设施。包括临
时设施的搭设、移拆、维修、
清理、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人所负
责的有关内容



3514.48



5 031401021001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排降
雨雪等措施的增加，人工、施
工机械效率降低等内容



0.00



6 031401020001 夜间施工增加费



因夜间或在地下室等特殊部位
施工时，所采用照明设备的安
拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效
率降低等内容



0.00



7 031401017001
特殊地区施工增
加



在特殊地区(高温、高寒、高
原、沙漠、戈壁、沿海、海洋
等)及特殊施工环境(邻公路、
邻铁路等)下施工时，弥补施
工降效所需增加的内容



0.00



8 031401013001 二次搬运



因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容



0.00



9 031401015001
已完工程及设备
保护



建设项目施工过程中直至竣工
验收前，对已完工程及设备采
取的必要保护措施



0.00



10 031401014001
既有建(构)筑
物、设施保护



在工程施工过程中，对既有建
筑物、构筑物及地上、地下设
施进行的遮盖、封闭、隔离等
必要临时保护措施



0.00



11 031401023001 按质论价
招标文件或施工合同有质量目
标时，以达到质量目标为费用
计列条件的施工措施投入。



0.00



23429.86 —本页小计
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12 031401024001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名制管
理，包括封闭式施工现场的进
出场门禁系统和生物识别电子
打卡设备，非封闭式施工现场
的移动定位、电子围栏考勤管
理设备，现场显示屏，实名制
系统使用以及管理等。



0.00



13 031401025001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
由于施工场地非封闭式，施工
受行车、行人的干扰导致的人
工、机械降效以及为了行车、
行人安全发生的防护设施（不
包括防护通道）与疏导人员。
2.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
为了不干扰住户的正常作息时
间，每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 031401026001 协管



城镇老旧小区改造项目、历史
文化街区改造项目施工时，由
承包人负责的监管协调违建拆
除及恢复工作。



0.00



专业措施项目 2933.42



15 031401001001 脚手架



搭设脚手架、斜道、上料平
台，铺设安全网，铺(翻)脚手
板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归
库等



2933.42



16 031401002001
大型机械设备进
出场及安拆



除垂直运输机械以外的大型机
械安装、检测、试运转和拆
卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的
安装和拆除等



0.00



17 031401003001 临时专用防护棚 临时防护棚制作、安装、拆除 0.00



18 031401004001 施工操作平台
场地平整、基础及支墩砌筑、
支架型钢搭设、铺设、拆除、
清理



0.00



19 031401005001 临时支撑架 临时支撑架制作、安装、拆除 0.00



20 031401006001



隧道内临时施工
的通风、供水、
供气、供电、照
明及通信设施



通风、供水、供气、供电、照
明及通信设施安装、拆除 0.00



21 031401007001 吊装加固
大型设备加固、吊装过程中临
时加固，加固设施拆除、清理



0.00



22 031401008001 胎(模)具 制作、安装、拆除 0.00



23 031401016001 顶升、提升装置 安装、拆除 0.00



2933.42 —本页小计
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24 031401018001
安装与生产运行
同时进行施工防
护



火灾防护、噪声防护 0.00



25 031401019001
有害身体健康环
境中施工防护



在施工过程中有害化合物防
护、粉尘防护、有害气体防
护、高浓度氧气防护



0.00



26 031401022001 其他措施
为保证工程施工正常进行所发
生的措施



0.00



0.00 —本页小计



26363.28 —合    计
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1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 0.00 —











(适用于价格信息调差法)
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本页小计



合    计
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1 分部分项工程 201941.49



1.1 道路工程 124452.50



1.2 管网工程 70816.35



1.3 土石方工程 6672.64



2 措施项目 24471.26



2.1 其中：安全生产 3836.89



3 其他项目 0.00



3.1 其中：暂列金额 0.00



3.2 其中：专业工程暂估价 0.00



3.3 其中：计日工 0.00



3.4 其中：总承包服务费 0.00



3.5 其中：合同中约定的其他项目 0.00



4 增值税 20377.15



合    计 246789.90
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1 040202008002 碎砖垫层
1.200mm厚碎砖夯实
2.具体要求详见设计图纸 m2 440 29.85 13134.00 0.00



2 040203007002 水泥混凝土



1.120mm厚C30混凝土路面
2.每隔6m设分仓缝，缝宽
20mm，深30mm
3.含刻纹，养生，模板
等，具体要求详见设计图
纸



m2 440 75.10 33044.00 0.00



3 040202008003 碎砖垫层
1.150mm厚碎砖夯实
2.具体要求详见设计图纸 m2 53.1 22.40 1189.44 0.00



4 011102001001 石材楼地面



1.20厚芝麻灰荔枝面花岗
岩石板，背面及四周涂满
防污剂 DTG砂浆摖缝
2.撒素水泥面（洒少量清
水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
4.详见图纸



m2 440 159.55 70202.00 0.00



5 040203007003 水泥混凝土



1.100mm厚C25混凝土路面
2.每隔6m设分仓缝，缝宽
20mm，深30mm
3.含刻纹，养生，模板
等，具体要求详见设计图
纸



m2 50 65.45 3272.50 0.00



6 040203007004 路面恢复



1.150mm厚C30混凝土路面
恢复
2.含刻纹，养生，模板
等，具体要求详见设计图
纸



m2 18 83.92 1510.56 0.00



7 040501019002 成品排水沟



1.成品U型水沟
2.成品30宽110高性截水沟
（带配套检修口）
3.C30细石混凝土二次浇筑
4.含混凝土基础，护肩等



m 6 350.00 2100.00 0.00



8 040501005001 污水管De300



1.垫层、基础材质及厚
度:100mm碎石垫层+100mm
中粗砂垫层
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管DN300，环刚度不小于
8级
3.连接形式:橡胶圈接口，
承插连接
4.铺设深度:≤1.5m
5.管道检验及试验要求:闭
水试验
6.具体详见设计图纸



m 74.4 174.86 13009.58 0.00



本页小计 137462.08 0.00
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9 040501005002 雨水管De300



1.垫层、基础材质及厚
度:100mm碎石垫层+100mm
中粗砂垫层
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管De300，环刚度不小于
8级
3.连接形式:橡胶圈接口，
承插连接
4.铺设深度:≤1.5m
5.管道检验及试验要求:闭
水试验
6.其余要求详见设计图纸



m 53.9 171.91 9265.95 0.00



10 040501005003 雨水管De400



1.垫层、基础材质及厚
度:100mm碎石垫层+100mm
中粗砂垫层
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管De400，环刚度不小于
8级
3.连接形式:橡胶圈接口，
承插连接
4.铺设深度:≤1.5m
5.管道检验及试验要求:闭
水试验
6.其余要求详见设计图纸



m 57.2 224.30 12829.96 0.00



11 040501005004
雨水连接管
De200



1.垫层、基础材质及厚
度:100mm碎石垫层+100mm
中粗砂垫层
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管De200，环刚度不小于
8级
3.连接形式:橡胶圈接口，
承插连接
4.铺设深度:≤1.5m
5.管道检验及试验要求:闭
水试验
6.其余要求详见设计图纸



m 11.51 113.84 1310.30 0.00



12 040501005005
雨水连接管
De160



1.垫层、基础材质及厚
度:100mm碎石垫层+100mm
中粗砂垫层
2.材质及规格:HDPE双壁波
纹管De160，环刚度不小于
8级
3.连接形式:橡胶圈接口，
承插连接
4.铺设深度:≤1.5m
5.管道检验及试验要求:闭
水试验
6.其余要求详见设计图纸



m 8 95.05 760.40 0.00



13 040504010001 雨水口
1.参照图集苏S01-2021第
287页，具体要求详见设计
图纸



座 2 1338.30 2676.60 0.00



本页小计 26843.21 0.00
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14 040504001001 雨水检查井



1.φ800雨水检查井做法详
见22S521/P9/10/12~16
2.含防坠网，二维码铭
牌，爬梯，模板等
3.采用球墨铸铁五防井
盖，C250级
4.井深：详见设计图纸
5.具体要求详见设计图纸



座 8 2260.60 18084.80 0.00



15 040504001002 污水检查井



1.φ800污水检查井做法详
见22S521/P9/10/12~16
2.含防坠网，二维码铭
牌，爬梯，模板等
3.采用球墨铸铁五防井
盖，C250级
4.井深：详见设计图纸
5.具体要求详见设计图纸



座 4 2194.69 8778.76 0.00



16 040502017001 安全水封
1.气囊封堵、拆除等一切
费用，包干使用



项 1 2000.00 2000.00 0.00



17 040501019001 成品排水沟



1.成品不锈钢一体缝隙式
排水沟，参照图集24J306
第3-45
2.含混凝土基础，护肩等



m 6 350.00 2100.00 0.00



18 040101002001 挖沟槽土方



1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:详见图纸
3.人工配合机械挖土不装
车



m3 226.66 9.48 2148.74 0.00



19 040103001001
沟槽、基坑回
填方



1.沟槽原土回填，具体要
求详见设计图纸 m3 169.23 16.90 2859.99 0.00



20 040103003001 余方弃置
1.土料:余土外运
2.运距:运距由投标人自行
考虑



m3 32.05 14.64 469.21 0.00



21 060104007003 路床(槽)整形
1.地面夯实碾压，具体要
求详见设计图纸 m2 553.1 2.16 1194.70 0.00



本页小计 37636.20 0.00



合    计 201941.49 0.00
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通用措施项目 7875.72



1 041201019001 安全生产
施工现场安全施工所需的各项
措施



3836.89



2 041201017001 文明施工
施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施 1817.47



3 041201018001 环境保护
施工现场为达到环保要求所需
的各项措施



0.00



4 041201016001 临时设施



为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建筑物、构
筑物和其他临时设施。包括临
时设施的搭设、移拆、维修、
清理、拆除后恢复等，以及因
修建临时设施应由承包人所负
责的有关内容



2221.36



5 041201020001 冬雨季施工增加



在冬季或雨季施工，引起防
寒、保温、防滑、防潮和排除
雨雪等措施的增加，人工、施
工机械效率的降低等内容



0.00



6 041201021001 夜间施工增加



因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容



0.00



7 041201022001
特殊地区施工增
加



在特殊地区(高温、高寒、高
原、沙漠、戈壁、沿海、海洋
等)及特殊施工环境(邻公路、
邻铁路等)下施工时，弥补施
工降效所需增加的内容



0.00



8 041201023001 二次搬运



因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容



0.00



9 041201024001
已完工程及设备
保护



建设项目施工过程中直至竣工
验收前，对已完工程及设备采
取的必要保护措施



0.00



10 041201025001
既有建(构)筑
物、设施保护



在工程施工过程中，对既有建
筑物、构筑物及地上、地下设
施进行的遮盖、封闭、隔离等
必要临时保护措施



0.00



11 041201026001 按质论价
招标文件或施工合同有质量目
标时，以达到质量目标为费用
计列条件的施工措施投入。



0.00



7875.72 —本页小计
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12 041201027001 建筑工人实名制



施工现场对人员进行实名制管
理，包括封闭式施工现场的进
出场门禁系统和生物识别电子
打卡设备，非封闭式施工现场
的移动定位、电子围栏考勤管
理设备，现场显示屏，实名制
系统使用以及管理等。



0.00



13 041201028001 特殊施工降效



1.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
由于施工场地非封闭式，施工
受行车、行人的干扰导致的人
工、机械降效以及为了行车、
行人安全发生的防护设施（不
包括防护通道）与疏导人员。
2.城镇老旧小区改造项目、历
史文化街区改造项目施工时，
为了不干扰住户的正常作息时
间，每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。



0.00



14 041201029001 交通组织维护



城镇老旧小区改造项目、历史
文化街区改造项目施工时，交
通管理部门对施工现场交通疏
导而增加的设施与疏导人员。



0.00



15 041201030001 协管



城镇老旧小区改造项目、历史
文化街区改造项目施工时，由
承包人负责的监管协调违建拆
除及恢复工作。



0.00



专业措施项目 16595.54



16 041201001001 脚手架
1.清理场地2.搭设、围护、拆
除脚手架、安全网3.材料运输



1443.96



17 041201002001
水上桩基础支
架、平台



1.支架、平台基础处理2.支
架、平台的搭设、使用及拆除
3.材料运输



0.00



18 041201003001 桥涵支架
1.支架地基处理2.支架的搭
设、使用及拆除3.支架预压4.
材料运输



0.00



19 041201004001 施工排水



提供满足施工排水所需的排水
系统，包括设备安拆、调试及
配套设施的设置等；设备运
转、使用等



0.00



20 041201005001 施工降水



提供满足施工降水所需的降水
系统，包括设备安拆、调试及
配套设施的设置等；设备运
转、使用等



0.00



21 041201006001 围堰
1.清理基底2.打、拔工具桩3.
堆筑、填心、夯实4.拆除清理
5.材料运输



0.00



1443.96 —本页小计
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22 041201007001 筑岛
1.清理基底2.堆筑、填心、夯
实3.拆除清理 0.00



23 041201008001 便道
1.平整场地2.材料运输、铺
设、夯实3.拆除、清理



0.00



24 041201009001 便桥
1.清理基底2.材料运输、便桥
搭设3.拆除、清理



0.00



25 041201010001
洞内施工通风、
供电照明、通信
设施



1.管道铺设2.线路架设3.设备
安装4.保养维护5.拆除、清理
6.材料运输



0.00



26 041201011001 洞内外轨道铺设
1.轨道及基础铺设2.保养维护
3.拆除、清理4.材料运输



0.00



27 041201012001
大型机械设备出
场及安拆



1.安拆费包括施工机械费、设
备在现场进行安装拆卸的所需
人工、材料、机械和试运转费
用以及机械辅助设施的折旧、
搭设、拆除等费用2.进出场费
包括施工机械、设备整体或分
体停放地点运至施工现场或由
一个施工地点运至另一施工地
点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用



15151.58



28 041201013001
立交箱涵顶进被
交线路加固及防
护



1.加固2.防护3.其他 0.00



29 041201014001
地下管线交叉处
理



1.悬固2.加固3.其他处理措施 0.00



30 041201015001 施工监测、监控



1.对隧道洞内施工时可能存在
的危害因素进行检测2.对明挖
法、暗挖法、盾构法施工的区
域等进行环境监测3.对明挖基
坑围护结构体系进行监测4.对
隧道的围岩和支护进行监测5.
盾构法施工进行监控测量



0.00



15151.58 —本页小计



24471.26 —合    计
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1 暂列金额 0.00 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3



3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目 0.00



合    计 0.00 —











(适用于价格信息调差法)
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本页小计



合    计
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