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第一章 招标公告
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079]项目概况
江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）JSZC-320900-JZCG-G2026-0084的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年   12月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0084
2.项目名称：江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：418.474万元，其中：分包一预算金额：117.19万元；分包二预算金额：50万元；分包三预算金额：80.7万元；分包四预算金额：60.959万元；分包五预算金额：59.735万元；分包六预算金额：49.89万元。
5.最高限价：418.474万元，其中：分包一最高限价：117.19万元；分包二最高限价：50万元；分包三最高限价：80.7万元；分包四最高限价：60.959万元；分包五最高限价59.735万元；分包六最高限价49.89万元。
6.招标文件简要说明：
	包号
	标的物品名称
	单位
	数量
	预算单价
（元）
	预算总价
（元）
	包总金额（元）
	是否专门面向中小企业

	包1
	消防拉梯（6米竹制消防拉梯）
	架
	62
	1400
	86800
	1171900
	是

	
	消防拉梯（9米竹制消防拉梯）
	架
	36
	1600
	57600
	
	

	
	消防拉梯（15米金属消防拉梯）
	架
	11
	14100
	155100
	
	

	
	消防拉梯（挂钩梯）
	架
	25
	800
	20000
	
	

	
	消防拉梯（单杠梯）
	架
	14
	700
	9800
	
	

	
	救生软梯
	架
	24
	1000
	24000
	
	

	
	缓降器
	个
	31
	600
	18600
	
	

	
	消防救生气垫核心产品（提供样品演示视频）
	件
	16
	50000
	800000
	
	

	包2
	新能源模块装置
核心产品（提供样品演示视频）
	台
	1
	500000
	500000
	500000
	

	包3
	液压破拆工具组
核心产品（提供样品演示视频）
	套
	1
	380000
	380000
	807000
	

	
	手动破拆工具组
	套
	2
	3500
	7000
	
	

	
	液压混凝土破拆工具组
	套
	1
	120000
	120000
	
	

	
	水下破拆工具组
	套
	1
	300000
	300000
	
	

	包4
	消防腰斧
	把
	95
	170
	16150
	609590
	

	
	消防护目镜
	个
	10
	55
	550
	
	

	
	防静电内衣
	件
	70
	135
	9450
	
	

	
	消防安全腰带
	个
	160
	165
	26400
	
	

	
	消防员呼救器
	台
	130
	670
	87100
	
	

	
	应急逃生自救安全绳
	根
	130
	650
	84500
	
	

	
	消防员灭火
防护头套
	件
	390
	90
	35100
	
	

	
	消防员护膝、护肘
	套
	68
	80
	5440
	
	

	
	消防员隔热防护服
	件
	12
	5000
	60000
	
	

	
	二级化学防护服
	件
	18
	1200
	21600
	
	

	
	一级化学防护服
核心产品（提供样品演示视频）
	件
	2
	14000
	28000
	
	

	
	消防员防蜂服
	套
	27
	2500
	67500
	
	

	
	消防全身式安全吊带
	套
	17
	1800
	30600
	
	

	
	手提式强光照明灯
	个
	49
	2800
	137200
	
	

	包5
	激流救生衣
	件
	109
	800
	87200
	597350
	

	
	防水头灯
	个
	65
	550
	35750
	
	

	
	潜水装具
核心产品（提供样品演示视频）
	套
	4
	43000
	172000
	
	

	
	救生照明线
	盘
	14
	10000
	140000
	
	

	
	中压分水器
（三分水）1
	个
	20
	2550
	51000
	
	

	
	中压分水器
（三分水）2
	个
	37
	1400
	51800
	
	

	
	中压分水器
（二分水）1
	个
	8
	2350
	18800
	
	

	
	中压分水器
（二分水）2
	个
	24
	1200
	28800
	
	

	
	三分水器
	个
	3
	4000
	12000
	
	

	包6
	有毒气体探测仪
	台
	5
	5500
	27500
	498900
	

	
	可燃气体检测仪
	台
	8
	5000
	40000
	
	

	
	消防用红外热像仪1
核心产品（提供样品演示视频）
	台
	2
	45000
	90000
	
	

	
	消防用红外热像仪2
	台
	8
	23000
	184000
	
	

	
	漏电探测仪
	台
	13
	3800
	49400
	
	

	
	激光测距仪
	台
	4
	2000
	8000
	
	

	
	水下音视频热成像生命探测仪
	台
	1
	100000
	100000
	
	

	[bookmark: _GoBack]合计：418.474万元


注：每项产品不得超过其对应的单价限价；否则按无效投标处理。本项目共6个分包，开评标的顺序为分包一→分包二→分包三→分包四→分包五→分包六。可兼投兼中。
7.合同履行期限：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点。
8.本项目（是/否）接受联合体参与投标：否。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；采购标的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年12月8日9点30分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城市消防救援支队
地    址：盐城市经济技术开发区岷江路60号
联 系 人：张先生
联系电话：0515-83568321
2.采购代理机构信息
名    称：盐城市政府采购中心
地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼
联 系 人：顾女士         
联系方式：0515-86665092      
3.项目联系方式
项目联系人：顾女士              
电      话：0515-86665092  

[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间之前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15.投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]18.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21.投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22.开标
22.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23.评标委员会
23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24.评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、资格审查结果及其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接受联系人、联系电话及地址参照《招标公告》中的采购人信息。
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.中标通知书
30.1中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策
本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
33.9履约保证金
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至合同价的5%。
34.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章 合同条款
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政府采购货物买卖合同




项目名称：江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）
合同编号：
甲方：
乙方：
签订时间：


使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
盐城市政府采购（JSZC-320900-JZCG-G2026-0084）招标文件
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甲方（全称）：盐城市消防救援支队
乙方（全称）：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
（1）采购项目名称：江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）
（2）采购项目编号：
（3）采购计划编号：
（4）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                  
品牌：                    规格型号：                  
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（5）政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 þ分散采购
（6）政府采购方式：
公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：
（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否
（8）合同是否分包：¨是  þ否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业 ¨中型企业 小微型企业
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（9）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是  否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资
（10）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌：规格型号：
否
（11）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购 优先采购
þ否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购 优先采购
þ否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购 优先采购
þ否
（12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是  否  不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                 
大写：                 
分包金额（如有）小写：                 
大写：                 
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：
¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK66]¨分期付款：①自合同签订生效之日起，甲方收到预付款发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；
②完成全部供货并通过验收合格后支付至合同价的100%。（甲方收到乙方发票后10个工作日内支付对应款项）
注：付款前提供符合甲方要求的正规发票，否则，甲方有权拒付。
¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3.合同履行
（1）起始日期：年 月 日，完成日期： 年 月 日。
（2）履约地点：甲方指定地点。
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是  ¨否
收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
收取履约保证金金额：合同金额的10%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例至5%。 
履约担保期限：合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
履约保证金的退还：
1）方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
2）时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
4）不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
①中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
②中标人不履行与采购人订立的合同的；
③中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
④中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
⑤中标人将合同内容转包、违法分包的；
⑥中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5）逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。                              
（5） 分期履行要求：                           
（6）风险处置措施和替代方案：                 
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否
是否邀请专家参加验收：是 否
是否邀请服务对象参加验收：是 否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：乙方应按照招标文件及甲方验收相关规定，配合甲方验收。乙方将产品运至甲方指定地点后，由甲方于产品到货后30日内组织验收。甲方有权委托国家消防装备质量检验检测中心或其他权威第三方检测机构进行检测，如果检验合格，检验费由甲方负担;如果检验不合格，则检验费由乙方负担。如送检产品在检测期间进行破坏性试验，由乙方在接到甲方通知后一个月内免费向甲方补充提供同等数量、规格型号的送检产品，补充产品未在一个月内提供的，甲方有权按照本合同第九条第2款要求乙方承担合同约定的逾期违约责任。验收通过的，由甲方提供书面验收单。若产品不符合合同约定，甲方有权拒绝签收产品，并可以要求乙方进行整改（整改期计入交货期），整改累积次数不超过2次。因整改超过交货期限的，甲方有权要求乙方承担合同约定的逾期违约责任。整改后仍未通过验收的，甲方将拒收或退货，乙方应承担违约责任并按本合同赔偿甲方所有损失。验收时乙方须提供投标文件内检测报告原件供验收使用。验收通过并不免除乙方因产品质量瑕疵而应承担的维修、赔偿等责任。
（6）履约验收标准：产品为原制造厂商生产的全新产品，整体无污染，无侵权行为。表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收标准（依次对照如下）：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②产品（配件）来源有关官方机构发布的相关生产制造标准；③招标文件验收标准要求及投标文件相应承诺；④本合同约定的相关要求。产品用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等均应列明清单并按清单交付给采购人。使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。产品上均应标有铭牌，内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等。产品使用进口配件的，必须提供原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否
（8）履约验收其他事项：乙方应遵守招标文件附件灭火救援装备验收工作办法相关条款，本合同约定与招标文件附件灭火救援装备验收工作办法相关条款不一致的，以本合同约定为准。甲方对乙方产品到货验收合格并不代表甲方对乙方产品的隐蔽瑕疵予以接受。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自年月日生效。
7.合同份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年 月 日
合同订立地点：
附件：
1、投标文件分项报价格，招标控制价价格，中标下浮率。
2、投标文件中服务承诺；
3、投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；
4、投标文件技术偏离表。


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊
要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件：使用泡泡纸覆盖包装防止碰撞；板式件：不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件：使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物由供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。
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	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.货物免费质保期具体以投标文件为准且不得低于三年。（自交货验收合格之日起计），乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证 要求
	1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属于同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及
要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
①自合同签订生效之日起，甲方收到预付款发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；
②完成全部供货并通过验收合格后支付至合同价的100%。（甲方收到乙方发票后10个工作日内支付对应款项）
注：付款前提供符合甲方要求的正规发票，否则，甲方有权拒付。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；
（3）装箱单；
（4）甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2.退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3.退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4.退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	1.详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值千分之一的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价百分之十的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约
责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2.纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在5个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额10%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。
交货时间：签订合同后60日历天内完成供货并交付使用。
交货地点：甲方指定地点。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
（2）负责货物的开孔，货物的现场安装；
（3）提供货物组装和维修所需的工具；
（4）在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（5）在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其他

	1.合同经甲方、乙方盖章后生效。
2.货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。



消防装备物资信息采集系统（企业）
（1） 系统使用地址
http://xfzb.119.gov.cn
（2） 使用流程

图1 企业装备信息采集使用流程图
1． 企业注册
企业在系统中注册申请系统使用账号，须提供工商营业注册凭证扫描件等基础信息；
2． 企业信息完善
企业注册审核通过后，登录系统并完善其GIS位置信息，售后机构，生产能力等信息。
3． 产品信息录入
各装备企业严格按照装备物资分类及核心参数标准，在系统上填写产品信息。
4． 装备赋码申请
各装备企业按照实际交付需要，申请装备编码，申请通过后，系统自动配发装备编码以及参考二维码。
5． 企业装备赋码
企业申请编码通过后，按照物联网标签赋码规范安装标签，统一交付队伍。
6． 队伍验收
队伍接收带编码的装备，统一交付验收。
（三）技术支持联系方式
马英虎  15380884762； 林凯同 15032108289

二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求

[bookmark: _Toc53648731]二维码符号及RFID标签粘贴位置标准及要求待合同签订后再由乙方参照甲方的“二维码符号及RFID标签粘贴位置标准”中的标准要求进行实施。

第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性：货物类项目
一、需求清单（及技术参数）
	包号
	标的物品名称
	技术参数
	单位
	数量

	包1
	消防拉梯
（6米竹制消防拉梯）
	★1、提供所投消防拉梯完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF137-2007《消防梯》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲2、工作长度：6±0.2m；最小梯宽：300±3mm；梯蹬间距：280±2mm；质量：≤30kg。
3、水平弯曲残余变形比值：≤ 0.15%；
4、单撑脚载荷要求：拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动 、损伤及变形；
抗冲击性能：试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。
	架
	62

	
	消防拉梯
（9米竹制消防拉梯）
	★1、提供所投消防拉梯完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF137-2007《消防梯》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲2、工作长度：9±0.2m；最小梯宽：300±3mm；梯蹬间距：340±2mm；质量：≤45kg。
3、水平弯曲残余变形比值：≤ 0.15%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.15%。
4、整梯外观与结构要求：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动 、加楔。金属梯蹬应有防滑措施；金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞；紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头；消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色， 金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂 、流痕和影响外表面质量的缺陷；消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角；拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上；拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。
5、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象；
6、抗翘曲性能：试验时，任一梯脚均不得离地；梯节抗扭转性能：≤15°；抗滑移性能：试验时，各梯脚在整个试验表面不应出现位移；侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.5mm；侧摇摆要求：≤0.3%；单撑脚载荷要求：拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动损伤及变形；抗冲击性能：试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。
	架
	36

	
	消防拉梯
（15米金属消防拉梯）
	★1、提供所投消防拉梯完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF137-2007《消防梯》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲2、工作长度：15±0.3m；最小梯宽：350±4mm；梯蹬间距：340±2mm；整梯质量：≤60kg
3、水平弯曲残余变形比值：≤0.2%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.2%；侧摇摆曲残余变形比值: ≤0.1%。
4、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象；梯尾具备移动滚轮。
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	消防拉梯
（挂钩梯）
	★1、提供所投消防拉梯完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF137-2007《消防梯》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲2、工作高度：4±0.1m；最小梯宽：250±2mm；梯蹬间距：340±2mm；整梯质量：≤12kg。
3、材质：竹制；水平弯曲残余变形比值：≤0.20％；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.25％；侧摇摆曲残余变形比值：≤0.20％
4、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象；梯节扭转角：α顺：≤15°、α逆：≤15°；挂钩强度：挂钩在进行强度试验后，不应出现任何损伤、变形和裂纹；粘合牢度试验：浸泡试验应无脱胶现象；恒温试验应无脱胶现象;低温试验应无脱胶现象。
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	消防拉梯
（单杠梯）
	★1、提供所投消防拉梯完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF137-2007《消防梯》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲2、工作长度：3000±100mm；最小梯宽：250±2mm；梯蹬间距：340±2mm；整梯质量：≤9kg
3、水平弯曲残余变形比值：≤0.15%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.25%；梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象；梯节扭转角：α顺：≤10°、α逆：≤10°；侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.5mm、外弯曲≤1.5mm；侧摇摆曲残余变形比值：≤0.2%。
4、翘曲试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地；滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移；粘合牢度试验：浸泡试验应无脱胶现象；恒温试验应无脱胶现象；低温试验应无脱胶现象。
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	救生软梯
	★1、提供所投救生软梯完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB21976.3—2012《建筑火灾逃生避难器材 第3部分：逃生梯》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲2、梯宽：≥300mm；梯长:≥15m；梯蹬间距：（300±5）mm；梯档截面尺寸：直径不小于20mm的圆管或边长不小于20mm的方管；撑脚长度：≥100mm；最大承载人数：10人；单节梯档最大负荷：（981±5）N；整梯最大负荷：不小于981N*10
3、展开性能：悬挂梯的上端应能可靠固定在建筑物上。梯身展开时应灵活可靠，不应出现缠绕、打结或卡阻现象，撑脚应能全部张开并支撑在墙面上；梯档强度：梯档应能承受3倍于单节梯档最大负荷的载荷经强度试验后，梯档不应出现断裂或明显变形现象;抗剪切性能：梯档和边索应能承受3倍于单节梯档最大负荷的剪切载荷，经梯档对边索的剪切试验后，梯档与边索的连接处及梯档和边索本身不应出现断裂或明显变形现象。
4、整体强度：悬挂梯应能承受3倍于整梯最大负荷的载荷，经整体强度试验后，挂钩不得发生明显滑移或脱落，所有零部件均不应出现断裂或明显变形现象；耐腐蚀性能：悬挂梯经耐腐蚀性能试验后，其金属部件应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。然后进行整体强度试验，挂钩不得发生明显滑移或脱落，所有零部件均不应出现断裂或明显变形现象；连接可靠性：梯档与边索的连接采用摩擦力紧固(例如利用螺栓顶部与钢丝绳外表的摩擦力方式的悬挂梯，应进行梯档与边索连接可靠性试验。试验后，梯档和边索的连接处不应有松脱和滑移现象。然后进行梯档对边索的剪切试验，梯档与边索的连接处及梯档和边索本身不应出现断裂或明显变形现象；
5、逃生梯展开时间：≤23s。
	架
	24

	
	缓降器
	★1、提供所投缓降器完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、外观质量：缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面应光滑、无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎；下降绳索：钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径应不小于3mm,材质应符合YB/T5197的要求。有芯绳索的绳芯应采用航空用钢丝绳，材质应符合YB/T5197的要求，外层材质应为棉纱或合成纤维。全绳应结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。
3、安全带：安全带材质为棉纱或合成纤维材料。带宽40mm～80mm，带厚1mm～3mm，带长1000mm～1800mm，并具有按使用者胸围大小调整长度的扣环；安全钩：应由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠；绳索卷盘：应由塑料、橡胶等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起；整机强度：在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中绳索调速器等受力部件应无明显的变形、破损、脱卸等异常现象；安全钩强度：在安全钩使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中安全钩钩件及保险装置不得发生明显变形、断裂、脱落等异常现象。
▲4、安全带及金属连接件强度：安全带及金属连接件经强度试验后，安全带的织带、扣环及金属连接件均不得发生破断现象；绳索强度：在绳索使用状态对其施加拉伸负荷。在试验中不得发生明显变形、断裂现象。有芯绳索且不得发生外层与绳芯脱离现象；不同负荷的下降速度：最小负荷（343±5N）、标准负荷（687±5N）、最大负荷（981±5N）：0.16-1.50（m/s）。
5、重复下降速度：对缓降器施加标准负荷连续进行20次下降试验，其每次下降速度相对于20次平均下降速度的偏差≤±20%；清水浸湿绳索后的下降速度：经清水浸泡后进行标准负荷下降速度试验，其下降速度均应在0.16m/s-1.50m/s之间；经低温处理后的下降速度：对缓降器施加标准负荷，进行两次下降试验，其下降速度均应在0.16m/s-1.50m/s之间；经高温处理后的下降速度：对缓降器施加标准负荷，进行两次下降试验，其下降速度均应在0.16m/s-1.50m/s之间；耐腐性能：缓降器经盐雾试验后，其金属部件应无明显的腐蚀现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s-1.50m/s。
▲6、抗跌落性能：缓降器经坠落实验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件应无断裂、破损等异常现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s-1.50m/s；抗冲击性能：缓降器经冲击试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索等部件应无明显变形、破损等异常现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s-1.50m/s；可靠性连续200次下降试验：在试验中调速器、安全钩、紧固件、绳索应无变形、破损等异常现象。连续200次下降试验后不同负荷下降：最小负荷（340±5N）、标准负荷（687±5N）、最大负荷（980±5N）：0.16-1.50（m/s）。
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	消防救生气垫核心产品（提供样品演示视频）
	★1、提供所投消防救生气垫完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF 631-2006《消防救生气垫》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、展开后外形尺寸：≥4.5m*4.5m*2.5m；限定最大救援高度：≤16m；气垫质量：≤100kg；气垫面料厚度：≤0.5mm；充气时间：≤60s；补气时间：≤30s；减速度值：头部≤80g；胸部≤60g；骨盆≤60g；承接面阻燃性能：消防救生气垫承接面面料的氧指数不小于26；
3、充气方式：气瓶式，充气口2个；
4、承接面标识：消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出，安全工作范围应用反光标志带明显圈定。
5、底部触地面耐磨损性能：消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应不超过 GB/T 19089规定的2级。
6、底部触地面耐油性能：消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的增加在1#标准油作用下应不大于15%。在无铅汽油作用下，应在-4%~15%之间，在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹。
7、强度性能：消防救生气垫在进行强度性能试验时应无破坏等异常现象。
8、稳定性：消防救生气垫在进行稳定性试验时应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
9、可靠性：消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象。
10、耐高低温性能：消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。
11、气柱型消防救生气垫气柱气密性：气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应不大于0.3kPa。
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	包2
	新能源模块装置
核心产品（提供样品演示视频）
	★1、提供所投新能源模块装置完整有效的国家或国家认可的第三方检测检验机构出具的技术鉴定合格证书复印件并加盖投标人公章。
▲2、装置为可移动式或车载式设计
▲3、可以扑救三元锂电、磷酸铁锂等储能类电池组、车用锂离子电池包（箱）火灾
▲4、喷射系统整体采用机械式结构
5、整机重量≤950公斤；整机容量≥200升
6、喷射距离≥15m；
7、连续喷射时间≥3分钟
▲8、灭火等级、种类：适用于多种类火灾(A类火、B类火、E类火)，灭火等级≥10A  233B
9、装置可以以泡沫、直流等形态进行喷射作业
▲10、承装灭火剂容器采用非承压式设计
▲11、可以实现现场实时填充药剂
12、低中倍数发泡倍数≥5倍
▲13、装置具备洗消功能
14、装置具备外部供气功能
▲15、装置填充毒物洗消清除药剂后具备在新能源火灾处置过程中产生的主要化学毒物（甲烷、二氧化硫、硫化氢、氯磷酸二苯酯）的洗消能力
16、毒物洗消清除药剂对沾染目标毒物的清除率作用一小时内清除率不低于70%。毒物洗消清除药剂可直接作用于人体皮肤无刺激无损害且经口无毒
▲17、多种型态泡沫联动喷射。装置喷射结构采用纯气动驱动布局设计并具备供气能力。
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	包3
	液压破拆工具组
核心产品（提供样品演示视频）
	★1、提供所投液压破拆工具组完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：液压机动泵、手动液压泵、液压扩张器、液压剪切器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压软管；主要应用场景：适用于大型抢险救援破拆救援工作，如地震、建筑垮塌、复杂交通事故等；外观要求：设备外表面应涂防锈漆，漆层应均匀，无龟裂现象；铸造件表面应光滑，无砂眼、气孔等缺陷
3、液压机动泵：质量：≤23kg；低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min；双输出动力源，可同时接驳使用2件工具，液压管接口可旋转，可带压操作，驱动装置为四冲程汽油发动机，可根据工作强度手动或自动调整发动机转速，各部位操作标识采用直观的图标，泵上设有油量观察窗口。
▲4、液压机动泵：额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min
5、手动液压泵：液压油缸有效容量：≥1.8L、质量：≤8kg。
▲6、手动液压泵：额定工作压力≥72MPa
7、液压扩张器：质量：≤17kg；
8、扩张距离：≥720mm
▲9、液压扩张器：扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥360KN；
10、液压剪切器：质量：≤16kg；开口距离：≥170mm
▲11、液压剪切器：剪切能力：直径≥36mm、钢板厚度≥10mm的Q235A圆钢。
12、液压剪扩器：重量≤18kg；最小扩张力≥30KN；最大扩张力≥1350KN；最大牵拉力≥100KN；最大牵拉距离≥250mm。
▲13、液压剪扩器：剪切圆钢直径（Q235材料）≥22mm，剪切钢板厚度（Q235材料）≥18mm。
▲14、液压剪扩器：扩张距离≥360mm。
15、液压撑顶器：质量：≤15kg；撑顶长度：≥760mm
▲16、液压撑顶器：撑顶力：≥100KN
▲17、液压撑顶器：高低温性能：破拆工具经高温55°C±2°C和低温-30°C±2°C的试验后，应能正常工作，无泄漏和异常现象。
18、液压软管：最大工作压力：≥72MPa；液压管长度≥10m；重量≤5.5Kg；数量≥2根；接口为单管单接头，接头为平面密封式，快速连接时可自转上锁；接头可360度自由旋转，防止扭曲打结;接头防尘帽具有泄压功能；液压管安全系数4:1，具有永久性额定工作压力标识。
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	手动破拆工具组
	★1、提供所投手动破拆工具组完整有效的国家级或国家认可第三方检测机构出示的检验报告符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：该手动破拆工具组由1个多功能手柄和 5 个工具头组成；主要应用场景：抢险救援所用的破拆工具，适用于破拆、破门、破锁、破窗、破玻等多范围破拆场景；
3、伸缩冲击杆：应能调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打；伸缩长度600-860 mm；冲击行程≥260mm；撬锁拔钉器：应能撬掉挂锁，拔起钢钉等；长度≥300mm；金属切割器：应能撕开铁皮(汽车、飞机)；长度≥300mm；长尖凿：应能冲凿混凝土及砖石墙体；长度≥380mm；长平凿：应能冲击凿开坚硬物体；长度≥400mm；总重量：≤30kg；
4、可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料；
5、防滑设计的手柄可伸缩，工具头可拆卸更换实现多种用途。
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	液压混凝土破拆工具组
	★1、提供所投液压混凝土破拆工具组完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、主要应用场景：在抢险救援中使用；结构组成：液压动力站、液压破碎镐、液压金刚石链锯、液压圆盘锯、打孔钻。
3、液压动力站：功率：≥13hp；重量：70kg～95kg；输出压力：≥155bar；输出流量：20-30lpm；汽油油箱容量≥6L；
4、液压破碎镐:流量范围：26～34lpm；重量：≤20kg；工作压力：70-90bar；最大背压：≥10bar；冲击频率：≥2000次/分。
▲5、液压破碎镐:冲击能量：达到25J。
▲6、液压金刚石链锯:切割深度≥380mm。
7、液压圆盘锯:流量范围：26—34升/分；重量：≤10kg；锯片直径：≥350mm；最大压力：≥170bar；最大转速：≥4000rpm。
▲8、液压圆盘锯:切割深度：≥130mm。
▲9、打孔钻：可实现混凝土打孔，配备不少于3种以上型号打孔头。
	套
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	水下破拆工具组
	★1、提供所投水下破拆工具组完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由电动液压剪切器、电动液压扩张器、电动液压撑顶器、锂电池、充电器，铝合金箱子等组成；主要应用场景：消防队伍在实施水下救援作业时使用。
3、电动液压剪切器：质量：≤20.5kg；性能参数：开口距离：≥150mm;剪切能力：≥33mm（Q235A圆钢），≥φ26mmHRB400热轧带肋钢筋；额定工作压力：72MPa；
4、电动液压扩张器：质量：≤20.5kg；性能参数：最大扩张距离：≥500mm；最小扩张力：≥50kN；最大牵拉力≥55kN，最大牵拉距离≥380mm；额定工作压力：72MPa；
5、电动液压撑顶器：质量：≤20.5kg；性能参数：（第一级）撑顶力≥130kN；（第一级）撑顶长度≥700 mm；额定工作压力：72MPa；水下工作深度≥5米。
6、具备LED灯、电量显示等功能。具备防水功能，支持水下更换电池，电池工作时间≥30分钟；电池外壳防护等级≥IP68。
	套
	1

	包4
	消防腰斧
	★1、提供所投消防腰斧完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF630-2023《消防腰斧》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、基本尺寸（mm）：≤325*175；外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤6.3μm；
3、质量≤1.0kg（不包含腰斧套）；
4、消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻应不小于10MΩ；抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。
5、其硬度均应达到48HRC-56HRC；平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤；
6、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击1.5mm的Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤；耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
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	消防护目镜
	★1、提供所投消防护目镜完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、外观：不存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷；除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷；质量≤150g。
3、头带：护目镜用于固定作用的头带应可调节；护目镜头带的宽度不小于10mm；防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别≥130mm和50mm，厚度≤3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径≥60mm。若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应≥45mm和40mm。
4、球镜度和柱镜度：球镜度：±0.06D；柱镜度：≤0.06D。
5、棱镜度和棱镜度互差：左、右镜片的棱镜度≤0.12△；水平方向棱镜度互差：基底向外≤0.75△；基底向内≤0.25△；垂直方向棱镜度互差≤0.25△；光透射比：≥85%。
6、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷：镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片。镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕；镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透；侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。
7、抗重物锥击性能：分别在温度为(55±2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷：镜片破损：镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落；镜片穿透：弹头尖部穿过镜片；镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出；镜片变形：镜片接触头模。
8、耐热性能：经耐热实验后，护目镜应无异常现象，镜片的光学性能应符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》5.6的规定；镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。
9、需配备护目镜收纳盒；护目镜应有完整可见、清晰耐久的标志。
	个
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	防静电内衣
	★1、提供所投防静电内衣完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB12014-2019《防静电服》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：上下分体式结构，采用防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成。可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（＜20）；松弛尺寸变化率：长度方向：≥ -10.0 %；宽度方向：-8.0%~+5.0 %；面料甲醛含量：直接接触皮肤≤75mg/kg；非直接接触皮肤≤300mg/kg；透气率：＞30 mm/s；耐光色牢度：≥ 3级；面料耐汗渍色牢度：变色：≥ 3级；沾色：≥3-4级；起球：≥ 3级；导电材料间距：≤ 10mm
3、面料pH值：4.0~8.5
4、上衣带电电荷量：≤ 0.60 μC/件
	件
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	消防安全腰带
	★1、提供所投消防安全腰带完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、采用热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计；带扣、热锻铝7075合金材质，规格为长96mm(±2mm)×宽90mm(±2mm)×厚6mm(±1mm)；扦针：双扦针，扦针的长度≥35mm；D型环：热锻铝7075合金材质，配置两个D型环；D型环：其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处；扦针孔：直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列；移动板：尼龙66材质，规格为65mm(±2mm)×95mm(±2mm)×3mm(±0.5mm)；收带扣：尼龙材质；缝线：尼龙66材质。
3、织带为整根，尼龙66材质，不应有接缝，规格为宽70mm(±2mm)×厚3mm(±0.5mm)；腰带质量≤0.8kg。
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	消防员呼救器
	★1、提供所投消防员呼救器完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、报警功能：具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除；自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除；手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。
3、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。
4、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。
5、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。
▲6、允许静止时间：30±2s。
7、预报警时间：15±2s；报警声级强度：≥100dB；低电压告警声级强度：≥65dB；连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min；质量：≤230g；绝缘性能MΩ：正常情况≥50，湿热试验后≥10；通信距离≥2000m；发光亮度≥300cd/㎡；防护等级：≥IP68；显示屏：≥1.54寸LCM液晶显示屏，实时显示工作等信息。
▲8、预报警声级强度：≥80dB。
9、耐气候环境性能：高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
10、耐机械环境性能：振动(正弦)试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。冲击试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。自由跌落试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100；模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位；产品标志上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。
▲11、防爆等级：≥ExibⅡCT4Gb。（提供防爆合格证）
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	应急逃生自救安全绳
	★1、提供所投应急逃生自救安全绳完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、直径（安全绳）：8mm±0.5mm；破断强度（安全绳）：≥28kN；破断强度（扁带）：＞35kN；破断强度（安全钩）：闭口长轴破断强度≥22KN；开口长轴破断强度≥7KN；闭口短轴破断强度≥7KN；耐腐蚀性能（安全钩）：试样经GB/T6461规定的48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461外观等级评定的轻微级的要求，并保持原有性能。
3、延伸率（安全绳）：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应介于1%~10%；耐高温性能（安全绳）：经204℃±5℃的耐高温性能试验后,安全绳不应出现熔融焦化现象；高温环境承载性能（安全绳）：在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载45s；在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，均不应出现断裂现象；抗滑移性能：经抗滑移性能试验后,绳皮(护套)沿绳芯正反两方向的纵向滑移量应不大于20mm。
4、组成：套装应由应急逃生自救安全绳、绳包、2个轻型安全钩、轻型下降器、扁带、排绳器组件构成；绳包整体质量：≤1.8kg；耐高温性能（扁带）：经 204（±5）℃的耐高温性能试验后，扁带不应出现融熔、焦化现象；耐腐蚀性能（下降器）：试样经GB/T6461规定的48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461外观等级评定的轻微级的要求，并保持原有性能；扁带长度：＞2m；绳索长度：≥16m；安全绳的永久性标志应设置在绳索的明显部位；下降器设计负荷≥1.33kN。
5、工作负荷（下降器）：应能承受不小于5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损坏；破断强度（下降器）：＞15kN；耐高温性能（绳包）：经260℃，5min的耐高温性能试验后,绳包未出现熔融，焦化现象。
6、安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示:中文全称、英文或拼音全称。
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	消防员灭火
防护头套
	    ★1、提供所投消防员灭火防护头套完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm；面部开口：边缘与呼吸防护装具面罩重叠的长度≥10mm（佩戴时与面罩顺利重叠）；阻燃性能：经向续燃时间≤2s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤2s，纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。
3、热稳定性能：经、纬方向尺寸变化率为≤2%，无变色、熔融和滴落现象；抗起球性能：≥4级；水洗尺寸变化率：直向≤3.5%，横向≤3%；甲醛含量：未检出；pH值：4.0～7.5；异味：不应有霉味、高沸程石油味（如汽油、煤油味）、鱼腥味、芳香烃气味等异味；单位面积质量：单层≥400g/m²;两层或两层以上≥200g/m²；缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象；针距密度：缝制明暗线每3cm≥12针。
4、接缝强力≥600N；质量≤180g。
	件
	390

	
	消防员护膝、护肘
	1、质量：一对护膝加一对护肘≤500g。其中一对护肘：≤200g；一对护膝：≤300g。
2、抗冲击：护肘：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥400N；护膝：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥600N；
3、耐摩擦性/周期：2级：≥500
4、耐刺穿性：护肘≥250N、护膝≥240N
	套
	68

	
	消防员隔热防护服
	★1、提供所投消防员隔热防护服完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF634—2015《消防员隔热防护服》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、外层性能：阻燃性能：隔热层续燃时间(≤2s)：损毁长度(mm)：径向≤50，纬向≤50；无熔融、滴落。
3、外层性能：断裂强力（N）：径向≥1300，纬向≥1300；撕破强力（N）：径向：≥250，纬向≥190；热稳定性能：尺寸变化率(%):经向:≤3，纬向:≤3，且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象；耐静水压性能（kPa）：≥17kpa；热稳定性能：隔热层洗后尺寸变化率(%)：经向:≤10，纬向:≤10。
4、隔热头罩性能：视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°；视窗透光率：无色：≥85%；浅色:≥18%；隔热手套性能：隔热手套灵巧性能试验条件下拾起最小测试棒的直径为不小于8.0mm；性能等级为:≥3级；整体性能：质量(g）：≤6000。
5、整体性能：▲火焰和辐射热防护性能TPP≥28；
6、整体性能：接缝断裂强力（N）：≥650；针距密度（3cm）：明暗线≥9，包缝线≥7；
7、隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于200mm；背部设有背囊，背囊至少能够容纳6.8L空气呼吸器气瓶；门襟的结构包含外层、隔热层和舒适层，或由外层折边代替舒适层。
	件
	12

	
	二级化学防护服
	★1、提供所投二级化学防护服完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套等组成；主要应用场景：消防员在处置挥发性固态、液态化学品事件中，穿着的化学防护服装；整体要求：整体抗水渗漏性：20min 后无渗漏现象，贴条的粘附强度 ≥0.78kN/m；重量≤4.5kg；外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。
3、面料性能：阻燃性能：经向有焰燃烧时间≤5s，经向无焰燃烧时间≤0s， 经向损毁长度≤8cm；纬向有焰燃烧时间≤7s，纬向无焰燃烧时间≤0s， 纬向损毁长度≤9cm。拉伸强度：经向拉伸强度≥20kN/m；纬向拉伸强度≥18kN/m。撕裂强力：经向撕裂强力≥110N；纬向撕裂强力≥100N。耐热老化性能（125℃x24h）：不粘、不脆。接缝强力：经纬向接缝强力≥700N。耐寒性能：无裂纹。面料抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
4、化学防护手套：耐热老化性能（125℃x24h）：不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。耐刺穿力≥25N。灵巧性能≥4级。抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐 ≥60min ，氨气 ≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
5、化学防护靴：耐热老化性能（125℃x24h）：不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。靴底抗刺穿力≥1800N。抗切割性能：不应被割穿。电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流＜1mA。防滑性能：始滑角不得小于 15°。防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。
	件
	18

	
	一级化学防护服
核心产品（提供样品演示视频）
	★1、提供所投一级化学防护服完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀等部分组成；主要应用场景：专业用于危化事故处理的气密性化学防护服；材料和结构：防化面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶材料的防化阻燃胶布制作而成；化学防护手套和化学防护靴采用橡胶材质制成；全密封连体式结构；质量≤8kg；防化服接缝处必须采用与面料相同防化材料的贴条，超声波焊接接缝设计，贴条界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能；每防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；大视窗采用高强耐冲击透明工程材料制作，三层结构防雾保明设计，同时采用改性纳米技术和内置通风除湿系统对镜片进行除湿，实现永久性防雾保明，方便救援工作；每套衣服配两双手套。
3、整体要求：整体气密性≤250Pa。贴条的粘附强度≥0.78kN/m。超压排气阀：气密性≥20s, 通气阻力为 78-118pa。通风系统分配阀：定量供气量为 5±1L/min，手供最大供气量≥30L/min。
4、面料性能与要求：阻燃性能：经向有焰燃烧时间≤3s，纬向有焰燃烧时间≤3s；经向无焰燃烧时间≤1s，纬向无焰燃烧时间≤1s；经向损毁长度≤8cm；纬向损毁长度≤7cm。拉伸强度：经向拉伸强度≥25kN/m，纬向拉伸强度≥25kN/m；撕裂强力：经向撕裂强力≥120N，纬向撕裂强力≥85N；耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；接缝强力：经纬向接缝强力≥450N；耐寒性能：无裂纹；面料及面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
5、化学防护手套的要求：耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。耐刺穿力≥25N。手套灵巧性能≥4级。抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
6、化学防护靴的要求：耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。靴底抗刺穿力≥1100N。抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.8mA。防滑性能：始滑角≥15°。防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥18mm。
7、大视窗的连体头罩要求：防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。
8、防化面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。可用于高危化学污染环境下的应急救援，保障人员的生命安全。
	件
	2

	
	消防员防蜂服
	★1、提供所投消防员防蜂服完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：头罩、服装、手套、靴子；主要应用场景：主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤；接缝线断裂强力：经、纬向≥800N；缝纫线阻燃性能：经试验后无熔融、烧焦现象；头罩性能：面部孔径：头罩面部如有孔洞设计，则孔洞的孔径不应大于1mm。面部视野：总视野保留率不应小于70%，双目视野保留率不应小于55%；手套性能：抗蛰刺性能：≥0.6N。耐切割性能：干燥处理及湿态处理：掌心面、掌背面割破力＞2N。撕破强力：掌心面经、纬向≥500N；掌背面经、纬向≥100N。灵巧性能：≥5级；靴子性能：电绝缘性能：试验电压5000V，持续时间1min，未击穿，泄漏电流≤1mA。防滑性能：后跟向前滑动的摩擦系数≥0.28、水平向前滑动的摩擦系数≥0.32。抗穿刺性能：≥100N；质量：≤4.0kg
3、面料性能：抗蛰刺性能：≥0.4N。阻燃性能：损毁长度：≤100mm；续燃时间：≤2s。耐磨性能：经2000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。断裂强力：经向≥1000N；纬向≥800N。撕破强力：经向≥90N；纬向≥60N。pH值：4.0-8.5。甲醛含量：≤25mg/kg。表面抗湿性能：≥4级。拒油性能：≥4级
	套
	27

	
	消防全身式安全吊带
	★1、提供所投消防全身式安全吊带完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：采用高强度尼龙复合材料制成，固定腰部及腿部，固定点不少于2个，腰腿部固定带松紧可以调节，适合不同尺寸人群，腰部两侧各带一装备挂环，左右腿带颜色区分便于快速穿戴，前面承重挂环配有图示提醒使用者正确使用，配有布包装袋；主要应用场景：用于消防救援作业，适用单人高空作业保护使用及简单高空救援使用。
3、耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求；织带的宽度和厚度：织带宽度:(45±2)mm；织带厚度:(1.5±0.2)mm；设计负荷：≥2.67kN；静负荷性能：所有承载连接部件须经正立和水平方向静拉力试验，试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过25mm ，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。
4、抗冲击性能：安全吊带上所有承载连接部件须经冲击试验。 试验时，安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。
5、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。
	套
	17

	
	手提式强光照明灯
	★1、提供所投手提式强光照明灯完整有效的国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告应符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：灯头壳、灯身筒、提手、隔爆材料、灯头盖、尾盖为铝合金材质，尾部开关按钮帽为橡胶材质，透明件采用≥12mm厚钢化玻璃；主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵作业照明；一般要求：灯具的供电电源采用可充电池；灯具的充电器应用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；提供防爆合格证：防爆标志 Ex db ia IIC T6 Gb  符合GB3836.1-2021、GB3836.2-2021、GB3836.4-2021的要求；外壳防护等级：IP66/IP68（2m，30min）；探照灯质量（不含电池和附件）应小于或等于1390g。
▲3、灯头采用八菱攻击头设计，在应急救援中可以用作砸窗救生工具使用；灯具尾部有高可视性红色方位灯。
4、光源LED灯的功率≥12W,且为聚光封装，探照灯在完全充电状态下进入强光模式，初始光通量应大于或等于800 lm。
5、照度：距光源5m处光斑中心，强光初始照度≥4500Lx 弱光初始照度≥1500Lx；爆闪频率为8Hz-10Hz
6、额定电压：≥22.2V，额定容量：≥2.5Ah；电池平均使用寿命1000次循环，充电时间具有快充功能，外形尺寸≤320*120*85mm；具备低电量警示功能的同时，尾部设计有5段式LED电量指示装置，使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现；提供CCC认证证书
	个
	49

	包5
	激流救生衣
	★1、提供所投激流救生衣完整有效的有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
2、整体结构：采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口手提式松紧提拉带设计。面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料；
3、主要应用场景：水域救援；
4、浮力损失率：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为≤1.5%；强度：救生衣能承受3200N的作用力30min而不损坏；救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏；耐磨擦色牢度（红色面料）：干摩：≥4级；湿摩：≥4级；反光带面积：救生衣上逆向反光带的总面积不小于300cm；浮力：≥120N
5、快脱带性能：人员穿着救生衣以任一方式下水，能在10s解开快脱带，且快脱带开启力不大于110N，快脱带在系紧状态下能承受不大于2500N的拉力而不发生误开启。
6、裆带强度：裆带与救生衣之间能承受1000N的作用力而不发生脱离或损坏；产品属具：每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移除或放入。每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只。牛尾绳一根；环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。
7、浸水性能：水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水，在自由状态下漂浮，且人嘴高出水面120mm以上。落水和跳水；穿着救生衣人员落水及跳水后：救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害；没有影响其水中姿态及浮力的破损；不对其属具及附件造成破坏。
8、泡沫材质：NBR；腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料。采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计。
9、活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。
10、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。
11、前后面缝制≥1m的反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。
	件
	109

	
	防水头灯
	1、结构组成：由上盖、壳体、后盖、背夹等组成，内装电池、LED灯珠、印制板组件等；
2、主要应用场景：用于水域救援环境现场照明使用；
3、光源：采用大功率LED光源2个以上，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命；充电接口：具有Type-C充电接口；警示灯设计：在作业中遇到紧急情况时，可按压开关转换到频闪光发出求救信号；携带方式：可手持、头盔佩戴等；工作模式：具有聚泛光工作模式，灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位；聚光有强光、工作光、频闪，泛光具有强光、工作光、红色警示光等。
4、防爆标志：不低于 Ex ibIIC T4 Gb；电池组：由锂电池组成（额定电压DC≥3.7V，额定容量≥1100mAh）供电；额定电压：≥3.7V；额定功率：≥3W；额定容量：≥1100mAh；连续工作时间：≥4h（强光）、≥8h（工作光）；防护等级：IP68。
5、续航时间：≥150h；灯具节能模式续航时间：≥200h。
	个
	65

	
	潜水装具
核心产品（提供样品演示视频）
	1、组件包含干式潜水服、湿式潜水服、浮力调节背心、潜水气瓶、被救者呼吸系统、潜水调节器、备用二级呼吸器、多功能仪表、潜水手电、多功能潜水刀、潜水手套、潜水靴、潜水脚蹼、潜水配重系统、潜水装备箱、绳索、潜水手表、潜水面镜等。
2、干式潜水服：连体式，大腿两侧有口袋，设排水孔，内置背带，可拆卸领、袖封，具有反光条和魔术贴标识；材质：三层压尼龙复合材料；
▲3、面料：经向断裂强力≥1800N，纬向断裂强力≥1100N；
4、湿式潜水服：一体式设计，前开式拉链，膝部、肘部、臀部使用耐磨防滑材料加厚设计；设有反光带，厚度≥3mm；
5、浮力调节背心：整合式快卸配重，后侧可安装配重，独立背负系统，塑钢背架；可调节胸带和肩带，不锈钢 D 型环≥7个，安全阀≥3个；
6、潜水气瓶：容量≥10L；工作压力≥200bar，重量≤15kg；
7、被救者呼吸系统：系统由铝合金气瓶、一级装备、二级装备、潜水仪表、充气适配器等部件组成；工作压力≥200bar；转动式供气，机身设有外部气源充气接口；
8、调节器：一级调节器活塞式，旋转塔台设计；高压端口≥2个，低压端口≥5个；海洋级铜材料制造，表面镀铬层；
9、备用二级呼吸器：可手动快速拆分二级装备；低压管长度≥75cm；
10、多功能仪表：由指北针、深度表、压力表及温度计等组成；
11、潜水手电：光通量≥1200lm，续航时间≥3 小时；水深≥100m 可正常工作；
12、多功能潜水刀：平头刀，具有切、砍、割、锯、锤、撬、一字螺丝刀等功能；不锈钢材料或更优质材料制造，弧形刀片，设有 U 形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索；
13、潜水手套：具有防护、保暖、防滑的功能，手腕部分采用魔术贴收紧手腕位；
14、潜水靴：厚度5mm，脚跟部鳍带缺口设计，固定蛙鞋带，后跟加固；脚跟处凸起，方便与脚蹼搭配使用；
15、潜水脚蹼：可调节式脚蹼；聚丙烯材料及合成橡胶材料注塑成型，倾角聚丙烯蹼片，左右对称设计；热塑性橡胶材质足套设于蹼片下方，底部设有排水孔、防滑凸块；脚蹼肋条根部与足套接合，蹼片设有稳定翼。蹼片设有导流槽；蹼掌前端 M 形，热塑性橡胶护边与脚蹼肋条一体式；塑钢快插扣蛙鞋带扣，橡胶材料蛙鞋带；
16、潜水配重系统：高耐磨性配重带长度：≥1.5m；表面环保涂层制配重≥2KG/块，每组不低于6块；
17、不锈钢制配重带扣；
18、潜水装备箱：拉杆箱设计，隐藏式双肩背带，（可附加腰带），底部大滑轮；战术双肩箱包，袋≥1 个，副袋≥4 个，容量≥150L；肩带、腰带设有泡棉内衬；纺织品采用环保染料，不含可分解致癌芳香胺染料；
19、绳索：棉麻安全绳：用于在潜水员发生危险时发出紧急信号，长度≥100 米，拉力≥405kg；潜伴安全绳：长度≥6米，采用不少于1.5厘米宽度加强织带，接口处经过加固处理，双头锁扣均采用 316 不锈钢材质扣具；
20、潜水手表：支持中文界面显示；LCD半反半透显示屏，显示清晰；支持包含空气、高氧、CCR、仪表等工作模式；最大工作深度≥100米；支持潜水日志记录和潜水深度曲线；内置可充电锂电池，支持无线充电，最大工作续航≥20小时；整体重量≤330克；标配氟胶表带和皮筋表带
21、潜水面镜：双眼式、硅胶材质圆角裙边设计，增加配戴舒适性；镜片材质为强化安全镜片；低容积设计；使用按压双扣式抗滑面镜带固定扣,可在水中随意调整松紧度。
	套
	4

	
	救生照明线
	★1、提供所投救生照明线完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由照明线、电池、线盘等组成；
3、主要应用场景：用于浓烟、无照明场所作业；也可在有毒及易燃易爆气体环境中使用；
4、常亮状态连续工作时长≥8h；闪烁状态连续工作时长≥16h；线体拉力：线体应能承受不小于300N拉力；表面最高温度：≤60℃；绝缘电阻：≥50MΩ；闪烁频率：具有快闪和慢闪功能，闪烁频率范围1Hz-2Hz；电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。
5、线长≥100米，质量≤10Kg；照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1m）应有一个清晰可见的方向标志。
6、发光亮度≥10cd/㎡；整套设备具有防爆性能：≥Ex ib IIB T3 Gb
具有线缆限位防缠绕功能，快速收纳或快速放开不会缠绕。
	盘
	14

	
	中压分水器
（三分水）1
	★1、提供所投中压分水器完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成；主要应用：适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用。
▲3、阀门开启力（N）≤150N；材料：为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*3；重量：≤4.5kg。
4、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志；密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象；水压强度性能：不得出现影响使用的变形。
5、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
6、阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径；接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定。
	个
	20

	
	中压分水器
（三分水）2
	★1、提供所投中压分水器完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成；主要应用：适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用。
▲3、阀门开启力（N）≤150N；材料：为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK50Z*3；重量：≤6.5kg。
4、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志；密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象；水压强度性能：不得出现影响使用的变形。
5、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。
6、阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。
7、接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定。
	个
	37

	
	中压分水器
（二分水）1
	★1、提供所投中压分水器完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成；主要应用：适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用。
▲3、阀门开启力（N）≤150N；材料：为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*2；重量：≤6.5kg。
4、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志；密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象；水压强度性能：不得出现影响使用的变形。
5、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作；阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径；接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定。
	个
	8

	
	中压分水器
（二分水）2
	★1、提供所投中压分水器完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成；主要应用：适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用。
▲3、阀门开启力（N）≤150N；材料：为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA65Z，出水口为KYK50Z*2；重量：≤6.5kg。
4、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志；密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象；水压强度性能：不得出现影响使用的变形。
5、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作；阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径；接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定。
	个
	24

	
	三分水器
	★1、提供所投三分水器完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成；主要应用：适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用。
▲3、阀门开启力（N）≤150N；材料：为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK50Z*3；重量：≤5kg。
4、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志；密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象；水压强度性能：不得出现影响使用的变形。
5、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作；阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径；接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定。
	个
	3

	包6
	有毒气体探测仪
	1、结构组成：由外壳、电池、电路板组成，外壳材质为硅胶；主要应用场景：有毒气体检测仪是气体泄露场合人员作业的必备报警设备，能够实现有毒有害气体超标报警等功能。
▲2、整机质量:≤500g；连续报警时间:≥450min。
▲3、防爆等级:≥Ex ib IIC T4 Gb，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告或证书。
4、报警声级强度:>75dB；低电压告警声级强度:≥75dB；连续开机时间:≥12h；检测范围：CH4（0～5%VOL或0-100%LEL）、CO（0～1000ppm）、H2S（0～100PPM）、O2（0～30%VOL），其他量程可订制；工作温度：-20℃～+55℃。
5、可检测气体：复合气体（甲烷CH4，一氧化碳CO，硫化氢 H2S，氧气O2）。
	台
	5

	
	可燃气体检测仪
	1、结构组成：由主机、防护箱组成；主要应用场景：主要用于救援现场的可燃气体检测。
2、可燃气：量程：3~100%LEL。示值误差：<±5%，响应时间 ≤20s；采样方式：扩散；重量：≤280g(含电池）；显示屏：≥2寸LCD显示屏；工作温度：-20℃ ~ 40℃；工作湿度： 10%-90%相对湿度；报警方式：声报警≥90dB，灯光报警，振动报警；数据记录：≥20次报警记录；单电池使用时间：≥12小时；标定方式：手动或自动标定平台。
▲3、防护等级：≥IP66，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告或证书。
▲4、防爆设计，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告或证书。
5、存储功能:≥10万条(更大容量可定制);支持本机查看、删除或数据导出，存储时间间隔任意设置;外壳材质:高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套，防摔耐磨防静电，有效抗跌落。
	台
	8

	
	消防用红外热像仪1
核心产品（提供样品演示视频）
	★1、提供所投消防用红外热像仪完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：整套装备由热像仪主机、充电电池、充电器等组成；主要应用场景：主要用于黑暗、浓烟环境等可视性差、复杂环境中人员搜救或火源寻找。
3、探测器：像素：≥384*288，工作波段：8〜14um，热灵敏度：≤50mK，帧频：≥60Hz；热成像探测器像元尺寸：17μm/12μm；视场角≥45°× 30°；显示器：彩色≥3.2英寸，分辨率≥640*480；显示模式：具有黑热、白热、铁红、彩虹、热点区域标红、融合、画中画、冰热等不少于8种模式。
4、图像性能：空间分辨率：≤3.5mrad；数字变焦：1x、2x、4x；图像存储：内置≥16G 存储卡，可存储≥8000张照片和≥10小时视频；测量范围：-40℃〜+1200℃或-40℃〜+2000℃可选；电源系统：可充电锂电池，电池工作时间≥5h 以上；整机重量：≤1500g （含电池）；其他功能：具有拍照、录像功能；防护等级：≥IP67。
	台
	2

	
	消防用红外热像仪2
	★1、提供所投消防用红外热像仪完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、波长范围满足:7.8~14um;温度灵敏度:≤35mK;角度≥40.5°;帧频≥25HZ;有效检测距离≥80米；测温范围:-20°C~+550°C;精度≤士10°C;拆卸式可充电防爆锂电池，一体式电池，单块电池使用时间≥6小时；
3、具有NFPA功能：在火场救援可以看到高温的火焰，同时可看到人体，便于火场救援。仪器录像可直接录制成MP4格式，不需要通过转换，可导出直接观看视频，具有回放和删除功能。具有拍照、录像和存储功能；配有4GB高速闪存卡，可存储≥125张照片和≥1小时视频；图片存储有全温度数据；
▲4、具有基础模式、高级模式、搜索模式3种;屏幕为阳光可视显示屏，尺寸≥2.8英寸，屏幕亮度具有高、中、低三档可调功能，分辨率≥320*240；探测器分辨率≥320×240；防护等级≥IP67；抗跌落性能≥2m；重量（含电池）：≤660g；特定环境工作时长：85℃可使用≥25分钟、150℃可使用≥5分钟、260℃可使用≥1分钟；数字变焦：2倍或4倍；
5、内部结构件采用氧化铝制成，外部附着PPSU硅橡胶；整机按键≤4个；具有自动追踪搜寻火场中最高温及最低温功能并显示最高温及最低温数值；
6、具有消防专用图像模式，可清晰、直观发现着火点；具有摄录功能，可以拍照、录像（可直接录制成MP4格式）、存储（jpg格式，含全温度数据，可存储照片≥100张和存储视频≥1小时）
	台
	8

	
	漏电探测仪
	★1、提供所投漏电探测仪完整有效的有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
2、水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。
3、屏幕尺寸≥1.3英寸液晶显示屏，可显示电量、漏电强弱信息、经纬度信息等。
4、探测电压频率范围：50/60Hz；具备声光报警功能，越靠近漏电源头,声光报警装置光闪烁及发声频次越高。
5、内置长条形LED照明灯，可通过仪器正面的物理按键实现照明灯的开启或关闭；持续使用：≥8h，内置充电电池，具备低电量提示功能；主机防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m；使用温度范围：-40℃至60℃；主机重量（含电池）：≤250克；尺寸（不含天线）≤150*80*50mm；产品配置：主机、天线、充电器、携行包。
6、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示。
7、具备SOS一键紧急呼叫求救功能，可通过仪器正面的SOS物理按钮实现紧急呼叫。
	台
	13

	
	激光测距仪
	★1、提供所投激光测距仪完整有效的检验报告，检验结果和结论都应符合GB/T 14267-2009《光电测距仪》标准要求。（提供有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
2、结构组成：由红外芯片、机身等组成；主要应用场景：用于测试距离。
3、测量模式及功能：高尔夫弹道扫描模式、高尔夫弹道旗杆模式、两点测高、自动测高、自动测水平距离、测速、面积测量、体积测量、连续测距、测角；测角范围：-90°～90°；最小测高高度：≤0.5m；视场角：≥7°；测角功能：±1°；工作温度：-20℃～60℃；防水防尘：≥IP65；质量:≤250g；物镜直径：≥25mm
▲4、测距量程：3～1000m；测距精度：±0.3m(400m以内)；放大倍率:≥8倍
	台
	4

	
	水下音视频热成像生命探测仪
	★1、提供所投水下音视频热成像生命探测仪完整有效的有检验检测资质的第三方出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
2、红外热成像探头，具备红外热成像功能，指挥终端与主机之间的无线通信距离≥100m，工作时长≥6h；
3、主机能进行视频实时无线传输，能进行无线访问查看主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光开启调节；
4、文件标记:能将视频或者图片标注为重要文件且不能删除，删除先取消重要文件标注；
5、主机可以支持开机密码安全防护功能；主机高清液晶显示屏≥8英寸，具备直接存储，一键录像，一键拍照，8倍放大等功能；机带内存支持≥128GB；
6、红外热成像探头具备语音对讲功能，11种色彩成像模式；红外热成像对讲探头：探头直径≤40mm，可根据人体温度显示热成像画面。支持热点追踪功能；热成像探头支持≥330°水平方向旋转。
7、高清水下摄像头直径≥23mm；水下摄像头内置12个白光灯，灯光可调；
8、主机录像像素4K高清，拍照1200万；
	台
	1


[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK82]1、采购需求中标注★ 斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须在投标文件中提供证明材料，否则其投标无效。
2、如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。



二、部分合同实质性条款要求
1、乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
2、交付使用时间、交货方式及交货地点
2.1交付使用时间：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点。
2.2交货地点：盐城市消防救援支队（盐城市经济技术开发区岷江路60号）。
2.3交货方式：送至招标人指定地点，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
3、货款支付
3.1付款方式：①自合同签订生效之日起，甲方收到预付款发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；
②完成全部供货并通过验收合格后支付至合同价的100%。（甲方收到乙方发票后10个工作日内支付对应款项）
注：付款前提供符合甲方要求的正规发票，否则，甲方有权拒付。
3.2在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。本项目采用“固定全费用综合单价”合同。项目结算时，实际采购数量按实结算；除甲方调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。项目结算总价=∑中标综合单价×实际合格采购数量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），采购数量按实结算。（增加或减少不得超过合同金额的10%）。
4、质量保证及售后服务
4.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
4.2乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
4.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
三、其他：
1、投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。
★2、投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（提供承诺书加盖公章，每个分包需单独承诺）
3、消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
4.本项目的核心产品为：
分包一：消防救生气垫
分包二：新能源模块装置
分包三：液压破拆工具组
分包四：一级化学防护服
分包五：潜水装具
分包六：消防用红外热像仪 1
三、项目管理服务方案
（一）业绩
投标人或其投标产品制造商（自2023年1月1日以来）承接过类似业绩的优先。
（二）项目实施方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的供货实施方案应至少包含以下内容：
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]1.项目实施方案
项目实施方案至少包含以下内容：
①项目总体概述
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]针对江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）的理解，明确供货目标为提供符合技术要求的设备，确保60天内完成供货。供货范围：明确本方案覆盖的所有采购标的名称、数量、核心参数匹配情况，符合采购文件的技术要求。
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87]②供货组织架构与人员配置项目团队架构：设置项目总负责人、技术负责人、生产协调岗、质量检验岗、物流运输岗、现场安装岗，明确各岗位的职责及人员资质（如相关技术人员的计量行业从业经验、设备安装调试经验证明）。人员职责划分：明确总负责人统筹项目全流程，技术负责人负责参数核验和技术支持，各岗位各司其职保障供货全环节顺畅。
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]③包装与运输方案包装标准：严格按照招标文件要求执行，金属件使用泡泡纸包裹、板式件边角用瓦楞纸防护、塑料及五金件用瓦楞纸箱包装，满足包装层数≤3层、空隙率≤40%、环保材质等要求，每件包装箱附装箱单和质量合格凭证。运输安排：选择具备大型精密仪器运输经验的物流服务商，明确运输路线、运输时长，运输过程中采取防碰撞、防潮、防震措施，购买全额运输保险。发货通知机制：货物发运后24小时内通知采购人，告知预计到货时间、运输联系人，提醒做好收货准备，运输全程可跟踪查询。
④到货验收方案到货初验：货物运抵现场后，配合采购人共同开箱核验，检查设备型号、数量、外观完好性、随箱资料（说明书、合格证、鉴定证书等）是否齐全，如有损坏或缺货当场登记，3个工作日内完成更换补货。安装调试：安排专业技术人员现场完成设备安装、接线、调试，确保各项技术参数达到采购文件要求，调试完成后出具调试报告。最终验收：配合采购人按照技术要求逐项验收，如需第三方检测，配合完成送检工作，验收不合格的免费更换设备直至合格，承担所有检测不合格产生的费用。验收通过后双方共同签署验收合格证明。
[bookmark: OLE_LINK93]2.售后服务方案
投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的售后服务方案，至少包含以下内容：
①质保期服务承诺
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]质保期限：明确提供免费质保（自验收合格之日起不少于3年），质保期内非人为因素导致的设备故障，免费维修、更换零配件及整机。响应机制：提供7×24小时技术咨询热线，接到故障报修后4小时内响应，2个工作日内安排原厂技术人员到达现场，12小时内排查处理完毕。若故障无法现场修复，提供同型号备用设备保障采购人正常使用。定期巡检：质保期内每季度安排技术人员上门巡检，对设备进行校准、清洁、性能检测，出具巡检报告，及时排查潜在问题。
②培训服务方案
现场操作培训：设备验收合格后，在采购人现场对使用人员开展免费培训，内容包括设备基本原理、操作流程、常规参数设置、日常维护方法、简单故障排查等，确保操作人员能够独立使用设备开展检定工作。进阶培训：根据采购人需求，可提供计量检定规程解读、软件高级功能使用等专项培训，培训资料免费提供。
③超质保期服务
终身维修服务：质保期届满后提供终身维修服务，仅收取零配件成本费，免收人工服务费。技术升级支持：设备配套软件有新版本时免费提供升级服务，设备相关计量规程更新时，协助完成设备参数调整、校准适配。续保选项：可提供优惠的延保服务方案，采购人可根据需求选择续保。
④备品备件供应
备品备件库：建立本项目设备常用零配件的专属备件库，明确零配件的供应价格、供货周期，确保零配件供应及时。易耗品供应：以优惠价格提供设备使用过程中需要的易耗品，明确配送时效。
⑤服务质量保障
服务监督机制：设立项目专属服务联系人，采购人有任何售后问题可直接对接，对服务响应不及时、问题处理不到位的情况，可拨打我司监督电话投诉，24小时内给出处理方案。客户回访：每月对项目运行情况进行回访，收集使用意见，持续优化售后服务质量。
（三）节能环保标志
投标人提供投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，处于有效期内的认证证书优先，投标人提供投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，处于有效期内的认证证书优先。
（四）质保期承诺
乙方提供的货物质保期不得低于三年，增加免费质保期限承诺的优先。
（五）视频演示
1演示要求
（1）演示视频采用分项一镜到底方式制作：不对样品提供覆盖全部演示内容的完整总视频，投标人须按照各分包评分表所列评分项，逐项分别拍摄、单独提供演示视频，即每个评分项对应一段独立的演示视频。每段视频须一镜到底、连续不间断拍摄，不得剪辑、拼接、删减、加速慢放，不得添加滤镜或后期配音修饰（同期声除外）。
（2）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，对核心产品提供相应的演示视频，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境。视频文件的格式为*.mp4 或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip 文件上传（单个文件不得大于 50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟（每个分包）。
2.演示内容如下：
请供应商提供所投货物（设备）的样品演示视频如下，包括：
分包一的投标供应商需提供供样品演示视频①消防救生气垫
分包二的投标供应商需提供样品演示视频②新能源模块装置
分包三的投标供应商需提供样品演示视频③液压破拆工具组
分包四的投标供应商需提供样品演示视频④一级化学防护服
分包五的投标供应商需提供样品演示视频⑤潜水装具
分包六的投标供应商需提供样品演示视频⑥消防用红外热像仪 1
投标人应根据采购需求和本项目实际，提供相应的演示视频，至少包括以下内容：
分包一：
投标人须提供消防救生气垫的演示视频，按评分项分段提供，每个评分项单独提供一段一镜到底演示视频（段内连续不间断拍摄，不得剪辑拼接），并按以下流程完整演示各评分项对应内容：气垫称重→设备开箱检查→气瓶充气系统连接→启动充气→气垫展开成型→观察充气时间→稳定性测试演示（加载模拟重物）→泄压排气，折叠收纳归位。要求流畅直观、无缺项失误。需重点展示：①称重展示；②充气性能及时间；③展示整体成型外观状态；④重物跌落时气垫状态；⑤一分钟气压稳定展示；⑥展示创新功能（如有）一并展示；⑦收纳便携性能。
分包二：
投标人须提供新能源模块装置的演示视频，按评分项分段提供，每个评分项单独提供一段一镜到底演示视频（段内连续不间断拍摄，不得剪辑拼接），并按以下流程完整演示各评分项对应内容：开机前整机外观及部件检查→药剂加注操作→供气系统检查→低倍/中倍泡沫模式切换→喷射作业演示（展示喷射距离、发泡效果）→毒物洗消功能实操演示→外部供气功能演示→停机泄压、设备归位，创新功能（如有）一并展示，要求流畅直观、无缺项失误。需重点展示：①机械式喷射系统；②泡沫、直流喷射形态；③喷射距离；④洗消功能；⑤外部供气功能。
分包三：
投标人须提供液压破拆工具组的演示视频，按评分项分段提供，每个评分项单独提供一段一镜到底演示视频（段内连续不间断拍摄，不得剪辑拼接），并按以下流程完整演示各评分项对应内容：设备开箱检查→机动泵机油燃油检查→管路快速接头连接（可自转上锁、防扭结）→分别操作扩张器、剪切器、剪扩器、撑顶器实操作业→高低温工况简要说明；停机泄压、管路拆卸、设备收纳归位，创新功能（如有）一并展示，要求流畅直观、无缺项失误。需重点展示：①机动泵双输出、带压操作；②各工具扩张、剪切、撑顶作业性能；③软管接头360°旋转防扭结；④整套工具操作可靠性。
分包四：
投标人须提供一级化学防护服的演示视频，按评分项分段提供，每个评分项单独提供一段一镜到底演示视频（段内连续不间断拍摄，不得剪辑拼接），并按以下流程完整演示各评分项对应内容：防护服开箱外观检查→全套组件清点（连体头罩、大视窗、排气阀、手套、防护靴等）→穿戴全过程演示→阀门、排气阀、视窗防雾功能检查→整体气密性简易演示→脱卸全过程演示，创新功能（如有）一并展示，要求流畅直观、无缺项失误。需重点展示：①大视窗防雾结构；②超压排气阀功能；③全套配件完整性；④接缝贴条、超声波焊接工艺。
分包五：
投标人须提供潜水装具的演示视频，按评分项分段提供，每个评分项单独提供一段一镜到底演示视频（段内连续不间断拍摄，不得剪辑拼接），并按以下流程完整演示各评分项对应内容：全套装备清点（干式/湿式潜水服、浮力背心、气瓶、调节器、多功能仪表、潜水刀、脚蹼配重系统等）→干式潜水服穿戴、浮力调节背心装配→一级/二级调节器装配、压力表检查；潜水手表、北斗定位功能演示；装备拆解收纳装箱，创新功能（如有）一并展示，要求流畅直观、无缺项失误。需重点展示：①整套装备组件完整性；②调节器供气性能；③多功能仪表、潜水手表功能；④配重、脚蹼等配件。
分包六：
投标人须提供消防用红外热像仪1的演示视频，按评分项分段提供，每个评分项单独提供一段一镜到底演示视频（段内连续不间断拍摄，不得剪辑拼接），并按以下流程完整演示各评分项对应内容：设备开机自检→多种成像模式切换（黑热、白热、铁红、彩虹、画中画等不少于8种模式）→测温功能演示、高温点自动追踪；拍照、录像存储回放演示；电池拆装更换；镜头、整机外观防护展示，创新功能（如有）一并展示，要求流畅直观、无缺项失误。需重点展示：①≥384*288探测器成像效果；②多种成像模式切换；③测温、热点追踪；④拍照录像存储；⑤整机防护性能。
四、本项目不接受进口产品投标。
五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）
	工业
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第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每个分包选取1名中标候选人。本项目为6个分包兼投兼中，但是不允许转包或者分包，开评标顺序为：分包一、分包二、分包三、分包四、分包五、分包六。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.采购本国产品的支持政策
5.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准
分包一：
	[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039]序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	投标
报价
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价／投标报价）×30。（得分保留两位小数）

	2
	类似
业绩
	4 分
	投标人或其投标产品制造商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订日期为准）完成的类似项目业绩（合同内容需体现采购的内容，类似业绩指的是产品包的核心产品），每提供一个业绩得 1 分，本项最高得 4 分。
注：投标时必须提供合同原件扫描件和项目验收证明材料。合同应体现合同签订时间、合同主体名称、供货内容、合同主体双方盖章页，否则该项不得分。

	3
	产品技术参数
	26 分
	招标文件第四章 “采购需求” 中的非实质性技术要求：所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得 26分；本项最低分 0 分，最高分 26 分。
标记 “▲” 为重要技术条款，重要技术条款响应的，每响应一条加1.5分，最多得12分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款响应的，每响应一条加0.5分，最多得14分。
    注：1. 以上 “技术要求” 响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
    2. 技术要求中 “▲” 指标均需提供技术证明材料，证明材料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明扫描件、彩页、手册等，若上述材料同一参数有不一致的以检测报告为准），如 “技术要求” 中有明确要求的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
    3. 投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	4
	项目实施方案
	12 分
	供应商根据本项目第四章 “项目实施方案”，方案内容至少包含：①项目总体概述；②供货组织架构与人员配置；③包装与运输方案；④到货验收方案。
上述 4 项内容完整得 12 分，每有一项内容缺失的扣 3 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至扣完 12 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	5
	售后服务方案
	10 分
	供应商根据本项目第四章 “售后服务方案”，方案内容至少包含：①质保期服务承诺；②培训服务方案；③超质保期服务；④备品备件供应；⑤服务质量保障。
上述 5 项内容完整得 10 分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至扣完 10 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	6
	节能
环保
	2 分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的 “节能产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	
	
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的 “环境标志产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	7
	质保期
承诺
	4 分
	免费质保期（3 年）基础上，每增加一年免费上门质保服务承诺得 2 分，最高得 4 分。
（免费质保期是指覆盖本项目所投设备及相关配套服务的免费质保期限。质保期内，上门调试、故障维修、核心部件更换等费用均由投标人承担，采购人不再另行支付费用。）
注：提供质保服务承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。

	8
	样品演示视频
	12 分
	样品演示采用分项一镜到底视频演示评审方式：不提供覆盖全部评分项的完整总视频，投标人须针对本表所列每一评分项，分别提供一段独立的一镜到底演示视频，一个评分项对应一段视频，每段视频连续不间断拍摄，不得剪辑、拼接、删减、加速慢放，各段视频片头以字幕标明对应评分项名称，与本评分表逐项对应。视频演示评审总分 12 分，无视频、视频无法播放、视频违规、未按要求演示均按规则扣分或计 0 分。
评标委员会根据投标人演示视频内容，进行综合评审。
    （一）充气及补气性能（3 分）
     完整演示充气成型、补气功能，充气≤60s、补气≤30s，成型饱满稳定得 3 分；基本可以充气成型、存在少量瑕疵得 1.5 分；无法正常充气成型得 0 分。
    （二）整体成型与尺寸外观（3 分）
    展开后外形尺寸≥4.5m*4.5m*2.5m，标识、反光安全圈标识完整清晰得 3 分；尺寸基本达标、标识少量瑕疵得 1.5 分；尺寸明显不达标、标识缺失得 0 分。
    （三）气密性性能（2 分）
    完成充气后气密性演示，气柱气压下降符合标准，无明显漏气得 2 分；轻微漏气不影响使用得 1 分；严重漏气无法保压得 0 分。
    （四）稳定性演示（2 分）
     加载模拟重物，气垫无倾倒、侧翻得 2 分；存在轻微晃动但不侧翻得 1 分；出现倾倒侧翻得 0 分。
    （五）收纳便携性能（2 分）
    完成泄压、完整折叠收纳，重量≤100kg，收纳规整便携得 2 分；收纳操作存在少量不便得 1 分；无法完成规范收纳得 0 分。


分包二：
	序号
	评审
项目
	分值
	评分标准

	1
	投标
报价
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价／投标报价）×30。（得分保留两位小数）

	2
	类似
业绩
	4 分
	投标人或其投标产品制造商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来（合同内容需体现采购的内容，类似业绩指的是产品包的核心产品）完成的类似项目业绩（产品包为核心产品），每提供一个业绩得 1 分，本项最高得 4 分。
注：投标时必须提供合同原件扫描件和项目验收证明材料。合同应体现合同签订时间、合同主体名称、供货内容、合同主体双方盖章页，否则该项不得分。

	3
	产品技术参数
	25 分
	招标文件第四章 “采购需求” 中的非实质性技术要求：
1. 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得 25 分；本项最低分 0 分，最高分 25 分。
标记 “▲” 为重要技术条款，重要技术条款响应的，每响应一条加 2 分，最多得 18 分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款响应的，每响应一条加 1 分，最多得 7 分。
注：1. 以上 “技术要求” 响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求” 中▲指标均需提供技术证明材料，证明材料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明扫描件、彩页、手册等，若上述材料同一参数有不一致的以检测报告为准），如 “技术要求” 中有明确要求的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
3. 投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	4
	项目实施方案
	12 分
	供应商根据本项目第四章 “项目实施方案”，方案内容至少包含：①项目总体概述；②供货组织架构与人员配置；③包装与运输方案；④到货验收方案。
上述 4 项内容完整的得 12 分，每有一项内容缺失的扣 3 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至该项分值扣完为止；不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	5
	售后服务方案
	10 分
	供应商根据本项目第四章 “售后服务方案”，方案内容至少包含：①质保期服务承诺；②培训服务方案；③超质保期服务；④备品备件供应；⑤服务质量保障。
上述 5 项内容完整的得 10 分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至该项分值扣完为止；不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	6
	节能环保
	2 分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的 “节能产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	
	
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的 “环境标志产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	7
	质保期
承诺
	2分
	免费质保期（至少 3 年）基础上，每增加一年免费上门质保服务承诺得 1 分，最高得 2 分。
（免费质保期是指覆盖本项目所投设备及相关配套服务的免费质保期限。质保期内，上门调试、故障维修、核心部件更换等费用均由投标人承担，采购人不再另行支付费用。）
注：提供质保服务承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。

	8
	样品演示视频
	15分
	样品演示采用分项一镜到底视频演示评审方式：不提供覆盖全部评分项的完整总视频，投标人须针对本表所列每一评分项，分别提供一段独立的一镜到底演示视频，一个评分项对应一段视频，每段视频连续不间断拍摄，不得剪辑、拼接、删减、加速慢放，各段视频片头以字幕标明对应评分项名称，与本评分表逐项对应。视频演示评审总分 15 分，无视频、视频无法播放、视频违规、未按要求演示均按规则扣分或计 0 分。
评标委员会根据投标人演示视频内容，进行综合评审。
    （一）喷射系统整机与机械式结构（3 分）
    整机重量≤950kg，机械式喷射结构展示完整，非承压药剂容器结构展示清晰得 3 分；结构展示基本完整得 1.5 分；无法展示关键结构得 0 分。
    （二）喷射距离与喷射形态功能（3 分）
     演示直流、泡沫形态喷射，喷射距离≥15m，喷射流畅稳定得 3 分；喷射距离、形态存在少量不足得 1.5 分；喷射异常无法正常喷射得 0 分。
    （三）灭火及洗消功能（3分）
    演示毒物洗消功能，洗消药剂加注、洗消作业操作完整规范得 3分；洗消演示不全得 1.5 分；未演示洗消功能得 0 分。
    （四）外部供气功能（3分）
     外部供气功能实操演示，供气工作正常得 3 分；功能演示存在瑕疵得 1.5 分；无法实现外部供气得 0 分。
    （五）整机操作、药剂实时填充（3分）
    现场药剂实时填充操作，整机操作流程完整顺畅得 3 分；操作流程存在少量瑕疵得 1.5 分；无法完成药剂填充得 0 分。


分包三：
	序号
	评审
项目
	分值
	评分标准

	1
	投标
报价
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价／投标报价）×30。（得分保留两位小数）

	2
	类似
业绩
	4 分
	投标人或其投标产品制造商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来（合同内容需体现采购的内容，类似业绩指的是产品包的核心产品）完成的类似项目业绩（产品包为核心产品），每提供一个业绩得 1 分，本项最高得 4 分。
注：投标时必须提供合同原件扫描件和项目验收证明材料。合同应体现合同签订时间、合同主体名称、供货内容、合同主体双方盖章页，否则该项不得分。

	3
	产品技术参数
	29 分
	招标文件第四章 “采购需求” 中的非实质性技术要求：
1. 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得29分；本项最低分 0 分，最高分 29 分。
标记 “▲” 为重要技术条款，重要技术条款响应的，每响应一条加 1.5 分，最多得 18 分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款响应的，每响应一条加 0.5 分，最多得 11 分。
注：1. 以上 “技术要求” 响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求” 中▲指标均需提供技术证明材料，证明材料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明扫描件、彩页、手册等，若上述材料同一参数有不一致的以检测报告为准），如 “技术要求” 中有明确要求的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
3. 投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	4
	项目实施方案
	8 分
	供应商根据本项目第四章 “项目实施方案”，方案内容至少包含：①项目总体概述；②供货组织架构与人员配置；③包装与运输方案；④到货验收方案。
上述 4 项内容完整的得 8 分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至该项分值扣完为止；不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	5
	售后服务方案
	10 分
	供应商根据本项目第四章 “售后服务方案”，方案内容至少包含：①质保期服务承诺；②培训服务方案；③超质保期服务；④备品备件供应；⑤服务质量保障。
上述 5 项内容完整的得 10 分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至该项分值扣完为止；不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	6
	节能
环保
	2 分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的 “节能产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	
	
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的 “环境标志产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	7
	质保期
承诺
	2 分
	免费质保期（至少 3 年）基础上，每增加一年免费上门质保服务承诺得 2分，最高得 2 分。
（免费质保期是指覆盖本项目所投设备及相关配套服务的免费质保期限。质保期内，上门调试、故障维修、核心部件更换等费用均由投标人承担，采购人不再另行支付费用。）
注：提供质保服务承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。

	8
	样品演示视频
	15分
	样品演示采用分项一镜到底视频演示评审方式：不提供覆盖全部评分项的完整总视频，投标人须针对本表所列每一评分项，分别提供一段独立的一镜到底演示视频，一个评分项对应一段视频，每段视频连续不间断拍摄，不得剪辑、拼接、删减、加速慢放，各段视频片头以字幕标明对应评分项名称，与本评分表逐项对应。视频演示评审总分 15 分，无视频、视频无法播放、视频违规、未按要求演示均按规则扣分或计 0 分。
评标委员会根据投标人演示视频内容，从产品整体功能介绍、产品操作展示、产品布局设计三个维度进行综合评审。
    （一）机动泵动力输出与双输出功能（3 分）
机动泵启动，双输出可同时接两套工具，额定压力≥72MPa，运行平稳得 3 分；运行存在少量瑕疵得 1.5 分；泵无法正常启动输出压力不足得 0 分。
    （二）各工具实操作业（扩张、剪切、剪扩、撑顶）（3 分）
扩张器、剪切器、剪扩器、撑顶器分别实操，各项作业力量、行程满足指标得 3 分；部分工具演示存在不足得 1.5 分；核心工具无法正常作业得 0 分。
    （三）液压软管接头性能（3 分）
     软管接头可 360° 旋转、平面密封、可带压操作上锁，防扭结演示得 3 分；接头功能部分达标得 1.5分；接头无法旋转上锁得 0 分。
    （四）高低温性能说明、整套工具可靠性（3 分）
    对高低温‑30℃~+55℃工作条件进行说明，整套工具无渗漏，操作顺畅得 3 分；说明不全得 1.5 分；出现渗漏异常得 0 分。
   （五）整套设备收纳、管路拆装（3 分）
    管路拆装便捷，整套工具收纳规整，搬运方便得3分；拆装收纳存在少量不便得1.5分；拆装困难得0分。


分包四
	序号
	评审
项目
	分值
	评分标准

	1
	投标
报价
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价／投标报价）×30。（得分保留两位小数）

	2
	类似
业绩
	4 分
	投标人或其投标产品制造商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来（合同内容需体现采购的内容，类似业绩指的是产品包的核心产品）完成的类似项目业绩（产品包为核心产品），每提供一个业绩得 1 分，本项最高得 4 分。
注：投标时必须提供合同原件扫描件和项目验收证明材料。合同应体现合同签订时间、合同主体名称、供货内容、合同主体双方盖章页，否则该项不得分。

	3
	产品技术参数
	21分
	招标文件第四章 “采购需求” 中的非实质性技术要求：
1. 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得 21分；本项最低分 0 分，最高分 21 分。
标记 “▲” 为重要技术条款，重要技术条款响应的，每响应一条加1.05分，最多得5.25分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款响应的，每响应一条加0.25分，最多得15.75分。
注：1. 以上 “技术要求” 响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求” 中▲指标均需提供技术证明材料，证明材料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明扫描件、彩页、手册等，若上述材料同一参数有不一致的以检测报告为准），如 “技术要求” 中有明确要求的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
3. 投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	4
	项目实施方案
	16 分
	供应商根据本项目第四章 “项目实施方案”，方案内容至少包含：①项目总体概述；②供货组织架构与人员配置；③包装与运输方案；④到货验收方案。
上述 4 项内容完整得 16 分，每有一项内容缺失的扣 4 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至扣完 16 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	5
	售后服务方案
	10 分
	供应商根据本项目第四章 “售后服务方案”，方案内容至少包含：①质保期服务承诺；②培训服务方案；③超质保期服务；④备品备件供应；⑤服务质量保障。
上述 5 项内容完整得 10 分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至扣完 10 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	6
	节能环保
	2 分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的 “节能产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	
	
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的 “环境标志产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	7
	质保期
承诺
	2 分
	免费质保期（至少 3 年）基础上，软件、硬件每同时增加一年免费上门质保服务承诺得 1 分，最高得 2 分。
（免费质保期是指覆盖本项目所投设备及相关配套服务的免费质保期限。质保期内，上门调试、故障维修、核心部件更换、软件升级等费用均由投标人承担，采购人不再另行支付费用。）
注：提供质保服务承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。

	8
	样品演示视频
	15 分
	样品演示采用分项一镜到底视频演示评审方式：不提供覆盖全部评分项的完整总视频，投标人须针对本表所列每一评分项，分别提供一段独立的一镜到底演示视频，一个评分项对应一段视频，每段视频连续不间断拍摄，不得剪辑、拼接、删减、加速慢放，各段视频片头以字幕标明对应评分项名称，与本评分表逐项对应。视频演示评审总分 15 分，无视频、视频无法播放、视频违规、未按要求演示均按规则扣分或计 0 分。
评标委员会根据投标人演示视频内容，进行综合评审。
   （一）全套装备组件完整性（3 分）
   完整展示连体头罩、大视窗、超压排气阀、呼吸器背囊、防护手套、防护靴全套组件，配件齐全得 3 分；少量配件缺失得 1.5 分；关键组件缺失得 0 分。
    （二）大视窗及防雾功能（3 分）
    大视窗展示，内置防雾除湿系统演示，视窗清晰得 3 分；视窗存在少量瑕疵得 1.5 分；无防雾结构得 0 分。
    （三）超压排气阀、通风分配阀功能演示（3 分）
    超压排气阀、通风分配阀操作演示，工作正常得 3 分；功能演示不全得 1.5 分；阀门失效得 0 分。
   （四）接缝工艺贴条、超声波焊接展示（3 分）
    接缝超声波焊接、贴条密封工艺展示完整，无明显缺陷得 3 分；工艺展示不全得 1.5 分；密封工艺缺陷明显得 0 分。
    （五）穿戴与脱卸全过程（3 分）
    完整演示防护服穿戴、脱卸流程，操作便捷顺畅得 3 分；穿戴脱卸存在不便得 1.5 分；无法完整演示穿戴流程得 0 分。


分包五：
	序号
	评审
项目
	分值
	评分标准

	1
	投标
报价
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价／投标报价）×30。（得分保留两位小数）

	2
	类似
业绩
	4 分
	投标人或其投标产品制造商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来（合同内容需体现采购的内容，类似业绩指的是产品包的核心产品）完成的类似项目业绩（产品包为核心产品），每提供一个业绩得 1 分，本项最高得 4 分。
注：投标时必须提供合同原件扫描件和项目验收证明材料。合同应体现合同签订时间、合同主体名称、供货内容、合同主体双方盖章页，否则该项不得分。

	3
	产品技术参数  
	25 分
	招标文件第四章 “采购需求” 中的非实质性技术要求：
1. 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得 25 分；本项最低分 0 分，最高分 25分。
标记 “▲” 为重要技术条款，重要技术条款响应的，每响应一条加1.75分，最多得10.5分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款响应的，每响应一条加 0.25 分，最多得14.5分。
注：1. 以上 “技术要求” 响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求” 中▲指标均需提供技术证明材料，证明材料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明扫描件、彩页、手册等，若上述材料同一参数有不一致的以检测报告为准），如 “技术要求” 中有明确要求的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
3. 投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	4
	项目实施方案
	12 分
	供应商根据本项目第四章 “项目实施方案”，方案内容至少包含：①项目总体概述；②供货组织架构与人员配置；③包装与运输方案；④到货验收方案。
上述 4 项内容完整得 12 分，每有一项内容缺失的扣 3 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至扣完 12 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	5
	售后服务方案
	10 分
	供应商根据本项目第四章 “售后服务方案”，方案内容至少包含：①质保期服务承诺；②培训服务方案；③超质保期服务；④备品备件供应；⑤服务质量保障。
上述 5 项内容完整得 10 分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至扣完 10 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	6
	节能环保
	2 分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的 “节能产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	
	
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的 “环境标志产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	7
	质保期
承诺
	2 分
	免费质保期（至少 3 年）基础上，每增加一年免费上门质保服务承诺得 1 分，最高得 2 分。
（免费质保期是指覆盖本项目所投设备及相关配套服务的免费质保期限。质保期内，上门调试、故障维修、核心部件更换等费用均由投标人承担，采购人不再另行支付费用。）
注：提供质保服务承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。

	8
	样品演示视频
	15 分
	样品演示采用分项一镜到底视频演示评审方式：不提供覆盖全部评分项的完整总视频，投标人须针对本表所列每一评分项，分别提供一段独立的一镜到底演示视频，一个评分项对应一段视频，每段视频连续不间断拍摄，不得剪辑、拼接、删减、加速慢放，各段视频片头以字幕标明对应评分项名称，与本评分表逐项对应。视频演示评审总分 15 分，无视频、视频无法播放、视频违规、未按要求演示均按规则扣分或计 0 分。
评标委员会根据投标人演示视频内容，进行综合评审。
   （一）整套潜水装备组件完整性（3 分）
    干式 / 湿式潜水服、浮力调节背心、气瓶、调节器、多功能仪表、潜水刀、脚蹼、配重全套组件完整展示得 3 分；少量配件缺失得 1.5 分；关键组件缺失得 0 分。
    （二）一级、二级调节器供气性能演示（3 分）
    调节器装配，供气开关操作演示，供气工作稳定得 3 分；供气存在少量瑕疵得 1.5 分；调节器供气异常得 0 分。
    （三）多功能仪表、潜水手表功能（3 分）
    潜水手表中文界面、深度计时、日志记录，多功能仪表（指北针、深度、压力表）功能展示完整得 3 分；部分功能未演示得 1.5 分；关键功能缺失得 0 分。
    （四）浮力背心、配重系统操作演示（3 分）
     浮力背心充放气，配重带、配重块装配操作完整得 3 分；操作演示不全得 1.5 分；配重系统装配异常得 0 分。
    （五）装备收纳装箱（3分）
     全部装备收纳进入拉杆战术装备箱，收纳规整，携带方便得 3 分；收纳操作少量不便得 1.5 分；无法完成规范收纳装箱得 0 分。


分包六：
	序号
	评审
项目
	分值
	评分标准

	1
	投标
报价
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价／投标报价）×30。（得分保留两位小数）

	2
	类似
业绩
	4 分
	投标人或其投标产品制造商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来（合同内容需体现采购的内容，类似业绩指的是产品包的核心产品）完成的类似项目业绩（产品包为核心产品），每提供一个业绩得 1 分，本项最高得 4 分。
注：投标时必须提供合同原件扫描件和项目验收证明材料。合同应体现合同签订时间、合同主体名称、供货内容、合同主体双方盖章页，否则该项不得分。

	3
	产品技术参数 
	22 分
	招标文件第四章 “采购需求” 中的非实质性技术要求：
1. 所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得 22分；本项最低分 0 分，最高分 22 分。
标记 “▲” 为重要技术条款，重要技术条款响应的，每响应一条加 1 分，最多得6分。
无标记为一般技术条款，一般技术条款响应的，每响应一条加 0.57 分，最多得 16 分。
注：1. 以上 “技术要求” 响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求” 中▲指标均需提供技术证明材料，证明材料（包括检测检验报告、白皮书、设备生产厂家证明扫描件、彩页、手册等，若上述材料同一参数有不一致的以检测报告为准），如 “技术要求” 中有明确要求的，以明确要求为准，未按要求提供的，视为负偏离。
3. 投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。

	4
	项目实施方案
	16 分
	供应商根据本项目第四章 “项目实施方案”，方案内容至少包含：①项目总体概述；②供货组织架构与人员配置；③包装与运输方案；④到货验收方案。
上述 4 项内容完整得 16 分，每有一项内容缺失的扣 4 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至扣完 16 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	5
	售后服务方案
	10 分
	供应商根据本项目第四章 “售后服务方案”，方案内容至少包含：①质保期服务承诺；②培训服务方案；③超质保期服务；④备品备件供应；⑤服务质量保障。
上述 5 项内容完整得 10 分，每有一项内容缺失的扣 2 分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 1 分，直至扣完 10 分为止，不提供不得分。具体由评审委员会评审。

	6
	节能  环保
	2 分
	投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的 “节能产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	
	
	
	投标产品属于财政部、生态环境部公布的 “环境标志产品品目清单” 范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有 1 个得 0.5 分，最多得 1 分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。）

	7
	质保期
承诺
	4 分
	免费质保期（至少 3 年）基础上，每增加一年免费上门质保服务承诺得 2 分，最高得4 分。
（免费质保期是指覆盖本项目所投设备及相关配套服务的免费质保期限。质保期内，上门调试、故障维修、核心部件更换等费用均由投标人承担，采购人不再另行支付费用。）
注：提供质保服务承诺书，承诺书格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。

	8
	样品演示视频
	12 分
	样品演示采用分项一镜到底视频演示评审方式：不提供覆盖全部评分项的完整总视频，投标人须针对本表所列每一评分项，分别提供一段独立的一镜到底演示视频，一个评分项对应一段视频，每段视频连续不间断拍摄，不得剪辑、拼接、删减、加速慢放，各段视频片头以字幕标明对应评分项名称，与本评分表逐项对应。视频演示评审总分 12 分，无视频、视频无法播放、视频违规、未按要求演示均按规则扣分或计 0 分。
评标委员会根据投标人演示视频内容，进行综合评审。
    （一）探测器成像与多模式切换（3 分）
    开机，探测器≥384*288 像素，不少于 8 种图像模式（黑热、白热、铁红、彩虹、画中画等）切换流畅得 3 分；成像或模式切换少量瑕疵得 1.5 分；成像异常模式缺失得 0 分。
    （二）测温与热点自动追踪功能（3 分）
    测温范围‑40℃~+1200℃，高温热点自动追踪演示正常得 3 分；测温 / 追踪存在少量瑕疵得 1.5 分；测温追踪功能失效得 0 分。
    （三）拍照录像、存储回放（2 分）
    内置存储卡，拍照、录像、本地回放导出操作完整正常得 2 分；存储回放存在瑕疵得 1 分；无法拍照录像存储得 0 分。
    （四）电池拆装更换、续航说明（2 分）
    可充电锂电池拆装更换演示，电池工作≥5h 说明得 2 分；演示不全得 1 分；无法更换电池得 0 分。
    （五）整机防护、重量尺寸外观（2 分）
     防护等级 IP67 展示，整机重量≤1500g，外观结构完整得 2 分；防护 / 重量少量瑕疵得 1 分；防护等级明显不达标得 0 分。





第六章 投标文件格式



投 标 文 件









项目名称：               
项目编号：               
投标人名称： （加盖CA电子公章）   
日       期：                       


投标文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书








一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）



三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。


四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。



五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]




七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2026-0084号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                  
被授权人联系电话：（手机）             
授权单位名称：（加盖CA电子公章）     
单位地址：                             
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                                          





八、投标函
致：盐城市政府采购中心
根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2026-0084号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：________年____月____日



九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市消防救援支队，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0084的江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。




十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市消防救援支队单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0084的江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

                        供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：










十一、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
                       日期：   年  月  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。





十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。
























[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]



















十五、开标一览表
投标人全称（CA公章）：供应商名称
项目名称：江苏省消防救援总队盐城支队2026年度目录外器材装备采购项目（第二批）
项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0084
分包号：/
	投标货物名称
	总价（小写）

	投标产品名称
	 元

	核心产品品牌：
	



日期：     年   月   日


	
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等









十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。
法定代表人签名：
单位名称（盖章）：
年月日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                            
地址：                                             
邮编：                                                            
联系人：                                            
联系电话：                                           
授权代表：                                           
联系电话：                                                        
地址：                                                            
邮编：                                                            
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                   
质疑项目的编号：                                         
包号：                                              
采购人名称：                                            
采购文件获取日期：                                         
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                            
事实依据：                                            
法律依据：                                            
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                              
签字（签章）：        公章：             日期：   
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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