编  制  说  明
一、工程名称：江宁区博物馆临展厅改造提升工程
二、编制范围：
1、清单内容包含展厅内原装饰拆除、墙、地、顶面装饰装修，电气管线重新排布、消防、暖通、智能化改造、定制安装展柜等，具体详招标图纸及工程量清单。

三、编制依据：

1、设计图纸。

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；

4、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；

5、材料单价参照《南京工程造价管理》（2026年9月）指导价,造价信息没有的按照市场价计入；

6、按照增值税一般计税编制，执行税改文件苏建函价2019_178号文；

四、工程质量、工期要求：

1、工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求，详见招标文件要求；

2、工期要求详见招标文件要求。

五、关于计价及相关说明：

1、工程量清单中未详事项详见施工图纸或相关规范，施工内容、施工材料及施工方法必须满足设计或规范要求（详见设计图纸及招标文件）。

2、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准、施工规范内的要求须考虑在投标报价中。

3、措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
4、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用等考虑在投标报价中，结算不调整；

5、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但2026工程消耗量中注明的工作内容，承包人在报价时应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。工程量清单中凡是说明了的工作内容均应包括在投标报价中，清单中未描述但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在投标报价中。

六、其他需要说明的情况：
展柜为博物馆专用展柜，技术要求如下：

（一）柜体设计

主框架基座为钢结构，钢材料选用2.5-3mm厚度的方钢管及1.3-1.5mm及以上的冷轧钢板，设计有水平调节装置，外表面为钢的饰面板，颜色可选择。反光度不大于30°，材料必须符合 GB 13237-1991的规定，喷涂后长度与宽度允许偏差为±1mm；喷涂后对角线允许偏差为±0.7mm/m。展柜外形尺寸可根据设计规格约定合同的相关要求。规格尺寸允许偏差应符合表中规定。

	尺寸范围
	长度、宽度或高度，L，单位（mm）
	对角线偏差

	
	L≤1200
	1200＜L＜3000
	L≥300
	

	允许偏差
	+2

-1
	+3

-1
	+3.5

-1
	不大于4.0


1、所有展柜均采用上、下设备层设计，展柜上方设备层的透光材料不得使用玻璃材质。

2、所有展柜柜门应采取底部柜箱打开，机械传动，整体柜门同步开启平移方式；独立展柜柜门处玻璃需采用倒角方式与周边玻璃接触，以增强展柜密封性。

3、要求做到无需专业技术人员在场，一般工作人员可以独立操作。

4、展柜开启后须最大限度预留操作空间，便于大型文物放置及布展操作。

5、展柜须具备可移动和锁止功能，移动方式应确保负载能力强、运行平稳及安全性，使展柜在摆放时既可自由移动、到位后又可固定锁止。

6、独立展柜底部应装有调节脚（可调节水平和调整柜体高度），柜体摆放到位后地脚接触地面，使柜体能够稳固摆放在地面。

7、展柜柜脚承载重量应大于柜体自重（含柜内展品）的3倍。

8、所有展柜采用国际上先进的博物馆专用锁具，要求牢固、安全、方便，锁具安装位置具有隐蔽性，观众一般情况下不会触及。

9、要求使用的锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙互换率应达15万次以上，减少钥匙数量，提高通用性和便捷性。

10、沿墙展柜钥匙可通用，独立展柜每柜使用单独锁具，并随柜配备3套钥匙。

11、展柜闭合情况下应具有高度密闭性，防尘、防虫蛀。

12、展柜台面与底座之间需有完善的密封措施。

13、展柜其它各部件相连接处应选用专业硅胶、密封条、胶垫做密封处理； 

（二）展柜兼容性

1、展柜应兼容智能恒温恒湿设备、智能灯光控制、智能信息管理与发展等设备的安装，为场馆今后数字化，信息化建设提供良好的扩展性。

2、展柜内灯具、各类设备应与展品陈列区相隔离，且维修更换时无需开启展柜陈列区。

3、柜内各类设备的布线需合理隐蔽，符合安全标准。独立开关，配备漏电保护器，预留弱电接口，电容量及布线考虑增加设备及日后升级需求。

4、所有展柜应配备有报警系统，布线、端口等充分考虑系统通用性与兼容性，并预留空间以备今后检修及改造升级。

（三）展柜材料

1、展柜所有用材（包括金属、玻璃、五金件、阻燃材料、照明系统、管线等）应明确品牌、产地，提供出厂合格证、质检报告，必须符合相关国家标准，没有国家标准的必须符合行业标准；并达到相关环保要求，提供相关检测报告。木质材料应采用防火阻燃处理，符合相关安全标准。

2、全部展柜主体结构为金属框架，金属表面要求做防锈蚀处理，保证10年不脱落、不变色。框架结实、牢固，散热性好。承载能力达到每平米承载展品质量不少于500kg的要求，具备抗冲击力、防砸、防撬及不易变形的功能。

3、所有展柜基层背板应采用钢板；展柜内部饰面板须为安全环保，经过防火、防腐、防潮处理的优质细木工板，厚度不小于18mm，可负重且便于拆卸，方便日后更换背布材料；饰面背板所包布料须具备良好的阻燃性。

（四）展柜玻璃要求：

1、产品必须通过国家安全玻璃强制认证，提供3C证书，产品需通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心检测，并提供检测报告。
2、所有展柜均不得使用钢化玻璃，须采用高安全性能的低反射夹胶玻璃。
3、玻璃厚度应为6+6mm或8+8mm或更大（根据展柜玻璃面尺寸大小科学配置方案），应具有一定的防爆功能。柜体玻璃高度超过2800mm以上，应采用抗弯超白夹层玻璃。

4、低反射玻璃透光率95%以上。

5、玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定，外露边缘必须精抛光，外露边角必须倒成安全角。

6、平面度允许偏差为±1㎜/ｍ；侧边弯曲度允许偏差为±1㎜/ｍ。

7、方形度允许偏差为对角线每1ｍ误差不能超过1.5mm。

8、切边角度切边角度允许偏差0.2度，前后残厚允许波动0.5mm.

9、弯曲度弓形时应不超过0.1%，波形时应不超过0.05%；

10、玻璃接合处无气泡、无胶痕，所有夹胶玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。
（五）密封条要求：

1、材料为有机硅，不含有任何的酸性物质。

2、表面要求光滑，无明显的机械杂质。

3、拉伸强度不小于7.0Mpa。

4、断裂伸长率不小于300%。

5、撕裂强度不小于15KN/M。

6、永久变形率不小于8%。

7、硬度HA60±5。

（六）粘结材料要求：

1、应采用知名品牌。

2、不散发任何酸性或有害气体。

3、粘接剂的粘性在7500—10000PS之间。

4、凝固剂的粘性在2500—6000PS之间。

5、熔点大于150℃。

6、所有展柜加工金属部分应符合国标GB5237.1\GB13273的规定。

（七）开启系统

根据不同柜型采用不同的科学合理的玻璃门开启方式，通柜推拉门开启方式，每个柜门开启不小于60%，采用电控锁遥控开启，所使用五金配件坚固耐用。，所有开启方式操作简便灵活，无明显噪音及运行不顺畅的现象。要求做到无需专业技术人员在场，一般工作人员可以独立操作。展柜开启后须最大限度预留操作空间，便于大型文物放置及布展操作。

1、壁式柜的开启—向上翻转开启方式，柜门开启角度≤90°，所使用五金配件坚固耐用。

2、独立柜的开启—侧开启方式，柜门开启角度≤90°。

3、平柜的开启—掀顶开启方式，柜门开启角度≤40°，所使用五金配件坚固耐用。

4、对于特殊定制的异形展柜，可提供特别的有针对性的开启，保证换展、布展的便利性。

（八）锁具

所有展柜采用国际上先进的安全智能锁具，要求牢固、安全、方便，锁具安装位置具有隐蔽性，观众一般情况下不会触及。要求使用的锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙互换率应达15万次以上，减少钥匙数量，提高通用性和便捷性。沿墙展柜钥匙可通用，独立展柜每展厅使用单独锁具，并随柜配备3套钥匙。

（九）环保

展柜使用的所有材料是惰性的环保材料来降低潜在的污染风险，与陈列部分直接接触的板材，板材选择E0级，并且对其表面进行密封、防火及防有害气体处理。这样可以最小化甲醛、乙酸或醋酸气体对展品的破坏，尤其是敏感物品。纺织物必须是环保的100%纯棉纺织物并经过相关检测部门或实验室检测的，适合在博物馆使用的产品。采用无胶粘接的固定方式固定在板材上。展示空间中的甲醛含量≤0.05mg/m3，苯含量≤0.05mg/m3，TVOC含量≤0.5mg/m3。；

