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 第一章　投标邀请函
                          
编号：JSZC-320281-SWGC-G2026-0139
项目概况： 
[bookmark: OLE_LINK7]江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购）JSZC-320281-SWGC-G2026-0139的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026-12-1 9:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320281-SWGC-G2026-0139
2.项目名称：江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购）
3.本项目预算及最高限价：820万元
4.采购需求：本项目为江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购），对现有环卫作业体系升级，现采购专用垃圾压缩机3套、配套垃圾收集箱设备、配套环保设施及设备基础土建工程。本项目不允许进口产品参与投标。（详见采购文件）
    5.合同履行期限：90日历天。
6.本项目不接受联合体投标。
7.本项目是否专门面向中小企业：否
8.本项目标的所属行业：工业
二、投标人资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.提供格式条款《关于资格的声明函》
2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈可不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 
本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-12-1  9:00 （北京时间）
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
（二）获取招标文件，完成项目参与
1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、本次招标联系事项：
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK8]单位名称：江阴市璜土镇人民政府
统一社会信用代码：11320281014041073E 
项目联系人：孙女士
联系电话：0510-86651602       
单位地址：江阴市璜土镇黄金北路69号
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏苏维工程管理有限公司
统一社会信用代码：9132100071155427X1  
联系人：王苗  陈善庆     
联系电话：0510-86289610   18915325971
联系地址：江阴市澄江中路258号汇丰大厦B幢B座1604室
3.项目联系方式 
项目联系人：王苗
电话：0510-86289610
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第二章　 投标人须知
一、遵循原则
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4.投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5.招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释
1.投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至采购代理机构（江阴市澄江中路258号汇丰大厦B幢B座1604室），并将电子文档形式发至邮箱：1448363738@qq.com。
2.本文件的最终解释权归采购人。
四、招标文件的补充或修正：
1.代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2.澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的组成
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*报价明细表；
（4）*详细配置一览表；
（5）*商务、技术要求响应及偏离表
（6）*投标人综合实力；
（7）*资格证明文件：
[bookmark: OLE_LINK9]文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件加盖公章）
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈可不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
[bookmark: OLE_LINK2]文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》
（8）评分标准中对应的其它所需证明材料
（9）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。
④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑦本项目不接受纸质投标文件。
 六、投标文件的制作、提交与解密：
1.供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的作无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3.投标的有效期为开标后90天。
4.投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                           
3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；                       
4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               
5.投标文件未按规定的期限递交的；                                   
6.投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
7.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8.不响应招标文件中的付款方式的；
9.苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；
10.其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1.投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2.评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3.投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4.投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6.投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7.投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8.投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13.不同投标人的投标文件相互混装；
14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
八、开标、评标：
（一）开标
1.开标由采购代理机构主持。
2.开标过程由代理机构工作人员负责记录。
3.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（二）评标
1.评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2.投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A.资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1－文件3）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
B.符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。
4.投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担）
5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
九、确定中标单位：
1.评标委员会根据对投标单位资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及报价、技术方案、服务承诺、业绩等评审主要因素进行评审，得分最高者为第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。
2.确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3.投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4.采购人不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1.投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》等有关规定处理。
2.投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3.投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
[bookmark: _Hlt531866654][bookmark: _Hlt531866653]（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。
4.投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5.投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址江阴市澄江中路258号汇丰大厦B幢B座1604办公室，收件电话：18915325971）的应当在快递寄出后联系代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，将不予承担责任。
6.潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7.投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8.投标单位提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9.采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：
本项目免收投标保证金
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1.代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。
[bookmark: OLE_LINK15]2.签订合同前，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件完全一致的纸质打印投标文件。若采购人发现纸质投标文件与电子投标文件不一致的，采购人有权取消其中标资格，并按弄虚作假骗取中标进行处理。
3.签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任
4.履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金为合同金额的10%，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
5.履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
6.有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
7.合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。
十五、付款方式：
见项目要求。
十六、政策功能：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、若为联合体采购，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、供应商对提供证明文件的真实性负责，监管机构、采购代理机构有权将相关内容进行公示。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
9、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
10、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
11、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
12、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
13、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）
十七、履约保函政策
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十九、质量及验收
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、测量审核、计量检定、专家论证劳务报酬等费用支出，由供应商负担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
[bookmark: OLE_LINK5]二十、中标服务费
本项目代理服务费由中标单位承担并包含在投标报价内。招标代理服务费按江阴市政府采购代理机构指导性收费标准计取（详见附表）。招标代理费计取方式采用差额定率累进法，中标人须在领取中标通知书之前，以支票、汇票、电汇、现金等形式向代理机构交纳中标服务费。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元-500万元（含）以下部分
	0.4
	

	3
	500万元-1000万元（含）以下部分
	0.3
	

	4
	1000万元-5000万元（含）以下部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	



二十一、监督   
有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
二十二、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
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[bookmark: _Toc251268364]第三章　项目要求和有关说明
                
[bookmark: OLE_LINK3]一、工艺模式及工艺流程
1.配置清单：
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高位水平直压压缩机
	套
	3

	2
	举升平台
	套
	3

	3
	垃圾箱
	套
	8

	4
	循环除臭系统
	套
	2

	5
	高压清洗机
	套
	2

	6
	车厢可卸式垃圾车
	套
	4

	7
	设备基础工程
	项
	1



★2.工艺模式：地坑式、前进前出、高位分体式压缩模式。
★3.工艺流程如下：

二、设备技术要求及参数要求
（一）压缩成套设备总体技术要求
1.成套设备基本性能要求
1.1压缩成套设备为地坑式垃圾站的主体设备，主要由高位直压式垃圾压缩机、举升机构及垃圾箱等组成。作业时，压缩机与垃圾箱自动锁紧，连为一体，压缩过程中机架不受力。能满足收集车卸料和设备压缩同时作业。
1.2采用高位直压分体结构，保证转运过程中的垃圾箱无夹渣、无污水滴漏等二次污染现象发生。污水随箱带走，垃圾站无需处理污水排放和处理等问题。
1.3压缩机采用分体式压缩结构，即压缩作业时，压缩机与垃圾箱一体，转运时垃圾箱与压缩机分离，垃圾箱单独随车转运。
1.4举升机构平台封闭式设计，四周设有挡水边，防止冲洗污水流入地坑；且平台设有污水导排装置，举升到位后可将冲洗污水有序排入污水沟或暗管，地坑内无污水残留。
2.成套设备规格参数要求
2.1压缩成套设备额定垃圾处理能力≥12t/h
2.2垃圾压实密度≥0.6t/m³，系统最大工作压力≥21MPa，主机功率≤11kW
（二）组成设备技术要求
1.高位水平直压式压缩机
[bookmark: _Toc31413]1.1压缩机是高位分体式垃圾压缩设备，主要由压缩机构、液压系统及电气系统等组成。液压泵站与电控箱应外置于设备顶部，同时应设置检修平台，方便维护。压缩机构与垃圾箱应设有锁紧与限位装置，水平及竖直方向均锁定可靠，确保垃圾压缩的正常运行。
	1.2压缩机构压缩方式采用刮板和滑板分级压缩结构，具有二级压缩功能，压缩效率高。
1.3液压系统采用伺服电机驱动，可实现无级调速，确保运行平稳、降低噪音、控制油温、有效节能。最大压缩力≥270kN。
[bookmark: _Toc2822]1.4压缩行程容积≥2.5m³，压缩循环时间≤60s，压缩行程≥720mm
2.垃圾箱
2.1垃圾箱应由垃圾箱体、进料门、卸料门、锁紧机构和液压系统组成。垃圾箱体用于储存压缩垃圾，液压系统用于实现垃圾箱进料门启闭及卸料门启闭与锁紧。外形尺寸（长×宽×高）：（6250±50）×（2550±50）×（2550±50）mm。垃圾箱容积：≥23m³。箱体板厚：底板≥5mm，侧板≥4mm。中标后需提供省级以上质量监督检验中心（且具备CMA或CNAS资质）出具的有效检验报告证明
2.2垃圾箱整体应采用骨架结构，底部应设有尺寸不小于180×94×6.5纵向底梁，箱体两侧面中部应设有竖梁，用于连接底梁与箱体顶部两侧纵梁。箱体勾心高度：1570±10mm，底梁宽度：1060±10mm。
2.3箱体结构应为前装后卸式，垃圾箱的前部顶面上设有与垃圾箱内腔等宽的进料口，进料口周边设置密封条，可实现箱体与进料门、压缩机的密封。在进料过程中，压机与箱体紧密贴合无粉尘外溢；在垃圾箱转运过程中，进料门与箱体紧密贴合无粉尘外溢、无垃圾洒落。
2.4卸料门应采用门框式结构，面板应为弧形结构，以有利于压缩垃圾时，垃圾在箱体内的流动性。为保证垃圾箱在站内和行驶过程中的密封性能，垃圾箱卸料门应采用多点无级调节锁紧。
2.5进料门应采取液压自动启闭，通过车厢可卸式垃圾车提供动力，驱动垃圾箱上的液压油缸，推动进料门绕固定铰点定轴转动，实现进料门的可靠开启和关闭。充分考虑人机工程，液压快换接头采用倾斜30°布置，使拔插方便快捷。

3.举升机构
3.1采用垂直举升机构，液压驱动实现平台的举升与下降。举升油缸设有管道防爆阀，当下降速度过快时，防爆阀启动，平台立即停止工作。举升机构采用垂直四立柱导向，四根同步油缸驱动，运行平稳，可靠。
3.2举升机构与压缩机共用液压泵站，现场操作方便，无需动力切换，可实现远程操作。
3.3举升机构平台表面设有箱体轨道及导向机构，可将垃圾箱体准确导入平台指定位置。地坑深度需求≤2800mm，举升机构举升高度≥2100mm，举升力≥300kN。

4.循环除臭系统
4.1循环除臭系统主要由主机、控制系统、风机、风管及相关配件等组成。可实现负压抽风功能：空间内部臭气通过负压抽风，由风管吸风口吸入并输送至喷雾箱内。可实现新风输送功能：新风通过风管释放于站内空间。可除臭剂雾化喷淋内部循环：除臭剂雾化在箱体内进行，外部空间不产生水汽。箱体内药剂可循环重复利用，并配有药剂放空清洁功能。
4.2结构简单、维修方便：设备结构简单，近地安装，维护方便。自动化程度高：通过操作面板实现系统一键启动，客户可根据实际需求任意设定系统工作时间；药剂具备按比例自动补充功能。系统运行采用PLC控制：可实现根据需求自动、手动操作模式切换。
4.3收集管道采用PP材料制作：风管材料具有工艺性好、外形美观、压力损失小等优点。风管厚度要求：不低于GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》中表4.2.4-1和4.2.4-2中“中压”对应标准要求。
4.4系统配置及主要技术要求，静音风机风量≥4000(m3/h)，静音风机数量≥2，喷雾箱尺寸≥Φ2000*800*1800（mm），喷雾箱厚度≥8（mm），雾化泵功率≥0.37(kW)，雾化喷嘴材质SUS304，循环泵流量≥40（L/min)，循环泵功率≥0.06(KW)，进水过滤精度5（μm），自动加药系统混液箱规格≥30（L），水力驱动、比例可调的自动配药器，电极式液位计液位控制，药剂配比范围0-100，过滤板过滤精度G4，除雾器除雾效率≥80%，风管主风管规格≥400*300*5（mm），风管长度≥40（m）

5.高压清洗机
5.1直立移动式紧凑型冷水高压清洗机，由电机、高压水泵、高压喷枪、一体化高强度塑料构架等组成，可外接清洁剂。直立式、紧凑机身设计、大脚轮胎设计，移动储存便捷；一键式喷枪；可变压力/水流控制；伸缩式推动把手；枪柄使用安全，省力。进口三柱塞泵，清洁表现优异。
5.2额定功率≤3.1kW，水流量≥600L/h，工作压力15MPa，最高进水温度60℃，重量30-40kg，高压管≥10m，喷枪杆≥840mm
6.车厢可卸式垃圾车
6.1车辆技术参数要求
	项    目
	单  位
	参  数

	6.1.1
	最大总质量
	kg
	≥31000

	6.1.2
	▲整备质量
	kg
	≤12000

	6.1.3
	▲额定载质量
	kg
	≥19000

	6.1.4
	▲外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	≤8600×2530×3100

	6.1.5
	前悬/后悬
	mm
	≤1430/980

	6.1.6
	▲接近角/离去角
	( °)
	≥17/26

	6.1.7
	自卸角度
	( °)
	≥50

	6.1.8
	钩心高度
	mm
	1570

	6.1.9
	外导入宽度
	mm
	1070

	6.1.10
	滑臂水平移动距离
	mm
	1100

	6.1.11
	额定提升能力
	t
	≥20

	6.1.12
	上装液压系统压力
	MPa
	≥30

	6.1.13
	后支撑方式
	/
	后桥钢板弹簧支撑

	6.1.14
	发动机额定功率 
	kW
	≥250



6.2车辆性能要求
6.2.1拉臂上装设置有多层电液互锁逻辑控制装置，安全性高。在卸料工况时，需要箱体锁和自卸锁锁上以后，箱体才能举升卸料；
6.2.2液压系统中设置箱体缓冲回落装置，当箱体下降到一定角度后，传感器触发电信号，电路控制液压系统中的缓冲阀，使箱体能平缓的下降到车辆上，避免刚性冲击。
6.2.3车辆装配有安全支撑装置，车辆因维修需要举升拉臂时，应撑起安全撑杆，保护维修人员安全。车辆拉臂上装进行动作时发出声音报警，对作业区域人员提出警示，确保了人身设备安全。
6.2.4车辆第4轴处后支撑伸出，油缸顶住后桥钢板弹簧，确保车辆拉箱作业时，车辆不会倾翻，安全可靠。
三、设备基础
（一）设备基础清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	一、石庄环卫所

	1
	挖基坑土方
	1.土类别：综合考虑
2.开挖深度：详见设计图纸
3.开挖方式自行考虑，人工配合修坡，含场内打堆、内倒等相关费用
	m3
	810.61

	2
	回填方
	1.基坑（槽）回填，利用挖出可利用土方分层
2.回填夯实，满足设计要求压实度
3.运距投标人自行考虑
	m3
	538.73

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种：多余土方
2.运距和堆场自行考虑，不得在禁止倾倒区域倾倒任何渣土及建筑垃圾、淤泥等，含特种垃圾处理费
	m3
	271.88

	4
	钢板桩
	1、拉森SP-IV钢板桩支护，钢板桩规格：400*170*15.5mm，
2、桩长：9米
3、含打桩、拔桩、租赁费，使用周期投标人根据本工程特点自行考虑，详见图纸设计
	t
	103.420

	5
	钢支撑
	1.支撑系统钢材：Q345
2.支撑梁H型钢：HW300×300×10×15
3.围檩H型钢：HW300×300×10×15
4.具体详见图纸设计
5.含牛腿及其他全部连接件，包括制作、安装、运输、拆除、租赁等全部费用，使用周期投标人结合本工程考虑报价
	t
	15.285

	6
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比：C15现浇商品混凝土
	m3
	18.63

	7
	垫层模板
	1.垫层模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	20.04

	8
	筏形基础
	1.基础类型：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	100.7

	9
	基础模板
	1.筏板基础模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	44.66

	10
	基础联系梁
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	6.3

	11
	基础联系梁模板
	1.基础梁模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	47.76

	12
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土（矩形）
	m3
	6.45

	13
	柱面模板
	1.矩形柱模板
2.模板支撑体系符合现行要求
3.支模高度3.6m以内
	m2
	49.12

	14
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土强度等级：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	23.68

	15
	墙面模板
	1.设备基坑侧墙模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	150.47

	16
	实心楼板
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	1.21

	17
	楼板、屋面板、坡道板模板
	1.实心楼板模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	8.06

	18
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HPB300,φ10以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	0.046

	19
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ10mm以内，抗震自行考虑
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	2.327

	20
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ18mm以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	10.909

	21
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400,φ25以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	2.375

	22
	预埋铁件
	1.设备基础预埋件制作、安装
	t
	0.975

	23
	墙面卷材防水
	1.部位：基坑侧墙
2.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS卷材防水层（向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范搭接转通）
	m2
	100.88

	24
	墙面涂膜防水
	1.部位：基坑侧墙
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	100.88

	25
	楼(地)面卷材防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：4厚弹性体改性沥青2防水卷材自粘型(甩槎、与侧墙防水材料按施工规范搭接转通)
	m2
	289.17

	26
	楼(地)面涂膜防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	162.35

	27
	保温隔热墙面
	1.部位：基坑侧墙
2.30厚挤塑聚苯板保护层
	m2
	100.88

	28
	细石混凝土找平层
	1.部位：基坑底板
2.找平层厚度：50厚C20细石混凝土保护层
	m2
	162.35

	29
	平面砂浆找平层
	1.部位：基坑底板
2.刷界面处理剂一道
2.20厚1:3水泥砂浆找平抹光
	m2
	146.01

	30
	墙、柱面一般抹灰
	1.部位：基坑侧墙
2.刷界面处理剂一道
3.20厚1：3水泥砂浆找平抹光
	m2
	91.93

	31
	盖板、井圈
	1.格栅盖板800*800
	套
	1

	32
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械类别自行考虑
	项
	1

	33
	脚手架
	1.搭设方式自行考虑
	项
	1

	（二）璜土镇环卫所

	1
	挖基坑土方
	1.土类别：综合考虑
2.开挖深度：详见设计图纸
3.开挖方式自行考虑，人工配合修坡，含场内打堆、内倒等相关费用
	m3
	1299.96

	2
	回填方
	1.基坑（槽）回填，利用挖出可利用土方分层
2.回填夯实，满足设计要求压实度
3.运距投标人自行考虑
	m3
	810.77

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种：多余土方
2.运距和堆场自行考虑，不得在禁止倾倒区域倾倒任何渣土及建筑垃圾、淤泥等，含特种垃圾处理费
	m3
	489.19

	4
	钢板桩
	1、拉森SP-IV钢板桩支护，钢板桩规格：400*170*15.5mm，
2、桩长：9米
3、含打桩、拔桩、租赁费，使用周期投标人根据本工程特点自行考虑，详见图纸设计
	t
	127.802

	5
	钢支撑
	1.支撑系统钢材：Q345
2.支撑梁H型钢：HW300×300×10×15
3.围檩H型钢：HW300×300×10×15
4.具体详见图纸设计
5.含牛腿及其他全部连接件，包括制作、安装、运输、拆除、租赁等全部费用，使用周期投标人结合本工程考虑报价
	t
	19.799

	6
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比：C15现浇商品混凝土
	m3
	31.01

	7
	垫层模板
	1.垫层模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	21.09

	8
	筏形基础
	1.基础类型：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	178.92

	9
	基础模板
	1.筏板基础模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	50.11

	10
	基础联系梁
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	12.15

	11
	基础联系梁模板
	1.基础梁模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	106.42

	12
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土（矩形）
	m3
	22.46

	13
	柱面模板
	1.矩形柱模板
2.模板支撑体系符合现行要求
3.支模高度3.6m以内
	m2
	120.12

	14
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土强度等级：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	30.07

	15
	墙面模板
	1.设备基坑侧墙模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	198.2

	16
	实心楼板
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	3.63

	17
	楼板、屋面板、坡道板模板
	1.实心楼板模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	24.2

	18
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HPB300,φ10以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	0.061

	19
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ10mm以内，抗震自行考虑
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	5.61

	20
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ18mm以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	14.388

	21
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400,φ25以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	6.35

	22
	预埋铁件
	1.设备基础及柱脚预埋件制作、安装
	t
	2.444

	23
	螺栓
	1.螺栓种类：M30地脚锚栓
	套
	40

	24
	墙面卷材防水
	1.部位：基坑侧墙
2.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS卷材防水层（向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范搭接转通）
	m2
	132.11

	25
	墙面涂膜防水
	1.部位：基坑侧墙
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	132.11

	26
	楼(地)面卷材防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：4厚弹性体改性沥青防水卷材自粘型(甩槎、与侧墙防水材料按施工规范搭接转通)
	m2
	498.21

	27
	楼(地)面涂膜防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	286.41

	28
	保温隔热墙面
	1.部位：基坑侧墙
2.30厚挤塑聚苯板保护层
	m2
	132.11

	29
	细石混凝土找平层
	1.部位：基坑底板
2.找平层厚度：50厚C20细石混凝土保护层
	m2
	286.41

	30
	平面砂浆找平层
	1.部位：基坑底板
2.刷界面处理剂一道
2.20厚1:3水泥砂浆找平抹光
	m2
	258.02

	31
	墙、柱面一般抹灰
	1.部位：基坑侧墙
2.刷界面处理剂一道
3.20厚1：3水泥砂浆找平抹光
	m2
	123.98

	32
	盖板、井圈
	1.格栅盖板800*800
	套
	1

	33
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械类别自行考虑
	项
	1

	34
	脚手架
	1.搭设方式自行考虑
	项
	1



（二）设备基础相关问题说明
1.本工程量清单编制依据
（1）国家相关法律、法规；
（2）相关施工图及清单编制过程中的回复等资料；
（3）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024)、《园林绿化工程工程量计算标准》 (GB/T50858-2024)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026年)、《江苏省市政工程消耗量》(2026年)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026年)及省市现行的相关造价文件规定等；
（4）苏建价〔2026〕76号《关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知；
（5）锡建房市[2026]5号文关于印发《<建设工程工程量清单计价标准>（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准的实施意见》的通知；
（6）江阴市相关文件；
（7）本工程招标文件。
2.工程量清单编制说明
（1）本工程量清单应与施工图纸、招标文件、工程施工规范、清单计价规范及相关文件等一起使用；
（2）本工程量清单所列的工程量按招标人的要求及施工图纸进行计算的，作为投标报价的基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师、建设单位代表、跟踪审计认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；
（3）本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围一起使用；
（4）投标单位在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素（指人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险等)；
（5）投标单位需自行勘察现场，有不明情况可以询问甲方，投标单位应根据施工现场实际情况进行报价，注意保护改造范围外结构，注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础等，并将相应费用考虑在投标报价中，如施工破坏现有建、构筑物，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算；
（6）施工时满足环境保护要求，安全文明施工符合相关部门要求，施工过程中若因施工单位原因影响环境造成的罚款，由施工单位自理；
（7）投标单位投标时应考虑有关扬尘污染防治达到相关文件要求所产生的一切费用，结算时不调整；
（8）施工现场因施工增加的建筑垃圾由投标单位清理出场或按甲方要求进行处理，费用综合在报价中，结算不予调整；
（9）本工程可能发生的材料二次搬运费及交叉、垃圾处置、衔接施工等增加的费用，投标人自行踏勘现场并在报价中考虑，结算时综合单价不予调整；
（10）施工用水电费由投标单位自主报价，中标人自行装表支付水电费。发包人在开工前提供施工现场的用电电源、临时用水接驳点，由投标人完成后续的接驳引入，发生的申请和使用费用已综合考虑纳入投标报价中；
（11）现场施工需要吊运至施工位置而产生的吊运费，投标人应根据施工组织设计自行计入投标报价；
（12）各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内；
（13）对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；
（14）施工期间，在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护，如有损坏，投标人负责承担；
（15）竣工后，对原有建（构）筑物的损坏，需修补赔偿，投标单位应认真踏勘现场，充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整；
（16）本工程还应严格遵守“防火规范”等国家标准
3.相关问题说明
（1）本工程土方工程量清单中均为计价量，考虑了工作面所需的土方，投标人结合工程具体情况自行考虑开挖方案进行报价。场地内地坪及建筑物已拆除；投标人自行勘察现场，如遇地下掩埋障碍物需拆除，一并考虑在投标报价综合单价内，不再另行增加；
（2）投标单位需充分考虑土壤类别、现场的土平衡调配，短驳、翻挖、现场的扬尘措施、土方留存处的地理环境及现场条件、留存点以及运输过程中的扬尘防范、施工过程中地下地上管线保护等，相关费用计入投标报价中不再调整；
（3）多余土方需外运，运距需自行考虑，外运所产生的运输费、堆置费，弃土费、特种垃圾处理费等全部考虑在报价内，不再另计增加；
（4）工程量清单中砂浆根据现行安全文明施工要求以及图纸要求采用预拌成品砂浆计入；
（5）本工程采用商品混凝土，强度等级、抗渗等级详见工程量清单中的项目特征描述，泵送与非泵送投标人自行考虑，相关费用计入综合单价内；
（6）本工程的钢筋工程按实翻样，钢筋接头形式按规范计算；钢筋安装高度综合由投标人自行考虑；二次结构的钢筋按预埋考虑，如果施工过程中改变此施工工艺采用植筋，结算时一律不予计算；
（7）管线预埋做法详见图纸，本项不单独列项，相关费用已综合包含在对应混凝土项目综合单价内；
（8）钢筋接头方式符合施工规范，本项不单独列项，相关费用已综合包含在现浇钢筋项目综合单价内。
（9）拉森钢板桩拔除完成后，对桩体遗留孔位进行注浆充填处理保证土体密实，本项不单独列项，相关费用已综合包含在钢板桩项目综合单价内。
  四、说明			
1.参数内若涉及各相关品牌及部件的选型则供参考，并不是限制条件，投标人可在技术、质量等指标不低于原设计要求的前提下投报其它优质品牌及部件。
2.本项目配置全套设备、材料，并运抵采购人工地现场，完成安装、调试，直至验收合格交付采购人使用，进行售后服务，质保期服务。
3.商务及技术规格有偏离须说明。
五、施工要求
[bookmark: _Hlk136873203]1.本项目允许将不具备实施能力的设备基础工程进行专业分包，并通过相关主管部门的验收，设备基础工程分包单位须具备建设行政主管部门核发的建筑工程总承包叁级及以上资质并具有安全生产许可证，同时项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有安全生产考核B证；接受分包单位不得再次分包；
2.施工单位应做到文明施工，做好施工现场管理包括环境整洁、施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。
3.施工单位所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使成交，采购人有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并承担给采购人造成的相应的损失。
六、交货（完工）时间：合同签订后待采购方通知送货进场，90天内（以书面开工令中的日期为准）完成设备基础建设、全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付使用。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK4]七、交货（服务）地点：采购人指定地点。由成交方负责办理运输和装卸等，费用由成交方负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交方除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。初步验收不合格的不予签收货物。
八、质量保证及售后服务：
1.货物质量保证
（1）供应商应明确承诺：整体产品质量保证期不少于3年，从验收合格之日算起，质保期内维修及服务期内的维护、保养不收取任何费用，质保期另有要求的，以要求高的为准。
（2）供应商的质量保证期及服务期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。
（3）供应商所投货物由厂家（指货物生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。
2.售后服务内容
供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
（1）质量保证期内服务要求
①电话咨询
成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
②现场响应
用户遇到使用及技术问题，中标供应商或制造商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。
③技术升级
在质保期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商和制造商应对采购人进行升级服务。
（2）质保期外服务要求
①质量保证期过后，中标供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
②质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商和制造商提供售后服务的，中标供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（3）故障响应时间要求
供应商接到使用方设备出现问题的通知后立即作出响应，4小时内派出专业人员，12小时内到达现场进行处理。
（4）维修配件
中标供应商或制造商应提供备品备件，保证采购人应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
九、付款方式：
合同签署后支付合同金额的20%，设备基础完工所有设备到甲方指定后支付合同金额的20%，所有设备现场安装完成验收合格并成功运行后支付合同金额的30%，项目竣工验收合格满一年且审计结束后按审定价付清余款。具体付款时间以财政支付节点及有关要求为准。 
十、项目说明：
1.投标报价包含完成本项目全部工作内容所需的设备、辅助材料、安装、调试、人员培训、人工、机械设备、运输、仓储、装卸、质保期内维护保养、原有设备的拆除且拆除须保障拆旧后旧机器的零件完整性以及设备基础工程的深化设计、临时设施、文明施工、安全防护、成品保护、管理费、利润、规费、税金等为完成本项目并通过验收交付使用所涉及的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。本项目配套基础土建工程允许专业分包，分包相关责任、风险由中标单位统一向采购人承担。
2.产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、条件及要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换，费用由供方负责。
3.知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
4.本项目不组织踏勘现场。
5.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
6.招标人向投标人提供的有关现场等的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
7.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
8.投标人应认真踏勘现场以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
9.项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。
10.安全生产方面要求：甲方会不定期安全检查，如发现有较轻安全隐患，立即安排整改；发现严重安全隐患则立即停工并终止合同。
11.中标单位必须对整个项目安装调试施工等的安全负责。中标单位负责及其在工地及运行期间的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标单位承担全部赔偿责任。中标单位应为由于项目实施过程中任何人员的伤亡所导致的损失和索赔进行保险，并能使采购单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。
12.上级相关行政部门进行相关检查发现问题，中标方负责整改及接受相应处罚。
13.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。
14.采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。











第四章　评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准：
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对暗标部分和非暗标部分分别进行制作。其中技术部分（2.2~2.5）属于暗标，投标人在制作技术部分（2.2~2.5）相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则所有暗标评审项均不得分。
暗标部分不得有体现投标人身份的内容是指：
①暗标部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②暗标部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③暗标部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
	
评分项
	
序号
	评分
因素
	
评分细则
	
分值

	一、价格部分
（30 分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分
	30

	[bookmark: OLE_LINK6]二、技术部分
（52分）
	2.1
	指标响应情况
	根据所投产品的详细的技术参数要求的响应情况进行综合评审，产品符合招标文件要求，无负偏离得27分。打“★”项参数有一项负偏离，则视为无效投标，打“▲”项参数每一项负偏离扣2分，非打“▲”项参数每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
	27

	
	2.2
	[bookmark: OLE_LINK17]项目实施方案

	[bookmark: OLE_LINK18]投标人针对本项目提供实施方案，包括①项目组织计划、②进度保障措施、③质量保障措施、④安全保障措施、⑤安全文明环境保护措施等进行综合评审：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	10

	
	2.3
	培训服务方案
	针对投标产品提出的培训服务方案①包括培训计划、②培训服务内容、③培训技术专业性等进行综合评审：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	6

	
	2.4
	售后服务方案
	投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务内容、②售后服务人员安排、③售后服务响应、④备品备件的准备及收费标准、⑤质保期满后的服务内容及收费标准，方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	5

	
	2.5
	应急保障方案
	投标人针对本项目提供应急保障方案，包括①应急响应时间及修复时间、②应急保障措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。
（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	4

	






[bookmark: OLE_LINK39]三、商务
部分
（18分）
	3.1
	[bookmark: OLE_LINK29]综合
实力
	[bookmark: OLE_LINK30]1.投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分；
（以上均须提供相关证明材料扫描件加盖公章）
	3

	
	3.2
	[bookmark: OLE_LINK31]保障
能力
	1.投标人或设备制造商具有行政主管部门颁发的安全生产许可证的得2分。
2.投标人或设备制造商具有行政主管部门颁发的机电安装工程三级及以上资质证书的得2分。
注：投标人需提供证明材料扫描件，并加盖投标人公章。未提供的不得分。
	4

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK32]1.项目经理具有机电工程专业一级建造师注册证书的得2分，具有机电工程专业二级建造师注册证书的得1分，本项最高得2分；
2.团队成员（除项目经理外）具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书的，每有一人得1分，本项最高得2分；
3.团队成员中（除项目经理外）具有人社部门颁发的维修电工一级或装配钳工一级职业技能等级证书的得1分，具有人社部门颁发的维修电工二级或装配钳工二级职业技能等级证书的得0.5分，本项最高得1分；
4.团队成员中（除项目经理外）具有人社部门颁发的焊工一级职业技能等级证书的得1分，具有人社部门颁发的焊工二级职业技能等级证书的得0.5分，本项最高得1分；
同一人证书不重复计分，人员均须提供本单位投标前近3个月<不含投标当月>为其缴纳社保的证明；发现不符或者虚假响应的，按弄虚作假处理。
	6

	
	3.3
	[bookmark: OLE_LINK33]成功
案例
	[bookmark: OLE_LINK34]2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似环卫所设备项目成功案例的，有一个得1分，最高4分。
（同时提供销售合同及对应合同的销售发票复印件，否则不得分）
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	3.4
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[bookmark: _Toc251268363]第五章　　合同书（格式）

甲方（采购单位）：　江阴市璜土镇人民政府　　
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　　
根据采购招标编号 JSZC-320281-SWGC-G2026-0139   招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次 江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购） 的事宜，签订本合同书。
第一条 采购内容：江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购），具体按清单。
第二条 合同价款
（1） 本项目江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购）总价为人民币           元整（RMB        元），其中设备费总价人民币           元整（RMB        元），设备基础工程总价人民币           元整（RMB        元）。
总价包含完成本项目全部工作内容所需的设备、辅助材料、安装、调试、人员培训、人工、机械设备、运输、仓储、装卸、质保期内维护保养、原有设备的拆除且拆除须保障拆旧后旧机器的零件完整性以及设备基础工程的深化设计、临时设施、文明施工、安全防护、成品保护、管理费、利润、规费、税金等为完成本项目并通过验收交付使用所涉及的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。本项目配套基础土建工程允许专业分包，分包相关责任、风险由中标单位统一向采购人承担。
（2）合同价款的支付方式： 合同签署后支付合同金额的20%，设备基础完工所有设备到甲方指定后支付合同金额的20%，所有设备现场安装完成验收合格并成功运行后支付合同金额的30%，项目竣工验收合格满一年且审计结束后按审定价付清余款。具体付款时间以财政支付节点及有关要求为准。 
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利和义务
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3.乙方承诺的质量保证：　
3.1货物质量保证
（1）供应商应明确承诺：整体产品质量保证期不少于3年，从验收合格之日算起，质保期内维修及服务期内的维护、保养不收取任何费用，质保期另有要求的，以要求高的为准。
（2）供应商的质量保证期及服务期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。
（3）供应商所投货物由厂家（指货物生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。
3.2.售后服务内容
供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
（1）质量保证期内服务要求
①电话咨询
成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
②现场响应
用户遇到使用及技术问题，中标供应商或制造商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。
③技术升级
在质保期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商和制造商应对采购人进行升级服务。
（2）质保期外服务要求
①质量保证期过后，中标供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
②质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商和制造商提供售后服务的，中标供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（3）故障响应时间要求
供应商接到使用方设备出现问题的通知后立即作出响应，4小时内派出专业人员，12小时内到达现场进行处理。
（4）维修配件
中标供应商或制造商应提供备品备件，保证采购人应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。　　　　　　　　　　　　　　　　　
第六条　包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
七、履约保证金
1.乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%）
2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.履约保证金退还方式：施工完成并验收合格后退还，不计息。
4.履约保证金退还时间：本项目验收合格或有效期结束后。
5.履约保证金退还条件：本项目验收合格或有效期结束后。
6.履约保证金不予退还的情形：未按照合同内容履行供货或所供货物不满足招标文件相关要求。
第八条 验收标准：
1.按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由 中标单位 承担。
2 .甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6.验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
第九条　伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；
（2）对甲方人员进行免费培训。
3.乙方承诺的售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修（）工作小时后仍无法排除，乙方应在（）小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7）质保期后的货物维护由双方协商再定。
第十条 违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 每日万分之五 的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
第十一条、不可抗力
1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十二条　合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十三条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十四条　争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十五条　合同生效及其他
1.合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执二份、采购代理机构执一份。
2.合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。





	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方：（盖章）
	
	

	见证方代表：        　   　　       
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日
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项目名称：江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购）
项目编号：JSZC-320281-SWGC-G2026-0139
投标单位：

二○二六年  月  日

一、投标函
[bookmark: OLE_LINK10]致江阴市璜土镇人民政府、江苏苏维工程管理有限公司
我方收到贵单位JSZC-320281-SWGC-G2026-0139招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购）的投标。
1.我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成本项目全部工作内容所需的设备、辅助材料、安装、调试、人员培训、人工、机械设备、运输、仓储、装卸、质保期内维护保养、原有设备的拆除且拆除须保障拆旧后旧机器的零件完整性以及设备基础工程的深化设计、临时设施、文明施工、安全防护、成品保护、管理费、利润、规费、税金等为完成本项目并通过验收交付使用所涉及的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。本项目配套基础土建工程允许专业分包，分包相关责任、风险由中标单位统一向采购人承担。
2.我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。
3.我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4.我方认为你们有权决定中标者。
5.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。 
6.我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。 
7.如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位：（电子签章）
电话：                            传真：
地址：                            电子邮箱：
日期：         年         月       日

二、开标一览表
 
	项目编号
	JSZC-320281-SWGC-G2026-0139

	项目名称
	江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目（璜土镇环卫所设备采购）

	总  价
（人民币：元）
	以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中
填写的金额为准。


注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。


投标单位（电子签章）：


日期：     年    月    日






3、 
投标报价明细表
表一：报价明细总表
	序号
	费用名称
	价格（元）
	备注

	一
	高位水平直压压缩机
	
	

	二
	举升平台
	
	

	三
	垃圾箱
	
	

	四
	循环除臭系统
	
	

	五
	高压清洗机
	
	

	六
	车厢可卸式垃圾车
	
	

	七
	设备基础工程
	
	



表二：设备基础工程报价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	一、石庄环卫所

	1
	挖基坑土方
	1.土类别：综合考虑
2.开挖深度：详见设计图纸
3.开挖方式自行考虑，人工配合修坡，含场内打堆、内倒等相关费用
	m3
	810.61
	
	

	2
	回填方
	1.基坑（槽）回填，利用挖出可利用土方分层
2.回填夯实，满足设计要求压实度
3.运距投标人自行考虑
	m3
	538.73
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种：多余土方
2.运距和堆场自行考虑，不得在禁止倾倒区域倾倒任何渣土及建筑垃圾、淤泥等，含特种垃圾处理费
	m3
	271.88
	
	

	4
	钢板桩
	1、拉森SP-IV钢板桩支护，钢板桩规格：400*170*15.5mm，
2、桩长：9米
3、含打桩、拔桩、租赁费，使用周期投标人根据本工程特点自行考虑，详见图纸设计
	t
	103.420
	
	

	5
	钢支撑
	1.支撑系统钢材：Q345
2.支撑梁H型钢：HW300×300×10×15
3.围檩H型钢：HW300×300×10×15
4.具体详见图纸设计
5.含牛腿及其他全部连接件，包括制作、安装、运输、拆除、租赁等全部费用，使用周期投标人结合本工程考虑报价
	t
	15.285
	
	

	6
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比：C15现浇商品混凝土
	m3
	18.63
	
	

	7
	垫层模板
	1.垫层模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	20.04
	
	

	8
	筏形基础
	1.基础类型：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	100.7
	
	

	9
	基础模板
	1.筏板基础模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	44.66
	
	

	10
	基础联系梁
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	6.3
	
	

	11
	基础联系梁模板
	1.基础梁模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	47.76
	
	

	12
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土（矩形）
	m3
	6.45
	
	

	13
	柱面模板
	1.矩形柱模板
2.模板支撑体系符合现行要求
3.支模高度3.6m以内
	m2
	49.12
	
	

	14
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土强度等级：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	23.68
	
	

	15
	墙面模板
	1.设备基坑侧墙模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	150.47
	
	

	16
	实心楼板
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	1.21
	
	

	17
	楼板、屋面板、坡道板模板
	1.实心楼板模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	8.06
	
	

	18
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HPB300,φ10以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	0.046
	
	

	19
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ10mm以内，抗震自行考虑
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	2.327
	
	

	20
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ18mm以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	10.909
	
	

	21
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400,φ25以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	2.375
	
	

	22
	预埋铁件
	1.设备基础预埋件制作、安装
	t
	0.975
	
	

	23
	墙面卷材防水
	1.部位：基坑侧墙
2.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS卷材防水层（向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范搭接转通）
	m2
	100.88
	
	

	24
	墙面涂膜防水
	1.部位：基坑侧墙
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	100.88
	
	

	25
	楼(地)面卷材防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：4厚弹性体改性沥青2防水卷材自粘型(甩槎、与侧墙防水材料按施工规范搭接转通)
	m2
	289.17
	
	

	26
	楼(地)面涂膜防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	162.35
	
	

	27
	保温隔热墙面
	1.部位：基坑侧墙
2.30厚挤塑聚苯板保护层
	m2
	100.88
	
	

	28
	细石混凝土找平层
	1.部位：基坑底板
2.找平层厚度：50厚C20细石混凝土保护层
	m2
	162.35
	
	

	29
	平面砂浆找平层
	1.部位：基坑底板
2.刷界面处理剂一道
2.20厚1:3水泥砂浆找平抹光
	m2
	146.01
	
	

	30
	墙、柱面一般抹灰
	1.部位：基坑侧墙
2.刷界面处理剂一道
3.20厚1：3水泥砂浆找平抹光
	m2
	91.93
	
	

	31
	盖板、井圈
	1.格栅盖板800*800
	套
	1
	
	

	32
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械类别自行考虑
	项
	1
	
	

	33
	脚手架
	1.搭设方式自行考虑
	项
	1
	
	

	二、璜土镇环卫所

	1
	挖基坑土方
	1.土类别：综合考虑
2.开挖深度：详见设计图纸
3.开挖方式自行考虑，人工配合修坡，含场内打堆、内倒等相关费用
	m3
	1299.96
	
	

	2
	回填方
	1.基坑（槽）回填，利用挖出可利用土方分层
2.回填夯实，满足设计要求压实度
3.运距投标人自行考虑
	m3
	810.77
	
	

	3
	余方弃置
	1.废弃料品种：多余土方
2.运距和堆场自行考虑，不得在禁止倾倒区域倾倒任何渣土及建筑垃圾、淤泥等，含特种垃圾处理费
	m3
	489.19
	
	

	4
	钢板桩
	1、拉森SP-IV钢板桩支护，钢板桩规格：400*170*15.5mm，
2、桩长：9米
3、含打桩、拔桩、租赁费，使用周期投标人根据本工程特点自行考虑，详见图纸设计
	t
	127.802
	
	

	5
	钢支撑
	1.支撑系统钢材：Q345
2.支撑梁H型钢：HW300×300×10×15
3.围檩H型钢：HW300×300×10×15
4.具体详见图纸设计
5.含牛腿及其他全部连接件，包括制作、安装、运输、拆除、租赁等全部费用，使用周期投标人结合本工程考虑报价
	t
	19.799
	
	

	6
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比：C15现浇商品混凝土
	m3
	31.01
	
	

	7
	垫层模板
	1.垫层模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	21.09
	
	

	8
	筏形基础
	1.基础类型：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	178.92
	
	

	9
	基础模板
	1.筏板基础模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	50.11
	
	

	10
	基础联系梁
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	12.15
	
	

	11
	基础联系梁模板
	1.基础梁模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	106.42
	
	

	12
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土（矩形）
	m3
	22.46
	
	

	13
	柱面模板
	1.矩形柱模板
2.模板支撑体系符合现行要求
3.支模高度3.6m以内
	m2
	120.12
	
	

	14
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土强度等级：C30P8现浇商品混凝土
	m3
	30.07
	
	

	15
	墙面模板
	1.设备基坑侧墙模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	198.2
	
	

	16
	实心楼板
	1.混凝土强度等级：C30现浇商品混凝土
	m3
	3.63
	
	

	17
	楼板、屋面板、坡道板模板
	1.实心楼板模板
2.模板支撑体系符合现行要求
	m2
	24.2
	
	

	18
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HPB300,φ10以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	0.061
	
	

	19
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ10mm以内，抗震自行考虑
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	5.61
	
	

	20
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400，φ18mm以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	14.388
	
	

	21
	现浇混凝土钢筋
	1.构件类型：综合考虑，抗震自行考虑
2.钢筋种类、规格：HRB400,φ25以内
3.含钢筋制作、安装、绑扎、机械连接等，高度综合考虑
	t
	6.35
	
	

	22
	预埋铁件
	1.设备基础及柱脚预埋件制作、安装
	t
	2.444
	
	

	23
	螺栓
	1.螺栓种类：M30地脚锚栓
	套
	40
	
	

	24
	墙面卷材防水
	1.部位：基坑侧墙
2.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS卷材防水层（向上翻入地下室顶板与普通防水层按施工规范搭接转通）
	m2
	132.11
	
	

	25
	墙面涂膜防水
	1.部位：基坑侧墙
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	132.11
	
	

	26
	楼(地)面卷材防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：4厚弹性体改性沥青防水卷材自粘型(甩槎、与侧墙防水材料按施工规范搭接转通)
	m2
	498.21
	
	

	27
	楼(地)面涂膜防水
	1.部位：基坑底板
2.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料
	m2
	286.41
	
	

	28
	保温隔热墙面
	1.部位：基坑侧墙
2.30厚挤塑聚苯板保护层
	m2
	132.11
	
	

	29
	细石混凝土找平层
	1.部位：基坑底板
2.找平层厚度：50厚C20细石混凝土保护层
	m2
	286.41
	
	

	30
	平面砂浆找平层
	1.部位：基坑底板
2.刷界面处理剂一道
2.20厚1:3水泥砂浆找平抹光
	m2
	258.02
	
	

	31
	墙、柱面一般抹灰
	1.部位：基坑侧墙
2.刷界面处理剂一道
3.20厚1：3水泥砂浆找平抹光
	m2
	123.98
	
	

	32
	盖板、井圈
	1.格栅盖板800*800
	套
	1
	
	

	33
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械类别自行考虑
	项
	1
	
	

	34
	脚手架
	1.搭设方式自行考虑
	项
	1
	
	

	合计
	小写：￥                                
大写：人民币                            





投标单位（电子签章）：  
    
                  
   日期：     年    月    日

四、详细配置一览表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量/单位
	单报价
	分项总报价
	生产厂家
	质保期
	是否属于     小、微型企业产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。
2.请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。
3.本表可根据需要自行添行。
4.因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号。）
5.在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“生产厂家”栏内加填小、微型企业的完整名称，以及提供生产厂家、投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
6.如有需要说明的事项，请在备注中列明。
7.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商（签章）：
                               日    期：     年   月   日







五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2.质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4.“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5.表格不够可另接。



投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc505608384][bookmark: _Toc8831]
六、供应商综合实力
（一）投标单位情况表
单位名称（盖章）
	一、公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	帐号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）：
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）：
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）：
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）：
	

	三、投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、其他投标单位综合实力证明材料

	



（二）类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	实施时间
	合同内容
	合同金额（万元）
	业主联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





















（三）主要配件和易损件价格清单表


	序号
	名称
	规格、型号
	生产厂家
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	






注：1、可参照上述格式自制价格清单表。
2、维保期满，如有配件、易损件不含在免费维保更换范围内，请在本表中详细列出，并在备注中注明更换时间或使用次数，若未列出，则视为全部包含免费维保范围。
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[bookmark: _Toc25664][bookmark: _Toc342901630][bookmark: _Toc424045399][bookmark: _Toc375841426][bookmark: _Toc323364726][bookmark: _Toc376513772][bookmark: _Toc475966769]七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件加盖公章）
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈可不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》


















部分格式                  
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）
[bookmark: OLE_LINK14]（一）法定代表人授权委托书

江阴市璜土镇人民政府、江苏苏维工程管理有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：　　　　　　
身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　
通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：　　　　　　　
                     　　 法定代表人（签名或盖章）：　　　　　　　

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈可不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

	法定代表人身份证
复印件
	
	授权委托人身份证
复印件














（一）法定代表人亲自投标声明


江阴市璜土镇人民政府、江苏苏维工程管理有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     




单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    














（二）（投标人）关于资格的声明函

江苏苏维工程管理有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。
二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。
五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。 
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：  

 日期：     年    月    日

说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

（三）中小企业声明函（货物）
（非小微型企业无需填写提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加      的              采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位（公章）：

日期：     年    月    日



注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

（四） 残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标单位（公章）：

日期：     年    月    日　　　　　　　　　　
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