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第一章  投标邀请
受江苏省交通运输厅规划研究中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省低空智能网联系统建设项目软件系统开发及设施设备项目（JSZC-320000-SCZX-G2026-0616）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[bookmark: OLE_LINK4] 江苏省低空智能网联系统建设项目软件系统开发及设施设备 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年12月3日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0616
2.项目名称：江苏省低空智能网联系统建设项目软件系统开发及设施设备
3.预算金额
	采购
包号
	预算金额
（人民币：万元）

	1
	4033.5


4.最高限价
	采购
包号
	最高限价
（人民币：万元）

	1
	4033.5


[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]5.采购需求(简介)：为贯彻落实国家相关要求，在现有江苏省低空飞行服务平台基础上升级改造，打造成对接国家级行业系统、衔接区域军民航、汇聚全省低空信息业务、保障省内低空安全运行与发展的核心枢纽，支撑全省低空飞行安全高效运转与低空经济高质量发展。江苏省低空智能网联系统建设项目软件系统开发及设施设备采购项目主要建设内容为：新建低空集成统筹、安全监管、设施设备管理等功能，提升低空飞行服务、运行管理等功能，并兼容考虑市级系统基础能力以及配套设施设备，形成由集成系统、运行系统、低空能力模型、低空数据底座及基础支撑设施构成的省级低空智能网联系统。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：项目须在2027年3月底前完成全部硬件交付，2027年6月底前系统上线试运行，2028年7月底前完成项目整体终验并交付使用，达到预期目标和功能。软件系统提供5年免费运维；硬件提供原厂质保3年，涉及相关授权软件须提供永久使用权限。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购
包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	是
	2


（二）本项目的特定资格要求
	采购
包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年12月3日9时30分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]六、其他补充事宜
集中勘察：本项目由采购人统一组织现场集中勘察工作，各投标人提前自行联系采购人办理勘察手续。
勘察时间：2026年11月23日10:00
地点：南京市建邺区江心洲低碳产业园江苏省低空飞行服务中心。
联系人：史林平
联系电话：025-52853148
现场勘察时投标人代表请持本人身份证、携带企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法人授权委托书（格式自拟），准时到达现场并签到。
投标人务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地踏勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]　　1.采购人信息
名称：江苏省交通运输厅规划研究中心
地址：南京市秦淮区升州路16号
联系人：史林平
联系方式：025-52853148
2.江苏省政府采购中心信息
地　　址：南京市汉中门大街145号
联 系 人：苏俊、许滢
联系方式：025-83668518
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13.投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15.投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]16.投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18.投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]20.开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21.评标委员会
21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14）
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.其他
本项目禁止违规分包和转包。中标供应商不得将本项目主体、关键性工作分包给他人，不得将合同转让给第三方；确需分包的，应当符合法律、行政法规和国家有关规定，并经采购人书面同意，分包内容、分包金额及分包供应商资质须满足要求，中标供应商对分包部分与分包供应商承担连带责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]29.签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30.服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242]31.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：XXXX                   
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX              
采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目履约保证金 2,000,000元（大写：贰佰万圆整，不超过合同金额的10%），缴纳形式为银行保函。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：XXXX
6.2.2履约保证金退还时间：XXXX
6.2.3履约保证金退还条件：XXXX
6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10工作日内，采购人收到发票后10个工作日内，预付款503万元。
8.1.2完成系统开发、部署、上线试运行，采购人确认系统运行正常通过初验后，采购人收到发票后10个工作日内，由采购人支付至合同总价的50%；
8.1.3完成采购人履约验收后，采购人收到发票后10个工作日内，由采购人支付至合同总价的90%；
8.1.4 尾款支付时间：完成合同及招标文件规定的全部内容、确认系统运行正常，并通过项目最终验收，采购人收到发票后10个工作日内，由采购人支付至合同总价的100%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                         
 
[bookmark: _Hlt16619369]签订日期：   年   月   日


第四章  采购需求
一、采购标的清单
	采购
包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	1
	江苏省低空智能网联系统建设项目软件系统开发及设施设备
	软件和信息技术服务业


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括参数性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。标记▲项，须提供相关证明材料。
1. 项目理解与需求分析方案要求包括：①对采购人需求的理解与分析、②对本项目的建设目标和定位、③对本项目系统信息量、系统性能及系统数据资源与算力资源需求测算。
具体要求如下：①对采购人需求的理解与分析：投标人准确解读本项目采购需求，厘清项目建设范围，明确项目建设边界，理解内容贴合采购文件要求，不存在理解偏差。②对本项目的建设目标和定位：明确项目建设定位与建设目标，说明本项目在江苏省低空智能网联体系中的功能定位与业务价值。③对本项目系统信息量、系统性能及系统数据资源与算力资源需求测算：结合低空业务场景，科学测算系统信息规模、性能指标、数据资源、存储及算力需求，测算依据充分、逻辑清晰，满足系统运行及后续迭代扩展需要。
2. 系统总体设计方案要求包括：①总体设计原则与建设思路、②总体架构设计、③业务架构设计、④部署逻辑架构设计、⑤业务流程设计、⑥与现有江苏省低空飞行服务平台衔接。
具体要求如下：①总体设计原则与建设思路：投标人结合项目定位，明确项目建设遵循的设计原则，清晰阐述整体建设思路，方案适配江苏省低空智能网联系统管理要求。②总体架构设计：开展系统总体架构设计，层级划分清晰、模块耦合合理，具备良好兼容性、可扩展性与可维护性。③业务架构设计：围绕低空飞行服务、运行监管等业务场景搭建业务架构，覆盖本项目业务需求，业务模块划分科学。④部署逻辑架构设计：明确系统部署逻辑架构，合理规划各组件部署关系，满足系统稳定运行、安全隔离、运维管理的要求。⑤业务流程设计：针对资质认证、空域管理、飞行活动/计划管理、安全监管协同以及应急突发事件协同处置五大类业务场景设计业务流程，流程逻辑通顺、闭环完整，贴合实际。⑥与现有江苏省低空飞行服务平台衔接：制定与现有江苏省低空飞行服务平台的衔接方案，明确功能承接、数据迁移和系统联调等，承接功能包括低空数字化规划和空域动态管理、飞行活动、飞行计划申报和管理、低空航行情报服务、低空气象服务、运行风险管理、无人机注册与管理、空域用户管理、飞行动态监视、空域容流监测。
3. 软件成熟度要求，供应商应具有“数据分析”“空域管理”“飞行服务”“飞行风险识别”“飞行智能规划”“情报服务”等关键词的软件著作权证书。
4. 技术具体要求如下：
（1）江苏省低空智能网联系统建设清单如下表：
	编号
	系统
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	技术参数指标

	1
	江苏省低空智能网联系统
	集成系统
	低空协同管理子系统
	军地民信息协同
	[bookmark: OLE_LINK5]面向军队、地方政府、民航管理部门及各级低空智能网联系统管理机构等多主体协同运行需求，构建统一的信息协同体系。
建立多主体协同接入通道，实现不同管理主体间的信息互联互通。对低空空域资源、飞行计划、运行态势等核心业务数据进行统一接入、处理和共享，解决多系统数据结构不一致、标准不统一等问题。
建立统一业务权限管理机制，实现不同主体、不同角色的访问控制和业务授权，为军地民协同管理和低空运行保障提供数据与权限支撑。

	2
	
	
	
	跨部门联合响应
	面向低空运行突发事件处置需求，构建面向农业农村、交通运输、公安、应急管理等部门的协同响应机制。
▲实现突发事件智能监测、风险分析与分级告警，实现事件信息向相关管理部门和责任用户的快速传递。
建立协同响应预案，配置响应流程、处置节点和责任主体，开展跨部门联合指挥调度与任务协同；通过全过程跟踪管理，实现事件响应、任务执行和处置结果的闭环管理，提升突发事件快速响应和协同处置能力。

	3
	
	
	
	系统一键暂停模块
	面向低空运行过程中重大突发安全事件处置需求，提供系统暂停与恢复管理能力。在高风险事件发生时，经授权审批后触发系统一键暂停操作，快速中断相关低空运行服务；在风险消除并完成安全评估后，系统有序解除暂停状态，逐步恢复业务服务。
建立面向运营企业和监管部门的暂停/恢复通知机制，实现暂停指令发布、业务影响告知、恢复状态同步及全过程信息留痕，保障低空运行管理由常态运行向应急管控的平稳切换，提升突发事件响应效率和运行安全保障能力。

	4
	
	
	低空产业管理子系统
	政策制定管理模块
	面向低空领域政策制定业务需求，提供从政策信息汇总分析、政策草案协同编制到政策报送的全流程管理能力。
通过对低空相关政策文件进行统一汇聚、智能解析和分类管理，辅助管理人员掌握政策发展动态；开展政策草案编制、意见征集、版本管理及修改完善，实现政策制定过程的规范化、协同化和全过程留痕；政策成果向国家级相关系统在线报送管理，提升低空政策制定与报送工作的数字化管理水平。

	5
	
	
	
	低空企业管理模块
	面向低空产业主体管理需求，提供企业信息管理、运行状态监测、运行评价和产业资源对接等综合管理能力。
通过建立低空企业信息档案，实现企业基础信息、资质信息等数据的统一维护与规范化管理；结合企业运行数据和违规记录，开展企业状态监测与运行评价分析，辅助行业监管和风险识别；同时提供产业供需信息交互渠道，促进企业间资源共享与合作对接，支撑低空产业健康有序发展。

	6
	
	
	
	低空应用场景管理模块
	面向低空经济应用发展管理需求，提供应用场景分类管理、信息统计分析和典型案例归集等综合管理能力。
通过建立统一的应用场景分类标准，实现低空应用场景信息的规范化管理；用户在线填报应用场景数据，并基于填报信息开展多维度统计分析，全面掌握低空应用业态发展情况；同时发改部门对具有示范价值的优秀应用案例进行筛选、归集和建档，形成典型应用场景资源库，为低空产业规划、应用推广和发展决策提供数据支撑。

	7
	
	
	低空运行监测子系统
	低空运行监测模块
	依托多源数据融合与实时分析技术，构建全方位、立体化的低空运行监测体系。
对低空空域内各类飞行器进行实时跟踪、状态监控与运行评估，有力支撑低空运行态势的精准感知、风险预警，提供实时、精准的数据支撑。

	8
	
	
	
	低空基础设施监测模块
	低空基础设施监测模块依托全域感知与实时数据采集技术，构建全省统一的低空基础设施信息库。
面向重点区域（如要地防护、重大活动保障）和公共航路，利用地理空间分析技术，分别开展重点区域基础设施覆盖监测与公共航路基础设施覆盖监测，模块对通信、导航、起降场等设施的覆盖范围、盲区、密度、重叠度等进行可视化展示，为低空基础设施的补点规划、航路优化及安防能力评估提供直观、科学的决策支撑。

	9
	
	
	
	低空运行统计分析模块
	对省域低空运行全要素数据开展多维度统计与智能分析，整合空域使用、航路运行、航空器状态、运营主体、设施设备等动态与静态数据，按时间周期、行政区域、作业类型、运营主体等多维度开展量化统计。
系统可自动生成飞行架次、飞行时长、空域利用率、设施运行状态等关键指标统计结果，挖掘运行规律与特征，形成标准化统计分析成果，为低空运行监管、资源优化配置、宏观决策优化及行业发展趋势研判提供全面、精准、可靠的数据支撑。

	10
	
	
	低空信息汇聚子系统
	综合信息填报
	提供低空信息填报功能，面向低空相关企业定向发布信息填报通知、任务提醒与报送要求，提供统一规范的信息报送入口和标准化填报模板，实现低空信息集中汇聚与分类管理，具备数据查询、报表生成等功能，为发改委等主管部门提供高效的数据管理支撑服务，保障低空信息报送规范、数据准确、管理高效。

	11
	
	
	
	综合信息收集与共享模块
	面向国家级、省属市级低空相关业务系统及省内相关职能部门的数据协同需求，构建低空信息统一汇聚与共享服务能力。
空域资源、飞行活动、基础设施、地理环境等多类型业务数据的接入汇聚、按需共享，实现跨系统数据互联互通。

	12
	
	
	
	综合信息分析与展示模块
	对省域范围内低空智能网联系统数据进行多维度统计与分析，通过图表、曲线等方式直观展示运行特征与规律，为低空运行管理和决策分析提供依据。

	13
	
	
	统一门户
	低空用户服务
	为省级低空智能网联系统的统一身份入口，面向全省个人用户、低空运营企业、管理方等多类主体，支持统一注册登录门户、省级公告、综合信息查询、飞行服务、指南服务、用户中心等功能。

	14
	
	
	
	管理方服务
	为行业监管、业务管理提供基础支撑。提供低空智能网联系统门户基础信息和展示内容配置能力，应支持全省用户信息汇聚管理、门户内容配置、公告、信息发布等功能。
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	移动端
	移动端低空用户服务
	应支持低空用户通过移动端完成用户注册、省级公告、综合信息查询、飞行服务、指南服务、用户中心等功能。
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	移动端管理方服务
	应支持管理方通过移动端完成公告、信息发布等功能。
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	运行系统
	低空飞行服务子系统
	空域及低空航路管理模块
	具备低空运行空域及航路资源的规划建设、评估分析、发布管理和动态调整能力。
▲通过坐标输入、地图绘制等方式开展空域及低空航路划设，实现范围、高度层、使用时段等属性配置；结合地理环境、人口分布、建筑物、重要基础设施、保护区域等多源数据，开展对地安全风险评估，分析空域及航路运行风险水平，为资源优化调整提供依据。对完成划设和评估的空域、航路资源进行统一发布、查询检索和地图可视化展示，实现低空运行资源的数字化管理。
支持接收外部管控方案根据运行需求对空域状态进行动态调整和发布，提升低空空域资源的灵活配置和运行管理能力。
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	飞行活动协调与智能化审批模块
	面向低空飞行活动全过程管理需求，提供涵盖空域申请、飞行活动申报、智能审核、冲突检测、计划调配、放飞管理及协同审批等一体化服务能力。
▲用户在线提交飞行活动计划申请，提前校验用户信用，实现申请信息统一管理、状态跟踪及全过程留痕；基于空域资源、运行规则及安全约束条件，对飞行计划开展智能审核、冲突识别与辅助决策，提升审批效率和运行安全水平。
跨区域、跨部门业务协同，实现不同管理主体之间的信息共享、联合审核和结果反馈，保障飞行活动有序、高效开展。
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	低空飞行情报服务模块
	面向低空飞行运行保障需求，提供涵盖空域航路、起降场、通信导航、电磁环境及航行通告等多类型情报信息的一体化服务能力。
对低空运行相关基础数据和动态情报信息进行统一汇集、整合与管理，构建完善的低空飞行情报资源体系；情报信息查询与发布，为飞行用户、管理人员及服务机构提供及时、准确的信息获取渠道；同时结合起降场、通信导航、电磁环境等运行保障要素开展异常状态监测与风险提示，为飞行计划制定、运行决策和安全保障提供情报支撑。
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	低空气象情报服务模块
	面向低空飞行全域运行保障需求，兼顾农林植保、城市巡检及个人娱乐飞行等细分场景的差异化气象要求，构建集实时气象监测、气象预报服务及危险天气风险预警于一体的低空气象情报服务体系。
▲通过汇集多源气象观测数据和预报数据，形成覆盖实时气象状态、未来天气变化趋势及危险天气影响信息的综合气象服务能力。结合低空空域栅格数据开展气象信息空间关联，实现气象条件与空域运行状态的融合分析，并通过地图可视化、信息查询及风险告警等方式，为空域管理、飞行计划制定及运行安全保障提供气象信息支撑。
可针对不同低空飞行应用场景的作业特点与气象敏感点，提供差异化的专属气象情报服务，精准匹配各类用户的实际使用需求。
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	低空飞行告警服务模块
	▲面向低空飞行运行安全监管需求，构建涵盖飞行冲突、区域入侵、执行异常、高度超限及航迹偏离等多类型风险的低空飞行告警服务体系。
通过融合航空器实时运行数据、飞行计划信息、空域限制规则及安全运行参数，对飞行活动进行动态监测与智能分析，及时识别潜在运行风险和违规行为。
基于风险识别结果生成告警信息，并通过地图可视化、消息提醒等方式向相关管理人员提供风险提示，为低空飞行安全监管、异常处置及运行决策提供支撑。
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	低空运行管理子系统
	航空器管理模块
	面向低空飞行运行管理需求，提供无人驾驶航空器全生命周期信息管理能力。
航空器实名登记信息审核、基础信息维护、状态管理、违规记录归集以及跨层级数据同步等功能，实现航空器信息统一管理、动态更新和全过程追溯，为低空飞行活动监管、运行审批和安全保障提供基础数据支撑。
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	驾驶员/操控员管理模块
	面向低空飞行运行安全监管需求，提供无人驾驶航空器驾驶员/操控员全生命周期信息管理能力。
▲系统包括驾驶员/操控员身份信息审核、资质信息核验、基础档案维护、状态管理、违规记录归集以及跨层级信息同步等功能，实现驾驶员/操控员信息统一管理、动态更新和全过程追溯，为飞行活动申报、运行监管和安全保障提供人员资质数据支撑。

	24
	
	
	
	运营人管理模块
	面向低空运行主体监管需求，提供无人驾驶航空器运营主体及运营资质全生命周期管理能力。
系统包括运营主体账户审核、信息维护、状态管理、违规记录管理、跨层级信息同步以及运营合格证校验管理等功能，实现运营主体信息统一管理、资质动态核验和全过程监管，为飞行活动申报、运行审批和低空安全监管提供运营主体数据支撑。
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	综合态势监视模块
	面向低空运行综合监管需求，汇聚航空器运行、飞行计划、空域资源、低空航路、起降场及气象环境等多源信息，构建全省低空运行综合态势感知能力。
▲通过多源监视数据融合、综合态势一张图展示及历史飞行动态回放等功能，实现对低空运行要素的统一呈现和动态监视，全面掌握航空器运行状态、空域资源分布及低空运行环境情况，为低空运行监管、协同管理和决策应用提供直观、准确的态势信息支撑。
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	飞行流量管理模块
	面向低空运行流量管理需求，基于空域资源、飞行计划及实时运行态势数据，构建空域容量评估、飞行流量监测、流量预测分析和容流匹配调控能力。通过对不同空域单元承载能力与实际运行流量进行动态分析，实现低空飞行活动流量状态的实时感知、趋势预测和优化调配，提升空域资源利用效率，保障低空飞行活动安全、有序、高效运行。
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	低空设施设备管理子系统
	设施设备标准化数据接入模块
	▲面向低空智能网联系统中通信、导航、监视、气象、低空垂直起降设施等各类设施设备资源，提供多源设备数据统一接入能力。
对外部设备厂商平台及设备管理平台进行接入管理，实现设备基础信息、运行状态等数据的汇聚接入；通过质量校验等机制，提升设备数据的一致性、规范性和可用性，为设施设备统一管理、运行监测及业务应用提供标准化数据支撑。
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	设施设备状态监控模块
	▲省低空智能网联系统基础设施设备的静态属性数据导入、存储、分析和展示，并基于地理空间信息形成低空设施设备分布一张图。
同时，对已接入的低空设施设备进行实时状态监测与运行监控，可实时采集设备在线状态、工作参数、告警信息等运行数据，及时发现设备异常与离线情况，为低空设施设备运行提供实时监控与运维支撑。
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	设施设备信息汇聚模块
	支持对低空设施设备的覆盖能力进行分析评估，根据设备性能参数基于地理信息底图可视化显示单个设备的有效覆盖区域，结合地理信息数据具备通视分析能力，并在低空设施设备分布一张图中具备多设备协同覆盖范围展现能力。
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	低空安全监管子系统
	违规探测分析模块
	▲对飞行活动中低空飞行器未实名、无计划飞行、非法侵入等异常飞行活动的识别与智能分析，支撑对违法违规飞行活动的协同处置。
包含对个人娱乐、农用飞行、城市巡检等各类飞行活动的违规探测分析。
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	运行指令下达模块
	具备面向省域重大活动、应急救援、特殊任务等事件下达紧急避险、中断返航、悬停等待等低空飞行管控指令；
▲具备省域电子围栏划设功能。
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	应急管理模块
	▲具备临时空域军地民辅助管理、军民协同流程流转、军地民空域运行综合评估、军地民空域协同运行服务等功能，实现军、地、民三方在空域申请、审批流转等方面的协同管理与统一调度。
具备跨省、跨市多部门联合指挥调度能力，提供应急资源调配、任务派发、执行跟踪等全流程闭环管理，应急事件快速填报，并按类型与等级自动推送至相关部门。
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	协同处置模块
	军民地三方协同，针对不同类型低空运行事件制定分类分级处置预案；实现与省级公安、应急管理等部门的信息互通与联动响应，及时发布应急事件相关信息，协同开展事件核查与处置工作。
同时具备跨省、跨市应急事件数据的统一存储、检索、分析与可视化展示能力，可自动生成结构化处置报告，为事件闭环管理与复盘总结提供支撑。应能不同类型低空运行事件、违规事件与公安部门打造协同联动处置能力，包括协同查证、公安系统信息共享等功能。
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	低空能力模型
	基础模型
	空域网格智能计算模型
	提供低空数字化建模、空域网格计算，打造低空智算引擎。该引擎基于数字空域建模理论，将连续低空空域离散化为标准化的时空网格单元，构建以空间编码、时间戳与属性集合为核心的数据结构，实现空域资源从物理空间到数字空间的精准映射。在此基础上，引擎深度融合机器学习与智能优化算法，构建空域运行态势感知与推演能力，支撑空域态势预判、资源评估、流量调度等各类低空核心业务。
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	空间地理信息模型
	核心支撑低空地理信息的一体化处理与可视化呈现，支持多源地理信息数据融合处理与统一坐标建模，涵盖实景三维模型数据、城市CIM数据、地形（DEM）、DSM数据、卫星图像数据等各类地理空间数据，可实现多源数据的标准化整合、协同处理与统一坐标校准，消除数据格式与坐标差异。同时，支持多模态数据融合渲染数据可视化呈现，能够将地理空间数据与低空飞行、设施设备等相关数据深度融合，直观呈现空域地理环境、低空设施布局等核心信息。
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	低空智能体
	智能空域管理智能体
	▲智能空域管理智能体可基于低空智能网联设施、人口、建筑等多源数据开展空域运行环境智能风险评估，完成低空空域分层分级风险研判。
依托运行规则模型实施空域网格化动态分析，自动识别空域占用冲突，按需生成空域调配方案与前瞻性空域规划建议，支撑低空空域数字化治理、精细化划设与科学决策。
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	飞行服务智能体
	飞行服务智能体可依托低空飞行规则、政策知识库搭建全天候低空智能问答客服，借助语音识别、语义理解能力响应飞行用户咨询；融合空域、天气、限制条件、安全风险等要素开展航路航线智能规划，支持多种飞行策略输出最优航线；基于空域规范、航行情报自动完成飞行计划合规校验与安全风险评估，辅助审核人员高效完成飞行计划审核工作，面向飞行用户提供全流程智能化飞行服务。
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	飞行风险预警智能体
	飞行风险预警智能体可依托标准化风险识别规则体系融合气象、空域、设备、飞行间隔等多维数据，7×24 小时自动识别空中碰撞、航危天气、间隔不足等飞行风险；实时解析无人机飞行轨迹，结合空域管控要求与合规标准开展飞行行为研判，自动识别超空域、违规机动等违规飞行行为并告警，支持飞行数据、违规记录溯源，实现低空飞行全域、全时段主动风险预警与智能监管。
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	事故调查分析智能体
	事故调查分析智能体可针对低空航空器失控、坠落等安全事故，汇聚飞行轨迹、设备状态、空域、气象、历史告警等多源数据，时序还原事故飞行全过程、识别飞行异常状态；关联多维度影响因素辅助研判事故诱因，输出风险防范建议，并按照预设模板自动生成可预览、导出的事故分析报告，为低空事故调查取证与安全管控优化提供技术支撑。
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	智能体统一服务管理
	智能体统一服务管理可实现低空领域知识资产与各业务智能体的统一管控，支持低空业务文件上传、自动解析、知识抽取入库，同时具备对话记忆管理能力，串联多轮问答上下文；支持自定义创建空域管理、飞行服务、风险预警、事故调查分析等不同业务场景智能体，灵活对接各类业务数据源、配置大模型参数与推理阈值，统一为低空各类智能体应用提供知识、数据、模型调度支撑。
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	低空智联网数据底座
	数据接口
	与国家级系统接口
	本类接口用于省级低空智能网联系统与国家级低空智能网联系统之间的数据交互，包括向国家级系统周期性上报全省低空飞行态势、用空计划审批、基础设施运行状态、气象情报及基础设施布局等汇总数据，接收国家级管控指令与空域资源同步，并支持跨省低空飞行活动的上报与审批结果接收。
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	与其他省级系统接口
	本类接口用于本省与其他省级低空智能网联系统之间的跨省低空飞行业务协同，包括跨省飞行计划与审批结果的双向推送、飞行态势与低空情报的跨区域共享，以及低空气象数据的交互。
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	与省级职能部门相关系统接口
	本类接口用于与省级职能部门开展管理与服务能力。可和公安相关系统对接，开展飞行态势监视、人员和设备信息核查、违规飞行的识别与处置；可和应急相关系统对接，开展应急飞行活动协同管理；可与自然资源相关系统对接，获取数字化的全省地形、建筑等自然资源信息。可和市场监督相关系统对接，获取检测发现存在问题且未完成召回批次的无人驾驶航空器信息等；可和农业农村厅对接，获取农业无人机运行相关数据，并向“苏农云”平台推送相关统计数据；可和文旅、体育相关系统对接，获取空域和飞行计划申请等数据。
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	与市级低空智能网联系统接口
	本类接口用于省级低空智能网联系统与市级低空智能网联系统之间的数据交互。市级低空智能网联系统可将飞行活动/飞行计划申请、市级获取的情报气象信息等信息汇总上报给省级低空智能网联系统，统一向空管部门提出申请。省级系统将省级获取的情报气象信息、飞行态势数据、无人驾驶航空器实名信息、操控员实名信息同步共享给市级系统。同时，省级系统可通过本接口向市级系统同步低空空域规划方案信息，包括低空航路航线、飞行空域划设、限制区域及动态调整信息等，并支持省、市两级系统之间共享违规飞行活动信息及处置情况，实现违规飞行活动的协同监管与处置。
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	与军民航系统接口
	系统预留与军民航系统的接口能力，作为后续与军事航空管制部门及民用航空管理系统对接的通道，待相关单位完成对接后将实现省级低空智能网联系统与军民航体系之间的数据交互与业务协同，支撑飞行态势、空域规划、飞行活动、航行通告、适飞空域发布、低空航路/航线规划方案等信息与数据的互联互通。
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	与无人机应用平台接口
	无人机运营企业的无人机应用平台可通过本接口向省系统发送一般飞行活动申请、当日放飞申请。同时，省级系统向无人机应用平台发布飞行情报和气象信息，并在突发事件或空域临时管控情况下下达应急处置指令，无人机应用平台按要求执行并反馈处置情况。
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	与通航数据接口
	本类接口用于省级低空智能网联系统与通用航空飞行服务站系统之间的数据交换，包括一般性、紧急性飞行计划及长期飞行计划的同步，以及航行通告的推送。
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	与低空基础设施接口
	相关系统通过该接口向省级系统上报本辖区低空基础设施（起降、通信、导航、监视、反制、气象等设施）的布局、运行状态等信息，省级系统可按需查询调用。
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	与警用航空数据服务接口
	本类接口用于省级低空智能网联系统与公安警用航空业务系统之间的数据同步，包括要地安防监测数据、警用无人机飞行数据、全域飞行态势数据及航空器基础信息的双向同步。
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	多模数据融合
	数据采集接入
	支持对第三方系统多种数据来源的数据进行采集；提供接入多种数据来源的能力，兼容不同格式数据，提供批量导入等多元化采集方式，全面接入低空基础数据、飞行活动、运行管理、设施设备、自然及经济社会等全场景数据，同时配备负载均衡、加密授权、实时监控及冗余架构，确保数据接入的全面性、高效性、安全性与高可用性，为后续数据处理奠定基础。
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	数据清洗
	对接入的数据开展清洗处理，包括数据去重、缺失值处理、异常值识别以及语义一致性检查等，对原始数据进行标准化和规范化处理，消除冗余和错误数据，提升多源数据的规范性和可用性，为后续数据融合与业务应用提供基础支撑。
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	数据质量监测
	建立数据质量监测机制，对低空基础数据、飞行活动、运行管理数据、设施设备数据、情报、气象产品等数据的完整性、准确性、时效性和一致性等指标进行持续监测与评估，及时发现数据质量问题并进行预警和处理，不断提升多源数据的质量与可靠性，为系统稳定运行和业务应用提供高质量的数据保障。

	53
	
	
	
	时空数据关联
	▲支持对通过数据清洗及数据质量监测的各类低空目标监视数据依据统一的时间基准和空间坐标体系完成时空匹配和关联，提供标准统一、来源明晰、数据可信的监视数据。

	54
	
	
	
	多源数据融合处理
	▲应支持对通信、导航、监视等多源异构低空目标监视数据的融合处理能力，通过时间排序、特征提取、目标关联等技术手段，完成来自不同设备的同源目标数据关联匹配，形成完整、连续的综合航迹。实现目标、环境、位置数据一体化数字表达，为协同感知、智能航迹规划、冲突风险预警等提供高可靠、高实时性的数据支撑。
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	数据治理
	数据标准治理
	数据治理是通过构建体系化管理框架实现标准化、流程化数据治理工作，系统具备数据标准管理能力，涵盖数据字典、标准文档、数据元及数据集的全生命周期管理，明确数据属性定义、规范文件分级，实现数据管理。确保数据一致性、准确性与可追溯性。
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	数据开发管理
	数据开发依托多维度工具链，构建端到端数据处理体系，提供可视化SQL编辑、标准化指标体系构建及数据流编排功能，支持将结构化数据封装为标准化API接口，通过标准化接口定义实现数据资产的对外共享与二次开发，实现数据价值快速转化，满足各类低空业务场景的低延迟数据处理与上层应用调用需求。

	57
	
	
	
	数据资源管理
	数据资源管理支持对数据平台内库表数据、文件数据、服务 API 接口的全生命周期管理：通过名称、编码、目录、状态等多维度筛选条件，实现资源的精准定位与快速检索；提供编辑修改、下线停用、恢复启用等全流程操作。

	58
	
	
	
	数据共享管理
	数据共享构建“发现－申请－授权－使用－监控”的闭环体系，提供可视化服务目录供用户浏览申请，集成Appkey管理、申请记录查询等用户交互功能，基于数据分类分级实现差异化授权共享，兼顾数据利用效率与权限管控，满足不同用户个性化数据使用需求，支撑跨部门、跨层级协同。

	59
	
	
	
	数据安全管理
	数据安全围绕服务与数据两大核心，明确各级工业和信息化、公安、自然资源、市场监管、气象、民航等部门应在各自职责范围内履行数据安全管理责任，并落实数据分类分级管理要求。数据安全管理模块综合运用多项技术手段，保障数据在全生命周期内的安全可控，构建多维度的数据分级分类管理体系。依托国密SM4算法加密、动态数据脱敏及隐私计算等核心技术，形成立体化纵深防护体系，切实维护数据合规应用与隐私安全。
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	低空智联主题库
	数据库设计
	搭建包含基础库、主题库、专题库的分层数据库体系，完成空域、飞行活动、运行管理、设施设备、自然及经济社会数据的表结构设计与数据资源目录管理，支撑低空全业务数据存储、台账管理与上层数仓建模。

	61
	
	
	
	数仓功能建设
	搭建低空数据仓库体系，划分基础数据、飞行活动、运行管理、设施设备、自然经济社会、低空规则六大主题数仓，实现空域航路建模、飞行链路追溯、主体图谱、设施效能、环境融合、规则知识引擎能力，支撑低空业务多维分析、自动校验、数据溯源。

	62
	数据治理要求
	/
	/
	/
	对项目多源异构低空数据开展治理加工，完成数据清洗、语义对齐、时空基准归一、多源数据融合，建立数据标准与主数据管理体系，编制数据资产目录，形成标准化低空数据资产，支撑低空业务应用。

	63
	系统集成要求
	/
	/
	/
	系统集成设计是将设备硬件与数据底座、能力模型、应用平台等软件统一集成，形成硬件资源池-数据底座-能力模型-应用平台的纵向集成链条，以及网络安全、密码安全的横向保障体系，实现服务器设备、网络设备、网络安全设备、密评等硬件资源与软件系统的统一管理、按需部署、接口贯通和协同运行。


2、 设施设备建设清单如下表：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数与功能要求

	1
	网络设备

	1.1
	核心交换机
	2
	台
	1、转发和CPU采用国产芯片，自主可控；
2、交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460800 Mpps；
3、支持整机MAC地址≥512K；MAC学习速率≥16000/s；
4、支持整机ARP表项≥140000，ND表项≥128000；
5、支持MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS L2VPN、MPLS TE；
6、支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；
7、支持PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR调度方式；
8、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；
9、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验；
10、冗余主控，冗余交换网板，冗余电源，提供≥36个100G光接口，≥24个10G光接口，≥26个100G多模光模块，≥1根100G高速堆叠线缆；
11、配置8个业务槽位、2个主控槽位、6个交换槽位；实配2块主控引擎、2块交换网板、冗余电源和冗余风扇；100G多模光模块不少于26个。

	1.2
	接入交换机1
	4
	台
	1、CPU采用国产芯片，自主可控；
2、提供≥48个25G/10G/GE SFP28+，≥6个100GE QSFP28；
3、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2700Mpps；
4、支持4K个VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Stacking、支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；
5、支持IPv4路由表项≥256000，支持IPv6路由表项≥80000；
6、设备支持大缓存模式应对流量突发，整机缓存大于等于13.5M；
7、支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的；
8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON；
9、冗余电源，满配25G/100G多模光模块，≥1根100G高速堆叠线缆。

	1.3
	接入交换机2
	2
	台
	1、CPU采用国产芯片，自主可控；
2、提供≥48个10G/GE SFP+，≥6个40G QSFP；
3、交换容量≥4.8Tbps,包转发率≥2000Mpps；
4、支持4K个VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Stacking、支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；
5、支持IPv4路由表项≥256000，支持IPv6路由表项≥80000；
6、设备支持大缓存模式应对流量突发，整机缓存大于等于13.5M；
7、支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的；
8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON；
9、冗余电源，满配10G/40G多模光模块，≥1根40G高速堆叠线缆。

	2
	网络安全

	2.1
	防火墙
	4
	台
	1、网络层大包吞吐量≥18G，IPS吞吐量≥3.5G，AV吞吐量≥3.5G，最大并发连接数≥400万，最大新建连接数≥16万；IPSec VPN吞吐量≥1G。SSL VPN接入数≥25个，全威胁吞吐量（不含WAF）≥3G，全威胁+WAF吞吐量≥1.1G；
2、采用国产化芯片及操作系统，规格：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口，≥4万兆光口；工作模式：产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
3、支持SD-WAN组网丢包优化功能，优化互联网场景下丢包严重的问题，改善实时类应用的业务访问体验，满足用户业务稳定访问需求；
4、链路状态检测：支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式；
5、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；
6、支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、MYSQL等应用协议进行深度检测与防护；
7、支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁；
8、支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式，支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间；
9、支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。

	2.2
	堡垒机
	1
	台
	1、采用软硬件一体化产品，国产八核处理器及操作系统平台；6个千兆以太网电口，2个万兆光口，可扩展千兆光口或万兆光口，可用存储空间为8TB，内置管理设备500授权许可，运维人员个数无上限；配置国密硬件卡；
2、有单独的管理端口, 支持外部网络存储(NAS)；并发会话数为2000个；
3、支持内置应用发布服务和外置应用发布服务（负载）；日志动态缓存1000万条；采用物理旁路模式部署；双网卡冗余；支持HA部署；
4、采用旁路部署模式：运维流量经堡垒机转发与审计，不改变现有网络拓扑，不影响非运维业务流量；不得要求在被管主机上安装代理才能实现审计；
5、设备内置存储系统，可用存储空间不少于 8TB；
6、字符型远程操作：SSH（V1、V2）、TELNET、RLOGIN、AS400，图形化远程操作：RDP、VNC、X11；
7、支持对以下数据库协议的远程访问代理与 SQL/操作审计（至少包括）：Oracle、MySQL、PostgreSQL、达梦(DM)、人大金仓(KingBase)、Informix、MongoDB；投标时须列出实际支持的数据库类型及审计粒度（如：会话级 / 语句级 / 结果集）；
8、支持 HTTP/HTTPS 协议审计（如对通过堡垒机访问的 Web 应用的会话进行记录）； 支持为上述各协议自定义端口（非默认端口可配置）；
9、支持字符日志、图形录像、数据库SQL日志及Web应用等多种运维审计方式；
10、若某功能确需在用户终端安装插件或轻量客户端，则该插件/客户端须同时支持：Windows、银河麒麟、UOS 等桌面操作系统； 
11、网络安全专用产品安全检测证书；网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。

	2.3
	日志审计
	1
	台
	1、国产化芯片及操作系统，配置≥1个console口，≥10个千兆电口、≥8个千兆光插槽（含千兆多模光模块）、≥2个万兆光插槽（含万兆多模光模块），冗余电源；内存≥32G，系统盘≥256G，数据盘≥8TB，冗余电源；
2、日志采集处理均值≥8000EPS，配置200个日志源许可；
3、支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况；支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态；
4、支持展示日志查询情况，包括查询条件命中数、日志总量、查询耗时等信息；查询结果支持分页显示；支持查询结果格式化日志、原始日志导出；
5、支持实时告警展示，可根据告警规则、告警级别两个维度进行实时告警监视，并可对刷新事件间隔进行设定；
6、支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息；
7、系统内置多种维度的数据在线分析模型，在数据查询结果界面直接对查询结果数据进行多维度在线数据分析，分析结果实时展示，分析模型包括但不限于树图、关系图、折线图、时序表、柱状图等；
8、支持自定义统计日志数据形成报表，支持统计分析报表以PDF、word、Excel、html等方式导出；支持实时报表、计划报表；
9、产品具备《信息技术产品安全测评证书》。

	2.4
	终端安全
	1
	批
	1、产品部署：服务端支持国产软硬件环境部署；客户端支持国产软硬件环境部署，至少支持飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等国产化CPU，以及银河麒麟、统信等国产化操作系统；支持Windows全系列操作系统；
2、病毒查杀能力：支持自动查杀，病毒信息自动上报；
3、病毒处理能力：支持压缩文件查毒、清毒；邮件病毒检测及清除能力；支持邮件接收、发送检测；邮件文件静态检测、清毒；邮箱静态检测、清毒；支持病毒查杀时目录排除功能；支持批量恢复、删除隔离区的文件；
4、客户端安全防护功能：集成主动防御功能和安全软件自我保护功能，阻断未知病毒和各种网络威胁的入侵；
5、支持文件系统实时防护，监控的文件类型可以选择所有文件或者仅监控程序及文档；
6、支持开启移动存储介质接入后的主动扫描，可配置扫描文件的大小上限，可设置扫描全部文件或仅扫描程序及文档；
7、授权许可数：提供1个国产中心平台，不少于100台Windows授权许可及不少于100个linux客户端授权许可；
8、支持基因识别、虚拟沙盒等引擎；提供不少于100个Windows PC和100个Linux客户端授权；管理中心支持虚拟化部署；
9、产品资质《网络安全专用产品安全检测证书》。

	2.5
	数据库审计
	1
	台
	1、标准机架式设备，国产化芯片及操作系统，内存≥32G，存储空间≥4T，配置≥6个千兆电口（含1个管理，1个HA），≥4个千兆光口（含千兆多模光模块），冗余电源，≥2个扩展槽位；默认含应用识别功能，含1个云审计代理/Agent授权，最高支持10个云审计代理/Agent授权；
2、网络吞吐量≥1Gbps ，审计性能≥200Mbps，SQL处理能力≥30000条/s；
3、支持国内外主流数据库协议，包括国产化/非国产化的关系型数据库、非关系型数据库等；
4、1年攻击检测、僵尸主机规则库升级许可；
5、支持匹配查询条件后的查询结果分析，包含概述、数据库用户名频次占比、数据库操作类型频次占比、用户操作具体分析；分析结果支持在线查看报表导出；
6、支持用户数据库中敏感信息的自动发现和敏感规则手动添加，可定位敏感数据所在数据库名、实例名、表名、列名，并形成针对敏感信息的检测规则；
7、支持告警、审计、联动、阻断、不审计等处置模式；联动阻断支持阻断时长设置；
8、产品具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。

	2.6
	漏洞扫描
	1
	台
	1、标准机架式设备，国产化芯片及操作系统，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（含千兆多模光模块），2个USB接口，内存≥16GB，数据盘≥4T ，冗余电源，≥2个扩展槽位；
2、总任务并发≥5个，支持无限制IP授权，扫描5个系统扫描任务并发≥5个，并发扫描≥80个IP地址；支持≥50个Web域名授权，并发扫描≥3个web扫描任务，并发扫描≥3个web站点；基线核查授权≥100个资产，并发基线任务≥4个；支持分布式部署；配置含3年系统、WEB、基线特征库升级服务；
3、支持快速扫描任务，使用系统默认参数，快速下发任务，支持全量扫描任务，提供多种扫描参数自定义；
4、产品漏洞库应涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ、CNNVD、 CVSS等信息；
5、支持镜像漏洞扫描和配置扫描；
6、Web漏洞扫描：支持设置站点扫描范围，包括：目录扫描、单URL扫描、域名扫描；支持设置目录扫描范围，包括：扫描所有目录、扫描当前目录、扫描指定目录；
7、产品具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。

	2.7
	VPN
	2
	台
	1、采用国产化CPU和操作系统，规格：内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP；
2、SSL最大理论加密流量≥300Mbps，最大理论建议并发用户数≥600个；接入授权不少于100点；
3、保障用户在国产化终端上的正常业务访问，零信任客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，需提供国产操作系统与零信任厂商的兼容性证明，包括但不限于麒麟V10×龙芯、麒麟V10×龙芯LoongArch、麒麟V10×飞腾、麒麟V10×鲲鹏、麒麟V10×兆芯、麒麟V10×海光、麒麟V10×海思麒麟等；
4、支持隧道模式资源发布，基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面；支持以隧道模式发布http/https协议的资源，以增加在隧道模式下发布的资源的URL级别审计能力，同时支持为隧道资源添加WEB水印以及单点登录功能；
5、支持WEB模式资源发布，可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，支持通过域名+URL路径发布和授权应用；支持将WEB应用以免认证的形式发布。

	2.8
	防毒墙
	2
	台
	1、国产品牌，国产化芯片及操作系统；冗余电源，6个10/100/1000BASE-T接口（两组带bypass），2个万兆光口；整机吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥2G，病毒库特征码≥1000万，检测的病毒数量≥5亿 ；
2、支持透明模式和旁路部署模式；透明模式支持多路透明网桥
3、支持对TCP、UDP、DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、SAMBA、IEC104、IEC61850等协议进行关键字内容过滤；
4、应具有两级以上分级管理员权限，能够让各级管理员自行管理；支持登录超时、账号锁定等安全保护；具有国内独立自主产权杀毒引擎，专业的网关病毒过滤引擎，保障防毒墙在网关过滤病毒的效率及性能；
5、支持SMTP、POP3、FTP、HTTP、SAMBA、IEC104、IEC61850等协议的病毒过滤；
6、产品资质《网络安全专用产品安全检测证书》。

	2.9
	入侵防御
	2
	台
	1、国产化芯片及操作系统，内存≥32G，存储空间≥4TB+SSD硬盘256G，配置≥6个千兆电口(含1个HA和管理口)，≥4个千兆光口插槽，≥2个万兆光口SFP+插槽，冗余电源，≥2个扩展槽位；
2、整机吞吐率≥20G，最大并发连接数≥400万，IPS吞吐率≥10G；配置3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可，3年僵尸主机规则库升级许可；支持威胁监测功能，包括：威胁事件总数、APT事件、挖矿事件、失陷主机、攻击趋势图、攻击者分布地图等信息；
3、支持账户安全视角分析，按照弱口令、暴力破解、明文密码、异常登录等条件综合分析账户安全信息；
4、支持资产分析能力，分析内容包含：资产总数、存在风险资产数、威胁事件、业务分布、资产状态、资产类型、指纹信息、端口排名、操作系统分布、文件服务排名、WEB站点排名等；
5、支持DGA恶意域名检测，支持DNS投毒检测与防御；支持翻墙软件检测与防御；
6、支持WEB攻击检测，包含SQL注入攻击、跨站攻击、URL跳转攻击、WEB远程代码执行攻击、WEB缓冲区溢出攻击、WEB漏洞攻击、WEBSHELL上传攻击、WEB越权攻击、WEB扫描攻击、目录遍历攻击、WEB口令暴力破解攻击等多种WEB攻击类型；
7、支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTPS、RDP、MQTT、SIPS、XMPPS、SMB、NFS、MYSQL、POSTGRESQL、REDIS、MONGODB等多种加密流量的分析检测；
8、支持自定义应用协议，能够按照特征字、包长、IP、端口、正则等方式自定义；支持自定义文件类型，能够按照特征、文件拓展名进行配置；
9、支持DDoS自学习模式检测，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习各检测项阈值，学习结果支持手动下发；流量异常触发阈值系统自动进行告警；
10、产品具备《信息技术产品安全测评证书》。

	2.10
	WAF
	2
	台
	1、国产化芯片及操作系统，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口, ≥2个万兆SFP+插槽，默认光口具有一组Bypass接口, ≥2个万兆多模光口SFP+模块,≥1个扩展槽位，冗余电源；
2、不限制防护WEB数量；并发连接数≥280万；应用层吞吐≥4G；网络总吞吐量≥16Gbps；HTTP过滤流量≥5Gbps，每秒事务处理数≥10000；
3、基础功能：默认含SQL注入、XSS、CSRF等WEB攻击防护功能、URL访问控制功能、防盗链功能、WEB漏洞扫描功能、DDoS攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能；含产品特征库升级许可；
4、支持透明部署（基于透明网桥）；即插即用，无需做任何配置即可防护；透明部署时，在VLAN Trunk链路下，支持8条以上透明链路的检测与防御，并支持HTTP/HTTPS协议解码；支持链路联动检测，生成树协议，组播过滤等；支持旁路部署；支持策略路由（支持流量牵引）；支持混合模式部署和混合加密模式部署支持反向代理部署；支持透明代理部署；支持虚拟化部署；支持代理或透明模式下，支持输入HTTP页面自动跳转到HTTPS页面；
5、支持同域名不同二级目录对应多个服务器的代理；支持多域名对应单个服务器的代理；支持对虚拟机中的任意数量网站进行防护，支持多Web网站共用一个反代IP地址；支持对虚拟机中的任意数量网站进行防护，支持多Web网站共用一个反代IP地址；支持对虚拟机中的任意数量网站进行防护，支持多Web网站共用一个反代IP地址；支持请求头允许携带下划线；支持上传文件缓存，并可设置缓存时间和占用空间大小；
6、安全特性：支持HTTPS使用随机端口代理，开启时使用系统分配端口与后端服务器建立连接；支持SSL协议类型屏蔽，如TLSv1.1、TLSv1.2；支持服务器状态检查；支持反向代理引擎数自定义；
7、防扫描：支持对恶意扫描行为开启防扫描功能，用户可自定义防护级别；
8、支持透明模式、反向代理模式下的HTTPS协议防护，加载证书后由系统在本地完成HTTPS解密过滤再加密转发到服务器，无需服务器端做任何改动；
9、抗拒绝服务攻击：TCP/UDP Flood防护，基于最大上限阀值设置，而非DDOS特征库；
10、支持双因子认证登录；添加、修改、删除用户 ，支持设置密码复杂度，定期更换密码。

	2.11
	备份一体机
	2
	台
	1、硬件规格：机架式；
2、处理器：配置≥2颗处理器，主频≥2.6GHz/48核；
3、内存：≥512GB，≥32个DIMM插槽，最大支持≥4TB RECC内存；
4、系统盘：≥2块960GB SSD；
*5、数据盘：≥34块20TB硬盘；
6、阵列卡：≥4GB缓存RAID卡（含掉电保护）；
7、网络接口：≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（含多模光纤模块）；
8、扩展槽位：≥2个可用PCIe插槽；
9、操作系统备份：支持Windows、Linux、Unix等操作系统的在线备份保护；数据库备份：支持MySQL、达梦(DM)、人大金仓(KingBase)等主流数据库在线备份保护；
10、虚拟化备份：支持H3C CAS、FusionSphere、OpenStack等主流虚拟化平台无代理方式备份保护；
11、国产化支持：支持对海量小文件、国产数据库、国产操作系统的备份保护；
12、客户端授权：无数量限制备份客户端授权；
13、重复删除：配置重复数据删除模块；
14、容量授权：配置≥500TB容量授权许可；
15、服务要求：软硬件整机质保服务，含备份软件原生操作系统许可。

	3
	密评设备

	3.1
	SSL VPN 安全网关
	2
	台
	1、硬件规格：机架式；
2、处理器：采用国产处理器；
3、操作系统：UOS V20或同档次国产操作系统；
4、内存：≥8GB；
5、硬盘：≥128GB；
6、电源：冗余电源；
7、网络接口：≥6个千兆电口，≥4个千兆光口；
8、SSL新建连接数：≥5000 CPS；SSL事务处理：≥20000 TPS；
9、SSL加密吞吐：≥1Gbps；
10、最大并发连接数：≥12万；
11、用户授权：含≥50个用户节点授权；
12、安全防护：支持Land、Smurf、Ping of Death、Winnuke、Tcp_sscan、Ip_option、Teardrop、Targa3、IP Spoof等攻击防护，支持SYN Flood攻击防护及ICMP回显请求过滤；
13、非法报文检测：支持对通用非法报文、非法TCP报文及非法ICMP报文进行检测；
14、负载均衡：支持服务器负载均衡算法，包括多种轮询、IP哈希、最小连接、最小响应等方式；
15、统计与可视化：支持全维度数据统计，包括连接趋势、流量趋势、安全事件、用户活跃度分布、核心指标监控等，支持数据导出功能；
16、国密功能：支持国密双证书双向HTTPS应用交付，同一端口RSA与SM2同时自适应。

	3.2
	数字证书
	200
	张
	1、用途：提供运维人员及业务专网管理人员使用，标识个人（运维人员、系统用户）网络身份；
2、数量：按照≥200个用户计算；
3、证书标准：符合国密及相关数字证书标准。

	3.3
	站点证书
	5
	张
	1、类型：SSL站点证书；
2、功能要求：用于SSL VPN安全网关等设备的HTTPS加密通信，支持国密算法；
3、数量：根据项目实际需求配置。

	3.4
	服务器密码机
	1
	台
	1、硬件规格：标准机架式设备；
2、处理器：采用国产处理器；
3、操作系统：国产化操作系统；
4、网络接口：≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，支持网卡扩展；
5、内存：≥32GB；
6、数据冗余：提供RAID 1数据冗余机制；
7、电源：冗余电源；
8、SM1加密速率：≥400Mbps；
9、SM1解密速率：≥390Mbps；
10、SM4加密速率：≥400Mbps；
11、SM4解密速率：≥400Mbps；
12、SM2加密速率：≥13000 TPS；
13、SM2解密速率：≥13000 TPS；
14、密钥生成：支持生成SM2、RSA非对称密钥对和SM4、SM1、AES对称密钥，密钥基于国家密码管理局批准的物理噪声源产生器芯片生成的随机数生成，支持双随机源产生随机数；
15、密钥存储：采用具备商密认证证书的密码安全模块存储密钥，支持存储≥512对SM2密钥对；
16、加解密算法：支持国密SM4、SM2、SM1算法和国际AES128、AES192、AES256等算法的加解密服务，支持ECB/CBC/CFB/OFB/CTR模式。

	3.5
	签名验签服务器
	1
	台
	1、硬件规格：标准机架式设备；
2、处理器：采用国产处理器；
3、操作系统：国产化操作系统；
4、网络接口：≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，支持网卡扩展；
5、内存：≥32GB；
6、数据冗余：提供RAID 1数据冗余机制；
7、电源：冗余电源；
8、SM2签名效率：≥39000 TPS；
9、SM2验签效率：≥29000 TPS；
10、证书格式：支持X.509 v3标准证书；
11、双证书支持：支持签名证书和加密证书的双证书认证体系；
12、非对称算法：支持SM2/ECC/RSA；
13、摘要算法：支持SM3/SHA系列；
14、对称算法：支持SM1/SM4/AES系列/DES系列等；
15、多服务支持：支持设置多个独立的签名验签服务，通过服务端口区分；
16、签名规范：遵循PKCS、XML等国际签名规范，支持PKCS#1、PKCS#7（Attach）、PKCS#7（Detach）、国密SM2证书的Q1和Q7签名标准。

	3.6
	国密浏览器
	200
	台
	1、产品形态：国密终端设备；
2、用途：用于管理员或运维人员安全登录系统；
3、密码支持：支持国密SM2/SM3/SM4算法及HTTPS国密通信。

	3.7
	智能密码钥匙USBKEY
	200
	套
	1、数量：≥200个；
2、接口类型：USB接口；
3、功能要求：支持国密算法，用于数字证书存储与身份认证。

	4
	算力设备

	4.1
	AI算力服务器
	2
	台
	1、处理器及加速卡数量：每台配置≥2颗国产高性能服务器处理器、8张国产AI算力加速卡；
2、中央处理器：符合国产化相关测评要求，单颗提供≥64个物理核心，主频≥2.6GHz；
*3、AI 加速卡：符合国产化相关测评要求，显存≥1024GB；
4、系统内存：≥1024GB DDR5 内存；
5、系统硬盘：≥2 块 480GB SATA SSD；
6、数据硬盘：≥2 块 3840GB NVMe SSD；
7、网络接口：2×100GE、2×25GE 高速网络接口，含配套多模光模块；
8、供电模块：整机配置冗余电源，整机供电能力不低于 16000W  AC；
9、提供运行主流最新的国产开源模型推理和训练相关支撑软件。

	4.2
	智能算力管理平台
	1
	套
	1、项目组可关联计算集群、资源组和存储资源，支持按项目组配置 CPU、内存、GPU、存储容量等配额；同时平台可统一设置项目组默认资源配额；项目组支持成员管理，可为成员分配项目组内的角色权；
2、支持在线添加用户，并配置用户名、姓名、电话、邮箱、角色等基本信息；支持按用户维度配置资源配额，同时平台可统一配置用户默认资源配额；
3、平台支持为用户提供统一的登录入口，通过多种认证方式，如OIDC、LDAP 、OAuth2、CAS等认证方式，实现精准验证用户身份；
4、在报警消息列表中，可以查看平台的报警内容、消息时间和消息来源；
5、允许用户随时上传样本集，支持sdk进行数据集对接，支持数据集一键探索功能；
6、文件管理：能够在线对用户home目录进行编辑，在home目录中，可以创建目录、添加子目录；在文件管理左侧展示详细目录树，在右侧可以展示每个目录中文件详细信息，包括文件名称、类型、大小、完整路径等；同时对文件可以支持在线预览、下载、共享、重命名、删除等操作；
7、镜像管理：可以直接添加本地镜像仓库和云端镜像仓库；
提供私有镜像仓库和公共镜像仓库；在私有/公共仓镜像列表中，可以看到仓库中所有的镜像，同时针对每个镜像，提供镜像下载命令，支持在线下载镜像；镜像构建：用户可以采用在线IDE的方式，基于基础镜像环境，构建一个新的镜像环境；通过构建列表可以查看已构建的镜像历史；镜像同步：可以将互联网上的镜像，同步至私有/公共仓镜像仓库中，通过镜像同步列表，看到已同步的镜像；镜像上传：可以将已保存的本地镜像tar包，可以在线上传至平台私有/公共仓库中，通过上传列表可以看到已上传镜像的进度、状态、名称；
8、提供拖拽式交互开发环境，支持开发者以拖拽的方式完成业务逻辑的pipeline；
9、支持单任务调试，训练支持多种资源规格（CPU、GPU等），支持卡型的选择，超时重试等，任务支持独占和共享占用gpu；分布式任务模板支持单任务调试用户镜像而非模板镜像；
10、支持pipeline调度类型、调度周期以及定时调度支持最大保留实例数，pipeline支持任务流优先级；
11、pipeline调试，支持定时调度，补录，并发限制，超时，实例依赖等，任务管理，workflow实例管理，资源监控，支持任务输入输出，任务流全局常量，文本/图片/csv/json/表格/echart结果可视化，支持workflow暂停和恢复；
12、整体资源监控：平台须提供所有机器资源的实时负载监控能力，展示内容包括资源所属集群、所属资源组、机器 IP、机器类型及 GPU 卡型，并实时呈现 CPU、内存、GPU 等资源的当前占用率；
13、资源使用列表：平台须提供所有计算任务的资源使用详情，展示内容包括所属集群、资源组、项目组、用户、计算类型、作业名称，并实时呈现该任务 CPU、GPU、内存的当前占用率；
整体资源页面，支持管理员批量清理；
14、平台提供计算资源统一管理视图，可展示所有计算资源的 IP 地址、机器名称、所属集群、所属资源组、资源类型、系统架构及操作系统等关键信息；支持根据实际计算需求，灵活手动调整计算类型和 GPU 卡型配置；
15、平台须提供集群资源统一监控视图，实时展示节点资源总览及网络流量趋势，并汇总展示工作负载数、总Pod数、总节点数等关键指标；支持按节点维度查看内存使用量、CPU使用核数、Pod数与节点数的历史趋势图表，以及节点信息明细和Pod资源明细；
16、节点监控：支持按主机维度展示服务器资源总览，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘分区使用率、网络流量、TCP连接数及上下行速率等关键指标；
17、支持查看CPU/内存/磁盘/网络的历史趋势图表，以及磁盘I/O读写速率、文件描述符、进程运行状态、系统平均负载和网络Socket连接等详细监控信息。

	5
	模块化机柜

	5.1
	模块化机柜
	1
	套
	1、模块化机柜1套，含9套机柜、1台精密配电柜、2台行级精密空调，以及密封冷通道、PDU、线缆及相关配套设施；
2、双排布置，采用密封冷通道形式；
3、模块尺寸：宽3600mm×深3600mm×高2410mm，每排按6位、每位宽600mm布置；机柜：宽600mm×深1200mm×高2000mm，42U；
4、精密配电柜：由原有400kVA UPS输出柜供电，完成配套供电线路连接及改造；
5、行级精密空调：单台制冷量46kW，完成设备安装、配套连接及调试；
6、单柜最大支持功率：10kW/柜；
7、电源制式：380/400/415V，3Ph＋N＋PE；
8、配套改造：配套PDU、线缆及施工，完成机柜配套强电改造、网络布线、冷通道及相关配套设施建设，并完成设备安装、通电调试及系统联调。



5. 系统安全方案要求
系统安全方案要求包括：①系统安全设计、②国产化适配设计、③数据安全设计、④冗余灾备设计。
具体要求如下：①系统安全设计：遵循网络安全相关法律法规及等保规范要求，构建全方位安全防护体系，保障系统访问、权限管控、运行过程安全可控。②国产化适配设计：落实国产化建设相关要求，开展软硬件国产化适配设计，保障系统可在国产化环境稳定可靠运行。③数据安全设计：按照数据安全管理相关规范，落实数据分类分级、访问管控、脱敏、传输保护等措施，防范数据安全风险。④冗余灾备设计：设计合理的冗余与灾备方案，明确故障切换、数据备份恢复机制，保障业务连续稳定运行。
6. 系统性能要求
（1）空域管理指标：系统空域管理能够支持30m×30m×30m级颗粒度；
*（2）飞行计划申报指标：系统每日可接收不少于100万条飞行计划申报；
（3）实时性指标：监视信息处理时延小于500毫秒；航迹显示刷新时间小于1秒；冲突检测漏警率小于0.01%，虚警率小于0.01%。
*（4）可靠性指标：全系统时间误差小于150毫秒；平均无故障运行时间(MTBF)不低于1万小时；现场平均修复时间(MTTR)小于30分钟；系统可用度不低于99.99%；系统实时监测与故障自动侦测发现时间小于5分钟。
*（5）数据信息指标：处理监视信息源种类不低于20种；处理监视信息协议种类不低于30种；同时处理、显示的预警告警种类不低于8种；监视、管理同时在空飞行目标数不低于20万个，每日可处理不少于200万低空飞行起降架次；监视、管理有效空域数量不低于1万个；数据接口请求响应时间小于200毫秒，请求成功率不低于99.9%。 
（6）数据更新时效性指标：低空气象数据更新时间小于每小时；基础地理数据更新时间不超过半年；航空信息资料数据更新时间不超过一个季度，并与法规政策调整周期匹配等。
*（7）数据存储与留存指标：系统具备完善的性能监控及不间断数据采集与记录能力，前期数据累计保存时长不少于3年；后期根据省低空智能网联系统业务运行及监管需求，数据累计保存时长提升至不少于5 年；
（8）网络适配与系统可扩展性指标：系统能适应不同的网络环境，具备内外网隔离融合运行能力；具备良好的可扩展性,以适应不断增长的数据量和飞行用户需求。
投标人须提供相关承诺函，格式自拟。
四、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务等要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，运维服务，培训服务等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

1.人员配置要求
为保障本项目顺利实施，投标人为本项目配置的项目工作组人员应具备相应的专业能力。
配置专业技术人员，并在项目建设过程中提供必要的驻场开发服务，承担江苏省低空智能网联系统建设项目软件系统开发及设施设备实施服务，所有派驻人员专业能力应匹配项目建设相关要求，保障项目按期、保质完成建设任务。
（1）项目经理
项目经理作为本项目主要负责人，具有高级工程师职称、系统集成项目管理工程师、系统架构设计师、软件设计师等相关证书。
（2）技术经理
根据相关文件要求，投标人应当具备空中交通管理系统开发等能力。技术经理作为本项目技术负责人，要求具有高级工程师（民航专业）职称证书。
（3）数据应用经理
数据应用经理作为本项目数据开发及应用分析负责人，具有信息系统项目管理师、系统分析师等相关证书。
（4）项目团队成员
团队成员应配备具有系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师证书、系统分析师证书、CISP 注册信息安全专业人员证书、软件评测师证书的人员。
2.组织实施要求
[bookmark: OLE_LINK26]投标人根据本项目需求理解，编制详细的组织实施方案，方案应包括项目组织结构、人员安排、进度计划、项目风险管理及措施、质量控制与考核办法等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。
[bookmark: OLE_LINK34]（1）项目实施计划
项目须于2027年3月底前完成全部硬件交付，2027年6月底前达到项目试运行条件，2028年7月底前完成项目最终验收；各阶段安排应与业务连续性、系统切换和验收要求相匹配。
（2）项目组织
投标人应具有健全的项目管理制度和流程，确保项目实施的顺利。
（3）人员安排
成立针对本项目的项目工作组，并配备合格的项目实施人员。在项目建设期间，投标人需为本项目配备专属项目团队，并且要求项目团队分工合理、职责明确，以确保项目的顺利交付。
中标方应保证项目团队的主要人员稳定，在未经采购人同意的情况下中标方不得随意更换项目人员。招标方或中标方认为需要更换项目团队成员时，均应提早一周向对方申明原因，中标方应提出新的符合技术规范书要求的项目团队成员人选，经招标方同意并办理交接手续后方可更换。
（4）进度计划
实施计划应明确进度安排、里程碑、责任分工、前置条件、交付成果、资源配置、质量控制、变更管理和回退安排。投标人应建立进度跟踪和纠偏机制，对可能影响工期的事项及时预警、报告并采取处置措施。
（5）风险管理
需对项目可能存在的风险进行识别和评估，包括需求风险、技术风险、管理风险、安全风险等，针对不同的风险制定相应控制措施、应对策略及预案，降低风险对项目的影响。
3.培训方案要求
[bookmark: OLE_LINK2]供应商应编制技术培训方案，方案应包括培训对象、培训方式、培训内容、培训计划、师资安排、培训材料、考核方式和培训质量保证措施等内容。
（1）培训组织与内容
方案应结合系统使用、日常管理和运维保障需要，明确培训对象、培训方式、培训内容、培训计划、师资安排、培训材料、考核方式和培训质量保证措施。
（2）培训实施与质量
项目实施期内应提供不少于4次（每次10人以上）的免费集中技术培训，培训时间不少于5天，培训地点由采购人指定，培训满意度不得低于90%。供应商需针对采购内容提供培训方案，培训方案包括但不限于培训讲师配置、培训内容、培训方式等。供应商应收集培训评价并形成培训记录；未达到满意度要求的，应免费组织补充培训，直至满足要求。
4.售后服务要求
供应商应编制售后服务方案，方案应包括售后服务体系、固定服务团队、技术支持、现场保障、服务记录和质量监督等内容。
（1）售后服务体系
方案应明确售后服务体系、服务人员职责、服务渠道、问题受理、故障保障、分级处置、升级机制、知识转移和质量监督等内容，保障改造完成后的持续技术服务。
（2）技术支持与现场保障
供应商应提供7×24小时技术支持，派驻技术人员驻场江苏省低空飞行服务中心，常态化开展技术指导、设备及系统故障处理、突发事件应急响应等全流程售后服务。对服务请求应进行全过程跟踪、处理和反馈，形成完整服务记录，并接受采购人的服务质量检查和考核。
（3）故障分级与升级
供应商应建立故障分级、受理、派发、跟踪和升级处置机制，明确各类故障的责任人员、处置流程和报告路径；对不能按约定时限排除的故障，应及时升级并启动应急保障。
（4）故障响应与处置时限
重大系统故障（业务系统停止运行或无法访问），10分钟内作出响应，60分钟内排除故障；日常应用故障，20分钟内作出响应，4小时内排除故障；其他类故障及问题，60分钟内作出响应，12小时内排除故障及问题。不能在规定时间内排除的，应立即启动升级处置和应急保障机制。
（5）质保（运维）期
中标供应商自验收之日起，软件系统提供5年免费运维；硬件提供原厂质保3年，涉及相关授权软件须提供永久使用权限。
5.履约能力要求
业绩要求
为保证项目质量，供应商应承接过低空飞行服务平台建设项目或低空领域军地民协同平台建设项目或类似低空监管信息化项目，并提供采购合同相关材料。
6.项目交付期、交付方式及交货地点要求
（1）交货期：须于2027年3月底前完成全部硬件交付，2027年6月底前达到项目试运行条件，2028年7月底前完成项目最终验收，达到预期目标和功能。
（2）交货地点：南京市建邺区江心洲低碳产业园江苏省低空飞行服务中心。
7.系统验收要求
（1）以中标供应商的投标文件和澄清、说明或者更正为验收标准；投标文件和澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标文件和澄清、说明或者更正以及《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准为验收标准；以上都不明确的，以通常标准为验收标准。
（2）验收时需提交的书面文件
中标供应商应提供统一发票、全套中文技术资料、使用手册，以及系统集成和实施中形成的完整文档资料。
（3）项目验收程序
合同标的全部交付并安装完毕后，中标供应商向买方（采购人）书面提出试运行、验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后5日内进行试运行（至少1个月）和相关验收工作。
8.项目付款方式
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10工作日内，采购人收到发票后10个工作日内，预付款503万元。
8.1.2完成系统开发、部署、上线试运行，采购人确认系统运行正常通过初验后，采购人收到发票后10个工作日内，由采购人支付至合同总价的50%；
8.1.3完成采购人履约验收后，采购人收到发票后10个工作日内，由采购人支付至合同总价的90%；
8.1.4 尾款支付时间：完成合同及招标文件规定的全部内容、确认系统运行正常，并通过项目最终验收，采购人收到发票后10个工作日内，由采购人支付至合同总价的100%。
五、其他要求
1.项目属性:服务类项目。
2.演示要求：上传视频演示。
供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于200M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。
3.演示内容如下：
（1）空域及低空航路智能划设与安全风险评估功能演示。演示以下功能： ①演示系统支持坐标录入、地图手绘两种方式划定空域 / 低空航路，可配置范围、高度层、使用时段等空域属性。②演示系统接入地理环境、人口分布、建构筑物、重要基础设施、保护区域多源底图数据。演示空域、航路对地安全风险评估，输出空域及航路运行风险结果。 
（2）低空运行综合态势监视功能演示。演示以下功能：①演示低空综合多源监视数据融合航迹一张图，集中呈现各类低空运行要素，包括航空器运行状态、空域资源分布、低空运行环境信息。②演示历史飞行航迹动态回放，支持查询、筛选、回放进度控制、时间轴定位。 
（3）低空设施设备管理功能演示。演示以下功能：①演示低空设施设备数据实时接入和运行状态监控功能，选取具体设备，可在地图上实时显示该设备探测到的低空目标航迹数据，并能可视化展现设备的在线状态、工作参数、告警信息等运行数据。②演示低空设施设备覆盖能力分析评估功能，在可视化地图上能够直观展现具体低空设施设备的覆盖范围，提供不少于三类设备覆盖范围模型的可视化展示效果。
（4）低空异常飞行智能识别分析功能演示。演示以下功能：①演示系统对低空飞行器未实名、无计划飞行、非法侵入等异常飞行行为自动识别、智能分析，标记异常类型、架次、时间、飞行人员/单位等信息。②演示异常飞行事件信息推送至相关用户，对接相关部门开展违法违规飞行协同处置。
[bookmark: _Toc120614281]4.其他
本项目合同甲方签订主体为江苏省战略与发展研究中心（江苏省信息中心）、江苏省交通运输厅规划研究中心。
[bookmark: OLE_LINK7]*本项目知识产权归甲方所有，投标人应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，采购人不承担任何连带责任和赔偿责任。本项目所有系统内监管数据、运行数据等归属甲方，投标人严禁利用系统内数据开展项目以外开发、仿真模拟等活动。投标人应完整交付本项目全部可编译源代码及配套开发文档，并配合采购人完成软件著作权、科技成果等申报登记工作。未经采购人书面同意，投标人不得对外泄露、转让项目数据及源代码。
*投标人须配合招标人完成第三方信息安全等级保护测评（三级等保）、密评测试，须提供承诺函，格式自拟。
*投标人对本项目的所有技术文件以及采购人提供的内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本标书以及本项目的任何内容。一旦因投标人的原因造成泄密，应承担相应责任。投标人须提供承诺函，格式自拟。
投标人须安排足够的技术实施力量，按照采购人提出的实施要求，在合同规定期限内完成系统搭建并能交付使用，并结合具体要求与已建相关系统实现系统联调和兼容性符合测试。
投标人在项目实施阶段所提供的技术资料应完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行需要。



第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件14），供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策
7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK1]7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

	[bookmark: OLE_LINK9]序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一、价格部分（10分）

	1
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×10分，分值保留小数点后2位。
	10

	二、技术部分（62分）

	2
	2.1项目理解与需求分析方案
	2.1供应商根据采购需求内容提供项目理解与需求分析方案，方案要求包括①对采购人需求的理解与分析、②对本项目的建设目标和定位、③对本项目系统信息量、系统性能及系统数据资源与算力资源需求测算。
评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“项目理解与需求分析方案”要求的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“项目理解与需求分析方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目理解与需求分析方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件在符合“项目理解与需求分析方案”中全部条款要求的前提下，对“③对本项目系统信息量、系统性能及系统数据资源与算力资源需求测算”响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4

	
	2.2系统总体设计方案
	2.2供应商根据采购需求内容提供系统总体设计方案，方案要求包括①总体设计原则与建设思路、②总体架构设计、③业务架构设计、④部署逻辑架构设计、⑤业务流程设计、⑥与现有江苏省低空飞行服务平台衔接。
评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“总体设计方案”要求的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“总体设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“总体设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件在符合“总体设计方案”中全部条款要求的前提下，对“⑤业务流程设计”、“⑥与江苏省低空飞行服务平台衔接”响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4

	
	2.3软件成熟度
	2.3供应商具有“数据分析”“空域管理”“飞行服务”“飞行风险识别”“飞行智能规划”“情报服务”等关键词的软件著作权证书，每提供1类得0.5分，最高得3分。
注：供应商提供相关著作权证书扫描件（或复印件）并加盖公章。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明供应商拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）
	3

	
	2.4技术方案
	2.4供应商根据第四章采购需求中技术要求第4节江苏省低空智能网联系统建设清单、设施设备建设清单内容提供技术方案，完全符合技术要求的得30分。标注“▲”的内容为重要指标，共15项，共15分，每有一项负偏离扣1分；其他非重要指标一共300项，共15分，每有一项负偏离扣0.05分，扣完为止。（供应商需按照招标文件的技术要求，在技术方案中进行逐项响应和说明指标响应情况（包括重要指标和非重要指标），未逐项响应、未说明或响应不清，评委会有权按负偏离处理。）
	30

	
	2.5系统安全方案
	2.5供应商根据采购需求内容提供系统安全方案，方案要求包括①系统安全设计、②国产化适配设计、③数据安全设计、④冗余灾备设计。
评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“系统安全方案”要求的响应情况进行评审
（1）投标文件未符合“系统安全方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“系统安全方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。
（3）投标文件在符合“系统安全方案”中全部条款要求的前提下，对“④冗余灾备设计”响应内容全部优于招标文件要求的，本项得4分。
	4

	
	2.6组织实施
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK16]2.6供应商针对采购需求提供组织实施方案，组织实施方案应包括项目实施计划、组织结构、人员安排、进度计划、项目风险管理及措施、质量控制与考核办法等。
（1）投标文件未符合“组织实施要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“组织实施要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得3分。
（3）投标文件在符合“组织实施要求”中全部条款要求的前提下，对“（1）项目实施计划”“（3）人员安排”响应内容优于招标文件要求的，本项得5分。
	5

	
	2.7培训方案
	[bookmark: OLE_LINK20]2.7供应商针对采购需求内容提供培训方案，培训方案应包括培训对象、培训方式、培训内容、培训计划、师资安排、培训材料、考核方式和培训质量保证措施等。
（1）投标文件未符合“培训方案要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得2分。
（3）投标文件在符合“培训方案要求”中全部条款要求的前提下，对“（2）培训实施与质量”响应内容优于招标文件要求的，本项得4分。
	4

	
	2.8售后服务
	2.8供应商针对采购需求内容提供售后服务方案，售后服务方案应包括售后服务体系、固定服务团队、技术支持、现场保障、服务记录和质量监督等。
（1）投标文件未符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为不符合招标文件要求，本项得0分。
（2）投标文件符合“售后服务要求”中全部条款要求的，视为符合招标文件要求，本项得2分。
（3）投标文件在符合“售后服务要求”中全部条款要求的前提下，对“（2）技术支持与现场保障”“（4）故障响应与处置时限”响应内容优于招标文件要求的，本项得4分。
	4

	
	2.9平台演示
	供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于200M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。
供应商需提供本项目建设要求相关的功能演示，演示内容包括：
（1）空域及低空航路智能划设与安全风险评估功能演示。演示以下功能，每演示出 1 个功能点得 0.5分，最高得 1 分。 
①演示系统支持坐标录入、地图手绘两种方式划定空域 / 低空航路，可配置范围、高度层、使用时段等空域属性。 
②演示系统接入地理环境、人口分布、建构筑物、重要基础设施、保护区域多源底图数据。演示空域、航路对地安全风险评估，输出空域及航路运行风险结果。 
（2）低空运行综合态势监视功能演示。演示以下功能，每演示出 1 个功能点得 0.5 分，最高得 1分。 
①演示低空综合多源监视数据融合航迹一张图，集中呈现各类低空运行要素，包括航空器运行状态、空域资源分布、低空运行环境信息。 
②演示历史飞行航迹动态回放，支持查询、筛选、回放进度控制、时间轴定位。 
（3）低空设施设备管理功能演示。演示以下功能，每演示出 1 个功能点得 0.5 分，最高得 1分。 
①演示低空设施设备数据实时接入和运行状态监控功能，选取具体设备，可在地图上实时显示该设备探测到的低空目标航迹数据，并能可视化展现设备的在线状态、工作参数、告警信息等运行数据。
②演示低空设施设备覆盖能力分析评估功能，在可视化地图上能够直观展现具体低空设施设备的覆盖范围，提供不少于三类设备覆盖范围模型的可视化展示效果。
（4）低空异常飞行智能识别分析功能演示。演示以下功能，每演示出 1 个功能点得 0.5 分，最高得 1分。 
①演示系统对低空飞行器未实名、无计划飞行、非法侵入等异常飞行行为自动识别、智能分析，标记异常类型、架次、时间、飞行人员/单位等信息。
 ②演示异常飞行事件信息推送至相关用户，对接相关部门开展违法违规飞行协同处置。
注：系统演示应采用真实系统或原型系统或Demo系统录屏制作演示视频，真实系统或原型系统或Demo系统演示最高得4分，PPT、图片演示、不符合要求或未演示不得分。
	4

	三、团队人员配置（20分）

	3
	3.1项目经理配置
	3.1供应商为本项目配置的项目经理，具有高级工程师职称证书，具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国工业和信息化部颁发的系统集成项目管理工程师证书、系统架构设计师证书、软件设计师证书，每提供1类证书得1.5分，最高得6分。
注：提供相关有效证书扫描件（或复印件）及供应商为项目经理缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明。
	6

	
	3.2技术经理配置
	[bookmark: OLE_LINK12]3.2供应商为本项目配置的技术经理，具有高级工程师（民航专业）职称证书，提供证书得2分，最高得2分。
注：提供相关有效证书扫描件（或复印件）及供应商为技术经理缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明。
	2

	
	3.3数据应用经理配置
	[bookmark: OLE_LINK6]3.3供应商为本项目配置的数据应用经理，具有中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书、系统分析师证书，每提供1类证书得1.5分，最高得3分。
注：提供相关有效证书扫描件（或复印件）及供应商为数据应用经理缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明。
	3

	
	3.4团队成员配置
	3.4供应商需配置充足的项目团队力量，以保证本项目顺利运行。除项目经理、技术经理、数据应用经理外，配置的项目团队成员中，具有以下证书资质的，每提供1类证书得1.5分，最高得9分。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10]①系统集成项目管理工程师证书、②信息系统项目管理师证书、③数据库系统工程师证书、④系统分析师证书、⑤CISP注册信息安全专业人员证书、⑥软件评测师证书。
[bookmark: OLE_LINK21]注：提供相关有效证书扫描件（或复印件）及供应商为项目团队成员缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明，一人多证按一证计算，多人同证按一人计算。
	9

	四、履约能力（8分）

	4
	业绩
	[bookmark: OLE_LINK17]4.1供应商自2023年7月1日以来承接过低空飞行服务平台建设项目或低空领域军地民协同平台建设项目，或类似低空监管信息化项目的（须包含空域管理或飞行活动管理软件业务系统开发），每提供一个合同得2分，最高得8分。
注：提供采购合同相关材料扫描件（或复印件）。如为联合体投标，可由联合体中承担相应工作的一方提供，如各成员承担相同工作的，按照资质较低的一方计算。
	8

	总分
	100



第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]

投  标  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.XXXX（格式见附件XX）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明（格式见附件14）
4.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）




















 —　2　—


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      
采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）









附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	集成系统-低空协同管理子系统
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	集成系统-低空产业管理子系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	集成系统-低空运行监测子系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	集成系统-低空信息汇聚子系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	集成系统-统一门户
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	集成系统-移动端
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	运行系统-低空飞行服务子系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	运行系统-低空运行管理子系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	运行系统-低空设施设备管理子系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	运行系统-低空安全监管子系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	低空能力模型-基础模型
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	低空能力模型-低空智能体
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	低空智联网数据底座-数据接口
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	低空智联网数据底座-多模数据融合
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	低空智联网数据底座-数据治理
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	低空智联网数据底座-低空智联主题库
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	网络设备-核心交换机
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	网络设备-接入交换机1
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	网络设备-接入交换机2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	网络安全-防火墙
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	网络安全-堡垒机
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	网络安全-日志审计
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	网络安全-终端安全
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	网络安全-数据库审计
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	网络安全-漏洞扫描
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	网络安全-VPN
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	网络安全-防毒墙
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	网络安全-入侵防御
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	网络安全-WAF
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	网络安全-备份一体机
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	密评设备-SSL VPN 安全网关
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	密评设备-数字证书
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	密评设备-站点证书
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	密评设备-服务器密码机
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	密评设备-签名验签服务器
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	密评设备-国密浏览器
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	密评设备-智能密码钥匙USBKEY
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	算力设备-AI算力服务器
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	算力设备-智能算力管理平台
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	模块化机柜-模块化机柜
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	数据治理
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	系统集成
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为  %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。
4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

                         

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     



附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



附件7         法人授权书
本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日    期：                                         

	
附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，XX签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账        号： 




供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日





[bookmark: _Toc120614284]
附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：
                    日     期：___年___月___日 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：
              日     期：___年____月____日   




附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                            日期：___年____月____日     

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。



附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。









附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。





附件14
[bookmark: OLE_LINK3]提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明
（采购包号：XX）
本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





