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第1章 [bookmark: __RefHeading___Toc172207477] 招标公告
项目概况：
 无锡职业技术大学校史馆招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）获取招标文件，并于2026年12月3日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0476
1.2项目名称：无锡职业技术大学校史馆
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: OLE_LINK7]1.3预算金额：325万元
1.4最高限价：325万元，投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
1.5采购需求：无锡职业技术大学校史馆。详见采购文件第四章采购需求。
1.6合同履行期限：合同签订生效后，45个工作日内完成供货安装调试。
1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Hlk170308707]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照扫描件并加盖供应商公章；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近六个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报表（资产负债表和利润表），或2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖供应商公章的承诺函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月中任意一个月份（不含开标当月)：①提供缴纳税收的凭证扫描件并加盖供应商公章；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件并加盖供应商公章），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件并加盖供应商公章；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书扫描件并加盖供应商公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3本项目的特定资格要求：（1）委托代理人应为供应商在职员工（提供委托代理人与供应商签订的劳动合同以及由供应商为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）社保缴纳证明扫描件并加盖供应商公章。法定代表人亲自参加投标的除外）。
（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）
3.3方式：供应商登录http://jszfcg.jsczt.cn/自行下载招标文件。
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1 2026-12-3 13:30分（北京时间）
4.2地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
6.2供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。  
6.3采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
6.4根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。
6.5本项目是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购：否。
6.6潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－-已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
单位名称：无锡职业技术大学
单位地址：无锡市高浪西路1600号
联系人：吴老师
联系电话：0510-81838723
7.2采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏省设备成套股份有限公司
单位地址：无锡市梁溪区汇太路33号积高科技园315室
联系人：陈育红、赵莹、华杨倩月、何悦
联系方式：xumw@jcec.cn
7.3项目联系方式
项目联系人：陈育红、赵莹、华杨倩月、何悦
[bookmark: OLE_LINK4]电话：15205185060、0510-82626996

第2章 [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: __RefHeading___Toc172207478] 供应商须知
一、总 则
1、适用法律
1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评标标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.4强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.5本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）供应商须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、投标文件的组成
7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评标时不予认可。
7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
8、投标文件的商务部分
8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法人授权书（格式见第六章）；
（3）开标一览表及附录（格式见第六章）；
（4）分项报价表（格式见第六章）；
（5）供应商资格资信证明文件：
1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）供应商拟投入本项目的设备、人员配置表；
（8）评分标准中对应的其他所需承诺或证明材料（如有自行添加）；
（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（10）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。
上述资格资信证明文件必须全部提供且全部满足招标文件的要求，相关证书须在有效期内，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。
9、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）《技术条款偏离表》；
（2）技术方案或服务说明；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10、投标文件的价格部分
10.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
10.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》《分项报价》中注明。
10.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
10.7本项目预算为：详见第一章。
11、投标文件的其他部分
11.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
12、投标保证金（本项目不涉及）
13、投标有效期
13.1自开标之日起60天内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
13.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
14、投标文件签署
14.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
15、投标费用
15.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
15.2招标代理服务费：本次招标，中标人按照中标金额为基数，参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理招标收费基准费率70%计算，由中标人领取中标通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。各供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
17、投标文件的解密：
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
18、投标文件的修改和撤回
18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。
19、诚实信用
19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
20、开标
20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3供应商不足3家的，不得开标。
20.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
21、评标
21.1评标组织
21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评标工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。
21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
21.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
21.2.3澄清有关问题。
21.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
21.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担
21.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
21.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
21.2.3.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3评标方法和标准
21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。
21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
评标因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An；
F1、F2……Fn分别为各项评标因素的得分；
A1、A2、……An分别为各项评标因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
22、确定中标人
22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
22.2采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。
22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。
23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
25、签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26、质疑
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
26.3供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
26.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对采购代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。
27、投诉
27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
28、政府采购信用担保
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、采购代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。
28.1履约担保。
履约担保，是指由专业担保机构为中标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标人的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函，中标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。
28.2融资担保。
融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
28.3政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
28.4合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
29.其它
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

附1：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：        
  （采购人）：        

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月       日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                          。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
                   
年     月      日
第3章 [bookmark: __RefHeading___Toc172207480] 评标标准
本招标项目比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选人。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
[bookmark: _Hlk138702905]一、评分项目及分值（总分100分）
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	一
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	各供应商的有效投标报价，在满足招标文件要求且经评审后的有效最低投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30。
	30

	二
	商务部分（10分）

	1
	类似业绩
	供应商自2023年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。
【提供合同扫描件加盖供应商公章上传至系统；业绩时间以合同签订时间为准。】
	4

	2
	团队成员
	（1）拟派项目团队（2分）
供应商为本项目配置的服务团队成员，职责覆盖技术集成、安装调试、安全管理、售后服务四类工作。每完整覆盖一类得0.5分，最高得2分。
【团队人员配置以《拟参与本项目人员一览表》中填写人员为准，提供：①人员名单及其对应的职责；②由供应商为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）社保缴纳证明。以上资料扫描件加盖供应商公章上传至系统，不提供或提供不全不得分。】
（2）拟派项目负责人（4分）
拟投入本项目的项目负责人自2023年1月1日以来具有类似项目经验的，每提供一个得2分，最高得4分。
【提供：①能够证明该人员参与项目的业绩佐证材料（提供合同或业主证明扫描件并加盖供应商公章；业绩时间以合同签订时间或业主证明所载时间为准）；②由供应商为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）社保缴纳证明。以上资料扫描件加盖供应商公章上传至系统，不提供或提供不全不得分。】
	6

	[bookmark: _Hlk76135840][bookmark: _Hlk121561540]三
	技术部分（58分）

	1
	技术参数
	1、采购文件加注星号（“★”）的关键条款必须响应，如未响应则投标无效。
2、采购需求中的技术参数，除“★”条款外，其他条款全部满足采购文件要求的得23分，每有一项负偏离扣2分，超过5项按无效投标处理。
注：评标委员会根据 “技术条款偏离表”进行评审，对采购需求中需提供佐证材料加以说明的条款，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。
	23

	2
	履约保障措施
	供应商针对本项目提供履约保障措施，评审内容包括但不限于：产品质量控制与检验措施；供货组织协调及进度保障措施；项目资料、变更与沟通管理机制等内容。
方案完整详实、响应程度好、措施针对性强，得7分；
方案基本完整、响应程度一般、措施针对性较强，得4分；
方案不完整、响应程度差、措施针对性一般，得1分；
未提供的不得分。
	7

	3
	项目实施方案
	供应商针对本项目提供项目实施方案，评审内容包括但不限于：项目组织与进度计划；供货、运输及成品保护；安装调试及系统集成；质量、安全及现场管理；验收、交付及文档移交等内容。
方案完整详实、响应程度好、措施针对性强，得8分；
方案基本完整、响应程度一般、措施针对性较强，得5分；
方案不完整、响应程度差、措施针对性一般，得2分；
未提供的不得分。
	8

	4
	售后服务方案
	供应商针对本项目提供售后服务方案，评审内容包括但不限于：服务组织与联系方式；故障受理、响应及处置流程；维修及备品备件安排；定期巡检维护；服务记录与问题闭环等内容。
方案完整详实、响应程度好、措施针对性强，得7分；
方案基本完整、响应程度一般、措施针对性较强，得4分；
方案不完整、响应程度差、措施针对性一般，得1分；
未提供的不得分。
	7

	5
	培训方案
	供应商针对本项目提供培训方案，评审内容包括但不限于：培训对象及需求分析；培训时间与阶段计划；设备操作、日常维护及常见故障处理等培训内容；培训师资、方式及教材；培训考核与后续指导等内容。
方案完整详实、响应程度好、措施针对性强，得7分；
方案基本完整、响应程度一般、措施针对性较强，得4分；
方案不完整、响应程度差、措施针对性一般，得1分；
未提供的不得分。
	7

	6
	应急服务方案
	供应商针对本项目提供应急服务方案，评审内容包括但不限于：突发情况识别与分级响应；应急处置流程、责任分工及联络机制；备品备件调配、系统恢复及处置结果验证等内容。
方案完整详实、响应程度好、措施针对性强，得6分；
方案基本完整、响应程度一般、措施针对性较强，得4分；
方案不完整、响应程度差、措施针对性一般，得2分；
未提供的不得分。
	6

	四
	国家政策导向（2分）

	1
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章）
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章）
	2


二、说明：
1.小微企业价格扣除
1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。
1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.本国产品的价格扣除
5.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.3供应商应按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（简称《声明函》，格式见第六章），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.5评审过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3
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第4章 [bookmark: __RefHeading___Toc172207502]采购需求
供应商应在《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》中针对本章内容进行响应说明，本章中标注“★”的为实质性要求，不接受负偏离，如有负偏离视为无效投标。要求提供证明材料的还须按要求附相应材料佐证，否则视为负偏离。缺项、漏项均视为负偏离。
一、项目概况及总体要求
[bookmark: _GoBack]项目名称：无锡职业技术大学校史馆
无锡职业技术大学校史馆是学校六十余年办学历程的物化载体与精神殿堂。学校肇始于 1959 年原国家农机部创办的无锡农业机械制造学校，历经机械制造学校、国家示范高职，到 2025 年升格本科层次职业技术大学，一部校史即是我国职业教育改革发展的生动缩影。
建设校史馆，旨在系统梳理“严谨治学、崇尚实践”的育人传统，凝练工业报国、技以载道的文化基因，增强师生与校友的归属感、荣誉感，发挥存史、资政、育人、联谊功能，使之成为对内凝聚人心、对外展示办学成就与职教特色的重要窗口。
无锡职业技术大学敏行楼一楼共四个片区第一展厅的序厅（约 205㎡），第二展厅・校史厅（约 410㎡，核心展区），第三展厅・综合展示厅（约 590㎡），多功能区/融媒体中心，总建筑面积约1285平方米。
二、采购清单
本项目核心产品为：沉浸式影像融合成像单元（激光光源）
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	技术要求
	备注

	一
	定制展墙（含拆旧及垃圾清运）

	1
	基础墙面（定制）
	㎡
	645
	1、结构组件：钢制金属骨架 +细木工板（B1 级阻燃）；
2、形态定制：含弧形、异形、曲面造型；
3、单面尺寸约为：200mm厚， 3300mm-4000mm高，184536mm累积宽度；
4、款式详见示意图。
	/

	2
	展墙01
	㎡
	41
	1、饰面材质：3mm硬质鎏金板墙面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有定制浮雕，仿铜色，款式详见示意图，约为：1850mm高，8550mm宽度；
4、上有装饰结构内嵌灯条，约为8550mm宽；
5、钢板格栅造型，款式详见示意图，约为：4000mm高，1705mm宽度。上有前言立体字一组（正文约为50mm*50mm/个， 标题约为200mm*200mm/个）；
6、金属字一组，金属校徽一组（
金属校徽+校名汉字约为2400mm*400mm/组；
馆名约为830mm*2900mm）。
	/

	3
	展墙02
	㎡
	50
	1、饰面材质：3mm硬质鎏金板装饰墙面（哑光银灰 ）；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条。
	/

	4
	展墙03
	㎡
	33
	1、结构组件：钢制金属骨架 +细木工板（B1 级阻燃）；
2、饰面材质：3mm硬质鎏金板装饰墙面（哑光银灰 ），上贴即时贴；
3、形态定制：预制异形、弧形造型；
4、结构特征：内嵌 LED 灯带槽；
5、款式详见示意图，约为：4000mm高，8263mm宽度。
	/

	5
	展墙04
	㎡
	36
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱2组；
4、组1款式详见示意图，约为：500mm高，700mm宽度，约为6个；
5、组2款式详见示意图，约为：490mm高，320mm宽度，约为24个；
6、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为9730mm宽；
7、上有二级标题发光立体字一组约为700mm*200mm。
	/

	6
	展墙05
	㎡
	14.5
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱1组，款式详见示意图，约为：480mm高，268mm宽度，约为20个；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为3900mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组约为700mm*200mm。
	/

	7
	展墙06（正反面）+异形沙盘台+地台
	㎡
	36
	1、饰面材质：3mm硬质鎏金板装饰墙面（金茶）/无机涂料饰面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、整体结构为4层异形结构，总厚度为300mm，
4、结构一：款式详见示意图，约为：3917mm高，2320mm宽度；（弧形展开）
5、结构二：款式详见示意图，约为：3100mm高，1740mm宽度；（弧形展开）
6、结构三：款式详见示意图，约为：2030mm高，3445mm宽度；（弧形展开）
7、结构四：款式详见示意图，约为：4200mm高，2600mm宽度；（弧形展开）
8、结构一上有一级标题发光字一组约为850mm*2600mm，亚克力立体字前言1组约为1670mm*610mm；
9、结构二、三、四上各有发光灯箱一组，约为：1300mm高，800mm宽度；亚克力立体字1组约为640mm*150mm；
10、各结构之间内嵌暖光灯条；
11、墙体正面连接落地异形沙盘台，表面积约为4.5㎡，弧形不规则造型，高度约为610mm；
12、异形沙盘台上有三组塑模型沙盘，约为：1100mm长度，700mm宽度，盘体为宣绒布高清喷绘；
13、墙体背面为定制油画半景画，面积约为23㎡，弧形展开；
14、墙体背面连接落地异形展台，内嵌灯条，表面积约为8.6㎡，弧形不规则造型，高度约为295mm。
	/

	8
	展墙07
	㎡
	49.65
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱2组，
组1尺寸约为4110mm*1330mm，
组2尺寸约为3000mm*1330mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为12410mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为1200mm*160mm，
三级标题亚克力立体字约为700mm*120mm。
	/

	9
	展墙08
	㎡
	46
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱1组尺寸约为1760mm*9560mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为12413mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为1200mm*160mm，
三级标题亚克力立体字约为700mm*120mm。
	/

	10
	展墙09（正反面）+地台
	㎡
	30
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱2组，
组1尺寸约为1540mm*1780mm，
组2尺寸约为4650mm*1370mm；
4、墙体整体为异形，款式详见示意图，最高点约为4000mm，7500mm宽。
5、上有二级标题发光立体字一组，约为1200mm*160mm，
三级标题亚克力立体字约为700mm*120mm。
6、墙体背面为定制油画半景画，面积约为24.2㎡，弧形展开；
7、墙体背面连接落地异形展台，内嵌灯条，表面积约为8.6㎡，弧形不规则造型，高度约为295mm。
	/

	11
	展墙10
	㎡
	46
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱1组，尺寸约为1760mm*9590mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为10413mm宽。
5、上有二级标题发光立体字2组约为630mm*160mm*2；
6、上有定制异形“总理题字”结构一组，约为2340mm*1670mm（立面投影面积）木结构哑光喷漆。
	/

	12
	展墙11（正反面）+地台
	㎡
	30
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱2组，
组1约为1480mm*780mm，
组2 约为1370mm*5300mm；
4、墙体整体为异形，款式详见示意图，最高点约为4000mm，7500mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为1500mm*160mm，
三级标题亚克力立体字约为700mm*120mm；
6、墙体背面为定制油画半景画，面积约为24.2㎡，弧形展开；
7、墙体背面连接落地异形展台，内嵌灯条，表面积约为8.6㎡，弧形不规则造型，高度约为295mm。
	/

	13
	展墙12
	㎡
	38.44
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱1组，约为1185mm*6235mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为9610mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为1500mm*160mm，
三级标题亚克力立体字约为700mm*120mm。
	/

	14
	展墙13
	㎡
	80.4
	1、活动展墙饰面材质重制：宣绒布高清喷绘画面；
2、第二段展墙定制错落格子成果展架，金属框架表面做投影漆面处理，尺寸约为5580mm×3295mm；
3、三段活动展墙款式详见示意图，尺寸约为6700mm×4000mm×3。
	/

	15
	展墙14
	㎡
	13
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面，详款式详见示意图，尺寸约为3300mm×4000mm；
2、配套构件：含钢架金属骨架、收边条；
3、上有一级标题发光立体字一组，约为2060mm*430mm，正文亚克力字一组约为1870mm*940mm。
	/

	16
	展墙15
	㎡
	42.3
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱3组，
组1约为1640mm*1180mm，
组2约为1785mm*1180mm，
组3约为5020mm*1420mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为12413mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为2500mm*150mm，三级标题亚克力立体字420mm*42mm；
6、立体落地立体字，单个约为460mm×460mm×300mm。
	/

	17
	展墙16
	㎡
	35.21
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱1组4345mm*1050mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为10670mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为2500mm*150mm，三级标题亚克力立体字420mm*42mm；
6、立体落地立体字，单个约为460mm×460mm×300mm。
	/

	18
	展墙17+沙盘地台
	㎡
	9.1
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为2770mm宽；
4、上有二级标题发光立体字一组，约为1265mm*340mm；
5、矩形沙盘地台，1500mm×2800mm×5500，宣绒布包覆，上有吴韵祥瑞地形+泥偶（甲供）。
	/

	19
	展墙18
	㎡
	36.63
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱1组,8000mm*2000mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为11100mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为2500mm*150mm，三级标题亚克力立体字420mm*42mm；
6、立体落地立体字，单个约为460mm×460mm×300mm。
	/

	20
	展墙19
	㎡
	30.9
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含钢制金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱1组，约为8000mm*1742mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为9363mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为2500mm*150mm，三级标题亚克力立体字420mm*42mm；
6、立体落地立体字，单个约为460mm×460mm×300mm。
	/

	21
	展墙20
	㎡
	33.66
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含金属金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱2组，
组1约为1300mm*1050mm，
组2约为1440mm*1050mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为10200mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为2500mm*150mm，三级标题亚克力立体字420mm*42mm；
6、立体落地立体字，单个约为460mm×460mm×300mm。
	/

	22
	展墙21
	㎡
	40.99
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含金属金属骨架、收边条；
3、上有100mm厚卡布/磁吸灯箱3组，
组1约为1300mm *1100mm，
组2约为1900mm *3700mm，
组三约为1450mm *1200mm；
4、上有局部装饰结构内嵌正白光灯膜，约为12420mm宽；
5、上有二级标题发光立体字一组，约为2500mm*150mm，三级标题亚克力立体字420mm*42mm；
6、立体落地立体字，单个约为460mm×460mm×300mm。
	/

	23
	展墙22
	㎡
	32.82
	1、饰面材质：宣绒布高清喷绘画面；
2、配套构件：含金属骨架、收边条；
3、上有200mm厚卡布灯箱20组（双面灯箱）；
4、款式详见示意图，尺寸约为7265mm×2260mm。
	/

	24
	展墙23+门楣结构+落地立体字
	㎡
	65.66
	1、结构组件：钢制金属骨架；
2、饰面材质：3mm硬质鎏金板装饰墙面（哑光银灰 ），上贴即时贴；
3、形态定制：预制异形、弧形造型；
4、结构特征：内嵌 LED 灯带槽；
5、款式详见示意图，约为：29052mm×2260mm×4，内嵌卡布灯箱双面尺寸约为
组1（1435mm*820mm*3）*2，
组2（1435mm*1345mm*2）*2；
6、门楣款式详见示意图，尺寸约为（9600mm+11500mm）×800mm×100mm×2；
7、立体落地立体字，单个约为460mm×460mm×300mm。
	/

	25
	门头金属字
	个
	11
	1、结构组件：钢制金属字；
2、尺寸约为：350mm*350mm，厚度为60mm；
3、字样为：无锡职业技术大学校史馆；
4、款式详见示意图。
	

	二
	展陈布展

	1.定制艺术造型、装置、灯箱及发光系统

	1
	多彩部题板采购装置
	个
	4
	1、立式定制灯箱题板；
2、深蓝色金属外框；
3、内部彩色背景+亚克力立体字+定制剪影图案；
4、LED背发光，含电源；
5、四色四主题：①农机报国 奠基立业(蓝)②数控升级 并跑产业(金)；③智造赋能 领跑“双高”(绿)④新质起航 继往开来(红)；
8、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度2000mm，高度3200mm。
	/

	3
	定制旋转翻转灯箱（师者引航）
	个
	8
	1、金属框架+双面软膜画面+旋转铰链阻尼；
2、可手动翻转查看双面内容。
	/

	4
	定制异形软膜灯箱
	㎡
	38
	1、与P05异形吊顶同形状软膜灯箱；
2、尺寸略小于吊顶；
3、铝合金边框+高清软膜+LED漫反射光源。
	/

	5
	龙门刨床缩比艺术装置
	套
	1
	1、金属焊接结构+做旧表面处理；
2、含底座；
3、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度2300mm，高度1100mm。
	/

	6
	数控机床缩比艺术装置
	套
	1
	1、金属焊接结构+烤漆饰面；
2、含底座；
3、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度2100mm，高度1450mm。
	/

	7
	柔性智造机械臂艺术装置
	套
	1
	1、工业机械臂缩比艺术造型；
2、金属结构+烤漆饰面；
3、含底座；
4、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度2200mm，高度2000mm。
	/

	8
	三重门主题装置（含桁架）
	套
	3
	1、门型主题装置；
2、300×300镀锌桁架结构+金属面板+发光年份字；
3、三套分别对应三个历史阶段；
4、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度9300mm，高度5100mm。
	/

	9
	老校门造型发光装置
	套
	3
	1、金属框架+亚克力发光面+校区图案；
2、含电源。
	/

	10
	镀锌桁架(300模组)
	米
	50
	1、含连接件；
2、用于三重门及融媒体中心悬挂结构。
	/

	11
	卷开锡职书籍交互装置
	套
	1
	1、翻开书本造型艺术装置；
2、钢制金属框架+木作饰面+发光字，规格尺寸约为：450mm*450mm*4；
3、含结构；
4、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度2020mm，高度1280mm。
	/

	12
	定制顶部悬浮灯箱装置（硕果盈枝）
	套
	1
	1、顶部悬挂立方体灯箱艺术装置；
2、钢制金属吊杆+发光灯箱体（单个尺寸600mm*600mm*600mm）；
3、含就业单位logo画面及电源。
	/

	13
	文件展柜（定制）
	组
	3
	1、钢制金属框架+超白玻璃+LED灯带+锁具；
2、500mm*500mm*1000mm(长、宽、高)。
	/

	14
	模型展柜（含玻璃罩）
	个
	8
	1、钢制金属底座+超白玻璃罩+LED射灯+锁具；
2、800*800*1000mm((长、宽、高)。
	/

	16
	定制展台（金属烤漆+玻璃）
	个
	5
	1、钢制金属框架+烤漆面板+超白玻璃+LED灯带；
2、800*800*1000mm((长、宽、高)。
	/

	18
	工业设备微缩模型
	个
	8
	1、工业设备微缩模型（柴油机/汽油机/发电机组/涡轮增压器/涡轴发动机等）；
2、含底座；
3、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度800mm，高度1400mm。
	/

	2.定制标识导视及立体、发光字体

	7
	可更换广告吊幔
	块
	15
	1、铝合金夹片+高清写真布；
2、款式详见示意图，规格尺寸约为：宽度1200mm，高度2700mm。
	/

	3.定制灯光照明系统

	1
	LED轨架射灯（含轨道）
	套
	90
	1、可调角度；
2、色温3000K/4000K可选；
3、含三线轨道。
	/

	2
	吊灯
	套
	56
	1、含吊杆+光源；
2、吊杆≥80CM。
	/

	三
	多媒体设备

	1.序厅·大屏配套

	1
	LED屏幕
	
	
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	定阻吸顶音响
	台
	4
	1、类型：2声道同轴式；
2、输入功率≥110 W；
3、灵敏度：≥90 dB/2.83 V/1 m；
4、贴合天花板和墙面；密封背部设计，利于防尘和防潮；
5、带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；
6、颜色：白色。
	/

	3
	定阻HIFI功放
	台
	1
	1、输出接口：左右主声道 + 有源/无源超低音输出；卡侬口；
2、负载阻抗4～16Ω；
3、峰值功率≥2000W；
4、频率响应范围≥20Hz ～ 20KHz；
5、信噪比（主声道）≥76dB；
6、谐波失真≤0.7%；
7、输入灵敏度280±40mV；
8、蓝牙版本≥5.0；
9、支持输入：AUX≥2，同轴输入≥1，光纤输入≥1，USB输入≥1，话筒≥2，内置防啸叫模块；
10、音频输入多路模拟输入，可接电视 / 电脑 / 投影；支持手机蓝牙播放。
（以上均须提供产品规格书）
	/

	4
	LED屏幕挂架
	㎡
	50
	1、采用钢结构，接缝均匀、收口规整；尺寸约为厚2.0mm，其它配件1.5mm；
2、结构满足静荷载≥25KG。
	/

	2.序厅·寄语留言

	1
	定制异形留言装置
	台
	1
	1、安装方式：壁挂式；含2个承重范围≥15KG的挂架（前维护，最小离墙距离≤50mm；支持俯仰角微调；）；
2、屏幕1尺寸≥43寸；屏幕2尺寸≥75寸；
3、屏幕对比度≥3000:1；
4、屏幕背光亮度≥300cd/㎡；
5、屏幕可视角度范围≥上下178°左右178°；
6、屏幕1分辨率≥1920*1080 Pixel；屏幕2分辨率≥3840*2160 Pixel；
7、处理器核心数≥4核；
8、处理器频率≥2.5Ghz；
9、内存容量≥8GB；
10、硬盘容量≥256GB；
11、屏幕1功能包含：触摸；Wi-Fi；支持中控系统控制。
	/

	3.序厅·锡职数字人

	1
	VR数字人交互装置
	项
	1
	本装置为系统集成展项，内含各部分及技术要求如下：
（1）屏幕（3.1㎡）
1、异形小间距定制显示屏，显示屏像素点间距≤1.86mm；
2、屏幕亮度≥680nit；
3、0-100%无级可调；
4、最高对比度≥9000:1；
5、白平衡亮度：≥600cd/㎡；
6、刷新率≥3840Hz；
7、换帧频率为60Hz；
8、色温可调范围1000K—13000K；
9、像素失控率≤1/150000；
10、模组连接方式：模组连接采用强磁铁（N52）；
11、显示模组实现双电源备份；
12、灰度等级：16bit；
13、低亮高灰：100%亮度时，16bit；50%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit；
14、峰值功耗≤700W/㎡，平均功耗≤240W/㎡；
15、屏幕模组PCB板、塑胶件、内部线材，采用阻燃材料，燃烧等级通过V-0等级要求；（提供阻燃材料检测报告扫描件并加盖供应商公章）
16、屏体防护：防水达到IPX3以上级别，防尘达到IP6X以上级别，盐雾10级测试要求；
17、寿命典型值≥100000小时；
（2）显示系统二合一视频控制器（1台）
1、采用静音风扇，全载情况下，噪音不超过28db；
2、输入接口：HDMI1.3≥3，USB3.0≥1 支持4096*2160@60HZ信号输入；
3、输出接口：千兆网口≥6，10G-OPT光口≥1；
4、最大带载≥390万像素，画面最大宽度≥10240Pixle， 画面最大高度≥8192Pixle；
5、随路音频与视频同步切换，同时支持独立音频传输；
6、自定义输出分辨率，不同分辨率自适应切换。可实现信号的无缝切换；
7、EDID管理，支持输入输出信号EDID的加载与拷贝；
8、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示；
9、支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；
10、支持串口、网口和前面板控制；
11、PC版管理软件支持 windowsXP以上包括win7、win10、win11等系统；
12、支持通过通讯协议对设备进行控制；
13、支持将常用切换模式保存为预案，一键切换，节省重新配置的时间；
14、支持多个预案的轮巡，可自定义轮巡时间间隔，也可设置场景的轮巡顺序；
（3）同步接收卡（12台）
1、最大带载分辨率： 512×384@60Hz（视频源位深 8bit）512×192@60Hz（视频源位深 10bit）；
2、输入电压：DC 3.8V ～ 5.5V；
3、额定电流：0.5A；
4、额定功耗：2.5W；
5、工作环境范围≥温度-20°C ～ +70°C，湿度10% RH ～ 90% RH；
（4）驱动电源（15台）
1、输出规格4.5V / 40A，180W；
2、过流保护≥110～150% 额定电流；
3、短路保护输出端短路后电源保护、输出关断；去掉短路，电源重新供电后恢复正常输出；
4、工作温度范围≥-20℃ ～ +40℃；
5、工作湿度范围≥20～90% RH，不凝固；
6、耐压I/P–O/P：1.5KVAC；I/P–FG：1.5KVAC；O/P–FG：0.5KVAC。
（5）挂架（3.1㎡）
1、材质：冷轧钢；
2、承重范围：≥15KG；
3、支持孔距：800x500范围内（横向x纵向）；
4、维护方式：前维护；
5、最小离墙距离≤50mm；
6、支持俯仰角微调。
（6）图形处理器（1台）
1、CPU： 配置1个X86架构 CPU，频率≥2.5GHz；
2、显卡： 独立显卡，显存≥12G；
3、内存： 配置≥32GB；
4、硬盘： 配置≥1TGB固态硬盘；
5、单机网络： 配置≥1个千兆网口；
6、电源：配置电源≥650W。
	内含：异形小间距定制显示屏3.1㎡、显示系统二合一视频控制器1台、同步接收卡12台、LED驱动电源15台、预制钢构件3.1㎡、图形处理器1台；配套交互软件另列于本表的"四 多媒体软件"部分中

	2
	定阻吸顶音响
	台
	4
	1、类型：2声道同轴式；
2、输入功率≥110 W；
3、灵敏度：≥90 dB/2.83 V/1 m；
4、贴合天花板和墙面；密封背部设计，利于防尘和防潮；
5、带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；
6、颜色：白色。
	/

	3
	定阻HIFI功放
	台
	1
	1、输出接口：左右主声道 + 有源/无源超低音输出；卡侬口；
2、负载阻抗4～16Ω；
3、峰值功率≥2000W；
4、频率响应范围≥20Hz ～ 20KHz；
5、信噪比（主声道）≥76dB；
6、谐波失真≤0.7%；
7、输入灵敏度280±40mV；
8、蓝牙版本≥5.0；
9、支持输入：AUX≥2,同轴输入≥1，光纤输入≥1，USB输入≥1，话筒≥2，内置防啸叫模块；
10、音频输入多路模拟输入，可接电视 / 电脑 / 投影；支持手机蓝牙播放。
	/

	4.校史厅·卷开锡职互动装置

	1
	定阻吸顶音响
	台
	2
	1、类型：2声道同轴式；
2、输入功率≥110 W；
3、灵敏度：90 dB/2.83 V/1 m；
4、贴合天花板和墙面；密封背部设计，利于防尘和防潮；
5、带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；
6、颜色：白色。
	/

	2
	定阻HIFI功放
	台
	1
	1、输出接口：左右主声道 + 有源/无源超低音输出；卡侬口；
2、负载阻抗4～16Ω；
3、峰值功率≥2000W；
4、频率响应范围≥20Hz ～ 20KHz；
5、信噪比（主声道）≥76dB；
6、谐波失真≤0.7%；
7、输入灵敏度280±40mV；
8、蓝牙版本≥5.0；
9、支持输入：AUX≥2,同轴输入≥1，光纤输入≥1，USB输入≥1，话筒≥2，内置防啸叫模块；
10、音频输入多路模拟输入，可接电视 / 电脑 / 投影；支持手机蓝牙播放。
	/

	3
	超短焦镜头
	台
	1
	1、短焦定/变焦镜头；
2、投射比 0.60–0.75:1；
3、支持电动聚焦；
4、适配近距离大屏投影，画面调校灵活，适合展厅展墙。
	/

	4
	★单线 2D TOF 测量型激光雷达
	台
	1
	1、探测距离≥10 m；
2、测距精度：≥±30 mm；
3、扫描视场角：扫描范围≥270°；
4激光采样率：≥45 kHz（每秒输出点云数量不少于45000点）。
（以上均须提供产品规格书）
	/

	5
	沉浸式影像融合成像单元（激光光源）
	台
	1
	1、光源标称光通量≥7600 lm；
2、原生成像分辨率≥3840×2160；
3、动态对比度≥6000000:1；
4、标准成像画幅比例 16:10，可适配 16:9、16:6、2.35:1、4:3、LBX 等多种画幅输出；
5、光源形式：固态激光光源，长寿命固态光学发光模组；
6、光源模组标称使用寿命≥20000 小时；
7、光学画面微调范围：垂直方向 ±110%，水平方向 ±50%，满足多通道拼接画面对位调试；
8、画面形变修正范围：水平 ±30°、垂直 ±40°，适配曲面、折幕场景画面校准；
9、信号交互接口：高清数字信号接口≥2 路；红外控制接口≥1 路；网络通讯接口≥1 路；串口控制接口≥1 路。
（以上均须提供产品规格书）
	

	6
	吊架
	个
	1
	1、材质：冷轧钢；
2、承重范围：≥15KG；
3、钢架采用3、4点吊架结构；
4、上下倾角自由量大于等于5°。
	/

	5.综合展厅·触摸一体机

	1
	55寸落地触摸一体机
	台
	1
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	6.7.8.通道区·杰出校友/历史痕迹/锡职笑脸墙（投影交互）

	1
	超短焦镜头
	台
	6
	1、短焦定/变焦镜头；
2、投射比 0.60–0.75:1；
3、支持电动聚焦；
4、适配近距离大屏投影，画面调校灵活，适合展厅展墙。
	

	2
	★单线 2D TOF 测量型激光雷达
	台
	3
	1、探测距离≥10 m；
2、测距精度：≥±30 mm；
3、扫描视场角：扫描范围≥270°；
4激光采样率：≥45 kHz（每秒输出点云数量不少于45000点）。
（以上均须提供产品规格书）
	

	3
	吊架
	个
	6
	1、材质：冷轧钢；
2、承重范围：≥15KG；
3、钢架采用3、4点吊架结构；
4、投影机上下倾角自由量大于等于5°。
	

	4
	定阻吸顶音响
	台
	6
	1、类型： 2声道同轴式；
2、输入功率≥110 W；
3、灵敏度：90 dB/2.83 V/1 m；
4、贴合天花板和墙面；密封背部设计，利于防尘和防潮；
5、带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；
6、颜色：白色。
	/

	5
	沉浸式影像融合成像单元（激光光源）
	台
	6
	1、光源标称光通量≥7600 lm；
2、原生成像分辨率≥3840×2160；
3、动态对比度≥6000000:1；
4、标准成像画幅比例 16:10，可适配 16:9、16:6、2.35:1、4:3、LBX 等多种画幅输出；
5、光源形式：固态激光光源，长寿命固态光学发光模组；
6、光源模组标称使用寿命≥20000 小时；
7、光学画面微调范围：垂直方向 ±110%，水平方向 ±50%，满足多通道拼接画面对位调试；
8、画面形变修正范围：水平 ±30°、垂直 ±40°，适配曲面、折幕场景画面校准；
9、信号交互接口：高清数字信号接口≥2 路；红外控制接口≥1 路；网络通讯接口≥1 路；串口控制接口≥1 路。
（以上均须提供产品规格书）
	

	6
	定阻HIFI功放
	台
	3
	1、输出接口：左右主声道 + 有源/无源超低音输出；卡侬口；
2、负载阻抗4～16Ω；
3、峰值功率≥2000W；
4、频率响应范围≥20Hz ～ 20KHz；
5、信噪比（主声道）≥76dB；
6、谐波失真≤0.7%；
7、输入灵敏度280±40mV；
8、蓝牙版本≥5.0；
9、支持输入：AUX≥2,同轴输入≥1，光纤输入≥1，USB输入≥1，话筒≥2，内置防啸叫模块；
10、音频输入多路模拟输入，可接电视 / 电脑 / 投影；支持手机蓝牙播放。
	/

	9.综合展厅·学生发展·多功能大屏

	1
	55吋拼接屏（2*2）
	㎡
	1
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	图形处理器
	台
	1
	—
	

	3
	定阻吸顶音响
	台
	4
	1、类型：2声道同轴式；
2、输入功率≥110 W；
3、灵敏度：90 dB/2.83 V/1 m；
4、贴合天花板和墙面；密封背部设计，利于防尘和防潮；
5、带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；
6、颜色：白色。
（须提供产品规格书）
	/

	4
	定阻HIFI功放
	台
	1
	1、输出接口：左右主声道 + 有源/无源超低音输出；卡侬口；
2、负载阻抗4～16Ω；
3、峰值功率≥2000W；
4、频率响应范围≥20Hz ～ 20KHz；
5、信噪比（主声道）≥76dB；
6、谐波失真≤0.7%；
7、输入灵敏度280±40mV；
8、蓝牙版本≥5.0；
9、支持输入：AUX≥2,同轴输入≥1，光纤输入≥1，USB输入≥1，话筒≥2，内置防啸叫模块；
10、音频输入多路模拟输入，可接电视 / 电脑 / 投影；支持手机蓝牙播放。
	/

	10.综合展厅·学生发展·智慧信息柱

	1
	★智慧信息柱装置
	套
	2
	1、46寸窄边拼接屏安装方式：壁挂式；（6台）
2、46寸窄边拼接屏屏幕尺寸≥46英寸；
3、对比度≥4000:1；
4、背光亮度≥500cd/㎡；
5、拼接缝：配置3.5mm，拼缝整齐，面板平整度小于 0.3mm ，整体无变形；
6、分辨率≥1920*1080 Pixel；
7、响应时间： 8ms ；色彩饱和度92%；输入电压 AC220V；
8、CPU： 配置1个X86架构CPU，频率≥2.5GHz；（2台）
9、显卡： 独立显卡，显存≥12G；
10、内存： 配置≥32GB；
11、硬盘： 配置1TGB固态硬盘；
12、单机网络： 配置≥1个千兆网口；
13、电源：配置电源≥650W；
14、验收规范：材质：冷轧钢；承重范围：≥15KG；支持孔距：800x500范围内（横向x纵向）；维护方式：前维护；最小离墙距离≤50mm；支持俯仰角微调。
（以上均须提供产品规格书）
	内含：46寸窄边拼接屏6台、钢结构+定制异形装饰面2套、配重2套、散热系统2套、图形处理器2台等；配套交互软件另列于本表的"四 多媒体软件"部分中

	2
	定阻吸顶音响
	台
	4
	1、类型：2声道同轴式；
2、输入功率≥110 W；
3、灵敏度：90 dB/2.83 V/1 m；
4、贴合天花板和墙面；密封背部设计，利于防尘和防潮；
5、带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；
6、颜色：白色。
	/

	3
	定阻HIFI功放
	台
	2
	1、输出接口：左右主声道 + 有源/无源超低音输出；卡侬口；
2、负载阻抗4～16Ω；
3、峰值功率≥2000W；
4、频率响应范围≥20Hz ～ 20KHz；
5、信噪比（主声道）≥76dB；
6、谐波失真≤0.7%；
7、输入灵敏度280±40mV；
8、蓝牙版本≥5.0；
9、支持输入：AUX≥2，同轴输入≥1，光纤输入≥1，USB输入≥1，话筒≥2，内置防啸叫模块；
10、音频输入多路模拟输入，可接电视 / 电脑 / 投影；支持手机蓝牙播放。
	/

	11.综合展厅·校园文化·吴韵祥瑞AR交互

	1
	55吋拼接屏（2*2）
	台
	1
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	挂架
	个
	1
	1、材质：冷轧钢；
2、承重范围：≥15KG；
3、支持孔距：800x500范围内（横向x纵向）；
4、维护方式：前维护；
5、最小离墙距离≤50mm；
6、支持俯仰角微调。
	/

	3
	图形处理器
	台
	1
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	4
	定阻吸顶音响
	台
	2
	1、类型：2声道同轴式；
2、输入功率≥110 W；
3、灵敏度：90 dB/2.83 V/1 m；
4、贴合天花板和墙面；密封背部设计，利于防尘和防潮；
5、带磁性涂层网罩便于快捷安装；防滑紧密固件，确保安装牢固；
6、颜色：白色。
	/

	5
	定阻HIFI功放
	台
	1
	1、输出接口：左右主声道 + 有源/无源超低音输出；卡侬口；
2、负载阻抗4～16Ω；
3、峰值功率≥2000W；
4、频率响应范围≥20Hz ～ 20KHz；
5、信噪比（主声道）≥76dB；
6、谐波失真≤0.7%；
7、输入灵敏度280±40mV；
8、蓝牙版本≥5.0；
9、支持输入：AUX≥2,同轴输入≥1，光纤输入≥1，USB输入≥1，话筒≥2，内置防啸叫模块；
10、音频输入多路模拟输入，可接电视 / 电脑 / 投影；支持手机蓝牙播放。
	/

	12.综合展厅·触摸一体机

	1
	55寸触摸一体机
	台
	6
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	挂架
	个
	6
	1、材质：冷轧钢；
2、承重范围：≥15KG；
3、支持孔距：800x500范围内（横向x纵向）；
4、维护方式：前维护；
5、最小离墙距离≤50mm；
6、支持俯仰角微调。
	/

	13.中控系统及网络设备

	1
	★高性能网络化可编程弱电中控机柜
	台
	1
	1、控制核心： X86架构CPU，主频≥2.1GHz，核数≥6核；
2、中控带载≥1000终端；
3、存储ROM： 配置1TGBSSD；
4、支持网络通讯：NET，LINK ，TCP/IP；
5、支持iPad/iPhone/Android/Surface等移动设备作为触控终端；
6、支持对Unix、Linux、Mac、磐石、麒麟等操作系统进行控制；
7、实时控制室内设备，并监测设备控制状态；
8、为互动展项提供SAS服务；
9、支持SAMBA协议，为场馆内互动媒体及影片提供高速私有云存储服务；
10、带载强电控制点位≥200路，红外控制点位≥200路；响应速率≤3毫秒；
11、支持RS232协议控制设备≥200路，RS485协议控制设备≥200路；
12、可支持控制端设备（中控PAD及场内智能开关等）绑定个数≥200路；
13、支持基于python、JAVA、C++、C#、C等语言其他互动程序的二次编程介入互动；
14、支持基于UE/U3D等三维虚拟引擎互动程序的控制协议（TCP/UDP Socket）及指令交换；
15、支持第三方控制硬件如5D运动手柄等设备通过中控服务器进行的控制协议（TCP/UDP Socket）及指令交换。
（以上均须提供产品规格书）
	/

	2
	串口服务器
	台
	2
	1、特性：10/100M自适应网口；
2、串口类型：RS-232RS-422/RS-485；
3、处理器≥32bit，100MHz；
4、内存≥8M；
5、保护：15KVESD保护，短路保护。
	/

	3
	42U机柜
	台
	2
	1、尺寸：不小于600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U；
2、含三块托盘 四个风扇轮子支脚机柜；
3、前后门通风率不低于70%。
（以上均须提供产品规格书）
	/

	4
	24口POE交换机
	台
	2
	1、24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）；
2、整机最大PoE供电功率为250W，单端口最大PoE供电功率为30W；
3、符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级；
4、支持智能开局、异常告警、快速排障；
5、支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制。
（以上均须提供产品规格书）
	/

	5
	48口千兆交换机
	台
	1
	1、48个10/100/1000Base-T RJ45端口；
2、支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN；
3、支持QoS、带宽控制、风暴抑制；
4、支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计；
5、支持线缆检测、环回保护。
	/

	6
	AC
	台
	1
	1、端口1个10/100/1000M RJ45 WAN口；
2、8个10/100/1000M RJ45 LAN口（支持PoE对外供电）；
3、PoE性能 符合IEEE 802.3af、IEEE 802.3at标准；4、典型带机量≮100台。
	

	7
	AP
	台
	11
	1、安装方式：吸顶安装；壁挂安装；
2、端口规格：1个10/100M RJ45网口；1个DC口
3、天线类型：内置天线；
4、管理方式：FIT AP模式/FAT AP模式；
5、功耗：PoE供电最大功耗≯7W。
	

	14.综合布线

	1
	六类非屏蔽网线
	项
	1
	1、外被PVC；
2、线芯 0.57mm+0.02；
3、符合标准；YD/T1019-2013；ANSI/TIA-568-C.2；YD/T1019-2023。
	/

	2
	音频线
	项
	1
	1、增强型屏蔽音响线；
2、芯数:150芯*2；
3、屏蔽：金银铝箔纸；
4、外被：透明PVC；
5、外径：OD4.0*8.0mm。
	/

	3
	HDMI光纤线
	项
	1
	1、版本2.0；
2、分辨率:4K/60Hz 2K/144HZ 1080P/240HZ；
3、色 彩 空 间：4:4:4/4:2:2/4:2:0；
4、色深：≥12Bit 。
	/

	4
	防火桥架
	项
	1
	1、镀锌桥架；
2、耐火维持工作时间 F1.0（60min），在耐火周期内，槽盒结构保持完整，内部电缆线路维持通电完整性；
3、厚度≮1mm；
4、含配接头配件等辅件。
	/

	5
	镀锌管
	项
	1
	1、‌规格型号‌：Φ25；
2、‌外径‌：不小于25毫米；
3、‌壁厚‌：≮1.0毫米；
4、含配接头配件等辅件。
	/

	15.系统集成

	1
	系统集成、监控服务平台软件
	项
	1
	1、监控展厅音视频与智能交互系统设备健康状况、组网状态等；
2、屏幕、投影、功放、雷达及中控等设备的布线安装、信号调试可形成一体化管理控制系统；
3、整体系统设备联调，支持远程维护、调试服务等功能（需连接外网）；
4、所有现场智能化设备均需安装并实现监控开闭状态等控制功能；
5、支持敏捷化设备更换、智能化下发配置及调试参数。
	/

	四
	多媒体软件

	1.序厅

	1
	★序厅·多功能大屏幕-多功能操作软件
	套
	1
	1、支持媒体播放控制、音量控制；
2、支持多格式、多编解码（MP4/AVI/MKV/WMV）等；
3、支持在线播放列表及点播模式；
4、支持在线编辑播放列表；
5、支持海报模式及待机模式；
6、支持单循环及列表循环模式；
7、支持实时编解码优化；
8、支持与集中控制软件互动，可接受中控程序控制，程序架构为C/S架构，前台为客户端，后台为服务器端，开放数据接口。
（提供承诺书并加盖供应商公章，扫描件上传系统，格式自拟）
	/

	2
	序厅·锡职数字人-交互软件
	套
	1
	1、定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求对数字人进行模型制作；
3、根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
4、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
5、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件。
	/

	3
	★序厅·寄语留言-交互软件
	套
	1
	1、包含交互软件（要求根据定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求进行UI制作；根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
3、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
4、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件）。
（提供承诺书并加盖供应商公章，扫描件上传系统，格式自拟）
	

	2.校史厅

	1
	校史厅·卷开锡职（软件）
	套
	1
	1、定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求进行UI制作；
3、根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
4、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
5、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件。
	/

	2
	校史厅·触摸一体机 （软件）
	套
	1
	1、定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求进行UI制作；
3、根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
4、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
5、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件。
	

	3.通道区

	1
	通道区·杰出校友（交互软件）
	套
	1
	1、定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求进行UI制作；
3、根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
4、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
5、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件（达到效果：隔空操作杰出校友资料点击、放大、浏览等操作）。
	/

	2
	通道区·历史痕迹 （交互软件）
	套
	1
	1、定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求进行UI制作；
3、根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
4、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
5、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件（达到效果：隔空操作历史物件点击、放大、浏览等操作）。
	/

	3
	通道区·锡职笑脸墙 （交互软件）
	套
	1
	1、定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求进行UI制作；
3、根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
4、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
5、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件（达到效果：隔空操作历届校友毕业照资料点击、放大、浏览等操作）。
	/

	4
	影像等资料整理扫描修复软件（整馆）
	项
	1
	1、大模型向量知识库：支持素材与元数据入库、语义检索、智能编目、修复方案推荐；
2、数字化扫描采集：对接采集设备，自动校色纠偏、OCR 识别，批量生成高清文件入库；
3、AI 数字化修复：档案藏品虚拟修复、版本留痕，配套权限管理、批量导出图片/视频等格式。
	/

	5
	通道区·融合软件
	套
	3
	1、多通道拼接：支持多路投影输出拼接为整幅画面，通道数量可扩展；
2、边缘融合：相邻投影重叠区自动羽化过渡，消除亮带 / 接缝，画面连续无割裂；
3、几何校正：支持平面、弧形、柱面、折幕及异形曲面校正，四点 / 网格形变调节；
4、色彩亮度统一：各通道色温、亮度、伽马独立校准，整屏色彩一致、无明暗色块；
5、信号管理：支持 HDMI/DP/ 网络等多路信号输入，实时预览、信号源切换与轮巡；
6、场景预案：布局、窗口、信号源参数保存为预案，一键调用切换，切换不黑屏；
7、窗口管理：支持画面开窗、叠加、漫游、缩放、画中画及跨通道排布；
8、同步与媒体：支持播放图片 / 视频 / 动态内容，帧同步输出，无撕裂延迟；
9、中控对接：支持 RS232/TCP-IP 协议，接入中控实现远程控制与定时开关机；
10、日志与运维：记录设备状态与操作日志，异常告警，便于后期维护。
	

	4.综合展厅

	1
	综合展厅·学生发展·多功能大屏操作软件
	套
	1
	1、支持媒体播放控制、音量控制；
2、支持多格式、多编解码（MP4/AVI/MKV/WMV）等；
3、支持在线播放列表及点播模式；
4、支持在线编辑播放列表；
5、支持海报模式及待机模式；
6、支持单循环及列表循环模式；
7、支持实时编解码优化；
8、支持与集中控制软件互动，可接受中控程序控制，程序架构为C/S架构，前台为客户端，后台为服务器端，开放数据接口。
	/

	2
	综合展厅·学生发展·智慧信息柱·操作软件
	套
	2
	1、支持媒体播放控制、音量控制；
2、支持多格式、多编解码（MP4/AVI/MKV/WMV）等；
3、支持在线播放列表及点播模式；
4、支持在线编辑播放列表；
5、支持海报模式及待机模式；
6、支持单循环及列表循环模式；
7、支持实时编解码优化；
8、支持与集中控制软件互动，可接受中控程序控制，程序架构为C/S架构，前台为客户端，后台为服务器端，开放数据接口。
	/

	3
	综合展厅·触摸一体机（交互软件）
	套
	6
	1、定制分辨率制作，包含三维特效、剪辑等工作；
2、根据脚本要求进行UI制作；
3、根据脚本要求制作增强现实主题及内容适配；
4、根据脚本，使用UNREAL、UNTIY、VRay或其他同等性能三维渲染引擎渲染三维动画；
5、根据脚本对视频媒体进行交互式编制，并开发交互软件（可对院校各板块内容进行更新）。
	/

	五
	其他

	1
	★重要历史展品1
	件
	1
	无锡职业技术大学前身江苏省无锡机械制造学校1982年年历卡（内有1982年学校照片）
（提供承诺书并加盖供应商公章，扫描件上传系统，格式自拟）
	完成展品移交及陈列布置

	2
	★重要历史展品2
	件
	1
	无锡职业技术大学前身无锡农业机械制造学校校徽，红珐琅。
（提供承诺书并加盖供应商公章，扫描件上传系统，格式自拟）
	完成展品移交及陈列布置

	3
	重要历史展品3
	件
	1
	无锡职业技术学院时期老校徽
	完成展品移交及陈列布置

	4
	重要历史展品4
	件
	1
	1959-2009无锡职业技术学院50周年校庆师生艺术作品选
	完成展品移交及陈列布置


注：
1、数量和单位不接受负偏离，否则按无效投标处理。
三、付款方式及质保
付款方式：
1、合同签署后，采购方向中标方支付至总款项的20%，货物到达现场，采购方向中标方支付至总款项的80%；
2、货物现场安装调试完成后，采购方向中标方支付至总款项的90%；
3、项目验收，采购方向中标方支付至总款项的97%；
4、质保结束后，支付尾款。
质保期：2年。
四、其他要求
1、本项目如涉及安装，须由具备安装资质的单位进行安装并验收（提供承诺书并加盖供应商公章，扫描件上传系统，格式自拟）。
2、人员配置要求：项目负责人1名，项目组成员不少于4名。
3、采购人对定制款式如有修改，中标人需配合完成制作。
4、示意图详见招标文件附件。

113
第5章 [bookmark: __RefHeading___Toc172207503] 合同格式
甲方（买方）：无锡职业技术大学               合同编号：            
乙方（卖方）：                               合同签约地：无锡   

[bookmark: _Hlk68891350]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据                （项目名称）                （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
第一条  货物清单及合同价款
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计总金额：大写人民币（大写）                      
（小写）¥                              元


注：本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。
第二条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。
第三条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后          个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。
第四条  包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。
3、商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））
第五条　交货
1、乙方应在本合同生效后                 天内向甲方交付货物。
交货地点（甲方指定）：                        。
  甲方收货联系人：                       。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
第六条　安装调试、培训和验收
1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。
2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。
3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。
第七条　伴随服务／售后服务
乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。
其他售后服务内容：                                       
第八条　货款支付
1、1、合同签署后，甲方向乙方支付至总款项的20%，货物到达现场，甲方向乙方支付至总款项的80%；
2、货物现场安装调试完成后，甲方向乙方支付至总款项的90%；
3、项目验收，甲方向乙方支付至总款项的97%；
4、质保结束后，支付尾款。
第九条　违约责任
1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。 
2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。
3、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 
5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。
第十条　不可抗力
1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。
3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十一条　合同组成
双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含采购文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。
第十二条　合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十三条　合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条　争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条　合同生效及其他
1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同一式  8  份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，见证方 2 份具同等法律效力。
3、双方需补充的其他事项                                       。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
授权代表：                       授权代表：
经办人：                         经办人：
电话：                           电话：                          
日期：   年     月    日          日期：   年     月    日
见证方（盖章）
日期：   年     月    日
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（项目名称：   项目）


投标文件
项目编号：







供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
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附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价为：详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称（加盖电子公章）：                 
日    期：       年    月    日

附件二、法人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：:


附件三、开标一览表格式
开标一览表
项目编号：                                                货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称  
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写 


供应商名称（加盖电子公章）：                 

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。
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开标一览表附录
项目编号：     
项目名称：     
	内容
	备注

	投标总价
	小写：     元人民币（小数点后保留2位小数）
大写：     
	

	服务时间/交付使用时间
	满足采购文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否”）
	



供应商名称（加盖电子公章）：                 

说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（如适用）
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附件四、分项报价表格式
分项报价表
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	定制展墙（含拆旧及垃圾清运）

	1
	基础墙面（定制）
	
	
	
	㎡
	645
	
	
	/

	2
	展墙01
	
	
	
	㎡
	41
	
	
	/

	3
	展墙02
	
	
	
	㎡
	50
	
	
	/

	4
	展墙03
	
	
	
	㎡
	33
	
	
	/

	5
	展墙04
	
	
	
	㎡
	36
	
	
	/

	6
	展墙05
	
	
	
	㎡
	14.5
	
	
	/

	7
	展墙06（正反面）+异形沙盘台+地台
	
	
	
	㎡
	36
	
	
	/

	8
	展墙07
	
	
	
	㎡
	49.65
	
	
	/

	9
	展墙08
	
	
	
	㎡
	46
	
	
	/

	10
	展墙09（正反面）+地台
	
	
	
	㎡
	30
	
	
	/

	11
	展墙10
	
	
	
	㎡
	46
	
	
	/

	12
	展墙11（正反面）+地台
	
	
	
	㎡
	30
	
	
	/

	13
	展墙12
	
	
	
	㎡
	38.44
	
	
	/

	14
	展墙13
	
	
	
	㎡
	80.4
	
	
	/

	15
	展墙14
	
	
	
	㎡
	13
	
	
	/

	16
	展墙15
	
	
	
	㎡
	42.3
	
	
	/

	17
	展墙16
	
	
	
	㎡
	35.21
	
	
	/

	18
	展墙17+沙盘地台
	
	
	
	㎡
	9.1
	
	
	/

	19
	展墙18
	
	
	
	㎡
	36.63
	
	
	/

	20
	展墙19
	
	
	
	㎡
	30.9
	
	
	/

	21
	展墙20
	
	
	
	㎡
	33.66
	
	
	/

	22
	展墙21
	
	
	
	㎡
	40.99
	
	
	/

	23
	展墙22
	
	
	
	㎡
	32.82
	
	
	/

	24
	展墙23+门楣结构+落地立体字
	
	
	
	㎡
	65.66
	
	
	/

	25
	门头金属字
	
	
	
	个
	11
	
	
	

	二
	展陈布展

	1.定制艺术造型、装置、灯箱及发光系统

	1
	多彩部题板采购装置
	
	
	
	个
	4
	
	
	/

	3
	定制旋转翻转灯箱（师者引航）
	
	
	
	个
	8
	
	
	/

	4
	定制异形软膜灯箱
	
	
	
	㎡
	38
	
	
	/

	5
	龙门刨床缩比艺术装置
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	6
	数控机床缩比艺术装置
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	7
	柔性智造机械臂艺术装置
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	8
	三重门主题装置（含桁架）
	
	
	
	套
	3
	
	
	/

	9
	老校门造型发光装置
	
	
	
	套
	3
	
	
	/

	10
	镀锌桁架(300模组)
	
	
	
	米
	50
	
	
	/

	11
	卷开锡职书籍交互装置
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	12
	定制顶部悬浮灯箱装置（硕果盈枝）
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	13
	文件展柜（定制）
	
	
	
	组
	3
	
	
	/

	14
	模型展柜（含玻璃罩）
	
	
	
	个
	8
	
	
	/

	16
	定制展台（金属烤漆+玻璃）
	
	
	
	个
	5
	
	
	/

	18
	工业设备微缩模型
	
	
	
	个
	8
	
	
	/

	2.定制标识导视及立体、发光字体

	7
	可更换广告吊幔
	
	
	
	块
	15
	
	
	/

	3.定制灯光照明系统

	1
	LED轨架射灯（含轨道）
	
	
	
	套
	90
	
	
	/

	2
	吊灯
	
	
	
	套
	56
	
	
	/

	三
	多媒体设备

	1.序厅·大屏配套

	1
	LED屏幕
	
	
	
	
	
	—
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	定阻吸顶音响
	
	
	
	台
	4
	
	
	/

	3
	定阻HIFI功放
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	4
	LED屏幕挂架
	
	
	
	㎡
	50
	
	
	/

	2.序厅·寄语留言

	1
	定制异形留言装置
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	3.序厅·锡职数字人

	1
	VR数字人交互装置
	
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	定阻吸顶音响
	
	
	
	台
	4
	
	
	/

	3
	定阻HIFI功放
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	4.校史厅·卷开锡职互动装置

	1
	定阻吸顶音响
	
	
	
	台
	2
	
	
	/

	2
	定阻HIFI功放
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	3
	超短焦镜头
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	4
	单线 2D TOF 测量型激光雷达
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	5
	沉浸式影像融合成像单元（激光光源）
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	6
	吊架
	
	
	
	个
	1
	
	
	/

	5.综合展厅·触摸一体机

	1
	55寸落地触摸一体机
	
	
	
	台
	1
	—
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	6.7.8.通道区·杰出校友/历史痕迹/锡职笑脸墙（投影交互）

	1
	超短焦镜头
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	2
	单线 2D TOF 测量型激光雷达
	
	
	
	台
	3
	
	
	

	3
	吊架
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	4
	定阻吸顶音响
	
	
	
	台
	6
	
	
	/

	5
	沉浸式影像融合成像单元（激光光源）
	
	
	
	台
	6
	
	
	

	6
	定阻HIFI功放
	
	
	
	台
	3
	
	
	/

	9.综合展厅·学生发展·多功能大屏

	1
	55吋拼接屏（2*2）
	
	
	
	㎡
	1
	—
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	图形处理器
	
	
	
	台
	1
	—
	—
	

	3
	定阻吸顶音响
	
	
	
	台
	4
	
	
	/

	4
	定阻HIFI功放
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	10.综合展厅·学生发展·智慧信息柱

	1
	智慧信息柱装置
	
	
	
	套
	2
	
	
	

	2
	定阻吸顶音响
	
	
	
	台
	4
	
	
	/

	3
	定阻HIFI功放
	
	
	
	台
	2
	
	
	/

	11.综合展厅·校园文化·吴韵祥瑞AR交互

	1
	55吋拼接屏（2*2）
	
	
	
	台
	1
	—
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	挂架
	
	
	
	个
	1
	
	
	/

	3
	图形处理器
	
	
	
	台
	1
	—
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	4
	定阻吸顶音响
	
	
	
	台
	2
	
	
	/

	5
	定阻HIFI功放
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	12.综合展厅·触摸一体机

	1
	55寸触摸一体机
	
	
	
	台
	6
	—
	—
	甲供（利旧，由中标人负责对接，完成安装、调试，此项费用请投标人综合考虑在投标报价中，无须在报价表中单列。

	2
	挂架
	
	
	
	个
	6
	
	
	/

	13.中控系统及网络设备

	1
	高性能网络化可编程弱电中控机柜
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	2
	串口服务器
	
	
	
	台
	2
	
	
	/

	3
	42U机柜
	
	
	
	台
	2
	
	
	/

	4
	24口POE交换机
	
	
	
	台
	2
	
	
	/

	5
	48口千兆交换机
	
	
	
	台
	1
	
	
	/

	6
	AC
	
	
	
	台
	1
	
	
	

	7
	AP
	
	
	
	台
	11
	
	
	

	14.综合布线

	1
	六类非屏蔽网线
	
	
	
	项
	1
	
	
	/

	2
	音频线
	
	
	
	项
	1
	
	
	/

	3
	HDMI光纤线
	
	
	
	项
	1
	
	
	/

	4
	防火桥架
	
	
	
	项
	1
	
	
	/

	5
	镀锌管
	
	
	
	项
	1
	
	
	/

	15.系统集成

	1
	系统集成、监控服务平台软件
	
	
	
	项
	1
	
	
	/

	四
	多媒体软件

	1.序厅

	1
	序厅·多功能大屏幕-多功能操作软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	2
	序厅·锡职数字人-交互软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	3
	序厅·寄语留言-交互软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	2.校史厅

	1
	校史厅·卷开锡职（软件）
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	2
	校史厅·触摸一体机 （软件）
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	3.通道区

	1
	通道区·杰出校友（交互软件）
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	2
	通道区·历史痕迹 （交互软件）
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	3
	通道区·锡职笑脸墙 （交互软件）
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	4
	影像等资料整理扫描修复软件（整馆）
	
	
	
	项
	1
	
	
	/

	5
	通道区·融合软件
	
	
	
	套
	3
	
	
	

	4.综合展厅

	1
	综合展厅·学生发展·多功能大屏操作软件
	
	
	
	套
	1
	
	
	/

	2
	综合展厅·学生发展·智慧信息柱·操作软件
	
	
	
	套
	2
	
	
	/

	3
	综合展厅·触摸一体机（交互软件）
	
	
	
	套
	6
	
	
	/

	五
	其他

	1
	重要历史展品1
	
	
	
	件
	1
	
	
	无锡职业技术大学前身江苏省无锡机械制造学校1982年年历卡（内有1982年学校照片）

	2
	重要历史展品2
	
	
	
	件
	1
	
	
	无锡职业技术大学前身无锡农业机械制造学校校徽，红珐琅。

	3
	重要历史展品3
	
	
	
	件
	1
	
	
	无锡职业技术学院时期老校徽

	4
	重要历史展品4
	
	
	
	件
	1
	
	
	1959-2009无锡职业技术学院50周年校庆师生艺术作品选

	合计：
	      元(小数点后保留两位)



 注：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。
2、本表合计金额与“开标一览表”总价、“开标一览表附录”投标总价金额保持一致。


供应商名称（加盖电子公章）：                 
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附件五、技术条款偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
（正/负）

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	  
	 

	
	
	
	
	

	除上述条款外均无偏离



说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。




供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 
 
 
 




附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
（正/负）

	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	除上述条款外均无偏离


说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。




供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
 

 


附件七、技术方案
技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。 
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附件八、拟参与本项目服务人员一览表

人员配置表
 
项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	技术职称
	相关工作年限
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
供应商名称（加盖电子公章）：                 
 
说明：
1、 上表可自行延长。
2、 请提供招标文件中要求所需提供的相关人员证明材料扫描件。

附件九、供应商类似业绩情况表
 
供应商近三年类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件与相关证明。

附件十、中小企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）
  本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型
企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）:            
日期：   年    月    日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:            
日期：   年    月    日





1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：


格式十二、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


格式十三、节能产品认证证书

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



格式十四、环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


格式十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
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附件十六、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3.（产品名称3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
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附件十七、无重大违法记录承诺书格式

无重大违法记录承诺书

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


供应商名称（加盖电子公章）：    
                                               日 期：        年    月    

附件十八、资格资信证明文件

附件十九、演示视频得分点时间点对应表格式
演示视频得分点时间点对应表
	序号
	得分点内容
	视频中对应时间点（格式：分:秒-分:秒）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
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附件二十、其他（供应商根据招标文件认为需要添加的资料）
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0
