
海安中专1号楼外墙及地下室维修改造项目
清单编制说明

1、 工程概况
海安中专1号楼外墙及地下室维修改造项目主要涉及的部位包括：1号楼及裙房外墙、地下车库楼梯间墙面、天棚面等部位。
主要施工内容如下：
1、1号楼主楼及裙房外墙铲除后重新做水包砂真石漆。
2、地下车库墙面和天棚面部位漏水隐患排查及消除。
3、地下车库楼梯间墙面、天棚面根据基层现状进行出新。
2、 编制依据
1. 现场勘察情况；
1. 甲方提供的设计图纸；
1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024；
1. 2026版《江苏省建筑与装饰工程消耗量》；
1. 2026版《江苏省通用安装工程消耗量》；
1. 2009版《江苏房屋修缮工程计价表》；
1. 省、市、县造价管理部门有关现行的计价文件等。
3、 [bookmark: _GoBack]编制情况说明
1、 按甲方要求，楼梯间的墙面和天棚面出新施工方案修改如下：
墙面、天棚面旧腻子疏松、粉化、空鼓、起层、破损区域：铲除原有腻子，基层清理修整；批耐水腻子 2 遍、打磨；白色耐擦洗防霉无机内墙涂料1遍（燃烧性能 A 级）。
墙面、天棚面完好坚实区域：清理浮灰、污渍；白色耐擦洗防霉无机内墙涂料1遍（燃烧性能 A 级）。
2、PVC建筑分格线,缝宽15mm。
3、按增值税一般计税方法计税，投标人根据工程所在地税务部门相关规定缴纳的附征税金、附加税费等税费，由投标人自行咨询当地税务部门，在投标报价中自行考虑，结算时不作调整。
4、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释。
5、清单中如出现项目特征未描述详尽的, 投标人报价应根据招标人提供的项目编码所针对的工作内容完整报价，结算时不作调整。
6、投标单位投标前需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目清单进行补充。
7、投标单位根据需要结合现场实际情况等，对技术措施项目（包括脚手架、成品保护、垂直运输费等）综合考虑后自行报价，结算时不作调整。
8、本工程施工完毕后，需确保大楼所有窗户完工后无渗水、无漏水、无湿渍返潮现象；如质保期内发现渗水、漏水、返潮现象，投标单位需无条件免费返修、整改到位，并承担由此造成的一切损失及责任；过了质保期，但由于但质保期内遗留的隐蔽质量隐患、施工工艺缺陷、未彻底整改到位导致后期持续渗漏的，即便已过质保期，仍由原投标单位无条件负责返修并承担全部损失。
9、本项目为校园改造建设工程，安全文明施工标准从严执行，施工单位不得擅自降低安全管理、现场围挡搭设及安全防护设施设置标准。施工现场周边必须搭设连续、牢固、封闭式硬质围挡，严禁采用临时简易隔离设施替代。围挡统一采用彩钢夹芯板硬质板材，配套钢立柱及稳固基础，实现施工区域全封闭隔离，有效分隔施工作业区与校园师生通行活动区域。外墙高空作业区域必须搭设规范金属硬质防护棚，保障校园师生通行安全，杜绝高空坠物安全隐患。所有围挡、金属防护棚的搭设、加固、日常维护、拆除及场地清理清运费用均包含在综合单价及措施费内，不另行计取，整体施工满足校园安全管理、扬尘治理、文明施工及属地监管全部要求。
 














