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第一章  投标邀请
受江苏护理职业学院的委托，江苏伟业项目管理有限公司就该单位电子电工实训室建设项目进行公开招标，邀请符合条件的投标人参加投标。
	项目概况：江苏护理职业学院电子电工实训室建设项目潜在投标人应在江苏省政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年12月3日14点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320000-WYGS-G2026-0034
（二）项目名称：江苏护理职业学院电子电工实训室建设项目
（三）预算金额：120.6万元
（四）最高限价：120.6万元
（五）采购需求：详见招标文件第五章采购需求。
（六）合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部供货、安装、调试、培训、验收并正式交付使用。
（七）本项目不接受联合体投标。
（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
二、申请人的资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（  ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
（二）方式：在“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件接收截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2026年12月3日14:00。
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：江苏护理职业学院
地    址：江苏省淮安市科技路9号
联 系 人：高老师         电话：19851775731
2.采购代理机构信息
名    称： 江苏伟业项目管理有限公司　
地　　址：淮安市清江浦区北京北路148号，西郊社区（北京北路与青年路交界处红绿灯向东50米）院内5楼
联 系 人：王女士　　  电话：15751716660
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏伟业项目管理有限公司在“江苏省政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏伟业项目管理有限公司和江苏护理职业学院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目代理服务费：以中标价为基数，代理费参照原计价格【2002】1980号文的标准的40%计取，不足贰仟元按贰仟元收取。中标人必须在中标通知书发出前向采购代理机构一次性交纳代理服务费，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有要求和规定。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成
6.1 投标邀请
6.2 投标人须知
6.3 评标方法与评标标准 
6.4合同文本
6.5 项目采购需求
6.6 投标文件格式
投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人必须认真阅读招标文件的所有条款、文件及表格格式。
7.招标文件的澄清、更正或补充
7.1在投标截止时间之前，采购人（采购代理机构）可以对招标文件进行澄清和修改。
7.2采购人（采购代理机构）有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。
9. 投标文件的编制
9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人（采购代理机构）规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人（采购代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人（采购代理机构）的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分（如本项目涉及的话）
17.1投标人按照采购文件第三章评标标准中方案部分要求编制方案，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。
17.2方案部分采用明标方式进行评审的编制要求。
17.3投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc162083530]18.投标文件的上传
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
五、开标及评标
21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都作出澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.6投标相同品牌评审规定
25.6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
25.6.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（电工电子实训台）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26. 无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11按照第34.4的要求，本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明中标人出现下列情况之一，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的，均不予受理。
28.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，自采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
28.6投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。
28.7采购代理机构（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构（采购人）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构（采购人）有权不予受理。
对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.1中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同	
30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32. 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
八、政府采购政策功能落实
33. 促进中小企业发展政策
33.1小微型企业价格扣除
33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2联合体及分包
33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34.节能、环保政策（本项目不涉及）
34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2节能产品（本项目不涉及）
本项目    / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（强制采购）（优先采购）。
34.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行（优先采购）。
34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35. 政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2本项目中涉及商品的包装应按照财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维的，参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）执行。
36.履约资金扶持政策
36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
四、具体标准：
1.价格：30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分
2.技术部分：34分
技术参数全部满足招标文件第五章“技术部分”要求的得34分；
(1)▲代表关键指标，每有一项不满足的扣2分，共10项，满分20分。
(2)一般参数每有一项不满足的扣0.2分，共70项，满分14分。优于招标文件参数不加分。
3.类似业绩：9分
投标人提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）与本项目类似业绩合同，有一个得3分，本项最多得9分。
注：提供完整的类似业绩合同和中标（成交）通知书的扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分。
4.方案部分：11分
（1）人员培训方案（5分）
根据投标人提供的本项目的人员培训方案进行综合评审，评审规则如下：
①人员培训方案准确无误，完全符合既定的要求和标准，具有较高的可靠性和稳定性，完善可行的得5分；
②人员培训方案存在少量的不准确或不一致的地方，但不影响整体的项目实施，但不影响整体的项目实施，可行性较高的，得3分；
③人员培训方案存在较多的不准确或错误之处，核心功能的实现存在较大问题，需进一步完善的，得1分；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]④不提供方案的不得分。
（2）产品供货、安装方案、验收标准、质量保证措施（6分）
对供货、安装方案、验收标准及计划的合理性、完整性，质量保证措施等内容进行综合评审。
①方案表述准确、条理清晰、符合规范要求、操作性强的得6分；
②方案表述较准确、条理较清晰、较符合规范要求、操作性较强的得4分；
③方案条理基本清晰、基本符合规范要求的得2分；
④未提供的不得分。
5.售后服务：8分
（1）维保期（4分）
投标人承诺所投产品整体免费维保期在完全满足招标文件要求的基础上，每增加一年整体免费维保得1分，本项最多得4分，不承诺不得分。
（2）售后服务方案（4分）
①售后服务体系完善，维保期内服务内容全面周到、满足采购人实际需求，故障解决方案切合实际、便于实施，故障响应迅速，技术人员配备全面、专业性强，具有备品备件承诺的得4分；
②售后服务体系较完善，维保期内服务内容较全面周到、基本满足采购人实际需求，故障解决方案便于实施，故障响应较快，技术人员配备较全面、专业性较强，具有备品备件承诺的得2分；
③售后服务体系基本完善，维保期内服务内容基本全面周到、与采购人实际需求具有一定匹配性，故障解决方案便于实施，有故障响应时间，技术人员配备基本全面、具有专业性，具有备品备件承诺的得1分；
④方案存在明显缺陷、未明确响应时间的或无方案的不得分。
6.功能演示：8分
根据招标文件要求的演示情况是否满足采购方对产品技术性能要求打分，共8分。
演示内容（注：必须依照招标文件中相关参数要求，否则视为不响应，必要时可附带语音或字幕说明。）
①机架展示，展示完整机架结构，包含X线管、探测器、伺服电机、高压发生器、逆变器、滑环、电刷、散热系统等结构展示。（演示视频）（2分）；
②搭载视觉大模型训练架构：针对电工电子实训场景专项训练，支持手部关键点识别、工具识别、仪表状态识别、操作时序逻辑识别。（2分）；
③立体显示单元；基础显示参数：有效显示尺寸≥27英寸，显示比例≥16:9，原生物理分辨率≥3840×2160，支持30Hz、60Hz双帧率输出模式；立体观看能力：具备观看者眼位实时追踪能力，观看距离400–1000mm，支持随观看位置同步调整画面视差，呈现连续稳定空间立体效果；全程无需佩戴眼镜、头盔等辅助观看设备；显示模式切换：支持一键切换二维/立体显示模式；二维模式为标准平面显示效果，立体模式呈现空间深度结构效果；模式切换采用电控光学结构实现，非表面贴膜方案；立体渲染方式：立体画面的视差计算、画面交织与同步控制由专用硬件芯片独立完成，不依赖主机CPU/GPU进行软件渲染。（2分）；
④设备搭载X线管大小焦点智能切换系统，可通过控制面板手动切换大焦点、小焦点两种工作模式，完全复刻医用X线机焦点切换工作逻辑。可直观展示大小焦点对应的灯丝工作状态、电子束汇聚范围、轰击靶盘面积差异，清晰区分大小焦点在成像清晰度、曝光剂量、适用场景的原理区别。焦点切换过程动态可视，配套状态指示灯区分工作模式，适配课堂对比教学、实操考核使用。（2分）。
投标人须将演示内容录制成演示视频，压缩后上传到投标文件模块中，总时长不超过10分钟。演示素材必须真实有效，不得弄虚作假。
第四章  合同格式及条款
注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同格式
甲方： 
乙方：
甲、乙双方根据项目编号的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：
一、货物及数量、价款
1.甲方向乙方订货总值为人民币元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、报价明细详见投标文件。
2.交付方式：按甲方要求
3.交付地点：（甲方指定地点）
4.交付期：合同签订后30日历天内完成全部供货、安装、调试、培训、验收并正式交付使用；
5.质量标准：合格，并应符合现行国家、江苏省及淮安市相关标准和规范要求
6.质量保修期：项目整体免费维保期不少于3年，自项目整体竣工验收合格之日起计算。保修期内所有硬件故障免费维修、免费更换配件，软件系统免费升级、免费迭代教学资源、免费漏洞修复，不收取任何额外费用。维保期满后提供终身成本价运维服务、技术支持和设备升级服务。
二、合同金额
本合同的总金额（大写）为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。
三、付款
设备供货完成验收合格后付至合同款的95%，维保期满（正式使用之日视为维保期开始）一次性付清剩余合同款。
注：付款均不计利息；乙方在收取货款时须经甲方书面同意，并向甲方提供足额有效合法发票，因乙方票据提供不及时，而导致货款不能支付的责任由乙方承担。
四、质量保证
1、人员标准上门安装、培训、售后工程师均为厂家持证专职技术人员，熟悉本产品全部软硬件功能，统一着装、文明施工；不委托第三方无资质临时工实施核心调试、培训工作。
2、文档服务标准 交付同步提供完整纸质 + 电子版资料：设备说明书、维修手册、实训指导书、全套资质、检测报告、验收单、质保卡，资料齐全无缺漏。
3、耗材配套服务标准 维保期内非人为损坏的听诊器、模型外套、控制线材免费补发；维保期满后所有耗材、配件永久以厂家成本价供应，不漫天加价。
4、回访服务标准 设备验收后执行常态化回访机制： 
投用 7 天：电话回访使用情况；
投用 1 个月：上门回访培训；
每季度电话巡检，每年至少 1 次上门整机检测保养。
五、验收
1、到货初验：甲方收到货物 3 个工作日内完成外观、数量清点，存在缺件、破损，供货方3 日内补发 / 更换；
2、竣工验收：安装调试完成后甲方 7 个工作日内组织验收，若功能不满足招标参数，供货方 5 日内完成整改、替换设备，直至符合采购要求；
3、维保期内甲方提出服务异议、功能整改需求，供货方 24 小时内出具书面整改方案，按期落地完成。
六、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  2 处理： 
1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
八、合同生效及其它
本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。
九、组成本合同的文件包括
1.合同格式及条款；
2.招标文件和乙方的投标文件； 
3.中标通知书； 
4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：                           乙方：
单位盖章：                       单位盖章：
代表签字：                       代表签字：
地址：                           地址：
签定日期：                       签定日期：












二、合同条款
1.定义
本合同中下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。
（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。
（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。
（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。
2.技术规范
2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3.专利权
3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4.包装要求
4.1本项目中涉及商品的包装应按照财办库〔2020〕123号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维应参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）执行。
4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
4.4采用专车封闭货运，所有设备分独立防潮防震包装，仿真模型单独泡沫护罩防护；运输破损、磕碰全部由供货方无偿更换新机，承担全部费用；送货直达实训室门口，免费卸货、搬运至指定工位，不产生搬运、上楼额外费用；到货同步提供货物清单、合格证、保修卡、使用说明书、检测报告、配件清单，做到货单、实物一一对应。
5.装运标志
5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： 
（1）收货人 
（2）合同号 
（3）装运标志 
（4）收货人代号 
（5）目的地 
（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
（7）毛重／净重 
（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计） 
5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。 
5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。
6.付款方式
6.1本合同以人民币付款。
6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；
（3）装箱单；
（4）验收合格证；
（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。
7.伴随服务
7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务。
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 
8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 
8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 
8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。
9.检验及安装
9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 
9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担之外。 
9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。 
9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。
9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 
9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。
10.索赔
10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 
10.2在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。
（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 
10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.拖延交货
11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 
11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。 
11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费，而不影响合同项目的其他补救方法。赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 
13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。
14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
15.仲裁
15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》规定向采购人所在地人民法院提起诉讼。
16.违约终止合同
16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 
16.2在甲方根据第17.1条规定终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责，而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
17.破产中止合同
    17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
18.转让
    18.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
19.合同生效及其他
19.1江苏护理职业学院招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。    
19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。
19.4如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
19.5本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。








[bookmark: _Toc20384570]第五章  项目采购需求
一、项目概况
为深入落实职业教育数字化转型战略、健康江苏建设及卫生职业教育提质培优相关要求，紧扣新时代智慧医疗、智能医疗装备产业发展趋势，贴合护理、医学技术、康复治疗技术等专业人才培养岗位需求，江苏护理职业学院拟实施数智化智能医疗装备实训室建设项目。
当前学校现有医护实训场地及设备以传统仿真教具、基础实训设备为主，存在数智化实训场景缺失、智能医疗装备配套不足、实训教学管理数字化程度低、高危复杂临床场景无法常态化实训等问题，实训条件与现代医院智能化临床岗位能力标准、职业教育虚实融合实训教学要求存在明显差距，难以满足新时代医护专业技能实训、标准化考核、技能竞赛、1+X证书培训及社会继续教育的多元办学需求。
本项目主要建设内容涵盖数智化智能医疗实训硬件设备、虚拟仿真教学软件系统、一体化实训管理平台、场地配套改造及集成运维服务等，打造集“智能实操、虚拟仿真、情景演练、数据考评、教研创新”于一体的现代化、数智化、闭环式智能医疗装备实训体系。项目建成后，可有效补齐学校智慧医护实训短板，实现实训教学与临床智能医疗岗位标准无缝对接，全面提升学生智能设备操作能力、数字化临床思维与岗位适配度，助力学校深化产教融合、提升专业办学质量、强化区域医护人才培养核心竞争力。
二、采购标的汇总表
	序号
	标的名称（主要内容）
	计量
单位
	数量
（规模）
	是否进口

	1
	电工电子实训台
	台
	20
	否

	2
	实训台椅子
	台
	40
	否

	3
	示波器
	台
	20
	否

	4
	万用表
	台
	40
	否

	5
	智慧教学评价与反馈实训平台
	台
	1
	否

	6
	多功能教师讲台
	台
	1
	否

	7
	数显游标卡尺
	台
	20
	否

	8
	螺旋测微器
	台
	20
	否

	9
	单摆实验装置（含光电门计时器）
	台
	10
	否

	10
	杨氏模量测定仪（光杠杆法）
	台
	5
	否

	11
	液体粘滞系数测定仪（落球法）
	台
	5
	否

	12
	液体表面张力系数测定仪（拉脱法）
	台
	5
	否

	13
	综合声速测定仪（超声换能器+导轨）
	台
	5
	否

	14
	霍尔效应实验仪
	台
	5
	否

	15
	静电场描绘实验仪（导电纸法）
	台
	5
	否


三、技术商务要求
	序号
	商品名称
	技术要求
	数量

	1
	电工电子实训台
	一、基本功能：
1.实验平台能完成高等院校电路分析、电工技术、电路原理、电子技术等多门课程的实验教学；平台配套测量仪表精度高，采用数字化、智能化及人机对话模式，各种仪表均有可靠的保护功能；平台操作面板采用铝制面板，面板厚度≥2mm，文字符号采用现代彩色喷描技术处理，面板标识清晰，铝面板颜色和实验台颜色一致；整体采用模块化结构形式，电源和仪器仪表全部采用独立挂箱式结构，各实验模块任务明确，方便学校根据自身的教学要求，选择不同的实验配置，易于后期扩展升级。实验模块之间的工作电源用短接导线连接，既接通各模块电源，又使各模块连成一体；平台装有电压型漏电保护装置，若有漏电现象，即产生告警信号并切断总电源，确保实验进程安全；装有一套电流型漏电保护器，若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源；各种电源及各种仪表均有可靠的保护功能。实验连接线及插座采用不同的结构，使用安全、可靠、防触电。
二、技术性能：
1.输入电源：三相四线(或三相五线)AC380V±10%50Hz；装置容量：＜1.5kVA；外形尺寸：≥1650mm×720mm×1540mm。
三、实验台主要配置及功能：
实验平台由实验桌、实验台架、存储柜、实验挂箱组件、配件等组成。需完成以下的实验项目：
3.1电工基础实验
可以开展以下实验内容，基本电工仪表的使用与测量误差的计算、减小仪表测量误差的方法、欧姆定律、叠加原理验证及其故障判断、基尔霍夫电压和电流定律验证及其故障判断、戴维南定理验证及其故障判断、诺顿定理验证及其故障判断、电压源外特性的测定、直流电阻电路故障的检查、二端口网络、互易定理、电容的充放电、最大功率传输条件测定、电位电压的测定及电路电位图的绘制、已知和未知线性与非线性电路元件伏安特性的测绘、一阶电路过渡过程的研究、二阶电路过渡过程的研究、RLC串联谐振电路的研究、功率因数提高、功率因数及相序的测量、用三表法测量交流电路等效参数、三相交流电路电压的测量、三相交流电路电流的测量、三相电路功率的测量、单相变压器参数测定及绕组极性判别、受控源VCCS、VCVS、CCVS、CCCS的实训研究、负阻抗变换器及其应用、回转器及其应用。
3.2模拟电路实验
可以开展以下实验内容，常用电子仪器的使用、晶体二极管的判别与检测、晶体三极管的判别与检测、单管低频放大器的静态测试、单管低频放大器放大能力的测试、场效应管放大电路、负反馈放大电路、差动放大电路、射极跟随器、双电源反相比例放大器的测试、电压跟随器、过零比较器、滞回比较器、窗口比较器
、RC文氏桥式正弦波振荡器的测试、LM386集成功率放大器的测试、三角波、方波发生器、集成运放的调零电路、电源极性错接的保护电路、输入端限幅保护电路、输出端限幅保护电路、整流、滤波电路、稳压管稳压电路、三端集成固定稳压电源
3.3数字电路实验
可以开展以下实验内容，晶体二极管开关特性、晶体三极管开关特性、二极管限幅器、钳位器、三极管限幅器、TTL集成逻辑门
、集成与门逻辑功能测试、集成非门电路逻辑功能测试、集成或门电路逻辑功能测试、集成与非门逻揖功能测试、CMOS门电路的测试、集成逻辑电路的连接与驱动、组合逻辑电路（半加器、全加器）、3-8线译码器、计数与显示电路的实现、数据选择器应用
、基本RS触发器、JK触发器、D触发器、计数器的测试与应用
、移位寄存器及其应用、脉冲分配器及其应用、555时基电路
3.4电力拖动实验
可以开展以下实验内容，三相鼠笼式异步电动机的使用、三相异步电动机点动控制、三相异步电动机自锁控制、三相异步电动机既可点动又自锁控制、接触器联锁正反转控制、按钮联锁正反转控制、接触器和按钮双重联锁正反转控制
四、电工、电子与电拖技术实训平台具体参数如下：
实验桌
1、桌子台面板采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度≥25mm。
2、采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度≥800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为≥30×30mm，承受力不少于300kg。
3、立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：≥70×70mm，四面带槽，槽宽≥8mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。
4、C字形铝压成型构件为左、右对称件，外形≥160×166×70mm，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。实验台架实验台架采用独立框架式结构设计，框架由上中下左右五根工业铝型材分割为上下两个区域，所有型材表面滑，无凹槽，用于放置仪表、实验模块等。存储柜采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸：≥宽450x深420x高550（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R≥=30mm，柜体边框总厚度≤2.5mm；配有承重型卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，把手尺寸≥440x45x18mm，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个1.5寸万向带刹车脚轮。
5、三相交流电源
提供线电压380V交流电源、相电压220V交流电源。交流电源输出设有电源保护系统，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。提供三相漏电保护器作为整个实验平台的电源总开关。三相输出通过停止和启动按钮控制。
▲6、实验室智慧用电安全控制系统：智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，没有网络的情况下，教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用≥4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时监控设备运行情况，提供Zigbee、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止。（提供产品佐证材料，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
7、交流可调电源提供0～250V连续可调交流电源一路，数显电压变显示输出电压值，输出具有短路、过流保护等功能。提供交流电压表一只，测量范围0～500V，三位半显示，能够测量输入交流电压。直流可调电源提供双路直流程控电源:采用DAC加MOS管恒流输出，每路输出0-30V/2A，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，有短路、过流自动保护功能，设有短路软截止自动保护和自动恢复装置。8寸TFT液晶屏显示输出电压、输出电流、负载电压和负载电流，并且具有恒流提醒功能。采用EC11旋钮编码器调节输出电流和限位电流。低压直流电源、智能直流恒流源一路0-500mA/12V恒流源:采用DAC加MOS管恒流输出，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤５×10-4。2.8寸TFT液晶屏显示输出电流值、限位电流和负载电流，且具有恒流提醒功能。采用EC11旋钮编码器调节输出电流和限位电流。低压直流电源：±5V、±12V四路固定输出，每路均具有短路、过流保护及自动恢复保护功能。智能交流电压表、电流表1）智能交流电压表1只:测量范围：0-1000V,设置1V/10V/100V/1000V四量程，六位数码显示测量值。仪表采用现代化技术，数码中文显示，具备智能化、数字化，上位机通讯功能，通过按键能够对仪表进行设置操作,量程手动、自动切换模式、校准、调零、滤波级数设置、通信地址设置、超量程自动报警提示及保护等功能。硬件部分整体性强，集成度高，采用表贴工艺制作，工业塑料外壳，面板嵌入安装，使用稳定，容易更换和升级维护。智能交流电流表1只：测量范围：0-5A, 设10mA/500mA/5A三档量程，六位数码显示测量值。仪表采用现代化技术，数码中文显示，具备智能化、数字化，上位机通讯功能，通过按键能够对仪表进行设置操作,量程手动、自动切换模式、校准、调零、滤波级数设置、通信地址设置、超量程自动报警提示及保护等功能。硬件部分整体性强，集成度高，采用表贴工艺制作，工业塑料外壳，面板嵌入安装，使用稳定，容易更换和升级维护。智能直流电压表、电流表1）智能直流电压表1只:测量范围：0-1000V,设置1V/10V/100V/1000V四档量程，六位数码显示测量值。仪表采用现代化技术，数码中文显示，具备智能化、数字化，上位机通讯功能，通过按键能够对仪表进行设置操作,量程手动、自动切换模式、校准、调零、滤波级数设置、通信地址设置、超量程自动报警提示及保护等功能。硬件部分整体性强，集成度高，采用表贴工艺制作，工业塑料外壳，面板嵌入安装，使用稳定，容易更换和升级维护。智能直流电流表1只：测量范围：0-5A,设置10mA/500mA/5A三档量程，六位数码显示测量值。仪表采用现代化技术，数码中文显示，具备智能化、数字化，上位机通讯功能，通过按键能够对仪表进行设置操作,量程手动、自动切换模式、校准、调零、滤波级数设置、通信地址设置、超量程自动报警提示及保护等功能。硬件部分整体性强，集成度高，采用表贴工艺制作，工业塑料外壳，面板嵌入安装，使用稳定，容易更换和升级维护。智能功率、功率因数表功率测量精度0.5级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A。六位数码显示有功功率、无功功率、总功率、功率因数、电压、电流、负载类型，负载类型：L、R、C。仪表采用现代化技术，数码中文显示，具备智能化、数字化，上位机通讯功能，通过按键能够对仪表进行设置操作,量程手动、自动切换模式、校准、调零、滤波级数设置、通信地址设置、超量程自动报警提示及保护等功能。硬件部分整体性强，集成度高，采用表贴工艺制作，工业塑料外壳，面板嵌入安装，使用稳定，容易更换和升级维护。1套
8、函数信号发生器
采用直接数字频率合成（DDS）产生高精度正弦波，方波和三角波。2.7寸TFT液晶屏显示输出频率、波形、占空比、幅度、衰减、偏置。正弦波输出幅度≥10V，输出阻抗50Ω，失真度<1%（1HZ--10KHz）。频率范围1HZ~3MHz,EC11旋钮编码器调节。
输出幅度采用EC11旋钮编码器调节，正弦波输出具有20db,40db，60db衰减。方波占空比可调,调节范围：5%-95%调节；外测频率功能，频率计测量范围1HZ-100MHz，幅度3.3V，具有自动换档功能。上位机设置函数信号发生器各个参数，并有实时监视及锁定和关断功能上升时间≤50。5V正反相单脉冲输出。工作温度范围：-20℃～+50℃。12电路基础模块。提供电阻、电感、电容、电路基础实验模块和故障按键（3个）等，完成叠加定理、基尔霍夫定律、戴维南定理、诺顿定理、电压源与电流源的等效变换、一阶、二阶电路过渡过程的研究、RLC串联谐振电路的研究等实验。电路基础模块，提供各种功率电阻、灯泡（12V/0.1A）、稳压管（2CW51）、二极管、电位器（1k/2W、10k/2W、100k各一只）、电阻箱（0～9Ω/2W、0～90Ω/2W、0～900Ω/2W、0～9000Ω/2W各一组）等。VCVS、VCCS、CCVS、CCCS受控源实验电路、回转器实验电路、负阻抗变换器实验电路；
交流电路模块，提供铁芯变压器一只（50VA、36V/220V）、电流插座等，原、副边均设有保险丝及电流插座，方便测试并能可靠保护防止变压器损坏。提供0.22uF/500V、0.47uF/500V、1uF/500V（三只）、2.2uF/500V、4.7uF/500V高压电容、镇流器、启辉器、日光灯等，高压电容可通过钮子开关控制，完成日光灯电路连接和功率因数提高实验。提供四组负载和四组独立的电流插座。每组负载由两个独立的白炽灯螺口灯座组成(每组设有一个开关与一个电流插座)。可插60W以下的白炽灯八只。能够完成三相交流电路实验。模拟电路实验模块提供低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路）、三极管（3DG6、3DG12、3CG12）、二极管（1N4007、1N4148）、稳压块（7812、7815、7915、LM317）、电阻、单结晶体管、蜂鸣器、电容等。配有相关实验元器件。数字电路实验模块提供四位十进制译码显示器、八位逻辑电平开关、八位逻辑电平指示器、三态逻辑笔（红、黄、绿指示）、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路），设有一些高可靠圆脚集成电路插座（14P、16P、28P、40P若干只）。配有相关实验元器件。
9、电气控制实训挂箱一3P断路器1只，保险座4只，指示灯3只，按钮开关3只、电气控制实训挂箱二交流接触器1只、热继电器1只、电气控制实训挂箱三交流接触器2只，按钮红、黃、绿1套、电气控制实训挂箱四时间继电器1只，单相变压器一只，二极管4只，按钮一只，专用制动电阻1只、实验导线根据不同实验项目的特点，配备不同规格的实验连接线；强电和弱电导线均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能）；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插。
10、配套教学资源
▲10.1在线教育课程开放平台（具有软件著作权，配1个登录帐号）:（提供产品佐证材料，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线教务管理系统、在线课程资源管理平台、在线习题库平台、在线考试考核平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计。课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头≥10秒，片尾≥5秒，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含winxp）软件。为了教学的统一性要求在线教育平台与实训装置是同一个生产商。在线教育开放平台资源库
《模拟电子技术》课程要包括：
常用半导体器件、半导体的基本知识、二极管、三极管、半导体器件的识别与检测、直流稳压电源、整流电路、滤波电路、稳压电路、基本放大电路、放大电路的基本知识、基本共射极放大电路、分压式偏置共射放大电路、共集电极放大电路、功率放大电路（互补对称功率放大电路、差动放大电路与集成运算放大器、放大电路中的反馈、反馈的基本概念、负反馈对放大电路性能的影响、集成运算放大器的应用、集成运放的应用基础、集成运放的线性应用、正弦波振荡器、正弦波振荡电路概述、RC正弦波振荡电路）。
《数字电子技术》课程要包括：
章数字电路基础（逻辑函数的卡诺图化简法）、逻辑门（集成逻辑门电路）、电路集成触发器、主从触发器、边沿触发器、CMOS集成触发器）、时序逻电路、时序逻辑电路的分析、时序逻辑电路的分析、脉冲波形的产生与整形电路、多谐振荡器、施密特触发器、定时器及其应用）
《电子产品设计制作》课程要包括：项目一智能电子时钟（数码管结构、共阳数码管字形码、共阴数码管字形码、电子时钟效果演示），项目二电子秤（称重传感器工作原理、电子秤效果演示），项目三电子寻迹小车（电机驱动、电机调速、红外寻迹原理、红外避障原理、小车寻迹效果演示、小车避障效果演示、超声波测距原理、小车前进后退转弯调速）
《嵌入式技术应用》课程要包括：
教学项目1（认识STM32固件库、STM32固件库关键子目录和文件、嵌入式系统、ARMCortex-M3处理器、STM32系列处理器），
教学项目2（认识STM32的I/O口、STM32的GPIO初始化和输入输出库函数、Cortex-M3工作模式及状态、Cortex-M3寄存器组、Cortex-M3特殊功能寄存器组、STM32相关结构体、Cortex-M3处理器结构、STM32系统结构、STM32时钟配置），
教学项目3（认识数码管、数码管静态显示电路硬件连接、认识Coretex-M3存储器、Cortex-M3存储器映射、STM32存储器映射、数码管动态扫描显示电路硬件连接、位带区与位带别名区、位带操作）
教学项目4（认识嵌入式应用技术与开发的核心板、GPIO寄存器地址映射、端口复用使用、端口复用重映射、STM32中断通道、STM32外部中断、STM32中断优先级、STM32外部中断编程、）
教学项目5（SysTick定时器、库函数中的SysTick相关函数、SysTick的关键函数编写、认识STM32定时器、STM32定时器与定时相关的寄存器、STM32定时器相关的库函数、STM32的PWM输出相关寄存器、STM32的PWM输出编程思路、STM32的PWM输出相关库函数）
教学项目6（串行通信基本知识、STM32的USART串口、STM32串口的相关寄存器、STM32串口相关函数、认识WIFI通信模块、认识Zigbee通信模块、ZigBee通信模块使用）
教学项目7（STM32模数转换简介、STM32的ADC结构STM32模数转换相关寄存器、STM32的ADC设置、ADC相关的库函数）
10.2仿真教学软件：
网络版电工作业培训教学软件（安全用电）（网络版、具有软件著作权）本产品依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.2－2006）《"维修电工"职业技能实训和鉴定设备技术规范》与教育部有关专业教学大纲而设计研制，包含电工初步（电工基础、电工仪表、导线连接、安全用具、安全标志）、基本操作（低压电器、电机与变电器、照明电路、电子技术）、风险排除（灭火器类型、灭火器使用）、触电急救（触电方式、防护措施、接地与接零、心肺复苏）4大模块，15个实训单元，72个实训项目。软件以技能为核心，项目为引领，任务为驱动，职场环境为背景，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，性价比极高。为职业教育与技能实训、鉴定信息化、现代化提供了丰富的教学资源。
电子仪表仪器仿真教学软件（网络版、具有软件著作权）
项目一：测量基础知识任务一测量概述及数据处理
项目二：万用表任务一指针式万用表
项目三：毫伏表任务一AS2173D型毫伏表
项目四：兆欧表任务一兆欧表
项目五：频率计任务一HC-F1000L频率计
项目六：信号发生器任务一SG1646A多功能函数信号发生器
项目七：示波器任务一模拟示波器
项目八：扫频仪任务一扫频仪
模拟电子技术仿真教学软件（网络版、具有软件著作权）
技术参数：包含十八大实训模块：延时电路、稳压电源、整流滤波电路、单管放大、可控硅调光、二极管整流电路、串联稳压电源、延时开关、电流负反馈电路、电压负反馈电路、单项可控硅整流电路、差分放大可调稳压电路、运算放大电路、运算放大器的应用、脉冲式充电电路、整流电路、温度传感器、光敏传感器检测。数字电子技术仿真教学软件（网络版、具有软件著作权）
软件要求：本产品依据教育部有关课程大纲、中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.1-2006）《职业技能实训和鉴定设备通用技术规范》而设计，内容包括数字电子技术课程常开设的与非门电路、异步计数器的级联、定时交流开关、多地单键控制、同步计数器、信号比较输出报警检测等共7个实验实训项目，每个项目根据实训需要，设置了数量不等的实训任务，以便操作者循序渐进地得到训练。
本软件采用三维动画与二维交互动画编程相结合技术，基于职场环境与工作过程，具有很强的职业性、情景性、过程性、交互性、智能性。技术参数：包含七大实训模块：与非门电路、异步计数器的级联、定时交流开关、计数调光开关、多地单键控制、同步计数器、信号比较输出报警检测。
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	实训台椅子
	外形尺寸：≥1650mm×720mm×1540mm
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	示波器
	1.100MHz带宽，双通道同时打开时每通道最高实时采样率不低于1GSa/s 、≥2个模拟通道、存储深度：≥64kpts、波形捕获率高达：8,000 wfms/s、时基范围：2ns/div~50s/div，时基模式Y-T、X-Y、Roll，水平显示16div、垂直档位:1 mV/div~ 20 V/div 
、触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、▲2.交替模式，通道全部打开，每通道时基独立可调、测量模式:追踪，手动，自动，可测量34种参数，同时显示5种
存储：设置20组设置(内部)、200组设置(U盘)，波形20组波形(内部)、普通/深存储200组波形(U盘)、深存储CSV(U盘)，位图支持一键拷屏至U盘、频率计硬件6位频率计、数学运算：加，减，乘，除，FFT，数字滤波：低通、高通、带通、带阻、多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz、10kHz（提供产品佐证材料，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
3.7英寸TFT LCD，余辉时间：自动/短余辉/长余辉/无限、自定义AUTO功能：可对通道设置/采样设置/触发设置/信号识别状态等功能开放或锁定，提高自动设置速度、USB Host、USB Device
	20

	4
	万用表
	1.交流电压0-750V
直流电压0-1000V
直流电流0-10A
交流电流0-10A，
电阻0-200MΩ
电容0-10mF
频率0-1MHz
显示3999
功能：三极管（hFE）/二极管测试/通断测试/超量程OL显示/背光/低电压显示/自动关机；
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	智慧教学评价与反馈实训平台
	一、屏体部分
1.1屏幕≥16个平方，像素间距1.86mm（±0.1mm）；模组尺寸≥长320mm*宽160mm。；模块采用高强度塑胶套件。；模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为。；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。；模组电支持前拆前维护和后拆后维护功能。；模组机械强度：≥5MP；可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制；屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电；软件具备一键调节亮、暗线功能；亮度≥450nits；色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值；对比度≥6000:1；视角：水平视角≥170°，垂直视角≥165°；刷新频率≥3840HZ；像素失控率≤0.00001；低亮高灰：100%亮度 16bits灰度，20%亮度 12bits灰度；模组亮度均匀性≥98.5%；峰值功耗≤420W/㎡；寿命典型值≥100000小时；产品满足盐雾10级要求；工作温度范围-30℃-40℃；存储温度范围-40℃-60℃；LED电源可靠性高，带载能力强，具有保护功能：过载/短路保护100%满载高温老化；控制系统单卡支持16组和32组数据输出模式、单卡自带16个HUB75  16P接口、单卡带载像素128*1024/256*512、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置、支持灯板flash管理、支持5pin液晶模块、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示、支持接收卡参数及程序包回读。
二、前端控制部分
2.1视频处理器
输入接口：2×HDMI 1.4，1× DVI，1×3G-SDI（IN+LOOP选配），1×3.5mm音频输入接口，输出接口：10 路千兆网口；最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240像素，高度8192像素；1路HDMI1.3输出接口可用作输出预监或视频输出音频输入输出；支持 HDMI 伴随音频输入；支持3.5mm 的独立音频输入、支持3.5mm 独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至1帧。
2.2 LED播放软件
整个LED显示系统的信号和LED屏幕、多视频处理器统一由一套管理软件，通过控制主机或者触摸屏进行配置、管理和调用。
能够完成信号的调度和支配使用功能；支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示；系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得；支持在线、离线场景编辑；支持日志记录，操作可追溯；支持多语言功能，方便切换；C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高；为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求；支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要。
三、3D模块
3.1 3D发射器，配合支持3D功能的独立主控和快门式3D眼镜实现3D显示效果；通过网线串接，获取3D同步信号，可串联到接收卡后；支持VESA 3D 信号输出接口；3D眼镜；配合3D发射器使用实现3D功能。
3.2电子数控X线管结构展示，包含电子数控X线管和飞焦点技术原理展示。
3.3探测器系统展示，包含探测器整体结构和探测器内部阵列展示，探测器原理展示。
▲3.4机架展示，展示完整机架结构，包含X线管、探测器、伺服电机、高压发生器、逆变器、滑环、电刷、散热系统等结构展示。（提供产品截图证明，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
▲3.5为保证系统功能符合要求，“X线管的结构与功能”、“探测器阵列的结构与功能”须通过测试。（提供具备CNAS或CMA标识的检测报告加以证明）
四、系统需全覆盖智能医疗装备专业电工电子实训所有核心操作行为，支持全过程动态识别。
4.1云端数据存储与上传功能，系统对每位学生每一秒操作行为进行AI结构化记录，自动上传至云端平台，形成完整实训行为时序日志，包含：操作时间、操作动作、规范判定、错误类型、发生次数、整改状态。
4.2视频溯源存档
所有实训过程视频自动云端存储，支持按工位、学生姓名、实训项目、时间段一键回放溯源。
4.3 AI过程性评价与成绩输出体系
系统摒弃传统“只看最终结果打分”，实现全过程线性化过程评价，完全适配高职实训教学改革要求：按照实训准备、接线操作、仪器调试、波形采集、安全规范、收尾归位六大环节动态赋分，全过程行为计入总成绩。支持输出：个人实训成绩单、班级学情分析、错误类型统计、技能薄弱点分析、教师教学改进报告。支持教师自定义评分标准、自定义违规规则、自定义实训项目库。支持数据导出Excel、PDF报表，支持教务期末实训成绩直接复用。
五、高性能处理平台
5.1规格：2U机架式服务器
CPU： 配置≥2颗Kunpeng6230处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz,核数≥32核；内存：≥64GB*4 DDR4 3200MHZ 内存,单条内存容量≥32GB,最大支持16条内存插槽；硬盘：≥480GB SSD*1,2TB SATA*3，最大支持12块3.5英寸硬盘；RAID：支持Raid 0,1,5,10；I/O扩展：支持≥9个PCIE 4.0插；网络：≥四个千兆电口+双口万兆口；电源：≥2块900W电源，支持1+1冗余，支持热插拔；风扇：支持4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余；安全：支持加电密码、管理员密码、安全面板 、安全启动等安全特性；操作系统：配置国产化操作系统；管理功能：支持原厂自研服务器集中管理软件，支持裸机和虚拟机安装方式，提供在线的服务器固件版本仓库，支持最新的固件版本自动推送到集中管理软件。支持服务器的资产信息导出功能，包括：CPU、内存、硬盘、raid卡、风扇、电源、网卡等部件信息。
六、AI数据收集系统
6.1 图像传感器：≥800万像素，大靶面CMOS传感器；宽动态：≥120dB超宽动态，可有效抵抗灯光频闪、屏幕反光、台面反光干扰；音频采集：内置高保真降噪麦克风，支持实训环境声音采集、异常声音辅助分析；内置本地AI算力：本地实时视频分析，识别延迟≤500ms。
▲6.2 搭载视觉大模型训练架构：针对电工电子实训场景专项训练，支持手部关键点识别、工具识别、仪表状态识别、操作时序逻辑识别。（提供产品截图证明，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
七、能够提供轻量化增强现实交互设备1套
7.1轻量级运行主机：重量≤500g，续航≥2小时，支持有线模式连接；
▲7.2显示终端：采用轻量化AR眼镜（单眼重量≤100g），分辨率≥1920×1080，视场角≥50°，支持虚实融合显示，无明显眩晕感；（提供产品截图证明，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
7.3能够通过AR设备1:1还原影像设备，具体包含：影像设备零部件（含冷头、球管、探测器、C型臂、检查床）1:1仿真建模，细节还原度≥98%；临床标准辅助设备（如造影剂注射器、高压注射器、铅衣/铅围裙防护装备、控制台）；真实场景元素（如检查室墙体、观察窗、急救设备存放区、标识标牌）；所有模拟设备能够操作：设备核心部件控制：球管升降/旋转、检查床升降/倾斜/平移、曝光开关触发；设备部件智能讲解功能：
7.4支持点击AR场景中设备部件，说明讲解（球管、探测器、检查床）；支持部件3D模型放大（最大放大10倍）、旋转（360°无死角）、拆解演示，帮助理解内部构造；
8、 智慧化大数据评价系统
8.1整体采用C/S+B/S混合部署架构，支持客户端、Web网页端双端运行，单人自主实训、线上考核等多种使用模式。
8.2 设备模型与素材指标
核心设备模型：完整还原DR五大核心组件，包含X射线球管、高压发生器（初级回路）、平板探测器、一体化机架、工作站控制系统，所有部件支持独立拆分、360°旋转、放大查看、内部结构透视，满足保养认知、维护检查、维修拆装实训需求。
虚拟工具库：内置不少于20类初级维修专用虚拟工具，涵盖万用表、绝缘电阻表、十字/一字螺丝刀、扭矩扳手、内六角套件、防静电手环、线缆检测仪等，工具操作逻辑、使用流程与实体工具完全一致。
易损部件模型：内置低压电路板、通讯线缆、限位开关、操作面板、电源模块等不少于30种易损部件模型，全部支持虚拟拆卸、更换、插拔、接线等仿真操作。
8.3 实训与故障库指标
故障案例库：内置不少于20项初级典型故障，仅限初级考核范畴，分为电源类、机械传动类、平板探测器与通讯类、安全联锁类四大类，剔除高压逆变、球管大修等超纲内容。
保养实训项目：配置不少于30项标准化日常保养实训项目，覆盖DR设备全维度日常运维保养内容。
电路仿真能力：搭载轻量化低压电路仿真引擎，支持低压电路通断、电压/电流/电阻数值动态测量，可模拟万用表实测数据变化，内置不少于20项低压电路检测实训项目。
8.4 交互与教学通用指标
双语适配：支持简体中文、英文双语实时切换，界面、语音、指引、试题内容同步更新。
场景交互：内置第一人称机房漫游功能，支持视角旋转、移动、局部放大，可全方位巡查设备与机房布局。
教学资源：所有实训步骤配套图文指引、示范短视频、语音分步讲解，关键节点自动弹出原理说明与行业规范。
软件核心三大功能模块
8.5第一大模块：设备保养模块
本模块聚焦DR设备常态化、标准化保养作业，严格遵循医疗设备维保SOP规范，实现全流程仿真实训、步骤校验、违规判定、报告生成，培养学员标准化保养作业能力。
标准化保养流程：完整覆盖全流程作业，依次为实训前工装穿戴与防静电准备、设备断电停机、设备外部除尘、导轨清洁与润滑、探测器表面清洁、机柜内部散热巡检、线缆检查整理、接地装置检查、整机外观检查、通电试运行、保养记录填写，系统强制校验操作顺序，禁止随意跳步、漏项。
耗材仿真操作：模拟清洁布、专用润滑油、除尘毛刷等专用维保耗材的选取与使用，耗材选型错误、操作不规范均判定为失误并记录扣分。
智能考核判定：对跳步、漏项、违规操作实时弹窗提醒，自动记录扣分，规范学员标准化维保作业习惯。
维保报告输出：保养实训完成后，自动生成标准化《DR设备日常维保记录表》，支持在线编辑、预览、PDF格式导出，贴合医院维保归档标准。
8.6第二大模块：设备维护模块（安全维护+日常巡检维护）
本模块聚焦DR设备日常巡检、安全防护、设备状态维护，分为机械日常维护、电路通讯维护、辐射与电气安全维护三部分，主打设备预防性维护、安全合规检查，规避设备故障与安全风险。
机械结构维护：针对DR立柱、胸片架、检查床、传动导轨、限位装置、刹车机构等常规机械结构开展日常巡检、清洁校核、位置校准、状态检查等预防性维护实训，规范日常机械维护流程，提前排查卡顿、偏移、松动等潜在隐患。
电路与通讯维护：聚焦低压回路日常维护，包含整机低压供电回路巡检、电源板状态检查、操作面板接线校核、网口/USB通讯线路检测、线路松动排查等基础维护项目；支持随时调取电路框图、接线定义图，辅助学员掌握设备常规电路维护规范。
辐射与电气安全维护（核心必考）：搭建标准化安全维护体系，安全考核权重占总成绩30%以上。包含高压安全维护、辐射防护维护、电气安全维护三大内容，严格执行断电、验电、放电安全流程，规范防护用品穿戴、设备接地检测、漏电检查、急停与联锁装置功能校验，违规操作实时预警并记录严重考核扣分。
设备状态校核：完成维护作业后，需开展整机移动测试、限位联动测试、设备通电试运行测试，确保设备维护后状态正常、运行合规。
8.7第三大模块：故障维修模块（故障排查+修复+工单实操）
本模块为软件核心实训考核模块，针对DR初级常见故障，实现故障识别、工具选用、点位检测、故障修复、验收测试全流程仿真，涵盖机械故障维修、电路通讯故障维修、平板探测器故障维修、工单随机故障实训四大功能。
机械故障维修：针对升降卡顿、导轨异响、限位开关失效、床体定位偏移、机械刹车失灵等初级机械故障，开展故障诊断、部件拆装、调试修复实训；杜绝暴力拆卸、顺序颠倒等违规操作，修复后需完成整机联动测试方可验收。
电路与通讯故障维修：基于低压电路仿真能力，针对开机无供电、电源跳闸、线路松动、通讯中断、面板失灵等故障，开展电压/电阻/电流检测、点位排查、接线修复、部件更换实训，系统精准识别测量点位、量程选用等操作失误。
平板探测器故障维修：适配有线、无线两类主流探测器，针对设备未识别、图像传输中断、图像噪点条纹、接口异常、无线信号故障等问题，模拟断电防护、部件拆卸、接口检测、故障更换、复位安装全流程；严格强制静电防护流程，修复后需通过设备识别、图像采集、传输三项测试方可合格。
随机故障工单维修实训：支持手动选故障、系统随机派单两种模式，模拟医院真实维修工单场景，包含设备型号、故障现象、报修需求、维修时限等信息；学员自主完成故障研判、工具选用、维修修复、设备验收全流程，系统全程记录操作轨迹，生成完整实训日志，支持复盘与考核评分。
▲8.8.产品制造商应符合国家网络安全等级保护二级要求，具备医学影像虚拟仿真教学平台认证并提供相关备案证明。（提供佐证材料）
九、AI智能设备处理中心
▲9.1立体显示单元；基础显示参数：有效显示尺寸≥27英寸，显示比例≥16:9，原生物理分辨率≥3840×2160，支持30Hz、60Hz双帧率输出模式；立体观看能力：具备观看者眼位实时追踪能力，观看距离400–1000mm，支持随观看位置同步调整画面视差，呈现连续稳定空间立体效果；全程无需佩戴眼镜、头盔等辅助观看设备；显示模式切换：支持一键切换二维/立体显示模式；二维模式为标准平面显示效果，立体模式呈现空间深度结构效果；模式切换采用电控光学结构实现，非表面贴膜方案；立体渲染方式：立体画面的视差计算、画面交织与同步控制由专用硬件芯片独立完成，不依赖主机CPU/GPU进行软件渲染。（提供产品佐证材料，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
9.2手持交互单元；空间定位能力：无需布设外部定位基站、光学摄像头或反光标记点，依靠内置传感单元实现三维空间内六自由度位置与姿态追踪，支持任意位置、任意角度操作指向；屏笔直接交互：支持与显示画面精准点位交互，笔尖指向画面任意位置即可实现点选、拖拽、确认等基础操作，无需借助其他输入介质中转；快速校准功能：支持一键完成与显示画面的坐标注册校准，校准完成时间≤10秒，校准后可正常开展所有操作；操作触觉反馈：内置反馈机构，在点选、按压、拖拽、卡合等不同操作状态下可输出对应节奏与强度的震动反馈，模拟操作触感确认；双设备协同：支持与独立无线手持控制器配合使用，交互笔承担精细点位操作，手持控制器承担视角移动、场景跳转功能，两者可同步工作、互不干扰。
9.3核心性能指标；立体显示同步延迟：观看位置变化与画面视差调整的同步延迟≤1帧；交互响应延迟：笔尖操作指令与画面响应的端到端延迟≤1帧；定位稳定性：正常操作范围内，交互点位稳定无明显漂移，不影响部件点选、工具拖拽等基础操作。
十、AI球管发生装置
10.1 设备整体采用透明防护玻璃罩封闭式设计，全透视可视结构，可直观观察设备内部变压器、电阻、电容、电路模组、X线管模拟腔体、阴阳极结构、靶盘结构等所有核心组件，无遮挡，满足教学观摩需求。
10.2.整机结构一体化集成设计，将变压电路系统、稳压模组、X线管模拟系统、焦点切换控制系统、成像演示系统集成一体，布局规整，贴合真实医用球管设备结构逻辑。
10.3设备外壳采用绝缘阻燃材质，透明玻璃罩具备防尘、防误触、绝缘防护功能，教学使用安全可靠。
10.4 电路系统配备过载保护、稳压保护、短路保护功能，低压模拟运行，无高压安全隐患，适配常态化课堂实训教学。
10.5可直观展示X线管设备前置供电、变压、稳压、滤波电路工作原理，完整还原临床设备供电逻辑。
10.6完整复刻X线管解剖结构：设备内置仿真X线管腔体，完整包含阴极灯丝、阳极靶盘、高压电场模拟模块，结构比例贴合医用标准X线球管，解剖结构清晰可辨。
10.7灯丝电子发射模拟功能：可模拟阴极灯丝通电发热过程，可视化呈现灯丝升温、激发、产生大量离散自由电子的完整物理过程，动态展示电子生成原理。
10.8高压电场电子加速功能：设备可模拟阴阳极高压加载过程，阴极施加负高压、阳极施加正高压，可视化展示离散电子在高压电场作用下，定向高速加速、定向撞向阳极靶盘的动态过程。
▲10.9设备搭载X线管大小焦点智能切换系统，可通过控制面板手动切换大焦点、小焦点两种工作模式，完全复刻医用X线机焦点切换工作逻辑。可直观展示大小焦点对应的灯丝工作状态、电子束汇聚范围、轰击靶盘面积差异，清晰区分大小焦点在成像清晰度、曝光剂量、适用场景的原理区别。焦点切换过程动态可视，配套状态指示灯区分工作模式，适配课堂对比教学、实操考核使用。（提供产品佐证材料，不提供作负偏离处理，并且中标后三天内投标人带样品对以上产品进行演示，如果不满足参数，按虚假应标处理）
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	多功能教师讲台
	1.讲台钢板厚度0.8mm，盖板采取翻转方式打开;钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。整体采用分体式结构，上下节需要组装。键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。
2.右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启。桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
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	数显游标卡尺
	数显卡尺，分辨率0.01毫米，精度±0.02毫米，不锈钢尺寸
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	螺旋测微器
	主要实验内容
1.使用计时器和米尺，测准摆的周期和摆长；验证摆长与周期的关系，使用单摆测量当地重力加速度。
主要技术参数;单摆摆线有效长度：0～1000mm可调；摆球：直径φ20mm；摆幅：±15°；通用锌铝合金三角底座，带水平调节螺钉；激光光电门，开口尺寸：50×47mm，响应频率1μs；含2个兼容TTL信号传感器接口和1个DC9V电磁铁输出控制接口；含周期和脉宽测量、计时秒表、自由落体、角加速度测量等功能；
2.采用192×64液晶显示器，带数据存储和查询功能；周期测量和脉宽测量范围1μs～999,999,999μs，测试分辨率1μs；周期测量次数0～99次任意可设，脉宽测量1～50次任意可设；秒表功能测试范围：0～999,999ms； 自由落体测试范围：0～999,999,999μs，含单双光电门测试模式。
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	单摆实验装置（含光电门计时器）
	主要技术参数
1、单摆摆线有效长度：0～1000mm可调；摆球：直径φ20mm；
摆幅：±15°；通用锌铝合金三角底座，带水平调节螺钉；激光光电门，开口尺寸：50×47mm，响应频率1μs；含2个兼容TTL信号传感器接口和1个DC9V电磁铁输出控制接口；含周期和脉宽测量、计时秒表、自由落体、角加速度测量等功能；
2.采用192×64液晶显示器，带数据存储和查询功能；周期测量和脉宽测量范围1μs～999,999,999μs，测试分辨率1μs；周期测量次数0～99次任意可设，脉宽测量1～50次任意可设；秒表功能测试范围：0～999,999ms； 自由落体测试范围：0～999,999,999μs，含单双光电门测试模式。
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	杨氏模量测定仪（光杠杆法）
	主要技术参数
1.测试系统采用4.3寸触摸屏，带触摸一键置零和实测功能，测量显示范围0~19.999kg，带超量程范围设定、报警显示和输出功能（集电极开路型3芯输出），通讯接口采用USB；显示系统带参数后台，界面可以切换为电压显示模式和质量显示模式；带3V背光源输出；发光标尺：量程80mm，分度值1mm；待测金属丝样品：65Mn弹簧钢，直径约0.7mm；杨氏模量测量相对误差：＜3%；螺旋测微器：量程25mm，分度值0.01mm；
2.游标卡尺：量程150mm，分度值0.02mm；钢卷尺：量程2m，分度值1mm；采用光杠杆法测量试样伸长量；望远镜：观测距离0.3～8m；光杠杆放大倍率：30～50。
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	液体粘滞系数测定仪（落球法）
	主要技术参数
设备包含恒温水循环控制系统、金属热膨胀系数实验装置、感应式落球法粘滞系数测定仪等组成；
1、恒温水循环控制系统：
1.1、采用4.3寸触摸屏，可触摸控制控温开关、水泵开关和风扇开关；温度控制器采用PID控制，参数可自由设置，断电不丢失，温度显示分辨率0.1℃，控温范围：室温~80℃；最大加热功率1~100%可设；具有CAN总线通信接口，可远程控制加热器、水泵和散热风扇开关或设置温度；通过CAN接口可外接温度传感器，并在液晶屏上显示测量温度值；带防干烧检测、传感器异常检测及报警功能；最大加热功率小于等于450W；具有外部水循环接口和排水接口；盛水容积大于2L；
2、感应式落球法粘滞系数测定仪：
2.1、采用感应法测量时间，研究不同温度下液体粘滞系数，可重复性好；探测线圈距离可调，解决探测线圈灵敏度不一样带来的测量差异；玻璃容器外径约Φ40mm，刻度范围0~300mm；一体式五位数字计时秒表：0～999.99s，分辨率0.01s；触摸式开关设计，带线圈触发指示灯；温度计测温范围：0～100.0℃；通过CAN接口将温度计与恒温水循环控制系统连接，将温度值显示在恒温水循环控制系统的屏幕上，显示分辨率0.1℃。
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	液体表面张力系数测定仪（拉脱法）
	主要实验内容
1、测量硅单晶电阻应变传感器的灵敏度；测定不同温度下液体的表面张力系数。采用一体式PID温度控制器和数据采集系统；
采用位移传感器测量拉膜高度，可研究液膜高度与表面张力的关系；传感器电压信号具备BNC同步输出功能，可通过示波器观测数据；采用蓝牙通讯，可实现手机接收实验数据；采用隔离低电压加热，解决了仪器及人身的安全问题。
主要技术参数
2.采用5英寸电容式触摸屏（800×480像素），可测量和显示力敏传感器输出电压、液膜拉伸位移、待测液体的温度；系统具备PID温度控制功能，参数设置支持触屏操作、实物按键和编码器旋钮调节等多种模式；力敏传感器电压测量显示范围为9.999V～+9.999V，分辨率≤1mV，带BNC示波器同步模拟输出功能；采用可视化光电码盘升降台，位移测量分辨率≤0.01mm，位移脉冲具备BNC接口同步输出功能；不锈钢加热器皿直径不大于10cm，带隔热套和防空气对流透明防护罩，最大加热功率不小于60W；采用低压加热，带温度保护开关，插拔式加热电源线长度不大于20cm；PID温度控制范围为室温～80℃，控温分辨率0.1℃，PID参数可调；能够自动测量砝码质量与应变传感器电压值之间的关系，具备数据录入、撤销以及数据图表清理功能，能自动拟合求出线性斜率和应变片灵敏度；能够自动测量液面位移与应变传感器电压值之间的关系，测量数据和曲线可实时动态显示；采集数据阈值在0.01～1.00mm之间可任意设定；可在线保存5组实验数据，每组包含1000个数据（500个电压测量值，500个位移测量值）；可选择将当前组数据或全部数据通过蓝牙上传至手机微信小程序；力敏传感器受力量程不小于0～30g；传感器高度可调，具备推拉防护限位结构和磁性限力系统双重防护功能；采用单线磁吸悬挂式待测吊环：外径35mm、内径33mm、高55±2mm，重量不小于5g；采用单线磁吸悬挂式砝码盘，配0.5g砝码7只；支持设置砝码质量和当地重力加速度。
	5

	13
	综合声速测定仪（超声换能器+导轨）
	主要技术参数
1.有效测试距离：50～300 mm；采用不低于5寸触摸屏，分辨率800×480像素，触控操作；实验界面分为相位法和时差法；
2.信号发生器，频率范围：25000Hz～45000Hz，5位频率数显，最小分辨率1Hz，信号幅度连续可调，100档触摸调节，最大输出幅度≥10Vp-p； 脉冲调制信号源：脉冲宽度27μs，脉冲周期40ms；最大峰值10V；换能器接收信号放大器：增益连续可调，100档触摸调节，带波形信号输出；计数定时范围：1μs～1s，最小分辨率0.1μs；
3.测量方法：驻波法、相位法、时差法、竖立法（测固体）；
测量介质：空气、液体、固体（需另配SVG型固体测量装置）；
液槽可脱卸，使用方便；采用游标卡尺读数机构，最小分辨率0.02mm，避免丝杆鼓轮读数系统带来的回程差问题；双杆定位丝杆传动系统设计，调节更平稳；实验需另配示波器。
	5

	14
	霍尔效应实验仪
	主要技术参数
1、采用电磁铁提供磁场，电磁铁磁场可调范围0～350mT；待测霍尔元件和特斯拉计探头均采用独立霍尔元件；霍尔工作电流IS：0～10.00mA可调，最小分辨率0.01mA，触摸屏按键调节，液晶触摸屏显示；电磁铁励磁电流IM：0～1.000A可调，最小分辨率1mA，触摸屏按键调节，液晶触摸屏显示；数字电压表：量程200.00mV/2.0000V自动切换，霍尔电势VH测量最小分辨率0.01mV，触摸屏显示；数字特斯拉计：内置1mA标准恒流源，磁场测量范围0～1000.0mT，触摸屏实时显示，带数字按键调零功能；
2.霍尔效应测试系统：7寸触摸液晶屏设计，可调控霍尔工作电流Is和励磁电流IM的大小，并测量霍尔电压VH和磁场强度B；具备手动和自动两种模式开展霍尔效应测试实验；自动测试时，可以实现如下曲线的自动测量和对数据进行拟合并得到直线斜率：不同磁场B或励磁电流条件下的VH-IS曲线、不同Is条件下的VH-IM曲线、不同Is条件下的VH-B曲线、不同Is条件下的B-IM曲线；自动模式下，可以设置采样调节起点、调节终点以及采集间隔；带采集数据表格显示和曲线显示切换功能，数据带清零、撤回和录入等功能；测试界面带载流子浓度自动计算功能；励磁电流和霍尔工作电流采用继电器切换方向，配以换向指示LED；
	5

	15
	静电场描绘实验仪（导电纸法）
	主要技术参数
1、采用导电微晶作为导电物质，可以完成描绘同轴电缆、聚焦电极、平行电容电极、劈尖电极电场分布，其中，同轴电缆电极和聚焦电极设置在同一个面板上，平行板电容电极和劈尖电极设置在同一个面板上；微晶成分：Ag ,Pd,Ni,Cu,Ruo，电极为银浆；电阻率：0.01～10Ω；粘度：120～300（Pa.s）；导电玻璃电源功率：10W；直流稳压电源：1.25～12V，数显，连续可调； 
2、微晶玻璃尺寸：165×165×4mm，采用高温炼式炉烧结制作而成，导电层附着力强，耐磨程度高，表面电导率分布均匀；同步探针：探测电极为紫铜；双层固定支架，装置尺寸：≥415×210×145mm。
	5


四、采购标的需执行的技术标准
- 《国家职业教育数字化实训室建设规范》
- 《医学虚拟仿真教学系统技术规范》
- 《医用电气设备安全通用要求》（GB 9706）
- 《信息技术设备安全通用规范》（GB 4943）
- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）
- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
- 江苏省职业教育虚拟仿真实训基地建设相关技术标准与验收规范
- 智慧校园、智慧实训平台数据互通与接口通用标准
所有设备、软件、施工集成须符合现行最新国家标准、行业标准及教育行业采购验收规范，高于旧版标准的按最新标准执行。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.服务标准
供应商须提供一站式全流程服务，包含方案深化设计、设备供货、运输装卸、现场安装、系统部署、软硬件联调、场地配套整改、验收交付、师资培训、售后维保、资源持续更新等全套服务。所有服务流程规范、资料齐全，交付时需提供完整的设备说明书、操作手册、维保手册、竣工资料、检测报告、合格证等全套资料。提供免费校内师资实操培训、管理员运维培训、课程资源适配培训，确保教师熟练使用、管理员可独立运维。交付后提供常态化技术支持，保障实训教学正常开展。
2.服务期限
合同签订后30日历天内完成全部供货、安装、调试、培训、验收并正式交付使用。
3.服务效率
供应商须提供本地化快速售后响应机制，接到校方故障报修后，1小时内响应、4小时内远程排查解决、24小时内到场处置；一般故障当日修复，重大故障提供备用设备保障教学不受影响。项目建设期配备专属项目负责人、技术驻场人员，全程跟进施工、调试、对接工作；维保期内定期上门巡检、系统维护、资源更新，保障实训室设备及平台长期稳定运行。 
4、商务要求
4.1交付（实施）的时间（期限）
本项目整体实施周期紧凑高效，供应商须在合同签订之日起30日历天内完成全部设备供货、运输安装、系统部署、软硬件联调、场地整改、师资培训、资料归档及整体验收交付工作，确保项目如期投入实训教学使用。项目实施期间须合理排布施工、供货、调试进度，不得影响学校正常教学秩序。因供应商原因造成工期延误的，须按合同约定承担相应违约责任。
4.2付款条件（进度和方式）
付款方式：设备供货完成验收合格后付至合同款的95%，维保期满（正式使用之日视为维保期开始）一次性付清剩余合同款。
4.3包装和运输
供应商须对所有设备、器材、配件采取原厂标准防潮、防震、防尘、防锈、防碰撞包装，包装完好、标识清晰，符合国家货物运输包装规范，确保货物在长途运输、多次搬运、仓储过程中无破损、无受潮、无变形。所有外包装标注设备名称、型号规格、数量、生产厂家、易碎、向上、防潮等警示标识。本项目所有货物运输、装卸、搬运、上楼就位全部由供应商负责，承担全程运输风险及费用；运输过程中发生的损坏、丢失、磕碰等问题，由供应商无条件免费更换、补齐，确保到货设备全新完好、无瑕疵，完全符合验收标准。
4.4售后服务
供应商须提供覆盖项目全周期的标准化售后服务体系，保障实训室长期稳定运行，具体服务要求如下：
(1)质保服务：项目整体免费维保期不少于3年，自项目整体竣工验收合格之日起计算。维保期内所有硬件故障免费维修、免费更换配件，软件系统免费升级、免费迭代教学资源、免费漏洞修复，不收取任何额外费用。维保期满后提供终身成本价运维服务、技术支持和设备升级服务。
(2)响应时效：建立本地化售后响应机制，校方报修后1小时内技术响应、4小时内远程排查处置、24小时内现场上门服务。一般故障当日修复，重大故障无法短时间修复的，须免费提供备用设备，保障学校实训教学正常开展。
(3)运维巡检服务：维保期内每季度提供一次上门巡检、系统调试、设备保养、安全检测、资源更新服务，形成巡检台账，提前排查设备及系统隐患。
(4)培训服务：免费提供多轮次校内师资实操培训、教师教学应用培训、管理员运维培训，覆盖设备操作、系统管理、课程使用、日常维护、常见故障排查等内容，确保人人会用、能用、管好。
(5)资料交付服务：项目交付时提供全套完整竣工资料，包含设备合格证、检测报告、原厂质保承诺、使用说明书、运维手册、系统部署文档、培训台账等，资料齐全、规范可归档。
(6)技术值守服务：项目建设期配备专属项目负责人及驻场技术人员，全程对接、全程跟进、全程调试，保障项目顺利落地验收。











































第六章   投标文件






项目名称：




项目编号：





投 标 人：（加盖CA电子公章）







       年    月    日





一、投标函
[bookmark: _Toc157775468]江苏护理职业学院：
关于采购项目（项目编号：）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.我们接受招标文件的所有的条款和规定。
2.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
3.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
4.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。


投标人名称（电子签章）：
地址：                  邮编：
    电话：                传真：
日期：    年  月  日




二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥ 
（大写）人民币佰拾万仟佰拾元整

	供货时间
	按招标文件要求执行。



投标人：         （电子签章）           


















三、投标报价明细表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。

	投标总报价（人民币：元） 


投标人：  （电子签章）
备注：
1.投标报价采用总承包方式，全费用综合单价应包括但不限于产品加工处理与定样制模，以及成品所需材料、设备（必须包含质量保修期内正常运行的所需备品备件及专用工具）及其辅材附件的采购、制造、集成、必不可少的部件、检测、试验、包装、装卸搬运（包括吊装就位及上下力等）、仓储、保险、伴随货物交运（运输至甲方和使用方指定的地点）的费用、指导安装及调试、校准、辅材、验收（含报验、备案等手续及费用）、现场培训、软件、知识产权（包括专利权、商标权、工业设计权、著作权等）费用、技术服务（包括技术资料、设备使用说明、维护手册等的提供）、质量保修期保障、缺陷修复、税费、其他交付甲方和使用方正式使用前的所有各项直接和间接费用，还包括投标人准备和参加投标活动（包括中标）发生的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本合同可能发生的和投标人自身认为需要的一切费用招标文件中另有规定的除外。
    2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
四、技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：      （加盖电子签章）     

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，并明确偏离情况。






五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1.提供下列材料之一：
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2.投标人提供下列材料之一：
A.投标人为企业的：
提供营业执照（三证合一）（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；
B.投标人为事业单位的：
提供事业法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）；
3.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式按照示范格式三）；
4.拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动：（格式按照示范格式四要求）
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：
（1）企业声明函（详见示范格式五）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件）。



六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）







[bookmark: _Toc157775454]
七、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。

                 投标人：    （电子签章） 
                      日期：年 月日


注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。




示范格式二
授权委托书
致江苏护理职业学院：
本授权书宣告：
委托方：            地址：
法定代表人：
受托人：姓名    性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：
身 份 证：                联系方式：
兹委托受托人代表我公司参加 江苏伟业项目管理有限公司组织的（项目编号：JSZC-320000-WYGS-G2026-0034）江苏护理职业学院电子电工实训室建设项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


委托单位 （电子签章） 
日期：    年  月  日
注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。



示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致 江苏伟业项目管理有限公司：
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人： （电子签章）    
日期：    年  月  日





示范格式四
承诺书
江苏护理职业学院：
 我方在   （项目名称、项目编号）   的招标过程中，做如下承诺：
一、我方不存在下列情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！

投标人：（电子签章）
日期：    年  月  日













示范格式五
企业声明函（货物类）
致江苏护理职业学院：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                  投标人： （电子签章） 
                         日期：年 月日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致江苏护理职业学院：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                  投标人： （电子签章） 
                         日期：年 月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
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示范格式七
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

       公司（单位）名称（电子签章）：
     日期：    年    月    日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
