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[bookmark: _Toc31560]第一章 竞争性磋商公告

项目概况
苏州监狱2026年安防设施项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年11月25日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc5962][bookmark: _Toc13608]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0482（SZ-JY-2026-055）        
1.2项目名称：苏州监狱2026年安防设施项目
1.3预算金额：327.5万元
1.4最高限价：327.496046万元
1.5采购需求：对苏州监狱4号监舍楼监控、报警、对讲等安防设施进行改造，同时对监控存储系统进行更新升级。具体内容详见工程量清单所列的全部工作内容。
1.6合同履行期限：70日历天。
1.7行业划分：建筑业。
1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目（否）接受联合体投标。

[bookmark: _Toc5085][bookmark: _Toc6773]二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度或2026年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满半年无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（提供证书扫描件）；
（2）项目经理资质类别和等级：具备二级（含）以上注册建造师（机电工程）执业资格，并取得安全生产考核合格证书（B证）；同时提供社保机构出具的近6个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】（提供证书及社保缴费证明扫描件）
（3）本项目不接受联合体响应，成交后不允许转包、分包；（提供加盖公章的承诺书扫描件，格式自拟）
2.4供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(（ww.c cgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）。

[bookmark: _Toc28939][bookmark: _Toc15884]三、获取采购文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：江苏政府采购网
3.3方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

[bookmark: _Toc18243][bookmark: _Toc27325]四、响应文件提交
4.1 截止时间：2026年11月25日14点30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
 
五、开启
5.1 时间：2026年11月25日14点30分（北京时间）
5.2 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
 
七、其他补充事宜
7.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。
7.2勘察现场或答疑：有，现场集中踏勘时间：2026年11月20日10：00，集合地点：苏州市黄埭镇太东路2888号，联系人:张季荣，联系电话：0512-69598121。
未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
7.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 
“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
[bookmark: _Toc12430][bookmark: _Toc28401]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
名 称：江苏省苏州监狱
地址：苏州市黄埭镇太东路2888号  
联系人：王跃东     
联系电话：0512-69598095   
8.2采购代理机构信息
名 称： 江苏省设备成套股份有限公司
地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室
联系人：钮驰，徐云飞
电话：13770552830，13951080552
电子邮箱：114778553@qq.com
8.3项目联系方式
联系人：钮驰，徐云飞
电话：13770552830，13951080552






[bookmark: _Toc19330]
第二章  竞争性磋商须知
一、总    则
1、适用法律
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。
2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 磋商文件
4、 磋商文件构成
4.1磋商文件包括以下主要内容：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  竞争性磋商须知
第三章  评审标准
第四章  技术要求
第五章  合同主要条款
第六章  磋商响应文件格式及附件
5、 磋商文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。
三、磋商响应文件编制
6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、磋商响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。
7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。
7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：
（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；
（3）申请人资格资信证明文件：
1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；
3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；
（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；
（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。
（1）项目技术方案或服务说明； 
（2）《技术要求条款偏离表》；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.6 磋商响应文件的价格内容
（1）价格部分是对服务或工程价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务或工程仅接受一个价格。
（2）本工程报价形式采用工程量清单计价模式进行计价。投标报价：包括但不限于完成文件所确定的施工范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
（3）供应商应在《磋商报价表》、《分项报价表》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。
（4）供应商应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合企业自身条件进行报价。
（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。
（6）报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。
（7）政府采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。
（8）供应商在收到采购文件和踏勘现场后，应根据图纸或现场实际情况对采购文件中提供的工程量清单进行认真核对，如发现与工程量清单不一致时，应最迟于踏勘现场后 1日内及时以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出并得到确认，否则视同认可工程量清单已包含本项目的所有工作内容，漏项的，视同让利，结算时不予增加。
（9）投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，投标人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，风险由投标人全部承担。同时投标人的投标报价应包括本招标文件关于合同专用条款中明示的风险、责任和义务。因而投标人应根据招标人所提供的施工图和工程量清单仔细计算并自行考虑风险系数进行投标报价，未列细目的费用将视为已分摊在工程的有关细目的单价和总价中。
（10）投标报价编制要求
1）对于工程量清单中“项目特征”，只是招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求；
2）投标供应商采购的材料，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。投标人投标报价时应充分考虑政策性调整，建材市场价格风险等因素。投标时报出材料品牌、生产厂家、材质，如进场材料与投标时不符，采购人可另行采购，中标人供应商承担相应的材料及采购费用；
3）所有材料投标报价时均应包括但不限于采保费、保管、安装、卸力费、二次搬运、国家有关管理部门要求的对工程的所有材料检测费以及夜间施工办证费、排污费、道路占用费、噪音费、安全施工费、交通安全防护费等均包含在报价内，采购人不另行支付，投标供应商在投标报价时自行考虑，结算时不调整；
4）工程量清单报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定全部内容的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因采购人在采购文件中的要求而发生的费用；
5）投标报价表应由造价工程师或具备相应资格的造价编审人员签字并加盖执业资格专用章；
6）其他的相关资料。
7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。
8、磋商保证金（不需要）
四、磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]9.1 供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。
9.4 成交供应商在成交通知书发出后5个工作日内递交2份纸质响应文件，必须保持和苏采云上传的响应文件一致，按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订采用胶装的形式。
10、联合体
10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。
10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
五、磋商
11、磋商有效期
磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
12、磋商组织
递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13、磋商程序
13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的； 
（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）
（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；
（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；
（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
13.8出现下列情形之一的磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：
13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
13.9.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
14、评分方法和标准
14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。
    14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。
14.3 评分标准详见第三章。
15、确定成交供应商
15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。
15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。
15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。
16、签订合同
16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的,政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
六、质疑与投诉
17、质疑
17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
18、投诉
18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、诚实信用
19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
八、磋商费用
20.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
20.2 本次采购，成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理 工程 招标收费基准费率 60 %计算，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。
九、其它
    21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。




[bookmark: _Toc31264]
第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。
	评审因素
	评审细则
	分值

	价格分（30分）
	采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且响应报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×30.00
	30

	技术参数（20分）
	全部响应磋商主要设备选型要求要求的，得20分，每项负偏离扣2分，扣完为止。标★项产品须提供承诺函或相关证明文件（加盖供应商公章），未提供的视为负偏离，按无效响应处理。
	20

	投标人实力（3分）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK2]1、供应商具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书，得1分；
2、供应商具有有效期内的信息安全服务资质认证证书，得1分。
3、供应商具有有效期内的信息技术服务运行维护标准符合性证书，得1分.
注：投标文件中需提供以上1-3项相关证书扫描件或网络查询截图，并加盖供应商公章；未按要求提供或未提供不得分。
	3

	人员组织架构
（8分）
	1、 拟派项目经理具有IT服务项目经理（ITSS）得1分；具有高级系统规划与管理师证书得1分；具有高级信息系统项目管理师证书得1分；具有高级网络安全信息工程师证书得1分，本项最高得4分。
2、 实施团队成员（项目经理除外）：具有系统规划与管理师得1分；具有信息系统运维管理工程师得1分；具有售后服务高级管理师得1分；具有注册信息安全专业人员（CISP）证书得1分；本项最高得4分（同一人员最多提供一个证书，不重复得分）。
注：以上1-2项响应文件中需提供对应人员证书、证明材料扫描件以及同时提供社保机构出具的近三个月投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】扫描件，并加盖供应商公章；未按要求提供或未提供不得分。
	8

	投标人业绩（2分）
	投标人提供自2023年1月1日以来独立承接且已通过竣工验收的公共建筑智能化或系统集成（住宅、厂房、商业除外）类似成功业绩（业绩可查），每提供一份业绩得1分，本项最高得分2分。不符合或未提供的不得分。
注：业绩的时间以合同签订时间为准，响应文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见）材料原件扫描件，验收报告原件扫描件。
	2

	技术方案(17分）
	1、对投标人提交的本项目招标人整体网络架构优化技术方案进行比较得分，不提供不得分。
（1）方案能完全实现竞争性磋商文件对网络功能的要求；网络架构、安全分区、链路冗余、访问控制等设计与客户需求完全适配，智能化水平高，安全稳定；方案含网络拓扑、带宽测算、故障切换、运维管理等内容，描述全面详尽，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性好，得8分； 
（2）方案一般，能大部分实现竞争性磋商文件对网络功能的要求；网络架构兼容性与客户需求基本适配，具备基础安全和冗余设计，智能化水平较高；对网络架构有基本描述，核心要素无重大缺失，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性较好，得5分； 
（3）能部分实现竞争性磋商文件对网络功能的要求；网络架构的兼容性与客户需求部分适配，智能化水平一般；仅说明基础组网思路，冗余、安全、运维等内容描述简略，方案没有明显技术错误、简单可行，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性一般；得3分； 
（4）仅少量实现竞争性磋商文件对网络功能的要求；网络架构兼容性与客户需求适配度低，缺少必要的安全、冗余设计；方案描述简略，关键组网内容缺失，整体方案成熟度偏低，得1分。
2、对投标人提交的智慧监舍系统（不含紧急报警子系统）技术方案及智慧监舍系统软件功能演示视频（不得以PPT演示、静态截图等形式替代功能演示视频）进行比较得分，不提供不得分.
（1）系统可完全满足磋商文件软件功能要求；界面兼容性与业务需求完全适配，智能化程度高，界面简洁、易学易用；方案描述全面完整，包含系统架构、权限管理、接口预留、性能保障等内容，系统整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性良好；演示视频覆盖全部要求功能模块，完整还原业务流程，功能贴合监舍实际监管需求，演示过程稳定流畅，无跳步、无卡顿，得9分；
（2）系统可大部分满足磋商文件软件功能要求；界面兼容性与业务需求基本适配，智能化水平较高，界面基本符合操作习惯；方案要素齐全、描述基本到位，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性较好；演示视频可展示部分核心功能，但部分功能与业务需求存在一定差距，演示流程基本通顺，无重大逻辑缺陷，得5分；
（3）系统可部分满足磋商文件软件功能要求；界面兼容性与业务需求部分适配，智能化水平一般；方案内容简单可行、无重大技术错误，核心维度表现一般；演示视频存在部分功能模块缺失，多项功能与招标人业务需求存在明显差距，存在流程跳减、偶发卡顿等问题，得3分； 
（4）系统仅能少量满足磋商文件软件功能要求；界面适配度低，智能化程度偏弱；方案描述简略，关键技术内容缺失；演示视频仅能展示少量基础功能，整体与招标人业务需求差距较大，得1分。
	17

	综合调度系统支持方案（6分）
	响应单位提供针对本项目制定的综合调度系统支持方案，包括但不限于综合调度系统构架及调度系统的功能、流程化对接方案（对接设备的组成、对接功能目标、统计报表）、维护值班管理、调度系统相关界面图等的描述和说明：
方案合理、专业性强、可行性高、与用户需求贴合度高的得6分；
方案较合理、专业性较强、可行性较高、与用户需求贴合度较高的得3分；
方案不合理、专业性一般、可行性一般、与用户需求贴合度一般的得1分；未提供不得分。
	6

	系统巡检方案（4分）
	系统巡检方案（包括但不限于定期巡检服务内容、巡检维护台账的式样、巡检专用工具和专用车辆、依托于数字运维系统等）：方案详细、合理、科学得4分；比较详细、合理得2分；方案简单、不详细、合理性较差得1分；未提供不得分。
	4

	应急保障方案(4分）
	应急保障方案包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容（网络保障、系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备）：方案详细、合理、科学得4分；方案较详细、合理得2分；方案简单不详细、合理性差得1分；未提供不得分。
	4

	完整的服务三方框架方案（4分）
	具有完整的服务三方框架（以流程图形式展示服务过程中响应单位用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障处理服务流程。服务流程的展示包括但不限于用户的报修、综合调度中心的事故分析派发、故障的确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、售后服务负责人与设备厂商的对接工作界面、事故处理完毕后的归档及用户建议等）：方案详细、合理、科学得4分；方案较详细、合理得2分；方案简单、合理性差得1分；未提供不得分。
	4

	产品售后服务（2分）
	[bookmark: _GoBack]投标人具有UPS主机、核心交换机不少于3年原厂质保承诺函，每提供一份得1分，本项最高得分2分。提供原厂质保承诺函原件的扫描件。
	2



说明：
1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体1%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予3%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6. 如果评委评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。
7.若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。上述评分办法均以磋商文件、评委的判断为准。


2

第4章 [bookmark: _Toc28933]
[bookmark: _Toc143249852][bookmark: _Toc24042]第四章 技术要求
一、项目建设需求
本次苏州监狱安防设备提升改造项目包括监舍4号楼，建设内容包含视频监控系统、对讲系统、智慧监舍系统、门禁系统、广播系统、多媒体系统、民警值班室改造、计算机网络、云存储和综合布线，各个系统在少量利旧的基础上，对前端设备及后端线路进行全方位的维修改造。
为了有效解决监舍4号楼安防设备目前存在的问题，本次安防设备提升改造项目主要包括以下需求：
（1）将每层原有监控摄像机及其配套线路全部进行更换，其中每个监舍卫生间安装1台400万数字飞碟摄像机，阳光房对角安装2台半球摄像机，盥洗室、淋浴间、吸烟室、谈话室等功能房分别安装1台半球摄像机，楼梯间、民警值班室分别安装1台半球摄像机，网络电教室对角安装2台半球摄像机，物品储藏室安装3台半球摄像机保证无死角，走廊间隔30米追尾安装3台400万数字枪式摄像机，餐厅及活动大厅对角安装2台400万数字半球摄像机，每个监舍内门头上方更换为1台300万数字监舍半球，监区值班室监控采用1台四路解码器解码显示，每层监控采用后端2台机架式双备份电源供电；在监区内合适的位置选择3处高点安装3台智能球型摄像机；
（2）一至四层所有监舍对讲分机全部更换为数字双键防爆可视对讲分机，每层夜岗原有分机利旧并进行移位重新安装，每层值班室增加1台带录音录像模块的可视对讲主机，二级监控室管理主机利旧；
（3）将原有每层阳光室、走廊、民警值班室、物品存放室、活动室、心理咨询室及二层二级分监控的紧急报警按钮与后端POE供电模块进行更换；每间监舍卫生间增加1台三鉴探测器，用于感知是否有人员进入该区域，同时在每间监舍门口安装1台三色门灯、1个取消按钮、1台监舍采集控制一体终端，一旦有人员进入卫生间可及时通过亮灯的形式通知夜岗进行关注；在每间监舍卫生间玻璃隔断内侧框架内预留1根两芯线缆用于后期巡更系统使用；在每层晾晒间、活动大厅安装2台温湿度传感器，第8号监舍内安装1台温湿度传感器、1台照度计，用于前端采集相应位置的温湿度及光照度，为后端智慧监舍软件开关风扇、空调及灯光提供决策依据；配电柜内安装2台智能电控终端；
（4）原有监舍及通道门门禁保留，对部分损坏的监区通道门及监舍门门禁设备进行更换，每层阳光房、西侧通道门、盥洗室、淋浴房、物品储藏室、网络电教室等6个功能房增加门禁管理设备，4号楼主出入口安装2台人像比对终端用于夜间进出指挥中心远程开门使用，门厅其余2处出入口内外侧安装读卡器用于白天正常进出刷卡开门；所有通道门安装声光报警器；
（5）每层原有广播系统拆除后重新安装4台吸顶音箱及1台网络播放终端、1台功放、1台话筒；
（6）每层原有投影仪等多媒体设备全部拆除，在原幕布位置安装1块P1.86小间距LED屏幕墙并配套安装大屏控制设备，同时安装1台单路解码器，用于夜间重点区域监控解码上墙显示，将夜岗监控工作移至屏幕墙；每层活动大厅多媒体系统还包括2台壁挂音箱、1台功放、1套无线话筒、1台调音台、1台反馈抑制器、1台时序电源；
（7）原有每层民警值班室操作台破损严重，本次改造拆除后将重新安装1台定制四联操作台，台面设置4台监视器，其中3块用于监控显示，1块用于内网显示，显示器全部利旧；原4号楼弱电间从二楼改至一楼，所有弱电间线路进行重新整理；
（8）4号楼原有汇聚及接入交换机全部进行拆除，拆除后在1楼弱电间重新安装1台汇聚、1台内网及1台教育网接入交换机，其中汇聚交换机换新，部分内网及教育网交换机利旧，移位重新安装；在每层民警值班室操作台下方安装2台安防网接入交换机，保证所有新安防设备的稳定运行；
（9）将监内存储中心原有其中1台核心交换机进行更换，更换后的设备要求性能明显优于之前的设备，可有效保障整个监狱安防网络的稳定运行；从监狱大门二楼核心机房重新铺设一批144芯单模光纤至存储中心及各主要建筑，并再从存储中心分别铺设1根24芯单模室外铠装光缆至1-5号监舍楼弱电间；对整个监狱网络架构进行一次彻底的优化配置；
[bookmark: OLE_LINK1]（10）监舍4号楼原有所有安防、内网、教育网管线全部进行更换
（11）对车辆轨迹系统进行二期升级改造，增加4只抓拍摄像机，同时对软件部分配套补全。
[bookmark: _Toc10244]（12）由于司法部提出90天视频全留存的要求，我监结合现有存储容量发现目前监控存储空间严重不足，本次改造将增加6台256路24盘位硬盘录像机，每台硬盘录像机配置16块16T硬盘，可保证不少于680路视频连续存储90天。

二、建设内容和规模
本次改造拟投资327.5万元，主要由以下内容组成：
1、更换12台数字枪式摄像机、84台数字半球摄像机、63台数字飞碟型摄像机、63台数字监舍半球、1台电梯半球、4台四路解码器、8台32路机架式双备份电源、3台智能球型摄像机；
2、更换4台监区对讲主机、63台双键防爆可视对讲分机；
3、更换25台紧急报警按钮、4台报警主机，安装63台卫生间三鉴探测器、63个门灯、36台监舍采集控制一体终端，更换63个取消按钮，增加12台温湿度传感器、4台照度传感器、4台智慧监舍控制一体机及8台智能电控终端；
4、增加2台人脸识别终端、4台门禁电源、25块门禁控制板、50台金属读卡器、20把单门磁力锁、8台声光报警器，更换28套监舍电机控制组；
5、更换16台吸顶音箱，更换4台网络播放终端、4台功率放大器、4台带钟声话筒；
6、每层安装1块3.2*1.76米P1.86LED屏幕墙，共4层监区屏幕墙累计配套4台全彩发送同异步设备、4台单路解码器、40张全彩接收卡及配套工程1批，共4层活动大厅累计增加8台无源音箱、4台立体声功放、4台调音台、4套无线真分集话筒、4台反馈抑制器、4台时序电源，增加1台100寸液晶电视；
7、更换4台民警值班室四联操作台，安装16台24英寸监视器（利旧），整理弱电间；
8、更换1台汇聚交换机、6台48口接入交换机、4台48口POE接入交换机及其配套光模块；更换存储中心1台核心交换机，重新铺设监狱部分主干与分支光缆；
9、将现有UPS主机更换为1台全新80KVA的UPS主机，同时配套安装UPS输入及输出配电箱；
10、监舍4号楼原有所有安防、内网、教育网管线全部进行更换；
11、增加4台智慧监控摄像机并铺设配套线路，增加UI展示模块、监控关联模块、道路规划模块、数据级连查询模块、监控显示模块；
[bookmark: _Toc30295][bookmark: _Toc143249858]11、增加6台256路24盘位文搜型网络硬盘录像机、96块16T硬盘的及其配套网络设备，购置一台国标协议中继台和桥接设备；
三、项目建设方案
[bookmark: _Toc2402][bookmark: _Toc143249862]3.1监舍4号楼安防设施改造方案
[bookmark: _Toc21280]3.1.1视频监控系统
3.1.1.1建设方案
本次项目内的视频监控系统需要与监狱在用监控平台匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。本次2026安防设施改造主要包括对前端摄像机及后端供电设备进行更换，并增加后端解码设备。
本次前端摄像机应采用分辨率1080P及以上的高清网络摄像机，
前端高清网络摄像机通过传输网络接入监舍机房，在存储设备中进行保存，并在总控室的电视墙和客户端上显示。视频监控系统采用机架式智能双备份集成电源供电。
监舍的监控主要包括场景有：监舍、活动室、走廊、餐厅、网络电教室、物品存放室、盥洗室、淋浴、阳光室等，实现对这些区域的全覆盖。目前实时监视图像的分辨率，实时预览、录像回放图像分辨率应不低于1920*1080P，每路图像的录制帧频数不小于25帧/秒。
本次改造针对监舍楼不同的场景需要有针对性地对选择摄像机，摄像机监控范围大小、好坏及它生成图像信号的质量将影响整个系统的质量，具体部署如下：
	序号
	位置
	数字半球摄像机
	数字半球摄像机
（监舍）
	数字飞碟型摄像机
	数字枪式摄像机
	数字电梯摄像机

	
	1层
	
	
	
	
	

	1
	西侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	2
	阳光室
	2
	
	
	
	

	3
	走廊
	
	
	
	3
	

	4
	盥洗室
	1
	
	
	
	

	5
	淋浴
	1
	
	
	
	

	6
	吸烟室/理发室、更衣室
	1
	
	
	
	

	7
	物品存放室
	3
	
	
	
	

	8
	网络电教室
	2
	
	
	
	

	9
	餐厅
	2
	
	
	
	

	10
	活动室
	2
	
	
	
	

	11
	监舍
	
	15
	15
	
	

	12
	门厅1
	2
	
	
	
	

	13
	门厅2
	1
	
	
	
	

	14
	电梯
	
	
	
	
	1

	15
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	

	16
	值班室
	1
	
	
	
	

	17
	东侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	18
	进监区门厅
	3
	
	
	
	

	
	2层
	
	
	
	
	

	1
	西侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	2
	阳光室
	2
	
	
	
	

	3
	走廊
	
	
	
	3
	

	4
	盥洗室
	1
	
	
	
	

	5
	淋浴
	1
	
	
	
	

	6
	更衣室
	1
	
	
	
	

	7
	物品存放室
	3
	
	
	
	

	8
	网络电教室
	2
	
	
	
	

	9
	餐厅
	2
	
	
	
	

	10
	活动室
	2
	
	
	
	

	11
	监舍
	
	16
	16
	
	

	12
	门厅1
	1
	
	
	
	

	13
	门厅2
	1
	
	
	
	

	14
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	

	15
	值班室
	1
	
	
	
	

	16
	东侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	
	3层
	
	
	
	
	

	1
	西侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	2
	阳光室
	2
	
	
	
	

	3
	走廊
	
	
	
	3
	

	4
	盥洗室
	1
	
	
	
	

	5
	淋浴
	1
	
	
	
	

	6
	更衣室
	1
	
	
	
	

	7
	物品存放室
	3
	
	
	
	

	8
	网络电教室
	2
	
	
	
	

	9
	餐厅
	2
	
	
	
	

	10
	活动室
	2
	
	
	
	

	11
	监舍
	
	16
	16
	
	

	12
	门厅1
	1
	
	
	
	

	13
	门厅2
	1
	
	
	
	

	14
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	

	15
	值班室
	1
	
	
	
	

	16
	东侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	
	4层
	
	
	
	
	

	1
	西侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	2
	阳光室
	2
	
	
	
	

	3
	走廊
	
	
	
	3
	

	4
	盥洗室
	1
	
	
	
	

	5
	淋浴
	1
	
	
	
	

	6
	更衣室
	1
	
	
	
	

	7
	物品存放室
	3
	
	
	
	

	8
	网络电教室
	2
	
	
	
	

	9
	餐厅
	2
	
	
	
	

	10
	活动室
	2
	
	
	
	

	11
	监舍
	
	16
	16
	
	

	12
	门厅1
	1
	
	
	
	

	13
	门厅2
	1
	
	
	
	

	14
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	

	15
	值班室
	1
	
	
	
	

	16
	东侧楼梯间
	1
	
	
	
	

	合计
	84
	63
	63
	12
	1


[bookmark: _Toc4454]3.1.2可视对讲系统
3.1.2.1建设方案
本次项目可视对讲系统设备需要与监狱在用可视对讲系统匹配或兼容。
系统设计采用逐级上报的对讲方式，当前端可视对讲分机呼叫时，对应区域值班室的主机会立即响起，若在预设的时间内无人应答，呼叫信号会自动上传到监狱指挥中心的高级主机上，当监狱指挥中心仍无人应答时，系统一方面进入自动接听、录音记录状态，另一方面可设通过IP广播系统对其所在区域呼叫，便于附近民警及时处置。
本次项目在值班室配置对讲主机，在每间监舍内配置双键防爆可视对讲分机。
根据相关标准规范及监区实际需求进行对讲点位的选择，主要考虑如下：
1)原有一至四层夜岗分机移位安装到监区罪犯入口通道门旁；
2)一至四层63间监舍内各安装1台可视对讲分机；
3)一至四层民警值班室设置各1台可管理不低于30路对讲主机；
4)所有可视对讲分机按照功能划分区域,进行本区域呼叫,当呼叫无法连通时或按规定可在特定时间段直接接受指挥中心管理;
	序号
	位置
	监区可视对讲主机
	双键防爆可视对讲分机
	备注

	
	1层
	
	
	

	1
	走廊
	
	1
	利旧

	2
	监舍
	
	15
	

	3
	值班室
	1
	
	

	
	2层
	
	
	

	1
	走廊
	
	1
	利旧

	2
	监舍
	
	16
	

	3
	值班室
	1
	
	

	
	3层
	
	
	

	1
	走廊
	
	1
	利旧

	2
	监舍
	
	16
	

	3
	值班室
	1
	
	

	
	4层
	
	
	

	3
	走廊
	
	1
	利旧

	11
	监舍
	
	16
	

	15
	值班室
	1
	
	

	合计
	4
	67
	


[bookmark: _Toc18435]3.1.3智慧监舍系统
3.1.3.1建设方案
本次改造将原有每层阳光室、走廊、民警值班室、物品存放室、活动室、心理咨询室共计6个及二级分监控1个紧急报警按钮与后端报警主机进行更换；每间监舍卫生间增加1台三鉴探测器，用于感知是否有人员进入该区域，同时在每间监舍门口安装1台三色门灯、1个取消按钮、1台监舍采集控制一体终端，一旦有人员进入卫生间可及时通过亮灯的形式通知夜岗进行关注；在每间监舍卫生间玻璃隔断内侧框架内预留1根两芯线缆用于后期巡更系统使用；在每层晾晒间、活动大厅安装2台温湿度传感器，第8号监舍内安装1台温湿度传感器、1台照度计，用于前端采集相应位置的温湿度及光照度，为后端智慧监舍软件开关风扇、空调及灯光提供决策依据；配电柜内安装2台智能电控终端用于控制监区内的照明及风扇等设施。
	序号
	位置
	紧急报警按钮
	网络型报警主机
	声光报警器
	三鉴探测器
	门灯
	巡视道按钮
	监舍采集控制一体终端

	
	1层
	
	
	
	
	
	
	

	1
	阳光室
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	走廊
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	物品存放室
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	活动室
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	监舍
	
	
	
	15
	15
	15
	9

	6
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	值班室
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	2层
	
	
	
	
	
	
	

	1
	阳光室
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	走廊
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	物品存放室
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	活动室
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	监舍
	
	
	
	16
	16
	16
	9

	6
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	值班室
	1
	1
	1
	
	
	
	

	8
	二级监控室
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3层
	
	
	
	
	
	
	

	1
	阳光室
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	走廊
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	物品存放室
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	活动室
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	监舍
	
	
	
	16
	16
	16
	9

	6
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	值班室
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	4层
	
	
	
	
	
	
	

	1
	阳光室
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	走廊
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	物品存放室
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	活动室
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	监舍
	
	
	
	16
	16
	16
	9

	6
	亲情电话（谈话室）
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	值班室
	1
	1
	1
	
	
	
	

	合计
	25
	4
	4
	63
	63
	63
	36


[bookmark: _Toc17422]3.1.4门禁系统
3.1.4.1建设方案
本次门禁控制系统主要由读卡器、门禁控制板、人脸识别终端、管理软件等组成。采用多种门禁方式（单向门禁、双向门禁、刷卡+密码双重认证等），对使用者进行多级控制并对不同的区域和特定的门进行进出管制。
同时门禁系统控制器应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位；支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存，具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行；门禁系统控制器还需具备数据联网功能，开放软硬件接口协议，必须兼容监狱现有门禁系统，必须将实时进出监记录、刷卡记录、门状态等信息上传到江苏监狱智能管理大平台
[bookmark: _Toc21430]3.1.5广播系统
3.1.5.1建设方案
前端扬声器按照规范要求，均布于项目的各个区域。平时可以播放公共广播、背景音乐或新闻，音乐可自动循环播放，由MP3播放器、CD机、AM、FM调谐器等提供音源。日常使用时，根据预先划分的区域，各值班室或指挥中心根据实际区域自行管理各自区域，有紧急突发事件时，可以直接通过广播喊话通知现场，并进行现场指挥使用，当发生火灾紧急情况时，则兼作事故广播，指挥疏散。广播喊话、背景音乐的音量需高于现场噪音10%-15%dB，便于广播声音悦耳可闻。
数字广播支持各个单体本地音频的输入。数字广播的独立区域应设有调音控制板，可以根据需要调节音量或切除数字广播。
系统采用定压输出方式，传输电压采用100V，系统信噪比50dB，频率特性为100-20000Hz±3dB
在有火警发生时，通过广播系统全功率向火警发生区域内及相邻区域的人员发布紧急通知，指挥疏散。它的优先级别需高于公共广播、背景音乐。消防紧急广播通知可采用录音进行播放。
点位部署：
本次项目仅包含监舍4号楼1-4层监区走道广播系统，广播主控设备采用原有系统，
各个区域广播设备分布如下：
1）监区值班室安装4台网络播放终端、4台功率放大器、4台带钟声话筒，与指挥中心网络广播主机联网，接收广播内容；
2）每层监区走道广播分区：在走道内设置4只吸顶扬声器，用于本区域广播喊话；
[bookmark: _Toc12049]3.1.6多媒体系统
3.1.6.1建设方案
活动室是服刑人员日常学习，活动的重要场所，为了满足犯人的日常学习，活动的需求，在每层活动室配置LED 全彩显示屏，在满足日常影像播放的需求外，还应能满足夜岗监控图像显示功能。同时为了满足活动室内音频扩声的需求，在每层活动室配置了一套音频扩声系统。
1、LED全彩显示屏
在每层活动室，东面墙上采用嵌入式安装LED全彩显示屏，显示屏尺寸3.2米*1.76，LED显示屏像素间距（mm）≤1.86，显示屏后端通过1台全彩发送同异步主机、10块发送卡以及1台单路解码器进行控制，可接收多类视频信号，具备高清图像处理能力，支持输出画面缩放、OSD、低延迟、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的图像显示、强大的视频处理和发送能力。
活动室LED全彩显示屏，同时可用于夜岗实时查看监区内监控。
2、音频扩声系统
在每层活动室，通过合理的场地布置、严谨灵活的系统设计和最合理的设备选配，确保高质量扩声，表现出现代活动室的视听效果。
本次在每层活动室设计2只无源全频音箱，1台专业立体声功放，1台调音台、1台专业自动反馈抑制器和1套真分集无线话筒。
[bookmark: _Toc31992]3.1.7民警值班室改造
3.1.7.1建设方案
民警值班室目前操作台已经使用多年，桌面残破，无法满足使用要求，本次改造每层民警值班室均重新更换1套四联操作台，4块24英寸液晶显示屏。
四联操作台：框架结构采用散装拼装组合，内部主框架为钢制折弯制作，外表面静电塑粉喷涂。台面使用免漆板，四周包钢板制作，前、后门板采用钢板表面粉末喷涂。底柜配备设备托盘一层，托盘可上下调节。
操作台配置4台24英寸液晶显示屏，显示屏利旧。
[bookmark: _Toc13965]3.1.8计算机网络系统
3.1.8.1建设方案
网络系统主要为数据网提供接入、交换和外部链接，本次网络系统分为安防网和教育网，安防网和教育网系统均采用星型结构，安防网采用三级架构，即接入层、汇聚层、核心层网络采用万兆核心交换，接入千兆，安防网汇聚交换机部署在1层弱电间，每层安防系统联网设备和值班室机柜内接入交换机连接，接入交换机再和1层弱电间汇聚交换机连接；每层办公室办公信息点统一汇到2层弱电间内机柜，和机柜内接入交换机连接；教育网采用二级架构，即接入层、核心层，教育网接入交换机部署在监舍1层弱电间，教育网采用二层网络架构，前端信息点直接通过网线全部汇至1层弱电间内的接入交换机，接入交换机再通过模块直接和核心交换机连接。
本次改造将对监狱整体光纤链路进行改造，所有主要建筑的主干及分支光纤链路全部更换为单模，主干采用144芯单模室外铠装光缆从中心机房铺设至各主要建筑弱电间，接入楼宇汇聚交换机，楼宇内各层分支线路采用24芯单模光缆，由弱电间汇聚交换机分配至各楼层。
同时本次改造将对网络架构进行优化，主要更换1台存储中心核心交换机、重新铺设光纤，并将NVR、流媒体服务器等存储转发设备完全放入安防网络中，最终使监狱整体网络具有充足的冗余能力。
[bookmark: _Toc5725]3.1.9UPS系统
3.1.9.1建设方案
目前监舍2、3、4号楼UPS设备为原监狱二道门主机及蓄电池移机使用，使用已超过6年，为满足监区安防设备（监控、网络、报警等）、通讯系统及关键设施的用电需求，确保监狱在突发停电或电力故障时的安全运转，需对UPS系统进行全面改造。
本次UPS系统采用1台80KVA 高频在线式，三进三出、三电平逆变技术主机，电池利旧。
UPS主机安装于监狱内存储中心，负责3栋监舍楼的后备电源的统一管理，整个线路利旧，经由重新更换的UPS输入输出主配电箱分别分配给楼宇分配电箱，最终分配到各个机柜为设备提供UPS电力供应。UPS 的电池后备时间为单机满载60分钟。
[bookmark: _Toc11759]3.1.10综合布线系统
3.1.10.1建设方案
根据现场实际情况及需求，每层的安防系统设备线缆汇聚在每层值班室内机柜；监舍内教育网和办公室网线汇聚到1层弱电间。主干管线汇聚在1层弱电间，1层弱电间光纤敷设到每层值班室机柜。
布点原则
1、办公室：按每个工位不少于2个网络信息点，每个办公室不少于1个语音信息点配置；
2、安防网：安防网主要连接安防设备和运行安防系统的计算机及操作台电脑，跟安防前端设备点位相关，根据安防设备点位部署详细位置确定点位布放，安防网络内操作台和电脑少量需要信息插座；
3、教育网：在每层楼活动大厅西北角网吧部署8个网络信息点，在每间监舍内侧门头上方及监区民警休息室分别部署1个网络信息点；
工作区子系统
一个独立的需要设置终端设备的区域宜划分为一个工作区，每一个工作人员需要一个工作区，在工作区内应配置信息插座、工作区电缆和必要的适配器等设施。一个工作区服务面积应根据要求确定，建筑物的性质不同，要求也不同。工作区子系统由从水平布线系统的信息插座延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成，工作区由数据和语音信息点组成。工作区的每一个信息插座可支持电话机、数据终端等终端设备的设置和安装。
水平子系统
水平子系统是整个布线系统的一部分，它是从工作区的信息插座开始到管理间为止，该子系统的结构一般为星型结构，它与垂直干线子系统的区别在于：水平子系统一般在一个楼层上，仅与信息插座、管理间连接。水平布线采用星型拓扑结构，线缆采用6类非屏蔽双绞线。
配线子系统应由工作区的信息插座、信息插座至楼层配线设备的配线电缆或光缆、楼层配线设备和跳线等组成。配线子系统按照设计需求提出的信息点数量和布置要求进行设计，一般按远期需要量布放缆线或预留在合适的地点。每一个信息插座单独布放1根6类非屏蔽双绞线至楼层配线设备，如果采用光缆插座则布放2芯光缆至楼层配线设备。配线电缆或光缆的长度不超过90m。
本次综合布线还包含原旧设备和管线拆除，含运输。
垂直干线子系统
垂直主干采用通讯电缆和光缆，将子楼层配线管理区(IDF) 与大楼主配线管理区(MDF)用星形结构联接起来，作为信息传递的主干道。垂直干线选择干线电缆最短、最安全和最经济的路由，选择封闭型通道敷设干线传输线缆；
为保证本次监舍区域信息化网络系统的安全可靠运行，干线配置如下：
垂直主干采用星型结构，从主弱电间以点到点的形式铺设到值班室配线机柜。本方案采用数据主干采用千兆单模光缆方式，其主干构成按照本次设计综合布线网络系统图配置。
楼层弱电间子系统
本次项目共1间弱电间和4处值班室配线，弱电间内由19英寸标准落地式机柜、网络设备、110配线架、光纤配线架和网络配线架组成。所有信息点接入网络配线架，数据主干采用光纤配线架，语音主干采用110配线架，所有网络与语音系统的配线架及管理单元、110配线架及管理单元、光纤配线架均为标准的19英寸机架式结构,可统一安装在标准的19英寸网络机柜中。
[bookmark: _Toc27685]3.2监控存储扩容
[bookmark: _Toc22952]3.2.1建设方案
本次改造以江苏省监狱管理局《JSJY0021-2017视频监控系统建设规范》作为主要参考依据，同时必须满足司法部提出的所有监控录像存储不少于90天的要求。
根据上述要求
本次项目建设视频存储数量约为680路，需存储90天。
容量计算=
计算公式：视频业务容量 =监控路数*码流*(录像时长 * 3600秒)*存储天数/8/1024/1024
视频总容量 =680*2*3600*24*90/8/1024/1024=1260TB
系统需求容量=1260TB
系统需求裸容量
计算公式：系统需求容量*(1+系统容量冗余率)*(1+系统热备率)/(1-EC损耗率)
系统需求裸容量=1260*(1+0.05)*(1+0.05)=1389TB
总容量
计算公式：总容量=【含盘存储节点数量*盘位数*单盘容量 + 自配盘数量*自配盘单盘容量】*0.909（注：0.909为硬盘十进制转化为二进制的系数）
总容量=16*16*6*0.909=1396TB
综合容量最大值，存储节点设备台数为6台。
3.3车辆专用通道配套升级
3.3.1建设方案
本次改造主要是对2025年建成的车辆轨迹跟踪系统进行升级，在原有系统基础上增加UI展示模块、监控关联模块、道路规划模块、数据级连查询模块、监控显示模块，同时在车辆专用通道内新增4台智慧监控摄像机，对通道内原有监控跟踪盲区进行补点覆盖。
3.4对讲机升级
3.4.1建设方案
本次改造主要内容为新增一套符合国标协议的中继台及桥接设备，涵盖中继台、制式转换器、天馈系统（含室外防雷天线、馈线、耦合器、跳线等），且须兼容监狱现有对讲设备及配套系统。
四、商务要求
4.1质保期：24个月。
4.2报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该工程必须包含的所有全包交钥匙费用的价格体现，包括涉及改造的全部材料的价格及设备费（含备品备件）、成品保护费、人工费、材料费（材料损耗）、机械使用费、水电费、包装费、运杂费（运抵买方工地现场及下力费、保险费）、资料费、吊装费、二次外运、安装费、调试费、检验试验费、第三方检测费等各项费用，所发生的一切费用，视为已包含在成交供应商的最终报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。
[bookmark: OLE_LINK3]4.3供应商按工程量清单报价，不得改变工程量清单中的内容。
4.4因改造类项目现场情况较为复杂，为达到准确报价要求，供应商的项目经理需携带身份证及供应商授权委托书原件，在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场环境勘察确认书原件，确认书经采购人项目负责人签字确认。现场勘察联系人：张季荣 ；联系电话：0512-69598121 ，现场勘察时间详见“第一章 竞争性磋商公告” 。未按要求踏勘现场的供应商、磋商时申报的项目经理与勘察现场的项目经理不一致或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，磋商小组评审时对其“技术方案”评分按最低档次进行评分。


[bookmark: _Toc21769][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]第五章 合同主要条款

[bookmark: _Toc534273798][bookmark: _Toc534273675][bookmark: _Toc504573082][bookmark: _Toc399]甲方：江苏省苏州监狱
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程项目
工程名称：苏州监狱2026年安防设施建设项目
工程地点：苏州市相城区黄埭镇太东路2888号
工程概况：（详见工程量清单）
二、工程费用
本项目采用单价合同价形式，最终以报价清单，按实结算。报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该工程必须包含的所有全包交钥匙费用的价格体现，包括涉及改造的全部材料的价格及设备费（含备品备件）、成品保护费、人工费、材料费（材料损耗）、机械使用费、水电费、包装费、运杂费（运抵买方工地现场及下力费、保险费）、资料费、吊装费、二次外运、安装费、调试费、检验试验费、第三方检测费等各项费用，所发生的一切费用。
1、费用总计
此次工程总报价为：元（报价清单后附）。
2、工程结算
在签订合同协议后，主要设备进场支付至合同金额的30%，工程竣工经甲方验收合格后支付至合同金额的80%。完成竣工决算后，乙方先行向甲方支付决算金额的3%作为质量保证金，甲方收到该保证金后，向乙方支付至决算金额的100%（2026年支付金额不超过240万元，余下金额2027年支付）。质量保证金待竣工验收完成满二年后甲方无息支付乙方（扣除维修费用）
乙方应在工程竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，提交甲方审计。在审计各阶段核减额在送审额的5%(含5%)之内，审计费用由甲方支付；如核减额超过送审额的5%，超出部分的审计费用由乙方支付。
3、工程质量	
乙方应向甲方提供全部施工原始资料、材料合格证、施工报告，施工材料包装完好。乙方根据国家、省、市质量标准验收规范及评定标准精心组织施工。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部损失。
4、工程进度
乙方严格按照甲方要求进度及时完工，保证施工顺利进行，在因天气原因造成工期紧张、进展缓慢的情况下，乙方有义务加派人手保障施工按时完成，而不额外收取费用。
在施工过程中，如遇到下列情况，可顺延工期，不视为乙方违约，乙方亦不可因此向甲方要求增加任何费用（包括停工费、加班费等）：
1）、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工；
2）、因甲方变更计划而不能继续施工；
3）、因甲方不能按期交付符合安装条件的施工场地，而被迫停工或不能顺利施工。
5、安全生产
安全施工：在整个履约期内严格遵守有关人员劳动保护、身心健康、预防传染病和施工现场安全生产的法律、法规、规章和规定等。乙方在工程施工中，应当按照国家、省、市有关安全生产的相关规定做好安全生产工作，采取相应的安全防范措施。如乙方在上述工程项目施工中发生安全生产事故或造成人员伤亡、物品、车辆损毁以及造成甲方和第三方人身伤害、物品、车辆损毁的由乙方承担全部法律责任及赔偿责任，甲方不承担任何责任。
6、现场管理
乙方人员应无条件服从甲方的监督和管理，要严格遵守现场各项管理制度，如有违反则由乙方承担全部责任。乙方工人进场后，食宿问题、医疗卫生问题均由乙方自行解决。乙方应做好成品保护工作，避免发生损坏。乙方施工必须设置安全围挡，并在甲方指导下进行施工，如因乙方未能按照甲方要求施工而发生被市政平台督查或投诉情况，甲方视情况有权扣除500元—1000元（单次）。对甲方负责供应的工具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
7、施工总进度计划安排
1)、根据招标文件要求，本工程投标工期 70  日历天。
2)、乙方需提前做好以下施工准备：包括材料准备、机械设备准备、管理系统和人力资源准备、技术准备施工现场临时设施等物资准备以及材料定货等施工准备工作。
3)、施工验收准备：乙方对施工现场进行全面清理、清除面层污染物，协助甲方做好验收和交接工作。
4)、竣工验收、退场
5)、卫生清洁：乙方在本工程施工过程中全程进行卫生清洁，施工中做到随做随清工完垃圾清，每天派专人将施工垃圾倾倒到指定地点。
8、工程验收
工程竣工时，乙方应按照全部施工原始资料、施工部位及报告，协助甲方对照国家、省市相关质量标准，组织验收。
验收合格的，乙方在3日内向甲方移交完毕；验收不合格的，乙方应负责无偿修理或返工，并按双方约定的措施和期限内完成。经再次验收合格后，在3日内移交完毕。由此造成工程逾期交付的，乙方应按总价款每日0.05%的标准向甲方支付逾期违约金。
9、工程质保期
自交付之日起，工程质保期24个月，此质保期内乙方对工程质量免费保修，若人为损坏，乙方收取适时材料费进行维修。
三、双方的权利与义务
1、甲方权利与义务
1）、甲方负责协调乙方施工进度，做好配合及施工人员出入等管理工作；
2）、甲方负责在乙方工作结束后及时进行现场验收，并对乙方的不合格之处保留要求乙方整改至合格的权利。
2、乙方权利与义务
1）、乙方负责在施工全过程中的安全工作，承担全部安全责任；
2）、乙方施工人员必须服从甲方管理，不得随意出入非作业区域，施工作业时必须将施工材料堆放在甲方指定的位置，并及时清理施工垃圾；
3）、乙方负责做好施工现场的围挡及成品养护工作；
4）、乙方在施工时应安排专人在现场进行安全监护。
5）、乙方承包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止施工并责令及时返工，若由于返工造成的损失，乙方应予赔偿。
合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方无正当理由单方面解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
乙方必须按照合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应按合同总价的0.05%向甲方支付逾期违约金。
四、附则
1、双方指定：为甲方协调联系负责人，电话：
为乙方现场负责人，电话：；     
2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，所产生的争议，双方可协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院提请诉讼；
3、施工过程中，甲方新增施工项目，需甲乙双方经过确认后另行签订补充协议；
4、本合同自双方盖章之日起生效，并一式四份，甲方执三份，乙方一份。合同附件为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。



甲方：                       乙方：
签字（盖章）：               签字（盖章）：

日期： 日期：
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[bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891054]附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国家及江苏省苏州市的有关规定。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为    2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为    2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7．其他项目保修期限约定如下：       。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
     四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
   五、保修费用
   保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：




发包人(公章)：               承包人(公章)：
地  址：                     地  址：
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：
开户银行：                    开户银行：
账  号：                      账  号：
邮政编码：                    邮政编码：
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附件二：

农民工工资管理补充条款

农民工工资管理
（一）承包人进场施工前须按发包人要求交纳中标价的2%农民工工资保证金，交纳在发包人指定账户。审计结束后2年内无任何农民工工资纠纷退还农民工工资保证金。
（二）承包人应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。
（三）承包人保证不克扣和拖欠工资，不以发包人延迟支付工程款为由拖欠农民工工资。
（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，发包人须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。
（五）承包人应主动将农民工工资发放情况表报发包人审定。发包人应对承包人实施支付农民工工资情况进行审查。
（六）承包人未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向发包人支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。发包人未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向承包人支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。

附件三：
不拖欠农民工工资承诺书

   （项目采购人名称 ）    ：
如我公司成交        （工程项目名称）      ，在工程施工期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及农民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用，采购人有权扣除相应的款项代为支付。
特此承诺

	供应商名称（盖章）：
	日期：


第六章  磋商响应文件格式及附件







（项目名称）


竞争性磋商响应文件

















供应商：（盖单位章）
法定代表人或其授权代表：（签字/签章）
年 月 日



目录
                                  
（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））
[bookmark: _Toc504573083][bookmark: _Toc504044380][bookmark: _Toc490133028][bookmark: _Toc504056868][bookmark: _Toc534273677][bookmark: _Toc534273800]
附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。
3、本项目工期为：              。
4、项目经理为：              ，证书编号：             。
5、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。
6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
9、我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商授权代表姓名（签字或签章）：         
供应商名称（电子公章）：                 
日    期：       年    月    日



[bookmark: _Toc534273678][bookmark: _Toc490133029][bookmark: _Toc504056869][bookmark: _Toc504573084][bookmark: _Toc534273801][bookmark: _Toc504044381]附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：    
供应商电子公章：                
日        期：        年    月    日

授权人及被授权人的身份证明文件的复印件：
[bookmark: _Toc504044382][bookmark: _Toc534273679][bookmark: _Toc504056870][bookmark: _Toc504573085][bookmark: _Toc490133030][bookmark: _Toc534273802]
附件三、报价表

报价一览表
               
项目名称：                                         项目编号：
	应答总价
	合计
	小写：人民币            元                  

大写：人民币                     

	工期
	                 

	项目经理
	

	磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）

	备注
	




供应商（电子公章）：            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日

说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。




附表——分项报价表格式


[bookmark: _Toc534273682][bookmark: _Toc504573087][bookmark: _Toc534273805][bookmark: _Toc534273681][bookmark: _Toc490133032][bookmark: _Toc504056872][bookmark: _Toc504044384][bookmark: _Toc534273804]分项报价表
（本项目为建设工程项目且磋商文件提供工程量清单，供应商按最新工程量清单计价规范要求进行报价，要求表格齐全，数据详实。主要设备及主材的价格、品牌、型号规格必须体现在“承包人供应材料一览表”中，否则评委有权按无效处理。）












供应商（电子公章）:            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日



附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（电子公章）:            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日






附件五、技术要求条款偏离表格式

技术要求条款偏离表
                        
                                         
	项目名称：
	项目编号： 

	序号
	采购文件条目号
	条款内容
	磋商响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（电子公章）:            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日

[bookmark: _Toc504044385][bookmark: _Toc504573088][bookmark: _Toc504056873][bookmark: _Toc490133033][bookmark: _Toc504044386][bookmark: _Toc504056874][bookmark: _Toc504573089][bookmark: _Toc534273683][bookmark: _Toc534273806][bookmark: _Toc490133034]
附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及
专业
	执业
资格及证书号
	技术
职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（电子公章）：            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日

[bookmark: _Toc504044387][bookmark: _Toc490133035][bookmark: _Toc504056875][bookmark: _Toc504573090][bookmark: _Toc534273684][bookmark: _Toc534273807]
附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	业主联系
方式
	工作主要
内容
	合同
金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商（电子公章）：            
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：          
日    期：   年    月    日

[bookmark: _Toc534273808][bookmark: _Toc504056876][bookmark: _Toc534273685][bookmark: _Toc504044388][bookmark: _Toc504573091][bookmark: _Toc490133036]
附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（电子公章）：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]                                                   日期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（电子公章）：            
日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）





节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）






环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）






进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
[bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc490133037][bookmark: _Toc534273809][bookmark: _Toc504044389][bookmark: _Toc504056877][bookmark: _Toc504573092][bookmark: _Toc534273686]
附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）



声明人：（电子公章）
日期：    年   月
附件十、 资格资信证明文件





附件十一、施工组织设计





附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）







附件十三、踏勘现场供应商签到表
踏勘现场供应商签到表（确认书）


	供应商名称
	　

	供应商法定代表人姓名
	　

	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]踏勘人（限项目经理）姓名
	　

	踏勘人（限项目经理）身份证号
	　

	踏勘人（限项目经理）联系方式
	　

	现场踏勘情况总结：                                                                                                        我方已对现场情况、设施、周围环境和建筑尺寸进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。

	踏勘人（限项目经理）签名
	　

	踏勘时间
	年      月     日   时   分

	备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次现场踏勘                                                                                    

	材料验证情况：

	材 料 名 称
	验 证 情 况（符合要求\不符合要求）

	供应商营业执照复印件
	　

	法定代表人授权书
	

	勘查/报名人身份证复印件
	　

	验证人签字
	　

	查验时间
	年      月     日   时   分





附件十四、其他
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