
清单编制说明
工程名称:江苏省中医院钟山院区配电房增容及核磁共振双电源改造工程
	一、工程概况：

1、建设单位：江苏省中医院
2、工程名称：江苏省中医院钟山院区配电房增容及核磁共振双电源改造工程；

二、编制依据：

1、本项目提供的要求范围内的全部内容等相关文件；

2、规范及定额编制依据：

《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024

《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024

《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024

《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）

《江苏省建筑与装饰工程消耗量定额（2026）》

《江苏省通用安装工程消耗量定额（2026）》

《江苏省市政工程消耗量定额（2026）》

《江苏省建设工程费用定额（2026）》

《江苏省建设工程施工机具台班费用定额（2026）》

《江苏省房屋修缮建筑工程计价表》(2009)，

其他现行江苏省、南京市工程造价相关文件及规定。

3、江苏省住房和城乡建设厅发布的苏建价[2016]154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

4、苏建函价(2019)178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

5、苏建函价(2025)2号《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》。三、编制说明：

1、根据建设单位提供的设计方案；

2、清单特征描述应结合图纸及相关规范或询设计自行考虑报价，费用包含在相应报价内，后续不做调整；

3、投标方须勘探现场实际情况，考虑材料运输、机械进出场等费用。其它不详处询设计及设计方案；

4、安全生产措施项目单独列项，安全生产费用需按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）足额计取，不得随意下浮。
四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求。

2.施工所使用的材料设备满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货；投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人指定产品。

3.本工程部分材料参考品牌（投标人所投材料品牌不得低于下表所要求的品牌档次。若投标人在投标时未注明品牌的，招标人可在所给品牌中任选或不低于该档次替换）。

序号

名称

品牌

型号

备注
变配电工程类
1

10kV环网柜
ABB

Safe

与断路器同一品牌
施耐德

Rm6
西门子

8DJH
2

低压框架断路器

ABB

EMAX2系列 T-touch脱扣器
施耐德

MTZ系列MIC5.0X/6.0X脱扣器

西门子

3WL系列 ETU76B/+MEA+PT脱扣器

3

塑壳断路器

ABB

TMAX XT 系列 Eikp-LSI脱扣器

施耐德

NSX系列 Mic5.2A/5.3A脱扣器

西门子

3VL系列 ETU550脱扣器

4

电容电抗

安科瑞
MNS柜
思源电气
MNS柜
许继电源
MNS柜
5

多功能电表
安科瑞
AEM96系列
爱博精电
AcuvimII
杭州佳和
GEC2800系列
6

低压成套柜
金陵华赛
MNS柜
南京炅创
MNS柜
南京乾鑫
MNS柜
7

干式变压器

南京大全

SCB14-1250
顺特电气

SCB14-1250

南京立业

SCB14-1250

装饰材料类
1

乳胶漆
多乐士、立邦、三棵树或同档

优等品，
2

轻钢龙骨、

硅钙板
龙牌、星牌、阿姆斯壮或同档

优等品，
安装材料类
1

电线、电缆
上上、远东、江南或同档

优等品
2

开关
飞利浦、施耐德、西门子或同档

优等品
3

插座
飞利浦、施耐德、西门子或同档

优等品
4

灯具
三雄极光、飞利浦、松下或同档

优等品
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