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第一章投标邀请
受江苏省赣榆中等专业学校的委托，江苏疆泰工程项目管理有限公司就江苏省赣榆中等专业学校智能新能源汽车综合实训基地项目（二期）（专门面向中小企业）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
江苏省赣榆中等专业学校智能新能源汽车综合实训基地项目（二期）（专门面向中小企业）的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月25日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


 
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320707-JHHH-G2026-0003
2.项目名称：江苏省赣榆中等专业学校智能新能源汽车综合实训基地项目（二期）（专门面向中小企业）
3.预算金额：153万元
4.最高限价：153万元，报价超过最高限价的按无效标处理。
5.采购需求(简介)：江苏省赣榆中等专业学校智能新能源汽车综合实训基地项目（二期）（专门面向中小企业）采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	是否核心产品

	1
	发动机故障设置与综合检测实训平台
	台
	1
	 

	2
	智能新能源汽车整车控制系统教学实训平台
	台
	2
	 

	3
	智能新能源汽车驱动电机系统教学实训平台
	台
	2
	 

	4
	智能新能源汽车充放电系统教学实训台
	台
	1
	 

	5
	智能新能源汽车动力电池及管理系统教学实训台
	台
	1
	 

	6
	智能新能源电池包综合检测教学平台
	台
	1
	 

	7
	智能实训车辆装调测试平台
	套
	2
	是

	8
	底盘线控系统测试装调实验实训台
	套
	1
	 

	9
	智能网联多传感器实训平台
	套
	1
	 

	10
	文化设计
	批
	1
	 



具体详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限：合同签订后25个工作日内完成交货、安装、调试并交付使用。	
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2022〕45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，详见招标文件。
4.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年11月25日9:00:00（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
7.本项目不接受进口产品投标。
七、本次招标联系方式
    1.采购人信息
名称：江苏省赣榆中等专业学校
地址：江苏省连云港赣榆区青口镇宁海东路6号
联 系 人：张老师、时老师
联系电话：0518-87110888 
2.采购代理机构信息
名称：江苏疆泰工程项目管理有限公司
地址：连云港市海州区朝阳东路22-2号海晟新寓AB号楼B202室
联 系 人：王丽君
联系电话：0518-85485990
 


第二章投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理服务费按照苏政采协【2024】20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》标准的50%计取。
注：上述费用成交供应商领取成交通知书时须一次性缴纳，供应商将此费用等综合考虑在报价中，采购人不再另行支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
   22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范本
 
 
 
项目名称：                             
合同编号：                             
甲方：                             
乙方：                             
签订时间：                             
 
 
 
 
 
 
使 用 说 明
 
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。


第一节 政府采购合同协议书
 
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否
（7）合同是否分包：¨是¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业¨中型企业¨小微型企业
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购¨优先采购
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购¨优先采购
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购¨优先采购
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是¨否¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是¨否
 收取履约保证金形式：                            
 收取履约保证金金额：                            
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否
是否邀请专家参加验收：¨是¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   


 
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	 
	单位名称（公章或合同章）
	 

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	 
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	 

	
	
	拥有者性别
	 

	住  所
	 
	住  所
	 

	联 系 人
	 
	联 系 人
	 

	联系电话
	 
	联系电话
	 

	通信地址
	 
	通信地址
	 

	邮政编码
	 
	邮政编码
	 

	电子邮箱
	 
	电子邮箱
	 

	统一社会信用代码
	 
	统一社会信用代码
	 

	 
	 
	开户名称
	 

	 
	 
	开户银行
	 

	 
	 
	银行账号
	 

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。




第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	合同货物安装调试完毕后七日内。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	江苏省赣榆中等专业学校

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	自终验合格日起质保1年。	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	货到现场完成安装调试，并经正式验收合格后，支付合同总额 100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	详见第四章采购需求

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	《中华人民共和国产品质量法》第四十条

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	每延迟一天交付，按照合同金额1‰向甲方支付逾期交付违约金，违约金总额不超过合同总额的1%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	在逾期时段按月息2%计息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	如乙方无法提供制造商质保承诺或协议的，甲方有权单方面解除合同、扣除履约保证金、将乙方清退出场，同时报政府采购监督管理部门

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为        ；
（2）向连云港市赣榆区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章 采购需求
 
一、采购标的清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参数要求
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	发动机故障设置与综合检测实训平台
	台
	1
	详见技术参数要求
	工业

	2
	智能新能源汽车整车控制系统教学实训平台
	台
	2
	
	工业

	3
	智能新能源汽车驱动电机系统教学实训平台
	台
	2
	
	工业

	4
	智能新能源汽车充放电系统教学实训台
	台
	1
	
	工业

	5
	智能新能源汽车动力电池及管理系统教学实训台
	台
	1
	
	工业

	6
	智能新能源电池包综合检测教学平台
	台
	1
	
	工业

	7
	智能实训车辆装调测试平台
	套
	2
	
	工业

	8
	底盘线控系统测试装调实验实训台
	套
	1
	
	工业

	9
	智能网联多传感器实训平台
	套
	1
	
	工业

	10
	文化设计
	批
	1
	
	建筑业



二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
 
三、技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
	发动机故障设置与综合检测实训平台
	发动机故障设置与综合检测实训平台包含故障设置平台与智能维修管理平台两部分：
发动机故障设置与检测部分技术要求：
1系统安装全套发动机传感器与执行器及附件，可支持发动机运行测试与故障诊断作业。
2系统发动机拆检的正面设有车辆控制电路图，并标注有部件名称及接线端子编号，可快速查看相关信息。
3系统内背部安装有发动机冷却系统，可支持发动机冷却系统诊断检修作业。
4系统内设有供油箱，并设有油量显示仪表和加油口。
5系统支持气缸漏气诊断与漏气测量分析。
6系统上设有节气门控制部件，可通过手动按压加速踏板控制发动机运转速度。
7系统具备可移动式发动机控制系统与发动机实现电路、冷却水路等快速连接，自带充电器，配备发动机ECU。
8系统支持发动机机械故障设置，可自行设置多种机械故障。
9系统故障设置与检测采用一体化设计，系统提供故障考核设置终端，和信号测量面板。
10系统具备故障设置，可手动触摸屏控制设置故障模式，可支持机械故障设置，支持出题内容考核。
11系统所有线束采用超低阻抗的耐高温线，部分低幅值信号线路采用屏蔽线，系统通过公母接插装换盒与发动机相连接。
▲12系统采用PCB焊接式测量面板：发动机ECU达128个测量点全部实现PCB整体布线并焊接3.5MM测量捅端子。 PCB测量点与实训车辆ECU端子同排列布置，直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电流、电阻、频率、波形信号等。（提供对应的功能材料图片或视频）
13系统采用电脑触摸屏故障设置系统：通过2路32位继电器（10A电流）实现多达64个智能双触点开关，可实现传感器的电源、接地、信号线路的断路故障设置，可实现执行器的接地、信号的断路故障设置，有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提升判断能力，有效的保护设备的使用效率。触摸屏具有仪表功能，显示发动机水温和转速以及启动状态等。
智能维修管理平台技术要求：
1.系统包含前台接待、车间管理、维修领料、维修总检、维修预结、维修收款、出厂管理操作。
2.前台接待流程中的登记环节，包含基本信息、初检信息、维修信息、单据确认信息功能。
3.基本信息中包含车牌号码、车系、车型、VIN码、车身颜色、底盘号、发动机号、客户编号、客户名称、联系人、联系电话、送修人信息。
4.车辆信息支持通过车牌号码、VIN码输入查询或者直接查询的方式快速检索使用。
5.客户信息支持通过客户编号、客户名称、联系人和联系电话输入查询或者直接查询的方式快速检索使用。
6.初检信息包含行驶里程、存油量、随车附件、故障现象/初检结果。
7.本平台支持编辑“随车附件”的功能，每种随车附件均包含“有”、“无”、“损”3种状态。
8.故障现象/初检结果中具备上传图片和删除图片的功能。
9.维修信息包含服务类型、收费标准、服务车间、预计完工时间、是否保养、服务项目、维修用料和故障现象。服务类型支持多类型选择，服务车间支持多车间登记。
10.服务项目具备增项目、删项目的功能，项目的工时费可根据实际业务需要，选择“按工时”、“按标准价格”、“手工输入”计费方式，平台根据选定的计费方式自动计算工时费，也可根据业务需求，在自动计算出的工时费的基础上手工修改项目工时费。
11.维修用料具备增用料、删用料的功能，配件的单价可根据实际业务需要，选择“按属性价格”、“入库单价*维修加价率”、“手工输入”三种维修领料价格处理方式之一，平台根据选定的维修领料价格处理方式自动计算配件单价，也可根据业务需求，在自动计算出的配件单价的基础上手工修改配件单价。
★12.在前台接待登记环节，维修委托书可随时进行预览，支持项目信息、配件信息和故障现象是否打印控制功能；可设置项目信息、配件信息和故障现象显示的条数；还支持选择项目编号、配件编号和工时是否打印。（提供演示操作视频或对应的功能图片）
13.进厂前，服务登记单的信息可进行修改；服务登记单可被“作废”处理，作废后的服务登记单不可转入车间管理流程中。
14.车间管理中，具备分配工位、增派工、领派工、申请质检、质检、取消派工、换人、换工位、删派工、强制完工功能。
15.车间管理中，具备服务变更功能，且同一个服务单号可以进行多次服务变更。
▲16.维修预结中，可以在设置的整单优惠限制范围内对收费类别是“自费”的项目进行费用调整，对收费类别是“自费”的配件进行单价调整。当超出预结算人权限范围可进行预警提示。（提供演示操作视频或对应的功能图片）
17.“已总检”状态的服务单，平台可自动生成合格证。
18.平台可以打印维修委托书、派工单（包含“按部门打印派工单”、“按工种打印派工单”、“按工号打印派工单”）、维修领料单、质检单、取消派工单、强制完工单、服务变更单、合格证、预结算单、收款收据、出厂单不少于10种单据。
19.本平台具备打印维修记录、服务变更记录、维修领料记录、预结算记录、维修收款记录的功能。
20.维修收款中，支持多种结算方式的选择，还可以选择收款时间和收款归属时间。
21.平台可以分别记录服务发票和材料发票的开票信息。
22.出厂管理中，平台可自动计算出车辆的下次保养日期。
23.维修领料后，可将配件领料状态实时同步到车间管理中。
24.平台具备完善的车辆信息管理、配件信息管理、服务项目管理、客户信息管理和员工信息管理配套基本信息。
25.平台的配件信息可以添加通用车型及通用件号。
26.平台的配件成本计价方法默认使用移动加权平均方式。
27.平台的管理费计算包含“工时费”、“配件费”和“工时费+配件费”3种方式。
28.平台的整单优惠限制包含“按比例”和“按金额”2种方式。
29.平台可搜索的车辆品牌不少于190个，必须包含国内外主流汽车品牌。
30.平台具备试题管理功能，包含试题基本信息、系统参数设置、配件库存设置、题面数据录入、答案数据录入和分值设置6个环节。
31.配件库存设置中可对配件进行入库单价、库存数量、配件批次和仓库进行设置。
32.分值设置中可对前台接待、车间管理、维修总检、维修预结、维修收款和出厂管理流程中涉及的送修人、送修电话、车牌号码、客户名称、存油量、初检结果、行驶里程、故障现象、服务类型、服务车间、收费标准、服务项目、维修用料、分配工位、增派工、领派工、服务顾问、预结算人、结算方式等得分点进行分值设置。
33. 平台具备试卷管理功能，可对试卷分制进行设置；同一个试卷可以包含多个试题，并可以设置试题权重。
34.平台具备练习管理功能，支持新建练习、编辑、开始练习、结束练习、统计成绩、查看成绩的功能。
35.查看成绩中可以直接预览作答详情，包含作答结果和参考答案，也可以导出成绩详情。
36.平台的计时方式包含正计时和倒计时，且能随时对练习进行加时处理。
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	智能新能源汽车整车控制系统教学实训平台
	一、产品要求
以新能源纯电动汽车整车控制逻辑为原型设计，是一种集软硬件结合、理虚实融合等先进技术手段于一体的O2O教学实训平台。设备包括纯电动汽车整车控制器，形象的展示纯电动汽车整车控制系统的结构组成、工作原理，完整模拟仿真纯电动汽车运行工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除，使学生对电动汽车有更为直观的认识，能提高学生在纯电动汽车领域的技能教学及故障诊断技能教学。
设备采用48V低压电源，同比降低纯电动汽车的高压电。教学现场采用多媒体、互动式的教学模式，即老师结合现场教学设备，利用配套教学软件进行多媒体教学。适用于各类型院校、培训机构、新能源技能大赛等对电动汽车整车理论和维修实训的需要。
二、产品组成
纯电动汽车整车控制系统教学实训平台，包括纯电动汽车整车控制VCU及主要电子踏板传感器等执行器关键部件，可展示纯电动汽车整车控制策略，CAN分布式集成控制原理。实现进行整车控制系统相关故障的检测、诊断与排除。通过CAN线和其他台架相连，可控制其他台架相关系统及部件的运行，形成系统集成。
三、功能特点
1.移动互联平台与实训装备进行网络连接，实现实训系统软硬结合，实现理实一体化、教学训考一体化，更好的服务于新能源的教学；
2.实训硬件与移动互联平台通过路由器组成局域网，保证的通讯的稳定性；
3.实训系统软件客户端可以支持PC端和移动平板端教学，充分满足教学需求；
4.实训系统采用B/S软件架构进行开发，可以避免用户使用时大量客户端的安装与维护工作。
4、 技术参数
1.纯电动汽车整车控制系统教学实训平台具备多模块分布式集成控制，CAN通讯速率达250~500KB，在网关模块可任意增加减少系统配置模块，实现车辆高、中、低的配置，CAN通讯协议公开提供二次开发。
2.系统电源：铅酸电池12V/6AH
3.各模块休眠电流 : <200MA,CAN唤醒机制。
4.软件采样及教学仿真计算机：14寸电容触摸屏一体机工业控制机，Intel/Celeron双核1.8G，win8系统。集原车仪表、故障设置、数据流分析一体。
5.信号波形采样速率：50MHz。
6.高压模块互锁量6个，高压插件均为80A以上原车零部件。
7.工作温度：-40℃～+50℃
8.设备颜色：标准7032等 
9．设备铝合金型材：45*45*4mm
10. 设备机柜：6mm塑铝板
11. 移动脚轮：100*60mm
12. 外形尺寸≥：1500×700×1750mm(长×宽×高)
5、 实训功能
实训台面板上安装有美观的检测端子，支持使用者使用万用表、示波器等检测工具对相应位置信号进行检测，可以避免在实物上检测时破坏线束。
实训系统还集成有实验指导功能，实训系统配备纸质版和电子版实验指导书及原厂维修手册或电路图，方便学生学习原厂电路图与维修知识，同时学生可以了解实训目的、实训要求、实训步骤、注意事项等内容，对学生的自主学习起到引导作用。
六、教学资源
整合实训平台具备功能，提供配套教学资源供教学使用，教学资源遵守教师授课的基本规律，教师备课-课前准备-课堂授课-课后作业等，通过动漫、真人视频、文档、图片等不同形式进行体现，同时所有资源汇集于教学平台，可满足教师备课、教学、学生管理、成绩统计，满足学生课前预习、课内学习、课后复习等不同需求，
内容包括：
任务一 纯电动汽车整车控制器故障诊断与维修
任务二 纯电动汽车高压互锁故障诊断与维修
任务三 纯电动汽车上、下电故障诊断与维修
任务四 纯电动汽车驱动控制故障诊断与维修
任务五 纯电动汽车整车控制系统综合故障诊断与维修
以上每个任务包含系统原理动画演示教学视频等教学资源，每个视频里面包含自动播放习题功能，满足学生自学，自测功能，老师可追踪每个学生的学习记录和学习状况，从而更有效的备课。
以上每个任务应包含以下教学资源：
1、领域标准
领域标准是课程实施的主要依据，应包括任务定位、任务目标、任务设置、课时分配、教学环境设计、教学方法的运用、考核形式以及教学参考资源等，是领域任务在实施过程中各项资源配合的标准性文件，可供教师课前备课使用。
2、SCORM课件
以上每个课程任务需提供SCORM知识课件和真人操作课件，将知识动漫、技能视频、任务工单相互结合、相互关联，学生可以通过完成SCORM课件，在线上学习理论知识、完成问题解答，通过过关答题、线上交互完成知识与技能的自学、预习、复习等，老师可追踪每个学生的学习记录和学习状况，从而更有效的备课。
3、项目单工作页 
以上每个课程任务需提供项目单工作页，用于学生学习、实训教材，应包括工作任务信息描述，完成任务所需知识信息，工作任务故障排除流程、方法，工作任务计划制定，主要工作实施记录以及工作检查与评估总结，图文并茂形式多样。
4、课程准备
以上每个课程任务需提供课程准备，应包括该任务所需的专用工具、常用工具、设备清单，教学资料清单，备件清单，故障设置点说明、设置方法等，帮助教师在课前对实训任务进行前期准备
5、教学课件
以上每个课程任务需提供教学课件，应包含重点知识讲解、任务下重点、难点理论知识的讲解，需采用图文并茂的形式体现。
6、Course知识动漫教学课件
以上每个课程任务需提供 Course知识动漫教学课件，将理论知识通过情景动漫生动地展现出来，有明确的教学目标和要求，内容短小精悍，能集中说明一个问题。相较于传统课程，突出课堂教学中的某个主题、知识点，或是某个重要环节和操作要领，问题聚焦，主题突出。
7、Course真人实操教学课件
以上每个课程任务需提供 Course真人实操教学课件，将每个任务的实训项目通过真人操作的方法真实的拍摄出来，帮助师生学习掌握实训项目的要求、步骤、规范。把课堂延伸到企业，把企业浓缩进课堂，做到实景实战教学
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	智能新能源汽车驱动电机系统教学实训平台
	一、产品要求
以能源纯电动汽车驱动电机控制逻辑为原型设计，是一种集软硬件结合、理虚实融合等先进技术手段于一体的O2O教学实训平台。设备包括纯电动汽车驱动电机、电机控制器、档位控制器、加速踏板、制动踏板等，形象的展示纯电动汽车驱动电机及其驱动系统的结构组成、工作原理，完整仿真纯电动汽车驱动电机系统运行工作过程，展示纯电动汽车驱动电机系统的结构原理与工作过程，并可进行模拟故障的检测、诊断与排除，使学生对电动汽车有更为直观的认识，能提高学生在纯电动汽车领域的技能教学及故障诊断技能教学。
为保证教学过程的安全性，设备全部采用48V低压电源，同比降低纯电动汽车的高压电。教学现场采用多媒体、互动式的教学模式，即老师结合现场教学设备，利用配套教学软件进行多媒体教学。适用于各类型院校、培训机构、新能源技能大赛等对电动汽车整车理论和维修实训的需要。
二、产品组成
纯电动汽车电机及其驱动系统教学实训平台，包括纯电动汽车驱动电机、电机控制器、加速踏板、制动踏板等，实现PWM及三相逆变输出以及能量回收等功能，仿真纯电动汽车电机驱动运行控制策略，展示纯电动汽车驱动系统结构原理与工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。设备可独立运行，通过CAN与车辆主控系统及其他设备形成集成控制运行。
三、功能特点
1.移动互联平台与实训装备进行网络连接，实现实训系统软硬结合，实现理实一体化、教学训考一体化，更好的服务于新能源的教学；
2.实训硬件与移动互联平台通过路由器组成局域网，保证的通讯的稳定性；
3.实训系统软件客户端可以支持PC端和移动平板端教学，充分满足教学需求；
4.实训系统采用B/S软件架构进行开发，可以避免用户使用时大量客户端的安装与维护工作。
四、技术参数
1.电机控制器输出功率:3相，500W。
2.电机控制器转角回馈：旋转变压器或霍尔反馈。
3.系统DC/DC功率：72W,12V输出。
4.系统电源：铅酸电池12V/6AH
5.各模块休眠电流 : <200MA,CAN唤醒机制。
6.软件采样及教学仿真计算机：14寸电容触摸屏一体机工业控制机，Intel/Celeron双核1.8G，win8系统。
7.信号波形采样速率：50MHz。
8.工作温度：-40℃～+50℃
9．设备铝合金型材：45*45*4mm
10. 设备机柜：6mm塑铝板
11. 移动脚轮：100*60mm
12. 外形尺寸≥：1500×700×1750mm(长×宽×高)
五、实训功能
实训台面板上安装有美观的检测端子，支持使用者使用万用表、示波器等检测工具对相应位置信号进行检测，可以避免在实物上检测时破坏线束。
实训系统还集成有实验指导功能，实训系统配备纸质版和电子版实验指导书及原厂维修手册或电路图，方便学生学习原厂电路图与维修知识，同时学生可以了解实训目的、实训要求、实训步骤、注意事项等内容，对学生的自主学习起到引导作用。
六、教学资源
整合实训平台具备功能，提供配套教学资源供教学使用，教学资源遵守教师授课的基本规律，教师备课-课前准备-课堂授课-课后作业等，通过动漫、真人视频、文档、图片等不同形式进行体现，同时所有资源汇集于教学平台，可满足教师备课、教学、学生管理、成绩统计，满足学生课前预习、课内学习、课后复习等不同需求，
内容包括：
任务一 驱动电机系统维护与保养
任务二 车用驱动电机识别
任务三 驱动电机总成拆装与更换（一）
任务四 驱动电机总成拆装与更换（二）
任务五 电机控制器拆装与更换
任务六 电机控制器故障诊断与维修（一）
任务七 电机控制器故障诊断与维修（二）
任务八 旋转变压器故障诊断与维修（一）
任务九 旋转变压器故障诊断与维修（二）
任务十 加速踏板故障诊断与维修
任务十一 驱动电机系统综合故障诊断与维修（一）
任务十二 驱动电机系统综合故障诊断与维修（二）
以上每个任务应包含以下教学资源：
1、领域标准
领域标准是课程实施的主要依据，应包括任务定位、任务目标、任务设置、课时分配、教学环境设计、教学方法的运用、考核形式以及教学参考资源等，是领域任务在实施过程中各项资源配合的标准性文件，可供教师课前备课使用。
2、SCORM课件
以上每个课程任务需提供SCORM知识课件和真人操作课件，将知识动漫、技能视频、任务工单相互结合、相互关联，学生可以通过完成SCORM课件，在线上学习理论知识、完成问题解答，通过过关答题、线上交互完成知识与技能的自学、预习、复习等，老师可追踪每个学生的学习记录和学习状况，从而更有效的备课。
3、项目单工作页 
以上每个课程任务需提供项目单工作页，用于学生学习、实训教材，应包括工作任务信息描述，完成任务所需知识信息，工作任务故障排除流程、方法，工作任务计划制定，主要工作实施记录以及工作检查与评估总结，图文并茂形式多样。
4、课程准备
以上每个课程任务需提供课程准备，应包括该任务所需的专用工具、常用工具、设备清单，教学资料清单，备件清单，故障设置点说明、设置方法等，帮助教师在课前对实训任务进行前期准备
5、教学课件
以上每个课程任务需提供教学课件，应包含重点知识讲解、任务下重点、难点理论知识的讲解，需采用图文并茂的形式体现。
6、Course知识动漫教学课件
以上每个课程任务需提供 Course知识动漫教学课件，将理论知识通过情景动漫生动地展现出来，有明确的教学目标和要求，内容短小精悍，能集中说明一个问题。相较于传统课程，突出课堂教学中的某个主题、知识点，或是某个重要环节和操作要领，问题聚焦，主题突出。
7、Course真人实操教学课件
以上每个课程任务需提供 Course真人实操教学课件，将每个任务的实训项目通过真人操作的方法真实的拍摄出来，帮助师生学习掌握实训项目的要求、步骤、规范。把课堂延伸到企业，把企业浓缩进课堂，做到实景实战教学
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	智能新能源汽车充放电系统教学实训台
	一、产品要求
以新能源纯电动汽车充电系统原理为原型设计，是一种集软硬件结合、理虚实融合等先进技术手段于一体的O2O教学实训平台。设备包括纯电动汽车动力电池组、电池管理系统、慢充桩、快充桩、车载充电机、快充继电器等，形象的展示纯电动汽车充电系统的结构组成、工作原理，完整仿真纯电动汽车充电的工作过程，展示纯电动汽车充电系统的结构原理与工作过程，并可进行模拟故障的检测、诊断与排除，使学生对电动汽车有更为直观的认识，能提高学生在纯电动汽车领域的技能教学及故障诊断技能教学。
为保证教学过程的安全性，设备全部采用48V低压电源，同比降低纯电动汽车的高压电。教学现场采用多媒体、互动式的教学模式，即老师结合现场教学设备，利用配套教学软件进行多媒体教学。适用于各类型院校、培训机构、新能源技能大赛等对电动汽车整车理论和维修实训的需要。
二、产品组成
纯电动汽车电池管理及充放电系统教学实训平台，包括动力电池组、电池管理系统、慢充桩、快充桩、车载充电机、快充继电器等，实现纯电动汽车交流充电、直流充电、能量回收，展示纯电动汽车充电系统结构原理，充电管理的工作过程，进行模拟故障的检测、诊断与排除。设备可独立运行，通过CAN与车辆主控系统及其他设备形成集成控制运行。
三、功能特点
1.移动互联平台与实训装备进行网络连接，实现实训系统软硬结合，实现理实一体化、教学训考一体化，更好的服务于新能源的教学；
2.实训系统中实训硬件数量可以根据需求进行增减，满足学校的不同采购与实训需求；
3.实训硬件与移动互联平台通过路由器组成局域网，保证的通讯的稳定性；
4.实训系统软件客户端可以支持PC端和移动平板端教学，充分满足教学需求；
5.实训系统采用B/S软件架构进行开发，可以避免用户使用时大量客户端的安装与维护工作。
四、技术参数
1.动力电池功率： HV磷酸铁锂离子动力电池组 48V,30～40AH。
2.动力电池电压电流范围：电压48V～52V，电流 < 8000mA。
3.系统DC/DC功率：72W,12V输出。
4.能量回收DC/DC功率：100W。
5.系统电源：铅酸电池12V/6AH
6.各模块休眠电流 : <200MA,CAN唤醒机制。
7.软件采样及教学仿真计算机：14寸电容触摸屏一体机工业控制机，Intel/Celeron双核1.8G，win8系统。
8.信号波形采样速率：50MHz。
五、实训功能
实训台面板上安装有美观的检测端子，支持使用者使用万用表、示波器等检测工具对相应位置信号进行检测，可以避免在实物上检测时破坏线束。
实训系统还集成有实验指导功能，实训系统配备纸质版和电子版实验指导书及原厂维修手册或电路图，方便学生学习原厂电路图与维修知识，同时学生可以了解实训目的、实训要求、实训步骤、注意事项等内容，对学生的自主学习起到引导作用。
六、教学资源
整合实训平台具备功能，提供配套教学资源供教学使用，教学资源遵守教师授课的基本规律，教师备课-课前准备-课堂授课-课后作业等，通过动漫、真人视频、文档、图片等不同形式进行体现，同时所有资源汇集于教学平台，可满足教师备课、教学、学生管理、成绩统计，满足学生课前预习、课内学习、课后复习等不同需求，
内容包括：
任务一 快充系统故障诊断与维修（一）
任务二 快充系统故障诊断与维修（二）
任务三 快充系统故障诊断与维修（三）
任务四 快充系统故障诊断与维修（四）
任务五 慢充系统故障诊断与维修（一）
任务六 慢充系统故障诊断与维修（二）
任务七 慢充系统故障诊断与维修（三）
以上每个任务应包含以下教学资源：
1、领域标准
领域标准是课程实施的主要依据，应包括任务定位、任务目标、任务设置、课时分配、教学环境设计、教学方法的运用、考核形式以及教学参考资源等，是领域任务在实施过程中各项资源配合的标准性文件，可供教师课前备课使用。
2、SCORM课件
以上每个课程任务需提供SCORM知识课件和真人操作课件，将知识动漫、技能视频、任务工单相互结合、相互关联，学生可以通过完成SCORM课件，在线上学习理论知识、完成问题解答，通过过关答题、线上交互完成知识与技能的自学、预习、复习等，老师可追踪每个学生的学习记录和学习状况，从而更有效的备课。
3、项目单工作页 
以上每个课程任务需提供项目单工作页，用于学生学习、实训教材，应包括工作任务信息描述，完成任务所需知识信息，工作任务故障排除流程、方法，工作任务计划制定，主要工作实施记录以及工作检查与评估总结，图文并茂形式多样。
4、课程准备
以上每个课程任务需提供课程准备，应包括该任务所需的专用工具、常用工具、设备清单，教学资料清单，备件清单，故障设置点说明、设置方法等，帮助教师在课前对实训任务进行前期准备
5、教学课件
以上每个课程任务需提供教学课件，应包含重点知识讲解、任务下重点、难点理论知识的讲解，需采用图文并茂的形式体现。
6、Course知识动漫教学课件
以上每个课程任务需提供 Course知识动漫教学课件，将理论知识通过情景动漫生动地展现出来，有明确的教学目标和要求，内容短小精悍，能集中说明一个问题。相较于传统课程，突出课堂教学中的某个主题、知识点，或是某个重要环节和操作要领，问题聚焦，主题突出。
7、Course真人实操教学课件
以上每个课程任务需提供 Course真人实操教学课件，将每个任务的实训项目通过真人操作的方法真实的拍摄出来，帮助师生学习掌握实训项目的要求、步骤、规范。把课堂延伸到企业，把企业浓缩进课堂，做到实景实战教学。
七、实训平台搭配智能体助手
▲1、智能体平台可与新能源汽车整车控制系统教学实训平台、新能源汽车驱动电机系统教学实训平台、新能源汽车动力电池及其管理系统教学实训平台实现互通，平台可通过自然语言向用户介绍产品功能，并能解答用户对于产品的使用疑问。（提供演示操作视频及对应的功能图片）
▲2、智能体助手具备辅助用户进行快充系统故障诊断与维修、慢充系统故障诊断与维修、整车控制系统工作原理，整车控制器故障诊断与维修，驱动电机系统的结构组成，电机控制系统工作原理实训的能力。可通过问答交互，解决用户实训疑问，帮助提升实训质量。（提供演示操作视频及对应的功能图片）
3、平台智能体助手可在手机端、电脑端使用。
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	智能新能源汽车动力电池及管理系统教学实训台
	一、总体要求
能够展示新能源汽车电池及管理系统的结构原理与工作过程，进行故障设置，故障检测、诊断与排除。
二、产品组成
至少由状态显示模块、测量面板、实训系统显示区、电压显示区、原理电路图、实物展示区和台架箱体六部分组成。
1.状态显示模块至少包括电源指示灯、充电指示灯、放电指示灯、车载充电机指示灯四个状态指示灯。电源指示灯（红色）点亮，代表设备正常工作，充电指示灯（绿色）点亮，代表允许充电，放电指示灯(蓝色)点亮，代表允许放电，交流充电枪插入交流充电枪座后，车载充电机指示灯亮（＜80%红色，＞80%黄色，100%绿色）。
2.测量面板至少包括：电流传感器、CANH、CANL、总正继电器、总负继电器、充电继电器、预充继电器、冷却继电器、电池管理（BMS）控制单元T121、Rt1、Rt2、Rt3、Rt4。
3.测量面板含有不少于64个数据端子，可测量数据至少包括电池管理(BMS)控制单元T121线束连接器的供电、接地、CAN信号、电流传感器信号。
4.测量孔全部焊接3.5mm测量孔端子，各测量孔具有防短路功能。测量面板具有BMS控制器连接线束插接件，通过原厂模块插接件与BMS控制器相连，测量面板上线束连接器采用车规级线束连接器。
5.实训系统显示区至少包括：液晶仪表页面、电池管理系统页面和故障设置页面。
6.液晶仪表页面至少包括：电流、电压、电池电量、数据值按钮。
7.电池管理系统页面至少包括：总电压、总电流、剩余电量、均衡状态、充电状态、放电状态、最高单体电压、最低单体电压、BMS电脑均衡温度、电池单体电压值、电池模组温度值、确定退出与故障设置按钮。
★8.故障设置页面至少包含以下故障点：采样B-（断路），1号电池欠压（或均衡掉线）105#-B1，3号电池欠压（或均衡掉线）103#-B3，5号电池欠压（或均衡掉线）101#-B5，7号电池欠压（或均衡掉线）99#-B7，9号电池欠压（或均衡掉线）97#-B9，11号电池欠压（或均衡掉线）95#-B11，13号电池欠压（或均衡掉线）93#-B13，15号电池欠压（或均衡掉线）91#-B15，Rt1开路107#-Rt1，Rt3开路109#-Rt3，Rt4开路110#-Rt4，总负继电器13#-KR（负控），充电继电器31#-KR。（提供故障设置页面截图）
▲9.电压显示区至少包含动力电池组电压与12V蓄电池组电压显示区域，显示区采用LED数码管单独显示动力电池组与12V蓄电池的实时电压。（提供演示操作或对应的功能图片）
10.原理电路图至少包括：预充继电器、总正继电器、PTC继电器、充电继电器、总负继电器、PTC加热模块、电流互感器、动力电池正极、动力电池负极、预充电阻、DC/DC模块、车载充电器、电机控制器、加速踏板、蓄电池、整车12V用电设备、动力电机、～220V。
11.直流充电口至少包括：DC+：直流电源正，DC-：直流电源负，S+：通讯CAN-H，S-：通讯CAN-L。
12.交流充电口至少包括：CC：连接检测信号，CP：控制引导信号，PE：接地，N：输出零线，L：输出火线。
13.原理电路图至少可进行动力电池正极、动力电池负极，交流充电口，蓄电池，加速踏板相关部件的测量。
14.交流充电口至少可进行CC连接检测信号、CP控制引导信号、PE接地测量；蓄电池至少可进行蓄电池正极与蓄电池负极测量；加速踏板至少可进行加速踏板位置传感器电源（5V）、信号、地线的测量。
15.原理电路图中至少有一键启动开关与PTC开关，PTC开关具有灯光提示。
16.实物展示区至少有BMS控制器、维修开关、加速踏板、16串磷酸铁锂电池组25AH、12V蓄电池、电流传感器、总正继电器、总负继电器、充电继电器、预充继电器、PTC继电器、熔断器、预充附加电阻、动力电机、DC/DC、车载充电机和PTC加热模块。
17.台架具有直流充电口与交流充电口，充电口均配置防护装置，采用弹开式充电座保护盖，保护盖上需有型号、规格等信息。
18.台架支持通过CAN通讯线与整车控制平台进行信息交互。
19.台架支持通过蓝牙与移动端连接，进行数据配置。
20.移动端至少可以进行实训系统的实时状态显示、动力电池参数设置和BMS控制。
▲21.移动端至少可通过参数设置进行权限校验、快速设置、电压参数、温度参数、电流参数、均衡参数、电池包参数设置，在电压参数设置中，可以设置单体过压保护电压、单体过压恢复、总压过压保护电压、总压过压恢复、单体欠压保护电压、单体欠压恢复、总压欠压保护电压、总压欠压恢复、在均衡参数设置中，可设置均衡极限电压、充电时均衡起控电压、均衡启动压差等。（提供演示操作或对应的功能图片）
22.移动端可以控制打开充电开关、打开放电开关、关闭充电开关、关闭放电开关、蓝牙初始化、重启系统、恢复出厂设置等功能。
23.移动端可以实时显示系统状态，至少包含设备名称、运行时间、电池状态、均衡状态、总容量、剩余容量、总电压、电流等。
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	智能新能源电池包综合检测教学平台
	一、平台概述
平台需采用真实的实车电池包，内部模组结构和线束布置清晰，可完成电池包结构认知、原理认知等教学实训。
二、产品功能
1、电池包为三元锂离子电池，额定电压DC 96V，额定容量144Ah，额定能量13.8Kwh，配置电池管理系统和采样线束，满足国标：GB/T31484/6-2015、GB 38031-2020，质量125kg。
2、BMS参考标准：ISO 16750-1、ISO 16750-2、ISO 16750-3、ISO 16750-4、ISO6469-1、ISO6469-2、ISO6469-3、ISO10605、GB/T18655、ISO 11452、GB/T 27930。
3、电池包内部配套预充接触器、主接触器、加热继电器等。
4、电池包固定在可移动平台上，平台采用型材结构搭建，平台配置重型移动轮子方便移动并配置轮挡块方便位置固定。
5、电池包动力电池包模块分为24个电池模组，每个模组由6节方形三元锂动力电池串联组成，电池与电池间由点焊接固定可靠稳定。
6、电池包有尺寸为660×590mm的监视窗口方便内部观察。
7、负载箱安装多个功率电阻，可模拟车辆加减速过程中电流的变换，可实现5个等级放电电流状态；负载箱上含有电流表与电压表可完成监测不同放电电状态的电流与电压状态。
8、负载箱上含有急停按钮，可在紧急情况下进行一键停机；含有检视窗口可以看到内部结构，美观大方。
9、智能仪表屏幕可动态显示动力电池管理系统相关数据流，包含：单体电池电压、系统总电流、系统SOC、系统运行状态、电池温差等信息。
10、智能仪表屏幕可动态显示动力电池管理系统相关数据资料，包含：动力电池系统电路图、动力电池包连接器低压插头端视图、动力电池常见故障分析、车载充电系统电路图、车载充电机连接器插头端视图、车载充电机系统常见故障原因分析、交流充电枪插座端试图、BMS功能描述、BMS连接器端试图、故障码解读。
▲11、故障设置与诊断模块故障设置不少于30个并可设置短路、断路、虚接、错接故障，可检测线路电信号的变化完成诊断训练。（提供演示操作或对应的功能图片）
三、智能仪表使用
1、阅读警告与注意事项，阅读后点击进入系统。
2、系统跳至主页可以查看总电压、总电流、电池温度、SOC、故障码等数据。
3、点击单体电池数据可以查看单体电池电压、单体电池温度、最高单体电压、最低单体电压、最高温度、最低温度等数据。
4、点击维修手册可以查看电路图、引脚端试图、故障码等。
5、点击故障设置输入密码后可以进行故障设置。
6、点击实时曲线可以显示当前/历史电流与温度曲线图。
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	智能实训车辆装调测试平台
	一、产品简介
可通过感知系统感知道路环境，自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标。硬件包括但不限于以下内容：激光雷达、超声波雷达、IMU、视觉传感器、自动驾驶处理器、显示器等设备。整车可实现智能车辆激光雷达的界面交互、视觉与激光雷达的联合标定，整车传感器应用二次开发，实车道路综合测试，整车自动驾驶功能算法开发及测试验证等功能。能够满足感知传感器拆装、调试、测试、故障诊断、标定等教学及实训任务，能够满足OTA升级部署、驾驶自动化系统功能测试、高精地图采集与绘制等教学及训练任务。
二、技术参数
（一）整车
1、线控底盘
1)能源类型：纯电动
2)车辆规格：1530*810*1550（±50mm）（长*宽*高）
3)整车质量：≤250kg
4)垂直负载：≥200kg
5)悬挂形式：四轮独立悬挂（提供该产品设计图做为佐证材料。）
6)底盘主要材质：采用普通碳素结构钢
7)离地间隙：≥110mm
8)轴距：≥800mm
9)轮距：≥630mm
10)最大车速： 8km/h
11)续航时间：≥4H（静态）
12)最小转弯半径：≤2.6m
13)涉水深度：≥100mm
2、线控驱动/制动系统
1)驱动电机类型：直流无刷电机
2)驱动电机功率：1000W*2
3)线控驱动系统：≥1000脉冲，线控控制精度1脉冲
4)制动方式：电机制动
5)驻车方式：伺服驻车
3、线控转向系统
1)转向电机类型：直流无刷电机
2)转向电机功率：≥400W
3)线控转向精度：±0.5°
4)转向形式：前转后驱阿克曼转向
4、底盘控制系统
1)主频：72MHz
2)需要有硬件浮点加速
3)通信接口：支持CAN接口
4)通讯协议：支持CAN2.0B
5)有运动学解析
5、动力电池系统
1)电池：48V/20AH
2)电池正极材料：锂电池
3)BMS系统：支持485通讯
4)充电时间：≤4小时
5)充电方式：48V/8A充电器手动充电
6)对外供电：48V/10A、24V/15A、12V/15A
6、灯光系统
1)转向灯：在手动遥控和自动驾驶过程中转向时会自动点亮，2个
2)制动灯/减速指示灯/故障指示灯：安装于车辆尾部，红色警示灯，1个
7、其他
1)遥控：配备遥控器，遥控距离≥100m
（二）驾驶自动化系统
1、激光雷达
1)线束：16线
2)激光波段：905nm
3)测距能力：0.5m~120m
4)精度：±2cm（典型值）
5)视角（垂直）：30°（-15°~ 15°）
6)视角（水平）：360°
7)水平角度分辨率：0.09°(5Hz)  0.18°(10Hz)  0.36°(20Hz)
8)数据传输方式 UDP/IP Ethernet（100Mbps）
2、超声波雷达
1)最远探测距离：≥450cm
2)输入电压9-36V
3)测量精度±(1+S*0.3%)cm
4)100cm 参考角度：≈60°
3、视觉传感器
1)分辨率：1280×720
2)最高帧率：30帧
3)像素尺寸 ：3µm x3µm
4)灵敏度：3300mV/Lux-sec
5)图像区域：3852µmx2172µm
6)接口：USB，支持USB3.0
4、IMU
4.1加速度计：
量程：±16G
零偏稳定性＜ 40μg
线度＜0.1%FS
带宽：500Hz，
正交性误差±0.05°
刻度因子误差：300ppm
4.2陀螺仪
量程±2000°/s
零偏稳定性＜ 10°/hr
线性度＜0.1%FS
带宽500Hz
正交性误差±0.05°
刻度因子误差1000ppm
4.3磁力计：
量程±1000uT
线性度＜0.1%Fs
带宽400 Hz
正交性误差±0.1°
5、毫米波雷达
1)测距范围:0.2-250mm
2)距离精度:±0.1m（近距），±0.4（远距）
3)速度分辨率:0.37km/h远距, 0.43km/h近距
4)供电要求:8-32v
5）方位角:-9.0°...+9.0°远距, -45°...+45°近距
6）数据格式:can
6、自动驾驶处理器
1）CPU： ≥9代I7
运行内存：≥8G
SSD硬盘：≥512G
显卡：≥GTX1650
2）系统：Ubuntu操作系统
3）显示输出接口：2*HDMI
4）接口：4×USB3.2；1×LAN口;1×音频输出口；1×音频输入口
7、CAN收发器
1)支持CAN与USB之间收发
8、USB集线器
1)接口：≥6个USB接口
9、可实现功能
1)支持行人横穿马路、行人沿道路行走的识别及避让功能；
2)支持对前方行驶车辆状态识别及超车的功能；支持障碍物、物体类别检测及车道线信息识别功能；
3)支持红绿灯变换等待行驶功能
4)自动紧急制动：支持前车静止场景；支持前车制动场景；支持行人横穿马路场景；
5)支持自动驾驶模式与手动驾驶模式切换；
6)支持激光雷达、IMU、里程计的融合导航功能，既能选择单独使用激光雷达导航，也能实现激光雷达+IMU融合导航，也能实现激光雷达+里程计融合导航；
7)支持激光雷达和视觉传感器的融合标定功能，能实现激光雷达和视觉传感器融合标定结果的可视化，能实现运动状态中激光雷达点云图的聚类效果；
▲8)支持超声被雷达的侧方位泊车功能；支持超声波雷达的停障功能；（提供“超声被雷达的侧方位泊车功能”演示视频）；
9)可实现感知传感器类的故障设置；
10)可实现读取和解析激光雷达、IMU等传感器数据、并转换为ROS话题输出；
11)可实现结合车辆位姿及障碍物信息，创建周边障碍物地图；
12)可实现进行路径规划，并结合障碍物地图信息，生成局部坐标系下无碰撞的期望路径；
13)可实现根据期望路径和车辆状态，计算输出驱动系统、制动系统及转向系统的期望执行值；
14)可实现在可视化界面遥控车辆、设置导航点、下发任务、显示车辆状态；
9、其他
1) 驾驶模式：有自动驾驶、遥控驾驶等驾驶模式
2）提供激光雷达、超声波雷达、IMU、摄像头对应数据驱动包、通讯协议、以及源代码。
三、配套软件技术要求
1、定位软件部分
1）支持根据IMU特性配置IMU标定参数；
2）支持实时发布接受传感器数据；
3）支持通过RVIZ或者APP,观察定位情况。
2、感知软件部分
▲2.1激光雷达调试软件（提供激光雷达调试软件以下1-10功能界面截图）
1）可实时点云数据显示：选择对应的雷达型号，确认后即看到点云数据；
2）可离线录制和播放
3）可视图切换；可切换前视图，俯视图和左视图切换
4）可设置网格线显示与隐藏
5）通道选择：可选择让其中的某一个或某几个通道的数据显示
6）单帧存储csv文件，包括：空间坐标、反射率、水平角度、距离和时间戳
7）实时显示当前点云信息，包括：空间坐标、反射率、水平角度、距离和时间戳
8）单波和多播模式切换
9）可设置视图模式切换 ，并可设置以下视图：按水平角显示、按距离显示 按反射强度显示、按激光束线序显示、按时间戳显示、按垂直角度显示
10）可获取雷达设备信息和参数配置，可获取雷达的Moto State、Moto PRM、Local time、Serial Number、Lidar IP、Data Port、Lidar Mac、Host IP、Config Port、GPS time 、IMU Time、IMU Temp、IMU_acceleration_x、IMU_acceleration_y、IMU_acoeleration_z、DMU_angular_vel_x、IMU_angular_vel_y 、IMU_ingular_vel_z
2.2超声波调试模块
1）支持超声波雷达数据调试；
2）软件支持接入超声波雷达，可实时显示超声波雷达模块的连接状态，可通过指示图标实时显示8个超声波雷达的状态，可同时采集8个超声波雷达探测到的障碍物距离，能够显示超声波雷达的布局，可进行障碍物的预警。
3）软件支持超声波雷达端口修改、数据波特率配置、超声波等待时间修改，提供对应修改文件。
2.3摄像头调试模块
1）支持通过配置文件查看设备号、标定文件、帧率、图像分辨率等参数；
2）软件支持接入四个鱼眼摄像头,可显示四个摄像头的状态，通过指示图标可判断摄像头的状态；
3）软件可设置摄像头数据照相格式：可设置（JPG）MIPG格式或（BMP）YUY2两种格式；
4）提供对应的执行指令，在系统终端中输入对应的指令可以调用相机对应的功能包并弹出对应的相机拍摄画面。
5）提供修改操作指南，修改指定的launch文件可以修改调用的相机画面，
6）支持打开新终端，通过选择话题名称的方式显示摄像头图像；
2.4 IMU调试模块
1）支持配置话题名称、波特率、设备串口号、Frame_id等参数；
2）提供对应的执行指令，在系统终端中输入对应的指令可以调用IMU对应的功能包并弹出对应的IMU画面。
2.5 毫米波雷达调试
1）支持显示移动物体的状态信息
3、建图软件部分
1）支持参数设置，包括IMU话题名、轮式底盘话题名、Lidar话题名、ros基础参数等；
2）支持以指令启动Lidar、IMU和底盘通信；
3）支持录制数据和播放数据；
4）支持数据播放设置，可设置播放速率参数。
4、路径规划软件部分
1）支持参数设置，包括开启碰撞检测、碰撞距离、最小停止距离、轨迹分辨率、标准差等；
2）支持设置车辆位置、终点位置；
5、控制软件部分
1）支持参数设置，包括前瞻距离（最大距离和最小距离）、急停距离、前后轮轮距等；
2）支持以指令启动控制模块功能；
3）支持窗体查看控制过程中的运行日志。
6、标定软件部分
6.1摄像头标定模块
1）支持摄像头录制数据和回放数据；
2）支持通过内参标定配置文件查看标定板参数、标定结果路径、保存图像命令、标定图像话题名等；
3）支持通过外参标定配置文件查看图像话题名称、摄像头初始参数、外参文件路径等；
6.2 IMU标定模块
1）支持IMU数据录制和回放数据；
2）支持通过内参标定配置文件查看IMU话题名称、保存文件夹路径、时间限制等；
3）支持从bag读取标定数据，包括gyr_n、gyr_w、acc_n、acc_w等。
四、故障设置系统
提供件故障设置，可在线设置软件故障,能够满足感知传感器拆装、调试、测试、故障诊断、标定等教学任务。
软件故障需包括但不限于以下内容：
相机设备缺失故障
摄像头图像参数设置故障
激光雷达连接异常故障
激光雷达无数据故障
IMU端口错误故障
IMU数据错误故障
超声波端口配置错误故障
超声波数据错误故障
五、多传感器功能集成化可视化操作软件
多传感器功能集成化可视化操作软件，主要用于显示实验平台上各类传感器在系统上的基本使用、功能展示以及界面数据可视化。涉及的传感器包含相机、超声波雷达、多线雷达、IMU惯性测量单元、底盘数据、BMS电池管理系统。可用于多传感器ROS模块化系统学习、简单的故障诊断等教学任务。
多传感器功能集成化可视化操作软件包括以下功能：
1、相机：
1）支持串口设置不同编号启动相机；
2）支持ROS节点开启相机，可通过订阅话题查看相机数据；
3）支持ROS节点启动相机AI物体识别功能。
▲2、超声波雷达（提供基于该操作软件关于超声波雷达以下1-3功能的演示视频）
1）支持串口启动超声波雷达，超声波雷达测距信息可视化；
2）支持ROS节点开启超声波雷达，订阅话题查看超声波雷达数据；
3）支持车辆行驶时超声波停障功能，可调节行驶距离、速度、避障距离参数。
3、多线激光雷达
1）支持ROS节点开启多线雷达，订阅话题查看多线雷达数据；
2）支持激光雷达点云数据可视化。
4、IMU惯性测量单元
1）支持串口启动IMU惯性测量单元，IMU九轴姿态数据可视化（陀螺仪、加速度计、磁力计）；
2）支持ROS节点开启IMU，订阅话题查看IMU数据；
3）支持车辆里程计行驶路径可视化功能。
5、底盘数据
1）支持启动底盘数据信息可视化，如转向角、行驶速度、急停状态等；（提供软件功能界面截图）
2） 支持ROS节点开启底盘数据，订阅话题查看底盘数据；
▲6、BMS电池管理系统（提供包含以下1-3软件功能界面截图）
1）一级菜单具有：数据监控、主动均衡、参数读取、工程模式、历史告警
2）界面左侧有：总电压、电流、SOC信息，其中总电压值精确到小数点后一位，上方具有数组仪表指针指示对应电压值，电流值精确到小数点后一位，上方具有数组仪表指针指示对应电流值，SOC信息为百分百显示
3）界面中央应有：电池状态：最高电压、最低电压、电池串数、最高电压位置、最低电压位置、温度个数、最高温度、最低温度、剩余容量、最高温度位置、最低温度位置、BMS Life、充电MOS、放电MOS、单体电压。
六、智能实训车辆装调测试智能体平台
智能实训车辆装调测试平台配套相关智能体，智能体具备以下功能：
▲1、文档知识检索与问答：智能体应以实训指导书为知识库，支持学员就文档中涉及的内容进行提问，智能体能够根据实训指导书给出相应回复。（提供演示操作及对应的功能图片）
★2、传感器相关内容问答：智能体应能回答实训指导书中涉及的各类传感器相关问题，包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、IMU、RTK的工作原理、系统构成、在无人车上的应用说明及ROS启动与数据查看方法等。（提供演示操作及对应的功能图片）
★3、操作步骤查询：智能体应能根据学员提问，返回实训指导书中对应的操作步骤说明，包括车辆开机与遥控器操作、传感器启动指令、CAN通信协议使用、标定操作流程、导航功能操作步骤等实操流程。（提供演示操作及对应的功能图片）
★4、系统基础知识问答：智能体应能回答实训指导书中涉及的计算平台与软件系统基础知识，包括Ubuntu系统简介与基本命令、Linux文件与权限操作、ROS操作系统的基本概念（节点、话题、服务、消息）等内容。（提供演示操作及对应的功能图片）
▲5、注意事项与常见问题解答：智能体应能回答实训指导书中已记录的操作注意事项和常见问题，包括遥控器使用注意、电池充电规范、RTK蘑菇头安装位置要求、导航使用注意、防撞条触发后的恢复方法等。（提供演示操作及对应的功能图片）
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	底盘线控系统测试装调实验实训台
	一、产品要求
智能网联线控底盘实训平台具有针对线控转向、线控制动、线控驱动、电子电气控制模块、仿真驾驶，完成工作原理认知，装配调试与故障检测等理实一体化教学。具有自动驾驶、人工驾驶和远程遥控三种模式，提供协议控制命令，支持二次开发，有助于学生加深对底盘线控系统的理解，提高智能网联汽车执行端的试用的能力。
二、技术参数要求
1、底盘部分：
参考结构尺寸与重量
长x宽x高(mm)≥2200*1300*600
车体参考重量(kg):≥280
驱动形式：后轮驱动
悬架：整体桥式悬架
转向：阿克曼转向
轮胎型号/直径(mm):≥185/60R14
基础配置
驱动电机：≥2000W,直流无刷
电池：≥48V/50AH,锂电池/can通讯
充电时间：4-5h
充电方式：48V充电器手动充电
制动方式：液压碟刹
驻车方式：电磁抱闸
具备转向灯、轮速传感器
安全措施：具备急停开关、前后防撞条、指令校验、心跳保护、电流保护、温度保护
主频：≥100MHz
flash:≥2.5MB
具备硬件浮点加速、运动控制通讯接口：CAN接口
通讯协议：CAN提供标准通讯协议
遥控距离：≥100m
垂直负载(水平路面):≥500kg
运行速度：0-20km/h
续航里程：≥40km(空载)
最小转弯半径：≤2.5m
涉水深度：≥9cm
最大爬坡角度：20°
离去角：≥16.6°
通过角：≥30.8°
接近角：≥17.4°
配置螺杆式举升，可以将底盘架至悬空方便师生进行实训训练。
2、智能底盘设故台：
①设故台与智能底盘配套互联使用，
②配置原厂适配器，实现与智能底盘无损快速连接；
③能够在检测面板进行各主要模块检测；
④故障检测端子面板置于两侧，实训台两侧设置故障检测端子面板，在操作实训台时，可根据底盘在驱动时变化现象，进行检测排故；
⑤能在平台背面快速进行线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线等故障设置。
⑥平台背面设计有手动设故模块，并装有机械锁扣，避免意外打开，保证设故的安全性及隐私性。
▲⑦平台背面安装有可调电阻，可设置任意线路串电阻故障。（投标文件内提供实物图片证明）
技术参数
产品由检测模块、手动设置模块、无损跨接线束、显示系统及台架主体框架组成。支持手动设置故障。
检测模块 ：
检测面板由≥8MM厚度亚克力制作，检测面板上配有对应车型相关模块，亚克力上丝印对应模块端子针脚号。
手动设置模块：
由设故操作面板和锁盖组成，安装手动设故开关，实现线路的断路故障设置；需安装锁具，保证故障设置后考生无法知悉具体设置故障线路。手动设故面板上安装可调电阻，可设置串电阻故障。
无损跨接线束：
采用工业级接插头，跨接线束一端配有对应车辆各模块原车插头以及插座，保证智能底盘与台架进行无损对接的同时，拔下跨接线束后智能底盘可正常行驶。
设备主体框架：
采用坚固型材制作，台架框体尺寸（长宽高）(mm)：≥1500*800*1765。
显示系统：
采用≥24英寸直面一体机电脑，显示器可360°水平旋转，能清晰显示软件操作界面，满足多人同时教学要求。
三、底盘线控测试系统软件要求
底盘线控测试系统软件配套底盘线控系统装调测试实验实训台使用，教学内容与底盘线控系统测试装调实验实训台功能对应，展示底盘线控系统结构组成、工作原理、操作过程与注意事项。教学资源包括：视频教学模块、二维Flash动画、三维仿真动画的形式生动形象的展示底盘线控系统知识与技能的教学内容，完成理实一体化课程教学。
（一）功能要求
1、多方式学习知识
系统内对线控底盘各部分理论知识采用动画、视频以及3D动画方式更加清晰、形象地学习底盘理论知识。
2、多模式控制
底盘操作方式有手动驾驶、自动驾驶和远程遥控，可以自由切换各种模式，实现线控底盘智能化操作；
3、 直接观察到协议转换成数值
对底盘线控系统操作时，通过示教板直观观察到各种情况下的协议的变化，如何转换成数值，有利于学生对协议的深入了解。
（二）技术参数要求
1、视频教学模块：
1.1 安全注意事项：
1.1.1 电子电气安装注意事项
1.1.2 驾驶安全操作注意事项
1.1.3日常保养维修注意事项
1.2 驾驶体验模块：
1.2.1 线控底盘系统结构组成
1.2.2 线控底盘系统工作原理
1.3 电子电气控制模块：
1.3.1 电子电气模块基础认知
1.4 线控转向模块：
1.4.1 线控转向结构装配讲解
1.5 线控制动模块：
1.5.1 线控制动结构装配讲解
1.6 线控驱动模块：
1.6.1 线控驱动结构装配讲解
2、二维Flash动画：
2.1 驾驶体验模块：
2.1.1 线控底盘系统结构组成
2.1.2 线控底盘系统工作原理
2.2 电子电气控制模块：
2.2.1 电子电气模块基础认知
2.2.2 充电模块
2.2.3 电池模块
2.2.4 BMS模块
2.2.5 VCU模块
2.3 线控转向模块:
2.3.1 线控转向结构介绍
2.4 线控制动模块：
2.4.1 线控制动结构介绍
2.5 线控驱动模块;
2.5.1 线控驱动结构介绍
3、3D仿真视图效果： 
3.1 驾驶体验模块：
3.1.1 驾驶模式场景（人工驾驶、自动驾驶和远程遥控）
3.2 电子电气控制模块：
3.2.1 灯光控制场景
3.3 线控转向模块：
3.3.1 线控转向结构虚拟装调
3.4 线控制动模块：
3.4.1 线控制动结构虚拟装调
3.4.2 刹车距离标定场景
3.5 线控驱动模块：
3.5.1 线控驱动结构虚拟装调
3.5.2 能量回收占空比调试
3.5.3 燃油车怠速启动模拟    
4、产品具有自动驾驶、远程驾驶、人工驾驶多种模式，支持二次开发，提供二次开发协议控制命令
4.1 线控转向：   
转向使能、转向角度控制协议，并可反馈当前转向系统状态与当前角度；
4.2 线控制动：
制动使能、制动行程控制协议，并可反馈当前制动系统状态；
4.3 线控驱动：
驱动状态控制协议，并可反馈当前驱动系统状态；
4.4 电子电气：
VCU模块对转向、制动和驱动模块控制协议，并可反馈各模块状态；
4.5 档位控制：
当前档位状态控制协议，包括P档R档N档D档；
4.6 灯光控制：
灯光系统控制控制协议，包括转向灯、制动灯；
5、底盘线控测试系统控制和标定模块中分调试栏与数据显示栏。
5.1 调试栏中可设置波特率、帧类型、发送周期及发送次数，用于确定底盘线控系统协议命令的信息；
5.2 通过帧ID与报文数据的编写发送，进行底盘线控系统的控制与调试；
5.3 数据显示栏实时显示底盘线控系统协议命令的发送与接收数据，进行底盘线控系统的检测。
6、底盘线控系统教学软件中标定实操有手动标定和自动标定： 
6.1 转向标定实操
6.2 刹车距离标定
6.3 速度标定：
6.3.1 D档标定；
6.3.2 R档标定。
7、底盘线控测试系统中驱动车轮速度检测。
四、可实训项目：
1、底盘线控系统结构装配
2、线控转向系统结构装配
3、线控驱动系统结构装配
4、电子电气模块线路连接
5、底盘线控系统故障检测
6、底盘线控系统调试；
7、底盘线控系统测试；
8、底盘线控系统虚拟装配；
9、底盘线控系统多模式操作；
10、底盘线控系统标定实操。
11、驱动组件的故障排查
12、充电系统的故障排查
13、电池管理系统的故障排查
14、整车控制器的故障排查
15、整车电器电源配电系统的故障排查"
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	智能网联多传感器实训平台
	一、产品介绍
智能网联多传感器实训箱由智能网联汽车常用的单目摄像头、双目ADAS摄像头、毫米波雷达、96线激光雷达、IMU、GPS北斗定位系统、4探头超声波、前视ADAS摄像头、DMS摄像头、CAN卡、标定靶 、超声波支架、固定支架、电源等构成，配套用于传感器的教学、协议驱动解析、移动式数据采集使用。可以实现对传感器进行安装、标注、调试、测试、诊断、数据分析与处理。师生可以对以上传感进行模块化编程应用设计，学生可以根据任务需求自主搭建传感器测试方法，通过配置的应用软件测试各传感器的数据、使用场景、使用方法。同时可以通过以上传感器可以方便加装到室内移动数据采集平台或者室外车辆上，完成数据的采集或者实现智能驾驶功能。
二、硬件技术参数
（1）、单目摄像头
镜头：720P 镜头3.6mm
接口：采用FPD-LINK转USB接口方式
（2）、双目ADAS摄像头
处理单元： FPGA、双核ARM处理器1GB内存；8GB Flash存储
分辨率：1280x720
通信接口：千兆网口、RS485、CAN
输入电压：12V/1A
工作温度：-40℃~70℃
（3）、毫米波雷达
角度精度：0.3°。
角度分辨率：4°。
速度范围：-400km/h到+200km/h之间。
速度探测精度：0.05m/s。
速度分辨率：0.2m/s。
最大探测点数：250。
最大目标数：40。
（4）、96线激光雷达
探测距离：150米@10%，可支撑200米检测
距离精度：±5cm@1g
水平视角：120°
水平角分辨率：0.25°
帧率：10Hz
垂直视角：25°
垂直角分辨率：0.26°
线数：96线
点云数：46万points/s
工作温度：-40°C～85°C
电源：12V（9～16v）
典型功耗：~20W
激光等级：Class 1
防护等级：IP6K9K,IP6K7
数据I/O：GE
（5）、IMU惯导
1、电气参数
工作温度：-40-85℃
输入电压范围：5-35V
测试电压24V功耗：<350mW
RS-232/USB帧率：5/10/50/100/250/500Hz(默认100)
波特率： 9600/115200/230400/460800/921600bps(默认115200)
CAN帧率：5/10/50/100/200Hz(默认100)
波特率：125K/250K/500K/1000K(默认500K)
2、姿态角量程
俯仰(Pitch)：±90°
横滚(Roll) ：±180°
航向(Yaw) ：±180°
3、姿态角精度
俯仰/横滚(静态)：0.1°
航向角静态漂移(6DOF) ：<0.12°/h
航向角(地磁辅助)：2°
4、陀螺仪精度
测量范围：±2000°/s
分辨率：0.001°/s
零偏不稳定性：2.5°/h
零偏重复性：0.05°/s
加速度敏感性：0.1°/s/g
5、加速度计精度
测量范围：±12g
分辨率：1ug
零偏不稳定性：30ug
6、磁传感器参数
测量范围：±8G(Gauss)
非线性度：±0.1%
分辨率：0.25mG
（6）、GPS北斗定位系统
1.频率：1575MHz/1561MHz
2.中心频率：1568MHz
3.天线增益：38DBI
4.支持NMEA 0183协议输出
GGA:时间、位置、定位类型
GLL:经度、纬度、UTC时间
GSA:GPS接收机操作模式，定位使用的卫星，DOP值
GSV:可见 GPS 卫星信息、仰角、方位角、信噪比(SNR)
RMC:时间、日期、位置、速度
VTG:地面速度信息
（7）、CAN收发器
规格：双通道
支持高速/高速，高速/低速容错，高速/单线CAN之间的中继功能与协议分析
可以测量所有种类的CAN线，涵盖汽车动力CAN、驱动CAN、仪表CAN、舒适CAN、娱乐CAN、信息CAN、诊断CAN。CAN通信双通道。 
兼容J1939、CANopen、NMEA2000和DeviceNet。
CAN连接速度：≥1MB/s
（8）、4探头超声波
工作频率：48KHz
通信接口：CAN
输入电压：12V/3A
探测距离：20~300cm
工作温度：-40-85℃
防水防尘：IP67
探测方式：多发多收，一发多收
（9）、前视ADAS摄像头
宽动态/1080P/P制镜头3.6mm
采用FPD-LINK转USB接口方式
高清百万像素
（10）、DMS摄像头
宽动态/1080P/P制镜头3.6mm
采用FPD-LINK转USB接口方式
红外夜视，高清百万像素
（11）、标定靶
1、视觉标定靶：
为校正镜头畸变、确定物理尺寸和像素间的换算关系，提高精度测量及检测的应用性能，以达到满意精度。
双面标定板，具备圆点和棋盘格两种标定功能；
收纳卷轴设计，松木挂轴，油布防水不褪色
颜色：黑白；
反射方式：漫反射，表面不反光；
2、双目标定靶：
收纳卷轴设计，松木挂轴，油布防水不褪色
尺寸不小于280mm*850mm，黑白棋格
3、毫米波反射器标定靶：
微波雷达测试角反射器，可用于微波雷达和毫米波24、77Ghz汽车雷达标定；
角度反射器材质：不锈钢，单面抛光；
包含1/4三脚架固定底座，支架高度可调节；
整体高度≥40cm。
4、超声波雷达坐标探测固定板
透明亚克力固定板设计，可完成超声波单个探头间40cm间距的有效间距坐标测量
三、功能特点
1、多系统
具备Windows和Ubuntu等常用传感器调测环境系统，即开即用，便于传感器静态测试及动态接线调试。
2、传感器标定数据包
包含视觉传感器传感器标定离线数据包。可以实现对传感器进行数据包的加载、显示、标定、数据分析与处理。
3、多种传感器数据标注工具
集成了视觉、点云等图像目标检测标注工具、点云数据标注工具、语义分割标注工具等，为后续感知识别奠定数据标注基础。
4、视觉标注工具可二次开发
视觉标定工具开放源代码，便于师生进行二次开发、智能车改装、项目开发，有助于提升学生的创新能力和技术技能水平。
5、完整的知识体系
产品配备相关程序源码和操作手册，具有完整的知识体系。操作手册为理论实践一体化，有助于学生对相关知识的学习与理解，循序渐进的项目安排，由易到难，符合学生认知能力发展的顺序。
一、 内部软件
（一） 内置标定工具集
1、高性能计算平台可内置Windows、Ubuntu、WSL、Docker、ROS等系统环境；
2、标定工具集标定方式包含：
相机内参标定
ROS+OpenCV相机系统标定
Matlab标定工具箱等
标定靶提供样式图案包含：
棋盘格标定图、opencalib
标注工具集包含：
视觉标注工具、点云标注工具、语义信息标注工具等
（二）激光雷达应用测试软件包
▲由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、雷达协议解析与考核教学软件、雷达数据抓取测试工具等构成，从激光雷达的硬件原理基础到行业应用，全方位的完成激光雷达传感器的教学应用环节，软件功能包由浅入深，着重培养学生对于雷达点云数据传输的理解、常见软件故障问题解决方法以及雷达功能的创新场景的应用能力。（提供该软件界面截图）
1.功能特点
（1）详细原厂配套资料
提供原厂手册、配置工具以及各类SDK的详细使用说明及雷达调测方法，方便用户溯源源头材料，理解雷达相关原理。
（2）多种故障检测调测工具
提供windows、linux端常用通信故障调测工具，如Wireshark 、tcp-dump 等抓包录包工具，并附常见故障案例，详解工具使用方法。
（3）全面的雷达数据解析及考核教学工具软件
提供从3D雷达结构认知、扫描数据解析到设备状态、参数配置再到教学考核全流程教学软件，考察学生对激光雷达的综合功能掌握。
2.技术参数
- 配套资料包含
（1）雷达用户手册
（2）雷达可视化配置工具
（3）支持window及Linux的抓包工具及案例说明
- 激光雷达协议解析与考核教学软件
（1）软件支持激光雷达结构认知。
（2）软件支持激光雷达扫描数据解析。可通过IP地址和端口号抓取当前数据帧，实现对数据帧的解析。
（3）支持激光雷达设备状态解析。可通过IP地址和端口号抓取当前数据帧。
（4）内置激光雷达教学考核系统。可单独考察学生对于激光雷达扫描数据解析、设备状态解析等单项功能的掌握，也可综合。
- 雷达功能应用软件包
（三）毫米波雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、CAN总线编程基础软件包、雷达协议解析与考核教学软件、雷达应用编程示例软件包等构成，从毫米波雷达的硬件原理基础到行业应用，全方位的完成毫米波雷达传感器的教学应用环节，软件功能包由浅入深，着重培养学生对于雷达CAN数据传输的理解、常见软件故障问题解决方法以及雷达功能的创新场景的应用能力。
1、功能特点
（1）详细原厂配套资料
提供原厂手册、可视化配置工具以及详细使用说明及雷达调测方法，方便用户溯源源头材料，理解雷达相关原理。
（2）通用的CAN总线编程软件包
提供Windows端CAN总线编程基础示例，为毫米波雷达CAN通信接入打牢基础，使师生可完成各类CAN收发设备的通信配置。
（3）全面的雷达数据解析及考核教学工具软件
提供从3D雷达结构认知、雷达信号解析到设备状态、参数配置再到教学考核全流程教学软件，考察学生对毫米波雷达的综合功能掌握。
（4）易懂的雷达应用编程示例软件包
提供雷达CAN总线端各重要数据解析的源码，辅助师生快速完成雷达应用通信编程，将雷达功能快速应用于自身系统，了解到雷达功能的核心本质。
2、技术参数
- 配套资料包含
（1）雷达用户手册
（2）雷达可视化配置工具及使用说明
（3）CAN通信编程基础示例包
- 毫米波雷达教学软件
（1）支持毫米波雷达信号解析。
（2）支持毫米波雷达状态监测。
（3）内置毫米波雷达教学考核系统。可考察学生对于毫米波雷达信号解析、状态检测的单项掌握程度，同时也可考察学生对于毫米波雷达的综合技能掌握程度。
- 毫米波雷达编程示例工程 
（1）数据获取与显示：
使用毫米波雷达设备获取原始雷达数据。
读取并显示毫米波雷达的原始数据。
使用可视化工具（如Matplotlib、Plotly）将雷达数据可视化，让学生了解数据的基本结构。
（2）目标检测与跟踪：
利用毫米波雷达数据进行目标检测。
（四）超声波雷达应用测试软件包
由雷达用户手册、雷达DBC数据分析工具、CAN总线编程基础软件包、雷达协议解析与考核教学软件、雷达目标检测应用编程示例软件包等构成，从超声波雷达的硬件原理基础到行业应用，全方位的完成超声波雷达传感器的教学应用环节，软件功能包由浅入深，着重培养学生对于雷达CAN数据传输的理解、常见软件故障问题解决方法以及雷达功能的创新场景的应用能力。
1、功能特点
（1）详细原厂配套资料
提供原厂手册、可视化配置工具以及详细使用说明及雷达调测方法，方便用户溯源源头材料，理解雷达相关原理。
（2）通用的CAN总线编程软件包
提供Windows端、Linux端CAN总线编程基础示例，为超声波雷达CAN通信接入打牢基础，使师生可完成各类CAN收发设备的通信配置。
（3）全面的雷达数据解析及考核教学工具软件
提供从3D雷达结构认知、雷达信号解析到设备状态、参数配置再到教学考核全流程教学软件，考察学生对超声波雷达的综合功能掌握。
（4）易懂的雷达应用编程示例软件包
提供雷达CAN总线端各重要数据解析的源码，辅助师生快速完成雷达应用通信编程，将雷达功能快速应用于自身系统，了解到雷达功能的核心本质。
2、技术参数
- 配套资料包含
（1）雷达用户手册
（2）CAN通信DBC编程基础示例包
- 超声波雷达教学软件
（1）软件支持常用探头超声波系统，支持探头距离探测和一发多收多探头障碍物坐标探测。
（2）
- 超声波雷达编程示例工程 
（1）数据获取与显示：
使用超声波雷达设备获取CAN原始雷达数据。
（2）目标探测：
利用超声波雷达数据进行目标距离探测。
（五）视觉传感器应用测试软件包
由单目相机硬件手册、双目相机用户手册、双目可视化标定工具软件、双目相机SDK接口、双目相机协议解析与考核教学软件、视觉应用编程基础示例工程、视觉功能应用软件包等构成，从单目、双目视觉的硬件原理基础到行业应用，全方位的完成视觉传感器的教学应用环节，软件功能包由浅入深，着重培养学生对于视觉图像数据的理解、常见图像数据处理方法以及视觉功能的创新场景应用能力。
1、功能特点
（1）详细产品配套资料
提供相机传感器Sensor手册、相机镜头参数手册及相关镜头畸变表，方便用户溯源源头材料，理解相机成像相关原理。
（2）直观的双目相机SDK接口说明
提供双目应用编程示例SDK应用代码工程，可帮助师生快速将双目检测原理，应用于自身场景及教学中，完成相关成果的快速转化。
（3）由浅入深的视觉图像编程基础示例
提供基于OpenCV的基础编程示例，由基本的图像处理库的安装编译到简单图像采集和可视化编程，再到图像数据处理编程，快速补足图像处理编程基础。
（4）全面涵盖车外、车内视觉应用场景
提供车内DMS常用功能编程示例工程及车外道路目标检测、车道线检测功能样例代码包，并附项目说明，辅助教学使师生快速上手智能网联汽车图像处理应用内容。
（5）全面的双目数据解析及考核教学工具软件
提供从3D双目结构认知、感知数据解析到设备状态、数据通信再到教学考核全流程教学软件，考察学生对双目感知设备的综合功能掌握。
2、技术参数
- 图像处理编程示例工程
（1）OpenCV图像获取和显示：
使用相机或摄像头获取图像。
编写程序读取图像并显示，介绍图像的基本操作和显示方法。
（2）图像处理基础：
实现图像的基本处理操作，如灰度化、平滑、边缘检测等。
使用OpenCV等库，演示这些基础处理方法的实现。
（3）特征提取与描述：
使用特征提取算法（如SIFT、SURF、ORB等）在图像中检测关键点。
讲解特征描述符的生成，以及如何匹配两个图像中的特征。
（4）物体检测与识别：
使用目标检测算法（如Haar级联、YOLO、Faster R-CNN等）进行物体检测。
演示如何在图像中标记和识别不同类别的物体。
- 前向ADAS单目应用示例
（1）车道线检测与识别
（2）前向ADAS目标检测与识别
（3）目标跟踪
- DMS单目视觉应用示例
（1）人脸检测与识别
（2）驾驶员状态检测
- 双目相机教学软件
（1）软件支持双目相机原理认知。包含结构认知，硬件安装接线电子教程和双目相机原理认知在线资源。
（2）支持双目相机标定。可通过标定软件进行标定功能的实现和标定后图像的查看
（3）支持双目相机信号解析和解析训练。可通过CAN信号解析工具进行CAN通信协议解析，包含基础数据（车距监测和前向碰撞预警数据未预警区域内距本车最近障碍物的数据）、障碍物信息（障碍物个数、时间标识、俯仰角、航向角、旋转角等信息）、车道线信息（左右车道线类型、压线状态等信息）、整车输入信息（左右转向灯状态、雨刷状态、制动状态、车速等信息）。
（4）内置双目相机应用实例。包含三维点云图、彩色渲染图等实例。
（5）内置双目相机教学考核系统。
- 双目相机编程示例工程
（1）双目相机SDK的开发使用
（2）双目图像显示可视化
（3）双目图像数据采集
（六）组合定位系统应用测试软件包
由GPS北斗定位系统软件和IMU惯性测量单元软件两大部分构成，配套定位系统、IMU硬件手册，Uart串口通信编程软件包，定位系统可视化调试软件，串口数据录包工具，IMU协议解析教学考核软件，IMU传感器数据可视化软件。从IMU和定位传感器硬件原理基础到行业应用，全方位的完成定位传感器的教学应用环节，软件功能包由浅入深，着重培养学生对于定位数据通信传输的理解、常见系统信号问题判断方法以及传感器功能的创新场景的应用能力。
1、功能特点
（1）详细原厂配套资料
提供原厂手册、可视化配置工具以及详细使用说明及信号调测方法，方便用户溯源源头材料，理解信号相关原理。
（2）多种信号检测调测工具
提供windows、linux端常用通信调测工具，如串口工具、RTK轨迹显示工具 等抓包录包工具，并详解工具使用方法。
（3）全面的数据解析及考核教学工具软件
提供从IMU结构认知、数据解析到设备状态、参数配置再到教学考核全流程教学软件，考察学生对该类传感器的综合功能掌握。
（4）由浅入深的GPS和IMU的基础编程示例
提供GPS和IMU编程常用的串口通信编程示例，从库的安装到信号数据的显示获取与保存，再到IMU组合导航应用等由浅入深教学示例工程，帮助学生将所学内容得到实际生活应用。
（5）易用的软件应用功能包
提供GPS常用的NMEA信号解析，IMU数据解析等应用开源软件包，并附详细应用使用说明，帮助师生快速突破组合定位的实际应用场景功能，解决实际问题，转化成自身创新成果。
2、技术参数
- GPS北斗定位系统编程示例工程
（1）获取GPS数据：
使用合适的硬件或模拟器，获取GPS模块输出的原始数据。
使用串口通信或其他接口与GPS模块进行数据通信。
（2）解析NMEA格式数据：
GPS模块通常输出NMEA格式的数据。编写程序解析NMEA数据，提取位置、速度、时间等信息。
（3）位置可视化：
使用图形库（如Matplotlib、Baidu Maps API等），将GPS位置在地图上可视化显示。
实时显示当前位置、轨迹等信息。
（4）轨迹记录与回放：
编写程序记录GPS轨迹数据，并将其保存为文件。
实现轨迹回放功能，可通过时间滑块或其他方式查看历史轨迹。
（5）位置解算：
实现基于GPS数据的位置解算算法，包括经典的几何解算和基于卡尔曼滤波的解算。
讨论不同算法的精度和适用场景。
- IMU惯性测量单元编程示例工程
（1）获取IMU数据：
使用IMU传感器获取原始数据，包括角速度、加速度和磁场等。
利用串口通信或其他接口与IMU模块进行数据通信。
（2）解析IMU数据格式：
IMU通常输出原始数据流。编写程序解析IMU数据格式，提取角速度、加速度和磁场等信息。
（3）姿态估计：
实现基于IMU数据的姿态估计算法，如互补滤波、卡尔曼滤波等。
讨论不同算法的优劣和适用场景。
（4）运动跟踪：
利用IMU数据进行运动跟踪，实现位置和速度的估计。
演示如何在三维空间中跟踪物体的运动。
（6）IMU校准：
实现IMU的硬件和软件校准方法，包括零偏校准、尺度因子校准等。
比较校准前后的性能差异。
（7）姿态可视化：
使用图形库（如Matplotlib、OpenGL等），将实时的姿态信息可视化。
实现一个简单的3D模型，显示IMU测得的姿态。"

	10
	文化设计
	一楼、二楼实训车间装修
一、智慧维修汽车实训室
1.实训室名称：智慧维修汽车实训室；
2.主标语：匠心维修，安全护航；
3.简介牌：实训室功能、设备、培养方向；
4.尺寸：≥6m*4m;
5.材质及工艺：≥10mm厚PVC叠加制作安装;工艺：雕刻+UV+喷漆+结构胶固定+热熔胶,设计上使用红绿蓝等醒目的色彩图案，科技感风格;
文化墙内容
1.专业认知板块：以汽车底盘维修、发动机维修、举升机安全操作为核心，培养学生规范、安全、专业的维修技能；
2.设备实操规范指引板块：龙门举升机操作规范；
3.安全规范板块：安全第一、操作规程、警示标识；
4.学生风采/成果展示板块：学生实训成果、实训过程照片等。
二、新能源汽车实训室
1.实训室名称：新能源汽车实训室；
2.主标语：智联新能源，驱动新科技；
3.简介牌：实训室功能、设备、培养方向；
4.尺寸：≥6m*4m;
5.材质及工艺：≥10mm厚PVC叠加制作安装;工艺：雕刻+UV+喷漆+结构胶固定+热熔胶,设计上使用红绿蓝等醒目的色彩图案，科技感风格;
文化墙内容
1.专业介绍板块：汽车检测与维修、新能源汽车技术；
2.设备与标准板块：动力电池、电机、电控、充电桩、整车实训台等主流设备；
3.安全文化板块：安全第一、操作规程、警示标识；
4.学生风采/成果展示板块。
三楼大教室改造
三、智能网联汽车实训室
1.实训室名称：智能网联汽车实训室；
2.主标语：智联科技，慧通未来；
3.简介牌：实训室功能、设备、培养方向；
4.尺寸：≥6m*4m;
5.材质及工艺：≥10mm厚PVC叠加制作安装;工艺：雕刻+UV+喷漆+结构胶固定+热熔胶,设计上使用红绿蓝等醒目的色彩图案，科技感风格;
6.桌椅40套，讲台，活动隔断墙
文化墙内容
1.专业介绍板块：智能网联技术；
2.设备与标准板块：智能网联汽车概论、智能网联汽车装配与调试、智能网联构造原理等主流设备；
3.安全文化板块：安全第一、操作规程、警示标识；
4.学生风采/成果展示板块。


 
注：以上所有技术标准中标单位在中标公示期内到采购单位逐一进行演示，不满足招标须承担相应法律责任。
产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
 
四、商务要求
（一）基本要求
1、本项目的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。
2、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用任何设备或任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
（二）验收
1、采购人以磋商文件、中标人的响应文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的验收方案。
2、货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。
3、设备到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。
4、中标人应派有资格、有经验的人员负责进行安装、调试，须在合同规定的工期内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录。
（三）质保、维修及售后服务 
1、质量保证
★①质量标准：合格。所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
★②免费质保期：自终验合格日起质保1年。
2、售后服务
①提供所投产品1年的免费上门保修，终身保修。文化设计部分以采购方意见为主导，按照约定时间完成。其它所有设备免费质保不少于一年，在质保期内，因投标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，投标人在接招标人通知后，故障在接到故障通知起4小时内响应，一般问题12小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，48小时内完全修复，重大故障72小时内修复；如超过时限无法排除故障，提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成，48小时内保证系统投入正常使用。
②投标人须承诺在质保期内，免费提供技术服务和软件培训。
③投标人提供详细的售后服务方案。
（四）交付条款：
★4.1合同履行期限：合同签订后25个工作日内完成交货、安装、调试并交付使用。
4.2 交付方式：项目需求单位指定方式
4.3 交付地点：项目需求单位指定地点
五、报价要求及付款
1、本次供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，报价包含但不限于全部软、硬件设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、维保服务、人员培训、技术支持、验收、税金等直至验收交付使用后至质保期满的全部费用（包含所有隐含的内容），中标后费用不再另行增加，请投标人综合考虑。  
 2、付款方式： 
★货到现场完成安装调试，并经正式验收合格后，支付合同总额 100%。	
每次付款时，中标人必须提供符合税法的等额正规发票，采购人在每次开具的发票日期后10个工作日内付款
六、其他要求
1. 项目属性:货物类项目。
2．核心产品：智能实训车辆装调测试平台。
根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
3.演示要求：
 上传视频演示：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟
 
 
 
 
 
 
 
 


第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、采购本国产品的支持政策
1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（50分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。
（2）技术分（35分）
	评审细则
及分值
	评审标准

	技术指标性能响应
（15分）
	（1）所有规格及技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”技术参数及要求的，得15分；
（2）标▲项属于重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止；
（3）未标▲项属于一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。
（3）标注★“斜体且有下划线部分”项为重要条款,不得有负偏离,否则视为无效投标。
（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准）
注：招标文件要求提供技术内容支撑资料的应完整，完善，无遗漏地提供，否则视为未响应。

	项目实施方案
（5分）
	针对本项目设备采购安装全过程，评审供应商组织实施架构、项目人员配置、运输供货保障、现场安装施工、调试测试、竣工验收等（包括但不限于以上）核心环节的完整性、科学性、落地性及项目适配性。
1.实施方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合本项目实际建设需求，组织实施、人员配置、运输供货、安装施工、调试测试、竣工验收等实施环节完整无缺项，同时覆盖不限于上述环节的项目进度管控、质量管控、安全管控、风险防控、全过程资料归档、交付移交、售后衔接等配套实施内容。整体方案科学合理、统筹规划周全，各类管控体系完善，各环节专项保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全满足本项目设备采购、安装、调试、验收全流程落地实施的所有需求，得5分。
2.实施方案体系完整、贴合项目实际，实施环节齐全，整体规划科学合理、可操作性强，各环节实施流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全流程实施交付需求，仅少量细节未深度细化，无实质性短板，得4分。
3.实施方案整体较为完整，基本匹配项目实际需求，实施环节均有对应规划、无关键缺项，实施流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目全过程顺利实施交付，得3分。
4.实施方案基本完整、基本契合项目要求，实施环节均有基础规划框架，整体方案无原则性问题、可基本落地，但细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足项目基础实施交付需求，得2分。
5.实施方案内容完整性不足、实用性偏弱，各实施环节规划考虑不周全，质量、进度、安全等保障措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足项目最低基础实施需求，方案需大幅优化整改，得1分。
未提供本项目实施方案的本项不得分。

	售后服务方案
（5分）
	针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于服务流程机制、服务内容、售后人员安排等内容。评审供应商保修时限、服务响应速度、日常运维保养、备品备件保障、售后人员专业能力、客户反馈处置机制等（包括但不限于以上）核心服务要素的完整性、科学性、落地性及项目适配性。
1.售后服务方案内容全面详实、针对性极强，完全贴合本项目实际服务需求，保修时限、响应速度、日常运维、备品备件、人员保障、反馈处置等六大核心服务要素完整无缺项。整体服务体系健全、统筹规划周全，各项服务保障措施细化精准、无模板化通用内容、可直接落地，能够完全保障本项目设备稳定运行，满足全生命周期售后服务需求，得5分。
2.售后服务方案体系完整、贴合本项目实际需求，六大核心服务要素齐全，整体服务规划科学合理、可操作性强，各项服务流程规范、保障措施完善，项目针对性良好，可充分满足本项目全周期售后服务及常态化检测业务运维交付需求，仅少量服务细节未深度细化，无实质性服务短板，得4分。
3.售后服务方案整体较为完整，基本匹配项目实际需求，六大核心服务要素均有对应规划、无关键缺项，服务流程、保障措施基本周全到位，项目针对性较强，可平稳保障本项目设备全过程售后运维及常态化检测业务服务需求，得3分。
4.售后服务方案基本完整、基本契合项目售后要求，六大核心服务要素均有基础服务框架，整体方案无原则性问题、可基本满足售后需求，但服务细节规划存在明显欠缺、精细化不足，项目针对性一般，仅可满足设备基础售后运维服务需求，得2分。
5.售后服务方案内容完整性不足、运维实用性偏弱，各项核心服务要素规划考虑不周全，维保保障、响应处置、备件保障等服务措施落实不到位，项目针对性较差，仅能勉强满足设备最低基础售后需求，方案需大幅优化整改，得1分。
未提供本项目售后服务方案的本项不得分。

	培训
方案
（5分）
	投标人针对本项目的培训计划、培训内容、培训方式和培训场次、培训师资安排、培训地点和受训人数等编制培训方案。
1.方案内容全面具体，培训计划、培训内容、培训方式和培训场次、培训师资安排、培训地点和受训人数等方案科学合理、措施完善的，得5分；
2.方案内容具体，培训计划、培训内容、培训方式和培训场次、培训师资安排、培训地点和受训人数等方案较合理，可行性较强，措施较完善的，得4分；
3.方案内容具体，培训计划、培训内容、培训方式和培训场次、培训师资安排、培训地点和受训人数等方案基本合理，可行性强，措施完善的，得3分；
4.方案内容具体，培训计划、培训内容、培训方式和培训场次、培训师资安排、培训地点和受训人数等方案一般，可行性一般，措施一般的，得2分；
5.方案内容具体，培训计划、培训内容、培训方式和培训场次、培训师资安排、培训地点和受训人数等方案内容有缺失，可行性差，措施不完善的，得1分；
未见阐述不得分。

	项目设计方案
（5分）
	投标人根据新能源汽车数智综合实训基地建设项目实施要求结合学校现有场地提供智慧维修汽车实训室及新能源汽车实训室整体设计方案及实训室效果图。方案需围绕智能新能源汽车实训中心功能进行设计需功能详细、清晰，设计方案能充分体现智能新能源汽车关键技术，能集合各实训室功能点、教学点进行设计，布局合理、详细、清晰，能全面体现智能新能源汽车技术先进性和一体化教学可行性。
方案内容全面、科学合理，符合项目需求，能充分体现工学一体化教学的打5分；根据项目需求上内容，每有1项缺失扣除0.5分，扣完为止。


 
（3）商务分（15分）
	评审细则及分值
	评审标准

	履约能力（3分）
	1. 投标人具备汽车相关专业赛事技术支持服务经验，具备汽车相关专业赛事技术服务支持得1.5分，没有不得分。
注：相关证明材料扫描件上传至电子响应文件中，未提供证明材料或提供的证明材料不符则不得分。
2.投标人承办过省级或国家级汽车专业师资培训经验，具备师资培训经验得1.5分，没有不得分。
注：提供省级培训通知材料及相关培训现场照片证明材料上传至电子响应文件中，未提供证明材料或提供的证明材料不符则不得分。

	团队人员（5分）
	1.拟投入本项目的技术服务人员具备国家应急管理部培训中心颁发的新能源汽车行业从业人员安全培训合格证书，每提供一份得1.5分，本项最多得3分。
2. 拟投入本项目的技术服务人员具备汽车维修工高级技师等级证书资格，每提供一份得1分，本项最多得2分。
注：需提供相关证明材料扫描件上传至电子响应文件中，未提供证明材料或提供的证明材料不符则不得分。

	业绩
（3分）
	投标供应商承接过的类似供货业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。
注：须提供合同扫描件并上传至电子响应文件中，未提供证明材料或提供的证明材料不符则不得分。

	产品实力（4分）
	所投核心设备产品满足省赛或国赛技术标准要求，提供省赛或国赛设备使用证明文件或证书证明文件，加4分，没有不得分。
注：相关证明材料扫描件上传至电子响应文件中，未提供证明材料或提供的证明材料不符则不得分。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


第六章投标文件格式
 
投标文件
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日期 ：               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
 
二、2024或2025年度的财务状况报告
（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）
 
 


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
 
 
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
 
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺
 
供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：年月日
 
 


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                      。（须附证明材料）
 
主要专业技术能力有：                     。（须附证明材料）
 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：
 
 


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
 
六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）
 
 
七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
 
 
八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
 


九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
 
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：年月日
 
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	 
 
 
	 
 
 


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	 
 
 
	 
 
 


填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
 
 
 
法定代表人（单位负责人）身份证明
 
致： 采购单位 
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：
 
系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
 
 
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	 
 
 
	 
 
 


 
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
 
日期：年月日
 
 


十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账号： 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
 
十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：
日期：
 
 
填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
 
 
十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
单位名称（盖章）：
日期：
 
 
填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
 
 
 


十三、联合体协议（参考格式）（本项目不适用）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省赣榆中等专业学校组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）
 
 
供应商1全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
供应商2全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
……
 
备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。



十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表
项目名称：项目编号：分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	总计（元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注：投标总报价超过各分包最高限价、单设备超单台限价的均投标无效。
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金、制造商保修费用和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符
4、行数或事项不够，可自行增加。
 
 

十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
 




十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 


 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
 


十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：项目编号：分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
 


十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：项目编号：分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
 
 


十九、开标一览表
供应商全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	 
	元

	核心产品
	 


          年月日


二十、关于符合本国产品标准的声明函	

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
 
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
 
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
 
……
 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
 
 
公司（单位）名称（盖章）：　
 
日期：　     年　  月　  日
 
 
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
6、划除栏无需填写。
 
 
 
 
	


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
 
法律依据：
 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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