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[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]第一章  投标邀请
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320118-JZCG-G2026-0016 
2.项目名称：高淳区消防车辆装备提档升级采购项目
3.预算金额：980.98万元（采购包1：180.98万元；采购包2：800万元）
4.最高限价： 980.98万元（采购包1：180.98万元；采购包2：800万元。各采购包报价超过相应最高限价作无效投标处理。）
5.采购需求（简介）：为切实提升独立作战能力以及应对大跨度大空间厂房等特殊火灾扑救与综合应急救援能力，补齐装备短板，优化应急响应机制，增强安全保障，对消防车辆装备进行提档升级采购。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：
采购包1：
签订合同后70日历天内将货物送达指定地点。
质保期不低于3年(自验收合格之日起开始计算)。
采购包2：
合同签订后12个月内交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月。
整车质保期不低于5年，随车器材质保期不低于3年(自验收合格之日起开始计算)。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月25日09时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：赵先生，收件地址：南京市高淳区固城湖北路51号，联系电话：025-57333907。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心高淳分中心政府采购科，收件地址：南京市高淳区创新大道9号市民中心四楼B区B409，联系电话：025-56821765。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市高淳区应急管理局          
地  址：南京市高淳区固城湖北路51号    
联系人：赵先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-57333907
2.交易中心
地  址：南京市高淳区创新大道9号市民中心    
联系人：杨女士
联系电话：025-56821765 
[bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向高淳区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心高淳分中心组织的                     项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 签订合同5个工作日内，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：
6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。
6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 支付时间及比例：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款作为预付款。乙方按照合同约定交货，在甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付合同总金额70%的价款。
 8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场。
10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。
13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。 
13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      
《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]采购包一
一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
为切实提升独立作战能力以及应对大跨度大空间厂房等特殊火灾扑救与综合应急救援能力，补齐装备短板，优化应急响应机制，增强安全保障，对消防车辆装备进行提档升级采购。（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品（如有）

	1
	PQ新式泡沫管枪
	12
	个
	2500
	主要产品
	工业
	货物
	/

	2
	自摆单口炮
(含泡沫炮头管)
	2
	门
	14000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	3
	灭火侦查机器人
	2
	台
	250000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	4
	攻坚组内攻套装
	1
	套
	310000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	5
	内攻安全控制牌
(含12人呼救装置)
	1
	套
	35000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	6
	伯努力水枪
	6
	套
	3000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	7
	中倍数泡沫发生器
	6
	个
	2800
	主要产品
	工业
	货物
	/

	8
	高倍数泡沫发生器
	6
	个
	12000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	9
	排烟灭火二合一机器人含一辆平板运输车
	1
	台
	800000
	核心产品
	工业
	货物
	/


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	PQ新式泡沫管枪
	1、产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准；
2、水枪枪体：选用铝合金，表面阳极氧化防腐处理；
3、接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口；
4、手柄：选用尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；
5、吸液嘴：设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得3-4-6-7%的4个档位的吸液量变化，有防回流功能；
6、连接器：泡沫枪前段设置了可360度旋转的连接器。便于吸液嘴在不同方位连接；
7、在喷射压力≥0.7MPa时可以喷射≥8L/s的泡沫液；直流射程≥20m；
8、发泡倍数：≥7；
9、25%析水时间（min）：≥2.5min；
10、混合比（%）：3-4-6-7%。

	2
	自摆单口炮
(含泡沫炮头管)
	1、含炮头重量不超过≤15kg，可单人操作；
2、流量20-30-40L/S按钮式可调节；
3、最大射程≥65米，最大流量≥40L/S，最大喷雾角度≥120°，额定工作压力≥0.8MPa，最大工作压力≥1.4MPa；
4、水平自摆角度20°/30°/40°三个摆幅角度；
5、炮头上下调节角度范围30°-70°，手动/自摆模式切换旋钮,拉开旋钮即可退出自摆功能，实现手动控制射流方向，推回旋钮开启自摆功能；
6、360°可旋转进水口接头，防止水带打结，不必抬起炮体即可连接水带；
7、轻质铝合金材质，表面硬质阳极氧化处理，内外红色(或者黄色)喷塑处理；
8、2只支撑脚，可折叠便于存放；
9、可以加装发泡管打泡沫；
10、水平回转角≤40°、俯仰：30°+70°；
11、长宽高：≤70cm*40cm*60cm。
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	灭火侦查机器人
	1、整机性能
★1.1总体性能符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分 ：通用技术条件》标准的要求，投标时提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效，未提供作无效投标处理。
2、机器人本体
▲2.1履带式行走结构，外形尺寸（含集水器）（mm）：≤1300（长）×700（宽）×800（高）mm；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2.2整机质量：≤260kg；
2.3驱动形式：采用电力驱动；电机总功率：≥2000W；
2.4行走速度：≥1.9m/s；直线跑偏：≤1％；
▲2.5最大越障高度：≥220mm；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2.6爬坡角度（%）：≥70；
2.7可靠性：连续工作时间≥15h，机器人稳定、可靠；
▲2.8通讯距离：无线通讯距离≥500m；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2.9牵引力：≥2500N；
3、消防水炮
3.1工作水压范围：≤1.1MPa；
▲3.2最大流量：≤60L/s，最大射程：水≥65m；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
3.3具备仰射/、俯射角度切换，左右摇摆功能≥30°；
4、其它功能
4.1具备声光警示信号功能；
4.2整机自保喷淋功能：具有自动水雾喷淋保护系统，手动或自动开启，有效阻止周边环境的热辐射并给机器人降温；
▲4.3具备载物平台，满足现场水带、器材运输：负载力≥60kg；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4.4设备具有良好的防水能力。浸泡于25厘米水中1小时后，设备仍能正常工作；
4.5避障功能：机身前端安装避障传感器，具有避障功能；
4.6机器人前后端须搭载摄像头，采集的现场图像可以回传至遥控端；
4.7 可配置360全景摄像机；可对前、后、左、右四个方向进行察看；
4.8 可配置气体传感器，实现对现场不同高度的有毒、可燃气体≥4种；
4.9 可配置红外热成像，分辨率≥384×288，探测现场温度≥-20～550度；
4.10 可配置双向语音对讲：遥控器与机器人本体端实现双向语音对讲；
4.11 遥控终端：重量≤3.5 kg，显示屏≥10英寸，工作时间≥8h。
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	攻坚组内攻套装
	一、背负式图像中继：
1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设；
2、配置全向天线情况下，视距场景与图像自组网基站间传输距离≥20km，且无线传输速率≥4Mbps；
 3、支持1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；
4、发射功率：2W-4W，支持双发双收；
5、接口要求：提供一体化HDMI视频和一体化3.5mm音频接口，提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持5G双SIM卡接入公网功能；
6、防护等级（整机，含接口）：≥IP67； 
7、整机重量（包含电池）：≤1500g；
8、工作温度：满足-30℃~+65℃；
9、工作时长：≥6小时，待机时长≥12小时；
10、▲支持北斗定位，支持上报位置数据到国家消防救援局综合定位服务平台；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
11、单兵主机内置≥2.4英寸彩色液晶显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、视频图像传输状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕快速配置；
12、提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能；
13、与支队在用的图像自组网装备可以实现MESH互联互通。
二、机载图像中继：
1、所投设备能与采购人现有行业无人机（大疆M350或M400）平台配套使用，进行超视距通信中继，实现图像高清晰度传输。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2、传输性能：单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；搭配全向天线，在通视场景下与图像自组网基站之间传输距离≥30公里，且两端带宽≥4Mbps；
3、组网方式：无人机中继基站支持支队MESH基站、单兵、单兵点对点、点对多点、多点对多点，自动多跳中继；
4、工作频段：支持1420MHz-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；发射功率2W～4W，支持双发双收；
5、接口要求：防水航空网口≥1个，MESH天线口≥2个，支持WiFi；
6、实战使用：操作便捷、支持一键式开机、开机即用；防护等级≥IP67；工作温度-30℃~+65℃；支持北斗定位；
7、QoS检测功能：可根据协议类型IP地址参数设置QoS服务等级，系统能够检测无线承载的QoS需求、无线链路的质量、节点的吞吐量，会采用相应的策略调度无线资源。
8、HARQ重传功能：支持无线HARQ重传；
9、支持移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
10、与支队在用的图像自组网装备可以实现MESH无线空口互联互通。
三、黑光自组网布控球：
1、产品支持36倍光学变焦，16倍数字变焦；
2、产品变焦摄像头焦距：6mm—200mm，定焦摄像头焦距：2.8mm；
3、产品要求在补光光源关闭的情况下，彩色：≤0.00021x（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.00011x（AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）；
 4、▲产品支持红外夜视，夜间识别可识别不小于≥300米目标处人体轮廓；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
5、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥40°/s；
6、产品支持宽动态、3D降噪、手动或自动白平衡；
7、编码算法支持H.264和H.265;
8、支持视频四码流，支持同时进行两路本地录像，两路实时视频传输功能；
9、▲支持触摸显示屏及工作状态显示屏双显示屏，触摸显示屏尺寸≥2.8英寸，支持通过屏幕查看布控球采集的视频图像；工作状态显示屏≥1.3英寸，可以查看设备状态、电池电量，无线网络连接状态以及北斗连接状态等；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
10、支持图片抓拍，变焦摄像头支持照片分辨率为2688×1520/1920×1080/1280x720/640x480，在照片分辨率为2688×1520时照片分辨力≥1200线；定焦摄像头支持照片分辨率为3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280x720/640x360，在照片分辨率为3840×2160时照片分辨力≥1200线；
11、在H.265编码，分辨率为3840×2160，30帧/秒，分辨率1500线条件下，录制1小时的视频文件大小≤2.3GB；
 12、产品内置拾音器及扬声器，可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲；
13、支持4G、5G、WiFi、蓝牙、以太网、MESH网络；
14、▲内嵌MESH模块，可以与消防总队/支队在用图像自组网装备实现MESH空口互联互通，共同组网；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
15、MESH工作频段：1420MHz～1520MHz，发射功率≥500mW，视距场景下与宽带自组网基站的有效传输距离不小于≥4公里；
 16、支持双TF卡存储，支持流式文件存储，支持叠加水印信息，录像文件支持通过有线和无线方式进行上传； 
17、支持单北斗定位；
18、支持在支持视频分辨率≥3840×2160、帧率≥30帧/s条件下连续工作≥12小时，电池可拆卸，更换电池过程中支持不使用外部电源供电的情况下工作时间不小于10分钟； 19、支持DC充电，并支持ACC信号开关机；
20、▲具有触摸屏、物理按钮以及客户端云台控制，均可控制云台上下左右转动和远近缩放；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
21、支持双摄联动，支持在机身触摸屏上框选定焦摄像头的拍摄区域，支持自动联动变焦摄像头居中拍摄选中区域； 
22、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；
23、工作温度：-20℃~60℃；
24、IP防护等级：≥IP66；
25、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台。
四、前突图像融合指挥终端：
1、服务端应用功能要求：
（1）超视距智控平台具备可视化操作界面，简单易用；采用B/S架构，模块化管理。包含实现对自组网智能系统的综合管理和视频调度功能；
（2）实现紧急情况的收集、显示、上报功能。即可视化指挥平台能通过网络传输和其他通信方式实时接收、显示、上报紧急情况的现场视频、文字、图片、语音信息，并能通过调度台随时调阅紧急情况前端的调度终端的视频、文字、图片等信息；
（3）超视距智控平台具备视频调度功能：支持对终端的视频、音频、位置等信息的监控功能，调度画面可实现多分屏自由切换。图形化的操作界面便于操作人员使用，实现音视频对讲指挥功能；
（4）实现远程指挥功能。在进行突发灾害事故救援时，可依托网络，运用语音、文字、图片信息迅速实现对各个前端调度终端现场实时远程指挥；
（5）实现应急指挥辅助决策功能。即通过定位系统，电子地图以及配套的客户端软件、自组网单兵设备，迅速查询救援人员、救援装备的位置，从而为调度和部署应急救援处置的救援力量等处置预案提供可靠的参考数据。
（6）支持同时监控多路视频图像；
（7）支持视频一键抓拍并实时上报；
（8）平台标准开放，支持并兼容GB28181、H.323、SIP协议，平滑扩容；
（9）可视化指挥调度系统支持录像和历史轨迹回放的功能，能实时显示终端回传的定位数据并生成线路轨迹动态图，管理人员可根据时间段查询历史轨迹数据。
（10）平台依托自组网链路，支持对常见行业级多旋翼无人机的飞行控制、飞行姿态监控、无人机航线规划、无人机下挂云台的控制、飞行日志数据记录、无人机下挂云台视频的回传等；
（11）支持智能链路分析功能，辅助现场通信保障人员进行链路仿真及通视分析，实现快速部署自组网中继设备；
（12）支持视频前端设备的配置管理；
（13）支持本地部署；
（14）支持集群会议功能，支持实现不同终端之间集群功能。
（15）可视化指挥平台支持报表统计功能，可分别对不同类型的用户、设备进行分类统计；
（16）提供设备在线监测功能，实时监测自组网设备上下线情况及告警信息；
（17）提供自组网网络拓扑呈现功能，实时显示自组网设备之间连接关系，流量、信号强度、距离等无线信息；
（18）提供自组网设备、终端设备节点位置服务功能，设备定位信息呈现、定位信息上拉、位置标识、轨迹回放，
（19）支持对设备参数进行修改配置与查看，比如频点、功率、IP地址等信息；
（20）支持对自组网设备进行版本管理及升级；
（21）支持多网络分级管理，可以对授权的多个MESH网络同时管理；
（22）含32路license。
2、硬件部分要求
（1）支持国产操作系统麒麟V10
（2）阳光可视屏幕
（3）防护等级≥IP65
（4）整机性能优异，支持软件服务功能正常运行。
五、头盔单兵图传5台：
1、产品符合GA/T 947.2-2015、GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021 标准。
2、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。
3、侧面和正面都有摄像头，可适用多种应用场景，可固定于消防头盔回传内攻图像。
4、双摄像头：主副两个摄像头可以随时手动切换
5、佩戴方式：帽檐滑轨卡扣式及肩夹式佩戴
6、工作温度：-20℃—+60℃
7、防爆：≥CT4
8、三种报警途径：手动报警、静止报警、磕碰报警
9、重量：≤150g（不含背夹）
10、不低于0.49 吋显示屏，录像分辨率支持640*480、1280*720、2560*1440，广角镜头。
11、内置高灵敏度北斗定位模块。
12、无线网络支持4G 网络和wifi 网络
13、TF 卡存储，不低于128G
14、连续工作时间≥6 小时.
15、防护等级不低于IP67
16、可支持TYPE-C 接口充电器和导出数据
17、材质：高隔热、高阻燃材料
18、视频编码分辨率1080P、720P、VGA、QVGA
19、视频帧率
1080p@30fps/720p@30fps/VGA@30fps/QVGA@30fps 可设置
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	内攻安全控制牌
(含12人呼救装置)
	一、内攻登记装置：
▲1、与内攻身份铭牌配合使用，快速登记内攻人员的身份、空呼压力、内攻时间、空呼剩余时间等信息；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
▲2、五米距离外，可观察内攻人员空呼压力以及各项工作时间；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
3、撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令；可执行单个队员撤离或全体撤离指令，并通过灯光颜色判断队员指令是否接收；
4、任务结束出场时，队员取回专属身份铭牌，完成出场登记，系统实现内攻登记的入场和出场闭环监控管理；
▲5、具备写字板功能，可通过白板笔手写记录事件重点信息；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
6、电池：在不间断的登记及监控内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥8小时；
7、内攻登记数据可以实时同步至救援指挥平台。
二、消防员呼救器：
1、消防员呼救器技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》要求；
2、消防员呼救器具有内攻身份登记功能,内攻时身份铭牌保存于后场，实现内攻身份快速登记；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
▲3、连续开机时间≥40小时，连续报警时间≥900分钟；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、消防员呼救器质量≤230g；
5、可通过手机APP设置消防员的中文姓名、温度报警阈值、内攻计时等参数；
6、具有联动报警功能，同组呼救器可接收、显示队友的中文姓名及求救报警等信息并操作呼救器选择是否救援；
7、具有高度标定功能，救援时显示与报警人员之间的高度差，精度≤1m；
8、具有测距功能，可以准确测量与报警人员之间的水平距离，测距精度≤1m；
9、具有抗强磁干扰的指南针功能，依靠指南针可辅助辨别自身的行动方向；
10、任务结束出场时，每位队员从后场取回属于自己的身份铭牌，实现内攻登记的入场和出场闭环指挥管理；
11、消防员呼救器防爆性能：≥Ex ia IIC T4 Ga

	6
	伯努力水枪
	1、排烟灭火装置由多功能枪柄、延长杆、能量引导装置枪头组合，装置弯头处配有玻璃破碎器；
2、挂耙齿数量：≥5个，长度：≤16cm；
3、延长杆：≥3支，直径：≥35mm，每支长度：≥550mm，可适用于不同的高度，重量：≤1kg
4、装置末端可连接多功能枪头，喷雾角度:0-120°；
5、顶部配有细水雾喷射装置，可进行室内的灭火、降温和除尘；
6、装置为水驱动设计，最大排烟量：≥36000m³/h
7、流量：≥600L/min。

	7
	中倍数泡沫发生器
	1、额定混合液流量 8L/s，流量允许偏差 ±8%
2、额定工作压力：≥0.8Mpa
3、发泡倍数：20≤N≤200
4、50%析液时间：≥20min
5、射程：≥15m
6、混合比：3-6%

	8
	高倍数泡沫发生器
	1、用于生产存放石油化工、气体、机械制造工业等建筑物内及仓库火灾内立体泡沫灭火。
2、在火灾发生时大量的泡沫迅速覆盖燃烧物或充满被保护空间，采用窒息和冷却的双重方式灭火。
3、工作压力范围：0.4MPa～0.8MPa
4、额定压力：≥0.6Mpa
5、0.8Mpa压力下发泡倍数≥600
6、0.8Mpa压力下发泡量：≥175m³/min
7、0.8Mpa压力下 50%析液时间：≥25min
8、重量：≤7.5kg

	9
	排烟灭火二合一机器人含一辆平板运输车
	一、排烟灭火机器人：                          
★1、整体要求：
整机总体性能符合XF 892.1-2010《消防机器人第1部分 ：通用技术条件》标准的要求，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。
2、机器人主要指标：
▲2.1采用四冲程免维护水冷柴油发动机，发动机功率≥96kw；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2.2底盘形式：采用ATV全地形液压自行式履带底盘；
▲2.3行驶速度≥8km/h；（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2.4外形尺寸（mm）：≤3000×1800×2800。
2.5整机重量≤4000kg；
▲2.6垂直越障高度≥250mm；
2.7遥控距离≥1000m；
2.8最大涉水深度≥750mm；
2.9最大爬坡角度≥30°；
2.10配备水和泡沫液两用水炮：流量≥85L/s、射程≥80米，可开花和直流打水，水炮俯仰角度不小于：-5°到65°。进水口数量、位置合理设计；
2.11配备水带快速脱离系统，可远程操控；
2.12自保护功能：安装有自动避障和喷淋降温自保功能，机器人排气管加装防爆装置；
2.13配置排烟机、水炮、摄像机、气体探测器、救援、清障、侦察、远程控制等装置；
▲2.14排烟机排风量（m³/h）：≥160000m³/h，风机出风口直径≥1000mm；具有喷射水雾功能；水雾流量≥1200L/min，风机俯仰角度不小于：-5°到65°。
2.15具有视频影像采集功能，配备红外热成像仪，具有≥4路视频系统，摄像头具有图像防抖动功能、图像采集并实时传输的功能；摄像设备可360°连续旋转，俯仰角范围不小于-90°到90°，防水防雾；
2.16可探测有毒、有害、易燃、易爆气体，可对至少8种有毒有害或易燃易爆气体（CO、H2S、O2、SO2、EX、Cl2、NH3、NO）等的浓度进行定性、定量检测；
2.17配备一体式带显示器的遥控系统，手持式轻量化遥控器，无线控制装置质量≤4kg，显示屏≥10英寸，高清高亮全视角液晶屏，支持多路视频同时显示，应能防止同频干扰；
2.18机器人内置控制模块，遥控器和机器人之间可以实现双向语音通话；
2.19机器人前端安装有红外测温传感器，可检测机器人周边的物体温度
2.20机器人可以输出70MPa或以上超高压液压源，供破拆工具使用；
2.21机器人可以输出额定频率50Hz，额定电压AC 220V，额定输出容量≥10kVA的电源，供现场应急用电；
2.22安装有绞盘，拉力≥32kN，用于泥泞地自救脱困，遥控器控制收放；
2.23机器人前端安装有液压推铲，推力≥32kN；
2.24机器人配有备用遥控器，在主遥控丢失时备用，实现两种以上的遥控冗余控制；
2.25整机电器设备、电控柜防护等级≥IP65。电气柜所有电缆、插件均采取防水处理，控制柜应为全封闭结构。
2.26整机安装有4只照明工作灯。设置火场撤离声光提醒功能。       
二、运输拖车：
1、满足同时搭载2 台消防灭火机器人 + 1 台排烟灭火机器人，满足消防救援快速转运、机动部署需求；
2、采用平板式结构，承重适配总载荷，平台设防滑、固定锁止装置，确保运输稳固；
3、配坡道，支持机器人自行上下车；带制动、转向及安全警示装置；
4、具备良好通过性与稳定性，适配复杂路况；全车打磨打砂喷塑烤漆，适应户外恶劣环境；
5、整车尺寸≥长5000宽2200高度600，底板离地≥500；
6、双轴（加强轴）；承载力≥5吨，≥12寸刹车盘，4轮撞击刹车。


★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.总体要求
（1）验收要求
①在发货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
②验收时，采购人可对中标供应商所供产品按照合同文件进行检验。如果货物的质量和规格与合同文件规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人有权向中标人提出索赔；
③验收情况作为支付货款的依据。产品保修期自验收合格之日起算。
（2）质保及售后要求
中标供应商提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，中标供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。
（3）其他要求
①投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（在投标文件中提供承诺书并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理。）
②消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。
3.付款条件
甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款作为预付款。乙方按照合同约定交货，在甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付合同总金额70%的价款。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：签订合同后70日历天内将货物送达指定地点。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。


采购包二
一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
为切实提升独立作战能力以及应对大跨度大空间厂房等特殊火灾扑救与综合应急救援能力，补齐装备短板，优化应急响应机制，增强安全保障。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	政府强制采购节能产品（如有）

	1
	小型泡沫消防车
	1
	辆
	600000
	[bookmark: OLE_LINK2]主要产品
	工业
	货物
	/

	2
	抢险救援消防车
	1
	辆
	1000000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	3
	10吨泡沫消防车
	1
	辆
	2800000
	主要产品
	工业
	货物
	/

	4
	压缩空气泡沫消防车
	1
	辆
	3600000
	核心产品
	工业
	货物
	/


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	产品名称
	功能、性能、配置要求不低于以下要求

	1
	小型泡沫消防车
	★消防车辆的投标人所投车辆型号应取得工信部公告，并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的同型号车辆检验报告。【投标时提供相应工信部公告及检测报告的扫描件，未提供作无效投标处理】
（一）整车
1、▲整车外观尺寸：≤7800mm×2400mm×3300mm。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2、满载质量：≤12000kg。
3、乘员人数（含驾驶员）：≥6人
（二）底盘
1、驱动形式：4×2。
2、▲发动机：柴油，功率≥115kW。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
3、变速箱：手动变速箱或自动变速箱。
4、蓄电池：容积≥110Ah，在驾驶室内设有电路总开关。
5、油料箱：≥120L。
6、轴距：≤4000mm。
7、排放：国Ⅵ排放标准。
8、安全行驶装置：配有360°行车记录仪（内存≥128G）、倒车影象（≥9寸，彩色）、胎压监测系统。
9、其他设备：安装北斗定位终端及车载台。
（三）驾乘室
1、▲结构：单排驾驶室+独立乘员室（投标时提供所投车辆实物照片佐证）。
2、座位设置：乘员室可坐消防员≥3人。
3、驾驶室：高强度安全驾驶室。驾驶室隔音，防震及隔热，驾驶室内前部设置1个驾驶员座位，1个副驾驶座位。
4、独立乘员室：可乘坐不少于3名消防员，座椅背后设有不少于3具空气呼吸器架，座椅均配备三点式安全带。
5、乘员室结构：采用镁铝合金板辅以专用铝型材,使用不锈钢螺栓连接或铆接。
6、上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等。
（四）上装
1、材质：铝合金材质。
2、▲结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材，螺栓连接或铆接形式。
3、泵房：泵房设置在车尾，配有泵房控制面板便于操作。
4、储物箱：左右两侧至少各2个储物箱，储物箱由轻合金带锁卷帘门关闭，防水、防尘，门开关平滑，没有杂音。储物箱的设计应保证最大的储存能力，同时器材的放置应符合互不影响干扰和快速搬移的需要，内部分隔合理。储物箱应保证放置各种水带、水枪、分水（集）器、吸水管等常规消防灭火器材以及随车各种器材的空间和固定位置。
5、后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯。梯蹬间距≤300mm，梯蹬宽度≥250mm，最低梯蹬距地面≤450mm，深度≥150mm。
（五）灭火系统
1、消防泵
1.1、位置：后置。
1.2、压力/流量：≥1.0MPa/40L/s
1.3、真空性能：最大吸深不小于7m，真空度≥85kpa。
2、吸水管路：不少于1个DN125水泵外吸口，吸水口的数量应能满足泵的最大出水需要。
3、泡沫混合比例系统：工作方式：负压环泵式，混合比例：6% 。
4、控制装置：位于消防泵室内，泵房控制面板上设有泡沫液位表、水罐液位表、水温表、水泵转速表、真空表、水泵压力表。所有显示值采用中国的计量标准和国际通用图标。 
5、出水管路：车身两侧各设有1个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个DN65的罐注水管路。
6、泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，位于车尾；1个罐吸液管路，装有一只DN50球阀；1个泡沫冲洗管路。
7、放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水。
（六）容罐
1、容罐容量：≥1800L（泡沫罐与水罐比例可调）。
2、▲材质：PP(聚丙烯)板材，板厚≥15mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏；或罐体材料：304不锈钢材料，板厚≥4mm，内设有防荡隔板。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
3、检查人孔：设置不少于一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压。
4、溢流装置：水罐和B类泡沫罐设置有溢流装置。
5、排污口：水罐及泡沫罐各设有一个带阀门的排污口。
（七）照明系统
1、离地高度：≥4.5m。
2、灯具类型：LED。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
3、▲灯具功率：≥0.6kW。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、灯具水平回转角度：≥350°
5、灯具俯角：≤-90°仰角：≥+240°
6、灯具电压：24V。
7、特点：带一键复位功能。
（八）绞盘
1、▲额定拉力：≥25kN。（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2、钢丝绳有效工作长度：≥30m。
3、钢丝绳直径：≥8mm。
（九）电气设备
1、照明系统：器材箱两侧顶部安装有照明灯，用于车侧照明。
2、信号装置：驾驶室顶部安装有红色长排警灯。1个不小于100W的扬声器安装在驾驶室，扬声器传输警笛信号，可作为广播单元中的一部分。整套广播系统包括一个驾驶室内手持麦克风及车顶扬声器。
3、驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯。
4、倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏。
5、自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离。
（十）随车器材
	序号
	名   称
	规格参数
	数量

	1
	消防水带
	16-80-20
	6盘

	2
	消防水带
	16-65-20
	6盘

	3
	多功能水枪
	
	2支

	4
	空气泡沫枪
	
	2支

	5
	吸水管
	DN125×2m
	4根

	6
	外吸液管
	DN50
	1根

	7
	滤水器
	DN125
	1件

	8
	分水器
	FⅢ80/65×3
	1件

	9
	集水器
	JⅡ125/80×2
	1件

	10
	吸水管扳手
	125
	2件

	11
	吸液管扳手
	50
	2件

	12
	异径接口
	80雄/65雌
	2件

	13
	异型接口
	65内扣/80雌
	2件

	14
	底盘工具及附件
	
	1套

	15
	地上消火栓扳手
	
	1支

	16
	水带挂钩
	
	2件

	17
	水带包布
	
	4件

	18
	水带护桥
	
	1副

	19
	消防斧
	
	1把

	20
	消防锹
	
	1把

	21
	干粉灭火器
	
	1具
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	抢险救援消防车
	★消防车辆的投标人所投车辆型号应取得工信部公告，并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的同型号车辆检验报告。【投标时提供相应工信部公告及检测报告的扫描件，未提供作无效投标处理】
（一）整车
1、外形尺寸：长×宽×高：≤8900mm×2550mm×3600mm
2、满载质量：≤14000kg
3、整备质量：≤14000kg
4、乘员人数（含驾驶员）：≥6人
（二）底盘
1、驱动形式：4x2
2、发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控
3、额定功率：≥255kW（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、最大扭矩：≥1400N·m
5、排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准
6、轴距：≤4500mm（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
7、刹车形式：双回路气压制动，前盘后鼓
8、变速箱：手动变速箱
9、带胎压监测装置、ABS、EBS、ESP
（三）驾驶室
1、结构：原装4门双排
2、座椅设置：前排≥1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，后排≥4座，加装四具空呼器架，座椅配备安全带
3、乘员室座椅储物箱：乘员室座椅下方设置储物箱，可用于存放说明书和底盘工具等
4、上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门等状态
5、仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等
（四）升降照明系统
发电机
1、额定功率：≥11kW
2、额定电压：220/380V
3、频率：50Hz
4、燃油：汽油
升降照明系统
1、离地高度：≥6m
2、灯具类型：金卤灯
3、灯具功率：≥4kW（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、灯具回转角度：≥360°
5、灯具俯角：≤-90°仰角：≥90°
6、灯具电压：220V
7、50米处各测试点照度最小值：≥5lx
8、上升时间：≤120s
9、下降时间：≤120s
10、遥控类型：有线遥控+无线遥控
11、特点：带一键复位功能,一体化灯架，内走线
（五）牵引系统
1、电压：24V
2、额定拉力：≥75kN
3、钢丝绳有效工作长度：≥34m
4、钢丝绳直径：≥11mm
5、安装部位：前保险杠处，带自动排绳装置
（六）随车起重机 
1、起重能力：≥10.5t·m
2、最大吊重：≥5000kg
3、最大幅度吊重：≥1100kg
4、旋转角度：≥420°
5、最大幅度：≥8m
（七）副大梁
1、结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢，采用部件焊接+整体装配式结构。
（八）器材箱
1、材质：高强度铝合金板材及型材
2、结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式。车身为左右贯通式结构，表面做防滑喷涂；两侧各设置≥2扇卷帘门、≥2个器材箱
3、器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门
（九）脚踏板
1、位置：车身两侧下部（卷帘门下方），打开后离地高度一致
2、材质：翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯，面板喷涂防撞防滑胶
3、结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠。每个踏板承重≥250kg
（十）侧爬梯
1、位置：车身右侧
2、材质：高强度铝合金型材
3、结构：侧爬梯采用高强度铝合金型材装配而成，方便人员攀爬上下车顶
（十一）电气系统
1、警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部安装频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统
2、器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，随门联动开关。在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况
3、安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯
4、驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯
5、倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶
室内设置≥9寸显示屏
6、自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离
7、上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护
（十二）随车文件
1、底盘使用说明书
2、底盘合格证
3、发动机号码拓印件
4、底盘号码拓印件
5、消防车使用说明书
6、消防车合格证
7、消防车交接清单
8、随车器材清单（以上均为中文）
（十三）随车器材
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	移动线盘
	220V和380V各1盘
	盘
	2
	

	2
	移动照明灯组
	
	套
	1
	

	3
	滑轮组
	
	套
	1
	

	4
	支腿垫板
	
	块
	2
	

	5
	起重吊带
	5t
	副
	1
	

	6
	车轮止动楔
	
	个
	2
	

	7
	灭火器
	ABC干粉2kg
	个
	1
	

	8
	消防斧
	
	把
	1
	

	9
	消防锹
	
	把
	1
	

	10
	消防镐
	
	把
	1
	

	11
	铁铤
	
	把
	1
	

	12
	绝缘剪
	
	把
	1
	

	13
	备胎
	
	只
	1
	底盘自带

	14
	底盘随车工具
	
	套
	1
	底盘自带
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	10吨泡沫消防车
	★消防车辆的投标人所投车辆型号应取得工信部公告，并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的同型号车辆检验报告。【投标时提供相应工信部公告及检测报告的扫描件，未提供作无效投标处理】
(一) 整车
1、外形尺寸：长×宽×高：≤10000mm×2550mm×3600mm
2、满载总质量：≤26000kg
3、整备质量：≤16000kg
4、灭火剂容量：≥9500kg
5、乘员人数（含驾驶员）：≥6人
（二） 底盘
1、驱动形式：6×4
2、发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控
3、▲额定功率：≥265KW（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、最大扭矩：≥1800N·m
5、排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准
6、轴距：≤4600mm+1400mm
7、刹车形式：双回路气压制动，前后盘式制动
8、最小转弯直径：≤21m
9、▲变速箱：全自动变速箱（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
10、带胎压监测装置、ABS、EBS、ESP
（三）驾乘室
1、结构：单排驾驶室+独立乘员室
2、乘员室箱体：采用高强度镁铝合金板辅以专用铝型材,使用不锈钢螺栓连接或铆接。
3、驾驶室座椅：1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，座椅配备三点式安全带
4、独立乘员室：乘员室可并排乘坐四名消防员，座椅背后设有4具空气呼吸器架，座椅均配备安全带
5、独立乘员室空调：直流整体式冷暖空调
6、上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等
7、仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油箱油量表、冷却液温度表、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等
8、独立乘员室翻踏板：采用气动翻转式，与车门联动
9、其他配置：独立乘员室前部安装有可与驾驶室联系的可视语音对讲系统、220V市电插座，可兼容两脚插头和三脚插头、USB插座不少于2个、不少于4张可折叠小桌板及不少于4个可折叠衣帽钩等。
（四）上装
器材箱
1、材质：铝合金材质
2、结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式。
3、储物箱：左右两侧至少各2个储物箱，储物箱由轻合金带锁卷帘门关闭，防水、防尘，门开关平滑，没有杂音。储物箱的设计应保证最大的储存能力，同时器材的放置应符合互不影响干扰和快速搬移的需要，内部分隔合理。储物箱应保证放置各种水带、水枪、分水（集）器、吸水管等常规消防灭火器材以及随车各种器材的空间和固定位置。
4、泵房：泵房设置在车尾，配有主控液晶显示屏，便于操作
5、车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯；车顶右侧中部设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管
翻踏板
1、翻踏板位置：车身两侧下部（卷帘门下方），打开后离地高度一致
2、材质：翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，面板喷涂防撞防滑胶，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯
3、翻踏板结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠；每个踏板承重≥250kg
后爬梯
1、位置：车身尾部右侧
2、材质：高强度铝合金
3、结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶
（五）水泵
1、▲额定压力/额定流量：≥1.0MPa/100L/s（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2、引水器型式：电动真空引水泵
3、最大真空度：≥85kPa
4、最大吸深：≥7m
5、引水时间：≤75s
6、泡沫比例混合器：
型式：全自动负压环泵式
混合比：1%-10%无级调节
（六）灭火管路系统
1、吸水管路：不少于2个DN150水泵外吸口，装有DN150手动蝶阀；1个罐吸水管路，装有一只DN150气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置
2、出水管路：车身两侧各设有不少于2个DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动蝶阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路
3、泡沫管路：不少于1个DN50泡沫外吸口，装有DN50手动球阀；1个罐吸液管路，装有一只DN50气动球阀
4、放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水
（七）消防水炮
1、安装位置：车顶后部
2、控制方式：无线遥控+手动应急控制
3、▲流量：≥80L/s（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、射程：水≥85m，泡沫≥80m
5、水平回转角度：≥350°
6、俯角：≤-7°，仰角：≥+45°
（八）灭火罐
1、类型：车辆配备水罐和泡沫罐
2、罐体总容量：≥9500L（水罐和泡沫罐的配备比例可根据客户需求调整）
3、罐体材料：304不锈钢材料，底板≥4mm,侧板及隔板≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏
4、水罐注水口：不少于4个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥2个，注水口配备手动阀 
5、检查人孔：水罐和泡沫罐各设置一个直径≥450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压
6、溢流装置：水罐和泡沫罐等均设置有溢流装置
7、排污口：水罐及泡沫罐各有1个带阀门的排污口
8、液位：水罐及泡沫罐各配备1个液位传感器
（九）泵室主控液晶屏
1、显示屏尺寸：≥10英寸
2、显示颜色：彩色
3、▲主要功能：灭火系统一键出水；灭火系统一键出泡沫；灭火系统一键冲洗管路；灭火系统一键稳压；发动机油门加、减
（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、可显示内容：发动机及水泵转速；发动机水温及机油压力；水罐液位及泡沫罐液位；水泵出口压力及真空度；系统单次工作时间及累计工作时间；泡沫比例、警告信息
（十）无线遥控器
1、控制方式：总线控制
2、控制距离：≥100m
3、主要功能：遥控底盘发动机启动与停止；发动机油门加、减；底盘取力器结合、分离；整车无线遥控器集成，集成消防炮遥控（俯仰、回转、直流、开花），无需炮单独遥控；灭火系统一键出水；灭火系统一键出泡沫；灭火系统冲洗管路；喷淋自保
4、可显示内容：发动机及水泵转速；水罐液位及泡沫罐液位；水泵出口压力；灭火系统工作状态
（十一）液位显示屏
1、显示屏类型：LED液位显示装置
2、显示内容：静态与动态实时显示罐体内液位。水炮出水及出泡沫时，可同步动态显示水罐液位及泡沫罐液位变化
(十二)副大梁
1、结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，采用部件焊接+整体装配式结构。
（十三）电气系统
1、灭火控制系统：车身尾部设置灭火控制系统，控制系统设有液晶屏显示屏、底盘控制按钮、泡沫比例混合器控制按钮以及各种气控阀控制按钮及指示灯等
2、警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部各安装不少于四个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统
3、器材箱内照明：每个器材箱内安装LED照明灯带，当打开卷帘门时，器材箱立即照明。驾驶室内安装显示灯，红灯亮时，警告提示器材箱门未关
4、安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯
5、驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯
6、倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥7寸显示屏
7、自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离
8、上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护
（十四）随车文件
1、底盘使用说明书
2、底盘合格证
3、发动机号码拓印件
4、底盘号码拓印件
5、消防车使用说明书
6、消防车合格证
7、消防车交接清单
8、随车器材清单
（十五）随车器材
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	消防水带16型
	DN80mm×20m
	盘
	6
	

	2
	消防水带16型
	DN65mm×20m
	盘
	6
	

	3
	轻质吸水管
	DN150×4000mm
	根
	2
	

	4
	外吸液管
	DN50×2m
	根
	1
	

	5
	滤水器
	DN150
	件
	1
	

	6
	篮式滤水器
	
	件
	1
	

	7
	分水器
	FⅢ80/65×3-1.6
	件
	1
	

	8
	集水器
	JⅡ150/80×2-1.6
	件
	1
	

	9
	吸水管扳手
	KD150
	件
	2
	

	10
	外吸液管扳手
	KD50
	支
	2
	

	11
	地上消防栓扳手
	
	支
	1
	

	12
	地下消防栓扳手
	
	支
	1
	

	13
	空气泡沫枪
	
	支
	2
	

	14
	多功能水枪
	
	支
	2
	

	15
	消火栓接口
	Φ150mm/100mm
	支
	1
	消火栓用

	16
	异径接口
	
	件
	2
	

	17
	异型接口
	
	件
	2
	

	18
	水带挂钩
	
	件
	4
	

	19
	水带包布
	
	件
	4
	

	20
	水带护桥
	
	副
	1
	

	21
	消防斧
	
	把
	1
	

	22
	消防锹
	
	把
	1
	

	23
	干粉灭火器
	
	具
	1
	

	24
	底盘工具及附件
	
	套
	1
	




	4
	压缩空气泡沫消防车
	★消防车辆的投标人所投车辆型号应取得工信部公告，并提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的同型号车辆检验报告。【投标时提供相应工信部公告及检测报告的扫描件，未提供作无效投标处理】
（一）整车
1、▲外形尺寸：长×宽×高：≤9000mm×2550mm×3700mm（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2、满载总质量：≤20000kg
3、整车整备质量：≤15000kg         
4、灭火剂容量：≥4300kg
5、▲乘员人数（含驾驶员）：≥9人（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
（二）底盘
1、驱动形式：4x2
2、发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控
3、▲额定功率：≥210KW（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
4、排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准
5、轴距：≤4500mm
6、刹车形式：双回路气压制动，前后盘式制动
7、变速箱：自动变速箱
8、带胎压监测装置、ABS、EBS、ESP
（三）驾乘室
1、▲结构：单排驾驶室+独立乘员室（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2、驾驶室座椅：1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，座椅配备三点式安全带
3、独立乘员室：乘员室可面对面乘坐7名消防员，前部3名，后部4名。后部座椅背后设有4具空气呼吸器架，座椅均配备安全带。
4、乘员室空调：直流整体式冷暖空调
5、上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门等状态
6、仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括里程表、转速表、油箱油量表、冷却液温度表、方向指示灯、刹车系统警告等
（四）上装
器材箱
1、材质：高强度铝合金板材及型材，板厚≥4mm
2、▲结构：高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式。车辆采用内藏罐结构，箱罐分离，方便维护，车身两侧各设置≥3扇卷帘门、≥3个器材箱、≥3个翻踏板（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
3、器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠
4、泵房：泵房设置在车尾，便于操作
5、车顶：车顶由铝合金板材制成。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯
翻踏板
1、位置：车身两侧下部（卷帘门下方），翻踏板打开后离地高度一致
2、材质：翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯,面板喷涂防撞防滑胶
3、结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠；每个踏板承重≥250 kg
后爬梯
1、位置：车身尾部右侧
2、材质：高强度铝合金
3、结构：梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶
（五）水泵
1、▲流量：1.0Mpa时≥75L/s，高压4.0Mpa时≥7L/s（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
2、最大真空度：≥85kPa
3、最大吸深：≥7m
4、引水泵：活塞式引水泵
5、引水时间：≤60s
（六）压缩空气泡沫系统
1、规格:泵原厂生产集成，可A、B类联用
2、工作方式：全自动正压式
3、空压机额定供气量：≥50L/s
4、空压机额定压力(MPa)：≥0.8
5、混合比例：0.1%-1%无级调节
（七）大流量B类泡沫比例混合器
1、比例混合器型号：泵原厂生产集成
2、工作方式：自动环泵式
3、混合比例：3%、6% 
4、适合泡沫类型：B类
（八）灭火管路系统
1、吸水管路：不少于1个DN150水泵外吸口，装有DN150手动蝶阀；1个罐吸水管路，装有一只DN150气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置
2、出水管路：车身两侧各设有不少于2个DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路
3、A类泡沫管路：设有不少于2个DN65压缩空气泡沫出口；不少于1个DN25 A类泡沫外吸口，位于车尾
4、B类泡沫管路：不少于1个DN40 B类泡沫外吸口，装有DN40手动球阀，位于车尾；1个罐吸B类泡沫管路，装有一只DN40球阀
5、放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水
（九）消防水炮
1、规格：智能电控炮，泵原厂一体生产
2、安装位置：车顶中部
3、控制方式：无线遥控+手动应急控制
4、▲流量 :≥70L/s,炮自身可实现半流量控制（投标时提供如白皮书、彩页或手册等证明材料以证明技术参数及功能的有效性）
5、射程：水射程≥80m，B类泡沫≥75m
6、水平回转角度：≥270°
7、俯角：≤-9°，仰角：≥+70°
8、探照灯:炮身带有1个聚光探照灯作为消防炮的工作照明
（十）灭火罐
1、类型：车辆配备水罐+A类泡沫罐+B类泡沫罐
2、罐体总容量：≥4300L（水罐、B类罐以及A类罐的配备比例可根据客户需求调整）
3、罐体材料：304不锈钢材料，底板≥4mm,侧板及隔板均≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板。 
4、水罐注水口：不少于2个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥1个，注水口配备手动阀
5、检查人孔：水罐设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压 
6、溢流装置：水罐和B类泡沫罐设置有溢流装置
7、排污口： 3个带阀门的排污口
(十一）液位显示屏
1、显示屏类型：LED液位显示装置
2、显示内容：静态与动态实时显示罐体内液位。水炮出水及出泡沫时，可同步动态显示水罐液位及A、B类泡沫罐液位
（十二）升降照明系统
升降照明系统
1、离地高度：≥6m
2、灯具类型：高亮LED
3、灯具功率：≥0.6kW
4、回转角度：≥360°
5、俯角：≤-90°；仰角：≥270°
6、灯具电压：220V
7、30米处各测试点照度最小值：≥5lx
8、遥控类型：有线遥控+无线遥控
9、特点：带一键复位功能,一体化灯架，内走线
（十三）牵引系统
1、电压：24V
2、额定拉力：≥50kN
3、牵引绳长度：≥30m
4、牵引绳直径：≥10mm
5、安装部位：前保险杠处
（十四）副大梁
1、结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，采用部件焊接+整体装配式结构。
(十五）电气系统
1、灭火控制系统：尾部泵房内设置灭火控制系统，控制系统设有消防控制面板以及各种应急控制按钮及指示灯等；
2、警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯, 车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统
3、器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况
4、安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯
5、驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯
6、倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥7寸显示屏
7、自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离
8、上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护
（十六）随车文件
1、底盘使用说明书
2、底盘合格证
3、发动机号码拓印件
4、底盘号码拓印件
5、消防车使用说明书
6、消防车合格证
7、消防车交接清单
8、随车器材清单
（十七）随车器材
	序号
	名   称
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	消防水带16型
	DN80mm×20m
	盘
	6
	

	2
	消防水带16型
	DN65mm×20m
	盘
	6
	

	3
	吸水管
	DN150×2000mm
	根
	4
	

	4
	外吸液管
	DN50×2m
	根
	1
	

	5
	外吸液管
	DN25×2m
	根
	1
	

	6
	滤水器
	DN150
	件
	1
	

	7
	分水器
	FⅢ80/65×3-1.6
	件
	1
	

	8
	集水器
	JⅡ150/80×2-1.6
	件
	1
	

	9
	吸水管扳手
	KD150
	件
	2
	

	10
	外吸液管扳手
	KD50
	支
	2
	

	11
	地上消防栓扳手
	
	支
	1
	

	12
	地下消防栓扳手
	
	支
	1
	

	13
	多功能水枪
	
	支
	2
	

	14
	空气泡沫枪
	
	支
	2
	

	15
	A类泡沫专用枪
	
	支
	2
	

	16
	消火栓接口
	Φ150mm/100mm
	支
	1
	消火栓用

	17
	异径接口
	
	件
	2
	

	18
	异型接口
	
	件
	2
	

	19
	水带挂钩
	
	件
	2
	

	20
	水带包布
	
	件
	4
	

	21
	水带护桥
	
	副
	1
	

	22
	消防斧
	
	把
	1
	

	23
	消防锹
	
	把
	1
	

	24
	干粉灭火器
	
	具
	1
	

	25
	底盘工具及附件
	
	套
	1
	





★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.总体要求
（1）验收要求
①在发货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
②验收时，采购人可对中标供应商所供产品按照合同文件进行检验。如果货物的质量和规格与合同文件规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人有权向中标人提出索赔；
③验收情况作为支付货款的依据。产品质保期自验收合格之日起算。
（2）车辆要求
①消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行。在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为金属，文字采用激光镌刻。警灯警报具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。
②车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。
③配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪（内存不低于128GB），配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有4G通信模块。应随车安装定位终端和车载台，车载350M电台能够接入当地公安350M集群网。应设置限速装置，最高车速≤95Km/h，底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP。消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。远程供水泵组的进水口、出水口需安装定位终端。
（3）质保及售后要求
中标供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。中标供应商提供的整车质保期不低于5年，随车器材质保期不低于3年(自验收合格之日起开始计算)，中标供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商应在15个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场。中标供应商应免费为招标人培训使用及维护人员，现场指导整车的所有系统操作、维护和保养工作，确保招标人使用人员能正确使用、维护保养整车所有系统。
（4）其他要求
投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（在投标文件中提供承诺书并加盖公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理。）
3.付款条件
甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款作为预付款。乙方按照合同约定交货，在甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在2027年年底前向乙方支付合同总金额50%的价款。2028年年底前向乙方支付合同总金额20%的价款。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后12个月内交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前6个月。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.1-3.4”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。
2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
（1）（适用于采购包1）
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分；扣完为止。（需在技术响应偏离表中逐条响应技术参数，需要提供证明材料的还需提供证明材料，否则视为负偏离）
	36
	客观分

	3.服务

	3.1
	质保
期限
	投标人承诺所投产品免费质保期在响应招标文件最低要求的基础上每增加一年加1分，最高得2分，未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，格式自拟。）
	2
	客观分

	3.2
	项目实施方案
	评委根据投标人提供的针对本项目的项目实施方案综合评分，包括：1.产品供货方案；2.产品验收方案；3.产品培训方案。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容要素齐全、科学合理、操作性强的，该项得2分；
（2）上述每有1项内容要素较为齐全、较为科学合理、操作性较强的，该项得1分； 
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
	6
	主观分

	3.3
	质保方案
	评委根据投标人提供的质保方案进行综合评审，包括：1.质保范围；2.所投产品常见故障及质保措施；3.质保人员配备、拟投入的设施设备及车辆配备；4.响应时间、质保承诺与保证书等情况，按辖区内综合质保、维护能力等级开展综合评判。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容要素齐全、科学合理、操作性强的，该项得3分；
（2）上述每有1项内容要素较为齐全、较为科学合理、操作性较强的，该项得1.5分；
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
	12
	主观分

	3.4
	质保期外维保方案
	评委根据投标人提供的质保期外维保方案进行综合评审，包括：1.服务范围及内容；2.响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格；3.质保期外维保承诺与保证书等情况。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容要素齐全、科学合理、操作性强的，该项得3分；
（2）上述每有1项内容要素较为齐全、较为科学合理、操作性较强的，该项得1.5分；
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
	9
	主观分

	4.业绩

	4.1
	业绩
	投标人或制造商提供自2021年10月1日（含）以来（以合同签订时间为准）同类型产品业绩，每提供有1份得1分，最多得3分。
上述业绩须提供对应合同、验收报告的扫描件且加盖投标人公章，相关材料需体现甲方名称、产品名称、品牌，并提供相关材料的甲方的联系方式（固定电话或手机），以备核实，不符合本条规定的业绩在评审时不予计分。
	3
	客观分

	5.节能环保

	5.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	100分
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（2）（适用于采购包2）
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分；扣完为止。
	35
	客观分

	3.服务

	3.1
	质保
期限
	投标人承诺所投产品（车辆和随车附件）免费质保期在响应招标文件最低要求的基础上每增加一年加1分，最高得3分，未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，格式自拟）
备注：承诺书中仅涉及车辆或随车附件其中一方面内容的，视为提供不全，不得分。
	3
	客观分

	3.2
	总体实施方案
	评委根据投标人提供的针对本项目的总体实施方案综合评分，包括：1.产品供货、验货方案；2.产品调试方案；3.产品试运行方案。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容要素齐全、科学合理、操作性强的，该项得1分；
（2）上述每有1项内容要素较为齐全、较为科学合理、操作性较强的，该项得0.5分； 
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
	3
	主观分

	3.3
	培训方案
	评委根据投标人提供的针对本项目的培训方案综合评分，包括：1.培训内容、培训方式；2.培训计划、培训对象；3.培训团队配备等技术培训方案。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容要素齐全、科学合理、操作性强的，该项得1分；
（2）上述每有1项内容要素较为齐全、较为科学合理、操作性较强的，该项得0.5分； 
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
	3
	主观分

	3.4
	巡检服务承诺
	投标人承诺质保期内每年开展不少于两次免费巡检，巡检过程中对车辆故障进行诊断并排除，符合质保条件的进行免费维修，巡检技术人员不得少于 3 人，且当发生重大灾害事故时，承诺提供随行技术保障，配备相关保障车辆、设备和人员，保障人员应具备应急抢修能力，保障技术人员不少于 3 人，且具备相关应急抢修能力，24 小时响应，并在 4 小时内抵达现场，对上述内容进行承诺的，得2分，否则得 0 分。（须提供承诺函并加盖公章，格式自拟。未提供者或提供内容不全的，视为未提供，不得分。）
	2
	客观分

	3.5
	维保方案
	评委根据投标人提供的针对本项目的维保方案综合评分，包括：1.质保期外维保服务方案；2.质保期外维保费用情况。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容要素齐全、科学合理、操作性强的，该项得2分；
（2）上述每有1项内容要素较为齐全、较为科学合理、操作性较强的，该项得0.5分； 
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
	4
	主观分

	3.6
	设计合
理性
	根据投标人提供的设计合理性进行评分,包括：1. 车辆整体选型；2. 各部件的结构设计、车辆的功能设计；3各部件间适配性、系统配置；4. 产品工艺。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容设计完善合理、科学合理、操作性强的，该项得2分；
[bookmark: _GoBack]（2）上述每有1项内容功能基本完善、较为科学合理、操作性较强的，该项得1分； 
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
备注：投标人需在投标时提供设计说明、整体设计图、结构设计图、功能设计图、三维系统图等作为佐证。
	8
	主观分

	3.7
	技术生产能力
	根据所投车辆制造商的技术生产能力情况进行评分,包括：1. 自主研发能力；2. 生产工艺；3. 生产步骤；4. 产品检验。以上每项内容逐条阐述。
（1）上述每有1项内容要素齐全、科学合理、操作性强的，该项得2分；
（2）上述每有1项内容要素较为齐全、较为科学合理、操作性较强的，该项得1分； 
（3）上述每有1项内容不可行或未提供的，该项不得分。
	8
	主观分

	4.业绩

	4.1
	业绩
	投标人或制造商提供自2021年10月1日（含）以来（以合同签订时间为准）同类型产品业绩，每提供有1份得1分，最多得2分。
注：上述业绩须提供对应合同，合同须体现甲方名称、产品名称、品牌，提供合同复印件且加盖投标人公章，并提供合同甲方联系方式（固定电话或手机），以备核实，不符合本条规定的业绩在评审时不予计分。
	2
	客观分

	5.节能环保

	5.1
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	100分



第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




[bookmark: _Toc120614284]一、信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法定代表人授权委托书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表（如有）
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）











一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件
说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

四、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）
8.我方为：民营企业 非民营企业 事业单位或其他组织（在对应内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。













七、投标分项报价表
投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 是 否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。




备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。


十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。
十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

                                         


十二、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
[bookmark: OLE_LINK8]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。






质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

