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[bookmark: _Toc170994991]第一章 投标邀请函
受昆山市张浦镇人民政府委托，昆山瑞申工程项目管理有限公司对其所需采购的2026年度张浦镇动迁小区高层建筑消防本质安全提升项目进行国内公开招标。欢迎符合条件的供应商前来参加投标。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320583-KSRS-G2026-0006号
2、项目名称：2026年度张浦镇动迁小区高层建筑消防本质安全提升项目
3、合同履行期限：一年
4、预算金额：人民币肆佰零叁万陆仟捌佰玖拾贰元玖角陆分（¥4036892.96元）
5、 采购需求:具体内容详见第四章。
二、申请人的资格要求： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无。 
4.本项目不接受联合体投标。 
5.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1、获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。 
2、获取地点：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件。 
3、方式 
（1）CA证书办理 
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。 
（2）参与采购活动 
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 
（3）电子投标准备 
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系： 
注册咨询：18261002950； 
CA技术咨询电话：400-608-6099； 
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030； 
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。 
4、招标文件售价：免费 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2026年11月18日13:30（北京时间）； 
2、开标时间：2026年11月18日13:30（北京时间）；
3、远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；
4、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 
6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。 
7、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
8、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854
五、其他事项：投标保证金、履约保证金：无。
六、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。
七、采购人联系事项
名称：昆山市张浦镇人民政府
地址：昆山市张浦镇茶风街
联系人：郁晨
联系电话：13862662098
8、 招标代理机构信息
名称：昆山瑞申工程项目管理有限公司 
地址：昆山开发区富尔路26号601室  
联系电话/传真：0512-50163010 
联系人：包静芳




[bookmark: _Toc170994992]第二章 投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1、本招标文件仅适用于昆山瑞申工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3、本招标文件的解释权属于昆山瑞申工程项目管理有限公司。
2. 词语释义
2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9、天：日历数。
2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、投标人
1、 合格投标人的范围
符合投标邀请函中资质要求的投标单位。
2、投标委托
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
3、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
4、本项目不接受联合体投标。
三、招标文件的说明
1、招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
2、招标文件的询问
各单位请将对本项目招标文件的询问问题可以以电话方式、传真方式、邮寄书面询问文件等方式提出对本项目招标文件的询问问题，代理机构在收到有关询问后进行解答。
3、招标文件的修改
3.1、在投标截止时间15日前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
3.2、招标人对招标文件的修改，将以网上发布的形式通知已购买招标文件的每一投标人，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
3.3、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标人可酌情推迟截止日期和开标日期，并予以公布。
4、质疑
4.1、供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
4.2、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司或采购人不予受理。
4.2.1、质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。
4.2.2、提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。
4.2.3、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。
4.2.4、质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。
4.2.5、质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
4.2.6、供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
4.2.7、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4.3、代理公司如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
4.4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
4.5、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
四、投标文件说明
1、投标文件计量单位和使用文字
1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。
2、投标文件的组成和顺序
2.1封面；
2.2开标一览表（格式见第三章）；
2.3资格审查文件：
2.3.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]2.3.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK6]2.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK9]2.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]2.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；
2.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；
2.3.2投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）
[bookmark: _Toc160614184][bookmark: _Toc160614535]2.3.2.1中小企业声明函（格式见第三章）；
[bookmark: _Toc160614536][bookmark: _Toc160614185]2.3.2.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；
[bookmark: _Toc160614537][bookmark: _Toc160614186][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]2.3.2.3监狱企业证明文件（格式见第三章）；
2.3.2.4关于符合本国产品标准的声明函（如有）（格式见第三章）；
2.3.3关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
2.3.4投标承诺函（格式见第三章）；
[bookmark: _Hlk182915693]2.3.5法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）；
2.4符合性审查：
2.4.1投标报价分析表（格式见第三章）；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]2.4.2投标单位情况表（格式见第三章）；
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]2.4.3偏离表（技术、商务）（格式见第三章）；
2.5综合评审评分项：
2.5.1服务方案；
2.5.2人员配置；
2.5.3类似业绩证明材料（格式见第三章）；
2.5.4与本次招标相关材料；
综上：
（1）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（2）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（3）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
3、对本次投标的详细说明的编制	
3.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制。
3.2、对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：
3.2.1 投标人提出的合理化建议；
3.2.2 技术服务和售后服务的内容及措施。
4、投标报价
4.1、除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个投标项目的报价应包括但不限于扣押进场车辆（包括违法、事故、违停等）的清障救援服务和停放保管服务费用、城市快速路故障车的清障救援服务费用、城市快速路高峰备勤服务费用、人员费、培训费、交通费、办公设备费、食宿费、风险费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。实际支付金额以按照合同约定结算的费用金额为准。
4.2、投标人应按《投标报价表》中的招标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。
4.3、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
4.4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
4.5、最低报价不能作为中标的保证。
4.6、除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
5. 投标文件的有效期
5.1、自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
5.2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
6.绿色采购
6.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
6.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
6.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
7.注意事项 
7.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。
7.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
五、投标文件的制作
1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
2.制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
3. 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
4．投标文件的递交
4.1 电子投标文件的递交
4.1.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
4.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
5．投标截止时间
5.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。
5.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
6.投标文件的拒收
6.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
7．投标文件的撤回和修改
7.1 投标文件的撤回
7.1.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
7.1.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
六、开标和评标
1、开标
1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
2．评标委员会
2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
2.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
2.1.3对投标文件进行比较和评价；
2.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
2.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
2.2评标委员会成员应当履行下列义务：
2.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
2.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
2.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
2.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
2.2.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
2.2.4.2投标人名单和评标委员会成员名单；
2.2.4.3评标方法和标准；
2.2.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
2.2.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
2.2.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
2.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
2.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
3.评标内容保密
3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
5．对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
5.1.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购[2017]11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
5.1.3查询时间：进入评审环节前。
5.1.4查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.1.5 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.6 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
5.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格及符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
5.2.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
5.2.2未按本须知规定提交资格文件；
5.2.3与招标文件有重大偏离；
5.2.4投标人拒绝修正错误；
5.2.5投标人的报价是选择性的；
5.2.6投标人的报价只投了部分内容；
5.2.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
5.2.8其他被评委会认定无效的情况。
5.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
6.异常低价投标审查
6.1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
6.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
6.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
6.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
6.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
7．无效投标条款和废标条款
7.1无效投标条款
7.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
7.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
7.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
7.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
7.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
7.1.6未通过符合性审查的。
7.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
7.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
7.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
7.2废标条款
7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
7.2.3因重大变故，采购任务取消的。
7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
7.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
七、授予合同
1、中标单位的确认
1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。
1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告公告期限届满之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。如在公示期内发现中标候选单位不具备投标或预中标资格，将取消其预中标资格。
1.3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
1.4、评标委员会有权评定中标，同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。
2、合同授予标准
招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
3、中标通知书
3.1、确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。  
3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。
3.3、投标人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
4、合同的签订
4.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
4.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
4.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
4.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
1、中标服务费
1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在中标公示后三天内付清。
1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理公司保留诉讼的权利。
1.3、中标服务费收取方式：本项目预算包含中标服务费（中标服务费48406元-不可竞争性费用），按照昆财字[2026]50号收费文件规定，招标代理服务费向中标或成交单位收取。
收费标准：具体收费约定如下：招标代理服务费以差额累计法收费（按项目预算100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）。其他方式按1.5%收取。
1.4、中标服务费缴纳信息：
昆山瑞申工程项目管理有限公司
开户行：江苏银行昆山支行    帐号：30360188000166933
联系电话：0512-50163010
2、监督
2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
3、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。
4、政策功能
4.1、政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。
4.2、政府采购投标供应商提供的产品如包含节能产品、环境标志产品的，参考苏财库【2019】9号执行。
4.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
4.5、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.6、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
4.7、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。







[bookmark: _Toc276023191][bookmark: _Toc13543212][bookmark: _Toc170994993][bookmark: gpcItem_SubmitDocStruct]第三章投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Ref36449119][bookmark: _Ref63328984][bookmark: _Ref12546102][bookmark: _Ref363807956]投标承诺函
致：___________________(采购人名称）
 经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号）的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。 
3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；
10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标单位:（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期： 年  月  日




[bookmark: _Ref160696632]（投标方）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加昆山瑞申工程项目管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-KSRS-G2026-0006号的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无权再委托
特此委托

被授权人姓名： 
职务：
身份证号码：                        
联系电话：
附双方身份证：


投标单位：（单位盖章）
[bookmark: _Ref12520342][bookmark: _Ref363807957]法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期： 年  月  日




[bookmark: _Ref12546113]开标一览表


投标人全称（加盖公章）： 
项目编号： 
分包号：分包号

	项目名称
	投标总报价

	2026年度张浦镇动迁小区高层建筑消防本质安全提升项目
	小写： （元人民币）

	投标报价大写金额：



日期： 年 月  日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3、本表格不得修改, 否则因投标人原因导致无效标的后果自负。


















投标报价分析表
	序号
	项目名称
	参数
	单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	火灾自动报警系统
	
	
	
	

	1
	火灾自动报警主机
	1、火灾自动报警控制器维修
2、多线盘，打印机，回路板故障，屏幕不显示等故障修复。
3、综合考虑主板、回路板等故障器件更换，恢复火灾报警控制器各项功能
	台
	2
	
	

	2
	火灾自动报警主机
	1、火灾自动报警控制器更换
2、包括火灾报警控制器(联动型)(带手动控制盘)、图形显示装置、DC24V备用电源，备用电源UPS、消防设备紧急启动盘
3、回路：满足项目需求。
	台
	2
	
	

	3
	报警系统CRT图形显示器
	1、消防控制室图形显示装置（CRT系统）更换
2、含计算机硬件机及图形显示软件
3、建筑平面底图绘制及更新
	台
	2
	
	

	4
	消防电话总机
	1、消防电话总机更换
2、与原来系统兼容
	台
	2
	
	

	5
	消防电源盘
	1、消防电源盘更换
2、与原来系统兼容
	套
	1
	
	

	6
	总线盘
	1、总线控制盘更换
2、与原来系统兼容
	台
	2
	
	

	7
	消防广播功率放大器
	1、消防广播功率放大器更换
2、综合考虑设备功率
2、与原来系统兼容
	台
	1
	
	

	8
	故障回路板卡
	1、故障回路板卡更换
2、与原来系统兼容
	台
	1
	
	

	9
	端子箱
	1、端子箱更换
2、规格满足原来系统需求
	台
	7
	
	

	10
	点型探测器
	1、感烟探测器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	120
	
	

	11
	点型探测器
	1、感温探测器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	85
	
	

	12
	按钮
	1、带电话插孔的手动报警按钮，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	74
	
	

	13
	声光报警器
	1、声光报警器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	19
	
	

	14
	消防广播(扬声器)
	1、吸顶式消防广播扬声器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	6
	
	

	15
	消防广播(扬声器)
	1、壁挂式消防广播扬声器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	3
	
	

	16
	消防模块
	1、输入模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	55
	
	

	17
	消防模块
	1、多线控制模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	23
	
	

	18
	消防模块
	1、输入/输出模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	58
	
	

	19
	消防报警电话插孔(电话)
	1、消防电话分机
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	17
	
	

	20
	按钮
	1、消火栓按钮安装
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	100
	
	

	21
	消防模块
	1、隔离模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	5
	
	

	22
	楼层火灾显示器
	1、楼层显示器
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	台
	4
	
	

	23
	点型探测器
	1、5G烟感，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	1000
	
	

	24
	点型探测器
	1、独立烟感，含底座
2.产品需通过CCCF认证；
3.电池单节容量1.5V1200mAh、电池节数2节；
4.声压试验：声压级≥80dB；
	个
	1000
	
	

	25
	无线火灾报警控制器
	1、无线自动报警控制器
2、包括消防联动控制器
	台
	2
	
	

	26
	点型探测器
	1、无线点型感烟探测器
2、含底座
	个
	50
	
	

	27
	点型探测器
	1、无线点型感温探测器
2、含底座
	个
	50
	
	

	28
	消防报警电话插孔(电话)
	1、无线手动报警按钮
2、含底座
	个
	10
	
	

	29
	声光报警器
	1、无线声光报警器
2、含底座
	个
	10
	
	

	30
	消防模块
	1、无线无线输入模块
2、含底座
	个
	10
	
	

	31
	消防模块
	1、无线输入输出模块
2、含底座
	个
	10
	
	

	32
	无线中继器
	1、无线中继器
	个
	5
	
	

	33
	液位显示装置
	1、液位显示装置
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	台
	7
	
	

	34
	其他传感器及变送器
	1、投入式液位变送器
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	支
	6
	
	

	35
	液位仪控制箱
	1、液位仪控制箱
2、单液位，成套设备
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	台
	2
	
	

	36
	风机控制线路
	1、风机控制线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	10
	
	

	37
	报警总线
	1、报警总线线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	2
	
	

	38
	电源线
	1、DC24V电源线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1
	
	

	39
	广播线
	1、消防广播系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1
	
	

	40
	电话线
	1、消防电话系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1
	
	

	41
	消防报警主机
	1、消防电源监控主机维修
2、综合考虑电源、板卡等故障器件更换，恢复消防主机控制器各项功能
	台
	2
	
	

	42
	消防模块
	1、消防电源监控模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40
	
	

	43
	消防电源监控线
	1、消防电源监控系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1
	
	

	44
	消防报警主机
	1、电气火灾监控主机维修
2、综合考虑电源、板卡等故障器件更换，恢复消防主机控制器各项功能
	台
	2
	
	

	45
	消防模块
	1、电气火灾监控模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40
	
	

	46
	电气火灾监控线
	1、电气火灾监控系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1
	
	

	47
	消防报警主机
	1、防火门监控主机维修
2、综合考虑电源、板卡等故障器件更换，恢复消防主机控制器各项功能
	台
	2
	
	

	48
	消防模块
	1、防火门监控模块（常闭，含电动闭门器）
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40
	
	

	49
	消防模块
	1、防火门监控模块（常开）
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40
	
	

	50
	防火门线
	1、防火门监控系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1
	
	

	51
	配管
	1、镀锌电线钢管
2、JDG20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	1000
	
	

	52
	配管
	1、镀锌电线钢管
2、JDG25
3、砖、混凝土结构明配
	m
	800
	
	

	53
	配管
	1、焊接钢管
2、SC20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	600
	
	

	54
	配管
	1、焊接钢管
2、SC25
3、砖、混凝土结构明配
	m
	150
	
	

	55
	配管
	1、焊接钢管
2、SC80
3、埋地敷设
	m
	50
	
	

	56
	配管
	1、焊接钢管
2、SC100
3、埋地敷设
	m
	60
	
	

	57
	配管
	1、金属软管
2、Φ20mm 长度小于1000mm
	m
	145
	
	

	58
	配管
	1、波纹管
2、PE管φ50，埋地敷设
	m
	50
	
	

	59
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、暗装
	个
	50
	
	

	60
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、明装
	个
	45
	
	

	61
	钢制接线盒拆除
	1、原金属接线盒拆除
	个
	95
	
	

	62
	控制电缆
	1、控制电缆
2、NH-KVV-4*2.5
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	1080
	
	

	63
	控制电缆
	1、控制电缆
2、NH-KVV-4*1.5
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	300
	
	

	64
	配线
	1、电线
2、ZR-RVS-2*1.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	650
	
	

	65
	配线
	1、电线
2、ZBN-RVSP-2*1.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	465
	
	

	66
	配线
	1、电线
2、ZBN-RVSP-4*1.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	100
	
	

	67
	配线
	1、电线
2、ZBN-BV-2.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	400
	
	

	68
	配线
	1、电线
2、ZBN-BV-4
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	100
	
	

	69
	管道支吊架
	1、明装电气管线支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	0.5
	
	

	70
	自动报警系统调试
	1、火灾自动报警系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2
	
	

	71
	自动报警系统调试
	1、防火门监控系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2
	
	

	72
	自动报警系统调试
	1、电气火灾监控系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2
	
	

	73
	自动报警系统调试
	1、消防设备电源监控系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2
	
	

	
	自动喷水灭火系统
	
	
	
	

	74
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN150（拆除）
	m
	100
	
	

	75
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN100（拆除）
	m
	100
	
	

	76
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN80（拆除）
	m
	30
	
	

	77
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN65（拆除）
	m
	200
	
	

	78
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN50（拆除）
	m
	200
	
	

	79
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN40（拆除）
	m
	100
	
	

	80
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN32（拆除）
	m
	100
	
	

	81
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN25（拆除）
	m
	400
	
	

	82
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN150
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100
	
	

	83
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN100
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100
	
	

	84
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN80
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30
	
	

	85
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN65
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	200
	
	

	86
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN50
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	200
	
	

	87
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN40
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100
	
	

	88
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN32
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100
	
	

	89
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN25
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	400
	
	

	90
	管道刷油
	1、红色调和漆二道
2、含除锈及管道表面清理
	m2
	50
	
	

	91
	金属阀门
	1、信号蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	15
	
	

	92
	金属阀门
	1、涡轮蝶阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5
	
	

	93
	金属阀门
	1、涡轮蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5
	
	

	94
	金属阀门
	1、涡轮蝶阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5
	
	

	95
	报警装置
	1、湿式报警阀
2、DN150
3、综合考虑报警阀组拆旧换新
	组
	3
	
	

	96
	水力警铃
	1、水力警铃安装
2、DN20
3、综合考虑水力警铃拆旧换新
	个
	10
	
	

	97
	水流指示器
	1、水流指示器
2、DN150
3、综合考虑水流指示器拆旧换新
	个
	10
	
	

	98
	水流指示器拆除
	1、水流指示器
2、DN100
3、综合考虑水流指示器拆旧换新
	个
	10
	
	

	99
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN150
3、综合考虑减压孔板拆旧换新
	个
	10
	
	

	100
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN100
3、综合考虑减压孔板拆旧换新
	个
	10
	
	

	101
	末端试水装置
	1、末端试水装置
2、DN25 含阀门、压力表全套组件
3、综合考虑末端试水装置拆旧换新
	套
	10
	
	

	102
	水喷淋(雾)喷头
	1、直立型闭式玻璃球喷头 
2、68℃，K=80
3、综合考虑喷头拆旧换新
	个
	500
	
	

	103
	水喷淋(雾)喷头
	1、下垂型闭式玻璃球喷头（含装饰罩）
2、68℃，K=80
3、综合考虑喷头拆旧换新
	个
	500
	
	

	104
	水灭火控制装置调试
	1、喷淋灭火系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	点
	3
	
	

	
	消火栓系统
	
	
	
	

	105
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN150（拆除）
	m
	30
	
	

	106
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN100（拆除）
	m
	30
	
	

	107
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN80（拆除）
	m
	6
	
	

	108
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN65（拆除）
	m
	60
	
	

	109
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN150
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30
	
	

	110
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN100
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30
	
	

	111
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN80
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	6
	
	

	112
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN65
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	60
	
	

	113
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5
	
	

	114
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5
	
	

	115
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN65
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5
	
	

	116
	室内消火栓
	1、室内消火栓
2、800*650*240，DN65栓口一个,DN65 L=25m内衬里水带一条,φ19水枪1支
3、综合考虑成套消火栓拆旧换新
	套
	23
	
	

	117
	室内消火栓
	1、室内消火栓
2、带灭火器组合式消防柜（具体尺寸综合考虑），含消火栓阀、水枪、水带及消防软管卷盘等全套组件。
3、综合考虑成套消火栓拆旧换新
	套
	20
	
	

	118
	消火栓门框
	1、消火栓门框更换
2、门框尺寸综合考虑
	套
	105
	
	

	119
	消火栓箱
	1、组合式消防柜更换
2、箱体尺寸综合考虑
	套
	230
	
	

	120
	消火栓箱
	1、消火栓箱更换
2、800*650*240
	套
	100
	
	

	121
	消火栓玻璃
	1、消火栓箱箱体玻璃更换
2、玻璃尺寸综合考虑
	块
	207
	
	

	122
	消火栓栓阀
	1、消火栓阀更换（普通型）
2、DN65
3、消火栓阀结构型式综合考虑
	个
	126
	
	

	123
	消火栓栓阀
	1、消火栓阀更换（减压稳压型）
2、DN65
3、消火栓阀结构型式综合考虑
	个
	126
	
	

	124
	消防水带
	1、消防水带更换
2、长度25米
3、含摆放到位
	条
	537
	
	

	125
	消防水枪
	1、直流水枪更换
2、水枪型式综合考虑
3、含摆放到位
	个
	1
	
	

	126
	消火栓手轮
	1、消火栓手轮更换
2、手轮型式综合考虑
3、含摆放到位
	个
	7
	
	

	127
	消火栓接口
	1、消火栓手轮更换
2、匹配原消火栓规格
3、含摆放到位
	个
	8
	
	

	128
	消防软管卷盘
	1、消防软管卷盘更换
2、JPS1.6-19,L=30m,φ6喉嘴
3、含摆放到位
	个
	50
	
	

	129
	消火栓箱防腐处理
	1、消火栓箱体除锈及管道表面清理
2、除锈后刷防锈漆二道，红色调和漆二道
	个
	50
	
	

	130
	灭火器
	1、手提式灭火器更换
2、磷酸铵盐灭火器MF/ABC5
3、灭火器箱或组合式消防箱内放置
4、含摆放到位
	具
	50
	
	

	131
	灭火器
	1、手提式灭火器更换
2、磷酸铵盐灭火器MF/ABC4
3、灭火器箱或组合式消防箱内放置
3、含摆放到位
	具
	80
	
	

	132
	灭火器
	1、手提式灭火器更换
2、磷酸铵盐灭火器MF/ABC3
3、灭火器箱或组合式消防箱内放置
4、含摆放到位
	具
	80
	
	

	133
	灭火器箱
	1、灭火器箱更换
2、可放置2具手提式灭火器
3、灭火器箱规格综合考虑
4、含摆放到位
	个
	80
	
	

	134
	自救呼吸器
	1、过滤式自救呼吸器
2、含摆放到位
	个
	50
	
	

	135
	灭火毯
	1、灭火毯
2、1m×1m，玻璃纤维阻燃
3、含摆放到位
	个
	50
	
	

	136
	强光手电筒
	1、强光手电筒
2、含摆放到位
	个
	10
	
	

	137
	逃生绳
	1、消防逃生绳
2、50m
3、含摆放到位
	个
	10
	
	

	138
	逃生口哨
	1、逃生口哨
2、含摆放到位
	个
	10
	
	

	139
	水灭火控制装置调试
	1、消火栓灭火系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	点
	3
	
	

	
	消防稳压系统
	
	
	
	

	140
	水箱
	1、不锈钢消防水箱（含保温）
2、按原设计规格
3、含水箱基础
	m3
	20
	
	

	141
	水箱
	1、楼顶损坏水箱拆除、搬运
2、考虑残值回收
	m3
	20
	
	

	142
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率3KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2
	
	

	143
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率2.2KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2
	
	

	144
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率1.5KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2
	
	

	145
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率1.1KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2
	
	

	146
	气压罐
	1、气压罐更换
2、直径800
3、气压罐参数综合考虑，匹配原有系统需求
	台
	1
	
	

	147
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2
	
	

	148
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1
	
	

	149
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN80
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1
	
	

	150
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	4
	
	

	151
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN40
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	4
	
	

	152
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	3
	
	

	153
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN80
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1
	
	

	154
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN65
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	6
	
	

	155
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2
	
	

	156
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN40
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1
	
	

	157
	金属阀门
	1、浮球阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	3
	
	

	158
	软接头(软管)
	1、橡胶软接头
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	8
	
	

	159
	软接头(软管)
	1、橡胶软接头安装
2、DN40
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	4
	
	

	160
	传感器
	1、消防流量开关
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	支
	3
	
	

	161
	压力仪表
	1、压力表
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	台
	50
	
	

	162
	压力仪表
	1、电接点压力表
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	台
	1
	
	

	163
	管道绝热
	1、室外明露的管道以及设备进行保温更换
2、B1级橡塑保温50mm
	m3
	2
	
	

	164
	防潮层、保护层
	1、铝皮保护层更换
2、厚度：0.5mm
	m2
	60
	
	

	165
	防潮层、保护层
	1、铝皮保护层更换
2、厚度：0.6mm
	m2
	60
	
	

	166
	成套配电箱
	1、稳压泵控制箱更换（一控二）
2、综合考虑控制设备功率
3、壁挂式安装
	台
	1
	
	

	167
	控制柜（维修）
	1、消防稳压泵控制箱维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	1
	
	

	168
	配管
	1、焊接钢管
2、SC25
3、砖、混凝土结构明配
	m
	40
	
	

	169
	电力电缆
	1、双电源进线电缆
2、WDZBN-YJY-5*4
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50
	
	

	170
	电力电缆
	1、稳压泵电缆
2、WDZBN-YJY-4*2.5
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	20
	
	

	
	消防水泵房
	
	
	
	

	171
	其他传感器及变送器
	1、投入式液位变送器
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	支
	1
	
	

	172
	消防水泵维修
	1、消防水泵维修
2、15~30KW
3、综合考虑消防水泵机械故障维修及电动机维修。
4.含拆装维修
	台
	1
	
	

	173
	消防水泵维修
	1、消防水泵维修
2、37~55KW
3、综合考虑消防水泵机械故障维修及电动机维修。
4.含拆装维修
	台
	1
	
	

	174
	消防水泵维修
	1、消防水泵维修
2、75~110KW
3、综合考虑消防水泵机械故障维修及电动机维修。
4.含拆装维修
	台
	1
	
	

	175
	成套配电箱
	1、消防泵房配电柜、控制柜更换
2、防护等级IP55
3、综合考虑控制设备功率及设备类型
	台
	4
	
	

	176
	消防泵消防控制柜维修
	1、消防泵房配电柜、控制柜维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	4
	
	

	177
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN250
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2
	
	

	178
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN200
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2
	
	

	179
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2
	
	

	180
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2
	
	

	181
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN200
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1
	
	

	182
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1
	
	

	183
	排污泵控制柜维修
	1、排污泵控制箱维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	1
	
	

	184
	传感器
	1、管网低压压力开关
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	支
	2
	
	

	185
	压力仪表
	1、压力表
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	台
	20
	
	

	186
	控制柜（新增功能）
	1、消防水泵控制柜增加低压压力自动启泵的功能
2、含柜内元器件及二次回路改造
3、规格及参数满足系统及现行规范要求
	台
	3
	
	

	187
	压力开关至泵房喷淋控制柜线
	1、压力开关至泵房喷淋控制柜线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	9
	
	

	188
	消防泵控制柜反馈线路检修
	1、消防泵控制柜反馈线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容，检修线路包括压力开关线路、液位控制线路、流量开关线路等由消防控制柜接至消控室的线路（按照控制箱数量）
	台
	2
	
	

	
	室外消防
	
	
	
	

	189
	室外消火栓
	1、消防水泵接合器
2、DN150
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	5
	
	

	190
	室外消火栓
	1、消防水泵接合器
2、DN100
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	2
	
	

	191
	室外消火栓
	1、室外地上式消火栓
2、DN100
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	4
	
	

	192
	室外消火栓
	1、室外地上式消火栓
2、DN150
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	1
	
	

	193
	室外消火栓接口盖板
	1、室外消火栓接口闷盖更换
2、闷盖规格、型式综合考虑
	个
	2
	
	

	194
	漏水检测
	1、专业技术人员配合专业设备，消防管道漏水检测
2、根据确定漏水点数量按实计量
	处
	5
	
	

	195
	埋地管道漏水维修
	1.埋地管道漏水维修
2.综合考虑漏点修复所需人工及材料（管道、管件等）
	处
	5
	
	

	
	应急照明疏散指示系统
	
	
	
	

	196
	应急集中照明电源维修
	1、应急照明配电箱及集中电源维修
2、规格：综合考虑配电箱内故障元器件更换及二次回路修复
	台
	2
	
	

	197
	成套配电箱
	1、应急照明配电箱及集中电源更换
2、设备型号、规格综合考虑
3、与原来系统兼容
	台
	4
	
	

	198
	线路检修
	1、应急照明疏散指示系统线路检修
2、配电箱、应急集中照明电源-末端标识灯、应急灯
3、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	15
	
	

	199
	线路检修
	1、应急照明疏散指示系统线路检修
2、应急照明控制器-应急集中照明电源
3、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	5
	
	

	200
	装饰灯
	1、疏散指示灯标志灯具
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	70
	
	

	201
	装饰灯
	1、安全出口标志灯具
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	60
	
	

	202
	装饰灯
	1、应急照明灯具（壁挂式）
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	120
	
	

	203
	装饰灯
	1、应急照明灯具（吸顶式）
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	120
	
	

	204
	装饰灯
	1、疏散指示灯标志灯具
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10
	
	

	205
	装饰灯
	1、安全出口标志灯具
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10
	
	

	206
	装饰灯
	1、应急照明灯具（壁挂式）
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10
	
	

	207
	装饰灯
	1、应急照明灯具安装（吸顶式）
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10
	
	

	208
	荧光灯
	1、单管应急荧光灯
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	20
	
	

	209
	荧光灯
	1、双管应急荧光灯
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	20
	
	

	210
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、暗装
	个
	120
	
	

	211
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、明装
	个
	100
	
	

	212
	配线
	1、电线（拆旧换新）
2、NH-BV-2.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	1500
	
	

	213
	配管
	1、镀锌电线钢管
2、JDG20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	500
	
	

	214
	配管
	1、焊接钢管
2、SC20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	300
	
	

	215
	配线
	1、电线
2、WDZBN-BYJ 2.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	900
	
	

	216
	防火涂料
	1、明装电线管刷防火涂料
	m2
	55
	
	

	217
	管道支吊架
	1、明装电气管线支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	0.5
	
	

	
	防排烟系统
	
	
	
	

	218
	成套配电箱
	1、消防风机控制箱更换
2、综合考虑控制设备功率及设备类型
	台
	3
	
	

	219
	防排烟风机控制箱（维修）
	1、消防风机控制箱维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	3
	
	

	220
	风机
	1、消防风机更换
2、综合考虑风机设备功率及设备类型
3、弹簧减震器底座
4、电动机检查接线
	台
	3
	
	

	221
	消防风机维修
	1、消防风机维修
2、综合考虑风机机械故障维修及电动机维修。
	台
	1
	
	

	222
	碳钢阀门
	1、280℃防火阀
2、1500*800
3、综合考虑设备拆旧换新
4、风阀支架制作安装
	个
	13
	
	

	223
	碳钢阀门
	1、280℃防火阀
2、630*320
3、综合考虑设备拆旧换新
4、风阀支架制作安装
	个
	43
	
	

	224
	碳钢阀门
	1、风管止回阀
2、ø900
3、综合考虑设备拆旧换新
4、风阀支架制作安装
	个
	12
	
	

	225
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、正压送风口更换
2、规格尺寸综合考虑
	个
	8
	
	

	226
	柔性接口
	1、防火软接头
2、综合考虑拆旧换新
	m2
	100
	
	

	227
	加固风管支吊架
	1、风管支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	1.46
	
	

	228
	碳钢通风管道
	1、镀锌钢板风管
2、规格形状综合考虑
3、厚度1.0mm
4、综合考虑风管拆旧换新
	m2
	380
	
	

	229
	复合型风管
	1、复合材料风管
2、规格形状综合考虑
3、综合考虑风管拆旧换新
	m2
	50
	
	

	230
	排烟风管除锈防腐（风管维修）
	1、排烟风管除锈防腐
2、除锈后，防锈漆二道，银粉漆二道
	m2
	350
	
	

	231
	系统调试费(第七册 通风空调工程)
	1、防排烟系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	项
	1
	
	

	
	防火分隔设施及防火封堵
	
	
	
	

	232
	防火卷帘门电机（维修）
	1、故障防火卷帘门电机维修
2、综合考虑设备拆装维修与更换
	台
	9
	
	

	233
	电力电缆
	1、电力电缆（拆旧换新）
2、WDZBN-YJY-5*4
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50
	
	

	234
	备电
	1、故障防火卷帘门控制箱内备电电池更换
2、电池规格综合考虑
	个
	10
	
	

	235
	按钮
	1、防火卷帘门控制按钮更换
	个
	4
	
	

	236
	防火卷帘门控制柜
	1、故障防火卷帘门控制箱
2、综合考虑设备更换
	台
	8
	
	

	237
	风机房防火封堵
	1、风机房防火封堵
2、封堵方式：防火堵料及防火板
	处
	14
	
	

	
	消防供电设施
	
	
	
	

	238
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-5*10
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100
	
	

	239
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-5*16
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100
	
	

	240
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*25+2*16
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100
	
	

	241
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*35+2*16
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100
	
	

	242
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*50+2*25
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50
	
	

	243
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*70+2*35
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50
	
	

	244
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*95+2*50
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50
	
	

	
	架空车库新增喷淋系统
	
	
	
	

	245
	水喷淋(雾)喷头
	1、直立型快速响应喷头
2、68℃，K=80
	个
	350
	
	

	246
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN150
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	80
	
	

	247
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN100
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	285
	
	

	248
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN80
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	160
	
	

	249
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN65
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	36
	
	

	250
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN50
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30
	
	

	251
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN40
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	110
	
	

	252
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN32
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	130
	
	

	253
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN25
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	460
	
	

	254
	管道刷油
	1、红色调和漆二道
2、含除锈及管道表面清理
	m2
	282.75
	
	

	255
	金属阀门
	1、信号蝶阀
2、DN150
	个
	10
	
	

	256
	金属阀门
	1、信号蝶阀
2、DN100
	个
	5
	
	

	257
	报警装置
	1、湿式报警阀
2、DN150
	组
	10
	
	

	258
	水流指示器
	1、水流指示器
2、DN150
	个
	10
	
	

	259
	水流指示器拆除
	1、水流指示器
2、DN100
	个
	10
	
	

	260
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN150
	个
	10
	
	

	261
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN100
	个
	10
	
	

	262
	末端试水装置
	1、末端试水装置安装
2、DN25 含阀门、压力表全套组件
	套
	10
	
	

	263
	管道支吊架
	1、管道支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	1
	
	

	264
	成品支架
	1、消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质
2、管架形式及规格综合考虑
	套
	65
	
	

	265
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN250
	个
	13
	
	

	266
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN150
	个
	25
	
	

	267
	套管
	1、：过墙过楼板钢套管制作、安装
2、消防管道规格 DN150
3、含柔性防火堵料缝隙封堵
	个
	13
	
	

	268
	套管
	1、：过墙过楼板钢套管制作、安装
2、消防管道规格 DN100
3、含柔性防火堵料缝隙封堵
	个
	25
	
	

	269
	管道绝热
	1、室外明露的管道以及设备进行保温
2、B1级橡塑保温50mm
	m3
	12
	
	

	270
	防潮层、保护层
	1、铝皮保护层
2、厚度：0.5mm
	m2
	600
	
	

	271
	新旧管道连接
	1、内外壁热镀锌钢管接驳
2、规格：DN100~DN150
3、接入原有消防供水管道
	处
	25
	
	

	272
	水灭火控制装置调试
	1、喷淋灭火系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	点
	3
	
	

	
	智能化
	
	
	
	

	273
	监控摄像机
	1、可视化红外摄像机
2、带AI算法，含深化设计等
	台
	10
	
	

	274
	存储卡
	1、存储卡
2、128GB TF（MicroSD）内存卡U3 V30 A2 4K 读170MB/s
	张
	10
	
	

	275
	电源适配器
	1、电源适配器
2、XED-3013S-3C（DC12V3A）
	台
	10
	
	

	276
	监控摄像设备
	1、摄像机支架
	台
	10
	
	

	277
	监控立杆（含地笼、接地）
	1、监控立杆（含地笼、接地）
2、3-3.5米/整体热镀锌喷塑工艺，壁厚不小于2mm
	根
	10
	
	

	278
	监控设备箱
	1、监控设备箱
2、400*300*220/镀锌喷漆（含设备安装导轨、logo标识定制）
	个
	10
	
	

	279
	低压电气开关
	1、漏电保护开关
2、LBE3-63E/32A-2P（2P，32A）
	个
	10
	
	

	280
	插座
	1、电源插排
2、GN-314W（三位五孔插线排）
	套
	10
	
	

	281
	浪涌保护器
	1、浪涌保护器
2、NXU-ⅡG-40kA/275V-2P（2P，40KA）
	台
	10
	
	

	282
	配电智能设备
	1、网络交换机
2、MIB12G-8EG-ENR（工业级）
	台
	10
	
	

	283
	配电智能设备
	1、网络交换机
2、MIB12G-5EG-ENR（工业级）
	台
	10
	
	

	284
	双绞线缆
	1、超五类网线
2、CAT5E
	m
	1200
	
	

	285
	配线
	1、电源线
2、RVV2*1.0
	m
	1200
	
	

	286
	配管
	1、管材
2、PVC管φ25
	m
	1000
	
	

	287
	配管
	1、管材
2、PE管φ32
	m
	300
	
	

	288
	室外管路开挖
	1、室外管路开挖
2、视现场环境定制开挖，综合考虑道路恢复、挖填土方以及外运
	m
	150
	
	

	289
	接入授权
	1、接入授权
2、平台接入授权
	路
	50
	
	

	290
	传输链路
	1、传输链路
2、运营商链路（3年）
	条
	50
	
	

	291
	安装调试服务
	1、安装调试服务
2、安装调试服务内容包括管路敷设、管内穿线、设备安装、设备调试、平台接入调试等内容
	项
	1
	
	

	292
	灭火器
	手提式泡沫灭火装置，型号规格：PBK-S8
	具
	12
	
	

	293
	木质防火门
	1、故障防火门闭门器拆除及更换
2、综合考虑设备拆装更换与新增
	只
	80
	
	

	294
	防火卷帘(闸)门
	1、故障防火卷帘门更换
2、特级防火卷帘门
3、综合考虑卷帘门拆装更换及门洞恢复
	m2
	64
	
	

	295
	防火卷帘(闸)门
	1、故障防火卷帘门轨道更换
2、综合考虑轨道拆装更换
	m
	78
	
	

	296
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	1、管道井防火封堵
2、封堵方式：防火堵料及防火板
	处
	300
	
	

	297
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	1、防火门封堵
2、综合考虑缝隙防火封堵及防火门灌浆
	樘
	60
	
	

	298
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	1、风机房防火封堵
2、封堵方式：防火堵料及防火板
	处
	14
	
	

	299
	木质防火门
	1、木质防火门维修
2、规格综合
3、所涉及门扇变形、翘曲、凹陷维修；门框加固维修、五金配件维修、闭门器维修、密封条维修、防火涂料修补等，按照洞口尺寸
	m2
	176
	
	

	300
	钢质防火门
	1、钢质防火门维修
2、规格综合
3、所涉及门扇变形、翘曲、凹陷维修；门框加固维修、五金配件维修、闭门器维修、密封条维修、防火涂料修补等，按照洞口尺寸
	m2
	20
	
	

	301
	钢质防火门
	1、钢塑防火门维修
2、规格综合
3、所涉及门扇变形、翘曲、凹陷维修；门框加固维修、五金配件维修、闭门器维修、密封条维修、防火涂料修补等，按照洞口尺寸
	m2
	20
	
	

	302
	金属百叶窗
	1、摇杆式排烟窗维修
2、规格综合
3、所涉及窗户变形、翘曲、凹陷维修、窗框加固维修、五金配件维修、密封条维修等，按照洞口尺寸
	m2
	150
	
	

	303
	金属百叶窗
	1、摇杆式排烟窗更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑排烟窗拆装更换及门洞恢复
	m2
	50
	
	

	304
	木质防火门
	1、木质防火门更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑防火门拆装更换及门洞恢复
	m2
	650
	
	

	305
	钢质防火门
	1、钢质防火门更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑防火门拆装更换及门洞恢复
	m2
	18
	
	

	306
	钢质防火门
	1、钢塑防火门更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑防火门拆装更换及门洞恢复
	m2
	30
	
	

	307
	门锁安装
	1、防火门执手锁拆除及更换
2、综合考虑设备拆装更换与新增
	套
	60
	
	

	308
	门锁安装
	1、防火门顺序器拆除及更换
2、综合考虑设备拆装更换与新增
	套
	40
	
	

	309
	墙、柱面一般抹灰
	1、墙面抹灰
2、基本符合原表面整体视觉效果
	m2
	50
	
	

	310
	墙面喷刷涂料
	1、墙面涂料
2、基本符合原表面整体视觉效果
	m2
	50
	
	

	311
	线槽
	1、墙面开槽
2、沟槽宽度30-50mm
	m
	200
	
	

	312
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN100
	个
	70
	
	

	313
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN50
	个
	1
	
	

	314
	标识牌
	1、阀门标识
2、各个系统的阀门标识，按照系统分别列项
	块
	5
	
	

	315
	挖沟槽土方
	1、管沟土方开挖与回填
2、管沟规格综合考虑
	m
	80
	
	

	316
	人(手)孔井
	1、弱电手孔井砌筑
2、600*600，含井盖
	座
	5
	
	

	317
	砖检查井
	1、室外阀门井砌筑
2、阀门井规格尺寸综合考虑，含井盖
	座
	2
	
	

	318
	沥青混凝土
	1、路面开挖及恢复，垃圾装车
2、10cm碎石铺设，20cmC30现浇混凝土，冷媒沥青路面
	m
	12
	
	

	319
	余方弃置
	垃圾装车外运，外运距离综合考虑，包含垃圾处理费用
	项
	1
	
	

	320
	化粪池、检查井
	1、消防水池检查、清洗、
2、含防水层、保温层维护修复等
	座
	2
	
	

	总计
	
	
	
	




投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：         年     月    日























类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	服务内容
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章） 
日期：    年  月  日

















[bookmark: _Ref363807960]
[bookmark: _Ref161217697]项目组成员一览表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章） 
日期： 年  月  日






[bookmark: _Ref448317042]






















偏离表（商务）
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	合同履行期限
	一年
	
	

	付款方式
	进度款按完成投资额的60%支付，余款于项目完成（结算评审）满一年后每年支付10%，结算金额=实际工程量*中标综合单价。
	
	

	质保期
	本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为贰年。
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章） 
日期： 年  月  日







偏离表（技术）
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	招标技术要求
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章） 
日期： 年  月  日



关于资格文件的声明函

___________________(采购人名称）、昆山瑞申工程项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320583-KSRS-G2026-0006号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
年     月     日









[bookmark: _Ref160696832]投标单位情况表
单位名称（公章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	企业规模
	□大型     □中型     □小型     □微型

	8
	主营范围
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________

	9
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	10
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	11
	其他需要说明的情况


注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
[bookmark: _Ref497310705]



[bookmark: _Ref160703409][bookmark: _Ref160696897]无重大违法记录声明

致：___________________________(采购人名称）：
    我单位   （供应商名称）         郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
年     月     日























[bookmark: _Ref160696910]投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）
1、中小企业声明函

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2.本次招标项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
3.声明函中填写的标的名称为采购清单中标的名称列内容，配件无需填写。



                                                             企业名称（盖章）：
                                                             日 期：
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下  或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Ref160696921]

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   投标单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章） 
日期： 年  月  日





















3、 监狱企业证明文件














































4、 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：
                                                   日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。










[bookmark: _Toc170994994]第四章 招标书
受昆山市张浦镇人民政府委托，昆山瑞申工程项目管理有限公司对其所需采购的2026年度张浦镇动迁小区高层建筑消防本质安全提升项目进行国内公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。
一、招标项目编号：JSZC-320583-KSRS-G2026-0006号
[bookmark: _MON_1677520411]二、项目名称：2026年度张浦镇动迁小区高层建筑消防本质安全提升项目
[bookmark: _Toc13642116][bookmark: _Hlk159311908][bookmark: _Toc13889376][bookmark: _Toc276023192][bookmark: _Toc233272230]三、商务要求：
1.合同履行期限：一年。
[bookmark: _Hlk168391804]2.付款方式：进度款按完成投资额的60%支付，余款于项目完成（结算评审）满一年后每年支付10%，结算金额=实际工程量*中标综合单价。
3.质保期：本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为贰年。
四、清单及技术要求：
	[bookmark: _Toc13889378][bookmark: _Toc13642118][bookmark: _GoBack]序号
	项目名称
	参数
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	火灾自动报警系统
	
	

	1
	火灾自动报警主机
	1、火灾自动报警控制器维修
2、多线盘，打印机，回路板故障，屏幕不显示等故障修复。
3、综合考虑主板、回路板等故障器件更换，恢复火灾报警控制器各项功能
	台
	2

	2
	火灾自动报警主机
	1、火灾自动报警控制器更换
2、包括火灾报警控制器(联动型)(带手动控制盘)、图形显示装置、DC24V备用电源，备用电源UPS、消防设备紧急启动盘
3、回路：满足项目需求。
	台
	2

	3
	报警系统CRT图形显示器
	1、消防控制室图形显示装置（CRT系统）更换
2、含计算机硬件机及图形显示软件
3、建筑平面底图绘制及更新
	台
	2

	4
	消防电话总机
	1、消防电话总机更换
2、与原来系统兼容
	台
	2

	5
	消防电源盘
	1、消防电源盘更换
2、与原来系统兼容
	套
	1

	6
	总线盘
	1、总线控制盘更换
2、与原来系统兼容
	台
	2

	7
	消防广播功率放大器
	1、消防广播功率放大器更换
2、综合考虑设备功率
2、与原来系统兼容
	台
	1

	8
	故障回路板卡
	1、故障回路板卡更换
2、与原来系统兼容
	台
	1

	9
	端子箱
	1、端子箱更换
2、规格满足原来系统需求
	台
	7

	10
	点型探测器
	1、感烟探测器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	120

	11
	点型探测器
	1、感温探测器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	85

	12
	按钮
	1、带电话插孔的手动报警按钮，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	74

	13
	声光报警器
	1、声光报警器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	19

	14
	消防广播(扬声器)
	1、吸顶式消防广播扬声器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	6

	15
	消防广播(扬声器)
	1、壁挂式消防广播扬声器，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	3

	16
	消防模块
	1、输入模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	55

	17
	消防模块
	1、多线控制模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	23

	18
	消防模块
	1、输入/输出模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	58

	19
	消防报警电话插孔(电话)
	1、消防电话分机
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	17

	20
	按钮
	1、消火栓按钮安装
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	100

	21
	消防模块
	1、隔离模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	5

	22
	楼层火灾显示器
	1、楼层显示器
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	台
	4

	23
	点型探测器
	1、5G烟感，含底座
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	1000

	24
	点型探测器
	1、独立烟感，含底座
2.产品需通过CCCF认证；
3.电池单节容量1.5V1200mAh、电池节数2节；
4.声压试验：声压级≥80dB；
	个
	1000

	25
	无线火灾报警控制器
	1、无线自动报警控制器
2、包括消防联动控制器
	台
	2

	26
	点型探测器
	1、无线点型感烟探测器
2、含底座
	个
	50

	27
	点型探测器
	1、无线点型感温探测器
2、含底座
	个
	50

	28
	消防报警电话插孔(电话)
	1、无线手动报警按钮
2、含底座
	个
	10

	29
	声光报警器
	1、无线声光报警器
2、含底座
	个
	10

	30
	消防模块
	1、无线无线输入模块
2、含底座
	个
	10

	31
	消防模块
	1、无线输入输出模块
2、含底座
	个
	10

	32
	无线中继器
	1、无线中继器
	个
	5

	33
	液位显示装置
	1、液位显示装置
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	台
	7

	34
	其他传感器及变送器
	1、投入式液位变送器
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	支
	6

	35
	液位仪控制箱
	1、液位仪控制箱
2、单液位，成套设备
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	台
	2

	36
	风机控制线路
	1、风机控制线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	10

	37
	报警总线
	1、报警总线线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	2

	38
	电源线
	1、DC24V电源线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1

	39
	广播线
	1、消防广播系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1

	40
	电话线
	1、消防电话系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1

	41
	消防报警主机
	1、消防电源监控主机维修
2、综合考虑电源、板卡等故障器件更换，恢复消防主机控制器各项功能
	台
	2

	42
	消防模块
	1、消防电源监控模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40

	43
	消防电源监控线
	1、消防电源监控系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1

	44
	消防报警主机
	1、电气火灾监控主机维修
2、综合考虑电源、板卡等故障器件更换，恢复消防主机控制器各项功能
	台
	2

	45
	消防模块
	1、电气火灾监控模块
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40

	46
	电气火灾监控线
	1、电气火灾监控系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1

	47
	消防报警主机
	1、防火门监控主机维修
2、综合考虑电源、板卡等故障器件更换，恢复消防主机控制器各项功能
	台
	2

	48
	消防模块
	1、防火门监控模块（常闭，含电动闭门器）
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40

	49
	消防模块
	1、防火门监控模块（常开）
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	个
	40

	50
	防火门线
	1、防火门监控系统线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	1

	51
	配管
	1、镀锌电线钢管
2、JDG20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	1000

	52
	配管
	1、镀锌电线钢管
2、JDG25
3、砖、混凝土结构明配
	m
	800

	53
	配管
	1、焊接钢管
2、SC20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	600

	54
	配管
	1、焊接钢管
2、SC25
3、砖、混凝土结构明配
	m
	150

	55
	配管
	1、焊接钢管
2、SC80
3、埋地敷设
	m
	50

	56
	配管
	1、焊接钢管
2、SC100
3、埋地敷设
	m
	60

	57
	配管
	1、金属软管
2、Φ20mm 长度小于1000mm
	m
	145

	58
	配管
	1、波纹管
2、PE管φ50，埋地敷设
	m
	50

	59
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、暗装
	个
	50

	60
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、明装
	个
	45

	61
	钢制接线盒拆除
	1、原金属接线盒拆除
	个
	95

	62
	控制电缆
	1、控制电缆
2、NH-KVV-4*2.5
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	1080

	63
	控制电缆
	1、控制电缆
2、NH-KVV-4*1.5
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	300

	64
	配线
	1、电线
2、ZR-RVS-2*1.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	650

	65
	配线
	1、电线
2、ZBN-RVSP-2*1.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	465

	66
	配线
	1、电线
2、ZBN-RVSP-4*1.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	100

	67
	配线
	1、电线
2、ZBN-BV-2.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	400

	68
	配线
	1、电线
2、ZBN-BV-4
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	100

	69
	管道支吊架
	1、明装电气管线支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	0.5

	70
	自动报警系统调试
	1、火灾自动报警系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2

	71
	自动报警系统调试
	1、防火门监控系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2

	72
	自动报警系统调试
	1、电气火灾监控系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2

	73
	自动报警系统调试
	1、消防设备电源监控系统调试
2、各个小区分别调试
3、综合考虑系统点位
	系统
	2

	
	自动喷水灭火系统
	
	

	74
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN150（拆除）
	m
	100

	75
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN100（拆除）
	m
	100

	76
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN80（拆除）
	m
	30

	77
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN65（拆除）
	m
	200

	78
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN50（拆除）
	m
	200

	79
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN40（拆除）
	m
	100

	80
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN32（拆除）
	m
	100

	81
	水喷淋钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN25（拆除）
	m
	400

	82
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN150
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100

	83
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN100
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100

	84
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN80
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30

	85
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN65
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	200

	86
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN50
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	200

	87
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN40
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100

	88
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN32
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	100

	89
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN25
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	400

	90
	管道刷油
	1、红色调和漆二道
2、含除锈及管道表面清理
	m2
	50

	91
	金属阀门
	1、信号蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	15

	92
	金属阀门
	1、涡轮蝶阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5

	93
	金属阀门
	1、涡轮蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5

	94
	金属阀门
	1、涡轮蝶阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5

	95
	报警装置
	1、湿式报警阀
2、DN150
3、综合考虑报警阀组拆旧换新
	组
	3

	96
	水力警铃
	1、水力警铃安装
2、DN20
3、综合考虑水力警铃拆旧换新
	个
	10

	97
	水流指示器
	1、水流指示器
2、DN150
3、综合考虑水流指示器拆旧换新
	个
	10

	98
	水流指示器拆除
	1、水流指示器
2、DN100
3、综合考虑水流指示器拆旧换新
	个
	10

	99
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN150
3、综合考虑减压孔板拆旧换新
	个
	10

	100
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN100
3、综合考虑减压孔板拆旧换新
	个
	10

	101
	末端试水装置
	1、末端试水装置
2、DN25 含阀门、压力表全套组件
3、综合考虑末端试水装置拆旧换新
	套
	10

	102
	水喷淋(雾)喷头
	1、直立型闭式玻璃球喷头 
2、68℃，K=80
3、综合考虑喷头拆旧换新
	个
	500

	103
	水喷淋(雾)喷头
	1、下垂型闭式玻璃球喷头（含装饰罩）
2、68℃，K=80
3、综合考虑喷头拆旧换新
	个
	500

	104
	水灭火控制装置调试
	1、喷淋灭火系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	点
	3

	
	消火栓系统
	
	

	105
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN150（拆除）
	m
	30

	106
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN100（拆除）
	m
	30

	107
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN80（拆除）
	m
	6

	108
	消火栓钢管（拆除）
	1.材质、规格：原热镀锌钢管 DN65（拆除）
	m
	60

	109
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN150
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30

	110
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN100
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30

	111
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN80
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	6

	112
	消火栓钢管
	1、热镀锌钢管 DN65
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	60

	113
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5

	114
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5

	115
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN65
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	5

	116
	室内消火栓
	1、室内消火栓
2、800*650*240，DN65栓口一个,DN65 L=25m内衬里水带一条,φ19水枪1支
3、综合考虑成套消火栓拆旧换新
	套
	23

	117
	室内消火栓
	1、室内消火栓
2、带灭火器组合式消防柜（具体尺寸综合考虑），含消火栓阀、水枪、水带及消防软管卷盘等全套组件。
3、综合考虑成套消火栓拆旧换新
	套
	20

	118
	消火栓门框
	1、消火栓门框更换
2、门框尺寸综合考虑
	套
	105

	119
	消火栓箱
	1、组合式消防柜更换
2、箱体尺寸综合考虑
	套
	230

	120
	消火栓箱
	1、消火栓箱更换
2、800*650*240
	套
	100

	121
	消火栓玻璃
	1、消火栓箱箱体玻璃更换
2、玻璃尺寸综合考虑
	块
	207

	122
	消火栓栓阀
	1、消火栓阀更换（普通型）
2、DN65
3、消火栓阀结构型式综合考虑
	个
	126

	123
	消火栓栓阀
	1、消火栓阀更换（减压稳压型）
2、DN65
3、消火栓阀结构型式综合考虑
	个
	126

	124
	消防水带
	1、消防水带更换
2、长度25米
3、含摆放到位
	条
	537

	125
	消防水枪
	1、直流水枪更换
2、水枪型式综合考虑
3、含摆放到位
	个
	1

	126
	消火栓手轮
	1、消火栓手轮更换
2、手轮型式综合考虑
3、含摆放到位
	个
	7

	127
	消火栓接口
	1、消火栓手轮更换
2、匹配原消火栓规格
3、含摆放到位
	个
	8

	128
	消防软管卷盘
	1、消防软管卷盘更换
2、JPS1.6-19,L=30m,φ6喉嘴
3、含摆放到位
	个
	50

	129
	消火栓箱防腐处理
	1、消火栓箱体除锈及管道表面清理
2、除锈后刷防锈漆二道，红色调和漆二道
	个
	50

	130
	灭火器
	1、手提式灭火器更换
2、磷酸铵盐灭火器MF/ABC5
3、灭火器箱或组合式消防箱内放置
4、含摆放到位
	具
	50

	131
	灭火器
	1、手提式灭火器更换
2、磷酸铵盐灭火器MF/ABC4
3、灭火器箱或组合式消防箱内放置
3、含摆放到位
	具
	80

	132
	灭火器
	1、手提式灭火器更换
2、磷酸铵盐灭火器MF/ABC3
3、灭火器箱或组合式消防箱内放置
4、含摆放到位
	具
	80

	133
	灭火器箱
	1、灭火器箱更换
2、可放置2具手提式灭火器
3、灭火器箱规格综合考虑
4、含摆放到位
	个
	80

	134
	自救呼吸器
	1、过滤式自救呼吸器
2、含摆放到位
	个
	50

	135
	灭火毯
	1、灭火毯
2、1m×1m，玻璃纤维阻燃
3、含摆放到位
	个
	50

	136
	强光手电筒
	1、强光手电筒
2、含摆放到位
	个
	10

	137
	逃生绳
	1、消防逃生绳
2、50m
3、含摆放到位
	个
	10

	138
	逃生口哨
	1、逃生口哨
2、含摆放到位
	个
	10

	139
	水灭火控制装置调试
	1、消火栓灭火系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	点
	3

	
	消防稳压系统
	
	

	140
	水箱
	1、不锈钢消防水箱（含保温）
2、按原设计规格
3、含水箱基础
	m3
	20

	141
	水箱
	1、楼顶损坏水箱拆除、搬运
2、考虑残值回收
	m3
	20

	142
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率3KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2

	143
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率2.2KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2

	144
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率1.5KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2

	145
	泵
	1、消防稳压泵更换
2、电机功率1.1KW
3、稳压泵参数综合考虑，匹配原系统需求
	台
	2

	146
	气压罐
	1、气压罐更换
2、直径800
3、气压罐参数综合考虑，匹配原有系统需求
	台
	1

	147
	金属阀门
	1、对夹式手柄蝶阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2

	148
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1

	149
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN80
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1

	150
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	4

	151
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN40
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	4

	152
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	3

	153
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN80
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1

	154
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN65
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	6

	155
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2

	156
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN40
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1

	157
	金属阀门
	1、浮球阀
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	3

	158
	软接头(软管)
	1、橡胶软接头
2、DN50
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	8

	159
	软接头(软管)
	1、橡胶软接头安装
2、DN40
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	4

	160
	传感器
	1、消防流量开关
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	支
	3

	161
	压力仪表
	1、压力表
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	台
	50

	162
	压力仪表
	1、电接点压力表
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	台
	1

	163
	管道绝热
	1、室外明露的管道以及设备进行保温更换
2、B1级橡塑保温50mm
	m3
	2

	164
	防潮层、保护层
	1、铝皮保护层更换
2、厚度：0.5mm
	m2
	60

	165
	防潮层、保护层
	1、铝皮保护层更换
2、厚度：0.6mm
	m2
	60

	166
	成套配电箱
	1、稳压泵控制箱更换（一控二）
2、综合考虑控制设备功率
3、壁挂式安装
	台
	1

	167
	控制柜（维修）
	1、消防稳压泵控制箱维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	1

	168
	配管
	1、焊接钢管
2、SC25
3、砖、混凝土结构明配
	m
	40

	169
	电力电缆
	1、双电源进线电缆
2、WDZBN-YJY-5*4
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50

	170
	电力电缆
	1、稳压泵电缆
2、WDZBN-YJY-4*2.5
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	20

	
	消防水泵房
	
	

	171
	其他传感器及变送器
	1、投入式液位变送器
2、综合考虑设备拆旧换新
3、与原来系统兼容
	支
	1

	172
	消防水泵维修
	1、消防水泵维修
2、15~30KW
3、综合考虑消防水泵机械故障维修及电动机维修。
4.含拆装维修
	台
	1

	173
	消防水泵维修
	1、消防水泵维修
2、37~55KW
3、综合考虑消防水泵机械故障维修及电动机维修。
4.含拆装维修
	台
	1

	174
	消防水泵维修
	1、消防水泵维修
2、75~110KW
3、综合考虑消防水泵机械故障维修及电动机维修。
4.含拆装维修
	台
	1

	175
	成套配电箱
	1、消防泵房配电柜、控制柜更换
2、防护等级IP55
3、综合考虑控制设备功率及设备类型
	台
	4

	176
	消防泵消防控制柜维修
	1、消防泵房配电柜、控制柜维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	4

	177
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN250
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2

	178
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN200
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2

	179
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2

	180
	金属阀门
	1、明杆闸阀
2、DN100
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	2

	181
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN200
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1

	182
	金属阀门
	1、止回阀
2、DN150
3、综合考虑阀门拆旧换新
	个
	1

	183
	排污泵控制柜维修
	1、排污泵控制箱维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	1

	184
	传感器
	1、管网低压压力开关
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	支
	2

	185
	压力仪表
	1、压力表
2、规格及参数满足系统要求
3、综合考虑设备拆旧换新
	台
	20

	186
	控制柜（新增功能）
	1、消防水泵控制柜增加低压压力自动启泵的功能
2、含柜内元器件及二次回路改造
3、规格及参数满足系统及现行规范要求
	台
	3

	
	
	
	
	

	187
	压力开关至泵房喷淋控制柜线
	1、压力开关至泵房喷淋控制柜线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	9

	188
	消防泵控制柜反馈线路检修
	1、消防泵控制柜反馈线路检修
2、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容，检修线路包括压力开关线路、液位控制线路、流量开关线路等由消防控制柜接至消控室的线路（按照控制箱数量）
	台
	2

	
	室外消防
	
	

	189
	室外消火栓
	1、消防水泵接合器
2、DN150
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	5

	190
	室外消火栓
	1、消防水泵接合器
2、DN100
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	2

	191
	室外消火栓
	1、室外地上式消火栓
2、DN100
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	4

	192
	室外消火栓
	1、室外地上式消火栓
2、DN150
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	1

	193
	室外消火栓接口盖板
	1、室外消火栓接口闷盖更换
2、闷盖规格、型式综合考虑
	个
	2

	194
	漏水检测
	1、专业技术人员配合专业设备，消防管道漏水检测
2、根据确定漏水点数量按实计量
	处
	5

	195
	埋地管道漏水维修
	1.埋地管道漏水维修
2.综合考虑漏点修复所需人工及材料（管道、管件等）
	处
	5

	
	应急照明疏散指示系统
	
	

	196
	应急集中照明电源维修
	1、应急照明配电箱及集中电源维修
2、规格：综合考虑配电箱内故障元器件更换及二次回路修复
	台
	2

	197
	成套配电箱
	1、应急照明配电箱及集中电源更换
2、设备型号、规格综合考虑
3、与原来系统兼容
	台
	4

	198
	线路检修
	1、应急照明疏散指示系统线路检修
2、配电箱、应急集中照明电源-末端标识灯、应急灯
3、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	15

	199
	线路检修
	1、应急照明疏散指示系统线路检修
2、应急照明控制器-应急集中照明电源
3、线路检查检修，含线路外观检查、绝缘测试、端子紧固、接地系统、负载功能等内容
	路
	5

	200
	装饰灯
	1、疏散指示灯标志灯具
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	70

	201
	装饰灯
	1、安全出口标志灯具
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	60

	202
	装饰灯
	1、应急照明灯具（壁挂式）
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	120

	203
	装饰灯
	1、应急照明灯具（吸顶式）
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	120

	204
	装饰灯
	1、疏散指示灯标志灯具
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10

	205
	装饰灯
	1、安全出口标志灯具
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10

	206
	装饰灯
	1、应急照明灯具（壁挂式）
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10

	207
	装饰灯
	1、应急照明灯具安装（吸顶式）
2、36V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
4、与原来系统兼容
	套
	10

	208
	荧光灯
	1、单管应急荧光灯
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	20

	209
	荧光灯
	1、双管应急荧光灯
2、220V灯具
3、综合考虑设备拆旧换新
	套
	20

	210
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、暗装
	个
	120

	211
	钢制接线盒
	1、金属接线盒
2、86型
3、明装
	个
	100

	212
	配线
	1、电线（拆旧换新）
2、NH-BV-2.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	1500

	213
	配管
	1、镀锌电线钢管
2、JDG20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	500

	214
	配管
	1、焊接钢管
2、SC20
3、砖、混凝土结构明配
	m
	300

	215
	配线
	1、电线
2、WDZBN-BYJ 2.5
3、线槽及穿管敷设综合考虑
	m
	900

	216
	防火涂料
	1、明装电线管刷防火涂料
	m2
	55

	217
	管道支吊架
	1、明装电气管线支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	0.5

	
	防排烟系统
	
	

	218
	成套配电箱
	1、消防风机控制箱更换
2、综合考虑控制设备功率及设备类型
	台
	3

	219
	防排烟风机控制箱（维修）
	1、消防风机控制箱维修
2、综合考虑故障元器件更换及二次回路修复
	台
	3

	220
	风机
	1、消防风机更换
2、综合考虑风机设备功率及设备类型
3、弹簧减震器底座
4、电动机检查接线
	台
	3

	221
	消防风机维修
	1、消防风机维修
2、综合考虑风机机械故障维修及电动机维修。
	台
	1

	222
	碳钢阀门
	1、280℃防火阀
2、1500*800
3、综合考虑设备拆旧换新
4、风阀支架制作安装
	个
	13

	223
	碳钢阀门
	1、280℃防火阀
2、630*320
3、综合考虑设备拆旧换新
4、风阀支架制作安装
	个
	43

	224
	碳钢阀门
	1、风管止回阀
2、ø900
3、综合考虑设备拆旧换新
4、风阀支架制作安装
	个
	12

	225
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、正压送风口更换
2、规格尺寸综合考虑
	个
	8

	226
	柔性接口
	1、防火软接头
2、综合考虑拆旧换新
	m2
	100

	227
	加固风管支吊架
	1、风管支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	1.46

	228
	碳钢通风管道
	1、镀锌钢板风管
2、规格形状综合考虑
3、厚度1.0mm
4、综合考虑风管拆旧换新
	m2
	380

	229
	复合型风管
	1、复合材料风管
2、规格形状综合考虑
3、综合考虑风管拆旧换新
	m2
	50

	230
	排烟风管除锈防腐（风管维修）
	1、排烟风管除锈防腐
2、除锈后，防锈漆二道，银粉漆二道
	m2
	350

	231
	系统调试费(第七册 通风空调工程)
	1、防排烟系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	项
	1

	
	防火分隔设施及防火封堵
	
	

	232
	防火卷帘门电机（维修）
	1、故障防火卷帘门电机维修
2、综合考虑设备拆装维修与更换
	台
	9

	233
	电力电缆
	1、电力电缆（拆旧换新）
2、WDZBN-YJY-5*4
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50

	234
	备电
	1、故障防火卷帘门控制箱内备电电池更换
2、电池规格综合考虑
	个
	10

	235
	按钮
	1、防火卷帘门控制按钮更换
	个
	4

	236
	防火卷帘门控制柜
	1、故障防火卷帘门控制箱
2、综合考虑设备更换
	台
	8

	237
	风机房防火封堵
	1、风机房防火封堵
2、封堵方式：防火堵料及防火板
	处
	14

	
	消防供电设施
	
	

	238
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-5*10
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100

	239
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-5*16
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100

	240
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*25+2*16
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100

	241
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*35+2*16
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	100

	242
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*50+2*25
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50

	243
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*70+2*35
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50

	244
	电力电缆
	1、电力电缆
2、WDZBN-YJY-3*95+2*50
3、桥架及穿管敷设综合考虑
	m
	50

	
	架空车库新增喷淋系统
	
	

	245
	水喷淋(雾)喷头
	1、直立型快速响应喷头
2、68℃，K=80
	个
	350

	246
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN150
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	80

	247
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN100
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	285

	248
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN80
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	160

	249
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN65
2、沟槽式连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	36

	250
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN50
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	30

	251
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN40
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	110

	252
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN32
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	130

	253
	水喷淋钢管
	1、热镀锌钢管 DN25
2、螺纹连接(含管件)
3、含水冲洗
	m
	460

	254
	管道刷油
	1、红色调和漆二道
2、含除锈及管道表面清理
	m2
	282.75

	255
	金属阀门
	1、信号蝶阀
2、DN150
	个
	10

	256
	金属阀门
	1、信号蝶阀
2、DN100
	个
	5

	257
	报警装置
	1、湿式报警阀
2、DN150
	组
	10

	258
	水流指示器
	1、水流指示器
2、DN150
	个
	10

	259
	水流指示器拆除
	1、水流指示器
2、DN100
	个
	10

	260
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN150
	个
	10

	261
	减压孔板
	1、减压孔板
2、DN100
	个
	10

	262
	末端试水装置
	1、末端试水装置安装
2、DN25 含阀门、压力表全套组件
	套
	10

	263
	管道支吊架
	1、管道支吊架的制作安装
2、含除锈刷油
	t
	1

	264
	成品支架
	1、消防管道抗震支架，热镀锌型钢材质
2、管架形式及规格综合考虑
	套
	65

	265
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN250
	个
	13

	266
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN150
	个
	25

	267
	套管
	1、：过墙过楼板钢套管制作、安装
2、消防管道规格 DN150
3、含柔性防火堵料缝隙封堵
	个
	13

	268
	套管
	1、：过墙过楼板钢套管制作、安装
2、消防管道规格 DN100
3、含柔性防火堵料缝隙封堵
	个
	25

	269
	管道绝热
	1、室外明露的管道以及设备进行保温
2、B1级橡塑保温50mm
	m3
	12

	270
	防潮层、保护层
	1、铝皮保护层
2、厚度：0.5mm
	m2
	600

	271
	新旧管道连接
	1、内外壁热镀锌钢管接驳
2、规格：DN100~DN150
3、接入原有消防供水管道
	处
	25

	272
	水灭火控制装置调试
	1、喷淋灭火系统控制装置调试
2、各个小区分别调试
	点
	3

	
	智能化
	
	

	273
	监控摄像机
	1、可视化红外摄像机
2、带AI算法，含深化设计等
	台
	10

	274
	存储卡
	1、存储卡
2、128GB TF（MicroSD）内存卡U3 V30 A2 4K 读170MB/s
	张
	10

	275
	电源适配器
	1、电源适配器
2、XED-3013S-3C（DC12V3A）
	台
	10

	276
	监控摄像设备
	1、摄像机支架
	台
	10

	277
	监控立杆（含地笼、接地）
	1、监控立杆（含地笼、接地）
2、3-3.5米/整体热镀锌喷塑工艺，壁厚不小于2mm
	根
	10

	278
	监控设备箱
	1、监控设备箱
2、400*300*220/镀锌喷漆（含设备安装导轨、logo标识定制）
	个
	10

	279
	低压电气开关
	1、漏电保护开关
2、LBE3-63E/32A-2P（2P，32A）
	个
	10

	280
	插座
	1、电源插排
2、GN-314W（三位五孔插线排）
	套
	10

	281
	浪涌保护器
	1、浪涌保护器
2、NXU-ⅡG-40kA/275V-2P（2P，40KA）
	台
	10

	282
	配电智能设备
	1、网络交换机
2、MIB12G-8EG-ENR（工业级）
	台
	10

	283
	配电智能设备
	1、网络交换机
2、MIB12G-5EG-ENR（工业级）
	台
	10

	284
	双绞线缆
	1、超五类网线
2、CAT5E
	m
	1200

	285
	配线
	1、电源线
2、RVV2*1.0
	m
	1200

	286
	配管
	1、管材
2、PVC管φ25
	m
	1000

	287
	配管
	1、管材
2、PE管φ32
	m
	300

	288
	室外管路开挖
	1、室外管路开挖
2、视现场环境定制开挖，综合考虑道路恢复、挖填土方以及外运
	m
	150

	289
	接入授权
	1、接入授权
2、平台接入授权
	路
	50

	290
	传输链路
	1、传输链路
2、运营商链路（3年）
	条
	50

	291
	安装调试服务
	1、安装调试服务
2、安装调试服务内容包括管路敷设、管内穿线、设备安装、设备调试、平台接入调试等内容
	项
	1

	292
	灭火器
	手提式泡沫灭火装置，型号规格：PBK-S8
	具
	12

	293
	木质防火门
	1、故障防火门闭门器拆除及更换
2、综合考虑设备拆装更换与新增
	只
	80

	294
	防火卷帘(闸)门
	1、故障防火卷帘门更换
2、特级防火卷帘门
3、综合考虑卷帘门拆装更换及门洞恢复
	m2
	64

	295
	防火卷帘(闸)门
	1、故障防火卷帘门轨道更换
2、综合考虑轨道拆装更换
	m
	78

	296
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	1、管道井防火封堵
2、封堵方式：防火堵料及防火板
	处
	300

	297
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	1、防火门封堵
2、综合考虑缝隙防火封堵及防火门灌浆
	樘
	60

	298
	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵
	1、风机房防火封堵
2、封堵方式：防火堵料及防火板
	处
	14

	299
	木质防火门
	1、木质防火门维修
2、规格综合
3、所涉及门扇变形、翘曲、凹陷维修；门框加固维修、五金配件维修、闭门器维修、密封条维修、防火涂料修补等，按照洞口尺寸
	m2
	176

	300
	钢质防火门
	1、钢质防火门维修
2、规格综合
3、所涉及门扇变形、翘曲、凹陷维修；门框加固维修、五金配件维修、闭门器维修、密封条维修、防火涂料修补等，按照洞口尺寸
	m2
	20

	301
	钢质防火门
	1、钢塑防火门维修
2、规格综合
3、所涉及门扇变形、翘曲、凹陷维修；门框加固维修、五金配件维修、闭门器维修、密封条维修、防火涂料修补等，按照洞口尺寸
	m2
	20

	302
	金属百叶窗
	1、摇杆式排烟窗维修
2、规格综合
3、所涉及窗户变形、翘曲、凹陷维修、窗框加固维修、五金配件维修、密封条维修等，按照洞口尺寸
	m2
	150

	303
	金属百叶窗
	1、摇杆式排烟窗更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑排烟窗拆装更换及门洞恢复
	m2
	50

	304
	木质防火门
	1、木质防火门更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑防火门拆装更换及门洞恢复
	m2
	650

	305
	钢质防火门
	1、钢质防火门更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑防火门拆装更换及门洞恢复
	m2
	18

	306
	钢质防火门
	1、钢塑防火门更换
2、规格尺寸综合考虑
3、综合考虑防火门拆装更换及门洞恢复
	m2
	30

	307
	门锁安装
	1、防火门执手锁拆除及更换
2、综合考虑设备拆装更换与新增
	套
	60

	308
	门锁安装
	1、防火门顺序器拆除及更换
2、综合考虑设备拆装更换与新增
	套
	40

	309
	墙、柱面一般抹灰
	1、墙面抹灰
2、基本符合原表面整体视觉效果
	m2
	50

	310
	墙面喷刷涂料
	1、墙面涂料
2、基本符合原表面整体视觉效果
	m2
	50

	311
	线槽
	1、墙面开槽
2、沟槽宽度30-50mm
	m
	200

	312
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN100
	个
	70

	313
	开孔打洞
	1、墙面开洞
2、DN50
	个
	1

	314
	标识牌
	1、阀门标识
2、各个系统的阀门标识，按照系统分别列项
	块
	5

	315
	挖沟槽土方
	1、管沟土方开挖与回填
2、管沟规格综合考虑
	m
	80

	316
	人(手)孔井
	1、弱电手孔井砌筑
2、600*600，含井盖
	座
	5

	317
	砖检查井
	1、室外阀门井砌筑
2、阀门井规格尺寸综合考虑，含井盖
	座
	2

	318
	沥青混凝土
	1、路面开挖及恢复，垃圾装车
2、10cm碎石铺设，20cmC30现浇混凝土，冷媒沥青路面
	m
	12

	319
	余方弃置
	垃圾装车外运，外运距离综合考虑，包含垃圾处理费用
	项
	1

	320
	化粪池、检查井
	1、消防水池检查、清洗、
2、含防水层、保温层维护修复等
	座
	2





注：采购预算清单内的工程量为暂估量，甲方（或监理）对乙方提出的完成工程量进行复查并签字确认，最终以甲方（或监理）确认的工程量为准，结算金额=实际工程量*中标综合单价。









[bookmark: _Toc170994995]第五章 合同主要条款
甲方：
地址：

乙方：
地址：

本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和中标人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条 合同标的
1.项目名称：2026年度张浦镇动迁小区高层建筑消防本质安全提升项目；
2.项目编号：；
3.履约地点：昆山市张浦镇；
4.中标清单：
第二条 合同总价款
合同总价款：                元整，小写￥               。
合同总价应包括全部所需劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维护、垃圾清扫和搬运、成品保护、运至最终目的地的运输、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。
第三条 付款方式
付款方式：进度款按完成投资额的60%支付，余款于项目完成（结算评审）满一年后每年支付10%，结算金额=实际工程量*中标综合单价。
注：采购预算清单内的工程量为暂估量，甲方（或监理）对乙方提出的完成工程量进行复查并签字确认，最终以甲方（或监理）确认的工程量为准；
第四条 合同履行要求
1.合同履行期限：一年；
2.售后服务：按照中标文件承诺的售后服务执行；
3.质保期：本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为贰年。
4.颜色与式样、储放和保护：
4.1颜色以甲方提供或确定的色样为准。
4.2货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。
5.技术条款：乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。
6.质量保证：货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。
7.货物检测（如有涉及）：
7.1甲方有权委托第三方有资质的检测机构对中标人的生产过程及原材、工艺进行检查检测，检测内容为标书中技术参数要求，包括物品的质地、环保等性能是否达标，对于不按国家有关质量要求、采购人提出的技术及生产工艺要求以及乙方承诺进行生产的，有权提出整改、返工等要求，乙方必须整改到位不得以任何理由拒绝。
7.2产品到达现场后的质量抽查。对于乙方提供的货物，甲方有权要求第三方有资质的检测机构从中随机抽取进行全项检测（抽查几率不大于到货数量的3%），乙方不得指定不得拒绝，检测合格方可交付使用方使用。
7.3对于以上的随机检测费用由乙方承担。
8.本合同应为完整货物及功能的提供：对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。
第五条 甲乙双方责任
（一）甲方责任
为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。
（二）乙方责任
按招标文件及中标文件要求完成本项目内容。
第六条 违约责任及索赔
1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。
2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。
3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。
5.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第5日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。
6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。
7.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。
8.延期交货时间超过10天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。
9.乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
10.乙方应在合同约定时间前货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。
第七条 不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
第八条 争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。 
3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
第九条 违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。
第十条 合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同壹式肆份，甲乙双方、采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：
法定代表人（授权代表）：
签订日期：

乙方：
法定代表人（授权代表）：
签订日期：




[bookmark: _Toc304374140][bookmark: _Toc170994996]第六章评标方法、评分标准
一、评分办法
1、本次招标评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标人或者中标候选人的评标方法。
2、综合评分的主要因素为：价格、人员配备、组织管理方案、服务保障、投标单位的综合情况、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术部分和商务部分占总分值的比重为70%（权重）。
3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人或者中标候选人。
本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他相同品牌投标人不作为中标候选人。

    二、采购政策
（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，投标人可享受价格扣除政策：
如投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
如投标人所投货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。
（二）残疾人福利性单位	
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：
如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：
如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（5） 如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（六）实施本国产品标准及相关政策
1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。
2.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。
6.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评分标准
（一）价格（30分）
1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3.价格得分计算方法：根据各投标单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；（计算到小数点后二位）
（2） 技术部分(70分)
复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
	评审指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。
	30

	技术部分
（70分）
	维修方案
	1、各消防系统专项维修施工方案；
2、提供完整的巡查及维修安装方案；
3、针对本项目重点、难点分析及提出切实可行的解决方案；
4、制定安全文明、现场扬尘污染防治措施及环境保护措施；
5、质量保证措施；
6、劳动力、机械设备投入计划；
7、制定季节性安装、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况的措施；
每项内容阐述清晰、符合项目实际情况的每项得4分，最高28分。每项内容叙述与项目实际情况偏差较大或未作完整叙述的不得分。
	28

	
	应急措施
	针对本项目过程中潜在的重大、紧急事项制定切实有效的应急预案，符合项目实际情况且详细完善的得3分。
	3

	
	▲响应时效
	投标人在昆山已有办公场所及仓库或者承诺在中标后设立办公场所及仓库的，得2分（提供相关证明或承诺书扫描件，格式自拟）。
	2

	
	▲项目人员配备
	1、投入项目组成员中具有一级注册消防工程师证书的，每有一人得1分，最高得3分。
2、投入项目组成员中具有中级消防员证书或消防设施操作员或建(构)筑物消防员四级的，每有一人得1分，最高得5分。
3、投入项目组成员中具有二级及以上机电工程专业建造师证书，并持有安全B证的，每有一人得1分，最高得2分。
4、投入项目组成员中具有施工员、材料员、质量员、安全员、造价员、资料员，具有相应资格证书的，每有一人得0.5分；上述人员同时具有中级工程师或以上职称的，每有一人得0.5分。本项最高得6分。
（提供相关有效证书及投标人为其缴纳的近三个月连续社保的证明扫描件）
	
16

	
	▲类似业绩
	投标人自2023年10月至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的每提供一个得3分，最高得9分。（提供有效的项目合同扫描件）
	9

	
	▲企业资质
	投标人具有有效期内的安全生产许可证，同时具有二级消防设施工程专业承包资质的得3分；具有有效期内的安全生产许可证，同时具有一级消防设施工程专业承包资质的得6分。本项最高6分。（提供相关证书扫描件）
	6

	
	▲认证证书
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。（提供相关证书扫描件）
	6



备注：


1、上述打“▲”项目为客观分。
2、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料作出相应的对比供专家评判。
3、投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4、投标文件内所有有关评审的技术参数、检测报告、证书、荣誉、业绩、人员、售后服务等评分项须提供加盖投标单位公章的相关资料扫描件，不提供不得分。投标文件内所有资料均须清晰可辨，如因投标文件内的资料模糊造成的评审扣分由投标单位自行承担后果。
5、投标文件中如果出现前后不一致的地方，允许投标单位做澄清。如果前后不一致的地方是关系到评分部分，则由专家根据投标单位的澄清做酌情打分。
6、投标报价超过财政审批预算金额的，投标单位不得进入评标程序。
7、付款方式(商务条款)不响应招标要求的不得中标。
8、为确保货物、服务质量，除价格分以外其他分值低于其75%（52.5）的视为无效投标。

编号：JSZC-320583-KSRS-G2026-0006                                        昆山瑞申公开招标文件  
9、各投标单位必须通过“苏采云”进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。
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[bookmark: _Toc42161280][bookmark: _Toc170994997]第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法
第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。
供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三条 政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。
其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。
第四条 供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。
第五条 供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。
第六条 供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。
第七条 实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。
第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。
（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；
（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；
（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；
（四）无正当理由放弃中标（成交）的；
（五）履约验收不合格的；
（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；
（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；
（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；
（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；
（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；
（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。
第九条 供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：
（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； 
（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；
（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；
（九）拒绝履行合同义务的；
（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；
（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。
供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。
第十条 在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。
第十一条 采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。
评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。
第十二条 供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。
第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。
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